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Nr.393, datë 23.3.2011

Për miratimin e kontratës së koncesionit, të formës “bot”, të lidhur ndërmjet ministrisë së ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës dhe bashkimit të shoqërive “Anglican Energy limited”, “Montagues LLP” dhe “Alba ndërtim” shpk, për ndërtimin e hidrocentralit “suha 1”, të rrethit të gjirokastrës

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 21, pika 4 e 27 të ligjit nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tegtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

1. Miratimin e kontratës së koncesionit, të formës “BOT” (ndërtim, operim dhe transferim), të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontraktues, dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Anglican Energy Limited”, “Montagues LLP” sh.p.k. dhe “Alba Ndërtim” sh.p.k., për ndërtimin e hidrocentralit “Suha 1”, mbi lumin Suha, rrethi Gjirokastër, sipas tekstit dhe anekseve, që i bashkëlidhen këtj vendimi.
2. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha


VENDIM
Nr.408, datë 8.6.2011

PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR UNAZA E MADHE E TIRANËS

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, pika 1, 20 e 21 të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik” dhe të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 “Për buxhetin e vitit 2011”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive  të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Unaza e Madhe e Tiranës.
2. Shpronësimi bëhet në favor të Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.
3. Pronarët e pasurive  të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur  këtij  vendimi, për sipërfaqen truall 26 864m2, me vlerë 229 078 496 (dyqind e njëzet e nëntë milionë e shtatëdhjetë e tetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë, objekte me vlerë 293 519 021 (dyqind e nëntëdhjetë e tre milionë e pesëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e njëzet e një) lekë, me një vlerë të përgjithshme shpronësimi prej 522 597 517 (pesëqind e njëzet e dy milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e shtatëmbëdhjetë) lekësh. 

4. Shpenzimet procedurale, në vlerën 1 491 000 (një milion e katërqind e nëntëdhjetë e një mijë) lekë, të përballohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve.    
5. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 522 597 517 (pesëqind e njëzet e dy milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e shtatëmbëdhjetë) lekësh, të përballohet nga buxheti i miratuar për vitin 2011, për Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit, zëri “Për shpenzimet kapitale”. 
6. Shpronësimi të fillojë më 15.6.2011 dhe të përfundojë më 15.11.2011.
7.   Pronarët e pasurive, të ndodhura në zonën kadastrale 8270, për të cilët është bërë shënimi “Konfirmuar nga ZVRPP-ja”, të kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të dorëzojnë dokumentacionin e plotë të pronësisë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.
8. Për pasuritë e ndodhura në zonën kadastrale 8280, është bërë shënimi “Rikonfirmim”, pasi kjo zonë është në procesin e futjes në sistem. Pronarët e pasurive të ndodhura në këtë zonë, të likuidohen, për efekt shpronësimi, pasi të përfundojë procesi i futjes së zonës në sistem dhe në bazë të dokumentacionit të rifreskuar që do të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve. 
9. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve të likuidojë pronarët e pasurive truall, të ndodhura në zonën kadastrale 8270, sipas pikës 7, të këtij vendimi. 
10. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve të kryejë likuidimet, për efekt shpronësimi, për pronarët e pasurive truall të ndodhura në zonën kadastrale 8280, pasi të përfundojë procesi i futjes në sistem të kësaj zone, fakt i cili do të konfirmohet zyrtarisht nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë, së bashku me titujt e pronësisë, si dhe në bazë të dokumentacionit të rifreskuar, që do të dorëzojnë pronarët.  
11. Pronarët e objekteve, për të cilët është bërë shënimi “Konfirmuar nga ZVRPP-ja”, të likuidohen, për efekt shpronësimi, në bazë të dokumentacionit të pronësisë, që do të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.
12. Pronarët e objekteve, për të cilët është bërë shënimi “Proces legalizimi”, të likuidohen, për efekt shpronësimi, pasi të ketë përfunduar procesi i legalizimit dhe i regjistrimit në ZVRPP-në Tiranë, si dhe në bazë të dokumentacionit të pronësisë, që do të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.
13. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve të likuidojë pronarët e objekteve, sipas pikave 11 dhe 12 të këtij vendimi.
14. Brenda 30 ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, të fillojnë procedurat për hedhjen e trupit të rrugës në hartat kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit që do t’i vihet në dispozicion nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe të bëjë kalimin e pronësisë, për pasuritë e shpronësuara, në favor të shtetit. 
15. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë, të pezullojnë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në çastin kur të realizohet procesi i hedhjes së trupit të rrugës në hartat kadastrale, si dhe kalimi i pronësisë për pasuritë e shpronësuara.
16. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë, për zbatimin e këtij  vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTRI
Sali Berisha
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	"UNAZA E MADHE TIRANË", SEGMENTI :"KOMUNA E PARISIT-
RRUGA E RE TIRANË ELBASAN

	Nr.
	 
	PRONARI
	 
	 
	Nr.  
	 
	Tokë truall
	Shënime

	 
	Emri 
	Atësi
	Mbiemri
	Z.K
	Pas.
	Nomeklatura
	Sip. m2
	Cmimi 
	Vlera ne lekë
	 

	1
	YMER
	 
	PINARI
	8270
	8/693
	(TR).U,V - 9,10
	19
	8527.5
	162023
	Konfirmuar nga ZVRPP

	2
	DRITA
	 
	SHPENDI
	8270
	8/258
	(TR).U,V - 9,10
	23
	8527.5
	196132.5
	Konfirmuar nga ZVRPP

	3
	ENVER
	 
	BRARI
	8270
	8/170
	(TR).U,V - 9,10
	18
	8527.5
	153495
	Konfirmuar nga ZVRPP

	4
	DILE
	 
	TUSHA
	8270
	8/169
	(TR).U,V - 9,10
	6
	8527.5
	51165
	Konfirmuar nga ZVRPP

	5
	BP/ BRARI; DERVISHI
	 
	 
	8270
	8/389
	(TR).U,V - 9,10
	5
	8527.5
	42637.5
	Konfirmuar nga ZVRPP

	6
	6 B/P BRARI
	 
	 
	8270
	8/276
	(TR).U,V - 9,10
	263
	8527.5
	2242732.5
	Konfirmuar nga ZVRPP

	7
	6 B/P BRARI
	 
	 
	8270
	8/277
	(TR).U,V - 9,10
	735
	8527.5
	6267712.5
	Konfirmuar nga ZVRPP

	8
	FERID
	 
	DURAKU
	8270
	8/689
	(TR).U,V - 9,11
	118
	8527.5
	1006245
	Konfirmuar nga ZVRPP

	9
	FADIL
	 
	DURAKU
	8270
	8/690
	(TR).U,V - 9,12
	343
	8527.5
	2924932.5
	Konfirmuar nga ZVRPP/ 

	10
	FADIL
	 
	DURAKU
	8270
	8/691
	(TR).U,V - 9,13
	161
	8527.5
	1372927.5
	Konfirmuar nga ZVRPP

	11
	FERID
	 
	DURAKU
	8270
	8/692
	(TR).U,V - 9,14
	475
	8527.5
	4050562.5
	Konfirmuar nga ZVRPP/ 

	12
	SUZANA     
LIRIE         
 LAVDIE
	 
	TOSKA     KAIMI       XHAJA
	8270
	8/146
	(TR).U,V - 9,10
	650
	8527.5
	5542875
	Konfirmuar nga ZVRPP

	13
	LAVDIJE 
	FERIT
	BAKALLI
	8270
	8/147
	(TR).U,V - 9,10
	186
	8527.5
	1586115
	Konfirmuar nga ZVRPP

	14
	VASILLAQ  NAUN
	 
	ZOTO        KARRAQE
	8270
	8/352
	(TR).U,V - 9,10
	466
	8527.5
	3973815
	Konfirmuar nga ZVRPP

	15
	ARTAN
	 
	DULAKU
	8270
	8/265
	(TR).U,V - 9,10
	52
	8527.5
	443430
	Konfirmuar nga ZVRPP

	16
	23 B/P BRARI
	 
	 
	8270
	8/383
	(TR).U,V - 9,10
	71.1
	8527.5
	606305.25
	Konfirmuar nga ZVRPP

	17
	ANDI
	 
	DERVISHI
	8270
	8/353
	(TR).U,V - 9,10
	229
	8527.5
	1952797.5
	Konfirmuar nga ZVRPP

	18
	BAJAME
	 
	ALLA
	8270
	8/107
	(TR).U,V - 9,10
	180
	8527.5
	1534950
	Konfirmuar nga ZVRPP

	19
	QAZIM
	 
	BRARI
	8270
	8/293
	(TR).U,V - 9,10
	1016
	8527.5
	8663940
	Konfirmuar nga ZVRPP

	20
	4 B/P BRARI
	 
	 
	8270
	8/294
	(TR).U,V - 9,10
	403
	8527.5
	3436582.5
	Konfirmuar nga ZVRPP

	21
	7 B/P BRARI DHE ALLA
	 
	 
	8270
	8/137
	(TR).U,V - 9,10
	1206
	8527.5
	10284165
	Konfirmuar nga ZVRPP

	22
	5 B/P  BRARI
	 
	 
	8270
	8/326
	(TR).U,V - 9,10
	1698
	8527.5
	14479695
	Konfirmuar nga ZVRPP

	23
	23 B/P BRARI
	 
	 
	8270
	8/325
	(TR).U,V - 9,10
	210
	8527.5
	1790775
	Konfirmuar nga ZVRPP

	24
	QAZIM
	HAXHI
	BRARI
	8270
	8/324
	(TR).U,V - 9,10
	662
	8527.5
	5645205
	Konfirmuar nga ZVRPP

	25
	B/P BRARI, ALLA 7 VETE
	 
	 
	8270
	8/138
	(TR).U,V - 9,10
	300
	8527.5
	2558250
	Konfirmuar nga ZVRPP

	26
	LULJETA    KUJTIM 
	 
	BRARI
	8280
	1/91
	(TR).U,V - 9,10
	340
	8527.5
	2899350
	RIKONFIRMIM

	27
	FATMIR
	 
	BRARI
	8280
	1/92
	(TR).U,V - 9,10
	360
	8527.5
	3069900
	RIKONFIRMIM

	28
	5 B/P BRARI 
	 
	 
	8280
	1/56
	(TR).X,Y - 9,10
	1500
	8527.5
	12791250
	RIKONFIRMIM

	29
	ATLIJE 
	 
	BRARI
	8280
	1/61
	(TR).X,Y - 9,10
	831
	8527.5
	7086352.5
	RIKONFIRMIM

	30
	HAMID  
	 
	BRARI
	8280
	1/60
	(TR).X,Y - 9,10
	133
	8527.5
	1134157.5
	RIKONFIRMIM

	31
	QAZIM
	 
	BRARI
	8280
	1/57
	(TR).X,Y - 9,10
	1887
	8527.5
	16091392.5
	RIKONFIRMIM

	32
	NURI 
	 
	PETI
	8280
	1/93
	(TR).X,Y - 9,10
	894
	8527.5
	7623585
	RIKONFIRMIM

	33
	NURI 
	 
	PETI
	8280
	1/95
	(TR).X,Y - 9,11
	20
	8527.5
	170550
	RIKONFIRMIM

	34
	VATH
	 
	PETI
	8280
	1/131
	(TR).X,Y - 9,10
	687
	8527.5
	5858392.5
	RIKONFIRMIM

	35
	23 B/P TRESA; DEMNERI; ETJ
	 
	8280
	1/104
	(TR).X,Y - 9,11
	2257
	8527.5
	19246567.5
	RIKONFIRMIM

	36
	7 B/P PETI
	 
	 
	8280
	1/120
	(TR).X,Y - 11,12
	1994
	8527.5
	17003835
	RIKONFIRMIM

	37
	AGRON
	 
	PETI
	8280
	1/70
	(TR).X,Y - 11,12
	253
	8527.5
	2157457.5
	RIKONFIRMIM

	38
	5 B/P RADA; GARUNJA
	 
	 
	8280
	1/85
	(TR).X,Y - 11,13
	2436
	8527.5
	20772990
	RIKONFIRMIM

	39
	XHOVANE
	 
	GARUNJA
	8280
	1/86
	(TR).X,Y - 11,12
	657
	8527.5
	5602567.5
	RIKONFIRMIM

	40
	HATIXHE
	 
	GARUNJA
	8280
	1/87
	(TR).X,Y - 11,12
	1111.2
	8527.5
	9475758
	RIKONFIRMIM

	41
	TONE
	 
	GARUNJA
	8280
	1/88
	(TR).X,Y - 11,12
	1111.2
	8527.5
	9475758
	RIKONFIRMIM

	42
	HAXHIRE
	 
	GARUNJA
	8280
	1/89
	(TR).X,Y - 11,12
	587
	8527.5
	5005642.5
	RIKONFIRMIM

	43
	11 B/P XIBRI, BRAHJA
	 
	 
	8280
	1/72
	(TR).X,Y - 11,12
	310
	8527.5
	2643525
	RIKONFIRMIM

	 
	TOTALI
	 
	 
	 
	26864
	 
	229,078,496
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Objektet qË shpronËsohen si rezultat I ndËrtimit tË aksit 
“Unaza TiranË”
Lloji i pasurisË sË paluajtshme:Objekte

	Nr.
	Pronari
	 
	 
	 
	EMËRTIMI 
	Shënim

	 
	Emri 
	Mbiemri
	ZK
	NR.PAS
	Vlera në lekë Sipas preventivit
	OBJEKTEVE 
	

	1
	EL FURKAN  
	 
	3266
	 
	9,564,352
	Xhami
	PROCES LEGALIZIMI

	2
	EL-FURKAN  
	 
	3266
	 
	15,485,662
	Konvikti I xhamise 
	PROCES LEGALIZIMI

	3
	NEKI 
	ELEZI
	3266
	 
	2,219,285
	Karburant 
	PROCES LEGALIZIMI

	4
	HATLIE 
	DERVISHI 
	8280
	 
	13,605,485
	Lokal
	PROCES LEGALIZIMI

	5
	RITVAN +ZAMIRA
	GJINI
	3266
	75/2/18
	16,164,620
	Shtepi banimi  
	KONFIRMUAR NGA ZVRPP

	6
	BILBIL 
	VECANI 1
	3266
	 
	1,460,207
	Shtepi Banimi
	PROCES LEGALIZIMI

	7
	AHMET 
	KOLIQI
	3266
	 
	16,568,948
	Shtepi Banimi
	PROCES LEGALIZIMI

	8
	SIMON 
	RAJTA
	3266
	 
	4,028,618
	Shtepi banimi 
	PROCES LEGALIZIMI

	9
	SAMI 
	BRAHJA 
	3266
	86/7
	12,464,310
	Shtepi Banimi 
	PROCES RIKONFIRMIMI

	10
	ALBERT 
	MEMIA 
	3266
	 
	5,484,919
	Shtepi Banimi 
	PROCES LEGALIZIMI

	11
	ASTRIT 
	MUÇA
	3266
	75/2/11
	6,439,661
	Shtepi Banimi 
	KONFIRMUAR NGA ZVRPP

	12
	STILIANO 
	HAJDARI
	3266
	 
	11,776,449
	Shtepi Banimi +lokal
	PROCES LEGALIZIMI

	13
	ZENEL 
	HAJDARI
	3266
	 
	9,263,153
	Shtepi Banimi +lokal
	PROCES LEGALIZIMI

	14
	FADIL 
	DURAKU
	8270
	 
	42,825,930
	Shtepi Banimi 
	PROCES LEGALIZIMI

	15
	FERIT 
	DURAKU
	8270
	 
	42,825,930
	Shtepi Banimi 
	PROCES LEGALIZIMI

	16
	FATMIR 
	BRARI
	8280
	1/92
	10,900,596
	Lokal
	KONFIRMUAR NGA ZVRPP

	17
	HYSEN 
	MUÇA
	3266
	 
	13,583,061
	Shtepi Banimi 
	PROCES LEGALIZIMI

	18
	NURI
	PETI
	8280
	 
	15,971,708
	Hotel
	PROCES LEGALIZIMI

	19
	PETRIT 
	LACI
	3266
	 
	3,509,892
	Shtepi banimi
	PROCES LEGALIZIMI

	20
	LEFTER 
	LILA
	3266
	 
	4,766,805
	Shtepi banimi
	PROCES LEGALIZIMI

	21
	GJYLE 
	LACI
	3266
	 
	4,676,371
	Shtepi banimi
	PROCES LEGALIZIMI

	22
	SKENDER 
	HARIZI
	3266
	 
	7,768,717
	Shtepi banimi
	PROCES LEGALIZIMI

	23
	ARBEN 
	BRAHJA 
	3266
	86/8
	9,314,731
	Shtepi banimi
	KONFIRMUAR NGA ZVRPP

	24
	MARK 
	RAJTA
	3266
	 
	5,240,971
	Shtepi banimi
	PROCES LEGALIZIMI

	25
	PERPARIM 
	HARIZI
	3266
	 
	4,157,017
	Shtepi banimi
	PROCES LEGALIZIMI

	26
	BESIM 
	LAÇI
	3266
	 
	3,451,623
	Shtepi banimi
	PROCES LEGALIZIMI

	 
	 
	TOTALI
	 
	 
	293,519,021
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UDHËZIM
Nr.12, datë 6.6.2011

PËR MIRATIMIN E TIPIT TË MJETEVE MOTORIKE ME DY OSE TRI RROTA

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të neneve 71, 72, 74, 75 dhe 76 të ligjit nr.8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, neneve 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 232 dhe 233 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.153, datë 7.4.2000 “Rregullorja e zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar; direktivës 2002/24/KE, datë 18.3.2002 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit “Në lidhje me miratimin e tipit të mjeteve motorike me dy ose tri rrota dhe që shfuqizon direktivën e Këshillit 92/61/KEE” dhe të Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Europiane dhe shteteve të tyre anëtare, protokolli 5 “Mbi transportin tokësor”, Ministri i Punëve Publike dhe Transportit

UdhËZoN:

KAPITULLI I
Objekti dhe përkufizimet

Neni 1

1. Ky udhëzim, në harmoni të plotë me direktivën 2002/24/KE, zbatohet për të gjitha mjetet motorike me dy ose tri rrota, qoftë me rrota të dyfishta ose ndryshe të synuara për të udhëtuar në rrugë dhe për komponentët ose njësitë e veçanta teknike të këtyre mjeteve motorike.
Ky udhëzim, në harmoni të plotë me direktivën 2002/24/KE, nuk zbatohet për automjetet e mëposhtme:
a) automjetet me shpejtësi maksimale në kushte të sigurta, jo më shumë se 6 km/orë;
b) automjetet e synuara për kontrollin e kalimtarëve;
c) automjetet e synuara për përdorim nga njerëzit me aftësi të kufizuara fizike;
d) automjetet e synuara për përdorim në gara, rrugë ose në kushte të rrugëve të pashtruara;
e) automjetet tashmë në përdorim para datës së zbatimit të direktivës 92/61/KEE;
f) traktorët dhe makinat/makineritë e përdorura për qëllime bujqësore ose qëllime të ngjashme;
g) automjetet e projektuara kryesisht për përdorim argëtimi në rrugë të pashtruara, të cilat kanë rrota të përshtatura në mënyrë simetrike me një rrotë në pjesën e përparme të automjetit dhe dy rrota në pjesën e prapme;
h) biçikleta me ndihmën e pedaleve që janë të pajisura me një motor ndihmës elektrik që ka një fuqi maksimale të vazhdueshme nominale prej 0,25 kW, nga e cila rendimenti ulet në mënyrë progresive dhe në fund ndërpritet, ndërsa automjeti arrin një shpejtësi prej 25 km/orë, ose më parë nëse çiklisti ndalon së pedaluari, as për komponentët ose njësitë teknike të tyre, nëse nuk synohen t’i përshtaten automjeteve të mbuluara nga direktiva 2002/24/KE.
Ai nuk zbatohet për miratimin e automjeteve të vetme, përveç kur shtetet anëtare që japin këto miratime pranojnë çdo miratim tip të komponentëve dhe njësive të veçanta teknike të dhëna sipas direktivës 2002/24/KE, në vend të atyre komponentëve dhe njësive të veçanta teknike sipas kërkesave përkatëse kombëtare.
2. Automjetet e përmendura në paragrafin 1 nëndahen në:
a) Ciklomotorët, domethënë automjetet me dy rrota (kategoria L1e) ose automjetet me tri rrota (kategoria L2e) me shpejtësi maksimale në kushte të sigurta prej jo më shumë se 45 km/orë dhe të karakterizuara nga:
i) në rast të tipit me dy rrota, një motor:
- kapaciteti cilindrik i të cilit nuk tejkalon 50 cm3 në rastin e tipit me djegie të brendshme; ose
- fuqia maksimale nominale nuk është më shumë se 4 kW në rastin e një motori elektrik;
ii) në rastin e tipit me tri rrota, një motor:

- kapaciteti cilindrik i të cilit nuk është më shumë se 50 cm3 nëse është për shkak të tipit të ndezjes (pozitive); ose
- rendimenti maksimal neto i fuqisë nuk është më shumë se 4 kW në rastin e motorëve të tjerë me djegie të brendshme; ose
- fuqia maksimale e vazhdueshme nominale nuk është më shumë se 4 kW në rastin e një motori elektrik;
b) motomjetet, domethënë automjetet me dy rrota pa kosh (kategoria L3e) ose me kosh (kategoria L4e), të përshtatura me një motor që ka kapacitet cilindrik prej më shumë se 50 cm3, nëse për shkak të tipit me djegie të brendshme dhe/ose me shpejtësi maksimale në kushte të sigurta prej më shumë se 45 km/orë,
c) triçiklat, domethënë automjetet me tri rrota të përshtatura simetrikisht (kategoria L5e), të përshtatura me një motor që ka kapacitet cilindrik prej më shumë se 50 cm3 nëse është për shkak të tipit me djegie të brendshme dhe/ose me shpejtësi maksimale në kushte të sigurta prej më shumë se 45 km/orë.
3. Ky udhëzim, në harmoni të plotë me direktivën 2002/24/KE, zbatohet edhe për katërrotëshet, domethënë mjetet motorike me katër rrota që kanë karakteristikat e mëposhtme:
a) katërrotëshet e lehta, masa e pangarkuar e të cilëve nuk është më shumë se 350 kg (kategoria L6e), pa përfshirë masën e baterive në rastin e automjeteve elektrike, shpejtësia maksimale në kushte të sigurta e të cilave nuk është më shumë se 45 km/orë; dhe
i) kapaciteti cilindrik i të cilave nuk është më shumë se 50 cm3 për motorët me ndezje (pozitive); ose
ii) rendimenti maksimal neto i të cilëve nuk është më shumë se 4 kW në rastin e motorëve të tjerë me djegie të brendshme; ose
iii) fuqia maksimale e vazhdueshme nominale e të cilëve nuk është më shumë se 4 kW, në rastin e një motori elektrik.
Këto automjete plotësojnë kërkesat teknike të zbatueshme për biçikletat me motor me tri rrota të kategorisë L2e, nëse nuk përcaktohen ndryshe në ndonjë prej direktivave të veçanta;
b) katërrotëshet e ndryshme nga ato të përmendura në (a), masa e pangarkuar e të cilëve nuk është më shumë se 400 kg (kategoria L7e) (550 kg për automjetet e synuara për transportimin e mallrave), pa përfshirë masën e baterive në rastin e automjeteve elektrike dhe fuqia maksimale neto e motorit të të cilëve nuk është më shumë se 15 kW. Këto automjete konsiderohen të jenë triçikla dhe plotësojnë kërkesat teknike të zbatueshme për triçiklat e kategorisë L5e, nëse nuk përcaktohet ndryshe në ndonjë prej direktivave të veçanta.
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Për qëllimet e këtij udhëzimi, në harmoni të plotë me direktivën 2002/24/KE:
1. “Tip automjeti” nënkupton ose një automjet, ose një grup automjetesh (variante) që:
a) i përkasin një kategorie të vetme (motoçikleta me dy rrota L1e, triçiklat L2e etj., siç përcaktohet në nenin 1);
b) ndërtohen nga i njëjti prodhues;
c) kanë të njëjtën shasi, strukturë, nënstrukturë, bazament ose strukturë në të cilën bashkëngjiten komponentët kryesorë;
d) kanë një njësi fuqie me të njëjtin parim funksionimi (me djegie të brendshme, elektrike, hibride etj.);
e) kanë të njëjtin tip përcaktimi të dhënë nga prodhuesi.
Një tip automjeti mund të përfshijë variante dhe versione.
2. “Variant” nënkupton ose një automjet, ose një grup automjetesh (versione), që janë të të njëjtit tip ku:
a) ato kanë të njëjtën formë karrocerie (karakteristikat kryesore);
b) brenda grupit të automjeteve (versione) ku diferenca në masën me rend kronologjik midis vlerës më të ulët dhe vlerës më të lartë nuk është më shumë se 20% e vlerës më të ulët;
c) brenda grupit të automjeteve (versione) ku diferenca në masën maksimale të lejueshme midis vlerës më të ulët dhe vlerës më të lartë nuk është më shumë se 20% e vlerës më të ulët;

d) ato kanë të njëjtin cikël funksionimi (dy ose katër goditje, ndezje ose ndezje nën presion);
e) brenda grupit të automjeteve (versione) ku diferenca në kapacitetin cilindrik të njësisë së fuqisë (në rastin e një njësie me djegie të brendshme) midis vlerës më të ulët dhe vlerës më të lartë nuk është më shumë se 30% e vlerës më të ulët;
f) kanë të njëjtin numër dhe përshtatje cilindrash;
g) brenda grupit të automjeteve (versione) ku diferenca në rendimentin e fuqisë të njësisë së fuqisë midis vlerës më të ulët dhe vlerës më të lartë nuk tejkalon 30% të vlerës më të ulët;
h) kanë të njëjtën mënyrë funksionimi (të motorëve elektrikë);
i) kanë të njëjtin tip kutie transmisioni (manuale, automatike etj.).
3. “Version” nënkupton një automjet i të njëjtit tip dhe variant, por që mund të përfshijë ndonjë prej pajisjeve, komponentëve ose sistemeve të renditura në dokumentin informativ në shtojcën II, me kusht që të ketë vetëm:
a) një vlerë të kuotuar për:
i) masën në rendin kronologjik;
ii) masën maksimale të lejueshme;
iii) rendimentin e fuqisë të njësisë së fuqisë;
iv) kapacitetin cilindrik të njësisë së fuqisë; dhe
b) një grup të rezultateve të testeve të kuotuara në përputhje me shtojcën VII.
4. “Sistem” nënkupton çdo sistem automjetesh, si për shembull: frenat, pajisjet e kontrollit të shkarkimit etj., të cilat u nënshtrohet kërkesave të parashtruara në ndonjë prej direktivave të veçanta.
5. “Njësi e veçantë teknike” nënkupton një aparat, si për shembull, një silenciator zëvendësues me sistem shkarkimi, në bazë të kërkesave të një direktive të veçantë, e synuar për të qenë pjesë e një automjeti që mund t’i nënshtrohet miratimit tip veçmas, por vetëm në lidhje me një ose më shumë tipa të specifikuar të automjeteve, kur direktiva e veçantë e parashikon shprehimisht këtë.
6. “Komponent” nënkupton një pajisje/aparat, si për shembull, një fener që i nënshtrohet kërkesave të një direktive të veçantë, të synuar për të qenë pjesë e një automjeti që mund t’i nënshtrohen miratimit tip në mënyrë të pavarur nga një automjet, kur direktiva e veçantë e parashikon shprehimisht këtë.
7. “Miratim tipi” nënkupton procedurën me anë të së cilës një shtet anëtar vërteton se një tip automjeti, sistemi, njësie të veçantë teknike ose komponenti përmbush kërkesat teknike të përcaktuara në direktivën 2002/24/KE ose direktiva të veçanta dhe kontrollet për saktësinë e të dhënave të prodhuesit, siç parashikohen në listën e plotë të parashtruar në shtojcën I.
8. “Rrota të dyfishta” nënkupton dy rrota të montuara në të njëjtin bosht, ku largësia midis qendrave të zonave të tyre të kontaktit me tokën është më pak se 460 mm. Rrotat e dyfishta konsiderohen si një rrotë.
9. “Automjete me shtytje të dyfishtë” nënkupton automjetet me dy sisteme të ndryshme force shtytëse, për shembull, një sistem elektrik dhe një sistem termik.
10. “Prodhues” nënkupton personin ose organin përgjegjës ndaj autoritetit miratues për të gjitha aspektet e procesit të miratimit të tipit dhe për garantimin e përputhshmërisë së prodhimit. Nuk është e rëndësishme që personi ose organi të përfshihet drejtpërdrejt në të gjitha fazat e ndërtimit të automjetit, komponentit ose njësisë së veçantë teknike të mbuluar nga procesi i miratimit.
11. “Shërbim teknik” nënkupton organizatën ose organin që është caktuar si laborator testimi për kryerjen e testeve ose inspektimeve në emër të autoritetit miratues të një shteti anëtar. Ky funksion mund të përmbushet, gjithashtu, nga vetë autoriteti miratues.

KAPITULLI II
Procedurat për dhënien e miratimit të tipit
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Kërkesat për miratimin e tipit i paraqiten nga prodhuesi autoritetit miratues në Republikën e Shqipërisë që, është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), në zbatim të ligjit “Kodi Rrugor në Republikën e Shqipërisë”. Ato shoqërohen me një dokument informativ, një model i të cilit për qëllime të miratimit të tipit të automjetit përcaktohet në shtojcën II dhe për qëllime të miratimit të tipit të sistemeve, njësive të veçanta teknike ose komponentëve, përfshihet në një aneks ose shtojcë të direktivës së sistemit përkatës, njësisë së veçantë teknike ose komponentit dhe, gjithashtu, nga dokumente të tjera të përmendura në dokumentin informativ. Kërkesat për një tip të caktuar automjeti, sistemi, njësie të veçantë teknike ose komponenti mund të paraqiten vetëm pranë një shteti anëtar.
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1. DPSHTRR-ja, në harmoni të plotë me direktivën 2002/24/KE, jep miratimin e tipit për të gjithë tipat e automjeteve, sistemeve, njësive të veçanta teknike ose komponentëve nëse ato plotësojnë kushtet e mëposhtme:
a) tipi i automjetit plotëson kërkesat teknike të direktivave të veçanta dhe është siç përshkruhet nga prodhuesi, në përputhje me të dhënat e parashikuara në listën e plotë të parashtruar në shtojcën I;
b) sistemi, njësia e veçantë teknike ose komponenti plotësojnë kërkesat teknike të direktivës përkatëse dhe është siç përshkruhet nga prodhuesi, në përputhje me të dhënat e parashikuara në listën e plotë të parashtruar në shtojcën I.
2. Para kryerjes së miratimit të tipit, autoritetet kompetente në shtetin anëtar që kryejnë këto veprime, marrin të gjitha hapat e nevojshëm për të garantuar, nëse është e nevojshme në bashkëpunim me autoritetet kompetente në shtetin anëtar ku zhvillohet prodhimi ose ku produkti sillet në Komunitet, pajtueshmëri me dispozitat e shtojcën VI, me qëllim që automjetet, sistemet, njësitë e veçanta teknike ose komponentët e prodhuar, të hedhur në treg, të ofruar për shitje ose të vënë në shërbim, të përputhen me tipin e miratuar.
3. Autoritetet kompetente të përmendura në paragrafin 2 garantojnë, nëse është e nevojshme, në bashkëpunim me autoritetet kompetente në shtetin anëtar ku zhvillohet prodhimi ose ku produkti sillet në Komunitet, se dispozitat e shtojcën VI vazhdojnë të respektohen.
4. Kur një kërkesë për miratimin e një tipi automjeti shoqërohet me një ose më shumë certifikata të miratimit të tipit të një sistemi, njësie të veçantë teknike ose njësie komponenti të lëshuar nga një ose më shumë shtete anëtare, shteti anëtar që kryen miratimin për një tip automjeti është i detyruar t’i pranojë ato dhe nuk kryen në lidhje me sistemet, njësitë e veçanta teknike dhe/ose komponentët që i janë nënshtruar miratimit të tipit, kontrollet e kërkuara nga paragrafi 1(b).
5. Çdo shtet anëtar është përgjegjës për miratimin e tipit të një sistemi, njësie të veçantë teknike ose komponenti që ai ofron. Autoritetet kompetente në shtetin anëtar që japin miratimin për një tip automjeti kontrollojnë përputhshmërinë e prodhimit, kur është e nevojshme në bashkëpunim me këto autoritete kompetente në shtetet e tjera anëtare, që kanë lëshuar certifikatat e miratimit të tipit për sisteme, njësi të veçanta teknike ose komponentë.
6. Megjithatë, nëse një shtet anëtar konstaton se një automjet, sistem, njësi e veçantë teknike ose komponent që pajtohet me dispozitat e paragrafit 1, është gjithsesi një rrezik serioz për sigurinë e rrugës, ai mund të refuzojë dhënien e miratimit të tipit. Ai informon menjëherë shtetet e tjera anëtare dhe Komisionin në lidhje me këtë, duke deklaruar arsyet në të cilat bazohet vendimi i tij. 
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1. Autoriteti kompetent në një shtet anëtar plotëson formularin e miratimit të tipit që përfshihet në shtojcat dhe nënshtojcat III për të gjithë tipat e automjeteve në lidhje me të cilat ai kryen miratimin e tipit dhe përveç kësaj, hyn në rezultatet e testimit sipas titujve përkatës në formularin e bashkëlidhur formularit të miratimit të automjetit, modeli i të cilit jepet në shtojcën VII.
2. Autoriteti kompetent në një shtet anëtar plotëson formularin e miratimit të tipit që përfshihet në një aneks ose shtojcë të çdo direktive të veçantë përkatëse për çdo tip sistemi, njësie të veçantë teknike ose komponenti në lidhje me të cilin ai kryen miratimin e tipit.
3. Certifikatat e miratimit të tipit të një sistemi, njësie të veçantë teknike ose komponenti numërtohen në përputhje me metodën e përshkruar në shtojcën V, pjesa A.
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1. Autoriteti kompetent në çdo shtet anëtar i paraqet, brenda një muaji, autoriteteve të shteteve të tjera anëtare një kopje të certifikatës së miratimit të tipit, së bashku me shtojcat për çdo tip të automjetit që ata kanë miratuar ose kanë refuzuar të miratojnë.
2. Autoriteti kompetent në çdo shtet anëtar i dërgon çdo muaj autoriteteve kompetente të shteteve të tjera anëtare një listë të miratimeve të tipit të një sistemi, njësie të veçantë teknike ose komponenti që ai ka dhënë ose ka refuzuar të japë gjatë atij muaji.
Përveç kësaj, me kërkesën e një autoriteti kompetent të një shteti tjetër anëtar, ai dërgon menjëherë një kopje të certifikatës së miratimit të tipit së bashku me anekset për çdo tip sistemi, njësie të veçantë teknike ose komponenti.
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1. Një certifikatë përputhshmërie, një model i së cilës tregohet në shtojcën IV-A plotësohet nga prodhuesi për çdo automjet të prodhuar në pajtim me tipin që është miratuar. Kjo certifikatë shoqëron çdo automjet. Megjithatë, shtetet anëtare mund të kërkojnë, pas dhënies së një njoftimi të paktën tre muaj përpara Komisionit dhe shteteve të tjera anëtare, për arsyet e taksimit të automjetit ose me qëllim hartimin e dokumentit të regjistrimit të automjetit, që certifikata e përputhshmërisë të përmbajë të dhëna të ndryshme nga ato të përmendura në shtojcën IV-A, me kusht që këto të dhëna të përfshihen qartë në dokumentin informativ.
Certifikata e përputhshmërisë përgatitet në mënyrë të tillë që të parandalojë çdo falsifikim. Për këtë qëllim, printimi bëhet në letër të mbrojtur nga grafika me ngjyra ose me filigran, me shenjën e identifikimit të prodhuesit të automjetit.
2. Një certifikatë përputhshmërie, një model i së cilës tregohet në shtojcën IV-B, plotësohet nga prodhuesi për çdo njësi të veçantë teknike joorigjinale ose komponent të prodhuar në përputhje me tipin e miratuar. Kjo certifikatë nuk kërkohet për njësi ose komponentë të veçantë teknikë origjinalë.
3. Kur njësia e veçantë teknike ose komponenti që duhet t’i nënshtrohet miratimit të tipit, përmbush funksionin e tij/saj ose shfaq një karakteristikë specifike vetëm në lidhje me komponentë të tjerë të automjetit dhe për këtë arsye pajtueshmëria me një ose më shumë kërkesa mund të verifikohet vetëm kur ajo njësi e veçantë teknike ose ai komponent që duhet të miratohet funksionon në lidhje me komponentë të tjerë të automjetit, qoftë realë ose të simuluar, objekti i miratimit të tipit të asaj njësie të veçantë teknike ose komponenti duhet rrjedhimisht të kufizohet. Certifikata e miratimit të tipit për një njësi të veçantë teknike ose komponent përcakton më pas çdo kufizim mbi përdorimin dhe çdo udhëzim për përshtatjen e tij. Pajtueshmëria me këto kufizime dhe kërkesa verifikohen kur automjeti i nënshtrohet miratimit të tipit.
4. Pa cenuar paragrafin 2, mbajtësi i një miratimi të tipit për një njësi të veçantë teknike ose komponent që është dhënë sipas nenit 4 është i detyruar t’i bashkëngjisë çdo njësie të veçantë teknike ose komponenti të prodhuar në përputhje me tipin e miratuar, markën tregtare ose të fabrikës së tij, një deklaratë të tipit dhe nëse direktiva e veçantë e kërkon këtë, markën e miratimit të tipit të përmendur në nenin 8. Në këtë rast, nuk kërkohet që ai të plotësojë certifikatën e parashikuar në paragrafin 2. 
5. Çdo mbajtës i certifikatës së miratimit të tipit për një njësi të veçantë teknike ose komponent që sipas paragrafit 3 përmban kufizime mbi përdorimin, duhet të japë informacion të hollësishëm mbi këto kufizime dhe udhëzime që përshtaten, sipas rastit, me çdo njësi të veçantë teknike ose komponent të prodhuar.
6. Çdo mbajtës i certifikatës së miratimit të tipit për një njësi të veçantë teknike të pajisjes joorigjinale të lëshuar në lidhje me një ose më shumë tipa automjetesh, duhet me çdo njësi të tillë të japë informacion të hollësishëm që lejon identifikimin e këtyre automjeteve.

Neni 8

1. Çdo automjet i prodhuar në përputhje me tipin që i është nënshtruar miratimit, mban një markë të miratimit të tipit me përbërje të pajtueshme me seksionin 1, seksionin 3 dhe seksionin 4 të numrit të miratimit të tipit, të përcaktuar në shtojcën V, pjesa A.
2. Çdo njësi e veçantë teknike dhe çdo komponent i prodhuar në përputhje me tipin që i është nënshtruar miratimit përfshin, nëse direktiva e veçantë përkatëse e parashikon këtë, një markë të miratimit të tipit që plotëson kërkesat e përcaktuara në shtojcën V, pjesa B. Numri i miratimit të tipit të renditur në shtojcën V, pjesa B, paragrafi 1.2 është në përputhje me seksionin 4 të numrit të miratimit të tipit të përcaktuar në shtojcën V, pjesa A.
Informacioni në përmbajtje të markës së miratimit të tipit mund të plotësohet me informacion të mëtejshëm që mundëson disa karakteristika, të cilat janë specifike ndaj njësisë së veçantë teknike ose komponentit përkatës që duhet të identifikohet. Ky informacion i mëtejshëm, sipas rastit, specifikohet në direktivat e veçanta mbi ato njësi të veçanta teknike ose komponentë.

Neni 9

1. Prodhuesi është përgjegjës për prodhimin e çdo mjeti ose prodhimi të çdo sistemi, njësie të veçantë teknike ose komponenti në përputhje me tipin e miratuar. Ndërprerja përfundimtare e prodhimit ose çdo ndryshim në informacionin në përmbajtje të dokumentit informativ, duhet të njoftohet nga mbajtësi i miratimit të tipit autoriteteve kompetente në shtetin anëtar që ka lëshuar atë miratim të tipit.
2. Nëse autoritetet kompetente të shtetit anëtar, të përmendura në paragrafin 1, çmojnë se një ndryshim i këtij tipi nuk përfshin ndonjë ndryshim në certifikatën ekzistuese të miratimit të tipit ose hartimin e një certifikate të re të miratimit të tipit, ata informojnë prodhuesin në mënyrën e duhur.
3. Nëse autoritetet kompetente në shtetin anëtar, të përmendura në paragrafin 1, konfirmojnë se një ndryshim në informacionin e parashtruar në dokumentin informativ, justifikon kontrolle ose teste të reja, ata informojnë prodhuesin në mënyrën e duhur dhe kryejnë këto teste. Nëse kontrollet ose testet përfshijnë ndryshime në certifikatën ekzistuese të miratimit të tipit ose hartimin e një certifikate të re, autoritetet informojnë autoritetet kompetente të shteteve të tjera anëtare në përputhje me nenin 6.
4. Kur të dhënat që shfaqen në dokumentin informativ për miratimin e automjetit kanë ndryshuar, prodhuesi i dërgon faqe të rishikuara autoritetit miratues, të cilat tregojnë qartë natyrën e ndryshimit dhe datën e rilëshimit. Vetëm kur ndryshimet e bëra në dokumentin informativ kanë nevojë për ndryshimin e një ose më shumë informacioneve të dhëna në certifikatën e përputhshmërisë në shtojcën IV (me përjashtim të pikave 19.1 dhe 45 deri 51, përfshirë kjo e fundit), numri i referencës në dokumentin informativ duhet të ndryshohet.
5. Kur një certifikatë e miratimit të tipit pushon së pasuri efekt si rezultat i ndërprerjes përfundimtare të prodhimit të tipit të automjetit që është miratuar ose të sistemit ose njësisë së veçantë teknike ose komponentit që i është nënshtruar miratimit të tipit, autoritetet kompetente në shtetin anëtar që kanë kryer miratimin e tipit informojnë brenda një muaji autoritetet kompetente në shtetet e tjera anëtare.

Neni 10

1. Nëse shteti anëtar që ka kryer miratimin e tipit konstaton se automjetet, sistemet, njësitë e veçanta teknike ose komponentët nuk pajtohen me tipin e miratuar, ai merr masat e nevojshme për të garantuar se prodhimi i çdo artikulli që është miratuar, është sërish i përputhshëm. Autoritetet kompetente në atë shtet anëtar informojnë autoritetet në shtetet e tjera anëtare në lidhje me masat e marra, të cilat, kur është e nevojshme, mund të shtrihen në tërheqjen e miratimit të tipit.
2. Nëse një shtet anëtar konstaton se automjetet, sistemet, njësitë e veçanta teknike ose komponentët nuk pajtohen me tipin e miratuar, ai mund t’i kërkojë shtetit anëtar që ka kryer miratimin të verifikojë parregullsitë e konstatuara. Shteti anëtar që ka bërë miratimin e tipit kryen kontrollet e nevojshme brenda gjashtë muajve pas datës së marrjes së kësaj kërkese. Në rast mospajtueshmërie, shteti anëtar që ka kryer miratimin e tipit marrin masat e përcaktuara në paragrafin 1.
3. Autoritetet kompetente në shtetet anëtare informojnë njëri-tjetrin brenda një muaji në lidhje me tërheqjen e çdo miratimi të tipit të dhënë dhe mbi arsyet për një masë të tillë.
4. Nëse shteti anëtar që ka dhënë miratimin e tipit kundërshton mospajtueshmërinë e njoftuar atij, shtetet anëtare të përfshira përpiqen të zgjidhin çështjen. Komisioni informohet dhe kur është e nevojshme, zhvillon konsultimet e duhura me qëllim arritjen e një zgjidhjeje.


Neni 11

Duke vepruar me shumicë të cilësuar mbi një propozim nga Komisioni, Këshilli mund të pranojë barasvlershmërinë midis kushteve ose dispozitave për miratimin e tipit të automjeteve, sistemeve, njësive të veçanta teknike dhe komponentëve të krijuar nga direktiva 2002/24/KE, së bashku me direktivat e veçanta dhe procedurat e krijuara nga rregulloret ndërkombëtare ose rregulloret e vendeve të treta në kuadër të marrëveshjeve shumëpalëshe ose dypalëshe ndërmjet Komunitetit dhe vendeve të treta.

Neni 12

Nëse një shtet anëtar konstaton se automjetet, sistemet, njësitë e veçanta teknike ose komponentët përbëjnë rrezik për sigurinë në rrugë, megjithëse janë të një tipi të përshtatshëm, për një periudhë maksimale prej gjashtë muajsh, ai mund të ndalojë në territorin e tij shitjen, hyrjen në shërbim ose përdorimin e tyre. Ai informon menjëherë shtetet e tjera anëtare, duke dhënë arsyet për vendimin e tij. 

Neni 13

Çdo vendim në lidhje me refuzimin ose tërheqjen e miratimit të tipit, një ndalim mbi shitjen ose përdorimin e një automjeti, njësie të veçantë teknike ose komponenti, i marrë në përputhje me dispozitat e miratuara në zbatim të direktivës 2002/24/KE, deklaron hollësisht arsyet mbi të cilat është bazuar. Ai i njoftohet palës përkatëse, e cila në të njëjtën kohë informohet për mjetet ligjore të vëna në dispozicion sipas ligjeve në fuqi në shtetet anëtare dhe për afatet kohore të lejuara për ushtrimin e këtyre mjeteve ligjore.

Neni 14

1. Shtetet anëtare njoftojnë Komisionin dhe shtetet anëtare për emrat dhe adresat e:
a) autoriteteve të miratimit të tipit dhe nëse është e zbatueshme, disiplinat për të cilat autoritetet janë përgjegjëse;
b) shërbimet teknike që ata kanë miratuar, duke specifikuar për cilat procedura testimi është miratuar secili prej këtyre shërbimeve. Shërbimet e njohura duhet të përmbushin standardet e harmonizuara mbi funksionimin e laboratorëve të testimit (EN 45001) në bazë të kushteve të mëposhtme:
i) një prodhues nuk mund të miratohet si shërbim teknik kur direktiva e veçantë e parashikon shprehimisht këtë;
ii) për qëllim të direktivës 2002/24/KE, nuk konsiderohet përjashtuese për një shërbim teknik përdorimi i pajisjes nga një burim i jashtëm, në bazë të marrëveshjes së autoritetit miratues.
Një shërbim i njohur supozohet të përmbushë standardin e harmonizuar, por sipas rastit, Komisioni mund t’i kërkojë shteteve anëtare të sigurojnë prova mbështetëse.
2. Shërbimet e vendeve të treta nuk mund të njihen si shërbime të miratuara teknike përveçse në kuadër të marrëveshjeve dypalëshe ose shumëpalëshe ndërmjet Komunitetit dhe vendeve të treta.

KAPITULLI III
Kushtet e lidhura me lëvizjen e lirë, masat e përkohshme, përjashtimet dhe procedurat alternative.

Neni 15

1. Shtetet anëtare nuk ndalojnë hedhjen në treg, shitjen, hyrjen në shërbim ose përdorimin e automjeteve të reja që pajtohen me direktivën 2002/24/KE. Vetëm automjetet që pajtohen me direktivën 2002/24/KE mund të paraqiten për regjistrim fillestar.
2. Shtetet anëtare nuk ndalojnë hedhjen në treg, shitjen ose përdorimin e njësive të reja të veçanta teknike ose komponentëve të rinj që pajtohen me direktivën 2002/24/KE. Vetëm njësitë e veçanta teknike dhe komponentët që pajtohen me direktivën 2002/24/KE, mund të hidhen në treg dhe shiten për herë të parë për përdorim në Republikën e Shqipërisë.
3. Duke devijuar nga paragrafët 1 dhe 2:
a) Shtetet anëtare mund të përjashtojnë automjetet, sistemet, njësitë e veçanta teknike dhe komponentët e synuar:
i) ose për prodhimin në seri të vogla, deri maksimumi 200 njësi në vit për tip automjeti, sistem, komponent ose njësi të veçantë teknike;
ii) ose për forcat e armatosura, agjencitë e zbatimit të ligjit, shërbimet e mbrojtjes civile, brigadat e zjarrfikëses ose organet e punëve publike, nga pajtueshmëria me ndonjë prej kërkesave të direktivave të veçanta.
Shtetet e tjera anëtare informohen për këto përjashtime brenda një muaji nga dhënia e tyre. Brenda tre muajve këto shtete anëtare vendosin nëse do të pranojnë miratimin e tipit për automjetet që duhet të regjistrohen brenda territorit të tyre. Certifikata e këtij miratimi të tipit nuk mund të mbajë titullin “certifikata e miratimit të tipit KE”.
b) Certifikatat e miratimit të tipit, të lëshuara në nivel kombëtar para datës 17 qershor 1999, mbeten të vlefshme brenda shteteve anëtare që i lëshojnë ato për një periudhë prej katër vitesh nga data në të cilën ligjet kombëtare duhet të pajtohen me direktivat përkatëse.
E njëjta periudhë shtrihet, gjithashtu, për tipat e automjeteve, sistemeve, komponentëve ose njësive teknike që pajtohen me kërkesat kombëtare të shteteve anëtare, të cilat zbatojnë sisteme legjislative të ndryshme nga ato për miratimin e tipit në fuqi para zbatimit të direktivave përkatëse.
Automjetet e trajtuara nga përjashtimi i fundit mund të hidhen në treg, shiten ose hyjnë në shërbim gjatë kësaj periudhe pa afat në përdorimin e tyre.
Hedhja në treg, shitja dhe përdorimi i sistemeve, njësive të veçanta teknike dhe komponentëve për këto automjete nuk kanë afat kohor.
4. Direktiva 2002/24/KE, nuk cenon të drejtën e shteteve anëtare për të parashtruar, në përputhje me Traktatin, kërkesat që ata i konsiderojnë të nevojshme për të garantuar mbrojtjen e përdoruesve gjatë përdorimit të automjeteve në fjalë, me kusht që kjo të mos përfshijë modifikime në automjete.

Neni 16

1. Duke devijuar nga neni 15(1) dhe (2) dhe brenda afateve kohore të përcaktuara në shtojcën VIII, shtetet anëtare, për një periudhë të kufizuar kohe, mund të regjistrojnë dhe lejojnë shitjen ose hyrjen në shërbim të automjeteve të reja që pajtohen me një tip automjeti miratimi i tipit i të cilit nuk është më i vlefshëm. Ky opsion kufizohet për një periudhë prej 12 muajsh që nga data në të cilën miratimi i tipit ka humbur vlefshmërinë.
Nënparagrafi i parë zbatohet vetëm për automjetet që kanë qenë në territorin e Komunitetit dhe shoqëroheshin nga një certifikatë e vlefshme përputhshmërie, e cila është lëshuar kur miratimi i tipit i automjetit në fjalë ka qenë ende i vlefshëm, por që nuk është regjistruar ose vënë në shërbim para se miratimi i tipit i lartpërmendur të humbte vlefshmërinë.
2. Para se paragrafi 1 të mund të zbatohet për një ose më shumë tipa të një kategorie të caktuar, me hyrjen në shërbim të këtyre tipave automjetesh prodhuesi i paraqet një kërkesë autoritetit kompetent të çdo shteti anëtar përkatës. Kërkesa specifikon arsyet teknike dhe/ose ekonomike që e justifikojnë atë.
Brenda tre muajve këto shtete anëtare vendosin nëse dhe për sa njësi ato do të pranojnë tipin e automjetit përkatës për regjistrim në territorin e tyre. Çdo shtet anëtar përkatës, deri në hyrjen në shërbim të këtyre tipave automjetesh, është përgjegjës për të garantuar që prodhuesi të respektojë dispozitat e aneksit VIII. Shtetet anëtare i dërgojnë Komisionit çdo vit një listë të përjashtimeve të dhëna.
3. Për sa u përket automjeteve, komponentëve ose njësive të veçanta teknike që përfshijnë teknologji ose koncepte që, për shkak të natyrës së tyre specifike, nuk mund të pajtohen me një ose më shumë kërkesa të një ose më shumë prej direktivave të veçanta, zbatohet pika (c) e nenit 8(2) të direktivës 70/156/KEE.




KAPITULLI IV
Procedura për përshtatjen ndaj progresit teknik

Neni 17

Çdo amendim i nevojshëm për qëllimet e përshtatjes ndaj progresit teknik të anekseve të direktivës 2002/24/KE ose dispozitave të direktivave të veçanta të përmendura në shtojcën I, miratohen në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 18(2).

Neni 18

1. Komisioni asistohet nga Komiteti për Përshtatjen ndaj Progresit Teknik, i krijuar në bazë të nenit 13 të direktivës 70/156/KEE (në vijim i referuar si “Komiteti”).
2. Kur referohet ky paragraf, zbatohen nenet 5 dhe 7 të vendimit 1999/468/KE, duke pasur parasysh dispozitat e nenit 8 të tij.
Periudha e përcaktuar në nenin 5(6) të vendimit 1999/468/KE caktohet në tre muaj.
3. Komiteti miraton rregullat e tij të procedurës.

KAPITULLI V
Dispozita përfundimtare

Neni 19

Direktiva e Këshillit 92/61/KEE shfuqizohet me efekt që nga 9 nëntori 2003. Referencat e bëra ndaj direktivës 92/61/KEE interpretohen si referenca ndaj direktivës 2002/24/KE dhe lexohen sipas tabelës së ndërlidhjes në shtojcën IX.

Neni 20

1. Shtetet anëtare sjellin në fuqi para 9 majit 2003, ligjet, rregulloret dhe dispozitat administrative të nevojshme që duhet të pajtohen me direktivën 2002/24/KE. Ato informojnë menjëherë Komisionin në lidhje me këtë.
Gjatë miratimit të këtyre masave nga shtetet anëtare, ato i referohen direktivës 2002/24/KE ose shoqërohen nga kjo referencë në lidhje me botimin e tyre zyrtar. Metodat e bërjes së kësaj reference përcaktohen nga shtetet anëtare.
2. Shtetet anëtare zbatojnë dispozitat e përmendura në paragrafin 1, nënparagrafi i parë, që nga 9 nëntori 2003. Megjithatë, me kërkesë të prodhuesit modeli i mëparshëm i certifikatës së përputhshmërisë mund të përdoret ende për 12 muaj më pas.
3. Nga 9 maji 2003 shtetet anëtare nuk ndalojnë hyrjen e parë në shërbim të automjeteve që pajtohen me direktivën 2002/24/KE.
4. Shtetet anëtare i komunikojnë Komisionit tekstet e dispozitave kryesore të ligjit kombëtar që ato miratojnë në fushën e mbuluar nga direktiva 2002/24/KE.

Neni 21

DPSHTRR-ja, në harmoni të plotë me direktivën 2002/24/KE, do të pranojë kërkesa për miratimin e tipit KE kur Republika e Shqipërisë të jetë shtet anëtar.
Direktiva 2002/24/KE nuk zhvlerëson asnjë miratim të dhënë para 9 nëntorit 2003, as nuk pengon zgjerimin e këtyre miratimeve sipas kushteve të direktivës sipas së cilës ato janë dhënë fillimisht. Megjithatë, që nga 9 nëntori 2004 certifikatat e përputhshmërisë të lëshuara nga prodhuesi pajtohen me modelin e përcaktuar në shtojcën IV.



Neni 22

Deri në harmonizimin e sistemeve të regjistrimit dhe tatimit në shtetet anëtare në lidhje me automjetet e mbuluara nga direktiva 2002/24/KE, shtetet anëtare mund të përdorin sisteme të kodit kombëtar, me qëllim lehtësimin e regjistrimit dhe tatimit në territorin e tyre. Shtetet anëtare mund të kërkojnë, gjithashtu, që certifikata e përputhshmërisë të plotësohet nga numri i kodit kombëtar.

Neni 23

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I punëve publike dhe transportit
Sokol Olldashi

SHTOJCA 1
LISTA E KËRKESAVE PËR QËLLIMIN E MIRATIMIT TË TIPIT TË AUTOMJETIT

Komponentët dhe karakteristikat e automjetit në listën e plotë të mëposhtme pasohen nga “KONF” nëse duhet të kontrollohet pajtueshmëria e tyre me të dhënat e prodhuesit ose me “SD”, nëse duhet të kontrollohet pajtueshmëria e tyre me kërkesat e parashtruara në legjislacionin e komunitetit.
(Sipas rastit, duke marrë parasysh fushën e veprimit dhe ndryshimin më të fundit në secilën prej direktivave të veçanta të renditura më poshtë.)

	Numri i titullit
	Subjekti
	Termi
	Numri i direktivës (nëse është e zbatueshme)

	1
	Prodhimi
	KONF
	

	2
	Tipi/varianti/versioni
	KONF
	

	3
	Emri dhe adresa e prodhuesit të automjetit
	KONF
	

	4
	Emri dhe adresa e përfaqësuesit të autorizuar të prodhuesit të automjetit, nëse ka
	KONF
	

	5
	Kategoria e automjetit (*)
	KONF
	2003/24/KE

	6
	Numri i rrotave dhe pozicioni i tyre në rastin e automjetit trerrotësh
	KONF
	

	7
	Skicimi i trupit/strukturës
	KONF
	

	8
	Emri dhe adresa e prodhuesit të motorit (nëse është i ndryshëm nga prodhuesi i automjetit)
	KONF
	

	9
	Prodhimi dhe përshkrimi i motorit
	KONF
	

	10
	Tipi i ndezjes së motorit
	KONF
	

	11
	Cikli i funksionimit të motorit (**)
	KONF
	

	12
	Tipi i ftohjes së motorit
	KONF
	

	13
	Tipi i lubrifikimit të motorit (**)
	KONF
	

	14
	Numri dhe konfiguracioni i cilindrave ose statorëve (në rastin e motorit me piston rrotullues) në motor (**)
	KONF
	

	15
	Diametri i brendshëm i cilindrit, koha, kapaciteti i cilindrit ose volumi i dhomave të djegies (në rastin e motorit me piston rrotullues) në motor (**)
	KONF
	

	16
	Diagrami i plotë i sistemit të induktimit të motorëve (**)
	KONF
	

	17
	Raporti i ngjeshjes së motorit (**)
	KONF
	

	18
	Momenti i përdredhjes maksimale dhe fuqia maksimale neto e motorit, nëse ai është:
- i tipit të ndezjes me shkëndija ose i ndezjes me trysni; ose
- elektrik
	SD
	95/1/KE

	19
	Masa kundër falsifikimit për ciklomotorët dhe motomjetet
	SD
	97/24/KE C7

	20
	Serbatori (**)
	SD
	97/24/KE C6

	21
	Bateri akumulatori për tërheqje 
	KONF
	

	22
	Karburatori ose ndonjë sistem tjetër furnizimi me lëndë djegëse motori (tipi dhe prodhimi) (**)
	KONF
	

	23
	Sistemi elektrik (voltazhi nominal)
	KONF
	

	24
	Gjeneratori (tipi dhe prodhimi maksimal) (**)
	KONF
	

	25
	Shpejtësia e projektuar maksimale e automjetit
	SD
	95/1/KE

	26
	Masat dhe dimensioni
	SD
	93/93/KEE

	27
	Aparatet rregullatore dhe përshtatja e tyre
	SD
	97/24/KE C10

	28
	Masa kundër ndotjes së ajrit 
	SD
	97/24/KE C10

	29
	Gomat
	SD
	97/24/KE C1

	30
	Transmisioni
	KONF
	

	31
	Sistemi i frenimit
	SD
	93/14/KEE

	32
	Instalimi i aparateve të ndriçimit dhe sinjalizimit të dritave në automjet 
	SD
	93/92/KEE

	33
	Aparatet e ndriçimit dhe sinjalizimit të dritave në automjet prania e detyrueshme ose opsionale e të cilave përcaktohet në kërkesat e instalimit sipas titullit nr.32
	SD
	97/24/KE C2

	34
	Sirena
	SD
	93/30/KEE

	35
	Pozicioni për montimin e targës së prapme
	SD
	93/94/KEE

	36
	Përputhshmëria elektromagnetike
	SD
	97/24/KE C8

	37
	Niveli i zhurmës dhe sistemi i shkarkimit (**)
	SD
	97/24/KE C9

	38
	Pasqyra(t) me pamje nga prapa
	SD
	97/24/KE C4

	39
	Projeksionet e jashtme
	SD
	97/24/KE C3

	40
	Mbështetësja (me përjashtim të rastit të automjeteve që kanë tri ose më shumë rrota)
	SD
	93/31/KEE

	41
	Aparatet/pajisjet për parandalimin e përdorimit të paautorizuar të automjetit
	SD
	93/33/KEE

	42
	Dritaret, fshirëset e dritareve të përparme, larësit e dritareve të përparme, pajisjet për heqjen e ngricës dhe mjegullës për triçiklat, mjetet motorike me tri rrota dhe katër rrota me karroceri
	SD
	97/24/KE C12

	43
	Mbajtëset e duarve për pasagjerët për automjetet me dy rrota
	SD
	93/32/KEE

	44
	Pikat e lidhjes/fiksimit për rripat e sigurimit dhe rripat e sigurimit për triçiklat, mjetet motorike me tri rrota dhe katër rrota me karroceri
	SD
	97/24/KE C11

	45
	Aparati për matjen e shpejtësisë
	SD
	2000/7/KE 

	46
	Identifikimi i kontrolleve, aparatet e kontrollit dhe treguesit
	SD
	93/29/KEE

	47
	Mbishkrimet zyrtare (përmbajtja, vendndodhja dhe metoda e vendosjes)
	SD
	93/34/KEE



(*) Në rastin e automjeteve me shtytje të dyfishtë, nëse dy sistemet e shtytjes janë të tilla që automjeti hyn brenda përkufizimit qoftë të një motoçiklete, triçikli ose katër rrota, përkufizimet e këtij të fundit do të zbatohen ndaj tyre.
(**) Automjetet me shtytje elektrike nuk u nënshtrohen kërkesave në lidhje me këtë titull. Kjo nuk aplikohet për automjetet me shtytje të dyfishtë në të cilat njëri prej sistemeve të shtytjes është elektrik dhe tjetri termal.
Shënim. Direktivat e veçanta përcaktojnë kërkesa specifike për motoçikletat me performancë të ulët, domethënë, ciklomotorët me pedale, me motor ndihmës me fuqi që nuk tejkalon 1 kW dhe shpejtësia e projektuar maksimale e motomjetit që nuk tejkalon 25 km/orë. Këto karakteristika specifike zbatohen në veçanti ndaj komponentëve dhe karakteristikave të mbuluara nga titujt nr.18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 dhe 46 të kësaj shtojce. 

SHTOJCA II
DOKUMENTI INFORMATIV (a)

(Modeli)
Të gjitha dokumentet informative në këtë udhëzim, në harmoni të plotë me direktivën 2002/24/KE dhe në direktiva të veçanta, duhet të përbëhen vetëm nga pjesë specifike dhe t’i përmbahen sistemit të numërtimit të kësaj liste të plotë.

PJESA I

Informacioni i mëposhtëm mbi automjetin që do t’i nënshtrohet miratimit të tipit, dhe sistemet, njësitë e veçanta teknike ose komponentët që do t’i nënshtrohen miratimit të tipit duhet të sigurohen në tri kopje dhe të shoqërohen me një listë të përmbajtjes. Të gjitha skicat duhet të përshkruhen në detaje të nevojshme dhe të paraqiten në një shkallë të përshtatshme në format A4 ose të palosen në atë dimension. Gjithashtu, fotografitë duhet të përshkruhen mjaftueshëm. Kur funksionet kontrollohen nga mikroprocesorë duhet të ofrohet informacion i duhur në lidhje me performancën. Dokumenti informativ duhet të ketë një numër reference të siguruar nga aplikanti.
A. INFORMACION NË LIDHJE TË NGUSHTË ME CIKLOMOTORËT, MOTOMJETET, MJETET MOTORIKE ME TRI RROTA DHE KATËR RROTA
0. Të përgjithshme
0.1 Prodhimi:...............................................................................................
0.2 Tipi (deklaroni çdo variant dhe version të mundshëm: çdo variant dhe çdo version duhet të identifikohet nga një kod që përbëhet nga një kombinim shkronjash dhe numrash):........................
0.2.1 Emri tregtar (kur është e zbatueshme): ...............................................
0.3 Mjeti i identifikimit të tipit nëse deklarohet në automjet (b): ..........................
0.3.1 Vendndodhja e atij mjeti identifikimi: ...................................................
0.4 Kategoria e automjetit (c): .................................................................
0.5 Emri dhe adresa e prodhuesit: ..................................................................
0.5.1 Emri(at) dhe adresa(t) e uzinave të montimit: ............................................
0.6 Emri dhe adresa e përfaqësuesit të autorizuar të prodhuesit, nëse ka...............
0.7 Vendndodhja dhe metoda e vendosjes së mbishkrimit zyrtar në shasi: ...........
0.7.1 Numërtimi në seri i tipit fillon me numrin: ................................................
0.8 Pozicioni dhe metoda e vendosjes së markës së miratimit të tipit të komponentit për komponentët dhe njësitë e veçanta teknike: ........................
1. Rregullime të përgjithshme të automjetit
1.1 Fotografitë dhe/ose skicat e një automjeti tipik...............................................
1.2 Skica dimensionale e automjetit të plotë ......................................................
1.2.1 Largësia midis akseve .......................................................................
1.3 Numri i boshteve dhe rrotave (sipas rastit, numri i shinave të traktorëve ose rripave): ............................................................................................................
1.4 Pozicioni dhe përshtatja e motorit: ..........................................................
1.5 Numri i pozicioneve të ndenjes: ..............................................................
1.6 Krahu i drejtimit: i majtë ose i djathtë (1)
1.6.1 Automjeti pajiset në mënyrë që të drejtohet në krahun e djathtë ose të majtë (1) sipas rregullave të qarkullimit rrugor 
2. Masat (në kg) (2) 
2.0 Masa e pangarkuar (d) (i) ....................................................................
2.1 Masa e automjetit në rend kronologjik (i)
2.1.1 Shpërndarja e kësaj mase midis boshteve:................................................
2.2 Masa e automjetit në rend kronologjik (i) së bashku me drejtuesin: ................
2.2.1 Shpërndarja e kësaj mase midis boshteve:................................................
2.3 Masa maksimale e lejueshme teknikisht e deklaruar nga prodhuesi:...............
2.3.1 Ndarja e kësaj mase midis boshteve:......................................................
2.3.2 Masa maksimale e lejueshme teknikisht në secilin prej boshteve:...................
2.4 Aftësia maksimale ngritëse në masën maksimale të lejueshme teknikisht të deklaruar nga prodhuesi:..................................................................................
2.5 Masa maksimale e rimorkiuar (kur është e zbatueshme):................................
2.6 Masa maksimale e kombinimit:.................................................................
3. Motori (c)
3.0 Prodhuesi:....................................................................................
3.1 Prodhimi:.........................................................................................
3.1.1 Tipi (i deklaruar në motor ose mjete të tjera identifikimi):..............................
3.1.2 Vendndodhja e numrit të motorit (nëse është e zbatueshme):..........................
3.2 Motori me ndezje me shkëndija ose me trysni (1):...........................................
3.2.1 Karakteristikat specifike të motorit:....................................................
3.2.1.1	Cikli i funksionimit (katër ose dy kohë, ndezje me shkëndija ose trysni) (1)
3.2.1.2	Numri, rregullimi dhe cikli i ndezjes së cilindrave:................................
3.2.1.2.1 Diametri i brendshëm:...........mm (1)
3.2.1.2.2 Koha: ............mm (1)
3.2.1.3	Kapaciteti i cilindrit:............cm 3 (g) 
3.2.1.4	Raporti i trysnisë (2):....................................................................................
3.2.1.5	Skicat e kokës së pistonit, pistonit(ave), unazave të pistonit dhe cilindrit(ave) ..............
3.2.1.6	Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë (2):.........min -1
3.2.1.7	Prodhimi i fuqisë neto maksimale:..............kW në...................min -1
3.2.1.8	Momenti i përdredhjes maksimale neto:.................Nm në................ min -1
3.2.2 Lënda djegëse: dizel/naftë/përzierje/LPG/tjetër (1)
3.2.3 Serbatori
3.2.3.1	Kapaciteti maksimal (2): ..............................................................
3.2.3.2	Skica e serbatorit me tregues të materialit të përdorur:.........................
3.2.3.3	Diagrami që tregon qartë pozicionin e serbatorit në automjet:.................
3.2.3.4	Numri i miratimit të serbatorit të përshtatur:......................................
3.2.4 Furnizimi me lëndë djegëse
3.2.4.1	Me karburator(ë): po/jo (1)
3.2.4.1.1 Prodhimi(et):...........................................................................
3.2.4.1.2 Tipi(at):..............................................................................
3.2.4.1.3 Numri i përshtatur:................................................................
3.2.4.1.4 Montimet (2)
d.m.th., të
3.2.4.1.4.1 Difuzorëve....................................................................................
3.2.4.1.4.2 Niveli në ndarjen pluskuese të karburatorit: ......................................
3.2.4.1.4.3 Masa e pluskimit: .....................................................................
3.2.4.1.4.4 Treguesi i nivelit të karburatorit: ....................................................
ose
3.2.4.1.4.5 Kurba e lëndës djegëse si funksion i qarkullimit të ajrit dhe vlera e kërkuar, me qëllim ruajtjen e kësaj kurbe ......................................................................
3.2.4.1.5 Sistemi i ndezjes në të ftohtë: manual/automatik (1)
3.2.4.1.5.1 Parimi(et) e funksionimit: .............................................................
3.2.4.2	Me injektim me lëndë djegëse (vetëm në rast të ndezjes me trysni): po/jo (1)
3.2.4.2.1 Përshkrimi i sistemit: .................................................................
3.2.4.2.2 Parimi i funksionimit: direkt/indirekt/injektimi në dhomën e turbulencës (1)
3.2.4.2.3 Pompa e injektimit
ose:
3.2.4.2.3.1 Prodhimi(et): ........................................................................
3.2.4.2.3.2 Tipi(at): ...............................................................................
ose
3.2.4.2.3.3 Niveli maksimal i qarkullimit të lëndës djegëse (2)- ...... mm3/për kohë ose cikël (1) me një shpejtësi rrotulluese pompimi prej:
...... min -1 ose diagrami karakteristik: ...........................................................
3.2.4.2.3.4 Avanca e injektimit (2): ...............................................................
3.2.4.2.3.5 Kurba e avancës së injektimit (2): ...................................................
3.2.4.2.3.6 Procedura e kalibrimit: banka e testimit/motori (1)
3.2.4.2.4 Rregullatori
3.2.4.2.4.1 Tipi: ....................................................................................
3.2.4.2.4.2 Pika e ndërprerjes
3.2.4.2.4.2.1 Pika e ndërprerjes nën ngarkesë: ....... min-1
3.2.4.2.4.2.2 Pika e ndërprerjes pa ngarkesë: ........ min-1
3.2.4.2.4.3 Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë: ............. min-1
3.2.4.2.5 Tubacioni i injektimit
3.2.4.2.5.1 Gjatësia: ............mm
3.2.4.2.5.2 Diametri i brendshëm: ........ mm
3.2.4.2.6 Injektuesi(t)
ose
3.2.4.2.6.1 Prodhimi(et): ........................................................................
3.2.4.2.6.2 Tipi(at): ..............................................................................
ose
3.2.4.2.6.3 Presioni i ndezjes (2): ...............kPa ose diagrami karakteristik (2): ....
3.2.4.2.7 Sistemi i ndezjes në të ftohtë (nëse është i zbatueshëm)
ose
3.2.4.2.7.1 Prodhimi(et): ............................................................................
3.2.4.2.7.2 Tipi(at): ................................................................................
ose
3.2.4.2.7.3 Përshkrimi: ...............................................................................
3.2.4.2.8 Pajisjet dytësore të ndezjes (nëse është e zbatueshme)
ose
3.2.4.2.8.1 Prodhimi(et): ............................................................................
3.2.4.2.8.2 Tipi(at): ................................................................................
ose
3.2.4.2.8.3 Përshkrimi i sistemit: .................................................................
3.2.4.3	Me injektim me lëndë djegëse (vetëm në rastin e ndezjes me shkëndija: po/jo (1)
ose
3.2.4.3.1 Përshkrimi i sistemit: ..................................................................
3.2.4.3.2 Parimi i funksionimit: injektimi në kolektorin e induktimit (pikë e vetme/e shumëfishtë) (1)/injektimi direkt/tjetër (shteti i cili) (1): ...................................
ose
3.2.4.3.2.1 Prodhimi(et) e pompës së injektimit: ...............................................
3.2.4.3.2.2 Tipi(at) e pompës së injektimit: .....................................................
3.2.4.3.3 Injektuesit: presioni fillestar (2): ........ kPa
ose diagrami karakteristik (2): .......................................................................
3.2.4.3.4 Avanca e injektimit: ...............................................................
3.2.4.3.5 Sistemi i ndezjes në të ftohtë
3.2.4.3.5.1 Parimi(et) e funksionimit: .............................................................
3.2.4.3.5.2 Kufijtë funksionues/montimi (1)(2): ................................................
3.2.4.4  Pompa e lëndëve djegëse: po/jo (1)
3.2.5 Pajisjet elektrike
3.2.5.1  Voltazhi nominal: ........ V, tokëzimi pozitiv/negativ (1)
3.2.5.2 Gjeneratori
3.2.5.2.1 Tipi: ......................................................................................
3.2.5.2.2 Fuqia nominale: ........ W
3.2.6 Ndezja
3.2.6.1 Prodhimi(et): .............................................................................
3.2.6.2 Tipi(at): ..................................................................................
3.2.6.3 Parimi i funksionimit: ..................................................................
3.2.6.4 Kurba e avancës së ndezjes ose pika e caktuar e funksionimit (2): ............
3.2.6.5 Minutazhi statik (2): ........ para TDC
3.2.6.6 Hapësira e pikave (2): ....... mm
3.2.6.7 Këndi i pjesës qendrore të kurbës (2): ....... gradë
3.2.6.8 Sistemi kundër ndërhyrjeve radiofonike: ..........................................
3.2.6.8.1 Terminologjia dhe skicimi i pajisjeve kundër ndërhyrjeve radiofonike: .......
3.2.6.8.2 Treguesi i vlerës së rezistencës nominale DC dhe në rastin e përcjellësve rezistentë të ndezjes, deklarata e rezistencës nominale për metër:...................
3.2.7 Sistemi i ftohjes (lëng/ajër) (1)
3.2.7.1 Pozicionimi nominal për aparatin e kontrollit të temperaturës së motorit:......
3.2.7.2 Lëngu
3.2.7.2.1 Natyra e lëngut: ........................................................................
3.2.7.2.2 Pompa(t) qarkulluese: po/jo (1)
3.2.7.3 Ajri
3.2.7.3.1 Ventilatori: po/jo (1)
3.2.8 Sistemi i induktimit
3.2.8.1 Mbiushqimi i motorit (nga kompresori): po/jo (1)
3.2.8.1.1 Prodhimi(et): ...........................................................................
3.2.8.1.2 Tipi(at): ................................................................................
3.2.8.1.3 Përshkrimi i sistemit ëshembull: presioni maksimal i rritjes ........ kPa, rubineti i pastrimit (sipas rastit)]
3.2.8.2 Ftohësi i ndërmjetëm: me/pa (1)
3.2.8.3 Përshkrimi dhe skicat e tubacionit të induktimit dhe elementeve ndihmëse (dhoma me presion të lartë atmosferik, aparatet ngrohëse, thithjet e ajrit shtesë etj.:………............
3.2.8.3.1 Përshkrimi i kolektorit të induktimit (me skica dhe/ose fotografi):.................
3.2.8.3.2 Filtri i ajrit, skicat: .....................................................................
ose
3.2.8.3.2.1 Prodhimi(et): ...........................................................................
3.2.8.3.2.2 Tipi(at): ................................................................................
3.2.8.3.3 Silenciatori i hyrjes, skicat: ..........................................................
ose
3.2.8.3.3.1 Prodhimi(et): ............................................................................
3.2.8.3.3.2 Tipi(at): .................................................................................
3.2.9 Sistemi i shkarkimit
3.2.9.1 Skica e sistemit të plotë të shkarkimit: ..............................................
3.2.10 	Prerja minimale e tërthortë e pikave të hyrjes dhe shkarkimit: ..............
3.2.11 	Sistemi i induktimit ose të dhëna të barasvlershme
3.2.11.1 Ngritja maksimale e valvulës, këndet e hapjes dhe mbylljes në lidhje me qendrat e vdekura ose të dhënat në lidhje me sfondin e sistemeve të tjera të mundshme:.......................
3.2.11.2 Referenca dhe/ose renditja e karakteristikave (1): .................................
3.2.12 Masat e marra kundër ndotjes së ajrit
3.2.12.1 Aparat për riciklimin e gazit në karter, vetëm në rast të motorëve me katër kohë (përshkrimi dhe skicat): 
3.2.12.2 Aparatet shtesë kundër ndotjes (kur janë të pranishme dhe që nuk përfshihen në ndonjë titull tjetër): .....................................................................................
3.2.12.2.1 Përshkrimi dhe/ose skicat: ......................................................
3.2.13 Vendndodhja e koeficientit të simbolit të thithjes (vetëm motorët me ndezje me trysni): .......................................................................................................
3.3 Motori elektrik për tërheqjen
3.3.1 Tipi (pështjellje, ngacmim): ..................................................................
3.3.1.1 Fuqia nominale maksimale e vazhdueshme (k): .......... kW
3.3.1.2 Voltazhi funksionues: ............... V
3.3.2 Bateria
3.3.2.1 Numri i elementeve: ...........................................................
3.3.2.2 Masa: .......... kg
3.3.2.3 Kapaciteti: ......... Ah (amp/orë)
3.3.2.4 Vendndodhja: ............................................................................
3.4 Motorë të tjerë ose kombinime motorësh (informacion specifik në lidhje me pjesët e këtyre motorëve):.................................................................................
3.5 Temperaturat e sistemit të ftohjes të lejuara nga prodhuesi
3.5.1 Ftohja e lëngshme
3.5.1.1 Temperatura maksimale në shkarkim: .......°C
3.5.2 Ftohja e ajrit
3.5.2.1 Pika e referimit: .....................................................................
3.5.2.2 Temperatura maksimale në pikën e referimit: ......°C
3.6 Sistemi i lubrifikimit
3.6.1 Përshkrimi i sistemit: .......................................................................
3.6.1.1 Vendndodhja e rezervuarit të naftës (nëse ka): ...................................
3.6.1.2 Sistemi i furnizimit (pompim/injektim në sistemin e induktimit/i përzier me lëndë djegëse etj.) (1): ..............................................................................
3.6.2 Lubrifikanti i përzier me lëndë djegëse
3.6.2.1 Përqindja: ................................................................................
3.6.3 Ftohësi i vajit: po/jo (1)
3.6.3.1 Skica(t): ................................................................................
ose
3.6.3.1.1 Prodhimi(et): ...........................................................................
3.6.3.1.2 Tipi(at): .........................................................................
4. Transmisioni (h)
4.1 Diagrami i sistemit të transmisionit: ..............................................
4.2 Tipi (mekanik, hidraulik, elektrik etj.): ...........................................
4.3 Friksioni (tipi): ..............................................................................
4.4 Kutia e transmisionit
4.4.1 Tipi: automatik/manual (1)
4.4.2 Metoda e përzgjedhjes: me dorë/këmbë (1)
4.5 Raportet e ingranazhit

	N
	R1
	R2
	R3
	Rt

	Transmisioni minimal vazhdimisht i ndryshueshëm
1
2
3
Transmisioni maksimal vazhdimisht i ndryshueshëm
Mekanizmi i kthimit
	
	
	
	



N = 	raporti i mekanizmit/ingranazhit
R1 = 	raporti fillestar (raporti i shpejtësisë së motorit me shpejtësinë rrotulluese të boshtit fillestar të kutisë së transmisionit).
R2 = 	raporti dytësor (raporti i shpejtësisë rrotulluese të boshtit fillestar me shpejtësinë rrotulluese të boshtit dytësor në kutinë e transmisionit).
R3 = 	raporti përfundimtar i drejtimit (raporti i shpejtësisë rrotulluese të boshtit për prodhimin e kutisë së transmisionit me shpejtësinë rrotulluese të rrotave të vëna në lëvizje).
Rt = 	raporti i përgjithshëm.
4.5.1 	Përshkrim i shkurtër i komponentëve elektrikë dhe/ose elektronikë të përdorur në transmision: ..................................................................................
4.6 Shpejtësia maksimale e automjetit dhe marshit në të cilin është arritur (në km/orë) (i): 
4.7 Aparati matës i shpejtësisë
4.7.1 Prodhimi(et): ........................................................................
4.7.2 Tipi(at): ........................................................................................
4.7.3 Fotografitë dhe/ose skicat e sistemit të plotë
4.7.4 Niveli i shpejtësisë së shfaqur: ..............................................................
4.7.5 Kufiri i lejueshëm i mekanizmit të matjes të aparatit për matjen e shpejtësisë: .......
4.7.6 Konstantja teknike e aparatit për matjen e shpejtësisë:....................................
4.7.7 Metoda e funksionimit dhe përshkrimit të mekanizmit të drejtimit:.....................
4.7.8 Raporti i përgjithshëm i transmisionit të mekanizmit të drejtimit:......................
5. Suspensioni
5.1 Skica e strukturës së suspensionit: ..........................................................

5.1.1 Përshkrim i shkurtër i komponentëve elektrikë dhe/ose elektronikë të përdorur në suspension: ...................................................................................
5.2 Gomat (kategoria, dimensionet dhe ngarkesa maksimale) dhe disqet (tipi standard): ............
5.2.1 Perimetri rrotullues nominal: ................................................................
5.2.2 Presionet e gomave të rekomanduara nga prodhuesi: ........ kPa
5.2.3 Kombinimet gomë/rrotë: ......................................................................
5.2.4 Simboli i kategorisë së shpejtësisë minimale të përputhshme me shpejtësinë e sigurt maksimale teorike të automjetit: .........................................................
5.2.5 Treguesi i kapacitetit minimal të ngarkesës me ngarkesën maksimale në secilën gomë: ...........................................................................................
5.2.6 Kategoritë e përdorimit të përshtatshëm për automjetin: ................................
6. Drejtimi
6.1 Ingranazhi i drejtimit dhe kontrolli
6.1.1 Tipi i ingranazhit: .........................................................................
6.1.2 Përshkrim i shkurtër i komponentëve elektrikë dhe/ose elektronikë të përdorur në sistemin e drejtimit: 
7. Frenimi
7.1 Diagrami i pajisjeve të frenimit: ............................................................
7.2 Frenat e përparme dhe të prapme, disku dhe/ose çikriku (1)
7.2.1 Prodhimi(et): .......................................................................................
7.2.2 Tipi(at): ............................................................................................
7.3 Skica e pjesëve të sistemit të frenimit
7.3.1 Ferrodat dhe/ose elementët ndihmës (1)
7.3.2 Veshjet e brendshme dhe/ose elementet ndihmëse (tregoni prodhimin, gjendjen e materialit ose shenjën identifikuese) (1): ........................................
7.3.3 Levat e frenave dhe/ose pedalet (1): .........................................................
7.3.4 Rezervuarët hidraulikë (kur është e zbatueshme): ...........................................
7.4 Aparate/pajisje të tjera (sipas rastit): skica dhe përshkrimi: ............................
7.5 Përshkrim i shkurtër i komponentëve elektrikë dhe/ose elektronikë të përdorur në sistemin e frenimit: .......................................................................
8. Aparatet e ndriçimit dhe sinjalizimit të dritave
8.1 Lista e të gjitha aparateve (që përmend numrin, prodhimin(et), modelin, markën(at) e miratimit tipit të komponentit, intensitetin maksimal të fenerëve kryesorë, ngjyrën, aparatin korrespondues të kontrollit): .................
8.2 Diagrami që tregon vendndodhjen e aparateve të ndriçimit dhe sinjalizimit të dritave:..........................................................................................................
8.3 Llamba për sinjalizimin e rrezikut (sipas rastit): ......................................
8.4 Kërkesa shtesë në lidhje me automjete të veçanta: ..........................................
8.5 Përshkrim i shkurtër i komponentëve elektrikë dhe/ose elektronikë të përdorur në sistemin e ndriçimit dhe në sistemin e sinjalizimit të dritave ......
9. Pajisjet
9.1 Aparatet rregullatore (kur është e zbatueshme)
9.1.1 Tipi: varëse/unazë/tjetër (1)
9.1.2 Fotografia dhe/ose skicat që tregojnë pozicionin dhe ndërtimin e aparateve rregullatore: ......................................................................................................
9.2 Përshtatja dhe identifikimi i kontrolleve, aparateve të kontrollit dhe treguesve:.................
9.2.1 Fotografitë dhe/ose skicat e përshtatjes së simboleve, kontrolleve, aparateve të kontrollit dhe treguesve: ..............................................................................
9.3 Mbishkrimet zyrtare
9.3.1 Fotografitë dhe/ose skicat që tregojnë vendndodhjen e mbishkrimeve zyrtare dhe numrin e shasisë: .......................................................................................
9.3.2 Fotografitë dhe/ose skicat që tregojnë pjesën zyrtare të mbishkrimit (me deklaratën e dimensioneve): ............................................................................
9.3.3 Fotografitë dhe/ose skicat e numrit të shasisë (me deklaratën e dimensioneve): .................................................................................................
9.4 Aparati(et) për mbrojtjen nga përdorimi i paautorizuar:
9.4.1 Tipi i aparatit(eve)
9.4.2 Përshkrim përmbledhës i aparatit(eve) të përdorur(a):...................................
9.5 Sirena(t)
9.5.1 Përshkrim përmbledhës i aparatit(eve) të përdorur(a) dhe qëllimi i tyre:.......
9.5.2 Prodhimi(et): ..................................................................
9.5.3 Tipi(at): .....................................................................................
9.5.4 Marka e miratimit tipit: ....................................................................
9.5.5 Skica(t) që tregojnë vendndodhjen e sirenës(ave) në lidhje me strukturën e automjetit: ........................................................................................................
9.5.6. Detaje të metodës së fiksimit, duke përfshirë pjesën e strukturës së automjetit në të cilin është/janë fiksuar sirena(t): ...........................................
9.6. Vendndodhja e targës së prapme (tregoni variantet kur është e nevojshme; skicat mund të përdoren sipas rastit): ..............................................................
9.6.1. Pjerrësia e planit në raportin vertikal: .......................................................
B. INFORMACION NË LIDHJE VETËM ME CIKLOMOTORËT DHE MOTOÇIKLETAT 
1. Pajisjet
1.1 Pasqyra(t) e prapme (ju lutem jepni informacionin e mëposhtëm për secilën pasqyrë të prapme)
1.1.1 Prodhimi: ............................................................................
1.1.2 Marka e miratimit tipit të komponentit: ..............................................
1.1.3 Varianti: ...................................................................................
1.1.4 Skica(t) që tregojnë vendndodhjen e pasqyrës(ave) të prapme në lidhje me strukturën e automjetit: ....................................................................................
1.1.5 Informacion i saktë në lidhje me tipin e fiksimit, duke përfshirë atë pjesë të strukturës së automjetit në të cilën është fiksuar pasqyra e prapme:................
1.2 Mbështetësja
1.2.1 Tipi: qendror dhe/ose anësor (1)
1.2.2 Skica që tregon vendndodhjen e mbështetëses(ve) në lidhje me strukturën e automjetit: ........................................................................................................
1.3 Fiksimet për koshat e motoçikletave (kur është e zbatueshme)
1.3.1 Fotografitë dhe/ose skicat që tregojnë vendndodhjen dhe ndërtimin:..............
1.4 Mbajtëset e duarve për pasagjerët
1.4.1 Tipi: me shirit dhe/ose dorezë (1)
1.4.2 Fotografitë dhe/ose skicat që tregojnë vendndodhjen: ....................................
1.5 Për ciklomotorët të përshtatura me pedale dhe, nëse zbatohet direktiva 97/24/KE, kapitulli 3, aneksi I, pika 3.5, përshkrimi i masave të marra, me qëllim garantimin e sigurisë: ...........................................................................
1.6 Projektimi dhe pozicioni i etiketës së përmendur në direktivën 97/24/KE, kapitulli 7: 
C. INFORMACION NË LIDHJE VETËM ME CIKLOMOTORËT ME TRI RROTA, TRIÇIKLAT DHE KATËRROTËSHET 
1. Dimensionet dhe masat (në mm dhe kg) (kur është e nevojshme, referojuni skicave)
1.1 Dimensionet të cilat duhet të përmbushen gjatë ndërtimit të shasisë pa trup 
1.1.1 Gjatësia: ...................................................................................
1.1.2 Gjerësia: ........................................................................................
1.1.3 Lartësia e pangarkuar: ...........................................................................
1.1.4 Pjesa e dalë e përparme: ......................................................................
1.1.5 Pjesa e dalë e prapme: ........................................................................
1.1.6 Pozicioni kufi për qendrën e gravitetit të automjetit me karroceri: ...................
1.2 Masat (d)
1.2.1 Ngarkesa e dobishme maksimale e deklaruar nga prodhuesi:..........................
2. Pajisjet
2.1 Karroceria
2.1.1 Natyra e karrocerisë: ............................................................................
2.1.2 Skica e brendshme e përshtatjes së përgjithshme dimensionale:......................
2.1.3 Skica e jashtme e përshtatjes së përgjithshme dimensionale:...........................
2.1.4 Materialet dhe metodat e prodhimit: ..........................................................
2.1.5 Dyert e pasagjerëve, bravat dhe menteshat: .................................................
2.1.6 Konfiguracioni, dimensionet, drejtimi, këndi maksimal i hapjes së dyerve: ...
2.1.7 Skica e bravave dhe menteshave dhe vendndodhja e tyre në dyer: .................
2.1.8 Përshkrimi teknik i bravave dhe menteshave: ...............................................
2.2 Xhamat e përparmë dhe veshje të tjera me xhama
2.2.1 Xhamat e përparmë
2.2.1.1 Materialet e përdorura: ................................................................
2.2.2 Veshje të tjera me xhama
2.2.2.1 Materialet e përdorura: .................................................................
2.3 Fshirësja(et) e xhamave të përparmë
2.3.1 Përshkrim i hollësishëm teknik (me fotografi ose skica):................................
2.4 Larëset e xhamave të përparmë
2.4.1 Përshkrim i hollësishëm teknik (me fotografi ose skica):................................
2.5 Heqja e ngricës dhe mjegullës
2.5.1 Përshkrim i hollësishëm teknik (me fotografi ose skica):................................
2.6 Pasqyra(t) e prapme (ju lutem jepni informacionin e mëposhtëm për secilën pasqyrë të prapme)
2.6.1 Prodhimi: ........................................................................................
2.6.2 Marka e miratimit tip: .....................................................................
2.6.3 Varianti: ............................................................................................
2.6.4 Skica(t) që tregojnë vendndodhjen e pasqyrës(ave) të prapme në lidhje me strukturën e automjetit: ....................................................................................
2.6.5 Informacion i hollësishëm mbi metodën e fiksimit, duke përfshirë atë pjesë të strukturës së automjetit në të cilën është fiksuar pasqyra e prapme:............
2.7 Sediljet
2.7.1 Numri: ..............................................................................................
2.7.2 Vendndodhja: ...................................................................................
2.7.3 Koordinatat ose skica e pikës R (j)
2.7.3.1 Sedilja e drejtuesit të mjetit: ...........................................................
2.7.3.2 Sedilje të tjera: .......................................................................
2.7.4 Pjerrësia e synuar e shpinës së sediljes
2.7.4.1 Sedilja e drejtimit të mjetit: ..........................................................
2.7.4.2 Sedilje të tjera: .........................................................................
2.7.5 Shtrirja e rregullimit të sediljeve, sipas rastit
2.7.5.1 Sedilja e drejtimit: ......................................................................
2.7.5.2 Sedilje të tjera: .........................................................................
2.8 Sistemi i ngrohjes së ndarjes së pasagjerëve (kur është e zbatueshme)
2.8.1 Përshkrim përmbledhës i tipit të automjetit në lidhje me sistemin e ngrohjes, nëse ky përdor nxehtësi nga ftohësi i lëngshëm i motorit: .............................. 
2.8.2 Përshkrim i hollësishëm i tipit të automjetit në lidhje me sistemin e ngrohjes, nëse ky përdor ajër ftohës ose gazra shkarkues si burim nxehtësie, duke përfshirë:
2.8.2.1 Një skicë të përgjithshme të sistemit të ngrohjes që jep vendndodhjen e tij në automjet (dhe rregullimin e aparateve për mbytjen e zhurmave (duke përfshirë pozicionin e pikave të shkëmbimit të nxehtësisë):............................
2.8.2.2 Një skicë të përgjithshme të shkëmbyesit të nxehtësisë të përdorur në sisteme që shfrytëzojnë nxehtësinë nga gazrat e shkarkimit, ose të pjesëve ku ndodh shkëmbimi (në rastin e sistemeve të ngrohjes që përdorin nxehtësinë e siguruar nga ajri ftohës i motorit): ............................
2.8.2.3 Një skicë sektoriale të shkëmbyesit të nxehtësisë ose pjesëve ku ndodh shkëmbimi i nxehtësisë, së bashku me një deklaratë të trashësisë së murit, të materialeve të përdorura dhe karakteristikave të sipërfaqes së tyre ................
2.8.2.4 Specifikimet në lidhje me metodën e prodhimit dhe të dhënat teknike në lidhje me komponentë të tjerë kryesorë të sistemit të ngrohjes, si për shembull ventilatori:...................
2.9 Rripat e sigurimit
2.9.1 Numri dhe vendndodhja e rripave të sigurisë, së bashku me një referencë ndaj rripave ku mund të instalohet ai tip pajisjeje: ..........................................
D/P	Marka e plotë e miratimit tipit	varianti (nëse ka)
Sediljet e përparme..................................................................................
Sediljet e prapme............................................................................................
Sediljet në pjesën qendrore të përparme dhe pjesën qendrore të pasme...........
Aparate të veçanta (shembull: përshtatja e lartësisë së sediljes, aparati për ngarkesën paraprake etj.).............................................................................
D =	krahu i drejtuesit të mjetit
P =	krahu i përparmë i pasagjerit
2.10 	Lidhjet/fiksimet
2.10.1 	Numri dhe vendndodhja e lidhjeve/fiksimeve:......................................
2.10.2 	Fotografitë dhe/ose skicat e karrocerisë që tregojnë vendndodhjen e vërtetë, efektive dhe dimensionet e lidhjeve/fiksimeve, së bashku me një tregues të pozicionit të pikës R: .......................................................................................
2.10.3 	Skicat e lidhjeve/fiksimeve dhe pjesët e strukturës së automjetit në të cilën janë fiksuar (së bashku me një deklaratë të natyrës së materialeve të përdorura): ......................
2.10.4 	Përcaktimi i tipave të rripave (*) të lejuar për fiksimin në lidhjet/fiksimet në automjet:

[image: ]

2.10.5.	Përshkrimi i një tipi specifik rripi, një lidhje/fiksim i të cilit fiksohet në shpinën e sediljes ose përfshin një aparat për shpërbërjen e energjisë:
(*) 	‘A”: 	për një rrip të përforcuar
‘B”: 	për një rrip mesi.
‘S’: 	për tipa të veçantë rripash (në këtë rast jepni informacion specifik mbi natyrën e këtyre tipave sipas vëzhgimit).
‘Ar’, ‘Br’ ose ‘Sr”: 	për një rrip që përfshin frenimin paraprak.
 ‘Are’, ‘Bre” ose ‘Sr”: 	për një rrip të pajisur me një element për frenimin paraprak dhe aparat për thithjen e energjisë në të paktën një lidhje/fiksim.
Shënime fundore
1) Fshini nëse nuk është e përshtatshme.
2) Deklaroni kufirin (kufijtë) e lejueshëm.
a) Kur një aparat i është nënshtruar miratimit tip të komponentit, përshkrimi mund të zëvendësohet nga një referencë ndaj miratimit tip të atij komponenti. Në mënyrë të ngjashme, nuk nevojitet asnjë përshkrim kur struktura e një komponenti është e qartë nga diagramet ose skicat e bashkëlidhura certifikatës. Deklaroni numrat e shtojcave korresponduese për secilin titull ku fotografitë dhe skicat duhet të bashkëlidhen. 
b) Kur përdoren, mjetet e identifikimit mund të shfaqen vetëm në automjete, njësi të veçanta teknike ose komponentë që hyjnë brenda fushës së veprimit të direktivës së veçantë që rregullon miratimin tip të komponentëve.
Kur metoda e tipit të identifikimit përfshin shenja që nuk kanë lidhje me përshkrimin e tipave të automjeteve/njësive të veçanta teknike/komponentëve të përmendur në këtë dokument informativ, ato shenja zëvendësohen në dokumentacion me anë të shenjës.?. (shembull: ABC??123??).
c) Klasifikimi në përputhje me kategoritë e mëposhtme të përmendura në nenin 1:
- ciklomotorët me dy rrota (L1e);
- ciklomotorët me tri rrota (L2e);
- motoçikleta (L3e);
- motoçikleta me kosh (L4e);
- triçiklat (L5e);
- katërrotëshet e lehta (L6e);
- katërrotëshet e ndryshme nga katërrotëshet e lehta të përmendura në nenin 1, paragrafi 3(b) (L7e).
d) 1. Masa e pangarkuar: masa e automjetit të gatshëm për përdorim normal dhe pajisjet, si më poshtë:
- pajisje shtesë të kërkuara vetëm për përdorimin normal nën shqyrtim;
- pajisje të plota elektrike, duke përfshirë aparatet e ndriçimit dhe sinjalizimit të dritave, të furnizuara nga prodhuesi;
- instrumentet dhe aparatet e kërkuara nga ligjet sipas të cilave është matur masa e pangarkuar e automjetit;
- sasitë e duhura të lëngjeve, me qëllim që të garantojnë funksionimin e duhur të të gjitha pjesëve të automjetit.
Shënim. Lënda djegëse dhe përzierja lëndë djegëse/naftë nuk përfshihen në matje, por duhet të përfshihen komponentë, si për shembull: acidi i baterive, lëngu hidraulik, ftohësi dhe vaji i motorit.
2. Masa në rend kronologjik: masa e pangarkuar së cilës i shtohet masa e komponentëve të mëposhtëm:
- lënda djegëse: serbatori i mbushur deri të paktën 90% e kapacitetit të deklaruar nga prodhuesi;
- pajisje shtesë normalisht të furnizuara nga prodhuesi, përveç asaj që nevojitet për funksionimin normal (grupi i instrumenteve/veglave, transportuesi i bagazhit, xhamat e përparmë, pajisjet mbrojtëse etj.).
Shënim. Në rastin e një automjeti që funksionon me një përzierje lënde djegëse/naftë:
a)  kur lënda djegëse dhe nafta përzihen paraprakisht, fjala lëndë djegëse duhet të interpretohet që të kuptojë një përzierje paraprake të lëndës djegëse dhe naftës të këtij tipi; 
b)  kur lënda djegëse dhe nafta vendosen veçmas, fjala lëndë djegëse duhet të interpretohet që të kuptojë vetëm naftën. Në këtë rast, nafta tashmë përfshihet në matjen e masës së pangarkuar. 

3. Masa maksimale e lejueshme teknikisht: masa e llogaritur nga prodhuesi për kushte specifike funksionimi, duke marrë parasysh faktorë, si për shembull: forca e materialeve, kapaciteti ngarkues i gomave etj.
4. Ngarkesa e dobishme maksimale e deklaruar nga prodhuesi: ngarkesa e përftuar duke zbritur masën e përcaktuar në seksionin 2, me balancier, nga masa e përcaktuar në seksionin 3. 
5. Masa e balancierit supozohet të jetë një shifër e rrumbullakosur prej 75 kg.
e) Kur motorët dhe sistemet jokonvencionale përshtaten, informacioni i barasvlershëm me atë të përmendur, sipas këtij titulli, duhet të jepet nga prodhuesi i tyre.
f) Kjo shifër duhet të jetë sa më afër të dhjetës së një milimetri.
g) Kjo vlerë duhet të llogaritet me p = 3,1416 sa më afër cm3.
h) Informacioni i kërkuar duhet të jepet për një variant të mundshëm.
i) Një kufi i lejueshëm prej 5% lejohet me kusht që të mos tejkalohen vlerat kufi sipas nenit 1(3).
j) Pika R ose pika e referimit të sediljes nënkupton pikën e referimit të treguar nga prodhuesi që:
- ka koordinata specifike në lidhje me strukturën e automjetit;
- i korrespondon pozicionit teorik të pikës së rrotullimit të trungut/kofshëve (pika H) për pozicionin më të ulët normal të drejtimit ose përdorimit dhe pozicionin më të prapmë të deklaruar nga prodhuesi i automjetit për secilën prej sediljeve të siguruara; 
- mund të merren si referencë nga autoritetet kompetente nëse e dëshirojnë këtë, për secilën prej sediljeve të ndryshme nga sediljet e përparme, ku pika H nuk mund të përcaktohet me anë të sistemit referues tridimensional ose procedurat për përcaktimin e pikës H. 
k) Në pritje të përshtatjes së direktivës përkatëse, kjo shifër duhet të deklarohet në përputhje me standardin ndërkombëtar CEI/IEC60034-1 (10.2, 1999-08).

PJESA 2
NUMRAT E MIRATIMIT TË DIREKTIVËS SË VEÇANTË

Informacioni i mëposhtëm jepet për automjetin që i nënshtrohet miratimit të tipit në lidhje me sistemin ekzistues, njësinë e veçantë teknike ose miratimet e komponentit (*):

	Numri i titullit
	Direktiva e veçantë nr.
	Subjekti
	Miratimi nr. (1)
	Data e shtyrjes
	Variantet dhe versionet e mbuluara

	18
	95/1/KE
	Momenti i përdredhjes maksimale dhe fuqia neto maksimale e motorit
	
	
	

	19
	97/24/KE (C7)
	Masat kundër falsifikimit për ciklomotorët dhe motoçikletat
	
	
	

	20
	97/24/KE/C6)
	Serbatori
	
	
	

	25
	95/1/KE
	Shpejtësia maksimale e sigurt e automjetit
	
	
	

	26
	93/93/KEE
	Masat dhe dimensionet
	
	
	

	27
	97/24/KE (C10)
	Aparatet rregullatore të rimorkios
	
	
	

	28
	97/24/KE/C1)
	Masat për ndotjen kundër ajrit
	
	
	

	29
	97/24/KE/C1)
	Gomat
	
	
	

	31
	93/14/KEE
	Sistemi i frenimit
	
	
	

	32
	93/93/KEE
	Instalimi i aparateve të ndriçimit dhe sinjalizimit të dritave në automjet
	
	
	

	33
	97/24/KE/(C2)
	Aparatet e ndriçimit dhe sinjalizimit të dritave
	
	
	

	34
	93/30/KEE
	Sirenat
	
	
	

	35
	93/94/KE
	Pozicioni për montimin e targës së prapme 
	
	
	

	36
	97/24/KE (C8)
	Përputhshmëria elektromagnetike
	
	
	

	37
	97/24/KE (C9)
	Sistemi i shkarkimit dhe niveli i zhurmës 
	
	
	

	38
	97/24/KE/C4)
	Pasqyrat e prapme
	
	
	

	39
	97/24/KE/C3)
	Projeksionet e jashtme
	
	
	

	40
	93/31/KEE
	Mbështetësja (me përjashtim të rastit të automjeteve që kanë tri ose më shumë rrota)
	
	
	

	41
	93/33/KEE
	Aparatet për të parandaluar përdorimin e paautorizuar të automjetit
	
	
	

	42
	97/24/KE (12)
	Dritaret, fshirëset e xhamave të përparmë, larësit e xhamave të përparmë e kështu me radhë
	
	
	

	43
	93/32/KEE
	Mbajtëset e duarve të pasagjerëve për automjetet me dy rrota
	
	
	

	44
	97/24/KEE (C11)
	Pikat e lidhjes/fiksimit për rripat e sigurimit dhe rripat e sigurimit
	
	
	

	45
	2000/7/KE
	Aparati për matjen e shpejtësisë
	
	
	

	46
	93/29/KEE
	Identifikimi i kontrolleve, aparateve të kontrollit dhe treguesve
	
	
	

	47
	93/34/KEE
	Mbishkrimet zyrtare
	
	
	



(1) Shembujt jepen në shtojcën V.
(*) Informacioni nuk kërkohet në lidhje me sistemet, njësitë e veçanta teknike ose komponentët që duhet të përfshihen në provimin ose testimin për dhënien e të gjithë miratimit të tipit të automjetit.
Shënim. Numrat e titujve renditen me shtojcën I (lista e kërkesave).

SHTOJCA III
Modeli

(Formati maksimal: A4 (210 mm × 297 mm) 
CERTIFIKATA E MIRATIMIT TË TIPIT KEVula e autoritetit të miratimit të tipit KE

Komunikimi në lidhje me:
- miratimin e tipit (1)
- zgjerimin e miratimit të tipit (1)
- refuzimin e miratimit të tipit (1)
- tërheqjen e miratimit të tipit (1)
të një tipi automjeti në lidhje me direktivën 2002/24/KE
Numri i miratimit të tipit:............................................................................
Arsyeja e zgjerimit:.......................................................................................
0. TË PËRGJITHSHME
0.1. Prodhimi(et) (emri tregtar i prodhuesit): .....................................................
0.2. Tipi: .................................................................................................
0.2.1. Emri(at) tregtar(ë): .............................................................................
0.3. Mjeti i identifikimit të tipit, nëse shënohet në automjet:....................................
0.3.1 Vendndodhja e këtij markimi:..............................................................
0.4. Kategoria (2):.......................................................................................
0.5. Emri dhe adresa e prodhuesit të automjetit:...................................................
0.5.1. Emri(at) dhe adresa(t) e uzinave të montimit:..............................................
Me anë të kësaj, unë i nënshkruari vërtetoj saktësinë e përshkrimit të prodhuesit në dokumentin informativ bashkëlidhur të tipit të automjetit të përshkruar më lart për të cilin një ose disa modele përfaqësuese të përzgjedhura nga autoritetet miratuese kompetente është (janë) paraqitur si prototip(e) të tipit të automjetit dhe që rezultatet e bashkëlidhura të testit zbatohen për tipin e automjetit.
Tipi i automjetit plotëson/nuk plotëson (1) kërkesat teknike të të gjitha direktivave përkatëse të veçanta (të ndryshuara së fundi), të renditura në tabelën e shtojcës I të këtij udhëzimi, në harmoni me direktivën 2002/24/KE.
Miratimi jepet/refuzohet/tërhiqet (1).
........................	................................ .........................
(Vendi)		(Nënshkrimi)		(Data)
Shtojcat: Dokumenti informativ, pjesët 1 dhe 2 (shtojca II).
Rezultatet e testimeve (shtojca VII).
Emri(at) dhe modeli(et) e nënshkrimit të personave të autorizuar për të nënshkruar certifikatat e përputhshmërisë dhe një deklaratë të pozicionit të tyre në kompani.
Një model certifikate përputhshmërie.
SHTOJCA IV
CERTIFIKATA E PËRPUTHSHMËRISË
CERTIFIKATË PËRPUTHSHMËRIE QË SHOQËRON ÇDO AUTOMJET NË SERITË E TIPIT QË ËSHTË MIRATUAR
(modeli)
(Formati maksimal: A4 (210 mm × 297 mm) ose një dosje me format A4)
CERTIFIKATA E PËRPUTHSHMËRISË KE
Faqe 1
Unë i nënshkruari:..................................................................... (emri i plotë)
me anë të kësaj vërtetoj se automjeti i mëposhtëm:
0.1. Prodhimi................(emri tregtar i prodhuesit): ..........................................
0.2. Tipi 
Varianti (1):.................................................................................................
Versioni (2): ..............................................................................................
0.2.1. Emri(at) tregtar(ë) (sipas rastit): ..........................................................
0.4. Kategoria e automjetit (2): ......................................................................
0.4.1 Kategoria e automjetit sipas direktivës 97/24/KE, kapitulli 7 (nëse është e zbatueshme): A/B/C/D (3)
0.5. Emri dhe adresa e prodhuesit: ..............................................................
0.6. Vendndodhja e targave zyrtare (4): ............................................................
Numri i identifikimit të automjetit.................................................................
0.7 Vendndodhja e numrit të identifikimit të automjetit në shasi (4)...........................
pajtohet në të gjitha drejtimet me tipin e përshkruar në miratimin e tipit KE
- Numri i miratimit të tipit KE:.................................................................
- i datës.......................................................................................................
Automjeti mund të regjistrohet në mënyrë të përhershme pa kërkuar miratime të mëtejshme për drejtimin në anën e djathtë/majtë (3) dhe për përdorimin e njësive metrike/angleze (3) për aparatin mbi matjen e shpejtësisë.
........................................			.........................................
(Vendi)						(Data)
........................................			..........................................
(Nënshkrimi)					(Pozicioni)


Faqe 2
Informacion shtesë
Numri i boshteve................................ dhe rrotave ..........................................
3. Largësia midis boshteve................................................................... mm
6.1 Gjatësia...........................................................................................mm
7.1. Gjerësia.......................................................................................mm
8. Lartësia........................................................................................mm
12.1. Masa e automjetit (me karroceri) në rend kronologjik.............................kg
12.2. Masa e pangarkuar e automjetit.......................................................kg
14.1. Masa maksimale e ngarkuar e lejueshme teknikisht.......................................kg
14.2. Shpërndarja e kësaj, masa midis boshteve
1....................kg 2.....................kg
14.3. Masa e lejueshme teknikisht në çdo bosht:
1....................kg 2.....................kg
17. 	Masa maksimale e rimorkios:
 (me frena):.......................kg; 
 (pa frena):.......................kg
19.1 Ngarkesa maksimale vertikale në pikën e bashkimit për një rimorkio:..................kg
20. Prodhuesi i motorit:.........................................................................
21. Tipi i motorit siç shënohet në motor:....................................................
21.2. Numri i motorit:.............................................................................
22. Parimi i funksionimit: ndezja elektrike/me shkëndija/me trysni, katër/dy kohë (3)
23. Numri dhe përshtatja e cilindrave....................................................... (5)
24. Kapaciteti i cilindrit:.....................................................................cm 3
25. Lënda djegëse:..................................................................................(6)
26. Fuqia maksimale neto ose fuqia maksimale e vazhdueshme nominale, siç është e zbatueshme:.....................................kW në.......................................................min -1
26.1. Raporti: Fuqia maksimale neto ose fuqia/masa maksimale e vazhdueshme nominale e automjetit në rend kronologjik:................................................................(kW/kg)
28. Kutia e transmisionit (tipi):..................................................................(7)
29. Raportet e ingranazheve: 1.........2........3..........4...........5................6.........
32. Përcaktimi i përmasës së gomës:
Boshti 1:.............................................Boshti 2:.....................................
37. Trupi/struktura: po/jo (3)
41. Numri dhe konfiguracioni i dyerve (8) (9):..................................................
42.1. Numri dhe pozicioni i sediljeve (10)......................................................
43.1. Marka e miratimit të aparatit rregullator, nëse përshtatet:..............................
44. Shpejtësia maksimale:.................................................................km/orë
45. Niveli i zhurmës (11):
 I palëvizshëm:..................dB(A) me shpejtësinë e motorit:..................min -1
 Kalimtar:...............dB (A)
46. 	Emetimet e shkarkimit (11)
Testi i tipit 1: Co:........g/km HC:..........g/km NOx.......g/km HC +NOx:......g/km
Testi i tipit 2: për ciklomotorët: CO:..................g/min HC:.............g/min
 për motoçikletat dhe triçiklat: CO.........................................% vol
Ndotja e dukshme e ajrit e shkaktuar nga një motor me ndezje me trysni:
- vlera e korrigjuar e koeficientit të thithjes:...............................m-1
47. Fuqia fiskale ose numri (numrat) e kodit kombëtar:
Italia:..........................   Franca:...........................   Spanja........................
Belgjika:......................   Gjermania:........................  Luksemburgu:................
Danimarka:....................   Holanda:.........................   Greqia:..........................
Mbretëria e Bashkuar:.........  Irlanda:...........................  Portugalia:......................
Austria:..........................   Suedia:...........................   Finlanda:.........................
50. Vërejtjet:.....................................................................................
51. Përjashtimet:..................................................................................
Shënime fundore
(1) Tregoni edhe kodin e kombinuar ose numerik të identifikimit të numrit/shkronjës. Ky kod përmban jo më shumë se 25 ose 35 pozicione për përkatësisht një variant ose version.
(2) Klasifikimi në përputhje me kategoritë në shtojcën II, shënimi fundor c.
(3) Fshini nëse nuk është e zbatueshme.
(4) Tregoni vendndodhjen me kodet e mëposhtme:
D:  ana e djathtë e automjetit
Q:  qendra e automjetit
M:  ana e majtë e automjetit
x: largësia horizontale (në mm) nga boshti më i përparmë (i paraprirë nga, nëse është përballë boshtit të përparmë)
y: largësia horizontale (në mm) nga vija gjatësore qendrore e automjetit
z:  largësia (në mm) nga toka
(r/o): pjesët që duhet të hiqen ose me akses në markim: Shembull për një targë VIN të fiksuar në anën e djathtë të një tubi lidhës motoçiklete, 500 mm prapa boshtit të përparmë, 30 mm nga vija qendrore dhe 1100 mm e lartë:
R, x500, y30, z1100
Shembull për një targë VIN të fiksuar në një mjet motorik katërrotësh, në anën e djathtë të automjetit, 100 mm përballë boshtit të përparmë, 950 mm nga vija gjatësore qendrore e automjetit dhe 700 mm e lartë, nën kofano:
R,x100, y950, z700 (r/o)
(5) Tregoni rregullimin e cilindrave me kodet e mëposhtme:
LI: në linjë
V: në V
O: cilindri i kundërt i motorit
S: motori me cilindër tek/të vetëm
(6) Tregoni tipin e lëndës djegëse me kodet e mëposhtme
N: naftë
D: dizel
P: përzierje
GL: gazoil i lëngshëm
T: të tjera
(7) M: manual
A: automatik
(8) Për automjetet me trup/strukturë
(9) Tregoni konfiguracionin me kodet e mëposhtme:
D: ana e djathtë e automjetit
M: ana e majtë e automjetit
P: ana e përparme e automjetit
PR: ana e prapme e automjetit
Shembull për një automjet me 2 dyer në anën e majtë dhe 1 derë në anën e djathtë:
2M, 1 D
(10) Tregoni pozicionin me kodet e mëposhtme:
rx: numri i radhës
D:ana e djathtë e automjetit
Q: qendra e automjetit
M: ana e majtë e automjetit
Shembull për një automjet me një radhë të parë me 2 pozicione të përparme ndenjeje, 1 në anën e djathtë, 1 në anën e majtë dhe një radhë e dytë me 3 pozicione të prapme uljeje, 1 në anën e djathtë, 1 në qendër, 1 në anën e majtë:
r1: 1D, 1M	r2: 1D, 1Q, 1M
(11) Numri i direktivës bazë dhe direktiva ndryshuese e fundit e zbatueshme për miratimin. Në rastin e një direktive me dy ose më shumë faza zbatimi, tregoni edhe fazën e zbatimit. 

CERTIFIKATA E PËRPUTHSHMËRISË QË SHOQËRON ÇDO NJËSI TË VEÇANTË TEKNIKE OSE KOMPONENT QË NUK PËRSHTATET SI PAJISJE FILLESTARE NDAJ SERIVE TIP TË TIPIT QË I ËSHTË NËNSHTRUAR MIRATIMIT TË TIPIT

(model)
Unë i nënshkruari (mbiemri dhe emri)
...............................................................................................................
Me anë të kësaj vërtetoj se........................................ (njësia e veçantë teknike ose komponenti)
1. Prodhimi:....................................................................................
2. Tipi:.........................................................................................
3. Numri në seritë tip:............................................................................
Përputhet me tipin që është miratuar në:.............................................................
(data)............................................................................ nga ......................
përshkruar në certifikatën e miratimit të tipit të komponentit nr.:.........................
dhe në dokumentin informativ nr.:..................................................................

						Bërë në:.......................(data):.........
						.............................................
									(nënshkrimi)
						....................................
							(pozicioni i mbajtur)
SHTOJCA V
NUMËRTIMI DHE MARKIMI

A. SISTEMI I NUMËRTIMIT I CERTIFIKATËS SË MIRATIMIT TË TIPIT
(Neni 5(3))
1. Numri i miratimit të tipit përbëhet nga:
- katër seksione për miratimet të tipit të automjeteve; dhe
- pesë seksione për miratimet e sistemit, komponentit dhe njësisë së veçantë teknike të dhënë hollësisht më poshtë. Në çdo rast, seksionet ndahen nga shenja “*”.
Seksioni 1: shkronja e vogël “e” pasohet nga kodi dallues (numri) i shtetit anëtar që lëshon miratimin e tipit: 1 për Gjermaninë; 2 për Francën; 3 për Italinë; 4 për Holandën; 5 për Suedinë; 6 për Belgjikën; 9 për Spanjën; 11 për Mbretërinë e Bashkuar; 12 për Austrinë; 13 për Luksemburgun; 17 për Finlandën; 18 për Danimarkën; 21 për Portugalinë; 23 për Greqinë; 24 për Irlandën.
Seksioni 2: numri i direktivës bazë.
Seksioni 3: numri i direktivës më të fundit ndryshuese të zbatueshme për miratimin e tipit.
Në rastin e miratimeve të tipit të automjeteve, kjo do të thotë direktiva më e fundit që ndryshon një nen (ose nene) të direktivës 2002/24/KE.
Në rastin e miratimeve të tipit të një sistemi, komponenti dhe njësie të veçantë teknike, kjo nënkupton direktivën e veçantë më të fundit që përmban dispozitat aktuale me të cilat pajtohet sistemi, komponenti ose njësia teknike.
Megjithatë, nëse një direktivë bazë nuk është ndryshuar, numri i saj rivendoset në seksionin 3.
Nëse një direktivë përmban data të ndryshme zbatimi që i referohen standardeve të ndryshme teknike, shtohet një shenjë alfabetike për të përcaktuar se për cilin standard është dhënë miratimi.
Kur miratimet e tipit të një sistemi, komponenti ose njësie të veçantë teknike janë të mundura sipas kapitujve ose seksioneve të të njëjtës direktivë të veçantë, numri i direktivës së veçantë pasohet nga numri i kapitullit 1 (1), aneksi (2) dhe shtojca (3), me qëllim që të tregojë subjektin e miratimit të tipit. Në çdo rast, këto numra ndahen nga shenja “/”.
(1): Në shkronja arabe
(2): Në shkronja romake
(3): Në shkronja arabe dhe shkronja të mëdha, sipas rastit.
Seksioni 4: Një numër kronologjik me katër shifra (që fillon me zero, sipas rastit) për të treguar numrin bazë të miratimit të tipit. Sekuenca fillon nga 0001 për çdo direktivë bazë.
Seksioni 5: Një numër kronologjik me dy shifra (që fillon me zero, sipas rastit) për të treguar shtesën. Sekuenca fillon nga 00 për secilin numër bazë të miratimit të tipit.
2. Në rastin e miratimit të tipit KE për të gjithë automjetin, përjashtohet seksioni 2.
3. Seksioni 5 përjashtohet vetëm për targën zyrtare të automjetit.
4. Shembull i miratimit të dytë të tipit të dhënë nga Holanda sipas direktivës 97/24/KE, kapitulli 5, aneksi II:
e4*97/24*97/24/5/II*0002*00
5. Shembull i miratimit të tretë të tipit (shtesa 1) të dhënë nga Italia, sipas direktivës 95/1/KE, aneksi I:
e3*95/1*95/1/I*0003*01
6. Shembull i miratimit të nëntë të tipit (shtesa 4) të dhënë nga Mbretëria e Bashkuar, sipas direktivës 93/29/KEE të ndryshuar nga direktiva 2000/74/KE:
e11*93/29*2000/74*0009*04
7. Shembull i miratimit të katërt të tipit të automjetit (shtesa 2) të dhënë nga Gjermania, sipas direktivës 92/61/KEE:
e1*92/61*0004*02
8. Shembull i numrit të miratimit të tipit të automjetit të stampuar në targën zyrtare të automjetit:
e1*92/61*0004
B. MARKA E MIRATIMIT TË TIPIT
1. Marka e miratimit të tipit të një komponenti ose njësie të veçantë teknike përbëhet nga:
1.1. një drejtkëndësh që rrethon një shkronjë të vogël “e”, të pasuar nga numri dallues i shtetit anëtar që ka lëshuar miratimin e tipit, domethënë:


- 1 	për Gjermaninë
- 3 	për Francën
- 3 	për Italinë
- 4 	për Holandën
- 5 	për Suedinë
- 6 	për Belgjikën
- 9 	për Spanjën
- 11 	për Mbretërinë e Bashkuar
- 12 	për Austrinë
- 13 	për Luksemburgun
- 17 	për Finlandën
- 18 	për Danimarkën
- 21 	për Portugalinë
- 23 	për Greqinë
- 24 	për Irlandën.

1.2. Numri me katër shifra nga seksioni 4 i numrit të miratimit të tipit siç jepet në formularin e miratimit të tipit të plotësuar për njësinë e veçantë teknike ose komponentin përkatës. Numri përfshihet më poshtë dhe afër katërkëndëshit të përmendur në pikën 1.1. Shifrat që formojnë numrin përfshihen në të njëjtën anë të shkronjës “e” dhe kanë të njëjtin drejtim. Me qëllim shmangien e çdo paqartësie me simbole të tjera, nuk duhet të përdoren numra romakë në numrin e miratimit të tipit.
2. Marka e miratimit të tipit vendoset në njësinë e veçantë teknike ose në komponent, në mënyrë të tillë që të jetë e pafshishme dhe lehtësisht e lexueshme edhe kur njësia e veçantë teknike ose komponenti i përshtatet automjetit.
3. Një shembull i një marke të miratimit të tipit përfshihet në nënshtojcën e kësaj shtojce.

[image: ]

Legjenda: Miratimi i mësipërm të tipit i një komponenti ose njësie të veçantë teknike është lëshuar nga Irlanda (e24) sipas numrit 0676.

SHTOJCA VI
DISPOZITA NË LIDHJE ME KONTROLLIN E PËRPUTHSHMËRISË SË PRODHIMIT

1. Me qëllim kontrollin që automjetet, sistemet, njësitë e veçanta teknike dhe komponentët të prodhohen, në mënyrë që të pajtohen me tipin që i është nënshtruar miratimit të tipit, zbatohen dispozitat e mëposhtme.
1.1. Mbajtësi i certifikatës së miratimit të tipit është i detyruar:
1.1.1. të garantojë ekzistencën e procedurave për monitorimin efektiv të cilësisë së produktit;
1.1.2. të ketë akses në pajisjet monitoruese të nevojshme për kontrollin e përputhshmërisë të çdo tipi automjeti ose çdo tipi sistemi, njësie të veçantë teknike ose komponenti që i është nënshtruar miratimit të tipit;
1.1.3. të garantojë se të dhënat në lidhje me rezultatet e testit janë regjistruar dhe, dokumentet e bashkëlidhura të ruhen për një periudhë prej 12 muajsh pas ndërprerjes së prodhimit;
1.1.4. të analizojë rezultatet e çdo tipi testi, me qëllim monitorimin dhe garantimin e qëndrueshmërisë së karakteristikave të produktit, duke pasur parasysh ndryshimet e lejueshme brenda prodhimit industrial;
1.1.5. të marrë hapa për të garantuar kryerjen e testeve të parashikuara në direktivën e veçantë përkatëse për çdo tip produkti;
1.1.6. të marrë hapa për të garantuar se çdo marrje e mostrave ose pjesëve të testit që japin prova të papajtueshmërisë për tipin e testit nën shqyrtim, pasohet nga një marrje e re e mostrave dhe nga një test i ri. Të gjitha masat e nevojshme duhet të merren për të rivendosur konformitetin e prodhimit korrespondues.

1.2. Autoritetet kompetente që kanë lëshuar certifikatën e miratimit të tipit mund të kontrollojnë në çdo kohë metodat e përdorura për kontrollin e përputhshmërisë në secilën njësi prodhimi.
1.2.1. Në kohën e çdo inspektimi të dhënat e testit dhe prodhimit duhet t’i transmetohen inspektorit.
1.2.2. Inspektori mund të përzgjedhë në mënyrë të rastësishme mostra që duhet të testohen në laboratorin e prodhuesit. Numri minimal i mostrave mund të përcaktohet në përputhje me rezultatet e kontrollit të vetë prodhuesit.
1.2.3. Kur niveli i cilësisë duket i pamjaftueshëm ose kur lind nevoja për kontrollin e vlefshmërisë së testeve të kryera në përputhje me pikën 1.2.2, inspektori duhet të marrë mostrat që do t’i dërgohen autoritetit teknik, i cili ka kryer testet për miratimin e tipit.
1.2.4. Autoritetet kompetente mund të kryejnë të gjitha testet e parashikuara në direktivën(at) e veçanta që aplikojnë produktin(et) përkatës(e).
1.2.5. Autoritetet kompetente duhet të lejojnë një inspektim në vit. Nëse një numër i ndryshëm inspektimesh është i nevojshëm, ai specifikohet në secilën prej direktivave të veçanta. Nëse vërehen rezultate negative gjatë një inspektimi, autoriteti kompetent duhet të garantojë se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të rivendosur përputhshmërinë e prodhimit sa më parë që të jetë e mundur.

SHTOJCA VII
REZULTATET E TESTEVE

(Neni 5 (1), nënparagrafi i parë)
(Kjo fletë duhet të plotësohet nga autoriteti miratues dhe t’i bashkëlidhet certifikatës së miratimit të tipit të automjetit.)
Në çdo rast, informacioni duhet të qartësojë se në cilin variant dhe version është i zbatueshëm.
Një version nuk mund të ketë më shumë se një rezultat.
1. Rezultatet e testeve të nivelit të zhurmës
Numri i direktivës bazë dhe direktivës së fundit ndryshuese të zbatueshme për miratimin. Në rastin e një direktive me dy ose më shumë faza zbatimi, tregoni edhe fazën e zbatimit:
Varianti/versioni	................		.............		............
E lëvizshme dB (A)	................		..............		............
E palëvizshme dB (A)	................		.............		............
Në (min-1)		................		.............		............
2. Rezultatet e testeve të shkarkimeve
Numri i direktivës bazë dhe direktivës së fundit ndryshuese të zbatueshme për miratimin. Në rastin e një direktive me dy ose më shumë faza zbatimi, tregoni edhe fazën e zbatimit:
Varianti/versioni	................		.............		............
2.1 Tipi I
Co (g/km)		................		.............		............
HC (g/km) (1)		................		.............		............
NOx (g/km) (1)	................		.............		............
HC +NOx (g/km) (2)	................		.............		............
2.2. Tipi II
Co (g/min) (2)		................		.............		............
HC (g/min) (2)	................		.............		............
CO (% vol) (1)	................		.............		............
3. Motori me ndezje me trysni
Varianti/versioni	................		.............		............
Vlera e korrigjuar 	................		.............		............
e koeficientit të thithjes (m-1)





SHTOJCA VIII
AUTOMJETET E SERISË SË FUNDIT

(Neni 16 (1) dhe (2))
Numri maksimal i automjeteve që vihen në funksionim në çdo shtet anëtar sipas procedurës së përcaktuar në nenin 16 (2) kufizohet në një prej mënyrave të mëposhtme që duhet të zgjidhet nga shteti anëtar:
ose
a) numri maksimal i automjeteve të një ose më shumë tipave nuk mund të tejkalojë 10% të automjeteve të të gjithë tipave përkatës të vëna në funksionim në atë shtet anëtar gjatë vitit të mëparshëm. Nëse 10% është më pak se 100 automjete, atëherë shteti anëtar mund të lejojë vënien në funksionim të një numri maksimal prej 100 automjetesh; ose
b) numri i automjeteve të çdo tipi kufizohet në ato për të cilat është lëshuar një certifikatë e vlefshme në ose pas datës së prodhimit dhe që mbetet e vlefshme për të paktën tre muaj pas datës së tij të lëshimit, por që më pas humb vlefshmërinë për shkak të hyrjes në fuqi të një direktive të veçantë. 
Një deklaratë e veçantë bëhet në certifikatën e përputhshmërisë së automjeteve të vëna në funksionim sipas kësaj procedure.

SHTOJCA IX
TABELA E NDËRLIDHJES E PARASHIKUAR NË NENIN 19
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