

[bookmark: _GoBack]Vendim
Nr. 466, datë 27.2.2013

PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, dhe të neneve 5  pika 9, e 63 të ligjit nr. 9918 datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Administrimi dhe përdorimi i frekuencave bëhet sipas përcaktimeve të Planit Kombëtar  të Frekuencave.
3. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive të vënë në dispozicion të publikut, në formë elektronike, gjendjen e brezave që kanë në administrim.
4. Vendimi nr. 479, datë 6.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave”,  shfuqizohet. 
5. Brezat e frekuencave me përdorim të përbashkët, rregullohen me marrëveshje ndërmjet  palëve. 
6. Ngarkohën Ministri për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit, Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Shërbimi Informativ i Shtetit, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha


SHPJEGUES I TABELAVE TË PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE

Tabela që paraqet Planin Kombëtar të Frekuencave përbëhet nga 6 kolona, në 3 kolonat e para paraqiten përcaktimet ndërkombëtare, ndërsa në 3 kolonat e dyta paraqiten përcaktimet në Republikën e Shqipërisë. Përmbajtja është si më poshtë:
Përcaktimet ndërkombëtare
Kolona 1: Brezi i frekuencave dhe përcaktimet për rajonin RR 1
Kjo kolonë tregon brezin e frekuencave të cilit i referohet rreshti i tabelës.
Për çdo brez frekuencash poshtë tij shënohen përcaktimet e RR për rajonin 1 dhe shënimet me rëndësi:
- përcaktimet aktuale të nenit S5 të rregulloreve radio, të cilat i korrespondojnë rajonit 1;
- shënimet aktuale të nenit S5 të rregulloreve radio;
Për përshkrimin e shënimeve të nenit S5 të rregulloreve radio, shih shtojcën 1.
Kolona 2: Përcaktimi i përbashkët europian
Çdo brez frekuencash përmban:
- Përdorimin kryesor ose interësin kryesor në shtetet anëtare të CEPT.
- Shënimet e nenit S5 të rregulloreve radio që do të kenë ndikim në pjesën më të madhe të shteteve të CEPT. Shënimet e nenit S5 të rregulloreve radio me përcaktimet e përgjithshme që aplikohën në vendet anëtare të CEPT përfshihen në tabelë vetëm në qoftë se ka 10 ose më shumë vende të përfshira në shënim.
Kolona 3: Përdorimi kryesor europian
Kur është e përshtatshme, në brezat e frekuencave dhe shërbimet e caktuara në përcaktimin e përbashkët europian, kjo kolonë përmban:
- përdorimet kryesore që pritet të jenë në vendet e CEPT;
- sistemet që priten të jenë në përdorim në shumicën e shteteve anëtare të CEPT.
Përmendja e përdorimeve specifike të një shërbimi të dhënë nuk ndalon përdorimin e shërbimeve të tjera të përmendura në përcaktimin e përbashkët europian, as indikon që ky përdorim të jetë i rregulluar në të gjitha vendet anëtare të CEPT-it.
Përcaktimet në Republikën e Shqipërisë
Kolona 4: Brezi i frekuencave dhe përcaktimet
Kjo kolonë tregon brezin e frekuencave të cilit i referohet rreshti i tabelës.
Për çdo brez frekuencash poshtë tij shënohen përcaktimet e RR për rajonin 1 dhe shënimet me rëndësi:
- përcaktimet aktuale të nenit S5 të rregulloreve radio, të cilat i korrespondojnë vendit tonë
- shënimet aktuale në nenin S5 të rregulloreve radio që i korrespondojnë vendit tonë 
Për përshkrimin e shënimeve të nenit S5 të rregulloreve radio, shih shtojcën 1.
Kolona 5: Përdorimi kryesor dhe përdoruesit
Kur është e përshtatshme, në brezat e frekuencave dhe shërbimet e caktuara në kolonën “Përcaktimet në Shqipëri”, kjo kolonë përmban:
- përdorimet kryesore dhe sistemet në Shqipëri;
- kategoritë e përdoruesve:
1) “QEVERITARE”, ku përfshihen Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme dhe Shërbimi Informativ Shtetëror.
2) “CIVILE”, ku përfshihen të gjithë përdoruesit e tjerë. Në qoftë se pasohet nga shënimi “AKEP”, do të thotë që administrues i brezit është Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Në qoftë se pasohet nga shënimi “AMA”, i cili është përdorur në brezat e caktuara vetëm për shërbimin radioteleviziv, do të thotë që administrues i brezit është Autoriteti i Mediave Audiovizive. Në qoftë se pasohet nga shënimi “AKEP/AMA”, i cili është përdorur në brezat e caktuara për radiotelëvizion dhe ndonjë shërbim tjetër, do të thotë që administrues të brezit janë Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive, të cilët duhet të koordinojnë ndërmjet tyre. 
Përmendja e përdorimeve specifike të një shërbimi të dhënë nuk ndalon përdorimin e shërbimeve të tjera të përmendura në përcaktimet në Shqipëri.
Brezat e frekuencave me përdorim të përbashkët, rregullohen me marrëveshje midis palëve. 
Kolona 6: Shënime
Kur është e përshtatshme në çdo brez frekuencash tregohen:
- çdo informacion tjetër përkatës, si p.sh., natyra e përdorimit e një përdorimi kryesor.
- shënimet europiane (EU) (shih shtojcën 3 për përshkrimin e tyre);
- vendimet dhe/ose rekomandimet përkatëse të ERC/ECC (shih shtojcën 4).
Për sistemet e mbrojtjes përdoren dy terma që lidhen me përcaktimet si më poshtë:
1) Diapazon akordimi ushtarak i përbashkët: - Një diapazon akordimi ushtarak i përbashkët është zakonisht një diapazon akordimi i rekomanduar që operon përgjatë brezave të harmonizuar ushtarake. Një diapazon i tillë akordimi formon bazën e planifikimit për prokurimet ushtarake në të ardhme.
2) Brez i harmonizuar ushtarak: - Një brez frekuencash i cili në përgjithësi në Europë përdoret për qëllime ushtarake dhe në përcaktimin e përbashkët europian është identifikuar për përdorim ushtarak. Një brez i tillë frekuencash formon një bazë për përdorim dhe planifikim ushtarak. Brezi mund të ndahet ndërmjet përdoruesve civile dhe ushtarake në përputhje me kërkesat dhe legjislacionin kombëtar.
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Shënime

	Poshtë 8.3 kHz
NUK ËSHTË PËRCAKTUAR PËRDORIMI
S5.053 S5.054
	NUK ËSHTË PËRCAKTUAR PËRDORIMI
S5.053 S5.054
	

	Poshtë 8.3 kHz
NUK ËSHTË PËRCAKTUAR PËRDORIMI
S5.053 S5.054
	



CIVILE / AKEP
	


	8.3-9 kHz 
NDIHMA METEOROLOGJIKE
S5.054A S5.054B 
	Ndihma meteorologjike
S5.054A 
	Sistemet e zbulimit të rrufeve

	8.3-9 kHz 
NDIHMA METEOROLOGJIKE
S5.054A 
	Sistemet e zbulimit të rrufeve

CIVILE / AKEP
	

	9-11.3 kHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
S. 5.054A
RADIONAVIGACION


	RADIONAVIGACION

Ndihma meteorologjike S5.054A 


	Aplikime induktive

Implantime mjekësore

ISM

Sistemet e zbulimit të rrufeve

	 9 – 11.3 kHz 
NDIHMA METEOROLOGJIKE S. 5.054A 
RADIONAVIGACION

	Aplikime induktive

Implantime mjekësore


ISM

Sistemet e zbulimit të rrufeve

CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195





EU2

	11.3-14 kHz
RADIONAVIGACION
	RADIONAVIGACION


	Aplikime induktive


Implantime mjekësore

ISM
	11.3-14 kHz
RADIONAVIGACION
	Aplikime induktive


Implantime mjekësore

ISM

CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302195

EU2


	14 – 19.95 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057

S5.055; S5.056


	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057 

S5.056

	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore
	14 – 19.95 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057 

S5.056
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore


CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
EN 300 330


Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302195

EU2

	19.95 – 20.05 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (20 kHz)
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
 (20 kHz)
	
	19.95 – 20.05 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (20 kHz)

	


CIVILE / AKEP
	

	20.05 – 70 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057
S5.056 S5.058
	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057
S5.056 

	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes
 
Implantime mjekësore
	20.05 – 70 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057
S5.056
	Aplikime induktive


Sistemet e mbrojtjes
 
Implantime mjekësore


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300330



Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195

EU2

	70 – 72 kHz
RADIONAVIGACION S5.060


	RADIONAVIGACION S5.060

	Aplikime inductive


Implantime mjekësore
	70 – 72 kHz
RADIONAVIGACION S5.060

	Aplikime induktive

Implantime mjekësore 

CIVILE / AKEP

	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300330

Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195
EU2

	72 – 84 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057
RADIONAVIGACION S5.060
S5.056
	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057
RADIONAVIGACION S5.060
S5.056
	Frekuencë etalon dhe sinjale orare 

Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore
	72 – 84 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057
RADIONAVIGACION S5.060
S5.056

	Frekuencë etalon dhe sinjale orare 

Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore


CIVILE / AKEP
	77.5 kHz Sinjal në kohe DCF

Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300330




Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195
EU2

	84 – 86 kHz
RADIONAVIGACION S5.060
	RADIONAVIGACION S5.060
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore
	84 – 86 kHz
RADIONAVIGACION S5.060
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 

CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195

EU2

	86 – 90 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057
RADIONAVIGACION
S5.056
	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057
RADIONAVIGACION
S5.056
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes 

Implantime mjekësore
	86 – 90 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.057
RADIONAVIGACION
S5.056

	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes 

Implantime mjekësore 

CIVILE / AKEP

	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195
EU2

	90 – 110 kHz
RADIONAVIGACION S5.062
Fiks
S5.064
	RADIONAVIGACION S5.062
Fiks
S5.064
	Aplikime induktive


Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore
	90 – 110 kHz
RADIONAVIGACION S5.062
Fiks
S5.064
	Aplikime induktive


Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330



Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302195

EU2

	110 – 112 kHz
FIKS 
I LËVIZSHËM DETAR 
RADIONAVIGACION
S5.064
	FIKS 
I LËVIZSHËM DETAR 
RADIONAVIGACION 
S5.064
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore
	110 – 112 kHz
FIKS 
I LËVIZSHËM DETAR 
RADIONAVIGACION
S5.064
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 



CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195

EU2

	112 – 115 kHz
RADIONAVIGACION S5.060

	RADIONAVIGACION S5.060

	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 
	112 – 115 kHz
RADIONAVIGACION S5.060

	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 


CIVILE / AKEP

	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330




Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195
EU2

	115 – 117.6 kHz
RADIONAVIGACION S5.60
Fiks
I Lëvizshëm Detar
S5.064 S5.066
	RADIONAVIGACION S5.060
Fiks
I Lëvizshëm Detar
 S5.064
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore
	115 – 117.6 kHz
RADIONAVIGACION S5.060
Fiks
I Lëvizshëm Detar
 S5.064
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 


CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330



Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195

EU2

	117.6 – 126 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
RADIONAVIGACION
S5.060
S5.064
	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
RADIONAVIGACION
S5.060
S5.064
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore


	117.6 – 126 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
RADIONAVIGACION
S5.060
S5.064
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 



CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195

EU2

	126 – 129 kHz
RADIONAVIGACION
S5.060
	RADIONAVIGACION
S5.060
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 
	126 – 129 kHz
RADIONAVIGACION
S5.060
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 



CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195

EU2

	129 – 130 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
RADIONAVIGACION S5.060
S5.064
	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
RADIONAVIGACION S5.060
S5.064
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 

	129 – 130 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
RADIONAVIGACION S5.060
S5.064
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 


CIVILE / AKEP

	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330



Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195

EU2

	130 – 135.7 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
S5.064 S5.067
	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
S5.064 
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 

	130 – 135.7 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
S5.064 S5.067
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 


CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330



Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302195

EU2

	135.7-137.8 kHz
Amator S5.067A
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
S5.067B
	Amator S5.067A
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
S5.067B
	Shërbimi amator

Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 

	135.7-137.8 kHz
Amator S5.067A
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
S5.067B
	Shërbimi amator 

Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 


CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 135.7-137.8 kHz
EN 301 783

Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302195

EU2


	137.8-148.5 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
S5.064 S5.067

	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
S5.064 
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 

	137.8-148.5 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR
S5.064 S5.067
	Aplikime induktive

Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore 


CIVILE / AKEP

	Brenda brezit 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 9-315 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 302 195

EU2

	148.5 – 255 kHz
Radioteleviziv

S5.068
S5.069
S5.070

	RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv



Aplikime induktive

Implantime mjekësore 

	148.5 – 255 kHz
RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv



Aplikime induktive

Implantime mjekësore 

CIVILE / AMA

	Plani i caktimit të frekuencave GE75. Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 245; EN 302 017

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 9-315 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 195

	255 – 283.5 kHz
RADIONAVIGACION 
AERONAUTIK
RADIOTELEVIZIV
S5.070
S5.071
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK

RADIOTELEVIZIV

	Sinjalizues (aeronautik)

Radioteleviziv



Aplikime induktive

Implantime mjekësore 


	255 – 283.5 kHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIOTELEVIZIV

	Sinjalizues (aeronautik)

Radioteleviziv



Aplikime induktive

Implantime mjekësore 

CIVILE /AKEP, AMA
	Plani i caktimit të frekuencave GE85

Plani i caktimit të frekuencave GE75. Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 245; EN 302 017


Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330
Brenda brezit 9-315 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302195


	283.5 – 315 kHz
RADIONAVIGACION 
AERONAUTIK
RADIONAVIGACION DETAR (radiofaret) S5.073 
S5.074

	RADIONAVIGACION 
AERONAUTIK
RADIONAVIGACIN DETAR (radiofaret) S5.073 
S5.074

	Sinjalizues (aeronautik)


 Sinjalizues (detar)


Aplikime induktive


Implantime mjekësore
	283.5 – 315 kHz
RADIONAVIGACION 
AERONAUTIK
RADIONAVIGACION DETAR (radiofaret) S5.073 
S5.074

	Sinjalizues (aeronautik)

 
Sinjalizues (detar)


Aplikime induktive


Implantime mjekësore 

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Plani i caktimit të frekuencave GE85 

Plani i caktimit të frekuencave GE85

Brenda brezit 148.5 kHz - 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 9-315 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 195

EU2

	315 – 325 kHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
Radionavigacion Detar (radiofaret) S5.073
S5.075
	RADIONAVIGACION 
AERONAUTIK
Radionavigacion Detar (radiofaret) S5.073

	Sinjalizues (aeronautik)


 Sinjalizues (detar)



Aplikime induktive


Implantime mjekësore 

	315 – 325 kHz
RADIONAVIGACION 
AERONAUTIK
Radionavigacion Detar (radiofaret) S5.073 

	Sinjalizues (aeronautik)


 Sinjalizues (detar)



Aplikime induktive


Implantime mjekësore 


CIVILE /AKEP

	Plani i caktimit të frekuencave GE85

Plani i caktimit të frekuencave GE85. IALA-plani i lejimit të GPS diferenciale

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 315-600 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 536

EU2


	325 –405 kHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK

	RADIONAVIGACION AERONAUTIK

	Sinjalizues (aeronautik)


Aplikime induktive




Implantime mjekësore
	325 –405 kHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK

	Sinjalizues (aeronautik)


Aplikime induktive




Implantime mjekësore 

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Plani i caktimit të frekuencave GE85

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 315-600 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 536

EU2


	405 - 415 kHz
RADIONAVIGACION S5.076 


	RADIONAVIGATION S5.076
	Sinjalizues (aeronautik)


Sinjalizues (detar)



Aplikime induktive



Implantime mjekësore 


	405 - 415 kHz
RADIONAVIGACION S5.076
	Sinjalizues (aeronautik)


Sinjalizues (detar)



Aplikime induktive



Implantime mjekësore 

CIVILE /AKEP
QEVERITARE


	Plani i caktimit të frekuencave GE85

Plani i caktimit të frekuencave GE85. IALA – plani i lejimit të GPS diferenciale

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 315-600 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 536

EU2

	415 – 435 kHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LËVIZSHËM DETAR S5.079

	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LËVIZSHËM DETAR S5.079
	Sinjalizues (aeronautik)


Komunikime detare


Aplikime induktive




Implantime mjekësore 

	415 – 435 kHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LËVIZSHËM DETAR S5.079
	Sinjalizues (aeronautik)


Komunikime detare


Aplikime induktive




Implantime mjekësore 

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Plani i caktimit të frekuencave GE85

Plani i caktimit të frekuencave GE85

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 315-600 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 536

EU2

	
435-472 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.079 
Radionavigacion aeronautik
S5.077 S5.082




	I LËVIZSHËM DETAR S5.079
Radionavigacion aeronautik


S5.082
	Pajisjet e detektimit të viktimave të ortekut 

Komunikime detare


Aplikime induktive




Implantime mjekësore 

	435 – 472 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.079, 
Radionavigacion aeronautik

S5.082
	Pajisjet e detektimit të viktimave të ortekut 

Komunikime detare


Aplikime induktive




Implantime mjekësore 
 
CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	457 kHz 
ERC/REC 70-03 ; EN 300 718

Plani i caktimit të frekuencave GE85 . EN300 373

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 315-600 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 536

EU2

	472-479 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.079
Amator S5.080A
Radionavigacion aeronautik 
S5.077; S.5.080 

S5.080B; S5.082
	I LËVIZSHËM DETAR S5.079
Amator S5.080A
Radionavigacion aeronautik
S5.077 ; S5.080

S5.080B	
S5.082
	Pajisjet e detektimit të viktimave të ortekut 

Komunikime detare



Aplikime induktive




Implantime mjekësore



	472-479 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.079
Amator 
Radionavigacion aeronautik

S5.082 
	Pajisjet e detektimit të viktimave të ortekut 

Komunikime detare



Aplikime induktive




Implantime mjekësore 


CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	457 kHz
ERC/REC 70-03 ; EN 300 718

Plani i caktimit të frekuencave GE85
EN300 373

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 315-600 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 536

EU2

	479-495 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.079 S5.079A
Radionavigacion aeronautik 
S5.077 S5.082
	I LËVIZSHËM DETAR S5.079 S5.079A
Radionavigacion aeronautik

S5.082
	Pajisjet e detektimit të viktimave të ortekut 

Komunikime detare



Navtex



Aplikime induktive




Implantime mjekësore
	479-495 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.079 S5.079A
Radionavigacion aeronautik 
S5.082
	Pajisjet e detektimit të viktimave të ortekut 

Komunikime detare



Navtex



Aplikime induktive




Implantime mjekësore 
 
CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	457 kHz
ERC/REC 70-03 ; EN 300 718

Plani i caktimit të frekuencave GE85
EN 300 373

Gjuhe kombëtare e transmetimeve Navtex
490 kHz; EN 300 065

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 315-600 kHz
ERC /REC 70-03; EN 302 536

EU2

	495 -505 kHz
I LËVIZSHËM DETAR

	
I LËVIZSHËM 

	Aplikime induktive




Implantime mjekësore 

	495 -505 kHz
I LËVIZSHËM 

	Aplikime induktive




Implantime mjekësore 

CIVILE/AKEP
QEVERITARE
	Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 315-600 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 536


	505 – 526.5 kHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LËVIZSHËM DETAR S5.079 S5.079A S5.084



	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LËVIZSHËM DETAR S5.079 S5.079A S5.084

	Sinjalizues (aeronautik)


Komunikime detare



Navtex 



Aplikime induktive




Implantime mjekësore
	505 – 526.5 kHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LËVIZSHËM DETAR S5.079 S5.079A S5.084


	Sinjalizues (aeronautik)


Komunikime detare



Navtex 



Aplikime induktive



Implantime mjekësore 

CIVILE /AKEP
	Plani i caktimit të frekuencave GE85

Plani i caktimit të frekuencave GE85.
EN 300 373

518 kHz (transmetim në gjuhe ndërkombëtare)
EN 300 065

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 315-600 kHz
ERC /REC 70-03; EN 302 536
EU2

	526.5 – 1606.5 kHz
RADIOTELEVIZIV

 S5.087
 S5.087A
	RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv




Aplikime induktive




Implantime mjekësore 

	526.5 – 1606.5 kHz
RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv




Aplikime induktive




Implantime mjekësore 


CIVILE /AMA

	Plani i caktimit të frekuencave GE75
Futja e sistemeve digjitale
EN 302 017 EN 302 245

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.
ERC/REC 70-03 EN 300 330

Brenda brezit 315-600 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 536


	1606.5 – 1625 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
I LËVIZSHËM DETAR S5.090
S5.092
	FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
I LËVIZSHËM DETAR S5.090
Radiopërcaktim

	Komunikime detare


Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit

Aplikime induktive
	1606.5 – 1625 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
I LËVIZSHËM DETAR S5.090
Radiopërcaktim

	Komunikime detare


Sistemet e mbrojtjes


Aplikime të radiopërcaktimit

Aplikime induktive 


CIVILE /AKEP


	Plani i caktimit të frekuencave GE85
EN 300 373





Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330



	1625 – 1635 kHz
RADIOPËRCAKTIM
S5.093
	RADIOPËRCAKTIM
S5.093
	Aplikime të radiopërcaktimit



Aplikime induktive
	1625 – 1635 kHz
RADIOPËRCAKTIM
S5.093
	Aplikime të radiopërcaktimit


Aplikime induktive

CIVILE /AKEP
	


Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


	1635 – 1800 kHz
FIKS 
I LËVIZSHËM TOKËSOR
I LËVIZSHËM DETAR S5.090
S5.092 S5.096
	FIKS 
I LËVIZSHËM TOKËSOR
I LËVIZSHËM DETAR S5.090
S5.096
	Komunikime detare



Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit


Aplikime induktive
	1635 – 1800 kHz
FIKS 
I LËVIZSHËM TOKËSOR
I LËVIZSHËM DETAR S5.090
S5.096
	Komunikime detare



Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit 


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	Plani i caktimit të frekuencave GE85
EN 300 373






Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	1800 – 1810 kHz
RADIOPËRCAKTIM
S5.093
	RADIOPËRCAKTIM
S5.093
	Aplikime të radiopërcaktimit


Aplikime induktive
	1800 – 1810 kHz
RADIOPËRCAKTIM
S5.093
	Aplikime të radiopërcaktimit

Aplikime induktive

CIVILE /AKEP
	


Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	1810 – 1850 kHz
AMATOR
S5.098 S5.099 S5.100
	AMATOR
S5.098 S5.100
	Shërbime amatore

Aplikime induktive

	1810 – 1850 kHz
AMATOR
S5.098 S5.100
	Shërbime amatore 

Aplikime induktive


CIVILE /AKEP
	EN 301 783

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	1850 – 2000 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
S5.092 S5.096 S5.103
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.096 S5.103
	Shërbime amatore

Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit


Aplikime induktive
	1850 – 2000 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.096 S5.103
	Shërbime amatore

 Komunikime detare

 Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit 

Aplikime induktive
CIVILE / AKEP QEVERITARE
	EN 301 783


EN 300 373






Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


	2000 – 2025 kHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.092 S5.103
	FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.103
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit


Aplikime induktive
	2000 – 2025 kHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm aeronautik (R)
S5.103
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	EN 300 373






Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	2025 – 2045 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
Ndihma meteorologjike S5.104
S5.092 S5.103
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.103
S5.104

	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit

Bova oqeanografike

Aplikime induktive
	2025 – 2045 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.103
S5.104

	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit

Bova oqeanografike 

Aplikime induktive


QEVERITARE
	EN 300 373







Meteorologjike

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03 EN 300 330

	2045 – 2160 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.092
I LËVIZSHËM TOKËSOR

	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.092
I LËVIZSHËM TOKËSOR

	Komunikime detare


Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive
	2045 – 2160 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.092
I LËVIZSHËM TOKËSOR

	Komunikime detare


Sistemet e mbrojtjes 


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	Plani i caktimit të frekuencave GE85
EN 300 373




Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	2160 – 2170 kHz
RADIOPËRCAKTIM S5.093 S5.107
	RADIOPËRCAKTIM S5.093 
	Aplikime të radiopërcaktimit

Aplikime induktive
	2160 – 2170 kHz
RADIOPËRCAKTIM 
S5.093 
	Aplikime të radiopërcaktimit

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
	


Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	2170 – 2173.5 kHz
I LËVIZSHËM DETAR
	I LËVIZSHËM DETAR
	Komunikime detare

Aplikime induktive
	2170 – 2173.5 kHz
I LËVIZSHËM DETAR
	Komunikime detare


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 

	Plani i caktimit të frekuencave GE85. EN 300 373


Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	2173.5 – 2190.5 kHz
I LËVIZSHËM (fatkeqësi dhe thirrje)
S5.108 S5.109 S5.110; S5.111


	I LËVIZSHËM (fatkeqësi dhe thirrje)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111
	DSC 


 
Aplikime induktive


Komunikime detare

	2173.5 – 2190.5 kHz
I LËVIZSHËM (fatkeqësi dhe thirrje)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111
	DSC 



Aplikime induktive


Komunikime detare




CIVILE / AKEP 
QEVERITARE

	2187.5 kHz (DSC për fatkeqësi dhe thirrje)
EN 300 373

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

2182 kHz (radiotelefoni për fatkeqësi dhe thirrje)
2174.5 kHz (trafik teleks për fatkeqësi)
EN 300 373

EU2

	2190.5 – 2194 kHz
I LËVIZSHËM DETAR
	I LËVIZSHËM DETAR
	Komunikime detare

Aplikime induktive
	2190.5 – 2194 kHz
I LËVIZSHËM DETAR
	Komunikime detare

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
	EN 300 373

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2


	2194 – 2300 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.092 S5.103 S5.112
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.103
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit



Aplikime induktive


	2194 – 2300 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.103
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit 


Aplikime induktive



CIVILE / AKEP 
QEVERITARE

	EN 300 373








Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	2300 – 2498 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.113
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.103
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.103
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	2300 – 2498 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.103
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	EN 300 373




Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	2498 – 2501 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz)
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz
	Aplikime induktive
	2498 – 2501 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz)
	Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 


	Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	2501 – 2502 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
	Aplikime induktive
	2501 – 2502 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
	Aplikime induktive 



CIVILE / AKEP

	Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	2502 – 2625 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.092 S5.103 S5.114
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.092 S5.103
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit


Aplikime induktive
	2502 – 2625 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.092 S5.103
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	




Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	2625 – 2650 kHz
I LËVIZSHËM DETAR
RADIONAVIGACION DETAR
S5.092
	I LËVIZSHËM DETAR
RADIONAVIGACION DETAR
S5.092
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	2625 – 2650 kHz
I LËVIZSHËM DETAR
RADIONAVIGACION DETAR
S5.092
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP

	EN 300 373



Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	2650 – 2850 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.092 S5.103
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.092 S5.103
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit


Aplikime induktive
	2650 – 2850 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.092 S5.103
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit 

Aplikime induktive

QEVERITARE

	





Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	2850 – 3025 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115	
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	Komunikime Aeronautike


SAR (komunikime)



Aplikime induktive
	2850 – 3025 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	Komunikime Aeronautike


SAR (komunikime)



Aplikime induktive

QEVERITARE

	Plani i përcaktimit sipas shtojcës 27

3023 kHz (koordinim SAR i radiotelefonisë aeronautike/detare 
EN 300 373

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	3025 – 3155 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive


	3025 – 3155 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime Aeronautike


Aplikime induktive

CIVILE / AKEP

	Plani i përcaktimit sipas shtojcës 26

Brenda brezit 148.5 kHz -30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	3155 – 3200 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.116 S5.117
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.116
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive




	3155 – 3200 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.116
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive



CIVILE / AKEP QEVERITARE

	EN 300 373





Brenda brezit 3155-3400 kHz dhe brenda brezit 148.5 kHz – 30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	3200 – 3230 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.113
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.116
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.116
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes
Aplikime induktive

	3200 – 3230 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.116
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes
Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	EN 300 373



Brenda brezit 3155-3400 kHz dhe brenda brezit 148.5 kHz – 30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	3230 – 3400 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.113
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.116 S5.118
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
S5.116
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive

	3230 – 3400 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
S5.116
	Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive



CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	EN 300 373



Brenda brezit 3155-3400 kHz dhe brenda brezit 148.5 kHz – 30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	3400 – 3500 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)


	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	Komunikime aeronautike 


Aplikime induktive
	3400 – 3500 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	Komunikime aeronautike 



Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Plani i përcaktimeve sipas shtojcës 27. Përfshin HF Data Links

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	3500 – 3800 kHz
AMATOR 
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.092
	AMATOR 
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.092
	Shërbime amatore

Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	3500 – 3800 kHz
AMATOR 
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.092
	Shërbime amatore

Komunikime detare

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	EN 301 783


EN 300 373




Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	3800 – 3900 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	Komunikime aeronautike 



Aplikime induktive
	3800 – 3900 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	Komunikime aeronautike 



Aplikime induktive



CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	Plani i përcaktimeve sipas Shtojcës 26


Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	3900 – 3950 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
S5.123

	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)

	Komunikime aeronautike 


Aplikime induktive
	3900 – 3950 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)

	Komunikime aeronautike 


Aplikime induktive


QEVERITARE

	Plani i përcaktimeve sipas shtojcës 26

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	3950 – 4000 kHz
RADIOTELEVIZIV
FIKS 

	RADIOTELEVIZIV
FIKS 

	Radioteleviziv 


Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive
	3950 – 4000 kHz
RADIOTELEVIZIV
FIKS 

	Radioteleviziv 


Sistemet e mbrojtjes 



Aplikime induktive


CIVILE / AMA
QEVERITARE


	Futja e sistemeve digjitale
EN 302 017; EN 302 245




Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	4000 – 4063 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.127 S5.126

	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.127

	Komunikime detare



Aplikime induktive
	4000 – 4063 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR S5.127

	Komunikime detare




Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Plani i kanaleve sipas shtojcës 17
Plani i përcaktimeve sipas Shtojcës 25
EN 300 373

Brenda brezit 148.5 kHz – 30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	4063 – 4438 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.079A S5.109 S5.110 

S5.128
S5.130
S5.131
S5.132

	I LËVIZSHËM DETAR S5.079A S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132

	DSC 







Komunikime detare 












NAVTEX


Aplikime në hekurudha


Aplikime induktive
	4063 – 4438 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.079A S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132

	DSC 







Komunikime detare 










NAVTEX


Aplikime në hekurudha


Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	4207.5 kHz (DSC trafik në fatkeqësi)
Stacionet në anije 4208, 4208.5, 4209 kHz 
Stacionet bregdetare 4219.5, 4220, 4220.5 kHz (thirrje DSC)
EN 300 373

Plani i kanaleve sipas shtojcës 17
Plani i përcaktimeve sipas Shtojcës 25.
4210 kHz (informacion shpëtimi)
4209.5 kHz (paralajmerime meteorologjike dhe navigacionale)
4125 kHz (trafik radiotelefonik për rast fatkeqësie dhe sigurie)
4177.5 kHz (trafik teleks për rast fatkeqësish)
EN 300 373

4209.5 kHz
EN 300 065

4234 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 608

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	4438-4488 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
RADIOPËRCAKTIM 
S5.132A S5.132B

	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
Radiopërcaktim
S5.132A

	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime në hekurudha


Aplikime induktive
	4438 – 4650 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
RADIOPËRCAKTIM 

	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime në hekurudha
 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	


Sisteme Euroloop në 4516 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	4488-4650 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime në hekurudha

Aplikime induktive
	4488-4650 kHz 
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime në hekurudha
 
Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	


Sisteme Euroloop në 4516 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	4650 – 4700 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)

	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)

	Komunikime aeronautike



Aplikime induktive

	4650 – 4700 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)

	Komunikime aeronautike



Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
	Plani i përcaktimit të frekuencave sipas shtojcës 27. Përfshin HF Data Links

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	4700 – 4750 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike



Aplikime induktive
	4700 – 4750 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike



Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
	Plani i përcaktimit të frekuencave sipas shtojcës 26

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	4750 – 4850 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
RADIOTELEVIZIV S5.113
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) 
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR


	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive
	4750 – 4850 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) 
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR

	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	


Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	4850 – 4995 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.113
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR

	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	4850 – 4995 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	4995 – 5003 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)
	Aplikime induktive
	4995 – 5003 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)
	Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	5003 – 5005 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime Hapësinore
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime Hapësinore
	Aplikime induktive
	5003 – 5005 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime Hapësinore
	Aplikime induktive




CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	5005 – 5060 kHz
FIKS
RADIOTELEVIZIV S5.113
	FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	5005 – 5060 kHz
FIKS
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	5060 – 5250 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.133
	FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	5060 – 5250 kHz
FIKS
I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC /REC 70-03; EN 300 330

EU2

	5250-5275 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A S5.133A
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	5250 – 5450 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC /REC 70-03; EN 300 330

EU2

	5275-5450 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
	Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive
	5275-5450 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
	Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive



CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	


Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC /REC 70-03; EN 300 330



EU2

	5450 – 5480 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	Komunikime aeronautike

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	5450 – 5480 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	Komunikime aeronautike

Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	



Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	5480 – 5680 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	Komunikime aeronautike


SAR (komunikime) 




Aplikime induktive

	5480 – 5680 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	Komunikime aeronautike


SAR (komunikime) 




Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
	Plani i përcaktimit të frekuencave sipas shtojcës 27. Përfshin HF Data Links 

5680 kHz (radiotelefoni aeronautike/detare për koordinim SAR)
EN 300 373

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	5680 - 5730 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
S5.111
S5.115
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
S5.111
S5.115
	Komunikime aeronautike


SAR (komunikime) 


Aplikime induktive
	5680 - 5730 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
S5.111
S5.115
	Komunikime aeronautike


SAR (komunikime) 


Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Plani i përcaktimit të frekuencave sipas Shtojcës 26

5680 kHz (trafik radiotelefonik për rast fatkeqësish dhe sigurie)
EN 300 373

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	5730 – 5900 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	5730 – 5900 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	


Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	5900 – 5950 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.136
	RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.136
	Radioteleviziv

Aplikime induktive
	5900 – 5950 kHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.134
S5.136
	Radioteleviziv


Aplikime induktive


CIVILE / AMA
	Procedura të planifikimit sipas Nenit 12
EN 302 017; EN 302 245

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	5950 – 6200 kHz
RADIOTELEVIZIV
	RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv



Aplikime induktive
	5950 – 6200 kHz
RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv 




Aplikime induktive

CIVILE / AMA
	Procedura të planifikimit sipas nenit 12. Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	6200 – 6525 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137
	I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137
	DSC 




Komunikime detare 








Aplikime induktive
	6200 – 6525 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137
	DSC 




Komunikime detare 









Aplikime induktive


CIVILE / AKEP QEVERITARE
	6312.5, 6313, 6313.5, 6331, 6331.5, 6332 kHz (thirrje DSC)
6312 kHz (DSC trafik në fatkeqësi) 
EN 300 373

Plani i kanaleve shtojca 17. Plani i përcaktimit të frekuencave shtojca 25
6314 kHz (informacion për siguri detare, MSI)
6215 kHz (trafik radiotelefonik për rast fatkeqësie dhe sigurie)
6268 kHz (trafik teleks në fatkeqësi)

Brenda brezit 148.5 kHz – 30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	6525 – 6685 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	Komunikime aeronautike



Aplikime induktive
	6525 – 6685 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	Komunikime aeronautike



Aplikime induktive


QEVERITARE
	Planet e përcaktimit të frekuencave sipas shtojcës 27. Përfshin HF Data Links 

Brenda brezit 148.5 kHz – 30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


	6685 – 6765 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive
	6685 – 6765 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive

QEVERITARE
	Planet e përcaktimit të frekuencave sipas shtojcës 26

Brenda brezit 148.5 kHz – 30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	6765 – 7000 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.138 
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.138 

	Aplikime induktive 

ISM

Sistemet e mbrojtjes

SRD jospecifike
	6765 – 7000 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.138 
	Aplikime induktive 

ISM

Sistemet e mbrojtjes

SRD jospecifike 



CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Brenda brezit 6765-6795 kHz dhe
brenda brezit 148.5 kHz – 30 MHz
ERC /REC 70-03; EN 300 330
Brenda brezit 6765-6795 kHz



Brenda brezit 6765-6795 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	7000 – 7100 kHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
S5.140 S5.141 S5.141A 
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Shërbime amatore

Aplikime induktive

	7000 – 7100 kHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Shërbime amatore

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP

	EN 301 783


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	7100 – 7200 kHz
AMATOR
S5.141A S5.141B
	AMATOR

	Shërbime amatore

Aplikime induktive

	7100 – 7200 kHz
AMATOR

	Shërbime amatore 


Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
	EN 301 783

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	7200 – 7300 kHz
RADIOTELEVIZIV
	RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv



Aplikime induktive
	7200 – 7300 kHz
RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv 



Aplikime induktive


CIVILE / AMA
	Procedura të planifikimit sipas Nenit 12
EN 302 017; EN 302 245

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	7300 – 7400 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.143 S5.143A S5.143B 
S5.143C S5.143D
	RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.143 S5.143B
	Radioteleviziv



Aplikime induktive
	7300 – 7400 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.143 S5.143B
	Radioteleviziv 



Aplikime induktive


CIVILE / AMA
	Procedura të planifikimit sipas Nenit 12
Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	7400 – 7450 kHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.143B
S5.143C
	RADIOTELEVIZIV 
S5.143B
	Radioteleviziv



Aplikime induktive

	7400 – 7450 kHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.143B

	Radioteleviziv




Aplikime induktive


CIVILE / AMA
	Procedura të planifikimit sipas Nenit 12
EN 302 017; EN 302 245

Brenda brezit 7400-8800 kHz dhe 
brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330



	7450 – 8100 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.144
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)

	Aplikime induktive 


Sistemet e mbrojtjes
	7450 – 8100 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)

	Aplikime induktive
 


Sistemet e mbrojtjes 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	Brenda brezit 7400-8800 kHz dhe 
brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330



EU2

	8100 – 8195 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR

	FIKS
I LËVIZSHËM DETAR

	Aplikime induktive 



Komunikime detare
	8100 – 8195 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM DETAR

	Aplikime induktive 


Komunikime detare 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	Brenda brezit 7400-8800 kHz dhe 
brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Plani i kanaleve sipas shtojcës 17
EN 300 373

EU2

	8195 – 8815 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 
S5.111
	I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 
S5.111
	DSC 




Aplikime induktive



Komunikime detare





	8195 – 8815 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 
S5.111
	DSC 




Aplikime induktive



Komunikime detare









CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	8414.5 kHz (DSC trafik në fatkeqësi)
8415, 8415.5, 8416 kHz, 8436.5, 8437, 8437.5 kHz (thirrje DSC)
EN 300 373

Brenda brezit 7400-8800 kHz dhe 
brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Plani i kanaleve sipas shtojcës 17. Plani i përcaktimit të frekuencave sipas shtojcës 25
8416.5 kHz (informacion i sigurisë detare, MSI)
8291 kHz (trafik radiotelefonik në rast fatkeqësie dhe sigurie)
8376.5 kHz (trafik teleks në fatkeqësi)
EN 300 373

EU2

	8815 – 8965 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)

	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)

	Komunikime aeronautike 



Aplikime induktive
	8815 – 8965 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)

	Komunikime aeronautike 



Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Plani i përcaktimit të frekuencave sipas shtojcës 27
Përfshin HF Data Links 

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	8965 – 9040 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)

	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike 

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive
	8965 – 9040 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike 

Sistemet e mbrojtjes 


Aplikime induktive

CIVILE / AKEP

	Plani i përcaktimit të frekuencave sipas shtojcës 26



Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	9040-9305 kHz
FIKS



	FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	9040-9305 kHz
FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC /REC 70-03; EN 300 330

EU2

	9305-9355 kHz
FIKS
RADIOPËRCAKTIM
S5.145A; S5.145B
	FIKS

Radiopërcaktim S5.145 A
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	9305-9355 kHz
FIKS
Radiopërcaktim S5.145 A
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	9355-9400 kHz
FIKS
	FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	9355-9400 kHz
FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	9400 – 9500 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146
	RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146
	Radioteleviziv



Aplikime induktive
	9400 – 9500 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146
	Radioteleviziv 





Aplikime induktive

CIVILE/AMA
	Procedura të planifikimit sipas nenit 12
Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	9500 – 9900 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.147
	RADIOTELEVIZIV S5.147
	Radioteleviziv



Aplikime induktive

	9500 – 9900 kHz
RADIOTELEVIZIV
S5.147
	Radioteleviziv 





Aplikime induktive

CIVILE/AMA
	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	9900 – 9995 kHz
FIKS
	FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	9900 – 9995 kHz
FIKS
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive


QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	9995 – 10 003 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (10000 kHz)
S5.111
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (10000 kHz)
S5.111
	Aplikime induktive
	9995 – 10 003 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (10000 kHz)
S5.111
	Aplikime induktive



CIVILE / AKEP
	Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	10 003 – 10 005 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
S5.111
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
S5.111
	SAR (komunikime)


Aplikime induktive
	10 003 – 10 005 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime Hapësinore
S5.111
	SAR (komunikime)


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP

	Lidhur me anijet kozmike të drejtuara në 10003 kHz (+/- 3 kHz)

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	10 005 – 10 100 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.111
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.111
	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive

	10 005 – 10 100 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.111
	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive

CIVILE / AKEP

	Plani i përcaktimit sipas Shtojcës 27. Përfshin HF Data Links 

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	10 100 – 10 150 kHz
FIKS
Amator
	FIKS
Amator
	Shërbime amatore

Sisteme të mbrojtjes

Aplikime induktive
	10 100 – 10 150 kHz
FIKS
Amator
	Shërbime amatore

Sisteme të mbrojtjes 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP

	EN 301 783



Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	10 150 – 11 175 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	Sisteme të mbrojtjes

Aplikime induktive



Aplikime në hekurudha
	10 150 – 11 175 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	Sisteme të mbrojtjes

Aplikime induktive 



Aplikime në hekurudha


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	

Brenda brezit 10200-11000 kHz dhe brenda brezit 148.5 kHz-30MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2

	11 175 – 11 275 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	11 175 – 11 275 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AKEP
	Plani i përcaktimit sipas shtojcës 26

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	11 275 – 11 400 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	11 275 – 11 400 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha

CIVILE / AKEP

	Plani i përcaktimit sipas shtojcës 27. Përfshirë HF Data Links

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	11 400 – 11 600 kHz
FIKS
	FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	11 400 – 11 600 kHz
FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2

	11 600 – 11 650 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.146
	RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.146
	Radioteleviziv





Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	11 600 – 11 650 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.146
	Radioteleviziv 





Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AMA
	Procedura të planifikimit sipas Nenit 12.
Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	11 650 - 12 050 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.147

	RADIOTELEVIZIV S5.147

	Radioteleviziv





Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	11 650 - 12 050 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.147

	Radioteleviziv 





Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha

CIVILE / AMA

	Procedurat e planifikimit sipas nenit 12. Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	12 050 – 12 100 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.146

	RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.146

	Radioteleviziv






Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	12 050 – 12 100 kHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.134 
S5.146

	Radioteleviziv 






Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AMA
	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12.
Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	12 100 – 12 230 kHz
FIKS
	FIKS
	Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	12 100 – 12 230 kHz
FIKS
	Sistemet e mbrojtjes 


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC /REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC /REC 70-03; EN 302 609

EU2

	12 230 – 13 200 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	Implantime mjekësore


DSC 
 


Aplikime induktive


Komunikime detare









Aplikime në hekurudha



	12 230 – 13 200 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	Implantime mjekësore


DSC 



Aplikime induktive


Komunikime detare









Aplikime në hekurudha


CIVILE / AKEP
	Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

12577 kHz (DSC trafik në fatkeqësi); 
12577.5, 12578, 12578.5, 12657 12657.5, 12658 kHz (thirrje DSC) EN 300 373
Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Plani i kanaleve sipas shtojcës 17
Plani i përcaktimit sipas shtojcës 25.
12579 kHz (informacion i sigurisë detare, MSI)
12290 kHz (trafik radiotelefonik në rast fatkeqësie dhe sigurie) 
12520 kHz (trafik teleks në fatkeqësi)
EN 300 373

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2

	13 200 – 13 260 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Implantime mjekësore



Komunikime aeronautike


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	13 200 – 13 260 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Implantime mjekësore



Komunikime aeronautike


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AKEP
	Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Plani i përcaktimeve sipas shtojcës 26

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	13 260 – 13 360 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	Implantime mjekësore



Komunikime Aeronautike



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	13 260 – 13 360 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	Implantime mjekësore



Komunikime Aeronautike



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha

CIVILE / AKEP
	Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Plani i përcaktimeve sipas shtojcës 27. Përfshirë HF Data Link.

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	13 360 – 13 410 kHz
FIKS
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	FIKS
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	Implantime mjekësore



Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive


Radioastronomi


Aplikime në hekurudha
	13 360 – 13 410 kHz
FIKS
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	Implantime mjekësore



Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive


Radioastronomi 

Aplikime në hekurudha

CIVILE / AKEP QEVERITARE
	Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC /REC 70-03; EN 300 330




Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Vëzhgim i vazhdueshem


Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2

	13410-13450 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)



	FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)

	Implantime mjekësore


Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive 





ISM

SRD jospecifike


Aplikime në hekurudha
	13 410 – 13 570 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)

	Implantime mjekësore


Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive 





ISM

SRD jospecifike 


Aplikime në hekurudha

CIVILE / AKEP QEVERITARE
	Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330



Brenda brezit 13553-13567 kHz dhe brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC /REC 70-03; EN 300 330; EN 302 291

Brenda brezit 13553-13567 kHz

Brenda brezit 13553-13567 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2 

	13450-13550 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A S5.149A
	FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
Radiopërcaktim S5.132A 
	Implantime mjekësore



Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive 




ISM

SRD jospecifike


Aplikime në hekurudha
	13450-13550 kHz 
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A 
	Implantime mjekësore



Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive 




ISM

SRD jospecifike


Aplikime në hekurudha 

CIVILE / AKEP QEVERITARE
	Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC /REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 13553-13567 kHz dhe brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330; EN 302 291

Brenda brezit 13553-13567 kHz

Brenda brezit 13553-13567 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2

	13550-13570 kHz
FIKS
I LËVIZHSHEM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.150

	FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.150

	Implantime mjekësore



Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive 




ISM


SRD jo- specifike


Aplikime në hekurudha
	13550-13570 kHz 
FIKS
I LËVIZHSHEM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S.5.150
	Implantime mjekësore



Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive 




ISM


SRD jospecifike


Aplikime në hekurudha 

CIVILE / AKEP QEVERITARE
	Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330



Brenda brezit 13553-13567 kHz dhe brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC /REC 70-03; EN 300 330; EN EN302 291; EN 300 330

Brenda brezit 13553-13567 kHz


Brenda brezit 13553-13567 kHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2

	13 570 – 13 600 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.151
	RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.151
	Radioteleviziv





Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	13 570 – 13 600 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.151
	Radioteleviziv 





Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha

CIVILE / AMA


	Procedurat e planifikimit sipas nenit 12
Futja e sistemeve digjitale
EN 302 017; EN 302 245

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	13 600 – 13 800 kHz
RADIOTELEVIZIV 
	RADIOTELEVIZIV 
	Radioteleviziv





Implantime mjekësore


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	13 600 – 13 800 kHz
RADIOTELEVIZIV 
	Radioteleviziv





Implantime mjekësore


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha 


CIVILE / AMA
	Procedurat e planifikimit sipas nenit 12
Futja e sistemeve digjitale
EN 302 017; EN 302 245

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	13 800 – 13 870 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.151
	RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.151
	Radioteleviziv




Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	13 800 – 13 870 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134 
S5.151
	Radioteleviziv 



Implantime mjekësore


Aplikime induktive

Aplikime në hekurudha 

CIVILE / AMA
	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12
Futja e sistemeve digjitale
EN 302 017; EN 302 245

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	13 870 – 14 000 kHz
FIKS

I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	Sistemet e mbrojtjes


Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	13 870 – 14 000 kHz
FIKS

I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	Sistemet e mbrojtjes 



Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AKEP QEVERITARE
	



Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2


	14 000 – 14 250 kHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	14 000 – 14 250 kHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor 

Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AKEP


	EN 301 783




Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	14 250 – 14 350 kHz
AMATOR
S5.152
	AMATOR

	Shërbime amatore

Implantime mjekësore


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	14 250 – 14 350 kHz
AMATOR

	Shërbime amatore

Implantime mjekësore


Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha



CIVILE / AKEP
	EN 301 783

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609



	14 350 – 14 990 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore


Aplikime induktive

Aplikime në hekurudha
	14 350 – 14 990 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha



CIVILE / AKEP QEVERITARE

	


Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2

	14 990 – 15 005 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE 
 (15 000 kHz)
S5.111
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE 
 (15 000 kHz)
S5.111
	SAR (komunikime)


Implantime mjekësore


Aplikime induktive



Aplikime në hekurudha
	14 990 – 15 005 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE 
 (15 000 kHz)
S5.111
	SAR (komunikime)


Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AKEP
	14993 kHz (+/-3 kHz) lidhur me pajisjet e drejtuara në hapësirë

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	15 005 - 15 010 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime Hapësinore
	Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	15 005 - 15 010 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
	Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AKEP
	Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	15 010 – 15 100 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)

	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)

	Komunikime aeronautike


Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	15 010 – 15 100 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)

	Komunikime aeronautike


Implantime mjekësore




Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AKEP QEVERITARE

	Plani i përcaktimit sipas shtojcës 26

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	15 100 – 15 600 kHz
RADIOTELEVIZIV 
	RADIOTELEVIZIV 
	Radioteleviziv




Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


	15 100 – 15 600 kHz
RADIOTELEVIZIV 
	Radioteleviziv 




Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AMA
	Procedura e planifikimit sipas Nenit 12. 
Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	15 600 – 15 800 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146

	RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146

	Radioteleviziv




Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha

	15 600 – 15 800 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146

	Radioteleviziv 




Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha


CIVILE / AMA
	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12
Futja e sistemeve digjitale
EN 302 017; EN 302 245

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

	15800-16100 kHz
FIKS 
S5.150

	FIKS

	Sistemet e mbrojtjes


Implantime mjekësore




Aplikime induktive



Aplikime në hekurudha
	15800-16100 kHz
FIKS 

	Sistemet e mbrojtjes 


Implantime mjekësore




Aplikime induktive



Aplikime në hekurudha

CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	


Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2

	16100-16200 kHz
FIKS
RADIOPËRCAKTIM
S5.145A S5.145B
	FIKS
RADIOPËRCAKTIM S5.145A
	
Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	16100-16200 kHz
FIKS
RADIOPËRCAKTIM 
S5.145A

	
Sistemet e mbrojtjes 

Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha

CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	


Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609
EU2

	16200-16360 kHz
FIKS
	FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha
	16200-16360 kHz
FIKS
	Sistemet e mbrojtjes 

Implantime mjekësore



Aplikime induktive


Aplikime në hekurudha

CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03; EN 302 609

EU2



	16 360 – 17 410 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	DSC 



Komunikime detare










Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	16 360 – 17 410 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 
	DSC 



Komunikime detare








Implantime mjekësore


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
	16805, 16805.5, 16806, 16903, 16903.5, 16904 kHz (thirrje DSC) 
16804.5 kHz (DSC Trafik në fatkeqësi) 
EN 300 373

Plani i kanaleve sipas shtojcës 17
Plani i përcaktimeve sipas shtojcës 25
16806.5 kHz (informacion i sigurisë detare, MSI)
16420 kHz (trafik radiotelefonik në rast fatkeqësie dhe sigurie) 
16695 kHz (trafiks teleks në fatkeqësi)
EN 300 373

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	17410 - 17480 kHz
FIKS
	FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore




Aplikime induktive
	17410 - 17480 kHz
FIKS
	Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore




Aplikime induktive


CIVILE / AKEP QEVERITARE
	

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	17 480 – 17 550 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146
	RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146
	Radioteleviziv


Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	17 480 – 17 550 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146
	Radioteleviziv 


Implantime mjekësore


Aplikime induktive

CIVILE / AMA
	Futja e sistemeve digjitale
EN 302 017; EN 302 245

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	17 550 – 17 900 kHz
RADIOTELEVIZIV
	RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv




Implantime mjekësore




Aplikime induktive
	17 550 – 17 900 kHz
RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv 



Implantime mjekësore




Aplikime induktive


CIVILE / AMA

	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	17 900 – 17 970 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	Komunikime aeronautike



Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	17 900 – 17 970 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
	Komunikime aeronautike



Implantime mjekësore



Aplikime induktive


CIVILE / AKEP QEVERITARE

	Plani i përcaktimeve sipas Shtojcës 27. 
Përfshin HF Data Links

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	17 970 – 18 030 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike


Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	17 970 – 18 030 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
	Komunikime aeronautike


Implantime mjekësore



Aplikime induktive 

CIVILE / AKEP QEVERITARE

	Plani i përcaktimeve sipas Shtojcës 26

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	18 030 – 18 052 kHz
FIKS

	FIKS

	Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore


Aplikime induktive
	18 030 – 18 052 kHz
FIKS

	Sistemet e mbrojtjes 

Implantime mjekësore



Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
	

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	18 052 – 18 068 kHz
FIKS
Kërkime hapësinore
	FIKS
Kërkime hapësinore
	Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	18 052 – 18 068 kHz
FIKS
Kërkime Hapësinore
	Sistemet e mbrojtjes 

Implantime mjekësore



Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
	

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	18 068 – 18 168 kHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
S5.154
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR

	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	18 068 – 18 168 kHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR

	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor 

Implantime mjekësore



Aplikime induktive 


CIVILE / AKEP 

	EN 301 783




Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	18 168 – 18 780 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
	FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
	DSC 


Sistemet e mbrojtjes


Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	18 168 – 18 780 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
	DSC 


Sistemet e mbrojtjes 

Implantime mjekësore


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	18898.5, 18899, 18899.5 kHz (thirrje DSC) 
EN 300 373




Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	18 780 – 18 900 kHz
I LËVIZSHËM DETAR

	I LËVIZSHËM DETAR

	Komunikime detare

Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	18 780 – 18 900 kHz
I LËVIZSHËM DETAR

	Komunikime detare

Implantime mjekësore


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	Plani i kanaleve sipas shtojcës 17
EN 300 373

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	18 900 – 19 020 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146
	RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146
	Radioteleviziv




Implantime mjekësore



Aplikime induktive

	18 900 – 19 020 kHz
RADIOTELEVIZIV S5.134
S5.146
	Radioteleviziv 




Implantime mjekësore



Aplikime induktive 

CIVILE / AMA
	Procedurat e planifikimit sipas nenit 12
Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	19 020 – 19 680 kHz
FIKS

	FIKS

	Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	19 020 – 19 680 kHz
FIKS

	Sistemet e mbrojtjes 

Implantime mjekësore



Aplikime induktive

CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	19 680 – 19 800 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.132
	I LËVIZSHËM DETAR S5.132
	DSC 




Komunikime detare





Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	19 680 – 19 800 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.132
	DSC 




Komunikime detare





Implantime mjekësore



Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	19703.5, 19704, 19704.5 kHz (thirrje DSC) 
EN 300 373


Plani i kanaleve sipas shtojcës 17
Plani i kanaleve sipas shtojcës 25
19680.5 kHz (informacion i sigurisë detare, MSI)
EN 300 373


Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	19800-19990 kHz
FIKS

	FIKS

	Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	19800-19990 kHz
FIKS

	Sistemet e mbrojtjes

Implantime mjekësore


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
QEVERITARE
	

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2


	19 990 – 19 995 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
S5.111
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
S5.111
	SAR (komunikime)


Implantime mjekësore




Aplikime induktive
	19 990 – 19 995 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime Hapësinore
S5.111
	SAR (komunikime)


Implantime mjekësore




Aplikime induktive


CIVILE / AKEP 
	Lidhur me anijet kozmike të drejtuara në 19993 kHz (+/-3 kHz)

Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	19 995 – 20 010 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz)
S5.111
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz)
S5.111
	Implantime mjekësore



Aplikime induktive
	19 995 – 20 010 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz)
S5.111
	Implantime mjekësore



Aplikime induktive

CIVILE / AKEP 
	Pajisje implantuese për kafshët brenda brezit 12500-20000 kHz 
ERC/REC 70-03; EN 300 330

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	20 010 – 21 000 kHz
FIKS
I lëvizshëm
	FIKS
I lëvizshëm
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	20 010 – 21 000 kHz
FIKS
I lëvizshëm
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive



QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2



	21 000 – 21 450 kHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Aplikime induktive
	21 000 – 21 450 kHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor 

Aplikime induktive 

CIVILE / AKEP 
	EN 301 783




Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	21 450 – 21 850 kHz
RADIOTELEVIZIV 
	RADIOTELEVIZIV 
	Radioteleviziv




Aplikime induktive

	21 450 – 21 850 kHz
RADIOTELEVIZIV 
	 Radioteleviziv 




Aplikime induktive 


CIVILE / AMA
	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve digjitale
EN 302 017; EN 302 245

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	21 850 – 21 870 kHz
FIKS S5.155A S5.155

	FIKS 

	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	21 850 – 21 870 kHz
FIKS
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive


QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	21 870 – 21 924 kHz
FIKS S5.155B

	FIKS S5.155B

	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	21 870 – 21 924 kHz
FIKS S5.155B

	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive 


CIVILE / AKEP QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	21 924 - 22 000 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)



	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)

	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive
	21 924 - 22 000 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)

	Komunikime aeronautike


Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
	Plani i përcaktimeve sipas Shtojcës 27. Përfshin HF Data Links

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	22 000 – 22 855 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.132
S5.156

	I LËVIZSHËM DETAR S5.132

	DSC




Komunikime detare







Aplikime induktive
	22 000 – 22 855 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.132

	DSC




Komunikime detare







Aplikime induktive 


CIVILE / AKEP
	22374.5, 22375, 22375.5
22444, 22444.5, 22445 kHz (thirrje DSC)
EN 300 373

Plani i kanaleve sipas shtojcës 17.
Plani i përcaktimeve sipas shtojcës 25.
22376 kHz (informacion i sigurisë detare)
EN 300 373

22376 kHz ; EN 300 373
Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2



	22 855 – 23 000 kHz
FIKS 
S5.156


	FIKS 

	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	22 855 – 23 000 kHz
FIKS 

	Sistemet e mbrojtjes 


Aplikime induktive 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	23 000 – 23 200 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.156
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	23 000 – 23 200 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive 


QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	23 200 – 23 350 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
FIKS S5.156A

	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
FIKS S5.156A

	Komunikime aeronautike

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	23 200 – 23 350 kHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
FIKS S5.156A

	Komunikime aeronautike

Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive


QEVERITARE
	





Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	23 350 – 24 000 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.157
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.157
	Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive
	23 350 – 24 000 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik S5.157
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	24000-24450 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR


	FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive
	24000-24450 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	24450-24600 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A S5.158
	FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
Radiopërcaktim S5.132A
	Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive
	24450-24600 kHz 
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A 
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2


	24600-24890 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR

	FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR
	Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive
	24600-24890 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM TOKËSOR

	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	24 890 – 24 990 kHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Aplikime induktive
	24 890 – 24 990 kHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor 

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP

	EN 301 783




Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	24 990 – 25 005 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)
	Aplikime induktive
	24 990 – 25 005 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)
	Aplikime induktive


CIVILE / AKEP

	Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	25 005 – 25 010 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
	FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
	Kërkime hapësinore


Aplikime induktive
	25 005 – 25 010 kHz
FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE
Kërkime hapësinore
	Kërkime hapësinore 


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP

	Kërkime hapësinore shkencore dhe mjekësore

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	25 010 – 25 070 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	Sistemet e mbrojtjes


Aplikime induktive
	25 010 – 25 070 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
	Sistemet e mbrojtjes 


Aplikime induktive



CIVILE / AKEP

	


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	25 070 – 25 210 kHz
I LËVIZSHËM DETAR
	I LËVIZSHËM DETAR
	DSC



Komunikime detare


Aplikime induktive
	25 070 – 25 210 kHz
I LËVIZSHËM DETAR
	DSC



Komunikime detare


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
	25208.5, 25209, 25209.5 kHz (thirrje DSC)
EN 300 373

Plani i kanaleve sipas shtojcës 17


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

EU2

	25 210 –25 550 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	25 210 –25 550 kHz
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330
EU2

	25 550 – 25 670 kHz
RADIO ASTRONOMI S5.149
	RADIO ASTRONOMI S5.149
	Radio astronomi

Aplikime induktive
	25 550 – 25 670 kHz
RADIO ASTRONOMI S5.149
	Radio astronomi 

Aplikime induktive

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Vëzhgime të vazhdueshme


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	25 670 – 26 100 kHz
RADIOTELEVIZIV
	RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv




Aplikime induktive
	25 670 – 26 100 kHz
RADIOTELEVIZIV
	Radioteleviziv 



Aplikime induktive

CIVILE / AMA
	Procedurat e planifikimit sipas nenit 12. Futja e sistemeve digjitale.
EN 302 017; EN 302 245

Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	26 100 – 26 175 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.132
	I LËVIZSHËM DETAR S5.132
	DSC 



Komunikime detare




Aplikime induktive
	26 100 – 26 175 kHz
I LËVIZSHËM DETAR S5.132
	DSC 



Komunikime detare




Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
	26121, 26121.5, 26122 kHz (thirrje DSC) 
EN 300 373

Plani i kanaleve sipas shtojcës 17
Plani i përcaktimeve sipas shtojcës 25. 
26100.5 kHz (informacion i sigurisë detare, MSI)
EN 300 373
Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330
EU2

	26175-26200 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik

	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik

	Aplikime induktive


Sistemet e mbrojtjes



	26175-26200 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik

	Aplikime induktive


Sistemet e mbrojtjes

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330



EU2


	26200-26350 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIOPËRCAKTIM 
S5.132A S5.133A
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIOPËRCAKTIM 
S5.132A
	Aplikime induktive


Sistemet e mbrojtjes


	26200-26350 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIOPËRCAKTIM 
S5.132A
	Aplikime induktive


Sistemet e mbrojtjes

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


EU2


	26350-27500 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.150
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
S5.150
	CB radio 



Aplikime induktive 


ISM 


Sistemet e mbrojtjes

Kontroll modelimesh 




SRD jospecifike 



Aplikime në hekurudha
	26350-27500 kHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.150
	CB radio



Aplikime induktive 



ISM 


Sistemet e mbrojtjes

Kontroll modelimesh 




SRD jospecifike 



Aplikime në hekurudha 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Brenda brezit 26.960-27.410 MHz (CEPT PR 27)
ECC/DEC/ (11)03; 
EN 300 135; EN 300 433

Brenda brezit 26.957-27.283 MHz
Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


Brenda brezit 26.957-27.283 MHz



26.995, 27.045, 27.095, 27.145, 27.195 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 220

Brenda brezit 26.957-27.283 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 220

Sistem Eurobaliza në 27.095 MHz
ERC/REC 70-03; EN 302 608

EU2

	27500 – 28 000 kHz
FIKS
NDIHME METEOROLOGJIKE
I LËVIZSHËM
	NDIHME METEOROLOGJIKE
FIKS
I LËVIZSHËM
	Sistemet e mbrojtjes

Aplikime induktive
	27500 – 28 000 MHz
NDIHME METEOROLOGJIKE
FIKS
I LËVIZSHËM
	Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime induktive




CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	


Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


EU2


	28– 29.7 MHz
AMATOR
AMATOR SATELITOR
	AMATOR
AMATOR SATELITOR
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Aplikime induktive
	28 – 29.700 MHz
AMATOR
AMATOR SATELITOR
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor 

Aplikime induktive 

CIVILE / AKEP
	EN 301 783




Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330

	29.7 - 30.005 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
	I LËVIZSHËM

	Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi 





Implantime mjekësore


Aplikime induktive
	29.700 - 30.005 MHz
I LËVIZSHËM

	Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi 





Implantime mjekësore


Aplikime induktive


CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz. Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

Brenda brezit 30.0-37.5 MHz
ERC/REC 70-03; EN 302 510
 
Brenda brezit 148.5 kHz-30 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 330


EU2





	30.005 - 30.01 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
VEPRIME HAPËSINORE
 (identifikime satelitore)
KËRKIME HAPËSINORE
	I LËVIZSHËM
	Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi





Implantime mjekësore

	30.005 - 30.01 MHz
I LËVIZSHËM
	Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi





Implantime mjekësore


CIVILE / AKEP


	EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz. Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422; EU1
Brenda brezit 30.0-37.5 MHz
ERC/REC 70-03; EN 302 510

EU2

	30.01 - 37.5 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 

	I LËVIZSHËM 

	PMR





Sistemet e Mbrojtjes



Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi






Kontroll modelimesh 




Implantime mjekësore


	30.01 - 37.5 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR





Sistemet e mbrojtjes



Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi






Kontroll modelimesh 




Implantime mjekësore

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

Brezat 30.3 - 30.5 MHz dhe
32.15 - 32.45 MHz janë breza ushtarake të harmonizuar. EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz
Brenda brezit 30.01-34.90 MHz.
Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

Brenda brezit 34.995-35.225 MHz vetëm për modele fluturimi
ERC/DEC (01)11;
ERC/REC 70-03; EN 300 220

Brenda brezit 30.0-37.5 MHz
ERC/REC 70-03; EN 302 510

EU2;EU27


	37.5 - 38.25 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
Radio astronomi 
S5.149
	I LËVIZSHËM 
Radio astronomi 
S5.149
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio astronomi 

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi

	37.50 - 38.25 MHz
I LËVIZSHËM 
Radio astronomi
S5.149 

	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio astronomi 

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

EU1

Vëzhgime në vazhdimësi

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

EU2

	38.25-39 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM




	I LËVIZSHËM
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi

	38.25-39 MHz
I LËVIZSHËM
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341;
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

EU2

	39-39.5 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A S5.159
	I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi
	39-39.5 MHz
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A 
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341;
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

EU2

	39.5-39.986 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
	I LËVIZSHËM
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Komunikime me reflektim nga meteoret

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi
	39.5-39.986 MHz
I LËVIZSHËM
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Komunikime me reflektim nga meteoret

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	T/R 25-08; EN 300 086; EN 300 113; EN 300 219; EN 300 296; EN 300 341; EN 300 390; EN 300 471; EN 301 166; EN 302 561

EU1

Brenda brezit 39.0-39.2 MHz
ERC/REC (00)-04

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422
EU2

	39.986 - 40.02 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
Kërkime hapësinore
	I LËVIZSHËM
Kërkime hapësinore
	Sistemet e mbrojtjes

PMR





Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi
	39.986 - 40.02 MHz
I LËVIZSHËM
Kërkime hapësinore
	Sistemet e mbrojtjes

PMR





Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	EU1

T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

EU2


	40.02 - 40.66 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM


	I LËVIZSHËM

	Sistemet e mbrojtjes

PMR





Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi
	40.02 - 40.66 MHz
I LËVIZSHËM

	Sistemet e mbrojtjes

PMR





Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	EU1

T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

EU2

	40.66 - 40.7 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
S5.150
	I LËVIZSHËM 
S5.150

	Sistemet e mbrojtjes

ISM

SRD jospecifike


Kontroll modelimesh


Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi

	40.66 - 40.7 MHz
I LËVIZSHËM
S5.150
 

	Sistemet e mbrojtjes

ISM

SRD jospecifike


Kontroll modelimesh


Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	EU1



ERC/REC 70-03; EN 300 220


40.665; 40.675; 40.685; 40.695 MHz
ERC/DEC (01)12; EN 300 220

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz 
Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

EU2

	40.7 - 40.98 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]I LËVIZSHËM 


	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi



	40.7 - 40.98 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




CIVILE / AKEP
QEVERITARE


	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz 
Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422 

EU2

	40.98 - 41.015 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
Kërkime hapësinore 
S5.160
S5.161
	I LËVIZSHËM 
Kërkime hapësinore 

	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi

	40.98 - 41.015 MHz
I LËVIZSHËM 
Kërkime hapësinore 

	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi





CIVILE / AKEP
QEVERITARE 
	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341;
EN 300 390; EN 300 471;
EN 301 166; EN 302 561

EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz 
Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422 

EU2

	41.015-42 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
S5.160 S5.161 S5.161A



	I LËVIZSHËM
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi

	41.015-42 MHz 
I LËVIZSHËM
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




QEVERITARE 
	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

Brez ushtarak i harmonizuar. EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz 
Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

EU27

	42-42.5 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A 
S5.160 S5.161B
	FIKS
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A S5.161B
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi
	42-42.5 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
S5.132A S5.161B
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi



QEVERITARE
	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341;
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

Brez ushtarak i harmonizuar. EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz 
Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

EU27


	42.5-44 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
S5.160 S5.161 S5.161A
	I LËVIZSHËM

	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi
	42.5-44 MHz
I LËVIZSHËM

	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




QEVERITARE
	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

Brez ushtarak i harmonizuar. EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz 
Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

EU27


	44 - 46.4 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
S5.162A
	I LËVIZSHËM 
S5.162A

	PMR





Sistemet e mbrojtjes


Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi





Profilet e erës

	44.0 - 46.4 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.162A

	PMR





Sistemet e mbrojtjes


Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi





Profilet e erës


QEVERITARE
	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

Ky është një brez ushtarak i harmonizuar. EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422

Ndarje gjeografike me shërbimet e tjera në diapazonin 46 - 68 MHz

EU27

	46.4 - 47 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
S5.162A
	I LËVIZSHËM 
S5.162A
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




Profilet e erës

	46.4 - 47 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.162A
	PMR





Sistemet e mbrojtjes

Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi




Profilet e erës

QEVERITARE
	T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

Brez ushtarak i harmonizuar. EU1

Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas diapazonit të akordimit.
ERC/REC 70-03; EN 300 422
Ndarjet gjeografike me shërbimet e tjera në diapazonin 46 - 68 MHz
EU27

	47 – 48 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.162A S5.163 S5.164
S5.165 
	I LËVIZSHËM TOKËSOR
 
S5.162A 
S5.164
	PMR







Peixhing on-site 


Sistemet e mbrojtjes

Profilet e erës

	47 – 48 MHz
I LËVIZSHËM TOKËSOR
 S5.162A S5.164
	PMR







Peixhing on-site 


Sistemet e mbrojtjes

Profilet e erës

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Aplikime në një frekuencë të vetme
T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

Peixhing on-site në brezin 47- 47.25 MHz

EU1

Ndarjet gjeografike me shërbimet e tjera në diapazonin 46 - 68 MHz

 EU2;EU3

	48 - 48.5 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.162A S5.163 S5.164
S5.165 

	I LËVIZSHËM TOKËSOR
S5.162A 
S5.164
	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Profilet e erës

	48 - 48.5 MHz
I LËVIZSHËM TOKËSOR
S5.162A S5.164
	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Profilet e erës

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Aplikime në një frekuencë të vetme
T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561

EU1

Ndarjet gjeografike me shërbimet e tjera në diapazonin 46 – 68MHz.

EU2; EU3

	48.5 - 50 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.162A S5.164
S5.165 

	I LËVIZSHËM TOKËSOR
S5.162A S5.164
	PMR







Sistemet e mbrojtjes


Eksplorimi i tokës- satelitor

Profilet e erës

	48.5 - 50 MHz
I LËVIZSHËM TOKËSOR
S5.162A S5.164
	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Eksplorimi i tokës- satelitor

Profilet e erës


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Aplikime në një frekuencë të vetme
T/R 25-08; EN 300 086;
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

EU1

Kërkime hapësinore /EESS

Ndarjet gjeografike me shërbimet e tjera në diapazonin 46 - 68MHz

EU2;EU3


	50 - 51 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.162A 
S5.164	
S5.165 
S5.166 
S5.169 

	I LËVIZSHËM TOKËSOR
Amator 

	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Shërbime amatore

Profilet e erës

	50 - 51 MHz
I LËVIZSHËM TOKËSOR
Amator 

	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Shërbime amatore

Profilet e erës

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Aplikime në një frekuencë të vetme
T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

EU1

EN 301 783

Ndarjet gjeografike me shërbimet e tjera në diapazonin 46 - 68 MHz

EU2;EU3

	51 - 52 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.162A S5.164
S5.165 S5.169 

	I LËVIZSHËM TOKËSOR
Amator 
S5.162A S5.164
	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Shërbime amatore

Profilet e erës

	51 - 52 MHz
I LËVIZSHËM TOKËSOR
Amator 
S5.162A S5.164
	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Shërbime amatore

Profilet e erës

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Aplikime në një frekuencë të vetme
T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341;
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

EU1

EN 301 783

Ndarjet gjeografike me shërbimet e tjera në diapazonin 46 - 68 MHz

EU2;EU3

	52 - 54 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.162A S5.164
S5.165 S5.166 S5.169 

	I LËVIZSHËM TOKËSOR S5.162A S5.164
	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Profilet e erës

	52 - 54 MHz
I LËVIZSHËM TOKËSOR S5.162A S5.164
	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Profilet e erës


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Aplikime në një frekuencë të vetme
T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341;
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

EU1

Ndarjet gjeografike me shërbimet e tjera në diapazonin 46 - 68 MHz

EU2;EU3

	54 - 61 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.162A S5.163 S5.164
S5.165 S5.171


	I LËVIZSHËM TOKËSOR
S5.162A S5.163 S5.164
	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Profilet e erës

	54 - 61 MHz
I LËVIZSHËM TOKËSOR
S5.162A S5.163 S5.164
	PMR







Sistemet e mbrojtjes

Profilet e erës



CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	ML çiftezuar me brezin 61 - 68 MHz.
T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

EU1

Ndarjet gjeografike me shërbimet e tjera në diapazonin 46 - 68 MHz


EU2;EU3

	61 – 68 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.162A S5.164
S5.165 S5.171

	I LËVIZSHËM TOKËSOR
S5.162A S5.164
	PMR






Sistemet e mbrojtjes

Profilet e erës

	61 – 68 MHz
I LËVIZSHËM TOKËSOR
S5.162A S5.164
	PMR






Sistemet e mbrojtjes

Profilet e erës

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	FB çiftuar me 54-61 MHz
T/R 25-08; EN 300 086; 
EN 300 113; EN 300 219; 
EN 300 296; EN 300 341; 
EN 300 390; EN 300 471; 
EN 301 166; EN 302 561

EU1

Ndarjet gjeografike me shërbimet e tjera në diapazonin 46 - 68 MHz

EU2;EU3

	68 – 70.45 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
S5.175

	I LËVIZSHËM 

	PMR/ PAMR







Sistemet e mbrojtjes
	68 – 70.45 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR/ PAMR







Sistemet e mbrojtjes 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	ML çiftuar me 77.8 - 80.25 MHz.
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561

EU1

EU2;EU4;EU9


	70.45 - 74.8 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
S5.149 
S5.175
S5.177
S5.178
S5.179
	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
Radio Astronomi 
S5.149
	PMR /PAMR







Sistemet e mbrojtjes 


Radio astronomi
	70.45 - 74.8 MHz
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
Radio Astronomi
S5.149
	PMR /PAMR







Sistemet e mbrojtjes 


Radio astronomi 


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	ML çiftuar me 80.25 - 84.6 MHz
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561

73.3 - 74.1 MHz është një brez ushtarak i harmonizuar. EU1

Vëzhgime në vazhdimësi (ndër të tjera monitorimin e erërave diellore në 73 - 74.6 MHz)

EU2; EU4; EU9; EU27

	74.8 - 75.2 MHz
RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.180 S5.181

	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.180
	ILS
	74.8 - 75.2 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
S5.180
	ILS


 CIVILE / AKEP

	Shenje sinjalizimi

	75.2 - 77.7 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.175 S5.179 
	I LËVIZSHËM 

	PMR/PAMR








Sistemet e mbrojtjes
	75.2 - 77.7 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR/PAMR








Sistemet e mbrojtjes 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	ML çiftuar me brezin 85.0 - 87.5 MHz
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561

EU1


EU2

	77.7 – 77.8 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.175 
	I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR







Sistemet e mbrojtjes
	77.7 – 77.8 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR








Sistemet e mbrojtjes 

CIVILE / AKEP
	Aplikime në një frekuencë të vetme
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 


EU1

EU2


	77.8 – 84.6 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.175 S5.187
	I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR







Sistemet e mbrojtjes
	77.8 – 84.6 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR







Sistemet e mbrojtjes 


CIVILE / AKEP,AMA 
QEVERITARE
	FB çiftuar me 68.0 - 74.8 MHz
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561
79.0-79.7 MHz është brez ushtarak i harmonizuar. EU1
EU2;EU27

	84.6 – 85 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.175 S5.187
	I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR








Sistemet e mbrojtjes
	84.6 – 85.0 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR








Sistemet e mbrojtjes 

QEVERITARE
CIVILE / AMA 

	Aplikime në një frekuencë të vetme
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561

EU1
EU2

	85 – 87.5 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.175 
S5.187


	I LËVIZSHËM
	PMR /PAMR








Sistemet e mbrojtjes
	85.0 – 87.5 MHz
I LËVIZSHËM
	PMR /PAMR








Sistemet e mbrojtjes 

QEVERITARE
	FB çiftuar me brezin 75.2-77.7 MHz
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113;
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561

EU1

EU2

	87.5 – 100 MHz
RADIOTELEVIZIV
S5.190

	RADIOTELEVIZIV

	Tinguj analog FM


Aplikime audio pa tel
	87.5 – 100.0 MHz
RADIOTELEVIZIV

	Tinguj analog FM



Aplikime audio pa tel 

CIVILE / AMA 

	Marrëveshja e Gjenëvës GE84
EN 302 018
Brenda brezit 87.5-108.0 MHz
ERC/REC 70-03; EN 301 357

	100 - 108 MHz
RADIOTELEVIZIV
S5.192 S5.194
	RADIOTELEVIZIV

	Tinguj analog FM


Aplikime audio pa tel
	100 - 108 MHz
RADIOTELEVIZIV

	Tinguj analog FM


Aplikime audio pa tel 

CIVILE / AMA 

	Marrëveshja e Gjenëvës GE84
EN 302 018

Brenda brezit 87.5-108.0 MHz
ERC/REC 70-03; EN 301 357

	108 – 117.975 MHz
RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.197
S5.197A
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
I lëvizshëm aeronautik
S5.197A
	ILS


VOR

Komunikime aeronautike
	108 – 117.975 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
I lëvizshëm aeronautik
S5.197A
	ILS 


VOR

Komunikime aeronautike 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Lokalizues brenda brezit 108-112 MHz

Brenda brezit 108-117.975 MHz

Siguria dhe rregullimi i fluturimeve, nën 112 MHz kufizuar në tokë bazuar në transmetuesit e lidhjeve të të dhënave

	117.975 – 121.45 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.200
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.200
	Komunikime aeronautike
	117.975 – 121.45 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.200
	Komunikime aeronautike 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Siguria dhe rregullimi i fluturimeve
EN 300 676


EU5

	121.45 - 121.55 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.111
S5.200 
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.111
S5.200 

	EPIRBs

	121.45 - 121.55 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.111
S5.200 
	EPIRBs



CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Brez i vlefshëm vetëm për fatkeqësi dhe shpëtim.
EN 300 152

	121.55 - 136.00 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.200 S5.201 
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.200 S5.201

	Komunikime aeronautike
	121.55 - 136.00 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.200 S5.201
	Komunikime aeronautike 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Komunikime fatkeqësie të lëvizshme aeronautike në brezin 123.1 MHZ

EU5

	136 - 137 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.202 

	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 
S5.202

	Komunikime aeronautike
	136 - 137 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
S5.202
	Komunikime Aeronautike 


CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	EN 300 676


EU5

	137 - 137.025 MHz
SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
Fiks


I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208
	SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
Veprime hapësinore (hapësirë-Tokë)
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.206 
S5.208

	Satelite meteorologjike 



S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)


I lëvizshëm tokësor
	137 - 137.025 MHz
SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
Veprime hapësinore (hapësirë-Tokë)
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.206 
S5.208

	Satelite meteorologjike 



S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)

I lëvizshëm tokësor 


CIVILE / AKEP

	



Jogjeostacionare 
EN 301 721; EU6


I lëvizshëm i kufizuar në 
I lëvizshëm aeronautik (OR), duke përfshirë sportin ajror.




	137.025 - 137.175 MHz
SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
Fiks
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
I lëvizshëm-satelitor (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209 S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208
	SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
Veprime hapësinore (hapësirë-Tokë) 
Kërkime hapësinore (hapësirë –toke)

S5.206 S5.208


	Satelite meteorologjike 

S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)



I lëvizshëm tokësor
	137.025 - 137.175 MHz
SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I lëvizshëm-satelitor (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
Veprime hapësinore (hapësirë-Tokë) 
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë) 
S5.206 S5.208

	Satelite meteorologjike 

S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)


I lëvizshëm tokësor 



CIVILE / AKEP

	

Jogjeostacionare 
ERC/DEC (99)06; EN 301 721; EU6


I lëvizshëm i kufizuar në 
I lëvizshëm aeronautik (OR), duke përfshirë sportin ajror.





	137.175 - 137.825 MHz
SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
S5.204 S5.205 S5.206
S5.207 S5.208
	SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
Veprime hapësinore (hapësirë-Tokë) Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.206 S5.208



	Satelite meteorologjike 

S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)


I lëvizshëm Tokësor
	137.175 - 137.825 MHz
SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
Veprime hapësinore (hapësirë-Tokë) 
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.206 S5.208


	Satelite meteorologjike 

S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)

I lëvizshëm tokësor 

CIVILE / AKEP

	

Jogjeostacionare 
ERC/DEC (99)06; EN 301 721 EU6

I lëvizshëm i kufizuar në 
i lëvizshëm aeronautik (OR), duke përfshirë sportin ajror.





	137.825 - 138 MHz
SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
I lëvizshëm-satelitor (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
S5.204 S5.205 S5.206
S5.207 S5.208
	SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
 I LËVIZSHËM
I lëvizshëm-satelitor (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
Veprime hapësinore (hapësirë-Tokë) 
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.206 S5.208

	Satelite meteorologjike 

S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)


I lëvizshëm tokësor
	137.825 - 138 MHz
SATELITE METEOROLOGJIKE  (hapësirë-Tokë)
 I LËVIZSHËM
I lëvizshëm-satelitor (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
Veprime hapësinore (hapësirë-Tokë) 
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.206 S5.208

	Satelite meteorologjike 

S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)

I lëvizshëm tokësor 





CIVILE / AKEP

	

Jogjeostacionare 
ERC/DEC (99)06; EN 301 721; EU6


I lëvizshëm i kufizuar në 
I lëvizshëm aeronautik (OR), duke përfshirë sportin ajror.







	138 -143.6 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
S5.210 S5.211 S5.212
S5.214
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
I LËVIZSHËM TOKËSOR
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.211
	Sistemet e mbrojtjes



I lëvizshëm tokësor 





SRD jospecifike
	138 -143.6 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)
I LËVIZSHËM TOKËSOR
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
 S5.211
	Sistemet e mbrojtjes



I lëvizshëm tokësor 





SRD jospecifike 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar që përfshin kontrollin e operacioneve ajrore. EU5

Frekuencat 138.625, 138.675 MHz dhe 138.650 MHz përdoren për sistemet e gjurmimit ekzistues dhe gjurmimin e pasurive në bazë kombëtare 

Brenda brezit 138.20-138.45 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 220

EU2;EU27

	143.6 - 143.65 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
S5.211 S5.212 S5.214
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) 
I LËVIZSHËM TOKËSOR
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
S5.211
	Sistemet e mbrojtjes



I lëvizshëm tokësor
	143.6 - 143.65 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) 
I LËVIZSHËM TOKËSOR
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
S5.211
	Sistemet e mbrojtjes



I lëvizshëm tokësor 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar që përfshin kontrollin e operacioneve ajrore. EU5




EU2;EU27

	143.65 - 144 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) 
S5.210 S5.211 S5.212
S5.214
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) 
I LËVIZSHËM TOKËSOR
S5.211
	Sistemet e mbrojtjes



I lëvizshëm tokësor
	143.65 - 144 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) 
I LËVIZSHËM TOKËSOR
 S5.211
	Sistemet e mbrojtjes



I lëvizshëm Tokësor 

CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar që përfshin kontrollin e operacioneve ajrore. EU5




EU2; EU27

	144 – 146 MHz
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR
S5.216
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor
	144 – 146 MHz
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor 

CIVILE / AKEP
	EN 301 783

	146 - 146.8 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
	I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR

	146 - 146.8 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR





CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Aplikime në një frekuencë të vetme.
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561

EU7

	146.8 - 148 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)

	I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR

	146.8 - 148 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	ML çiftuar me 151.4-152.6 MHz
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561
EU7

	148 - 148.4 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.209
S5.218 S5.219 S5.221
	I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.209 
S5.218 S5.219 S5.221
	S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)


PMR/PAMR
	148.0 - 148.4 MHz
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (tokë-hapësinore) S5.209 
S5.218 S5.219 S5.221
	S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)

PMR/PAMR 






CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	Jogjeostacionare
ERC/DEC (99)06; EN 301 721; EU6

ML çiftuar me 152.6 - 153.0 MHz
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561
EU7


	148.4 - 149.9 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.209

S5.218 S5.219 S5.221
	I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (tokë-hapësinore) S5.209
S5.218 S5.219 S5.221
	S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)


PMR /PAMR

	148.4 - 149.9 MHz
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.209
S5.218 S5.219 S5.221


	S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)

PMR /PAMR

CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	Jogjeostacionare
ERC/DEC (99)06; EN 301 721; EU6

ML çiftuar me 153.0 - 154.5 MHz
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561
EU7

	149.9 - 150.05 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.209 S5.224A
RADIONAVIGACIONI-SATELITOR S5.224B
S5.220 S5.222 S5.223
	I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.209 S5.224A
RADIONAVIGACIONI-SATELITOR S5.224B
S5.220 S5.222 S5.223
	S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)


PMR /PAMR


	149.90 - 150.05 MHz
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.209 S5.224A
RADIONAVIGACIONI-SATELITOR S5.224B
S5.220 S5.222 S5.223
	S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)

PMR /PAMR



CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	Jogjeostacionare
ERC/DEC (99)06; EN 301 721
EU6

Aplikime në një frekuencë të vetme.
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561
EU7



	150.5-153 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIOASTRONOMI
S5.149
	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
S5.149
	PMR /PAMR










Radio astronomi
	150.5-153 MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautic
RADIOASTRONOMI
S5.149
	PMR /PAMR










Radio astronomi

CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	150.05-151.4 MHz, ML çiftuar me 154.65 - 156.00 MHz
151.4-153 MHz, FB çiftuar me 146.8 – 148.4 MHz.
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561
EU7

Vëzhgime në vazhdimësi (ndër të tjera kërkime diellore)

	153 - 154 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R) 
ndihma meteorologjike
	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)

	PMR/ PAMR 

	153 - 154 MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)

	PMR/ PAMR 






CIVILE / AKEP
QEVERITARE



	FB çiftuar me brezin 148.4 - 149.4 MHz
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561

EU7


	154-156.4875 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.226
S5.225A
	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
S5.226

	PMR/ PAMR













Komunikime detare

	154-156.4875 MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.226

	PMR/ PAMR 













Komunikime detare


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	154-154.5 MHz, FB çiftuar me brezin 149.4 - 149.9 MHz
154.5-154.65 MHz, aplikime në një frekuencë të vetme.
154.65-156 MHz, FB çiftuar me 150.05-151.4 MHz 
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08;
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561 
EU7

RR shtojca 18
EN 300 162, EN 300 698, 
EN 301 025, EN 301 178, 
EN 301 929.
EU8


	156.4875-156.5125 MHz
I LËVIZSHËM detar (për thirrje dhe rast fatkeqësie nëpërmjet DSC)
S5.226 S5.227 

	I LËVIZSHËM DETAR (për thirrje në rast fatkeqësie me DSC)
S5.226 S5.227 
	Komunikime detare

	156.4875-156.5125 MHz
I LËVIZSHËM detar (për thirrje dhe rast fatkeqësie nëpërmjet DSC)
S5.111 S5.226 S5.227
	Komunikime detare


CIVILE / AKEP
QEVERITARE

	RR shtojca 18
EN 300 162, EN 300 698, 
EN 301 025, EN 301 178, 
EN 301 929.
EU7; EU8


	156.5125-156.5375 MHz
I LËVIZSHËM detar (për thirrje dhe rast fatkeqësie nëpërmjet DSC)
S5.111 S5.226 

	I LËVIZSHËM DETAR (për thirrje në rast fatkeqësie me DSC)
S5.111S5.226 

	DSC
	156.5125-156.5375 MHz
I LËVIZSHËM detar (për thirrje dhe rast fatkeqësie nëpërmjet DSC)
S5.111 S5.226 
	DSC



CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	RR shtojca 18
Për thirrje, fatkeqësi dhe shpëtim në 156.525 MHz
EN 301 025, EN 301 929.


	156.5375-156.5625MHz
I LËVIZSHËM detar (për thirrje dhe rast fatkeqësie nëpërmjet DSC)
S5.226 S5.227
	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
I LËVIZSHËM DETAR (për thirrje dhe rast fatkeqësie nëpërmjet DSC)
S5.226 S5.227
	Komunikime detare

	156.5375-156.5625MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik (R)
I LËVIZSHËM DETAR 
 (për thirrje dhe rast fatkeqësie nëpërmjet DSC)
S5.226 S5.227
	Komunikime detare




CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	RR shtojca 18
EN 300 162; EN 300 698; 
EN 301 025; EN 301 178; 
EN 301 929

EU7;EU8

	156.5625-156.7625MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.226
	I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R)
S5.226
	Komunikime detare

	156.5625-156.7625MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.226
	Komunikime detare




CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	RR shtojca 18
EN 300 162; EN 300 698; 
EN 301 025; EN 301 178; 
EN 301 929

EU7;EU8

	156.7625-156.7875 MHz
I LËVIZSHËM DETAR
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë)
S5.111 S5.226 S5.228
	I LËVIZSHËM DETAR (fatkeqësi dhe thirrje) 
S5.111 S5.226
S5.228
	Komunikime detare
	156.7625-156.7875 MHz
I LËVIZSHËM DETAR

S5.111 S5.226 S5.228

	Komunikime detare 



CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	RR Shtojca 18
EN 301 929
Satelite AIS tokë-hapësirë

	156.7875-156.8125 MHz
I LËVIZSHËM DETAR (fatkeqësi dhe thirrje)
S5.111 S5.226 
	I LËVIZSHËM DETAR (fatkeqësi dhe thirrje) 
S5.111 S5.226
	Komunikime detare
	156.7875-156.8125 MHz
I LËVIZSHËM DETAR (fatkeqësi dhe thirrje)
S5.111 S5.226 
	Komunikime detare 


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	RR Shtojca 18
156.8 MHz për fatkeqësi, shpëtim dhe thirrje për shërbimin e lëvizshëm detar radiotelefoni VHF 
EN 300 162


	156.8125-156.8375 MHz
I LËVIZSHËM DETAR
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë)
S5.111 S5.226 S5.228
	I LËVIZSHËM DETAR 
S5.111 S5.226 S5.228
	Komunikime detare
	156.8125-156.8375 MHz
I LËVIZSHËM DETAR
S5.111 S5.226 S5.228
	Komunikime detare 



CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	RR shtojca 18
Satelite AIS tokë-hapësirë
EN 301 929

	156.8375-161.9625 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.226



	I Lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik

S5.226
	Komunikime detare


PMR/PAMR
	156.8375-161.9625 MHz
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik

S5.226
	Komunikime detare


PMR/PAMR


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	RR shtojca 18.
EN 300 162; EN 300 698; 
EN 301 025; EN 301 178; 
EN 301 929; 
EU7; EU8


ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561 

EU7

	161.9625-161.9875 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë)
S5.228F S5.226 S5.228A 
S5.228B
	I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik

S5.226
	Komunikime detare

AIS

	161.9625-161.9875 MHz
I Lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik

S5.226
	Komunikime detare




AIS


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	RR shtojca 18
EN 300 162; EN 300 698; 
EN 301 025; EN 301 178; 
EU7; EU8

161.975 MHz
ERC/DEC/ (99)17; EN 301 929 



	161.9875-162.0125 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.226 S5.229
	I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik

S5.226
	Komunikime detare

	161.9875-162.0125 MHz
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik

S5.226
	Komunikime detare




CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	RR shtojca 18
EN 300 162; EN 300 698;
EN 301 025; EN 301 178; 
EN 301 929;


EU7; EU8

	162.0125-162.0375 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë)
S5.228F S5.226 
S5.228A S5.228B S5.229
	I Lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik

S5.226
	Komunikime detare


AIS

	162.0125-162.0375 MHz
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik

S5.226
	Komunikime detare





AIS
CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	RR Shtojca 18
EN 300 162; EN 300 698; 
EN 301 025; EN 301 178; 
EN 301 929;


162.025 MHz
ERC/DEC/ (99)17; 

EU7; EU8

	162.0375-174 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.226; S5.229 
	I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik

	Pajisje për përmirësim dëgjimi





Ndjekja dhe gjurmimi i pasurive
 
PMR/PAMR 












Alarme Sociale



Leximi i matjeve

	162.0375-174 MHz
I Lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik

	Pajisje për përmirësim
dëgjimi









Ndjekja dhe gjurmimi i pasurive
PMR/PAMR 
















Alarme sociale


Leximi i matjeve


CIVILE / AKEP
QEVERITARE
	Brezat 169.400-169.475 MHz dhe 169.4875-169.5875 dhe brenda brezit 169.4-174.0 MHz në një bazë diapazoni akordimi.
Brenda brezit 173.965-174.015 MHz dhe brenda brezit 169.4-174.0 MHz në një bazë diapazoni akordimi
ECC/DEC/ (05)02;
ERC/REC 70-03; EN 300 422

ECC/DEC/ (05)02; 
ERC/REC 70-03; EN 300 220
Aplikime në një frekuencë të vetme 165.225-169.4 MHz çiftuar me 169.825-174.0 MHz, 162.05-165.2 MHz.
FB çiftuar me 157.45-160.6 MHz
Frekuenca 164.175 MHz është përdorur për gjurmimet ekzistuese dhe sistemet e gjurmimit të pasurive në bazë kombëtare.
169.825-174 MHz FB çiftuar me 165.225-169.4 MHz
ECC/DEC/ (05)02; ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08
EN 300 086; EN 300 113; EN 300 219; EN 300 296; EN 300 341; EN 300390; EN 300 471; EN 301 166; EN 302 561 
EU7

Brenda brezit 169.4750-169.4875
MHz dhe 169.5875-169.6000 MHz
ECC/DEC/ (05)02; 
ERC/REC 70-03; EN 300 220


ECC/DEC/ (05)02; 
ERC/REC 70-03; EN 300 220


	174 – 216 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.235 S5.237 

	RADIOTELEVIZIV 
I LËVIZSHËM TOKËSOR 
S5.235
	Pajisje për përmirësim dëgjimi



Radiomikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi (ALD)


Radioteleviziv (tokësor)
	174 – 216 MHz
RADIOTELEVIZIV 
I LËVIZSHËM TOKËSOR 
S5.235
	Pajisje për përmirësim dëgjimi


Radiomikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi (ALD)


Radioteleviziv (tokësor)




CIVILE / AMA
	Brenda brezit 173.965-174.015 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 422

Ne një bazë diapazoni akordimi
ERC/REC 70-03; 
EN 300 422; EN 302 077

Marrëveshja e Gjenëvës 2006
TV Radioteleviziv
T-DAB
EN 302 296; EN 302 297; 
EN 302 998;


	216 - 223 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.235 S5.237 S5.243

	RADIOTELEVIZIV 
S5.235
	Radioteleviziv (tokësor)

	216 - 223 MHz
RADIOTELEVIZIV 
S5.235
	Radioteleviziv (tokësor)




CIVILE / AMA

	Marrëveshja e Gjenëvës 2006
TV Radioteleviziv
T-DAB
EN 302 077; EN 302 296; 
EN 302 297; EN 302 998; 



	223 – 225 MHz
RADIOTELEVIZIV 
Fiks 
I lëvizshëm
S5.243 S5.246
S5.247 
	RADIOTELEVIZIV 

	Radioteleviziv (tokësor)

	223 – 225 MHz
RADIOTELEVIZIV 

	Radioteleviziv (tokësor)





CIVILE / AMA
	Marrëveshja e Gjenëvës 2006
TV Radioteleviziv
T-DAB
EN 302 077; EN 302 296; 
EN 302 297; EN 302 998; 


	225 - 230 MHz
RADIOTELEVIZIV 
Fiks 
I lëvizshëm
S5.246
S5.247
	RADIOTELEVIZIV
I lëvizshëm tokësor

	Radioteleviziv (tokësor)

	225 - 230 MHz
RADIOTELEVIZIV
I lëvizshëm tokësor

	Radioteleviziv (tokësor)








CIVILE / AMA
	Marrëveshja e Gjenëvës 2006.
Ky brez është brenda diapazonit të akordimit ushtarak 225 - 400 MHz. Në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes në bazë kombëtare. 
TV Radioteleviziv
T-DAB
EN 302 077; EN 302 296; 
EN 302 297; EN 302 998; 

EU10

	230 – 235 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.247 S5.251 S5.252
	I LËVIZSHËM
	T-DAB







Sistemet e mbrojtjes
	230 – 235 MHz
I LËVIZSHËM
	T-DAB







Sistemet e mbrojtjes 


CIVILE /AKEP, AMA
	T-DAB në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes në bazë kombëtare.
Marrëveshja speciale e Wiesbaden 1995,e korrigjuar në Constanta 2007
EN 302 077

Ky është brez ushtarak i harmonizuar

EU10; EU27

	235 – 240 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.252
S5.254 
	I LËVIZSHËM
S5.254


	T-DAB







Sistemet e mbrojtjes
	235 – 240 MHz
I LËVIZSHËM
S5.254


	T-DAB







Sistemet e mbrojtjes 


CIVILE /AKEP, AMA
QEVERITARE
	T-DAB në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes në bazë kombëtare.
Marrëveshja speciale e Wiesbaden 1995,e korrigjuar në Constanta 2007
EN 302 077

Ky është brez ushtarak i harmonizuar

EU10;EU27


	240 – 242.95 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.111 
S5.254 S5.256 
	I LËVIZSHËM 
S5.254
	Sistemet e mbrojtjes
	240– 242.95 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.254
	Sistemet e mbrojtjes 



QEVERITARE
	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar.
Kontroll i trafikut ajror.
EN 302 617

EU10; EU27

	242.95 - 243.05 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.111 S5.254 S5.256 
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK
S5.111 
S5.254 S5.256
	EPIRB

	242.95 - 243.05 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK
S5.111 
S5.254 S5.256
	EPIRB


CIVILE /AKEP
QEVERITARE

	Brez i disponueshem vetëm për qëllime fatkeqësie dhe shpëtimi 243.0 MHz

	243.05 - 267 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.111 S5.252
S5.254 S5.256 S5.256A
	I LËVIZSHËM
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes
	243.05 - 267MHz
I LËVIZSHËM
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes 



CIVILE /AKEP
QEVERITARE

	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar
Kontroll i trafikut ajror.
EN 302 617

EU10;EU27


	267 - 272 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
Veprime hapësinore (hapësirë-Tokë) 
S5.254 S5.257
	I LËVIZSHËM 
S5.254
S5.257
	Sistemet e mbrojtjes
	267 - 272 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.254	
S5.257

	Sistemet e mbrojtjes 



QEVERITARE


	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar.
Kontroll i trafikut ajror.
EN 302 617


EU10; EU27


	272 – 273 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) S5.254 
	I LËVIZSHËM 
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes
	272 – 273 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes 


QEVERITARE

	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar.
Kontroll i trafikut ajror
EN 302 617

EU10;EU27

	273 – 312 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.254
	I LËVIZSHËM 
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes
	273 – 312 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes 



QEVERITARE
	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar.
Kontroll i trafikut ajror
EN 302 617

EU10; EU27

	312 - 315 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
I Lëvizshëm-Satelitor (Tokë-hapësirë) S5.254 S5.255
	I LËVIZSHËM 
S5.254 S5.255

	Sistemet e mbrojtjes
	312 - 315 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.254 S5.255

	Sistemet e mbrojtjes 



QEVERITARE

	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar.
Kontroll i trafikut ajror
EN 302 617

EU10; EU27


	315 – 322 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.254
	I LËVIZSHËM 
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes
	315 – 322 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes 



QEVERITARE

	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar
Kontroll i trafikut ajror.
EN 302 617

EU10;EU27


	322 – 328.6 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI 
S5.149
	I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	Sistemet e mbrojtjes



Radio astronomi

	322 – 328.6 MHz
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	Sistemet e mbrojtjes



Radio astronomi

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar.


Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale, VLBI.

EU10;EU27


	328.6 - 335.4 MHz
RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.258 S5.259
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.258
	ILS
	328.6 - 335.4 MHz
RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.258
	ILS


CIVILE /AKEP

	Drejtim zbritës


EU2

	335.4 - 380 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.254
	I LËVIZSHËM 
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes

	335.4 - 380 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes



CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar. 
Kontroll i trafikut ajror. EU7
EN 302 617

EU10;EU27

	380 – 385 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.254
	I LËVIZSHËM
S5.254
	PPDR 






















Sistemet e mbrojtjes
	380 – 385 MHz
I LËVIZSHËM
S5.254
	PPDR 






















Sistemet e mbrojtjes 


CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Brenda brezit 384.8-385.0 dhe
394.8-395.0 MHz për sisteme emergjence AGA,
384.750-384.800 MHz dhe 394.750-394.800 MHz mund të përdoret si brezi i preferuar shtesë.
Brenda brezit 380-380.15 dhe
390-390.15 MHz për sisteme emergjence DMO
ML çiftuar me 390.00 – 395.00 MHz. 
PPDR (shërbimet e emergjencës) në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes. 
PPDR në një bazë diapazoni akordimi 380-470 MHz sipas ECC/DEC/ (08)05.
ECC/DEC/ (06)05; ERC/DEC/ (01)19; T/R 25-08;
EN 300 113; EN 300 390;
EN 302 561

Ky është një brez ushtarak i harmonizuar

EU2; EU10; EU27


	385 - 387 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.254



	I LËVIZSHËM 
S5.254
	PMR/PAMR









Sistemet e mbrojtjes

	385 - 387 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.254
	PMR/PAMR









Sistemet e mbrojtjes

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	I lëvizshëm digjital tokësor PMR/PAMR.
ML çiftuar me 395-397 MHz. PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05.
T/R 25-08; EN 300 113; 
EN 300 390; EN 301 166;
EN 302 561 

Ky është një brez ushtarak i harmonizuar.

EU2; EU10;EU27


	387 – 390 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
I Lëvizshëm-satelitor (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.254 S5.255
	I LËVIZSHËM 

	PMR/PAMR










Sistemet e mbrojtjes

	387 – 390 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR/PAMR










Sistemet e mbrojtjes

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	I lëvizshëm digjital tokësor PMR/PAMR.
ML çiftuar me 397.0—399.9 MHz
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
T/R 25-08; EN 300 113; 
EN 300 390; EN 301 166; 
EN 302 561

Ky është një brez ushtarak i harmonizuar.

EU2; EU10; EU27

	390 – 395 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.254

	I LËVIZSHËM 
S5.254
	PPDR 























Sistemet e mbrojtjes
	390 – 395 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.254
	PPDR 
























Sistemet e mbrojtjes 




CIVILE /AKEP
QEVERITARE

	Brenda brezit 384.8-385.0 dhe
394.8-395.0 MHz për sisteme emergjente AGA.
384.750-384.800 MHz
dhe 394.750-394.800 MHz mund të përdoren si brez shtesë i preferuar.
Brenda brezit 380-380.15 dhe
390-390.15 MHz për sisteme emergjence DMO. 
FB çiftuar me 380 - 385 MHz. PPDR (shërbime emergjence) në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes.
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
ECC/DEC/ (06)05; ECC/DEC/ (08)05
ERC/DEC/ (01)19; T/R 25-08;
EN 300 113; EN 300 390; 
EN 302 561


Ky është një brez ushtarak i harmonizuar.
PPDR (shërbime emergjence) në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes

EU2; EU10;EU27

	395 - 399.9 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.254

	I LËVIZSHËM 
S5.254
	PMR/PAMR










Sistemet e mbrojtjes
	395 - 399.9 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.254
	PMR/PAMR










Sistemet e mbrojtjes 


CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	I lëvizshëm digjital tokësor PMR/PAMR
FB çiftuar me brezin 385.0 - 389.9 MHz. 
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05.
T/R 25-08; EN 300 113; 
EN 301 166; EN 302 561

Ky është një brez ushtarak i harmonizuar


EU2; EU10; EU27

	399.9 - 400.05 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.209 S5.224A 
RADIONAVIGACION-SATELITOR S5.222 S5.224B
S5.220 S5.260
	I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.209 S5.224A 
RADIONAVIGACION-SATELITOR S5.222 S5.224B
S5.220 S5.260
	
PPDR 
	399.90 - 400.05 MHz
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.209 S5.224A 
RADIONAVIGACION-SATELITOR S5.222 S5.224B
S5.220 S5.260
	
PPDR 




CIVILE /AKEP

	
ECC/DEC/ (08)05

	400.05 - 400.15 MHz
FREKUENCE STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz) 
S5.261 S5.262
	FREKUENCE STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz
S5.261 S5.262

	PPDR 
	400.05 - 400.15 MHz
FREKUENCE STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz) 
S5.261 S5.262

	PPDR 




CIVILE /AKEP

	ECC/DEC/ (08)05

	400.15 - 401 MHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
METEOROLOGJI SATELITORE (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) S5.263
Veprime hapësinore (hapësirë-Tokë) 
S5.262 S5.264
	NDIHMA METEOROLOGJIKE 
METEOROLOGJI SATELITORE (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) S5.263
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
S5.262 S5.264
	S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)


Sondat 

Satelite meteorologjike 


PPDR
	400.15 - 401 MHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
METEOROLOGJI SATELITORE (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208A S5.208B S5.209
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) S5.263
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
S5.262 S5.264
	S-PCS (shërbimet satelitore të komunikimit personal)

Sondat 

Satelite meteorologjike  


PPDR


CIVILE /AKEP

	Jogjeostacionare
ERC/DEC (99)06; EN 301 721


EN 302 054




ECC/DEC/ (08)05



	401 – 402 MHz
EKSPLORIME TOKËSORE SATELITORE (Tokë-hapësirë)
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
METEOROLOGJI SATELITORE (Tokë-hapësirë) 
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
	SATELITE për EKSPLORIMIN E TOKËS (Tokë-hapësirë) 
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
METEOROLOGJI SATELITORE 
 (Tokë-hapësirë) 


	Sonda 



Satelite meteorologjike 



Implantime mjekësore

	401 – 402 MHz
SATELITE për EKSPLORIMIN E TOKËS (Tokë-hapësirë) 
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
METEOROLOGJI SATELITORE 
 (Tokë-hapësirë) 


	Sonda 



Satelite meteorologjike  



Implantime mjekësore



CIVILE /AKEP

	EN 302 054



Platforma e mbledhjes se të dhënave në menyre telemetrike


ULP-AMI brenda brezit 401-406 MHz
ERC/DEC/ (01)17; EN 302 537


EU2

	402 - 403 MHz
EKSPLORIME TOKËSORE SATELITORE (Tokë-hapësirë)
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
METEOROLOGJI SATELITORE (Tokë-hapësirë)
Fiks
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
	SATELITE për EKSPLORIMIN E TOKËS (Tokë-hapësirë) 
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
METEOROLOGJI SATELITORE 
 (Tokë-hapësirë) 

	Sondat 


Satelite meteorologjike 


Implantime mjekësore




PPDR (shërbimet e emergjencës)
	402 - 403 MHz
SATELITE për EKSPLORIMIN E TOKËS (Tokë-hapësirë) 
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
METEOROLOGJI SATELITORE 
 (Tokë-hapësirë) 

	Sondat 


Satelite meteorologjike 


Implantime mjekësore 




PPDR (shërbimet e emergjencës)

CIVILE /AKEP

	EN 302 054


Platforma e mbledhjes se të dhënave në menyre telemetrike 

ULP-AMI brenda brezit 401-406 MHz
ERC/DEC (01)17; EN 301 839



EU2

	403 – 405 MHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautic
	NDIHMA METEOROLOGJIKE 

	Sondat


Implantime mjekësore
	403 – 405 MHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE 

	Sondat


Implantime mjekësore 




CIVILE /AKEP
	EN 302 054


ULP-AMI brenda brezit 401-406 MHz
ERC/DEC (01)17; EN 301 839

EU2


	405 – 406 MHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
	NDIHMA METEOROLOGJIKE
	Sondat


Implantime mjekësore
	405 – 406 MHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE
	Sondat


Implantime mjekësore 


CIVILE /AKEP
	EN 302 054


ULP-AMI brenda brezit 401-406 MHz
ERC/DEC (01)17; EN 302 537

EU2


	406 - 406.1 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
S5.266
S5.267
	I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
S5.266
S5.267
	EPIRBs




	406 - 406.1 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
S5.266
S5.267
	EPIRBs




CIVILE /AKEP 
QEVERITARE
	Brez i disponueshem vetëm për qëllime fatkeqësie dhe shpëtimi.
EN 300 066; EN 302 152



	406.1 - 410 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik 
RADIO ASTRONOMI 
S5.149
	I LËVIZSHËM TOKËSOR 
RADIO ASTRONOMI 
S5.149
	PMR/PAMR












Radio astronomi


	406.1 - 410 MHz
I LËVIZSHËM TOKËSOR 
RADIO ASTRONOMI 
S5.149
	PMR/PAMR












Radio astronomi

CIVILE /AKEP
	Aplikime në një frekuencë të vetme
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
T/R 25-08; ECC/DEC/ (06)06; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561

Vëzhgime në vazhdimësi, VLBI



	410 – 420 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-hapësirë) S5.268

	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik

	PMR /PAMR 













	410 – 420 MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik

	PMR /PAMR 










CIVILE /AKEP QEVERITARE
	ML çiftuar me 420-430 MHz
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
ECC/DEC/ (04)06; ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 301 449; EN 301 526; 
EN 302 426; EN 302 561; 

	420 - 430 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm aeronautik
Radiopërcaktim 
S5.269 S5.270 S5.271
	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm Aeronautik
Radiopërcaktim
	PMR /PAMR 















	420 - 430 MHz
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm aeronautik
Radiopërcaktim

	PMR/PAMR












CIVILE /AKEP QEVERITARE
	FB çiftuar me brezin 410 –420 MHz.
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
ECC/DEC/ (04)06; ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 301 449; EN 301 526; 
EN 302 426; EN 302 561; 
EU7


	430- 432 MHz
AMATOR 
RADIOPËRCAKTIM 
S5.271 S5.274 S5.275 S5.276 S5.277
	AMATOR
RADIOPËRCAKTIM
S5.277
	Shërbime amatore



	430.00 - 432 MHz
AMATOR
RADIOPËRCAKTIM
S5.277
	Shërbime amatore



CIVILE /AKEP

	EN 301 783



EU2;EU12

	432 – 433.05 MHz
AMATOR 
RADIOPËRCAKTIM 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive) S5.279A
S5.138 S5.271 S5.276 S5.277 S5.280 
	AMATOR 
RADIOPËRCAKTIM 
Satelitor për eksplorimin e tokës (aktive) S5.279A
S5.277
	Sensorë aktivë (satelitorë)






Shërbime amatore



	432 – 433.05 MHz
AMATOR 
RADIOPËRCAKTIM 
Satelitor për eksplorimin e tokës (aktive) S5.279A
S5.277
	Sensorë aktivë (satelitorë)






Shërbime amatore 



CIVILE /AKEP

	Përdorimi i këtij brezi nga sensorët në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës (EESS) (aktiv) do të jetë në përputhje me reomandimin ITU-R SA 1260-1

EN 301 783



EU2;EU12

	433.05 - 434.79 MHz
AMATOR 
RADIOPËRCAKTIM 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive) S5.279A
S5.138 S5.271 S5.276 S5.277 S5.280 S5.281 
	AMATOR 
RADIOPËRCAKTIM
I lëvizshëm tokësor
satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive) S5.279A
S5.138 S5.277 S5.280
	Sensorë aktivë (satelitorë)





SRD jospecifike

ISM

Shërbime amatore


	433.05 - 434.79 MHz
AMATOR 
RADIOPËRCAKTIM
I lëvizshëm tokësor
Satelitor për eksplorimin e tokës (aktive) S5.279A
S5.138 S5.277 S5.280
	Sensorë aktivë (satelitorë)





SRD jospecifike

ISM

Shërbime amatore


CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Përdorimi i këtij brezi nga sensorët në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës (EESS) (aktiv) do të jetë në përputhje me Rec ITU-R SA 1260-1

ERC/REC 70-03; EN 300 220



EN 301 783



EU2;EU12

	434.79 - 438 MHz
AMATOR 
RADIOPËRCAKTIM 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive) S5.279A

S5.138 S5.271 S5.276 S5.277 S5.280 S5.282
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
RADIOPËRCAKTIM
Satelitor për eksplorimin e tokës (aktive) S5.279A

S5.277
	Sensorë aktivë (satelitorë)






Shërbime amatore



Shërbim amator satelitor


	434.79 - 438 MHz
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
RADIOPËRCAKTIM
Satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive) S5.279A

S5.277
	Sensorë aktivë (satelitorë)






Shërbime amatore



Shërbim amator satelitor 


CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Përdorimi i këtij brezi nga sensorët në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës (EESS) (aktiv) do të jetë në përputhje me Rec ITU-R SA 1260-1


Shërbim amator satelitor i kufizuar në 435 - 438 MHz.
EN 301 783





EU2;EU12

	438 – 440 MHz
AMATOR 
RADIOPËRCAKTIM 
S5.271 S5.274 S5.275 S5.276 S5.277 S5.283
	AMATOR
RADIOPËRCAKTIM
S5.277
	Shërbime amatore


	438 – 440 MHz
AMATOR
RADIOPËRCAKTIM
S5.277
	Shërbime amatore 



CIVILE /AKEP QEVERITARE
	EN 301 783




EU2;EU12

	440 - 450 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
Radiopërcaktim 
S5.269 S 5.270 S5.271 
S 5.284 S5.285 S5.286
	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
Radiopërcaktim
	Peixhing “on site”


PMR 446 







PMR/PAMR











Profilet e erës



	440 - 450 MHz
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
Radiopërcaktim
	Peixhing “on site”


PMR 446 







PMR/PAMR











Profilet e erës

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Thirrje dhe kthim përgjigje 
EN 300 224

PMR analoge -446 në 446-446.1MHz.
PMR digjitale-446 në 446.1-446.2 MHz
ECC/DEC/ (05)12;ERC/DEC (98)25; EN 300 296; EN 301 166; EN 300 113

Operim në një frekuencë të vetme
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 302 561; EU7

Ndarje gjeografike me shërbime të tjera

EU31

	450 - 455 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.286AA
S5.209 S5.271 S5.286 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286D S5.286E 

	I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR 















Peixhing “on site”



	450 - 455 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR 















Peixhing “on site”

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	ML çiftuar me brezin 460 - 465 MHz. 
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
ECC/DEC/ (04)06; ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 301 166; EN 301 449; 
EN 301 526; EN 302 426; 
EN 302 561; 
EU7; EU34; 

Thirrje dhe kthim përgjigje
EN 300 224

EU31

Për t’u rishikuar përdorimi në të ardhmen për shërbime të tjera sipas rezolutave të WRC -12

	455 - 456 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM S5.286AA
S5.209
S5.271
S5.286A
S5.286B
S5.286C
S5.286E
	I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR















I LËVIZSHËM TOKËSOR

Peixhing “on site”


	455 - 456 MHz
I LËVIZSHËM 

	PMR /PAMR


Rjetë celulari egzistuese 









publike.


I LËVIZSHËM TOKËSOR

Peixhing “on site”
CIVILE /AKEP QEVERITARE
	ML çiftuar me brezin 465 - 466 MHz.
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
ECC/DEC/ (04)06; ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 301 449; EN 301 526; 
EN 302 426; EN 302 561
EU7; EU34 

Rrjetë celulari ekzistuese publike.

Thirrje dhe kthim përgjigje
EN 300 224
EU31

	456 – 459 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM S5.286AA
S5.271
S5.287
S5.288

	I LËVIZSHËM 
S5.287
 

	PMR/PAMR 















Komunikime në bord

 

I lëvizshëm tokësor


Peixhing “on site”



	456 – 459 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.287
 

	PMR/PAMR analog dhe digjital














Komunikime në bord
 
Rjetë celula
ri ekzistuese pu
I lëvizshëm tokësor


Peixhing “on site”

CIVILE /AKEP QEVERITARE

	ML çiftuar me brezin 466 - 469 MHz.
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
ECC/DEC/ (04)06; ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 301 449; EN 301 526; 
EN 302 426; EN 302 561
EU7; EU34 

Brenda brezit 457.525-467.575 MHz 
T/R 32-02; EN 300 720

Rrjetë celulari ekzistuese publike


Thirrje dhe kthim përgjigje
EN 300 224

EU31

	459 – 460 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.286AA
S5.209
S5.271
S5.286A
S5.286B
S5.286C
S5.286E


	I LËVIZSHËM 

	I lëvizshëm tokësor


PMR /PAMR














Peixhing “on site”


	459 – 460 MHz
I LËVIZSHËM 

	I lëvizshëm tokësor


PMR /PAMR


Rjetë celulari ekzistuese publike











Peixhing “on site”



CIVILE /AKEP QEVERITARE

	Rrjetë celulari ekzistuese publike


ML çiftëzuar me brezin 469 - 470 MHz
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
ECC/DEC/ (04)06; ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 301 449; EN 301 526; 
EN 302 426; EN 302 561
EU7

Thirrje dhe kthim pergjigje
EN 300 224


EU31

	460 – 470 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM S5.286AA
Meteorologjik-Satelitor (hapësirë-Tokë) 
S5.287 S5. 288 S5.289 S5.290

	I LËVIZSHËM 
S5.287 S5.289

	Komunikime në bord 



PMR /PAMR















I lëvizshëm tokësor


Ndihmës meteorologjikë 


Peixhing “on site”



Kërkime hapësinore







	460 – 470 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.287 S5.289

	Komunikime në bord 



PMR /PAMR


Rrjetë celulare publike ekzistuese











I lëvizshëm tokësor


Ndihmës meteorologjike 


Peixhing “on site”


Kërkime hapësinore







CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Brenda brezit 467.525-467.575 MHz
T/R 32-02; EN 300 720

FB çiftuar me brezin 450 - 460 MHz
PPDR sipas diapazonit të akordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/ (08)05
ECC/DEC/ (04)06; ECC/DEC/ (06)06; T/R 25-08; 
EN 300 086; EN 300 113; 
EN 300 219; EN 300 296; 
EN 300 341; EN 300 390; 
EN 300 471; EN 301 166; 
EN 301 449; EN 301 526; 
EN 302 426; EN 302 561
EU34; EU7

Rrjetë celulare publike ekzistuese





Thirrje dhe kthim përgjigje
EN 300 224

Alokimi për EESS behet nëpërmjet RR 5.289.
Telekomanda e platformës së mbledhjes së të dhënave. 
Ndarje gjeografike me shërbime të tjera


EU31


	470-790 MHz
RADIOTELEVIZIV
S5.149 S5.291A S5.294 S5.296 S5.300 S5.304 S5.306 S5.312 S5.311A S5.312A 

	RADIOTELEVIZIV
S5.149 S5.291A S5.296 S5.306 S5.311A 

	Radiomikrofona dhe ALD



PMSE



Radioteleviziv (tokësor)




Profilet e erës



Radio astronomi

	470-790 MHz
RADIOTELEVIZIV
S5.149 S5.291A S5.296 S5.306 S5.311A 

	Radiomikrofona dhe ALD



PMSE



Radioteleviziv (tokësor)




Profilet e erës



Radio astronomi

CIVILE /AMA
	Brenda brezit 470-789 MHz sipas diapazonit të akordimit 
ERC/REC 70-03; EN 300 422
 
Aplikime të lëvizshme kufizuar në SAB/SAP përfshirë radiomikrofonat

Marrëveshja e Gjenëvës 2006
TV Radioteleviziv
EN 302 296; EN 302 297; EN 302 998; 

Kufizuar në brezin 470-494 MHz
Ndarje gjeografike me shërbimet e tjera

Matje të vazhdueshme, VLBI

EU 13

	790-862 MHz
RADIOTELEVIZIV 

FIKS 

I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.316B S5.317A

S5.312 
S5.314 
S5.315 
S5.316 
S5.316A 
S5.319 
	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik

RADIOTELEVIZIV 

S5.312 
S5.316
S5.316A 
	
-












Sistemet e mbrojtjes


Radio mikrofona dhe ALD


PMSE



Radioteleviziv (tokësor)




TRA-ECS

	790-862 MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik

RADIOTELEVIZIV 

S5.312 
S5.316
S5.316A
	
-












Sistemet e mbrojtjes


Radio mikrofona dhe ALD


PMSE



Radioteleviziv (tokësor)




TRA-ECS




CIVILE /AMA/AKEP

	
Ky brez do të jetë në përdorim nga AMA dhe AKEP deri në perfundimin e procesit të kalimit nga transmetime analoge në transmetime digjitale. Pas perfundimit të këtij procesi ky brez kalon në administrimin e AKEP.


Lidhje taktike


Brenda brezit 823-832 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 422

SAP/SAB Radiomikrofonat



Marrëveshja e Gjenëvës 2006
TV Radioteleviziv
EN 302 296; EN 302 297; 
EN 302 998; 

IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS
ECC/DEC/ (09)03; ECC/REC/ (11)04

EU2; EU13

	862-890 MHz
RADIOTELEVIZIV S5.322 
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
S5.317A
S5.319 
S5.323

	I Lëvizshëm
S5.323 
S5.317A

	-




Alarme


SRD jo-specike





Radio mikrofona dhe ALD



Pajisje ndihme për përmirësimin e dëgjimit


RFID


Aplikime Audio pa tela






Sisteme të mbrojtjes


















PMR /PAMR







GSM-R






GSM






TRA-ECS




MCV

	862-890 MHz
I lëvizshëm
S5.323 
S5.317A

	-




Alarme


SRD jo-specike





Radio mikrofona dhe ALD



Pajisje ndihme për përmirësimin e dëgjimit


RFID


Aplikime Audio pa tela






Sisteme të mbrojtjes


















PMR /PAMR







GSM-R






GSM






TRA-ECS




MCV

CIVILE /AKEP QEVERITARE

	Ky brez është përcaktuar për IMT në RR, por brenda CEPT ky brez nuk është planifikuar për futjen e harmonizuar të IMT

Brenda brezit 868.6-869.700 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 220

Brenda brezit 863-870 MHz. Miratuar plan strategjik për përdorim të SRD brenda brezit 862-870 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 220

Brenda brezit 863-865 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 422; 
EN 301 357





Brenda brezit 865-868 MHz
ERC/REC 70-03; EN 302 208

Brenda brezit 863-865 MHz Pajisje zanore analoge me brez
të ngushtë brenda brezit 864.8-865.0 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 220; 
EN 301 357

Brenda brezit 870-876 MHz çiftuar me 915-921MHz. Identifikuar si breza të
preferuara për Radio-Rele Taktike
 (TRR), në veçanti për operimet
Ndërkufitar.
Në vendet ku këto breza janë ose
do të jenë për përdorimin civil
sipas Vendimeve ERC/ECC (p.sh
PMR/PAMR digjitale), shpërndarja e
përdorimit të brezit duhet te
konsiderohet në bazë
kombëtare. Nënbreza të tjerë
brenda diapazonit të akordimit
610-960 MHz mund të përdoren
gjithashtu në bazë kombëtare sipas kërkesave kombëtare

Brenda brezit 870-876 MHz çiftuar me 915-921 MHz 
ECC/DEC/ (04)06; ECC/DEC/ (02)05; T/R 25-08; 
EN 301 166; EN 301 449;
EN 301 526; EN 302 426; 
EN 302 561; 

Brenda brezit 876-880 MHz çiftuar me 921-925 MHz.
Sistemet hekurudhore
ECC/DEC/ (02)05; ECC/REC/ (05)08; 
EN 301 502; EN 301 511 

Brenda brezit 880-890 MHz çiftuar me 925-935 MHz.
ECC/REC/ (05)08; ERC/DEC/ (97)02; 
EN 301 502; EN 301 511; 
EN 300 609 

IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS.
ECC/DEC/ (06)13; ECC/REC/ (08)02; EN 301908

ECC/DEC/ (08)08;


EU2; EU13; EU29; 

	890-942 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
S5.317A
RADIOTELEVIZIV S5.322 Radiopërcaktim 
S5.323
	I LËVIZSHËM
Radiopërcaktim
S5.317A 
S5.323
	GSM







TRA-ECS




MVC

Sistemet e mbrojtjes


















PMR /PAMR







GSM-R

	890-942 MHz
I LËVIZSHËM
Radiopërcaktim
S5.317A 
S5.323
	GSM







TRA-ECS




MVC

Sistemet e mbrojtjes


















PMR /PAMR







GSM-R






CIVILE /AKEP QEVERITARE 
	Brenda brezit 890-915 MHz çiftuar me brezin 935-960 MHz.
ECC/REC/ (05)08; ERC/DEC/ (97)02; ERC/DEC/ (94)01;
EN 301 502; EN 301 511; 
EN 300 609; EU32; EU30

IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS.
ECC/DEC/ (06)13; ECC/REC/ (08)02; EN 301 908

ECC/DEC/ (08)08; 

Brezat 870-876 MHz dhe 915-921MHz janë identifikuar si breza të preferuar për radio-rele taktike (TRR), në veçanti për operimet ndërkufitare.
Ne vendet ku këta breza janë ose do të jenë për përdorimin civil sipas vendimeve ERC/ECC (p.sh., PMR/PAMR digjitale), shpërndarja e
përdorimit të brezit duhet të
konsiderohet në bazë
kombëtare. Nënbreza të tjerë
brenda diapazonit të akordimit
610-960 MHz mund të përdoren
gjithashtu në bazë kombëtare sipas kërkesave kombëtare


Brenda brezit 870-876 MHz çiftuar me 915-921 MHz 
ECC/DEC/ (04)06; ECC/DEC/ (02)05; T/R 25-08; 
EN 301 166; EN 301 449; 
EN 301 526; EN 302 426; 
EN 302 561; 

Brenda brezit 876-880 MHz çiftuar me 921-925 MHz.
Sistemet hekurudhore
ECC/DEC/ (02)05; ECC/REC/ (05)08; 
EN 301 502; EN 301 511 


EU2; EU13; EU 14; EU29; 

	942 – 960 MHz
RADIOTELEVIZIV S5.322 FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik S5.317A
S5.323

	I LËVIZSHËM
S5.317A
S5.323

	GSM
 




TRA-ECS




MVC
	942 – 960 MHz
I LËVIZSHËM
S5.317A
S5.323

	GSM
 




TRA-ECS




MVC

CIVILE /AKEP

	FB çiftuar me 897 - 915 MHz.
ECC/REC/ (05)08; ERC/DEC/ (94)01;
EN 301 502; EN 301 511; 
EN 300 609; EU32

IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS.
ECC/DEC/ (06)13; ECC/REC/ (08)02; EN 301 908

ECC/DEC/ (08)08;

EU13; EU29

	960 – 1164 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
S5.328
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S5.327A
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
S5.328
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) 5.327A
	Navigacion aeronautik
	960 – 1164 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
S5.328
I LËVIZSHËM AERONAUTIK
5.327A

	Navigacion aeronautik 



CIVILE /AKEP

	Përfshirë DME, JTIDS, MIDS, SSR, TACAN

	1164 – 1215 MHz
RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328 
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B
S5.328A
	RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328 
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B
S5.328A
	Galileo 

GLONASS


Navigacion aeronautik 


Përsëritës GNSS

	1164 – 1215 MHz
RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328 
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B
S5.328A
	Galileo 

GLONASS


Navigacion aeronautik 


Përsëritës GNSS

CIVILE /AKEP

	Brenda brezit 1164-1214 MHz

Brenda brezit 1190.3-1213.8 MHz

Përfshirë DME, JTIDS, MIDS, SSR, TACAN

Brenda brezit 1164-1300 MHz
ECC/REC/ (10)02; EN 302 645

	1215 – 1240 MHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION -SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B S5.329 S5.329A 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
 S5.330 S5.331 S5.332

	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION -SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë)
S5.328B S5.329 S5.329A 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.331 S5.332

	Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes

GLONASS


GPS


Radiopërcaktim (civil)


Përsëritës GNSS
	1215 – 1240 MHz	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION -SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B S5.329 S5.329A 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.331 S5.332

	Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes

GLONASS


GPS


Radiopërcaktim (civil)


Përsëritës GNSS

CIVILE /AKEP

	


Brenda brezit 1237.8-1253.8 MHz


Brenda brezit 1215.6-1239.6 MHz


Radar dhe sisteme navigacioni


Brenda brezit 1164-1300 MHz
ECC/REC/ (10)02; EN 302 645

EU2

	1240 – 1260 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIONAVIGACION –SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B S5.329 S5.329A 
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Amator 
S5.282 S5.330 S5.331 S5.332 S5.335 
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B S5.329 S5.329A 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Amator
S5.331 S5.332
	Sensorë aktivë (satelitorë)
Shërbime amatore

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes

GLONASS 

Përsëritës GNSS
	1240 – 1260 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B S5.329 S5.329A 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Amator
S5.331 S5.332

	Sensorë aktivë (satelitorë)
Shërbime amatore

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes

GLONASS 


Përsëritës GNSS



CIVILE /AKEP
	
EN 301 783

Radar dhe sisteme navigacioni




Brenda brezit 1237.8-1253.8 MHz


Brenda brezit 1164-1300 MHz
ECC/REC/ (10)02
EN 302 645

EU2

	1260 – 1270 MHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S328B S5.329 S5.329A 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Amator
S5.282 S5.330 S5.331 S5.335 S5.335A
	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S328B S5.329 S5.329A 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Amator
Amator-satelitor 
S5.282 S5.331 S5.335A 
	Sensorë aktivë (satelitorë)
Shërbime amatore
Shërbim amator satelitor

Radiopërcaktim (civil)
 
Sistemet e mbrojtjes

Galileo

Përsëritës GNSS
	1260 – 1270 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S328B S5.329 S5.329A 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Amator
Amator-satelitor 
S5.282 S5.331 S5.335A 
	Sensorë aktivë (satelitorë)
Shërbime amatore
Shërbim amator satelitor

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes

Galileo

Përsëritës GNSS

CIVILE /AKEP
	
EN 301 783


Radar dhe sisteme navigacioni



Brenda brezit 1260-1300 MHz

Brenda brezit 1164-1300 MHz
ECC/REC/ (10)02
EN 302 645
EU2

	1270 – 1300 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B S5.329 S5.329A
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Amator
S5.330 S5.331 S5.335 S5.335A
	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B S5.329 S5.329A 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Amator
S5.331 S5.335A
	Sensorë aktivë (satelitorë)
Shërbime amatore
Radiopërcaktim (civil)

Profilet e erës

Sistemet e mbrojtjes

Galileo

Përsëritës GNSS
	1270 – 1300 MHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S328B S5.329 S5.329A 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Amator
S5.331 S5.335A
	Sensorë aktivë (satelitorë)
Shërbime amatore
Radiopërcaktim (civil)

Profilet e erës

Sistemet e mbrojtjes

Galileo

Përsëritës GNSS


CIVILE /AKEP
	
EN 301 783
Radar dhe sisteme navigacioni

Brenda brezit 1270 - 1295 MHz



Brenda brezit 1260-1300 MHz

Brenda brezit 1164-1300 MHz
ECC/REC/ (10)02
EN 302 645

EU2

	1300 – 1350 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (Tokë-hapësirë)
S5.149 S5.337A
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (Tokë-hapësirë)
S5.149 S5.337A
	Sisteme navigimi satelitore

Radio astronomi


Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes

	1300 – 1350 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION SATELITOR (Tokë-hapësirë)
S5.149 S5.337A
	Sisteme navigimi satelitore

Radio astronomi


Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes
CIVILE /AKEP

	


Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale (psh linjat neutrale të hidrogjenit), VLBI


Radar dhe sisteme navigacioni




EU2

	1350 – 1400 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
S5.149 S5.338 S5.338A S5.339 
	FIKS
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
S5.149 S5.338A S5.339 
	Sistemet e mbrojtjes

Fiks 


Radio astronomi
	1350 – 1400 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
S5.149 S5.339 S5.338A
	Sistemet e mbrojtjes

Fiks 

Radio astronomi 


CIVILE /QEVERITARE
	EU15A

Fiks me kapacitet të ulët
T/R 13-01; EN 302 217

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale (psh linjat neutrale të hidrogjenit), VLBI

EU2; EU15

	1400 – 1427 MHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	Sensorë pasivë (satelitorë) 




Radio astronomi
	1400 – 1427 MHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	Sensorë pasivë (satelitorë)




Radio astronomi



CIVILE /AKEP
	Matje e lagështisë së tokës, kripshmërisë, temperaturës sipërfaqësore të oqeaneve, indeksit të vegjetacionit

Vëzhgime në vazhdimëse për linjat spektrale (p.sh., linjat neutrale të hidrogjenit), VLBI


	1427 – 1429 MHz
FIKS
LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë)
S5.338A S5.341
	FIKS
LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë)
S5.341
S5.338A
	Sistemet e mbrojtjes.

Fiks


	1427 – 1429 MHz
FIKS
LËVIZSHËM përveç i 
lëvizshëm aeronautik 
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë)
S5.341
	Sistemet e mbrojtjes.

Fiks

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	EU15A


Fiks me kapacitet të ulët
T/R 13-01; EN 302 217



 EU2;EU15

	1429 – 1452 MHz
FIKS
 I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.338A S5.341 S5.342
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341
S5.338A
	Sistemet e mbrojtjes.
Fiks

	1429 – 1452 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341 S5.338A
	Sistemet e mbrojtjes
Fiks

CIVILE /AKEP QEVERITARE

	EU15A

Fiks me kapacitet të ulët
T/R 13-01; EN 302 217


EU2; EU15

	1452 – 1492 MHz
RADIOTELEVIZIV 
RADIOTELEVIZIV – SATELITOR S5.208B 
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341 S5.342 S5.345
	RADIOTELEVIZIV 
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR S5.208B 
Fiks
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341 S5.342 S5.345
	Radio satelitore


T-DAB
	1452 – 1492 MHz
RADIOTELEVIZIV 
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR S5.208B 
Fiks
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341 S5.342 S5.345
	Radio satelitore


T-DAB 



CIVILE /AKEP,AMA QEVERITARE

	S-DAB brenda brezit 1479.5-1492.0 MHz
ECC/DEC/ (03)02

Brenda brezit 1452.0-1479.5 MHz.
Marrëveshja speciale e Maastricht 2002, e rishikuar në 2007 në Constanta
EN 302 077


	1492 – 1518 MHz
FIKS	
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341 S5.342

	FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341
	Sistemet e mbrojtjes

Fiks 
	1492 – 1518 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341
	Sistemet e mbrojtjes.

Fiks 


CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	EU15A

Fiks me kapacitet të ulët
T/R 13-01; EN 302 217


 EU2;EU15

	1518 – 1525 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.348 S5.348 A S5.348B S5.351A
S5.341 S5.342
	FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.348 S5.348A S5.348B S5.351A
S5.341 
	Fiks 

Sistemet e mbrojtjes


Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)




Komponent satelitor për IMT-2000
	1518 – 1525 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.348 S5.348 A S5.348B S5.351A
S5.341 
	Fiks 

Sistemet e mbrojtjes


Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)


Komponent satelitor për IMT-2000

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Lidhje fikse njëdrejtimshe
EN 302 217


EU15A



ECC/DEC/ (04)09; ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05
EN 301 444; EN 301 681
EN 301 473






EU2; EU15

	1525 – 1530 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.351A
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik S5.349 
S5.341 S5.342 S5.350 S5.351 S5.352A S5.354
	FIKS 
I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.351A 
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
S5.341 S5.351 S5.354
	FIKS 

Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)


Komponent satelitor për IMT-2000
	1525 – 1530 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.351A 
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
S5.341 S5.351 S5.354
	FIKS

Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)


Komponent satelitor për IMT-2000

CIVILE /AKEP
QEVERITARE

	Lidhje fikse njëdrejtimshe
EN 302 217

ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05; EN 301 426; EN 301 444; EN 301 473; 
EN 301681





	1530 – 1533 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B, S5.351A
S5.353A
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës
Fiks
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341 S5.342 S5.351 S5.354
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.351A
S5.353A
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
Satelitor për Eksplorimin e Tokës
FIKS
I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik
S5.341 S5.351 S5.354
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)








Komponent satelitor për IMT-2000
	1530 – 1533 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.353A
S5.351A
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës
Fiks
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341 S5.351 S5.354
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)







Komponent satelitor për IMT-2000

CIVILE /AKEP

	Prioritete për komunikimet për fatkeqësi, urgjence dhe thirrje GMDSS dhe për kategorite AMS (R)S të komunikimeve 1 deri në 6 
ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05; 
EN 301 426; EN 301 444; 
EN 301 473; EN 301 681







	1533 – 1535 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.351A 
S5.353A
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës
FIKS
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341 S5.342 S5.351 S5.354

	I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.351A 
S5.353A
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341 S5.351 S5.354
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)








Komponent satelitor për IMT-2000
	1533 – 1535 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.351A 
S5.353A
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341 S5.351 S5.354
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)








Komponent satelitor për IMT-2000

CIVILE /AKEP

	Prioritete për komunikimet për fatkeqësi, urgjencë dhe thirrje GMDSS dhe për kategorite AMS (R)S të komunikimeve 1 deri në 6 
ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05; 
EN 301 426; EN 301 444;
EN 301 473; EN 301 681


	1535-1559 MHz
I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.356 S5.357 S5.357A 
S5.339 S5.362A
	I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.356 S5.357 S5.357A 
S5.359 
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)








Komponent satelitor për IMT-2000
	1535-1559 MHz
 I LËVIZSHËM SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.353A
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)








Komponent satelitor për IMT-2000

CIVILE /AKEP
	Prioritete për komunikimet për fatkeqësi, urgjencë dhe thirrje GMDSS dhe për kategoritë AMS (R)S të komunikimeve 1 deri në 6 brenda brezit 1544-1545 MHz
ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05; 
EN 301 426; EN 301 444; 
EN 301 473; EN 301 681


	1559 – 1610 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIk 
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.208B S5.328B S5.329A
S5.341 S5.362B S5.362C

	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.208B S5.328B S5.329A
S5.341 S5.362B 
	Galileo

GLONASS
GPS


Përsëritës GNSS

Pseudolite GNSS
	1559 – 1610 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIk
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.208B S5.328B S5.329A
S5.341 S5.362B 
	Galileo

GLONASS
GPS 


Përsëritës GNSS

Pseudolite GNSS

CIVILE /AKEP
	Brenda brezit 1559.42-1591.42 MHz

Brenda brezit 1592.9-1610.5 MHz
Brenda brezit 1563.42-1587.42 MHz

ECC/REC/ (10)02; EN 302 645

ECC/REC/ (11)08




	1610 - 1610.6 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
S5.341 S5.355 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)
 

GLONASS

Komponent satelitor për IMT-2000
	1610 - 1610.6 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)

GLONASS 

Komponent satelitor për IMT-2000

CIVILE /AKEP
	ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05;
ECC/DEC/ (09)02; 
EN 301 441; EN 301 473; 

Brenda brezit 1592.9-1610.5 MHz



	1610.6 – 1613.8 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.355 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)


Radio astronomi



Komponent satelitor për IMT-2000
	1610.6 – 1613.8 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)

Radio astronomi 



Komponent satelitor për IMT-2000

CIVILE /AKEP

	ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05;
ECC/DEC/ (09)02; 
EN 301 441; EN 301 473


Vëzhgimi i linjave spektrale, VLBI





	1613.8 – 1626.5 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.208B
S5.341 S5.355 S5.359 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
I lëvizshëm-satelitor (hapësirë-Tokë) S5.208B
S5.341 S5.359 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)



Komponent satelitor për IMT-2000
	1613.8 – 1626.5 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
I lëvizshëm-satelitor (hapësirë-Tokë) S5.208B
S5.341 S5.359 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372
	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)


Komponent satelitor për IMT-2000

CIVILE /AKEP
	ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05;
ECC/DEC/ (09)02; 
ECC/DEC/ (09)04;
EN 301 426; EN 301 441;
EN 301 473;







	1626.5-1660 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.357A S5.359 S5.362A S5.374
S5.375 S5.376
	I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359 

	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)









Komponent satelitor për IMT-2000
	1626.5-1660 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359 

	Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)








Komponent satelitor për IMT-2000

CIVILE /AKEP

	Prioritete për komunikimet për fatkeqësi, urgjencë dhe thirrje GMDSS dhe për kategorite AMS (R)S të komunikimeve 1 deri në 6 brenda brezit 1645.5-1646.5 MHz
ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05;
EN 301 426; EN 301 681;
EN 301 473;

	1660 - 1660.5 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
RADIO ASTRONOMI 
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.362A S5.376A
	I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.376A
	Radio astronomi

Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)



Komponent satelitor për IMT-2000
	1660 - 1660.5 MHz
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.376A
	Radio astronomi

Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)


Komponent satelitor për IMT-2000

CIVILE /AKEP
	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale, VLBI.

ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05;
EN 301 426; EN 301 444; 
EN 301 681;EN 301 473;




EU15

	1660.5 –1668 MHz
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.149 S5.341 S5.379
S5.379A
	RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
Fiks
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.149 S5.341 S5.379A
	Sistemet e mbrojtjes

Radio astronomi

	1660.5 –1668 MHz
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
Fiks
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.149 S5.341 S5.379A
	Sistemet e mbrojtjes

Radio astronomi

CIVILE /AKEP QEVERITARE

	EU15A



Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale, VLBI.



EU2;EU15

	1668 – 1668.4 MHz
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A S5.379B S5.379C
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.149 S5.341 S5.379
S5.379A 
	I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A S5.379B S5.379C
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm Aeronautik
S5.149 S5.341 
S5.379A 
	Sistemet e mbrojtjes 
Radio astronomi


Komponentë satelitorë për IMT-2000
	1668 – 1668.4 MHz
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A S5.379B S5.379C
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.149 S5.341 
S5.379A 

	Sistemet e mbrojtjes 
Radio astronomi 


Komponentë satelitorë për IMT

CIVILE /AKEP QEVERITARE

	
Linja në vazhdimësi dhe vëzhgime VLBI.

EN 301 473



EU15

	1668.4 – 1670 MHz
FIKS 
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A S5.379B S5.379C
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.379D
S5.379E

	FIKS 
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A S5.379B S5.379C
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.379D
S5.379E

	Radio astronomi

Shërbime meteorologjike
Sistemet e mbrojtjes


Komponentë satelitorë për IMT-2000
	1668.4 – 1670 MHz
FIKS 
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A S5.379B S5.379C
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.379D
S5.379E

	Radio astronomi

Shërbime meteorologjike
Sistemet e mbrojtjes

Komponentë satelitorë për IMT 

CIVILE /AKEP
	Linja në vazhdimësi dhe vëzhgime VLBI



EU15A

EN 301 473



EU2; EU15

	1670 – 1675 MHz
FIKS 
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
SATELITE TË METEOROLOGJISE (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A S5.379B
S5.341 S5.379D
S5.379E S5.380A

	NDIHMA METEOROLOGJIKE
SATELITE TË METEOROLOGJISE (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A S5.379B
Fiks
S5.341 S5.379D
S5.379E S5.380A

	Satelite meteorologjike 

Stacione tokësore për shërbimin satelitor të lëvizshëm (MSS)

Komponentë satelitorë për IMT-2000
	1670 – 1675 MHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE
SATELITE të METEOROLOGJISE (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A S5.379B
Fiks
S5.341 S5.379D
S5.379E S5.380A

	Satelite meteorologjike 

Stacione tokësore për shërbimin satelitor të lëvizshëm (MSS)

Komponentë satelitorë për IMT-2000


CIVILE /AKEP
	



ECC/DEC/ (04)09
ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05;







	1675 – 1690 MHz
FIKS
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
SATELITE TË METEOROLOGJISË (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341
	FIKS
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
SATELITE TË METEOROLOGJISË (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341
	Sondat 


Satelite meteorologjike 

Sistemet e mbrojtjes
	1675 – 1690 MHz
FIKS
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
SATELITE TË METEOROLOGJISË (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.341
	Sondat 


Satelite meteorologjike 

Sistemet e mbrojtjes 



CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Radiosondat meteorologjike 
EN 302 454

Platforma e mbledhjes së të dhënave

EU15A

EU2; EU15

	1690 – 1700 MHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
SATELITE TË METEOROLOGJISË (hapësirë-Tokë) 
Fiks
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.289 S5.341 S5.382
	NDIHMA METEOROLOGJIKE 
SATELITE TË METEOROLOGJISË (hapësirë-Tokë) 
Fiks
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.289 S5.341 

	Satelite meteorologjike 


Sistemet e mbrojtjes
	1690 – 1700 MHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
SATELITE TË METEOROLOGJISË (hapësirë-Tokë) 
Fiks
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.289 S5.341 S5.382
	Satelite meteorologjike 


Sistemet e mbrojtjes 


CIVILE /AKEP
	Platforma e mbledhjes së të dhënave.
Përcaktimi për EESS është nëpërmjet RR 5.289

EU15A



EU2;EU15

	1700 - 1710 MHz
FIKS 
SATELITE TË METEOROLOGJISË (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.289 S5.341
	FIKS 
SATELITE TË METEOROLOGJISË (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.289 S5.341

	Satelite meteorologjike 


Sistemet e mbrojtjes
	1700 - 1710 MHz
FIKS 
SATELITE TË METEOROLOGJISË (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç I lëvizshëm aeronautik
S5.289 S5.341
	Satelite meteorologjike 


Sistemet e mbrojtjes 


CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Platforma e mbledhjes së të dhënave.
Përcaktimi për EESS është nëpërmjet RR 5.289.

EU15A


EU2;EU15

	1710 – 1785 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
S5.384A 
S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 
	FIKS
I LËVIZSHËM 
S5.384A
S5.149 S5.341 S5.385
	GSM


TRA-ECS



MCA

MCV

Radio astronomi

	1710 – 1785 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
S5.384A
S5.149 S5.341 S5.385
	GSM


TRA-ECS



MCA

MCV

Radio astronomi


CIVILE /AKEP
	ECC/REC/ (05)08;
ERC/DEC (95)03; 
EN 301 502; EN 301 511; 
EN 300609; EU33

IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS
ECC/DEC/ (06)13;
ECC/REC/ (08)02;
EN 301 908


ECC/DEC/ (06)07; EN 302 480


ECC/DEC/ (08)08


Vëzhgim i linjës spektrale, VLBI



EU29

	1785 – 1800 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.384A 
S5.386 S5.387 
	FIKS
I LËVIZSHËM 
	-


I lëvizshëm tokësor

Radiomikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi
Aplikime Audio pa tel

	1785 – 1800 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
	-


I lëvizshëm tokësor

Radiomikrofona dhe pajisje ndihmëse dëgjimi
Aplikime Audio pa tel

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Ky brez është menduar për IMT në RR, por brenda CEPT ky brez nuk është planifikuar për futje të harmonizuar të IMT

Aplikime të lëvizshme


ERC/REC 70-03; EN 300 422

Brenda brezit 1795-1800 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 422


EU2;EU15

	1800 – 1805 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.384A 
S5.386 
	I LËVIZSHËM 
Fiks
	-
	1800 – 1805 MHz
I LËVIZSHËM 
Fiks
	-



CIVILE /AKEP


	Ky brez është menduar për IMT në RR, por brenda CEPT ky brez nuk është planifikuar për futje të harmonizuar të IMT

	1805 – 1880 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.384A 
S5.386 
	FIKS
I LËVIZSHËM 
S5.384A
	GSM 


TRA-ECS



MCA
MCV



	1805 – 1880 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
S5.384A
	GSM 


TRA-ECS



MCA
MCV

CIVILE /AKEP
	ECC/REC/ (05)08;
ERC/DEC (95)03; 
EN 301 502; EN 301 511
EN 300 609; EU33

IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS
ECC/DEC/ (06)13;
ECC/REC/ (08)02;
EN 301 908

ECC/DEC/ (06)07; EN 302 480

ECC/DEC/ (08)08


EU29

	1880 – 1885 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.384A 

	I LËVIZSHËM 
S5.384A
Fiks
	DECT

	1880 – 1885 MHz
I LËVIZSHËM 
S5.384A
Fiks 
	DECT

CIVILE /AKEP
	ERC/DEC (94)03; 
EN 301 406; 
EN 301 908

EU33

	1885 – 1900 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.388A S5.388B S5.388
	I LËVIZSHËM S5.388A
Fiks
S5.388
	DECT

	1885 – 1900 MHz
I LËVIZSHËM S5.388A
Fiks
S5.388
	DECT

CIVILE /AKEP


	ERC/DEC (94)03; EN 301 406; 
EN 301 908; 

EU33

	1900 - 1930 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
S5.388A S5.388B
S5.388 
	I LËVIZSHËM S5.388A
Fiks
S5.388
	IMT





--


	1900 - 1930 MHz
I LËVIZSHËM S5.388A
Fiks
S5.388
	IMT





--


CIVILE /AKEP

	Brenda CEPT ky brez është përcaktuar për IMT. Kjo përfshin IMT-2000 dhe IMT-te avancuar.
1900-1920 MHz nen studim për përdorim alternativ
ECC/DEC/ (06)01;
ERC/REC (01)01;
EN 301 908

Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare

EU29



	1930 - 1970 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.388A S5.388B
S5.388
	I LËVIZSHËM 5.388A
Fiks 
S5.388
	IMT



--
	1930 - 1970 MHz
I LËVIZSHËM 5.388A
Fiks 
S5.388
	IMT



--


CIVILE /AKEP
	Brenda CEPT ky brez është përcaktuar për IMT. Kjo përfshin IMT-2000 dhe IMT-t e avancuar
ECC/DEC/ (06)01;
ERC/REC (01)01; EN 301 908


Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare

EU29

	1970 - 1980 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.388A S5.388B
S5.388
	I LËVIZSHËM S5.388A 
Fiks
S5.388
	IMT



--


	1970 - 1980 MHz
I LËVIZSHËM S5.388A 
Fiks
S5.388
	IMT



--

CIVILE /AKEP

	Brenda CEPT ky brez është përcaktuar për IMT. Kjo përfshin IMT-2000 dhe IMT-te avancuar.
ECC/DEC/ (06)01;
ERC/REC (01)01;
EN 301 908

Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare

EU29

	1980 – 2010 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F
	I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
Fiks
S5.388 S5.389A
	Aplikime satelitore të lëvizshme




IMT

--
	1980 – 2010 MHz
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.351A
Fiks
S5.388 S5.389A
	Aplikime satelitore të lëvizshme 



IMT

--


CIVILE /AKEP
	ECC/DEC/ (06)09
ECC/DEC/ (06)10;
ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05;
EN 301442; EN 301 473; 
EN 302 574


Brenda CEPT ky brez është përcaktuar për IMT. Kjo përfshin IMT-2000 dhe IMT - të avancuar.
Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare


	2010 – 2025 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.388A S5.388B
S5.388
	I LËVIZSHËM
S5.388A
Fiks
S5.388
	IMT



--
	2010 – 2025 MHz
I LËVIZSHËM
S5.388A
Fiks
S5.388
	IMT



--


CIVILE /AKEP
	Brenda CEPT ky brez është përcaktuar për IMT. Kjo përfshin IMT-2000 dhe IMT – të avancuar.
Nen studim përdorimi alternativ
ERC/REC (01)01;
EN 301 908

Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare


EU29

	2025 – 2110 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (Tokë-hapësirë) (hapësirë-hapësirë)
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.391
VEPRIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) (hapësirë-Tokë)
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) (hapësirë-hapësirë) 
S5.392


	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (Tokë-hapësirë) (hapësirë-hapësirë)
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.391
VEPRIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) (hapësirë-hapësirë)
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) (hapësirë-hapësirë) 
S5.392
	Fiks

Kërkime hapësinore


Sistemet e mbrojtjes



PMSE
	2025 – 2110 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (Tokë-hapësirë) (hapësirë-hapësirë)
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.391
VEPRIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) (hapësirë-Tokë)
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) (hapësirë-hapësirë) 
S5.392

	Fiks

Kërkime hapësinore


Sistemet e mbrojtjes



PMSE 



CIVILE /AKEP QEVERITARE
	T/R 13-01; EN 302 217

EESS Sistem komunikim satelitor dhe platforme telekomandimi

Brez ushtarak i harmonizuar për lidhje Radio-Rele për operim ndërkufitar brenda brezit 2025-2070 MHz
EU16A

SAP/SAB sipas diapazonit të akordimit 
ERC/REC 25-10; EN 302 064
EU16A;


EU2; EU15; EU27

	2110 – 2120 MHz
FIKS 	
I LËVIZSHËM S5.388A S5.388B
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) (Tokë-hapësirë) 
S5.388
	I LËVIZSHËM S5.388A
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) (Tokë-hapësirë) 
Fiks
S5.388
	IMT





--
	2110 – 2120 MHz
I LËVIZSHËM S5.388A
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) (hapësirë e thellë)
Fiks
S5.388
	IMT





--






CIVILE /AKEP
	Brenda CEPT ky brez është përcaktuar për IMT. Kjo përfshin IMT-2000 dhe IMT – të avancuar ECC/DEC/ (06)01;
ERC/REC (01)01;
EN 301 908

Sistem komunikim satelitor dhe platformë telekomandimi për kërkime hapësinore (hapësirë e thellë). Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare 

EU29

	2120 – 2170 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.388A S5.388B
S5.388 
	I LËVIZSHËM S5.388A
Fiks
S5.388 
	IMT





--
	2120 – 2170 MHz
I LËVIZSHËM S5.388A
Fiks
S5.388 
	IMT





--




CIVILE /AKEP
	Brenda CEPT ky brez është përcaktuar për IMT. Kjo përfshin IMT-2000 dhe IMT – të avancuar ECC/DEC/ (06)01;
ERC/REC (01)01;
EN 301 908

Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare 

EU29

	2170 – 2200 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.351A
S5.388 S5.389A S5.389F 

	I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.351A
Fiks
S5.388 S5.389A
	Stacione tokësore për shërbimin satelitor të lëvizshëm (MSS)







Komponentë satelitorë të IMT-2000


--

	2170 – 2200 MHz
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.351A
Fiks
S5.388 S5.389A
	Stacione tokësore për shërbimin satelitor të lëvizshëm (MSS)







Komponentë satelitorë të IMT-2000


--

CIVILE /AKEP
	Sistemet satelitor të lëvizshëm që përdorin këtë brez mund të përmbajnë kompetente plotësues tokësor 
ECC/DEC/ (06)09
ECC/DEC/ (06)10;
ECC/DEC/ (07)04;
ECC/DEC/ (07)05;
ECC/REC/ (10)01;
EN 301442; EN 301 473; 
EN 302 574

Brenda CEPT ky brez është përcaktuar për IMT. Kjo përfshin IMT-2000 dhe IMT-te avancuar

Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare 


	2200 – 2290 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë)
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.391
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) 
S5.392
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë)
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.391
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) 
S5.392
	Fiks

Kërkime hapësinore



Sistemet e mbrojtjes


Radio astronomi


PMSE
	2200 – 2290 MHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë)
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.391
VEPRIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) 
S5.392
	Fiks

Kërkime hapësinore



Sistemet e mbrojtjes


Radio astronomi


PMSE 



CIVILE /AKEP QEVERITARE
	T/R 13-01; EN 302 217

EESS Sistem komunikimi satelitor dhe platforme telemetrike
ECC/REC/ (10)01

Brez ushtarak I harmonizuar për lidhje Radio-Rele për operim ndërkufitar brenda brezit 2200-2245 MHz. EU16A
Vëzhgime në vazhdimësi, VLBI (përdorur nga SRS).

SAP/SAB sipas diapazonit të akordimit
ERC/REC 25-10; EN 302 064
EU16A

EU15
EU27

	2290 – 2300 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) (hapësirë-Tokë)
	FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) (hapësirë-Tokë)
	I lëvizshëm tokësor

Kërkime hapësinore 
	2290 – 2300 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thelle) (hapësirë-Tokë)
	I lëvizshëm tokësor

Kërkime hapësinore 





CIVILE /AKEP

	Aplikacione të lëvizshme

Sistem komunikimi satelitor dhe platforme telemetrike për kërkime hapësinore (hapësirë e thelle).
Vëzhgime të vazhdueshme, VLBI (përdorur nga SRS)

EU2


	2300 – 2400 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.384A
Amator 
Radiopërcaktim 
S5.395
	FIKS
I LËVIZSHËM S5.384A
Amator
Radiopërcaktim 

	I lëvizshëm tokësor

Telemetri aeronautike


Shërbime amatore

PMSE
	2300 – 2400 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM S5.384A
Amator
Radiopërcaktim 

	I lëvizshëm tokësor

Telemetri aeronautike


Shërbime amatore

PMSE 


CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Aplikime të lëvizshme

Pjese të brezit përdoren për telemetrine aeronautike në bazë kombëtare. ERC/REC 62-02;

EN 301 783

SAP/SAB ERC/REC 25-10; 
EN 302 064

EU2

	2400 – 2450 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
Amator 
Radiopërcaktim 
S5.150 S5.282 
	FIKS
I LËVIZSHËM
Amator
Amator satelitor
Radiopërcaktim
S5.150 S5.282

	ISM

SRD jospecifike


Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë (WBDTS)

Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor


Aplikime të radiopërcaktimit




RFID

	2400 – 2450 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
Amator
Amator satelitor 
Radiopërcaktim
S5.150 S5.282

	ISM

SRD jospecifike


Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë (WBDTS)

Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Aplikime të radiopërcaktimit



RFID


CIVILE /AKEP
QEVERITARE


	

Brenda brezit 2400.0-2483.5 MHz
ERC/REC 70-03;EN 300 440

Brenda brezit 2400-2483.5 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 328


EN 301 783



Brenda brezit 2400.0-2483.5MHz
ERC/DEC (01)08
ERC/REC 70-03;EN 300 440


Brenda brezit 2446-2454 MHz
ERC/REC 70-03;EN 300 440
EN 300 761

EU2

	2450 - 2483.5 MHz 
FIKS 
I LËVIZSHËM 
Radiopërcaktim 
S5.150 
	FIKS
I LËVIZSHËM
S5.150 
	ISM
SRD jospecifike

Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë (WBDTS)

Aplikime të radiopërcaktimit

RFID
	2450 - 2483.5 MHz 
FIKS
I LËVIZSHËM
S5.150
	ISM
SRD jospecifike

Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë (WBDTS)

Aplikime të radiopërcaktimit

RFID


CIVILE /AKEP
	
Brenda brezit 2400.0-2483.5 MHz
ERC/REC 70-03;EN 300 440

Brenda brezit 2400-2483.5 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 328


Brenda brezit 2400.0-2483.5MHz
ERC/DEC (01)08
ERC/REC 70-03;EN 300 440

Brenda brezit 2446-2454 MHz
ERC/REC 70-03;EN 300 440
EN 300 761

EU2

	2483.5 - 2500 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.351A
Radiopërcaktim satelitor (hapësirë - toke) S5.398
Radiopërcaktim S5.398A 
S5.150 S5.399 S5.401 S5.402
	FIKS
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.351A
S5.150
S5.399
S5.402
	ISM

I lëvizshëm tokësor

Stacione tokësore për shërbimin satelitor të lëvizshëm (MSS)


PMSE 




Komponentë satelitorë të IMT-2000


Implantime mjekësore



	2483.5 - 2500 MHz
FIKS
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.351A
S5.150
S5.399
S5.402
	ISM

I lëvizshëm tokësor

Stacione tokësore për shërbimin satelitor të lëvizshëm (MSS)


PMSE 


Komponentë satelitorë të IMT-2000

Implantime mjekësore

CIVILE /AKEP
	

Aplikime të lëvizshme

ECC/DEC/ (07)04
ECC/DEC/ (07)05;
ECC/DEC/ (09)02;
EN 301441; EN 301 473; 

SAP/SAB 
ERC/REC 25-10; EN 302 064




ERC/REC 70-03; EN 301 559

	2500 - 2520 MHz
FIKS S5.410 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
S5.412 
	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
Fiks


	TRA-ECS





	2500 - 2520 MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
Fiks

	TRA-ECS





CIVILE /AKEP
	IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS
ECC/DEC (02)06
ECC/DEC/ (05)05;
ECC/REC (11)05;
EN 301 908; EN 302 544



	2520 – 2655 MHz
RADIOTELEVIZIV
SATELITOR S5.413 S5.416
FIKS S5.410 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
S5.339 S5.403 S5.412 S5.417C S5.417D S5.418B S5.418C
	FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
S5.339 S5.418B S5.418C
	PMSE

TRA-ECS






Sistemet e mbrojtjes

	2520 – 2655 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
S5.339 S5.418B S5.418C
	PMSE



TRA-ECS






Sistemet e mbrojtjes

CIVILE /AKEP

	SAP/SAB
Sipas diapazonit të akordimit 
ERC/REC 25-10;EN 302 064

IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS
ECC/DEC (02)06; ECC/DEC/ (05)05;
ECC/REC/ (11)05
EN 301 908; EN 302 544

Brenda brezit 2520-2575 MHz

EU2;EU15;EU16


	2655 – 2670 MHz
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR S5.208B S5.413 S5.416
FIKS S5.410 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
Satelitor për eksplorimin e Tokës (pasive) 
Radio astronomi 
Kërkime hapësinore (pasive)
S5.149 S5.412 S5.420
	FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
Satelitor për eksplorimin e Tokës (pasive)
Radio astronomi
Kërkime hapësinore (pasive)
S5.149
S5.208B
	Radio astronomi


TRA-ECS





PMSE


	2655 – 2670 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
Satelitor për eksplorimin e Tokës (pasive)
Radio astronomi
Kërkime hapësinore (pasive)
S5.149
S5.208B
	Radio astronomi


TRA-ECS






PMSE




CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi; VLBI 


IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS
ECC/DEC (02)06; ECC/DEC/ (05)05;
ECC/REC/ (11)05
EN 301 908; EN 302 544

SAP/SAB Sipas diapazonit të akordimit 
ERC/REC 25-10; EN 302 064


EU2;EU15;EU16



	2670 - 2690 MHz
FIKS S5.410 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
Satelitor për eksplorimin e Tokës (pasive) 
Radio astronomi 
Kërkime hapësinore (pasive)
S5.149 S5.412 S5.419 
	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
Fiks
Radio astronomi
S5.149 
	Radio astronomi


TRA-ECS

	2670 - 2690 MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.384A
Fiks
Radio astronomi
S5.149 
	Radio astronomi


TRA-ECS
 



CIVILE /AKEP
	Vëzhgime në vazhdimësi, VLBI


IMT është konsideruar si pjesë e TRA-ECS
ECC/DEC (02)06; ECC/DEC/ (05)05;
ECC/REC/ (11)05
EN 301 908; EN 302 544


	2690 - 2700 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340 S5.422
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasive (satelitore)

Radio astronomi

	2690 - 2700 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasive (satelitore)
Radio astronomi


CIVILE /AKEP

	


Vëzhgime në vazhdimësi, VLBI


	2700 - 2900 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
Radiopërcaktim 
S5.423 S5.424

	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
Radiopërcaktim
S5.423
	Navigacion aeronautik

Radarë meteorologjikë

Radiopërcaktim (civil)
	2700 - 2900 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
Radiopërcaktim
S5.423
	Navigacion aeronautik


Radarë meteorologjikë

Radiopërcaktim (civil)

CIVILE /AKEP
	Sisteme radarë dhe navigimi
ECC/REC 02-09





	2900 - 3100 MHz
RADIOPËRCAKTIM S5.424A
RADIONAVIGACION S5.426
S5.425 S5.427
	RADIOPËRCAKTIM S5.424A
RADIONAVIGACION S5.426

S5.425 S5.427
	Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes
	2900 - 3100 MHz
RADIOPËRCAKTIM S5.424A
RADIONAVIGACION S5.426
S5.425 S5.427
	Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes 

CIVILE /AKEP

	Sisteme radarë dhe navigimi
EN 302 248; EN 302 752





EU2;EU27

	3100 - 3300 MHz
RADIOPËRCAKTIM 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive)
Kërkime hapësinore (aktive)
S5.149 S5.428


	RADIOPËRCAKTIM
Satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive)
Kërkime hapësinore (aktive)
S5.149 
	Radiopërcaktim (civil)

Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime UWB 





Radiopërcaktim
	3100 - 3300 MHz
RADIOPËRCAKTIM
Satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive)
Kërkime hapësinore (aktive)
S5.149
	Radiopërcaktim (civil)

Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime UWB 






Radiopërcaktim

CIVILE /AKEP

	Radarë





Xhenerik UWB
Gjurmimi terreni tipi 2 (LT2)
Aplikime vendndodhje për shërbimet e emergjencës (LAES)
ECC/DEC (06)04; 
ECC/REC/ (11)09;
ECC/REC/ (11)10
EN 302 065
Vëzhgime të linjës spektrale


EU2;EU27

	3300 -3400 MHz
RADIOPËRCAKTIM 
S5.149 S5.429 S5.430
	RADIOPËRCAKTIM
S5.149
	Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes

Aplikime UWB 




Radiopërcaktim
	3300 -3400 MHz
RADIOPËRCAKTIM
S5.149
	Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes

Aplikime UWB 




Radiopërcaktim 

CIVILE /AKEP
	Kufiri i sipërm për radarët në bordet e avionëve është 3410 MHz.





Gjenërik UWB
Gjurmimi terreni tipi 2 (LT2)
Aplikime vendndodhje për shërbimet e emergjencës (LAES)
ECC/DEC (06)04; 
ECC/REC/ (11)09;
ECC/REC/ (11)10
EN 302 065


Vëzhgime të linjës spektrale

EU2

	3400 - 3500 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I lëvizshëm S5.430A
Radiopërcaktim 
S5.431 

	FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM S5.430A
Amator 
Radiopërcaktim 

	Shërbime amatore



PMSE





Radiopërcaktim (civil)



BWA






Stacione tokësore FSS

MFCN



UWB
	3400 - 3500 MHz
FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë 
I LËVIZSHËM S5.430A
Amator 
Radiopërcaktim 

	Shërbime amatore



PMSE





Radiopërcaktim (civil)



BWA






Stacione tokësore FSS

MFCN


UWB



CIVILE /AKEP
	EU17 brenda brezit 
3400-3410 MHz.
EN 301 783

Per aplikimet e koordinuara SAB/SAP për përdorime të rastit. në disa vende shërbimi i lëvizshëm mund të jetë sekondar 
EN 302 064

Kufiri i siperm për radarët në bordet e avionëve është 3410 MHz.

Brenda brezit 3400-3800 MHz
ECC/DEC (07)02; ECC/REC (04)05;
ERC/REC 14-03;
EN 302 217; EN 302 326; 
EN 302 623; EN 302 774

EN 301 443

Brenda brezit 3400-3800 MHz
ECC/DEC/ (11)06

Gjenërik UWB
Gjurmimi terreni tipi 2 (LT2)
Aplikime vendndodhje për shërbimet e emergjencës (LAES)
ECC/DEC (06)04; 
ECC/REC/ (11)09;
ECC/REC/ (11)10
EN 302 065

	3500 - 3600 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I lëvizshëm S5.430A
Radiopërcaktim 

	FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM
S5.430A

	PMSE




BWA








Stacione tokësore FSS


MFCN


Aplikime UWB
	3500 - 3600 MHz
FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM 
S5.430A

	PMSE




BWA 




Stacione tokësore FSS

MFCN

Aplikime UWB 



CIVILE /AKEP
	Per aplikimet e koordinuara SAB/SAP për përdorime të rastit. në disa vende shërbimi i lëvizshëm mund të jetë sekondar . EN 302 064

Brenda brezit 3400-3800 MHz
ECC/DEC (07)02; ECC/REC (04)05;
ERC/REC 14-03;
EN 302 217; EN 302 326; 
EN 302 623; EN 302 774


EN 301 443


Brenda brezit 3400-3800 MHz
ECC/DEC/ (11)06

Gjenërik UWB
Gjurmimi terreni tipi 2 (LT2)
Aplikime vendndodhje për shërbimet e emergjencës (LAES)
ECC/DEC (06)04; 
ECC/REC/ (11)09;
ECC/REC/ (11)10
EN 302 065

	3600 - 3800 MHz
FIKS
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I Lëvizshëm 

	FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM

	--

BWA



Stacione tokësore FSS



Fiks



Aplikime UWB 








MFCN

	3600 - 3800 MHz
FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM

	--

BWA



Stacione tokësore FSS



Fiks



Aplikime UWB 








MFCN

CIVILE /AKEP
	Ne disa vende shërbimi i lëvizshëm mund të jetë në nivel sekondar 

Brenda brezit 3400-3800 MHz
ECC/DEC (07)02; ECC/REC (04)05;
EN 302 217; EN 302 326; 
EN 302 623; EN 302 774


Prioritet për rrjetët civile 
ECC/DEC/ (05)09; 
EN 301 443; EN 301 447

Lidhje fikse me kapacitet të mesëm/të lartë
ERC/REC 12-08; EN 302 217

Gjenërik UWB
Gjurmimi terreni tipi 2 (LT2)
Aplikime vendndodhje për Shërbimet e Emergjencës (LAES)
ECC/DEC (06)04; 
ECC/REC/ (11)09;
ECC/REC/ (11)10
EN 302 065


Brenda brezit 3400-3800 MHz
ECC/DEC/ (11)06


	3800 - 4200 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I Lëvizshëm 

	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 

	Stacione tokësore FSS


Fiks 


Aplikime UWB
	3800 - 4200 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë)
	Stacione tokësore FSS


Fiks 


Aplikime UWB 


CIVILE /AKEP
	Prioritet për rrjetët civile 
ECC/DEC/ (05)09; 
EN 301 443; EN 301 447


Lidhje fikse me kapacitet të mesëm/të lartë
ERC/REC 12-08; EN 302 217

Gjenërik UWB
Gjurmimi terreni tipi 2 (LT2)
Aplikime vendndodhje për shërbimet e emergjencës (LAES)
ECC/DEC (06)04; 
ECC/REC/ (11)09;
ECC/REC/ (11)10
EN 302 065

	4200 - 4400 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.438 S5.439
S5.440
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.438
S5.440
	Lartësimates
Sensorë pasivë (satelitorë)

Aplikime UWB
	4200 - 4400 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.438
S5.440
	Lartësimates
Sensorë pasivë (satelitorë)

Aplikime UWB 



CIVILE /AKEP
	

Per matje të temperaturave në sipërfaqen e detit


Gjenërik UWB
Gjurmimi terreni tipi 2 (LT2)
Aplikime vendndodhje për shërbimet e emergjencës (LAES)
ECC/DEC (06)04; 
ECC/REC/ (11)09;
ECC/REC/ (11)10
EN 302 065



	4400 - 4500 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 

	FIKS 
I LËVIZSHËM 

	Sistemet e mbrojtjes


PMSE




Aplikime UWB
	4400 - 4500 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
	Sistemet e mbrojtjes


PMSE


Aplikime UWB 





CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për sistemet fikse dhe të lëvizshme. EU 20

Aplikime të lëvizshme për aplikimet e koordinuara SAB/SAP për përdorime të rastit
EN 302 064

Gjenërik UWB
Gjurmimi terreni tipi 2 (LT2)
Aplikime vendndodhje për shërbimet e emergjencës (LAES)
ECC/DEC (06)04; 
ECC/REC/ (11)09;
ECC/REC/ (11)10
EN 302 065

EU2; EU27

	4500 - 4800 MHz
FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.441
I LËVIZSHËM 

	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.441 
I LËVIZSHËM 

	Stacione tokësore FSS



Sistemet e mbrojtjes

PMSE



Aplikime radiopërcaktimi




Aplikime UWB
	4500 - 4800 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.441
I LËVIZSHËM 

	Stacione tokësore FSS



Sistemet e mbrojtjes

PMSE



Aplikime radiopërcaktimi


Aplikime UWB 




CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Shërbimi fiks satelitor të mos implementohet në NATO-n europiane. Plani i frekuencave për shërbimin fiks satelitor në 4500 - 4800 MHz. 


Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për sistemet fikse dhe të lëvizshme. EU20

Aplikime të lëvizshme për aplikimet e koordinuara SAB/SAP për përdorime të rastit.
EN 302 064

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR
ERC/REC 70-03; EN 302 372

Gjenërik UWB
Gjurmimi terreni tipi 2 (LT2)
Aplikime vendndodhje për shërbimet e emergjencës (LAES)
ECC/DEC (06)04; 
ECC/REC/ (11)09;
ECC/REC/ (11)10
EN 302 065

EU27

	4800 - 4990 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.442
Radio astronomi 
S5.149 S5.339 S5.443

	FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
Radio astronomi
S5.149 S5.339


	Sistemet e mbrojtjes

PMSE



Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi

BBDR




Aplikime të radiopërcaktimi
	4800 - 4990 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
Radio astronomi
S5.149 S5.339

	Sistemet e mbrojtjes

PMSE


Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi

BBDR


Aplikime të radiopërcaktimi









QEVERITARE
CIVILE /AKEP
	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për sistemet fikse dhe të lëvizshme. EU20

Aplikime të lëvizshme për aplikimet e koordinuara SAB/SAP për përdorime të rastit.
EN 302 064

Kërkime Hapësinore dhe EEES (pasive) sipër 4950 MHz në disa vende

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale, VLBI

Brenda brezit 4940-4990 MHz. Brezi optimal për BBDR brenda përdorimeve PPDR
ECC/REC/ (08)04; EN 302 625

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU27

	4990 - 5000 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
Aplikime RADIO ASTRONOMI 
Kërkime Hapësinore (pasive)
S5.149

	FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
RADIO ASTRONOMI 
S5.149

	Sistemet e mbrojtjes


PMSE



Radio astronomi



Aplikime radiopërcaktimi
	4990 - 5000 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
RADIO ASTRONOMI 
S5.149
	Sistemet e mbrojtjes


PMSE


Radio astronomi 

Aplikime radiopërcaktimi 

QEVERITARE
 CIVILE /AKEP
	Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për sistemet fikse dhe të lëvizshme. EU20

Aplikime të lëvizshme për aplikimet e koordinuara SAB/SAP për përdorime të rastit.

Vëzhgime të vazhdueshme, VLBI


Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU27

	5000 - 5010 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
RADIONAVIGACION –SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR (R)
S5.443AA
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
RADIONAVIGACION –SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR (R)
S5.443AA 

Radio astronomi
Kërkime hapësinore (pasive)

	Galileo

Radio astronomi

Sisteme navigimi satelitor



Aplikime radiopërcaktimi
	5000 - 5010 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
RADIONAVIGACION –SATELITOR (Tokë-hapësirë)

I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR (R)
S5.443AA

Radio astronomi
Kërkime hapësinore (pasive)

	Galileo

Radio astronomi

Sisteme navigimi satelitor



Aplikime radiopërcaktimi



CIVILE /AKEP
	Per përdorim në të ardhmen nga Galileo

Vëzhgime të vazhdueshme, VLBI 


Radionavigacion aeronautik dhe shërbimi satelitor fiks shqyrtuar në disa vende 

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

	5010- 5030 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
RADIONAVIGACION –SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B S5.443B
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR (R)
S5.443AA
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B S5.443B
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR (R) S5.443AA
Radio astronomi 
Kërkime hapësinore (pasive) 

	Radio astronomi
Galileo 
Sisteme navigimi satelitor

Aplikime radiopërcaktimi
	5010- 5030 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapësirë-Tokë) (hapësirë-hapësirë) S5.328B S5.443B
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR (R) S5.443AA
Radio astronomi 
Kërkime hapësinore (pasive) 
	Radio astronomi
Galileo 
Sisteme navigimi satelitor

Aplikime radiopërcaktimi




CIVILE /AKEP
	Vëzhgime të vazhdueshme, VLBI. 
C1
Radionavigacion aeronautik dhe shërbimi satelitor fiks shqyrtuar në disa vende.
Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

	5030-5091 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
S5.443C
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR (R)
S5.443D
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
S5.444
	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
S5.443C
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR (R)
S5.443D
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
S5.444
	MLS



Aplikime radiopërcaktimi
	5030-5091 MHz 
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)
S5.443C
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR (R)
S5.443D
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
S5.444
	MLS



Aplikime radiopërcaktimi


CIVILE /AKEP
	Radionavigacion aeronautik parashikuar në disa vende.Shërbime satelitore fikse në përdorim në disa vende

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU18

	5091-5150 MHz
I LËVIZSHËM AERONAUTIK S5.444B

I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR S5.443AA
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
S5.444
S5.444A
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR S5.443AA
S5.444
S5.444A


	-


Aplikime radiopërcaktimi
	5091-5150 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELLITOR S5.443AA
S5.444
S5.444A

	-


Aplikime radiopërcaktimi


CIVILE /AKEP
	Shërbime satelitore fikse (FSS) në përdorim në disa vende

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU18


	5150 - 5250 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.447A
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.446A S5.446B 
S5.446
S5.446C
S5.447
S5.447B
S5.447C
	FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.447A
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.446A S5.446B 
S5.446
S5.446C
S5.447
S5.447B
S5.447C

	Radio LANs


Lidhjet fider 




Telemetri aeronautike



BBDR



Aplikime të radiopërcaktimi
	5150 - 5250 MHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.447A
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.446A S5.446B 
S5.446 
S5.447
S5.447B
S5.447C

	Radio LANs


Lidhjet fider 



Telemetri aeronautike



BBDR



Aplikime të radiopërcaktimi

CIVILE /AKEP
	WAS/RLANs brenda brezave 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz. 
ECC/DEC/ (04)08; EN 301 893

Lidhje fider për MSS 
Radionavigacion aeronautik dhe FSS (shërbimi satelitor fiks) shqyruar në disa vende.




Përdorim i përkohshëm nga përdoruesit e PPDR
ECC/REC/ (08)04; EN 302 625

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

	5250 - 5255 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 

I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.446A S5.447F
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE S5.447D 

S5.447E
S5.448
S5.448A

	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 

I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.446A S5.447F
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE S5.447D 
S5.448A
	-
Sensor aktiv (satelitor)
Radio LANs



Radar detar

Radar moti 


Sistemet e mbrojtjes


Aplikime radiopërcaktimi
	5250 - 5255 MHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 

I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.446A S5.447F
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) 
S5.447D S5.448A
	-
Sensor aktiv (satelitor)
Radio LANs



Radar detar

Radar moti 

Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime radiopërcaktimi


CIVILE /AKEP
	Fiksimi i pozicionit

WAS/RLANs brenda brezave 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz
ECC/DEC/ (04)08;
ERC/REC 70-03;EN 301 893

Radar në anije dhe radar VTS


Te vendosur në tokë dhe në avion


Radarë taktikë dhe të sistemeve të armatimit

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372


EU2; EU22

	5255 - 5350 MHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.446A S5.447F
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.447E
S5.448
S5.448A

	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.446A S5.447F
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.448A
	Sensorë aktivë (satelitorë)
Radio LANs



-

Radar detar


Radar moti 

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime radiopërcaktimi
	5255 - 5350 MHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.446A S5.447F
RADIOPËRCAKTIM
 KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.448A
	Sensorë aktivë (satelitorë)
Radio LANs



-
Radar detar

Radar moti 

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime radiopërcaktimi

CIVILE /AKEP
	

WAS/RLANs brenda brezave 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz
ECC/DEC/ (04)08;EN 301 893

Fiksimi i pozicionit

Radar në anije dhe radar VTS

Te vendosur në tokë dhe në avion

Radarë taktike dhe të sistemeve të armatimit

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU2; EU22

	5350 - 5450 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.449
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S5.448B
RADIOPËRCAKTIM S5.448D
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) S5.448C



	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.449
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S5.448B
RADIOPËRCAKTIM S5.448D
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) S5.448C

Fiks


	Radar detar

Radar moti 

-

Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime radiopërcaktimi
	5350 - 5450 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.449
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S5.448B
RADIOPËRCAKTIM S5.448D
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) S5.448C

Fiks

	Radar detar

Radar moti 

-

Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes
Aplikime radiopërcaktimi


CIVILE /AKEP
	Radar në anije dhe radar VTS


Të vendosur në tokë dhe në avion

Fiksimi i pozicionit




Radarë taktike dhe të sistemeve të armatimit

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU2;EU22

	5450 - 5460 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.449
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S5.448B
RADIOPËRCAKTIM S5.448D
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) S5.448C


	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.449
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S5.448B
RADIOPËRCAKTIM S5.448D
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) S5.448C


	Radar detar

Radar moti 

-

Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime radiopërcaktimi
	5450 - 5460 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.449
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S5.448B
RADIOPËRCAKTIM S5.448D
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) S5.448C


	Radar detar

Radar moti 

-

Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime radiopërcaktimi 


CIVILE /AKEP
	Radar në anije dhe radar VTS

Të vendosur në tokë dhe në avion

Fiksimi i pozicionit



Radarë taktike dhe të sistemeve të armatimit

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372


EU2;EU22



	5460 - 5470 MHz
SATELITE TË EKSPLORIMIT TË TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM S5.448D
RADIONAVIGACION S5.449
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) S5.448B



	SATELITE të EKSPLORIMIT të TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM S5.448D
RADIONAVIGACION S5.449
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) S5.448B



	Radar detar

Radar moti 

-

Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime radiopërcaktimi
	5460 - 5470 MHz
SATELITE TË EKSPLORIMIT TË TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM S5.448D
RADIONAVIGACION S5.449
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) S5.448B



	Radar detar

Radar moti 

-

Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime radiopërcaktimi 

CIVILE /AKEP
	Radar në anije dhe radar VTS


Të vendosur në tokë dhe në avion

Fiksimi i pozicionit




Radarë taktike dhe të sistemeve të armatimit

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU2;EU22

	5470 - 5570 MHz
SATELITE TË EKSPLORIMIT TË TOKËS (aktive)
RADIONAVIGACION DETAR 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.446A S5.450A
RADIOPËRCAKTIM S5.450B
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.448B
S5.450
S5.451

	SATELITE të EKSPLORIMIT të TOKËS (aktive)
RADIONAVIGACION DETAR 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.446A S5.450A
RADIOPËRCAKTIM S5.450B
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.448B


	Radar detar

Radar moti 

-

Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime radiopërcaktimi 



Radio LANs

	5470 - 5570 MHz
SATELITE të EKSPLORIMIT të TOKËS (aktive)
RADIONAVIGACION DETAR 
I LËVIZSHËM përveç aeronautik i lëvizshëm S5.446A S5.450A
RADIOPËRCAKTIM S5.450B
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.448B



	Radar detar

Radar moti 

-

Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime radiopërcaktimi 



Radio LANs






CIVILE /AKEP
	Radar në anije dhe radar VTS

Të vendosur në tokë dhe në avion

Fiksimi i pozicionit



Radarë taktike dhe të sistemeve të armatimit

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372
WAS/RLANs brenda brezave 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz 
ECC/DEC/ (04)08; EN 301 893

EU2;EU22


	5570 - 5650 MHz
RADIONAVIGACIONI DETAR 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.446A S5.450A
RADIOPËRCAKTIM S5.450B 
S5.450 S5.451 S5.452

	RADIONAVIGACIONI DETAR 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.446A S5.450A
RADIOPËRCAKTIM
S5.450B

S5.452

	Radar detar

Radar moti 

-


Sistemet e mbrojtjes


Aplikime radiopërcaktimi 



Radio LANs

	5570 - 5650 MHz
RADIONAVIGACIONI DETAR 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S5.446A S5.450A
RADIOPËRCAKTIM
S5.450B
S5.452

	Radar detar

Radar moti 

-


Sistemet e mbrojtjes


Aplikime radiopërcaktimi 



Radio LANs


CIVILE /AKEP

	Radar në anije dhe radar VTS

Të vendosur në tokë 

Fiksimi i pozicionit


Radarë taktike dhe të sistemeve të armatimit

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

WAS/RLANs brenda brezave 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz 
ECC/DEC/ (04)08; EN 301 893

EU2;EU22


	5650 - 5725 MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 5.446A 5.450A 
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
Kërkime hapësinore (hapësirë e thellë) 
S5.282 S5.451 S5.453
S5.454 S5.455

	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 5.446A 5.450A 
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
Amator-satelitor (Tokë-hapësirë)
S5.282
	Shërbime amatore 


Shërbim amator satelitor 


Radar detar


Radar moti

-


Sistemet e mbrojtjes


Radio LANs



Aplikime radiopërcaktimi
	5650 - 5725 MHz
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 5.446A 5.450A 
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
Amator-satelitor
 (Tokë-hapësirë)
S5.282
	Shërbime amatore 


Shërbim amator satelitor 


Radar detar

Radar moti

-


Sistemet e mbrojtjes


Radio LANs




Aplikime radiopërcaktimi 


CIVILE /AKEP
	Brenda brezit 5660-5670 MHz. EN 301 783; EU17

Brenda brezit 5660-5670 MHz
EU23

Radar në anije dhe radar VTS

Te vendosur në tokë dhe në avion


Fiksimi i pozicionit


Radarë taktike dhe të sistemeve të armatimit

WAS/RLANs brenda brezave 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz
ECC/DEC/ (04)08; EN 301 893

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372
EU2; EU17; EU22 

	5725 - 5830 MHz
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
S5.150 S5.451 S5.453
S5.455 S5.456
	FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
RADIOPËRCAKTIM 
Fiks
Amator 
I Lëvizshëm 
S5.150
	Shërbime amatore

Radar moti 

ISM 

RTTT 





SRD jospecifike


BFWA


Sistemet e mbrojtjes



Aplikime radiopërcaktimi
	5725 - 5830 MHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
RADIOPËRCAKTIM 
Fiks
Amator 
I Lëvizshëm 
S5.150
	Shërbime amatore

Radar moti 

ISM 

RTTT 





SRD jospecifike



BFWA


Sistemet e mbrojtjes 


Aplikime radiopërcaktimi


CIVILE /AKEP
	EN 301 783

Të vendosur në tokë dhe në avion

Brenda brezit 5725-5875 MHz

Brenda brezit 5795-5805 MHz. RTTT në brezin 5805-5815 MHz në bazë kombëtare
ERC/REC 70-03; EN 300 674


Brenda brezit 5725-5875 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 440

Brenda brezit 5725-5875 MHz
ECC/REC (06)04; EN 302 502 


Radarë taktike dhe të sistemeve të armatimit


Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU2;EU22

	5830 - 5850 MHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
Amator-satelitor (hapësirë-Tokë) 
S5.150 S5.451 S5.453 S5.455 S5.456
	FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
RADIOPËRCAKTIM 
Fiks
Amator 
Amator-satelitor (hapësirë-Tokë)
I lëvizshëm 
S5.150
	Shërbim amator satelitor 

Radar moti 

ISM 

SRD jospecifike
BFWA

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime të radiopërcaktimi
	5830 - 5850 MHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
RADIOPËRCAKTIM 
Fiks
Amator 
Amator-Satelitor
 (hapësirë-Tokë)
I Lëvizshëm 
S5.150
	Shërbim amator satelitor 

Radar moti 

ISM 

SRD jospecifike
BFWA

Sistemet e mbrojtjes 

Aplikime të radiopërcaktimi


CIVILE /AKEP
	Brenda brezit 5830-5850 MHz
EU23

Te vendosur në tokë dhe në avion


Brenda brezit 5725-5875 MHz


Brenda brezit 5725-5875 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 440

Brenda brezit 5725-5875 MHz
ECC/REC (06)04; EN 302 502

Radarë taktike dhe të sistemeve të armatimit

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR
ERC/REC 70-03; EN 302 372
EU2;EU22

	5850 - 5925 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.150
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.150
	ISM 

Stacione tokësore FSS


BFWA



SRD jospecifike


ITS




Aplikime të radiopërcaktimi
	5850 - 5925 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.150
	ISM 
Stacione tokësore FSS

BFWA

SRD jospecifike


ITS





Aplikime të radiopërcaktimi

CIVILE /AKEP
	Brenda brezit 5725-5875 MHz

Prioritet për rrjetët civile 
EN 301 443

Brenda brezit 5725-5875 MHz
ECC/REC (06)04; EN 302 502

Brenda brezit 5725-5875 MHz
ERC/REC 70-03; EN 300 440

Brenda brezit 5875-5925 MHz dhe brezit 5855-5875 MHz
ECC/DEC/ (08)01; ECC/REC/ (08)01; EN 302 571


Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR
ERC/REC 70-03; EN 302 372

	5925 - 6700 MHz
FIKS S5.457
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A S5.457B
I LËVIZSHËM S5.457C
S5.149 S5.440 S5.458
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
Satelite të eksplorimit të tokës (pasive)
S5.149 S5.440 S5.458
	Fiks


Stacione tokësore FSS


Sensorë pasivë (satelitorë)





Aplikime UWB


Aplikime radiopërcaktimi




Radioastronomi 

	5925 - 6700 MHz 
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
Satelite të eksplorimit të Tokës (pasive)
S5.149 S5.440 S5.458
	Fiks


Stacione tokësore FSS


Sensorë pasivë (satelitorë)





Aplikime UWB


Aplikime radiopërcaktimi





Radioastronomi 

CIVILE /AKEP
	Lidhje fikse pikë-pikë 
ERC/REC 14-02; EN 302 217

Prioritet për rrjetët civile
EN 301 443;

Per matjen e temperaturës në sipërfaqen e detit, shpejtesise së erës në sipërfaqen e detit dhe lageshtise së Tokës


Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; EN 302 500 

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
ERC/REC 70-03 ECC/DEC/ (11)02; 
EN 302 372; EN 302 729

Vëzhgime të linjes spektrale, VLBI

	6700 - 7075 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) (hapësirë-Tokë) S5.441
I LËVIZSHËM 
S5.458 S5.458A S5.458B
S5.458C

	FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) (hapësirë-Tokë) S5.441
Satelitor për eksplorimin e Tokës (pasive) 
S5.458 S5.458A S5.458B
S5.458C

	Fiks

Stacione tokësore FSS


Lidhjet fider 



Sensorë pasivë (satelitorë)



Aplikime radiopërcaktimi







Aplikime UWB

	6700 - 7075 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) (hapësirë-Tokë) S5.441
Satelitor për eksplorimin e Tokës (pasive) 
S5.458 S5.458A S5.458B
S5.458C

	Fiks

Stacione tokësore FSS


Lidhjet fider 


Sensorë pasivë (satelitorë)




Aplikime radiopërcaktimi





Aplikime UWB

CIVILE /AKEP
	Lidhje fikse pikë-pikë
ERC/REC 14-02; EN 302 217

Brenda brezit 6725-7025 MHz Prioritet për rrjetët civile
EN 301 443;

Lidhjet fider për MSS. Brenda brezit 6925-7075 MHz

Për matjen e temperaturës në sipërfaqen e detit, shpejtësisë së erës në sipërfaqen e detit dhe lagështisë së tokës.

Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.
Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
ERC/REC 70-03; 
EN 302 372; EN 302 729


Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; EN 302 500 


	7075 - 7145 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.458 S5.459 

	FIKS 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (pasive) 

S5.458

	Fiks


Sensorë pasivë (satelitorë)



Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimi
	7075 - 7145 MHz
FIKS 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (pasive) 

S5.458
	Fiks 


Sensorë pasivë (satelitorë)



Aplikime UWB


Aplikime të radiopërcaktimi

CIVILE /AKEP
	Lidhje fikse pikë-pikë
ERC/REC 14-02; EN 302 217

Për matjen e temperaturës së sipërfaqes së detit, shpejtësisë së erës në sipërfaqen e detit dhe lagështisë në tokë.

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; EN 302 500 

Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729

	7145 - 7235 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) S5.460

S5.458 S5.459 

	FIKS 
I LËVIZSHËM
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) S5.460
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) 
Veprime hapësinore (Tokë-hapësirë) 
S5.458
	Fiks 



Sensorë pasivë (satelitorë)



Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimi
	7145 - 7235 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) S5.460
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) 
Veprime hapësinore (Tokë-hapësirë) 
S5.458
	Fiks 



Sensorë pasivë (satelitorë)



Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimi

CIVILE /AKEP
	Lidhje fikse pikë-pikë
ECC/REC/ (02)06
ERC/REC 14-02; EN 302 217

Për matjen e temperaturës së sipërfaqes së detit, shpejtësisë së erës në sipërfaqen e detit dhe lagështisë në tokë.


Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 300 065; EN 302 500

Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729

	7235 – 7250 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
S5.458
	FIKS 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) 
Kërkime hapësinore (Tokë-hapësirë) 

	Sensorë pasivë (satelitorë)


Fiks

Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimi
	7235 – 7250 MHz
FIKS 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) 
Kërkime hapësinore (Tokë-hapësirë) 

	Sensorë pasivë (satelitorë)


Fiks

Aplikime UWB


Aplikime të radiopërcaktimi 

CIVILE /AKEP
	Për matjet e temperaturës së sipërfaqes së detit,shpejtësisë së erës në sipërfaqe të detit, dhe lagështisë në tokë.

Lidhje fikse pikë-pikë 
ECC/REC/ (02)06
EN 302 217
Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; EN 302 500

Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729

	7250 - 7300 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM 
S5.461

	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM 
S5.461

	Fiks




Stacione tokësore për shërbime të lëvizshme satelitore (MSS) 

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime UWB


Aplikime të radiopërcaktimit
	7250 - 7300 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM 
S5.461

	Fiks




Stacione tokësore për shërbime të lëvizshme satelitore (MSS)

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime UWB

Aplikime të radiopërcaktimi

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Lidhje fikse pikë-pikë. Shërbimet FIKS dhe I LËVIZSHËM të mos zbatohen në shumicën e vendeve të NATO-s.
ECC/REC/ (02)06
EN 302 217

Aplikime të lëvizshme satelitore brenda brezit 7250-7375 MHz


Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për veprime satelitore

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; EN 302 500

Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729

EU2; EU27

	7300 - 7450 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.461

	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
S5.461
	Fiks

Stacione tokësore për shërbime të lëvizshme satelitore 


Sistemet e mbrojtjes

Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit
	7300 - 7450 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
S5.461
	Fiks

Stacione tokësore për shërbime të lëvizshme satelitore 

Sistemet e mbrojtjes 


Aplikime UWB

Aplikime të radiopërcaktimit


CIVILE /AKEP 
QEVERITARE 
	Lidhje fikse pikë-pikë 
ECC/REC/ (02)06
EN 302 217

Aplikime të lëvizshme satelitore brenda brezit 7250-7375 MHz


Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për veprime satelitore.

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500
Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729

EU2; EU27

	7450 - 7550 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
SATELITE të METOROLOGJISE (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.461A
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
SATELITE të METOROLOGJISE (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.461A
	Fiks

Sistemet e mbrojtjes

Satelite meteorologjike 

Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit
	7450 - 7550 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
SATELITE të METOROLOGJISE (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.461A
	Fiks

Sistemet e mbrojtjes

Satelite meteorologjike 

Aplikime UWB 




Aplikime të radiopërcaktimit


CIVILE /AKEP
QEVERITARE 
	Lidhje fikse pikë-pikë 
ECC/REC/ (02)06; EN 302 217

Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për veprime satelitore
Satelitor meteorologjik kufizuar në sisteme gjeostacionare

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500

Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729
EU2; EU27




	7550 - 7750 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik

	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	Fiks

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit
	7550 - 7750 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	Fiks

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit 

CIVILE /AKEP
QEVERITARE 


	Lidhje fikse pikë-pikë 
ECC/REC/ (02)06; EN 302 217

Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për veprime satelitore

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500

Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729

EU2; EU27

	7750 - 7900 MHz
FIKS 
SATELITE TË METEOROLOGJISE (hapësirë-Tokë) S5.461B
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	FIKS 
SATELITE TË METEOROLOGJISE (hapësirë-Tokë) S5.461B
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	Fiks

Sistemet e mbrojtjes

Satelite meteorologjike 

Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit
	7750 - 7900 MHz
FIKS 
SATELITE TË METEOROLOGJISE (hapësirë-Tokë) S5.461B
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	Fiks

Sistemet e mbrojtjes

Satelite meteorologjike 

Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit 


CIVILE /AKEP
QEVERITARE


	Lidhje fikse pikë-pikë 
ECC/REC/ (02)06; EN 302 217



Satelitor meteorologjik kufizuar në sisteme jogjeostacionare

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500
Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729
EU2; 

	7900 - 8025 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.461
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.461

	Fiks




Stacione tokësore për shërbimin e lëvizshëm satelitore 
Sistemet e mbrojtjes



Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit
	7900 - 8025 MHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.461
	Fiks




Stacione tokësore për shërbimin e lëvizshëm satelitore 
Sistemet e mbrojtjes



Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit


CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Lidhje fikse pikë-pikë 
Shërbimi FIKS dhe I LËVIZSHËM të mos zbatohet në vendet e NATO-s për frekuenca siper 7975 MHz.

Aplikime të lëvizshme satelitore


Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për veprime satelitore.

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500

Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729
EU2; EU 27

	8025 - 8175 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.463 
S5.462A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.463 
S5.462A
	Fiks


Aplikime të lëvizshme

Sistemet e mbrojtjes


I lëvizshëm tokësor 


Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit




Sisteme satelitore për eksplorimin e tokës

	8025 - 8175 MHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.463 
S5.462A
	Fiks


Aplikime të lëvizshme

Sistemet e mbrojtjes


I lëvizshëm tokësor 

Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit


Sisteme satelitore për eksplorimin e tokës

CIVILE /AKEP
QEVERITARE


	Lidhje fikse pikë-pikë
ECC/REC/ (02)06
EN 302 217

Brenda brezit 8025-8200 MHz

Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për veprime satelitore.

Aplikime të lëvizshme brenda brezit 8025-8200 MHz

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500

Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729

Komunikim telemetri satelitore


EU2; EU 27

	8175 - 8215 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
SATELITE të METOROLOGJISE (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.463 
S5.462A

	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
SATELITE të METOROLOGJISE (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.463 
S5.462A

	Fiks



I lëvizshëm tokësor 

Sistemet e mbrojtjes




Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit





Sisteme satelitore për eksplorimin e tokës

	8175 - 8215 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
SATELITE TË METOROLOGJISE (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.463
S5.462A

	Fiks



I lëvizshëm tokësor 

Sistemet e mbrojtjes




Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit




Sisteme satelitore për eksplorimin e tokës

CIVILE /AKEP
QEVERITARE

	Lidhje fikse pikë-pikë
ECC/REC/ (02)06
EN 302 217

Aplikime të lëvizshme brenda brezit 8025-8200 MHz

Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për veprime satelitore.

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500

Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729

Komunikim telemetri satelitore


EU2; EU 27

	8215 - 8400 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
S5.463 
S5.462A

	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
S5.462A S5.463 

	Fiks


Sistemet e mbrojtjes


Aplikime UWB


Aplikime të radiopërcaktimit


Sisteme satelitore për eksplorimin e Tokës

Radio astronomi

	8215 - 8400 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
S5.462A S5.463 

	Fiks


Sistemet e mbrojtjes


Aplikime UWB


Aplikime të radiopërcaktimit

Sisteme satelitore për eksplorimin e tokës

Radio astronomi


CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Lidhje fikse pikë-pikë
ECC/REC/ (02)06
EN 302 217


Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për veprime satelitore.

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500
Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729
Komunikim telemetri satelitore

Vëzhgime të vazhdueshme, VLBI
EU2; EU27

	
8400 - 8500 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) S5.465 S5.466 

	FIKS 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) S5.465
Radiopërcaktim 

	Fiks


Kërkime hapësinore




Aplikime UWB




Aplikime të radiopërcaktimit
	
8400 - 8500 MHz
FIKS 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) S5.465
Radiopërcaktim 

	Fiks


Kërkime hapësinore




Aplikime UWB




Aplikime të radiopërcaktimit


CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Lidhje fikse pikë-pikë
ECC/REC/ (02)06
EN 302 217

Komunikim Telemetri Satelitore. Brezi 8400-8450 MHz është i limituar për aplikime në hapësirë të thellë. Vëzhgime të vazhdueshme, VLBI

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500
Brenda brezit 6000-8500 MHz për aplikime LPR
ECC/DEC/ (11)02
EN 302 729

	8500 - 8550 MHz
RADIOPËRCAKTIM 
S5.468 S5.469

	RADIOPËRCAKTIM 
S5.469


	Navigim aeronautik


Radiopërcaktim (civil)



Aplikime UWB


Aplikime të radiopërcaktimit




Sistemet e mbrojtjes 
	8500 - 8550 MHz
RADIOPËRCAKTIM 
S5.469

	Navigim aeronautik


Radiopërcaktim (civil)


Aplikime UWB


Aplikime të radiopërcaktimit



Sistemet e mbrojtjes


CIVILE /AKEP QEVERITARE 
	Civile dhe ushtarake, p.sh., afrimi në pisten e uljes së avionëve

Sisteme survejimi në anije, në tokë dhe në avionë


Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500
Brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 302 372

Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë.


EU2;EU24

	8550 - 8650 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.468 S5.469 S5.469A
	RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
S5.469 S5.469A
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes


Sensorë aktivë (satelitorë)



Aplikime UWB




Aplikime të radiopërcaktimit
	8550 - 8650 MHz
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
S5.469 S5.469A
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes

Sensorë aktivë (satelitorë)


Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit 

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Civile dhe ushtarake, p.sh., afrimi në pisten e uljes se avionëve

Sisteme survejimi në anije, në tokë dhe në avionë

Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë




Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500


Brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU2;EU24

	8650 – 8750 MHz
RADIOPËRCAKTIM
S5.468 S5.469





	RADIOPËRCAKTIM
S5.469

	Navigim aeronautik


Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes



Aplikime UWB




Aplikime të radiopërcaktimit
	8650 – 8750 MHz
RADIOPËRCAKTIM
S5.469

	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes


Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit


CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Civile dhe ushtarake,p.sh afrimi në pisten e uljes se avionëve
Sisteme survejimi në anije, në tokë dhe në avionë.


Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë.


Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500

Brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 302 372


EU2;EU24

	8750 - 8850 MHz
RADIONAVIGACION
AERONAUTIK S5.470
RADIOPËRCAKTIM 
S5.471

	RADIOPËRCAKTIM 
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.470 
Kërkime hapësinore

	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes



Aplikime UWB




Aplikime të radiopërcaktimit
	8750 - 8850 MHz
RADIOPËRCAKTIM 
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.470 
Kërkime hapësinore

	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes



Aplikime UWB




Aplikime të radiopërcaktimit



CIVILE /AKEP
QEVERITARE 
	Civile dhe ushtarake, p.sh., afrimi në pisten e uljes së avionëve
Sisteme survejimi në anije, në tokë dhe në avionë

Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500

Brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 302 372

EU2;EU24


	8850 - 9000 MHz
RADIONAVIGACION DETAR S5.472 
RADIOPËRCAKTIM 
S5.473

	RADIOPËRCAKTIM 
RADIONAVIGACION DETAR S5.472
Kërkime Hapësinore 
S5.473
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes



Aplikime UWB




Aplikime të radiopërcaktimit
	8850 - 9000 MHz
RADIOPËRCAKTIM 
RADIONAVIGACION DETAR S5.472
Kërkime hapësinore 
S5.473
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes

Aplikime UWB



Aplikime të radiopërcaktimit

CIVILE /AKEP QEVERITARE

	Civile dhe ushtarake, p.sh., afrimi në pistën e uljes së avionëve

Sisteme survejimi në anije, në tokë dhe në avionë.


Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë

Gjenërik UWB
ECC/DEC/ (06)04
EN 302 065; 
EN 302 500

Brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 302 372


EU2;EU24

	9000 - 9200 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
Radiopërcaktim 
S5.471
S5.473A


	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
Radiopërcaktim 
Kërkime hapësinore
S5.471
S5.473A
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime të radiopërcaktimit
	9000 - 9200 MHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
Radiopërcaktim 
Kërkime hapësinore
S5.473A
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Civile dhe ushtarake, p.sh., afrimi në pisten e uljes se avionëve
Sisteme survejimi në anije, në tokë dhe në avionë

Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë

Brenda brezit 8.5-10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 302 372

EU2;EU24

	9200 - 9300 MHz
RADIONAVIGACION DETAR S5.472
RADIOPËRCAKTIM 
S5.473 S5.474

	RADIONAVIGACION DETAR S5.472
RADIOPËRCAKTIM 
Kërkime hapësinore
S5.473 S5.474
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes



Aplikime të radiopërcaktimit
	9200 - 9300 MHz
RADIONAVIGACION DETAR S5.472
RADIOPËRCAKTIM 
Kërkime Hapësinore
S5.473 S5.474
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit


CIVILE /AKEP QEVERITARE

	Civile dhe ushtarake, p.sh afrimi në pisten e uljes se avionëve

Sisteme survejimi në anije,ne toke dhe në avionë

Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë

Brenda brezit 9200-9975 MHz dhe brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 300 440; EN 302 372

EU2;EU24


	9300 - 9500 MHz
RADIONAVIGACION S5.476
Radiopërcaktim 
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
Kërkime hapësinore (aktive)
S5.427 S5.474 S5.475 S5.475A S5.475B S5.476A





	RADIONAVIGACION S5.476
Radiopërcaktim 
Kërkime hapësinore 
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
Kërkime Hapësinore (aktive)
S5.427 S5.474 S5.475 S5.475A S5.475B S5.476A
	Aplikime të radiopërcaktimit




Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes



Radarë moti
	9300 - 9500 MHz
RADIONAVIGACION S5.476
Radiopërcaktim 
Kërkime hapësinore 
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
Kërkime hapësinore (aktive)

S5.427 S5.474 S5.475 S5.475A S5.475B S5.476A 
	Aplikime të radiopërcaktimit 



Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes



Radarë moti
 
CIVILE /AKEP QEVERITARE

	Brenda brezit 9200-9975 MHz dhe brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 300 440; EN 302 372

Civile dhe ushtarake, p.sh., afrimi në pisten e uljes së avionëve

Sisteme survejimi në anije,ne toke dhe në avionë.
EN 302 194; EN 302 752;
EN 303 213; EN 302 248

Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë.
EN 302 194; EN 300 440;
EN 303 213; EN 302 248
Te vendosur në tokë dhe në avion

EU2;EU24

	9500 – 9800 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 
RADIOPËRCAKTIM 
RADIONAVIGACION 
KËRKIME HAPËSINORE
 (aktive)
S5.476A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)

S5.476A
	Sensorë aktivë (satelitorë)

Aplikime të radiopërcaktimit




Navigim aeronautik


Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes

	9500 – 9800 MHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.476A
	Sensorë aktive (satelitor)

Aplikime të radiopërcaktimit



Navigim aeronautik


Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	


Brenda brezit 9200-9975 MHz dhe brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 300 440; EN 302 372


Civile dhe ushtarake, p.sh., afrimi në pisten e uljes së avionëve

Sisteme survejimi në anije,në toke dhe në avionë

Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë

EU2;EU24

	9800 – 9 900 MHz
RADIOPËRCAKTIM 
Fiks 
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS
 (aktive)
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.477 S5.478 S5.478A S5.478B S5.479

	RADIOPËRCAKTIM 
Kërkime Hapësinore (aktive) 
Satelitor për eksplorimin e tokës
 (aktive)
S5.478A S5.478B 
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime të radiopërcaktimit
	9800 – 10000 MHz
RADIOPËRCAKTIM 
Kërkime hapësinore (aktive) 
Satelitor për eksplorimin e Tokës
 (aktive)
S5.478A S5.478B
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)

Sistemet e mbrojtjes


Aplikime të radiopërcaktimit


CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Civile dhe ushtarake, p.sh., afrimi në pistën e uljes së avionëve
Sisteme survejimi në anije, në tokë dhe në avionë


Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë

Brenda brezit 9200-9975 MHz dhe brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 300 440; EN 302 372

EU2;EU24

	9900-10 000 MHz
RADIOPËRCAKTIM 
Fiks
S5.477 S5.478 S5.479


	RADIOPËRCAKTIM 
Fiks
S5.477 S5.478 S5.479
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit
	9900-10 000 MHz RADIOPËRCAKTIM 
Fiks
S5.479
	Navigim aeronautik

Radiopërcaktim (civil)


Sistemet e mbrojtjes

Aplikime të radiopërcaktimit

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Civile dhe ushtarake,p.sh., afrimi në pistën e uljes së avionëve

Sisteme survejimi në anije,ne toke dhe në avionë

Sisteme survejimi dhe armatimi në anije, në tokë dhe në avionë

Brenda brezit 9200-9975 MHz dhe brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 300 440; EN 302 372

EU2;EU24

	10000 - 10150 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
S5.479
	FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
S5.479
	Sistemet e mbrojtjes

Shërbime amatore

PMSE

Aplikime të radiopërcaktimit
	10000 - 10150 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
S5.479
	Sistemet e mbrojtjes

Shërbime amatore

PMSE

Aplikime të radiopërcaktimit

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Radarë jo civile

EN 301 783


SAP/SAB
ERC/REC 25-10; EU17A 

Brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03
EN 302 372

EU2

	10150 - 10300 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 

	FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM 
Amator
	Fiks
BFWA

Sistemet e mbrojtjes


Shërbim amator

PMSE

Aplikime të radiopërcaktimit
	10150 - 10300 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
	Fiks
BFWA

Sistemet e mbrojtjes


Shërbim amator

PMSE
Aplikime të radiopërcaktimit

CIVILE /AKEP
	ERC/REC 12-05; EN 302 217
Duke përfshirë lidhjet pikë-shumë pikë. EN 302 326

Radarë civilë dhe ushtarakë 
Radarë me fuqi të ulët në disa nënbreza

EN 301 783

SAP/SAB
ERC/REC 25-10; EU17A 

Brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU2

	10300 - 10450 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 

	FIKS 
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
I lëvizshëm
	Sistemet e mbrojtjes


Shërbim amator

PMSE

Aplikime të radiopërcaktimit



Radiopërcaktim (civil)

	10300 - 10450 MHz
FIKS 
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
I lëvizshëm
	Sistemet e mbrojtjes
 

Shërbim amator

PMSE

Aplikime të radiopërcaktimit

Radiopërcaktim (civil)

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Radarë civilë dhe ushtarakë Radarë me fuqi të ulët në disa 
Nënbreza

EN 301 783

SAP/SAB
ERC/REC 25-10; EU17A

Brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03; EN 302 372

Radarë me fuqi të ulët në disa 
nënbreza

EU2;EU17

	10450 - 10500 MHz
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
Amator-satelitor 
S5.481

	FIKS 
I LËVIZSHËM 
RADIOPËRCAKTIM
Amator 
Amator-Satelitor
S5.481

	Fiks

Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

 PMSE



Sistemet e mbrojtjes

Radiopërcaktim (civil)

Aplikime të radiopërcaktimit
	10450 - 10500 MHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
RADIOPËRCAKTIM
Amator 
Amator-Satelitor
S5.481

	Fiks

Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

 PMSE


Sistemet e mbrojtjes

Radiopërcaktim (civil)

Aplikime të radiopërcaktimit 

CIVILE /AKEP
	ERC/REC 12-05; EN 302 217

EN 301 783; EU17


EU23


SAP/SAB 
ERC/REC 25-10; EU17A


Radarë civilë dhe ushtarakë





Brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU2

	10.5 – 10.55 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
Radiopërcaktim 

	FIKS 
I LËVIZSHËM
Radiopërcaktim 

	Fiks

BFWA

Aplikime të radiopërcaktimit
 




PMSE
	10.50 - 10.55 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
Radiopërcaktim 

	Fiks

BFWA

Aplikime të radiopërcaktimit 




PMSE


CIVILE /AKEP
	ERC/REC 12-05; EN 302 217

Duke përfshirë lidhjet pikë-shumë pikë. EN 302 326

Brenda brezit 10.5-10.6 GHz dhe brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EN 300 440
SAP/SAB 
ERC/REC 25-10; EU17A

	10.55 - 10.6 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
Radiopërcaktim 

	FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
Radiopërcaktim 

	Fiks

BFWA

Aplikime të radiopërcaktimit
 


PMSE 
	10.55 - 10.6 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
Radiopërcaktim 

	Fiks

BFWA

Aplikime të radiopërcaktimit
 

PMSE 

CIVILE /AKEP
	ERC/REC 12-05; EN 302 217


Duke përfshirë lidhjet pikë-shumë pikë. EN 302 326

Brenda brezit 10.5-10.6 GHz dhe brenda brezit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR
ERC/REC 70-03;
EN 302 372; EN 300 440

SAP/SAB 
ERC/REC 25-10; EU17A


	10.6 - 10.65 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Radiopërcaktim 
S5.149 S5.482 S5.482A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Radiopërcaktim 
S5.149 S5.482 S5.482A
	Fiks

BFWA

Sensorë pasivë (satelitorë)
Radio astronomi

PMSE 
	10.6 - 10.65 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Radiopërcaktim 
S5.149 S5.482 S5.482A
	Fiks

BFWA

Sensorë pasivë (satelitorë)
Radio astronomi

PMSE

 
CIVILE /AKEP
	ERC/REC 12-05; 
ECC/DEC/ (10)01; EN 302 217

Duke përfshirë lidhjet pikë-shumë pikë. EN 302 326


Matje për reshje dhe rrjedha tokësore.
Matje në vazhdimësi, VLBI.
SAP/SAB 
ERC/REC 25-10; EU17A

	10.65 - 10.68 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Radiopërcaktim 
S5.149 S5.482 S5.482A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.149 S5.482 S5.482A
	Fiks

Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi

PMSE
	10.65 - 10.68 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.149 S5.482 S5.482A

	Fiks

Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi

PMSE 



CIVILE /AKEP
	ERC/REC 12-05; 
ECC/DEC/ (10)01; EN 302 217

Matje për reshje dhe rrjedha tokësore 

Vëzhgime në vazhdimësi, VLBI.

SAP/SAB 
ERC/REC 25-10; EU17A


	10.68 - 10.7 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340 S5.483
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi

	10.68 - 10.7 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi


CIVILE /AKEP
	Matje për reshje dhe rrjedha tokësore
Vëzhgime në vazhdimësi, VLBI.


	10.7 - 11.7 GHz
FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.441 S5.484A
 (Tokë-hapësirë) S5.484
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
	FIKS 
FIKS - SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.441 S5.484A
 (Tokë-hapësirë) S5.484
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik

I Lëvizshëm -Satelitor (hapësirë-Tokë) 

	Fiks


Stacione Tokësore në Avion (AES)

Stacione tokësore FSS
 






HEST

LEST


-
	10.7 - 11.7 GHz
FIKS 
FIKS - SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.441 (Tokë-hapësirë) S5.484
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I lëvizshëm -satelitor (hapësirë-Tokë) 

	Fiks


Stacione Tokësore në Avion (AES)

Stacione tokësore FSS
 






HEST

LEST 

-


CIVILE /AKEP
	I kufizuar me lidhjet fikse me kapacitet të lartë
ERC/REC 12-06; 
ERC/DEC/ (00)08; EN 302 217

ECC/DEC/ (05)11; EN 302 186



Brenda brezit 10.7-10.95/11.2-
11.45 GHz në përputhje me Shtojcën 30B të RR SIT/SUT -
EUTELTRACK – VSAT
ECC/DEC/ (05)10;
ECC/DEC/ (05)11;
ERC/DEC/ (00)08;
EN 301 427; EN 301 428
EN 301 430; EN 301 360
EN 301 459; EN 302 340
EN 302 448

ECC/DEC/ (06)03
EN 301 428; EN 301 459


ECC/DEC/ (06)02
EN 301 428; EN 301 459

Stacione tokësore të montuara në automjetë
EN 302 977

	11.7 - 12.5 GHz
RADIOTELEVIZIV 
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR S5.492
FIKS
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm Aeronautik
S5.487 S5.487A 
	RADIOTELEVIZIV-SATELITOR S5.492
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm Aeronautik 
S5.487 S5.487A 
	Marres satelitor radioteleviziv






HEST

LEST

-
	11.7 - 12.5 GHz
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR S5.492
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 
S5.487 S5.487A 
	Marrës satelitor radioteleviziv





HEST

LEST

-

CIVILE /AKEP, AMA
	Në përputhje me shtojcën 30 të radio rregulloreve. SIT brenda brezit 12.4 – 12.5 GHz
ERC/DEC (00)08
EN 301 459; EN 301 360
EN 302 340; EN 302 448
ECC/DEC/ (06)03;
ECC/DEC/ (06)02; 

Stacione tokësore të montuara në automjetë 
EN 302 977
EU28

	12.5 - 12.75 GHz
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A (Tokë-hapësirë) 
S5.494 S5.495 S5.496
	FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A 
 (Tokë-hapësirë) 
S5.496
	Stacione tokësore në avion (AES)

Stacione tokësore FSS
 





HEST
LEST

-
	12.5 - 12.75 GHz
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A (Tokë-hapësirë) 
S5.495 S5.496
	Stacione tokësore në Avion (AES)

Stacione tokësore FSS
 





HEST
LEST

-


CIVILE /AKEP
	ECC/DEC/ (05)11; EN 302 186



Prioritet për rrjetë civile. Bartesit me densitet të ulët, përfshirë VSAT dhe SNG digjitale e inkurajohen të përdorin këtë brez VSAT - SIT/SUT
ECC/DEC/ (05)10; ECC/DEC/ (05)11;
EN 301 427; EN 301 428; 
EN 301 430; EN 301 360;
EN 302 186; EN 301 459;
EN 302 340; EN 302 448;

ECC/DEC/ (06)03;
EN 301 428; EN 301 459
ECC/DEC/ (06)02
EN 301 428; EN 301 459

Stacione tokësore të montuara në automjetë 
EN 302 977


	12.75 - 13.25 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.441
I LËVIZSHËM 
Kërkime hapësinore (hapësirë e thellë) (hapësirë-Tokë) 
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.441

	Fiks

Stacione tokësore FSS

	12.75 - 13.25 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.441

	Fiks

Stacione tokësore FSS


CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	ERC/REC 12-02; 
EN 302 217

EN 301 430

	13.25 – 13.4 GHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.497
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.498A S5.499 
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.497
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.498A
	Ndihma navigimi ajror Dopler

Radar detar

Sensorë aktivë (satelitorë)
	13.25 – 13.4 GHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.497
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.498A
	Ndihma navigimi ajror Dopler

Radar detar

Sensorë aktivë (satelitorë)

CIVILE /AKEP
	



Radarë të vendqendrimit të anijeve

Lartësimatës, skaterometër dhe radarë të precipitimeve

EU26

	13.4 - 13.75 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE S5.501A
Frekuencë standarde dhe sinjal kohor satelitor (Tokë-hapësirë) 
S5.499 S5.500 S5.501 S5.501B

	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE S5.501A
S5.501B

	Ndihmësa navigimi ajror Dopler

Radar detar


Sistemet e mbrojtjes 

Sensorë aktivë (satelitorë)

-


Aplikime të radiopërcaktimit
	13.4 - 13.75 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE S5.501A
S5.501B

	Ndihmësa navigimi ajror Dopler

Radar detar

Sistemet e mbrojtjes 

Sensorë aktivë (satelitorë)

-


Aplikime të radiopërcaktimit

CIVILE /AKEP
	

Radarë të vendqendrimit të anijeve

Radarë ushtarakë


Lartësimatës, skaterometër dhe radarë të precipitimeve


Satelite të transmetimit të të dhënave

Brenda brezit 13.4-14.0 GHz
ERC/REC 70-03; EN 300 440

EU2;EU26

	13.75 - 14 GHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A
RADIOPËRCAKTIM 
Satelitor për eksplorimin e Tokës 
Kërkime hapësinore
Frekuence standarde dhe sinjal kohor satelitor (Tokë-hapësirë) 
S5.499 S5.500 S5.501 S5.502 S5.503 

	FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A
RADIOPËRCAKTIM
Kërkime Hapësinore
S5.502 S5.503

	Stacione tokësore FSS

Aplikime të radiopërcaktimit 


Radar detar


Sensorë pasivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes
Radar detar

-

	13.75 - 14 GHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A
RADIOPËRCAKTIM
Kërkime Hapësinore
S5.502 S5.503

	Stacione tokësore FSS

Aplikime të radiopërcaktimit 

Radar Detar


Sensorë pasivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes

Radar detar

-
CIVILE /AKEP QEVERITARE
	EN 301 430

Brenda brezit 13.4-14.0 GHz
ERC/REC 70-03; EN 300 440

Radarë të vendqendrimit të anijeve

Matjet e ardhshme VLBI 

Radarë ushtarakë

Radarë navigimi
Satelite të transmetimit të të dhënave
EU2;EU26

	14 - 14.25 GHz
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.457B S5.484A S5.506 S5.506B
RADIONAVIGACION S5.504
Kërkime hapësinore
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.504C S5.506A S5.504A

	FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.457B S5.484A S5.506 S5.506B
Kërkime hapësinore
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.504C S5.506A
S5.504



	Stacione tokësore MSS 


VSAT





Stacione tokësore në avionë (AES)


HEST

LEST

-


Stacione Tokësore në Anije (ESV)
	14 - 14.25 GHz
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.457B S5.484A S5.506 S5.506B
Kërkime hapësinore
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.504C S5.506A 
S5.504

	Stacione tokësore MSS 


VSAT





Stacione tokësore në avion (AES)


HEST

LEST 

-


Stacione Tokësore në Anije (ESV)

CIVILE /AKEP
	Prioritete për rrjetët civile
EN 301 427; EN 302 977

Bartësit me densitet të ulët, përfshirë VSAT dhe SNG digjitale, inkurajohen të përdoren në këtë brez.
ERC/REC 13-03; EN 301 430

ECC/DEC/ (05)11; EN 302 186


ECC/DEC/ (06)03;EN 301 428

ECC/DEC/ (06)02; EN 301 428 

Stacione tokësor ndjekjes në trena, stacione tokësor të montuar në automjetë. EN 302 448

ECC/DEC/ (05)10; EN 302 340


	14.25 - 14.3 GHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.457B S5.484A S5.506 S5.506B
RADIONAVIGACION S5.504
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.506A S5.508A
Kërkime hapësinore
S5.504A S5.508 
	FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.457B S5.484A S5.506 S5.506B
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.506A S5.508A
Kërkime hapësinore
S5.504


	Stacione tokësore MSS


VSAT


Stacione Tokësore të Avionëve
 (AES)
Stacione Tokësore në Anije (ESV)
-

	14.25 - 14.3 GHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.457B S5.484A S5.506 S5.506B
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.506A S5.508A
Kërkime hapësinore
S5.504


	Stacione tokësore MSS


VSAT


Stacione tokësore të avionëve (AES)
Stacione tokësore në anije (ESV)
-

CIVILE /AKEP
	Prioritete për rrjetët civile
EN 301 427; EN 302 977

SNG
ERC/REC 13-03
EN 301 428; EN 301 430
ECC/DEC/ (05)11; EN 302 186

ECC/DEC/ (05)10; EN 302 340

Stacione tokësore të montuara në automjetë 

	14.3 - 14.4 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.457B S5.484A S5.506 S5.506B
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.506A S5.509A
Radionavigacion-satelitor S5.504A
	FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.484A S5.506 
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B

S5.506A S5.509A



	Stacione tokësore MSS


Stacione tokësore FSS




VSAT



Stacione tokësore të avionëve
 (AES)


Stacione tokësore në anije (ESV)
-

	14.3 - 14.4 GHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.484A S5.506 
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B
S5.506A S5.509A

	Stacione tokësore MSS


Stacione tokësore FSS




VSAT



Stacione tokësore të avionëve
 (AES)

Stacione tokësore në anije (ESV)
-

CIVILE /AKEP
	Prioritete për rrjetët civile
EN 301 427; EN 302 977

Lidhjet fikse të jenë koordinuar me shërbimet satelitore fikse në një bazë kombëtare. 
EN 302 340

SNG
ERC/REC 13-03
EN 301 428; EN 301 430

ECC/DEC/ (05)11; EN 302 186



ECC/DEC/ (05)10; EN 302 340

Stacione tokësore të montuara në automjetë 

	14.4 - 14.47 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.457B S5.484A S5.506 S5.506B
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.506A S5.509A
Radionavigacion-satelitor S5.504A



	FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.484A S5.506 
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.506A S5.509A
S5.504A



	Stacione tokësore MSS

Stacione tokësore FSS


VSAT

Stacione tokësore të avionëve
 (AES)


Stacione tokësore në anije (ESV)

-


	14.4 - 14.47 GHz
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.484A S5.506 
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.506A S5.509A
S5.504A

	Stacione tokësore MSS

Stacione tokësore FSS


VSAT

Stacione tokësore të avionëve
 (AES)

Stacione tokësore në anije (ESV)

-

CIVILE /AKEP
	Prioritete për rrjetët civile
EN 301 427; EN 302 977

Lidhjet fikse të jenë koordinuar me shërbimet satelitore fikse në një bazë kombëtare. 
EN 302 340
SNG

ERC/REC 13-03
EN 301 428; EN 301 430

ECC/DEC/ (05)11; EN 302 186

ECC/DEC/ (05)10; EN 302 340

Stacione tokësore të montuara në automjetë

	14.47 - 14.5 GHz
FIKS 
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.457B S5.484A S5.506 S5.506B
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) S5.504B S5.506A S5.509A
Radio astronomi
S5.149 S5.504A
	FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.484A S5.506 
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) 
S5.504B S5.506A S5.509A
Radio astronomi 
S5.149 S5.504A
	Stacione tokësore MSS


Stacione tokësore FSS




VSAT



Stacione tokësore të avionëve
 (AES)


Stacione tokësore në anije (ESV)

-

	14.47 - 14.5 GHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.457A
S5.484A S5.506 
 I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) 
S5.504B S5.506A S5.509A
Radio astronomi 
S5.149 S5.504A
	Stacione tokësore MSS


Stacione tokësore FSS




VSAT



Stacione tokësore të avionëve
 (AES)

Stacione Tokësore në Anije (ESV)

-

CIVILE /AKEP
	Prioritete për rrjetet civile
EN 301 427; EN 302 977

Lidhjet fikse të jenë koordinuar me shërbimet satelitore fikse në një bazë kombëtare
EN 302 340

SNG
ERC/REC 13-03
EN 301 428

ECC/DEC/ (05)11; EN 302 186



ECC/DEC/ (05)10; EN 302 340

Stacione tokësore të montuara në automjete

	14.5 - 14.8 GHz
FIKS
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.510
I LËVIZSHËM 
Kërkime hapësinore

	FIKS
I LËVIZSHËM 
Radio astronomi 

	Sistemet e mbrojtjes


Lidhje fikse 

Radio astronomi

	14.50 - 14.80 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
Radio astronomi 

	Sistemet e mbrojtjes


Lidhje fikse 

Radio astronomi

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Brezi 14.62 - 15.23 GHz është një brez i harmonizuar ushtarak për shërbimet fiks dhe të lëvizshëm.
EU20

ERC/REC 12-07; EN 302 217; EU20

VLBI (kur përputhet me përdorimin primar)


EU27

	14.8 - 15.35 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
Kërkime hapësinore
S5.339

	FIKS 
I LËVIZSHËM 
Radio astronomi 
S5.339

	Sistemet e mbrojtjes


Lidhje fikse 

Radio astronomi

	14.80 - 15.35 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
Radio astronomi 
S5.339

	Sistemet e mbrojtjes


Lidhje fikse 

Radio astronomi

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Brezi 14.62 - 15.23 GHz është një brez i harmonizuar ushtarak për shërbimet fiks dhe të lëvizshëm.
EU20

ERC/REC 12-07; EN 302 217; EU20

VLBI (kur përputhet me përdorimin primare)

EU27



	15.35 - 15.4 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340 S5.511
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340 

	Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi

	15.35 - 15.4 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340 
	Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi

CIVILE /AKEP

	



Vëzhgime në vazhdimësi, VLBI 

	15.4 - 15.43 GHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
RADIOPËRCAKTIM
S5.511E S5.511F

S5.511D
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
RADIOPËRCAKTIM
S5.511E S5.511F

S5.511D
	Ndihmësa navigimi ajror Dopler

Radiopërcaktim (civil)

	15.4 - 15.43 GHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
RADIOPËRCAKTIM
S5.511E S5.511F
S5.511D
	Ndihmësa navigimi ajror Dopler

Radiopërcaktim (civil)

CIVILE /AKEP
	Radarë Dopler me ndjeshmeri me fuqi të vogël

Radarë të lëvizshëm tokësore


	15.43 – 15.63 GHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 

FIKS –SATELITOR 
 (Tokë-hapësirë) S5.511A 

RADIOPËRCAKTIM
S5.511E S5.511F 
S5.511C
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK

FIKS –SATELITOR 
 (Tokë-hapësirë)

RADIOPËRCAKTIM
S5.511E S5.511F 
S5.511C
	Stacione tokësore FSS 

Ndihmësa navigimi ajror Dopler

Radiopërcaktim (civil)

	15.43 – 15.63 GHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK

FIKS –SATELITOR 
 (Tokë-hapësirë)

RADIOPËRCAKTIM
S5.511E S5.511F 
S5.511C
	Stacione tokësore FSS 

Ndihmësa navigimi ajror Dopler

Radiopërcaktim (civil)

CIVILE /AKEP
	Lidhje fider MSS 

Radarë Dopler me ndjeshmeri me fuqi të vogël

Radarë të lëvizshëm tokësorë


	15.63 – 15.7 GHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIOPËRCAKTIM
S5.511E S5.511F 

S5.511D
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIOPËRCAKTIM
S5.511E S5.511F 

S5.511D

	Ndihmësa navigimi ajror Dopler

Radiopërcaktim (civil)

	15.63 – 15.7 GHz
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIOPËRCAKTIM
S5.511E S5.511F 
S5.511D
	Ndihmësa navigimi ajror Dopler

Radiopërcaktim (civil)

CIVILE /AKEP
	Radarë Dopler me ndjeshmeri me fuqi të vogël


Radarë të lëvizshëm tokësore


	15.7 - 16.6 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
S5.512 S5.513
	RADIOPËRCAKTIM 

	Sistemet e mbrojtjes

	15.70 - 16.60 GHz
RADIOPËRCAKTIM 

	Sistemet e mbrojtjes

QEVERITARE
	Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për radarët tokësore, ajrore dhe detare

EU27

	16.6 - 17.1 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
Kërkime hapësinore (hapësirë e thellë) (Tokë-hapësirë) 
S5.512 S5.513
	RADIOPËRCAKTIM 
Kërkime hapësinore (hapësirë e thellë) (Tokë-hapësirë) 

	Sistemet e mbrojtjes

	16.6 - 17.1 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
Kërkime Hapësinore (hapësirë e thellë) (Tokë-hapësirë) 
	Sistemet e mbrojtjes


QEVERITARE

	Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për radarët tokësore, ajrore dhe detare

EU27

	17.1 - 17.2 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
S5.512 S5.513

	RADIOPËRCAKTIM 
I lëvizshëm 

	Sistemt e mbrojtjes

	17.1 - 17.2 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
I Lëvizshëm 
	Sistemt e mbrojtjes

CIVILE /AKEP
	Aplikime për radarë ushtarake

 EU2

	17.2 - 17.3 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)

S5.512 S5.513 S5.513A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.513A
	Sistemet e mbrojtjes


	17.2 - 17.3 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.513A
	Sistemet e mbrojtjes



CIVILE /AKEP

	Aplikime për radarë ushtarake



EU2


	17.3 - 17.7 GHz
FIKS -SATELITOR 
 (Tokë-hapësirë) S5.516 (hapësirë-Tokë) S5.516A S5.516B
Radiopërcaktim 
S5.514
	FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.516 (hapësirë-Tokë) S5.516A S5.516B
Radiopërcaktim
	Sistemet e mbrojtjes

Lidhje fider 

Stacione tokësore FSS


ESOMPs
	17.3 - 17.7 GHz
FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.516 (hapësirë-Tokë) S5.516A S5.516B
Radiopërcaktim
	Sistemet e mbrojtjes

Lidhje fider 

Stacione tokësore FSS

ESOMPs

 CIVILE /AKEP
	Aplikime për radarë ushtarake

Lidhje fider për shërbimin BSS. Shtojca 30A e RR
Densitet i lartë i FSS ECC/DEC/ (05)08

ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978

EU2

	17.7 - 18.1 GHz
FIKS 
FIKS –SATELITOR 
 (hapësirë-Tokë) S5.484A (Tokë-hapësirë) S5.516
I LËVIZSHËM 

	FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A 
 (Tokë-hapësirë) S5.516

	Fiks


Lidhje fider 
 

Stacione tokësore FSS




ESOMPs

	17.7 - 18.1 GHz
FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A 
 (Tokë-hapësirë) S5.516
	Fiks


Lidhje fider 
 

Stacione tokësore FSS




ESOMPs

CIVILE /AKEP
	ERC/DEC (00)07; 
ERC/REC 12-03; EN 302 217

Lidhje fider për shërbimin BSS
Shtojca 30A e RR

Për stacionet tokësore të koordinuara.
Prioritet për rrjetët civile
EN 301 360; EN 301 459

ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978


	18.1 - 18.3 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A (Tokë-hapësirë) S5.520
I LËVIZSHËM 
S5.519 S5.521

	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A
METEOROLOGJIK-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
S5.519
	Fiks


Lidhje fider 
 
Stacione tokësore FSS





ESOMPs

Satelite meteorologjike 

	18.1 - 18.3 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A
METEOROLOGJIK-SATELITOR 
 (hapësirë-Tokë) 
S5.519
	Fiks


Lidhje fider 
 
Stacione tokësore FSS





ESOMPs

Satelite meteorologjike 

CIVILE /AKEP
	ERC/DEC (00)07; 
ERC/REC 12-03; EN 302 217

Lidhje fider për shërbimin BSS

Për stacionet tokësore të koordinuara
Prioritet për rrjetët civile
ERC/DEC (00)07; 
EN 301 360; EN 301 459

ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978


	18.3 - 18.4 GHz
FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A (Tokë-hapësirë) S5.520
I LËVIZSHËM 
S5.519 S5.521

	FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A 
 (Tokë-hapësirë) S5.520
METEOROLOGJIK-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
S5.519
	Fiks

Lidhje fider 
 
Stacione tokësore FSS



ESOMPs

	18.3 - 18.4 GHz
FIKS 
FIKS –SATELITOR
 (hapësirë-Tokë) S5.484A (Tokë-hapësirë) S5.520
METEOROLOGJIK-SATELITOR 
 (hapësirë-Tokë) 
S5.519
	Fiks

Lidhje fider 
 
Stacione tokësore FSS



ESOMPs

CIVILE /AKEP
	ERC/DEC (00)07; 
ERC/REC 12-03; EN 302 217


Lidhje fider për shërbimin BSS


Për stacionet tokësore të koordinuara
Prioritet për rrjetët civile
ERC/DEC (00)07; 
EN 301 360; EN 301 459

ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978




	18.4 - 18.6 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A 
I LËVIZSHËM
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A
	Fiks

Stacione tokësore FSS



ESOMPs

	18.4 - 18.6 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR 
 (hapësirë-Tokë) S5.484A
	Fiks

Stacione tokësore FSS



ESOMPs

CIVILE /AKEP
	ERC/DEC (00)07;
ERC/REC 12-03; EN 302 217

Per stacionet tokësore të koordinuara
Prioritet për rrjetët civile
ERC/DEC (00)07; 
EN 301 360; EN 301 459


ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978


	18.6 - 18.8 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.522B
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
Kërkime hapësinore (pasive)
S5.522A S5.522C
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.522B
S5.522A

	Fiks

Stacione tokësore FSS



ESOMPs

Sensorë pasivë (satelitorë)
	18.6 - 18.8 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
S5.522B
S5.522A

	Fiks

Stacione tokësore FSS



ESOMPs

Sensorë pasivë (satelitorë)

CIVILE /AKEP
	ERC/DEC (00)07;
ERC/REC 12-03; EN 302 217

Per stacionet tokësore të koordinuara.
Prioritet për rrjetët civile
ERC/DEC (00)07; 
EN 301 360; EN 301 459


ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978


Emisione sipërfaqesore, bore, akuj, detare dhe rreshje.



	18.8 – 19.3 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.523A
I LËVIZSHËM
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.523A

	Fiks

Stacione tokësore FSS



ESOMPs

	18.8 – 19.3 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.523A

	Fiks

Stacione tokësore FSS



ESOMPs

CIVILE /AKEP
	ERC/DEC (00)07;
ERC/REC 12-03; EN 302 217

Per stacionet tokësore të koordinuara
Prioritet për rrjetët civile
ERC/DEC (00)07; 
EN 301 360; EN 301 459


ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978


	19.3 – 19.7 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) (Tokë-hapësirë)S5.523B S5.523C S5.523D S5.523E

	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) (Tokë-hapësirë)
S5.523B S5.523C S5.523D S5.523E

	Fiks

Stacione tokësore FSS



ESOMPs

	19.3 – 19.7 GHz
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
 (Tokë-hapësirë)
S5.523B S5.523C S5.523D S5.523E
	Fiks

Stacione tokësore FSS



ESOMPs


CIVILE /AKEP
	ERC/DEC (00)07;
ERC/REC 12-03; EN 302 217

Per stacionet tokësore të koordinuara
Prioritet për rrjetët civile
ERC/DEC (00)07; 
EN 301 360; EN 301 459


I lëvizshëm
ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978


	19.7 - 20.1 GHz
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A S5.516B 
I Lëvizshëm-Satelitor (hapësirë-Tokë) 
S5.524
	FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A S5.516B 
I Lëvizshëm-Satelitor (hapësirë-Tokë)
	Stacione tokësore MSS

HEST

ESOMPs

Stacione tokësore FSS

LEST


	19.7 - 20.1 GHz
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A S5.516B 
I lëvizshëm-satelitor (hapësirë-Tokë)
	Stacione tokësore MSS

HEST

ESOMPs

Stacione tokësore FSS

LEST

CIVILE /AKEP

	Per stacione tokësore të pakoordinuara SUT
EN 301 360; EN 301 459

ECC/DEC/ (06)03;
EN 301 360; EN 301 459

ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978


Densitet i lartë FSS
ECC/DEC/ (05)08

ECC/DEC/ (06)02;
EN 301 360; EN 301 459


	20.1 - 20.2 GHz
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A S5.516B 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
S5.524 S5.525 S5.526
S5.527 S5.528

	FIKS - SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A S5.516B 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
S5.525
S5.526
S5.527
S5.528
	Stacione tokësore MSS

HEST

ESOMPs

Stacione tokësore FSS

LEST

	20.1 - 20.2 GHz
FIKS - SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.484A S5.516B 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
S5.525
S5.526
S5.527
S5.528
	Stacione tokësore MSS

HEST

ESOMPs

Stacione tokësore FSS

LEST

CIVILE /AKEP
	Për stacione tokësore të pakoordinuara SUT
EN 301 360; EN 301 459

ECC/DEC/ (06)03;
EN 301 360; EN 301 459

ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978


Densitet i lartë FSS
ECC/DEC/ (05)08

ECC/DEC/ (06)02;
EN 301 360; EN 301 459



	20.2 - 21.2 GHz
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
Frekuencë standarde dhe sinjale orare-satelitore (hapësirë-Tokë) 
S5.524
	FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 

	Stacione tokësore MSS






	20.2 - 21.2 GHz
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 

	Stacione tokësore MSS




QEVERITARE


	Për stacione tokësore të pakoordinuara.Brez ushtarak i harmonizuar për downlink-et satelitor.



EU2;EU27

	21.2 - 21.4 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 

	PMSE



Sensorë pasivë (satelitorë)
	21.2 - 21.4 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
	PMSE


Sensorë pasivë (satelitorë)

CIVILE /AKEP
	Lidhje njëdrejtimshe fikse ose të lëvizshme të perkohshme
Duke përfshirë SAP/SAB
ERC/REC 25-10

Sistemet pasive EESS të përfundojnë me faza deri në vitin 2015.




	21.4 - 22 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
RADIOTELEVIZIV SATELITOR S5.208B
S5.530A S5.530B S5.530C S5.530D

	RADIOTELEVIZIV-SATELITOR 
S5.208B
S5.530A S5.530B S5.530C S5.530D

	PMSE 


SRR







Marrës radioteleviziv-satelitor
	21.4 - 22 GHz
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR 
S5.208B


	PMSE 


SRR




Marrës radioteleviziv-satelitor

CIVILE /AMA

	Telëvizion me përcaktim të lartë, me brez të gjerë
Shërbimi fiks shqyrtuar në disa vende



Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288


EN 301 360; EN 301 459

	22 - 22.21 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.149

	FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.149
	Fiks
Radio astronomi

PMSE
SRR

	22 - 22.21 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.149
	Fiks
Radio astronomi

PMSE
SRR


CIVILE /AKEP

	T/R 13-02; EN 302 217
Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale (p.sh. linja uji), VLBI

SAP/SAB
ERC/REC 25-10; EU17A
Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288



	22.21 - 22.5 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.149 S5.532

	FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I lëvizshëm
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (pasive)
S5.149 S5.532

	Sensorë pasive (satelitore)


Fiks

Radio astronomi


PMSE

SRR

	22.21 - 22.5 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
I lëvizshëm
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (pasive)
S5.149 S5.532

	Sensorë pasive (satelitore)


Fiks

Radio astronomi


PMSE

SRR


CIVILE /AKEP
	Sistemet pasive EESS të përfundojnë me faza deri në vitin 2015.

T/R 13-02; EN 302 217

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale (p.sh. linja uji), VLBI


SAP/SAB
ERC/REC 25-10; EU17A

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288


	22.5 - 22.55 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 

	FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
	Fiks

Radio astronomi



PMSE


SRR

	22.5 - 22.55 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
	Fiks

Radio astronomi



PMSE


SRR


CIVILE /AKEP QEVERITARE

	T/R 13-02; EN 302 217

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale (psh linja uji), VLBI


SAP/SAB
ERC/REC 25-10; EU17A

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288


	22.55 - 23.15 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR S5.338A
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE 
 (Tokë-hapësirë) 
S5.532A

S5.149
	FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
NDËR SATELITOR S5.338A
	Fiks

Radio astronomi



PMSE


SRR

	22.55 - 23.15 GHz
FIKS 

I LËVIZSHËM

RADIO ASTRONOMI 

KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.149
NDËRSATELITOR S5.338A

	Fiks

Radio astronomi



PMSE


SRR



CIVILE /AKEP
	T/R 13-02; EN 302 217

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale (p.sh. linja uji), VLBI


SAP/SAB
ERC/REC 25-10; EU17A

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288


	23.15-23.55 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR S5.338A
I LËVIZSHËM
	FIKS 
I LËVIZSHËM
NDËR SATELITOR S5.338A
	Fiks

PMSE

SRR

	23.15-23.55 GHz
FIKS 

I LËVIZSHËM

RADIO ASTRONOMI 

KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.149
NDËR SATELITOR S5.338A
	Fiks

PMSE

SRR


CIVILE /AKEP
	T/R 13-02; EN 302 217

SAP/SAB
ERC/REC 25-10

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288


	23.55 - 23.6 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 






	FIKS 
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM
	Fiks

PMSE

SRR

	23.55 - 23.6 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM
	Fiks

PMSE

SRR



CIVILE /AKEP

	T/R 13-02; EN 302 217

SAP/SAB
ERC/REC 25-10

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288

	23.6 - 24 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340

	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi

SRR
	23.6 - 24 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi

SRR 


CIVILE /AKEP

	Matje të avullimit të ujit,masave ujore, reve për tingullin atmosferik.

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale, VLBI

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288


	24 - 24.05 GHz
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR
S5.150
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
S5.150
	ISM 
SRD jospecifike

Shërbime amatore
Shërbim amator Satelitor

PMSE

SRR

	24 - 24.05 GHz
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
S5.150
	ISM 
SRD jospecifike

Shërbime amatore
Shërbim amator Satelitor

PMSE

SRR


CIVILE /AKEP
	Brenda brezit 24-24.25 GHz
Brenda brezit 24-24.25 GHz
ERC/REC 70-03; EN 300 440

EN 301 783




SAP/SAB
ERC/REC 25-10

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288


	24.05 - 24.25 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive) 
S5.150

	RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive) 
Fiks 
I lëvizshëm
S5.150
	Sistemet e mbrojtjes

ISM 

SRD jospecifike


Sensorë aktivë (satelitorë)

Shërbime amatore

Aplikime të radiopërcaktimit








PMSE

SRR





RTTT
	24.05 - 24.25 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
Amator 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive) 
Fiks 
I lëvizshëm
S5.150
	Sistemet të mbrojtjes

ISM 

SRD jospecifike


Sensorë aktivë (satelitorë)

Shërbime amatore

Aplikime të radiopërcaktimit







PMSE

SRR




RTTT
CIVILE /AKEP QEVERITARE
	

Brenda brezit 24-24.25 GHz

Brenda brezit 24-24.25 GHz
ERC/REC 70-03; EN 300 440

Radarë shiu nga satelitet

EN 301 783

Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLPR.
Përfshin SRR me brez të ngushtë
Brenda brezit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LPR
ECC/DEC/ (11) 02
ERC/REC 70-03
EN 300 440; EN 302 729
SAP/SAB
ERC/REC 25-10

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288

Radar automobilistik
ERC/REC 70-03; EN 302 858



	24.25 - 24.45 GHz
FIKS 

	FIKS 
I LËVIZSHËM
	Fiks 

PMSE

SRR

















Aplikime të radiopërcaktimit







RTTT

	24.25 - 24.45 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
	Fiks 

PMSE

SRR 














Aplikime të radiopërcaktimit






RTTT
CIVILE /AKEP
	Lidhje fikse njëdrejtimshe

SAP/SAB
ERC/REC 25-10; EU17A

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri më 1 janar 2018; kjo datë është zgjatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetët motorik për të cilët është paraqitur aplikimi për miratim tipi, i cili është lëshuar para 1 janari 2018.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288

Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLPR.
Brenda brezit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LPR
ECC/DEC/ (11) 02
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

Radar automobilistik
ERC/REC 70-03; EN 302 858


	24.45 - 24.5 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR
	FIKS 
I LËVIZSHËM
	Fiks 

PMSE


SRR











Aplikime të radiopërcaktimit



RTTT

	24.45 - 24.5 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
	Fiks 

PMSE


SRR











Aplikime të radiopërcaktimit



RTTT

CIVILE /AKEP
	Lidhje fikse njëdrejtimshe

SAP/SAB
ERC/REC 25-10; EU17A

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri në 1 janar 2018; kjo datë është zgjatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetët motorik për të cilët është paraqitur aplikimi për miratim tipi, i cili është lëshuar para 1 janarit 2018.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288

Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLPR.
Brenda brezit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LPR
ECC/DEC/ (11) 02
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

Radar automobilistik
ERC/REC 70-03; EN 302 858


	24.5 - 24.65 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR
	FIKS 

	Fiks 
BFWA

SRR















Aplikime të radiopërcaktimit
	24.5 - 24.65 GHz
FIKS 

	Fiks 
BFWA

SRR 















Aplikime të radiopërcaktimit




CIVILE /AKEP


	T/R 13-02; EN 302 217

CRS çiftuar me 25.5-26.5 GHz për sistemet FDD 
ECC/REC/ (11)01; EN 302 326
Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri më 1 janar 2018; kjo datë është zgjatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetët motorik për të cilët është paraqitur aplikimi për miratim tipi, i cili është lëshuar para 1 janarit 2018.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288

Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLPR.
Brenda brezit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LPR
ECC/DEC/ (11) 02
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

	24.65 - 24.75 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR

FIKS –SATELITOR (toke – hapësirë) S5.532B
	FIKS 

	Fiks 


BFWA



SRR









Aplikime të radiopërcaktimit
	24.65 - 24.75 GHz
FIKS 

	Fiks 


BFWA



SRR













Aplikime të radiopërcaktimit 



CIVILE /AKEP
	T/R 13-02; EN 302 217


CRS çiftuar me 25.5-26.5 GHz për sistemet FDD 
ECC/REC/ (11)01; EN 302 326

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri më 1 janar 2018; kjo datë është zgjatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetët motorik për të cilet është paraqitur aplikimi për miratim tipi, i cili është leshuar para 1 janarit 2018.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288

Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLPR.
Brenda brezit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LPR
ECC/DEC/ (11) 02
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

	24.75 - 25.25 GHz
FIKS

FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
S5.532B
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
S5.532B

	Fiks 


BFWA



SRR














Aplikime të radiopërcaktimit
	24.75 - 25.25 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR 
 (Tokë-hapësirë) 
S5.532B

	Fiks 


BFWA



SRR














Aplikime të radiopërcaktimit 



CIVILE /AKEP
	T/R 13-02; EN 302 217


CRS çiftuar me 25.5-26.5 GHz për sistemet FDD 
ECC/REC/ (11)01; EN 302 326

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri më 1 janar 2018; kjo datë është zgjatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetët motorik për të cilët është paraqitur aplikimi për miratim tipi, i cili është leshuar para 1 janarit 2018.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288

Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLPR.
Brenda brezit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LPR
ECC/DEC/ (11) 02
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729




	25.25 – 25.5 GHz
FIKS
NDËRSATELITOR
S5.536
I LËVIZSHËM
Frekuence standarde dhe sinjal kohor satelitor 
 (Tokë-hapësirë)
	FIKS
NDËRSATELITOR S5.536
I LËVIZSHËM

	Fiks 

BFWA

SRR










Aplikime të radiopërcaktimit
	25.25 – 25.5 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR S5.536
I LËVIZSHËM


	Fiks 

BFWA

SRR










Aplikime të radiopërcaktimit 



CIVILE /AKEP
	T/R 13-02; EN 302 217


CRS çiftuar me 25.5-26.5 GHz për sistemet FDD 
ECC/REC/ (11)01; EN 302 326

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri më 1 janar 2018; kjo datë është zgjatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetet motorike për të cilët është paraqitur aplikimi për miratim tipi, i cili është lëshuar para 1 janarit 2018.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288

Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLPR.
Brenda brezit 25.05-26.50 GHz për aplikimet LPR
ECC/DEC/ (11) 02
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729


	25.5 - 26.5 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë) S5.536B
FIKS 
NDËRSATELITOR S5.536
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) S5.536C
Frekuencë standarde dhe sinjal kohor satelitor (Tokë-hapësirë)

S5.536A
	FIKS 
NDËRSATELITOR S5.536
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE
 (hapësirë-Tokë) S5.536C
Satelitor për Eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë) S5.536B

	Kërkime hapësinore
Fiks 

BFWA

SRR










Aplikime të radiopërcaktimit
	25.5 - 26.5 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR S5.536
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE
 (hapësirë-Tokë) S5.536C
Satelitor për eksplorimin e tokës (hapësirë-Tokë) S5.536B

	Kërkime hapësinore
Fiks 

BFWA

SRR










Aplikime të radiopërcaktimit 


CIVILE /AKEP
	Komunikim telemetri satelitore
T/R 13-02; EN 302 217


TS duhet çiftuar me 24.5-25.5 GHz për sistemet FDD 
ECC/REC/ (11)01; EN 302 326

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri më 1 janar 2018; kjo datë është zgjatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetet motorike për të cilët është paraqitur aplikimi për miratim tipi, i cili është lëshuar para 1 janarit 2018.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288

Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLPR.
Brenda brezit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LPR
ECC/DEC/ (11) 02
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

	26.5 - 27 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë) S5.536B
FIKS 	
NDËRSATELITOR S5.536
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE
 (hapësirë-Tokë) S5.536C
Frekuencë standarde dhe sinjal kohor satelitor (Tokë-hapësirë

S5.536A

	FIKS 
NDËRSATELITOR S5.536
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE
 (hapësirë-Tokë) S5.536C
Satelitor për Eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë) S5.536B 

S5.536A
	Sistemet e mbrojtjes


Kërkime hapësinore

SRR

















Aplikime të radiopërcaktimit
	26.50 - 27 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR S5.536
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE
 (hapësirë-Tokë) S5.536C
Satelitor për Eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë) S5.536B 

S5.536A
	Sistemet e mbrojtjes


Kërkime hapësinore

SRR











Aplikime të radiopërcaktimit

QEVERITARE
	Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për sistemet fiks dhe të lëvizshëm

Komunikim telemetri satelitore

Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri më 1 janar 2018; kjo datë është zgjatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetët motorik për të cilët është paraqitur aplikimi për miratim tipi, i cili është lëshuar para 1 janarit 2018.
ECC/DEC/ (04)10; EN 302 288

Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLPR.
ERC/REC 70-03; EN 302 372

EU27

	27 - 27.5 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR S5.536
I LËVIZSHËM 

	FIKS 
NDËRSATELITOR S5.536 
I LËVIZSHËM
satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
	Sistemet e mbrojtjes

	27 - 27.5 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR S5.536 
I LËVIZSHËM
satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
	Sistemet e mbrojtjes


QEVERITARE

	Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për sistemet fikse dhe të lëvizshëm


EU27


	27.5 - 28.5 GHz
FIKS S5.537A
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A S5.516B S5.539
I LËVIZSHËM 
S5.538 S5.540

	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A 5.516B S5.539
S5.538 S5.540
	Fiks


Stacione tokësore FSS 





Lidhje fider 

BFWA












ESOMPs

	27.5 - 28.5 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR 
 (Tokë-hapësirë) S5.484A 5.516B S5.539
S5.538 S5.540
	Fiks


Stacione tokësore FSS 





Lidhje fider 

BFWA 







ESOMPs
CIVILE /AKEP
	Për rregullim frekuence midis
FS dhe FSS shiko vendimin 
ECC/DEC/ (05)01.
T/R 13-02; EN 302 217

Drejtimi Tokë-hapësirë për stacione tokësore të pakoordinuara brenda brezit 27.5-27.8285 GHz.
Drejtimi hapësirë-Tokë është i kufizuar për sinjalet për kontrollin e fuqisë së uplink-ut, 27.5-27.501 GHz 
ECC/DEC/ (05)01; EN 301 360

Lidhje fider të përdorshme për radioteleviziv satelitor (HDTV) 27.5-29.5 GHz

CRS çiftuar me 28.5-29.5 GHz për sistemet FDD
Drejtimi Tokë-hapësirë për stacione tokësore të pakoordinuara brenda brezit 27.5-27.8285 GHz.
Drejtimi hapësirë-Tokë është i kufizuar për sinjalet për kontrollin e fuqisë së uplink-ut, 27.5-27.501 GHz 
ECC/DEC/ (05)01;
ECC/REC/ (11)01; EN 302 326

ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978

	28.5 - 29.1 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A S5.516B
S5.523A S5.539
I LËVIZSHËM 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë)
S5.541
S5.540
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A
S5.516B S5.523A S5.539 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë)
S5.541


	Fiks


Stacione tokësore FSS 


Lidhje fider 


BFWA




ESOMPs

	28.5 - 29.1 GHz
FIKS

FIKS-SATELITOR 
 (Tokë-hapësirë) S5.484A
S5.516B S5.523A S5.539 

Satelitor për eksplorimin e Tokës
 (Tokë-hapësirë)

S5.541

	Fiks


Stacione tokësore FSS 


Lidhje fider 


BFWA




ESOMPs
CIVILE /AKEP
	Per rregullim frekuence midis
FS dhe FSS shiko vendimin 
ECC/DEC/ (05)01.
T/R 13-02; EN 302 217

Stacione tokësore të pakoordinuara brenda brezit 28.4445-28.8365 GHz.
ECC/DEC/ (05)01; EN 301 360

Lidhje fider të përdorshme për radioteleviziv satelitor (HDTV) 27.5-29.5 GHz

TS çiftuar me 27.5-28.5 GHz për sistemet FDD
Stacione tokësore të pakoordinuara brenda brezit 28.4445-28.8365 GHz.
ECC/DEC/ (05)01;
ECC/REC/ (11)01; EN 302 326
ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978

	29.1 – 29.5 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.516B S5.523C S5.523E S5.535A S5.539 S5.541A 
I LËVIZSHËM
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S5.541 S5.540
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.516B S5.523C S5.523E S5.535A S5.539 S5.541A 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S5.541 S5.540

	Fiks


Stacione tokësore FSS 



Lidhje fider 


BFWA





ESOMPs

	29.1 – 29.5 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.516B S5.523C S5.523E S5.535A S5.539 S5.541A 
Satelitor për Eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S5.541 S5.540

	Fiks


Stacione tokësore FSS 



Lidhje fider 


BFWA





ESOMPs


CIVILE /AKEP
	Brenda brezit 29.0605-29.4525 GHz 
ECC/DEC/ (05)01; T/R 13-02;
EN 302 217

Sisteme tokësore të pakoordinuara brenda brezit 29.4525-29.5 GHz
ECC/DEC/ (05)01; EN 301 360

Lidhje fider të përdorshme për radioteleviziv satelitor (HDTV) 27.5-29.5 GHz

TS çiftuar me 27.5-28.5 GHz për sistemet FDD
Stacione tokësore të pakoordinuara brenda brezit 29.4525-29.5 GHz
ECC/DEC/ (05)01; 
ECC/REC/ (11)01; EN 302 326


ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978

	29.5 - 29.9 GHz
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A S5.516B S5.539
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S5.541
I Lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) 
S5.540 S5.542
	FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A S5.516B S5.539
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S5.541
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) 
S5.540

	SIT/SUT


Stacione tokësore MSS


HEST

LEST

ESOMPs

	29.5 - 29.9 GHz
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A S5.516B S5.539
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S5.541
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë) 
S5.540
	SIT/SUT


Stacione tokësore MSS


HEST

LEST

ESOMPs
CIVILE /AKEP
	Densitet i lartë i FSS 
ECC/DEC/ (05)08;EN 301 459

EN 301 459


ECC/DEC/ (06)03; EN 301 459

ECC/DEC/ (06)02; EN 301 459

ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978

	29.9 - 30 GHz
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A S5.516B S5.539
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S5.541
S5.543 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 S5.542 

	FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A S5.516B S5.539
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S5.541 S5.543
S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 

	Stacione tokësore FSS

HEST

SIT/SUT

LEST

Stacione tokësore MSS
ESOMPs
	29.9 - 30 GHz
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.484A S5.516B S5.539
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S5.541 S5.543
S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 

	Stacione tokësore FSS

HEST

SIT/SUT

LEST

Stacione tokësore MSS
ESOMPs

CIVILE /AKEP
	I kufizuar për sinjalet e kontrollit të fuqise se uplink-ut 29.999-30 GH

ECC/DEC/ (06)03; EN 301 459

Densitet i lartë i FSS
ECC/DEC/ (05)08; EN 301 459

ECC/DEC/ (06)02; EN 301 459

EN 301 459
ECC/DEC/ (13)01; EN 303 978

	30 - 31 GHz
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.338A
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 

Frekuence standarte dhe sinjal kohor satelitor (hapësirë-Tokë) 
S5.542
	FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.338A
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 

	Stacione tokësore FSS


Stacione tokësore MSS

	30 - 31 GHz
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 

	Stacione tokësore FSS


Stacione tokësore MSS

QEVERITARE
	Per stacione tokësore të pakoordinuara
Ky është një brez ushtarak i harmonizuar për uplink-et satelitore


EU2;EU27


	31 - 31.3 GHz
FIKS S5.543A S5.338A
I LËVIZSHËM 
Kërkime hapësinore S5.544
S5.545
Frekuence standarde dhe sinjal kohor satelitor (hapësirë-Tokë) S5.149
	FIKS S5.338A
I LËVIZSHËM 
S5.149
	Fiks

Radio astronomi
	31 - 31.3 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM 
S5.149
	Fiks

Radio astronomi 

CIVILE /AKEP


	ECC/REC (02)02; 
EN 302 217; EN 302 326


Vëzhgime në vazhdimësi







	31.3 - 31.5 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)





Radio astronomi
	31.3 - 31.5 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)





Radio astronomi 
CIVILE /AKEP
	Matje të akullnajave, avujve të ujit, shpërhapjes së vajit,  ujërave të lëngshme, reve, temperaturave të sipërfaqes, emisionet dhe shuarjet atmosferike.
Pasqyra referuese për brezin 50-60 GHz 

Vëzhgime në vazhdimësi

	31.5 - 31.8 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.149 S5.546
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.149 S5.546
	Fiks

Sensorë pasivë (satelitorë)





Radio astronomi
	31.5 - 31.8 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Fiks 
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik
S5.149 S5.546
	Fiks

Sensorë pasivë (satelitorë)





Radio astronomi 
CIVILE /AKEP
	

Matje të akullnajave, avujve të ujit, shpërhapjes së vajit,ujërave të lëngshme, reve, temperaturave të sipërfaqes, emisionet dhe shuarjet atmosferike.
Pasqyra referuese për brezin 50-60 GHz 

Vëzhgime në vazhdimësi



	31.8 - 32 GHz
FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) (hapësirë-Tokë) 
S5.547 S5.547B S5.548
	FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) (hapësirë-Tokë) 
S5.547 S5.548
	Fiks
	31.8 - 32 GHz
FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) 
 (hapësirë-Tokë) 
S5.547 S5.548
	Fiks 

CIVILE /AKEP

	Lidhje pikë-pikë dhe pikë-shumë-pika
FS densitet të lartë
ECC/REC (11)01;
ERC/REC (01)02;
EN 302 217; EN 302 326


	32 - 32.3 GHz
FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) (hapësirë-Tokë) 
S5.547 S5.547C S5.548
	FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) (hapësirë-Tokë) 
S5.547 S5.548
	Fiks 
	32 - 32.3 GHz
FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë)
 (hapësirë-Tokë) 
S5.547 S5.548
	Fiks 



CIVILE /AKEP


	Lidhje pikë-pikë dhe pikë-shumë-pika
FS densitet të lartë
ECC/REC (11)01;
ERC/REC (01)02;
EN 302 217; EN 302 326





	32.3 - 33 GHz
FIKS S5.547A 
NDËRSATELITOR 
RADIONAVIGACION 
S5.547 S5.547D S5.548
	FIKS S5.547A
NDËRSATELITOR 
RADIONAVIGACION 
S5.547 S5.548
	Fiks 
	32.3 - 33 GHz
FIKS S5.547A
NDËRSATELITOR 
RADIONAVIGACION 
S5.547 S5.548
	Fiks 


CIVILE /AKEP
	Lidhje pikë-pikë dhe pikë-shumë-pika
FS densitet të lartë
ECC/REC (11)01;
ERC/REC (01)02;
EN 302 217; EN 302 326



	33 - 33.4 GHz
FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
S5.547 S5.547E
	FIKS S5.547A 
NDËRSATELITOR
RADIONAVIGACION 

S5.547
	Fiks 
	33 - 33.4 GHz
FIKS S5.547A 
NDËRSATELITOR
RADIONAVIGACION 

S5.547
	Fiks 


CIVILE /AKEP


	Lidhje pikë-pikë dhe pikë-shumë-pika
FS densitet të lartë
ECC/REC (11)01;
ERC/REC (01)02;
EN 302 217; EN 302 326



	33.4 - 34.2 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
S5.549

	RADIOPËRCAKTIM 

	Aplikime të radiopërcaktimit 

Sistemet e mbrojtjes
	33.4 - 34.2 GHz
RADIOPËRCAKTIM 


	Aplikime të radiopërcaktimit 

Sistemet e mbrojtjes

QEVERITARE

	Matje dhe vëzhgime


Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për sistemet e radiopërcaktimit.

EU2;EU27




	34.2 - 34.7 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) 
 (Tokë-hapësirë) 
S5.549
	RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) 
 (Tokë-hapësirë) 
	Aplikime të radiopërcaktimit 

Sistemet e mbrojtjes
	34.2 - 34.7 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) 
 (Tokë-hapësirë)

	Aplikime të radiopërcaktimit 

Sistemet e mbrojtjes

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Matje dhe vëzhgime


Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për sistemet e radiopërcaktimit.


EU2;EU27

	34.7 - 35.2 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
Kërkime hapësinore 
S5.550 
S5.549
	RADIOPËRCAKTIM 
Kërkime hapësinore 

	Aplikime të radiopërcaktimit 

Sistemet e mbrojtjes
	34.7 - 35.2 GHz
RADIOPËRCAKTIM 
Kërkime hapësinore

	Aplikime të radiopërcaktimit 

Sistemet e mbrojtjes 

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Matje dhe vëzhgime


Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për sistemet e radiopërcaktimit.


EU2;EU27

	35.2 – 35.5GHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
RADIOPËRCAKTIM 
S5.549
	NDIHMA METEOROLOGJIKE 
RADIOPËRCAKTIM 

	Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes

	35.2 – 35.5GHz
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
RADIOPËRCAKTIM 

	Sensorë aktivë (satelitorë)

Sistemet e mbrojtjes

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Radarë shiu nga satelitet

Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për sistemet e radiopërcaktimit.

EU2;EU27

	35.5 –36 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.549 S5.549A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive) S5.549A

	Sensorë aktivë (satelitorë)


Sistemet e mbrojtjes
	35.5 –36 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
NDIHMA METEOROLOGJIKE 
RADIOPËRCAKTIM 
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
S5.549A
	Sensorë aktivë (satelitorë)


Sistemet e mbrojtjes 


CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	
Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për sistemet e radiopërcaktimit.


EU2;EU27

	36 - 37 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.149 S5.550A
	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Radio astronomi 
S5.149 S5.550A
	Radio astronomi 



Sistemet e mbrojtjes

Sensorë pasivë (satelitorë)

	36 - 37 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS 
I LËVIZSHËM 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
Radio astronomi 
S5.149 S5.550A
	Radio astronomi 



Sistemet e mbrojtjes

Sensorë pasivë (satelitorë)

CIVILE /AKEP
QEVERITARE
	Vëzhgime të linjes spektrale (psh Cianid hidrogjeni dhe linja hidroksili)
36.43 - 36.50GHz.

Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për sistemet fikse dhe të lëvizshëm

EESS matje të emetimeve të sipërfaqes,borës, akujve detarë dhe precipitimeve.


EU27

	37 - 37.5 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
S5.547
	FIKS 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 

S5.547
	Sistemet e mbrojtjes


Fiks
	37 - 37.5 GHz
FIKS 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)
S5.547
	Sistemet e mbrojtjes


Fiks 


CIVILE /AKEP
	Lidhje fikse me kapacitet të ulët dhe të mesëm

Përdorimi kryesor nga sistemet e shërbimit fiks civil
Lidhje fikse me densitet të lartë
T/R 12-01; EN 302 217

EU2

	37.5 - 38 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
S5.547 
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë) 
S5.547 
	Stacione tokësore FSS 




Fiks




Sistemet e mbrojtjes

	37.5 – 38 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë) 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë) 
S5.547
	Stacione tokësore FSS 




Fiks





Sistemet e mbrojtjes

CIVILE /AKEP
	Stacionet tokësore të pakoordinuara s’kanë të drejtë të kerkojne mbrojtje nga shërbimet fikse .
ERC/DEC (00)02

Përdorimi kryesor nga sistemet e shërbimit fiks civil.
Lidhje fikse me densitet të lartë 
T/R 12-01; EN 302 217

Lidhje fikse me kapacitet të ulët dhe të mesëm.

EU2

	38 – 39.5 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
I LËVIZSHËM 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
S5.547 
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
S5.547 
	Stacione tokësore FSS 



Fiks


Sistemet e mbrojtjes

	38 – 39.5 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
S5.547
	Stacione tokësore FSS 



Fiks


Sistemet e mbrojtjes

CIVILE /AKEP
	Stacionet tokësore të pakoordinuara s’kanë të drejtë të kërkojnë mbrojtje nga shërbimet fikse 
ERC/DEC (00)02

Përdorimi kryesor nga sistemet e shërbimit fiks civil
Lidhje fikse me densitet të lartë 
T/R 12-01; EN 302 217

Lidhje fikse me kapacitet të ulët dhe të mesëm

EU2


	39.5 – 40 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.516B
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
S5.547 
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.516B
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR 
 (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
S5.547	
	Stacione tokësore FSS 

	39.5 – 40 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.516B
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
S5.547	
	Stacione tokësore FSS 




CIVILE /AKEP

	ERC/DEC (00)02







EU2

	40 – 40.5 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (Tokë-hapësirë) 
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.516B
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë)
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.516B
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) 
Satelitor për Eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)
	Stacione tokësore FSS

	40 – 40.5 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S5.516B
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) 
Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-Tokë)

	Stacione tokësore FSS



CIVILE /AKEP



	ERC/DEC (00)02;




EU2

	40.5 - 41GHz
RADIOTELEVIZIV
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)

I Lëvizshëm
S5.547
	RADIOTELEVIZIV 
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR 

FIKS 
S5.547
	Stacione tokësore FSS
MWS





Fiks
	40.5 - 41GHz
RADIOTELEVIZIV 
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR 

FIKS 
S5.547
	Stacione tokësore FSS
MWS 



Fiks 

CIVILE /AKEP, AMA
	ECC/DEC/ (02)04
Sisteme tokësor pikë-pikë dhe shumepika 
ECC/REC (01)04; ERC/DEC (99)15
EN 301 997; EN 302 217

Sisteme tokësor pikë-pikë dhe shumepika 
ECC/REC (01)04; ERC/DEC (99)15
EN 301 997; EN 302 217


	41 – 42 GHz
RADIOTELEVIZIV
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I Lëvizshëm
S5.547 S5.551F 
	RADIOTELEVIZIV 
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR 

FIKS 
S5.547
	Stacione tokësore FSS

MWS



Fiks
	41 – 42 GHz
RADIOTELEVIZIV 
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR 

FIKS 
S5.547
	Stacione tokësore FSS

MWS



Fiks 


CIVILE /AKEP,AMA
	ECC/DEC/ (02)04

Sisteme tokësor pikë-pikë dhe shumëpika 
ECC/REC (01)04; ERC/DEC (99)15
EN 301 997; EN 302 217

Sisteme tokësor pikë-pikë dhe shumëpika 
ECC/REC (01)04; ERC/DEC (99)15
EN 301 997; EN 302 217

	42 – 42.5 GHz
RADIOTELEVIZIV
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)

I Lëvizshëm
S5.547 S5.551F S5.551H S5.551I
	RADIOTELEVIZIV 
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR
 
FIKS 
S5.551H S5.551I
	Stacione tokësore FSS

MWS



Fiks
	42 – 42.5 GHz
RADIOTELEVIZIV 
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR 

FIKS 
S5.551H S5.551I
	Stacione tokësore FSS

MWS



Fiks 


CIVILE /AKEP,AMA
	ECC/DEC/ (02)04

Sisteme tokësor pikë-pikë dhe shumëpika 
ECC/REC (01)04; ERC/DEC (99)15
EN 301 997; EN 302 217

Sisteme tokësor pikë-pikë dhe shumëpika 
ECC/REC (01)04; ERC/DEC (99)15
EN 301 997; EN 302 217


	42.5 – 43.5 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë – hapësirë) S5.552
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.547
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë – hapësirë) S5.552
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.547
	Stacione tokësore FSS

MWS




Fiks





Radio astronomi
	42.5 – 43.5 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë – hapësirë) S5.552
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.547
	Stacione tokësore FSS

MWS




Fiks






Radio astronomi 


CIVILE /AKEP


	Prioritet për rrjetët civile . ECC/DEC/ (02)04

Sisteme tokësor pikë-pikë dhe shumëpika 
ECC/REC (01)04; ERC/DEC (99)15
EN 301 997; EN 302 217

Sisteme tokësor pikë-pikë dhe shumëpika 
ECC/REC (01)04; ERC/DEC (99)15
EN 301 997; EN 302 217

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale, VLBI

	43.5 – 45.5 GHz
I LËVIZSHËM S5.553
I LËVIZSHËM-SATELITOR 
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.554

	I LËVIZSHËM S5.553
I LËVIZSHËM-SATELITOR 
Fiks-Satelitor 
S5.554

	Sistemet e mbrojtjes
	43.50 – 45.50 GHz
I LËVIZSHËM S5.553
I LËVIZSHËM-SATELITOR 
Fiks-Satelitor
S5.554

	Sistemet e mbrojtjes 




CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Ky është një brez i harmonizuar ushtarak për uplink-et satelitore dhe sistemet e lëvizshme

EU27


	45.5 – 47 GHz
I LËVIZSHËM S5.553
I LËVIZSHËM-SATELITOR 
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.554
	I LËVIZSHËM S5.553
I LËVIZSHËM-SATELITOR 
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.554
	
	45.5 – 47 GHz
I LËVIZSHËM S5.553
I LËVIZSHËM-SATELITOR 
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.554
	


CIVILE /AKEP QEVERITARE
	



	47 – 47.2 GHz
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 

	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 

	Shërbime amatore
Shërbim amator satelitor
	47 – 47.2 GHz
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 

	Shërbime amatore
Shërbim amator satelitor 

CIVILE /AKEP
	EN 301 783

	47.2 – 47.5 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552
I LËVIZSHËM
S5.552A
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
S5.552
I LËVIZSHËM
S5.552A
	Lidhje fider

Stacione tokësore FSS

HAPS

PMSE
	47.2 – 47.5 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552
I LËVIZSHËM
S5.552A
	Lidhje fider

Stacione tokësore FSS

HAPS

PMSE 

CIVILE /AKEP
	Radioteleviziv satelitor për 40 GHz 

Per aplikime fikse.Prioritet për rrjetët civile




SAP/SAB 
ERC/REC 25-10

	47.5 – 47.9 GHz
FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552 (hapësirë-Tokë)
S5.516B S5.554A
I LËVIZSHËM
	FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552
 (hapësirë-Tokë) S5.516B S5.554A
I LËVIZSHËM

	Lidhje fider

Stacione tokësore FSS

PMSE
	47.5 – 47.9 GHz
FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552
 (hapësirë-Tokë) S5.516B S5.554A
I LËVIZSHËM

	Lidhje fider


Stacione tokësore FSS

PMSE 

CIVILE /AKEP
	Radioteleviziv satelitor për 40 GHz 

Densitet i Lartë FSS
ECC/DEC/ (05)08;

SAP/SAB 
ERC/REC 25-10

	47.9 – 48.2 GHz
FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552
I LËVIZSHËM
S5.552A

	FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552
I LËVIZSHËM
5.552A
	Lidhje fider


Stacione tokësore FSS


HAPS

PMSE
	47.9 – 48.2 GHz
FIKS
FIKS –SATELITOR
 (Tokë-hapësirë) S5.552
I LËVIZSHËM
S5.552A 

	Lidhje fider


Stacione tokësore FSS


HAPS

PMSE 

CIVILE /AKEP
	Radioteleviziv satelitor për 40 GHz
 
Per aplikime fikse. Prioritet për rrjetët civile



SAP/SAB 
ERC/REC 25-10

	48.2 – 48.54 GHz
FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë)S5.552 (hapersire-toke)
S5.516B S5.554A S5.555B
I LËVIZSHËM
	FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552
 (hapësirë-Tokë) S5.516B S5.554A S5.555B
I LËVIZSHËM

	Lidhje fider


Fiks


Stacione tokësore FSS


PMSE
	48.2 – 48.54 GHz
FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552
 (hapësirë-Tokë) S5.516B S5.554A S5.555B
I LËVIZSHËM

	Lidhje fider


Fiks


Stacione tokësore FSS


PMSE

CIVILE /AKEP
	Radioteleviziv satelitor për 40 GHz
 
Brenda brezit 48.50 - 48.54 GHz ERC/REC 12-10;

Densitet i Lartë i FSS
ECC/DEC/ (05)08

SAP/SAB
ERC/REC 25-10


	48.54 – 49.44 GHz
FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë)S5.552
I LËVIZSHËM
S5.149
S5.340
S5.555
	FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.340
S5.555
	Lidhje fider

Fiks
Stacione tokësore FSS

Radio astronomi


SAP/SAB

PMSE
	48.54 – 49.44 GHz
FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.340
S5.555
	Lidhje fider

Fiks
Stacione tokësore FSS

Radio astronomi


SAP/SAB 

PMSE

CIVILE /AKEP
	48.5-49.2 GHz për Radioteleviziv satelitor 40 GHz

ERC/REC 12-10; EN 302 217
Per aplikime fikse. Prioritet për rrjetët civile

Vëzhgime të linjes spektrale

ERC/REC 25-10; EU17A

SAP/SAB
ERC/REC 25-10


	49.44 GHz- 50.2 GHz
FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë)S5.552 S5.338A (hapësirë-Tokë)
S5.516B S5.554A S5.555B
I LËVIZSHËM
	FIKS
FIKS –SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.552 S5.338A (hapësirë-Tokë)
S5.516B S5.554A S5.555B
I LËVIZSHËM

	PMSE 

Fiks

Stacione tokësore FSS

	49.44 GHz- 50.2 GHz
FIKS
FIKS –SATELITOR 
 (Tokë-hapësirë)
S5.552 S5.338A 
 (hapësirë-Tokë)
S5.516B S5.554A S5.555B
I LËVIZSHËM
	PMSE
 
Fiks

Stacione tokësore FSS


CIVILE /AKEP
	SAP/SAB
ERC/REC 25-10; EU17A


ERC/REC 12-10; EN 302 217

Densitet i lartë FSS
ECC/DEC/ (05)08; 

	50.2 – 50.4 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340 
	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë) 


Radio astronomi


	50.2 – 50.4 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.340
	Sensorë pasive (satelitor)


Radio astronomi


CIVILE /AKEP
	Tingujzimi i temperaturës atmosferike. Radiometra tokësore passive.Pasqyra referuese për brezin 52.6-59.3 GHz

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 



	50.4 – 51.4 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR 
 (Tokë-hapësirë) S5.338A
I LËVIZSHËM 
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë)
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.338A
I lëvizshëm-satelitor (Tokë-hapësirë)
	-
	50.4 – 51.4 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S5.338A
I lëvizshëm-satelitor 
 (Tokë-hapësirë)
	-


CIVILE /AKEP

	Aplikime tokësore dhe satelitore në të ardhmen
Përdorim i përbashkët civil dhe jocivil


EU2

	51.4 – 52.6GHz
FIKS S5.338A
I LËVIZSHËM
S5.547 S5.556
	FIKS S5.338A
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI 
S5.547 S5.556
	Fiks


Radio astronomi

	51.4 – 52.6GHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI 
S5.547 S5.556
	Fiks 

Radio astronomi

CIVILE /AKEP
	Lidhje fikse me densitet të lartë ERC/REC 12-11; EN 302 217

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 



	52.6 – 54.25 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.556
	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.556
	Sensorë pasivë (satelitorë)




Radio astronomi

	52.6 – 54.25 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.556

	Sensorë pasivë (satelitorë)


Radio astronomi

CIVILE /AKEP
	Tingujzimi i temperaturës atmosferike
Radiometra tokësore pasive


Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	54.25 – 55.78 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
NDËRSATELITOR S5.556A 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.556B 
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)

	Sensorë pasivë (satelitorë)
	54.25 – 55.78 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)

	Sensorë pasivë (satelitorë)


CIVILE /AKEP

	Tingujzimi i temperaturës atmosferike
Radiometra tokësore pasive


	55.78 – 56.9 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS S5.557A
NDËRSATELITOR S5.556A 
I LËVIZSHËM S5.558
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.547 S5.557
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS S5.557A
NDËRSATELITOR S5.556A 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.547 S5.558
	Sensorë pasivë (satelitorë)


Fiks
	55.78 – 56.9 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS S5.557A
NDËRSATELITOR S5.556A 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.547 S5.558
	Sensorë pasivë (satelitorë)


Fiks 


CIVILE /AKEP
	Tingujzimi i temperaturës atmosferike


Lidhje fikse me kapacitet të lartë
ERC/REC 12-12; EN 302 217


EU21


	56.9 – 57 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS
NDËRSATELITOR S5.558A 
I LËVIZSHËM S5.558
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.547 S5.557
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.558
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 

S5.547 S5.558A
	Sensorë pasivë (satelitorë)


Fiks
	56.9 – 57 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS 
I LËVIZSHËM S5.558
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 

S5.547 S5.558A
	Sensorë pasivë (satelitorë)


Fiks

CIVILE /AKEP




	Tingujzimi i temperaturës atmosferike



Lidhje fikse me densitet të lartë
ERC/REC 12-12; EN 302 217

EU21

	57 – 58.2 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS
NDËRSATELITOR S5.556A 
I LËVIZSHËM S5.558
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.547 S5.557
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS
NDËRSATELITOR S5.556A 
I LËVIZSHËM S5.558
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.547
	Sensorë pasivë (satelitorë)

Fiks


Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 



Aplikime të radiopërcaktimit






SRD jospecifike




	57 – 58.2 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS
NDËRSATELITOR S5.556A 
I LËVIZSHËM S5.558
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) 
S5.547
	Sensorë pasivë (satelitorë)

Fiks


Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 
Aplikime të radiopërcaktimit



SRD jospecifike


CIVILE /AKEP
	Tingujzimi i temperaturës atmosferike

Lidhje fikse me densitet të lartë Shpërndarje e pakoordinuar 
ECC /REC (09)01; EN 302 217

ERC/REC 70-03; EN 302 567


Brenda brezit 57-64 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729
Brenda brezit 57-64 GHz
ERC/REC 70-03; EN 305 550


	58.2 – 59 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS
I LËVIZSHËM
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
 S5.556 S5.547
	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE
 (pasive)
S5.547 S5.556
	Sensorë pasivë (satelitorë)



Fiks



Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 


Aplikime të radiopërcaktimit



SRD jospecifike


Radioastronomi


	58.20 – 59 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.547 S5.556
	Sensorë pasivë (satelitorë)



Fiks


Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 

Aplikime të radiopërcaktimit




SRD jospecifike


Radioastronomi

CIVILE /AKEP
	Tingujzimi i temperaturës atmosferike 
Radiometra tokësore pasive

Shpërndarje e pa-koordinuar Lidhje fikse me densitet të lartë
ECC/REC/ (09)01; EN 302 217
ERC/REC 70-03; EN 302 567


Brenda brezit 57-64 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

Brenda brezit 57-64 GHz
ERC/REC 70-03; EN 305 550

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


EU6; EU19

	59 – 59.3 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS
NDËRSATELITOR S5.556A 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)

	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS
NDËRSATELITOR S5.556A 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)

	Sensorë pasivë (satelitorë)


Sistemet e mbrojtjes





Lidhje fikse me densitet të lartë


Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 


Aplikime të radiopërcaktimit





Fiks

SRD jospecifike


	59 – 59.3 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS
NDËRSATELITOR S5.556A 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)

	Sensorë pasivë (satelitorë)


Sistemet e mbrojtjes



Lidhje fikse me densitet të lartë

Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 

Aplikime të radiopërcaktimit


Fiks

SRD jospecifike

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Tingujzimi i temperaturës atmosferike. 
Radiometra tokësore pasive



Brezi 59-61 GHz është një brez ushtarak i harmonizuar për sistemet fikse, të lëvizshme dhe të radiopërcaktimit.


ECC/REC/ (09)01; EN 302 217


ERC/REC 70-03; EN 302 567



Brenda brezit 57-64 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

Lidhje fikse me densitet të lartë
ECC/REC/ (09)01; EN 302 217


Brenda brezit 57-64 GHz
ERC/REC 70-03; EN 305 550


EU2;EU27

	59.3 – 62 GHz
FIKS 	
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559
S5.138

	FIKS 	
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559
S5.138

	Sistemet e mbrojtjes



ISM 


SRD jospecifike 


Fiks 


Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 


Aplikime të radiopërcaktimit
	59.3 – 62 GHz
FIKS 	
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559
S5.138

	Sistemet e mbrojtjes



ISM 


SRD jospecifike 


Fiks 


Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 

Aplikime të radiopërcaktimit

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Brezi 59-61 GHz brez ushtarak i harmonizuar për sistemet fikse, të lëvizshme dhe të radiopërcaktimit.

Brenda brezit 61.0-61.5 GHz


Brenda brezit 57-64 GHz
ERC/REC 70-03; EN 305550

Lidhje fikse me densitet të lartë
ECC/REC/ (09)01; EN 302 217


ERC/REC 70-03; EN 302 567


Brenda brezit 57-64 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729
EU2;EU27

	62 – 63 GHz
FIKS 	
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559

	FIKS 
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559

	I lëvizshëm tokësor 

Sistemet e mbrojtjes


Fiks

Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 



Aplikime të radiopërcaktimit






SRD jospecifike 

	62 – 63 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559


	I lëvizshëm tokësor 

Sistemet e mbrojtjes 


Fiks


Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 

Aplikime të radiopërcaktimit





SRD jospecifike 


CIVILE /AKEP
	Sisteme të lëvizshme me brez të gjerë për lidhje me IBCN çiftuar me 65-66 GHz


Lidhje fikse me densitet të lartë
ECC/REC/ (09)01; EN 302 217

ERC/REC 70-03; EN 302 567

Brenda brezit 57-64 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

Brenda brezit 57-64 GHz
ERC/REC 70-03; EN 305550

EU2


	63 – 64 GHz
FIKS 	
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559

	FIKS 
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559

	Sistemet e mbrojtjes


ITS

Fiks 



Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 


Aplikime të radiopërcaktimit




SRD jospecifike 

	63 – 64 GHz
FIKS
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
RADIOPËRCAKTIM S5.559

	Sistemet e mbrojtjes


ITS

Fiks 



Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë 

Aplikime të radiopërcaktimit



SRD jospecifike 


CIVILE /AKEP
	


ECC/DEC/ (09)01; EN 302 686

Lidhje fikse me densitet të lartë
ECC/REC/ (09)01; EN 302 217


ERC/REC 70-03; EN 302 567



Brenda brezit 57-64 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

Brenda brezit 57-64 GHz
ERC/REC 70-03; EN 305 550

EU2

	64 – 65 GHz
FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
S5.547 S5.556
	FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
S5.547 S5.556
	Fiks 



Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë


Radioastronomi

	64 – 65 GHz
FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM përveç i Lëvizshëm Aeronautik
S5.547 S5.556
	Fiks 



Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë


Radioastronomi


CIVILE /AKEP
	Lidhje fikse me densitet të lartë
ECC/REC (05)02; EN 302 217


ERC/REC 70-03; EN 302 567



Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	65 – 66 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS
FIKS 
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE
S5.547 
	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS
FIKS 
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE
S5.547 
	Fiks 

I lëvizshëm tokësor



Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë



	65 – 66 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS
FIKS 
 NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik
KËRKIME HAPËSINORE
S5.547 
	Fiks 

I lëvizshëm tokësor



Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjerë

CIVILE /AKEP
	Lidhje fikse me densitet të lartë
ECC/REC (05)02; EN 302 217

Sisteme të lëvizshme me brez të gjerë për lidhje me IBCN çiftuar me 62-63 GHz

ERC/REC 70-03; EN 302 567



	66 – 71 GHz
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.553 S5.558
I LËVIZSHËM-SATELITOR 
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.554
	NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.553 S5.558
I LËVIZSHËM-SATELITOR 
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.554
	
	66 – 71 GHz
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.553 S5.558
I LËVIZSHËM-SATELITOR 
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.554
	





CIVILE /AKEP

	Sistemet e ardhshme civile


	71 – 74 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 

	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 

	Sistemet e mbrojtjes



Lidhje fikse

	71 – 74 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
 I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 

	Sistemet e mbrojtjes



Lidhje fikse

CIVILE /AKEP QEVERITARE
	Ky është një brez i harmonizuar ushtarak. Është parashikuar çiftimi me 81 – 84 GHz.




EU27


	74 – 75.5 GHz
RADIOTELEVIZIV
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
Kërkime Hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.561 
	RADIOTELEVIZIV
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
Kërkime Hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.561 
	Kërkime hapësinore

Fiks


Aplikime të radiopërcaktimit
	74 – 75.5 GHz
RADIOTELEVIZIV
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR
FIKS
FIKS-SATELITOR 
 (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
Kërkime Hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.561
	Kërkime hapësinore

Fiks


Aplikime të radiopërcaktimit 




CIVILE /AKEP
	Matje VLBI brenda brezit 
74-84 GHz

ECC/REC/ (05)07; EN 302 217



Brenda brezit 75-85 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

	75.5 – 76 GHz
RADIOTELEVIZIV
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.561 
	RADIOTELEVIZIV
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
Amator
Amator-satelitor
S5.561
	Shërbime amatore 

Kërkime hapësinore

Shërbim amator satelitor

Lidhje fikse

Aplikime të radiopërcaktimit






	75.5 – 76 GHz
RADIOTELEVIZIV
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
Amator
Amator-satelitor
S5.561
	Shërbime amatore 

Kërkime hapësinore

Shërbim amator satelitor

Lidhje fikse 
Aplikime të radiopërcaktimit


CIVILE /AKEP,AMA
	EN 301 783; EU35


VLBI




ECC/REC (05)07; EN 302 217

Brenda brezit 75-85 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

EU2; EU35

	76 – 77.5 GHz
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator satelitor
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë) S5.149
	RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator satelitor
Kërkime Hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

SRR 

Radiopërcaktimi (civil)

Radio astronomi


RTTT 






Aplikime të radiopërcaktimit



Aplikime hekurudhore 
	76 – 77.5 GHz
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator satelitor
Kërkime Hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

SRR 

Radiopërcaktimi (civil)

Radio astronomi


RTTT 





Aplikime të radiopërcaktimit 



Aplikime hekurudhore


CIVILE /AKEP
	EN 301 783



ECC/DEC/ (04)03; EN 302 264



Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 

Radar për brenda brezit 76-77 GHz 
Transporti Rrugor dhe Telematje teTrafikut
ERC/REC 70-03; EN 301 091

Brenda brezit 75-85 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

Bllokim/zbulim i automjetëve në nivel kryqezimesh
EN 301 091
EU2

	77.5 – 78 GHz
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
Radio Astronomi
Kërkime Hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
Kërkime Hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149
	Radio astronomi


SRR 
Aplikime të radiopërcaktimit
	77.5 – 78 GHz
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
Kërkime Hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149
	Radio astronomi


SRR 
Aplikime të radiopërcaktimit


 CIVILE /AKEP
	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


ECC/DEC/ (04)03; EN 302 264
Brenda brezit 75-85 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729

	78 – 79 GHz
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator satelitor
Radio astronomi
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149
S5.560

	RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator satelitor
Radio Astronomi
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149
S5.560
	Radiopërcaktimi (civil) 

Radio astronomi


SRR 

Aplikime të radiopërcaktimit





Sistemet e mbrojtjes
	78 – 79 GHz
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator satelitor
Radio astronomi
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149
S5.560
	Radiopërcaktimi (civil)
 
Radio astronomi


SRR 

Aplikime të radiopërcaktimit




Sistemet e mbrojtjes

CIVILE /AKEP
	


Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


ECC/DEC/ (04)03; EN 302 264

Brenda brezit 75-85 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729



EU2

	79 – 81 GHz
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator satelitor (hapësirë-Tokë)
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149
	RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator satelitor (hapësirë-Tokë) S5.149

	Radiopërcaktimi (civil) 

Radio astronomi

SRR

Aplikime të radiopërcaktimit




Sistemet e mbrojtjes

	79 – 81 GHz
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator satelitor (hapësirë-Tokë) S5.149

	Radiopërcaktimi (civil) 

Radio astronomi

SRR

Aplikime të radiopërcaktimit



Sistemet e mbrojtjes

CIVILE /AKEP
	

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


ECC/DEC/ (04)03; EN 302 264

Brenda brezit 75-85 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729




EU2

	81 – 84 GHz
FIKS S5.338A
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
RADIO ASTRONOMI
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149 S5.561A
	FIKS S5.338A
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
RADIO ASTRONOMI
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149 S5.561A
	Sistemet e mbrojtjes


Radio astronomi

Shërbime amatore

Shërbim amator Satelitor

Fiks

Aplikime të radiopërcaktimit
	81 – 84 GHz
FIKS S5.338A
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM 
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
RADIO ASTRONOMI
Kërkime hapësinore (hapësirë-Tokë)
S5.149 S5.561A
	Sistemet e mbrojtjes


Radio astronomi

Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Fiks

Aplikime të radiopërcaktimit

CIVILE /AKEP
QEVERITARE

	Ky është një brez i harmonizuar ushtarak. Është parashikuar çiftimi me 71 – 74 GHz.

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 

Brenda brezit 81-81.5 GHz
EN 301 783

Brenda brezit 81-81.5 GHz


ECC/REC/ (05)07; EN 302 217


Brenda brezit 75-85 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR 
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729
EU27

	84 – 86 GHz
FIKS S5.338A
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	FIKS S5.338A
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	Fiks
Radio astronomi


Aplikime të radiopërcaktimit
	84 – 86 GHz
FIKS 
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë) 
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	Fiks
Radio astronomi

Aplikime të radiopërcaktimit


CIVILE /AKEP,AMA
	ECC/REC 05-07; EN 302 217

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 

Brenda brezit 75-85 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR
ECC/DEC (11)02; 
ERC/REC 70-03
EN 302 372; EN 302 729



	86 – 92 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)



Radio astronomi

	86 – 92 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)


Radio astronomi

CIVILE /AKEP
	Matje e reve, shpërhapjes së vajit, borës, shiut, dritare referencë për tingujzimin e temperaturës afër 118GHz. 


Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linja spektrale.


	92 – 94 GHz
FIKS S5.338A
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM 
S5.149 
	FIKS S5.338A
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM 
S5.149
	Radio astronomi


	92 – 94 GHz
FIKS S5.338A
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM 
S5.149
	Radio astronomi


CIVILE /AKEP


	Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linja spektrale



EU2

	94 – 94.1 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Radio astronomi
S5.562 S5.562A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (aktive)
Radio astronomi
S5.562 S5.562A
	Sensorë aktivë (satelitorë)

Kërkime hapësinore (aktive)



Radio astronomi

	94 – 94.1 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive)
RADIOPËRCAKTIM
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
Radio astronomi
S5.562 S5.562A

	Sensorë aktivë (satelitorë)

Kërkime hapësinore (aktive)

Radio astronomi

CIVILE /AKEP
	Radarë të reve






Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linja spektrale


EU2

	94.1 –95 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM 
S5.149 
	FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM 
S5.149
	Radio astronomi

	94.1 –95 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM 
S5.149
	Radio astronomi

CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linja spektrale



EU2

	95 – 100 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.149 S5.554 
	FIKS
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.149 S5.554
	Radio astronomi
	95 – 100 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.149 S5.554

	Radio astronomi 


CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linja spektrale



EU2


	100 – 102 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	Sensorë pasivë (satelitorë)



Radio astronomi
	100 – 102 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	Sensorë pasivë (satelitorë)



Radio astronomi 
CIVILE /AKEP
	Matje horizontale të perberësve atmosferike



Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	102 –105 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.341
	FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.341
	Radio astronomi
	102 –105 GHz
FIKS 
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.341
	Radio astronomi 

CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	105 – 109.5 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	Radio astronomi
	105 – 109.5 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341

	Radio astronomi 


CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	109.5 – 111.8 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
S5.341
	Radio astronomi

	109.5 – 111.8 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341

	Radio astronomi




CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	111.8 – 114.25 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B
S5.149 S5.341
	FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B
S5.149 S5.341
	Radio astronomi

	111.8 – 114.25 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B
S5.149 S5.341

	Radio astronomi




CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	114.25 – 116 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
S5.341

	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
S5.341
	Radio astronomi

	114.25 – 116 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
S5.341
	Radio astronomi


CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	116 – 119.98 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
NDËRSATELITOR S5.562C
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)

S5.341
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
NDËRSATELITOR S5.562C




S5.341
	Sensorë pasivë (satelitorë)

	116 – 119.98 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
NDËRSATELITOR S5.562C





S5.341
	Sensorë pasivë (satelitorë)




CIVILE /AKEP

	Sensorë pasivë si pjesë e brezit të absorbimit të oksigjenit me pik në 118. 75 GHz.

	119.98 – 120.02 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
NDËRSATELITOR S5.562C
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.341
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
NDËRSATELITOR S5.562C

S5.341
	Sensorë pasivë (satelitorë)

	119.98 – 120.02 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
NDËRSATELITOR S5.562C

S5.341
	Sensorë pasivë (satelitorë)
CIVILE /AKEP

	Sensorë pasivë si pjesë e brezit të absorbimit të oksigjenit me pik në 118. 75 GHz.

	120.02 – 122.25 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
NDËRSATELITOR S5.562C
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) S5.138
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
NDËRSATELITOR S5.562C
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.138
	Sensorë pasivë (satelitorë)




SRD jospecifike

	120.02 – 122.25 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
NDËRSATELITOR S5.562C
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.138

	Sensorë pasivë (satelitorë)




SRD jospecifike
CIVILE /AKEP
	Sensorë pasive si pjesë e brezit të absorbimit të oksigjenit me pik në 118. 75 GHz.

Brenda brezit 122-123 GHz
ERC/REC 70-03; EN 305 550

	122.25 –123 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
Amator
S5.138
	FIKS 
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
Amator
Amator satelitor
S5.138
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

SRD jospecifike


	122.25 –123 GHz
FIKS 
NDËRSATELITOR 
I LËVIZSHËM S5.558
Amator
Amator satelitor
S5.138
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

SRD jospecifike

CIVILE /AKEP
	EN 301 783



Brenda brezit 122-123 GHz
ERC/REC 70-03; EN 305 550

	123 – 126 GHz
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio astronomi 
S5.554
	FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio astronomi 
S5.554
	Radio astronomi

	123 – 126 GHz
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio Astronomi 
S5.554
	Radio astronomi


CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	126 – 130 GHz
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio astronomi S5.562D
S5.149
S5.554
	FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio astronomi 
S5.149
S5.554
	Radio astronomi

	126 – 130 GHz
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio astronomi 
S5.149
S5.554
	Radio astronomi


CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	130 – 134 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S5.562E
FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.562A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S5.562E
FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.562A
	Radio astronomi

	130 – 134 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S5.562E
FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.562A
	Radio astronomi


CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	134 –136 GHz
AMATOR
AMATOR SATELITOR
Radio Astronomi
	AMATOR
AMATOR SATELITOR
Radio Astronomi
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor


Radio astronomi

	134 –136 GHz
AMATOR
AMATOR SATELITOR

Radio Astronomi
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Radio astronomi
CIVILE /AKEP
	EN 301 783



Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	136 – 141 GHz
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator-satelitor
S5.149
	RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator-satelitor
S5.149
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Radio astronomi

	136 – 141 GHz
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator-satelitor
S5.149
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Radio astronomi
CIVILE /AKEP
	EN 301 783


Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	141 – 148.5 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM 
S5.149
	FIKS
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM 
S5.149
	Radio astronomi

	141 – 148.5 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
S5.149
	Radio astronomi



CIVILE /AKEP
	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	148.5 – 151.5 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) S5.340
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)


Radio astronomi

	148.5 – 151.5 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KËRKIME HAPËSINORE (pasive) S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)


Radio astronomi


CIVILE /AKEP
	Pasqyrë reference e harmonizuar për vëzhgime të sensorëve pasivë

Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	151.5 – 155.5 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI 
RADIOPËRCAKTIM
S5.149
	FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI 
RADIOPËRCAKTIM
S5.149
	Radio astronomi

	151.5 – 155.5 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI 
RADIOPËRCAKTIM
S5.149
	Radio astronomi

CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale 


	155.5 –158.5 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B S5.149 S5.562F S5.562 G
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B S5.149 S5.562F S5.562 G
	Sensorë pasivë (satelitorë)


Radio astronomi

	155.5 –158.5 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive) 
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B S5.149 S5.562F S5.562 G
	Sensorë pasivë (satelitorë)


Radio astronomi


CIVILE /AKEP

	Mbrojtje deri më 1.1.2018


Vëzhgime në vazhdimësi për linjat spektrale dhe brezat e gjerë


	158.5 –164 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
	
	158.5 –164 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
	
CIVILE /AKEP

	

	164 –167 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340

	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)





Radio astronomi

	164 –167 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)





Radio astronomi

CIVILE /AKEP
	Sensorë pasive të linjës së absorbimit të avujve ujorë, piku i të cilëve është në 183.31 GHz.
Matje atmosferike horizontale të linjës CO në 164.38 GHz .

Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 


	167 –168 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558

	
	167 –168 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
	


CIVILE /AKEP

	

	168 –170 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
S5.149
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
S5.149

	Radio astronomi

	168 –170 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR 
 (hapësirë-Tokë)
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
S5.149
	Radio astronomi



CIVILE /AKEP
	Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 


	170 –174.5 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
S5.149 S5.562D
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558

S5.149
	Radio astronomi

	170 –174.5 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR 
 (hapësirë-Tokë)
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
S5.149
	Radio astronomi



CIVILE /AKEP
	Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 


	174.5 –174.8 GHz
FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
	FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
	
	174.5 –174.8 GHz
FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
	
CIVILE /AKEP

	

	174.8 –182 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
NDËRSATELITOR S5.562H
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
NDËRSATELITOR S5.562H
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
	Sensorë pasivë (satelitorë)

	174.8 –182 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
NDËRSATELITOR S5.562H
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
	Sensorë pasivë (satelitorë)


CIVILE /AKEP

	Sensorë pasive të linjës së absorbimit të avujve ujorë, piku i të cilëve është në 183.31 GHz.

	182 – 185 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)



Radio astronomi


	182 – 185 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)



Radio astronomi

CIVILE /AKEP

	Sensorë pasive të linjës së absorbimit të avujve ujorë, piku i të cilëve është në 183.31 GHz.

Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 


	185 – 190 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
NDËRSATELITOR S5.562H
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
	SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
NDËRSATELITOR S5.562H
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
	Sensorë pasivë (satelitorë)

	185 – 190 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
NDËRSATELITOR S5.562H
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
	Sensorë pasivë (satelitorë)



CIVILE /AKEP

	Sensorë pasive të linjës së absorbimit të avujve ujorë, piku i të cilëve është në 183.31 GHz.

	190 – 191.8 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)



Radio astronomi

	190 – 191.8 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)



Radio astronomi




CIVILE /AKEP
	Sensorë pasive të linjës së absorbimit të avujve ujorë, piku i të cilëve është në 183.31 GHz.

Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 


	191.8 – 200 GHz
FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
I LËVIZSHËM-SATELITOR
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149 S5.341 S5.554
	FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
I LËVIZSHËM-SATELITOR
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149 S5.341 S5.554
	Radio astronomi

	191.8 – 200 GHz
FIKS
NDËRSATELITOR
I LËVIZSHËM S5.558
I LËVIZSHËM-SATELITOR
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149 S5.341 S5.554
	Radio astronomi



CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 


	200 –202 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	Satelit për eksplorimin e tokës




Radio astronomi
	200 –202 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	Satelit për eksplorimin e tokës



Radio astronomi 

CIVILE /AKEP
	 (EESS)
Kimi atmosferike (tinguj skajorë) dhe sensorë atmosferike në distancë të oksidit të azotit në 201 GHz.

Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 


	202 –209 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	Satelit për eksplorimin e Tokës




Radio astronomi 

	202 –209 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	Satelit për eksplorimin e tokës




Radio astronomi 


CIVILE /AKEP
	 (EESS)
Kimi atmosferike (tinguj skajore) dhe sensorë atmosferike në distance të avujve të ujit në 203.4 GHz dhe të ozonit në 208.5 GHz.


Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 


	209 – 217 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341
	Radio astronomi
	209 – 217 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341
	Radio astronomi 


CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 


	217 – 226 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B S5.149 S5.341
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B S5.149 S5.341
	Radio astronomi
	217 – 226 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.562B S5.149 S5.341
	Radio astronomi



CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 


	226 – 231.5 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340 
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)




Radio astronomi
	226 – 231.5 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
	Sensorë pasivë (satelitorë)



Radio astronomi 
CIVILE /AKEP
	Matje atmosferike horizontale. Pasqyrë reference për matje të frekuencave më të larta për avujt e ujit


Vëzhgime në vazhdimësi dhe në linjat spektrale 
 (psh linja CO), VLBI

	231.5 – 232 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
Radiopërcaktim
	FIKS
I LËVIZSHËM
Radiopërcaktim
	
	231.5 – 232 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
Radiopërcaktim
	

CIVILE /AKEP
	

	232 –235 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
Radiopërcaktim
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
Radiopërcaktim
	
	232 –235 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
Radiopërcaktim
	CIVILE /AKEP

	

	235 – 238 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.563A S5.563B
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.563A
S5.563B
	Sensorë pasivë (satelitorë)


Radio astronomi
	235 – 238 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.563A S5.563B
	Sensorë pasivë (satelitorë)

Radio astronomi

CIVILE /AKEP
	Sensor pasiv të limituar në tingujt mikrovalorë


Vëzhgime në vazhdimësi në linjat spektrale 


	238 –240 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
	
	238 –240 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
	CIVILE /AKEP

	

	240 –241 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
	FIKS
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
	
	240 –241 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
RADIOPËRCAKTIM
	CIVILE /AKEP

	

	241 –248 GHz
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator-satelitor
S5.138 S5.149
	RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator-satelitor
S5.138 S5.149
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

SRD jospecifike
Radio astronomi
	241 –248 GHz
RADIO ASTRONOMI
RADIOPËRCAKTIM
Amator
Amator-satelitor
S5.138 S5.149
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

SRD jospecifike


Radio astronomi
CIVILE /AKEP
	EN 301 783





Brenda brezit 244-246 GHz
ERC/REC 70-03; EN 305 550

Vëzhgime në vazhdimësi në linjat spektrale 

	248 –250 GHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
Radio astronomi
S5.149
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
Radio astronomi
S5.149
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Radio astronomi

	248 –250 GHz
AMATOR
AMATOR-SATELITOR
Radio astronomi
S5.149
	Shërbime amatore

Shërbim amator satelitor

Radio astronomi

CIVILE /AKEP
	EN 301 783





Vëzhgime në vazhdimësi në linjat spektrale 


	250 –252 GHz
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
S5.563A
	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
S5.563A
	Satelit për eksplorimin e tokës



Radio astronomi

	250 –252 GHz
SATELITOR për EKSPLORIMIN E TOKËS (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)
S5.340
S5.563A
	Satelit për eksplorimin e tokës

Radio astronomi


CIVILE /AKEP
	 (EESS) Tinguj skajore të oksidit të azotit afer 251 GHz


Vëzhgime në vazhdimësi në linjat spektrale 


	252 –265 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
RADIO ASTRONOMI
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149
S5.554
	FIKS
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
RADIO ASTRONOMI
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149
S5.554
	Radio astronomi

	252 –265 GHz
FIKS
I LËVIZSHËM
I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
RADIO ASTRONOMI
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149
S5.554
	Radio astronomi



CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi në linjat spektrale 


	265 –275 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.563A
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.563A
	Radio astronomi

	265 –275 GHz
FIKS
FIKS-SATELITOR (Tokë-hapësirë)
I LËVIZSHËM
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.563A
	Radio astronomi



CIVILE /AKEP

	Vëzhgime në vazhdimësi në linjat spektrale 


	275-3000 GHz
Nuk është përcaktuar përdorimi
S5.565
	Nuk është përcaktuar përdorimi
S5.565
	
	275-3000 GHz
Nuk është përcaktuar përdorimi
S5.565

	
	Mund të përdoret nga të dy shërbimet, aktive dhe pasive.





SHTOJCA 1

Shënimet e rregulloreve radio të ITU
S5.053 	Administratat që autorizojnë përdorimin e frekuencave poshtë 8.3 kHz duhet të sigurojnë që ato të mos shkaktojnë interferencë të dëmshme për shërbimet e përcaktuara në frekuencat mbi 8.3 kHz. (WRC 12)
S5.054	Administratave që kryejne kërkime shkencore duke përdorur frekuenca poshtë 8.3 kHz u kërkohet të njoftojnë administratat e tjera, të cilat mund të jenë të shqetësuara, në mënyrë që këtyre kërkimeve t’u ofrohen të gjitha mbrojtjet e mundshme nga interferencat e dëmshme. (WRC 12)
S5.054A 	Përdorimi i brezit të frekuencave 8.3-11.3 kHz nga stacionet për shërbimet e ndihmës meteorologjike është i kufizuar vetëm në përdorimin pasiv. në brezin 9-11.3 kHz, stacionet e ndihmës meteorologjike nuk do të pretendojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit të radionavigimit paraqitur për njoftim në zyrë para 1 janarit 2013. Për ndarjen midis stacioneve të shërbimeve të ndihmës meteorologjike dhe stacioneve për shërbimin e radionavigimit paraqitur për njoftim pas kësaj datë, do të zbatohet versioni me i fundit i Rekomandimit ITU R RS.1881. (WRC-12) 
S5.054B 	Përcaktim shtesë: në Algjeri, Arabi Saudite, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Federatën Ruse, Irak, Liban, Marok, Katar, Republikën Siriane Arabe, Sudan dhe Tunizi, brezi i frekuencave 8.3-9 kHz përcaktohet gjithashtu për radionavigim, shërbime fikse dhe të lëvizshme në bazë parësore. (WRC 12)
S5.054C	Përcaktim shtesë: në Kinë, brezi i frekuencave 8.3-9 kHz përcaktohet gjithashtu për shërbimin e radionavigimit detar dhe shërbimin e lëvizshëm detar në bazë parësore. (WRC 12)
S5.055 	Përcaktime shtesë: në Armeni, Azerbajxhan, Bullgari, Federate Ruse, Gjeorgji, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan, brezi 14 - 17 kHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC- 2000).
S5.056	Stacionet e shërbimeve që punojnë në brezat 14-19.95 kHz dhe 20.05-70 kHz dhe në Rajonin 1 gjithashtu në brezat 72-84 kHz and 86-90 kHz mund të transmetojnë frekuenca standarde dhe sinjale kohore. Stacione të tilla duhet të jenë në gjendje të mbrohen nga interferencat e dëmshme. Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Kirgistan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, frekuencat 25 kHz dhe 50 kHz do të përdoren për këtë qëllim nën të njëjtat kushte. (WRC-12)
S5.057 	Përdorimi i brezave 14 - 19.95 kHz, 20.05 - 70 KHz dhe 70 - 90 kHz (72- 84 kHz dhe 86 - 90 kHz në rajonin 1) nga shërbimi i lëvizshëm detar është i rezervuar për stacionet radiotelegrafike bregdetare (vetëm AlA dhe FIB). Veçanërisht, përdorimi i emetimeve të klasës J2B dhe J7B është subjekt autorizimi për brezat e nevojshëm, që zakonisht nuk janë më të mëdha se ato të emetimeve të klasës AlA dhe FIB në brezat në fjalë.
S5.058 	Përcaktim shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Gjeorgji, Kazakistan, Kirgistan dhe Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan, brezi 67-70 kHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit.
S5.060 	Në brezat 70 - 90 kHz (70 - 86 kHz në rajonin 1) dhe 110 - 130 kHz (112 - 130 kHz në rajonin 1) sistemet impulsive të radionavigacionit mund të përdoren në kushtet e mosshkaktimit të interferencës së dëmshme në shërbimet e tjera të përcaktuara në këta breza.
S5.062 	Administratat, të cilat vënë në veprim stacionet në shërbimet e radionavigacionit në brezat 90 - 110 kHz janë të detyruara të koordinojnë karakteristikat teknike dhe operuese në mënyrë të tillë që të pengojnë interferencat e dëmshme për shërbimet e ofruara nga këto stacione.
S5.064 	Vetëm klasat e emetimeve AlA dhe FIB, A2C, A3C, F1C ose F3C janë autorizuar për stacionet e shërbimit fiks në brezat e përcaktuar për këtë shërbim përmes 90 kHz dhe 160 kHz (148.5 kHz në rajonin 1) dhe për stacionet e shërbimit të lëvizshëm detar në brezat e përcaktuar për këtë shërbim përmes 110 kHz dhe 160 kHz (148.5 kHz në rajonin 1). Veçanërisht emetimet e klasës J2B ose J7B janë gjithashtu të autorizuara në brezat përmes 110 kHz dhe 160 kHz (148.5 kHz në rajonin 1) për stacionet e shërbimit të lëvizshëm detar.
S5.066 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Gjermani, përcaktimi i brezit 115-117.6 kHz për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm detar është në bazë parësore (shiko nr. 5.33) dhe shërbimin e radionavigacionit në bazë dytësore (shiko nr. 5.32).
S5.067 	Përcaktime shtesë: Në Azerbajxhan, Bullgari, Mongoli, Kirgistan, Rumani, Turkmenistan brezi 130-148.5 kHz është, gjithashtu, i përcaktuar në një bazë dytësore për shërbimin e radionavigacionit. Brenda dhe ndërmjet këtyre vendeve ky shërbim duhet të ketë një barazi të drejtë për operim. (WRC-2000)


S5.067A 	Stacionet në shërbimin amator, të cilët përdorin frekuencat në brezat 135.7-137.8 kHz nuk duhet të tejkalojnë fuqinë maksimale të rrezatuar prej 1W (e.i.r.p) dhe nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në stacionet e shërbimit të radionavigacionit që operojnë në vendet e listuara në shënimin 5.067. (WRC-07)
S5.073 	Ne brezin 285 - 325 kHz (283.5 - 325 kHz në rajonin 1), në shërbimet e radionavigacionit detar, stacionet e radioradarëve mund të transmetojnë gjithashtu informacione shtesë duke përdorur teknikat e brezit të ngushtë, me kusht që të mos degradojë funksioni primar i radarëve. (WRC-97)
S5.074 	Përcaktime shtesë: Në rajonin 1, brezi i frekuencave 285.3 - 285.7 kHz është, gjithashtu, i përcaktuar në një bazë parësore për shërbimet e radionavigacionit detar (përveç radioradarëve).
S5.075 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Kirgizstan, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukrainë dhe pjesa Bullgare e Detit të Zi dhe Rumani, brezi 315-325 kHz është i përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit detar, me kushte që në hapësirën e detit Baltik, dhënia e frekuencave në këtë brez stacioneve të reja për shërbimin detar ose radionavigacionit aeronautik duhet të jetë objekt i konsultimeve ndërmjet administratave përkatëse. (WRC-2000)
S5.076 	Frekuenca 410 kHz është përcaktuar për radio gjetje-drejtim në shërbimin e radionavigacionit detar. Shërbimet e tjera të radionavigacionit që punojnë në 405- 415 kHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme ndaj radio gjetje-drejtim në brezin 406.5-413.5 kHz.
S5.079 	Përdorimi i brezave 415 - 495 kHz dhe 505 - 526.5kHz (505 - 510 kHz në rajonin 2) nga shërbimi i lëvizshëm detar është i rezervuar për radiotelegrafi.
S5.079 A 	Kur të vendosen stacionet detare për shërbimin NAVTEX në frekuencat 490 kHz, 518 kHz dhe 4 209.5 kHz, administratat rekomandohen që të koordinojnë karakteristikat operuese në përputhje me procedurat e Organizatës Internacionale Detare (IMO) (shiko rezolutën 339 (Rev.WRC-97). (WRC-97)
S5.080A 	Fuqia e rrezatuar izotropike ekuivalente maksimale e stacioneve në shërbimin amator që përdorin frekuenca në brezin 472-479 kHz nuk duhet të kalojë 1 W. Administratat mund të rrisin këtë kufi të e.i.r.p. në 5 W në pjesë të territorit të tyre, të cilat janë në një distancë mbi 800 km nga kufijtë e Algjerisë, Arabisë Saudite, Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, Kinë, Komoros, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Federata Ruse, Iran (Republika Islamike), Irak, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liban, Libi, Marok, Mauritani, Oman, Uzbekistan, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Kirgistan, Somali, Sudan, Tunizi, Ukrainë dhe Jemen. Në këtë brez frekuencash, stacionet në shërbimin amator nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik. (WRC-12)
S5.080B 	Përdorimi i brezit të frekuencave 472-479 kHz në Algjeri, Arabi Saudite, Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, Kinë, Komoros, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Federata Ruse, Irak, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liban, Libi, Mauritani, Oman, Uzbekistan, Katar, Republika Arabe Siriane, Kirgistan, Somali, Sudan, Tunizi dhe Jemen është i kufizuar në shërbimet e lëvizshme detare dhe radionavigacion aeronautik. Shërbimi amator nuk duhet të përdoret në vendet e përmendura më sipër në këtë brez frekuencash, dhe kjo duhet të merret parasysh nga vendet që autorizojnë një përdorim të tillë. (WRC-12)
S5.082	Në shërbimin e lëvizshëm detar, frekuenca 490 kHz do të përdoret ekskluzivisht për transmetim nga stacionet bregdetare të paralajmërimeve meteorologjike dhe të lundrimit dhe informacioneve urgjente për anijet, në kuptimin e telegrafisë direkte me brez të ngushtë. Kushtet për përdorimin e frekuencës 490 kHz përcaktohen në nenet 31 dhe 52. në përdorimin e brezit 415-495 kHz për shërbimin e radionavigacionit aeronautik, administratave u kërkohet të sigurojnë që të mos shkaktohen interferencë të dëmshme në frekuencën 490 kHz. Në përdorimin e brezit të frekuencave 472-479 kHz për shërbimin amator, administratat duhet të sigurojnë që të mos shkaktohet interferencë e dëmshme në frekuencën 490 kHz. (WRC 12)
S5.084 	Kushtet për përdorimin e frekuencës 518 kHz nga shërbimi i lëvizshëm detar përshkruhen në nenet nr. 31 dhe 52 të shtojcës 13. (WRC-97)
S5.090 	Në brezin 1 605 – 1 705 kHz, në rastet kur një stacion radioteleviziv i rajonit 2 shqetësohet, hapësira e shërbimit të stacioneve të lëvizshme detare në rajonin 1 duhet të kufizohet në atë mënyrë që ky shërbim të sigurohet nga përhapjet e valëve tokësore.
S5.092 	Disa vende të rajonit 1 përdorin sisteme radio përcaktimi në brezat 1606.5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1800 kHz, 1 850 - 2 160 kHz, 2 194 - 2300 kHz, 2 502 - 2 850 kHz dhe 3 500 - 3 800 kHz, objekt i marrëveshjes së arritur në bazë të nenit nr. 9.21. Fuqia rrezatuese kryesore e këtyre stacioneve nuk duhet të kalojë vlerën 50 W.
S5.093	Përcaktime shtesë: Në Angola, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Letoni, Lituani, Mongoli, Nigeri, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Sllovaki, Taxhikistan, Çad, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezat 1 625-1 635 kHz, 1 800-1 810 kHz dhe 2 160-2 170 kHz janë përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm tokësor, objekt i marrëveshjes së arritur në bazë të nr. 9.21. (WRC 12)
S5.096 	Ne Gjermani, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Gjeorgji, 220 Hungari, Islandë, Irlandë, Izrael, Kazakistan, Letoni, Lihtenshtejn, Lituani, Maltë, Moldavi, Norvegji, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Sllovaki, Republikën Çeke, Mbretëri e Bashkuar, Federatën Ruse, Suedi, Zvicër, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, administratat mund të përcaktojnë deri në 200 kHz për shërbimin e tyre amator në brezat 1715-1800 kHz dhe1850 2000 kHz. Megjithatë, administratat kur përcaktojnë brezat brenda këtij diapazoni për shërbimet e tyre amatore do të marrin të gjitha hapat e nevojshëm për të ndaluar interferencat e dëmshme nga shërbimet e tyre amatore në shërbimet fiks dhe të lëvizshëm të vendeve të tjera, pas konsultimeve paraprake me administrata e vendeve fqinje. Fuqia mesatare e çdo stacioni amator nuk duhet të kalojë 10 W. (WRC-03)
S5.098	Përcaktime alternativë: Në Angola, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Belgjikë, Kamerun, Kongo (Republika e), Danimarkë, Egjipt, Eritrea, Spanjë, Etiopi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Greqi, Itali, Kazakistan, Liban, Lituani, Republika Arabe Siriane, Kirgistan, Somali, Taxhikistan, Tunizi, Turkmenistan, Turqi dhe Ukrainë, brezi 1 810-1 830 kHz është përcaktuar në një bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.099	Përcaktime shtesë: Në Arabinë Saudite, Austri, Irak, Libi, Uzbekistan, Sllovaki, Rumani, Slloveni, Çad dhe Togo, brezi 1 810-1 830 kHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.100 	Në rajonin 1, autorizimi për përdorimin e brezit 1 810 - 1 830 kHz nga shërbimi amator në vendet e vendosura totalisht ose pjesërisht mbi paralelin 40 në veri duhet të jepet vetëm pas konsultimit me vendet e përmendura më sipër në nr. 5.98 dhe 5.99 për të përcaktuar hapat e nevojshëm që duhen marrë për të penguar interferencën e dëmshme përmes stacioneve amatore dhe stacioneve të shërbimeve të tjera duke vepruar në përputhje me nr. 5.98 dhe 5.99.
S5.103 	Në rajonin 1, kur jepen frekuencat për stacionet e shërbimin fiks dhe të lëvizshëm në brezat 1 850 - 2 045 kHz, 2194 - 2 498 kHz, 2 502 - 2625 kHz dhe 2 650 - 2 850 kHz, administratat duhet të kenë parasysh kërkesat speciale të shërbimit të lëvizshëm detar.
S5.104 	Në rajonin 1, përdorimi i brezit 2 025 - 2 045 kHz nga shërbimi i ndihmës meteorologjike është rezervuar për stacionet oqeano-grafike mbiujore.
S5.108 	Frekuenca bartëse 2 182 kHz është një frekuencë ndërkombëtare për sinjale thirrje dhe fatkeqësie në radiotelefoni. Kushtet për përdorimin e brezit 2173.5 - 2190.5 kHz përshkruhen në nenet nr. 31dhe 52 të shtojcës 13.
S5.109 	Frekuencat 2 187.5 kHz, 4 207.5 kHz, 6 312 kHz, 8 414.5 kHz, 12 577 kHz dhe 16 804.5 kHz janë frekuenca ndërkombëtare për njoftime të fatkeqësive për thirrje frekuencave përshkruhen në nenin nr. 31.
S5.110 	Frekuencat 2 174.5 kHz, 4 177.5 kHz, 6 268 kHz, 8 376.5 kHz, 12 520 kHz dhe 16 695 kHz janë frekuenca ndërkombëtare për njoftime fatkeqësie në telegrafinë didirekte me brez të ngushtë. Kushtet për përdorimin e këtyre frekuencave përshkruhen në nenin nr. 31.
S5.111 	Frekuencat bartëse 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz dhe frekuencat 121.5MHz, 156.8 MHz dhe 243 MHz mund të përdoren, gjithashtu, në përputhje me procedurat në forcë për shërbimet e radiokomunikimit tokësor, për veprimet e kërkimit dhe ndihmës në lidhje me mjetet hapësinore me komandim manual. Kushtet për përdorimin e frekuencave përshkruhen në nenin 31 të shtojcës S13. Të njëjtat aplikohen për frekuencat 10003 kHz, 14993 kHz dhe 19 993 kHz, pra në secilin nga këto raste emetimet duhet të kufizohen në një brez 3 kHz rreth frekuencës.
S5.112	Përcaktime alternativë: Në Danimarkë dhe Sri Lanka brezi 2 194-2 300 kHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.113 	Për kushtet e përdorimit nga shërbimi radioteleviziv të brezave 2 300 -2495 kHz (2498 kHz në rajonin 1), 3 200 - 3 400 kHz, 4 750 - 4995 kHz dhe 5 005 - 5 060 kHz shih nr. 5.16 deri në 5.20, 5.21 dhe 23.3 deri në 23.10.
S5.114	Përcaktime alternativë: Në Danimarkë dhe Irak brezi 2 502-2 625 kHz është përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.115 	Frekuenca bartëse (referuese) 3 023 kHz dhe 5 680 kHz mund të përdoret, gjithashtu, në përputhje me nenin 31 të shtojcës 13, nga stacionet e shërbimit të lëvizshëm detar, në koordinim me operimet e kërkimit dhe ndihmës.
S5.116 	Administratat janë të detyruara të autorizojnë përdorimin e brezit 3 155 – 3 195 kHz për sigurimin e kanaleve të përbashkëta në rang botëror për aparatet e dëgjimit pa tela me fuqi të vogël. Për t’iu përshtatur nevojave lokale, kanalet shtesë për këtë ndarje mund të caktohen nga administratat në brezat ndërmjet 3 155 kHz dhe 3 400 kHz. Duhet shënuar që frekuencat në shkallen 3 000 kHz deri 4 000 kHz janë të përshtatshme për aparate dëgjimi, të cilat është vendosur të veprojnë në distanca të shkurtra brenda fushës së induksionit.
S5.117	Përcaktime alternativë: Në Bregun e Fildishtë, Danimarkë, Egjipt, Liberi, Sri Lanka dhe Togo, brezi 3 155-3 200 kHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.125 	Përcaktime shtesë: Në Groenlandë, brezi 3 950 - 4 000 kHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin radioteleviziv. Fuqia e stacioneve të radioteleviziv që veprojë në këtë brez nuk do të kalojë atë të mjaftueshmen për një shërbim nacional dhe në asnjë rast nuk do të kalojë 5 kW.
S5.127 	Përdorimi i brezit 4 000 - 4 063 kHz nga shërbimi i lëvizshëm detar është kufizuar për stacionet e anijeve që përdorin radiotelefoninë (shih nr. 52.220 dhe shtojcën 17).
S5.128	Frekuencat në brezat 4 063 - 4 123 kHz dhe 4 130 - 4 438 kHz mund të përdoren në mënyrë të veçantë nga stacionet në shërbimin fiks, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të vendit në të cilin ndodhet, me një fuqi mesatare që nuk kalon 50W, me kusht që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme në shërbimin e lëvizshëm detar. Përveç kësaj, në Afganistan, Argjentinë, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Botsvane, Burkina Faso, Republika e Afrikës Qendrore, Kinë, Federata Ruse, Gjeorgji, Indi, Kazakistan, Mali, Niger, Pakistan, Kirgistan, Taxhikistan, Çad, Turkmenistan dhe Ukrainë, në brezat 4 063 - 4 123, 4 130 - 4 133 kHz dhe 4 408 - 4 438 kHz, stacionet në shërbimin fiks me fuqi mesatare që nuk e kalon 1 kW, mund të operojnë në kusht që të jenë vendosur të paktën 600 km larg nga bregu dhe të mos shkaktojnë interferenca të dëmshme në shërbimin e lëvizshëm detar. (WRC 12)
S5.130 	Kushtet për përdorimin e bartëses së frekuencës 4125 kHz dhe 6215 kHz përshkruhen në nenet 31 dhe 52 dhe të shtojcës 13.
S5.131 	Frekuenca 4 209.5 kHz përdoret ekskluzivisht për transmetimin nga stacionet bregdetare të sinjaleve meteorologjike dhe navigacionale dhe informacioneve urgjente të anijeve, në kuptimin e teknikave direkte të brezit të ngushtë (WRC-97).
S5.132 	Frekuencat 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416.5 kHz, 12 579 kHz, 16 806.5 kHz, 19 680.5 kHz, 22 376 kHz dhe 26 100.5 kHz janë frekuenca ndërkombëtare për transmetimin e informacionit të shpëtimit detar (MSI) (shih shtojcën 17).
S5.132A	Stacionet në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në stacionet që veprojnë në shërbimet fikse dhe të lëvizshme ose të kërkojnë mbrojtje nga këto stacionet. Aplikacionet e shërbimit të radiopërcaktimit janë të kufizuara për radarët oqeanografike që veprojnë në përputhje me rezolutën 612 (Rev.WRC 12). (WRC-12)
S5.132B	Përcaktime alternativë: Në Armeni, Austri, Bjellorusi, Moldavi, Uzbekistan dhe Kirgistan, brezi i frekuencave 4 438 – 4 488 kHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.133	Kategori të ndryshme të shërbimit: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federata Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Letoni, Lituani, Niger, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, përcaktimi i brezit 5 130 - 5 250 kHz në shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, është në bazë parësore. (shiko nr. 5.33) (WRC 12)
S5.133A 	Përcaktime alternativë: Në Armeni, Austri, Bjellorusi, Moldavi, Uzbekistan dhe Kirgistan, brezat e frekuencave 5 250-5 275 kHz dhe 26 200-26 350 kHz janë përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.134 	Përdorimi i brezave 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7350kHz, 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 -11 650 kHz, 12 050 - 12 100 kHz, 13 570 - 13 600 kHz, 13800 - 13 870 kHz, 15600 - 15800 kHz, 17 480 - 17550 kHz dhe 18900-19020 kHz nga shërbimi radioteleviziv me që nga 1 prilli 2007 është objekt i zbatimit të procedurës sipas nenit 12. Administratat janë të detyruara të përdorin këta breza për të lehtësuar futjen e transmetimeve digjitale të moduluara në përputhje me procedurat referuar rezolutës 517 (Rev.WRC-03). (WRC-03)
S5.136 	Brezi 5 900 - 5 950 kHz është përcaktuar, deri më 1 prill 2007, për shërbimin fiks në një bazë parësore, ashtu si dhe në shërbimet e mëposhtme: në rajonin 1 për shërbimin e lëvizshëm në stere në një bazë parësore; në rajonin 2 për shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm areronautik (R) në një bazë parësore dhe në rajonin 3 për shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm areronautik (R) në një bazë dytësore, objekt i zbatimit të procedurave referuar në rezolutën 21 (Rev.WRC-95). Pas 1 prillit 2007 frekuencat në këtë brez mund të përdoren nga stacionet në shërbimet e përmendura me sipër, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të shtetit në të cilin ata ndodhën, me kusht që të mos shkaktohen interferencë të dëmshme për shërbimin radioteleviziv. Duke përdorur frekuencat për këto shërbime, administratat janë të detyruara të përdorin fuqinë minimale të kërkuar dhe të marrin parasysh përdorimin sezonal të frekuencave nga shërbimet radioteleviziv, të publikuara në përputhje me Radio Rregulloret.
S5.137 	Me kusht që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme për shërbimet e lëvizshme detare, brezat 6 200 - 6 213.5 kHz dhe 6 220.5 - 6 525 kHz mund të përdoren veçanërisht nga stacionet e shërbimit fiks, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të shtetit në të cilin atë janë lokalizuar, me fuqi kryesore që nuk kalon 50 W. Në kohën e njoftimit të këtyre frekuencave, Byroja do të njoftojë për kushtet e mësipërme.
S5.138 		Brezat e mëposhtëm:
6 765 - 6 795 kHz (frekuenca qendrore 6 780 kHz), 
433.05 -434.79 MHz (frekuenca qendrore 433.92 MHz) në rajonin 1, me përjashtim të vendeve të përmendura më sipër në nr. 5280, 
61 -61.50 GHz (frekuenca qendrore 61.25 GHz), 
122 - 123 GHz (frekuenca qendrore 122.5 GHz), dhe
244 -246 GHz (frekuenca qendrore 245 GHz)
janë dhe për zbatime industriale, shkencore dhe shëndetësore (ISM). Përdorimi i këtyre brezave për zbatimet ISM duhet të jetë objekt i autorizimeve nga administratat përkatëse në marrëveshje me administratat e tjera shërbimi i radiokomunikimit të të cilave mund të jetë i shqetësuar. Në zbatimin e këtij kushti, administratat duhet të marrin parasysh rekomandimet më të fundit përkatëse të ITU-R.
S5.141	Përcaktime alternativë: Në Egjipt, Eritrea, Etiopi, Guineja, Libi, Madagaskar dhe Niger brezi 7 000 – 7 050 kHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC 12)
S5.141B	Përcaktime shtesë: Pas datës 29 mars 2009, në Algjeri, Arabi Saudite, Australi, Bahrain, Botsvanë, Brunei Darusalam, Kinë, Komoros, Kore (Republika e), Diego Garcia, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Indonesia, Iran (Republika Islamike e), Japoni, Jordani, Kuvajt, Libi, Marok, Mauritani, Niger, Zelanda e Re, Oman, Guinea e Re Papua, Katar, Siri, Singapor, Sudan, Sudani Jugor, Tunizi, Vietnam dhe Jemen, brezi 7 100-7 200 kHz është përcaktuar për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R) në një bazë primare (WRC 12)
S5.143 	Brezi 7 300 - 7 350 kHz është përcaktuar, deri më 1 prill 2007, për shërbimin fiks në një bazë parësore dhe për shërbimin i lëvizshëm në stere në një bazë dytësore, objekt i zbatimit të procedurave referuar në rezolutën 21 (Rev.WRC-95). Mbas datës 1 prill 2007, frekuencat në këtë brez mund të përdoren në shërbimet e përmendura më sipër, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të shtetit në të cilin ato janë lokalizuar, me kusht që të mas shkaktohen interferenca të dëmshme ndaj shërbimit radioteleviziv. në përdorimin e frekuencave për këtë shërbim, administratat janë të detyruara të përdorin fuqinë minimale të kërkuar dhe të marrin parasysh përdorimin sezonal të frekuencave nga shërbimi radioteleviziv, publikuar në përputhje me Radio Rregulloret.
S5.143B 	Ne Rajonin 1, brezi 7 350-7 450 kHz është përcaktuar, deri më 29 mars 2009, për shërbimin fiks në një bazë parësore dhe për shërbimin e lëvizshëm në stere në bazë dytësore. Mbas datës 29 mars 2009, me kusht që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme ndaj shërbimit radioteleviziv, frekuencat në brezin7 350-7 450 kHz mund të përdoren nga stacionet për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm në stere, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të shtetit në të cilin ato janë lokalizuar dhe duke përdorur për çdo stacion një fuqi rrezatuese totale që nuk kalon vlerën e 24 dBW . (WRC-03)
S5.145 	Kushtet për përdorimin e frekuencës bartëse 8 291 kHz, 12 290 kHz dhe 16420 kHz janë përshkruar në nenet 31 dhe 52 të shtojcës 13.
S5.145A	Stacionet në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interference të dëmshme në stacionet që veprojnë në shërbimet fikse ose të kërkojnë mbrojtje nga këto stacione. Aplikacionet e shërbimit të radiopërcaktimit janë të kufizuara për radarët oqeanografike që veprojnë në përputhje me rezolutën 612 (Rev.WRC 12)
S5.145B 	Përcaktime alternativë: Në Armeni, Austri, Bjellorusi, Moldavi, Uzbekistan dhe Kirgistan, brezat e frekuencave 9 305-9 355 kHz and 16 100-16 200 kHz janë përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC 12) 
S5.146 	Brezat 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12050 - 12 100 kHz, 1 5600 -15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz dhe 18 900 - 19 020 kHz janë përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin fiks deri më 1 prill 2007, objekt i zbatimit të procedurave, paraqitur në rezolutën 21 (Rev.WRC-95). Pas datës 1 prill 2007, frekuencat në këta breza mund të përdoren nga stacionet në shërbimin fiks, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të shtetit në të cilin ato janë lokalizuar, me kushtet që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme ndaj shërbimit radioteleviziv. Në përdorimin e frekuencave për këtë shërbim, administratat janë të detyruara të përdorin fuqinë minimale të kërkuar dhe të marrin parasysh përdorimin sezonal të frekuencave nga shërbimi radioteleviziv, publikuar në përputhje me Radio Rregulloret.
S5.147 	Me qëllim që të mas shkaktohen interferenca të dëmshme ndaj shërbimit radioteleviziv, frekuencat në brezat 9 775 - 9 900 kHz, 11650 - 11 700 kHz dhe 11 975- 12 050 kHz mund të përdoren nga stacionet në shërbimin fiks, me kusht që të komunikohet vetëm brenda kufirit të shtetit në të cilin ato janë lokalizuar, duke përdorur për çdo stacion një fuqi rrezatuese totale që nuk kalon vlerën 24 dBW.
S5.149 		Në dhëniet e frekuencave për stacionet e shërbimeve të tjera, për të cilat brezat: 
13 360 - 13 410 kHz, 
25 550 - 25 670 kHz, 
37.5 - 38.25 MHz, 
73 - 74.6 MHz në rajonet 1 dhe 3, 
150.05 - 153MHz në rajonin 1, 
322 - 328.6 MHz, 
406.1-410 MHz, 
608 - 614 MHz në rajonet 1 dhe 3, 
1 330 - 1400 MHz, 
1 610.6- -l613.8-MHz, 
1 660 - 1 670 MHz, 
1 718.8 - 1 722.2 MHz, 
2 655 - 2 690 MHz, 
3260 - 3267 MHz, 
3 332 - 3 339 MHz, 
3345.8 - 3352.5 MHz, 
4825 - 4835 MHz, 
4 950 - 4 990 MHz, 
4 990 - 5 000 MHz, 
6 650 - 6 675.2 MHz, 
10.6 - 10.68 GHz, 
14.47 - 14.5 GHz, 
22.01 - 22.21 GHz, 
22.21 - 22.5 GHz, 
22.81 - 22.86 GHz, 
23.07 - 23.12 GHz, 
31.2 - 31.3 GHz, 
31.5 - 31.8 GHz në rajonet 1 dhe 3, 
36.43 - 36.5 GHz, 
42.5 - 43.5 GHz, 
42.77 - 42.87 GHz, 
43.07 - 43.17 GHz, 
43.37 - 43.47 GHz, 
48.94 - 49.04 GHz, 
76-86 GHz, 
92-94 GHz, 
94.1-100 GHz, 
102-109.5 GHz, 
111.8-114.25 GHz, 
128.33-128.59 GHz, 
129.23-129.49 GHz, 
130-134 GHz, 
136-148.5 GHz, 
151.5-158.5 GHz, 
168.59-168.93 GHz, 
171.11-171.45 GHz, 
172.31-172.65 GHz, 
173.52-173.85 GHz, 
195.75-196.15 GHz, 
209-226 GHz, 
241-250 GHz, 
252-275 GHz
janë përcaktuar, administratat janë të detyruara të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur shërbimin radio astronomi nga interferencat e dëmshme. Emetimet nga stacionet ajrore mund të jenë në veçanti burime serioze të interferencës në shërbimin radio astronomi (shih nr. 4.5 dhe 4.6 dhe nenin 29). (WRC-2000)
S5.149A	Përcaktime alternativë: Në Armeni, Austri, Bjellorusi, Moldavi, Uzbekistan dhe Kirgistan, brezi i frekuencave 13 450-13 550 kHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe në bazë dytësore shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.150 		Brezat e mëposhtëm:
13 553 - 13 567 kHz (frekuenca qendrore 13 560 kHz), 
26 957 - 27 283 kHz (frekuenca qendrore 27 120 kHz), 
40.66- 40.70MHz (frekuenca qendrore 40.68 MHz), 
902 - 928 MHz në rajonin 2 (frekuenca qendrore 915 MHz), 
2400 - 2 500 MHz (frekuenca qendrore 2 450 MHz), 
5 725 - 5 875 MHz (frekuenca qendrore 5 800 MHz), dhe
24 - 24.25 GHz (frekuenca qendrore 24.125 GHz)
janë dhënë, gjithashtu, për zbatime ISM. Shërbimet e radiokomunikimit që operojnë brenda këtyre brezave duhet të pranojnë interferencat të dëmshme, të cilat mund të të jenë shkaktuar nga këto aplikime. Pajisja ISM që vepron në këta breza është objekt i zbatimit të nr. 15.13.
S5.151 	Brezat 13 570 - 13 600 kHz dhe 13 800 - 13 870 kHz janë përcaktuar, deri më 1 prill 2007, për shërbimin fiks në një bazë parësore dhe për shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R), në një bazë dytësore, objekt i zbatimit të procedurave referuar në rezolutën 21 (Rev. WRC-95). Pas 1 prillit 2007, frekuencat në këta breza mund të përdoren nga stacionet në shërbimet e përmendura më sipër, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të shtetit në të cilin ato janë vendosur, me kusht që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme në shërbimin radioteleviziv. Në përdorimin e frekuencave për këtë shërbim, administratat janë të detyruara të përdorin fuqinë minimale të kërkuar dhe të marrin parasysh përdorimin sezonal të frekuencave nga shërbimi radioteleviziv, publikuar në përputhje me Radio Rregulloret.
S5.152 	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Kinë, Bregu i Fildishtë, Gjeorgji, Republikën Islamike të Iranit, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 14 250 - 14 350 kHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimin fiks. Stacionet e shërbimit fiks nuk duhet të përdorin një fuqi rrezatimi që kalon 24 dBW. (WRC-03)
S5.154 	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Gjeorgji, Kazakistan, Kirgistan, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 18 068 - 18 168 kHz, është përcaktuar gjithashtu për përdorim brenda këtyre kufijve, në një bazë parësore për shërbimin fiks, me fuqi pik që nuk kalon 1 kW. (WRC-03)
S5.155 	Përcaktime shtesë: Në Armeni, . Azerbajxhan, Bjellorusi, Bullgari, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgistan, Sllovaki, Republika Çeke, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 21 850- 21 870 kHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimet e lëvizshme aeronautike (R). (WRC-03)
S5.155A 	Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Bullgari, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgistan, Slovaki, Republikën Çeke, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, përdorimi i brezit 21 850 - 21 870 kHz nga shërbimi fiks është kufizuar për ofrimin e shërbimeve që lidhën me sigurimin e fluturimeve ajrore. (WRC-2000)
S5.155B 	Brezi 21 870 - 21 924 kHz përdoret nga shërbimi fiks për ofrimin e shërbimeve që lidhën me sigurimin e fluturimeve ajrore.
S5.156A 	Përdorimi i brezit 23 200 - 23 350 kHz nga shërbimi fiks është kufizuar për ofrimin e shërbimeve të fluturimeve ajrore.
S5.157 	Përdorimi i brezit 23 350 - 24 000 kHz nga shërbimi i lëvizshëm detar është kufizuar për radiotelegrafinë ndërmjet anijeve.
S5.161A 	Përcaktime shtesë: Në Kore (Republikë e) dhe Shtetet e Bashkuara, brezat e frekuencave 41.015-41.665 MHz dhe 43.35-44 MHz janë gjithashtu të përcaktuara në bazë parësore për shërbimin e radiopërcaktimit. Stacionet në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet që operojnë në shërbimet fike dhe të lëvizshme. Aplikimet e shërbimit të radiopërcaktimit janë të kufizuara për radarët oqeanografike që operojnë në përputhje me rezolutën 612 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
S5.161B	Përcaktime alternativë: Në Shqipëri, Gjermani, Armeni, Austri, Bjellorusi, Belgjikë, Bosnjë-Hercegovinë, Bullgari, Qipro, Vatikan, Kroaci, Danimarkë, Spanjë, Estoni, Finlandë, Francë, Greqi, Hungari, Irlandë, Islandë, Itali, Letoni, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Lihtenshtajn, Lituani, Luksemburg, Malta, Moldavi, Monako, Mali i Zi, Norvegji, Uzbekistan, Holandë, Poloni, Portugali, Kirgistan, Sllovaki, Zvicër, Turqi dhe Ukrainë, brezi i frekuencave 42-42.5 MHz është përcaktuar në bazë primare për shërbimet fikse dhe të lëvizshme. (WRC 12)

S5.162A	Përcaktime shtesë: Në Gjermani, Austri, Belgjikë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kinë, Vatikan, Danimarkë, Spanjë, Estoni, Federatën Ruse, Finlandë, Francë, Irlandë, Islandë, Itali, Letoni, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Lihtenshtajn, Lituania, Luksemburg, Monako, Mali i Zi, Norvegji, Holandë, Poloni, Portugali, Republika Çeke, Mbretëria e Bashkuar, Serbi, Slloveni, Suedi dhe Zvicër, brezi 46-68 MHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin e radiolokacionit në një bazë dytësore. Ky përdorim është i limituar për operimin e radarëve për matjen e profilit të erërave në përputhje me rezolutën 217 (WRC-97). (WRC-12)
S5.163	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Letoni, Moldavi, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezat 47 - 48.5 MHz dhe 56.5 - 58 MHz janë, gjithashtu, të përcaktuar në bazë dytësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm tokësor. (WRC 12)
S5.164	Përcaktim shtesë: Në Shqipëri, Algjeri, Gjermani, Austri, Belgjikë, Bosnjë-Hercegovinë, Botsvana, Bullgari, Bregu i Fildishtë, Danimarkë, Spanjë, Estoni, Finlandë, Francë, Gabon, Greqi, Irlandë, Izrael, Itali, Jordani, Liban, Libi, Lihtenshtein, Lituani, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Malte, Marok, Mauritani, Monako, Mali i Zi, Nigeri, Norvegji, Holandë, Poloni, Republika Arabe Siriane, Sllovaki, Republikën Çeke, Rumani, Mbretërinë e Bashkuar, Serbi, Slloveni, Suedi, Zvicër, Swaziland, Çad, Togo, Tunizi dhe Turqi, brezi 47 - 68 MHz, në Afrikën e Jugut brezi 47-50 MHz dhe në Letoni brezi 48.5 – 56.5 MHz, janë, gjithashtu, të përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm tokësor. Megjithatë, stacionet e shërbimit të lëvizshëm tokësor në vendet e përmendura në lidhje me çdo brez të referuar në këtë shënim, nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojte nga stacionet ekzistuese ose të planifikuara të shërbimit radioteleviziv të vendeve të tjera përveç atyre të përmendura në lidhje me brezin. (WRC-12)
S5.175 	Përcaktime alternativë: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Gjeorgji, Kazakistan, Letoni, Lituani, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgistan, Federatën Ruse, Taxhikistan Turkmenistan dhe Ukrainë, brezat 68 - 73 MHz dhe 76 - 87.5 MHz janë përcaktuar bazë parësore për shërbimin radioteleviziv. Shërbimet e tjera të përcaktuar në vendet e tjera në këta breza dhe shërbimi radioteleviziv në vendet e përmendura më sipër janë objekt për marrëveshje me vendet fqinje përkatëse. (WRC-2000)
S5.177 	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Bullgari, Gjeorgji, Kazakistan Letoni, Moldavi, Uzbekistan, Kirgistan, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 73 - 74 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin radioteleviziv, objekt i marrëveshjes nen nr. 9.21. (WRC-03)
S5.179 	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kinë, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Lituani, Mongoli, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezat 74.6 - 74.8 MHz dhe 75.2 - 75.4 MHz janë, gjithashtu, të përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit aeronautik, vetëm për transmetuesit tokë-bazë. (WRC 12)
S5.180 	Frekuenca 75 MHz është dhënë për sinjalizime. Administratat nuk duhet të japin frekuenca afër kufijve të brezave kufi të stacioneve të shërbimeve të tjera, të cilat për shkak të fuqisë së tyre ose të pozicionit gjeografik mund të shkaktojnë një interferencë të dëmshme ose ndryshe të krijojnë një pengese në sinjalizime. Duhen të gjitha përpjekjet për të përmirësuar më tej karakteristikat e marrësve të bordeve të anijeve dhe për të kufizuar fuqinë e stacioneve transmetuese afër kufijve 74.8 MHz dhe 75.2 MHz.
S5.187 	Përcaktime alternativë: Në Shqipëri, brezi 81 - 87.5 MHz është i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin radioteleviziv dhe përdoret në përputhje me vendimet e përmbajtura në aktet finale të Konferencës Speciale Rajonale (Gjenevë, 1960).
S5.190 	Përcaktime shtesë: Në Monako, brezi 87.5- 88 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm në stere, objekt për marrëveshjen e arritur në bazë të nenit nr. 9.21. (WRC-97)
S5.194 	Përcaktime shtesë: Në Azerbajxhan, Liban, Siri, Kirgistan, Somali dhe Turkmenistan, brezi 104 –108 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë dytësore për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik (R).
S5.197A 	Brezi 108-117.975 MHz mund të përdoret, gjithashtu, nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik (R) në një bazë parësore, i limituar për sistemet që transmetojnë informacion detar në mbështetje të navigacionit ajror dhe të funksioneve të vëzhgimit në ne përputhje me standardet e njohura internacionale të aviacionit. Një përdorim i tillë duhet të jetë në përputhje me rezolutën 413 (WRC 03) dhe s’duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme dhe të mos kërkojë mbrojtje nga stacionet që operojnë në shërbimin e radionavigacionit aeronautik, të cilët operojnë në përputhje me standardet internacionale aeronautike. (WRC 03)
S5.200 	Në brezin 117.975 - 136 MHz, frekuenca 121.5 MHz është frekuencë emergjence aeronautike dhe, kur kërkohet, frekuenca 123.1 MHz është frekuencë ndihmëse aeronautike për 121.5 MHz. Stacionet e lëvizshme të shërbimit të lëvizshëm detar mund të komunikojnë në këto frekuenca, nënkushtet e paraqitura në nenin 31 të shtojcës 13 për qëllime sigurie dhe fatkeqësie me stacionet e shërbimit të lëvizshëm aeronautik.
S5.201 	Përcaktime shtesë: Në Angola, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Bullgari, Estoni, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Iran (Republika Islamike e), Irak (Republika e), Japoni, Kazakistan, Letoni, Moldavi, Mongoli, Mozambik, Uzbekistan, Guineja e Re Papua, Poloni, Kirgistan, Rumani, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 132 - 136 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR). Në caktimin e frekuencave të stacioneve të shërbimit të lëvizshëm aeronautik (OR), administratat duhet marrin parasysh caktimin e frekuencave në stacionet e shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R). (WRC 12)
S5.202 	Përcaktime shtesë: Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Bullgari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Federatën Ruse, Gjeorgji, Iran, Jordani, Letoni, Oman, Uzbekistan, Poloni, Siri, Kirgistan, Rumani, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 136-137 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR). Në dhënien e frekuencave për stacionet e shërbimit të lëvizshëm aeronautik (OR), administratat duhet të marrin parasysh frekuencat e dhëna në stacionet e shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R). (WRC 12)
S5.204 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Afganistan, Arabi Saudite, Bahrain, Bangladesh, Bosnjë dhe Hercegovinë, Brunei Darusalem, Kili, Kubë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Indi, Indonezi, Republika Islamike e Iranit, Irak, Malajzi, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Serbi dhe Mal i Zi, Singapor, Tailandë dhe Jemen, brezi 137 - 138 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik (R), (shiko nr. 5.33). (WRC-03)
S5.206 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Bullgari, Egjipt, Finlandë, Francë, Gjeorgji, Greqi, Kazakistan, Liban, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Siri, Sllovaki, Republikën Çeke, Rumani, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, përcaktimi i brezit 137-138 MHz për shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) është në bazë parësore, (shiko nr. 5.33) . (WRC- 2000)
S5.208 	Përdorimi i brezit 137 - 138 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt i koordinimit nën nr. 9.11A. (WRC-97)
S5.208A 	Në dhënien e frekuencave për stacionet hapësinore në shërbimin e lëvizshëm satelitor në brezat 137 - 138 MHz, 387 - 390 MHz dhe 400.15- 401 MHz, administratat duhet të marrin të gjitha masat praktike për mbrojtjen e shërbimit radio astronomisë në brezat 150.05 - 153 MHz, 322 -328.6 MHz, 406.1 - 410 MHz dhe 608 - 614 MHz nga interferencat e dëmshme shkaktuar nga emetimet e padëshiruara. Nivelet e kufirit të dëmtimeve të interferencës në shërbimin radio astronomisë tregohen në tabelën 1 të rekomandimit ITU-R RA.769-1. (WRC-97)
S5.208B* 	Në brezat:
137-138MHz, 
387-390MHz, 
400.15-401MHz, 
1 452-1 492MHz, 
1 525-1 559MHz, 
1 559-1610MHz, 
1 613.8-1 626.5MHz, 
2 655-2 670MHz, 
2 670-2 690MHz, 
21.4-22 GHz, 
do të zbatohet rezoluta 739 (Rev.WRC-07). (WRC-07).
* Kjo dispozitë më parë ka qenë nën shënimin 5.347 A. Është vendosur numër i ri për të ruajtur rendin vazhdues me shënimin e mësipërm. 
S5.209 	Përdorimi i brezave 137 - 138 MHz, 148 - 150.05 MHz, 399.9 - 400.05 MHz, 400.15- 401 MHz, 454 - 456 MHz dhe 459 - 460 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është i rezervuar për sistemet satelitore jogjeostacionare. (WRC-97)
S5.210 	Përcaktime shtesë: Në Republikën Çeke, Francë, Itali dhe Britaninë e Madhe, brezat 138-143.6 MHz dhe 143.65-144 MHz janë, gjithashtu, të përcaktuar në bazë dytësore për shërbimin e kërkimeve hapësinore (hapësirë-Tokë). (WRC-03)
S5.211 	Përcaktime shtesë: Në Gjermani, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Belgjikë, Danimarkë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Spanjë, Finlandë, Greqi, Irlande, Izrael, Kenia, Kuvajt, Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Liban, Lihtenshtejn, Luksemburg, Mali, Maltë, Mal i Zi, Norvegji, Holandë, Katar, Sllovaki, Mbretërinë e Bashkuar, Serbi, Slloveni, Somali, Suedi, Zvicër, Tanzani, Tunizi dhe Turqi, brezi 138-144 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimet e lëvizshme detare dhe tokësore. (WRC 12)
S5.214 	Përcaktime shtesë: Në Eriteria, Etiopi, Kenia, Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Mal i Zi, Serbi, Somali, Sudan, Sudani Jugor dhe Tanzani, brezi 138-144 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC 12)
S5.218 	Përcaktime shtesë: Brezi 148 - 149.9 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e veprimeve hapësinore (Tokë-hapësirë), objekt për marrëveshjen e arritur në bazë të nr. 9.21. Gjerësia e brezit të ndonjë transmetimi individual nuk do të kalojë ± 25 kHz.
S5.219 	Përdorimi i brezit 148 - 149.9 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt për koordinimin nën nr. 9.11A. Shërbimi i lëvizshëm satelitor nuk do të pengojë zhvillimin dhe përdorimin e shërbimeve fiks, i lëvizshëm dhe veprime hapësinore në brezin 148 -149.9 MHz.
S5.220 	Përdorimi i brezave 149.9 - 150.05 MHz dhe 399.9 - 400.05 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor tokësor është objekt për koordinimin nën nr. 9.11A. Shërbimi i lëvizshëm tokësorsatelitor nuk do të pengojë zhvillimin dhe përdorimin e shërbimit të radionavigacionit satelitor në brezat 149.9 - 150.05 MHz dhe 399.9 -400.0 MHz. (WRC-97)
S5.221 	Stacionet e shërbimit të lëvizshëm satelitor në brezin 148 - 149.9 MHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit fiks ose të lëvizshëm, që veprojnë në përputhje me tabelën e përcaktimit të frekuencave në vendet e mëposhtme: Shqipëri, Algjeri, Gjermani, Arabi Saudite, Australi, Austri, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Bjellorusi, Belgjikë, Benin, Bosnjë-Hercegovinë, Botsvana, Brunei Darusalam, Bullgari, Kamerun, Kinë, Qipro, Kongo, Kore, Bregu i Fildishtë, Kroaci, Kubë, Danimarkë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Spanjë, Estoni, Etiopi, Federatën Ruse, Finlandë, Francë, Gabon, Gana, Greqi, Guineja, Guineja Bisau, Hungari, Indi, Republikën Islamike të Iranit, Irlandë, Islandë, Izrael, Itali, Xhamajkë, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kenia, Kuvajt, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Lesotho, Letoni, Liban, Libi, Liehtenshtein, Lituani, Luksemburg, Malajzi, Mali, Maltë, Mauritani, Moldavia, Mongoli, Mali i Zi, Mozambik, Namibi, Norvegji, Zelandën e Re, Oman, Ugandë, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Guinenë e Re Papua, Paraguai, Holandë, Filipine, Poloni, Portugali, Katar, Siri, Kirgistan, Kore, Sllovaki, Rumani, Mbretërinë e Bashkuar, Senegal, Serbia, Siera-Leone, Singapor, Slloveni, Sudan, Sri-Lanka, Afrikën e Jugut, Suedi, Zvicër, Swaziland, Tanzani, Çad, Tailandë, Togo, Tonga, Trinidad dhe Tobago, Tunizi, Turqi, Ukrainë, Vietnam, Jemen, Zambia dhe Zimbabve. (WRC 12)
S5.222 	Emetimet e shërbimit të radionavigacionit satelitor në brezat 149.9 -150.05 MHz dhe 399.9 - 400.05 MHz mund të përdoren, gjithashtu, nga stacionet marrëse tokësore të shërbimit të kërkimeve hapësinore.
S5.223 	Duke pranuar që përdorimi i brezit 149.9 - 150.05 MHz nga shërbimi fiks dhe i lëvizshëm mund të shkaktojë interferenca të dëmshme në shërbimin e radionavigacionit satelitor, administratat janë të detyruara të mos autorizojnë të tilla përdorime në aplikimin e nr. 4.4.
S5.224A 	Përdorimi i brezave 149.9 - 150.05 MHz dhe 399.9 - 400.05 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor (Tokë-hapësirë) është i rezervuar për shërbimin e lëvizshëm satelitor në stere (Tokë-hapësirë) deri më 1 janar 2015. (WRC-97)
S5.224B 	Përcaktimet e brezave 149.9 - 150.05 MHz dhe 399.9 - 400.05 MHz për shërbimin e radionavigacionit satelitor do të jetë në forcë deri më 1 janar 2015. (WRC-97)
S5.225A 	Përcaktime shtesë: Në Algjeri, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kinë, Federatën Ruse, Francë, Iran (Republika Islamike e), Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukrainë dhe Vietnam, brezi i frekuencave 154-156 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radiopërcaktimit. Përdorimi i brezit të frekuencave 154-156 MHz nga shërbimi i radiopërcaktimit duhet të kufizohet në sistemet e zbulimit të hapësirë-objekt që veprojnë nga pozicione tokësore. Përdorimi i stacioneve në shërbimin e radiopërcaktimit në brezin e frekuencave 154-156 MHz do të jetë objekt i marrëveshjes së arritur sipas nr. 9.21. Për identifikimin e administratave të prekura potencialisht në rajonin 1, duhet të përdoret vlera e menjëhershme terreni-forca prej 12 dB (V/m) (the instantaneous field-strength value of 12 dB (V/m)) për 10% të kohës prodhuar në 10 m mbi nivelin e tokës në brezin e frekuencave reference 25 kHz, në kufirin e territorit të çdo administrate tjetër. Për identifikimin e administratave të prekura potencialisht në rajonin 3, duhet të përdoret vlera e raportit interferencë-zhurmë (I/N) prej 6 dB (N = 161 dBW/4 kHz), ose 10 dB për aplikimet me kërkesa më të mëdha mbrojtjeje, të tilla si mbrojtje publike dhe lehtësim fatkeqësish (PPDR (N = 161 dBW/4 kHz)), prej 1% të kohës prodhuar në 60 m mbi nivelin e tokës në kufirin e territorit të çdo administrate tjetër. Në brezat e frekuencave 156.7625-156.8375 MHz, 156.5125-156.5375 MHz, 161.9625-161.9875 MHz, 162.0125-162.0375 MHz, (out-of-band e.i.r.p) e.i.r.p brenda brezit të radarëve të mbikëqyrjes së hapësirës nuk duhet të kalojë 16 dBW. Caktimet e frekuencës në shërbimin e radiopërcaktimit sipas këtij përcaktimi në Ukrainë nuk do të përdoren pa marrëveshje me Moldavinë. (WRC-12)
S5.226 	Frekuenca 156.8 MHz është frekuencë ndërkombëtare për fatkeqësi, siguri dhe thirrje për shërbimin e lëvizshëm detar të radiotelefonisë VHF. Kushtet për përdorimin e kësaj frekuencë përmbahen në nenin 31 dhe shtojcën 13. Në brezat 156 -156.7625 MHz, 156.8375- 157.45 MHz, 160.6 - 160.975 MHz dhe 161.475 - 162.05 MHz çdo administrate duhet t’i japë prioritet shërbimit të lëvizshëm detar vetëm në ato frekuenca që janë dhënë për stacionet e shërbimit të lëvizshëm detar nga administratat (shih nenet 31 dhe 32, dhe shtojcën 13). Ndonjë përdorim i frekuencave në këta breza nga stacionet e shërbimeve të tjera për të cilat ato janë përcaktuar do të jenë penguar në hapësira ku të tilla përdorime mund të shkaktojnë interferenca të dëmshme për shërbimin e radiokomunikimit VHF të lëvizshëm detar. Megjithatë frekuenca 156.8 MHz dhe brezat e frekuencave në të cilat prioritet i është dhënë shërbimit të lëvizshëm detar mund të jenë përdorur për radiokomunikime në kanale tokësore ujore objekt për marrëveshje përmes administratave të interesuara dhe të shqetësuara duke marrë parasysh përdorimin e frekuencave aktuale dhe marrëveshjet ekzistuese.
S5.227 	Në shërbimet e lëvizshme detare VHF frekuenca 156.525 MHz ekskluzivisht për thirrjet selektive digjitale për fatkeqësi, siguri dhe thirrje. Kushtet për përdorimin e kësaj frekuence janë përshkruar në nenin 31 dhe 52 dhe shtojcës 13 dhe 18.
S5.228	Përdorimi i brezave të frekuencave 156.7625-156.7875 MHz dhe 156.8125-156.8375 MHz nga shërbimi satelitor i lëvizshëm (Tokë-hapësirë) është kufizuar në pritjen e transmetimeve nga sistemi automatik i identifikimit (AIS) të mesazheve elektronike me rreze të gjatë AIS (mesazh 27, shih versionin më të fundit të rekomandimit ITU R M.1371). Me përjashtim të transmetimeve të AIS, transmetimet në këta breza frekuencash nga sistemet që operojnë në shërbimin e lëvizshëm detar për komunikimet nuk duhet të kalojnë 1 W. (WRC-12)
S5.228A	Brezat e frekuencave 161.9625-161.9875 MHz dhe 162.0125-162.0375 MHz mund të përdoren nga stacionet e avionëve për qëllime të operacioneve të kërkimit dhe shpëtimit, si dhe komunikime të tjera që lidhën me sigurinë. (WRC-12)
S5.228B	Përdorimi i brezave të frekuencave 161.9625-161.9875 MHz dhe 162.0125-162.0375 MHz nga shërbimet fikse dhe të lëvizshme tokësore nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi i lëvizshëm detar. (WRC-12)
S5.228C	Përdorimi i brezave të frekuencave 161.9625-161.9875 MHz dhe 162.0125-162.0375 MHz nga shërbimi i lëvizshëm detar dhe shërbimi i lëvizshëm satelitor (Tokë-hapësirë) është i kufizuar për sistemin e identifikimit automatik (AIS). Përdorimi i këtyre brezave të frekuencave nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik është i kufizuar për transmetimet AIS nga operacionet e kërkimit dhe shpëtimit të avionëve. Operacionet AIS në këta breza frekuencash nuk do të kufizojnë zhvillimin dhe përdorimin e shërbimeve fikse dhe të lëvizshme që operojnë në brezat e frekuencave të afërta (ngjitur). (WRC-12)
S5.228D	Brezat e frekuencave 161.9625-161.9875 MHz (AIS 1) dhe 162.0125-162.0375 MHz (AIS 2) mund të vazhdojnë të përdoren në bazë parësore për shërbimet fikse dhe të lëvizshme deri më 1 janar 2025, data në të cilën ky përcaktim nuk do të jetë më i vlefshëm. Administratat inkurajohen të bëjnë të gjitha përpjekjet praktike për të ndërprerë përdorimin e këtyre brezave nga shërbimet fikse dhe të lëvizshme përpara datës së tranzicionit. Gjatë kësaj periudhe tranzicioni, shërbimet e lëvizshme detare në këta breza frekuencash kanë prioritet mbi shërbimet fikse, të lëvizshme tokësore dhe të lëvizshme aeronautike. (WRC-12)
S5.228E	Përdorimi i sistemit automatik të identifikimit në brezat e frekuencave 161.9625-161.9875 MHz dhe 162.0125-162.0375 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik është i kufizuar për stacionet e avionëve për qëllime të operacioneve të kërkimit dhe shpëtimit dhe komunikimeve të tjera që lidhën me sigurinë. (WRC-12)
S5.228F	Përdorimi i brezave të frekuencave 161.9625-161.9875 MHz dhe 162.0125-162.0375 MHz nga shërbimi satelitor i lëvizshëm (Tokë-hapësirë) është i kufizuar në marrjen e transmetimeve të sistemit të identifikimit automatik nga stacionet që operojnë në shërbimin e lëvizshëm detar. (WRC-12)
S5.235 	Përcaktime shtesë: në Gjermani, Austri, Belgjikë, Danimarkë, Spanjë, Finlandë, Francë, Izrael, Hali, Lihtenshtejn, Maltë, Monako, Norvegji, Holandë, Mbretëri e Bashkuar, Suedi dhe Zvicër, brezi 174 - 223 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm në stere. Megjithatë, stacionet e shërbimit të lëvizshëm në stere nuk do të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet radiotelevizive, ekzistuese ose të planifikuara, në vendet e tjera që nuk janë përmendur më sipër në këtë shënim.
S5.246 	Përcaktime alternativë: Në Spanjë, Francë, Izrael dhe Monako, brezi 223 -230 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimet radiotelevizive dhe të lëvizshëm në stere (shih nr. 5.33) bazuar në faktin që në përgatitjen e planeve të frekuencave shërbimi radioteleviziv të ketë zgjedhje prioritare të frekuencave, dhe është përcaktuar në bazë dytësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm përveç i lëvizshëm në stere. Megjithatë, stacionet e shërbimit të lëvizshëm në stere nuk do të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet ekzistuese ose të planifikuar të radiotelevizionit në Marok dhe Algjeri.
S5.254 	Brezat 235 - 322 MHz dhe 335.4 -399.9 MHz mund të përdoren nga shërbimi i lëvizshëm satelitor, objekt i marrëveshjes së arritur nga nr. 9.21, me kusht që stacionet në këtë shërbim të mos shkaktojnë interferenca të dëmshme në shërbimet e tjera, që veprojnë ose janë planifikuar të veprojnë në përputhje me tabelën e përcaktimit të frekuencave, përveç përcaktime shtesë që janë bere në shënimin nr. 5.256A. (WRC-03)
S5.255 	Brezat 312 - 315 MHz (Tokë-hapësirë) dhe 387 - 390 MHz (hapësirë-Tokë) në shërbimin e lëvizshëm satelitor mund të përdoren, gjithashtu, nga sistemet satelitore gjeostacionare. Ky përdorim është objekt për koordinimin nën nr. 9.11A.
S5.256 	Frekuenca 243 MHz është frekuenca në këtë brez për përdorim nga stacionet e avionëve të shpëtimit dhe pajisja që përdoret për qëllimet e shpëtimit (shih shtojcën 13).
S5.256A 	Përcaktime shtesë: Në Kinë, Federatën Ruse, Kazakistan dhe Ukrainë, brezi 258-261 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar për shërbimin e kërkimit hapësinor (Tokë-hapësirë) dhe shërbimit të operimit hapësinore (Tokë-hapësirë) në një bazë parësore. Stacionet në shërbimin e kërkimit hapësinor (Tokë-hapësirë) dhe shërbimit të operimit hapësinor (Tokë-hapësirë), nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, as të kërkojnë mbrojtje, as të pengojnë përdorimin dhe zhvillimin e sistemeve të shërbimit të lëvizshëm dhe të sistemeve të shërbimit satelitor të lëvizshëm që operojnë në këtë brez. Stacionet në shëmimin e kërkimit hapësinor (Tokë-hapësirë) dhe shërbimi i operimit hapësinor (Tokë-hapësirë), nuk duhet të pengojnë zhvillimin në të ardhmen të sistemeve të shërbimit fiks në vendet e tjera. (WRC-03)
S5.257 	Brezi 267 - 272 MHz mund të jetë përdorur nga administratat në bazë parësore për telemetrinë hapësinore në vendet e tyre, objekt për marrëveshjen e arritur nën nr. 9.21.
S5.258 	Përdorimi i brezit 328.6 - 335.4 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në sistemet e instrumenteve tokësore (rrugë e dritës).
S5.260 	Duke njohur që përdorimi i brezit 399.9 - 400.05 MHz nga shërbimi fiks dhe shërbimi i lëvizshëm mund të shkaktojë interferencë të dëmshme në shërbimin e radionavigacionit satelitor, administratat janë të detyruara të mos autorizojnë të tilla përdorime në aplikimin e nr. 4.4.
S5.261 	Emetimet do të kufizohen në një diapazon ± 25 kHz rreth frekuencës standarde 400.1 MHz.
S5.262 	Përcaktime shtesë: Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Bjellorusi, Botsvana, Kolumbi, Kube, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Ekuador, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liberi, Malajzi, Moldavi, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Kirgistan, Singapor, Somali, Taxhikistan, Çad, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 400.05 - 401MHz është i përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimet fikse dhe të lëvizshme. (WRC 12)
S5.263 	Brezi 400.15 - 401 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar për shërbimin e kërkimeve hapësinore në drejtimin hapësirë-hapësirë për komunikimin me mjetet kryesore hapësinore. Në këtë aplikim, shërbimi i kërkimit hapësinor nuk do të shqyrtohet si shërbim sigurie.
S5.264 	Përdorimi i brezit 400.15 - 401 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt koordinimi nën nr. 9.11A. Kufiri i fuqisë së densitetit të fluksit, treguar në aneksin 1 të shtojcës 5, të zbatohet deri në rishikimin e saj nga një konferencë botërore kompetetente për radiokomunikacionet.
S5.266 	Përdorimi i brezit 406 - 406.1 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është kufizuar në sinjalizimet satelitore emergjente të tregimit të pozicionit me fuqi të ulët (shih gjithashtu nenin 31 të shtojcës 13).
S5.267 	Është e ndaluar çdo mundësi emetimi e interferencave të dëmshme shkaktuar nga përdoruesit e paautorizuar në brezin 406 - 406.1 MHz.
S5.268 	Përdorimi i brezit 410 - 420 MHz nga shërbimi i kërkimeve hapësinore është kufizuar për komunikimet jo me larg se 5 km nga një orbitë e një anije kozmike. Fuqia e densitetit të prurjeve në sipërfaqen e Tokës të prodhuar nga rrezatimet e aktiviteteve shtesë të mjeteve, nuk duhet të kalojë -153 dB (W/m2) për 0° ≤ δ≤ 5°, -153 + 0.077 (δ – 5) dB (W/m2) për 5° ≤ δ ≤ 70° dhe -148 dB (W/m2) për 70° ≤ δ ≤ 90°, ku δ është këndi i arritjes të valës së radio-frekuencës dhe brezi referues është 4 kHz. nr. 4.10 nuk aplikohet për aktivitetet shtesë të mjeteve. Në këtë brez frekuencash, shërbimi i kërkimit hapësinor (hapësirë-hapësirë) nuk duhet të kërkojë mbrojtje dhe as të pengojë përdorimin dhe zhvillimin e stacioneve të shërbimit fiks dhe të lëvizshëm. (WRC-97)
S5.269 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Australi, Shtetet e Bashkuara, Indi, Japoni dhe Mbretëri e Bashkuar, përcaktimi i brezave 420 -430 MHz dhe 440 -450 MHz në shërbimin e radiolokacionit është në bazë parësore (shih nr. 5.33).
S5.271 	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Bjellorusi, Kinë, Indi, Letoni, Lituani, Kirgistan dhe Turkmenistan, brezi 420 - 460 MHz është i përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin e radionavigacionit aeronautik (radiomatës lartësie). (WRC-03)
S5.274 	Përcaktime alternativë: Në Danimarkë, Norvegji, Suedi dhe Çad, brezat 430 - 432 MHz dhe 438 - 440 Mhz janë përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.275 	Përcaktime shtesë: Në Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci, Estoni, Finlandë, Letoni, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Libi, Slloveni dhe Serbia e Mali i Zi, brezat 430 - 432 MHz dhe 438 - 440 MHz janë gjithashtu të përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC-97)
S5.276 	Përcaktime shtesë: Në Afganistan, Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darusalam, Burkina Faso, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Ekuador, Eritrea, Etiopi, Greqi, Guineja, Indi, Indonezi, Republikë Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Itali, Jordani, Kenia, Kuvajt, Libi, Malajzi, Niger, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Kore, Singapor, Somalia, Sudan, Zvicër, Tanzani, Tajlandë, Togo, Turqi dhe Jemen, brezi 430 - 440 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe brezat 430 - 435 MHz dhe 438 - 440 MHz janë gjithashtu të përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.277 	Përcaktime shtesë: Në Angola, Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Kamerun, Kongo, Xhibuti, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Izrael, Kazakistan, Mali, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kongo, Kirgistan, Sllovaki, Rumani, Ruandë, Taxhikistan, Çad, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 430 - 440 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC 12)
S5.279A 	Përdorimi i këtij brezi nga sensorët në shëmimin e eksplorimeve tokësore-satelitore (aktive), duhet të jetë në përputhje me rekomandimin e ITU R SA.1260-1. Si shtesë, shërbimi i eksplorimeve tokësore-satelitoret (aktive) në brezin 432-438 MHz nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj shërbimit të radionavigacionit aeronautik në Kinë. Kushtet e këtij shënimi nuk e zvogëlojnë detyrimin e shërbimit të eksplorimeve tokësore-satelitore (aktive) të operojë si një shërbim dytësor në përputhje me nr. 5.29 dhe 5.30. (WRC-03)
S5.280 	Në Gjermani, Austri, Bosnjë-Hercegovinë, Kroad, Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Lihtenshtein, Portugali, Serbi dhe Mali i Zi, Slloveni dhe Zvicër, brezi 433.05 - 434.79 MHz (frekuenca qendrore 433.92 MHz) është përcaktuar për zbatimet industriale, shkencore dhe shëndetësore (ISM). Shërbimet e radiokomunikacionit të këtyre vendeve, që operojnë brenda këtij brezi duhet t’i pranojnë interferencat e dëmshme, që mund të shkaktohen nga këto aplikime. Pajisjet ISM që veprojnë në këtë brez janë objekt i përcaktimeve të nr. 15.13.
S5.281 	Përcaktime shtesë: Në territoret franceze në rajonin 2 dhe Indi, brezi 433.75-434.25 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e veprimeve hapësinore (Tokë-hapësirë). Në Francë dhe në Brazil, brezi është përcaktuar në bazë dytësore për të njëjtin shërbim.
S5.282 	Në brezat 435 - 438 MHz, 1 260 - 1 270 MHz, 2 400 - 2 450 MHz, 3 400 -3410 MHz (vetëm në rajonet 2 dhe 3) dhe 5 650 - 5 670 MHz, shërbimi amator satelit mund të operojë me kusht mos shkaktimin e interferencave të dëmshme në shërbimet e tjera që operojnë në përputhje me tabelën (shih nr. 5.43). Administratat që autorizojnë një përdorim të tillë do të sigurojnë që ndonjë interferencë e dëmshme shkaktuar nga emetimet e ndonjë stacioni të shërbimit të shërbimit amator-satelit është menjëherë i eleminueshëm në përputhje me kërkesat e nr. 25.11. Përdorimi i brezave 1260 - 1270 MHz dhe 5 650 - 5 670 MHz nga shërbimi amator satelit është kufizuar në drejtimin Tokë-hapësirë.
S5.283 	Përcaktime shtesë: Në Austri brezi 438 - 440 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore, përveç shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm areronautik.
S5.286 	Brezi 449.75 - 450.25 MHz mund të jenë përdorur për shërbimin e veprimeve hapësinore (Tokë-hapësirë) dhe shërbimin të kërkimeve hapësinore (Tokë-hapësirë), objekt për marrëveshjen e arritur nën nr. 9.21
S5.286A 	Përdorimi i brezave 454 - 456 MHz dhe 459 - 460 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt për koordinimin nën nr. 9.11A. (WRC-97)
S5.286AA 	Brezi 450-470 MHz është identifikuar për përdorim nga administratat që dëshirojnë të implementojnë telekomunikacionet e lëvizshme ndërkombëtare (IMT). Shih rezolutën 224 (Rev.WRC-07). Ky identifikimin nuk pengon përdorimin e këtij brezi nga ndonjë aplikim i shërbimeve për të cilat është flokuar dhe nuk përcakton prioritete në Radio Rregulloret.
S5.286B 	Përdorimi i brezit 454 - 455 MHz në vendet sipas listës te nr. 5.286D, 455-456 MHz dhe 459 - 460 MHz në rajonin 2, 454 - 456 MHz dhe 459 - 460 MHz në vendet sipas listës te nr. 5.286 E nga stacionet e shërbimit të lëvizshëm satelitor, nuk do të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimeve fiks ose të lëvizshëm, të cilët operojnë në përputhje me tabelën e përcaktimit të frekuencave. (WRC-97)
S5.287 	Në shërbimin e lëvizshëm detar frekuencat 457.525 MHz, 457.550 MHz, 457.575 MHz, 467.525 MHz, 467.550 MHz dhe 467.575 MHz mund të përdoren nga stacionet e komunikimit në bord. Kur është e nevojshme, pajisjet e përcaktuara për ndarje kanali 12.5 kHz duke përdorur gjithashtu frekuenca shtesë 457.5375 MHz, 457.5625 MHz, 467.5375 MHz dhe 467.5625 MHz mund të futen në përdorim tek komunikimet në bord. Përdorimi i këtyre frekuencave në territoret ujore do të jetë objekt për rregullim kombëtar të administratave përkatëse. Karakteristikat e pajisjeve të përdorura duhet të përputhen me specifikimet e dhëna në Rekomandimet ITU-R M.1174. (shiko rezolutën 341 (WRC-97)*). (WRC-97)
S5.289 	Zbatimet e shërbimit satelitor për eksplorimin e tokës, ndryshe nga shërbimi satelitor meteorologjik, mund të përdoren gjithashtu në brezat460 - 470 MHz dhe 1690-1710 MHz për transmetimet hapësirë-Tokë, me kusht që të mos shkaktojnë interferenca të dëmshme në stacionet që operojnë në përputhje me tabelën.
S5.290 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Afganistan, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kinë, Federatën Ruse, Japoni, Kirgistan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, përcaktimi i brezit 460-470 MHz për shërbimin satelitor meteorologjik (hapësirë-Tokë) është në bazë parësore (shih Nr. 5.33), objekt i marrëveshjes së arritur sipas nr. 9.21 (WRC 12).
S5.291A 	Përcaktime shtesë: Në Gjermani, Austri, Danimarkë, Estonia, Finlandë, Lihtenshtein Norvegji, Holandë, Republika Çeke dhe Zvicër brezi 470 - 494 MHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimin e radiolokacionit në një bazë dytësore. Ky përdorim është i kufizuar për veprimin e radarëve për matjen e profilit të erërave në përputhje me rezolutën 217 (WRC-97). (WRC-97)
S5.296 	Përcaktime shtesë: Në Shqipëri, Gjermani, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Belgjikë, Benin, Bosnjë-Hercegovinë, Burkina Fazo, Kamerun, Kongo, Bregu i Fildishtë, Kroaci, Danimarkë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Spanjë, Estoni, Finlandë, Francë, Gabon, Gana, Irak, Irlandë, Islandë, Izrael, Itali, Jordani, Kuvajt, Latvia, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Libi, Lihtenshtajn, Lituani, Luksemburg, Mali, Malte, Marok, Moldavi, Monako, Niger, Norvegji, Oman, Holandë, Poloni, Portugali, Katar, Siri, Sllovaki, Çeki, Mbretërinë e Bashkuar, Sudan, Suedi, Zvicër, Zwasiland, Çad, Togo, Tunizi, dhe Turqi, brezi 470-790 MHz dhe në Angola, Botsvana, Lesoto, Malavi, Mauritius, Mozambik, Namibi, Nigeri, Afrikën e Jugut, Tanzani, Zambia dhe Zimbabve, brezi 470-698 MHz janë përcaktuar, gjithashtu, në bazë dytësore për shërbimin e lëvizshëm tokësor, parashikuar për zbatime ndihmëse për shërbimin radioteleviziv. Stacionet e shërbimit të lëvizshëm tokësor, në vendet e renditura në këtë shënim nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme në stacionet e planifikuar ose ekzistuese, që operojnë në përputhje me tabelën e përcaktimit të frekuencave në vendet që nuk përmenden në këtë shënim. (WRC 12)
S5.306 	Përcaktime shtesë: Në rajonin 1, me përjashtim të Zonës Afrikane të Radiodifuzionit (shih nr. 5.10 deri në 5.13) dhe në rajonin 3, brezi 608 - 614 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë dytësore për shërbimin e radioastronomisë.
S5.311A 	Për brezin e frekuencave 620-790 MHz, shih gjithashtu rezolutën 549 (WRC-07).
S5.312 	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgizstan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 645 - 862 MHz, në Bullgari brezat 646-686 MHz, 726-758 MHz, 766-814 MHz dhe 822-862 MHz, në Rumani brezi 830-862 MHz dhe në Poloni brezi 830-860 MHz deri më 31 dhjetor 2012 dhe brezi 860-862 MHz deri më 31 dhjetor 2017, janë përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit aeronautik. (WRC 12)
S5.312A	Në rajonin 1, përdorimi i brezit 694-790 MHz nga shërbimi i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, është subjekt në dispozitat e rezolutës 232 (WRC 12).Shih gjithashtu rezolutën 224 (Rev.WRC 12). (WRC-12)
S5.314 	Përcaktime shtesë: Në Austri, Itali, Moldavi, Uzbekistan, Kirgistan dhe Mbretëri e Bashkuar, brezi 790 - 862 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë dytësore për shërbimin e lëvizshëm tokësor. (WRC 12)
S5.315 	Përcaktime alternativë: Në Greqi, brezi 790 – 838 MHz është i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin radioteleviziv. (WRC 12)
S5.316 	Përcaktime shtesë: Në Gjermani, Arabinë Saudite, Bosnje Hercegovine, Burkina Faso, Kamerun, Bregu i Fildishtë, Kroaci, Danimarkë, Egjipt, Finlandë, Greqi, Izrael, Jordani, Kenia, Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Libi, Lihtenshtein, Mali, Monako, Norvegji, Holandë, Portugali, Serbia dhe Mali i Zi, Siri, Suedi, Zvicër dhe Mbretëria e Bashkuar, brezi 790-830 MHz, dhe në të njëjtat vende dhe në Spanjë, Francë, Gabon dhe Maltë, brezi 830-862 MHz, janë të përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. Megjithatë, stacionet e shërbimit të lëvizshëm në vendete përmendura për këta breza referuar në këtë shënim nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojë mbrojtje nga stacionet e shërbimeve që operojnë në përputhje me tabelën në vendet e tjera, që nuk përmenden më sipër në lidhje me brezin. (WRC-03)
S5.316A	Përcaktime shtesë: Në Spanjë, Francë, Gabon dhe Malta, brezi 790 – 830 MHz, në Shqipëri, Angola, Bahrain, Benin, Botsvana, Burundi, Kongo, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Estoni, Gambia, Gana, Guineja, Guineja-Bisau, Hungari, Irak, Kuvajt, Lesoto, Letoni, Liban, Lituani, Luksemburg, Malavi, Marok, Mauritania, Mozambik, Namibi, Niger, Nigeri, Oman, Uganda, Poloni, Katar, Sllovaki, Çeki, Rumani, Ruanda, Senegal, Sudan, Sudani Jugor, Afrika e Jugut, Swaziland, Tanzani, Çad, Togo, Jemen, Zambia, Zimbabve dhe komunitetet dhe departamentet e huaja franceze të rajonit 1, brezi 790-862 MHz dhe në Gjeorgji brezi 806-862 MHz, janë gjithashtu të përcaktuar mbi bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, subjekt i marrëveshjeve nga ana e administratave përkatëse sipas nr. 9.21 dhe marrëveshjes GE06, përfshirë ato administrata të përmendura në shënimin 5.312, kur është e përshtatshme. Shih rezolutën 224 (Rev.WRC 12) dhe 749 (Rev.WRC 12). Ky përcaktim është efektiv deri më 16 korrik 2015. (WRC 12)
S5.316B	Në rajonin 1, përcaktimi për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, në bazë parësore, në brezin e frekuencave 790-862 MHz do të hyje në fuqi pas 17 qershor 2015 dhe do të jetë subjekt i marrëveshjeve të bëra nën nr. 9.21 në lidhje me shërbimin e radionavigacionit aeronautik në vendet e përmendura në shënimin nr. 5.312. Për vendet që janë pjesë e marrëveshjes GE06, përdorimi i stacioneve të shërbimit të lëvizshëm është gjithashtu subjekt i aplikimeve të suksesshme të procedurave të kësaj marrëveshjeje. Rezolutat 224 (Rev.WRC 12) dhe 749 (Rev.WRC 12) do të aplikohen përkatësisht. (WRC 12).
S5.317A 	Këto pjesë të brezit 698-960 MHz në rajonin 2 dhe brezit 790-960 MHz në rajonin 1 dhe 3, të cilat janë përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm, janë identifikuar për përdorim nga administratat që duan të implementojnë telekomunikacionet e lëvizshme ndërkombëtare (IMT) - shih rezolutën 224 (Rev.WRC 12) dhe 749 (Rev.WRC 12), sipas nevojës. Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtyre brezave nga çdo aplikim i shërbimeve të cilëve u është përcaktuar dhe nuk vendos prioritete në Radio Rregulloret. (WRC 12)
S5.319 	Përcaktime shtesë: Në Belarusi, Rusi dhe Ukrainë, brezat 806 - 840 MHz (Tokë-hapësirë) dhe 856 - 890 MHz (hapësirë-Tokë) janë gjithashtu të përcaktuar për shërbimin e lëvizshëm satelitor, përveç i lëvizshëm satelitor aeronautik (R). Përdorimi i këtyre brezave nga ky shërbim nuk do të shkaktojë interferenca të dëmshme ose të kërkojë mbrojtje nga shërbimet në vendet e tjera që operojnë në përputhje me tabelën e përcaktimit të frekuencave dhe është objekt për marrëveshje speciale përmes administratave përkatëse.
S5.322 	Në rajonin 1, në brezin 862-960 MHz, stacionet e shërbimit radioteleviziv do të operojnë vetëm në hapësirën afrikanë të radiotelevizionit (shih nr. 5.10 deri 5.13) përjashtuar Algjerinë, Burundin, Egjiptin, Spanjën, Lesoto, Libi, Marok, Malavi, Namibi, Nigeri, Afrika Jugore, Tanzani, Zimbabve dhe Zambia, objekt i marrëveshjes së arritur nen nr. 9.21. (WRC 12)
S5.323 	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Rusi, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgizstan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 862 - 960 MHz, në Bullgari brezat 862-890.2 MHz dhe 900-935.2 MHz, në Poloni brezi 862-876 MHz deri 31 dhjetor 2017, dhe në Rumani brezat 862-880 MHz dhe 915-925 MHz, janë përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit aeronautik. Ky përdorim është objekt i marrëveshjes së arritur neni 9.21, me administratat përkatëse dhe i kufizuar për sinjalet radio tokësore që operojnë që nga data 27 tetor 1997 e deri në fund të ekzistencës së tyre. (WRC 12)
S5.327A 	Përdorimi i brezit 960-1 164 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik është i kufizuar për sistemet që veprojnë në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtare aeronautike. Një përdorim i tillë do të jetë në përputhje me rezolutën 417 (Rev. WRC-12). (WRC-12)
S5.328 	Brezi 960 - 1 215 MHz është rezervuar në një bazë mbarë botërore për përdorimin dhe zhvillimin e ndihmave elektronike të avionëve të navigacionit ajror dhe të çdo pajisje tokësore që lidhet direkt me to. (WRC-2000)
S5.328A 	Stacionet në shërbimin e radionavigacionit satelitor në brezin 1 164 - 1 215 MHz duhet të veprojnë në përputhje me përcaktimet e rezolutës 609 (WRC 03) dhe s’duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet në shërbimin e radionavigacionit aeronautik në brezin 960 - 1 215 MHz. nr. 5.43A nuk aplikohet. Përcaktimi i nr. 21.18 duhet të duhet të aplikohet. (WRC-03).
S5.328B 	Përdorimi i brezave 1 164 - 1 300 MHz, 1 559- 1 610 MHz dhe 5 010-5 030 MHz nga sistemet dhe rrjetet në shërbimin e radionavigacionit satelitor për çdo koordinim të kompletuar ose informacion njoftimi, siç është caktuar, që është pranuar nga Zyra e Radiokomunikimeve pas datës 1 janar 2005, është objekt për aplikimin e përcaktimeve të nr. 9.12, 9.12A dhe 9.13. Rezoluta 610 (WRC 03) duhet të aplikohet gjithashtu. (WRC-03)
S5.329 	Përdorimi i shërbimit të radionavigacionit satelitor në brezin 1215-1300 MHz do të jetë objekt i kushtit që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme dhe të mos kërkohet mbrojtje nga shërbimi i radionavigacionit, autorizuar nën nr. S5.331. Gjithashtu, përdorimi i shërbimit të radionavigacionit satelitor në brezin 1215-1300 MHz do të jetë objekt i kushtit që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme për shërbimin e radiolokacionit. Nr S5.43 nuk duhet aplikuar për sa i përket shërbimit të radiolokacionit. Rezoluta 608 (WRC 03) duhet aplikuar. (WRC 03)
S 5.329A 	Përdorimi i sistemeve në shërbimin e radionavigacionit satelitor (hapësirë-hapësirë) që operojnë në brezat 1215-1300 MHz dhe 1559-1610 MHz nuk ka si paramendim të ofrojë shërbime sigurie, dhe nuk duhet të imponojë asnjë detyrim shtesë në sisteme ose shërbime të tjera që veprojnë në përputhje me tabelën. (WRC 2000)
S5.330 	Përcaktime shtesë: Në Angola, Arabi Saudite, Bahrain, Bangladesh, Kamerun, Kinë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gujana, Indi, Indonezi, Republikë Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvajt, Nepal, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Çad, Togo dhe Jemen, brezi 1 215 - 1 300 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm. (WRC 12)
S5.331 	Përcaktime shtesë: Në Algjeri, Gjermani, Arabi Saudite, Australi, Austri, Bahrein, Bjellorusi, Belgjikë, Benin, Bosnjë-Hercegovinë, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kinë, Republika e Koresë, Kroaci, Danimarkë, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Estoni, Federata Ruse, Finlandë, Francë, Gana, Greqi, Guineja, Guineja Ekuatoriale, Hungari, Indi, Indonezi, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Irlande, Izrael, Jordani, Kenia, Kuvajt, Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Lesoto, Letoni, Liban, Lihtenshtein, Lituani, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Mauritania, Mali i Zi, Nigeri, Norvegji, Oman, Pakistan, Holandë, Poloni, Portugali, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Sllovaki, Angli, Serbia, Slloveni, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Sri-Lanka, Afrika Jugut, Suedi, Zvicër, Tailandë, Togo, Turqi, Venezuele dhe Vietnam, brezi 1 215-1 300 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. Në Kanada dhe në SHBA, brezi 1 240-1 300 MHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin e radionavigacionit dhe përdorimi i shërbimit të radionavigacionit duhet të kufizohet për shërbimin aeronautik të radionavigacionit. (WRC 12)
S5.332 	Në brezin 1215-1260 MHz, sensorët aktivë të transportuar në hapësirë për shërbimet hapësinore dhe të eksplorimit satelitor të Tokës, nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, të kërkojnë mbrojtje, ose përndryshe të imponojnë detyrim në veprimet ose zhvillimet e shërbimit të radiolokacionit, shërbimit të radionavigacionit satelitor, shërbimet e tjera të përcaktuara në bazë parësore. (WRC2000)
S5.335A 	Në brezin 1215-1260 MHz, sensorët aktivë të transportuar në hapësirë për shërbimet hapësinore dhe të eksplorimit satelitor të Tokës, nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, të kërkojnë mbrojtje, ose përndryshe të imponojnë detyrim në veprimet ose zhvillimet e shërbimit të radiolokacionit dhe të shërbimeve të tjera të përcaktuara në shënime si në bazë parësore. (WRC-2000)
S5.337 	Përdorimi i brezave 1300 - 1350 MHz, 2700 - 2900 MHz dhe 9000 – 9200 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në radarët me bazë toke dhe në transpondërat shoqërues të avionëve të cilët transmetojnë vetëm në këta breza dhe vetëm kur aktivizohen nga radarët operues në të njëjtin brez.
S5.337A 	Përdorimi i brezave 1300-1350 MHz nga stacionet tokësore në shërbimin e radionavigacionit satelitor nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme, as të imponojë veprimet dhe zhvillimet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik. (WRC 2000)
S5.338	Në Kirgizstan, Sllovaki dhe Turkmenistan, instalimet ekzistuese të shërbimit të radionavigacionit mund të vazhdojnë të operojnë në brezin 1 350-1 400 MHz. (WRC 12)
S5.338A 	Në brezat 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22.55-23.55 GHz, 30-31.3 GHz, 49.7-50.2 GHz, 50.4-50.9 GHz, 51.4-52.6 GHz, 81-86 GHz dhe 92-94 GHz, aplikohet rezoluta 750 (Rev. WRC-12). (WRC-12)
S5.339 	Brezat 1 370 - 1 400 MHz, 2 640 - 2 655 MHz, 4 950 - 4 990 MHz dhe 15.20 - 15.35 GHz janë, gjithashtu, të përcaktuar në bazë dytësore për shërbimet e kërkimeve hapësinore (pasive) dhe eksplorimit satelitor të tokës (pasive).
S5.340 		Të gjitha emetimet janë të ndaluara në brezat në vijim:
1 400 - 1 427 MHz, 
2 690 - 2 700 MHz, me përjashtim të atyre që kërkohen në shënimin 5.422, 
10.68 - 10.7 GHz, me përjashtim të atyre që kërkohen në shënimin 5.483, 
15.35-15.4 GHz, me përjashtim të atyre që kërkohen në shënimin 5.511, 
23.6 - 24 GHz, 
31.3 - 31.5 GHz, 
31.5 - 31.8 GHz, në rajonin 2, 
48.94 - 49.04 GHz, nga stacionet e bordeve të avionëve, 
50.2 - 50.4 GHz 1, 
52.6 - 54.25 GHz, 
86 - 92 GHz, 
100 - 102 GHz, 
109.5 - 111.8 GHz, 
114.25 - 116 GHz, 
148.5 - 151.5 GHz, 
164 - 167 GHz, 
182 - 185 GHz, 
190 - 191.8 GHz, 
200 - 209 GHz, 
226 - 231.5 GHz, 
250 - 252 GHz. (WRC 03)
S5.341 	Në brezat 1400 -1727 MHz, 101 - 120 GHz dhe 197 - 220 GHz, kërkim pasiv është duke u drejtuar nga disa vende në një program për emetimet e paramenduara të origjinës jashtëtokësore.
S5.342	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Uzbekistan, Kirgistan dhe Ukrainë, brezi 1 429-1 535 MHz dhe në Bullgari brezat 1 525-1 535 MHz, janë përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm aeronautik, ekskluzivisht për qëllimet e telemetrisë aeronautike brenda territoreve kombëtare. Deri më 1 prill 2007, përdorimi i brezit 1 452-1 492 MHz është objekt për marrëveshje ndërmjet administratave përkatëse. (WRC 12)
S5.345 	Përdorimi i brezit 1452-1492 MHz nga shërbimi radioteleviziv satelitor, dhe nga shërbimi radioteleviziv, është i kufizuar për shërbimin radioteleviziv digjital audio dhe është subjekt i normave të rezolutës 528. (WARC 92)*
S5.348 	Përdorimi i brezit 1518-1525 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është subjekt koordinimi neni S.9.11A. në brezin 1518-1525 MHz stacionet e shërbimit satelitor të lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit fiks. S5.43A nuk aplikohet. (WRC 03)
S5.348A 	Në brezin 1518-1525 MHz, limiti i koordinimit në terma të niveleve të fluksit të fuqisë në sipërfaqen e Tokës në aplikim të nr. S9.11A për stacionet hapësinore në shërbimin e lëvizshëm satelitor (hapësirë-Tokë), në respekt të përdorimit të shërbimit të lëvizshëm në stere për radiot e lëvizshme ose i përdorur në mënyrë të përbashkët me PSTN që veprojnë në territorin e Japonisë, duhet të jetë -150 dB (W/m2) në çdo brez 4KHz për të gjitha këndet e arritjes, në vend të atyre të dhëna në tabelën 5-2 të shtesës 5. Në brezin 1518-1525 MHz stacionet në shërbimin satelitor të lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit të lëvizshëm në territorin e Japonisë. Nr. S5.43 nuk aplikohet. (WRC 03)
S5.348B 	Në brezin 1518-1525 MHz, stacionet e shërbimit satelitor të lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet telemetrike të lëvizshme aeronautike në shërbimin e lëvizshëm të Shteteve të Bashkuara (shiko nr. S5.343 dhe S5.344) dhe të vendeve në listen e Nr. S5.342 . S5.34A nuk aplikohet. (WRC 03)
S5.349 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Arabinë Saudite, Azerbajxhan, Bahrein, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kamerun, Egjipt, Francë, Republikë Islamike të Iranit, Irak, Izrael, Kazakistan, Kuvajt, Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Liban, Marok, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Kirgizstan, Rumani, Serbi dhe Mali i Zi, Turkmenistan dhe Jemen përcaktimi i brezit 1 525-1 530 MHz për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik është në një bazë parësore (shiko Nr.S5.33). (WRC 2000).
S5.350 	Përcaktime shtesë: Në Azerbajxhan, Kirgizstan dhe Turkmenistan brezi 1 525-1 530 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm aeronautik. (WRC 2000)
S5.351	Brezat 1 525 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz, 1 626.5 - 1 645.5 MHz dhe 1 646.5 - 1 660.5 MHz nuk duhet të përdoren për lidhjet fider të asnjë shërbimi. Megjithatë, në rrethana të veçanta një stacion tokësor i ndonjë shërbimi të lëvizshëm satelitor të pozicionuar në një pikë fikse mund të autorizohet nga administrata për komunikim ndërmjet stacioneve hapësinore që përdorin këta breza.
S5.351A 	Për përdorimin e brezave 1 525 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz 1610- 1626.5 MHz 1626.5-1645.5 MHz, 1645.5-1660.5 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483.5- 2500 MHz, 2500-2520 MHz dhe 2670-2690 MHz nga shërbimi satelitor i lëvizshëm, shiko rezolutën 212 (Rev. WRC 97) dhe 225 (WRC 2000).*
S5.352A	Në brezin 1 525-1 530 MHz, stacionet e shërbimit satelitor të lëvizshëm, përveç stacioneve të shërbimit detar satelitor të lëvizshëm, nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit fiks në Francë dhe në territoret përtej detit francez në rajonin 3, Algjeri, Arabi Saudite, Egjipt, Guine, Indi, Izrael, Itali, Jordani, Kuvajt, Mali, Marok, Mauritani, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Tanzani, Vietnam dhe Jemen të notifikuara para 1 prillit 1998. (WRC 12)
S5.353A 	Në aplikimin e procedurave të seksionit II të nenit 9 për shërbimin satelitor të lëvizshëm në brezat 1530-1544 MHz dhe 1626.5-1645.5 MHz, prioritet i duhet dhënë pranimit të kërkesave spektrale për fatkeqësi, urgjenca dhe komunikime sigurie të GMDSS. Komunikimet satelitore të lëvizshme detare për fatkeqësi, urgjencë dhe shpëtim duhet të kenë akses prioritar dhe disponibilitet imediat mbi të gjitha komunikimet satelitore të lëvizshëm që veprojnë brenda një rrjeti. Shërbimet satelitore të lëvizshme nuk duhet të shkaktojnë interferenca të papranueshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga, komunikimet për fatkeqësi, urgjencë dhe të shpëtimit të GMDSS. Duhet marrë në konsideratë prioriteti i komunikimeve të lidhura me shpëtimet në shërbimet e tjera satelitore të lëvizshme. (procedurat e rezolutës 222 (WRC 2000) duhen aplikuar.) (WRC 2000)
S5.354 	Përdorimi i brezave 1 525 – 1 559 MHz dhe 1 626.5 – 1 660.5 MHz nga shërbimet e lëvizshme satelitore është objekt për koordinimet nën nr. S9.11A.
S5.356 	Përdorimi i brezit 1 544 – 1 545 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor (hapësirë-Tokë) është kufizuar në komunikimet e fatkeqësive dhe shpëtimit (shih artikullin S.31).
S5.357 	Transmetimet në brezin 1 545 - 1 555 MHz nga stacionet aeronautike tokësore direkt në stacionet e anijeve, ose përmes stacioneve të anijeve në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (R) janë, gjithashtu, të autorizuar kur të tilla transmetime janë përdorur të zgjerojnë ose mbështesin lidhjet satelit-avionë.
S5.357A 	Në aplikimin e procedurave të seksionit II të nenit 9 për shërbimin satelitor të lëvizshëm në brezat 1 545 - 1 555 MHz dhe 1 646.5 - 1656.5 MHz, prioritet i duhet dhënë pranimit të kërkesave spektrale të shërbimit satelitor të lëvizshëm aeronautik (R) duke dhënë mundësinë e transmetimit të mesazheve me përparësi nga 1 në 6 të nenit S44. Komunikimet e shërbimit satelitor të lëvizshëm aeronautik (R) me përparësi nga 1 në 6 në nenin S44 duhet të kenë përparësi në akses dhe disponibilitet imediat, me konfiskim në qofte se është e nevojshme, mbi të gjitha komunikimet e tjera satelitore të lëvizshme që veprojnë brenda një rrjeti. Sistemet satelitore të lëvizshme nuk duhet të shkaktojnë interferenca të papranueshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga komunikimet e shërbimit satelitor të lëvizshëm aeronautik (R) me përparësi nga 1 në 6 në nenin S.44. Duhet marrë në konsiderate se prioriteti i komunikimeve të lidhura me shpëtimet në shërbimet e tjera satelitore të lëvizshme. (Duhen aplikuar dispozitat e rezolutës 222 (WRC-12)). (WRC 12)
S5.359 	Përcaktime shtesë: Në Gjermani, Arabi Saudite, Armeni, Austri, Azerbajxhan, Bjellorusi, Benin, Kamerun, Federata Ruse, Francë, Gjeorgji, Greqi, Guine, Guine-Bisau, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Lituani, Mauritani, Ugande, Uzbekistan, Pakistan, Poloni, Republika Arabe e Sirisë, Kirgizstan, Popujt Demokratike Rep. së Koresë, Rumani, Taxhikistan, Tanzania, Tunizia, Turkmenistan dhe Ukrainë brezat 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz dhe 1 646.5-1 660 MHz janë, gjithashtu, të përcaktuara në bazë parësore për shërbimin fiks. Administratat janë të detyruara të bëjnë të gjitha përpjekjet e praktikueshme për të shmangur implementimin e stacioneve të reja të shërbimit fiks në këta breza. (WRC-12)
S5.362B 	Përcaktime shtesë: brezi 1 559-1 610 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar për shërbimin fiks në bazë parësore deri më 1 janar 2010 në Algjeri, Arabi Saudite, Kamerun, Jordani, Mali, Mauritani, Republika Arabe të Sirisë dhe Tunizi. Mbas kësaj datë shërbimi fiks mund të vazhdojë të veprojë në bazë dytësore deri më 1 janar 2015, kohë në të cilën ky përcaktim nuk do të jetë më i vlefshëm. Brezi 1 559-1 610 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar për shërbimin fiks në bazë parësore Algjeri, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Benin, Federata Ruse, Gabon, Gjeorgji, Guine, Guine-Bisau, Kazakistan, Lituani, Nigeri, Uzbekistan, Pakistan, Poloni, Kirgizstan, Popujt Demokratike Rep. së Koresë, Rumani, Senegal, Taxhikistan, Tanzani, Turkmenistan dhe Ukrainë deri më 1 janar 2015, kohë në të cilën ky përcaktim nuk do të jetë më i vlefshëm. Administratat janë të detyruara të ndërmarrin të gjithë hapat praktikë për të mbrojtur shërbimin e radionavigacionit satelitor dhe shërbimin e radionavigacionit aeronautik dhe të mos autorizojnë dhënie të reja frekuencash për sistemet e shërbimit fiks në këtë brez. (WRC-12)
S5.362C 	Përcaktime shtesë: Në Kongo (Rep e), Eritrea, Irak, Izrael, Jordani, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Somalia, Sudan, Sudanin Jugor, Çad, Togo dhe Jemen, brezi 1 559-1 610 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë dytësore për shërbimin fiks deri më 1 janar 2015, kohë në të cilën ky përcaktim nuk do të jetë më i vlefshëm. Administratat janë të detyruara të zbatojnë të gjitha hapat e praktikueshëm për të mbrojtur shërbimin e radionavigacionit satelitor dhe të mos autorizojnë dhënie të reja frekuencash për sistemet e shërbimit fiks në këtë brez. (WRC-12)
S5.364 	Përdorimi i brezit 1610 -1626.5 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor (Tokë-hapësirë) dhe nga shërbimi i radiopërcaktimit satelitor (Tokë-hapësirë) është objekt për koordinimin nën nr. S9.11A. Stacioni i lëvizshëm tokësor që operon në secilën nga shërbimet përcaktuar në këtë brez nuk do të prodhojë një densitet piku e.i.r.p. që të kalojë –15 dB (W/4 kHz) në pjesët e brezit përdorur nga sistemet operuese në përputhje me kërkesat e nr. S5.366 (në të cilat aplikohet nr. 953/S4.10), ose të paktën në marrëveshje me administratat e shqetësuara. në pjesët e brezit ku nuk operojnë sisteme të tilla, densiteti mesatar e.i.r.p. i stacionit të lëvizshëm tokësor nuk do të kalojë –3 dB (W/4 kHz). Stacionet e shërbimit të lëvizshëm satelitor nuk do të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik, stacionet që operojnë në përputhje me kërkesat e nr. S5.366 dhe stacionet në shërbimin fiks që operojnë në përputhje me kërkesat e nr. S5.359. Administratat përgjegjëse për koordinimin e rrjeteve të lëvizshme satelitore do të bëjnë të gjitha përpjekjet e mundshme për të siguruar mbrojtjen e stacioneve që operojnë në përputhje me kërkesat e nr. S5.366.
S5.365 	Përdorimi i brezit 1 613.8 - 1 626.5 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor (hapësirë-Tokë) është objekt i koordinimeve nën nr. S9.11A.
S5.366 	Brezi 1 610 - 1 626.5 MHz është rezervuar për përdorim dhe zhvillim në një bazë mbarë botërore të navigacionit ajror për ndihmat elektronike në bordet e avionëve dhe të ndonjë pajisje të lidhur direkt në bazë toke ose në satelit. Një përdorim i tillë satelitor është objekt për marrëveshjen e arritur nga nr. S9.21.
S5.367	Përcaktime shtesë: Brezi 1 610 - 1 626.5 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm satelitor aeronautik (R), objekt i marrëveshjes së arritur nga nr. 9.21. (WRC-12)
S5.368 	Për sa i përket shërbimeve të radiopërcaktimit satelitor dhe të lëvizshëm satelitor kërkesat e nr. S4.10 nuk aplikohen në brezin 1 610 - 1 626.5 MHz, me përjashtim të shërbimit të radionavigacionit satelitor aeronautik.
S5.371	Përcaktime shtesë: Në rajonin 1, brezi 1 610 - 1 626.5 MHz (Tokë-hapësirë) është, gjithashtu, të përcaktuar në bazë dytësore për shërbimin e radiopërcaktimit satelitor, objekt i marrëveshjes së arritur nga nr. 9.21. (WRC-12)
S5.372 	Interference e dëmshme nuk duhet të shkaktohet në stacionet e shërbimit radio astronomi që përdorin brezin 1 610.6 - 1 613.8 MHz nga stacionet e shërbimeve të radiopërcaktimit satelitor dhe të lëvizshëm satelitor (aplikohet nr. S29.13).
S5.374 	Stacionet tokësore stere të lëvizshme në shërbimin e lëvizshëm satelitor që operojnë në brezat 1 631.5 - 1 634.5 MHz dhe 1 656.5 - 1 660 MHz nuk do të shkaktojnë interferencë të dëmshme në stacionet e shërbimit fiks që operojnë në vendet e renditura në nr. S5.359.
S5.375 	Përdorimi i brezit 1 645.5 - 1 646.5 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor (Tokë-hapësirë) dhe për lidhjet intersatelitore është kufizuar në komunikimet për fatkeqësi dhe shpëtim (shih nenin S31).
S5.376 	Transmetimet në brezin 1 646.5 - 1 656.5 MHz nga stacionet e avionëve në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (R) direkt drejt stacioneve aeronautike tokësore ose përmes stacioneve të anijeve, janë gjithashtu të autorizuar kur të tilla transmetime janë përdorur për zgjerimin ose plotësimin e lidhjeve avionë-satelit.
S5.376A 	Stacionet tokësore të lëvizshme që operojnë në brezin 1660-1660.5 MHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme për stacionet në shërbimin e radio astronomisë. (WRC 97)
S5.379A 	Administratat janë të detyruara të sigurojne, sa me shpejt të jetë e mundur, gjithë mbrojtjen e mundshme në brezin 1 660.5 - 1 668.4 MHz për kërkimet e ardhme në radio astronomi, veçanërisht nga eliminimi i transmetimeve ajër-tokë në shërbimin e ndihmave meteorologjike në brezin 1 664.4 - 1 668.4 MHz sa më shpejt të jetë e praktikueshme.
S5.379B 	Përdorimi i brezit 1668-1675 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt koordinimi nga nr. S9.11A. (WRC 03)
S5.379C 	Në mënyrë që të ruhet shërbimi i radio astronomisë në brezin 1668-1670 MHz vlerat e densitetit të fluksit së fuqisë të agreguar të prodhuara nga stacionet tokësore të lëvizshme në rrjetin e shërbimit satelitor të lëvizshëm që operojnë në këtë brez nuk duhet të kalojnë -181dB (W/m2) në 10 MHz dhe 194 dB (W/m2) në çdo 20 KHz në çdo stacion radio astronomik të regjistruar në MIFR (Master International Frequency Register), për më shumëse 2% të integrimit të periudhës prej 2000 s. (WRC 03)
S5.379D 	Për bashkëndarjen e brezit 1668-1675 MHz ndërmjet shërbimit të lëvizshëm satelitor dhe atij fiks, shërbimet e lëvizshme dhe të kërkimeve hapësinore (pasive), rezoluta 744 (WRC 03) duhet aplikuar. (WRC 03)
S5.379E 	Në brezin 1668.4-1675 MHz, stacionet në shërbimin e lëvizshëm satelitor, nuk duhet t’i shkaktojnë interferencë të dëmshme stacioneve në shërbimin e ndihmave meteorologjike në Kinë, Iran (Republika Islamike), Japoni, Uzbekistan, në brezin 1668.4- 1675 MHz janë të detyruara të mos implementojnë shërbime të reja të ndihmës meteorologjike dhe janë të inkurajuara të migrojnë shërbimet ekzistuese të ndihmës meteorologjike në breza të tjerë sa më shpejt të jetë e praktikueshme. (WRC 03)
S5.380A 	Në brezin 1670- 1675 MHz stacionet në shërbimin e lëvizshëm satelitor nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, të detyrojnë zhvillimin e, stacioneve ekzistuese tokësore në shërbimin satelitor meteorologjik të notifikuara sipas rezolutes 670 (WRC 03).
S5.382 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrain, Belarusi, Kongo (Republika e), Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Federata Ruse, Guine, Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Liban, Mauritani, Moldavi, Mongoli, Oman, Uzbekistan, Poloni, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Kirgizstan, Somali, Taxhikistan, Tanzani, Turkmenistan, Ukrainë dhe Jemen përcaktimi i brezit 1 690 - 1 700 MHz për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç aeronautik i lëvizshëm, është në bazë parësore (shih nr. S5.033), dhe në popujt demokratikë të Koresë, përcaktimi i brezit 1 690-1 700 MHz për shërbimin fiks është në bazë parësore (shih nr. S5.033) dhe shërbimi i lëvizshëm, përveç aeronautik të lëvizshëm, është në bazë dytësore. (WRC-12)
S5.384A 	Brezat, ose pjesë të brezave, 1710-1885 MHz dhe 2500-2690 MHz, janë të identifikuara për përdorim nga administratat që dëshirojnë të implementojnë IMT-2000 (Telekomunikacionet e Lëvizshme Ndërkombëtare - 2000). Sipas rezolutës 223 (WRC 2000). Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtyre brezave nga ndonjë aplikacion i shërbimeve të cilëve i janë përcaktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregulloret. (WRC 2000)
S5.385 	Përcaktime shtesë: Brezi 1 718.8-1 722.2 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë dytësore për shërbimin e radio astronomisë në vëzhgimet e linjave spektrale. (WRC 2000)
S5.386 	Përcaktime shtesë: Brezi 1 750 - 1 850 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimet e veprimeve hapësinore (Tokë-hapësirë) dhe kërkimeve hapësinore (Tokë-hapësirë) në rajonin 2, në Australi, Indi, Indonezi dhe Japoni, objekt për marrëveshjen e arritur nga nr. S9.21, duke treguar vëmendje të veçante për sistemet troposkater. (WRC 03)
S5.387 	Përcaktime shtesë: Në Azerbajxhan, Gjeorgji, Kazakistan, Rumani, Taxhikistan dhe Turkmenistan, brezi 1 770-1 790 MHz është përcaktuar, gjithashtu, për shërbimin meteorologjik satelitor në bazë parësore, objekt i marrëveshjes së arritur nga nr. 9.21. (WRC-12)
S5.388	Brezat 1 885-2 025 MHz dhe 2 110-2 200 MHz janë parashikuar për përdorim në një bazë mbarëbotërore nga administratat që dëshirojnë të implementojnë IMT-2000 (Telekomunikacionet e Lëvizshme Ndërkombëtare - 2000). një përdorim i tillë nuk pengon përdorimin e këtyre brezave nga shërbimet e tjera për të cilat ato janë përcaktuar. Brezat do të bëhen të vlefshëm për IMT-2000 në përputhje me rezolutën 212 (Rev.WRC-97). (Shih gjithashtu rezolutën 223 (WRC-2000)).
S5.388A 	Në rajonet 1 dhe 3, brezat 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz dhe 2110-2170 MHz dhe në rajonin 2 brezat 1885-1980 MHz dhe 2110-2160 MHz mund të përdoren nga stacionet me lartësi të lartë të platformës si stacione bazë për të dhënë IMT-2000 (Telekomunikacionet e Lëvizshme Ndërkombëtare – 2000, në përputhje me rezolutën 221 (Rev.WRC 03). Përdorimi i tyre nga IMT-2000 nga aplikacionet që përdorin stacionet me platforme altitudinale të lartë si stacione bazë nuk pengon përdorimin e këtyre brezave nga ndonjë stacion në shërbimet për të cilat janë përcaktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregulloret. (WRC 03)
S5.388B	Ne Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Komoros, Côte d’Ivoire, Kinë, Kuba, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritre, Etiopi, Gabon, Gana, Indi, Iran (Republika Islamike e), Izrael, Jordani, Kenia, Kuvajt, Libi, Mali, Marok, Mauritani, Nigeri, Oman, Ugande, Pakistan, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Senegal, Singapor, Sudan, Sudani Jugor, Tanzani, Çad, Togo, Tunizi, Jemen, Zambi dhe Zimbabve, për qëllimin e mbrojtjes se shërbimeve fikse dhe të lëvizshme në territoret e tyre nga interferencat e co-kanaleve, duke përfshirë stacionet e lëvizshme IMT-2000, një stacion me platformë altitudinale të lartë (HAPS) që operon si stacion bazë IMT - 2000 në vendet fqinje, në brezat sipas nr. 5.388A nuk duhet të tejkalojë fuqinë e densitetit të fluksit të një co-kanali prej 127dB (W/ (m2· MHz)) në sipërfaqen e Tokës jashtë kufijve të një vendi, duke përjashtuar faktin kur një marrëveshje e qartë ndërmjet administratave të prekura sigurohet në kohën kur notifikohet HAPS. (WRC-12)
S5.389A 	Përdorimi i brezave 1 980 - 2 010 MHz dhe 2 170 - 2 200 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt për koordinimin sipas nr. S9.11A dhe të kërkesave të rezolutës 716 (WRC-95). Përdorimi i këtyre brezave nuk do të fillojë para 1 janarit 2000; megjithatë përdorimi i brezit 1980-1990 MHz në rajonin 2 nuk duhet të fillojë para 1 janarit 2005.
S5.389E 	Përdorimi i brezave 2 010 - 2 025 MHz dhe 2 160 - 2 170 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor në rajonin 2 nuk duhet shkaktojë interferencë të dëmshme ose të detyrojë zhvillimin e shërbimeve fiks dhe të lëvizshëm në rajonin 1 dhe 3.
S5.391 	Në dhënien e frekuencave për shërbimin e lëvizshëm në brezat 2 025 - 2 110 MHz dhe 2 200 - 2 290 MHz, administrata nuk duhet të fusin sisteme të lëvizshme me densitet të lartë, siç përshkruhet në rekomandimin ITU-R SA.1154, dhe duhet të marrin parasysh këtë Rekomandim për futjen e çdo tipi tjetër sistemi të lëvizshëm. (WRC 97)
S5.392 	Administratat janë të detyruara të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që transmetimet hapësirë-hapësirë përmes dy ose më shumë sateliteve jogjeostacionare, në shërbimet e kërkimeve hapësinore, veprimeve hapësinore dhe shërbimit satelitor për eksplorimin e Tokës në brezat 2 025 - 2 110 MHz dhe 2 200 - 2 290 MHz, nuk do të imponojnë asnjë pengesë në transmetimet Tokë-hapësirë, hapësirë-Tokë dhe transmetime të tjera hapësirë-hapësirë të këtyre shërbimeve dhe në këta breza përmes sateliteve gjeostacionare dhe jogjeostacionar.
S5.395 	Në Francë dhe Turqi, përdorimi i brezit 2 310 - 2 360 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik për telemetrinë ka prioritet sipër përdorimeve të tjera nga shërbimi i lëvizshëm. (WRC 03)
S5.398 	Në lidhje me shërbimin e radiopërcaktimit satelitor në brezin 2 483.5 -2 500 MHz, kërkesat e nr. S4.10 nuk do të aplikohen.
5.398A 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan dhe Ukrainë, brezi 2 483.5 - 2 500 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radiopërcaktimit. Stacionet e radiopërcaktimit në këto vende nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimeve fikse, të lëvizshme dhe satelitore të lëvizshme të cilët operojnë në përputhje me Radio Rregulloret në brezin e frekuencave 2 483.5 - 2 500 MHz. (WRC-12)
S5.399	Me përjashtim të rasteve referuar në shënimin nr. 5.401, stacionet e shërbimit satelitor të radiopërcaktimit që operojnë në brezin e frekuencave 2 483.5-2 500 MHz, për të cilin informacioni i njoftimit është marrë nga Byro pas 17 Shkurt 2012 dhe zona e shërbimit të të cilit përfshin Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan dhe Ukrainë, nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme, dhe nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit të radiopërcaktimit që operojnë në këto vende në përputhje me shënimin nr. 5.398A. (WRC 12)
S5.401 	Në Angola, Australi, Bangladesh, Burundi, Kinë, Eritrea, Etiopi, Indi, Iran (Republika Islamike e), Liban, Liberi, Libi, Madagaskar, Mali, Pakistan, Papua Guineja e Re, Republika Arabe Siriane, Republika Demokratike e Kongos, Sudan, Swaziland, Togo dhe Zambi, brezi 2 483.5-2 500 MHz është përcaktuar tashmë në bazë parësore për shërbimin satelitor të radiopërcaktimit përpara WRC-12, në bazë të marrëveshjes se mbajtur sipas nr. 9.21 nga vendet që nuk janë të listuar në kete dispozite. Sistemet në shërbimin satelitor të radiopërcaktimit për të cilët është marrë informacioni i plotë mbi koordinimin nga Zyra e Radiokomunikimit përpara 18 shkurtit 2012 do të ruajnë statusin e tyre rregullator, që nga data e marrjes së informacionit të kërkesës së koordinimit. (WRC-12)
S5.402 	Përdorimi i brezit 2 483.5 - 2 500 MHz nga shërbimet i lëvizshëm satelitor dhe radiopërcaktimit satelitor është objekt për koordinimin nen Nr. S9.11A. Administratat janë të detyruara të marrin të gjitha masat e nevojshme për të penguar interferencat e dëmshme të shërbimit të radio astronomisë nga emetimet në brezin 2 483.5 – 2 500 Mhz veçanërisht kur shkaktohen nga rrezatimet harmonike dytësore që do të bien brenda brezit 4 990 -5 000 MHz përcaktuar në bazë mbarë botërore për shërbimin e radio astronomisë.
S5.403 	Në bazë të marrëveshjes së arritur nga nr. S9.21, brezi 2 520 - 2 535 MHz (deri më 1 janar 2005 brezi 2 500 - 2 535 MHz) mund të përdoret, gjithashtu, për shërbimin e lëvizshëm satelitor aeronautik (hapësirë-Tokë), përveç i lëvizshëm aeronautik për veprim të kufizuar brenda kufijve kombëtar. Kërkesat e nr. S9.11A do të aplikohen.
S5.410	Brezi 2 500 - 2 690 MHz mund të përdoret për sistemet skater troposferike në rajonin 1, subjekt i marrëveshjes së arritur sipas nr. 9.21. nr. 9.21 nuk zbatohet për lidhjet skater troposferike të vendosura krejtësisht jashtë rajonit 1. Administratat duhet të bëjnë të gjitha përpjekjet për të shmangur zhvillimin e sistemeve të reja skater troposferike në këtë brez. Kur planifikohen lidhje të reja skater troposferik radio-rele në këtë brez, duhet të merren të gjitha masat e duhura për të përjashtuar drejtimin e antenave të këtyre lidhjeve drejt orbitës së satelitit gjeostacionar. (WRC 12)
S5.412	Përcaktime alternativë: Në Kirgizstan dhe Turkmenistan brezi 2 500-2 690 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.413 	Në caktimin e sistemeve në shërbimin radioteleviziv satelitor në brezat përmes 2500 MHz dhe 2690 MHz, administratat janë të detyruara të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur shërbimin radio astronomi në brezin 2690 -2700 MHz.
S5.414 	Përcaktimi i brezit të frekuencave 2500 - 2520 MHz në shërbimin e lëvizshëm satelitor (hapësirë-Tokë) duhet të jetë efektiv më 1 janar 2005 dhe është objekt për koordinimin nën nr. S9.11A.
S5.416 	Përdorimi i brezit 2 520 - 2 670 MHz nga shërbimi radioteleviziv satelitor është kufizuar në sistemet kombëtare dhe rajonale për marrje në bashkësi, objekt për marrëveshjen e arritur nga nr. S9.21. (WRC 03)
S5.417A 	Në aplikimin e përcaktimeve të nr. S5.418, në Kore (Rep. e) dhe Japoni, vendimi 3 i rezolutës 528 (Rev. WRC 03) lejon qetesisht shërbimin radioteleviziv satelitor (zanor) dhe shërbimin komplementar radioteleviziv tokësor të operojnë në mënyrë të shtuar në bazë parësore në brezin 2605-2630 MHz. Ky përdorim është i kufizuar për sisteme që pretendohen për mbulim kombëtar. Një administrate që ndodhet në listën e këtij përcaktimi nuk duhet të ketë në mënyrë simultane dy koincidenza në dhënien e frekuencave, një nen këtë përcaktim dhe tjetra nën nr. S5.416. Përcaktimi S5.416 dhe Tabela 21-4 e Nenit 21 nuk aplikohen. Përdorimi i sistemeve satelitore jogjeostacionare në shërbimin radioteleviziv satelitor (zanor) në brezin 2605-2630 MHz është objekt i përcaktimeve të rezolutës 539 (Rev WRC 03). Fuqia e densitetit të fluksit në sipërfaqen e Tokës e prodhuar nga emetimet e një stacioni hapësinor gjeostacionar të shërbimit radioteleviziv satelitor (zanor) që operon në brezin 2605-2630 MHz për të cilin informacion i koordinua e komplet sipas apendiksit 4, ose informacion i notifikuar, është marrë pas 4 korrikut 200, për të gjitha kushtet dhe të gjitha metodat e modulimit, nuk duhet të tejkalojnë limitet e mëposhtme:
-130 dB (W/ (m2・MHz)) për 0o ≤ Ө ≤5o
-130 + 0.4 (Ө -5) dB (W/ (m2・MHz)) për 5o ≤ Ө ≤25o
-122 dB (W/ (m2・MHz)) për 25o ≤ Ө ≤ 90o
ku Ө është këndi i arritjes së valës incidente mbi planin horizontal, në gradë. Këto limite mund të tejkalohen në territorin e çdo vendi për të cilin administrata ka rënë dakord në këtë mënyrë. Në rastin e rrjeteve të shërbimit radioteleviziv satelitor (zanor) në Kore (Rep. e), si një përjashtim i limiteve më sipër, fuqia e densitetit të fluksit prej -122 dB (W/ (m2・MHz)) duhet përdorur si kufi për koordinim nën nr. S9.11 në një sipërfaqe prej 1000 km rreth territorit të një administrate duke notifikuar sistemin e shërbimit radioteleviziv satelitor (zanor), për kënde arritje më të mëdhenj se 35o. (WRC 03)
S5.417C 	Përdorimi i brezit 2605-2630 MHz nga sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin radioteleviziv satelitor (zanor), që ndiqet nga S. 5.417A, për të cilin informacion komplet koordinimi sipas apendiksit 4, ose informacion notifikimi, është marrë pas 4 Korrikut 2003, është objekt për aplikimin e përcaktimeve të nr. S9.12. (WRC 03)
S5.417D 	Përdorimi i brezit 2605-2630 MHz nga rrjetet satelitore gjeostacionare për të cilat informacion komplet koordinimi sipas apendiksit 4, ose informacion notifikimi është marrë pas 4 korrikut 2003, është objekt për aplikimin e përcaktimeve të nr. S9.13 në respekt të sistemeve satelitore jogjeostacionare në shërbimin radioteleviziv-satelitor (zanor), që ndiqet nga S. 5.417A dhe nr. 22.2 nuk aplikohet. (WRC 03)
S5.418B 	Përdorimi i brezit 2630-2655 MHz nga sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin radioteleviziv satelitor (zanor), që ndiqet nga S. 5.418, për të cilat informacion komplet koordinimi sipas apendiksit 4, ose informacion notifikimi është marrë pas 2 qershorit 2000, është objekt për aplikimin e përcaktimeve të nr. S9.12. (WRC 03)
S5.418C 	Përdorimi i brezit 2630-2655 MHz nga rrjetet satelitore gjeostacionare për të cilat informacion komplet koordinimi sipas apendiksit 4, ose informacion notifikimi është marrë pas 2 qershorit 2000, është objekt për aplikimin e përcaktimeve të nr. S9.13 në respekt të sistemeve satelitore jogjeostacionare në shërbimin radioteleviziv-satelitor (zanor), që ndiqet nga S. 5.418 dhe nr. 22.2 nuk aplikohet. (WRC 03)
S5.419 	Përcaktimi i brezit të frekuencave 2 670 - 2 690 Mhz për shërbimin e lëvizshëm satelitor do të jetë efektive nga 1 janari 2005. Kur hyjnë sistemet e shërbimit të lëvizshëm satelitor në këtë brez, administratat duhet marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sistemet satelitore që operojnë në këtë brez më parë se 3 marsi 1992. Koordinimi i sistemeve të lëvizshme satelitore në brez do të jenë në përputhje me nr. S9.11A.
S5.420 	Brezi 2 655 - 2 670 MHz (deri më 1 janar 2005 brezi 2 655 -2 690 MHz) mund të jetë përdorur gjithashtu për shërbimin i lëvizshëm satelitor (Tokë-hapësirë), përveç i lëvizshëm satelitor aeronautik për operim të kufizuar brenda kufijve kombëtar, objekt për marrëveshjen e arritur nga nr. S9.21. Aplikohet koordinimi nr. S9.11A.
S5.422 	Përcaktime shtesë: Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Belarusi, Brunei Darusalem, Kongo (Rep e), Bregu i Fildishtë, Kube, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gabon, Gjeorgji, Guineja, Guineja-Bisau, Republika Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Jordani, Kuvajt, Liban, Mauritani, Mongoli, Mali i Zi, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Kirgistan, Rep. Demokratike e Kongos, Rumani, Somali, Taxhikistan, Tunizi, Turkmenistan, Ukrainë dhe Jemen brezi 2 690-2 700 MHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore edhe për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. një përdorim i tillë është i lejuar vetëm për pajisjet që janë në operim nga 1 janari 1985. (WRC-12)
S5.423 	Në brezin 2 700 - 2 900 MHz, radarët me bazë tokësore përdorur për qëllime meteorologjike janë autorizuar të operojnë në bazë të barazise me stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik.
S5.424A 	Në brezin 2900-3100 MHz, stacionet në shërbimin e radiolokacionit nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, as të kërkojnë mbrojtje nga, sistemet radarë në shërbimin e radionavigacionit. (WRC 03)
S5.425 	Në brezin 2 900 - 3 100 MHz, përdorimi i sistemit transpondër për investigimin e bordeve të anijeve (SIT) do të jetë kufizuar në nënbrezin 2 930 -2 950 MHz.
S5.426 	Përdorimi i brezit 2 900 - 3 100 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në radarët me bazë tokësore.
S5.427 	Në brezat 2 900 - 3 100 MHz dhe 9 300 - 9 500 MHz, përgjigja nga transpondërat e radarëve nuk do të jetë e mundur të ngatërrohet me përgjigjet nga radarët sinjalizues dhe nuk do të shkaktojë interferencë në radarët e anijeve ose të avionëve në shërbimin e radionavigacionit, duke vlerësuar megjithatë nr. S4.9 .
S5.428 	Përcaktime shtesë: Në Azerbajxhan, Mongoli, Kirgistan, dhe Turkmenistan brezi 3 100-3 300 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC-12)
5.430	Përcaktime shtesë: Në Azerbajxhan, Mongoli, Kirgistan dhe Turkmenistan, brezi 3 300-3 400 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC 12)
5.430A 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Shqipëri, Algjeri, Gjermani, Andora, Arabi Saudite, Austri, Azerbajxhan, Bahrein, Belgjikë, Benin, Bosnjë-Hercegovinë, Botswana, Bullgari, Burkina Faso, Kamerun, Qipro, Vatikan, Kongo (Rep. e), Bregu i Fildishtë, Kroaci, Danimarkë, Egjipt, Spanjë, Estoni, Finlandë, Francë dhe departamentet franceze jashtë shtetit dhe komunitetet në rajonin 1, Gabon, Gjeorgji, Greqi, Guineja, Hungari, Irlandë, Islandë, Izrael, Itali, Jordani, Kuvajt, Lesoto, Letoni, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Lihteshtajni, Lituani, Malavi, Mali, Malta, Marok, Mauritani, Moldavi, Monako, Mongoli, Mali i Zi, Mozambik, Namibi, Nigeri, Norvegji, Oman, Holandë, Poloni, Portugali, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Republika Demokratike e Kongos, Sllovaki, Republika Çeke, Rumani, Mbretëria e Bashkuar, San-Marino, Senegal, Serbi, Sierra-Leone, Slloveni, Afrika e Jugut, Suedi, Zvicër, Swaziland, Çad, Togo, Tunizi, Turqi, Ukrainë, Zambia dhe Zimbabve, brezi 3 400-3 600 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, subjekt i marrëveshjes së arritur sipas nr. 9.21 me administratat e tjera dhe është identifikuar për telekomunikacionet e lëvizshme ndërkombëtare (IMT). Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtij brezi nga çdo aplikim i shërbimeve për të cilët është përcaktuar dhe nuk përcakton prioritet në Radio Rregulloret. Në fazën e koordinimit zbatohen gjithashtu dispozitat e nr. 9.17 dhe 9.18. Përpara se një administrate të vendosë në përdorim një stacion (bazë ose të lëvizshëm) të shërbimit të lëvizshëm në këtë brez, duhet të sigurojë që fuqia e fluksit të densitetit (pfd), prodhuar në 3 m mbi tokën, nuk tejkalon 154.5 dB (W/ (m2⋅ 4 kHz)) për më shumë se 20% të kohës, në kufijtë e territorit të çdo administrate tjetër. Ky limit mund të tejkalohet në territorin e çdo vendi, administrata e të cilit ka rënë dakord kështu. Në mënyrë që të sigurohet që limiti pfd në kufijtë e territorit të çdo administrate tjetër është plotësuar, duhet të bëhen llogaritjet dhe verifikimet duke marrë parasysh gjithë informacionin përkatës, me marrëveshje të ndërsjellë të të dy administratave (administratës përgjegjëse për stacionin tokësor (terrestrial station) dhe administratës përgjegjëse për stacionin në tokë (earth station)), dhe nëse kërkohet edhe me asistencë të Zyrës. Në rast të mosmarrëveshjeve, llogaritjet dhe verifikimet e pdf do të bëhen nga Zyra, duke marrë parasysh informacionet e përmendura më sipër. Stacionet e shërbimit të lëvizshëm në brezin 3 400-3 600 MHz nuk duhet të kërkojnë më shumë mbrojtje nga stacionet hapësinore se ato të ofruara në tabelën 21-4 të Radio Rregulloreve (Editori i 2004-s). Ky përcaktim është efektiv nga 17 nëntor 2010. (WRC-12)
S5.431 	Përcaktime shtesë: në Gjermani, Izrael dhe Mbretëri e Bashkuar, brezi 3 400 – 3 475 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë dytësore për shërbimin amator.
S5.438 	Përdorimi i brezit 4 200 - 4 400 Mhz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është rezervuar ekskluzivisht për altimetrat radio të instaluar në bordet e avionëve dhe për transpondërat shoqërues në tokë. Megjithatë, sensorët pasivë në shërbimet e eksplorimit satelitor të tokës dhe të kërkimit hapësinor mund të jenë autorizuar në këtë brez në bazë dytësore (asnjë mbrojtje nuk sigurohet nga radiomatësit e lartësisë).
S5.440 	Shërbimi i frekuencës standarde dhe sinjalit kohor satelitor mund të jetë autorizuar të përdorë frekuencën 4 202 MHz për transmetimet hapësirë-Tokë dhe frekuencën 6 427 MHz për transmetimet Tokë-hapësirë. Të tilla transmetime do të jenë kufizuar brenda kufijve të ±2 MHz të këtyre frekuencave, objekt për marrëveshjen e arritur nga nr. S9.21.
S5.441 	Përdorimi i brezave 4 500 - 4 800 MHz (hapësirë-Tokë), 6 725 - 7 025 MHz (Tokë-hapësirë) nga shërbimi fiks satelitor duhet të jetë në përputhje me kërkesat e shtojcës 30B. Përdorimi i brezave 10.7 – 10.95 GHz (hapësirë-Tokë), 11.2 – 11.45 GHz (hapësirë-Tokë) dhe 12.75 – 13.25 GHz (Tokë-hapësirë) nga sistemet satelitore gjostacionare në shërbimin satelitor fiks duhet të jetë në përputhje me kërkesat e shtojcës 30B. Përdorimi i brezave 10.7 – 10.95 GHz (hapësirë-Tokë), 11.2 – 11.45 GHz (hapësirë-Tokë) dhe 12.75 – 13.25 GHz (Tokë-hapësirë) nga një sistem satelitor jogjeostacionar në shërbimin fiks satelitor është objekt aplikimi të përcaktimeve të nr. S9.12 për koordinim sisteme të tjera satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks. Sistemi satelitor jogjeostacionar në shërbimin fiks nuk duhet të kërkojë mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks që operojnë sipas Radio Rregulloreve, që nuk respektojnë datat e marrjes nga byroja të informacionit komplet të koordinimit ose të notifikimit, të përshtatshme, për sistemin satelitor jogjeostacionar në shërbimin satelitor fiks dhe të informacionit komplet të koordinimit ose të të notifikimit,, të përshtatshme, për rrjetet satelitore gjeostacionare, dhe nr. 5.43 nuk aplikohet. Sistemet jogjeostacionare në shërbimin fiks satelitor në brezat më sipër duhet të operojnë në mënyrë të tillë që çdo interferencë e papranueshme që mund të ndodhë gjatë operimit të tyre duhet të eliminohet në mënyrë të shpejtë. (WRC 03)
S5.442 	Në brezat 4 825 - 4 835 MHz dhe 4 950 - 4 990 MHz, përcaktimi i shërbimit të lëvizshëm është kufizuar në shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik.
S5.443AA	Në brezat e frekuencave 5 000-5 030 MHz dhe 5 091-5 150 MHz, shërbimi i lëvizshëm satelitor aeronautik është objekt i marrëveshjes së mbajtur sipas nr. 9.21. Përdorimi i këtyre brezave nga shërbimi i lëvizshëm satelitor aeronautik është kufizuar në sistemet aeronautike të standardizuara ndërkombëtarisht. (WRC 12)
S5.443B	Në mënyrë që të mos shkaktohet interference e dëmshme në sistemet mikrovale për uljet ajrore që operojnë mbi 5 030 MHz, densiteti agregat i fuqisë së fluksit i prodhuar në sipërfaqen e Tokës në brezin 5 030-5 150 MHz nga të gjitha stacionet hapësinore brenda çdo sistemi shërbimesh satelitore të radionavigacionit (hapësirë-Tokë) që operojnë në brezin 5 010- 5 030 nuk duhet të tejkalojnë 124.5 dB (W/m2) në një brez prej 150 kHz. në mënyrë që të mos shkaktohet interferencë e dëmshme në shërbimin e radio astronomisë në brezin 4 990-5 000 MHz, sistemet e shërbimit satelitor të radionavigacionit që operojnë në brezin 5 010-5 030 MHz duhet të përputhen me kufijtë në brezin 4 990-5 000 MHz të përcaktuar në rezolutën 741 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
S5.443C	Përdorimi i brezit të frekuencave 5 030-5 091 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik është i kufizuar në sistemet aeronautike të standardizuara ndërkombëtarisht. Transmetimet e padëshiruara nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik në brezin e frekuencave 5 030-5 091 MHz duhet të kufizohen për të mbrojtur downlink-et e sistemit RNSS në brezin 5 010-5 030 MHz. Për aq kohë sa një vlerë e përshtatshme është vendosur në rekomandimin përkatës ITU-R, duhet të përdoret densiteti e.i.r.p me limit prej 75 dBW/MHz në brezin 5 010-5 030 MHz për transmetimet e padëshiruar për çdo stacion AM (R)S. (WRC-12). 
S5.443D	Në brezin e frekuencave 5 030-5 091 MHz shërbimi satelitor i lëvizshëm aeronautik është objekt i koordinimit sipas nr. 9.11A. Përdorimi i këtij brezi frekuencash nga shërbimi satelitor i lëvizshëm aeronautik është i kufizuar në sistemet aeronautike të standardizuara ndërkombëtarisht. (WRC 12)
S5.444	Brezi i frekuencave 5 030-5 150 MHz është për t’u përdorur për operimin e sistemit të standardit ndërkombëtar (sistem mikrovale për uljet ajrore) për metodën e saktësimit dhe uljeve ajrore. Në brezin e frekuencave 5 030-5 091 MHz, kërkesat e këtij sistemi duhet të kenë prioritet ndaj përdorimeve të tjera të këtij brezi. Për përdorimin e brezit të frekuencave 5 091-5 150 MHz aplikohet nr. S5.444A dhe rezoluta 114 (Rev.WRC 12). (WRC 12) 
S5.444A 	Përcaktime shtesë: Brezi 5 091 - 5 150 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks satelitor (Tokë-hapësirë). Ky përcaktim është kufizuar në lidhjet fider të sistemeve të lëvizshme satelitore jogjeostacionare dhe është objekt për koordinimin nr. S9.11A. në brezin 5 091 - 5 150 MHz, aplikohen, gjithashtu, kushtet e mëposhtme:
· më parë se 1 janari 2018, përdorimi i brezit 5 091 - 5 150 MHz nga lidhjet fider të sistemeve satelitore jogjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor do të jenë bere në përputhje me rezolutën 114 (WRC 03);
· më parë se 1 janari 2018, kërkesat e sistemeve ekzistuese ose të planifikuara të standardeve ndërkombëtare për shërbimin e radionavigacionit aeronautik, të cilat nuk mund të jenë takuar në brezin 5 000 - 5 091 MHz, do të marrin përparësi mbi gjithë përdorimet e tjera të këtij brezi;
· pas 1 janarit 2012, caktime të reja brezash nuk do të jenë bërë për stacionet që sigurojnë lidhjen fider të sistemeve të lëvizshme satelitor jogjeostacionare;
· pas 1 janarit 2018, shërbimi fiks satelitor do të bëhet dytësor për shërbimet e radionavigacionit aeronautik. (WRC 03)
5.444B 	Përdorimi i brezit 5 091-5 150 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik është i kufizuar në: 
- sistemet që veprojnë në shërbimin e lëvizshëm aeronautik dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare aeronautike, kufizuar për aplikimet sipërfaqësore në aeroporte. Një përdorim i tillë do të jetë në përputhje me rezolutën 748 (Rev. WRC-12).
- transmetimet e telemetrisë aeronautike nga stacionet e avionëve (shih nr. 1.83) në përputhje me rezolutën 418 (Rev.WRC- 12). (WRC-12);
5.446 	Përcaktime shtesë: Në vendet e listuara në nr. S5.369, brezi 5 150 - 5 216 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e radiopërcaktimit satelitor (hapësirë-Tokë), objekt i marrëveshjes së arritur nën nr. 9.21. Në rajonin 2, brezi është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimin e radiopërcaktimit satelitor (hapësirë-Tokë). në rajonet 1 dhe 3, përveç atyre vendeve të listuara në nr. S5.369 dhe Bangladesh, brezi është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin e radiopërcaktimit satelitor (hapësirë-Tokë). Përdorimi nga shërbimi i radiopërcaktimit satelitor është i kufizuar në lidhjet fider në bashkëpunim me shërbimin e radiopërcaktimit satelitor që operon në brezat 1 610 - 1 626.5 MHz dhe/ose 2 483.5 -2 500 MHz. Fuqia totale e densitetit të fluksit në sipërfaqen e Tokës nuk duhet të tejkalojë në asnjë rast 159 dB (W/m2) në çdo brez 4 kHz për të gjitha këndet e arritjes. (WRC-12)
5.446A 	Përdorimi i brezave 5 150-5 350 MHz dhe 5 470-5 725 MHz nga stacionet në shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik duhet të jetë në përputhje me rezolutën 229 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
S5.446B 	Në brezin 5150-5250 MHz, stacionet në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet tokësore në shërbimin fiks satelitor. Nr. S5.43A nuk i aplikohet shërbimit të lëvizshëm në respekt të stacioneve tokësore të shërbimit fiks satelitor. (WRC 03)
S5.446C	Përcaktime shtesë: Në rajonin 1 (përveç në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordani, Kuvajt, Liban, Marok, Oman, Katar, Republikën Arabe Siriane, Sudan, Sudanin Jugor dhe Tunizi) dhe në Brazil, brezi 5 150-5 250 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm aeronautik, kufizuar në transmetimet telemetri aeronautike nga stacionet e avionëve (shih nr. 1.83), në përputhje me rezolutën 418 (WRC 07). Këto stacionet nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e tjera që operojnë në përputhje me nenin 5. Nr. 5.43A nuk aplikohet. (WRC 12)
S5. 447	Përcaktime shtesë: Në Bregun e Fildishtë, Egjipt, Izrael, Liban, Republikën Arabe të Sirisë dhe Tunizi, brezi 5 150-5 250 MHz është, gjithashtu, i përcaktuar për shërbimin e lëvizshëm në bazë parësore, subjekt i marrëveshjes se mbajtur nën nr. 9.21. Në këtë rast, nuk do të aplikohen dispozitat e rezolutës 229 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
S5.447A 	Përcaktimi i shërbimit fiks satelitor (Tokë-hapësirë) është kufizuar në lidhjet fider të sistemeve jogjeostacionare satelitore në shërbimin e lëvizshëm satelitor dhe është objekt për koordinimin nën nr. S9.11A.
S5.447B 	Përcaktime shtesë: Brezi 5 150 - 5 216 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks satelitor (Tokë). Ky përcaktim është kufizuar në lidhjet fider të sistemeve satelitore jogjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor dhe është objekt për kërkesat e nr. S9.11A. Densiteti i fluksit të fuqisë në sipërfaqen e Tokës prodhuar nga stacionet hapësinore të shërbimit fiks satelitor që operojnë në drejtimin hapësirë-Tokë në brezin 5 150 - 5 216 MHz nuk do të kalojë në asnjë rast –164 dBW/m2 në çdo diapazon 4 kHz për të gjitha këndet e arritjes.
S5.447C 	Administratat përgjegjëse për rrjetet e shërbimit fiks satelitor në brezin 5 150 - 5 250 MHz që operojnë nën nr. S5.447A dhe S5.447B duhet koordinohen në bazë të një barazie në përputhje me nr. S9.11A me administratat përgjegjëse për rrjetet satelitore jogjeostacionare që operojnë nën nr. S5.446 dhe janë sjelle brenda përdorimit pas 17 nëntorit 1995. Rrjetet satelitore që operojnë nën nr. S5.446 sjelle brenda përdorimit pas 17 nëntorit 1995 nuk do të kërkojnë mbrojtje dhe nuk do të shkaktojnë interferencë të dëmshme në stacionet e shërbimit fiks satelitor që operojnë nën nr. S5.447A dhe S5.447B.
S5.447D 	Përcaktimi i brezit 5250-5255 MHz për shërbimet e kërkimit hapësinor në bazë parësore është i kufizuar për sensorët aktivë të transportuar në hapësirë. Përdorimet e tjera të brezit nga shërbimet e kërkimeve hapësinore janë në bazë dytësore. (WRC 97)
S5.447F 	Në brezin 5250-5350 MHz, stacionet në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi i radiolokacionit, shërbimi (aktiv) satelitor i eksplorimit të Tokës dhe shërbimi (aktiv) i kërkimeve hapësinore. Këto shërbime nuk duhet të imponojnë në shërbimin e lëvizshëm kritere mbrojtje me shtrënguese, të bazuara në karakteristika të sistemit dhe kritere interference, sesa ato të deklaruara në rekomandimet ITU-R M.1638 dhe ITU-R SA.1632. (WRC 03)
S5.448	Përcaktime shtesë: Në Azerbajxhan, Kirgizstan, Rumani dhe Turkmenistan, brezi 5 250-5 350 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC 12)
S5.448A 	Shërbimet e eksplorimit satelitor (aktiv) të Tokës dhe kërkimit hapësinor (aktiv) në brezin 5250-5350 MHz nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi i radiolokacionit. Nr. S5.43A nuk aplikohet. (WRC 03)
S5.448B 	Shërbimi i eksplorimit satelitor (aktiv) të Tokës që operon në brezin 5350-5570 MHz dhe shërbimi i kërkimit hapësinor (aktiv) që operon në brezin 5460-5570 MHz nuk duhet t’i shkaktojë interferencë të dëmshme shërbimit të radionavigacionit aeronautik në brezin 5350-5460 MHz, shërbimit të radionavigacionit në brezin 5460-5470 MHz dhe shërbimit të radionavigacionit detar në brezin 5470-5570 MHz. (WRC 03)
S5.448C 	Shërbimi (aktiv) i kërkimit hapësinor që operon në brezin 5350-5460 MHz nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, as të kërkojë mbrojtje nga shërbimet e tjera për të cilat ky brez është përcaktuar. (WRC 03)
S5.448D 	Në brezin 5350- 5470 MHz, stacionet në shërbimin e radiolokacionit nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, as të kërkojnë mbrojtje nga sistemet radarë në shërbimin e radionavigacionit aeronautik që operojnë në përputhje me nr. S5.449. (WRC 03)
S5.449 	Përdorimi i brezit 5 350 - 5 470 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në radarët e avionëve dhe në sinjalet në bordet e anijeve.
S5.450	Përcaktime shtesë: Në Austri, Azerbajxhan, Iran (Republika Islamike e), Kirgizstan, Rumani, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 5 470 - 5 650 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit aeronautik. (WRC 12)
S5.450A 	Në brezin 5470-5725 MHz, stacionet në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga shërbimet e radiopërcaktimit. Shërbimet e radiopërcaktimit nuk duhet të imponojnë në shërbimin e lëvizshëm kriter më shtrëngues mbrojtjeje, bazuar në karakteristikat e sistemit dhe kriteret e interferencës, sesa ato të deklaruara në rekomandimin ITU-R M.1638. (WRC 03)
S5.450B 	Në brezin 5470-5650 MHz, stacionet në shërbimin e radiolokacionit, përveç radarëve me bazë toke të përdorur për qëllime meteorologjike në brezin 5600-5650 MHz, nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, as të kërkojnë mbrojtje nga, sistemet radarë në shërbimin e radionavigacionit detar. (WRC 03)
S5.451 	Përcaktime shtesë: Në Mbretërinë e Bashkuar, brezi 5 470 - 5 850 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë dytësore për shërbimin e lëvizshëm në stere. Kufijtë e fuqisë specifikuar në Nrs. S21.2, S21.3, S21.4 dhe S21.5 do të aplikohet në brezin 5 725 - 5 850 MHz.
S5.452 	Ndërmjet 5 600 MHz dhe 5 650 MHz, radarët me bazë toke të përdorur për qëllime meteorologjike janë autorizuar të operojnë në bazë të një barazie me stacionet e shërbimit të radionavigacionit detar.
S5.454	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Azerbajxhan, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kirgizstan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, përcaktimi i brezit 5 670 – 5 725 MHz për shërbimin e kërkimeve hapësinore është në një bazë parësore (shih nr. S5.033). (WRC 12)
S5.455 	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Kube, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Latvi, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgizstan, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 5 670 - 5 850 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC 03)
S5.457A 	Në brezat 5925-6425 MHz dhe 14-14.5 GHz, stacionet tokësore që ndodhën në bordet e anijeve mund të komunikojnë me stacionet hapësinore të shërbimit satelitor fiks. Një përdorim i tillë duhet të jetë në përputhje me rezolutën 902 (WRC 03). (WRC 03) 
S5.457B. 	Në brezat 5925-6425 MHz dhe 14-14.5 GHz, stacionet tokësore që ndodhën në bordet e anijeve mund të operojnë me karakteristikat dhe nen kushtet e përmbajtura në rezolutën 902 (WRC 03) në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Komors, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Libian Arab Jamahiria, Jordani, Kuvajt, Marok, Mauritani, Oman, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Sudan, Tunizi dhe Jemen, në shërbimin detar satelitor të lëvizshëm në bazë dytësore. një përdorim i tillë duhet të jetë në përputhje me Rezolutën 902 (WRC 03). (WRC 03)
S5.458 	Në brezin 6 425 - 7 075 MHz, matjet e sensorëve pasivë mikrovalë janë kryer sipër oqeaneve. Në brezin 7 075 - 7 250 MHz, matjet e sensorëve pasivë mikrovalë janë kryer. Administratat duhet të marrin parasysh nevojat e shërbimeve të eksplorimit satelitor të Tokës (pasive) dhe kërkimit hapësinor (pasive) në planifikimin e ardhshëm të tyre për brezat 6 425 -7 025 MHz dhe 7 075 - 7 250 MHz.
S5.458A 	Në dhënien e frekuencave në brezin 6 700 - 7 075 MHz për stacionet hapësinore të shërbimit fiks satelitor, administratat janë të detyruara të marrin të gjitha masat për mbrojtjen e vëzhgimeve të linjave spektrale të shërbimit radio astronomi në brezin 6 650 - 6 675.2 MHz nga interferencat e dëmshme shkaktuar nga emetimet e padëshiruara.
S5.458B 	Përcaktimi hapësirë-Tokë i shërbimit fiks satelitor në brezin 6 700 - 7 075 MHz është kufizuar në lidhjet fider për sistemet satelitore jogjeostacionare për shërbimin e lëvizshëm satelitor dhe është objekt për koordinimin nën nr. S9.11A. Përdorimi i brezit 6 700 -7 075 MHz (hapësirë-Tokë) nga lidhjet fider për sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin i lëvizshëm satelitor nuk është objekt për nr. S22.2.
S5.458C 	Parashtrimi i dhënies së frekuencave nga administratat në brezin 7 025 - 7 075 MHz (Tokë-hapësirë) për sistemet satelitore gjeostacionare në shërbimin fiks satelit pas 17 nëntorit 1995 do të konsultohet në bazë të rekomandimeve përkatëse të ITU-R me administratat që kanë shënuar dhe sjellë brenda përdorimit sistemet satelitore jogjeostacionare në këtë brez frekuence para 18 nëntorit 1995 sipër kërkesave të administratave më vonë. Ky konsultim do të ketë pamjen e veprimit të përbashkët të dy sistemeve gjeostacionare satelitore në shërbimin fiks satelitor dhe sistemeve jogjeostacionare satelitore në kete brez.
S5.459 	Përcaktime shtesë: Në Federatën Ruse, brezi 7 100 - 7 155 MHz dhe 7190-7235 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimin e kërkimeve hapësinore (Tokë-hapësirë), objekt për marrëveshjen e arritur nga nr. S9.21. (WRC 97)
S5.460 	Përdorimi i brezit 7145-7190 MHz nga shërbimi i kërkimit hapësinor (Tokë-hapësirë) është i kufizuar për hapësirën e thellë; asnjë emetim në hapësirë të thellë nuk duhet bërë në brezin 7190-7235 MHz. Satelitet gjeostacionare në shërbimin e kërkimit hapësinor që operojnë në brezin 7190-7235 MHz nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet ekzistuese dhe të ardhmet të shërbimit fiks dhe të lëvizshëm dhe nr. S5.43A nuk aplikohet. (WRC 03)
S5.461 	Përcaktime shtesë: Brezat 7 250 - 7 375 MHz (hapësirë-Tokë) dhe 7 900 - 8 025 MHz (Tokë-hapësirë) janë, gjithashtu, të përcaktuar në bazë parësore për shërbimin i lëvizshëm satelitor, objekt për marrëveshjen e arritur nga nr. S9.21.
S5.461A 	Përdorimi i brezit 7450-7550 MHz nga shërbimi satelitor meteorologjik (hapësirë-Tokë) është i kufizuar për sistemet satelitore gjeostacionare. Sistemet satelitore meteorologjike jogjeostacionare në këtë brez të notifikuara para 30 nëntorit 1997 mund të vazhdojnë të operojnë në bazë parësore deri në fund të jetëgjatësisë se tyre. (WRC 97)
S5.461B	Përdorimi i brezit 7 750-7 900 MHz nga shërbimi satelitor meteorologjik (hapësirë-Tokë) është i kufizuar për sistemet satelitore jogjeostacionare. (WRC 12)
S5.462A	Në rajonet 1 dhe 3 (përveç për Japoninë), në brezin 8 025-8 400 MHz, shërbimi satelitor i eksplorimit të Tokës që përdor satelite gjeostacionare nuk duhet të prodhojë një fuqi të densitetit të fluksit në tejkalim të vlerave të mëposhtme të përcaktuara për këndet e arritjes (Ө), pa pëlqimin e administratës së prekur:
-135 dB (W/m2) në një brez prej 1 MHz 			për 0° ≤ θ < 5°
-135 + 0.5 (θ − 5) dB (W/m2) në një brez prej 1 MHz 		për 5° ≤ θ < 25°
-125 dB (W/ (m2) në një brez prej 1 MHz 			për 25°≤ θ ≤ 90°
 (WRC 12)
S5.463 	Stacionet e avionëve nuk lejohet të transmetojnë në brezin 8 025 - 8 400 MHz. (WRC 97)
S5.465 	Në shërbimin e kërkimeve hapësinore, përdorimi i brezit 8 400 - 8 450 MHz është kufizuar për hapësirën e thellë.
S5.469	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Lituani, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Republikën Çeke, Rumani, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 8 500-8 750 MHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimet i lëvizshëm në stere dhe radionavigacion. (WRC 12)
S5.469A 	Në brezin 8550-8650 MHz, stacionet në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (aktive) shërbimit të kërkimit hapësinor (aktiv) nuk duhet të shkaktojnë interference të dëmshme, ose të detyrojnë përdorimin dhe zhvillimin e stacioneve të shërbimit të radiolokacionit. (WRC 97)
S5.470 	Përdorimi i brezit 8 750 - 8 850 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në ndihmat Dopler të navigacionit në bordet e anijeve me një frekuencë qendrore të 8 800 MHz.
S5.471	Përcaktime shtesë: Në Algjeri, Gjermani, Bahrain, Belgjikë, Kinë, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Francë, Greqi, Indonezi, Iran (Republikë Islamike e), Libi, Holandë, Katar, Sudan dhe Sudani Jugor, brezat 8 825 - 8 850 MHz dhe 9 000-9 200 MHz janë, gjithashtu, të përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit detar, për përdorim vetëm nga radarët bazë në bregdet. (WRC 12)
S5.472 	Në brezat 8 850 - 9 000 MHz dhe 9 200 - 9 225 MHz, shërbimi i radionavigacionit detar është kufizuar në radarët me bazë bregdet.
S5.473 	Përcaktime shtesë: Në Armeni, Austri, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Kubë, Gjeorgji, Hungari, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Rumani, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezat 8 850 – 9 000 MHz dhe 9 200 – 9 300 MHz janë përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC 03)
5.473A 	Në brezin 9 000-9 200 MHz, stacionet që veprojnë në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga sistemet e përcaktuara në shënimin 5.337 që operojnë në shërbimin e radionavigacionit aeronautik ose sistemet radar për shërbimin e radionavigacionit detar të përcaktuar në bazë parësore për vendet e listuara në shënimin 5.471. (WRC-07) 
S5.474 	Në brezin 9200-9500, transpondërat e kërkimit dhe shpëtimit (SART) mund të përdoren, duke pasur parasysh për rekomandimin e duhur të ITU-R (shiko gjithashtu artikullin 31).
S5.475 	Përdorimi i brezit 9300-9500 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është i kufizuar për radarët e motit në ajër dhe radarët me bazë toke. në shtim, sinjalet radio të radarëve me bazë toke në shërbimin e radinavigacionit aeronautik lejohen në brezin 9300 -9320 MHz me kusht që të mos shkaktohet interferencë e dëmshme shërbimit të radionavigacionit detar. në brezin 9300-9500 MHz radarët me bazë toke të përdorur për qëllime meteorologjike kanë prioritet mbi pajisjet e radiolokacionit.
5.475A 	Përdorimi i brezit 9 300-9 500 MHz nga shërbimit satelitor për eksplorimin e Tokës (aktive) dhe shërbimi i kërkimin hapësinor (aktive) është i kufizuar në sistemet që kërkojnë gjerësi brezi të nevojshme më të madhe se 300 MHz që nuk mund të vendosen plotësisht brenda brezit 9 500-9 800 MHz. (WRC-07)
5.475B 	Në brezin 9 300-9 500 MHz, stacionet që operojnë në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga radarët që operojnë në shërbimin e radionavigacionit në përputhje me Radio Rregulloret. Radarët bazë tokësorë që përdoren për qëllime meteorologjike kanë prioritet mbi përdorimet e tjera të radiopërcaktimit. (WRC-07)
S5.476A 	Në brezin 9500-9800 MHz, stacionet në shërbimin (aktiv) të eksplorimit satelitor të Tokës dhe shërbimi (aktiv) i kërkimit hapësinor nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të detyrojnë përdorimin dhe zhvillimin e stacioneve të shërbimeve të radionavigacionit dhe të radiolokacionit. (WRC 97)
S5.478 	Përcaktime shtesë: Në Azerbajxhan, Bullgari, Mongoli, Kirgizstan, Rumani, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 9 800 - 10 000 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC 03)
5.478A 	Në brezin 9 800-9 900 MHz, stacionet e shërbimit satelitor të eksplorimit të tokës (aktive) dhe shërbimit të kërkimit hapësinor (aktive) nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit fiks, të cilëve iu është caktuar ky brez në bazë dytësore. 
5.478B 	Përdorimi i brezit 9 800-9 900 MHz nga shërbimi satelitor i eksplorimit të Tokës (aktive) dhe shërbimi i kërkimit hapësinor (aktive) është i kufizuar në sistemet që kërkojnë gjerësi brezi të nevojashëm më të madhe se 500 MHz që nuk mund të vendosen plotësisht brenda brezit 9 300-9 800 MHz. 
S5.479 	Brezi 9 975 - 10 025 MHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë dytësore për shërbimin satelitor meteorologjik për përdorim nga radarët e motit.
S5.481	Përcaktime shtesë: Në Gjermani, Angola, Brazil, Kinë, Kosta Rika, Bregu i Fildishtë, El Salvador, Ekuador, Spanjë, Guatemala, Hungari, Japoni, Kenia, Marok, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Paraguai, Peru, Popujt Demokratike të Koresë, Rumani, Tanzani, Tailande dhe Uruguai, brezi 10.45-10.5 GHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimet fiks dhe të lëvizshëm. (WRC 12)
S5.482 	Në brezin 10.6 - 10.68 GHz, stacionet e shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik do të jenë të kufizuar në një fuqi maksimale ekuivalente të rrezatimit izotropik të 40 dBW dhe fuqia e shpërndare në antena nuk do të kalojë – 3dBW. Këto kufij mund të jenë kaluar duke u mbështetur në marrëveshjen e arritur nga nr. S9.21. Megjithatë, në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrain, Bangladesh, Belarusi, Kinë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Indi, Indonezi, Republikë Islamike e Iranit, Irak, Japoni, Kazakistan, Kuvajt, Latvi, Liban, Moldavi, Nigeri, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Taxhikistandhe Turkmenistan, kufizimet në shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, nuk janë të aplikueshme. (WRC 03)
5.482A 	Për ndarjen e brezit 10.6-10.68 GHz ndërmjet shërbimit të eksplorimit satelitor të Tokës (pasiv) dhe shërbimeve fikse dhe të lëvizshme përveç shërbimit i lëvizshëm aeronautik, do të zbatohet rezoluta 751 (WRC-07). (WRC-07)
S5.483	Përcaktime shtesë: në Arabine Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, Kinë, Kolumbi, Republikën e Koresë, Kosta Rika, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Iran (Republika Islamike e), Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liban, Mongoli, Katar, Kirgizstan, Popujt Dëm. të Republikës se Koresë, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Jemen, brezi 10.68-10.7 GHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimet fiks dhe të lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. Një përdorim i tillë është i kufizuar në pajisjet që janë në operim nga data 1 janar 1985. (WRC 12)
S5.484 	Në rajonin 1, përdorimi i brezit 10.7 - 11.7 GHz nga shërbimi fiks satelitor (Tokë-hapësirë) është kufizuar në lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor.
S5.484A 	Përdorimi i brezave 10.95-11.2 GHz (hapësirë-Tokë), 11.45-11.7 GHz (hapësirë-Tokë), 11.7-12.2 GHz (hapësirë –Toke) në Rajonin 2, 12.2-12.75 GHz (hapësirë-Tokë) në Rajonin 3, 12.5-12.75 GHz (hapësirë- Toke) në Rajonin 1, 13.75-14.5 GHz (Tokë-hapësirë), 17.8-18.6 GHz (hapësirë-Tokë), 19.7-20.2 GHz (hapësirë-Tokë), 27.5-28.6 GHz (Tokë-hapësirë), 29.5-30 GHz (Tokë-hapësirë) nga një sistem satelitor jogjeostacionar në shërbimin satelitor fiks është subjekt i aplikimit të përcaktimeve të nr. S9.12 për koordinim me sistemet e tjera satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks. Sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks që operojnë në përputhje me Radio Rregulloret, që nuk respektojnë datat e marrjes nga byroja të informacionit komplet të koordinimit ose notifikimit, siç duhet, për rrjetet satelitore gjeostacionare dhe nr. 5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin fiks satelitor në brezat e mësipërm duhet të operojnë në mënyrë të atillë që çdo interferencë e papranueshme që mund të ndodhi gjatë operimit të tyre duhet të eliminohet shpejt. (WRC 03)
S5.487 	Në brezin 11.7-12.5 GHz në rajonet 1 dhe 3 shërbimet fiks, fiks satelitor, i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, dheradioteleviziv, në përputhje me përcaktimet e tyre përkatëse, nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit radioteleviziv satelitor, që operojnë në përputhje me kërkesat për rajonet 1 dhe 3 në planin e shtojcës 30. (WRC 03)
S5.487A	Përcaktim shtesë: Në rajonin 1, brezi 11.7-12.5 GHz, në rajonin 2, brezi 12.2- 12.7 GHz dhe, në rajonin 3, brezi 11.7-12.2 GHz, janë, gjithashtu, të përcaktuar në bazë parësore shërbimit fiks satelitor (hapësirë-Tokë), të kufizuar për sistemet jogjeostacionare dhe objekt i aplikimit të përcaktimeve të nr. S9.12 për koordinim me sistemet e tjera satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks. Sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare në shërbimin satelitor të radiodifusionit që operon në përputhje me Radio Rregulloret, që nuk respektojnë datat e marrjes nga byroja të informacionit komplet të koordinimit ose notifikimit, siç duhet, për rrjetet satelitore gjeostacionare, dhe nr. S5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks në brezat e mesiperm duhet të operojnë në mënyrë të atillë që çdo interferencë e papranueshme që mund të ndodhë gjatë operimit të tyre duhet të eliminohet shpejt. (WRC 03)
S5.492 	Dhënia e frekuencave për stacionet e shërbimit satelitor radioteleviziv, të cilat janë konform me planin rajonal të duhur ose të përfshira në rajonet 1 dhe 3 në shtojcën 30 mund të përdoret për transmetime në shërbimin satelitor fiks (hapësirë-Tokë), me kusht që ky transmetim nuk shkakton më shumë interferencë, ose kërkon më shumë mbrojtje nga interferenca, se sa transmetimet e shërbimit radioteleviziv-satelitor që operojnë në konformitet me planin ose listën, siç duhet. (WRC 2000)
S5.495	Përcaktime shtesë: Në Francë, Greqi, Monako, Mali i Zi, Ugandë, Rumani, Tanzani dhe Tunizi, brezi 12.5-12.75 GHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë dytësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. (WRC 12)
S5.496 	Përcaktime shtesë: Në Austri, Azerbajxhan, Kirgizstan dhe Turkmenistan, brezi 12.5-12.75 GHz është përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. Megjithatë, stacionet në këto shërbime nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme te stacionet tokësore të shërbimit fiks satelitor në vendet e rajonit 1, që nuk janë renditur në këtë shënim. Koordinimi i këtyre stacioneve tokësore nuk kërkohet brenda stacioneve të shërbimit fiks dhe të lëvizshëm në vendet e renditura në këtë shënim. Kufiri i fuqisë së fluksit të densitetit në sipërfaqen e Tokës, të dhënë në artikulli (neni) S21, tabela S21-4, për shërbimin fiks satelitor nuk duhet të aplikohet në territoret e vendeve të renditura në këtë shënim. (WRC 2000)
S5.497 	Përdorimi i brezit 13.25 - 13.4 GHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në ndihmat Dopler të navigacionit.
S5.498A 	Shërbimet e eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv) dhe kërkimeve hapësinore (aktiv) që operojnë në brezin 13.25-13.4 GHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të detyrojnë përdorimin dhe zhvillimin e, shërbimit aeronautik të radionavigacionit. (WRC 97)
S5.501		Përcaktime shtesë: Në Azerbajxhan, Hungari, Japoni, Kirgizstan, Rumani dhe Turkmenistan brezi 13.4-14 GHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC 12)
S5.501A 	Përcaktimi i brezit 13.4-13.75 GHz shërbimit të kërkimit hapësinor në bazë parësore është i kufizuar për sensorët aktivë të transportuar në hapësirë. Përdorime të tjera të brezit nga shërbimet e kërkimit hapësinor janë në bazë dytësore. (WRC 97)
S5.501B 	Në brezin 13.4-13.75 GHz, shërbimet e eksplorimit satelitor të tokës (aktive) dhe kërkimit hapësinor (aktiv) nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të detyrojnë përdorimin dhe zhvillimin e, shërbimeve të radiolokacionit. (WRC 97)
S5.502 	Ne brezin 13.75-14 GHz, një stacion tokësor i një rrjeti të shërbimit fiks satelitor gjeostacionar duhet të ketë një diametër minimum të antenës prej 1.2 m dhe një stacion tokësor i një sistemi të shërbimit fiks satelitor jogjeostacionar duhet të ketë një diametër minimum të antenës prej 4.5 m. në shtesë, e.i.r.p, i marrë në të mesme mbi një sekondë, i radiuar nga një stacion në shërbimin e radiolokacionit ose radionavigacionit nuk duhet të tejkalojë 59 dBW për kënde të ngritura mbi 2o dhe 65 dBW për këndet e ulura. Para se një administrate të veje në përdorim një stacion tokësor në rrjetin satelitor gjeostacionar në shërbimin satelitor fiks në këtë brez me një madhësi të antenës më të vogël se 4.5 m, duhet të sigurohet që densiteti i fluksit të fuqisë i prodhuar nga ky stacion tokësor të mos kalojë:
- 115 dB (W/ (m2・10 MHz)) për më shumëse 1% e kohës së prodhuar në 36 m lartësi mbi nivelin e detit në shenjën e poshtme të ujit, siç njihet zyrtarisht nga shteti bregdetar;
-115 dB (W/ (m2・10 MHz)) për më shumë se 1% e kohës së prodhuar në 3 m mbi tokë në kufirin e një administrate që rreshton ose planifikon të rreshtojë radarë të lëvizshëm tokësore në këtë brez, përveç rastit kur ka pasur rënie dakord më përpara. 
Për stacionet tokësore brenda shërbimit fiks satelitor që kanë një diametër antene më të madh se ose të barabartë me 4.5m, e.i.r.p e çdo emetimi duhet të jetë të paktën 68 dBW dhe nuk duhet të tejkalojë 85dBW. (WRC 03)
S5.503 	Në brezin 13.75-14 GHz, stacionet hapësinore gjeostacionare në shërbimin e kërkimeve hapësinore për të cilët informacioni për publikimin paraprak është marrë nga Byroja para 31 janar 1992 duhet të operojnë në baza të njëjta me stacionet në shërbimin fiks satelitor; pas kësaj datë, stacionet e reja hapësinore gjeostacionare në shërbimin e kërkimeve hapësinore do të operojnë në një bazë dytësore. Derisa këto stacione hapësinore gjeostacionare në shërbimin e kërkimeve hapësinore për të cilët informacioni për publikimin paraprak është marrë nga Byroja para 31 janari 1992 pushojnë së operuari në këtë brez:
- në brezin 13.77-13.78 GHz, densiteti e.i.r.p i emetimeve nga çdo stacion tokësor në shërbimin satelitor fiks që operon me një stacion hapësinor në orbitë satelitore gjeostacionare nuk duhet të tejkalojë:
i) 4.7D+ 28 dB (W/40KHz), ku D është diametri (m) i antenës së stacionit tokësor në shërbimin satelitor fiks për diametra të antenës të barabartë me ose më të mëdhenj se 1.2 m dhe më të vegjël se 4.5 m;
ii) 49.2 + 20 log (D/4.5) dB (W/40KHz), ku D është diametri (m) i antenës së stacionit tokësor të shërbimit fiks satelitor për diametra të antenës të barabartë me ose më të mëdhenj se 4.5m dhe më të vegjël se 31.9 m;
iii) 66.2 dB (W/40KHz) për çdo stacion tokësor të shërbimit fiks satelitor për antena me diametër të barabartë me ose më të madh se 31.9 m;
iv) 56.2 dB (W/4KHz) emetimet e stacioneve tokësore të shërbimit satelitor fiks për brezin e shtrënguar (më pak se 40 KHz të gjerësisë së nevojshme të brezit) nga çdo stacion tokësor i shërbimit fiks satelitor që ka një diametër të antenës 4.5 m ose më të madh.
- densiteti e.i.r.p i emetimeve nga stacion tokësor në shërbimin fiks satelitor e operon me një stacion hapësinor në një orbitë satelitore jogjeostacionare nuk duhet të tejkalojë 51dBW në brezin prej 6 MHz të rangut 13.772 deri në 13.778 GHz.
Kontroll automatik i fuqisë mund të përdoret për të rritur densitetin e.i.r.p në këto rangje frekuencash për të kompensuar atenuimin nga shiu, në limitin që densiteti i fluksit të fuqisë në stacionin hapësinor të shërbimit satelitor fiks nuk tejkalon vlerën që rezulton nga përdorimi i stacioni tokësor të e.i.r.p. që prek limitet e sipërme në kushte të qiellit të pastër. (WRC 03)
S5.504 	Përdorimi i brezit 14 - 14.3 GHz nga shërbimi i radionavigacionit do të jetë i tillë që të sigurojë mbrojtje të mjaftueshme të stacioneve hapësinore në shërbimin fiks satelitor.
S5.504A 	Në brezin 14-14.5 GHz, stacionet tokësore të avionëve në shërbimin satelitor të lëvizshëm dytësor mund të komunikojë, gjithashtu, me stacionet hapësinore në shërbimin satelitor fiks. Përcaktimet e nr. S5.29, S5.30 dhe S5.31 aplikohen. (WRC 03)
S5.504B 	Stacionet tokësore të avionëve që operojnë në shërbimin satelitor të aeronautik në brezin 14-14.5 GHz duhet t’i binden përcaktimeve të shtojcës, pjesa C e rekomandimit ITU-R M.1643, në respekt të çdo stacioni radioastronomik që bën observime në brezin 14.47-14.5 GHz të ndodhura në territoret e Spanjës, Francës, Indisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Afrikës së Jugut. (WRC 03)
S5.504C	Në brezin 14-14.25 GHz, fuqia e densitetit të fluksit në territorin e vendeve të Arabisë Saudite, Botswana, Bregu i Fildishtë, Egjipt, Guineja, Indi, Iran (Republika Islamike e), Kuvajt, Nigeri, Oman, Republika Arabe Siriane dhe Tunizia, nga çdo stacion tokësor i avionëve në shërbimin e lëvizshëm satelitor aeronautik nuk duhet të tejkalojë limitet e përcaktuara në aneksin 1, pjesa B të rekomandimit ITU-R M.1643, përveç nëse në mënyrë specifike është rene dakord me administratat e prekura. Dispozitat e këtij shënimi në asnjë mënyrë nuk heqin detyrimet e shërbimit të lëvizshëm satelitor aeronautik për të operuar si shërbim dytësor në përputhje me nr. 5.29. (WRC-12)
S5.506 	Brezi 14 - 14.5 GHz mund të përdoret, brenda shërbimit fiks satelitor (Tokë-hapësirë), për lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor, objekt për koordinimin me rrjetet e tjera në shërbimin fiks satelitor. një përdorim i tillë i lidhjeve fider është rezervuar për vendet jashtë Evropës.
S5.506A 	Në brezin 14-14.5 GHz, stacionet tokësore të anijeve me një e.i.r.p më të madh se 21dBW duhet të operojnë në të njëjtat kushte si stacionet tokësore që ndodhën në bordin e anijeve, siç thuhet në rezolutën 902 (WRC 03). Ky shënim nuk duhet të aplikohet për stacionet tokësore të anijeve për të cilat informacioni komplet i shtojcës 4 është marrë nga byroja para 5 korrikut 2003. (WRC 03)
S5.506B 	Stacionet tokësore që ndodhën në bordin e anijeve që komunikojnë me stacionet hapësinore në shërbimin satelitor fiks mund të operojnë në brezin 14-14.5 GHz papasur nevojë për të rene dakord me përpara me Qipro, Greqia dhe Malta, brenda distancës minimale të dhënë në Rezolutën 902 (WRC 03) nga këto vende. (WRC 03)
S5.508 	Përcaktime shtesë: në Gjermani, Francë, Itali, Libi, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe Mbretëri e Bashkuar, brezi 14.25-14.3 GHz është përcaktuar, gjithashtu, në një bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC-12)
S5.508A 	Në brezin 14.25-14.3 GHz, fuqia e densitetit të fluksit i prodhuar në territoret e vendeve të Arabisë Saudite, Botswana, Kinë, Bregu i Fildishtë, Egjipt, Francë, Guine, Indi, Iran (Republika Islamike e), Itali, Kuvajt, Nigeri, Oman, Republika Arabe e Sirisë, Mbretëria e Bashkuar dhe Tunizia nga çdo stacion tokësor i avionëve në shërbimin satelitor të lëvizshëm aeronautik nuk duhet të tejkalojnë kufijtë e dhënë në shtojcën 1, pjesa B e Rekomandimit ITU-R M.1643, përveç nëse në mënyrë specifike është rene dakord midis administratës(ave) të prekur (a). Dispozitat e këtij shënimi në asnjë mënyrë nuk heqin detyrimet e shërbimit satelitor të lëvizshëm aeronautik për të operuar si një shërbim dytësor në përputhje me nr. S 5.029. (WRC-12)
S5.509A 	Në brezin 14.3-14.5 GHz, fuqia e densitetit të fluksit e prodhuar në territoret e vendeve të Arabisë Saudite, Botswana, Kamerun, Kinë, Bregu i Fildishtë, Egjipt, Francë, Gabon, Guine, Indi, Iran (Republika Islamike e), Itali, Kuvajt, Marok, Nigeri, Oman, Republika Arabe e Sirisë, Mbretëria e Bashkuar, Sri-Lanka, Tunizia dhe Vietnami nga çdo stacion tokësor i avionëve në shërbimin satelitor të lëvizshëm aeronautik nuk duhet të tejkalojnë kufijtë e dhënë në shtojcën 1, pjesa B e rekomandimit ITU-R M.1643, përveç nëse në mënyrë specifike është rene dakord midis administratës(ave) të prekur (a). Dispozitat e këtij shënimi në asnjë mënyrë nuk heqin detyrimet e shërbimit satelitor të lëvizshëm aeronautik për të operuar si një shërbim dytësor në përputhje me nr. S 5.029. (WRC-12)
S5.510 	Përdorimi i brezit 14.5 - 14.8 GHz nga shërbimi fiks satelit (Tokë-hapësirë) është kufizuar në lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor. Ky përdorim është i rezervuar për vendet jashtë Evropës.
S5.511 	Përcaktime shtesë: në Arabine Saudite, Bahrein, Kamerun, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Guinea, Iran (Republikë Islamike e), Irak, Izrael, Kuvajt, Liban, Oman, Pakistan, Katar, Republika Arabe e Sirisë dhe Somali brezi 15.35 - 15.4 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm. (WRC-12)
S5.511A 	Brezi 15.43-15.63 GHz është, gjithashtu, i përcaktuar për shërbimin stalitor fiks (hapësirë- Tokë) në bazë parësore. Përdorimi i brezit 15.43-15.63 GHz nga shërbimi satelitor fiks (hapësirë-Tokë dhe Tokë-hapësirë) është i kufizuar për lidhjet fider të sistemeve jogjeostacionare në shërbimin satelitor të lëvizshëm, objekt për koordinim nën nr. S 9.11A. Përdorimi i brezit 15.43-15.63 Ghznga shërbimi satelitor fiks (hapësirë-Tokë) është i kufizuar për lidhjet fiderte sistemeve jogjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor për të cilin informacion publikimi paraprak është marrë nga byroja para 2 Qershorit 2000. në drejtimin hapësirë-Tokë, këndi minimal i ngritjes mbi, dhe i fitimit drejt, planit lokal horizontal dhe minimumin e distancave të koordinimit që të mbrohet një stacion tokësor nga interferencat e dëmshme duhet të jetë në përputhje me rekomandimin ITU-R S.1341. Në mënyrë që të mbrohet shërbimin e radio astronomisë në brezin 15.35-15.4 GHz, fuqia e densitetit të fluksit e agreguar, e radiuar në brezin 15.35-15.4 GHz nga të gjitha stacionet hapësinore brenda çdo lidhjeje fider të një sistemi jogjeostacionar në shërbimin satelitor të lëvizshëm (hapësirë-Tokë) që operon në brezin 15.43-15.63 GHz nuk duhet të tejkalojë nivelin prej -156 dB (W/m2) në një gjerësi brezi prej 50MHz, në çdo sit vëzhgimi të radio astronomisë për më shumë se 2% të kohës. (WRC 2000)
S5.511C 	Stacionet që operojnë në shërbimin e radionavigacionit aeronautik duhet tekufizojne e.i.r.p -ne efektive në përputhje me Rekomandimin ITU-R S.1340. Minimumi i distances se koordinimit të kërkuar për të mbrojtur stacionet e radionavigacionit aeronautik (Nr. S4.10 aplikohet) nga interfencat e dëmshme nga stacionet tokësore me lidhje fider dhe maksimumi i e.i.r.p se transmetuar drejt planit horizontal lokal nga një stacion me lidhje fider duhet të jetë në përputhje me Rekomandimin ITU-R S.1340. (WRC 97)
S5.511D 	Sistemet e shërbimit satelitor fiks për të cilat informacion komplet për publikim paraprak është marrë nga byroja deri në 21 nëntor 1997 mund të operojnë në brezat 15.4-15.43 GHz dhe 15.63-15.7 GHz në drejtimin hapësirë-Tokë dhe 15.63-15.65 GHz në drejtimin Tokë-hapësirë. Në brezat 15.4-15.43 GHz dhe 15.65-15.7 GHz, emetimet nga një stacion hapësinor jogjeostacionar nuk duhet të tejkalojne limitet e densitetit të fuqisë së fluksit në sipërfaqen tokësore prej -146 dB (W/m2/MHz) për çdo kënd arritjeje. Në brezin 15.63-15.65 GHz, ku një administratë planifikon emetime nga një stacion hapësinor jogjeostacionar që tejkalon -146 dB (W/m2/MHz) për çdo kënd arritjeje, duhet të koordinohet nën nr. S 9.11A me administratat e prekura. Stacionet në shërbimin satelitor fiks që operojnë në brezin 15.63-15.65 GHz në drejtimin Tokë-hapësirë nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme për stacionet në shërbimin e radionavigacionit aeronautik. (Nr. S.4.10 aplikohet). (WRC 97)
S5.511E	Në brezin e frekuencave 15.4-15.7 GHz, stacionet që operojnë në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet që operojnë në shërbimin e radionavigacionit aeronautik. (WRC-12)
S5.511F	Me qëllim për të mbrojtur shërbimin e radio astronomisë në brezin e frekuencave 15.35-15.4 GHz, stacionet e radiopërcaktimit që operojnë në brezin e frekuencave 15.4-15.7 GHz nuk duhet të kalojnë nivelin e fuqisë së densitetit të fluksit prej −156 dB (W/m2) në një gjerësi prej 50 MHz në brezin e frekuencave 15.35-15.4 GHz, në çdo pozicion pikë vëzhgimi radio astronomie për më shumë se 2 për qind të kohës. (WRC-12)
S5.512 	Përcaktime shtesë: në Algjeri, Angola, Arabi Saudite, Austri, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Kongo (Rep e), Kosta Rika, Egjipt, El Salvador, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Finland, Guatemale, Indi, Indonezi, Iran (Republikë Islamike e), Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Malajzi, Mali, Marok, Mauritani, Mali i Zi, Nepal, Nikaragua, Niger, Oman, Pakistan, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Republika Demokratike e Kongos, Serbi, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Tanzani, Çad, Togo dhe Jemen, brezi 15.7 - 17.3 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm. (WRC-12)
S5.513A 	Sensorët aktivë të transportuar në hapësirë që operojnë në brezin 17.2-17.3 GHznuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të detyrojnë zhvillimin e, të radiolokacionit dhe shërbimeve të tjera të përcaktuara në bazë parësore. (WRC 97)
S5.514 	Përcaktime shtesë: në Algjeri, Angole, Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Kamerun, El Salvador, Emiratet e Bashkuara Arabe, Guatemale, Indi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Izrael, Itali, Japoni, Jordani, Kuvajt, Libi, Lituani, Nepal, Nikaragua, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Katar, Kirgizstan, Sudan dhe Sudani Jugor, brezi 17.3-17.7 GHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë dytësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm. Kufijtë e fuqisë do të aplikohet ato të dhëna në nr. 21.3 dhe 21.5. (WRC-12)
S5.516 	Përdorimi i brezit 17.3-18.1 GHz nga sistemet satelitore gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks (Tokë-hapësirë) është i kufizuar për lidhjet fider për shërbimin satelitor radioteleviziv. Përdorimi i brezit 17.3-17.8 GHz në rajonin 2 nga sistemet në shërbimin satelitor fiks (Tokë-hapësirë) është i kufizuar për satelitet gjeostacionare. Për përdorimin e brezit 17.3-17.8 GHz në rajonin 2 nga lidhjet fider për shërbimin satelitor radioteleviziv në brezin 12.2-12.7 GHz, shiko artikullin S.11. Përdorimi i brezave 17.3-18.1 GHz (Tokë-hapësirë) në rajonin 1 dhe 3 dhe 17.8-18.1 GHz (Tokë-hapësirë) në rajonin 2 nga sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks është objekt për aplikimin e normave të nr. S9.12 për koordinim me sisteme të tjera satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks. Sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks që operojnë në përputhje me Radio Rregulloret, duke mos respektuar datat e marrjes nga byroja të informacionit komplet të koordinimit ose notifikimit, siç duhet, për sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks dhe të informacionit komplet të koordinimit ose notifikimit, siç duhet, për rrjetet satelitore gjeostacionare, dhe nr. S5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks në brezat e mësipërm duhet të operojnë në mënyrë të atillë që çdo interferencë e papranueshme që mund të ndodhi gjatë operimit të tyre duhet të eliminohet shpejt. (WRC 2000)
S5.516A 	Në brezin 17.3-17.7 GHz, stacionet tokësore të shërbimit satelitor fiks (hapësirë-Tokë) në rajonin 1 nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi satelitor radioteleviziv lidhjet fider të stacioneve tokësore që operojnë nën shtojcën 30A, as të mos vendosin ndonjë kufizim ose ngushtim në vendndodhjet e shërbimit satelitor radioteleviziv lidhjet fider të stacioneve tokësore kudo brenda zonës së shërbimit të lidhjes fider. (WRC 03)
S5.516B 	Brezat e mëposhtëm janë të identifikuar për përdorim nga aplikimet me densitet të lartë në shërbimin satelitor fiks (HDFSS):
17.3-17.7 GHz (hapësirë-Tokë) në rajonin 1
18.3-19.3 GHz (hapësirë-Tokë) në rajonin 2
19.7-20.2 GHz (hapësirë-Tokë) në të gjitha rajonet
39.5-40 GHz (hapësirë-Tokë) në rajonin 1
40-40.5 GHz (hapësirë-Tokë) në të gjitha rajonet
40.5-42 GHz (hapësirë-Tokë) në rajonin 2
47.5-47.9 GHz (hapësirë-Tokë) në rajonin 1
48.2-48.54 GHz (hapësirë-Tokë) në rajonin 1
49.44-50.2 GHz (hapësirë-Tokë) në rajonin 1
dhe
27.5-27.82 GHz (Tokë-hapësirë) në rajonin 1
28.35-28.45 GHz (Tokë-hapësirë) në rajonin 2
28.45-28.94 GHz (Tokë-hapësirë) në të gjitha rajonet
28.94-29.1 GHz (Tokë-hapësirë) në rajonin 2 dhe 3
29.25-29.46 GHz (Tokë-hapësirë) në rajonin 2
29.46-30 GHz (Tokë-hapësirë) në të gjitha rajonet
48.2-50.2 GHz (Tokë-hapësirë) në rajonin 2
Ky identifikim nuk ndalon përdorimin e këtyre brezave nga aplikime të tjera të shërbimeve satelitore fikse ose nga shërbime të tjera për të cilat këta breza janë të përcaktuar në një bazë ko-parësore dhe nuk krijon prioritet në këto rregullore ndërmjet përdoruesve të këtyre brezave. Administratat duhet ta marrin parasysh këtë kur konsiderojnë normat rregullatore në lidhje me këta breza. Shiko rezolutën 143 (WRC 03). (WRC 03)
S5.519 	Përcaktime shtesë: Brezi 18.1 - 18.3 GHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimin meteorologjik satelitor (hapësirë-Tokë). Përdorimi i tij është kufizuar në satelitet gjeostacionar dhe do të jetë në përputhje me normat e shtojcës S21, tabela S21-4.
S5.520 	Përdorimi i brezit 18.1-18.4 GHz nga shërbimi fiks satelitor (Tokë-hapësirë) është kufizuar për sistemet në lidhjet fider të sistemeve satelitor gjeostacionare në shërbimin radioteleviziv satelitor.
S5.521 	Përcaktime alternativë: Në Gjermani, Danimarkë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Greqi, brezi 18.1-18.4 GHz është përcaktuar në një bazë parësore për shërbimet fiks, fiks satelitor (hapësirë-Tokë) dhe shërbimet e lëvizshme. Aplikohen, gjithashtu, normat e nr. S5.519. (WRC 03)
S5.522A 	Emetimet e shërbimit fiks dhe shërbimit satelitor fiks në brezin 18.6-18.8 GHz janë të kufizuara në vlerat e dhëna në nr. S21.5A dhe nr. S21.16.2, respektivisht. (WRC 2000)
S5.522B 	Përdorimi i brezit 18.6-18.8 GHz nga shërbimi satelitor fiks është i kufizuar në sistemet gjeostacionare dhe sistemet me një orbitë të masës (kulmit) më të madhe se 20 000 km. (WRC 2000)
S5.523A 	Përdorimi i brezave 18.8-19.3 GHz (hapësirë-Tokë) dhe 28.6-29.1 GHz (Tokë-hapësirë) nga rrjetet e shërbimeve satelitore fikse gjeostacionare dhe jogjeostacionare është objekt aplikimi i normave të nr. S9.11A dhe nr. S22.2 nuk aplikohet. Administratat që kanë rrjetë satelitore gjeostacionare nën koordinim para 18 nëntorit 1995 duhet të kooperojnë në masën maksimale të mundshme për të koordinuar sipas nr. S9.11 A me rrjetet satelitore jogjeostacionare për të cilat informacioni i notifikimit është marrë nga byroja para kësaj datë, me një sy për të arritur rezultate të pranueshme për të gjithë palët e prekura. Rrjetet satelitore jogjeostacionare nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme rrjeteve të shërbimit gjeostacionar satelitor fiks për të cilat informacion komplet notifikimi sipas shtojcës 4 është i konsideruar si i marrë nga byroja para 18 nëntorit 1995. (WRC 97)
S5.523B 	Përdorimi i brezit 19.3-19.6 GHz (Tokë-hapësirë) nga shërbimi satelitor fiks është i kufizuar për lidhjet fider për sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor. Ky përdorim është objekt i aplikimit të normave të nr. S9.11A, dhe nr. S22.2 nuk aplikohet.
S5.523C 	Nr. S22.2 i Radio Rregulloreve duhet të vazhdojë të aplikohet në brezat 19.3-19.6 GHz dhe 29.1-29.4 GHz, ndërmjet lidhjeve fider të rrjeteve të shërbimit të lëvizshëm satelitor jogjeostacionar dhe të atyre rrjeteve të shërbimit fiks satelitor për të cilat informacion koordinimi komplet sipas shtojcës 4, ose informacion notifikimi, është i konsideruar si i marrë nga byroja para 18 nëntorit 1995. (WRC 97)
S5.523D 	Përdorimi i brezit 19.3-19.7 GHz (hapësirë-Tokë) nga sistemet e shërbimit fiks satelitor gjeostacionar dhe nga lidhjet fider për sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor është objekt aplikimi i normave të nr. S9.11A, por jo objekt i normave të nr. S22.2. Përdorimi i këtij brezi për sistemet e shërbimit satelitor fiks jogjeostacionar, ose për rastet e përmendura në nr. S 5.523E, nuk është objekt i normave të nr. S9.11A dhe duhet të vazhdojë të jetë objekt i nenit 9 (përveç nr. S9.11A) dhe procedurës 11, dhe i normave të nr. S22.2. (WRC 97)
S5.523E 	Nr. S22.2 duhet të vazhdojë të aplikohet në brezat 19.6-19.7 GHz dhe 29.4-29.5 GHz, ndërmjet rrjeteve të shërbimit satelitor të lëvizshëm jogjeostacionar dhe atyre rrjeteve të shërbimit satelitor fiks për të cilat informacion koordinimi i plotë sipas shtojcës 4, ose informacion notifikimi, është i konsideruar si i marrë nga byroja nga 21 nëntori 1997. (WRC 97)
S5.525 	Me qëllim që të lehtësojë koordinimin interrajonal ndërmjet rrjeteve në shërbimet i lëvizshëm satelitor dhe fiks satelitor, portantet në shërbimin i lëvizshëm satelitor, të cilat janë më të ndjeshme për interferencë do të jenë lokalizuar, në gjerësinë e praktikueshme, në pjesët më të larta të brezave 19.7 - 20.2 GHz dhe 29.5 - 30 GHz.
S5.526 	Në brezat 19.7 - 20.2 GHz dhe 29.5 - 30 GHz në rajonin 2, dhe në brezat 20.1 - 20.2 GHz dhe 29.9 - 30 GHz në rajonet 1 dhe 3, rrjetet të cilat janë edhe në shërbimin fiks satelitor edhe në shërbimin e lëvizshëm satelitor mund të përfshijnë lidhjet midis stacioneve tokësore në pikat e specifikuara ose të pa specifikuara ose gjatë kohës që janë në lëvizje, përmes një ose më shumë sateliteve për komunikimet pikë-pikë dhe pikë-multi pikë.
S5.527 	Në brezat 19.7 - 20.2 GHz dhe 29.5 - 30 GHz, normat e nr. S4.10 në lidhje me shërbimin e lëvizshëm satelitor nuk do të aplikohen.
S5.528 	Përcaktimi për shërbimin e lëvizshëm satelitor është parashikuar për përdorim nga rrjetet të cilat përdorin antenat me rreze të ngushtë dhe teknologjitë e avancuara në stacionet hapësinore. Administratat ku operojnë sistemet në shërbimin e lëvizshëm satelitor në brezin 19.7 - 20.1 GHz në rajonin 2 dhe në brezin 20.1 - 20.2 GHz do të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar disponueshmëri të vazhdueshme të këtyre brezave për administratat ku operojnë sistemet fiks dhe i lëvizshëm në përputhje me kërkesat e nr. S5.524.
S5.530A	Përveç nëse është rënë dakord ndryshe ndërmjet administratave të interesuara, çdo stacion në shërbimet fiks ose të lëvizshëm të një administrate nuk duhet të prodhojë një fuqi densiteti të fluksit më të madhe se −120.4 dB (W/ (m2 • MHz)) në 3 m mbi tokë të çdo pike të territorit të çdo administrate tjetër në rajonet 1 dhe 3 për më shumë se 20% të kohës. Në kryerjen e llogaritjeve, administratat duhet të përdorin versionin më të fundit të rekomandimit ITU R P.452 (shih rekomandimin ITU R BO.1898). (WRC 12)
S5.530B	Në brezin 21.4-22 GHz, me qëllim për të lehtësuar zhvillimin e shërbimit radioteleviziv_satelitor, administratat në rajonin 1 dhe 3 janë të inkurajuar që të mos vendosin stacionet në shërbimin e lëvizshëm dhe janë të inkurajuar që të kufizojnë vendosjen e stacioneve të shërbimit fiks për lidhjet pikë-pikë. (WRC 12)
5.530C	Përdorimi i brezit 21.4-22 GHz është subjekt i dispozitave të rezolutës 755. (WRC 12) 
5.530D		Shih rezolutën 555 (WRC 12).
S5.532 	Përdorimi i brezit 22.21 - 22.5 GHz nga shërbimet e eksplorimit satelitor të Tokës (pasive) dhe kërkimeve hapësinore (pasive) nuk do të imponojnë detyrime mbi shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik.
S5.532A	Vendndodhja e stacioneve tokësore në shërbimin e kërkimit hapësinor duhet të ruajë një distance ndarjeje prej se paku 54 km nga kufijtë përkatës të vendeve fqinje për të mbrojtur shërbimet ekzistuese fikse dhe të lëvizshme dhe vendosjen në të ardhmen të këtyre shërbimeve, përveç rasteve kur është rënë dakord ndërmjet administratave përkatëse për një distance me e shkurtër. Nuk zbatohen nr. 9.17 dhe 9.18
S5.532B	Përdorimi i brezit 24.65-25.25 GHz në rajonin 1 dhe brezit 24.65-24.75 GHz në rajonin 3 nga shërbimi satelitor fiks (Tokë-hapësirë) është i kufizuar për stacionet tokësore që përdorin një antene me diametër minimal prej 4.5 m. (WRC 12)
S5.533 	Shërbimet intersatelitore nuk do të kërkojnë mbrojtje nga interferencat e dëmshme nga stacionet e pajisjeve të zbulimit në sipërfaqen e aeroportit të shërbimit të radionavigacionit.
S5.535 	Në brezin 24.75 - 25.25 GHz, lidhjet fider të stacioneve të shërbimit radioteleviziv-satelitor do të kenë prioritet sipër përdorimeve të tjera në shërbimin fiks satelitor (Tokë-hapësirë). Përdorime të tjera të këtij lloji do të mbrojnë dhe nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga rrjetet e lidhjeve fider ekzistuese dhe që do të operojnë në të ardhmen në stacione të tilla të shërbimit radioteleviziv satelitor.
S5.535A 	Përdorimi i brezit 29.1 - 29.4 GHz (Tokë-hapësirë) nga shërbimi satelitor fiks është kufizuar në sistemet satelitore gjeostacionare dhe lidhjet fider të sistemeve satelitore jogjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor. një përdorim i tillë është objekt për aplikimin e normave të nr. S9.11A, por nuk është objekt për normat e nr. S22.2, përveç siç është treguar në nr. S 5.523C dhe nr. S 5.523E ku një përdorim i tillë nuk është objekt i normave të nr. S 9.11A dhe duhet të vazhdojë të jetë objekt i nenit 9 (përveç nr. S 9.11A) dhe procedurës 1, dhe të normave të nr. S22.2 (WRC 97)
S5.536 	Përdorimi i brezit 25.25 - 27.5 GHz nga shërbimi intersatelitor është kufizuar në aplikimet e kërkimeve hapësinore dhe eksplorimeve satelitore të Tokës dhe, gjithashtu, të transmetimit të të dhënave me origjine nga aktivitetet industriale dhe mjekësore në hapësirë.
S5.536A 	Administratat që kanë në operim stacione tokësore në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës ose shërbimin e kërkimit hapësinor nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet në shërbimet fikse dhe të lëvizshme që operohen nga administratat e tjera. Përveç kësaj, stacionet tokësore në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës ose në shërbimin e kërkimit hapësinor duhet të operojnë duke marrë parasysh versionin më të fundit të rekomandimit ITU-R SA.1862. (WRC-12), 
S5.536B 	Në Arabi Saudite, Austri, Belgjikë, Brazil, Bullgari, Kinë, Kore (Republika e), Danimarkë, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Estoni, Finlandë, Hungari, Indi, Iran (Republika Islamike e), Irlandë, Izrael, Itali, Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Lihtenshtajni, Lituani, Moldavi, Norvegji, Oman, Ugandë, Pakistan, Filipine, Poloni, Portugali, Republika Arabe e Sirisë, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Sllovaki, Republika Çeke, Rumani, Mbretëria e Bashkuar, Singapor, Suedi, Zvicër, Tanzani, Turqi, Vietnam dhe Zimbabve, stacionet tokësore që operojnë në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës në brezin 25.5-27 GHz nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm ose të kufizojnë përdorimin dhe vendosjen e stacioneve të shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm. (WRC-12)
S5.536C 	Në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Botswana, Brazil, Kamerun, Komoros, Kubë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Estoni, Finlandë, Iran (Republika Islamike e), Izrael, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lituani, Malajzi, Marok, Nigeri, Oman, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Tanzani, Tunizi, Uruguai, Zambia dhe Zimbabve, stacionet tokësore që operojnë në shërbimin e kërkimeve hapësinore në brezin 25.5-27 GHz nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm ose të kufizojnë përdorimin dhe vendosjen e stacioneve të shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm. (WRC-12)
S5.537 	Shërbimet hapësinore që përdorin satelitet jogjeostacionare operues në shërbimet intersatelitore në brezin 27 - 27.5 GHz janë përjashtuar nga kërkesat e nr. S22.2.
S5.537A 	Në Butan, Kamerun, Kore (Rep. e), Federatën Ruse, Indi, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Japoni, Kazakistan, Malajzi, Maldive, Mongoli, Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Kirgizstan, Republika Popullore Dëmokratike e Korese, Sudan, Sri-Lanka, Tailande dhe Vietnam, përcaktimi për shërbimin fiks në brezin 27.5-28.35 GHz mund të përdoret gjithashtu nga stacionet platforme me altitude të lartë (HAPS) brenda territorit të këtyre vendeve. një përdorim i tillë prej 300 MHz i përcaktimit të shërbimit fiks nga HAPS në vendet e lartpërmendura është me i kufizuar në operacionet e HAPS-ne drejtim të tokës dhe nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, as të kërkojë mbrojtje nga llojet e tjera të sistemeve të shërbimit fiks ose të shërbimeve të tjera bashkëparësore. Për më tepër, zhvillimi i këtyre shërbimeve të tjera nuk duhet të kufizohet nga HAPS. Shiko rezolutën 145 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
S5.538 	Përcaktime shtesë: Brezat 27.500 - 27.501 GHz dhe 29.999 - 30.000 GHz janë, gjithashtu, të përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks satelitor (hapësirë-Tokë) për transmetimin e sinjaleve parashikuar për kontrollin e fuqisë up-link. Transmetime të tilla hapësirë-Tokë nuk do të kalojnë një fuqi rrezatimi izotropike ekuivalente (e.i.r.p.) të +10 dBW në drejtimin e sateliteve fqinje në orbitën gjeostacionare. në brezin 27.500 - 27.501 GHz, të tilla transmetime hapësirë-Tokë nuk duhet të prodhojnë një densitet fluksi fuqie mbi vlerat e specifikuara në artikullin S21, tabela S21-4 në sipërfaqen e Tokës.
S5.539 	Brezi 27.5 - 30 GHz mund të jetë përdorur nga shërbimi fiks satelitor (Tokë-hapësirë) për sigurimin e lidhjeve fider për shërbimin radidifuzionit satelitor.
S5.540 	Përcaktime shtesë: Brezi 27.501 - 29.999 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin fiks satelit (hapësirë-Tokë) për transmetimet e sinjaleve parashikuar për kontrollin e fuqisë up-link.
S5.541 	Në brezin 28.5 - 30 GHz, shërbimi i eksplorimit satelitor të Tokës është kufizuar në transferimin e të dhënave përmes stacioneve dhe jo për mbledhjen kryesore të informacioneve në kuptimin e sensorëve aktivë dhe pasivë.
S5.541A 	Lidhjet fider të rrjetave jogjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor dhe të rrjetave gjeostacionare në shërbimin fiks satelit, që operojnë në brezin 29.1-29.5 GHz (Tokë-hapësirë) duhet të përdorin kontrollin adaptiv të fuqisë për drejtimin up-link ose metoda të tjera për kompensimin e shuarjeve, në mënyrë të tillë që transmetimi i stacioneve tokësore të bëhet në nivelin e fuqisë të kërkuar për të arritur cilësinë e dëshiruar të lidhjes, ndërkohe që reduktohen interferencat e ndërsjella ndërmjet dy rrjeteve. Këto metoda duhet të aplikohen në rrjetat për të cilët konsiderohet që informacioni i koordinimit i shtojcës 4 është marrë nga byroja pas 17 majit 1996 dhe derisa ato të jenë ndryshuar nga një konferencë e ardhshme kompetente për radiokomunikacionet. Administratat që kanë paraqitur informacionin për koordinim të shtojcës 4 para kësaj datë inkurajohen të përdorin këto teknika në mënyrë sa më të gjerë të mundshme. (WRC 2000)
S5.543 	Brezi 29.95 - 30 GHz mund të jetë përdorur në bazë dytësore për lidhjet hapësirë-hapësirë në shërbimet e eksplorimit satelitor të Tokës për telemetri, gjurmim, dhe qëllime kontrolli.
S5.543A 	Në Butan, Kamerun, Kore (Rep. e), Federatën Ruse, Indi, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Japoni, Kazakistan, Malajzi, Maldive, Mongoli, Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Kigizstan, Republika e Popullit Demokratik të Koresë, Sudan, Sri-Lanka, Tailandë dhe Vietnam, përcaktimi i shërbimit fiks në brezin 31-31.3 GHz mund të përdoret gjithashtu nga sistemet që përdorin stacionet me platformë altitude të lartë (HAPS) në drejtimin toke-HAPS. Përdorimi i brezit 31-31.3 GHz nga sistemet që përdorin HAPS është i kufizuar në territoret e vendeve të lartpërmendura dhe nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, as të kërkojnë mbrojtje nga lloje të tjera sistemesh të shërbimit fiks, sistemesh në shërbimin e lëvizshëm dhe sistemesh që operojnë nën nr. S5.545. Për më tepër, zhvillimi i këtyre shërbimeve nuk duhet të detyrohet nga HAPS. Sistemet që përdorin HAPS në brezin 31-31.3 GHz nuk duhet t’i shkaktojnë interferencë të dëmshme shërbimit të radio astronomisë që ka përcaktim parësor në brezin 31.3-31.8 GHz, duke marrë parasysh kriterin e mbrojtjes siç është dhënë në Rekomandimin ITU-R RA.769. Në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e shërbimeve satelitore pasive, niveli i densitetit të fuqisë së padëshiruar në një antene të stacionit tokësor HAPS në brezin 31.3-31.8 GHz duhet të jetë e kufizuar në 106 dB (W/MHz) në kushte të qiellit të pastër, dhe mund të ngrihet deri në 100 dB (W/MHz) nën kushte me shi për të zbutur shuarjen për shkak të shiut, duke siguruar që ndikimi efektiv mbi satelitet pasive nuk tejkalon ndikimin nën kushte të qiellit të pastër. Shiko rezolutën 145 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
S5.544 	Në brezin 31 - 31.3 GHz kufijtë e densitetit të fluksit të fuqisë specifikuar në artikullin S21, tabela S21-4 duhet të aplikohen në shërbimin e kërkimeve hapësinore.
S5.545 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Armeni, Gjeorgji, Kirgizstan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, përcaktimi i brezit 31-31.3 GHz për shërbimin e kërkimeve hapësinore është në një bazë parësore (shih nr. S5.033). (WRC-12)
S5.546 	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Spanjë, Estoni, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Iran (Republika Islamike e), Izrael, Jordani, Liban, Moldavi, Mongoli, Oman, Uzbekistan, Poloni, Republikën Arabe të Sirisë, Kirgizstan, Rumani, Mbretërinë e Bashkuar, Afrikën e Jugut, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Turqi, përcaktimi i brezit 31.5-31.8 GHz për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik është në bazë parësore (shih nr. S5.33). (WRC-12)
S5.547 	Brezat 31.8-33.4 GHz 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6 GHz, 55.78-59 GHz, dhe 64-66 GHz janë të lejueshme për aplikime të densitetit të lartë në shërbimin fiks (shiko rezolutën 75 (WRC 2000) dhe 79 (WRC 2000)). Administratat duhet ta marrin parasysh këtë kur të konsiderojnë normat rregullatore në lidhje me këta breza. Për shkak të rreshtimit potencial të aplikacioneve me densitet të lartë në shërbimin satelitor fiks në brezat 39.5-40 GHz dhe 40.5-42 GHz (shiko nr. S5.516B), administratat duhet ta kenë me tepër parasysh detyrimet e mundshme të aplikacioneve me densitet të lartë në shërbimin fiks, siç duhet. (WRC 03)
S5.547A 	Administratat duhet të ndërmarrin masa praktike për të minimizuar interferencë potenciale ndërmjet stacioneve në shërbimin fiks dhe stacioneve ajrore në shërbimin e radionavigacionit në brezin 31.8-33.4 GHz duke marrë parasysh nevojat operative të sistemeve radarë ajrore. (WRC 2000)
S5.548 	Në caktimin e sistemeve për shërbimet intersatelitore në brezin 32.3-33 GHz, për shërbimet e radionavigacionit në brezin 32 - 33 GHz, dhe për shërbimin e kërkimeve hapësinore (hapësirë e thellë) në brezin 31.8 - 32.3 GHz, administratat duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të penguar interferencat e dëmshme ndërmjet këtyre shërbimeve, duke mbajtur në mendje aspektet e shpëtimit të shërbimit të radionavigacionit (shih rekomandimin 707). (WRC 03)
S5.549A 	Në brezin 35.5- 36 GHz, densiteti i mesëm i fluksit të fuqisë në sipërfaqen e Tokës, i gjeneruar nga çdo sensor i transportuar në hapësirë, në shërbimin (aktiv) të eksplorimit satelitor të Tokës ose shërbimit (aktiv) të kërkimit hapësinor, për çdo kënd më të madh se 0.8o nga qendra e irradimit nuk duhet të tejkalojë -73.3 dB (W/m2) në këtë brez. (WRC 03)
S5.550	Kategori të ndryshme shërbimi: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kirgizstan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, brezi 34.7-35.2 GHz është përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin e kërkimeve hapësinore (shih nr. S5.33). (WRC 12)
5.550A 	Për ndarjen e brezit 36-37 GHz ndërmjet shërbimit të eksplorimit satelitor të Tokës (pasiv) dhe shërbimeve fikse dhe të lëvizshme, do të zbatohet rezoluta 752 (WRC-07). 
S5.551H 	Densiteti ekuivalent i fluksit të fuqisë (epdf) i prodhuar në brezin 42.5-43.5 GHz nga të gjitha stacionet hapësinore në çdo sistem satelitor jogjeostacionar në shërbimin fiks satelitor (hapësirë-Tokë), ose në shërbimin satelitor radioteleviziv (hapësirë-Tokë) që operojnë në brezin 42-42.5 GHz, nuk duhet të tejkalojnë vlerat e mëposhtme në vendndodhjen (sitin) e çdo stacioni të radioastronomisë për më shumë se 2% të kohës:
-230 dB (W/m2) në 1GHz dhe -246 dB (W/m2) në cilindo 500KHz të brezit 42.5-43.5 GHz në vendin (sitin) e çdo stacioni të radio astronomisë i regjistruar si teleskop me parabolë të vetme; dhe
-209 dB (W/m2) në cilindo 500KHz të brezit 42.5-43.5 GHz në vendndodhjen (sitin) e stacionit të radioastronomisë i regjistruar si stacion interferometrie me linjë fundore shumë të gjatë.
Këto vlera të (epdf) duhet të vlerësohen duke përdorur metodologjinë e dhënë në rekomandimin ITU-R S1586 dhe modeli i antenës referencë dhe maksimumi i fitimit të një antene në shërbimin e radio astronomisë të dhëna në rekomandimin ITU-R RA.1631 dhe duhet të aplikohet në të gjithë hapësirën qiellore dhe për kënde ngritjeje më të mëdhenj se këndi minimum i operimit Өmin të radioteleskopit (për të cilin një vlere e paracaktuar (default) prej 5o duhet marrë në mos prani të informacionit të notifikuar).
Këto vlera duhet të aplikohen në çdo stacion radioastronomie që:
- ka qenë në operim para 5 korrikut 2003 dhe i është notifikuar byrosë para 4 janarit 2004; ose
- është notifikuar para datës së marrjes të informacionit komplet sipas shtojcës 4 për koordinim ose notifikim, siç duhet, për stacionet hapësinore për të cilat kufijtë aplikohen.
Stacione të tjera radio astronomie të notifikuara pas këtyre datave mund të kërkojnë marrëveshje me administratat që kanë autorizuar stacionet hapësinore. Në rajonin 2, Rezoluta 743 (WRC 03) duhet të aplikohet. Limitet në këtë shënim mund të tejkalohen në vendndodhjet stacionit të radio astronomisë të çdo vendi, të cilit kështu i ra dakord administrata. (WRC 03)
S5.551I 	Densiteti i fluksit të fuqisë në brezin 42.5-43.5 GHz i prodhuar nga çdo stacion hapësinor gjeostacionar në shërbimin fiks satelitor (hapësirë-Tokë), ose shërbimi radioteleviziv satelitor (hapësirë-Tokë) që operon në brezin 42-42.5 GHz, nuk duhet të kalojë vlerat e mëposhtme në vendndodhjen e çdo stacioni radioastronomie:
- 137 dB (W/m2) në 1GHz dhe -153 dB (W/m2) në cilindo 500KHz të brezit 42.5-43.5 GHz në vendin (sitin) e çdo stacioni të radio astronomisë i regjistruar si teleskop me parabolë të vetme; dhe
- 116 dB (W/m2) në cilindo 500KHz të brezit 42.5-43.5 GHz në vendndodhjen (sitin) e stacionit të radioastronomisë i regjistruar si stacion interferometrie me linjë fundore shumë të gjatë.
Këto vlera duhet të aplikohen në çdo stacion radioastronomie që:

- ka qenë në operim para 5 korrikut 2003 dhe i është notifikuar byrosë para 4 janarit 2004; ose
- është notifikuar para datës së marrjes të informacionit komplet sipas shtojcës 4 për koordinim ose notifikim, siç duhet, për stacionet hapësinore për të cilat kufijte aplikohen.
Stacione të tjera radio astronomie të notifikuara pas këtyre datave mund të kërkojnë marrëveshje me administratat që kanë autorizuar stacionet hapësinore. Në rajonin 2, rezoluta 743 (WRC 03) duhet të aplikohet. Limitet në këtë shënim mund tetejkalohen në vendndodhjet stacionit të radio astronomisë të çdo vendi të cilit keshtu i ra dakord administrata. (WRC 03)
S5.552 	Përcaktimi i spektrit për shërbimin fiks satelit në brezat 42.5 - 43.5 GHz dhe 47.2 - 50.2 GHz për transmetimet Tokë-hapësirë është më i madh se ai në brezin 37.5 -39.5 GHz për transmetimin hapësirë-Tokë, me qëllim që të përshtaten lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor. Administratat janë të detyruara të marrin të gjitha hapat e nevojshme për të rezervuar brezin 47.2 - 49.2 GHz për lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor operues në brezin 40.5 - 42.5 GHz.
S5.552A 	Përcaktimi në shërbimin fiks në brezat 47.2-47.5 GHz dhe 47.9-48.2 GHz është i indikuar për përdorim nga HAPS. Përdorimi i brezave 47.2-47.5 GHz dhe 47.9-48.2 GHz është objekt i përcaktimeve të rezolutës 122 (WRC 97)*. (WRC 97)
S5.553 	Në brezat 43.5-47 GHz dhe 66-71 GHz, mund të operojnë stacionet në shërbimin e lëvizshëm në stere, me kusht që të mos shkaktojnë interferenca të dëmshme te shërbimet e radiokomunikacioneve hapësinore, për të cilat janë caktuar këta breza (shih nr. S5.43). (WRC 2000)
S5.554 	Në brezat 43.5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191.8 - 200 GHz dhe 252-265 GHz, autorizohen, gjithashtu, lidhjet satelitore që lidhin stacione tokësore në pika fikse të specifikuara, kur ato përdoren në kombinim me shërbimin e lëvizshëm satelitor ose me shërbimin e radionavigacionit satelitor.
S5.554A 	Përdorimi i brezave 47.5-47.9 GHz, 48.2-48.54 GHz dhe 49.44-50.2 GHz nga shërbimi satelitor fiks (hapësirë-Tokë) është i kufizuar për satelitet gjeostacionare. (WRC 03)
S5.555 	Përcaktim shtesë: Brezi 48.94-49.04 GHz është përcaktuar, gjithashtu, në bazë parësore për shërbimin e radioastronomisë.
S5.555B 	Densiteti i fluksit të fuqisë në brezin 48.94- 49.04 GHz i prodhuar nga cilido stacion hapësinor gjeostacionar në shërbimin satelitor fiks (hapësirë-Tokë) që operon në brezat 48.2-48.54 GHz dhe 49.44-50.2 GHz nuk duhet të tejkalojë -151.8 dB (W/m2)ne çdo brez 500 KHz në vendodhjen (sitin) e cilitdo stacioni të radioastronomisë. (WRC 03)
S5.556 	Ne brezin 51.4-54.25 GHz, 58.2-59 GHz dhe 64-65 GHz, observimet radioastronomike mund të kryhen në bazë të marrëveshjeve kombëtare. (WRC 2000)
S5.556A 	Përdorimi i brezave 54.25-56.9 GHz, 57-58.2 GHz dhe 59-59.3 GHz nga shërbimi ndërsatelitor është i kufizuar në satelitet në orbitën satelitore gjeostacionare. Hyrja e vetme e densitetit të fluksit të fuqisë në të gjitha lartësitë nga 0 km deri në 1000 km mbi sipërfaqen e Tokës i prodhuar nga një stacion në shërbimin ndërsatelitor, për të gjitha kushtet dhe për të gjitha metodat e modulimit, nuk duhet të tejkalojë - 147 dB (W/m2 ・ 100 MHz) për të gjitha këndet e arritjes. (WRC 97)
S5.557A 	Në brezin 55.78-56.26 GHz, në mënyrë që të mbrohen stacionet në shërbimin (pasiv) të eksplorimit satelitor të Tokës, maksimumi i densitetit të fuqisë i dhënë nga transmetitori tek antena i një stacioni të shërbimit fiks është i kufizuar në -26 dB (W/MHz). (WRC 2000)
S5.558 	Në brezin 54 25 - 58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174.8 GHz dhe 191.8-200 GHz, mund të operojnë stacionet në shërbimin e lëvizshëm aeronautik, me kusht që të mos shkaktojnë interferenca në shërbimin ndërsatelitor (shih nr. S5.43). (WRC 2000)
S5.558A 	Përdorimi i brezit 56.9-57 GHz nga sistemet ndërsatelitore është i kufizuar në lidhjet ndërmjet sateliteve në orbitat satelitore gjeostacionare dhe në transmetimet nga satelitet gjeostacionare në orbitat e larta-tokësore në ato në orbitat e ulëta-tokësore. Për lidhjet ndërmjet sateliteve në orbitat satelitore gjeostacionare, hyrja-e vetme e densitetit të fluksit të fuqisë në të gjitha lartësitë nga 0 km deri në 1000 km mbi sipërfaqen e Tokës, për të gjitha kushtet dhe për të gjitha metodat e modulimit, nuk duhet të tejkalojë -147 dB (W/m2・ 100 MHz) për të gjitha këndet e arritjes. (WRC 97)
S5.559 	Në brezin 59-64 GHz, mund të operojnë radarët e transportuar në hapësirë në shërbimin e radiolokacionit, me kusht që të mos shkaktojnë interferenca të dëmshme ndaj shërbimit ndërsatelitore (shih nr. S5.43). (WRC 2000)
S5.560 	Në brezin 78 - 79 GHz radarët e lokalizuar në stacionet hapësinore mund të operojnë në bazë parësore në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës dhe në shërbimin e kërkimeve hapësinore.
S5.561 	Në brezat 74-76 GHz, stacionet në shërbimet fiks, i lëvizshëm dhe radioteleviziv nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme në stacionet e shërbimit fiks satelitor ose në stacionet e shërbimit satelitor radioteleviziv që operojnë në përputhje me vendimet e konferencës së planifikimit të dhënies së frekuencave për shërbimin radioteleviziv satelitor. (WRC 2000)
S5.561A 	Brezi 81-81.5 GHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimet amatore dhe amatore-satelitore në bazë dytësore. (WRC 2000)
S5.562 	Përdorimi i brezit 94-94.1 GHz nga shërbimet e eksplorimit satelitor (aktiv) të Tokës dhe kërkimit hapësinor (aktiv) është i kufizuar në radarët e transportuar në hapësirë, në re. (WRC 97)
S5.562A 	Në brezat 94-94.1 GHz dhe 130-134 GHz, transmetimet nga stacionet hapësinore të shërbimit (aktiv) të eksplorimit satelitor të Tokës që janë të drejtuara në fluksin kryesor të një antene radioatronomie kanë potencial të dëmtojnë disa marres të radio astronomisë. Agjencitë hapësinore që operojnë transmetitoret dhe stacionet e radioastronomisë përkatëse duhet të planifikojnë në mënyrë të dyanshme operimet e tyre për të shmangur këto ngjarje në maksimumin e mundshëm. (WRC 2000)
S5.562B 	Në brezat 105-109.5 GHz, 111.8-114.25 GHz, 155.5-158.5 GHz dhe 217-226 GHz, përdorimi i këtij përcaktimi është i kufizuar vetëm për radio astronominë e bazuar në hapësirë. (WRC 2000)
S5.562C 	Përdorimi i brezit 116-122.25 GHz nga shërbimi ndërsatelitor është i kufizuar për satelitet në orbitën satelitore gjeostacionare. Hyrja-e vetme e densitetit të fluksit të fuqisë i prodhuar nga një stacion në shërbimin ndërsatelitor, për të gjitha kushtet dhe për të gjitha metodat e modulimit, në të gjitha lartësitë nga 0 km deri në 1000 km mbi sipërfaqen e Tokës dhe në afërsi të pozicioneve orbitale gjeostacionare të zëna nga sensorët pasivë, nuk duhet të tejkalojë -148 dB (W/m2 ・ 100 MHz) për të gjitha këndet e arritjes. (WRC 2000)
S5.562D 	Përcaktim shtesë: Në Kore (Rep. e), brezat 128-130 GHz, 171-171.6 GHz, 172.2- 172.8 GHz dhe 173.3-174 GHz janë, gjithashtu, të përcaktuar për shërbimin e radio astronomisë në bazë parësore deri në vitin 2015. (WRC 2000)
S5.562E 	Përcaktimi për shërbimin (aktiv) të eksplorimit satelitor të Tokës është i kufizuar në brezat 133.5-134 GHz. (WRC 2000)
S5.562F 	Në brezin 155.5-155.8 GHz, përcaktimi për shërbimet e eksplorimit satelitor të Tokës (pasiv) dhe kërkimit hapësinor (pasiv) duhet të përfundojë më 1 janar 2018. (WRC 2000)
S5.562G 	Data e hyrjes në fuqi të përcaktimit të shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm në brezin 155.5-158.5 GHz duhet të jetë 1 janari 2018. (WRC 2000)
S5.562H 	Përdorimi i brezave 174.8-182 GHz dhe 185-190 GHz nga shërbimi ndërsatelitor është i kufizuar në satelitet në orbitën satelitore gjeostacionare. Hyrja-e vetme e densitetit të fluksit të fuqisë i prodhuar nga një stacion në shërbimin ndërsatelitor, për të gjitha kushtet dhe për të gjitha metodat e modulimit, në të gjitha lartësitë nga 0 km deri në 1000 km mbi sipërfaqen e Tokës dhe në afërsi të pozicioneve orbitale gjeostacionare të zëna nga sensorët pasivë, nuk duhet të tejkalojë -144 dB (W/m2・100 MHz) për të gjitha këndet e arritjes. (WRC 2000)
S5.563A 	Në brezat 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz dhe 265-275 GHz, perceptimi atmosferik pasiv me bazë-Tokë bëhet për të vëzhguar përbërësit atmosferik. (WRC 2000)
S5.563B 	Brezi 237.9-238 GHz është, gjithashtu, i përcaktuar në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv) dhe shërbimit të kërkimit hapësinor (aktiv) vetëm për radarët e transportuar në hapësirë, në re. (WRC 2000)
S5.565	Brezat e frekuencave në vijim në diapazonin 275-1 000 GHz janë identifikuar për përdorim nga administratat për aplikime të shërbimit pasiv:
- shërbimi i radio astronomisë: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz dhe 926-945 GHz;
- shërbimi satelitor i eksplorimit të Tokës (pasiv) dhe shërbimi i kërkimit hapësinor (pasiv): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz dhe 985-990 GHz.
Përdorimi i diapazonit 275-1 000 GHz nga shërbimet pasive nuk përjashton përdorimin e këtij diapazoni nga shërbimet aktive. Administratat që dëshirojnë të bëjnë të mundshme frekuencat në diapazonin 275-1 000 GHz për aplikimet në shërbimin aktiv janë të detyruara të marrin të gjithë hapat praktikë për të mbrojtur këto shërbime pasive nga interferencat e dëmshme deri në datën kur është vendosur në tabelën e përcaktimeve të frekuencës për diapazonin e frekuencave 275-1 000 GHz të lartpërmendura. 
Të gjithë frekuencat në diapazonin 1 000-3 000 GHz mund të përdoren nga të dy shërbimet, aktive dhe pasive. (WRC 12)


SHTOJCA 2
FJALOR I TERMAVE DHE PËRCAKTIMEVE NË RREGULLORET RADIO TË ITU

1. TERMA TË PËRGJITHSHËM
Radiokomunikacion: Telekomunikacioni i realizuar nëpërmjet valëve radio.
Radiolokacion: Radiopërcaktimi i përdorur për qëllime të ndryshme nga ato të radionavigacionit.
Radionavigacion: Radiopërcaktimi i përdorur për qëllimet e navigacionit, përfshirë dhe paralajmërimin e pengesave.
Radiopërcaktim: Përcaktimi i pozicionit, shpejtësisë dhe/ose karakteristikave të tjera të një objekti, ose përfitimi i informacionit lidhur me këto parametra, duke shfrytëzuar veçoritë e përhapjes se valëve radio.
Radio astronomi: Astronomia që bazohet në marrjen e valëve radio me origjine kozmike.
Radio Gjetje-Drejtimi: Radiopërcaktimi i përdorur për marrjen e valëve radio me qëllim përcaktimin e drejtimit të një stacioni ose objekti.
Radiokomunikacion hapësinor: Çdo radiokomunikacion që realizohet nëpërmjet përdorimit të një ose më shumë stacioneve hapësinore, ose përdorimit të një ose më shumë sateliteve reflektues ose objekteve të tjerë në hapësirë.
Radiokomunikacion tokësor: Çdo radiokomunikacion i ndryshëm nga radiokomunikacioni hapësinor ose radio astronomia.
Stere: Pjesë solide në sipërfaqen e Tokës.
Telekomunikacion: Çdo transmetim, emision ose marrje e shenjave, sinjaleve, shkrimeve, figurave dhe tingujve ose inteligjencë të çdo natyre nëpërmjet përçuesve metalikë, valëve radio, përçuesve optikë ose sistemeve të tjera elektromagnetike.
Vale radio ose vale herciane: Valë elekotro-magnetike të frekuencave poshtë 3000 GHz, të cilat përhapen në hapësirë.
Zbatime (të energjisë së radiofrekuencave) industriale, shkencore dhe mjekësore (ISM): Operimi i pajisjeve ose aparaturave të projektuara për të gjeneruar dhe përdorur lokalist energjinë e radiofrekuencave për qëllime industriale, shkencore, mjekësore, shtëpiake, ose të tjera, me përjashtim të zbatimeve në fushën e telekomunikacioneve.
2. TERMA TË LIDHURA ME ADMINISTRIMIN E FREKUENCAVE
Dhënie (e një radiofrekuence ose kanali radiofrekuence): Autorizimi i dhënë nga organi kompetent për një stacion radio që të përdore në kushte të përcaktuara një radiofrekuence ose një kanal frekuence.
Përcaktim (i një brezi frekuencash): Futja në planin kombëtar të frekuencave (i njohur ndryshe tabela e përcaktimit të frekuencave) e një brezi të dhënë frekuencash me qëllim përdorimin e tij në kushte të përcaktuara nga një ose më shumëshërbime radiokomunikacioni tokësor ose hapësinor, ose shërbimi i radioastronomisë. Ky term nuk duhet të zbatohet për brezin e frekuencave në fjalë.
3. SHËRBIMET RADIO
Shërbimi i radiokomunikacionit: Një shërbim, që siç përcaktohet në këtë seksion, përmban transmetimin, emisionin dhe/ose marrjen e valëve radio për qëllime të caktuara telekomunikacioni.
Shërbimi fiks: një shërbim radiokomunikacioni ndërmjet pikave fikse të përcaktuara.
Shërbimi fiks satelitor: Një shërbim radiokomunikacioni ndërmjet stacioneve tokësore në pozicione të dhëna, që përdorin një ose më shumë satelite. Pozicioni i dhënë mund të jetë një pikë fikse e përcaktuar ose një pikë fikse brenda një zone të përcaktuar. Në disa raste ky shërbim përfshin lidhjet satelit-satelit, të cilat mund të operohen, gjithashtu, në shërbimin ndërsatelitor. Shërbimi fiks satelitor mund të përfshijë gjithashtu lidhjet fider për shërbime të tjera radiokomunikacioni hapësinor.
Shërbimi ndërsatelitor: Një shërbim radiokomunikacioni që siguron lidhjen ndërmjet sateliteve artificiale.
Shërbimi i veprimeve hapësinore: Një shërbim radiokomunikacioni që ka të bëjë ekskluzivisht me operimin e anijeve kozmike, në veçanti me rrugët hapësinore, telemetrinë hapësinore dhe telekomandimin hapësinor. Këto funksione normalisht duhet të sigurohen brenda shërbimit ku operon stacioni hapësinor.
Shërbimi i lëvizshëm: Një shërbim radiokomunikaiconi ndërmjet stacioneve të lëvizshëm dhe tokësore, ose ndërmjet stacioneve të lëvizshëm.
Shërbimi i lëvizshëm satelitor: Një shërbim radiokomunikacioni:
– ndërmjet stacioneve të lëvizshëm tokësore dhe një ose më shumë stacioneve hapësinore, ose ndërmjet stacioneve hapësinore që përdoren nga ky shërbim; ose
– ndërmjet stacioneve të lëvizshëm tokësore nëpërmjet një ose më shumë stacioneve hapësinore.
Ky shërbim mund të përfshijë, gjithashtu, lidhjet fider, të nevojshme për operimin e tij.
Shërbim i lëvizshëm në stere: Një stacion i lëvizshëm ndërmjet stacioneve bazë dhe stacioneve të lëvizshme në stere, ose ndërmjet stacione të lëvizshëm në stere.
Shërbim i lëvizshëm tokësor në stere: Një shërbim i lëvizshëm satelitor në të cilin stacionet e lëvizshme tokësore ndodhën në stere.
Shërbim i lëvizshëm detar: Një shërbim ndërmjet stacioneve bregdetare dhe stacioneve të anijeve, ose ndërmjet stacioneve të anijeve, ose ndërmjet stacioneve që përdoren për komunikimet në bord. Në këtë shërbim mund të marrin pjesë edhe stacionet e anijeve të shpëtimit dhe stacionet e emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit.
Shërbimi i lëvizshëm detar satelitor: Një shërbim i lëvizshëm satelitor në të cilin stacionet e lëvizshëm tokësore ndodhën në bordin e anijeve. Në këtë shërbim mund të marrin pjesë edhe anijet e shërbimit dhe stacionet e emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit.
Shërbimi i lëvizshëm aeronautik: Një shërbim i lëvizshëm ndërmjet stacioneve aeronautike dhe stacioneve të avionëve, ose ndërmjet stacioneve të avionëve, në të cilin bëjnë pjesë stacionet e avionëve të shpëtimit. Për frekuencat e përcaktuara për fatkeqësi dhe emergjence, në këtë shërbim mund të marrin pjesë edhe stacionet e emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit.
Shërbimi i lëvizshëm aeronautik (R)*: një shërbim i lëvizshëm aeronautik i rezervuar për komunikimet që lidhën me sigurinë dhe drejtimin e fluturimeve, kryesisht përgjatë korridoreve ajrore civile kombëtare dhe ndërkombëtare.
Shërbimi i lëvizshëm aeronautik (OR**): Një shërbim i lëvizshëm aeronautik për komunikacionet, përfshirë ato të lidhura me koordinimin e fluturimeve, kryesisht jashtë korridoreve ajrore civile kombëtare dhe ndërkombëtare.
Shërbimi i lëvizshëm aeronautik satelitor: Një shërbim i lëvizshëm satelitor në të cilin stacionet e lëvizshme tokësore ndodhën në bordin e avionëve. Në këtë shërbim mund të marrin pjesë edhe stacionet e emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit.
Shërbimi i lëvizshëm aeronautik satelitor (R)[footnoteRef:1]: Një shërbim i lëvizshëm aeronautik satelitor i rezervuar për komunikimet që lidhën me sigurinë dhe drejtimin e fluturimeve, kryesisht përgjatë korridoreve ajrore civile kombëtare dhe ndërkombëtare. [1:  (R): route - korridor] 

Shërbimi i lëvizshëm aeronautik satelitor (OR)[footnoteRef:2]: Një shërbim i lëvizshëm aeronautik satelitor për komunikacionet, përfshirë ato të lidhura me koordinimin e fluturimeve, kryesisht jashtë korridoreve ajrore civile kombëtare dhe ndërkombëtare. [2:  (OR): off-route –jashte korridori
] 

Shërbimi radioteleviziv: Një shërbim radiokomunikacioni në të cilin transmetimet janë të destinuara për marrjen e drejtpërdrejtë të tyre nga publiku i gjerë. Ky shërbim mund të përfshijë transmetimet audio, transmetimet televizive dhe lloje të tjera transmetimi.
Shërbimi radioteleviziv satelitor: Një shërbim radiokomunikacioni në të cilin sinjalet e transmetuara ose të ritransmetuara nga stacionet hapësinore janë të destinuara për marrjen e drejtpërdrejtë nga publiku i gjerë. në shërbimin radioteleviziv satelitor, termi “marrje e drejtpërdrejtë” përmbledh marrjen individuale dhe marrjen në komunitet.
Shërbimi i radiopërcaktimit: Një shërbim radiokomunikaiconi për qëllime radiopërcaktimi.
Shërbimi i radiopërcaktimit satelitor: Një shërbim radiokomunikacioni për qëllime radiopërcaktimi që përdor një ose më shumë stacione hapësinore. Ky shërbim mund të përfshijë gjithashtu lidhjet fider, të nevojshme për operimin e tij.
Shërbimi i radionavigacionit: Një shërbim radiopërcaktimi për qëllime radionavigacioni.
Shërbimi i radionavigacionit satelitor: Një shërbim radiopërcaktimi satelitor që përdoret për qëllime radionavigacioni. Ky shërbim mund të përfshijë gjithashtu lidhjet fider të nevojshme për operimin e tij.
Shërbimi i radionavigacionit detar: Një shërbim radionavigacioni i destinuar për të ndihmuar dhe siguruar operiminim e anijeve.
Shërbimi i radionavigacionit detar satelitor: Një shërbim radionavigacioni satelitor në të cilin stacionet tokësore ndodhën në bordin e anijeve.
Shërbimi i radionavigacionit aeronautik: Një shërbim radionavigacioni i destinuar për të ndihmuar dhe siguruar operimin e avionëve.
Shërbimi i radionavigacionit aeronautik satelitor: Një shërbim radionavigacioni në të cilin stacionet tokësore ndodhën në bordin e avionëve.
Shërbimi i radiolokacionit: Një shërbim radiopërcaktimi për qëllime radiolokacioni.
Shërbimi i ndihmës meteorologjike: Një shërbim që përdoret për vëzhgimet dhe eksplorimet meteorologjike, përfshirë dhe ato hidrologjike.
Shërbimi i eksplorimit tokësor satelitor: Një shërbim radiokomunikacioni ndërmjet stacioneve tokësore dhe një ose më shumëstacioneve hapësinore, ku mund të përfshihen dhe lidhjet ndërmjet stacioneve hapësinore, në të cilin:
- nga sensorët aktivë ose pasive në satelitet e Tokës përfitohet informacion në lidhje me karakteristikat e Tokës dhe fenomeneve natyrore në të, përfshirë të dhëna mbi gjendjen e mjedisit;
- informacion i ngjashëm mblidhet nga bordet ajrore ose platformat me bazë tokësore;
- një informacion i tillë mund t’u shpërndahet stacioneve tokësore të sistemit në fjale;
- mund të përfshihet dhe kërkimi i platformave.
Në këtë shërbim mund të përfshihen, gjithashtu, lidhjet fider të nevojshme për operimin e tij.
Shërbimi meteorologjik satelitor: Një shërbim i eksplorimit të tokës me satelit për qëllime meteorologjike.
Shërbimi frekuence standarde dhe sinjale kohore: Një shërbim radiokomunikacioni për qëllime shkencore, teknike dhe të tjera, që siguron transmetimin e frekuencave specifike, sinjaleve kohore, ose të dyja, me precizion të lartë dhe të destinuara për marrje masive.
Shërbimi frekuence standarde dhe sinjale kohore me satelit: Një shërbim radiokomunikacioni që përdor stacionet hapësinore dhe stacionet e Tokës me qëllim të njëjtë me atë të shërbimit frekuence standarde dhe sinjale kohore. Në këtë shërbim mund të përfshihen, gjithashtu, lidhjet fider të nevojshme për operimin e tij.
Shërbimi i kërkimeve hapësinore: Një shërbim radiokomunikacioni në të cilin anijet kozmike ose objekte të tjera në hapësirë përdoren për kërkime shkencore ose teknologjike.
Shërbimi amator: Një shërbim radiokomunikacioni për qëllime vetëtrajnimi, ndërlidhje dhe vëzhgime teknike të bëra nga amatoret, domethënë nga personat e autorizuar, të interesuar në teknikat radio, vetëm për qëllime personale dhe jo për interesa fitimprurëse.
Shërbimi amator me satelit: Një shërbim radiokomunikaiconi që përdor stacionet hapësinore në satelitet e Tokës për qëllime të njëjta me ato të shërbimi amator.
Shërbimi i radioastronomisë: Një shërbim i destinuar për radioastronominë.
4. STACIONET DHE SISTEMET RADIO
Stacion: Një ose disa transmetues ose marres, ose një kombinim i transmetuesve dhe marrësve, përfshirë pajisjet ndihmëse, të nevojshme në një pozicion për të kryer një shërbim radiokomunikaiconi, ose shërbim radioastronomie.
Çdo stacion duhet të klasifikohet në shërbimin në të cilin ai operon përgjithnjë ose përkohësisht.
Stacion tokësor: Një stacion për realizimin e radiokomunikaiconit tokësor. Në këto përcaktime, me përjashtim të atyre të përmendura, çdo stacion është një stacion tokësor.
Stacion në tokë: Një stacion i vendosur ose në sipërfaqen e Tokës ose brenda shtresës dërmuese të atmosferës së Tokës me synim komunikimin:
- me një ose më shumë stacione hapësinore; ose
- me një ose më shumë stacione të të njëjtit lloj nëpërmjet një ose më shumë sateliteve pasqyrues ose objekteve të tjera në hapësirë.
Stacion hapësinor: Një stacion i ndodhur në një objekt që është përtej, synohet të hidhet përtej, ose ka qene përtej, shtresës dërmuese të atmosferës së Tokës.
Stacion i anijeve të shpëtimit: Një stacion i lëvizshëm në shërbimin e lëvizshëm detar ose në shërbimin e lëvizshëm aeronautik i rezervuar vetëm për qëllime sigurie dhe i vendosur në një anije shpëtimi, avion shpëtimi ose në mjetë të tjera shpëtimi.
Stacion fiks: Një stacion në shërbimin fiks.
Stacion i lëvizshëm: Një stacion në shërbimin i lëvizshëm me synim për t’u përdorur në lëvizje ose gjatë ndalesave në pozicione të papërcaktuara.
Stacion i lëvizshëm tokësor: Një stacion tokësor në shërbimin e lëvizshëm satelitor me synim për t’u përdorur kur është në lëvizje ose gjatë ndalesave në pozicione të papërcaktuara.
Stacion në stere: Një stacion në shërbimin e lëvizshëm që nuk përdoret kur është në lëvizje.
Stacion tokësor në stere: Një stacion në shërbimin fiks satelitor ose, në disa raste, në shërbimin e lëvizshëm satelitor, i vendosur në një pike të përcaktuar fikse ose brenda një zone të përcaktuar në stere për të ofruar një lidhje fider për shërbimin e lëvizshëm satelitor.
Stacion bazë: një stacion në stere për shërbimin e lëvizshëm në stere.
Stacion bazë tokësor: Një stacion tokësor në shërbimin fiks satelitor ose, në disa raste, në shërbimin e lëvizshëm satelitor në stere, i vendosur në një pike fikse të përcaktuar ose brenda një zone të përcaktuar në stere për të ofruar një lidhje fider për shërbimin e lëvizshëm satelitor në stere.
Stacion i lëvizshëm në stere: Një stacion i lëvizshëm për shërbimin e lëvizshëm në stere, që lëviz në sipërfaqe brenda kufijve gjeografikë të një shteti ose kontinenti.
Stacion i lëvizshëm tokësor në stere: Një stacion i lëvizshëm në shërbimin e lëvizshëm satelitor në stere, që lëviz në sipërfaqe brenda kufijve gjeografikë të një shteti ose kontinenti.
Stacion bregdetar: Një stacion në stere për shërbimin e lëvizshëm detar.
Stacion tokësor bregdetar: Një stacion tokësor në shërbimin fiks satelitor ose, në disa raste, në shërbimin e lëvizshëm detar me satelit, i vendosur në një pikë fikse në stere për të siguruar një lidhje fider për shërbimin e lëvizshëm detar me satelit.
Stacion anijeje: Një stacion i lëvizshëm në shërbimin e lëvizshëm detar i vendosur në bordin e një anije, që nuk është e ankoruar përgjithmonë, i ndryshëm nga një stacion anije shpëtimi.
Stacion tokësor anijeje: Një stacion i lëvizshëm tokësor në shërbimin e lëvizshëm detar me satelit, i vendosur në bordin e një anije.
Stacion aeronautik: Një stacion land në stere për shërbimin e lëvizshëm aeronautik. Në raste të caktuara, një stacion aeronautik mund të vendoset, për shembull, në bordin e një anije ose në një platformë mbi det.
Stacion aeronautik tokësor: Një stacion tokësor në shërbimin fiks satelitor, ose, në disa raste, në shërbimin e lëvizshëm aeronautik me satelit, i vendosur në një pikë fikse të përcaktuar në stere për të siguruar një lidhje fider për shërbimin e lëvizshëm aeronautik me satelit.
Stacion avioni: Një stacion i lëvizshëm në shërbimin e lëvizshëm aeronautik, i ndryshëm nga një stacion në avion shpëtimi, i vendosur në bordin e një avioni.
Stacion tokësor avioni: Një stacion i lëvizshëm tokësor në shërbimin e lëvizshëm aeronautik me satelit i vendosur në bordin e një avioni.
Stacion radiopërcaktimi: Një stacion në shërbimin e radiopërcaktimit. 
Stacion i lëvizshëm radionavigacioni: Një stacion në shërbimin e radionavigacionit me destinacion për t’u përdorur kur është në lëvizje ose gjatë ndalesave në pozicione të papërcaktuara.
Stacion radionavigacioni në stere: Një stacion në shërbimin e radionavigacionit me destinacion për t’u mos përdorur kur është në lëvizje.
Stacion i lëvizshëm radiolokacioni: Një stacion në shërbimin e radiolokacionit me destinacion për t’u përdorur kur është në lëvizje ose gjatë ndalesave në pozicione të papërcaktuara.
Stacion Land radiolokacioni: Një stacion në shërbimin e radiolokacionit me destinacion për t’u mos përdorur kur është në lëvizje.
Stacion radio gjetje-drejtimi: Një stacion radiopërcaktimi që përdor radio gjetje-drejtimin.
Station radiosinjalizimi: Një stacion në shërbimin e radionavigacionit emisionet e të cilit destinohen për t’i mundësuar një stacioni të lëvizshëm të përcaktojë prezencën ose drejtimin e tij kundrejt stacionit radiosinjalizues.
Stacion i emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit: Një stacion në shërbimin e lëvizshëm emisionet e të cilit synojnë të mundësojnë operacionet e kërkimit dhe e shpëtimit. 
Stacion satelitor i emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit: Një stacion tokësor në shërbimin e lëvizshëm satelitor emisionet e të cilit synojnë të mundësojnë operacionet e kërkimit dhe e shpëtimit.
Stacion i frekuencës standarde dhe sinjal kohor: Një stacion në shërbimin e frekuencës standarde dhe sinjalit kohor.
Stacion amator: Një stacion në shërbimin amator.
Stacion radioteleviziv: Një stacion në shërbimin e radiotelevizionit.
Stacion radioastronomie: Një stacion në shërbimin e radioastronomisë.
5. STATUSI I SHËRBIMEVE
Interference e dëmshme: Interferenca, e cila dëmton funksionimin e shërbimit të radionavigacionit ose të shërbimeve të tjera shpëtimi, ose që degradon seriozisht, bllokon, ose ndërpret në mënyrë të përsëritur një shërbim radiokomunikacioni që operon në përputhje me këto përcaktime.
Shërbimet parësore ose dytësore: Në planin kombëtar të radiofrekuencave shërbimet parësore janë shtypur me germa të mëdha, shërbimet dytësore janë shtypur me germa të vogla. 
Stacionet e një shërbimi dytësor:
a) nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme te stacionet e shërbimeve parësore, të cilave tashmë
frekuencat u janë dhënë ose do t’u jepen më vonë;
b) nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga interferencat e dëmshme prej stacioneve të një shërbimi parësor, të
cilit tashmë frekuencat i janë dhënë ose do t’i jepen më vonë;
c) megjithatë, mund të kërkojnë mbrojtje nga interferencat e dëmshme prej stacioneve të shërbimit të njëjtë
dytësor ose shërbimeve të tjera dytësore, të cilëve tashmë frekuencat u janë dhënë ose do t’u jepen më
vonë.























SHTOJCA 3
SHËNIMET PËR PËRCAKTIMIN E PËRBASHKËT EUROPIAN

EU1 	Brenda brezit të frekuencave 20-108 MHz diapozoni i përbashkët i akordimit për pajisjet ushtarake është 30-87.5 MHz, megjithatë disa lloje pajisjesh përdorin kufijtë nën (20 MHz) dhe sipër (108 MHz), rregulluar në një bazë nacionale.
Brezat ushtarakë të harmonizuar janë: 30.30-30.50 MHz; 32.15-32.45 MHz; 41.00-47.00 MHz; 73.30-74.10 MHz; 79.0-79.70 MHz. në rastin e përcaktimit të kërkesave shtesë, blloqe të tjera frekuencash mund të shtrihen në të gjithë diapazonin e përbashkët të akordimit për pajisjet ushtarake me qëllim që të furnizohen me frekuenca për pajisjet me kërcim në frekuencë dhe për të mbështetur një forcë më të madhe (të përmasës së korpusit, tri divizione). Kjo do bëhet nga organizatat përkatëse për administrimin kombëtar të frekuencave.
EU2 		Përdorim i përbashkët civilo-ushtarak.
EU3 	Administratat CEPT janë të detyruara të marrin të gjithë hapat praktikë për të pastruar brezin 47-68 MHz nga shërbimi i Radioteleviziv. Caktimet në shërbimin radioteleviziv në përputhjen me marrëveshjen e Stokholmit 1961 duhet të mbrohen.
EU4 	Administratat CEPT janë të detyruara të marrin të gjitha hapat praktike për të pastruar brezin 68-73 MHz nga shërbimi radioteleviziv. Caktimet në shërbimin radioteleviziv në përputhje me aktet finale të Konferencës Speciale Rajonale, Gjenevë, 1961 duhet të mbrohen.
EU5 	Në pjesët e këtij brezi stacionet aeronautike dhe stacionet e montuar në avionë mund të përdorin hapësira kanalesh 8.33 kHz për kërkesa komunikimi jo të sigurta.
EU6		Shërbimi satelitor i lëvizshëm është kufizuar në orbita të ulëta satelitore.
EU7 	Ky brez mund të jetë përdorur gjithashtu nga lidhje fikse me kapacitet të ulët në zonat rurale në një bazë nacionale. Këto lidhje kanë nevojë të koordinohen me shërbimin e lëvizshëm dhe kërkojnë mbrojtje të plotë.
EU8 	Ndonjë përdorim i lidhjeve fikse me kapacitet të ulët duhet të shmanget në zonat ku një përdorim i tillë mund t’i shkaktojë interferenca të dëmshme shërbimit të radiokomunikimit VHF të lëvizshëm detar.
EU9 		Nuk përdoret
EU10 	Shërbimi i lëvizshëm në brezin ushtarak të harmonizuar 225 – 400 MHz në përgjithësi përmban zbatime të shërbimit të lëvizshëm stere, detar, ajror dhe satelitor.
EU11 		Nuk përdoret
EU12 	Zbatimi i vërejtjeve RR S5 mbetet në forcë. Administratat janë megjithatë të detyruara të synojnë harmonizimin më të plotë të mundshëm me tabelën e përcaktimeve të ITU dhe tabelën e përcaktimit të përbashkët europian ECA.
EU13 	Administratat e CEPT-it janë të detyruara të marrin të gjitha masat praktike për të pastruar brezin 645 – 960 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik deri në vitin 2008.
EU14 	Radiolokacioni kufizohet në kërkesat ushtarake për radarët e instaluar në anijet detare.
EU15 	Në brezin e frekuencave 1350 – 2690 MHz sistemet e radioreleve taktike duhet të jenë në gjendje të akordohen në gjithë diapazonin e këtij brezi.
Kërkesat për radio rele taktike duhet të plotësohen nga nën brezat: 1 350-1 400 MHz; 1 427-1 452 MHz; 1 492-1 525 MHz; 1 660-1 670 MHz; 1 675-1 710 MHz, 1 785-1 800 MHz; 2 025-2 110 MHz; 2 200-2 290 MHz;2 520-2 575 MHz; 2 615-2 670 MHz. Sistemet radio rele taktike mund të operojnë në brezat 2520-2575 MHz dhe 2615-2670 MHz duke pasur parasysh që ato nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme për UMTS/IMT-2000 tokësor dhe nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga to. Kërkesat e përbashkëta të 2x45 MHz për radio relete taktike për operacionet dhe ushtrimet përgjatë/afër kufirit duhet të kërkohen nga 2025-2100 MHz dhe 2200-2290 MHz dhe në veçanti brezat 2025 2070/2200-2245 MHz.
EU15A 	Përdorimi i brezit nga shërbimi i lëvizshëm është kufizuar për zbatime të radioreleve taktike.
EU16 	Me futjen e IMT-2000, shërbimi fiks do të bëhet sekondar në pjesët përkatëse të brezit.
EU16A 	Përdorimi i brezit nga shërbimi i lëvizshëm është kufizuar për radio relete taktike dhe aplikacionet SAP/SAB.
EU17 	Në nënbrezat 3400 – 3410 MHz, 5660 – 5670 MHz, 10.36 – 10.37 GHz, 10.45 – 10.46 GHz shërbimi amator vepron në një bazë sekondare. Në caktimet për shërbime të tjera, administratave të CEPT-it u kërkohet, mundësisht të ruajnë këta nënbreza në një mënyrë të tillë që të lehtësojnë marrjen e emetimeve amatore me densitet minimal të fluksit të fuqisë.
EU17A 		Përdorimi i brezit nga shërbimi i lëvizshëm është kufizuar në aplikimet SAP/SAB.
EU18 	Ky brez i radionavigacionit aeronautik do të jetë objekt studimi për kërkesat dhe zhvillimet në një të ardhme për t’u përcaktuar.
EU19 	Ky brez është përcaktuar për shërbimin e radio astronomisë. Administratat e CEPT janë të detyruara të marrin të gjithë hapat praktikë për të mbrojtur shërbimin e radio astronomisë nga interferencat e dëmshme. Emetimet nga stacionet hapësinore, në këtë brez dhe në brezat fqinjë, mund të shkaktojnë interferencë të dëmshme serioze.
EU20 	Ky brez i shërbimit fiks është llogaritur për përdorim të përbashkët nga përdorues civile dhe jo civile. Ndonjë përdorim prioritar i kanalet ose nënbrezave të preferuara janë për t’u përcaktuar pas diskutimit ndërmjet palëve të interesuara.
EU21 		Nuk përdoret
EU22 	Brezi 5 250 – 5 850 MHz përdoret për një game zbatimesh radiopërcaktimi që ndodhën brenda shërbimeve të radionavigacionit dhe radiolokacionit. Ky brez do të jetë subjekt për konsiderata të mëtejshme të detajuara.
EU23 	Në nënbrezat 5660 – 5670 MHz (Tokë-hapësirë), 5830 – 5850 MHz (hapësirë-Tokë) dhe 10.45 – 10.50 GHz, shërbimi shtesë amator – satelit punon në një bazë sekondare dhe pa u shkaktuar interference shërbimeve të tjera. Në caktimin e shërbimeve të tjera, administratave të CEPT u kërkohet, kur është e mundur, të mirëmbajnë këto përcaktime në një mënyrë të tillë që të lehtësojnë marrjen e emetimeve amatore me densitet minimal të fluksit të fuqisë.
EU24 	Brezi 8 500 – 10 000 MHz përdoret për një game aplikimesh radiopërcaktimi që ndodhën brenda shërbimeve të radionavigacionit dhe radiolokacionit. Ky brez do të jetë subjekt për konsiderata të mëtejshme të detajuara së bashku me brezin 5 250 – 5 850 MHz (shih EU20).
EU25 		Nuk përdoret
EU26 	Brezi 13.25 – 14.00 GHz përdoret për një game zbatimesh radiopërcaktimi që ndodhën brenda shërbimeve të radionavigacionit dhe radiolokacionit. Ky brez do të jetë subjekt për konsiderata të mëtejshme të detajuara.
EU27 	Një brez frekuencash që është në përdorim të përgjithshëm ushtarak në Evropë dhe identifikohet për përdorim ushtarak kryesor në ECA. një brez i tillë frekuencash krijon një bazë për përdorimin dhe planifikimin ushtarak. Brezi mund të përdoret bashkarisht nga përdoruesit civile dhe ushtarake, në përputhje me kërkesat dhe legjislacionin kombëtar.
EU28 	Administratat e CEPT-it nuk duhet të përhapin sisteme të reja të shërbimit fiks në brezin 11.7-12.5 GHz (ERC/DEC (00)08).
EU29 	Brezat e frekuencave 890-915/ 935-960 MHz, 880-890 / 925-930 MHz dhe 1710-1785 / 1805-1880 MHz janë të rezervuara vetëm për përdorim celular të lëvizshëm publik. Shërbime të tjera si shërbimi fiks duhet të lejohen vetëm në brezat e mësipërm ku ko-ekzistenca me sistemet e lëvizshme publike është e mundur, p.sh., në zona me popullate të shpërndare ose zona rurale ku brezi i frekuencës nuk nevojitet për sistemet celulare të lëvizshëm.
EU30 	Administratat kombëtare duhet të konsiderojnë koordinimin për zonat rreth siteve EISCAT kur përdorin brezin 925-935 MHz për shërbimin e lëvizshëm duke përfshirë planifikimin ndërkombëtar për shërbimet ushtarake. SRD- të nuk duhet ta përdorin këtë brez.
EU31 		Brezi 440-470 MHz është diapazoni i kërkimit për PWAP.
EU32 	Brezat 880-915 MHz dhe 925-960 MHz përdoren aktualisht për GSM (gjenerata e 2-të e sistemit të lëvizshëm tokësor) në shumicën e vendeve anëtare të CEPT dhe pritet të përdoren nga UMTS/IMT-2000 (gjenerata e 3-të e sistemit të lëvizshëm tokësor), në varësi të kërkesës së tregut dhe skemave të licencimit kombëtar.
EU33 	RR 5.384A identifikon brezin 1710-1885 MHz dhe RR 5.388 identifikon brezin 1885-2025 MHz dhe 2110-2200 MHz për IMT-2000. Brezat 1710-1785 MHz dhe 1805-1880 MHz aktualisht përdoren për GSM (gjenerata e 2-të e sistemit të lëvizshëm tokësor) dhe brezi 1880-1900 MHz aktualisht përdoret për aplikimet DECT në shumicën e vendeve anëtare të CEPT. Në përgjithësi pritet që këta breza të përdoren nga IMT-2000/UMTS (gjenerata e 3-të e sistemit të lëvizshëm tokësor) në disa zona në paralel me GSM në mënyrë që të rrisin mbulimin rural dhe të japin kapacitet të rritur dhe mbulim të thellë të sipërfaqeve të mbyllura në zonat e dendura urbane.
EU34 	Pjesë të brezave 450-457.5/ 460-467.5 MHz mund të përdoren, gjithashtu, për rrjetet publike ekzistuese dhe në evoluim në bazë kombëtare.
EU35 	Në Europë brezi 75.5-76 GHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimet amator dhe amator satelitor.







SHTOJCA 4
REKOMANDIME DHE VENDIME TË VEÇANTA TË CEPT ECC/ERC

	ECC/DEC/ (13)01
	Vendimi i ECC i datës 8 mars 2013 mbi përdorimin e harmonizuar, qarkullimin e lirë dhe përjashtimin nga licenca individuale e stacioneve tokësore mbi platforma të lëvizshme (ESOMPs) brenda brezit të frekuencave 17.3-20.2 GHz dhe 27.5-30.0 GHz

	ECC/DEC/ (12)03
	Vendimi i ECC i datës 2 nëntor 2012 mbi kushtet e harmonizuara për aplikimet UWB në bordin e avionëve

	ECC/DEC/ (11)06
	Vendimi i ECC i datës 9 dhjetor 2011 mbi rregullimin e harmonizuar të frekuencave për rrjetet e komunikimeve të lëvizshme/fikse (MFCN që operojnë në brezat 3400-3600 MHz dhe 3600-3800 MHz)

	ECC/DEC/ (11)04
	Vendimi i ECC i datës 9 dhjetor 2011 mbi përjashtimin nga licencimi individual i terminaleve digjitale të sistemeve të brezit të ngushtë dhe brezit të gjerë PMR/PAMR/PPDR dhe qarkullimi i lirë dhe përdorimi i terminaleve digjitale të sistemeve të brezit të ngushtë dhe brezit të gjerë PPDR që operojnë në brezat 80 MHz, 160 MHz, 380-470 MHz dhe 800/900 MHz

	ECC/DEC/ (11)03
	Vendimi i ECC i datës 24 qershor 2011 mbi përdorimin e harmonizuar të frekuencave për pajisjet radio në brezin qytetar/civil (CB)

	ECC/DEC/ (11)02
	Vendimi i ECC i datës 11 mars 2011 mbi Radarët për kontrollin e nivelit (LPR) që operojnë në brezat e frekuencave 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz dhe 75-85 GHz

	ECC/DEC/ (11)01
	Vendimi i ECC i datës 11 mars 2011 mbi mbrojtjen e shërbimit satelitor për eksplorimin e tokës (EESS) në brezin 1400-1427 MHz

	ECC/DEC/ (10)02
	Vendimi i ECC i datës 12 nëntor 2010 mbi përputhshmërinë ndërmjet shërbimit fiks satelitor në brezin 30-31 GHz dhe shërbimit satelitor të eksplorimit të tokës (pasive) në brezin 31.3-31.5 GHz. 

	ECC/DEC/ (10)01
	Vendimi i ECC i datës 12 nëntor 2010 mbi kushtet për ndarjen e brezit 10.6-10.68 GHz ndërmjet shërbimit fiks, shërbimit të lëvizshëm dhe shërbimit satelitor të eksplorimit të tokës (pasive)

	ECC/DEC/ (09)04
	Vendimi i ECC i datës 30 tetor 2009 mbi përjashtimin nga licencimi individual dhe qarkullimi i lirë dhe përdorimin e terminaleve satelitore të lëvizshme vetëm transmetuese që operojnë në brezin 1613.8 - 1626.5 MHz në alokimet e shërbimit satelitor të lëvizshëm 

	ECC/DEC/ (09)03
	Vendimi i ECC i datës 30 tetor 2009 mbi kushtet e harmonizuara për rrjetet e komunikimeve fikse/të lëvizshme (MFCN) që operojnë në brezin 790-862 MHz

	ECC/DEC/ (09)02
	Vendimi i ECC i datës 26 qershor 2009 mbi harmonizimin e brezave 1610-1626.5 MHz dhe 2483.5-2500 MHz për përdorim nga sistemet në shërbimin satelitor të lëvizshëm, i ndryshuar më 2 nëntor 2012

	ECC/DEC/ (09)01
	Vendimi i ECC i datës 13 mars 2009 mbi përdorimin e harmonizuar të brezit të frekuencave 63-64 GHz për sistemet e transportit inteligjent (ITS) 

	ECC/DEC/ (08)08
	Vendimi i ECC i datës 31 tetor 2008 mbi përdorimin e harmonizuar të sistemit GSM në bordin e anijeve në brezat e frekuencave 880-915/925-960 MHz dhe 1710-1785/1805-1880 MHz

	ECC/DEC/ (08)05
	Vendimi i ECC i datës 27 qershor 2008 mbi harmonizimin e brezave të frekuencave për implementimin e aplikimeve radio digjitale për mbrojtjen publike dhe lehtësimin e fatkeqësive (PPDR) në brezat brenda diapazonit 380-470 MHz

	ECC/DEC/ (08)01
	Vendimi i ECC i datës 14 mars 2008 mbi përdorimin e harmonizuar të brezit të frekuencave 5875-5925 MHz për sistemet e transportit inteligjent (ITS)

	ECC/DEC/ (07)05
	Vendimi i ECC i datës 21 dhjetor 2007 mbi përjashtimin nga licencimi individual i terminaleve të lëvizshme tokësore satelitore që operojnë në brezin e frekuencave 1-3 GHz në alokimin për shërbimin e lëvizshëm satelitor.

	ECC/DEC/ (07)04
	Vendimi i ECC 2007 mbi qarkullimin e lirë dhe përdorimin e terminaleve të lëvizshme satelitore që operojnë në brezin e frekuencave 1-3 GHz në alokimin për shërbimin e lëvizshëm satelitor.

	ECC/DEC/ (07)02
	Vendimi i ECC i datës 30 mars 2007 mbi vlefshmërinë e brezave të frekuencave ndërmjet brezave 3400-3800 MHz për implemetimin e harmonizuar të sistemeve të aksesit pa tela me brez të gjerë (BWA)

	ECC/DEC/ (06)13
	Vendimi i ECC i datës 1 dhjetor 2006 mbi projektimin e brezave 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz dhe 1805-1880 MHz për sistemet tokësore IMT-2000/UMTS.

	ECC/DEC/ (06)10
	Vendimi i ECC i datës 1 dhjetor 2006 mbi rregullimet tranzitore për shërbimin fiks dhe sistemet radio rele taktikë në brezat 1980-2010 MHz dhe 2170-2200 MHz me qëllim lehtësimin e futjes së harmonizuar dhe zhvillimit të sistemeve në shërbimin e lëvizshëm satelitor duke përfshirë ato plotësuese nga një komponent tokësor plotësues.



	ECC/DEC/ (06)09
	Vendimi i ECC i datës 1 dhjetor 2006 mbi projektimin e brezave 1980-2010 MHz dhe 2170-2200 MHz për përdorim nga sistemet në shërbimin e lëvizshëm satelitor (MSS) duke përfshirë ato të plotësuara nga një komponent tokësor plotësues (CGC), i amenduar më 5 shtator 2007

	ECC/DEC/ (06)07
	Vendimi i ECC i datës 1 dhjetor 2006 mbi përdorimin e harmonizuar të sistemeve GSM në fluturim në brezat e frekuencave 1710-1785 dhe 1805-1880 MHz i amenduar më 13 qershor 2009 

	ECC/DEC/ (06)06
	Vendimi i ECC i datës 7 korrik 2006 mbi vlefshmërinë e brezave të frekuencave për futjen e PMR/PAMR të lëvizshme tokësore digjitale me brez të ngushtë në brezat 80 MHz, 160 MHz dhe 400 MHz

	ECC/DEC/ (06)05
	Vendimi i ECC i datës 7 korrik 2006 mbi brezat e frekuencave të harmonizuar për t’u caktuar për operimin ajër-tokë-ajër (AGA) të sistemeve të lëvizshme tokësore digjitale për shërbimet e emergjencave

	ECC/DEC/ (06)04
	Vendimi i ECC i datës 24 mars 2006 mbi kushtet e harmonizuara për pajisjet që përdorin teknologjine UWB në brezat poshtë 10.6 GHz e amenduar më 6 korrik 2007 dhe 9 Dhjetor 2011

	ECC/DEC/ (06)03
	Vendimi i ECC i datës 24 mars 2006 mbi përjashtimin nga Licensimi individual i terminaleve satelitore me e.i.r.p të lartë mbi 34 dBW që operojnë brenda brezave të frekuencave 10.70–12.75 GHz ose 19.70–20.20 GHz hapësirë-Tokë dhe 14.00–14.25 GHz ose 29.50–30.00 GHz Toke -hapësirë

	ECC/DEC/ (06)02
	Vendimi i ECC i datës 24 mars 2006 mbi përjashtimin nga licencimi individual i terminaleve satelitore me e.i.r.p. të ulët (LEST) që operojnë brenda brezave 10.70–12.75 GHz ose 19.7–20.2 GHz hapësirë-Tokë dhe 14.00–14.25 GHz ose 29.50–30.00 GHz Tokë-hapësirë.

	ECC/DEC/ (06)01
	Vendimi i ECC i datës 24 mars 2006 mbi përdorimin e harmonizuar të brezave 1920–1980 MHz dhe 2110–2170 MHz për rrjetet e komunikimeve fikse/të lëvizshme përfshirë sistemet tokësore IMT, i amenduar 2 nëntor 2012

	ECC/DEC/ (05)12
	Vendimi i ECC i datës 28 tetor 2005 mbi frekuencat e harmonizuara, karakteristikat teknike, përjashtimi nga licencimi individual dhe mbartja e lirë dhe përdorimi i aplikimeve digjitale PMR 446 që operojnë në brezin e frekuencave 446.1 – 446.2 MHz

	ECC/DEC/ (05)11
	Vendimi i ECC i datës 24 qershor 2005 mbi qarkullimin e lirë dhe përdorimin e stacioneve tokësore të avionëve (AES) në brezat e frekuencave 14–14.5 GHz (Tokë-hapësirë), 10.7–11.7GHz (hapësirë-Tokë) dhe 12.5–12.75 GHz (hapësirë-Tokë)

	ECC/DEC/ (05)10
	Vendimi i ECC i datës 24 qershor 2005 mbi qarkullimin e lirë dhe përdorimin e stacioneve tokësore në bordin e anijeve që operojnë në rrjetet e shërbimit fiks satelitor në brezat e frekuencave 14–14.5 GHz (Tokë-hapësirë), 10.7–11.7GHz (hapësirë-Tokë) dhe 12.5–12.75 GHz (hapësirë-Tokë)

	ECC/DEC/ (05)09
	Vendimi i ECC i datës 24 qershor 2005 mbi qarkullimin e lirë dhe përdorimin e stacioneve tokësore në bordin e anijeve që operojnë në rrjetet e shërbimit fiks satelitor në brezat e frekuencave 5 925-6 425 GHz (Tokë-hapësirë), dhe 3700 - 4200 MHz (Hapësirë-Tokë).

	ECC/DEC/ (05)08
	Vendimi i ECC i datës 24 qershor 2005 mbi disponueshmerine e brezave të frekuencave për aplikacionet e densitetit të lartë në shërbimet fikse satelitore (hapësirë –toke dhe Toke – hapësirë), i ndryshuar më 8 mars 2013

	ECC/DEC/ (05)05
	Vendimi i ECC i datës 18 mars 2005 mbi përdorimin e harmonizuar të spektrit për sistemet IMT–2000/UMTS që operojnë brenda brezit 2500–2690 MHz

	ECC/DEC/ (05)02
	Vendimi i ECC i datës 18 mars 2005 mbi përdorimin e brezit të frekuencave 169.4-169.8125 MHz, i amenduar me 5 shtator 2007 dhe 12 nëntor 2010, është aktualisht nen shqyrtim

	ECC/DEC/ (05)01
	Vendimi i ECC i datës 18 mars 2005 mbi përdorimin e brezit 27.5–29.5 GHz nga shërbimi fiks dhe stacionet tokësore të pakoordinuara të shërbimit fiks satelitor (Tokë -hapësirë), i ndryshuar më 8 mars 2013

	ECC/DEC/ (04)10
	Vendimi i ECC i datës 12 nëntor 2004 mbi brezat e frekuencave për t’u caktuar për futjen e përkohshme të radarëve automativme diapazon të shkurtër (SRR), i amenduar më 5 shtator 2007, i amenduar më 1 qershor 2012

	ECC/DEC/ (04)09
	Vendimi i ECC i datës 12 nëntor 2004 mbi caktimin e brezave 1518–1525 MHz dhe 1670–1675 MHz për shërbimin e lëvizshëm satelitor, i amenduar më 26 qershor 2009

	ECC/DEC/ (04)08
	Vendimi i ECC i datës 9 korrik 2004 mbi përdorimin e harmonizuar të brezave të frekuencave 5 GHz për implementimin e sistemeve të aksesit pa tela, duke përfshirë rrjetet e zonave lokale radio (WAS/RLANs), i amenduar me 3 nëntor 2009

	ECC/DEC/ (04)06
	Vendimi i ECC i datës 19 mars 2004 mbi disponueshmërinë e brezave të frekuencave për prezantimin e PMR/PAMR të lëvizshme tokësore digjitale me brez të gjerë në brezat 400 MHz dhe 800/900 MHz e amenduar më 26 qershor 09 dhe 9 dhjetor 2011

	ECC/DEC/ (04)03
	Vendimi i ECC i datës 19 mars 2004 mbi brezin e frekuencave 77–81 GHz për t’u caktuar për përdorimin e radarëve automativ me diapazon të shkurtër 

	ECC/DEC/ (03)02
	Vendimi i ECC i datës 17 tetor 2003 mbi caktimin e brezit të frekuencave 1479.5–1492 MHz për përdorim nga sistemet e transmetimit radio digjitalesatelitore

	ECC/DEC/ (02)10
	Vendimi i ECC i datës 15 nëntor 2002 mbi përjashtimin nga licencimi individual i terminaleve të lëvizshme GSM–R që operojnë brenda brezave të frekuencave 876–880 MHz dhe 921–925 MHz për qëllimet e hekurudhave, i ndryshuar më 11 mars 2010

	ECC/DEC/ (02)09
	Vendimi i ECC i datës 15 nëntor 2002 mbi qarkullimin e lirë dhe përdorimin e terminaleve të lëvizshme GSM–R që operojnë brenda brezit të frekuencave 876–880 MHz dhe 921–925 MHz për qëllimet e hekurudhave në vendet anëtare të CEPT, duke zgjeruar fushën e aplikimit të ERC/DEC/ (95)01, i ndryshuar më 11 mars 2010

	ECC/DEC/ (02)06
	Vendimi i ECC i datës 15 nëntor 2002 mbi përcaktimin e brezit të frekuencave 2500–2690 MHz për UMTS/IMT–2000

	ECC/DEC/ (02)05
	Vendimi i ECC i datës 5 korrik 2002 mbi përcaktimin dhe disponueshmërinë e brezave të frekuencave për qëllime hekurudhore në brezat 876–880 dhe 921–925 MHz, amenduar në 8 mars 2013

	ECC/DEC/ (02)04
	Vendimi i ECC i datës 15 mars 2002 mbi përdorimin e brezit 40.5–42.5 GHz nga sistemet tokësore (shërbimet fikse/shërbimet radiotelevizive) dhe stacionet tokësore të pakoordinuara në shërbimin fiks satelitore dhe shërbimin radiotelevizive satelitore (hapësirë-Tokë)

	ERC/DEC/ (01)19
	Vendimi i ERC i datës 12 mars 2001 mbi brezat e frekuencave të harmonizuara për t’u caktuar për operimin në mënyrën direkte (DMO) të sistemeve të lëvizshme tokësore digjitale për shërbimet e emergjencave

	ERC/DEC/ (01)17
	Vendimi i ERC i datës 12 mars 2001 mbi frekuencat e harmonizuara, karakteristikat teknike dhe përjashtimin nga licencimi individual i pajisjeve me diapazon të shkurtër të përdorura për implantet mjekësore me fuqi shumë të ulët që operojnë në brezin e frekuencave 402–405 MHz, i ndryshuar 9 dhjetor 2011

	ERC/DEC/ (01)12
	Vendimi i ERC i datës 12 mars 2001 mbi frekuencat e harmonizuara, karakteristikat teknike dhe përjashtimin nga licencimi individual i pajisjeve me diapazon të shkurtër të përdorura për kontroll modeli (mostre) që operojnë në frekuencat 40.665, 40.675, 40.685 dhe 40.695 MHz

	ERC/DEC/ (01)11
	Vendimi i ERC i datës 12 mars 2001mbi frekuencat e harmonizuara, karakteristikat teknike dhe përjashtimin nga licencimi individual i pajisjeve me diapazon të shkurtër SRD, të përdorura për kontroll modeli fluturues që operojnë në brezin e frekuencave 34.995–35.225 MHz

	ERC/DEC/ (01)08
	Vendimi i ERC i datës 12 mars 2001 mbi harmonizimin e frekuencave, karakteristikat teknike dhe përjashtimi nga licencimi individual i pajisjeve me diapazon të shkurtër SRD, i përdorur për zbulimin e lëvizjes dhe dhënien e alarmit, që operojnë në brezin e frekuencave 2400–2483.5 MHz

	ERC/DEC/ (00)08
	Vendimi i ERC i datës 19 tetor 2000 mbi përdorimin e brezit 10.7 - 12.5 GHz nga shërbimi fiks dhe stacionet tokësore të shërbimit fiks satelitore dhe radiotelevizive satelitore

	ERC/DEC/ (00)07
	Vendimi i ERC i datës 19 tetor 2000 mbi përdorimin e përbashkët të brezit 17.7–19.7 GHz nga shërbimi fiks dhe stacionet tokësore të shërbimeve satelitor fiks (hapësirë -Toke)

	ERC/DEC/ (00)02
	Vendimi i ERC i datës 27 mars 2000 mbi përdorimin e brezit 37.5–40.5 GHz nga shërbimi fiks dhe stacionet Tokësore të shërbimit fiks satelitor (hapësirë-Tokë)

	ERC/DEC/ (99)17
	Vendimi i ERC i datës 1 qershor 1999 mbi kanalet e sistemit të mbikëqyrjes dhe identifikimit automatik (AIS) në brezin detar VHF

	ERC/DEC/ (99)15
	Vendimi i ERC i datës 1 qershor 1999 mbi caktimin e brezit të harmonizuar të frekuencave 40.5 deri në 43.5 GHz për futjen e sistemeve pa tela multimediale (MWS) duke përfshirë sistemet e shpërndarjes video shumë pikash (MVDS), i amenduar më 5 mars 2010

	ERC/DEC/ (99)06
	Vendimi i ERC i datës 10 mars 1999 mbi futjen e harmonizuar të sistemeve të komunikimit personal satelitor që operojnë në brezat poshtë 1 GHz (S–PCS<1GHz)

	ERC/DEC/ (98)25
	Vendimi i ERC i datës 23 nëntor 1998 mbi brezin e harmonizuar të frekuencave për t’u caktuar për PMR 446, i ndryshuar 1 qershor 2012

	ERC/DEC/ (97)02
	Vendimi i ERC i datës 21 mars 1997 mbi brezat e frekuencave të zgjeruar për t’u përdorur për sistemin e komunikimeve digjitale GSMPan-Europiane.

	ERC/DEC/ (95)03
	Vendimi i ERC i datës 1 dhjetor 1995 mbi brezat e frekuencave për t’u caktuar për futjen e DCS 1800

	ERC/DEC/ (94)03
	Vendimi i ERC i datës 24 tetor 1994 mbi brezin e frekuencave për t’u caktuar për futjen e koordinuar të sistemit digjital të telekomunikacioneve europianecordless (pa tela).

	ERC/DEC/ (94)01
	Vendimi i ERC i datës 24 tetor 1994 mbi brezin e frekuencave për t’u caktuar për futjen e koordinuar të sistemit digjital të komunikimeve paneuropiane GSM.

	ECC/REC/ (11)10
	Aplikimi i gjurmimit të vendndodhjes për situatat e emergjencave dhe fatkeqësive

	ECC/REC/ (11)09
	Tipi 2 i sistemeve të gjurmimit të vendndodhjes UWB (LT2)

	ECC/REC/ (11)08
	Kuadri për regjimin e autorizimit të pseudosateliteve të brendshme të sistemit satelitor të navigacionit global (GNSS) në brezin 1559-1610 MHz

	ECC/REC/ (11)05
	Planifikimi dhe koordinimi i frekuencave për sistemet tokësore për rrjetet e komunikimit të lëvizshëm/fiks (MFCN) të afta për sigurimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike në brezin e frekuencave 2 500-2 690 MHz

	ECC/REC/ (11)04
	Planifikimi dhe koordinimi i frekuencave për sistemet tokësore për rrjetet e komunikimit të lëvizshëm/fiks (MFCN) të afta për sigurimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike në brezin e frekuencave 790-862 MHz

	ECC/REC/ (11)01
	Udhëzime për caktimin e blloqeve të frekuencave për sistemet fikse pa tela në brezat 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz dhe 31.8-33.4 GHz

	ECC/REC/ (10)02
	Një kuadër për regjimin e autorizimit të përsëritësve të sistemit satelitor të navigacionit global (GNSS) 

	ECC/REC/ (10)01
	Udhëzime për përputhshmërinë ndërmjet komponentëve tokësore plotësues (CGC) që operojnë në brezin 2170-2200 MHz dhe stacionet tokësore EESS/SOS/SRS që operojnë në brezin 2200-2290 MHz

	ECC/REC/ (09)01
	Përdorimi i brezit të frekuencave 57-64 GHz për Sistemet fiks pa tela pikë-pikë

	ECC/REC/ (08)04
	Identifikimi i brezave të frekuencave për implementimin e aplikimeve radio për lehtësimin e fatkeqësive me brez të gjerë (BBDR) në diapazonin e frekuencave 5 GHz

	ECC/REC/ (08)02
	Planifikimi dhe koordinimi i frekuencave për sistemet e lëvizshme tokësore GSM 900 (përfshirë E-GSM) / UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800

	ECC/REC/ (08)01
	Përdorimi i brezit 5855-5875 MHz për Sistemet e Transportit Intelligent (ITS)

	ECC/REC/ (06)04
	Përdorimi i brezit 5725-5875 MHz për Aksesin fiks pa tela me brez të gjerë (BFWA)

	ECC/REC/ (05)08
	Planifikimi dhe koordinimi i frekuencave për sistemet GSM 900, GSM 1800, E–GSM dhe GSM–R 

	ECC/REC/ (05)07
	Rregullimet e kanalit të radio frekuencave për sistemet e shërbimit fiks që operojnë në brezat 71–76 GHz dhe 81–86 GHz

	ECC/REC/ (05)02
	Përdorimi i brezit të frekuencave 64–66 GHz për shërbimin fiks

	ECC/REC/ (04)05
	Udhëzimet e rekomanduara për akomodimin dhe caktimin e sistemeve fikse pa tela shumëpikësh në brezat e frekuencave 3.4–3.6 dhe 3.6–3.8 GHz

	ECC/REC/ (02)09
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Shtojca 5
AKRONIMET E PËRDORURA

AGA - 		Air Ground Air (ajër tokë ajër)
AIS - 		Automatic Identification System (sistem identifikimi automatik)
AMS (R)S -	Aeronautical Mobile Satellite (Route) Services (shërbimet (rrugëzim) satelitore të lëvizshme aeronautike)
AVI - 		Automatic Vehicle Idenfication (identifikim automatik i mjeteve)
BBDR -		Broad Band Disaster Relief (lehtësimi i fatkeqësive me brez të gjerë)
BFWA - 		Broadband Fixed Wireless Access (akses me brez të gjerë fiks pa tela)
BMA -		Building Material Analysis (analizë të materialeve të ndërtimit)
BSS - 		Broadcasting Satellite Service (shërbimi i radiotelevizionit satelitor)
BWA - 		Broadband Wireless Access (aksesi pa tela me brez të gjerë)
CB - 		Citizen Band (brez qytetar/civil)
CEPT - 	European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (Konferenca Europiane e Postave dhe Telekomunikacionit)
CGC -		Complementary Ground Component (komponent tokësor plotësues)
CRS - 		Central Radio Station (stacion radio qendror)
DEC -		Decision (vendim)
DECT - 	Digital Enhanced Cordless Telecommunication (sistem numerik ievoluar i telekomunikacioneve pa tela)
DME - 		Distance Measuring Equipment (aparatet për matjen e distancave)
DMO - 		Direct Mode Operation (operacion me lidhje direkte ndërmjet terminaleve)
DSC - 		Digital Selective Calling (thirrje me selektim numerik)
DSI - 		Detailed Spectrum Investigation (investigim i detajuar i spektrit)
DVB-T - 	Terrestrial Digital Video Broadcasting (radio televiziv tokësor me tekniken numerike)
ECA - 	European Common Allocation (tabela e përbashkët europiane e përcaktimeve të frekuencave të CEPT-it)
ECC - 	Electronic Communications Committee (komiteti i komunikimeve elektronike të CEPT-it)
ECM - 		Electronic Countermeasures (kundërmasa elektronike)
ECP - 		European Common Proposal (propozimet e përbashkëta europiane)
EESS - 		Earth Exploration-Satellite Service (shërbimii eksplorimit satelitor të Tokës)
EGSM - 		Extended GSM (GSM i zgjeruar)
EISCAT - 	European Incoherent SCATter facility (faciliteti europian i shpërndarjes inkoherente-teknike për studimin e ionosferës tokësore)
ENG - 		Electronic News Gathering (grumbullim elektronik i lajmeve)
EPIRB - 	Emergency Position-Indicating Radiobeacon (pozicion emergjencë – tregues i radiofareve)
ERC - 	European Radiocommunications Committee (Komiteti Europian i Radiokomu-nikimeve)
ERO - 	European Radiocommunications Office (zyra europiane e radiokomu-nikimeve)
ESOMPs -	Earth Stations On Mobile Platforms (stacionet tokësore në platformat e lëvizshme)
EST -		Earth Stations on Trains (stacionet tokësore në trena)
EU - 		European footnote (shënimet europiane)
FB -		Base station (fixed base) (stacion bazë (me bazë fikse))
FDD - 		Frequency Division Duplex (duplex me ndarje frekuence)
FM - 		Frequency Modulation (modulim frekuence)
FSS - 		Fixed-Satellite Service (shërbimi satelitor fiks)
FWA - 		Fixed Wireless Access (akses fiks pa tela)
GE75 - 		Geneva 1975 Agreement (Marrëveshja e Gjenëvës 1975)
GE85 - 		Geneva 1985 Agreement (Marrëveshja e Gjenëvës 1985)
GLONASS - 	Global Navigation Satellite System (sistemi satelitor i navigacionit global)
GMDSS - 	Global Maritime Distress and Safety System (sistem global detar ishpëtimit dhe sigurisë)
GNSS - 		Global Navigation Satellite System (sistem satelitor i navigacionit global)
GPS - 		Global Positioning System (sistem pozicionimi global)
GSM- 	Global System for Mobile Communications (sistem global për komunikimet e lëvizshme)
GSM 1800 - 	Global System for Mobile Communications using 1800 MHz band (sistem global për komunikimet e lëvizshme që përdor brezin 1800 MHz)
GSM-R - 	GSM for Railways (GSM për hekurudha)
HAPS - 		High Altitude Platform Systems (sisteme në platforma me lartësi të madhe)
HDFS - 		High Density Fixed Service (shërbim fiks me densitet të lartë)
HDFSS - 	High Density Fixed-Satellite Service (shërbim fiks satelitor me densitet të lartë)
HDTV - 		High Definition Television (televizion me përcaktim të lartë)
HEST- 		High E.i.r.p. Satellite Terminals (terminale satelitore me e.i.r.p të lartë)
HF-		High Frequency (frekuencë e lartë)
HIPERLAN- 	High Performance Radio Local Area Network (rrjete lokale radio me 
performance të lartë)
IALA- 	International Association of Lighthouse Authorities (organizatë jofitimprurese për eksperiencën dhe këshillimin detar)
IBCN- 	Integrated Broadband Communications Network (rrjet i komunikimeve të integruara me brez të gjerë)
ILS-		Instrument Landing System (sistem strumental uljejve tokësore)
IMO - 		International Maritime Organisation (Organizata Detare Internacionale)
IMT-	International Mobile Telecommunications (telekomunikacionet e lëvizshme ndërkombëtare)
ISM - 		Industrial, Scientific and Medical (industrial, shkencor dhe mjekësor)
ITS-		Intelligent Transport Systems (sistemet e transportit inteligjent)
ITU- 	International Telecommunication Union (Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve)
JTIDS- 	Joint Tactical Information Distribution System (sistem i përbashkët taktik për shpërndarjen e informacionit)
LAES-	Location Application for Emergency Services (aplikim vendndodhje për shërbimet e emergjencës)
LEST- 		Low E.i.r.p. Satellite Terminals (terminale satelitor me e.i.r.p të ulët)
LP-AMI-	Low Power Active Medical Implants (implante mjekësore aktive me fuqi të ulët)
LPR- 		Level Probing Radar (radar për kontroll niveli) 
LT2-		Location Tracking Type 2 (gjurmim vendndodhje, tipi 2)
MIDS- 	Multifunctional Information Distribution System (sistem shumëfunksional për shpërndarjen e informacionit)
MCA-	Mobile Communications Services on Board Aircraft (shërbimet e komunikimeve të lëvizshme në bordin e avionëve)
MCV-	Mobile Communication Services on Board Vessels (shërbimet e komunikimeve të lëvizshme në bordin e anijeve)
MES-		Mobile Earth Stations (stacione tokësore të lëvizshme)
MFCN-	Mobile/Fixed Communications Networks (rrjete komunikimesh fikse/të lëvizshme)
ML- 	Mobile Link (Mobile station transmits) (lidhje e lëvizshme-transmetim i stacioneve të lëvizshme)
MLS - 		Microwave Landing System (sistem mikrovale për uljet tokësore)
MSI - 		Maritime Safety Information (informacion për sigurinë detare)
MSS - 		Mobile-Satellite Service (shërbimi i lëvizshëm satelitor)
MWS- 	Multimedia Wireless System (sisteme pikë-shumëpikë për shpërndarjen e shërbimeve multimediale)
NATO -	North Atlantic Treaty Organisation (Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut)
NAVTEX - 	Narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships (sistem me brez të ngushtë me printim direkt në telegrafi për trasmetimin e lajmeve të navigimit dhe meteorologjike dhe të informacioneve urgjente anijeve)
NDB - 		Non-Directional Beacon (radiofare sinjalizimi pa drejtim të përcaktuar)
NJFA- 	NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (marrëveshja e përbashkët civilo/ushtarake e NATO-s)
OB - 		Outside Broadcasting (radiotelevizioni jashtëm)
 (OR) - 		Off-Route (jashtë korridori)
PAMR- 	Public Access Mobile Radio (radio e lëvizshme profesionale me akses publik)
PKO - 		Peace Keeping Operations (operacione për ruajtjen e paqes)
PMR - 	Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio (radio e lëvizshme profesionale)
PPDR-	Public Protection and Disaster Relief (mbrojtje publike dhe lehtësim fatkeqësie)
PWAP- 		Private Wide Area Paging (peixhing privat në sipërfaqe të gjera)
 (R)-		Route (rrugezim)
R&TTE - 	Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment (pajisje radio dhe pajisje terminalesh telekomunikacioni)
RA - 		Radio Astronomy (radio astronomi)
REC -		Recommendation (rekomandim)
RFID - 		Radio Frequency Identification (sistem identifikimi me frekuencë radio)
RLANS - 	Radio Local Area Network System (sistem rrjeti lokal që operon me valë radio)
RR- 		ITU Radio Regulations (rregulloret radio të ITU)
RTTT - 	Road Transport & Traffic Telematics (telematike për transporin dhe trafikun rrugor)
SAB - 	Services Ancillary to Broadcasting (shërbime ndihmëse për radio-televizionin)
SAP - 		Services Ancillary to Programming (shërbime ndihmëse për programimin)
SAR 		(communications) - Search and Rescue (komunikime për kërkim dhe shpëtim)
S-DAB- 	Satellite Digital Audio Broadcasting (radiotelevizion zanor satelitor në tekniken numerike)
SIT - 		Satellite Interactive Terminal (terminal satelitor interaktiv)
SNG - 		Satellite News Gathering (mbledhje informacioni /lajmi satelitor)
S-PCS- 	Satellite Personal Communication System (sistem i komunikimeve personale satelitore)
SRD - 		Short Range Device (pajisje me diapazon të shkurtër)
SRR - 		Short Range Radar (radar me diapazon të shkurtër)
SRS - 		Space Research Service (shërbim i kërkimit hapësinor)
SSR - 		Secondary Surveillance Radar (radar sekondar vigjilimi)
SUT- 		Satellite User Terminal (terminalet satelitor të përdoruesit)
TACAN- 	Tactical Air Navigation (sistem taktik i navigacionit ajror)
T-DAB- 	Terrestrial Digital Audio Broadcasting (radiotelevizion zanor tokësor në teknikën numerike)
TDD- 		Time Division Duplex (dyfish ndarje në kohë) 
TETRA- 	Terrestrial Trunked Radio (sistem radio i lëvizshëm profesional me akses të shumëfishtë)
TLPR-		Tank Level Probing Radar (radarë për kontrollin e nivelit tankut)
TRA-ECS- 	Terrestrial Radio Applications Capable of Providing Electronic Communications Services (aplikime radio tokësore që mundesojne ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike)
TRR- 		Tactical Radio Relays (radio rele taktike)
TS- 		Terminal Station (stacion tokësor)
TV-		Television (televizion)
UIC-		International Union for Railways (Unioni Ndërkombëtar për Hekurudhat)
ULP-AMI-	Ultra Low Power Active Medical Implants (implantime mjekësore aktive me fuqi ultra të ulët)
UMTS-	Universal Mobile Telecommunications System (teknologjia e telefonisë së lëvizshme e gjenëratës së 3-të)
UWB- 		Ultra – Wideband (brez ultra i gjerë)
VLBI- 	Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy) (lloj interferometry astronomike e përdorur në radio astronomi)
VOR- 		VHF Omni-directional Range (sistem radio VHF njëdrejtimesh)
VSAT- 	Very Small Aperture Terminal (lloj sistemi satelitor tokësor dydrejtimesh me antenë më të vogël se 3 metra)
VTS- 		Vessel Traffic System (radar) (sistem monitorimi i trafikut detar)
WARC- 	World Administrative Radio Conference (Radio Konferenca Botërore Administrative)
WAS- 		Wireless Access System (sistem aksesi pa tela)
WRC-	World Radiocommunication Conference (Konferenca Botërore e Radiokomunikacioneve)
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