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MBI PROCEDURAT E KONTROLLIT NË TRANSPORTIN RRUGOR TË MALLRAVE TË RREZIKSHME[footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [1:  Ky ligj është përafruar plotësisht me direktivën e Këshillit nr. 95/50/EC e 6 tetorit 1995 “Mbi procedurat uniforme për kontrollet në transportin rrugor të mallrave të rrezikshme”. Numri i  CELRX 311995L0050, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L, nr. 249, datë 17.10.1995, faqe 35.]  [2:  Direktivën e Komisionit nr. 2004/112/EC e 13 dhjetorit 2004 që adapton progresin teknik të direktivës së Këshillit nr. 95/50/EC e 6 tetorit 1995 “Mbi procedurat uniforme për kontrollet në transportin rrugor të mallrave të rrezikshme”. Numri i  CELRX 32004L0112. Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L, nr. 367, datë 14.12.2004, faqe 23-28] 


Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës, të nenit 39 pikat 5 dhe 6, të nenit 45 pikat 2 dhe 3 dhe të nenit 63 të ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012 “Për transportet e mallrave të rrezikshme”, Ministri i Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministri i Brendshëm

Udhëzojnë:
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1. Qëllimi, fusha e zbatimit dhe përkufizimet
1.1 Udhëzimi do të zbatohet për kontrollet e kryera nga personat e autorizuar për kontrollin në rrugë të mallrave të rrezikshme me mjete të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe mjete të regjistruara në një shtet tjetër, palë kontraktuese ose jo në Marrëveshjen Europiane të Transportit Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme.
1.2 Udhëzimi do të zbatohet edhe për kontrollet në mjediset e ndërmarrjeve pjesëmarrëse në transportin e mallrave të rrezikshme.
1.3 Udhëzimi nuk zbatohet për transportin e mallrave të rrezikshme:
a) me mjete që i përkasin ose janë nën përgjegjësinë e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si dhe forcave të armatosura të shteteve të tjetra në përputhje me marrëveshjen/et në fuqi;
b) brenda perimetrit të një zone të mbyllur, ku mallrat mund të prodhohen, trajtohen përpunohen, ruhen, sistemohen apo transferohen në hapësirën e brendshme.
c) kur janë në përputhje me dispozitat përjashtuese të ADR-së.
1.4 Për qëllime të këtij udhëzimi do të përdoren përkufizimet e mëposhtme:
a) “ADR” nënkupton anekset A dhe B të Marrëveshjes Europiane për Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme, të rishikuar ose të  ribotuar herë pas here;
b) “Direktiva për kontrollin e mallrave të rrezikshme” nënkupton direktivën nr. 95/50/EC e Këshillit e 24 shtatorit 2008 “Mbi procedurat uniforme për kontrollet në transportin e mallrave të rrezikshme me rrugë”, me amendime të herëpashershme;
c) “Kategoria e rrezikut” nënkupton kategorinë e shkeljes të klasifikuar në përputhje me nivelin e rrezikut të përshkruar në anekset I dhe II të direktivës 95/50/EC dhe/ose anekset II dhe III të këtij udhëzimi.
ç) “Kontroll” nënkupton çdo kontroll, inspektim, verifikim ose formalitet të kryer nga organet përgjegjëse në rrugë, mjediset e subjektit dhe pikat e kalimit të kufirit, për arsye të sigurisë që lidhen me transportin e mallrave të rrezikshme;



d) “Ligji për transportin e mallrave të rrezikshme” nënkupton ligjin nr. 118/2012, datë 13.12.2012, i cili ka për qëllim rritjen e sigurisë në transportin rrugor të mallrave të rrezikshme;
dh) “Mallra të rrezikshme” nënkupton ato substanca ose artikuj, transporti me rrugë i të cilëve është i ndaluar ose i autorizuar vetëm në rrethana të caktuar nga ADR-ja;
e) “Mjet” nënkupton çdo mjet motorik të destinuar për përdorimin në rrugë, nëse komplet ose jo komplet, i cili ka të paktën katër rrota dhe një shpejtuesi të caktuar që e kalon 25 km/orë, së bashku me rimorkion e tij, me përjashtim të mjeteve, të cilat udhëtojnë mbi shina, të traktorëve bujqësorë dhe pyjorë dhe/ose makineritë e lëvizshme;
ë) “Njësi transporti” nënkupton një mjet motorik pa rimorkio bashkëlidhur, ose një kombinim të përbërë prej një mjeti motorik dhe një rimorkio bashkëlidhur;
f) “Person i autorizuar për kontrollin në rrugë” nënkupton personin ose grupin e personave të autorizuar nga organet e kontrollit në rrugë, sipas nenit 12 të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, nenit 30 të ligjit nr. 10 433 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë dhe nenit 7 të ligjit nr. 7986 “Për inspektoratin shtetëror të punës”;
g) “Pjesëmarrës” nënkupton personin ose subjektin e përfshirë në transportin e mallrave të rrezikshme dhe i lidhur me veprimtarinë e ngarkimit, shkarkimit, paketimit dhe mbushjes dhe përfshin dërguesin, transportuesin, marrësin, ngarkuesin, mbushësin, paketuesin, shkarkuesin, operatorin e cisternës-transferueshme ose kontejnerit–cisternës, e vagonit-cisternë, drejtuesin e mjetit, këshilltarin e sigurisë, organin inspektues;
h) “Transport” nënkupton operacionin e transportit, të kryer me anë të një mjeti, plotësisht ose pjesërisht në rrugët publike, i drejtuar plotësisht ose pjesërisht brenda Shqipërisë, në të cilët përfshihen veprimtaritë e ngarkimit, shkarkimit, ambalazhimit dhe mbushjes, por nuk përfshin transportin e kryer plotësisht brenda perimetrit të një zone të mbyllur, e cila nuk është e hapur për publikun.

Kreu II

2. Caktimi i personave të autorizuar për kontroll në rrugë dhe në ndërmarrje
2.1 Personat e autorizuar për kontroll janë personat e autorizuar ose të caktuar sipas nenit 12 të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, nenit 30 të ligjit nr. 10 433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe nenit 7 të ligjit nr. 7986, datë 13.9.1995 “Për inspektoratin shtetëror të punës”. 
2.2. Autoritetet e përmendura në pikën 2.1 të këtij neni caktojnë personat e autorizuar për kontroll për qëllime të zbatimit të ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012 brenda zonës përkatëse të përgjegjësisë në përputhje me legjislacionin në fuqi.
2.3 Personi i autorizuar për kontroll është i pajisur me një autorizim/dokument nga autoriteti i tij, që e ka autorizuar apo caktuar.
2.4 Gjatë ushtrimit të detyrës, personi i autorizuar për kontroll, me kërkesë të subjektit ndaj të cilit ushtrohet kontroll, paraqet autorizimin/dokumentin identifikues.
3. Kontrollet në rrugë dhe lista e shkeljeve
3.1 Me qëllim lehtësimin e kontrolleve në transportin rrugor do të përdoren dokumente të njëjta me ato që përdorin shtetet anëtare të BE-së, si dokument që tregon rezultatet e kontrollit sipas aneksit I ose lista e kontrollit sipas aneksit II të këtij udhëzimi. Një kopje e listës së kontrollit ose dokumentit që tregon rezultatin e kontrollit i plotësuar nga personi i autorizuar për kontroll i jepet drejtuesit të mjetit, i cili e paraqet me kërkesën e personit të autorizuar për kontroll, për thjeshtimin e shmangien e kontrolleve të mëtejshme.
3.2 Kontrollet në rrugë janë të rastësishme e duhet të shtrihen në pjesën më të madhe të rrjetit rrugor.

3.3 Kontrollet kryhen në vende të caktuara, ku lejohen mjetet, që kanë kryer shkelje të dispozitave të ADR-së apo ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012, për t’u sjellë në përputhje me dispozitat e ligjeve të përmendura ose, nëse personi i autorizuar/caktuar që kryen kontrollin e gjykon të përshtatshme t’i ndalojë në vend ose në një vend të caktuar për këtë qëllim pa shkaktuar rrezik të sigurisë.
3.4 Kur është e përshtatshme dhe me kusht, që kjo nuk përbën rrezik për sigurinë, mostrat/kampionet e mallrave të rrezikshme të transportuara mund të merren për ekzaminim në laboratorët e akredituar dhe/ose notifikuar nga personi i autorizuar për kontroll dhe/ose individë të kualifikuar për këtë qëllim. Për marrjen e mostrave/kampioneve plotësohet një procesverbal sipas aneksit VII të këtij udhëzimi, një kopje e të të cilit i dorëzohet subjektit që u kontrollua. 
4. Ndalimi i mjetit në rrugë dhe në pikat e kalimit të kufirit
4.1 Pavarësisht dënimeve të tjera për të cilat ndalohen, mjetet për sa u përket, të cilëve një ose më shumë shkelje të rregullave në transportin e mallrave të rrezikshme, në veçanti shkeljet sipas aneksit II të këtij udhëzimi, ndalohen menjëherë ose në vend ose në vendin e caktuar, për këtë qëllim, nga personat e autorizuar që kryejnë kontrollin dhe i kërkohet drejtuesit të mjetit për ta sjellë në konformitet para vijimit të operacionit ose merren masa të tjera të përshtatshme:
a) për shkarkimin e mallrave nga mjeti që nuk është në konformitet me ADR-në dhe të ngarkohet në një mjet tjetër në konformitet me ADR-në;
b) për rimorkimin e mjetit në një ofiçinë larg qendrave të banuara, duke u shoqëruar nga organet e kontrollit në rrugë,
në varësi të rrethanave ose kërkesave të sigurisë.
4.2 Mjeti që kryen rimorkimin në rastin e shkronjës “c” të pikës 4.1 të kësaj pike duhet, gjithashtu, të jetë në konformitet me ADR-në për llojin e mallrave që janë duke u transportuar. 
4.3 Në lehtësim të punës së kontrollorëve, rritjes së përgjegjësisë së tyre gjatë ushtrimit të kontrollit, në aneksin V, bashkëlidhur këtij udhëzimi, janë identifikuar pjesëmarrësit në transportin e mallrave të rrezikshme, shkeljet e pjesëmarrësve me përshkrimin e shkeljes sipas ADR-së dhe kategoria e nivelit të rrezikut sipas aneksit II të direktivës 95/50EC.
4.4 Në pikat e kalimit të kufirit, organet doganore, të kufirit dhe ato të DPSHTRR-së, nëse konstatojnë shkelje të një mjeti të regjistruar në një shtet tjetër sipas ADR-së ose anekseve II dhe V të këtij udhëzimi, ndalojnë hyrjen e mjetit në territorin e Shqipërisë dhe e lejojnë atë të lëvizë vetëm pasi rezulton që shkeljet janë rregulluar, ose merren masa të përshtatshme në varësi të rrethanave sipas pikës 4.1. 
5. Kontrollet në mjediset e subjektit
5.1 Kontrolli kryhet në mjediset e subjektit në rastin kur: 
a) shërben si një masë parandaluese për rrezikun në rrugë;
b) shkeljet janë regjistruar gjatë kontrollit në anë të rrugës;
c) shkeljet janë regjistruar të përsëritura nga kontrollet në anë të rrugës sipas shkronjës “b” të këtij neni.
5.2 Kur një ose më shumë shkelje, në mënyrë të veçantë, ato të përmendura në aneksin V të këtij udhëzimi, janë vendosur për sa i përket transportit të mallrave të rrezikshme me rrugë, transporti do të sillet në konformitet para se mjeti të largohet nga mjedisi i subjektit ku ndodhet ose do të merren masa për ndalimin e mjetit deri në rregullimin e të metave.
5.3 Kontrolli në mjediset e subjektit do të ushtrohet në bazë të kërkesave të përmendura në aneksin VI të këtij udhëzimi. Nëse gjatë kontrollit në mjediset e subjektit konstatohen shkelje në lidhje me mallrat e rrezikshme, organi kontrollues vendos dënimin e duhur dhe një kopje të dokumentit sipas aneksit I ia dorëzon subjektit.



5.4 Personi i autorizuar për kontroll në mjediset e ndërmarrjes ka të drejtë të futet në çdo vend ku dispozitat e transportit rrugor zbatohen, ose i cili përdoret për qëllime që lidhen me transportin e mallrave të rrezikshme me rrugë dhe/ose siguron pajisje të transportueshme me presion dhe përfshin hetimin brenda, inspektimin dhe kërkimin:
a) e çdo veprimtarie, instalimi, procesi, procedure, materiali ose pune në këtë vend;
b) e çdo pajisjeje të transportueshme me presion ose të gjithë mallrat e rrezikshme ose regjistrimet në lidhje me to, për të vlerësuar nëse dispozitat e transportit të mallrave të rrezikshme janë plotësuar dhe, për këtë qëllim, marrin me vete dhe përdorin ndonjë pajisje ose material që e konsiderojnë të nevojshëm;
c) e të gjithë dokumentacionit në hard-copy apo në pajisjet elektronike.
5.5 Personat e autorizuar për kontroll dhe/ose individë të kualifikuar, mund të marrin me vete:
a) mostra/kampionë të mallrave të rrezikshme për analiza laboratorike, në mënyrë që të mos rrezikohet siguria. Pas marrjes së mostrave/kampionëve për prova laboratorike, personat e autorizuar për kontroll dhe/ose individë të kualifikuar, plotësojnë procesverbalin sipas modelit në aneksin VII të këtij udhëzimi, një kopje të të cilit ia japin subjektit që u kontrollua;
b) materiale apo pajisje të ndryshme për prova;
c) dokumente në formë hard-copy apo në formë elektronike etj.
6. Shkëmbimi i informacionit
6.1 Ministria e Punëve Publike dhe Transportit shkëmben informacion me shtetet e tjera për sa u përket shkeljeve të transportuesve të regjistruar në një shtet tjetër dhe u dërgon informacion shteteve të tjera për transportuesit e saj të regjistruar në Shqipëri.
6.2 Për shkeljet e kryera nga transportuesit e huaj të regjistruar në territorin e Republikës së Shqipërisë, Policia Rrugore dhe organet e tjera të kontrollit të ngarkuar me ligjin nr. 118/2012, datë 13.12.2012, dërgojnë informacion në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (PSHTRR), brenda 45 ditëve nga konstatimi, e cila e grumbullon atë dhe më pas ia përcjell ministrisë.
6.3 Ministria e Punëve Publike dhe Transportit shkeljet e regjistruara për transportin e huaj, të regjistruar në një shtet tjetër, i plotëson sipas modelit të aneksit IV të këtij udhëzimi, i cili quhet raporti vjetor dhe e përcjell çdo vit kalendarik jo më vonë se muaji prill i vitit në vazhdim.
6.4 Raporti përmban:
a) volumin e përcaktuar apo të vlerësuar të mallrave të rrezikshme të transportuara (në tonë të transportuara ose në tonë/kilometra);
b) numrin e kontrolleve të kryera;
c) numrin e mjeteve të kontrolluara, të klasifikuara sipas shtetit të regjistrimit të mjetit (mjetet e regjistruar në vend dhe në shtete të tjera);
ç) numrin dhe llojet e shkeljeve të regjistruara, në përputhje me kategorinë e rrezikut;
d) numrin dhe llojet e masave ndëshkuese të vendosura.

Kreu III

7. Dokumentet shoqëruese në bordin e mjetit
7.1 Një njësi transporti e ngarkuar me mallrat rrezikshme nuk duhet në asnjë rast të përfshijë më shumë se një rimorkio (ose gjysmërimorkio).
7.2 Përveç dokumenteve të kërkuara sipas akteve ligjore e nënligjore të tjera, për mjetin, mallin dhe drejtuesin e mjetit, dokumentet që duhet të mbarten në mjetin që transporton mallra të rrezikshme subjekt për kontroll, janë si vijon:
a) certifikata e trajnimit të drejtuesit sipas seksionit 8.2.1 të ADR-së, kur është e aplikueshme;
b) certifikata e miratimit ADR të mjetit, sipas seksionit 9.1.3 të ADR-së për çdo njësi transporti ose element të saj, kur është e nevojshme;
c) instruksionin me shkrim në rast aksidenti, sipas seksionit 5.4.3 të ADR-së;
ç) dokumenti/dokumentet e transportit (fletudhëtimi i ngarkesës) të përshkruar në seksionin 5.4.1 të ADR-së dhe kur duhet edhe certifikatën e kontejnerit të madh ose certifikatën e paketimit sipas seksionit 5.4.2 të ADR-së. Në aneksin VIII është dhënë përmbajtja e dokumentit/dokumenteve të disa transporteve kryesore; 
d) dokumentet e identifikimit të drejtuesve të mjetit, të cilët duhet të përmbajnë fotografi;
dh) një kopje e autorizimit, kombëtar/bilateral/multilateral të lëshuar nga organi përkatës administrativ, sipas rastit, në përputhje me nenet 23, 26 dhe 27 të ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012 dhe me shkronjat “c” ose “d” të pikës 5.4.1.2.1 ose 5.4.1.2.3.3 të ADR-së me kushtet bashkëlidhur dokumenteve të transportit. Gjuha e plotësimit të dokumentit të transportit, sipas ADR-së, është gjuha zyrtare e vendit të spedicionimit dhe, gjithashtu, nëse kjo gjuhë nuk është në anglisht, frëngjisht ose gjermanisht, dokumenti hartohet në anglisht, frëngjisht ose gjermanisht;
e) certifikata e inspektimit të cisternës për mjetet-cisternë, cisternat fikse, cisternat e transferueshme, cisternat e çmontueshme e kontejnerët-cisternë.
8. Përmbajtja dhe kërkesat për dokumentacionin
8.1 Certifikata e trajnimit të drejtuesit, i kërkohet:
a) drejtuesit të mjeteve për transportin në paketa, me përjashtim të operacioneve të transportit që përftohen në pikën 1.1.3.6;
b) drejtuesit të mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshëm në cisterna fikse ose të çmontueshme me një kapacitet që i kalon 1 m3, mjetet bateria me kapacitet të përgjithshëm, që i kalon 1 m3, kontejnerët-cisternë, cisternat portative ose MEGC me kapacitet që i kalon 3 m3.
c) drejtuesit të mjeteve që transportojnë lëndë plasëse (LP);
d) drejtuesit të mjeteve që transportojnë materiale radioaktive.
8.2 Mjetet që duhet të kenë certifikatën e miratimit ADR:
a) mjetet-cisternë, cisternat e çmontueshme, cisternat portabile (të trasnferueshme), KGESH (MEGC) dhe mjetet bateri;
b) mjetet që mbartin kontejnerët-cisternë;
c) mjetet që transportojnë eksplozivë;
ç) tërheqësi rrugor i caktuar, kryesisht ose ekskluzivisht, për të tërhequr cilindo prej mjeteve rrugore pa shtytjen e vet (rimorkio ose gjysmërimorkio).
8.3 Konformiteti i mjeteve EX/II, EX/III, FL, OX dhe AT me dispozitat e pjesës 9 do të sigurohet nga certifikata e miratimit ADR (certifikata e miratimit ADR) të lëshuar nga organi përgjegjës në vendin e regjistrimit të mjetit.
8.4 Certifikata e miratimit ADR të mjetit nuk i referohet cisternës, e cila ka certifikatat e veta të miratimit të tipit dhe inspektimet fillestare, periodike, të ndërmjetme, të tyre, të shënuara në pllakën treguese.
8.5 Mjetet që transportojnë paketa apo kuti në kontejnerë, nuk kërkojnë certifikatën e miratimit ADR, përveçse transportin e lëndëve plasëse (LP).
9. Instruksionet me shkrim 
9.1 Si një ndihmë gjatë një situate emergjente për një aksident që mund të ndodhë ose lind gjatë transportit, instruksionet me shkrim në formatin e specifikuar sipas pikës 5.4.3.4 të ADR-së ose pikës më poshtë do të mbahet në kabinën e mjetit në gjendje gatishmërie.  
9.2 Instruksionet me shkrim do të sigurohen nga transportuesi tek ekuipazhi i mjetit në gjuhën(ët) që çdo anëtar mund të lexojë dhe të kuptojë para nisjes së udhëtimit. Transportuesi do të garantojë që çdo anëtar i ekuipazhit të mjetit t’i kuptojë dhe t’i zbatojë siç duhet instruksionet.


9.3 Para nisjes së udhëtimit, anëtarët e ekuipazhit të mjetit do të informohen vetë për ngarkesën e mallrave të rrezikshme dhe konsultojnë instruksionet me shkrim për detajet e veprimit që duhet të ndërmarr në rast aksidenti ose emergjence.
9.4 Instruksionet me shkrim duhet të korrespondojnë me modelin 4-faqësh në ADR ose në aneksin IX të këtij udhëzimi, në lidhje me formën dhe përmbajtjen.
10. Instruksionet me shkrim në përputhje me ADR-në
10.1 Në rastin e një aksidenti apo emergjence që mund të ndodhë ose të lindë gjatë transportit, anëtarët e ekuipazhit të mjetit ndërmarrin veprimet që vijojnë ku siguria dhe zbatushmëria për ta bërë këtë:
- Aplikoni sistemin e frenimit, ndaloni motorin dhe izoloni baterinë me aktivizimin e çelësit kryesor kur është e aplikueshme;
- Shmangni burimet e ndezjes, në veçanti, mos pini duhan ose ndizni ndonjë pajisje elektrike;
- Informoni shërbimet e përshtatshme të emergjencës, duke i dhënë sa më shumë informacion rreth incidentit ose aksidentit dhe substancat e mundshme të përfshira;
- Vishni veshjet paralajmëruese dhe vendosni trekëndëshin e paralajmërimit të përshtatshëm;
- Ruani dokumentet e transportit të gatshme për punonjësit e emergjencës në mbërritje;
- Mos ecni mbi ose mos prekni substancat e derdhura dhe shmangni thithjen e gazrave, tymit, pluhurit dhe avujve të mbetur në anën nga e cila fryn era;
- Kur është e përshtatshme dhe e sigurt për të bërë këtë, përdorni aparatet për fikjen e zjarrit për të shuar zjarret e vogla/fillestare në goma, frena dhe pjesën e motorit;
- Anëtarët e ekuipazhit të mjetit nuk do të veprojnë kundër zjarreve në kompartimentet e ngarkesave;
- Kur është e përshtatshme dhe e sigurt për të bërë këtë, përdorni pajisjet në bord për të parandaluar rrjedhjet në mjedisin ujor ose sistemin e kanalizimit dhe të përmbajë derdhjet;
- Largohuni nga vendi i aksidentit apo i emergjencës, këshilloni personat e tjerë për të lëvizur dhe ndiqni këshillat e shërbimeve të emergjencës;
- Hiqni veshjet mbrojtëse dhe pajisjet e kontaminuara të përdorura dhe të vendosen në mënyrë më të rregullt të sigurt.
11. Pajisjet për mbrojtje të përgjithshme dhe personale për kryerjen e veprimeve të përgjithshme dhe veprimet specifike që duhen kryer në raste emergjente dhe rreziku në bordin e mjetit sipas 8.1.5 të ARD-së
11.1 Njësia e transportit duhet të ketë në bordin e mjetit pajisjet e mëposhtme:
- për çdo mjet, bllokues rrote me madhësi të përshtatur për peshën maksimale të mjetit dhe për diametrin e rrotës;
- dy sinjale, trekëndësha paralajmërues;
- solucion (lëng) për larjen e syve, për numrat e etiketave të rrezikut 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 dhe 2.3;
- pajisje për (shuarjen) fikjen e zjarrit në përputhje me pikën 81.4 të ADR-së ose aneksin X të këtij udhëzimi; dhe
Për çdo anëtar të ekuipazhit të mjetit:
- veshje paralajmëruese (p.sh. siç përshkruhet në standardin EN 471);
- aparat i transferueshëm ndriçimi;
- një palë doreza mbrojtëse; dhe
- mbrojtëset e syve (syze mbrojtëse).
11.2 Pajisje shtesë të nevojshme për disa klasa:
- për çdo anëtar të ekuipazhit të mjetit duhet të mbahet në mjet maska e shpëtimit në raste emergjente për numrat e etiketave të rrezikut 2.3 ose 6.1; 
- lopata;
- mbulesë për largimin e lagështirës apo bllokimin e rrjedhjes;
- kolektor mbledhës,
të kërkuara vetëm për numrat e etiketave të rrezikut, të ngurta ose të lëngëta 3, 4.1, 4.3, 8 ose 9.
Ky udhëzim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare.

							
	MINISTRI I PUNËVE PUBLIKE
	DHE TRANSPORTIT	
	MINISTRI I BRENDSHËM

	SOKOL OLLDASHI
	FLAMUR NOKA
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ANEKSI I
DOKUMENTI I REZULTATEVE TË KONTROLLIT DHE I PAGESËS

Organi i kontrollit[footnoteRef:3]: ___________________________________ [3:  Emërtimi i organit të kontrollit] 


Njoftimi sipas nenit 57 të ligjit nr. 118, datë 13.12.2012 “Për transportin e mallrave të rrezikshme” 

Njoftimi i pagesës fikse



Identifikimi i pjesëmarrësit:                           		       		Nr.serisë: 

Emri i pjesëmarrësit:........................................................................................
..................................................................................................................

Adresa e pjesëmarrësit:....................................................................................
..................................................................................................................
Vendi i kontrollit rrugor:..................................................................................

Data e kontrollit në rrugë:................................ Numri i regjistrimit të mjetit.............

Pretendohet që Ju, si pjesëmarrës në transportin e mallrave të rrezikshme me mjetin, me numrin e regjistrimit të mësipërm, në vendin e mësipërm dhe në datën e mësipërme, keni kryer shkeljen/et e treguara më poshtë, tek e cila legjislacioni i treguar më sipër zbatohet.

Ju duhet të paguani pa vonesë shumën e përgjithshme: ..................................lekë për sa u përket shkeljes/ve së pretenduar, tek cila duhet të shoqërohet me këto njoftime, tek inspektori me emrin e emërtuar më poshtë.

Aneksi V		po □		jo□		Aneksi VI 	po □	jo□
Shkelja/shkeljet nr. 	□□□	 	□□□		□□□		□□□	□□□	

Përshkrimi i transportit:..................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Vërejtje:.......................................................................................................
..................................................................................................................

Akuza për shkeljen/et e pretenduar nuk krijohet nëse shuma e mësipërme paguhet te inspektori në këtë njoftim brenda 21 ditëve nga data e mëposhtme.

E nënshkruar:.......................................................... data: .......................
Inspektori i kontrollit [emri i organit të kontrollit i vendosur këtu, brenda këtyre kllapave]
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ANEKSI II
LISTA E KONTROLLIT

1. Vendi i kontrollit	
2. Data..............................., 
3. Koha...........................
4. Shenja kombëtare dhe numri i regjistrimit (targa)..............................................
5. Shenja kombëtare e rimorkios/gjysmërimorkios dhe numri i regjistrimit (targa).............
6. Subjekti që kryhen transportin/adresa...............................................................
7. Drejtuesi/drejtuesi tjetër...............................................................................
8. Dërguesi, adresa e vendit të ngarkimit (1) (2)......................................................
9. Marrësi, adresa e vendit të shkarkimit (1) (2)………...............................................
10. Sasia e përgjithshme (maksimale) e mallrave të rrezikshme për njësinë e transportit......
11. Kufizimi sasior i kapërcyer
ADR, pika 1.1.3.6			□ po			□ jo	
12. Mënyra e transportit 			□ i papaketuar		□ pako		□ cisternë
Dokumentet në bordin e mjetit
13. Dokumentet e transportit	□ u inspektua	    □ shkelja u konstatua	  □nuk zbatohet
14. Instruksioni me shkrim	□ u inspektua	    □ shkelja u konstatua	  □ nuk zbatohet
15. Autorizim bilat/multilat./kombëtar □ u inspektua □ shkelja u konstatua	  □ nuk zbatohet
16. Certif. e miratimit të mjetit	□ u inspektua	     □ shkelja u konstatua  □ nuk zbatohet
17. Certif. e trajnimit drejtuesit	□ u inspektua	     □ shkelja u konstatua  □ nuk zbatohet
Operacioni i transportit
18. Mallra të autorizuara për transport  □ u inspektua  □ shkelja u konstatua  □nuk zbatohet
19. Mjetet e autorizuar për transp. e mall. □ u inspektua	□ shkelja u konstatua  □nuk zbatohet
20. Dispozita në lidhje me mënyrën e transp (bulk, paketa, cisternë)□ u inspektua □ shkelja u konstatua □ nuk zbatohet
21. Ndalimi i ngarkimit të përzierë □ u inspektua	 □ shkelja u konstatua  □ nuk zbatohet
22. Ngarkimi, sigurimi i ngarkesës dhe trajtimi (3) □ u inspektua	□ shkelja u konstatua □ nuk zbatohet
23. Rrjedh. e mall. ose dëmtimi paket. (3)□ u inspektua  □ shkelja u konstatua  □ nuk zbatohet
24. Shënimi UN i ambalazhit/shënimi i Cisternës (ADR, 6) (2) (3)	□ u inspektua □ shkelja u konstatua □ nuk zbatohet
25. Shënimi i paketimit (d.m.th. nr. UN) dhe etiketimi (ADR, 5.2) (2) □ u inspektua □ shkelja u konstatua □ nuk zbatohet
26. Cisterna/paneli i mjetit (ADR 5.3.1)	□ u inspektua □ shkelja u konstatua □ nuk zbatohet
27. Mjeti/shënjimi njësisë së transportit (paneli portokalli, temperaturë të rritur) □ u inspektua □ shkelja u konstatua □ nuk zbatohet (ADR 5.3.2-3)




Pajisjet në bord

28.  Pajisja e sigurisë për qëllimin e përgjithshëm të specifikuar në ADR	□ u inspektua		□ shkelja u konstatua		□ nuk zbatohet
29. Pajisjet në përputhje me mallrat që transportohen □ u inspektua □ shkelja u konstatua		□ nuk zbatohet
30. Pajisje të tjera të specifikuara në instruksionet me shkrim □ u inspektua □ shkelja u konstatua □ nuk zbatohet
31. Fiksja/et e zjarrit □ u inspektua □ shkelja u konstatua	□ nuk zbatohet
39. Kategoria e rrezikut më serioze për shkeljet e vendosura, nëse ka 
□ Kategoria I	□ Kategoria II		□ Kategoria III
40. Shënime................................................................................
41. Organi përgjegjës/personi i autorizuar që ka kryer kontrollin (4)...................................






























___________________________________________
1. Të plotësohet vetëm për shkeljen përkatëse
2. Të dëshmohet sipas shenjave për operacionet e transportit në grup
3. Kontrolli i dëmtimeve të dukshme
4. Emërtimi i organit të kontrollit
ANEKSI III
PËRSHKRIMI I SHKELJEVE SIPAS KATEGORIVE TË RREZIKUT DHE VEPRIMET QË NDËRMERREN NË LIDHJE ME KËTO SHKELJE

1. Kategoria e rrezikut I
Kategoria I e rrezikut janë shkeljet që rezultojnë me mungesë të përputhjes me dispozitat përkatëse të ADR-së duke krijuar aksidente me pasojë vdekjen, plagosje serioze të personit ose dëmtim të rëndësishëm të mjedisit. Në këto raste ndërmerret ndalim i menjëhershëm i mjetit dhe rregullimi i të metave.
Mungesat janë:
1. Mallrat e rrezikshme që transportohen janë të ndaluara për transport;
2. Rrjedhja e substancave të rrezikshme;
3. Transporti me mënyra të ndaluara ose me mjete të papërshtatshme për transport;
4. Transporti i hapur në një kontejner, i cili nuk është me strukturë rezistente;
5. Transporti në një mjet pa një certifikatë të përshtatshme të miratimit;
6. Mjeti nuk përputhet më me standardet e miratimit dhe paraqet një rrezikshmëri të menjëhershme (përndryshe shkon te kategoria e rrezikut II);
7. Ambalazh i paautorizuar përdoret;
8. Ambalazhi nuk është në përputhje me instruksionin e paketimit të aplikueshëm;
9. Dispozitat speciale për paketimin (ambalazhimin) e përzierë nuk janë në përputhje;
10. Rregullat kryesore për sigurimin dhe fiksimin e ngarkesës nuk janë në përputhje;
11. Rregullat për ngarkimin e përzier të paketave nuk janë në përputhje;
12. Niveli i lejuar i mbushjes së cisternave ose paketave nuk është në përputhje;
13. Dispozitat që kufizojnë sasitë që transportohen në një njësi transporti nuk përputhen;
14. Transporti i mallrave të rrezikshme pa një tregues të prezencës së tyre (d.m.th. dokumentet, shenjat (markimet) dhe etiketat në paketat, plakat dhe shenjat në mjet);
15. Transporti pa pllaka (panele) dhe shenja në mjet;
16. Informacion në lidhje me substancat që transportohen për të lehtësuar përcaktimin e shkelje të kategorisë së rrezikut I (p.sh. numrin UN, emrin e përshtatshëm të ngarkesës, grupin e paketimit);
17. Drejtuesi i mjetit nuk zotëron certifikatën e trajnimit profesional;
18. Përdoret zjarr ose ndriçim, i pambrojtur;
19. Ndalimi në pirjen e duhanit nuk zbatohet.
2. Kategoria e rrezikut II
Kategoria II e rrezikut janë shkeljet që rezultojnë me mungesë të përputhjes me dispozitat përkatëse të ADR-së duke krijuar aksidente me pasojë plagosjen e personit ose dëmtime të mjedisit. Në këto raste merren masa të përshtatshme për ndreqjen e të metave në vendin e kontrollit, nëse është e mundur dhe e përshtatshme, por në përfundim lejon të paktën lëvizjen e mjetit. 
Mungesat janë:
1. Njësia e transportit nuk përmban më shumë se një rimorkio/gjysmërimorkio;
2. Mjeti nuk përputhet më me standardet e miratimit, por nuk paraqet një rrezikshmëri të menjëhershme;
3. Mjeti nuk është i pajisur me fikëse zjarri në gjendje pune siç kërkohet; një fikëse zjarri mund të gjykohet në gjendje pune nëse vula dhe/ose data e përfundimit mungojnë; megjithatë, kjo nuk zbatohet nëse fiksja e zjarrit nuk është më në gjendje pune dukshëm, p.sh. matësi i presionit në 0;
4. Mjeti nuk mbart pajisjet e kërkuara në ADR ose në instruksionin me shkrim;
5. Datat e testit dhe inspektimit dhe periudhat e përdorimit të ambalazhit, IBCs ose ambalazhit të madh nuk janë në përputhje;
6. Paketat me ambalazhe të dëmtuara, IBCs ose ambalazhi i gjerë ose ambalazhi i dëmtuar, i papastër bosh janë duke u transportuar;
7. Transporti i mallrave të paketuara në një kontejner, i cili nuk është me strukturë rezistente;
8. Cisternat/kontejneri-cisternë (që përfshin edhe ato që janë bosh ose të papastër) nuk mbyllen siç duhet;
9. Transporti i ambalazhimit (paketimit) të kombinuar me një ambalazh të jashtëm, i cili nuk është i mbyllur siç duhet;
10. Etiketa, shënjime ose pllakata, jokorrekte;
11. Nuk ka instruksion me shkrim në përputhje me ADR-në, ose instruksionet me shkrim nuk janë të përshtatshme me mallrat që transportohen;
12. Mjeti nuk vëzhgohet ose parkohet siç duhet.
3. Kategoria III e rrezikut 
Kategoria III e rrezikut janë shkeljet që rezultojnë me mungesë të përputhjes me dispozitat përkatëse, por që mbartin një nivel të ulët të rrezikut të plagosjes së personit dhe nuk ka nevojë për marrjen e masave të përshtatshme në anë të rrugës, por kontrolli mund të adresohet në një datë të mëvonshme në mjediset e subjektit apo ndërmarrjes.
Mungesat janë:
1. Përmasat e pllakateve ose germave të etiketave, shifrave ose simboleve në pllakata ose etiketa nuk përputhen me rregullat;
2. Informacioni në dokumentet e transportit përveçse në kategorinë e rrezikut I/(16) nuk është i disponueshëm;
3. Certifikata e trajnimit nuk është në bordin e mjetit, por mund të vërtetohet që ai e zotëron atë. 

Shënim
Në rastin kur ka disa shkelje për njësinë e transportit, vetëm kategoritë e rrezikut më serioze (siç tregohet në artikullin 39 të aneksit II të këtij udhëzimi) do të aplikohet për qëllime raportimi sipas aneksit IV të këtij udhëzimi.
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ANEKSI IV
MODELI STANDARD I MODELIT PËR RAPORTIN QË I DËRGOHET ORGANEVE PËRKATËSE NDËRKOMBËTARE PËR SHKELJET DHE DËNIMET

Vendi:............................................... Viti:...................................

Kontrollet në transportin rrugor të mallrave të rrezikshme

	

	
Vendi i regjistrimit të mjetit

	
Numri i përgjith.

	
	Vendi i kontrollit
	Shtete palë kontraktuese në ADR
	Vende të treta
	

	Numri i njësive të transportit të kontrolluara mbi bazat e përmbajtjes së ngarkesës (dhe ADR)

	
	
	
	

	Numri i njësive të transportit që nuk janë në përputhje me AD-në

	
	
	
	

	
Numri i njësive të transportit të ndaluara

	
	
	
	

	Numri i shkeljeve të shënuara në përputhje me kategorinë e rrezikut
	
Kategoria e rrezikut I

	
	
	
	

	
	
Kategoria e rrezikut II

	
	
	
	

	
	
Kategoria e rrezikut III
	
	
	
	

	Numri i dënimeve të vendosura në përputhje me llojin e dënimit
	
Paralajmërim

	
	
	
	

	
	
Gjobë

	
	
	
	

	
	
Të tjera

	
	
	
	



	Sasia e përgjithshme e llogaritur e mallrave të rrezikshme të transportuara me rrugë
	
..................................t
	
ose......................t.km








ANEKSI V
PËRDORIMI PRAKTIK I LISTËS SË KONTROLLIT PËR SHKELJET QË MUND TË NDODHIN

Në listën e kontrollit të paraqitur në aneksin II të këtij udhëzimi ose në aneksin I të direktivës 95/50/EC “Mbi procedurat uniforme për kontrollet në transportin e mallrave të rrezikshme” e 6 tetorit 1995, e ndryshuar me direktivën e Komisionit 2004/112/EC janë paraqitur në parim shkeljet e mundshme që mund të ndodhin. Kërkesat nga seksion 1 deri në 12 duhet detyrimisht të plotësohen nga organet e kontrollit në rrugë. 
Lista e shkeljeve që mund të ndodhin, fillon nga seksioni 13 dhe përfundon në seksionin 31 të aneksit II të këtij udhëzimi ose të aneksit I të direktivës 95/50/EC. 
Tabela e mëposhtme është ndarë në 6 kolona. Në kolonën e parë është numri serial që përcakton shkeljen. Kolona e dytë përmban përshkrimin e shkeljeve sipas ADR-së, të cilat shoqërohen me dispozitën përkatëse në këtë marrëveshje të formuluar në kolonën e katërt të tabelës.
Kolona e tretë, e cila emërtohet “kategoria e rrezikut” përbëhet nga dy linja. Linja e parë paraqet kategorinë e rrezikut të shprehur në aneksin II të direktivës 95/50/EC, ndërsa në linjën e dytë është paraqitur pozicioni që zë shkelja, në po këtë aneks. 
Në kolonën e pestë jepen dispozitat e shkeljeve sipas ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012 “Për transportin e mallrave të rrezikshme” në përputhje me dispozitat e shkeljeve sipas ADR-së të shprehura në kolonën e dytë.
Në kolonën e gjashtë është identifikuar pjesëmarrësi/pjesëmarrësit që kanë kryer shkeljen/shkeljet. 
Në tabelën që vijon, për çdo pjesëmarrës të transportit rrugor, jepet akronimi i tij.

IDENTIFIKIMI I PJESËMARRËSVE DHE AKRONIMET

	Shkronja
	Pjesëmarrësi
	Shkronja
	Pjesëmarrësi

	D
	Dërguesi
	Dr
	Drejtuesi

	T
	Transportuesi
	E
	Ekuipazhi i drejtimit (drejtuesi tjetër)

	Mb
	Mbushësi
	KS
	Këshilltari i sigurisë

	N
	Ngarkuesi
	M
	Marrësi

	A
	Ambalazhuesi
	O
	Operatori i kontejnerit-cisternës ose cisternës së transferueshme

	Sh
	Shkarkuesi
	
	



IDENTIFIKIMI I SHKELJES

	Nr.
	Përshkrimi i shkeljes sipas ADR-së
	Kateg. e rrezik.
sipas aneksit II të 95/50/EC
	Shkeljet e dispozitave të ADR-së 2013

	Shkeljet e dispozitave të ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012
neni/nenet
	Pjesëmarrësi në transport

	PËRDORIMI I LISTËS SË KONTROLLIT SIPAS DIREKTIVËS 95/50/EC E NDRYSHUAR ME DIREKTIVËN 2004/12/EC DHE PËRPUTHJA E SHKELJEVE ME ADR 2013 DHE LIGJIN NR. 118/2012, DATË 13.12 2012, SI DHE IDENTIFIKIMI I PJESËMARRËSVE PËR SHKELJE

	13. DOKUMENTET E TRANSPORTIT

	1
	Dokumentet e transportit të mallrave të rrezikshme nuk janë dhënë ose nuk janë në përputhje me ADR-në.
	I
1.14

	8.1.2.1 (a)
dhe 5.4.1
	14
	D

	2.
	Transporti i mallrave të rrezikshme pa identifikuar mallrat e rrezikshme të transportuar me dokumentin/et e shoqërimit të mallit.
	
I
1.14

	8.1.2.1 (a)
dhe 5.4.1
	14
	D

	3
	Dokumenti i transportit pa numrin e duhur të UN, emërtimin e duhur të dërgesës, grupin e transportit dhe disa informacione të tjera përkatëse.
	
I
1.14

	5.4.1.1.1
	14

	D

	4
	Dërgesa nuk jep kodin e klasifikimit, modelet e etiketave ose klasën, siç zbatohen. 
	III
3.2
	5.4.1.1.1 c)
	14

	D

	5
	Transporti i mallrave me mjet, kontejner dhe/ose cisternë (nr.UN 3359) me trajtim tymosjeje pa dokumentet e shoqërimit të mallit sipas nënseksionit të përmendur në 5.5.2.4 të ADR-së. 
	I
1.16

	5.5.2.4
	14

	D

	6
	Transporti me automjete ose kontejnerë që janë subjekt i ftohjes apo i ajrit të kondicionuar me dhe nuk kanë qenë të ventiluar plotësisht para transportimit, pa dokumentet e transportit të lidhura me pikën 5.5.3.7 të ADR-së.
	I
1.16
	5.5.3.7
	14

	D

	7
	Informacioni i kërkuar në dokumentin e transportit është i palexueshëm.
	I
1.16
	5.4.1.1.2
	14
	D

	8
	Transportimi i mbetjeve që përmbajnë mallra të rrezikshme pa dokumentin e transportit sipas përmbajtjes së treguar në ADR 5.4.1.1.3.
	III
3.2
	5.4.1.1.3
	14

	D

	9
	Transportimi i mallrave të rrezikshme në ambalazhe shpëtimi ose enë presioni, shpëtimi, pa shënimin e vendosur në dokumentacion të treguar në pikën 5.4.1.1.5
	III
3.2
	5.4.1.1.5
	14

	D

	10
	Mungesa apo keqpërdorimi i numrit dhe përshkrimi i paketave, kur është e aplikueshme.
	I
1.16
	5.4.1.1.1 e)
	14

	D

	11
	Për klasën 1, dokumenti i ngarkesës nuk tregon masën e përgjithshme neto, në kg, përmbajtjen e eksplozivit për çdo artikull ose substancë me numër UN të ndryshëm, dhe masën e përgjithshme neto, në kg për të gjithë artikujt dhe substancat e mbuluara nga dokumenti i transportit.
	I
1.16
	5.4.1.2.1
	14

	D

	12
	Dokumenti i transportit nuk përmban informacionin për sasinë e përgjithshme dhe për secilën substancë ose artikull të mallrave të rrezikshme që mbart numrin UN të ndryshëm, emërtimin e duhur të dërgesës, ose kur është e përshtatshme me grupin e paketimit. 
	I
1.16
	5.4.1.1.1 f)
	14

	D

	13
	Asnjë informacion nuk jepet në dokumentin e transportit për përmbajtjen e mjeteve bosh, të papastër. 
	III
3.2
	5.4.1.1.6
	14

	D

	14
	Dokumenti i transportit nuk përmban emrin dhe adresën e dërguesit/dërguesve.
	
	5.4.1.1.1 g)
	14

	D

	15
	Dokumenti i transportit nuk përmban emrin dhe adresën e marrësit/marrësve

	III
3.2
	5.4.1.1.1 h)
	14
	D

	16
	Dokumenti i transportit nuk përmban ndonjë deklaratë në përputhje me dispozitat e veçanta të ndonjë marrëveshjeje të veçantë, kur është e aplikueshme.
	III
3.2
	5.4.1.1.1 i)
	14

	D

	17
	Dokumenti i transportit nuk përmban rastet kur është caktuar kodi i kufizimit të tunelit, kur është i aplikueshëm. 
	III
3.2
	5.4.1.1.1 k)
	14

	D

	18
	Dokumenti nuk është i shkruar me gjuhë korrekte.
	III
3.2
	5.4.1.4

	14
	D

	19
	Nuk ka dokumente në mjet në lidhje me devijimet e përkohshme të ADR-së.
	I
1.16
	4.3 
1.5.1
	14

	D

	20
	Nuk ka dokumente në mjet (autorizim ose autorizim i veçantë) në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme të autorizuar.
	I
1.16
	
	14 
23 
26 
27
	D/T

	21
	Mungesa e përmendjes së të qenit pjesë e një zinxhiri të transportit ajror ose detar në dokumentin e transportit.
	III
3.2
	5.4.1.1.7
	Neni 14

	D

	22
	Transporti i IBCs ose cisternave portabile pas datës së përfundimit të testit të fundit ose inspektimit periodik pa dokumentin miratues të përmendur në pikën 5.4.1.1.11 kur është e përshtatshme.
	III
3.2
	5.4.1.1.11
	14
20

	D/O

	23
	Transporti në mjete-cisternë me shumë rezervuarë ose në një njësi transporti e përbërë me një rezervuar ose më shumë cisterna, pa treguar në dokumentin e ngarkimit materialin për çdo cisternë apo rezervuar. 
	I
1.16
	5.4.1.1.13
	14
15

	D/T

	24
	Transporti i materialeve të nxehta pa treguar në dërgesë përmendjen sipas pikës 5.4.1.1.14 të ADR-së.
	III
3.2
	5.4.1.1.14
	 14

	D

	25
	Transporti i substancave të stabilizuara me kontroll të temperaturës pa treguar në dokumentin e transportit emërtimin e duhur të dërgesës me përmbajtjen sipas pikës 5.4.1.1.15 të ADR-së.
	III
3.2
	5.4.1.1.15
	14

	D

	26
	Transporti i substancave te të cilat zbatohet dispozita speciale 640 e kapitullit 3.3 të ADR-së pa treguar në dokumentin e transportit përmbajtjen e pikës 5.4.1.1.16 të ADR-së. 

	I
1.16
	5.4.1.1.16
	14

	D

	27
	Transporti i substanca solide (të ngurta) pa treguar në dokumentin e transportit përmbajtjen e pikës 5.4.1.1.17 të ADR-së.
	III
3.2
	5.4.1.1.17
	14

	D

	28
	Transporti i substancave të rrezikshme për mjedisin pa u treguar në dokumentin e transportit siç përmendet në pikën 5.4.1.1.18 të ADR-së.
	III
3.2
	5.4.1.1.18
	14

	D

	29
	Transporti i mallrave të rrezikshme me mungesë të informacionit përkatës, të veçantë ose shtesë. 
	I
1.16
	5.4.1
	14

	D

	30
	Transporti i mallrave të klasës 7, kur dokumenti i transportit nuk përmban informacion sipas pikës 5.4.1.2.5.1, siç është e aplikueshme.
	I
1.16
	5.4.1.2.5.1
	14

	D

	31
	Dërguesi siguron në dokumentet e transportit një dëshmi në lidhje me veprimet nëse ka, dhe që duhet të merren nga transportuesi. Dëshmia është në gjuhën e kërkuar nga transportuesi ose autoritetet e interesuara dhe përfshin masat e përmendura në pikën 5.4.1.2.5.2 të ADR-së.
	I
1.16
	5.4.1.2.5.2
	14
	D

	32
	Dokumentet e transportit nuk përmbajnë informacion korrekt (përveç sa më sipër).
	III
3.2
	5.4.1
	14
	D

	33
	Transporti i mallrave të rrezikshme pa një certifikatë korresponduese e paketimit të kontejnerit kur transporti i paraprin një udhëtim nga deti.
	III
3.2
	5.4.2
	14
	D

	34
	Certifikata e paketimit të kontejnerit apo mjetit nuk është në përputhje me pikën 5.4.2 të kodit IMDG. 
	III
3.2
	5.4.2
	14

	D

	35
	Miratim i ndërmjetëm (i përkohshëm) i lëshuar nga autoriteti përgjegjës do të përfshihet në dokumentet e dërgesës dhe që përmban një minimum informacioni për instruksionet e cisternave portabile dhe kushtet sipas të cilave substancat do të transportohen. 
	I
1.16
	6.7.1.3
	14

	D

	36
	Transporti i mostrave të produkteve kimike në të cilën zbatohet dispozita e veçantë 250 e pashoqëruar me një kopje autorizimi të transportit.
	I
1.16
	
	14

	D

	37
	Transporti i objekteve të paambalazhuara të klasës 1, sipas pikës 4.1.3.8 të ADR-së, pa një kopje autorizimi. 
	I
1.16
	4.1.3.8
	14

	D

	38
	Për klasën 1, substancat ose artikujt e caktuar me shënim p.s.n. (të paspecifikuar ndryshe) ose shënimin 0190 ose të paketuara konform instruksionit të paketimit P 101, mungon një kopje e miratimit (autorizimit) të autoritetit përgjegjës. 
	I
1.16
	5.4.1.2.1 (c)
8.1.2.2 (c)
	14

	D

	39
	Për klasën 1, transporti i përbashkët në të njëjtin mjet i paketave që përmbajnë substanca ose artikuj të grupeve kompatibël B dhe D, mungon një kopje e autorizimit të lëshuar nga autoriteti përgjegjës për kompartimentin e veçantë apo sistemin e kontrollit të mbrojtjes. 
	I
1.16
	5.4.1.2.1 (d)
8.1.2.2 (c)
	14

	D

	40
	Transporti i materialeve vetëreaktive ose peroksideve organike sipas kushteve kur kërkohet autorizim dhe një kopje e këtij autorizimi bashkëlidhet në dokumentin e  transportit që e përmend atë. 
	I
1.16
	5.4.1.2.3.3
8.1.2.2 (c)
	14

	D

	41
	Mos hipni në bordin e mjetit çdo anëtar të ekuipazhit pa mjete identifikuese (fotografi). 
	
	8.1.2.1 (d)
	35

	Dr/E

	42
	Transporti kur aplikohet dispozita e veçantë 363, në dokumentet e transportit mungojnë fjalët “Transporti sipas dispozitave të veçanta”, kur është e aplikueshme. 
	III
3.2
	3.3
dispozita e veçantë 363
	14

	D

	43
	Rezervë
	
	
	
	

	44
	Rezervë
	
	
	
	

	45
	Rezervë
	
	
	
	

	46
	Rezervë
	
	
	
	

	14. INSTRUKSIONI ME SHKRIM

	47

	Instruksionet me shkrim (dokumentacionet këshilluese) nuk janë dhënë ose nuk janë në përputhje në formë dhe përmbajtje me ADR.  
	II
2.11

	8.1.2
5.4.3.4
	15
	T

	48
	Instruksionet me shkrim (dokumentacionet këshilluese) të papërshtatshme për mallrat që transportohen. 
	II
2.11


	8.1.2 
5.4.3
	15
	T

	49
	Instruksionet me shkrim (dokumentacionet këshilluese) nuk ndodhen në kabinën e drejtuesit të mjetit.
	II
2.11

	8.1.2
5.4.3.1

	15
	T

	50
	Instruksionet me shkrim (dokumentacionet këshilluese) nuk janë të shkruara në gjuhë korrekte nga dërguesi. 
	II
2.11
	8.1.2 
5.4.3.2 
	14
	D

	51
	Instruksionet me shkrim (dokumentacionet këshilluese) e kërkuara nuk mbahen në gjendje gatishmërie në kabinën e mjetit.
	II
2.11
	5.4.3.1
8.1.2.
	39
	Dr

	52
	Rezervë
	
	
	
	

	53
	Rezervë
	
	
	
	

	15. AUTORIZIMI KOMBËTAR/BILATERAL/MULTILATERAL

	54

	Mungesa e një kopje të tekstit kryesor të një autorizimi të veçantë dhe/ose të posaçëm për kryerjen e transportit, nëse është i aplikueshëm. 
	I
1.1 
	Neni 4.3 Kapitulli 1.5
	23
26 
27
	D/T/M

	55
	Rezervë
	
	
	
	

	16. CERTIFIKATA E KONFORMITETIT TË MJETIT

	56

	Transporti me një mjet pa certifikatën e përshtatshme të miratimit ADR.
	I
1.5
	8.1.2.2
9.1.3 

	37
	D/T

	57
	Rezervë
	
	
	
	

	17. CERTIFIKATA E TRJANIMIT PËR DREJTUESIT E MJETEVE DHE DETYRAT E DREJTUESIT TË MJETIT

	58

	Drejtuesi i mjetit nuk zotëron një certifikatë të vlefshme trajnimi.
	I
1.17
	8.2.2.8
	33
35
	D/T

	59

	Certifikata e trajnimit nuk është në bordin e mjetit, por mund të provohet se drejtuesi i mjetit e zotëron atë.
	III
3.3
	8.1.2.2 (b)
8.2.1
	35
	Dr

	60
	Një udhëtar, përveç një anëtari të ekuipazhit të mjetit ka hipur në mjet.

	III
	8.3
	35
	Dr

	61
	Drejtuesi nuk ndalon (fik) motorin gjatë operacionit të ngarkimit ose shkarkimit.
	III
	8.3
	36
	Dr

	62
	Drejtuesi nuk aplikon frenimin në parkim ndërsa mjeti është i parkuar. 
	III
	8.3
	36 

	Dr

	63
	Mjeti nuk parkohet ose nuk vëzhgohet siç duhet.
	II
2.12
	8.3
	36 
	Dr

	64
	Kur pihet duhan gjatë operacioneve të trajtimit në afërsi të mjetit ose në mjet 
	I
1.19
	8.3
	36 
17 
19
	Dr/E/N/Mb/Sh

	65
	Fener ndriçues i pambrojtur përdoret gjatë operacioneve të trajtimit në afërsi të mjetit ose në mjet. 
	I
1.18
	
	36
17 
19 
	Dr/E/N/Mb/Sh

	66
	Mungesa në verifikimin e shkarkimit korrekt të mallrave të rrezikshme.
	I
1.10
	1.4.3.7 5.3 dhe 7.5.1.3
	17 
36
	Dr/Sh

	67
	Mungesa në largimin ose heqjen e mbetjeve të mallrave të rrezikshme pas shkarkimit.
	II
2.6
	7.5.8
	36 
17
	Dr/Sh

	68
	Rezervë
	
	
	
	

	69
	Rezervë
	
	
	
	

	18. MALLRAT E AUTORIZUAR PËR TRANSPORT

	70

	Mallrat e rrezikshme që transportohen janë të ndaluara për transport.
	I
1.1
	Tabelat A dhe B 
Pjesa 2 
	14 
15
	D/T

	71

	Transporti i mallrave të rrezikshme në paketa, që nuk lejohen nga ADR-ja.
	I
1.3
	Tabela A 
Kolona (8)
	7
	D/T

	72

	Transporti i mallrave të rrezikshme në cisterna që nuk lejohen nga ADR-ja.
	I
1.3
	Tabela A
Kolonat (10) dhe (12)
	7 
9
	D/T

	73

	Transporti i mallrave të rrezikshme në sasi të mëdha e të hapura (bulk), që nuk lejohen nga ADR-ja.
	I
1.3
	Tabela A
Kolonat (10)
	7
	D/T

	74

	Shkelja e dispozitave që kufizojnë sasinë që transporton një njësi e transportit. 
	I
1.13
	3.3
7.5.5
	14 
15
	D/T

	75
	Shkelja e dispozitave që kufizojnë sasinë që transporton një njësi e transportit e parashikuar në 1.1.3.6.
	I
1.13
	1.1.3.6
	14 
15
	D/T

	76
	Numri i paketave në ndonjë mjet apo kontejner, të mallrave rrezikshme në sasitë përjashtuese nuk i kalon 1000. 
	I
1.13
	3.5.5
	14 
15
	D/T

	77
	Rezervë
	
	
	
	

	78
	Rezervë
	
	
	
	

	19. MJETET E AUTORIZIARA PËR TRANSPORTIN E MALLRAVE

	79

	Transporti i substancave dhe artikujve eksplozivë (1) më mjete, që nuk janë të konstruktuara për mallra të tilla.
	I
1.5
	7.2.4
9.1.1.2
9.1.3
	12 
9
	T

	80

	Transporti i mallrave më të rrezikshme në cisterna në mjete që nuk janë të autorizuara për mallra të tilla. 
	I
1.5
	Tabela A, Kolona 14
9.1.1.2
9.1.3
	7
9
15
20
	T/O

	81

	Transporti i mallrave të rrezikshme në cisterna me kod të cisternës të paautorizuar për transportin e mallrave të tilla.
	I
1.3
	Tabela A, Kolona 12
4.3
	7
9 

	T/O

	82

	Transporti i mallrave në paketa në një kontejner që nuk është konstruktuar në mënyrë të përshtatshme.

	II
2.7

	7.1.4

	7

	T/N

	83
	Mjeti, cisterna ose kontejneri nuk përputhen përgjithësisht me standardin e miratimit dhe paraqesin rrezik të menjëhershëm.
	I
1.6
	6.7 deri në 6.12
	7 
12
20
40
	T/O

	84
	Mjeti, cisterna ose kontejneri që transportojnë mallra të rrezikshme janë dëmtuar dhe paraqesin rrezik të menjëhershëm. 
	I
1.6
	4.2 deri në 4.5
6.7 deri në 6.11
Pjesa 9
	7 
12
20
40
	T/O

	85
	Cisterna ose kontejneri-cisternë, që nuk mbyllet në mënyrë korrekte, duke lejuar rrjedhjen e përmbajtjes jashtë në mënyrë të pakontrolluar. 
	II
2.8
	4.2 deri në 4.5
	36
	Dr

	86
	Transporti i mallrave të rrezikshme, të granuluar në një kontejner që nuk është struktura në mënyrë të përshtatshme.
	I
1.4
	7.1.4
	7

	T/N

	87
	Mjeti, cisterna apo kontejneri nuk përputhen plotësisht me standardin e miratimit, por nuk paraqesin rrezik imediat.
	II
2.2
	6.7 deri në 6.9 
Pjesa 9
	7
12
9
	T/O

	88
	Mjeti, cisterna apo kontejneri që transporton mallra të rrezikshme është dëmtuar, por nuk paraqet rrezik të menjëhershëm.
	II
2.2
	6.7 deri në 6.12
	40
	T/D

	89
	Rezervë
	
	
	
	

	90
	Rezervë
	
	
	
	

	20. DISPOZITAT NË LIDHJE ME MËNYRËN E TRANSPORTIT (NË SASI TË MËDHA, PAKETA, CISTERNA)

	91
	Transporti i mallrave të rrezikshme në paketa në një mjet të paautorizuar për të njëjtët artikuj. 

	I
1.3
	Tabela A, kolona (14)
7.2.4
9.1.1.2
	12
	D/T

	92

	Transporti i mallrave të rrezikshme i kryer në një cisternë të paautorizuar për të njëjtët artikuj.
	I
1.3
	Tabela A
kolonat (10) dhe (12)
4.2.5.2
4.3
	14
15
20
	D/T/O

	93

	Transporti i mallrave të rrezikshme në sasi të madhe në një kontejner të paautorizuar për të njëjtët artikuj. 
	I
1.3
	Tabela A
kolonat (10) 7.3.2
	14
15
	D/T

	94

	Përdor ambalazh/paketim të paautorizuar. 
	I
1.7
	Tabela A dhe
6.1 deri në 6.6
	14 
18
	D/A

	95

	Ambalazhi/paketimi nuk lejohet për materialin ose substancën.
	I
1.7

	Tabela A, 
kolona (8)
4.1.4
	7
	D/T/A/M

	96

	Ambalazhi/paketimi nuk përputhet me dispozitat e instruksionit të paketimit të aplikueshëm.
	I
1.8
	6.1 deri në 6.6
	18
	A

	97
	Hapësira boshe e pamjaftueshme në ambalazhi/paketimi për transportin e lëngjeve.
	I
1.12
	4.1.1.4 
	19
	Mb

	98

	Paketat paketohen (ambalazhohen) në mënyrë të gabuar.
	I
1.8
	4.1.1.1 
4.1.1.5
	18
	A

	99

	Ambalazhi brendshëm i pamjaftueshëm rezistent për t’i rezistuar presionit të brendshëm ose valvulet e ajrimit nuk janë korrekte (të pasakta).
	I
1.8
	4.1.1.5
	19
15
	Mb/T

	100

	Mosrespektimi i datave të testimit dhe inspektimit dhe afatet e përdorimit të paketimit, ambalazheve të mëdha për lëndët e granuluara dhe ambalazhet e mëdha.
	II
2.5
	4.1
6.1 deri në 6.6
	9
	D/N/Mb/T

	101
	Rezervë
	
	
	
	

	102
	Rezervë
	
	
	
	

	21. NDALIMI I NGARKESAVE TË PËRZIERA

	103

	Mospërmbushja e dispozitave të veçanta në ambalazhimin (paketimin) e përzier.
	I
1.9
	Tabela A dhe
4.1.10
	14
17
	D/N

	104

	Mospërmbushja e dispozitave mbi ngarkesat e përzier të paketave.
	I
1.11
	Kapitulli 7.5
	14
17
	D/N

	105

	Ushqime ose artikuj të tjerë të konsumit ose ushqime për kafshët që nuk janë ngarkuar në përputhje me ADR-në.
	I
1.11
	7.5.4
	14
17
	D/N

	106
	Rezervë
	
	
	
	

	22. NGARKIMI, SIGURIMI (FIKSIMI) I NGARKESËS DHE TRAJTIMI (MANIPULIMI)

	107
	Shkelja e rregullave të fiksimit dhe vendosjes së ngarkesës.
	I
1.10
	Kapitulli 7.5
	14 
17
	N/D

	108

	Shkelja e rregullave për nivelin e lejuar të mbushjes së cisternave.
	I
12
	4.2 deri në 4.7
6.7 deri në 6.12
	19 
15
	Mb/D

	109

	Shkelja e rregullave për nivelin e lejuar të mbushjes të ambalazhit/ ambalazheve (paketime).
	I
1.12
	4.1
6.1 deri në 6.6 

	17 
15
	A/Mb/D

	110

	Cisternat/kontejnerët-cisternë (përfshirë dhe ato bosh e të ndotura) nuk janë mbyllur siç duhet.
	II
2.8
	1.4
4.2
4.3
	19 
15
	Mb/D

	111

	Transporti i një ambalazhimi të kombinuar me një ambalazhim të jashtëm që nuk është mbyllur siç duhet.
	II
2.9
	4.1.1.1
	17 
14
	A/D

	112
	Rezervë
	
	
	
	

	23. RRJEDHJA E MALLRAVE OSE DËMTIMI I PAKETAVE

	113

	Rrjedhja e mallrave të rrezikshme nga paketat.
	I
1.2
	4.1.1.1
6.1 deri në 6.6
	22
	T

	114

	Rrjedhja e mallrave të rrezikshme nga mjetet-cisternë ose kontejnerët-cisternë.
	I
1.2
	1.4
4.2 deri në 4.7
6.7 deri në 6.12
	22
	T

	115

	Mjeti, cisterna ose kontejneri është i dëmtuar dhe paraqet një rrezik imediat.
	I
1.6
	4.2 deri në 4.7 6.7 deri në 6.12
	22
	T

	116

	Paketat janë dëmtuar dhe paraqesin një rrezik imediat.
	I
1.8
	4.1
6.1 deri në 6.6
	22
	T

	117

	Mjeti, cisterna ose kontejneri është dëmtuar dhe nuk paraqet një rrezik imediat.
	II
2.2
	4.2 deri në 4.7 
	22
	T

	118

	Paketat janë dëmtuar dhe nuk paraqesin një rrezik imediat.
	II
2.6

	4.1
6.1 deri në 6.6
	22
	T

	119

	Transporti i paketave me ambalazh IBCs ose ambalazhet e mëdha të dëmtuara ose ambalazhet bosh të dëmtuara.
	II
2.6

	4.1
6.1 deri në 6.6
	17
	T

	120
	Rezervë
	
	
	
	

	24. SHËNIMI I NUMRIT UN NË PAKETA/NË CISTERNA (ADR 6)

	121

	Transporti i mallrave të rrezikshme në cisternat fikse, cisternat e çmontueshme, kontejnerët-cisternë, kontejnerët me gaz me elemente të shumëfishta ose kontejnerët-cisternë, etj. pa shenjat (markimin) UN, të përshkruara në pjesën 6 të ADR-së.
	I
1.15
	6.7.2.20; 6.7.3.16; 6.7.4.15; 6.7.5.13; 6.8.2.5; 6.8.3.5; 6.9.6 
	14
15
20
	D/T/O

	122

	Transporti i mallrave të rrezikshme pa shenjat (markën) UN në kontejnerët e mëdhenj të përshkruar në pjesën 6 të  ADR-së.
	I
1.15
	6.11.3.4
	14
15
	D/T

	123

	Transporti në paketa pa shenjën (markimin) UN; ambalazhet, enët e mëdha për sasitë e mëdha dhe ambalazhet e mëdha, pjesa 6 e ADR-së.

	I
1.14
	6.1.3
6.2.1.7;6.2.1.8; 6.2.5.8
6.3.1
6.4.21.8
6.5.2; 6.5.4.5.3
6.6.3
	14
15
	D/T

	124

	Transporti me shenjat (markimin) UN jokorrekte në cisternat, kontejnerët-cisternë, cisternat e çmontueshme, mjetet bateri dhe cisternat me gaz me elemente të shumëfishta, pjesa 6 e ADR-së. 
	II
2.10
	6.7 deri në 6.10
6.12
	14
15
20
	D/T/O

	125
	Transporti me shenja (markimin) UN jokorrekt në kontejnerët me përmasa të mëdha, pjesa 6 e ADR-së.
	II
2.10
	6.11
	14
15
	D/T

	126

	Transporti me shenjat UN jokorrekt në paketa: ambalazhet, enët e mëdha për sasi të mëdha dhe ambalazhet e mëdha.
	II
2.10
	6.1 deri në 6.6
	14
15
	D/T

	127
	Rezervë
	
	
	
	

	25. SHËNIMI I PAKETAVE (d.m.th. numri UN) DHE ETIKETIMI (ADR 5.2)

	128

	Transporti me ambalazhe pa shenjat (markim) e kërkuara.
	I
1.14
	Tabela A
5.2.1 
	7
15
17
19
	D/N/Mb/T

	129

	Transporti në paketa pa etiketat e kërkuara.
	I
1.14
	Tabela A
5.2.2
	7
15
17
19
	D/N/Mb/T

	130
	Transporti i paketave “overpack” pa shënimin (markimin) ose etiketën e kërkuar.
	I
1.14
	Tabela A
5.1.2
5.2
	7
15
17
18
	D/A/N/T

	131
	Transporti në paketa në sasi të kufizuara ose të përjashtuara pa shenja (markimi) e kërkuara.
	I
1.14
	3.4
3.5
	7
15
17
18
	D/A/N/T

	132
	Paketimet, kontejnerët e hapur e të ndërmjetëm dhe enët e ndotura dhe bosh, pa shenja ose etiketat e kërkuara.
	I
1.14
	Tabela A
5.1.3
5.2
	7
15
17
18
	D/A/N/T

	133
	Paketat e përjashtuara të klasës 7 pa shenjat e detyrueshme.
	I
1.1.4
	5.1.5.4
	7
15
17
18
	D/A/N/T

	134
	Paketat përmbajnë një agjent ftohës ose kondicioner, pa etiketë ose të shprehur në pikën 5.5.3.4 të ADR-së. 
	I
1.14
	5.5.3.4
	7
15
17
18
	D/A/N/T

	135
	Transporti në paketa të shënuara ose etiketuara në mënyrë jokorrekte.

	II
2.10
	Tabela A
3.4 dhe 3.5
5.1 dhe 5.2
	7
15
17
19
	D/N/Mb/T

	136

	Madhësia e etiketave ose madhësia e shkronjave, numrave, figurave ose simboleve mbi etiketat nuk përputhet me rregulloret.
	III
3.1
	Tabela A
3.4 dhe 3.5
5.1 dhe 5.2

	7
15
17
19
	D/N/Mb/T

	137
	Rezervë
	
	
	
	

	26. ETIKETIMI I CISTERNAVE/MJETEVE (ADR 5.3.1)

	138

	Transporti pa panele-etiketa në mjete, cisterna ose kontejnerët-cisternë, siç aplikohet në kapitullin 5.3 të ADR-së.
	I
1.15
	Tabela A
5.3.1
	7
15 
17
19
35
	Mb/N/T/Dr

	139
	Transporti pa panele-etiketa në kontejnerë ose mjete, siç aplikohet në kapitullin 5.3 të ADR së.
	I
1.15
	Tabela A 
5.3.1

	7
15
17
19
35
	Mb/N/T/Dr

	
140
	Transporti pa panele-etiketa në mjete të cilat transportojnë paketa, kur është e aplikueshme në kapitullin 5.3 të ADR së. 
	I
1.15
	Tabela A 
5.3.1
	7
15
17
19
35
	Mb/N/T/Dr

	141
	Transporti në mjet, kontejnerë ose cisternë e etiketuar jokorrekt, siç parashikohet në kapitullin 5.3 të ADR së.
	II
2.10
	Tabela A 
5.3.1
	7
15
17
19
35
	Mb/N/T/Dr

	142

	Madhësia e paneleve ose etiketave ose madhësia e shkronjave, numrave ose simboleve nuk janë në përputhje me kushtet e kapitullit 5.3 të ADR së.
	III
3.1
	5.3.1.7
	7
15
17
19
35
	Mb/N/T/Dr

	143
	Rezervë
	
	
	
	

	27. SHËNJIMI I AUTOMJETIT/NJËSISË SË TRANSPORTIT (PANELI PORTOKALLI, TEMPERATURA E NGRITUR)

	144

	Transporti pa panelet portokalli.
	I
1.15
	Tabela A 
5.3.2
	15
19
	Mb/T

	145
	Transporti i mallrave të paketuara në sasi të kufizuar në njësitë e transportit të cilëve u mungojnë shenjat e kërkuar në kapitullin 3.4 të ADR-së.
	II
2.10
	3.4
	15
19
	Mb/T

	146

	Transporti i mallrave të rrezikshme në një mjet me panele të detyrueshme portokalli, jokorrekte. 
	II
2.10
	Tabela A 
5.3.2

	15
19
	Mb/T

	147

	Transporti pa shenjat për materialet që transportohen në temperaturë të lartë.
	I
1.15
	5.3.3 
	15
19
	Mb/T

	148
	Transporti i substancave pa shenjën e rrezikut për mjedisit.
	I
1.15
	5.3.6
	15
17
18
19
	A/Mb/N/T

	149
	Njësisë së transportit i mungon shenja paralajmëruese e bymimit. 
	I
1.15
	5.5.2.3
	15
17
18
19
	A/Mb/N/T

	150
	Mjetet ose kontejnerët që përmbajnë mallra të rrezikshme që përdoren me ftohje ose me ajër të kondicionuar i mungon shenja e detyrueshme paralajmëruese. 
	I
1.15
	5.5.3.6
	15
17
18
19
	A/Mb/N/T

	151
	Transporti me shenjat ose sinjalet e detyrueshme, jokorrekte.
	II
2.10
	3.4
5.3
5.5
	15
17
18
19
	A/Mb/N/T

	152

	Madhësia e paneleve portokalli, markimeve ose shenjave, ose madhësia e shkronjave dhe numrave dhe figurave ose simboleve nuk janë në përputhje me rregulloret. 
	III
3.1
	3.4
5.3
5.5

	15
17
18
19
	A/Mb/N/T


	153
	Rezervë
	
	
	
	

	28. PAJISJE TË SIGURISË TË TIPIT TË PËRGJITHSHËM TË SPECIFIKUAR NË ADR
29. PAJISJE SPECIALE NË PËRPUTHJE ME MALLRAT QË TRANSPORTOHEN
30. TIPI TJETËR I PAJISJES I SPECIFIKUAR NË INSTRUKSIONIN ME SHKRIM

	154

	Mjeti nuk mban pajisjet e sigurisë të kërkuar nga ADR-ja.
	II
2.4
	5.4.3
8.1.5
	35
	T

	155
	Njësia e transportit nuk mban në bord bllokuesit e rrotave.
	II
2.4
	8.1.5.2
	35
	T

	156
	Njësia e transportit nuk mban në bord dy sinjale paralajmëruese.
	II
2.4
	8.1.5.2
	35
	T

	157
	Njësia e transportit nuk mban në bord lëng për larjen e syve, kur është e zbatueshme. 
	II
2.4
	8.1.5.2
	35
	T

	158
	Njësia e transportit nuk mban në bord veshjen paralajmëruese për secilin anëtar të ekuipazhit.
	II
2.4
	8.1.5.2
	35
	T

	160
	Njësia e transportit nuk mban në bord pajisje portative ndriçimi të ftohtë për secilin anëtar të ekuipazhit.
	II
2.4
	8.1.5.2
	35
	T

	161
	Njësia e transportit nuk mban në bord nga një palë doreza për secilin anëtar të ekuipazhit.
	II
2.4
	8.1.5.2
	35
	T

	162
	Njësia e transportit nuk mban në bord nga një palë syze për secilin anëtar të ekuipazhit.
	II
2.4
	8.1.5.2
	35
	T

	164

	Mjeti nuk mban pajisjen respiratore (kundërgazin) të duhur.
	II
2.4
	8.1.5.3
	35
	T

	165
	Njësia e transportit nuk është e pajisur me lopatë, kur është e aplikueshme.
	II
2.4
	8.1.5.3
	35
	T

	166
	Njësia e transportit nuk është e pajisur me një mbulesë për largimin e lagështirës apo bllokimin e rrjedhjes.
	II
2.4
	8.1.5.3
	35
	T

	167
	Njësia e transportit nuk është e pajisur me një kolektor mbledhës, nëse është e aplikueshme. 
	II
2.4
	8.1.5.3
	35
	T

	168
	Në mjet nuk ndodhen pajisjet e duhura personale mbrojtëse dhe pajisje shtesë ose të veçanta, të cilat mund të jenë parashikuar nga instruksionet me shkrim.
	II
2.4
	5.4.3
8.1.5.3
	35
	T

	
	Rezervë
	
	
	
	

	
	Rezervë
	
	
	
	

	31. PAJISJET PËR FIKJEN E ZJARRIT

	169
	Njësia e transportit në përputhje me 1.1.3.6 nuk ka pajisjen portative të detyrueshme për fikjen e zjarrit. 
	II
2.3
	8.1.4.2
	35
	T

	170
	Njësia e transportit nuk ka pajisjen portative, të detyrueshme për fikjen e zjarrit, për motorin ose kabinën. 
	II
2.3
	8.1.4.1
	35
	T

	171
	Njësia e transportit nuk ka pajisje shtesë për fikjen e zjarrit. 
	II
2.3
	8.1.4.1
	35
	T

	172
	Pajisjet për fikjen e zjarrit nuk janë të vulosura që dëshmon që ato janë të papërdorura. 
	II
2.3
	8.1.4.4
	35
	T

	173
	Pajisjet për fikjen e zjarrit nuk janë të shënuara (markuara) në përputhje me një standard të njohur nga autoriteti përgjegjës dhe të jenë pajisur me një targetë ku të përmbahen të paktën, data (muaji dhe viti) i inspektimit periodik të ardhshëm ose data e skadimit. 
	II
2.3
	8.1.4.4
	35
	T

	174
	Pajisjet për fikjen e zjarrit nuk kanë qenë subjekt i një inspektimi të rregullt, në mënyrë që të sigurohet sigurohemi që ato funksionojnë në rregull. 
	II
2.3
	8.1.4.4
	35
	T

	175
	Pajisjet për fikjen e zjarrit nuk instalohen në njësitë e transportit në mënyrë të tillë që ato të jenë lehtësisht të manipulueshme nga ekuipazhi i mjetit. 
	II
2.3
	8.1.4.5
	35
	T

	176
	Instalimi i pajisjeve të fikjes së zjarrit nuk kryhet në mënyrë të tillë që të jenë të mbrojtura nga efektet e motit dhe që të mos preket efektshmëria e sigurisë operacionale të tyre.
	II
2.3
	8.1.4.5
	35
	T

	177
	Rezervë
	
	
	
	

	178
	Rezervë
	
	
	
	

	TË NDRYSHME (NUK NDODHEN NË ANEKSIN II)

	179
	Përdorimi i zjarrit ose flakës së pambrojtur në mjete ose në kontejnerë që përmbajnë mallra të rrezikshme, në afërsi të tyre dhe gjatë ngarkimit ose shkarkimit të këtyre mallrave. 
	I
1.18
	7.5.11 CV2 (2)
	17
19
35
36
	Dr/E/N/Mb/Sh

	180
	Pirja e duhanit dhe përdorimi i zjarrit ose flakës së pambrojtur në mjete ose në kontejnerë që përmbajnë substanca të klasës 1, në afërsi të tyre dhe gjatë ngarkimit ose shkarkimit të këtyre mallrave.
	I
1.18
	8.5 S1 (3)
	17
19
35
36
	Dr/E/N/Mb/Sh

	181
	Pajisjet e ndriçimit që përdoren kanë sipërfaqe metalike dhe mund të prodhojnë shkëndija. 
	I
1.18
	8.3.4
	35

	Dr/E

	182
	Përdorimi i ndriçimit të pambrojtur
	I
1.18
	8.3.4
	35

	Dr/E

	183
	Njësia e transportit përmban më shumë se një rimorkio ose gjysmërimorkio


	II
2.1
	8.1.1
	35
15
35
	D/T/Dr

	184
	Pihet duhan kur ka ndodhur një aksident ose emergjencë. 
	I
1.19
	5.4.3
	17
19
35
36
	Dr/E/N/Mb/Sh

	185
	Pirja e duhanit në afërsi të mjetit ose kontejnerit, ose brenda mjetit ose kontejnerit, gjatë trajtimit. 
	I
1.19
	7.5.9
8.3.5
	17
19
35
36
	Dr/E/N/Mb/Sh

	186
	Mos ndalimi i pirjes së duhanit.
	I
1.19
	7.5.9
8.3.5
	17
19
35
36
	Dr/E/N/Mb/Sh

	187
	Në bordin e mjetit ndodhen udhëtarë.
	
	8.3.1
	14
35
	T/Dr/E

	188
	Mjeti nuk është parkuar ose mbikëqyr siç duhet.
	II
2.12
	8.4
	35
36
	Dr/E

	189
	Mjeti cisternë nuk është i tokëzuar mirë me një lidhje elektrike para mbushjes ose zbrazjes. 
	II
2.4
	8.5 S2 (3)
	35
17
	Dr/N/Sh




ANEKSI VI
KONTROLLI PËR SHKELJET QË MUND TË NDODHIN NË MJEDISET E SUBJEKTIT

Ne duhet të kemi parasysh detyrimin e subjekteve për të mbajtur 5 vjet dokumentet e transportit dhe dokumentacionin në lidhje me funksionimin e shërbimit të transportit për 5 vjet. Kontrollet në mjediset e ndërmarrjes mund të bëhen në subjektet e dërguesit, ngarkuesit, transportuesit, marrësit, shkarkuesit, pra te të gjithë pjesëmarrësit në transportin e mallrave të rrezikshme.
Procesi i kontrollit kryhet duke ndjekur zërat në tabelat e mëposhtme A dhe B. Në këto tabela do të shihet se çfarë mund të kontrollohet në njërin prej posteve të subjektit. 
Në tabelën B të këtij aneksi, jepen shkeljet e konstatuara për këshilltarin e sigurisë dhe të subjektit pjesëmarrës në transportin rrugor të mallrave të rrezikshme. Në kolonën e tretë jepet kategoria e rrezikut, por në ndryshim nga tabelat e tjera ku jepet edhe pozicioni i kategorisë së rrezikut sipas aneksit II të direktivës 95/50/EC ose aneksit III të këtij udhëzimi, këto anekse nuk parashikojnë shkeljet e paraqitura në këtë aneks.















A. SHKELJET SIPAS DIREKTIVËS SË KONTROLLIT 95/50/EC DHE LIGJIT NR.18/2012, DATË 13.12.2012

	Nr.
	Përshkrimi i shkeljes sipas ADR
	Kategoria e rrezikut
sipas aneksit II
të D.95/50/EC
	Shkeljet e dispozitave të ADR së 2013
	Shkeljet e dispozitave të ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012
Neni/nenet

	PËRDORIMI I LISTËS SË KONTROLLIT SIPAS DIREKTIVËS 95/50/EC E NDRYSHUAR ME DIREKTIVËN 2004/12/EC DHE PËRPUTHJA E SHKELJEVE ME ADR DHE LIGJIN NR. 118/2012, DATË 13.12.2012

	13. DOKUMENTET E TRANSPORTIT

	1
	Dokumentet e transportit të mallrave të rrezikshme nuk janë dhënë ose nuk janë në përputhje me ADR-në. 
	I
1.14

	8.1.2.1 (a)
dhe 5.4.1
	14

	2
	Transporti i mallrave të rrezikshme pa identifikuar mallrat e rrezikshme të transportuar në fletëngarkesën e shoqërimit të mallit. 
	
I
1.14

	8.1.2.1 (a)
dhe 5.4.1
	
14

	3
	Dokumenti i transportit pa numrin e duhur të UN, emërtimin e përshtatshëm, grupin e transportit dhe disa informacione të tjera përkatëse. 
	I
1.16
	5.4.1.1.1
	
14

	4
	Transporti i mallrave me mjet, kontejner dhe/ose cisternë (Nr.UN 3359) me trajtim tymosjeje pa fletëngarkesën e shoqërimit të mallit sipas nënseksionit të përmendur në 5.5.2.1 të ADR-së. 
	I
1.16

	5.5.2.1
	
14

	5
	Informacioni i kërkuar në dokumentin e transportit është i palexueshëm.
	I
1.16
	5.4.1.1.2
	14

	6
	Mungesa ose keqpërdorimi i numrit dhe përshkrimit të paketave ose të IBCs, peshës bruto apo neto për materialet dhe objektet e LP.
	I
1.16
	5.4.1.1.1 (e), (f) dhe 5.4.1.2.1 (a)
	14

	7
	Nuk tregojnë ose nuk përshkruajnë mjetet mbajtëse bosh e të papastra.
	III
3.2
	5.4.1.1.6
	14

	8
	Nuk tregon emrin dhe adresën e dërguesit.
	III
3.2
	5.4.1.1.1 (g)
	14

	9
	Nuk tregohet emri dhe adresa e marrësit (destinacionit)
	III
3.2
	5.4.1.1.1 (h)
	14

	10
	Dokumenti nuk është shkruar me gjuhë korrekte.
	III
3.2
	5.4.1.4
	14

	11
	Mungesa e dokumenteve në lidhje me përjashtimet e ADR
	I
1.16
	4.3 dhe 1.5.1
	14

	12
	Mungesa e përmendjes, së të qenit pjesë e një zinxhiri të transportit ajror ose detar, në dokumentin e transportit
	III
3.2
	5.4.1.1.7
	14

	13
	Mungesa e një informacioni shtesë në lidhje me kërkesat e veçanta ose speciale (p.sh. rikuperimi ose mbetjet). 
	I
1.16
	5.4.1
	14

	14
	Transporti i mallrave të rrezikshme të klasës 7 pa bashkëlidhur deklaratën e dërguesit në faturën e shoqërimit të mallit në lidhje me masat që transportuesi merr, nëse ka.
	I
1.16 
	5.4.1.2.5.2
	14

	15
	Dokumentet e transportit nuk përmbajnë informacion korrekt (e ndryshme nga të mëparshme)
	III
3.2
	5.4.1
	14

	16
	Transporti i mallrave të rrezikshme pa një certifikatë koresponduese të paketimit të kontejnerit kur transporti i paraprin një udhëtimi në det. 
	III
3.2
	5.4.2
	14

	17
	Certifikata e mjetit/kontejnerit nuk është përgatitur në përputhje me seksionin 5.4.2 të kodit IMDG. 
	III
3.2
	5.4.2
	

	18
	Rezervë
	
	
	

	18. MALLRAT E AUTORIZUARA PËR TRANSPORT

	19

	Mallrat e rrezikshme janë të ndaluar për transport.
	I
1.1
	Tabela A dhe B dhe  Pjesa 2
	14 
15

	20

	Transporti i mallrave të rrezikshme pa praninë, d.m.th. e dokumenteve, shenjave dhe etiketave në paketa, etiketave dhe shenjave në mjet. 
	I
1.14
	Pjesa 5 dhe Kapitulli 8.1
	7

	21

	Transporti i mallrave të rrezikshme në paketa që nuk lejohen nga ADR-ja.
	I
1.3
	Tabela A
Kolona (8)
	7

	22

	Transporti i mallrave të rrezikshme në cisterna që nuk lejohen nga ADR-ja.
	I
1.3
	Tabela A
Kolonat (10) dhe (12)
	7
9

	23

	Transporti i mallrave të rrezikshme në sasi të madhe (bulk) që nuk lejohen nga ADR-ja.
	I
1.3
	Tabela A
Kolona (10
	 7

	24

	Shkelja e dispozitave që kufizojnë sasinë që transporton një njësi e transportit.
	I
1.3
	7.5.5
	14 
15

	19. MJETI I AUTORIZUAR PËR TRANSPORT 

	25

	Transporti i mallrave të rrezikshme në paketa (klasa 1) ose në mjete-cisternë që nuk janë autorizuar në transportin e mallrave të rrezikshme.
	I
1.3
	Tabela A 
Kolona (14) dhe 9.1.1.2
	Nenet 
7
9

	20. DISPOZITAT NË LIDHJE ME MËNYRËN E TRANSPORTIT (NË SASI TË MËDHA, PAKO, CISTERNA)

	26

	Transporti i mallrave të rrezikshme i kryer në një cisternë të paautorizuar për të njëjtin artikull.
	I
1.3

	Tabela A
Kolonat (10) dhe (12)
	14 
15

	27

	Transporti i mallrave të rrezikshme të hapur në sasi të madhe në një kontejner të paautorizuar për të njëjtin artikull.
	I
1.3
	Tabela A
Kolonat (10) dhe (12)
	14 
15

	28

	Përdorimi i paautorizuar i ambalazhit
	I
1.7
	Tabela A dhe 6.1 dhe 6.2
	7

	21. NDALIMI I NGARKESAVE TË PËRZIERA

	29

	Mospërmbushja e dispozitave të veçanta në ambalazhimin (paketimin) e përbashkët.
	I
1.9
	Tabela A dhe 4.1.10
	14

	30

	Mospërmbushja e dispozitave mbi ngarkesat e përbashkëta të paketave.
	I
1.11
	Kapitulli 7.5
	15

	22. NGARKESA, FIKSIMI I NGARKESËS DHE TRAJTIMI (MANIPULIMI)

	31

	Mospërmbushja e dispozitave mbi mbushjen e lejuar të cisternave dhe ambalazheve
	I
1.12
	Pjesët 4 dhe 6
	19 
15



B. SHKELJET MBI DETYRIMET E KËSHILLTARIT TË SIGURISË
	SHKELJET SIPAS ADR 2013 DHE LIGJIT NR. 118/2012, DATË 13.12.2012

	A. KËSHILLTARI I SIGURISË

	1 
	Këshilltari i sigurisë nuk ka kryer funksionet që i janë caktuar për dërgimin, transportin, marrësin, ngarkimin, mbushjen shkarkimin, e mallrave të rrezikshme. 
	II
	1.8.3.3
	30
	KS

	B. INFORMACIONI VJETOR

	2
	Këshilltari i sigurisë nuk përgatit raportin vjetor.
	II
	1.8.3.3
	30
	KS

	3
	Nuk ruan në mjediset e ndërmarrjes raportet vjetore gjatë periudhës që parashikon ligji, duke mos e dorëzuar në organet përgjegjëse. 
	II
	1.8.3.3

	30
	KS

	4
	Këshilltari i sigurisë nuk përgatit raportin për aksidentin. 
	II
	1.8.3.6
	30
	KS

	5
	Nuk dërgon në kohën e caktuar raportin vjetor tek autoritet përgjegjëse. 
	II
	
	29
	KS

	6
	Në raportet vjetore nuk përfshihen të dhënat e kërkuara në ADR. 
	II
	1.8.5.4
	29
	KS

	C. DETYRIMET E SUBJEKTIT PËR KËSHILLTARIN E SIGURISË

	1
	Nuk ka emëruar (caktuar) këshilltar të sigurisë.
	I
	1.8.3.1
	29
	D/T

	2
	Këshilltari i sigurisë i caktuar nuk zotëron një certifikatë të vlefshme trajnimi.
	I
	1.8.3.7
	29
	D/T/KS

	3
	Autoriteti përgjegjës nuk është informuar për identitetin e këshilltarit të sigurisë.
	II
	1.8.3.5
	29
	D/T/KS

	4
	Raporti vjetor ose raporti i aksidentit nuk janë të disponueshëm.
	II
	1.8.3.3, 1.8.3.1 dhe 1.8.3.6
	30
	D/T/KS

	5

	Rezervë
	
	
	
	

	D. TRAJNIMI I PERSONAVE PJESËMARRËS NË TRANSPORT

	1
	Nuk u jepet punonjësve trajnimi i duhur për sigurinë, në përputhje me ADR-në, punonjësve.
	II
	1.3 dhe 1.10.2
	32
	D/T

	2
	Rezervë
	
	
	
	

	E. PLANI I SIGURISË

	1
	Plani i sigurisë nuk është i disponueshëm ose nuk është i përshtatshëm.
	I
	1.10.3.2 dhe 1.10.3.3
	14 
15
	D/T

	2
	Rezervë
	
	
	
	

















Format A4
Ngjyrë e gjelbër

ANEKSI VII
PROCESVERBAL
PËR MARRJEN E MOSTRAVE/KAMPIONE TË MALLRAVE TË RREZIKSHME PËR PROVA LABORATORIKE

Në zbatim të neneve 39 dhe 40 të ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012 “Për transportin e mallrave të rrezikshme” tërhoqa mostrën/kampionin për prova laboratorike të artikullit/substancës së rrezikshme në sasinë e poshtëshënuar. 
			       							Nr.serisë: 

1. Subjekti

Emri tregtar i subjektit pjesëmarrës:...........................................................

Emri i drejtuesit të mjetit:..................................................................................

Adresa tregtare e ndërmarrjes..............................................., Kodi postar......
..................................................................................................................

2. Emri i organit/organeve të kontrollit:.........................................................
..................................................................................................................
3. Artikulli/substanca e rrezikshme
Emërtimi i artikullit/substancës së rrezikshme sipas dokumenteve të shoqërimit[footnoteRef:4] [4: Nëse artikulli ose substanca e rrezikshme nuk ka emërtim, të shkruhen fjalët “Nuk ka emërtim”] 

..................................................................................................................

Numri UN i artikullit/substancës së rrezikshme sipas dokumenteve të shoqërimit[footnoteRef:5]:............................................................................................................ [5:  Nëse artikulli ose substanca e rrezikshme nuk ka numrin e UN, të shkruhet fjalët “Nuk ka numrin e UN”
] 

..................................................................................................................

Gjendja e artikullit/substancës së rrezikshme:

E ngurtë |_| 			E gaztë |_| 				E lëngët |_|

Përbën rrezik për sigurinë tërheqja e artikullit/substancës së rrezikshme: Po |_|	Jo |_|
Jeni instruktuar ose njohur mbi pasojat e rrezikut që paraqet tërheqja e artikullit/substancës së rrezikshme:  Po |_|	Jo |_|
Keni marrë masat e duhura për shmangien e rrezikut gjatë procesit të tërheqjes së artikullit/substancës së rrezikshme:  Po |_|	Jo |_|
Jeni pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e procesit të tërheqjes së artikullit/substancës së rrezikshme: Po |_|	Jo |_|
Sasia e artikullit/substancës së rrezikshme që merret për mostër/kampion........................

4. Mjeti (kur tërheqja e mostrës/kampionit ndodh në rrugë)

Numri i regjistrimit të mjetit.................

Lloji i mjetit             Traktor i artikuluar |_|                        I ngurtë      |_|

Rimorkio me aks në qendër  |_| Rimorkio e plotë me krah lidhës |_|   Gjysmërimork. |_|

A është një mjet i lehtë mallrash d.m.th. TPL 3001 kg deri 3500 kg?         Po|_|        Jo|_|

Vendndodhja e tërheqjes së mostrës: 	në rrugë:  |_|	në ndërmarrje:	     |_|

5. Të dhënat e mjetit që kryen transportin e mostrës/kampionit të artikullit/substancës së rrezikshme dhe drejtuesit të mjetit

Numri i regjistrimit të mjetit:....................................................

Emri dhe mbiemri i drejtuesit të mjetit:..............................................

Lloji i mjetit:    Traktor i artikuluar |_|                I ngurtë      |_|

Rimorkio me aks në qendër  |_| Rimorkio e plotë me krah lidhës |_|   Gjysmërimork. |_|

A është një mjet i lehtë mallrash d.m.th. TPL 3001 kg deri 3500 kg?     Po|_|        Jo|_|

mjeti është pronë:		private  |_|		publike		|_|

6. Laboratori

Emri tregtar i laboratorit të akredituar dhe/ose notifikuar ..................................

Adresa tregtare e laboratorit................................, kodi postar..............................
..................................................................................................................


______________________________			____________________________
(Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për kontroll)	                                             (Emri dhe mbiemri i pronarit[footnoteRef:6]3 të artikullit/subst.) [6: 3  Kur kontrolli kryhet në rrugë, vendoset emri i drejtuesit të mjetit.
] 

Shoqëruar me nënshkrimin.						    Shoqëruar me nënshkrimin.


Data: .......................................................................






ANEKSI VIII
INFORMACION I PËRGJITHSHËM I KËRKUAR NË DOKUMENTIN E TRANSPORTIT SIPAS PIKËS 5.4.1 TË ADR-së

Dokumenti i transportit duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme për çdo lëndë, material ose artikull të rrezikshëm, të ofruar për transport:
a) numri i UN të paraprirë nga shkronjat  “UN”;
b) emri përkatës i transportit i shoqëruar sipas rastit (shih 3.1.2.8.1) me emrin teknik në kllapa (shih 3.1.2.8.1.1), përcaktuar në përputhje me 3.1.2;
c) - për lëndët dhe artikujt e klasës 1: kodi i klasifikimit dhënë në kolonën (3b) të tabelës A të kapitullit 3.2.
Në rastin kur jepen në kolonën (5) të tabelës A të kapitullit 3.2,  numrat e modelit të etiketës të ndryshëm nga 1, 1.4, 1.5 dhe 1.6, këto numra të modelit të etiketës, në kllapa, duhet të ndjekin kodin e klasifikimit;
- për materialet radioaktiv të klasës 7: numrin e klasës: “7”;
Shënim. Për materialin radioaktiv me rrezik dytësor, shih gjithashtu dispozitën e veçantë 172 në kapitullin 3.3. 
- për lëndët dhe artikujt e klasave të tjera: numrat e modelit të etiketës dhënë në kolonën (5) të tabelës A të kapitullit 3.2 ose të zbatueshëm sipas dispozitës së veçantë referuar në kolonën 6. Në rastin kur jepen numra për më shumë se një model etikete, numrat që ndjekin modelin e parë duhet të jepen në kllapa. Për lëndët dhe artikujt për të cilët nuk jepet asnjë model etikete në kolonën (5) të tabelës A të kapitullit 3.2, në vend të saj jepet klasa sipas kolonës (3a);
d) kur caktohet, numri i ambalazhimit për lëndë që mund të paraprihet nga shkronjat “PG” (p.sh. “PGII”), ose inicialet që korrespondojnë me fjalët “Grupi i ambalazhimit” në gjuhën e përdorur sipas 5.4.1.4.1;
Shënim. Për materialet radioaktive të klasës 7 me rrezik dytësor, shih dispozitën e veçantë 172 (b) në kapitullin 3.3.
e) numri dhe përshkrimi i ambalazhimit sipas rastit. Kodet e ambalazhimit të UN mund të përdoren vetëm për të plotësuar përshkrimin e llojit të ambalazhimit (p.sh. një kuti (4G));
Shënim. Numri, tipi dhe kapaciteti i çdo ambalazhimi të brendshëm brenda ambalazhimit të jashtëm të një ambalazhimi të kombinuar nuk është i nevojshëm të tregohet.
f) sasia e përgjithshme e çdo artikulli të mallrave të rrezikshme që mbajnë numër të ndryshëm të UN, emrin përkatës të transportit ose, sipas rastit, grupin e ambalazhimit (si vëllimi ose si pesha e përgjithshme, apo si pesha neto sipas rastit);
Shënim 1. Në rastin e zbatimit të planifikuar të 1.1.3.6, sasia e përgjithshme e mallrave të rrezikshme për çdo kategori transporti duhet të tregohet në dokumentin e transportit në përputhje me 1.1.3.6.3.
Shënim 2. Për mallrat e rrezikshme në makineri ose pajisjet e specifikuara në këtë shtojcë, sasia e treguar duhet të jetë sasia e përgjithshme e mallrave të rrezikshme që ndodhen në to në kilogram ose litra sipas rastit.
g) emri dhe adresa e dërguesit të mallit;
h) emri dhe adresa e pritësit (pritësve) të mallit. Me marrëveshjen e autoriteteve përgjegjëse të vendeve të përfshira në transport, në rastin kur mallrat e rrezikshme transportohen për t’ia dorëzuar disa pritësve të mallit, të cilët nuk mund të identifikohen në fillimin e transportit, mund të vendosen në vend të emrit të tyre fjalët “Shitje me transferim”;
i) deklarata e kërkuar sipas kushteve të çdo marrëveshjeje të veçantë;
j) (e rezervuar)
k)  Kur caktohet, kodi i kufizimit të tunelit dhënë në kolonën (15) të tabelës A të kapitullit 3.2, me shkronja kapitale në thonjëza. Kodi i kufizimit të tunelit nuk është e nevojshme të shtohet në dokumentin e transportit në rastin kur dihet paraprakisht se transporti nuk do të kalojë në një tunel me kufizime për transportin e mallrave të rrezikshme.
Vendi dhe renditja në të cilin duhet të paraqiten elementet e të dhënave në dokumentin e transportit, është sipas dëshirës, përveç faktit që: (a), (b), (c), (d) dhe (k) duhet të paraqiten në renditjen e dhënë më lart (p.sh. (a), (b), (c), (d), (k)) pa i shpërndarë të dhënat, me përjashtim të parashikimit në ADR.

Shembuj të përshkrimeve të tilla të lejuara të mallrave të rrezikshme janë:

“ALKOOL ALILI I UN 1098, 6.1(3), I (C/D)” ose
“ALKOOL ALILI I UN 1098, 6.1(3), PG I (C/D)”

Të dhënat e kërkuara në dokumentin e transportit duhet të jenë të lexueshme.

Megjithëse përshkrimi i parë përdoret në kapitullin 3.1 dhe në tabelën A të kapitullit 3.2 për të treguar elementet që duhet të jenë pjesë e emrit përkatës të transportit dhe, megjithëse, përshkrimi i parë dhe i dytë përdoren në këtë kapitull për të treguar të dhënat e kërkuara në dokumentin e transportit, me përjashtim të parashikimit në 5.4.1.1.1 (k), përdorimi i përshkrimit të parë dhe të dytë për përfshirjen e të dhënave në dokumentin e transportit, lihet sipas dëshirës.
Dispozita të veçanta për mbeturinat
Nëse transportohen mbeturina që përmbajnë mallra të rrezikshme (përveç mbeturinave radioaktive), emri përkatës i transportit duhet të paraprihet nga fjala “MBETURINA”, në qoftë se ky term nuk është pjesë e emrit përkatës të transportit, p.sh.:
“MBETURINA METANOLI të UN 1230, 3(6.1), II, (D/E)”,
Nëse mallrat e rrezikshme mbarten në ambalazhe ose në enë nën presion shpëtimi, fjalët “AMBALAZHIM PAKETIMI” ose “ENË NËN PRESION SHPËTIMI” do të shtohen pas përshkrimit të mallrave të rrezikshme.
Dispozita speciale për mjetet bosh të kontaminuara, të papastra.
Për mjetet e boshatisura të bartura, të papastra, të cilat përmbajnë mbeturinat e mallrave të rrezikshme të klasave të ndryshme nga klasa 7, duhet të vendosen para ose pas përshkrimit të mallrave të rrezikshme specifikuar në 5.4.1.1.1 (a) deri në (d) dhe (k) fjalët “I BOSHATISUR, I PAPASTRUAR” ose “MBETURINË, BARTUR SË FUNDMI”. Për më tepër, 5.4.1.1.1 (f) nuk zbatohet.
Dispozitat e veçanta për transportin në transportin zinxhir përfshirë transportin detar ose ajror
Për transportin në përputhje me 1.1.4.2.1, duhet të përfshihet në dokumentin e transportit emërtimi: “Transport në përputhje me 1.1.4.2.1”.
Dispozitat e veçanta për transportin në mjetet cisternë me shumë kompartimente ose njësitë transportuese me më shumë se një cisternë
Kur nga devijimi 5.3.2.1.2, mjeti-cisternë me shumë kompartimente ose njësia transportuese me më shumë se një cisternë pajiset me shenja në përputhje me 5.3.2.1.3, lëndët që gjenden në çdo cisternë apo në çdo kompartiment të cisternës, duhet të specifikohen në dokumentin e transportit.
Dispozitat e veçanta për transportin e lëndëve të bartura në temperaturë të ngritur
Nëse emri përkatës i transportit të lëndës që transportohet ose ofrohet për transportim në gjendje të lëngshme në temperaturë të barabartë ose më të lartë se 100oC, ose në gjendje të ngurtë në temperaturë të barabartë ose më të lartë se 240oC, nuk mbart gjendjen e temperaturës së ngritur (për shembull, duke përdorur termin “E SHKRIRË” ose “TEMPERATURË E NGRITUR” si pjesë e emrit përkatës të transportit), duhet të vendoset menjëherë para emrit përkatës të transportit fjala “E NXEHTË”.
Në rastin kur kërkohet sipas dispozitës së veçantë 640 të kapitullit 3.3, dokumenti i transportit duhet të mbajë shkrimin “Dispozita e veçantë 640X” ku “X” është shkronja kapitale që vendoset pas referencës shtesë të dispozitës së veçantë 640 në kolonën (6) të tabelës A të kapitullit 3.2.
Dispozitat e veçanta për transportin e lëndëve të stabilizuara nëpërmjet kontrollit të temperaturës
Nëse fjala “E STABILIZUAR” përfshihet në emrin përkatës të transportit (shih gjithashtu 3.1.2.6), kur stabilizimi arrihet nëpërmjet kontrollit të temperaturës, në dokumentin e transportit duhet të paraqiten temperaturat e kontrollit dhe rasteve emergjente (shih 2.2.41.1.17), në vijim: “Temperatura e kontrollit:...oC Temperatura në rast emergjence:...oC”
Dispozitat e veçanta për transportin e lëndëve të rrezikshme për mjedisin (mjedisin ujor)
Kur lënda që i përket një prej klasave 1 deri në 9 plotëson kriteret e klasifikimit të 2.2.9.1.10, në dokumentin e transportit shtohet shkrimi “E RREZIKSHME PËR MJEDISIN”. 
Shkrimi “NDOTËS DETAR/ E RREZIKSHME PËR MJEDISIN”. Kjo kërkesë shtesë nuk zbatohet për Nr. 3077 dhe 3082 të UN ose për rastet shumë të vogla e renditura në 5.2.1.8.1. Shkrimi “NDOTËS DETAR” (sipas 5.4.1.4.3 të kodit të IMDG) pranohet për transportin në një zinxhir transportin që përfshin transportin detar.
Informacion shtesë ose të veçantë të nevojshme për klasa të caktuara janë dhënë në pikën 5.4.1.2.


ANEKSI IX

	Udhëzuesi shtesë për anëtarët e ekuipazhit të mjetit në lidhje me karakteristikat e rrezikut të mallrave të rrezikshme sipas klasës dhe masat që duhen marrë sipas rrethanave mbizotëruese

	Etiketat dhe tabelat e rrezikut
	Karakteristikat e rrezikut
	Udhëzues shtesë

	(1)
	(2)
	(3)

	Artikuj dhe lëndë eksplozive


	Mund të kenë një sërë veçorish dhe efektesh të tilla si shpërthimi i masës, hedhja e copëzave, fluks i madh zjarri/nxehtësie; krijimi i dritës së fortë, zhurma e fortë apo tymi.
Të ndjeshme ndaj përplasjeve dhe/ ose goditjeve dhe/ose nxehtësisë
	Të mbahet maskë, por të qëndrohet larg dritareve.

	Artikuj dhe lëndë eksplozive


	Rrezik i vogël shpërthimi dhe zjarri
	Të mbahet masë.

	Gaze të djegshme


	Rrezik zjarri. 
Rrezik shpërthimi.
Mund të jenë nën presion.
Rrezik asfiksimi.
Mund të shkaktojnë djegie dhe/ose ngrirje.
Përmbajtja mund të shpërthejë kur ngrohet
	Të mbahet maskë.
Të qëndrohet larg zonave të ulëta.

	Gaze jotoksike, të padjegshme


	Rrezik asfiksimi.
Mund të jenë nën presion.
Mund të shkaktojnë ngrirje.
Përmbajtja mund të shpërthejë kur ngrohet.
	Të mbahet maskë.
Të qëndrohet larg zonave të ulëta.

	Gaze toksike


	Rrezik helmimi.
Mund të jenë nën presion.
Mund të shkaktojnë djegie dhe/ose ngrirje.
Përmbajtja mund të shpërthejë kur ngrohet.
	Të përdoret maska e shpëtimit për raste emergjente.
Të mbahet maskë.
Të qëndrohet larg zonave të ulëta.

	Lëndë të lëngshme të djegshme


	Rrezik zjarri.
Rrezik shpërthimi.
Përmbajtja mund të shpërthejë kur ngrohet.
	Të mbahet maskë.
Të qëndrohet larg zonave të ulëta.

	Lëndë të ngurta të djegshme, lëndë vetëreaktive dhe lëndë eksplozive të ngurta të pandjeshme


	Rrezik zjarri. Të djegshme, mund të ndizen nga ngrohja, shkëndijat ose flakët.
Mund të përmbajnë lëndë vetëreaktive që mund të pësojnë shpërbërje ekzotermike në rastin e shtimit të nxehtësisë, kontaktit me lëndë të tjera (të tilla, si: acidet, përbërjet prej metali të rëndë ose aminet), fërkimit ose goditjes. Një gjë e tillë mund të rezultojë në zhvillimin e gazeve apo avujve të lëngshëm dhe të djegshëm ose mund të rezultojë në vetëndezje.
Përmbajtja mund të shpërthejë kur ngrohet.
Rrezik shpërthimi i lëndëve eksplozive të pandjeshme pas humbjes së agjentit flegmatizues.
	

	Lëndë që mund të digjen vetvetiu


	Rrezik zjarri nga djegia spontane nëse ambalazhimet dëmtohen ose përmbajtja derdhet.
Mund të kundërveprojnë në mënyrë të fuqishme me ujin.
	

	Lëndë që, në kontakt me ujin, çlirojnë gaze të djegshme


	Rrezik zjarri dhe shpërthimi në kontakt me ujin.
	Lëndët e rrjedhura duhet të ruhen të thata duke mbuluar rrjedhjet e krijuara.

	Lëndë oksiduese


	Rrezik reaksioni të fortë, ndezjeje dhe shpërthimi në kontakt me lëndë të djegshme.
	Të shmanget përzierja me lëndë të djegshme (p.sh. tallash).

	Perokside organike


	Rrezik shpërbërjeje ekzotermike në temperatura të ngritura, në kontakt me lëndë të tjera (të tilla, si: acidet, përbërjet prej metali të rëndë ose aminet), fërkimit ose goditjes. Një gjë e tillë mund të rezultojë në zhvillimin e gazeve apo avujve të lëngshëm dhe të djegshëm ose mund të rezultojë në vetëndezje.
	Të shmanget përzierja me lëndë të djegshme (p.sh. tallash).

	Lëndë toksike


	Rrezik helmimi nga thithja, kontakti me lëkurën ose gëlltitja. 
Rrezik për mjedisin ujor ose sistemin e ujërave të zeza. 
	Të përdoret maska e shpëtimit për raste emergjente.

	Lëndë infektive


	Rrezik infektimi. 
Mund të shkaktojnë sëmundje të rënda në njerëz ose kafshë. 
Rrezik për mjedisin ujor ose sistemin e ujërave të zeza.
	

	Material radioaktiv


	Rrezik i thithjes dhe rrezatimit të jashtëm.
	Kohë e limituar ekspozimi.

	Material që shpërbëhet


	Rrezik i reaksionit zinxhir bërthamor.
	

	Lëndë gërryese


	Rrezik djegieje nga gërryerja.
Mund të kundërveprojnë në mënyrë të fuqishme me njëra-tjetrën, me ujin dhe me lëndë të tjera.
Lënda e rrjedhur mund të krijojë avuj gërryes. 
Rrezik për mjedisin ujor ose sistemin e ujërave të zeza. 
	

	Artikuj dhe lëndë të rrezikshme të përziera


	Rrezik djegieje.
Rrezik zjarri.
Rrezik shpërthimi.
Rrezik për mjedisi ujor ose sistemin e ujërave të zeza.
	



Shënim 1. Për mallrat e rrezikshme me shumë rreziqe dhe për ngarkesat e përziera, duhet të respektohet çdo emërtim i zbatueshëm.

Shënim 2. Udhëzuesi shtesë paraqitur më lart mund të përshtatet për të pasqyruar klasat e mallrave të rrezikshme që do të transportohen dhe mjetet e tyre të transportit.

	Udhëzuesit shtesë për anëtarët e ekuipazhit të mjetit në lidhje me karakteristikat e rrezikut të mallrave të rrezikshme, sipas shenjave dhe masat që duhen marrë sipas rrethanave mbizotëruese

	Etiketat dhe tabelat e rrezikut
	Karakteristikat e rrezikut
	Udhëzuesi shtesë

	(1)
	(2)
	(3)

	

Lëndë të rrezikshme për mjedisin
	Rrezik për mjedisin ujor ose sistemin e ujërave të zeza
	

	

Lëndë me temperaturë të ngritur
	Rrezik djegieje nga nxehtësia
	Të shmanget kontakti me pjesët e nxehta të njësisë transportuese dhe me lëndët e rrjedhura



ANEKSI X
PAJISJET PËR FIKJEN E ZJARRIT

1. Tabela si vijon tregon dispozitat minimale për fikset e zjarrit të transferueshme për klasat e ndezshmërisë A, B dhe C që zbatohen te njësitë e transportit që mbartin mallra të rrezikshme, me përjashtim të atyre të përmendura në pikën 8.1.4.2 të ADR-së ose në pikën 2 të këtij aneksi.

	(1)
Njësia e transportit me masë maksimale të lejuar
	(2)
Numri minimal i fikseve të zjarrit
	(3)
Kapaciteti i përgjithshëm minimal për njësi transporti
	(4)
Fikse e zjarrit e përshtatshme për zjarrin në motor ose në kabinë
	(5)
Kërkesa për fikse (t) e zjarrit shtesë. Të paktën një fikse zjarri do të ketë një kapacitet minimal prej:

	≤ 3.5 tonë
	2
	4 kg
	2 kg
	2 kg

	> 3.5 tonë
≤ 7.5 tonë
	2
	8 kg
	2 kg
	6 kg

	> 7.5 tonë 
	2
	12 kg
	2 kg
	6 kg

	Kapacitet janë për pajisje me pudër të thatë (ose një kapacitet të njëjtë për çdo agjent tjetër, shuarës të përshtatshëm).


2. Njësinë e transportit që transportojnë mallra të rrezikshme në përputhje me pikën 1.1.3.6 duhet të pajisen me një fikse zjarri të tranferueshme për klasat e ndezshmërisë A, B dhe C, me kapacitet minimal prej 2 kg pudër të thatë (ose me kapacitet të njëjtë për çdo agjent tjetër shuarës të përshtatshëm).
3. Fikset e zjarrit të tranferueshme, që përdoren për pikat 1 dhe 2 të këtij aneksi ose në pikat 8.1.4.1 ose 8.1.4.2 duhet të jenë të vulosura për të vërtetuar se ato nuk janë përdorur.
4. Gjithashtu, këto pajisje duhet të kenë shënimin e përputhjes me një standard të njohur nga një autoriteti përgjegjës i caktuar për këtë qëllim dhe mbishkrimin që tregon të paktën datën (muajin, vitin) e inspektimit tjetër të radhës ose të periudhës maksimale të lejuar të përdorimit, sipas rastit.
5. Pajisjet fikse të zjarrit duhet të instalohen në njësitë e transportit në mënyrë të tillë që të përdoren lehtësisht nga personeli i mjetit. Instalimi duhet të kryhet në mënyrë të tillë që zjarrfikëset të mbrohen ndaj agjentëve atmosferikë, me qëllim që të mos ndikojnë në sigurinë e tyre funksionale.
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