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PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË STATISTIKAVE ZYRTARE 
PËR PERIUDHËN 2012-2016

Në mbështetje të nenit 78 të Kushtetutës dhe të nenit 6 pika 2 të ligjit nr. 9180, datë 5.2.2004 “Për statistikat zyrtare”, të ndryshuar, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

I. Miratohet Programi i Statistikave Zyrtare për periudhën 2012-2016.
II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
KRYETARE
Jozefina Topalli (Çoba)

Miratuar në datën 14.2.2013


Dekret 
Nr.7955, datë 19.2.2013

Për largim prokurori

Në mbështetje të nenit 149 pika 3 të Kushtetutës, si dhe të nenit 8 pika 2 germa “c” dhe të nenit 27 pika 1, germa “a” të ligjit nr.8737, datë 12.2.2001 “Për organizimin e funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm,

Dekretoj:

Neni 1

Zoti Vexhi Muçmataj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor  Tiranë, me kërkesën e tij, të largohet nga kjo detyrë.

Neni 2 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë .
Presidenti I Republikës së Shqipërisë
Bujar Nishani






Akt normativ
Nr. 1, datë 6.2.2013

Për pajisjen me leje përdorimi të strukturave të ndërtuara me shkelje të kushteve të lejes së ndërtimit përpara fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar

Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

Neni 1

Pajisjen me leje përdorimi të strukturave që kanë përfunduar ndërtimin në datën e fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për panifikimin e territorit”, të ndryshuar, pasi të kenë plotësuar dokumentacionin e përcaktuar nga ligji nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disipinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar edhe në rastet kur:
a) aktkontrollet përfundimtare, të kryera nga  autoritetet vendore të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit, vërtetojnë se strukturat janë ndërtuar në shkelje të kushteve të lejeve të ndërtimit të miratuara, por nuk ndryshojnë sipërfaqet dhe volumin e miratuar në leje;
b) aktkontrollet përfundimtare, të kryera nga  autoritetet vendore të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit, vërtetojnë se strukturat janë ndërtuar në shkelje të kushteve të lejeve të ndërtimit të miratuara, të shoqëruara me shtesë të sipërfaqes dhe/ose volumit të miratuar në leje të strukturës.

Neni 2

1. Strukturat e përcaktuara në pikën 2 të nenit 1 të këtij akti, pajisen me leje përdorimi vetëm për sipërfaqen dhe volumin e përcaktuar në lejen e ndërtimit.
2. Për strukturat e ndërtuara në kufi të pronës, të cilat kanë shkelur marrëveshjet me pronarët e pronave fqinje sa u përket distancave nga  kufiri i pronës, leja e përdorimit jepet me shënimin, që, në rast të zhvillimit të pronave fqinje, distancat llogariten sipas projektit të miratuar me lejen e ndërtimit.
3. Për sipërfaqet dhe volumet shtesë të ndërtuara, subjekti aplikon sipas përcaktimeve të nenit 83 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009, të ndryshuar.

Neni 3

1. Pajisja me leje përdorimi për strukturat e përcaktuara në nenin 1 të këtij akti, bëhet pas dorëzimit nga  ana e subjektit ndërtues/investitorit të dokumentacionit sipas projektit të zbatuar.
2. Strukturat do t’i nënshtrohen kolaudimit tekniko-ekonomik, në përputhje me nenin 12 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998, të ndryshuar, sipas projektit të zbatuar.

Neni 4

Miratimi i listës së strukturave që pajisen me leje përdorimi sipas këtij akti normativ bëhet me vendim të këshillit vendor të njësisë përkatëse të pushtetit vendor.
Neni 5

Afati i aplikimit për t’u pajisur me leje përdorimi, sipas këtij akti normativ, është deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj pas miratimit të planeve të përgjithshme vendore të njësive të qeverisjes vendore, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009, të ndryshuar.

Neni 6

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha


VENDIM
Nr.98, datë 6.2.2013

 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE, QË KANË KARAKTER REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT PËR PRODUKTET E NDËRTIMIT

 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 34 të ligjit nr.10480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore”, dhe të neneve 4, 7 e 25 të ligjit nr.9290, datë 7.10.2004 “Për produktet e ndërtimit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e listës së Standardeve të Harmonizuara Shqiptare, që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit të produkteve të ndërtimit, sipas listës që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Standardet e Harmonizuara Shqiptare, të dhënat e të cilave janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 1 të këtij vendimi, shërbejnë si dokument referencë për prezumimin e konformitetit të produkteve të ndërtimit, bazuar në nenin 4 “Kërkesat e përgjithshme të sigurisë dhe prezumimi i sigurisë” të kreut II “Siguria e përgjithshme” të ligjit nr.10480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore”.
3. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Ministria e Punëve Publike dhe Transportit për zbatimin e këtij vendimi.
4.  Vendimi nr.279, datë 18.4.2007 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së produkteve të ndërtimit, për të cilat kërkohet vlerësimi i detyruar i konformitetit”, i ndryshuar, shfuqizohet.
 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
 
KRYEMINISTRI
 Sali Berisha
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11 | S SH EN 1971:1999/A2:2000 S SH EN 197-1:2011
S SH EN 1971:2000/A3:2007 Cimento - Pjesa 1: Pérbérja.
Cimento, Pjesa 1 :Pérbérja, Shiugizuar karakteristikat dhe kriteret Né fugi
specifikimet dhe kriteret e 4 konformitetit pér ¢cimentot e
konformitetit pér ¢imenton e zakonshme
zakonshme
S SH EN 197-2:2000 S SH EN 197-2:2000 -N& kété Standard, 2000
Cimento. Vlerésimi i Cimento - Pjesa 2: Vlerésimi i éshté viti origjinés i
12 | konformitetit. konformitetit. publikuar nga CEN.
Ne fugi -DPS kété standard e ka
e adoptuar dhe notifikuar né
CEN né vitin 2002 dhe éshté i
shénuar si:
S SH EN 197-2:2002
S SH ENV 229010-1:2004 S SH EN 15037-1:2008
Prodhime te parapérgatitura Produkte betoni te parapergatitur. - Né fuqi
prej betoni, travesta te Sistemet e nderkateve blloge dhe
paranderura, travesta me beton traveta. Pjesa 1: Travetat.
te armuar-tralige." S SH EN 15037-2:2009+A1:2011
Produkte betoni te parapergatitur. - N¢ fuqi
Sistemet e nderkateve blloge dhe
traveta. Pjesa 2: Blloge betoni.
Shfuqizuar| S SH EN 15037-3:2009+A1:2011
13 Produkte betoni te parapergatitur. - Né fugi
Sistemet e nderkateve blloge dhe
traveta. Pjesa 3: Blloge balte.
S SH EN 15037-4:2010
Produkte betoni te parapergatitur. -
Sistemet ¢ nderkateve blloge dhe Né fugi
traveta. Pjesa 4: Zgjerimi i bllogeve
prej polistireni.
14 | S SH 551 :1987 S SH EN 771-6:2011
Guré gélgerore pér murature  Shfuqizuar| Specifikim pér elementé murature - Né fuqi
Pjesa 6: Elemente muri prej guri
natyral
S SH EN 771-2:2003 S SH EN 771-2:2011
15 | SSHENT771- Specifikimi pér elementé murature -
2:2003/A1:2005 Pjesa 2: Elementé murature silikato - N¢ fuqi
Specifikim pér elementé Shfugizuar| gélgeror (tulla silikate)
murature - Pjesa 2: Elementé
murature silikato - gélgeror
(tulla silikate)
16 | SSH 511:1987
Tuba betoni (pa trysni) - Ne fuqi Né fuqi Né fuqi
Karakteristikat
S SH 562:1987
Betone hidroteknike. Ne fuqi NE fuqi Né fugi
17 | Karakteristikat
S SH 564:1987 |
Betone t& zakonéshme. : 1 e it
Kérkesat cilésore pér BEfg N fug: Nelug:
18 | materialet ndihmése.
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S SH 104:1988

Panele té ndryshme beton
arme, plinta betoni e beto
arme pér bujqésing -
Karakterisikat

Ne fugi

Né fugi

N fugi

20

S SH 199:1988
Traversa dekovili &
paranderura beton arme -
Karakteristikat.

Ne fugi

Né fuqi

Né fuqi

21

S SH 200:1988

Shtylla e kapele &
zakonéshme beton arme -
Karakteristikat.

Ne fugi

Né fugi

Né fuqi

22

S SH 507:1988
Blloge betoni - Karakteristikat

Ne fuqi

Né fuqi

Né fugi

23

S SH 535:1988

Panele beton arme me vrima,
1€ zakonéshme -
Karakteristikat

Ne fuqi

Né fuqi

Né fugi

24

S SH 552:1988

Panele t& médha té
parapérgatitur beton arme pér
mure, dysheme dhe elementé
1€ tjeré - Karakteristikat

Ne fugi

Né fuqi

N& lugi

25

S SH 553:1988

Prodhime t¢ parapérgatitura
prej betoni dhe beton armeje
(€ zakonshme té paranderura -
Karakteristikat

Ne fugi

Né fuqi

Né fuqi

26

S SH 558:1988

Panele beton arme govaté pér
mbulim (¢ ndértesave
industriale - Karakteristikat

Ne fuqi

Né fuqi

Né fugi

S SH 2765:1988
Kollona té parapérgatitura
beton arme - Karakteristikat

Ne fugi

Né fuqi

N& fugi

28

S SH 2766:1988
Traré beton arme t&
parapérgatitur - Karakteristikat

Ne fugi

N¢ fuqi

Né fugi

29

S SH 2769:1988
Pilota té parapérgatitura beton
arme - Karakteristikat

Ne fugi

Né fuqi

N& fugi

30

S SH 2851:1988
Soleta t& paranderura beton
arme - Karakteristikat

Ne fugi

Né fuqi

NG fugi

3l

S SH 2852:1988
Kapriata (€ paranderura beton
arme - Karakteristikat

Ne fugi

Né fugi

N& fugi

S SH 2853:1988
Arkitraré beton arme (&
parapérgatitur me dhe pa
ngarkesé - Karakteristikat

Ne fugi

Né fugi

Né fuqi
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33

S SH 2859:1988

Panele (¢ paranderur beton
arme me 2 dhe 3 vrima -
Karakteristikat

Ne fuqi

Né fuqi

Né fuqi

34

S SH ENV 206:1997
Betoni. Vetit, prodhimi,
pérpunimi dhe kriteret e
pérshtatshmérise.

Shfugizuar

S SH EN 206-1:2000

Beton - Pjesa 1:
Specifikimet,performanca, prodhimi
dhe konformiteti

-NE kété Standard, 2000
¢shté viti origjinés i
publikuar nga CEN.

-DPS két€ standard ¢ ka
adoptuar dhe notifikuar né
CEN né vitin 2003 dhe éshté
i shénuar si:

S SH EN 206-1:2003

S SH EN 206-1:2000/A1:2004
S SH EN 206-1:2000/A2:2005

Ne fuqi

35

S SH EN 54-16:2008
Sistemet e zbulimit t& zjarrit
dhe (€ sinjalizimit t¢ zjarrit -
Pjesa 16: Aparaturat e
komandimit t& alarmit me z&
dhe sinjalizimit

Né fuqi

Né fugi

N¢ fuqi

36

S SH EN 54-23:2010
Sistemet € zbulimit dhe t&
alarmit kundra zjarrit - Pjesa
23: Aparaturat e alarmit
kundra zjarrit - Aparaturat e
alarmit visual.

N¢ fuqi

N& fugi

Né fuqi

37

S SH EN 54-24:2008
Sistemet ¢ zbulimit dhe &
alarmit t€ zjarrit. - Pjesa 24:
Komponentet € sistemeve t&
alarmit zanor. - Altoparlantét

Né fuqi

Né fugi

Né fugi

38

S SH EN 54-
25:2008/AC:2010

Sistemet e zbulimit dhe &
alarmit (€ zjarrit - Pjesa 25:
Komponentet qé pérdoren né
lidhjet me radio

Shfugizu
ar

S SH EN 54-25:2008

Sistemet e zbulimit € zjarrit dhe
sinjalizimit té alarmit - Pjesa 25:
Pjesét pérbérése qé pérdorin lidhje me
radio

S SH EN 54-25:2008/AC:2012

Ne fugi

39

S SH EN 459-1:2010
Gélgere ndértimi - Pjesa 1:
Pércaktime, specifikime dhe
kriteri i konformitetit

Né fugi

N¢ fuqi

N¢ fuqi

S SH EN 331:1998

Rubinetat sferike. g€ operohen
me doré dhe rubinetat konike
me fund t& mbyllur pér
insalimet e gazit né ndértesa.

Né fugi

N¢ fuqi

NE fuqi
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S SH EN 331:1998/A1:2010

41

S SH EN 413- 1:2006
Cimento pér muraturé - Pjesa
1: Pérbérja, specifikimet dhe
kriteri i konformitetit

shfuqizu
ar

S SH EN 413-1:2011

Cimento pér muratur¢ - Pjesa 1:
Pérbérja, specifikimet dhe kriteri i
konformitetit

NE fuqi

42

S SH EN 544:2011

Shirita bitumi me armature
minerale dhe/ose sintetike. -
Specitikimi i produktit dhe
metodat e provés.

Né fuqi

Né fuqi

NE fuqi

43

S SH EN 771-1:2011
Specifikim pér elementét e
muraturés — Pjesa 1: Elemente
murature prej geramike

Né fuqi

Né fuqi

NE fugi

44

S SH EN 771-6:2011
Specifikim pér elementé
murature - Pjesa 6: Elemente
muri prej guri natyral.

Né fuqi

Né fugi

Né fugi

45

S SH EN 998-1:2010
Specifikime pér llacin e
muraturés - Pjesa 1: Llag pér
suvatim dhe stukim

Né fuqi

Né fugi

NE [ugi

46

47

S SH EN 998-2:2010
Specifikime pér llagin ¢
muraturés - Pjesa 2: Llag
murature

Né fugi

Né fuqi

NE fuqi

S SH EN 1090-1:2009

S SH EN 1090-
1:2009/AC:2010

Realizimi i konstruksioneve
prej celiku dhe alumini - Pjesa
1: Kérkesa tcknike pér
vlerésimin ¢ komponentéve
konstruktiv.

Shfugiz
uar

S SH EN 1090-1:2009+A1:2011
Realizimi i konstruksioneve prej
celiku dhe alumini - Pjesa 1: Kérkesa
teknike pér vlerésimin e konformitetit
t& komponentéve konstruktiv

N fugi

48

S SH EN 1279-
5:2005+A2:2010

Qelqi né ndértim - Elementé
izolues qelqi - Pjesa 5:
Vlerésimi i konformitetit.

NEé fugi

Né fugi

N& fugi

49

S SH EN 1520:2011
Pérbérésit parafabrikaté té
riforcuar betoni me agregat me
peshé té lehté me strukturé (€
hapur.

Né fuqi

Né fugi

Né fugi

50

S SH EN 1857:2010
Oxhakét - Komponentét -
Veshjet e tubave (grykave) te
shkarkimit prej betoni.

Né fugi

Né fugi

Né fuqi
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51

S SH EN 12446:2011
Oxhakét - Komponentét -
Elementét e mureve (€ jashtém
prej betoni

Né fugi

Né fuqi

N¢ fuqi

42

S SH EN 12859:2011
Blloge prej gipsi -
Pércaktimet, kérkesat dhe
metodat e provés

N¢ fugi

Né fuqi

Né fugi

2

S SH EN 12899-1:2007
Shenjat fikse. vertikale &
trafikut rrugor - Pjesa 1:
Shenjat fikse

Né fuqi

Né fuqi

Né fugi

54

S SH EN 12899-2:2007
Shenjat vertikale ¢ trafikut
rrugor (pengesa kunja qé ulen
e ngrihen)- Pjesa 2: Pengea t&
vijézuara té shéndritshme

Né fugi

Né fuqi

Né fugi

35

S SH EN 12899-3:2007
Shenjat fikse vertikale t&
trafikut rrugor - Pjesa 3:
Pervijuese kufizues me
reflektim (¢ drités

Né fuqi

NE fuqi

Né fuqi

S SH EN 13245-2:2008
Plastiké - Profilet jo plastike
prej poli (vinilkloridi) pér
aplikim né ndértesa - Pjesa 2:
Profilet PVC-U dhe profilet
PVC-UE pér muret e
brendshme dhe (¢ jashtme dhe
mbylljet ¢ tavaneve

S SH EN 13245-2:2008/AC:
2009

N& fugi

Né fugi

N¢ [uqi

57

S SH EN 13659:2004
Grila - Kérkesat e
performancés pérfshiré dhe
siguring.

Shfuqiz
uar

S SH EN 13659:2004+A1:2008
Grila - Kérkesat e performancés
pérfshiré dhe siguring.

N& fugi

S SH EN 13693:2004
Produktet ¢ parafabrikuara prej
betoni - Elemente catie
speciale.

Shfugiz
uar

S SH EN 13693:2004+A1:2009

Produktet e parafabrikuara prej betoni

- Elemente catie speciale.

NE fugi

59

S SH EN
13707:2004+A2:2009

Fleté fleksibél pér hidroizolim
- Fleté bitumi pér hidroizolim
catie — Pérkufizime dhe
karakteristika

Né fugi

Né fuqi

Né fugi

60

SSHEN
13747:2005+A2:2010
Produkte betoni té
parapérgaditur — Pllaka
ndérkati pér sistemet e

Né fuqi

Né fuqi

N¢ fuqi
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ndérkateve.

61

S SH EN 13859-1:2010

Fleté fleksibél pér hidroizolim
- Pérkufizimet dhe
karakteristikat e nénshtresave -
Pjesa 1: Nénshtresat pér catité
€ ndérprera

Né fuqi

Né fuqi

Né fugqi

62

S SH EN 13859-2:2010

Fleté fleksibél pér hidroizolim
- Pérkufizimet dhe
karakteristikat ¢ nénshtresave -
Pjesa 2: Nénshtresa pér mure

Né fuqi

Né fuqi

N fugi

63

S SH EN 14023:2010
Bitum dhe léndé lidhése
bituminoze - Kuadri i
specifikimeve (€ bitumeve t&
modifikuara nga polimere

N& fuqi

Né fuqi

Né fuqi

64

S SH EN 14303:2009
Materialet termoizoluese per
paisjet e ndertesave dhe
instalimet industriale -
Materialeleshi mineral té béra
né fabriké(MW) - Specifikime

Né fuqi

Né fugi

Né fuqi

S SH EN 14304:2009
Materialet termoizoluese per
paisjet e ndertesave dhe
instalimet industriale -
Materiale prej shkume
elastomerike té pérkuléshme
(FEF) t€ béra né fabrikeé -
Specifikime

Né fuqi

NE fuqi

Né fugi

66

S SH EN 14305:2009
Materialet termoizoluese per
paisjet e ndertesave dhe
instalimet industriale -
Materiale prej qelgi celular
(CG) té béra né fabriké -
Specifikime

Né fugi

Né fuqi

Né fuqi

67

S SH EN 14306:2009
Materialet termoizoluese per
paisjet e ndertesave dhe
instalimet industriale —
Materiale prej silikat kalciumi
(CS) té béra né fabriké -
Specifikime

Né fuqi

N¢ [uqi

Né fuqi

68

S SH EN 14307:2009
Materialet termoizoluese per
paisjet e ndertesave dhe
instalimet industriale —
Materialet prej shkume

Né fuqi

Né fuqi

Né fuqi
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polietileni (XPS) té béra né
fabrikeé (té parafabrikuara) -
Specifikime

69

S SH EN 14308:2009
Produkte pér izolim termik pér
pajisjet e ndértimit dhe
instalimet industriale -
Materiale shkume rigid
polyurethane (PUR) dhe
produkt shkume prej
polyisocyanurate (PIR) -
Specifikime

Né fugi

Né fuqi

N¢ fuqi

70

S SH EN 14309:2009
Materialet termoizoluese per
paisjet e ndertesave dhe
instalimet industriale —
Materiale shkume polistireni
(EPS) té prodhuar né fabrikeé -
Specifikime

Né fuqi

Né fugi

N& fugi

71

S SH EN 14313:2009
Produkte termoizoluese pér
ndértimin e pajisjeve dhe
instalimet industriale - Fabrika
¢ prodhimeve shkumé
polietileni (PEF) - Specifikime

Né fuqi

Né fuqi

Né fugi

72

S SH EN 14314:2009
Materialet termoizoluese per
paisjet e ndertesave dhe
instalimet industriale —
Materiale prej shkume
fenolike té béra né fabriké
(PF) - Specifikime.

Né fuqi

Né fuqi

Né fugi

73

SSHEN
14516:2006+A1:2010
Banjo pér qéllime shtépiake

NE fugi

N fugi

N¢ fuqi

74

S SH EN
14527:2006+A1:2010
Pllaka dushi pér qéllime
shiépiake

Né fugi

Né fuqi

Né [uqi

15

S SH EN 14695:2010

Fleté fleksibél pér hidroizolim
~ Fleté bitumi té pérforcuara
pér hidroizolimin e
platformave té urave prej
betoni dhe sipérfageve t€ tjera
t¢ trafikut, prej betoni -
Pérkufizime dhe karakteristika

Né fuqi

Né fuqi

N& fugi

76

S SH EN 14963:2006

Veshjet e cative — Mbulesa té
tejdukshme té pandérprera prej
materiali plastik me ose pa
bazamente -

NE fugi

N fugi

Né [ugi





image10.jpeg
Klasifikimi,kérkesat dhe
metodat e provés.

i

S SH EN 14989-2:2007
Oxhaget - Kérkesat dhe
metodat e provés pér oxhaget
metalik dhe t€ pavarur
materiale kanalet ¢ ajrit té
furnizimit me ngrohje pér
aplikime roomsealed - Pjesa 2:
Flue and air supply ducts for
room sealed appliances

Né fuqi

Né fuqi

N¢ fuqi

78

S SH EN 15037-
1:2009+A1:2011

Produkte betoni te
parapergatitur - Sistemet e
nderkateve blloge dhe traveta-
Pjesal: Travetat

Nuk
ekziston
si
standard
me kete
referenc
e

S SH EN 15037-1:2008

Produkte betoni té parapérgaditur —

Sistemet e ndérkateve blloge dhe
traveta — Pjesa 1: Travetat

Né fuqi

79

S SH EN 15037-
2:2009+A1:2011

Produkte betoni te
parapergatitur - Sistemet ¢
nderkateve blloqe dhe traveta -
Pjesa 2: Blloge betoni

Né fuqi

Né fuqi

Né fuqi

80

S SH EN 15037-
3:2009+A1:2011 Produkte
betoni t€ parapérgatitur -
Sisteme ndérkati me traré dhe
blloge - Pjesa 3: Blloge argjile

Né fuqi

N¢ fugi

N fugi

81

S SH EN 15037-
4:2009+A1:2011

Produkte betoni te
parapergatitur - Sistemet e
nderkateve blloge dhe traveta -
Pjesa 4: Zgjerimi i bllogeve
prej polistireni.

Nuk
ckziston
si
standard
me kete
referenc
e

S SH EN 15037-4:2010

Produkte té parapérgatitura betoni —

Traveta dhe blloge — Pjesa 4:

Zgjerimi i bllogeve prej polistireni

Né fugi

82

S SH EN 15599-1:2010
Produktet termoizoluese pér
pajisjet e ndértimit dhe
instalime industriale - Izolimi
termik i produkteve te fomuar
nga zgjatimet e produktit te
perliti (PE) Pjesa 1:
Specifikime pér produktet e
paketuara dhe t€ mbushur
lirshme(me hapesire) para
instalimit.

N¢ fuqi

Né fuqi

Né fuqi

83

S SH EN 15600-1:2010
Produkiet termoizoluese pér
pajisjet e ndértimit dhe
instalimet industriale — Izolimi
termik i produkteve te fomuar

Né fuqi

Né fugi

NE fuqi





image11.jpeg
nga shiresat e penobetonit
(EV) - Pjesa 1: Specifikimi
pér produktet e materialeve
lidhés ose jo, para vendosjes

84 | S SH EN 15600-21:2010 S SH EN 15600-2:2010
Produktet termoizoluese pér Nuk | Produktet termoizoluese pér pajisjet e
pajisjet e ndértimit dhe ekziston | ndértimit dhe instalimet industriale — Né fuqi
instalimet industriale — Izolimi si Izolimi termik i produkteve te fomuar
termik i produkteve te fomuar | standard | nga shtresat e penobetonit (EV) —
nga shtresat e penobetonit me kete | Pjesa 2: Specifikimi pér produktet e
(EV) — Pjesa 2: Specifikimi referenc | instaluara
pér produktet e instaluara e
85 | S SH EN 15650:2010
Ventilimi per nderl.esap - Né fuqi N& fugi Né [ugi
Fluturat/kllapat e zjarrit.
86 | S SHEN 15821:2010
Multi-firing sauna stoves Né fuqi - i
fired by natural wood logs - g R
Kerkesat dhe metoda e proves.
87 | S SH EN 934-2:2009 S SH EN 934-2:2009+A1:2012
Shtesat pér beton, llag dhe shfugizu | Shtesat pér beton, per llag dhe pér Né fuqi
bojak. ar pérzierje ¢imentuese - Pjesa 2: Shtesat
Shtesat e betonit - Pjesa 2: pér beton — Pércaktimet, kérkesat,
Pércaktimet, kérkesat, konformiteti, markimi dhe etiketimi.
konformiteti, markimi dhe
etiketimi.
88 | S SH EN 934-3:2009 S SH EN 934-3:2009+A1:2012
Shtesat pér beton, llag dhe shfugizu | Shtesat pér beton, llag dhe fino - Pjesa N¢ fuqi
bojak - Pjesa 3: Shtesat pér ar 3: Pérzierje betoni. Pérkufizimet,
llage t€ mureve, pérkufizimet, kérkesat, konformiteti, markimi dhe
kérkesat, konformiteti markimi etiketimi
dhe etiketimi.
89 | S SH EN 934-4:2009
Shtesat pér beton, pér llag dhe | Né fuqi
pér perzierje cimentuese -
Pjesa 4: Shiesat pér perzierjet N6 fusg N fu
cimentuese per tendonat
paratensionues — Pércaktimet,
kérkesat, konformiteti,
markimi dhe etiketimi.
90 | S SHEN 1338:2003
Bllogc b“‘“?‘ parebiil N dogi Standardi shogérohet edhe me kété % B
rrugésh - Kérkesat dhe Né [uqi
amendament
metodat e provave
S SH EN 1338:2003/AC:2006
91 | S SH EN 1339:2003
f:i‘;iihbe[[(;:-]ft:a:hd[:em Np g Standardi shogérohet edhe me kété NG fugi
amendament
metodat e provave
S SH EN 1339:2003/AC:2006
92 | S SH EN 1340:2003 Standardi shogérohet edhe me kété NG fugi
Bordurat prej betoni pér N fuqi amendament





image12.jpeg
trotuareve - Kérkesat dhe
metodat e provés

S SH EN 1340:2003/AC:2006

93

EN 1504-2:2004
Produktet dhe sistemet pér
mbrojtjen dhe riparimin e
strukturave t¢ betonit -
Pérkufizimet, kérkesat,
kontrolli i cilésisé dhe
vlerésimi i konformitetit -
Pjesa 2: Sisteme mbrojtje
sipérfagsore pér betonin

Né fuqi

Né fugi

Né fugi

94

S SH EN 1916:2002

Tubat dhe rakorderi prej betoni
i papérforcuar dhe i pérforcuar
me fibra celiku

S SH EN 1916:2002/AC:2008

Né fuqi

Standardi shogérohet edhe me kété

amendament

95

S SH EN 12620:2002
Materiale inerte pér prodhimin
e betoneve

shfugizu
ar

S SH EN 12620:2002+A1:2008
Agregate pér beton

Né fuqi

96

S SH EN 12839:2012
Produkte prej betoni
parafabrikat - Elemente pér
rrethime

Né fuqi

Né fugi

Né fugi

97

S SH EN 1917:2002

Pusetat prej betoni dhe dhomat
¢ inspektimit prej betoni (&
papérforcuar dhe t€ pérforcuar
me fibra celiku

S SH EN 1917:2002/AC:2008

Né fuqi

Standardi shogérohet edhe me kété

amendament

98

S SH EN 197-4:2004
Cimento - Pjesa 4: Pérbérja.
karakteristikat dhe kriteret e
konformitetit pér cimentot me
rezistencé & ulét pér kohé €
shkurtér

shfugizu
ar

S SH EN 197-1:2011
Cimento - Pjesa 1: PErbérja.
karakleristikat dhe kriteret €
konformitetit pér cimentot ¢
zakonshme

Né fugi

99

EN771-3:2011

Specifikim pér clementé
murature - Pjesa 3: Elementét
¢ muraturés prej betoni
agregat (agregatet ¢ lehta dhe
1€ rénda)

Né fuqi

Né fug

N¢ fugi

100

S SH EN 771-4:2011
Specifikim pér elementé
murature - Pjesa 4: Elementé
murature prej betoni (€ lehté

Né fugi

Né fuqi

Né fuqi

101

EN 771-5:2011

Specifikim pér elementé
murature - Pjesa 5: Elementét
¢ prodhuar (€ muraturés prej
guri

Né fuqi

Né fuqi

Né fugi

102

S SH EN 14216:2004

Cimento - Pérbérja.

NE fuqi

Né fuqi

Né fugi





image13.jpeg
specifikime dhe kritere
konformiteti pér ¢imento
speciale me termicitet té ulét

103

S SH EN 14396:2004
Shkallét e fiksuara pér baxhat

NE fuqi

NE fuqi

Né fuqi

104

S SH EN 13168:2008
Produkte pér izolim termik
pér ndértesa — Prodhime prej
leshi druri té fabrikuara
(WW) — Specifikimi

Né fugi

NE fuqi

Né fugi

105

S SH EN 13986:2004
Pllaka me bazé druri pér
konstruksione.
Karakteristikat, vlerésimi i
konfornmitetit dhe markimi.

Né fugi

Né fuqi

Né fuqi

106

S SH EN 40-5:2002
Kolona ndricimi - Pjesa 5:
Kérkesat pér kolonat e
ndri¢imit prej celiku.

Ne fuqi

Né fugi

Né fuqi

107

S SH EN 40-6:2005
Kolona ndricimi - Pjesa 6:
Kérkesat pér kolonat e
ndricimit prej alumini.

Ne fuqi

Né fugi

Né fuqi

108

S SH EN 40-7:2005
Kolona ndricimi - Pjesa 7:
Kérkesat pér fibrat e
pérforcuara me polimere te
pérbére te kolonave te
ndricimit.

Ne fuqi

Né fuqi

Né fuqi

109

S SH EN 523:2005
Veshjet me shirit ¢eliku pér
tendosjen e
kabllove.Terminologjia,
kérkesat, kontrolli i cilésisé.

Ne fugi

Né fuqi

Né fugi

110

S SH EN 10025-1:2004
Produkte t€ laminuar né t&
nxeht€ prej celigesh pér
konstruksione, t¢ palidhur.
Kushte teknike t€ 1évrimit.

Ne fuqi

Né fugi

Né fuqi

111

S SH EN 13162:2008
Produkte pér izolim termik
pér ndértesat.

Produkte t€ fabrikuara prej
leshi mineral.

Specifikime.

Ne fugi

N fugi

Né fuqi

112

S SH EN 13163:2008
Produkte pér izolim termik
pér ndértesat.

Prodhime polistireni (&
bymyer té fabrikuara.
Karakteristikat.

Ne fuqi

N¢ fuqi

Né fugi

113

S SH EN 13164:2008
Produkte pér izolim termik né

Ne fugi |

N& fugi

Né fugi





image14.jpeg
ndértim.

Prodhime prej polistireni té
shkumézuara, t€ fabrikuara.
Karakteristikat.

114

S SH EN 13165:2008
Produkte pér izolim term ik té
godinave.

Produkte té prodhuara prej
shkume t& ngurté prej
poliuretani (PUR)
Karakteristikat.

Ne fuqi

Né fuqi

Né fuqi

115

S SH EN 13166:2008
Produkte pér izolim termik t&
godinave.

Shkumé fenolike. (PF)
Karakteristikat.

Ne fugi

Né fuqi

Né fuqi

116

S SH EN 13167:2008
Produkte pér izolim termik t&
godinave.

Produkte té gelgit
celular.(CG)

Karakteristikat.

Ne fuqi

Né fuqi

Né fugi

117

S SH EN 13169:2008
Produkte pér izolim termik
pér ndértesa.

Produkte té parafabrikuara
prej perliti té bymyer.
Specifikime.

Ne fuqi

N¢ fuqi

Né fugi

118

S SH EN 13170:2008
Produkte pér izolim termik
pér ndértesa.

Produkte prej tepe té bymyer,
t€ fabrikuar (ICB).
Karakteristikat.

Ne fuqi

Né fugi

Né fuqi

119

S SH EN 13171:2008
Produkte pér izolim termik
pér ndértesa.

Produkte prej fibrash-druri té
fabrikuar (ICB). Specifikime.

Ne fugi

N¢ fuqi

N¢ fuqi

S SH EN 13454-1:2005
Lidhésit, lidhésit e pérbéré
dhe pérzierjet e prodhuara né
fabriké me bazg sulfat
kalciumi pér shtresat e holla.
Pjesa 1: Pércaktimet dhe
kérkesat,

Ne fuqi

Né fuqi

N¢ fuqi

121

S SH EN 13967:2012

Fleté fleksibél pér
hidroizolim. Fletét plastike
dhe prej gome pér hermetizim
té lagéshtisg, duke pérfshiré
fjetén plastike dhe prej gome
(€ bazamentit & depozilés.

Ne fuqi

Né fugi

Né [uqi





image15.jpeg
Pércaktimet dhe
karakteristikat

122

S SH EN 13969:2005

Fletét fleksibél pér
hidroizolim. Fletét prej bitum
i pér hermetizim t€ lagéshtisé,
duke pérfshiré fletét prej
bitumi € bazamentit (&
depozités. Pércaktimet dhe
karakteristikat.

S SHEN
13969:2004/A1:2006

Ne fugi

Standardi shogérohet edhe me kété
amendament

Né fuqi

123

S SH EN 13970:2005

Fleté fleksibél pér
hidroizolim. Shtresat prej
bitumi pér kontrollin e avullit
t€ ujit. Pércaktimet dhe
karakteristikat.

S SH EN
13970:2004/A1:2006

Ne fuqi

Standardi shogérohet edhe me kété
amendament

Né fugi

S SH EN 13984:2005

Fleté fleksibél pér
hidroizolim. Shtresat plastike
dhe prej gome pér kontrollin
e avullit té ujit. Pércaktimet
dhe karakteristikat.

S SHEN
13984:2004/A1:2006

Ne fuqi

|

|

Standardi shogérohet edhe me kété
amendament

Né fugi

125

S SH EN 14016-1:2005
Lidhése pér veshje izoluese
magnezite. Hidroksid
magnezi dhe klorur magnezi -
Pjesa 1: Pércaktimet, kérkesat

Ne fugi

NE fuqi

Né fuqi

S SH EN 1123-1:1999

Tubat dhe rakorderité e
tubave prej celiku té
ganvalizuar né té nxehté dhe
me saldim gjatésor, me bokull
bashkuese pér sistemet ¢
ujérave té shkarkimit - Pjesa
1: Kérkesat, provat, kontrolli
i cilésisé.

S SH EN 1123-
1:1999/A1:2006

Ne fuqi

Standardi shogérohet edhe me kété
amendament

Né fugi

127

S SH EN 1124-1:1999

Tubat dhe rakorderité e
tubave prej celiku inoksidabgl
dhe me saldim gjatésor, me
bokull bashkuese pér sistemet
¢ ujérave t€ shkarkimit - Pjesa
1: Kérkesat, provat, kontrolli

i cilésisé.

Ne fuqi

Standardi shoqérohet edhe me kété
amendament

N fuqi





image16.jpeg
S SHEN 1124-
1:1999/A1:2006

128

S SH EN 588-2:2001

Tubat prej fibre cimentoje per
kullimin dhe shkarkimin e
ujrave te zeza - Pjesa 2:
Pusetat e hyrjes dhe kontrollit

Ne fuqi

Né fuqi

Né fuqi

129

S SH EN 681-1:1996
Guarnicione hermetizuese
prej gome. Specifikime pér
materialet pér guarnicionet
hermetizues pér bashkimet e
tubacioneve,qé pérdoren pér
ujin dhe pér drenazhim -
Pjesa 1: Goma e vullkanizuar

S SHEN 681-
1:1996/A1:2006

S SHEN 681-
1:1996/A2:2006

S SHEN 681-
1:1996/A3:2006

S SH EN 681-
1:1996/AC:2002

Ne fuqi

Ky standard éshté i shoqéruar dhe me
amendamentet

Né fuqi

130

S SH EN 681-2:2000
Guarnicione hermetizuese
prej gome. Specifikime pér
materialet pér guarnicionet
hermetizues pér bashkimet e
tubacioneve, qé pérdoren pér
ujin dhe pér drenazhim -
Pjesa 2: Elastomeret
termoplastike

S SHEN 681-
2:2000/A1:2006

S SH EN 681-
2:2000/A2:2006

Ne fuqi

Ky standard ¢shté i shogéruar dhe me
amendamentet

Né fugi

131

S SH EN 681-3:2000
Guarnicione hermetizuese
prej gome, Specifikime pér
materialet pér guarnicionet
hermetizues pér bashkimet ¢
tubacioneve, q€ pérdoren pér
ujin dhe pér drenazhim -
Pjesa 3: Materialet celulare &
‘gomés sé vullkanizuar

S SH EN 681-
3:2000/A1:2002

S SH EN 681-
3:2000/A2:2006

Ne fugi

Ky standard éshté i shoqéruar dhe me
amendamentet

NG fugi

S SH EN 681- 4:2006

Guarnicione hermetizuese
prej gome Specifikime pér
materialet pér guarnicionet

Ne fugi

Ky standard ésht€ i shoqéruar dhe me
amendamentet

Né fugi





image17.jpeg
hermetizues pér bashkimet e
tubacioneve,qé pérdoren pér
ujin dhe pér drenazhim -
Pjesa 4: Elementet
hermetizues prej poliuretani
te derdhur.

S SH EN 681-
4:2000/A2:2005

S SH EN 681-
4:2000/A1:2002

S SH EN 682:2003
Guarnicione elastomeré.
Kérkesat ¢ materialeve pér
guarnicionet qé pérdoren né
tuba dhe rakorderité qé
transportojné gaz dhe
hidrokarbure té [éngét.

EN 682:2002/A1:2005

Ne fugi

Ky standard éshté i shogéruar dhe me
amendamentin

Né fugi

134

S SH EN 12380:2005
Ventilat e futjes sé ajrit pér
sistemet ¢ drenazhimi.
Kérkesat, metodat ¢ provés
dhe vlerésimi i konformitetit.

Ne fuqi

Né fugi

Né fuqi

135

S SH EN 12566-1:2000
Sisteme t€ vogla té trajtimit ¢
shkarkimeve ujore pér deri
50pt.

Pjesa 1: Rezervuaré septiké t&
parafabrikuar.

EN 12566-1:2000/A1:2003

EN 12566-1:2000/A1:2005

Ne fuqi

Ky standard éshté i shogéruar dhe me
amendamentin

Né fugi

136

S SH EN 13160-1:2005
Sistemet pér zbulimin e
rrjedhjeve.

Pjesa 1: Parime &
pérgjithshme

Ne fugi

Né fuqi

137

S SH EN 13265:2000
Gijeotekstilet dhe produktet qé
kané lidhje me gjeotekstilet.
Karakteristikat qé kérkohen
pér pérdorimin né projektet e
depozitimeve té mbeturinave
(€ 1éngéta.

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

Ne fugi

Ky standard €shté i shoqéruar dhe me
amendamentet

N& fugi

138

S SH EN 490:2011
Tjegulla dhe elementé betoni,
specifikimet e prodhimeve.

Ne fuqi

Né fuqi

Né fuqi

139

S SH EN 438-7:2005
Laminate dekorative té
presionit té larté (LPL) -
Fletét me bazé rezinash

| termorezistente (Té quajtura

Ne fugi

Né fuqi

Né [ugi





image18.jpeg
zakonisht laminate) - Pjesa 7:
Laminate kompakte dhe
panele kompozite LPL pér
mure t¢ jashtme dhe té
brendéshme dhe veshje
tavanesh.

140

S SHEN 845-
1:2003+A1:2008
Specifikimet pér
komponentét ndihmés té
muraturés - Pjesa 1: Lidhése,
rripa (breza) tensioni, gengela
dhe konsola.

Ne fugi

Né fuqi

Né fuqi

141

S SH EN 845-2:2004
Specifikimet pér
komponentét ndihmés t&
muraturés - Pjesa 2:
Arkitrarét.

Ne fugi

Né fuqi

N¢ fuqi

142

S SH EN 845-3
:2003+A1:2008
Specifikimet pér
komponentét ndihmés &
muraturés - Pjesa 3: Shtrati
lidhés i pérforcimit prej
celiku.

Ne fuqi

Né fugi

N& fuqi

143

S SH EN 1463-1:2009
Materialet pér shenjat né
rrugg. Reflektuese t&
vendkalimeve (€ rruggs -
Pjesa 1. Kérkesat e
performancés fillestare.

Ne fugi

Né fuqi

N¢ fuqi

144

EN 12004:2007+A1:2012
Lidhéset pér pllaka —
Kerkesat, vleresimi i
konformitetit ,klasifikimi dhe
projektimi(ose zbatimi)

Ne fuqi

Né fugi

N fugi

145

S SH EN 12676-1:2005
Shtresa kundér shkélqimit
verbues té rruggve - Pjesa 1:
Performanca dhe
karakteristikat.

S SH EN 12676-
1:2000/A1:2004

Ne fuqi

Né fugi

Né fugi

146

S SH EN 12860:2002
Ngjitésit me baze gipsi pér
blloget prej gipsi.
Pérkufizimet, kérkesat dhe
metodat € provave

EN 12860:2001/AC:2002

Ne fuqi

Né fugi

N& fugi

147

S SH EN 13043:2004
Agregate pér pérzierje
bituminoze dhe trajtime
sipérfagésore pér rrugé

Ne fugi

Né fuqi

N¢ fuqi





image19.jpeg
Aeroporte dhe zona t€ tjera €
trafikut

EN 13043:2002/AC:2004

148

S SH EN 13055-2:2005
Inerte (€ lehté - Pjesa 1: Inerte
t€ lehté pér pérzierje
bituminoze dhe pér trajtimin
e sipérfageve si dhe pér
pérdorime me lidhése dhe pa
lidhése.

Ne fuqi

Né fuqi

N¢ fuqi

149

S SH EN 54-3:2001
Sistemet e zbulimit dhe t&
alarmit (€ zjarrit - Pjesa 3:
Sistemet zanore t¢ alarmit (&
zjarrit.

S SH EN 54-3:2001/A1:2005
S SH EN 54-3:2001/A2:2006

Ne fuqi

Standardi shogérohet edhe me kété

amendament

Né fugi

150

S SH EN 54-4:1997
Sistemet e zbulimit dhe té
alarmit t€ zjarrit - Pjesa 4:
Pajisjet pér furnizim elekirik.

Ne fugi

Né fuqi

Né fuqi

S SH EN 54-5:2000
Sistemet ¢ zbulimit dhe t&
alarmit t¢ zjarrit - Pjesa S:
Zbuluesit e ndjeshém ndaj
nxehtésisé. Zbuluesit né majé.

Ne fuqi

N fugi

N¢ fuqi

152

S SH EN 54-7:2000
Sistemet e zbulimit dhe te
alarmit te zjarrit - Pjesa 7:
Zbuluesit e tymit. Zbuluesit
me majé t€ cilét pérdorin drité
té pérhapur, drité t&
transmetuar ose jonizim.

Ne fugi

Né fuqi

Né fuqi

153

S SH EN 54-12:2005
Sistemet e zbulimit dhe &
alarmit t€ zjarrit - Pjesa 12:
Zbuluesit e tymit. Zbuluesit
né linjé, té cilét pérdorin njé
tufé rrezesh optike.

Ne fugi

Né fugi

Né fugi

154

S SH EN 12094-1:2005
Sistemet e palévizshém t€
shuarjes sé zjarrit.
Komponentét pér dallimin e
gazit - Pjesa 1: Kérkesat dhe
metodat e provave pér pajisjet
elektrike t& kontrollit
automatik dhe pér shérbimet
¢ vonimit. Dalluesit e vecanté
1€ zjarrit.

Ne fuqi

Né fugi

Né fugi

155

S SH EN 12094-2:2005
Sistemet e palévizshém t&
shuarjes sé zjarrit.
Komponentét pér dallimin e

Ne fugi |

Né fugi

Né fugi
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gazit - Pjesa 2 :Kérkesat dhe
metodat e provave pér pajisjet
jo elekirike t€ kontrollit

156

S SH EN 12094-3:2005
Sistemet ¢ palévizshém (&
shuarjes s¢ zjarrit.
Komponentét pér dallimin e
gazit,

Pjesa 3: Kérkesat dhe
metodat e provave pér pajisjet
manuale dhe t¢ ndalimit.

Ne fugi

NE fugi

Né fugi

157

S SH EN 12094-4:2005
Sistemet e palévizshém té
shuarjes sé zjarrit.
Komponentét pér dallimin e
gazit,

Pjesa 4: Kérkesat dhe
metodat ¢ provave  pér
bashkésité e valvolave.

Ne fugi

NE fuqi

Né fugi

158

S SH EN 12094-9:2005
Sistemet e palévizshém t&
shuarjes sé zjarrit.
Komponentét pér dallimin e
gazit.

Pjesa  9:  Kérkesat dhe
metodat e provave  pér
daltuesit e vecanté & zjarrit.

Ne fuqi

NE fuqi

N& fugi

S SH EN 12094-10:2005
Sistemet shuarjes sé zjarrit.
Komponentét pér dallimin e
gazit - Pjesa 10: Kérkesat dhe
metodat e provave pér
manometrat e presionit dhe
pér kontaktet me presion.

Ne fuqi

NEé fuqi

N fuqi

160

S SH EN 12094-11:2005
Sistemet ¢ shuarjes sé zjarrit.
Komponentét pér dallimin e
gazit - Pjesa 11: Kérkesat dhe
metodat e provave pér pajisjet
mekanike (& peshimit. )

Ne fuqi

Né fuqi

Né lugi

161

S SH EN 12094-12:2005
Sistemet e shuarjes sé zjarrit,
Komponentét pér dallimin e
gazit - Pjesa 12: Kérkesat dhe
metodat e provave pér pajisjet
pneumatike t¢ alarmit.

Ne fugi

NE fuqi

NEé fuqi

162

S SH EN 12101-2:2005
Sistemet e kontrollit té tymit
dhe nxehtésisé - Pjesa 2:
Specifikimet pér ventilatorét
¢ tymit t€ zakonshém dhe t€
| nxehtésisé.

Ne fuqi

Né fuqi

Né fugi
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163

S SH EN 12101-3:2005
Sistemet e kontrollit te tymit
dhe nxehtésisé - Pjesa 3:
Specifikime pér ventilatorét e
tymit & fugishém dhe t&
nxehtésise.

S SH EN 12101-
3:2002/AC:2005

Ne fuqi

Standardi shogérohet edhe me kété
amendament

Né fuqi

164

S SHEN 12259-
1:1999+A1:2001

Sistemet ¢ palévizshme t&
fikjes sé zjarrit.

Pjesa 1: Pérbérésit pér
sistemet ¢ spérkatjes me ujé.
Spérkatésit.

S SHEN 12259-1:1999+A1
:2001/A2:2005
S SH EN 12259-1:1999+A1
:2001/A3:2006

Ne fugi E Standardi shoqérohet edhe me kété

amendamentet

N¢ fuqi

165

S SH EN 12259-2:1999
Sisteme zjarrfikése t€ fiksuar.
Pérbérés pér spérkatje(shi i
imét) dhe sisteme ujore
spérkatése - Pjesa 2: Valvolat
sinjalizuese t€ lagéshtisé

S SH EN 12259-2/A1:2002
S SH EN 12259-
2:1999/A2:2005
S SH EN 12259-
2:1999/AC:2002

Ne fuqi

Standardi shogérohet edhe me kété
amendamentet

N¢ fuqi

166

EN 12259-3:2000

Sisteme zjarrfikése t€ fiksuar.
Pérbérés pér spérkatje (shi i
imét) dhe sisteme ujore
spérkatése - Pjesa 3: Valvolat
sinjalizuese te thatésisé.

S SH EN 12259-3/A1:2002
S SHEN 12259-
3:2000/A2:2005

Ne fuqi

Standardi shogérohet edhe me kété
amendamentet

Né fugi

167

S SH EN 12259-4:2000
Sisteme zjarrfikése t€ fiksuar.
Pérbérés pér spérkatje(shi i
imét) dhe sisteme ujore
spérkatés - Pjesa 4: Alarmet
motorike ujore.

S SH EN 12259-4/A1:2002

Ne fuqi

Standardi shogérohet edhe me kété
amendamenti

Né¢ fugi

168

S SH EN 12259-5:2005
Sisteme ¢ palévizshém t&
fikjes s¢ zjarrit.

Pjesa 5: Detektorét me rryme
ujl,

Ne fugi

Né fugi

Né fuqi

169

S SHEN 12416-
1:2001+A2:2007

Ne fuqi

Né fuqi

N& fuqi
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Sistemet e palgvizshém (&
fikjes sé zjarrit,

Pjesa 1: Sistemet me
pluhurosje. Kérkesat dhe
metodat e provés pér
pérbérésit.

170

S SHEN 12416-
2:2001+A1:2007
Sistemet ¢ palévizshém t&
fikjes sé zjarrit.

Pjesa 2: Sistemet me
pluhurosje. Projektimi,
ndértimi dhe mirémbaj(ja.

Ne fuqi

Né fugi

Né fugi

171

S SH EN 13565-
1:2003+A1:2007
Sistemet ¢ palévizshém (&

fikjes s zjarrit. Ne fugi

Sistemet me shkumé - Pjesa
1: Kérkesat dhe metodat e
provave pér pérbérésit.

NE fugi

NE fuqi

172

S SH EN 1337-4:2005 !
Kushinetat e strukturés - Pjesa
4: Kushineta me rula

S SHEN 1337-
4:2004/AC:2007

Ne fuqi

Standardi shoggrohet edhe
me kété amendamenti

NE fugi

173

S SH EN 1337-6:2005
Kushinetat e strukturés - Pjesa
6: Kushineta me cernieré

Ne fugi

Né fuqi

NEé fuqi

174

S SH EN 1337-7:2005
Kushinetat ¢ strukturés - Pjesa
7: Kushineta sferike dhe
cilindrike prej PTFE

Ne fuqi

Né fuqi

Né fugi

175

S SH EN 12209:2005
Materialet ¢ ndertimit. Bravat
dhe shula.

Bravat I shulat dhe pllakat
mbyllése mekanike. Kérkesat
dhe metodat e provave.

S SH EN 12209:2003/AC:2005

Ne fugi

Standardi shogérohet edhe
me két¢ amendamenti

Né fugi

176

S SH EN 13564-1:2004
Pajisje kundér pérmbytjeve né
ndértesa.

Pjesa 1: Kérkesat.

Ne fuqi

Né fuqi

Né fuqi

177

S SH EN 13241-
1:2003+A1:2011

Dyer garazhesh dhe porta hyrje.
Produkt standard - Pjesa 1:
Produkte pa karakteristika
kontrolli té rezistencés ndaj
zjarrit dhe tymit.

Ne fuqi

Né fugi

NE fugi

178

S SH EN
13561:2004+A1:2008

Ne fuqi

Né fugi

Né fugi
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Grila ¢ jashtém. Kérkesat e
performancés pérfshiré dhe
siguring

179

S SH EN 179:2008

Aksesoré pér ndértesat. Pajisjet
pér daljet e emergjencés, té cilat
vihen né 1évizje me ané té njé
doreze-levé ose té njé pllake q&
shtypet. Kérkesat dhe metodat e
provés.

Ne fuqi

Né fuqi

Né fuqi

180

S HEN 1125:2008

Aksesoré pér ndértesat. Pajisjet
pér daljet e emergjencés dhe
kundra panikut, t cilat
komandohen me ané t& njé
doreze horizontale. Kérkesat
dhe metodat e provés.

Ne fuqi

Né fuqi

Né fugi

181

S SH EN 1154:1996

Aksesoré pér ndértesat. Pajisjet
me amortizim pér mbylljene |
derés. Kérkesat dhe metodat e
provés.

S SH EN 1154:1996/A1:2005
S SH EN
1154:1996/A1:2002/AC:2006

Ne fuqi

Standardi shogérohet edhe
me két¢ amendament

Né fuqi

182

S SH EN 1155:1997

Aksesoré pér ndértesat. Pajisjet
mbajtése-hapése elektrike pér
dyert rrotulluese. Kérkesat dhe
metodat e provés.

S SH EN 1155:1997/A1:2005
S SHEN
1155:1997/A1:2002/AC:2006

Ne fugi

Standardi shogérohet edhe
me kété amendament

N¢ fuqi

183

S SH EN 1158:1997

Aksesoré pér ndértesat. Pajisjet
koordinuese té dyerve. Kérkesat
dhe metodat e provés.

S SH EN 1158:1997/A1:2005
S SH EN
1158:1997/A1:2002/AC:2006

Ne fuqi

Standardi shogérohet edhe
me kété amendament

Né fuqi

184

S SH EN 1423:2012
Materialet pér shenjat né rrugé
Hedhja e materialeve.
Zbukurimet prej xhami,pajisjet
kundér rréshgitjes dhe
pérzierésit ¢ dy komponentéve.

Ne fuqi

N¢ fuqi

Né fug

185

S SH EN 1935:2002

Pajisje pér ndértim. Cengela
(ngritése) me njé aks,kérkesat
dhe metodat e provave.

S SH EN 1935:2002/AC:2003

Ne fuqi

Standardi shogérohet edhe
me kété amendament

N& fugi

S SH EN 13055-1:2002
Agregate (¢ lehté - Pjesa 1:

| Standardi shogérohet edhe

Né fuqi
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Agregate t& lehté pér beton dhe | Ne fugi me kété amendament
| llag.
S SH EN 13055-
1:2002/AC:2004
e igsr}elggg ;::3:;902 ) Standaraii"shoqérohet edhe o
S SH EN 13139:2002/AC-2004 Ne fugi me kété amendament Né fuqi
188 | S SH EN 13242:2002 SSHEN
Agregate pér materiale 13242:2002+A1:2007
hidraulikisht lidhése dhe Agregate pér materiale (€
jolidhése, pér pérdorim né trajtuar me lidhésa
inxhinierin€ civile dhe .| hidrauliké dhe t€ pa trajtuar, —
ndértimin e rrugéve gl pér pérdorim né punimet e D A
inxhiniering civile dhe
ndértimin e rrugéve
189 | S SH EN 13450:2004
Agregate pér cakllin (balastin) ¢ i " P
hekurudhave Nemgi | Sendardishogéone edte e
S SH EN 13450:2002/AC:2004
190 | S SH EN 13813:2004
Materiale nivelues dhe
niveluesit pér dysheme. o Ne fugi
Materiale Eiveh}l’es& Vetité dhe Ne fuqi Hekn
kérkesat.
191 | S SH EN 13616:2005
Pajisje t¢ parandalimit ¢ mbi
mbushjes pér tankerét e ol
¢ léngéta.
S SH EN 13616:2004/AC:2006
192 | S SH EN 442-1:1995
Radiator dhe konvektor - Pjesa
1: Karakteristika term/ke dhe Standardi shogérohet edhe
kérkesat, Ne fugi me kété amendamenti Né [ugi
S SH EN 442-1:1995/A1:2005
193 | S SHEN 14037-1:2005
Panele radiator€ t€ montuara né
tavan, té furnizuar"me ujé me . Né lugi
temperature 1200 °C Ne fugi NEé fugi
Pjesa 1: Specifikime teknike
dhe kérkesa
194 | S SH EN 13383-1:2004
Aparg.l.ufa L Standardi shogérohet edhe G B
L Ne fuqi me kété amendamenti Ry
S SH EN 13383-
1:2002/AC:2004
195 | S SHEN 1341:2001
Pllakat prej guri natyror pér s s i
shtresa E)e ji:]'nme - ?(érki):sal Ne fuqi we ol Helig)
dhe metodat e provave
196 | S SH EN 1342:2001
Kalldrémet prej guri natyror pér Ne fugi Né fuqi N& fugi

shtresa (€ jashtme - Kérkesat
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dhe metodat ¢ provave

197 | S SH EN 1343:2001
Bordurat prej guri natyror pér Ne fugi _— —
shtresa t& jashlgme - Ké}é,rkes[;t . Rt T
dhe metodat ¢ provave
198 | S SH EN 1344:2004
Pllaka qeramike pér dysheme - Ne fugi . G et
Kérkeszl dhe mefodatye . iRt Bty
provave
199 | S SH EN 1433:2004
Kanalet kulluese pér rrugé Ne fugi
(zonat e kémbésoréve dhe
makinat ) - Klasifikimi, Né fuqi Né fuqi
kérkesat pér projektimin dhe
provat, shenjat e rrugés dhe
vlerésimi i konformitetit
200 | S SH EN 13748-2:2004
Pllaka tarace - Pjesa 2: Pllaka Ne fuqi Né fugi NE fuqi
tarrace pér pérdorim € jashtém
201 | S SHEN 14411:2006 S SHEN 14411:2012
Pllaka geramike - Pérkufizime, | shfugizuar | Pllaka geramike - Né fuqi
klasifikime, karakterisiika dhe Pércaktime, klasifikimi,
markimi karakteristika, vlerésimi i
konformitetit dhe markimi
202 | S SH EN 12326-1:2005
Produkte guri dhe eterniti pér Ne fuqi o g i
cati dhe veshje (mbulesa) P : He gl e g
Pjesa 1: Specifikimi i produktit
203 | S SHEN 13964:2004
Tavanet e varura — Kérkesat Ne fugi —— —_—
dhe metodat e provave Ne fugl Nk
S SH EN 13964:2004/A1:2006
204 | S SH EN 1457:2007 S SH EN 1457-1:2012
Oxhakét - Veshjet ¢ tubave & Oxhakét - Veshjet e tubave
shkarkimit prej argjile/qeramike 1€ shkarkimit prej
- Kérkesat dhe metodat ¢ argjile/qeramike - Pjesa 1:
provave tubat e oxhaku qé veprojné
shfuqizuar | né kushte (¢ thata - Kérkesat NE fugi
dhe metodat e provave
S SH EN 1457-2:2012
Oxhakét - Veshjet e tubave
t€ shkarkimit prej
argjile/qeramike - Pjesa 2:
tubat e oxhaku qé veprojné
né kushte lagéshtire -
Kérkesat dhe metodat ¢
provave
205 | S SH EN 1856-1:2009
Oxhakét - Kérkesat pér oxhaget o 8
metaliké - Pjesa 1: Pﬁoduklelqe Ne fuqi N Hoa Lt
sistemit t& oxhakut
206 | S SH EN 1856-2:2009 98 gl N g

Oxhaké - Kérkesat pér oxhakét

Ne fuqi





image26.jpeg
metaliké - Pjesa 2: Tubacionet
metalike dhe elementét lidhés

S SH EN 1858:2008
Oxhakét - Komponentét -
Blloget prej betoni per oxhake.

shfugizuar

S SHEN
1858:2008+A1:2011
Oxhakét - Komponentét -
Blloget prej betoni per
oxhaké.

Né fuqi

208

S SH EN 13502:2004
Oxhakét - Kérkesat dhe
metodat e provave pér pikat e
fundit té tubave té shkarkimit
prej argjile/qeramike

Ne fuqi

N¢ fuqi

N¢ fuqi

209

S SH EN 997:2012
Depozitat e WC dhe kompletet
¢ WC me sifon integral

EN 997:2012/AC:2012

Ne fuqi

Né fugi

N& fugi

S SH EN 13310:2003
Lavamanét e kuzhinés Kérkesat
¢ funksionimit dhe metodat
eprovés

Ne fugi

Né fuqi

Né fuqi
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LISTA

'Referenca dhe titulli i standardit Shenime
" Referenca dhe iftallii — qe zevendesohfel:qdihe qe eshte ne
standardit te shfuqizuar
Shenim:Té gjitha standardet né
kété koloné jané rishikuar nga
DPS dhe jané né FUQI.
S SH EN 761:1994 -Né ké(é Standard, 1994
S SH UNI 761:1996 Sistemet ¢ tubacioneve plastike. - &shté viti origjinés i
Rekorder  polietileni ~ me Tubat prej plastmasi te perforcuar me | publikuar nga CEN.

1 dendési  te  larte  pér qelq me termovendosje (GRP) - -DPS kété standard ¢ ka
transportimin ¢ léngjeve me Shfugizuar Percaktimi I faktorit te adoptuar dhe notifikuar né
presion. Karakteristikat 4 rreshqitshmerise viskoze ne kushte pa | CEN né vitin 2004 dhe éshté i

lageshti. shénuar si:
S SH EN 761:2004

S SH EN 761:1994/AC:1995 Standardi shogérohet edhe
me keté amendament.

2 | SSH UNI7612:1997 S SH EN 12201-1:2011

Sistemet e tubacioneve plastike pér
Rakorderi polietileni me furnizim me ujé, dhe pér kullimin e N& fuqi
déndési té larté - Llojet, ujrave te zeza nén presion - Polietileni
pérmasat dhe kérkesat Shfugizuar| (PE) - Pjesa 1:Te Pérgjithshme
cilesore. S SH EN 12201-3:2011
Sistemet e tubacioneve plastike pér
furnizim me ujé, dhe pér kullimin e NEé fugi
ujrave e zeza nén presion -
Polietileni (PE) - Pjesa 3: Montimet
S SH UNI7613 :1997 S SH EN 12666-1:2007

3 Sistemet e tubacioneve plastike pér
Tuba polictileni me déndési (€ drenazhime dhe kanalizime té NE fuqi
larté pér transportimin ¢ néndheshme pa presion - Polietileni
shkarkimeve néntokésore - Shfugizuar| (PE) - Pjesa 1:

Llojet, pérmasat dhe kérkesat Specifikime pér Tubat, pajisjet dhe
sistemin
EN 12666-1:2005+A1:2011 Standardi shogérohet edhe
me keté amendament.

4 | SSHUNI 7616 S SH EN 12201-2:2011
Tuba polietileni me dendési te Sistemet e tubacioneve plastike pér
ulet pér transportimin ¢ Shfugizuar| [urnizimin me ujé ,dhe pér kullimin ¢ NE [ugi
léngjeve me presion. ujérave & zeza nén presion —

Karakteristikat. ‘ Polietileni (PE) - Pjesa 2:Tubat

12011/C 246/01 Official Journal, Volume 54, 24 August 2011 - Commission communication in the framework of the
implementation of the Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and
administrative provisions of the Member States relating to construction products ( 1) (Publication of titles and references
of harmonised standards under the directive)
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S SH EN 12201-1:2011
Sistemet ¢ tubacioneve plastike pér

furnizim me ujé, dhe pér kullimin e NE fuqi
ujrave te zeza nén presion - Polietileni
(PE) - Pjesa 1:Te Pérgjithshme
S SH UNI 7990:2004 S SH EN ISO 1167-3:2007
Tuba polietileni me dendési te Tuba termoplastiké, rakorderi dhe
ulet pér transportimin e kompletet pér transportimin e [éngjeve Né fugi
léngjeve me presion. Llojet, - Pércaktimi i qéndrueshmérisé nén
pérmasat dhe kérkesat trysning e brendshme - Pjesa
3 :Pérgatitja e pérbérésve (ISO 1167-
AL L)
S SH EN ISO 1167-4:2007
5 Tubat termoplastiké,pajisjet dhe |
rakorderité pér transportimin ¢
léngjeve - Pércaktimi i Né fuqi
qéndrueshmérisé ndaj trysnisé sé
brendshme - Pjesa 4:Pérgatitja e nyjés
(ISO 1167-4:2007
S SH UNI 6363:2001 S SH EN 10224:2004 -N& kété Standard, 2004
6 Tuba ¢eliku, te pasalduar dhe Tubat prej geliku jo te lidhur dhe &éshté viti origjinés i
te salduar, pér tubacionet ¢ ujit pajisjet pér transportimin ¢ léngjeve | publikuar nga CEN.
ujore pérfshiré ujin pér konsumnga | -DPS kété standard ¢ ka
Shfuqizuar njerézit. - Kushtet teknike té adoptuar dhe notifikuar né
furnizimit. CEN né vitin 2007 dhe ¢shté i
shénuar si:
S SH EN 10224:2007
S SH EN 10224:2002/A1:2005 Standardi shogérohet edhe
me kété amendament.
7 | S SH UNI 7091:2001 S SH EN 10217-1:2002
Tuba te salduar geliku, te Tuba prej celiku te salduar per
palidhur. Tuba lisho pér perdorime ne presion. Kushtet ¢ Né fugi
pérdorim te pérgjithshém Shfugizuar| levrimit. Pjesa 1: Tuba prej celiku te
palidhur me karakteristika specifike nej
temperature e ambjentit.
S SH EN 10217-1:2002/A1:2005 Né fugi
3 S SH ISO 4145:1986 S SH ISO 4145:2001
Veshje me zink ne te nxehte te Shfugizuar Rakorderité prej celiku t€ palidhur t& NE fuqi
tubave prejceliku. Kérkesat filetuar sipas ISO 7/1
dhe provat
S SH UNI 5745:2001 S SH EN 10240:1997 -N& kété Standard, 1997
Veshje me zink ne te nxehte te Veshje me shtresa mbrojtese te gshté viti origjinés i
9 tubave prejceliku. Kérkesat brendshme si dhe te jashtme pe tubat | publikuar nga CEN.

dhe provat

Shfugizuar

prej celiku. - Specifikime per veshjet
galavanike me zhytje te nxehte qe
perdoren ne impiante automatike.

-DPS kété standard e ka
adoptuar dhe notifikuar né

CEN né vitin 2004 dhe éshté i

shénuar si:
S SH EN 10240:2004

|

10

S SH EN 10080:2005

Celiku pér armaturat e betonit.
Celiku i vjaskuar, i
saldueshem, B500, pér
armaturat e betonit”.

Ne Fugi |

S SHEN 10080:2005

Celik pér pérforcimin e betonit. Celik i
pérforcuar i saldueshém. T¢
pérgjithshme.

N fugi

| I—
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