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Nr. 295, datë 20.3.2013

PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSPEKTORATIT SHTETËROR TË PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 11 pika 3, 51 e 56 të ligjit nr. 10 433 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 6 të ligjit nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës”, të ndryshuar, të nenit 40 të ligjit nr. 10 237, datë 18.2.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe të nenit 26 të ligjit nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. KRIJIMI I INSPEKTORATIT SHTETËROR TË PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE
1. Krijohet Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (këtej e tutje në tekstin e këtij vendimi “ISHPSHSH”), si institucion qendror, buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për punën dhe çështjet sociale.
II. MISIONI DHE FUNKSIONET E ISHPSHSH-së
2. ISHPSHSH-ja ka për mision garantimin e respektimit të kërkesave ligjore në fushën e legjislacionit të punës dhe atij të shërbimeve shoqërore.
3. ISHPSHSH-ja është përgjegjës për inspektimin e zbatimit të kërkesave ligjore:
a) të punës sipas legjislacionit të punës;
b) në fushën e shërbimeve shoqërore, sipas legjislacionit për shërbimet shoqërore.
4. Përveç sa parashikohet në pikën 3 të këtij vendimi, ISHPSHSH-ja është përgjegjës për çdo funksion apo kompetencë tjetër të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi për Inspektoratin Shtetëror që mbulon fushën e punës dhe atë të shërbimeve shoqërore.
III. ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I ISHPSHSH-së
5. ISHPSHSH-ja organizohet në dy nivele: në atë qendror dhe rajonal ku ky i fundit është për çdo qark të vendit.
6. ISHPSHSH-ja drejtohet nga kryeisnpektori. Kryeinspektori është titullari i institucionit.
Në kuadër të funksioneve dhe detyrave të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, kryeinspektori i ISHPSHSH-së ushtron këto kompetenca:
a) Përfaqëson ISHPSHSH-në në marrëdhënie me të tretët dhe është përgjegjës për organizimin, koordinimin dhe funksionimin, si dhe për cilësinë dhe efektivitetin e veprimtarisë së ISHPSHSH-së.
b) Emëron dhe liron nga detyra personelin e ISHPSHSH-së, në dhe të degëve rajonale e vendore, në varësi të tij, sipas procedurave të legjislacionit në fuqi.
c) Zbaton dhe administron buxhetin e miratuar të ISHPSHSH-së, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe përgatit projektbuxhetin për vitin e ardhshëm, të cilin ia përcjell ministrit përgjegjës.
ç) Nxjerr urdhra dhe udhëzime për veprimtarinë e strukturave të ISHPSHSH-së, në nivel qendror, rajonal dhe vendor, në fushën e inspektimit të punës dhe shërbimeve shoqërore.
d) Bashkërendon veprimtarinë e ISHPSHSH-së me organet qendrore dhe organet e tjera shtetërore në fushën e inspektimit të punës dhe shërbimeve shoqërore.
dh) Siguron kontakte me organe homologe dhe organizata të ndryshme, të huaja, për zgjidhjen efektive të problemeve në fushën e inspektimit të punës dhe shërbimeve shoqërore, si dhe veprimtari të tjera, për plotësimin e detyrave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për inspektimin në punë dhe shërbimeve shoqërore.
e) Siguron zbatimin dhe kontrollin e zbatimit të akteve ligjore e nënligjore, që rregullojnë veprimtarinë në fushën e inspektimit në punë dhe shërbimeve shoqërore.
7. Kryeinspektori i ISHPSHSH-së i raporton drejtpërdrejt ministrit përgjegjës për punën dhe çështjet sociale, përveçse kur ministri ka përcaktuar shprehimisht, me urdhër, një njësi tjetër raportimi në aparatin e ministrisë përgjegjëse.
8. ISHPSHSH-ja, në nivel qendror, ka këto funksione:
a) planifikon dhe bashkërendon veprimtarinë e inspektimit;
b) siguron unifikimin e praktikave të inspektimit, në shkallë vendi;
c) informon publikun për veprimtarinë e inspektimit;
ç) jep mbështetje teknike, administrative dhe shkencore, për veprimtarinë e inspektimit;
d) përgatit programin dhe raportin vjetor të inspektimit;
dh) kryen drejtpërdrejt inspektime ndaj subjekteve të mëdha të inspektimit që kryejnë veprimtari me rrezik të lartë.
9. Përcaktimi i subjekteve të parashikuara në shkronjën “dh” të pikës 9 të këtij vendimi, bëhet nga kryeinspektori, sipas metodologjisë së miratuar nga Inspektorati Qendror.
10. Përveç sa parashikohet në pikën 9 të këtij vendimi, ISHPSHSH-ja, në nivel qendror është përgjegjës për kryerjen e këtyre funksioneve të brendshme, për të gjithë institucionin, duke përfshirë edhe degët në nivel rajonal e vendor:
a) menaxhimin e burimeve njerëzore, çështjet ligjore, teknologjinë e informacionit, mirëmbajtjen dhe shërbimet e tjera mbështetëse;
b) përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit, mbajtjen e kontabilitetin dhe kryerjen e auditivit të brendshëm.
11. Pranë ISHPSHSH-së në nivel qendror, krijohet “Komisioni i ankimit të ISHPSHSH-së”. Komisioni i ankimit drejtohet nga kryeinspektori dhe ka në përbërje:
a) një përfaqësues të njësisë që mbulon çështjet juridike;
b) një përfaqësues që mbulon çështjet e metodologjisë së inspektimit;
c) dy specialistë të tjerë të ISHPSHSH-së në nivel qendror.
12. Lista emërore e Komisionit të Ankimit miratohet me urdhër të Kryeinspektorit dhe bëhet publike me mjete të përshtatshme.
13. Degët rajonale të ISHPSHSH-së ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e qarkut përkatës dhe janë përgjegjëse për inspektimin në qarkun përkatës, përveçse kur parashikohet shprehimisht ndryshe në këtë vendim. Me urdhër të kryeinspektorit, inspektorët e një dege rajonale mund të ushtrojnë veprimtarinë e tyre edhe në territorin e një qarku tjetër, në bashkëpunim me degën rajonale përkatëse.
14. Dega rajonale e ISHPSHSH-së drejtohet nga kryeinspektori rajonal. Kryeinspektori rajonal përfaqëson degën rajonale në marrëdhënie me të tretët në nivelin e qarkut përkatës dhe është përgjegjës për organizimin dhe koordinimin e funksionimit, si dhe për cilësinë dhe efektivitetin e veprimtarisë së degës së tij.
15. Përveç sa parashikohet në pikën 14 të këtij vendimi, kryeinspektori rajonal:
a) lëshon autorizimin e inspektimit, në përputhje dhe në bazë të programit të miratuar të inspektimit;
b) vendos për shtyrjen e kohëzgjatjes së autorizimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për inspektimin;
c) vendos për zëvendësimin e inspektorëve, gjatë inspektimit, sipas ligjit;
ç) shqyrton ankimin e veçantë ndaj vendimeve për masat urgjente të marra nga inspektorët e degës përkatëse.

16. Kryeinspektori rajonal i raporton dhe i jep llogari drejtpërdrejt kryeinspektorit të ISHPSHSH-së, përveçse kur ky i fundit ka përcaktuar shprehimisht, me urdhër, një njësi tjetër raportimi pranë ISHPSHSH-së në nivel qendror.
17. Kryeinspektori propozon te ministri përgjegjës për çështjet e punës dhe shërbimeve sociale rregulloren e brendshme organizative për ushtrimin e veprimtarisë së ISHPSHSH-së.
IV. STEMA DHE VULA ZYRTARE ISHPSHSH
18. ISHPSHSH-ja, identifikohet me stemën dhe vulën zyrtare.
19. Stema e ISHPSHSH-së përbëhet nga Stema e Republikës dhe shënimet: “Republika e Shqipërisë, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore”.
20. Vula e ISHPSHSH-së ka formën dhe elementet e përcaktuara në pikën 2 të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 390, datë 6.8.1993 “Për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe ruajtjes së vulave zyrtare”, të ndryshuar. Vula e ISHPSHSH-së në nivel qendror përmban dhe shënimin identifikues “Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore”, ndërsa vulat e degëve rajonale përmbajnë dhe shënimin identifikues: “Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, dega rajonale e qarkut: (emri përkatës i qarkut)”, zyra vendore (emri përkatës i qarkut dhe rrethit).
21. Vula e ISHPSHSH-së dhe vulat e degëve rajonale e vendore prodhohen, administrohen dhe ruhen në përputhje me legjislacionin në fuqi.
V. DISPOZITA TRANSITORE DHE TË FUNDIT
22. Ngarkohet ministri përgjegjës për punën dhe çështjet sociale që, brenda 1 (një) muaji nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, të marrë masat për realizimin e emërimit të kryeinspektorit të ISHPSHSH-së dhe përgatitjen e strukturës e të organikës së ISHPSHSH-së, sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.
23. Kryeinspektori i ISHPSHSH-së, mbështetur nga njësitë përgjegjëse për shërbimet mbështetëse të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe në përputhje me kërkesat specifike për arsimin e inspektorëve, të miratuara nga Inspektorati Qendror, miraton kërkesat specifike për çdo vend pune në ISHPSHSH.
24. Nëpunësit që kryejnë funksionet e inspektimit të përcaktuara në pikën 3 të këtij vendimi, që janë aktualisht të emëruar pranë Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, përfshirë institucionet e saj të varësisë apo drejtoritë rajonale dhe që plotësojnë kërkesat e përgjithshme për pranimin në shërbimin civil, si dhe kërkesat specifike të përcaktuara sipas pikës 23 të këtij vendimi, transferohen në detyra të reja pranë ISHPSHSH-së, brenda numrit dhe pozicioneve të organikës së miratuar sipas këtij vendimi.
25. Verifikimi i plotësimit të kërkesave të përgjithshme dhe atyre specifike sipas pikës 23 dhe propozimi i transferimit për çdo nëpunës, kryhet nga një komision ad hoc i krijuar posaçërisht për risistemimin e nëpunësve. Akti i transferimit miratohet nga kryeinspektori.
26. Komisioni ad hoc sipas pikës 25 të këtij vendimi, përbëhet nga dy përfaqësues të Departamentit të Administratës Publike, dy përfaqësues të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, një përfaqësues nga Inspektorati Qendror dhe mbështetet në punën e tij nga njësia përgjegjëse për shërbimet mbështetëse në këtë ministri.
27. Nëpunësit ekzistues të përcaktuar sipas pikës 24 të këtij vendimi, që nuk mund të transferohet në ISHPSHSH, mbeten në institucionet përkatëse, të cilat riorganizohen brenda një periudhe 2-mujore nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.
28. Brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta përcakton dhe/apo propozon edhe rishpërndarjen e mjediseve e mjeteve të punës.


29. Çdo akt nënligjor në kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha


VENDIM
Nr. 296, datë 3.4.2013

PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR INFORMACIONIN E THARËSEVE PËR PËRDORIM SHTËPIAK NË LIDHJE ME KONSUMIN E ENERGJISË”[footnoteRef:1] [1:  Rregullorja e Parlamentit Europian nr. 392/2012, e datës 1 mars 2012 “Për informacionin e tharëseve për përdorim shtëpiak në lidhje me konsumin e energjisë”, numri EUR-Lex 32012R0392, Fletore Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L 123.] 


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 15 të ligjit nr. 68/2012 “Për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik “Për informacionin e tharëseve për përdorim shtëpiak në lidhje me konsumin e energjisë”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 qershor 2013.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha
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VENDIM
Nr. 297, datë 10.4.2013

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 17, DATË 21.1.2000 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRDORIMIN DHE KONTROLLIN E FONDEVE PUBLIKE PËR VEPRIMTARI SPECIFIKE, OPERATIVE, TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 8 e 10 të ligjit nr. 8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin Informativ të Shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Pas shkronjës “d” të pikës 1 të vendimit nr. 17, datë 21.1.2000 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet shkronja “e” me këtë përmbajtje:
“e) krijimin dhe administrimin e pasurive dhe të aktiviteteve ekonomike në funksion të realizimit të detyrave. Të ardhurat e krijuara nga administrimi i pasurive dhe aktiviteteve ekonomike me qëllim kamuflimi do të përdoren sipas kësaj pike të vendimit.”.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha
VENDIM
Nr. 298, datë 10.4.2013

PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË ANËTARIT TË KOMISIONIT KOMBËTAR RREGULLATOR TË SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE TË LARGIMIT E TË PËRPUNIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 4 të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996 “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit e të përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Emërimin e z. Gjergji Xhuveli anëtar të Komisionit Kombëtar Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe të Largimit e të Përpunimit të Ujërave të Ndotura, për një mandat 4-vjeçar.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTRI
Sali Berisha


VENDIM
Nr. 299, datë 10.4.2013

PËR NJË NDRYSHIM DHE NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 74, DATË 1.2.2013 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR VIJIMIN E PROCEDURAVE TË PRIVATIZIMIT TË SHOQËRISË “ALBPETROL” SHA, PATOS”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 7 të ligjit nr. 10 490, datë 15.12.2011 “Për përcaktimin e formës dhe të strukturës së formulës së privatizimit të shoqërisë “Albpetrol” sh.a., Patos”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në vendimin nr. 74, datë 1.2.2013 të Këshillit të Ministrave, bëhet një ndryshim dhe një shtesë:
1. Pika 2 shfuqizohet.
2. Pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë përmbajtje:
“3. Mbylljen e procedurave të privatizimit të shoqërisë “Albpetrol” sh.a., Patos.”.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha




VENDIM
Nr. 300, datë 10.4.2013

PËR PËRCAKTIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES PËR DHËNIEN ME KONCESION TË HIDROCENTRALIT “MERKO” DHE MIRATIMIN E BONUSIT, NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE, QË I JEPET SHOQËRISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5 pika 3 e 23 pika 3 shkronja “b” të ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Autoriteti kontraktues për kryerjen e procedurave ligjore për dhënien me koncesion, të formës “BOT” (ndërtim, operim dhe transferim), të hidrocentralit “Merko” është Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
2. Miratimin e bonusit prej 2 (dy) pikësh për rezultatin teknik dhe financiar në procedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me koncesion të këtij hidrocentrali, që i jepet shoqërisë “Erdo Construction” sh.p.k.
3. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në procedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Merko”, duhet të pranojë oferta për të gjithë pjesën e lirë të pellgut ujëmbledhës, i cili përfshihet në skemën e shfrytëzimit të këtij hidrocentrali.
4. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha


VENDIM 
Nr. 303, datë 10.4.2013

PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2013, MIRATUAR PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË, PËR MBULIMIN E PJESSHËM TË SHPENZIMEVE TË KURIMIT TË Z. GENTIAN DEMALIAJ

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 e 45 të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe të nenit 13 të ligjit nr. 119/2012 “Për buxhetin e vitit 2013”, me propozimin e Ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Ministrisë së Shëndetësisë, në buxhetin e miratuar për vitin 2013, në zërin “Mallra dhe shërbime”, t’i shtohet fondi prej 3 500 000 (tre milionë e pesëqind mijë) lekësh, për mbulimin e shpenzimeve të kurimit të z. Gentian Demaliaj.
2. Ky fond të përballohet nga fondi rezervë i Këshillit të Ministrave.
3. Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave origjinale të institucionit të kurimit.
4. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha


VENDIM
Nr. 305, datë 10.4.2013

PËR MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS MUHURR TË QARKUT TË DIBRËS

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, 5 e 17 të ligjit nr. 8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave. 

VENDOSI:

1. Miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike ,shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të komunës Muhurr të qarkut të Dibrës, sipas lidhjes nr. 1, e cila i bashkëlidhet këtij vendimi.
Lista paraprake, sipas kërkesave të këshillit të kësaj komune, është pjesë e listës së inventarit të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që janë brenda juridiksionit territorial dhe administrativ të komunës Muhurr të qarkut të Dibrës, miratuar me vendimin nr. 760, datë 28.5.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, në komunën Muhurr të qarkut të Dibrës”.
2. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe komuna Muhurr për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

Komuna Muhurr 									Lidhja nr. 1
	Numrat rendorë të pronave në listën e inventarit
	Fusha e përdorimit të pronës
	Lloji i transferimit

	3
	Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e administrative
	Në pronësi

	4-6
	Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e shëndetit publik
	Në pronësi

	7,8,10,11,13,14,16-18,20,22,24,25,26/1
	Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e bujqësisë-ushqimit (toka produktive)
	Në përdorim
Nuk transferohen sipërfaqet e trajtuara me vendimin nr. 868, datë 18.6.2008

	9,12,15,19,21,23,26
	Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e bujqësisë-ushqimit. Toka pa frute (ledhe)
	Në pronësi

	27-34
	Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e arsimit
	Në pronësi

	313-323
	Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e shërbimit funeral
	Në pronësi

	326-334
	Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në fushën e infrastrukturës rrugore
	Në pronësi

	335-338
	Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e ujësjellës-kanalizimeve
	Në pronësi


VENDIM
Nr. 306, datë 10.4.2013

PËR MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS RRAPE TË QARKUT TË SHKODRËS

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, 5 e 17 të ligjit nr. 8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të komunës Rrape të qarkut të Shkodrës, sipas lidhjes nr. 1 e cila i bashkëlidhet këtij vendimi.
Lista paraprake, sipas kërkesave të këshillit të kësaj komune, është pjesë e listës së inventarit të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që janë brenda juridiksionit territorial dhe administrativ, të komunës Rrape të qarkut të Shkodrës, miratuar me vendimin nr. 246, datë 6.3.2009 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore në komunën Rrape të qarkut të Shkodrës”.
2. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe komuna Rrape për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha

Komuna Rrape 									Lidhja nr. 1
	Numrat rendorë të pronave në listën e inventarit
	Fusha e përdorimit të pronës
	Lloji i transferimit

	488
	Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën administrative
	Në pronësi

	489-501
	Prona që përdoren për realizimin e programeve arsimore
	Në pronësi

	502-506
	Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në shëndetin publik
	Në pronësi

	513-520
	Prona që përdoren për realizimin e veprimtarive social-kulturore e sportive
	Në pronësi

	532-550,553-571
	Prona që përdoren në ushtrimin e funksioneve në fushën e zhvillimit ekonomik
	Në pronësi

	572-588
	Varrezat publike
	Në pronësi

	589-599
	Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit (toka produktive)
	Në përdorim

	602-609,610-659
	Infrastrukturë (sheshe, rrugë vendore, lulishte dhe shërbime publike)
	Në pronësi

	660
	Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e mbrojtjes kombëtare
	

	661-686
	Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e ujësjellës-kanalizimeve
	Në pronësi






VENDIM
Nr. 308, datë 10.4.2013

PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIMIN NR. 1719, DATË 17.12.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË ANKANDIT PUBLIK”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 45 të ligjit nr. 9874, datë 14.2.2008 “Për ankandin publik”, me propozimin e Ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në rregullat e ankandit publik, miratuar me vendimin nr. 1719, datë 17.12.2008 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në kreun VI “Kushte të përgjithshme për zbatim”, në pikën 6 shkronja “c”, ndryshohet dhe pas saj shtohet shkronja “ç”, si më poshtë vijon:
“c) Kur për objektet e ankandit të shpallura dy herë për shitje, sipas procedurave të këtij vendimi, nuk paraqitet asnjë ofertë për blerjen e tyre, autoriteti shitës cakton një VAM tjetër më të ulët se VAM-i fillestar. Ulja e VAM-it bëhet 20%.
ç) Në procedurën e hapur, kur autoriteti shitës nuk ka vendosur asnjë kërkesë të veçantë për kualifikim, sipas procedurave të këtij vendimi dhe nuk është paraqitur asnjë ofertë për blerje, në vijim të procedurës së parashikuar në shkronjën “c” të kësaj pike, autoriteti shitës cakton një VAM tjetër 20% më të ulët se VAM-i i përcaktuar në shkronjën “c” të kësaj pike. Në rast se edhe pas kësaj uljeje, nuk paraqitet asnjë ofertë për blerje, VAM-i ulet deri 20% nga VAM-i i fundit, për çdo shpallje, derisa vlera të arrijë 30% të VAM-it fillestar të ankandit.
Përjashtohet nga kjo procedurë shitja në ankand e pasurive të paluajtshme.”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha


VENDIM
Nr. 359, datë 24.4.2013

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 424, DATË 2.6.2010 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR SISTEMIN E AKREDITIMIT, ORGANIZIMIN DHE VEPRIMTARINË E INSTITUCIONEVE TË SIGURIMIT TË JASHTËM TË CILËSISË”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 60 të ligjit nr. 9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Pika 10 e nenit 6 “Organizimi dhe funksionimi i Këshillit të Akreditimit”, të rregullores “Për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, miratuar me vendimin nr. 424, datë 2.6.2010 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“10. Mbledhja e Këshillit të Akreditimit zhvillohet kur marrin pjesë jo më pak se 7 (shtatë) anëtarë të tij. Ajo nuk zhvillohet nëse, së paku, një ekspert i huaj nuk është i pranishëm.”.
2. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Këshilli i Akreditimit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha


UDHËZIM
Nr. 7, datë 8.3.2013

PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 29/1, DATË 16.08.2011 “PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE QË KRYEN AGJENCIA PUBLIKE E AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË”

Në zbatim të nenit 102 të Kushtetutës, të nenit 60, nenit 61 dhe nenit 62 të ligjit nr. 9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 14 të vendimit nr. 424, datë 2.6.2010 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimit dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar,

UDHËZOJMË:

1. Në tabelën e pikës 1 të udhëzimit nr. 29/1 datë 16.8.2011 “Për përcaktimin e tarifave të shërbimeve që kryen Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë”, pikat “a” dhe “ç” revokohen.
2. Në pikën 1 të shkronjës “a” të tabelës në pikën 2 të udhëzimit, hiqet shprehja “ose kolegj”, dhe në tabelë shtohet një pikë 3 me përmbajtje si më poshtë:

	3. Një kolegj profesional
	376.000



3. Shkronja “ç” e tabelës në pikën 2 të udhëzimit ndryshohet si më poshtë:

	ç) Vlerësimi i jashtëm dhe akreditimi i Shkollës Doktorale dhe i një programi studimi të ciklit të tretë:
1. Tarifa për akreditim ose vlerësim paraprak (shkenca sociale e humane)
	552.000

	2. Tarifa për akreditim ose vlerësim me ekspertë të huaj (fusha mjekësore dhe shkenca natyrore)
	602.000

	3. Tarifa për akreditim ose vlerësim të Shkollës Doktorale (njësi bazë), duke përfshirë të gjitha programet e ciklit të tretë që ofron kjo Shkollë Doktorale
	Ekspertë vendas dhe të huaj
	1.180.400



4. Pas shkronjës “ç”, shtohet një pikë “d” me përmbajtje si më poshtë:

	d) Vlerësimi i jashtëm dhe akreditimi i një programi profesional me kohëzgjatje 2 (dy) vjet:
Tarifa për vlerësimin ose akreditimin e një programi të ciklit të shkurtër 2-vjeçar profesional
	45.000


5. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Financave dhe Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë për zbatimin e këtij udhëzimi.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I ARSIMIT DHE SHKENCËS			 MINISTRI I FINANCAVE
 	Myqerem Tafaj					 	Ridvan Bode



UDHËZIM
Nr. 4, datë 15.4.2013

PËR DOKUMENTACIONIN E APLIKIMIT PËR LEJE MJEDISI TË TIPIT A, B DHE C NË QENDRËN KOMBËTARE TË LICENCIMIT (QKL)

Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës dhe në zbatim të dispozitave të germës “ç” të nenit 28 të ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave, nenit 4 të ligjit nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”, 


UDHËZOJ:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. Deri në hartimin, miratimin dhe hyrjen në fuqi të akteve nënligjore, të dala në zbatim të ligjit nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” do të zbatohen këto procedura;
a) Leja e tipit C, e parashikuar në ligjin nr. 10448/2011, do të trajtohet si leje e nënkategorisë “Leje e thjeshtë mjedisore” me kodin III.1.A, e parashikuar në aneksin I të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, e ndryshuar, por do të quhet “Leja e tipit C”.
b) Leja e tipit B, e parashikuar në ligjin nr. 10448/2011, do të trajtohet si leje e nënkategorisë “Leje mjedisore” me kodin III.1.B, e parashikuar në aneksin I të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538/2009, por do të quhet “Leja e tipit B”.
c) Leja e tipit A, e parashikuar në ligjin nr. 10448/2011, do të trajtohet si leje e nënkategorisë “Leje e integruar mjedisore” me kodin III.1.C, e parashikuar në aneksin I të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538/2009, por do të quhet “Leja e tipit A”.
d) Deklarata Mjedisore, e parashikuar në ligjin nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” dhe e procedurës së vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 13, datë 4.1.2013, do të trajtohet në nënkategorinë “Leje e integruar mjedisore” me kodin III.1.C, e parashikuar në aneksin I të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538/2009, por do të quhet “Deklarata mjedisore”. Trajtimi i deklaratës mjedisore do të kryhet në përputhje me ligjin e sipërcituar dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij. 
2. Kërkesat për leje mjedisi të tipit A, B dhe C paraqiten në QKL në përputhje me kërkesat e përgjithshme, sipas përcaktimit të dispozitave të ligjit nr. 10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”.


KREU II
APLIKIMI PËR LEJE MJEDISI TË TIPIT “A”, “B” DHE “C”

1. Lejet e mjedisit shqyrtohen në përputhje me ligjit nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” mbasi bëhet aplikimi pranë Qendrës Kombëtare të Licencave.
2. Veprimtaritë që pajisen me leje mjedisi përcaktohen në shtojcën I të ligjit nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”.
3. Deri në miratimin e vendimit të Këshillit të Ministrave përkatës, subjektet që aplikojnë për leje mjedisi (të tipit A, B dhe C) në QKL duhet të paraqesin pranë QKL-së (dokumentacionin e pikës 3.1, 3.2, 3.3 dhe 3.4) si vijon:
3.1. Relacion (projekti) për veprimtarinë që kërkon leje mjedisi ku në varësi nga natyra e veprimtarisë përfshihen të dhëna për:
a) qëllimin e veprimtarisë dhe datën e parashikuar të vënies në funksionim të instalimeve;
b) përshkrimi i vendndodhjes së veprimtarisë shoqëruar me hartë ilustruese dhe fotografi nga objekti;
c) përshkrimin e proceseve teknologjike të veprimtarisë;
d) llojin, volumin, konsumin dhe prodhimin e lëndëve të para sipas shtojcës I bashkëlidhur;
e) informacion i detajuar për shkarkimet në mjedis sipas shtojcës II bashkëlidhur;
f) informacion për cilësinë e ajrit dhe ujërave sipërfaqësore në zonën e veprimtarisë ku do të kryhen shkarkimet në mjedis (të referohen të dhëna ekzistuese të prodhuara në kuadër të programit kombëtar të monitorimit të mjedisit, në rast të mungesës së të dhënave të argumentohet nevoja dhe mundësia e kryerjeve të matjeve përkatëse);
g) pikat ku do të kryhen shkarkimet në ajër dhe ku do të shkarkohen ujërat e ndotura (vetëm pasi të kenë përmbushur cilësinë e kërkuar për shkarkim, e cila përcaktohet në aktet ligjore përkatëse). Këto pika duhet të pasqyrohen në hartë të posaçme dhe të shoqërohen me koordinatat përkatëse;
h) rreziqet/aksidentet e mundshme në mjedis të veprimtarisë dhe nevojën për të parandaluar aksidentet ose kur këto ndodhin, për të minimizuar pasojat në mjedis;
i) masat për kapjen dhe trajtimin e ndotjes dhe shkarkimeve në mjedis sipas shtojcës III që synojnë;
- zbatimin e alternativave më të mira të disponueshme për parandalimin, ose kur nuk është e praktikueshme, për reduktimin e shkarkimeve nga instalimi/impianti:
- minimizimin/eliminimin e ndotjeve të konsideruara domethënëse;
- parandalimin e gjenerimit të mbetjeve, në përputhje me ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve, në rastet kur gjenerohen mbetje, mbetjet duhet të asgjësohen për të evituar ose për të  reduktuar impaktin në mjedis;
- përdorimin eficient të energjisë;
- marrjen e të gjitha masave të nevojshme për të parandaluar aksidentet dhe minimizimin e impakteve të tyre;
- marrjen e masave për të eliminuar rreziqet e ndotjes dhe krijimin e kushteve të favorshme në instalim/impiant, pas ndërprerjes së funksionimit të tij;
j) programin e vetëmonitorimit të shkarkimeve në mjedis sipas shtojcës III;
k) planin e menaxhimit të mbetjeve në përputhje me kërkesat e ligjit  nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”; 
l) planin e rehabilitimit për veprimtaritë që shfrytëzojnë burimet minerare (karrierat lumore dhe zhuret). Plani i rehabilitimit hartohet sipas kërkesave të vendimit nr. 3, datë 21.6.2006 të Këshillit Kombëtar të Ujit “Për rehabilitimin e shtretërve dhe të brigjeve të lumenjve, të dëmtuara nga shfrytëzimi i inerteve”, si dhe udhëzimit nr. 3 datë 17.5.2006 “Për planet e rehabilitimit të sipërfaqeve të dëmtuara nga guroret”;
m) planin e përballimit të emergjencave dhe aksidenteve me pasojë në mjedis, për veprimtaritë që përdorin, prodhojnë dhe magazinojnë (depozitim) lëndë të rrezikshme për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve apo substancat dhe preparatet e përshkruara në nenin 5 të ligjit nr. 9108, datë 17.7.2003 “Për substancat dhe preparatet kimike” dhe sipas dispozitave të kreut VIII të ligjit nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”; 
n) hartuesit e informacionit të pikës 3.1, certifikata e ekspertit të miratuar nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe nënshkrimet apo vulosjet respektive, ndërkohë për rastet e subjekteve juridike të paraqitet licenca e subjektit, ku eksperti është i punësuar, dhe nënshkrimet apo vulosjet respektive.
3.2 Informacioni për konsultimin me publikun të veprimtarisë ku publiku informohet për ndërveprimin e veprimtarisë me mjedisin dhe masat për mbrojtjen e mjedisit, si dhe shpreh mendimin e tij, i cili dokumentohet dhe paraqitet në QKL. Informacioni paraqitet në QKL, si procesverbal që përmban, datën dhe vendin ku është zhvilluar konsultimi me publikun, personat e pranishëm dhe nënshkrimin përkatës, fotografi nga takimi dhe mendimet e dhëna nga të pranishmit gjatë takimit. Procesverbali nënshkruhet/vuloset nga subjekti që aplikon për leje mjedisi.
3.3 Kopjen e mandatit të pagesës së tarifës së shërbimit për shqyrtimin e kërkesës/aplikimit për leje mjedisi të tipit A, B dhe C sipas përcaktimeve në udhëzimin nr. 5, datë 25.12.2007 “Për tarifat e shërbimit për lejet mjedisore”. Në varësi nga projekti, tarifa paguhet vetëm njëherë dhe shërben për të dyja procedurat.
3.4 Lejet dhe autorizimet që disponohen paraprakisht për projektin/veprimtarinë dhe informacion për ato që duhet të merren për ushtrimin e veprimtarisë në përputhje me legjislacionin në fuqi.
4. Dokumentacioni i aplikimit dërgohet elektronikisht nga QKL-ja në Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe vendimi i miratimit ose i refuzimit publikohet nga institucioni tjetër vendimmarrës në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve.
5. Afati i shqyrtimit dhe i marrjes së vendimit përfundimtar për lejet e mjedisit të tipit A dhe B është 5 javë kalendarike ndërsa për lejet e mjedisit të tipit C është 2 javë kalendarike nga data e aplikimit pranë QKL-së.

KREU III
TRANSFERIMI I LEJEVE TË MJEDISIT

1. Për transferimin e lejes së mjedisit subjektet i drejtohen paraprakisht për miratim Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave duke paraqitur dokumentacionin më poshtë: 
a) kërkesën për transferimin e lejes së mjedisit;
b) kopje të noterizuar të marrëveshjes midis subjekteve ku të vërtetohet transferimi i veprimtarisë së pajisur me leje mjedisi;
c) kopje të lejes së mjedisit që kërkohet të transferohet;
d) kopje të ekstraktit të QKR-së të subjektit, të cilit do t’i transferohet leja e mjedisit;
e) deklaratë nga subjekti që do t’i transferohet leja e mjedisit në të cilën pranohet marrja e përgjegjësive dhe e detyrimeve të lejes së mjedisit.
2. Pas marrjes së miratimit të mësipërm, subjekti paraqitet pranë sporteleve të QKL-së për të regjistruar transferimin në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, ku dorëzon një kopje të aktit të miratimit për transferimin, si dhe kopje të dokumentacionit të pikës 1. 
 

KREU IV
SHFUQIZIMET

1. Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi shfuqizohen këto akte nënligjore:
a) Udhëzimi nr. 2, datë 21.5.2007 “Për miratimin e listës së veprimtarive me ndikim në mjedis, mënyrën e aplikimit dhe rregullat e procedurat e dhënies së autorizimit dhe pëlqimit mjedisor nga agjencitë rajonale të mjedisit”.
b) Udhëzimi nr. 2, datë 29.6.2010 “Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kërkuar leje mjedisore”.
c) Udhëzimi nr. 3, datë 20.8.2010 “Për standardizimin e formatit të aktit të miratimit të lejeve dhe autorizimeve mjedisore”.
d) Udhëzimi nr. 2/1, datë 9.2.2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 2, datë 29.6.2010 “Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kërkuar leje mjedisore”.
2. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I MJEDISIT, PYJEVE DHE 
ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
Fatmir Mediu
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UDHËZIM
Nr. 4, datë 22.4.2013

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË KONKURRIMIT DHE PROCEDURËN e DHËNIES NË PËRDORIM ME KONTRATË QIRAJE TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR PUBLIK

Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës, të pikës 3 të nenit 19 të ligjit nr. 9385 datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar, të nenit 17 të ligjit nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, të ndryshuar

UDHËZOJ:

1. Sipërfaqe të fondit pyjor/kullosor publik jepen në përdorim me kontratë qiraje nëpërmjet 
procedurës së konkurrimit publik.
2. Sipërfaqe të fondit pyjor/kullosor që jepen në përdorim sipas përcaktimit të pikës 1 janë: 
- sipërfaqe me pyje; 
- sipërfaqe me bimësi pyjore; 
- sipërfaqe inproduktive; 
- sipërfaqe kullosore/livadh; si dhe 
- infrastruktura përkatëse. 
3. DSHP-të vlerësojnë dhe propozojnë në ministri, sipërfaqet e fondit pyjor dhe kullosor, si dhe infrastrukturën përkatëse që mund të jepen në përdorim. Në vlerësimin e fondit pyjor e kullosor, që propozohen të jepen në përdorim, DSHP-të mbajnë parasysh që: 
a) sipërfaqet mund të jepen vetëm për ushtrimin e veprimtarive të parashikuara në nenin 19 të ligjit nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar, dhe në nenin 17 të ligjit nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, të ndryshuar; 
b) veprimtaritë që do të ushtrohen në këto sipërfaqe, të jenë në harmoni me parimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe në përputhje me planet e tyre të mbarështimit; 
c) afati i dhënies në përdorim të jetë në përputhje me afatin e planit 10-vjeçar të mbarështimit. Kontrata, pavarësisht kohëzgjatjes së saj, rinovohet çdo vit nga DSHP-ja përkatëse pasi verifikohet zbatimi i kushteve kontraktuale; 
d) projektet e veprimtaritë që do të ushtrohen duhet: 
- të sjellin përmirësime të dukshme në mbarështimin e florës dhe faunës që ndodhen në këto sipërfaqe; 
- të realizojnë investime që përmirësojnë tregues biologjikë dhe të infrastrukturës së zonës; 
- të mos cenojnë vlerat dhe funksionet natyrore e biologjike; 
- të jenë në përputhje me investimet publike që janë planifikuar të bëhen në zonë në 10 vitet e ardhshme.
4. Për çdo sipërfaqe që propozohet të jepet në përdorim, DSHP-ja propozon edhe llojin e veprimtarisë që mund të ushtrohet në të dhe përgatit studimin, i cili përmban: 
a) sipërfaqen e fondit pyjor ose kullosor e shprehur në (ha), me kufij të përcaktuar qartë në harta të shkallës 1:10000 ose 1:25000 (koordinatat gjeografike, metrike); 
b) treguesit identifikues (kadastralë) të ngastrave ose nënngastrave; 
c) karakteristikat silvikulturale të grumbullit pyjor; 
d) treguesit tekniko-ekonomikë për kullotat dhe livadhet; 
e) treguesit e vlerës për çdo njësi kadastre të pyjeve dhe kullotave që parashikohet të jepen me qira; 
f) vlerën dysheme të qirasë për ha/vit, të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave; 
g) sipërfaqja e propozuar për t’u dhënë në përdorim të mos jetë objekt pretendimi për rikthimin e pronës ish-pronarëve; 
h) sipërfaqja e propozuar të mos jetë objekt tjetërsimi në një afat 10-vjeçar në rastet kur në to janë planifikuar investime publike; 
i) sipërfaqja që propozohet të jepet në përdorim për mbarështim flore të mos jetë më e vogël se madhësia limit e një nënngastre pyjore/kullosore. 
5. Kur sipërfaqe të fondit pyjor propozohen që të ushtrohen veprimtari pushimi, DSHP-të përgatisin studimet sipas kërkesave të pikës 4 të këtij udhëzimi dhe në muajin janar të fillimit të vitit kalendarik i paraqesin këto studime në ministri për të marrë miratim për vazhdimin e procedurave të konkurrimit për dhënie në përdorim me kontratë qiraje, për një periudhë sezonale jo më shumë se 3 deri 4 muaj. 
6. Pas shqyrtimit të propozimeve të DSHP-ve, drejtoria përkatëse teknike në ministri, në qoftë se plotësohen kërkesat, përgatit urdhrin, të cilin e përcjell te ministri për miratim. Pas miratimit, njoftohet drejtoria përkatëse e shërbimit pyjor për të vazhduar procedurat e konkurrimit publik.
7. Subjektet publike ose private që kërkojnë të ushtrojnë veprimtari në sipërfaqet e fondit pyjor ose kullosor, mund të paraqesin kërkesën në formën e propozimit të pakërkuar në çdo kohë. Kjo sipërfaqe do të përdoret vetëm për ushtrimin e veprimtarive të parashikuara në nenin 19 të ligjit nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar dhe në nenin 17 të ligjit nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, të ndryshuar. Propozimi duhet të plotësojë kërkesat e këtij udhëzimi. 
8. Për administrimin e kërkesave në këto raste, DSHP-ja kryen këto detyra: 
a) përgatit raportin teknik për sipërfaqen e kërkuar; 
b) dërgon në ministri për shqyrtim dhe miratim kërkesën së bashku me raportin teknik; 
c) pas miratimit nga ministri, DSHP-ja, edhe në këtë rast, vazhdon procedurat e mëtejshme të prokurimit publik. 
9. Pas marrjes së miratimit, titullari i DSHP-së urdhëron ngritjen e komisionit të përgatitjes së dokumenteve të prokurimit, i miraton ato dhe i dërgon për njoftim në Agjencinë e Prokurimit Publik.
10. Konkurrimi publik për dhënien me qira të sipërfaqes së fondit pyjor/kullosor bëhet: 
a) nëpërmjet shpalljes së njoftimit për konkurrim publik për dhënien me qira të sipërfaqes së fondit pyjor/kullosor; 
b) njoftimi bëhet nëpërmjet Buletinit të Prokurimit Publik, i cili përmban të dhënat për sipërfaqen, vendin dhe adresën ku mund të tërheqin dokumentacionet e nevojshme dhe vendin, datën e orën e paraqitjes së dokumentacionit; 
c) data e konkurrimit të jetë jo më parë se 10 ditë kalendarike nga data e botimit të fundit.
11. Subjektet që marrin pjesë në konkurrim duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme: 
a) kërkesë së bashku me të dhënat për gjeneralitetet e kompanisë; 
b) ekstraktin e regjistrimit në QKR për objektin e veprimtarisë; 
c) projektin teknik të hartuar nga specialistë të licencuar dhe që trajton të gjitha elementet e nevojshme për zhvillimin e veprimtarisë së kërkuar; 
d) planbiznesin dhe investimet që do të bëhen; 
e) të dhëna për kapacitet teknike, stafin, makineritë dhe pajisjet që zotëron; 
f) planin e rehabilitimit të sipërfaqes dhe kthimin e saj në gjendjen e mëparshme; 
g) nivelin e punësimit në veprimtari; 
h) çmimin e qirasë së ofruar për ha/vit; 
i) adresën subjektit, si dhe tel. dhe faks. 
12. Kushtet e pjesëmarrjes në konkurrim janë: 
a) garanci financiare të mjaftueshme për përballimin e investimeve të parashikuara në planbiznes; 
b) të ketë të kontraktuar një specialist të fushës, ku në CV-në profesionale të tregohet përvoja në fushën e veprimtarisë; 
c) vërtetim nga organet përkatëse shtetërore se subjekti nuk ka procese gjyqësore në ngarkim, detyrime tatimore ose detyrime të tjera ndaj MMPAU-së. 
13. Pas shpalljes së njoftimit, titullari i DSHP-së urdhëron ngritjen e komisionit të vlerësimit. Urdhri për ngritjen e këtij komisioni përmban, gjithashtu, dhe: 
a) të dhënat e zonës: emërtimi, sipërfaqja, koordinatat, qëllimi i përdorimit, çmimi dysheme, afati; 
b) veprimtarinë që mund të ushtrohet në këtë sipërfaqe; 
c) pikët vlerësuese për elementet e konkurrimit, të përcaktuara sipas pikës 14 të këtij udhëzimi; 
d) vendin, datën dhe orën ku paraqiten dokumentet; 
e) përbërjen e komisionit të shqyrtimit të ofertave të konkurrentëve, i cili në çdo rast përbëhet nga jo më pak se pesë anëtarë, specialistë të drejtorisë; 
f) dokumentacionin që do të paraqitet në konkurrim nga konkurrentët. 
14. Komisioni i vlerësimit ka këto detyra: 
a) hap në prani të konkurrentëve zarfet me dokumentacionin e paraqitur prej tyre, duke bërë të njohura të dhënat kryesore për çdo ofertë të paraqitur. Kur dokumentacioni i paraqitur nuk është i plotë, ai skualifikon subjektin konkurrues në prani të tij; 
b) harton procesverbalin e zhvillimit të konkurrimit, ku përshkruan pjesëmarrësit, konkurrentët e skualifikuar dhe shkakun, konkurrentët e kualifikuar dhe listën e dokumenteve të paraqitura prej tyre; 
c) brenda 10 ditëve bën shqyrtimin e ofertave të paraqitura dhe vlerëson me pikë çdo element konkurrimi; 
d) në përfundim, rendit konkurruesit në bazë të pikëve të përfituara; 
e) paraqet, brenda afatit të përcaktuar në shkronjën “c” të kësaj pike, te drejtori, një informacion për zhvillimin e konkurrimit, së bashku me procesverbalin e zhvillimit të konkurrimit dhe listën e konkurruesve të renditur sipas pikëve të fituara. 
15. Vlerësimi i ofertës mbështetet në grumbullimin e pikëve si më poshtë: 
a) projekti teknik i veprimtarisë që do të ushtrohet që përmban planimetrinë e sipërfaqes së kërkuar në hartë topografike të digjitalizuar dhe të gjeoreferuar me shkallë 1:10000 ose 1:25000, ku të jenë evidentuar elementet kryesore, si: kufijtë natyrorë, relievi, objektet aktuale, si dhe çdo planimetri tjetër në shkallë më të detajuar, hartuar konform kërkesave të projektit ………. 20 pikë; 
b) planbiznesi dhe investimet që do të bëhen.............................................. 15 pikë; 
c) planin e rehabilitimit të sipërfaqes........................................................ 25 pikë; 
d) nivelin e punësimit në veprimtari.......................................................... 5 pikë; 
e) masën e qirasë për ha/vit................................................................... 35 pikë. 
16. Komisioni vendos për subjektin fitues të konkurrimit. Njofton për shpalljen e fituesit në këndin e njoftimeve të DSHP-së. 
17. Subjektet konkurruese, brenda 5 ditëve nga shpallja e subjektit fitues, kanë të drejtën e ankimimit te titullari, i cili, brenda 10 ditëve, i përgjigjet ankuesit me shkrim.
18. Pas përfundimit të procedurave të mësipërme, me fituesin lidhet brenda 10 ditëve kontrata e qirasë tip e miratuar nga ministri. Nëse fituesi nuk e lidh kontratën brenda këtij afati, kontrata lidhet me subjektin që është renditur i dyti në listën e konkurrimit.
19. Sipërfaqja dorëzohet me procesverbal dhe në përfundim të përdorimit merret në dorëzim nga DSHP-ja po me procesverbal. 
20. Kontrata e qirasë, veç të tjerash, përmban detyrimin e qiramarrësit: 
a) për të zbatuar projektin, planin e investimeve dhe të rehabilitimit të sipërfaqes së përdorur; 
b) për të ruajtur mjedisin rrethues nga ndotjet dhe dëmtimet që mund të shkaktojë veprimtaria e tij;
c) për të siguruar mbrojtjen nga zjarri dhe angazhimin në shuarjen e tij; 
d) për të informuar me shkrim në MMPAU ose DSHP për ecurinë e veprimtarisë e problemet që dalin. 
21. Pagesa e qirasë është vjetore, duke u llogaritur nga data e lidhjes së kontratës dhe shlyhet në momentin e lidhjes së kontratës dhe në të njëjtën datë në vitet pasardhëse. 
22. Të ardhurat e siguruara nga dhënia me qira e sipërfaqeve pyjore e kullosore, administrohen sipas shkronjës “b” të pikës 1 të vendimit nr. 432, datë 28.6.2006 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave, që krijojnë institucionet buxhetore”. 
23. Përjashtohen nga konkurrimi, pavarësisht madhësisë së sipërfaqes, dhënia me qira e sipërfaqeve dhe e infrastrukturës ndihmëse kur subjektet juridike janë të pajisura me leje përkatëse për veprimtaritë e mëposhtme: që janë pajisur me lejet, licencat dhe dokumentet e nevojshme në plotësim të kërkesave të akteve ligjore dhe nënligjore përkatëse (sipas ligjit nr. 10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, sipas ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, ligjit nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar, ligjit nr. 9396, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore që rrjedhin prej tyre, ligjit nr. 9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”.
a) për shfrytëzim të pasurive natyrore minerare (sipas ligjit nr. 10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij); 
b) për peshkim dhe akuakulturë (ligji i peshkimit); 
c) për përdorimin e ujërave; 
d) për ndërtim të veprave hidroteknike (për shtrirje tubacionesh dhe ndërtim kanalesh për HEC-e (sipas kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar, ligjit nr. 9396, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, të ndryshuar + koncesionet); 
e) për ndërtimin e antenave të komunikimit radiotelevizive dhe telefonisë celulare (ligji nr. 9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”); 
f) për ndërtim të linjave elektrike e kabllove optikë, instalimeve të naftës apo gazsjellës; 
g) për vendosje kullash të ndryshme vrojtimi/sinjalizimi (ligji i planifikimit të territorit); 
h) ndërtim të kullave për parqe eolike dhe infrastrukturën ndihmëse (sipas ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”); 
i) dhënia me qira e sipërfaqeve dhe infrastrukturës ndihmëse në rastet kur me ligj, me vendimin e Këshillit të Ministrave, me vendim të KKT-së ose me marrëveshje koncesionare, subjektit të licencuar i është dhënë leja e ushtrimit të veprimtarisë; 
j) dhënia me qira e sipërfaqeve deri në 0.1 ha, të cilat jepen me afat deri në 1 (një) vit pa të drejtë rinovim kontrate; 
k) sipërfaqe të fondit pyjor që do të përdoren për rehabilitim (pyllëzim dhe ripyllëzim).
24. Për të lidhur kontratën e qirasë në rastet sipas pikës 23 të këtij udhëzimi, subjekti paraqet pranë DSHP-së dokumentacionin e mëposhtëm: 
a) kërkesën për marrjen me qira të sipërfaqes; 
b) projektin teknik, të shoqëruar me planimetrinë e sipërfaqes së kërkuar në hartë topografike të digjitalizuar dhe të gjeoreferuar me shkallë 1:10000 ose 1:25000, ku të jenë evidentuar elementet kryesore, si: kufijtë natyrorë, relievi, objektet eventuale, si dhe çdo planimetri tjetër në shkallë më të detajuar, hartuar konform kërkesave të studimit apo projektit, kopje origjinale të miratuara; 
c) vendimin e institucionit që ka miratuar projektin e zbatimit (ministër, këshilli mbikëqyrës, këshilli drejtues, bordi drejtues etj.); 
d) planbiznesin dhe investimet për zhvillimin e aktivitetit; 
e) planin e rehabilitimit të sipërfaqes dhe kthimin e saj në gjendjen e mëparshme; 
f) lejet, licencat apo autorizimet për ushtrimin e aktivitetit; 
g) lejen mjedisore, pëlqimin apo autorizimin mjedisor, nëse veprimtaria që do të ushtrojë ka ndikime negative në mjedis. 
25. Për të lidhur kontratën sipas kërkesës në pikës 3 të këtij udhëzimi, subjekti paraqet në DSHP; kërkesën; projektin teknik, të shoqëruar me planimetrinë e sipërfaqes së kërkuar në hartë topografike të digjitalizuar dhe të gjeoreferuar me shkallë 1:10000 ose 1:25000, ku të jenë evidentuar elementet kryesore, si: kufijtë natyrorë, relievi, objektet eventuale, si dhe çdo planimetri tjetër në shkallë më të detajuar, hartuar konform kërkesave të studimit apo projektit, kopje origjinale të miratuara; lejet, licencat apo autorizimet për ushtrimin e aktivitetit. 
26. Për kërkesat, sipas pikës 23 të këtij udhëzimi, DSHP-ja e shqyrton dosjen brenda 15 ditëve dhe, kur e gjen të rregullt, harton raportin teknik dhe e paraqet dosjen për miratim te ministri. Pas miratimit të ministrit, DSHP-ja dhe kërkuesi nënshkruajnë procesverbalin e dhënies së sipërfaqes dhe kontratën e qirasë tip të miratuar nga ministri.
27. Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi, udhëzimi nr. 1, datë 2.7.2012 “Për kriteret e konkurrimit dhe procedurën e dhënies në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor dhe kullosor publik”, shfuqizohet.
28. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen drejtoritë dhe sektorët përkatës në Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe DSHP-së. 
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

MINISTRI I MJEDISIT, PYJEVE DHE
ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
Fatmir Mediu



VENDIM
Nr. 26, datë 27.3.2013

PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR RAPORTIN E MJAFTUESHMËRISË SË KAPITALIT” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a” dhe neni 43 shkronja “c” të ligjit nr. 8269 datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; nenit 58 shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç”, nenit 59 pikat 2 dhe 3 dhe të nenit 60 pika 2 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 5.5.1999, e ndryshuar, bëhen ndryshimet e mëposhtme:
a) pas pikës 8.3.4 shtohen pikat 8.4 dhe 8.5 me përmbajtje si më poshtë: 
“8.4. Pavarësisht përcaktimeve në pikat 8.1 deri në 8.3, banka rregullon totalin e aktiveve dhe të zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezikun, siç përcaktohet më poshtë: 
8.4.1. Duke shtuar vlerën e rritjes që rezulton në krahasim me muajin mars 2013, të klasave në aktiv të bilancit “veprimet me thesarin dhe transaksionet ndërbankare” dhe “veprime me letrat me vlerë”, me jorezidentët në valutë (sipas formularit 7, bashkëlidhur rregullores), pasi të jetë zbritur vlera e shtuar e detyrimeve ndaj jorezidentëve në valutë që i përkasin të njëjtave klasa në atë periudhë raportuese; 
8.4.2. Për vitin 2013, duke pakësuar me vlerën që rezulton nga një prej dy llogaritjeve të mëposhtme:
a) vlerën e rritjes së tepricës bruto të huas për klientët[footnoteRef:2], të akorduar brenda vendit, në periudhën e raportimit, e kthyer në bazë vjetore, në krahasim me muajin dhjetor 2012, në rast se kjo rritje është më e madhe se 4 (katër) për qind dhe më e vogël ose e barabartë me 10 (dhjetë) për qind;  [2:  Sipas sistemit raportues të unifikuar, përfshihen: “individët”, “njësitë tregtare dhe industriale private”, “njësitë tregtare dhe industriale publike”, “punonjësit e bankës” dhe “klientë të tjerë”.] 

 b) vlerën 10 (dhjetë) për qind të tepricës bruto të huas për klientët të akorduar brenda vendit, në muajin dhjetor 2012, në rast se rritja në periudhën e raportimit, e kthyer në bazë vjetore, është më e madhe se 10 (dhjetë) për qind.
8.4.3. për vitin 2014, duke pakësuar, me shumën e vlerës që rezulton nga llogaritjet sipas pikës 8.4.2 dhe vlerës që rezulton nga një prej dy llogaritjeve të mëposhtme:
a) vlerën e rritjes së tepricës bruto të huas për klientët të akorduar brenda vendit, në periudhën e raportimit, e kthyer në bazë vjetore, në krahasim me muajin dhjetor 2013, në rast se kjo rritje është më e madhe se 4 (katër) për qind dhe më e vogël ose e barabartë me 10 (dhjetë) për qind; 
b) vlerën 10 (dhjetë) për qind të tepricës bruto të huas për klientët të akorduar brenda vendit, në muajin dhjetor 2013, në rast se rritja në periudhën e raportimit, e kthyer në bazë vjetore, është më e madhe se 10 (dhjetë) për qind. 
8.4.4 Përllogaritjet sipas përcaktimeve të pikave 8.4.2 dhe 8.4.3 bëhen sipas formularit 8 bashkëlidhur rregullores.”
8.5 Nëse Banka e Shqipërisë nuk vendos ndryshe, pika 8.4 shfuqizohet në datën 31 dhjetor 2014. Me shfuqizimin e pikës 8.4, nëse banka nuk respekton nivelin minimal të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit sipas nenit 5 të kësaj rregulloreje ose përcaktimeve të tjera të Bankës së Shqipërisë, banka merr masa për të respektuar këto kërkesa deri në datën 30 qershor 2015. 
b) formulari 4, i përcaktuar në pikën 7.4 të rregullores, ndryshon sipas formularit bashkëlidhur këtij vendimi. 
2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i Statistikave në Bankën e Shqipërisë me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Europian dhe Komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
Ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.
 
KRYETARI 
Ardian Fullani

FORMULARI I RAPORTIMIT NR. 4
	SHUMA E ZËRAVE TË AKTIVIT, SHUMA E ZËRAVE JASHTË BILANCIT TË PONDERUAR ME RREZIKUN PËRKATËS DHE SHUMA E ZËRAVE TË TJERË JASHTË BILANCIT 
(në mijë lekë)

Emri i bankës ....
Periudha raportuese ......
Data e raportimit ......
Përgatiti (emër, mbiemër, firmë) 
Drejtuesi (emër, mbiemër, firmë)



	Nr. 
	LLOJI I FORMULARIT
	EMËRTIMI
	SHUMAT

	1
	Formulari 1
	Totali i zërave të aktivit të ponderuara me rrezikun
	

	2
	Formulari 2
	Totali i zërave jashtë bilancit që përfaqësojnë kontratat e instrumenteve financiare mbi normat e interesit dhe kurset e këmbimit të ponderuara me rrezikun
	

	3
	Formulari 3
	Totali i zërave të tjerë jashtë bilancit 
	

	4
	Formulari 7
	Shtesat për rritjen në klasat në “veprimet me thesarin dhe transaksionet ndërbankare” dhe “veprimet me letrat me vlerë” të jorezidentëve, në valutë
	

	5
	Formulari 8
	Pakësimet për rritjen e portofolit të kredisë brenda vendit për vitin 2013
	

	6
	Formulari 8
	Pakësimet për rritjen e portofolit të kredisë brenda vendit për vitin 2014
	

	
	
	SHUMA (1 + 2 + 3 + 4 – 5 – 6)
	



FORMULARI I RAPORTIMIT NR. 7
	Llogaritja e rritjes së totalit të aktiveve të ponderuara me rrezik, duke i bazuar klasat në “veprimet me thesarin dhe transaksionet ndërbankare” dhe “veprimet me letrat me vlerë” jorezidente në valutë 
(në mijë lekë)

Emri i bankës ....
Periudha raportuese ......
Data e raportimit ......
Përgatiti (emër, mbiemër, firmë) 
Drejtuesi (emër, mbiemër, firmë)



	Nr. 
	Llogaritja e rritjes së totalit të aktiveve të ponderuara me rrezik, duke i bazuar klasat në “veprimet me thesarin dhe transaksionet ndërbankare” dhe “veprimet me letrat me vlerë”, të jorezidentëve në valutë
	Mënyra e llogaritjes

	1.
	Totali i zërave të aktivit “veprimeve me thesarin dhe transaksionet ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me vlerë” të jorezidentëve, në valutë, mars 2013
	(a)

	2.
	Totali i zërave të aktivit “veprimeve me thesarin dhe transaksionet ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me vlerë”, jorezidente në valutë në periudhën raportuese 
	(b)

	3.
	Rritja e zërave të aktivit “veprimeve me thesarin dhe transaksioneve ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me vlerë”, të jorezidente, në valutë 
	(c) = (b) - (a)

	4
	Totali i zërave të pasivit “veprimeve me thesarin dhe transaksionet ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me vlerë” të jorezidentëve në valutë, mars 2013
	(d)

	5
	Totali i zërave të pasivit “veprimeve me thesarin dhe transaksioneve ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me vlerë”,të jorezidentëve, në valutë në periudhën raportuese 
	(e)

	6
	Rritja e zërave të pasivit “veprimeve me thesarin dhe transaksionet ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me vlerë”, të jorezidentëve në valutë 
	(f) = (e) - (d)

	7.
	Shtesa e totalit të aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik 
	(g) = 0 nëse (c) <= 0;
(g) = (c) nëse (f) < 0
(g) = (c) – (f) nëse (f) > 0




















FORMULARI I RAPORTIMIT NR. 8
	Llogaritja e pakësimit të totalit të aktiveve dhe të zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik bazuar në rritjen e portofolit të kredisë bruto brenda vendit (në mijë lekë)

Emri i bankës ....
Periudha raportuese ......
Data e raportimit ......
Përgatiti (emër, mbiemër, firmë) 
Drejtuesi (emër, mbiemër, firmë)



	Nr. 
	Llogaritja e pakësimit të totalit të aktiveve dhe të zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik, bazuar në rritjen e portofolit të kredisë bruto brenda vendit 
	Mënyra e llogaritjes

	1.
	Portofoli i kredisë bruto, dhjetor 2012
	(a)

	2.
	Portofoli i kredisë bruto në periudhën raportuese, 2013
	(b)

	3.
	Rritja e portofolit të kredisë 2013
	(c) = (b) - (a)

	4.
	Rritja e portofolit të kredisë për 2013-ën, me bazë vjetore sipas periudhës raportuese:
nëse periudha raportuese është qershor, 2013
nëse periudha raportuese është shtator, 2013
nëse periudha raportuese është dhjetor, 2013
	

(d) = (c) * 2 ;
(d) = (c) * 4/3 ;
(d) = (c) 

	5.
	4% e portofolit të kredisë së dhjetorit, 2012
	(e) = (a) * 4%

	6.
	10% e portofolit të kredisë së dhjetorit, 2012
	(f) = (a) * 10%

	7.
	Pakësimi i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik për periudhën raportuese, 2013
	(g) = 0 nëse (d) < (e) ; 
(g) = (d) nëse (e) < (d) < (f) ; 
(g) = (f) nëse (d) > (f)

	8.
	Portofoli i kredisë bruto në dhjetor, 2013
	(h)

	9.
	Portofoli i kredisë bruto në periudhën raportuese 2014
	(i)

	10.
	Rritja e portofolit të kredisë 2014
	(j) = (i) - (h)

	11.
	Rritja e portofolit të kredisë për 2014-ën me bazë vjetore sipas periudhës raportuese:
nëse periudha raportuese është mars, 2014
nëse periudha raportuese është qershor, 2014
nëse periudha raportuese është shtator, 2014
nëse periudha raportuese është dhjetor, 2014
	
(k) = (j) * 4 ;
(k) = (j) * 2 ;
(k) = (j) * 4/3 ;
(k) = (j) 

	12.
	4% e portofolit të kredisë së dhjetorit, 2013
	(l) = (h) * 4%

	13.
	10% e portofolit të kredisë së dhjetorit, 2013
	(m) = (h) * 10%

	14.
	Pakësimi i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik vetëm për periudhën raportuese 2014
	(n) = 0 nëse (k) < (l) ;
(n) = (k) nëse (l) < (n) < (m); 
(n) = (m) nëse (k) > (m)

	15.
	Pakësimi i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik në total për periudhën raportuese 2013 dhe 2014
	(o) = (g) + (n)





VENDIM
Nr. 27, datë 27.3.2013

PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR ADMINISTRIMIN E RREZIKUT TË KREDISË” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a” dhe nenit 43 shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; neneve 57, 58, 61 dhe 68 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 

VENDOSI:

I. Neni 13 i rregullores “Për administrimin e rrezikut të kredisë” miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 62, datë 14.9.2011, e ndryshuar, ndryshohet me përmbajtje si më poshtë vijon:
“Neni 13
Ristrukturimi i kredisë

1. Bankat, në marrëveshje me kredimarrësin, mund të ristrukturojnë kredinë, sipas kritereve të përcaktuara në manualin e kredisë, të miratuar nga organet e saj drejtuese. Ristrukturimi i kredisë mund të kryhet dhe kur, mbështetur në analizat e tyre, bankat gjykojnë se në të ardhmen gjendja financiare e kredimarrësit do të përmirësohet ndjeshëm, ose të ardhurat nga veprimtaria e tij do të rriten në mënyrë të konsiderueshme dhe se kredimarrësi do ta paguajë (shlyejë) të gjithë kredinë sipas kushteve të reja.
2. Kredia e ristrukturuar, nuk mund të klasifikohet më lart se një kategori nga kategoria në të cilën është klasifikuar përpara ristrukturimit, deri në plotësimin njëkohësisht të kushteve të mëposhtme:
a) kredimarrësi ka shlyer në mënyrë të rregullt këstet (kryegjë dhe interes) për një periudhë prej 6 (gjashtë) muajsh nga data e ristrukturimit;
kredimarrësi ka shlyer në mënyrë të rregullt të paktën 3 (tri) këste (kryegjë dhe interes).
b) Kredia, e cila para ristrukturimit klasifikohet në kategoritë “të humbura”, “të dyshimta” ose ”nën standarde”, nuk mund të klasifikohet, në asnjë rast, më lart se kategoria “nën standarde” deri në plotësimin e kushteve të shkronjave “a” dhe “b” të pikës 2 të këtij neni.
3. Kredia, e cila para ristrukturimit klasifikohet në kategoritë “standarde” ose “në ndjekje”, nëse ristrukturohet për herë të parë, ruan të njëjtën klasë dhe për të krijohen fonde rezervë për mbulimin e humbjeve të mundshme nga kreditë, me një normë jo më të vogël se 10 (dhjetë) për qind për kryegjënë dhe interesin, deri në plotësimin e kushteve të shkronjave “a” dhe “b” të pikës 2 të këtij neni
4. Kredia, e cila para ristrukturimit klasifikohet në kategoritë “standarde” ose “në ndjekje”, nëse ristrukturohet për herë të parë, ruan të njëjtën klasë dhe për të krijohen fonde rezervë për mbulimin e humbjeve të mundshme nga kreditë, me një normë jo më të vogël se 10 (dhjetë) për qind për kryegjënë dhe interesin, deri në plotësimin e kushteve të shkronjave “a” dhe “b” të pikës 2 të këtij neni.
5. Kredia e ristrukturuar, me plotësimin e kushteve të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, klasifikohet duke zbatuar kriteret e përcaktuara në këtë rregullore.”
II. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

III. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 	Komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në Fletoren Zyrtare të Republikës 	së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
Ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.
 
KRYETARI 
Ardian Fullani


VENDIM
Nr. 28, datë 27.3.2013

PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR ADMINISTRIMIN E RREZIKUT TË LIKUIDITETIT” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3 pika 3, nenit 12 shkronja “a” dhe nenit 43 shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të nenit 26 pika 1 shkronja “a”; të nenit 57 pikat 2, 3, 4 dhe 5; të nenit 58 pika 1 dhe nenit 66 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit”, miratuar me vendimin nr. 71, datë 14.10.2009, i ndryshuar, bëhen ndryshimet si vijon: 
Shkronja “a” dhe “b” të pikës 3 të nenit 19, ndryshojnë me përmbajtje si më poshtë:
a) “në monedhën kombëtare (lekë) dhe në monedhë të huaj, në nivelin minimal 15% (pesëmbëdhjetë për qind); dhe”
b) “në total në nivelin minimal 20% (njëzet për qind).”.
2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i Statistikave në Bankën e Shqipërisë për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe Komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
Ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.
 
KRYETARI 
Ardian Fullani


VENDIM

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr. 279, datë 12.3.2013, vendosi shpalljen të vdekur të shtetasit Astrit Danushi.



KËRKESË

Shtetasi Petrit Mena, i biri i Xhavitit dhe i Gjulsimes, i datëlindjes 29.7.1971, banues në Kamëz, kërkon pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, njohjen e pavërtetësisë së dokumentit “Certifikatë vdekje” lidhur me përbërësit e gjendjes civile vetëm për datëlindjen dhe vendlindjen e shtetasit Hakik Mena, shpalljen e vdekjes dhe regjistimin e tij në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.

KËRKUESI
Adem Tata

KËRKESË

Shtetasi Astrit Brahimi, i biri i Hajdarit dhe Zanës, lindur dhe banues në Vlorë, kërkon pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, shpalljen të zhdukur ose të vdekur të vëllait të tij shtetasit Dritan Brahimi, i datëlindjes 18.7.1971.

KËRKUESI
Astrit Brahimi



Nreqje gabimi

Vendimi nr.198, datë 6.3.2013, botuar në Fletoren Zyrtare nr.50, datë 10 prill, ka një gabim teknik në numër. 

Ishte:

Vendim nr. 198, datë 6.3.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004 të Këshillit të Ministrave “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar

	Bëhet:

Vendim nr. 189, datë 6.3.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004 të Këshillit të Ministrave “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar
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3.2 Klasat e efigensés sé kondesimit

Klasa e efigensés sé kondesimit pér njé tharése me kondesator pércaktohet mbi bazén e efigensés
sé ponderuar té kondesimit (Ct) si pércaktohet né tabelén 2.

Eficensa e ponderuar e kondesimit (Ct) pér njé tharése me kondesator pércaktohet né pérputhje
me pikén 4 2.

Tabela 2
Klasat e eficensés sé kondesimit
Klasa e efigensés sé Efigensa e ponderuar e kondesimit
kondesimit
A (mé efigente) 1>90
B 80<r<90
G 70 <Ct <80
D 60<t<70
E 50<1<60
F 40 <Ct<50
G (mé pak eficente) Ct<40

4. Metoda pér llogaritjen e Indeksit té Eficensés s¢ Energjisé dhe Eficensén e Ponderuar té
Kondesimit

4.1 Llogaritja e Indeksit té Eficensés s¢ Energjisé

Pér llogaritjen e Indeksit t& Efigensés sé Energjise (EEI) té modelit t¢ njé tharéseje béhet duke
krahasuar konsumin e ponderuar vjetor t€ energjisé pér program standard pambuku né ngarkesé
té ploté dhe t& pjeséshme me konsumin e saj standard vjetor t& energjisé.

a) Indeksi i Efigensés s¢ Energjisé (EEI) i rrumbullakosur deri njé shifér pas presjes dhjetore,
llogaritet si mé poshté
EEI = AE C/SAE C x 100%
ku:
AE C = konsumi i ponderuar vjetor i energjise i tharéses.
SAE C = konsumi standard vjetor i energjisé.

b) Konsumi standard vjetor i energjisé(SAE C) n& kW oré/vit i rrumbullakosur me dy presje
dhjetore llogaritet si mé poshté:
— pér t€ gjitha tharéset q& nuk jané me ajér:

SAEC=140%¢ 0,8
— pér tharéset me ajér:

SAE C=140x ¢ 0;8 — {30 x T/60};
ku:

¢ = kapaciteti nominal i tharéses pér program standard pambuku.

(0%}
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Tt = kohézgjatja e ponderuar e programit

¢) Konsumi i ponderuar vjetor i energjise (AE C) né kW oré/vit i rrumbullakosur deri dy shifra
pas presjes dhjetore llogaritet si mé poshtg:

(i) AE C = Et x 160 + [ Po x525600 —(Tt x 162)/2 + Pl x 52560 — (Tt x 160)/2]

60 x 1000

ku:

Et = konsumi i ponderuar i energjise, né kW oré i rrumbullakosur deri dy shifra pas presjes
dhjetore.

Po = fugia né “gjendje t& stakuar” pér programin standard pambuk i rrumbullakosur deri dy
shifra pas presjes dhjetore.

Pl = fugia né¢ “gjendjen e 1éné ndezur” per programin standard pambuk né ngarkesé t€ plote i
rrumbullakosur deri dy shifra pas presjes dhjetore.

Tt = kohézgjatja e ponderuar e programit né minuta e rrumbullakosur né minutén mé t¢ afért.

160 = numri i pérgjithshém i cikleve t& tharjes né vit.

(ii) Kur tharésja éshté e pajisur me nje sistem t& manaxhimit t& fuqisé qé e rikthen automatikisht
né gjendje t€ stakuar mbas mbarimit t& programit, konsumi i ponderuar vjetor i energjisé (AE C)
llogaritet duke marré né konsideraté kohézgjatjen efektive t& gjéndjes se 1éné ndezur sipas
formulés s&€ méposhtme:

AEC=Ex 160 + {(PIx Tl x 160) + Po x [525 600 — (Tt x 160) — (T/ x 160)]}

60 x 1000
ku:
Tl = kohézgjatja n¢ minuta né gjéndjen e 1éné ndezur pér programin standard pambuk né
ngarkesé t& ploté rrumbullakosur me minutén mé té afért.

¢) Kohézgjatja e ponderuar e programit (Tt) né minuta pér programin standard pambuk
rrumbullakosur me minutén mé & afért llogaritet si mé poshté:

Tt=(3x Tdry + 4 x Tdry%:)/7
ku:
Tdry = kohézgjatia e programit pér programin standard pambuk né ngarkesé (& ploté
rrumbullakosur né minutén mé té afért.

Tdry”2 = kohézgjatja e programit pér programin standard pambuk né ngarkese té pjeséshme

rrumbullakosur me minuté mé t& afért.
L

d) Konsumi i ponderuar i energjisé (Et) né kWorg, i rrumbullakosur deri dy shifra pas presjes
dhjetore llogaritet si mé poshte:

Et= (3 x Edry + 4 x Edry')/7
ku:
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Edry = konsumi i energjisé né programin standard pambuk né ngarkesé t€ ploté, né kWoré
rrumbullakosur deri né dy shifra pas presjes dhjetore.

Edry% = konsumi i energjisé né programin standard pambuk né ngarkeséte pjeséshme, né kWoré
rrumbullakosur deri dy shifra pas presjes dhjetore.

dh) Pér tharéset me gaz, konsumi i energjisé pér programin stamdard pambuk né ngarkesé (€
plote dhe t& pjeséshme né kWoré rrumullakosur deri né dy shifra pas presjes dhjetore llogaritit si:

Edry = Egdr/fg + Egdry.a

Edry’: = Egdrys/fg + Egdry:.a
ku:
Egdry = konsumi i gazit pér programin standard pambuk né ngarkesé t& ploté né kWoré
rrumbullakosur deri né dy shifra pas presjes dhjetore.
EgdryY: = konsumi i gazit pér programin standard pambuk né ngarkesé t& pjeséshme né kWoré
rrumbullakosur deri né dy shifra pas presjes dhjetore.
Egdry.a = konsumi i energjisé elektrike ndihmése né programin standard pambuk né kWoré né
ngarkesg t& ploté rrumbullakosur deri né dy shifra pas presjes dhjetore.
EgdryY:.a = konsumi i energjisé elektrike ndihmése né programin standard pambuk né kWoré né
ngarkesg t& pjeséshme rrumbullakosur deri né dy shifra pasme presjes dhjetore.
fg=2.5

4.2. Llogaritjet lidhur me informacionin e produktit t& pérshkruar né pikén 7 “Skeda informative
e produktit”, né pikén 5 “Dokumentacioni teknik” dhe né pikén 8 “Informacioni qé sigurohet né
rastet kur pérdoruesit e fundit nuk mund té shikojne shfagjen e produktit”.

Pér tharéset me gaz, konsumi i energjisé mbi gaz pér programin standard pambuk né ngarkesé té
ploté dhe t& pjeséshme pér informacionin né pikat 4, 5 dhe 6, llogaritet né kWoré gaz dhe
rrumbullakoset deri né dy shifra pas presjes dhjetore, sipas formulés:

AE C(Gas) = 160 x (3 x Egdry + 4 x Egdry1/2)/7

Pér tharéset me gaz, konsumi i energjisé elektrike pér programin standard pambuk né ngarkesé té
plot¢ dhe t& pjeséshme pér informacionin né pikat 7 dhe 8, llogaritet né kWoré dhe
rrumbullakoset deri né dy shifra pas presjes dhjetore sipas formulés:

AE C(Gas)el = 160 x (3 x Egdry.a + 4 x Egdry1/2.a /7 + (P 1 x T 1 x 160) + P 0 x [525 600 —
(Tt x 160)— (T 1x 160)])/60 x 1 000

4.3 Llogaritja eficensés sé& ponderuar t& kondesimit.

Eficensa e kondesimit pér nje programi &shté raporti ndérmjet masés sé lagéshtisé sé kondesuar
t€ mbledhur né rezervuarin e njé tharéseje me kondesator me masén e lagéshtisé t& ¢vendosur
sipas programit nga ngarkesa, t& génit si diferencé ndérmjet masés sé lagéshtisé t& ngarkesés para
tharjes dhe masés sé testuar mbas tharjes. Né llogaritjen e efigensés sé ponderuar t& kondensimit

wn
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merret n€ konsideraté eficensa e kondesimit mesatar pér programin standard pambuku né
ngarkesé t& plot& dhe t€ pjeséshme.
Efigenca e ponderuar e kondesimit (Ct) pér njé program llogaritet si % e rrumbullakosur me
pérqindjen e ploté mé t& afert si

Ct=(3 x Cdry + 4 x Cdry*2 )/7

ku:

Cdry = eficenca e ponderuar e kondesimit pér programin standard pambuk né ngarkesé t& ploté.
CdryYs = efienca e ponderuar e kondesimit pér programin standard pambuk né ngarkesé t&
pjeséshme.

Eficenca e ponderuar C e kondesimit llogaritet nga efigencat e kondesimit & testeve t& kryera ¢
shprehur si pérgindje:

n
C=1/n-1%( Wwj/Wi- Wjx100)

=2
ku:
10 =numri i testeve t€ kryera, duke krahasuar s& paku pér katér teste te vlefshme per programin e
zgjedhur.
j = numri i testit t& kryer.
Wwj = masa e ujit e mbledhur né rezervuarin e kondesatorit gjate testit j.
Wi = masa e ngarkesés sé testuar pérpara tharjes.
Wi = masa ngarkeses s testuar mbas tharjes.

5. Dokumentacioni teknik
Furnizuesi ve dokumentacionin teknik né dispozicion t& Strukturés Pérgjegjese té Mbikqyrjes sé
Tregut, me kérkesé tésaj.

5.1 Dokumentacioni teknik duhet t& pérfshijé:

a) emrin dhe adresén e furnizuesit;

b) njé pérshkrim t& pérgjithém t& modelit t& tharéses pér aq sa ai 1 jeté qartésisht dhe lehtésisht i
identifikuar;

¢) sipas rastit, referimet e standardeve t& harmonizuar t& zbatuar;

¢) sipas rastit, standardet dhe specifikimet e tjeré teknike t& pérdorura;

d) identifikimin dhe firmén e personit t& autorizuar t& lidhur me furnizuesin;

dh) parametrat teknike pér matjet si mé poshté:

(i) pér tharéset q& funksionojné me energji elektrike:

- konsumin e energjisé (Edry, Edry', Egdry, Egdry%, Egdry.a, Egdry%s.a pér programin
standard pambuk né ngarkesé t& ploté dhe né ngarkesé t& pjeséshme,

pér tharéset me gaz:

- konsumin e ponderuar vjetor t& energjisé (AE C(gaz)) rrumbullakosur deri ne nje shifer pas
presjes dhjetore. Ai pérshkruhet si “konsumi i energjise ‘X’ kWoré gaz pér vit, i bazuar né 160
cikle tharje ne program standard pambuku né ngarkesé té ploté dhe né ngarkesé t& pjeséshme.
Konsumi aktual i enrgjisé pér cikél varet se si pérdoret pajisja;

dhe

- konsumin e ponderuar vjetor t& energjisé elektrike (AE C(gaz)el) rrumbullakosur deri ne nje
shifer pas presjes dhjetore. Ai pérshkruhet si “konsumi i energjisé ‘X’ kWoré gaz pér vit, i
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bazuar né 160 cikle tharje né program standard pambuku né ngarkesé té ploté dhe né ngarkesé t&
pjeséshme dhe konsumi né gjéndjen e fuqisé sé ulet. Konsumi aktual i enrgjisé pér cikél varet se
si pérdoret pajisja;

(ii) fugia né “gjéndje t& stakuar (Po) dhe né gjéndjen e 1éné ndezur (P1)”;

(iii) koh&zgjatjen e programit né “programin standard pambuk né ngarkesé t& plot&”(Tdry) dhe
kohézgjatja e programit né “programin standard pambuk né& ngarkesé t& pjeséshme” (Tdry’:) né
minuta dhe rrumbullakosur né minutén mé té afért;

(iv) kohézgjatjen e gjéndjes s& 1éné ndezur, nése tharésja &shté e pajisur me sistem t& manaxhimit
t& tuqis;

(v) nése tharésja éshté tharése me kondesator, efigensa mesatare e kondesimit Cdry pér
programin standard pambuku né ngarkesé t& ploté dhe efigenca mesatare t& kondesimit Cdry’: né
ngarkesg té€ pjeséshme;

(vi) nivelin e emetimit t& zhurmés;

e) rezultatet e llogaritjeve t€ kryera né pérputhje me pikén 4.

5.2 Kur informacioni i pérfshiré né dosjen e dokumentacionin teknik pér njé model t& veganté t&
njé tharéseje &shté marré nga llogaritje mbi bazen e dizenjimit ose nga ekstrapolimi i tharéseve t&
njévleréshme, ose nga t& dyja bashké, dokumentacioni duhet té pérfshije detaje t& kétyre
llogaritjeve ose t& ekstrapolimeve, ose nga te dyja bashké, dhe nga testet e béra nga furnizuesit
pér t€ verifikuar saktésing e llogaritjeve té kryera.

Informacioni gjithashtu duhet t& perfshijé njé listé t& t& gjithé modeleve t& tjera té njévleréshme
t€ tharéseve, kur informacioni éshté i siguruar mbi até bazé.

6. Etiketa

Furnizuesi siguron q& ¢do tharése ka etiketén sipas kérkesave t€ kétij Rregulli Teknik dhe
tregtarét sigurojné qé ¢do tharése né pikén e shitjes ka t€ vendosur etiketén, né pjesén e jashtme
t€ pérparme ose né pjesén mé t& sipérme t& saj, né até ményré qé ajo & jeté qartésisht e dukshme.

6.1 Etiketa pér tharéset me ajér

A ORETRA - ENEPITIA XYZ %

A - ENEAGY - £NEAGE KW h/annwm

XYz Y,Z XX

min/eycle® w8 di
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a) Etiketa pérfshin informacionin e méposhtém:

1. emrin e furnizuesit ose markén tregtare;

11 identifikimin e modelit nga furnizuesi q& nénkupton kodin, zakonisht alfanumerik, q¢ dallon
njé model specifik t& tharéses nga modele t& tjeré me té nj€jtén marké tregtare ose emér té
furnizuesit;

[11. klasén e efigensés sé energjisé e pércaktuar né pikén 8.1. Drejtimi i shigjetés q&¢ pérmban
klasén e efigensés sé energjisé t& tharéses duhet t& vendoset né t& njéjtén lartési me drejtimin e
shigjetés t€ klasés pérkatése t& energjise;

IV. konsumin e ponderuar vjetor t& energjisé (AE C) né kWoré pér vit, e rrumbullakosur né
numrin e ploté mé té afért dhe i llogaritur né pérputhje me pikén 9;

V. informacion mbi tipin e tharéses;

VI. kohézgjatjen né minuta té ciklit q& i korespondon programit standard pambuk né ngarkesé t&
ploté dhe rumbullakosur né minutén mé té afért;

VILI. kapacitetin nominal né kg pér programin standard pambuk né ngarkesg t€ ploté;

VIIL nivelin e emetimeve t& zhurmés akustike (vlera mesatare e ponderuar — L WA) gjaté fazés
sé tharjes pér programin standard pambuk né ngarkesé t& ploté, e shprehur né dB dhe e
rrumbullakosur né numrin e ploté mé t& afért,

b) karakteristikat e dizenjimit t& ektiketés pér tharéset me ajér duhet té jené né pérputhje me
pikén 6.4.

Njé kopje e etiketés EU Eco mund t& shtohet kur modeli &shté né pérputhje me legjislacionin
pérkatés.

6.2 Etiketa pér tharéset me kondesim

« "

V3t O S PN Y
ENERGIA - EHEPIMR . KNEOCEIA XYZ w
ENERGUA - ENERGY - ENERGIE kwh/annum
bt
.
Vi
Vi
N
XYZ Y Z XX
min/cycle® g B
[N
ABCDEFG

Etiketa pér tharéset me kondesim, pérveg informacionit t& dhéng né pikén 6.1, duhet t& pérfshijé:
a) klasén e efigensés sé kondesimit né pérputhje me pikén 8.2.

b) njé' kopje e etiketés EU Eco mund t& shtohet kur modeli &shté né pérputhje me
legjislacionin pérkatés.
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6.3. Etiketa pér tharéset me gaz

G

EnbnoiA EREPTA . SUEPTLIA XYZ .

ENERGUA - ENERGY  ENERGIE “Wh/arnum
ENERGH

XYZ {|'Y,Z XX

min/cycle” [ B

a) Informacioni i dhéné né pikén 6.1a) duhet t& pérfshihet né etiketén pér tharéset me gaz;
b) njé kopje e etiketés EU Eco mund t& shtohet kur modeli ésht& né pérputhje me
legjislacionin pérkatés

6.4. Karakteristikat e dizenjimit té etiketés
6.4.1 Formati i etiketés pér tharéset me ajér éshté si né figurén e méposhtme:

o o |
D
2 ! 1 ®
<l -
"
ENFRGIA EHEPIWA  ENEPERIA XYZ |
o 4 :zli:lhtm ENERGY - FNERGIE kWh/annum e ‘;
|
®
Lo 4 XYZ Y,Z XX |
kg i
® -
D
D
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Ku

a) Etiketa duhet t& jeté s& paku 110 mm e gjéré dhe 220 mm e larté. Kur etiketa printohet né njé
format mé t& madh, pérmbajtja e saj duhet t& jeté né perpjestim me specifikimet e mésipérme.

b) Sfondi duhet t& jeté i bardhé.

¢) Ngjyrat duhet t& jené CMYK - e kalter, e kuge e purpurt, e verdhé dhe e zezg, si shembull 00-
70-X-00: e kalter 0 %, e kuqe e purpurt 70 %, ¢ verdhé 100 %, e zez& 0 %.

¢) Etiketa duhet t& plotesojé t& gjitha kérkesat e méposhtme (numrat i referohen figurés s¢
mésipérme):

D Korniza e jashme e etiketés EU: 5 pt, ngjyra e kaltér 100 %, rakordimet néénde 3.5.mm.
Logo EU: ngjyrat: X-80 -00- 00 dhe 00-00-X-00.

Etiketa e energjise: ngjyra X-00-00-00. Piktograma e vizatuar: EU logo dhe logo e
energjise (s€ bashku); gjérésia 92 mm, lartésia 17 mm.

Kufiri i nen logove: 1pt, ngjyra e kaltér100 %, gjatésia 92.5 mm.

e Shkalla A- G

— Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 0.75 mm, ngjyrat:
Klasa mé e larté: X-00-X-00,

Klasa e dyté: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pesté: 00-30-X-00,

Klasa e gjashté: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

— Teksti: Kalibri bolt 18 pt; gérma kapitale dhe t& bardha; simbolet ‘+* kalibri bold 12 pt, te
bardha, t& vendosura vetém né njé rresht.

6 Klasa e eficensés se energjisé
— Shigjeta: gjatésia 26 mm, lartésia: 14 mm, 100 % e zez&;
— Teksti: Kalibri bold 29 p,t kapitale e bardha, simbolet ‘+’: Kalibri bold 18 pt, e bardhé e
vendosur vetém né njé rresht.
Energjia
— Teksti: Kalibér i rregullt 11 pt, kapitale, 100 % ezezé.
Konsumi i ponderuar vjetor i energjisé:
— Korniza: 2 pt, ngjyra e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.
— Vlera: Klalibri bold 30 pt, 100 % e zeze.
— Linja e dyte: Kalibér i rregullt 14 pt, 100 % e zezg.

Tipi i tharéses:
— Piktograma si e vizatuar
— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.

Kohézgjatja e ciklit: |
— Piktograma si e vizatuar
— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.
— Vlera: Kalibri bold 24 pt, 100 % e zez¢; Kalibri i rregullt 16 pt, 100 % e zezé.

10
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mKapaciteti nominal:

— Piktograma si e vizatuar

— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100%, rakordimet né kénde: 3,5 mm.

— Vlera: Kalibri bold 24 pt, 100 % e zez&; Kalibri i rregullt 16 pt, 100 % e zez&.

Niveli i emetimit té zhurmés:
— Piktograma si e vizatuar
— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.
— Vlera: Kalibri bold 24 pt, 100 % e zezé; Kalibri i rregullt 16 pt, 100 % e zezé.

Shénimi me yli:
Kalibri i rrgull 6 pt, 100 % e zezé.

mri ose marka tregtare e furnizuesit

dentifikimi i modelit tefurnizuesit

'Emri ose marka tregtare e furnizuesit dhe identifikimi i modelit vendosen né hapesirén
92 x 15 mm.

Numri i rregullit teknik/rregullores perkatese europiane: Kalibri bold 9 pt, 100 % e zez&.

6.4.2 Formati i etiketés pér tharéset me kondesim éshté si né figurén e méposhtme:

P D
- 1 1 (5]
T SR
<E -
L5 2 =
nencin  ncorin - cneereia XYz o I
°‘ 2 e L ENERGUA - ENERGY - ENERGIE kWh/annum
ENERGL
®
© XYZ Yyl KX
min/cycle® kg de
D - ABCDEFG
e e L
S . i

11




image12.jpeg
Ku:

a) Etiketa duhet t& jeté sé paku 110 mm e gjéré dhe 220 mm e larté. Kur etiketa printohet né njé
format mé t€ madh, pérmbajtja e saj duhet t& jeté né pérpjestim me specifikimet e mésipérme.

b) Sfondi duhet t& jeté i bardhé.

¢) Ngjyrat duhet t& jené CMYK - e kaltér, e kuge e purpurt, e verdhé dhe e zez&, si shembull 00-
70-X-00: e kaltér 0 %, e kuge e purpurt 70 %, e verdhé 100 %, e zez& 0 %.

¢) Etiketa duhet t& plotésojé t¢ gjitha kérkesat e méposhtme (numrat i referohen figurés sé
mésipérme):

O Korniza e jashme e etiketes: 5 pt, ngjyra e kaltér 100 %, rakordimet né kénde 3.5.mm.
@ Logo EU: ngjyrat: X-80 -00- 00 dhe 00-00-X-00.

9 Etiketa e energjisé: ngjyra X-00-00-00. Piktograma si e vizatuar: EU logo dhe logo e
energjisé (se bashku); gjerésia 92 mm, lartésia 17 mm.

o Kufiri i nén logove:
1pt, ngjyra e kalter100 %, gjatesia 92.5 mm.

e Shkalla A- G

— Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 0.75 mm, ngjyrat:
Klasa mé e larté: X-00-X-00,

Klasa e dyté: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pesté: 00-30-X-00,

Klasa e gjashte: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

— Teksti: Kalibri bolt 18 pt, gérma kapitale dhe t& bardha, simbolet ‘+* kalibri bold 12 pt—t&
bardha, t& vendosura vetém né njé rresht.

6 Klasa e efigcensés sé energjisé

— Shigjeta: gjatésia 26 mm, lartésia: 14 mm—100 % e zezé;

— Teksti: Kalibri bold 29 pt— kapitale dhe t& bardha—simbolet ‘+’: Kalibri bold 18 pt, e
bardhg, e vendosur vetém né njé rresht.

0’ Energjia
— Teksti: Kalibri i rregullt 11 pt, kapitale, 100 % e zez&.

eKonsumi i ponderuar vjetor i energjisé:

— Korniza: 2 pt, ngjyra e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.
— Vlera: Klalibri bold 30 pt, 100 % e zez&.

— Linja e dyte: Kalibér i rregullt 14 pt, 100 % e zezg.
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e Tipi i tharéses:
— Piktograma si e vizatuar
— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.

@ Kohézgjatja e ciklit: |

— Piktograma si e vizatuar

— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.

— Vlera: Kalibri bold 24 pt, 100 % e zez&; Kalibri i rregullt 16 pt, 100 % e zez&.

mzKapaciteti nominal:

— Piktograma si e vizatuar

— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100%, rakordimet né kénde: 3,5 mm.

— Vlera: Kalibri bold 24 pt, 100 % e zez&; dhe Kalibri i rregullt 16 pt, 100 % e zezg.

@ Niveli i emetimeve té zhurmés:

— Piktograma si e vizatuar

— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.

— Vlera: Kalibri bold 24 pt, 100 % e zezé&; dhe Kalibri i rregullt 16 pt, 100 % e zez&.

®’ Shénimi me yll:
Kalibri i rregull 6 pt, 100 % e zeze.

@ Emri ose marka tregtare e furnizuesit

@ Identifikimi i modelit tefurnizuesit

@Fmri ose marka tregtare e furnizuesit dhe identifikimi i modelit vendosen né hapésirén 92 x
15 mm.

@Numri i rregullit teknik/rregullores perkatese europiane: Kalibri bold 9 pt, 100 % e zezg.

@ Klasa e eficensés sé kondesimit:

Piktograma si e vizatuar

— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100%, rakordimet né kénde 3,5 mm.

— Vlera: Kalibri i rregullt 16 pt, shkalla horizontale 75 %, 100 % e zez¢& dhe Kalibri bold 22 pt,
shkalla horizontale 75%, 100% e zezé.
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6.4.3 Formati i etiketés pér tharéset me gaz &shté si né figurén e méposhtme:

o
=3
—®
S ®
<SSl -
-
.
:
> L ENERGUA - ENERGY - ENERGIE kWh/annum - =
o
> 3 - XYZ Y, Z XX
min/cycle* kg [:1=3
® 4
® | i

Ku:

a) Etiketa duhet t jet¢ s& paku 110 mm e gjéré dhe 220 mm e larté. Kur etiketa printohet né njé
format mé t¢ madh, éermbajtja e saj duhet t& jeté né pérpjestim me specifikimet e mésipérme.
b) Sfondi duhet t& jeté i bardhg.

¢) Ngjyrat duhet té jené CMYK - e kaltér, e kuge e purpurt, e verdhé dhe e zez&, si shembull 00-
70-X-00: e kaltér 0 %, e kuge e purpurt 70 %, ¢ verdhé 100 %, e zez& 0 %.
¢) Etiketa duhet t& plotesojé te gjitha kérkesat e méposhtme (numrat i referohen figurés s&
mésipérme):

Korniza e jashme e etiketés:
5 pt, ngjyra e kaltér 100 %, rakordimet né kénde 3.5.mm.

Logo EU: ngjyrat: X-80 -00- 00 dhe 00-00-X-00.
Etiketa e energjise: ngjyra X-00-00-00, Piktograma si e vizatuar: EU logo dhe logo e
energjisé (s€ bashku); gjerésia 92 mm, lartésia 17 mm.

Kufiri i nén logove:
1pt, ngjyra e kaltér100 %, gjatésia 92.5 mm.

Shkalla A- G
— Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 0.75 mm, ngjyrat:
Klasa mé e larté: X-00-X-00,
Klasa e dyté: 70-00-X-00,
Klasa e treté: 30-00-X-00,
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Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pesté: 00-30-X-00,

Klasa e gjashté: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

— Teksti: Kalibri bolt 18 pt, gérma kapitale dhe t& bardha, simbolet ‘+” kalibri bold 12 pt, t&
bardha dhe té& vendosura vetém né njé rresht.

e Klasa e eficensés sé energjisé

— Shigjeta: gjatésia 26 mm, lartésia: 14 mm, 100 % e zez&;

— Teksti: Kalibri bold 29 pt, kapitale dhe t& bardha, simbolet ‘+’: Kalibri bold 18 pt, e bardhé
dhe e vendosur vetém né njé rresht.

0“ Energjia

— Teksti: Kalibri i rregullt 11 pt, kapitale, 100 % e zezé.

Konsumi i ponderua vjetor i energjisé elektrike:
— Korniza: 2 pt, ngjyra e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.
— Vlera: Klalibri bold 30 pt, 100 % e zeze.
— Linja e dyte: Kaliber i rregullt 14 pt, 100 % e zeze.
; Tipi i tharéses:
— Piktograma si e vizatuar
— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.

Kohézgjatja e ciklit: |
— Piktograma si e vizatuar
— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.
— Vlera: Kalibri bold 24 pt, 100 % e zezg; Kalibri i rregullt 16 pt, 100 % e zez&.

'Kapaciteti nominal:
— Piktograma si e vizatuar
— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100%, rakordimet né kénde: 3,5 mm.
— Vlera: Kalibri bold 24 pt, 100 % e zezg; dhe Kalibri i rregullt 16 pt, 100 % e zezé.

@ Niveli i emetimeve té zhurmés:

— Piktograma si e vizatuar

— Korniza: 2 pt, ngjyra: e kaltér 100 %, rakordimet né kénde: 3,5 mm.

— Vlera: Kalibri bold 24 pt, 100 % e zezé; dhe Kalibri i rregullt 16 pt, 100 % e zez&.

®' Shenimi me yll:
Kalibri i rrgull 6 pt, 100 % e zez&.

Emri ose marka tregtare e furnizuesit

Identifikimi i modelit téfurnizuesit

Emri ose marka tregtare e furnizuesit dhe identifikimi i modelit vendosen né hapésirén 92 x
15 mm.

@Numri i rregullit teknik/rregullores perkatese europiane:
Kalibri bold 9 pt, 100 % e zezé&.
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7. Skeda informative e produktit

Furnizuesi bén t& disponueshme skedén informative t& produktit

7.1 Informacioni i dhéné né skedén informative t& tharéseve duhet t& pérfshihet né broshurén e
produktit ose né ¢do dokumentacion tjetér q& shogéron produktin sipas renditjes s&¢ méposhtme:
a) emri i furnizuesit ose marka tregtare;

b) identifikimi i modelit t& furnizuesit q& nénkupton kodin, zakonisht alfanumerik, q& dallon nj&
model] specifik t& tharéses nga modelet e tjera me t& njéjtén marké tregtare ose emér t&
furnizuesit,

¢) kapaciteti nominal né kg i tekstileveté lara pér programin standard pambuk né ngarkesé t¢
ploté,

¢) tregim nése tharésja &shté me ajér, me kondesim ose me gaz;

d) klasa e efigensés s¢ energjisé né pérputhje me pikén 3.1;

e) pér tharéset q¢ funksionojné me energji elektrike:

Konsumi i ponderuar vjetor i energjisé elektrike (AE C) rrumbullakosur né njé shifér pas presjes
dhjetore. Ai pérshkruhet si “konsumi i energjisé ‘X’ ne kWoré pér vit, i bazuar né 160 cikle
tharje né program standard pambuku né ngarkesé t& ploté dhe te pjeséshme, dhe konsumi né
gjéndjet e fuqisé sé ulét. Konsumi aktual i energjise pér cikél varet se si pérdoret pajisja;

pér tharéset me gaz:

Konsumi i ponderuar vjetor i energjisé (AE C(gaz)) rrumbullakosur ne nje shifér pas presjes
dhjetore. Ai pershkruhet si “konsumi i energjisé ‘X’ né kWoré gaz pér vit, i bazuar né 160 cikle
tharje né program standard pambuku né ngarkesg t& ploté dhe té pjeséshme.

Konsumi aktual i enrgjisé pér cikél varet se si pérdoret pajisja;

dhe ‘

konsumi i ponderuar vjetor i energjisé elektrike (AE C(gaz)el) rrumbullakosur né njé shifér pas
presjes dhjetore. Ai pérshkruhet si “konsumi i energjisé ‘X* kWoré gaz pér vit, i bazuar né 160
cikle tharje né program standard pambuku né ngarkesg t& ploté dhe té pjeséshme dhe konsumin
né gjéndjet e fugise s€ ulét. Konsumi aktual i enrgjisé pér cikél varet se si pérdoret pajisja;

€) tregimi nése tharésja eshte “tharése automatike” ose “tharése jo automatike”;

f) mund t€ pérfshihet informacioni nése tharésja ka etiketén EU Eco sipas legjislacionit pérkatés;
2) konsumi i energjisé (Edry, Edry's, Egdry, Egdry', Egdry.a, Egdry'.a) né program standard
pambuku né ngarkesg t& ploté dhe t& pjeséshme;

gj) fugia né gjéndje te stakuar (Po) dhe né gjéndjen e 1éné ndezur (PJ) pér programin standard
pambuk né ngarkesé té plotg;

h) kohézgjatja e gjéndjes s¢ 1éné ndezur, nése tharésja &shté e pajisur me sistemin e manaxhimit
t€ fuqisé;

i) treguesin g€ “programi standard i pambukut” i pérdorur né ngarkesé te ploté dhe t& pjeséshme
éshté programi standard i tharjes i relatuar né informacionin né etiketé dhe né skedén informative
dhe q& ky program é&shté i pérshtatshém pér tharje normale t& tekstileve prej pambuku dhe gé
¢shté programi mé efigent né termat e konsumit té energjisé pér tekstilet prej pambuku;

j) koh&zgjatja e ponderuar e programit (Tt) pér “programin standard pambuku né ngarkesé té
ploté dhe t& pjeséshme” né minuta, rrumbullakosur né minuten mé t& afért si dhe kohézgjatjen e
programit “programin standard pambuk né& ngarkesé t& ploté(Zdry) dhe kohézgjtja e programit
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pér programin standard pambuk né ngarkesé & pjeséshme” (7dry%) né minuta rrumbullakosur
né minutén mé t& afert;

k) nése tharésja éshté tharése me kondesator, klasa e efigensés sé kondesimit né pérputhje me
pikén 3.2, e shprehur si “klasa e efigensés sé kondesimit ‘X’ né shkallén nga G (efigensa mé e
ulét) deri né& A (eficensa mé e larté)”. Kjo mund t& shprehet né ményra t& tjera duke qartésuar se
shkalla &shté nga G (efigensa mé e ulét) deri né A (efigenasa mé e larté);

1) nése tharésja &shté tharése me kondesator, eficensa mesatare e kondesimit Cdry dhe Cdry’: e
programit standard pambuku né ngarkesé t& ploté dhe né ngarkesé t& pjeséshme dhe efigensa
mesatare e kondesimit (Cr) pér programin standard pambuku né ngarkesé t& ploté dhe té
pjeséshme jepet si pérqindje e rrumbullakosur né pérqindjen mé té afért;

1) niveli i emetimit t& zhurmés (vlera e mesatare e ponderuar - L WA) e shprehur né dB
rrumbullakosur né numrin mé t& afért pér programin standard pambuk né ngarkesg t& ploté;

m) njé tregues nése tharésja éshté parashikuar té instalohet né njé dollap.

7.2 Skeda informative mund t& mbulojé disa modele tharésesh t& furnizuara nga i njéjti furnizues.

7.3 Informacioni i dhéné né skedén informative mund t& jepet né formén e njé kopje & etiketés
me ngjyra ose né t& zezé dhe t& bardhé. N& kété rast duhet t& jepet informacioni i listuar ne piken
Ll

8. Informacioni qé sigurohet né rastet kur nuk pritet qé pérdoruesit e fundit té shikojné
shfagjen e produktit

8.1 Informacioni duhet t& jepet sipas renditjes s& méposhtme:

a) kapaciteti nominal né kg pambuk pér program standard pambuku né ngarkesé t& ploté;

b) tregimi nése tharésja &shté tharése me ajér, tharése me kondesator apo tharése me gaz;

c) klasa e efigensés sé energjise si¢ pércaktohet né pikén 3.1;

¢) pér tharéset q& operojné me energji elektrike:

Konsumi i ponderuar vjetor i energjisé elektrike (AE C) i rrumbullakosur né numrin e ploté mé
t& afért. Ai pérshkruhet si “konsumi i energjise ‘X’ né kWoré pér vit , i bazuar né 160 cikle tharje
pér program standard pambuku né ngarkese té ploté dhe konsumin né gjéndjen e fuqise sé ulét.
Konsumi aktual i energjisé pér cikél varet se si pérdoret pajisja”;

pér tharéset me gaz:

Konsumi i ponderuar vjetor i energjisé (AE C(gaz)) i rrumbullakosur deri né njé shifér pas
presjes dhjetore. Ai pérshkruhet si “konsumi i energjisé ‘X’ kWoré gaz pér vit, i bazuar né 160
cikle tharje né program standard pambuku né ngarkesé t& plote dhe t& pjeséshme. Konsumi
aktual i enrgjise pér cikél varet se si perdoret pajisjat”;

dhe

konsumi i ponderuar vjetor i energjisé elektrike (AE C(gaz)el) i rrumbullakosur deri né njé shifér
pas presjes dhjetore. Ai pérshkruhet si “konsumi i energjise ‘X’ kWoré gaz pér vit, i bazuar né
160 cikle tharje pér program standard pambuku né ngarkesé t& ploté dhe né ngarkesé té
pjeséshme dhe konsumin né gjéndjen e fuqisé sé ulét. Konsumi aktual i energjisé pér cikél varet
se si pérdoret pajisja”;

d) tregimin nése tharésja &shté “tharése automatike” ose “tharése jo automatike;
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'

dh) konsumi i energjisé¢ (Edry, Edry%, Egdry, Egdry's, Egdry.a, Egdry's.a) pér program
standard pambuku né ngarkesé t& ploté dhe ngarkesé té pjeséshme rrumbullakosur deri né dy
shifra pas presjes dhjetore dhe llogaritur né pérputhje me pikén 4;

e) fuginé né gjéndjen e stakuar (Po) dhe né gjéndjen e 1éné ndezur (PI) pér programin standard
pambuk né ngarkesé t& ploté;

€) kohézgjatja e programit standard pambuk né ngarkesé t& plot&(7dry) dhe kohézgjtja e
programit né programin standard pambuk né ngarkesé t& pjeséshme (7dry?:), rrumbullakosur né
minutén mé t& afért dhe llogaritur né pérputhje me pikén 4 ;

f) klasa e efigensés sé kondesimit né pérputhje me pikén 3.2 nése tharésja éshté tharése me
kondesator;

g) nivelin e emetimit t& zhurmés (vlera e mesatare e ponderuar — LWA) pér programin standard
pambuk né ngarkesg t& ploté e shprehur né dB dhe rrumbullakosur né numrin mé t€ afért;

gj) shtohet njé tregues, nése tharésja &shté e parashikuar té instalohet né njé dollap

8.2 Madhésia dhe forma e shkronjave pér informacionin e referuar né kété piké duhet t& jeng
qartésisht t& lexueshém kur printohen ose tregohen, minimalisht:time new romans, me madhesi
€ gérmave 12.

8.3. Cdo publicitet ose material promovues teknik gé i pérket njé modeli specifik te tharéses dhe

q€ pérshkruan parametra specifike teknike duhet t& pérfshijé klasén efigensés sé energjisé sé kétij
modeli.

9. Progedura e verifikimit pér géllime té mbikqyrjes sé tregut.

Struktura Pérgjegjese e Mbikqyrjes se Tregut duhet t& pérdoré progedura t& besueshme, t& sakta
dhe t ripérséritshme t¢ matjeve q& marrin parasysh metodat pérgjithésisht t& pranuara
bashkohore, duke pérfshiré dhe metodat e pércaktuara né dokumeta/standarde, numrat e referimit
té t& cilave jang botuar né Fletoren Zyrtare.

Pér géllime t€ kontrollit t& pérputhshmérisé, SPMT duhet t& testojé njé tharése. Nése parametrat
e matur nuk plotésojné vlerat e deklaruara nga furnizuesi brénda vlerave té dhéna né tabelén 1,
matjet duhet t€ kryhen né tre tharése t& tjera. Mesatarja arithmetike e vlerave t& matura t§ kétyre
tre tharéseve duhet té jete brénda intervaleve té deklaruara nga furnizuesi brénda intervaleve t&
pércaktuara ne tabelen 1.

Né t€ kundert, modeli dhe & gjithé modelet e njévleréshme té tharéseve konsiderohen né
mospérputhje me kérkesat.

Tabela 1
Parametri i matur Tolerancat e verifikimit
Konsumi i Vlera e matur nuk duhet t& jeté mé e madhe se 6% e vlerés
ponderuar vjetor i nominale AE C.
energjisé
Konsumi i Vlera e matur nuk duhet t& jet& mé e madhe se 6% e vlerés
ponderuar i nominale Et.
energjisé.
Efigensa e Vlera e matur nuk duhet t€ jeté mé e ulét se 6% e vlerés
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ponderuar e
kondesimit

nominale Ct.

Kohézgjatja e
ponderuar e
programit

Vlera e matur nuk duhet t€ jet€ mé& e madhe se 6% e vlerés
nominale Tt.

Fuqgia né gjendje té
stakuar dhe té 1é€né&
ndezur

Vlera e matur e e fugisePo dhe Pl pér mé shumé se 1,00W
nuk duhet t& jet&€ mé& e madhe se 6%. e vlerés nominale.
Vlera e matur e fuqisé Po dhe P/ pér mé pak ose t&
barabarté me 1,00 W nuk duhet té jeté€ mé e madhe se 0,10
W e vlerés nominale.

Kohézgjatja né
gjéndjen e 1&né&
ndezur

Vlera e matur nuk duhet t&€ jeté€ mé& e madhe se 6% e vlerés
nominale TI.

Niveli i emetimeve
t&€ zhurmés
akustike L WA

Vlera e matur nuk duhet t& jeté mé e madhe se vlera
nominale.

(*) “Vleré nominale’ &sht& vlera e deklaruar nga furnizuesi. Ndryshimi 6% né&
matje paraqget gabimin e pranuar gjaté testimit laboratorik t€ matjes t&
parametrave t€ deklaruar me metodén e re t& perdorur lidhur me ké&rkesat né
projektim t& etiket&s/eko duke pérfshire ciklet n& ngarkesé t&€ ploté dhe né&
ngarkesé t&€ pjeséshme
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SHTOJCA I - Te dhena specifike per léndét e para

Tabela 1. — Lendet e para

PO JO Ngse PO pérshkruaj (Tipin, sasiné &
burimin)

A pérdorni 1éndé t€ para?

A pérdorni materiale ndihmése?

A pérdorni pérzjerje materialesh ?

A pérdorni 1éndé djegése (dhe/ose
energji)?

A pérdorni kimikate sintetike/
laboratorike?

Lutem rendisni materialet sipas 1,2,3; ¢el).
volumeve ge perdoren

Tabela 2 - Pérdorimi/sigurimi i energjisé

PO JO Ngse PO pérshkruaj (Tipin, sasin¢ &
burimimn)

A pérdoret energji?

A prodhohet kjo energji né territorin €
impiantit apo sigurohet nga burime te
tiera?

Konsumi i lendeve diegese per
sigurimin e energjise nese prodhohet ne
impiant/instalim?

Informacion tjetér sqarues?

Tabela 3 _Konsumi i energjise dhe ujit

KONSUMI 1 ENERGJISE

Burimi Konsumi ditor dhe total ne baze viti
(kwh/g, t/g, dhe t€ ngjashme)

Energjia Elektrike

KONSUMI I UJIT

Burimi i furnizimit Konsumi ditor dhe total ne baze futi (m3)

Rujeti publik

Pus personal

Informacion tjetér sqarues?
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SHTOJCA II — Te dhena specifike per shkarkimet ne mjedis dhe trajtimin e tyre

1. Shkarkimet ne mjedis dhe mbetjet

1.1. Shkarkimet né ajér

Pyetje

PO

JO

Ngse PO pérshkruaj (Tipin,
sasin€ & burimin)

A ka shkarkime né ajér (nga oxhaqet)

A ka shkarkime né ajér (nga burime té
shpérndara)?

A ka eréra t€ kéqija nga shkarkimet?

1.2. Shkarkime té ujérave té ndotura

Pyetje

PO

JO

Ngse PO pérshkruaj (Tipin,
sasiné & burimin)

A ka shkarkime t€ ujérave té ndotura?

A ka ujéra t€ ndotura me natyre toksike?

A béhen shkarkime né rrjetin e
kanalizimeve?

A béhen shkarkime né sipérfaget ujore?

Jepni sasin€ e ujérave t€ ndotura (m3/dité)

)
1.3 Zhurma & vibracionet ,‘3

Pyetje

PO

JO

Ngse PO pérshkruaj (Tipin, sasiné &
burimin)

A gjenerohen zhurma?

A gjenerohen vibracione?

1.4 Mbetjet e ngurta

Pyetje

PO

JO

Ngse PO pérshkruaj (Tipin, sasiné &
burimin)

A gjenerohen mbetje té ngurta?

A gjenerohen mbetje té ngurta té
rrezikshme?

T€ asgjésuara né territorin €
impjantit/instalimit?

1.5. Burimet e shkarkimit ne ajer:

Emértimi i Shkarkuesit:

Pérshkrimi:

Koordinatat (UTM Sistemi Koordinues):

Informacion pér oxhakun
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Diametri:
Lartésia nga toka (m):

Data e vénies né puné:

1.6 Fluksi dhe kohezgjatja e shkarkimeve (pér ¢do piké/burim shkarkimi)ne ajer

jedha (volumi i shkarkuar):
Vlera mesatare/dité Nm3/d Maks./dité m3/d
Vlera maksimale/oré Nm3/oré Rrjedha min. m.s-1
Faktor€ t€ tjeré
Temperatura [ oC(max) [ oC(min) [ oC(vlera mes.)
Burimet e djegies:
Vlerat e volumit t€ dhéna si: [ i thaté 0 i njomé %02
1.7 Karakteristikat e shkarkimit ne ajer
Numri Referues i pikés sé shkarkimit:
Pérpara trajtimi Pérshkrim i Pas trajtimit (filtra etj)
shkurtér i
Parametri mg/Nm3 kg/oré | trajtimit mg/Nm3 kg/oré.
Mes. Maks. | Mes. Maks. Mes. Maks. | Mes. Maks.

Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose sezonale (jepni
informacion se kur ka qéné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

min/oré oré/dité dité/vit
Kohezgjatja e shkarkimit (mesatare)
1.8 Clirimi i zhurmés né mjedis
Sistemi Koordinativ UTM Niveli i zhurmés /dB(A)
2 (3 Veri, 3 Lindje) L(A)eq L(A)w L(A)

Mijediset/Godinat e

instalimit/impiantit

Vendndodhja 1:

Vendndodhja 2:

Vendndodhja 3:

Vendndodhjet ¢
ndjeshme t& zhurmés

Vendndodhja 1:

Vendndodhja 2:

Vendndodhja 3:

Shénim: T& gjitha vendndodhjet duhet té shénohen garté né hartat bashkéngjitur késaj kérkesé.
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2. Shkarkimet e ujerave te ndotura

' 1. Pika e shkarkimit:

Nr. Ref. i pikés sé shkarkimit
(numri referues duhet té jeté i
njéjté me numrin e shkruar né
hartén e instalimit/impiantit)

Burimi i shkarkimit:

Vendodhja :

Koordinatat né Sistemin
Shtetéror té Koordinatave:

Emri/Emértimi i marrésit (lumit,
ligenit ...):

2. Informacion i detajuar per shkarkimet e lengta

Sasia e shkarkuar

Mesatare/dité m’ Sasia maksimale/dité m

Sasia maksimale/oré me

Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose sezonale (jepni
informacion se kur ka qéné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudhat e shkarkimit (mesatare) min/oré oré/dité dité/vit

3. Karakteristikat e shkarkimeve te ujerave te ndotura

Parametri Pérpara trajtimit Nga vendi i lirimit/léshimit pas shkarkimit
Mesatarja | Mesatarj | kg/dité | kg/vit Vlera Vlera ditore e | kg/dité kg/vit
max. e amax. e mesatare mesatares
vlerés/oré vlerés maks. né maks.
(mg/1) ditore oré (mg/l) (mg/1)
(mg/1)

SHTOJCA III - KAPJA DHE TRAJTIMI I NDOTJES DHE SHKARKIMEVE NE MJEDIS DHE
MBETJEVE

1. Trajtimi i ndotjes
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‘| (ne ajér, toke, uje)

*Lloji i shkarkimit/ndotjes

Pershkrimi i trajtimit

2. Menaxhimi i mbetjeve

o Sasia Trajtimi, rikuperimi ,
Numri nga i S
ey - Trajtimi ose asgjesimi | riciklimi ose asgjesimi
Rregullorja pér Vendi i hR o =
v N s > né instalim/impiant jashté
Material mbetjesh Kategorité e kryesor i £ SRR 2o
; 3 A : 3 : (Metoda dhe instalimit/impiantit
Mbetjeve, duke | gjenerimit | Ton/muaj | m”/ muaj 3 %
St vendndodhja) (Metoda, vendi,
pérfshiré listat .
kontraktori)
3. Programi i vetmonitorimit te shkarkimeve
Vendodhja e monitorimit/Koordinatat né Sistemin e Koordinimit UTM:
Parametri* Rezultatet Metoda e marrjes | Qéllimi/arsyeja Metoda
(mg/l ose mg/m3 s& mostrés e vlerésimit | analitike/tekni
analitik ka
Data Data | Data | Data

 Renditni té gjithé parametrat e detyrueshém dhe parametrat specifik té instalimit/impiantit..

Nése éshté e nevojshme, shtoni rreshta té tjeré.
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RREGULL TEKNIK

“PER INFORMACIONIN E THARESEVE PER PERDORIM SHTEPIAK
NE LIDHJE ME KONSUMIN E ENERGJISE”

1 Pérmbajtja dhe fusha e pérdorimit

L.1. Ky Rregull Teknik pércakton kérkesat pér etiketimin dhe informacionin plotésues pér
tharéset pér pérdorim shtépiak q¢ funksionojné me energji elektrike, tharéseve me gaz dhe
tharéseve t€ instaluara né njé dollap, duke pérfshiré edhe ato qé shiten pér pérdorim jo-shtépiak.
1.2. Ky Rregull Teknik nuk zbatohet pér makinat larése pér pérdorim shtépiak t& kombinuara
larje- tharje dhe paisjet per perdorim shtepiak tharése me centrifugim.

2. Pérkufizime

Pér qéllime t& kétij Rregulli Teknik zbatohen pérkufizimet e méposhtme:

2.1 “tharése pér pérdorim shtépiak” &shté njé pajisje ku tekstilet thahen duke u rrotulluar né njé
kazan cilindrik rrotullues ng t& cilin kalon ajér i nxehté dhe q& éshté projektuar pér tu pérdorur
kryesisht pér qéllime jo-profesionale (mé poshté referohet tharése);

2.2 "tharése e parashikuar pér tu instaluar né njé dollap” &shté njé tharése e parashikuar t&
instalohet né njé dollap, zgavér e pérgatitur mé paré né mur ose vend i ngjashém, qé kérkon
mbyllje t& mobiluara;

2.3 “pér pérdorim shtépiak e kombinuar larje-tharje” éshté njé making larése pér pérdorim
shtépiak qé pérfshin si progesin e tharjes me centrifugim ashtu dhe tharjen e tekstileve, zakonisht
népérmjet ngrohjes dhe rrotullimit;

2.4 “tharése me centrifugim”, e njohur komercialisht si “tharése centrifugale” &shté njé pajisje né
t& cilén uji largohet nga tekstilet nga veprimi centrifugal né njé kazan cilindrik rrotullues dhe
thahen népérmjet njé pompe automatike e cila éshté projektuar té pérdoret kryesisht pér qéllime
jo-profesionale;

2.5 "tharése me ajér" &shté njé tharése qé thith ajér t& pastér, e kalon até mbi tekstilet dhe nxjerr
ajér me lagéshti né dhomé ose jasht;

2.6 “tharése me kondesim” éshté njé tharése q& ka njé pajisje (duke pérdorur kondesimin ose ¢do
meényré tjetér) pér t& hequr lagéshtine nepermyjet ajrit t& pérdorur né progesin e tharjes;

2.7 “tharése automatike" &shté njé tharése qé ndérpret progesin e tharjes kur konstaton njé
pérmbajtje t& caktuar t€ lagéshtisé né pérmbajtjen e ngarkesés, pér shembull pérmes
percueshmisé ose ndjeshmérisé ndaj temperaturés;

2.8 “tharése jo automatike™ &shté njé tharése qé ndérpret progesin e tharjes mbas njé periudhe t&
paracaktuar, zakonisht e kontrolluar nga njé matés kohe, por q& mund té stakohet dhe né ményré
manuale;

2.9 “program” &sht¢ seria e operacioneve qé jané t& paracaktuara dhe t& deklaruara nga
furnizuesi si té pérshtatshme pér tharjen e disa llojeve té tekstileve;

2.10 “cikel” éshté progesi i i plote i tharjes sipas pércaktimit né programin e zgjedhur;

2.11 “kohézgjatja e programit” &shté koha qé kalon nga fillimi i programit deri né pérfundim t&
tij. duke pérjashtuar ¢do ndryshim né program té béré nga pérdoruesi i fundit;

2.12 “kapaciteti nominal” &shté masa maksimale né& kilogram, e deklaruar nga furnizuesi. e
shprehur né shuméfish t& 0.5 kg té tekstileve té thata dhe t& njé lloji t& caktuar q&é mund t&
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trajtohet né njé tharése sipas programit t& zgjedhur, kur &sht¢ e ngarkuar né pérputhje me
udhézimet e furnizuesit;

2.13 “ngarkesé e pjeséshme” &shté gjysma e kapacitetit nominal e njé tharéseje pér njé program
t& dhéné;

2.14 “eficensa e kondesimit” &shté raporti ndérmjet masés sé kondesuar t& lagéshtisé né¢ tharéset
me kondesator dhe masés se lagéshtisé t& larguar nga ngarkesa né fund t€ ciklit;

2.15 “gjéndje e stakuar” &shté njé gjéndje ku tharésja fiket duke pérdorur gelésa ose komanda t&
pajisjes, t& parashikuara pér operim nga pérdoruesi i fundit gjaté pérdorimit normal pér t& arritur
konsumin mé t& ulét t& energjisé q&¢ mund t& vazhdojé pér njé kohe t& pacaktuar, ndérkohé qé
tharésja &éshté e lidhur me burimin e energjisé dhe &shté pérdorur né pérputhje me udhezimet e
furnizuesit;

Kur nuk ka gelésa ose komanda t& lejuara pér pérdoruesin e fundit, “gjéndje e stakuar” &shté
gjéndja e arritur mbasi tharésja rikthehet veté né njé gjéndje t€ qéndrueshme t€ konsumit t&
energjisé;

2.16 “gjéndje e 1éné ndezur” &shté gjéndja né fuqing mé & ulét q¢ mund t&€ vazhdojé pér nj€ kohé
té pacaktuar mbas pérfundimit t& programit pa ndonjé ndérhyrje nga pérdoruesi i fundit perveg
shkarkimit té tharéses;

2.17 “tharése e njévleréshme” &shté modeli i njé tharéseje, e vendosur né treg me té njéjtin
kapacietet nominal, karakteristika teknike dhe funksionimi, konsum t& energjisé, sipas rastit
efigensé t& kondesimit, kohézgjatjen e programit standard per pambuk dhe emetimet e zhurmave
akustike gjaté tharjes me njé model tjetér té njé tharéseje t& vendosur né treg nga i njéjti
furnizues por me njé numér t& ndryshém t€ kodit tregtar;

2.18 “piké shitje” &éshté véndi ku tharéset ekspozohen, ofrohen pér shitje, gira apo blerje me
késte;

2.19 “program standard pambuku” &shté cikli q& than tekstilet e lara t&€ pambukut nga permbajtja

fillestare e lagéshtisé né ngarkesé prej 60% deri né pérmbajtjen e lageshtisé 0 %.

3. Klasat e efigensés s¢ energjise dhe klasat e eficensés sé kondesimit

3.1 Klasat e eficensés sé& energjisé

Klasa e efigensés sé energjisé pér njé tharése duhet t& pércaktohet mbi bazen e Indeksit t&
Eficensés sé Energjisé (EEI) sipas percaktimit né tabelén 1.

Indeksi i Eficensés sé Energjisé (EEI) i njé tharéseje pércaktohet né pérputhje me pikén 4.1

Tabela 1
Klasa e eficensés sé energjisé
Klasa e Efigensés sé Indeksi i Efigensés sé Energjisé
Energjisé
A+++ (mé eficente) EEI <24
A+t 24 <EEI<32
A+ 32 <EEI<42
A 42 <EEI<65
B 65 <EEI <76
C 76 <EEI <85
D (mé pak efigente) 85 <EEI

o




image25.jpeg
&
Fletorja Zyrtare
* e Republikés sé Shqipérisé




image26.jpeg
QENDRA

E BOTIMEVE

ZYRTARE
"V,




