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PËR MIRATIMIN E RREGULLORES TEKNIKE “PËR PROJEKTIMIN DHE NDËRTIMIN E VARREZAVE NË TERRITORIN  E REPUBLIKËS 
SË SHQIPËRISË”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikave 1 e 2, të  nenit 3/d, të  ligjit nr9220, datë 15.4.2004, “Për administrimin e shërbimit të varrimit”, të ndryshuar,  me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullores teknike “Për projektimin dhe ndërtimin e varrezave në territorin e Republikës së Shqipërisë”, sipas tekstit  bashkë-lidhur vendimit.
2. Ngarkohen Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe njësitë bazë të qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Edi Rama

Rregullore teknike
PËR PROJEKTIMIN DHE NDËRTIMIN E VARREZAVE NË TERRITORIN  E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Kapitulli I
Skema funksionale, tipologjitë e varreve dhe krematori

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI VARREZAT
[bookmark: _Toc386174515][bookmark: _Toc386536491]1. Të përgjithshme
Normat dhe rregullat e projektimit, të çdo elementi përbërës të varrezave,  janë plotësimi teknik dhe praktik, i domosdoshëm për ndërtimin dhe funksionimin e varrezave.
Mbi bazën e tyre do të vlerësohen e miratohen projektet e zgjerimit të varrezave ekzistuese dhe projektimi i  atyre të reja, nga organet përkatëse të njësive vendore.
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[bookmark: _Toc396831146]
Figura 1.1 Zona e rezervuar

Sipërfaqja e pjesës së tokë, e destinuar si fushë varrimi, duhet parashikuar dhe llogaritur mbi bazën e treguesve të mëposhtëm:
- numrit total të banorëve, të regjistruar në bashkinë ose komunën përkatëse;
- treguesit  e rritjes së popullsisë, në 10 vitet e fundit, në bashkinë ose  komunën përkatëse;
- treguesit e varrimeve vjetore, në 10 vitet e fundit, në bashkinë ose komunën përkatëse;
- treguesit e zhvarrimeve të zakonshme, të parashikuara në vitet në vijim, në bashkinë ose komunën përkatëse. Koha e prehjes për zhvarrimet e zakonshme është jo më pak se 15 vjet. 
Në përcaktimin e sipërfaqes së tokës, së destinuar për fushë varrimi, mund të merret parasysh edhe mundësia e ngjarjeve të jashtëzakonshme, si katastrofa natyrore, të cilat mund të kërkojnë një numër të madh varrimesh. 
Varrezat private do të llogariten në bazë të të njëjtëve tregues të sipërpërmendur. Sipërfaqja minimale e tyre do të jetë 10 ha, siç përcaktohet në pikën 2 të nenit 3/b të ligjit 9220 datë 15.04.1004, të ndryshuar.  
Territori i varrezës duhet të kufizohet nga zonat e banuara, nëpërmjet zonës së rezervuar. Zona e rezervuar përcakton distancën minimale nga kufiri i fushës së varrimit deri tek kufiri i zonës së banuar ekzistuese, ose të planifikuar në planet e përgjithshme vendore të komunave/ bashkive përkatëse. Zona e rezervuar konsiston në një sipërfaqe të mbjellë me drurë dhe gjelbërime, ku nuk lejohet ndërtimi i objekteve të reja, apo zgjerimi i atyre ekzistuese. Në të mund të parashikohet vetëm ndërtimi i parkimeve, ose i objekteve në shërbim të varrezave.   Për qendrat e banuara, me popullsi > 10,000 banorë, zona e rezervuar duhet të jetë jo më e vogël se 100ml, për qendrat e banuara me popullsi < 10,000 banorë, zona e rezervuar duhet të jetë jo më e vogël se 50 ml.
Vendi i parashikuar për ndërtimin e varrezave duhet: 
- të jetë në drejtim të kundërt të drejtimit kryesor të erërave;
- të mos jetë mbi qendrën e banuar;
- të ketë lidhje me rrjetin urban rrugor, por të mos jetë afër me rrugët kryesore, nacionale, që kanë trafik të madh rrugor;
- të jetë e mundur lidhja me rrjetin urban të furnizimit me ujë, energji elektrike dhe me drenazhimet për kullimin e ujërave, me kosto sa më të ulët;
- të studiohen kanalizimet e ujërave të shiut, në mënyrë që rrjedhja e tyre të jetë në drejtim të kundërt të qendrave të banimit.
Territori i ndërtimit të varrezave duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:
- Toka të mos ketë aftësi të lartë ujëmbajtëse dhe niveli maksimal i ujërave nëntokësore duhet të jetë në thellësinë 2.5-3 m nëntokë. Në raste të kundërta duhet të sigurohet drenazhimi i tokës.
- Të mos jetë në afërsi të burimeve të ujit të pijshëm, ujit industrial ose lumenjve, në raste të tilla pasi të bëhet studimi nga specialistët e hidrogjeologjisë, për formacionet karstike, të merret aprovimi me shkrim;
- Tubacionet e rrjetit të jashtëm të ujësjellësit duhet të vendosen jo më pak se 30 m larg nga muri rrethues i territorit të varrezave.
- Toka e varrezave duhet të jetë e pajisur, në mënyrë të mjaftueshme, me kanale sipërfaqësore, për heqjen e shpejtë të ujërave të shiut dhe aty ku është e nevojshme me drenazhim;
- Kur afër varrezave duhet të kalojë patjetër kanali vaditës, veprohet në këtë mënyrë:
a) Kur kanali kalon në anën e sipërme të varrezave, të bëhet hidroizolimi i tij.
b) Kur kanali kalon në anën e poshtme të varrezave, të gjitha ujërat atmosferike, që mblidhen nga sipërfaqja e tokës, grumbullohen në një kanal dhe kalojnë nën kanalin vaditës.
Toka, për varrimin nëntokësor, duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:
-Të jetë e shkrifët, në thellësinë 2 deri 2,5 m, në mënyrë që të mos jetë e vështirë hapja e varrit;
-Të mos jetë tokë pjellore; 
-Të jetë relativisht e thatë dhe me një porozitet të pranueshëm, që të mbajë sasinë e ujit të nevojshëm, për të realizuar procesin e mineralizimit të kufomës;
Për këtë duhet, që paraprakisht, të bëhen provat, për të përcaktuar përbërësit kimiko-fizikë, porozitetin dhe përbërjen granulometrike të shtresës së tokës.
-Terrene të përshtatshme janë ato që përmbajnë zhavorishte, ranore, pocolanike, me një sipërfaqe, mesatarisht, kompakte dhe të përshkueshme;
-Terrene të papërshtatshme janë ato që përmbajnë shkëmborë kompakt, ose mesatarisht kompakt, argjilo-ranorë, ose materiale të shkrifëta, shumë të ngjeshura e të papërshkueshme.
Kur në një qendër banimi nuk gjendet një terren i përshtatshëm, mund të përshtatet duke realizuar hapjen e varreve si më poshtë:
- Hapet gropa e varrit deri në thellësinë 2 metra;
- Në fund të gropës, në funksion të drenazhimit, sistemohet një shtresë zhavorri me trashësi 0.3 m, mbi të cilën pozicionohet arkivoli;
- Mbulimi i gropës së varrit bëhet me tokë të përzier, me 50 % rërë. Për raste të tilla duhet, që  në zonën e varrezave të jetë e depozituar një sasi e konsiderueshme zhavorri dhe rëre për ta përzier.
[bookmark: _Toc386174516][bookmark: _Toc386536492]1.2 Skema funksionale
Çdo projekt varreze duhet të ketë, në përbërjen e vet, strukturën e mëposhtme, me elementet përkatëse, lexueshmëria e të cilëve duhet të jetë e qartë. Në territorin e varrezave nuk lejohen të bëhen ndërtime të llojeve të ndryshme, me përjashtim të atyre që janë në shërbim të varrezave.
Hapësira e varrezave duhet të jetë e rrethuar me mur kufizues, ose rrethim tjetër të përshtatshëm, lartësia e të cilit nuk duhet të jetë më e vogël se 2,5m. Struktura e rrethimit mund të jetë pjesërisht opake, pjesërisht transparente, duke përdorur kangjella metalike me/pa gjelbërim. Perimetri rrethues mund të jetë i realizuar edhe me anë të varrezave murale, për varrosjen e eshtrave, kufomave dhe/ose hirit.

MODEL ILUSTRUES I NJË PLANIMETRIE  VARREZE
[bookmark: _Toc385508710]LEGJENDA

Zona A - Zona e shërbimeve të përgjithshme
1. Hyrje, e pajisur me portë me kangjella 
2. Mur rrethues (HMIN = 2.5M)
3. Zyra e rojës 
4. Morgu
5. Tualete publike
6. Sallë ceremoniale
7. Zyra teknike dhe administrative
8. Magazina/ hapësira teknike/ furrë djegieje
[bookmark: _Toc385508711]Zona B - Zona e  varrezave
9. Parcela varrimi për njerëz të shquar
10. Parcela për varrim vetjak, nëntokësor 
11. Parcela për varrim familjar, nëntokësor
12. Struktura për varrimin mbitokësor të eshtrave

13. Struktura për varrimin mbitokësor të kufomave
14. Magazina e eshtrave
[bookmark: _Toc385508712]Zona  C - Zona për reparte të veçanta
15. Krematori 
16. Struktura për varrezat e hirit
17. Fushë për shpërndarjen e hirit
[bookmark: _Toc385508713]Zona D - Zona e hyrjes  dhe e shërbimeve ndihmëse
18. Shitës lulesh
19. Parkime.
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Figura 1.2 Skema e përgjithshme funksionale e varrezave
[bookmark: _Toc386174517][bookmark: _Toc386536493]

Shënime shpjeguese për modelin ilustrues të varrezës
1.2.1 Zona A - Zona e shërbimeve të përgjithshme
Zona e shërbimeve të përgjithshme është e pozicionuar pas hyrjes kryesore të varrezave. Në varësi të sipërfaqes së varrezave, ato mund të pajisen edhe me  hyrje të tjera dytësore. Hyrjet e automjeteve funerale mund të jenë të njëjta me ato të këmbësorëve, ose të ndara. Porta hyrëse duhet të jetë me kangjella, me dimensione që lejojnë hyrjen e makinave/karrocave funebre. Pranë hyrjes duhet të pozicionohen edhe çezma uji.
Në këtë zonë duhet të parashikohet:
- Ndërtesa e rojës. 
Ajo duhet të jetë e vendosur në vend të tillë që të sigurojë lehtësi në kontrollin e lëvizjeve të publikut apo automjeteve nga pikat e hyrjes. Në rast të hyrjeve dytësore, edhe ato do të pajisen me vendrojë. 

- Nyjat higjieno-sanitare për publikun, të ndara sipas gjinisë; 
- Ndërtesat teknike dhe administrative të punonjësve të varrezave;
Madhësia dhe dimensionet do të jenë funksion i numrit të punonjësve dhe  sipërfaqes së territorit të varrezave.
- Magazinat, hapësirat teknike dhe një furrë djegieje, e cila do të shërbejë vetëm për djegien e materialeve të ngurta,  që duhen asgjësuar si tesha, mbeturina arkivolesh etj,  përjashtuar mbetjet mortore. 
- Sallat ceremoniale nuk duhet të kenë shenja dalluese, fetare, të përhershme, në fasadën e tyre, apo në mjedisin përreth. Numri  i tyre do të përcaktohet në varësi të treguesit të vdekshmërisë vjetore, të njësisë vendore përkatëse. Sallat ceremoniale duhet të ofrojnë një ndarje të brendshme fleksibël, lehtësisht të adaptueshme dhe të përshtatshme, për të kryer ritet fetare të lamtumirës së fundit, nga të gjitha komunitetet fetare. Rekomandohet që salla ceremoniale të sigurojë vende për 100 persona ulur dhe 100 në këmbë.
Kjo mund të ndryshojë, në varësi të ritualeve dhe traditave të qendrave të banimit. Kërkohet që propozimet të shoqërohen me studim dhe analizim të të dhënave statistikore, të numrit mesatar të pjesëmarrësve në një varrim gjatë 3-5 viteve të fundit, që të argumentojë sipërfaqet e propozuara.
- Morg civil
Morgu civil do të shërbejë për vendosjen e kufomave, para se të kryhet ceremonia e lamtumirës, në sallën ceremoniale.  Morgu duhet të jetë i pajisur me dhoma mortore, me dimensione 2,20x3,50 ose 2,50x3,75 ose 3,00x3,75.  Korridori lidhës i tyre mund të shërbejë edhe për transportuesit e arkivolit, edhe për të afërmit, të cilët mund të shohin të vdekurin nga dritare hermetike xhami. 
[image: C:\Users\user\Desktop\BNNR\3.jpg]
[bookmark: _Toc396831148]Figura 1.3 Tipologji e projektimit të morgut civil
Në rast të dimensioneve më të mëdha të morgut, dhomat mortore mund të kenë 2 korridore lidhëse, ku njëri të përdoret nga transportuesit e arkivolit dhe korridori tjetër nga të  afërmit, që duan të shohin të vdekurin (fig 1.5). Në rast se hapësirat e morgut janë të konsiderueshme, duhet të ketë edhe një dhomë për pushimin e transportuesve të arkivolit dhe të afërmve të të vdekurit. 
Dhoma mund të ketë dimensione 15-20m2 dhe duhet të përfshijë nyje higjieno- sanitare. Në afërsi të morgut, duhet të parashikohet vendqëndrim për makinat/karrocat funebre. Temperatura brenda në morg duhet të mbahet konstante ndërmjet vlerave 2º-12ºC. Kjo temperaturë konstante duhet të mbahet nëpërmjet një njësie qendrore, që duhet të sigurojë edhe ventilim të vazhdueshëm. Dyshemeja duhet të jetë e papërshkueshme nga lëngjet dhe e lëmuar, në mënyrë që të pastrohet lehtë. Muret, sugjerohet, të lyhen me gëlqere dhe lyerja të jetë e shpeshtë. Pjesë e morgut mund të jetë edhe një dhomë e veçantë, për kufomat e paidentifikuara, me depo për teshat e tyre dhe një dhomë post-mortem. Projektimi i morgut nuk është i detyrueshëm në çdo projekt varrezash. 
Çdo ndërtesë të projektohet, e tillë që të plotësojë kushtet e  përdorimit bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1503, datë 19.11.2008, “Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuar”.
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[bookmark: _Toc396831149]Figura 1.4 Tipologji e projektimit të morgut civil
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[bookmark: _Toc396831150]Figura 1.5 Tipologji e projektimit të morgut civil.
[bookmark: _Toc386174518][bookmark: _Toc386536494]
1.2.2 Zona B – Zona e fushës së varrezave
Fusha e varrezave rekomandohet të ketë formë të rregullt, në mënyrë që të bëhet shfrytëzim sa më efektiv i territorit.  Ajo duhet të jetë e ndarë në parcela të sistemuara e të gjelbëruara, me rrugë të brendshme, që komunikojnë me një rrugë kryesore, e cila siguron lidhjen me qendrën e banimit.
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[bookmark: _Toc396831151]Figura 1.6 Tipologji e organizimit të fushës 
së varrezave
Përgjatë këtyre rrugëve duhet të ketë sheshe pushimi, stola, gjelbërim, lule dhe pemë dekorative.  Skema e paraqitur në   fig. 1.6 është orientuese për organizimin e shesheve dhe rrugëve kryesore, ndërmjet parcelave.
Në çdo kryqëzim të parcelave, të varrezave,  duhet të ketë 1-2 kosha për hedhjen e mbeturinave. Parcelat duhet të jenë të mirë strukturuara dhe të kompozuara nga nukle më të vogla, të konturuara nga rrugica këmbësore kalimi, me gjerësi 0,6m. Në hyrje të fushës së varrezave, në vijueshmëri të zonës A, do të jenë varrezat për njerëzit e shquar, që kanë mirënjohje nga bashkia/komuna. Ndarja e mëtejshme e parcelave do t’i referohet tipologjive të varrimit: parcela me varreza nëntokësore vetjake, parcela me varreza nëntokësore familjare. Strukturat e varrimit mbitokësor  mund të jenë parcela të veçanta, ose të krijojnë murin rrethues të varrezave. Në këtë zonë duhet të parashikohet edhe magazina e mbajtjes së eshtrave.
-Magazina e eshtrave
Është një objekt i veçantë, i cili shërben për magazinimin e eshtrave pas zhvarrimit të zakonshëm. 

[image: 8.jpg]

[bookmark: _Toc396831152]Figura 1.7 Planimetri e magazinës së eshtrave

Kjo strukturë mund të pozicionohet pranë parcelave, afër murit rrethues të varrezave. Ajo  mund të ndërtohet me tullë, ose B/A  dhe duhet të ketë sistem ajrimi. Dimensionet e saj, gjatësia, gjerësia,  variojnë sipas nevojave dhe madhësisë së varrezave. Kurse lartësia e këtij objekti të mos i kalojë 3.5m. Pas zhvarrimit të zakonshëm, eshtrat duhet të futen në kuti metalike, me dimensione 0.30m*0.30m*0.65m, të cilat vendosen në magazinë, nëpër rafte metalike. Gjerësia dhe lartësia e këtyre rafteve është 0.4m dhe thellësia 0.7m. Mes rafteve, të llogaritet një korridor me gjerësi 1.6m, që të mundësojë një qarkullim të lehtë.
Fig 1.7 dhe 1.8 tregojnë si mund të behet organizimi i rafteve.  Në të janë pozicionuar 7 ndarje vertikale. Vendosja e kutive të eshtrave, në pjesët e sipërme, mund të bëhet nëpërmjet një shkalle lëvizëse.

[image: 7.jpg]

Figura 1.8 Prerje tërthore e magazinës 
së eshtrave
[bookmark: _Toc386174519][bookmark: _Toc386536495]
1.2.3 Zona C - Zona për reparte të veçanta
Kjo zonë i referohohet repartit të veçantë, i cili, jo gjithmonë, është pjesë e projekteve të varrezave. Në  të pozicionohet krematori, ku realizohet procesi i mineralizimit artificial të kufomës dhe përftohet hiri, si mbetje mortore.
[bookmark: _Toc386174520][bookmark: _Toc386536496]Pjesë e kësaj zone, në afërsi të krematorit, duhet të jetë kopshti i kujtimeve, që  përfshin varrezat murale të urnave, si dhe fushën e përbashkët të shpërndarjes së hirit. Kjo zonë duhet të ketë komunikim direkt me zonën A të shërbimeve të përgjithshme, si dhe me zonën B të fushës së varrezave.
1.2.4 Zona D - Zona e hyrjes dhe shërbimeve ndihmëse
Përfshin shërbime ndihmëse, si kioska për shitjen e luleve dhe parkime, e cila mund të jetë në afërsi të hyrjes dhe të shfrytëzojë zonën e rezervuar, që duhet të rrethojë varrezat. 
Parkimi duhet të sigurojë vende për autobuzat dhe autoveturat. 
Madhësia dhe dimensionet janë në funksion të numrit mesatar të pjesëmarrësve në varrim. Propozimi të shoqërohet me studim dhe analizim të statistikave, të 3-5 viteve të fundit, që të argumentojë sipërfaqet e propozuara.


[bookmark: _Toc386174521][bookmark: _Toc386536497]2. TIPOLOGJIA E VARRIT
Sipas tipologjisë varret klasifikohen në:
[bookmark: _Toc386174522][bookmark: _Toc386536498]2.1 Varre nëntokësore
Varret  nëntokësore konsistojnë në vendosjen e arkivoleve, në varre të ndërtuara nën sipërfaqen e tokës. Në këto varre, mineralizimi natyral i kufomës ndodh në kushte të pranisë së dheut, ndaj edhe përbërja e tokës ka rëndësi të veçantë. Është e detyrueshme, që në këtë rast, të plotësohen kushtet e përmendura në paragrafin 1.1(të përgjithshme). Varret nëntokësore klasifikohen në:
[bookmark: _Toc386174523][bookmark: _Toc386536499]2.1.1 Varre vetjake
Në varret vetjake varroset vetëm një kufomë. Madhësia e gropës së varrit duhet të jetë e tillë, që të mundësojë lehtësi për vendosjen e arkivolit, brenda tyre. Dimensionimi varet edhe nga mosha e kufomës dhe dimensionet e arkivolit.
Çdo gropë varri gërmohet në thellësinë 1.3 m deri 2 m,  nga sipërfaqja e tokës dhe pasi të jetë vendosur arkivoli, mbulohet në mënyrë të tillë, që dheu i marrë nga sipërfaqja, të vendoset rreth arkivolit, ndërsa dheu i marrë nga thellësia, të vendoset në sipërfaqe.
Kufomat e personave me moshë më të madhe se 10 vjeç varrosen në gropa me thellësi, jo më të vogël se 1.3 m, si dhe të jenë larg njëra-tjetrës, të paktën 0.5 m, për çdo anë. Kufomat e personave, që kanë vdekur nga sëmundje infektive, varrosen në gropa me thellësi jo më të vogël se 2 m.
- Për kufomat > 10 vjeç  
-dimensioni i arkivolit: 0.65 m*2.0 m*0.45 m; 
-dimensioni i gropës së varrit: 0.80 m*2.20 m (fig 2.1).
[image: C:\Users\user\Desktop\BNNR\9.jpg]

[bookmark: _Toc396831153]Figura 2.1 Dimensionimi i arkivolit dhe gropës së varrit për kufomat >10 vjeç
Për kufomat deri 1 vjeç  
-dimensioni i arkivolit: 0.30 m*0.70 m;
-dimensioni i gropës së varrit: 0.50 m*0.80 m (Fig 2.2).
[image: C:\Users\user\Desktop\BNNR\8.jpg]

[bookmark: _Toc396831154]Figura 2.2 Dimensionimi i arkivolit dhe gropës 
së varrit për kufomat deri 1vjeç

Për kufomat nga 1 - 10 vjeç  
-dimensioni i arkivolit: 0.40 m*1.20 m; 
-dimensioni i gropës së varrit: 0.50 m*1.50 m  (fig 2.3).
[image: C:\Users\user\Desktop\BNNR\10.jpg]

[bookmark: _Toc396831155]Figura 2.3 Dimensionimi i arkivolit dhe gropës 
se varrit për kufomat deri 10 vjeç

Qivuri duhet të ketë një lartësi maksimale, prej 30 cm, nga toka e ndërtuar me pllaka mermeri, graniti, guri ose materiale të tjera rezistente dhe të qëndrueshme ndaj veprimit shkatërrues të agjentëve atmosferikë. Çdo qivur dallohet nga një pllakë e vendosur në krye të tij, me dimensione 0.90 m*0.40 m, në të cilën do të vendosen të dhënat e identitetit të kufomës: emri, data e lindjes dhe data e vdekjes. Detyrimi i respektimit të dimensioneve të qivurit (fig 2.4), synon të krijojë njëtrajtshmëri dhe duhet të respektohet, domosdoshmërisht, në projektimin dhe ndërtimin e varrezave. 

[image: C:\Users\Ani\Desktop\Untitled-1.jpg]

[bookmark: _Toc396831156]Figura 2.4  Dimensionimi i qivurit për varrin solitar

2.1.2 Varre familjare
Gjatë projektimit duhet të parashikohen  parcela për varret familjare nëntokësore. Numri i tyre në raport me parcelat e varreve solitare, duhet të jetë në varësi të kërkesave, për këtë lloj varri në bashkinë/komunën përkatëse. Ky tip varri konsiston në vendosjen e arkivolit, njëri nën tjetrin, në zgavra të përcaktuara me dimensione 0.80x2.20x0.65 m. Këto zgavra pozicionohen në të dy anët e një hapësire, nga ku zbritet arkivoli. Hyrja e arkivolit bëhet nga ana gjatësore ose tërthore, në varësi të pozicionimit të zgavrave që përcakton edhe tipologjinë e ndërtimit të tyre. Varret familjare mund të kenë në strukturën e tyre edhe zgavra, për vendosjen e eshtrave, të pozicionuara në njërën anë, ose në të dy anët e zgavrave të arkivolit.
Zgavrat e eshtrave kanë dimensione 0.60x0.80x0.65 m. Struktura e varrit familjar nëntokësor është prej betonarmeje, me një trashësi 10cm dhe soletat horizontale duhet të projektohen, që të mbajnë një peshë prej 250kg/m2. Këto soleta duhet të kenë një pjerrësi 2%, në drejtim të brendshëm, në mënyrë që lëngjet e mundshme, nga dekompozimi i kufomës, mos të rrjedhin në hapësirën nga ku zbritet arkivoli.
Kapaku duhet të jetë i modeluar, në mënyrë të tillë që mos të lejojë hyrjen e ujit në varr. Zgavrat duhet të mbyllen mbas pozicionimit të arkivolit. Organizimi i këtyre varreve mund të bëhet sipas tipologjive të mëposhtme:
T1- Varre familjare nëntokësore - 6 zgavra /arkivoli, me hapje gjatësore;
T2- Varre familjare nëntokësore  - 6 zgavra /arkivoli + 6  zgavra/eshtrash;
T3- Varre familjare nëntokësore -  6 zgavra /arkivoli + 12 zgavra/eshtrash;
T4- Varre familjare nëntokësore - 3 zgavra /arkivoli;
T5-Varre familjare nëntokësore - 6 zgavra /arkivoli, me hapje anësore;                .
Skema vizatimi
Tipologjia 1 - Varr familjar nëntokësor 
6 zgavra /arkivoli, me hapje gjatësore.

[bookmark: _Toc396831162][image: C:\Users\Ani\Desktop\MZHUT\03_Normativa varreza\PER TU ZEVENDESUAR\1.jpg]
Figura 2.5 T 1 – Planimetri
[image: ]
Figura 2.6 T 1 – Prerje gjatësore
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Figura 2.7 T 1 – Prerje tërthore










Skema vizatimi
Tipologjia 2 - Varr famljar nëntokësor 
6 zgavra /arkivoli + 6  zgavra/eshtrash.

[image: ]
Figura 2.8 T 2 – Planimetri
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Figura 2.9 T 2 – Prerje gjatësore
[image: ]

Figura 2.10 T2 –Prerje tërthore











Tipologjia 3 - Varr familjar nëntokësor 
6 zgavra /arkivoli + 12  zgavra/eshtrash.

[image: ]
[bookmark: _Toc396831163]Figura 2.11 T3–Planimetri
[image: ]
[bookmark: _Toc396831164]Figura 2.12 T3 –Prerje gjatësore
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[bookmark: _Toc396831165]Figura 2.13 T3 –Prerje tërthore









Skema vizatimi
Tipologjia 4 - Varr familjar nëntokësor 
3 zgavra /arkivoli.
[bookmark: _Toc396831166][image: ]
Figura 2.14 T4 –Planimetri
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[bookmark: _Toc396831167]Figura 2.15 T3 –Prerje gjatësore
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[bookmark: _Toc396831168]Figura 2.16 T4 –Prerje tërthore












Skema vizatimi
Tipologjia 5 - Varr familjar nëntokësor 6 zgavra /arkivoli, me hapje anësore

[image: ]
[bookmark: _Toc396831169]Figura 2.17 T5 –Planimetri
[image: ]
[bookmark: _Toc396831170]Figura 2.18 T5 –Prerje gjatësore
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[bookmark: _Toc396831171]Figura 2.19 T5 –Prerje tërthore

[bookmark: _Toc386174525][bookmark: _Toc386536501]2.2 Varre mbitokësore
Këto tipologji varresh konsistojnë në struktura mbitokësore, për vendosjen e kufomës, eshtrave të zhvarrosura pas dekompozimit të kufomës, ose të hirit, pas djegies së trupit të vdekur.
Muret perimetrale të varrezave mund të shërbejnë, nga ana e brendshme, si varreza murale, qoftë për vendosjen e eshtrave nëpër zgavrat përkatëse, qoftë  për vendosjen e vazove të hirit. 
Varrezat mbitokësore klasifikohen në:
-varre murale të kufomës; 
-varre murale të eshtrave;
-varre murale të hirit;
[bookmark: _Toc386174526][bookmark: _Toc386536502]2.2.1 Varre murale të kufomës
Varret murale për kufomat ndërtohen në kate, njëra mbi tjetrën. Maksimalisht lejohet të vendosen 3 kate, në vertikalitet, duke mos e kaluar lartësinë 2.50 m.  Moduli i varrit mural të kufomës realizohet   me beton: monolit, ose parafabrikat dhe ka formën e një paralelepipedi, me gjatësi 2,20 m, gjerësi 0,80 m dhe lartësi 0,65 m. 
Trashësia e pareteve anësore varion nga 5 cm-10 cm, në varësi të mënyrës së realizimit. Tipologjitë e moduleve janë dy: 
-modul tërthor, me hapje ballore (fig 2.20);
-modul gjatësor, me hapje anësore (fig 2.21).
[image: ]
[bookmark: _Toc396831172]Figura 2.20 Modul tërthor për varre murale të kufomës
[image: ]
[bookmark: _Toc396831173]Figura 2.21 Modul gjatësor për varre murale të kufomës

Gjatë pozicionimit të moduleve duhet të merret në konsideratë realizimi i pjerrësisë  me vlerë 2%, nga ana e brendshme, për të mos lejuar derdhjen në fasadën kryesore, të lëngjeve të mundshme, nga dekompozimi i kufomës. 
Varret murale të kufomës mund të organizohen në një rresht dhe mjafton të sigurohet akses nga njëra anë (në këtë rast mund të shërbejnë edhe si mur rrethues i varrezave), ose në dy rreshta, duke siguruar akses nga të dy anët. Në varësi të përdorimit të modulit tërthor, gjatësor ose kombinimit të tyre, mund të përftohen tipologjitë e mëposhtme:
-T1 Vendosje e modulit tërthor, në një rresht (me ose pa strehë); 
-T2 Vendosja e modulit gjatësor, në dy rreshta;

-T3 Vendosja e modulit tërthor, në dy rreshta;
-T4 Vendosja e kombinuar e moduleve, në dy rreshta, etj.
Mbyllja e varrit mural bëhet me mur tulle ose pllaka guri, suvatohet, izolohet dhe më pas vendosen pllaka graniti ose mermeri,  me trashësi 2-3 cm, ku shënohen të dhënat e identitetit të  kufomës: emri, data e lindjes dhe data e vdekjes. 
Vendosja e kapakut mbyllës bëhet në mënyrë të tillë që të krijojë një  hapësirë prej 10 cm, për pozicionimin e vazos, për vendosjen e luleve natyrale. Vazoja do të ketë të njëjtat dimensione e madhësi për çdo varr.
Skemat në vijim janë orientuese në projektimin e varreve murale të kufomës.

Skema vizatimi
Tipologjia 1 - Vendosje e modulit tërthor në një rresht (me strehë). 

[image: ]
[bookmark: _Toc396831174]Figura 2.22 T1 – Planimetria
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[bookmark: _Toc396831175]Figura 2.23 T1 –Pamje tërthore


[image: ]
[bookmark: _Toc396831176]Figura 2.24 T1 –Pamje ballore

Skema vizatimi
Tipologjia 2 -  Vendosja e modulit gjatësor në dy rreshta
[image: ]
[bookmark: _Toc396831177]Figura 2.25 T2 – Varre murale të kufomës Planimetri
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[bookmark: _Toc396831178]Figura 2.26 T2 –Prerje tërthore
[image: ]

[bookmark: _Toc396831179]Figura 2.27 T2 – Pamje ballore

Skema vizatimi
Tipologjia 3 -  Vendosja e modulit tërthor në dy rreshta
[image: ]

[bookmark: _Toc396831180]Figura 2.28 T3 – Planimetri

[image: ]

[bookmark: _Toc396831181]Figura 2.29 T3 – Prerje tërthore

Skema vizatimi
Tipologjia 4 - Vendosja e kombinuar e moduleve në dy rreshta
[image: ]
[bookmark: _Toc396831182]
Figura 2.30 T4 – Planimetri

[image: ]
[bookmark: _Toc396831183]Figura 2.31 T4 – Prerje tërthore
[bookmark: _Toc386174527][bookmark: _Toc386536503]
2.2.2 Varre murale të eshtrave
Varret murale të vendosjes së eshtrave ndërtohen duke përsëritur modulin e një varri në seri. Lartësia maksimale nuk duhet t’i kalojë 2,50 m. Ato ndërtohen me beton monolit ose parafabrikat. 
[image: ]
[bookmark: _Toc396831184]Figura 2.32 Struktura të varreve murale për vendosjen e eshtrave. Pamje ballore

Moduli i një varri eshtrash ka formën e një paralelepipedi, me gjatësi 0,70 m, gjerësi 0,30 m dhe lartësi 0,30 m. (fig. 2.33) Trashësia e pareteve anësore varion  nga 5 cm -10 cm, në varësi të mënyrës së ndërtimit të tyre.
[image: 23.jpg]

[bookmark: _Toc396831185]Figura 2.33 Modul i varrit mural të eshtrave

Mbyllja e tyre bëhet me granit ose mermer, ku shënohen të dhënat e identitetit të eshtrave të kufomës (emri, data e lindjes dhe ajo e vdekjes). Vendosja e kapakut mbyllës bëhet në mënyrë të tillë, që të krijojë një  hapësirë prej 10cm, për pozicionimin e vazos, për vendosjen e luleve natyrale. Vazoja do te ketë të njëjtat dimensione e madhësi për çdo varr.
[bookmark: _Toc386174528][bookmark: _Toc386536504]2.2.3 Varre murale të hirit
Varret murale të hirit ndërtohen duke përsëritur modulin e një varri në seri. Lartësia maksimale nuk duhet t’i kalojë 2,50 m. Ato ndërtohen me beton monolit ose parafabrikat.

[image: ]
[bookmark: _Toc396831186]
Figura. 2.34 Struktura të varreve murale për vendosjen e hirit. Pamje ballore

Moduli i një varri të hirit, ka formën e një paralelepipedi, me gjatësi 0,40 m, gjerësi 0,40 m dhe lartësi 0,60 m (fig. 2.35). Trashësia e pareteve anësore varion  nga 5 cm -10 cm, në varësi të mënyrës së ndërtimit të tyre.
[image: ]
[bookmark: _Toc396831187]Figura 2.35 Modul i varreve murale të eshtrave

Në pllakën e vendosur në anën ballore të këtyre rafteve, e cila mund të jetë mermer, ose granit,  shënohen të dhënat e identitetit të hirit, të kufomës (emri si dhe data e lindjes dhe ajo e vdekjes). Vendosja e kapakut mbyllës bëhet në mënyrë të tillë që të krijojë një  hapësirë prej 10 cm për pozicionimin e vazos për vendosjen e luleve natyrale. Vazoja do të ketë të njëjtat dimensione e madhësi për çdo varr.
[bookmark: _Toc386174529][bookmark: _Toc386536505]


3. ORGANIZIMI I VARREVE NËPËR PARCELA
Rekomandohet, që parcelat të kenë një sipërfaqe 500 m2 - 1000 m2, ku brenda kësaj sipërfaqe përfshihen edhe rrugicat e këmbësorëve, hapësirat ndërmjet varreve,  si edhe gjelbërimi. Rekomandohet, që raporti i gjatësisë me gjerësinë e parcelës të jetë nga: 1x1 deri në 1x1.5.
Largësia e varreve nga njëri-tjetri duhet të jetë 0.30 m-0.50 m. Varret mund të vendosen  në  rreshta, ku një rresht mund të ketë 10-15 varre dhe në çdo rresht të lihet një rrugicë kalimi, minimalisht 0.6 m dhe në çdo 4 rreshta një rrugicë 1.2 m. Brenda parcelës duhet të mundësohet një kalim komod edhe për personat  me aftësi të kufizuara.
Numri i varreve nëntokësore solitare në një parcelë duhet të jetë 250, deri 300 varre. Numri i varreve, për kufomat deri 10 vjeç, duhet të përbëjë 25-30% të varreve, të një parcele. Raporti është në funksion edhe të numrit të varrimeve të kufomave, deri 10 vjeç, që janë zhvilluar në qendrën përkatëse të banimit, gjatë 10 viteve të fundit. Çdo parcelë të rrethohet, në të katër anët, me rrugë, që shërbejnë për qarkullimin e makinave të funeralit (fig  3.1).

[bookmark: _Toc396831188]
[image: ]
Figura 3.1 Organizimi i një parcele me varre solitare

Parcelat e varreve familjare duhet të organi-zohen, në mënyrë të tillë që të mundësohet qarkullimi i makinave brenda parcelës. Reko-mandohet, që rrugët e brendshme, në këtë rast, të jenë me një sens kalimi. Këto rrugë do të mundësojnë lehtësi, gjatë procesit të ndërtimit të këtyre varreve.
Rrugët kryesore duhet të jenë më të gjera, me dy kalime  dhe me gjelbërim në mes,  ose në të dyja anët e rrugës.
Në skemën e mëposhtme orientuese paraqitet një parcelë, ku janë organizuar tri tipologji të varreve familjare (fig. 3.2).


[image: ]

[bookmark: _Toc396831189][bookmark: _Toc386174530][bookmark: _Toc386536506]Figura 3.2 Organizimi i një parcele me varre familjare


4. KREMATORI
Krematorët duhet të jenë të pozicionuar brenda rrethimit të varrezave dhe janë subjekt i juridiksionit të njësisë së qeverisjes vendore. 
Projekti i ndërtimit të një krematori duhet të shoqërohet nga një relacion, në të cilin parashtrohen karakteristikat ambientale të sheshit të ndërtimit, karakteristikat tekniko-sanitare të impiantit dhe sistemet e kontrollit të ajrit nga ndotjet, sipas normativave përkatëse. Projekti i ndërtimit të krematorëve merr miratim nga institucionet respektive të njësive të qeverisjes vendore.
Krematori mund të pozicionohet në pjesën fundore të sallës ceremoniale, i ndarë me një paradhomë. Lëvizja horizontale e arkivolit,  nga vendi i predikimit drejt krematorit, mund të bëhet nëpërmjet një sistemi automatik, ose edhe mekanik.

[image: ]
Figura  4.1 Skema e organizimit të krematorit

Dera e paradhomës duhet të mbyllet lehtë, ndërsa arkivoli është duke u futur në kremator. 
Mbas kalimit në dhomën e kremimit  arkivoli zhvendoset nga karroca në furrën, ku zhvillohet procesi i hirëzimit artificial të kufomës. Në rast të dhomave të kremimit dykatëshe,  lartësia e saj shkon përafërsisht 4.30 mn në varësi të sistemit të përdorur për pajisjet e kremimit.  Krematori  mund të përdorë elektricitet (45kë/kremim), gaz, ose qymyr, për të realizuar procesin. Kremimi është një  proces pa lëshim tymi, apo arome dhe  konsiston në rrethimin e kufomës me ajër të nxehur, nga 900 - 1000˚C. Gjatë këtij procesi, flakët, në asnjë moment, nuk e prekin trupin e kufomës. Furra nxehet paraprakisht rreth 2-3 orë  dhe gjithë procesi zgjat rreth 1,15-1,30 orë. Procesi monitorohet vazhdimisht nëpërmjet dritareve të monitorimit. 
Pasi procesi i hirëzimit artificial ka përfunduar, hiri mblidhet në një kuti metalike e më pas zhvendoset në vazon përkatëse (urn). Familjarët nuk duhet të kenë kontakt apo të shohin grumbullimin e hirit. 
Çdo varrezë duhet të ketë një varrezë hiri të përbashkët. Ajo është e pozicionuar në afërsi të krematorit, në natyrë të hapur dhe shërben për shpërndarjen e hireve, të depozituar në varrezat murale të hirit, pas një periudhe përkujtimi prej minimalisht 15 vjet.
Në të bëhet edhe shpërndarja e hireve të ardhura nga kremimi i kufomave, kur i ndjeri nuk ka të afërm, ose në rastet kur familjarët nuk kanë parashikuar destinacion të varrosjes së hirit. 

KAPITULLI II
 GJELBËRIMI, RRUGËT, SINJALISTIKA DHE NDRIÇIMI

[bookmark: _Toc386536507]5. GJELBËRIMI
Elementet kryesore të mobilimit urban: 
- Gjelbërimi
- Rrugët 
- Ndriçimi
- Sinjalistika
Gjelbërimi duhet të jetë një dekor përbërës, i   të gjithë territorit të varrezave.
Me gjelbërim kuptojmë të gjitha hapësirat e gjelbërta, që mund të përdoren në varreza. Nga rrugë me drurë, lule dekorative, deri tek fushat me bar jeshil. Drurët e përdorur në varreza nuk duhet të jenë pemë frutore dhe të zgjidhen drurë të tillë, që sistemi i tyre rrënjor mos të ketë shtrirje horizontale. Sugjerohet të përdoren, kryesisht, drurë halorë, që qëndrojnë të gjelbër, gjatë gjithë vitit, ose edhe kombinime të drurëve gjetherënës apo  gjethembajtës për të krijuar peizazhe të ndryshme. Drurët e lartë mund të përdoren, në perimetër të varrezave, për të krijuar barriera natyrale mes zonave të banuara, në zonën e hyrjes, ku parashikohen objektet e shërbimeve, ose përgjatë rrugëve, që kufizojnë parcelat e varreve.
[bookmark: _Toc386536508]5.1 Tipologji të gjelbërimit
Drurë të lartë: qiparis, akacia, plepi, ahu, lisi, etj.
Shkurre: voshtër, dafinë, shqopa, mareja, makja, rozmarinë, etj.
Drurë dekorative: akacie, platani, etj.
Lule dekorative: trëndafila, tulipan, zambak, etj.
Tapete të gjelbërta, bar.
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[bookmark: _Toc386536509]


6. RRUGË
[bookmark: _Toc386536510]6.1 Tipologjitë e rrugëve
- Rrugë për këmbësorët 
- Rrugë për automjete, me një kalim dhe me dy kalime.
Të paktën 3 m të gjera, për rrugët, me një kalim dhe 5m të gjera, për rrugët me dy kalime. 
Rrugë parësore dhe dytësore
Rrugët duhet të zbukurohen me pemë, të kenë stola pushimi, kosha plehrash dhe ndriçues.
Këshillohet që rrugët dhe rrugicat të lejojnë kullimin e ujit, të jenë të depërtueshme nga uji, të mundësojnë gjelbërimin, mes elementeve të shtrimit. Nëse administrata e varrezave e sheh të arsyeshme asfaltimin e rrugëve, këshillohet që të paktën rrugët sekondare të shtrohen me elemente të depërtueshëm nga uji.
[bookmark: _Toc386536511]7. NDRIÇIMI
Ndriçimi i rrugëve të varrezave të bëhet në bazë të normave të C.E.I.(Komiteti Europian  Teknik i Ndriçimit, EN 10439), sipas  tipit E (qarkullim komod) që të detyron të respektosh parametrat e mëposhtëm:
- Niveli mesatar i ndriçimit cd/m2> 0.75;
- Njëtrajtshmëria e përgjithshme (U0):> 0.4;
- Njëtrajtshmëria gjatësore (Ul) > 0.6;
- Kufiri i efektit super dritë (TI %) <  15.
[bookmark: _Toc386536512]7.1 Kërkesat fotometrike
Ndriçimi i rrugëve të brendshme të varrezave duhet të sigurojë një lëvizshmëri të sigurt përgjatë varrezave edhe gjatë orëve që varreza qëndron e hapur dhe ndriçimi natyral nuk është i mjaftueshëm. Ndriçimi duhet t'u mundësojë këmbësorëve të dallojnë pengesat, apo rreziqe të tjera, në rrugën e tyre, si dhe të jenë të vetëdijshëm për lëvizjet e këmbësorëve të tjerë, të cilët mund të jenë në afërsi.  Për këtë arsye  është i rëndësishëm ndriçimi në planin horizontal dhe vertikal.
Pas orarit të mbylljes së varrezave,  dritat mund të ndriçojnë më pak ose mund të mbyllen, për të kursyer energjinë elektrike.
[bookmark: _Toc386536513]7.1.1 Burimet e dritës
Varrezat, si zona të gjelbërta, zakonisht kërkojnë që burimet e dritës të sigurojnë dritë të bardhë, në mënyrë që të marrim një interpretim shumë të mirë të ngjyrave (CRI = 60).  Kontrasti, ngjyra e dhënë nga drita e bardhë, e bën më të mirë dukshmërinë për këmbësorët dhe për të optimizuar shikimin e përdoruesit.  

Rekomandohen të përdoren llambat fluore-shente ose llambat LEDs me ndriçim të bardhë dhe që njëkohësisht janë ekonomike.
[bookmark: _Toc386536514]7.1.2 Instalimi i ndriçuesve
Kur ndriçuesit janë të instaluar në një lartësi të ulët nga toka (deri në 5 m), në konsideratë duhet të merret edhe mundësia e dëmtimeve me sende të forta, prandaj duhen përzgjedhur  ndriçues me materiale të forta, si alumini, për trupin dhe qelqi, ose polykarbonati për mbulesën mbrojtëse. 
Përveç ndriçimit të rrugëve, duhet të vendosen ndriçues edhe në të gjithë gjatësinë e murit rrethues të varrezave.
Vizatimi i mëposhtëm tregon një instalim tipik të ndriçuesve, për rrugët e brendshme të varrezave.
[image: C:\Users\user\Desktop\BNNR\BNNR\35.jpg]

Shkalla e ndriçimit për rrugën kryesore, ku ka trafik dhe një qarkullim me shpejtësi të ulët (max 10 km/h) është: 
-E = 10-15 lux, në të gjithë gjatësinë e rrugës
-Zona rrotull – Em = 10 lx
-Pjesa mbrapa zonës 
-Em = 3lx
-Uniformiteti  Uo = 0.25
-GR = 50
Për zonën këmbësore shkalla e ndriçimit, në rrafshin horizontal sipas normave WIE është:
[bookmark: _Toc386536515]-Em = 5 lux  (3lux min) 
-zona që e rrethon Em = 5 lx
-pjesa mbrapa zone Em = 2 lx
-Uniformiteti  Uo = 0.25
-GR = 50  
8. SINJALISTIKA
Sinjalistika ka të bëjë me vendosjen e sinjaleve të informimit, të cilët mundësojnë një orientim komod, brenda territorit të varrezave, ose pranë rrugëve që të çojnë në varreza.
Vendosja e tabelave orientuese, që identifikon vendndodhjen e varrezave do të bëhet në përputhje me rregullat dhe standardet e përcaktuara në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë. 
Sinjalistika në territorin e varrezave, duhet të jetë pjesë e projektit të ndërtimit të varrezave dhe miratohet nga institucionet përkatëse të njësive bazë të qeverisjes vendore. Tabelat orientuese që mund të vendosen në brendësi të territorit të varrezave duhet të bëhen me material rezistent ndaj goditjeve, ndaj veprimit të kohës së keqe dhe nga veprimet e faktorëve mjedisorë. Ato mund të kenë formë rrethore ose katërkëndore. Vizatimet e tabelave duhet të jenë sa më të thjeshta, me mosdhënie detajesh, me kuptim të vështirë. Dimensionet dhe karakteristikat ngjyruese dhe fotometrike të tabelave duhet të jenë, të tilla që të garantojnë një shikim të mirë dhe të kuptueshëm. Tabelat të jenë me sfond të bardhë dhe vizatimi të jetë i zi. Për dimensionet rekomandohet të shihet formula e mëposhtme: 

ku A = sipërfaqja e tabelës në m2
L= distancë e matur me metra, nga ku tabela duhet të jetë ende e shikueshme. Formula është e aplikueshme për një distancë deri në 50 metra.    
Tabelat duhen vendosur duke pasur parasysh edhe pengesat eventuale, si: nga një lartësi ose pozicion në raport me këndin e shikimit, nga hyrja e zonës së interesuar, në rastin e riskut të përgjithshëm, në afërsi të një risku specifik imediat, ose të objektit, që ka për qëllim sinjalizimin, në një vend të ndriçuar mirë dhe lehtësisht i arritshëm dhe i shikueshëm. 
Varrezat duhet të jenë të pajisura me një sistem adrese, sipas të cilës çdo parcelë dhe çdo varr  duhet të kenë një numër/shkronjë, ose kombinim të tyre identifikues/e, unik/e. Ky sistem orientimi duhet të përputhet me regjistrin e varrimit dhe urnës. Numri/shkronja/kombinimi i tyre identifikues/e i/e çdo varri dhe parcele,  do të vendoset në një pllakë metalike, që të jetë rezistente ndaj veprimit të agjentëve atmosferikë. Sistemi i sinjalistikës brenda territorit të varrezave dhe sistemi i tabelave orientuese të adresës së varrit duhet të jenë uniforme dhe të njëtrajtshme në të gjithë varrezën. 
URDHËR
Nr. 475, datë 9.10.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI RREGULLAT QË DUHET TË ZBATOHEN NË LIDHJE ME KONTROLLIN DHE SURVEJANCËN SI DHE MASAT E BLLOKIMIT TË LËVIZJEVE TË KAFSHËVE QË PREKEN NGA SËMUNDJA “GJUHA BLU””

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 21 dhe nenit 24, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Drejtorisë Veterinare,

URDHËROJ:

1. Miratimin e  rregullores “Mbi rregullat që duhet të zbatohen në lidhje me kontrollin dhe survejancën, si dhe masat e bllokimit të lëvizjeve të kafshëve që preken nga sëmundja “Gjuha Blu”, bashkëlidhur këtij urdhri.
2. Për zbatimin e këtij urdhri, ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Bujqësore dhe Peshkimit, Drejtoria Veterinare, drejtoritë e bujqësisë në qarqe, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë me botimin në Fletoren  Zyrtare.

Ministri i BujqËsisë, Zhvillimit Rural DhE Administrimit tË ujërave
Edmond Panariti

RREGULLORE
MBI RREGULLAT QË DUHET TË ZBATOHEN NË LIDHJE ME KONTROLLIN DHE SURVEJANCËN, 
SI DHE MASAT E BLLOKIMIT TË LËVIZJEVE TË KAFSHËVE QË PREKEN NGA SËMUNDJA “GJUHA BLU”

Kapitulli I
Të përgjithshme

Përmbajtja dhe përkufizimet

Neni 1
Subjekti

Kjo rregullore përcakton rregullat në lidhje me kontrollin, survejancën dhe masat bllokuese të lëvizjeve të kafshëve që preken nga sëmundja “gjuha blu”.

Neni 2
Përkufizimet

Për qëllimet e kësaj rregulloreje do të përdoren përkufizimet që figurojnë në nenin 2 të urdhrit të Ministrit nr. 16, datë 15.1.2007, “Mbi masat specifike të kontrollit të sëmundjes së “Gjuhës Blu” (Bluetongue). Gjithashtu, përdoren edhe përkufizimet e mëposhtme:
a) “Rast i “Gjuhës Blu””  domethënë:
i)  kafsha paraqet shenja klinike të “Gjuhës Blu”;
ii) është kafshë sentinel (prove), e cila ka rezultuar negative në provat aerologjike, por është  bërë  serologjikisht nga kafshë negative në kafshë pozitive me antitrupa për të paktën një serotipi të virusit shkaktar të “Gjuhës Blu”;
iii) është një kafshë nga e cila është izoluar dhe identifikuar virusi shkaktar;
iv) është një kafshë që në testet serologjike ka rezultuar pozitive ose tek e cila antigjeni viral  është identifikuar ARN tipike për një serotip të caktuar virusi shkaktar;
Për më tepër, të dhënat epidemiologjike, si dhe ato klinike apo rezultatet laboratorike tregojnë qarkullimin e virusit në fermën ku mbarështohet kafsha dhe jo si rezultat i futjes së kafshëve të vaksinuara apo seropozitive  të ardhura nga zonat e bllokuara.
b) “Vatër e “Gjuhës Blu”” nënkupton fermën ose vendin që ndodhet në territorin e vendit ku kafshët janë mbledhur dhe ku një ose më shumë raste të sëmundjes janë konfirmuar zyrtarisht;
c) “Vatër e parë e sëmundjes “Gjuha Blu” është vatër infektive ku ka një rast të parë dhe: 
i)  epidemiologjikisht nuk është e lidhur me vatrat e mëparshme;
ii) nënkupton demarkacionin e një zone të bllokuar ashtu siç përcaktohet në nenin 6.
d) “Zonë e bllokuar” është zona ku bëjnë pjesë si zona e mbrojtjes, ashtu edhe zona e survejancës, të cilat përcaktohen në bazë të nenit 8 (1), të direktivës 2000/75/BE.
e) “Zonë e pastër  sezonale nga “Gjuha Blu”” nënkupton një zonë gjeografike epidemiologjike kur gjatë një sezoni nga kontrollet nuk ka rezultuar transmetim i virusit apo prani e Culicoi-deve si vektorë kryesorë të kësaj sëmundjeje:
i) prej ose përmes një zone të bllokuar;
ii) nga një zonë e bllokuar përmes një zonë tjetër të pa bllokuar dhe prapë tek zona e bllokuar ose
iii) nga një zonë e bllokuar përmes një zonë tjetër të bllokuar.

KAPITULLI II
KONTROLLI DHE MONITORIMI, SI DHE SHKËMBIMI I INFORMACIONIT

Neni 3
Lajmërimi i sëmundjes “Gjuha Blu”

Drejtoria e Shërbimit Veterinar lajmëron vatrat primare në sistemin alert te formulari A dhe formulari B, miratuar me urdhër ministri  nr. 355, datë 3.12.2012, “Për miratimin e formularit të raportimit të menjëhershëm të sëmundjeve infektive në kafshë dhe listën e sëmundjeve të lajmërueshme në Republikën e Shqipërisë”. 

 Neni 4
Programet e monitorimit dhe kontrollit të “Gjuhës Blu”

Sipas  kërkesave minimale  të aneksit I, Drejtoria Veterinare zbaton programet e mëposhtme:
a) programet e kontrollit të sëmundjes “Gjuha blu” në zonat e bllokuara (programet e monitorimit);
b) programet e monitorimit jashtë zonës së bllokuar. 

Neni 5
Informacioni epidemiologjik

1.  Drejtoria veterinare pranë MBZHRAU transmeton informacionin rreth vatrave të sëmundjes  “Gjuha Blu”, në sistemin BT-net. Informacioni i mësipërm duhet të përmbajë të dhëna rreth zbatimit të programeve të monitorimit dhe survejancës si më poshtë:
a) raport mujor i transmetuar jo më vonë se 1 muaj pas mbarimit të muajit raportues, i cili duhet të përmbajë të paktën:
i) të dhëna rreth kafshëve sentinel;
ii) të dhëna entomologjike nga programet e monitorimit të “Gjuhës Blu” që janë në zbatim e sipër në zonat e kufizuara.
b) një raport  progresiv 6-mujor dhe që raportohet çdo vit deri më datë 31 korrik. Ky  raport  duhet të përmbajë të paktën:
i) të dhëna rreth programeve të survejancës në zbatim e sipër jashtë zonave të kufizuara;
ii) të dhëna rreth vaksinimit të kafshëve të zonave të kufizuara.
c) raport vjetor që raportohet deri më 30 prill të vitit në vazhdim, i cili duhet të përmbajë informacionin e përmendur në pikat “b” (i) dhe (ii) të vitit të mëparshëm.
2. Informacioni të transmetohet në sistemin BT-Net.

KAPITULLI 3
KUFIZIME NË LËVIZJET E KAFSHËVE, SPERMËS, OVULAVE DHE EMBRIONEVE TË TYRE

Neni 6
Zonat e kufizuara

1.  Para marrjes së ndonjë vendimi  për lirimin  e zonave epidemiologjike të kufizuara të ndodhura në një zonë të caktuar epidemiologjike,  Drejtoria Veterinare informon Komisionin Evropian mbi mungesën e qarkullimit të virusit të “Gjuhës Blu” në këtë zonë gjatë një periudhe 2-vjeçare pas zbatimit të programit të kontrollit të kësaj sëmundjeje.
2. Shërbimi veterinar harton një listë të zonave të kufizuara të rinovuar. Lista i bëhet e njohur shteteve të tjera anëtare si dhe publikut.
Lista duhet të përmbajë jo vetëm zonat e kufizuara por edhe informacion mbi serotipin e virusit  qarkullues të “Gjuhës Blu”, gjë e cila bën të mundur identifikimin e zonave të kufizuara edhe në shtete të tjera ku qarkullon  po ai serotip, virusi shkaktar i kësaj sëmundjeje.

Neni 7
Kushtet e lëvizjes së kafshëve brenda zonës së kufizuar

1.  Lëvizjet e kafshëve brenda së njëjtës zonë të kufizuar ku qarkullon i njëjti serotip  apo serotipe virusi, duhet të lejohet nga autoriteti i kompetent i veterinarisë me kusht që kafshët që do të lëvizin nuk paraqesin shenja klinike të sëmundjes “Gjuha Blu” ditën e transportimit.
2. Megjithatë lëvizjet e kafshëve nga një zonë e mbrojtur në një zonë kontrolli, mund të lejohet vetëm kur:
a) kafshët plotësojnë kushtet e përcaktuara në aneksin III;
b) kafshët japin garanci shëndetësore bazuar në rezultate pozitive të analizës së riskut,  si dhe të masave të marra kundër përhapjes së virusit të “Gjuhës Blu” dhe masat mbrojtëse kundër vektorëve; Garancia kërkohet nga autoriteti kompetent i veterinarisë i vendit të origjinës dhe e miratuar nga vendi i destinacionit para lëvizjes së kafshëve.
c) kafshët shkojnë për therje të menjëhershme.

Neni 8
Kushtet e përjashtimit nga bllokimi, sipas rregullores së miratuar me urdhër nr. 16, datë 15.01.2007, “Mbi masat specifike të kontrollit të sëmundjes së Gjuhës Blu (bluetongue)”

1.  Lëvizjet e kafshëve, materialit të tyre biologjik, ovulave dhe embrioneve nga një fermë apo qendër e marrjes apo magazinimit të materialit biologjik  nga  një zonë të kufizuar për në një fermë tjetër apo qendër të marrjes apo magazinimit të materialit biologjik,  janë të ndaluara me kusht që kafshët, materiali i tyre biologjik, ovulat dhe embrionet të plotësojnë:
a) kushtet  e vendosura në aneksin III të kësaj rregulloreje; ose
b) të jepen garanci shëndetësore për kafshët pas një rezultati pozitiv të vlerësimit të rrezikut nga masat e marra kundër përhapjes së virusit të “Gjuhës Blu”, si dhe masat e marra kundër vektorëve. Këto garanci kërkohen para lëvizjes së kafshëve nga autoriteti kompetent i veterinarisë i vendit të origjinës, si dhe duhet të miratohen nga autoriteti kompetent i vendit të destinacionit. 
c) tek vendi i destinacionit,  kafshët të lëvizin sipas një procedure të përcaktuar dhe nën kontrollin e autoritetit kompetent dhe të sigurohet që kafshët, materiali i tyre biologjik, ovulat dhe embrionet të lëvizin sipas kushteve të  përcaktuara në paragrafin 1(b) dhe që nuk shkojnë në një vend tjetër në qoftë se nuk plotësojnë  edhe kushtet e përcaktuara në paragrafin 1(a).
2. Lëvizjet e kafshëve nga një fermë që ndodhet në një zonë të kufizuar për therje të menjëhershme janë të ndaluara, me kusht që:
a) në fermën e origjinës të mos ketë raste për një periudhë të paktën 30 ditë para datës së nisjes së kafshëve;
b) kafshët të transportohen nën kontrollin zyrtar direkt për në thertore për therje brenda 24 orëve pas mbërritjes në thertoren ku do të theren;
c) autoriteti kompetent i vendit të dërgimit lajmëron të paktën 48 orë më parë autoritetin kompetent të vendit të destinacionit për lëvizjen e kafshëve.
3. Pavarësisht paragrafit 2“b”, autoriteti kompetent i vendit të destinacionit, mund t’i kërkojë bazuar në vlerësimin e riskut autoritetit kompetent të vendit të origjinës, rrugën që do të ndjekë ngarkesa me kafshë për në thertoren e caktuar më parë.
Thertorja  e përmendur më sipër duhet të identifikohet bazuar në vlerësimin e riskut që bëhet sipas kritereve të vendosura në aneksin IV.

Neni 9
Kushte të tjera për tranzitimin e kafshëve

Tranzitimi i kafshëve lejohet nga autoriteti kompetent, me kusht që:
1. Mjetet e transportimit të kafshëve që lëvizin nga zona e kufizuar të jenë të dezinfektuara me dezinfektantë të autorizuar dhe në çdo rast të dezinfektohen para se të dalin nga zona e kufizuar në vendin e ngarkimit.

Neni 10
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare.

ANEKSI I
KËRKESAT MINIMALE TË PROGRAMEVE TË KONTROLLIT E TË SURVEJANCËS SË SËMUNDJES “GJUHA BLU”

1. Kërkesat minimale të programeve të kontrollit e të survejancës së sëmundjes “Gjuha Blu” në zonat e kufizuara
Programet e kontrollit të “Gjuhës Blu” në zonat e kufizuara duhet të synojnë dhënien e informacionit rreth dinamikës së kësaj sëmundjeje në një zonë që i është nënshtruar tashmë kufizimeve.
Sektori gjeografik i referencës së zonave të kufizuara duhet të jetë 45X45 km (përafërsisht 2000 km katror). Për qëllime monitorimi mund të përdoret edhe termi “rajon”, sipas nenit 2, të  rregullores miratuar me urdhër ministri nr. 255, datë 10.06.2008, “Mbi problemet shëndetësore që prekin tregtinë e gjedhit dhe derrave”.
Programet e kontrollit të “Gjuhës Blu” duhet të përmbajnë të paktën elementet e mëposhtme:
-1.1 Kontrolli serologjik me kafshët sentinel:
- Kontrolli serologjik me kafshët sentinel është një program vjetor aktiv që ka të bëjë me testimin e kafshëve sentinel për vlerësimin e qarkullimit të virusit të “Gjuhës Blu” në zonën e kufizimit. Kur është e mundur, si kafshë sentinel përdoren gjedhët.
- Kafshët sentinel duhet të rezultojnë pa antitrupa në testet paraprake seronegative. Kafshët sentinel vendosen në zonat e kufizuara, ku pas vlerësimit të rrezikut entomologjik dhe ekologjik, ka rezultuar se ka prani të vektorëve ose ka habitat të përshtatshëm për këta vektorë.
- Kafshët sentinel duhet të testohen çdo muaj gjatë periudhës kur vektorët janë aktivë. Në mungesë të këtij informacioni, kafshët-sentinel të testohen të paktën çdo muaj përgjatë gjithë vitit. Frekuenca e testimit mund të përcaktohet edhe duke u bazuar në variacionet sezonale të situatës epidemiologjike gjatë vitit që të përcaktohet fillimi dhe fundi i qarkullimit të virusit të “Gjuhës Blu” brenda zonës së kufizuar.
-Numri minimal i kafshëve-sentinel për sektor (zonë) gjeografike duhet të jetë numër përfaqësues dhe i mjaftueshëm me qëllim që të zbulohet incidenca mujore e serokonversionit  prej 2%  me  95%,  besueshmëri në çdo zonë gjeografike.
1.2 Monitorimi entomologjik
-Monitorimi entomologjik ka të bëjë me një program aktiv të kapjes së vektorëve me rrjeta për të përcaktuar dinamikën e kopulacionit, si dhe mbijetesën e kulikoidëve pas kalimit të dimrit  në mënyrë që të përcaktohet periudha e sezonit  të lirë nga vektorët  në zonat e pastra sezonale nga “Gjuha Blu”, sipas aneksit V.
-Sipas protokolleve të përcaktuara më parë, përdoren aspiratorë me rrjeta të pajisura me dritë ultraviolet. Rrjetat të  përdoren gjatë natës të  paktën 1 herë në javë gjatë periudhës së vitit e nevojshme për të përcaktuar fillimin dhe mbarimin e periudhës sezonale të pastër nga vektorët. Për çdo zonë gjeografike vendoset një rrjetë për kapjen e vektorëve përgjatë gjithë zonës së kufizuar. Frekuenca e funksionit të rrjetave vendoset sipas ndryshimeve sezonale të situatës epidemiologjike gjatë vitit që të përcaktohet dinamika e populacionit të kulikoideve, si dhe mbijetesa e tyre pas dimrit. Kjo frekuencë rregullohet në bazë të evidencave të 3 viteve të para të veprimit të rrjetave. Një sasi e përshtatshme kulikoidesh (harrjesh) të mbledhura duhet të dërgohet në një laborator të specializuar,  i cili është në gjendje të llogaritë sasinë dhe të bëjë identifikimin e tyre.
2. Kërkesat minimale të programeve të survejancës së “Gjuhës Blu”, që zbatohen në vendet anëtare të BE-së, jashtë zonave të kufizuara
Programet e survejancës së “Gjuhës Blu”, që zbatohen jashtë zonave të kufizuara, duhet të synojnë zbulimin e qarkullimit të virusit në një zonë gjeografike epidemiologjike të pastër nga “Gjuha Blu”. Këto programe duhet të përfshijnë këto elemente:
2.1 Survejanca pasive klinike
- Është një sistem formal për zbulimin e rasteve të dyshimta të “Gjuhës Blu”, si dhe lajmërimin e shpejtë të këtyre dyshimeve. Pronarët e kafshëve, si dhe veterinerët duhet të raportojnë menjëherë pranë autoritetit kompetent çdo dyshim për këtë sëmundje. Këto dyshime duhen  hetuar menjëherë.
- Survejanca pasive duhet përforcuar sidomos në fillim të sezonit të aktivitetit të kulikoideve.
- Të rrisë ndërgjegjësimin e veterinerëve dhe pronarëve të kafshëve që të jenë në gjendje të identifikojnë shenjat klinike të “Gjuhës Blu”.
2.2 Survejanca serologjike
- Survejanca serologjike është një program vjetor aktiv i testimit serologjik të populacioneve që preken nga “Gjuha Blu” dhe që synon zbulimin e transmetimit të virusit të kësaj sëmundjeje. Survejanca aerologjike realizohet në kampione që merren nga kafshë rastësore ose nga kafshë-objektiv (të caktuara më parë) të zonave gjeografike epidemiologjike gjatë një periudhe viti kur mund të zbulohet serokonversioni.
- Survejanca aerologjike duhet hartuar në atë mënyrë që kampionet e marra nga populacioni i gjedhëve, të jenë përfaqësuese të një zone epidemiologjike gjeografike, ndërsa sasia e kampioneve të jetë e tillë që të bëjë të mundur zbulimin e një prevalence prej 0.5% me 95% besueshmëri.
- Survejanca duhet të sigurojë që sasia e kampioneve të jetë në përputhje me populacionin  e gjedhëve duke u përqendruar marrja e kampioneve në populacion me rrezikshmëri të lartë dhe ku ka faktorë risku me rrezikshmëri të lartë. Kafshët seropozitive për shkak të vaksinimit  nuk duhet të ngatërrohen me kafshët ku merren kampione për shkak të zbatimit të këtij programi. 
2.3 Survejanca entomologjike
- Është një program aktiv vjetor i kapjes së vektorëve që synon mbledhjen e informacionit rreth vektorëve në një zonë gjeografike epidemiologjike të dhënë, shpërndarjen e vektorëve, si dhe shtimin  e tyre sezonal.
- Survejanca entomologjike zbatohet atëherë kur mungojnë të dhënat rreth llojeve të vektorëve, shpërndarjen e tyre, si dhe shtimin e tyre sezonal.

ANEKSI II                     
INFORMACIONI QË TRANSMETOHET NË SISTEMIN BT-NET

Ky informacion duhet të përmbajë të paktën:
1. Të dhëna serologjike/virusale të “Gjuhës Blu”:
a) zona administrative;
b) lloji i kafshës së testuar;
c) tipi i skemës së sistemit të survejancës (sistemi sentinel ose survejancë periodike);
d) testi diagnostik (ELISA. neutralizimi i serumit, PCR, izolimi i virusit);
e) muaji dhe viti;
f) mumri i kafshëve të testuar;
g) numri i kafshëve pozitive; 
h) serotipi i përcaktuar serologjikisht apo virusologjikisht (në rast rezultatesh pozitive në testin e neutralizimit të virusit apo izolimit të virusit.
2. Të dhëna entomologjike të “Gjuhës Blu”:
a) zona administrative;
b) kodi për çdo zonë kulikoidesh;
c) data e mbledhjes së kulikoideve;
d) gjerësia, gjatësia; 
e) numri total i llojeve të kulikoideve të mbledhura;
f) numri i  C. Imicola;
g) numri i C. Obsoletus të mbledhura;
h) numri i C. Obsoletus Complex të mbledhura;
i) numri i C. Scoticus të mbledhura;
j) numri i C. Pulicaris Complex të mbledhura;
k) numri i C. Nebuculosus Complex të mble-dhura;
l) numri i C. Dewulfi të mbledhura;
m) të tjera të dhëna.
3. Të dhëna për vaksinimin e “Gjuhës Blu”:
a) zona administrative;
b) viti/semestri;
c) tipi i vaksinës;
d) kombinimi serotipit;
e) lloji i kafshës së vaksinuar;
f) numri total i tufës;
g) numri total i kafshëve;
h) numri total i tufave ku zbatohet program i vaksinimit;
i) numri total i kafshëve ku zbatohet program i vaksinimit;
j) numri total i tufave të vaksinuara;
k) numri total i kafshëve të vaksinuara (vaksinimi i kafshëve të reja);
l) numri i kafshëve të reja të vaksinuara ( në vaksinimin masiv);
m) numri i kafshëve të rritura të vaksinuara (në vaksinimin masiv);
n) dozat e vaksinës së përdorur.

ANEKSI III
KUSHTET PËR PËRJASHTIMIN NGA KUFIZIMET (NENI 7 (2) (A) DHE 8(1) (A)

A. Kafshët
Kafshët duhet të jenë të mbrojtura  ndaj sulmeve të vektorëve kulikoidë gjatë transportimit për në vendin e destinacionit.
Për më tepër, kushtet e përcaktuara në pikat 1-7 duhet të jenë në përputhje me:
1. Deri në nisjen e tyre gjatë sezonit kur nuk qarkullojnë vektorët, gjë e cila përcaktohet sipas aneksit V, kafshët duhet të kenë qëndruar në një zonë sezonalisht të pastër nga “Gjuha Blu”, që nga lindja deri në 60 ditë para datës së lëvizjes, si dhe t’i jenë nënshtruar testit të identifikimit të agjentit në përputhje me Manualin e Testeve Diagnostike dhe Vaksinave për Kafshët e Tokës (OIE) dhe rezultatet të dalin negative. Testi të bëhet 7 ditë para nisjes së kafshëve.
Megjithatë, testi i identifikimit të agjentit nuk bëhet atëherë kur ka të dhëna të mjaftueshme epidemiologjike të marra gjatë zbatimit të programeve të monitorimit për një periudhë jo më pak se 3 vite së bashku me përcaktimin e periudhës së sezonit të lirë nga vektorët sipas aneksit V.
2. Para dërgimit, kafshët të jenë mbrojtur nga sulmi i vektorëve për një periudhë të paktën 60 ditë para datës së dërgimit.
3. Kafshët deri në dërgim të jenë mbajtur në një zonë të pastër nga vektorët e “Gjuhës Blu” sezonale që përcaktohet sipas aneksit V ose kanë qenë të mbrojtur ndaj sulmeve të vektorëve për 28 ditë, si dhe t’i jenë nënshtruar testit aerologjik, sipas Kodit të OIE për të zbuluar antitrupat e virusit të “Gjuhës Blu” dhe rezultatet kanë dalë negative. Testi të bëhet 28 ditë  pas fillimit të sezonit të lirë nga vektorët ose periudhës së mbrojtjes ndaj sulmit të vektorëve.
4. Deri në dërgim kafshët të jenë mbajtur nga një zonë sezonalisht të pastër nga “Gjuha Blu” gjatë sezonit të lirë nga vektorët  që përcaktohen, sipas aneksit V ose janë mbrojtur ndaj sulmeve të vektorëve  për të paktën 14 ditë,  si dhe i janë nënshtruar testit të identifikimit të agjentit, sipas Kodit të OIE me rezultate negative. Testi të bëhet 14 ditë pas datës së fillimit të periudhës së mbrojtjes ndaj sulmeve të vektorëve ose fillimit të  periudhës së sezonit të lirë nga këta vektorë.
5. Kafshët që origjinojnë nga tufa të vaksinuara në kuadër të një programi vaksinimi të hartuar nga autoriteti kompetent dhe këto kafshë janë të vaksinuara kundër serotipeve apo serotipit të pranishëm në një zonë gjeografike  epidemiologjike dhe kafshët janë brenda imunitetit dhe  plotësojnë të paktën kërkesat e mëposhtme:
a) janë vaksinuar 60 ditë para datës së nisjes;
b) kafshët kanë qenë vaksinuar me vaksinë të inaktivuar  dhe imuniteti është formuar, si dhe i janë nënshtruar testit të identifikimit të agjentit, sipas manualit të OIE dhe rezultatet kanë dalë negative. Testi të bëhet 14 ditë pas formimit të imunitetit, sipas specifikimeve të vaksinës së përdorur;
c) kafshët janë vaksinuar më parë dhe vaksinimi është përsëritur me vaksinë të inaktivuar brenda periudhës së imunitetit, sipas specifikimeve të vaksinës dhe programit të vaksinimit;
d) kafshët gjatë periudhës sezonale kur nuk ka vektorë,  gjë e cila përcaktohet nga aneksi V, janë mbajtur  në një zonë të pastër nga pikëpamja sezonale që  nga lindja për një periudhë për 60 ditë para datës së vaksinimit dhe kanë qenë vaksinuar me vaksinë të inaktivuar para datës kur  është formuar imuniteti, sipas specifikime të vaksinës dhe programeve të vaksinimit.
6. Kafshët janë mbajtur gjithmonë në një zonë gjeografike epidemiologjike të origjinës ku ka qenë i pranishëm vetëm një serotip ose mund të jetë i pranishëm dhe:
a) kafshët i janë nënshtruar testit aerologjik, sipas manualit të OIE për të zbuluar antitrupat kundër serotipit të virusit të “Gjuhës Blu” me rezultate pozitive. Testi të bëhet 60-360 ditë para datës së lëvizjes; ose
b) i janë nënshtruar testit të manualit të OIE për zbulimin e antitrupave kundër virusit të “Gjuhës Blu” me rezultate pozitive, testi të bëhet të paktën 30 ditë para datës së lëvizjes dhe kafshët i janë nënshtruar testit për identifikimin e agjentit virusal me rezultate negative jo më shpejt se 7 ditë para lëvizjes së tyre.
7. Kafshët i janë nënshtruar testit aerologjik, sipas manualit të OIE për zbulimin e antitrupave kundër të gjithë serotipeve  të pranishëm të virusit të “Gjuhës Blu” me rezultate pozitive në një zonën gjeografike epidemiologjike të origjinës dhe:
a) testi serologjik është bërë 60-360 ditë para datës së lëvizjes; ose
b) testi specifik serologjik për përcaktimin e serotipit realizohet 30 ditë para datës së lëvizjes dhe kafshët i nënshtrohen testit të identifikimit të agjentit shkaktar, sipas manualit të OIE me rezultate negative, i cili realizohet 7 ditë para se kafshët të lëvizin.
B. Materiali biologjik i kafshëve
Materiali biologjik i  kafshëve të merret nga kafshë donore, të cilat plotësojnë kushtet e mëposhtme:
a) kanë qëndruar, janë mbajtur jashtë zonës së kufizuar për 60 ditë para marrjes së materialit biologjik;
b) kanë qenë të mbrojtura ndaj sulmeve të kulikoideve të paktën 60 ditë para marrjes së spermës;
c) gjatë stinës së pastër nga kulikoidet, kafshët kanë qëndruar në një zonë (që përcaktohet sipas aneksit V) të pastër nga “Gjuha Blu”, sezonalisht për të paktën 60 ditë para marrjes së materialit biologjik, si dhe i janë nënshtruar testit të identifikimit të agjentit shkaktar, sipas manualit të OIE me rezultate negative. Ky test të bëhet 7 ditë para fillimit të marrjes së materialit biologjik;
d) testi identifikimit të agjentit shkaktar nuk është i nevojshëm atëherë kur ka të dhëna të mjaftueshme epidemiologjike të marra gjatë zbatimit të programit të monitorimit për një periudhë prej 3 vitesh, gjë e cila bën të mundur përcaktimin e periudhës së stinës pa kulikoide;
e) kafshët i janë nënshtruar një testi serologjik (sipas manualit të OIE), për të zbuluar antitrupat kundër grupit të viruseve të “Gjuhës Blu”, me rezultate negative të paktën çdo 60 ditë gjatë marrjes së spermës dhe ndërmjet 21 ditë-60 ditë pas marrjes së fundit;
f) Kafshët i janë nënshtruar me rezultatet negative testit të identifikimit të agjentit, sipas manualit të OIE të Standardeve të Analizave Laboratorike:
i) në fillim dhe në përfundim të marrjes së materialit biologjik;
ii) gjatë periudhës së marrjes së materialit biologjik;
- çdo 7 ditë në rastin e testit të izolimit të virusit;
- çdo 28 ditë në rastin e testit PCR.
C. Ovulat dhe embrionet e kafshëve
1. Ovulat dhe embrionet e gjedhëve duhet të mblidhen sipas direktivës 89/556/BE.
2. Embrionet “in vivo”,  ovulat e kafshëve të tjera përveç gjedhëve, si dhe embrionet e gjedhëve “in vivo”, të merren nga kafshë donore, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:
a) kanë qëndruar jashtë zonës së kufizuar për të paktën 60 ditë para mbledhjes së embrioneve dhe ovulave;
b) kanë qenë të mbrojtura ndaj sulmeve të vektorëve për të paktën 60 ditë para fillimit dhe gjatë mbledhjes së embrioneve dhe ovulave;
c) i janë nënshtruar një testi aerologjik, sipas manualit të OIE për të zbuluar antitrupat ndaj grupit të viruseve të “Gjuhës Blu”, ndërmjet 21-60 ditë, pas mbledhjes së embrioneve/ovulave me rezultate negative;
d) është bërë test i identifikimit  të  agjentit, sipas manualit të OIE në kampione gjaku të marra ditën e mbledhjes së embrioneve dhe ovulave dhe rezultatet kanë dalë negative.




ANEKSI IV
KRITERET PËR CAKTIMIN E THERTOREVE 

Për qëllimet e vlerësimit të rrezikut, caktimin e thertoreve dhe lëvizjet e kafshëve nga një fermë e ndodhur në një zonë të kufizuar për në thertore për therje të menjëhershme, autoriteti kompetent i destinacionit duhet të mbajë parasysh kriteret e mëposhtme:
1. të dhëna të mjaftueshme për lëvizjet e vektorëve;
2. distancën nga pika e hyrjes në zonën e lirë për në thertore;
3. të dhëna entomologjike të rrugës së përshkruar fermë-thertore;
4. periudhën e ditës gjatë së cilës do të bëhet transporti i kafshëve, si dhe lëvizja e vektorëve gjatë kësaj periudhe;
5. përdorimi i mundshëm i pesticideve, sipas direktivës 96/23/BE;
6. vendndodhja e thertores, si dhe fermës;
7. masat e biosigurisë në thertore.

ANEKSI V
KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E PERIUDHËS SË LIRË NGA VEKTORËT

Përcaktimi i  zonës së pastër stinore nga “Gjuha Blu”, periudhës së pastër stinore nga vektorët, si dhe për përcaktimin e zonës përkatëse gjeografike epidemiologjike, autoriteti kompetent duhet të ndjekë kriteret e mëposhtme:
1. Kritere të përgjithshme
a) Të jetë përcaktuar një program monitorimi dhe survejance;
b) Kriteret  e veçanta dhe kufijtë për përcaktimin e periudhës stinore të pastër nga vektorët të përcaktohen duke marrë parasysh kulikoidet si vektorët kryesorë në zonën gjeografike përkatëse;
c) Kriteri i përdorur për përcaktimin e periudhës së stinës të pastër nga vektorët që merr parasysh të dhëna të vitit të mëparshëm (të dhëna historike). Për më tepër, edhe aspektet që lidhen me survejancën,  si dhe standardizimin e të dhënave.
2. Kritere të veçanta
a) Nga programi i survejancës së “Gjuhës Blu”, të ketë rezultuar që nuk ka qarkullim të virusit të kësaj sëmundjeje  në zonën epidemiologjike gjeografike përkatëse.
b) Nga programi i survejancës entomologjike, si pjesë e programit të survejancës apo monitorimit të “Gjuhës Blu”, të ketë rezultuar që ka pushuar veprimtaria e vektorëve.
c) Kapja e kulikoideve, që janë vektorë të sëmundjes së shkaktuar nga serotipi i pranishëm në zonën përkatëse gjeografike epidemiologjike nën pragun maksimal të vektorëve të mbledhur për të përcaktuar zonën gjeografike përkatëse epidemio-logjike. Në mungesë të evidencës për të përcaktuar pragun maksimal, të përdoret mungesa totale e kulikoideve imikola, si dhe 5 kulikoide të kapura për rrjetë.
3. Kritere shtesë
a) Kushtet e temperaturës që ndikojnë në sjelljen e aktivitetit të vektorëve në zonën gjeogra-fike përkatëse.
b) Pragjet e temperaturave,të përcaktohen sipas sjelljes ekologjike të kulikoideve që është provuar apo janë të dyshuara si vektorë të serotipit të pranishëm në zonën gjeografike përkatëse.

Kërkesë
Nr. 3784/8, datë 10.10.2014

Për shpronësim publik

Ministria e Energjisë dhe Industritë shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore arë, truall, kullotë”, që prekjen nga “Ndërtimi i linjës 110kV, Babicë-Sarandë”.
Subjekti kërkues i këtij shpronësimi është OST sh.a. Tiranë.
Me anën e këtij publikimi në shtyp kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim. Vënia në dijeni konsiston në sipër-faqen e pasurisë që shpronësohet, pasurisë që dëmtohet dhe masën e kompensimit përkatës të llogaritur nga komisioni i posaçëm i shpronësimit pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë për secilin pronar sipas listës emërore të mëposhtme.
Brenda 15 ditëve nga data e fundit të publikimit, peronat që kanë emrin në listën emërore, kanë të drejtën të paraqesin pretendimet e tyre të shoqëruara me dokumentet përkatëse në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë pranë komisionit të posaçëm të shpronësimit.

Ministri i EnergjisË DhE industrisË
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Damian Gjiknuri
Faqe|1

Faqe|8590

LISTA E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR EFEKT TË NDËRTIMIT TË LINJËS 110 KV BABICË – SARANDË

Qarku:  Vlorë, rrethi Vlorë, rrethi Sarandë
Bashkia: Vlorë, Sarandë, Himarë, Orikum,
Komuna: Qendër Vlorë, Kote, Brataj, Hore-Vranisht, Lukovë, Vergo, Finiq
Lloji i pasurisë së palujteshme që shpronësohet: 
Tokë bujqësore:  arë, truall, kullotë

	Numri i shtyllës
	Emri, atësia, mbiemri
	Te dhëna për pronësinë
	Vlera në lekë/m2 sipas ll.të pasurisë
	Vlera 
Sip. shpronësim lekë
	Shënime

	
	
	Lloji i pasurisë
	Nr. kadastral
	Nr. i pasurisë
	Sasia e sip. pronës m2
	Sip. shtyllës  shpronësim m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Qarku i Vlorës
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Komuna Qendër Vlorë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Babicë e Madhe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	318/6
	 
	93.6
	327
	30607.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	2
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	315/4
	 
	81.2
	327
	26552.4
	s' ka info, zona s'është në sistem

	3
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	313
	 
	54.2
	327
	17723.4
	s' ka info, zona s'është në sistem

	4
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	69
	327
	22563
	s' ka info, zona s'është në sistem

	5
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	70.3
	327
	22988.1
	s' ka info, zona s'është në sistem

	6
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	62
	327
	20274
	s' ka info, zona s'është në sistem

	7
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	62
	327
	20274
	s' ka info, zona s'është në sistem

	8
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	54.2
	327
	17723.4
	s' ka info, zona s'është në sistem

	9
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	62
	327
	20274
	s' ka info, zona s'është në sistem

	10
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	54.2
	327
	17723.4
	s' ka info, zona s'është në sistem

	11
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	69
	327
	22563
	s' ka info, zona s'është në sistem

	12
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	54.2
	327
	17723.4
	s' ka info, zona s'është në sistem

	13
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	47
	327
	15369
	s' ka info, zona s'është në sistem

	14
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	69
	327
	22563
	s' ka info, zona s'është në sistem

	15
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	109.3
	327
	35741.1
	s' ka info, zona s'është në sistem

	16
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1060
	 
	 
	73.5
	327
	24034.5
	s' ka info, zona s'është në sistem

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	1084.7
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lek  për Komunën Qendër Vlorë
	 
	354696.9
	 

	Bashkia Orikum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Radhimë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3140
	 
	 
	56.1
	327
	18344.7
	s' ka info, zona s'është në sistem

	25
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3140
	 
	 
	40.3
	327
	13178.1
	s' ka info, zona s'është në sistem

	26
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3140
	 
	 
	47
	327
	15369
	s' ka info, zona s'është në sistem

	27
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3140
	 
	 
	62
	327
	20274
	s' ka info, zona s'është në sistem

	28
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3140
	 
	 
	47
	327
	15369
	s' ka info, zona s'është në sistem

	29
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3140
	 
	 
	69
	327
	22563
	s' ka info, zona s'është në sistem

	38
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3140
	 
	 
	47
	327
	15369
	s' ka info, zona s'është në sistem

	39
	Azem
	 
	Selmanaj
	arë
	3140
	181
	9440
	40.3
	327
	13178.1
	Bashkëpronësi

	40
	Azem
	 
	Selmanaj
	arë
	3140
	194
	22600
	40.3
	327
	13178.1
	Bashkëpronësi

	41
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3140
	232/1
	40000
	93.2
	327
	30476.4
	Bashkëpronësi

	Fshati Tragjas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3621
	 
	 
	112
	191
	21392
	s' ka info, zona s'është në sistem

	43
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3621
	 
	 
	94
	191
	17954
	s' ka info, zona s'është në sistem

	44
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3621
	 
	 
	69
	191
	13179
	s' ka info, zona s'është në sistem

	45
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3621
	 
	 
	40.3
	191
	7697.3
	s' ka info, zona s'është në sistem

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	857.5
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lek  për Bashkine Orikum
	 
	237521.7
	 

	Komuna Kote
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Mazhar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2620
	 
	 
	54.2
	136
	7371.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	62
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2620
	 
	 
	125
	136
	17000
	s' ka info, zona s'është në sistem

	63
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2620
	 
	 
	48.3
	136
	6568.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	64
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2620
	 
	 
	48.3
	136
	6568.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	65
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2620
	 
	 
	62
	136
	8432
	s' ka info, zona s'është në sistem

	Fshati Gumenicë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1881
	 
	 
	65
	136
	8840
	s' ka info, zona s'është në sistem

	67
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1881
	 
	 
	81.2
	136
	11043.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	68
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1881
	 
	 
	65
	136
	8840
	s' ka info, zona s'është në sistem

	69
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1881
	 
	 
	69
	136
	9384
	s' ka info, zona s'është në sistem

	70
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1881
	 
	 
	48.3
	136
	6568.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	71
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1881
	
	 
	81.2
	136
	11043.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	72
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1881
	 
	 
	48.3
	136
	6568.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	 
	795.8
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lek për Komunën Kote
	 
	108228.8
	 

	Komuna Brataj
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Gjorm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1765
	 
	 
	48.3
	136
	6568.8
	s' ka info, zona s'eshte ne sistem

	76
	Memush
	Lize
	Zotaj
	arë
	1765
	28/9
	4800
	54.2
	136
	7371.2
	 

	77
	Bastri
	Idriz
	Sina
	arë
	1765
	28/22
	9000
	47
	136
	6392
	 

	78
	Alban 
	Guro
	Alliraj
	arë
	1765
	34/20
	1040
	40.3
	136
	5480.8
	 

	79
	Hamza,Limon
	 
	Balla
	arë
	1765
	79/8
	6700
	54.2
	136
	7371.2
	Bashkëpronësi

	80
	Damo
	Sadedin 
	Tare
	arë
	1765
	76/1
	17200
	94
	136
	12784
	 

	81
	Shero
	Bendo
	Zuka
	arë
	1765
	74/21
	6200
	40.3
	136
	5480.8
	 

	82
	Reuf
	 
	Luti
	arë
	1765
	142/1
	14000
	40.3
	136
	5480.8
	 

	84
	Damo
	Sadedin 
	Tare
	arë
	1765
	161/2
	10500
	40.3
	136
	5480.8
	 

	86
	Lame
	Rakip
	Shenaj
	arë
	1765
	177/3
	6300
	69
	136
	9384
	 

	87
	Hair
	Mato
	Glluci
	arë
	1765
	181/1
	3200
	40.3
	136
	5480.8
	 

	88
	Memet
	Qerim
	Jaupi
	arë
	1765
	188/12
	5000
	40.3
	136
	5480.8
	 

	89
	Xhevit, Shkelqim
	Nuredin
	Zotaj
	arë
	1765
	202/66
	1400
	40.3
	136
	5480.8
	Bashkëpronësi

	90
	Xheto, Zeqir
	 
	Hysi
	arë
	1765
	202/19
	2700
	40.3
	136
	5480.8
	 

	91
	Aredin
	Lulo
	Zeneli
	arë
	1765
	202/2
	2120
	40.3
	136
	5480.8
	 

	92
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	1765
	372/1
	7820
	94
	106
	9964
	s' ka info, zona s'është në sistem

	Fshati Brataj
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Hamlo 
	Tofo
	Lilaj
	arë
	1265
	49/1
	1000
	69
	136
	9384
	 

	 
	Siperfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	 
	892.4
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lek për Komunën Brataj
	 
	118546.4
	 

	Komuna Hore-Vranisht
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Vranisht
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Mitat
	Daut
	Habili
	arë
	3823
	94/16  - 94/17
	3600
	54.2
	136
	7371.2
	 

	129
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	3823
	139
	8560
	40.3
	106
	4271.8
	 

	130
	Taze
	Huso
	Kongjini
	arë
	3823
	142/3
	 
	40.3
	136
	5480.8
	 

	131
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3823
	 
	 
	54.2
	136
	7371.2
	nuk ka informacion

	132
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3823
	 
	 
	69
	136
	9384
	nuk ka informacion

	Fshati  Kallarat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	40.3
	136
	5480.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	134
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	54.2
	136
	7371.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	135
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	62
	136
	8432
	s' ka info, zona s'është në sistem

	136
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	54.2
	136
	7371.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	137
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	40.3
	136
	5480.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	138
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	48.3
	136
	6568.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	139
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	69
	136
	9384
	s' ka info, zona s'është në sistem

	140
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	48.3
	136
	6568.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	141
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	65
	136
	8840
	s' ka info, zona s'është në sistem

	142
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	54.2
	136
	7371.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	143
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	69
	136
	9384
	s' ka info, zona s'është në sistem

	144
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	48.3
	136
	6568.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	145
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2046
	 
	 
	70.3
	136
	9560.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	146
	Pretendues
	
	 
	arë
	2046
	272
	 
	69
	136
	9384
	s' ka info, zona s'është në sistem

	Fshati Kuc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	Sinan
	Cane
	Lala
	are
	2306
	802
	3505
	40.3
	136
	5480.8
	 

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	 
	1090.7
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lek për Komunën Hore-Vranisht
	 
	147126.2
	 

	Bashkia Himarë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Pilur
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	168
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	132
	106
	13992
	s' ka info, zona s'është në sistem

	169
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	47
	106
	4982
	s' ka info, zona s'është në sistem

	170
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	81.2
	106
	8607.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	171
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	54.2
	106
	5745.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	172
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	40.3
	106
	4271.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	173
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	62
	106
	6572
	s' ka info, zona s'është në sistem

	174
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	83
	106
	8798
	s' ka info, zona s'është në sistem

	175
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	40.3
	106
	4271.8
	s' ka info, zona s'është në sistem

	176
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	62
	106
	6572
	s' ka info, zona s'është në sistem

	177
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	81.2
	106
	8607.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	178
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2960
	 
	 
	69
	106
	7314
	s' ka info, zona s'është në sistem

	Fshati Kudhës
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	198
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2311
	104
	15287
	95
	106
	10070
	s' ka info, zona s'është në sistem

	199
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2311
	476
	6867
	81.2
	106
	8607.2
	s' ka info, zona s'është në sistem

	Fshati Qeparo -Fushë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	204
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3095
	161/1
	57590
	47
	327
	15369
	nuk ka informacion

	205
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3095
	161/2
	4340
	69
	327
	22563
	nuk ka informacion

	206
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3095
	161/7
	2249
	40.3
	327
	13178.1
	nuk ka informacion

	208
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	3095
	154/16
	17242
	81.2
	187
	15184.4
	s' ka info, zona s'është në sistem

	212
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3095
	63
	37365
	40.3
	327
	13178.1
	Bashkëpronësi

	213
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3095
	74/1
	119973
	62
	327
	20274
	Bashkëpronësi

	220
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	3095
	239
	1904
	81.2
	187
	15184.4
	s' ka info, zona s'është në sistem

	221
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	3095
	239
	1904
	132
	187
	24684
	s' ka info, zona s'është në sistem

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	1481.4
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lek për Bashkinë e Himarës
	 
	238025.4
	 

	Rrethi i Sarandës
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Komuna Lukovë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Borsh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	224
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	1253
	40/6
	 
	112
	151
	16912
	nuk ka informacion

	225
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	1253
	35/4
	 
	40.3
	151
	6085.3
	nuk ka informacion

	226
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	1253
	35/4
	 
	50
	151
	7550
	nuk ka informacion

	227
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	1253
	45/6
	 
	176.2
	151
	26606.2
	nuk ka informacion

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	378.5
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lek për Komunën Lukovë
	 
	 
	57153.5
	 

	Rrethi i Delvinës
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Komuna Vergo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Palavli
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	290
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2864
	 
	 
	69
	95
	6555
	 zona s'është në sistem

	291
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2864
	 
	 
	47
	95
	4465
	 zona s'është në sistem

	292
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2864
	 
	 
	40.3
	95
	3828.5
	 zona s'është në sistem

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	156.3
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lek për Komunën Vergo
	 
	14848.5
	 

	Komuna Finiq
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Bregas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	293
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1269
	10
	 
	40.3
	243
	9792.9
	nuk ka informacion

	294
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1269
	17
	 
	40.3
	243
	9792.9
	nuk ka informacion

	Rrethi,  Bashkia:  Sarandë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Shelegar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	295
	Pretendues
	 
	 
	arë
	3330
	40
	 
	40.3
	243
	9792.9
	nuk ka informacion

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Gjashtë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	296
	Kico
	 
	Camandioti
	arë
	1722
	51
	 
	40.3
	243
	9792.9
	Bashkëpronësi

	Rrethi i Delvines
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Komuna Finiq
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Bregas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	297
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1269
	88
	 
	47
	95
	4465
	 

	298
	Thoma
	Nikolla
	Koka
	arë
	1269
	493/25
	 
	47
	95
	4465
	 

	299
	Parashqevi 
	Andrea
	Thimio
	arë
	1269
	527/5
	 
	47
	95
	4465
	 

	300
	Koco
	Gaqe
	Premto
	arë
	1269
	537/1
	 
	47
	95
	4465
	 

	301
	Jani
	Loli
	Jani
	arë
	1269
	538/1
	 
	47
	95
	4465
	 

	302
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1269
	355
	 
	47
	95
	4465
	nuk ka informacion

	303
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1269
	396
	 
	47
	95
	4465
	nuk ka informacion

	304
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1269
	397/13
	 
	40.3
	95
	3828.5
	nuk ka informacion

	305
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1269
	463
	 
	69
	95
	6555
	nuk ka informacion

	306
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1269
	500
	 
	40.3
	95
	3828.5
	nuk ka informacion

	309
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1269
	628
	 
	40.3
	95
	3828.5
	nuk ka informacion

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rrethi,  Bashkia:  Sarandë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Metoq
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	310
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2677
	628
	 
	94
	243
	22842
	 

	Rrethi i Delvinës
	 
	 
	 
	 
	 

	Komuna Finiq
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Fshati  Vrion
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	311
	Dahri
	Bejaz
	Gjinika
	arë
	3832
	2055
	 
	70.3
	243
	17082.9
	 zona s'është në sistem

	312
	Sotir
	Aleksander
	Zaho
	arë
	3832
	2030
	 
	69
	243
	16767
	 zona s'është në sistem

	313
	Foto
	Naci
	Dhimitri
	arë
	3832
	2194
	 
	62
	243
	15066
	 zona s'është në sistem

	314
	Petro
	Thoma
	Babi
	arë
	3832
	2168
	 
	94
	243
	22842
	 zona s'është në sistem

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	894.8
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lek për Komunën Finiq
	 
	140639.2
	 

	Rrethi,  Bashkia:  Sarandë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Metoq
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	315
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2677
	2717
	 
	54.2
	243
	13170.6
	nuk ka informacion

	316
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2677
	 
	 
	112
	243
	27216
	nuk ka informacion

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	340.8
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lek për Bashkine Sarandë
	 
	82814.4
	 

	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2 për linjën 110 kV Babicë-Sarandë
	7972.9
	 
	 
	 

	Vlera totale në lekë për linjën 110 kV Babicë- Sarandë
	1499601
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Kërkesë
Nr. 3784/9, datë 10.10.2014

Për shpronësim publik

Ministria e Energjisë dhe Industrisë shpall kërkesën për shpronësim, me interes publik, të pasurive të paluajtshme, të tipit “tokë bujqësore, arë, truall, pyll, kullotë”, që preken nga “Ndërtimi i linjës 110 kV, Memaliaj-Këlcyrë-Përmet”.
Subjekti kërkues i këtij shpronësimi është OST sh.a. Tiranë.
Me anën e këtij publikimi në shtyp kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim. Vënia në dijeni konsiston në sipërfaqen e pasurisë që shpronësohet, pasurisë që dëmtohet dhe masën e kompensimit përkatës të llogaritur nga komisioni i posaçëm i shpronësimit pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë për secilin pronar sipas listës emërore të mëposhtme.
Brenda 15 ditëve nga data e fundit e publikimit, personat që kanë emrin në listën emërore, kanë të drejtën të paraqesin pretendimet e tyre të shoqë-ruara me dokumentet përkatëse në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë pranë komisionit të posaçëm të shpronësimit.

Ministri i energjisë dhe industrisë
Damian Gjiknuri
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LISTA E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR EFEKT TË NDËRTIMIT TË LINJËS  110 KV  MEMALIAJ - KËLCYRË – PËRMET

Qarku: Gjirokastër, rrethi Përmet, rrethi Tepelenë
Bashkia: Memaliaj, Këlcyrë, Përmet
Komuna: Memaliaj - Fshat, Qendër - Tepelene, Dishnicë, Piskovë
Lloji i pasurisë së paluajtshme që shpronësohet: tokë bujqësore arë, truall, pyll, kullotë

	Numri i shtyllës
	Emri, atësia, mbiemri
	Të dhëna për pronësinë
	Vlera në lekë/m2 sipas ll.të pasurisë
	Vlera e shpronësimit lek
	Shënime

	
	
	Lloji i pasurisë
	Nr. kadastral
	Nr. i pasurisë
	Sasia e sip. pronës m2
	Sip. shtylle për shpronësim m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Qarku i Gjirokastrës, rrethi i Tepelenës
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bashkia Memaliaj
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pretendues
	 
	 
	truall
	2646
	3/30
	 
	28.13
	867
	24388.71
	 

	2
	Pretendues
	 
	 
	truall
	2646
	12/26
	 
	20.83
	867
	18059.61
	 

	3
	Pretendues
	 
	 
	truall
	2646
	 
	 
	16.71
	867
	14487.57
	 

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	65.67
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	56935.89
	 

	Komuna Memaliaj - Fshat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Memaliaj- Fshat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sulo
	Idriz
	Sulaj
	arë
	2049
	64/2
	22560
	18.22
	135
	2459.7
	 

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	18.22
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	2459.7
	 

	Fshati Damëz
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Veiz
	Shaqir
	Gjonci
	arë
	1439
	99/2
	8820
	16.71
	135
	2255.85
	 

	9
	Nazife
	Xhemal
	Gjonci
	arë
	1439
	139/21
	5937
	16.71
	135
	2255.85
	 

	10
	Rustem
	Resmi
	Kasemi
	arë
	1439
	139/4
	9750
	16.71
	135
	2255.85
	 

	11
	Dilaver
	Idriz
	Abedini
	arë
	1439
	172/3
	8187
	20.83
	135
	2812.05
	 

	12
	Hetem
	Izet
	Abedini
	arë
	1439
	172/7
	2500
	16.71
	135
	2255.85
	 

	13
	Skender
	Riza
	Agaraj
	arë
	1439
	153/17
	6293
	18.22
	135
	2459.7
	 

	14
	Kudret
	Xhelal
	Abedini
	arë
	1439
	193/1
	10200
	16.71
	135
	2255.85
	 

	15
	Novruz
	Riza
	Kanushi
	arë
	1439
	234/1
	7876
	19.78
	135
	2670.3
	 

	16
	Vasieko
	Arif
	Lici
	arë
	1439
	281
	2000
	25.64
	135
	3461.4
	 

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	168.02
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	22682.7
	 

	Komuna Qendër - Tepelenë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Beçisht
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1130
	 
	 
	20.83
	135
	2812.05
	 

	19
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1130
	 
	 
	28.13
	135
	3797.55
	 

	20
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1130
	 
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	21
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1130
	 
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	22
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1130
	 
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	23
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1130
	 
	 
	19.78
	135
	2670.3
	 

	24
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1130
	 
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	25
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1130
	 
	 
	21.42
	135
	2891.7
	 

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	157
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	21195
	 

	Fshati Dragot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1529
	 
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	27
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1529
	 
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	28
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1529
	 
	 
	18.22
	135
	2459.7
	 

	29
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1529
	 
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	30
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1529
	 
	 
	18.22
	135
	2459.7
	 

	31
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1529
	 
	 
	18.22
	135
	2459.7
	 

	32
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1529
	 
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	35
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1529
	292
	600
	20.83
	135
	2812.05
	 

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	142.33
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	19214.55
	 

	Fshati Kodër
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Nesim
	Subi
	Muka
	arë
	2173
	296/6
	8400
	21.42
	135
	2891.7
	 

	37
	Islam
	Novruz
	Myftari
	arë
	2173
	296/2
	3000
	20.83
	135
	2812.05
	 

	38
	Hito
	Duro
	Canaj
	arë
	2173
	281/35
	4000
	16.71
	135
	2255.85
	 

	39
	Syrja
	Haki
	Muka
	arë
	2173
	281/15
	1200
	18.22
	135
	2459.7
	 

	40
	Pretendues
	 
	 
	truall
	2173
	353/74
	 
	25.64
	100
	2564
	 

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	102.82
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	12983.3
	 

	Fshati Dragot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Gjozi
	 
	Kasneci
	truall
	1529
	355/60 - 360
	 
	16.71
	100
	1671
	 

	43
	Pretendues
	 
	 
	arë
	1529
	389
	 
	16.71
	135
	2255.85
	Bashkëpronësi

	44
	Medi
	Isuf
	Haskaj
	arë
	1529
	433/9
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	50.13
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	6182.7
	 

	Fshati Peshtan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Bujar
	Pertef
	Tahiri
	arë
	2936
	450/11
	6600
	16.71
	135
	2255.85
	 

	48
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2936
	458/7
	3600
	16.71
	135
	2255.85
	 

	49
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2936
	33/14
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	50
	Andre
	Klea
	Kume
	arë
	2936
	36/4
	2500
	25.64
	135
	3461.4
	 

	51
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2936
	81
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	52
	Daut
	Meto
	Baze
	arë
	2936
	6/8
	1200
	16.71
	135
	2255.85
	 

	53
	Lendrim
	Apostol
	Laci
	arë
	2936
	7/7
	1600
	25.64
	135
	3461.4
	 

	54
	Vangjel
	Stathi
	Kume
	arë
	2936
	32/19
	2000
	16.71
	135
	2255.85
	 

	55
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2936
	390/14
	 
	25.64
	135
	3461.4
	 

	56
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2936
	390/3
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	57
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2936
	393/2
	 
	16.71
	135
	2255.85
	 

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	210.6
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	28431
	 

	Qarku i Gjirokastres, rrethi i Përmetit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bashkia  Këlcyrë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Maleshovë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2563
	394
	 
	16.71
	83
	1386.93
	 

	59
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2563
	87/15
	 
	20.83
	83
	1728.89
	 

	60
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2563
	 
	 
	16.71
	83
	1386.93
	 

	61
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2563
	 
	 
	20.83
	83
	1728.89
	 

	62
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2563
	 
	 
	16.71
	83
	1386.93
	 

	63
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2563
	 
	 
	18.22
	83
	1512.26
	 

	63A
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2563
	 
	 
	25.64
	135
	3461.4
	 

	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	135.65
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	12592.23
	 

	Fshati Mbrezhan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Kolo
	 
	Nasi
	arë
	2635
	 
	1548
	20.83
	179
	3728.57
	 

	74
	Mondi
	 
	Cicolli
	arë
	2635
	 
	 
	20.83
	179
	3728.57
	 

	75
	Thoma
	 
	Teka
	arë
	2635
	 
	164.2
	20.83
	179
	3728.57
	 

	
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	62.49
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	11185.71
	 

	Fshati  Këlcyrë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Meleq
	Haki
	Hoxha
	arë
	2131
	260/2
	 
	94.00
	179
	16826
	 

	1
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2131
	 
	 
	94.00
	179
	16826
	 

	2
	Astrit 
	Halil
	Saliaj
	arë
	2131
	260/26
	 
	18.60
	179
	3329.4
	 

	3
	Boro
	Bektash
	Shehu
	arë
	2131
	267/8
	 
	16.70
	179
	2989.3
	 

	4
	Stavro
	Dalip
	Hadaj
	arë
	2131
	269/7
	 
	16.70
	179
	2989.3
	 

	5
	Myrteza 
	Hysen 
	Hyseni
	arë
	2131
	269/19
	 
	17.50
	179
	3132.5
	 

	6
	Pretendues
	 
	Shehu
	arë
	2131
	 
	 
	17.50
	179
	3132.5
	 

	7
	Qemal
	Veliko
	Shehu
	arë
	2131
	279/8
	 
	16.70
	179
	2989.3
	 

	8
	Pretendues
	 
	Velo
	arë
	2131
	 
	 
	17.50
	179
	3132.5
	 

	9
	Ramiz
	Bajram
	Hadaj
	arë
	2131
	325/2
	 
	20.50
	179
	3669.5
	 

	10
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2131
	 
	 
	22.00
	179
	3938
	 

	
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	351.70
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	62954.3
	 

	Qarku i Gjirokastrës, rrethi i Përmetit
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Komuna Dishnicë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Kuqar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Pandora
	Vasil
	Hasimi
	arë
	2330
	54/9
	22400
	18.20
	179
	3257.8
	 

	13
	Pellumb
	Avni
	Haxhiaj
	pyll
	2330
	60
	 
	20.60
	85
	1751
	Bashkëpronësi

	14
	Pellumb
	Avni
	Haxhiaj
	arë
	2330
	126/1
	6800
	19.00
	179
	3401
	 

	15
	Viktor 
	Avni
	Haxhiaj
	arë
	2330
	125/6
	9850
	16.70
	179
	2989.3
	 

	
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	74.50
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	11399.1
	 

	Komuna Piskovë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fshati Pacomit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Edmond
	Ramadan
	Telhaj
	arë
	2850
	222/5
	2344
	16.7
	179
	2989.3
	 

	17
	Avdulla
	Shyqyri
	Taho
	arë
	2850
	224/7
	9285
	16.70
	179
	2989.3
	 

	18
	Bashkim 
	Njazi
	Sajati
	arë
	2850
	226/6
	5738
	16.70
	179
	2989.3
	 

	19
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2850
	196
	1840
	16.70
	114
	1903.8
	 

	
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	66.80
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	10871.7
	 

	Fshati Piskovë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	20
	Perparim
	Gani
	Nikollari
	arë
	2972
	51/1
	2265
	20.70
	179
	3705.3
	 

	21
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2972
	62/12
	13749
	20.70
	179
	3705.3
	Bashkëpronësi

	22
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2972
	92/1
	700
	20.00
	179
	3580
	 

	23
	Sotir
	Koci 
	Topi
	arë
	2972
	184/10 
	300
	20.00
	179
	3580
	Bashkëpronësi

	 
	Aristotel
	Loni
	Topi
	arë
	 
	184/11
	300
	
	 
	 
	 

	
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	81.40
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	14570.6
	 

	Fshati Kosinë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Maksi
	Avni
	Male
	arë
	2235
	3/8
	3903
	20.00
	179
	3580
	 

	26
	Nikolla
	Foto
	Puriqi
	arë
	2235
	3/46
	1400
	20.50
	179
	3669.5
	 

	 
	Piro
	Thoma
	Puriqi
	arë
	 
	3/47
	1090
	 
	 
	 
	 

	28
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2235
	30
	16437
	17.00
	179
	3043
	 

	30
	Perparim
	Islam
	Ruska
	arë
	2235
	45/13
	5802
	22.00
	179
	3938
	 

	31
	Vasil
	Male
	Dhima
	arë
	2235
	59/4
	3068
	20.00
	179
	3580
	 

	32
	Sadik
	Arif
	Osmani
	arë
	2235
	62/14
	3231
	22.00
	179
	3938
	 

	33
	Vasil
	Lipe
	Maqellari
	arë
	2235
	68/2
	7917
	22.00
	179
	3938
	 

	34
	Dhimiter
	Malo
	Cinko
	arë
	2235
	74/10
	12886
	16.70
	179
	2989.3
	 

	35
	Pretendues
	 
	 
	kullotë
	2235
	78/1
	15605
	16.70
	114
	1903.8
	 

	
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	176.90
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	30579.6
	 

	Fshati Kutal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2348
	6/5
	8218
	16.70
	179
	2989.3
	 

	37
	Kristo
	Thadhoraq
	Shupuli
	arë
	2348
	3/18
	1604
	17.50
	179
	3132.5
	 

	38
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2348
	3/33
	1000
	18.20
	179
	3257.8
	 

	39
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2348
	31/1
	2439
	19.50
	179
	3490.5
	 

	41
	Pretendues
	 
	 
	arë
	2348
	36/8
	7884
	17.00
	179
	3043
	Bashkëpronësi

	
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	88.90
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	15913.1
	 

	Bashkia Përmet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Pretendues
	 
	 
	truall
	2917
	 
	 
	19.00
	885
	16815
	 

	43
	Pretendues
	 
	 
	truall
	2917
	 
	 
	22.50
	885
	19912.5
	 

	44
	Pretendues
	 
	 
	truall
	2917
	 
	 
	46.50
	885
	41152.5
	 

	45
	Pretendues
	 
	 
	truall
	[bookmark: _GoBack]2917
	 
	 
	94.00
	885
	83190
	 

	 
	Pretendues
	 
	 
	truall
	2917
	12/10
	 
	230
	885
	203550
	Ndërtesë e re, shtesë në Nënstacionin  Përmet

	
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	 
	412.00
	 
	 
	 

	
	Vlera totale në lekë 
	364620
	 

	
	 
	 
	 
	Sipërfaqja totale shpronësimi  m2
	2,365.13
	 
	 
	 

	 
	Vlera totale në lekë 
	 
	 
	704771.18
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  Faqe| 8557   VENDIM   Nr. 712, datë 29.10.2014      PËR MIRATIMIN E RREG ULLORES  TEKNIKE “PËR PROJEKT IMIN   DHE  NDËRTIMIN E VARREZAV E NË  TERRITORIN  E REPUBL IKËS    SË SHQIPËRISË”     Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe  të pikave 1 e 2, të  nenit 3/d, të  ligjit nr9220, datë  15.4.2004, “Për administrimin e shërbimit të  varrimit”, të ndryshuar,    me propozimin e ministrit  të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i  Ministrave     VENDOSI:     1. Miratimin e rregullores teknike “Për  projektimin dhe ndërtimin e varrezave në territorin  e Republikës së Shqipërisë”, sipas tekstit  bashkë - lidhur vendimit.   2. Ngarkohen Ministria e Zhvillimit Urban dhe  Turizmit dhe njësitë bazë të qeverisjes v endore për  zbatimin e këtij vendimi.   Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren  Zyrtare.     KRYEMINISTRI   Edi Rama     RREGULLORE TEKNIKE   PËR PROJEKTIMIN   DHE NDËRTIMIN E  VARREZAVE NË TERRITO RIN  E  REPUBLIKËS SË SHQIPË RISË     KAPITULLI I   SKEMA FUNKSIONALE,  TIPOLOGJITË E  VARREVE DHE KREMATOR I     1.  VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI  VARREZAT   1.  Të përgjithshme   Normat dhe rregullat e projektimit, të çdo  elementi   përbërës të varrezave,  janë plotësimi  teknik dhe praktik, i domosdoshëm për  ndërtimin dhe funksionimin e varrezave.   Mbi bazën e tyre   do të vlerësohen e  miratohen projektet e zgjerimit të varrezave  ekzistuese dhe projektimi i  atyre të reja, nga  organet p ërkatëse të  njësive vendore .         Figura  1 . 1   Zona e rezervuar     Sipërfaqja e pjesës së tokë, e destinuar si fushë  varrimi, duhet parashikuar dhe llogaritur mbi bazën  e treguesve të mëposhtëm:   -   numrit total të banorëve, të regji struar në  bashkinë ose komunën përkatëse;   -   tre guesit  e rritjes së popullsisë,   në 10 vitet e  fundit, në bashkinë ose  komunën përkatëse;   -   treguesit e varrimeve vjetore, në 10 vitet e  fundit, në bashkinë ose komunën përkatëse;   -   treguesit e zhvarrimeve të zakonshme, të  parashikuara në vitet në vijim, në bashkinë ose  komunën përkatëse.   Koha e prehjes për zhvarrimet  e zakonshme është jo më pak se 15 vjet.    Në përcaktimin e sipërfaqes së tokës, së  destinuar për fushë varrim i, mund të   merret  parasysh edhe  mundësia e ngjarjeve të  jashtëzakonshme, si katastrofa natyrore, të cilat  mund të kërkojnë një numër të madh varrimesh.    Varrezat private do të llogariten në bazë të të  njëjtëve tregues të sipërpërmendur. Sipërfaqja  mi nimale e tyre do   të jetë 10 ha,   siç përcaktohet në  pikën 2 të nenit 3/b t ë ligjit 9220 datë 15.04.1004,  të   ndryshuar.     Territori i varrezës duhet të kufizohet nga zonat  e banuara, nëpërmjet zonës së rezervuar. Zona e  rezervu ar përcakton distancën minimale   nga kufiri i  fu shës së varrimit deri tek kufiri i zonës së banuar  ekzistuese, ose të planifikuar në  planet  e  përgjithshme vendore  të komunave/   bashkive   përkatëse. Zona e rezervuar konsiston   në një  sipërfaqe të mbjellë me drurë dhe gjelbërime, ku  nuk lejohet ndërtimi i ob jekteve të reja, apo  zgjerimi i atyre ekzistuese. Në të mund të  parashikohet vetëm ndërtimi i parkimeve, ose   i   objekteve në shërbim të varrezave.   Për qendrat e  banuara, me popullsi > 10,000 banorë,   zona e  rezervuar duhet të jetë   jo më e vogël se 100ml, p ër 

