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UDHËZIM
Nr. 5, datë 27.5.2015

PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 1, DATË 28.1.2009 “PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATËN E KOMPETENCËS PROFESIONALE TË DREJTUESIT TË VEPRIMTARISË SË OPERATORIT TË TRANSPORTIT RRUGOR”

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës; nenit 6 të ligjit nr. 8308, datë 18.3.1998, “Për transportet rrugore”, të ndryshuar; pikave 6, 7 dhe 8 të kapitullit II të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 325, datë 19.3.2008, “Për miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të mallrave dhe udhëtarëve, si dhe për njohjen e dokumenteve zyrtare, të caktuara për këta operatorë”, i ndryshuar, Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës,

UDHËZON:

Neni 1

1. Shkronja “d” e nenit 7, riformulohet si vijon:
“d) Përjashtohen nga provimi, por jo nga trajnimi, kandidatët të cilët rinovojnë certifikatën e kompetencës profesionale 
	
Neni 2

2. Pas nenit 7, shtohet neni 7/1, me përmbaj-tjen si vijon:

“Neni 7/1
Trajnimi i reduktuar

a) Mbajtësi i një certifikate të kompetencës profesionale (CKP), së cilës i ka përfunduar afati i vlefshmërisë, dhe vërteton se ka ushtruar veprimtarinë e tij pa ndërprerje në tre vjetët e fundit, i nënshtrohet trajnimit të reduktuar prej 24 orë, të ndarë në seanca me nga 6 orë secila. 
b) Mbajtësi i certifikatës të kompetencës profesionale (CKP), së cilës i ka përfunduar afati i vlefshmërisë, por nuk vërteton se ka ushtruar për 3 vjetët e fundit veprimtarinë e tij pa ndërprerje, i nënshtrohet trajnimit të reduktuar prej 48 orë, të ndarë në seanca me nga 6 orë secila. 
c) Programi dhe modulet e trajnimit të reduktuar për shkronjat “a” dhe “b” të këtij neni hartohen nga DPSHTRr-ja sipas shtojcës 1 dhe miratohen nga ministri. Programet dhe modulet e trajnimit ndërtohen mbi bazën e zhvillimeve të reja të teknologjisë së transportit rrugor.
ç) Pas trajnimit të reduktuar, lëshohet certifikata e kompetencës profesionale me afat 5 vjet”.

Neni 3

Shtojca 2 riformulohet si më poshtë, bashkë-lidhur këtij udhëzimi.

MINISTRI I TRANSPORTIT 
DHE INFRASTRUKTURËS
Edmond Haxhinasto
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UDHËZIM
Nr. 6, datë 27.5.2015
	
PËR  PROCEDURAT E INSPEKTIMIT TË MJETEVE, LËSHIMIT TË CERTIFIKATËS SË MIRATIMIT ADR, KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË PERSONI JURIDIK PËR INSPEKTIMIN E MJETEVE ADR DHE TARIFAT E SHËRBIMIT

Në mbështetje të:	nenit 102, pika 4, të Kushtetutës; pjesës 9 të ligjit nr. 9272, datë 16.9.2004, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Marrëveshjen Europiane “Për transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të rrezikshme (ADR)” dhe protokollin e nënshkrimit”; të neneve 37, pikat 5 dhe 6 dhe 63, të ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012 “Për transportin e mallrave e të rrezikshme”, ministri i Transportit dhe Infrastrukturës

UDHËZON:
[bookmark: _Toc307572486][bookmark: _Toc307572940][bookmark: _Toc307573351][bookmark: _Toc307833214][bookmark: _Toc308006884][bookmark: _Toc308008689]
KREU I
	
1. Qëllimi
1.1.	Qëllimi i këtij udhëzimi është implemen-timi i Marrëveshjes Europiane “Për transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të rrezikshme” (ADR), direktivës 2008/68 “Mbi transportin e brendshëm të mallrave të rrezikshme” dhe ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012 “Për transportin e mallrave e të rrezikshme”.
1.2.	Me anën e këtij udhëzimi përcaktohen procedurat e inspektimit të mjeteve dhe të lëshimit të certifikatës së miratimit ADR nga trupa inspektuese, kushtet që duhet të plotësoj trupa inspektuese për lëshimin e licencës nga ministri dhe tarifat për inspektimin e mjeteve. 
2. Fusha e zbatimit
2.1.	Ky udhëzim do të zbatohet për mjetet e transportit rrugor, të mallrave, të kategorive “N” dhe “O”.
2.2.	Ky udhëzim është i vlefshëm vetëm për mjetet që kryejnë transport rrugor, ndërkombëtar e të brendshëm të mallrave të rrezikshme. 
2.3	Ky udhëzim nuk zbatohet për trans-portin e mallrave me mjete: 
a) që u përkasin ose janë nën përgjegjësinë e forcave të armatosura të Republikës së Shqipë-risë; ose
b) që operojnë brenda perimetrit të një zone të mbyllur, ku mallrat mund të prodhohen, trajtohen përpunohen, ruhen, sistemohen apo transferohen në hapësirën e brendshme.
2.4	Në aneksin 1, të shtojcës II, të këtij udhëzimi janë dhënë klasat e ADR dhe llojet e mjeteve në korrespondencë me përshkrimin e mallrave që transportohen. 
3. Përkufizime
3.1	Për qëllime të këtij udhëzimi do të përdoren përkufizimet e mëposhtme:
a) “ADR” nënkupton anekset A dhe B të Marrëveshjes Europiane për Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezik-shme, të rishikuar ose ribotuar, herë pas here; 
b) “Direktiva 2008/68” nënkupton direktivën e Parlamentit Europian dhe të Këshillit të Europës e 24 shtatorit 2008 “Mbi transportin e brendshëm të mallrave të rrezikshme”;
c) “Certifikata e miratimit ADR” nënkupton certifikatën e miratimit, në modelin e paraqitur në seksionin 9.1.3.5 të ADR dhe/ose anekset 5 dhe 6, e lëshuar sipas kreut III të këtij udhëzimi;
ç) “Dita e caktuar” nënkupton ditën e caktuar për kryerjen e inspektimit të mjetit ADR;
d) “Inspektori teknik, i autorizuar” nënkupton personin e një trupë inspektuese ADR që kryhen të gjithë ose pjesë të aspekteve teknike të inspektimit të një mjeti ADR;
dh)	“Inspektimi ADR i mjetit” nënkupton procesin për kryerjen e inspektimit të detyrueshëm (përfshin testimin që e shoqëron) të mjeteve rrugore ADR sipas kërkesave të përshkruara dhe për përcaktimin e konformitetit të mjeteve të inspektuara te ato kërkesa, në bazë të një gjykimi profesional;
e) “Kontrolli teknik i mjeteve rrugore (KTV)” nënkupton kontrollin teknik vjetor të mjeteve rrugore të kryer sipas udhëzimit nr.2, datë 11.3.2010 “Mbi kontrollin teknik të mjeteve” të ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës.
ë) “Ligji për transportin e mallrave të rrezikshme” nënkupton ligjin nr. 118/2012, datë 13.12.2012, i cili ka për qëllim rritjen e sigurisë në transportin rrugor të mallrave të rrezikshme;
f) “Miratimi i tipit të mjetit” nënkupton çdo mjet i cili është miratuar në përputhje me rregulloren ECE 105 ose direktivën 98/91/EC; 
g)“Mjet-cisternë” nënkupton konstruksionin e një mjeti për transportin e lëngjeve, gazeve ose substancave pudër ose të granuluar dhe përmban një ose më shumë cisterna fikse. Përveç mjetit në vetvete, ose njësive të platformave mbajtëse në vend të tij, një mjet-cisternë përmban një ose më shumë mbështjellëse (shell), artikujt e tyre të pajisjeve ose elementeve për bashkimin me mjetin ose me njësitë e platformave mbajtëse;
gj) “Mjet i plotë” nënkupton çdo mjet i cili nuk kërkon plotësime të mëtejshme konstruktive (d.m.th. një fazë e ndërtimit të kamionit tërheqësit, rimorkios);
h) “Mjet jo i plotë” nënkupton çdo mjet i cili ka nevojë për plotësime konstruktive në një fazë të mëtejshme (d.m.th. shasi – kabinë, shasi – rimorkio);
j) Mjet i plotësuar” nënkupton çdo mjet i cili është rezultat i një procesi shumë-fazësh (d.m.th. i përshtatur me një strukturë të jashtme shasi ose shasi –kabinë);
k) “Pronar i mjetit” nënkupton personin në emër të të cilit mjeti është i regjistruar dhe, për sa i përket një mjeti i cili është subjekt i blerjes me këste ose sipas një marrëveshje me leasing, nënkupton personin në zotërim të mjetit sipas një marrëveshje të tillë;
l) “Qendra e inspektimit ADR të mjetit” nënkupton lehtësirat (d.m.th. ndërtesën, dhe njësitë lëvizëse të përdorura nga një trupë inspektuese për kryerjen e inspektimeve të mjetit;
m)	“Riinspektim” nënkupton inspektimin pasues të mjetit sipas kreut III të këtij udhëzimi, në vijim të refuzimit të certifikatës së miratimit të këtij mjeti, ku riinspektimi teknik kryhet brenda 14 ditëve pas ditës në të cilën certifikata e miratimit të mjetit është refuzuar;
n) “Trupa inspektuese” nënkupton personin juridik të autorizuar dhe të vëzhguar nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës.

KREU II
Personi juridik për pranimin dhe shqyrtimin e dokumenteve të mjeteve

4. Caktimi i personit juridik dhe i inspektuesit teknik të autorizuar
4.1	a) Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) autorizohet si autoritet përgjegjës për shqyrtimin e dokumen-tacionit për sa i përket mjeteve që transportojnë disa mallra të rrezikshme dhe, ka në përbërje të saj personel të trajnuar ose ka të drejtën e trajnimit të personelit.
b) Autorizimi, si autoritet përgjegjës sipas shkronjës “a” të kësaj pike, mund të pezullohet apo shfuqizohet nga ministri.
4.2	Autoriteti përgjegjës mund të caktoj një person (ose persona), i cili është një inspektor teknik, i autorizuar ADR për vëzhgimin e qendrave të inspektimit sipas pikës 21. 
5. Regjistri i personelit të trajnuar
5.1	a) Autoriteti përgjegjës cakton një ose disa punonjës, për krijimin e regjistrit të personave (“regjistri i personelit të trajnuar”), të cilët i janë nënshtruar kurseve të miratuara të trajnimit për qëllime të shqyrtimit që një mjet është në përputhje me kërkesat e pjesës 9, të ADR dhe/ose anekseve 11 dhe 12, të shtojcës I, të këtij udhëzimi. 
b) Një kurs trajnimi i miratuar është një kurs i rekomanduar, i mbikëqyrur ose i miratuar nga autoriteti përgjegjës sipas pikës 5.1, të këtij udhëzimi.
5.2	Autoriteti përgjegjës mund të heqë emrin e një personi nga regjistri i përmendur në shkronjën “a”, të pikës 5.1, të kësaj pike, kur personi paraqet mangësitë:
a) për pjesëmarrje në kursin e trajnimit;
b) në plotësimin e kënaqshëm të një kursi të trajnimit periodik;
c) në drejtim të kryerjes në një mënyrë jo korrekte të inspektimeve të mjeteve.

KREU III
Procedurat për lëshimin e certifikatës së miratimit ADR të mjetit

6. Certifikata e miratimit ADR të mjetit 
6.1.	Kjo pikë zbatohet te një mjet, i cili përdoret për qëllime të transportit rrugor të mallrave të rrezikshme, ku rregullat e këtij udhëzimi dhe/ose pjesa 9 e ADR, zbatohen. 
6.2.	Pronari i mjetit të plotë ose të plotësuar aplikon për certifikatën e miratimit ADR të mjetit te Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Aplikimi së bashku me dokumentet që përcaktohen në këtë udhëzim dërgohen me postë. Aplikimi nuk pranohet nëse kërkohen më pak se 10 ditë pune para datës për inspektimin e kërkuar. 
6.3.	Aplikimi për mjetet e përdorur në trans-portin e mallrave të rrezikshme konsiderohet i pranuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbi-meve të Transportit Rrugor, pasi pronari i mjetit ka plotësuar formularin e aplikimit sipas modelit, i cili është paraqitur në aneksin 1, të shtojcës I, ka paguar detyrimet financiare, dhe ka shoqëruar me kopjet e dokumenteve të nevojshme të specifikuara në pikën 7, të këtij udhëzimi. 
6.4.	Certifikata/dëshmia origjinale sipas shkronjës “b”, të pikës 7.1, të këtij udhëzimi që mjetit është i pastër, dorëzohet ditën e caktuar për inspektimet e mjetit ADR. 
6.5.	Zyra përkatëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor shqyrton dokumentacion sipas pikës 7.1 dhe cakton ditën për inspektimin teknik ADR vetëm nëse dokumentacioni është i rregullt. Ky dokumentacion së bashku me ose “Certifikatën e miratimit ADR për disa mjete që transportojnë mallra të rrezikshme” ose “Certifikatën e miratimit ADR (vetëm për transportin e brendshëm) për disa mjete që transportojnë mallra të rrezikshme”, të parapërgatitur (të printuar në modelin e para-numërtuar) për firmë dërgohet në qendrën e inspektimit ADR të mjetit, të zgjedhur nga klienti, për të inspektuar mjetin me qëllim përputhjen e tij me pjesën 9 të ADR përkundrejt klasave të mallrave të rrezikshme, të cilat janë përcaktuar në kërkesë. 
6.6	Kur zyra përkatëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor konstaton se aplikimi së bashku me dokumentet nuk janë të sakta, ajo kthen të gjithë dokumentacionin, brenda 10 ditëve, te aplikuesi duke e shoqëruar me të gjithë vërejtjet që duhet të plotësoj aplikuesi.
7. Dokumentet për inspektimin
7.1.	Dokumentet e aplikimit për certifikatën e miratimit ADR janë si vijon:
a) modeli i aplikimit për certifikatën e miratimit ADR, sipas aneksit 1, të shtojcës I, plotësohet nga pronari ose këshilltari i sigurisë së mallrave të rrezikshme ose pronari të mjetit. Aplikimet bëhen për secilin mjet më vete (d.m.th. për mjetin motorik, rimorkion, gjysmë-rimorkion) për të cilin kërkohet një certifikatë miratimit ADR;
b) certifika/dëshmia e pronarit ose operatorit ose të autorizuarit të personit fizik ose juridik, sipas modelit i cili jepet në aneksin 2, të shtojcës I, që mjeti është i sigurt për inspektim;
c) certifikata e kontrollit teknik vjetor të mjetit sipas udhëzimit nr. 2, datë 11.03.2010 e lëshuar jo më shumë se 40 ditë para ditës së caktuar për inspektim; 
ç) dokumentet e cisternës, për mjetet-cisternë sipas përkufizimit të dhënë në shkronjën “g”, të pikës 3, të këtij udhëzimi, sipas modelit 013, të paraqitur në aneksin 9, të shtojcës I:
i. certifikata e inspektimit fillestar të cisternës për rastin kur cisterna nuk i është nënshtruar inspektimit periodik, ose
ii. certifikata e inspektimit periodik të fundit kur është në fuqi, ose
iii. certifikata e inspektimit jashtë radhe, nëse është bërë pas inspektimit periodik paraardhës ose pas inspektimit fillestar nëse nuk i është nënshtruar inspektimit fillestar.
d) certifikata e miratimit ADR:
i. të vitit paraardhës, për mjetin e përdorur, ose
ii. nga prodhuesi, kur mjeti është i ri (i regjistruar për herë të parë), ose
iii. deklaratën e kombinuar të konformitetit nga prodhuesi që i bashkëlidhet formularit të aplikimit sipas aneksit 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi. 
7.2	Kushti sipas shkronjës “c”, të nënpikës 7.1 nuk do të zbatohet kur periudha ndërmjet datës së regjistrimit të parë të mjetit dhe datës së caktuar për inspektim është më e vogël se një vit. 
7.3	Dokumentet e shkronjës “c”, “ç” dhe “d”, të nënpikës 7.1 duhet të jenë kopje e dokumenteve origjinalë. Dokumentet origjinale paraqiten ditën e caktuar për inspektim.
7.4	Trupa e inspektimit inspekton lejen e drejtimit të drejtuesit të mjetit ose në rrethana të jashtëzakonshme, forma të tjera të specifikuara ose foto identifikimi, të tilla si pasaportat dhe regjistron detaje e personave që prezantojnë mjetin për inspektim.
8. Inspektimi i mjetit
8.1	Inspektori teknik i autorizuar në trupën e inspektimit ADR të mjetit, duhet kryej kontrollet:
a) nëse mjeti është i regjistruar në zyrën e tatimeve ku operatori është i vendosur; 
b) për numrin e identifikimit që paraqitet në Certifikatën e Miratimit të pranuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, që korrespondon me numrin e identifikimit të mjetit të paraqitur për inspektim;
c) për/kërkoj certifikatën origjinale të cister-nës dhe e ballafaqon atë me kopjen nga DPSHTRR;
ç) për/kërkoj deklaratat origjinale dhe i ballafaqon ato me kopjet e dërguara nga DPSHTRR;
d) për/kërkoj certifikatën e kontrollit teknik origjinale e cila duhet të jetë brenda 40 ditëve kalendarike;
8.2	Nëse gjatë këtij kontrolli konstatohen mospërputhje, procedurat për inspektimet ADR të mjetit nuk vazhdojnë.
8.3	Riinspektimi teknik ADR kryhet vetëm për ato pjesë ose nyje e detaje, për shkak të të cilëve certifikata e miratimit ADR të mjetit është refuzuar.
8.4	Inspektimi i mjetit të përmendur sipas kësaj pike kryhet vetëm nga inspektorë teknik, të cilët ndodhen në regjistrin e personelit të trajnuar të përmendur në pikën 5, të këtij udhëzimi.
8.5	Inspektimi dhe riinspektimi teknik i mjetit ADR sipas kësaj pike nuk kryhet, nëse pronari i mjetit/drejtuesi i mjetit nuk paraqitet në ditën e caktuar për kryerjen e kontrollit së bashku me mjetin dhe me dokumentet origjinale sipas pikës 7 të këtij udhëzimi.
9. Procedurat e inspektimeve të mjetit dhe lëshimi i certifikatës së miratimit ADR 
9.1	Proceduat e inspektimeve ADR të mjetit janë si vijon:
a) inspektimi i mjetit ADR kryhet në hapësira të miratuara për inspektim, me qëllim shmangien e aksidenteve ose incidenteve në njerëz, kafshë ose mjedis;
b) sigurohuni që në afërsi të vendit ku mjeti është duke u inspektuar nuk kryhen punime të natyrës me çlirim energjie, si saldime, mprehje instrumentesh, punime metalpresëse apo me gurë smeril, etj.;
c) inspektoni pjesët e poshtme, si shasia dhe pjesët e lëvizshme janë të pastra. Nëse nuk janë të tilla, inspektimi nuk vazhdon;
ç) sigurohuni që numri serial i cisternës përputhet me numrin serial të certifikatës së cisternës. 
d) zgjidhni modelin korrekt të raportit të inspektimit të drejtuesit teknik të autorizuar, sipas anekseve 11dhe 12, të shtojcës I. Kjo përcaktohet nga spontimi (çekimi) i seksionit (rubrikës) 7 sipas pikës 6.5, të certifikatës së miratimit ADR;
dh)	plotësoni raportin e inspektimit sipas modelit të anekseve 11 dhe 12, të shtojcës I, dhe e arkivoni për ruajtje për 10 vjet nga data e inspektimit teknik.
9.2	Nëse mjeti kalon testimin e tij dhe dokumentet e mjetit sipas pikës 8, rezultojnë të rregullt, drejtuesi teknik i qendrës së inspektimit, nënshkruan certifikatën e miratimit ADR dhe e lëshon atë si vijon: 
a) kopjen me ngjyrë të bardhë ia lëshon pronarit të mjetit/drejtuesit të mjetit;
b) kopjen me ngjyrë të verdhë e mban për vete së bashku me raportin sipas modelit të anekseve 12 dhe 13, të shtojcës I; dhe 
c) kopjen e tretë, me ngjyrë të gjelbër, e dërgon në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.
9.3	Në rastin kur mjeti nuk kalon testin, drejtuesi teknik i qendrës së inspektimit, shkruan mbi Certifikatën e Miratimit njoftimin: “REFUZOHET”, sipas modelit të aneksit 7, të shtojcës I, dhe e lëshon atë si vijon:
a) kopjen e bardhë ia dorëzon drejtuesit të mjetit;
b) kopjen e verdhë e mban për vete duke e arkivuar atë për 3 vjet;
c) kopjen e gjelbër ia dërgon DPSHTRR-së. 
9.4	Modeli i certifikatës së miratimit ADR të mjetit të plotë ose të plotësuar është në përputhje me nënseksionin 9.1.3.5 të marrëveshjes ADR dhe i paraqitur në aneksin 5, të shtojcës I. 
9.5	Certifikata e miratimit ADR ka përmasat 210 mm X 297 mm (formati A4). Ajo përdoret në të dy anët, para dhe mbrapa. Ngjyra e certifikatës është e bardhë. Certifikata ka një shirit diagonale ngjyrë rozë në të dy faqet e saj (në faqen e parme dhe të pasme).
9.6	Certifikata e miratimit ADR për mjetet që kryejnë transport ndërkombëtar të disa mallrave të rrezikshme hartohet në gjuhën shqipe, ndërsa titulli i certifikatës dhe shënimet, sipas seksionit (pozicionit) nr. 11, do të hartohen, gjithashtu, edhe në anglisht.
9.7.	Në dallim nga certifikata e miratimit ADR për transportin ndërkombëtar, për mjetet në transportin brenda vendit të mallrave të rrezikshme përdoret i njëjti format dhe me të njëjtën përmbajtje, por me emërtimin “CERTIFIKATË E MIRATIMIT PËR MJETET (VETËM PËR BRENDA VENDIT) QË TRANSPORTOJNË DISA MALLRA TË RREZIKSHME”, aneksi 6, i shtojcës I. 
9.8.	Certifikata e miratimit ADR për transportin ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme është e vlefshme edhe për transportin e mallrave të rrezikshme brenda vendit.
9.9.	Certifikata e miratimit ADR për mjetin – cisternë të mbeturinave të operuara në vakum do të vendoset shënimi si vijon: “mjet-cisternë që operon në vakum”.
10.	Afatet kohore në kryerjen e një inspektimi
10.1	Data e fundit për kryerjen e një inspektimi teknik të mjetit ose riinspektim ADR të tij është 60 ditë nga data e pranimit të dokumentacionit nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.
10.2	Nëse inspektimi i mjetit ADR nuk kryhet brenda datës së përmendur në pikën 10.1, të kësaj pike, të gjithë dokumentet duhet të kthehen te Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Asnjë lloj inspektim teknik ADR nuk kryhet nëse dokumentacioni ka kaluar kufirin kohor prej 60 ditësh.
11.	Refuzimi për inspektimet ADR të mjetit
11.1	Një drejtues teknik refuzon pranimin për inspektimin e mjetit për arsye të:
a) nivelit të lartë të ndotjes ose kushtit të rrezikshëm të ndonjë prej pjesëve ose ndonjë prej pajisjeve të mjetit që e bëjnë të vështirë inspektimin; 
b) ngarkesës së plotë ose të pjesshme me mallra të rrezikshme mbi mjet, e cila është në kundërshtim me shënimet në aneksin 2, të shtojcës I;
c) ndodhjes së mallrave të rrezikshme të ndryshme nga ato të deklaruara në aneksin 2 të shtojcës I, për kryerjen e kontrollit ADR;
ç) kur inspektimi do të paraqiste rrezikshmëri, ose
d) mosshoqërimit të mjetit me një drejtues mjeti i cili nuk është i pajisur me dëshminë përkatëse për llojin e mallit/substancës të rrezikshëm që mbart mjeti.
12.	Rastet kur nuk kryhet inspektimi i mjetit 
12.1. Një inspektim i mjetit të plotë ose të plotësuar për përftimin e certifikatës së miratimit ADR nuk kryhet:
a) në lidhje me datën më të fundit sipas pikës 10.1, të këtij udhëzimi;
b) për arsye të mosplotësimit të kërkesave të pikave 6, 7 dhe 8, të këtij udhëzimi, ose 
c) për arsye të refuzimit për pranimin e mjetit sipas pikës 11, të këtij udhëzimi.
13.	Vlefshmëria e certifikatës së miratimit ADR
13.1	Një certifikatë e miratimit ADR të një mjeti të plotë ose të plotësuar, e lëshuar sipas nënpikës 9.2, të pikës 9, të këtij udhëzimi pas përfundimit të një inspektimi, është e vlefshme:
a) subjekt tek shkronjat “b” dhe “c”, të kësaj pike, për periudhën një vjeçare nga data e lëshimit; 
b) subjekt te shkronja “c”, afati pasues i miratimit lidhet me datën e fundit të shfuqizimit, të shënuar, nëse inspektimi teknik kryhet brenda 30 ditëve para ose pas kësaj date, ose 
c) në rastin e cisternave, subjekt te inspektimi periodik i detyrueshëm, nuk nënkupton se provat e hermeticitetit, provat e presionit hidraulik ose inspektimet e brendshme e të jashtme të cisternave do të kryhen në intervale më të shkurtra se ato të parashikuara në kapitujt 6.8 dhe 6.9 të ADR.
14.	Zëvendësimi i certifikatës së miratimit ADR të mjetit
14.1. Kur certifikata e miratimit ADR të mjetit të plotë ose të plotësuar ka humbur, është shkatërruar ose është prishur pjesërisht, drejtuesi teknik lëshon një certifikatë zëvendësuese, e cila përmban dukshëm shënimin “ZËVENDË-SUESE”.
14.2. Kur një certifikatë e miratimit ADR të mjetit të plotë ose të plotësuar e lëshuar është bërë e palexueshme, ose ngjyra e certifikatës ka ndryshuar nga ndonjë veprim ose pakujdesi nga zotëruesi i certifikatës, drejtuesi teknik lëshon një certifikatë zëvendësuese, e cila  përmban dukshëm shënimin “ZËVENDËSUESE”.
14.3. Afati i përfundimit të vlefshmërisë së certifikatës zëvendësuese të miratimit ADR të mjetit është i njëjtë me afatin e certifikatës së miratimit ADR, të cilën ka zëvendësuar.
15.	Transferimi i certifikatës së miratimit ADR të një mjeti
15.1	Certifikata ADR e mjetit është e pa transferueshme.
15.2	Si përjashtim nga pika 15.1 e këtij neni, transferimi i certifikatës së miratimit ADR të mjetit, që transporton mallra të rrezikshme, lejohet të transferohet te një palë tjetër, e cila e ka blerë atë, sipas kushteve të mëposhtme: 
a) të paraqesë një aplikim për transferimin certifikatës së miratimit ADR të mjetit;
b) të bashkëlidhë një kopje të lejes së qarkullimit (që tregon të dhënat e pronarit të ri dhe detajet e mjetit);
c) të bashkëlidhë certifikatën ekzistuese të miratimit ADR të mjetit (e përftuar nga pronari i vjetër i mjetit).
15.3	Transferimi kryhet brenda 21 ditëve duke filluar nga dita e shitjes së mjetit te pronari i ri. 
15.4	Aplikimi për transferimin do të pranohet vetëm në rast se certifikata ekzistuese e miratimit ADR të mjetit ka më shumë se 60 ditë para afatit të zhvlerësimit. Në rast të kundërt, aplikimi i kryer nga pronari i ri do të kryhet në të njëjtën mënyrë si në një aplikim të zakonshëm.
16.	Regjistrimi i veprimtarisë
16.1	Trupa e inspektimit ADR të mjetit regjistron në një regjistër me shkrim dhe elektronik dhe dokumenton të gjithë veprimet që kryhen, për inspektimin e mjeteve të transportit të mallrave të rrezikshme, në përputhje me modelin e regjistrit të paraqitur në aneksin 3, të shtojcës I.
16.2	Trupa e inspektimit ADR të mjetit ruan regjistrimet dhe dokumentacionin dhe furnizon herë pas here pas here, ose kur kërkohet, me informacion ministrinë dhe organet e tjera caktuara me ligj.
17.	Numri i certifikatës së miratimit ADR të mjetit
17.1	Numri i certifikatës së miratimit ADR të mjetit, i cili tregohet në pozicionin 1 të modelit të certifikatës sipas nënseksionit 9.1.3.5 të ADR dhe anekseve 5 dhe 6, të shtojcës I, ndërtohet sipas modelit të paraqitur në aneksin 8, të shtojcës I. 
17.2	Në përputhje me modelin e paraqitur në aneksin 8, të shtojcës I, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor përcakton numrin e certifikatës së miratimit ADR në rubrikën 1, të certifikatës, sipas anekseve 5 dhe 6.
18.	Anulimi i certifikatës së miratimit ADR të mjetit
18.1	Organet e kontrollit në rrugë, të përmendura në ligjin nr. 118/2012, datë 13.12.2012, mund të anulojnë një certifikatë të miratimit ADR të mjetit nëse kanë arsye të forta të besojnë, që certifikata e lëshuar është dhënë në mënyrë jo të rregullt ose mënyrë të paligjshme. Në këtë rast, organet e kontrollit në rrugë vendosin shënimin “ANULUAR” duke e shoqëruar me emërtimin e organit të kontrollit, emrin e personit që e ka kontrolluar mjetin, firmën e personit dhe vulën e institucionit.
18.2. Kur organet e kontrollit në rrugë marrin vendimin për anulimin certifikatës së miratimit ADR sipas nënpikës 18.1, pronari i mjetit, të cilit i përket kjo certifikatë, ose mbajtësi i certifikatës, dorëzon brenda 7 ditëve certifikatën e miratimit ADR të mjetit te Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, e cila njofton menjëherë ministrinë, për numrin e serisë së certifikatës ADR së miratimit të mjetit dhe për arsyet e anulimit. 
18.3	Kur organet e kontrollit në rrugë anulojnë një certifikatë mjeti të miratuar, menjëherë informojnë trupën e inspektimit që lëshoi certifikatën, ministrinë dhe DPSHTRR-në për numrin serial të certifikatës së mjetit të miratuar dhe arsyet e anulimit.
18.4	Nëse mjeti pëson dëmtime nga një aksident, organet e kontrollit, pas kryerjes së inspektimit, tërheqin certifikatën e miratimit ADR të mjetit që transporton mallra të rrezikshme dhe e dorëzojnë te Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, dhe njoftojnë menjëherë ministrinë. 
19.	Ndalimi kundër përdorimit të një mjeti, kur është duke transportuar mallra të rrezikshme, pa qenë i pajisur me certifikatën e miratimit ADR
19.1	Asnjë person nuk mund të përdorë një mjet, i cili është duke transportuar mallra të rrezikshme, te i cili dispozitat e ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012, dispozitat e pjesës 9 të Marrëveshjes ADR, zbatohen për transportin e mallrave të rrezikshme me rrugë, nëse ky mjet nuk ka një certifikatë të vlefshme të miratimit ADR në fuqi.
19.2	Certifikatat e miratimit ADR e lëshuar nga autoriteti kompetent i një prej Shteteve Anëtare, Palë Kontraktuese në ADR për mjetin e regjistruar në territorin e kësaj Pale Kontraktuese, do të pranohet nga organet mbikëqyrëse të përmendura në ligjin nr. 118/2012, datë 13.12.2012, për aq sa është brenda afatit të vlefshmërisë.
19.3	Një certifikatë miratimi ADR e lëshuar për çdo mjet në transportin ndërkombëtar është e vlefshme edhe për transportin brenda vendit. 
20.	Kërkesat për shoqërimin me certifikatën e kontrollit teknik
20.1	Certifikata e miratimit ADR të mjetit nuk është e vlefshme për një mjet, i cili është duke transportuar mallra të rrezikshme, po të mos shoqërohet me certifikatën e kontrollit teknik në fuqi të mjetit, e lëshuar sipas udhëzimit nr. 2, datë 11.03.2010.
20.2	Pika 20.1 nuk zbatohet për sa i përket vlefshmërisë së certifikatës së miratimit ADR deri datën e vitit të parë të regjistrimit të parë të mjetit për të cilin certifikata e mjetit përmendet.
21.	Detyrimet e trupës vëzhguese për funksionimin e trupës së inspektimit
21.1	Autoriteti përgjegjës cakton një trupë vëzhguese për vlerësimin e funksionimit të trupës së inspektimit ADR të mjetit për të përcaktuar nëse janë zbatuar rregullat sipas këtij udhëzimi.
21.2	Trupa vëzhguese ka të drejtë:
a) të vlerësojë nëse inspektimet dhe proce-durat, që përfshijnë procedurat administrative, në lidhje me të gjithë funksionet e tyre sipas këtyre rregullave kryhen në mënyrën e përshtatshme dhe të duhur;
b) të vlerësojë nëse mjediset e qendrës së inspektimit ADR të mjetit e përdorur nga trupa inspektuese ose mjediset ose pajisjet e përdorura nga inspektorët teknikë, të autorizuar, janë të përshtatshme për kryerjen e funksioneve të tyre siç kërkohet për plotësimin e pjesës 9; 
c) të inspektojë të gjithë regjistrimet ose dokumentacionin të cilin trupa inspektuese ose inspektori teknik, i autorizuar duhet ta mirëmbajë në përputhje me këtë udhëzim;
ç) të inspektojë të gjithë regjistrimet ose dokumentacionin e ruajtur nga trupa inspektuese ose inspektori teknik, i autorizuar në lidhje me funksionet e tyre sipas këtij udhëzimi;
d) të inspektojë një mjet tek i cili zbatohen këto rregulla;
dh)	të rikthejë një certifikatë të miratimit ADR të mjetit në DPSHTRR sipas pikës 18; dhe
g) të dorëzojë një raport me shkrim te ministri për veprimtarinë e qendrës së inspektimit.
21.3	Para çdo kontrolli, trupa e inspektimit njoftohet 7 (shtatë) ditë para nga trupa vëzhguese për kontrollin e radhës që do të kryhet. 

22.	Mjetet ekzistuese (përjashtimet lidhur me transportin e brendshëm)
22.1. Pa cenuar sigurinë në transportin rrugor të mallrave të rrezikshme dhe në devijim nga pjesa 9 e ADR, mjetet e regjistruara para 1 prillit 2002 të pa përshtatura me sistemet antibllokazh dhe frenimin rezistent do të merren në përputhje me pikat 6-9 të kësaj rregulloreje për sa i përket kërkesave për sistemet anti-bllokazh dhe frenimin rezistent në kapitullin 9.2.3.1 të ADR.
22.2. Mjetet-cisternë që plotësojnë kërkesat e ADR për mjetin bazë do të merren në përputhje me pjesën 9 të ADR, pavarësisht se cisternat dhe pajisjet e tyre nuk janë plotësisht në përputhje me kapitujt 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 ose 6.12, sipas rastit, dhe të regjistruara para 1 korrikut 2003.
22.3	Inspektimi i cisternave kryhet nga trupat inspektuese në përputhje me seksionet 6.8.2 dhe 6.83 të ose standardin EN 12972-2007 “Cisternat për transportin e mallrave të rrezikshme-provat, inspektimi dhe markimi i cisternave metalike” dhe të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit dhe veprimtaria e të cilave miratohet nga Ministri përgjegjës sipas nenit 19, të ligjit 10489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”. 
23.	Lëshimi i certifikatës së miratimit ADR për brenda vendit
Pavarësisht pikës 22, të këtij udhëzimi, inspektimi i një mjeti të përmendur në këtë udhëzim në përputhje me pjesën 9 të ADR, ku drejtuesi teknik është i kënaqur që mjeti përputhet me kërkesat e pjesës 9 të ADR, ky drejtues teknik lëshon Certifikatën e Miratimit ADR (vetën për transportin brenda vendit) për këtë mjet, sipas modelit në aneksin 6, të Shtojcës I  dhe sipas procedurave të Kreut III.

KREU IV
Kushtet që duhet të plotësoj personi juridik për inspektimin ADR të mjetit

24. Përkufizime
Për qëllime të këtij kapitulli, “Kërkesat e përshkruara” nënkupton listën e artikujve që inspektohen dhe/ose testohen në përputhje me pjesën 9 të marrëveshjes ADR dhe/ose aneksit nr. 12.
25. Kushtet e licencimit qendrës së kontrollit teknik ADR 
25.1	Trupa e inspektimet për përfitimin e licencës për kryerjen e inspektimit teknik të mjeteve ADR duhet të plotësojë kushtet apo dispozitat e këtij kreu. Licenca lëshohet nga Ministri me afat 5-vjeçar. 
25.2	Pas 3 vjetësh, nga hyrja në fuqi e këtij udhëzimi, të gjithë trupat e inspektimit do të përfitojnë licencën vetëm nëse ato janë pajisur me një certifikatë në lidhje me ISO 9001 “Sistemet e Cilësisë për Trupat Inspektuese” nga një trup certifikimi akredituese për ISO 9001.
26. Pavarësia, paanësia, integriteti dhe konfidencialiteti
26.1. Trupa inspektuese do të jetë e pavarur për nivelin e kërkuar për sa i përket kushteve sipas të cilave kryhet inspektimi i mjetit.
26.2. Me qëllim garantimin që inspektimi i mjetit të kryhet në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, trupa inspektuese (personi juridik që kryhen kontrollin) dhe stafi i saj:
a) nuk duhet të jetë nën ndikimin dhe, as nuk duhet të ketë lidhje direkt ose marrëdhënie me organizatat në fushën e mjetit, p.sh. prodhuesit apo projektuesit të mjeteve dhe kompanitë e transportit;
b) duhet të jenë të lirë nga çdo tregti e dorës së dytë, financiare dhe presion tjetër i cili mund të ndikojë në gjykimin e tyre dhe nuk përfshin ndonjë veprimtari tjetër që mund të rrezikojë besimin në ose konflikt me pavarësinë e tyre ose gjykimin dhe integritetin në lidhje me veprimtarinë e inspektimit të mjetit; në mënyrë të veçantë, nuk janë direkt të përfshirë në projekte, prodhimin, ose të ndonjë prej komponentëve, sistemeve ose pjesëve të tjera që lidhen drejtë për së drejti me mjetet rrugore.
26.3. Trupa inspektuese do të garantoj konfidencialitetin e të gjithë informacioneve personale të përftuar nga jashtë ose nga brenda gjatë veprimtarisë së inspektimit të mjetit. 
26.4. Stafi i trupës inspektuese do të marrë përsipër në mënyrë kontraktuale për pa-anësinë/objektivitetin, integritetin/ndershmërinë dhe konfidencialitetit/ruajtjen e sekretit, dhe ndonjë shkelje e këtyre premtimeve mund të rezultojë me heqje nga puna. 
27.	Struktura organizative
27.1. Trupa inspektuese do të ketë një strukturë organizative që i jep mundësi asaj për mbajtjen e aftësive të saj të kryej inspektimet e mjetit në mënyrë të përshtatshme dhe korrekte dhe me cilësinë e duhur.
27.2. Trupa inspektuese do të përbëhet nga administratori dhe/ose drejtuesi teknik dhe inspektorët teknikë, të autorizuar. Në rast mungese të drejtuesit teknik, ai duhet të zëvendësohet. Trupa inspektuese duhet të ketë emrin e personit që e zëvendëson.
27.3. Nëse një trupë inspektuese ka disa qendra inspektimi, ajo duhet të ketë në çdo qendër nga një asistent drejtues teknik.
27.4. Trupa inspektuese, e cila përbëhet prej jo më shumë se dy persona do të bëjë të mundur që i gjithë stafi, funksioni dhe detyrat e të cilit ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e inspektimeve të mjeteve duhet të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësinë dhe autoritetin e tyre në çështjet e cilësisë. Të gjithë funksionet do të jenë të përshkruara në mënyrë të qartë dhe të dokumentuara në përshkrimet e punës së caktuar, të cilët përfshijnë kërkesa minimale për edukimin, kualifikimet, trajnimin, njohuri teknike dhe eksperiencë.
27.5. Inspektorët teknik të autorizuar duhet të kenë kualifikim inxhinierik mbi mekanikën e mjeteve rrugore dhe teknologjinë e mjeteve ose në ndonjë fushë të ngjashme dhe të paktën një eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet. Drejtuesi teknik, përveç kualifikimit dhe  eksperiencës së përmendur në këtë paragraf, duhet të jetë i pajisur edhe me certifikatë për inspektimin e mjeteve ADR.
27.6. Trupa mund të këtë në përbërje të saj teknikë të mesëm, të cilët lejohen të merren me përpunimin e dokumentacionit. Teknikët e mesëm duhet të kenë të paktën një arsim të mesëm mbi mekanikën e mjeteve rrugore dhe teknologjinë e mjeteve për të pasur mundësi që të gjykojnë profesionalisht mbi konformitetin e mjetit për kërkesat e përshkruara. 
27.7. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor harton një program trajnimi dhe duhet të sigurojë që drejtuesi teknik dhe inspektorët teknikët, të autorizuar, funksionet dhe puna e të cilëve ndikojnë në cilësinë e inspektimeve të mjetit të marrin pjesë rregullisht në kurset e trajnimit. 
27.8. I gjithë stafi duhet të trajnohet për të operuar në mënyrë korrekte lidhur me cilësinë e inspektimeve dhe procedurat e tij dhe doku-mentet. Kursi i trajnimit ose edukimit për të gjithë stafin e trupës do të zgjasë të paktën 40 orë në 2 vjet (5 ditë pune). 
Trajnimi kryhet në mjediset e Drejtorisë së Përgjithshme së Shërbimeve të Transportit Rrugor nga persona të kualifikuar, të cilët janë të trajnuar dhe certifikuar për këtë qëllim ose janë të specializuar në fushën e legjislacionit për transportin e mallrave të rrezikshme për një periudhë më të gjatë se 5 vjet. 
27.9. Kurset e trajnimit dhe edukimit marrin parasysh kualifikimet e eksperiencën e stafit të përfshirë dhe nevojat e trajnimit individual të kërkuara për ekzekutim të kënaqshëm, në mënyrë të veçantë për rekrutët e rinj ose stafit të transferuar në një detyrë të re.
27.10. Kurset e edukimit do të përfshijnë trajnimin specifik të nevojshëm për kryerjen e inspektimeve të mjeteve dhe do të fokusohet në zhvillimet e reja të teknikës dhe ndryshimet e fundit dhe mendimet e kërkesave të përshkruara, me qëllim mbajtjen e stafit, në mënyrë të veçantë të drejtuesve dhe inspektorët teknikët, të autorizuar, të përditësuar.
27.11. Trupa inspektuese mban të përditësuar regjistrimet rreth kualifikimeve, trajnimit dhe eksperiencës të çdo anëtari të stafit, e cila mund të përdoret për të identifikuar të gjithë boshllëqet në trajnim.
27.12. Stafi i çdo trupe të inspektimit është i veshur me uniformën përkatëse ku mbi të lejohet të vendoset emri i personit juridik. Uniforma të jetë praktike dhe të mos sjellë pengesa në veprimet e punonjësve gjatë punës.
27.13. Trajnimi ose edukimi dhe rifreskimit përmbajnë temat teorike dhe praktike: 
a) Trajnimi ADR, i cili përfshin modulet e mëposhtme, për:
i. njohuritë e përgjithshme mbi mallrat e rrezikshme;
ii. njohuritë e përgjithshme mbi mjetet që kryejnë transportin e mallrave të rrezikshme;
iii. njohuritë e përgjithshme për personat e përfshirë në transportin e mallrave të rrezikshme;
iv. njohuritë e përgjithshme për cisternat që mbartin mallra të rrezikshme;
v. bazën ligjore për kryerjen e testit të mjeteve që mbartin mallra të rrezikshme;
vi. rregullat e testit dhe mënyra e ekzekutimit të tij;
vii. dokumentimin e testit duke përfshirë edhe raportin e inspektimit;
viii. sigurinë gjatë zhvillimit të testit;
ix.	praktikën më të mirë të trupës së inspektimit, specifik për ADR dhe kërkesat minimale;
b) Rifreskimin, i cili zhvillohet çdo 2 vjet me modulet e mëposhtme:
i. trajnimi për rifreskim ose ndryshimet në legjislacion, mbi:
- njohuritë për mjetet që kryejnë transportin e mallrave të rrezikshme dhe ndryshime nëse ka;
- njohuritë e përgjithshme për personat e përshirë në transportin e mallrave të rrezikshme;
- njohuritë e përgjithshme për cisternat që mbartin mallra të rrezikshme;
- bazën ligjore për kryerjen e testit të mjeteve që mbartin mallra të rrezikshme;
ii. ndryshimet e testit nëse ka;
iii. zonat delikate në kryerjen e testit;
iv. dokumentimin e testit duke përfshirë edhe raportin e inspektimit;
v.	rifreskimi i përgjithshëm për sa i përket:
- kujdesit për klientin;
- konflikteve të interesit;
- rezultateve të procesit të inspektimit së qendrës së inspektimit; dhe
- praktika e mirë e qendrës së inspektimit.
27.14. Pas trajnimit ose edukimit dhe rifreskimit kryhet një testim, duke kombinuar teorinë dhe praktikën. Pas kalimit të testit, inspektorët e autorizuar pajisjen me certifikatë me afat pesë vjet. 
28.	Lehtësira për inspektimin mjetit dhe pajisjet
28.1. Trupa e inspektimit siguron lehtësira të përshtatshme dhe të mjaftueshme dhe pajisje për kryerjen e inspektimeve të mjetit në konformitet me kërkesat e përshkruara që janë në dispozicion.
28.2	Trupa e inspektimit të mjetit disponon hapësira të mjaftueshme për parkimin e mjeteve që presin për t’u inspektuar.
28.3. Ndërtesat e përdorura si qendra të inspektimit të mjetit duhet:
a) të kenë dyer të ndryshme, për hyrje dhe për dalje;
b) të kenë dhoma dhe hapësira të mjaftu-eshme për specialistët/teknikët për kryerjen e inspektimeve të mjetit në mënyrë të përshtat-shme dhe korrekte dhe në kushte të sigurta e të parrezikshme;
c) të jetë e pajisur me sistem ngrohje dhe ventilimi;
ç) të ketë parking të jashtëm të mjaftueshëm e të përshtatshëm për të paktën 5 mjete që presin për inspektim;
d) të ketë lehtësira sanitare të përshtatshme, veç për stafin dhe veç për vizitorët;
dh)	të ketë një sipërfaqe të lirë në hapësirë jo më të vogël se 1.000 m2;
e) të jetë i pajisur me sistem/sisteme për mbrojtjen nga zjarri (leje nga MNZ);
ë) të ketë një gropë me shkallë me gjatësi jo më të vogël se 14 m gjatësi dhe të paktën 0.9 gjerësi.
28.4. Në mënyrë të veçantë, trupa e inspektimit teknik ka të vlefshme për përdorim pajisje, ndriçim artificial në gropë, manometër për matjen e presionit të ajrit, mjedise dhe personel të aftë për inspektimin e pjesëve e mjeteve ADR.
28.5. Trupa e inspektimit teknik mund të kenë në disponueshme dhe/ose përdorin pajisje shtesë për qëllime specifike.
29.	Vlerësimi i standardeve
29.1. Ministri ngre një trupë certifikuese për vlerësimin e një trupe të inspektimit ADR. Asnjë prej anëtarëve të trupës certifikuese sipas pikës 29.2, të kësaj pike, nuk duhet të jetë punonjës apo drejtues apo i lidhur me çfarëdo detyre me një trupë të inspektimit ADR ose me ndonjë organ nga e cila varet apo ka në varësi kjo trupë inspektimit ADR.
29.2. Trupa certifikuese përbëhet prej tre personave, specialistë të fushës përkatëse, e cila përbëhet kryetari dhe dy anëtarë. Vlerësimi i çdo trupe të inspektimit ADR do të kryhet në përputhje me kërkesat e këtij udhëzimi 
29.3. Pas vlerësimit të trupës së inspektimit ADR, trupa certifikuese plotëson një raport të hollësishëm mbi plotësimin e kushteve nga personi juridik, i cili firmoset nga e gjithë trupa certifikuese dhe nga i interesuari për përfitimin e licencës të qendrës së inspektimit ADR.
29.4. Nëse trupa e inspektimit ADR plotëson kushtet e vendosura në këtë udhëzim, trupa certifikuese i propozon ministrit lëshimin e licencën. 
29.5	Trupa certifikuese sipas pikës 29.1 mund të kontrollojë në çdo moment trupën e inspektimit edhe nëse kjo e fundit është vlerësuar ose është penalizuar më parë nga trupa vëzhguese e DPSHTRR.
30.	Shpërndarja dhe përcaktimi i qendrave të inspektimit
30.1. Inspektimi i mjeteve ADR do të shtrihet në të gjithë territorin e vendit.
30.2. Çdo trupë inspektimi të mjeteve ADR është e detyruar të pasqyrojë në faqen e saj të internetit adresën e vendndodhjes, numrat e telefonit, faksit, adresën e informacionit elektronik dhe çdo të dhënë tjetër që sjell lehtësimin e veprimeve të klientëve.

KREU V
Kërkesat në lidhje me konstruksionin e mjeteve

31.	Mjetet për transportin e mallrave të rrezikshme për periudhën nga 30 qershori 1993 deri më 1 janar 1997 
31.1. Mjetet për transportin e mallrave të rrezikshme me kod EX/II, EX/III, FL, OX dhe AT, të prodhuara ndërmjet 30 qershorit 1993 dhe 1 janarit 1997 në Shtetet Anëtare të BE në përputhje me kërkesat kombëtare në fuqi deri më 31 Dhjetor 1996 të këtyre shteteve, por që nuk përputhen me kërkesat e ADR, lejohen të përdoren në transportin e mallrave të rrezikshme brenda vendit, me kusht që këto mjete të plotësojnë nivelin e sigurisë së kërkuar. Në këtë rast, kujdes i veçantë duhet të tregohet në plotësimin e aplikimit sipas aneksit 1, të shtojcës I dhe lëshimit të certifikatës së miratimit ADR për herë të parë sipas aneksit 6, të shtojcës I.
31.2. Gjatë inspektimit të mjeteve, subjekt te nënpika 31.1, kryhet verifikimi nëse mjetet motorike dhe rimorkiot e gjysmë – rimorkiot janë në përputhje me kërkesat për pajisjet e frenimit sipas nënseksionit 9.2.3.1.
31.3. Nëse verifikimi i kryer sipas nënpikës 31.2 nuk është pasqyruar në dokumentet shoqëruese të mjetit, prodhuesi i mjetit ose përfaqësuesi i autorizuar prej tij, lëshon një deklaratë të konformitetit në përputhje me paragrafin e fundit të nënseksionit 9.1.2.1 të ADR: “Kur mjeteve iu kërkohet të përshtaten me sistemimin e rezistencës në frenim (zgjatje e frenimit), prodhuesi i mjetit ose përfaqësuesi i autorizuar prej tij lëshojnë një deklaratë të konformitetit me përshkrimet përkatëse të aneksit 5, të rregullores nr. 13/ECE. Kjo deklaratë paraqitet në inspektimin e parë teknik”.
31.4. Për periudhën ndërmjet 30 qershorit 1993 dhe 1 janarit 1997, mjetet e mëposhtme janë të përshtatur me pajisjet e frenimit: 
a) Sistemi i frenimit antibllokazh:
- është i aplikueshëm te mjetet e regjistruar për herë të parë pas 30 qershorit 1993 për sa i përket mjeteve motorike (tërheqës dhe kamionë) me masë maksimale që i kalon 16 tonë dhe mjetet me motor të autorizuar për tërheqjen e rimorkiove (d.m.th. rimorkio të plotë, gjysmërimorkio ose rimorkio me aks qendror) me një masë maksimale që i kalon 10 tonë. Gjithashtu është i aplikueshëm për mjetet motorike për tërheqjen e rimorkiove me një masë maksimale që i kalon 10 tonë, të regjistruar për herë të parë pas 30 qershorit 1995. Te këto mjete duhet të lëshohet certifikata e miratimit për herë të parë në përputhje me pikën 9.1.2 të ADR pas 30 qershorit 2001 pavarësisht datës në të cilën janë regjistruar për herë të parë. Mjetet motorike duhet të pajisen me kategorinë 1 të sistemit të frenimit antibllokazh.
- është i aplikueshëm te rimorkiot (d.m.th. rimorkio e plotë, gjysmë-rimorkio ose rimorkio me aks-qendror) me një masë (peshë) maksimale që i kalon 10 tonë. Rimorkiot duhet të pajisjen me kategorinë A të sistemit antibllokazh.
b) Sistemi i rezistencës në frenim:
është i aplikueshëm te mjetet me motor me një masë  maksimale që i kalon 16 tonë ose të autorizuar për tërheqjen e një rimorkio me një masë maksimale që i kalon 10 tonë. Sistemi i rezistencës në frenim duhet të jetë tipi IIA.
32.	Mjetet për transportin e mallrave të rrezikshme pas 1 janarit 1997 
32.1	Mjetet EX/II, EX/III, FL, OX dhe AT duhet të përputhen me kërkesat e pjesës 9, të ADR.
32.2. Çdo mjet i plotë ose i plotësuar është subjekt i inspektimit të parë nga trupa e inspektimit e licencuar, për verifikimin e konformitetit me kërkesat teknike përkatëse të kapitujve 9.2 ― 9.8 të ADR dhe tabelave “H”, “I” dhe “J”, të Anekseve 12 dhe 13, të shtojcës I.
32.3. Trupa e inspektimit mund të heqë dorë nga inspektimi i parë për tipin e miratuar për një tërheqës për një gjysmërimorkio në përputhje me pikën 9.1.2.2 të ADR për të cilën prodhuesi ose përfaqësuesi i akredituar nga prodhuesi kanë lëshuar një deklaratë (certifikatë) të konformitetit sipas kërkesave të kapitullit 9.2 të ADR dhe të anekseve 2 dhe 12, të shtojcës I. 
32.4. Konformiteti i mjetit certifikohet përmes lëshimit të certifikatës së miratimit ADR në përputhje me pikën 9.1.3 të ADR.
32.5. Kur një mjeti i kërkohet të pajiset me sistemin e rezistencës në frenim, prodhuesi i mjetit ose përfaqësuesi i tij i akredituar duhet të lëshoj një deklaratë të konformitetit me përshkrimet e aneksit 5, të rregullores nr. 13 të ECE. Kjo deklaratë paraqitet në inspektimin e parë.
32.6. Në inspektimin për miratimin ADR, vetëm pjesët e tipit të miratuar të mjetit jo të plotë, të cilat janë shtuar ose modifikuar në procesin e plotësimit, duhet të inspektohen për përputhjen me kërkesat e aplikueshme të kapitullit 9.2 të ADR.
32.7. Për periudhën pas 1 janarit 1997 mjetet e mëposhtme janë të përshtatur me pajisjet e frenimit:
a) Sistemi i frenimit antibllokazh:
- është i aplikueshëm të mjetet (tërheqës dhe kamionë) me masë maksimale që i kalon 16 tonë dhe mjetet me motor të autorizuar për tërheqjen e rimorkiove ( d.m.th. rimorkio të plotë, gjysmërimorkio ose rimorkio me aks qendror) me një masë maksimale që i kalon 10 tonë. Mjetet motorike duhet të pajisen me kategorinë 1 të sistemit të frenimit antibllokazh.
- është i aplikueshëm te rimorkiot (d.m.th. rimorkio të plotë, gjysmë-rimorkio ose rimorkio me aks qendror) me një masë (peshë) maksimale që i kalon 10 tonë. Rimorkiot duhet të pajisjen me kategorinë A të sistemit antibllokazh.
b) Sistemi i rezistencës në frenim:
- është i aplikueshëm te mjetet me motor me një masë  maksimale që i kalon 16 tonë ose të autorizuar për tërheqjen e një trileri me një masë maksimale që i kalon 10 tonë. Sistemi i rezistencës në frenim duhet të jetë tipi IIA.
33.	Mjetet e tipit EX/II dhe EX/III për transportin e lëndëve plasëse (LP)
33.1. Mjetet motorike ose rimorkiot e përdorur për herë të parë më ose pas datës 1 janar 1997 që janë përdorur për mbartjen ose tërheqjen e një rimorkio që përmban eksplozivë në udhëtimet brenda vendit.
33.2. Mjetet motorike ose rimorkiot, e përdorur për transportin ose tërhequr një rimorkio që përmban eksplozivë në udhëtimet ndërkombëtar janë mjetet EX/II dhe EX/III si vijon:
a) mjetet EX/II dhe EX/III shërbejnë për transportin e lëndëve plasëse (LP), substancat dhe artikujt e klasës 1. Këto mjete duhet të përmbushin kërkesat për konstruksionin e mjeteve sipas kapitullit 9.2 të ADR dhe tabelës “H”, të aneksit 12, të shtojcës I.
b) kërkesat shtesë në lidhje me konstruksionin, kushtet e pajisjet e mjeteve EX/II dhe EX/III të plotë ose të plotësuar të destinuar për transportin e substancave dhe artikujve eksplozivë (klasa 1) të ADR në paketa jepen në kapitullin 9.3 të ADR dhe sipas tabelës “I”, të aneksit 12, të shtojcës I.
34.	Mjetet e tipit FL, OX dhe AT (mjetet cisternë)
34.1. Mjetet-cisternë me kod FL, OX dhe AT shërbejnë për transportin e substancave dhe artikujve të cilët janë në gjendej të gaztë, të lëngët ose substancave në gjendje pudre ose të granuluar.
34.2. Menjëherë pasi cisterna e çmontueshme është vendosur në mjet, e tërë njësia do të plotësojë kushtet e parashikuara për mjetet-cisternë.
34.3. Cisternat duhet të përmbushin kërkesat sipas kapitujve 6.2 deri në 6.8 të ADR. Inspektimi periodik, i ndërmjetëm, jashtë radhe dhe provat në hermeticitet i cisternave kryhen nga organet e miratuara nga ministri përgjegjës për çështjet e tregtisë. Pas kontrollit, trupat inspektuese të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit të miratuara nga ministri përgjegjës lëshojnë formularin mod.013, sipas aneksit nr.9, të shtojcës I.
34.4. Mjetet me kod FL, OX dhe AT duhet të përmbushin kërkesat në lidhje me konstruksionin e mjeteve sipas kapitullit 9.2 të ADR, tabelës “H” të aneksit 11, të shtojcës I, si dhe kërkesat shtesë sipas kapitullit 9.7 të ADR dhe tabelës “J” të aneksit 11, të shtojcës I.
35.	Mjetet e tjera 
35.1. Certifikata e miratimit ADR nuk kërkohet për mjetet e ndryshëm nga mjetet EX/II, EX/III, FL, OX dhe AT, kur transporti i mallrave të rrezikshme, lejohet nga ADR, të kryhet me këto mjete, përveç certifikatës së kontrollit teknik e kërkuar për rregullat e përgjithshme të sigurisë sipas udhëzimit nr. 2, datë 11.3.2010.
35.2. Për mjetet e ndryshëm nga mjetet me kod EX/II, EX/III, FL, OX dhe AT:
a) kërkesat e nënseksionit 9.2.3.1.1 të ADR (Pajisja e frenimit në përputhje me ECE rregulloren nr. 13 ose direktivën 71/320/EC) janë të aplikueshme te të gjithë mjetet e regjistruara për herë të parë pas 30 qershorit 1997;
b) kërkesat e nënseksionit 9.2.5 të ADR (pajisja e kufizimit të shpejtësisë në përputhje me ECE Rregulloren 89 ose direktivën 92/24/EEC) janë të aplikueshme te të gjithë mjetet motorike me një masë maksimale që e kalon 12 tonë të regjistruar për herë të parë pas 31 dhjetorit 1987 dhe të gjitha mjetet motorike me një masë maksimale që i kalon 3.5 tonë, por jo më shumë se 12 tonë të regjistruar për herë të parë pas 31 dhjetorit 2007.
36.	Ruajtja e dokumenteve
36.1. Si rezultat i veprimtarisë së organeve të përmendura në këtë udhëzim, organet që gjenerojnë dokumente janë ato të përmendura në anekset 5 dhe 6, të shtojcës I.
36.2. Dokumentet e përmendura në këtë udhëzim, duke përfshirë edhe veprimet negative, duhet të mirëmbahen nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (PSHTRR) dhe trupa e inspektimit teknik për një periudhë prej 10 vjetësh ose deri në datën e shfuqizimit të dokumentit kur ai shfuqizohet në një periudhë prej më shumë se 10 vjet.
37. Publikimi
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës publikon në faqen e website të saj të dhënat për të gjithë trupat inspektimit të mjeteve ADR.
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor publikon në faqen e saj të internetit këtë udhëzim anekset A dhe B, të ADR në fuqi. 
38. Aktet në fuqi
Certifikatat e miratimit ADR për mjetet, të lëshuara nga DPSHTRR para ditës së hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi janë të vlefshme deri më datën e paraqitur në të.
39. Vazhdimësia e ruajtjes së dokumentacionit 

Në rast se një trupë inspektimi mbyll veprim-tarinë e saj, ajo transferon dokumentacionin teknik në zotërim të saj në trupën e i inspektimit që cakton Ministri. 
40.	Penalitet
Mosplotësimi i dispozitave të këtij udhëzimi, lidhur me procedurat e inspektimit të mjeteve ADR dhe plotësimin e kushteve nga trupa inspektuese, dënohet me 600 000 lekë gjobë dhe, ministri shfuqizon licencën e trupës së inspektimit të autorizuar.
Trupës së inspektimit, të cilës i hiqet licenca sipas paragrafit të mësipërm të këtij neni nuk ka të drejtë të kërkoj licencë tjetër për inspektimin e mjeteve ADR.
41.	Shfuqizime
Udhëzimi nr. 5, datë 28.05.2012 “Për ekzaminimin dhe procedurat për lëshimin e certifikatës së miratimit ADR”, shfuqizohet në ditën e hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi.

KREU VI
Tarifat për autorizimin dhe inspektimin e mjetit

42.	Tarifat për inspektimet e mjetit ADR 
42.1. Vlera e tarifës së shërbimit të shqyrtimit të dokumentacionit nga Drejtoria e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, për të gjitha llojet e mjeteve është 4.000 lekë. 
42.2	Vlera maksimale e tarifës së shërbimit për certifikatën ADR për mjetet mbi 3.5 tonë në një trupë inspektimi ADR për çdo mjet është 14.000 lekë.
42.3	Vlera maksimale e tarifës së shërbimit për certifikatën ADR për mjetet e lehta 3.5 tonë e poshtë në një trupë inspektimi ADR për çdo mjet është 9.000 lekë.
42.4	Vlera maksimale e tarifës së shërbimit për certifikatën ADR të tërheqësit të artikuluar për tipin e ri të miratuar 4.000 lekë.
42.5	Vlera maksimale e tarifës së riinspektimit brenda 14 ditëve është 6.000 lekë.
42.6	Vlera e tarifës shërbimit për lëshimin e certifikatës së miratimit ADR, “ZËVENDËSUESE” është 2.000 lekë.
42.7	Në tarifat e përcaktuara në këtë udhëzim është e përfshirë TVSH-ja.
Ky udhëzim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I TRANSPORTIT 
DHE INFRASTRUKTURËS
Edmond Haxhinasto


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	[image: ]














































































	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	 Viti 2015 – Numri 104





















image2.jpeg
Modeli A1 SHTOJCA Nr.2
Format A4 (294 x 210)

Pesha: 150 g/ m?

Ngjyra: e verdhé e forté

REPUBLIKA E SHQIPERISE .
MINISTRIA TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

AL Drejtoria e Pérgjithshme e
Shérbimeve té Transportit Rrugor

CERTIFIKATA E KOMPETENCES PROFESIONALE NE__TRANSPORTIN
RRUGOR BRENDA VENDIT TE UDHETAREVE

[N |
Komisioni i vlerésimit t& provimit, népérmjet késaj vérteton gé:
@
Emri mbiemri:
Vendii lindjes:
Data e lindjes:
ka kaluar testet e provimit (vitii........coccoeoiins DORUISH T e )

organizuar pér dhénien e cgertifikatés sé kompetencés profesionale né transportin rrugor
brenda vendit t& udhétaréve né pérputhje me udhé&zimin nr.1, daté 28/01/2009 “Pér
certifikatén e kompetencés profesionale pér drejtuesin e veprimtarisé sé operatorit té
transportit rrugor”.

(b) personi i pérmendur né pikén (a) éshté kualifikuar pér t& punuar me aftési profesionale
né njé ndérmarrje si drejtues veprimtarie pér transportin rrugor te udhétaréve:

duke u angazhuar vetém né transportin brenda vendit,

Kjo certifikaté pérbén provén e mjaftueshme té kompetencés profesionale pér pranimin
né veprimtariné e operatorit t& transportit rrugor t€ mallrave/ udhétaréve né transportin
kombétar referuar VKM nr.325, daté 19.3.2008 “Pér miratimin e rregullave pér pranimin
ne veprimtaring e operatorit t& transportit rrugor t& mallrave dhe udhétaréve, si dhe pér
njohjen e dokumenteve zyrtare, t& caktuara pér kéta operatoré”.

Léshuar né

Firma e kryetarit t& komisionit Firma dhe vula e DPSHTRr-sé

" né rastin kur aplikohet sipas shkronjave “b”, “c”, dhe “d” t& nenit 7, t& udhézimit.
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Modeli A2 SHTOJCA Nr.2
Format A4 (294 x 210)

Pesha: 150 g/ m?

Ngjyra: e verdhé e forté

REPUBLIKA E SHQIPERISE .
MINISTRIA TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

AL Drejtoria e Pérgjithshme e
Shérbimeve té Transportit Rrugor

CERTIFIKATA E KOMPETENCES PROFESIONALE NE TRANSPORTIN RRUGOR
BRENDA VENDIT TE MALLRAVE

[N |
Komisioni i vlerésimit t& provimit, népérmjet késaj vérteton gé:
@
Emri mbiemri:
Vendii lindjes:
Data e lindjes:
ka kaluar testet e provimit (vitii.......cccoeriins CORUISH T e )

organizuar pér dhénien e gertifikatés sé& kompetencés profesionale né transportin rrugor
brenda vendit t& mallrave né pérputhje me udhézimin nr.1, daté 28/01/2009 “Pér
certifikatén e kompetencés profesionale pér drejtuesin e veprimtarisé sé operatorit té
transportit rrugor”.

(b) personi i pérmendur né pikén (a) éshté kualifikuar pér t& punuar me aftési profesionale
né njé ndérmarrje si drejtues veprimtarie pér transportin rrugor te mallrave:

duke u angazhuar vetém né transportin brenda vendit,

Kjo certifikaté pérbén provén e mijaftueshme té kompetencés profesionale pér pranimin
né veprimtarin€ e operatorit t& transportit rrugor t€ mallrave/ udhétaréve né transportin
kombétar referuar VKM nr.325, daté 19.3.2008 “Pér miratimin e rregullave pér pranimin
ne veprimtaringé e operatorit t& transportit rrugor t& mallrave dhe udhétaréve, si dhe pér
njohjen e dokumenteve zyrtare, t& caktuara pér kéta operatoré”.

Firma e kryetarit t&€ komisionit Firma dhe vula e DPSHTRr-sé

1 né rastin kur aplikohet sipas shkronjave “b”, “c”, dhe “d” t& nenit 7, t& udhézimit..
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Modeli A2 SHTOJCA Nr.2
Format A4 (294 x 210)

Pesha: 150 g/m2

Ngjyra: e verdhé e forté

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

AL Drejtoria e Pérgjithshme e
Shérbimeve té Transportit Rrugor

CERTIFIKATA E KOMPET_ENCES PROFESIONALE NE TRANSPORTIN RRUGOR
NDERKOMBETAR TE UDHETAREVE

I N, |

Komisioni i vlerésimit t& provimit, népérmjet késaj vérteton qé:

(a)
Emri mbiemri:
Vendii lindjes:
Data e lindjes:
ka kaluar testet e provimit (vitii..........ccceeeen. CRUSH T e )

organizuar pér dhénien e certifikatés sé kompetencés profesionale né transportin rrugor
té brendshém té udhétaréve né pérputhje me udhé&zimin nr.1, daté 28/01/2009 “Pér
certifikatén e kompetencés profesionale pér drejtuesin e veprimtarisé sé operatorit t&
transportit rrugor”.

(b) personi i pérmendur né pikén (a) éshté kualifikuar pé&r t&€ punuar me aftési
profesionale né njé ndérmarrje si drejtues veprimtarie pér transportin rrugor
ndérkombétar? t& udhétaréve.

Kjo certifikaté pérbén provén e mjaftueshme té kompetencés profesionale pér pranimin
né veprimtarin€ e operatorit t& transportit rrugor t€ mallrave/ udhétaréve né transportin
kombétar referuar VKM nr.325, daté 19.3.2008 “Pér miratimin e rregullave pér pranimin
ne veprimtaring e operatorit t& transportit rrugor t& mallrave dhe udhétaréve, si dhe pér
njohjen e dokumenteve zyrtare, t& caktuara pér kéta operatoré”.

Firma e kryetarit t& komisionit Firma dhe vula e DPSHTRr-sé

" né rastin kur aplikohet sipas shkronjave “b”, “c”, dhe “d” t& nenit 7, t& udhézimit.
2 Kjo certifikaté shérben edhe pér transportin brenda vendit





image5.jpeg
Modeli A2 SHTOJCA Nr.2
Format A4 (294 x 210)

Pesha: 150 g/m2

Ngjyra: e verdhé e forté

REPUBLIKA E SHQIPERISE .
MINISTRIA TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

AL Drejtoria e Pérgjithshme e
Shérbimeve té Transportit Rrugor

CERTIFIKATA E KOMPETE__NCES PROFESIONALE NE TRANSPORTIN RRUGOR
NDERKOMBETAR TE MALLRAVE

I Ny, |

Komisioni i vlerésimit t& provimit, népérmijet késaj vérteton gé:

(a)
Emri mbiemri:
Vendii lindjes:
Data e lindjes:
ka kaluar testet e provimit (vitii.......cccoeeii. DoKUESI T e )

organizuar pér dhénien e certifikatés sé kompetencés profesionale né transportin rrugor
té brendshém té mallrave né pérputhje me udhézimin nr.1, daté 28/01/2009 “Pér
certifikatén e kompetencés profesionale pér drejtuesin e veprimtarisé sé operatorit t&
transportit rrugor’.

(b) personi i pérmendur né pikén (a) éshté kualifikuar pé&r t&€ punuar me aftési
profesionale né njé ndérmarrje si drejtues veprimtarie pér transportin rrugor
ndérkombétar’té mallrave.

Kjo certifikaté pérbén provén e mjaftueshme té kompetencés profesionale referuar VKM-
sé nr. 325, daté 19.3.2008 “Pér miratimin e rregullave pér pranimin né veprimtariné e
operatorit t& transportit rrugor t& mallrave dhe udhétaréve, si dhe pér njohjen e
dokumenteve zyrtare, té caktuara pér kéta operatoré”

Lé&shuarné.........coccvveeveeeeeeeieeeennees JIMNE e

Firma e kryetarit t&€ komisionit Firma dhe vula e DPSHTRr-sé

" né rastin kur aplikohet sipas shkronjave “b”, “c”, dhe “d” t& nenit 7, t& udhézimit.
2 Kjo certifikaté shérben edhe pér transportin brenda vendit
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SHTOJCA 1

Aneksi 1

Formati A4
Logo e DPSHTRR

APLIKIMI PER CERTIFIKIMIN E MJETIT RRUGOR SIPAS ADR

Para plotésimit té ketij aplikimi shiko shenimet né pjesén e pasme. Konsultohuni me keshilltarin Tuaj té sigurise per mallrave te rrezikshme
(Té giithé pieset e lidhura me kete aplikim duhet té plotesohen per té dy rastet si per aplikimin e paré dhe per aplikimet vijuese per te gjithe mietet)

PJESA 1 (Té plotésohet nga té gjithé aplikuesit)

1. APLIKUESI

EMRI I KONTAKTIT: Nr. Tel:
KOMPANIA:
ADRESA KODI POSTAL:

2. MJETI (Ju lutem shénoni né kutiné e duhur)

A éshté ky aplikimi i paré pér kété automjet? Po [ Jo[]
Tipi i mjetit Traktor i artikuluar O I ngurté O
Rimorkio me aks né qendér [] Rimorkio e ploté me krah lidhés [ Gjysmé-Rimork [
A éshté ky mjet i Lehté Mallrash d.m.th. TPL 3001 kg deri 3500 kg? Po[] Jo O
Metoda e transportimit Konstruksion (i mbyllur) me Kuti ] Skeletore O
ose mbajtjes sé Ngarkesés Konstruksion i Veshur me Shtresé [0 Ené e njé mjetit — Bateri O
Cisterné O
Cisterna fikse O
Cisterné Kontejner /Cmontueshme |
Cisterné/Cisterné e lévizshme/KGESH O
Mjete cisterné & operojné nén vakum O

Targa e mjetit ose e Rimorkios: Prodhimi Mjetit/Rimorkios

Nr. Shasisé Mjetit/ Rimorkios:: Nr. i akseve:
(bashkélidhni licencén dhe certifikatén e operimit t€ mjetit ose rimorkios)

Vetém pér aplikimet e para té mjetit me motor: A ¢ ka mjeti miratimin e tipit sipas ADR? Po[] Jo[]

Nése po, ju lutem shénoni numrin e miratimit t& tipit sipas ADR dhe renditni ¢do ndryshim q& i &shté béré mjetit g& nga
miratimi i tipit:

Numri ADR T/A Ndryshimet

Pér cisternat fikse, dhe mjetet — bateri:

Viti 1 prodhimit: Nr. Cert. TC2 Cert. Nr:
Prodhuesi i cisternés: Nr. Serisé sé Cisternés:
Identifikimi i elementeve - bateri: ose shih listén bashkéngjitur: (shéno) []

Kodi i cisternés (ADR 4.3.3.1/4.3.4.1): Dispozitat e speciale (ADR 6.8.4/ shénimi 11(e))
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3. PRONARIVOPERATORI I MJETIT (Te plotésohet nga té gjithé aplikuesit)

KOMPANIA:
ADRESA:

KODI POSTAL:

3.1 Kategoria ADR pér té cilén kérkohet
(Lutemi cekoni kuting e pérshtatshém)
- Certifikata e mjetit ose rimorkios e pérdorur né transportin
ndérkombétar ose t& brendshém O

- Certifikata e mjetit ose rimorkios e pérdorur vetém né transportin e brendshém O

4. INSPEKTIMI TEKNIK

1. Qendra e Inspektimit ADR e preferuar Data/Koha:

A synoni t& paragisni mjetin/rimork. t& ngarkuar me Mallra t& Rrezikshme pérveg UN 12022 Po [] Jo []
Nése po, gendra e inspektimit do t& pérgatisé datén dhe kohén e pérshtatshme t& inspektimit.

5. DEKLARATA E APLIKUESIT

Uné deklaroj & informacioni 1 dhéné né kété formular éshté 1 sakté.

Nénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):
Statusi (Menaxher transporti etj.): Data:
Metoda e Pagesés:

e Debitoj llogaring time t&é Para-paguar: Numri A/C:

Emri i t& deleguarit: Nénshkrimi i t& deleguarit:

e Nése déshironi té paguani me karté Krediti/Debiti, personi juridik do t& kontaktojé me ju népérmjet
telefonit pér detajet lidhur me pagesén.

Emri i kontaktit: Tel:

CERTIFIKATA DUPLIKATI

Nése ju keni nevojé pér njé certifikaté dublikate pér arsye se certifikata e fundit ka humbur, éshté
vjedhur, &shté shkatérruar ose éshté démtuar, cekoni né kutiné e duhur.

E humbur ose e Vjedhur [] E shkatérruar [] E démtuar O

Data dhe vendi i léshimit, nése e dini

Shénim: Nése mjeti tuaj éshté kontrolluar sipas numri regjistrimi i ndryshém nga ai i déshmuari
né pikén 2, shkruani numrin e regjistrimit t¢ méparshém kétu:
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PJESA II (Té plotésohet nga té gjithé aplikuesit)

6. KATEGORIA E ADR SIPAS SK CILES KERKOHET CERTIFIKIMI
(Ju lutem shénoni kutiné e duhur)

Certifikata sipas Aneksit 5 t& kétij udhézimi (mjeti motorik ose rimorkion g& pérdoren né Transportin
Ndérkombétar dhe/ose Brenda Vendit)

Certifikata sipas Aneksit 6 t& kétij udhézimi (mjeti motorik ose rimorkion qé pérdoren né Transportin Brenda

Vendit)

O

Kategoria e Mjetit pér té cilén certifikata kérkohet

Tipi EX/I

Tipi EX/II

Pér mjetet me trupé (karroceri) t& mbyllur ose mjetet e veshura me shtresé pér mbrojtjen e
ngarkesés pér transportin e 1éndéve dhe artikujve eksploziv té klasés 1.

Pér mjetet me trup (karroceri) t&¢ mbyllur e solid 1 pérbéré prej materialesh & nuk digjen
menjéheré, t& caktuar pér transportin e substancave dhe artikujve eksploziv t& klasés 1. (]

Pér té gjitha mjetet me léndé eksplozive t& llojit EXII dhe EXII: A synoni té transportoni mallra t& grupit
“J” té pajtueshmeérisé (kompabilitetit)? Po[] Jo O

Tipi FL

Tipi OX

Tipi AT

Pér mjetet qé do té transportojné léngje me piké ndezjeje jo mé shumé se 61°C* ose gazet e
djegshme me kontejner-cisterna, cisterna t& transferueshme ose KGESH (MEGC) me kapacitet
mé t& madh se 3000 litra, cisternat fikse ose cisternat e gmontueshme me kapacitet mé té madh se
1000 litra dhe pér mjetin me bateri me kapacitet mé té madh se 1000 litra t& destinuar pér
transportin e gazeve t& ndezshme. O

*Duke pérjashtuar léndén e djegshme diezel né pérputhje me standardin EN590: 1993, gazoilin
dhe vajin ngrohés (t& lehté) sipas UN1202 me piké ndezjeje sipas pércaktimin né standardin
EN590: 1993

Pér mjetet e caktuar pér transportin e Peroksidit t& Hidrogjenit, t& stabilizuar ose Peroksidit t&
Hidrogjenit, tretésiré ujore e stabilizuar me mé shumé se 60% Hidrogjen Peroksidi (Klasa 5.1 UN
Nr 2015) me kontejneré—cisterna ose cisterna té transferueshme me kapacitet mé t& madh se 3000
litra, ose cisterna fikse apo cisterna t& ¢gmontueshme me kapacitet mé t& madh se 1000 litra. 0

Pér mjetet pérveg atyre t& Llojeve FL ose OX, té caktuar pér transportin e mallrave té rrezikshme
me kontejneré-cisterné, cisterna té lévizshme ose KGESH (MEGC) me kapacitet mé t& madh se
3000 litra, cisterna fikse apo cisterna t& ¢gmontueshme me kapacitet mé t& madh se 1000 litra dhe
pér mjetet - bateri me kapacitet mé t& madh se 1000 litra pérveg atyre t& Tipit FL. O

Pér té gjitha cisternat dhe mjetet - bateri: A synoni t8 transportoni a) hidrogjen? Po O Jo O

b) disulfit karboni? Po O Jo O

A pérbéhet cisterna prej materiali plastik té pérforcuar? Po ] Jo O

MJETI CISTERNE

Deklaroni kodin e cisternés né pérputhje me Marréveshjen ADR 2013, Kapitulli 4.3 (kolona 12, e tabelés A, t&é
Kapitullit 3.2)

Deklaroni kodin e ndonjé Dispozite speciale né lidhje me 6.8.4 t& Marréveshjes ADR 2013, Kapitulli 4.3
(kolona 13, e tabelés A, t& Kapitullit 3.2)
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MJETI CISTERNE/MJETI BATERI

Nése ndonjé prej substancave qé transportohen klasifikohet me shenjén “(+)” né kolonén 12 té Tabelés A né
Kapitullin 3.2 t& Marréveshjes ADR 3013

Po [ Jo [

Nése po, deklaroni mé poshté emrin e substancés, numrin UN dhe numrin e grupit t& paketimit

SUBSTANCA NUMRI UN NUMRI I GRUPIT TE PAKETIMIT

SHENIM: “Cisterna t€ gmontueshme” jané cisternat q& nuk mund t& higen nga mjetet transportuese kur
jané t& ngarkuara.

“Cisterna kontejneré” dhe “cisterna té transferueshme” jané cisternat ¢ modeluara pér tu
hequr nga mjeti transportues kur jané t& ngarkuara pér tu kaluar né njé myjet tjetér ose ményré
tjetér transporti.

“mjetet - bateri” jané mjetet g& kané njé grup depozitash (ené) t& ndérlidhura mé ané t& njé
kolektori dhe t& montuara né ményré t& pérhershme né mjetin pérkatés.

“KGESH (MEGC) (kontejneré gazi me elemente té shuméfishté)” jané njésité qé
pérmbajné njé bateri t& elementeve t& lidhura s& bashku népérmjet njé kolektori dhe t&
montuara né njé strukturé q& mund té higet nga mjeti kur ngarkohet.

7. DOKUMENTACIONI

Sé bashku me aplikimin kérkohen dokumentacioni dhe/ose deklaratat e méposhtme. Mosparaqitja e kétyre
dokumenteve mund t& vonojé aplikimin. (SHENIM: Deklaratat pér sistemin e frenimit, pér shkémbyesin e
nxehtésisé dhe kontrollin e gelésit kryesor nuk kérkohen pér mjetet me motor t& Tipit t& Miratuar sipas ADR,
nése kéto sisteme nuk jané ndryshuar pas miratimit t& Tipit.)

TIPIEX/I  Sipas rastit, deklaratat e kabinés/trupit, nése éshté e aplikueshme deklaratén e mbulesss .
Shih pjesét V, VI dhe VIII.

N/A PO JO

Deklarata e kabinés e ofruar nga prodhuesi O O
Deklarata e mbulesés e ofruar nga prodhuesi O O O
Deklarata e trupit (karrocerisé) O O O
TIPIEX/IT  Deklaratat pér sistemin e frenimit, trupin, dhe kontrollin e ¢elésit kryesor. Shih pjesét IIL,
VI, VII dhe X.
N/A  Po
Deklarata e frenave e ofruar nga prodhuesi 1 mjetit O O

Deklarata e kabinés e ofruar nga prodhuesi i mjetit

Deklarata e trupit (karrocerisé) e ofruar nga prodhuesi O

OoOoo
O g g Oos

Deklarata e Pérshtatshmérisé sé Celésit Kryesor t& O
Baterisé té Cisternés

TIPI FL Deklaratat e sistemit t& frenimit, certifikatat e miratimit t& cisternés etj. dhe deklarata e
pajisjes ngrohése. Vértetimi i qéndrueshmérisé. Deklarata e kontrollit t& celésit kryesor.
Shih pjesét IT1, IV, VIIL, IX dhe X..
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N/A PO JO
Deklarata e frenave e ofruar nga prodhuesi 1 mjetit O
Certifikata e miratimit t& Tipit t& Cisternés O
Kodi i Cisternés dhe/ose Lista e prodhimit t& ofruar
Certifikata e Miratimit Fillestar té Cisternés
Certifikata e Kontrollit Periodik t& Cisternés

Certifikata e Kontrollit t& Hermeticitetit t& Cisternés

OOoOoooaod
OoO0OoOoooaod

OoOoao

Deklarata e Shkémbyesit t& Nxehtésisé O

O

TIPI OX Deklarata e Frenimit, Certifikatat e Miratimit t& Cisternave dhe Deklarata Shkémbyesit t&
Nxehtésisé. Shih pjesét ITT, IV, VIIIL, IX dhe X.

N/A
Deklarata e frenave e ofruar nga prodhuesi 1 mjetit O
Certifikata e Tipit t& Cisternés O

Kodi i Cisternés dhe/ose Lista e prodhimit t& ofruar
Certifikata e Miratimit Fillestar t& Cisternés
Certifikata e Kontrollit Periodik t& Cisternés

Certifikata e Kontrollit t& Hermeticitetit t& Cisternés

O oo
O0OO0O0O0Ooag
Y o o o

Deklarata e kabinés e ofruar nga prodhuesi i mjetit O

TIPI AT Deklaratat e sistemit t& frenimit dhe certifikatat e miratimit t& cisternés etj. Deklarata e
pajisjes ngrohése. Vértetimi i qéndrueshmérisé. Shih pjesét II1, IV, VIII, IX.

N/A
Deklarata e frenave e ofruar nga prodhuesi 1 mjetit O
Certifikata e Tipit t& Cisternés O
Kodi i Cisternés dhe/ose Lista e prodhimit t& ofruar O

Certifikata e Miratimit Fillestar t& Cisternés

O

Certifikata e Kontrollit Periodik t& Cisternés

Certifikata e Kontrollit t&¢ Hermeticitetit t& Cisternés O

I o o o 4
I o o o

Certifikata e Kushteve Vjetore t& Veshjes sé Cisternés O
(e kérkuar Vetdm nése transporton Bromine)

PJESA IIT

8. KERKESAT PiR SISTEMIN E FRENIMIT PR MJETET E TIPEVE EX/III, FL, OX DHE AT

Deklarata e sistemit té frenimit, e plotésuar nga prodhuesi kérkohet pér disa mjete qé nuk plotésojné miratimin e
tipit sipas ADR né momentin e aplikimit té paré pér inspektimin ADR. Kéto mjete jané:
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a) mjeti motorik me masé maksimale qé e kalon 16 tong;

b) mjeti motorik i autorizuar pér t& térhequr rimorkio t& ploté me krah lidhés me masé
maksimale q& e kalon 10 tong, ose rimorkio me bosht né gendér apo gjysmé — rimorkio me
peshé pér aks mé shumé se 10 tong;

¢) rimorkio e ploté me krah lidhés me masé maksimale gé e kalon 10 tong, ose rimorkio me
bosht né gendér apo gjysmé - rimorkio me masé maksimale gé e kalon 10 tong.

Mjetet e regjistruara para 1 Prillit 2002 dhe kérkojné certifikatén vetém pér Transport Brenda Vendit (shiko
Aneksin 6, t& shtojeés I) q& nuk jané té pérshtatur me sistemin anti-bllokazh dhe sistemin e frenimit nuk
kérkojné njé deklaraté frenimi.

DEKLARATE — té plotésohet nga prodhuesi. Deklaratat e Tregtarit nuk pranohen.

SHENIM: Nga prodhuesi pranohet njé deklarats mé vete me kusht qé kjo deklaraté t'1 pérkasé mjetit né
fjale.

Uné deklaroj gé:

e N& rastin e mjetit t& pérmendur né (a) ose (b) mé lart, automjeti &shté i pajisur me sistemin e frenimit
kundér bllokimit t& kategorisé 1 sipas Nenit Nr. 13, t&¢ ECE, Aneksi 13 ose sipas Direktivés
71/320/EEC

s Gjithashtu mjeti &shté i pajisur me pajisjen e ngadalésimit t& frenimit, g& plotéson kérkesat e Nenit Nr.
13, t& ECE, Aneksi 5 me peshén e automjetit t& ngarkuar qé pérbéhet nga pesha e ngarkesés sé mjetit
me motor dhe peshés maksimale t& rimorkuar té autorizuar por gé nuk éshté mé shumé se 44 ton.

e N& rastin e rimorkios t& pérmendur né (c) mé lart, rimorkio &shté i pajisur me sistemin e frenimit
kundér bllokimit t& kategorisé A sipas Nenit Nr. 13, t8 ECE, Aneksi 13 ose sipas Direktivés

71/320/EEC.
Nénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):
Kompania: Statusi: Data:

Deklarata e méposhtme kérkohet nga ¢do zotérues pér ¢do aplikim sipas ADR né lidhje me llojet e mjeteve t&é
pérmendura me lart té cilat aktualisht ose mé paré kané dhéné deklaratén e sistemit t& frenimit t& prodhuesit ose
miratimit t& tipit.

DEKLARATE- t& plotésohet nga zotéruesi (pronari)

Uné deklaroj qé nuk &shté béré asnjé riparim apo ndryshim qé mund t& zhvlerésojé deklaratén e prodhuesit ose
miratimin e llojit t& mjetit sipas ADR qé mund t& ndikojé né funksionimin e:

a. sistemit té frenimit kundér bllokimit, ose

b. sistemi i rezistencés frenimit

Vetém pér mjetet me motor:- Masa maksimale e automjetit éshté kg; masa maksimale e rimorkios ose
gjysmé-rimorkios &shté ke.
Neénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):

Kompania: Statusi: Data:
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PJESA TV
9. CERTIFIKATAT E CISTERNAVE ETJ. (VETEM PER CISTERNAT DHE MJETET — BATERI)

Normalisht sébashku me aplikimin, aplikuesi duhet té ofrojé dokumentet e méposhtme: (Pranchen kopjet, por
dokumentet origjinale duhet té paragiten ditén e inspektimit)-

a) Certifikata e miratimit té tipit t& cisternés

b) Listén e Prodhimit t& Cisternés dhe/ose Kodi i Cisternés (vetém aplikimi i paré nése lista nuk
ka ndryshuar)

¢) TC2 ose TV6 Numri i Certifikatés sé Miratimit Fillestar t& Cisterngs
d) TC3 ose TV8 Numri i Certifikatés sé Inspektimit Periodik té Cisternés

dh) Certifikata Vjetore e Gjendjes s& Veshjes sé Cisternés (kérkohet vetém nése transporton
Bromine)

Té dhénat e méposhtme nuk jané nxjerré akoma por do té paraqiten ditén e inspektimit: (shih shénimin, pika 11

®).

PJESAYV

10. DEKLARATA E MBULESES PER MJETET E LLOJIT EX/II Ti VESHURA ME SHTRESE PER
MBROJTEN E MALLIT

Kjo deklaraté duhet té plotésohet nga prodhuesi ose ofruesi 1 automjetit apo mbulesés. SHENIM: prodhuesi ose
ofruesi 1 mjetit ose i mbulesés mund té paragesé njé deklaraté me vete nése ka té b&jé mé mjetin.

Uné deklaroj q& mbulesa (shtresa mbrojtése) e prodhuar ose ofruar nga
dhe sipas rastit e shénuar me t& dhénat e méposhtme t& identifikimit: éshté
prej materiali t& padepértueshém dhe gé nuk digjet menjéheré vértetuar népérmjet testimit t& nivelit Bl né
standardin DIN 4102 ose ekuivalent me t&: BS5438, BS7837 ose DIN 75200 pranchet, me normé djegieje jo mé
shumé se 100 mm/min sipas testimit né pérputhje me ISO 3795:1989.

Neénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):

Kompania: Statusi: Data:

DEKLARATE — té plotésohet nga pronari/operatori

Uné deklaroj qé mbulesa e pérdorur 8shté e njéjté me até té vitit t& kaluar dhe nuk éshté zévendésuar apo
ndryshuar né ményré té tillé qé t& zhvlerésojé automjetin origjinal ose deklaratén e prodhuesit apo ofruesit pér
mbulesén. Nése mbulesa &shté ndryshuar ju lutem merrni deklaratén mé lart nga prodhuesi ose ofruesi i
automjetit apo mbulesés.

Neénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):

Kompania: Statusi: Data:
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PJESA VI

11. DEKLARATA E KABI.NES PER TE GJITHA MJETET EXII DHE EXIII DHE ATO OX TE PA-
PAJISURA ME MBUROJE METALIKE PAS KABINES.

Deklarata e plotésuar nga prodhuesi kérkohet né momentin e aplikimit t& paré pér kontrollin sipas ADR pér té
gjitha mjetet OX qé nuk kané mburojé metalike pas kabings.

a. Tipi EXII (eksplozivé),
b. Tipi EXII (eksplozivé),
c. Tipi OX nése nuk pajisjet me njé pllaké mbrojtése mbrapa.

DEKLARATE — té plotésohet nga prodhuesi (ose modifikuese, nése aplikohet). Deklaratat e Tregtarit nuk
pranchen.

SHENIM: Nga prodhuesi pranchet njé deklaraté mé vete me kusht qé kjo deklaraté t'i pérkasé mjetit
né fjalé.

Uné deklaroj & né ndértimin e kabinés s& drejtuesit jané pérdorur vetém materiale & nuk digjen menjéheré.

Neénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):

Kompania: Statusi: Data:

Deklarata e méposhtme kérkohet nga zotéruesi pér ¢do aplikim sipas ADR né lidhje me llojin e automjetit t&
pérmendur mé lart.

DEKLARATE — té plotésohet nga zotéruesi/tregtari ofrues

Uné deklaroj qé nuk éshté béré asnjé riparim, ndryshim apo lyerje e kabinés né ményré té tillé qé t& zhvlerésojé
deklaratén e prodhuesit.

Neénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):
Kompania: Statusi: Data:
PJESA VII

12. DEKLARATA PER TRUPIN (KONSTRUKSIONIN) E MJETEVE TE TIPIT EX/ITT
Deklarata e plotésuar nga prodhuesi kérkohet né momentin e aplikimit t& paré pér kontrollin sipas ADR.

DEKLARATE — té plotésohet nga prodhuesi/konstruktori i trupit ose ofruesi té mjetit.

SHENIM: Nga prodhuesi pranchet njé deklaraté mé vete me kusht qé kjo deklaraté t'i pérkasé mjetit né
fjale.

Uné deklaroj qé né rastin e mjetit motorik t& Tipit EX/IIT ose rimorkios t& pérdorur pér heré té paré para datés 1
Korrik 2005:

e Trupiimjetit &shté 1 ndértuar né ményré solide prej materialesh qé nuk digjen menjéheré dhe materiale
té pérdorura pér veshjen nuk mund t& prodhojné shkéndija.

e Vetité izoluese dhe rezistuese ndaj nxehtésisé sé trupit jané té paktén t& njéjta me ato t& ndarjes qé
pérbéhet nga njé paret 1 jashtém metalik t& veshura mé njé shtesé druri rezistent ndaj zjarrit me trashési
10mm, ose trupi éshté i ndértuar né ményré & tillé qé nuk lejon depértimin e flakés né parete ose
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vendet ¢ nxehta me temperature mé shumé se 120°C né sipérfagen e paretit t& brendshém mund té
ndizen brenda 15 minutave nga fillimi i zjarrit & mund t& shkaktohet nga funksionimi i mjetit.

o Né ndértimin e trupit t& mjetit nuk &shté pérdorur asnjé material qé mund t& krijojé pérbérje té
rrezikshme me léndét e transportuara.

Nénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):

Kompania: Statusi: Data:

Uné deklaroj qé né rastin e mjetit motorik té Tipit EX/IIT ose rimorkios t& pérdorur pér heré té paré mé 1 Korrik
2005 ose pas késaj daté:

e  Materialet e pérdorura pér veshjen nuk mund t& prodhojné shkéndija.

e  Materialet e pérdorura pér trupin dhe veshjen e tij pérbéhen prej materialesh rezistente ndaj
nxehtésisé dhe flakés me trashési té paktén 10 mm dhe qé jané né pérputhje me klasifikimin B-S;-d,
t& EN 13501-1:2002.

e N& ndértimin e trupit (karrocering) t& automjetit nuk &shté pérdorur asnjé material qé mund té
krijojé pérbérje té rrezikshme me 1&ndét e transportuara.

Neénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):

Kompania: Statusi: Data:

DEKLARATE — té plotésohet nga pronari.

Uné deklaroj qé asnjé riparime, modifikime ose lyerje (bojatisje) t& turpit (karrocerisé) jané kryer né ményré té
tillé qé t& zhvlerésoj deklaratén e prodhuesit.

Neénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):
Kompania: Statusi: Data:
PJESA VIII

13. DEKLARATA PER SHKEMBYESIN E NXEHTESISE
(zbatohet pér té gjithé mjetet sipas ADR € kané pérdorur pér heré té€ paré shkémbyesin e nxehtésisé pas datés 30
Qershor 2005)

Deklarata kérkohet né momentin e aplikimit t& paré pér kontrollin sipas ADR pér mjetet e pércaktuara mé lart qé
nuk jané subjekt i Miratimit t& Tipit sipas ADR ose gé kané ndryshuar sistemin e pajisjes ngrohése pas
Miratimit t& Tipit.

DEKLARATE — té plotésohet nga prodhuesi i mjetit té plotésuar ose i shkémbyesit té nxehtésisé ose
instaluesi.

SHENIM: Pranohet deklaraté mé vete me kusht & t'1 pérkass mjetit.

Pér mjetet q& jané pérdorur pér heré t& paré mé, ose pas datés 1 Korrik 2005, Uné deklaroj gé instalimi 1 saj
&shté né pérputhje me kérkesat teknike pérkatése té Direktivés 2001/56/EC e ndryshuar.

Gjithashtu pér mjetin me motor t& tipit FL deklaroj se shkémbyesi i nxehtésisé t& pajisjes ngrohése &shté
rezistent ndaj ciklit t& reduktuar prej 40 sekondash pas vénies né puné pér kohén e pérdorimit t& tij normal.

Nénshkroi: Emri: (SHKRONJA KAPITALE):

Kompania: Statusi: Data:
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SHENIME

TE PERGJITHSHME

1. Aplikimi duhet t& béhet jo mé shpejté se 10 dité pune para se inspektimi t& kérkohet. Aplikimet duhet t&
shogérohen me kopje, vetém té deklaratave t& nevojshme dhe, né rastin e mjeteve cisterné, me Certifikatat e
cisternés, aktuale, njé kod i cisternés dhe/ose lista e prodhimit. Origjinalet duhet t& paraqiten né ditén e
inspektimit. Ato jané t& nevojshme pér t& kaluar kontrollin teknik brenda 40 ditéve t& datues s& caktuar pér
inspektimin ADR. Evidenca e kétyre do té kérkohet pér t’u paraqitur né formén e njé certifikate té kontrollit
teknik ose njé déshmi kalimi nga rezultati né ditén e inspektimit ADR. té Testit t& Cisternés etj (Shih Pjesén IV
dhe shénimin 10 prapa), dhe me ¢do deklaraté tjetér & mund t& kérkohet.

2. Aplikime t& veganta duhet t& béhen pér ¢do mjet né veganti (d.m.th. mjeti motorik, rimorkio ose gjysmé-
rimorkio) pér té cilén certifikata ADR kérkohet.

3. Aplikimet duhet té& dérgohen prané DPSHTRR. Aplikimi duhet t& shogérohet me urdhér xhirimin ose me
posté pér tarifén pérkatése, ose numrin e llogarisé s& parapaguar te DPSHTRR dhe Trupa e Inspektimit nga e
cila merret tarifa, paraqitet né seksionin (pikén) 5 t& kétij formulari. Nése pérdorni llogariné e parapaguar tek
DPSHTRR dhe Trupa e Inspektimit, ju lutem sigurohuni & nénshkruesi né seksionin (pikén) 5 t& jeté person i
deleguar dhe t& keté autorizimin pér t& térhequr nga llogaria.

4. N& disa lloje mjetesh mund t& jeté e nevojshme q& mjetet té paragiten pa mbulesé, me qéllim g& t& mund t&
shihen p.sh. (¢elési kryesor 1 baterisé)

5. Nése mjeti me motor nuk &shté regjistruar akoma, ky fakt duhet t& shénohet né pritje té “targimit té¢ mjetit”.

6. N& vijim t& léshimit t& Certifikatés sé¢ Miratimit, aplikanti duhet t& garantoj q& detajet mbi certifikatén e
léshuar korrespondojné me miratimin e kérkuar né modelin e aplikimit.

7. Nése nuk mund t& lini takim pér caktimin e inspektimit ADR, lajméroni sa mé shpejt qendrén e inspektimit —
tarifat mund té rriten pér anulime t& vonuara ose pér mosparaqitje pér t& ndjekur procesin.

9. Nése ky nuk é&shté aplikimi i paré pér kété mjet, bashkéngjitura me aplikimin duhet t& vendoset njé fotokopje
e t& dyja anéve té certifikatés, aktuale ose mé t& fundit, té miratimit ADR.

10. Krahu lidhés dhe gjysmé - rimorkio q& pérmbajné mallra té rrezikshme duhet t& térhigen gjithashtu nga njé
mjet me rimorkio té certifikuar sipas standardit pérkatés edhe nése ato veté nuk transportojné mallra té
rrezikshme.

11. CISTERNAT

a) Fotokopje té certifikatave t& pérshtatshme t& cisternat duhet t& dérgohet sé bashku me aplikimin.
Megjithaté, kopjet origjinale duhet t& paraqitet né momentin e inspektimit. Nése kopja origjinale ka t&
dhéna qé nuk jané t& dukshme né fotokopjen pérkatése dhe ku pér pasojé kérkohet ndryshimi i
certifikatés sé miratimit t& pérgatitur, mund t& béhet pagesa e tarifés sé ri-kontroll para léshimit té
certifikatés sé re.

b) Né rastin e cisternés sé re ose mjetit—bateri, aplikimi mund t& béhet vetém né raste t& veganta para
léshimit té certifikatés sé miratimit fillestar té cisternés. Para krijimit t& certifikatés s¢ miratimit, numri
i certifikatés sé miratimit fillestar t& cisternés duhet t& késhillohet me trupén inspektuese né pjesén IV
paragrafi 9. Certifikata origjinale e miratimit fillestar t& cisternés duhet t& paragitet né momentin e
inspektimit.

¢) Certifikatat e inspektimit periodik t& cisternés duhet t& dérgohen sé bashku me aplikimin. Ju lutem
paraqisni certifikatén aktuale dhe t& méparshme, nése éshté e mundur. Fotokopja pranohet, megjithaté
certifikata aktuale origjinale duhet t& paragitet né momentin e inspektimit.

d) Pér kontrollet pér heré t& paré ose nése ka ndryshuar ndonjé detaj: listat pér cisternat dhe pér mjetet
— bateri (kur nuk &shté e mundur pér té renditur t& gjithé elementet né Pjesén 1, pika 2) sé bashku me
aplikimin duhet t& paragitet planifikimi i numrave serial t& elementeve bateri.
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dh) Kodet e cisternés dhe ¢do Kod i Dispozitave t& Veganta duhet t& kérkohet nga prodhuesi ose
siguruesi 1 cisternés pér té plotésuar pyetjen 2 t& kétij formulari.

e) Para se certifikata e Miratimit mund t& pérpunohet, njé kopje e ndonjé certifikate, sipas pikés 9,
paraprake e léshuar pér mjetin duhet té dérgohet né DPSHTRR

&) Njé deklaraté qé déshmon gé cisterna ka gené e pastér dhe e sigurt pér t& kryer inspektimin ADR
duhet té paragitet né gendrén e kontrollit.

Mbrojtja e té Dhénave

Informacioni personal qé vendosni né kété formular do t& pérdoret pér qéllimet e funksioneve ligjore t& personit
juridik. Ky informacion nuk i ofrohet organizatave té tjera nése nuk kérkohet ose lejohet me ligj.

12. Detajet e Kontaktit
Zyra pér mjetet ADR

DPSHTRR
Rruga “Irfan Tomini”

Kodi Postar
Tirané
Telefon:

Email:
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Aneksi 2
Formati A4

Logo e Qendrés sé Inspektimit
Nr.telefon/Fax/email

DESHMIA QE MJETI ESHTE I SIGURTE PARA TESTIMIT
Té& dorézohet kur mjeti i mallrave q& pérdoret pér transportin ¢ mallrave t& rrezikshme ndodhet pér
inspektim né Qendrén e Inspektimit.

Para plotésimit té késaj certifikate, ju lutem lexoni té gjitha shénimet prapa.

Tani plotésoni Deklaratén A ose Deklaratén B

Pércaktimi i mjetit dhe Ngarkesés

Nuumri i regjistrimit t& mjetit ose numni i

identifikimit t& rimorkio (nése nuk ka

numér regjistimi  ose numér té identifikimi t&
rimorkios, ju lutem numrin e regjistrimit té e shasisé)

Nuumi sipas UN. Klasifikimi i Rrezikut

Numri dhe Klasifikimi sipas U.N. (shih Kryesor Dytésor
prapa) i 1éndés sé fundit apo aktuale
& transportuar me mjet/rimorkio)

Deklarata A
Deklaroj se informacioni i dhéng mé lart (informacioni pér mjetin dhe ngarkesén) éshté i sakts.

Vértetoj se mjeti i pérmendur mé lart &shté pastruar dhe &shté i sigurt pér inspektim né Personin Juridik

it 1 KOMPATISE svusnvmnsssvvmasmorssssssrssssssamivissenins Dt commsensmmrmsamasms oo

Pozicioni né Biznes,

Deklarata B
Deklaroj se informacioni i dhéng mé lart (informacioni pér mjetin dhe ngarkesén) &shté i sakté.

Vértetoj se kam lexuar shénimet prapa dhe kam marré t& gjitha masat e duhura paraprake né lidhje me mjetin e pérmendur
me lart, pér t& gené i sigurt pér inspektim né Personin Juridik,

INE oot (data)
EMIT e NENShKIOL. o s
Emrid KOMPAMISE nmsmsmomsrmomnsssssmanid LD R TS —

Pozicioni né Biznes,

JU LUTEMI SHENONTI: Pér ¢do inspektim ose ri-inspektim vijues duhet t& paraqitet mjé certifikaté e re.
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PERGATITJA EMJETIT TE PERDORUR PER TRANSPORTIN E NGARKESAVE TE
RREZIKSHME PER INSPEKTIMIN E AUTOMJETIT TE MALLRAVE

Para dérgimit t& automyjetit tuaj pér inspektim né Qendrén e Inspektimit ADR, ju lutem lexoni shénimet e méposhtme
dhe kryeni punén e nevojshme parapérgatitore q& automjeti t& jeté i sigurt pér kontroll. Natyra e punés pérgatitore varet
nga klasa e 18ndés s& transportuar nga automjeti. N& kété drejtim, éshté e réndésishme t& shénohet se stafi i Qendrés s&
Inspektimit ADR duhet t& jeté nén automjetin pérkatés né disa faza t& caktuara gjaté inspektimit t& automjetit t&
mallrave dhe pérgatitja e automjetit dhe ¢do izolim ose pastrim i nevojshém duhet t& merret parasysh.

Nése kérkohet njé ngarkesé duhet, qé kur éshté e mundur, t& keté natyré jo t& mrezikshme. Mjetet q& pérdoren pér
transportin e mallrave t& rrezikshme t& pérmendura né fund t& kétij shénimi nuk duhet té paragiten pér inspektimin
ADR me ngarkesé ose té papastér.

Nése, sipas mendimit tuaj, 1énda q& do t& transportohet gjaté inspektimit ka disa karakteristika t& veganta q& kérkojné
marrjen e masave t& veganta paraprake ju duhet t& informoni Qendrén e Inspektimit ADR né t& cilén &shté rezervuar
inspektimi q& ju keni kérkuar.

Pér t& gjitha rastet, numri i UN., dhe Klasifikimi i 1éndés sé& transportuar duhet t& deklarohet né fagen prapa, kur
mallrat e rrezikshme transportohen me automjet né kohén e inspektimit, automjeti duhet t& shogérohet gjithashtu nga
njé person nga njé person g& ka kualifikimin e trajnimit pérkatés t¢ ADR, déshminé e ADR, t& zbatueshém pér mallrat
e rrezikshme t& transportuara.

Sigurohuni @& certifikata né pjesén e paré t& kétij formulari &shté nénshkruar nga njé népunés pérgjegjés pas
pérfundimit t& pérgatitjeve. Kjo éshté e nevojshme né t& gjitha rastet edhe nése mjeti nuk ka transportuar asnjé mall t&
rrezikshém menjéheré para inspektimit dhe nuk mbart asnjé mall t& mezikshém gjaté inspektimit. Certifikata e
nénshkruar duhet t& paragitet pas mbérritjes né Qendrén e Inspektimit ADR. Pa kété dokument, inspektimi nuk kryhet.
Drejtuesi teknik i Qendrés s& Inspektimit ADR nuk do t& pranojé né asnjé rrethané mjete t& paragitura pér inspektim t&
cilat jané t& ngarkuara ose t& ngarkuara pjesérisht me mallra t& rrezikshme t& ngarkuara né ené (p.sh. substanca
korrozive né ené qelqi, cilindra, ganta, thasé) ose me ngarkesé t& liré apo té zgjidhur.

Informacioni mbi numrat UN dhe klasifikimin e substancave dhe paketimet dhe etiketat e mallrave t& rrezikshme jané
né Volumin I dhe Volumin e II t& Marréveshjes Europiane né lidhje me transportin ndérkombétar rrugor t& mallrave t&
rrezikshme (ADR).

KILASAT E RREZIKSHME

Klasa 1-Léndét Eksplozive

Klasa 2-Gazet e Ndrydhura

Klasa 3-Léngje t€ ndezshme

Klasa 4.1-Léndé t€ ngurta
1€ ndezshme

Klasa 4.2 -Léndé té Djegshme
Menjéheré

Klasa 4.3-Té rrezikshme
né kontakt me lagéshtirén

Klasa 5.1 — Agjentét Oksidues
Klasa 5.2 — Peroksidet Organike
Klasa 6.1 — Léndét Toksike
Klasa 6.2 — Léndét Infektuese
%lasa 7 — Léndét Radioaktive
Klasa 8 — Léndét Gérryese

Klasa 9 — T€ Pérziera

Mund t& ndryshojné gjendjen e tyre menjéheré né gaz, duke krijuar késhtu
forca t& médha dhe t& papritura.

Té rrezikshme pér shkak t& presionit por gjithashtu mund t& jené t&
djegshme dhe toksike.

Avullojné menjéherg, dhe mé pas mund té shpérthejné ose digjen né ajér.

Ndizen dhe digjen lehtésisht kur nxehen.

Ndizen dhe digjen menjéheré né kontakt me ajrin.

Prodhojné gaz t& djegshém né kontakt me ujin.
Shpérbéhen lehtésisht pér t& siguruar oksigjenin pér t& mbéshtetur djegien.
Pérbérjet e pagéndrueshme mund t& shkaktojné zjarre ose shpérthime.

Mund té kapérdihen, merren me frymémarrje, ose absorbohen népérmjet
1ekurgs.

Mund t& transmetojné sémundje nése absorbohen népérmyjet 18kurés.
Clirojné rrezatim q& mund t& démtojé trupin e njeriut.
Godasin shumé materiale, shumé t& démshme pér indin njerézor.

Materiale t& tjera t& rrezikshme, p.sh. azbesti, PCB, etj.
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Logo e Qendrés sé Inspektimit
Aneksi 3
Formati A3

Regjistri i Mjeteve dhe Detajet e Regjistrimit
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QENDRA E
INSPEKTIMIT

EMRI

SHENIMI I
REGJISTRIMIT TE
AUTOMIJETIT OSE
RIMORKIOS NESE

AUTOMIJETI/RIMORK.

DUHET TE INSPEKT.
ME MBAJTESE
KOMBINIMI SE

BASHKU

MARKA E
AUTOMIJETIT
OSE
RIMORKIOS

NR.T
AKSEVE

LLOJII
CISTERNES
KODI

PERTASHTIMI
MALLARAT E RREZIKSHME QE TRANSPORTONI NGA KUR KRYHET TESTI
TAHOGRAFI
ATANE ATO
NR. - MUA
KLASA TE e PO* JO DITA VITI ORA
UN DIEGSHME GERRYESE us

PERDORIMI
VETEM NGA
PERSONI
JURIDIK

* Deklarata e pérjashtimit nga tahografi pranohet pér testin pérkatés.. Kjo kérkesé nuk zbatohet pér rimorkiot.
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Aneksi 4
Rezervé
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/Aneksi §
Formati A4
Faqe e pérparme

Logo e DPSHTRR
Modeli i certifikatés s& miratimit t& mjetit g transporton mallra té rrezikshme té caktuara
A L CERTIFIKATE E MIRATIMIT PER MJETET QE TRANSPORTOINE
DISA MALLRA TE RREZIKSHME

CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

Kjo certifikaté déshmon se mjeti i specifikuar si mé poshté plotéson kushtet e pérshkruara nga Marréveshja Europiane &
lidhet me Transportin Ndérkombétar t& Mallrave t& Rrezikshme me Rrugé (ADR).

1. Certifikaté Nr.: 2. Prodhuesi i mjetit: 3. Nr. i identifikimit té 4. Nr. i regjistrimit (nése
mjetit ka)

5. Emri dhe adresa tregtare e transportuesit, operatorit ose pronarit:

6.  Pérshkrimi i mjetit:'

7.  Pércaktimi (ef) i mjetit sipas 9.1.1.2 té ADR:?
EX/I EX/IIT FL OX AT

8. Pajisia (Ngadalésuesi) e ngadalésimit t& frenimit’;
[ Nuk aplikohet

[] Efektiviteti sipas 9.2.3.1.2 t& ADR éshté e mjaftueshme pér njé masé totale t& njésisé sé fransportit -—-——-— t

9.  Pérshkrimi i cisternés fikse /mjetit-bateri (nése ka):

9.1 Prodhuesi i cisternés:

9.2 Numri i miratimit t& cisternés/mjetit-bateri:

9.3 Numri i serisé sé& prodhuesit/ Identifikimi i elementéve t& mjetit-bateri:
9.4 Viti i prodhimit:

9.5 Kodi cisternés sipas 4.3.3.1 ose 4.3.4.1 t& ADR:

9.6 Dispozita speciale TC dhe TE sipas 6.8.4 t& ADR (nése aplikohen):®

10. Mallra té rrezikshme t€ autorizuar pér transport:
Mjeti plotéson kushtet e kérkuara pér transportin e mallrave t& rrezikshme t& caktuara né paracaktimin/et e mjetit né Nr.
%

10.1 Né rastin e njé mjetit EX/11 [ mallrat e Klasés 1 pérfshiré pérputhshméring me grupin J
ose EX/IIP [ mallrat e Klasés 1 pérjashtojné pérputhshméring me grupin J
10.2 N& rastin e njé mjeti - cisterné / mjetit— bateri®
O vetém substancat e lejuara sipas kodit t& cisternés dhe ¢do dispozite speciale t& specifikuara né Nr. 9,
mund t& transportohen®
ose

O vetém substancat né vijim (Klasa, numri UN, dhe nése éshté e nevojshme grupi i paketimit dhe emni i
veté transportuesit), mund t& transportohen:

Vetém substancat, t& cilat nuk jané t& ndjeshme pér t& reaguar né ményré té rrezikshme me materialet e depozités,
hermetizuesve, pajisjet dhe veshjet mbrojtése (nése aplikohet) mund t& transportohen.

11. Shénime:
Remarks

12. E vlefshme deri mé: Vula shérbimit 1éshues

Vendi, Data, Nénshkrimi

noa o

Sipas pérkufizimeve pér mjetet me fugi motorike dhe pér rimorkiot e kategorive N' dhe O, si¢ pércaktohen né Aneksin 7 t& Rezolutés sé Konsoliduar mbi
Ndértimin e Mjeteve (R.E.3) ose né Direktivén 97/27/EC.
Trego se ¢faré nuk &shté e pérshtatshme.
Shéno té pershtatshmen.
Vendos vierén e duhur. Njé vleré 44t nuk do t& kufizojé "regjistriny/ masa maksimale e lejuar né-shérbim” e treguar né dokumentin/tet e regjistrimit.
Substancat e caktuara né kodin e cistemés té specifikuara né Nr. 9 ose né njé kod tjetér cisterne i lejuar sipas hierarkisé né 4.3.3.1.2 ose 4.3.4.1.2, duke marré
parasysh dispozitén/tat & veganta), nése ka.
Nuk kérkohet kur substancat e autorizuara jan listuar né Nr. 10.2.




image23.jpeg
Aneksi 5
Fage e pasme

13. Zgjatja e Vlefshmérisé

Vlefshméria e zgjatur deri mé

Vula e shérbimit 1éshues, vendi, data nénshkrimi:

Shénim: Kjo certifikaté do t& kthehet tek shérbimi 18shues kur mjeti éshté jashté qarkullimit, nése mjeti &shté transferuar tek
transportues tjetér, operatori ose pronari, si¢ éshté specifikuar né Nr. 5; mbi pérfundimin e vlefshmérisé sé certifikatés; dhe nése
ka njé ndryshim material t& njé ose mé shumé karakteristika themelore t& mjetit.
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Aneksi 6

Rezervé
Logo e DPSHTRR
Modeli i certifikatés s& miratimit t& mjetit & transporton mallra t& rrezikshme té caktuara,)
A L CERTIFIKATE E MIRATIMIT PER MJETET (VETEM PER
BRENDA VENDIT) QE TRANSPORTOJNE DISA MALLRA TE
RREZIKSHME

Kjo certifikaté déshmon se mjeti i specifikuar si mé poshté plotéson kushtet e pérshkruara né nenin 37 & ligjit nr118/2012,

daté 13.12.2012 “Pér Transportin e Mallrave t& Rrezikshme”

1. Certifikaté Nr.: 2. Prodhuesi i mjetit: 3.Nr. i identifikimit té 4. Nr. i regjistrimit (nése
mjetit ka)
5. Emnri dhe adresa tregtare e transportuesit, operatorit ose pronarit:
6. Pérshkrimi i mjetit:’
7. Pércaktimi (et) i mjetit sipas 9.1.1.2 té ADR:>
EX/II EX/II FL OX AT
8. Pajisja (Ngadalésuesi) e ngadalésimit t& frenimit*:

[ Nuk aplikohet

] Efektiviteti sipas 9.2.3.1.2 t& ADR éshté e mjaftueshme pér njé masé totale t& njésisé sé fransportit - t
9. Pérshkrimi i cisternés fikse /mjet-bateri (nése ka):

9.1. Prodhuesi i cisternés:

9.2, Numri i miratimit t& cisternés/mjetit-bateri:

9.3, Numi i serisé sé& prodhuesit/ Identifikimi i elementéve t& mjetit-bateri:
9.4. Viti i prodhimit:

9.5. Kodi cisternés sipas 4.3.3.1 ose 4.3.4.1 t& ADR:

9.6. Dispozita speciale TC dhe TE sipas 6.8.4 t& ADR (nése aplikohen):®

10.

Mallra té rrezikshme t€ autorizuar pér transport:
Mjeti plotéson kushtet e kérkuara pér transportin ¢ mallrave t& rrezikshme t& caktuara né paracaktimin/et e mjetit né
rubrikén Nr. 7.

10.1 Né rastin e njé mjetit EX/11 [ mallrat e Klasés 1 pérfshiré pérputhshméring me grupin J
ose EX/IIP [ mallrat e Klasés 1 pérjashtojné pérputhshméring me grupin J

10.2 N& rastin e njé mjeti - cisterné / mjeti - bateri®

O vetém substancat e lejuara sipas kodit té cisternés dhe ¢do dispozitave speciale t& specifikuara né rubrikén
Nr. 9, mund t& transportohen®
ose

Od vetém substancat né vijim (Klasa, numri UN, dhe nése e nevojshme grupi i paketimit dhe emri i veté
transportuesit), mund t& transportohen:

Vetém substancat, t& cilat nuk jané t& ndjeshme pér t& reaguar né ményré té rrezikshme me materialet e depozités,
hermetizuesve, pajisjet dhe veshjet mbrojtése (nése aplikohen) mund t& transportohen.

11. Shénime:
12. E vlefshme deri mé: Vula shérbimit 1éshues
Vendi, Data, Nénshkrimi

1 Sipas pérkufizimeve pér mjetet mjete me fuqi motorike dhe pér rimorkiot e kategorive N dhe O si¢ pércaktohen né Aneksin 7 té Rezolutés
s¢ Konsoliduar mbi Ndértimin ¢ Mjeteve (R.E.3) ose né Direktivén 97/27/EC.

2 Trego se ¢faré nuk &shté e pérshtatshme.

3 Shéno t& pérshtatshmen.

4 Vendos vlerén e duhur. Njé vleré 44t nuk do t& kufizojé “masén ¢ regjistrimit / masén e lejuar maksimale /né-shérbim” e treguar né
dokumentin/tet e regjistrimit.

5 Substancat ¢ caktuara n¢ kodin e cisternés t¢ specifikuara né Nr. 9 ose né njé kod tjetér cisterne i lejuar sipas hierarkisé¢ né 4.3.3.1.2 ose
4.3.4.1.2, duke marr¢ parasysh dispozitén/tat ¢ vecanta), nése ka.

6 Nuk kérkohet kur substancat e autorizuara jané listuar né Nr. 10.2.
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Aneksi 6
Fage e pasme

13.  Zgjatja e Vlefshmérisé

Vlefshméria e zgjatur deri mé

Vula e shérbimit 1éshues, vendi, data nénshkrimi:

Shénim: Kjo certifikaté do t& kthehet tek shérbimi 1&shues kur mjeti &shtg jashté qarkullimit, nése mjeti &shté transferuar tek
transportues tjetér, operatori ose pronari, si¢ &shté specifikuar né Nr. 5; mbi pérfundimin e vlefshmérisé sé certifikatés; dhe nése
ka njé ndryshim material t& njé ose mé shumé karakteristika themelore t& mjetit.
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Aneksi 7
Format A4
Refuzimi

Kjo certifikaté déshmon se mjeti i specifikuar si mé poshté plotéson kushtet e pérshkruara nga Marréveshja Europiane &

A L CERTIFIKATE E MIRATIMIT PER MJETET QE TRANSPORTOJNE
DISA MALLRA TE RREZIKSHME

CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

lidhet me Transportin Ndérkombétar t& Mallrave t& Rrezikshme me Rrugé (ADR).

1. Certifikaté Nr.: 2. Prodhuesi i mjetit: 3. Nr. i identifikimit té 4. Nr. i regjistrimit (nése
mjetit ka)

5.  Emnri dhe adresa tregtare e transportuesit, operatorit ose pronarit:
8.  Pérshkrimi i mjetit:'
9.  Pércaktimi (ef) i mjetit sipas 9.1.1.2 t& ADR:?

EX/I EX/IIT FL OX AT
9. Pajisia (Ngadalésuesi) e ngadalésimit t& frenimit’;
[ Nuk aplikohet
[ Efektiviteti sipas 9.2.3.1.2 t& ADR &shté e mjaftueshme pér njé masé totale t& njésisé sé transportit ——-----—--- t
10. Pérshkrimi i cisternés fikse /mjetit-bateri (nése ka):

9.7 Prodhuesi i cisternés:

9.8  Numri i miratimit t& cisternés/mjetit-bateri:

9.9 Numri i serisé sé& prodhuesit/ Identifikimi i elementéve t& mjetit-bateri:

9.10 Viti i prodhimit:

9.11 Kodi cisternés sipas 4.3.3.1 ose 4.3.4.1 t& ADR:

9.12 Dispozita speciale TC dhe TE sipas 6.8.4 t& ADR (nése aplikohen):®
10. Mallra té rrezikshme t€ autorizuar pér transport:

Mjeti plotéson kushtet e kérkuara pér transportin e mallrave t& rrezikshme t& caktuara né paracaktimin/et e mjetit né Nr.

7.

10.1 Né rastin e njé mjetit EX/11 [ mallrat e Klasés 1 pérfshiré pérputhshméring me grupin J
ose EX/IIP [ mallrat e Klasés 1 pérjashtojné pérputhshméring me grupin J
102 N& rastin e njé mjeti - cisterné / mjetit— bateri®

O vetém substancat e lejuara sipas kodit t& cisternés dhe ¢do dispozite speciale t& specifikuara né Nr. 9,

mund & transportohen®
ose

Od vetém substancat né vijim (Klasa, numri UN, dhe nése éshté e nevojshme grupi i paketimit dhe emri i

veté transportuesit), mund t& transportohen:

Vetém substancat, t& cilat nuk jané t& ndjeshme pér t& reaguar né ményré té rrezikshme me materialet e depozités,

hermetizuesve, pajisjet dhe veshjet mbrojtése (nése aplikohet) mund t& transportohen.

12. Shénime:
Remarks

12. E vlefshme deri mé: Vula shérbimit 1éshues

Vendi, Data, Nénshkrimi

2 Sipas pérkufizimeve pér mjetet mjete me fuqi motorike dhe pér rimorkiot e kategorive N dhe O si¢ pércaktohen né Aneksin 7 té Rezolutés
s¢ Konsoliduar mbi Ndértimin ¢ Mjeteve (R.E.3) ose né Direktivén 97/27/EC.

2 Trego se ¢faré nuk &shté e pérshtatshme.

3 Shéno t& pérshtatshmen.

4 Vendos vlerén e duhur. Njé vleré 44t nuk do t& kufizojé “masén ¢ regjistrimit / masén e lejuar maksimale /né-shérbim” e treguar né
dokumentin/tet e regjistrimit.

5! Substancat ¢ caktuara n¢ kodin e cisternés té specifikuara né Nr. 9 ose né njé kod tjetér cisterne i lejuar sipas hierarkisé né 4.3.3.1.2 ose
4.3.4.1.2, duke marr¢ parasysh dispozitén/tat ¢ veganta), nése ka.

6 Nuk kérkohet kur substancat e autorizuara jané listuar né Nr. 10.2.




image27.jpeg
13. Zgjatja e Vlefshmérisé

Vlefshméria e zgjatur deri mé Vula e shérbimit 1éshues, vendi, data nénshkrimi:
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Aneksi 8

METODA E VENDOSJES SE NUMRIT TE CERTIFIKATES SE MIRATIMIT ADR PER MJETET NGA
PERSONAT JURIDIKE

Numri 1 certifikatés s&¢ miratimit ADR té mjeteve qé transportojné disa mallra té rrezikshme paravendoset nga
DPSHTRR para se té shkojé pér kontroll teknik né Qendrén e Inspektimit ADR dhe &shté 1 pérbéré si vijon:

a) nga grupi i mjeteve t& klasifikuar sipas nenit 47 1 ligjit nr. 8378, daté 22.07. 1998 “Kodi Rrugor 1
Republikés sé& Shqipérisé” qé 1 pérkasin grupeve N1, N2 dhe N3 dhe O1, 02,03 dhe O4. Grupeve té pérmendur 1
bashkéngjitet né vazhdim shkronja Nd, qé i pérket veprimtarisé pér transportin e ndérkombétar ose shkronja B, qé 1
pérket veprimtarisé pér transportin e brendshém. N& kété rast ky grup paraqitet né formén, p.sh. N2Nd ose N2B dhe
O3Nd ose O3B;

b) nga njé numér me pesé shifra, qé vijon pas grupit t& paraqitur né shkronjén “a” té késaj pike, duke
filluar nga inspektimi pér mjetin e paré qé &shté 00001. Ky grup ka lidhje me numrin e inspektimeve té njé pas
njéshme, né¢ formé progresive, t& kryera pér mjete t& ndryshme. Numri 1 pérbéré deri né pesé shifra
10x10x10x10x10 = 100.000 pérkémbime t& mundshme;

¢) nga grupi i fundit me dy shifra, q& vijon pas grupit t& treguar né shkronjén “b” mé sipér pérfagéson
kodin e Qendrés s& Inspektimit ADR t& autorizuar & kryhen inspektimin e shoqéruar nga shkronja ose shkronjat e
para t& emértimit t& qarkut ku kryhet veprimtaria pér kontrollin ADR.

Shembull sqarues:

1. Numrii certifikatés éshté: N2-Nd-00001-01.

N2  tregon mjetin qé éshté kamion ose térheqés me masé maksimale mé t& madhe se 3.5 toné por jo mé t& madhe
se 12 tong;

Nd  ivlefshém pér transport ndérkombétar;

00001 numri i mjetit t& inspektuar. Ky numér mund pércaktohet nga personi juridik & kryhen inspektimin dhe
mund t& jeté 10000 ose njé tjetér person juridik 25000, etj;

01  kodii Qendrés Inspektimit t& Autorizuar qé kryhen inspektimin,
2. Numri i certifikatés 04B-00013-03

O4  tregon se mjeti éshté rimorkio ose gjysmé-rimorkio me masé maksimale me ngarkesé mé t& madhe se 10
toné;

B ivlefshém pér transportin e brendshém;
00014 numri 1 mjetit t& inspektuar;

03 kodii Qendrés Inspektimit t& Autorizuar qé kryhen inspektimin,
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Aneksi 9
Format A4 (Ngjyré e gjelbér)
Model 013

Logo e Trupés Inspektuese

CERTIFIKATE E INSPEKTIMIT TE CISTERNES AUTOMOBILISTIKE TE MALLRAVE
TE RREZIKSHME

Nr. seria

Numri i certifikatés Emri prodhuesit
Subjekti Vendi
Adresa Numri shasisé
Data dhe lloji inspektimit t& fundit Viti prodhimit

Targa
Tipi dhe marka cisternés
| Ndarjet [t ]2 |3 4 |5 |6 |7 |8 |total |
Trashésia e kérkuar e korpusit mm , matja aktuale mm
Trashésia e kérkuar e fundeve mm , matja aktuale mm
Trashésia e kérkuar e ndarjeve mm , matja aktuale mm
Presioni i provés bar
Presioni maksimal i lejuar i punés bar , Vakumi i lejuar deri bar
Presioni i llogaritur min bar , max bar
Kontrolli dokumentave O Prova hermeticitetit O
Inspektimi brendéshém i cisternés O Prova e depresionit O
Inspektimi i jashtém i cisternés O Pércaktimi kapacitetit ujor O
Prova e presionit hidraulik O Inspektimi shasisé dhe pajisjeve
Verifikimi i pajisjeve t& punés O t& strukturés sé cisternave t& zmontuesh O

Valvola ¢ sigurisé ¢ taruarn&  bar (pres relativ) Valvola depresionit ¢ taruar né bar
(pres.relativ)
Inspektime dhe prova t& tjera

Vérejtje / defekte t& konsiderueshme :

Inspektimi fillestar O i pranueshém O i papranueshém O
Inspektimi periodik O i pranueshém O i papranueshém O
Inspektimi indérmjetém O i pranueshém O i papranueshém O
Kontroll jashté radhe O i pranueshém O i papranueshém O
ADR (@)

Inspektimi i ardhé&shém i rradhés vendi dhe data

Inspektimi periodik O Data, nénshkrimi dhe vula

Inspektimi i ndérmjetém O
Inspektimi i kryer konformé S SHEN 12972

Cisterna e mésipérme autorizohet pér transportin e mallrave t& rrezikshém t& specifikuar né miratimin
e saj Mund t& transportohen gjithashtu 1&ndét e tjera t& rrezikshme t& méposhtme pasi t& jeté kryer njé
kontroll jashté radhe konformé SSH EN 12972 , 4.5.7.

Numri OKB (UN) Emri i léndés (pér cisterna t& specializuara) ose grupi i
léndéve (pér cisterna shumé produktesh)
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Aneksi 10
Format A4
Rezervé
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Logo e DPSHTRR

Aneksi 11
Lidhja 1
DOKUMENTET 1 DHE 2 DHE CERTIFIKATA PAJTUESHMERISE Ti
INSPEKTIMIT T NJE MJETI, MJETI TE PLOTE OSE Ti PLOTESUAR EX/IT
OSE EX/III, MJETI-CISTERNE, MJETI-BATERI , MJETI ME CISTERNIE T
CMONTUESHME, MJET ME KONTEJNE —CISTERNE , MJETI ME CISTERNE Ti
TRANSFERUESHME

Shénim: Ky Aneks do t& jeté subjekt i referimit si¢ parashikohet n& Direktivén 98/91/EC t&
Parlamentit Europian dhe e Késhillit ¢ 14 Dhjetorit 1998 né lidhje me mjetet motorike dhe
rimorkiot e tyre t8 destinuar pér transportin rrugor t& mallrave t8 rrezikshme dhe &8 amendon
Direktivén 70/156/EEC né lidhje me tipin e miratuar t& mjeteve motorike dhe rimorkiot e tyre.
Aneksi 13 do t& arkivohet né& trupén (personin juridik) q& kryhen inspektimin.

A. TRUPA (PERSONI JURIDIK) E INSPEKTIMIT

Al NUMRIT RAPORTIT

A2 PERSONI JURIDIK

A3 EMRI T INSPEKTORIT

A4 DATAT E INSPEKTIMIT

AS ADRESA E PLOTE E VENDIT TE INSPEKTIMIT

B. TIPI T INSPEKTIMIT

B.1 INSPEKTIMI FILLESTAR

B2 INSPEKTIMI PERIODIK

B3 LLOJE TE TJERA TE INSPEKTIMIT

C. PRONARI I MJETIT

Cl EMRI DHE MBIEMRI I PLOTE

C2 NUMRI I NIPT

C3 ADRESA E PLOTE

D. KARAKTERISTIKAT E PERGJIITHSHME TE MJETIT

D.1 TARGA E MJETIT

D.2 NUMRI I SHASISE (IDENTIFIKIMIT)

D3 MARKA

D4 MODELI

D5 DATAE TARGIMIT (REGIISTRIMIT) TE PARE

D.6 MASA MAKSIMALE E LEJUAR

D7 | MASA MAKSIMALE E RIMORKUESHME (NESE
KA)

D38 PERSHKRIMI I MIETIT (TERHEQES, KAMION
ME KARROCERI TE MBYLLUR (KUTD),
KAMIONE ME PLATFORME, RIMORKIO,
GJYSME-RIMORKIO)

D9 | KATEGORIA E MIRATIMIT (NI, N2, N3, O1, 02,
03,04)

D.10 | NE RASTIN E AUTOMIJETEVE, LLOJIN E
KARBURANTIT QE PERDOR

E. KARAKTERISTIKAT ADR TE MJETIT

E1l PROJEKTI I MJETIT SIPAS SEKSIONIT 9.1.1.2 TE
ADR (EX/II, EX/IIL FL, OX, AT)

E2 TIPI I MIETIT (MJET I PLOTE OSE I PLOTESUAR
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EXII OSE EXII, MIET-CISTERNE, MIET-
BATERI, MJET-CISTERNE E CMONTUESHME,
MIET-KONTEIENRE CISTERNE, MIET-
CISTERNE E TRANSFERUSHME, OSE KGESH

(MEGC-s)

E3

ZOTERON MARKEN E MIRATIMIT SIPAS
RREGULLORES 105 / DIREKTIVES 98/91/EC

E4

NESE PO. KORESPONDOINE KREITESISHT
KERKESAT TEKNIKE TE  SERISE SE
AMENDAMENTEVE TE RREGULLORES 105 OSE
ANEKSET E DIREKTIVES 98/91/CE ME ADR NE
FUQI NE MOMENTIN E INSPEKTIMIT?

E5

NESE JO. PIKAT E ADR NE FUQI QE NUK
MBULOHEN NGA MIRATIMI

F. TRANSPORTI I LENGJEVE TE NDEZSHME, GAZEVE TE NDEZSHME DHE MATERIALE T
KLASES 1

El

A TRANSPORTOHEN LENGIE TE NDEZSHME ME PIKE NDEZJE <61°C OSE [ Po ()
GAZET E NDEZSHME?

Jo ()

F2 A TRASNSPORTOHEN MATERIALET VIJUES? UN 1049 HIDROGIEN I |Po() |[Jo()
KOMPRIMUAR; UN 1001 TRETESIRE ACETILENI; UN1131 DISULFUR I
KARBONIT; DISA MATERIALE TE TIERA TE GRUPIT TE EKSPLOZIVEVE
TE GRUPIT IIC

E3 A TRANSPORTOHEN MATERIALE TE KLASES 1, TE GRUPIT TE|[Po() [Jo()

KOMPABILITETIT J?

G. PAJISJET ELEKTRIKE

TIPI G1: QARQET ME USHQIM PERMANENT NE MJET

TIPI G2:

MIETIT PER TRANSPORTIN E EKSPLOZIVEVE

PAJISIE ELEKTRIKE E INSTALUAR NE KOMPARTIMENTIN E NGARKESES TR

TIPI G3: PAJISIET ELEKTRIKE TE INSTALUARA NE ZONAT KU ESHTE, APO PRITET TR
JENE ZONE RREZIKU NE MJETE PER TRANSPORTIN E SUBSTANCAVE TE
LENGSHME TE DJEGSHME < 61° OSE GAZEVE CO TE DIEGSHME

TIPI G4: PAJISIE TE TJERA ME USHQI PERMANENT JASHTE ZONAVE O DHE 1.

(Z0) ZONA 0:  PIESA E BRENDSHME E CISTERNAVE, AKSESORET E MBUSHIE DHE ZBRAZIES

DHE TUBACIONET E RIKUPERIMIT TE AVUIVE.

(Z1) ZONA 1:  PERFORCIMI I BRENDSHEM MBROJTES PER PAJISIET QE PERDOREN PER

MBUSHJE DHE ZBRAZJE DHE ZONA E VENDOSUR ME ME PAK SE 0,5 M TE
PAIJISIES SE AJRIMIT DHA VALVUALT E SHKARKIMIT

(Z2) ZONA 2:  KABINA E DREJTUESIT TE MJETIT.

XG):

VENDE OSE HAPSIRA TE TIERA

TIPI

ZONA | EMERTIMI I PAJISJES | NR. I SERISE SE PAJISIES MARKUAR | PERSHKRIMI
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Si pasojé e inspektimit gé 1 kryhet automjetit, dhe detajet e t& cilit figurojné né Aneksin 13 t& kétij udhézimi,
jané pércaktuar elementét e méposhtém té mjetit pér sa i pérket kérkesave t& pércaktuara né seksionet respektivé

té¢ ADR:
pérmbushin (apo plotésojné) kushtet (Po)
Nuk pérmbushin (Jo)
Nuk mund t& aplikohen (NA).
_ Lidhja 2
SEKSIONET E ADR [ KERKESAT Po/Jo/NA

Né automjetet

Pajisja elektrike

9222 Kabllot (Pércjellésit) elektrike

9223 Ndérprerési (gelési 1 ¢’kygjes) i baterisé

9.2.24 Baterité

9.2.2.5 Qarget me ushqim t& vazhdueshém (permanent)

9.2.2.6 Instalimi elektrik né pjesén ¢ pasme t& kabings

Pajisja e frenimit

9:2.3.1 Ng& pérputhje me Rregulloren ECE Nr.13 ose Direktivén 71/320/EEC,

9.2.3.1 Pajisja e frenimit anti-bllokazh

9.2.3.1 Rregullore Nr 13 ECE ose Direktiva 71/320/EEC, ne pérputhje me
datat ¢ zbatimit t& specifikuara ng to

9.2.3.1 Pajisja e frenimit rezistent

92.3.2 Frena e emergjencés pér rimorkios

Parandalimi i rregiqeve nga gjarri

9.2.4.2 Kabina

9.2.4.3 Depozitat ¢ karburantit

9.2.44 Motori

9.2.4.5 Pajisja e shkarkimit t& gazrave (skapamento)

9.2.4.6 Frenat e rezistencés s& mjetit

9.2.4.7 Ngrohja me djegie

Pajisje t& tjera

9:2.5 Pajisja e kufizimit t& shpejtésisé

9.2.6 Pajisja e ¢iftimit t& rimorkios

Sipas rastit né automjetet EX/II ose EX/III té ploté ose té plotésuar

9.3.1 Materiale & pérdoren pér konstruksionin e karrocerisé s& mjetit

9.3.2 Ngrohje me djegie.

9.3.3 Vizatimi, konstruksioni dhe pajisja ¢ mjeteve EX/IT

9.3.4 Vizatimi, konstruksioni dhe pajisja ¢ mjeteve EX/IIT

93.5 Kompartimenti i ngarkesés dhe motori i mjeteve EX/II dhe EX/ITT

9.3.6 Burimet e jashtme t& nxchtésisé dhe kompartimenti i ngarkesés pér
mijetet EX/IT dhe EX/IIT

9.3.7 Pajisja elektrike

Sipas rastit né automjetet cisterné (cisternat fikse) mjetet bateri dhe mjetet e plotésuar
ose te plotésuar qe pérdoren pér transportin e mallrave te rrezikshme ne cisterna té
¢montueshme me kapacitet qe e kalon I1m® ose cisternat kontejneré, -cisternat
transferueshme ose MEGCs me njé kapacitet me te madh se 3m® (mjetet FL, OX dhe AT)

9.7.2 Sipas rastit cisternat fikse ose t& ¢montueshme prej metali,
elementéve t& mjeteve bateri, e cisternave fikse prej materiali plastik
t& ri-pérforcuar e cisternave fikse pér mbeturinat q& operojné nén
vakum.

9.7.3 Meényrat shtréngimit (mbé&rthimit)

9.7.4 Tokézimi i mjeteve FL
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9.7.5 Stabiliteti i mjeteve cisterné
9.7.6 Mbrojtja ¢ pasme ¢ mjeteve
9.7.7 Ngrohja me djegie

9.7.8 Pajisjet elektrike

Lidhja 3
Certifikata e pajtueshmérisé (pérputhshmérisé/konformitetit) sé rregullt té mjetit

Inspektimi i pérfunduar i mjetit t& pérshkruar nga ana e inspektorit t& kétij organi né vendin dhe datén
e pérfshirg né kété raport, duke provuar karakteristikat e tij teknike t& pérmendura né Ancksin 13 dhe

librezén (kartelén) ¢ Inspektimit Teknik t& Mijetit né pérputhje me dispozitat, e akteve né fuqi,
konsiderohet se mjeti sipas ADR:

O  mund t& miratohet si mjet EX/IL
O  mund t& miratohet si mjet EX/IIL
O  mund t& miratohet si mjet FL.

O  mund t& miratohet si mjet OX.

O  mund t& miratohet si mjet AT.

O  nuk mund t& miratohet si mjet pér transportin ADR"

efektivitetin e sistemit t& frenimit t& forcés s& mjaftueshme né peshé t& pérgjithshme t& njésisé sé
transportit ............. tong&’,

Organi i Kontrollit
Shénime 1:

Shénim 1: Pér automjetet ¢ regjistruara pér heré t& paré pas 1 korrik 2004, mund t& konsiderohet se
mjeti 1 plot&son kérkesat ¢ mjetit t& (homologuar) i miratuar nga Direktiva 98/91/EC ose Rregullorja
UN 105.

Detyrimet e transportuesit:

1. Kur cisterna e ¢gmontueshme bashkohet me mjetin mbajtés, duhet t& pérputhet me dispozitat né
lidhje me mjetin — cisterng.

2. Cisternat ¢ gmontueshme metalike duhet t& pérmbushin dispozitat pérkatése t& kapitullit 6.8 t&
ADR.

3. Elementst ¢ shuméfishté e mjeteve bateri dhe KGESH (MEGC) duhet t& pérmbushin dispozitat
pérkatése t& kapitullit 6.2 t& ADR, né rastin € bombolave, tubave, bidonéve nén presion dhe bllogeve
t& bombolave, apo kapitullit 6.8 né rastin ¢ cisternave.

! T¢ higet kur &shté e pérshtatshme
?Trego vlerén ¢ duhur. Nése nuk zbatohet fshijeni
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4. Cisternat-kontejner metalike duhet t& pérmbushin dispozitat e kapitullit 6.8 t& ADR; cisternat e
transferushme duhet t& pérmbushin dispozitat e kapitullit 6.7 t& ADR apo, sipas rastit, t& kodit IMDG
(shiko nénseksionin 1.1.4.2 t& ADR)

5. Né& mjetet mbajtés t& cisternave t& gmontueshme, pajisjet ¢ fiksimit duhet t& pérmbushin kérkesat
¢ pércaktuara né seksionin 9.7.3 t& ADR.
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Logo e DPSHTRR
Aneksi 12

Trupa e Inspektimit

Numri i raportit

Emri i Inspektorit

Data ¢ Inspektimit

Emri i Ploté i Pronarit t& Mjetit

Targa ¢ Mjetit

Shénime pér raportin (pjesén) H (gjithashtu shiko udhézimet né fund té kétij udhézimi)

— kur njé pérshkrim &shté i ngjyrosur (hijezuar) né kolonén 2, i kérkohet automjeteve EX/IL.

— kur njé pérshkrim &shté i ngjyrosur (hijezuar) né kolonén 3, i kérkohet automjeteve EX/IIT.

— kur njé pérshkrim &shté e ngjyrosur (hijezuar) né kolonén A, i kérkohet automjeteve AT

— Kur njé pérshkrim &shté i ngjyrosur (hijezuar) né kolonén F, i kérkohet automjeteve FL.

— Kur njé pérshkrim &shté i ngjyrosur (hijezuar) né kolonén O, i kérkohet automjeteve OX.

— N rastin e automjeteve me homologim (miratim) ADR, nése norma éshté e aplikueshme, duhet té shénohet
?ri jl;ztlic;;l;c'.n H me njé “Po”, nése kjo normé éshté né fuqi né momentin e inspektimit t& pérfshiré né homologim

— Kolona “D” shérben pér t& vlerésuar vizatimin e automjetit né lidhje me pérmbushjen e normés, ndérsa
kolona “E” pér té vlerésuar gjendjen.

— N& kolonén “D”, né rastin kur norma &éshté e aplikueshme, duhen ndjekur instruksionet qé jepen né fund,
duke shénohet me “Po”, nése e plotéson normén, dhe me “Jo”, nése nuk e plotéson normén. Nése norma nuk
éshté e aplikueshme vendoset njé vizé. Kur ndonjé nga seksionet [kabllot, ndérprerési (¢elési) kryesor 1 baterisé,
etj.] 1 éshté nénshtruar modifikimeve apo shtesave té& papérfshira né homologim (miratim), ka qené subjekt 1
modifikimeve apo shtesave qé nuk jané pérfshiré né miratim, e gjithé kjo duhet t& trajtohet si t& mos ish
homologim (miratim) ADR.

— N& kolonén “E”, shénohet me “Po”, nése e plotéson normén dhe me “Jo”, nése nuk e plotéson normén. Nése
norma nuk éshté e aplikueshme vendoset vizé.

— N& kolonén “Nr. i Certifikatés”, shéno numrin e saj né rastet kur kérkohet né instruktimet e kolonés “D”.
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H. MJETET

Nr.

2{3 |A |F|O| ADR

NORMA

Nr. Cert.

9.2.2

PAISJA ELEKTRIKE

0222

Kabllot

H.1

02221

Madhésia e pércjellésve duhet t& jeté né madhési t& mjaftueshme
pér t& shmangur mbinxehjen

H.2

92221

Pércjellésit duhet té izolohen né ményré t& mjaftueshme

H.3

02221

Té gjitha qarqet duhet t& mbrohen me ané t& siguresave ose
gelésave automatik t& garkut me pérjashtim si mé poshté:

- nga bateria tek ndezja e paré dhe sistemet e ndalimit t& motorit;

- nga bateria tek alternuesi;

- nga alternuesi tek siguresa ose kutia e gelésit t& qarkut;

- nga bateria tek motorino e motorit;

- nga bateria tek kutia e kontrollit t& energjisé sé sistemit t& frenimit
t& rezistencés (shih 9.2.3.1.2), nése sistemi &shté elektrik ose
elektromagnetik;

- nga bateria tek mekanizmi elektrik i ngritjes pér t& ngritur boshtin
e karrelit.

|

H4

9:2:2.2:1

Qarget e mésipérme té pambrojtura duhet t& jené sa mé t& shkurtra.

HS

02222

Kabllot duhet t& lidhen né ményré t& sigurt dhe t& vendosen né
ményré té tillé q& pérguesit t& mbrohen si¢ duhet kundér presioneve
(forcave) mekanike dhe termike.

9.2.2.3

Celési kryesor i baterisé

H.6

02231

Celési pér shképutjen e garqeve elektrike duhet t& vendoset sa mé
afér baterisé qé t& jeté e mundur.

H.6a

0231

Nése pérdoret gelési me njé pol t& vetém ai duhet t& vendoset né
kabllon e shpémdarjes dhe jo né kabllon e tok&zimit*.

H.7

02232

Pajisja e kontrollit pér t& lehtésuar funksionet e shképutjes dhe
rilidhjes sé gelésit duhet t& instalohet né kabinén e shoferit.

HS

9:2:2.3.2

Ajo duhet t& jeté lehtésisht e pérdorshme pér shoferin dhe t&
dallohet garté.

H9

02232

Ajo duhet t& mbrohet kundér pérdorimit t& pavémendshém ose
duke shtuar njé kapak mbrojtés, duke p&rdorur njé pajisje kontrolli
me 18vizje t& dyfishté ose duke pérdorur mjete t& pérshtatshime.

02232

Gjithashtu mund t& instalohen pajisje shtesé kontrolli me kusht q&
ato t& dallohen qarté dhe t& mbrohen kundér pérdorimit t&
pavémendshém.

H.11

02232

Nése pajisjet e kontrollit funksionojné né ményré elektronike,
qarget e pajisjeve té kontrollit jané subjekt i kérkesave t& 9.2.2.5.

H.12

02233

Celési duhet t& keté veshje izoluese me gradé mbrojtjeje IP 65 né
pérputhje me Standardin 529 t& [EC.

H13

02234

Lidhjet e kabllos né gelés duhet t& kené gradé mbrojtjeje IP 54.
Megjithatg ky rast nuk zbatohet nése kéto lidhje gjenden né njé kuti
qé mund t& jeté kutia e baterisé. N& kété rast, izolimi i lidhjeve
kundér qargeve t& shkurtra &shté i mjaftueshém, p.sh me njé kapak
gome.

9.2.24

Baterité

0224

Terminalet e baterisé duhet t& izolohen né ményré elektrike ose t&
mbulohen nga njé kapak izolues i kutisé sé baterisé. Nése baterité
nuk jané vendosur poshté kapakut t& motorit, ato duhet t&
montohen né njé kuti me vrimg.

9.2.2.5

Qarget me energji té pérhershme

9:2:9:5¢1

(a) Pjesét e instalimit elektrik & pérfshijné kabllo t& cila mbeten
me energji kur gelési kryesor i baterisé &shté i hapur, duhet t& jené
t& pérshtatshme pér pérdorim né zona t& rrezikshme. Kéto pajisje
duhet t& plotésojné kérkesat e pérgjithshme t& IEC 60079, pjesét 0
dhe 14" dhe kérkesat shtesé t& zbatueshme nga IEC 60079, pjesét
1,2,5,6,7, 11,15 ose 18%

* Kérkesat e IEC 60079 piesa 14, nuk marrin pérparési mbi kérkesat e késaj pjese.

2 Né ményré alternative, mund 16 pérdoren kérkesat e pérgjithshme té EN 50014 dhe kérkesat shtesé té EN 50015, 50016,

50017, 50018, 50019, 50020, 50021 ose 50028.
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(b) Pér zbatimin e IEC 60079 pjesa 14', duhet t& pérdoret
Klasifikimi i méposhtém:

Pajisjet elektrike me energji t& pérhershme t& cilat pérfshijné
kabllot q& nuk jané subjekti 9.2.2.3 dhe 9.2.2.4 duhet t& plotésojné
kérkesat pér Zonén 1 pér pajisjet elektrike né pérgjithési ose t&
plotésojné kérkesat pér Zonén 2 t& vendosur né kabinén e shoferit.
Kérkesat pér grupin e shpérthimit [IC, duhet t& plotésohet klasa e
temperaturés T6.

Megjithaté, pér pajisjet elektrike me energji t& pérhershme t&
instaluara né njé mjedis ku temperatura e shkaktuar nga pajisje jo-
elektrike t& vendosura né kété mjedis tejkalon kufirin e
temperaturés T6, Klasifikimi i temperaturés sé pajisjeve elektrike
me energji té pérhershme duhet t& jeté t& paktén e klasés t&
temperaturés T4.

Shénim: Pér automjete t& regjistruara ose t& véné né shérbim para
datés 1 janar 2003, do t& pranohen tahografin ushqyer pérmes njé
pengesé té sigurisé lidhur direkt me bateri pér t& pé&rmbushur
dispozitat e aplikueshme t& shpérthimit t& grupit IIB ose IIC, pa
kérkesave specifike t& klasés temperaturés. Né rast se tahografi apo
gardhit t& sigurisé jané t& IIB grupit shpérthimit do t& hyn& né
vézhgimet seksionin e certifikatés sé re si vijon: "Ky automjet nuk
mund t& transportojé 1éndét e méposhtme: UN 1049 Hidrogjen i
ngjeshur (i komprimuar); UN 1966 Hidrogjen i léngshém ne
frigorifer; Un 1001 tretésiré acetileni; UN 1131 Disulfit karboni
dhe materialet e tjera t& grupit shpérthim I1C".

(c) Kabllot e shpémdarjes pér pajisjet me energji té& pérhershme
duhet ose t& plotésojé dispozitat ¢ IEC 60079, pjesa 7 (“Siguri e
ritur ) dhe t& mbrohen nga njé siguresé ose g¢elés automatik qarku
t& vendosur sa mé afér burimit t& energjisé ose né rastin e
“pajisjeve reale t& sigurisé”, ato duhet t& mbrohen népérmjet
barrierés sé sigurisé t& vendosur sa mé afér burimit té energjisé.

9:2:2.5:2

Lidhjet térthore t& gelésit kryesor t& baterisé pér pajisjet elektrike t&
cilat duhet t& mbeten t& aktivizuara kur gelési kryesor i baterisé
&shté 1 hapur, duhet t& mbrohen kundér mbinxehjes me ané t&
pajisjeve t& pérshtatshme té tilla si njé siguresé, njé ¢elés garku ose
njé barrieré sigurie (kufizues i rrymés).

9.2.2.6

Dispozitat né lidhje me pjesén e instalimit elektrik té vendosur
né pjesén e pasme té kabinés sé shoferit

0226

I téré instalimi duhet t& projektohet, ndértohet dhe mbrohet né
ményré t& tillé gé t& mos nxisé ndezjen e qarkut t& shkurtér né
kushte normale t& pérdorimit t& automjeteve.

H.19

0226

Rreziget mund t& minimizohen né rastin e ndikimit ose deformimit.

H.20

92261

Pércjellésit

Pércjellésit e vendosur né pjesén e pasme t& kabinés sé shoferit
duhet t& mbrohen kundér ndikimit, gérryerjes dhe férkimit gjaté
funksionimit normal t& automjetit. Megjithaté, kabllot sensor t&
pajisjeve t& frenimit kundér bllokimit nuk &shté e nevojshme t&
kené mbrojtje shtesé.

H.21

02262

Dritat (Llambat)
llamba me koké me fileto nuk duhet t& p&rdoren.

H.22

02263

Lidhjet elektrike

Lidhjet elektrike ndérmjet automjeteve me motor dhe rimorkiove
duhet t& keng shkallé mbrojtjeje IP 54 né pérputhje me standardin
529 8 IEC.

H.23

02263

Lidhjet disenjohen né ményré t& tillé gé t& parandalohen shképutjet
aksidentale. Lidhjet duhet t& jené né pérputhje me ISO 12098:2004
dhe ISO 7638:2003, sipas rastit.

9.2.3

Pajisjet e frenimit

9231

Dispozita t€ pérgjithshme
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H.24 9.23.1.1 | Automjetet me motor dhe rimorkiot q& synohet t& pérdoren si njési D
transporti pér mallrat e rrezikshme duhet t& plotésojné t& gjitha
kérkesat teknike pérkatése t& Nenit Nr. 13° t& ECE ose t&
Direktivés 71/320/EEC*, e ndryshuar, né pérputhje me datat e
zbatimit t& péreaktuar pér kété géllim.

9.2.3.1.2 | Sistemi i frenimit anti-bllokazh

H.25 9.2.3.1.2 | Automjetet EX/III, FL, OX dhe duhet t& pérmbushin kérkesat e E
Nenit Nr.13! t& ECE, Aneksi 5.

(N& rastin kur njé rimorkio me masé maksimale g& i kalon 10 tong,
ajo pajisjet me sistem e frenimit anti bllokazh, kategoria A, Aneksi
51 Rregullores nr.13/ECE)*.

0.2.3.1.2 | Pajisjet e rezistencés né frenim

H.26 9.2.3.1.2 | Njé "pajisje e rezistencés frenim" pér kéto mjete pér té stabilizuar E
shpejtésiné né njé rénie t& zgjatur, pa pérdorimin e frenave #
emergjente ose frenave parkimi. Né& rastin e njé automjeti me njé
masé t& lejueshme maksimale kalon 16 ton, ose &shté i autorizuar
pér térhegjen e njé rimorkio me njé masé maksimale t& lejuar mé
tepér se 10 ton, &shté e pajisur me njé sistem rezistence té frenimit
qé plotéson kérkesat e paragrafit 2.14 t& Rregullores ECE "13 dhe
edhe pér dispozitat e méposhtme:*

a) kontrollit konfigurimin e sistemit t& frenimit t& rezistencés, duhet
t& zgjidhet nga ato t& pérshkruara né mesin e atyre t& listuara né
paragrafét 2.14.2.1 t& 2.14.2.3 t& Rregullores ECE Nr. 13;

b) né rast t& déshtimit elektrike t& sistemit anti-bllokoj, sistemet e
rezistencé frenim me kontrollin e integruar ose t& kombinuar duhet
& vihet nga shérbimi automatikisht;

¢) veprimi i rezistencés frenimit duhet t& kontrollohet nga pajisja
antilock frenimit, né ményré q& aksi ose akset braked by rezistencé
t& frenimit nuk mund t& jeté i bllokuar nga rezistenca frenimit me
shpejtési mbi 15 km. / oré. Megjithaté, kjo kérkesé nuk é&shté i
zbatueshém pér sistemin e frenimit pérbéhet nga ruajtia e
natyrshme e motorit;

d) veprimin e sistemit t& frenimit duhet t& keté disa nivele t&
efikasitetit, duke pérfshiré njé nivel t& ulét, t& pérshtatur pér
gjendjen e automjetit pa ngarkesé. Kur rezistenca frenim i njé
automjeti pérbéhet nga motori i saj, ajo vijon se raportet e
ndryshme t& transmetimit sigurojné nivele té ndryshme t&
efektivitetit;

¢) efikasiteti i foreés frenimit duhet t& jené t& tilla q& i kénaq
dispozitat e Aneksit 4, seksioni 1.8 (tipi II Testi A) ECE
Rregulloren nr 13 pér njé automjet i pérbéré nga pesha e ngarkuar e
automjetit pér motorin e tétheq né masé maksimale t& autorizuar,
sidogofté, nuk kalojné njé total prej 44 ton:

9.2.4 Parandalimi i rrezigeve té zjarrit
9.24.2 Kabina e automjetit
H.28 0242 Néqoftése kabina e shoferit nuk pérbéhet prej materiali q& nuk B

ndizet menjéheré, duhet t& montohet njé mburojé prej metali ose
materiali tjetér t& pérshtatshém me gjerési t& njéjté me t& cisternés
né pjesén e pasme t& kabings.

H.29 9242 Cdo dritare né pjesén e pasme t& kabings ose né mburojé duhet t& B
mbyllet hermetikisht.

H.30 92.42 Cdo dritare né pjesén e pasme té kabinds t& jeté prej xhami F
zjarrdurues e t& pathérmueshém me korniza zjarrduruese.

H.31 0242 Ndérmyjet cisternés dhe kabings ose mburojés duhet té krijohet njé B

hapésiré e liré prej jo mé pak se 15 cm.

9.24.3 Depozitat me karburant

H.32 0243 Né rastin e ndonjé rrjedhjeje, karburanti duhet ta derdhé né toké pa A
1éné né kontakt me pjesét e nxehta t& automjetit ose ngarkesés;
H.33 0243 Depozitat e karburantit t& motoréve me benzing duhet t& pajisen me A

njé valvul efikase kundér zjarrit né vrimén e mbushésit ose me njé

® Neni Nr. 13 IECE (dispozitat uniforme né lidhje me miratimin e automjeteve té kategorive M, N dhe O lidhur me frenimin)
* Direktiva 71/320/EEC (publikuar né versionin original né Gazetén Zyrtare té Komunitetit Europian Nv. L202 e datés
6.9.1971).
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mbyllje g& bén t& mundur mbajtjen hermetike t& vrimés.

9.2.44 Motori

H.34 0244 Motori g& vé né lévizje automjetin duhet t& pajiset dhe vendoset né B
ményré t& tillé & t& shmangé ¢do rrezik pér ngarkesén népérmjet
nxehjes ose ndezjes.

H.35 0244 Né rastin ¢ automjeteve EX/II dhe EX/III motori duhet té G
konstruktohet pér ndezje me kompresion.

9.24.5 Sistemi i shkarkimit

H.36 0245 Sistemet e shkarkimit (duke pérfshiré tubat e shkarkimit) duhet t& B
drejtohen ose t& mbrohen né ményré t& tillé & t& shmangin ¢do
rrezik pér ngarkesén népérmjet nxehjes ose ndezjes.

H.37 92.45 Pjesét e sistemit t& shkarkimit t& vendosura menjéheré poshté B
depozités me karburant (diezel) duhet t& kené hapésiré t& paktén
prej 100 mm ose t& mbrohen nga njé mburojé termike.

(Rregullorja 105: Sistemi i shkarkimit pér mjetet EX / IT dheEX /
11T duhet t& ndértohet dhe t& vendoset né ményré qé ¢do mbinxehje
nuk paraget njé rrezik pér ngarkesén, e duke e rritur temperaturén
mbi 80 "C né sipérfage e brendshme t& vendit t& ngarkesés.).

9.2.4.6 Sistemi i frenimit né rezistencé t€ automijetit
H.38 0246 Automjetet ¢ pajisura me sistemin e frenimit t& rezistencés qé B

¢liron temperatura té larta, i vendosur pas anés sé pasme té kabings
sé& shoferit duhet t& pajiset me mburojé termike t& siguruar dhe t&
vendosur né ményré t& sigurt ndérmjet kétij sistemi dhe depozités
ose ngarkesés né ményré & tillé gé t& shmangé nxehjen, qofté edhe
lokale té& paretit t& depozités ose ngarkesés.

H.39 0246 Mburoja termike duhet t& mbrojé sistemin e frenimit kundér B
mjedhjes ose pikimit, qofté edhe aksidentale, t& ngarkesés. Pér
shembull, mund t& konsiderohet e kénagshme mbrojtja q& pérfshin
mburojén me dy parete (e dubluar).

9.2.4.7 Ngrohje me djegie

H.40 9.2.4.7.1 | Ngrohja me djegie duhet t& plotésoj kérkesat teknike pérkatése t& A
Nenit Nr. 122° t& ECE, i ndryshuar, ose t& Direktivés
2001/56/ECS, e ndryshuar, né pérputhje me datat e zbatimit t&
péreaktuara pér kété qéllim dhe me dispozitat € 9.2.4.7.2 deri né
9.2.4.7.6 t& zbatueshme sipas tabelés né 9.2.1%.

H41 9.2.4.7.2 | Ngrohja me djegie dhe rrugét e tyre t& shkarkimit t& gazit duhet t& A
projektohen, vendosen mbrohen ose mbulohen né ményré té tillé q&
& parandalojné ¢do trezik t& papranueshém t& nxehjes ose ndezjes
sé& ngarkesés*. Kjo kérkesé duhet t& konsiderohet e plotésuar nése
depozita e karburantit dhe sistemi i shkarkimit t& pajisjes jané né
pérputhje me dispozitat e ngjashme me ato t& pérshkruara pér
depozitat e karburantit dhe sistemet e shkarkimit t& automjeteve
respektivisht né 9.2.4.3 dhe 9.2.4.5.

H42 9.2.4.7.3 | Ngrohja me djegie duhet t& vihet jashté funksionit t& paktén me A
metodat e méposhtme:*

(a) Fikja manuale e géllimshme nga kabina e shoferit;

(b) Ndalimi i motorit t& automjetit, pajisja ngrohése mund t&
rindizet né ményré manuale nga shoferi;

(¢) Ndezja e pompés sé furnizimit pér automjetin me motor pér
mallrat e rrezikshme t& transportuara.

H43 9.2.4.7.4 | Funksionimi pas fikjes s& motorit lejohet ngrohja me djegie jashté A
funksionit*. Pér metodat e 9.2.4.7.3 (b) dhe (c), furnizimi i ajrit t&
ngrohté ndérpritet me ané t& masave t& pérshtatshme pas ciklit t&
funksionimit, pas fikjes s& motorit, prej jo mé shumé se 40
sekondash. Vetém ngrohésit duhet t& pérdoren pér t& cilét &shté
vértetuar se shkémbyesi i nxehtésisé &shté rezistent ndaj ciklit t&

® Neni Nr. 122 I ECE (Neni lidhur me miratimin e lojit 16 sistemit ngrohés dhe 16 automjetit pérsa I pérket sistemit t¢ tij
ngrohés).

° Direktiva 2001/56/EC e Parlamentit Europian dhe e Késhillit 16 datés 27 Shtator 2001 lidhur me sistemin ngrohés pér
automjetet me motor dhe rimorkiot e tyre (fillimisht publikuar né Gazetén Zyrtare t& Komunitetit Europian Nr. L292 daté 9
Neéntor 2001).
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pakésuar t& funksionimit prej 40 sekondash pas fikjes s& motorit
pér kohén e pérdorimit t& tyre normal.

H.44 9.2.4.7.5 | Ngrohja me djegie duhet t& ndizet né ményré manuale*. Pajisjet A
programuese ndalohen.
H.45 9.2.4.7.6 | Ngrohja me djegie me 1éndé djegése t& gazté nuk lejohen. A
9.2.5 Pajisja e kufizimit té shpejtésisé
H47 9.2.5 Automjetet me motor (automjetet me dy boshte dhe traktorét pér D
gjysmé-rimorkiot) me masé maksimale & tejkalon 3.5 ton, duhet t&
pajisen me pajisjen e kufizimit t& shpejtésisé né pérputhje me
kérkesat teknike t& Nenit Nr. 897 te ECE, i ndryshuar.*
H.46 9.2.5 Pajisja duhet t& vendoset né ményré t& tillé & shpejtésia t€ mos D
tejkalojé 90 km/h, duke marré parasysh tolerancén teknologjike t&
pajisjes.
9.2.6 Pajisjet bashkuese t€ rimorkiove
H47 9.2.6 Pajisjet bashkuese t& rimorkiove duhet t& plotésojné kérkesat e D

Rregullores Nr. 55° t& ECE ose Direktivés 94/20/EC?, e ndryshuar
né pérputhje me datat e zbatimit t& péreaktuara pér kété géllim.

Shénime pér pjesét I dhe J (shih gjithashtu udhézimet né fund té kétij Aneksi)

— Kolona D shérben pér t& vlerésuar vizatimin e automjetit né lidhje mé pérmbushjen e normave, ndérsa kolona
E pér té vlerésuar gjendjen

— N& kolonén D, né rastet kur normativa éshté e aplikueshme, ndiq até ¢ka rekomandohet nga instruksionet né
fund, duke shénuar me njé “Po” nése e plotéson normén dhe me “Jo” nése nuk e plotéson normén. Nése norma
nuk é&shté e aplikueshme vihet njé vizé.

— N& kolonén E, trego (shéno) me njé “Po” nése e plotéson normén dhe me “Jo” nése nuk e plotéson
normativén. Nése norma nuk &shté e aplikueshme vihet njé vizé.

— N& kolonén N° i Certifikatés, shéno numrin e saj né rastet kur kérkohet

7 Neni Nr. 89 IECE: Dispozitat uniforme lidhur me miratimin e:

5 Automjetet né lidhje me kufizimin e shpejtésisé sé tyre maksimale;
I Automjetet né lidhje me instalimin e pajisjes sé kufizimit té shpejtésisé (SLD) té llojit t& miratuar;
L Pajisjet e kufizimit té shpejtésisé (SLD).

Né ményré alternative, mund té zbatohen dispozitat korresponduese té direktivés 92/24/EEC té Késhillit daté 31 Mars 1992
(publikuar né versionin origjinal né Gazetén Zyrtare té Komunitetit Europian Nr. L129 daté 14.05.1992), e ndryshuar, me
kusht gé kéto dispozita té jené ndryshuar né pérputhje me formén mé 1é fundit té ndryshuar té Nenit Nr. 89 té ECE té zbatueshme né kohén e
miratimit 1é automjetit.

¢ Neni Nr. 55 I ECE (Dispozitat uniforme lidhur me miratimin e pérbérésve mekaniké bashkues té kombinimeve té antomjeteve )

° Direltiva 94/20/EC e Parlamentit Europian dhe e Késhillit e datés 30 Maj 1994 (publikuar né versionin original né Gazetén Zyrtare t&
Komunitetit Europian Nr. L195 daté 29.07.1994).
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Logo e DPSHTRR

I. KERKESA SHTESE NE LIDHJE ME MJETET E PLOTE OSE Ti PLOTESUAR
EX/IT OSE EX/III PER TRANSPORTIN E SUBSTANCAVE EKSPOLOZIVE DHE

MATERIALEVE (KLASA 1) NE PAKETA.

Nr. ADR NORMA D Nr. CERTIFIK
9.3.1 Materiale g& do t& pérdoren né ndértimin e trupit t& automjetit

11 931 Né ndértimin e trupit (karrocerisé) t& automjetit nuk duhet t& pérdoret asnjé | K
material g& mund t& formojé pérbérés t& rrezikshém me 1éndét eksplozive qé
transportohen.

9.3.2 Ngrohja me djegie

12 9321 Ngrohési me djegie instalohet né mjetet EX/IT ose EX/III pér ngrohjen e kabinés s& | N
drejtuesit ose motorit t& mjetit.

L3 9322 Ngrohja me djegie duhet t& plotésojné kérkesat e seksioneve 9.2.4.7.1,92.472, [ I
9.2.4.7.5dhe 9.2.4.7.6.

14 9323 Celési (ndérprerési) i ngrohésit me djegie t& instalohet jashté kabings s& shoferit. 1
Nuk é&shté e nevojshme pér t& vértetuar se shkémbyesi i nxehjes éshté rezistent ndaj
ciklit t& zvogéluar t& funksionimit pas fikjes s& motorit.

L5 0324 Né kompartimentin ¢ ngarkesés nuk duhet t& instalohet asnjé ngrohés me djegie | N
ose depozité karburanti, burim energjie, ose futje ajrit t& djegies ose ajrit ngrohés si
dhe daljet e tubave t& shkarkimit t& nevojshme pér funksionimin e ngrohésit me
djegie.

9.3.3 Mjetet EX/IT

L6 933 Mjetet jané projektuar, konstruktuar dhe pajisur né ményré t& tillé g& 1éndét | N
cksplozive t& mbrohen nga rreziget e jashtme dhe moti.

17 933 Blindimi duhet t& jeté rezistent ndaj shqitjes dhe prej materiali t& papérshkueshém, | N
qé nuk ndizet menjéheré’. Blindimi duhet t& jeté i tendosur né ményré qé t&
mbulojé né t& gjitha anét sipérfagen e ngarkimit.

18 933 Shkalla e djegies sé tendés né pérputhje me procedurat e specifikuara né ISO | F
3795:1989 nuk duhet t’i kalojé shpejtésing 100mm/min.

L9 933 Té gjitha hyrjet né kompartimentin e ngarkesés sé mjeteve t& mbyllura duhet t& | N
kené dyer g& mund t& kygen, q& puthiten miré ose kapaké t& palévizshém

110 | 933 Kompartimenti i shoferit duhet t& ndahet nga kompartimenti i ngarkesés nga njé¢ | N
paret (mur) i pandérpreré.

9.3.4 Mjetet EX/ITT

L11 | 9341 Mjetet jané projektuar, konstruktuar dhe pajisur né ményré té tillé gé léndét | N
cksplozive t& mbrohen nga rreziget e jashtme dhe moti.

112 | 9341 Automjeti éshté i mbyllur. N

L13 | 9341 Kompartimenti i shoferit duhet t& ndahet nga kompartimenti i ngarkesés nga nj¢ | N
paret (mur) i pandérprerd

114 | 9341 Sipérfagja e ngarkimit duhet t& jeté e pandérpreré (e vazhdueshme). N

L15 | 9341 Gjithashtu instalohen pikat ¢ ankorimit pér shtréngimin e ngarkesés. N

L16 | 9341 Té gjitha lidhjet duhet t& jené t& puthitura dhe t¢ gjitha hapjet (vrimat) t€ jené t& | N
bllokuara (mbimbuluara).

117 | 9341 Dyert bllokohen t& gjitha. N

118 | 9341 Nyjet e dyerve jang t& mbuluara. N

119 | 9342 Materiali i trupit (karrocerisé) &shté i géndrueshém ndaj ngrohjes (nxehjes) dhe | F
zjarrit dhe ka trashésiné minimale prej 10 mm. Konsiderohet se kjo dispozité
kénaget kur materiali q& pérdoret éshté i Klasés B-s3-d2 dhe né pérputhje me
standardin EN 13501-1: 2002.

120 | 9342 Nése materiali i pérdorur pér trupin e automjetit éshté metal, pjesa ¢ brendshme e | F
pérfunduar e trupit duhet t& mbulohet me materiale q& plotésojné t& njéjtén
kérkesg, Klasén B-s3-d2 dhe né pérputhje me standardin EN 13501-1: 2002 pér t&
plotésuar kété kérkesé.

9.3.5 Motori dhe kompartimenti i ngarkesés pér mjetet EX/IT dhe EX/IIL

121 | 935 Motori gé v& né lévizje automjetin EX/IT ose EX/IIT duhet t& vendoset pérpara | N
murit (paretit) t& pérparmé t& kompartimentit t& ngarkesés.

122 | 935 Nése motori vendoset poshté kompartimentit t& ngarkesés, duhet g t& vendoset né | N

* Neé rastin e ndesshmerisé, kjo kérkesé cmohet se éshté plotésuar nése, né pérputhje me procedurén e pércaktuar né standardin e I1SO
3795:1989 “automjetet rrugore, tralktorét dhe makinerité pér bujgési dhe pyje — Pércaktimi i sjelljes djegése 1¢ materialeve té brendshme”,
mostrat e blindimit kané njé normé djegieje qé nuk tejkalon 100mm/min.
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ményré t& tillé q& nxehja e tepért t& mos pérbéjé mrezik pér ngarkesén duke e
ngritur temperaturén né sipérfagen e brendshme t& kompartimentit t& ngarkesés
mbi 80°C.

9.3.6 Burimet e jashtme té nxehtésisé dhe kompartimenti i ngarkesés pér mjetet

EX/II dhe EX/ITT

123 | 936 Sistemi i shkarkimit t& automjeteve EX/II dhe EX/IIT ose pjeséve t& tjera t& kétyre | N
automjeteve t& pérfunduara né njé fazé ose né disa faza duhet t& ndértohet dhe t&
vendoset né ményré t& tillé gé ¢do nxehje e tepért t& mos pérbéjé mezik pér
ngarkesén duke e rritur temperaturén né sipérfagen e brendshme t& kompartimentit
& ngarkesés mbi 80°C.

9.3.7 Pajisjet elektrike

124 | 9371 Voltazhi i vlerésuar nuk duhet té kalojé 24V. N

125 | 9372 Cdo ndri¢im né kompartimentin e ngarkesés sé automjeteve EX/II duhet t& jeté né | N
tavan dhe i mbuluar, d.m.th pa bulb ose pércjellés t& zbuluar (ekspozuar).

126 | 9372 Né rastin e Grupit t& Pérputhjes J, instalimi elektrik duhet té jeté t& paktén IP65 | N
(p.sh. Eex d rezistent ndaj zjarrit).

126 | 9372 Cdo pajisje elektrike e aksesueshme nga pjesa e brendshme e kompartimentit t& | N
ngarkesés duhet t& mbrohet né mjaftueshmérisht nga ndikimi mekanik nga brenda.

1.27 | 9373 Instalimi elektrik né automjetet EX/IIT duhet t& pérmbushé kérkesat pérkatése t& 1
9.2.2.2; 9.2.2.3;9.2.2.4; 9.2.2.5 dhe 9.2.2.6 t¢ ADR.

128 | 9373 Né& automjetin EX/III, instalimi elektrik né kompartimentin e ngarkesés duhet t& | N
mbrohet nga pluhuri (t& paktén IP54 ose ekuivalent me t&) ose, né rastin e Grupit J
& Pérputhjes, t& paktén IP65 (p.sh. Eex d rezistent ndaj zjarrit).

129 | 9373 Né automjetin EX/IIL instalimi elektrik né kompartimentin e ngarkesés, né rastine | H

Grupit J t& Pérputhjes, duhet t& mbrohet nga pluhuri, me njé shkallé t& paktén IP65
(p.sh. Eex d rezistent ndaj zjarrit).
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Logo e DPSHTRR

J. KERKESA SHTESE Nii LIDHJE ME CISTERNAT FIKSE, MJETET — BATERI

DHE MJETET E PLOTI OSE Ti PLOTESUAR T PERDORUR PER
TRANSPORTIN E MALLRAVE TE RREZIKSHME NE CISTERNA TE

CMONTUESHME ME NJi KAPACITET Mi TE MADH SE 1 M* (MJETET EX/IIL,

FL, OX, DHE AT)

ADR

NORME/URDHER/PARASHKRIMI

NR. CERT.

9.7.2

Dispozitat né lidhje me cisternat

Ja

9721

Né& rastin e cisternave fikse ose t& ¢montueshme t& prodhuara prej metali do t&
plotésohen kérkesat pérkatése t& kapitullit 6.8 t€ ADR.

J2

9722

Elementét e mjetit — bateri dhe KGESH (MEGCs) do t& plotésojné kérkesat
pérkatése té Kapitullit 6.2 t€ ADR né rastin e cilindrave (bombolave), tubave,
rezervuaréve nén presion dhe tufave (vandakéve) té cilindrave (bombolash)

J3

0724

Cisternat me material plastik prej fibre t& pérforcuar do t& plotésojné kérkesat e
kapitullit 6.9 t€¢ ADR.

J4

9725

Cisternat ¢ mbeturinave & operojné nén vakum do t& plotésojné kérkesat e
kapitullit 6.10 t¢ ADR.

9.7.3

Mjetet e fiksimit

Js

9.7.3

Mjetet e fiksimit do t& projektohen pér t& pérballuar tensione statike dhe dinamike né
kushtet normale t& transportit, dhe tensioni minimal si¢ pércaktohet né 6.8.2.1.2,
6.8.2.1.11 deri né 6.8.2.1.15 dhe 6.8.2.1.16 t€ ADR né rastin e mjeteve — cisterng,
mjeteve — bateri, dhe mjeteve g& mbartin cisterna t& gmontueshme.

9.7.4

Tokézimi i mjeteve FL

Jé

974

Cisternat e prodhuara prej materiali metalik ose plastik me fibér t& pérforcuar t&
myjetit cisterné FL dhe elementéve t& mjetit — bateri FL do t& lidhen me shasiné me
anén e t& paktén njé lidhje t& miré elektrike.

J7

974

Cdo kontakt metalik i afté t¢ shkaktoj korrozion elektrokimie duhet té shmanget.
SHENIM: Shiko gjithashtu 6.9.1.2 dhe 6.9.2.14.3

9.7.5

Stabiliteti i mjetit - cisterné

J8

9751

Gijerésia e pérgjithshme e sipérfages mbéshtetése né nivelin t& nivelit tokésor
(distanca ndérmjet pikave té jashtme t& kontaktit me tokén e gomés s& anés sé djathté
dhe gomés s& majté t& t& njéjtit aks do t& jeté t& paktén te 90% e lartésisé sé gendrés
s& gravitetit t& mjetit — cisterné t& ngarkuar.

J.9

Qe Sl

N& mjetin e artikuluar, masa mbi akset e njésisé ngarkesé - mbajtése e gjysmé-
rimorkios me ngarkesé nuk duhet t& kalojé 60% t& masés s& pérgjithshme nominale
me ngarkesé t& mjetit t& ploté t& artikuluar.

J.a1o

9.7.52

Veg késaj, mjetet —cisterné me cisterna t& fiksuara me njé kapacitet mé t& madh se 3
m’t& destinuar pér transportin e mallrave t& rrezikshme né gjendje té léngshme ose t&
shkriré me njé presion mé t& vogél se 4 bar, duhet t& pérputhen me kérkesat teknike
t& Rregullores ECE 111" pér stabilitetin anésor, si¢ &shté amenduar, né pérputhje me
datén e zbatimit t& specifikuara kétu. Kérkesat jané t& zbatueshme pér mjetet —
cisterné t& cilat jané t& regjistruar pér heré t& paré nga 1 Qershori 2003.

9.7.6

Mbrojtja e pasme e mjetit

Jn

976

Njé parakolp mjaft rezistent ndaj goditjeve te pasme do t& vendoset mbi gjerésiné e
ploté t& cisternés né pjesén e pasme t& myjetit.

Ja2

976

Do te ket& njé hapésiré prej t& paktén 100 mm midis murit te pasmé t& cisternés dhe
pjesés se pasme t& parakolpit (kjo hapésiré t& jete e matur nga pika mé e largét e
murit te cisternés ose nga projektimi i montimeve ose aksesoréve ge jané né kontakt|
me substancén q& po mbartet). Automjet me njé depozité anésore pér transportin e
substancave pluhur ose t& grimcuara dhe njé cisterné e mbeturinave gé operon me
thithje (ose me vakum) me njé rezervuar (depozité) anésore me shkarkim té pasém
nuk kane nevojé pér njé parakolp nése montimet anésore te depozités jané t& pajisur
me njé mjet mbrojtjes i cili e mbron kété t& fundit (pra depozitén) né t& njéjtén
ményré si parakolpi.

SHENIM 1: Kjo dispozité nuk zbatohet pér mjetet q¢ pérdoren pér transportin ¢ mallrave t&

mezikshme né cisterna - kontejneré, KGESH (MEGCs) ose cisterna portabile (té
transferueshme).
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SHENIM 2: Pé mbrojtjen e cisternave kundér démtimeve nga goditjet anésore apo edhe
pérmbysjeve, shiko seksionet 6.8.2.1.20 dhe 6.8.2.1.21, ose, pér cisterna portabile (t&
transferueshme), 6.7.2.4.3 dhe 6.7.2.4.5 t& ADR.

9.7.7

Ngrohésit me djegie

Ja3

Qe 7l

Pajisja ngrohése me djegie kénaq kérkesat e seksioneve 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.5 t&¢ ADR|
dhe kérkesat e méposhtme:

(@) ¢elési duhet t& instalohet jashté kabinés sé& drejtuesit t& mjetit;
(b) pajisja duhet t& mbyllet nga jashté kompartimentit ku ndodhet ngarkesa; dhe

(c) nuk &shté e nevojshme t& provoj qé shkémbyesi i nxehtésisé éshté rezistent ndaj
reduktimit t& ciklit pasardhés.

J.14

9720

Veg késaj, pér mjetet FL, duhet t& plotésojné kérkesat e seksioneve 9.2.4.7.3 dhe
9.2.4.7.4t¢ ADR

J.1s

9.7.7:2

Nése automjeti do t& pérdoret pér transportin e mallrave t& rrezikshme pér té cilat
parashikohet emértimi né pérputhje me modelet Nr.1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 ose 5.2, né
kompartimentin e ngarkesés nuk duhet t& instalohet asnjé radiator djegieje ose
depozité me karburant, burim energjie, tubat e ajrit t& djegies ose ajrit ngrohés si dhe
daljet e tubave t& shkarkimit t& nevojshme pér funksionimin e ngrohésit me djegie.

J.16

9772

Dubet t& sigurohet ge dalja e ajrit te ngrohte nuk duhet t& bllokohet nga ngarkesa.
Temperatura e ngrohjes se ngarkesés nuk duhet te kaloj 50° C.

Jaz7

Ol T2,

Pajisjet e ngrohjes té montuara brenda kompartimenteve te ngarkesés duhet|
projektohen né ményré t& tillé q& t& parandalojné ndonjé atmosferé ndezje ose
shpérthimi q& mundésohet gjate kushteve t& operimit.

9.7.8

Pajisje elektrike

J.1s

9781

N& rastin e mjeteve FL pér t& cilin miratimi né pérputhje me seksionin 9.1.2 té ADR
kérkohet, duhet t& plotésohen kérkesat e seksioneve 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4 dhe
9.2.2.6 t¢ ADR.

SHENIM: Pér dispozitat transitore shiko gjithashtu seksionin 1.6.5 t& ADR

J.19

0781

Né rastin e mjeteve FL pér t& cilin miratimi né pérputhje me seksionin 9.1.2 té ADR
kérkohet, duhet t& plotésohen kérkesat pér instalimet elektrike pér mjetin e ploté ose
& plotésuar, duke pérfshiré cisternat sipas dispozitave t& seksionit 9.2.2.5.1 té¢ ADR.

SHENIM: Pér dispozitat transitore shiko giithashtu seksionin 1.6.5 t& ADR

J.20

9781

Megjithaté shtesat ose modifikimet e instalimeve elektrike pér mjetin duhet t&
plotésojné kérkesat pér aparaturat elektrike t& grupit pérkatés dhe klasén e
temperaturés né pérputhje me substancat g& mbarten.

J.21

9.7.8.2

Pajisja elektrike pér mjetet FL, t& gjendura né zonat ku ka atmosferé eksplozive, ose
q¢ mund té pritet t& jeté prezent né sasi té tilla q& kérkojné masa paraprake t&
veganta, duhet t& jené te pérshtatshme pér pérdorim né njé zoné t& rrezikshme.

Pajisje e till& do t& plotésoj kérkesat e pérgjithshme t& IEC 60079 pjesét 0 dhe 14 dhe
kérkesat shtesé t& aplikueshme nga IEC 60079 pjesét 1, 2, 5, 6, 7, 11 ose 18.
Kérkesat pér aparatet elektrike t& grupit pérkatés dhe klasés s& temperaturés do t&
plotésohen né pérputhje me substancat & mbarten.

Pér zbatimin e IEC 60079 pjesa 14, klasifikimi vijues do t& pérdoret:

Zona 0
Pjesét e brendshme t& kompartimenteve (dhomave) té cisternés, pajisjet pér mbushje
dhe zbrazje (shkarkim) dhe linja e tubacioneve t& rigjenerimit t& avujve.

Zona 1

Pjesét e brendshme t& kabineteve sé mbrojtjes t& pajisjeve q& pérdoren pér mbushjen)
dhe shkarkimin dhe brenda t& paktén 0,5 m nga pajisja e ajrimit dhe valvulave t&
sigurisé pér shkarkimin e presionit.

Pajisjet elektrike né automjetet FL, t& vendosura né zonat ku ambienti eksploziv
&shté ose parashikohet té jeté i pranishém né sasi té tilla q& kérkojné masa paraprake
& veganta, duhet t& jené t& pérshtatshme pér pérdorim né njé zoné t& rrezikshme.
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Pajisje t& tilla duhet t& plotésojné kérkesat e pérgjithshme t& IEC 60079 pjesét 0 dhe
14 dhe keérkesat shtesé t& zbatueshme nga IEC 60079 pjesét 1,2,5,6,7,11 ose 18'".
Gijithashtu duhet t& plotésohen kérkesat pér aparatet elektrike t& grupit pérkatés dhe
klasés s& temperaturés né pérputhje me 1&ndét qé& do t& transportohen.

J22

9.7.8.3 Pajisja elektrike me tension t& ulét t& pérhershme, q& pérfshin kabllot, t& cilat| H
ndodhen jashté Zonés 0 dhe 1 plotésojné kérkesat pér Zonén 1 pér pajisjen elektrike
né pérgjithési ose t& plotésojné kérkesat pér Zonén 2 né pérputhje me IEC 60079,
pjesa 14 pér pajisjen elektrike t& vendosura né kabinén e drejtuesit t& mjetit. Kérkesat
pér grupin e aparaturave elektrike do t& plotésohen né pérputhje me substancat e
mbartura.

Instruksione:

® Datat e aplikimit jang ato gé figurojné tek tabela 9.2.1 t&¢ ADR.
# N certifikaté apo né raport duhet té figurojé efikasiteti i pajisjes sé frenimit rezistent.

A. Né inspektimet fillestare nése norma nuk éshté e pérfshiré né homologimin (miratimin) ADR, duhet t&
sillet certifikata (déshmia) e prodhuesit t& automjetit apo e pérfagésuesit t& tij t& autorizuar. N& inspektimet
periodike, mjaftohet me aktgjykimin e Organizmit t& Inspektimit q& inspekton automjetin.

B. Nése norma nuk éshté e pérfshiré né homologimin (miratimin) ADR, mjafton t& paraqitet gertifikata e
prodhuesit t& automjetit apo tek aktgjykimi i trupés sé inspektimit q& inspekton automjetin.

C. Né inspektimet fillestare nése norma nuk éshté e pérfshiré né homologimin (miratimin) ADR, duhet t&
sillet qofté nga titullari i automjetit, qofté nga prodhuesi 1 automjetit, certifikata e njé pérfaqésuesit t&é tij t&
autorizuar. Né inspektimet periodike, kur garget elektrike kané pésuar modifikime, do t& sillet njé certifikaté e
servisit elektrik, né t& cilén certifikohen qé garqet elektriké pérmbushin normén 9.2.2.5 t&¢ ADR dhe né té cilén
shénohet numri i regjistrimit né Regjistrin e Veganté t& Serviseve pér Riparime Automjetesh, bashké me
relacionin e njé pérfaqésuesi té autorizuar mbi pérshtatjen e modifikimit me normén.

D. Nése norma nuk éshté e pérfshiré né homologimin (miratimin) ADR, verifikoni nése automjeti ka librezén
(kartelén) e inspektimit t& mjetit, e nése ka kaluar t& gjitha inspektimet e nevojshme teknike.

E. Né inspektimet fillestare nése norma nuk éshté e pérfshiré né homologimin (miratimin) ADR, duhet t&
sillet nga prodhuesi 1 automjetit njé certifikaté ku tregohet rubrika (fjalékalimi) e homologimit (miratimit) t&
sistemit t& frenimit apo numri i raportit pozitiv t& Laboratorit Zyrtar t& Sistemit t& Frenimit. Né& inspektimet
periodike mjafton t& pérmbushet kriteri 1 Trupés s& (Organit) Inspektimit q& inspekton (kontrollon) automjetin.

a) Miratimi i automjetit sipas Direktivés 98/91/EC apo UN / ECE Rregullorja 105 apo raport i favorshém Laborator
zyrtar né t& cilén mospérputhjet jané vlerésuar me kété direktivé ose rregullore, autorizim paraprak Drejtoria kompetent i
Ministrisé s& Industrisé, Turizmit dhe Tregtisé.

b) Certifikimi i prodhuesit t& automjeteve ku regjistrimi kategoriné pajisie ABS dhe, nése &shté e aplikueshme,
ngadaléson ose pajisja frenimit t& motorit i pérmbush kérkesat e tipit ITA.

¢) Vértetimi i njé pike t& miratimit laboratorike frenimit duke deklaruar kategoring e pajisje ABS dhe, kur &shté e
pérshtatshme, ngadaléson ose pajisja frenimit t& motorit plotéson kérkesat e tipit IIA, edhe burim ose si rezultat i reformave t&
médha. Kontributi i ndonjé nga dokumentet e mésipérme do t& béhet né inspektimin e paré e kryer nga 1 Dhjetor 2009 dhe do
& shérbejé pér 1&shimin ose rinovimin e njé certifikate t& miratimit t& automjetit ADR EX / III, AT, FL dhe dem i vlefshém
pas 31-12-2009.

Njé automjet nuk tregon ndonjé nga dokumentet ¢ mésipérme nuk do t& l&shohet me ta ose rinovo njé certifikaté
miratimi i vlefshém ADR pas 31-12-2009.

"N ményré alterative, mund 1& pérdoren kérkesat e pérgjithshme 1¢ EN 50014 dhe kérkesat shtesé t& EN 50015, 50016, 50017, 50018,
50019, 50020 ose 50028.





image48.jpeg
F. Né inspektimet fillestare nése norma nuk &shté e pérfshiré né homologimin (miratimin) ADR, duhet t&
sillet njé gertifikaté e léshuar nga njé Laborator 1 akredituar pér provat e rezistencés ndaj zjarrit. Kjo gertifikaté
mund t& zévendésohet nga certifikata e prodhuesit, e cila duhet t& pérmbajé numrat e certifikatave t&
Laboratoréve té akredituar né fushén e provave t& rezistencés ndaj zjarrit. Né inspektimet periodike, mjafton
kriteri i trupés sé (Organit) inspektimit gé inspekton automjetin.

G.  Nése norma nuk &shté e pérfshiré né homologimin (miratimin) ADR, duhet verifikuar né librezén
(kartelén) e Inspektimit Teknik t& Automjetit nése ky punon me nafté.

H.  Né kontrollet (inspektimet) fillestare, duhet té& paraqitet nga pronari i automjetit ose nga prodhuesi 1
automjetit t& ploté apo té plotésuar njé certifikaté nga pérfaqésuesi 1 tij 1 autorizuar. Né inspektimet (kontrollet)
periodike, nése jané realizuar modifikime né kéto qarqe, do té paraqitet njé certifikaté e léshuar nga njé servis i
specializuar né fushén e ndérhyrjeve elektrike, certifikaté qé do t& vértetojé se qarqet elektrike pérmbushin
normén 9.2.2.5. t¢ ADR. Né kété certifikaté duhet t& shénohet gjithashtu numri i regjistrimit né Regjistrin e
Veganté (Specifik) t& Serviseve pér Riparim Automjetesh, e duhet paragitur, sé bashku me t&, njé raport i njé
pérfagésuesi t& autorizuar nga prodhuesi né pérshtatjen e ndérhyrjes (modifikimit) me rregullat né fuqi.

I Né inspektimet fillestare, duhet t& paraqitet njé certifikaté e njé pérfaqésuesi té autorizuar. Né inspektimet
periodike, do t& mjafto)é kriteri 1 Trupés sé (Organit) Inspektimit qé inspekton automjetin.

J.  (Papérmbajtje).

K. Duhet té paragitet certifikata e prodhuesit pér automjetin e ploté apo t& plotésuar.

L. Tek veté automjeti do t& verifikohet ekzistenca e markés sé¢ homologimit (miratimti) sipas Rregullores ECE
111. Nése nuk ekziston apo nuk gjendet, prodhuesi i1 automjetit duhet t& paragesé certifikatén e homologimit
(miratimit) apo njé raport H i njé laboratori t& specifikuar (pércaktuar) pér provat e Rregullores ECE 111.

M. Nése norma nuk éshté e pérfshiré né homologimin (miratimin) ADR, duhet verifikuar né kartelén e
Inspektimit (Kontrollit) Teknik t& Automjetit nése motori punon me benzing. N& rast se po, éshté e mjaftueshme

me kriterin e Trupés sé Inspektimit qé inspekton automjetin.

N. Eshté e mjaftueshme me kriterin e Trupés sé Inspektimit qé inspekton (kontrollon) automjetin.




image49.jpeg
Aneksi 13

Mjetet ADR duhet t’i nénshtrohen kontrollit teknik vjetor dhe kontrollit teknik ADR. Pér
kontrollin teknik t& mjeteve mbi 3500 kg pesha e mjetit t& mallrave t& rrezikshme (PMMRR)
&shté kontrolli standard, i cili kryhet n& QKT. Certifikata e Kontrollit Teknik (CKT) &shté
kusht paraprak pér inspektimin teknik ADR.

Pérvec késaj, pér ADR, artikujt e méposhtém kontrollohen

Nr. PJESET QE INSPEKTOHEN EX/II | EX/IIT | AT [ FL [ OX
1 | Kontrolli i dokumentacionit t& Cisternave X X X
2 | Deklaratat X X X X X
3 | Pajisjet elektrike X
4 | Lidhjet elektrike X X X X
5 | Kabllot elektrik X X X X
6 | Celgsi kryesor i baterisé X X
7 | Baterité X X X
8 | Qarget me energji t& vazhdueshme X X
9 | Instalimi elektrik né& pjesén ¢ pasme t& kabings X X
10 | Sistemi i frenimit anti-bllokazh (anti-lock) X X X X
11 | Sistemi i frenimit rezistent (endurance) X X X X
12 | Pajisjet e frenimit emergjent pér rimorkiot X X
13 | Kabina ¢ mjetit X X X
14 | Depozitat e karburantit X X X X
15 | Motori X X X X
16 | Sistemi i emetimit t& gazrave X X X
17 | Ngrohja me djegie X X X X X
18 | Pajisja ¢ kufizimit t& shpeitésisé X X X X X
19 | Pajisja e bashkimit (kanxhg) t& rimorkiove X X

20 | Ndrigimi X

21 | Karroceria dhe dyert (body &ork) X X

22 | Pajisja e mbrojtjes s& pjesés s& pasme (rear X X X
protection)

23 | Ekrani mbrojtés i kabings dhe i dritareve X

24

25
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Aneksi 14
Format A4

Logo e Ministrisé

KERKESE
I nderuar Z. Ministér,

Népérmyjet késaj kérkese konfirmoijé interesat e mia pér t'u licencuar si Qendér pér Inspektimin e disa
mjeteve né transportin e mallrave t& rrezikshme (ADR), té paragitura né formularin e aplikimit.

Bashkeélidhur formulari 1 aplikimit, dosja me dokumentet e nevojshme

Juaji singerisht,

(EMRI, MBIEMRI, NENSHKRIMI, DATA)
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Logo e Ministrisé

APLIKIMI PER LICENCIMIN SI QENDER INSPEKTIMI PER INSPEKTIMIN E
MJETEVE ADR

Plotésohet nga Aplikanti (personi fizik/ titullari/ administratori/ pronari) me shkronja te médha e me
bojé t& zezé.

1. Unég / Ne: aplikoj pér pérfitimin ¢ licencés si gendér inspektimi pér mjetet ADR

2, Emri(at) dhe adresa ¢ aplikantit(ve) (pérfshiré emrin(at) e ploté, emrin tregtar, adresén e plote
postale.

Emri(at) ¢ Aplikantit:

Adresa e plote:

Telefon Nr.

Fax Nr

Adresa ¢ e-mail:

3. a. Forma juridike e firmés ose organit

p-sh. Person fizik, kompani me pérgjegjési te kufizuar, ent

b. Néqoftése &shté kompani, Nr. ¢ Regjistrimit

4. Emrin ¢ ploté t& personit te vetém, i ¢do partner ose i ¢do drejtor (pérdor fleté shtesé nése
nevojitet)

Emri i Plote Pogicioni Data e Lindjes

5. Emri dhe Adresa e gendrés sé inspektimit, e cila &shté propozuar pér t& kryer inspektimin e
mjeteve ADR.

Emri:

Adresa:
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Telefon Nr.

Fax nr.

E-mail adres

Emri i administratori/drejtuesi teknik t& autorizuar

6. Natyra e biznesit ose ndérmarrjes p.sh. Prodhues Mjetesh/ Transportues, Trupé pjesémarrése né
projektim, etj

. Orét gjate javés normale t& punés, ne te cilén qendra do t& jeté ¢ hapur pér drejtimin ¢ bizneseve
sipas termave t& kérkuara p&r Miratim.
Ditet Orét Ditét Orét
Héng nga deri Premte nga deri
Marte nga deri Shtune nga deri
Merk. nga deri Diel nga
deri
Enjte nga deri

8. Elemente t& dispozités pér “Trajnim dhe Mbéshtetje Teknike”.

(Mund té pajiset me informacion shtesé né fleté té ndara, dhe ti bashkélidhen kétij aplikimi)
Organi i Trajnimit
Emri i

Organizmit/ shoqérisé:

Adresa:

Telefon nr.

9. Uné/ Ne mbyllim me keté aplikim dokumentet ¢ m&poshtme mbéshtetése:

a) Planimetri e vendndodhjes s& godings dhe

hapésira e pérgjithshme Po [ JoO
b) Dimensionet e pjesés s& ndértesés pér inspektim Po JoO
¢) Dokumentet pér pérdorimin e ndértesés Pol JoO
d) Deklarate e dénimit/ mos dénimit t& secilit person Po [ JoO
¢) Evidencén pér gjendjen e pérshtatshme financiare Pol JoO

f) Njé& kopje te marréveshjes s& ortakérisé (nése ka) Po [ JoO
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g) Evidencat mbéshtetése pér t& treguar mbéshtetjen
teknike/trajnimet Pol JoO

h) Nj& kopje t& regjistrit tregtar QKR Pol JoO
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Logo e Ministrisé
Logo e Ministrisé

Aneksi 15
Format A4

DEKLARATE

Uné deklaroj q¢& informacioni i dhéné né formularin e aplikimit pér miratim si trupg inspektuese &shté i
vértete.

Uné jam dakord pér t& qené i lidhur me plotésimin ¢ kushteve t& vendosura né udhézimin ¢ Ministrit t&
Transportit dhe Infrastrukturés nr.  , daté “Pér procedurat e inspektimit té mjeteve,
léshimit té certifikatés sé miratimit ADR dhe kushtet qé duhet té plotésojé personi juridik pér
inspektimin e mjetit ADR dhe tarifat e shérbimit”, t& pérshtatshme pér inspektimin e mjeteve ADR
pér t& cilén ung kam aplikuar, né pérputhje me nenin 37 t& ligjit nr.118.2012, daté 13.12.2012 “Pér
transportin rrugor t& mallrave t& rrezikshme” dhe Pjesén 9, t& ancksit B, t& Marréveshjes Europiane

“Pér transportin ndérkombétar rrugor t& mallrave té rrezikshme (ADR) dhe protokollin e nénshkrimit’

Firma ¢ Aplikantit date

Emri

Pozicioni Pér dhe n& emér t&

(Titullari, partner ose drejtori i kompanisg)
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Logo e Ministrisé
Aneksi 16
Fagqja e paré
fusha ngjyré blu e lehtd
formati A4,
letér celulozé,
Pesha 100 gr. ose mé shumé

ANEKRSI 2
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturés

PER
USHTRIMIN E VEPRIMTARISE: ST TRUPF, INSPEKTIMI E MJETEVE QI KRYEJNE
TRANSPORT TFE DISA MALLRAVE TE RREZIKSHME

Zotéruesi 1 késaj licence?:

Fshté autorizuar pér kryerjen e veprimtarisé si qendér mspektimi e mjeteve qé kryejné transport té disa
mallrave t& rrezikshme sipas kushteve t€ vendosura né Pjesén 9, té ligjit nr.9272, daté 16.09.2004 “Pér
adenmin e Republikés sé Shqipénisé né Marréveshfen Europiane “Pér transportin ndérkombétar
té mallrave té rrezikshme (ADR) dhe protokollin e nénshkomit’, té ligyit nrl18/2012 “Pér
transportin ¢ mallrave té rrezikshme” dhe Kreut IV, té Udhézimit nr daté
t& Ministrit t& Transportit dhe Infrastrukturés “Pér procedurat e inspektimit té mjeteve,
léshimit té certifikatés sé miratimit ADR, kushtet qé duhet té plotésojé personi juridik pér
inspektimin e mjetit ADR dhe tanifat e shérbimit.”

Licenca léshohet né pérputhje me nenin 37, té ligjit nr.118/2012, daté 13.12.2012 “Pér transportin e
mallrave té rrezikshme”.

Licenca éshté e vlefshme nga: deri mé:

Léshuar né mé

Firma dhe vula e autoritetit pérgjegjés: ]

1 Ky dokument pérbéhet nga nj& holograms si element# sigurie
2 Emriiplotg ose emuri tregtar dhe adresa e ploté e institutit t& trajnimit.
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Faqja e pasme
Dispozita t& pérgjithshme

ll; Licenca léshohet né zbatim té ligjit Nr. 118/2012, daté 13.12.2012.

2 Licenca léshohet nga Ministri 1 Transportit dhe Infrastrukturés.

3. Licenca éshté personale dhe e pa-transferueshme.
4. Licenca mund té higet nga autoriteti pérgjegjés qé e ka léshuar, kur Trupa e Inspektimit pérsérit
shkeljet:

a) e kushteve t& vendosura e vendosura né nenin 37, té ligjit Nr. 118/2014, daté 13.12.2014,

ose

b) nuk plotéson né vazhdimési kriteret e vendosura né IKreun IV, t& Udhézimit Nr. , daté

Dorézimi i licencés né institucionin, qé e ka léshuar, béhet brenda 7 ditéve, mbas dités né t& cilén

pérfundimi i vlefshméris€ ose heqja ka hyré né fuqi.
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Aneksi 18

Autoritetet Pérgjegjése

Autoritet q& jang vendosur né tabelén e méposhtme jang caktuar pér t& qené autoritet ¢ pérmendura nga
ose né ligjin nr.118/2012, dat& 13.12.2012, dhe funksionet q& kryejné prej tyre jang:

Autoriteti

Pérgjegjésia

Drejtoria ¢ Pérgjithshme e Shérbimeve &
Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Inspektimi teknik (kontrollin e dokumentacionit +
kontrollin teknik ADR) i mjeteve,

vézhgimin e qendrave t& inspektimit

Drejtoria ¢ Pérgjithshme e Akreditimit

Akreditimi i trupave inspektuese pér enét ¢
transportueshme nén presion (cisternat)

Ministria ¢ Brendshme

Céshtjet q& lidhen me siguring rrugore né
transportin rrugor t& mallrave t& rrezikshme dhe
né ményré t& veganté trajton transportin e
Léndéve Plasése (substancave eksplozive).

Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet

Céshtjet q& lidhjen me transportin rrugor t&
substancave radioaktive.

Agjencia Kombétare Bérthamore

Céshtjet q& lidhjen me transportin rrugor t&
materialeve bérthamore.

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Céshtjet q& lidhen me transportin rrugor t&
mallrave t& rrezikshme pérmes tuncleve:

Tuneli i Thirrés

Tuneli Kérrabés

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturés

Té gjithe funksionet ¢ tjera q& pérfshing
transportin e mallrave t& rrezikshme

trajnimin e késhilltaréve t& sigurisé, drejtuesit e
mjeteve dhe punonjésit pjesémarrés né transport

Léshimi i licencés pér trupat e inspektimit t&
mjeteve ADR

Ministria e Energjetikés dhe Industrisé

Léshimi i miratimit t& trupave t& inspektimit t&
enéve nén-presion t& transportueshme (cisternave)
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SHTOJCA 1I

Aneksi 1

Mallrat e rrezikshme & mbarten né tipat ¢ méposhtme té mjeteve t& miratuara ADR

Tipi i mjetit ADR

Pérshkrimi i mallrave qé transportohen

EX/II, EX/IIT

Substancat dhe artikujt Eksplozivé (klasa 1)

FL

Léngjet q& kané njé piké ndezje q& nuk kalon 60° C (me pérjashtim pér dieselin,
gazoilin dhe vajin q& nxehet lehté) ng cisternat fikse ose t& ¢montueshme me
kapacitet > 1m” ose né kontejnerét cisterné/cisternat e 1évizshme me kapacitet >
3m’.

Gazet e ndezshém né cisternat fikse ose t& gmontueshme me kapacitet > Im® ose
né kontejnerét cisterné/cisternat ¢ 1&vizshme ose KGESH (MEGS) me kapacitet
> 3m’,

Njé mjet-bateri me kapacitet t& pérgjithshém me kapacitet > 1m® pér gazet e
ndezshém.

OX

Peroksidin ¢ hidrogjenit né cisternat fikse ose t& ¢montueshme me kapacitet >
Im® ose n& kontejnerét cisterné/cisternat ¢ 1&vizshme me kapacitet > 3m”.

AT

Mjetet e tjera pérveg EX/IIL, FL, ose OX t& destinuara pér transportin € mallrave
t& rrezikshme né cisternat fikse ose t& ¢montueshme me kapacitet > Im® ose né
kontejnerét cisterné/cisternat e 1&vizshme ose KGESH (MEGS) me kapacitet >
3m’.

Njé mjet-bateri me kapacitet t& pérgjithshém me kapacitet > Im® pérveg mijetit
FL.
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Fletorja Zyrtare

 

 

Viti 2015 

–

 

Numri 

1

0

6

 

 

Faqe|

5685

 

UDHËZIM

 

Nr. 5, datë 27.5.2015

 

 

PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË 

UDHËZIMIN NR.

 

1, DATË 28.

1.2009 “PËR 

PA

J

ISJEN 

ME 

CERTIFIKATËN

 

E 

KOMPETENCËS PROFESIONALE TË 

DREJTUESIT TË VEPRIMTARISË SË 

OPERATORIT TË TRANSPORTIT 

RRUGOR”

 

 

Në mbështetje të nenit 102

, pika 4 e 

Kushtetutës; nenit 6

 

të 

l

igjit nr. 8308, datë 

18.3.1998, “Për transportet rrugore”, të 

ndryshuar; pikave 6, 7 dhe 8 të kapi

tullit II të 

vendimit të Këshillit të Ministrave

 

nr. 325, datë 

19.3.2008, “Për miratimin e rregullave për 

pranimin në veprimtarinë e operatorit të 

transportit rrugor të mallrave dhe udhëtarëve, si 

dhe për njohjen e dokumenteve zyrtare, të 

caktuara për këta

 

operatorë”, i ndryshuar, 

Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës,

 

 

UDHËZON:

 

 

Neni 1

 

 

1. 

Shkronja “d” e nenit 7, riformulohet si 

vijon:

 

“d) Përjashtohen nga provimi, por jo nga 

trajnimi, kandidatët të cilët rinovojnë 

certifikatën

 

e kompetencës profesion

ale 

 

 

 

Neni 2

 

 

2. 

Pas nenit 7, shtohet neni 7/1, me përmbaj

-

tjen si vijon:

 

 

“Neni 7/1

 

Trajnimi i reduktuar

 

 

a) 

Mbajtësi i një certifikate të kompetencës 

profesionale (CKP), 

s

ë cilës i ka përfunduar afati 

i vlefshmërisë, dhe vërteton se ka ushtruar 

veprimtar

inë e tij pa ndërprerje në tre vjetët e 

fundit, i nënshtrohet trajnimit të reduktuar prej 

24 orë, të ndarë në seanca me nga 6 orë secila. 

 

b) 

Mbajtësi i certifikat

ës

 

të kompetencës 

profesionale (CKP), 

s

ë cilës i ka përfunduar afati 

i vlefshmërisë, por nuk vërteton se ka ushtruar 

për 3 vjetët e fundit veprimtarinë e tij pa 

ndërprerje, i nënshtrohet trajnimit të reduktuar 

prej 48 orë, të ndarë në seanca me nga 6 orë 

secila. 

 

c) Programi dhe modulet e trajn

imit të 

redu

ktuar për shkronjat “a” dhe “b”

 

të këtij neni 

hartohen nga DPSHTRr

-

ja sipas 

s

htojcës 1 dhe 

miratohen nga 

m

inistri. Programet dhe modulet 

e trajnimit ndërtohen mbi bazën e zhvillimeve të 

reja të teknologjisë së transportit rrugor.

 

ç) 

Pas 

trajnimit të reduktuar, lëshohet 

certifikata e kompetencës profesionale me afat 5 

vjet”.

 

 

Neni 3

 

 

Shtojca 2 riformulohet si më poshtë, bashkë

-

lidhur këtij udhëzimi.

 

 

MINISTRI I TRANSPORTIT 

 

DHE INFRASTRUKTURËS

 

Edmond Haxhinasto

 

 

 

 

 

 

