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VENDIM
Nr. 627, datë 15.7.2015

Për MIRATIMIN E KritereVE PËR REGJISTRIMIN E ENTIT menaxhues në njësinë e qeverisjes vendore

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 9, të ligjit nr.9232, datë 13.5.2004, “Për programet sociale të strehimit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Objekt i këtij vendimi është miratimi i kritereve për regjistrimin e entit menaxhues në njësinë e qeverisjes vendore.
2. Në kuptim të ligjit nr.9232, datë 13.5.2004, “Për programet sociale të strehimit”, të ndryshuar, “Ent menaxhues” është personi juridik ose fizik, i cili ka në kompetencë administrimin dhe mbikëqyrjen e banesave sociale të dhëna me qira e të bonusit të strehimit.
II. KRITERET PËR REGJISTRIMIN E ENTIT MENAXHUES 
1. Personi juridik ose fizik i regjistruar në QKR paraqet pranë njësisë së qeverisjes vendore kërkesën me shkrim për regjistrim për ushtrimin e veprimtarisë për administrimin dhe mbikëqyrjen e banesave sociale e të bonusit të strehimit.
2. Mënyra e administrimit dhe mirëmbajtjes së banesave sociale me qira përcaktohet nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore. Banesat me qira administrohen në bazë të një kontrate me entet menaxhuese të cilat janë persona juridikë, publikë ose privatë, apo persona fizikë të regjistruar në njërën prej formave të përcaktuara sipas ligjit.  
3. Kërkesa drejtuar njësisë së qeverisjes vendore nga enti menaxhues duhet të përmbajë të dhënat, si më poshtë vijon:
a) Njësinë e  qeverisjes vendore së cilës i drejtohet;
Identifikimin e entit menaxhues, si person fizik apo juridik, objektin e veprimtarisë si dhe adresën e saktë të selisë; 
b)	 Datën, nënshkrimin dhe vulën e personit fizik apo juridik.
4. Njësia e qeverisjes vendore regjistron entin menaxhues, nëse plotëson këto kritere:
a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me status aktiv;
b) Në objektin e veprimtarisë së tij, ndër të tjera, duhet të ketë administrimin dhe mbikëqyrjen e banesave sociale e të bonusit të strehimit;
c)	Sipas rastit, personi fizik ose administratori dhe personi juridik apo ortakët e tij nuk rezultojnë të jenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë.
5. Enti menaxhues regjistrohet nga njësia e qeverisjes vendore pas plotësimit të kritereve të parashikuara në këtë vendim dhe pas paraqitjes së dokumentacionit të mëposhtëm:
a) Kërkesës për regjistrim në njësinë e qeverisjes vendore;
b) Ekstraktit të QKR-së, origjinal ose kopje të njësuar me origjinalin, të marrë jo më parë se 3 muaj nga data e depozitimit të kërkesës për regjistrim; 
c) Vërtetimin e gjendjes gjyqësore, të lëshuar jo më parë se 3 muaj, nga data e depozitimit të kërkesës për regjistrim. 
III. PROCEDURA PËR PRANIMIN, REFUZIMIN OSE PLOTËSIMIN E TË METAVE TË KËRKESAVE TË PARA-QITURA PËR REGJISTRIM NË NJËSINË E QEVERISJES VENDORE
1. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ngre strukturën përgjegjëse për trajtimin e kërkesave për regjistrim të enteve menaxhuese në njësinë e qeverisjes vendore.
2. Struktura përgjegjëse ndjek procedurën për verifikimin dhe shqyrtimin e kërkesave për regjistrim, së bashku me dokumentacionin shoqërues, të depozituar nga enti menaxhues.
3. Kërkesa, së bashku me dokumentacionin shoqërues për regjistrimin ose çregjistrimin e entit menaxhues, regjistrohet në një regjistër. Forma dhe përmbajtja e regjistrit përcaktohen nga njësia e qeverisjes vendore.
4. Detyrat dhe përgjegjësitë e strukturës përgjegjëse të njësisë së qeverisjes vendore janë:
a) Pranon kërkesën së bashku me dokume-ntacionin shoqërues;
b) Shqyrton dhe verifikon kërkesën së bashku me dokumentacionin shoqërues të paraqitur nga enti menaxhues;
c) Njofton kryetarin e njësisë së qeverisjes vendore për rastet kur enti menaxhues i përmbush ose jo kriteret për regjistrimin e tij.
5. Njësia e qeverisjes vendore, brenda 30 ditëve nga data e depozitimit të kërkesës, vendos:
a) pranimin e kërkesës;
b) refuzimin e kërkesës;
c) kthimin e dosjes për plotësim doku-mentacioni brenda afateve të përcaktuara në këtë vendim.
Plotësimi i të metave në dokumentacion nga enti menaxhues bëhet brenda 15 ditëve nga data e marrjes së njoftimit nga njësia e qeverisjes vendore. Mosplotësimi i të metave brenda afatit të përcaktuar më sipër sjell refuzimin e kërkesës.
6. Kërkesa e paraqitur nga enti menaxhues nuk pranohet nga njësia e qeverisjes vendore, në rastet kur:
a) kërkesa është paraqitur nga një person jo i autorizuar;
b) nuk plotëson të dhënat e përgjithshme të parashikuara në këtë vendim;
c) nuk është shoqëruar me dokumentacionin e kërkuar sipas këtij vendimi;
[bookmark: _GoBack]ç) 	nuk janë plotësuar të metat e kërkesës sipas të dhënave të kërkuara nga njësia e qeverisjes vendore, në përputhje me parashikimet e pikës 5, të kreut III, të këtij vendimi;
d) enti menaxhues ka hequr dorë nga kërkesa për regjistrim.
7. Njësia e qeverisjes vendore, brenda 8 ditëve nga data e marrjes së vendimit, njofton me shkrim entin menaxhues.
8. Njësia e qeverisjes vendore vendos në lidhje me çregjistrimin e entit      menaxhues: 
a) me kërkesë të këtij enti;
b) kur personi fizik ose përfaqësuesit apo ortakët e personit juridik dënohen me vendim gjyqësor të formës së prerë;
c) kur enti është në proces likuidimi ose falimentimi;
ç)	 kur enti humb statusin si person juridik ose fizik.
9. Ngarkohen njësitë e qeverisjes vendore për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama




VENDIM
Nr. 629, datë 15.7.2015

PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18, të ligjit nr.8402,  datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, Këshilli i Ministrave 
VENDOSI:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, që do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi. 
2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.
3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të vërë në dispozicion çmimet e “investiguara”, në bazë të kërkesës së bërë nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, brenda 3 (tre) muajve nga kërkesa e saj.
4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.
5. Ngarkohet Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës për përditësimin, çdo vit, të analizave teknike të çmimeve, në faqen e internetit të MTI-së. 
6. Vendimi nr.568, datë 27.6.2013, “Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.
7. Ngarkohet Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama
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VENDIM
Nr. 630, datë 15.7.2015

PËR ORGANIZIMIN, PËRBËRJEN DHE MËNYRËN E FUNKSIONIMIT TË KOMITETIT TË ETIKËS 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 26, të ligjit nr.105/2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Pranë Ministrisë së Shëndetësisë funksionon Komiteti i Etikës, si autoritet përgjegjës kombëtar, rregullator për çështje të caktuara të bioetikës mjekësore dhe mbrojtjen e të drejtave, sigurinë dhe mirëqenien e personit gjatë studimit klinik, që lejohet të kryhet mbi të.
2. Anëtarët e Komitetit të Etikës duhet të kenë njohuritë e nevojshme, të dokumentuara, në fushën që ata përfaqësojnë, dhe përvojë në provat klinike të barnave, pajisjeve mjekësore dhe materialeve të tjera që kanë të bëjnë me funksionin e Komitetit të Etikës. Për këtë qëllim, Komiteti i Etikës duhet të përfshijë në përbërje:
a) dy mjekë klinicistë;
b) një mjek të përgjithshëm;
c) një mjek pediatër;
ç) një famacist (farmakolog);
d) një mjek gjenetist;
dh) një jurist;
e) një personalitet në fushën e shëndetësisë;
ë) një psikolog.
3. Anëtarët e Komitetit të Etikës e ushtrojnë këtë funksion për një mandat trevjeçar, me të drejtë përsëritjeje jo më shumë se dy herë radhazi. Ata emërohen nga ministri i Shëndetësisë pas një procedure përzgjedhëse publike. 
4. Komiteti i Etikës zgjedh kryetarin dhe zëvendëskryetarin. Anëtarët e Komitetit të Etikës nuk mund t’i delegojnë funksionet e tyre.
5. Kryetari i Komitetit të Etikës nuk mund ta kryejë këtë detyrë për më shumë se dy mandate të njëpasnjëshme. 
6. Komiteti i Etikës miraton rregullat e sjelljes së anëtarëve të tij.
7. Komiteti i Etikës duhet të bëjë publike mënyrën e vlerësimit e të  marrjes së vendimeve, si dhe kuorumin e nevojshëm për vlefshmërinë e mbledhjeve të tij, i cili, në çdo rast, duhet të jetë më shumë se gjysma e anëtarëve. Vendimet merren me shumicën e të pranishmëve, me të drejtë vote.
8. Komiteti i Etikës, në ushtrimin e veprimtarisë së tij, ndihmohet nga një sekretariat teknik, përbërja e të cilit caktohet nga ministri i Shëndetësisë brenda strukturës së Ministrisë së Shëndetësisë, dhe ka për detyrë të administrojë të gjitha kërkesat, drejtuar Komitetit të Etikës, e të mbajë procesverbalet e çdo mbledhjeje të komitetit. Komiteti i Etikes duhet të mblidhet jo më pak së 4 herë në vit. 
9. Anëtarët e Komitetit të Etikës nuk duhet të kenë konflikt interesi për çdo vendim, që duhet të marrin dhe duhet të nënshkruajnë një deklaratë vjetore, nëpërmjet së cilës ata bien dakord për të mos u shprehur mbi ato prova klinike, për të cilat mund të jenë në konflikt interesi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë.
10. Anëtarët e Komitetit të Etikës dhe stafi i sekretariatit teknik kanë detyrimin të respektojnë parimin e konfidencialitetit dhe detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave personale edhe pas lënies së mandatit apo largimit nga detyra.
11. Në veprimtarinë e tij, Komiteti i Etikës udhëhiqet nga parimet që rrjedhin nga Deklarata e Helsinkit, Konventa e Oviedos, standardet e praktikës së mirë klinike dhe udhëzimet e përditësuara të Agjencisë Evropiane për Vlerësimin e Produkteve Mjekësore. Të drejtat, siguria dhe mirëqenia e personave të përfshirë në provat klinike mbizotërojnë mbi interesat e shkencës dhe shoqërisë.
12. Anëtarët e Komitetit të Etikës dhe sekretariatit teknik shpërblehen sipas legjislacionit në fuqi për shpërblimin e anëtarëve të komisioneve, komiteteve dhe bordeve.
13. Vendimi nr.595, datë 21.9.1998, i Këshillit të Ministrave, “Për ngritjen e Komitetit Kombëtar të Etikës Mjekësore”, shfuqizohet.
14. Brenda 6 muajve nga mbledhja e tij e parë, Komiteti i Etikës duhet të hartojë udhëzuesin për kryerjen e provave klinike dhe ta paraqesë atë për miratim te ministri. Udhëzuesi duhet të gjendet on-line edhe në websit-in e Ministrisë së Shëndetësisë. 
15. Ngarkohet Ministria e Shëndetësisë për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI 
Edi  Rama
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Koka kablli (terminale) fugie 1000V, te jashtme, te thata, per kabllo
180 |3x6mm?2.... deri 3x240mm?2 cope
Koka kablli (terminale) fugie 1000V, te jashtme, te thata, per kabllo
181 |3x(35+95)mm?2 cope 1720
Koka kablli (terminale) fugie 1000V, te jashtme, te thata, per kabllo
182 |4x6mm?2.... deri 4x240mm2 cope
Koka kablli (terminale) fugie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kabllo
183 |2x6mm?2.... deri 2x240mm?2 cope
Koka kablli (terminale) fugie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kabllo
184 |3x6mm?2.... deri 3x240mm2 cope
Koka kablli (terminale) fugie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kabllo
185 |3x(35+95)mm?2 cope 2230
Koka kablli (terminale) fugie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kabllo
186 |4x6mm?2.... deri 4x240mm2 cope
Mufta (xhunto) fugie =1000V, te brendeshme, te thata, per kabllo
187 |2x6mm?2 ....deri 2x240mm?2 cope
Mufta (xhunto) fugie =1000V, te brendeshme, te thata, per kabllo
188 |3x6mm?2.... deri 3x240mm2 cope
Mufta (xhunto) fugie =1000V, te brendeshme, te thata, per kabllo
189 |3x(35+95)mm?2 cope 1750]
Mufta (xhunto) fugie =1000V, te brendeshme, te thata, per kabllo
190 |4x6mm?2.... deri 4x240mm2 cope
Mufta (xhunto) fugie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kabllo
191 |2x6mm?2.... deri 2x240mm?2 cope
Mufta (xhunto) fugie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kabllo
192 |3x6mm?2.... deri 3x240mm2 cope
Mufta (xhunto) fugie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kabllo
193 |3x(35+95)mm?2 cope 2400,
Mufta (xhunto) fugie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kabllo
194 |4x6mm?2 ....deri 4x240mm2 cope
Mufta (xhunto) fugie =1000V, te jashtme, te thata, per kabllo 2x6mm2
195 |....deri 2x240mm2 cope
Mufta (xhunto) fugie =1000V, te jashtme, te thata, per kabllo 3x6mm?2....
196 |deri 3x240mm?2 cope
Mufta (xhunto) fugie =1000V, te jashtme, te thata, per kabllo
197 |3x(35+95)mm?2 cope 2050
Mufta (xhunto) fugie =1000V, te jashtme, te thata, per kabllo 4x6mm?2....
198 |deri 4x240mm?2 cope
Mufta (xhunto) fugie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kabllo 2x6mm?2
199 |... deri 2x240mm?2 cope
Mufta (xhunto) fugie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kabllo
200 [3x6mm?2.... deri 3x240mm?2 cope
Mufta (xhunto) fugie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kabllo
201 |3x(35+95)mm?2 cope 2700
Mufta (xhunto) fugie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kabllo
202 |4x6mm?2.... deri 4x240mm?2 cope
Koka kablli kontrolli, te brendeshme, te thata, per kabllo (4+6)x1.5mm2
203 |....deri (24=37)x1.5mm2 cope
204 |Koka kablli kontralli, te brendeshme, te thata, per kabllo (7=10)x1.5mm2 | cope 750
Koka kablli kontrolli, te brendeshme, te thata, per kabllo (4+6)x2.5mm....
205 |deri (24+37)x2.5mm?2 cope
206 |Koka kablli kontralli, te brendeshme, te thata, per kabllo (7+10)x2.5mm2 | cope 870
Koka kablli kontrolli, te brendeshme, te thata, per kabllo (4+6)x4mm2....
207 |deri (24=37)x4mm?2 cope
208 |Koka kablli kontralli, te brendeshme, te thata, per kabllo (7+=10)x4mm?2 cope 1100)
209 |Reshire epoveni (per koka kablli dhe xhunto) kg 200||
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210 |Llak izolues PVC kg 200

211 |Kapikorda AL per kabllo 10mm?2 deri 25mm?2 cope 86

212 |Kapikorda AL per kabllo 35mm2 deri 95mm2 cope 180

213 |Kapikorda AL per kabllo 120mm2 deri 240mm?2 cope 310"
214 |Celes ndrigimi 10 A brenda murit cope 150||
215 |Prize 250v/16A brenda murit cope 150]|
216 |Celes ndrigimi 10A 2 polar brenda murit cope 250"
217 |Prize 250V/16A 2 polare brenda murit cope 250|
218 |Celes ndrigimi jashte murit cope 150||
219 |Prize 250V/16A jashte murit cope 150||
220 |Celes ndrigimi 10 A 2 polar jashte murit cope 250|
221 |Prize 250V/16A 2 polare jashte murit cope 250|)
222 |Prize 250V/16A me nulezim brenda murit cope 180"
223 |Prize 250V/16V me nulezim jashte murit cope 180|
224 |Prize 250/16V me nulezim 2 polare brenda murit cope 250||
225 |Prize 250V/15A me nulezim 2 polare jashte murit cope 250

226 |Kuti shperndarese plastike pa kapak 92x92x45mm cope 15)

227 |Kuti shperndarese plastike pa kapak 118x96x50mm cope 20

228 |Kuti shperndarese plastike pa kapak 118x96x70mm cope 30"
229 |Kuti shperndarese plastike me kapak 92x92x45mm cope 20

230 |Kuti shperndarese plastike me kapak 118x96x50mm cope 25

231 |Kuti shperndarese metalike me kapak 91x91x54mm cope 30

232 |Kuti shperndarese metalike me kapak 128x103x57mm cope 40

233 |Portollampe me filament 60Wat/230V cope 35

234 |Portollampe me filament 100Wat/230V cope 50

235 [Portollampe me filament 150Wat/230V cope 80|
236 [Portollampe ekonomike ekuivalent 60Wat/230V cope 100f
237 [Portollampe ekonomike ekuivalent 100Wat/230V cope 130])
238 [Sigurese T/U 50A cope 360]
239 [Izolator trole cope 220])
240 [Izolator arre per trole cope 220
241 [Morsete trosi cope 100]|
242 |Qafore trosi cope 50]f
243 [Rreshgites trole cope 100]
244 [Izolator T/U cope 220
245 Izolator T/L cope 1000[f
246 |Pllaka asbesto cementi kg 200[f
247 [Skele me tuba m2 50]f
248 [Skele inventari h=1.5m m2 130]
249 [Gur fibolit cope 200[f
250 |Qymur koks kg 40

251 |Skele me tubo fasade ~ 8m m2 83

252 |Dadi e bulona dhe percina kg 125

253 |Bulona e dado inox kg 350

254 | Saragineske geliku me fllanxha @ 25 mm cope 10500
255 | Saragineske geliku me fllanxha @ 50 mm cope 14500
256 | Saragineske geliku me fllanxha @ 85 mm cope 21000
257 | Saragineske geliku me fllanxha @ 100 mm cope 25000
258 | Saragineske geliku me fllanxha @ 125 mm cope 31000
259 | Saragineske geliku me fllanxha @ 150 mm cope 38000
260 | Saragineske celiku me fllanxha @ 175 mm cope 49000"
261 | Saragineske celiku me fllanxha & 200 mm cope 61000"
262 | Saragineske celiku me fllanxha @ 250 mm cope 85000"
263 | Saragineske celiku me fllanxha & 300 mm cope 125000"
264 | Saragineske celiku me fllanxha & 350 mm cope 155000"
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265 [ Saragineske celiku me fllanxha @ 400 mm cope 255000]|
266 | Saragineske celiku me fllanxha @ 450 mm cope 290000|
267 | Saragineske celiku me fllanxha @ 500 mm cope 400000|
268 | Saragineske celiku me fllanxha @ 600 mm cope 575000(
269 | Saragineske celiku me fllanxha @ 800 mm cope 1052000
270 | Saragineske celiku me fllanxha @ 1000 mm cope 1605000
Shirit sinjalizimi per kabllo ml 5
271 |Tub celiku @>200mm i hidroizoluar ne fabrike ton 130000
272 |Pjese speciale celiku te hidroizoluara ne fabrike ton 145000
273 |Oksigjen liter 135
274 |Elektroda te zakonshme kg 180
275 |Motosaldatrice op 500]f
Tele rezistence kg 1000
Energji elektrike kw 10]
CMIME TE PUNETORISE TE NDERTIMIT
CMIME
Nr EMERTIMI NJESIA
2015
1|Punetori e thjeshte op 125
2 |Punetori e Specializuar ne ndertim, murator, karpentjer op 185
3|Punetori e specializuar me makineri , manovrator op 185
4|Punetori e specializuar hekurkthyes op 185
5|Punetori e specializuar elektrik op 1895
6|Punetori e specializuar hidraulik op 185
7 |Punetori e specializuar konstruksione metalike op 185
CMIME TE MAKINERIVE TE NDERTIMIT
CMIME
Nr EMERTIMI NJESIA
2015
1 | Ekskavator 0.15 m3 op 2540
2 | Ekskavator 0.25 m3 op 2810|f
3 | Ekskavator 0.35 ~ 0.40 m3 op 2840
4 | Ekskavator 0.5 m3 op 3750
5 | Ekskavator 1.0 m3 op 4000
6 | Ekskavator 2.0 m3 op 4500
7 | Ekskavator 4m3 op 4800
8 | Buldozer DT-54/75 KF op 4300]
9 | Buldozer 5-80/100 KF op 4800
10 | Tokmak elektrik op 63
11 | Kompresor op 258]
12 | Vinc op 53
13 | Elektro argano op 45
14 | Vibrator op 53
15 | Vinckulle3-6 T op 1800
16 | Autovinc deri 2.5 ton op 2800|
17 | Autovinc deri 5 ton op 3100|
18 | Elektrosaldatrice op 110]
19 | Vinc eskavator op 2700|
20 | Gazogjen op 80
21 | Trapano elektrike op 95
22 | Aparat rreze "X" op 1300]
23 | Aparat saldimi pvc op 101]|
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24 [Elektro gur dore op 84
25 | Zmeriletrice op 150]
26 | Autovinc 8 ton op 3000|
27 | Tranxhe elektrike op 210
28 | Traktor big op 1575)
29 | Motosaldatrice op 525
30 | Buldozer S-350/400 KF op 4200
31 | Skreper me V= 6~6.5m3 op 3675
32 | Rul (cilinder) me dhembe op 2200
33 | Pompe moto-5KF op 450]f
34 |Furre tharje elektrike op 1500
35 | Rul thike op 2300|
36 | Rul (kompresor) me vibrim op 1770|f
37 |Vincderrik 50t op 5000|
38 |Autovinc16 T op 3500
39 | Kaldaje bitumi 10000 liter op 1838
40 | Aparat argoni op 90
41 | Asfaltoshtruese op 3800|
42 | Betonjere 500 liter op 650]f
43 | Batipal 1.8 ton op 4600|
44 | Ekskavator batipal 1.8 ton op 7260
45 | Ving tip "Urebeli" op 2625
46 | Vingkulle 0.5-1ton op 525
47 | Prerje e drejtim op 63
48 | Kthimi op 63|
49 | Vingcjap 3ton op 263]
50 | Zmusatrice op 210
51 | Kalander op 300
52 | Aparat gazogjeni op 72
53 | Sonde "UKS" op 1800
54 | Pompe elektrike op 263
55 | Elektrokompresor 1 - 10 m3/min op 1700)
56 | Motoprerese op 74
57 | Makine shpimi me 3 krahe op 2100
58 | Makine shpimi me 2 krahe op 1838]
59 | Makine shpimi ne levizje op 1575)
60 | Makine shpimi per mbushje op 1575)
61 | Makine shpimi ne pritie op 1313]
62 | Makine ngarkimi 0.6 m3 op 1313]
63 | Elektrokompresor 20 m3/min op 1900
64 [Torno op 350]
65 | Aparat torkretimi op 1620
66 |Vincure=5T op 147|
67 | Autobetonjere op 1528
68 | Vullkanizator op 126
69 | Gur zmerilimi op 84
70 | Sonde RF -6 op 1575)
71 | Elektrokompresor 10 m3/min op 1700)
72 |Makineri per montim guard rail op 800
73 |Makineri per montim pllake elestrometrike op 525
74 |Vullkanizator op 126
75 |Gur zmeril op 84
76 |Matrapik op 800
77 |Kamjon 25-30 ton op 3800|
78 |Tripan,kompresordore, troko efj op 300]f
79 |Fadrome op 3650]
80 |Makineri per skarifikim shtresash rrugore op 3250]
81 |Makineri per sperkatje me bitum op 1200](
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MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

DREJTORIA E PERGJITHSHME E STANDARTEVE DHE MONITORIMIT Mars - 2015
MANUALI 1
PRODHIMI | MATERIALEVE TE NDERTIMIT
( Pérmbledhése e gmimeve )
NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
1 1.1/p Prodhim gur kave m3 911 72.9 91.1 1075
2 1.3/p Prodhim gur lumi m3 727 58.2 727 858
3 1.4/p Prodhim rere lumi m3 736 58.9 73.6 868
41 1.10/p  |Prodhim rere natyrore shtufi m3 831 66.5 83.1 981
5 1.11/p |Prodhim rere e lare shtufi m3 828 66.2 82.8 977
6| 1.15/p |Prodhim zhavor lumi m3 332 26.5 33.2 391
7| 1.17/p  |Prodhim rere lavatrice m3 1743 139.4 174.3 2056
8| 1.18/p |Prodhim zall (granil) lavatrice m3 931 745 93.1 1098
9| 1.19p |Prodhim cakell per betone m3 1351 108.1 135.1 1594
10| 1.19/1p |Prodhim cakell makinerie m3 1278 102.2 127.8 1508
11| 1.19/2p |Prodhim cakell gurore m3 5§50 44.0 55.0 649
12| 1.19/3p |Prodhim rere guri m3 1935 154.8 193.5 2283
13|  1.20/p  |Prodhim gelgere e pa shuar ton 10219 817.5 1021.9 12059
14| 1.201 Prodhim gelgere e shuar ( qull) ton 7872 629.7 787.2 9289
15| 1.21/p |Prodhim llac gelgere 1 : 3 m3 4356 348.5 435.6 5140
16| 1.22/p |Prodhim llac gelgere 1 : 2 m3 5009 400.7 500.9 5910
17| 1.23/p |Prodhim llag perzier M1 m3 3438 275.0 343.8 4056
18| 1.23/1  |Prodhim llag perzier M2,5 m3 4026 3221 402.6 4751
19| 1.23/2 |Prodhim llag perzier M5 m3 4207 336.6 420.7 4964
20| 1.23/3 |Prodhim llag perzier M7.5 m3 4228 338.2 4228 4989
21 1.24/1  |Prodhim llag ¢gim M2.5 (1:6) m3 3453 276.3 345.3 4075
22| 1.24/2 |Prodhim llag ¢im M5(1:4.5) m3 3751 300.1 3751 4427
23| 1.24/3 |Prodhim llag ¢im M7.5(1:4) m3 3839 307.1 383.9 4530
24| 1.24/p |Prodhim llag ¢im C7/10(1:3) m3 5033 402.6 508.3 5939
25| 1.25/p |Prodhim llag ¢im C16/20(1:2) m3 6193 495.4 619.3 7308
26| 1.26/1 |Prodhim betoni C - 6/10 ( me zall ) m3 4144 331.6 414.4 4890
27| 1.26/2 |Prodhim betoni C - 6/10 ( me cakell ) m3 4591 367.3 459.1 5417
28| 1.27/1  |Prodhim betoni C - 7/10 ( me zall ) m3 4494 359.5 449.4 5303
29| 1.27/2 |Prodhim betoni C - 7/10 ( me cakell ) m3 4810 384.8 481.0 5676
30| 1.28/p |Prodhim betoni C - 12/15 ( me zall ) m3 4639 3711 463.9 5474
31 1.28/1  |Prodhim betoni C - 12/15 (me cakell) m3 4975 398.0 497.5 5870
32| 1.29/p |Prodhim betoni C - 16/20 (me zall) m3 4923 393.9 492.3 5810
33| 1.29/1 |Prodhim betoni C - 16/20 (me cakell) m3 5294 423.5 529.4 6247
34| 1.30/p |Prodhim betoni C - 20/25 (me zall) m3 5099 407.9 509.9 6017
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
35| 1.30/1 |Prodhim betoni C - 20/25 (me cakell) m3 5508 440.6 550.8 6499
NR. Shpenzime Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
36| 1.31/p |Prodhim betoni C - 25/30 (me zall) m3 5682 454.6 568.2 6705
37| 1.311 |Prodhim betoni C - 25/30 (me cakell) m3 6046 483.7 604.6 7135
38| 1.34/p |Prodhim betoni C - 37/45 (me zall) m3 6831 546.5 683.1 8061
39| 1.34/1 |Prodhim betoni C - 37/45 (me cakell) m3 7271 581.7 7271 8580
40| 1.37/p |Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~ 10 cm m3 14727 1178.2 1472.7 17378
41 1.38/p  |Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~20 cm m3 10952 876.2 1095.2 12924
42| 1.39/p |Prodhim elememente bfa te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm m3 9117 729.3 911.7 10758
43| 1.40/p |Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm m3 8211 656.9 8211 9690
44| 1.41/p |Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~50 cm m3 7777 6221 7777 9177
45| 1.45/p |Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3 m3 8117 649.4 811.7 9579
46| 1.47/p |Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te holle m3 12873 1029.9 1287.3 15190
47|  1.48/p |Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate m3 12436 994.9 1243.6 14675
48| 1.49/p |Prodhim soleta b/a tip govate me V =0.069m3/m2, C - 16/20 h =30 cm m2 1252 100.2 125.2 1478
49| 1.50/p |Prodhim soleta b/a tip govate me V =0.109m3 /m2, C - 25/30 h =40 cm m2 1494 119.5 149.4 1763
50| 1.51/p |Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h=16 cm m2 1314 105.2 131.4 1551
51 1.52/p  |Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h=25cm m2 2089 167.1 208.9 2465
52| 1.53/p |Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t=6 ~10 cm m3 9382 750.6 938.2 11071
53| 1.54/p |Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t= 10 ~ 15 cm m3 9438 755.0 943.8 11137
54| 1.56/p |Soleta bfate paranderura C - 25/30, h=11cm, 2 e 7vrima m2 1070 856 107.0 1262
55| 1.57/p |Soleta b/ate paranderura, h=16 cm, me 2 vrima C - 25/30 m2 1641 131.3 164.1 1937
56| 1.58/p |Soleta b/ate paranderura, h=16 cm, me 5 vrima C - 25/30 m2 1388 111.0 138.8 1638
57| 1.59/p |Soleta b/ate paranderura, h=22cm, 2 e 3 vrima C - 25/30 m2 1693 135.4 169.3 1998
58| 1.60/p |Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta m2 1904 152.3 190.4 2247
59| 1.62/p |Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta m2 2158 172.6 215.8 2546
60| 1.72/p |Panele te plota horizontale b/a M-200 m3 8694 695.5 869.4 10259
61 1.73/p  |Prodhim blloge betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm cope 64 51 6.4 75
62| 1.74/p |Prodhim blloge betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm cope 69 55 6.9 81
63| 1.75/p |Prodhim blloge betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm cope 52 41 52 61
64| 1.78/p |Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera cope 524 41.9 52.4 618
65| 1.79p |Garnitura b/fa C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per minjera cope 313 250 31.3 369
66| 1.81/p |Pllaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm per kanale cope 198 15.9 19.8 234
67| 1.85/p |Pergatitie hekur betoni i zakonshem @& 6 ~ 10 mm2 kg 89 71 8.9 105
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
68| 1.86/p |Pergatitie hekur betoni i zakonshem @& > 12 mm2 kg 92 7.4 9.2 109
69| 1.87/p |Pergatitie hekur betoni periodik & 6 ~ 10 mm2 kg 94 7.5 9.4 111
70| 1.88/p |Pergatitie hekur betoni periodik @ > 12 mm2 kg 90 12 9.0 106
71 1.89/p  |Pergatitje hekur @ 3 ~ 5mm?2, 6 = 6500 kglem?2. kg 113 9.1 11.3 134
72| 1.99/p |Pergatitie konstruksione metalike te perbera ton 104783 8382.6 10478.3 123643
73| 1.100/p |Pergatitie konstruksione metalike te thjeshta ton 102977 8238.2 10297.7 121513
NR. Shpenzime Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
74| 1.102/p |Pergatitie kapriata me hekur betoni ton 118821 9505.7 11882.1 140209
75| 1.105/p |Pergatitie kapriata metalike me profile ton 124122 9929.7 12412.2 146463
76| 1.107/p |Pergatitie shkalle metalike me @ e profile ton 105001 8400.1 10500.1 123902
77 1.111/p |Pergatitie zgara metalike dekorative per dritare e lloxha ton 178980 14318.4 17898.0 211196
78| 1.111/p |Pergatitie zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha ton 161924 12953.9 16192.4 191071
79| 1.114/p |Prodhim mastigé bitumi ton 90597 7247.8 9089,7 106905
80| 1.117/p |Bazamak shkalle me granil m2 1200 96.0 120.0 1416
81| 1.117/p |Pragje dritare me granil m2 1097 87.8 109.7 1295
82| 1.120/p |Parapet ballkon me granil m2 1041 83.3 104.1 1228
83| 1.123/p |Shpatulla dritare granili m2 838 67.1 83.8 989
84| 1.122/p |Parapet muri rrethus granil m2 954 76.3 95.4 1126
85| 1.124/p |Bordura betoni 12x25cm M 311 249 31.1 368
86| 1.125/p |Bordura betoni 25x25cm M 574 459 57.4 678
87| 1.126/p |Bordura betoni 15x35cm M 485 38.8 48.5 5§72
88| 1.127/p |Bordura betoni 20x35cm M 606 485 60.6 715
89| 1.128/p |Bordura betoni 25x35cm M 744 59.5 74.4 878
90| 1.129/p |Tuba betoni @ 200 mm M 775 62.0 775 915
91| 1.130/p |Tuba betoni @ 300 mm M 1217 97.4 121.7 1436
92| 1.131/p |Tuba betoni @ 400 mm M 1599 127.9 159.9 1887
93| 1.132/p |Tuba betoni @ 500 mm M 2228 178.2 222.8 2629
94| 1.133/p |Tuba betoni @ 600 mm M 2587 206.9 2568.7 3052
95| 1.129/1p |Tub betoni @ 200mm, me mbeshtetje M 1020 81.6 102.0 1204
96| 1.130/1p |Tub betoni @ 300mm, me mbeshtetje M 1351 108.1 13541 1594
97| 1.131/1p |Tub betoni @ 400mm, me mbeshtetje M 1844 147.5 184.4 2176
98| 1.132/1p |Tub betoni @ 500mm, me mbeshtetje M 2409 192.7 240.9 2843
99| 1.133/1p |Tub betoni @ 600mm, me mbeshtetje M 2851 228.0 2851 3364
100| 1.138/p |Dritare druri kase binar m2 7945 635.6 7945 9375
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
101| 1.139/p |Dritare druri kase bylme m2 7626 610.0 762.6 8998
102| 1.143/p |Dritare druri dyfishe m2 13050 1044.0 1305.0 15399
103| 1.143/p-a |Dritare druri dopio xham m2 6861 548.9 686.1 8096
104| 1.153/p |Vetrate druri m2 4583 366.6 458.3 5408
105| 1.148/p |Prodhim dritare metalike ton 139360 11148.8 13936.0 164444
106| 1.166/p |Dyer druri kashe derrase m2 6508 520.7 650.8 7680
107| 1.182/p |Dyer metalike ton 164640 13171.2 16464.0 194275
108| 1.189/1p |Pllaka granili boje 25/25 cm m2 619 49.5 61.9 730
109| 1.190/1p |Pllaka granili boje 30/30 cm m2 684 54.7 68.4 807
110| 1.188/1p |Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm m2 845 67.6 84.5 997
111] 1.192/1p |Pllaka mozaik boje 40/40 cm m2 2249 179.9 224.9 2654
112] 1.201/1p |Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2 m2 3997 3187 399.7 4716
NR. Shpenzime Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
113] 1.201/1p |Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2 m2 3686 294.9 368.6 4350
114| 1.32/p |Prodhim tuba b/a @700 mm, t=10cm M 5100 408.0 510.0 6018
115| 1.33/p |Prodhim tuba b/a @ 800 mm, t=10cm M 5399 432.0 539.9 6371
116| 1.34/p |Prodhtuba b/a @ 1000 mm, t=10cm M 6979 558.3 697.9 8235
117| 1.3%5/p |Prodhtuba b/a @ 1200 mm, t=12cm M 9183 734.6 918.3 10836
118| 1.36/p |Prodhtuba b/a @ 1500 mm, t=14cm M 12565 1005.2 1256.5 14827
119| 1.48/p |Prodhim soletone b/a C - 20/25 per ura m3 8524 681.9 852.4 10058
120| 1.49/p |Prodhim pilota b/a C 25/30 per ura m3 9258 740.7 9268 10925
121 1.50/p  |Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25 m3 12842 1027.4 1284.2 15153
122| 1.51/p |Prodhim mbajtese e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik m3 16529 1322.3 1652.9 19504
123| 1.52/p |Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L=5m, T - 100 cope 3925 314.0 3925 4631
124| 1.53/p |Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L=5m, T - 150 cope 4514 361.1 451.4 5327
125 1.54/p |Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L=5m, T - 280 cope 5572 445.7 557.2 6575
126| 1.55/p |Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L=5m, T - 450 cope 7600 608.0 760.0 8968
127| 1.56/p |Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L=5m, T - 600 cope 9577 766.2 957.7 11301
128| 1.57/p |Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada m3 14339 11471 1433.9 16919
129| 1.58/p |Prodhim elemente b/a C - 16/20 per priza,hyrje dalje. m3 11197 895.8 1119.7 13212
130 1.59/p |Prodhim lugje te vegjel b/a C - 20/25 m3 11274 901.9 1127.4 13303
131 1.60/p |Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 meHD=2M m3 8771 701.7 8771 10350
132| 1.61/p |Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C-20/25me HD=3~4M m3 8438 675.0 843.8 9957
133| 1.62/p |Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C-20/25 meHD=5~6 M m3 8306 664.5 830.6 9801
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
134| 1.63/p |Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C-25/30 me HD=8~10M m3 8762 700.9 876.2 10339
135| 1.64/p |Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha m3 11917 953.3 1191.7 14062
136| 1.65/p |Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha m3 10387 831.0 1038.7 12257
137| 1.66/p |Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha m3 7984 638.7 798.4 9421
138| 1.67/p |Prodhimtrare"T"b/a C-20/25me HD=7.5~ 10 M per ura m3 17667 1413.4 1766.7 20847
139| 1.68/p |Prodhimtrare"T " b/a C-20/25 me H.D =15~ 20 M per ura m3 17833 1426.6 1783.3 21043
140| 1.69/p |Prodhimtrare" T " b/a C - 25/30 me H.D = 15~ 20 M per ura m3 18382 1470.6 1838.2 21691
141 1.70/p  |Prodhimtrare" T " bfa C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto m3 17090 1367.2 1709.0 20166
142 1.71/p |Prodhimtrare" T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore m3 13878 1110.2 1387.8 16376
143| 1.72/p  |Prodhim pllaka betoni C - 12/15t=5cm m2 454 36.3 45.4 536
144|  1.73/p  |Prodhim pllaka betoni C - 12/15t =10 cm m2 914 731 91.4 1079
145| 1.74/p  |Prodhim pllaka betoni C - 12/15t =10 cm 1x1 m dhe 2x2 m m3 7108 568.6 710.8 8387
146| 1.75/p |Prodhim pllaka betoni C - 16/20t=35cm 0.4x 0.6 m m2 369 295 36.9 436
147| 1.85/p |Pergatitje detale metalike ne b/a ton 143210 11456.8 14321.0 168988
148 1.86/a  |Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer ton 5229 418.3 5229 6170
149| 1.89/p |Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatrige ton 8083 646.6 808.3 9537
150| 1.89/1p |Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatrige ton 7595 607.6 759.5 8963
NR. Shpenzime Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
151 1.93/p  |Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere lavatrige ton 9803 784.2 980.3 11567
152| 1.93/1p |Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rere lavatrice ton 8972 7177 897.2 10587
153| 1.91/2p |Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri ton 10750 860.0 1075.0 12685
154| 1.94/p |Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35 ~ 110 KV ton 99612 7968.9 9961.2 117542
165| 1.95/p |Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV ton 105720 8457.6 10572.0 124749
156| 1.96/p |Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV ton 110052 8804.1 11005.2 129861
157| 97-98 |Bazamente b/a per shtylla metalike T L m3 9481 758.5 948.1 11188
158| 1.99/p |Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L m3 12611 1008.9 1261.1 14881
159| 1.101/p |Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV ton 110594 8847.5 11059.4 130501
160| 1.101/1 |Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV ton 106940 8555.2 10694.0 126190
161| 1.101/2 |Pergatitie konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV ton 104159 8332.7 10415.9 122908
162| 1.101/3 |Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV ton 106866 8549.3 10686.6 126102
163| 1.101/4 |Pergatitje konstruksion metalik per antena radio & televizion ton 132532 10602.5 13253.2 156387
164| 1.101/5 |Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh ton 117198 9375.8 11719.8 138293
165| 1.101/6 |Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku ton 126083 10086.6 12608.3 148778
166| 1.101/7 |Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash ton 135266 10821.3 13526.6 159614
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
167 188/p  |Prodhim ankera me hekur @ te zakonshem ton 113540 9083.2 11354.0 133977
168 188/1 Prodhim ankera me hekur @ periodik ton 111880 8950.4 11188.0 132018

Shenime teknike:

1. Né analizat teknike betonet nuk jané paragqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit

Shgqiptar dhe Europian, SSH-EN 206.

2. Gimentoja éshté paragqitur sipas klasave bazuar né standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.

3. Né analizat teknike Sigurimet shogérore, qé& paguhen nga punédhénési, jané marré 16.7%

né zbatim t& VKM Nr. 457, daté 9.7.2014
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CMIME TE MATERIALEVE TE NDERTIMIT

Nr EMERTIMI NJESIA GCMIME 2015
1|Prodhim gur kave m3 911
2|Prodhim gur lumi m3 727
3 |Prodhim rere lumi m3 736
5|Prodhim rere natyrore shtufi m3 831
6 |Prodhim rere e lare shtufi m3 828
7 |Prodhim zhavor lumi m3 316
8|Prodhim rere lavatrice m3 1743
9|Prodhim zall (granil) lavatrice m3 931

10|Prodhim cakell per betone m3 1351
11 |Prodhim cakell makinerie m3 1278
12|Prodhim cakell gurore m3 550
13|Prodhim gelgere e pa shuar ton 10219
14|Prodhim gelgere e shuar ( qull) ton 7872
15|Prodhim llac gelgere 1 : 3 m3 4356
16|Prodhim llac gelgere 1 : 2 m3 5009
17 |Prodhim llag perzier M1 m3 3438
18|Prodhim llag perzier M2,5 m3 4026
19|Prodhim llag perzier M5 m3 4207
20|Prodhim llag perzier M7.5 m3 4228
21|Prodhim llag ¢im M2.5 (1:6) m3 3453
22|Prodhim llag ¢im M5(1:4.5) m3 3751
23|Prodhim llag ¢im M7.5(1:4) m3 3839
24|Prodhim llag ¢im C7/10(1:3) m3 5033
25 |Prodhim llag ¢im C16/20(1:2) m3 6193
27| Beton C-6/10 (Me zall) m3 4144
28| Beton C-6/10 (Me cakell) m3 4591
30| Beton C-7/10 (Me zall) m3 4494
31| Beton C-7/10 (Me cakell) m3 4810
32| Beton C-12/15 (Me zall) m3 4639
33| Beton C12/15 (Me cakell) m3 4975
34| Beton C-16/20 (Me zall) m3 4923
35| Beton C16/20 (Me cakell) m3 5294
36| Beton C-20/25 (Me zall) m3 5099
37| Beton C-20/25 (Me cakell) m3 5508
38| Beton C-25/30 (Me zall) m3 5682
39| Beton C-25/30 (Me cakell) m3 6046
40| Beton C-37/45 (Me zall) m3 6831
41| Beton C-37/45 (Me cakell) m3 7271
42 |Eksploziv kg 150
43 |Kapsolla zak cope 25
44 Kapsolla elektrike cope 2.2
45 |Fitil | zak ml 35
46 | Tel ekektrik ml 20
47 |Qymyr guri me 2800 k kalori kg 2.5
48|Cimento 32.5 N kg 8.1
49|Cimento 32.5 R kg 8.3
50|Cimento 425 R kg 8.7
51|Kallep inventari m2 140
52|Gozhde kg 90
53|Solar kg 87
54| Avull ton 450
55|Boje cimentito ( ngjyra ) per asfatobeton me ngjyre kg 190||
56 |Konglomerat me rere guri + filer ton 5150
57 | Asfaltobeton me ngjyre ton 10600
58|Tulla me 6 vrima cope 25|
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59|Tulla sap h=20cm cope 40
60|Tulla sap h=24cm cope 45
61|Tel bari kg 100
62 |Hekur betoni i zakonshem @ 6 - 10 mm2 kg 76
63 |Hekur betoni i zakonshem @ > 12 mm2 kg 80
64 |Hekur betoni i periodik @ > 12 mm2 kg 78
65 |Hekur betoni i periodik @ 6 - 12 mm2 kg 82
66 |Hekur @ 3-5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2. kg 95
67|Oksigjen liter 122
68 |Karbit kg 183
69 |Elektroda kg 180
70|Hekur profil e shirit kg 80
71|Llamarine d > 2 mm kg 75
72 |Bitum M-5 (buke) ton 90000
73|Bitum M-3 (leng) ton 80000f
74|Dru zjarri m3 2500
75| T utkall vendi kg 1015
76|Sode kaustike kg 152
77|Cimcakez kg 120
78 |Polisterol kokrrizor m3 2200
79|Kallep derrase m2 558
80|Kallep inventari ( me ngaterresa e rrethor ) m2 305)
Lende e holle pishe e stazhionuar per dyer e dritare (importi
81 |cilesia e pare) m3 54000
Lende e trashe pishe e stazhionuar per dyer e dritare
82 |(vendi) m3 28420
83 |Ngjites GNS-2 (tutkall) kg 1015
84|Inglizina T 10/12 cope 508]
85|Mentesha 50x52cm cope 280
86| Vida druri cope 10
87|Spanjoleta cope 254
88|Shufra spanjoletash cift 110
89 Kraheza cope 270"
90 Bilbile cope 180]
91|Gozhde kg 90
92|Vaj lini kg 203]
93| Oketi cope 142
94|Zumpara m 150
95 |Klorur amoni kg 140"
96 |Brava sekrete per dyer cope 1000"
97 |Energji elektrike kw 10
98|Cimento e zakonshme 425 R kg 8.7
99|Cimento e bardhe 42.5 R kg 12
100|Boje cimentito kg 112
101 |Bllok mermeri m3 30450
102 |Rere bituminoze ton 1827
103|Pluhur guri m3 1523
104|Prodhim argjile per betonet e diafragmes neH/Centrale m3 4675
105 |Prodhim ankera me hekur @ te zakonshem ton 113540,
106 |Prodhim ankera me hekur @ periodik ton 111880
107 |Tako druri cope 50
108 |Kallep metalik 16/200 m2 152
109|Dadi e bulona kg 125
110|Material mbushes per mastige bitumi ton 1600
111|Shula per dyer te brendeshme cope 125
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112|Pllaka mermeri te coptuara ( jashte standartit ) m2 1500"
113|Granil nga guri i thyer m3 1000]|
114/Boje cimentito ( ngjyra ) kg 10|
115|Uje teknologjik liter 0.40f
116[Skele inventar m2 130]
117|Tuba celiku kg 110

118 |Eshke lkovaci kg 91

CMIME TE MAKINERIVE TE NDERTIM

Nr EMERTIMI NJESIA CMIME 2015
1 |Elektrokompresor 10m3/min op 1500]
2 |Elektrokompresor 20m3/min op 1800
3|Vete ngarkues 1.5 m3 op 2625
4|Kompresor op 858
5|Tokmak elektrik op 63
6|Ekskavator 0.15 m3 op 2540
7 |Ekskavator 0.25 m3 op 2810
8|Ekskavator 0.35 ~ 0.40 m3 op 2840
9|Ekskavator 0.5 m3 op 3750])
10|Ekskavator 1.0 m3 op 4000
11 |Ekskavator 2.0 m3 op 4500
12|Ekskavator 4m3 op 4800])
13 |Buldozer DT-54/75 KF op 4300|)
14[Buldozer 5-801100 KF op 4800f
15 |Buldozer S-350/400 KF op 4200])
16|Elektropompe 10 KW op 230
17|Elektropompe 30 KW op 260
18 |Elektropompe 40 KW op 310
19|Vinc cjap me grejfer 0.5 op 126
20|Vibrator op 53
21|Pjata ushqyese op 105
22|Granulator > 4 m3/ore op 280
23 |Larese shtufi bavareze op 472.5]
24|Transportier 15 m op 53
25|Transportier 25 m op 79
26| Transportier 40 m op 105
27|Shoshe vibruese > 9 m3/ore op 263
28|Shoshe rrotulluese 4-11 m3/h op 210
29|Gurthyese 400x600mm op 578
30|Larese rere > 5 m3 op 472.5]
31|Vibro ushgyes op 158
32|Shuarese gelgere op 158
33|Betonjere 250 liter op 174
34|Vinc op 53
35|Vibrator op 53
36|Elektro argano op 45
37|Aparat paratensionimi op 21
38|Prese blloge betoni e betonite op 37
39|Saldatrice elektrike op 74
40|Gazogjen op 80
A1 |Tranxhe elektrike op 210"
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42| Autovinc deri 2.5 ton op 2800
43| Autovine deri 5 ton op 3100
44|Vinc ure op 53
45| Lavigatrice op 84
46|Grasese elektrike op 180
47|Cirkular op 140
48|Sharre shirit op 137
49|Plan op 126
50|Sumpatrige op 150
51|Trapon elektrik op 95
52|Tranxhe per llam e profile op 53
53 |Fabrike asfaltobetoni 5T/h op 770
54|Kazan 10000I op 74
55|Ushqyes mekanik op 126
56| Transportier L-10m op 79
57 |Elektropompe tymthithese 10kw op 64
58|Aparat gazogjeni op 72
59|Trapano elektrike op 95
60|Saldatrice 24 kw e 500A op 74
61|Tranxhe e kombinuar op 53
62|Tranxhe llamarine 19 mm op 53
63| Tokmak elektrik op 63
64|Vinc ure 5 T me manovrator op 580
65|Vinc kulle 4-6 Tme " op 590
66|Pjale + prese mekanike op 84
67|Vinc cjap 5 ton op 270
68 |Prese mekanike op 105
69| Mulli me cekic op 1313
70|Forxhe kovaci op 68
71|Kalander op 84
72|Impianti | ri per prodhimin e shtresave asfaltike op 7875
73|Fadrom op 3800
74|Grupi i gjeneratorit op 680
75|Sonde BU - 200 op 1313]
76|Makine per zirje asfalti op 525
77 |Penobetonjere 150 | op 174
78|Prese pllaka granili op 42
79|Makineri prerje e drejtim hekuri op 63
80| Makineri kthim hekuri op 63
81|Kamjon transporti brenda kantjerit op 1800
82|Fabrike asfaltobetoni 8 ~ 10 T/h op 640
83|Fabrike asfaltobetoni 18 Th op 1020]
84|Fabrike asfaltobetoni 15 Th op 780|
85|Fabrike betoni 30 m3/h op 1800
CMIME TE PUNETORISE TE NDERTIMIT
Nr EMERTIMI NJESIA 2015
1[Punetori e thjeshte op 125
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2|Punetori e Specializuar ne ndertim, murator, karpentjer op 185
3|Punetori e specializuar me makineri, manovrator op 185
4|Punetori e specializuar hekurkthyes op 185
5|Punetori e specializuar elektrik op 185
6|Punetori e specializuar hidraulik op 185
7 |Punetori e specializuar konstruksione metalike op 185
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MANUALI 2

ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE

( Pérmbledhése e ¢gmimeve )

Mars - 2015

NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA | CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
PUNIME DHEU
1 21 Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria Il m3 540 43 54 637
2| 21/a |Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV m3 788 63 79 930]
3 25 Germim e mbushje dheu me krah kategoria Ill per themele, h=1.5m m3 605 48 61 714
4| 25/a |Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m m3 1138 91 114 1343
5 26 Germim e mbushje dheu me krah kategoria Ill per themele, h=3 m m3 688 55 69 812
6| 215 |Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria lll, h=1.5m m3 554 44 55 654
7| 2.15/a |Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h=1.5m m3 1079 86 108 1274
8| 219 |Hedhje rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria lll m3 182 15 18 215
9| 2.19/a |Hedhje rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV m3 248 20 25 293
10| 220 |Perforcim germimi me lende ndertimi m2 252 20 25 298
11| 225 |Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke m3 188 15 19 222
12| 2.25/a |Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke m3 208 17 21 245
13| 226  |Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto m3 174 14 17 206
14| 2.26/a |Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto m3 188 15 19 222
15 227 |Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke m3 160 13 16 189|
16| 2.27/a |Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke m3 177 14 18 209|
17 228  |Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto m3 197 16 20 232
18| 2.28/a |Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto m3 216 17 22 255
19 229 |Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke m3 105 8 11 124
20| 2.29/a |Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke m3 116 9 12 137|
21 230  |Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto m3 128 10 13 150]
22| 2.30/a |Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto m3 139 11 14 164
23| 231 |Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke m3 72 6 7 85
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA| CMIMI | pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
24| 236 |Dheingjeshur me tokmak elektrik m3 21 2 2 25|
25| 2.47/an |Germim shkembi mesatar me gekic me ekskavator me zinxhir m3 1500 120 150 1770
26| 2.48/an |Germim shkembi i forte me gekic me ekskavator me zinxhir m3 3360 269 336 3965
27| 2.37/1a |Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km m3 90 7 9 106
28| 2.37/2a |Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km m3 162 13 16 191
29| 2.37/3a |Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km m3 216 17 22 255
30| 2.37/4a |Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km m3 252 20 25 297
31| 2.37/5a |Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km m3 270 22 27 319
32| 2.37/1b |Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 6.0 km m3 302 24 30 357|
33| 2.37/2b |[Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km m3 365 29 37 431
34| 2.37/3b |Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km m3 360 29 36 425
35| 2.37/4b |Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 9.0 km m3 373 30 37 440
36| 2.37/5b |[Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km m3 396 32 40 467
PUNIME MURATURE GURI
1] 2.52/1 |Mur gurithemel e xokol me llag perzier M 15 m3 4071 326 407 4803
2| 2522 |Mur gurithemel e xokol me llag perzier M 25 m3 4493 359 449 5302
3| 2.54/1 |Mur gurine lartesi deri 3m me llag perzier M 15 m3 6193 495 619 7308|
4| 2.54/2 |Mur guri ne lartesi deri 3m me llag ¢imento M 25 m3 6710 537 671 7917
PUNIME MURATURE TULLE
1 2.88 |Mur me blloge betoni t=20cm deri 3m me llag perzier M 15 m3 6267 501 627 7395]
2| 289 |Murme blloge betonit=15cm deri 3m me llag perzier M 15 m3 79765 6381 7976 94122
3| 2.64/1 |Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llag perzier M 15 m3 14874 1190 1487 17551
4| 2.64/2 |Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llag perzier M 25 m3 15024 1202 1502 17728
5| 2651 |Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llag perzier M 15 m3 15190 1215 1519 17924
6| 2.65/2 |Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llag perzier M 25 m3 16009 1281 1601 18891
7| 2.66/2 |Murme tulla te plota zak, deri 12m, llag perzier M 25 m3 16940 1355 1694 19990]
8| 268 |Murtulle te plota kollone deri 3m me llag perzier M 15 m3 18427 1474 1843 21744
9| 269 |Murtulle te plota gemere deri 3m me llag perzier M 15 m3 23748 1900 2375 28022
11| 2702 |Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llag perzier M25 m3 10692 855 1069 12617
12| 2.71/1  |Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llag perzier M15 m3 8685 695 868 10248
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA | CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
13| 2.71/2  |Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llag perzier M25 m3 8815 705 881 10401
14| 273 |Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llag perzier M 15 m3 13637 1091 1364 16091
15| 274 |Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llag perzier M 15 m3 14783 1183 1478 17443
16 2.83 Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, lla¢ perzier M15 m3 13239 1059 1324 15622
17 2.84  |Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llag perzier M15 m3 12576 1006 1258 14840}
18 2.86 Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, lla¢ perzier M15 m3 10516 841 1052 12409
19| 290 |Murme tulla te veganta, oxhak deri 50 m m3 23921 1914 2392 28227
20| 291 |Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m m3 33516 2681 3352 39549]
21 293  |Mure me tulla shamot h ~4m m3 27831 2226 2783 32840|
22 2.94  |Mure me tulla shamot, gemere m3 34285 2743 3428 40456
23| 2.108fa |Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa m2 2278 182 228 2688|
24| 2.108/b |Mur me fibran eko me viza 250x6x3 me polisterol jeshil m2 4432 355 443 5230}
25| MDW20e10 (Panel dopio per mure betoni t=20cm, polisterol t=10+10 cm, densitet = 30kg/m3 m2 13787 1103 1379 16269)|
26| MW12d15 |Panel polisteroli per mure te thjeshte t=12cm, 8=15kg/m3 m2 8320 666 832 9818
27| MW16d15 |Panel polisteroli per mure te thjeshte t=16cm, 8=15kg/m3 m2 8320 666 832 9818
28| 2.108/c |Ndertim mure betopani m2 1982 159 198 2339]
29| 2.108/3 |Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires m2 3088 247 309 3644
30| 2.96/a |Veshje muri me moket m2 1158 3 116 1368,
31| 296/ |Veshje muri me MDF m2 2394 192 239 2825
PUNIME BETONI DHE B/A
1| 2.109/2 |Themel e xokol betoni C - 12/15 m3 7242 579 724 8545
2| 2.110/2 |Themel e xokol butobetoni C - 12/15 m3 6706 536 671 7913
3|2.111/2  |Mure betoni C - 12/15 m3 8622 690 862 10174
4| 2.112/2 |Mure buto betoni C - 12/15 m3 7945 636 795 9375
5| 2113 |Qemere betoni C - 12/15 m3 10967 877 1097 12941
6| 2.114/1 |Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20 m3 7117 569 712 8398
7| 2.116/1 |Trare themeli monolit b/a C - 16/20 m3 9958 797 996 11750}
8| 2.117/1 |Kollona b/a monolite C - 16/20, h~4m m3 13545 1084 1855 15983
9| 2.118/1 |Kollona b/a monolite C - 16/20, h~8 m m3 13403 1072 1340 15815
10| 2.119/1 |Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h~4m m3 13537 1083 1354 15974
11| 2.121/1 |Brezb/aC 16/20, h~8 m m3 10525 842 1058 12420]
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA | CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
12| 2125 |Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 12/15 m2 2727 218 273 3218
13| 2.126 |Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 15/20 m2 2775 222 277 3274
14| 2.129/1 |Mureb/at=11~20cm, C16/20,h~4m m3 13668 1093 1367 16128
15| 2.130/1 |Mureb/at=21~30cm, C16/20,h~4m m3 10892 871 1089 12853
16| 2.131/1 |Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=10cm, h~4m m3 22660 1813 2266 26739
17| 2.132/1 |Mure bfa per rezervuare kendrejte C 16/20, t=11~20cm, h~4 m m3 17740 1419 1774 20933
18| 2.133/1 |Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m m3 14781 1182 1478 17441
19| 2.134/1 |Mure bfa per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t =10 cm m3 27162 2173 2716 32051
20| 2.135/1 |Mure bfa per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t= 11 ~ 20 cm m3 20376 1630 2038 24044
21| 2.136/1 |Mure bfa per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t =21 ~ 30 cm m3 15543 1243 1554 18341
22| 2137 |Oxhak bfa deri~80m C 16/20 m3 15827 1266 1583 18675
23| 2138 |Freskore hiperbol b/a C 16/20 m3 21371 1710 2137 25218
25| 2152 |FV Soleta bfa paranderura, C 25/30, h=11cm, me 2 e 7 vrima m2 1249 100 125 1474
26| 2153 |FV Soleta bfa paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrima m2 1803 144 180 2128
27| 2154 |FV Soleta bfa paranderura, C 25/30, h=22cm, me 2 e 3 vrima m2 1920 154 192 2266
28| 2156 |FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton C 16/20 m2 2598 208 260 3066
29| 2.156/2 |FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton C 16/20 m2 2808 225 281 3314
30| 2157 |Soleta bfa te parapergatitura me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, C 16/20 m2 1558 125 156 1839
31| 2.157/1 |Soleta bfa te parapergatitura me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, C 16/20 m2 2377 190 238 2805
32| 2158 |Soleta te plota bfa C 16/20 m3 2750 220 275 3245
33| 2.262/4a |Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 m3 6821 546 682 8049
34| 2.262/4b |Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 m3 6960 557 696 8213
35| 2.130/1a |Mure b/at=21-30cm, h ~4m C 20/25 m3 10211 817 1021 12049
36| 2.117/1a |Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m m3 14643 1171 1464 17279
37| 2.11711b |Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m m3 15195 1216 1520 17930
38| 2.119/1a |Trare e arkitrare b/fa C20/25 h ~ 4m m3 12681 1014 1268 14964
39| 2.122/1a |Soleta te plota b/a C 20/25 t=10cm, h ~4m m3 12159 973 1216 14348
40| 2.125/1a |Soleta bfa me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m m2 1973 158 197 2328
41| 2125 |Soleta "TIPO" Magedonase Hd = 6m, trashesi 25cm C 16/20 m2 2531 202 253 2986
42| 2.200/1 |Termoizolim solete t=20 cm me polisterol cilesi e I-re m2 1252 100 125 1477

PUNIME HEKUR BETONI
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA | CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
1| 2166 |F V hekur betoni periodik @ 6 - 10 mm ton 95896 7672 9590 113157
2| 2167 |F V hekur betoni periodik @ > 10 mm ton 87710 7017 8771 103498
3| 2181 |Konstruksione metalike te perbera ton 117169 9374 11717 138259
4| 2182 |Konstruksione metalike te thjeshta ton 114501 9160 11450 135111
PUNIME H/IZOLIMI DHE GATIE
1] 2195 |Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum m2 468 37 47 552
2| 2196 |Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama m2 590 47 59 696
3| 2197 |Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama m2 1044 84 104 1232
4| 2198 |Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama m2 1376 110 138 1624
5| 2200 |Shtrese lluster cimento 1:2,t =20 mm m2 291 23 29 343
6| 2203 |Veshje korrnize llamarine xingat m2 1214 97 121 1432
7| 2206 |Kasete shkarkimi me llamarine xingat cope 884 71 88 1043
8| 2209 |Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat @ 100 mm ml 587 47 59 693
9| 2212 |Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm mi 697 56 70 822
10| 2.218 |Cati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi m2 3707 297 371 4374
11| 2.219 |Cati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze m2 2704 216 270 3191
12| 2220 |Cati me kapriate metalike me HD 10~12m, mbuluar me plastmas te valezuar m2 2243 179 224 2647
13| 2.203/a |Veshje korrnize llamarine bakrit= 0.8 mm m2 1881 150 188 2220
14| 2.209/a |Ulluk shkarkimi vertikal me PVC & 120mm ml 297 24 30 351
15| 2.212/a |Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm ml 378 30 38 446
16| 2.209/b |Ulluk shkarkimi vertikal me baker & 120 mi 4563 365 456 5384
17| 2.212/b |Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm ml 2426 194 243 2863
18| 2.206/b |Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm cope 2732 219 273 3224
19| 2.196/b |Hidroizolim me nje shtrese mapej m2 599 48 60 706
20| 2.196/c |Hidroizolim me dy shtresa mapej m2 1159 93 116 1368,
21| 2.256fa |[Mbulim gatie me tjegulla betonike m2 940 75 94 1109|
22| 2.256/b |Mbulim gatie me panele sanduich m2 2608 209 261 3078|
23| 2.239/a |Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m2 2253 180 225 2658
24| 2.237fa |Lyerje betoni me hyperdesimo m2 675 54 68 797

PUNIME SHTRESASH
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA | CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
1 2.258 |Nenshtrese zhavori m3 1149 92 115 1355
3 2261 |Shtrese rere m3 1237 99 124 1459]
4 2.262 |Shtrese betoni C 6/10 m3 6640 531 664 7835
5 2.262/1 |Shtrese betoni C 7/10 m3 6775 542 677 7994
6 2.262/3 |Shtrese betoni C 12/15 m3 6926 554 693 8173
7 2.262/4 |Shtrese betoni C 16/20 m3 7224 578 722 8525
8 2.264 |Shtrese lluster ¢gimento 1:2 m2 281 22 28 332
9 2.266 |Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm m2 1170 94 117 1380}
10 | 2.266/1 |Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm m2 1272 102 127 1501
11 2.267/a |Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm m2 4387 351 439 5176
12 | 2.267/b |Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm m2 2073 166 207 2446
13 2.268 |Shkalle montazhi granili me boje m2 4741 379 474 5594
14 | 2.268/a |Shkalle montazhi mermeri m2 4269 341 427 5037
15 2.276 |Shtrese parketi m2 5237 419 524 6180]
16 2279 |Shtrese derrasa FM 2.5cm m2 1522 122 152 1795
17 2.282 |Shtrese derrasa FM 4.0cm m2 1778 142 178 2098|
18 | 2.258/2 |Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave m3 913 73 9N 1078
19 | 2.258/2 |Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave m3 794 64 79 937
20 2.261 |Shtrese rere ne teritorin e ndertesave m3 1205 96 121 1422
21 2271 |Shtrese mozaik mermerit =20 mm m2 3779 302 378 4459
22 2.272 |Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm m2 3805 304 380 4490
23 2.273 |Shtrese pllaka mermerit= 20 mm m2 4313 345 431 5090
24 | 2.273/1 |Shtrese pllaka mermeri t =30 mm m2 3803 304 380 4488
25 2.286 |Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere m2 1265 101 127 1493
26 2.288 |Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit m2 1814 145 181 2140
27 2.289 |Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit m2 970 78 97 1145
28 2.290 |Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 880 70 88 1038
29 2.291 |Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend mi 528 42 53 623
30 | 2.267/1 |Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 2333 187 233 2753
31 | 2.273/1 |Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA" m2 6361 509 636 7506
32 | 2.273/2 |Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO" m2 6866 549 687 8102
33 | 2.273/3 |Shtrese me pllaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA" m2 9391 751 939 11082
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA | CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
34 | 2.273Ma |Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA" m2 9896 792 990 11677
35 | 2.273/2a |Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO" m2 10149 812 1015 11975|
36 | 2.273/2a |Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE" m2 10401 832 1040 12273
37 | 2.273/2b |Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE" m2 11108 889 1111 13108
38 | 2.273/4 |Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" m2 4442 355 444 5242
39 | 2.273/5 |Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA" m2 5351 428 535 6314
40 | 2.273/6 |Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE" m2 4543 363 454 5361
4 2.287 |Shtrese pllaka gelqgi 15x15 m2 M4 331 14 4887
42 | 2.287/1 |Shtrese pllaka antiacide m2 4957 397 496 5850
43 | 2.423/a |Shtrese avullizoluese gjeotekstil m2 161 12.9 16.1 190|
44 | 2.267/a |Shtrese me pllaka grez porcelanato m2 1863 149.1 186.3 2198
45 2.273 |Shtrese pllaka mermeri t=3cm m2 5659 4527 565.9 6678|
46 2.276 |Shtrese parketi laminat m2 3535 282.8 353.5 4172
47 2.268a |Shkalle mermer montazhi m2 5533 442.6 553.3 6529]
48 2.283 |Shtrese stirobetoni m3 205 16.4 20.5 242
49 2.284 |Shtrese dyshemeje me melanine m2 1896 151.7 189.6 2237
PUNIME TAVANI E SUVATIMI
1 2.292 |Trare tavani te sharruar m2 300 24 30 354
2 2295 |Tavan rrjete teli + suva m2 1595 128 160 1882
3 2.300 |Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah m2 879 70 88 1038
4 2.303 |Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah m2 985 79 99 1162
S 2.300/1 |Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe m2 625 50 62 737
6 2.303/1 |Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe m2 711 57 71 839]
7 2.310 |Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llag perzier M 25 m2 571 46 57 674
8 2.310/1 |Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llag perzier M 25 m2 384 31 38 453
9 2.312  |Suva brenda mur guri h~4m me krah, llag perzier M 25 m2 624 50 62 737
10 | 2.312/1 |Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llag perzier M 25 m2 444 36 44 524
11 2.314 |Suva trare e kollona h~4m me krah me llag perzier M 25 m2 866 69 87 1022
12 | 2.314/1 |Suva trare e kollona h~4m me pompe me llag perzier M 25 m2 548 44 55 646
13 2.324a |Plintuse pllake grez mi 234 19 23 276
14 | 2.324/b |Plintuse grez importi, h=10cm ml 276 22 28 325
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA | CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
15 | 2.324/2 |Plintuse mermeri h = 10cm ml 444 36 44 524
PUNIME SVATIMI E VESHJE ME PLLAKA
1 2.325 |Veshje brenda me pllake mermeri m2 3346 268 335 3948|
2 2.326 |Veshje me pllake majolike m2 1808 145 181 2133
3 2.328 |Patinim muri allgi (stuko) m2 210 17 21 248
4 2.330 |Patinim tavani allgi (stuko) m2 328 26 33 387
5 2.328/1 |Patinim muri me stuko Veneciane m2 597 48 60 705
6 2.330/1 |Patinim tavani me stuko Veneciane m2 724 58 72 854
7 2.355 |Veshje fasade me pllaka geramike importi m2 3139 251 314 3704
8 2.355/a |Veshje fasade me pllaka mermeri m2 4352 348 435 5136
9 2.355/b |Veshje fasade me pllaka guri m2 4390 351 439 5181
10 2.331  |Suva e zakonshme fasade murtulle h~8 m m2 737 59 74 869]
11 2.332 |Suva e zakonshme fasade mur gurih ~8 m m2 779 62 78 920|
12 2.334 |Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m m2 895 72 89 1056
13 2.335 |Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m m2 946 76 95 1116
14 2.340 |Suva xokoli me granil e gimento te bardhe m2 997 80 100 1176
15 2.343 |Suva fasade me granil e gimento te bardhe, h~8 m m2 1329 106 133 1568
16 2.345 |Suva fasade me granil e gimento te bardhe, lartesi mbi 8 m m2 1396 112 140 1647
17 2.346 |Suva fasade me teranove gimento te bardhe, lartesi mbi 8 m m2 1007 81 101 1188
18 2.348 |Suva xokoli me granil e gimento te zakonshme me gokitje m2 1993 159 199 2352
19 2.350 |Suva xokoli me granil e gimento te zakonshme me spruco m2 541 43 54 638
20 2.352 |Suva fasade me granil e gimento te zakonshme, h~8 m m2 1257 101 126 1483
21 2.352 |Suva fasade me granil e gimento te zakonshme, h > 8 m m2 1324 106 132 1562
22 2.358 |Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm m2 5181 414 518 6113]
23 2.358 |Veshje fasade pllake mermerit=3 cm. m2 5691 455 569 6715
24 | 2.308/a |Suvatim me grafiatoh>4m m2 895 72 90 1057
25 | 2.297/a |Tavan me kartonxhes m2 4185 334.8 418.5 4938
26 An Veshje fasade me alukoband m2 8594 687.5 859.4 10141
27 An Veshje fasade me pllake terakote m2 3541 283.3 3541 4178|
28 An Veshje fasade me mermer travetin m2 7688 615.1 768.8 9072
29 | 2.297/b |Tavanivarur me pllaka gipsi 60x60cm m2 1807 144.6 180.7 2132

Page 8




image21.jpeg
NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA| CMIMI | pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
30 | 2.297/c |Tavanivarur plastik m2 973 77.8 97.3 1148
31 An Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem m2 6259 500.7 625.9 7386
32 An Veshje pishine me pllake e kolle kunder lageshtires m2 4827 386.1 482.7 5696
33 An Veshje muri me gomine speciale & = 42mm m2 4869 389.5 486.9 5745
34 | 2.358/b |Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva. m2 2431 194.5 2431 2869|
35 | 2.358/c |Veshje muri brenda me polisterol te thjeshte t=5cm + rrjete + suva. m2 1650 132.0 165.0 1947,
36 | 2.358/d |Veshje muri me kartonxhes cimentato m2 3980 318.4 398.0 4697|
PUNIME DYER DHE DRITARE
1 3.370 |F.V dritare druri kase binar, teke xham m2 10599 848 1060 12507
2 3.371 |F.V dritare druri kase bylme, teke xham m2 10696 856 1070 12621
3 3.371/1 |F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme m2 10367 829 1037 12233
4 3.371/2 |F.V Dritare druri dopio xham kase binari m2 9897 792 990 11678,
5 2.373 |F.V Vetrato druri m2 6450 516 645 7611
6 2.374 |F.V dritare metalike 18 kg/m2 m2 3820 306 382 4508
7 3.375 |Dritare d/alumini tek xham. m2 7680 614 768 9063
8 2.375/a |Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a. m2 7775 622 778 9175
9 |2.375/a  |Dritare d/alumini dyfish xham. m2 9280 742 928 10951
10 2.395 |Dyer dfalumini tek xham. m2 9235 739 928 10897|
11 | 2.395/a |Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. m2 9321 746 932 10999]
12 | 2.395/a |Dyer dfalumini dopio xham. m2 8935 715 893 10543
13 2.383 |F.Vdyerdruri m2 2451 196 245 2892
14 2.388 |Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham m2 8651 692 865 10208
15 | 2.390/1 |F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2 m2 5098 408 510 6016
16 | 2.375/1 | F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 12706 1016 1271 14993
17 | 2.373/1 | F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham m2 10251 820 1025 12096
18 2.395/1 | F V dyer dfalumini plastike me dopio xham m2 13212 1057 1321 15591
19 | 2.383/1 | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. m2 18171 1454 1817 21441
20 | 2.383/2 | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e Il-te. m2 16111 1289 1611 19011
21 2.386/1 | F V dyer te brendeshme metalike te blinduara. m2 19191 1535 1919 22645
22 | 2.386/2 |Dyer te blinduara importi. m2 36432 2915 3643 42990
23 2.373 | Vetrato xhami i temperuar m2 12784 1023 1278 15086
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA| CMIMI | pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
24 | 2.394/a | Grila d/alumini me kanate per dritare. m2 12694 1016 1269 14979]
25 | 2.394/a | Grila dfalumini me role per dritare. m2 9043 723 904 10671
26 | 2.388/1 |V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara m2 12101 968 1210 14279]
PUNIME BOJATISJE
1 2.399 |Sherbetisje e bojatisje me gelgere m2 M 3 4 48|
2 2.400 |Boje vaji siperfage druri m2 167 13 17 197|
3 2.401 |Boje vaji siperfage metalik m2 367 29 37 433
4 2,402 |Boje vaji siperfage metalik, rezervuare m2 266 21 27 313
5 2.403 |Boje vaji mbi siperfage te patinuar m2 115 9 11 135
6 2.404 |Boje hidroplastike m2 148 12 15 174
7 2.404/1 |Boje hidroplastike importi cilesi e |-re m2 365 29 37 431
PUNIME TE NDRYSHME DHE PRISHJE
1 2.404/1 |Patinim granili si mermer artistik m2 728 58 73 859]
2 2,405 |Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje m2 679 54 68 802
3 2.406 |Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje m2 1460 117 146 1723
4 2.407 |Pllake b/a granili mbi parapet tarace m2 3400 272 340 4012
5 2.408 |Pllake bfa granili mbi mure rrethues m2 1519 122 152 1792
6 2.409 |Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri m2 4004 320 400 4725
7 2.410 |Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili m2 3421 274 342 4037|
8 2.411 |Parapet shkalle e ballkone bfa granili parafabrikuar m2 2254 180 225 2660
9 2.412 |Parapet shkalle e ballkone me hekur @ e korimano ton 175942 14075 17594 207612
10 2.413 |F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare ton 116744 9340 11674 137758
11 2.414 |F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ ton 116744 9340 11674 137758
12 2.410 |Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative m2 1535 123 154 1812
13 2.426 |Prishje mur tulle pa pastrim m3 531 42 53 626
14 | 2.426/1 |Prishje mur tulle me pastrim m3 1114 89 111 1315
15 | 2.426/2 |Prishje mur blloge betoni m3 691 55 69 816
16 | 2.426/3 |Prishje shtresa betoni m3 2973 238 297 3509
17 | 2.426/4 |Prishje soleta b/a m3 4001 320 400 4721
18 | 2.426/5 |Prishje mure betoni m3 2609 209 261 3078
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA | CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
19 | 2.426/6 |Prishje mure beton/arme m3 4264 341 426 5031
20 | 2.426/7 |Prishje kollona, trare b/a m3 5387 431 539 6356
21 2.418 |Parmak me lende druri m2 1741 139 174 2054
22 2,420 |Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket m3 24088 1927 2409 28423
23 2.421 |Pergatitje e vendosje lende e sharruar m3 30688 2455 3069 36211
24 2.422  |Termoizolim muri 10 cm me piaterme m2 4094 328 409 4831
25 2.422  |Termoizolim tavani 20 cm me piaterme m2 5603 448 560 6612
26 2,425 |Grope septike me V=6 m3 cope 301120 24090 30112 356322
27 | 2.425/1 |Grope septike me V=8 m3 cope 359996 28800 36000 424796
28 | 2.425/2 |Grope septike me V=12 m3 cope 441148 35292 44115 520555
29 | 2.425/3 |Grope septike me V =16 m3 cope 490022 39202 49002 578226
30 | 2.410/a |Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm mi 5511 441 551 6503
31 | 2.410/b |Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=30~50cm ml 2977 238 298 3513
32 An F.V porte metalike dekorative rreshqitese m2 5761 461 576 6798
PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI
1 2.427 |Skele metalike h=1.5m m2 102 8 10 120}
2 2.428 |Skele metalike me tubo tavani ~ 4m m2 115 9 11 136
3 2.429 |Skele metalike me tubo tavani ~ 8m m2 207 17 21 244
4 2.431 |Skele metalike me tubo fasade ~8m m2 101 8 10 119]
5 2.431 |Skele metalike me tubo fasade > 12m m2 128 10 13 151
6 2,439 |Panele metalike per skele m2 2433 195 243 2871
7 2.439/1 |Panele derrase per skele m2 1495 120 150 1764
8 2.440 |Kambaleca metalike cope 1440 115 144 1699]
9 2.441 |Kallepe per plinta,themele m2 321 26 32 379|
10 2.444 |Kallepe per kollona b/a m2 666 53 67 786
11 2.448 |Kallepe per mure b/a m2 416 33 42 491
12 2,450 |Kallepe pertrare b/a m2 698 56 70 823
13 2.454 |Kallepe per soleta b/a m2 589 47 59 694
V.0O. Kallepe jane pa cmimin sp+p, sepse per punimet e betonit dhe b/a perfshihen ne pagen orare.
14 2.441 |Kallepe per plinta,themele m2 114 9 11 135
15 2.444  |Kallepe per kollona b/a m2 183 15 18 216
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA| CMIMI | pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
16 2.448 |Kallepe per mure b/a m2 115 9 12 136
17 2,450 |Kallepe per trare b/a m2 257 21 26 304
18 2.454 |Kallepe per soleta b/a m2 183 15 18 216
PUNIME ELEKTRIKE
1 480 F.V tub plastmasi @ 11 ~13 mm mi 80 6 8 95
2 480/1  |F.V tub plastmasi @14 ~17 mm mi 93 7 9 109|
3 480/2 |F.V tub plastmasi & 18 ~21 mm ml 102 8 10 120]
4 480/3 |F.V tub plastmasi & 22 ~ 26 mm ml 137 11 14 162
B 480/4 |F.V tub plastmasi @ 27 ~ 30 mm ml 159 13 16 187|
6 480/5 |F.V tub plastmasi @31 ~ 36 mm ml 187 15 19 220}
7 2.481 |F.V percjelles PV-500 @ 1 mm2 ml 23 2 2 27
8 2.481/1 |F.V percjelles PV-500 @ 1.5 mm2 ml 27 2 3 32
9 2.481/2 |F.V percjelles PV-500 & 2.5 mm?2 ml M 3 4 49]
10 | 2.481/3 |F.V percjelles PV-500 & 4 mm2 ml 50 4 5 60|
11 | 2.481/4 |F.V percjelles PV-500 & 6 mm2 ml 73 6 7 86|
12 | 2.481/5 |F.V percjelles PV-500 & 10 mm2 ml 129 10 13 153
13 2.482 |F.V percjelles PPV, @ 2x 1 mm2 ml 64 5 6 76
14 | 2.482/1 |F.V percjelles PPV, @ 2x 1.5 mm2 ml 88 7 g 104
15 2483 |F.V Celesa e priza 10 A cope 396 32 40 467
16 2485 |F.V Celesa e priza 10 A me nulifikim cope 432 35 43 510]
17 2.486 |F.V Portollampa normale 10 A cope 170 14 17 200|
18 2.487 |F.V Kutiderivacioni plastike cope 102 8 10 121
19 2,489 |F.V Siguresa ~25 A cope 351 28 35 414
20 2,490 |F.V kuader ndrigimi cope 1544 124 154 1822
21 2.490/a |F.V Automat sekondar me 4 vende cope 951 76 95 1122
22 | 2.490/e |F.V Automat kryesor me 24 vende cope 1966 157 197 2320]
23 | 2.487/a |F.V kuti suport pllaket 2 modular cope 235 19 23 277
24 | 2.487/b |F.V kuti suport pllaket 4 modular cope 309 25 31 364
25 2.487/c |F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis cope 222 18 22 262
26 | 2.487/d |F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis cope 345 28 35 407|
27 2.487/e |F.V kuti suport pllaket 2 modular Ticino cope 200 16 20 236
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28 | 2.487/f |F.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino cope 267 21 27 315
29 2.485/a |F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar cope 496 40 50 585
30 | 2.485/b |F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis cope 404 32 40 477
31 2.485/c |F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino cope 408 33 41 481
32 2.485/d |F.V priza shuko "Gevis" universal cope 432 35 43 510]
33 | 2.485/e |F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar" cope 737 59 74 869|
34 2.485/f |F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis" cope 651 52 65 769|
35 | 2.485/g |F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis" cope 432 35 43 510|
36 | 2.485/h |F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar" cope 432 35 43 510|
37 2.485/i |F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino" cope 432 35 43 510|
38 | 2.485/1 |F.V Celes 1 polar 220V 10A "Vimar" cope 375 30 38 443
39 | 2.485/2 |F.V Celes 1 polar 220V 10A "Gevis" cope 375 30 38 443
40 | 2.485/3 |F.V Celes 1 polar 220V 10A "Ticino" cope 375 30 38 443
41 | 2.485/4 |F.V Celes 2 polar 220V 10A "Vimar" cope 399 32 40 471
42 | 2.485/5 |F.V Celes 2 polar 220V 10A "Gevis" cope 399 32 40 471
43 2.485/6 |F.V Celes rregullator 220V 10A "Vimar" cope 1299 104 130 1533
44 | 2.485/7 |F.V Celes rregullator 220V 10A "Gevis" cope 1275 102 128 1505
45 2.485/8 |F.V Celes rregullator 220V 10A "Ticino" cope 1227 98 123 1448
46 2.490/b |F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende) cope 808 65 81 953
47 | 2.490/c |F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende) cope 944 76 94 1114
48 2.490/d |F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende) cope 1297 104 130 1530]
49 2.490/f |F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende) cope 2787 223 279 3289|
50 | 2.490/g |F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende) cope 4495 360 450 5304
51 2.490/h |F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende) cope 6592 527 659 7779]
52 | 2.490/1 |F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, di=0.03A cope 3360 269 336 3965
53 | 2.490/2 |F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, di=0.03A cope 3360 269 336 3965
54 | 2.490Ma |F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A cope 853 68 85 1006
55 | 2.490/1b |F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A cope 1084 87 108 1279)
56 | 2.490/1c |F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A cope 3401 272 340 4014
57 | 2.490/1d |F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A cope 3777 302 378 4457
58 | 2.490/Me |F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A cope 3942 315 394 4652
59 | 2.a-73 |Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m cope 1115 89 m 1315
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60 2.a-74 |Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m cope 1609 129 161 1898,
61 2.a-93 |Percjelles tokezimi bakri, Cu, $=35mm?2 i zhveshur mi 652 52 65 770
62 2.a-97 |Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm?2 i zhveshur mi 880 70 88 1039|
63 | 2.a-98 |Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm ml 1389 111 139 1640
64 2.a-99 |Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm ml 1494 120 149 1763|
65 | 2.a-100 |Celes me dy pozicione, |-0-2 380V,20A cope 3720 298 372 4389
66 | 2.a-101 |Celes automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V cope 1164 93 116 1373
67 | 2.a-102 |Kasete metalike me zbara bakri 50x40x25cm per 1=330A cope 10234 819 1023 12076
68 | 2.a-103 |Kasete metalike me zbara bakri 50x40x25cm per 1=250A cope 10201 816 1020 12037
69 | 2.a-104 |Automat termo-elektro magnetik, 4P;380V;100A cope 11383 911 1138 13432
70 | 2.a-105 |Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A cope 1893 151 189 2234
71 | 2.a-106 |Automat magneto-termik 380V, 40A, 4P,1d=0.03A cope 15109 1209 1511 17829
72 | 2.2-107 |Automat magneto-termik 380V,63A, 4P cope 23069 1845 2307 27221
73 | 2.a-108 |Automat magneto-termik 380V,25A, 4P cope 6199 496 620 7315]
74 | 2.a-109 |Panel | matjes se energjise 1 fazor, 20 poste cope 9012 721 901 10634
s 2 a-110 g’gg\e/!:gge{)rgzares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate cope 139314 11145 13931 164390
76 | 2.a-111 |Panel metalik IP65(400x300x250mm) cope 3361 269 336 3966
77 | 2.a-112 |Panel metalik IP65(700x550%x250mm) cope 5231 418 528 6172
78 | 2.a-113 |Panel | matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste cope 9067 725 907 10699
79 | 2.a-114 |Kontator trefazor,380V,40A cope 8486 679 849 10014
80 | 2.a-115 |Kontator magnetik, 220V, 25A cope 5546 444 555 6545
81 | 2.a-116 |Sirene e brendshme audio vizive cope 2143 171 214 2529
82 | 2.a-117 |Sirenee jashtme cope 4768 381 477 5626
83 | 2.a-118 |Kasete Metalike 36 Module cope 21655 1732 2166 25553
84 [ 2.a-119 |Kasete metalike 24 Module cope 13405 1072 1341 15818
85 | 2.a-120 |Llampe sinjalizimi 220V;1.2w cope 506 M 51 598
86 | 2.a-121 |Kanaline metalike 150x50 cope 1209 97 121 1427
87 | 2.a-122 |Kanaline metalike 210x65 cope 1729 138 173 2041
88 | 2.a-123 [Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65 cope 965 77 96 1138
890 | 2. a-124 [Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65 cope 1053 84 105 1242
90 | 2. a-125 [Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65 cope 1273 102 127 1502
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91 | 2.a-126 |Ndricues TIUoresnent ax40w. 1065 cope 3074 246 307 3627
92 | 2.a-127 |Ndricues fluoreshent 2x36w,1P40 cope 2249 180 225 2654
93 | 2.a-128 |Ndricues tip Glob,shkarkim me avuj zhive,Sap,75w cope 13233 1059 1323 15615|
94 | 2.a-129 |Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w cope 12949 1036 1295 15280)
95 | 2.a-130 |Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w, cope 1879 150 188 2217
96 | 2.a-131 |Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65 cope 2419 194 242 2855
97 | 2.a-132 |Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w cope 1987 159 199 2345
98 | 2.2-133 |Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w cope 1317 105 132 1555
99 | 2.a-134 |Ndricues plafoniere bracete 1x40W cope 1879 150 188 2217|
100 | 2.a-135 |Ndricues tip spot me llampa fluoreshente, 2x18w cope 1609 129 161 1899]
101 | 2. a-136 |Ndricues pllafonier muror 1x60w cope 2203 176 220 2600]
102 | 2. a-137 |Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40 cope 3359 269 336 3963
103 | 2. a-138 |Ndricues fluoreshent 2x40w,|P40 cope 4104 328 410 4843
104 | 2. a-139 |Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40 cope 3737 299 374 4409|
105 | 2. a-140 |Gjenerator 40KVA diesel cope 834333 66747 83433 984513
PUNIME H/SANITARE
1 2,491 |F.V tub xingato dhe rakorderi @ ~1" kg 336 27 34 397|
2 2.492 |F.V tub xingato dhe rakorderi @ >1" kg 223 18 22 264
3 2,493 |F.V tub te zeze dhe rakorderi kg 286 23 29 337
4 2.494 |F.V saracineska bronzi @ 1/2" =15 mm cope 673 54 67 795
5 2.494/1 |F.V saracineska bronzi @ 3/4" =20 mm cope 673 54 67 795
6 2.494/2 |F.V saracineska bronzi@ 1" =25 mm cope 835 67 83 985
7 2.494/3 |F.V saracineska bronzi@ 1 1/4" = 32 mm cope 1106 88 111 1305
8 2.494/4 |F.V saracineska bronzi @1 1/2" = 40 mm cope 1602 128 160 1890]
9 2.494/5 |F.V saracineska bronzi @ 2" =50 mm cope 2085 167 209 2460|
10 | 2.494/6 |F.V saracineska bronzi@ 2 1/2" =70 mm cope 2698 216 270 3184
11 2,495 |F.V lavaman porcelani importi me mishelator cope 8994 720 899 10613
12 2,498 |F.V lavapjate importi porcelani cope 9822 786 982 11590]
13 2,499 |F.V lavapjate importi me llamarine xingat cope 11148 892 1115 13155
14 2501 |F.VWC allafrenga importi cope 15731 1258 1573 18562
15 2.504 |F.V WC allaturka importi cope 9846 788 985 11618
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16 2505 |F.V pisuar importi porcelani cope 7162 573 716 8451
17 2506 |F.V bide importi porcelani cope 5347 428 535 6310]
18 2507 |F.V vaske dushi importi cope 17092 1367 1709 20168,
19 2.508 |F.V bolier 100 liter importi cope 10355 828 1035 12219)
20 2510 |F.V hidrante @ 50 mm cope 4312 345 431 5088
21 2511 |F.V hidrante @ 80 mm cope 4615 369 461 5445
22 2512 |F.V hidrante @ 100 mm cope 5647 444 555 6546
23 2513 |F.V pilete dyshemeje @ 30 mm cope 1001 80 100 1182
24 2514 |F.V pilete dyshemeje @ 40 mm cope 1631 131 163 1925
25 2515 |F.V pilete dyshemeje @ 50 mm cope 1631 131 163 1925
26 2516 |Tuba plastmasi dhe rakorderi ton 467176 37374 46718 551267
27 2.517 |Tuba gize me plumb ton 238072 19046 23807 280925
28 2518 |Pjese speciale gize ton 415337 33227 41534 490098,
29 2.536 |F.V tuba geliku @~ 200mm kg 187 15.0 18.7 221
30 2.538 |Pjese speciale geliku, @ ~200 mm kg 167 13.4 16.7 198
31 |2.491/a |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25 ml 242 19.4 242 286
32 | 2.491/b |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16 mi 257 20.6 257 304
33 | 2.491/c |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16 ml 280 22.37 27.96 330]
34 | 2.491/d |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16 ml 303 2423 30.29 357
35 | 2.491/e |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16 mi 358 28.67 35.84 423
36 2.491/f |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16 ml 404 32.31 40.39 477
37 | 2.491/g |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16 mi 702 56.15 70.18 828
38 | 2.491/h |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16 ml 1005 80.39 100.48 1186
39 | 2491/ |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, PN 16 ml 1166 9331 116.64 1376
40 | 2.535/a |Termoizolim tubi @ 1/2" me armofleks (d22x9) ml 107 8.60 10.75 127|
4 2.535/b |Termoizolim tubi & 3/4" me armofleks (d28x9) ml 122 9.73 12.16 143
42 | 2.53%/c |Termoizolim tubi @ 1" me armofleks (d35x9) ml 138 11.02 13.78 163
43 | 2.535/d |Termoizolim tubi @ 11/4" me armofleks (d42x9) ml 153 12.23 15.29 180}
44 | 2.535/f |Termoizolim tubi @ 11/2" me armofleks (d54x9) ml 203 16.27 20.34 240|
45 | 2.535/g |Termoizolim tubi @ 2" me armofleks (d64x9) ml 238 19.02 23.78 281
46 | 2.535/h |Termoizolim tubi @ 21/2" me armofleks (d76x9) ml 261 20.88 26.10 308
47 | 2.494/a |F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm mi 720 57.63 72.03 850]
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48 | 2.494/b |F.V tuba bakrie rakorderi d = 18x1 mm ml 858 68.61 85.77 1012
49 | 2.494/c |F.V tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm ml 944 75.54 94.42 1114
50 | 2.494/d |F.V tuba bakrie rakorderi d = 28x1.5 mm ml 1114 89.09 111.36 1314
51 | 2.494/e |F.V tuba bakrie rakorderi d = 35x1.5 mm ml 1845 147.59 184.48 2177
52 | 2.491/a |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10 ml 141 11.25 14.06 166
53 | 2.491/b |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10 mi 159 12.75 15.94 188
54 | 2.491/c |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10 ml 184 1472 18.40 217
55 | 2.491/d |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10 ml 256 20.49 25,62 302
56 | 2.491/e |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10 mi 318 25.46 31.83 376
57 2.491/f |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t= 4.7 mm, PN 10 mi 480 38.41 48.01 566
58 | 2.491/g |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10 mi 844 67.48 84.35 995
59 | 2.491/h |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10 ml 1217 97.34 121.67 1436
60 | 2.491/i |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10 ml 1410 112.79 140.98 1664
61 2.491f |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10 ml 2446 195.66 24457 2886
62 | 2.491/k |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10 ml 3726 298.09 372.62 4397
63 | 2491/ |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10 ml 5472 437.77 547.21 6457
64 | 2.491/m |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10 ml 8649 691.96 864.95 10206
65 | 2.491/n |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10 ml 11078 886.22 1107.77 13072
66 | 2.491/o |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10 ml 12854 1028.34 1285.43 15168
67 | 2.491/p |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10 ml 17686 1414.89 1768.62 20870
68 | 2.491/q |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10 ml 21311 1704.86 2131.08 25147
69 | 2.491/1a |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20 mi 141 11.25 14.06 166
70 | 2.491/1b |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20 mi 170 13.56 16.95 200
71 | 2.491/1¢c |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20 ml 191 15.30 19.12 226
72 | 2.491/1d |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20 mi 263 21.07 26.34 311
73 | 2.491/1e |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20 mi 401 32 40 473
74 | 2.491/1f |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t= 7.1 mm, PN 20 ml 5§52 44 55 652
75 | 2.491/1g |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20 mi 895 72 90 1056
76 | 2.491/1h |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t =12.3 mm, PN 20 mi 1294 104 129 1527
77 | 2.491/1i |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20 ml 1642 131 164 1937
78 | 2.491/1j |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t =17.9 mm, PN 20 mi 2607 209 261 3076
79 | 2.491/1k |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20 ml 4023 322 402 4747
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80 | 2.491/11 |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20 mi 5757 461 576 6793
81 | 2.491/1m |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20 ml 9075 726 908 10709]
82 | 2.491/1n |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20 mi 11648 932 1165 13744
83 | 2.491/10 |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20 ml 14608 1169 1461 17238
84 | 2.491/1p |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20 ml 18330 1466 1833 21630]
85 | 2.491/1q |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20 ml 22584 1807 2258 26649|
86 An-5 |F.V Pilete (sifon) lavatrige cope 1133 91 113 1337
87 An-6 |F.V Tuba PVC @ 250 mm per linja te jashtme ml 1988 159 199 2345
88 An-7 |F.V Tuba PVC @ 315 mm per linja te jashtme mi 3792 303 379 4475
89 An-8 |F.V Tuba PVC @ 400 mm per linja te jashtme mi 5104 408 510 6023|
90 An-9 |F.V Saragineske PPR 1/2" cope 722 58 72 852
91 An-10 |F.V Saragineske PPR 3/4" cope 924 74 92 1090}
a2 An-11 |F V rezervuari zingato 5000 litra cope 79658 6373 7966 93996
93 An-12 |F V rezervuari zingato 2000 litra cope 23400 1872 2340 27612
94 | An-13 |F Vrezervuari zingato 1000 litra cope 16885 1351 1688 19924
95 An-14 |F V rezervuari zingato 500 litra cope 12854 1028 1285 15168
96 An-15 |F V bolier 80 liter, uje te ngrohte cope 11516 921 1152 13589]
97 | An-16 |F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar cope 5803 464 580 6847
98 | An-17 |FV pompe me pulmon 24 litra cope 17554 1404 1755 20714
99 | 2.515/1 |F.V Pilete grumbulluese shume dalje cope 729 58 73 860]
100 | 2.516/1 |F.V Tuba e rakorderi PVC kg 418 33 42 493
101 | 2.493/1 |F.V Tuba gelikuizi kg 287 23 29 339]
102 | 2.512/2 |F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4) cope 12756 1020 1276 15052
103 | 2.512/3 |F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5) cope 14715 1177 1472 17364
104 | 2.512/4 |F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 ) cope 27498 2200 2750 32448,
105 | 2.512/5 |F.V Kolektor shpendares 1" (7+7 ) cope 35471 2838 3547 41856
106 | 2.512/6 |F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7 ) cope 40800 3264 4080 48144
107 | 2.523/1 |F.V Tuba PVC =200 mm te brinjezuar mi 1827 146 183 2156
108 | An105 |F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180mm ml 1514 121 151 1787
109 | An106 |F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm mi 825 66 83 974
110 | An135 |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PEBO Pn8 f=160mm ml 1633 123 153 1809]
111 | An136 |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm mi 2101 168 210 2480|
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112 | An137 |F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm ml 1895 152 190 2237
113 | An149 |F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte cope 17130 1370 1713 20213,
114 | An151 |F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm ml 752 60.1 75.2 887
115 | An152 |F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm mi 570 456 57.0 672
116 | An153 |F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm mi 591 473 591 698
ANALIZA TE REJA PER PUNIME UJESJELLESI
1| 2.a60/1 |F.V. tuba celiku ¢>200 te hf/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem ton 145396 11631.6 14539.6 171567
2| 2.a62/1 |F.V. pjese speciale celiku ¢>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem ton 184832 14786.5 18483.2 218101
3| 2an-1 |Shpim pusi 20 m komplet +aksesore cope 57729 4618.3 57728 68120
PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI
1 2524 |F.V element radiatori me llamarine 600x200 mm cope 5921 473.7 5921 6987
2 2525 |F.V element radiatori me llamarine 600x160 mm cope 4509 360.7 450.9 5320
3 2526 |F.V element radiatori me llamarine 300x200 mm cope 3985 318.8 3985 4703
4 2527 |Termoizolim tubacione @ ~50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum m2 4369 349.5 436.9 5156
5 2528 |Termoizolim tubacione @ ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum m2 5567 4453 556.7 6569
6 2531 |Termoizolim tubo, boje minio,material termoizolues, rrjete, azbest, etj. m2 5327 426.2 532.7 6286
7 2534 |Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues,rrjete, azbest, etj. m2 7363 5891 736.3 8689
8 2.535/1 |Termoizolim tubo lesh xhami,material termoizolues,rriete, etj. m2 8550 684.0 855.0 10089
9 | 2.535/a |Termoizolim me lesh xhami m2 3945 315.6 3945 4655
PUNIME KANALIZIMI

1 2.519 |Tub kanalizimi pvc @ 90 mm ml 807 65 81 952
2 2.520 |Tub kanalizimi pvc @110 mm ml 1012 81 101 1194
3 2.521 |Tub kanalizimi pvc @ 140 mm ml 1170 94 17 1380,
4 2.522  |Tub kanalizimi pvc @ 170 mm ml 1418 113 142 1673
5 2.523 |Tub kanalizimi pvc & 200 mm ml 1703 136 170 2009
6 2.552 |F.V tuba betoni @200 mm ml 707 56.5 707 834
7 2.553 |F.V tuba betoni @300 mm ml 1208 96.7 120.8 1426
8 2.554 |F.V tuba betoni @ 400 mm ml 1778 1423 177.8 2098
< 2.555 |F.V tuba betoni @500 mm ml 2421 193.7 2421 2857
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NR. Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA | CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
10 2.556 |F.V tuba betoni @600 mm ml 3438 275.0 343.8 4057
11 2.557 |F.V tuba b/a @ 800 mm ml 6929 554.3 692.9 8176
12 2.558 |F.V tuba b/a @ 1000 mm ml 8952 716.1 895.2 10563
13 2.559 |F.V tuba b/a @ 1200 mm ml 12029 962.3 1202.9 14194
14 2.560 |F.V tuba b/a @ 1500 mm ml 14510 1160.8 1451.0 17122
15 2.565 |F.V tuba grez @ 200 mm ml 1617 129.3 161.7 1908
16 2.572 |F.V tuba eterniti @ 189 mm ml 1570 125.6 1570 1853
17 2.575 | Puse kontrolli 1x1x1.5m cope 68545 5483.6 6854.5 80883
18 2.576 | Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m cope 75493 6039.4 7549.3 89081
19 2.576 | Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m cope 83496 6679.6 8349.6 98525
20 2.584 | Puse kontrolli 1.75x1.75x1,5m cope 93334 7466.7 9333.4 110135
21 2.584 | Puse kontrolli 2x2x1,5m cope 97550 7804.0 9755.0 115109
22 | An-18 |Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm cope 5112 409 511 6032
23 An-19 |Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm cope 28436 2275 2844 33554
24 | An-20 |Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm cope 30994 2479 3099 36573
25 | An-21 |Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm cope 33049 2644 3305 38997
26 | An-22 |Pusete bfa shiu 40 x 40 cm, h =100 cm, me kapak zgare hekuri cope 8540 683 854 10078|
27 | An-22/1 |pysete bfa shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize cope 12096 968 1210 14274
28 | An-23 |Pusete bfa shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize cope 15992 1279 1599 18871
ANALIZA TE REJA PER TRANSPORT MATERIALE NDERTIMI ME KAFSHE

1 2.37/1b |Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km Ton 1834 147 183 2164
2 2.37/2b |Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km Ton 3587 287 359 4233
3 2.37/3b |Transport materiale me kafshe, deri 3.0 km Ton 5201 416 520 6137
4 2.37/4b |Transport materiale me kafshe, deri 4.0 km Ton 6734 539 673 7946
5 2.37/5b |Transport materiale me kafshe, deri 5.0 km Ton 8168 653 817 9638

Shenime teknike:

1. Né analizat teknike betonet nuk jané paragitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shajiptar dhe Europian, SSH-EN 206.

2. Cimentoja éshté paraqjitur sipas klasave bazuar né standartet shqgiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.

3. Né analizat teknike Sigurimet shogérore, gé paguhen nga punédhénési, jané marré 16.7% né zbatim t& VKM Nr. 457, daté 9.7.2014

Page 20




image33.jpeg
CMIME TE MATERIALEVE TE NDERTIMIT

Nr EMERTIMI NJESIA CMIME - 2015
1| Skele inventar m2 130.0
2| Lende ndertimi e rrumbullaket m3 18000.0
3| Lende ndertimi e skuadruar m3 27000.0
4| Gozhde e ganxha te thjeshta kg 90.0
5| Eksploziv kg 110.0
6| Kapsolla zak cope 42.0
7| Kapsolla elektrike cope 42.0
8| Fitil | zak ml 7.0
9| Tel ekektrik ml 10.0

10| Prodhim gur kave m3 1028.0

11| Prodhim gur lumi m3 857.0

12|Prodhim llac gelgere 1 : 3 m3 4971.3

13|Prodhim llac gelgere 1 : 2 m3 5746.6

14|Prodhim llag perzier M1 m3 3895.2

15|Prodhim llag perzier M2,5 m3 4591.4

16|Prodhim llag perzier M5 m3 4810.9

17 |Prodhim llag perzier M7.5 m3 4931.2

18|Prodhim llag ¢im M2.5 (1:6) m3 3910.5

19|Prodhim llag ¢im M5(1:4.5) m3 4268.1

20|Prodhim llag ¢im M7.5(1:4) m3 4377.8

21 |Prodhim llag ¢im C7/10(1:3) m3 5787.9

22 |Prodhim llag ¢im C16/20(1:2) m3 7157.9

23|Cimento 32.5 N kg 8.1

24|Cimento 32.5 R kg 8.3

25|Cimento 42.5 R kg 8.7

26| Cimento e bardhe 425 R kg 30.0

27| Prodhim rere lavatrice m3 1546.0

28| Skele muratori m2 250.0

29| Prodhim gur kave i gdhendur m3 2421.0

30| Tulla te plota cope 17.0

31| Beton C-6/10 (Me cakell) m3 5268.9

32| Beton C-7/10 (Me zall) m3 5108.2

33| Beton C-7/10 (Me cakell) m3 5531.8

34| Beton C-12/15 (Me zall) m3 5280.5

35| Beton C12/15 (Me cakell) m3 5726.5

36| Beton C-16/20 (Me zall) m3 5618.0

37| Beton C16/20 (Me cakell) m3 6104.1

38| Beton C-20/25 (Me zall) m3 5825.7

39| Beton C-20/25 (Me cakell) m3 6356.7

40| Beton C-25/30 (Me zall) m3 6518.3

41| Beton C-25/30 (Me cakell) m3 6996.2

42| Beton C-37/45 (Me zall) m3 7887.1

43| Beton C-37/45 (Me cakell) m3 8447.6

44| Kallep themeli m2 250.0

45| Kallep muri m2 350.0

46| Kallep trari themelesh m2 280.0

47| Kallep kollone m2 450.0

48| Kallep trari m2 610.0

49| Kallep brezi m2 372.0

50| Kallep solete m2 600.0

51| Kallep muri ( inventari ) m2 140.0
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Nr EMERTIMI NJESIA CMIME - 2015
52| Elektroda kg 180.0
53| Skele me tubo tavani ~ 4m m2 45.0
54| Hekur betoni i zakonshem @ 6 - 10 mm2 kg 76.0
55| Tel bari kg 100.0
56| Hekur betoni i zakonshem @ > 12 mm2 kg 80.0
57| Hekur betoni i periodik @ > 12 mm2 kg 78.0
58| Hekur betoni i periodik @ 6 - 12 mm2 kg 82.0
59| Hekur @ 3-5 mm2, 6 = 6500 kg/cm?2. kg 95.0
60| Karbit kg 183.0
61| Oksigjen liter 122.0
62| Bitum M-3 (leng) kg 88.0
63| Bitum M-5 (buke) kg 78.0
64| Dru zjarri m3 2700.0
65| Prodhim mastigé bitumi kg 150.0
66| Karton katrama importi 4 mm m2 220.0
67| Vaj guri liter 140.0
68| Prodhim zall (granil) lavatrice m3 835.0
69| Llamarine xingat 0.8mm kg 130.0
70| Kallaj kg 450.0
71| Hekur profil e shirit kg 94.0
72| Lende e sharruar pishe m3 18000.0
73| Kulmore tjegull mi 300.0
74| Rrasa guri t = 20-30mm m2 450.0
75| Eternit m2 500.0
76| Zhavor lumi m3 340.0
77| Rere natyrore shtufi m3 850.0
78| Rere lumi m3 870.0
79| Pllaka betoni 50x50x6cm m2 436.0
80| Gelgere e shuar (qull) kg 78.0
81| Rrjete teli dopio m2 140.0
82| Pllake fiber (kompesato) m2 140.0
83| Tel zinku kg 125.0
84| Xhama 4 mm m2 800.0
85| Boje vaji kg 140.0
86| Boje antiruxho kg 135.0
87| Ganxha Zn@ 4 kg 173.0
88| Energji elektrike kw 12.0
89| Element skele kg 120.0
90| Morseteri e tirante kg 145.0
91| Lende e holle e sharruar ¢ Il - 1lI m3 18000.0
92| Lende e sharruar (binar) c Il - 1lI m3 17000.0
93| Tub plastmasi @ 11-13mm ml 10.0
94| Tub plastmasi @ 14-17mm ml 22.0
95| Tel elektrik pv-500 @1.5mm2 ml 15.0
96| Tel elektrik pv-500 @2.5mm2 ml 24.0
97| Tuba te zeze kg 129.0
98| Benzine liter 165.0
99| Tuba gize ton 185000.0
100] Lin kg 200.0
101 | Tuba betoni @ 200 mm ml 460.0
102 | Tuba betoni @ 300 mm ml 750.0
103 | Tuba betoni @ 400 mm ml 1100.0
104| Tuba betoni @ 500 mm ml 1500.0
105 | Tuba betoni @ 600 mm ml 1750.0
106| Tuba b/a @ 800 mm ml 4800.0
107 | Tuba b/a @ 1000 mm ml 6400.0
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Nr EMERTIMI NJESIA CMIME - 2015
108 | Tuba b/a @ 1200 mm ml 9000.0
109 | Tuba b/a @ 1500 mm ml 10658.0
110| Tuba grez @ 200 mm ml 1035.0
111| Tuba eterniti @ 189 mm ml 610.0
112| Manikota eterniti cope 320.0
113| Guarnicion gome cope 225.0
114| Kapak gize kg 294.0
115]| Polietilen kg 250.0
116| Tuba PPR @ 20 ~ 26 mm Pn 25 ml 160.0
117 | Tuba PPR @ 20 ~ 25 mm Pn 16 ml 140.0
118| Tuba PPR @ 20 ~ 32 mm Pn 16 ml 160.0
119| Tuba PPR @ 40 mm Pn 16 ml 280.0
120| Tuba PE @ 50 mm, Pn 16 ml 340.0
121| Tuba PE @ 63 mm, Pn 16 ml 420.0
122| Tuba PE @ 90 mm, Pn 16 ml 580.0
123| Tuba PE @ 110 mm, Pn 16 ml 870.0
124| Tuba PE @ 125 mm, Pn 16 ml 1020.0
125| Tuba celiku ngrites dhe kambalece metalik kg 96.0
126| Cakell mbeturine per mbushje m3 360.0
127| Cakell makinerie m3 1236.0
128| Granil guri m3 1000.0
129| Binder me granil guri kave ton 9257.0
130| Asfaltobeton guri kave ton 11242.0
131| Binder me zall e rere lavatrice ton 8695.0
132| Asfaltobeton me zall e rere lavatrice ton 10285.0
133| Uje me bot liter 0.4
134| Llamarune xingato kg 113.0
135| Llamarine bakri kg 212.0
136| Llamarine e zeze t=4mm kg 96.0
137 | Gur kave mozaik m3 1000.0
138| Rrjete gabion zingat m2 350.0
139| Tuba geramike drenazhi cope 40.0
140| Bulona e dado M - 8 cope 10.0
141| Rondele cope 3.0
142| Kapse xhami kg 125.0
143 | Stuko xhami kg 400.0
144| Vaj lini zbutje stuko kg 200.0
145| Tub @ 25 mm ml 25.0
146| Tapa e xhunt cope 20.0
147| Holadeze cope 350.0
148| Sprucator komplet cope 450.0
149| Rondele e gomina cope 6.0
150| Varese @3 cope 15.0
151| Gremga cope 10.0
152| Tub @32 mm ml 30.0
153| Tub @ 42 mm ml 50.0
154| Bryl me filete @ 42 mm cope 70.0
155| Tredegesh @ 42 mm cope 90.0
156| Detale, dadi, bulona e gozhde kg 110.0
157| Shina dekovili kg 120.0
158| Traversa druri pa imprenjuara m3 10658.0
159| Traversa druri te imprenjuara m3 12180.0
160| Tuba llamarine te zeze ton 110000.0
161]| Traversa b/a dy bllok cope 1827.0
162| Shina ton 71050.0
163 | Aksesore ton 74095.0
164| Zlite metalike transp op 80.0
165| Kavo celiku kg 229.0
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Nr EMERTIMI NJESIA CMIME - 2015
166| Shtylla me lende te imprenjuar m3 17661.0
167| Ganxha izolatori kg 230.0
168| Shtylle centrifugale b/aL=6 m cope 12180.0
169| Shtylle centrifugale b/aL=7m cope 13195.0
170]| Shtylle centrifugale b/aL=8 m cope 14210.0
171]| Shtylle centrifugale b/aL=9m cope 15225.0
172| Shtylle centrifugale b/aL=10m cope 22000.0
173| Shtylle centrifugale b/aL=11m cope 24500.0
174| Shtylle centrifugale b/aL=12m cope 25000.0
175| Percjelles bakri kg 168.0
176| Percjelles alumini kg 162.0
177| Percjelles alumin/celik kg 147.0
178 | Prodhim pilota b/a m3 10712.0
179| |zolator porcelani, T/U mbesht. cope 450.0
180| Kunja izolator cope 85.0
181] Izolator porcelani, mbeshtetes T/L. (6-10) KV cope 700.0
182| Izolator porcelani, mbeshtetes T/ L. 35 KV cope 750.0
183| Izolator porcelani, vares T/ L. 35 KV cope 750.0
184| Izolator porcelani, vares T/L. 110 KV cope 950.0
185| Izolator porcelani, vares T/ L. 220 KV cope 1646.0
186/ Bri mbrojtes kg 203.0
187| Unaza mbrojtes kg 180.0
188| Izolator porcelani, mbeshtetes T/ L. 220 KV cope 5319.0
189| Veshe cope 203.0
190| Vathe cope 200.0
191]| Kllape cope 102.0
192| Shufer mbrojtese cope 180.0
193] Morset mbajtese trosi cope 1666.0
194/ Shirit togezimi kg 167.0
195| Hekur NP i punuar kg 125.0
196| Morsete mbajtese Tr 007 ( Tel ) cope 173.0
197| Lente Al kg 162.0
198| Morseta togezimi cope 300.0
199| Tuba bashkues @ < 50 mm? cope 152.0
200| Tuba bashkues @ 70-120 mm? cope 223.0
201| Tuba bashkues @ > 120mm? cope 376.0
202| Llak izolues Pvc kg 254.0
203 | Nishader kg 386.0
204| Fasheta shtrenguese cope 40.0
205/ Shirit izolues plastmasi kg 50.0
206 | Tabela sinjalizimi cope 650.0
207 | Tub plastmasi te brinjezuar me mufte @& 200 ml 600.0
208| Tub plastmasi te brinjezuar me mufte @ 150 ml 460.0
209| Tub plastmasi te brinjezuar me mufte & 100 ml 300.0
210]| Tub plastmasi te brinjezuar me mufte @ 80 ml 250.0
211| Pllaka plastmasi 2 mm kg 350.0
212| Elektroda plastmasi kg 457.0
213| Leter celefon cope 75.0
214| Disolucion liter 450.0
215| Gome vullkanizimi kg 800.0
216 Rsiluent liter 600.0
217 |Stabilizant m3 1100.0
218 |Konglomerat me rere guri + filer ton 5841.0
219 |Asfaltobeton me ngjyre ton 11682.0
220 |Kallep themele e mure me derrasa te veguara m2 457.0
221 |Kallep per pila e ballna me derrasa te veguara m2 600.0
222 |Kallep per soleta ne ura te vogla m2 457.0
223 |Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash m2 700.0
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Nr EMERTIMI NJESIA CMIME - 2015
224 |Kallep me derrasa te veguara, per ura hark m2 639.0
225 |Kallep me derrasa te veguara, per fuga m2 345.0
226 |Kallep inventari i zakonshem m2 650.0
227 |Kallep inventari i me ngaterresa m2 900.0
228|F V Guard rail H/3 m2 6500.0
229 |F V Guard rail H/2 m2 4750.0
230 |Pllake elastrometrike 250x250x63 mm cope 15000.0
231 |Pllake elastrometrike 300x400x84 mm cope 20000.0
232 |Tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm ml 1100.0
233 |Rakorderi HDPE d=315 mm cope 850.0
234|Tuba te brinjezuar HDPE d=400 mm ml 1750.0
235 |Rakorderi HDPE d=400 mm cope 1500.0
236 |Tuba te brinjezuar HDPE d=500 mm mi 4850.0
237 |Rakorderi HDPE d=500 mm cope 2400.0
238 |Tuba te brinjezuar HDPE d=600 mm mi 12000.0
239 |Rakorderi HDPE d=600 mm cope 3000.0
240 |Tuba te brinjezuar HDPE d=800 mm ml 18500.0
241 |Rakorderi HDPE d=800 mm cope 4500.0
242 |Tuba te brinjezuar HDPE d=1000 mm ml 26000.0
243 |Rakorderi HDPE d=1000 mm cope 7120.0
244|Gome speciale e vullkanizuar kg 850.0
245 |Leter celofan cope 75.0
246 | Disolucion liter 450.0
247 |Rilkent liter 600.0
248 |Shtylle met H=9m, kod PAICC-3 cope 16543.0
249| Tub pvec-je @ 315 mm ml 1472.0
250 |Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 cope 2787.0
251 |Pusete 40x40x40,RIC 1084+1086 cope 2088.0
252 |Elektroda xing 50x3mm L=150 cope 735.0
253 |Morseta cope 100.0
254 |Gjeotekstil Sf - 49 ml 460.0
255 |Ndricues smart cope 13013.0
256 |Llampe me natrium tubolare cope 974.0

Rrjete teli e galvanizuarper mbrojtje te skarpateve nga
257 [renia e gureve m2 1200.0
258 |Shtylla metalike per ndricim H=7m,d.160mm cope 15000.0
259 |Puseta kontrolli PVC (40x40x40 cm) cope 2088.0
260|Transformator fugie, 630 KVA,20/10/0.4KV cope 1030000.0
261 |Kavo celiku kg 229.0
262|Ankera @ 24 mm cope 300.0
263 |Gjeogrid Uniaxsial TX 160 Tensar m2 250.0
264|Gjeogrid Uniaxsial | armuar m2 800.0
265 |Bordura betoni 12x25 cm m 420.0
266 |Bordura betoni 15x25 cm m 500.0
267 |Bordura betoni 15x30 cm m 600.0
268 |Bordura betoni 15x35 cm m 700.0
269 |Bordura betoni 20x35 cm m 900.0
270|Bordura betoni 25x35 cm m 1100.0
271 |Bordura betoni 8x20 cm m 202.0
272 |Kuader komandimi komplet cope 25180.0
273 |Krah dy degesh per shtylla metalike cope 5400.0
274|Boje bikomponente kg 1350.0
275 |Reflektor asfalti (sy mace) cope 300.0
276 |Tabele rrugore D=90 cm cope 5500.0
277 |Tabele rrugore treguese 150x40 cm cope 4050.0
278|Tabele te medha informative cope 9000.0
279|Tub me veshje inoxi mi 150.0
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280|Tabele te medha informative m2 7500.0
281 |Kapak gize per puseta kg 294.0
282|Tub drenazhi @ 150 mm mi 230.0
283 |Tub celiku kg 98.0
284 |Fidane lule dekorative cope 135.0
285 |Fidane peme dekorative cope 8500.0
286 |Shkurre dekorative "Oleander” cope 1750.0
287 |Fidane bime kacavjerrese cope 120.0
288 |Fidane bredhi me d>10cm cope 3000.0
289 |Argjile m3 285.0
290 |Emulsion bitumi liter 80.0
291 |Pllake fosforishente metalike cope 950.0
292 |Water stop ml 1050.0
293 |Sik Rapid kg 20.0
294|Tombino tip "Tubosider" kg 195.0
295 |Dhe' vegjetal m3 300.0
296 |Fere bari kg 450.0
297 | Tabele treguese 60x20cm cope 3500.0
298 |Tabele rrugore D=60cm cope 4000.0
299 |Water stop ml 1050.0
300 |Izolim me ngrirje te shpejte pas betonimit ne fuge, tipi Sik Rapid 20.0
301 |Aks barabani kg 15.0
Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~

302|10 cm m3 17053.0
Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~

303|120 cm m3 12666.3
Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~

304|130 cm m3 10533.3
Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~

305/40 cm m3 9484.1
Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~

306|950 cm m3 8979.9
Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri

307 |1m3 m3 9334.5
Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te

308 holle m3 14830.6

309 |Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate m3 14383.0
Prodhim soleta b/a tip govate me V =0.069m3 /m2, C -

310|16/20 h =30 cm m2 1456.5
Prodhim soleta b/a tip govate me V =0.109m3 /m2, C -

311|25/30 h =40 cm m2 1734.9
Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h

312|=16.cm m2 1529.1
Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h

313|=25cm m2 2428.7

314 |Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t =6 ~10 cm m3 10783.0

315 |Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t =10 ~ 15 cm m3 9193.0

316 |Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25 m3 12612.5

317 |Prodhim lugje bfa C - 37/45 parabolik L=5m, T - 100 cope 3859.1

318 |Prodhim lugje bfa C - 37/45 parabolik L=5m, T - 150 cope 4437.8

319 |Prodhim lugje bfa C - 37/45 parabolik L=5m, T - 280 cope 5479.2

320 |Prodhim lugje bfa C - 37/45 parabolik L=5m, T - 450 cope 7484.7

321 |Prodhim lugje bfa C - 37/45 parabolik L=5m, T - 600 cope 9426.5
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322 |Prodhim soleta bfa per ura dhe hek C - 20/25 me H.D =2 m3 8175.1
323 |Prodhim soleta bfa per ura dhe hek C-20/26 meHD=34 m3 8095.2
324 |Prodhim soleta bf/a per ura dhe hek C - 20/25 me HD=5 m3 7965.3
325 |Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C-25/30 me HD=84 m3 8427.3
326 |Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha m3 11486.2
327 |Prodhimtrare " T"b/a C-20/25meHD=75~10Mpery m3 17226.2
328 |Prodhimtrare"T"b/aC-20/25meHD=15~20 M perul m3 17341.8
329 |Prodhimtrare"T"b/aC-25/30meHD=15~20Mperul m3 17894.0
330|Prodhimtrare " T "b/a C-25/30 me HD>20 M peruraaul m3 16544.8
331 |Prodhimtrare " T"b/a C-25/30 me HD > 15 M perurahel m3 13381.7
332 |Pergatitje detale metalike ne b/a ton 142119.2
333 |Kallep metalik 16/200 m2 152.0
334 |Soleta bfa te paranderura C - 25/30, h =11 cm, 2 e 7vrima m2 1231.5

Soleta bfa te paranderura, h =16 cm, me 2 vrima C -
335|25/30 m2 1888.4
Soleta b/a te paranderura, h =16 cm, me 5 vrima C -
336|25/30 m2 1597.5
Soleta b/a te paranderura, h =22 cm, 2 e 3 vrima C -
337|25/30 m2 1947.8
338 |Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta m2 2234.4
339 |Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta m2 2533.5
340 |Pergatitje konstruksione metalike te perbera ton 104286.6
341 |Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta ton 102510.3
CMIME TE MAKINERIVE TE NDERTIMIT
Nr EMERTIMI NJESIA CMIME - 2015
1| Ekskavator 0.15 m3 op 2540.0
2| Ekskavator 0.25 m3 op 2810.0
3| Ekskavator 0.35 ~0.40 m3 op 2840.0
4| Ekskavator 0.5 m3 op 3750.0
5| Ekskavator 1.0 m3 op 4000.0
6| Ekskavator 2.0 m3 op 4500.0
7| Ekskavator 4m3 op 4800.0
8| Buldozer DT-54/75 KF op 4300.0
9| Buldozer S-80/100 KF op 4800.0

10| Tokmak elektrik op 63.0

11| Kompresor op 858.0

12| Vinc op 53.0

13| Elektro argano op 45.0

14| Vibrator op 53.0

15| Vinckulle 4-6 T op 590.0

16| Autovinc deri 2.5 ton op 2800.0

17| Autovinc deri 5 ton op 3100.0

18| Saldatrice elektrike op 74.0

19| Vinc eskavator op 945.0

20| Gazogjen op 80.0

21| Trapano elektrike op 95.0

22| Aparat paratensionimi & terhegese tiranti op 51.0

23| Aparat saldimi pvc op 101.0

24| Lavigatrice op 180.0

25| Zmeriletrice op 504.0
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Nr EMERTIMI NJESIA CMIME - 2015

26| Pompe suvatimi op 750.0
27| Tranxhe per llam e profile op 53.0
28| Traktor big op 3500.0
29| Motosaldatrice op 525.0
30| Buldozer S-350/400 KF op 4200.0
31| Skreper me V= 6~6.5m3 op 3675.0
32| Rul (cilinder) me dhembe op 2200.0
33| Pompe moto-5KF op 450.0
34| Grejder op 4500.0
35| Rul thike op 2300.0
36| Rul (kompresor) me vibrim op 1770.0
37| Autobot op 2000.0
38| Autobitumatrice op 3000.0
39| Kaldaje bitumi 10000 liter op 1838.0
40| Parangrohes 3000 liter op 1313.0
41| Asfaltoshtruese op 3200.0
42| Betonjere 500 liter op 650.0
43| Batipal 1.8 ton op 4600.0
44| Ekskavator batipal 1.8 ton op 6500.0
45| Ving tip "Urebeli" op 2625.0
46| Ving kulle 0.5 - 1 ton op 525.0
47| Prerje e drejtim op 63.0
48| Kthimi op 63.0
49| Ving cjap 3 ton op 263.0
50| Saldatrige op 74.0
51| Tranxhe op 53.0
52| Aparat gazogjeni op 80.0
53| Sonde "UKS" op 1800.0
54| Pompe elektrike op 263.0
55| Shoshe vibruese > 9 m3/ore op 263.0
56| Motoprerese op 74.0
57| Makine shpimi me 3 krahe op 2100.0
58| Makine shpimi me 2 krahe op 1500.0
59| Makine shpimi ne levizje op 1575.0
60| Makine shpimi per mbushje op 1575.0
61| Makine shpimi ne pritje op 1313.0
62| Makine ngarkimi 0.6 m3 op 1800.0
63| Elektrokompresor 20 m3/min op 1800.0
64| Sonde C Z ~ 300 op 1600.0
65| Aparat torkretimi op 1500.0
66| Betonpompe op 1900.0
67| Autobetonjere op 1600.0
68| Vullkanizator op 126.0
69| Gur zmerilimi op 84.0
70| Sonde RF - 6 op 1575.0
71| Elektrokompresor 10 m3/min op 1500.0
72|Makineri per montim guard rail op 800.0
73|Makineri per montim pllake elestrometrike op 525.0
74 |Vullkanizator op 126.0
75|Gur zmeril op 84.0
76 | Matrapik op 800.0
77 |Kamjon 25-30 ton op 3800.0
78 |Sperkates boje per vizime ne rruge op 300.0
79|Fadrome op 3650.0
80|Makineri per skarifikim shtresash rrugore op 3250.0
81|Makineri per sperkatje me bitum op 1200.0
82|Sonde per shpime pilotash me diameter te madh op 9900.0
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CMIME TE PUNETORISE TE NDERTIMIT
Nr EMERTIMI NJESIA GMIME 2015
1 |Punetori e thjeshte op 125.0
2|Punetori e Specializuar ne ndertim, murator, karpentjer op 185.0
3|Punetori e specializuar me makineri , manovrator op 185.0
4|Punetori e specializuar hekurkthyes op 185.0
5|Punetori e specializuar elektrik op 185.0
6|Punetori e specializuar hidraulik op 185.0
7 |Punetori e specializuar konstruksione metalike op 185.0
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MANUALI 3

ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE

{ Pérmbledhése e gmimeve )

Mars - 2015

NR Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme | Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
PUNIME SHPYLLEZIMI
1 3.1 Skarifikim bari me lopate m2 9 1 1 10
2 3.2 Prerje bime te vogla g-10cm m2 12 1 1 14
3 33 Prerje e sistemim pemesh @ 10 - 20 cm cope 58 5 6 69
4 3.4 Prerje e sistemim pemesh @ 21 - 40 cm cope 175 14 18 207
5 35 Prerje e sistemim pemesh @ 41- 75 cm cope 467 37 47 551
6 3.6 Prerje e sistemim pemesh @ > 76 cm cope 1109 89 111 1308|
7 37 Shkulje rrenjeve bimeve te vogla m2 29 2 3 34
PUNIME GERMIMI
1 3.17 |Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute kateg.I-Il, pa hedhje m3 554 44 55 654
2| 3.17/a |Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute kateg.|-Il, trans.k d deri 10 m m3 904 72 90 1067|
3| 3.25/a |Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. m3 715 57 71 843
4| 3.25/b |Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. m3 525 42 53 620
5| 3.25/c |Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte. m3 764 61 76 902]
6| 3.44/1 |Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m? m3 613 49 61 723
7| 3.45M1 |Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m? m3 881 70 88 1040
8| 3.46/1 |Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m? m3 1028 82 103 1214
9| 3.47/1a |Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute m3 136 11 14 160
10| 3.47/1b |[Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak m3 163 13 16 193
11| 3.47/1c |Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte m3 184 15 18 217|
12| 3.48/a |Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute m2 38 3 4 45|
13| 3.48/b |Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme m2 66 5 7 77|
14| 3.59/a |Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m?, toke te bute me h=1.5m m3 540 43 54 637|
15| 3.59/b |Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m?, tokee zak. meh=15m m3 721 58 72 850
16| 3.59/c |Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m?, toke e forte me h=1.5m m3 915 73 91 1079
17| 3.67fa |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb bute, me h=1.5m,me makineri, m3 2005 160 200 2365
18| 3.67/b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m? shkemb bute, h=1.5m,makineri, prani uji m3 1902 152 190 2245
19] 3.68/a |Germim themel (gropa) sip10-30m?, shkemb bute,h= 2.5 m, makineri, m3 1669 134 167 1969
20| 3.68/b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji m3 2005 160 200 2365
21| 3.69/a |Germim themel (gropa) sip.10-30 m? shkemb bute, h=3.5m,makineri, m3 2063 165 206 2434
22| 3.69/b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji m3 1829 146 183 2159
23| 3.70fa |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb bute, h=4.5 m,me makineri. m3 1902 152 190 2245
24| 3.70/b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb bute, h= 4.5m, mak, prani uji m3 1975 158 198 2331
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NR Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme | Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%

25| 3.67/1a |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb, me h= 1.5 m,me makineri. m3 1934 155 193 2282

26| 3.67/1b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m? shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji m3 1992 159 199 2351

27| 3.68/1a |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb, me h= 2.5 m, makineri. m3 2036 163 204 2403

28| 3.68/1b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb,h= 2.5 m,me makineri, prani uji m3 2094 168 209 2471

29| 3.69/1a |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb, me h= 3.5 m,me makineri. m3 2138 171 214 2523

30[ 3.69/1b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb , h=3.5m, makineri, prani uji m3 2197 176 220 2592

31| 3.70/1a |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb, me h= 4.5 m,me makineri. m3 2255 180 225 2661

32| 3.70/1b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb, h=4.5m,makineri, prani uji m3 2328 186 233 2747

33[ 3.67/2a |Germim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkemb, h=1.5m,me makineri m3 2023 162 202 2387

34| 3.67/2b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb forte, h= 1.5 m,mak, prani uji m3 1784 143 178 2105

35| 3.68/2a |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb forte, h= 2.5 m, makineri. m3 2134 171 213 2518

36| 3.68/2b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkemb forte, h= 2.5 m,mak, prani uji m3 2192 175 219 2587

37| 3.69/2a |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb forte, h= 3.5 m,me makineri. m3 2251 180 205 2656

38| 3.69/2b |Germim theme (gropa) sip.10-30 m?, shkemb forte, h=3.5m, mak, prani uji m3 2324 186 232 2742

39[ 3.70/2a |Germim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkemb forte, h= 4.5 m,me makineri. m3 2367 189 237 2793

40| 3.70/2b |Germim themel (gropa) sip.10-30 m?, shkemb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji m3 2440 195 244 2880
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria Ill, me

41| 3.87/a |shknetoke m3 264 21 26 312
Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria

42| 3.87/b |lll, me shk ne toke m3 239 19 24 282
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji,

43| 3.88/a |kategoria Ill, me shk ne toke m3 475 38 47 560
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria

44| 3.88/b |lll, me shk ne toke m3 433 35 43 511
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,

45| 3.89/a |kategoria lll, me shk ne mjet m3 306 25 34 361
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria

46| 3.89/b |lll, me shk ne mjet m3 281 22 28 332
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m>, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria I, me

47| 3.90/a |shkne mjet m3 337 27 34 398
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria

48| 3.90/b |lll, me shk ne mjet m3 306 25 31 361
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,

49| 3.95/a |kategoria Ill, me shk ne toke m3 208 17 21 245
Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria

50| 3.95/b |lll, me shkne toke m3 188 15 19 222
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,

51| 3.96/a |kategoria Ill, me shk ne toke m3 228 18 23 269
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m,

52| 3.96/b |kategoria lll, me shk ne toke m3 205 16 21 242
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NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme | Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%

Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m>, ne kanale gjeresi der 2 m, prani uji ~ 2m kategoria Ill,

53| 3.97/a |meshkne toke m3 250 20 25 295
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m,

54| 3.97/b |kategoria lll, me shk ne toke m3 225 18 22 265
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,

55| 3.98/a |kategoria lll, me shk ne mjet m3 242 19 24 285
Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria

56| 3.98/b |lll, me shk ne mjet m3 219 18 22 259
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,

57| 3.99/a |kategoria lll, me shk ne mjet m3 228 18 23 269
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m,

58| 3.99/b |kategoria lll, me shk ne mjet m3 242 19 24 285
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria I,

59| 3.100/a |me shk ne mjet m3 250 20 25 295
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m,

60| 3.100/b |kategoria lll, me shk ne mjet m3 261 21 26 308|
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,

61| 3.101/a |kategoria IV, me shk ne toke m3 180 14 18 212
Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria

62| 3.101/b |IV, me shk ne toke m3 161 13 16 190
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,

63| 3.102/a |kategoria IV, me shk ne toke m3 199 16 20 235
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m*, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m,

64| 3.102/b |kategoria |V, me shk ne toke m3 180 14 18 212
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV,

65| 3.103/a |me shkne toke m3 218 17 22 257|
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~2m,

66| 3.103/b |kategoria IV, me shk ne toke m3 101 8 10 120
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,

67| 3.104/a |kategoria IV, me shk ne mjet m3 221 18 22 261
Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria

68| 3.104/b |IV, me shk ne mjet m3 199 16 20 235
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,

69| 3.105/a |kategoria IV, me shk ne mjet m3 244 20 24 288|
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ Tm,

70| 3.105/b |kategoria IV, me shk ne mjet m3 221 18 22 261
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m>, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV,

71| 3.106/a |me shkne mjet m3 266 21 27 314
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~2m,

72| 3.106/b |kategoria IV, me shk ne mjet m3 240 19 24 283|
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Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,

73| 3.107/a |kategoria IV, me shk ne toke m3 148 12 15 175
Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria

74| 3.107/b |IV, me shk ne toke m3 132 11 13 156
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,

75| 3.108fa |kategoria IV, me shk ne toke m3 164 13 16 194
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m,

76| 3.108/b |kategoria IV, me shk ne toke m3 148 12 15 175
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m

77| 3.109/a |kategoria |V, me shk ne toke m3 176 14 18 208
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~2m,

78| 3.109/b |kategoria IV, me shk ne toke m3 156 12 16 184
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m*, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,

79| 3.110fa |kategoria IV, me shk ne mjet m3 184 15 18 217
Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria

80| 3.110/b |IV, me shk ne mjet m3 164 13 16 194
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,

81| 3.111/a |kategoria IV, me shk ne mjet m3 204 16 20 241
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ Tm,

82| 3.111/b |kategoria IV, me shk ne mjet m3 184 15 18 217
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m

83| 3.112/a |kategoria IV, me shk ne mjet m3 220 18 22 260
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~2m,

84| 3.112/b |kategoria IV, me shk ne mjet m3 196 16 20 231
Germim dheu me ekskavator 2.0 m>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne

85| 3.113/a |toke m3 99 8 10 117|
Germim dheu me ekskavator 2.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me

86| 3.113/b |shk ne toke m3 86 7 9 101
Germim dheu me ekskavator 2.0 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria

87| 3.114/a |IV, me shk ne toke m3 108 9 11 127
Germim dheu me ekskavator 2.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV,

88| 3.114/b |me shk ne toke m3 95 8 9 112
Germim dheu me ekskavator 2.0 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria

89| 3.115fa |IV, me shk ne toke m3 117 9 12 138
Germim dheu me ekskavator 2.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV,

90| 3.115/b |me shk ne toke m3 104 8 10 122]
Germim dheu me ekskavator 2.0 m>, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne

91| 3.116/a |mjet m3 113 9 11 133
Germim dheu me ekskavator 2.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me

92| 3.116/b |shk ne mjet m3 99 8 10 117
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Germim dheu me ekskavator 2.0 m* ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria
93| 3.117fa |IV, me shk ne mjet m3 126 10 13 149
Germim dheu me ekskavator 2.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV,
94| 3.117/b |me shk ne mjet m3 113 9 1 133
Germim dheu me ekskavator 2.0 m?, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria
95| 3.118/a |IV, me shk ne mjet m3 135 11 14 159
Germim dheu me ekskavator 2.0 m?, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV,
96| 3.118/b |me shk ne mjet m3 122 10 12 143]
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me
97| 3.119/a |shkarkim ne toke, m3 289 23 29 341
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me
98| 3.119/b |shkarkim ne toke m3 263 21 26 310
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
99| 3.120/a |~2 m, me shkarkim ne toke, m3 319 26 32 376
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
100| 3.120/b |>2 m, me shkarkim ne toke m3 289 23 29 341
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
101| 3.121/a |~2 m, me shkarkim ne toke, m3 345 28 35 407
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
102| 3.121/b |>2 m, me shkarkim ne toke m3 315 25 32 372
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me
103| 3.122/a |shkarkim ne mjet m3 383 31 38 451
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me
104| 3.122/b |shkarkim ne mjet m3 338 27 34 398
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
105| 3.123/a |~2 m, me shkarkim ne mjet m3 420 34 42 496|
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
106| 3.123/b |>2 m, me shkarkim ne mjet m3 375 30 38 443]
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
107| 3.124/a |~2 m, me shkarkim ne mjet m3 458 37 46 540
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
108| 3.124/b |>2 m, me shkarkim ne mjet m3 413 33 41 487|
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me
109| 3.125/a |shkarkim ne toke, m3 148 12 15 175
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me
110| 3.125/b |shkarkim ne toke m3 136 11 14 160
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
111| 3.126/a |~2 m, me shkarkim ne toke, m3 164 13 16 194
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
112| 3.126/b |>2 m, me shkarkim ne toke m3 148 12 15 175
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Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi

113| 3.127/a |~2 m, me shkarkim ne toke, m3 176 14 18 208|
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi

114| 3.127/b |>2 m, me shkarkim ne toke m3 160 13 16 189
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me

115| 3.128/a |shkarkim ne mjet m3 220 18 22 260
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me

116| 3.128/b |shkarkim ne mjet m3 200 16 20 236
Germim shkembi T coptuar me ekskavator 7.0 m?, shkemb, prani uji ~Tm, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne

117| 3.129/a |mjet m3 244 20 24 288
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi

118| 3.129/b |>2 m, me shkarkim ne mjet m3 220 18 22 260
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi

119| 3.130/a |~2 m, me shkarkim ne mjet m3 264 21 26 312
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi

120| 3.130/b |>2 m, me shkarkim ne mjet m3 240 19 24 283
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me

121| 3.131/a |shkarkim ne toke, m3 99 8 10 117
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me

122| 3.131/b |shkarkim ne toke m3 90 7 9 106
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi

123| 3.132/a |~2 m, me shkarkim ne toke, m3 108 9 11 127]
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi

124| 3.132/b |>2 m, me shkarkim ne toke m3 99 8 10 117
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi

125| 3.133/a |~2 m, me shkarkim ne toke, m3 117 9 12 138
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi

126| 3.133/b |>2 m, me shkarkim ne toke m3 108 9 11 127
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me

127| 3.134/a |shkarkim ne mjet m3 176 14 18 207
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me

128| 3.134/b |shkarkim ne mjet m3 158 13 16 186|
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, prani uji ~Tm, themele gjeresi

129| 3.135/a |~2 m, me shkarkim ne mjet m3 194 15 19 228
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi

130| 3.135/b |>2 m, me shkarkim ne mjet m3 176 14 18 207
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi

131| 3.136/a |~2 m, me shkarkim ne mjet m3 212 17 21 250
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m?, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi

132| 3.136/b |>2 m, me shkarkim ne mjet m3 194 15 19 228
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Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m?, ne themele, toke zak, kategoria lll, me
133] 3.137 |shkarkim ne toke m3 584 47 58 689
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m?, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria Ill,
134| 3.138 |me shkarkim ne toke m3 356 28 36 420
Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m?, ne themele, toke zak, kat lll, me
135| 3.139 |shkarkim ne toke m3 254 20 25 300
136| 3.158/a |Germim e trasport dheu kat [-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 m3 99 8 10 117|
137] 3.158/e |Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 m3 408 33 a1 481
138| 3.159/a |Germim e trasport dheu kat lI-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 m3 114 9 11 134
139| 3.159/e |Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 m3 430 34 43 507
140| 3.160/a |Germim e trasport dheu kat lll-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 m3 143 11 14 169
141] 3.160/e |Germim e trasport dheu kat [ll-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 m3 470 38 47 555
142| 3.161 |Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3 m2 32 3 3 38|
143] 3.161/1 |Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3 m2 30 ) 3 35|
144| 3.161/2 |Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3 m2 20 2 2 23
145| 3.164 |Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe m3 354 28 35 418|
PUNIME SHTRESASH
1| 3.178 |Ndertim kasonete ne toke te bute m2 403 32 40 AT
21 3.179 |Ndertim kasonete ne toke mesatare m2 534 43 53 630
3] 3.180 [Ndertim kasonete ne toke te forte m2 744 60 74 878
4| 3.181 |Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute m2 680 54 68 802
5| 3.182/a |Shtrese rere natyrore t=10cm m2 244 19 24 287
6| 3.182/b |Shtrese rere natyrore t=15cm m2 358 29 36 422
7| 3.182/c [Shtrese rere natyrore t=20cm m2 470 38 47 555
8| 3.183/a |Shtrese zhavor lumi t=10cm m2 197 16 20 233
9| 3.183/b |Shtrese zhavor lumi t=15cm m2 256 20 26 302]
10| 3.183/c |Shtrese zhavor lumi t=20cm m2 312 25 31 368
11| 3.184fa |Shtrese zhavor lumi t=30cm m2 425 34 43 502
12| 3.184/b |Shtrese zhavor lumi t=40cm m2 532 43 53 627|
13| 3.193/a |Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim m2 250 20 25 295
14| 3.193/b |Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim m2 365 29 37 431
15| 3.193/c |Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim m2 479 38 43 565
16| 3.197 |Prishje shtrese cakelli t = 10 cm, me makineri m2 88 7 9 104
17| 3.197/1 [Prishje shtrese cakelli t = 15 cm, me makineri m2 126 10 13 149
18| 3.198 |[Cilindrim kasonete me rul m2 25 2 2 29
19| 3.198 |Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul m2 32 3 3 38|
20[ 3.199 |Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul m2 32 3 3 38|
21| 3.199/1 |Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul m2 35 3 4 42|
22| 3.201 |Cilindrim shtrese cakelli t=10cm, me rul m2 34 3 3 40
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23] 3.201/1 |Cilindrim shtrese cakelli t=15cm, me rul m2 37 3 4 44
24 3.202 |Cilindrim shtrese cakelli frantoje per makadam t=T10cm m2 67 5 7 79|
25| 3.203 |Cilindrim shtrese gakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm m2 67 5 7 79|
26| 3.204 |Cilindrim shtrese gakelli t=5cm, per asfaltim m2 51 4 5 61
27| 3.204/1 |Cilindrim shtrese gakelli t=5cm, per asfaltim m2 73 6 7 86
28| 3.205 |Shtrese zhavorilumit=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 216 17 29 254
29| 3.205/1 |Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 273 22 27 322
30| 3.205/2 |Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 323 26 32 381
31 3.206 |Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 429 34 43 507
32| 3.207 |Shtrese gakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 298 24 30 351
33| 3.207 |Shtrese gakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 331 oF 33 391
34| 3.208 |Shtrese gakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri m2 368 29 37 434
35| 3.209 |Shtrese cakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri m2 629 50 63 742
36| 3.210 |Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri m2 697 56 70 823
37| 3.211 |Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri m2 766 61 7T 904
38| 3.212 |Shtrese cakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri m2 430 34 43 507
39| 3.212fa |Shtrese stabilizanti t=5cm m2 245 20 25 289
40| 3.212/b |Shtrese stabilizant t=10cm m2 380 30 38 449
41| 3.212/c |Shtrese stabilizant t=15cm m2 523 42 52 617
42| 3.212/d |Shtrese stabilizant t=20cm m2 671 54 67 792
43 An Skarifikim shtrese asfalti me makineri m2 161 13 16 190
44 An Sperkatje me emulsion bituminoz 1 I/m2 m2 145 12 15 171
45 An Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 I/m2 m2 104 8 10 123]
PUNIME ASFALTIMI

1| 3.213 |Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri m2 1619 130 162 1911

2| 3.214 |Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri m2 1253 100 125 1478

3| 3.215 |Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri m2 1221 98 122 1440

4| 3.216 |Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri m2 916 73 92 1081

5| 3.217 |Perpunim siperfagsor me 2 shtresa granil m2 625 50 63 738

6| 3.218 |Perpunim siperfagsor me 1 shtresa granil 5~15mm m2 307 25 31 362

7] 3.219 [Perpunim siperfagsor me 1 shtresa granil ~ 5mm m2 181 14 18 214]

8| 3.220 |[Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah m2 733 59 73 865

9| 3.220/1 [Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri m2 749 60 75 883
10| 3.221 [Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah m2 954 76 95 1126
11| 3.221/1 |Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri m2 969 78 97 1143]
12| 3.222 |[Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah m2 1172 94 117 1383
13| 3.222/1 |Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri m2 1190 95 119 1404

ANALIZA TEKNIKE TE REJA
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1] 3.222/2 |Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri m2 1410 113 EVE] 1664

2[ 3.222/3 [Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri m2 1631 130 163 1924

3| 3.222/4 [Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri m2 1851 148 185 2184

4| 3.222/5 [Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri m2 2071 166 207 2444

5| 3.222/6 |Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak. m2 2292 183 229 2705

6| 3.223 |[Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah m2 619 49 62 730

7| 3.223/1 [Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri m2 631 50 63 744

8| 3.224 |Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah m2 899 72 90 1061

9| 3.224/1 |[Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri m2 908 73 91 1071
10| 3.225 |[Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah m2 1045 84 104 1233
11| 3.225/1 |Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri m2 1055 84 106 1245
12| 3.226 |[Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah m2 1180 94 118 1392
13] 3.226/1 [Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri m2 1184 95 118 1397
14| 3.226/2 |Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri m2 1460 117 146 1723
15| 3.226/3 |Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri m2 1736 139 174 2049
16| 3.226/4 [Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri m2 2013 161 201 2375
17| 3.226/5 |Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri m2 2289 183 229 2701
18| 3.226/6 |Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri m2 2565 205 257 3027]
19] 3.226/7 [Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 70cm, me makineri m2 2725 218 572 3215
20| 3.227 |Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah m2 696 56 70 822
21| 3.227/1 |Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri m2 711 57 71 839
22| 3.228 |[Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah m2 905 72 90 1068
23| 3.228/1 |Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri m2 920 74 92 1085
24| 3.229 |Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah m2 1110 89 11 1310
25| 3.229/1 |Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri m2 1128 90 113 1331
26| 3.229/2 |Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri m2 1336 107 134 1576
27| 3.229/3 |Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri m2 1544 124 154 1822
28| 3.229/4 |Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri m2 1752 140 175 2067
29| 3.229/5 |Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri m2 1960 157 196 2313
30| 3.229/6 |Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak. m2 2168 173 217 2559
31| 3.230 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah m2 575 16 58 679
32| 3.230/1 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri m2 587 47 59 692
33| 3.231 [Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah m2 833 57 83 983
34| 3.231/1 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri m2 842 67 84 993
35| 3.232 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah m2 967 77 97 14
36| 3.232/1 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri m2 977 78 98 1153
37| 3.233 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah m2 1092 87 109 1288
38| 3.233/1 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak m2 1096 88 110 1293
39| 3.233/2 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri m2 1350 108 135 1593
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40| 3.233/3 |[Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri m2 1604 128 160 1893
41] 3.233/4 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri m2 1859 149 186 2193
42| 3.233/5 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri m2 2113 169 211 2493
43| 3.233/6 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri m2 2367 189 237 2793
44| 3.233/7 |Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri m2 2514 201 251 2967
45| 3.224/1a |Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri m2 938 75 94 1107
46| 3.226/1a |Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri m2 1224 98 122 1445
PUNIME BETONI E BETONARMEJE

1| 3.234 |Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur m3 6067 485 607 7160

2| 3.235 [Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur m3 6904 552 690 8147

3| 3.236 |[Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur m3 6044 483 604 7131

4] 3.237 [Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur m3 6812 545 681 8039

5] 3.238 |[Struktura monolite betoni C 6/10 m3 7563 605 756 8925

6| 3.239 [Struktura monolite betoni C 7/10 m3 7903 632 790 9326

7] 3240 [Struktura monolite betoni C 12715 m3 8744 700 874 10318

8| 3.241 |[Struktura te holla monolite betoni C 12/15 m3 9065 725 907 10697|

9| 3242 |[Struktura monolite betoni C 12/15 m3 8929 714 893 10537
10| 3.243 [Struktura monolite betoni C 16720 m3 9411 753 941 11105
11| 3.243/1 |Struktura te holla monolite betoni C 16/20 m3 9523 762 952 11237
12| 3.244 |[Struktura monolite betoni C 20/25 m3 9741 779 974 11494
13| 3.244/1 |Struktura te holla monolite betoni C 20/25 m3 9846 788 985 11618
14| 3.245 |[Struktura monolite betoni C 25/30 m3 10392 831 1039 12263
15| 3.245/1 |[Struktura te holla monolite betoni C 25/30 m3 12310 985 1231 14525
16| 3.246 |[Struktura monolite betoni me gakell C 20/25 m3 11891 951 1189 14031
17| 3.247 |[Struktura monolite betoni me gakell C 25/30 m3 12585 1007 1259 14851
18| 3.248 |[Struktura monolite betoni me gakell C 30/37 m3 13039 1043 1304 15386
19| 3.249 |F V soletone b/a C 16/20 m3 14065 1125 1406 16597|
20| 3.250 |[FV pilota b/a C 16720 m3 11346 908 1135 13388
21| 3.251 |Ngulja e pilota b/a me batipal m 3033 243 303 3579
22| 3.252 |Nguljae pilota b/fa me ekskavator batipal m 2818 225 282 3325
23| 3.253 |Nguljae pilota b/a me traktor batipal m 3143 251 314 3708
24| 3.254 [F Vlugje e pila b/a te parapergatitura m3 24461 1957 2446 28864
25| 3.255 |F Vlugje bfa C 37/45 parabolik tip 100, L=5m cope 4358 349 436 5142
26| 3.256 |F Vlugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m cope 5246 420 525 6191
27| 3.257 |F Vlugje b/a C 37745 parabolik tip 280, L=5m cope 6557 525 656 7737
28| 3.258 |F V lugje bfa C 37/45 parabolik tip 450, L=5m cope 9096 728 910 10734
29| 3.259 |[F Vlugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m cope 11040 883 1104 13027|
30| 3.264 |F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m m3 12849 1028 1285 15162
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31| 3.265 |F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m m3 13509 1081 1351 15941
32| 3.266 |F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m m3 14289 1143 1429 16861
33| 3.268 |F Vtombino kendrejte b/a C 16/20 m3 13601 1088 1360 16049
34| 3.271 |F Vtrare "T"per ura rruge, h/udha C 20/25, HD~10m m3 27747 2220 2775 32741
35| 3.272 |FVtrare "T"per ura rrugore C 20/25, HD15~20m m3 29297 2344 2930 34571
36| 3.273 |F Vtrare "T" C 25/30, per ura rruge me HD15~20m, hekurudhe HD ~15m m3 29850 2388 2085 35222
37| 3.274 |FVtrare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD >20m m3 28500 2280 2850 33630
38| 3.275 |F Vtrare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD >15m,pa solete m3 29297 2344 2930 34571
39| 3.276 |F Vtrare"T" C 25/30, ura rrugore, HD >20m m3 23107 1849 2311 27267
40| 3.277 |F Vtrare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >15m m3 23904 1912 2390 28207
41| 3.277/1 |F.V Trare gjatesore te pasnderur b/a c35/45 L= 29ml cope 2067080 165366 206708 2439154
PUNIME HEKUR BETONI
1] 3.287 [F V hekur betoni i zakonshem @ 6 ~ 10mm ton 90860 7269 9086 107215
2| 3.288 |FV hekur betoni i zakonshem @ > 12mm ton 90458 7237 9046 106741
3| 3.289 |FV hekur betoni periodik, € - 5, @ > 12mm ton 88438 7075 8844 104357|
4] 3290 [F V hekur betoni ne bfarme @ 3 ~ 5mm ton 157502 12600 15750 185853
5| 3294 |FV detaje metalike ne b/a ton 150639 12051 15064 177754
PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI
1| 3.303 |[Skele metalike deri 10m m2 97 8 10 115
2| 3.304 |Skele sherbimidruri m2 1216 97 122 1434
3| 3.305 |Kallepthemele e mure me derrasa te veguara m2 558 45 56 659
4| 3.306 |Kallep per pila e ballna me derrasa te veguara m2 876 70 838 1034
5| 3.307 |Kallep per soleta ne ura te vogla m2 725 58 79 855
6| 3.308 |Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash m2 994 80 99 1173
7| 3.309 |Kallep me derrasa te veguara, per ura hark m2 843 67 84 995
8| 3.310 |Kallep me derrasa te veguara, per fuga m2 357 29 36 421
9| 3.314 |Panele derrase per mure, themele e pila m2 1089 87 109 1285
10| 3.315 |Panele derrase per soleta e trare m2 1113 89 111 1314
11 3.317 |Kallep me panele druri per pila e ballna e mure m2 1212 97 121 1430
12| 3.318 |Kallep me panele druri per soleta te vogla m2 1209 97 121 1426
13| 3.319 |Kallep me panele druri per soleta e trare m2 1250 100 125 1474
14| 3.320 |Kallep me panele per veshje kanale me beton m2 1297 104 130 1530
NDERTIMI | VEPRAVE TE ARTIT
1] 3.321  |Mur guri mbajtes e themele, llag cimento M15 m3 3857 309 386 4551
2| 3.322 [Mur guri mbajtes e themele, llag cimento M25 m3 4050 324 405 4779
3] 3.323 [Mur guri mbajtes e themele, llag ¢cimento M50 m3 4154 332 415 4901
4| 3.324 |Mur mbajtes e themele me gur mozaik llag ¢im, M 25 m3 4746 380 475 5600
5| 3.325 |Mur mbajtes e themele me gur mozaik llag ¢im, M 50 m3 4850 388 485 5723
6| 3.326 |Mur mbajtes e themele me gur te thate m3 2352 188 235 2776
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7| 3.331 |[Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1m m3 4691 375 469 5536

8] 3.332 [Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1xTx1.5m m3 4626 370 463 5459

9| 3.333 |Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2m m3 4187 335 419 4940
10| 3.334 |Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2m m3 3729 208 373 4400
11| 3.335 |Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m m3 7849 628 785 9261
12| 3.336 |Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m m3 5736 459 574 6769
13| 3.337 |Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m m3 3275 262 327 3864
14| 3.338 |Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m m3 5282 423 528 6232
15| 3.339 |Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m m3 5088 407 509 6004
16| 3.340 |Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m m3 3866 309 387 4562
17| 3.352 |Mbushje me gur kave m3 1534 123 153 1810
18| 3.353 [Mbushje me shkemb te germuar me pare m3 540 43 54 637
19| 3.354 [Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori @ 200mm m 656 53 66 775
20| 3.355 |Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori @ 300mm m 1155 92 116 1363
21| 3.363 |Tombino me tuba betoni @& 400, mbi shtrese betoni m 2133 171 213 2517]
22[ 3.364 [Tombino me tuba betoni & 500, mbi shtrese betoni m 2907 233 201 3430
23| 3.365 |Tombino me tuba betoni @ 600, mbi shtrese betoni m 3566 285 357 4208
24| 3.366 |[Tombino me tuba betoni & 800, mbi shtrese betoni m 8304 664 830 9799
25] 3.367 [Tombino me tuba betoni & 1000, mbi shtrese betoni m 11182 895 1118 13195|
26| 3.368 |Tombino me tuba betoni @ 1200, mbi shtrese betoni m 15426 1234 1543 18202,
27| 3.369 [Tombino me tuba betoni @ 1500, mbi shtrese betoni m 19938 1595 1094 23527
28| 3.370 |[Tombino me llamarine te valezuar tip "Tubosider” kg 309 25 31 364
29| 3.376 |Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave m3 1657 133 166 1955
30| 3.377 |Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi m3 1481 118 148 1747
31| 3.378 |Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak m3 943 75 94 1113]
32| 3.379 |Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale m3 1560 125 156 1840
33| 3.380 |Ndertim drenazhi me gjrotekstil 50x120cm ml 1064 85 106 1255
34| 3.390 |FV tuba plastmasi per vaditie, @ 25 mm m 466 37 47 550
35| 3.391 |F Vtuba plastmasi per vadite, @ 32 mm m 476 38 48 562
36| 3.392 |FV tuba plastmasi per vaditie, @42mm,pa sprucat m 126 10 13 149
37| An-1 |Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize cope 74940 5995 7494 88429
38 An-2 Ndertim puseta betoni H=3.5m, D=1.5m + kapak gize cope 92344 7388 9234 108966
39] An-3 [Ndertim puseta betoni H=4-5m, 3.5x2.5m + kapak gize cope 223543 17883 22354 263781
40 An-4 Ndertim puseta betoni H=4-5m, 4.5x2.5m + kapak gize cope 282087 22567 28209 332863
41 An-5  |Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve m2 3782 303 378 4462
42|  An-6 |FV gjeotekstil 165/m2 m2 490 39 49 578
43|  An-7 |FV gjeogrid TX 160 Tensar ose | ngjashem m2 703 56 70 830
44 An-8 |Mbushje me cakell pas mureve m3 861 69 86 1016
45 An-9 |Mbushje me zhavorr pas mureve m3 879 70 838 1037
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46| An-10 |Mbushje me argjile pas mureve m3 532 43 53 628

47| An-11 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 3x2x0.17m m3 7375 590 738 8703

48| An-12 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 3x2x0.23m m3 6335 507 634 7476

49| An-13 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 3x2x0.30m m3 5650 452 565 6667

50| An-14 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 4x2x0.17m m3 7407 593 741 8740

51| An-15 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 4x2x0.23m m3 6335 507 634 7476

52| An-16 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 4x2x0.30m m3 5663 453 566 6682

53| An-17 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 5x2x0.17m m3 7453 596 745 8794

54| An-18 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 5x2x0.23m m3 6317 505 632 7454

55| An-19 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 5x2x0.30m m3 5697 456 570 6722

56| An-20 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 6x2x0.17m m3 7487 599 749 8834

57| An-21 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 6x2x0.23m m3 5413 433 541 6388

58| An-22 |Jastek me rrjete teli hekzagonal 6x8 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 6x2x0.30m m3 4729 378 473 5581
Fibra celiku per armimin dhe perforcimin e strukturave te betonit,shesheve dhe

59| An-23 |dyshemeve te ndertimit. D=0.75mm, L=50mm kg 189 15 19 223
Fibra celiku per armimin dhe perforcimin e mureve anesore te tuneleve si dhe per

60| An-24 |stabilizimin e skarpateve. D=0.75mm, L=33mm kg 207 17 21 244

61| An-25 |Rrjete teli per perforcimin e struktures asfaltike te rruges. m2 1079 86 108 1273
Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me gjeomat , i perbere nga nje polimer

62| An-26 |tredimensional dhe rrjete teli me hapje hekzagonale 6x8 cm i veshur me galfan Zn-5%Al m2 3262 261 326 3849
Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli orjentim ne nje drejtim 300 me hapje

63| An-27 |hekzagonale 8x10 te perforcuar ne drejtimin gjatesor me kavo celiku anesore. m2 3025 242 303 3570
hekzagonale 8x10 te perforcuar ne drejtimin gjatesor me kavo celiku anesore dhe ne

64| An-28 |mes. m2 3615 289 362 4266
Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli (HR 30) ose e ngjashme me
rezistence te larte me hapje hekzagonale 8x10 te perforcuar ne drejtimin gjatesor me

65| An-29 |kavo celiku cdo 30 cm m2 4746 380 475 5601
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Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli hekzagonal 6x8 dhe diameter 2.2-
66| An-30 |2.4 mm te veshur me galfan(Zn-5%Al) me bordature anesore & 3.4/3.0 mm m2 1803 144 180 2128
67| An-31 |Gjeotekstil me gramature 180 g/m2 m2 225 18 22 265
68| An-32 |Gjeotekstil me gramature 280 g/m2 m2 276 22 28 325
69| An-33 |Gjeotekstil me gramature 500 g/m2 m2 439 35 44 518
70| An-34 |Gjeogrid monoaxial Rterheqie=40 kN/m m2 473 38 47 558|
71| An-35 |Gjeogrid monoaxial Rterheqie=60 kN/m m2 503 40 50 594
72| An-36 |Gjeogrid monoaxial Rterheqie=90 kN/m m2 554 44 55 654
73| An-37 |Gjeogrid monoaxial Rterhegie=170 kN/m m2 746 60 75 880
74| An-38 |Gjeogrid monoaxial Rterheqie=212 kN/m m2 1266 101 127 1494
75| An-39 |Gjeogrid monoaxial Rterheqie=309 kN/m m2 1574 126 157 1857
76| An-40 |Gjeogrid monoaxial Rterheqie=412 kN/m m2 1882 151 188 2221
77| An-41 |Gjeogrid monoaxial Rterheqie=515 kN/m m2 2160 173 216 2549
78| An-42 |Gjeogrid biaxial Rt1-1=Rt2-2=40 kN/m m2 483 39 48 570
79| An-43 |Gjeogrid biaxial Rt1-1=Rt2-2=60 kN/m m2 554 44 55 654
80| An-44 |Gjeogrid biaxial Rt1-1=Rt2-2=90 kN/m m2 670 54 67 791
Gjeogrid per perforcimin e strukturave me toke te armuar dhe me fasade betoni te
81| An-45 |parafabrikuar. Rterhegje=30 kN ml 402 32 40 475
Gjeogrid per perforcimin e strukturave me toke te armuar dhe me fasade betoni te
82| An-46 |parafabrikuar. Rterheqie=40 kN ml 428 34 43 505
Gjeogrid per perforcimin e strukturave me toke te armuar dhe me fasade betoni te
83| An-47 |parafabrikuar. Rterhegje=50 kN ml 463 37 46 546
84| An-48 |Prishje struktura prej guri m3 803 64 80 948
85| An-49 |Prishje struktura prej betoni m3 2005 160 201 2366
86| An-50 |Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km ton 200 16 20 236
87| An-51 |[Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km ton 400 32 40 472
88| An-52 |[Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km ton 600 43 60 708
89| An-53 |[Transport element betoni dhe b/a me auto deri 40 km ton 800 64 80 944
90| An-54 |[Transport element betoni dhe b/a me auto deri 50 km ton 1000 80 100 1180
91| An-55 |F V tubdrenazhi ¢ 150 mm ml 494 40 49 583
92| An-56 |F.V.Tuba metalik D=140mm ml 1457 117 146 1720)
93| An-57 |F.V.Tuba metalik D=219mm ml 1726 138 173 2037
94| An-58 |lzolimii ujrave ne fuga pas betonimit ml 1286 103 129 1517
URA DRURI DHE METALIKE
1| 3.415 [|Uradruri. Ndertimii kembeve te urave m3 29404 2352 2940 34697
2| 3.415/1 |Uradruri. Ndertimii strukturtes mbajtese m3 23965 1917 2397 28279
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3] 3.415/2 [Uradruri. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela m3 5521 442 552 6515
4] 3.415/3 |Uradruri. Shtese me derrasa, 5cm m2 1688 135 169 1992
5| 3.415/4 |Uradruri. Shtese me derrasa, 8 cm m2 2552 204 255 3012]
6| 3.416 |Uradruri. Parmake me lende & m 2169 174 217 2560
7| 3.416 |Uradruri. Parmake me lende te sharruar m 2889 231 289 3409
VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE
1| 3.443 |Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re m2 23893 1911 2389 28194
2| 444/445 [Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton, kat lI~Ill-te m2 11631 930 1163 13724
PUNIME ME SONDA NE URA

3.454 |Shpim me sonde @ 0.8 m, ~ 15 m, ( perde mbajtese). m 11318 905 1132 13355

1] 3.455 [Shpim me sonda "UKS" @ 1 m, ~ 20 m, toke ranore. m 14040 1123 1404 16567
2| 3.456 [Shpim me sonda "UKS" @ 1 m, ~ 20 m, toke zhavore. m 27180 2174 2718 32072
3| 3.457 [Shpim me sonda "UKS" @ 1 m, ~ 20 m, toke shkembor m 43920 3514 4392 51826
4] 3.455/1 [Shpim me sonda "UKS" @ 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore. m 14760 1181 1476 17417
5| 3.456/1 [Shpim me sonda "UKS" @ 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor m 27720 2218 2772 32710
6| 3.457/1 [Shpim me sonda "UKS" @ 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb m 44640 3571 4464 52675
7] 3.459 [Shpim me sonda "UKS"™ @1.5m, ~ 20 m, toke ranore. m 28800 2304 2880 33984
8| 3.460 |[Shpim me sonda "UKS" @1.5 m, ~ 20 m, toke zhavore. m 41580 3326 4158 49064
9| 3.457/8 |Shpim me sonda "UKS" @1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb. m 71820 5746 7182 84748
10| 3.459/1 [Shpim me sonda "UKS" @1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore m 29520 2362 2952 34834
11| 3.460/1 [Shpim me sonda "UKS" @ 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor m 42300 3384 4230 49914
12| 3.457/9 [Shpim me sonda "UKS" @ 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb m 72540 5803 7254 85597
13| 3.461 [Shpim me sonda"UKS" & 2 m, ~ 20 m, toke ranore. m 43560 3485 4356 51401
14| 3.462 [Shpim me sonda "UKS" @ 2 m, ~ 20 m, toke zhavore. m 65520 5242 6552 77314
15| 3.461/1 |[Shpim me sonda "UKS" @ 2m, 20 ~ 40 m, toke ranore. m 43560 3485 4356 51401
16| 3.462/1 [Shpim me sonda "UKS" @ 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor m 66240 5299 6624 78163
17 An Shpim me sonda "UKS" @ 0.6 m, ~25 m, m 10818 865 1082 12765
18 An Shpim me sonda "UKS" @ 0.8 m, ~25m, m 13068 1045 1307 15420
19| An SD1 [Shpim me sonda ne toka te zakonshme @& 800mm, thellesia (0-10m). m 3366 269 337 3972
20| An SD2 |Shpim me sonda ne toka te zakonshme @& 800mm, thellesia (10-20m). m 4158 333 416 4906
21| An SD3 [Shpim me sonda ne toka te zakonshme & 800mm, thellesia (20-30m). m 4554 364 455 5374
22| An SD4 |Shpim me sonda ne toka te zakonshme @ 1000mm, thellesia (20-30m). m 5742 459 574 6776
23| An SD5 |Shpim me sonda ne toka te zakonshme @ 1200mm, thellesia (20-30m). m 7425 594 743 8762

Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit & 1000mm, thellesia
24| An SD6 |(20-30m). m 10782 863 1078 12723
Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit @& 1200mm, thellesia

25| An SD7 |(20-30m). 12825 1026 1283 15134
26| An SD8 |Shpim me sonda me nevojen per perdorimin e bentonitit & 1000mm, thellesia (20-30m). 9202 736 920 10858|

Page 24




image57.jpeg
NR Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme | Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
27| An SD9 |Shpim me sonda me nevojen per perdorimin e bentonitit @ 1200mm, thellesia (20-30m). m 11285 903 1129 13316
28| An SD10 |Shpim me sonda ne toka shkembi gelgeror @ 1200mm, thellesia (10-20m). m 24255 1940 2426 28621
PUNIME HEKURUDHORE
1| 3.474 |F V nevija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te drejta km 1850798 148064 185080 2183942
2| 3.475 |F V traversa nen shina 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m km 2056714 164537 205671 2426922
3| 3.476 |FV traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta km 1748158 139853 174816 2062826
4| 3.483 |[Ndertim shtrese ballasti me zhavorr m3 683 55 638 806
5| 3.484 |[Ndertim shtrese ballasti me cakell m3 1713 137 171 2022]
LINJAT/L GERMIMI | GROPAVE TE SHTYLLAVE
1| 3.497 |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat | Il, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2 m3 438 35 44 516
2| 3.497/a |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat lll, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2 m3 744 60 74 878
3| 3.497/b |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2 m3 1007 81 101 1188|
4] 3.497/c |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat | Il, ~1.5m, sip tabani 4 m2 m3 394 32 39 465
5| 3.497/d |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat lll, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 m3 554 44 55 654
6| 3.497/e |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2 m3 788 63 79 930
7| 3.498 |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat | I, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2 m3 481 39 48 568|
8| 3.498/a |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat Ill, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2 m3 729 58 73 861
9| 3.498/b |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2 m3 1007 81 101 1188|
10| 3.498/c |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat | Il, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2 m3 481 39 48 568|
11| 3.498/d |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat Ill, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 m3 729 58 73 861
12| 3.498/e |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2 m3 1007 81 101 1188|
13| 3.499 |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat | I, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2 m3 642 51 64 757
14| 3.499/a |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat lll, ~3.5m, sip tabani 1.5m2 m3 1094 88 109 1291
15| 3.499/b |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2 m3 1459 117 146 1721
16| 3.499/c |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat | I, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2 m3 584 47 58 689
17| 3.499/d |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat Ill, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 m3 919 74 92 1084
18| 3.499/e |Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke forte kat 1V, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 m3 1240 99 124 1463
19| 3.503 |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 2 m2 m3 615 49 61 725
20| 3.503/a |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 m3 830 66 83 979
21| 3.503/c |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 4 m2 m3 527 42 53 622
22| 3.503/d |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip 4 m2 m3 655 52 65 773
23| 3.504 |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~2.5 m, sip 2 m2 m3 717 57 72 846
24| 3.504/a |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2 m3 917 73 92 1082
25| 3.504/c |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~2.5 m, sip 4 m2 m3 615 49 61 725
26| 3.504/d |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 m3 757 61 76 893
27| 3.505 |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2 m3 833 67 83 983
28| 3.505/a |Germim dheu mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip 2 m2 m3 1034 83 103 1220
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29| 3.505/c |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2 m3 731 58 73 863
30| 3.505/d |Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 m3 874 70 87 1031
31 3506 |Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike m3 25382 2031 2538 29951
32| 3.507 |Shtylla metalike per T /L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 gark ton 144943 11595 14494 171032
33| 3.508 |Shtylla metalike per T /L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 gark ton 149426 11954 14943 176323
34| 3.509 |Shtylla metalike per T/L, me saldim, per 220 kv ton 195105 15608 19510 230223|
35| 3.510 |Shtylla metalike per T /L, me bulona 220 kv ton 160676 12854 16068 189598
36| 3.511 |[Traversa metalike per 0.4 ~10 kv ton 110790 8863 11079 130733]
BOJATISJE SHTYLLE TENSION | LARTE
1 3512 |Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1vaj, ne vaske ton 5669 454 567 6690
2| 3513 |Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaji, me pistolete ton 9554 764 955 11274
3| 3.514 |Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe ton 10381 830 1038 12249
4| 3515 |Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim ton 2236 179 224 2639
5] 3516 |Bojatisje shtylla metalike, T boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1 ton 3575 286 357 4218
LINJA T/U 04 -10 KV. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA.
1 3.517 |Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme m3 33598 2688 3360 39646
2| 3.518 |Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A" m3 25366 2029 2537 29932
3| 3.518/1 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10 kv,ndrmjetese, NH-6m,130/210/4 cope 26203 2096 2620 30919
4| 3519 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja0.4-10kv traktor,ndermj,NH-7m,130/223/4 cope 30100 2408 3010 35518
5| 3.520 |FV shtyllacentifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NH-7m, 130/243/5 cope 30728 2458 3073 36259
6| 3.521 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m, 130/236/5 cope 31066 2485 3107 36658
7| 3.522 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5 cope 31743 2539 3174 37457
8| 3.523 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-8m, 190/297/5 cope 31743 2539 3174 37457
9| 3524 |FV shtyllacentifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndemmjet, NM-9m,150/270/5 cope 31374 2510 3137 37021
10| 3.525 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT- 9 m,190/310/5 cope 32758 2621 3276 38654
11 3.526 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-10m,150/283/5 cope 37533 3003 3753 44289
12| 3.527 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-10m,190/323/5 cope 39533 3163 3953 46649
13| 3.528 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-12m, 190/350/5 cope 42533 3403 4253 50189
14| 3.529 |FV shtylla centifuguara M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ankerore NT 2X10 190/323 cope 102449 8196 10245 120890
15| 3.530 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-1 kv, traktor, ankerore NT 2X12 190/350 cope 108449 8676 10845 127970
16| 3.531 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor kalimtare 1x15 297/390/7 cope 134223 10738 13422 158384
17| 3.531/1 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15 190/297/8 cope 135238 10819 13524 159581
18| 3.532 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15 297/390/7 cope 315381 25231 31538 372150
19| 3.532/1 |FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor,kalimtare 2x15 190/297/8 cope 317411 25393 31741 374545
LINJA T/L 35 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA
1 3.533 |FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndemmjetese,35NVII, 18m,350/483/10m @ 350/8 m cope 219552 17564 21955 259071
2| 3.534 |FV shtyllacentifuguara T/L 35kv, ndemmjet, 35NT VIII,20m,350/483/10m @ 350/10m cope 227877 18230 22788 268895
3| 3.535 |FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 35NVIIF,18m,350/483/10m @ 350/8m cope 219430 17554 21943 258927
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4| 3536 |FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet 35NVIISH, 16m,350/483/10m@350/6m cope 217400 17392 21740 256532
5] 3537 |FV shtyllacentifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIIIISHF,8 m,350/483/10m@50/8m cope 219906 17592 21991 259489
6| 3.538 |FV shtyllacentifuguara T/L 35kv, ndemmjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8 cope 210625 16850 21062 248537
7| 3.539 |FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35 N2, 22m, 50/483/10m 190/350/12 cope 230652 18452 23065 272169
8| 3540 |FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 5 NT2,18m,350/483/10m 90/350/12 cope 230220 18418 23022 271660
9| 3541 |FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet, 35 NT2,22m,350/483/10m 190/350/12 cope 230685 18455 23068 272208
10| 3.542 |FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT3,19.4m,350/449/7.4m190/350/12 cope 228624 18290 22862 269776
11| 3.543 |FV shtylla centifuguara T/L35kv ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 @ 350/5 cope 357444 28596 35744 421784
12| 3.544 |FV shtylla centifuguara T/L 35 v, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ¢ 350/8 cope 361504 28920 36150 426575
LINJA T/L 110 E 220 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA
1 3.545 |FV shtylla centrifug T/L110/220kv,nderm110kv, 110NB4,2m,350/483/10m@350/12m cope 232192 18575 23219 273987
2| 3.546 |FV shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv, 110NB5,20m,50/483/10m@50/10m cope 229192 18335 22919 270447
3| 3.547 |Shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nderm220 kv,220NB1,2x20m @400/8m @ 400/12m cope 266248 21300 26625 314173
LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI
1| 3.548 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 25m/m? cope 207074 16566 20707 244347
2| 3.549 |[Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 35m/m? km 258850 20708 25885 305443
3| 3550 |[Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 50 m/m? km 326050 26084 32605 384739
4| 3551 |[Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 70 m/m? km 408770 32702 40877 482349
5| 3.552 |[Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 95 m/m? km 536701 42936 53670 633307
6| 3.553 |[Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 120 m/m? km 648989 51919 64899 765807
7| 3.554 |[Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 185 m/m? km 938077 75046 93808 1106931
8| 3.548/1 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m? km 126868 10149 12687 149704
9| 3.549/1 |[Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 35 m/m? km 140192 11215 14019 165426
10| 3.550/1 |[Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 50 m/m? km 160198 12816 16020 189034
11| 3.551/1 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 70 m/m? km 187130 14970 18713 220813
12| 3.552/1 |[Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 95 m/m? km 219528 17562 21953 259043
13| 3.553/1 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 120 m/m? km 251280 20102 25128 296510
14| 3.554/1 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 185 m/m? km 339732 27179 33973 400884
15| 3.548/2 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 25 m/m? km 134564 10765 13456 158785
16| 3.549/2 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 35 m/m? km 160329 12826 16033 189188
17| 3.550/2 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 50 m/m? km 173655 13892 17365 204913
18| 3.551/2 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 70 m/m? km 215988 17279 21599 254866
19| 3.552/2 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 95 m/m? km 284401 22752 28440 335593
20| 3.553/2 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m? km 323476 25878 32348 381702
21| 3.554/2 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri,al-celik, seksion 185 m/m? km 447423 35794 44742 527959
22| 3.555 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m? km 843338 67467 84334 995139
23| 3.556 |Shtrirje e terhegje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m? km 1024995 82000 102500 1209494
24| 3.564 |Shtrirje terhegje Trosi, 1 fije ¢ - 35 km 88322 7066 8832 104220
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25| 3.565 |Shtrirje terhegje Trosi, 1 fije ¢ - 50 km 101993 8159 10199 120352
26] 3.566 |Shtrirje terhegje Trosi, 1fijle¢-70 km 132275 10582 13228 156085
27| 3.567 |Shtrirje terhegje Trosi, 2 fije ¢ - 50 km 203986 16319 20399 240704
LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA
1 3.568 |Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, T/U me 2cope shtylla 1236 99 124 1458|
2| 3569 |Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope shtylla 2736 219 274 3229
3| 3570 [Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh. shtylla 2236 179 224 2638
4| 3571 [Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares shtylla 10671 854 1067 12591
5| 3.572 |Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel = 120mm? shtylla 35126 2810 3513 41448
6| 3.573 |Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm? shtylla 36672 2034 3667 43273
LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE
2] 3.614 |Pergatitie e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) shtylla 1434 115 143 1692|
F V shtylla te centrifuguara per N/stacione me vendosje ne gote @
2| 3.615/2-9 |190/297&350,203/297,297/395,356/483,300,400mm ml 1213 97 121 1432
3| 615/17 |F V shtylla te centifug N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9 ml 375 30 37 442|
PUNIME TE NDRYSHME

1| 3.616 |F V bordura betoni 12x25 cm m 529 42 53 624
2| 3.617 |FV bordura betoni 15x25 cm m 813 65 81 959
3| 3.617/1 |F V bordura betoni 15x30 cm m 884 71 88 1043]
4| 3.617/2 |F V bordura betoni 15x35 cm m 1000 80 100 1180
5| 3.618 |F V bordura betoni 20x35 cm m 1284 103 128 1515
6| 3.619 |FV bordura betoni 25x35 cm m 1515 121 152 1788
3.619/a |Bordura betoni 6x20 cm m 379 30 38 448

7| 3.620 |[Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka m2 1106 88 111 1305
8| 3621 [Trotuar, me 6 cm beton, me lluster m2 567 45 57 669
9| 3622 [Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell m2 432 35 43 509
10| 3.623 |Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor m2 416 33 42 491
11 3.624 |H/lzolim me emulsion, 2 duar bitum m2 481 38 48 567
12| 3.625 |H/lzolim me emulsion, 1 K. Katr.importi cilesia 1 m2 567 45 57 669
13| 3.626 |H/Izolim me emulsion, 2 K. Katr. .importi cilesia 1 m2 1002 80 100 1182
14| 3.627 |H/lzolim me emulsion, 3 K. Katr. .importi cilesia 1 m2 1394 111 139 1644
15| 3.628 |Lluster cimento2.cm1: 2 m2 248 20 25 292
16| 629- 630 |Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri m2 409 33 41 483]
17| 631-632 [Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni m2 391 31 39 462|
18] 3.633 [Fugature llac cimento M - 50, Mur guri m2 232 19 23 274
19| 3.636 |Parmake ure, metalik | gatshem kg 104824 8386 10482 123692
20| 3.639 |Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm m2 1452 116 145 1713
21| 3.640 |Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure m2 696 56 70 822
22| 3.643 |Mbijellje bari ne skarpat m2 77 6 8 91
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23| 3.644 |Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe ton 113772 9102 11377 134251
24| 3.651 |Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri m2 484 39 48 572
25| 3.652 |Furnizim, vendosje tuba plastmasi @ 200 m 766 81 77 903
26| 3.653 |Furnizim, vendosje tuba plastmasi g 150 m 591 47 59 697
27| 3.654 |Furnizim, vendosje tuba plastmasi @ 100 m 376 30 38 444
28| 3.654/1 |Furnizim, vendosje tuba plastmasi g 80 m 316 25 32 373
29| 3.655 |Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh. cope 14976 1198 1498 17672
30| 3.656 |Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh cope 22504 1800 2250 26554
31 3.657 |Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300I/s,50x60 HD-4m cope 14754 1180 1475 17409
32| 3.658 |Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut cope 13825 1106 1383 16314
PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE
1 3.659 [Tombino betoni e betonarme per kullim ujitie @ 60 cm Tip "B" cope 83155 6652 8316 98123
2] 3660 [Tombino betonie betonarme per kullim ujitie @ 60 cm Tip "BD-1" cope 92286 7383 9229 108897
3] 3.661 |Tombino betonie betonarme per kullim ujitie @ 80 cm Tip "B" cope 145356 11628 14536 171520
4| 3.662 [Tombino betoni e betonarme per kullim ujitie 80 cm Tip "BD-1" cope 162197 12976 16220 191393
5] 3.663 [Tombino betoni e betonarme per kullim ujitie @ 100 cm Tip "B" cope 201089 16087 20109 237286
6| 3.664 |Tombino betonie betonarme per kullim ujitie @ 100 cm Tip "BD-1" cope 225142 18011 22514 265668
7| 3.665 [Tombino betonie betonarme per kullim ujitie @ 120 cm Tip "B" cope 275905 22072 27590 325568
8] 3.666 [Tombino betoni e betonarme per kullim ujitie @ 120 cm Tip "BD-1" cope 243457 19477 24346 287279
9| 3.667 |Tombino betoni e betonarme per kullim ujitie @ 150 cm Tip "B" cope 469541 37563 46954 554058
10| 3.668 |Tombino betoni e betonarme per kullim ujitie 150 cm Tip "BD-1" cope 520057 41605 52006 613667
11| 3.669 |[Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, g 60, me 2 elem, sifon cope 167044 13364 16704 197112
12| 3.670 |[Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, @ 60, me 2 elem. per + Im cope 11264 901 1126 13291
13| 3.671 |Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, @ 60, me 3 elem, sifon cope 302383 24191 30238 356811
14| 3.672 |Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, @ 60, me 3 elem. per + 1m cope 20604 1648 2060 24313
15| 3.673 |Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, @ 80, me 2 elem, sifon cope 283249 22660 28325 334234
16| 3.674 |Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, @ 80, me 2 elem. per + 1m cope 44559 3565 4456 52579
17| 3.675 |Sifon me pus vertikal me 6 tuba bfa, g 80, me 3 elem, sifon cope 468895 37512 46889 553296
18| 3.676 |Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, @ 80, me 3 elem. per + 1m cope 56235 4499 5624 66357
19| 3.677 |Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, @ 100, me 2 elem, sifon cope 393718 31497 30372 464587
20| 3.678 |Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, @ 100, me 2 elem. per + 1m cope 25919 2074 2592 30584
21 3.679 |Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, @ 100, me 3 elem, sifon cope 727521 58202 72752 858474
22[ 3.680 |Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, @ 100, me 3 elem. per + Tm cope 46483 3719 4648 54850
KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE ( NE TUNELE)
1| 715-717 |Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K=1~5 m3 1931 154 193 2278
2] 718-720 |Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K=6 ~ 10 m3 2090 167 209 2467
3] 721-723 |Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K=1~5 m3 1264 101 126 1492
4| 724-726 |Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K=6 ~ 8 m3 1334 107 133 1574
5| 727-729 |Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K=1~5 m3 1122 90 112 1324
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6] 730-732 [Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K=6~8 m3 1166 93 117 1376
7| 3.733 |Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion ~5 m2 m3 5508 441 551 6499
8| 3.733/1 |Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~20 m2 m3 4221 338 422 4980
9| 3.733/2 |Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2 m3 3105 248 311 3664
10| 3.733/3 |Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2 m3 2676 214 268 3158
PUNIME PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE
1 3.737 |Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme m3 17945 1436 1794 21175
2| 3.738 |Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme m3 30254 2420 3025 35700
3| 3742 |Perforcime ne tunele, metalike ton 11265 901 1127 13293
4| 3.743 |Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 10 m? m2 823 66 82 972
5| 3.744 |Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 30 m? m2 926 74 93 1092
6| 3.745 |Kallepe pertunele, per mure, metalike ~30 m? m2 688 55 69 812
7| 3.746 [Kallepe per tunele, per gemere, druri ~ 10 m? m2 1097 88 110 1295
8| 3.747 |Kallepe per tunele, per gemere, druri ~ 30 m? m2 1362 109 136 1607|
9| 3.748 |Kallepe per tunele, per gemere, metalike ~ 10 m? m2 649 52 65 766
10| 3.749 [Kallepe per tunele, per gemere, metalike ~ 30 m? m2 695 56 70 820
11 3.750 |Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m?, Faza | m2 3435 275 344 4054
121 3.751 Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m? Faza Il m2 2632 211 263 3105
13| 3.752 |Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale m2 4699 376 470 5544
14| 3.753 |Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta m2 7570 606 757 8933
15| 3.754 |Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 0 m?, per nderprerje betoni m2 3295 264 330 3889
16| 3.755 |Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion >30m?, per nderprerje betoni m2 1017 81 102 1200
17| 3.755/1 |Kallepe methore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale. m2 4862 389 486 5737
18| 3.761 Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe ~ 30 m? m3 8198 656 820 9674
19| 3.761/1 |Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe > 30 m* m3 7913 633 791 9338
20| 3.761/2 |Torkretim me llac cimento 1: 2, t=5cm m2 1934 155 193 2282
21| 3.761/3 |Torkretim me llac cimento 1: 2, t= 3 cm m2 1635 131 164 1930
22| 3762 |Hekur betonizakonshem 6 ~ 10, ne tunele me S > 30 m? ton 111913 8953 11191 132057
23| 3.763 |Hekur beton i zakonshem = 12, ne tunele me S > 30 m? ton 114669 9174 11467 135309
24| 3.764 [Hekur beton periodik, ne funele me S > 30 m* ton 112629 9010 11263 132902
25| 3.765 |Ankera @ ne tunele, me hekur te zakonshem ton 260032 20803 26003 306837
26| 3.766 |Ankera g ne tunele, me hekur periodik ton 258363 20669 25836 304869
27| 3.766/1 |Vendosje mieti teli ne tunele m2 2210 177 221 2608
28| 3.771 |Transport betoni me autobetonjere 0.5 km m3 384 31 38 453]
29[ 3.771/a |Transport betoni me autobetonjere 1.0 km m3 416 33 42 491
30| 3.771/b |Transport betoni me autobetonjere 1.5 km m3 624 50 62 736
31| 3.771/c |Transport betoni me autobetonjere 2.0 km m3 864 69 86 1020
32| 3.771/d |Transport betoni me autobetonjere 2.5 km m3 896 72 90 1057|
33| 3.771/e |Transport betoni me autobetonjere 3.0 km m3 944 76 94 1114
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PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE
2] 3.772 |Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb | zakonshem m3 827 66 83 976
2| 3.772/1 |Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb | forte m3 1152 9 115 1359
3| 3.786 |Kallepe me lende drur, per kollona, trare, e soleta m2 3773 302 377 4452
4| 3787 |Kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes m2 3573 286 357 4216
5| 3.789 |Kallepe me lende drur, per bazamentet e gjeneratorit m2 4566 365 457 5388
6| 3.790 |Kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave m2 3055 244 306 3605
7| 3.793 |F.V. mete gabioni ne skarpat m2 15 33 1 290
PUNIME NGRITJE KANTJERI
1| 3.837 |Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli m2 1497 120 150 1766
2| 3.837/a |Rrethim rruge me rrjete teli m2 999 80 100 1179
ANALIZA TEKNIKE TE REJA
1] 3.212/1a [Shtrese konglomerati t=10cm m2 1592 127 159 1879
2| 3.212/1a |Shtrese konglomerati t=15cm m2 2192 175 219 2587|
3| 3.224/1a |Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, 3cm, me makineri m2 910 73 91 1074
4| 3.233/2a |Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =5cm, me makineri m2 1465 117 146 1728
5[ 3.233/2a [Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =10cm, me makineri m2 2859 229 286 3374
6| 3.158/1a |Transport dheu me auto deri 1.0 km m3 90 7 9 106
7| 3.158/2a |Transport dheu me auto deri 2.0 km m3 144 12 14 170
8| 3.158/3a |Transport dheu me auto deri 3.0 km m3 189 15 19 223
9| 3.158/4a |Transport dheu me auto deri 4.0 km m3 216 17 22 255
10| 3.158/5a |Transport dheu me auto deri 5.0 km m3 225 18 23 266
11| 3.124/1a |Germim shkembi mesatar me cekic me ekskavator me zinxhir m3 2496 200 250 2945
12| 3.124/2a |Germim shkembi i forte me ¢ekic me ekskavator me zinxhir m3 3744 300 374 4418l
13| An.124/3a|Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1 m3 + transport m3 809 65 81 955
14| An.124/4a|Germim shkemb i forte, sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transport m3 876 70 88 1034
15| An.164/1a|Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri m3 520 42 52 614
16] An.164/1b|Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri m3 1221 08 122 1441
17| An.164/1c|F.V. trafikndares (New Jersey) ml 6207 497 621 7324
18| An.164/1d|FV Rrjeta metalike mbi trafikndarse, montuar ne New Jersey ml 2318 185 232 2736
19]An.164/1e[FV Pengues drite cope 2250 180 225 2655
TE NDRYSHME, ELEKTRIKE
1| 3.An/1t |F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm ml 1661 133 166 1960
2| 3.An/2t |FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm ml 2395 192 240 2827
3| 3.An/3t |FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm ml 5148 412 515 6075

Page 31





image64.jpeg
NR Shpenzime te Fitimi
NR. EMERTIMI NJESIA CMIMI pergjithshme | Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
4| 3AnMt |FVtuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm ml 12432 995 1243 14669
5| 3Anst  |FVtuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm ml 18921 1514 1892 22327
6| 3.An/6t |F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm ml 29832 2387 2983 35202
7| 3.Anffg |Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura ml 5305 424 531 6260
8| 3.An/fh |F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a. ml 1339 107 134 1580
9| 3.An/1sh |FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 cope 20029 1602 2003 23635
10| 3.An/ksh |FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 cope 3354 268 335 3958
11| 3.An/53 |F V shtylla metalike per ndrigim, H=7m, d=160mm cope 16139 1291 1614 19044
12| 3.An/54 |Cmontim shtylle konike 9ml , LED perfshire te gjithe operacionet ndertimore te nevojshmel  cope 7783 623 778 9185
13| 3.An/55 |F.Montim shtylle konike 9ml , LED me nje krahe cdo 30ml perfshire te gjithe aksesorete n{ cope 117751 9420 11775 138946
14| 3.An/56 |F.Montim shtylle konike 9ml , LED me dy krahe cdo 30ml perfshire te gjithe aksesoret e nd  cope 143965 11517 14397 169879
15| 3.An/57 |F.V.Sistem komandimi me rele muzgu per ndricim zonash te vecanta, ura etj. cope 19177 1534 1918 22628
16| 3.An/57b |F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm cope 2322 186 232 2740
17| 3.An/58 |F V transformator fugie 630 KVA, 20/10/0.4KV cope 1,133,000.00 90640 113300 1336940
18 An F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement cope 27954 2236 2795 32986
19 An F V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m, cope 15824 1266 1582 18672
20 An F V krah dy degesh per shtulla metalike per ndricim cope 5893 471 589 6954
21| 3.An |FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V cope 20019 1602 2002 23622
22| 3.An/pp |FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 cope 2909 233 291 3433
23| 3.An/et |FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm cope 921 74 92 1087
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E SINJALISTIKES RRUGORE
1 An1 Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor ml 4662 373 466 5501
2 An2 Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3 + aksesoret ml 4306 344 431 5081
3 An3 Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret ml 3706 296 371 4373
4 And Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret ml 5245 420 525 6189
5 An5 Guardrail- H1 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret ml 4848 388 485 5721
6 An6 Guardrail- H1 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W5 + aksesoret ml 4500 360 450 5310
T An7 Guardrail H2 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret ml 5812 465 581 6858
8 An8 Guardrail H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W5 + aksesoret ml 5423 434 542 6399
9 An9 Guardrail H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane W6 + aksesoret ml 5237 419 524 6180
10| An10 |Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane W3 + aksesoret ml 8113 649 811 9573
11 An11 Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane W4 + aksesoret ml 7740 619 774 9133
12| An12 |Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane W5 + aksesoret ml 7351 588 735 8674
13| An13 |Guardrail H2 anesore me 3 valz.e he 1 ane W6 + aksesoret ml 7157 573 716 8445
14| An14 |Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane W8 + aksesoret ml 5812 465 581 6858
15| An15 |Guardrail H2 gendrore me 2 valez. ne cdo ane W4 + aksesoret ml 5634 451 563 6648
16| An16 |Guardrail H2 gendrore me 3 valz.e ne cdo ane W5 + aksesoret ml 13880 1110 1388 16378
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17|  An17 |Guardrail H2 gendrore me 3 valz.e ne cdo ane W7 + aksesoret ml 11579 926 1158 13663
18| An18 |Guardrail H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane ,\W4 + aksesoret ml 7671 614 767 9051
19| An19 |Guardrail H2 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane ,W4+rjete + aksesoret ml 16125 1290 1612 19027|
20| An20 |Guardrail H2 anesore per ure me 3 valz.e ne 1 ane ,W4(elem +lart) + akseoret ml 9590 767 959 11316
21| An21 |Guardrail H2 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane ,W5(elem+ lart) + aksesoret ml 8829 706 883 10418
22| An22 |Guardrail H2 anesore per ure me 2 vale ne 1 ane+handrail W5 + aksesoret ml 8440 675 844 9959
23| An23 |Guardrail H3 anesore me 3 vale ne 1 ane W5(elementi+ lart) + aksesoret ml 15358 1229 1536 18122,
24| An24 |Guardrail H3 anesore me 3 vale ne 1 ane ,W5(elementi+ poshte) + aksesoret ml 14207 1137 1421 16764
25| An25 |Guardrail H3 anesore me 3 vale ne 1 ane ,\W8(Htoke=1590mm) + aksesoret ml 12090 967 1209 14266
26| An26 |Guardrail H3 gendrore me 3 vale ne cdo ane W6 + aksesoret ml 10937 875 1094 12905
27| An27 |Guardrail H3 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane ,W5(elem+ lart) + aksesoret ml 15358 1229 1536 18122
28| An28 |Guardrail H4 anesore me 3 vale ne 1 ane W5(elementi+ lart) + aksesoret ml 22664 1813 2266 26743
29| An29 |Guardrail H4 anesore me 3 vale ne 1 ane W6(elementi+ poshte) + aksesoret ml 21708 1737 2171 25615
30| An30 |Guardrail H4 gendrore me 3 vale ne cdo ane W5(elem+ lart) + aksesoret ml 20739 1659 2074 24472
31| An31 |Guardrail H4 gendrore me 3 vale ne cdo ane ,\W6(elem+ poshte) + aksesoret ml 20739 1659 2074 24472
32| An32 |Guardrail H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane ,W4(elementi+ lart) + aksesoret ml 25544 2043 2554 30141
33| An33 |Guardrail H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane ,W5(elementi+ lart) + aksesoret ml 25544 2043 2554 30141
34| An34 |Guardrail H4 , NEW JERSEY W5 + aksesoret ml 30349 2428 3035 35811
35| An35 | Parapet | njeanshem per beton (g 60) + aksesoret ml 6901 5562 690 8143
36| An36 |Parapet|njeanshem (@ 60) ml 6901 552 690 8143]
37| An37 |Parapet | njeanshem per beton (@ 48) ml 5751 460 575 6786
38| An38 |Parapet | njeanshem (@ 48) ml 5751 460 575 6786
39| An39 |Fundore guardrail me 2 valez. cope 4079 326 408 4813]
40| An40 |Fundore guardrail me 3 valez. cope 10040 803 1004 11847
47| And1 |Fundore guardrail (sheshte),per beton me 2 valez + aksesoret cope 4079 326 408 4813
48| And42 |Fundore guardrail (sheshte),per beton me 3 valez + aksesoret cope 10040 803 1004 11847|
49| An43 |Guardrail lidhes gjatesor nga 2 valez ne 3 valez + aksesoret cope 15808 1265 1581 18654
50| And4 |Guardrail lidhes gjatesor nga 3 valez ne 2 valez + aksesoret cope 15808 1265 1581 18654
57| An45 |Guardrail H2 anesore me 3 vale ne 1 ane+paneli anti-zhurme + aksesoret ml 91737 7339 9174 108250
61| And6 |Panele mbrojtese (mjeta+pllake) ml 16664 1333 1666 19663
62| An47 |Tabele katrore e vogél me A=40 cope 6014 481 601 7096
63| An48 |Tabele katrore normal me A=60 cope 9798 784 980 11562,
64| And49 |Tabela katrore e madhe me A=90 cope 13164 1053 1316 15533
65| An50 |Tabele drejtkéndore (tregimi)(AxB) e zvogéluar 40x60 cope 7528 602 753 8884
66| An51 |Tabele drejtkéndore (tregimi)(AxB) e vogél 60x90 cope 10257 821 1026 12103
67| An52 |Tabele drejtkéndore (tregimi)(AxB) normal 90x135 cope 26036 2083 2604 30723
68| An53 |Tabele drejtkéndore (tregimi)(AxB) e madhe 135x200 cope 57336 4587 5734 67656
69| An54 |Tabele katérkéndore "shérbimi" e vogél 40x60 cope 7528 602 753 8884
70| AnS55 |Tabele katérkéndore "shérbimi" normal 60x30 cope 10257 821 1026 12103
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71| An56 |Tabele katérkéndore "shérbimi" e madhe 90x135 cope 26036 2083 2604 30723
72| An57 |Sinjale "emér rruge” LxH e vogél 60x20 cope 5249 420 525 6194
73| An58 |Sinjale "emér rruge" LxH e vogél 80x20 cope 6014 481 601 7096
74| An59 |Sinjale "emér rruge" LxH normal 80x25 cope 6769 541 677 7987
75| An60 |Sinjale "emér rruge" LxH normal 100x25 cope 12348 988 1235 14571
76| An61 |Sinjale "emér rruge" LxH e madhe 120x30 cope 13368 1069 1337 15774
77| An62 |Sinjale "emér rruge" LxH e madhe 140x30 cope 13909 1113 1391 16412
78| An63 |Sinjalet e drejtimit urban HxL e vogél 20x100 cope 10104 808 1010 11923
79| An64 |Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125 cope 11328 906 1133 13367
80| An65 |Sinjalet e drejtimit urban HxL e madhe 30x150 cope 14480 1158 1448 17086
81| An66 |Sinjalet e drejtimit interurban HxL e vogél 30x130 cope 14286 1143 1429 16857|
82| An67 |Sinjalet e drejtimit interurban HxL normal 40x150 cope 17326 1386 1733 20444
83| An68 |Sinjalet e drejtimit interurban HxL e madhe 70x250 ose 400 cope 62053 4964 6205 73222
84| An69 |Sistem sinjalesh hotelerie 100x200 cope 43907 3513 4391 51810
85| An70 |Sistem sinjalesh hotelerie 60x120 cope 18468 1477 1847 21792
86| An71 |Sinjale per lokalitete HxL 70-120x90-160 cope 42387 3391 4239 50017
87| An72 |Sinjale per lokalitete HxL 90x200 cope 40102 3208 4010 47321
88| An73 |Sinjale per lokalitete HxL 45x # cope 23007 1841 2301 27148
89| An74 |Panele plotesuese per sinjale katrore e zvogeluar me A=40 cope 4961 397 496 5854
90| An75 |Panele plotesuese per sinjale katrore e vogel me A=60 cope 6838 547 684 8068
91| An76 |Panele plotesuese per sinjale katrore nomal me A=90 cope 15365 1229 1536 18130
92| An77 |Panele plotesuese per sinjale katrore e madhe me A=135 cope 34541 2763 3454 40758
93| An78 |Panele plotesuese per sinjale drejtkendore e vogel me AxD, 53x18 cope 1819 146 182 2147
94| An79 |Panele plotesuese per sinjale drejtkendore normal me AxD, 80x27 cope 4104 328 410 4843
95| An80 |Panele plotesuese per sinjale drejtkendore e madhe me AxD, 105x35 cope 6991 559 699 8249
96| An81 |Sinjale te konfirmimit me shigjeta simbol e vogel 30x50 cope 5777 462 578 6817
97| An82 |Sinjale te konfirmimit me shigjeta simbol nomal 30x75 cope 7248 580 725 8553
98| An83 |Sinjale te konfirmimit me shigjeta simbol e madhe 50x50 cope 7722 618 772 9112
99| An84 |Panele plotesuese model 5 e vogel 10x25 cope 493 39 49 582
100/ An85 |Panele plotesuese model 5 nomal 15x35 cope 1003 80 100 1184
101| An86 |Panele plotesuese model 5 e madhe 25x55 cope 2615 209 261 3085
102| An87 |Panele plotesues | sinjalistikes trekendore e vogel 53x18 cope 1819 146 182 2147
103| An88 |Panele plotesues | sinjalistikes trekendore nomal 80x27 cope 4104 328 410 4843
104| An89 |Panele plotesues | sinjalistikes trekendore e madhe 105x35 cope 6980 558 698 8237
105| An90 |Panele plotesues | sinjalistikes rrethore e vogel 33x17 cope 1075 86 107 1268
106| An91 |Panele plotesues | sinjalistikes rrethore nomal 50x25 cope 2390 191 239 2821
107| An92 |Panele plotesues | sinjalistikes rrethore e madhe 75x33 cope 4706 376 471 5553]
108| An93 |Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25 cope 4871 390 487 5748
109| An94 |Tabela katrore normall me diagonal vertikal 60x40 cope 7528 602 753 8884
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110/ An95 |Tabela katrore e madhe me diagonal vertikal 90x60 cope 13225 1058 1323 15606
111 An96 |Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20 cope 5208 417 521 6145
112| An97 Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30 cope 8100 648 810 9558
113| An98 |Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40 cope 12042 963 1204 14209
114| An99 |Tabele rrethi "detyrim" e vogel me D = 40 cope 5361 429 536 6326
115 An100 |Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60 cope 8337 667 834 9838
116| An101 |Tabele rrethi "detyrim" e madhe me D = 90 cope 15043 1203 1504 17750|
117| An102 | Tabele rrethi "ndalim" e vogel me D = 40 cope 5361 429 536 6326
118| An103 |Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60 cope 8337 667 834 9838
119 An104 |Tabele rrethi "ndalim” e madhe me D= 90 cope 15043 1203 1504 17750)
120| An105 |Tabela trekendore e vogel me A = 60 cope 8778 702 878 10358
121| An106 |Tabela trekendore normal me A = 90 cope 13368 1069 1337 15774
122| An107 |Tabela trekendore e madhe me A = 120 cope 14816 1185 1482 17483
128| An108 |Sinjalet e largesive progresive me L xH , 25x10 cope 3443 275 344 4063
129| An109 |Sinjalet e largesive progresive me L xH , 235x70 cope 37165 2973 3716 43854
130| An110 |Sinjale vendore 20x40 cope 4494 360 449 5303
131| An111 |Sinjale per autostrada,muge interurbane kryesore 300x170 cope 143232 11459 14323 169014
132 An112 |Sinjale per autostrada,muge interurbane kryesore 300x120 cope 97668 7813 9767 115249
133| An113 |Sinjale per autostrada,muge interurbane kryesore 300x180 cope 148332 11867 14833 175032
134| An114 |Sinjale per kufijte e shpejtesise 150x250 cope 112416 8993 11242 132651
140| An115 |Pervijues per rruge malore cope 4633 371 463 5467
142| An116 |Pervijues normal anesor cope 3307 265 331 3902
143| An117 |Pervijuesit e hyrjes cope 4327 346 433 5106
144| An118 |Pervijues modulare te kthesave (teke) cope 5699 456 570 6725
145| An119 |Pervijues modulare te kthesave (qyfte) cope 9500 760 950 11210]
146| An120 |Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T) cope 10211 817 1021 12049
147| An121 |Pervijues special pengesash per ishyj trafiku dhe ndares trafiku cope 7044 564 704 8312
148| An122 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt) ml 169 14 17 200
149| An123 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste) ml 737 59 74 870
150| An124 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike ml 102 8 10 120
151| An125 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike ( sprajt) ml 211 17 21 249
152| An126 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike ( paste) ml 449 36 45 530
153| An127 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt) ml 215 17 21 253
154| An128 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste) ml 908 73 91 1072
155| An129 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Akrelike ml 111 9 11 131
156| An130 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt) ml 250 20 25 296
157| An131 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (paste) ml 549 44 55 648|
158| An132 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Bikomponente (sprajt) ml 321 26 32 379
159| An133 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Bikomponente (paste) ml 1072 86 107 1264
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160| An134 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Akrelike ml 152 12 15 179
161| An135 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Termoplastike (sprajt) ml 383 31 38 452
162| An136 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Termoplastike (paste) ml 880 70 83 1039
163| An137 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 30 cm. Bikomponente ( ) ml 345 28 35 408
164| An138 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 30 cm. Bikomponente (| ) ml 1765 141 177 2083]
165| An139 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 30 cm. Akrelike ml 169 14 17 200
166| An140 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 30 cm. Termoplastike (sprajt) ml 449 36 45 530
167| An141 |Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 30 cm. Termoplastike (paste) ml 1046 84 105 1234
168| An142 | Boje bikoponente ( sprajt) m2 1151 92 115 1358
169| An143 |Boje bikomponente (paste) m2 5970 478 597 7045
170| An144 |Boje akrelike m2 651 52 65 768
171| An145 |Boje termoplastike (sprajt) m2 1584 127 158 1869
172| An146 |Boje termoplastike (paste) m2 3573 286 357 4216
Ngaldalsues shpejtesie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) +

173| An147 |Perlina 5kg/m2 m3 5112 409 511 6032
174| An148 |F.v.kurrize artificiale h =3cm copé 5726 458 573 6756
175| An149 |F.v.kurrize artificiale h =5cm copé 15429 1234 1543 18206
176 An150 |F.vkurrize artificiale h =7cm copé 21365 1709 2136 25210
177 An151 |Vizime me boje bikomponente m2 1222 98 122 1442
178| An152 |Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm ml 327 26 33 386
179 An153 |F V reflektor asfalti ( sy mace ) cope 328 26 33 387
180 An154 |F V pllake fosforeshente metalike cope 1055 84 106 1245
181| An155 |F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm cope 5718 457 572 6747
182 An156 |F V tabela rrugore treguese 150x40cm cope 4239 339 424 5002]
183| An157 |F V tabela rrugore treguese 60x20cm cope 3635 291 363 4289
184| An158 |FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm cope 4188 335 419 4942
185| An159 |FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti cope 13234 1059 1323 15617
186| An160 |FV tabela te medha informative + bazamenti "L" 5.5x3m cope 44571 3566 4457 52594
187| An161 |FV tabela te medha informative + bazamenti "T" 5.5x3x3m cope 79272 6342 7927 93541
188| An162 |FV tabela te medha informative + bazamenti "U" H=55m cope 165298 13224 16530 195051
189 An163 |F.V. Fidane Lule dekorative cope 156 13 16 184
190 An164 |F.V. Fidane Peme dekorative cope 9071 726 907 10704
191] An165 |F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander” cope 1983 159 108 2340
192| An166 |F.V. Fidane bime kacavjerrese cope 272 22 27 321
193| An167 |F.V. bredhame d>10cm cope 3307 265 331 3902
194] An168 |F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m cope 859 69 86 1014
195| An169 |[F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m) cope 13571 1086 1357 16014
196| 3.Anf/1e |F V elastrometrike 250x250x63 mm cope 15832 1267 1583 18682,
197| 3.Anf2e |F V elastrometrike 300x400x84 mm cope 21265 1701 2127 25093]
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NR. EMERTIMI NJESIA CcMIMI pergjithshme | Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
Shenime teknike:

1. Né analizat teknike betonet nuk jané paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit

Shgiptar dhe Europian, SSH-EN 2086.

2. Cimentoja &shté paraqitur sipas klasave bazuar né standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Né analizat teknike Sigurimet shogérore, gé paguhen nga punédhé&nési, jané& marré 16.7%

né zbatim t& VKM Nr. 457, daté 9.7.2014
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MANUALI 4

Mars - 2015
MANUALI 4
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE
( Pérmbledhése e gmimeve )
NR. Shpenzime te| Fitimi
NR. AN. EMERTIMI NJESIA [ CMIMI | pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
1 4.1 F.V Konstruksione metalike te perbera Ton 16812 1345 1681 19839
2 4.2 F.V Kapriata me shume profile Ton 16416 1313 1642 19371
3 4.3 Konstruksione metalike te thjeshta Ton 117103 9368 11710 138181
4 4.4 Shkalle metalike me hekur @ dhe profile Ton 14476 1158 1448 17082
5 4.5 Shkalle metalike me llamarine te riguar Ton 118395 9472 11840 139706
6 413 Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3 Ton 150812 12065 15081 177958
7| 413a |Rezervuar metalik me kapacitet 5000 m3 Ton 175604 14048 17560 207213
8| 413b |Pastrim me rere kuarcore | sip metalike ne rezervuar Ton 2251 180 225 2656
9| 4.13c |Termoizolim me Poleuretan 45kg/m3 Ton 164897 13192 16490 194579
10 419 Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa Ton 170201 13616 17020 200838
11 4.22 Bunkera metalike drejtkendore Ton 33097 2648 3310 39054
12 4.23 Bunkera metalike rrethore Ton 300627 2442 3053 36022
13 433 F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, LI.zeze Ton 149589 11967 14959 176515
14 4.34 F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, LI.zinguar Ton 149995 12000 14999 176994
15 435 F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, LI.zeze Ton 149670 11974 14967 176611
16 4.36 F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, LI.zinguar Ton 49380 3950 4938 58268
17 4.51 F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku Ton 29815 2385 2082 35182
18 4.52 F.V. piese speciale ¢+200 per gazsjellesa ne territorin e veprave Ton 291180 23294 29118 343592
19 4.53 F.V. pjese speciale ¢+50 per gazsjellesa ne territorin e veprave Ton 173723 13898 17372 204993
20 4.59 F.V. tuba celiku ¢+200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Ton 127356 10188 12736 150280
21 4.60 F.V. tuba celiku ¢>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Ton 129973 10398 12997 153368
22 4.61 F.V. pjese speciale celiku ¢+200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Ton 162392 12991 16239 191623
23 4.62 F.V. piese speciale celiku ¢>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Ton 151244 12100 15124 178468
24| 460/1 |F.V. tuba celiku ¢>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem ton 144635 11571 14463 170669
25| 4621 F.V. pjese speciale celiku ¢>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjelisa te jashtem ton 189031 15122 18903 223056
F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur
26 4.69 ne estakada +¢300 Ton 36219 2898 3622 42739
F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur
27 470 ne estakada +¢600 Ton 35871 2870 3587 42328
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NR. Shpenzime te| Fitimi
NR. AN. EMERTIMI NJESIA [ CMIMI | pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke

F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur

28 47 ne estakada +¢800 Ton 35082 2807 3508 41397
F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur

29 472 ne estakada >9800 Ton 34760 2781 3476 41017
F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur

30 473 ne kanale +¢300 Ton 31109 2489 3111 36709
F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur

3 474 ne kanale +¢600 Ton 32283 2583 3228 38094
F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur

32 475 ne kanale +¢800 Ton 31661 2533 3166 37360
F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur

33 476 ne kanale >¢800 Ton 31340 2507 3134 36981

34 4.86 F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve Ton 179940 14395 17994 212329

35 4.87 F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade ¢+100 Ton 366132 29291 36613 432036

36 4.88 F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte + 100 Ton 374651 29972 37465 442088

37| 4912 |F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte+¢100 Ton 100147 8012 10015 118174

38| 4.92/2 |F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >¢100 Ton 83231 6659 8323 98213]

39 4.94 F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi +¢100 Ton 66993 5359 6699 79051

40 4.95 F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >¢100 Ton 51985 4159 5199 61343

41 4.96 F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi +¢100 Ton 439071 35126 43907 518103

42| 4103  |F.V. tuba celiku te kat.I-ll ne linja teknologjike kat.|-1l sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)+¢90 Ton 258675 20694 25868 305237

43| 4104  |F.V. tuba celiku te kat.I-ll ne linja teknologjike kat. -1l sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)>¢90 Ton 145275 11622 14527 171424

44 4112 Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaiji, konstruksione me profile m2 378 30 38 446
Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e

45| 4112/a  |rezervuare m2 277 22 28 327

46| 4.112/b |Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile m2 251 20 25 296
Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e

47| 4112/d  |rezervuare m2 160 13 16 189

48| 4.112/c  |Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio m2 96 8 10 113]

49 4108 Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shiresa m2 1943 155 194 2293

50, 4109 Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin m2 7701 616 770 9087

51| 4.113/2 |F.V. fllanxha celiku cift Pn+16, $25+¢50 cift 562 45 56 663

52| 4.113/4 |F.V. fllanxha celiku cift Pn+16, ¢100 cift 1091 87 109 1287

53| 4.113/8 |F.V. fllanxha celiku cift Pn+=16, ¢200 Gift 2692 215 269 3177

54| 411310 |F.V. fllanxha celiku cift Pn+16,$300 cift 3905 312 390 4607

55| 4.113/12 |F.V. fllanxha celiku cift Pn=16, 9400 cift 6242 499 624 7365

56| 4.113M14 |F.V. fllanxha celiku cift Pn+16, ¢500 cift 8574 686 857 10117

57| 4.113/15 |F.V. fllanxha celiku cift Pn+=16, ¢600 cift 11513 921 1151 13585
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NR. Shpenzime te| Fitimi
NR. AN. EMERTIMI NJESIA [ CMIMI | pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
58| 4.115/2 |F.V. fllanxha inox cift Pn+25, 50 cift 684 55 68 807
59| 4.115/4 |F.V. fllanxha inox cift Pn+25, ¢100 cift 1444 115 144 1703]
60| 4.115/7 |F.V. fllanxha inox cift Pn+=25, 200 cift 3482 279 348 4109
61| 4.115/9 |F.V. fllanxha inox cift Pn+25, $300 Gift 5594 448 588 6601
62| 411511 |F.V. fllanxha inox cift Pn+25, ¢400 cift 8222 658 822 9702
63| 4.115/13 |F.V. fllanxha inox cift Pn+25, 500 cift 11328 906 1133 13367
64| 411514 |F.V. fllanxha inox cift Pn+25, ¢600 cift 14556 1164 1456 17176
65| 41192 |F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, ¢50 cift 1165 82 116 1363
66| 4.119/5 |F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, ¢100 cift 2528 202 253 2983
67| 4119/9 |F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, $200 cift 8303 479 599 7072
68| 4.119/12 |F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, 300 Gift 8790 703 879 10372
69| 4.119/14 |F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, $400 Gift 12982 1039 1298 15319
70| 4.121/2 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢50 cope 17422 1394 1742 20558
71] 4121/4 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢100 cope 30217 2417 3022 35656
72| 4121/8 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢200 cope 72607 5809 7261 85677
73| 412110 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢300 cope 147043 11763 14704 173510
74| 4121112 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢400 cope 291976 23358 29198 344531
75| 4121114 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, 500 cope 459091 36727 45909 541727
76| 4.121/15 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢600 cope 660383 52831 66038 779252
77| 4121116 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢800 cope 11568262 92661| 115826 1366750
78| 4.121/17 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢1000 cope 1731799 138544 173180 2043522
79| 4122/2 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, 50 cope 20607 1649 2061 24316
80| 4.122/4 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, ¢100 cope 35097 2808 3510 41415
81| 4.122/7 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, $200 cope 93746 7500 9375 110620
82| 4.122/9 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, ¢300 cope 191096 15288 19110 225493
95| 4.122/11 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, 400 cope 379446 30356 37945 447746
96| 4.122/13 |F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, ¢500 cope 551715 44137 55172 651024
97| 41231 |F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, ¢50 cope 17055 1364 1705 20125
98| 4.123/4 |F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, 100 cope 29696 2376 2970 35041
99| 4.123/7 |F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, $200 cope 70723 5658 7072 83453
100 4.123/9 |F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, 300 cope 142804 11424 14280 168509
101| 4.123/11 |F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, ¢400 cope 281906 22552 28191 332649
102| 4.123/13 |F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, ¢500 cope 436641 34931 43664 515237
103| 4.123/14 |F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, ¢600 cope 625170 50014 62517 737701
104| 4.123/15 |F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, 800 cope 1139039 91123| 113904 1344066
105| 4.123/16 |F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, $1000 cope 1731547 138524 173155 2043225
106| 4.124/1 |F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, ¢50 cope 19287 1543 1929 22758]
107| 4.124/4 |F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, ¢100 cope 33085 2647 3309 39041
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NR. AN. EMERTIMI NJESIA [ CMIMI | pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
108| 4.124/7 |F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, ¢200 cope 79366 6349 7937 93651
109| 4.124/9 |F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, $300 cope 160015 12801 16001 188818
110| 4.124/11 |F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, ¢400 cope 314253 25140 31425 370819
111] 4.125/2  |F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢50 cope 12820 1026 1282 15127
112| 4.125/4 |F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢100 cope 32219 2578 3222 38019
113| 4.125/8 |F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, 200 cope 1056230 8418 10523 124172
114| 4.125/10 |F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, 300 cope 194601 15568 19460 229629
115| 41256112 |F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, 400 cope 300103 24008 30010 354122
116| 4.125/14 |F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, 500 cope 458612 36689 45861 541163
117| 412515 |F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, ¢600 cope 708521 56682 70852 836055
118| 4.126/2 |F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, ¢50 cope 8524 682 852 10058
131| 4.126/4 |F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, ¢100 cope 20069 1606 2007 23682
132] 4.126/8 |F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, $200 cope 62780 5022 6278 74081
133] 4.126/10 |F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, 300 cope 124065 9925 12406 146396
134| 4.126/12 |F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, 9400 cope 226603 18128 22660 267392
135| 4.126/14 |F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, ¢500 cope 358112 28649 35811 422573
136| 4.126/15 |F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, ¢600 cope 542339 43387 54234 639960
137| 4.127/4 |F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, ¢100 cope 62067 5005 6257 73829
138| 4.127/7 |F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, ¢200 cope 206050 16484 20605 243139
139 4.127/9 |F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, 300 cope 379167 30333 37917 447417
140| 4.127/11 |F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, ¢400 cope 585293 46823 58529 690646
141| 4.128/2 |F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, ¢50 cope 13534 1083 1353 15970
142]  4.128/4 |F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, ¢100 cope 30719 2458 3072 36249
143| 4.128/6 |F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, 200 cope 87958 7037 8796 103791
144| 4.128/8 |F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, ¢300 cope 226887 18151 22689 267726
145| 4.128/10 |F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, 9400 cope 421523 33722 42152 497397
146| 4.128/11 |F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, ¢500 cope 789121 63130 78912 931163
147| 412812 |F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, ¢600 cope 1214121 97130 121412 1432663
148| 4.129/2 |F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, ¢50 cope 7620 610 762 8992
149| 4.129/4 |F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, ¢100 cope 16170 1294 1617 19081
150 4.129/6 |F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, ¢200 cope 54017 4321 5402 63740
151 4.129/8 |F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, ¢300 cope 103525 8282 10353 122160
152| 4.129/10 |F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, ¢400 cope 193612 15489 19361 228462
153| 4.129/M12 |F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, ¢500 cope 268499 21480 26850 316828
154| 4.129/13 |F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, ¢600 cope 393670 31494 39367 464531
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,
155| 4.13111.5 |2x10mm?2 m 394 31 88 464
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F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

156 4.131/1.7 |2x25mm2 m 854 68 85 1008]
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

157] 4.131/1.9 |2x50mm2 m 1635 131 164 1929
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

158] 4.131/1.11 |2x95mm2 m 3009 24 301 3551
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

159| 4.1311.13 |2x150mm2 m 4758 381 476 5615
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

160 4.131/1.15 |2x240mm2 m 7836 603 754 8892
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

161] 4.133/1.5 |2x10mm2 m 291 25 29 344
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

162| 4.133/1.7 |2x25mm?2 m 598 48 60 706
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

163| 4.133/1.9 |2x50mm2 m 1126 90 118 1329
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

164| 4.133/1.11 |2x95mm2 m 2042 163 204 2410,
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

165| 4.133/1.13 |2x150mm?2 m 8215 257 322 3794
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

166] 4.133/1.15 |2x240mm2 m 5067 405 507 5979
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

167| 4.131/25 |3x10mm2 m 546 44 B85 644
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

168 4.131/2.7 |3x256mm2 m 1236 o9 124 1457]
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

169| 4.131/2.9 |3x50mm2 m 2892 191 239 2822
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

170] 4.131/2.11 |3x95mm2 m 4447 356 445 5248
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

171] 4.131/2.13 |3x150mm?2 m 7066 565 707 8337
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

172] 4.131/2.15 |3x240mm2 m 11227 898 1123 13248
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

173| 4.133/2.5 |3x10mm2 m 393 31 39 463
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F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

174] 4.133/2.7 |3x25mm?2 m 852 68 85 1006
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

175| 4.133/2.9 |3x50mm2 m 1631 130 163 1924
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

176| 4.133/2.11 |3x95mm2 m 3001 240 300 3541
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

177] 4.133/2.13 |3x150mm2 m 4754 380 475 5609
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

178| 4.133/2.15 |3x240mm2 m 7528 602 753 8883
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

179| 4131/3.5 |4x10mm2 m 709 57 71 837
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

180| 4.131/3.7 |4x25mm?2 m 1627 130 163 1920
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

181] 4.131/3.9 |3x50+25mm2 m 3161 253 316 3730,
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

182] 4.131/3.11 |3x95+50mm2 m 5392 431 539 6362
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

183| 4.131/3.13 |3x150+95mm2 m 8103 648 810 9562
F.V.ne toke kabllo Cu fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

184| 4.131/3.15 |3x240+150mm2 m 12307 985 1231 14523
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

185| 4.133/3.5 |4x10mm2 m 454 36 45 536
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

186| 4.133/3.7 |4x25mm2 m 928 74 92 1090
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

187| 4.133/3.9 |3x50+25mm2 m 1792 143 179 2114
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

188| 4.133/3.11 |3x95+50mm2 m 3212 257 321 3790,
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

189| 4.133/3.13 |3x150+95mm2 m 5064 405 506 5976
F.V.ne toke kabllo Al fugie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,

190| 4.133/3.15 |3x240+150mm2 m 7901 632 790 9323

191| 4.141/1.1 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 m 576 46 58 680

192] 4.141/1.3 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x26mm?2 m 1263 101 126 1490“

Page 6 of 22




image76.jpeg
MANUALI 4

NR. Shpenzime te| Fitimi
NR. AN. EMERTIMI NJESIA [ CMIMI | pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
193] 4.141/1.5 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 m 2426 194 243 2863
194| 4.141/1.7 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm?2 m 3646 292 365 4302
195| 4.141/1.9 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 m 5740 459 574 6774
196 4.141/1.11 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 m 8640 691 864 10195
197| 4.141/2.1 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 m 444 36 44 524
198| 4.141/2.3 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 m 892 71 89 1052
199| 4.141/2.5 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 m 1766 141 177 2084
200 4.141/2.7 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 m 3087 247 309 3643
201| 4.141/2.9 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 m 1826 146 183 2155
202| 4141/2.11 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm?2 m 7637 611 764 9011
203| 4.142/1.1 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm?2 m 211 17 21 249
204| 4.142/1.5 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm?2 m 537 43 54 633]
205| 4.142/1.10 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2 m 972 78 97 1147
206| 4.142/1.13 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2 m 1185 95 118 1398
207| 4.142/1.14 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2 m 1505 120 150 1775
208| 4.142/1.15 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2 m 253 20 25 298|
209| 4.142/1.19 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2 m 467 37 47 551
210| 4.142/1.24 |F.V kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2 m 971 78 97 1146
211| 4.142/1.27 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2 m 1276 102 128 1505]
212| 4.142/1.28 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2 m 1486 119 149 1753]
213| 4.142/1.29 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2 m 469 38 47 554
214| 4.142/1.33 |F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm?2 m 713 57 71 841
215| 4.142/3.5 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2 m 455 36 46 537
216| 4.142/3.10 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2 m 769 62 77 908
217| 4.142/3.13 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2 m 1004 80 100 1185]
218| 4.142/3.14 |F.V kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2 m 1153 92 115 1361
219| 4.142/3.15 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm?2 m 370 30 37 437
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220| 4.142/3.19 |F.V kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm?2 m 595 48 60 702
221| 4.142/3.24 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm?2 m 1076 86 108 1270
222| 4142/3.27 |F.V kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm?2 m 1444 115 144 1704
223| 4.142/3.28 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm?2 m 1727 138 173 2038|
224| 4142/3.29 |F.V kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm?2 m 469 38 47 554
225| 4.142/3.33 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm?2 m 798 64 80 941
226| 4.142/21 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2 m 327 26 33 385)
227| 4.142/25 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2 m 388 31 39 458
228| 4.142/2.10 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2 m 652 52 65 770
229| 4.142/2.13 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2 m 850 68 85 1003
230| 4.142/2.14 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2 m 1033 83 103 1219
231| 4.142/2.15 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm?2 m 306 24 31 361
232| 4.142/2.19 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2 m 519 42 52 613]
233| 4.142/2.24 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm?2 m 986 79 99 1164
234| 4142227 |F.V kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2 m 1397 112 140 1649
235| 4.142/2.28 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm?2 m 1569 126 157 1852
236| 4.142/2.29 |F.V kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm?2 m 418 33 42 493
237| 4.142/2.33 |F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2 m 799 64 80 943]
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.0
238| 41491 |mm2. km 24619 1970 2462 29051
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.5
239| 414972 |mm2. km 31352 2508 3135 36996
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 2.5
240 41493 |mm2. km 41379 3310 4138 48827
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4.0
241 4.149/4 |mm2. km 56261 4501 5626 66388
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 6.0
242| 4.149/5 |mm2. km 82753 6620 8275 97648
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F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion
243| 4149/6 |10.0 mm2. km 105444 8435 10544 124424
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion
244| 41497 |16.0 mm2. km 203097 16248 20310 239655
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion
245| 4149/8 |25.0 mm2. km 2097583 23788 29735 350877
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion
246| 4.149/9 |35.0 mm2. km 397816 31825 39782 469423
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion
247| 4.149/10 |50.0 mm2. km 553613 44289 55361 653264
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion
248| 4.149/11 |70.0 mm2. km 760337 60827 76034 897198
F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion
249| 414912 |95.0 mm2. km 1009522 80762 100952 1191236
250] 41501 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1mmz2 km 42507 3401 4251 50158
251| 4.150/2 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2 km 77335 6187 7733 91255
252| 41503 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2 km 87265 6981 8727 102973
253| 4.150/4 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2 km 102005 8160 10200 120366
254| 4.150/5 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2 km 125150 10012 12515 147678
255| 4.150/6 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2 km 183480 14678 18348 216507
256| 4.150/7 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2 km 255280 20422 25528 301230
257| 4.150/8 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2 km 362063 28965 36206 427235
2568| 4.150/9 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 3dmm2 km 453345 36268 45335 534947
259| 4.150/10 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2 km 603675 48294 60367 712336
260| 4.150/111 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 70mm?2 km 808537 64683 80854 954073
261| 4.15012 |F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2 km 1055385 84431| 105538 1245354
262| 41541 |F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit cope 369 30 37 436
263| 4.154/2 |F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit cope 476 38 48 562
264| 4.154/3 |F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit cope 400 32 40 472
265| 4.155/a |F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit cope 367 29 37 433
266| 4.155/b |F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit cope 549 44 55 647
267| 4.155/c  |F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit cope 400 32 40 472
268| 4.155/4 |F.V. kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm cope 86 7 9 101
269| 4.155/5 |F.V. kuti shperndarese me kapak metalike 91x91x54mm cope 123 10 12 145
270] 41551 |F.V. portollampa te zakoneshme cope 151 12 15 178
271| 4.155/3 |F.V. siguresa t/ulet cope 427 34 43 504
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272 4164 F.V.konstruksione te vogla elektrike Ton 349143 27931 34914 411988

273 4167 F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit Ton 370050 29604 37005 436659

274| 41671 |F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur ¢ Ton 364188 29135 36419 429742

275 4.168 F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik Ton 308916 24713 30892 364521

276 4169 F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit Ton 501282 40103 50128 591513

277| 41691  |F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit Ton 533351 42668 53335 629355

278 4.1/p Pergatitje konstruksione metalike te perbera Ton 118489 9479 11849 139817

279 4.2/p Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile Ton 138301 11064 13830 163196

280 4.3/p Pergatitje konstruksione te thjeshta Ton 128215 10257 12821 151293

281 4.4/p Pergatitje shkalle me profile e hekur ¢ Ton 127939 10235 12794 150969

282 4.5/p Pergatitje shkalle me llamarine te riguar Ton 132909 10633 13291 156832

283 4.6/p Pergatitje sheshe te perhershem Ton 137221 10978 13722 161921

284 4.8/p Pergatitje trare e kolona me llamarin Ton 213483 17079 21348 251910

ANALIZA TE REJA

F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

1] 141/b3.1 |armuar, 3x10mm?2 m 622 50 62 734
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

2| 141/b3.2 |armuar, 3x16mm?2 m 1147 92 115 1353]
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

3| 141/63.3 |armuar, 3x25mm?2 m 1693 185 169 1a97
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

4| 141/b3.4 |armuar, 3x35mm?2 m 2078 166 208 2452
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

5| 141/b3.5 |armuar, 3x50mm?2 m 2442 195 244 2881
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

6| 141/63.6 |armuar, 3x70mm2 m 3545 284 354 4183
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

7| 141/63.7 |armuar, 3x95mm?2 m 3440 275 344 4059
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

8| 141/b3.8 |armuar, 3x120mm2 m 5371 430 537 6338
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

9| 141/63.9 |armuar, 3x150mm2 m 6314 505 631 7450
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

10| 141/b3.10 |armuar, 3x185mm2 m 7680 614 768 9062
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

11| 141/b3.11 |armuar, 3x240mm2 m 9688 775 969 11432
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F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

12| 4141/b4.1 |armuar, 3x10mm?2 m 911 73 91 1075]
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

13| 4.141/b4.2 |armuar, 3x16mm2 m 1117 89 112 1318
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

14| 4141/b4.3 |armuar, 3x25mm?2 m 1322 106 132 1560
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

15| 4141/b4.4 |armuar, 3x35mm2 m 1450 116 145 1711
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

16| 4.141/b4.5 |armuar, 3x50mm2 m 1669 134 167 1969
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

17| 4.141/b4.6 |armuar, 3x70mm2 m 1997 160 200 2356
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

18| 4.141/b4.7 |armuar, 3x95mm?2 m 2303 184 230 2718
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

19| 4141/b4.8 |armuar, 3x120mm2 m 2601 208 260 3069
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

20| 4.141/b4.9 |armuar, 3x150mm2 m 2901 232 290 3424
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

21|4.141/b4.10 |armuar, 3x185mm?2 m 3383 271 338 3992
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

22|4.141/b4.11 |armuar, 3x240mm?2 m 3976 318 398 4692

23| 4.141/a1.1 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x26mm2 m 1485 119 149 1752

24| 4.141/a1.2 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2 m 1822 146 182 2150

25| 4.141/a1.3 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 m 2356 188 236 2780

26| 4.141/a1.4 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2 m 3006 240 301 3547

27| 4.141/a1.5 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 m 3813 305 381 4499

28| 4.141/a1.6 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2 m 4704 376 470 5551

29| 4.141/a1.7 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 m 5631 451 563 6645

30| 4.141/a1.8 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2 m 6819 545 682 8046

31| 4.141/a1.9 |F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 m 8543 683 854 10080

32| 4141/a2.1 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 m 859 69 86 1014

33| 4.141/a2.2 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2 m 947 76 95 1117

34| 4.141/a2.3 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 m 1107 89 111 13086

35| 4.141/a2.4 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2 m 1259 101 126 1486

36| 4.141/a2.5 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 m 1443 115 144 1703

37| 4.141/a2.6 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6 KV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2 m 1712 137 171 2021

38| 4.141/a2.7 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 m 1893 151 189 2234
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39| 4.141/a2.8 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2 m 2211 177 221 2609

40| 4.141/a2.9 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 m 2568 205 257 3031
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

41| 141/a3.1 |armuar, 3x25mm?2 m 1779 142 178 2100
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

42| 141/a3.2 |armuar, 3x35mm?2 m 2228 178 223 2629
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

43| 141/a3.3 |armuar, 3x50mm2 m 2825 226 282 3333
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

44| 141/a3.4 |armuar, 3x70mm2 m 3575 286 357 4218
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

45| 141/a3.5 |armuar, 3x95mm2 m 4505 360 450 5315
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

46| 141/a3.6 |armuar, 3x120mm2 m 5446 436 545 6426
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

47| 141/a3.7 |armuar, 3x150mm2 m 6489 519 649 7657
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

48| 141/a3.8 |armuar, 3x185mm2 m 7833 627 783 9243
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

49| 141/a3.9 |armuar, 3x240mm?2 m 9783 783 978 11544
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

50| 141/a4.1 |armuar, 3x25mm2 m 1119 89 192 1320
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

51| 141/a4.2 |armuar, 3x35mm2 m 1306 104 131 1541
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

52| 141/a4.3 |armuar, 3x50mm2 m 1526 122 153 1801
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

53| 141/a4.4 |armuar, 3x70mm2 m 1762 141 176 2079
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

54| 141/a4.5 |armuar, 3x95mm2 m 2048 164 205 2417
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

55| 141/a4.6 |armuar, 3x120mm2 m 2390 191 239 2820
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

56| 141/a4.7 |armuar, 3x150mm2 m 2673 214 267 3154
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fugie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

57| 141/a4.8 |armuar, 3x185mm2 m 3128 250 313 3691
F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i

58| 141/a4.9 |armuar, 3x240mm2 m 3683 295 368 4346
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F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

59| 4141/a5.1 |3x25mm2 m 1692 135 169 1997]
F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

60| 4.141/a5.2 |3x35mm2 m 213 170 213 2514
F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

61| 4.141/a5.3 |3x50mm2 m 2708 217 271 3195
F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

62| 4.141/a5.4 |3x70mm2 m 3437 275 344 4056
F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

63| 4.141/a5.5 |3x95mm2 m 4341 347 434 5122
F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

64| 4141/a5.6 |3x120mm2 m 5316 425 532 6273
F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

65| 4.141/a5.7 |3x150mm2 m 6340 507 634 7481
F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

66| 4.141/a5.8 |3x185mm2 m 7659 613 766 9038
F.V.ne toke kabllo Cu fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

67| 4141/a5.9 |3x240mm2 m 9573 766 957 11296
F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

68| 4.141/a6.1 |3x25mm2 m 1060 85 106 1251

69| 4.141/a6.2 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 m 1252 100 125 1477

70| 4.141/a6.3 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 m 1452 116 145 1713

71| 4.141/a6.4 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 m 1680 134 168 1983

72| 4141/a6.5 |F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 m 1959 157 196 2312
F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

73| 4141/a6.6 |3x120mm2 m 2317 185 232 2734
F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

74| 4141/a6.7 |3x150mm2 m 2594 208 269 3061
F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

75| 4141/a6.8 |3x185mm2 m 3041 243 304 3589
F.V.ne toke kabllo Al fugie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,

76| 4141/a6.9 |3x240mm2 m 3586 287 359 4232

4.141/a7.0 |F.V. shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv m 9 1 1 10
77| 4107  |Montim rezervuar gazi cope 26813 2145 2681 31639
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78| 4.108 |F.V Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar cope 126304 10104 12630 149038
791 4109 |F.V Termostat per avulluesin cope 51137 4091 5114 60342
80| 4.110 |F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur cope 192210 15377 19221 226807
81 4.112  |F.V Avullues gazi me uje te ngrohte 100 kg/h cope 1188867 95109| 118887 1402863
82| 4.114 |F.V Valvul reduksioni presioni larte me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h cope 48012 3841 4801 56654
83| 4.116  |F.V Valvul bronxi me sfere gazi 1 1/2"FF, Pn=40 bar cope 6585 527 658 7770
84| 4. 117 |F.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2"Pn=500 bar cope 109499 8760 10950 129209
85| 4.118 |F.V Valvul bronxi me sfere gazi 1", Pn=40 bar cope 4606 368 461 5435
86| 4.119 |F.V Manometer me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 ba cope 5340 427 534 6301
87| 4.120 |F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz cope 2564 205 256 3026
88| 4.124 |F.V Centraline per rrjedhje gazi me 1 sensor cope 154875 12390 15488 182753
89| 4.132 |Montim pompe zhytese cope 13432 1075 1343 15850
90| 4.140 |F.V Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25 cope 5349 428 535 6311
91 4.145  |Montim grup motorr - reduktor cope 139312 11145 13931 164388
92| 4.166 |F.V reduktor presioni 0-6 bar(1/2"-1") cope 1514 121 151 1787
93| 4167 |F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar cope 1025 82 102 1209
94| 4168 |F.V Valvul ajernxjerresi 1/2" cope 1233 99 123 1455
95| 4.169 |F.V Ene zgjerimi e mbyllur 80 | cope 23952 1916 2395 28263
96| 4.170  |Montim | kaldajes 80 kw cope 15184 1215 1518 17917

Shenime teknike:

1. Ne analizat teknike Sigurimet shogerore, ge paguhen nga punedhenesi, jane marre 16.7%

né zbatim t&€ VKM Nr. 457, daté 9.7.2014
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LISTAE MATERIALEVE TE NDERTIMIT

CMIMI
Nr EMERTIMI NJESIA PA tvsh
2015

1 |Llamarine e zeze 8<=10mm kg 109
2 |Llamarine e zeze 5>10mm kg 98
3 |Llamarine e zeze e riguar kg 110
4 |Llamarine veshje kaldaje 16Mn, 20Mn kg 115
5 |Llamarine inox 304 kg 300
6 |Llamarine inox 316 kg 350
7 |Shirit hekuri kg 84
8 |Hekur profil i vogel & @ kg 88
9 |Hekur profil i madh (IPE) kg 95
10 |Shina ving ure kg 94
11 |Rrjete teli zingato e stampuar 2x30x30 m2 200
12_[Rrjete teli zingato e thurur 2 x 30 x 30 m2 190
13 |Llamarine alumini kg 250
14 [Shirit alumini kg 259
15 |Flete plastike kg 161
16 |Flete gome kg 280
17 [Flete gome te presuar kg 320]

Lende ndertimi m3 28420
18 |Tuba celiku te zi me tegel kg 110]
19 |Tuba geliku te zi pa tegel kg 140
20 |Rakorderi celiku te zi pa fileto kg 141
21 |Tuba geliku te zinguar me tegel kg 110
22 [Tuba geliku te zinguar pa tegel kg 140|
23 |Rakorderi geliku te zinguar me fileto kg 150|
24 |Tuba geliku gaz sjelles kg 120(
25 |Tuba celiku inox 304 kg 300]f
26 |Tuba celiku inox 316 kg 350]f
27 |Tuba geliku te lidhur CrNi, CrMo kg 580]f
28 |Tuba geliku me tegel per instalime elektrike kg 350]f
29 [Tuba geliku pa tegel per instalime elektrike kg 450]f
30 |Tuba bakri kg 580]f
31 |Tuba bakri per instalime elektrike kg 580]f
32 [Tuba plumbi kg 410]f
33 |Tuba alumini kg 340
34 |Tuba gize kg 236
35 |Tuba gize me fllanxhe kg 280
36 [Tuba plastmasi PP, PP-R kg 300]
37 |Rakorderi plastmasi PP, PP-R kg 350]
38 [Tuba plastmasi HDPE kg 230]
39 |Rakorderi plastmasi HDPE kg 260]
40 |Karbit kg 210]
41 |Rakorderi PVC kg 180](
42 [Tuba PVC per instalime elektrike kg 160](
43 [Tuba PVC fleksibel per instalime elektrike kg 190
44 |Litar ¢eliku 4mm deri ¢12mm kg 210

(Shenim: nese ndryshon njesia, te jepen permasat)
45 |Fllanxha geliku te sheshta PN16, DN25...... deri DN600 cope 4000
46 |Fllanxha geliku te sheshta PN25, DN25...... deri DN60O cope 5000|
47 |Fllanxha geliku te sheshtaPN40, DN25....... deri DN600 cope 6000]
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48 |Fllanxha geliku te sheshta PN16 deri PN40, DN25 deri DN600 kg 360]|
49 |Fllanxha inox te sheshta PN25, DN25..... deri DN600 cope 8000|
50 |Fllanxha inox te sheshta PN40, DN25... .. deri DN600 cope 9000

51 |Fllanxha inox te sheshta PN25 deri PN40, DN25 deri DN600 kg 845

52 |Fllanxha 12CrMo te sheshta, PN40, DN25..... deri DN400 kg 750

53 |Fllanxha Cr5Mo te sheshta, PN100, DN25...... deri DN40O cope 9500||
54 |Fllanxha Cr5Mo, 12CrMo te sheshta, PN40+PN100, DN25+DN400 kg 680

55 |Guarnacion amianti kg 761

56 |Guarnicion 1Cr13 kg 914

57 |Guarnicion plastmasi kg 406

58 |Guarnicion gome (paranit) kg 355

59 |Saraqgineska geliku me fllanxha, PN16, DN25... deri DN1000 cope

60 |Saragineska geliku me fllanxha, PN25, DN25... deri DN1000 cope

61 |Saragineska geliku me fllanxha, PN64, DN25 ....deri DN5S0O cope

62 |Saragineska geliku me fllanxha, PN 16+PN64,DN25+DN500 kg 650

63 |Saragineska gize me fllanxha, PN16, DN50... .deri DN1000 cope

64 |Saragineska gize me fllanxha,PN16, DN50 deri DN1000 kg 450

65 |Saragineska inox me fllanxha, PN16, DN50.... deri DN400 cope

66 |Saragineska inox me fllanxha, PN25, DN50... .deri DN400 cope

67 |Saragineska inox me fllanxha, PN16+PN25, DN50 deri DN40O kg 1400

68 |Ventila ¢eliku me fllanxha, PN25, DN25.... deri DN600 cope

69 |Ventila ¢eliku me fllanxha, PN25, DN25 deri DN600 kg 750

70 |Ventila gize me fllanxha, PN16, DN25 ... .deri DN600 cope

71 |Ventila gize me fllanxha, PN16, DN25 deri DN600 kg 500

72 |Ventila inox me fllanxha, PN25, DN25 ... deri DN400 cope

73 |Ventila inox me fllanxha, PN25, DN25 deri DN400 kg 1400

74 |Valvola moskthimi geliku me fllanxha, PN25, DN25.... deri DN600 cope

75 |Valvola moskthimi geliku me fllanxha, PN25, DN25 deri DN600 kg 930

76 |Valvola moskthimi gize me fllanxha, PN16, DN25.... deri DN600 cope

77 |Valvola moskthimi gize me fllanxha, PN16, DN25 deri DN600 kg 430

78 |Valvola moskthimi inox me fllanxha, PN25, DN25.... deri DN600 cope

79 |Valvola moskthimi inox me fllanxha, PN25, DN25 deri DN600 kg 1400

80 |Bullona, prixhionere, dado, tiranta, kavallota, efj. te zinguar kg 325

81 |Bullona, prixhionere, dado, tiranta, kavallota, etj. inox kg 700

82 |Elekiroda celiku te zakoneshme kg 180](
83 |Elektroda celiku te forta kg 350]
84 |Elektroda karboni kg 250

85 |Elektroda plumbi kg 388]

86 |Elektroda inox kg 1800

87 |Elekiroda plastmasi kg 200]
88 |Elekiroda alumini kg 570]
89 |Elektroda volframi kg 4500
90 |Elekiroda saldimi Cu kg 1200]
91 |Elekiroda bronxi kg 1050)
92 [Tel saldimi geliku kg 200]
93 [Tel saldimi bronxi kg 1100]
94 |Nishander kg 380

95 |Zink kg 225

96 |Tel saldimi inox kg 180

97 |Acid sulfurik kg 80

98 |Oksigjen ne bombol 150 bar litra 122

99 |Oksigjen ne bombol 120 bar litra 100

100 [Acetilen bombol litra 500]f
101 |Argon m3 700

102 |Gaz metan m3 78

103 |Boje vaji & zmalto kg 200

104 |Boje minio & varaku kg 220]f
105 |Leng fosforik kg 350

106 |Litar kerpi, liri kg 85|

107 |Boje fosforike kg 600

108 |Pluhur porcelani kg 200]|
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109 |Sode kaustike kg 150

110 |Tetraklorur karboni liter 215

111 |Acid Kloridrik liter 110

112 |Acid nitrik liter 120]

113 |Dimetil benzoli liter 200]f

114 |Alkol liter 150
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi,

115 |2x1.5mm2... .. deri 2x240mm?2 ml
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi,

116 |2x50mm?2 ml 1300]
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te

117 |armuar 2x1.5mm2 .... deri 2x240mm2 ml
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te

118 |armuar 2x50mm2 ml 1250
Kabllo fugie Al #1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi,

119 |2x1.5mm2 deri ....2x240mm?2 ml 162

120 |Kabllo fugie Al =1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 2x50mm?2 ml 300
Kabllo fugie Al #1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar

121 |2x1.5mm2... .deri 2x240mm?2 ml
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi,

122 |3x1.5mm2.... deri 3x240mm?2 ml
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi,

123 |3x70mm?2 ml 2510
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te

124 |armuar, 3x1.5mm?2.... deri 3x240mm?2 ml
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te

125 |armuar, 3x70mm?2 ml 2280
Kabllo fugie Al #1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi,

126 |3x1.5mm2 deri .... 3x240mm?2 ml

127 |Kabllo fugie Al =1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm?2 ml 455
Kabllo fugie Al =1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te

128 |armuar, 3x1.5mm2.... deri 3x240mm?2 ml
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi,

129 |4x1.5mm2.... deri 4x240mm2 ml
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi,

130 |4x70mm?2 ml 2520
Kabllo fugie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te

131 Jarmuar 4x1.5mm2.... deri 4x240mm2 ml
Kabllo fugie Al #1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi,

132 |4x1.5mm2.... deri 4x240mm2 ml

133 |Kabllo fugie Al =1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x70mm?2 ml 2920
Kabllo fugie Al #1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar

134 |4x1.5mm2.... deri 4x240mm?2 ml 1386
Kabllo fugie Cu 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi,

135 |3x25mm2 deri 3x240mm2 ml
Kabllo fugie Cu 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi,

136 |3x70mm?2 ml 2830
Kabllo fugie Cu 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, te

137 |armuar, 3x25mm2.... deri 3x240mm?2 ml
Kabllo fugie Al 3.6/6 KV, me izolim gome e mbulese plastmasi,

138 |3x25mm2.... deri 3x240mm2 ml
Kabllo fugie Al 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi,

139 |3x70mm?2 ml 1115
Kabllo fugie Al 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, te

140 |armuar, 3x25mm2.... deri 3x240mm?2 ml
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Kabllo fugie Cu 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi,

141 |3x10mm2.... deri 3x240mm2 ml
Kabllo fugie Cu 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi,
142 |3x70mm?2 ml 520
Kabllo fugie Cu 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, te
143 |armuar, 3x10mm2.... deri 3x240mm?2 ml
Kabllo fugie Al 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2
144 |deri.... 3x240mm?2 ml
Kabllo fugie Al 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, te
145 |armuar, 3x10mm2.... deri 3x240mm?2 ml
Kabllo fugie Al 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, te
146 |armuar, 3x70mm?2 ml 1200
147 |Kabllo kontrolli 4x1.5mm?2 .... deri 37x1.5mm2 ml
148 |Kabllo kontrolli 10x1.5mm2 ml 314
149 |Kabllo kontrolli 4x2.5mm?2.... deri 37x2.5mm?2 ml
150 |Kabllo kontrolli 10x2.5mm2 ml 379
151 |Kabllo kontrolli 4x4mm?2.... deri 10x4mm?2 ml
152 |Kabllo kontrolli 7x4mm?2 ml 320
153 |Kabllo kontrolli te armuar, 4x1.5mm?2.... deri 37x1.5mm?2 ml
154 |Kabllo kontrolli te armuar, 4x2.5mm?2.... deri 37x2.5mm?2 ml
155 |Kabllo kontrolli te armuar, 4x4mm?2.... deri 37x4mm?2 ml
Percjellesa Cu per ndrigim, te izoluar me gome, 1x1mm?2 ... deri
156 |1x95mm?2 ml
157 |Percjellesa Cu per ndrigim, te izoluar me gome, 1x25mm?2 ml 284
158 |Kabllo Cu per ndrigim, te izoluar me gome, 2x1.5mm?2.... deri 2x4mm?2 ml
159 |Kabllo Cu per ndrigim, te izoluar me gome, 2x2.5mm?2 ml 81
160 |Kabllo Cu per ndrigim, te izoluar me gome, 3x1.5mm?2 ... .deri 3x4mm?2 ml
161 |Kabllo Cu per ndrigim, te izoluar me gome, 3x2.5mm?2 ml 110)
162 |Kabllo Cu per ndrigim, te izoluar me gome, 4x1.5mm?2.... deri 4x4mm?2 ml
163 |Kabllo Cu per ndrigim, te izoluar me gome, 4x2.5mm?2 ml 143
164 |Kabell flesibel, 4x2.5mm?2.... deri 4x50mm?2 ml
165 |Kabell flesibel, 4x16mm?2 ml 808
166 |Kabell kompensimi 4x(2x1.5)mm?2.... deri 14x(2x1.5)mm2 ml
167 |Shina elekirike Cu kg 2210
168 |Shina elektrike Al kg 460
Koka kablli (terminale) fugie 1000V, te brendeshme, te thata, per kabllo
169 |2x6mm?2 ....deri 2x240mm?2 cope
Koka kablli (terminale) fugie 1000V, te brendeshme, te thata, per kabllo
170 |2x(35+95)mm?2 cope 1500
Koka kablli (terminale) fugie +1000V, te brendeshme, te thata, per kabllo
171 |3x6mm?2.... deri 3x240mm?2 cope
Koka kablli (terminale) fugie 1000V, te brendeshme, te thata, per kabllo
172 |3x(35+95)mm?2 cope 1623]
Koka kablli (terminale) fugie +1000V, te brendeshme, te thata, per kabllo
173 |4x6mm?2... deri 4x240mm?2 cope
Koka kablli (terminale) fugie 1000V, te brendeshme, te thata, per kabllo
174 |4x(35+95)mm2 cope 1850
Koka kablli (terminale) fugie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per
175 |kabllo 2x6mm?2.... deri 2x240mm?2 cope
Koka kablli (terminale) fugie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per
176 |kabllo 3x6mm?2.... deri 3x240mm?2 cope
Koka kablli (terminale) fugie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per
177 |kabllo 3x(35+95)mm?2 cope 1860
Koka kablli (terminale) fugie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per
178 |kabllo 4x6mm?2.... deri 4x240mm2 cope

179

Koka kablli (terminale) fugie 1000V, te jashtme, te thata, per kabllo
2x6mm?2.... deri 2x240mm?2

cope
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