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VENDIM
Nr. 807, datë 30.9.2015

Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga MINISTRIA E KULTURËS te Ministria e Drejtësisë, për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, TË OBJEKTEVE DHE TRUALLIT FUNKSIONAL, ME SIPËRFAQE TË PËRGJITHSHME 11 754.2 m², PJESË E pronës nr. 109, me emërtim “SHA RIPARIM ARTILERIE”, me vendndodhje në Brar, Tiranë
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 10, 12, 13 e 15, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1. Ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Ministria e Kulturës te Ministria e Drejtësisë, për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, të objekteve nr.16, nr. 17, nr. 18 e nr. 21 dhe truallit funksional, me sipërfaqe të përgjithshme 11 754.2 (njëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e katër pikë dy) m², pjesë e pronës nr. 109, me emërtim “sh.a, Riparim Artilerie”, me vendndodhje në Brar, Tiranë, sipas planvendosjeve, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij, për t’u përdorur për vendosjen e administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe për plotësimin e nevojave institucionale të këtij institucioni. 
2. Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve u ndalohet të ndryshojnë destinacionin e pronave të përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, sipas planvendosjeve, t’i tjetërsojnë ato apo t’ua japin në përdorim të tretëve.
3. Ngarkohen ministri i Kulturës, ministri i Drejtësisë, drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave të Paluajtshme dhe kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Rdi Rama
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VENDIM
Nr. 851, datë 21.10.2015

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KËSHILLIT FEDERAL ZVICERAN, PËR DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE PËR PROJEKTIN “INSTALIMI I DMFAS 6 TË UNCTAD-IT NË MINISTRINË E FINANCAVE TË SHQIPËRISË DHE NGRITJA E KAPACITETEVE PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË BORXHIT NË SHQIPËRI”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17e 23, të ligjit nr. 8371, datë 9.7.1998, “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e ministrit të Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Federal Zviceran, për dhënien e ndihmës financiare për projektin “Instalimi i DMFAS 6 të UNCTAD-it në Ministrinë e Financave të Shqipërisë dhe ngritja e kapaciteteve për menaxhimin e integruar të borxhit në Shqipëri”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

MARRËVESHJE

Ndërmjet Këshillit Federal Zviceran dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për dhënien e ndihmës financiare
për projektin “Instalimi i DMFAS 6 të UNCTAD-it në ministrinë e Financave të Shqipërisë dhe ngritja e kapaciteteve për menaxhimin e integruar të borxhit në Shqipëri”

Këshilli Federal i Zvicrës, i përfaqësuar nga Sekretariati i Shtetit për Çështjet Ekonomike, më poshtë i referuar si SECO dhe 
Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, i përfaqësuar nga Ministria e Financës, më poshtë të referuara bashkërisht si Palë Kontraktuese,
Duke u mbështetur në parimet e bashkëpunimit të përcaktuara në Marrëveshjen ndërmjet Këshillit Federal të Zvicrës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë në lidhje me Bashkëpunimin Teknik, Financiar dhe Humanitar të datës 11 maj 2007,
kanë rënë dakord si më poshtë:
1. SECO bie dakord t’i dhurojë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, i përfaqësuar nga Ministria e Financave, kontributin e parimbursueshëm në shumën maksimale 453’500 USD për përmirësimin e Sistemit të Menaxhimit të Borxhit dhe Analizës Financiare (DMFAS) nga versioni 5.3 (aktualisht në përdorim) në versionin 6 dhe Ndërtimin e Kapaciteteve për Menaxhimin e Integruar të Borxhit në Shqipëri (projekti).
Qëllimi i këtij projekti është forcimi i kapacitetit teknik dhe funksional të Ministrisë së Financave të Shqipërisë për të regjistruar, përpunuar, monitoruar, raportuar, shpërndarë dhe analizuar borxhin e brendshëm dhe të jashtëm publik të vendit. Në veçanti, projekti synon ta arrijë këtë nëpërmjet instalimit të DMFAS 6 të UNCTAD-së (Konferenca e OKB-së për Tregtinë dhe Zhvillimin) në Ministrinë e Financave të Shqipërisë, konsolidimit të të dhënave për borxhin e jashtëm dhe të brendshëm publik, sigurimin e trajnimit për ndërtim kapacitetesh për menaxherët e borxhit, si dhe nëpërmjet krijimit të një ndërfaqeje të menaxhimit të borxhit me sistemin AFMIS.
2. Ky projekt do të zbatohet nga programi DMFAS i UNCTAD-së (agjencia zbatuese). Si rrjedhojë, kontributi i SECO-s siç përcaktohet në paragrafin 1, do të transferohet drejtpërdrejt në llogarinë e UNCTAD-së. Për këtë qëllim do të nënshkruhet një marrëveshje e veçantë ndërmjet SECO-s dhe UNCTAD-it. Për vënien në zbatim të Projektit do të nënshkruhet Dokumenti i Projektit dhe Marrëveshja e Mirëmbajtjes së DMFAS 6-s ndërmjet UNCTAD dhe Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë.
3. Ministria e Financave e Republikës së Shqipërisë do të kontribuojë për Projektin nga burimet e veta në shumën prej 80,000.00 USD (mekanizmi i ndarjes së kostos).

4. Agjencia zbatuese (UNCTAD), si pjesë e Kombeve të Bashkuara, përjashtohet nga të gjitha taksat e drejtpërdrejta dhe nga kufizimet doganore, tarifat dhe taksat e natyrës së ngjashme në lidhje me artikujt e importuar ose të eksportuar për përdorim zyrtar nga ana e saj, bazuar në Konventën për Parimet dhe Imunitetet e Kombeve të Bashkuara. Për këtë arsye, të gjitha tatimet në lidhje me projektin do të mbulohen nga buxheti i Ministrisë së Financave.
5. Palët Kontraktuese zotohen të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për shmangien e korrupsionit, në veçanti, zotohen që nuk do të ofrohet apo pranohet asnjë pagesë, dhuratë apo përfitim tjetër. Çdo shkelje e kësaj klauzole të integritetit përbën bazë ligjore për zgjidhjen e parakohshme të kontratës bazuar në arsye bindëse. Në rast të ndonjë dyshimi të arsyeshëm në lidhje me sa më lart, Palët Kontraktuese do të njoftojnë menjëherë njëra-tjetrën.
6. Çdo ndryshim apo amendim i kësaj Marrëveshjeje dhe çdo njoftim dhe deklaratë e bërë nga Palët Kontraktuese sipas kësaj Marrëveshjeje bëhen me shkresë dhe kërkojnë pëlqimin e të gjitha Palëve Kontraktuese.
7. Të gjitha korrespondencat me SECO-n, duke përfshirë çdo lloj dokumenti, raporti dhe dokumente të tjera që lidhen me Projektin, hartohen në gjuhën angleze.
8. Kjo Marrëveshje do të përfundojë nëse përfundon marrëveshja e veçantë ndërmjet SECO-s dhe UNCTAD-it. Në këtë mënyrë, me përfundimin e Marrëveshjes ndërmjet SECO-s dhe UNCTAD-it fondet mund të vazhdojnë të mbahen nga UNCTAD-i derisa të gjitha shpenzimet, duke përfshirë detyrimet e ndodhura, të jenë përmbushur nga ai fond. Kjo do te aplikohet mutatis mutandis edhe ndaj burimeve te siguruara nga Ministria e Financave e Republikës së Shqipërisë.
9. Kjo Marrëveshje hyn në fuqi pasi Ministria e Financave e Republikës së Shqipërisë njofton se janë përmbushur procedurat e brendshme bazuar në legjislacionin shqiptar, dhe ajo do të mbetet në fuqi deri në datën e përfundimit të projektit, siç përcaktohet në Dokumentin e Projektit”.

Për Këshillin e Ministrave të 
Republikës së Shqipërisë	
Shkëlqim Cani
Ministër i Financave
Për Këshillin Federal të Zvicrës
Ambasadori
………
Ambasada e Zvicrës në Shqipëri

VENDIM
Nr. 852, datë 21.10.2015

[bookmark: _GoBack]Për DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 718,  DATË 29.10.2004, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR LISTËN E PERSONAVE TË SHPALLUR SI FINANCUES TË TERRORIZMIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 14, pika 1, 18, pika 1, 25, pika 1, dhe 28, pika 1, të ligjit nr. 157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, me propozimin e ministrit të Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në listën e personave të shpallur sipas rezolutës së Këshillit të Sigurimit (“Lista e OKB-së”), që i bashkëlidhet vendimit nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet, si më poshtë vijon:
1. Në listën e shkronjës “C”, “Lista e individëve anëtarë ose bashkëpunëtorë me organizatën Al-Qaida”, shtohen individët e renditur në shkronjën “a”, të listës që i bashkëlidhet këtij vendimi, sipas shtesave në listën e konsoliduar të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, për personat që janë anëtarë, bashkëpunëtorë apo financues për organizatën Al-Qaida.
2. Në listën e shkronjës “C”, “Lista e individëve anëtarë ose bashkëpunëtorë me organizatën Al-Qaida”, çregjistrohen individët e renditur në shkronjën “b”, të listës që i bashkëlidhet këtij vendimi, sipas shtesave në listën e konsoliduar të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, për personat që janë anëtarë, bashkëpunëtorë apo financues për organizatën Al-Qaida. 
3. Në listën e shkronjës “D”, “Lista e kompanive që i takojnë ose bashkëpunojnë me organizatën Al-Qaida”, shtohen kompanitë e renditura në shkronjën “c”, të listës që i bashkëlidhet këtij vendimi, sipas shtesave në listën e konsoliduar të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, për personat që janë anëtarë, bashkëpunëtorë apo financues për organizatën Al-Qaida.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

AZHURNIMI NË LISTËN E PERSONAVE TË SHPALLUR SI FINANCUES TË TERRORIZMIT SIPAS REZOLUTAVE TË KËSHILLIT TË SIGURIMIT (“LISTA E OKB-së”)
C. LISTA E INDIVIDËVE ANËTARË OSE BASHKËPUNËTORË ME ORGANIZA-TËN AL-QAIDA
a) Lista e shtuar në “Lista e individëve anëtarë ose bashkëpunëtorë me organizatën Al-Qaida”;
1. AQSA; MAHMOOD,
2. NASSER; AHMED; MUTHANA,
3. OMAR; ALI; HUSSAIN,
4. SALLY-ANNE; FRANCES; JONES,
5. BOUBAKER; BEN HABIB; BEN AL-HAKIM,
6. PETER; CHERIF,
7. MAXIME; HAUCHARD,
8. AMRU; AL-ABSI,
9. MU’TASSIM; YAHYA; ‘ALI; AL-RUMAYSH,
10. TARAD; MOHAMMAD; ALJARBA,
11. LAVDRIM; MUHAXHERI,
12. ASEEL; MUTHANA,
13.MAGHOMED;
MAGHOMEDZAKIROVICH; ABDURAKHMANOV,
14. ISLAM; SEIT-UMAROVICH; ATABIEV,
15. AKHMED; RAJAPOVICH; CHATAEV,
16. TARKHAN; ISMAILOVICH; GAZIEV,
17. ZAURBEK; SALIMOVICH; GUCHAEV,
18. SHAMIL; MAGOMEDOVICH; ISMAILOV.
     b) Lista e ndryshuar në “Lista e individëve anëtarë ose bashkëpunëtorë me organizatën Al-Qaida”;
1. ISAMIL; ABDALLAH; SBAITAN; SHALABI,
2. MOHAMED; GHASSAN; ALI; ABU DHESS.
C. LISTA E KOMPANIVE QË I TAKOJNË OSE BASHKËPUNOJNË ME ORGANIZA-TËN AL-QAIDA
c) Lista e shtuar në “Lista e kompanive që i takojnë ose bashkëpunojnë me organizatën Al-Qaida”;
1. MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT),
2. JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A).

Shënim. Gjeneralitetet e tjera për personat, emrat e të cilëve janë radhitur më sipër, mbahen në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave.

VENDIM
Nr. 853, datë 21.10.2015

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 79, DATË 21.1.2009,  TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE , “PËR MIRATIMIN E STEMËS, TË UNIFORMËS, GRADAVE, EMBLEMËS, FLAMURIT DHE SHENJAVE TË POLICISË SË SHTETIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 98, të ligjit nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

Pas pikës 2.3.1, të vendimit nr. 79, datë 21.1.2009, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet pika 2.3.2, me përmbajtjen, si më poshtë vijon:
“2.3.2. Uniforma për shërbimet e veçanta për punonjësit e qarkullimit rrugor është sipas lidhjes 1, bashkëlidhur këtij vendimi.”.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama
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VENDIM
Nr. 855, datë 21.10.2015

PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2015, MIRATUAR PËR MINISTRINË E FINANCAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 e 45, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 13, të ligjit nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015”, të  ndryshuar, dhe ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Ministrisë së Financave, në buxhetin e miratuar për vitin 2015, t'i shtohet fondi prej 10 000 000 (dhjetë milionë) lekësh, për shpenzime korrente, në programin “Menaxhimi i të ardhurave tatimore”. 
2. Ky fond të përdoret nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për përballimin e shpenzimeve që kryhen në kuadër të nismës kundër informalitetit dhe që lidhen me:
a) shpërblimin e informatorëve të jashtëm, për shkeljet e dyshuara dhe të vërtetuara nga administrata tatimore në fushën e përdorimit të pajisjeve fiskale nga subjektet tatimpaguese;
b) blerjen e mallrave dhe shërbimeve, nga punonjës të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për verifikimin në vend të subjekteve tatimpaguese, për përdorimin e pajisjeve fiskale. 
3. Rregullat e masa e shpërblimit të informatorëve dhe procedura e masa e shpenzimit për blerje të mallrave dhe shërbimeve në subjektet tatimpaguese, sipas shkronjave “a” e “b”, të pikës 2, të këtij vendimi, përcaktohen me udhëzim të ministrit të Financave. 
4. Fondi, në shumën 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë, i shtuar sipas pikës 1, të përballohet nga fondi rezervë i Këshillit të Ministrave.
5. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTRI
Edi Rama
VENDIM
Nr. 856, datë 21.10.2015

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 1020, DATË 14.10.2009, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,“PËR KRIJIMIN E AGJENCISË SË AUDITIMIT TË PROGRAMEVE TË ASISTENCËS, AKREDITUAR NGA BASHKIMI EVROPIAN”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 10, të ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, të neneve 6 e 8, të ligjit nr. 9840, datë 10.12.2007, “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Komuniteteve Evropiane, për rregullat e bashkëpunimit të asistencës për Shqipërinë, në kuadër të zbatimit të Instrumentit të Parazgjerimit (IPA)”, dhe të neneve 10 e 11, të ligjit nr. 37/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Evropian, për rregullat e zbatimit të mbështetjes financiare të BE-së për Shqipërinë, në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Para anëtarësimit (IPA II)”, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Pas pikës 7, të vendimit nr. 1020, datë 14.10.2009, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet pika 7/1, me këtë përmbajtje: 
“7/1. Përveç kritereve të përgjithshme, të parashikuara nga legjislacioni në fuqi për nëpunësin civil, drejtori i Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian,duhet të plotësojë edhe këto kritere: 
a) Të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare në shkencat ekonomike ose juridike;
b) Të ketë, të paktën, 10 (dhjetë) vjet përvojë profesionale, nga të cilat, të paktën, 6 (gjashtë) vjet, në fushën e auditimit; 
c) Të gëzojë integritet të lartë moral e profesional.
2. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

VENDIM
Nr. 857, datë 21.10.2015

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 11, DATË 14.1.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ME KONTRATË TË PËRKOHSHME, PËR VITIN 2015, NË NJËSITË E QEVERISJES QENDRORE”, TË NDRYSHUAR 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 18, të ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 11, të ligjit nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave





VENDOSI:

Në vendimin nr. 11, datë 14.1.2015, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë vijon:
1. Në pikën 1, të vendimit, numri i punonjësve me kontratë të përkohshme ndryshohet dhe bëhet “... 2 060 veta ...”. 
2. Në lidhjen nr. 1, të përmendur në pikën 1, të vendimit, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:  
a) Në ndarjen “(7) Ministria e Financave”, në emërtesën “Punonjës shërbimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve”, fjalët “...tremujore...” zëvendësohen me “...gjashtëmujore...”;
b) Në ndarjet “(20) Ministria e Zhvillimit Urban”, “(23) Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes” dhe “(26) Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor” shtohen nënndarjet, sipas tabelës që i bashkëlidhet këtij vendimi.
3. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi të përballohen nga buxheti i vitit 2015, miratuar për institucionet e përmendura në këtë vendim. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.       

KRYEMINISTRI
Edi Rama


[image: ]



VENDIM
Nr. 858, datë 21.10.2015

PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, DATË 16.7.2015, “METALLA DHE TË TJERË KUNDËR SHQIPËRISË” (APLIKIMET NR. 30264/08, 42120/08, 54403/08 DHE 54411/08)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 46, të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, ratifikuar me ligjin nr. 8137, datë 31.7.1996, “Për ratifikimin e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 13, të ligjit nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, datë 16.7.2015, për çështjen “Metalla dhe të tjerë kundër Shqipërisë” (aplikimet nr. 30264/08, 42120/08, 54403/08 dhe 54411/08), sipas shumave të përcaktuara në shtojcën 2, të këtij vendimi, plus çdo taksë që mund të jetë e aplikueshme.
2. Vlera e përcaktuar si detyrim në pikën 1, të këtij vendimi, të konvertohet në lekë, në bazë të kursit të këmbimit të bankës ku është depozituar shuma, në datën e kryerjes së pagesës.
3. Shumat e përcaktuara si detyrim që ka shteti shqiptar, në pikën 1, të këtij vendimi, të depozitohen në një nga bankat e nivelit të dytë, në emër të aplikantëve, sipas shtojcës 1, të këtij vendimi, sipas vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut,datë 16.7.2015, për çështjen “Metalla dhe të tjerë kundër Shqipërisë” (aplikimet nr. 30264/08, 42120/08, 54403/08 dhe 54411/08).
4. Pagesa e shumave të depozituara, sipas pikës 3, të këtij vendimi, në favor të aplikantëve, sipas aplikimevenr. 30264/08 (Metalla), nr. 42120/08 (Bushati), nr. 54403/08 (Metalla dhe të tjerë) dhe nr. 54411/08 (Metalla dhe të tjerë), të bëhet nga Ministria e Financave, pas paraqitjes së dokumentacionit ligjor të nevojshëm për kryerjen e pagesave nga buxheti i shtetit, brenda afatit tremujor, nga dita kur vendimi i Gjykatës është bërë përfundimtar.
5. Në rast mospagimi brenda afatit tremujor, të përmendur në pikën 4, të këtij vendimi, mbi shumat e mësipërme paguhen interesa të thjeshta, të barabarta me kursin marzhinal të huas së Bankës Qendrore Evropiane, gjatë periudhës së mospagimit, plus tre për qind.
6. Efekti financiari parashikuar në pikën 1, të këtij vendimi, të përballohet nga fondi i kontigjencës i buxhetit të shtetit.
7. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
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ANEKSI 1-  LISTA E APLIKANTËVE

	Nr.
	Çështja dhe numri
	Emri i aplikantit (ve) (viti i lindjes)
	Shteti rezident
	Përfaqësuar nga
	Data e kërkesës

	1.
	Metalla, nr.  30264/08
	Nezmi Metalla (1943)
Bujar Metalla (1956)
	Shqipëri
	E. Muharremaj,
Avokat
	13 Qershor2008

	2.
	Bushati, nr.  42120/08
	Genc Bushati (1944)
	Shqipëri
	B. Muslija,
Avokat
	9 Gusht 2008

	3.
	Metalladhe të tjerë nr. 
54403/08
	Nezmi Metalla(1943)
Bujar Metalla(1956) Shyqyri Metalla (1947)
Besnik Metalla(1961)
Ferik Metalla(1969) Dhurata Metalla, née Duka(1956)
Sanije Sinjari (1928)
Fiqirete Gashi (1931)
	Shqipëri
	E. Muharremaj,
Avokat
	8 Tetor 2008

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Metalla dhe të tjerë,nr. 
54411/08
	
	
	
	


ANEKSI 2–DËMI PASUROR DHE JOPASUROR, SI DHE KOSTOT DHE SHPENZIMET

	Emri i aplikimit dhe numri
	Dëmi pasuror dhe jo pasuror
	Kostot dhe shpenzimet

	
Metalla, nr.  30264/08
	
EURO 23,200 (njëzet e tre mijë e dyqind euro).
	
EUR 3,000 (tre mijë euro)

	 Metalla dhe të  tjerë
nr.  54403/08
	
EURO 97,000 (nëntëdhjetë e shtatë mijë euro)
	

	Metalla dhe të tjerë
nr.  54411/08
	
	

	Bushati, nr.  42120/08
	EURO   1,500 (një mijë e pesëqind euro në favor të pjesës së aplikantit)


	Asgjë (asnjë faturë nuk u dërgua).





VENDIM
Nr. 859, datë 21.10.2015

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 717, DATË 23.6.2009, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PAGAT E PUNONJËSVE MBËSHTETËS TË INSTITUCIONEVE BUXHETORE”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike dhe ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 

Titulli i lidhjes nr. I/3, që përmendet në pikën 4, të vendimit nr. 717, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, ndryshohet, si më poshtë vijon: 
“Renditja e pozicioneve të veçanta të punës për çdo klasë për punonjësit mbështetës në Gjykatën Kushtetuese, në Gjykatën e Lartë dhe në Shkollën e Magjistraturës.”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 janar 2016. 

KRYEMINISTRI
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VENDIM
Nr. 860, datë 21.10.2015

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 656, DATË 26.9.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI, PRONËSIA, SHFRYTËZIMI, MIRËMBAJTJA DHE TRANSFERIMI NË FAVOR TË SHTETIT, TË PROJEKTIT TË HIDROCENTRALEVE MBI LUMIN DEVOLL”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

Në vendimin nr. 656, datë 26.9.2012, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa: 
1. Në tabelën bashkëlidhur bëhen ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:
a) Ndryshohen të dhënat për pasuritë e zonës kadastrale 3624, fshati Trashovicë, në kolonën “Sipërfaqe shpronësimi”, sipas të dhënave të përcaktuara në tabelën 1, bashkëlidhur këtij vendimi. 
b) Shtohen pronarët e pasurive të paluajtshme që do të shpronësohen, sipas përcaktimeve në tabelën 2, bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Në pikat 3 e 4, shuma “278 146 846.8 (dyqind e shtatëdhjetë e tetë milionë e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e tetëqind e dyzet e gjashtë pikë tetë) lekë”zëvendësohet me “299 466 293.9 lekë (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë milionë e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e tre pikë nëntë) lekë”. 
3. Pika 5 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“5. Vlera e shpenzimeve procedurale të shpronësimit përballohet nga shoqëria “Devoll Hydropower”, sh.a.”. 


4. Kudo në përmbajtjen e vendimit, emërtimi “Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës” zëvendësohet me “Ministra e Energjisë dhe Industrisë”. 
5. Ngarkohen Ministria e Energjisë dhe Industrisë, zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe shoqëria “Devoll Hydropower”, sh.a., për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
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	Tabela 1
Korrigjim i sipërfaqes që shpronësohet

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr rendor
	NUMRI PASURISË
	LLOJI I PRONËS
	TIPI I PRONARIT
	EMËR, ATËSI MBIEMËR
	SIP E PARCELËS  (m2)
	SIP E TRUALLIT  (m2)
	SIP NDËRTIMIT (m2)
	SIP GJEOMETRIKE (m2)
	NUMËR ZK
	FSHATI
	KOMUNË
	RRETHI
	SIP.  SHPRONËSIMI (m2)

	1
	44/31
	Arë
	Privat
	Alush Mustafa Çoku
	2928
	0
	0
	3253.08              
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	65.49

	2
	44/16
	Arë
	Privat
	Estref Kadri Tocila
	2640
	0
	0
	2524
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	45.02

	3
	44/33
	Arë
	Privat
	Hasan Ali Avdiu
	90
	0
	0
	239.82
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	239.82

	4
	44/15
	Arë
	Privat
	Kadri Xhelil Tocila
	3300
	0
	0
	2886.91
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	63.22

	5
	44/36
	Arë
	Privat
	Kastriot Hysen Çekrezi
	600
	0
	0
	615.95
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	34.56

	6
	44/18
	Arë
	Privat
	Kujtim Qamil Çekrezi
	2394
	0
	0
	2163.66
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	11.05

	7
	44/32
	Arë
	Privat
	Kujtim Qamil Çekrezi
	105
	0
	0
	180.52
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	180.52

	8
	44/10
	Arë
	Privat
	Rexhep Zenel Ibra
	2300
	0
	0
	2649.65
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	33.06

	9
	44/12
	Arë
	Privat
	Rushan Hamit Çekrezi
	2761
	0
	0
	2810.43
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	50.68

	10
	44/17
	Arë
	Privat
	Sadush Murat Çekrezi
	3724
	0
	0
	3688.55
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	48.82

	11
	44/14
	Arë
	Privat
	Selim Hamit Çekrezi
	2176
	0
	0
	2436.64
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	47.55

	12
	44/11
	Arë
	Privat
	Sherif Nazif Toçila
	4200
	0
	0
	3882.34
	3624
	Trashovice
	Pishaj
	Gramsh
	132.1
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VENDIM
Nr. 861, datë 21.10.2015

PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË Z. GJOVALIN BUSHI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 5, të ligjit nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015”, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 932, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2015”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të z. Gjovalin Bushi në masën 1 200 000 (një milion e dyqind mijë) lekë.
2. Ky fond të përballohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
3. Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave përkatëse të institucionit të mjekimit.
4. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

VENDIM
Nr. 863, datë 21.10.2015

PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË QENDRËS KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT, REGJISTRI TREGTAR
 	
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 4, të ligjit nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”, dhe të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave
 
VENDOSI:
 
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]1. Objekt i këtij vendimi është krijimi i bazës të të dhënave elektronike të regjistrit tregtar, të quajtur Regjistri Tregtar. 
2. Regjistri tregtar është një bazë të dhënash unike e subjekteve që, sipas legjislacionit shqiptar, kryejnë veprimtari ekonomike tregtare.
3. Në Regjistrin Tregtar reflektohen si të dhëna parësore:
a) të dhënat që i përkasin themelimit dhe veprimtarisë së subjekteve tregtare;
b) të dhënat që i përkasin çregjistrimit;
c) çdo ndryshim në status dhe organizimin e subjektit tregtar;
ç) të dhënat që u përkasin regjistrimeve me vendim të autoritetit publik; 
d) të dhënat e identifikimit për personin juridik, si forma, emri, numri e vendi i regjistrimit dhe selia;
dh) të dhëna për dokumentet shoqëruese/akte dhe informacione që regjistrohen, njoftohen apo depozitohen në regjistër;
e) të dhëna për ndërveprim dhe baza të dhënash të tjera;
ë)  të dhënat që i përkasin numrit unik të identifikimit të subjektit;
f) të dhënat për emrin e subjektit tregtar dhe emrin tregtar;
g) të dhëna për subjektet e huaja; 
gj) të dhëna për kapitalin themeltar të anëtarëve/aksionarëve/ortakëve;
h) kompetencat e përfaqësimit dhe afatet e emërimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhënie me të tretët.
4. Regjistri Tregtar përmban informacione për subjektet që detyrohen të regjistrohen në regjistrin tregtar sipas ligjit, si: 
4.1 Të dhënat e detyrueshme për personat fizikë 
Për regjistrimin fillestar të personave fizikë janë të detyrueshme të dhënat për:
a) vendin e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike tregtare;
b) fushën e veprimtarisë, në qoftë se është e përcaktuar;
c) specimenin e nënshkrimit (firmës) të personit fizik. 
4.2 Të dhënat e detyrueshme për shoqëritë e thjeshta
Për regjistrimin fillestar të shoqërive të thjeshta janë të detyrueshme të dhënat për:
a) kohëzgjatjen, në qoftë se është e përcaktuar;
b) fushën e veprimtarisë, në qoftë se është e përcaktuar; 
c) vendin e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike tregtare;
ç) vlerën dhe llojin e kontributeve të anëtarëve;
d) kompetencat e përfaqësimit, si dhe afatet e emërimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhënie me të tretët;
dh) specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë shoqërinë përpara të tretëve.
4.3 Të dhënat e detyrueshme për shoqëritë tregtare
Për regjistrimin fillestar të shoqërive tregtare janë të detyrueshme të dhënat për:
a) emrin;
b) formën;
c) datën e themelimit;
ç) selinë;
d) objektin, në qoftë se është i përcaktuar;
dh)kohëzgjatjen, në qoftë se është e përcaktuar;
e) kompetencat e përfaqësimit, si dhe afatet e emërimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhënie me të tretët;
ë) specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë shoqërinë përpara të tretëve;
f) njoftimin e vlerës së kapitalit themeltar të nënshkruar, numrin e pjesëve të kapitalit, vlerën nominale të secilës pjesë, pjesëmarrjen në kapital, vlerën dhe llojin e kontributeve të secilit ortak, si dhe informacionin nëse kapitali fillestar i nënshkruar është paguar ose jo.
4.4 Të dhënat shtesë për shoqëritë aksionare
Për regjistrimin fillestar të shoqërisë aksionare, përveç sa parashikohet në nenin 32, të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar, janë të detyrueshme edhe të dhënat për:
a) vlerën e kapitalit themeltar të nënshkruar dhe pjesën e paguar;
b) numrin dhe formën e aksioneve të nënshkruara; 
c) vlerën nominale të secilit aksion; 
ç) numrin i aksioneve të nënshkruara nga secili aksionar; 
d) vlerën dhe llojin e kontributit të secilit aksionar, si dhe pjesën e paguar prej secilit;
dh) kushtet e veçanta, që kufizojnë transferimin e aksioneve (nëse ka);
e) nëse ka kategori të ndryshme aksionesh, njoftohen të dhënat e përcaktuara në shkronjat “c” e “dh”, të kësaj pike, për secilën kategori aksionesh, si dhe të drejtat që lidhen me to; 
ë) procedurat për konvertimin e formës së aksioneve, nëse parashikohet në statut;
f) vlerën totale ose një parashikim të kostove të veçanta në ngarkim të shoqërisë për procedurat e themelimit; 
g) përparësitë që u njihen personave, që kanë marrë pjesë në themelimin e shoqërisë apo në transaksione të veçanta, që lidhen me fillimin e veprimtarisë ekonomike (nëse ka);
gj) identifikimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe ekspertit kontabël të autorizuar, si dhe afatin e emërimit të tyre; 
h) numrin e anëtarëve të organeve drejtuese;
i) procedurat e emërimit të anëtarëve të organeve drejtuese, nëse ndryshojnë nga parashikimet ligjore.
4.5 Të dhënat për degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
Për regjistrimin fillestar të degëve dhe zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja janë të detyrueshme të dhënat për:
a) shoqëritë e huaja, si:
i) emri;
ii) forma;
iii) data e themelimit;
iv) të dhënat e identifikimit të themeluesve;
v) selia;
vi) objekti, në qoftë se është i përcaktuar;
vii) kohëzgjatja, në qoftë se është e përcaktuar, përfshirë numrin dhe vendin e regjistrimit;
viii) kapitalin e shoqërisë së huaj;
b) emrin e degës ose të zyrës së përfaqësimit, nëse është i ndryshëm nga ai i shoqërisë së huaj;
c) kohëzgjatjen e degës ose të zyrës së përfaqësimit, në qoftë se kjo është e përcaktuar;
ç) fushën e veprimtarisë së degës ose të zyrës së përfaqësimit, në qoftë se kjo është e përcaktuar;
d) selinë e degës ose të zyrës së përfaqësimit; 
dh) të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e degës ose zyrës së përfaqësimit në marrëdhënie me të tretët nëse është shtetas i huaj, kompetencat e përfaqësimit dhe afatet e emërimit;
e) specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë degën ose zyrën e përfaqësimit në marrëdhënie me të tretët.
4.6 Të dhënat për shoqëritë dhe unionet e kursim-kredive
Për regjistrimin e shoqërive dhe të unioneve të kursim-kredive janë të detyrueshme për regjistrim të dhënat për:
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]a) emrin;
b) formën;
c) datën e themelimit;
ç) identifikimin e themeluesve;
d) selinë;
dh) objektin, në qoftë se është i përcaktuar;
e) kohëzgjatjen, në qoftë se është e përcaktuar;
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]ë) kompetencat e përfaqësimit, si dhe afatet e emërimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhënie me të tretët; 
f) specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë shoqërinë përpara të tretëve;
g) vlerën e kontributeve të secilit anëtar në kapitalin e shoqërisë, faktin nëse kapitali i nënshkruar është i paguar dhe pjesën e paguar, si dhe afatin e emërimit të anëtarëve të organit mbikëqyrës e të ekspertit kontabël të autorizuar.
4.7 Të dhënat për shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjellë
Për regjistrimin e shoqërive të bashkëpunimit të ndërsjellë janë të detyrueshme të dhënat për:
a) emrin;
b) formën;
c) datën e themelimit;
ç) identifikimin e themeluesve;
d) selinë;
dh) objektin, në qoftë se është i përcaktuar;
e) kohëzgjatjen, në qoftë se është e përcaktuar;
ë) kompetencat e përfaqësimit, si dhe afatet e emërimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhënie me të tretët; 
f) specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë shoqërinë përpara të tretëve;
g) vlerën e kontributeve të secilit anëtar në kapitalin e shoqërisë, faktin nëse kapitali i nënshkruar është i paguar dhe pjesën e paguar, përcaktimin e territorit të veprimtarisë, si dhe afatin e emërimit të anëtarëve të organit mbikëqyrës, të ekspertit kontabël të autorizuar.
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39]5. Regjistri Tregtar përmban gjithashtu informacione dhe dokumente, si më poshtë vijon:
a) Pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme;  
b) Aktin e emërimit ose të shkarkimit të ekspertit kontabël të autorizuar, në rastet kur emërimi është i detyrueshëm, numrin e licencës profesionale;
c) Aktin e emërimit të likuiduesve;
ç) Aktet e prishjes, mbylljes apo shpërndarjes, aktet e transformimit, bashkimit, ndarjes, hapjes së procedurave të administrimit, likuidimit ose riorganizimit, si dhe aktet e tjera të ndërmjetme, të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Për degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja regjistrohen edhe aktet e transformimit, të bashkimit, ndarjes, hapjes dhe mbylljes së procedurave të likuidimit ose falimentimit të shoqërisë së huaj;
d) Të dhëna për vendet e tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia;
dh) Dokumentet, që vërtetojnë vënien e pengjeve ose garancitë e tjera për pjesëmarrjet në kapitalin e subjektit;
e) Çdo regjistrim tjetër të detyrueshëm sipas dispozitave ligjore në fuqi;
ë) Listën e plotë të aksionarëve të regjistruar;
f) Vendime gjyqësore ose të autoriteteve të tjera publike për të dhënat e regjistruara ose veprimtarinë e subjektit tregtar;
g) Certifikatën e regjistrimit fillestar (Numri unik i identifikimit të subjektit NUIS).
5.1 Regjistri Tregtar përmban edhe të dhëna shtesë (vullnetare), të cilat përfshijnë, por pa u kufizuar në to,: 
a) emërtimin ose shenjat e tjera dalluese të veprimtarisë (nëse është/janë i/të ndryshëm nga emri i regjistruar i subjektit);
b) çdo transferim të aksioneve nominative për shoqëritë aksionare që, përveç personave të autorizuar, mund të regjistrohet edhe me aplikimin e çdo aksionari të interesuar;
c) website, e-mail, telefon dhe faks;
ç) vendimet e organeve drejtuese të subjektit, të ndryshme nga vendimet e detyrueshme për regjistrim;
d) të dhëna të tjera, të lidhura me veprimtarinë ekonomike tregtare të subjektit;
dh) vendimin e pezullimit të veprimtarisë ose vendime të tjera të ndryshme nga vendimet e detyrueshme për regjistrim.
5.2 Të dhëna për  subjektet e çregjistruara, si numri e data e vendimit gjyqësor ose e autoritetit tjetër publik, sipas ligjeve të posaçme, që ka vendosur çregjistrimin nga regjistri tregtar, ose, në rastin e çregjistrimit vullnetar, të dhënat e aktit të aplikimit, nëpërmjet të cilit është kryer çregjistrimi.  
5.3	Të dhënat sipas legjislacionit tatimor, të sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe atij të statistikave, si:
5.3.1 Llojet e tatimeve për të cilat subjekti është përgjegjës:
a) Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël; 
b) Sigurime shëndetësore;
c) Sigurime shoqërore;
ç) TVSH-në;
d) Lojëra fati; 
dh) Tatimfitimi; 
e) Tatimi i të ardhurave nga punësimi;
ë) Taksa kombëtare.
5.3.2 Kategori për sigurimet shoqërore të subjektit:
a) Punëdhënës me punëmarrës;
b) I vetëpunësuar i vetëm:
c) I vetëpunësuar me punëmarrës;
ç) I vetëpunësuar me punëmarrës dhe punonjës të papaguar të familjes;
d) I vetëpunësuar pa punëmarrës dhe punonjës të papaguar të familjes.
5.3.3 Kodi i Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike (NVE 2).
6. Të dhëna dytësore konsiderohen të dhënat që kanë të bëjnë me të dhëna referencare të Gjendjes Civile, si numri personal, emri, mbiemri, atësia, vendlindja, datëlindja, gjinia, bashkia/komuna, adresa.
7. Baza e të dhënave të Regjistrit Tregtar ndërvepron me bazat e të dhënave të:
- administratës tatimore, qendrore dhe vendore;
- Institutit të Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore; 
- Inspektoratit Kombëtar të Punës;
- institucioneve të tjera publike/private, me të cilat QKR-ja lidh marrëveshje.
8. Qendra Kombëtare e Regjistrimit është administratori i vetëm i Regjistrit Tregtar dhe përgjegjëse e drejtpërdrejtë për strukturën e bazës të të dhënave, anën funksionale dhe operacionale.
9. Qendra Kombëtare e Regjistrimit përfaqëson autoritetin e vetëm, i cili përcakton të drejtat dhe kufizimet e operimit në bazën e të dhënave elektronike të Regjistrit Tregtar, nëpërmjet aplikimit të skemave të aksesit me nivele të shkallëzuara dhe hierarkike të administrimit të informacionit respektiv për të gjitha institucionet e tjera të administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore.
10. Qendra Kombëtare e Regjistrimit është përgjegjëse për krijimin, operimin dhe mirëfunksionimin e të gjithë përdoruesve me privilegje aksesi të nivelit të parë të bazës të të dhënave elektronike të Regjistrit Tregtar dhe, po ashtu, miraton krijimin e përdoruesve e monitoron operacionet e të gjithë këtyre përdorueseve të tjerë me privilegje aksesi të nivelit të dytë.
11. Institucioni administrues dhe përgjegjës i bazës të të dhënave të Regjistrit Tregtar dhe procesit të regjistrimit është Qendra Kombëtare e Regjistrimit.
12. Dhënës të informacionit janë:
a) gjykata:
b) prokuroria:
c) dogana:
ç) përmbarimi shtetëror dhe privat:
d) autoritete publike/private me të cilat QKR-ja lidh marrëveshje apo ka detyrimin në bazë të ligjeve të posaçme:
dh) individë dhe subjekte (fizike dhe juridike).
13. Subjekte të interesuara janë:
a) Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.
b) Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
c) Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
ç) Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave.
d) Policia e Shtetit, prokuroria apo agjenci të tjera të hetimit.
dh) Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive.
e) Institucione të tjera publike apo private.
14. Niveli i aksesit në sistemin dhe bazën e të dhënave të Regjistrit Tregtar është, si më poshtë vijon:
a) Veprimet në regjistër kryhen nga Drejtori i Përgjithshëm i QKR-së dhe/apo nga nëpunësit regjistrues, të përcaktuar në strukturën e QKR-së;
b) Veprimet në regjistër kryhen nga nëpunës të sporteleve të shërbimit në QKR qendër dhe në njësitë e qeverisjes vendore dhe nëpunësit e sporteleve që hapen pranë dhomave të tregtisë dhe industrisë, rregulluar sipas legjislacionit përkatës;  
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]c) Nëpunësi i regjistrimit dhe nëpunësi i sportelit kanë të drejtë leximi mbi të dhënat e parësore dhe dytësore;
ç) Nëpunësit e sportelit kanë të drejtë leximi, shkrimi dhe modifikimi mbi të dhënat e të gjithë individëve dhe subjekteve;
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]d) Drejtori i Përgjithshëm është autoriteti përgjegjës për veprimet në regjistra.
15. Ngarkohet Qendra Kombëtare e Regjistrimit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

VENDIM
Nr. 864, datë 21.10.2015

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË REGJISTRIMIT DHE TË PUBLIKIMIT NË QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 76, të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”,të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I QENDRËS KOMBËTARE TË REGJIS-TRIMIT
1. Termat e përdorur në këtë vendim kanë të njëjtin kuptim me ato të përcaktuar në nenin 2, të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar.
2. Me termin “ligj” në këtë vendim do t’i referohemi ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar.
3. Aplikimi për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit bëhet nëpërmjet:
a) sportelit qendror, sporteleve të shërbimit pranë njësive të qeverisjes vendore, si funksion i deleguar apo si funksion i organizatave të tjera, me të cilat QKR-ja lidh marrëveshje bashkëpunimi, si dhe sporteleve të shërbimit në territor, në kuadër të strukturës së saj;
b) hapjes së sporteleve të shërbimit, në bashkëpunim dhe pranë Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë dhe/ose dhomave të tregtisë, rregulluar sipas legjislacionit përkatës;
c) hapjes së sportelit elektronik.
Qendra Kombëtare e Regjistrimit bën publike, me mjete të përshtatshme, listën e njësive të qeverisjes vendore, të sporteleve të shërbimit në territor, në kuadër të strukturës së saj dhe Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë dhe/ose Dhomave të Tregtisë, pranë të cilave funksionojnë sportelet e shërbimit.
3. Aplikantët deklarojnë, nëpërmjet formularit të aplikimit, të dhënat e kërkuara nga ligji për kryerjen e regjistrimit dhe paraqesin dokumentacionin shoqërues përkatës.
4. Aplikantët, që kryejnë regjistrimin fillestar në regjistrin tregtar, sipas ligjit, deklarojnë në formularët e regjistrimit fillestar edhe të dhënat e detyrueshme, sipas dispozitave që rregullojnë fushën tatimore, statistikore, të sigurimeve shoqërore e shëndetësore e të inspektoratit të punës. Këto deklarime kryhen në mbështetje të ligjit dhe sipas kërkesave të përcaktuara në formularët e miratuar.
5. Aplikimi për regjistrim bëhet nga personat e autorizuar, sipas përcaktimit të nenit 26 të ligjit, duke deklaruar të dhënat nëpërmjet paraqitjes së aplikimit përkatës, të plotësuar me të gjitha fushat e detyrueshme, si dhe duke paraqitur dokumentet shoqëruese, të kërkuara për llojin e regjistrimit që kërkohet të kryhet.
6. Personi, që paraqet aplikimin në sportel ose që kryen aplikimin on-line, duhet të vërtetojë identitetin me një dokument të vlefshëm identifikimi, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
7. Aplikuesi dorëzon aplikimin te nëpunësi i sportelit ose në mënyrë elektronike, nëpërmjet sportelit elektronik.
8. Nëpunësi i sportelit i kërkon personit që paraqitet për aplikim të dhëna për regjistrimin që kërkon të kryejë dhe hap dosjen elektronike, e cila mban numrin përkatës(një numër për çdo dosje ose aplikim), të dhënë automatikisht nga sistemi i informatizuar i QKR-së (numri i çështjes CN). Në rastin e aplikimit nëpërmjet sportelit elektronik, aplikuesi kryen aplikimin sipas procedurës së përcaktuar në sportelin elektronik.
9. Personi, që paraqitet për aplikim në sportel, bën pagesën e tarifës përkatëse, sipas llojit të regjistrimit që kërkon të kryejë.
10. Në rastin e aplikimit pranë sporteleve të QKR-së, nëpunësi i sportelit asiston personin që paraqitet për aplikim në plotësimin e formularit të miratuar, në të gjitha rubrikat e detyrueshme të tij, sipas llojit të regjistrimit që kërkohet të kryhet dhe llojit të subjektit që kryen regjistrimin,hedh të dhënat në formularët elektronikë të sistemit të informatizuar, si dhe kërkon paraqitjen e dokumentacionit shoqërues përkatës.
11. Nëpunësi i sportelit, në çdo rast, asiston personin që paraqitet për aplikim në plotësimin e të gjitha rubrikave të detyrueshme të formularit edhe kur të dhënat, që duhet të deklarohen në një apo më shumë rubrika, janë të pasakta apo nuk vërtetohen nga dokumentet shoqëruese të paraqitura.
12. Pas plotësimit elektronik të formularit të aplikimit, ai printohet dhe nënshkruhet nga personi që aplikon për regjistrim dhe nëpunësi i sportelit, në rubrikën e rezervuar për përdorim zyrtar. 
13. Formulari i aplikimit vuloset dhe nënshkruhet nga nëpunësi i sportelit, në rastin e aplikimit në sportel, përkatësisht në faqe të parë dhe në rubrikën përkatëse. Më pas merret pamja elektronike e formularit të aplikimit dhe dokumenteve shoqëruese të paraqitura nga aplikanti. Në rastin e aplikimit on-line në sportelin elektronik, formulari nënshkruhet elektronikisht vetëm nga personi që kryen aplikimin. 
14. Dokumentet shoqëruese, të paraqitura në format shkresor, nënshkruhen nga personi që aplikon për regjistrim në çdo faqe, duke vendosur shënimin ‘aplikanti’, emër, mbiemër dhe nënshkrimin dhe më pas konvertohen dhe ruhen nga QKR-ja në format elektronik. Pas marrjes së pamjes elektronike nga ana e nëpunësit të sportelit, formulari i aplikimit dhe dokumentet në format shkresor i kthehen personit, i cili ka kryer aplikimin. Të gjitha të dhënat, aplikimet dhe dokumentet shoqëruese të paraqitura nga aplikantët në format shkresor ose elektronik ruhen dhe arkivohen nga QKR-ja në formatin elektronik. 
15. Në rastin e aplikimit pranë sportelit elektronik, është aplikanti, i cili kryen vetë aplikimin.
16. Pasi kryen veprimet e parashikuara në pikat e mësipërme dhe verifikimet sipas pikës 1, të nenit 54, të ligjit, nëpunësi i sportelit:
a) nëse aplikimi është në përputhje me kërkesat e ligjit, i dorëzon personit që aplikon konfirmimin përkatës për kryerjen e aplikimit, të lëshuar nga sistemi i informatizuar, sipas formatit të miratuar;
b) edhe nëse vëren mangësi në aplikim apo në dokumentet shoqëruese, i dorëzon personit që aplikon konfirmimin përkatës për kryerjen e aplikimit, të lëshuar nga sistemi i informatizuar, sipas formatit të miratuar. 
17. Me lëshimin e konfirmimeve sipas shkronjave “a” e “b”, të pikës 17, të këtij kreu, nëpunësi i sportelit ua kalon, për shqyrtim e vendimmarrje, nëpunësve të autorizuar (regjistruesve) aplikimin dhe dokumentet shoqëruese, në format elektronik. Konfirmimi përmban edhe numrin e dhënë automatikisht nga sistemi i informatizuar i QKR-së, sipas pikës 9, të këtij vendimi, i cili shërben për të ndjekur në çdo kohë gjendjen e procesit të regjistrimit dhe nënshkruhet nga nëpunësi i sportelit.
18. Aplikimi dhe dokumentet shoqëruese në format elektronik, dërguar sipas parashikimeve të pikave 17e18,të këtij kreu, merren në shqyrtim nga nëpunësit e autorizuar të QKR-së (regjistruesit), sipas radhës së paraqitjes së tyre.
19. Nëpunësi i autorizuar i QKR-së (regjistruesi) verifikon me hollësi nëse aplikimi dhe dokumentet shoqëruese janë në përputhje me kërkesat e pikës 1, të nenit 54, të ligjit, si dhe verifikon veprimet e kryera nga nëpunësi i sportelit.
20. Kur nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) vëren se aplikimi është në përputhje me kërkesat e ligjit, vlerëson vetëm plotësimin e kërkesave të përcaktuara në pikën 1, të nenit 54, të ligjit. Në këtë vlerësim nëpunësi i autorizuar nuk mund të shqyrtojë saktësinë e të dhënave, vërtetësinë e dokumenteve, që i bashkëlidhen aplikimit për regjistrim apo përputhshmërinë e përmbajtjes së tyre me kërkesat e ligjit në fuqi. Përgjegjësia për saktësinë e të dhënave të deklaruara ose vërtetësinë e dokumenteve, që i bashkëlidhen aplikimit, mbahet nga personat që kanë bërë deklarimet ose që kanë hartuar aktin, sipas dispozitave ligjore në fuqi.
21. Nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) nuk mund ta refuzojë regjistrimin, nëse aplikimi është dorëzuar sipas parashikimeve të ligjit.
22. Nëse nëpunësi i autorizuar (regjistruesi), pas verifikimeve sipas pikave 19, 20, 21 e 22, të këtij vendimi, vëren se aplikimi është në përputhje me kërkesat e ligjit, brenda afatit maksimal prej 1 dite nga data e paraqitjes së aplikimit, miraton:
a) kryerjen e regjistrimit;
b) lëshimin e NUIS-it, në rastin e regjistrimit fillestar;
c) lëshimin e certifikatave të regjistrimit ose sipas rastit vërtetimin e kryerjes së regjistrimit.
23. Nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) miraton kryerjen e regjistrimit sipas shkronjës “a”, të pikës 23, nëse vlerëson se aplikimi i marrë nga nëpunësi  i sportelit, në përputhje me pikat15, 17 e 18,të këtij vendimi, është i mbështetur në ligj dhe në dispozitat e këtij vendimi.
24. Në rastin e regjistrimit fillestar, nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) njofton, në mënyrë elektronike, Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për regjistrimin e subjektit të ri dhe i dërgon të gjitha të dhënat e regjistrimit, deklaruar në formularin përkatës dhe të dhënat e detyrueshme, sipas dispozitave në fushën tatimore, të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, e statistikore. QKR-ja i dërgon, gjithashtu, në mënyrë elektronike, Inspektoratit Shtetëror të Punës të gjitha të dhënat e detyrueshme, sipas dispozitave që rregullojnë fushën e inspektimit të punës.
25. QKR-ja, pas miratimit të regjistrimit, lëshon, sipas rastit, certifikatat e regjistrimit, sipas formateve të miratuara, apo vërtetimin e kryerjes së regjistrimit.
26. Brenda 1 dite nga data e kryerjes së regjistrimit, sistemi i informatizuar i QKR-së publikon në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare të regjistrimit të dhënat e regjistrimit në formatet e miratuara.
27. Nëse nëpunësi i autorizuar, pas verifikimeve sipas pikave 19 deri 22, të këtij vendimi, vëren se aplikimi nuk është në përputhje me kërkesat e ligjit, brenda afatit maksimal prej 1 dite nga data e paraqitjes së aplikimit, pezullon regjistrimin.
28. QKR-ja i njofton me shkrim aplikuesit në çdo sportel, pavarësisht nga vendi i kryerjes së aplikimit, si dhe në faqen zyrtare të QKR-së, brenda afatit të përcaktuar në pikën 28, shkakun e pezullimit, duke i dorëzuar dokumentin përkatës, lëshuar nga sistemi i informatizuar, sipas formatit të miratuar dhe i jep një afat 21 ditë kalendarike për plotësimin ose ndreqjen e mangësive që pengojnë regjistrimin. QKR-ja gjatë afatit të pezullimit nuk mund të paraqesë mangësi të tjera, të ndryshme nga ato të njoftuara.
29. Aplikanti në çdo kohë, brenda afatit të përcaktuar në pikën 29, mund të plotësojë ose të ndreqë mangësitë, duke plotësuar formularin përkatës e duke dorëzuar dokumentet shoqëruese të nevojshme. QKR-ja vlerëson aplikimin për plotësimin ose ndreqjen e mangësive që pengojnë regjistrimin, në përputhje me pikat 17 deri 22, të këtij vendimi.
30. Në rastin kur pas pezullimit aplikanti ka plotësuar ose ka ndrequr mangësitë, brenda afatit të përcaktuar në nenin 56, të ligjit, QKR-ja kryen regjistrimin. Regjistrimi mban datën e paraqitjes së aplikimit të parë.
31. Nëse nëpunësi i autorizuar (regjistruesi), pas verifikimeve sipas pikave 19 deri 22, të këtij kreu, vëren se të dhënat që kërkohen të regjistrohen janë të ndryshme nga të dhënat e kërkuara nga dispozitat e ligjit, regjistrimi refuzohet dhe aplikantit i njoftohet shkaku i refuzimit me shkrim në çdo sportel, pavarësisht nga vendi i kryerjes së aplikimit, si dhe në faqen zyrtare të QKR-së.
32. Nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) refuzon regjistrimin në rastin kur aplikanti nuk ka plotësuar ose nuk ka ndrequr mangësitë që pengojnë regjistrimin, brenda afatit 21-ditor të përcaktuar, në nenin 56, të ligjit si dhe kur aplikimi për plotësimin ose ndreqjen e mangësive nuk plotëson qoftë edhe njërën nga kërkesat e përcaktuara në ligj.
33. Në rastin kur brenda 1 dite nga data e paraqitjes së aplikimit për kryerjen e një regjistrimi sipas ligjit, përfshirë aplikimin për plotësimin ose ndreqjen e mangësive që pengojnë regjistrimin sipas pikës 30, të këtij vendimi, nëpunësi i autorizuar nuk ka kryer regjistrimin, nuk ka njoftuar pezullimin e aplikimit apo refuzimin e tij, atëherë aplikimi për regjistrim quhet i pranuar menjëherë.
34. Në këtë rast, sistemi i informatizuar i QKR-së lëshon, automatikisht, dokumentet sipas pikës 23, të këtij vendimi, dhe kryen veprimet e përcaktuara në pikat 26 e 27,të vendimit.
35. Përcaktimet në pikat e mësipërme, me përjashtim të procedurës së lëshimit të NUIS-it apo të rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe, zbatohen edhe për ndryshimet në të dhënat e regjistruara, për regjistrimet e tjera të detyrueshme, sipas ligjit, për njoftimin e të dhënave vullnetare dhe për çregjistrimin e subjektit nga regjistri tregtar, si dhe për çdo regjistrim tjetër që, sipas ligjit, kryhet me aplikim.
36. Pavarësisht nga sa më sipër, regjistrimi i aplikimit kryhet menjëherë në sportel në rastet kur aplikanti:
a) depoziton pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme. Bëjnë përjashtim rastet kur aplikimi kryhet on-line;
b) depoziton projektstatutin e shoqërive aksionare që themelohen me ofertë publike e dokumentet e tjera, të parashikuara me ligj gjatë fazës përgatitore të themelimit të tyre;
c) njofton vullnetarisht website-in, e-mail-in, numrin e telefonit dhe të faksit;
ç) njofton ndryshimin e të dhënave të identifikimit të individëve, të përfshirë në regjistrin tregtar, në përputhje me ligjin;
d) njofton ndryshimin e specimenit (llojit, tipit) të nënshkrimit;
dh) njofton ndryshimin e objektit të veprimtarisë për personat fizikë.
Në këto raste, nëpunësi i sportelit vepron në përputhje me pikat 7 deri 15 dhe me shkronjën “a”, të pikës 17, të këtij vendimi, dhe i lëshon aplikantit vërtetimin e kryerjes së regjistrimit.
37. Për çdo subjekt të ri të regjistruar në regjistrin tregtar si dhe për çdo regjistrim tjetër(ndryshim tjetër në të dhënat e regjistruara), QKR-ja njofton edhe njësitë e qeverisjes vendore, ku subjektet kanë selinë apo vendet e ushtrimit të veprimtarisë, duke u dërguar të gjitha të dhënat e regjistrimit të deklaruara në formularin përkatës dhe të dhënat e detyrueshme, sipas dispozitave që rregullojnë fushën tatimore.
38. QKR-ja, nëpërmjet sporteleve të shërbimit, u njofton në mënyrë elektronike njësive të qeverisjes vendore të lidhura në rrjet të dhënat e përcaktuara në pikën 38, të këtij vendimi. 
39. Për njësitë e qeverisjes vendore, që nuk janë të lidhura në rrjet, QKR-ja i dërgon këto të dhëna me postë elektronike. 
40. Njoftimet e mësipërme kryhen brenda 2 ditësh pune nga momenti i regjistrimit. 
41. QKR-ja mund të lidhë marrëveshje me institucione të tjera publike shqiptare për shkëmbimin e të dhënave, që kanë të bëjnë me regjistrimin e subjekteve të përcaktuara nga ligji.
42. Pasaktësitë, gabimet teknike ose gabimet e tjera të bëra gjatë regjistrimeve, të cilat rezultojnë qartë nga dokumentacioni i depozituar dhe nuk cenojnë vlefshmërinë e regjistrimit, mund të korrigjohen nga vetë QKR-ja, kryesisht apo me kërkesë të personit të interesuar.
43. Kërkesa për korrigjimin e gabimit mund të bëhet nga çdo person i interesuar, me aplikim, sipas formatit të miratuar. Aplikimi për korrigjimin e gabimit paraqitet në sportelin e shërbimit nga personi i interesuar dhe kryhet pa pagesë.
44. Kryerja e korrigjimit dhe të dhënat e korrigjuara shpallen në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare të regjistrimit të QKR-së dhe për këto njoftohet subjekti me shkrim në sportel pavarësisht nga vendi i kryerjes së aplikimit.
45. Ndryshimi i të dhënave të pasakta, të cilat nuk rezultojnë qartë nga dokumentacioni i depozituar ose cenojnë vlefshmërinë e regjistrimit, kryhet nëpërmjet një aplikimi të ri apo në bazë të një vendimi gjyqësor.
46. Subjektet, që kanë detyrimin e hartimit të pasqyrave financiare vjetore, të raportit të ecurisë së veprimtarisë dhe të raportit të auditimit, të mbajtura sipas kërkesave ligjore, në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme, dhe që nuk i kanë depozituar më parë, në përputhje me afatin e parashikuar në pikën 5, të nenit 22, të ligjit, detyrohen në çdo rast t’i depozitojnë këto dokumente jo më vonë se 7 muaj nga data e mbylljes së çdo viti financiar.
47. Nëse një subjekt nuk përmbush detyrimin, sipas këtij neni, atëherë QKR-ja, së bashku me zbatimin e sanksionit të parashikuar në pikën 3, të nenit 74, të këtij ligji, vepron në përputhje me parashikimet e shkronjës “ë”, të nenit 54, të ligjit.
48. Pika48 nuk zbatohet për subjektet, që kanë njoftuar pezullimin e veprimtarisë, në përputhje me nenin 44, të ligjit.
49. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, afati përfundimtar për depozitimin e pasqyrave financiare vjetore, të raportit të ecurisë së veprimtarisë dhe të raportit të auditimit, sipas shkronjës “a”, të nenit 43/3, të ligjit, është data 31 korrik e çdo viti.
50. Çdo veprim i kryer në regjistër si dhe pamja e plotë elektronike e çdo dokumenti shoqërues janë lirisht të aksesueshëm për publikun, në faqen zyrtare të internetit të QKR-së. Përbën përjashtim aksesi në të dhënat për adresën e individëve.
51. QKR-ja mundëson kryerjen e kërkimeve nga publiku në bazën elektronike të të dhënave pranë çdo sporteli shërbimi, si dhe në faqen zyrtare të internetit. Gjithashtu, i mundëson çdo aplikanti kërkimin në faqen zyrtare të internetit të gjendjes në të cilën ndodhet procesi i regjistrimit të aplikimit të tij, nëpërmjet përdorimit të numrit të dhënë (numrit të çështjes - CN), sipas pikës 9, të këtij vendimi.
52. Çdo person ka të drejtë të kërkojë lëshimin e ekstrakteve për një pjesë (ekstrakt i thjeshtë) apo për të gjitha të dhënat e regjistruara, si dhe kopje të vërtetuar të dokumenteve shoqëruese, të depozituara në regjistër, pranë çdo sporteli shërbimi të QKR-së.
53. Ekstraktet mund të lëshohen për të dhëna të caktuara të subjekteve dhe/ose për historikun e veprimeve të kryera nga një subjekt.
54. Të dhënat për adresën e individëve, sipas pikës 53, të këtij vendimi, janë të aksesueshme vetëm në bazë të një kërkese, që përmban identitetin e kërkuesit.
55. Ekstraktet lëshohen sipas formatit të miratuar. QKR-ja lëshon ekstraktin menjëherë në sportel ose on-line me paraqitjen e kërkesës përkatëse.
II. PROCEDURAT E REGJISTRIMIT DHE PUBLIKIMIT NË SPORTELIN ELEKTRONIK
1. Regjistrimi fillestar dhe çdo regjistrim tjetër bëhet me aplikim jo vetëm pranë çdo sporteli shërbimi të QKR-së në të gjithë territorin, por mund të kryhet në mënyrë elektronike, në përputhje me legjislacionin për nënshkrimin elektronik.
2. Depozitimi i pasqyrave financiare vjetore, raportit të ecurisë së veprimtarisë dhe raportit të auditimit, të mbajtura sipas kërkesave ligjore, në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme, mund të kryhet edhe me aplikim në mënyrë elektronike.
3. Aplikuesi dorëzon aplikimin e plotësuar në mënyrë elektronike nëpërmjet sportelit zyrtar elektronik në faqen e internetit të QKR-së.
4. Çdo person ka të drejtë të kërkojë lëshimin e ekstrakteve për një pjesë (ekstrakt i thjeshtë) apo për të gjitha të dhënat e regjistruara, në sportelin zyrtar elektronik në faqen zyrtare të internetit të QKR-së.
5. QKR-ja mundëson lëshimin e ekstrakteve të nënshkruara elektronikisht nga nëpunësi i autorizuar për të dhëna të caktuara të subjekteve dhe/ose për historikun e veprimeve të kryera nga një subjekt. Ekstraktet lëshohen elektronikisht sipas formatit të miratuar.
6. Aplikimi dhe dokumentet shoqëruese në mënyrë elektronike merren në shqyrtim nga nëpunësit e autorizuar të QKR-së (regjistruesit), në përputhje me kërkesat e pikës 1, të nenit 54, të ligjit, me anë të të cilave verifikohen veprimet e kryera nga aplikuesi.
7. Përcaktimet e bëra në kreun I, për aq sa janë të aplikueshme, zbatohen edhe  për çdo aplikim (regjistrim fillestar apo ndryshime në të dhënat e regjistruara etj.),që,sipas ligjit, kryhet në mënyrë elektronike (on-line).
8. Vendimi nr. 506 datë 1.8.2007, i Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e regjistrimit dhe publikimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama






	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	Viti 2015 – Numri 188




VENDIM
Nr. 865, datë 21.10.2015

PËR Miratimin e rregullit Teknik “pЁr ETIKETIMIN E ENERGJISЁ PЁR KONDICIONERЁT E AJRIT”[footnoteRef:2] [2:  Projektvendimi është në përputhje të plotë me Rregulloren e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, nr.  626/2011, datë 4 maj 2011 “Për etiketimin e energjisë për kondicionerët e ajrit”, Nunri EUR-Lex-32011R32011RO626-EN, Fletore zyrtare e Bashkimit Evropian, Seria L 178/1, e amenduar nga Rregullorja e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, nr. 518/2014, datë 5 mars 2014, që amendon rregulloret e lidhura me informacionin për etiketimin e energjisë që sigurohet nëpërmjet internetit.

] 


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 7, të ligjit nr. 68/2012, “Për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji”, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave 
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VENDOSI: 

1. Miratimin e rregullit teknik “Për etiketimin e energjisë për kondicionerët e ajrit”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohet Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama
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UDHËZIM
Nr. 26, datë 26.10.2015

PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 19, DATË 3.11.2014 “PËR ZBATIMIN E REGJIMIT TË VEÇANTË TË SKEMËS SË KOMPENSIMIT TË PRODHUESVE BUJQËSORË PËR QËLLIME TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR”

Në mbështeje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim të nenit 159, paragrafi 2, të ligjit nr. 92/2014, datë 24.7.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, ministri i Financave

UDHËZON:

Në udhëzimin nr.19, datë 3.11.2014, “Për zbatimin e regjimit të veçantë të skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar”, bëhet ky ndryshim:
1. Në pikën 3 të nenit 9 të udhëzimit, paragrafii fundit ndryshon me këtë përmbajtje:
“Personi i tatueshëm blerës nuk ka të drejtë të kreditojë kompensimin prej 20% të paraqitur në faturën tatimore të lëshuar sipas këtij neni, nëse nuk provon kryerjen e kompensimit të fermerit nëpërmjet likuidimit të vlerës së faturës nga llogaria bankare e tij në llogarinë bankare të fermerit, apo nëse ky likuidim i faturës, nuk është kryer nëpërmjet shërbimit të Postës Shqiptare.”.
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I FINANCAVE
Shkëlqim Cani








VENDIM
Nr. 41, datë 16.10.2015

PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT PËR ARSIMIN, PJESË E FONDIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, SI DHE PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE NR. 11, DATË 25.2.2015

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 15 e të aneksit 3, të ligjit nr. 160, datë 27.11.2014, “Për buxhetin e vitit 2015”, të ndryshuar, Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve

VENDOSI:

1. Shpërndarjen e fondeve për projekte të programit të arsimit, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve për vitin 2015, sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Autoritetet kontraktuese, për projektet sipas pikës 1, të këtij vendimi, brenda një jave nga data e publikimit të tij në Fletoren Zyrtare, duhet të paraqesin pranë sekretariatit teknik për programin e arsimit, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, kalendarin me të gjitha afatet e parashikuara për fazat e prokurimit publik dhe zbatimit të punimeve të ndërtimit e të përdorimit të fondeve dhe emrin e personit përgjegjës për ndjekjen e zbatimit të punimeve.
3. Autoritetet kontraktuese, për projektet sipas pikës 1, të këtij vendimi, duhet të kryejnë procedurat e prokurimit publik dhe të lidhjes së kontratës përkatëse për zbatimin e punimeve të ndërtimit deri në fillim të muajit dhjetor, të vitit 2015. Për fondet e projekteve të paprokuruara sipas këtij afati, Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve ka të drejtën për të rishqyrtuar financimin dhe për të rishpërndarë fondet e këtij financimi për një projekt tjetër.
4. Ngarkohet sekretariati teknik, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, të bëjë monitorimin dhe raportimin e ecurisë së zbatimit të projekteve pranë Sekretariatit të Përgjithshëm të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, në Kryeministri, sipas kalendarit të paraqitur nga NQV-të, në përputhje në pikën 3, të këtij vendimi.
5. Në tabelën nr. 1, që i bashkëlidhej vendimit nr. 11, datë 25.2.2015, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, bëhen ndryshime, sipas tabelës 2, bashkëlidhur këtij vendimi. 
6. Ngarkohen ministri i Arsimit dhe Sportit, ministri i Financave dhe Sekretariati i Përgjithshëm i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, në Kryeministri, për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Edi Rama

	Zëvendëskryeministri
Ministri i Financave
Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
Ministri i Zhvillimit Urban dhe Turizmit
Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës
Ministri i Arsimit dhe Sportit
Ministri i Shëndetësisë
Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave
Ministri i Kulturës
Ministri i Mjedisit
Ministri i Punëve të Brendshme
Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike
Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore
Kryetari i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë
Kryetari i Shoqatës së Komunave të Shqipërisë
Kryetari i Shoqatës së Qarqeve  të Shqipërisë
Kryetari i Shoqatës për Autonomi Vendore
	 zëvendëskryetar;
 anëtar;

 anëtar; 
 anëtar;
 anëtar;
 anëtar;
 anëtar; 

 anëtar;
 anëtar;
 anëtar;
 anëtar;
 
 anëtar;
 anëtar;
 anëtar;
 
 anëtar;
 anëtar;
 anëtar.




Tabela 1. Lista e projekteve të reja për financim, programi i arsimit, FZHR 2015
	Nr.
	Autoriteti kontraktues
	Emërtimi i projektit
	Vlera e plotë e projektit (lekë)
	Vlera e financimit për vitin 2015 (në lekë)
	Vlera e financimit për vitin 2016 (në lekë)

	 
	QARKU VLORË
	 
	 
	 

	1
	Bashkia Sarandë
	EKO Kampus Saranda 
	347,771,215
	34,777,122
	312,994,094

	 
	QARKU TIRANË
	 
	 
	 

	2
	Bashkia Tiranë
	Rikualifikim i terrenit sportiv në shkollën “Petro Nini Luarasi” 
	25,000,000
	10,000,000
	15,000,000

	3
	Bashkia Tiranë
	Liceu artistik “Jordan Misja”
	84,746,629
	10,000,000
	74,746,629

	 
	QARKU DURRËS
	 
	 
	 

	4
	Bashkia Durrës 
	Ndërtimi i shkollës “Bajram Curri”
	119,376,062 
	30,000,000 
	89,376,062

	 
	 
	TOTALI
	576,893,906
	84,777,122
	492,116,785



Shënim. 1. “Vlera e plotë e projektit” përfaqëson vlerën brenda së cilës caktohet fondi limit për prokurimin e zbatimit të punimeve (kur nuk ka financim tjetër nga autoriteti kontraktues). Vlera e plotë e projektit përcillet nga sekretariati teknik (Ministria e Arsimit dhe Sportit).
2. “Vlera e financimit për vitin 2015” tregon vlerën e financimit që vihet në dispozicion nga buxheti i Fondit për Zhvillimin e Rajoneve për vitin 2015.
3. Diferenca financimit të vlerës së plotë (mbas prokurimit) me vlerën e financimit për vitin 2015 do të financohet nga FZHR-ja për vitin 2016.
4. Me propozim të ministrit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, fondi i Programit të Arsimit, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve për vitin 2015, për financimin e zbatimit të investimeve të vetë ministrisë, reduktohet në vlerën 55,026,461 lekë.

Tabela 2. Ndryshim në tabelën 1, që i bashkëlidhej vendimit nr.  11, datë 25.2.2015
Projektit nr.  2, në tabelën nr.  1 të vendimit, i shfuqizohet financimi*.
Projektit nr.  16, në tabelën nr.  1 të vendimit, i shfuqizohet financimi*. 
Tabelës nr.  1 të vendimit, i ndryshojnë totalet e vlerës së plotë të projektit, dhe të vlerave të financimit për vitet 2015 dhe 2016, si më poshtë vijojnë:


	Nr. 
	Autoriteti kontraktues
	Titulli i projektit
	Vlera e plotë e projektit 
(në lekë)
	Vlera e financimit për vitin 2015 (në lekë)
	Vlera e financimit për vitin 2016 (në lekë)

	 TOTALI
	498,681,439
	250,878,092
	247,803,346


*Shënim: Projektit “Ndërtimi i shkollës Jusuf Puka”, Bashkia Durrës (nr. 2), dhe Projektit “Ndërtimi i një shkolle të re 9-vjeçare, Bashkia Sarandë (projekti i Bankës Botërore) (nr. 16), për arsye të moszbatimit të projektit, i shfuqizohet financimi. Kjo vlerë financimi rialokohet në portofolin e programit “Arsimi”. Autoritetet kontraktuese, respektive, nuk mund të vijojnë procedurat për këtë projekt. 


VENDIM
Nr. 970, datë 26.10.2015

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e datës 26.10.2015, me pjesëmarrjen e:
Lefterije	Luzi		kryetare
Denar	Biba		zëvendëskryetar
Edlira	Jorgaqi		anëtare
Gëzim	Veleshnja	anëtar
Hysen	Osmanaj	anëtar
Klement 	Zguri		anëtar
Vera		Shtjefni		anëtare
Shqyrtoi çështjen me 
Objekt: Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste, në Qarkun e Lezhës, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë pas heqjes dorë nga mandati i deputetit të z. Arben Ndoka.
Kërkues: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
Baza ligjore: Neni 4 dhe 69 pika 1, germa “d” i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 23, pika 1, germa “a”, neni 164, pika 2, i ligjit nr 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. 
KQZ, pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur dhe dëgjoi diskutimet e përfaqësuesve të partive politike,
VËREN:

Nëpërmjet shkresës nr.  7820 prot., datë 22.10.2015, drejtuar KQZ-sё, Sekretari  Përgjithshëm i Kuvendit, znj. Albana Shtylla, njofton krijimin e vakancës për shkak të heqjes dorë nga mandati i deputetit të Kuvendit të Shqipërisë të z. Arben Ndoka, deputet i zonës zgjedhore, Qarku Lezhë.
Neni 164 i Kodit Zgjedhor përcakton se, në rast të ndërprerjes së mandatit të deputetit, Kuvendi njofton KQZ-në për krijimin e vakancës dhe KQZ-ja merr vendim për dhënien e  mandatit kandidatit të radhës në listën shumemërore të së njëjtës parti politike në zonën zgjedhore përkatëse, regjistruar sipas nenit 67 të Kodit Zgjedhor.  
Kolegji Zgjedhor, me vendimin nr. 35, datë 2.8.2013 ka shpërndarë mandatet dhe ka përcaktuar kandidatët fitues për zonën zgjedhore Qarku Lezhë, në zgjedhjet për Kuvendin të vitit 2013. Sipas vendimit të sipërcituar, Partia Socialiste për zonën zgjedhore Qarku Lezhë për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 23 Qershor 2013 ka fituar 2 mandate dhe kandidatët fitues nga lista shumemërore e Partisë Socialiste për Qarkun e Lezhës, janë si më poshtë: me numër rendor 1 (një) Mimi Pjetër Kodheli, me numër rendor 2 (dy)  Armando Ndue Prenga.
Pas njoftimit nga Kuvendi për krijimin e vakancave të njëpasnjëshme, për shkak të heqjes dorë nga mandati i deputetit të Kuvendit të Shqipërisë të Zj. Mimi Kodheli, zj. Mejreme Delishi[footnoteRef:3], zj Mirela Neli[footnoteRef:4]  deputete të zonës zgjedhore Qarku Lezhë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vendimin 5, datë 28.01.2014 i ka dhënë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë z. Arben Ndoka. [3: Zj. Mejreme Delishi ka qenë kandidate me nr. rendor 5 (pesë) në listën shumemërore të kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste, qarku Lezhë. ]  [4:  Zj. Mirela Neli ka qene kandidate me nr. rendor 8 (tetë) në listën shumemërore të kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste, qarku Lezhë.] 

KQZ-ja me vendimin nr.  337, datë 11.5.2013 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Socialiste, pjesëtare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane” për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë 2013”, ka miratuar listën shumemërore të Partisë Socialiste për 12 zonat zgjedhore. 
Rezulton se lista shumemërore e Partisë Socialiste në Qarkun Lezhë i plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara në nenin 67, të Kodit Zgjedhor, duke përfshirë dhe kriterin e gjinisë. Në këto kushte zëvendësimi i vakancës do të bëhet sipas përcaktimeve të nenit 164, pika 2 të Kodit Zgjedhor. 
Sipas listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore Qarku Lezhë, të Partisë Socialiste, rezulton se pas Z. Arben Ndoka kandidati i radhës është me numër rendor 4 (katër) z. Ndrec Ndue Dedaj. 
Referuar vendimit të KQZ-së nr. 965, datë 10.8.2015, “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të vitit 2015”, rezulton se KQZ ndër të tjera ka shpallur rezultatin e votimit për Kryetar, Bashkia Mirditë duke shpallur fitues z. Ndrec Ndue Dedaj.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin, 69, pika 1,  germa “d” të saj dhe nenin 63, pika 4, germa “d” i Kodit Zgjedhor kanë përcaktuar se “nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen pa hequr dorë më parë nga detyra...... kryetarët e bashkive apo komunave......”
Z. Ndrec Ndue Dedaj, me shkresën nr.  7830, datë 23.10.2015 ka lëshuar një deklaratë noteriale, ku deklaron se me vullnet të plotë refuzon te heq dorë nga detyra e kryetarit të bashkisë Mirditë, për t’u zgjedhur deputet në Kuvendin e Shqipërisë.
Sipas  dispozitave të sipërpërmendura, rezulton se z. Ndrec Ndue Dedaj, kandidati i radhës në listën shumemëmrore të Partisë Socialiste, qarku Lezhë, pas z. Arben Ndoka,  është në kushtet e pazgjidhshmërisë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, për shkak të zotërimit të mandatit të kryetarit të Bashkisë Mirditë, funksion nga i cili nuk do të dorëhiqet, për tu zgjedhur deputet. 
Në këto kushte, duke qenë se kandidati i radhës, z. Ndrec Dedaj nuk mund të zgjidhet si deputet, mandati i ndërprerë i z. Arben Ndokaj do t’i kalojë kandidatit të radhës nga lista shumemërore e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste, Qarku Lezhë, pas z. Ndrec Ndue Dedaj. 
Për sa më sipër mandati i ndërprerë i kalon kandidatit vijues me nr.  rendor 6 (gjashtë) Z. Eduart Mark Ndocaj, sipas listës shumemërore për zonën zgjedhore, qarku Lezhë të Partisë Socialiste.

PËR KËTO ARSYE,

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mbështetur në nenin 23, pika 1, germa “a” dhe nenin 164, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar,

VENDOSI:

1. T’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialiste Qarku Lezhë, z.Eduart Mark Ndocaj.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
3. Kundёr kёtij vendimi mund tё bёhet ankim nё Kolegjin Zgjedhor, pranё Gjykatës sё Apelit Tiranё, brenda 30 (tridhjetë) ditёve nga shpallja e kёtij vendimi.
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Lidhja. 1 UNIFORMA E POLISE RRUGORE
a. KOSTUM DIMEROR (XHUP, PANTALLONA)
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b. UNIFORMA VERORE
¢ Bluzepambuku me dykopsa

¢ Pantallonadoku
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Emri i Institucionit

Nr. 

Punonjës

Emërtesa 

Koha  

ditore Periudhë kohore

(20) Ministria e Zhvillimit Urban  2

Aparati i Ministrisë 1 Specialiste 8 orë / ditë Tetor - Dhjetor

Aparati i Ministrisë 1 Specialiste 4 orë / ditë Tetor - Dhjetor

(23) Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes

4

Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR) 1 Punonjës protokolli 8 orë/ditë Tetor - Dhjetor

Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR) 1 Teknik  8 orë/ditë Tetor - Dhjetor

Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR) 1 Punonjës informacioni 8 orë/ditë Tetor - Dhjetor

Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR) 1 Sanitar 8 orë/ditë

Tetor - Dhjetor

(26)Zyra e Administrimit Buxhetit Gjyqësor 1

Gjykata e Rrethit Tiranë 1

Sanitar 8 orë / ditë

2- muaj
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Tabela nr.2

Lista e pronave shtese
VOLUM SIP E TRUALLIT SIPE CmimiToke | . . Cmimi o Cmimi
NUMER | NUMRI et o SIP QE PREKET NGA VIIA|  SIP E LLOGARITUR SIP E PARCELES NE ) mimi Truail Gmimi TOKE +
Nr. | RRETH! |EMER KOMUNE| EMER FSHATI FAQE NE EMER ATES! MBIEMER NE KARTELE | NDERTESES NE Bujgesore Ndertese Kulturave TOTAU ALL
T | PASURISE | oorp | PRONARIT | PASURISE E SHPRONESIMIT (m2) (m2) m2) KARTELE (m2) HARTE (m2} (Aljm2) {All/m2) (AH/m2) NDERTESE Bilgesore
1 KORCE Moghce Gurshgipe 1911 2732 696 PRIVAT ARE ZYFER PASHO MATRAKU 159.8 305 0 0 305.0 102,0 37110.0 48418 3595177
2 KORCE Moglice Gurshgipe 1911 27213 6-50 PRIVAT ARE DEMIR ILJAZ HOXHA 3332 333 [ 0 3332 102.0 - 33966.0 10089,3 44.055,30
3 KORCE Moghce Gurshaipe 1911 2722 6-89 PRIVAT ARE DEMIR ILJAZ HOXHA 5230 523 0 0 533,0 1020 53346.0 75836,4 6918240
4 KORCE Moghce Gurshgipe 1911 27215 6-93 PRIVAT ARE GURI ILJAZ HOXHA 1042,1 1048 0 ] 10483 102.0 106896,0 31554.8 138.450,80
5 KORCE Moghic® Gurshaipe 1911 272/8 6-95 PRIVAT ARE GEZIM SEJDIN XHAFERI 13435 1344 0 0 13435 102,0 137088,0 406812 177.769,20
3 KORCE Moglice Gurshaipe 1911 272/18 673 PRIVAT ARE KAMBER SADE MATRAKU 2536 1430 0 0 1429.5 102,0 145860,0 7679.0 153539,01
7 KORCE Moghcé Gurshaipe 1911 27214 6-92 PRIVAT ARE BEXHET ILJAZ HOXHA 14505 1457 [ 0 1457,1 102,0 148614.0 425585 181.172,50
8 KORCE Moghcg Gurshaipe 1911 27277 604 PRIVAT ARE HYSNI SHABAN XHAFERI 1508,1 1509 0 0 1509.1 102,0 B 1539180 45692,5 199.610,50
9 KORCE i Gurshgipe 1911 27273 6-91 PRIVAT ARE AJCE ILJAZ DEMOLLARI 1529.4 1530 0 0 15295 102,0 156060,0 46298, 1 202.358,10
10| KORCE Lekas Lavdar 2381 173 13 PRIVAT ARE FATMIR ILMI KANTO 302,9 302 0 0 3029 102.0 30804.0 389939 §9.797,90
1 KORCE Lekas Lavdar 2391 12 12 PRIVAT ARE LM KAMBER KANTO 3143 314 0 [ 3143 102.0 32028,0 21293,9 53.321,90
12__| KORCE Lekas Lavdar 2391 174 14 PRIVAT ARE REFIT VRENOS HYSENI 344,9 366 [ [ 3449 102,0 373320 272465 6457850
13| KORCE Lekas Lavdar 2391 52 1-180 PRIVAT ARE ZENI SADUSH KANTO 5352 400 0 0 5352 162,0 40800.0 51521,2 92.321,20
4 KORCE Cekas Lavdar 2391 8478 1193 PRIVAT ARE FATMIR ILMI KANTO 4541 454 [} 0 4541 102.0 46308,0 19750,1 66.058,10
15 | KORCE Lekas Lavdar 2391 531 1141 PRIVAT ARE ZENI SADUSH KANTO 4979 500 [ [ 4979 1028 51000,0 18076.4 69.076 40
16| KORCE Lekas Lavdar 2391 4611 1124 PRIVAT ARE SHEFQET VRENOS HYSENI 438 800 0 [ 854,3 102,0 81600.0 4507.9 86.107,94
17| KORCE Lekas Lavdar 2391 502 1133 PRIVAT ARE ZENI SADUSH KANTO 9408 900 [ 0 §40,8 102,0 51800.0 284874 120.287,40
18| KORCE Lekas Lavdar 2391 50/4 1-135 PRIVAT ARE FATMIR ILMI KANTO 910,5 500 0 0 9105 102,0 91800,0 27568,9 119.369,50
19| KORCE Lekas Lavdar 2351 503 1134 PRIVAT ARE AQIF VRENOS HYSENI 10548 300 0 0 1054 8 1020 918000 319363 123.739,30
20| KORCE Tekas Cavdar 2361 5017 1-138 PRIVAT ARE ASLLAN IRFAN KANTO 9232 900 0 0 5232 02,0 91800,0 279545 119.754,50
21 KORCE Lekas Lavdar 2361 [ 1125 PRIVAT ARE VERIE IRFAN HYSENI 150,0 900 [} [} 11102 1020 91800,0 57532 97.553,20
22 | KORCE Lekas Lavdar 2391 532 1-142 PRIVAT ARE MAZLLEM CERCIZ KANTO 989.2 560 0 [ 989.2 102,0 91800,0 299530 12175300
23 | KORCE Lekas Lavdar 2391 8475 1-191 PRIVAT ARE ZENI SADUSH KANTO 956,0 956 0 0 956.0 102,0 97512.0 28947,7 126.455,70
24 KORCE Lekas Lavdar 2301 472 1127 PRIVAT ARE NURI CERCIZ KANTO 7456 1000 0 0 10523 102,0 102000.0 225768 124.576,80
25 | KORCE Lekas Lavdar 2391 8472 1-188 PRIVAT ARE MAZLLEM CERCIZ KANTO 8938 1107 [ ) 11072 102,0 112914.0 27064,3 139.978,30
26 | KORCE Lekas Lavdar 2391 (X7 1131 PRIVAT ARE LM KAMBER KANTO 10799 1200 0 0 10799 102,0 1224000 32699 4 155.099,40
37 | KORCE Lekas Lavdar 2351 50/6 1137 PRIVAT ARE REFIT VRENGS HYSENI 14137 1260 0 0 14137 102,0 128520,0 428068 171.326,80
28| KORCE Lekas Lavdar 2391 8476 1192 PRIVAT ARE RIZVAN VRENOS HYSENI 1339,8 1340 0 0 1339.8 102,0 7366800 40569,1 177.249,10
29 | KORCE Lekas Lavdar 2391 5373 1-143 PRIVAT ARE AQIF VRENOS HYSENI 17357 1500 [ 0 17357 102.0 153600,0 52557.0 205.557,00
30| KORCE Lekas Lavdar 2391 8212 1-176 PRIVAT ARE SHEFQET VRENOS HYSENI 16543 1600 0 0 16543 102.0 163200,0 50092,2 213.292,20
3 KORCE Lekas Lavdar 2391 8419 1134 PRIVAT ARE ILMI KAMBER KANTO 16126 1613 0 0 16126 102.0 164526,0 16126 166.138,60
32| KORCE Lekas Lavdar 2391 8213 1177 PRIVAT ARE ILM{ KAMBER KANTO 1400, 1800 0 0 1869,9 102,0 1836000 48829 5 232 429,50
33 | KORCE Lekas Lavdar 2391 82/4 1178 PRIVAT ARE RIZVAN VRENOS HYSENI 70,0 3233 0 0 32334 1020 - 329766.0 21196 331.885 60
H KORCE | MOGLICE NikoRare 2799 456/4 2-14 PRIVAT | TRUALL-ND RIZA XHEMOLLARI 300,0 300 360 44 300.0 1750 100.0 11000.0 514.00000 | 1220040 636.004,00
35 | KORCE | MOGLICE NikoWare 2799 46371 2-36 PRIVAT | TRUALL-ND ATE XHEMOLLARI 300,0 300 300 44 3006 175.0 100,0 11000.0 514.000,00 | 1491880 663.188,00
36 | GRAMSH PISHAJ Cemyje 1382 23 PRIVAT ARE AQIF METUSH LIKA 175.0 - - 759860,0 759.800,00
37 | GRAMSH PISHAJ Drize 1556 37 1191 PRIVAT _|ARE-TRUALL| BASHKIM RAMAZAN CARGIU 500,0 500 300 90 5000 175.0 2150 22400.0 2.16p 000,00 | 455500,0 2.623.500,00
38| GRAMSH PISHAJ Drize 1556 98/19 1-190 PRIVAT ARE BASHKIM RAMAZAN CARCIU 300,0 2950 0 0 2950.0 1750 51525000 | 21030,0 537.340,00
39| GRAMSH PISHAT Drize 1556 9871 2-19 PRIVAT ARE BASHKIM RAMAZAN CARCIU 100.0 1550 0 0 1550,0 175.0 27125000 70300 278.280,00
40| GRAMSH PISHAJ Orize 1556 128 PRIVAT ARE HEKURAN QAZIM CARCIU 184,0 900 0 0 900,0 1750 i 157 500,00 157 500,00
41__| GRAMSH PISHAJ Drize 1556 13019 PRIVAT ARE HEKURAN QAZIM CARCIU 636,0 2650 0 1 2650.0 1750 463 750,00 463.750,00
42| GRAMSH BISHAJ Cermyje 1392 13012 PRIVAT ARE NEIM METAN KOCI 49650 4965 0 0 49650 175,0 868 875,00 868 875,00
43| GRAMSH PISHAT Drize 1556 518 254 PRIVAT _ | ARE-TRUALL BANUSH ALI CARCIU 1900,0 300 300 104 5400 1750 215.0 224000 2446.600.00 2.446.600,00
i SABRI FERLJE BAJRAME SUZANA

GRAMSH PISHAJ Drize 1556 12914 1-147 PRIVAT ARE ETLEVE SALI DRIZA 300.0 3000 0 [} 3000 175.0 525.000,00 | 230900 548.090,00
45~ | GRAMSH PISHAJ Cekin 1362 12411 224 PRIVAT ARE MISIR RUSTEM XHAFERI 24000 2400 [ 0 54800 175,0 420.000,00 420.000,00
45| GRAMSH PISHAJ Drize 1556 1917 371 PRIVAT ARE SHAIP LICI 4500,0 4500 [ ] 4500 175.0 787.500,00 787.500,00
47| GRAMSH PISHAJ | Cingar Poshtem | 3262 18/18 1-93 PRIVAT ARE NAZMI RIZA ZOGU 1150,0 1150 0 0 1150 1120 128.800,00 | 274194,0 402.994,00
48| GRAMSH PISHA] | Cingar Poshtem | 3262 1873 189 PRIVAT ARE NAZMI RIZA ZOGU 1200,0 1200 0 0 1200 112,0 134.400,00 | 367040,0 501.440,00
49| GRAMSH PISHAT Cekin 1362 1075 3132 PRIVAT ARE VASIL HARUN DUZHA 2200,0 2200 0 [} 22000 175.0 385 000,00 385,060,00
50 | GRAMSH PISHAJ Cekin 1362 058 3145 PRIVAT ARE VASIL HARUN DUZHA 12164 12164 [} 0 12164 175.0 212 872,00 212.872,00
51__| GRAMSH PISHAJ Celon 1362 1074 222 PRIVAT ARE VASIL HARUN DUZHA 1500,0 3300,0 [ 0 3300,0 1750 - 577.500,00 577.500,00
52| GRAMSH PISHAJ | Cingar Poshitem | 3262 19716 PRIVAT | TRUALL-ND OEMAL XHEMAL ZOGU 300,0 300,0 300 52 3000 2150 224000 123310800 | 86816,0 1.319.924,00
53 | GRAMSH PISHAJ | Cingar Poshtem | 3262 197 PRIVAT | TRUALL-ND ESTREF XHEMAL ZOGU 300.0 3000 300 52 300.0 2150 224000 123310800 | 1661000 1.399.208,00
54 | GRAMSH PISHAJ | Cingar Poshtem | 3262 19715 219 PRIVAT | TRUALLND FETA REXHEP ZOGU 300,0 300,0 300 90 300.0 215.0 22400.0 2.080.500,00 | 164776,0 2.245276,00
55 | GRAMSH PISHAJ | Cingar Poshtem | 3263 261 1113 PRIVAT | PEMETORE QEMAL XHEMAL ZOGU 650,0 650,0 0 [} 650,0 215,0 - 13375000 | 164776,0 304 526,00
56 | GRAMSH PISHAJ Ceruje 1392 128735 4193 PRIVAT ARE FATMIR XHEMAL BARDHULT 540,0 540,0 0 [ 5400 1750 94500,00 | 379620 132.462,00
57 | ELBASAN | GOSTIME Shushice 3447 91750 1-250 PRIVAT ARE ESTREF ISMAIL SULMINA 2600,0 2600,0 0 0 2600,0 476,0 - 123760000 - 1.237.600,00
TOTALI SIP. M* 72.695,41 TOTAU 24.369.030,82
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2.7 “Kushte standarde vlerésimi”, kombinimi i temperaturave t& bréndshme (Tbr) dhe t& jashtme

(Tj) g pérshkruajné kushtet ¢ funksionimit dhe ndérkohé& pércaktojné nivelin e fuqisé &
zhurmés, kapacitetin nominal, kapacitetin nominal te fryrjes se ajrit, shkalla nominale e
efigencés té energjisé (EERnom) dhe/ose koefigenti nominal i performancés (COPnom), sig
pércaktohen né tebelén 2 t8 pikés 8;

2.8 “Temperaturé e brendshme” (Tbr), temperatura ¢ brendshme ¢ bulbit (ose termometrit) t&

thaté [°C] (me lag&shti relative t& treguar nga temperatura koresponduese ¢ ajrit t& lagésht);

2.9 “Temperaturé e jashtme” (Tj), temperatura ¢ jashtme e bulbit (ose termometrit) t& thate [°C]

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

(me lagéshti relative t& treguar nga temperatura koresponduese e aparatit matés),

“Shkalla nominale e efigencés s& energjisé” (EERnom) &shté kapaciteti i deklaruar pér ftohje
(kW termik) i pjesétuar me fuqing e vlerésuar nominale t& inputit pér ftohje [kW elektrik] i
njésisé kur siguron ftohje né kushtet standarde t& vlerésimit;

“Koeficenti nominal i performancés” (COPnom), kapaciteti i deklaruar pér ngrohje [kW
termik] i pjestuarmefuqing e vlerésuar nominale t& inputitpér ngrohje[kW elektrik] i
njésisékursigurohetngrohje nékushtet standarde t& vlerésimit;

“Potencial i ngrohjes globale”(PNG), masa ¢ vlerésuarpér t& kontribuar néngrohjen globale e
njél kglénds ftohése e pérdorurné ciklin ¢ komprimimit tdavullit, e shprehur né
ekuivalentkgCO2pérgjaté njé periudhdkohore100 vjegare;

“Gjendje e stakuar” &shté gjendja né t& cilén kondicioneri i ajrit ose ventilatori &shté i lidhur
me burimin e energjisé por nuk kryen asnjé funksion. Si gjendje e stakuar konsiderohen edhe
kushtet q& sigurojné vetdém njé tregim t& gjendjes s& stakuvar, si dhe funksionalitetet e
parashikuara pér t& siguruar pérputhshmérine elektromanjetike, sipas legjislacionit né fuqi.
“Gjendje gadishmérie”, gjendja ku pajisja &shté e lidhur me burimin kryesor t& energjisé,
varet nga inputi i burimit kryesor t& energjisé pér t& punuar sipas qé&llimit t& parashikuar dhe
siguron vetém funksionet ¢ méposhtme, t& cilat mund t& vazhdojné pér njé kohé t& pacaktuar,
si funksioni i riaktivizimit, ose funksioni i riaktivizimit i shogéruar me njé tregues té
mundésimit t& funksionit t8 riaktivizimit, dhe/ose informacion apo shfaqgje e kétij statusi.
“Funksion riaktivizimi”, funksioni q& lehtéson aktivizimin e gjéndjeve t& tjera, duke pérfshirg
gjéndjen aktive, né komandim nga distanca pérfshiré telekomandén, sensorin ¢ brendshém,
koh&matésin me kushtin q& t& sigurojé njé gjendje funksionale shtesé, duke pérfshiré dhe
funksionin kryesor.

“Informacion ose statusi i ekspozimit”, njé funksion i vazhdueshém & siguron informacion
ose qé tregon statusin e pajisjes mbi njé ekran, pérfshiré dhe orén.

“Niveli i fuqisé s& zhurmés”, niveli i ponderuar i emetimit tétingullit[dB (A)] brenda dhe/ose
jashté, imatur nékushtetstandarde t& vler&simitpér ftohje (ose ngrohjenéseproduktinuk
kafunksionftohjeje),

“Kushtet referencé t& projektimit”, kombinimi i kérkesave pér temperaturén reference té
projektimit, temperaturés bivalente maksimale dhe temperaturés maksimale t& operimit, si¢
jané dhéné né tabelén 3, t8 pikés 8.
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“Temperatura referencé e projektimit”, temperatura né ambientin ¢ jashtém [°C] pér ftohje
(Tprojft) ose pér ngrohje (Tprojng) sig¢ pérshkruhet né tabelén 3, t& pikss 8,né t& cilén raporti
i ngarkeses s& pjesshme &shté i barabarte me 1 dhe g8 ndryshon sipas sezonit t& ngrohjes ose
18 ftohjes.

“Shkalla e ngarkesés s& pjesshme” (pl(Tj)), temperatura e jashtme minus 16°C, e pjestuar me
temperaturén referencé té projektimit minus 16°C, si pér ftohje ashtu dhe pér ngrohje;
“Sting”, njé nga katér stinét e operimit (njé sting pér ftohjen dhe tre sting pér ngrohjen:
mesatare/mé e ftohté/mé e ngroht8) q& pérshkruajné pér bin kombinimin e temperaturave t&
jashtme dhe numrin e oréve t& kétyre temperaturave q& ndodhin pér stinén pér t& cilén njésia
&shté e deklaruar si e afté pér kété qéllim;

“Bin” (me indeksin j), kombinimi i nj& temperature t& jashtme (Tj) dhe orét bin (hj), si jepen
né Tabelén 1 t& pikés.8.

“Orét bin”, orét pér sting (hj) t& temperaturés sé jashtme q& ndodh pér ¢do bin, si jepen
nétabelén 1 t& pikés 8.

“Shkalla stinore e efigencés sé& energjisé” (SEER), shkalla e pérgjithshme ¢ efigencés sé&
energjisé s& njésisé, pérfagqésuese pér t& gjithé stinén e fiohtg, e llogaritur si kérkesa vjetore
referencé pérftohje e pjestuar me konsumin vjetor t& energjisé pér ftohje;

"Kérkesa vjetorereference pér ftohje”(QC), kérkesa reference pér ftohje [kWh/vit] e pérdorur
si baz& pér llogaritien ¢ SEER dhe ¢ llogaritur si prodhim (shumézim) ingarkesés s&
projektimit pérftohje(Pproj) me orétekuivalente t& gjendjes aktivepérftohje(HCE);

“Oré ckuivalente t8 gjendjes aktive pérftohjen” (HCE), numrii orévevjetore
t&supozuara[oré/vit] q& njésia t& japéngarkesén eprojektuar pérftohje(Pproj), me qéllim qé t&
plotésohetkérkesavjetorereferencs ftohje, sig &shté pércaktuar né Tabelén 4 t& pikés §;
“Konsumi vjetor 1 energjisé elektrikepér ftohje”(QCE), konsumi i energjisé
elektrike[kWh/vit] i kérkuarpér t8 plotésuarkérkesénvjetore referencé téftohjesdhellogaritetsi
kérkesé vjetore referencépér fiohje t& pjestuar me shkallen stinore t& efigensés sé&
energjisé(SEERon), dhe konsumin e energjisé elektrike t& njésisémetermostat t& stakuar, né
gjéndje gadishmerie, t& fikur dhe né ményrén e operimit bazuar tek ngrohja gjaté stinés sé&
ftohté;

“Shkalla e efigencés s& energjisé né gjendjen stinore aktive” (SEERon), shkalla mesatare e
efigencés sé& energjisé s& njésisé né gjéndjen aktive né funksionin e ftohjes, ¢ formuar
ngangarkesa e pjesshme dhe raporti specifik bin i efigencés sé& energjisé (EERbin(Tj)) dhe i
ponderuar nga orét bin ku ndodhin kushtet bin;

“Ngarkesé e pjesshme”, ngarkesa ¢ ftohjes (Pft(T])) ose ngarkesa e ngrohjes Png(Tj)) [kW]
né njé temperaturé t& jashtme t& veganté Tj, e llogaritur si ngarkesé e projektuar e shumézuar
me raportin ¢ ngarkesés s& pjesshme;

“Shkalla specifike e efigensés bin t& energjisé” (EERbin(Tj)), shkalla specifike e eficensés sé&
energjisé pér ¢do bin (j) né temperaturén e jashtme Tj né njé sting, i pérftuar prej ngarkesés
s& pjesshme,  shkallds sé& deklaruar téefigensés sé& energjisé (EERA(T))) pér bin (j) t&
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2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

specifikuar dhe i pérllogaritur pér bin-e t & tjeré népérmjet inter/ekstrapolimin, ¢ korrigjuar
nga koeficienti i degradimit kur &shté ¢ nevojshme.

“Koeficenti i performancés stinore” (SCOP), koeficenti i pérgjithshém i performancés sé&
njésiss, pérfagésues pér t& gjithé stindn e ngrohjes (vlera ¢ SCOP lidhet me stinén e
ngrohjes), i llogaritur si kérkesa vjetore referencé pér ngrohje pjestuar me konsumin vjetor t&
energjisé elektrike pér ngrohje;

“Kérkesa vjetore reference pér ngrohjen” (QH), kérkesa referencé pér ngrohje [kWord/vit], e
lidhur me stinén ¢ ngrohjes, pér t’u pérdorur si bazé pér llogaritjen ¢ SCOP dhellogaritetsi
prodhim/shumézim ingarkesés séprojektuar pérngrohje(Pproj.) me orét ekuivalente aktive
stinore pérgrohje(HHE),

“Orét ekuivalente aktive pér ngrohje” (HHE), numri i vler&suar i oréve né vit [oré/vit] &
njésia t& sigurojé né ngarkesén e projektuar pér ngrohje (Pproj), me géllim gé t& plotésojé
kérkesén mbi kérkesén vjetore referencé pér ngrohje, si jepet ne tabelen 4, t8 pikés 8.
“Konsumi vjetor i energjisé elektrike pér ngrohje” (QHE), konsumi i energjisé elektrike
[kWh/vit] i kérkuar pér t& plotésuar kérkesén vjetore referencé t& treguar pér ngrohje gé
pérkon me stinén e ngrohjes dhe llogaritet si kerkesé vjetore referencé pér ngrohje i pjesétuar
me koeficentin ¢ performancés stinore né gjéndjen aktive (SCOPon) dhe me konsumin e
energjisé t& njesise metermostat t& stakuar né gjéndje gadishmerie, t8 fikur dhe né ményrén e
operimit t& bazuar tek ngrohja gjaté stinés s& ngrohjes;

“Koeficienti i performancés stinore né gjendjen aktive” (SCOPon), koeficienti mesatar i
performancés sé& njésisé né gjendjen aktive pér stinén e ngrohjes, i formuar prej ngarkesés e
pjesshme, kapacitetit eklektik t& pérafruar pér ngrohje (kur kérkohet) dhe koeficientét
specifiké bin t& performancés (COPbin(Tj)) dhe t& ponderuar nga orét bin dhe kushti i
verifikuar bin;

“Kapacitetiti i ngrohé&sit elektrik mbéshtetés”, kapaciteti ngrohé&s real ose i supozuar i njé
ngrohési elektrik mbéshtetés me COP 1, me géllim g& t& plotésohet ngarkesa e pjesshme pér
ngrohje (Ph(T}))) né rastin kur Pdh(Tj) &shté mé e vogél se Ph(Tj) pér temperaturé t& jashtme
(Ti);

“Koeficienti bin-specifik i performancés” (COPbin(T}j)), koeficienti i performancés specifke
pér ¢do bin j me temperaturé t& jashtme Tj né ¢do sting, i pérftuar nga ngarkesa ¢ pjesshme,
kapaciteti i deklaruar dhe koeficenti i deklaruar i performancés (COPdA(T))) pér bin (j), t&
specifikuar dhe t& pérllogaritur pér bine t& tjerépérmes inter/ekstrapolimit, e korrigjuar nga
koeficienti i degradimit kur &shté e nevojshme;

“Kapaciteti i deklaruar”’[kW], kapacitetii ciklit té&komprimimit t& avullit t& njésisépér
ftohje(Pde(Tj)) ose  ngrohje(Pdh  (Tj)), g8 i pérketnjé temperature t8
jashtmeTjdhetemperaturds sébrendshme(Tbr),si t& deklaruarangaprodhuesi,

“Funksion”, treguesiqénjésiaéshté e afté pér ftohjen a ajrit t& brendshém, ngrohjen ¢ ajrit t&
brendshémose t& dyja;

“Ngarkesa e projektimit”, ngarkesa e deklaruar ftohé&se (Pprojft) dhe/ose ngarkesa e deklaruar
ngrohése (Pprojng) [kW] né temperaturén reference t& projektimitr, ku
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a) pér gjendjen ftohtése, Pprojft &shté e barabarté me kapacitetin e deklaruar per ftohjen né
Tj t& barabarté me Tprojft;
b) pér gjéndjen ngrohése, Pprojng &shté e barabarté me ngarkesén e pjesshme né Tj t&
barabarté me Tprojng;

“Shkalla e deklaruar e eficiensés sé energjisé” EERA(T))), shkalla e eficiensés s& energjisé
pér njé numér t& kufizuar t& bindve (j), t& temperaturés s& jashtme (Tj), si¢ deklarohet nga
prodhuesi;
“Koeficienti i deklaruar i performancés” COPd(T))), koeficienti i performancés pér njé
numér t& kufizuar t& specifikuar t& bineve (j) t8 temperaturés s& jashtme (Tj), si¢ deklarohet
nga prodhuesi;
“Temperaturé bivalente” (Tbiv), temperatura ¢ jashtme (Tj) [°C] e deklaruar pér ngrohje nga
prodhuesi, né t& cilén kapaciteti i deklaruar &shté i barabarté me ngarkesén e pjesshme dhe
poshté t& cilds kapaciteti i deklaruar duhet t& jeté i plotésuar me kapacitetin ¢ ngrohésit
elektrik mbéshtetés,me qéllim q& t& plotésohet ngarkesa e pjesshmepér ngrohje;
“Temperatura kufitare ¢ operimit” (Tol), temperatura e jashtme [°C] e deklaruar pér ngrohje
nga prodhuesi, poshté t& cilés kondicioneri nuk &shté né gjéndje t& japé kapacitetin e
ngrohjes. Nén kété temperaturé kapaciteti i deklaruar &shté i barabarte me zero;
“Gjéndje aktive”, gjendja & i korrespondon oréve me ngarkesé pér ftohje ose ngrohje t&
ndértesés dhe ku &shté i aktivizuar funksioni i njésisé pér ngrohje ose ftohje. Kjo gjendje
mund t& perfshijé ciklin takuar/stakuar t& njésisé, me qéllim & t& arrijé ose t& ruajé
temperaturén e kérkuar né ambientin e brendshém;
“Gjendje e stakuar e termostatit”, gjendja q& i korrespondon oréve me ngarkesé pa ngrohje
ose ftohje ndérsa funksioni i njésisé pér ftohje ose ngrohje &shté né gjendje t& takuar por
njésia nuk &shtéfunksionale pasi nuk ka ngarkesé ngroh&se ose ftohé&se. Si rrjedhojékjo
gjiéndje &shté e lidhur me temperaturat e jashtme dhe jo me ngarkesat né ambientet e
bréndshme. Cikli takim/stakim né gjendje aktive nuk konsiderohet si gjendje e stakuar e
termostatit;
“Gjendja e operimit t& ngrohésit t& kompresorit”, gjéndja ku njésia ka t& aktivizuar njé pajisje
ngrohése pér t& shmangur dérgimin e 1&ndés ftoh&se né kompresor, me q&llim qé t& kufizohet
koncentrimi i 18ndes ftohé&se né vaj né momentin ¢ dezjes s& kompresorit:

2.48 “Orét e operimit me gjendje t& termostatit t& stakuar” (HTO), numri vjetor i oréve [oré/vit], ku

2.49

2.50

2.51

njésia konsiderohet me termostat t& stakuar, vlera e té cilés varet nga stina dhe funksionimi,
“Orét e operimit né gjendje t& takuar” (HSB), numri vjetor i oréve [ord/vit] i njésisé, e
konsideruar t& jets né gjendje gadishmérie, vlera e t& cilés varet nga stina dhe funksionimi,
“Orét né gjendje t& stakuar” (HOFF), numri vjetor i oréve [or&/vit] e njésisé q& konsiderohet
& jeté né gjendje t& stakuar, vlera e t& cil8s varet nga stina dhe funksionimi,

“Orét e operimit né gjendjen me operim t& ngrohdsit t& kompresorit” (HCK), numri vjetor i
ordve [oré/vit] e njésisé, e konsideruar t& jeté né gjéndje operimi t& ngrohésit t& kompresorit,
vlera e t& cilave varet nga stina dhe funksionimi;
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2.52 “Konsumi i energjisé pér kondicionerét me njé dhe dy kalime” (respektivisht QSD dhe
QDD), konsumi i energjisé pér kondicionerét me njé dhe dy kalime ajri pér ftohje dhe/ose
ngrohje (cilado & zbatohet), me njé kalim né kWh/oré dhe me dy kalime kWh/vit;

2.53 “Shkalla e kapacitetit”, raporti i kapacitetit total t& deklaruar pér ftohje ose pér ngrohje i t&
gjitha njésive t& bréndshme, me kapacitetin deklaruar t8 ftohjes ose t& ngrohjes t& njésisé sé&
jashtme né& kushte standarde vler&simi.

3. Etiketa,dizenjinimi/formati dhe pérmbajtja e saj.

Furnizuesi siguron pér ¢do kondicioner njé etiketé t& printuar, sipas kérkesave t& kétij rregulli
teknik, duke respektuar klasat e efigencés s& energjisé, t& dhéna né pikén 7, dhe né pikat e shitjes,
tregtarét sigurojné & ¢do kondicioner ka t& vendosur etiketén e dhén& nga furnizuesi, né
pérputhje me kété piks, né pjesén e pérparme ose né pjesén mé t& sipérme t& saj, né ményré
qarté&sisht t& dukshme.

Kondicionerét, duke pérjashtuar kondicionerét me njé dhe dy kalime, duhet t& kenég t& vendosur
etiketén, t8 paktén, né paketimin e njésisé s& jashtme, pér t& paktén njé kombinim t& njésive t&
brendshme dhe t& jashme né raport kapacitetit 1. Pé&r kombinime t& tjera, informacioni mund té&
ofrohet si alternativé e liré vlerésimi né website.

Né& paketim, dokumentacionin e produktit dhe né ¢do material publicitar, qofshin ké&to
elektronike ose né letér, pér kondicionerét me njé kalim ajri vendoset emértimi “kondicioneré
lokal™.

Gjithashtu furnizuesi siguron pér ¢do kondicioner, si informacion plotésues, instruksionet e
pérdorimit né& gjuhén shqipe.

3.1 Etiketa e kondicioneréve, pérjashtuar kondicionerét me njé dhe dy kalime ajri
3.1.1 Kondicioneré me kthim t& ajrit t& klasifikuar né klasat e efigensés nga A deri né G
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a) Né& etiket pérfshihet informacioni i méposhtém:

L
1I.
1I1.

VL

VIL

emri i furnizuesit ose marka tregtare;

indentifikimi i modelit t& furnizuesit;

teksti "SEER" dhe "SCOP" pér ftohjen dhe ngrohjen, pérkatésisht me logon blu
dhe treguesin e valés s& ajrit pér SEER dhe me logon e kuge dhe treguesin e valés
sé ajrit pér SCOP,

efigenca e energjisé; koka e shigjetes q& pérmban klasén e efigencés sé energjisé
& pajisjes vendoset né t& njéjtén lartési me kokén e shigjetés sé klasés pérkatése t&
efigencés s& energjisé. Efigenca e energjisé duhet t& jepet pér ftohjen dhe
ngrohjen. Pér ngrohjen, efigenca e energjisééshté e detyrueshme pér stinén
mesatare t& ngrohjes. Treguesit efigencés s& energjisé pér t& treguar stinét mé t&
ngrohta dhe mé t& ftohta nuk &shté e detyruar,

pér gjendjen e ftohté: ngarkesén e projektuar né kW, e rrumbullakosur né njé
shifér pas presjes dhjetore;

pér gjendjen e ngrohté: ngarkesa e projektuar né Kw, pér tre stinét e ngrohta e
rrumbullakosur né njé shifér pas presjes dhjetore;. Vlerat pér stinét e ngrohta pér
& cilat nuk sigurohet ngarkesa e projektuar tregohen me “X”;

pér gjendjen e ftohté: shkalla stinore e efigencés sé energjisé (vlera e SEER), e
rrumbullakosur né njé shifér pas presjes dhjetore;;

VIIIL pér gjendjen e ngrohté: koeficienti i performancés (vlera SCOP), pér tre stinét e

ngrohta, i rrumbullakosur né né njé shifér pas presjes dhjetore. Vlerat pér stinét e
ngrohta pér t& cilat SCOP nuk sigurohet tregohen me “X”;
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IX. konsumi vjetor i energjisé né kWh pér ngrohje dhe ftohje, i rrumbullakosur né
numrin e ploté mé té afért. Vlerat pér profilet klimatike pér t& cilat nuk &shté i
siguruar konsumi vjetor i energjisé tregohen me “X;

X. nivelet e fugisé s& zhurmés akustike pér njesité né ambientin e brendshém dhe t&
jashtém té& shprehura ne dB(A) kundrejt/referuar 1 pW, rrumbullakosur né numrin
e ploté mé t& afért;

XI. Harta evropiane & paraget tre stinét e ngrohta dhe ngjyrat koresponduese t&
siperfageve.

Té& gjitha vlerat e kérkuara duhet t& pércaktohen né pérputhje me pikén 8.

b) Dizenjimi/formati i etiketés t& jeté né pérputhje me nénpikén 3.1.5. Mund t& shtohet njé
kopje e etiketés EU Eco kur &shté né pérputhje me legjislacionin pérkatés.

3.1.2 Kondicionerét me kthim té ajrit t& klasifikuar né klasat e efigencés nga A+ deri né F

[T
ENERG 0

" 1

) wcor =t I
» do> a
oD oD a
= = gc |
oY >
= =
[—3 —3

x
‘))) Zvas

%
e .
(of e

ENERGIA -EMEPTVAR ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
s26/2011

a) N& etiketé pérfshihet informacioni i dhéné né nénpikén3.1.1.
b) Dizenjimi/formati i etiketés &shté né pérputhje me nénpikén 3.1.5.
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3.1.3 Kondicionerét me kthim té ajrit t& klasifikuar né klasat e efigensés nga A++ deriné E
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a) N& etiketé pérfshihet informacioni i dhéné né nénpikén3.1.1.
b) Dizenjimi/formati i etiketés &shté né pérputhje me nénpikén 3.1.5.

3.1.4 Kondicionerét me kthim t& ajrit t& klasifikuar né klasat e efigensés nga A+++ deri né D.
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a) Ng etiketé pérfshihet informacioni i dhéné né nénpikén3.1.1.
b) Dizenjimi/formati i etiketés &shté né pérputhje me nénpikén 3.1.5.
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3.1.5 Dizenjimi/formati i etiketés
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Ku:

a) Etiketa t& jeté s& paku 120 mm e gjéré dhe 210 mm e larté. Kur etiketa printohet né njé format
mé t& madh, pérmbajtja e saj &shté né pérpjestim me specifikimet e mésipérme;

b) Sfondi &shté i bardhe;

¢) Ngjyrat jané CMYK - e kaltér, e kuge e purpurt, e verdhé dhe e zezg, si shémbull: 00-70-X-
00: e kaltér 0%, e kuge e purpurt 70%, e verdhé 100%, e zez& 0%.

d) Etiketa plotéson t& gjitha kérkesat e méposhtme ( numurat i referohen figurés s& mésipérme).

@ Koriae Jjashtme e etiketés: 5pt, ngjyra e kalter 100%, rakordimet né kénde 3.5 mm.
9 Logo EU: Ngjyrat: X-80-00-00 dhe 00-00-X-00.

9 Logo e energjisé: Ngjyra: X-00-00-00.

Piktograma si e vizatuar: logo EU + etiketa e energjisé

Gjerésia 102 mum, lartésia 20 mm.

@D Kufirii nénlogove: 1pt, ngjyra: 100% e kaltér, gjatésia 103.6 mm.

@  Treguesi SEER dhe SCOP:
Kufiri 2 pt, ngjyra: 100% e kaltér, rakordimet né kénde 3.5 mm
Teksti: kalibér i rregullt 10 pt, gérma kapitale, 100% e zezg.

e Shkalla A-G
- Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 1 mm, ngjyrat:

10
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Klasa mé e larté: X-00-X-00

Klasa e dyté: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pest&: 00-30-X-00,

Klasa e gjashté: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

Teksti: Kalibér bolt 16 pt, gérma kapitale, t& bardha.

@ Kihasaate eficensés sé energjisé

- Shigjeta: gjerésia 11 mm, lartésia: 10 mm, 100% e zez&;

- Teksti: Kalibér bold 18 pt, gérma kapitale, t& bardha.

9 Energjia

- Teksti: Kalibér i rregullt 9 pt, gérma kapitale, 100% e zezé.
e Kapaciteti nominal pér ftohjen dhe ngrohjen né Kw:

- Teksti “kW”: Kalibri i rregullt 10 pt, 100% ¢ zezé&.
- Vlera “XYZ” Kalibér bolt 11 pt, 100% e bardhé.

@ Vlerat e SCOP dhe SEER, t& rrumbullakosura deri né presjen e paré dhjetore:

- Teksti "SEER"/"SCOP": Kalibér i rregullt 10 pt, 100% e zez&.
- Vlera “X,Y”: Kalibri bolt 11 pt, 100% e zez&.

m Konsumi vjetor i energjisé né Kwh/vit:

- Teksti “kWh/vit™: Kalibér i rregullt 10 pt, 100% ¢ zezé&.
- Vlera "XY": Kalibér bolt 11 pt, 100% ¢ zez&.

@ Emetimet e zhurmés

- Korniza: 2pt — ngjyra: 100% e kaltér — rakordimet né kénde 3.5 mm.
- Vlera: Kalibér bolt 15 pt, 100% e zezé

- Kalibér i rregullt 12 pt, 100% e zezé.

@ Harta evropiane dhe ngjyrat e sipérfageve

- Ngjyrat:

Portokalli: 00-46-46-00.

Jeshile: 59-00-47-00.

Blu: 54-08-00-00.

@ Emri ose marka tregtare e produktit
@ Identifikimi i modelit té furnizuesit.

Emri i furnizuesit ose marka tregtare dhe identifikimi i modelit t8 jen& né nj& hapésiré 102 x 13

mm.
@D Periudha e referimit
- Teksti: Kalibér bolt 10 pt.

11
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32 Etiketa ¢ kondicioneréve, pérjashtuar kondicionerét e ajrit me njé dhe dy kalime t& ajrit
3.2.1 Kondicionerét vetém pér ftohje t& klasifikuar né klasat eenergjisé nga A deriné G
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a) N& etiketé pérfshihet informacioni i mé&poshtem:

L emri i furnizuesit ose marka trgtare;

1I. Indentifikimi i modelit té furnizuesit;

III.  teksti "SEER" me logon blu dhe treguesin e valés sé ajrit;

IV.  efigensa e energjisé; koka e shigjetes q& pérmban klasén e efigencss s& energjisé sé
pajisjes t& vendoset né t& nj&jtén lartési me kokén e shigjetés sé klasés pérkatése t& eficencés sé
energjisé.

V. ngarkesa e projektuar pér ftohjen né Kw, ¢ rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes
dhjetore;

VI.  shkalla e efigencés stinore t8 energjisé (vlera SEER), ¢ rrumbullakosur né shifrén e paré
pas presjes dhjetore;

VII. konsumi vjetor i energjisé né kWh/vit, i rrumbullakosur né numrin e ploté mé t& afért;
VIIL. nivelet e fuqisé s& zhurm&s akustike pér njesité né ambientin ¢ brendshém dhe t& jashtém
& shprehura ne dB(A) kundrejt/referuar 1 pW, rrumbullakosur né numrin e ploté mé t& afért;

T& gjitha vlerat e kérkuara pércaktohen né pérputhje me pikén 8.

b) Dizenjimi/formati i etiketés t& jet& né pérputhje me nénpikén 3.2.5. Mund t& shtohet nje kopje
e etiketes EU Eco kur &shté né pérputhje me legjislacionin pérkatés.

3.2.2 Kondicionerét vetém pér ftohje t& klasifikuar né klasat eenergjise nga A+ deri né F.

12
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a) N& etiketé pérfshihet informacioni i nénpikés 3.2.1.
b) Dizenjimi/formati i etiketés &shté né pérputhje me nénpikén 3.2.5.

3.23 Kondicionerét vetém pér ftohje t& klasifikuar né klasat e energjisé nga A++ deri né E.
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s26/2011

a) N& etikete pérfshihet informacioni i nénpikés 3.2.1.
b) Dizenjimi/formati i etiketés duhet t& jeté né pérputhje me nénpikén 3.2.5.

3.2.4 Kondicionerét vetém pér ftohje t& klasifikuar né klasat e energjisé nga A+++ deri né D.

13
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a) N& etiketé pérfshihet informacioni i nénpikés 3.2.1.
b) Dizenjimi/formati i etiket8s &shté né pérputhje me nénpikén 3.2.5.

3.2.5 Dizenjimi/Formati i etiketés
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Ku:

a) Etiketa t& jet& s& paku 100 mm e gjéré dhe 200 mm e lart8. Kur etiketa printohet né njé format
mé t& madh, pérmbajtja e saj &shté n& pérpjestim me specifikimet e mésipérme.

b) Sfondi &shté i bardhé.

14
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¢) Ngjyrat jang t& koduara si CMYK — ¢ kaltér, e kuge e purpurt, e verdhé dhe e zezg, si
shembull 00-70-X-00: e kaltér 0%, ¢ kuge e purpurt 70%, ¢ verdhé 100%, e zez& 0%.
d) Etiketa ploteson t& gjitha kérkesat ¢ mé&poshtme: (numrat i referohen figurés s& mésipérme):

0 Korniza e jashtme:
vijat: 5 pt, ngjyra e kaltér 100%, rakordimet né& kénde: 3.5 mm.

e Logo EU

Ngjyrat: X-80-00-00 dhe 00-00-X-00.

e Etiketa e energjisé¢

Ngjyra: X-00-00-00.

Piktograma si e vizatuar: Logo EU + etiketa e energjisé: gjérésia 93 mm lartésia 18 mm.
@  Kufiri i nén logove:

1 pt- ngjyra: e kaltér 100% - gjatésia 93.7 mm.

©  Treguesi SEER

Teksti: Kalibér i rregullt 10 pt, gérma kapitale, t& zeza 100%

e Shkalla A-G

- Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 1 mm, ngjyrat:

Klasa mé e larté: X-00-X-00

Klasa e dyté: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pest&: 00-30-X-00,

Klasa e gjashté: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

Teksti: Kalibér bolt 16 pt, gérma kapitale, t& bardha.

e Klasa e eficensés sé energjisé

- Shigjeta: gjérésia 23 mm, lartésia: 15 mm, 100% e zez&;
- Teksti: Kalibér bolt 18 pt, gérma kapitale, t& bardha.
9 Energjia

- Teksti: Kalibér i rregullt 8 pt, gérma kapitale, 100% t& zeza.

9 Kapaciteti nominal né Kw:
- Teksti “kW”: Kalibér i rregullt 14 pt, 100% ezezé.
- Vlera “XYZ” Kalibér bolt 22 pt, 100% t& zeza

@ Vlera e SEER, e rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes dhjetore :
- Korniza 3 pt - 100% e kaltér, rakordimet né kénde 3.5 mm.
- Teksti "SEER" Kalibér i rregullt 14 pt, gérma kapitale, 100% t& zeza.

m Konsumi vjetor i energjisé né kWh/vit:
- Teksti “kW oré/vit”: Kalibér i rregullt 14pt, 100% e zezé&.
- Vlera "XY": Kalibég bolt 22 pt, 100% e zez&.

15
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@ Emetimet e zhurmés

- Korniza: 2pt — ngjyra: 100% e kaltér — rakordimet né kénde 3.5 mm.
- Vlera: Kalibg bolt 15 pt, 100% e zezé

- Teksti Kalibér i rregullt 12 pt, 100% e zez&.

@ Emri ose marka tregtare e produktit
@ Identifikimi i modelit té furnizuesit.

Emri i furnizuesit ose marka tregtare dhe identifikimi i modelit duhet t& vendoset né njé hapésiré

90 x 15 mm.

@ Periudha e referimit
- Teksti: Kalibér bolt 10 pt.

33 Etiketa ¢ kondicioneréve, pérjashtuar kondicionerét me njé dhe dy kalime t& ajrit

3.3.1 Kondicionerét vetém pér ngrohje t& klasifikuar né klasat e efigensés séenergjisé nga A

deriné G

o0
e

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

|, 62672011

a) N& etiketé pérfshihet informacioni i mé&poshtém:

L emri i furnizuesit ose marka trgtare;

1I. indentifikimi i modelit t& furnizuesit;

III.  teksti "SCOP" me logon blu dhe valén treguese t& ajrit;

16
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1v.

VI

VIL

VIIL

IX.

efigenca e energjisé; koka e shigjetés q& pérmban klasén e efigensés sé energjisé sé
pajisjes t& vendoset né t& mj&jtén lartési me kokén e shigjetés s& klasés pérkatése t&
efigensés s& energjisé. Efigenca e energjisé pér stinén me ngrohje mesatare &shté e
detyruar. Treguesi efigensés sé& energjisé pér t& treguar klima mé t& ngrohta dhe mé t&
ftohta nuk éshté i detyruar,

ngarkesa e projektimit pér ngrohje né kW pér tre stinét e ngrohta e rrumbullakosur né
shifién e pare pas presjes dhjetore. Vlerat pér stinét e ngrohta pér té cilat nuk é&shté
siguruar ngarkesa e projektuar duhet t& tregohen me "X";

koefigenti stinor i performancés (SCOP) pér tre stinét e ngrohta i rrumbullakosur né
shifrén e paré pas presjes dhjetor. Vlerat pér stinét e ngrohta pér t& cilat SCOP nuk é&shté
siguruar té jepet si "X";

konsumi vjetor i energjisé né kWh/vit i rrumbullakosur né numrin e ploté mé t& afért.
Vlerat pér stinét e ngrohta pér t& cilat nuk &shté i parashikuar konsumi vjetor i energjisé
& tregohet me "X";

nivelet e fuqisé s& zhurmes pér njésité/paisjet e brendshme dhe té jashtme i shprehur né
dB(A) kundejt/referuar 1 pW, i rrumbullakosur né numrin e ploté mé té afért;

Harta evropiane q& shpreh tre stinét e ngrohta dhe ngjyrat koresponduese t& sipérfageve.

Té& gjitha vlerat e kerkuara pércaktohen né pérputhje me pikén 8.

b) Etiketa t& jeté né pérputhje me nénpikén 3.3.5. Mund t& shtohet njé kopje e etiketés EU Eco
kur &shté né pérputhje me legjislacionin pérkatés.

332

Kondicionerét vetém pér ngrohje t& klasifikuar né klasat e energjise nga A+ deri né F

oD
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whzannum XY | XY | XY Vi
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Vi

s26/2011

a) N& etiketé pérfshihet informacioni i dhéné né nénpikén 3.3.1.
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b) Dizenjimi/formati i etiketés t& jeté né pérputhje me nénpikén 3.3.5

3.33 Kondicionerét vetém pér ngrohje té klasifikuar né Klasat e energjisé nga A™* deri ng E.

s26/2011

a) Etiketa pérfshin informacionin e dhéné né nénpikén 3.3.1.

b) Dizenjimi/formati i etiketés &shté né pérputhje me nénpikén 3.3.5

3.3.4 Kondicionerét vetém pér ngrohje t& klasifikuar né klasat e energjisé nga A+++ deri né D.

wwoxvz | xvz | xvz
scop Xy | XY | x¥
twh/annum XY | XY | x¥

s26/2011

a) N& etiketé pérfshihet informacioni i dhéné né nénpikén 3.3.1.
b) Formati i etiketés &shté né pérputhje me nénpikén 3.3.5.

Vi

v
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3.3.5 Dizenjimi/Formati i etiketés
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Ku
a) Etiketa t& jete s& paku 100 mm e gjéré dhe 200 mm e lart8. Kur etiketa printohet né njé format
mé t& madh, pérmbajtja e saj &shté n& pérpjestim me specifikimet e mésipérme.
b) Sfondi &shté i bardhé.
¢) Ngjyrat jang CMYK — e kaltér, ¢ kuge e purpurt, ¢ verdhé dhe e zezg, si shembull: 00-70-X-
00: e kaltér 0%, e kuqe e purpurt 70%, e verdhé 100%, e zez& 0%.
d) Etiketa ploteson t& gjitha kérkesat e m&poshtme ( numrat i referohen figurés sé mésiperme).
° Korniza e jashtme e etiketés:
Vijat 5pt, ngjyra e kaltér 100%, rakordimet né kénde 3.5 mm.
Logo EU:
Ngjyrat: X-80-00-00 dhe 00-00-X-00.
e Etiketa e energjisé:
Ngjyra: X-00-00-00.
Piktograma si e vizatuar: logo EU + etiketa e energjisé: gjérésia 102 mm, lartésia 20 mm.
@ xufirii nénlogove:
1pt, ngjyra: 100% e kaltér, gjatésia 93.7 mm.

e Treguesi SCOP:
Teksti: kalibér i rregullt 10 pt, gérmat kapitale, 100% e zez&.

e Shkalla A -G
- Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 1 mm, ngjyrat:
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Klasa mé e larté: X-00-X-00

Klasa e dyté: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pest&: 00-30-X-00,

Klasa e gjashté: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

Teksti: Kalibér bolt 18 pt, gérma kapitale, t& bardha.
e Klasa/t e eficenses sé energjisé

- Shigjeta: gjerésia 11 mm, lartésia: 10 mm, 100% t& zeza;
- Teksti: Kalibér bolt 18 pt, germa kapitale, t& bardha.

9 Kapaciteti nominal né kW
- Teksti: "kW"Kalibér i rregullt 10 pt,, 100% e zez&.
- Vlera "XY,Z": Kalibér bolt 11, 100% e zezé

9 Vlerat e SCOP t& rrumbullakosura né shifrén e pare pas presjes dhjetor:
- Teksti "SCOP": Kalibér i rregullt 10 pt, 100% ¢ zezé&.
- Vlera “X,Y”: Kalibér bolt 11 pt, 100% e zezé&.

@ Konsumi vjetor i energjisé né Kwh/vit
- Teksti “kWh/vit™: Kalibér i rregullt 11 pt, 100% e zezé&.
- Vlera "XY": Kalibér bolt 11 pt, 100% ¢ zez&.

0 Emetimet e zhurmés

- Korniza: 2pt — ngjyra: 100% e kaltér — rakordimet né kénde 3.5 mm.
- Vlera: Kalibg bolt 15 pt, 100% ¢ zezé

- Teksti 12 pt, 100% e zezé&.

@ Harta evropiane dhe ngjyrat e sipérfageve
- Ngjyrat:

Portokalli: 00-46-46-00.

Jeshile: 59-00-47-00.

Blu: 54-08-00-00.

@ Emri ose marka tregtare e furnizuesit

@Identifikimi i modelit t& furnizuesit.
Emri i furnizuesit ose marka tregtare dhe identifikimi i modelit duhet t& vendoset né njé hapésiré
90 x 15 mm.

@ Energjia

- Teksti: Kaliber i rregullt 8 pt, 100% ¢ zezé&.

@  Periudha e referimit

- Teksti: Kalibri bolt 10 pt.

3.4  Etiketa e kondicioneréve me dy kalime t& ajrit
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3.4.1 Kondicionerét me kthim t& ajrit me dy kalime té ajrit t& klasifikuar né klasat e efigencés
sé energjisé nga A+++ deri né D

S| w
A~ g (A~ g
[~ 4 [~ 4
A 3 A 3
(& &
[c < D
D C—>
XY, Ziw XY, Zikw 0
X,Yeer X,Ycor Vi
kakWh/GGmm' XYkwh/60min*
e
\q))) ‘\ vin

ZYdas

a) N& etiketé pérfshihet informacioni i méposhtém:

L emri ose marka tregtare e furnizuesit;

1L identifikimi i emrit t& furnizuesit;

I, teksti "EER" dhe "COP" pér ftohjen dhe ngrohjen, pérkatésisht me njé logo blu dhe me
treguesin e valés sé ajrit pér EER dhe logon e kuge me valén treguese té ajrit pér COP;

IV.  efigenca e energjisé;, koka e shigjetes q& pérmban klasén e efigencés sé energjisé sé
pajisjes t& vendoset né t& mj&jtén lartési me kokén e shigjetés s& klasés pérkatése t&
efigensés sé energjisé. Efigenca e energjisé tregohet pér ftohjen dhe ngrohjen;

V. ngarkesa e projektimit pér ftohje e rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes dhjetore;

VI.  EERnom dhe COPnom, rrumbullakosur deri né shifrén e paré pas presjes dhjetore;

VILKonsumi né 1 oré ienergjisekWh pér60 minuta, pér gjéndjen e ftohjes dhe t&
ngrohjes,rrumbullakuar nénumrin e plotémé t& afért;

VIII. nivelet e fuqisé s& zhurmes pér njésiné/paisjen e bréndshme t& shprehur né dB(A)
kundrejt/referuar 1 pW, i rrumbullakosur né numrin e ploté mé té afért;

Té& gjitha vlerat e kérkuara pércaktohen né pérputhje me pikén 8.

b) Etiketa éshté né pérputhje me nénpikén 3.4.2. Mund té shtohet nje kopje e etiketés EU Eco kur
&shté né pérputhje me legjislacionin pérkatés.
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3.42 Dizenjimi/Formati i etiketés

O©—F— XY, Zkw XY, Zikw
(3 X, Yeer X,Ycor
L4 XYkwh/6omin* | | XYiwh/60min*
o—H @)

ZYas
00— NEPTEIA - ENERGIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGH
o & a2eon

Ku:

a) Etiketa t& jeté s& paku 100 mm e gjeré dhe 200 mm e larté. Kur etiketa printohet né njé format
mé t& madh, pérmbajtja e tij duhet t& jeté né pérpjestim me specifikimet e mésipérme.

b) Sfondi &shté i bardhg.

¢) Ngjyrat jangé CMYK — e kaltér , e kuge e purpurt, e verdhé dhe e zezg, si shembull: 00-70-X-
00: e kaltér 0%, e kuge e purpurt 70%, e verdhé 100%, e zez& 0%.

d) Etiketa duhet t& plotesojé kérkesat e méposhtme (numrat i referohen figures s& mésipérme):
0 Korniza e jashtme e etiketés:

Vijat Spt, ngjyra e kaltér 100%, rakordimet né kénde 3.5 mm.

Logo EU:
Ngjyrat: X-80-00-00 dhe 00-00-X-00.
e Etiketa e energjisé:
Ngjyra: X-00-00-00.
Piktograma si e vizatuar: logo EU + etiketa e energjisé: gjerésia 82 mm, lartésia 16 mm.
@ Kufirii nénlogove:
1pt, ngjyra: 100% e kaltér, gjatésia 92.5 mm.
©  Treguesi EER dhe SCOP:
Teksti: kaliber i rregullt 10 pt, kapitale, 100% e zeze.

e Shkalla A-G
- Shigjeta: lartesia 7 mm, hapésira 1.3 mm, ngjyrat:
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Klasa mé e larté: X-00-X-00

Klasa e dyté: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pest&: 00-30-X-00,

Klasa e gjashté: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

Teksti: Kalibri bolt 18 pt, germa kapitale, te bardha.
Kalibri bolt 7 pt, e bardhe.

0 Klasat e eficensés sé energjisé

- Shigjeta: gjérésia 11 mm, lartésia: 10 mm, 100% e zez&;
- Teksti: Kalibér bolt 18 pt, gérma kapitale, t& bardha.
Kalibér bolt 7 pt, ¢ bardhé .

9 Energjia:

- Teksti: Kliber i rregullt 8 pt, e zez& 100%.

9 “Dokumenti” - pérkthimi
Teksti: Kalibér i rregullt 7 pt, ¢ zez& 100 %.

@ Kapaciteti nominal pér gjéndjen e ftohjes dhe t& ngrohjes n KW:
- Teksti "kW": Kalibér i rregullt 14 pt; ¢ zeze 100%.
- Vlera "XY,Z": Kalibér bolt 22 pt, ¢ zeze 100%

0 Vlerat COP dhe EER, t8 rrumbullakosura né shifrén e paré pas presjes dhjetore:
- Teksti "EER"/"COP": Kalibér i rregullt 14 pt, gérma kapitale, ¢ zez& 100%

- Vlera "XY": Kalibé& bolt 22 pt, e zez& 100%

@ Konsumi né 1 oré i energjisé n& Kwh/60 min;

- Teksti "kWor&/60min*": Kalibé i rregullt 14 pt, e zez& 100 %
- Vlera "XY": Kalibér bolt 22, ¢ zezé 100 %

@ Emetimi i zhurmés:

- Korniza: 2 pt — ngjyra e kaltér 100%, rakordimet n& kénde: 3.5 mm.
- Vlera: Kalibér bolt 22 pt, e zez& 100%.

- Teksti: Kalibér i rregullt 14 pt, e zez& 100%.

Emri ose marka tregtare e furnizuesit

@ Emri ose marka tregtare e furnizuesit.

@ Identifikimi i modelit t& furnizuesit.

Emri i furnizuesit marka tregtare dhe identifikimi i modelit vendosen né hapésirén 82 x 10.5 mm.
@  Periudha e referimit

- Teksti: Kalibér bolt 10 pt.
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3.43 Kondicionerét vetém pér ftohje me dy kalime té ajrit t& klasifikuara né klasat e efigencés
nga A deri D

o
@) H xv ’

a) Etiketa pérfshin informacionin e méposhtém:

I emrin e furnizuesit ose markén tregtare;

1L identifikimin e modelit t& furnizuesit;

III.  teksti "EER" me logon blu dhe me treguesin e valés sé ajrit;

IV.efigenca e energjisé; koka e shigjetés ge pérmban klasen e efigensés sé energjisé sé pajisjes
vendoset né t& nj&jtén lartési me kokén e shigjetés sé klasés pérkatése té efigensés sé
energjisé;

V. kapaciteti nominal pér ftohjen né kW, e rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes
dhjetore;

VI.  EEE nominale, e rrumullakosur deri né shifrén e paré pas presjes dhjetore;

VILkonsumi né oré i energjisé né Kwh pér 60 minuta, i rrumbullakosur né numrin e ploté me t&
afért;

VIL. niveli i fugisé s& zhurmes pér ambientin e brendshém i shprehur né dB(A)
kundrejt/referuar 1 pW, i rrumbullakosur né numrin e ploté mé t& afert;

Té& gjitha vlerat e kérkuara duhet t& pércaktohen né pérputhje me pikén 8.

b) Dizenjimi/formati i etiketés té jeté né pérputhje me nénpikén 3.4.4. Mund t& shtohet nje kopje
¢ etiketes EU Eco kur éshté né pérputhje me legjislacionin pérkatés.
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3.4.4 Dizenjimi/Formati i etiketés

Ku

a) Etiketa t& jeté s& paku 100 mm e gjeré dhe 200 mm e larté. Kur etiketa printohet né njé format
mé t& madh, pérmbajtja e saj duhet t& jeté né pérpjestim me specifikimet e mésipérme.

b) Sfondi duhet té jeté i bardhé.

¢) Ngjyrat duhet te jene si CMYK — e kaltér, e kuqe e purpurt, e verdhé dhe e zezg, si shémbull:
00-70-X-00: e kaltér 0%, e kuge e purpurt 70%, e verdhé 100%, e zez& 0%.

d) Etiketa ploteson t& gjitha kérkesat e méposhtme (numrat i referohen figurés s& mésiperme):
0 Korniza e jashtme e etiketés:

Vijat Spt, ngjyra e kaltér 100%, rakordimet né kénde 3.5 mm.

Logo EU:
Ngjyrat: X-80-00-00 dhe 00-00-X-00.
e Etiketa e energjisé:
Ngjyra: X-00-00-00.
Piktograma si e vizatuar: logo EU + etiketa e energjisé: gjeréia 82 mum, lartésia 16 mm.
@ Kufirii nénlogove:
1pt, ngjyra: 100% e kaltér, gjatésia 92.5 mm.
e Treguesi EER
Teksti: kalibér i rregullt 10 pt, gérma kapitale, 100% e zezg.
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e Shkalla A -G

- Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 1.3 mm, ngjyrat:
Klasa mé e larts: X-00-X-00

Klasa e dyté&: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pesté: 00-30-X-00,

Klasa e gjasht&: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

Teksti: Kalibér bolt 18 pt, gérma kapitale, t& bardha.
Kalibri bolt 7 pt, e bardhé.

0 Klasa e eficensés sé energjisé

- Shigjeta: gjerésia 20 mm, lartésia: 15 mm, 100% e zezg;,
- Teksti: Kalibri bolt 30 pt, gérma kapitale, t& bardha.
Kalibér bolt 14 pt, e bardh&.

9 Energjia:

- Teksti: Klibér i rregullt 8 pt, e zezé 100%.

9 “Dokumenti” - pérkthimi

Teksti: Kalibér i rregullt 7 pt, ¢ zez& 100 %.

@ Kapaciteti nominal né KW:

- Teksti "kW": Kalibér i rregullt 14 pt; e zez& 100%.
- Vlera "XY,Z": Kalibér bolt 22 pt, e zez& 100%

m Vlera EER, e rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes dhjetore:

- Teksti "EER": Kalibér i rregullt 14 pt, gérma kapitale, e zez& 100%
- Vlera "XY": Kalibér bolt 22 pt, e zez& 100%

@ Konsumi né 1 oré i energjisé né Kwh/60min;

- Teksti "kWh/60min*": Kalibér i rregullt 14 pt, ¢ zez& 100 %

- Vlera "XY": Kalibri bolt 22, ¢ zeze 100 %

@ Emetimi i zhurmés:

- Komiza: 2 pt —ngjyra e kaltér 100%, rakordimet né kénde: 3.5 mm.
- Vlera: Kalibér bolt 22 pt, e zezé 100%.

- Teksti: Kalibér i rregullt 14 pt, ¢ zezé 100%.

@ Emri ose marka tregtare e furnizuesit.

@ Identifikimi i modelit t& furnizuesit.

Emri i fumizuesit ose marka tregtare dhe identifikimi i modelit duhet t& pérshtatet ng

siperfage 82x10.5 mm
@ Periudha e referimit

njé
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- Teksti: Kalibér bolt 10 pt.

3.45 Kondicionerét vetém pér ngrohje me dy kalime t& ajrit t& klasifikuar né klasat e energjisé
nga A*™ dering D

Vi
Vi

62672011

a) Etiketa pérfshin informacionin e méposhtem:

I emrin e furnizuesit ose markén tregtare;

1L identifikimin e modelit nga furnizuesi;

III.  tekstin "COP" me logon e kuge dhe me treguesin e valés sé ajrit;

IV.  efigenca e energjisé; koka e shigjetés q& permban klasén e efigensés sé energjisé sé
pajisjes vendoset né t& njéjtén lartési me kokén e shigjetés sé klasés pérkatése t&
efigensés sé energjisé,;

V. kapaciteti nominal pér ngrohjen né kW, e rrumbullakosur né shifién e paré pas presjes
dhjetore;

VI.  COP nominale i rrumbullakosur deri né shifrén e paré pas presjes dhjetore;

VILkonsumi né 1 oré i energjisé né Kwh pér 60 minuta, e rrumbullakosur né numrin e ploté
mé té afert;

VIIL nivelii fuqisé s¢ zhurmés pér ambientin e brendshém né dB(A) kundrejt/referuar 1
pW, e rrumbullakosur né numrin e ploté mé t& afért;

Té& gjitha vlerat e kérkuara duhet t& pércaktohen né pérputhje me pikén 8.

b) Dizenjimi/formati i etiketes &shté né pérputhje me nénpikén 3.4.6. Mund té shtohet njé kopje e
etiketés e EU Eco, kur modeli &shté né pérputhje me legjislacionin pérkatés.
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3.4.6 Dizenjimi/Formati i etiketés

o
@ 4 ewnom

=

Ku:

a) Etiketa té jeté s& paku 10 mm e gjeré dhe 200 mm e larté . Kur etiketa printohet né njé format
mé t& madh, pérmbajtja e saj eshté né pérpjestim me specifikimet e mesiperme.

b) Sfondi eshté i bardhg.

¢) Ngjyrat duhet t& jené CMYK — e kaltér, e kuge e purpurt, e verdhé dhe e zezé, si shembull: 00-
70-X-00: e kaltér 0%, e kuge e purpurt 70%, e verdhé 100%, e zez& 0%.

d) Etiketa duhet t& plotesojé t& gjitha kérkesat e méposhtme: (numrat i referohen figurés sé
mésipérme):

0 Korniza e jashtme e etiketés:

Vijat Spt, ngjyra e kaltér 100%, rakordimet né kénde 3.5 mm.

Logo EU:
Ngjyrat: X-80-00-00 dhe 00-00-X-00.
e Etiketa e energjisé:
Ngjyra: X-00-00-00.
Piktograma si e vizatuar: logo EU + etiketa e energjisé: gjerésia 82 mm, lartésia 16 mm.
@D Kufirii nénlogove:
1pt, ngjyra: 100% e kaltér, gjatésia 92.5 mm.
9 Treguesi COP
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Teksti: kalibér i rregullt 10 pt, gérma kapitale, 100% e zezé.

e Shkalla A -G

- Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 1.3 mm, ngjyrat:
Klasa mg e lart: X-00-X-00

Klasa e dyté&: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pesté&: 00-30-X-00,

Klasa e gjasht&: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

Teksti: Kalibér bolt 18 pt, gérma kapitale, t& bardha.
Kalibér bolt 7 pt, ¢ bardhé.

0 Klasa e eficensés sé energjisé:

- Shigjeta: gjerésia 20 mm, lartésia: 15 mm, 100% e zezg,
- Teksti: Kalibér bolt 30 pt, gérma kapitale, t& bardha.
Kalibri bolt 14 pt, e bardhe.

9 Energjia:

- Teksti: Kalibér i rregullt 8 pt, ¢ zez& 100%.

9 “Dokumenti” Pérkthim

Teksti: Kaliber i rregullt 7 pt, ¢ zeze 100 %.

@ Kapaciteti nominal né Kw:

- Teksti "kW": Kalibér i rregullt 14 pt; ¢ zez& 100%.
- Vlera "XY,Z": Kalibér bolt 22 pt, e zez& 100%

m Vlera COP, ¢ rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes dhjetore:

- Teksti "COP": Kalibér i rregullt 14 pt, gérma kapitale, e zez& 100%
- Vlera "XY": Kalibér bolt 22 pt, e zez& 100%

@ Konsumi né 1 oré i energjise né Kwh/60 min;

- Teksti "kWoré/60min*": Kalibér i rregullt 14 pt, e zez& 100 %

- Vlera "XY": Kalibér bolt 22, ¢ zezé 100 %

@ Emetimi i zhurmés:

- Komiza: 2 pt —ngjyra e kalter 100%, rakordimet ne kende: 3.5 mm.
- Vlera: Kalibri bolt 22 pt, ¢ zez& 100%.

- Teksti: Kaliber i rregullt 14 pt, ¢ zezé 100%.

@ Emri ose marka tregtare e furnizuesit.

@ Identifikimi i modelit t& furnizuesit.

Emri i fumizuesit ose marka tregtare dhe identifikimi i modelit duhet t& pérshtatet né njé

sipérfage 82x10.5 mm
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(10

Periudha e referimit

- Teksti: Kalibér bolt 10 pt

3.5
3.5.1

Etiketa ¢ kondicioneréve me njé kalim t& ajrit
Kondicionerét me kthim t& ajrit me njé kalim t& ajrit t& klasifikuar né klasat e efigencés sé&

energjisé nga A-+++ deri né D.
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a) Etiketa t& pérfshijé informacionin e méposhtém:

L emrin e furnizuesit ose markén tregtare;

II.  identifikimin e modelit nga furnizuesi

III.  tekstin "EER" dhe "COP" pér ftohje dhe ngrohje, pérkatésisht me logon blu dhe me
treguesin e valés t& ajrit pér EER dhe logon ¢ kuge me treguesin e valés sé& ajrit pér
COP,

IV. efigenca e energjisé; koka e shigjetés q& pérmban klasén e efigensés s& energjisé sé
pajisjes t& vendoset né t& njé&jtén lartési me kokén e shigjetés s& klasés pérkatése t&
efigensés s& energjise. Eficenca e energjisé duhet t& tregohet pér ftohjen dhe ngrohjen;

V.  Kkapaciteti nominal pér ftohjen dhe ngrohjen né kW, ¢ rrumbullakosur né shifrén e paré
pas presjes dhjetore;

VI. EERnom dhe COPnom t& rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes dhjetore;

VII. konsumi n& 1 oré i energjisé né Kwh pér 60 minuta, i rrumbullakosur né numrin e
ploté me t& afért;

VIIL niveli i fuqisé s& zhurmés pér ambientin e brendshém n& dB(A) kundrejt/referuar 1

pW, rrumbullakosur né numrin e ploté mé t& afért;

30




image37.jpeg
Té gjitha vlerat e kérkuara duhet t& pércaktohen né pérputhje me pikén 8.

b) Dizenjimi/formati i etiketés duhet té& jeté né pérputhje me nénpikén 3.5.2 Mund t& shtohet njé
kopje e etiketés e EU Eco, kur modeli éshté né pérputhje me legjislacionin pérkatés.

3.5.2 Formatii etiketés

cor ==

© XY, Ziow XY, Ziw
° X, Yeew X,Ycor
o XYiewh/comin* | | X Yiewn/Gomin®

° )

62672011

Ku:

a) Etiketa t& jet& s& paku 100 mm e gjéré dhe 200 mm e larté. Kur etiketa printohet né njé format
mé t& madh, pérmbajtja e saj duhet t& jeté né pérpjestim me specifikimet e mésipérme.

b) Sfondi duhet té jeté i bardhé.

¢) Ngjyrat duhet t& jeng si CMYK — e kaltér, e kuge e purpurt, e verdhé dhe e zezg, si shémbull:
00-70-X-00: e kaltér 0%, e kuge e purpurt 70%, e verdhé 100%, e zez& 0%.

d) Etiketa duhet t& plotesojé t& gjitha kérkesat e méposhtme (numrat i referohen figurés sé
mésipérme):

0 Korniza e jashtme e etiketés:

Vijat Spt, ngjyra e kaltér 100%, rakordimet ng kénde 3.5 mm.

Logo EU:
Ngjyrat: X-80-00-00 dhe 00-00-X-00.
9 Etiketa e energjisé:
Ngjyra: X-00-00-00.
Piktograma si e vizatuar: logo EU + etiketa e energjisé: gjerésia 82 mm, lartésia 16 mm.

@ ufirii nénlogove:
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1pt, ngjyra: 100% e kaltér, gjatésia 92.5 mm.

©  Treguesi EER dhe COP
- korniza 2 pt — ngjyra: ¢ kaltér 100%, rakordimet né kénde 3.5 mm
Teksti: kalibér i rregullt 10 pt, gérma kapitale, 100% e zezé.

e Shkalla A-G

- Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 1.3 mm, ngjyrat:
Klasa mé e larté: X-00-X-00

Klasa e dyté: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pesté: 00-30-X-00,

Klasa e gjashté: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

Teksti: Kalibér bolt 18 pt, gérma kapitale, t& bardha.
Kalibri bolt 7 pt, e bardhé&.

@ Kiasate efigensés s& energjisé

- Shigjeta: gjérésia 11 mm, lartésia: 10 mm, 100% e zez&;
- Teksti: Kalibér bolt 18 pt, gérma kapitale, t& bardha.
9 Energjia:

- Teksti: Kalibér i rregullt 8 pt, ¢ zez& 100%.

e “Dokumenti” p&rkthim
Teksti: Kalibér i rregullt 7 pt, ¢ zez& 100 %.

@ Kapaciteti nominal pér ftohje dhe ngrohje né Kw:
- Teksti "kW": Kalibér i rregullt 14 pt; ¢ zezé 100%.
- Vlera "XY,Z": Kalibér bolt 22 pt, ¢ zez& 100%

m Vlera EER dhe COP, té rrumbullakosura né shifrén e paré pas presjes dhjetore:
- Teksti: Kalibér i rregullt 14 pt, gérma kapitale, ¢ zez& 100%

- Vlera "XY": Kalibér bolt 22 pt, ¢ zez& 100%

@ Konsumi né oré i energjisé né Kwh/60 min;

- Teksti "kWh/60min": Kalibér i rregullt 14 pt, ¢ zez& 100 %

- Vlera "XY": Kalibér bolt 22, ¢ zez& 100 %

@ Emetimi i zhurmés:

- Korniza: 2 pt — ngjyra e kaltér 100%, rakordimet n& kénde: 3.5 mm.
- Vlera: Kalibri bolt 22 pt, e zez& 100%.

- Teksti: Kalibér i rregullt 14 pt, e zez& 100%.

@ Emri ose marka tregtare e furnizuesit.

@ Identifikimi i modelit té furnizuesit.
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Emri i furnizuesit ose marka tregtare dhe identifikimi i modelit duhet t& pérshtatet né njé
sipérfage 82x10.5 mm

@ Periudha e referimit
- Teksti: Kalibér bolt 10 p

3.5.3 Kondicionerét vetém pér ftohje me njé kalim t& ajrit t& klasifikuar né klasat e energjisé
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a) Etiketa perfshin informacionin ¢ méposhtém:

I.  emrin e furnizuesit ose markén tregtare;

II.  identifikimin e modelit t& furnizuesit;

III. tekstin "EER", me logon blu dhe me treguesin e valés sé ajrit;

IV. efigensén e energjisé; koka e shigjetés q& pérmban klasén e efigensés s& energjisé sé
pajisjes vendoset né t& nj&jtén lartési me kokén e shigjetés sé klasés pérkatése t&
efigensés sé& energjisé;

V. kapacitetin nominal pér ftohjen n& kW, e rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes
dhjetore;

VI. EERnom e rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes dhjetore;

VILkonsumin né oré t& energjisé n& Kwh pér 60 minuta, ¢ rrumbullakosur né numrin e ploté
mé té afért;

VIILniveli i fuqisé s& zhurmés pér ambientin ¢ brendshém n& dB(A) kundrejt/referuar 1 né
pW, rrumbullakosur né numrin e ploté mé t& afért;
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Té gjitha vlerat e kérkuara duhet t& pércaktohen né pérputhje me pikén 8.

b) Dizenjimi/formati i etiketes eshté né pérputhje me nénpikén 3.5.4. Mund té shtohet njé kopje e
etiketés e EU Eco, kur modeli &shté né pérputhje me legjislacionin pérkatés.

3.5.4 Dizenjimi/Formati i etiketés

m
—

T
:
:

o

bl i

Ku:

a) Etiketa t& jete s& paku 100 mm e gjeré dhe 200 mm e larté. Kur etiketa printohet né njé format
mé t& madh, pérmbajta e saj duhet t& jeté né pérpjestim me specifikimet e mésipérme.

b) Sfondi eshté i bardhg.

¢) Ngjyrat jané CMYK - e kaltér, e kuqge e purpurt, e verdhé dhe e zezg, si shémbull: 00-70-X-
00: e kaltér 0%, e kuge e purpurt 70%, verdhé 100%, e zezé 0%.

d) Etiketa plotéson t& gjitha kérkesat e méposhtme (numrat i referohen figurés s& mésiperme):
0 Korniza e jashtme e etiketés:

Vijat Spt, ngjyra e kaltér 100%, rakordimet né kénde 3.5 mm.

Logo EU:
Ngjyrat: X-80-00-00 dhe 00-00-X-00.
e Etiketa e energjisé:
Ngjyra: X-00-00-00.
Piktograma si e vizatuar: logo EU + etiketa e energjisé: gjerésia 82 mm, lartésia 16 mm.
@D Kufirii nénlogove:
1pt, ngjyra: 100% e kaltér, gjatésia 92.5 mm.
e Treguesi EER
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-Teksti: kalibér i rregullt 10 pt, gérma kapitale, 100% e zezg&.

e Shkalla A -G

- Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 1.3 mm, ngjyrat:
Klasa mé e larts: X-00-X-00

Klasa e dyté&: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pesté&: 00-30-X-00,

Klasa e gjasht&: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

Teksti: Kalibér bolt 18 pt, gérma kapitale, t& bardha.
Kalibri bolt 7 pt, e bardhé.

0 Klasat e eficencsés sé energjisé

- Shigjeta: gjérésia 20 mm, lartésia: 15 mm, 100% e zezg,
- Teksti: Kalibér bolt 30 pt, gérma kapitale, t& bardha.
9 Energjia:

- Teksti: Kalibér i rregullt 8 pt, ¢ zezé 100%.

e “Dokumenti” pérkthimi:
Teksti: Kalibér i rregullt 7 pt, ¢ zez & 100 %.

@ Kapaciteti nominal né Kw:
- Teksti "kW": Kalibér i rregullt 14 pt; e zez& 100%.
- Vlera "XY,Z": Kalibér bolt 22 pt, e zez& 100%

m Vlera EER, e rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes dhjetore;
- Teksti "EER": Kalibér i rregullt 14 pt, gérma kapitale, e zez& 100%
- Vlera "XY": Kalibér bolt 22 pt, e zez& 100%

@ Konsumi né oré€ i energjisé ne Kwh/60 min;
- Teksti "kWoré/60min": Kalibér i rregullt 14 pt, e zezé 100 %
- Vlera "XY": Kalibér bolt 22, ¢ zezé 100 %

@ Emetimi i zhurmés:

- Komiza: 2 pt —ngjyra e kaltér 100%, rakordimet né kénde: 3.5 mm.
- Vlera: Kalibér bolt 22 pt, e zezé 100%.

- Teksti: Kalibér i rregullt 14 pt, ¢ zezé 100%.

@ Emri ose marka tregtare e furnizuesit.

@ Identifikimi i modelit t& furnizuesit.

Emri i fumizuesit ose marka tregtare dhe identifikimi i modelit duhet t& pérshtatet ng

sipérfage 82x10.5 mm
@ Periudha e referimit

njé

35




image42.jpeg
- Teksti: Kalibér bolt 10 pt.
3.5.5 Kondicionerét vetém pér ngrohje me njé kalim t& ajrit t& klasifikuar né klasat e efigeencés
sé energjisé A deri ng D

1 xvz || Xy I
kw cop
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a) Etiketa t& pérfshijé informacionin e méposhtém:

L mrin e furnizuesit ose markén tregtare;

II.  identifikimin e modelit t& furnizuesit;

III.  teksti i "COP", me logon e kuge dhe me treguesin e valés sé ajrit;

IV. efigenca e energjisé; koka e shigjetés q& prmban klasén e efigensés sé energjisé sé
pajisjes duhet t& vendoset né t& nj&jtén lartési me kokén e shigjetés sé klasés pérkatése
& efigensés sé energjisé;

V.  kapacitetin nominal pér ngrohjen né kW, i rrumbullakosur né shifrén e pare pas presjes
dhjetore;

VI. COPnom e rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes dhjetore;

VIL. konsumi né oré i energjisé né Kwh pér 60 minuta, e rrumbullakosur né numrin e ploté
mé té afért;

VIIL niveli i fugisé s& zhurmés pér ambientin e brendshém né dB(A) kundrejt/referuar 1
pW, i rrumbullakosur né numrin e ploté mé té afért;

Té& gjitha vlerat e kérkuara duhet t& pércaktohen né pérputhje me pikén 8.

b) Dizenjimi/formati i etiketés té jeté né pérputhje me nénpiken 9.5.6. Mund t& shtohet njé kopje
¢ etiketés e EU Eco, kur modeli &shté ng pérputhje me legjislacionin pérkatés.
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3.5.6 Dizenjimi/Formati i etiketés

Ku
a) Etiketa t& jeté s& paku 100 mm e gjeré dhe 200 mm e larté. Kur etiketa printohet né njé format
mé t& madh, pérmbajtja e saj duhet t& jeté né pérpjestim me specifikimet e mésipérme.
b) Sfondi duhet té jeté i bardheé.
¢) Ngjyrat duhet t& jené CMYK — e kaltér, e kuge e purpurt, e verdhé dhe e zezé, si shémbull: 00-
70-X-00: e kaltér 0%, e kuge e purpurt 70%, e verdhé 100%, e zez& 0%.
d) Etiketa duhet t& plotesojé kérkesat e méposhtme (numrat i referohen figurés s& mésiperme):
0 Korniza e jashtme e etiketés:
Vijat Spt, ngjyra e kaltér 100%, rakordimet né kénde 3.5 mm.
Logo EU:
Ngjyrat: X-80-00-00 dhe 00-00-X-00.
e Etiketa e energjisé:
Ngjyra: X-00-00-00.
Piktograma si e vizatuar: logo EU + etiketa e energjisé: gjérésia 82 mum, lartésia 16 mm.
@D Kufirii nénlogove:
1pt, ngjyra: 100% e kaltér, gjatésia 92.5 mm.

9 Treguesi COP
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-Teksti: kalibér i rregullt 10 pt, gérma kapitale, 100% e zezg&.

e Shkalla A -G

- Shigjeta: lartésia 7 mm, hapésira 1.3 mm, ngjyrat:
Klasa mé e larts: X-00-X-00

Klasa e dyté&: 70-00-X-00,

Klasa e treté: 30-00-X-00,

Klasa e katért: 00-00-X-00,

Klasa e pesté&: 00-30-X-00,

Klasa e gjasht&: 00-70-X-00,

Klasa e fundit: 00-X-X-00.

Teksti: Kalibér bolt 18 pt, gérma kapitale, t& bardha.
Kalibri bolt 7 pt, e bardhé.

0 Klasat e eficensés s€ energjisé

- Shigjeta: gjerésia 20 mm, lartésia: 15 mm, 100% e zezg,
- Teksti: Kalibri bolt 30 pt, germa kapitale, te bardha.
Kalibér bolt 14 pt, gérma kapitale, t& bardha.

9 Energjia:

- Teksti: Kalibér i rregullt 8 pt, ¢ zez& 100%.

9 “Dokumenti” pérkthim

Teksti: Kalibér i rregullt 7 pt, ¢ zez& 100 %.

@ Kapaciteti nominal né Kw:
- Teksti "kW": Kalibér i rregullt 14 pt; ¢ zez& 100%.
- Vlera "XY,Z": Kalibér bolt 22 pt, e zez& 100%

m Vlera COP, ¢ rrumbullakosur né shifrén e paré pas presjes dhjetore:

- Teksti "EER": Kalibér i rregullt 14 pt, gérma kapitale, e zez& 100%
- Vlera "XY": Kalibér bolt 22 pt, e zez& 100%

@ Konsumi né oré€ i energjise né Kwh/60 min;

- Teksti "kWh/60min*": Kalibér i rregullt 14 pt, ¢ zez& 100 %

- Vlera "XY": Kalibér bolt 22, ¢ zezé 100 %

@ Emetimi i zhurmés:

- Komiza: 2 pt —ngjyra e kaltér 100%, rakordimet né kénde: 3.5 mm.
- Vlera: Kalibér bolt 22 pt, e zezé 100%.

- Teksti: Kalibér i rregullt 14 pt, ¢ zezé 100%.

@ Emri ose marka tregtare e furnizuesit.

@ Identifikimi i modelit t& furnizuesit.

Emri i fumizuesit ose marka tregtare dhe identifikimi i modelit duhet t& pérshtatet né njé

sipérfage 82x10.5 mm
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@ Periudha e referimit
- Teksti: Kalibér bolt 10 pt.

3.6 Formati i etiket&s pér kondicionerét, me pé&rjashtimté kondicioneréve me njé dhe dy kalime t&
ajrit, duhet t& jet& né pérputhje me afatet kohore t& mé&poshtme:

a) pér kondicionerét, pérjashtuar ato me njé dhe dy kalime t& ajrit, & vendosen né treg nga 1
qershori 2016, etiketat me klasat e eficencés s& energjisé A, B, C, D, E, F, G t& jeté ng
pérputhje me nénpikén 3.1.1 pér kondicionerét e kthyeshem t& ajrit, me nénpikén 3.2.1
pér kondicionerét vetém pér ftohje dhe me nénpikén 3.3.1 pér kondicioneret vetém pér
ngrohje;

b) pér kondicioneré&t, pérjashtuar ato me njé dhe dy kalime t& ajrit, t& vendosur né treg pas
datés 1 janar 2017, etiketat me klasat e efigencés s& energjisé A+, A, B, C, D, E, F t& jeté
né pérputhje me nénpikén 3.1.2 pér kondicioneret me kthim t& ajrit, me nénpikén 3.2.2
pér kondicioneret vetém pér ftohje dhe me nénpikén 3.3.2 pér kondicionerét vetém pér
ngrohje;

¢) pér kondicioneré&t, pérjashtuar kondicionerét me njé dhe dy kalime t& ajrit, t& vendosur né
treg pas datés1 janar 2018, etiketat me klasat e efigencés sé energjise A++, A+, A, B, C,
D, E t& jet& n& pérputhje nénpikén 3.1.3 pér kondicioneret me kthim t& ajrit, me nénpikén
3.2.3 pér kondicionerét vetém pér ftohje dhe me nénpikén 3.3.3 pér kondicionerét vetém
pér ngrohje;

¢) pér kondicionerét, pérjashtuar ato me njé dhe dy kalime t& ajrit, t& vendosur né treg pas
datés1 janar 2020, etiketat me klasat e efigencés sé& energjisé A+++, A++, A+, A, B, C,D
t& jen& né pérputhje me nénpikén 3.1.4 pér kondicionerét me kthim t& ajrit, me nénpikén
3.2.4 pér kondicioneré&t vetem pér ftohje dhe me nénpikén 3.3.4 pér kondicionerét vetém
pér ngrohje;

3.7 Formati i etiketés pér kondicionerét me dy kalime t& ajrit, q¢ vendosen né treg nga 1
qershori 2016, me klasat e efigencés s& energjisé A+++, A++, A+, A, B, C, D t& jené né
pérputhje me nénpiken 3.4.1 pér kondicionerét me kthim t& ajrit me dy kalime t& ajrit, me
nénpikén 3.4.3 pér kondicionerét me dy kalime té ajrit vetém pér ftohje dhe me nénpikén
3.4.5 pér kondicionerét me dy kalime t& ajrit vetém pér ngrohje.

3.8 Formati i etiketés pér kondicionerét me njé kalim té ajrit, q& vendosen né treg nga 1 qershori
2016 me klasat e eficences sé& energjisé A+++, A++, A+, A, B, C, D t& jené né pérputhje me
nénpikén 3.5.1 pér kondicionerét me kthim t& ajrit me njé kalim t& ajrit, me nénpikén 3.5.3
pér kondicionerét me kthim t& ajrit me njé kalim t& ajrit dhe vetém pér ftohje, dhe me
nénpikén 3.5.5 per kondicionerét me njé kalim t& ajrit dhe vetém pér ngrohje.

4. Skeda informative e produktit

Pér kondicionerét, pérjashtuar kondicionerét me njé dhe dy kalime té ajrit, skeda informative e
produktit duhet t& sigurohet né gjuhén shqipe, t& paktén né paketimin e njésisé s& jashtme,
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minimalisht pér njé kombinim t& njésive t& brendshme dhe t& jashtme né raport kapaciteti 1. Pér
kombinime t& tjera, informacioni mund t& ofrohet si alternativé e liré vlerésimi né website.

4.1 Informacioni i dhéné n& skedén informative t& produktit jepet sipas renditjes s& méposhtme:
a) emri i furnizuesit ose marka tregtare;

b) identifikimi i modelit t& kondicionerit t& ajrit né ambientin e brendshém ose t& elementeve
& kondicionerit né ambientin e brendshém dhe t& jashtem;

¢) pa anashkaluar kérkesat lidhur me skemén e etiketés EU Eco, kur modeli &shté ng
pérputhje me legjislacionin pérkatés dhe i &shté dhéné kjo etiketé, mund t& shtohet njé
kopje e etiketés EU Eco,

¢) nivelet e fuqise se zhurmés né ambientin e brendshém dhe t& jashtém n& kushte standarde
& vler&simit, pér gjendjen e ftohjes dhe/ose ngrohjes;

d) emrin dhe GWP ¢ ftohésit t& pérdorur dhe njé tekst standard si mé poshté:

“Rrjedhja e ftoh&sit kontribuon n& ndryshimin klimatik. Ftoh&si me potencial t& ulét t& ngrohjes
globale (GWP) kontribon mé pak né& ngrohjen globale sesa njé ftohés me GWP mé t& larté
nése shkarkon né atmosferé Kjo pajisje pérmban fluidin ftohés t& barabarté me [xxx]. Kjo
nénkupton q& nése 1 kg i kétij 18ngu ftohsés rrjedh né atmosfers, inpakti i ngrohjes globale
eshte [xxx] heré mé i larté se 1 kg CO2 pér njé periudhé 100 vjet. Mos u pérpigni t& ndérhyni
né qarkun ftohé&s ose t& gmontoni dhe gjithmoné kérkoni njé profesionist”.

4.2 Gjithashtu, duhet pérfshiré informacioni i méposhtem né& skedén informative t&
kondicioneréve te ajrit pér gjendjen e ftohjes, kur efigenca deklarohet mbi bazen e shkallss
stinore t& t& efigencés s& energjisé (SEER) :

a) SEER dhe klasén e efigencés sé& energjisé t& modelit (modeli i njé& njésie ose kombinim i
njésive) t& pércaktuara né pérputhje me pérkufizimet dhe progedurat e provave né pikat 2
dhe 8 per gjendjen ¢ ftohjes s& bashku me kufijté e klasés t8 pércaktuar né pikén 7,

b) konsumin vjetor t& energjisé elektrike QCE n& kWh/vit gjaté stings s& ftohjes, i percaktuar
né pérputhje me perkufizimet dhe progedurat e provave respektivisht né pikat 2 dhe 8. Ai
duhet pérshkruar si: “Konsumi i energjise “XYZ” Kwh pér vit, i bazuar né rezultatet e
provave standarde. Konsumi aktual i energjisé varet se si pajisja pérdoret dhe ku &shté e
vendosur™;

¢) ngarkesa e projektimit Pproj n8 KW e pajisjes né gjendjen ftohése e pércaktuar né
pérputhje me pérkufizimet dhe progedurat e provave respektivisht t& dhéna né pikat 2 dhe
8,

4.3 Gjithashtu, pérfshihen shénimet ¢ méposhtme & pércaktojné informacionin né skedén
informative pér gjéndjen e ngrohjes kur efigenca &shté e deklaruar mbi bazén e koefigentin
stinor t& performancés (SCOP):

a) SCOP dhe klasa e efigencés s& energjisé e modelit, ose kombinimi, n& gjéndjen e ngrohjes
t& pércaktuar né pérputhje me pérkufizimet dhe progedurat e provave respektivisht t&
dhéna n& pikat 2 dhe 8 se bashku me kufijté e klasés si e pércaktuar né pikén 7,
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b) konsumi vjetor i energjisé elektrike pér stinén mesatare t& ngrohjes QHE n& kWh/vit, e
pércaktuar né perputhje me pérkufizimet dhe progedurat e provave respektivisht té dhéna
né pikat 2 dhe 8. Ai pérshkruhet si: “Konsumi i energjisé “XYZ” kWh/né vit, i bazuar né
rezultatet e testeve standarde. Konsumi aktual i energjisé varet se si pajisja pérdoret dhe
ku éshté e lokalizuar™;

¢) stinet e tjera t& ngrohjes pér t& cilat njésia &shté e deklaruar si e pérshtatshme pér géllimin
e pérdorimit, me opsionet e stinéve mé t& ngrohta ose mé t& ftohta, si t& pércaktuara né
pikén 2.

¢) ngarkesa e projektuar Pproj. e pajisjes né gjéndjen e ngrohjes e pércaktuar né perputhje me
pérkufizimet dhe progedurat e provave sipas pikave 2 dhe 8.

d) kapaciteti i deklaruar dhe treguesi i rezervés pér kapacitetin e ngrohjes sé supozuar pér
llogaritjen ¢ SCOP né referencé t8 kushteve t& projektimit.

4.4 Gjithashtu, shkronjat a), b), ¢), dhe ¢) t& k&saj nénpike pércaktojné informacionin q& duhet t&
pérfshihet né skedén informative t& kondicioneréve, kur efigenca &shté e deklaruar mbi bazén
e shkallés s& efigencés s& energjisé (EERnom) ose t& koeficentit t& performancés (COPnom):
a) klasa e efigencés s& energjisé s& modelit, ¢ pércaktuar né pérputhje me pérkufizimet dhe

procedurat ¢ proves, t& p&caktuara né pikat 2 dhe 8, s& bashku me kufijté e klasés t&
pércaktuar né pikén 7.

b) pér kondicionerét me dy kalime t& ajrit, konsumi n& oré i energjisé QDP n& kWh/60
minuta i pércaktuar né pérputhje me pérkufizimet dhe progedurat e provave t& dhéna né
pikat 2 dhe 8. Ai pérshkruhet si: “Konsumi i energjisé “X,Y” kWh/ pér 60 minuta, i
bazuar né rezultatet e provave standarde. Konsumi aktual i energjise varet se si pajisja
pérdoret dhe ku &shté e lokalizuar™,

¢) pér kondicioneret me njé kalim t& ajrit, konsumi né oré i energjisé elektrike QSD nég
kWh/60 minuta i pércaktuar né pérputhje me pérkufizimet dhe progedurat ¢ provave t&
dhéna né pikat 2 dhe 8. Ai pérshkruhet si: “Konsumi i energjisé “X,Y” kWh/ 60 minuta, i
bazuar né rezultatet e provave standarde. Konsumi aktual i energjisé varet se si pajisja
pérdoret dhe ku &shté e lokalizuar™,

¢) kapaciteti ftohds Pnom n& kW i pajisjes i pércaktuar né pérputhje me pérkufizimet dhe
progedurat e provave t& dhéna né pikat 2 dhe 8.

d) kapaciteti ngroh&s Pnom né kW i pajisjes i pércaktuar né pérputhje me pérkufizimet dhe
progedurat e provave t& dhéna né pikat 2 dhe 8.

4.5 Skeda informative mund t& pérmbajé numrin ¢ modeleve t& pajisjes t& furnizuar nga i njéjti
furnizues.

4.6 Informacioni i pérfshiré né skedén informative mund t& jepet né formén e njé kopje etikete,
me ngjyra ose bardhé e zi. N& ké&t& rast, duhet t& sigurohet informacioni i listuar né népikat
nga 4.
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S.Dokumentacioni teknik

Dokumentacioni teknik pérfshin, s& paku, kérkesat e méposhtme:
a) emrin dhe adresén e furnizuesit;
b) njé pérshkrim t& pérgjithshém t8 modelit t& pajisjes, i mjaftueshém pér t& qéné i qarté dhe
lehtésisht i identifikueshém. Kondicionerét me njé kalim t& ajrit referohen si “kondicioner
lokal”
c)referimet e standardeve t& harmonizuar t& zbatuara, kur &shtg rasti;
¢) sipas rastit, metodat ¢ llogarijeve t& tjera, matjet standardet ¢ matjeve dhe specifikimet e
pérdorura;
d) identifikimin dhe firmén e personave t& autorizuar pér t’u lidhur me furnizuesin;
dh) sipas rastit, parametrat teknik t& matjeve t8 kryera né pérputhje me pikén 8:
(i) dimensionet e pérgjithshme;
(i1) specifikimin e tipit t& kondicionerit t& ajrit;
(iii) specifikimin nése pajisja &shté projektuar vetém pér ftohje ose vetém pér ngrohje apo
& dyja bashkg;
(iv) klasén e efigencés s& energjisé t& modelit si¢ pércaktohet né pikén 7,
(v) shkalla e efigencés s& energjisé (EERnom) dhe koefigentin e performancés (COPnom)
pér kondicionerét me njé dhe dy kalime t& ajrit ose shkallén e efigencés stinore t&
energjisé (SEER) dhe koefigentin ¢ performancés stinore (SCOP) pér kondicionerét e
tjeré;
(vi) Stinén e ngrohjes pér t& cilén pajisja &shté e deklaruar e pérshtatshme pér pérdorim;
(vii) nivelet ¢ fuqisé s& zhurmés t& shprehura né dB(A) kundrejt/refervar 1 pW, t8
rumbullakosur né numrin ¢ ploté mé te afért;
(viii) emrin dhe GWP e ftohé&sit t& pérdorur.

¢) rezultatet e llogaritjeve t8 kryera né pérputhje me pikén 8.

Furnizuesit mund t& pérfshijné informacion shtesé né fund t& listés s& mésipérme.

Kur informacioni i pérfshiré né dosjen teknike pér njé model t& veganté t& njé kondicioneri &shté
i marré nga llogaritja mbi bazén e projektimit, ose ekstrapolimit nga pajisje ekuivalente, ose t&
dyja bashkg, dokumentacioni pérfshin detaje t& kétyre llogaritjeve ose ekstrapolimeve, ose t&
dyja bashké, dhe t& testeve t& béra nga furnizuesit pér t& verifikuar saktésing e llogaritjeve t&
ndérmarra. Informacioni pérfshin gjithashtu dhe listén e modeleve ekuivalente kur informacioni
&shté 1 marré né t8 nj&jtén bazé

6. Informacioni q&é sigurohet né rastet kur pérdoruesit e fundit nuk mund té shikojné
shfaqjen e produktit.
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6.1

6.2

Kondicionerét ¢ ofruar pér shitje, gira ose blerje me késte, kur pérdoruesi i fundit nuk mund
t& shikojé produktin, tregtohen nga tregtarét me informacionin ¢ dhéné né& pikén 7, sé
bashku me informacionin sipas renditjes s& méposhtme:
a) klasa e efigencés s& energjisé e modelit, si¢ pércaktohet né pikén 7,
b)pér kondicienerét, pérveg kondicionereve me nje dhe dy kalime t& ajrit,:
(i) Shkalla e efigencés stinore t& energjisé (SEER) dhe/ose koefigenti sezonal i
performancés;
(ii) ngarkesa e projektuar (n& kW),
(iii) konsumi vjetor i elektricitetit;
(iv) stina e ftoht& dhe/ose ¢do stiné ¢ ngroht& (Mesatare, mé ¢ ftoht§, mé e ngrohté) &
pajisja 8shté e deklaruar q& pershtatet pér qéllimin pérdorimit t& saj;
¢) pér kondicionerét me njé dhe dy kalime t& ajrit:
(i) shkalla e efigences s& energjisé (EER) dhe/ose koefigenti i performancés (COP);
(ii) kapaciteti nominal (kW),
(iii) pér kondicionerét me dy kalime t& ajrit, konsumi n& 1 oré i energjisé elektrike pér
ftohje dhe/ose ngrohje;
(iv) pér kondicionerst me nje kalim t& ajrit, konsumi né 1 oré i energjisé elektrike pér ftohje
dhe/ose ngrohje;
¢) nivelet e fuqisé s& zhurmés t& shprehur né dB(A) kundrejt/refervar 1 pW, rrumbullakosur
né numrin ¢ ploté mé t& afért;
d)emrin dhe GWP ¢ léngut ftohés t& pérdorur.

Kur jepet njé informacion tjeter né skedén informative t& produktit, ai t& jeté né formén dhe
ményren ¢ specifikuar né pikén 4 .

6.3 Pérmasat dhe forma e gérmave pér informacionin e referuar né kété piké duhet t& jeté né

6.4

6.5

Times New Roman minimalisht me gérmat né madhé&sing 10 ose minimalisht né njé
ményré t8 njévlershme me t&.

Cdo publicitet pér njé model t& veganté t& njé kondicioneri t& p&rmbajé klasén e eficencés
s& energjisé, nése publiciteti jep informacion shpjegues lidhur me energjing ose ¢gmimin.
Kur mund&sohet mé shumé se njé klasé e efigencés, furnizuesi ose prodhuesi deklaron
klasén e efigencés s& energjisé t& pakten pér ngohjen “Mesatare” pér stinén e ngrohjes.
Informacioni ofrohet, si jepet né pikén 6, né rastet kur pérdoruesi i fundit nuk mund t&
shikojé produktin.

Cdo material teknik promovues g8 pé&rmban njé model t& veganté t& njé kondicioneri,
material q& pérshkruan parametra tekniké specifike t& tij, duhet t& pérfshijé klasén e
efigencés s& energjisé t& modelit si t& pérshkruar né pikén 7,
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7. Klasat e eficencés sé energjisé

Efigenca e energjisé ¢ kondicioneréve t& ajrit pércaktohet mbi bazén e matjeve dhe llogaritjeve t&
dhéna né pikén 8

Si SEER ashtu dhe SCOP marrin parasysh referimin e kushteve t& projektimit dhe orét
funksionale pér ményrén pérkatése t& operimit, SCOP i relatohet stinés s& ngrohté “Mesatare”,
si¢ jepet né pikén 8.

Shkalla nominale ¢ efigensés sé energjisé (EERnom) dhe koefigenti nominal i performancés
(COP nom) marrin parasysh kushtet standarde t& vler8simit, si¢ jepen né pikén 8.

Tabela 1
Klasat e efigensés s& energjisé pér kondicionerét ¢ ajrit, pérjashtuar ato me nje dhe dy kalime

Klasa e Efigencés sé
Energjisé SEER SCOP
At++ SEER > 8,50 SCOP > 5,10
A+ 6,10 < SEER < 38,50 4,60 < SCOP <5,10
A+ 5,60 < SEER <6,10 4,00 < SCOP < 4,60
A 5,10 < SEER < 5,60 3,40 < SCOP < 4,00
B 4,60 < SEER < 5,10 3,10 < SCOP < 3,40
@ 4,10 < SEER < 4,60 2,80 < SCOP <3,10
D 3,60 < SEER < 4,10 2,50 < SCOP < 2,80
E 3,10 < SEER <3,60 2,20 < SCOP < 2,50
F 2,60 < SEER <3,10 1,90 < SCOP < 2,20
G SEER < 2,60 SCOP < 1,90
Tabela 2
Klasat e efigensés s& energjisé pér kondicionerét me njé dhe dykalime
Klasa e
efigencés Me dy kalime Me njé kalim
s€
Energjisé
EERnom COPnom EERnom COPnom
At++ >4,10 >4,60 >4,10 >3,60
A+ 3,60<EER<4,10 4,10=COP<4,60 3,10 <EER<3,60 2,60< COP<3,10
A+ 3,10<EER<3,60 3,60=COP<4,10 3,10 <EER<3,60 2,60 <COP<3,10
A 2,60<EER<3,10 3,10=COP<3,60 2,60 <EER<3,10 2,30<COP<2,60
B 2,40<EER<2,60 2,60=COP<3,10 2,40<EER<2,60 2,00 < COP<2,30
& 2,10<EER<2,40 2,40=COP<2,60 2,10 EER<2,40 1,80 < COP <2,00
D 1,80<EER<2,10 2,00=COP<2,40 1,80 <EER<2,10 1,60 <COP <1,30
E 1,60<EER<1,30 1,80=COP<2,00 1,60 < EER<1,30 1,40 < COP <1,60
F 1,40<EER<1,60 1,60=COP<1,80 1,40 <EER<1,60 1,20 < COP<1,40
G <1,40 < 1,60 <1,40 <1,2

8. Standardet dhe metodat e matjeve dhe llogaritjeve
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Informacioni g& jepet né etiketé dhe skedén informative duhet t& arrihet népérmjet progedurave
t& besueshme, t& sakta dhe t& riprodhueshme t& matjeve, t& cilat marrin parasysh nivelin njohur t&
zhvillimit shkencor pér llogaritjet dhe matjet.

8.1 Pér géllime t& pajtueshmérisé dhe verifikimit t& p&rputhshmérisé me kérkesat e kétij Rregulli
Teknik, matjet dhe llogaritjet b&hen duke pérdorur standarde t& harmonizuara, numrat
referencé t& t& cilave jan& botuar né Fletoren Zyrtare, ose me metoda té tjera t& besueshme
dhe t& riprodhueshme t& cilat marrin pérgjithssisht parasysh ndryshimet teknollogjike dhe
rezultate q& konsiderohen si mé t& sigurta.

8.2 Péreaktimi i konsumit stinor t& energjisé, shkalla stinore e efigencés s& energjisé (SEER) dhe
koefigenti stinor i performancés marrin parasysh:

a) kushtet stinore evropiane, t& percaktuara ng Tabelen 1 t& késaj pike;

b) kushtet referencé t& projektimit t& pércaktuara ng Tabelén 3 t& késaj pike;

¢) konsumin e energjisé elektrike pér té& gjitha gjéndjet ¢ operimit duke pérdorur periudhat
kohore sipas pércaktimeve né Tabelén 4 t& késaj pike;

¢)efektet e degradimit t& efigensés s& energjisé t& shkaktuara nga ciklimi on/off (n&se
zbatohet) né varési té tipit t& kontrollit t& kapacitetit ftoh&s dhe/ose ngrohés;

d) Korigjimet e koefigentéve stinore t& performancés né kushtet kur ngarkesa e ngrohjes nuk
mund t& plotésohet nga kapaciteti ngrohés;

dh) Kontributin rezervé t8 ngrohjes (nése zbatohet) né llogaritjen ¢ efigencés stinore t& nje
njésie né gjéndjen e ngrohjes.

8.3 Kur informacioni i lidhur me njé model specifik &shté njé kombinim i njésive t& brendshme
dhe t& jashtme q& &shté marré nga llogaritja mbi bazén e projektimit dhe/ose ekstrapolimit t&
kombinimeve t& tjera, dokumentacioni pérfshin detajime t& kétyre llogaritjeve dhe/ose
ekstrapolimeve, dhe t& provave t8 kryera pér t& verifikuar saktésing e llogaritjeve t& kryera
(duke pérfshiré detajime t& modelit matematikor pér llogaritjen e performancés t& kétyre
kombinimeve dhe matjeve t& marra pér te verifikuar modelin);

8.4 Shkalla ¢ efigencés s& energjisé (EERnom) dhe, kur kérkohet, koeficenti i performancés
(COPnom) pér kondicionerst me njé dhe dy kalime t& ajrit pércaktohen né kushtet standarde
& vler&simit si¢ jané percaktuar ng Tabelén 2 t& késaj pike.

8.5 Llogaritja e konsumit t& elektricitetit pér ftohje dhe/ose ngrohje duhet t8 marré parasysh
konsumin e energjisé t& t& gjitha gjéndjeve pérkatése t8 operimit duke pérdorur periudhat
kohore si¢ pércaktohen né Tabelén 4 t& késaj pike.

Tabela 1
Numri bin(j), temperatura e jashtme (Tj) né °C dhe numri i oréve pér bin (hj) pér stinén e ftohté
dhe pér stinét e ngrohta “mesatare”, “e ngrohté” dhe dhe mé& e ftohts”, db = temperatura né

gjendje té thaté
Stina e ftohté Stina e nxehté
Mesatare E ngrohté E freskét
J [ Ti°C [hj Li [Tj°C hiA hj W hjC
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[ [h [ | h [h [h
db Db
1 17 205 1to8 -30 to-23 0 0 0
2 18 227 9 -22 0 0 1
3 19 225 10 -21 0 0 6
4 20 225 11 -20 0 0 13
5 21 216 12 -19 0 0 17
6 22 215 13 -18 0 0 19
7 23 218 14 -17 0 0 26
8 24 197 15 -16 0 0 39
9 25 178 16 -15 0 0 41
10 26 158 17 -14 0 0 35
11 27 137 18 -13 0 0 52
12 28 109 19 -12 0 0 37
13 29 88 20 -11 0 0 41
14 30 63 21 -10 1 0 43
15 31 39 22 -9 25 0 54
16 32 31 23 -8 23 0 90
17 33 24 24 -7 24 0 125
18 34 17 25 -6 27 0 169
19 35 13 26 -5 68 0 195
20 36 9 27 -4 91 0 278
21 37 4 28 -3 89 0 306
22 38 3 29 -2 165 0 454
23 39 1 30 -1 173 0 385
24 40 0 31 0 240 0 490
32 1 280 0 533
33 2 320 3 380
34 5 357 22 228
35 4 356 63 261
36 5 303 63 279
37 6 330 175 229
38 7 326 162 269
39 8 348 259 233
40 9 335 360 230
41 10 315 428 243
42 11 215 430 191
43 12 169 503 146
44 13 151 444 150
45 14 105 384 97
46 15 74 294 61
Total 2602 4910 3590 6446
Tabela 2
Kushtet standarde t& vlerésimit, temperaturat né “gjéndje t& thaté” e temperaturés s& ajrit ("wet bulb"e
treguar né kllapa)
Temperatura e brendshme | Temperatura e jashtme e ajrit
Pajisja Funksioni e ajrit (°C) (°C)
Kondicionerét e ftohje 27(19) 3524
ajrit, pérjashtuart | ngrohje 20 (max. 15) 7(6)
me njé kalim
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Me nje kalim ftohje 3524 35024 [1]
ngrohje 20(12) 20 (12)[1]
[1] N& rastin e kondicioneréve me njé kalim, kondesatori (avulluesi) nuk ushgehet me ajér té brendshém

Tabela 3
Referimi i kushteve t& projektimit, temperaturat e ajrit né gjéndje t& thaté (“gjéndje e that” ¢ treguar né
kllapa)

Funksioni/stin | Temperatura e Temperatura e jashtme | Temperatura Temperatura kufitare e
a brendshme e ajrit | t& ajrit (°C) bivalente(°C) pérdorur (°C)
)
Tin Tdesigne/Tdesignh Thiv Tol
ftohje 27(19) Tdesigne = 35 (24) na na
e nxehté/e | 20 (15) Tdesignh=-10(-11) | max.2 max. — 7
ngrohté
e nxehté/e Tdesignh =2 (1) max. 7 max. — 15
ngrohté
E nxehtd/ e Tdesignh =-22 (- 23) | max. —7 max. — 15
ftohts

Tabela 4 Orét operacionale pér tipin ¢ pajisjes q& pérdoret né ményrén funksionale pér llogaritjen ¢
konsumit t& energjisé elektrike

Njésia | Stina e ngrohté | Ndezur Termostat 1 | Gjendje Stakuar Gjendjee
Tipi i stakuar gadishméri operimit
pajisjes/fun bazuar tek
ksioni (nése ngrohja
zbatohet)
ftohje: HTO HSB HOFF HCK
HCE
ngrohje:
HHE
Kondicionere ajri, perjashtuar me nje dhe dy kalime
Ftohje h/annu 350 221 2142 5088 7760
vetem nese | m
pajisja
ofrpon
vetem
ftohje
Ftohje dhe | Ftoh | ore/vi 350 221 2142 0 2672
ngrohje je t Mesater | 1400 179 0 0 179
nése pajisja e 1400 755 0 0 179
ofron t& dy Ngrohje
gjendjet
Ngro | ore/v | Ngrohte | 1400 755 0 0 755
hje t Ftohte 2100 131 0 0 131
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Gjendje e | ore/vit Mesatar | 1400 179 0 3672 3851
ngrohts e 1400 755 0 4345 3851
nése pajisja Ngrohje | 2100 131 0 2189 2944
ofron vetem Ftohje
ngrohje
Kondicione ftohje HTO HSB HOFF HCK
r me dy HCE
kalime ngrohje:
HHE
Gjendje h/60 min 1 na n/a n/a n/a
ftohése,
nése pajisja
ofron vetém
ftohje
Gjendjet ore/60 min Gjendje | 1 na n/a n/a n/a
ftohése dhe ftohése
ngrohése, ore/60 min Gjendje
nése pajisja ngrohé
i ofron te 1 n/a n/a n/a n/a
dyja.
Gjendje ore/60 min 1 na n/a n/a n/a
ngrohese,
nese pajisja
ofron vetem
ngrohje
kondicioner ftohje:
me njé HCE
kalim oré/60 min n/a n/a n/a n/a
oré/60 min
ngrohje:
gjendje HHE
ftohése n/a n/a n/a n/a
1
gjendje
ngrohése
1
[*] Ne rastin me nje kalim, kondesatori (avulluesi)t kur ftohja (ngrohja), nuk furnizohet me ajér nga jashté por
me ajér nga brénda.

9. Procedura e verifikimit pér qéllime té mbikqyrjes sé tregut pérfshiré nivelet e
lejueshme té saktésisé né deklarimin e etiketés dhe skedés informative

Gjaté kryerjes s& kontrolleve t& mbikéqyrjes sé& tregut, struktura pérgjegjése e mbikqyrjes sé&

tregut nén Ministring pérgjegjése pér tregtind (me poshté struktura pérgjegjése) zbaton
progeduren ¢ méposhtme t& verifikimit pér vlersimin ¢ pdrputhshmérisé sé deklarimeve pér

48




image55.jpeg
klasén e efigensés s& energjisé, konsumin pér 1 oré apo vjetor t& energjisé si dhe emetimin e
zhurmave.

9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

Struktura pérgjegjése teston vetém njé njési.

Modeli i kondicionerit, pérjashtuar ato me njé dhe dy kalime t& ajrit, konsiderohet se
pérmbush dispozitat e dhéna né pikén 2 né kété Rregull Teknik, nése shkalla e tij ¢ efigencés
s& energjisé (SEER), ose nése &shté ¢ zbatueshme, koeficienti i performancés stinore (
SCOP ), eshte jo mé& i vogél se vlera e deklaruar minus 8%. Vlerat ¢ SEER dhe SCOP
vendosen né pérputhje me pikén 7.

Modeli i njé kondicioneri me nje dhe dy kalime t& ajrit konsiderohen né& pérputhje me
dispozitat e pércaktuara né pikén 2 nése rezultatet pér gjendjen e stakuar dhe né gjéndjen e
1&né ndezur nuk tejkalojné vlerat kufitare mé shumé se 10%, dhe nése shkalla e efigensés sé&
energjisé (EERrated), ose kur &shté i zbatueshém, koeficienti i performancés (COPrated), ,
&shté jo mé i vogél se vlera e deklaruar minus 10%. Vlerat EER COP vendosen né pérputhje
me pikén 7.

Modeli i kondicionerit konsiderohet né pé&rputhje me dispozitat ¢ pé&rcaktuara né ké&té
Rregull Teknik, nése niveli maksimal i fuqise s& zhurmés nuk kalon mé shumé se 2 dB (A)
vlerén e deklaruar.

Nése rezultati i referuar né nenpikén 9.2 nuk plotésohet, struktura pérgjegjése né ményré
rastésore zgjedh tre modele te tjera t& nj&jta pér testim.

Modeli i kondicionerit, pérjashtuar ato me njé dhe dy kalime t& ajrit, konsiderohet ng
pérputhje me dispozitat e pércaktuara né pikén 2 t& kétij Rregulli Teknik, nése mesatarja e
tre njésive pér shkallen stinore t& efigencés s& energjisé (SEER), ose, nése zbatohet,
koefigenti stinor i performancés (SCOP), &shté jo mé& i vogél se vlera e deklaruar minus 8%.
Vlerat ¢ SEER dhe SCOP do t& vendosen né pérputhje me pikén 7.

Modeli i njé kondicioneri me njé dhe dy kalime t& ajrit konsiderohet né pérputhje me
dispozitat e pércaktuara né pikén 2, t& kétij Rregulli Teknik, nése mesatarja e rezultateve t&
tre njésive né kushtet e gjéndjes s& stakuar dhe né gjendje gadishmérie nuk tejkalojné mé
shumé se 10%, vlerat kufidhe nése mesatarja e shkalls s& efigensés s& energjisé (EERrated),
ose koefigienti i performances (COPrated), nuk &shté mé& i vogél se vlera e deklaruar minus
10%.

Vlerat ¢ EER dhe COP do t& vendosen né pérputhje me pikén 7.

Modeli i kondicionerit konsiderohet né& pérputhje me dispozitat ¢ pércaktuara né ké&té
Rregull Teknik, nése mesatarja ¢ rezultateve té tre njésive pér nivelin e fuqisé s& zhurmés
nuk tejkalon mé& shumé se 2 dB (A) vlerén e deklaruar.

Nése rezultatet ¢ referuara né népikén 9.4 nuk jané arritur, modeli konsiderohet jo né
pérputhje me két& Rregull Teknik.

Pér qéllime t& pérputhshmérisé dhe verifikimit t8 pérputhshmérisé me kérkesat e kétij
Rregulli Teknik, Struktura Pérgjegjése zbaton progedurat e referuara né pikén 7 dhe
standardet ¢ harmonizuara shqiptare, numrat referencs té t& cilave jang publikuar n& Fletoren
Zyrtare, ose né burime t& tjera t& besueshme t& llogaritjes dhe metodave t& matjes t& sakta
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dhe t& riprodhueshme t& cilat marrin parasysh gjendjen pérgjithshme t& zhvillimit
teknollogjik.

10. Informacioni q€ duhet siguruar né rast té shitjes, qerasé ose blerjes me késte népérmjet
internetit

10.1  Pér géllim t& nénpikave nga 10.2 deri né 10.5 t& késaj pike, zbatohen pérkufizimet e
méposhtme:

a) “mekanizém shfaqés” &shté ¢do ekran, duke pérfshiré ekranin e prekshém, ose
teknologji t& tjera vizuale t& pérdorura pér t& shfaqur pérmbajtjen e internetit pér
pérdoruesit;

b) “shfagje ¢ mbivendosur” &shté ndérfagja vizuale ku njé pamje apo grup t& dh&nash
shfagen me njé klikim t& mausit, mausit réshqités ose zgjerim né ekranin ¢ prekshém
& njé pamje tjetér apo grup t& dhénash;

¢) “ekran me prekje” &sht njé ekran qé& i pérgjigjet prekjes, té tilla si ajo e njé kompjuteri
tableté, kompjuter propozues ose njé smartfon (telefon intiligjent),

¢) “tekstalternative” &shté teksti q& ofrohet si njé alternativé pér njé informacion grafik &
lejon t& prezantohet né formé jo-grafike ku pajisjet shfaqése nuk mund t& pérmbajné
grafiké ose si njé ndihmese pér qasje té tilla si inpute ndaj aplikacioneve t& sintezés
zanore.

10.2  Etiketa pérkatése e véné né dispozicion nga furnizuesit, né pérputhje me pikén 3 duhet t&
tregohet né ekran n& aférsi t& ¢mimit t& produktit, né pérputhje me afatet kohore te
pércaktuar n& nénpikat nga 3.6 deri n& 3.8. Madhésia ¢ etiketés duhet t& jeté i tillé q& t&
jeté qartésisht e dukshme dhe e lexueshme dhe n& pérpjesétim me madhésing e
specifikuar né nénpikén 3.1. Etiketa mund t& shfaqet duke pérdorur njé shfagje t&
mbivendosur, né kete rast pamja q& pérdoret pér t& hyré né etiketé duhet t& pérputhet me
specifikimet e pércaktuara né nénpikén 10.3. Nése zbatohet shfagje ¢ mbivendosur ,
etiketa shfaget me klikimin e paré te mausit, mauzit rréshqités ose me zgjerim t& pamjes
né ekranin e prekshém.

10.3  Pamja e pérdorur pér mundésimin ¢ etiketés né rastin e shfagjes s& mbivendosur duhet:

a) t& jeté njé shigjeté né ngjyrén & i korrespondon klasés sé& efigensés sé& energjisé sé
produktit n& etiketé;

b) t& tregojé mbi shigjetén klasén efigensés s& energjisé s& produktit né t& bardhé né njé
madhési ekuivalente me até t& ¢gmimit; dhe

(c) t& ketd njé nga dy formatet ¢ méposhtém

10.4  N& rastin e shfagjes s& mbivendosur, sekuenca e shfaqjes s etiketés eshte si me poshte:
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a) pamja e referuar né nénpikén 10.3 tregohet né ekran né aférsi t& ¢gmimit t& produktit;

b) pamja lidhet me etiketén;

¢) etiketa shfaqet pas njé klikimi t& mausit, mausit rréshqités, ose zgjerimin e pamjes né
ekranin me prekje;

¢) etiketa shfaqet né faqgen tjetér, skedé té re, faqe t& re ose né ekran kuadrat;

d) pér zmadhimin e etiketés né ekranet me prekje, zbatohen pajisjet standarde né prekjen
pér zmadhim,

dh) etiketa pushon se shfaquri me ané t& njé opsioni mbyllés apo mekanizém tjetér
standart per mbyllje;

e) teksti alternativ pér grafik, q& shfaget né déshtimin e shfaqjessé etiketés, &shté klasa e
efigensés s& energjisé t& produktit né njé madhési ekuivalente me até t& gmimit.

10.5 Skeda pérkatése informative e produktit ¢ béré e disponueshme nga furnizuesit, né
pérputhje me pikén 4, duhet t& tregohet né ekran n& aférsi t& gmimit t& produktit. Madhésia
duhet t& jetd e tills q& skeda informative t& jeté qartésisht ¢ dukshme dhe e lexueshme.
Skeda informative e produktit mund t& shfaget duke pérdorur njé shfaqgje t& mbivendosur,
né kété rast lidhja e pérdorur pér t& hyré né& njé skedé duhet t& tregojé né ményré t& qarts
dhe lexueshme "Skeda e produktit". Nése &shté pérdorur ekrani i mbivendosur, skeda
informative e produktit paraqgitet né klikimin e paré te mausit, mausit rréshqités ose ekranit
me prekje zgjerimin mbi link ".
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