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VENDIM
Nr. 1053, datë 23.12.2015

PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR PAJISJET E MBROJTJES PERSONALE (PMP)”[footnoteRef:1] DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS  SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA  [1:  Direktiva 89/686EEC, 21 dhjetor 1989 “Për pajisjet të mbrojtjes personale (PMP)”, numri Celex 31989L0686,  Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr.399, datë 30.12.1989, faqe 18-38.] 


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, pika 17, 5, pika 2, 6 e 42, të ligjit nr.10489, datë 15.12.2011, “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI: 

1. Miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet e mbrojtjes personale (PMP)”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
























2. Përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara shqiptare, me karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve PMP referuar në pikën 1, sipas listës që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
3. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilave janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 2, të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezumimin e konformitetit të pajisjeve referuar në pikën 1 me kërkesat thelbësore të sigurisë, të përcaktuara në rregullin teknik që i bashkëlidhet këtij vendimi.
4. Ngarkohet Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për zbatimin e këtij vendimi.
 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e zbatimit të tij nga data 1.1.2016. 

KRYEMINISTRI
Edi  Rama
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VENDIM 
Nr. 1054, datë 23.12.2015 

PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR PËRPUTHSHMËRINË ELEKTROMAGNETIKE”[footnoteRef:2] DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS  SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA [2:  Direktiva 2004/108/EC, datë 15 dhjetor 2004, “Mbi përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike”, që shfuqizon Direktivën 89/336/EEC, Numri Celex 32004L0108; Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 390, datë 31.12.2004, faqe 24-37.  ] 


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve pika 17, 5, pika 2, 3, pika 17, 6 dhe 42, të ligjit nr.10489, datë 15.12.2011, “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik “Për përputh-shmërinë elektromagnetike”, sipas tekstit bashkëlidhur, që është pjesë e këtij vendimi.
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2. Përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara shqiptare, me karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve, referuar në pikën 1, sipas listës bashkëlidhur, që është pjesë e këtij vendimi.
3. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilëve janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 2, të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezu-mimin e konformitetit të pajisjeve, referuar në pikën 1, me kërkesat thelbësore të sigurisë, të përcaktuara në rregullin teknik të këtij vendimi.
4. Ngarkohet Ministria Zhvillimit Ekono-mik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e zbatimit të tij nga data 1.1.2016.  

KRYEMINISTRI
Edi Rama
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RREGULLI TEKNIK
“PER PAJISJET E MBROJTJES PERSONALE (PMP)”

1. Fusha e zbatimit

1.1. Ky Rregull Teknik zbatohet pér pajisjet ¢ mbrojtjes personale, t& referuara mé poshté si
"PMP".

Ky Rregull pércakton kushtet ¢ detyrueshme pér vendosjen né treg t& PMP, si dhe kérkesat
thelbésore t& sigurisé q8 PMP duhet t& pérmbushin me qéllim q& t& sigurojé mbrojtjen e
shéndetit dhe siguring e pérdoruesve.

1.2. Pér g&llime t& kétij Rregulli Teknik, PMP &shté ¢do mjet ose pajisje e paracaktuar pér t'u
veshur ose pér t'u mbajtur nga njé person pér mbrojtje nga njé ose mé shumé rreziqe né lidhje
me shéndetin dhe siguring.

PMP gjithashtu mbulon:

a) njé njési t& pérbéré nga disa mjete ose pajisje té cilat kombinohen né ményré t& ploté nga
prodhuesi pér mbrojtjen e njé personi nga njé ose mé shums risqe g8 mund t& ndodhin né t&
njéjtén kohg;

b) nj& mjet mbrojtés ose pajisje ¢ kombinuar, ¢ ndaré ose jo, me njé pajisje personale jo
mbrojtése q& vishet ose mbahet nga njé person pér zbatimin e njé aktiviteti t& veganté;

¢) komponentét ¢ kémbyeshém né njé PMP t& cilét jang kryesoré né funksionimin e sigurt t&
saj dhe pérdoren vetém pér pajisje té tilla.

1.3. Cdo sistem i vendosur né treg i bashkuar me nj& PMP pér ta lidhur ké&té t& fundit me njé
mjet tjetér plotésues t& jashtém, konsiderohet si njé pjesé pérbérése e PMP edhe nése sistemi
nuk &shté parashikuar t& vishet ose t& mbahet nga pérdoruesi gjaté gjithé kohés sé& veprimit t&
riskut.

1.4. Ky Rregull Teknik nuk zbatohet pér:

a) PMP t& mbuluara nga njé tjetér Rregull Teknik i hartuar pér t& arritur t& nj&jtat objektiva si
ky Rregull Teknik né lidhje me vendosjen né treg, 1&vizjen e liré t& mallrave dhe siguring;

b) klasat ¢ PMP t& specifikuara né listén e produkteve t& pérjashtuara né pikén 9, pavarésisht
nga motivi i pérjashtimit i dhéné né paragrafin ¢ mésip&rm.

2. Vendosja né treg dhe/ose né shérbim

2.1. PMP e mbuluar nga ky Rregull Teknik vendoset né treg dhe/ose né shérbim vetém nése
ajo mbron shéndetin dhe garanton siguring e pérdoruesve pa cénuar shéndetin ose siguriné e
personave té tjeré, kafshéve shtépiake ose pronés, kur ajo mirémbahet plotésisht dhe pérdoret
pér géllimin e saj t& parashikuar.

2.2 Nuk pengohet paraqitja né panaire tregtare, ekspozita apo demonstrime t& ngjashme me to
e PMP & nuk &shté né pérputhje me dispozitat e kétij Rregulli Teknik, me kushtin q& njé
shénim qartésisht i dukshém térheq vémendjen pér kété fakt. Ndalohet shitja dhe/ose
pérdorimi i k&saj PMP pér ¢farédo qéllimi deri sa ajo t& sillet né pérputhje me gjithé kérkesat
e kétij Rregulli Teknik nga personi qé ¢ vendos produktin né treg.

2.3. PMP ¢ referuar né pikén 1.2 duhet t& plotésojé kérkesat thelb&sore t& shéndetit dhe
sigurisé t8 pércaktuara né pikén 10.

2.4. Nuk pengohet, kufizohet ose ndalohet vendosja né treg ¢ PMP ose ¢ komponentéve t&
PMP t& cilat jang n& p&rputhje me dispozitat ¢ kétij Rregulli Teknik dhe kang t& vendosur
markimin CE ¢& déshmon konformitetin e tyre me t& gjitha dispozitat e kétij Rregulli Teknik,
duke pérfshiré progedurat e vlerésimit t& konformitetit pér markimin CE, t& dhéna né pikén 4.
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2.5. Nuk pengohet, kufizohet ose ndalohet vendosja né treg ¢ komponentéve t& PMP t& cilat
nuk kang t& vendosur markimin CE t& cilat jan& parashikuar t& inkorporohen né PMP, me
kushtin & ato nuk ndikojné né& funksionimin e sigurt t& PMP.

2.6. PMP e referuar né pikén 4.3 dhe q& mban markimin CE konsiderohet né pérputhje me
kérkesat thelb&sore t& referuara né pikén 2.3, né lidhje me t& cilén prodhuesi &shté né gjendje
t& paraqesé, nése kérkohet, deklaratén e konformitetit t& referuar ng pikén 7.

2.7. PMP e referuar né pikén 4.2, konsiderohet se plotéson kérkesat thelb&sore t& referuara né
pikén 2.3, nése ajo mban markimin CE, né lidhje me t& cilén prodhuesi &shté né gjendje t&
paraqesé, sipas njé kérkese, jo vetém deklaratén e referuar né pikén 7, por gjithashtu dhe
certifikatén e 18shuar nga OEN/OM) & déshmon pérputhshméring ¢ PMP me standardet ¢
harmonizuara, si dhe vlerésimin e saj né nivelin e shqyrtimit EC t& tipit né pérputhje me
pikén 5.4.1 (a) dhe (b).

Kur prodhuesi nuk ka zbatuar ose ka zbatuar pjesérisht standardet ¢ harmonizuara, ose kur
nuk ka standarde t& tilla, gertifikata e 18shuar nga njé organizém evropian i notifikuar/degés
s& tij t& regjistruar dhe miratuar né Shqipéri nga Ministri pérgjegjés pér tregting (kétu e mé
poshté OEN/OM) duhet t& japé pérputhshmériné me kérkesat thelb&sore né pérputhje me
pikét 5.4.1 b) dhe 5.4.2 ¢).

2.8. Numrat e referimit dhe titujt e standardeve t& harmonizuara me karakter referues, t&
referuara né pikén 2.7, jang listuar né listén bashkélidhur si¢ referohet né pikén 2 t& kétij
vendimi.

2.9. Nése PMP &shté objekt dhe i Rregullave t& tjeré Teknik né lidhje me aspekte t& tjera dhe
t& cilat gjithashtu parashikojné markimin CE, kjo e fundit déshmon se PMP prezumohet né
pérputhje me dispozitat e kétyre Rregullave Teknike.

2.10. Megjithatg, atje ku njé ose mé shumé nga kéto Rregulla Teknike i lejojné prodhuesit,
qé gjaté njé periudhe kalimtare, t& zgjedhé cilin rregullim t& zbatojé, markimi CE déshmon
pérputhshméring me dispozitat e vetém atyre Rregullave Teknike t& zbatuara nga prodhuesi.
N& ké&té rast, vegantité ¢ Rregullave Teknike t8 zbatuara, t8 publikuara né Fletoren Zyrtare,
duhet t& jepen né dokumentet, shénimet ose instruksionet ¢ kérkuara nga Rregullat Teknike
q& shoqérojné PMP t& tilla.

3. Lévizja e liré

3.1. Nése gjendet se njé PMP me markimin CE dhe q& pérdoret sipas qé&llimit t& parashikuar,
mund t& rrezikojé siguring e personave, kafshéve shtépiake ose pronén, Struktura Pérgjegjése
e Mbikqyrjes s& Tregut nén Ministrine pérgjegjése pér tregting (me poshté SPMT) merr t&
gjitha masat e nevojshme pér heqjen e pajisjes nga tregu dhe ndalimin e tregtimit t& tyre.
SPMT menjéheré informon ministrin pérgjegjés pér tregting pér kété veprim, duke treguar
arsyet mbi vendimin e saj dhe vegandrisht nése mospérputhja &shté e lidhur me:

a) mungesén né plotésimin e kérkesave thelbésore t& referuara né pikén 2.3,

b) zbatimin jo t& sakté t& standardeve t& harmonizuar,

¢) mungesén né veté standardet ¢ harmonizuar.

3.2. Nése PMP nuk &shté né pérputhje me kérkesat pérkatése pér markimin CE, SPMT duhet
t& ndérmarré masat pérkatése pérkundrejt personit pérgjegjés qé ka vendosur markimin dhe
mé pas informon ministrin pergjegjés pér tregting.

4. Procedurat e vlerésimit té konformitetit

4.1 Pérpara vendosjes né treg t& njé modeli PMP, prodhuesi ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar
duhet t& plotésojé dokumentacionin teknik, si¢ referohet né pikén 11, dhe, nése i kérkohet, ¢
paraqet até prané SPMT.

4.2 Pérpara prodhimit t& serive t& PMP, me pérjashtim atyre t& referuara né pikén 4.3,
prodhuesi ose pérfagésuesi i tij i autorizuar paraqet njé model pér shqyrtimin EC t& tipit, si¢
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referohet né pikén 5, OEN/OM tregon dhe vérteton se modeli PMP né fjalé plotéson
dispozitat pérkatése t& ké&tij Rregulli Teknik.

4.3. Shqyrtimi EC i tipit nuk kérkohet n& rastin e modeleve t& PMP t& projektimeve t&
thjeshta, pér t& cilat prodhuesi pretendon se pérdoruesi mund t& vlerésojé veté nivelin e
mbrojtjes s& siguruar pérkundrejt risqeve minimale, efektet e t8 cilave, kur ato jané graduale,
mund t& identifikohen paraprakisht dhe pa problem nga pérdoruesi.

Kjo kategori mbulon vetém PMP ¢ parashikuara pér t& mbrojtur pérdoruesin nga:

a) veprimi mekanik, efektet e t& cilit jang sipérfaqésore (doreza pér kopshtari, gishtéza etj.),
b) materialet ¢ pastrimit me veprim t& dobét dhe me efekte lehtésisht t& kthyeshme (doreza qé
lejojné mbrojtjen nga solucione t& dobéta detergjentesh etj.),

¢) risqe t& ndeshura nga prekja ¢ komponentéve t& nxehté, t& cilat nuk e véné pérdoruesin né
njé temperaturé mé t& madhe se 50°C, ose nga ndikime t& rrezikshme (doreza, pérparése pér
pérdorim profesional etj.),

¢) agjentét atmosferiké, q& nuk jané as t& jashtézakonshém, dhe as t& natyrss ekstreme
(kapele, veshje sezonale, képucs etj.),

d) pérplasje t& vogla dhe vibrime t&8 cilat nuk ndikojné n& pjesét kryesore t& trupit dhe efektet
e & cilave nuk shkaktojné démtime t& pakthyeshme (kaska t8 lehta pér mbrojtjen e 18kurés sé&
flokéve, doreza, képucé t& lehta, etj.).

dh) drita e diellit (syze dielli).

4.4 Prodhimi i PMP i nénshtrohet:

4.4.1 Sipas zgjedhjes s& prodhuesit, njérés nga dy progedurat e referuara né pikén 6 né rastin
¢ PMP me projektim kompleks e parashikuar pér t& mbrojtur pérdoruesin pérkundrejt rrezikut
nga vdekja ose nga rreziqe q& seriozisht dhe né ményré t& pakthyeshme démtojné shéndetin,
ndikimet e menjéhershme t& s& cilés projektuesi supozon se pérdoruesi nuk mund t'i
identifikojé né njé& kohé& t& mjaftueshme.

Kjo kategori mbulon vetém:

a) aparatet e filtrimit t& ajrit pér frymémarrje pér mbrojtje nga aerosolét e ngurté dhe t&
1&ngét, ose nga gazet irrituese, t& rrezikshme, toksike ose radiotoksike,

b) aparatet mbrojtése t& frymémarrjes qé& sigurojné njé izolim t& ploté nga atmosfera, duke
pérfshiré dhe ato q& pérdoren pér zhytje né ujé,

¢) PMP qé& sigurojné vetém mbrojtje t& kufizuar pérkundrejt sulmeve kimike ose pérkundrejt
rrezatimeve jonike,

¢) pajisjet pér pérdorim né ambiente me temperaturé t& lartg, efektet ¢ s& cilds jané t&
krahasueshme me ato t& njé temperature t& ajrit 100°C ose mé shums, dhe e cila mund t&
karakterizohet ose jo nga prania e rrezatimit infra t& kuq, flakéve ose nga kalimi ¢ sasive t&
médha té materialeve té shkrira,

d) pajisjet pér pérdorim n& ambiente me temperatura t& uléta, efektet e sé& cilds jang t&
krahasueshme me ato t& njé temperature t8 ajrit me -50°C ose mé pak,

dh) PMP g& mbrojné kundrejt rénieve nga njé lartési,

¢) PMP ndaj risqeve elektrike dhe tensioneve t& rrezikshme, ose t& pérdorura si izoluese t&
tensionit t& lartd t8 punés.

4.4.2 Deklarata EC t& konformitetit pér t& gjitha PMP t& referuara né pikén 7.

5. Shqyrtimi EC i tipit
5.1. Shqyrtimi EC i tipit &shté progedura népérmjet sé cilés OEN/OM provon dhe deklaron se
modeli né fjalé i PMP pé&rmbush dispozitat pérkatése t& kétij Rregulli Teknik.

5.2. Aplikimi pér shqyrtimin EC t& tipit b&het nga prodhuesi ose pérfagésuesi i tij i autorizuar
vetém né njé OEN/OM pér modelin né fjalé.
5.3. Aplikimi pérmban:
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a) emrin dhe adresén e prodhuesit ose pérfagésuesit t& tij t& autorizuar, si dhe vendin e
prodhimit t& PMP né fjalg,

b) dokumentacionin teknik t& prodhuesit t& referuar né pikén 11. Ai do t& shogérohet nga njé
numdr i pérshtatshém mostrash t& modelit q& do t& aprovohet.

5.4. OEN/OM duhet t& kryeje shqyrtimin EC t8 tipit, né pé&rputhje me progedurat e
pérmendura mé poshté:

5.4.1. Shqyrtimi i dokumentacionit teknik t& prodhuesit.

a) Ai shqyrton dokumentacionin teknik t& prodhuesit pér t& verifikuar pérshtatshméring e tij
né lidhje me standardet e harmonizuara té referuara né pikén 2.7.

b) Atje ku prodhuesi nuk ka zbatuar, ose ka zbatuar pjesérisht, standardet e harmonizuara ose
atje ku mungojné kéto standarde, OEN/OM duhet t& kontrollojé pérshtatshméring e
zgjidhjeve teknike t& zbatuara nga prodhuesi né lidhje me kérkesat thelb&sore, pérpara
shqyrtimit t& pérshtatshmérisé sé& dokumentacionit teknik t& prodhuesit né lidhje me kéto
zgjidhje teknike.

5.4.2. Shqyrtimi i modelit

a) Gjaté shqyrtimit t& modelit, OEN/OM duhet t& verifikojé qé& ai 8shté prodhuar né pérputhje
me dokumentacionin teknik t& prodhuesit dhe mund t& pérdoret me siguri t& ploté pér
qéllimin e tij t& parashikuar.

b) Ai kryen shqyrtimet dhe provat ¢ nevojshme pér t& verifikuar pérputhjen ¢ modelit me
standardet ¢ harmonizuara.

¢) Atje ku prodhuesi nuk ka zbatuar, ose ka zbatuar pjesérisht, standardet ¢ harmonizuara, ose
ku mungojné standarde t& tilla, ky OEN/OM kryen shqyrtimet dhe provat e nevojshme pér t&
verifikuar pérputhshméring e modelit me zgjidhjet teknike t& zbatuara nga prodhuesi dhe
plotésojné kérkesat thelbésore.

5.5. Nése modeli plotéson kérkesat pérkatése, OEN/OM harton gertifikatén e shqyrtimin EC
t& tipit dhe njofton aplikantin. Kjo certifikaté pérmban gjetjet e shqyrtimit, tregon ¢do kusht
t& lidhur me 1&shimin e saj dhe pérfshin pérshkrimet dhe vizatimet e nevojshme pér
identifikimin ¢ modelit t& aprovuar.

OEN/OM e tjeré mund t& marrin kopje t& certifikatés t& shqyrtimit EC t& tipit dhe, sipas njé
kérkese t& arésyetuar, dosjen teknike te prodhuesit dhe raportet mbi shqyrtimet dhe twestet e
kryera.

Dokumentacioni teknik mbahet n& dispozicion t& autoriteteve kompetente pér 10 vjet & nga
vendosja ¢ PMP né treg.

5.6 Cdo OEN/OM & refuzon 1&shimin e gertifikatés s& shqyrtimit EC t& tipit duhet t8
informojé pér kété géllim OEN/OM e tjera.

Cdo organ i miratuar i njofton ministrit pergjegjes pér tregting informacionet pérkatése lidhur
me gertifikatat e shqyrtimit EC té tipit t& térhequra , duke treguar arsyet ¢ njé vendimi t& till&.

6. Kontrolli i PMP sé prodhuar

6.1 Sistemi i kontrollit EC i cil&sisé pér produktin pérfundimtar.

6.1.1. Prodhuesi merr t& gjitha masat ¢ nevojshme pér t& garantuar qé progesi i prodhimit,
duke pérfshiré inspektimin pérfundimtar t& PMP dhe provat, siguron njétrajtshmériné e
prodhimit dhe pérputhshméring ¢ PMP me modelin ¢ pérshkruar né gertifikatén EC t& tipit,
dhe me kérkesat pérkatése thelb&sore t& kétij Rregulli Teknik.

6.1.2. Njé OEN/OM i zgjedhur nga prodhuesi, kryen kontrollet ¢ nevojshme. Kéto kontrolle
do t& kryhen t& rastésishme, normalisht ng intervale s& paku nj& heré né vit.

6.1.3. Nj& mostér ¢ pérshtatshme ¢ PMP e marré nga OEN/OM shqyrtohet dhe i kryhen
provat pérkatése t& pércaktuara né standardet ¢ harmonizuar pér té treguar pérputhshméring e
PMP me kérkesat thelbé&sore t& kétij Rregulli Teknik.
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6.1.4. Nése OEN/OM nuk &shté organizmi & ka 1&shuar certifikatén pérkatése t& shqyrtimit
EC t& tipit, prodhuesi duhet t& kontaktojé OEN/OM, né rastin kur ka probleme né lidhje me
vlerésimin e pérputhshmérisé s& mostrave.

6.1.5. OEN/OM i jep prodhuesit njé raport t& provave. Nése raporti konkludon & prodhimi
nuk &shté i njétrajtshém, ose q& PMP e shqyrtuar nuk &shté né pérputhje me tipin e pérshkruar
né gertifikatén EC t& shqyrtimit t& tipit, ose me kérkesat pérkatése thelbésore, OEN/OM
duhet t& ndérmarré masat pérkatése sipas natyrés sé gabimit/eve t& konstatuar dhe njofton
ministrin pergjegjes pér tregting kur eshte organ i miratuar dhe ka l&shuar certifikatén e
shqyrtimit CE t& tipit.

6.1.6. Prodhuesi duhet t& jeté né gjendje t8 paraqesé, nése kérkohet, raportin e OEN/OM.

6.2. Sistemi pér sigurimin EC te cil&sisé t& prodhimit népérmjet monitorimit

6.2.1 Sistemi

6.2.1.1. N& kété progeduré prodhuesi paraqget njé aplikim pér aprovimin e sistemit t& tij t&
kontrollit t& cil&sisé né njé¢ OEN/OM t& zgjedhur nga ai veté.

Aplikimi duhet t& pérfshijé:

a) t& gjithé informacionin lidhur me kategoring ¢ PMP né fjalg, duke pérfshiré, sipas rastit,
dokumentacionin né lidhje me modelin ¢ miratuar,

b) dokumentacionin pér sistemin e kontrollit t& cil8sisé,

¢) deklarimin pér plotésimin e detyrimeve t& dala nga sistemi i kontrollit t& cilésisé dhe
mirémbajtjen e tij n& ményré t& pérshtatshme dhe efektive.

6.2.1.2. Nén sistemin e kontrollit t& cilésisé, ¢do tip i PMP shqyrtohet dhe i kryhen provat
pérkatése t& referuara né pikén 6.1.3. pér t& kontrolluar pérputhshmériné e tyre me kérkesat
pérkatése thelbésore t& kétij Rregulli Teknik.

Dokumentacioni i sistemit t& kontrollit t& cil&sisé pérfshin veganérisht njé pérshkrim t&
mjaftueshém mbi:

a) objektivat e cil8sisé, skemén organizative, pérgjegjésité e zbatuesve dhe kompetencat e
tyre né lidhje me cil&siné e produktit,

b) kontrollet dhe provat q& duhet t& kryhen pas prodhimit,

¢) mjetet q& pérdoren pér t& kontrolluar funksionimin efigent t& sistemit t& kontrollit t&
cilésisé.

6.2.1.3 OEN/OM vleréson sistemin ¢ kontrollit t& cilésisé pér t& pércaktuar nése ai plotéson
dispozitat ¢ referuara né pikén 6.2.1.2. Ai pranon se sistemet e kontrollit t& cilésisé q&
zbatojné standardet pérkatése, t& harmonizuara plotésojné kéto dispozita.

OEN/OM q& kryen auditet duhet t& b&jé t& gjitha vlerdsimet ¢ nevojshme objektive t&
komponentéve t& sistemit t& kontrollit t& cilésisé dhe veganérisht t& kontrollojé nése sistemi
siguron pérputhshméring ¢ PMP t& prodhuar me modelin e aprovuar.

Vendimi i komunikohet prodhuesit. Ai pérfshin konkluzionet e kontrollit dhe vendimin e
arsyetuar t8 vlerésimit.

6.2.1.4. Prodhuesi informon OEN/OM qé& ka miratuar sistemin e kontrollit t& cilésisé pér ¢do
plan pér t& ndryshuar sistemin e cilésisé.

OEN/OM shqgyrton ndryshimet e propozuara dhe vendos nése sistemi i ndryshuar i kontrollit
& cilésisé plotéson kérkesat pérkatése. Ai i komunikon prodhuesit vendimin e tij. Vendimi
pérfshin konkluzionet e kontrollit dhe vendimin e arsyetuar t& vlerésimit.

6.3. Mbikéqyrja
6.3.1. Mbik&qyrja ka si qéllim t& sigurojé se prodhuesi pérmbush né ményré korrekte
detyrimet g8 rrjedhin nga sistemi i aprovuar i kontrollit t& cilésisé.
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6.3.2. Prodhuesi autorizon OEN/OM, q& pér qéllime inspektimi, t& hyjé n& vendet e
inspektimit, provave dhe magazinimit t& PMP dhe i siguron atij t& gjithé informacionin e
kérkuar, vegandrisht:

a) dokumentacionin mbi sistemin e kontrollit t& cilésiség,

b) dokumentacionin teknik,

¢) manualet e kontrollit t& cil&sisé.

6.3.3. OEN/OM kryen periodikisht auditime q& t& sigurohet se prodhuesi mirémban dhe
zbaton sistemin e aprovuar t& kontrollit t& cil&sisé dhe i jep prodhuesit njé kopje t& raportit t&
auditit.

6.3.4. Pérveg sa mé sipér, OEN/OM mund t& b&jé vizita t& palajméruara te prodhuesi.

Gjaté kétyre vizitave OEN/OM i jep prodhuesit njé raport t& vizités dhe, nése duhet, njé
raport auditimi.

6.3.5. Prodhuesi duhet t& jeté né gjendje t& paraqesé prané Strukturds Pérgjegjése raportin e
OEN/OM, nése i kérkohet.

7. Deklarata EC e konformitetit t&€ prodhimit

Deklarata EC ¢ konformitetit &shté progedura me ané t& s& cilés prodhuesi ose pérfaqésuesi i
tij i autorizuar:

a) harton njé deklaraté, duke treguar se PMP-t8 e vendosura né treg jan& né pérputhje me
kérkesat e kétij Rregulli Teknik;

b) vendos markimin CE t& parashikuar né& pikén 8.1.

8. Markimi CE

8.1. Markimi CE i konformitetit pérb&het nga inicialet CE né& formén e treguar né pikén 12 t&
kétij Rregulli Teknik. N& rastin e pérfshirjes s& nj&¢ OEN/OM né fazén e kontrollit t&
8.2. Markimi CE vendoset né ¢do pjesé t& PMP s& prodhuar né ményré t8 dukshme, t&
lexueshme dhe t& paheqshme gjaté gjithé jetégjatésisé s& parashikuar t& PMP; megjithaté,
nése kjo nuk &shté e mundur pér shkak t& karakteristikave t& produktit, markimi CE mund t&
vendoset tek paketimi.

8.3 Ndalohet vendosja ¢ markimeve mbi PMP, t& cilat mund t& mashtrojné palét e treta, si né
kuptimin, ashtu dhe né formén e markimit CE.

Cdo markim tjetér mund t& vendoset tek PMP ose né ambalazhin e saj duke siguruar gé t&
mos reduktohet dukshmeéria dhe lexueshméria e markimit CE.

8.4. Pa gené né kundérshtim me pikén 3:

8.4.1 Atje ku konstatohet se markimi CE &shté vendosur né ményré t& parregullt, personi &
ka vendosur produktin né treg &shté i detyruar t& sjellé produktin né pérputhje me kushtet q&
lidhen me markimin CE dhe t'i japé fund shkeljes nén kushtet e véna nga SPMT.

8.4.2. Atje ku mospérputhja vazhdon, merren t& gjitha masat pér t& kufizuar ose ndaluar
vendosjen né treg t& produktit né fjalé ose t& sigurojé se ai &shté térhequr nga tregu né
pérputhje me procedurat ¢ formuluara né pikén 3.

9. Lista e klasave té¢ PMP qé nuk mbulohen nga ky Rregull Teknik

a) PMP t& projektuara dhe t& prodhuara pér pérdorim nga Forcat e Armatosura ose t& ruajtjes
s& ligjit dhe rendit (helmeta, mburoja etj.),
b) PMP pér vetémbrojtje (acrosol gjenerues, armé personale mbrojtése etj.),
¢) PMP e projektuara dhe t& prodhuara pér pérdorim privat pérkundrejt:
i) kushteve t& pafavorshme atmosferike (kapele, veshje sezonale, képucé dhe ¢izme,
cadra etj.),
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ii) lagéshtisé dhe ujit (doreza pér larje pjatash etj.),

iii) nxehtésisé (doreza etj.).
d) PMP ¢ parashikuara pér mbrojtjen ose shpétimin e personave né anije ose né aeroplang,
dhe g& nuk mbahen gjaté gjiths kohés,
¢) helmetat dhe kaskat e parashikuara pér pérdoruesit e motogikletave dhe trigikleve.

10. Kérkesat thelbésore mbi shéndetin dhe siguriné
10.1. Kérkesa t& pérgjithshme & zbatohen pér t& gjitha PMP.
PMP duhet t& sigurojné njé mbrojtje t& pérshtatshme pérkundrejt té gjitha risqeve t& ndeshura.

10.1.1. Parimet e projektimit

10.1.1.1. Ergonomia

PMP duhet t& projektohen dhe t& prodhohen q& né kushtet ¢ parashikuara t& pé&rdorimit,
pérdoruesi mund t& kryejé normalisht aktivitetin e lidhur me riskun, ndérsa realizohet
mbrojtja ¢ pérshtatshme né nivelin mé t& larté t& mundshém.

10.1.1.2. Nivelet dhe klasat e mbrojtjes

10.1.1.2.1. Niveli mé i larté i mundshém i mbrojtjes

Niveli optimal i mbrojtjes duhet t& marré parasysh né& projektim, pérveg véshtirésisé té
imponuar nga mbajtja (veshja) e PMP, t& parandalojé pérdorimin e saj efektiv gjaté periudhés
s& ekspozimit t& riskut ose zhvillimit normal t& aktivitetit.

10.1.1.2.2. Klasat e mbrojtjes t& pérshtatura pér nivele t& ndryshme t& riskut

Nése kushtet ¢ ndryshme t& parashikuara pér pérdorim jané té tilla q¢ mund t& dallohen disa
nivele t& t8 nj&jtit risk, klasat pérkatése t& mbrojtjes duhet t& merren parasysh gjaté
projektimit t& PMP.

10.1.2. Parrezikshmé&ria e PMP

10.1.2.1. Mungesa e risqeve dhe e faktoréve t& tjeré t& pap&lqyeshém qé e shoqérojné.

PMP duhet t& projektohen dhe prodhohen gé t& parandalojné si risqet, ashtu edhe faktorét e
tjerd t& démshém sipas kushteve t& parashikuara t& pérdorimit.

10.1.2.1.1. Pérshtatja ¢ materialeve pérbérése

Materialet dhe pjesét e PMP, duke pérfshiré ¢do shpérbérje t& produkteve t& tyre, nuk duhet
t& kené ndikim t& démsh&m né higjienén dhe shéndetin e pérdoruesit.

10.1.2.1.2. Kushti i pérshtatjes s& sipérfages pér t& gjitha pjesét te PMP né& kontakt me
pérdoruesin

Cdo pjesé ¢ PMP né& kontakt, ose né kontakt potencial me pérdoruesin, kur pajisje t& tilla
vishen, nuk duhet t& ken& pjesé t8 ashpra, maja t& mprehta, ngritje dhe t& ngjashme me to, t&
cilat mund t& shkaktojné irritime t& tepruara ose démtime.

10.1.2.1.3. Pengesat maksimale t& pranuara pér pérdoruesin

Duhet t& minimizohet ¢do pengesé e shkaktuar prej PMP nga 18vizjet q& duhen béré, nga
géndrimet q& duhen adoptuar dhe perceptimin ndijor; nga ana tjetér PMP nuk duhet t&
shkaktojé l&vizje qé rrezikojné pérdoruesin ose persona té tjers.

10.1.3. Komoditeti dhe efektshméria

10.1.3.1. Pérshtatja ¢ PMP me morfologjiné e pérdoruesit

PMP duhet t& projektohen dhe prodhohen & t& lehtésojné pozicionimin e rregullt t&
pérdoruesit pér gjaté gjithé periudhés sé& parashikuar t& pérdorimit, duke pasur parasysh
faktorét e ambientit, 18vizjet dhe géndrimet e trupit q& b&hen. Pér kété qéllim, duhet t&
mundésohet optimizimi i pérshtatjes s& PMP sipas morfologjisé s& pérdoruesit népérmjet
gjithd ményrave t& pérshtatshme si rregullime dhe sisteme t8 pérshtatshme kapés ose
parashikimin e njé ndryshimi t& diapazonit t& madhé&sisé.

10.1.3.2. Lehtssia dhe fortésia ¢ konstruksionit
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PMP duhet t& jend mundésisht sa mé& t& lehta, pa cenuar fortésing ¢ konstruksionit dhe
efektivitetin e tyre.

Pérveg kérkesave té tjera specifike t& cilat ato duhet t& plotésojné qé t& sigurohet mbrojtja ¢
mjaftueshme pérkundrejt risqeve né fjalé (shiko pikén 10.3), PMP duhet t& jené né gjendje t&
pérballojné ndikimet nga fenomenet shoqéruese t& mjedisit sipas kushteve t& parashikuara t&
pérdorimit.

10.1.3.3. Pajtueshméria ¢ klasave apo tipave t& ndryshém t& PMP t& projektuara pér t'u
pérdorur njékohshém

Nése 1 nj&jti prodhues tregton disa modele t& klasave apo tipave t& ndryshém t& PMP, ato
duhet t& jend t8 pérshtatura né pajtueshméri, me géllim & ato t& sigurojné mbrojtje t&
njékohshme t& pjeséve t& aférta t& trupit ndaj risqeve t& kombinuara.

10.1.4. Informacioni i dhén& nga prodhuesi

Informacioni i hartuar dhe i shpémdaré nga prodhuesi apo pérfaqésuesi i tij i autorizuar pér
PMP t&8 vendosura né& treg duhet g, pérve¢ emrit dhe adresés, t& pérmbajé t& gjithé
informacionin pérkatés mbi:

a) instruksionet ¢ magazinimit (ruajtjes), pérdorimit, pastrimit, mirémbajtjes, shérbimit dhe
dezinfektimit.

Produktet ¢ pastrimit, mirémbajtjes ose dezinfektimit t& rekomanduara nga prodhuesi nuk
duhet t& kené efekt t& kundért mbi PMP ose mbi pérdoruesit kur ato zbatohen né pérputhje
me instruksionet pérkatése;

b) rezultatet e regjistruara gjaté provave teknike pér t& kontrolluar nivelet ose klasat e
mbrojtjes t& pércaktuara pér PMP né fjalg;

¢) aksesorét e pérshtatshém t8 PMP dhe karakteristikat e pjeséve t& duhura t& ndérrimit;

¢) klasat e mbrojtjes t& pérshtatshme kundrejt niveleve t& ndryshme t8 riskut dhe kufizimeve
pérkatése t& pérdorimit;

d) afatin e pérdorimit ose kohén e pérdorimit t& PMP ose t& komponenté&ve té saj;

dh) ményrén e paketimit t& pérshtatshme pér transport,

¢) kuptimin e ¢do markimi (shiko 10.2.12);

f) emrin, adresén dhe numrin e identifikimit t&¢ OEN/OM t& pérfshiré né fazén e projektimit t&
PMP.

Kéto shénime duhet t& jené t& sakta dhe t& kuptueshme duke i dhéné s& paku né gjuhén
shqipe.

10.2. Kérkesat plotésuese té pérbashkéta pér disa klasa apo tipa té¢ PMP

10.2.1. PMP q& pérfshijné sisteme rregullimi pérshtatjeje

Nése PMP pérfshin sisteme rregullimi pérshtatjeje, kéto duhet t& projektohen dhe prodhohen
né até ményré & t& mos jeté ¢ mundur pérshtatja e tyre né ményré t8 parregullt pa dijening e
pérdoruesit sipas kushteve t& parashikuara t& pérdorimit.

10.2.2. PMP g& mbulojné pjesé t& trupit pér t'u mbrojtur.

PMP g& mbulojné pjesét e trupit pér t'u mbrojtur duhet, mundésisht sa mé shumé, t& sigurojné
ajrosje t& mjaftueshme pér t& zvogéluar djersitjen & lind gjaté pérdorimit. Nése kjo nuk
mundgsohet, duhet t& pajisen me mjete qé thithin djersén.

10.2.3. PMP pér fytyrén, syté dhe organet e frymémarrjes

Duhet t& minimizohet ¢do kufizim i fushés s& shikimit dhe pamjes s& pérdoruesit nga PMP
pér fytyrén, syté dhe organet e frymémarrjes.

Shkalla e neutralitetit optik e sistemeve t& shikimit t& kétyre klasave t& PMP duhet t& jen& né
pajtueshméri me tipin e saktésive relative dhe/ose aktiviteteve t& zgjatura t& pérdoruesit.

Nése kérkohet, ato duhet t& trajtohen ose parashikohen me lehtésité pér t& parandaluar
formimin e lagéshtisé.
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Modelet ¢ PMP t& parashikuara pér pérdorues q& kérkojné korrigjim t& shikimit, duhet t&
mund8sojné g& me veshjen t& mbahen syze ose lente korrigjuese.

10.2.4. PMP subjekt i afatit t& pérdorimit

Nése dihet se &shté e kufizuar jetégjatésia e efektshmérisé s& projektuar pér njé PMP, duhet t&
vendoset data e prodhimit dhe, nése &shté e mundur, data e skadimit né ményré t& paheqshme
mbi ¢do PMP ose komponent z&vendésues t& vendosur né treg né até ményré qé t& pengojé
¢do keqinterpretim; ky informacion gjithashtu duhet t& vendoset né ményré t& paheqshme
mbi ambalazh.

Nése njé prodhues nuk &shté né gjendje t& japé njé vlerésim pér afatin e shérbimit t& PMP,
shénimet e tij duhet t& sigurojné t& gjithé informacionin ¢ nevojshém, duke treguar nivelin e
cilésisé s& modelit dhe kushtet reale t& magazinimit, pérdorimit, pastrimit, shérbimit dhe
mirémbajtjes, gj& q& mundé&son blerésit ose pérdoruesit t& vendosin njé kohé t& arsyeshme
mbi jetégjatésing e asaj pajisje.

Kur jetégjatésia e efekshmérisé sé pajisjes vjen si rezultat i pérdorimit periodik t& njé procesi
pastrimi t& rekomanduar nga prodhuesi, ky i fundit duhet, nése &shté e mundur, t& vendosé
mbi ¢do PMP t& vendosur né treg njé shenjé treguese, jep numrin maksimal t8 operimeve t&
pastrimit g8 mund t& kryhen pérpara se pajisja t8 nevojitet t& inspektohet ose t& higet nga
pérdorimi; né mungesé ose né pamundési t& késaj, prodhuesi duhet t& japé kété informacion
né shénimet e tij pér ményrén e pérdorimit t& pajisjes.

10.2.5. PMP ¢& mund t& kapen gjaté pérdorimit

Atje ku kushtet e parashikuara t& pérdorimit pérfshijné, veganérisht, riskun se PMP mund t&
kapet nga njé objekt n& 18vizje duke krijuar njé rrezik pér pérdoruesin, PMP duhet t& keté njé
kufi rezistent t& pérshtatshém, pértej t& cilit komponenti pérbérés i PMP képutet dhe rreziku
eliminohet.

10.2.6. PMP pér pérdorim né ambiente shpérthyese

PMP ¢ parashikuvara pér pérdorim né ambiente shpérthyese duhet t8 projektohen dhe
prodhohen gé& t& mos jen& burim i njé harku elektrik, elektrostatik ose induktiv ose shkéndijé
elektrike q& mund t& shkaktojé ndezjen e njé pérzierjeje shpérthyese.

10.2.7. PMP ¢ parashikuara pér pérdorim emergjent ose veshje dhe/ose zhveshje té shpejté.
Kéto klasa t& PMP duhet t& projektohen dhe prodhohen pér t& minimizuar si kohén e kérkuar
pér t'u veshur, ashtu dhe (ose) hequr/zhveshur.

Pér ¢do sistem t& fiksimit pér veshjen ose zhveshjen korrekte, parashikohet q& pérdoruesi
manovron lehtésisht dhe me shpejtési.

10.2.8. PMP pér pérdorim né situata shumé t& rrezikshme

N& shénimet e informacionit t§ dhéna nga prodhuesi dhe & shoqérojné PMP pér pérdorim né
situata shumé t& rrezikshme, si¢ referohet né pikén 10.6.4.1, duhet t& pérfshihen, veganérisht,
t& dhénat ¢ parashikuara pér pérdorim t& veganté nga persona t& afté t& trajnuar dhe t&
kualifikuar pér t'i interpretuar ato dhe pér t& siguruar zbatimin e tyre nga pérdoruesi.
Prodhuesi gjithashtu duhet t& pérshkruajé procedurén q& duhet pérshtatur me géllim qé& t&
kontrollohet se PMP &shté pérshtatur né ményré korrekte dhe &shté funksionale kur vishet
nga pérdoruesi.

Nése PMP pérfshin njé alarm, i cili aktivizohet né mungesén e nivelit normal t& parashikuar
t& mbrojtjes, ky duhet t& projektohet dhe pérshtatet pér t'u kuptuar nga pérdoruesi né kushtet e
pérdorimit pér t& cilat PMP &shté tregtuar.

10.2.9. PMP qé pérfshijné komponenté q& mund t& ndreqen ose t& higen nga pérdoruesi.

Cdo komponent te¢ PMP & mund t& ndreqen ose t& higen nga pérdoruesi pér géllime
z&vendésimi duhet t& projektohen dhe prodhohen né ményré t& tillé q& t& lehtésojé ndreqjen,
hegjen dhe vénien pa pérdorur mjete té tjera.

10.2.10 PMP pér lidhje me njé tjetér pajisje plotésuese t& jashtme
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Nése PMP pérfshin njé sistem & lejon lidhjen me njé pajisje tjetér plotésuese, mekanizmi i
lidhjes duhet t& projektohet dhe prodhohet q& t& montohet vetém pér pajisjen e duhur.

10.2.11. PMP qg& pérfshin njé sistem garkullimi t& njé& fluidi

Nése PMP pérfshin njé sistem qarkullimi t& njé fluidi, ky sistem duhet t& zgjidhet ose t&
projektohet dhe t& pérfshihet q& t& lejojé pértéritjen e mjaftueshme t& fluidit né aférsi t& gjithé
pjeséve t& trupit g&¢ duhen mbrojtur, pavarésisht veprimeve t& pérdoruesit, pozicionit t& trupit
apo l&vizjeve brenda kushteve t& parashikuara t& pérdorimit.

10.2.12. PMP ¢& kan& njé ose mé& shumé shenja identifikuese ose njohése q& direkt apo
indirekt lidhen me shéndetin dhe siguring.

Shenjat identifikuese apo vlerésuese, & direkt apo indirekt lidhen me shéndetin dhe siguring
t& vendosura mbi ké&to PMP, duhet te kené formén e piktogramave ose ideogramave té&
harmonizuara dhe t& jené plotésisht t& lexueshme gjaté gjithé jetégjatésisé sé pérdorimit t&
parashikuar pér PMP. Pérveg késaj, kéto shénime duhet t& jené t& kompletuara, té sakta dhe t&
kuptueshme q& t& parandalojné ¢do keqinterpretim, dhe veganérisht ku kéto shénime,
pérfshijng fjalg apo fjal,i duhet t& jené t& paktén né gjuhén shqipe.

Nése PMP (ose komponent i PMP) &shté shumé e vogél qé t& lejojé t& vendoset markimi i
nevojshém, informacioni pérkatés duhet t& jeté mbi ambalazh dhe né shénimet ¢ prodhuesit
q& shoqérojné pajisjen.

10.2.13. PMP né& formén e veshjeve t& afta pér t& sinjalizuar praniné vizuale t& p&rdoruesit
PMP né formén e veshjeve t& parashikuara pér kushte t& pércaktuara pérdorimi né t& cilat
prezenca e pérdoruesit duhet t& jeté e dukshme dhe individualisht e sinjalizuar me njé (ose mé
shumég) mjet ose pajisje t& vendosur pér t& l18shuar rrezatimin ¢ dukshém direkt ose t&
reflektuar t& intensitetit t& pérshtatshém ndrigues dhe vetive fotometrike dhe kalorimetrike.
10.2.14. PMP pér shumé risqe

T& gjitha PMP e projektuara pér t& mbrojtur pérdoruesin nga rrezige potenciale q& ndodhin né
t& nj&jtén koh&, duhet t& projektohen dhe prodhohen, t& plotésojng, veganérisht, kérkesat
thelbé&sore t& specifikuara pér ¢do nga kéto risqe (shiko 10.3).

10.3. Kérkesa té tjera specifikisht pér risqe t€é vecanta

10.3.1. Mbrojtja ndaj efektit mekanik

10.3.1.1. Efektet ¢ shkaktuara nga rénia ose 1&shimi i objekteve dhe pérplasja e pjeséve t&
trupit me njé pengesé.

PMP ¢ pérshtatur pér kété tip risku duhet t& jeté absorbuese e mjaftueshme e goditjes pér t&
parandaluar démtimin g& rezulton, veganérisht, nga shkatérrimi ose nga depértimi i pjeséve t&
mbrojtura, t& paktén deri né njé nivel t& efektit-energji pértej té cilit dimensionet apo masat e
depértuara t& mjetit absorbues pengojné pérdorimin efektiv t8 PMP pér periudhén e
parashikuar q& mbahet veshur.

10.3.1.2. Rrézimet

10.3.1.2.1. Parandalimi i rrézimeve pér shkak t& rréshqitjes.

Tabanét pér k&pucé t&é projektuara pér t& parandaluar rréshqitjen duhet t& projektohen,
prodhohen ose t& pajisen me elementé t& tjera shtess pér t& siguruar mbéshtetje t& kénagshme
népérmjet mbérthimit dhe férkimit, duke pasur parasysh natyrén ose gjendjen e sipérfaqes.
10.3.1.2.2. Parandalimi i rénies nga njé lartési

PMP ¢ projektuara pér t& parandaluar rénien nga njé lartési ose efektet ¢ tyre duhet t&
pérfshijng njé pajisje parzmore trupi dhe njé sistem lidhé&s i cili mund t& lidhet né njé piks t&
sigurt ankorimi. Ajo duhet t& projektohet qé nén kushtet ¢ parashikuara t& pérdorimit, t&
minimizohet 1&shimi vertikal i pérdoruesit pér t& penguar pérplasjen me pengesa dhe
megjithaté forcat frenuese nuk arrijné vlerén kufi né t& cilén démtimi fizik ose gérvishtja ose
képutja e ndonj& komponenti t&¢ PMP mund t& shkaktojé rénien ¢ pérdoruesit.
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Ajo duhet gjithashtu t& sigurojé q& mbas frenimit pérdoruesi t& rrijé né njé pozicion t&
pérshtatshém né t& cilin ai mund t& presé ndihmé nése kérkohet.

Shénimet e prodhuesit duhet t& specifikojné né veganti informacionin pérkatés t8 lidhur me:
a) karakteristikat e kérkuara pér siguring e pikés s& ankorimit dhe hapésirén e nevojshme
minimale poshté pérdoruesit;

b) ményrén e pérshtatshme t& vénies s& parzmores sé trupit dhe t8 lidhjes s& sistemit lidhés ng
pikén e sigurt t& ankorimit.

10.3.1.3. Vibrimi mekanik

PMP e projektuara pér t& parandaluar efektet nga vibrimet mekanike duhet t& jené né gjendje
qé t& sigurojné dob&simin e mjaftueshém t& komponentéve t& démshém t& vibrimit pér pjesét
e trupit né risk.

N& asnjé rrethané nuk duhet q& vlera efektive e pérshpejtimeve t& transmetuara te pérdoruesi
nga kéto vibrime t& kalojé vlerat limite t& rekomanduara duke marré parasysh maksimumin e
parashikuar ditor t& géndrimit né risk t& pjesés sé trupit.

10.3.2. Mbrojtja ndaj shtréngimit (statik) t& pjesés sé trupit

PMP e projektuara pér t& mbrojtur pjesé t& trupit ndaj tensionit t& shtréngimit duhet,
mjaftueshmérisht, t& jené né gjendje t& zbusin efektet e saj pér t& parandaluar démtimet
serioze ose ankesat kronike.

10.3.3. Mbrojtja nga démtime fizike (zmerilime, shpime, prerje, gérryerje)

Materialet pérbérése t& PMP dhe komponentét e tjeré t& projektuar pér t& mbrojtur t& gjithé
apo pjesé t& trupit nga démtime sipérfaqésore t& shkaktuara nga makineri, t& tilla si smerilimi,
shpimi, prerje, grasimi etj., duhet t& zgjidhen ose projektohen dhe t& pérfshihen pér té
siguruar q& ké&to klasa PMP t& garantojné njé rezistencé t& mjaftueshme ndaj smerilimit,
shpimit dhe prerjes (shiko gjithashtu pikén 10.3.1) nén kushtet ¢ parashikuara t& pérdorimit.
10.3.4. Pengimi i mbytjeve (jelekét dhe krahét e shpétimit, kostume shpétimi)

PMP e projektuar pér t& penguar mbytjen duhet t& jeté né gjendje t& kthejé né sipérfaqe, sa
mé shpejt & t& jeté e mundur, pa rrezikuar shéndetin e tij, njé pérdorues i cili mund t& jeté i
rraskapitur ose i pavetédijshém mbas rénies né njé ambient ujor, dhe ta mbajé até mbi ujé né
njé pozicion gé i lejon frymémarrjen ndérsa 8shté duke pritur ndihmé.

PMP mund t& jeté térésisht ose pjesérisht pluskuese ose mund t& fryhen me gaz i cili mund t&
¢lirohet n& ményré manuale ose automatike ose me gojé.

Nén kushtet e parashikuara t& pérdorimit:

a) PMP, pa cenuar funksionimin e kénaqshém t& tij, duhet t& jeté né gjendje t8 pérballojé
efektet e ndikimit t& ambientit ujor dhe t& faktoréve mjedisoré t& qendsishém né até ambient,
b) PMP duhet t& jet& né gjendje t& fryhet shpejt dhe plotésisht.

Atje kur kérkohet pér kushte t8 veganta t& parashikuara t& pérdorimit, disa tipa t& PMP duhet
gjithashtu t& plotésojné njé ose mé& shumé nga kérkesat plotésuese t& méposhtme:

a) duhet t& kené t& gjitha mjetet e fryrjes dhe/ose njé mjet sinjalizimi drite ose zanor,

b) duhet t& ken& njé mjet pér varjen dhe kapjen né trup qé pérdoruesi mund t& transportohet
nga ambienti yjor,

¢) duhet t& jend né gjendje pér pérdorim t& zgjatur gjaté periudhés s& aktivitetit t& ekspozimit
t& pérdoruesit, mundésisht ¢ veshur nga risku i rénies né ambientin ujor ose t& kérkuar pér
zhytjen e tij né t&.

10.3.4.1. Mjetet ndihmése pér notim

Veshja e cila do t& sigurojé njé shkallé efektive t& notimit, né varési t& pérdorimit t& saj t&
parashikuar, e cila &shté e sigurt kur vishet dhe lejon njé mbéshtetje t& sigurt né ujé. Nén
kushtet e parashikuara t& pérdorimit, kjo PMP nuk duhet t& kufizojé 1&vizjen e liré t&
pérdoruesit, por duhet t'i lejojé atij, veganérisht, t& notojé ose t& ndérmarré veprime gjaté
largimit nga rreziku ose t& shpétimit nga persona té tjeré.

10.3.5 Mbrojtja ndaj efekteve t& démshme t& zhurmés
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PMP e projektuar pér té parandaluar efektet e démshme t& zhurmés duhet t& jeté né gjendje t&
dob&sojé ké&té t& fundit né até masé & nivelet e njévlershme t& zhurmés t& perceptuara nga
pérdoruesi t& mos kalojng vlerat ¢ kufizuara ditore t& dhéna né Rregullat Teknike pérkatése
mbi mbrojtjen e punétoréve nga risku i lidhur me ekspozimin ndaj zhurmés né puné.

Té gjitha PMP duhet t& kené t& vendosur etiketén q& tregon nivelin e zbutjes s& zhurmés dhe
vlerén e indeksit t& dhéné nga PMP; kur kjo nuk &shté e mundur, etiketa vendoset né paketim.
10.3.6. Mbrojtja nga nxehtésia dhe/ose zjarri

PMP e projektuar pér t& mbrojtur t& gjitha ose pjesé t& trupit nga efektet ¢ nxehtésisé dhe/ose
zjarrit duhet t& zotérojé njé kapacitet termik ndaj izolimit dhe fortdsi t& pérshtatshme
mekanike pér kushtet e parashikuara t& pérdorimit.

10.3.6..1 Materialet pérbérése t& PMP dhe komponentét e tjers

Materialet pérbérése dhe komponentét e tjeré t& pérshtatshém pér mbrojtjen ndaj nxehtésisé
rrezatuese dhe konvektive duhet t& kené njé koeficient t& pérshtatshém t& transmetimit t&
fluksit t& rastésishém t& nxehtésisé dhe t& jené mjaftueshmérisht zjarrduruese pér t& penguar
¢do risk t& njé ndezjeje rastésore nén kushtet ¢ parashikuara t& pérdorimit.

Nése pjesa e jashtme e kétyre materialeve dhe komponentéve duhet t& jeté reflektuese, fuqgia
reflektuese e saj duhet t& jeté e pérshtatur ndaj intensitetit t& fluksit t& nxehtésisé t& shkaktuar
nga rrezatimi i rrezeve infra t& kuqe.

Materialet dhe komponentét e tjers t8 pajisjeve t& parashikuara pér njé pérdorim t& shkurtér
né njé ambient me temperaturé t& larté dhe pér PMP e cila mund t& spérkatet nga produkte t&
nxehta, t& tilla si sasi t& mé&dha t8 materialit t& shkriré, duhet gjithashtu t& keté njé kapacitet
termik t& mjaftueshém pér t& mbajtur pjesén mé t& madhe t& nxehtésisé s& akumuluar derisa
pérdoruesi t& ket 1&né zonén e rrezikut dhe t& kets hequr PMP e tij.

Materialet ¢ PMP dhe komponentét ¢ tjers t8 cilat mund t& spérkaten nga njé sasi ¢ madhe e
produkteve t& nxehté duhet gjithashtu t& zotérojné nj&é absorbim t& mjaftueshém t& efektit
mekanik (shiko pikén 10.3.1).

Materialet e PMP dhe komponentét e tjeré t& cilat aksidentalisht mund t& hyjné né kontakt me
flaké dhe me ato t& pérdorura nga pajisjet pér shuarjen e zjarrit duhet gjithashtu t& zotérojné
njé shkallg t& rezistencés ndaj zjarrit q& i korrespondon klasés sé& riskut t& lidhur me kushtet e
parashikuara t& pérdorimit.

Ato nuk duhet t& shkrihen kur jané t8 ekspozuara ndaj flakéve dhe t& mos ndihmojné né
pérhapjen e flakés.

10.3.6.2. Kompleti i PMP i gatshém pér pérdorim

Nén kushtet e parashikuara t& pérdorimit:

a) Sasia e nxehtésisé e transmetuar nga PMP te pérdoruesi duhet té jeté mjaft e ulét pér t&
parandaluar nxehté&sing e grumbulluar gjaté veshjes né pjesé té trupit né risk nga ndikimi, nén
¢do rrethang, i dhembjes ose démtimit t& shéndetit.

b) PMP duhet, nése kérkohet, t& pengojé futjen e 18ngut ose avullit dhe nuk duhet t& shkaktojé
djegie q& rezultojné nga kontakti ndérmjet cipés mbrojtése dhe pérdoruesit.

Nése PMP pérfshin pajisje ftoh&se pér absorbimin ¢ nxeht&sisé me mjete t& avullimit t&
léngut ose sublimimit t& njé trupi t& ngurté, projektimi i tyre duhet t& jeté i tills q& ¢do
substancé shpérthyese e ¢liruar t& shkarkohet nga njé mjet i jashtém dhe jo né drejtim t&
pérdoruesit.

Nése PMP pérfshin njé pajisje respiratore, kjo ¢ fundit duhet t& plotésojé né ményré té&
pérshtatshme funksionin mbrojtés t& caktuar té tij nén kushtet e parashikuara t& pérdorimit.
Shénimet e prodhuesit q& shoqérojné ¢do model t& PMP, t& parashikuar pér njé pérdorim té&
shkurtér né njé ambient me temperaturé t& larté, duhet q& veganérisht t8 japin t& gjitha t&
dhénat pérkatése mbi pércaktimin ¢ maksimumit t& lejuar t& ekspozimit t& pérdoruesit ndaj
nxehtésisé s& transmetuar nga pajisja ¢ pérdorur né pérputhje me gé&llimin e parashikuar
10.3.7. Mbrojtja ndaj t& ftohtit
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PMP e projektuar pér t& mbrojtur t& gjiths ose pjess t& trupit ndaj efektit ftohés duhet t& keté
njé kapacitet termik izolues dhe fortési mekanike né pérshtatje me kushtet e parashikuara t&
pérdorimit pér t& cilin ajo tregtohet.

10.3.7.1. Materialet pérbérése t& PMP dhe komponentét e tjers t8 PMP

Materialet pérbérése dhe komponentét e tjeré t& pérshtatshém pér mbrojtjen nga t& ftohtit
duhet t& kené njé koeficient aq t& ulét transmetimi t& fluksit rastésor termik si kérkohet né
kushtet e parashikuara t& pérdorimit.

Materialet e pérkulshme dhe komponentét ¢ PMP t& parashikuara pér pérdorim né njé
ambient me temperaturé t& ulét duhet t& ruajné shkallén e kérkuar t& elasticitetit pér 18vizjet
dhe géndrimet e nevojshme t& trupit.

Materialet ¢ PMP dhe komponentét e tjeré q& mund t& spérkaten nga sasi t& médha t&
produkteve t& ftohta duhet gjithashtu t& zotérojné veti t& mjaftueshme absorbuese mekanike
(shiko pikén 10.3.1).

10.3.7.2 Kompleti i PMP i gatshém pér pérdorim

Sipas kushteve t& parashikuara pér pérdorim:

a) fluksi i transmetuar nga PMP te pérdoruesi duhet t& jet& mjaft i ulét pér t& penguar gjaté
veshjes t& ftohtin e akumuluar né ¢do pjesé t& trupit q&¢ mbrohet, duke pérfshiré majat e
gishtave né rastin e duarve ose kémbéve, nga ndikimi, nén ¢do rrethang, i dhembjes ose
démtimit t&é shéndetit,

b) PMP duhet sa mé& shumé qé t& jeté e mundur t& pengojé futjen e 1&ngjeve té tilla, si ujin e
shiut, dhe duhet t& mos shkaktojé démtime q& rezultojné nga kontakti ndérmjet cipés
mbrojtése t& t& ftohtit dhe pérdoruesit.

Nése PMP pérfshin njé pajisje respiratore, kjo duhet t& plotésojé mjaftueshmérisht funksionin
mbrojtés t& caktuar nén kushtet ¢ parashikuara t& pérdorimit.

Shénimet ¢ prodhuesit q& shoqérojné ¢do model t& PMP t& parashikuar pér pérdorim té
shkurtér né ambient me temperaturé t& ulét duhet t& japin t& gjitha t& dhénat pérkatése pér
maksimumin e lejuar t& ekspozimit t& pérdoruesit né t& ftohtin e transmetuar nga pajisja.
10.3.8. Mbrojtja nga goditjet elektrike

PMP ¢ projekt uar pér t& mbrojtur t& gjithé ose pjesé t& trupit nga efektet e rrymés elektrike
duhet t& jeté mjaft ¢ izoluar pérkundrejt tensioneve me té cilat pérdoruesi ka mundési t&
ekspozohet nén shumicén e kushteve t& pafavorshme té parashikuara.

N& kété kuptim, materialet pérbérése dhe komponentét e tjeré t& kétyre klasave t& PMP duhet
t& zgjidhen ose t& projektohen dhe t& pérfshihen si pér t& siguruar q& rrjedhja e rrymés
népérmjet cipés mbrojtése, nén kushtet e provés né tensione té ngjashme me ato q& takohen
né vend &shté e minimizuar dhe, né t& gjitha rastet, poshté njé vlere maksimale konvencialisht
e lejuar, gé lidhet me pragun e tolerancés.

Sé& bashku me ambalazhin e tyre, tipat ¢ PMP & jan& parashikuar vetém pér pérdorim gjaté
punés ose né aktivitete né instalimet elektrike t& cilat jang ose mund t& jen& nén njé tension
elektrik, duhet t& kené t& vendosura shenja treguese/markime gé tregojné, vegandrisht, klasén
e tyre t& mbrojtjes dhe (ose) voltazhin pérkatés operues, numrin e tyre serial dhe datén e
prodhimit; gjithashtu duhet t& parashikohet njé hapésiré jashté cipés mbrojtése pér njé
pérshkrim t& métejshém t& datés s& hyrjes né shérbim dhe pér provat periodike ose
inspektimet & do t& kryhen.

Shénimet e prodhuesit duhet t& tregojné, veganérisht, pérdorimin specifik pér t& cilat kéto tipa
PMP jang parashikuar dhe natyrén dhe frekuencén e provave dielektrike pér t& cilat ato jané
objekt gjaté jetégjatésisé sé tyre t& pérdorimit.

10.3.9. Mbrojtja nga rrezatimi
10.3.9.1. Rrezatimi jo jonizues
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PMP ¢ projektuar pér t& parandaluar démet ¢ menjéhershme ose kronike t& syve nga burime
t& rrezatimit jo jonizues duhet t& jené né gjendje t& absorbojné ose reflektojné pjesén mé t&
madhe t& energjisé s& pérhapur né gjatésité e valéve t& démshme pa ndikuar sé& tepérmi
transmetimin e pjesés s& padémshme t& spektrit viziv, perceptimin ¢ kontrasteve dhe aftésing
e dallimit t& ngjyrave kur kérkohet né kushtet e parashikuara t& pérdorimit.

N& kété kuptim, syzet mbrojtése duhet t& projektohen dhe prodhohen & t& kené, pér ¢do valé
t& démshme, njé faktor transmetimi t& spektrit t& tillé q& densiteti i ndrigimit 1 energjisé
rrezatuese q& mund t& arrijé né syté e pérdoruesit népérmjet filtrit, t& jeté e minimizuar dhe t&
mos kalojé maksimumin e vlerés sé lejuar.

Pér mé tepér, syzet nuk duhet t& démtohen ose t& humbin vetité e tyre pér shkak t& efekteve t&
rrezatimit t8 l&shuar nén kushtet e parashikuara t& pérdorimit dhe t& gjitha mostrat e
vendosura né treg duhet t& mbajné numrin e faktorit mbrojtés q& i korrespondon kurbés
spektrale t& shpérndarjes t& faktorit t& tyre t& transmetimit.

Syzet e pérshtatshme pér burime rrezatimi t& t& njéjtit tip duhet t& klasifikohen né rendin
ngrités t& faktoréve t8 tyre t& mbrojtjes dhe shénimet e prodhuesit duhet t& tregojné,
veganérisht, kurbat ¢ transmetimit, t& cilat mund&sojné pérzgjedhjen ¢ PMP mé t&
pérshtatshme, duke pasur parasysh faktord t& tills t& gendsishém t& kushteve efektive t&
pérdorimit si distanca nga burimi dhe shpérndarja spektrale e energjisé sé rrezatuar nga ajo
distancs.

Numri pérkatés i faktorit mbrojtés duhet t& vendoset nga prodhuesi mbi t& gjitha mostrat e
syzeve filtruese.

10.3.9.2. Rrezatimi jonizues

10.3.9.2.1. Mbrojtja nga infektimi i jashtém radioaktiv

Materialet pérbérése t& PMP dhe komponentét e tjeré t& projektuar pér t& mbrojtur t& gjithé
ose njé pjesé t8 trupit nga pluhuri, gazet, 1éngjet radioaktive apo pérzierjeve té tyre, duhet t&
zgjidhen ose t& projektohen dhe t& pérfshihen pér t& siguruar & kjo pajisje pengon né ményré
efektive depértimin e ndotésve nén kushtet e parashikuara t& pérdorimit.

Né& vardsi t& natyrés apo kushteve t& kétyre ndotésve, ngushtimi i rrjedhjeve mund t&
sigurohet nga padepértueshméria e cipés mbrojtése dhe, ose nga ¢do mjet tjetér i
pérshtatshém, si¢ jané sistemet e ventilimit dhe presionit t& projektuara pér t& parandaluar
rishpérndarjen e kétyre ndotésve.

Cdo masé dezinfektimi pér t8 cilén PMP &shté objekt nuk duhet t& cenojé mundésing e
ripérdorimit t& saj gjaté jetégjatésisé sé& parashikuar t& pérdorimit pér ké&to klasa pajisjesh.
10.3.9.2.2. Mbrojtja e kufizuar pérkundrejt rrezatimit t& jashtém

PMP e parashikuar qé t& sigurojé pér pérdoruesit njé mbrojtje t& ploté nga rrezatimi i jashtém,
ose né pamundssi t& késaj, dobdsimin e mjaftueshém, duhet t& projektohet q& t& kthejné
goditjen vetém nga elektrone t& dobéta (p.sh. beta),ose fotone t& dobéta (p.sh. X gama).
Materialet pérbérése dhe komponentét e tjers t& kétyre klasave t& PMP duhet t& zgjidhen ose
t& projektohen dhe t& pérfshihen, pér t& siguruar pér pérdoruesit shkallén ¢ mbrojtjes t&
kérkuar pér kushtet ¢ parashikuara t& pérdorimit, pa lejuar njé rritje t& kohéds sé& ekspozimit si
njé rezultat i rezistencés s& ploté t& veprimeve t& pérdoruesit, géndrimeve t8 trupit ose
1&vizjeve (shiko pikén 10.1.3.2).

PMP duhet t& kené njé shénim tregues & tregon tipin dhe trash&sing ¢ materialit/eve pérbérés
t& pérshtatshém pér kushtet e parashikuara t& pérdorimit.

10.3 10. Mbrojtja nga substanca t& rrezikshme, agjenté infektivé dhe grimcat e pluhurit
10.3.10.1. Mbrojtja respiratore

PMP e parashikuar pér mbrojtjen e organeve/aparatit t& frymémarrjes duhet t& mundésojé pér
pérdoruesin njé furnizim me ajér kur ky fundit &shté i ekspozuar né njé ambient t& ndotur
dhe, ose né nj& ambient q& ka pérqendrim t& pamjaftueshém t& oksigjenit.
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Ajri i siguruar pér pérdoruesin nga PMP duhet t& pérftohet nga mjete t& pérshtatshme, p.sh
mbas filtrimit t& ajrit t& ndotur népérmjet mjetit apo pajisjes mbrojtése ose nga njé furnizim
me tub nga njé burim i pa ndotur.

Materialet pérbérése dhe komponentét e tjers t& kétyre klasave t& PMP duhet t& zgjidhen ose
t& projektohen dhe t& pérfshihen né até ményré qé t& sigurojnd pér pérdoruesin frymémarrjen
dhe higjienén né frymémarrje gjaté kohé&s s& vénies nén kushtet e parashikuara t& pérdorimit.
Vendet e padepértueshme né pjesé t& fytyrés dhe presioni mbi frymémarrje dhe, né rastin e
mjeteve t& filtrimit, kapaciteti i pastrimit duhet t& jet8 i tillé q& né rastin ¢ njé atmosfere t&
ndotur, depértimi i ndotésve t& jeté mjaft i ulét q& t& mos démtojé shéndetin apo higjienén e
pérdoruesit.

PMP duhet t& ken& markén e identifikimit t& prodhuesit dhe detajime pér karakteristikat
specifike t& atij tipi t& pajisjes té cilat, s& bashku me instruksionet e pérdorimit, i krijojné
mundésing pérdoruesit té trajnuar dhe t& kualifikuar t& pérdoré me korrektési PMP.

N& rastin ¢ mjeteve filtruese, shénimet e prodhuesit duhet gjithashtu t& tregojné afatet e
ruajtjes gjaté magazinimit té filtrave si té reja dhe t& mbahen né ambalazhin e tyre origjinal.
10.3.10.2. Mbrojtja pérkundrejt kontaktit me 18kurén dhe syté

PMP e parashikuara pér t& parandaluar kontaktin sipérfagésor t& njé pjese t& veganté ose t&
gjithé trupit me substancat e rrezikshme dhe agjentd infektues duhet t8 jené né gjendje t&
parandalojné depértimin ose pérhapjen e substancave té tilla népérmjet cipés mbrojtése, né
kushtet ¢ parashikuara t& pérdorimit pér t& cilat PMP &shté vendosur né treg.

Si pérfundim, materialet pérbérése dhe komponentét e tjeré t& kétyre klasave t& PMP duhet t&
zgjidhen, ose projektohen dhe t& pérfshihen pér t& siguruar, sa mé shums té jeté ¢ mundur
padepértueshméri t& ploté, e cila do t& lejojé, nése kérkohet, zgjatjen ¢ pérdorimit ditor, ose
né pamundési t& késaj, t& limitohet padepértueshméria e caktuar e nevojshme pér kufizimin e
periudhés s& veshjes.

Kur pér njé arsye t& natyrés sé tyre dhe kushteve t& parashikuara t& pérdorimit t& tyre, disa
substanca t& rrezikshme apo agjenté infektivé zotérojné fuqi depértimi t& larta, t& cilat
kufizojné kohén e mbrojtjes sé& parashikuar nga PMP né fjalg, kjo e fundit duhet t& jeté objekt
i provave standarde né kuptimin e klasifikimit t& tyre mbi bazén e efektshmé&risé.

PMP e cila konsiderohet né pérputhje me specifikimet ¢ provés duhet t& mbajé njé shénim
tregues q& tregon, veganérisht, emrat ose né mungese té saj, kodet e substancave t& pérdorura
né prova dhe periudhén standarde q& i korrespondon mbrojtjes. Shénimet ¢ prodhuesit
gjithashtu duhet t& pé&rmbajné, veganérisht, njé shpjegim t& kodeve (nése &shté e nevojshme),
njé pérshkrim t& detajuar t& provave standarde dhe t& gjithé informacionin e pérshtatshém pér
pércaktimin e periudh&s maksimale t& lejuar pér veshjen nén kushtet ¢ ndryshme t&
parashikuara pér pérdorim.

10.3.11. Mjetet e sigurisé pér pajisjet e zhytjes

10.3.11.1. Pajisjet ¢ frym&marrjes

Pajisja e frymémarrjes duhet t& mundésojé furnizimin e pérdoruesit me pérzierjen ¢ gazeve
pér frymémarrje, nén kushtet e parashikuara t& pérdorimit duke marré parasysh veganérisht
thellésing maksimale t& zhytjes.

10.3.11.2. Né&se kushtet ¢ parashikuara t& pérdorimit e kérkojnég, pajisja duhet t& pérfshijé:

a) njé kostum, i cili mbron pérdoruesin nga presioni qé rezulton né thellésing e zhytjes (shiko
pikén 10.3.2) dhe, ose nga i ftohti (shiko pikén 10.3.7),

b) njé alarm t& projektuar pér t& dhéné te pérdoruesi paralajmérimin e shpejté t& njé mungese
q& po afron né furnizimin e pérzierjes s& gazeve t& frymémarrjes (shiko pikén 10.2.8),

¢) njé kostum pér shpétimin e jetés q& i mundéson pérdoruesit t& dalé né& sipérfaqe (shiko
pikén 10.3.4.1).

11. Dokumentacion teknik i dhéné nga prodhuesi
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Dokumentacioni i referuar né pikén 6.1 duhet t& pérmbajé t& gjitha t& dhénat pérkatése mbi
mjetet e pérdorura nga prodhuesi pér t& siguruar se njé PMP plotéson kérkesat thelb&sore t&
lidhura me t&.

N& rastin e modeleve t& PMP t& referuara né pikén 4.2, dokumentacioni duhet t& pérfshijé
veganérisht:

a) dosjen teknike t& pérbéré nga:

i) skica t& plota dhe t& detajuara t& PMP t& shoqéruara, kur kérkohen, nga llogaritje dhe
rezultate t& provave t& prototipit brenda kufirit t& nevojshém pér verifikimin e konformitetit
me kérkesat thelbésore;

ii) nj& listé t& kérkesave thelbésore mbi siguring dhe t& standardeve t& harmonizuara ose
specifikimeve t& tjera teknike t& referuara né pikén 2.7 dhe né pikat nga 2.1 deri 2.3, g& jané
marré parasysh né projektimin ¢ modelit;

b) nj& pérshkrim t& ményrave t& kontrollit dhe provave t& pérdorura né fabrikén/uzinén e
prodhuesiit pér t& kontrolluar pérputhjen e prodhimit t& PMP me standardet ¢ harmonizuara
ose me specifikime t& tjera teknike dhe mirémbajtjes s& nivelit t& cil&sisé;

¢) njé kopje t8 informacionit t& referuar né pikén 10.1.4.

12. Markimi CE i konformitetit dhe pérshkrimet
Markimi CE i konformitetit pérb&het nga inicialet "CE" si paraqgitet né formén e méposhtme:

-
T

T

T T

T
T
e

T
e = L]

Pér shmangien e dyshimeve, deklarohet qé rrjeta ¢ dhéné né sfond t& figurés s& mésipérme
nuk &shté pjesé e markimit CE.

Nése markimi CE zvogglohet ose zmadhohet, duhet t& respektohen raportet ¢ dhéna ng
vizatimin e shkallézuar mé lart.

Komponentét ¢ ndryshém t& markimit CE duhet t& ken& t& nj&jtén pérmasé vertikale dhe qé&
nuk duhet t8 jeté mé pak se 5 mm. Kjo pérmasé minimale mund t& zvogglohet pér PMP me
madhési t& vogél.
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LISTA E STANDARDEVE TE HARMONIZUARA SHQIPTARE QF KANE KARAKTER

REFERUES PER PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TE PAJISJEVE

Ményra e
Viti i adoptimit"
Nr. Titulli i standardit né shqip adoptimit si (me.:. Iagete
SSH par€ FP ose
me pérkthim
t& ploté PP)
I: S SH EN 132:1998Pajisje mbrojtése pér rrugét e frymémarrjes - 2000 Fp
Pércaktimi i termave dhe piktogrameve
2. S SH EN 133:2001 2012 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Klasifikimi
8: S SH EN 134:1998 1998 Fp
Pajisje mbrojtése pér rrugét e frymémarrjes - Emértimi pérbérésve
4. S SH EN 135:1998 2000 Fp
Pajisje mbrojtése pér rrugét e frymémarrjes - Lista ¢ termave
ckuivalente
5 S SHEN 136:1998 2003 Fp
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarjes — Maskat per gjithe
fytyren — Kerkesat, provat, marktimi
6. S SH EN 136:1998/AC:2003 2011 Fp
7. S SH EN 137:2006 2006 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarjes - Autorespiratoré me
ajér t& ngjeshur, me qark t& hapur me maske t& ploté t& fyryrés -
Kérkesat, provat, markimi
8. S SH EN 138:1994 2001 Fp
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymarjes - Respirator me tub per
marrje te ajrit te jashtem. per perdorim me maske te plote gjysem -
maske. ose grupin e pjeses gojes - Kerkesat, provat, markimi
9. S SH EN 140:1998 2000 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Gjysmémaskat dhe
cerckmaskat - Kérkesat,prova,markimi
10. S SH EN 140:1998/AC:1999 2012 Fp
11. S SHEN 142:2002 2012 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Bashkuesit ¢ gypave
- Kérkesat,prova,markimi
12. S SH EN 143:2000 2001 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Filtrat e grimcave -
Kérkesat,prova,markimi
13. S SH EN 143:2000/A1:2006 2012 Fp
14. S SH EN 143:2000/AC:2005 2012 Fp
15. S SH EN 144-1:2000 2001 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Valvolat e
bombolave t& gazit - Pjesa 1:Bashkues i filetuar per shtagen
bashkuese
16. S SH EN 144-1:2000/A2:2005 2007 Fp
17. S SH EN 144-1:2000/A1:2003 2007 Fp
18. S SH EN 144-2:1998 2000 Fp

Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Valvolat e
bombolave t& gazit - Pjesa 2: Bashkimet e daljes
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19. S SHEN 144-3:2003 2006 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Valvolat e
bombolave t& gazit - Pjesa 3: Rakordet ¢ daljes pér gazrat Nitrox
dhe oksigjen pér zhytje

20. S SHEN 144-3:2003/AC:2003 2012 Fp

21. S SHEN 145:1997 2000 Fp
Pajisje mbrojtése & rrugéve t& frymémarrjes - Aparate respirimi me
vetépérmbajtje. me qark t& mbyllur. me oksigjen t& ngjeshur ose me
oksigjen - azot t& ngjeshur - Kérkesat. provat. markimi

22. S SHEN 145:1997/A1:2000 2001 Fp

25; S SHEN 148-1:1999 2002 Fp
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes - Filetot per maskat e
fytyres - Pjesa 1: Bashkimet me fileto standarde

24. S SHEN 148-2:1999 2002 Fp
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes - Filetot per maskat e
fytyres - Pjesa 2: Bashkimet me fileto gendrore

25. S SHEN 148-3:1999 2002 Fp
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes - Filetot per maskat e
fytyres - Pjesa 3: Bashkimet me fileto M 45x3

26. S SHEN 149:2001+A1:2009 2009 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Gjysmé maskat e
filtrimit pér mbrojtjen nga grimcat - Kérkesat, prova dhe markimi

27. S SHEN 166:2001 2007 Fp
Mbrojtja vetiake e syve - Specifikime

28. S SHEN 167:2001 2007 Fp
Mbrojtja vetiake ¢ syve - Metodat ¢ provés optike

29. S SHEN 168:2001 2007 Fp
Mbrojtja vetiake e syve - Metodat jo optike t& provés

30. S SHEN 169:2002 2002 Fp
Mbrojtja vetiake ¢ syve - Filtrat per saldimin dhe teknikat qe kane
te bejne me to - Kérkesat pér pérgueshméring dhe pérdorimi i
rekomanduar

31 S SHEN 170:2002 2007 Fp
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat ultravioleté - Kérkesat pér
transmetueshmering dhe pérdorimi i rekomanduar

32. S SHEN 171:2002 2004 Fp
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat infra t& kuqe - Kérkesat pér
transmetueshmering dhe pérdorimi i rekomanduar

33. S SHEN 172:1994 2003 Fp
Mbrojtja vetjake e syve - Filtra mbrojtés nga drita verbuese diellore
pér pérdorim industrial

34. S SHEN 172:1994/A1:2000 2011 Fp

3s. S SHEN 172:1994/A2:2001 2011 Fp

36. S SHEN 174:2001 2002 Fp
Mbrojtja vetiake e syve - Syzat per skiatore per zbritje nga lartesia

37. S SHEN 175:1997 2000 Fp
Mbrojtja vetiake e syve - Pajisjet pér mbrojtien e syve dhe t&
fytyrés gjaté saldimit dhe progeseve t& ngjashme me to

38. S SHEN 207:2009 2009 Fp

Mbrojtja vetiake ¢ syve - Filtrat dhe mbrojtéset ¢ syve nga rrezatimi
lazer
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39.

S SH EN 207:2009/AC:2011

2011

40.

S SHEN 208:2009
Mbrojtja vetiake e syve - Mbrojtéset ¢ syve pér puné riparucse me
lazer dhe me sisteme lazeri

2009

41.

S SHEN 250:2014
Pajisje t& frymémarrjes - Aparate zhytése me ajér t& ngjeshur té
pavarura me qark t& hapur - Kérkesat, provat dhe markimi

2014

42.

S SHEN 269:1994

Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymarjes - Respiratore me kapug. qe
marin ajer nga jashte dhe te ndihmuar me motor - Kerkesat, provat,
markimi

2001

43.

S SHEN 342:2004
Veshje mbrojtése - Térésité e veshjeve dhe artikujt e veshmbathjeve
pér mbrojtjen kundra t& ftohtit

2004

44,

S SH EN 342:2004/AC:2008

2008

45.

S SH EN 343:2003+A1:2007
Veshje mbrojtése — Mbrojtja nga shiu

2007

46.

S SH EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

2010

47.

S SHEN 348:1992
Veshje mbrojtése - Pércaktimi i sjelljes s& materialeve ndaj goditjes
s& spérklave t& vogla t& metalit t& shkriré

2004

48.

S SH EN 348:1992/AC:1993

2004

49.

S SHEN 352-1:2002
Mbrojtesit ¢ degjimit - Kerkesat per sigurine dhe provat - Pjesa
1:Kufjet ¢ vesheve

2003

50.

S SHEN 352-2:2002
Mbrojtésit e dégjimit - Kérkesat per siguring dhe provat - Pjesa 2:
Kufjet spine

2007

51

S SHEN 352-3:2002
Mbrojtesit ¢ degjimit - Kerkesat per sigurine dhe provat - Pjesa 3:
Kufjet e vesheve te bashkuara ne nje helmete sigurie industriale

2007

Fp

52.

S SH EN 352-4:2001
Mbrojtésit e dégjimit - Kérkesat pér siguring dhe provat - Pjesa 4:
Kufjet ¢ vesh&ve me dégjim & varet nga niveli

2003

Fp

53.

S SH EN 352-4:2001/A1:2005

2005

54.

S SHEN 352-5:2002
Mbrojtesit e degjimit - Kerkesat per sigurine dhe provat - Pjesa 5:
Kufjet e vesheve per paksimin e zhurmes aktive

2004

55.

S SH EN 352-5:2002/A1:2005

2005

Fp

56.

S SHEN 352-6:2002
Mbrojtésit ¢ degjimit - Kérkesat ¢ sigurisé dhe provat - Pjesa 6:
Kufjet e vesheve me hyrje audio elektrike

2004

Fp

57

S SHEN 352-7:2002
Mbrojtesit ¢ degjimit - Kerkesat per sigurine dhe provat - Pjesa 7:
Kufjet sping q& varen nga niveli

2004

Fp

58.

S SHEN 352-8:2008
Mbrojtése individuale p&r mbrojtien ¢ dégjimit — Kérkesat e
sigurisé dhe t& provés - Pjesa 8: Kufje veshi me mundési dégjimi

2010
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audio g& nuk ka lidhje me punén

59. S SHEN 353-2:2002 2003 Fp
Pajisjet mbrojtese personale nga reniet nga lartesia - Pjesa 2:
Bllokuesit ¢ levizshem. ge permbajne nje suport sigurie fleksibel
60. S SHEN 354:2010 2011 Fp
Pajisjet mbrojtese personale nga reniet nga lartesia -Nyjet (laget)
61. S SHEN 355:2002 2003 Fp
Pajisjet mbrojtese personale nga reniet nga lartesia -Absorbuesit e
energjisé
62. S SHEN 358:1999 2006 Fp
Pajisje mbrojtese personale per pozicionim gjate punes dhe per
parandalimin e renies nga lartesia — Rrypat per pozicionimin gjate
punes dhe frenuesit ¢ nyjeve per pozicionimin gjate punes
63. S SHEN 360:2002 2007 Fp
Pajisje mbrojtese personale kundra renies nga nje lartesi -
Bllokuesit automatik te renies
64. S SHEN 361:2002 2003 Fp
Pajisje mbrojtese personale kundra renies nga nje lartesi - Rrypa
lidhes te trupit
65. S SHEN 362:2004 2007 Fp
Pajisje mbrojtése personale kundra rénieve nga lartésia - Lidhé&set
66. S SHEN 363:2008 2009 Fp
Pajisje mbrojtése personale kundra rénies - Sistemet pér mbrojtjen
kundra rénies
67. S SHEN 364:1992 2006 Fp
Pajisje mbrojtese personale kundra renies nga nje lartesi - Metodat
¢ provave
68. S SHEN 364:1992/AC:1993 2011 Fp
69. S SHEN 365:2004 2007 Fp
Pajisje mbrojtése personale kundra rénieve nga lartésia - Kérkesa té
pérgjithshme pér instruksionet ¢ pérdorimit, mirémbajtjen,
kontrollin periodik, riparimin, markimin dhe paketimin
70. S SH EN 365:2004/AC:2006 2011 Fp
71. S SHEN 367:1992 2004 Fp
Veshje mbrojtése - Mbrojtja nga nxehtésia dhe zjarri - Metoda pér
pércaktimin ¢ transmetimit t& nxchtésisé gjaté ekspozimit ndaj
flakés.
72. S SHEN 367:1992/AC:1992 2005 Fp
73. S SHEN 374-1:2003 2011 Fp
Dorashka mbrojtése kundér kimikateve dhe mikro-organizmave -
Pjesa 1: Terminologjia dhe kérkesat ¢ performancés
74. S SH EN 374-2:2003 2007 Fp
Dorashka  mbrojtése  kundér  produkteve  kimike  dhe
mikroorganizmave - Pjesa 2: Pércaktimi 1 rezistencés ndaj
depértimit
75. S SH EN 374-3:2003 2007 Fp

Dorashka  mbrojtése  kundér  produkteve  kimike  dhe
mikroorganizmave - Pjesa 3: Pércaktimi i rezistencés ndaj
depértimit t& kimikateve
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76. S SH EN 374-3:2003/AC:2006 2006 Fp

77. S SHEN 374-4:2013 2014 Fp
Doreza mbrojtése kundér kimikateve dhe mikro-organizmave -
Pjesa 4: Pércaktimi i géndrueshmérisé s& degradimit nga kimikatet

78. S SH EN 379:2003+A1:2009 2009 Fp
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat pér saldimin automatik

79. S SHEN 381-1:1993 2000 Fp
Veshje mbrojtese per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen
ne dore

80. S SHEN 381-2:1995 1999 Fp
Veshje mbrojtese per perdoruesit e sharave me zinxhir q¢ mbahen
ne dore - Pjesa 2: Metodat e provés pér mbrojtéset ¢ kémbéve

81. S SHEN 381-3:1996 1999 Fp
Veshje mbrojtése pér pérdoruesit e sharave me zinxhir q&¢ mbahen
né doré - Pjesa 3: Metodat ¢ provés pér képucét

82. S SHEN 381-4:1999 2001 Fp
Veshje mbrojtese per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen
ne dore - Pjesa 4: Metodat ¢ proves per dorashkat mbrojtese per
sharat me zinxhir

83. S SHEN 381-5:1995 1999 Fp
Veshje mbrojtese per perdoruesit e sharave me zinxhir qe¢ mbahen
ne dore - Pjesa 5: Kérkesat pér mbrojtéset e kémbéve

84. S SHEN 381-7:1999 2001 Fp
Veshje mbrojtese per perdoruesit e sharave me zinxhir qe¢ mbahen
ne dore - Pjesa 7: Kerkesat per dorashkat mbrojtese per sharat me
zinxhir

85. S SHEN 381-8:1997 2000 Fp
Veshje mbrojtese per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen
ne dore - Pjesa 8: Me - todat e provave per mbrojteset e shares -
zinxhir

86. S SHEN 381-9:1997 2000 Fp
Veshje mbrojtese per perdoruesit e sharave me zinxhir qe¢ mbahen
ne dore - Pjesa 9: Kerkesat per mbrojteset e shares - zinxhir

87. S SHEN 381-10:2002 2004 Fp
Veshje mbrojtese per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen
ne dore - Pjesa 10: Metoda e proves per mbrojteset ¢ pjeses se
siperme te trupit

88. S SHEN 381-11:2002 2004 Fp
Veshje mbrojtese per perdoruesit e sharave me zinxhir qe¢ mbahen
ne dore - Pjesa 11: Kerkesat per mbrojteset ¢ pjeses se siperme te
trupit

89. S SH EN 388:2003 2011 Fp
Doreza mbrojtése kundér rreziqeve mekanike

90. S SHEN 397:2012+A1:2012 2013 Fp
Helmeta industriale t& sigurisé

91. S SHEN 402:2003 2004 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Autorespiratoret me
ajér t& ngjeshur. me qark t& hapur dhe me maske - Kérkesat, provat,
markimi

92. S SHEN 403:2004 2010 Fp

Pajisje mbrojtése t& frymémarrjes pér vetéshpétim — Pajisje filtrimi
me kapug pér t& shpétuar nga zjarri — Kérkesat, prova, markimi
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93. S SH EN 404:2005 2007 Fp
Pajisje mbrojtése t& frymémarrjes pér vetéshpétim - Pajisje
vetéshpétuese me filtér monoksid karboni me pipéz q& mbahet né
gojé

94. S SHEN 405:2001+A1:2009 2009 Fp
Pajisje mbrojtése respiratore - Gjysmé maskat me valvul filtrimi pér
mbrojtjen nga gazet ose pjesézave - Kérkesat, prova, markimi

95. S SH EN 407:2004 2007 Fp
Doreza mbrojtése kundér rreziqeve termike (nxehtési dhe/ose zjarr)

96. S SHEN 420:2003+A1:2009 2009 Fp
Dorashka mbrojtése — Kérkesat ¢ pérgjithshme dhe metodat e
provés

97. S SH EN 421:2010 2010 Fp
Dorashka mbrojtése kundra rrezatimit jonizues dhe kundra ndotjes
radioaktive

98. S SH EN 443:2008 2011 Fp
Helmetat pér zjarrfikésit né ndértesa dhe struktura t8 tjera

99. S SH EN 458:2004 2007 Fp
Mbrojtése individuale pér mbrojtjen e dégjimit - Rekomandime pér
pérzgjedhjen, pérdorimin, kujdesin dhe mirémbajtjen - Dokument
udhézues

100. | S SHEN 464:1994 2004 Fp
Veshje mbrojtése - Mbrojtja nga kimikatet ¢ 1éngéshme dhe t&
gazta. pérfshiré acrosolet ¢ léng&shme dhe grimcat e ngurta -
Pércaktimi i hermeticitetit t& veshjeve hermetike ndaj gazit (prova e
presionit t& bréndshém)

101. | S SH EN 469:2005 2007 Fp
Veshje mbrojtése pér zjarrfikés - Kérkesa e performancés pér
veshjet mbrojtése kundér zjarrit

102. | S SH EN 469:2005/A1:2006 2007 Fp
S SH EN 469:2005/AC:2006 2007 Fp

103. | S SHEN 510:1993 1999 Fp
Specifikime pér veshjet mbrojtése q& pérdoren ku ka rrezik prerjeje
nga pjesét ¢ 1évizshme

104. | S SH EN 511:2006 2007 Fp
Dorashka mbrojtése kundér & ftohtit

105. | S SH EN 530:2010 2011 Fp
Rezistenca ndaj géryerjes ¢ materialit t& veshjeve mbrojtése -
Metodat e provave

106. | S SH EN 564:2006 2011 Fp
Pajisje alpine pér ngjitje.- Litarg t& hollg - Kérkesat ¢ sigurisé dhe
metodat e provés

107. | S SHEN 565:2006 2011 Fp
Pajisjet pér alpinizém - Shiritat - Kérkesat e sigurisé dhe metodat e
provés

108. | S SH EN 566:2006 2011 Fp
Pajisjet pér alpinizém - Shiritat - Kérkesat e sigurisé dhe metodat e
provés

109. | S SHEN 567:2013 2013 Fp
Pajisjet pér alpinizém - Fiksues litari - Kérkesat ¢ sigurisé¢ dhe
metodat e provés

110. | S SHEN 568:2007 2011 Fp

Pajisjet pér ngjitie né mal - Ankoruesit ¢ akullit - Kérkesat e
sigurisé dhe metodat ¢ provés





image24.jpg
111.

S SHEN 569:2007
Pajisjet pér ngjitje n& mal - Bulonat me vath - Kérkesat ¢ sigurisé
dhe metodat e provés

2007

112.

S SH EN 659:2003+A1:2008
Dorashka mbrojtése pér zjarrfikésit

2010

Fp

113.

S SH EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

2010

Fp

114.

S SHEN 702:1994

Veshje mbrojtese - Mbrojtja nga nxehtesia dhe flaka - Metoda e
provés - Pércaktimi i transmetimit t& nxehtésisé me kontakt
népérmjet veshjes mbrojtése ose materialeve & saj

1998

Fp

115.

S SHEN 795:1996
Pajisjet e mbrojtjes nga réniet nga lartésia - Pajisjet ¢ ankorimit

2013

116.

S SH EN 795:1996/A1:2000

2013

117.

S SHEN 812:2012
Kapugat kundra goditjeve ne industri

2012

118.

S SHEN 813:2008
Pajisje mbrojtése personale kundra rénies nga njé lartési - Rripat e
sigurisé q& vishen n& kofshé, trup dhe krahg

2009

119.

S SHEN 863:1995
Veshje mbrojtese vetite mekanike metoda e proves - Rezistenca ne
¢pim

2002

Fp

120.

S SHEN 892:2012
Pajisje t& ngjitjes né mal - Litarét dinamik t& ngjitjes né mal -
Keérkesat e sigurisé dhe metodat ¢ provés

2013

Fp

121.

S SHEN 893:2010
Pajisjet pér ngjitje né mal - Paftat me thumba - Kérkesat ¢ sigurisé
dhe metodat e provés

2011

Fp

122.

S SHEN 943-1:2002

Veshje mbrojtse kundra produkteve kimike te lengeta dhe te gazta.
perfshire acrosolet ¢ lengeta dhe grimcat e ngurta - Pjesa 1: Kerkesa
te performances per kominoshet me ventilim dhe pa ventilim. per
mbrojtje kimike hermetike ndaj gazit (Tipi 1) dhe jo (Tipit 2)

2004

Fp

123.

S SH EN 943-1:2002/AC:2005

2007

124.

S SHEN 943-2:2002

Veshjet mbrojtése kundra produkteve kimike t& léngéta dhe té
gazta. pérfshiré acrosolet ¢ 1éngéta dhe grimcat ¢ ngurta - Pjesa 2:
Kérkesat pér performancén ¢ kominosheve pér mbrojtjen kimike
hermetike ndaj gazit (Tipi 1). t& cilat pérdoren nga ckipet e
shpétimit

2006

Fp

125.

S SH EN 958:2006+A1:2010

Pajisjet pér ngjitie né mal - Sistemet pér thithjen ¢ enrgjisé q&
pérdoren pér ngjitjen (via ferrata) - Kérkesat e sigurisé dhe metodat
¢ proves

2012

126.

S SHEN 960:2006
Modele koke pér t& kryer provat e helmetave mbrojtése

2007

127.

S SH EN 966:2012+A1:2012
Helmeta pér sportet ajrore

2013

Fp

128.

S SHEN 1073-1:1998
Veshje mbrojtése kundra ndotjes radioaktive - Pjesa 1: Kérkesat
dhe metodat ¢ provés pér veshjet mbrojtése me ajrosje (ventilim),

2007

Fp
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kundra ndotjes radioaktive grimcore

129. | S SHEN 1073-2:2002 2004 Fp
Veshje mbrojtése kundra ndotjes radioaktive — Pjesa 2: Kérkesat
dhe metodat e provés pér veshjet mbrojtése pa ventilim kundra
ndotjes radioactive t& grimcave

130. | S SHEN 1077:2007 2008 Fp
Helmetat pér skiatoret alpinisté

131. | S SHEN 1078:2012+A1:2012 2013 Fp
Helmetat pér ciklistét me pedal dhe patinatorét

132. | S SHEN 1080:2013 2013 Fp
Helmetat mbrojtése nga goditjet pér f&mijét e vegjél

133. | S SHEN 1082-1:1996 2006 Fp
Veshje mbrojtese - Dorashkat dhe mbrojteset ¢ kraheve per
mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores - Pjesa 1:
Doreza dhe mbrojtese te kraheve me veshje me - talike

134. | S SHEN 1082-2:2000 2006 Fp
Veshje mbrojtese - Dorashkat dhe mbrojteset ¢ kraheve per
mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores - Pjesa 2:
Dorashkat me thure zinxhir dhe mbrojteset ¢ kraheve

135. | S SHEN 1082-3:2000 2002 Fp
Veshje mbrojtese - Dorashkat dhe mbrojteset ¢ kraheve per
mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores - Pjesa 3:
Prova ne prerje me goditje ¢ tekstileve, lekures dhe materialeve te
tjere

136. | S SHEN 1146:2005 2007 Fp
Pajisje mbrojtése t& frymémarrjes - Aparate mbrojtése té
frymémarrjes me funksion t& pavarur, me qark t& hapur t& ajrit t&
ngjeshur, ku pérfshihet njé maské pér shpétim - Kérkesat, prova
dhe markimi

137. | S SHEN 1149-1:2006 2007 Fp
Veshje mbrojtése - Vetité elektrostatike - Pjesa 1: Metoda ¢ provés
pér matjen e rezistencés sé sipérfaqes

138. | S SHEN 1149-2:1997 2000 Fp
Veshje mbrojtese - Vetite elektrostatike Pjesa 2: Metoda e proves
per matjen e rezistences elektrike neper nje material (rezistenca
vertikale)

139. | S SHEN 1149-3:2004 2006 Fp
Veshje mbrojtése - Vetité elektrostatike - Pjesa 3: Metodat e provés
pér matjen e rrénies s& ngarkesés

140. | S SHEN 1149-5:2008 2010 Fp
Veshje mbrojtése - Vetité elektrostatike - Pjesa 5: Performanca e
materialit dhe kérkesat e projektimit

141. | S SHEN 1150:1999 2001 Fp
Veshje mbrojtese - Veshje me pamshmeri per perdorim jo
profesional - Metodat e provave dhe kerkesat

142. | S SHEN 1384:2012 2013 Fp
Helmetat per aktivitetet ¢ hipizmit

143. | S SHEN 1385:2012 2013 Fp
Helmetat per kanotazh dhe per sportet e ujrave te embla

144. | S SHEN 1486:2007 2008 Fp
Veshje mbrojtése pér zjarrfikésit - Metodat ¢ provave dhe kérkesat
pér veshjet reflektuese pér zjarrfikésit e specializuar

145. | S SHEN 1497:2007 2009 Fp

Pajisje personale pér mbrojtjen kundra rénies - Sistem rripash
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shpétimi pér varje

146. | S SHEN 1621-1:2012 2013 Fp
Veshjet mbrojtése t& motogiklistéve ndaj goditjeve mekanike -
Pjesa 1: Mbrojtéset ndaj goditjeve t& kygeve t& gjymtyréve té
motogiklistéve - Kérkesat dhe metodat e provés
147. | S SHEN 1621-2:2014 2014 Fp
Veshjet mbrojtése t& motogiklistéve ndaj goditjeve mekanike -
Pjesa 2: Mbrojtésit ¢ kurizit t&¢ motogiklistéve - Kérkesat dhe
metodat e provés
148. | S SHEN 1731:2006 2010 Fp
Pajisje personale pér mbrojtjen e syrit - Mbrojtésa t& syve dhe t&
fytyrés t& tipit me rrjetd
149. | S SHEN 1809:2014 2015 Fp
Pajisjet zhytése - Kompensatorét e aftésisé notuese - Kérkesat
funksionale dhe t& sigurisé, metodat e provés
150. | S SHEN 1827:1999+A1:2009 2011 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Gjysém maskat pa
valvola inhalimi dhe me filtra t& ndarshém pér mbrojtje kundra
gazrave ose kundra gazrave me grimca ose vetém kundra grimcave
- Kérkesat, provat, markimi
151. | S SHEN 1868:1997 2001 Fp
Pajisje mbrojtése personale kundér rénies nga lartésité - Lista e
termave ekuivalente
152. | S SHEN 1891:1998 2006 Fp
Pajisje mbrojtese personale per parandalimin e renieve nga nje
lartesi - Litaret me tendosje te vogel me veshje metalike
153. | S SHEN 1938:2010 2011 Fp
Mbrojtje personale e syve - Syzet per pérdoruesit ¢ motocikletave
dhe bigikletave
154. | S SHENISO 4869-2:1995 2000 Fp
Akustika - Mbrojtéset e dégjimit - Pjesa 2: Vlerésimi i niveleve t&
presionit t& tingullit t& ponderuar A - kur mbrojtéset e dégjimit jang
t& vendosura
155. | S SHENISO 4869-2:1995/AC:2007 2010 Fp
156. | S SHENISO 4869-3:2007 2010 Fp
Akustika - Mbrojtéset ¢ dégjimit - Pjesa 3: Matja e humbjes s&
zhurmés akustike si pasojé ¢ futjes s&¢ kufjeve duke pérdorur njé
instalim prove akustike (ISO 4869-3:2007)
157. | S SHENISO 6529:2001 2007 Fp
Veshje mbrojtese - Mbrojtja kundra produkteve kimike -
Percaktimi i rezistences se materialit te perdorur per veshjen
mbrojtese kundra depertimit te lengjeve dhe gazeve
158. | S SHENISO 6530:2005 2007 Fp
Veshje mbrojtése - Mbrojtje kundér produkteve kimike t& léngéta -
Metoda ¢ provés pér rezistencén ¢ materialeve né depértimin nga
Iéngjet
159. | S SHENISO 6942:2002 2003 Fp

Veshje mbrojtese - Mbrojtja nga nxehtesia dhe zjarri — Metoda e
proves: Vleresimi i materialeve dhe i bashkesise se materialeve kur
ato ekspozohen ndaj nje burimi te nxchtesise rrezatuese
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160. | S SH ENISO 9185:2007 2007 Fp
Veshje mbrojtése - Vlerésimi i rezistencés s& materialeve ndaj
spérkatjes s& metalit t& shkrirg ISO 9185:2007)

161. | S SHENISO 10256:2003 2005 Fp
Mbrojtja ¢ kokés dhe e fytyrés né lojén e hokeit ng akull

162. | S SHENISO 10819:2013 2013 Fp
Vibracioni dhe goditja mekanike - Vibracioni doré - krah - Metoda
pér matjen dhe vlerésimin ¢ transferueshmérisé¢ s& vibrimit
népérmjet dorashkave né shuplakat

163. | S SHENISO 10862:2009 2009 Fp
Anije t& vogla — Sistemi i ¢lirimit t& shpejté pér rripat trapez (ISO
10862:2009)

164. | SSHENISO 11611:2007 2007 Fp
Veshje mbrojtése q& pérdoren né saldim dhe procest q& lidhen me
t& (ISO 11611:2007)

165. | S SHENISO 11612:2008 2009 Fp
Veshje mbrojtése pér punétorét q& i ckspozohen nxehtésisé (me
pérjashtim t& veshjeve t& zjarrfikésave dhe saldatoréve) (ISO
11612:2008)

166. | S SHEN 12021:2014 2014 Fp
Pajisje t& frymémarrjes - Gaze t& ngjeshur pér aparatet e
frymémarrjes

167. | S SH EN 12083:1998 2002 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Filtrat me tuba pér
frymémarrje (filtra qe nuk montohen né maskg) filtrat per grimca.
filtrat per gaz dhe filtrat ¢ kombinuar - Kérkesat, provat, markimi

168. | S SH EN 12083:1998/AC:2000 2011 Fp

169. | S SHENISO 12127-2:2007 2007 Fp
Veshje pér mbrojtjen kundra nxehtésisé dhe flakés — Pércaktimi i
transmetimit termik népérmjet veshjeve mbrojtése ose materialeve
t& tyre pérbérés — Pjesa 2: Metoda e provés q& pérdor transmetimi
termik me kontakt t& prodhuar nga cilindra t& vegjél me pikatore
(ISO 12127-2:2007)

170. | S SH EN 12270:2013 2014 Fp
Pajisjet pér ngjitje né mal - Pykat - Kérkesat e sigurisé dhe metodat
€ provés

171. | SSHEN 12275:2013 2013 Fp
Pajsjet pér ngjitje né mal - Bashkuesit - Kérkesat ¢ siguris¢ dhe
metodat e provés

172. | S SHEN 12276:2013 2014 Fp
Pajisjet pér alpinizém. ankorimet me friksion - Kérkesa pér siguring
dhe metodat e provés

173. | S SHEN 12277:2007 2007 Fp
Pajisjet pér ngjitje né mal - Pajimet - Kérkesat ¢ sigurisé dhe
metodat e provés

174. | S SHEN 12278:2007 2010 Fp
Pajisje pér ngjitjen né mal - Pulexhat - Kérkesat e siguris¢ dhe
metodat e provés

175. | SSHENISO 12311:2013 2014 Fp
Pajisje mbrojtése personale - Metodat e provés pér syzet e diellit
dhe konsumimin n& kohég t& gjaté né lidhje me syté

176. | S SHENISO 12312-1:2013 2014 Fp

Mbrojtja ¢ syve dhe e fytyrés - Syzet e diellit dhe dhe konsumimi
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né kohé t& gjaté né lidhje me syt& - Pjesa 1: Syzet ¢ diellit pér
pérdorim t& pérgjithshém (ISO 12312-1:2013)

177. | S SHENISO 12401:2009 2009 Fp
Anije t& vogla - Rripa sigurie né kuverté dhe litari i sigurisé -
Kérkesat e sigurisé dhe metodat ¢ provés (ISO 12401:2009)
178. | S SHENISO 12402-2:2006 2010 Fp
Pajisje personale notuese - Pjesa 2: Jeleké shpétimi, niveli i
performancés 275 - Kérkesat ¢ sigurisé (ISO 12402-2:2006)
179. | S SHENISO 12402-2:2006/A1:2010 2010 Fp
180. | S SHENISO 12402-3:2006 2010 Fp
Pajisje personale notuese - Pjesa 3: Jeleké shpétimi, niveli i
performancés 150 - Kérkesat ¢ sigurisé (ISO 12402-3:2006)
181. | S SHENISO 12402-3:2006/A1:2010 2010 Fp
182. | S SHENISO 12402-4:2006 2010 Fp
Pajisje personale notuese - Pjesa 4: Jeleké shpétimi, niveli i
performancés 100 — Kérkesat ¢ sigurisé (ISO 12402-4:2006)
183. | S SHENISO 12402-4:2006/A1:2010 2010 Fp
184. | S SHENISO 12402-5:2006 2010 Fp
Pajisje personale notuese — Pjesa 5: Ndihmues notimi (niveli 50) -
Keérkesat e sigurisé (ISO 12402-5:2006)
185. | S SHENISO 12402-5:2006/A1:2010 2010 Fp
186. | S SH EN ISO 12402-5:2006/AC:2006 2010 Fp
187. | S SHENISO 12402-6:2006 2008 Fp
Pajisje personale notuese - Pjesa 6: Jelekét pér qéllime speciale -
Kérkesat e sigurisé dhe metodat shtesé t& provés (ISO 12402-
6:2006)
188. | S SHENISO 12402-6:2006/A1:2010 2010 Fp
189. | S SHENISO 12402-8:2006 2007 Fp
Pajisje personale notuese - Pjesa 8: Aksesoret - Kérkesat e sigurisé
dhe metodat e provés
190. | S SHENISO 12402-8:2006/A1:2011 2011 Fp
191. | S SHENISO 12402-9:2006 2008 Fp
Pajisje personale notuese - Pjesa 9: Metodat e provés (ISO 12402-
9:2006)
192. | S SHENISO 12402-9:2006/A1:2011 2011 Fp
193. | S SHENISO 12402-10:2006 2007 Fp
Pajisje personale notuese - Pjesa 10: Pérzgjedhja dhe pérdorimi i
pajisjeve personale notuese dhe pajisjeve t& tjera pérkatése
194. | S SHEN 12477:2001 2006 Fp
Dorashka mbrojtése pér saldatorét
195. | S SHEN 12477:2001/A1:2005 2006 Fp
196. | S SHEN 12492:2012 2013 Fp
Pajisje per alpinizem - Helmetat per alpinistet - Kerkesa per
sigurine dhe metodat ¢ provave
197. | S SHEN 12628:1999 2002 Fp

Aksesoret per zhytje - Pajisjet ¢ kombinuara per pluskim (notim)
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dhe per shpetim - Kerkesa per funksionimin dhe per sigurine -
Metodat e proves

198.

S SH EN 12628:1999/AC:2000

2011

199.

S SHEN 12841:2006
Pajisje personale pér mbrojtjen nga rénia - Pajisjet ¢ rregullimit t&
litarit pér mbajtjen né vendin e punés

2008

200.

S SHEN 12941:1998

Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarjes - Pajisjet filtruese q&
kang t& trupézuar njé helmete ose njé kapug - Kérkesat, provat,
markimi

2001

201.

S SH EN 12941:1998/A1:2003

2012

202.

S SH EN 12941:1998/A2:2008

2012

203.

S SHEN 12942:1998

Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarjes - Pajisjet filtruese, qe
kane nje maske te plote, nje gjysem maske ose nje gerek maske -
Kerkesat, provat, markimi

2001

204.

S SH EN 12942:1998/A1:2002

2011

203.

S SH EN 12942:1998/A2:2008

2011

206.

S SH EN 13034:2005+A1:2009

Veshje mbrojtése ndaj produkteve kimike t& léngshme - Kérkesat e
performancés pér veshjet mbrojtése kimike q& japin njé mbrojtje t&
kufizuar ndaj produkteve kimike t& 1&ngéta ( pajisje t& Tipit 6 dhe
Tipit PB (6)

2009

207.

S SHEN 13061:2009
Veshje mbrojtése - Mbrojtéset ¢ kércirit pér futbollistét - Kérkesat
dhe metodat e provés

2009

208.

S SHEN 13087-1:2000
Helmetat mbrojtése - Metodat ¢ provave - Pjesa 1: Kushet dhe
kondicionimi

2007

209.

S SH EN 13087-1:2000/A1:2001

2007

Fp

210.

S SHEN 13087-2:2012
Helmetat mbrojtése - Metodat e provave - Pjesa 2: Absorbimi i
goditjes

2013

Fp

211.

S SHEN 13087-3:2000
Helmetat mbrojtése - Metodat e provave - Pjesa 3: Rezistenca ndaj
depértimit

2007

212.

S SH EN 13087-3:2000/A1:2001

2007

Fp

213:

S SHEN 13087-4:2012
Helmetat mbrojtése - Metodat e provave - Pjesa 4: Efikasiteti 1
sistemit mbajtes

2013

Fp

214.

S SHEN 13087-5:2012
Helmetat mbrojtése - Metodat e provave - Pjesa 5:Qendrushmeria e
sistemit mbajtes

2013

Fp

215.

S SHEN 13087-6:2012
Helmetat mbrojtése - Metodat e provave - Pjesa 6: Fusha e pamjes

2013

216.

S SHEN 13087-7:2000
Helmetat mbrojtése - Metodat e provave - Pjesa 7: Rezistenca ndaj
flakés

2007
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21

S SH EN 13087-7:2000/A1:2001

2007

218.

S SHEN 13087-8:2000
Helmetat mbrojtése - Metodat e provave - Pjesa 8: Vetité elektrike

2005

219.

S SH EN 13087-8:2000/A1:2005

2007

220.

S SHEN 13087-10:2012
Helmetat mbrojtése - Metodat e provave - Pjesa 10: Rezistenca ndaj
nxehtésisé rrezatuese

2013

221,

S SHEN 13089:2011
Pajisjet pér ngjitje n& mal - Vegla pér akull - Kérkesat ¢ sigurisé
dhe metodat e provés

2011

Fp

222,

S SHEN 13138-1:2008

Mjete ndihmése pluskuese pér instruksion pér notim - Pjesa 1:
Keérkesat e sigurisé dhe metodat ¢ provés pér mjetet ndihmése
pluskuese q& mbahen veshur né trup

2011

Fp

223:

S SH EN 13158:2009

Veshje mbrojtése - Xhaketat mbrojtése, mbrojtéset ¢ trupit e t&
shpatullave pér pérdorim kalorgsiak: Pér kalorés dhe individé q&
punojné me kuaj dhe pér drejtues kuajsh - Kérkesat dhe metodat e
provés

2009

Fp

224,

S SHEN 13178:2000
Mbrojtja vetjake ¢ syve - Mbrojtéset ¢ syve pér pérdoruesit e
mjeteve motorike ¢& 1&vizin né déboré

2006

225.

S SHEN 13274-1:2001

Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Metodat ¢ provave -
Pjesa 1: Percaktimi i mjedhjes se brendeshme dhe i mjedhjes se
pergjithshme te brendeshme

2002

Fp

226.

S SHEN 13274-2:2001
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Metodat ¢ provave -
Pjesa 2: Provat praktike te performances

2002

Fp

227.

S SHEN 13274-3:2001
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Metodat ¢ provave -
Pjesa 3: Pércaktimi i rezistencés né frymémarrje

2006

228.

S SHEN 13274-4:2001
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Metodat ¢ provave -
Pjesa 4: Provat ¢ flakés

2004

229.

S SHEN 13274-5:2001
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Metodat ¢ provave -
Pjesa 5: Kushtet klimaterike

2006

230.

S SHEN 13274-6:2001

Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Metodat ¢ provave -
Pjesa 6: Pércaktimi i pérmbajtjes s& dioksidit t& karbonit ng ajrin e
inhalacionit

2012

Fp

231.

S SHEN 13274-7:2008
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Metodat e provés -
Pjesa 7: Pércaktimi i depértimit t& grimcave né filtér

2009

Fp

232,

S SHEN 13274-8:2002
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes — Metodat ¢ proves -
Pjesa 8: Percaktimi i bllokimit nga pluhuri I dolomitit

2004

Fp

233.

S SHEN 13277-1:2000
Pajisje mbrojtese per artet marciale - Pjesa 1: Kerkesa te
pergjithshme dhe metodat e provés

2002
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234,

S SHEN 13277-2:2000

Pajisje mbrojtese per artet marciale - Pjesa 2: Kerkesa dhe metoda
prove shtese per mbrojteset e kurizit te kembes. mbrojteset ¢ tibias
se kembes dhe mbrojteset ¢ parakrahut

2002

235.

S SHEN 13277-3:2013
Pajisje mbrojtese per artet marciale - Pjesa 3: Kerkesa dhe metoda
prove shtese per mbrojteset e trupit

2014

236.

S SHEN 13277-4:2001
Pajisje mbrojtése pér artet luftarake - Pjesa 4: Kérkesat dhe metodat
¢ provés shtesé pér mbrojtéset e kokés

2006

237.

S SH EN 13277-4:2001/A1:2007

2010

238.

S SHEN 13277-5:2002
Pajisje mbrojtése pér artet marciale (luftarake) - Pjesa 5: Kérkesa
dhe metoda prove shtesé pér mbrojtéset € organeve gjenitale dhe
pér mbrojtéset e barkut

2006

239.

S SHEN 13277-6:2003
Pajisje mbrojtése pér artet marciale (luftarake) - Pjesa 6: Kérkesa
dhe metoda prove shtesé pér mbrojtéset e gjoksit t& femrave

2006

240.

S SHEN 13277-7:2009
Pajisje mbrojtése pér artet luftarake — Pjesa 7: Kérkesat shtesé dhe
metodat e provés pér mbrojtése ¢ duarve dhe kémbéve

2009

Fp

241.

S SHENISO 13287:2012
Pajisje mbrojtése personale - Képucé - Metoda ¢ provés pér
rezistencén né réshqitje (ISO 13287:2012)

2013

Fp

242,

S SHEN 13356:2001
Aksesore shikimi per perdorim jo - profesional - Metodat e proves
dhe kerkesat

2002

243.

S SHEN 13484:2012
Pajisjet mbrojtése pér réshqitéset

2013

Fp

244,

S SH EN 13546:2002+A1:2007

Veshje mbrojtese - Mbrojteset e dores, krahut, gjoksit, barkut,
kembes, shputes dhe organeve gjenitale te portjereve te hokejit dhe
mbrojteset ¢ kercirit per lojtaret - Kerkesat dhe metodat e proves

2007

Fp

245.

S SH EN 13567:2002+A1:2007

Veshje mbrojtese - Mbrojteset e dores. krahut. gjoksit. barkut.
kembes. organeve gjenitale dhe fytyres te skermisteve - Kerkesat
dhe metodat e proves

2007

Fp

246.

S SHEN 13594:2002
Dorashka mbrojtese per motogiklistet profesioniste — Kerkesat dhe
metodat e proves

2004

Fp

247.

S SHEN 13595-1:2002
Veshje mbrojtése pér motogiklistét profesionisté — Xhaketat,
pantallonat dhe kominoshet njé - pjeséshe ose t& ndara - Pjesa 1:
Kérkésa t& pérgjithshme

2004

248.

S SHEN 13595-2:2002

Veshje mbrojtése pér motogiklistét profesionisté - Xhaketat,
pantallonat dhe kominoshet njé - pjeséshe ose t& ndara - Pjesa 2:
Metoda ¢ provés pér pércaktimin e rezistencés abrazive né goditje

2004

Fp

249.

S SHEN 13595-3:2002

Veshje mbrojtése pér motogiklistét profesionisté - Xhaketat,
pantallonat dhe kominoshet njé - pjeséshe ose t& ndara - Pjesa 3:
Metoda ¢ provés pér pércaktimin e géndrueshmérisé né plasje

2004

Fp
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250.

S SHEN 13595-4:2002

Veshje mbrojtése pér motogiklistét profesionisté - Xhaketat,
pantallonat dhe kominoshet njé - pjeseshe ose t& ndara - Pjesa 4:
Metoda ¢ provés pér pércaktimin e rezistencés né prerje nga goditja

2004

251.

S SHEN 13634:2010
Kepuce mbrojtese per motogiklistet — Kerkesat dhe metodat e
proves

2011

252,

S SHEN ISO 13688:2013
Veshjet mbrojtése - Kérkesa t& pérgjithshme

2014

Fp

253.

S SHEN 13781:2012
Helmetat mbrojtése pér drejtuesit dhe pasagjerét e mjeteve
motorike ¢& 1&vizin né& déboré dhe t& slitave t& garave

2012

Fp

254.

S SHEN 13794:2002
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Aparate respirimi
shpétimi me vetépérmbajtje dhe me qark t& hapur

2004

255.

S SHEN 13819-1:2002
Mbrojtesit ¢ degjimit - Provat - Pjesa 1: Metodat fizike te proves

2004

256.

S SHEN 13819-2:2002
Mbrojtesit ¢ degjimit - Provat - Pjesa 2: Metodat akustike te proves

2004

257.

S SHEN 13832-1:2006
Képucé mbrojtése kundra produkteve kimike - Pjesa 1:
Terminologjia dhe metodat ¢ provés

2008

258.

S SHEN 13832-2:2006

Képucé mbrojtése kundra produkteve kimike - Pjesa 2: Kérkesat
pér képucét rezistente ndaj produkteve kimike n& kushtet
laboratorike

2008

259.

S SHEN 13832-3:2006

Képucé mbrojtése kundra produkteve kimike - Pjesa 3: Kérkesat
pér képucét me shkallg t& larté rezistueshmérie ndaj produkteve
kimike né kushtet laboratorike

2008

Fp

260.

S SHEN 13911:2004
Veshje mbrojtése pér zjarrfikésit - Kérkesat dhe metodat e provave
pér skufjet pér zjarrfikesit

2006

Fp

261.

S SH EN 13921:2007
Pajisje mbrojtése personale — Parimet ergonomike

2010

Fp

262.

S SHEN 13949:2003

Pajisje pér frymémarrje - Pajisje pér frymémarrje né zhytje me qark
t& hapur me vetépérmbajtje pér tu pérdorur me Nitrox dhe oksigjen
t& ngjeshur - Kérkesat, provat, markimi

2012

Fp

263.

S SHEN ISO 13982-1:2004

Veshje mbrojtése pér pérdorim kundér grimcave t& ngurta — Pjesa
1: Kérkesat ¢ performancés pér veshjet mbrojtése kundér
produkteve kimike q& ofrojné njé mbrojtje t& t& gjithé trupit kundeér
grimcave t& ngurta q& transportohen nga ajri (veshje e tipit 5)

2007

Fp

264.

S SH EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

2010

265.

S SH EN ISO 13982-2:2004

Veshje mbrojtése pér pérdorim kundér grimcave t& ngurta - Pjesa 2:
Metoda ¢ provés pér pércaktimin e pérshkueshmérisé sé brendshme
ne rroba t& acrosoleve t& grimcave t& vogla

2007

266.

S SH EN ISO 13995:2000

Veshjet mbrojtése - Vetité mekanike - Metoda ¢ provés pér
pércaktimin e rezistencés ndaj shpimit dhe ndaj shqyerjes dinamike
t& materialeve

2006
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267.

S SHENISO 13997:1999
Veshje mbrojtesé - Vetité mekanike - Pércaktimi 1 rezistencés né
prerje nga objektet ¢ mprehta

2006

268.

S SH EN ISO 13997:1999/AC:2000

2011

Fp

269.

S SH EN ISO 13998:2003
Veshje mbrojtese - Pérpareset. pantallonat dhe jeleket mbrojtes
kundra prerjeve dhe ¢pimeve nga thikat e dores

2003

Fp

270.

S SHEN 14021:2003

Mbrojtéset prej gurri pér garat me motogikleta jashté rrugéve. té
vendosura pér t& mbrojtur motogiklistét nga gurrét dhe nga copat ¢
gurréve - Kérkesat dhe metodat ¢ provave

2006

271.

S SH EN 14052:2012+A1:2012
Helmeta industriale me performancg t& larté

2013

272.

S SHEN 14058:2004
Veshje mbrojtése - Veshémbathjet pér mbrojtje nga mjediset e
ftohta

2006

273.

S SHENISO 14116:2008

Veshje mbrojtése - Mbrojtja kundra t&é nxehtit dhe flakes -
Materialet kufiziuese pér pérhapjen e flakes dhe montimet e
materialeve (ISO 14116:2008)

2009

274.

S SH EN ISO 14116:2008/AC:2009

2010

275.

S SH EN 14120:2003+A1:2007

Veshje mbrojtése - Mbrojtéset ¢ kygit. t& péllémbés. t& gjurit dhe t&
bérrylit pér pérdoruesit pajisjeve t& sporteve me top né formé rruli-
Kérkesat dhe metodat e provés

2006

276.

S SH EN 14126:2003
Veshje mbrojtése - Kérkesa pér performancén dhe metodat e
provave pér veshjet mbrojtése kundra agjentéve infektive

2006

2717.

S SH EN 14126:2003/AC:2004

2006

278.

S SHEN 14143:2013
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Pajisje pér zhytje,
autonome, me gark t& mbyllur

2013

279.

S SHEN 14225-1:2005
Kostume zhytjeje - Pjesa 1: Komplet veshjeje i njomé — Kérkesat
dhe metodat e provés

2007

280.

S SHEN 14225-2:2005
Kostume zhytjeje - Pjesa 2: Komplet veshjeje hermetik - Kérkesat
dhe metodat e provés

2007

281.

S SHEN 14225-3:2005
Kostume zhytjeje — Pjesa 3: Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje
ose ftohje aktive — Kérkesat dhe metodat e provés

2007

282.

S SH EN 14225-4:2005

Kostume zhytjeje — Pjesa 4: Komplet veshjeje me presion
atmosferik (ADS) — Kérkesat e faktoréve njerézoré dhe metodat e
provés

2007

Fp

283.

S SHEN 14325:2004

Veshje mbrojtése kundra kimikateve - Metodat ¢ provave dhe
klasifikimi sipas performancave i materialeve. i bashkimeve dhe 1
térésive t& veshjeve t& mbrojtjes kimike

2007

Fp

284.

S SHEN 14328:2005
Veshje mbrojtése - Dorashka dhe mbrojtése krahésh kundér
prerjeve nga instrumentet prerés t& makinerive

2007

Fp
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285. | S SHEN 14360:2004 2006 Fp
Veshjet mbrojtése kundra shiut - Metoda e provés pér
veshémbathjet e gatéshme pér tu veshur - Impakti i veshmbathjeve
me pikat me energji t& larté
286. | S SHEN 14387:2004+A1:2008 2008 Fp
Pajisje mbrojtése t& rrugéve t& frymémarrjes - Filtrat ¢ gazit dhe
filtrat ¢ kombinuar - Kérkesat, provat, markimi
287. | S SHEN 14404:2004+A1:2010 2010 Fp
Pajisje mbrojtése personale — Mbrojtése gjuri pér punén q& kryhet
né pozicionin né gju
288. | S SHEN 14435:2004 2007 Fp
Pajisje mbrojtése t& frymémarrjes - Aparate mbrojtése t&
frymémarrjes me funksion te pavarur, me qark t& hapur t& ajrit t&
ngjeshur, me gjysmé maske t& destinuar pér t"u pérdorur vetém pér
presion pozitiv - Kérkesat, prova dhe markimi
289. | S SHEN 14458:2004 2005 Fp
Pajisje personale pér mbrojtjen ¢ syrit — Ekran mbrojtés fytyre dhe
maské pér pérdorim me helmetat ¢ zjarrfikésve dhe helmetat
industriale me performancé té larté q& pérdoren nga zjarrfikésit,
shérbimet ¢ ambulancave t& emergjencés
290. | S SHENISO 14460:1999 2006 Fp
Veshje mbrojtese per pilotet ¢ garave me automobila - Mbrojtja nga
nxchtesia dhe flaka - Kerkesat cilesore dhe metodat ¢ provave (ISO
14460:1999)
291. | S SHENISO 14460:1999/A1:2002 2011 Fp
292. | S SHENISO 14460:1999/AC:1999 2011 Fp
293. | S SHEN 14529:2005 2007 Fp
Pajisje mbrojtése t& frymémarrjes - Aparate mbrojtése té
frymémarrjes me funksion t& pavarur, me qark t& hapur t& ajrit t&
ngjeshur, me gjysmé maske t& destinuar t& pérmbaje njé valvul me
presion pozitiv q& komandohet nga nevoja e mushkérisé, vetém pér
qéllime hapjeje
294. | S SHEN 14593-1:2005 2007 Fp
Pajisje  mbrojtése t& frymémarrjes - Aparate mbrojtése té
frymémarrjes me linjé ajri t& ngjeshur me valvul sipas kérkesés -
Pjesa 1: Aparat me maské fytyre t& ploté - Kérkesat, prova dhe
markimi
295. | S SHEN 14593-2:2005 2007 Fp
Pajisje mbrojtése t& frymémarrjes - Aparate mbrojtése té
frymémarrjes me linje ajri t& ngjeshur me valvul sipas kérkesés -
Pjesa 2: Aparat me gjysmé maske fytyre né presion pozitiv -
Kérkesat, prova dhe markimi
296. | S SHEN 14593-2:2005/AC:2005 2007 Fp
297. | S SHEN 14594:2005 2007 Fp
Pajisje mbrojtése t& frymémarrjes - Aparate mbrojtése té
frymémarrjes me linje ajri t& ngjeshur me rrjedhje t& vazhduar -
Kérkesat, prova dhe markimi
298. | S SHEN 14594:2005/AC:2005 2007 Fp
299. | S SHEN 14605:2005+A1:2009 2009 Fp
Veshje mbrojtése ndaj produkteve kimike t& léngshme - Kérkesat e
performancés pér veshjet me lidhje t& padepértueshme nga 1éngjet
(Tipi 3) ose t& padepértueshme nga spérklat (Tipi 4), pérfshiré
artikujt q& mbrojn& vetém pjesét e trupit (Tipi PB (3) dhe PB
300. | S SHEN 14786:2006 2007 Fp
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Veshje mbrojtése — Pércaktimi i rezistencés né depértim me ané &
produkteve kimike t& léngéta t& sprucuar, emulsioneve dhe
dispersioneve - Testi atomizues

301.

S SHENISO 14877:2002
Veshje mbrojtese per operacionet abrazive me shperthim. qe
perdorin gerryerjen kokrizore

2004

Fp

302.

S SHEN ISO 15025:2002
Veshje mbrojtése - Mbrojtja kundra nxchtésisé dhe flakés - Metoda
¢ provés pér pérhapje t& kufizuar t& flakes

2003

303.

S SHENISO 15027-1:2012
Kostume per zhytje - Pjesa 1:Kostumet e pérhershme, kérkesat
pérfshiré siguring e tyre (ISO 15027-1:2012)

2013

304.

S SHENISO 15027-2:2012
Kostume per zhytje - Pjesa 2: Kostumet e heqshme, kérkesat,
pérfshire siguring e tyre (ISO 15027-2:2012)

2013

305.

S SHENISO 15027-3:2012
Kostume pér zhytje - Pjesa 3: Metodat e provés (ISO 15027-
3:2012)

2013

306.

S SHEN 15090:2012
Képuce pér zjarrfikésit

2012

Fp

307.

S SH EN 15151-1:2012

Pajisjet pér ngjitje né mal - Pajisjet e frenimit - Pjesa 1:Pajisje
frenimi me mbyllje manuale , kérkesat e sigurisé dhe metodat e
provés

2013

Fp

308.

S SHEN 15333-1:2008

Pajisje pér frymémarrje - Pajisje pér zhytje me qark t& hapur, me
gaz t& ngjeshur q& ushqehen népérmjet tubit - Pjesa 1:Pajisjet sipas
kérkesés

2010

Fp

309.

S SH EN 15333-1:2008/AC:2009

2012

Fp

310.

S SHEN 15333-2:2009
Pajisjet respiratore - Aparati pér furnizim me gaz t& kompresuar
nga kérthiza - Pjesa 2:Aparati me rjedhje te liré

2011

311

S SHEN 15613:2008
Mbrojtése gjuri dhe bérryli pér sportet né mjedise t& mbuluara —
Keérkesat e sigurisé dhe metodat ¢ provés

2008

312.

S SHEN 15614:2007

Veshje mbrojtése pér zjarrfikésa - Metodat laboratorike t& provés
dhe kérkesat e performancés pér veshjet & vishen ng luftén kundra
zjarreve né pyje

2007

Fp

313.

S SHENISO 15831:2004
Veshje - Efektet fiziologjike - Matja e izolimit termik me anén e njé
manikini termik

2006

Fp

314.

S SHEN 16027:2011
Veshje mbrojtése - Dorashka me efekt mbrojtés pér shogatén e
portieréve t& futbollit

2011

3135

S SHEN 16350:2014
Dorezat mbrojtése - Vetité elektrostatike

2015

316.

S SHENISO 17249:2013
Képucét e sigurisé rezistente ndaj prerjes me sharré me zinxhir

2014

317

S SH EN ISO 17249:2013/AC:2014

2015
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318.

S SHEN ISO 17491-3:2008
Veshje mbrojtése - Metodat e provés pér veshjet q& sigurojné
mbrojtje kundra produkteve kimike - Pjesa 3: Pércaktimi i
rezistencés s& depértimit népérmjet njé hedhje t& léngut (prova e
hedhjes) (ISO 17491-3:2008)

2009

319.

S SH EN ISO 17491-4:2008

Veshje mbrojtése - Metodat e provés pér veshjet q& sigurojné
mbrojtje kundra produkteve kimike - Pjesa 4: Pércaktimi i
rezistencés né depértimin népérmjet spérkatjes s& léngut (prova e
spérkatjes) ISO 17491-4:2008)

2008

Fp

320.

S SH EN ISO 20344:2011
Pajisje mbrojtése personale - Metodat e provés pér képucét

2011

321

S SHENISO 20345:2011
Pajisje mbrojtése personale - Képucét e sigurisé

2011

322,

S SHENISO 20346:2014
Pajisje mbrojtése personale - Képucét mbrojtése

2015

323.

S SHENISO 20347:2012
Pajisje mbrojtése personale — Képucét profesionale

2012

324.

S SH EN ISO 20349:2010

Pajisjet mbrojtése personale. Ké&pucé pér mbrojtjen kundér
rrezigeve termike dhe stérpikje ne fonderi dhe ne saldim. Kérkesat
dhe metodat e provave

2011

325.

S SHEN ISO 20471:2013
Veshje me dukshméri t& larté — Metodat ¢ provés dhe kérkesat (ISO
20471:2013, Versioni i korrigjuar 2013-06-01)

2013

326.

S SHEN 24869-1:1992
Akustika - Mbrojtésit ¢ dégjimit - Metoda subjektive pér matjen e
dobésimit t& z&rit

1999

327.

S SHEN 50286:1999
Veshjet mbrojtése me izolim elektrik pér instalimet me tension té
ulét

2007

328.

S SHEN 50321:1999
Képucét me izolim elektrik pér punime né instalimet elektrike me
tension t& ulét

2007

329.

S SHEN 50365:2002
Helmetat me izolim elektrik pér pérdorim né instalimet me tension
& ulét

2007

Fp

330.

S SHEN 60743:2001
Puna nén tension - Terminologjia pér mjetet, aparatet dhe pajisjet
IEC 60743:2001

2012

Fp

331.

S SH EN 60743:2001/A1:2008
IEC 60743:2001/A1:2008

2012

332,

S SHEN 60895:2003
Punime nén tension - Veshjet pérguese pér pérdorim né tension

nominal deri n& 800 kV rrymé alternative dhe $0P 600 kV rrymé e
vazhduar

2007

333.

S SHEN 60903:2003
Punime nén tension - Dorashka prej materiali izolues

2007

334.

S SHEN 60984:1992
Mbrojtése t& krahéve prej materiali izolues pér punime nén tension

2007

Fp

335.

S SH EN 60984:1992/A11:1997

2007
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336.

S SH EN 60984:1992/A1:2002
IEC 60984:1990/A1:2002
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RREGULL TEKNIK

PEER PERPUTHSHMERINE ELEKTROMAGNETIKE

1. Qéllimi dhe fusha e zbatimit

1.1. Ky Rregull Teknik rregullon pérputhshméring elektromagnetike t& paisjeve dhe ka si géllim t&
sigurojé q& tregu i bréndshém t& keté pajisje me njé nivel t& kénaqshém t& pérputhshmérisé
elektromagnetike.

Ky Rregull Teknik zbatohet pér pajisjet e dhéna né pikén 2.

1.2. Ky Rregull Teknik nuk zbatohet pér:

a) pajisjet e radiove dhe terminaleve t& telekomunikacioneve;

b) Produktet, pjesét dhe aplikimet acronautike;

¢) Pajisje radio t& pérdorura nga radioamatorét, nése pajisjet nuk jané béré t& disponueshme né treg. Pjesét
pérbérése q& montohen nga radioamatorét dhe pajisjet tregtare t& modifikuara dhe t& pérdorura nga
radioamatorét nuk konsiderohen pajisje t& disponueshme pér treg;

1.3 Ky Rregull Teknik nuk zbatohet ndaj pajisjeve, natyra e brendshme ¢ karakteristikave fizike e t& cilés
&shte e tille qé:

a) ajo nuk gjencron ose t& kontribuojé né emetime elektromagnetike q& kalojne nivelin ¢ lejuar pér pajisjet
radio dhe telekomunikacionit gjaté funksionimit sipas q&llimit t& paracaktuar

b) ajo funksionon normalisht sipas qéllimit t& paracaktuar t& pérdorimit, pér pérkeqésime t&
papranueshme, edhe né prezencén ¢ ¢grregullimeve elektromagnetike.

1.4. Kur kérkesat thelbesore t& pércaktuara né pikén 5 jang térésisht apo pjesérisht mé t& specifikuara né
Rregulla t& tjeré Teknik, ky Rregull Teknik nuk zbatohet pér pajisjet e pércaktuara né nénpikén 1.1, ose
nuk zbatohen vetém ato kérkesa q& jang t& pércaktuara né& kéto Rregulla Teknik.

1.5. Ky Rregull Teknik nuk ndikon n& zbatimin ¢ kérkesave ligjore t& lidhur me siguring ¢ pajisjeve.

2. Pérkufizime

2.1 Pér géllime t& kétij Rregulli Teknik zbatohen termat ¢ méposhtém:

a) “Pajisje” &shté ¢do aparat, ose instalim i palévizshem,

b) “aparat” &shté ¢do mekanizém pérfundimtar, ose kombinim i tyre q& béhet i disponueshém né treg si
njési ¢ vetme funksionale, i destinuar pér pérdoruesin ¢ fundit dhe q& prodhon grregullime
elektromagnetike, ose funksionimi i t& cilit ndikohet nga kéto grregullime,

¢) “instalim i palévizshem™ &sht¢ kombinim i veganté i disa tipe aparatesh, dhe sipas rastit mekanizma t&
tjeré, t& montuar, t& instaluar dhe t& destinuar pér t'u perdorur né ményré t& pérheréshme né njé vénd &
paracaktuar,

¢) “pérputhshméria elektromagnetike™ &shté aftésia e pajisjes pér t& funksionuar kénaqshém né mjedisin e
saj elektromagnetik pa paragitur ¢rregullime elektromagnetike t& patolerueshme ndaj pajisjeve t& tjera né
kété mjedis,

d) “crregullim elektromagnetik” &shté ¢do fenomen elektromagnetik q& mund t& prishé efektshméring ¢
pajisjes. Njé ¢regullim elektromagnetik mund t& jeté njé zhurmé elektromagnetike, njé sinjal i padéshiruar
ose njé ndryshim né veté mediumin transmetues,

dh) “imunitet” &shté aftésia ¢ pajisjes q& t& funksionojé sipas géllimit t& paracaktuar pa démtuar
efektshéméring e saj né prezencé & nje ¢rregullimi elektromagnetik,

¢) “qéllime t& sigurisé” jane qéllime ne lidhje me masat mbrojtése t& jetés njerézore dhe pronésisé,

&) “mjedis elektromagnetik’ nenkupton t& gjitha fenomenet elektromagnetike t& vezhgueshme né njé zong
t& caktuar.

2.2. Pér qéllime t& ketij Rregulli Teknik konsiderohet aparat edhe:
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a) “clementé pérbérés™ ose “nén-montim” i destinuar t& pérfshihet né njé aparat nga pérdoruesi i fundit,
dhe q& mund t& prodhojé gregullime elektromagnetike, ose funksionimi i t& cilit rrezikon t& influencohet
nga gregullime t& tilla,

b) “instalim i 1&vizshem” i pércaktuar, si njé kombinim i aparateve dhe sipas rastit, mekanizmave t& tjera,
t& destinuara q& t& levizen dhe te funksionojné né vendndodhje t& ndryshme.

3. Vendosja né treg dhe ose né shérbim

Struktura Pérgjegjése ¢ Mbikéqyrjes s& Tregut nén Ministring pérgjegjése pér tregting (me poshté SPMT)
merr t& gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar q& pajisjet vendosen né treg dhe ose né shérbim vetém
nése ato plotésojné kérkesat e kétij Rregulli Teknik kur instalohen mirémbahen dhe pérdoren brénda
qéllimit t& parashikuar.

4. Lévizja e liré e pajisjeve

4.1 Nuk ndalohet as kufizohet vendosja né treg dhe/ose né pérdorim e pajisjeve & jané né& pérputhje me
kérkesat e kétij Rregulli Teknik.

4.2 Kérkesat e kétij Rregulli Teknik nuk ndalojng aplikimin e masave specifike t& méposhtme, né lidhje
me vénien n& shérbim ose pérdorim t& pajisjes si:

a) masa pér t& kapércyer njé problem ckzistues ose t& parashikueshém t& pérputhshmérisé
elektromagnetike né njé mjedis t& caktuar;

b) masa t& marra pér arsye sigurie, né njé situaté me njé diapazon t& pércaktuar miré, kur pérdoren pér
mbrojtjen ¢ rrjeteve publike t& telekomunikacionit ose stacionet € marrjes ose t& transmetimit

4.3 Pajisjet q& nuk jan& n& pérputhje me kété Rregull Teknik mund t& paragiten apo t& demonstrohen né
panaire tregtare apo né aktivitete t& tilla t& ngjashme, vetém nése njé shenjé e dukshme tregon qarté q&
kéto pajisje nuk do t& vendosen né treg derisa t& sillen né pérputhje me kérkesat ¢ kétij Rregulli Teknik.
Demonstrimi mund t& kryhet vetém nése merren t& gjitha masat pér t& shmangur ¢rregullimet
elektromagnetike.

5. Kérkesat thelbesore

5.1 Kérkesat mbrojtése

Pajisjet projektohen dhe prodhohen né ményré q&, duke patur parasysh nivelin e zhvillimit teknologjik, t&
sigurojné qé:

a) ¢rregullimet elektromagnetike t& prodhuara prej saj nuk duhet t& tejkalojné nivelin mbi t& cilin pajisjet
e radios dhe telekomunikacioneve ose pajisjet e tjera nuk mund t& funksionojné sipas qéllimit t&
paracaktuar,

b) t& kené njé nivel t& mjaftueshém imuniteti ndaj grregullimeve elektromagnetike t& pritshme né
pérdorimin ¢ saj sipas qellimit t& paracaktuar, q& e lejon até t& funksionojé pa pérkeqésim t&
papranueshém pérdorimin ¢ pajisjes sipas kétij q&llimi.

5.2 Kerkesa specifike pér instalimet e palévizéshme

Instalimet e palévizéshme instalohen duke aplikuar praktikat mé t& mira inxhinierike dhe duke respektuar
informacion pér pérdorimin e paparashikuar t& elementéve pérbérés, me synim qé t& plotésojné kérkesat
thelbé&sore t& pércaktuara né nénpikén 5.1.

Kéto praktika t& mira inxhinjerike duhet t& dokumentohen dhe personi pérgjegjés duhet ti mbajé né
dispozicion t& SPMT pér géllime inspektimi pér sa koh& q& instalimi i palévizshem vashdon t& jené né
funksionim.

6. Aparatet

6.1 Procedura e vlerésimit té konformitetit pér aparatet

Pérputhshméria e aparatit me kérkesat thelb&sore referuar né pikén 5 t& kétij Rregulli Teknik,
demonstrohet sipas progedurés t& dhéné né nénpikén 6.2
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Megjithate, prodhuesi ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar mund t& zgjedh& dhe progedurén e pérshkruar né
nénpikén 6.3

6.2 Kontrolli i brendshém né prodhim

6.2.1 Prodhuesi duhet t& kryeje njé vlerésim t& p&rputhshmérisé elektromagnetike t& aparatit mbi bazén ¢
fenomenenit pérkatés me q&llim pér t& plotésuar kérkesat mbrojtese t& pércaktuara né nénpikén 5.1.
Zbatimi korrekt i t& gjitha standardeve t& harmonizuara, sipas listés bashkélidhur sig referohet né pikén 2
t& kétij vendimi duhet t& jet& ekuivalent me kryerjen e vlerésimit t& pérputhshmérisé elektromagnetike.
6.2.2 Vleresimi i pérputhshmérisé elektromagnetik duhet t& marré parasysh t& gjitha kushtet normale pér
funksionimin sipas q&llimit t& paracaktuar.

Nése aparati mund t& konfigurohet né ményra t& ndryshme, vlerésimi i konformitetit t& pérputhshmérisé
elektromagnetike duhet t& konfirmojé nése aparati i plotéson kérkesat mbrojtese t& pércaktuara né
nénpikén 51, né t& gjitha konfigurimet ¢ mundshme t& pérdorshme sipas qellimit t& paracaktuar, t&
identifikuara nga prodhuesi apo pérfaqésuesi i tij.

6.2.3 Prodhuesi, né pérputhje me nénpikén 7.4 duhet t& hartojé dokumentacionin teknik pér t& treguar
pérputhjen ¢ aparatit me kérkesat thelbésore t& kétij Rregulli Teknik.

6.2.4 Prodhuesi ose pérfaqesuesi i tij 1 autorizuar duhet t& mbajé dokumentacionin teknik né dispozicion
t& SPMT, pér géllime inspektimi, t& paktén pér 10 vjet pas prodhimit pér heré t& fundit t& njé aparati t&
tillg.

6.2.5 Pérputhshméria e aparatit me t& gjitha kérkesat thelbésore pérkatése déshmohet nga deklarata EC e
konformitetit ¢ 1&shuar nga prodhuesi ose pérfagésuesi i tij i autorizuar.

6.2.6 Prodhuesi ose pérfagésuesuesi i tij i autorizuar mban deklaratén ¢ konformitetit EC, si dhe
dokumentacionin teknik né dispozicion t& SPMT t& paktén pér 10 vjet pas prodhimit pér heré & fundit t&
njé aparati t& tille.

6.2.7 Kur si prodhuesi ashtu edhe pérfaqesuesi i tij i autorizuar nuk jané t& vendosur né Shqipéri,
detyrimin p&r mbajtjen e dokumentacionit teknik né dispozicion &shté pérgjegjési ¢ personit q& vendos
pajisjen né treg.

6.2.8 Prodhuesi duhet t& marré t& gjitha masat ¢ nevojshme pér t& siguruar q& aparatet jané prodhuar né
pérputhje me dokumentacionin teknik t& referuar né nénpikén 7.2.3, dhe me dispozitat ¢ kétij Rregulli
Teknik g& zbatohet pér to.

6.2.9 Dokumentacioni teknik dhe deklarata ¢ konformitetit hartohen né pérputhje me dispozitat ¢ dhéna
nénénpikén 6.4.

6.3 Procedura e vleresimit te konformitetit

6.3.1 Kjo progeduré konsiston n& zbatimin e progedurés t& referuar né nénpikén 6.2 ¢ ndjekur pastaj me
progedurén si mé poshté:

6.3.2 Prodhuesi ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar duhet t& paraqesé tek njé organizém evropian i
notifikuar/degés sé& tij t& regjistruar dhe miratuar né Shqipéri nga Ministri pérgjegjés pér tregting (kétu e
mé& poshte OEN/OM) dokumentacionin teknik, sipas t& cilit i kérkohet kétij OEN/OM t& kryejé
vlerésimin.

Prodhuesi ose pérfaqésuesi i tij autorizuar i pércakton kétij OEN/OM ato aspekte specifike t& kérkesave
thelbésore t& cilat duhet t& vlerésohen nga ky OEN/OM.

6.3.3 OEN/OM i pérzgjedhur duhet t& shqyrtojé dokumentacionin teknik dhe t& vlergsojé nése
dokumentacioni teknik demonstron g& kérkesat e Rregullit Teknik jang plotésuar;

Nése konfirmohet pérputhshmeria e aparatit, OEN/OM duhet t& 1&shojé njé deklaraté pér prodhuesin apo
pérfagésuesit e tij t& autorizuar q& konfirmon pérputhshméring e aparatit.

Kjo deklarate duhet & jet& e kufizuar vetém ndaj atyre aspekteve t& veganta t& kérkesave thelbésore t&
cilat jane vlerésuar nga ky OEN/OM .

6.3.4 Prodhuesi duhet t& pérfshijé né dokumentacionin teknik dhe deklarimin ¢ 1&shuar nga ky OEN/OM.

6.4 Dokumetacioni teknik dhe deklarata EC e konformitetit
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6.4.1 Dokumentacioni Teknik

Dokumentacioni teknik mundéson vlerésimin ¢ konformitetit t& aparatit né pérputhje me kérkesat e
vleresuara thelbésore. Ai duhet t& pérfshijé projektimin dhe prodhimin e aparatit dhe ng veganti:

a) njé pérshkrim i pérgjithshém i aparatit,

b) evidencén e pérputhshmérisé me standardet ¢ harmonizuara, nése ka t& tillg, t& zbatuara pjesérisht apo
plotésisht,

¢) kur prodhuesi nuk ka zbatuar standardet e harmonizuar ose i ka zbatuar ato pjesérisht, njé pérshkrim
dhe shpjegim t& masave t& ndérmarra pér t& plotésuar kérkesat thelbésore t& kétij Rregulli Teknik, duke
pérfshiré njé pérshkrim t& vlerésimit t& pérputhshmérisé elektromagnetike t& dhéné né nénpikén 6.2.1,
rezultatet e llogaritjeve t& béra gjaté projektimit, shqyrtimet e kryera, raportet e provave, etj,

¢) nje déshmi t& OEN/OM, kur &shté ndjekur progedura e pércaktuar n& nénpikén 6.3;

6.4.2 Deklarata EC e konformitetit

Deklarata EC ¢ konformitetit duhet t& pérmbajé sé paku:

a) njé referimin t& kétij Rregulli Teknik,

b) identifikimin e aparatit t& cilit i referohet, sipas pércaktimit né nénpiken 8.1,

¢) emrin dhe adresen e prodhuesit dhe sipas rastit emrin dhe adresén e pérfaqesuesuesit t& tij t& autorizuar,
¢) njé referencé me t& dhéna pér specifikimet, sipas t& cilave konformiteti i deklaruar siguron
pérputhshmérine ¢ aparatit me dispozitat e kétij Rregulli Teknik,

d) datén e deklarimit,

dh) identitetin dhe firmen ¢ personit t& autorizuar t& lidhur me detyrimet ¢ prodhuesit apo pérfagésuesin ¢
autorizuar té tij.

7. Markimi CE

7.1 Aparatet, pérputhshméria e t& cilave me kété Rregull Teknik &shté pércaktuar sipas progedurés té
pérshkruar né piken 6, duhet te mbajné markimin CE, markim q& déshmon kété fakt. Vendosja e
markimit CE &shté& pérgjegjési e prodhuesit ose e perfaqesuesit té tij t& autorizuar.

Markimi CE vendoset ng perputhje me nénpikén 7.4.

7.2 Merren masat e nevojshme pér t& parandaluar vendosjen né aparate, né paketimin e tyre ose né
instruksionet ¢ tyre t& perdorimit t& shenjave te cilat mund t& gorientojné palét e treta n& lidhje me
kuptimin dhe/ose formén grafike t& markimit CE.

7.3 N& aparat, n& paketimin e tij ose né instruksionet ¢ pérdorimit mund t& vendoset ¢do markim tjetér por
me kushtin g& t& mos pengojé dukshmérine dhe lexueshméring ¢ markimit CE.

7.4 Markimi CE pérbéhet nga inicialet CE dhe ka formén e méposhtme:

Markimi CE duhet t& keté njé lartési jo mé t& vogél se 5 mm. Nése markimi CE zvogelohet ose
zmadhohet, duhet t& respektohen pérpjestimet e vizatimit t& dhéng mé lart.

Markimi CE duhet t& vendoset ng aparat ose né pllaketén e saj t& t& dhénave. Nése nuk &shté e mundur
pér shkak t& natyrés s& aparatit, ajo duhet t& vendoset né ambalazh nése ka, dhe né dokumentat shoqérues.
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Nése aparati &shté subjekt dhe i Rregullave t& tjera Teknike q& pérfshijné aspekte t& tjera dhe q&
gjithashtu parashikojné vendosjen ¢ markimit CE, ky i fundit tregon se aparati n& fjale &shté né
konformitet dhe me kéto RregullaTeknike.

Megjithaté kur njé ose mé shumé nga kéto Rregulla Teknike i lejojné prodhuesit q& gjaté njé periudhe
tranzitore t& zgjedhé cilat dispozita t& zbatojé, markimi CE tregon vetém konformitetin me Rregullat
Teknike te zbatuara nga prodhuesi.

N& kété rast, dispozitat ¢ Rregullave Teknike t& zbatuara, duhet t& tregohen né dokumentat, shénimet apo
instruksionet e kérkuara nga Rregullat Teknike q& shogérojné pajisjen

8. Informacioni dhe shénimet e tjera

8.1 Cdo aparat duhet t& identifikohet né& lidhje me tipin, madhésing e partisé, numrine seris¢ dhe ¢do
informacion tjetér q& mundéson identifikimin e aparatit.

8.2 Cdo aparat duhet t& shogérohet nga emri dhe adresa e prodhuesit, ose pérfaqésuesit t& tij t& autorizuar,
ose 1 personit pérgjegjés qé vendos aparatin né treg,

8.3 Prodhuesi duhet t& sigurojé informacion pér ¢do lloj mase paraprake specifike q& merret pér t&
montuar, instaluar, mirémbajtur ose pérdorur aparatin, né menyré qé t& sigurohet q& kur t& vendoset né
shérbim, aparati t& jeté né& pérputhje me kérkesat thelbésore t& kétij Rregulli Teknik t& dhéna né nénpikén
5.1,

8.4 Aparatet pér te cilet pérputhshméria me kérkesat ¢ mbrojtjes nuk sigurohen pér né zonat e banuara,
duhet t& shogérohen nga njé tregim i qarté 1 kétij kufizimi né pérdorim, dhe nése &shté e mundur edhe né
paketim.

8.5 Informacioni i kérkuar pér t& mundgsuar pérdorimin ¢ aparatit sipas qéllimit t& paracaktuar pérfshihet
né instruksionet q& shoqérojné aparatin.

9. Siguria

9.1. Kur SPMT konstaton q& aparati me markimin CE nuk &sht& n& p&rputhje me kérkesat e kétij Rregulli
Teknik, ajo duhet t& marré t& gjithé masat ¢ nevojshme pér pezullimin ose térhegjen nga tregu t& kétij
aparati, ndalimin ¢ vendosjes né treg dhe né pérdorim,apo pér kufizimin ¢ qarkullimit t& tij t& liré.

9.2. SPMT menjéheré informon Ministrin pérgjegjés pér tregting pér kéto masa, duke saktésuar arésyet
dhe duke specifikuar né ményré t& veganté, nése mospérputhshméria ka t& b&jé me:

a) mospérmbushje t& kérkesave thelbésore té referuara né pikén 5 & kétij Rregulli Teknik, kur aparati nuk
&shté n& pérputhjeme standardet ¢ harmonizuar pérkatés sipas listés bashkélidhur sig referohet ng pikén 2
t& kétij vendimi,

b) zbatim jo korekt t& standardeve t& harmonizuar pérkatés,

¢) pezullimin e standardeve t& harmonizuar

9.3 Kur mospérputhshméria e aparatit ka qéné subjekt i progedurave t& vlerésimit t& konformitetit t&
referuara sipas nénpikés 6.6.3, Ministri pérgjegjés pér tregting merr masat né lidhje me OEN/OM si autor
t& deklaratés s& konformitetit t& referuar né nénpikén 6.3.3.

10. Vendimet mbi pezullimin ose térheqjen nga tregu té pajisjes

10.1 Cdo vendim i marré nga SPMT kundrejt kérkesave t& kétij Rregulli Teknik pér pezullimin ose
térheqjen nga tregu t& kétij aparati, apo pér kufizimin ¢ qarkullimit t& tij t& liré duhet t& jet& i bazuar, i
argumentuar dhe n& zbatim t& parimit t& proporcionalitetit. Kéto vendime i njoftohen operatorit
ekonomik, si¢ parashikohet né nenin 38 t& ligjit 2011/10489

10.2 N& rastin e njé vendimi referuar né pikén 1, operatorit ekonomik i komunikohet paraprakisht masa
dhe i jepet mundésia ¢ dhénies s& argumenteve, pérveg rasteve urgjente t& justifikuara né respekt t&
kérkesave t& ruajtjes sé shéndetit, sigurisé s& qytetareve dhe interesit publik, né pérputhje me nenin 33 t&
ligjit 2011/10489.

11.0rganet e miratuara OEN/OM
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11.1 Ministri pérgjegjes pér tregting miraton OEN/OM t pér kryerjen e detyrave referuar né piken 6.3 dhe
qé& plotésojné kérkesat ¢ pércaktuara ng ligjin nr.10489. N& vendimin ¢ miratimit pércaktohet nése kéto
organe jané miratuar pér kryerjen e detyrave q& referohen né pikén 6.3 pér t& gjitha aparatet q& mbulohen
nga ky Rregull Teknik, dhe/ose kerkesat thelbesore apo fusha e miratimit eshte e kufizuar ne disa aspekte
specifike dhe/ose ne disa kategori aparatesh.

11.2 Organet q& plotésojng kriteret vlerésuese t& pércaktuara né standardet pérkatése t& harmonizuara
prezumohen se plotésojné kérkesat e miratimit q& referohen né ligjin nr.10489.

11.3 Ministria pérgjegjése pér tregting publikon ne faqgen zyrtare t& internetit listén ¢ organeve te
miratuara me numrat e tyre te identifikimit dhe fushat per te cilat ato jane miratuar.

12 Instalimet e palévizéshm

12.1 Aparati q& &shté vendosur né treg dhe q& mund t& pérfshihet né njé instalim t& palévizshém, i
nénshtrohet t& gjitha dispozitave pérkatése pér aparatet t& parashikuara ngé kété Rregull Teknik.

Dispozitat ¢ pikave 5,6,7 dhe 8 nuk jané detyruese né rastin e aparateve t& destinuara pér t& qéné pjesé
pérbérése né njé instalim t& palévizshém t& pércaktuar dhe q& nuk jang t& disponueshme né treg. N& raste
t& tilla, dokumentacioni shogérues identifikon instalimin ¢ palévizshém dhe karakteristikat ¢ tij q& lidhen
me pérputhshméring elektromagnetike dhe tregon masat paraprake q&¢ duhen marré pér t& pérfshiré
aparatin né instalimin ¢ palévizshém, me qéllim q& t& ruhet pérputhshméria e kétij instalimi me kété
Rregull Teknik. Dokumentacioni perfshin gjithashtu edhe informacionin e nénpikés 8.1 dhe 8.2.

12.2 Kur ka tregues t& mos konformitetit t& instalimit t& palévizshém, né menyré t& veganté kur ka ankesa
q& kané t& b&jne me grregullimet cletromagnetike t& prodhuara nga instalimi, SPMT mund t& kérkojé
evidenca t& konformitetit t& instalimit t& palévizshém né fjalg, dhe nése &shté ¢ nevojshme, fillimin e njé
vleresimi.

Kur mos konformiteti &shté konfirmuar, SPMT urdhéron masa t& pérshtatshme ndaj personit pérgjegjés
pér vendosjen ¢ instalimit, pér ta sjellé instalimin ¢ palévizshém, n& konformitet me kérkesat mbrojtése t&
pércaktuara né nénpikén 5.1
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LISTA E STANDARDEVE TE HARMONIZUARA SHQIPTARE QFE KANE KARAKTER
REFERUES PER PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TE PAJISJEVE LIDHUR ME

PERPUTHSHMERINE ELEKTROMAGNETIKE

Meényra e
adoptimit
fo o . Viti i adoptimit | (me faqe t& paré
Titulli i standardit né shqip «i SSH FP osc me

pérkthim t&
ploté PP)

S SHEN 617:2001+A1:2010

Pajisje dhe sistemet t& furnizimit t& vazhdueshém - Kérkesat e 2011 Fp

sigurisé dhe t& pérputhshmérisé elektromagnetike pér pajisjet ¢

ruajtjes s& materialit rifuzo né silo, bunkerg, kova dhe hinka

S SH EN 618:2002+A1:2010

Pajisjet dhe sistemet pér transportimin ¢ vazhdueshém - Kérkesat 2011 Fp

pér siguriné dhe kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike

pér pajisjet pér transportimin mekanik t& materialeve rifuzo,

pérveg konvejeréve me shirit t& fiksuar

S SHEN 619:2002+A1:2010

Pajisjet dhe sistemet pér transportimin ¢ vazhdueshém - Kérkesat 2011 Fp

pér siguring dhe kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike

pér pajisjet pér transportimin mekanik t& ngarkesave njési

S SH EN 620:2002+A1:2010

Pajisjet dhe sistemet pér transportimin ¢ vazhdueshém - Kérkesat 2011 Fp

pér siguriné dhe kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike

pér konvejerét me shirit t& fiksuar pér transportimin e materialit

rifuzo

S SHEN 1155:1997

Aksesorg, (brava, shula, reze, etj.) pér ndértesat - Pajisjet elektrike 2005 Fp

t& mbajtjes hapur pér dyert rrotulluese - Kérkesat dhe metodat e

provés

S SHEN 12015:2014

Pérputhshméria elektromagnetike - Standarde t& familjes s& 2014 Fp

produkteve pér ashensorét, shkallét 1&vizése dhe konvejerét pér

pasagjeré - Emetimi

S SH EN 12016:2013

Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde t&¢ familjes s& 2014 Fp

produkteve pér ashensorét, shkallét l&vizése dhe vendkalimet

lévizése - Imuniteti

S SH EN 12895:2000

Rimorkiot pér mirémbajtje - Pérputhshméria elektromagnetike. 2006 Fp
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S SHEN 13241-1:2003+A1:2011

Dyer dhe porta industriale, tregtare dhe t& garazheve - Standard 2012 Fp
produkti - Pjesa 1: Produkte pa rezistencé ndaj zjarrit ose
karakteristikat e kontrollit t& tymit
S SH EN 13309:2010
Makinerité e ndértimit - Pérputhshméria elektromagnetike e 2011 Fp
makinave me furnizim t& brendshém t& energjisé elektrike
10.  |S SHEN 14010:2003+A1:2009
Siguria ¢ makineris¢ - Pajisje pér parkimin e motorizuar t&
automjeteve - Siguria dhe kérkesat pér pérputhshméring 2006 Fp
clektromagnetike pér projektimin, prodhimin, montimin dhe
vénien né puné
11.  |SSHENISO 14982:2009
Makinerité  bujqésoré dhe pér pyjet - Pérputhshméria 2009 Fp
elektromagnetike - Metodat ¢ provave dhe kriteret e pranimit
S SHEN 16361:2013
Dyer te motorizuara per kémbésor - Standardet e
produktit karakteristikat e performancés - Kompletet e dyerve pér 2014 Fp
kémbésor,me ritém te ndryshém,fillimisht t& dizenjuara pér tu
montuar te motorizuara pa karakteristikat e rezistencés nga zjarri
dhe rrjedhjes s& tymit
12.  |SSHEN 50065-1:2011
Transmetimi i sinjalit n& instalimet elektrike me tension t& ulét né 2013 Fp
diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 148.5 kHz - Pjesa 1: Kérkesa
t& pérgjithshme, bandat ¢ frekuencés dhe gregullimet
elektromagnetike
13.  |S SHEN 50065-2-1:2003
Specifikime pér sinjalizimin né instalimet elektrike me tension t& Fp
ulét ng diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 148,5 kHz - Pjesa 2- 2007
1: Kérkesat pér imunitetin pér aparatet dhe pér sistemet ¢
komunikimit n& rrjetin elektrik, q& punojné n& bandén e
frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe q& parashikohen t&
pérdoren n& mjediset residenciale, tregtare dhe t& industrisé s&
lehté
S SH EN 50065-2-1:2003/A1:2005 Fp
S SH EN 50065-2-1:2003/AC:2003 2011 Fp
14.  |S SHEN 50065-2-2:2003
Specifikime pér sinjalizimin n& instalimet elektrike me tension t&
ulét n& diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 148,5 kHz - Pjesa 2- 2007 Fp

2: Kérkesa pér imunitetin pér aparatet dhe pér sistemet ¢
komunikimit n& rrjetin elektrik, q& punojné n& bandén e
frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe q& parashikohen t&
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pérdoren né mjediset industriale

S SH EN 50065-2-2:2003/A1:2005 Fp

S SH EN 50065-2-2:2003/AC:2003 2011 Fp

S SH EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006 2013 Fp
15.  |S SHEN 50065-2-3:2003

Specifikime pér sinjalizimin n& instalimet elektrike me tension t& 2007 Fp

ulét n& diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 148,5 kHz - Pjesa 2-

3: Kérkesa pér imunitetin pér aparatet dhe pér sistemet ¢

komunikimit n& rrjetin elektrik, q& punojné né bandén e

frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe q& parashikohen t&

pérdoren nga furnizuesit dhe shpérdarrésit e energjisé elektrike

S SH EN 50065-2-3:2003/A1:2005 Fp

S SH EN 50065-2-3:2003/AC:2003 2011 Fp
16. |S SHEN 50083-2:2012

Rrjete kabllore pér sinjalet televizive, sinjalet ¢ zérit dhe 2013 Fp

shérbimet interaktive - Pjesa 2: Pajtueshméria elektromagnetike

pér pajisjet
17.  |SSHEN 50121-1:2006

Pérdorime hekurudhore - Pérputhshméria elektromagnetike - Pjesa 2008 Fp

1: T& pérgjithshme

S SH EN 50121-1:2006/AC:2008 2011 Fp
18.  |S SHEN 50121-2:2006

Pérdorime hekurudhore - Pérputhshméria elektromagnetike - Pjesa 2008 Fp

2: Emetimi i sistemit t& ploté hekurudhor né mjedisin e jashtém

S SH EN 50121-2:2006/AC:2008 2011 Fp
19.  |SSHEN 50121-3-1:2006

Pérdorime hekurudhore - Pérputhshméria elektromagnetike - Pjesa 2008 Fp

3-1: Vagoni - Mjetet e trenit dhe t& tjerat

S SH EN 50121-3-1:2006/AC:2008 2011 Fp
20. |S SHEN 50121-3-2:2006

Pérdorime hekurudhore - Pérputhshméria elektromagnetike - Pjesa 2008 Fp

3-2: Vagoni - Aparatet

S SH EN 50121-3-2:2006/AC:2008 2011 Fp
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21.

S SH EN 50121-4:2006

Pérdorime hekurudhore - Pérputhshméria elektromagnetike - Pjesa 2008 Fp
4: Emetimi dhe imuniteti i aparateve t& sinjalizimit dhe
telekomunikacionit
S SH EN 50121-4:2006/AC:2008 2011 Fp
22, |S SHEN 50121-5:2006
Pérdorime hekurudhore - Pérputhshméria elektromagnetike - Pjesa 2008 Fp
5: Emetimi dhe imuniteti i instalimeve dhe aparateve fikse t&
ushqimit t& fuqisé
S SH EN 50121-5:2006/AC:2008 2011 Fp
23. |S SH EN 50130-4:2011Sistemet e alarmit - Pjesa 4:
Pérputhshméria elektromagnetike - Standardi i familjes s& 2011 Fp
produktit: Kérkesat ¢ imunitetit pér komponentét ¢ mbrojtjes nga
zjarri, ndérhyrési, vjedhja, CCTV, pér kontrollin e hyrjes dhe
sistemet sociale t& alarmit
24. |SSHEN 50148:1995 2008 Fp
Taksimetri elektronik
25.  |S SHEN 50270:2006
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the 2008 Fp
detection and measurement of combustible gases, toxic gases or
oxygen
26. |S SHEN 50293:2000 2007 Fp
Pérputhshméria elektromagnetike - Sistemet e sinjalizimit pér
trafikun rrugor - Standardi i produktit
27.  |SSHEN 50293:2012 2013 Fp
Sistemet e sin jalizimit t& tafikut rrugor - Pérputhshméria
elektromagnetike
28.  |S SHEN 50295:1999 2005 Fp
Pajisjet shpérndarése dhe t& kontrollit t& tensionit t& ulét - Sistemet
¢ kontrollit dhe pajisjes ndérfaqésuese - Pajisjet ndérfagése me
sensor aktualizues
29.  |S SHEN 50370-1:2005 2008 Fp
Pérputhshméria elektromagnetike - Standardi i familjes s&
produktit pér veglat e makinerisé - Pjesa 1: Emetimi
30. [S SHEN 50370-2:2003 2008 Fp
Pérputhshméria elektromagnetike - Standardi i familjes s&
produktit pér veglat e makinerisé - Pjesa 2: Imuniteti
31 |S SHEN 50412-2-1:2005
Sistemet dhe aparatet ¢ linjave t& komunikimit t& fuqisé t& 2008 Fp

pérdorura né instalimet ¢ tensionit t& ulét né& diapazonin e
frekuencave 1,6 MHz deri né 30 MHz - Pjesa 2-1: Ambientet
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rezidenciale, tregtare dhe industriale - Kérkesat ¢ imunitetit

S SH EN 50412-2-1:2005/AC:2009

2011

32

S SH EN 50428:2005

Celésat pér instalimet elektrike t& fiksuara shtépiake dhe pajisje t&
ngjashme me to - Standard shtesé - Celésat dhe aksesorét e
ngjashme me to pér pérdorim né sistemet elektronike t& shtépive
dhe ndértesave

S SH EN 50428:2005/A1:2007

2008

Fp

Fp

S SH EN 50428: 2005/A2:2009

2009

Fp

33

S SH EN 50470-1:2006

Pajisje t& matjes s& elektricitetit(a.c) - Pjesa 1: Kérkesat e
pérgjithshme, provat dhe kushtet e provave - Pajisjet matése
(Indekset e klasés A,B, dhe C)

2008

Fp

34.

S SH EN 50490:2008

Instalime elektrike pér ndrigimin dhe sinjalizimin e aerodromeve
- Kérkesat teknike pér sistemet e kontrollit dhe monitorimit t&
ndrigimit tok&sor aeronautik - Njésité pér ¢’kygjen pérzgjedhése
dhe monitorimin ¢ llambave individuale

2010

Fp

35.

S SH EN 50491-5-1:2010

Kérkesa té pérgjithme pér Sisteme Elektronike t& Ndértesave dhe
Banesave (HBES) dhe Sisteme t& Automatizimit dhe Kontrollit t&
Ndértesave (BACS) - Pjesa 5-1: Kérkesa EMC, kushte dhe
ndértimi i provés

2011

36.

S SH EN 50491-5-2:2010

Kérkesa té pérgjithme pér Sisteme Elektronike t& Ndértesave dhe
Banesave (HBES) dhe Sisteme t& Automatizimit dhe Kontrollit t&
Ndértesave (BACS) - Pjesa 5-2: Kérkesa EMC pér HBES/BACS
& pérdorura né ambjente rezidenciale, tregtare dhe t& industrisé s&
lehté

2011

Fp

3.

S SH EN 50491-5-3:2010

Kérkesa té pérgjithme pér Sisteme Elektronike t& Ndértesave dhe
Banesave (HBES) dhe Sisteme t& Automatizimit dhe Kontrollit t&
Ndértesave (BACS) - Pjesa 5-3: Kérkesa EMC pér HBES/BACS
& pérdorura né ambjente t& industrisé

2011

Fp

38.

S SH EN 50498:2010

Pajtueshméria elektromagnetike (EMC) — Standard i familjes s&
produkteve pér pérdorim si pjesé kémbimi né pajisjet elektronike
né automjete

2011

39,

S SH EN 50512:2009
Instalime elektrike pér ndrigimin dhe sinjalizimin ¢ aerodromeve -

2011
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Sistemet vizuale t& avancuara pér udhézimin e uljes (A-VDGS)

40. |S SHEN 50529-1:2010 2011 Fp
Standard i rrjetave EMC — Pjesa 1: Rrjetat e telekomunikacionit
q& pérdorin linja telefonike
41.  |S SHEN 50529-2:2010 2011 Fp
Standard i rrjetave EMC — Pjesa 2: Rrjetat e telekomunikacionit
q& pérdorin kabllo koaksialg
42, [SSHEN 50550:2011
Pajisjet mbrojtése kundér mbitensionit me frekuencé industriale 2012 Fp
pér pérdorime shtépiake dhe t& ngjashme me to
S SH EN 50550:2011/A1:2014 2015 Fp
S SH EN 50550:2011/AC:2012 2012 Fp
43.  |SSHEN 50557:2011
Kérkesat pér pajisjet pér rimbylljen automatike (ARDs) pér 2013 Fp
ndérprerésit e qarkut RCBO-RCCB pér pérdorime shtépiake dhe
t& ngjashme me to
44. S SHEN 50561-1:2013
Aparatet ¢ komunikimit t& linjave t& transmetimit t& pérdorura né 2014 Fp
instalimet me tension t& ulét - Karakteristikat ¢ radio zhurmave -
Limitet dhe metodat ¢ matjes - Pjesa 1: Aparatet pér pérdorim né
ambientet ¢ shtépisé
45.  |SSHEN 55011:2009 2010 Fp
Pajisje industriale, shkencore dhe mjekésore - Karakteristikat e
¢rregullimeve radioelektrike - Limitet dhe metodat ¢ matjes
S SH EN 55011:2009/A1:2010 2011 Fp
46. |S SHEN 55012:2007
Automjetet, anijet dhe pajisjet me motor me djegie t& bréndéshme 2008 Fp
- Karakteristikat e g¢rregullimeve radioelektrike - Limitet dhe
metodat ¢ matjes pér mbrojtjen e marrésve t& jashtém
S SH EN 55012:2007/A1:2009 2010 Fp
47.  |SSHEN 55013:2001
Marrésat dhe pajisjet shoqéruese t& transmetimeve televizive e 2007 Fp
zanore - Karakteristikat ¢ ¢rregullimeve radioelektrike - Limitet
dhe metodat € matjes
S SH EN 55013:2001/A1:2003 Fp
S SH EN 55013:2001/A2:2006 2008 Fp
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48.

S SH EN 55013:2013

Marrésa dhe pajisje shoqéruese té transmetimeve televizive dhe
zanore - Karakteristika t& radio zhurmave - Kufijt dhe metodat ¢
matjes

2014

Fp

49.

S SH EN 55014-1:2006

Pérputhshméria  clektromagnetike - Kérkesat pér pajisjet
elektroshtépiake, pér veglat elektrike dhe pér aparatet ¢ ngjashme
- Pjesa 1: Emetimi

2007

Fp

S SH EN 55014-1:2006/A1:2009

2009

S SHEN 55014-1:2006/A2:2011

2013

50.

S SH EN 55014-2:1997

Pérputhshméria  clektromagnetike - Kérkesat pér pajisjet
clektroshtépiake, pér veglat elektrike dhe pér aparatet ¢ ngjashme
- Pjesa 2: Imuniteti - Standard i familjes s& produktit

2004

S SHEN 55014-2:1997/A1:2001

2008

S SH EN 55014-2:1997/A2:2008

2009

S SH EN 55014-2:1997/AC:1997

2011

51

S SH EN 55015:2006

Kufijté dhe metodat ¢ matjes s& karakteristikave t& ¢rregullimit
radioclektrik t& shkaktuara nga pajisjet elektrike t& ndrigimit dhe
pajisjet ¢ ngjashme me to

2008

S SH EN 55015:2006/A1:2007

Fp

S SH EN 55015:2006/A2:2009

2009

52

S SH EN 55015:2013

Kufijté dhe metodat ¢ matjes s& karakteristikave t& radio
zhurmave t& shkaktuara nga pajisjet elektrike t& ndrigimit dhe
pajisjet € ngjashme me to

2014

53.

S SH EN 55020:2007
Marrésat dhe pajisjet shoqéruese t& transmetimeve televizive e
zanore - Karakteristikat ¢ imunitetit - Kufijt¢ dhe metodat e matjes

2007

S SH EN 55020:2007/A11:2011

2013

54.

S SH EN 55022:2010
Pajisje t& teknologjisé s& informacionit - Karakteristika t&
zhurmave radio - Kufijté dhe metodat € matjes

2011

S SH EN 55022:2010/AC:2011

2013
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55.

S SH EN 55024:2010
Pajisje t& teknologjisé s& informacionit - Karakteristika t&
imunitetit - Kufijt¢ dhe metodat ¢ matjes

2011

56.

S SH EN 55032:2012
Pérputhshméria clektromagnetike e pajisjeve multimediale -
Kérkesat e emetimit

2013

S SH EN 55032:2012/AC:2013

2014

Fp

bi

S SH EN 55103-1:2009

Pérputhshméria clektromagnetike - Standard 1 familjes s&
produktit pér aparatet pér pérdorim profesional audio, video, audio
- vizuale dhe & kontrollit t& ndrigimit pér shfagjet - Pjesa 1:
Emetimet

2010

Fp

S SH EN 55103-1:2009/A1:2012

2014

Fp

58.

S SH EN 55103-2:2009

Pérputhshméria clektromagnetike - Standard i familjes s&
produktit pér aparatet pér pérdorim profesional audio, video, audio
- vizuale dhe & kontrollit t& ndrigimit pér shfagjet - Pjesa 2:
Imuniteti

2010

59.

S SH EN 60034-1:2010
Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 1. Vlerésimi dhe
performanca

S SH EN 60034-1:2010/AC:2010

2011

60.

S SH EN 60204-31:1998

Siguria ¢ makinerisé - Pajisjet elektrike t& makinerive - Pjesa 31:
Siguria e veganté dhe kérkesat EMC pér makinerité, njésité dhe
sistemet e gepjes

2006

S SH EN 60204-31:1998/AC:2000

2011

61.

S SH EN 60204-31:2013

Siguria ¢ makinerisé - Pajisje elektrike t& makinave - Pjesa 31:
Kérkesat e veganta t& sigurisé dhe EMC-s pér makinat
qepése,njésité dhe sistemet qepés

2014

62.

S SH EN 60255-26:2013
Relet matése dhe pajisjet mbrojtése - Pjesa 26: Kérkesat e
pajtueshmérisé elektromagnetike

S SH EN 60255-26:2013/AC:2013

2014

Fp

63.

S SH EN 60439-1:1999

Montimet ¢ pajisjeve shpérndarése dhe t& kontrollit t& tensionit t&
ulét - Pjesa 1: Térésité e provuar né tip dhe pjesérisht t& provuar
né tip

2005

Fp
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64.

S SH EN 60669-2-1:2004

Celésat pér instalimet ¢ palévizshme clektrike shtépiake dhe t& 2006 Fp
ngjashme me to - Pjesa 2-1: Kérkesa t& veganta - Celésat
elektroniké
S SH EN 60669-2-1:2004/A1:2009 2010 Fp
S SH EN 60669-2-1:2004/A12:2010 2011 Fp
S SH EN 60669-2-1:2004/AC:2007 Fp
65. |S SHEN 60730-1:2000
Kontrollet elektrike automatike pér pérdorim shtépiak dhe t& 2006 Fp
ngjashém me t& - Pjesa 1: Kérkesat e pérgjithéshme
S SH EN 60730-1:2000/A1:2004 2008 Fp
S SH EN 60730-1:2000/A16:2007 Fp
S SH EN 60730-1:2000/A2:2008 2010 Fp
S SH EN 60730-1:2000/AC:2007 2011 Fp
S SH EN 60730-1:2000/A16:2007/AC:2010 2012 Fp
66. S SHEN 60730-1:2011
Pajisje t& komandimit elektrik automatik pér pérdorim shtépiak 2012 Fp
dhe t& ngjashém me t& - Pjesa 1: Kérkesa t& pérgjithshme
67. |SSHEN 60730-1:1995
Pajisje t& komandimit elektrik automatik pér pérdorim shtépiak 2012 Fp
dhe t& ngjashém me t& - Pjesa 1: Kérkesa t& pérgjithshme
S SH EN 60730-1:1995/AC:1997 2013 Fp
S SH EN 60730-1:1995/AC:2007 Fp
S SH EN 60730-1:1995/A11:1996 2012 Fp
S SH EN 60730-1:1995/A17:2000 Fp
68.  |S SH EN 60730-2-5:2002
Kontrollet elektrike automatike pér pérdorim shtépiak dhe t& 2006 Fp

ngjashém me t& - Pjesa 2-5: Kérkesat ¢ veganta pér sistemet e
kontrollit automatik n& djegiet elektrike
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S SH EN 60730-2-5:2002/A1:2004

S SH EN 60730-2-5:2002/A11:2005

2008

S SH EN 60730-2-5: 2002/A2:2010

2010

69.

S SH EN 60730-2-6:2008

Pajisje komandimi elektrike automatike pér pérdorim shtépiak dhe
t& ngjashém me t& - Pjesa 2-6: Kérkesa t& vecanta pér aparatet e
komandimit elektrik automatic t& ndjeshmérisé s& presionit duke
pérfshiré kérkesat mekanike

2008

70.

S SH EN 60730-2-7:2010

Pajisjet ¢ komandimit elektrik automatik pér pérdorim shtépiak
dhe t& ngjashém me t& - Pjesa 2-7: Kérkesa t& veganta pér
kronometruesit dhe gelésat kohorg

2011

Fp

S SH EN 60730-2-7:2010/AC:2011

2012

71.

S SH EN 60730-2-8:2002

Kontrollet elektrike automatike pér pérdorim shtépiak dhe t&
ngjashém me t& - Pjesa 2-8: Kérkesat ¢ veganta pér valvulat
elektrike q& punojné me ujé, duke pérfshiré kérkesat mekanike

2006

S SH EN 60730-2-8:2002/A1:2003

2008

72.

S SH EN 60730-2-9:2010

Pajisjet ¢ komandimit elektrik automatik pér pérdorim shtépiak
dhe t& ngjashém me t& - Pjesa 2-9: Keérkesa t& veganta pér pajisjet
¢ komandimit t& ndjeshmérisé ndaj temperaturés

2011

3.

S SH EN 60730-2-14:1997

Kontrollet elektrike automatike pér pérdorim shtépiak dhe t&
ngjashém me t& - Pjesa 2-14:Kérkesa t& veganta pér

aktualizuesit elektrik

2006

S SH EN 60730-2-14:1997/A1:2001

2008

74.

S SH EN 60730-2-15:2010

Pajisjet ¢ komandimit elektrik automatik pér pérdorim shtépiak
dhe t& ngjashém me t& - Pjesa 2-15: Kérkesat e veganta pér
aparatet ¢ komandimit elektrik automatik t& detektoréve t&
konsumit t& ajrit, harxhimit t& ujit dhe nivelit t& ujit

2010

73

S SH EN 60870-2-1:1996

Pajisjet dhe sistemet ¢ telekontrollit - Pjesa 2: Kushtet e
funksionimit - Scksioni 1: Fumizimi me energji dhe
pérputhshméria elektromagnetike

2007

Fp

76.

S SH EN 60945:2002
Pajisja dhe sistemet detare t& lundrimit dhe t& radiondérlidhjes -

2008

Fp
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Kérkesat e pérgjithshme - Metodat ¢ provés dhe rezultatet e
kérkuara t& provés

7.

S SH EN 60947-1:2007
Térésia e pajisjeve shpérndarése t& tensionit t& ulét - Pjesa 1:
Rregulla t& pérgjithshme

2008

Fp

S SH EN 60947-1:2007/A1:2011

2011

78.

S SH EN 60947-2:2006
Pajisjet shpérndarése dhe t& kontrollit t& tensionit t& ulét - Pjesa 2:
Ndérprerésit e qarkut

2008

Fp

S SH EN 60947-2:2006/A1:2009

2010

Fp

S SH EN 60947-2:2006/A2:2013

2014

79.

S SH EN 60947-3:2009

Pajisje shpérndarése dhe kontrolli pér tension t& ulét - Pjesa 3:
Celésat, ndarésit, gelésat ndarés dhe njésité kombinuara me
siguresa

2010

S SH EN 60947-3:2009/A1:2012

2012

80.

S SH EN 60947-4-1:2010
Pajisjeve shpérndarése dhe kontrolli t& tensionit t& ulét - Pjesa 4-1:
Kontaktorét dhe starterat ¢ motoréve - Kontaktorét dhe starterat e
motoréve elektromekanik

2010

S SH EN 60947-4-1:2010/A1:2012

2013

81.

S SH EN 60947-4-2:2012

Pajisje komutimi dhe kontrolli pér tension t& ulét - Pjesa 4-2:
Kontaktorét dhe l&shuesit ¢ motoréve - Léshuesit dhe kontrolloret
AC t& motoréve me gjysmépércjellés

2012

82.

S SH EN 60947-4-3:2000

Pajisjet shpérndarése dhe t& kontrollit t& tensionit t& ulét - Pjesa 4-
3: Kontaktorét dhe motor 1&shuesit - Motor 1&dhuesit dhe starterat
me gjysmépércjellés t& motoréve me rrymé alternative pér
ngarkime pa motor

2005

Fp

S SH EN 60947-4-3:2000/A1:2006

2008

Fp

S SH EN 60947-4-3:2000/A2:2011

2012

83.

S SH EN 60947-4-3:2014
Pajisje komutimi dhe kontrolli pér tension t& ulét - Pjesa 4-3:
Kontaktorét dhe l&shuesit ¢ motoréve -  Kontrolloret dhe

2015

Fp
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kontaktorét me gjysmépércjellés t& motoréve me rrymé alternative
pér ngarkesé jo motorike

84.  [S SHEN 60947-5-1:2004 2005 Fp
Pajisja shpérndarése dhe t& kontrollit t& tensionit t& ulét - Pjesa 5-
1: Pajisjet kontrollit t& qarkut dhe elementét ndérprerés - Pajisjet
elektromekanike t& kontrollit t& qarkut
S SH EN 60947-5-1:2004/A1:2009 2010 Fp
S SH EN 60947-5-1:2004/AC:2005 2009 Fp
85. [S SHEN 60947-5-2:2007
Pajisja shpérndarése ¢ tensionit t& ulét dhe mekanizmi i drejtimit - 2008 Fp
Pjesa 5-2: Pajisjet e kontrollit t& qarkut dhe elementét ndérprerés -
Detektorét me péraférsi
S SH EN 60947-5-2:2007/A1:2012 2013 Fp
86. [S SHEN 60947-5-3:1999
Pajisjet shpérndarése dhe t& kontrollit t& tensionit t& ulét - Pjesa 5- 2005 Fp
3: Pajisjet ¢ qarkut t& kontrollit dhe clementét ndérprerés -
Kérkesat pér pajisjet ¢ detektimit né aférsi me sjellje t& pércaktuar
nga kushtet e gabimit (PDF)
S SH EN 60947-5-3:1999/A1:2005 2008 Fp
87.  [S SHEN 60947-5-6:2000
Pajisjet shpérndarése dhe t& kontrollit t& tensionit t& ulét - Pjesa 5- 2005 Fp
6: Pajisjet ¢ qarkut t& kontrollit dhe clementét ndérprerés -
Ndérfaqja ¢ rrymés s& vazhduar pér sensorét né aférsi dhe
amplifikatorét ndérprerés
88.  [S SHEN 60947-5-7:2003
Pajisjet shpérndarése dhe t& kontrollit t& tensionit t& ulét - Pjesa 5- 2005 Fp
7: Pajisjet ¢ qarkut t& kontrollit dhe clementét ndérprerés -
Kérkesa pér pajisjet né aférsi me dalje analoge
89.  [S SHEN 60947-5-9:2007
Pajisja shpérndarése e tensionit t& ulét dhe mekanizmi i drejtimit - 2008 Fp
Pjesa 5-9: Pajisjet ¢ kontrollit t& qarkut dhe elementét ndérprerés -
Dedektorét e shpéjtésisé sé rrjedhjes
90. |S SHEN 60947-6-1:2005
Pajisjet shpérndarése dhe t& kontrollit t& tensionit t& ulét - Pjesa 6- 2008 Fp
1: Pajisjc me funksion t& shumeéfishté - Pajisje lidhése t&
transferimit automatik
S SH EN 60947-6-1:2005/A1:2014 2014 Fp
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ol

S SH EN 60947-6-2:2003

Pajisja shpérndarése dhe e kontrollit e tensionit t& ulét - Pjesa 6-2: 2005 Fp
Pajisjet me funksion t& shuméfishté - Pajisjet (ose aparatet)
ndérprerése t& kontrollit dhe mbrojtéses (CPS)
S SH EN 60947-6-2:2003/A1:2007 2008 Fp
92, |S SHEN 60947-8:2003 2005 Fp
Pajisjet shpérndarése dhe t& kontrollit t& tensionit t& ulét - Pjesa 8:
Njésité e kontrollit t& brenda montuara t& mbrojtjes termike (PTC)
pér makinerité rrotulluese elektrike
S SH EN 60947-8:2003/A1:2006 2008 Fp
S SH EN 60947-8:2003/A2:2012 2013 Fp
93.  |S SHEN 60974-10:2007
Pajisjet pér saldimin me hark - Pjesa 10: Kérkesat pér 2008 Fp
pérputhshmering elektromagnetike (EMC)
94. |S SHEN 60974-10:2014
Pajisje pér saldim me hark - Pjesa 10: Kérkesat pér 2015 Fp
pérputhshméring elektromagnetike (EMC)
95. S SHEN 61000-3-2:2006
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-2: Limitet - 2007 Fp
Limitet p&r emetimet e rrymave harmonike (rrymat ¢ thithura nga
aparatet, mé t& vogla ose t& barabarta me 16 A pér fazg)
S SH EN 61000-3-2:2006/A1:2009 2010 Fp
S SH EN 61000-3-2:2006/A2:2009 Fp
96. |S SHEN 61000-3-2:2014
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-2: Limitet - 2015 Fp
Limitet pér emetimet e rrymave harmonike (rrymat e thithura nga
aparatet, mé t& vogla ose t& barabarta me 16 A pér fazg)
97.  |S SHEN 61000-3-3:2008 2009 Fp
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-3: Limitet -
Kufizimet ¢ ndryshimeve t& tensionit, luhatjet ¢ tensionit dhe
luhatjet ¢ médha t& tensionit né sistemet publike t& furnizimit me
energji t& tensionit t& ulét, pér pajisjet me rrymé t& vlerésuar <16
A pér fazé dhe q& nuk jang subjekt i bashkimit t& kushtézuar
98. |SSHEN 61000-3-3:2013
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-3: Limitet -
Kufizimet ¢ ndryshimeve t& tensionit, luhatjeve t& tensionit dhe 2014 Fp

luhatjeve t& médha t& tensionit né sistemet publike t& furnizimit
me energji me tension t& ulét, pér pajisjet me rrymé t& vlerésuar
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<=16 A pér fazg dhe q& nuk jang subjekt i bashkimit me kusht

99.  |S SHEN 61000-3-11:2000
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-11: Limitet -
Kufizimet e ndryshimeve t& tensionit, luhatjeve t& tensionit né 2007 Fp
sistemet ¢ furnizimit me energji me tension & ulét - Pajisjet me
rrymé t& vlerésuar mé t& vogél ose t& barabarté me 75 A dhe g8
jang subjekt i bashkimit t& kushtézuar
100. |S SHEN 61000-3-12:2011
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-12: Limitet - 2013 Fp
Limitet pér rrymat harmonike t& prodhuara nga pajisjet t& lidhura
me sistemet publike t& tensionit t& ulét me rrymé hyrése >16 A
dhe <= 75A pér fazg
101. |S SH EN 61000-6-1:2007 2007 Fp
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 6-1: Standarde t&
pérgjithshme - Imuniteti pér ambientet residenciale, tregtare dhe t&
industrisé sé lehté
102. |S SHEN 61000-6-2:2005
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 6-2: Standardet ¢ 2007 Fp
pérgjithshme - Imuniteti pér ambjentet industriale
S SH EN 61000-6-2:2005/AC:2005 2010 Fp
103. |S SH EN 61000-6-3:2007
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 6-3: Standarde t& 2007 Fp
pérgjithshme - Standarde pér emetim pér ambientet industriale
rezidenciale, tregtare dhe te lehté
S SH EN 61000-6-3:2007/A1:2011 2013 Fp
S SH EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 Fp
104. |S SH EN 61000-6-4:2007
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 6-4: Standarde t& 2007 Fp
pérgjithshme - Standarde pér emetim pér ambientet industriale
S SH EN 61000-6-4:2007/A1:2011 2013 Fp
105. |S SHEN 61008-1:2004
Ndérprerésit automatiké q& veprojné me rrymé residuale pa 2008 Fp
mbrojtje integrale t& mbirrymés pér pérdorime shtépiake ose t&
ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 1: Rregulla t& pérgjithshme
S SH EN 61008-1:2004/A12:2009 2010 Fp
106. |S SH EN 61000-6-4:2007
Pérputhshméria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 6-4: Standarde t& 2007 Fp
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pérgjithshme - Standarde pér emetim pér ambientet industriale

S SH EN 61000-6-4:2007/A1:2011

2013

107.

S SH EN 61008-1:2004

Ndérprerésit automatiké q& veprojné me rrymé residuale pa
mbrojtje integrale t& mbirrymés pér pérdorime shtépiake ose &
ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 1: Rregulla t& pérgjithshme

2008

S SH EN 61008-1:2004/A12:2009

2010

108.

S SHEN 61008-1:2012

Ndérprerésit automatiké q& veprojné me rrymé residuale pa
mbrojtje integrale t& mbirrymés pér pérdorime shtépiake ose &
ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 1: Rregulla t& pérgjithshme

2013

109.

S SH EN 61009-1:2004

Ndérprerésit automatiké q& veprojné me rrymé residuale me
mbrojtje integrale t& mbirrymés pér pérdorime shtépiake ose &
ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 1: Rregulla t& pérgjithshme

2008

S SH EN 61009-1:2004/A13:2009

2009

Fp

S SH EN 61009-1:2004/A12:2009

2010

Fp

S SH EN 61009-1:2004/AC:2006

2011

110.

S SH EN 61009-1:2012

Ndérprerésit automatiké q& veprojné me rrymé residuale me
mbrojtje integrale t& mbirrymés pér pérdorime shtépiake ose &
ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 1: Rregulla t& pérgjithshme

2013

111.

S SHEN 61131-2:2007
Automat t& programueshém - Pjesa 2: Kérkesat dhe provat pér
pajisjet

2008

112.

S SH EN 61204-3:2000
Ushqgyesit me tension t& ulét, me rrymé t& vazhduar ng dalje -
Pjesa 3: Pérputhshméria elektomagnetike (EMC)

2007

113.

S SH EN 61326-1:2006

Pajisjet elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorime
laboratorike - Kérkesat pér pérputhshméring clektromagnetike -
Pjesa 1: Keérkesat ¢ pérgjithshme

2008

114.

S SH EN 61326-1:2013
Pajisjet clektrike pér matjen, pér kontrollin dhe pér pérdorime
laboratorike - Kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike -

2014
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115.

S SH EN 61326-2-1:2006

Pajisjet elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorime
laboratorike - Kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike -
Pjesa 2-1: Kérkesa t& veganta - Format ¢ testit, kushtet e punés
dhe kriteret ¢ performancés pér testet e ndjeshme dhe instrumentat
matése pér pajisjet e pérputhshmérisé elektromagnetike pa
mbrojtje

2007

Fp

116.

S SH EN 61326-2-1:2013

Pajisje elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorim
laboratorik - Kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike -
Pjesa 2-1: Kérkesa t& vecanta - Konfigurimi i provés, kushtet e
punés dhe kriteret e performancés pér pajisjet e provés dhe matjes
s& ndjeshme pér zbatime t& pambrojtura t&¢ EMC

2014

117.

S SH EN 61326-2-2:2006

Pajisjet elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorime
laboratorike - Kérkesat pér pérputhshméring clektromagnetike -
Pjesa 2-1: Kérkesa t& veganta - Format ¢ testit, kushtet e punés
dhe kriteret ¢ performancés pér testin portabél, pajisjet matése dhe
monitoruese t& pérdorura ng sistemet ¢ shpémdarjes sé tensionit t&
ulét

2007

Fp

118.

S SH EN 61326-2-2:2013

Pajisje elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorim
laboratorik - Kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike -
Pjesa 2-2: Kérkesa t& vecanta - Konfigurimi i provés, kushtet e
punés dhe kriteret e performancés pér pajisjet ¢ transportueshme
t& provés, pajisjet matése dhe monitoruese t& pérdorura né
sistemet e shpérndarjes me tension t& ulst

2014

119.

S SH EN 61326-2-3:2006

Pajisjet elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorime
laboratorike - Kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike -
Pjesa 2-3: Kérkesat ¢ veganta - Format ¢ testit, kushtet e punés
dhe kriteret ¢ performancés pér transduktorét me pércaktim
sinjalesh t& integruar ose t& vetmuar

2008

Fp

120.

S SH EN 61326-2-3:2013

Pajisje elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorim
laboratorik - Kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike -
Pjesa 2-3: Kérkesa t& vecanta - Konfigurimi i provés, kushtet e
punés dhe kriteret e performancés pér transduktorét me kushtézim
sinjali t& integruar ose né distance

2014

Fp

121.

S SH EN 61326-2-4:2006

Pajisjet elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorime
laboratorike - Kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike -
Pjesa 2-4: Keérkesat ¢ veganta - Format ¢ testit, kushtet e punés
dhe kriteret e performancés pér pajisjet monitoruese izoluese sipas
standardit IEC 61557-8 dhe pér pajisjet pér vendndodhjen ¢
gabimit t& izolimit sipas IEC 61557-9

2008

Fp
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122.

S SH EN 61326-2-4:2013

Pajisje elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorim
laboratorik - Kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike -
Pjesa 2-4: Kérkesa t& vecanta - Konfigurimi i provés, kushtet e
punés dhe kriteret ¢ performancés pér pajisjet ¢ monitorimit t&
izolimit sipas IEC 61557-8 dhe pér pajisjet ¢ pércaktimit t&
vendodhjes s& difektit t& izolimit sipas ICE 61557-9

2014

Fp

123.

S SH EN 61326-2-5:2006

Pajisjet elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorime
laboratorike - Kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike -
Pjesa 2-5: Keérkesat ¢ veganta - Format ¢ testit, kushtet e punés
dhe kriteret e performances pér pajisjet ¢ fushés me ndérfaqe sipas
IEC 61784-1, CP 3/2

2008

124.

S SH EN 61326-2-5:2013

Pajisje elektrike pér matjen, kontrollin dhe pér pérdorim
laboratorik - Kérkesat pér pérputhshméring elektromagnetike -
Pjesa 2-5: Kérkesa t& vecanta - Konfigurimi i provés, kushtet e
punés dhe kriteret e performances pér pajisjet me ndérfaqe t& bus-
it t& terrenit sipas IEC 61784-1

2014

Fp

125.

S SHEN 61439-1:2011
Pjesé pér montimin e pajisjeve t& komutimit dhe kontrollit pér
tension t& ulét - Pjesa 1: Rregulla t& pérgjithshme

2012

126.

S SH EN 61439-1:2009
Pjesé pér montimin ¢ pajisjeve shpémdarése dhe t& kontrolli t&
tensionit t& ulét - Pjesa 1: Rregulla t& pérgjithshme

2010

S SH EN 61439-1:2009/AC:2013

2014

Fp

127.

S SH EN 61439-2:2009

Pjesé pér montimin ¢ pajisjeve shpémdarése dhe t& kontrolli t&
tensionit t& ulét - Pjesa 2: Pjesé pér montimin e pajisjeve
shpérndarése dhe t& kontrolli t& fuqisé

2010

Fp

128.

S SH EN 61439-2:2011

Pjesé pér montimin e pajisjeve t& komutimit dhe kontrollit pér
tension t& ulét - Pjesa 2: Pjesé pér montimin e pajisjeve t&
komutimit dhe kontrollit t& fuqisé

2012

129.

S SH EN 61439-3:2012

Pjesé pér montimin e pajisjeve t& komutimit dhe kontrollit pér
tension t& ulét - Pjesa 3: Panclet ¢ shpérndarjes t& paracaktuar pér
tu pérdorur nga persona t& zakonshém (DBO)

2012

130.

S SH EN 61439-4:2013

Pjesé pér montimin e pajisjeve t& komutimit dhe kontrollit pér
tension t& ulét - Pjesa 4: Kérkesa t& veganta pér pjesét pér montim
né kantiere ndértimi

2014
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131. |SSHEN 61439-5:2011 2011 Fp
Pjesé pér montimin ¢ pajisjeve shpérndarése dhe t& kontrolli t&
tensionit t& ulét - Pjesa 5: Pjesé pér montim né& rrjetat publike t&
shpérndarjes s¢ fuqisé
132. |S SHEN 61439-6:2012
Pjesé pér montimin e pajisjeve t& komutimit dhe kontrollit pér 2013 Fp
tension t& ulét - Pjesa 6: Sistemet me linja lidhése né formé zbare
(linjat e zbarave)
133. |SSHEN 61543:1995
Pajisjet mbrojtése (RCDs) q& veprojné me rrymé residuale pér 2005 Fp
pérdorim shtépiak dhe t& ngjashém me t& - Pérputhshméria
elektromagnetike
S SH EN 61543:1995/A11:2003 2008 Fp
S SH EN 61543:1995/A12:2005 Fp
S SH EN 61543:1995/A2:2006 Fp
S SHEN 61543:1995/AC:1997 2011 Fp
S SH EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004 2012 Fp
134. |S SHEN 61547:2009
Pajisje pér qéllim t& pérgjithshme ndrigimi - Kérkesat pér 2010 Fp
imunitetin pér pérputhshméring elektromagnetike
135. |SSHEN 61557-12:2008
Siguria elektrike né sistemet e shpérndarjes s¢ tensionit t& ulét deri 2008 Fp
né 1000 V rrymé alternative dhe 1500 V rrymé e vazhduar -
Pajisjet pér provén, matjen ose monitorimin ¢ masave mbrojtése -
Pjesa 12: Matja e performancés dhe pajisjet monitoruese (PMD)
136. |S SH EN 61800-3:2004
Sistemet e transmetimit t& fuqis¢ elektrike me shpejtési t& 2008 Fp
rregullueshme -  Pjesa 3: Kérkesat ¢ pérputhshmérisé
elektromagnetike dhe metodat specifike t& provés
S SH EN 61800-3:2004/A1:2012 2012 Fp
137. |SSHEN61812-1:2011
Releté e kohés pér pérdorime industriale dhe né banesa - Pjesa 1: 2012 Fp
Kérkesat dhe provat
138. |S SHEN 62020:1998
Pajisjet ndihmése elektrike - Kontrolli i izolimit t& rrymés 2005 Fp

residuale (RCMs) pér pérdorime shtépiake dhe t& ngjashme me to
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S SH EN 62020:1998/A1:2005 2008 Fp
139. (S SH EN 62026-1:2007
Pajisja shpérndarése ¢ tensionit t& ulét dhe mekanizmi i drejtimit - 2008 Fp
Ndérfaget ¢ pajisjeve t& komandimit (CDIs) - Pjesa 1: Rregulla t&
pérgjithshme
140. [S SHEN 62026-2:2013
Pajisjet shpémdarése dhe t& kontrollit pér tension t& ulét - 2014 Fp
Ndérfagja e pajisjeve t& kontrollit (CDIs) - Pjesa 2: Ndérfagja e
ndjesorit aktualizues (AS-i)
141. (S SHEN 62026-3:2009
Pajisje shpérndarése dhe kontrolli pér tension t& ulét - Ndérfaqe 2010 Fp
pér pajisjen kontrolluese (CDIs) - Pjesa 3: DeviceNet
142. S SHEN 62026-7:2013
Pajisjet shpémdarése dhe t& kontrollit pér tension t& ulét - 2014 Fp
Ndérfaqja e pajisjeve t& kontrollit (CDIs) - Pjesa 7: CompoNet
143. [S SH EN 62040-2:2006
Sistemet ¢ pandérpreré t& fuqisé(UPS) - Pjesa 2: Kérkesat pér 2008 Fp
pérputhshméring elektromagnetike
S SH EN 62040-2:2006/AC:2006 2011 Fp
144. (S SHEN 62052-11:2003
Pajisja matése elektrike e mymés alternative - Kérkesa t& 2005 Fp
pérgjithshme, provat dhe kushtet ¢ provés - Pjesa 11: Pajisja
matése
145. S SHEN 62052-21:2004
Pajisja matése elektrike e mymés alternative - Kérkesa t& 2008 Fp
pérgjithshme, provat dhe kushtet e provés - Pjesa 21: Pajisje t&
kontrollit t& tarifés dhe ngarkesés
146. (S SHEN 62053-11:2003 2005 Fp
Pajisja matése elektrike ¢ rrymés alternative - Kérkesa t& veganta -
Pjesa 11: Matésit elektromekaniké pér energjing aktive (klasat 0,5,
1 dhe 2)
147. S SH EN 62053-21:2003 2005 Fp
Pajisja matése elektrike ¢ rrymés alternative - Kérkesa t& veganta -
Pjesa 21: Matésit e palévizshém pér energjing aktive (klasat 1 dhe
2
148. [S SH EN 62053-22:2003 2005 Fp
Pajisja matése elektrike ¢ rrymés alternative - Kérkesa t& veganta -
Pjesa 22: Matésit e palévizshém pér energjing aktive (klasat 0,2 S
dhe 0,5 S)
149. [S SH EN 62053-23:2003 2005 Fp
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Pajisja matése elektrike ¢ rrymés alternative - Kérkesa té veganta -
Pjesa 23: Matésit e palévizshém pér energjiné reaktive (klasat 2
dhe 3)

150. |S SHEN 62054-11:2004
Matja e rrymés alternative - Kontrolli i ngarkesés dhe tarifés - 2008 Fp
Pjesa 11: Kérkesat ¢ veganta pér marrésit ¢ kontrollit elektronik t&
valézimit

151. |S SHEN 62054-21:2004
Matja e rrymés alternative - Kontrolli i ngarkesés dhe tarifés - 2008 Fp
Pjesa 21: Kérkesat ¢ veganta pér gelésat kohoré

152. |S SHEN 62135-2:2008
Pajisje pér saldimin me rezistencé - Pjesa 2: Kérkesat pér 2008 Fp
pérputhshméring elektromagnetike

153. |S SHEN 62310-2:2007
Sistemet e transferimit statik (STS) - Pjesa 2: Kérkesat e 2008 Fp
pérputhshmérisé elektromagnetike (EMC)

154. |S SHEN 62423:2009
Ndérprerésit ¢ qarkut t& tipit B q& operojné me rrymé mbetése, me 2010 Fp
ose pa mbrojtje t& integruar nga mbi rryma, pér pérdorime
shtépiake dhe t& ngjashme me t& (Tipi B RCCB-s dhe tipi B
RCBO-s)

155. |S SHEN 62423:2012
Ndérprerésit e qarkut t& tipit B dhe F q& operojné me 1rymé 2013 Fp
mbetése, me ose pa mbrojtje t& integruar nga mbi rryma, pér
pérdorime shtépiake dhe t& ngjashme me t&

156. |S SHEN 62586-1:2014
Matja ¢ cilésisé s& fuqisé né sistemet ¢ furnizimit me energji 2015 Fp
elektrike - Pjesa 1: Instrumentet e cilésisé s& fuqisé (PQI)

157. |S SHEN 62586-2:2014
Matja ¢ cilésisé s& fuqisé né sistemet ¢ furnizimit me energji 2015 Fp
elektrike - Pjesa 2: Provat funksionale dhe kérkesat e pasigurisé

158. |S SHEN 62606:2013
Kérkesa t& pérgjithshme pér pajisjet pér zbulimin e defektit t& 2014 Fp
harkut

159. |SSHEN 300386 V1.4.1
Céshtje t& pérputhshmérisé elektromagnetike dhe t& spektrit t& 2013 Fp
radios (ERM); Pajisje t& rrjetit t& telekomunikacionit; Kérkesat e
pérputhshmérisé elektromagnetike (EMC)

160. |SSHEN 300386 V1.5.1
Céshtje t& pérputhshmérisé elektromagnetike dhe t& spektrit t& 2013 Fp

radios (ERM); Pajisje t& rrjetit t& telekomunikacionit; Kérkesat e
pérputhshmérisé elektromagnetike (EMC)
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161.

S SHEN 300 386 V1.6.1

Céshtje t& pérputhshmérisé elektromagnetike dhe t& spektrit t&
radios (ERM); Pajisje t& rrjetit t& telekomunikacionit; Kérkesat e
pérputhshmérisé elektromagnetike (EMC)

2013

Fp

162.

S SHEN 301 489-1V1.9.2

Céshtje t& pérputhshmérisé elektromagnetike dhe t& spektrit t&
radios (ERM); Standard i pérputhshmérisé elektromagnetike
(EMC) pér pajisjet dhe shérbimet radio; Pjesa 1: Kérkesat teknike
& pérgjithshme

2013

Fp

163.

S SHEN 301 489-34 V1.1.1

Céshtje t& pérputhshmérisé elektromagnetike dhe t& spektrit t&
radios (ERM); Standard i pérputhshmérisé elektromagnetike
(EMC) pér pajisjet dhe shérbimet radio; Pjesa 34: Kushtet
specifike pér furnizimin nga jashté me fuqi (EPS) pér telefonat ¢
1évizshém

2013

164.

S SHEN 301 489-34 V1.3.1

Céshtje t& pérputhshmérisé elektromagnetike dhe t& spektrit t&
radios (ERM); Standard i pérputhshmérisé elektromagnetike
(EMC) pér pajisjet dhe shérbimet radio; Pjesa 34: Kushtet
specifike pér furnizimin nga jashté me fuqi (EPS) pér telefonat ¢
1évizshém

2013

165.

S SHEN 301 489-34 V1.4.1

Céshtje t& pérputhshmérisé elektromagnetike dhe t& spektrit t&
radios (ERM); Standard i pé&rputhshmérisé elektromagnetike
(EMC) pér pajisjet dhe shérbimet radio; Pjesa 34: Kushtet
specifike pér furnizimin nga jashté me fuqi (EPS) pér telefonat ¢
1évizshém

2014
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