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VENDIM
Nr. 1057, datë 23.12.2015

PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR ASHENSORËT”[footnoteRef:1] DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA [1:  Direktiva e Parlamentit dhe Këshillit Evropian 95/16/EC, e datës 29 qershor 1995 “Për përafrimin e ligjeve të shteteve anëtare në lidhje me ashensorët”, numri celex 31995L0016; Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr.213, datë 7.9.1995, faqe 1–31.
] 


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, pika 17, 5, pika 2, 6 e 42, të ligjit nr.10489, datë 15.12.2011, “Për tregtimin dhe mbikë-qyrjen e tregut të produkteve joushqi-more”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik “Për ashensorët”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

























2. Përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara shqiptare, me karakter referues, për prezumimin e konformitetit të ashensorëve referuar në pikën 1, sipas listës që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
3. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilave janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 2, të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezu-mimin e konformitetit të ashensorëve, referuar në pikën 1, me kërkesat thelbësore të sigurisë, të përcaktuara në rregullin teknik të këtij vendimi.
4. Ngarkohet Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e zbatimit të tij nga data 1.1.2016. 

KRYEMINISTRI
Edi Rama
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VENDIM
Nr. 1059, datë 23.12.2015
 
PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR KËRKESAT  E EFIÇENCËS SË DROSELAVE PËR NDRIÇIM FLUORESHENT”[footnoteRef:2] [2:  Rregullore e Komisionit nr.245/2009, 18 mars 2009, mbi zbatimin e direktivës 2005/32/EC në lidhje me kërkesat e efiçencës së droselave për ndriçim fluoreshent, që shfuqizon direktivën 2000/55/EC; nr.celex 31992L0042; Fletore Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L, nr.76, datë 24.3.2009.] 


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 5, të ligjit nr.10489, datë 15.12.2011, “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave 























VENDOSI: 

1. Miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat e efiçencës së droselave për ndriçim fluoreshent”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2.  Ngarkohet Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e zbatimit të tij nga data 1.1.2016.
KRYEMINISTRI
[bookmark: _GoBack]Edi Rama
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RREGULL TEKNIK

“PER ASHENSORFT”

1. Fusha e zbatimit

1.1 Ky rregull teknik zbatohet pér ashensorét q& shérbejné né ményré t& pérhershme né ndértesa
dhe konstruksione. Gjithashtu zbatohet dhe pér komponentét e sigurisé q& pérdoren né ashensoré
t& till¢ dhe q& jang listuar né pikén 11.

1.2 Pér géllime t& kétij rregulli teknik "ashensor" &shté njé mjet ngrités q& shérben né lartési (kate)
t& veganta me njé platformé ngritése q& 18viz gjaté udh&zuesve té cilét jané t& shtangét dhe t& pjerrét
né njé kénd mé t& madh se 15 gradé me horizontin dhe & parashikohet pér transportin e:

a) njerézve;

b) njerézve dhe mallrave;

¢) vetém mallrave, por nése platforma ngritése lejon gé& njé njeri mund t8 hyjé pa véshtirési dhe
t& pérshtatet me pajisjet ¢ kontrollit t& vendosura brenda platformés ngritése ose qéndrimin e
njeriut brenda saj.

Pajisjet ngritése q& 1&vizin sipas njé drejtimi plotssisht t& pércaktuar, edhe nése jo pérgjaté
udhézuesve t& shtangét, jané brenda fushés s& kétij rregulli teknik.

Njé "platformé ngritése" &shté pjesa e ashensorit né t& cilén njerézit dhe/ose mallrat mbé&shteten
me qéllim qé& t& ngrihen ose t& ulen.

1.3 Rregulli teknik nuk zbatohet pér:

a) Pajisjet ngritése, shpejtésia e té cilave nuk &shté mé e madhe se 0.15m/sek;

b) Pajisjet ngritése t& pérdorura né kantieret ¢ ndértimit;

¢) Teleferikét, duke pérfshiré mjetet hekurudhore me térheqje me kavo;

¢) Ashensorét e projektuar dhe konstruktuar veganérisht pér qéllime ushtarake dhe policore;
d) Pajisjet ngritése nga t& cilat mund t& kryhen punime;

dh) Ashensorét q& pérdoren n& puset ¢ minierave;

e) Pajisjet ngritése q& pérdoren né teknikén skenike t& parashikuara pér ngritjen ¢ aktoréve gjaté
interpretimeve artistike;

&) Pajisjet ngritése t& instaluara né mjetet e transportit;
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) Pajisjet ngritése t& vendosura né makineri dhe t& parashikuara vetém pér t& arritur vendin e
punés duke pérfshiré kétu pika mirémbajtjeje dhe inspektimi mbi makineri;

g) Trena té tipit kremaliere-pinion;
gj) Shkallét 18vizése dhe vendkalimet mekanike.
1.4 Pér géllime t& kétij rregulli teknik:

a) "Instalues i njé ashensori" &shté personi fizik ose juridik q& merr pérgjegjésing pér projektimin,
prodhimin, instalimin dhe vendosjen né treg t& ashensorit, q& vendos markimin CE dhe harton
deklaratén EC té konformitetit;

b) "Vendosja né treg e ashensorit" &sht& kur instaluesi pér heré t& paré bén t& disponueshém
ashensorin pér pérdoruesin;

¢) "Komponent i sigurisg" &shté njé komponent q& &shté listuar né pikén 11;

¢) "Prodhues i komponentéve t& sigurisé" &shté personi fizik ose juridik q& merr pérgjegjésing pér
projektimin dhe prodhimin ¢ komponentéve t& sigurisé, vendos markimin CE dhe harton
deklaratén EC té konformitetit;

d) "Ashensor model" &shté ashensori pérfagésues, dokumentacioni teknik i t& cilit tregon ményrén
se si do t& pérmbushen kérkesat thelb&sore t8 sigurisé pér ashensorét & jané né konformitet me
ashensorin model, i pércaktuar nga parametra objektivé dhe q& pérdor komponenté t& njéjté t&
sigurisé.

T& gjitha devijimet e lejuara ndérmjet ashensorit model dhe ashensoréve q& formojné pjesén e
ashensoréve g8 jang né konformitet me ashensorin model specifikohen qartésisht (me vlerat
maksimale dhe minimale) né dokumentacionin teknik.

Nga llogaritja dhe/ose mbi bazén e planeve t& projektimit lejohet t& demonstrohet ngjashméria e
njé game pajisjesh q& plotésojné kérkesat thelb&sore mbi siguring.

1.5 Ky rregull teknik nuk zbatohet ose ndalohet t& zbatohet pér ata ashensoré, risqet e t& ciléve,
referuar né kété rregull teknik, mbulohen térésisht ose pjesérisht nga rregulla teknike t& vegants.
Né& kéto raste ashensoré t& till& dhe risqe t& tilla mbulohen nga zbatimi i regullave tekniké specifiké.

2. Mbikéqyrja e tregut
2.1. Ashensorét trajtuar nga ky rregull teknik:

a) Vendosen né treg dhe/ose né shérbim vetém nése ato nuk rrezikojné shéndetin ose siguring e
njerézve ose sipas rastit siguring e pronds kur ato instalohen, mirémbahen dhe pérdoren si¢ duhet
pér géllimin e tyre t& parashikuar;
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b) Komponentét e sigurisé qé trajtohen nga ky rregull teknik vendosen né treg dhe/ose né shérbim
vetém nése ashensorét ku ato instalohen nuk rrezikojné shéndetin ose siguring e njerézve dhe
sipas rastit siguring e pronés, kur instalohen, mirémbahen dhe pérdoren plotésisht pér qéllimin e
tyre t& parashikuar.

2.2. Personi pérgjegjés pér punén né ndértim ose n& konstruksione dhe instaluesi i ashensorit
mbajné& njeri-tjetrin t& informuar si pér faktet ¢ domosdoshme pérkatése, ashtu dhe pér marrjen e
masave & sigurojné funksionimin e pérshtatshém dhe pérdorimin e sigurt t8 ashensorit

2.3. Hapésirat (kolona e montimit) ¢ parashikuara pér instalimin ¢ ashensoréve nuk duhet t&
pérmbajné tubacione, instalime elektrike ose montime, pérveg atyre & jané t& nevojshme pér
funksionimin dhe siguring e ashensorit.

2.4. Ashensorét ose komponentét e sigurisé & nuk jané né pérputhje me ké&té rregull teknik
mund t& paraqiten né panaire, ekspozita ose né demonstrime t& veganta vetém nése njé shénim
qartésisht i dukshém tregon se ashensoré t& tillé ose komponents t& sigurisé sé tij nuk jang né
pérputhje me ké&té rregull teknik dhe nuk shiten deri sa té sillen n& pérputhje me kété rregull
teknik nga instaluesi i ashensorit, prodhuesi i komponentéve t& sigurisé ose pérfagésuesi i tij i
autorizuar. Gjaté demonstrimeve merren masat ¢ nevojshme t& sigurisé pér t& garantuar
mbrojtjen e njerézve.

3. Vendosja né treg dhe/ose shérbim dhe lévizja e liré
3.1. Vendosja né treg dhe/ose shérbim

a) Ashensorét e mbuluar nga ky rregull teknik plotésojné kérkesat thelb&sore mbi shéndetin dhe
siguring, t& pércaktuara né pikén 8.

b) Komponentét e sigurisé t& mbuluara nga ky rregull teknik plotésojné kérkesat thelbésore mbi
shéndetin dhe siguring, t& pércaktuara né pikén 8, ose mundésojné qé ashensorét, né t& cilét ata
instalohen, t& plotésojné kérkesat thelbésore t& lartpérmendura.

3.2. Lévizja e liré e mallrave

a) Nuk pengohet, kufizohet ose ndalohet vendosja né treg dhe/ose né shérbim i ashensoréve
dhe/ose komponentéve t8 sigurisé t& cilét jané n& pérputhje me kété rregull teknik.

b) Nuk pengohet, kufizohet ose ndalohet vendosja né treg ¢ komponentéve té cilét, mbi bazén e
njé deklarate t& prodhuesit ose pérfagésuesit t& tij t& autorizuar, parashikohen t& pérfshihen né
njé ashensor & mbulohet nga ky rregull teknik.

¢) Ashensorét dhe komponentét e sigurisé & mbajné markimin CE dhe t& shogéruar nga
deklarata EC ¢ konformitetit, referuar pikés 9, konsiderohen né pérputhje me t& gjitha kushtet e
kétij rregulli teknik, duke pérfshiré dhe procedurat e vlerésimit té konformitetit t& shprehura né
pikén 5.1, shkronja “ a”, pikén 5.2, shkronja “a”, dhe pikén 12.
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4. Klauzola mbi siguriné

Kur struktura pérgjegjése e mbikéqyrjes sé tregut né ministriné pérgjegjése pér tregting (mé poshté
SPMT) konstaton se njé ashensor ose njé komponent i sigurisé qé mban markimin CE dhe &sht&
véné né& pérdorim né& pérputhje me géllimin e parashikuar, rrezikon siguring e njerézve, dhe sipas
rastit pronén, merr t& gjitha masat ¢ nevojshme pér térheqjen nga tregu, ndalimin ¢ vendosjes né
treg apo né shérbim ose kufizon 1&vizjen e 1iré t& tij.

SPMT menjéheré informon ministring pérgjegjése pér tregting pér ¢do masé t& marré, duke treguar
arsyet ¢ vendimit t& saj dhe veganérisht, nése mospérputhja &shté e lidhur me:

a) mosplotésimin e kérkesave thelbé&sore t& referuara né pikén 3.1, ku pajisja nuk u korrespondon
standardeve te harmonizuara té;

b) zbatimin jo t& sakté t& standardeve t& harmonizuara té listuara né listén bashkélidhur kétij
vendimi, si¢ pércaktohet né pikén 2 t& tij;

¢) mungesén veté standardeve t& harmonizuara.
5. Procedura e vlerésimit t& konformitetit
5.1. Komponentét e sigurisé

Pérpara vendosjes né treg t& komponentéve t& sigurisé, t& listuara né pikén 11, prodhuesi i
komponentit t& sigurisé ose pérfaqésuesi i tij 1 autorizuar:

a) i. Kryen shqyrtimin EC t& tipit, n& pérputhje me pikén 12 pér modelin ¢ komponentit t&
sigurisé, si dhe realizon kontrollet e prodhimit, né pérputhje me pikén 18, nga njé organizém
evropian i notifikuar/dega e tij e regjistruar dhe miratuar né Shqipéri nga ministri pérgjegjés pér
tregting (kétu e mé poshté OEN/OM),

ii. kryen shqyrtimin EC t& tipit n& pérputhje me pikén 12.1, pér modelin e komponentit t&
sigurisé dhe vepron me njé sistem t& sigurimit t& cil8sisé sipas pikés 15; ose

iii. vepron me njé sistem pér sigurimin e ploté t& cilésisé né pérputhje me pikén 16.

b) Vendos markimin CE né& ¢do komponent t& sigurisé dhe harton deklaratén e konformitetit q&
pérmban informacionin e dhéné né pikén 9 dhe merr parasysh sipas rastit dhe specifikimet e
dhéna né pikat 15, 16 ose 17.

¢) Mban njé kopje t& deklaratés s& konformitetit pér 10 vjet nga data e prodhimit t& komponentit
& sigurisé pér heré t& fundit.

5.2. Ashensorét
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Pérpara vendosjes né treg njé ashensor i nénshtrohet njérés prej procedurave q& pérshkruhen né
nénpikat a, b, ¢, ¢, dhe d, si m& poshté:

a) Nése ashensori &shté projektuar né pérputhje me njé ashensor & i &shté nénshtruar shqyrtimit
EC t& tipit, si¢ referohet né pikén 12.2, ai konstruktohet, instalohet dhe testohet duke zbatuar:

i. inspektimin pérfundimtar, sig referohet né pikén 13, ose
ii. sistemin e sigurimit t& cil8sisé s& produktit, si¢ referohet né pikén 19, ose
iii. sistemin e sigurimit t& sistemit t& cilésisé s& prodhimit, si¢ referohet né pikén 21.

Procedurat pér etapat ¢ projektimit dhe konstruksionit nga njéra ang, si dhe t& instalimit dhe
testimit nga ana tjetér kryhen né t& njéjtin ashensor.

b) Nése ashensori &shté projektuar né pérputhje me njé model ashensori q& i &shté nénshtruar njé
shqyrtimi EC t& tipit, si¢ referohet né pikén 12, ai konstruktohet, instalohet dhe testohet duke
zbatuar:

i. inspektimin pérfundimtar, si¢ referohet né pikén 13, ose
ii. sistemin e sigurimit t& cil&sisé s& produktit, si¢ referohet né pikén 19, ose
iii. sistemin e sigurimit t& cilésis€ s& prodhimit, si¢ referohet n& pikén 21

¢) N& qofté se ashensori &shté projektuar né pérputhje me njé ashensor pér t& cilin &shté zbatuar
sistemi i sigurimit t& ploté t& cil&sisé né pérputhje me pikén 20, i shogéruar dhe nga njé shqyrtim
i projektit kur ky i fundit nuk &shté plotésisht né pérputhje me standardet ¢ harmonizuara, ai
instalohet, konstruktohet dhe testohet duke zbatuar dhe:

i. inspektimin pérfundimtar, si¢ referohet né pikén 13, ose
ii. sistemin e sigurimit t& cil&sisé s& produktit, si¢ referohet né pikén 19, ose
iii. sistemin e sigurimit t& cilésisé s& prodhimit, si¢ referohet né pikén 21

¢) Ashensori i nénshtrohet progedurés s& verifikimit t& njésisé, si¢ referohet né pikén 17, nganjé
OEN/OM.

d) Nése ashensori &shté subjekt i sistemit t& sigurimit t& ploté t& cilésisé né pérputhje me pikén
20, plotésohet dhe me njé shqyrtim t& projektit, nése ky i fundit nuk &shté térésisht né pérputhje
me standardet e harmonizuara.

N& rastet e referuara né nénpikat a, b dhe ¢, personi pérgjegjés pér projektin i dorézon t& gjitha
dokumentet dhe informacionin ¢ nevojshém personit pérgjegjés pér konstruktimin, instalimin
dhe testimin, me qéllim q& ky i fundit t& jeté né gjendje t& veprojé me siguri absolute
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5.3. N& t& gjithé rastet q& referohen né nénpikén 5.2 a:

a) Instaluesi vendos mbi ashensor markimin CE dhe harton deklaratén ¢ konformitetit &
pérmban informacionin e listuar né pikén 9, dhe merr parasysh sipas rastit specifikimet e dhéna
né pikat 13, 17, 19, 20 ose 21,

b) Instaluesi mban njé kopje t& deklaratés s& konformitetit pér 10 vjet nga data qé ashensori &shté
vendosur né treg;

¢) OEN/OM me kérkesé t& tij mund t& marré nga instaluesi njé kopje t& deklaratss s&
konformitetit dhe raportet e provave qé pérfshihen né inspektimin pérfundimtar.

5.4. a) Kur ashensorét ose komponentét e sigurisé jané subjekt edhe t& Rregullave t& tjeré Tekniké
mbi vendosjen e markimit CE, kjo tregon gjithashtu se ashensori ose komponenti i sigurisé shté
né pérputhje me kérkesat ¢ kétyre Rregullave Tekniké.

b) Megjithaté, kur njé ose mé& shumé nga kéto rregulla teknike lejojné qé& prodhuesi gjaté njé
periudhe kalimtare t& zgjedhé se cilin rregull t& zbatojé, markimi CE do t& tregojé vetém
pérputhjen me rregullat teknike q& jang zbatuar nga instaluesi i ashensorit ose nga prodhuesi i
komponentéve t& sigurisé. N& kété rast, vegantité e rregullave t& zbatuara sipas publikimeve né
“Fletoren zyrtare” duhet t& jepen né dokumentet, shénimet ose instruksionet ¢ kérkuara nga
rregullat teknike t& cilat shogérojné ashensorin ose komponentin e sigurisé.

5.5. Kur as instaluesi i ashensorit dhe as prodhuesi i komponentit t& sigurisé apo pérfaqésuesi i tij
i autorizuar nuk plot&sojné detyrimet e paragraféve t& mésipérm, personi & vendos ashensorin
ose komponentét e sigurisé né treg &shté pérgjegjés pér plotésimin e kétyre detyrimeve. T8
njéjtat detyrime zbatohen edhe pér prodhuesin e ashensorit ose t& komponentit t8 sigurisé, kur ai
i pérdor ato pér veten e tij.

6. Markimi CE
6.1. Markimi CE pérbéhet nga inicialet CE. Pika 10 jep modelin q& pérdoret né kété rast.

6.2. Markimi CE vendoset né ¢do kabing ashensori né ményré t8 dukshme dhe t& qarté, né
pérputhje me pikén 8.6 dhe vendoset gjithashtu mbi ¢do komponent t& sigurisé t& listuar né pikén
11, ose ku nuk mundésohet, mbi njé etiketé q& vendoset né ményré t& paheqshme mbi ¢do
komponent t& sigurisé.

6.3. Ndalohet vendosja mbi ashensor ose mbi komponentét e sigurisg, t& markimeve q& mund t&
gorientojné palét e treta si né kuptimin ashtu dhe né formén e markimit CE.

Cdo markim tjetér mund t& vendoset tek ashensori ose tek komponenti i sigurisé me kusht & nuk
ulet dukshméria dhe lexueshméria e markimit CE.
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6.4. Pérveg atyre t& parashikuara né pikén 4:

a) Kur SPMT konstaton se markimi CE &shté vendosur né ményré t& parregullt, instaluesi i
ashensorit, prodhuesi i komponentéve t& sigurisé apo pérfagésuesi i tij i autorizuar jang t&
detyruar ta sjellin produktin n& pé&rputhje, pér sa u pérket kérkesave, né lidhje me markimin CE
dhe t'i japin fund kundérvajtjes, sipas kushteve t& véna nga struktura pérgjegjése e mbikéqyrjes
sé tregut.

b) Kur mospérputhja n& lidhje me rregullsiné e markimit CE vazhdon, SPMT merr t& gjitha
masat ¢ nevojshme pér t& kufizuar ose ndaluar vendosjen né treg t& kétyre komponentéve t&
sigurisé, ose i heq nga tregu dhe ndalon pérdorimin e ashensorit si dhe informon ministring
pérgjegjése pér tregting.

7. Pérjashtime

N& lidhje me aspektet q& i pérkasin instalimit t8 ashensoréve, ky rregull teknik &shté brenda
kuptimit t& pércaktuar né legjislacionin "Pér produktet e ndértimit".

8. Kérkesat thelbésore mbi shéndetin dhe siguriné té lidhura me projektimin dhe
konstruksionin e ashensoréve dhe komponentéve té sigurisé

8.1. Vérejtje paraprake

a) Detyrimet e lidhura me kérkesat thelb&sore mbi shéndetin dhe siguring zbatohen nga instaluesi
i ashensorit ose prodhuesi i komponentéve t& sigurisé vetém né rastin kur ashensori ose
komponenti i sigurisé &shté subjekt i rrezigeve kur ata pérdoren sipas parashikimit;

b) Kérkesat thelb&sore mbi shéndetin dhe siguring t& dhéna né kété rregull teknik jang t&
detyrueshme pér t'u plotésuar. Megjithaté, duke pasur parasysh nivelin e teknologjisé, objektivat
q& ato japin mund t& jené t& paarritshme. N& kéto raste ashensori ose komponentét e sigurisé
projektohen dhe konstruktohen né ményré t& tillé q& t& pérafrojné sa mé& shumé kah kéto
objektiva;

¢) Prodhuesi i komponentit t& sigurisé dhe instaluesi i ashensorit jané t& detyruar t& vlerésojng

rreziget me qéllim & t& identifikojné t& gjithé ato q& kércénojné produktet e tyre. Ata pas késaj,
duke marré parasysh vlerésimin e kétyre rreziqeve, projektojné dhe konstruktojné produktet né
fjalg;

¢) Pér ashensorét, né pérputhje me pikén 7, zbatohen kérkesat thelbésore t& pércaktuara né
legjislacionin pé&r "Pér produktet e ndértimit" dhe q& nuk jané t& pérfshira né kété rregull teknik.

8.2. T€ pérgjithshme

8.2.1. Kur ekzistojné rreziqe q& nuk merren parasysh né kérkesat e shprehura né pikén 8, zbatohen
kérkesat thelb&sore mbi shéndetin dhe siguring t& percaktuara ne legjislacionin per makinerité.
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8.2.2. Platforma ngritése

Platforma ngritése duhet t& jeté njé kabing. Kabina projektohet dhe konstruktohet pér t& ofruar
hapésiré dhe fortési q& i korrespondon numrit maksimal t& njerézve dhe ngarkesés nominale t&
ashensorit t& vendosura nga instaluesi.

N& rastin ¢ ashensoréve t& parashikuar pér transportin e njerézve, dhe ku pérmasat ¢ lejojné, kabina
projektohet dhe konstruktohet né até ményré q& vegorité strukturore té saj t& mos pengojné ose
ndalojné hyrjen dhe pérdorimin nga njeréz me aftési té kufizuara dhe t& lejojé ¢do rregullim t&
pérshtatshém q& t& lehtésohet pérdorimi i saj prej tyre.

8.2.3. Mjetet e varjes dhe mjetet e mbéshtetjes

Mjetet e varjes dhe/ose mbéshtetjes sé kabings, kapjet e saj dhe pjesét fundore pérzgjidhen dhe
projektohen, si pér té siguruar njé nivel t& mjaftueshdm té8 sigurisé s& pérgjithshme ashtu dhe pér
t& minimizuar rrezikun e rénies s8 kabinds duke marré parasysh kushtet e pérdorimit, materialet e
pérdorura dhe kushtet ¢ prodhimit.

Kur pérdoren litaré ose zinxhirg, pér t& varur kabinén duhet t& jené t& paktén dy litarg ose zinxhirg
t& pavarur dhe secili t& keté sistemin e tij t& ankorimit. Litaré dhe zinxhirg t& till& nuk duhet t& kené
bashkime ose lidhje, me pé&rjashtim t& rastit kur &shté e domosdoshme pér fiksimin ose pér
formimin e njé laku.

8.2.4. Kontrolli i ngarkesés (duke pérfshiré mbishpejtésiné)

8.2.4.1. Ashensorét duhet t& projektohen, konstruktohen dhe instalohen né ményré t& tillg & t&
parandalohet nisja e tyre nése tejkalohet ngarkesa nominale né ta.

8.2.4.2. Ashensorét pajisen me njé rregullues/kufizues mbishpejtésie.

Kéto kérkesa nuk zbatohen pér ashensorét ku projektimi i sistemit t& drejtimit parandalon
mbishpejtésing.

8.2.4.3. Ashensorét e shpejté pajisen me njé pajisje q& monitoron shpejtésing dhe e kufizon até.

8.2.4.4. Ashensorét e véné né 18vizje me pulexho me férkim projektohen & tillé q& t& sigurojné
géndrueshméri t& litaréve térheqés mbi pulexho.

8.2.5. Agregati i lévizjes

8.2.5.1. T¢& gjithé ashensorét pér pasagjeré kand agregatin e tyre individual t& 1&vizjes. Kjo kérkesé
nuk zbatohet pér ashensorét ku kundérpeshat zévendésohen nga njé kabing e dyté.

8.2.5.2. Instaluesi i ashensorit siguron g& t& jeté e pamundur hyrja tek agregati i l&vizjes dhe né
pajisjet shogéruese t& njé ashensori, pérveg rasteve t& mirémbajtjes dhe emergjencés.
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8.2.6. Sistemi i komandim-kontrollit

8.2.6.1. Sistemet ¢ komandim-kontrollit t& ashensoréve t& parashikuar pér pérdorim nga njeréz me
aftési t& kufizuara dhe t& pashoqéruar, projektohen dhe vendosen duke marré parasysh kéto
rrethana.

8.2.6.2. Funksioni i komandave tregohet qartésisht.
8.2.6.3. Qarqget e kérkimit t& njé grupi ashensorésh jané t& ndaré ose t& lidhura reciprokisht.
8.2.6.4. Pajisjet elektrike instalohen dhe lidhen né ményré té tillé q&:
a) t& jeté e pamundur & ato t& ngatérrohen me qarqe qé nuk kané lidhje direkte me ashensorin;
b) furnizimi i energjisé mund t& ndérpritet ndérsa &shté mbi ngarkess;

¢) &vizjet e ashensorit varen nga pajisje elektrike t& sigurisé né njé qark t& ndaré elektrik t&
sigurisé;

¢) njé defekt né instalimin elektrik nuk provokon njé situaté t8 rrezikshme.
8.3. Rreziqe pér njerézit jashté kabinés

8.3.1. Ashensori projektohet dhe konstruktohet q& t& sigurojé pengimin ¢ hyrjes né hapésirén
(kolonén) né t& cilén 18viz kabina, me pérjashtim t& rasteve t& mirémbajtjes ose emergjencave.

Pérpara se njé person t& hyjé né kété hapésiré duhet béré i pamundur pérdorimi normal i ashensorit.

8.3.2. Ashensori projektohet dhe konstruktohet pér té parandaluar rrezikun e pérplasjes, kur kabina
&shté né njé nga pozicionet ¢ saj ekstreme.

Kjo realizohet duke 1&n& njé hapésiré ose njé volum t& liré pértej pozicioneve ekstreme té korsés
normale t& kabings.

Megjithaté né raste t& veganta, vegandrisht né ndértesat ekzistuese ku kjo zgjidhje &shté e
pamundur t& plotsohet, parashikohen ményra té tjera pér ta shmangur kété rrezik.

Arkitektét, inxhinierét, OEN/OM dhe instaluesit jang ligjérisht t& detyruar t& kérkojné aprovim
nga ministria, né rastet kur kérkojné t& certifikojné ose instalojné njé& ashensor té ri pa hapésirén e
lir¢ n& pozicionet ekstreme. N& kéto raste t8 jashtézakonshme, duhet t& hartohet njé raport
vlerésimi me mbéshtetjen e verifikuar edhe t& OEN/OM pérkatés, q& dorézohet né ministri duke i
dhéné mundé&si asaj q& t& vlerdsojé pamundésing e instalimit t& nj& ashensori "normal" me hapésirat
e lira né& pozicionet ekstreme.

8.3.3. Sheshpushimet né& hyrje dhe dalje t& kabinés pajisen me dyer me njé géndrueshméri té
mjaftueshme mekanike né lidhje me kushtet ¢ pércaktuara t& pérdorimit.
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Gjaté pérdorimit normal, njé pajisje bllokuese parandalon:

a) vénien né 1&vizje, me ose pa qéllim, t& kabinés nése dyert né sheshpushim nuk jang mbyllur
dhe bllokuar;

b) hapjen ¢ njé dere n& sheshpushim kur kabina &shté akoma duke 1&vizur dhe &shté jashts njé
zone sheshpushimi t& parashikuar.

Megjithaté, t& gjitha 18vizjet me dyer t& hapura né sheshpushim lejohen vetém né zona té veganta
me kushtin q& niveli i shpejt8sisé t& jets i kontrolluar.

8.4. Rreziqet pér njerézit brenda né kabiné

8.4.1. Kabina e ashensorit duhet t& jeté plotésisht e mbyllur nga muret né t& gjithé gjatésing e saj,
duke pérfshiré dyert né t& gjithé gjatésiné e saj, dysheme dhe tavan t& pérshtatshém, me pérjashtim
t& hapjeve t& ventilimit. Dyert projektohen dhe instalohen & kabina t& mos 18vizé nése ato nuk
jan& mbyllur, duke pérjashtuar 1&vizjet né sheshpushim sig referohet né pikén 8.3.3 dhe ndalet né
vendqéndrim nése dyert jané t& hapura.

Dyert ¢ kabinés mbeten t& mbyllura dhe t& bllokuara nése ashensori ndalon ndérmjet dy niveleve
(kateve) dhe atje ka njé rrezik rénie midis kabinds dhe pareteve mbrojtése nga boshlléku ose kur
nuk ka fare parete t& tilla mbrojtése.

8.4.2. N& rastin e njé ndérprerjeje t& energjisé ose démtimi t& komponentéve, ashensori duhet t&
keté pajisje q& parandalojné rénien e liré ose 18vizjet e pakontrolluara ngritése t& kabinés.

Pajisja q& parandalon rénien e liré duhet t& jets e pavarur nga elementet e varjes s& kabinés.

Kjo pajisje mundéson ndalimin ¢ kabinés né ngarkesén e pércaktuar dhe né shpejtésing maksimale
t& parashikuar nga instaluesi i ashensorit. Cdo ndalim i shkaktuar nga kjo pajisje, né ¢farédo
kushtesh t& ngarkesés, nuk duhet t& provokojé njé ngadalésim t& tillg q& do t& démtonte njerézit né
kabing.

8.4.3. Ndérmjet pjesés fundore t& hapésirés ku 1&viz ashensori dhe dyshemesé s& kabings duhet t&
instalohen amortizators.

N& ké&té rast, hapésira e lirg, sig referohet n& pikén 8.3.2, llogaritet me amortizatorét plotésisht t&
ngjeshur.

Kjo kérkese nuk zbatohet né ata ashensoré ku, pér kabinat e tyre, projekti i sistemit t& drejtimit
nuk mund t& sigurojé hapésirén e liré sig referohet né pikén 8.3.2.

8.4.4. Ashensorét projektohen dhe konstruktohen né ményré té tillé q& t& shmangin vénien né
1&vizje t& tyre nése pajisja e parashikuar né pikén 8.4.2 nuk &shté né gjendje pune.
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8.5. Rreziqe t€ tjera

8.5.1. Kur dyert né sheshpushim dhe dyert e kabings, ose s& bashku, jan& t& motorizuara, ato
pérshtaten me njé pajisje q& parandalon rrezikun e pérplasjes kur ato jané né 1&vizje.

8.5.2. Kur dyert n& sheshpushim, duke pérfshiré dhe ato me pjesé xhami, ndihmojné né mbrojtjen
e ndértesés ndaj zjarrit, ato duhet t& jené t& géndrueshme ndaj zjarrit né aspektet e integritetit dhe
vetive té tyre né lidhje me materialet e izolimit (mbajtjen e flakéve) dhe transmetimin e nxehtésisé
(rrezatimi termik).

8.5.3. Kundérpeshat instalohen q& t& shmangin ¢do risk nga goditjet ose nga réniet e tyre mbi
kabing.

8.5.4. Ashensorét pajisen me mjete qé t'u japin mundési njerézve t& bllokuar né kabiné t& ¢lirohen
dhe t& shpérngulen.

8.5.5. Kabinave u sigurohen dy ményra komunikimi & lejojné kontakt t& pérhershém me
shérbimin e shpétimit.

8.5.6. Ashensorét projektohen dhe konstruktohen né ményré & tillé q& né rastin kur temperatura
né pajisjen ngritése kalon vlerén maksimale t& pércaktuar nga instaluesi i ashensorit, ato
mundgsojné pérfundimin e 1&vizjet né progres, por refuzojné komandat e reja.

8.5.7. Kabinat projektohen dhe konstruktohen qé& t& sigurojné njé ventilim t& mjaftueshém pér
pasagjerét edhe né rastin ¢ nj& ndalimi t8 zgjatur.

8.5.8. Kabina duhet t& jeté mjaft e ndriguar si gjaté pérdorimit ashtu dhe kur hapet njé deré.
Gjithashtu duhet t& keté edhe ndrigimin emergjent.

8.5.9. Ményra ¢ komunikimit, si¢ referohet né pikén 8.5.5, dhe ndrigimi emergjent, si¢ referohet
né pikén 8.5.8, projektohen dhe konstruktohen qé& t& funksionojné edhe pa furnizim normal t&
energjisé. Koha e funksionimit t& tyre duhet t& jeté aq e gjaté sa t& lejojé funksionimin normal t&
procedurés s& shpétimit.

8.5.10. Qarget e komandimit t& ashensoréve q& mund t& pérdoren né raste zjarri projektohen dhe
prodhohen n& ményré t& tillg q& ashensori t& mund t& parandalohet nga ndalimi né kate t& caktuara
dhe gé& t& lejojé pérparésing e kontrollit t& ashensorit nga ekipi i shpétimit.

8.6. Markimi

8.6.1, Pérveg t& dhénave minimale t& kérkuara pér ¢do makineri te pércaktuar ne legjislacionin per
makinerite, ¢do kabing mban né ményré t& qarté dhe t& dukshme pllaketén qé tregon ngarkesén
nominale t& ushtruar, vlerésuar né kilogram dhe numrin maksimal t& njerézve q& mund t& mbajé.
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8.6.2. Nése ashensori projektohet né ményré t& tillé qé njerézit e bllokuar brenda né kabing t& mund
t& ¢lirohen, pa ndihmé nga jashté, instruksionet pérkatése duhet t& jens t& qarta dhe t& dukshme né
kabing.

8.7. Instruksionet pér pérdorim

8.7.1. Komponentét e sigurisé t& referuar né pikén 11 shogérohen nga manuali i instruksioneve qé
hartohen, né shqip ose né njé nga gjuhét zyrtare evropiane t& pranuar nga instaluesi i ashensorit,
né ményré (¢:

a) montimi;

b) lidhja;

¢) rregullimi, dhe

¢) mirémbajtja, t& mund t& kryhen sakté dhe pa rrezik.

8.7.2. Cdo ashensor shogérohet nga dokumentacioni i hartuar né shqip ose né njé nga gjuhét zyrtare
evropiane t& pranuar nga instaluesi i ashensorit.

Dokumentacioni pérmban s& paku:

a) njé& manual instruksionesh & pé&rmban vizatimet ¢ punés dhe diagramet e nevojshme pér
pérdorim normal si dhe instruksionet q& lidhen me mirémbajtjen, inspektimin, riparimin,
kontrollet periodike dhe funksionet e shpétimit, si¢ referohen né& pikén 8.5.4

b) njé regjistér né t& cilin evidentohen riparimet dhe, sipas rastit, edhe kontrollet periodike.
9. Deklarata e konformitetit
9.1. Pérmbajtja e deklaratés EC té konformitetit pér komponentét e sigurisé
Deklarata e konformitetit hartohet né shqip ose né njé nga gjuhét zyrtare evropiane.
Deklarata EC e konformitetit pérmban informacionin e méposhtém:
a) Emrin dhe adresén ¢ ploté t& prodhuesit t8 komponentéve t& sigurisé;
b) Sipas rastit, emrin dhe adresén e ploté t& pérfaqésuesit & tij t& autorizuar;
¢) Pérshkrimin e komponentit t& sigurisé, detaje t& tipit ose serive dhe numrin serial nése ka;
¢) Funksionin e sigurisé sé komponentit t& sigurisé, nése nuk &shté i qarté nga pérshkrimi;
d) Vitin e prodhimit t& komponentit t& sigurisé;

dh) T& gjithé zbatimet pérkatése q& plotéson komponenti i sigurisé;
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e) Sipas rastit, referimet né standardet e harmonizuara t& pérdorur;

&) Sipas rastit, emrin, adresén dhe numrin ¢ identifikimit t&¢ OEN/OM i cili ka kryer shqyrtimin
EC té tipit, si¢ referohet né pikén 5.1 “a”, ““ 1)” dhe “ii)”;

f) Sipas rastit, referimin e gertifikatés s& 1éshuar nga OEN/OM mbi shqyrtimin EC t8 tipit;

g) Sipas rastit, emrin, adresén dhe numrin e identifikimit t&¢ OEN/OM & ka kryer kontrollet e

[IPRErTI

prodhimit sig referohet né pikén 5.1 “a”, “ii)”;

gj) Sipas rastit, emrin, adresén dhe numrin e identifikimit t&¢ OEN/OM i cili ka kontrolluar
sistemin e sigurimit t& cilésisé t& zbatuar nga prodhuesi né pérputhje me nénpikén 5.1 “a”, “iii)”;

h) Identifikimin e nénshkruesit t& autorizuar q& vepron né emér t& prodhuesit t& komponentéve
& sigurisé ose pérfagésuesit t& tij t& autorizuar.

9.2. Pérmbajtja e deklaratés EC té konformitetit pér ashensorét e instaluar
Deklarata EC e konformitetit hartohet né shqip dhe pérmban informacionin e méposhtém:
a) Emrin dhe adresén e ploté t& instaluesit t& ashensorit;

b) Pérshkrimin e ashensorit, detaje mbi tipin ose serité, numrin serial dhe adresén ku pérshtatet
ashensort;

¢) Vitin e instalimit t& ashensorit;
¢) T& gjitha dispozitat pérkatése me té cilat ashensori &shté ng konformitet;
d) Sipas rastit, referimet né standardet ¢ harmonizuara t8 pérdorura;

dh) Sipas rastit, emrin, adresén dhe numrin e identifikimit t& OEN/OM qé& ka kryer shqyrtimin
EC t& tipit, si¢ referohet n& pikén 5.2 “a’dhe “b”

e) Sipas rastit, referimin e certifikatés s& shqyrtimit CE t& tipit;

&) Sipas rastit, emrin, adresén dhe numrin ¢ identifikimit t&¢ OEN/OM & ka kryer verifikimin e
ashensorit, si¢ referohet né& pikén 5.2 “d”;

f) Sipas rastit, emrin, adresén dhe numrin e identifikimit t8 OEN/OM ¢& kryen inspektimin

[TRIN

pérfundimtar t& ashensorit, sig referohet né pjesén e paré 8 pikés 5.2 “a”, “b”, dhe “c

¢) Sipas rastit, emrin, adresén dhe numrin e identifikimit t& OEN/OM qé& ka inspektuar sistemin
e sigurimit t& cilésisé t& zbatuar nga instaluesi i ashe nsorit, si¢ referohet né paragrafin ¢ dyté dhe
18 treté t& pikés 5.2 “a”, “b”, “c” dhe “¢”;

gj) Identifikimin e nénshkruesit q& &shté autorizuar t& veprojé né emér té instaluesit t& ashensorit.
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10. Markimi CE i konformitetit

Markimi CE i konformitetit pérbéhet nga inicialet "CE", si¢ paragitet né formén e méposhtme:

Nése markimi CE zvogélohet ose zmadhohet, respektohen pérmasat e vizatimit t& mésipérm té
shkallézuar.

Komponentét e markimit CE duhet t& kené t& njéjtén pérmasé vertikale dhe qé nuk duhet té jeté

mé pak se 5 mm. Pér komponentét e sigurisé me dimensione té€ vogla mund t& mos merret parasysh
pérmasa minimale.

Markimi CE shoqérohet nga numri i identifikimiti OEN/OM qé lidhet me:

a) procedurat, si¢ referohen né pikén 5.1 “a”, “ii)” ose “b™,

b) procedurén, sig referohet né pikén 5.2.
11. Lista e komponentéve té sigurisé si¢ referohen né pikén 1 a) dhe né pikén 5.1
11.1. Pajisje pér mbylljen e dyerve né sheshpushim.

11.2. Pajisje pér parandalimin e rénieve, si¢ referohet né pikén 8.4.2 pér té parandaluar kabinén
nga rénia ose nga lévizjet e pakontrolluara ngritése.

11.3. Pajisje pér kufizimin e mbishpejtésisé.
11.4. a) Amortizator pér akumulimin e goditjes,
i. jolinear; ose
ii. me amortizim t€ lévizjes sé kthimit.
b) amortizator pér shpémdarjen e goditjes.

11.5. Pajisje sigurie té pérshtatura pér kriké hidraulike kur ato pérdoren si pajisje pér &
parandaluar rénien.
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11.6. Pajisje sigurie elektrike né formén e gelésave t& sigurisé q& pérmbajné komponents
elektroniké

12. Shqyrtimi EC i tipit (Moduli B)
12.1. Shqyrtimi EC i tipit pér komponentét e sigurisé

a) Shqyrtimi EC i tipit &sht& procedura népérmjet s& cilés OEN/OM vérteton dhe deklaron se
mostra pérfagésuese e komponentit t& sigurisé i lejon ashensorit né t& cilin ai &shté montuar
korrektésisht, t& plotésojé kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik;

b) Aplikimi pér shqyrtimin EC t& tipit paraqitet nga prodhuesi i komponentit t& sigurisé ose nga
pérfagésuesi i tij 1 autorizuar né njé¢ OEN/OM té zgjedhur nga ai veté.

Aplikimi pé&rmban:

i. emrin dhe adresén e prodhuesit t& komponentit t& sigurisé dhe t& pérfagésuesit t& tij t&
autorizuar, nése aplikimi &shté béré nga ky i fundit, dhe vendin e prodhimit t& komponentit t&
sigurisé;

ii. njé deklaraté me shkrim q& i nj&jti aplikim nuk &shté paraqitur n& njé OEN/OM tjeter;
iii. dokumentacionin teknik;

iv. njé mostér pérfagésuese t& komponentit t& sigurisé ose detajime t& vendit ku mund t&
shqyrtohet. OEN/OM mund t& kérkojé mostra té tjera, nése ka kérkesa té arsyetuara.

¢) Dokumentacioni teknik duhet t& mundé&sojé vlerésim t& konformitetit dhe aftésing e
komponentit t& sigurisé q& mundé&son q& ashensori né té cilin ai montohet né ményré korrekte t&
jeté né pérputhje me kérkesat e kétij Rregulli Teknik.

Pér géllime t& vlerssimit t& konformitetit duhet q& dokumentacioni teknik t& pérfshijé:

i. njé pérshkrim t8 pérgjithshém t8 komponentit t& sigurisé duke pérfshiré fushén e tij t&
pérdorimit (veganérisht kufijté e mundshém pér shpejtésing, ngritjen dhe fuqing) dhe kushtet
(veganérisht ambientet me rrezik shpérthimi dhe ekspozimin ndaj elementeve),

il. vizatime pune ose diagrama t& projektimit dhe prodhimit;

iii. kérkesat thelb&sore t8 marra né konsideraté dhe ményrat ¢ adoptuara pér t'i plotésuar ato
(p-sh. standarde t& harmonizuar);

iv. rezultatet e ¢do testi ose llogaritjet e béra ose t& nénkontraktuara nga prodhuesi;

v. njé kopje t8 instruksioneve t& montimit t& komponentéve t& sigurisé;
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vi. hapat ¢ ndérmarré né procesin ¢ prodhimit q& sigurojné se serité e prodhuara t&
komponentéve t& sigurisé jan& né pérputhje me komponentin e sigurisé s& kontrolluar.

¢) OEN/OM:
i. kontrollon dosjen teknike dhe vleréson sa jané plotésuar synimet ¢ déshiruara;

ii. shqyrton komponentin ¢ sigurisé duke kontrolluar pérputhjen e tij né aspektet e dosjes
teknike;

iii. kryen ose detyron kryerjen e kontrolleve pérkatése dhe testeve t& domosdoshme pér t&
verifikuar nése zgjidhjet e adoptuara nga prodhuesi i komponentit t& sigurisé plotésojné kérkesat
e kétij rregulli teknik dhe lejojné q& komponenti i sigurisé t& kryejé funksionin e tij, kur
montohet korrektésisht né ashensor.

d) Nése mostra pérfaqésuese ¢ komponentit t& sigurisé plotéson kushtet e rregullit teknik t&
zbatuar né t&, OEN/OM i 1&shon aplikantit njé gertifikaté t& shqyrtimit EC t& tipit.

Certifikata pérmban emrin dhe adresén e prodhuesit t& komponentit t& sigurisé, konkluzionet e
kontrollit, kushtet ¢ vlefshmérisé s& gertifikatés dhe hollési t& nevojshme pér identifikimin e tipit
t& aprovuar.

OEN/OM e tjera mund t& kérkojné qé t& kené& njé kopje t& gertifikatés dhe me njé kérkesé t&
argumentuar t& kené njé kopje t& dosjes teknike dhe raportet mbi verifikimet, llogaritjet dhe testet
e kryera.

Nése OEN/OM refuzon t& 18shojé gertifikatén EC t& shqyrtimit t& tipit, ai duhet t& deklarojé te
prodhuesi arésyet e hollésishme t& refuzimit. N& ké&té rast duhen parashikuar progedurat ¢ apelimit.

dh) Prodhuesi i komponentit t& sigurisé ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar informon OEN/OM pér
¢do ndryshim sado t& vogél qé ka béré ose planifikon t& b&jé mbi komponentin e aprovuar t&
sigurisé, duke pérfshiré shtrirjet e reja ose variante & nuk jané specifikuar ng dosjen origjinale
teknike (shiko pikén 12 “¢”) “1)””). OEN/OM i shqyrton kéto ndryshime dhe informon aplikantin
nése gertifikata e shqyrtimit EC t& tipit mbetet ¢ vlefshme.

¢) OEN/OM informojné ministring per tregting lidhur me informacionin e méposhtém:
i. certifikatat e 1&shuara pér shqyrtimin EC & tipit,
ii. certifikatat e hequra pér shqyrtimin EC t& tipit.

OEN/OM komunikojné me njéri-tjetrin duke dhéné informacionin pérkatés lidhur me certifikatat
¢ hequra mbi shqyrtimin EC & tipit nga ¢donjéri prej tyre.
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&) Certifikatat ¢ shqyrtimit EC t& tipit, si dhe dosjet dhe korrespondenca e lidhur me procedurat
e shqyrtimit EC & tipit hartohen né shqip ose né njé nga gjuhét zyrtare evropiane té pranuar nga
OEN/OM

f) Prodhuesi i komponentit t& sigurisé ose pérfagésuesi i tij i autorizuar mban né dosjen teknike
kopjet e gertifikatave t& shqyrtimit EC t& tipit dhe shtesa t& tyre pér njé periudhég 10 vjegare mbas
datés q& &shté prodhuar komponenti i sigurisé.

Kur as prodhuesi i komponentit t& sigurisé dhe as pérfaqésuesi i tij i autorizuar nuk jané né
Shqipéri, detyrimi pér disponueshméring e dosjes teknike e ka personi g8 vendos komponentin e
sigurisé né treg.

12.2. Shqyrtimi EC i tipit pér ashensorét

a) Shqyrtimi EC i tipit &shté progedura népérmjet s& cilés OEN/OM vérteton dhe deklaron se
modeli i njé ashensori, ose i njé ashensori & nuk parashikohet t& ké&té shtrirje ose devijime,
plotéson kérkesat e kétij rregulli teknik.

b) Aplikimi i shqyrtimit EC t& tipit paragitet nga instaluesi i ashensorit n& njé OEN/OM t&
zgjedhur nga ai veté.

Aplikimi pé&rmban:
i. emrin dhe adresén ¢ instaluesit t& ashensorit;
ii. njé deklaraté me shkrim q& i nj&jti aplikim nuk &shté paraqitur n& njé OEN/OM tjetér,
iii. dokumentacionin teknik;

iv. detaje t& vendit ku mund t& shqyrtohet modeli i ashensorit. Modeli i ashensorit i paraqitur
pér shqyrtim duhet t& pérfshijé edhe pjesét fundore dhe t& jeté né gjendje shérbimi t& paktén né
tri nivele (né lartésing maksimale, né mes dhe né pjesén fundore).

¢) Dokumentacioni teknik duhet t& lejojé njé vlerésim t& konformitetit t& ashensorit né pérputhje
me parashikimet e kétij rregulli teknik dhe njé kuptueshméri t& projektit dhe t& funksionimit t&
ashensorit.

Kur kérkohet pér qéllime t& vler&simit t& konformitetit, dosja teknike pérmban:

i. nj& pérshkrim t& pérgjithshém t& modelit pérfagésues t& ashensorit. Dokumentacioni teknik
duhet t& tregojé qartésisht t& gjitha shtrirjet ¢ mundshme t& ashensoréve pérkundrejt modelit
pérfagésues t& ashensorit nén shqyrtim (shiko pikén 1.4);

il. vizatime pune ose diagrame té projektit ose prodhimit;
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iii. kérkesat thelb&sore t& marra né konsideraté dhe ményrat ¢ adoptimit pér t'i plotésuar ato
(p-sh., standarde t& harmonizuara);

iv. njé kopje t& deklaratés EC t& konformitetit t& komponentéve t& sigurisé t& pérdorur né
prodhimin ¢ ashensorit;

v. rezultatet e ¢do testi ose llogaritjeje t& kryer ose t& nénkontraktuar nga prodhuesi;
vi. njé kopje t& manualit t& instruksioneve t& ashensorit;

vii. hapat e ndérmarré né procesin e instalimit & sigurojné se serité e prodhuara t& ashensoréve
jand né pérputhje me kérkesat e kétij rregulli teknik.

¢) OEN/OM:
i. kontrollon dokumentacionin teknik dhe vleréson sa jané plotésuar synimet ¢ déshiruara;

ii. shqyrton modelin pérfaqésues t& ashensorit pér t& kontrolluar nése ai &shté prodhuar né
pérputhje me dosjen teknike;

iii. kryen ose detyron kryerjen e kontrolleve pérkatése dhe testeve t& nevojshme pér t& verifikuar
nése zgjidhjet ¢ adoptuara nga instaluesi i ashensorit plotésojné kérkesat e kétij rregulli teknik
dhe mundésojné q& ashensori t8 jeté né pérputhje me to.

d) Nése modeli i ashensorit pérputhet me kérkesat e rregullit teknik t& zbatuara pér t&, OEN/OM
i 18shon aplikantit njé certifikaté t& shqyrtimit EC t& tipit. Certifikata pérmban emrin dhe adresén
¢ instaluesit t& ashensorit, konkluzionet e kontrollit, kushtet mbi vlefshméring e certifikatés dhe
t& dhéna t& nevojshme pér t& identifikuar tipin e aprovuar.

Ministria pérgjegjése pér tregting dhe OEN/OM e tjeré mund t& mbajné njé kopje t& certifikatés
dhe me njé kérkesé t& argumentuar té kené njé kopje t& dosjes teknike dhe raportet pér shqyrtimet,
llogaritjet dhe testet e kryera.

Nése OEN/OM refuzon t& 18shojé certifikatén EC t& shqyrtimit t& tipit, ai duhet t& deklarojé arsyet
e detajuara t& refuzimit. N& kété rast parashikohet nj& proceduré apelimi.

dh) Instaluesi i ashensorit informon OEN/OM pér ¢do ndryshim edhe sado t& vogél, q& ka béré
ose planifikon t& b&jé pér ashensorin e aprovuar, duke pérfshiré shtrirjet e reja ose devijime &
nuk jang specifikuar né dokumentacionin origjinale teknik. OEN/OM duhet t& shqyrtojé
ndryshimet dhe informon aplikantin nése mbetet ¢ vlefshme gertifikata e shqyrtimit EC & tipit.

¢) OM informojné ministring pérgjegjése pér tregting, lidhur me informacionin ¢ méposhtém:
i. certifikatat e 1&shuara t& shqyrtimin EC & tipit;

ii. certifikatat e hequra mbi shqyrtimin EC t8 tipit.
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OEN/OM komunikojné me njéri-tjetrin duke dhéné informacionin pérkatés lidhur me certifikatat
¢ hequra mbi shqyrtimin EC t& tipit nga ¢donjéri prej tyre.

&) Certifikatat ¢ shqyrtimit EC t& tipit, dokumentacioni teknik dhe korrespondenca e lidhur me
progedurat e shqyrtimit EC t& tipit hartohen né shqip ose né njé nga gjuhét zyrtare evropiane t&
pranuara nga OEN/OM.

f) Instaluesi i ashensorit mban dokumentacionin teknik, kopjet e gertifikatave t& shqyrtimit EC
t& tipit dhe shtesa t8 tjera pér njé periudhé s& paku 10 vjet mbas prodhimit t& ashensorit t& fundit
né konformitet me modelin pérfagésues t& ashensorit.

13. Inspektimi pérfundimtar

13.1. Inspektimi pérfundimtar &shté procedura me ané t& s& cilés instaluesi i ashensorit q& plotéson
detyrimet e pik8s 13 “b”, siguron dhe deklaron se ashensori q& &shté vendosur né treg plotéson
kérkesat e kétij rregulli teknik. Instaluesi i ashensorit vendos markimin CE né kabinén e ¢do
ashensori dhe harton deklaratén EC t& konformitetit.

13.2. Instaluesi i ashensorit ndérmerr t& gjithé hapat ¢ nevojshém qé t8 sigurojé se ashensori i
vendosur né treg &shté né pérputhje me modelin ¢ ashensorit t& pérshkruar né certifikatén e
shqyrtimit EC & tipit si dhe me kérkesat thelb&sore t& shéndetit dhe sigurisé t& zbatuara né t&.

13.3. Instaluesi i ashensorit mban njé kopje t& deklaratés EC t& konformitetit dhe gertifikatén e
inspektimit pérfundimtar, si¢ referohet né pikén 13.6 pér 10 vjet nga data kur ashensori &shté
vendosur né treg.

13.4. OEN/OM i zgjedhur nga instaluesi i ashensorit kryen ose detyron kryerjen ¢ inspektimit
pérfundimtar t& ashensorit pér vendosjen e tij né treg. Duhet t& kryen t& gjitha testet pérkatése dhe
kontrollet ¢ pércaktuara nga standardi/et e zbatuara ose t& testeve t& njévlershme me to, & t&
sigurohet konformiteti i ashensorit me kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik.

Kéto kontrolle dhe teste pérgjithésisht mbulojné:

a) shqyrtimin ¢ dokumentacionit teknik pér t& kontrolluar nése ashensori &shté né pérputhje me
modelin pérfaqésues t& ashensorit t& aprovuar, sig referohet né pikén 14.2.;

b) funksionimin e ashensorit si bosh ashtu dhe né ngarkesé maksimale & t& sigurojé instalimin
dhe funksionimin korrekt t& pajisjeve t& sigurisé (gelésat fundorg, pajisjet e bllokimit, etj),

¢) funksionimin e ashensorit si bosh ashtu dhe n& ngarkesé maksimale q& t& sigurojé
funksionimin korrekt t& pajisjeve t8 sigurisé né rastin ¢ mungesés s& energjisé;

¢) provén statike me ngarkesé 1.25 heré mé& t& madhe se ngarkesa nominale. Ngarkesa nominale
i referohet pikés 8.6.
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Mbas pérfundimit t& kétyre provave, OEN/OM kontrollon nése ka deformime ose démtime qé&
mund t& komprometojné pérdorimin e ashensorit.

13.5. OEN/OM merr dokumentet ¢ m&poshtme:
i. projektin e ploté t& ashensorit;

ii. vizatimet ¢ punés dhe diagramet ¢ nevojshme pér inspektimin pérfundimtar, veganérisht
diagramet e qarkut t& komandimit,

iii. nj& kopje t& manualit t& instruksioneve, sig referohet né pikén 8.7.2.

OEN/OM nuk kérkon vizatime t& detajuara ose informacione t& panevojshme pér shqyrtimin e
konformitetit t& ashensorit me modelin ¢ ashensorit t& pérshkruar né deklaratén e shqyrtimit EC t&
tipit.

13.6. Nése ashensori plotéson kérkesat e kétij rregulli teknik, OEN/OM né pérputhje me pikén 10,
vendos ose detyron vendosjen e numrit t& tij t& identifikimit prang markimit CE dhe harton
certifikatén e inspektimit pérfundimtar ku pérmenden kontrollet dhe testet e kryera.

OEN/OM plotéson né faqget pérkatése té regjistrit informacionin korrespondues & referohet né
pikén 8.7.2.

Nése OEN/OM refuzon t& 1&shojé certifikatén e inspektimit pérfundimtar, ai deklaron shkaqet e
detajuara t& refuzimit dhe rekomandimet q& mund t& pranohen. Kur instaluesi i ashensorit aplikon
pérséri pér inspektim pérfundimtar, ai duhet t& aplikojé né t& nj&jtin OEN/OM.

13.7. Certifikata ¢ inspektimit pérfundimtar, dokumentacioni dhe korrespondenca e lidhur me
procedurat e pranuara hartohen né shqip ose né njé nga gjuhét zyrtare evropiane t& pranuara nga
OEN/OM.

14. Sigurimi i cilésisé s€ produktit (moduli E)

14.1. Sigurimi i cilésisé s& produktit &shté& procedura me ané t& s& cilés prodhuesi i komponentit t&
sigurisé qé plotéson kérkesat né pikén 14.2 siguron dhe deklaron se komponentét e sigurisé jané
né pérputhje me tipin, si¢ pérshkruhet né certifikatén e shqyrtimit EC t& tipit dhe plotéson kérkesat
e rregullit teknik q& zbatohen né to, si dhe siguron dhe deklaron & komponenti i sigurisé do t'i
mundg8sojé ashensorit, né t& cilin ai do t8 montohet n& ményré korrekte, plotésimin e kushteve t&
kétij rregulli teknik.

Prodhuesi i komponentit t& sigurisé ose pérfaqésuesi i tij 1 autorizuar vendos markimin CE né ¢do
komponent t& sigurisé dhe harton deklaratén EC t& konformitetit. Markimi CE shoqgérohet nga
numri i identifikimit i OEN/OM pérgjegjés pér mbik&qyrjen, sig specifikohet né pikén 14.4.
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14.2. Prodhuesi zbaton njé sistem t& aprovuar t& sigurimit t& cilésisé pér inspektimin pérfundimtar
t& komponentit t& sigurisé dhe t& testineve, si¢ specifikohet né pikén 14.3 dhe &shté subjekt i
mbiké&qyrjes, si¢ specifikohen né pikén 14.4.

14.3. Sistemi i sigurimit t& cil&sisé

14.3.1. Prodhuesi i komponentit t& sigurisé paraqet njé aplikim prang njé OEN/OM, t& zgjedhur
nga vetd ai, pér vlerésimin e sistemit t& tij t& sigurimit t& cilésisé pér komponentét e sigurisé.

Aplikimi pé&rmban:
a) t& gjith& informacionin pérkatés pér komponentét e sigurisé q& shqyrtohen,
b) dokumentacionin ¢ sistemit t& sigurimit t& cilésisé,

¢) dokumentacionin teknik t& komponentéve t& aprovuar t& sigurisé dhe njé kopje té certifikatave
mbi shqyrtimin EC & tipit.

14.3.2. N& kuadrin ¢ sistemin t& sigurimit t& cilésisé shqyrtohet ¢do komponent i sigurisé dhe kryen
testet referuar standardeve t& harmonizuara ose testeve t& njévlershme q& kryhen pér t& siguruar
pérputhjen e tij me kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik.

T& gjitha elementet, kérkesat ¢ adoptuara nga prodhuesi i komponentéve té sigurisé dokumentohen
né ményré sistematike dhe t& rregullt sipas formés, procedurés dhe instruksioneve t& pércaktuara
me shkrim né rregulloren ¢ ndérmarrjes. Ky dokumentacion i sistemit t& sigurimit t& cilésisé duhet
t& garantojé njé interpretim uniform t& programeve, planeve, manualeve dhe regjistrave t8 cilésisé.

Ai pérmban veganérisht njé pérshkrim t& mjaftueshém té&:
a) objektivave t& cilésisé;

b) strukturés organizative, pérgjegjésive dhe kompetencave t& menaxhimit né lidhje me cilésing
e komponentéve t& sigurisé;

¢) shqyrtimeve dhe provave & kryen mbas prodhimit;
¢) ményrave t& verifikimit t& funksionimit efektiv t& sistemit t& sigurimit t& cilésisé;

d) regjistrave t8 cilésisé si raporte inspektimi dhe t& t& dhénave t& provave dhe t& kalibrimit, si
dhe raporte mbi kualifikimet e personelit pérkatés.

14.3.3. OEN/OM vleréson sistemin e sigurimit t& cil&sisé pér t& pércaktuar nése plotésohen
kérkesat, si¢ referohen né pikén 14.3.2. Ai prezumon konformitetin me ké&to kérkesa pér sistemet
e sigurimit t& cil&sisé q& pércakton standardi pérkatés i harmonizuar.
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Ekipi i auditimit duhet t& ket& t& paktén nj& anétar me eksperiencé né vlerésimin e teknologjisé sé
ashensorit. Procedura e vlerésimit pérfshin njé vizité né ambientet ¢ prodhimit t& komponentit t&
sigurisé.

Vendimi i njoftohet prodhuesit t& komponentéve t& sigurisé.
Njoftimi pérmban rezultatet ¢ shqyrtimit dhe vendimin e arsyetuar t& vler&simit.

14.3.4. Prodhuesi i komponentéve t& sigurisé merr pérsipér detyrimet e rrjedhura nga sistemi i
sigurimit t& cilésisé i aprovuar dhe siguron & ai t& mbetet i pérshtatshém dhe efektiv.

Prodhuesi i komponentéve t& sigurisé ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar mban té informuar
OEN/OM @& ka aprovuar sistemin e sigurimit t& cilésisé, pér ¢do ndryshim t& parashikuar né
sistemin e sigurimit t& cil8sisé.

OEN/OM vleréson ndryshimet ¢ propozuara dhe vendos nése sistemi i ndryshuar i cil8sisé vazhdon
t& plotésojé kérkesat, sig referohen né pikén 14.3.2 apo nése kérkohet njé rivlerésim. Ai duhet te
njoftojé vendimin tek prodhuesi i komponentit. Njoftimi pérmban rezultatet ¢ shqyrtimit dhe
vendimin e arsyetuar t& vlerésimit.

14.4. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

14.4.1. Q&llimi i mbik&qyrjes &shté t8 sigurohet q& prodhuesi i komponentéve t& sigurisé pérmbush
né ményré t& vazhdueshme detyrimet & rrjedhin nga sistemi i aprovuar i cilésisé.

14.4.2. Pér géllime inspektimi, prodhuesi lejon OEN/OM t& hyjé& né vendet e inspektimit, testimit
dhe magazinimit si dhe i siguron atij t& gjithé informacionin ¢ nevojshém, si:

a) Dokumentacionin e sistemit t& sigurimit t& cil8sisé;
b) Dokumentacionin teknik;

¢) Regjistrat ¢ cil&siss, t& tilla si raportet ¢ inspektimit dhe t& dhéna mbi testet t& dhéna mbi
kalibrimin, raportet pér kualifikimet e personelit pérkatés etj.

14.4.3. OEN/OM periodikisht kryen auditime q& t& sigurohet se prodhuesi i komponentéve t&
sigurisé mirémban dhe zbaton sistemin e sigurimit t& cilésisé, si dhe i paraqet prodhuesit t&
komponentéve t& sigurisé njé raport auditimi.

14.4.4. OEN/OM mund t& kryejé vizita t& palajméruara tek prodhuesi i komponentéve t& sigurisé.

Gjaté kohés sé realizimit t& kétyre vizitave, OEN/OM kryen, ose detyron kryerjen e testeve qé
kontrollojné funksionimin e pérshtatshém t& sistemit t& sigurimit t& cilésisé. Ai i jep prodhuesit t&
komponentéve t& sigurisé njé raport mbi vizitén dhe raportin e testit nése &shté kryer njé prové.
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14.4.5. Pér njé periudhé prej 10 vjetésh mbas prodhimit pér heré t& fundit t& komponentit t&
sigurisé, prodhuesi mban né dispozicion t& strukturés pérgjegjése t& mbikéqyrjes sé tregut:

a) dokumentacionin, sig referohet né shkronjén “c”, t& pikés 14.3.1;
b) t& dhénat, sig referohet, né shkronjén “b”, te pikés 14.3.1;

¢) vendimet dhe raportet ¢ OEN/OM, sig referohen né paragrafin e fundit t& pikés 14.3. dhe ng
pikat 14.4.3 dhe 14 .4.4.

14.4.6. OEN/OM i miratuar pércjell informacionin tek OEN/OM e tjera pérkatés né lidhje me
aprovimet ose térheqjet e l&shuara pér sistemet e sigurimit t& cil8sisé.

15. Sigurimi i ploté i cilésisé (moduli H)

15.1. Sigurimi i ploté i cil8sisé &shté procedura népérmjet s& cilés prodhuesi i komponentit t&
sigurisé & plotéson detyrimet sipas pikés 15.2, siguron dhe deklaron se komponentét e sigurisé
plotésojné kérkesat e rregullit teknik q& zbatohet pér to, si dhe q& komponenti i sigurisé, kur ai
&shté montuar né ményré korrekte, i mundéson ashensorit t& plotésojé kérkesat e kétij rregulli
teknik.

Prodhuesi i komponentit t& sigurisé ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar vendos markimin CE né ¢do
komponent t8 sigurisé dhe harton deklaratén EC t8 konformitetit. Markimi CE shoqgérohet nga
numri i identifikimit i OEN/OM pérgjegjés pér mbik&qyrjen, sig specifikohet né pikén 15.4.

15.2. Prodhuesi aplikon njé sistem t& aprovuar t& sigurimit t& cilésisé pér projektimin, prodhimin
dhe inspektimin pérfundimtar t& komponentéve t& sigurisé dhe testimin, si¢ specifikohet ng
pikén 15.3, si dhe &sht& subjekt i mbik&qyrjes si specifikohet né pikén 15.4.

15.3. Sistemi i sigurimit t€ cilésisé

15.3.1. Prodhuesi i komponentit t& sigurisé paraget njé aplikim prané njé OEN/OM t& zgjedhur
nga ai veté pér vlerésimin e sistemit té tij t& sigurimit t& cilésisé.

Aplikimi pé&rmban:
a) informacionin e lidhur me komponentét e sigurisé;
b) dokumentacionin mbi sistemin e sigurimit t& cilésisé.

15.3.2. Sistemi i sigurimit t& cil8sisé duhet t& sigurojé pérputhjen e komponentéve t& sigurisé me
kérkesat e rregullit teknik q& zbatohet pér to dhe u mundéson ashensoréve, né t& cilét ato montohen
korrektésisht, t'i plotésojné ato kérkesa.

Té gjitha elementet, kérkesat dhe masat e adoptuara nga prodhuesi i komponentéve t& sigurisé
dokumentohen né ményré sistematike dhe t& rregullt sipas formés, procedurés dhe instruksioneve
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t& pércaktuara me shkrim né rregulloren e ndérmarrjes. Ky dokumentacion i sistemit t& sigurimit
t& cilésisé duhet t& garantojé njé interpretim uniform té programeve, planeve, manualeve dhe
regjistrave té cilésisé.

Ai pérmban veganérisht njé pérshkrim t& mjaftueshém té&:

a) objektivave t& cildsisg, strukturés organizative, pérgjegjésive dhe kompetencave t&
menaxhimit né lidhje me cilésing ¢ komponentit t& sigurisé;

b) specifikimeve teknike t& projektit, duke pérfshiré standardet & zbatohen ose né rastet kur ato
zbatohen pjesérisht, mjetet e zbatuara & sigurojné se komponentét e sigurisé plotésojné kérkesat
thelbé&sore t& rregullit teknik q& zbatohet pér to;

¢) teknikave t& kontrollit t& projektit dhe verifikimit t& projektit, proceseve dhe veprimeve
sistematike q& pérdoren gjaté projektimit t& komponentéve t& sigurisé,

¢) teknikave korresponduese t& prodhimit, t& kontrollit t& cilésisé dhe t& sigurimit t& cilésisé,
progeseve dhe veprimeve sistematike q& pérdoren,

d) shqyrtimeve dhe testeve & kryhen pérpara, gjaté dhe mbas prodhimit, si dhe t& frekuencave
t& kryerjes sé tyre,

dh) regjistrave t& cilésisg, t& tilla si raportet ¢ inspektimit dhe t& dhénat e testimit, t& dhénat
kalibruese, si dhe raporte mbi kualifikimet e personelit pérkatés,

¢) mjeteve t& monitorimit, t& realizimit t& cil8sisé s& kérkuar t& projektit dhe t& produktit, si dhe
t& funksionimit efektiv t& sistemit t& sigurimit t& cilésisé.

15.3.3. OEN/OM vleréson sistemin e sigurimit t& cilésisé pér t& pércaktuar nése ai plotéson
kérkesat, si¢ referohen né pikén 15.3.2. Ai prezumon pérputhjen me kéto kérkesa pér sistemet e
sigurimit t& cilésisé qé pércakton standardi pérkatés i harmonizuar.

Ekipi i auditimit duhet t& keté t& paktén nj& anétar q& ka eksperiencé né vlerésimin e teknologjisé
s& ashensorit. Procedura ¢ vlerésimit pérfshin njé vizité n& ambientet e prodhimit t& komponentit
& sigurisé.

Prodhuesi i komponentéve t& sigurisé njoftohet pér vendimin.
Njoftimi pérmban rezultatet ¢ shqyrtimit dhe vendimin e arsyetuar t& vler&simit.

15.3.4. Prodhuesi i komponentéve t& sigurisé merr pérsipér detyrimet e rrjedhura nga sistemi i
aprovuar i sigurimit t& cilésisé dhe garanton & ai mirémbahet né nj& ményré t& pérshtatshme dhe
efektive.
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Prodhuesi i komponentéve t& sigurisé ose pérfagésuesi i tij i autorizuar mban t& informuar pér ¢do
ndryshim t& parashikuar t& sistemit t& sigurimit t& cilésis€ OEN/OM & ka aprovuar sistemin e
sigurimit t& cilésisé.

OEN/OM vleréson ndryshimet ¢ propozuara dhe vendos nése sistemi i ndryshuar i cilésisé vazhdon
& plotésojé kérkesat, si¢ referohen né pikén 15.3. 2 apo nése kérkohet njé rivlersim i tij.

Prodhuesi i komponentéve t& sigurisé njoftohet pér vendimin. Njoftimi pé&rmban rezultatet e
shqyrtimit dhe vendimin e arsyetuar t& vlerésimit.

15.4. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

15.4.1. Mbikéqyrja ka si géllim & t& sigurojé se prodhuesi i komponentéve t& sigurisé pérmbush
vazhdimisht detyrimet q& rrjedhin nga sistemi i aprovuar i cilésisé.

15.4.2. Pér géllime inspektimi, prodhuesi lejon OEN/OM t& hyjé n& vendet e projektimit,
prodhimit, inspektimit ¢ testimit dhe magazinimit, si dhe i siguron atij t& gjithé informacionin e
nevojshém vegandrisht pér :

a) dokumentacionin e sistemit t& sigurimit t& cilésisé;

b) regjistrat e cilésisé t& parashikuar nga sistemi i cilésisé né pjesén e projektimit, si rezultatet e
analizave, llogaritjet, testet etj;

¢) regjistrat e cilésisé t& parashikuar nga sistemi i cil8sisé n& pjesén e prodhimit, si raporte
inspektimi dhe t& dhénat e testimit, t& dh&na mbi kalibrimin, raportet pér kualifikimet e personelit
pérkatés.

15.4.3. OEN/OM nperiodikisht kryen auditime & t& sigurojé se prodhuesi i komponentéve t&
sigurisé mirémban dhe zbaton sistemin e sigurimit t& cilésisé, si dhe i paraqet prodhuesit t&
komponentéve t& sigurisé njé raport auditimi.

15.4.4. OEN/OM periodikisht mund t& kryejé vizita té palajméruara tek prodhuesi i komponentéve
& sigurisé.

Gjaté kohés s& kryerjes s& kétyre vizitave, OEN/OM kryen ose detyron kryerjen e testeve qé t&
kontrollojé funksionimin e pérshtatshém t& sistemit t& sigurimit t& cil8sisé. Ai i jep prodhuesit t&
komponentéve t& sigurisé njé raport mbi vizitén dhe raportin e provés nése &shté kryer njé prové e
tille.

15.4.5. Pér njé periudhé prej 10 vjetésh mbas prodhimit pér heré t& fundit t& komponentit t&
sigurisé, prodhuesi mban né dispozicion t& strukturés pérgjegjése t& mbikéqyrjes sé tregut:

a) dokumentacionin, sig referohet né shkronjén “b”, t& pikés 15.3.1;

b) t& dhénat, sig referohet né shkronjén “b”, t& pikés 15.3.4;
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¢) vendimet dhe raportet e OEN/OM, sig referohen n& shkronjén “c” t8 piké&s 15.3.4 dhe né pikat
15.4.3 dhe 15.4.4.

Kur as prodhuesi i komponentit t& sigurisé, as pérfagésuesi i tij i autorizuar nuk jané né Shqipéri,
detyrimin pér disponibilitetin ¢ dokumentacionit teknik ¢ ka personi & vendos komponentin e
sigurisé né treg.

15.4.6. Cdo OEN/OM e pércjell informacionin né lidhje me 18shimin e aprovimeve pér sistemet e
cilésisé apo hegjen e tyre, tek OEN/OM e tjeré pérkatés.

15.4.7. Dokumentacioni dhe korrespondenca ¢ lidhur me procedurat e sigurimit t& ploté t& cilésisé
hartohen né shqip ose né njé nga gjuhét zyrtare evropiane té pranuara nga OEN/OM

16. Verifikimi i njésis€ (moduli G)

16.1. Verifikimi i njésisé 8shté procedura me ané t& s& cilés instaluesi i njé ashensori siguron dhe
deklaron se ashensori i vendosur né treg dhe q& ka marré certifikatén e konformitetit, si¢ referohet
né pikén 16.4 plotéson kérkesat e rregullit teknik. Instaluesi i ashensorit vendos markimin CE né
kabinén e ashensorit dhe harton deklaratén EC t& konformitetit.

16.2. Instaluesi i ashensorit duhet te zbatoje verifikimin e njésisé n& njg¢ OEN/OM t& zgjedhur nga
ai vets.

Aplikimi pé&rmban:
a) emrin dhe adresén e instaluesit t& ashensorit dhe vendin ku ashensori &shté instaluar;

b) njé deklaraté me shkrim g& tregon se njé aplikim i ngjashém nuk &sht& kérkuar né njé
OEN/OM tjetér,

¢) dokumentacionin teknik.

16.3. Qé&llimi i dokumentacionit teknik &shté & t& mundésojé vlerésimin e konformitetit t&
ashensorit me kérkesat ¢ Rregullit Teknik, si dhe t& b&jé t& kuptueshém projektin, instalimin dhe
funksionimin e ashensorit.

Dokumentacioni teknik pér vlerésimin e konformitetit pérmban si mé poshté:
a) Nj& pérshkrim t& pérgjithshém t& ashensorit;
b) Vizatime dhe diagrame t& projektimit dhe prodhimit;

¢) Kérkesat thelb&sore dhe zgjidhjet e pérshtatura pér plotésimin e tyre (p.sh. standardet e
harmonizuara),

¢) Rezultatet e testeve ose llogaritje t& kryera ose t& nénkontraktuara nga instaluesi i ashensorit;
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¢) Nj& kopje t& instruksioneve t& pérdorimit t& ashensorit;
d) Njé& kopje t& gertifikatave t& shqyrtimit t& tipit pér komponentét e sigurisé s& pérdorur.

16.4. OEN/OM verifikon dokumentacionin teknik t& ashensorit si dhe kryen testet pérkatése t&
dhéna né& standardin/et pérkatés ose prova t& njévlershme gé sigurojné pérputhjen me kérkesat
pérkatése t& kétij rregulli teknik.

Nése ashensori plotéson kérkesat e kétij rregulli teknik, OEN/OM, né& pérputhje me pikén 10,
vendos numrin ¢ tij t& identifikimit prané markimit CE dhe, sipas testeve t& kryera, harton
certifikatén e konformitetit.

OEN/OM vendos informacionin né faqet korresponduese t& regjistrit, si¢ referohet né pikén 8.7.2.

Kur OEN/OM refuzon t8 18shojé gertifikatén e konformitetit, ai deklaron né detaje arsyet e tij t&
refuzimit dhe tregon se si mund t& arrihet pérputhja. Kur instaluesi i ashensorit ripérsérit
verifikimin, ai duhet ta b&jé até né t& nj&jtin OEN/OM.

16.5. Certifikata e konformitetit, dokumentacioni dhe korrespondenca ¢ lidhur me procedurat e
verifikimit t& njésisé hartohen né shqip dhe/ose né njé nga gjuhét zyrtare evropiane t& pranuara
nga OEN/OM.

16.6. Instaluesi i ashensorit mban né dokumentacionin teknik njé kopje té certifikatés s& pérputhjes
pér njé periudhé 10 vjet pas datés né t& cilén ashensori &shté vendosur né treg.

17. Pérputhja ndaj tipit me kontroll té rastésishém (moduli C)

17.1. Pérputhja ndaj tipit &shté procedura népérmjet sé& cilés prodhuesi i komponentéve t& sigurisé
ose pérfaqésuesi itij i autorizuar siguron dhe deklaron se komponentét e sigurisé jané né pérputhje
me tipin ¢ pérshkruar né gertifikatén EC t& tipit dhe plotésojné kérkesat ¢ Rregullit Teknik t&
zbatuar pér to dhe ato i mundé&sojné ¢do ashensori, kur ato montohen korrektésisht, t& plotésojé
kérkesat thelbé&sore t& shéndetit dhe t& sigurisé s& kétij Rregullit Teknik.

Prodhuesi i komponentéve t& sigurisé, ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar vendos markimin CE ng
¢do komponent t& sigurisé dhe harton deklaratén EC t& konformitetit.

17.2. Prodhuesi i komponentéve t& sigurisé merr t& gjitha masat ¢ nevojshme & sigurojné se
progesi i prodhimit garanton pérputhjen e komponentéve t& sigurisé me tipin, sig¢ referohet né
certifikatén e shqyrtimit EC t& tipit, si dhe me kérkesat e rregullit teknik q& zbatohen mbi to.

17.3 Prodhuesi i komponentéve té sigurisé ose pérfagésuesi i tij i autorizuar ne Shqiperi mban njé
kopje t& deklaratés EC t& konformitetit pér njé periudh& 10-vjegare mbas prodhimit pér hers t&
fundit t& komponentit t& sigurisé.
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Kur as prodhuesi i komponentit t& sigurisé dhe as pérfagésuesi i tij i autorizuar nuk ndodhen ng
Shqipéri, detyrimin pér disponibilitetin ¢ dokumentacionit teknik ¢ ka personi q& vendos
komponentin e sigurisé né treg.

17.4. OEN/OM i zgjedhur nga prodhuesi kryen ose detyron kryerjen e kontrolleve né intervale
rastésore mbi komponentét e sigurisé. Njé mostér ¢ pérshtatshme e komponentit t& pérfunduar t&
sigurisé q& merret né vendin e prodhimit nga OEN/OM duhet t& shqyrtohet dhe testohet sipas
standardit/eve pérkatés, ose kryhen prova t& njévlershme pér t& kontrolluar pérputhjen e prodhimit
me kérkesat pérkatése t8 rregullit teknik. N& ato raste kur njé ose mé& shumé komponenté t8 sigurisé
s& kontrolluar nuk jang n& pérputhje, OEN/OM duhet t& marré masat pérkatése.

Céshtjet q&¢ merren parasysh kur kontrolli i komponentéve t& sigurisé pércaktohet nga njé
marréveshje ¢ pérbashkét ndérmjet t& gjithe OEN/OM pérgjegjés pér kété progeduré jang
karakteristikat thelb&sore t& komponentéve t& sigurisé t& referuar né pikén 11.

Nén pérgjegjésingd e OEN/OM prodhuesi gjaté procesit t& prodhimit vendos numrin e tij t&
identifikimit.

17.5. Dokumentacioni dhe korrespondenca ¢ lidhur me procedurat ¢ kontrollit rastésor, si¢
referohet n& pikén 17.4 hartohen né shqip ose né njé nga gjuhét zyrtare evropiane t& pranuara nga
OEN/OM.

18. Sigurimi i cilésisé s€ produktit pér ashensorét (moduli E)

18.1. Sigurimi i cilésisé s& produktit &shté progedura me ané t& sé cilés instaluesi i njé ashensori
q& plotéson kérkesat e pikés 18.2 siguron dhe deklaron se ashensorét e instaluar jané né pérputhje
me tipin, si¢ pérshkruhet né gertifikatén e shqyrtimit EC t& tipit dhe plotésojné kérkesat e rregullit
teknik q& zbatohen pér to.

Instaluesi i njé ashensori vendos markimin CE né& ¢do ashensor dhe harton deklaratén EC t&
konformitetit. Markimi CE shoqérohet nga numri i identifikimit i OEN/OM pérgjegjés pér
mbiké&qyrjen, si¢ specifikohet né pikén 18.4.

18.2. Instaluesi i njé ashensori zbaton njé sistem t& aprovuar t& sigurimit t& cilésisé pér inspektimin
pérfundimtar t& ashensorit dhe testimin, si¢ referohet né pikén 18.3 dhe &shté subjekt i
mbiké&qyrjes, si¢ specifikohet n& pikén 18.4.

18.3. Sistemi i sigurimit té cilésisé

18.3.1. Instaluesi i njé ashensori paraget tek nj& OEN/OM t& zgjedhur nga ai veté njé aplikim pér
vlerésimin e sistemit t& tij t& sigurimit t& cil&sisé pér ashensorét.

Aplikimi pé&rfshin:

a) t& gjith& informacionin e lidhur me ashensorét ¢ shqyrtuar;
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b) dokumentacionin mbi sistemin e sigurimit t& cilésisé;

¢) dokumentacionin teknik mbi ashensorét ¢ aprovuar dhe njé kopje t& certifikatave pér
shqyrtimin EC t& tipit.

18.3.2. N& kuadrin e sistemit t& sigurimit t& cilésisé, ¢do ashensor shqyrtohet dhe testohet, sig
referohet né standardet pérkatése ose kryhen testime t& njévlershme & t& sigurohet pérputhja me
kérkesat pérkatése t& rregullit teknik.

T& gjitha elementet, kérkesat dhe masat e adoptuara nga prodhuesi i komponentéve t& sigurisé
dokumentohen né ményré sistematike dhe t& rregullt sipas formés, procedurés dhe instruksioneve
t& pércaktuara me shkrim né rregulloren e ndérmarrjes. Ky dokumentacion i sistemit t& sigurimit
t& cilésisé duhet t& garantojé njé interpretim uniform t8 programeve, planeve, manualeve dhe
regjistrave té cilésisé.

Ai pérmban veganérisht njé pérshkrim t&:
a) objektivave t& cilésisé;

b) strukturés organizative, detyrave dhe pérgjegjésive t& menaxhimit q& lidhen me cilésing e
ashensorit;

¢) shqyrtimeve dhe testeve t& kryera pérpara vendosjes né treg, duke pérfshiré t& paktén testet e
pérfshira né pikén 13.4, shkronja “b”

¢) ményrave pér t& verifikuar operimin efektiv t& sistemit t& sigurimit t& cil&sisg,

d) regjistrave t& cilésisé t& tilla si raportet e inspektimit dhe t& dhénat ¢ provave, t& dhénat
kalibruese, si dhe raporte mbi kualifikimet e personelit pérkatés.

18.3.3. OEN/OM vleréson sistemin e sigurimit t& cilésisé pér t& pércaktuar nése ai plotéson
kérkesat ashtu sikurse referohen né pikén 18.3.2. Ai prezumon konformitetin me ké&to kérkesa né
lidhje me sistemet e sigurimit t& cil&sisé q& pércakton standardi pérkatés i harmonizuar.

Ekipi i auditimit duhet t& ket& t& paktén nj& anétar me eksperiencé né vlerésimin e teknologjisé sé
ashensorit. Progedura e vlerésimit pérfshin njé vizité né ambientet ¢ instalimit.

Vendimi i njoftohet instaluesit t& ashensorit. Njoftimi p&rmban konkluzionet ¢ verifikimit dhe
vlerésimin e arsyetuar t& vendimit.

18.3.4. Instaluesi i ashensorit merr pérsipér detyrimet & rrjedhin nga sistemi i aprovuar i sigurimit
1& cilésisé dhe siguron gé ai mirémbahet né ményré t& pérshtatshme dhe efektive.

Instaluesi i ashensorit informon OEN/OM ¢é ka aprovuar sistemin e sigurimit t& cil&sisé pér ¢do
ndryshim t& parashikuar t& sistemit t& tij t& sigurimit t& cilésisé.
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OEN/OM vleréson ndryshimet ¢ propozuara dhe vendos nése sistemi i ndryshuar i sigurimit t&
cilésisé vazhdon t& plotésojé kérkesat, si¢ referohen n& pikén 18.3.2 ose nése kérkohet njé
rivlerésim i tij.

Instaluesi i ashensorit njoftohet pér vendimin. Njoftimi pé&rmban rezultatet ¢ shqyrtimit dhe
vendimin e arsyetuar t& vlerésimit.

18.4. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

18.4.1. Qé&llimi i mbik&qyrjes &shté q& t& sigurojé se instaluesi i njé ashensori p&rmbush
vazhdimisht detyrimet & rrjedhin nga sistemi i aprovuar i cilésisé.

18.4.2. Instaluesi i njé ashensori lejon pér géllime inspektimi hyrjen ¢ OEN/OM né ambientet e
inspektimit dhe testimit dhe i siguron atij t& gjithé informacionin ¢ nevojshém, veganérisht t&:

a) dokumentacionit mbi sistemin e sigurimit t& cilésisé;
b) dokumentacionit teknik;

¢) regjistrave t& cilésisé t& tilla si raportet e inspektimit dhe t& dhénat e testimit, t& dhénat
kalibruese, si dhe raportet pér kualifikimet e personelit.

18.4.3. OEN/OM kryen periodikisht auditime pér t8 siguruar se instaluesi i ashensorit mirémban
dhe zbaton sistemin e sigurimit t& cilésisé dhe i paraqet instaluesit t& ashensorit raportin e auditimit.

18.4.4. OEN/OM mund t& kryejé vizita t& palajméruara tek instaluesi i ashensorit.

Gjaté kohés s& kétyre vizitave, OEN/OM kryen, ose detyron kryerjen ¢ provave qé kontrollojné
funksionimin e pérshtatshém t& sistemit t& sigurimit t& cil&sisé dhe sipas rastit, edhe t& ashensorit.
Ai i jep instaluesit t& ashensorit njé raport mbi vizitén dhe raportin e testit nése &shté kryer njé
prové e till&.

18.4.5. Pér njé periudhé 10-vjecare mbas prodhimit t& ashensorit t& fundit, instaluesi i ashensorit
mban né dispozicion t& strukturds pérgjegjése t& mbikéqyrjes sé tregut:

a) dokumentacionin, sig referohet né shkronjén “b” t& pikés18.3.1;
b) t& dhénat, sig referohen né shkronjén “b” t& pikés 18.3.4;

¢) vendimet dhe raportet e OEN/OM, sig referohen né& paragrafin e fundit t& pikés 18.3.4, dhe né
pikat 18.4.3 dhe 18.4.4.

18.4.6. Cdo OEN/OM e pércjell informacionin, né lidhje me 1&shimin e aprovimeve apo hegjeve
pér sistemet e sigurimit t& cilésisé, tek organizmat e tjeré pérkatés.

19. Sigurimi i ploté i cilésisé (moduli H)
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19.1. Sigurimi i ploté i cil&sisé &shté procedura me ané t& sé cilés instaluesi i ashensorit g& plotéson
detyrimet e piké&s 19.2 siguron dhe deklaron se ashensorét plotésojné kérkesat e rregullit teknik qé
zbatohet pér to.

Instaluesi i ashensorit vendos markimin CE né ¢do ashensor dhe harton deklaratén EC t&
konformitetit. Markimi CE shoqérohet nga numri i identifikimit i OEN/OM pérgjegjés pér
mbiké&qyrjen, si¢ specifikohet né pikén 19.4.

19.2. Instaluesi i njé ashensori operon me njé sistem t& aprovuar t& sigurimit t& cilésisé pér
projektimin, prodhimin, montimin dhe inspektimin pérfundimtar t& ashensoréve dhe té testimeve,
si¢ specifikohet né pikén 19.3 dhe &shté subjekt i mbik&qyrjes, si¢ specifikohet né pikén 19.4.

19.3. Sistemi i sigurimit té cilésisé

19.3.1. Instaluesi i njé ashensori paraqet prané njé OEN/OM t& zgjedhur nga ai njé aplikim pér
vlerésimin e sistemit t& tij t& sigurimit t& cil&sisé pér ashensorét.

Aplikimi pé&rfshin:

a) 8 gjithé informacionin e lidhur me ashensorét, vegandrisht informacionin pér lidhjen ndérmjet
projektimit dhe funksionimit t& ashensorit dhe q& mundéson pérputhjen me kérkesat e kétij
rregulli teknik;

b) dokumentacionin mbi sistemin e sigurimit t& cilésisé.

19.3.2. Sistemi i sigurimit t& cil8sisé duhet t& sigurojé pérputhjen e ashensoréve me kérkesat e
rregullit teknik q& zbatohen tek ta.

Té gjitha elementet, kérkesat dhe masat e adoptuara nga prodhuesi i komponentéve t& sigurisé
dokumentohen né ményré sistematike dhe t& rregullt sipas formés, progedurés dhe instruksioneve
t& pércaktuara me shkrim né rregulloren e ndérmarrjes. Ky dokumentacion i sistemit t& sigurimit
t& cilésisé duhet t& garantojé njé interpretim uniform t8 programeve, planeve, manualeve dhe
regjistrave té cilésisé.

Ai pérmban veganérisht njé pérshkrim t&:

a) objektivave t& cilésisé dhe strukturén organizative, pérgjegjésive dhe detyrave t& menaxhimit
né lidhje me projektimin dhe cilésing e ashensoréve;

b) specifikimeve teknike t& projektit, duke pérfshiré standardet q& zbatohen plotésisht dhe né
rastet kur ato jang zbatuar pjesérisht, jepen ményrat e pérdorura pér t& siguruar se jang plotésuar
kérkesat thelb&sore t& Rregullit Teknik & zbatohen tek ashensorét;

¢) teknikave t& kontrollit t& projektit dhe t& shqyrtimit t& projektit, progeseve dhe veprimeve
sistematike q& pérdoren kur projektohen ashensorét;
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¢) shqyrtimeve dhe provave & kryhen pér pranimin ¢ furnizimeve t& materialeve t&
komponentéve dhe nyejve t& montuara;

d) montimeve korresponduese, teknikave t8 instalimit dhe kontrollit t& cilésisé, proceseve dhe
veprimeve sistematike q& pérdoren;

dh) shqyrtimeve dhe testeve qé kryen pérpara (inspektimi i kushteve t& instalimit, hapésirés &
1&viz ashensori, karkasés se pajisjes ngritése etj)., gjaté dhe mbas instalimit (duke pérfshirs s&
paku testimet ¢ dhéna ne paragrafin “b” né pikén 13.4);

e) regjistrave t& cilésisé, t& tilla si raportet ¢ inspektimit dhe t& dhéna t& testeve, t& dhénat
kalibruese, si dhe raporte mbi kualifikimet e personelit pérkatés;

&) ményrave t& monitorimit t& arritjes s& cilésisé s& kérkuar pér projektimin dhe instalimin, si
dhe pér funksionimin efektiv t& sistemit t& sigurimit t& cil&sisé.

19.3.3. Inspektimi i projektit

Kur projekti nuk &shté plotésisht né pérputhje me standardet pérkatése t& harmonizuara, OEN/OM
provon nése projekti &shté n& pérputhje me kérkesat e rregullit teknik dhe, nése po, 1&shon pér
instaluesin njé certifikaté t8 shqyrtimit EC t& projektit duke pércaktuar vlefshméring kohore, si
dhe dhénien e detajeve t& kérkuara pér té identifikuar projektin e aprovuar.

19.3.4. Vlerésimi i sistemit té sigurimit té cilésisé

OEN/OM vleréson sistemin e sigurimit t& cilésisé dhe pércakton nése ai plotéson kérkesat, si¢
referohen né pikén 19.3.2. Ai prezumon pérputhjen me kéto kérkesa pérsa u pérket sistemeve t&
sigurimit t& cilésisé q& pércakton standardi pérkatés i harmonizuar.

Ekipi i auditimit duhet t8 ket& s& paku njé anétar me eksperiencé né vlerésimin e teknologjisé sé&
ashensorit. Procedura e vlerésimit pérfshin njé vizité né vendet e instaluesit t& ashensorit dhe njé
vizité né nj&é ambient instalimi.

Vendimi i njoftohet instaluesit t& ashensorit. Njoftimi pérmban konkluzionet e vlersimit dhe
vlerésimin e arsyetuar né vendim.

19.3.5. Instaluesi i ashensorit plotéson detyrimet q& rrjedhin nga sistemi i aprovuar i sigurimit t&
cilésisé dhe siguron se ai mirémbahet né ményré t& pérshtatshme dhe efektive.

Instaluesi i ashensorit informon OEN/OM mbi ¢do ndryshim t& parashikuar né sistemin e aprovuar
t& sigurimit t& cil8sisé sé tij.

OEN/OM vleréson ndryshimet ¢ propozuara dhe vendos nése sistemi i ndryshuar i cilésisé vazhdon
akoma t& pérmbushé kérkesat, si¢ referohen né pikén 19.3.2 ose nése kérkohet njé rivlerésim i tij.




image34.jpg
Ai njofton instaluesin e ashensorit mbi vendimin e tij. Njoftimi pérmban konkluzionet e verifikimit
dhe vlerésimin e gjykuar né vendim.

19.4. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

19.4.1. Mbikéqyrja ka si qéllim t8 sigurojé se instaluesi i njé ashensori pérmbush vazhdimisht
detyrimet g8 rrjedhin nga sistemi i aprovuar i cilésisé.

19.4.2. Pér géllime inspektimi, instaluesi i njé ashensori lejon hyrjen ¢ OEN/OM né ambientet ¢
projektimit, prodhimit, montimit, instalimit, inspektimit dhe magazinimit dhe i siguron atij t&
gjithé informacionin e nevojshém, veganérisht:

a) dokumentacionin ¢ sistemit t& sigurimit t& cilésisé;

b) regjistrat e cil&sisé t& parashikuara nga sistemi i sigurimit t& cil&sisé pér pjesén e projektimit
si rezultate t& analizave, llogaritjeve, testeve etj;

¢) regjistrat e cilésisé t& parashikuara nga sistemi i sigurimit t& cilésisé pér pjesén e pranimeve
t& furnizimeve dhe instalimit; si raporte inspektimi dhe t& dhénat ¢ provave, t& dhéna pér
kalibrimet, raporte mbi kualifikimet e personelit.

19.4.3. OEN/OM kryen periodikisht auditime pér t& siguruar se instaluesi i ashensorit mirémban
dhe zbaton sistemin e sigurimit t& cil8sisé dhe i paraqet instaluesit t& ashensorit raportin e auditimit.

19.4.4. OEN/OM mund t& kryejé vizita t palajméruara né ambientet ¢ instaluesit t& ashensorit ose
né ambientin e montimit t& ashensorit.

Gjaté kétyre vizitave, OEN/OM kryen ose detyron kryerjen e testeve qé& kontrollojné sipas rastit
funksionimin e pérshtatshém té sistemit t& sigurimit t& cil8sisé. Ai1i jep instaluesit t& ashensorit njé
raport mbi vizitén dhe raportin e testit nése ka kryer njé prové té tillg.

19.5. Pér njé periudhé 10-vjegare mbas prodhimit t& ashensorit t& fundit, instaluesi i njé ashensori
mban né dispozicion t& strukturds pérgjegjése t& mbikéqyrjes sé tregut:

a) dokumentacionin, sig referohet né shkronjén “b” t& pikés 19.3.1;
b) t& dhénat, sig referohet né shkronjén “b” t& pikés 19.3.5;

¢) vendimet dhe raportet nga OEN/OM, sig referohen né paragrafin e fundit t& pik&s 19.3 5 dhe ng
pikat 19.4.3 dhe 19.4.4.

19.6. Cdo OEN/OM pércjell informacionin né lidhje me 18shimin ¢ aprovimeve apo heqjeve pér
sistemet e sigurimit t& cilésisé tek organizmat e tjeré pérkatés..

19.7. Dokumentacioni dhe korrespondenca lidhur me procedurat e sigurimit t& ploté t8 sistemit t&
cilésisé hartohet né shqip ose né njé nga gjuhét zyrtare evropiane t& pranuar nga OEN/OM.




image35.jpg
20. Sigurimi i cilésisé s& prodhimit (moduli D)

20.1. Sigurimi i cil&sisé s& prodhimit &shté procedura me ané t& sé cilés instaluesi i ashensorit q&
plotéson detyrimet e pikés 20.2 siguron dhe deklaron se ashensorét plotésojné kérkesat e rregullit
teknik q& zbatohet pér to. Instaluesi i ashensorit vendos markimin CE né ¢do ashensor dhe harton
deklaratén EC t& konformitetit. Markimi CE shoqérohet nga numri i identifikimit i OEN/OM
pérgjegjés pér mbikéqyrjen, si¢ specifikohet né pikén 20.4.

20.2. Instaluesi i njé ashensori operon me njé sistem t& aprovuar t& sigurimit t& cilésisé pér
prodhimin, instalimin, inspektimin pérfundimtar t& ashensorit dhe testimin, si¢ specifikohet né
pikén 20.3 dhe &shté subjekt i mbikéqyrjes, sig specifikohet né pikén 20.4

20.3. Sistemi i sigurimit té cilésisé

20.3.1. Instaluesi i njé ashensori paraget né njé OEN/OM t& zgjedhur nga ai veté njé aplikim pér
vlerésimin e sistemit t& tij t& sigurimit t& cil&sisé.

Aplikimi pé&rfshin:
a) t& gjith& informacionin e lidhur me ashensorét;
b) dokumentacionin lidhur me sistemin e sigurimit t& cil&sisg;

¢) dokumentacionin teknik t& tipit t& aprovuar dhe njé kopje t& certifikatés EC t& shqyrtimit t&
tipit.
20.3.2. Sistemi i sigurimit t& cilésisé duhet t& sigurojé pérputhjen e ashensoréve me kérkesat e

rregullit teknik & zbatohet tek ta.

Té gjitha elementet, kérkesat dhe masat ¢ adoptuara nga fabrikuesi i komponentéve t& sigurisé
dokumentohen né ményré sistematike dhe t& rregullt sipas formés, procedurés dhe instruksioneve
t& pércaktuara me shkrim né rregulloren ¢ ndérmarrjes. Ky dokumentacion i sistemit t& sigurimit
t& cilésisé duhet t& garantojé njé interpretim uniform t8 programeve, planeve, manualeve dhe
regjistrave té cilésisé.

Ai pérmban veganérisht njé pérshkrim t& pérshtatshém té&:

a) objektivave t& cilésisé dhe strukturds organizative, pérgjegjésité dhe kompetencat e
menaxhimit né lidhje me cilésiné ¢ ashensoréve,

b) teknikave t& prodhimit, t& kontrollit t& cilésisé dhe t& sigurimit t& cilésisé, proceseve dhe
veprimeve sistematike t& pérdorura;

¢) shqyrtimeve dhe provave t& kryera pérpara, gjaté dhe mbas instalimit;
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¢) regjistrave t& cilésisé si raporte inspektimi dhe t& dhéna testimi, t& dhéna pér kalibrimet dhe
raporte mbi kualifikimet e personelit;

d) ményrave pér monitorimin e arritjes s& cilésisé s& kérkuar t8 ashensorit dhe funksionimit
efektiv t& sistemit t& sigurimit t& cil&sisé.

20.3.3. OEN/OM vleréson sistemin e sigurimit t& cilésisé dhe pércakton nése ai plotéson kérkesat,
sig referohen né pikén 20.3.2. Ai prezumon konformitetin me ké&to kérkesa pérsa i pérket sistemeve
t& sigurimit t& cil8sisé q& pércakton standardi pérkatés i harmonizuar.

Ekipi i auditimit duhet t& keté t& paktén njé& anétar q& ka eksperiencé né vlerésimin e teknologjisé
s& ashensorit. Procedura e vler&simit pérfshin njé vizité né ambientet e instaluesit.

Vendimi i njoftohet instaluesit t& ashensorit. Njoftimi p&rmban konkluzionet ¢ verifikimit dhe
vlerésimin e arsyetuar t& vendimit.

20.3.4. Instaluesi i ashensorit ndérmerr veprime pér detyrimet & rrjedhin nga sistemi i aprovuar i
sigurimit t& cilésisé dhe siguron se ai mirémbahet né ményré t& pérshtatshme dhe efektive.

Instaluesi i ashensorit informon OEN/OM mbi ¢do ndryshim t& parashikuar né sistemin e aprovuar
& sigurimit t& cil8sisé sé tij.

OEN/OM vleréson ndryshimet ¢ propozuara dhe vendos nése sistemi i ndryshuar i cilésisé vazhdon
t& pérmbushé kérkesat, si¢ referohen né pikén 20.3.2 ose nése kérkohet njé rivlerésim i tij.

Ai njofton instaluesin e ashensorit mbi vendimin e tij. Njoftimi pérmban konkluzionet e verifikimit
dhe vlerésimin e arsyetuar né vendim.

20.4. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

20.4.1. Mbik&qyrja ka si g8llim t& sigurojé se instaluesi i ashensorit pérmbush vazhdimisht
detyrimet g8 rrjedhin nga sistemi i aprovuar i cilésisé.

20.4.2. Pér géllime t& inspektimit, instaluesi i njé ashensori lejon hyrjen e OEN/OM né& ambientet
e prodhimit, inspektimit, montimit, instalimit, testimit dhe magazinimit, si dhe i siguron atij t&
gjithé informacionin e nevojshém veganérisht:

a) dokumentacionin e sistemit t& sigurimit t& cilésisé,

b) regjistrat e cilésisé t& tilla si raportet e inspektimit dhe t& dhéna t& provave, t& dhéna pér
kalibrimet dhe raporte pér kualifikimet e personelit t& pérfshiré.

20.4.3. OEN/OM kryen periodikisht auditime dhe siguron se instaluesi mirémban dhe zbaton
sistemin e sigurimit t& cil&sisé dhe i paraqet instaluesit nj& raport auditimi.
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20.4.4. OEN/OM mund t& kryejé vizita t& palajméruara tek instaluesi i ashensorit.

Gjaté kohés s& kétyre vizitave, OEN/OM kryen ose detyron kryerjen e provave pér t& verifikuar
nése sistemi i sigurimit t& cil&sisé funksionon normalisht Ai i jep instaluesit t& ashensorit njé raport
mbi vizitén dhe raportin ¢ provés nése &shté kryer njé prové e tillé.

20.4.5. Pér njé periudhé 10-vjegare mbas prodhimit t& ashensorit t& fundit, instaluesi mban ng
dispozicion t&8 strukturés pérgjegjése t& mbikéqyrjes sé tregut:

a) dokumentacionin, sig referohet né pikén 20.3.1;
b) t& dhénat, sig referohen né paragrafin e dyté t& pikés 20.3.4, shkronja “b”;

¢) vendimet dhe raportet nga OEN/OM, sig¢ referohen né paragrafin ¢ fundit t8 pikés 20.3.4,
20.4.3 dhe 20.4.4.

20.4.6. Cdo OEN/OM e pércjell informacionin né lidhje me 1&shimin e aprovimeve apo hegjeve
pér sistemet e sigurimit t& cilésisé tek OM dhe, sipas rastit, tek organizmat evropiang.

20.4.7. Dokumentacioni dhe korrespondenca ¢ lidhur me procedurat e sigurimit t& ploté t& sistemit
1& cil&sisé hartohen né shqip ose né njé nga gjuhét zyrtare evropiane t& pranuar nga OEN/OM.

LISTA E STANDARDEVE TE HARMONIZUARA SHQIPTARE QF KANE KARAKTER
REFERUES PER PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TE ASHENSOREVE

Ményra e
viti i (f::]f’;'m'tt..
Nr. Titulli i standardit né& shqip adoptimit 2 20a
si SSH paré FP ose
me pérkthim
té ploté PP)
1. | 8 SHEN 81-20:2014 2014 Fp
Rregulla té sigurisé€ pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve —
Ashensoré pér transportin e njerézve dhe té mallrave — Pjesa 20:
Ashensoré pasagjerésh pér mallra dhe pér pasagjer
2. | S SHEN 81-21:2009+A1:2012 2012 Fp
Rregulla té sigurisé€ pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve —
Ashensoré pér transportin e njerézve dhe té mallrave — Pjesa 21:
Ashensoré té rinj pér pasagjer dhe pér mallra né ndértesat
ekzistuese
3. | SSHEN 81-22:2014 2014 Fp
Rregulla sigurie pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve -
Ashensoré pér transportin e njerézve dhe mallrave - Pjesa 22:
Ashensoré elektrik me rrugé té pjerrét
4. | S SHEN 81-28:2003 2006 Fp
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Rregulla té sigurisé€ pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve —
Ashensoré pér transportin e njerézve dhe té mallrave — Pjesa 28:
Alarm gé vepron né largési pér ashensorét pér transportimin e
njerézve dhe té mallrave

S SH EN 81-50:2014

Rregulla té sigurisé€ pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve —
Kontrolli dhe provat - Pjesa 50: Rregullat e projektimit, llogaritjet,
kontrollet dhe provat e komponentéve té ashensoréve

2014

Fp

S SH EN 81-58:2003

Rregulla té sigurisé€ pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve —
Kontrolli dhe provat — Pjesa 58: Prova e zjarrqéndrueshmérisé sé
dyerve té zbritjes né kate

2006

Fp

S SH EN 81-70:2003

Rregulla té sigurisé pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve —
Zbatime té vecanta né ashensorét e udhétaréve dhe pér mallrat e
tyre - Pjesa 70: Mundésia e hyrjes né ashensoré pér persona,
pérfshiré personat me aftési té kufizuar/invalidé

2006

Fp

@

S SH EN 81-70:2003/A1:2004

2007

Fp

S SH EN 81-71:2005+A1:2006

Rregulla té sigurisé€ pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve —
Zbatime té veganta né ashensorét e udhétaréve dhe pér mallrat e
tyre — Pjesa 71: Ashensoré rezistent ndaj shkatérrimit

2009

10.

S SH EN 81-72:2003

Rregulla té sigurisé€ pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve —
Zbatime té vecanta né ashensorét e udhétaréve dhe pér mallrat e
tyre — Pjesa 72: Ashensorét e zjarrfikésave

2006

Fp

.

S SH EN 81-73:2005

Rregulla té sigurisé€ pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve —
Zbatime té veganta né ashensorét e udhétaréve dhe pér mallrat e
tyre — Pjesa 73: Sjellja e ashensoréve né rastin e zjarrit

2007

Fp

12.

S SH EN 81-77:2013

Rregullat e sigurisé€ pér ndértimin dhe instalimin e ashensoréve —
Zbatime té vecanta pér ashensorét e pasagjeréve dhe ashensorét e
pasagjeréve dhe mallrave - Pjesa 77: Ashensorét subjekt i kushteve
sizmike

2014

Fp

13.

S SH EN 12016:2013

Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde té familjes sé produkteve
pér ashensorét, shkallét 1évizése dhe vendkalime Iévizése - Imuniteti

2014

Fp

14,

S SH EN 12385-3:2004+A1:2008

Kavo geliku — Siguria — Pjesa 3: Informacion pér pérdorimin dhe
mirémbajtien

2009

Fp

15.

S SH EN 12385-5:2002

Kabllo celiku — Siguria — Pjesa 5: Kabllo me damaré pér ashensorét

2006

Fp

16.

S SH EN 12385-5:2002/AC:2005

2008

Fp
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17. | 8 SH EN 13015:2001+A1:2008 2009 Fp
Mirémbaijtja e ashensoréve dhe e shkalléve |évizése - Rregullat pér
instruksionet e mirémbajtjes

18. | 8 SH EN 13411-7:2006+A1:2008 2009 Fp

Fundet pér kavot me fije geliku — Siguria — Pjesa 7: Xhunto konike
simetrike
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RREGULLIT TEKNIK

“PER KERKESAT E EFICENCES SE ENERGJISE PER NDRICIM
FLUORESHENT” (DROSELA)

1. Ky Rregull Teknik zbatohet pér droselat ¢ llampave t& ndrigimit fluoreshent

2. Pér géllime t& kétij Rregulli Teknik, droseli &shté pajisja q& vendoset ndérmjet burimit t&
tensionit dhe njé ose disa llampave me shkarkesé né gaze, e cila, né sajé t& induktancés,
kapacitetit ose t& kombinimit t& induktancés dhe kapacitetit shérben kryesisht pér t& kufizuar
rrymén e llampés/ave q& t& mos kalojé njé vleré t& caktuar, referuar me poshte “droseli”.
Droseli mund t& pérb&het prej njé ose disa komponenteve t& veganté. Ai mund t& pérmbajé
pajisje pér t& transformuar tensionin e ushqimit dhe pajisje t& tjera q& sigurojné tensionin e
rrymés s parangrohjes, sigurojné shkarkesén e ftohté né& gaze, redukton efektet
stroboskopike, qé& rregullon faktorin e fuqisé dhe shuan zhurmat e interferencés.

3. Perjashtohen nga ky Rregull Teknik tipet e droselave te meposhtme:

(a) droselat e montuara brenda llampés;

b) droselat e projektuara ne menyre specifike per ndriguesat ge montohen né orendi dhe qé
formojné njé pjesé t& pazévéndsueshme t& ndriguesit, i cili nuk mund t& testohet vegmas nga
ndricuesi.

4. Droselat klasifikohen né& pérputhje me pikén 16 t& kétij Rregulli Teknik.

5. a) Gjaté fazés s& paré, droselat vendosen né treg si elementé t& vegante, ose si pjesé
pérbérése t& ndriguesave, vetém nése konsumi i energjisé s& droselit né fjalg &shté mé i vogél
ose 1 barabarté me vlerén maksimale t& energjise né hyrje t& qarkut drosel — llampe, sig
percaktohet né pikat 16, 17 dhe 18 pér secilén kategori t& droselit.

b) Gjate fazes se dyte, droselat vendosen ne treg si elemente te vegante, ose si pjese perberese
t& ndriguesave, vetem nése konsumi i energjise se droselit ne fjale eshte me i vogel ose i
barabarte me vlerén maksimale t& energjise né hyrje te qarkut drosel — llampe, si¢ percaktohet
né pikat 16, 17 dhe 19 per secilen kategori te droselit.

6. Prodhuesi i droselave, perfaqesuesi i tij i autorizuar ose personi pergjegjes per vendosjen e
droselave ne treg, eshte pergjegjes per te siguruar qe cdo drosel i vendosur ne treg si element
i vegante, ose si pjese perberese e ndriguesave, te perputhet me kerkesat e percaktuara ne
piken 5.

7. Nuk ndalohet, kufizohet ose pengohet vendosja ne treg e droselave, si elemente te vegante,
ose si pjese perberese t& ndriguesave, te cilat mbajne markimin CE, ge tregon pérputhjen e
tyre me kérkesat ¢ ketij Rregulli Teknik.

8. Droselat, si elemente te vecante, ose si pjese perberese t& ndricuesave te cilat mbajne
marken “CE”, te kerkuar ne piken 12, prezumohen se jane ne perputhje me kerkesat e ketij
Rregulli Teknik, me perjashtim te rasteve kur ka te dhena per te kunderten.

9. Pervec atyre te parashikuara ne pikat 12, 13 dhe 14, progedurat per vleresimin e
konformitetit t& droselave, si elemente te vegante, ose si pjese perberese t& ndriguesave dhe
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rregullat per vendosjen e markimit se konformitetit CE duhet te jene ne perputhje me
modulin A, te percaktuar ne piken 20.

10. Prodhuesi eshte pergjegjes per krijimin ¢ dosjes teknike dhe ruajtjen ¢ saj, per nje
periudhe jo me pak se 3 vjet, ne dispozicion te Struktures Pergjegjese te Mbikeqyrjes se
Tregut nen Ministring pérgjegjése pér tregting (me poshté SPMT).

11. a) Permbajtja e dosjes teknike, referuar né paragrafin (c¢) te modulit A pérfshin:
(i) emrin dhe adresen ¢ prodhuesit;
(i1) nje pershkrim te pergjithshem te modelit, i mjaftueshem per identifikimin e qarte te tij;
(iii) informacionet, perfshire vizatimet ose skicat perkatese mbi karakteristikat kryesore te
projektimit dhe ne veganti pér faktoret q& ndikojne ne menyre te konsiderueshme ne
konsumin e energjise elektrike;
(iv) instruksionet e funksionimit;
(v) rezultatet ¢ matjeve te konsumit te energjise te kryera, sipas percaktimit ne paragrafin
(c), te kesaj pike;
(vi) detajet ¢ pérputhshmérisé s& ketyre matjeve krahasuar me kerkesat ¢ konsumit te
energjise, te percaktuara ne piken 16.

b) Dosja teknike e krijuar ne perputhje me kerkesat ¢ Rregullave te tjera Teknike mund te
perdoret persa kohe ai perfshin edhe kerkesat, e percaktuara ne paragrafin (a).

¢) Prodhuesi i droselave eshte pergjegjes per percaktimin ¢ konsumit te energjise per cdo
drosel sipas procedurave te specifikuara ne SSH EN 50294 ose standarde te tjera te
barazvlefshme me te, si dhe pérputhshméring e paisjes me kerkesat e pikave 5, 6 dhe 15.

12. Kur droselat vendosen ne treg, si elemente te vegante, ose si pjese perberese t&
ndriguesave, ato duhet te mbajne markimin CE i cili perbehet nga inicialet CE. Markimi CE
vihet ne menyre te dukshme, te lexueshme dhe te paheqshme ne droselat dhe paketimin e
tyre. Kur droselat vendosen ne treg, si pjese perberese te ndriguesave, markimi CE vendoset
ne ndriguesat dhe paketimin e tyre.

13. Kur SPMT konstaton se markimi CE nuk eshte vene ne menyre te rregullt, prodhuesi ose
perfagesuesi i tij i autorizuar eshte i detyruar t’i sjelle droselat ne perputhje me kete Rregull
Teknik dhe te ndaloje shkeljet ne perputhje me kushtet ¢ vendosura nga kjo strukture. Ne
rastin kur as prodhuesi, as perfagesuesi i tij i autorizuar nuk eshte i vendosur ne Shqiperi,
personi i cili vendos droselat ne treg, si elemente te vegante, ose si pjese pérbérése e
ndriguesave, merr persiper keto detyrime.

14. Kur droselat nuk jané né pérputhje me kété Rregull Teknik, SPMT merr te gjitha masat e
nevojshme te parashikuara ne ligjin Nr. 10489, daté 15.12.2011 ”Pér tregtimin dhe
mbikqyrjen e tregut te produkteve joushqimore™, neni 30 pér t& ndaluar vendosjen né treg dhe
shitjen e droselave né fjale.

15. Vetém pas mbylljes sé& fazés sé paré (faza e dyte) energjia maksimale n& hyrjen ¢ qarqeve
drosel-llampe duhet te jete ne perputhje me piken 19, ne veganti ne lidhje me pikat 5 dhe 6.

16. KATEGORITE E DROSELAVE

Per te llogaritur energjine maksimale né hyrje te qarqeve drosel-llampe pér nje drosel te
dhene, droselat duhet se pari te klasifikohen sipas kategorive t& pershtatshme nga lista e
meposhtme:
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Tabela

Kategoria Pershkrimi
1 drosela per llampat e tipit linear
drosela per llampat e tipit kompakt me 2 tuba
drosela per llampat e tipit kompakt me 4 tuba te sheshte
drosela per llampat e tipit kompakt me 4 tuba
drosela per llampat e tipit kompakt me 6 tuba
drosela per llampat e tipit kompakt me 2 D

N |W|N

17. Metodat per llogaritjen e energjise maksimale né hyrje te qarkut drosel - llampe per
nje tip te dhene droseli

Efigenca e energjise se nje qarku drosel - llampe percaktohet nga energjia maksimale ne hyrje
t& qarkut. Ky eshte nje funksion i energjise se llampes dhe tipit te droselit, per kete arsye
energjia maksimale né hyrje t& qarqeve drosel -llampe i nje droseli te dhene percaktohet si
energjia maksimale ¢ qarqeve drosel -llampé&, me nivele te ndryshme energjie pér secilen
llampé& dhe tip droseli. Termat e perdorura ne kete pike i korrespondojne percaktimeve te
SSH EN 50294 ose standardeve te tjera te barasvlefshme me te.

18. FAZA E PARE - Viti i I-re pas hyrjes ne fuqi

Gjaté késaj faze (viti i I-re 1 hyrjes né fuqi t& kétij Rregulli Teknik) energjia maksimale né
hyrje t& qarqeve drosel-llampe e shprehur né W pércaktohet sipas tabeles se meposhtme :

Kategoria e Energjia e llampes En“ergji.a maksimale
droselit 50 Hz I né hyrjen e qarkut
drosel - llampe
1 15W 13,5 W 25 W
18 W 16 W 28 W
30 W 24 W 40 W
36 W 32 W 45 W
38 W 32W 47 W
S8 W S0W 70 W
70 W 60 W 83 W
2 18 W 16 W 28 W
24 W 22 W 34 W
36 W 32 W 45 W
3 18 W 16 W 28 W
24 W 22 W 34 W
36 W 32 W 45 W
4 100W 9,5W 18 W
13W 12,5 W 21 W
18 W 16,5 W 28 W
26 W 24 W 36 W
5 18 W 16 W 28 W
26 W 24 W 36 W
6 100W EAYY 18 W
16 W 14 W 25 W
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21 W 19W 31W
28 W 25 W 38 W
38 W 34 W 47 W

Pér cdo rast ge nje drosel eshte projektuar per nje llampe fuqia e sé cilés ndodhet midis dy
vlerave t& treguara ne tabelen ¢ mesiperme, energjia maksimale né hyrjen e nje qarku drosel -
llampe llogaritet me metodén e interpolacionit linear midis te dy vlerave te energjive me te
aferta t& llampave te treguara ne tabele.

Per shembull nése nje drosel pér kategorine ¢ llampes 1 klasifikohet per nje llampe 48 W ne
50 Hz, energjia maksimale n& hyrjen e nje qarku drosel - llampe do t& llogaritet si me poshte:

47 + (48 —38) * (70 — 47)/(58 — 38) = 58,5 W
19. FAZA E DYTE

Energjia maksimale n& hyrjen e qarqeve drosel — llampe shprehet ne W dhe percaktohet
sipas tabeles se meposhtme :

Kategoria e Energjia e llampes En"ergji.a maksimale
droselit 50 Hz HF né hyrjen e qarkut
drosel - llampe
1 15W 13,5 W 23 W
18 W 16 W 26 W
30 W 24 W 38 W
36 W 32 W 43 W
38 W 32 W 45 W
S8 W S0 W 67 W
70 W 60 W 80 W
2 18 W 16 W 26 W
24 W 22 W 32 W
36 W 32 W 43 W
3 18 W 16 W 28 W
24 W 22 W 34 W
36 W 32 W 45 W
4 100W 9.5W 16 W
13W 12,5 W 19W
18 W 16,5 W 26 W
26 W 24 W 34 W
5 18 W 16 W 26 W
26 W 24 W 34 W
6 10 W oW oW
16 W 14 W 23 W
21 W 19 W 20 W
28 W 25 W 36 W
38 W 34 W 45 W

Ne ¢do rast ge nje drosel eshte projektuar per nje llampe fuqia e sé cilés ndodhet midis dy
vlerave t& treguara ne tabelen ¢ mesiperme, energjia maksimale né hyrjen e nje qarku drosel -
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llampe llogaritet me metodén e interpolacionit linear midis te dy vlerave te energjive me te
aferta t& llampave te treguara ne tabele.
Per shembull ne qofte se nje drosel pér kategorine ¢ 1lampes 1 klasifikohet per nje llampe 48
W ne 50 Hz, energjia maksimale né hyrjen ¢ nje qarku llampe- drosel llogaritet si me
poshte :

45 + (48 —38) * (67 —45)/(58 —38) =56 W

20. MODULI A (Kontrolli i brendshém né prodhim)

20.1 Ky modul pershkruan progedurat sipas te cilave prodhuesi ose perfaqesuesi i tij i
autorizuar, permbush detyrimet ¢ percaktuara ne nenpiken 20.2, garanton dhe deklaron ge
droseli ploteson kerkesat e ketij Rregulli Teknik. Prodhuesii ose perfaqesuesi i tij i autorizuar
vendos markimin CE mbi ¢do drosel dhe harton me shkrim deklaraten e konformitetit.

20.2 Prodhuesi krijon dosjen teknike te pershkruar ne nenpiken 20.3 dhe ai ose perfagesuesi i
tij i autorizuar, ¢ mban ate ne dispozicion te SPMT te pakten per nje periudhe 3 vjegare nga
data e prodhimit te droselit te fundit.

20.3 Kur as prodhuesi, as perfaqesuesi i tij, i autorizuar nuk ndodhen ne Shqiperi, detyrimi
per mbajtjen ne dispozicion te dosjes teknike eshte pergjegjesi e personit qe vendos droselin
ne treg.

20.4 Dosja teknike duhet te mundesojé vleresimin e perputhshmerise se droselis me kerkesat
e ketij Rregulli Teknik. Ajo duhet te mbuloje projektimin, prodhimin dhe funksionimin e
droselit.

20.5 Prodhuesi ose perfaqesuesi i tij i autorizuar mban nje kopje te deklarates se konformitetit
se bashku me dosjen teknike.
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