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VENDIM
Nr. 1062, datë 23.12.2015

PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK  “PËR PAJISJET DHE BASHKËSITË NËN PRESION” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, pika 17, 5, pika 2, 6 dhe 42, të ligjit nr.10489, datë 15.12.2011, “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion”, sipas tekstit bashkëlidhur që është pjesë e këtij vendimi.
2. Përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara shqiptare, me karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve dhe bashkësive nën presion, referuar në pikën 1, sipas listës bashkëlidhur që është pjesë e këtij vendimi.
3. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilëve janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 2, të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezumimin e konformitetit të pajisjeve dhe bashkësive nën presion, referuar në pikën 1, me kërkesat thelbësore të sigurisë, të  përcaktuara në rregullin teknik, të këtij vendimi.
4. Ngarkohet Ministria e Energjisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e tij nga data 1.1.2016. 
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RREGULL TEKNIK
“PER PAJISJET DHE BASHKESITE: NN PRESION”

KAPITULLI 1
DISPOZITA TE PERGJTTHSHME

Neni 1
Fusha e pérdorimit

Ky rregull teknik zbatohet pér projektimin, prodhimin dhe vlerésimin e konformitetit t&
pajisjeve dhe bashkésive nén presion, me njé presion PS té lejuar mé t& madh se 0,5 bar.

Ky rregull teknik nuk zbatohet pér:

2) linjat e pérbéra nga njé tubacion ose sistem tubacionesh, té projektuara pér
transportin e njé fluidi ose lénde né drejtim t& njé impianti, ose né dalje nga at (né
toké apo né det), pérfshiré dispozitivin (organin) vegues té fundit brenda perimetrit t&
mpiantit, si dhe t& gjitha pajisjet shtesé & projektuara pér to. Ky pérjashtim nuk
zbatohet pér pajisjet nén presion me standarde t& tilla si ato g gjénden né stacionet
e zvogélimit & presionit dhe ato t& komprimimit;

b) rrjetet e furnizimit, té& shpérndarjes dhe té shkarkimit té ujit, dhe pajisjet e tyre, st dhe
linjat e ujit lévizés, s1 tubat me presion, galerité e presionit, rezervuarét barazues té
mstalimeve hidroelektrike dhe aksesorét e veganté q¢ kané lidhje me to;

c) enéte thjeshta nén presion, té mbuluara nga rregulli teknik pérkatés;

¢) pajisjet aerosol;

d) pajisje té destinuara pér funksionimin e mjeteve & transportit, té pércaktuara nga aktet
ligjore t& méposhtme:

- pér mjetet motorike t&¢ transportit dhe rimorkiove té tyre dhe njésité e veganta
teknike té destinuara pér kéto mjete;

- pér automjetet bujqésore dhe pyjore;
- pér mbiké gyrjen e automjeteve bujgésore dhe pyjore.

dh) pajisjet e klasifikuara jo me lart se kategoria I, sipas nenit 13, té kétyj rregulli teknik,
lidhur me:

- makinerité;
- ashensorét;
- pajisjet elektrike té destinuara pér pérdorim né kufi tensioni té caktuar;
- pajisjet mjekésore;
- dispozitivét mjeksoré dhe aksesorét e tyre
- pajisjet me gaz

- pajisiet dhe sistemet mbrojtése té destinuara pér pérdorim né atmosfera
potencialisht shpérthyese.

e) pajisjet ushtarake, materialet e luftés [sipas nenit 346, pika (b), e TFCE (Traktati per
funksionimin e Bashkimit Evropian)];
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€) pajisjet e projektuara posagérisht pér pérdorim bérthamor, mosfunksionimi 1 duhur 1
té cilave mund té shkaktojé emetime radioaktive;

f) pajisjet pér kontrollin e puseve né industriné e nxjerrjes dhe t& pérpunimit t& naftés, té
gazit ose eksplorimeve gjeotermike, si dhe né magazinat e néndheshme té pércaktuara
pér mbajtjen dhe kontrollin e presionit té pusit. Ijo pérfshin kokén e pusit
(armaturén fontang), mbylléset e sigurisé (BOP), tubat dhe kolektorét, si dhe pajisjet e
tyre né hyrje

2) pajisjet, duke pérfshiré veshjet e jashtme karterét ose makineri mekanizma pér te cilat
pérmasimi, zgjedhja e materialeve dhe rregullat e prodhimit bazohen kryesisht ne
kritere te rezistencés, shtanggésisé dhe qéndrueshmérisé pér fiu pérgjigjur efekteve
dinamike vepruese ose karakteristika te tjera té lidhura me funksionimin e tyre dhe
pér té cilat presioni nuk pérbén njé faktor domethénés né nivelin e projektimit. Kéto
pajisje pérfshyjné:

- motorét, duke pérfshiré turbinat dhe motorét me djegie t& brendshme;

- motorét me avull, turbinat me gaz ose me avull, turbogjeneratorét, kompresorét,
pompat dhe servokomanduesit.

gj) furrnaltat, ku pérfshihen sistemet e ftohjes sé tyre, rikuperuesit e ajrit t& ngrohté,
nxjerrésit e pluhurit dhe pastruesit e gazit t& furrnaltave, si dhe furrat me reduktim t&
drejtpérdrejté. Pérfshihen kétu sistemet e ftohjes, konvertitorét me gaz dhe enét e
destinuara pér shkrirjen, rishkrirjen, degazimin dhe derdhjen e gelikut dhe metaleve
me ngjyra;

h) mbéshtjellat e pajisjeve elektrike me tension té larté té tilla si aparaturat e lidhjes dhe té
komandimit, transformatorét dhe makinat rrotulluese;

1) mbéshtjella nén presion qé rrethon elemente t& rrjeteve t& transmetimit, té tilla si
kabllot e energjisé elektrike dhe telefonike;

j) antjet, silurét, avionét ose teleferikét si dhe pajisjet e destinuara posagérisht pér tu
mstaluar né bordin e kétyre mjeteve, ose pér lévizjen e tyre;

k) pajisjet nén presion té pérbéra nga njé mbéshtjellé e buté (shtresé e jashtme fleksibél).
Kétu pérfshihen gomat e makinave, jastékét e ajrit, balonat dhe topat e lojés, varkat e
fryra dhe pajisje te tjera t& ngjashme nén presion.

1) shuarésit e zhurmés gjaté shkarkimit dhe hyrjes (me gjithé silenciatorét);

1) shishet dhe kanoget pér pije té gazuara € destinuara pér njé pérdorim (pér konsum
pérfundimtar);

m) enét e destinuara pér transportin dhe shpérndarjen e pijeve, me njé PS x V jo mé t&
larté se 500 bar L dhe njé presion maksimal t& lejuar jo mé té larté se 7 bar;

n) pajisjet e pérfshira né konventat ADR (marréveshja ndérkombétare lidhur me
transportin ndérkombétar t&¢ mallrave té rrezikshém né rruge), ratifikuar me ligjin
nr.9272, daté 16.9.2004, dhe ligjn nr.9738, dat¢ 13.7.2004, RID (Rregullore mbi
transportin ndérkombétar hekurudhor té mallrave t& rrezikshém), e pa ratifikuar,
ICAO (Konventa e aviacionit civil ndérkombétar), ratifikuar me ligjin nr.7438, daté
1.12.1990 dhe IMDG (Kodi detar ndérkombétar pér transportin e mallrave té
rrezikshém) e pa ratifikuar;

nj) radiatorét dhe tubat né sistemet ngrohése me ujé té ngrohtg;

0) enét e destinuara pér mbajtje léngjesh me presion gazi sipér léngut jo me t& larté se 0,5

bar.
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Neni 2

Pérkufizimet

Né kuptim € kétyj rregulli teknik, termat e méposhtém kané kéto kuptime:

1.

9.

“Pajisje nén presion”, enét, tubacionet, aksesorét e sigurisé dhe aksesorét nén presion.
Pajisjet nén presion pérfshijné edhe elementét bashkues me pjesét nén presion, ku béjné
pjesé flanxha, rakorde, manikota, mbéshtetése dhe krahé t& lévizshém.

“Ené&”, nj¢ véllim i mbyllur, 1 projektuar dhe 1 prodhuar pér t& mbajtur fluide nén presion.
Ajo pérfshin elementét bashkues té drejtpérdrejté deri te dispozitivi 1 parashikuar pér
lidhjen me pajisjet e tjera. Njé ené mund té pérbéhet nga njé ose me shumé ndarje.
“Tubacione”, pjesét pérbérése té njé linje tubash, té destinuar pér transportin e fluideve,
kur jané te lidhur pér tu futur né njé sistem nén presion. Tubacionet pérfshijné posagérisht
njé tub ose njé bashkési tubash, pércjellés, aksesoré, bashkuese me zgjerim, tuba fleksibél
ose pjesé té tjera pérbérése qé mbajné presion. Shkémbyesit e nxehtésisé té pérbéra nga
tuba dhe te destinuara pér ftohje ose ngrohje té ajrit konsiderohen tubacione.

“Aksesoré t& siguris€”’, mekanizmat apo dispozitivét e ndértuar pér mbrojtjen e pajisjeve
nén presion nga tejkalimi 1 kufirit t& lejuar, duke pérfshiré:

- dispozitivet pér kufizim t& drejtpérdrejté t& presionit, té tilla si valvola t&é sigurisé, mjetet e
sigurisé me disk shpérthyes, shufra shtrydhése t& epshme, sisteme t& sigurisé (SS) pér ¢lirim
té kontrolluar té presionit,

- diapozitivave kufizues té pajisjeve, té cilat ose aktivizojné mekanizmat rregullues ose
ndérhyjné pér té siguruar mbylljen apo bllokimin dhe ¢aktivizimm, t& tilla si¢ mund t& jené
celésa qé vihen né veprim nga presioni, ¢elé sa gé vihen né veprim nga temperatura apo
celésa ¢ vihen né veprim nga niveli 1 fluidit, apo dhe dispozitivéve té sigurisé gé luajné rol
ndaj kontrollit dhe rregullimit (DSKIC).

. “Aksesoré nén presion”, dispozitivé qé kané funksion veprues, véllimi 1 mbyllur 1 t& ciléve 1

nénshtrohet presionit.

. “Bashkésité”, disa pajisje & ndryshme nén presion, & montuara sé bashku nga njé

prodhues pér t& krijuar njé sistem té ploté dhe funksional.

. “Presioni” (presioni manometrik), presioni kundrejt presionit atmosferik. Lidhur me kété,

vakumi shénohet si njé presion me vleré negative.

. “Presion maksimal i lejuar PS”, presioni maksimal pér té cilin projektohet pajisja, 1

specifikuar nga prodhuesi, dhe 1 pércaktuar né pikén e specifikuar nga prodhuesi. Kjo piké
mund t& ndodhet ose aty ku lidhen dispozitvét e mbrojtjes ose té sigurisé, né pjesén e
sipérme t& pajisjes, ose kur nuk éshté e mundur né nj¢ piké tjetér t& specifikuar nga
prodhuesi.

“Temperatura minimale /maksimale e lejuar TS”, temperatura minimale /makstmale pér
té cilat projektohet dhe prodhohet pajisja nga prodhues.

10. “Volumi (V)”, volumi 1 brendshém 1 njé dhome, 1 cili pérfshin volumin e rakorderive deri né

piké n lidhjes sé paré, duke pérjashtuar volumin e elementeve t& pérhershém té brendshém.

11. “Pérmasé nominale (DN)”, pércaktimi numerik 1 pérmasés qé éshté njé njési e njéjté pér té

gjitha pjesét pérbérése té njé sistemi  tubacionesh, pé tve¢ elementéve @& tregojné
diametrin e jashtém ose filetaturén; pér qéllim referimi, éshté njé numér 1 rrumbullakosur
dhe jo 1 lidhur ngushté me pérmasén e prodhimit. Shénohet me inicialet DN, 1 ndjekur nga
njé numer.

12. “Fluide”, gazet, léngjet dhe avujt né gjendje t& pastér si dhe pérzierjet e tyre. Njé fluid mund

té pérmbajé njé suspension trupash té ngurté.
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13,

“Bashkime t&€ pérhershme”, bashkimet q¢ mund t¢ ndahen vetém me metoda me
shkatérrim.

14. “Miratimi i materialeve”, njé dokument teknik qé pércakton karakteristikat e materialeve té

15:

destinuara pér pérdorim té pérséritur né prodhimin e pajisjeve nén presion, té cilét nuk jané
té mbuluara nga standardet e harmonizuara.

EER? 2 ¢

erma érje e disponueshme né tre endosje né tre énie né shérbim’
T t “Bérj disp h treg”, “Vendosj treg”, “V hérbim”,
“Prodhues”, “Pérfaqésues i autorizuar”, “Importues”, “Shpérndarés”, “Operator
ekonomi ecifikim teknil andard i harmonizuar shqiptar editim
ke k”, “Specifikim teknik”, “Standard i h hqiptar”, “Akreditim”,
“Organ kombétar i akreditimit”, “Vlerésimi i konformitetit”, “Organi i miratuar i
erésimit te konformitetit”’, “Organizem Evropian i Notifikuar, “Kthim?,
“Térheqje”, “Markimi CE”, kane t& njéjtat kuptime si ato t& pércaktuara né ligjin
nr.10489 /2011, té ndryshuar.

16. “ISHTI”, Inspektorati Shteteror Teknik dhe Industrial, si strukturé pérgjegjése nén varésiné

e Ministrise sé¢ Energjisé dhe Industrisé (MEI), pér mbikéqyrjen e zbatimit t& kérkesave t&
keétyj rregulli teknik.

Neni 3
Bérja e disponueshme né treg dhe vénia né€ shérbim

Pajisjet dhe bashkésité nén presion duhet t& béhen t& disponueshme né treg dhe té vihen
né shérbim vetém nése ato plotésojné kérkesat e kétyj rregulli teknik, kur ato instalohen sig
duhet, mirémbahen dhe pérdoren pér géllimet pér té cilat ato jané prodhuar.

Dispozitat e kétij rregulli teknik nuk prekin aktet e tjera ligjore dhe nénligjore q& garantojné
personat dhe, né ményré t& vecanté, mbrojtjen e punonjésve gjaté pérdorimit té pajisjeve
dhe bashkésité nén presion né fjalé. Kjo nuk nénkupton qé pajisja dhe bashkésité nén
presion mund té modifikohen né kundérshtim me kété rregull teknik.

Né panaire, ekspozita, demonstrime dhe ngjatje té tjera té ngjashme nuk ndalohet paraqitja
e pajisjeve ose e bashkésive nén presion, té cilat nuk pérputhen me kété rregull teknik, me
kusht gé ato t& kené njé shenjé t& dukshme né ményré t& qarté, qé tregon se té tilla pajisje
ose bashkési nén presion nuk mund té vihen né dispozicion né treg dhe/ose né shérbim,
deri sa té sillen né pérputhje me kété rregull teknik. Gjaté demonstrimit duhet t&¢ merren
masat e duhura té sigurisé, né pérputhje me € gjitha kérkesat e pércaktuara nga aktet ligjore
e nénligjore pér té garantuar siguriné e personave.

Neni 4
Kérkesat teknike

1. Pajisjet e méposhtme nén presion duhet t& plotésojné kérkesat themelore t& sigurisg, té

pércaktuara né shtojcén I:
2) enét, pérveg atyre té pércaktuara né pikén (b), pér:

(1) gazrat, gazra té léngézuara, gazra nén presion, avujve dhe gjithashtu ato léngje
presioni 1 avujve té t& ciléve né temperaturén maksimale té lejueshme éshté mé 1
madh se 0,5 bar mbi presionin normal atmosferik (1013 mbar) brenda kufijve t&
méposhtme:

- léngjet e Grupit 1 me njé volum 1 madh se 1 L dhe njé produkt t& PS x V me
té madh se 25 bar'L, ose me presion PS mé t&¢ madh se 200 bar (Shtojca II,
Tabela 1),
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2.B

- pér léngje te Grupit 2, me njé véllim mé t& madh se 1 L dhe njé produkt t& PS
x V mé t¢ madh se 50 bar'L, ose me presion PS mé té madh se 1000 bar, dhe
té gjitha aparatet e fikseve portabel t& zjarrit, si dhe bombola pé r aparate t&
frymémartjes (aneksi I1, tabela 2);

(i) léngjet qé kané njé presion t& avullit né temperaturén maksimale & lejueshéme jo
mé shumé se 0.5 bar mbi presionin normal atmosferik (1013 mbar), brenda kufijve
té méposhtém:

- Pér léngje t¢ Grupit 1, me njé volum mé t& madh se 1 L dhe njé produkt t& PS
x Vmé t& madh se 200 bar L, ose me njé PS mé t&¢ madh se 500 bar (shtojca II,
tabela 3),

- Pér léngje t&¢ Grupit 2, me PS mé té madh se 10 bar dhe njé produkt & PSx V
mé t& madh se 1000 bar'L, ose me PS mé té madh se 1000 bar (Aneksi II, tabela
4);

b) pajisje né presion me vatra zjarri ose tip tjetér ngrohjeje me rrezik mbinxehje, t&
destinuara pér prodhimin e avullit ose ujit t& tejnxehur né temperatura mé té larta se
110 © C, q¢ kané njé véllim mé té madh se 2 L, si dhe gjitha enét e gatimit me
presion (aneksi IT, tabela 5) ;

¢) tubacionet e destinuara pér:

(1) gaze, gaze té léngézuara, gazra € shpé rbé r& nén presion, avuj dhe ato léngje presioni
1avujve té t& ciléve, né temperaturén maksimale té lejueshme, éshté mé 1 madh se 0,5 bar
mbi presionin normal atmosferik (1013 mbar), brenda kufijve té méposhtme:

- pér léngjet e Grupit 1 kur DN éshté mé e madhe se 25 (aneksi 11, tabela 6),

- pér léngjet e Grupit 2 kur DN éshté mé 1 madh se 32 dhe produkti PS X DN
mé 1 madh se 1000 bar (Aneksi II, tabela 7);

(i) léngjet me njé presion té avullit né temperaturén maksimale lejueshém prej jo mé
shumé se 0.5 bar mbi presionin normal atmosferik (1013 mbar) brenda kufijve t&
méposhtém:

- pér léngjet e Grupit 1 kur DN éshté mé 1 madh se 25 dhe produkti t& PS X DN me
1madh se 2000 bar (Aneksi IT, Tabela 8),

- pér léngjet e Grupit 2 kur PS éshté mé i madh se 10 bar, DN é&shté mé 1 madh se
200 dhe produkti PS'DN mé 1 madh se 5000 bar (Aneksi II, Tabela 9).

¢) aksesorét e sigurisé dhe ata nén presion té destinuara pér pajisjet e pércaktuara né
shkronjat (a), (b), dhe (c), pérfshiré edhe rastin kur kéto aksesoré jané té pé rdorur né
njé bashkési.

ashkésité e méposhtme, qé pérfshijné, & paktén, njé komponent t& pajisjeve nén presion, té
pércaktuara né paragrafin 1, duhet t&¢ plotésoné kérkesat themelore té sigurisé té
pércaktuara né shtojcén I;

2) bashkésité e destinuara pér prodhimin e avullit ose ujit t¢ mbinxehur né njé
temperaturé mé té larté se 110° C, q¢ pérmban t&¢ paktén njé pjesé nén presion me
vatér ose tip tjetér ngrohje, qé paraget rrezik mbingrohje;

b) bashkési t&¢ ndryshme nga ato té pércaktuara né shkronjé n (2), né qofté se prodhuesi
ka pér qéllim qé ato té vihen né dispozicion né treg dhe né shérbim, si bashkési.

Pérveg sa pércaktohet né shkronjé n (2), mé sipér, bashkésité e destinuara pér t& prodhuar
ujé té ngrohté né temperaturé jo mé t&¢ madhe se 110° C, & cilat furnizohen manualisht
me léndé djegése té ngurta dhe kané njé produkt PS'V mé 1 madh se 50 bar'L duhet t&
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jené né pérputhje me kérkesat thelbésore té sigurisé, té pércaktuara né pikat 2.10, 2.11,
3.4,5 (a) dhe 5 (d), t& aneksit L.

3. Pajisjet dhe bashkésité nén presion, me vlera kufi mé t& vogla ose t& barabarta se ato t&
pércaktuar né shkronjat (a), (b) dhe (c), t& paragrafeve 1 e 2, duhet té jené projektuar dhe
prodhuar né ményré qé té sigurojé pérdorim té sigurt. Pajisjet dhe bashkésité nén presion
duhet té shogérohen me udhézime té qarta dhe té pérshtatshme pér pérdorimin.

Pér t& tilla pajisje ose bashkési nén presion nuk kérkohet vendosja e markimit CE, sipas
pércaktimeve t&¢ nenit 18, pér sa kohé nuk kérkohet nga ndonjé akt tjetér ligjor qé
parashikon vendosjen e tij.

Neni 5
Lévizja e liré
1. Nuk ndalohet, kufizohet ose pengohet bérja e disponueshme né treg apo vénia né shérbim e

pajisjeve ose bashkésive nén presion nga prodhuesi, t& cilat jané né pérputhje me kété
rregull teknik.

Nuk ndalohet, kufizohet ose pengohet, bérja e disponueshme né treg apo vénia né shérbim
e pajisjeve ose bashkésive nen presion té cilat jané né pérputhje me pércaktimet e nenit 4,
paragrafi 3.

2. Inspektorati Shteteror Teknik dhe Industrial, pér té garantuar njé pérdonm té sigurt dhe
korrekt & pajisjeve apo bashkésive nén presion, mund tu ké rkojé operatoré ve
ekonomiké qé informacioni 1 referuar né aneksin I, seksionet 3.3 dhe 3.4, t& jeté¢ dhéné né
gjuhé n shqrpe.

KAPITULLI 2
DETYRIMET E OPERATOREVE EKONOMIKE
Neni 6
Detyrimet e prodhuesve

1. Me vendosjen né treg t& pajisjeve ose bashkésive nén presion, té pércaktuara né nenin 4,
pikat 1 dhe 2, ose kur 1 pérdorin pér géllimet e tyre, prodhuesit duhet t& sigurojné qé ato
jané projektuar dhe prodhuar né pérputhje me kérkesat thelbésore té sigurisé, té
pércaktuara né aneksin L.

Me vendosjen né treg t& pajisjeve ose bashkésive nén presion, té percaktuara né nenin 4,
pika 3, ose kur 1 pérdorin pé r géllimin e tyre, prodhues1t duhet t& sigurojné se jané
projektuar dhe prodhuar né pérputhje me praktikat me t& mira inxhinierike, ngjashmérisht
me ato té referuara né vendet e BE-sé .

2. Pér pajisjet dhe bashkésité né n presion, t¢ pé rcaktuara né nenin 4, pikat 1 dhe 2,
prodhuesit duhet t& pé rgatitin dokumentacionin teknik, té specifikuar né aneksin III, dhe
té kryejné ose t&¢ kené kryer pé r to, procedurat e vler¢ simit t¢ konformitetit, sipas
pércaktimeve té nenit 14.

Kur konformiteti 1 pajisjeve ose bashké sive nén presion, 1 pérmendur né nenin 4,
paragrafet 1 dhe 2, demonstrohet pasi & shté kryer vlerésimi 1 konformitetit, sipas
pércaktimeve t& nenit 14, prodhuesi, né n pérgjegjésiné e vet, harton njé deklaraté CE t&
konformitetit dhe vendos markimin CE pé r pajisjen apo bashkésiné né n presion.
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3. Prodhuesit ruajné dokumentacionin teknik dhe deklaratén e konformitetit CE pér njé
periudhé  10-vjegare, pas datés kur pajisjet ose bashkésité nén presion jané vendosur né
treg.

4. Prodhuesit duhet t& garantojné se zbatohen procedurat e nevojshme q¢ prodhimi né seri 1
pajisjeve apo bashké sive né n presion té bé het gjithmoné né pérputhje me kété rregull
teknik. Ndryshimet né projekt apo né karakteristikat e pajisjeve ose t& bashké sive nén
presion, dhe ndryshimet ndaj standardeve té harmonizuara apo né specifikime t& tjera
teknike, mbi t& cilat jané léshuar deklaratat e konformitetit CE t& njé pajisjeje ose bashkésie
nén presion, duhet té mbahen né konsideraté t&¢ ngushté .

Kur gjykohet e pérshtatshme prej prodhuesve, dhe duke konsideruar nivelin e riskut gé
paraqgesin ndaj shéndetit dhe jetés s¢ konsumatoréve dhe pérdoruesve t& tjeré pajisjet ose
bashkésité nén presion, prodhuesit duhet té kryejné testime me pérzgjedhje t& pajisjeve ose
bashkésive nén presion, t&¢ véna né dispozicion né treg, t¢ hetojné dhe, nése, éshté e
nevojshme, té mbajné njé regjistér dhe t¢ shqyrtojne ankesat e paragitura lidhur me
moskonformitetin e pajisjve ose bashkésive nén presion, t'1 térheqé nése & shté e
nevojshme, dhe té informojé shpérndarésit mbi rezultatet e njé monitorimi té tillé.

5. Prodhuesit duhet t& sigurojné se pajisjet apo bashkésité e tyre nén presion, mbartin njé
numeé r serial apo element tjetér q& lejon identifikimin e tyre, dhe, né rastet kur pérmasat
apo lloji 1 pajisjes apo bashké sive né n presion nuk e mundé sojné ké té , mformacion
duhet té jepet né njé dokument qé shogéron pajisjet apo bashkésité né n presion.

6. Prodhuesit duhet t& vendosin né pajisjet ose bashkésité nén presion emrin e tyre, emrin
tregtar ose markén tregtare t& regjistruar dhe adresén postare, né té cilén ata mund t&
kontaktohen, ose, kur kjo nuk éshté e mundur, ta paragesin ké t&¢ informacion né
paketimin ose dokumentin gé shogéron pajisjet ose bashké sité né n presion. Adresa duhet
té tregojé njé piké té vetme kontakti, né té cilén prodhuesi mund té kontaktohet. Detajet e
kontaktit duhet té jené né njé gjuhé lehtésisht t&¢ kuptueshme nga ana e konsumatoréve,
pérdoruesve té tjeré dhe ISHT-t.

7. Prodhuesit duhet t& sigurojné gé pajisjet ose bashkésité nén presion, t¢ referuara né nenin 4,
pikat 1 dhe 2, jané té shoqéruara me informacion udhézues dhe té sigurisé, né pérputhje
me pé rcaktimet e aneksit I, pikat 3.3 dhe 3.4, né¢ ményré lehtésisht té kuptueshme nga
konsumatorét dhe pérdoruesit e tjeré.

Prodhuesit duhet t& garantojné qé pajisjet ose bashkésité nén presion t& pércaktuara né
nenin 4, ptka 3, t& jané &€ shoqgéruara me me mformacion udhézues dhe t& sigurisé sipas
pércaktimeve t&¢ nenit 4, paragrafi 3, né njé gjuhé lehtésisht t&¢ kuptueshme nga
konsumatorét dhe pérdoruesit e tjeré.

8. Prodhuestt, t& cilét konsiderojné ose kané arsye pér t& besuar se pajisjet ose bashkésité nén
presion, t& cilat jané vendosur né treg, nuk jané né pérputhje me kété rregull teknik, duhet,
menjéheré, té marrin masat korrigjuese té nevojshme pér t'1 sjellé pajisjet ose bashkésité
nén presion né konformitet, pér t'1 térthequr ose rikthyer ato, sipas rastit. Pér mé tepér, kur
pajisjet ose bashkésité nén presion paraqgesin rrezik, prodhuesit duhet & mnformojné
menjéheré ISHTT-n, duke paraqitur, né ményré & veganté, detajet e moskonformiteteve té
vérejtura dhe masat korrigjuese té ndérmarra.

9. Prodhuesit duhet, me kérkes¢ t& arsyetuar nga njé autoritet kompetent kombétar, t&
paragesin t&¢ gjithé mformacionin dhe dokumentacionin e nevojshém pér demonstrimin e
konformitetit t& pajisjeve ose bashkésive nén presion me kété rregull teknik, né ményré
lehtésisht t&¢ kuptueshme nga a1 autoritet. T¢é tilla informacione mund té paraqgiten né
format shkresor ose elektronik. Prodhuesit duhet té bashképunojné me autoritet
kompetente, sipas kérkesave ligjore t& tyre, pér t& ndérmarré ¢do veprim té arsyeshém pér
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té eliminuar rreziget qé vijné nga pajisjet ose bashkésité nén presion, té cilat jané vendosur
né treg.

Neni 7
Pérfaqésuesit e autorizuar

1. Njé prodhues mund té emérojé, népérmjet njé autorizimi noterial, njé pérfagésues té
autorizuar.

Detyrimet e pércaktuara né nenin 6, paragrafi 1, dhe detyrimi pér té hartuar
dokumentacionin teknik, té pércaktuar né nenin 6, paragrafi 2, nuk mund t& jené pjesé e
autorizimit noterial t& pérfagésuesit té autorizuar.

2. Njé pérfagésues 1 autorizuar kryen detyrat gé 1 ngarkohen né autonzimin noterial té
prodhuesit. Autorizimi duhet t& lejojé pérfagésuesin e autorizuar t& kryejé , t& paktén, sa
vijon:

2) t& mbajé dhe t&¢ veré né dispozicion t& ISHTI-t deklaratén CE té konformitetit dhe

dokumentacionin teknik, pér njé periudhé jo mé pak se 10-vjegare, nga data kur
pajisjet ose bashkésité nén presion jané vendosur né treg;

b) bazuar né kérkesé n e arsyetuar t¢ njé autoriteti kompetent kombétar, t'1 sigurojé atyj
té gjitha informatat dhe dokumentacionin e nevojshém pér t& demonstruar
konformitetin e pajisjeve ose t& bashkésive nén presion;

) t& bashképunojé me autoritetet kombétare kompetente, me kérkesén e tyre, pér ¢do
veprim qé ndérmerret pér t& eliminuar rreziqet qé vijné nga pajisjet ose bashkésité
nén presion g¢ mbulohen nga autorizimi 1 pérfagésuesit té autorizuar.

Neni 8
Detyrimet e importuesve
1. Importuesit duhet t& vendosin ne treg vetém pajisje apo bashkési né n presion t& sigurta.

2. Pérpara vendosjes né treg t& pajisjeve ose bashkésive nén presion, t¢ referuara né nenin 4,
pikat 1 dhe 2, importuesit duhet té sigurojné q¢ prodhuesi ka ndjekur procedurat e duhura
té vlerésimit té konformitetit, né pérputhje me nenin 14. Ata duhet t& sigurojné qé
prodhuesi ka hartuar dokumentacionin teknik, qé pajisjet ose bashkésité nén presion
mbajné markimin CE t&¢ konformitetit dhe jané té shoqéruara me udhézime dhe
mformacion mbi siguriné e tyre, né pérputhje me aneksin I, pikat 3.3 dhe 3.4, dhe se
prodhuesi ka respektuar kérkesat e pércaktuara né nenin 6, pikat 5 dhe 6.

Para vendosjes né treg t& pajisjeve ose bashké sive nén presion, té pé rcaktuara né nenin 4,
pika 3, mportuesit duhet t& sigurojné qé prodhuesi ka hartuar dokumentacionin teknik, se
pajisjet ose bashkésité nén presion jané té shoqéruara me udhézime t&¢ pé rshtatshme pér
pérdorim dhe se prodhuest ka pérmbushur kérkesat e pércaktuara né nenin 6, pikat 5 dhe
6.

Kur njé importues konsideron ose ka arsye té besojé se pajisja nén presion ose bashkésia
nuk éshté né pérputhje me kérkesat thelbésore té sigurisé, t& pércaktuara né aneksmn I, a1
nuk duhet té vendosé né treg pajisjet ose bashkésité nén presion deri sa ato & sillen né
konformitet. Pér mé tepér, nése pajisjet ose bashké sie nén presion paraqgesin njé rrezik,
mmportuest duhet t& informojé pér kété qéllim prodhuesin dhe ISHTT-n.

3. Importuesit duhet t& vendosin né pajisjet ose bashké site né n presion, informacionin
pérkatés, st emri 1 tyre, emri tregtar ose marka tregtare e regjistruar si dhe adresén postare
né t& cilén mund t&¢ kontaktohen, ose, kur kjo nuk éshté e mundur, mund t'1 vendosin kéto
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té dhéna né paketimin e tyre apo né dokumentat shoqgéruese t& pajisjeve ose bashkésive né
n presion. K& to informacione duhet té jené né njé gjuhé lehtésisht té kuptueshme.

4. Importuesit duhet t& garantojné qé pajisjet ose bashkésité nén presion, té pércaktuara né
nenin 4, pikat 1 dhe 2, jané t& shoqgéruara me udhézime dhe informacion mbi siguring, né
pérputhje me aneksin I, pikat 3.3 dhe 3.4, né gjuhé lehtésisht té kuptueshme.

Importuesit duhet té garantojné qé pajisjet ose bashkésité nén presion, té pércaktuara né
nenin 4, pika 3, jané t& shogéruara me udhézime dhe informacion mbi siguriné né gjuhé
lehtésisht té kuptueshme.

5. Importuesit duhet t¢ garantojné qg, pér sa kohé pajisjet ose bashkésité nén presion, té
referuara né nenin 4, pikat 1 dhe 2, jané nén pérgjegjésiné e tyre, kushtet e magazinimit ose
té transportit t& tyre nuk rrezikojné  konformitetin e tyre me kérkesat thelbésore t&
sigurisé, t& pércaktuara né aneksin L.

6. Kur shihet e nevojshme, né funksion té rrezikut t& paraqitur pé r pajisjet ose bashkésité nén
presion, importuesit duhet, pér t&¢ mbrojtur shéndetin dhe siguring e konsumatoréve dhe
pérdoruesve té tjeré, té kryejné testimin me zgjedhje t&¢ pajisjeve dhe bashkésive nén
presion, t& béra té disponueshme né treg, t& hetojé, dhe nése éshté e nevojshme, t&¢ mbajé
njé regjistér té ankesave dhe moskonformiteteve t& pajisjeve nén presion ose t& bashkésive
té tilla, dhe duhet té mbajné té mformuar shpérndarésit pér ¢do monitorim t& tillé.

7. Importuesit q¢ e konsiderojné ose kané arsye pér t& besuar qé pajisjet ose bashkésité nén
presion, té cilat kané vendosur né treg, nuk jané né pérputhje me kété rregull teknik duhet,
menjéheré, t& marrin masat korrigjuese pé r sjelljen né konformitet té pajisjeve nén presion
ose bashkésive, pér térhegjen ose kthimin e tyre, nése éshté e pérshtatshme. Pér mé tepér,
né se pajisjet ose bashkésité nén presion paraqgesin rrezik, importuesit duhet té mformojé
menjéheré autoritetet kompetente kombétare, pé r pajisjet ose bashkésité nén presion e
béra t¢ dispoueshme né treg, duke dhéné pér kété qéllim detaje, né ményré té veganté
mformacion mbi moskonformitetet e vé rejtura dhe masat korrigjuese t¢ ndé rmarra.

8. Pér njé periudhé 10-vjegare, nga data kur pajisjet ose bashkésité nén presion jané vendosur
né treg, importuesit duhet té mbajné njé kopje t& deklaratés s¢ CE t¢ konformitetit né
dispozicion t& ISHTI-t, duke garantuar se dokumentacioni teknik mund té vihet né
dispozicion sipas kérkesés sé¢ késaj té fundit.

9. Importuesit, me kérkes¢ té njé autoritet kompetent kombétar, duhet t& ofrojé gjithé
mformacionin dhe dokumentet e nevojshme pér té demonstruar konformitetin e pajisjes
ose bashkésive nén presion, né njé gjuhé lehtésisht t& kuptueshme. Informacioni dhe
dokumentacioni 1 kérkuar mund té paraqituet st né¢ formé shkresore po ashtu edhe né
formé elektronike. Importuesit duhet t& bashképunojné me autoritetet kompetente, pér té
ndérmarré ¢do veprim gé synon eliminim e rrezigeve qé vijné nga pajisjet ose bashkésité
nén presion, té cilat ata kané vendosur né treg.

Neni 9
Detyrimet e shpérndarésve

1. Kur shpérndarésit vé né né treg pajisje ose bashkési nén presion, ata duhet veprojné me
kujdesin e duhur, né pérputhje me kérkesat e kétij rregulli teknik.

2. Para se pajisjet ose bashkésité nén presion, t¢ pércaktuara né nenin 4, pikat 1 dhe 2, te
vendosen né treg, shpérndarésit duhet té verifikojné se pajisjet ose bashkésité nén presion
mbajné markimin CE, se ato jané shogéruar me dokumentacionin dhe udhézimet e
kérkuara té sigurisé, né pérputhje me pikat 3.3 dhe 3.4, t& aneksit I, né njé gjuhé lehtésisht
té kuptueshme, dhe se jané né pé rputhje me kérkesat e pércaktuara né nenin 6, pikat 5 dhe
6, st dhe nenin 8, pika 3.
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Shpérndaré sit q¢ konsiderojné ose kané arsye pé r té besuar se pajisjet ose bashkésité nén
presion nuk jané né pérputhje me kérkesat thelbésore t&é sigurisé, né pérputhje me
specifikimet e shtojcés I, atéheré nuk 1 béjné té dispoueshme né treg, derisa ato té jené né
konformitet. N& qofté se pajisjet ose bashkésité nén presion paragesin rrezik, shpérndarési
duhet té informojé prodhuesit apo importuesit, si dhe ISHTT-n.

Para vénies né treg té pajisjeve ose bashkésive nén presion, té pérmendur né nenin 4, pika
3, shpérndarésit duhet té verifikojné né se pajisjet ose bashkésité nén presion jané té
shogéruara me udhézimet pérkatése pér pérdorim né njé gjuhé lehtésisht té kuptueshme,
dhe se jané né pé rputhje me kérkesat e pércaktuara né nenm 6, pikat 5 dhe 6, si dhe nenin
8, paragrafi 3.

. Shpérndarésit duhet t& garantojné qé, ndérsa pajisjet ose bashkésité nén presion, té referuara
né nenin 4, pikat 1 dhe 2, jané nén pérgjegjésmé e tyre, kushtet e magazinimit ose té
transportit t& tyre nuk rrezikojné pérputhshmérmé e tyre me kérkesat thelbésore té sigurisé,
té pércaktuara né aneksin L.

4. Shpérndarésit, gé e konsiderojné ose kané arsye pér t& besuar se pajisjet ose bashkésité nén

5.

presion, té cilat ata kané béré t& disponueshme né treg, nuk jané né pérputhje me kété
rregull teknik, duhet t& sigurojné marrjen e masave pérkatése korrigjuese té nevojshme, pér
ta sjellé até pajisje apo bashkéi né konformitet, pér ta térhequr ose kthyer até, sipas rastit.
Pér mé tepér, né se pajisjet ose bashkésité nén presion paraqesin rrezik, shpérndarésit
duhet té informojné menjéheré autoritetet kompetente kombétare, duke paragitur
mformacion sidomos mbi moskonformitetet e vérejtura dhe masat korrigjuese té
ndérmarra.

Shpérndarésit, me kérkesé té autoriteteve kombétare kompetente, t& ofrojné gjithé
mformacionin dhe dokumentacionin e nevojshém pér té¢ demonstruar konformitetin e
pajisjeve apo bashkésive nén presion. Té tilla informacione dhe dokumente mund t&
paraqiten si né format shkresor po ashtu edhe né formé elektronike. Shpé rndaré sit duhet
té bashképunojné me autoritet kompetente sipas kérkesés sé¢ tyre, pér ¢do lloj veprimi té
nevojshém, pé r tu ndérmarré, né mé nyré qé té eliminohen rreziget q¢ mund té vijné
prej pajisjeve ose bashkésive nén presion, té cilat ata kané béré té dispoueshme né treg.

Neni 10

Raste né t€ cilat detyrimet e prodhuesit zbatohen pér importuesit dhe shpérmdarésit

Njé mmportues apo shpé rndaré s duhet té konsiderohet si nj¢ prodhues, pér qgéllime té kéty
rregulli teknik, dhe duhet té jeté subjekt 1 detyrimeve & prodhuesit, sipas pércaktimeve t& nenit 6,

né

se ai vendos njé pajisje ose njé bashkési nén presion né treg nén emrin apo markén e ti

tregtare, ose nése modifikon pajisjet ose bashkésité nén presion, tashmé té vendosura né treg,
duke cenuar, né kété meényré, pérputhshméring me kérkesat e kétij rregulli teknik.

Neni 11

Identifikimi i operatoréve ekonomiké

Operatorét ekonomiké, me kérkesé té ISHTI-t, duhet té paragesin informacionin e méposhtém:

2) ¢do operator ekonomik qé 1 ka furnizuar ata me pajisje ose bashkési nén presion;

b) ¢do operator ekonomik qé ka furnizuar me pajisje ose bashkési nén presion.

Operatoret ekonomike duhet t¢ ruajné dhe ta béjné t¢ disponueshé m informacionin e
sipérpérmendur pér njé periudhé jo me pak se 10 vjet, nga koha kur jané furnizuar apo kané

fur

nizuar me pajisje ose bashkésité nén presion.




image12.jpeg
KAPITULLI 3

KONFORMITETI DHE KLASIFIKIMI I PAJISJEVE DHE BASHKESIVE NEN
PRESION

Neni 12
Prezumimi i konformitetit

1. Pajisjet ose bashkésité nén presion, t&¢ pércaktuara né nenin 4, pikat 1 dhe 2, t& cilat jané né
pérputhje me standardet e harmonizuara shqiptare, té renditura né aneksin V, do t&
konsiderohen se jané né pérputhje me kérkesat thelbésore t& sigurisé.

2. Materialet e pérdorura pér prodhimin e pajisjeve ose té bashkésive nén presion, té cilat jané
né pérputhje me aktet pérkatése t& miratimit t&¢ materialeve, referencat e té cilave jané té
paraqitura né aneksin e standardeve referuese t& kétyj rregulli teknik, né pérputhje me
nenin 15, paragrafi 4, konsiderohet se jané né pérputhje me kérkesat thelbésore t& sigurisg,
té pércaktuara né aneksin L.

Neni 13
Klasifikimi i pajisjeve nén presion

1. Pajisjet nén presion, referuar né nenin 4, paragrafi 1, do té klasifikohen sipas kategorive, né
pé rputhje me aneksin II, sipas njé niveli né rritje t& rrezikut.

Pér qéllim klasifikimit, fluidet ndahen né dy grupe, st mé poshté:

2) Grupi 1, 1 pérbéré nga substancat (njé element kimik dhe pérbérésit e tij né gjendje
natyrore apo 1 pérftuar népérmjet njé procesi té prodhimit té tij, pérfshiré ¢do aditivi
shtesé , 1 nevojshém pé r té siguruar géndrueshmériné e tij, s1 dhe ¢do lloj papastértie
qé vjen si rrjedhojé e procesit t& prodhimit t& elementit kimik, por pérjashtuar ¢do
solvent, 1 cili mund té ndahet prej elementit kimik pa shkaktuar asnjé ndikim ndaj
stabilitetit t& substancés apo pa ndryshuar pérbérjen e tyj kimike) dhe pérzierjet, (njé
pé rzjerje apo solucion 1 pérhbéré nga dy ose me shume substanca) qé jané klasifikuar
si té rrezikshme, sipas pércaktimeve t&¢ mé poshtme:

(1) eksplozivét e pagéndrueshé m ose eksplozivét

(i1) gazra t¢ ndezshé m,
(i11) gazra oksidues té léndéve té djegshme,
(iv) léngje té ndezshme,

() léngje ¢ ndezshme, ku temperatura maksimale e lejueshme éshté mbi pikén e
ndezjes;

(vi) materiale t& ngurta t¢ ndezshme,

(vi1) substancat dhe pé rzierjet vetéreaguese;

(vii1) léngjet piroforike;

(ix) materiale té ngurté piroforiké;

(x) substancat dhe pérzierjet, t& cilat né kontakt me ujin emetojné gazra t& ndezshém;
(x1) léngje oksidues té léndéve t& djegéshme;

(xi1) 1éndé t& ngurta oksiduese;

(xuit) peroksideve organike;

(x1v) toksicitet akut népérmjet gojés;
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(xv) toksicitet akut népérmjet lékurés;
(xv1) toksicitet akut népémmjet frymémarrjes;
(xvii) toksicitet pér disa organe specifike - ekspozim 1 vetém.

Né grupin 1 futen edhe substancat dhe pérzierjet qé pérmbahen né pajisjet nén
presion me njé temperaturé maksimale t& lejueshme TS, e cila tejkalon pikén e
ndezjes sé fluidit;

b) Grupi 2, 1 pérbéré nga substancat dhe pérzierjet e tjera, pérveg atyre té pércaktuara né
shkronjé n (), mé sipé r.

2. Kur njé ené éshté e pérbéré nga njé numér dhomash, ajo do té klasifikohet pér kategoriné
mé té larté q¢ arrijné dhomat. Kur njé dhomé pérmban disa fluide, klasifikimi do t& jeté
mbi bazén e fluidit qé kérkon kategorine mé té larté.

Neni 14
Procedurat e vlerésimit té konformitetit

1. Procedurat e vlerésimit t¢ konformitetit q¢ duhen aplikuar ndaj njé elementi t& pajisjes nén
presion, do t& pércaktohen nga kategoria né té cilén éshté klasifikuar pajisja, né pérputhje
me pé rcaktimet e nenit 13.

2. Procedurat e vlerésimit té¢ konformitetit, g¢ duhet t& zbatohen pér kategorité e ndryshme
jané, st mé poshté:

2)  kategoria It
- moduli A
b) kategoria II:
- moduli A2
- moduli D1
- moduli E1
) kategoria III:
- modulet B (lloji 1 projektimitt) + D
- modulet B (lloji 1 projektimitt) + F
- modulet B (llojt 1 projektimitt) + E
- modulet B (lloji 1 projektimitt) + C2
-moduli H
¢) kategoria IV:
- modulet B (lojt 1 prodhimit) + D
- modulet B (loji 1 prodhimit) + F
- moduli G
- moduli H1
Procedurat e vlerésimit t& konformitetit jané paraqitur né aneksin IIL.

3. Pajisjet nén presion 1 nénshtrohen njerés prej procedurave té vlerésimit t&¢ konformitetit qé
mund té zgjidhet nga vete prodhuesi, midis atyre t& renditura pér kategoriné né t& cilén
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éshté klasifikuar pajisja. Prodhuest mund té zgjedhé, nése éshté e aplikueshme, té pérdoré
njé nga procedurat gé aplikohen né njé kategori mé té larte.

4. Né kuadér t& garantimit t& cilésisé s¢ procedurave pér pajisjet nén presion té kategorive III
dhe IV t& pérmendur né né npikén (1), té shkronjés (a) té pikés 1, t& nenit 4, paragrafit té
parg, té né npikés (1), té shkronjés (a), té piké s 1, ¢ nenit 4, dhe shkronjés (b), t& piké s 1,
té nenit 4, organizmi evropian 1 notifikuar/organi 1 miratuar (kétu e mé poshté OEN/OM)
duhet, gé , gjaté kryerjes sé vizitave té papritura, t& marré njé mostér té pajisjeve nga
ambientet ¢ prodhimit ose magazinimit, né ményré qé té kryejé vlerésimin pérfundimtar,
referuar aneksit I, pika 3.2. Pér kété qéllim, prodhuesi informon OEN/OM 1 vlerésimit t&
konformitetit mbi kalendarin e parashikuar t¢ prodhimit. OEN/OM 1 vlerésimit té
konformitetit duhet t& kryejé, té paktén, dy vizita gjaté vitit té paré té prodhimit. Frekuenca
e vizitave té mévonshme pércaktohet nga OEN/OM 1 vlerésimit t€ konformitetit, né bazé
té kritereve t& pércaktuara né pikén 4.4 t&¢ moduleve D, E dhe H dhe pikés 5.4 t¢ modulit
H1.

5. Né rastin e prodhimit & njéhershém té njé serie té enéve dhe pajisjeve né n presion té
kategorisé III, té referuara né shkronjé n (b) t& pikés 1, t& nenit 4, nén procedurén e
modulit H, OEN/OM 1 vlerésimit té konformitetit, duhet té kryejé ose t& keté kryer
vlerésimin pérfundimtar, si¢ specifikohet né pikén 3.2, té aneksit I, pér secilé n njést t&
serisé. Pér kété géllim, prodhuesi do t'1t komunikojg OEN/OM 1 vlerésimit t€ konformitetit
grafikun e parashikuar t&¢ prodhimit.

6. Bashkésité e referuara né nenin 4, ptka 2, duhet t& jené subjekt 1 njé procedure globale t&
vlerésimit t& konformitetit, q¢ pérbéhet nga vlerésimet e méposhtme:

2) vlerésimi 1 ¢do pjese € pajisjes nén presion, qé pérbén bashkésing, referuar né nenin 4,
pika 1, e cila nuk ka gené mé paré subjekt 1 njé procedure t& veganté t& vlerésimit té
konformitetit dhe vendosjes sé markimit CE; procedura e vlerésimit pércaktohet prej
kategorisé s¢ ¢do pjese té pajisijes;

b) vlerésimi 1 mtegritetit t¢ komponentéve té ndryshém té bashkésisé, si¢ referohet né
pikat 2.3, 2.8 dhe 2.9 t& aneksit I, t&¢ cilat pércaktohen nga kategoria mé e larteé e
aplikueshme pér pajisjet né fjalé, ¢ ndryshme nga ato qé zbatohen pé r aksesoré t e
sigurisé ;

c) vlerésimi 1 mbrojtjes sé njé bashkésie nga tejkalimi 1 kufijve t&  lejueshé m, si¢
referohet né pikat 2, 10 dhe 3.2.3, té aneksit I, béhet né pé rputhje me kategoring mé té
larté té zbatueshme pér pajisjet gé duhet té mbrohen.

7. Pavarésisht pércaktimeve t& pikave 1 dhe 2, & kétij neni, ISHTI, kur éshté e justifikuar,
lejon bé rjen té¢ disponueshme né treg dhe vénien né shérbim té produkteve té veganta t&
pajisjeve né n presion dhe bashkésité, t& referuara né nenin 2, pé r té cilat procedurat e
referuara né pikat 1 dhe 2, t& kétyj neni, nuk jané zbatuar dhe pérdorimi 1 tyre éshté pé r qé
llime eksperimentimi.

8. Dokumentacioni dhe korrespondenca pérkatése e procedurave té vlerésimit té konformitetit
duhet hartuar dhe ruajtur né gjuhen shqipe.

Neni 15
Miratimi i materialeve

1. Miratimi 1 materialeve 1éshohet me kérkesé té njé ose mé shumé prodhuesve t&¢ materialeve
ose pajisjeve, nga njé prej OEN/OM té vlerésimit té konformitetit, referuara né nenin 20,
té caktuar né ményré specifike pér kété detyré. OEN/OM 1 vlerésimit t& konformitetit
duhet t& pércaktojé dhe té kryejé ekzaminimet dhe testet e duhura pér té certifikuar
konformitetin e llojeve t& materialit me kérkesat pérkatése & kétij rregulli teknik.
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2. Para léshimit té njé miratimi t& materialeve, OEN/OM njofton ministriné pérgjegjése pé r
mdustriné (MEI), duke u dérguar atyre mformacionin e duhur. Brenda tre muajve, MEI
mund té japé komente ose sugjerime. OEN/OM mund té 1éshojé miratimin e materialeve,
duke marré parasysh komentet e paraqitura nga MEL

3. Kur miratimi 1 materialeve pérmbush kérkesat t& cilat ajo mbulon, & jané té pércaktuara né
aneksin I, MEI duhet té publikojé referencat e kétij miratimi dhe duhet t& bé j& ,
gjithashtu, pé rdité simin e njé liste t& tillé né fagen e vet zyrtare & eb.

4. OEN/OM, 1 cili ka léshuar miratimin e materialeve, duhet té térheqé miratimin, nése
konstaton se nuk duhej té léshohej ose nése lloji 1 materialeve éshté 1 mbuluar nga njé
standard 1 harmonizuar. At duhet té informojé menjéheré MEI pér ¢do térheqje té njé
miratimi t€ tllé .

5. Kur MEI konsideron se miratimi 1 materialeve, referencat e ¢ ciléve jané botuar né fagen e
vet é eb, nuk kénaq plotésisht kérkesat themelore t& sigurisé, té cilat pércaktohen né
aneksin I, até heré vendos, né pé rmjet akteve, nése do té térheqé referencat e miratimit té
materialeve nga faqja e vet zyrtare & eb.

Neni 16
Procedurat ¢ ndjekura né rastet kur kérkohet rivlerésim i konformitetit prej ISHTI-t

Né rastet kur ISHTT konstaton sé pajisja apo bashkésia nén presion nuk pérmbush kriteret e
pércaktuara né kété rregull teknik, merr masat, stpas parashikimeve né ligjin 10489/2011, té
ndryshuar.

Neni 17
Deklarata CE e konformitetit

1. Deklarata CE e konformitetit, e hartuar sipas pércaktimeve & kétij rregulli teknik pé r pajisjet
dhe bashkésité né n presion, té prodhuara edhe brenda territorit shqiptar dhe té hedhura né
treg, demonstron se jané pérmbushur kérkesat thelbésore té sigurisé, té pércaktuara né
shtojcén L.

2. Deklarata CE e konformitetit, referuar pikés 1, t& kétyj neni, hartohet sipas modelit té
pércaktuar né aneksin IV dhe pérmban elementet e pércaktuara né procedurat pérkatése té
vlerésimit t¢ konformitetit, t¢ pércaktuara né aneksin III, s1 dhe duhet t& jeté e pérditésuar
vazhdimisht. Ajo duhet t& jet¢ hartuar né gjuhén shqipe dhe, né rast se synohet té bé het
e disponueshme edhe pé r tregjet jashté Shqipé risé , té jeté hartuar edhe né gjuhé n e
vendit ku synohet & eksportohet.

3. Nése ndaj njé pajisjeje ose bashkésije nén presion aplikohen disa akte ligjore qé kérkojné
hartimin e njé deklarate CE té konformitetit, atéheré, pé r kété pajisje ose bashkési né n
presion hartohet njé deklaraté e vetme CE e konformitetit, né lidhje me t& gjitha aktet
ligjore t& aplikueshme. Kjo deklaraté duhet té pérmbajé identifikimin e akteve ligjore té pé
rfshira, duke pérfshiré referencat e tyre té publikimit zyrtar.

4. Me hartimin e deklaratés CE t¢  konformitetit, prodhuesi merr pérgjegjésingé pér
pérputhshméringé e pajisjes ose bashkésisé nén presion me kérkesat e pércaktuara né kété
rregull teknik.

Neni 18
Parimet e pérgjithshme t€ markimit CE

Markimi CE duhet té jeté subjekt 1 parimeve t& pérgjithshme, té pércaktuara né nenet 8 dhe 9, té
ligjit nr.10489, dat¢ 15.12.2011, “Pér tregtimin dhe mbikéqyrjen e tregut t&¢ produkteve
joushgimore”, t¢ ndryshuar.
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Neni 19
Rregullat dhe kushtet pér vendosjen e markimit CE

1. Markimi CE duhet t& vendoset né ményré t& dukshme, t& lexueshme dhe t& géndrueshme
neé:

2) ¢do pjesé t& pajisjeve nén presion, té pércaktuara né nenin 4, pika 1, ose mbi pllakaté
ne saj;
b) ¢do bashkésie t& pércaktuar né nenin 4, pika 2, ose mbi pllakaté n e saj.
Kur vendosja e markimit CE nuk éshté e mundur ose e pamundur, pér shkak t& madhésisé
apo karakteristikave fizike t& pajisjes ose bashkésisé né n presion, markimi CE duhet té

vendoset né paketimin e pajisjes apo bashkésisé né n presion, ose né dokumentet
shogéruese té tyre.

Pajisja ose bashkésia, e referuar né shkronjat (a) dhe (b), té pikés 1, t& kétij neni, duhet té
jeté e ploté, ose t& mundésojé vlerésimin pérfundimtar, referuar pikés 3.2, té shtojcés I.

2. Nuk kryehet markimi CE pé r secilén nga pajisjet individuale nén presion qé pérbéjné njé
bashkési. Elementet e veganta té pajisjeve nén presion, q¢ tashmé mbajné markén CE, kur
pérfshihen né njé bashkési né n presion duhet t& vazhdojné t&¢ mbajné markimin CE.

3. Markimi CE duhet t& vendoset pérpara se pajisja ose bashkésia nén presion té jeté vendosur
né treg.

4. Markimi CE duhet t¢ pasohet nga numri 1 identifikimit 1 OEN/OM, % vlerésimit t&
konformitetit, kur kjo e fundit &éshté e pérfshiré né fazén e kontrollit t& prodhimit.

Numri 1 identifikimit 1 OEN/OM do té vendoset nga veté organi ose, né bazé t&
autorizimit té tij, nga veté prodhuesi ose pérfagésuest 1 tij 1 autorizuar.

5. Kur vendoset markimi CE dhe num 1 identifikimit t¢ pérmendur né piké n 4, té kétyj neni,
ky informacion mund té shoqgérohet edhe nga ndonjé shenjé tjetér qé tregon ndonjé rrezik
apo pérdorim t& veganté.

6. MEI, né pérputhje me dispozitat e ligjit nr.10489, daté 15.12.2011, “Pér tregtimin dhe
mbikéqgyrjen e tregut té produkteve joushqimore”, t¢  ndryshuar, mbéshtetet né
mspektoratin shteteror pé rgjegjé s (ISHTI) pér té siguruar zbatimin korrekt t& regjimit té

vendosjes s¢ markimit CE dhe merr masat e duhura kundér pérdorimit abuziv t& saj.

KAPITULLI 4

MBIKEQYRJA E TREGUT, KONTROLLI I PAJISJEVE DHE BASHKESIVE NEN
PRESION QI HYJNE NE TREG DHE PROCEDURAT E MBROJTES

Neni 20
Mbikqyrja dhe kontrolli i pajisjeve dhe bashkésive nén presion & hyjné né treg

Pér pajisjet dhe bashkésité nén presion, t¢ pércaktuara né nenmn 1, té& kétij rregulli teknik,
zbatohen kérkesat e kreut VII, nenet 27 deri 34, té ligjit nr.10489, daté 15.12.2011, “Pér tregtimin
dhe mbikéqyrjen e tregut té produkteve joushqgimore”, té¢ ndryshuar.

Neni 21

Procedura pér trajtimin e pajisjeve ose bashkésive nén presion qé paraqesin njé rrezik
né nivel kombétar

1. Kur ISHTT ka arsye t& mjaftueshme pér t& besuar se pajisjet ose bashkésité nén presion, té
mbuluara nga ky rregull teknik, paraqesin rrezik pér shéndetin, siguring e personave ose té
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kafshéve shtépiake dhe pronén, ato duhet t& kryejné njé vlerésim té pajisjes ose bashkésisé
nén presion pé r ¢ mbuluar té gjitha kérkesat pérkatése té pércaktuara né kété rregull
teknik. Operatorét pérkatés ekonomiké bashképunojné me ISHTI-n pér t& garantuar kété
qéllim.

Kur ISHTI, mbé shtetur nga OEN/OM, konstaton se pajisja ose bashkésia né n presion
nuk éshté né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né kété rregull teknik, até heré kérkon
nga operatori pérkatés ekonomik qé t& marré té gjitha veprimet e pérshtatshme kornigjuese
pér t& sjellé pajisjet ose bashkésité nén presion né pérputhje me kéto kérkesa, ose né té
kundé rt, térheqgjen ose kthimin e pajisjeve ose bashkésive né n presion nga tregu, brenda
njé periudhe t& arsyeshme, proporcionale me natyrén e rrezikut, sipas rastit.

Past merr vendim lidhur me parashtrimet e paragrafit t¢ mé sipé rm, ISHTT informon edhe
OEN/OM, né pé rputhje me pé rcaktimet e nenit 29, t& ligjit nr.10489, dateé 15.12.2011,
“Pér tregtimin dhe mbikéqyrjen e tregut té produkteve joushqimore”, té¢ ndryshuar.

2. Operatori ekonomik duhet t&¢ marré t& gjitha masat e duhura korrigjuese né lidhje me t&
gjitha pajisjet dhe bashkésité né n presion pérkatése qé ajo ka vendosur né treg.

3. Kur operatori pérkatés ekonomik nuk ka ndérmarré veprimet e pé rshtatshme korrigjuese,
brenda afatit t& pérmendur né paragrafin e dyté, t& piké s 1, t¢ ké tij nens, ISHTT merr t&
gjitha masat e duhura pé r ndalimin ose kufizimin e pajisjeve apo bashkésive né n presion
né treg, pér térhegjen nga tregu apo rikthimin e tyre, sipas parashikimeve né ligjin
nr.10489/2011, t&¢ ndryshuar. ISHTT publikon, pa vonesé, masat e ndé mmarra né kété
rast.

4. Informacioni q¢ ISHTT publikon, sipas pé rcaktimeve té piké s 4, mé sipé r, duhet té
pérfshijé té gjitha t&¢ dhénat e disponueshme, né veganti t&¢ dhénat pér identifikimin e
pajisjeve ose bashkéswve né n presion jokonforme, origjinén e tyre, natyrén e
moskonformitetit dhe nivelin e vleré suar t¢ rrezikut , natyré n dhe kohézgjatjen e masave
té marra dhe argumentat e paragitura nga operatori pérkatés ekonomik. Né veganti, ISHTT
mformon nése moskonformiteti ka ardhur prej shkaqeve t¢ méposhtme:

2) mangg si té pajisjeve ose bashkésive, né lidhje me kérkesat pé r shéndetin ose siguriné
e personave ose pér mbrojtjen e kafshéve shtépiake apo pronés; ose

b) mangésité e lidhura me standardet e harmonizuara, té¢ referuara né nenin 12, mbi
prezumimin e konformitetit.

Neni 22
Pajisjet ose bashkésité nén presion konforme, té cilat paraqesin rrezik

1. Kur ISHTT ka arsye t& mjaftueshme pér t& besuar se pajisjet ose bashkésité nén presion, té
mbuluara nga ky rregull teknik, paraqesin rrezik pér shéndetin, siguriné e personave ose té
kafshéve shtépiake dhe pronén, edhe kur konstatohet se pajisja ose bashkésia nén presion
éshté né pérputhje me kété rregull teknik, kérkon nga operatori pérkatés ekonomik marrjen
e té gjitha masave t&¢ duhura pér t& siguruar qé pajisjet apo bashkésité jané riparuar dhe
vendosja né treg nuk paraqet rrezik, dhe, sipas rastit, mund té¢ ké rkojé térheqgjen apo
rikthimin e pajisjeve ose bashkésive né n presion nga tregu, né pé rputhje me nivelin e
rrezikut té vleré suar.

2. Operatori ekonomik duhet té garantoj¢ marrjen e t& gjitha veprimeve té nevojshme
korrigjuese, né lidhje me pajisjet ose bashkésité né fjalé q¢ ai ka véné né dispozicion né
treg né t& gjithé vendin.

Neni 23
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Moskonformiteti formal

1. Pa réné ndesh me nenin 40, kur ISHTT arrin né njé nga konkluzionet e mé poshtme, duhet
té kérkojé¢ nga operatori ekonomik pérkatés té eleminoj moskonformitetin dhe,
konkretisht, kur:

2) Markimi CE éshté vendosur né mospé rputhje me pé rcaktimet e nenit 19, t& kétyj
rregulli teknik, dhe nenit 9, t& ligjit nr.10489, daté 15.12.2011, “Pér tregtimin dhe
mbikéqyrjen e tregut t& produkteve joushqimore”, té ndryshuar;

b) Markimi CE nuk éshté vendosur;

c) numr 1 identifikimit ¢ OEN/OM t& vleré simit ¢ konformitetit té pérfshiré né
fazén e kontrollit t&¢ prodhimit, éshté vendosur né mospé rputhje me pé rcaktimet e
nenit 19, ose nuk éshté vendosur;

¢) markimi dhe etiketimi 1 referuar né pikén 3.3, té aneksit I, nuk jané vendosur apo jané
vendosur né mospé rputhje me pé rcaktimet e nenit 19, ¢ ké tj vendimi, ose me
pikén 3.3, t& aneksit I;

d) deklarata CE e konformitetit nuk éshté hartuar;
dh) deklarata CE e konformitetit nuk éshté hartuar né ményré korrekte;
e) dokumentacioni teknik nuk éshté véné né dispozicion apo éshté jo 1 plotg;

€) t& dhénat e pércaktuara né nenm 6, pika 6, apo nenin 8, pika 3, mungojng, jané té
falsifikuara ose té paplota;

f) nuk jané plotésuar kérkesat e tjera administrative, t& pércaktuara né nenin 6 ose nenin

8.

2. Kur mospérmbushja e pérmendur né paragrafin 1 vazhdon, ISHTI merr té gjitha masat e
duhura pér t& kufizuar ose ndaluar pajisjet apo bashkésité nén presion qé t& béhen té
disponueshme né treg apo duke siguruar térheqgjen e tyre nga tregu.

KAPITULLI 5
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PERFUNDIMTARE
Neni 24
Masat administrative

Rregullat pér masat administrative té zbatueshme ndaj shkeljeve té operatoréve ekonomiké
vendosen né pérputhje me dispozitat e akteve ligjore pérkatése dhe ISHTI duhet t&¢ marré t&

gjitha masat e nevojshme pér té siguruar qé ato zbatohen rigorozisht.
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ANEKSI 1
KERKESAT THELBESORE TE SIGURISE

VEZHGIME PARAPRAKE

1. Detyrimet qé rrjedhin nga kérkesat thelbésore té sigurisé té renditura né kété shtojcé pér
qe r1j g gu jce p
pajisjet nén presion duhet t& zbatohen edhe pér bashkésité nen presion ge paragesin te njé
jtin rrezik korrespondues.

2. Kérkesat thelbésore t& sigurisé t& pércaktuara né kété rregull teknik jané t& detyrueshme.
Detyrimet qé rrjedhin nga kéto kérkesa thelbésore t& sigurisé zbatohen vetém nése ekziston
rreziku korrespondues pér pajisjet nén presion, ne rastet kur ato pérdoren sipas kushteve t&
parashikuara nga prodhuesi.

3. Prodhuesi éshté 1 detyruar té analizojé rreziqet pér té dalluar cilat mund te veprojne ne
pajisjet dhe bashkésité e tj nen presion; Ai duhet ti projektoje dhe prodhoje ato ne
konsiderate te kesaj analize.

4. Kérkesat thelbésore & sigurisé duhet té interpretohen dhe t&é zbatohen né ményré té tillé gé
té marrin parasysh avancimet e teknologjise né kohén e projektimit dhe prodhimit si dhe ne
konsiderate te kushteve teknike dhe ekonomike t& cilat jané né pérputhje me njé shkalle té
larté te mbrojtjes sé shéndetit dhe sigurisé.

1. TE PERGJITHSHME
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1.1. Pajisjet nén presion duhet t& jené t& projektuara, prodhuara dhe té kontrolluara, dhe nése
éshté e aplikueshme té pajisura dhe instaluara né ményré té tillée q¢ t& garantojne siguring e saj,
kur vihen né shérbim né pérputhje me udhézimet e prodhuesit, ose né kushte t&¢ arsyeshme e
parashikueshme.

1.2. Né zgjedhjen e zgjidhjeve mé & pérshtatshme, prodhuesi do té zbatoje parimet e pércaktuara
mé poshté:

- eliminimi ose zvogglimi 1 rreziqeve pér aq sa éshté praktikisht e mundshme;
- zbatimi 1 masave te duhura pér mbrojtjen kundér rreziqeve té cilat nuk mund té shmangen;

- kur éshté e pérshtatshme, t& informojé pérdoruesit per rreziqet e mbetura dhe té tregojé nése
éshté e nevojshme t& marré masa té veganta pér té reduktuar rreziget né kohén e instalimit
dhe/ose gjate pérdormmit.

1.3. Ku ekziston mundesia pér keqpérdorim ose mund té parashikohen njé¢ mundési e tille né
ményré té qarté, atéheré pajisja nén presion duhet t& jeté e projektuar pér té parandaluar rrezikun
nga kegpérdorime te tilla, dhe nése kjo nuk &shté e mundur, duhet dhene paralajmérim i duhur
duke njoftuar se pajisja nén presion nuk duhet té pérdoret né ate ményré.

2. PROJEKTIMI
2.1. Te pérgjithshme

Pajisjet nén presion duhet t& jené t& projektuara duke marré ne konsideraté té gjithé faktorét
relevanté, né ményré qge t& garantohet se pajisjet do & jené te sigurta gjaté gjithé jetégjatésisé sé
parashikuar.

Projektimi pérmban koeficiente sigurie té duhur, duke pérdorur metoda té pérgjithshme qé
shfrytézojné rezerva sigurie, té afta t& parandalojné né ményré té géndrueshme ¢do tip démtimi.

2.2, Projektimi pér rezistencé té dubur

2.2.1. Pajisjet nén presion projektohen pér té mbajtur ngarkesa gé 1 pérshtaten géllimit t&
pérdorimit dhe kushteve t& tjera té parashikueshme té funksionimit te tyre. Veganérisht, mbahen

parasysh faktorét e meposhtem:
- presiont 1 brendshém /jashtém,
- temperatura e ambientit dhe e shfrytézimat,

- presioni statik dhe masa e lendeve te pérmbajtura gjaté shfrytézimit dhe gjaté pérdorimit si dhe

provés,
- Ngarkesat e shkaktuara nga trafiku, era dhe térmetet,

- forcat e kundérveprimit dhe momentet e kundérveprimit t¢ shkaktuara nga mbéshtetjet, lidhjet,

tubacionet, etj.
- korrozioni dhe erozioni, lodhja, etj,
- dekompozimi 1 fluideve té pagéndrueshém.

Duhen konsideruar edhe mundésité e aplikimit te njghershém te ngarkesave te ndryshme te

aplikueshme ndaj pajisjes.

2.2.2. Projektimi pér rezistencén e pérshtatshme bazohet mbi njérin nga dy elementét qé vijojné:




image21.jpeg
- st rregull 1 pergjithshem, do te perdoret njé metodé llogaritje, si¢ pérshkruhet né pikén 2.2.3,
dhe nése éshté e nevojshme mbéshtetur nga njé metodé eksperimentale projektimi, e pérshkruar
né pikén 2.2.4,

- njé metode projektimi eksperimentale pa llogaritje, té pércaktuar né pikén 2.2.4, kur rezultati
Presion maksimal 1 lejueshém PS me volumin V (PS x V) t& jeté mé 1 vogel se 6000 bar.L ose
produkti PS x DN & jeté mé 1 vogél se 3000 bar.mm.

2.2.3. Metodat llogaritese
(2) Kufizimi 1 presionit dhe aspekte t& tjera lidhur me ngarkesén

Sforcimet e lejuara t& pajisjeve nén presion kufizohen duke pasur parasysh déshtimet e
mundshme te parashikuara gjate shfrytézimit né kushtet e punés. Pér kété qellim, zbatohen
koeficientét e siguriesé gé béjné t& mundur t& eliminohen plotésisht cdo pasiguri qe lidhet me
prodhimin, kushtet aktuale t&¢ pérdorimit, sforcimet, modelet e llogaritjes si dhe nga vetité dhe
pérbérja e materialeve.

Kéto metoda llogaritje dhuhet t& sigurojné kufij t& mjaftueshém sigurie, né pérputhje, dhe kur
éshté e mundshme ne pérputhje me kérkesat e pikés 7.

Kérkesat e sipérpércaktuara plotésohen duke zbatuar njérén nga metodat e pércaktuara mé
poshté dhe nése &shté e nevojshme, sipas rastit njé¢ kombinim 1 te dyjave:

- projektimi me ane t& formulave,

- projektimi me ane t& analizave,

- projektimi me anen e mekanikés sé shkatérrimit.
(b) Rezistenca

Pér pércaktimin e rezistencés sé pajisjes nén presion pérdoren llogaritjet e pérshtatshme té
projektit, ve¢anerisht:

- Presionet e llogaritjes nuk duhet t& jené me té uléta se presionet maksimale t& lejuara dhe
mbajné parasysh presionin statik dhe presionin dinamik t& fluidit s1 dhe shpérbérjen e fluideve té
pagéndrueshém. Kur njé ene &shté e ndare né dhoma t& vecanta nén presion, mur ndarés
projektohet duke mbajtur parasysh presionin me té larté qé mund té arrihet né secilén ndarje dhe
presionin minimal t& mundshém né dhomén fqinjé ;

- Temperaturat e pérllogaritjes duhet té japin marzhet e duhura té sigurisé;

- Projektimi merr parasysh te gjitha kombmimet e mundshme té temperaturés dhe presionit qé
mund té ndodhin né kushte t& arsyeshme, ¢ parashikueshme t&¢ funksionimit t& pajisjes.

- Sforcimet maksimale dhe pérqendrimet mé t& larta & sforcimeve mbahen brenda kufijve té
sigurise,

- Né llogaritjet pér pérballimin e presionit, pérdoren vlera korresponduese te vetive té
materialeve dhe té mbéshtetura né t& dhéna té verifikuara, mbéshtetur né dispozitat e pikés 4, st
dhe faktorét e pérshtatshém t& sigurisé. Sipas rastit, mudis karakteristtkave té materialeve qé
merren parasysh, pérfshihen:

- kufiri 1 elasticitetit 0,2% ose 1% sipas rastit ne pérputhje me temperaturen e llogaritjes;
- rezistenca né térheqje;

- rezistenca né lidhje me kohen, dmth rezistenca né rrjedhshmeérs

- te dhéna né lidhje me lodhjen;

- moduli 1 Jungut (moduli elasticitetit);
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- nwveli 1 pérshtatshém 1 sforcimit plastik;
- energjia e thyerjes prej pérkuljes;
- rezistenca ndaj shkatérrimit;

- ne pérputhje me karakteristikat e materialeve duhen pérdorur koeficientét e pérshtatshém té
bashkimit te cilét varen, si pér shembull ne rastin e proves joshkaterruese, prej vetive té
materialeve te bashkuara dhe kushteve te parashikuara te funksionimit,

- projektimi mban parasysh té gjitha mekanizmat e mundshem t& parashikuar te degradimit, (s1
korrozioni, rreshqitshméria, lodhja) ne perputhje me pérdorimin e destinuar t& pajisjes. Né
udhézimet e pércaktuara né piken 3.4. duhet t& mbahen parasysh karakteristikat e projektimit qé
mfluencojné né ményré vendimtare né jetégjatésiné e pajisjes té tilla st

- pér rréshqitshmérmé: numri 1 parashikuar 1 oréve t& punés né temperaturat te caktuara;
- pér lodhjen: numri 1 parashikuar 1 cikleve, té niveleve té caktuara sforcimi;

- pér korrozionin: toleranca e korrozionit teorik té lejuar.

(c) Qéndrueshmeria

Kur trashésia e llogaritur paraget qéndrueshmér strukturore t& pamjaftueshme, merren masat e
duhura pér ndreqjen e situatés duke marré parasysh rreziget nga transporti.

2.2.4. Metoda eksperimentale e projektimit

Projektimi 1 pajisjes quhet plotésisht ose pjesérisht 1 vlefshém, si rezultat 1 nj¢ programi provash
té kryera mbi njé kampion, pérfagésues 1 pajisjes ose té familjes sé pajisjeve.

Ky program pércaktohet qarte para kryerjes se provave dhe pranohet nga OEN/OM, pérgjegjés
pér modulin e vlerésimit té konformitetit té projektimit, kur ky modul ekziston.

Ky program pércakton kushtet né té cilat kryhen provat dhe kriteret per pranimin ose refuzimmn.
Vlerat aktuale t& pérmasave kryesore dhe karakteristikat e materialeve & ndértimit t& pajisjeve qé
testohen, duhet te maten para kryerjes sé provave.

Kur éshté e pérshtatshme, gjaté provave vrojtohen zonat kritike & pajisjes nén presion me
mstrumentet e pérshtatshém pér rregjistrimin e matjes se deformimeve dhe sforcimeve me
precizon té mjaftueshém.

Programi i provave pérmban:

(a) Provén e rezistencés ndaj presionit, qéllimi 1 te cilés eshte te verifikoje se, né njé presion te
aplikuar me njé rezervé te caktuar sigurie ndaj presionit maksimal t& lejuar, pajisja té mos shfaqt
rrjedhje apo deformime té konsiderueshme pertej njé kufiri te caktuar.

Presioni 1 provés pércaktohet mbi bazén e diferencave midis vlerave té karakteristikave
gjeometrike dhe t&¢ materialeve té matura né kushtet gjate kryerjes se provés dhe vlerave té
pérdorura pér projektimin; Presioni 1 provés duhet t& konsideroje gjithashtu diferencén ndérmjet
temperaturés gjate provés dhe asaj té llogaritur gjate projektimit.

(b) kur ka njé rrezik t& rréshqitjes plastike ose té lodhjes, prova te caktuara te pércaktuara mbi
bazén e kushteve té shfrytézimit té parashikuar pér pajisjen, si pershembull kohézgjatja e
funksionimit né temperatura t& pércaktuara, numri 1 cikleve né nivele té caktuara sforcimesh.

(¢) kur éshté e nevojshme, prova té tjera plotésuese t& pércaktuar né pikén 2.2.1, si korroziont
apo démtime té jashtme,

2.3. Rregulla gé garantojné funksionim dhe manovrim té€ sigurté
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Ményra e pérdorimit te pércaktuar pér pajisjen nén presion duhet té jete e tille ge te pérjashtojé
¢do rrezik mundshém t& parashikuar gjate funksionimit t& pajisjes. Vémendje e vecante duhet t1

kushtohet:

- dispozitivave té mbylljes e t& hapjes;

- shkarkimeve t& rrezikshme prej valvolave té sigurisé;

- dispozitivave ge pengojné aksesin fizik, kur jané nen presion ose ne vakum;
- temperaturés sipérfagésore, duke marre parasysh pérdorimin e parashikuar;
- dekompozimit té fluideve & pagéndrueshém.

Veganérisht, pajisja nén presion e pajisur me deré aksesi, duhet te pajiset me njé dispozitiv
automatik ose manual gé 1 lejon pérdoruesit té sigurohet lehtésisht, se hapja nuk paraget ndonjé
rrezik. Kur kjo hapje mund té vihet né veprim me shpejtési, pajisja nén presion pajiset me njé
dispozitiv qé pengon hapjen, kur presioni ose temperatura e fluidit paragesin rrezik.

2.4. Mjetet e ekzaminimit

(a) Pajisja nén presion projektohet dhe ndértohet né ményré té tillé, gé t& mund té kryeje té gjitha
mspektimet e nevojshme pér garantimin e sigurisé;

(b) Kur nevojitet garantimin 1 vazhdueshem 1 sigurisé duhet te parashikohen menyra qé tregojné
gjendjen e brendshme té pajisjes nén presion, sic jané hapjet e hyrjeve gé lejojné hyrjen fizike né
brendési té pajisjes nen presion, né ményré te tillé q¢ te mund té procedohet me inspektimet né
kushtet e duhura ergonomike dhe té sigurisg;

(c) pér garantimin e kushteve t& sigurisé pér pajisjen nén presion zbatohen mjete t& tjera, kur:
- pajisja éshté shumé e vogél pér té lejuar hyrjen fizike né brendési & saj;
- hapja e pajisjes nén presion mund te ndikoje né brendésiné e saj;

- &shté vértetuar gé 1énda e mbajtur né té, nuk éshté e démshme pér materialin me te cilin eshte
ndértuar pajisja nén presion, dhe nuk parashikohet ndonjé mekanizém tjetér degradimi né
brendési.

2.5. Mjetet e kullimit dhe té shfryrjes
Dubhet te sigurohen mjetet e duhura pér kullimin dhe shfryrjen e pajisjes nén presion, me qéllim:

- ménjanimin e efekteve té démshme si, grushti hidraulik, dobésimi strukturor nén vakum,
korrozione dhe reaksione kimike t& pakontrolluara. Duhen konsideruar té gjitha fazat e
funksionimit dhe t& provés, veganérisht prova e presionit.

- te lejoje pastrimin, inspektimin dhe mirémbajtjen né ményré té sigurté
2.6. Korrozioni ose veprime té tjera kimike

Kur ésht¢ e nevojshme, parashikohet njé trashést muresh mé e madhe ose njé mbrojtje e
pérshtatshme nga korrozioni apo veprimet agresive kimike té tjera duke pasur parasysh géllimin
e arsyeshém, e té parashikueshém té pérdorimit.

2.7. Konsumimi

Nése shfagen kushte erozioni ose gérryerjesh ne nivele té konsiderueshme, merren masat e
duhura pér:

- minimizimin e pasojave te mundshme nepermjet njé projektimi té duhur 1 cili mund te pérfshije
rritjen e trashésisé sé materialit ose pérdorimin e kémishave ose veshjeve té brendéshme,

- mundésimit te zévendésimit t& pjeséve té prekura mé shumé;
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- térheqgjen e vémendjes, népermjet udhézimeve te parashikuara né pikén 3.1.4.4, mbi masat e
nevojshme pér pérdonmin ne kushté té vazhdueshme sigurte.

2.8. Bashkésité
Bashkésité projektohen né ményré gé:
- elementet q& montohen t& jené t& pérshtatshém dhe té besueshém pér funksionin e tyre;

- t& gjitha pjesét pérbérése té jené & integruara pa gabime dhe t& bashkuara né ményré té
pérshtatshme.

2.9. Rregulla pér mbushjen dhe zbrazjen

Kur éshté e nevojshme, pajisjet nén presion projektohen dhe pajisen me aksesoré té
pérshtatshém, ose parashikohen & pajisen, q¢ t& garantojné se ato mbushen dhe zbrazen né
kushte t& sigurta, duke konsideruar rreziget e méposhtme:

(2) pér mbushjen:

- mbushjen e tepért ose presionin e tepért, duke pasur parasysh raportin e mbushjes dhe
presionit t& avullit né temperaturen e referimit

- pagéndrueshméring e pajisjes nén presion;
(b) pér shkarkimin:
- clirimi 1 pakontrolluar 1 fluidit nen presion;
(¢) st pér mbushjen dhe pér zbrazjen:
- lidhjet dhe shképutjet e pasigurta.
2.10. Mbrojtja nga tejkalimi i kufijve té lejuar té pajisjes nén presion.

Kur, né kushte t& parashikuara, ka mundési té tejkalohen kufijté e lejuar, pajisjet nén presion
duhet t& pajisen, ose té parashikohet qé t& pajisen, me dispozitivet e duhur te mbrojtjes, me
pérjashtim t& rastit kur pajisja parashikohet t¢ mbrohet me dispozitive t& tjeré mbrojtes brenda

bashkésise.

Dispozitivét e duhur apo kombinimi 1 t& tillé dispozitivéve, pércaktohen né bazé t&
karakteristikave & vecanta té pajisjes ose té bashkési sé.

Dispozitivét e mbrojtjes dhe kombinimet pérkatése pérbehen nga:
2) aksesorét e sigurisé té pércaktuara ne nenin 2, pika 4),

b) sipas rastit, dispozitive té vecante monitorimi, st: treguesit dhe/ose alarmet qé¢ mundésojné
mbajtjen e pajisjes nén presion brenda kufijve t¢ lejuar, né ményré automatike ose manuale.

2.11. Aksesoret e sigurisé
2.11.1. Aksesoret e sigurisé

- duhet té projektohen dhe té ndértohen né ményré qé té jené t&€ besueshém dhe té pérshtatshém
pér pérdorimin e tyre té parashikuar dhe t& merren parasysh sipas rastit kérkesat e mirémbajtjes
dhe t& provés sé dispozitivéve;

- duhet t& jené té pavarur nga funksione t& tjera, pérveg rastit kur funksioni 1 sigurisé sé tyre
mund té cénohet nga funksionet e tjera;

- duhet t& pérputhen me parimet e duhura té projektimit pér t& arritur njé mbrojtje t&
pérshtatshme dhe té besueshme. Kéto parime t& pérfshijné vecanérisht siguriné e ploté, sigurine
nga avarité, sistemin me rezervé, shumeéllojshméring dhe vetékontrollin.

2.11.2. Dispozitivet e kufizimit te presionit
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Kéto dispozitiva duhet té projektohen né ményré té tille q& presioni té mos kaloje né vazhdimési
presionin maksimal té lejuar PS; megjithaté kur éshté e pérshtatshme lejohet vendosja e njé
valvole presioni kohe-shkurter per te kénaqur kérkesat e pikés 7.3.

2.11.3. Dispozitivet e kontrollit te temperaturés

Kéto dispozitivé duhet t& kené njé kohé reagimi t¢ duhur per garantimin e sigurisé, dhe ne
pérputhje me funksionin e matjes.

2.12. Zjarri i jashtém

Pajisjet nén presion duhet té projektohen, dhe kur éshté e nevojshme, t& pajisen me aksesoret e
duhur, apo té merren masat e duhura pér mstalimin e tyre, pér tju pérgjigjur kérkesave té
kufizimit t¢ démeve né rast zjarri te jashtem, ne pérputhje me destinacionin e parashikuar t&
pérdorimit te pajisjes.

3. PRODHIMI
3.1. Procedurat e prodhimit

Prodhuesi duhet t& sigurojé ekzekutimin e duhur té dispozitave t& pércaktuara pér fazén e
projektimit duke aplikuar teknikat e duhura dhe procedurat pérkatése, veganérisht ne lidhje me
aspektet e pércaktuara mé poshté.

3.1.1. Pérgatitia e pjeséve pérbérése

Pérgatitia e pjeséve pérbérése (p.sh. formimi dhe zmusimi) nuk duhet té shkaktojé defekte,
plasaritje apo ndryshime né karakteristikat mekanike ge sjellin pasoja pér siguriné e pajisjeve nén
presion.

3.1.2. Bashkimet e pérhershme té materialeve

Bashkimet e pérhershme dhe zonat prané tyre, duhet té jené pa defekte sipérfagésore apo té
brendshme, té tilla q¢ mund te cenojne siguriné e pajisjeve nen presion.

Vetité e bashkimeve té pérhershme duhet ti korrespondojné vetive minimale té specifikuara pér
materialet g¢ do te bashkohen, pérvegse kur né llogaritjet projektuese jané konsideruar vlera té
tjera té vetive te materialit.

Pér pajisjet nén presion, bashkimet e pérhershme te pjeséve gé kontribuojné né rezistencén
kundrejt presionit té pajisjes dhe té pjeséve t&¢ bashkéngjitura drejtpérdrejte me to, duhet te
kryhen nga personel 1 kualifikuar sipas procedurave operative t& kualifikuara.

Miratimi 1 procedurave operative dhe personelit pér pajisjet nén presion t& kategorive II, IIT dhe
IV kryhet nga njé organ pale e trete ge zgjidhet nga prodhuest, 1 cili dhe mund té jeté:

- Nj¢ OEN/OM,
- Njé palé e treté e miratuar nga ministri pergjegjes.
Pér té kryer kéto miratime pala e treté apo OEN/OM duhet t& kryejé prova dhe testime, si¢

pércaktohet né standardet pérkatése té harmonizuara apo ekzammime dhe prova ekuivalente me
to.

3.1.3. Prova pa shkatérvim

3.1. Pér pajisjet nén presion, provat pa shkatérrim t& bashimeve t& pérhershme, duhet & kryhen
nga njé personel 1 kualifikuar me shkallén e duhur té aftésisé. Pér pajisjet nén presion né
kategorité e III dhe IV personeli ge kryen kéto prova, duhet te jete nj¢ pale e trete e miratuar
nga ministri pergjegjes.
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3.1.4. Trajtimi termik

Kur ekziston rreziku se procesi 1 prodhimit mund té ndryshojé vetité materiale né njé masé e cila
do t& démtonte siguring e pajisjes nén presion, duhet té aplikohet njé trajtim 1 duhur termik gjate
fazés se prodhimit.

3.1.5. Gjurmueshméria

Dubhet t& pércaktohen dhe t& kryhen procedura te pershtatshme pér identifikimin e materialeve
dhee elementeve t& pajisjeve qé ndikojne ndaj rezistencés kundrejt presionit, duke pérdorur te
gjitha ményrat e mundshme, pefshi dokumentacionin shoqérues te materialit, provat gjate
prodhimit, deri né provén pérfundimtare t& pajisjes nén presion té prodhuar.

3.2, Vlerésimi pérfundimtar
Pajisjet nén presion duhet t't nénshtrohet vlerésimit pérfundimtar si¢ pérshkruhet mé poshté.
3.2.1. Inspektimi pérfundimtar

Pajisja nén presion 1 nénshtrohet njé mspektimi pérfundimtar pér té verifikuar népérmjet
kontrollit vizual dhe kontrollit té pérputhshmérisé sé dokumentacionit shogérues me kérkesat e
kétyj rregulli teknik. Per kété qellim mund te merren parasysh edhe provat e kryera gjaté
prodhimit. Pér te garantuar siguriné e pajisjes, inspektimi pérfundimtar duhet t& kryhet st nga
brenda po ashtu edhe nga jashté, pér ¢do pjese t& pajisjes, dhe ku eshte e mundur duhet te kryhet
gjaté procesit € prodhimit.(p.sh. kur nuk éshté e mundur ekzaminimi gjaté inspektimit
pérfundimtar)

3.2.2. Prova e rezistences

Vlerésimi pérfundimtar 1 pajisjes nén presion pérfshin njé prove rezistence kundrejt presionit, e
cila normalisht pérmban njé prove t& presionit hidrostatik, né njé presion t& paktén té barabarté
me vlerén e vendosur né pikén 7.4.

Pér pajisjet nén presion te kategorisé I te prodhuara ne seri, kjo prové mund t& kryhet né baza
statistikore.

Kur prova e presionit hidrostatik rezulton e démshme ose nuk mund t& kryhet, kryhen prova té
tjera te njohura, t& barasvlershme. Pér prova té ndryshme nga ato té presionit hidrostatik, merren
masa té tjera plotésuese, ku pérfshihen prova pa shkatérrim ose metoda te tjera ekuivalente.

3.2.3. Inspektimi i dispozutiveve té sigurisé.

Pér bashkésité, vlerésimi pérfundimtar do té pérfshijé edhe njé kontroll t& dispozitiveve té
sigurisé me gellim kontrollin e pérputhshmérisé se ploté me kérkesat e pércaktaura né pikén 2.10.

3.3. Markimi dhe etiketimi

Pérve¢ markimit CE te konformitetit referuar né nenet 18, 19 dhe informacionin qé duhet t&
jepet né pérputhje me nenin 6 pika 6 dhe neni 8 pika 3, duhet t& jepet edhe mnformacioni 1
méposhtém:

(a) pér t& gjitha pajisjet nén presion:
- viti 1 prodhimit,
- identifikimi 1 pajisjeve nén presion, sipas natyrés sé ti, t& tilla si tip, ser1 ose
identifikimin 1 partise dhe numri serial,
- kufijté thelbésore maksimal dhe minimal t& lejuar.

(b) né varési té llojit t& pajisjes nén presion, informacione té nevojshme plotésuese mbi
mstalimin, funksionimin ose pérdorimin e sigurte, dhe kur éshté e aplikueshme, pér mirémbajtjen
dhe inspektimin periodik, si:
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- volumi V 1 pajisjes nen presion 1 shprehur né L (litra),

- permasa nominale e tubacionit DN

- presioni 1 proves PT 1 zbatuar né bar si dhe data data e kryerjes,

- presioni né t& cilin éshté taruar dispozitivi 1 sigurisé 1 shprehur né bar,
- fuqia ne dalje e pajisjes nén presion né kE ,

- tensioni 1 furnizimit né V (volt),

- pérdorimin e parashikuar,

- shkalla e mbushjes ne kg /liter,

- masa maksimale e mbushjes né kg,

- masa neto e pajisjes e shprehur né kg,

- grupi 11 fluideve.

() kur ésht¢ e nevojshme, né pajisjen nén presion vendosen paralajmérime gé térheqin
vémendjen né lidhje me kegpérdorimin e saj.

Informaciont 1 referuar né pikat (a), (b) dhe (¢) duhet t& vendoset ne pajisjen nén presion ose té
njé etikété te bashkangjitur ne t&, pérveg rasteve te méposhtme:

- kur &shté e aplikueshme, mund té pérdoret njé¢ dokumentacion 1 vecante pér t& shmangur
vendosjen e pérséritur te tyre ne pjesé te njéjta, si tubacionet e destinuara pér t& njéjtén bashkési

>

- kur pajisja nén presion éshté shumé e voggl, si p.sh. nj¢ aksesor, ky informacion mund té jepet
né njé etiketé t& bashkangjitur né pajisjen nén presion,

- Etiketimi ose ményra té tjera té pérshtatshme mund té pérdoren edhe per te treguar masén e
mbushjes dhe paralajmérimet e referuara né pikén (c), me kusht qé ajo te mbetet e lexueshme pér

gjithé kohén.
3.4. Udhézimet mbi operimin

(2) Kur pajisja nén presion vendoset né treg, ajo duhet te shogérohet, me udhézime pér
pérdoruesin qé pérmbajne té gjitha informacionet e nevojshme té sigurisé, né lidhje me:

- montimin duke pérfshiré montimin e pjeséve té ndryshme té pajisjes nén presion,
- vénien né perdorim,

- pérdorimin,

- mirémbajtjen duke pérfshiré kontrollin nga ana e pérdoruesit.

(b) Udhézimet do t& mbulojné informacionin e vendosur mbi pajisjet nén presion, né pérputhje
me pikén 3.3, me pérjashtim t&¢ identifikimit serial, dhe duhet t¢ shogérohet, sipas rastit, nga
dokumentet teknike, vizatimet dhe diagramet e nevojshme pér njé kuptim t& ploté t& kétyre
udhézimeve.

() Nése éshté e nevojshme, kéto udhézime duhet t'u referohen rreziqeve qé viyné nga
kegpérdorimi, né pérputhje me pikén 1.3 dhe karakteristika té veganta té projektimit né pérputhje
me pikén 2.2.3.

4. MATERIALET
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Materialet e pérdorura pér prodhimin e pajisjeve nén presion duhet té jené & pérshtatshme pér
njé pérdorim té tille gjaté gjithé jetégjatésisé se parashikuar, pérveg rastit kur parashikohet njé

zévendésim 1 kétyre materialeve.

Materialet e saldimit dhe materialet e tjera t& bashkimit duhet t& plotésojné vetém kérkesat
pérkatése t& pikave 4.1, 4.2 (2) dhe paragrafin e paré té pikés 4.3., si ne ményré té veguar po
ashtu edhe né njé strukturé te bashkuar.

4.1. Materialet pér pjesét nén presion dubet:

(a) t& kené karakteristika té pérshtatshme pér t& gjithé kushtet e parashikueshme t& operimit si
dhe kushteve t& provés, dhe mbi t& gjitha t& zotérojné pérkulshméri dhe géndrueshméri té
mijaftueshme. Kur éshté rasti, karakteristikat e materialeve duhet t& pérmbushin kérkesat e pikés
7.5. Veg késaj kujdes duhet te tregohet sidomos pér njé zgjedhje t& pérshtatur te materialeve né
ményré qé té parandalohet, né se éshté e nevojshme thyerja e brishté, kur pér shkaqe té posagme

duhet té pérdoret njé material 1 thyeshém, duhet t& parashikohen masat e duhura;

(b) t& zotérojné rezistence kimike té mijaftueshme kundrejt fluidit q¢ mbahet né pajisjen nén
presion. Vetité kimike dhe fizike té nevojshme pér funksionimin e sigurte nuk duhet te ndikohen
né ményré té konsiderueshme nga jetégjatésia e parashikuar e pérdorimit te pajisjes;

(c) nuk duhet t& ndikohen né ményré té konsiderueshme nga vjetrims;

(d) té jené t& pérshtatshme pér metodat e parashikuara te pérpunimity

(e) t& zgjidhen pér té shmangur efekte te réndésishme té padéshirueshme kur materiale té

ndryshme lidhen sébashku.

4.2. Prodhuesi i pajisjeve nén presion dubet:

(a) t& pércaktojé né ményrén e duhur vlerat e nevojshme te llogaritjeve projektuese té pércaktuara
né pikén 2.2.3, dhe karakteristikat themelore t& materialeve dhe té realizimit te tyre té pércaktuara
né pikén 4.1;

(b) t& bashkélidhé né dokumentacionin e tij teknik elementet & déshmojné zbatimin e kérkesave
té kétij rregull teknik lidhur me materialet, né njérén nga format e méposhtme:

- duke pérdorur materiale t& cilat jané né pérputhje me standardet e harmonizuara;

- duke pérdorur materiale t& mbuluara nga njé miratim 1 posagém 1 materialeve te
pajisjeve presion,
- me anen e njé vlerésimi t& veganté te materialeve;

(c) pér pajisjet nén presion t& kategorise III dhe IV, duhet te kryhet njé vlerésim 1 verifikimit te
veganté te materialit nga OEN/OM, 1 ngarkuar pér vlerésimin e konformitetit té pajisjes nen

presion.

4.3. Prodhuest 1 pajisjes duhet te marre masat e duhura pér te garantuar & materiali 1 pérdorur
pérputhet me specifikimet e kérkuara. Né veganti per te gjitha materialet prodhues: duhet te kété

gjithé dokumentacionin ge konfirmon pérputhjen e ¢do materiali me specifikimet e kérkuara.

Pér pjesét kryesore te pajisjes nen presion t& kategorise II, III dhe IV, ky dokument duhet t&

marré formén e njé certifikate t& kontrollit specifik té produktit.
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Kur prodhuest 1 materialeve ka njé sistemn té garantimit té cilésisé té akredituar/certifikuar dhe 1
éshté nénshtruar njé vlerésimi specifik te materialeve, certifikatat e léshuara nga prodhuest

konsiderohen se garantojné konformitetin me kérkesat pérkatése té késaj pike.

KERKESA TE VEGANTA PER PAJISJET NEN PRESION

Pérveg kérkesave té zbatueshme t& pikave 1 deri 4, kérkesat e méposhtme zbatohen edhe pér
pajisjet nén presion te pércaktuara ne pikat 5 dhe 6.

5. PAJISJET NEN PRESION ME VATRA ZJARRI OSE TIP TJETER NGROHJE TE
PERCAKTUARA NE NENIN 4 PIKA 1, QFf PARAQESIN RREZIK MBINXEHJE.

Kéto pajisje nén presion pérfshijne:

- gjeneratorét e avullit dhe té ujit te mbinxehur té pércaktuar né nenin 4 pika 1 germa b), ku béjné
pjesé kaldaja me vatér zjarri per prodhim avulli dhe uji t& nxehte, tejnxehésit dhe ritejnxehesit,
kaldajat me rikupérim nxehtésie, kaldajat pér djegien e mbeturinave, kaldajat elektrike me

elektroda ose me zhytje, autoklavat nén presion, si dhe aksesoret pérkatés dhe, ku eshte e

aplikueshme, sistemet e tyre pér trajtimin e ujit hyres dhe té ushqimit me 1éndé djegése;

- pajisje per procese ngrohje, pérveg atyre te pérdorura per prodhim avulli apo uji te nxehte té
pércaktuara né nenin 4 pika 1 germa 2), ku pérfshihen ngrohésit pér procese kimike apo té
ngjashme me to, s1 dhe pajisje nén presion pér pérpunimin e produkteve ushgimore.

Kéto pajisje nén presion duhet te llogariten, projektohen dhe ndértohen né ményré qé té

zvogélohet né minimum humbja e kontrollit te mbinxehjes. Ne ményré te vegante duhet te
garantohet qé:

(a) jané vendosur dispozitive mbrojtés pér té kufizuar parametrat e operimit, si sasia e nxehtésisé
ne hyrje, sasia e nxehtésisé qe largohet, dhe ku eshte e mundur niveli 1 fluidit, pér té shmangur
c¢farédo lloj rreziku t& mbinxehjes lokale apo té pérgjithshme.

(b) jané parashikuar pikat e marrjes sé provés pér vlerésimin e vetive té fluidit pér té shmangur
rreziget lidhur me depozitimet dhe/ose korrozionin.

() jané merren masat e duhura pér té eliminuar rrezikun e démtimit té shkaktuar nga depozitimi
(d) éshté parashikuar largimi, né kushte sigurie, 1 nxehtésisé sé mbetur pas ndalimit nga puna té
pajisjes.

() jané marre masa pér t&¢ shmangur grumbullimin e rrezikshém té pérzierjeve t¢ ndezshme té
léndeve dhe substancave te djegéshme dhe ajrit ose rikthimi 1 flakés.

6. TUBACIONET REFERUAR NENIT 4, PIKA 1, GERMA C)
Projektimi dhe ndértimi 1 tyre duhet té garantoje se:

(a) rreziku 1 mbisforcimit 1 shkaktuar nga 1évizja e lire pertej te lejuarés, ose aplikimi 1 ngarkesave
té teperta, st p.sh. flanxha, lidhje, sofjeta ose tubacione fleksibel, eshte kontrolluar me anén e
mijeteve té pérshtatshme, si nepermjet mbéshtjes, pengimit te levizjes, ankorimit, apo para-

tensionimit.




image30.jpeg
(b) kur ekziston mundésia e formimit t&¢ kondensatit né brendési t& tubave pér gaze,
parashikohen sisteme shkarkimi dhe largim té depozitimeve te kondensatit nga zona me nwel me

té ulét, duke shmangur késhtu grushtet hidraulike ose korrozionmn.

(¢) 1 kushtohet vémendje démeve té mundshme té shkaktuara nga turbolencat dhe shtjellat. Ne
raste té tilla zbatohen percaktimet e pikés 2.7,

(d) merret ne konsiderate rreziku 1 lodhjes q¢ vjen si pasojé e vibrimeve té tubave.

(e) kur lendet q¢ mbahen né tubacione jané fluide qé i pérkasin Grupit 1, jané sigururar mjetet e
duhura pér izolimin e tubave degézues qé paraqgesin rrezige t¢ konsiderueshme pér shkak t&

pérmasave té tyre.

(£ t& zvogélohet né minimum rreziku 1 shkarkimit t& papritur, pikat e degézimeve te shénohen

qarté né pjesen e fillimit, duke treguar fluidin q& mbartet ne tubacion.

(9 pozicioni dhe gjurma néntokésore e tubacioneve t& jené shenuar té paktén né

dokumentacionin teknik, pér t lehtésuar mirémbajtjen, inspektimin ose riparimin e sigurté.
7. KERKESA TE VEGCANTA SASIORE PER PAJISJET NEN PRESION

St rregull 1 pérgjithshem zbatohen dispozitat e méposhtme. Megjithaté, kur ato nuk zbatohen,
pérfshiré rastet kur materialet nuk jané specifikuar, dhe kur nuk jané zbatuar standarde té
harmonizuara, prodhuesi duhet té vértetojé marrjen e masave pér arritjen e njé niveli té

barazvlershem sigurie té pérgjithshme.

Pércaktimet e bera né kété seksion plotésojne kérkesat thelbésore t& sigurisé te pércaktuara ne
pikat 1 dert ne 6 per pajisjet nén presion.

7.1. Sforcimet e lejuara

T.1.1. Simbolet

Re/t - kufiri 1 elasticitetit, tregon vlerén, ne temperaturén llogaritese té:

- kufirin e siperm te rrjedhes pér njé material q& paraget njé kufi minimal dhe maksimal rrjedhje,
- lodhja me 1,0% pér gelikun austenitik dhe aluminin e palidhur

- lodhja me 0,2 % ne raste te tjera

R,z tregon vlerén minimale té rezistencés né térheqje né temperaturén llogaritese 20 °C.

R, tregon rezistencén maksimale né térheqje né temperaturen e llogaritjes.

7.1.2. Sforcimi 1 pérgjithshém 1 lejuar 1 membranés pér ngarkesa kryesisht statike dhe temperatura
jashté kufirit né t& cilin fenomenet e rréshqitshmérise jané té konsiderueshém, nuk duhet t&
kalojné vlerén mé té ulet t& renditur mé poshté, sipas materialit té pérdorur:

- pér gelikun ferritik, pérfshiré celikun e normalizuar (normalizuar 1 petézuar), por pérjashtuar
celiget me granulometri t& imét dhe geliqet qé 1 jané nénshtruar njé trajtimi termik, 2/3 te R, dhe
5/12te R,z

- pér gelikun austenitik:
- nése zgjatja mbas shkatérrimit &shté mé e madhe se 30%, 2/3 e R_;

- né alternative dhe nése zgjatja mbas shkatérrimit éshté mé e madhe se 35 %, 5/6 e R,

dhe 1/3e R,
- pér gelikun e derdhur t& palidhur ose pak t& lidhur, 10/19 ¢ R, dhe 1/3 ¢ R 5.
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- péraluminin, 2/3 e R,

- pér lidhje t& aluminit q¢ nuk mund té kalitet, 2/3 ¢ R_, dhe 5/12 e R 5.

7.2. Koeficientét e lidhjes

Pér nyjet me saldim koeficienti 1 lidhjes nuk duhet te tejkaloje vlerat e méposhtme:

- Pér pajisjet qé 1 nénshtrohen provave me shkatérrim dhe pa shkatérrim qé déshmojné se e
gjithé seria e lidhjeve nuk tregon defekte t& konsiderueshme: 1

- Pér pajisjet g€ 1 nénshtrohen provave rastesore pa shkatérrim: 0,85.
- Pér pajisjen qé nuk 1 nénshtrohen provave pa shkatérrim, perveg inspektimit vizual: 0,7.

Nése éshté e nevojshme, duhet te merren parasysh lloji 1 sforcimit dhe vetit¢é mekanike dhe
teknologjike te nyjes.

7.3. Dispozitivet e kufizimit té presionit, veganerisht pér enét nén presion

Rritja momentale e presionit, te pércaktuar ne pikén 2.11.2 duhet & kufizohet né 10% t&

presionit maksimal t& lejuar.
7.4. Presioni i provés hidrostatike

Pér enét nén presion, presiont 1 provés hidrostatike t& pércaktuar né pikén 3.2.2 duhet t& jeté jo

mé pak ose i barabarte me njé nga te dyja:

- Vleren, ne ngarkesen maksimale nen te cilen mund te gjendet pajisja nen presion gjate operimit,
duke konsideruar presionin maksimal te lejuar dhe temperatuaren maksimale te lejuar, , té

shumézuar me koeficientin 1,25; ose

- Vleren, qé 1 korrespondon presionit maksimal t& lejuar shumézuar me koeficientin 1,43, cila

vlere te rezultoje me e madhja.
7.5. Karakteristikat e materialeve

Me pérjashtim t& rastit kur jané t& nevojshme vlera té tjera né pérputhje me te tjera kritere qé
mund té merren parasysh, materiali 1 gelikut konsiderohet si mjaft 1 epshem pér té kénaqur pikén
4.1 (2) né qofté se, né njé prove terhegje te kryer sipas njé procedure standarde, zgjatimi 1 tij pas
shkaterrimit eshte jo me pak se 14% dhe energjia e perkuljes dinamike e matur né njé prové ISO
V éshté jo mé pak se 27 ], né njé temperaturé jo mé t& madhe se 20 °C, por jo mé e larte se

temperatura e parashikuar e shfrytézimit.





image32.jpeg
ANEKSI 11
TABELAT E VLERESIMITTE KONFORMITETIT

1. Referencat né tabele, pér kategorité e moduleve jané st mé poshté:

Kategoria | = | Moduli A

I

Kategoria | = | Modulet A2, D1, E1

11

Kategoria | = | Modulet B (tip1 projektimi) D, B (tip1 projektimi) F, B (tipt prodhimi) E, B (tip1
111 prodhimi) C2, H

Kategoria | = | Modulet B (lloji 1 prodhimit) D, B (lojt 1 prodhimit) F, G, H1

v

2. Aksesoret e sigurisé t& pércaktuara né nenin 2 pika 4, dhe referuar nenit 4, pika 1, germa ¢),
klasifikohen né kategoringé IV. Bejne pérjashtim, aksesoret e sigurisé prodhuar pér pajisje t&
veganta ge mund t& klasifikohen né té njéjtén kategori st pajisjet qé ata mbrojné.

3. Aksesoret e presionit té pércaktuara né nenin 2, pika 5, dhe referuar nenit 4, pika 1, germa ¢),
klasifikohen né bazé té:

- Presionit te tyre maksimal te lejuar PS,
- Veéllimit V ose sipas rastit permasat nominale DN,
- Grupin e fluideve pér té cilat ato jané té destinuara.

Tabela pérkatése pér enet ose tubacionet duhet té pérdoret pér t& pércaktuar kategoriné e
vlerésimit té konformitetit.

Kur véllimi dhe permasa nominale konsiderohen t& pérshtatshme né rrjeshtin e dyté té tabeles se
pikes 1 me siper, aksesori nén presion duhet té klasifikohet né kategoriné mé t larté.

4. Vijat ndarese né grafikun e méposhtem te vlerésimit t& konformitetit tregojné kufirin e sipérm
pér ¢do kategori.
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Enet e pércaktuara né nenin 4, pika 1, germa a), nenpika i), paragrafi : paré

Né ményré té vecanté, enét e destinuara t&€ mbajné gaze t€ paqéndrueshém dhe qé i pérkasin
kategonve & I ose té II, né zbatim t€ grafikut 1, klasifikohen né kategoriné e ITL
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Grafiku 2
Enet e pércaktuara né nenin 4, paragrafi 1,germa a), pika i), paragrafi i par

Perjashtimisht, fikéset portative te zjarrit dhe bombolat pér aparatet e frymémarrjes, do te
klasifikohen t€ paktén né kategoriné e IIT
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Enet ¢ pércakinara né nenin 4 pavagrafi 1, germa a), nenpika ii), pavagrafi i dyté

Pérjashtimisht, bashkésité e destinuara pér prodhimin e ujit t& ngroht#, si¢ permendet né
nénparagrafin e dyté t& nenit 4 (2), do t'i nénshtrohen ekzaminmit t& tipit CE (Moduli B - tipi 1
projektimit) né lidhje me pérputhshméring e tyre me kérkesat themelore t& pércaktuara né pikat
2.10,2.11, 3.4, 5 (a) dhe 5 (d) t& Aneksit I, ose garantimit te ploté t& cilésisé (moduli H).
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Grafifn 5
Pagisjet nén presion te pércaktuara né nenin 4, pika 1, gevma b)
Pérjashtimisht, projektimi i “tenzhereve nen presion” duhet t'i n&nshtrohet njé procedure t&
vlergsimit t& konformitetit, ekuivalente me t& paktén njé prej moduleve té kategorise IIL
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Tabela 6
Twbacionet e pércakinara né nenin 4, pika 1, germa c) nenpika i) paragrafi i paré

Pérjashtimisht, tubacionet e destinuara pér mbajtjen e gazrave té pagéndrueshme dhe q&
pérfshihen né kategorité I ose II né bazé t& Grafikut 6, do té klasifikohen né kategoring IIT
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Grafikn 7
Tubacionet ¢ pércakinara né nenin 4, paragrafi 1, germa c), pika i), paragrafi i dyte
Pérjashtimisht, t& gjitha tubacionet qe pérmbajne fluide né njé temperaturé mé t& madhe se 350
°C dhe qe pérfshihen né kategoring e II né bazé t&¢ Grafikut 7, do t& Klasifikohen né kategoring
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Grafikn 8

Twbacionet e pércakinara né nenin 4, pika 1, germa c) nenpika i), paragrafi i paré
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Grafikn 9
Tubacionet ¢ pércakinara né nenin 4, pika 1, germa c), nenpika ii), pavagrafi i dyte

ANEKSI III
PROCEDURAT E VLERESIMIT TE KONFORMITETIT

Detyrimet q¢ dalin nga dispozitat pér pajisjet nén presion né kété aneks, jane te detyrueshme per
zbatim edhe pér bashkésits.

1. MODULI A: (KONTROLLI I BRENDSHEM I PRODHIMIT)

1. Kontrolli i brendshém i prodhimit &shté procedura e vlerésimit t& konformitetit t& cilén
prodhuesi e pérmbush, sipas detyrimeve te pércaktuara né pikat 2, 3 dhe 4, dhe siguron e
deklaron nén pérgjegjésiné e plote te tij, se pajisjet nén presion né fjalé plotésojné kérkesat e kétjj
rregulli teknik.

2. Dokumentacions teknik
Prodhuesi duhet t& hartoje dokumentacionin teknik te pajisjes se prodhuar.

Dokumentacioni teknik duhet t& mundesoje vleresimin e konformitetit te pajisjes nén presion me
kérkesat pérkatése, pérfshin njé analizé dhe vlerésimin te rreziqeve. Dokumentacioni teknik
duhet t& specifikojé kérkesat e zbatueshme dhe te mundesoje vlergsimin per projektimin,
prodhimin dhe funksionimin e pajisjes nén presion. Dokumentacioni teknik duhet, t& pérmbajé
té paktén elementet e méposhtem:

- Njé pérshkrim t& pérgjithshém t& pajisjeve nén presion,
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- Projektin me vizatime te skemave konceptuale te prodhimit, vizatine dhe diagrama té
komponentéve, nénbashkési ve, qargeve, etj,

- Pérshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme pér njé kuptim té kétyre vizatimeve, diagrameve dhe
funksionimit te pajisjeve nén presion,

- Njé list¢ t& standardeve t& harmonizuara, referencat e té cilave jané publikuar nga DPS, te
aplikuara térésisht ose pjesérisht, dhe njé pérshkrim té zgjidhjeve t¢ adoptuara pér t& plotésuar
kérkesat themelore té sigurisé sipas kétij rregulli teknik kur keto standarde te harmonizuara nuk
jané aplikuar.

Né rast se standardet e harmonizuara jané zbatuar pjesérisht, dokumentacioni teknik duhet t&
specifikojé pjesét té cilat jané zbatuar,

- rezultatet e llogaritjeve t& projektimit, ekzaminimet e kryera,
- raportet e provave.
3. Prodhimi

Prodhuest duhet t&¢ marré té gjitha masat e nevojshme né ményré qé procesi 1 prodhimit dhe
monitorimi 1 saj té sigurojé pérputhshmériné e pajisjeve nen presion té prodhuara me
dokumentacionin teknik t& pércaktuar né pikén 2 dhe me kérkesat kétij rregulli teknik.

4. Markimi CE dhe deklarata CE e konformitetit

4.1. Prodhuesi duhet t& vendosé markimin CE né ¢do pajisje nen presion qé kénaq kérkesat e
keéty rregulli teknik.

4.2. Prodhuesi duhet té hartoj¢ me shkrim njé deklaraté CE konformiteti pér modelin e pajisjes
nen presion dhe ta mbaje até sé bashku me dokumentacionin teknik né dispozicion t&
autoriteteve kombétare pér 10 vjet pasi pajisja nén presion éshté vendosur né treg. Deklarata e
konformitetit CE duhet té identifikojé pajisjen nén presion pér té cilin éshté hartuar.

Njé kopje e deklaratés se konformitetit CE duhet té vihen né dispozicion t& ISHTI-t dhe
autoriteteve kompetente, sipas kérkesés se ketyre te fundit.

5. Pérfaqésuesi i Autorizuar

Detyrimet e prodhuesit t& pércaktuara né pikén 4 mund t& pérmbushen nga pérfagésuest 1 tyj 1
autorizuar, né emér dhe nén pérgjegjésiné e tij, me kusht gé ato t& jene te specifikuara né njé
autorizim noterial pérkatés.

2. MODULI A2: KONTROLLI I BRENDSHEM I PRODHIMIT, DHE KONTROLLET
E MBIKEQYRURA TE PAJISJEVE NEN PRESION NE INTERVALE TE
RASTESISHME

1. Kontrolli 1 brendshem 1 prodhimit plus mbikqyrja e pajisjeve nén presion si dhe kontrollet né
mtervale té rastésishme jané procedura te vlerésimit té konformitetit me & cilén prodhuest
pérmbush detyrimet e pércaktuara né pikat 2, 3, 4 dhe 5, dhe siguron e deklaron nén
pérgjegjésiné e tij te vetme qé pajisjet nén presion né fjalé kénaqin kérkesat e kétyj rregulli teknik.

2. Dokumentacioni teknik
Prodhuesi duhet té hartoje dhe mbaje dokumentacionin teknik.

Dokumentacioni duhet t& béj¢ té mundur vlerésimin e konformitetitte pajisjes nén presion me
kérkesat pérkatése, dhe duhet t& pérfshijé njé analizé te pershtatshmeper vlerésimin e rriskut.
Dokumentacioni teknik duhet té specifikojé kérkesat e zbatueshme dhe t& mbulojne, pér aq sa
eshté e réndésishme vlerésimin per projektimin, prodhimin dhe funksionimin e pajisjes nén
presion. Dokumentacion: teknik duhet t& pérmbajété paktén elementet e méposhtme:




image39.jpeg
- Njé pérshkrim t& pérgjithshém té pajisjeve nén presion,

- Projektin me vizatimet e skemave konceptuale te prodhimit, vizatime dhe diagrama té
komponentéve, nénbashkési ve, qargeve, etj,

- Pérshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme pér kuptimin e kétyre vizatimeve dhe diagramet dhe
funksionimin e pajisjeve nén presion,

- Njé listé t& standardeve t& harmonizuara, referencat e t& cilave jané te publikuara nga DPS, te
aplikuara térésisht ose pjesérisht, dhe njé pérshkrim 1 zgjidhjeve t& adoptuara pér té plotésuar
kérkesat themelore té sigurisé té kétyj rregulli teknik, rastet kur keto standardete harmonizuara
nuk jané aplikuar.

Né rast se standardete harmonizuara jané zbatuar pjesérisht, dokumentacioni teknik duhet té
specifikojé pjesét té cilat jané zbatuar,

- Rezultatet e llogaritjeve t& projektimit, ekzaminimet e kryera, etj, dhe
= Raportet € provave.
3. Prodhimi

Prodhuesi duhet t&¢ marré té gjitha masat e nevojshme né ményré qé procesi 1 prodhimit dhe
monitorimi  té  sigurojé pérputhshmériné e pajisjeve té prodhuara nen presion me
dokumentacionin teknik & pérmendur né pikén 2 dhe me kérkesat e kétij rregulli teknik qé vlejné
pér té.

4. Vlerésimi pérfundimtar dhe kontrolli i pajisjeve nen presion

Prodhuesi duhet té kryejé njé vlerésim pérfundimtar té pajisjes nén presion, 1 cili kryhet
nepermijet inspektimeve té panjoftuara paraprakisht nga nj¢ OEN/OM 1 kontraktuar fillimisht
prej tij.

OEN/OM duhet té kryejé kontrolle té produktit, ose te kryej né intervale té rastesishme té
pércaktuara nga vete OEN/OM pér t€ verifikuar cilésiné e kontrolleve té brendshme té pajisjeve
nén presion, duke marré parasysh kompleksitetin teknologjik t¢ prodhimit te pajisjeve nen
presion dhe sasine e prodhimit.

Giaté vizitave té tij t& papritura, OEN/OM duhet:

- Té percaktoje nése prodhuesi kryen faktikisht vlerésimin pérfundimtar né pérputhje me pikén
3.2 té Shtojcés L

- Te martre mostra te pajisjeve nén presion né mjediset e prodhimit ose magazinimit pér té kryer
kontrolle. OEN/OM vleréson numrin e artikujve té pajisjeve te nevojshme qe duhen marre pér
mostér pér té kryer té gjitha ose njé pjesé te vlerésimit pérfundimtar té pajisjeve nén presion.

Procedura e marrjes sé mostrave ka pér qéllim te pércaktoje nése procesi 1 prodhimit t& pajisjes

nén presion kryet brenda kufijve té pranueshém, me qéllim qé t& sigurohet konformiteti 1 pajisjes
nén presion.

Nése njé ose mé shumé nga komponentet pajisjeve ose & bashkési sé nén presion nuk jané
konforme, OEN/OM duhet t&¢ marré masat e duhura.

Prodhuesi, nén pérgjegjésiné e OEN/OM, vendos numrin e identifikimit t&¢ OEN/OM gjaté
procesit t& prodhimit.

5. Markimi CE dhe deklarata CE e konformitetit

5.1. Prodhuesi duhet t& vendosé markimm CE né ¢do pajisje individuale nen presion q¢ kénaq
kérkesat e kétyj rregulli teknik.
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5.2. Prodhuesi duhet t& hartoj¢ me shkrim njé deklaratt CE te konformitetit pér modeln e
pajisjes nen presion dhe ta ruaje até sé bashku me dokumentacionin teknik, si dhe ta vere ate né
dispozicion t&¢ ISHTI dhe autoriteteve kompetente kombétare pér njé periudhe jo me pak se 10
viet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg. Deklarata CE e konformitetit duhet t&
identifikojé pajisjen nén presion pér té cilin éshté hartuar.

Nijé kopje e deklaratés CE te konformitetit duhet t& vihet né dispozicion té autoriteteve pérkatése
sipas kérkesés.

6. Pérfagésuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit t& pércaktuara né pikén 5 mund t& pérmbushen nga pérfagésuest 1 tyj 1
autorizuar, né emér dhe nén pérgjegjésiné e tij, me kusht qé kjo te jete e pércaktuar né njé
autorizim noterial.

3. MODULI B: EKZAMINIMI I TIPIT CE
3.1. Ekzamini i tipit CE - i tipit te prodhimit

1. Ekzaminimi CE — 1 tipit te prodhimit &shté pjesé e njé procedure té vlerésimit t& konformitetit,
né té cilén njg OEN/OM shqyrton projektin teknik té pajisjes nén presion dhe verifikon e
vérteton se projekti teknik 1 pajisjeve nén presion plotéson kérkesat e kétij rregulli teknik.

2. Ekzaminimi CE — 1 tipit te prodhimit duhet t& pérbéhet nga njé vlerésim 1 pérshtatshmérisé sé
projektit teknik té pajisjeve nén presion pérmes shqyrtimit té dokumentacionit teknik dhe
déshmive mbéshtetése té pércaktuara né pikén 3, plus ekzaminimin e mostrés, qe pérfagéson
plotésisht prodhimin e parashikuar t& gjithe pajisjes nen presion.

3. Prodhuest paraqet njé kérkesé pér ekzaminimin CE — te tipit te prodhimit, vetem prej njé
OEN/OM, té zgjedhur paraprakisht prej tij.

Aplikimi duhet té pérfshijé:

- Emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése aplikimi éshté paraqitur nga pérfagésuesi 1
autorizuar, emrin e tij dhe adresén, si dhe,

- Njé deklaraté me shkrim qé 1 njéjtt aplikimi nuk éshté paraqitur nga ndonjé tjeter OEN/OM,

- Dokumentacionin teknik. Dokumentacioni teknik duhet té béjé t& mundur vlerésimin e
konformitetit te pajisjes nén presion me kérkesat e zbatueshme té kéetyj rregulli teknik dhe do t&
pérfshijé njé analizé e pershtatshemete vlerésimitte rriskut. Dokumentacioni teknik duhet t&
specifikojé kérkesat e zbatueshme per & mbuluar, pér aq sa éshté e nevojshme pér vlerésimin,
pér te vlerésuar projektimm, prodhimm dhe funksionimin e pajisjes nén presion.
Dokumentacioni teknik duhet t¢ pérmbajé, kudo qé &shté e zbatueshme, t& paktén elementet e
méposhtme:

- Njé pérshkrim t& pérgjithshém té pajisjes nén presion,

- Vizatime dhe diagrama konceptuale t¢ komponentéve té projektimit dhe prodhimit per nén-
bashkésité, qarget, etj,

- Pérshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme pér kuptimin e kétyre vizatimeve dhe diagramet st
dhe funksionimin e pajisjes nén presion,

- Njé listé t& standardeve té harmonizuara referencat e té cilave jané te publikuara, aplikuara
térésisht ose pjesérisht, dhe pérshkrimet e zgjidhjeve té adoptuara pér té plotésuar kérkesat
themelore t& sigurisé sé kétyj rregulli teknik, rastet kur keto standarde te harmonizuara nuk jané
aplikuar. Né rast se standardet e harmonizuara jané zbatuar pjesérisht, dokumentacioni teknik
duhet té specifikojé pjesét té cilat jané zbatuar,
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- Rezultatet e llogaritjeve t& béra té projektimit, ekzaminimet e kryera, etj.
= Raportet € provave.
- Informacion né lidhje me testet e parashikuara né procesin e prodhimit,

- Informacion né lidhje me kualifikimet ose miratimet e kérkuara sipas pikave 3.1.2 dhe 3.1.3 t&
Shtojcés I,

- Mostrat pérfagésuese té parashikuara te prodhimit. Mostra mund té mbulojé disa versione t&
pajisjes nén presion me kusht g¢ dallimet né mes t& versioneve nuk ndikojné né nwvelin e sigurisé.
OEN/OM mund té kérkojé mostra té métejshme nése éshté e nevojshme pér kryerjen e
programit té provave;

- Déshmi mbéshtetése pér pérshtatshmériné e zgjidhjes teknike t& projektimit. Keto déshmi
mbéshtetése duhet t&¢ pérmendin té gjitha dokumentet qé jané pérdorur, né veganti kur
standardet e harmonizuara pérkatése nuk jané zbatuar né ményré té ploté. Evidenca mbéshtetése
duhet té pérfshyjé, kur éshté e nevojshme, rezultatet e testeve té kryera nga laboratori 1 prodhuesit
mbi aplikimet teknike te specifikiuara, ose nga njé tjetér laborator testimi né emér té tij dhe nén
pérgjegjésiné e tij.

4. OEN/OM duhet:

4.1. t& shqyrtoj¢ dokumentacionin teknik dhe déshmite mbéshtetése pér t& vlerésuar
pérshtatshmériné e projektit teknik té pajisjeve né presion dhe procedurat e prodhimit.

Né veganti, OEN /OM:

- T& vlerésojé materialet kur kéto nuk jané né pérputhje me standardet e harmonizuara pérkatése
ose me aktet e miratimit pér materialet e pajisjeve nén presion, dhe kontrollin e certifikatave te
léshuar nga prodhuesi 1 materialeve, né pérputhje me pikén 4.3 t& Shtojcés I,

- Te miratoje procedurat per bashkimin e pérheréshém € pjeséve té pajisjeve nén presion, ose te
kontrolloje nése ato jané miratuar mé paré né pérputhje me pikén 3.1.2 t& Aneksit I,

- Té verifikojé nése personeli ge kryen bashkimin e pérhershém té pjeséve té pajisjeve presion
dhe testet joshkaterruese jané té kualifikuar ose t& miratuara né pérputhje me pikat 3.1.2 ose 3.1.3
té Shtojcés L.

4.2. te verifikoje & ekzemplaret ge jané prodhuar né pérputhje me dokumentacionin teknik dhe
té identifikojné elementet té cilat jané & projektuara né pérputhje me dispozitat e aplikueshme t&
standardeve te harmonizuara pérkatése, si dhe elementet té cilat jané projektuar duke pérdorur
specifikimet e tjera relevante teknike pa zbatimin e dispozitave pérkatése té kétyre standardeve.

4.3. t& kryejé ekzaminimet e duhura dhe provat e nevojshme pér t& kontrolluar nése prodhuesi ka
zgjedhur t& zbatojé zgjidhjet sipas standardevete te harmonizuara pérkatése, dhe nése kéto jané
aplikuar né ményré korrekte.

4.4. té kryejé ekzaminimet e duhura dhe provat e nevojshme pér t€ kontrolluar nése, kur nuk jané
zbatuar zgjidhjet bazuar né standardet e harmonizuara pérkatése, zgjidhjet e perdorura nga
prodhuesi jané procedura te tjera teknike ge plotésojné kérkesat pérkatése thelbésore t& sigurisé
sé kétyj rregulli teknik.

4.5. te dakordesohet me prodhuesin lidhur me vendin ku do té kryhen ekzamimimet.

5. OEN/OM duhet té hartoje njé raport vlerésimi me té dhénat e aktiviteteve té ndérmarra né
pérputhje me pikén 4 dhe rezultatet e tyre. Pa cenuar detyrimet e veta para autoritetit miratues,
OEN/OM duhet te mos dekonspiroje pérmbajtjen e kétyj raporti, ose pjesé té tij, pervegse ne
marréveshje me prodhuesin.
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6. Kur tipt plotéson kérkesat e kétij rregulli teknik, OEN/OM duhet t'1 léshojé prodhuesit njé
certifikaté ekzaminimi CE — te tipit te prodhimit. Pavaresisht pikés 7, certifikata duhet té jeté e
vlefshme pér 10 vjet dhe e rinovueshme. Ajo duhet té pérmbajé emrin dhe adresén e prodhuesit,
konkluzionet e ekzaminimit, kushtet (nése ka) pér vlefshmériné e saj dhe té dhénat e nevojshme
pér identifikimin e tipit te miratuar.

Nijé listé e pjeséve pérkatése té dokumentacionit teknik duhet t'1 bashkéngjitet certifikatés dhe njé
kopje mbahet nga OEN/OM.

Certifikata dhe anekset e tij duhet t& pérmbajé t& gjitha informatat relevante pér té& lejuar
shqyrtimin e konformitetit t& pajisjeve nén presion té prodhuara me tipin e ekzaminuar pér té
lejuar vlerésimin dhe kontrollin né shérbim.

Kur tipt nuk 1 pérmbush kérkesat e zbatueshme té kétyj rregulli teknik, OEN/OM duhet t&
refuzojé t& léshojé njé certifikaté ekzaminimi CE — te tipit te prodhimit, dhe duhet t¢ nformojé
aplikantin duke i dhéné arsyet e hollésishme pér refuzimin e saj. Ne rast mospranimi prej
prodhuesit, a1 mund te kerkoje rishikimin e vendimit prane ISHTTt.

7. OEN/OM duhet t¢ ndjeké zhvillimin e progresit teknologjik te pranuar né pérgjithési dhe
vlereson nése lloji 1 aprovuar nuk pérputhet me kérkesat e kéty rregulli teknik. Ai duhet t&
pércaktojé nése ndryshime té tilla kérkojné hetim té métejshém dhe, nése po, OEN/OM duhet
té informojé prodhuesin.

Prodhuest duhet t¢ informojé OEN/OM qgé mban dokumentacionin teknik € certifikatés se
ekzaminimit CE — te tipit te prodhimit, t& gjitha ndryshimeve t& tipit t& miratuar, té cilat mund t&
ndikojné né konformitetin e pajisjes nen presion me kérkesat thelbésore t& sigurisé t& kéty
rregulli teknik ose kushtet pér vlefshmériné e tij. Kéto ndryshime kérkojné ri-miratim né formén
e njé shtese ne certifikatén CE te ekzaminmmit te tipit te prodhimit.

8. Cdo OEN/OM duhet té informojé MEI né lidhje me certifikatat e ekzaminimit CE — te tipit
te prodhimitdhe /ose ato te léshuara apo té térhequra, dhe duhet qé né ményré periodike ose me
kérkesé, te véré né dispozicion t¢ MEI listén e certifikatave dhe/ose ¢do shtesé te refuzuar,
pezulluar ose kufizuar ndaj tyre.

MEI sipas kerkeses, mund t&¢ marré njé kopje te dokumentacionit teknik dhe rezultatet e
ekzaminimeve té kryera nga OEN/OM. OEN/OM duhet té mbajé njé kopje t& certifikatés se
ekzaminimit CE — te tipit te prodhimit, anekset dhe shtesat e saj, st dhe dosjen teknike, duke
pérfshiré  dokumentacionin e paraqgitur nga prodhuesi, dert né skadimin e vlefshmérisé sé
certifikatés.

9. Prodhuest duhet t& mbajé né dispozicion t& autoriteteve pergjegjese kombeétare njé kopje te
certifikatés se ekzaminimit CE — te tipit te prodhimit, anekset e saj dhe shtesat se bashku me
dokumentacionin teknik, pér njé periudhe jo me pak se 10 vjet pas vendosjes né treg te pajisjeve
nén presion.

10. Pérfagésuesi 1 autorizuar 1 prodhuesit mund té paraqesé kérkesén e pércaktuar né pikén 3 dhe
té pérmbushé detyrimet e pércaktuara né pikat 7 dhe 9, me kusht g¢ ato te jené té specifikuara né
njé autorizim.

3.2, Ekzamini CE —i tipit te projektimit

1. Ekzaminimi CE— 1 tipit te projektimit éshté pjesé pérbéré se e procedures sé vlerésimit té
konformitetit, me t& cilén nj¢ OEN/OM shqyrton projektin teknik té pajisjeve nén presion dhe
verifikon e vérteton se projekti teknik 1 pajisjeve nén presion plotéson kérkesat e kétyj rregulli

teknik.
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2. EkzaminimiCE— 1 tipit te projektimit duhet t& pérbéhet nga vlerésimi 1 pérshtatshmérisé sé
projektit teknik t& pajisjeve nén presion nepermjet shqyrtimit t¢ dokumentacionit teknik dhe
déshmive mbéshtetése té pérmendur né pikén 3, pa shqyrtimin e mostres.

Metoda eksperimentale e projektimit parashikuar né pikén 2.2.4 t¢ Aneksit I nuk do t& pérdoren
né kontekstin e kétyj moduli.

3. Prodhuesi paraqet njé kérkesé pér ekzaminimin CE — te tipit te projektimit prej nj¢ OEN/OM
té zgjedhur prej tij.

Aplikimi duhet té pérfshije:

- Emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése aplikimi éshté paraqitur nga pérfagésuesi 1
autorizuar, emrin e tij dhe adresén, si dhe,

- Njé deklaraté me shkrim qé 1 njéjtt aplikimi nuk éshté paraqitur ndaj ndonjé OEN/OM.
- Dokumentacionin teknik.

Dokumentacioni teknik duhet & béjg t¢ mundur vlerésimin e konformitetit te pajisjes nén
presion me kérkesat e zbatueshme té kétyj rregulli teknik dhe do t& pérfshijé njé analizé e
pershtatshem te vlerésimit te rriskut. Dokumentacioni teknik duhet t& specifikojé kérkesat e
zbatueshme, pér aq sa jané té réndésishme pér vlerésimin, projektimin, prodhimin dhe
funksionimin e pajisjes nén presion. Dokumentacioni teknik duhet té pérmbajé, kudo qé éshté e
zbatueshme, t& paktén elementet e méposhtme:

- Njé pérshkrim t& pérgjithshém té pajisjeve nén presion,

- Vizatime dhe diagrama konceptuale t&¢ komponentéve té projektimit dhe prodhimit, nén-
bashkésité, qarqeve, etj,

- Pérshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme pér kuptimin e kétyre vizatimeve, diagramat dhe
funksionimin e pajisjeve nén presion,

- Njé listé & standardeve t& harmonizuara te aplikuara térésisht ose pjesérisht referencat e té
cilave jané publikuar nga DPS, dhe pérshkrimet e zgjidhjeve t¢ adoptuara pér t& plotésuar
kérkesat themelore t& sigurisé sipas kétij rregulli teknik, kur ato standarde te harmonizuara nuk
jané aplikuar. N& rast se standardet e harmonizuara jané zbatuar pjesérisht, dokumentacioni
teknik duhet t& specifikojé pjesét té cilat jané zbatuar,

- Rezultatet e llogaritjeve t& béra té projektimit, ekzaminimet e kryera, etj,

- Informacion né lidhje me kualifikimet ose miratimet e kérkuara sipas pikave 3.1.2 dhe 3.1.3 t&
Shtojcés I,

- Déshmi mbéshtetése pér pérshtatshmériné e zgjidhjes teknike t& projektimit. Keto déshmi
mbéshtetése duhet t&¢ pérmendin t& gjitha dokumentet qé jané pérdorur, né veganti kur
standardet e harmonizuara pérkatése nuk jané zbatuar né meényré t& ploté. Keto déshmi
mbéshtetése duhet t& pérfshijné, kur éshté e nevojshme, rezultatet e testeve t& kryera nga
laboratori 1 prodhuesit ose nga njé tjetér laborator testimi né emér t& t1j dhe nén pérgjegjésing e
ty.

Aplikimi mund t& mbulojé disa versione t& pajisjes nén presion me kusht qé dallimet né mes t&
versioneve te mos ndikojné né nivelin e sigurisé.

4. OEN/OM duhet:

4.1. & shqyrtoj¢ dokumentacionin teknik dhe déshmite mbéshtetése pér t& vlerésuar
pérshtatshmériné e projektit teknik té produktit.

Né veganti, OEN/OM duhet:
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- Té vlerésojé materialet nése kéto nuk jané né pérputhje me standardet e harmonizuara
pérkatése ose sipas procedurave te tjera te parashikuara pér materialet e pajisjeve nén presion,

- Te miratoje procedurat pér bashkimin e pérhershme te pjeséve t& pajisjeve nén presion, ose
kontrollon nése ato jané miratuar mé paré né pérputhje me pikén 3.1.2 té Aneksit I.

4.2. t& kryeje ekzaminimet e duhura pér té kontrolluar nése kur prodhuesi ka zgjedhur té zbatojé
standardet e harmonizuara pérkatése kéto jané aplikuar né ményré korrekte.

4.3. t& kryeje ekzaminimet e duhura pér té kontrolluar nése, kur zgjidhjet e bazuara ne standardet
e harmonizuara pérkatése nuk jané zbatuar, zgjidhjet e adoptuara nga prodhuesi plotésojné
kérkesat pérkatése té sigurisé thelbésore t& kétyj rregulli teknik

5. OEN/OM duhet t& hartoje njé raport vlerésimi gé regjistron aktivitetet e ndérmarra né
perputhje me pikén 4 dhe rezultatet e tyre. Pavaresisht detyrimeve te tij ndaj MEI, a1 nuk éshté 1
lire te béje publik pérmbajtjen e kétij raporti, ose pjesé té tij, pervegse me pélgimin e prodhuesit.

6. Nése projekti plotéson kérkesat e kétij rregulli teknik, OEN/OM duhet té léshojé pér
prodhuesin njé certifikaté ekzaminimi CE— te tipit te projektimit. Pavaresisht pikés 7, certifikata
duhet t& jeté e vlefshme pér 10 viet,duhet t& jeté e rinovueshme dhe t&¢ pérmbajé emrin dhe
adresén e prodhuesit, konkluzionet e ekzaminimit, kushtet (nése ka) pér vlefshmériné e saj dhe t&
dhénat e nevojshme pér identifikimin e projektit te miratuar.

Nijé listé e pjeséve pérkatése té dokumentacionit teknik duhet t'1 bashkéngjitet certifikatés dhe njé
kopje mbahet nga OEN/OM.

Certifikata dhe anekset e tij duhet té pérmbajné té gjitha informatat relevante pér t& lejuar
shqyrtimin e konformitetit t& pajisjeve nén presion té prodhuara sipas projektit, pér vlerésimin
dhe kontrollin né shérbim.

Nése projekti nuk 1 pérmbush kérkesat e zbatueshme té kétij rregulli teknik, OEN/OM nuk
duhet té léshojé certifikatén e ekzaminimit CE— te tipit te projektimit dhe duhet t¢ mformojé
aplikantin, duke 1 dhéné arsyet e hollésishme pér refuzimin e saj.

7. OEN/OM duhet te azhornohet mbi ndryshimet teknologjike te cilat mund te sjellin st
rrjedhoje ge projekti 1 miratuar mund t jete né mosperputhje me kérkesat e zbatueshme t& kétyj
rregulli teknik, dhe duhet t& pércaktojé nése keto ndryshime kérkojné hetime té métejshme. Nése
gjendet ne kété situate, OEN/OM duhet t¢ informojé prodhuesin perputhshmerisht.

Prodhuest duhet té informojg OEN/OM qé mban dokumentacionin teknik né lidhje me
certifikatén e ekzaminimit CE— te tipit te projektimit, mbi té gjitha modifikimet e projektit t&
miratuar qé mund & ndikojé né konformitetin e pajisjes nén presion me kérkesat thelbésore té
sigurisé t& kétij rregulli teknik ose kushtet pér vlefshméringé e certifikatés. Njé modifikim 1 tillé
duhet t& kérkojé miratim né formén e njé shtese te certifikatés origjinale te ekzaminimit CE— te
tipit te projektimit.

8. Cdo OEN/OM duhet té informojé MEI né lidhje me certifikatat e ekzaminmmit CE — te tipit
te projektimit dhe /ose ato te léshuara apo té térhequra, dhe duhet q¢ né ményré periodike te véré
né dispozicion te MEI listén e certifikatave dhe/ose ¢do shtese te refuzuara, pezulluara ose t&
kufizuara.

9. Prodhuesi duhet té mbajé njé kopje té certifikatés se ekzaminimit CE— te tipit te projektimit,
anekset e saj dhe shtesat se bashku me dokumentacionin teknik né dispozicion té autoriteteve
kombétare pér njé periudhe jo me pak se 10 viet past pajisjet nén presion te jené vendosur né
treg.

10.Pérfagésuesi 1 autorizuar 1 prodhuesit mund té paragesé kérkesén e pérmendur né pikén 3 dhe
té pérmbushé detyrimet e pércaktuara né pikat 7 dhe 9, me kusht g¢ ata jané t& specifikuara né
njé autorizim me shkrim.
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4. MODULI C2: KONFORMITETI I TIPIT BAZUAR NT; KONTROLLIN E
BRENDSHIM TE PRODHIMIT DHE MBIKEQYRJA E KONTROLLIT TE
PAJISJEVE NEN PRESION NI INTERVALE TF RASTESISHME

1. Konformiteti 1 tipit bazuar né kontrollin e brendshme té prodhimit dhe kontrollet e
mbikqyrura té pajisjeve nén presion né intervale té rastesishme éshté pjesé e njé procedure té
vlerésimit té konformitetit me t& cilén prodhuesi pérmbush detyrimet e pércaktuara né pikat 2, 3
dhe 4, dhe siguron e deklaron né pérgjegjésiné e tij té vetme gé pajisjet nén presion né fjalé jané
né pérputhje me tipin e pérshkruar né certifikatén CE te ekzaminimit te tipit, si dhe plotésojné
kérkesat e kétyj rregulli teknik.

2. Prodhimi

Prodhuest duhet t&¢ marré té gjitha masat e nevojshme né ményré qé procesi 1 prodhimit dhe
monitorimi 1 tij t& sigurojé konformitetin e pajisjeve té prodhuara nen presion me tipmn e
pérshkruar né certifikatén e ekzaminimit CE te tipit me kérkesat e kétyj rregulli teknik.

3. Verifikimi pérfundimtar dhe kontrollii pajisjeve nen presion

Nje OEN/OM, 1 zgjedhur nga vete prodhuesi, duhet t& kryejé¢ kontrolle né intervale t&
rastesishme té pércaktuara nga vete OEN/OM, per té verfikuar cilésiné e vlerésimit
pérfundimtar dhe t& kontrolleve té brendshme ndaj pajisjeve nén presion, duke marré parasysh
kompleksitetin teknologjik té pajisjeve nén presion dhe sasine e prodhimit.

OEN/OM duhet t& vleresoje nése prodhuesi kryen efektivisht vlerésimin pérfundimtar né
pérputhje me pikén 3.2 t& Shtojcés L.

OEN/OM shqyrton njé mostér pérfundimtare te pajisjeve nen presion, para vendosjes ne treg,
duke béré testet e duhura dhe duke identifikuar pjesét pérkatése té standarteve té& harmonizuara
té aplikueshme ndaj saj, st dhe/ose testet ekuivalente né pérputhje me specifikimet e tjera, pér té
kontrolluar konformitetin e pajisjes nen presion me kérkesat e kétij rregulli teknik.

OEN/OM evropian vleréson numrin e mostrave te pajisjeve nén presion dhe nevojén pér té
kryer te gjithe ose njé pjese t& testimit pérfundimtar.

Kur njé mostér nuk pérputhet me nivelin e pranueshem t cilésisé, OEN/OM duhet té marré
masat e duhura.

Procedura e marrjes sé mostrave gé aplikohet ka pér qéllim pér t& pércaktuar nése procesi 1
prodhimit té pajisjes nén presion kryhet brenda kufyjve t& pranueshém, me qéllim qé t& sigurohet
konformiteti 1 pajisjes nén presion.

Kur testet jané kryer nga nj¢ OEN/OM, prodhuest duhet qé nén pérgjegjésiné e OEN/OM,, te
vendose numrin e identifikimit t¢ OEN/OM gjaté procesit té prodhimit ne pajisjen nen presion.

4. Markimi CE dhe deklarata CE e konformitetit

4.1. Prodhuesi duhet t& vendosé shenjén CE né ¢do pajisje individuale nen presion ose bashkést
qé éshté né pérputhje me tipmn e pérshkruar né certifikatén e ekzammimit CE te tipit dhe
plotéson kérkesat e zbatueshme t& kétij rregulli teknik.

4.2. Prodhuesi duhet té hartoj¢ me shkrim njé deklaraté konformitett CE pér njé model pajisje
nen presion dhe ta mbaje até né dispozicion té autoriteteve kombétare pér nj¢ periudhe jo me
pak se 10 vjet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg. Deklarata e CE e konformitetit
duhet té identifikojé modelin e pajisjeve nén presion pér té cilat ajo eshte hartuar.
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Njé kopje e deklaratés sé konformitetit CE duhet t& vihen né dispozicion té autoriteteve
pérkatése sipas kérkesés.

5. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit t& pércaktuara né pikén 4 mund t& pérmbushen nga pérfagésuest 1 tyj 1
autorizuar, né emér t& tij dhe nén pérgjegjésiné e tij, me kusht qé ato jané té specifikuara né njé
autorizim noterial.

5. MODULI D: KONFORMITETI ME TIPIN, BAZUAR NE SIGURIMIN E
CILESISE SE PROCESIT TE PRODHIMIT

1. Konformiteti me tipin bazuar né sigurimine cilésisé sé procesit té prodhimit, éshté pjesé e njé
procedure t& vlerésimit té konformitetit me té cilén prodhuesi pérmbush detyrimet e
parashikuara né pikat 2 dhe 5, st dhe siguron e deklaron né pérgjegjésing e vetéme té tij se pajisjet
ose bashkésité nén presion jané né pérputhje me tipin e pérshkruar né certifikatén e ekzaminimit
CE te tipit dhe plotéson kérkesat e kétyj rregulli teknik.

2. Prodhimi

Prodhuest duhet t& veproje sipas njé sistemi cilésie té miratuar pér prodhimin, inspektimin
pérfundimtar té produktit dhe testimin e pajisjeve nen presion, si¢ percaktohet né nenin 3 dhe
duhet té jet¢ subjekt 1 mbikéqyrjes, si¢ percaktohet né nenin 4.

3. Sistemi i Cilésise

3.1. Prodhuest duhet té paraqesé njé aplikim pér vlerésimin e sistemit t& tij t& cilésisé pér pajisjet
nén presion, ndaj nj¢. OEN/OM te zgjedhur prej tij.

Aplikimi duhet té pérfshije:

- Emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése aplikimi éshté paraqitur nga pérfagésuesi 1
autorizuar, emrin e tij dhe adresén, si dhe,

- Njé deklaraté me shkrim qé 1 njéjtt aplikimi nuk éshté paraqitur ne ndonjé OEN/OM tjetér,

- Té gjitha informatat pérkatése pér llojin e pajisjeve nen presion te parashikuara,

- Dokumentacionin né lidhje me sistemin e cilésisg,

- Dokumentacionmn teknik & tipit té miratuar dhe njé kopje té certifikatés se ekzamimimit CE te
tipit.

3.2. Sistemi 1 cilésisé duhet t& garantoje qé pajisja nén presion éshté né pérputhje me tipin e
pérshkruar né certifikatén e ekzaminmmit CE te tipit dhe &shté né pérputhje me kérkesat e kétyj
rregulli teknik.

Té gjitha kriteret, kérkesat dhe dispozitat e adoptuara nga prodhuesi duhet té dokumentohen né
ményré sistematike dhe té rregullt né formén e politikave té shkruara, procedurave dhe
udhézimeve. Ky dokumentacion 1 sistemit té cilésisé duhet t& lejojé njé interpretim té
géndrueshém té programeve t cilésisé, planeve, manualeve dhe regjistrave.

Al né ményré té veganté duhet t& pérmbajé njé pérshkrim t& pérshtatshém té:

- Objektivave t& cilésisé, strukturén organizative, pérgjegjésité dhe kompetencat e menaxhimit né
lidhje me cilésiné e pajisjeve nén presion,
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- Kontrollin e cilésisé se prodhimit korrespondues dhe teknikat e sigurimit t& cilésisé, proceseve
dhe veprimeve sisternatike qé duhet t&¢ pérdoren, veganérisht procedurat e pérdorura per
bashkimin e pérhershém te pjeséve té miratuara né pérputhje me pikén 3.1.2 té Aneksit I,

- Ekzammimet dhe testet gé duhet t& kryhen pérpara, gjaté dhe pas prodhimit, dhe frekuenca me
té cilén ato duhet té kryhen,

- Regjistrimet e cilésisé, té tilla si raportet e mnspektimit dhe t& dhénat e provave, t& dhénat e
kalibrimit, raportet lidhur me kualifikimet ose miratimet e personelit pérkatés, né veganti ato té
personelit ge kryejne bashkimin e pérhershém te pjeséve dhe testet joshkaterruese né pérputhje
me pikat 3.1. 2 dhe 3.1.3 t& Aneksit I, etj, dhe

- Masat e monitorimit té arritjes sé cilésisé sé kérkuar dhe funksionimit efektiv t& sisternit té
cilésisé.

3.3. OEN/OM duhet t& vlerésojé sistemin e cilésisé pér té pércaktuar nése at plotéson kérkesat e
referuara né pikén 3.2.

Preszumohet konformiteti me kéto kérkesa né lidhje me elementet e sisternit té cilésisé ne se jané
ne perputhje me specifikimet e standardit ¢ harmonizuar pérkatés.

Pérveg pérvojés né sistemet e menaxhimit t& cilésisé, ekipi 1 ngarkuar me inspektimin duhet t&
keté sé paku njé anétar me eksperiencé ne vlerésimin né terren te pajisjet nén presion dhe pajisjet
nén presion t& teknologjisé pérkatése né fjalé, dhe njohurité e kérkesave té& zbatueshme t& kétyj
rregulli teknik. Inspektimi pérfshin njé vizité vleresimi né ambientet e prodhuesit.

Ekip1 1 ngarkuar me mspektimin duhet t& shqyrtoj¢ dokumentacionin teknik t&¢ pérmendur né
pikén 3.1, paragrafi 1 pesté, me gellim verifikimin e aftésisé se prodhuesit pér t¢ identifikuar
kérkesat pérkatése té kétyj rregulli teknik dhe pér té kryer ekzaminimet e nevojshme me géllim
sigurimin e konformitetit t& produktit me kéto kérkesa.

Vendimi 1 njoftohet prodhuesit. Njoftimi duhet t¢ pérmbajé konkluzionet e mspektimit dhe
vendimin e arsyetuar t¢ vlerésimit.

3.4. Prodhuesi duhet t& pérmbushe detyrimet qé rrjedhin nga sistemi 1 miratuar 1 cilésisé dhe ta
mbaje até vazhdimisht te pérshtatshém dhe efikas.

3.5. Prodhuesi duhet t& mbajé & informuar OEN/OM, qé ka miratuar sistemin e cilésisé pér
¢do ndryshim qg pritet per te.

OEN/OM duhet té vlerésojé ndryshimet e propozuara dhe vendos nése sistemi 1 cilésisé 1
modifikuar do & vazhdojé t& plotésoje kérkesat e referuara né pikén 3.2, ose nése éshté 1
nevojshém njé rivlerésim.

At duhet té njoftojé prodhuesin pér vendimin e saj. Njoftimi duhet té pérmbajé konkluzionet e
ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar té vlerésimit.

4. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN,/OM

4.1. Qéllimi 1 mbikéqyrjes éshté pér t'u siguruar qé prodhuesi plotéson si duhet detyrimet qé
rrjedhin nga sistemi 1 miratuar 1 cilésisé.

4.2. Prodhuest, pér géllime té vlerésimit, duhet t& lejoj¢ OEN/OM gjate prodhimit, inspektimit,
testimit dhe magazinimit dhe duhet t1 sigurojé t& gjithé informacionmn e nevojshém, né ményré té
vegante:

- Dokumentacionin e sistemit té cilésisé,

- Regjistrimet e cilésisé, té tilla si raportet e mnspektimit dhe t& dhénat e provave, t& dhénat e
kalibrimit, raportet e kualifikimit t& personelit etj.
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4.3. OEN/OM duhet t& kryejné kontrolle periodike pér té siguruar qé prodhuest mban dhe
zbaton sistemin e cilésisé dhe 1 jep prodhuesit njé raport t& inspektimit. Frekuenca e kontrolleve
periodike duhet té jeté e tillé gé t& mundésohet kryerja e njé rivlerésimi te ploté ¢do tre vjet.

4.4. Pérveg késaj OEN/OM mund té béjé vizita té papritura ne ambjentet e prodhuesit. Nevoja
pér vizitat e tilla shtesé, dhe frekuenca e tyre, do t& pércaktohet né bazé t& njé programi kontroll
nga vete OEN/OM. Né vecanti, né sistemin e vizites se kontrollit duhet te merren ne
konsiderate faktorét né vijim:

- Kategoria e pajisjeve nén presion,

- Rezultatet e vizitave t& méparshme t& mbikqyrjes,

- Nevoja pér té ndjekur veprimet korrigjuese,

- Kushtet e veganta lidhur me miratimin e sisternit, sipas rastit,

- Ndryshime té réndésishme né organizimin, strategjité dhe teknikat e lidhur me prodhimin.

Giaté vizitave té tilla OEN/OM mund t&, nése éshté e nevojshme, t& kryej analizat e produktit
pér té verifikuar qé sistemi 1 cilésisé funksionon st duhet. OEN/OM duhet t1 sigurojé prodhuesit
njé raport t& vizités dhe, né qofté se jané kryer teste, edhe njé raport testimi.

5. Markimi CE dhe dekiarata CE e konformitetit

5.1. Prodhuest duhet t& vendosé marken CE dhe, nén pérgjegjésiné e OEN/OM pércaktuar né
pikén 3.1, numrin e identifikimit t& kétyj fundit ne ¢do pajisje individualen nen presion qé éshté
né pérputhje me tipin e pérshkruar né certifikatén e ekzaminimit CE te tipit, dhe qe kénaq
kérkesat e kétyj rregulli teknik.

5.2. Prodhuesi duhet té hartojé me shkrim njé deklaraté CE te konformitetit pér ¢do model
pajisje nen presion dhe ta mbajte até né dispozicion t& autoriteteve kombétare pér njé perudhe
jo me pak se 10 vjet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg. Deklarata e CE e
konformitetit duhet ¢ identifikojé modelin e pajisjeve nén presion pér té cilat ajo eshte hartuar.

Njé kopje e deklaratés CE té konformitetit, duhet té vihet né dispozicion té autoriteteve
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pérkatése sipas kérkesés.

5.3. Prodhuest, duhet t&¢ mbajé né dispozicion t& autoriteteve kombétare pér njé periudhé jo me
pak se 10 vjet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg:

- dokumentacionin e pércaktuar né pikén 3.1,
- ndryshimet e pércaktuara né pikén 3.5, dhe miratimet pérkatése,
- vendimet dhe raportet e OEN/OM té referuara né pikat 3.3, 3.5, 4.3 dhe 4.4.

5.4. Cdo OEN/OM duhet té informojé MEI rreth miratimeve te sistemit té cilésisé té léshuara
apo té térhequra, dhe periodikisht ose me kérkesg, te véré né dispozicion t&¢ MEI listén e
miratimeve te sistemit t& cilésisé te refuzuara, pezulluara ose kufizuara.

6. Pérfagésuesi i Autorizuar

Detyrimet e prodhuesit t&¢ pércaktuara né pikat 3.1, 3.5, dhe 5 mund t&¢ pérmbushen nga
pérfagésuest 1 tij 1 autorizuar, né emér dhe nén pérgjegjésiné e tij, me kusht qé ato té jené té
specifikuara né njé autorizim noterial.

6. MODULI D1: SIGURIMI I CILESISE SE PROCESIT TE PRODHIMIT
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1. Sigurimi 1 cilésisé sé procesit t& prodhimit éshté procedura e vlerésimit té konformitetit me té
cilén prodhuest pérmbush detyrimet e pércaktuara né pikat 2, 4 dhe 7, si dhe siguron dhe
deklaron né pérgjegjésiné e vetme te tij se pajisjet nén presion plotésojné kérkesat e kétij rregulli

teknik.
2. Dokumentacioni teknik

Prodhuest duhet té hartoje dhe ruaje dokumentacionin teknik. Ky dokumentacion duhet té
mundesoje vleresimin e konformitetit te pajisjes nén presion me kérkesat pérkatése dhe duhet t&
pérfshijé njé analizé te pershtatshme te vlerésimit te rriskut. Dokumentacioni teknik duhet té
specifikojé kérkesat e zbatueshme dhe té perfshije vlerésimin pér, projektimin, prodhimin dhe
funksionimin e produktit. Dokumentacioni teknik duhet t&¢ pérmbajé t& paktén elementet e
méposhtme:

- njé pérshkrim té pérgjithshém té pajisjeve nén presion,

- vizatime dhe diagrama konceptuale té komponentéve té projektimit dhe prodhimit per
nénbashkésité, qarget, etj,

- pérshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme pér kuptimin e kétyre vizatimeve dhe diagramave dhe
funksionimin e pajisjeve nén presion,

- njé listé t& standardeve t& harmonizuara, t& aplikuara térésisht ose pjesérisht, dhe pérshkrimet e
zgjidhjeve té adoptuara pér t& plotésuar kérkesat themelore té sigurisé té kéty rregulli teknik,
rastet kur keto standarde te harmonizuara nuk jané aplikuar. Né rast se standardet e
harmonizuara jané zbatuar pjesérisht, dokumentacioni teknik duhet t& specifikojé pjesét t& cilat
jané zbatuar,

- rezultatet e llogaritjeve t& béra t& projektimit, ekzammimet e kryera, etj, dhe
- raportet e testimit.

3. Prodhuesi mban dokumentacionin teknik né dispozicion té autoriteteve pérkatése kombétare
pérnjé periudhe jo me pak se 10 viet past pajisjet nén presion jané vendosur né treg.

4. Prodhimi

Prodhuest duhet t& veproje sipas njé sistemi té miratuar cilésie pér prodhimin, nspektimin
pérfundimtar té produktit dhe testimin e pajisjeve nén presion né fjalé si¢ éshté pércaktuar né
pikén 5, dhe duhet té jeté subjekt 1 mbikéqyrjes, si¢ specifikohet né pikén 6.

5. Sistemi i cilesise

5.4. Prodhuesi duhet té pérmbushe detyrimet gé rrjedhin nga sistemi 1 cilésisé 1 miratuar dhe té
mbaje vazhdimisht até né ményré te pérshtatshme dhe efikase.

5.5. Prodhuesi duhet té mbajé té informuar OEN/OM qé ka miratuar sistemin e cilésisé pér
ndonjé ndryshim g pritet ne t&.

OEN/OM duhet té vlerésojé ndryshimet e propozuara dhe vendose nése sistemt 1 modifikuar 1
cilésisé vazhdon té plotésoje kérkesat e referuara né pikén 5.2, ose nése éshté 1 nevojshém njé
rivlerésim.

At duhet t& njoftojé prodhuesin pér vendimin e tij. Njoftimi duhet t& pérmbajé konkluzionet e
ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar té vlerésimit.

6. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

6.1. Qéllimi 1 mbikéqyrjes éshté pér t'u siguruar qé prodhuesi plotéson si duhet detyrimet qé
rrjedhin nga sistemi 1 miratuar 1 cilésisé.
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6.2. Prodhuesi, pér géllime té vlerésimit, duhet té lejojé pranine e OEN/OM gjate prodhimit,
mspektimit, testimit dhe magazinimit dhe duhet ti sigurojé t& gjithé informacionin e nevojshém,
né ményre té veganté:

- dokumentacionin e sistemit té cilésisé,
- dokumentacionin teknik t& pérmendur né pikén 2,

- regjistrat e cilésisé, si raportet e inspektimit dhe t&¢ dhénat e provave, té dhénat e kalibrimit,
raportet e kualifikimit té personelit etj.

6.3. OEN/OM duhet t& kryejé kontrolle periodike pér té siguruar qé prodhuesi mban dhe
zbaton sistemin e cilésisé dhe 1 jep prodhuesit njé raport inspektimi. Frekuenca e kontrolleve
periodike duhet té jeté e tillé gé t& mundesoje njé rivlerésim te ploté ¢do tre vjet.

6.4. Pérveg késaj OEN/OM mund té béjé vizita té papritura ne ambjentet e prodhuesit. Nevoja
pér vizita te tilla shtesé, dhe frekuenca e tyre, duhet té pércaktohet né bazé t&¢ programit te
kontrollit nga OEN/OM. Né veganti, né sistemin e vizites se kontrollit duhet te merren ne
konsiderate faktorét né vijim:

- kategoria e pajisjeve nén presion,

- rezultatet e vizitave té méparshme té mbikqyrjes,

- nevoja pér té ndjekur veprimet korrigjuese,

- kushtet e veganta lidhur me miratimin e sistemit, sipas rastit,

- ndryshime té réndésishme organizative, politikat apo teknikat e prodhimit.

Giaté vizitave té tilla OEN/OM nése éshté e nevojshme mund té kryejé analizat e produktit pér
té verifikuar qé sistemi 1 cilésisé funksionon st duhet. OEN/OM duhet t€ sigurojé prodhuesit njé
raport té vizités dhe, né qofté se jané kryer teste, njé raport testimi.

7. Markimi CE dhe deklarata CE e konformitetit

7.1. Prodhuesi duhet té vendosé marken CE dhe, nén pérgjegjésiné e OEN/OM pérmendur né
pikén 5.1, numrin e identifikimit te kétij té fundit ne ¢do pajisje individuale nen presion qé kénaq
kérkesat e zbatueshme té kétyj rregulli teknik.

7.2. Prodhuesi duhet té hartojé me shkrim njé deklaraté CE te konformitetit pér ¢do model
pajisje nen presion dhe ta mbaje até né dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vijet past
pajisjet nén presion jané vendosur né treg. Deklarata e CE e konformitetit duhet t& 1dentifikojé
modelin e produktit pér té cilin ai éshté hartuar.

Njé kopje e deklaratés CE t&¢ konformitetit duhet t&¢ vihen né dispozicion t& autornteteve
pérkatése sipas kérkesés.

8. Prodhuest duhet t& mbajé né dispozicion té autoriteteve kombétare pér njé periudhé qe
pérfundon 10 vijet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg,:

- dokumentacionin e referuar né pikén 5.1,
- ndryshimete pércaktuara né pikén 5.5,
- vendimet dhe raportet e OEN/OM té pércaktuara né pikat 5.5, 6.3 dhe 6.4.
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9. Cdo OEN/OM duhet t¢ informojé MEI per miratimet e sistemit € cilésisé té léshuara apo té
térhequra dhe né ményré periodike ose sipas kérkesés, te véné né dispozicion t&¢ MEI listén e
miratimeve te sistemit t& cilésiséte refuzuara, pezulluara ose kufizuara.

10. Pérfaqésuesi I autorizuar

Detyrimet e prodhuesit t& pércaktuara né pikat 3, 5.1, 5.5, 7 dhe 8 mund té pérmbushen nga
pérfagésuest 1 tij 1 autorizuar, né emér dhe nén pérgjegjésiné e tij, me kusht qé kéto detyre te jené
té specifikuara né njé autorizim noterial.

7. MODULI E: KONFORMITETI ME TIPIN BAZUAR NE SIGURIMIN E
CILIESISE SE PAJISJES NEN PRESION

1. Konformiteti me tipin bazuar né sigurimin e cilésisé se pajisjes nén presion éshté pjesé e njé
procedure t& vlerésimit té konformitetit me té cilén prodhuesi pérmbush detyrimet e
parashikuara né pikat 2 dhe 5, si dhe siguron dhe deklaron né pérgjegjésiné e tij té vetme qé
pajisjet nén presion né fjalé jané né pérputhje me tipin qe pérshkruhet né certifikatén e
ekzaminimi CE té tipit dhe pérmbush kérkesat e kétij rregulli teknik.

2. Prodhimi

Prodhuesi duhet té veproje me njé sistem cilésie t& miratuar pér inspektimin pérfundimtar té
produktit dhe testimin e pajisjeve nén presion si¢ éshté pércaktuar né pikén 3 dhe duhet t& jeté
subjekt 1 mbikéqyrjes, si¢ percaktohet né pikén 4.

3. Sistemi i Cilésise

3.1. Prodhuest duhet té paraqese njé aplikim pér vlerésimin e sistemit t& tij t& cilésisé pér pajisjet
nén presion, tek nj¢. OEN/OM 1 zgjedhur prej tij.

Aplikimi duhet té pérfshijé:

- Emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése aplikimi éshté paraqitur nga pérfagésuesi 1
autorizuar, emrin dhe adresén e tij, si dhe,

- njé deklaraté me shkrim qé 1 njéjtt aplikimi nuk éshté paraqgitur ndaj ndonj¢ OEN/OM,

- t& gjitha mformatat pérkatése pér llojin e pajisjeve nen presion te parashikuar,

- dokumentacionin né lidhje me sistemin e cilésisg,

- dokumentacionin teknik t& tipit té miratuar dhe njé kopje té certifikatés se ekzaminimit CE té
tpit.

3.2. Sistemni 1 cilésisé duhet té sigurojé pérputhjen e produkteve me tipin e pérshkruar né

certifikatén e ekzaminimit CE t& tipit dhe me kérkesat e zbatueshme té kétyj rregulli teknik.

Té gjitha kriteret, kérkesat dhe dispozitat e adoptuara nga prodhuesi duhet té dokumentohen né
ményré sistematike dhe té rregullt né formén e politikave t& shkruara, procedurave dhe
udhézimeve. Ky dokumentacion i sistemit té cilésisé duhet t& lejojé njé interpretim té
géndrueshém t& programeve t& cilésisé, planeve, manualeve dhe regjistrave te mbikeqyrjes se
cilesise.

At duhet, né ményré té veganté, t& pérmbajé njé pérshkrim té pérshtatshém té:

- objektivave té cilésisé dhe strukturén organizative, pérgjegjésité dhe kompetencat e menaxhimit
né lidhje me cilésiné e produktit,
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- ekzaminimeve dhe testeve qé duhet t& kryhen pas prodhimit,

- regjistrimet e cilésisé, té tilla si raportet e mspektimit dhe t&¢ dhénat e provave, t¢ dhénat e
kalibrimit, raportet lidhur me kualifikimet ose miratimet e personelit pérkatés, né vecanti ato té
personelit ge ben bashkimin e pérhershém te pjeséve dhe testet joshkaterruese né pérputhje me
pikat 3.1. 2 dhe 3.1.3 t& Shtojcés I,

- masat per monitorimin dhe funksionimin efektiv t& sisternit t& cilésisé.

3.3. OEN/OM duhet té vlerésojé sistemin e cilésisé pér té pércaktuar nése ai plotéson kérkesat e
referuara né pikén 3.2. Prezumohet konformitet: me kéto kérkesa né lidhje me elementet e
sistemit t& cilésisé kur jané ne pérputhje me specifikimet e standardit te harmonizuar pérkatés.

Pérveg pérvojés né sistemet e menaxhimit t& cilésisé, ekipi pérgjegjés pér inspektimin duhet té
keté sé paku njé anétar me eksperiencé per vlerésimin e pajisjeve nén presion né terren dhe t&
teknologjisé pérkatése né fjalé si dhe njohurité e kérkesave t& kétyj rregulli teknik. Inspektimi
pérfshin njé vizité vlerésimi né ambientet e prodhuesit.

Ekip1 pérgjegiés pér inspektimin duhet t& shqyrtojé dokumentacionin teknik t& pérmendur né
pikén 3.1, paragrafi 1 pesté, pér t& verifikuar aftésiné e prodhuesit pér t&¢ identifikuar kérkesat
pérkatése té kétyj rregulli teknik dhe pér té kryer ekzaminimet e nevojshme me qéllim qe té
sigururohet pérputhshmeéria e pajisjes nén presion me kéto kérkesa.

Vendimi 1 njoftohet prodhuesit. Njoftimi duhet t&¢ pérmbajé konkluzionet e auditimit dhe
vendimin e arsyetuar t¢ vlerésimit.

3.4. Prodhuest duhet t& pérmbushe detyrimet qé rrjedhin nga sistemi 1 miratuar 1 cilésisé dhe ta
ruaje até.

3.5. Prodhuest duhet té mbajé t& informuar OEN/OM qé ka miratuar sistemin e cilésisé pér
ndonjé ndryshim g pritet te ndodhe ne t&.

OEN/OM duhet té vlerésojé ndryshimet e propozuara dhe vendos nése sistermni 1 modifikuar 1
cilésisé vazhdon té plotésoje kérkesat e referuara né pikén 3.2, ose nése éshté 1 nevojshém njé
rivlerésim.

At duhet té njoftojé prodhuesin pér vendimin e saj. Njoftimi duhet té pérmbajé konkluzionet e
ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar té vlerésimit.

4. Mbikégyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM
4.1. Qéllimi 1 mbikéqyrjes éshté pér t'u siguruar qé prodhuesi plotéson si duhet detyrimet qé

rrjedhin nga sistemi 1 miratuari cilésisé.

4.2. Prodhuest, pér qéllim té vlerésimit, duhet t& lejojé pjesmarrjen e OEN/OM ne procesin e
prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit dhe duhet t& sigurojé t& gjithé informacionn e
nevojshém, né ményré té vecanté:

- dokumentacionin e sistemit té cilésisé,
- dokumentacioni teknik,

- regjistrat e cilésisé, t&é tilla s1 raportet e mspektimit dhe t& dhénat e provave, t¢ dhénat e
kalibrimit, raportet né lidhje me kualifikimet e personelit pérkatés, etj

4.3. OEN/OM duhet té kryejé inspektime periodike pér té siguruar qé prodhuesi mban dhe
zbaton sistenin e cilésisé dhe 1 paraget prodhuesit njé raport t¢ inspektimit. Frekuenca e
mspektimeve periodike duhet té jeté e tille qé t& mundesoje njé rivlerésim te ploté jo me pak se
¢do tre viet.

4.4. Pérveg késaj OEN/OM mund t& béjé vizita té papritura ne ambjentet e prodhuesit.
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Nevoja pér vizita te tilla shtesé, dhe frekuenca e tyre, duhet t& pércaktohet né bazé té programit
te inspektimit nga OEN/OM. NE& vecant, né sistemin e vizites se inspektimit duhet te merren ne
konsiderate faktorét né vijim:

- kategoria e pajisjeve nén presion,

- rezultatet e vizitave té méparshme té mbikqyrjes,

- nevoja pér té ndjekur veprimet korrigjuese,

- kushtet e veganta lidhur me miratimin e sistemit, sipas rastit,

- ndryshime té réndésishme né organizim, masat apo teknikat e prodhimit.

Giaté vizitave té tilla OEN/OM nése éshté e nevojshme mund té kryeje analiza te produktit pér
té verifikuar qé sisternt 1 cilésisé funksionon st duhet. OEN/OM duhet ti sigurojé prodhuesit njé
raport té vizités dhe, né qofté se jané kryer teste, njé raport testimi.

5. Markimi CE dhe deklarata CE e konformitetit

5.1. Prodhuest duhet t& vendosé markimin CE dhe, nén pérgjegjésiné e OEN/OM pércaktuar né
pikén 3.1, numrin e identifikimit te kétij té fundit ne ¢do pajisje individuale nen presion gé kénaq
kérkesat e zbatueshme té kétij rregulli teknik.

5.2. Prodhuesi duhet té hartojé¢ me shkrim njé deklaraté CE te konformitetit pér ¢do model
pajisje nen presion dhe ta mbaje até né dispozicion € autoriteteve kombétare pér njé periudhe jo

me pak se 10 vjet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg. Deklarata CE e konformitetit
duhet té identifikojé modelin e produktit pér té cilin &shté hartuar.

Njé kopje e deklaratés CE té konformitetit, duhet té vihet né dispozicion té autoriteteve
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pérkatése sipas kérkesés.

6. Prodhuesi, pér njé periudhé qe pérfundon 10 vjet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né
treg, duhet t& mbajé né dispozicion t& autoriteteve kombétare:

- dokumentacionin e pérmendur né pikén 3.1,
- ndryshimetepércaktuara né pikén 3.5, dhe miratimet pérkatése,
- vendimet dhe raportet e OEN/OM té pércaktuara né pikat 3.3, 3.5, 4.3 dhe 4.4.

7. Cdo OEN/OM duhet té nformojé MEI mbi miratimet e sistemnit té cilésisé té léshuara apo té
térhequra dhe né ményré periodike ose sipas kérkesés duhet te véné né dispozicion t&¢ MEI listén
e miratimeve te sistemit té cilésisé te refuzuara, pezulluara ose kufizuara.

8. Pérfagésuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit té pércaktuara né pikat 3.1, 3.5, 5 dhe 6 mund t&¢ pérmbushen nga
pérfagésuest 1 tij 1 autorizuar, né emér dhe nén pérgjegjésiné e tij, me kusht qé ato té jené té
specifikuara né njé autorizim me shkrim.

8. MODULI El: SIGURIMI I CILESISE SE INSPEKTIMIT DHE PROVAVE
PERFUNDIMTARE TE PAJISJEVE NEN PRESION

1. Sigurimi 1 cilésisé sé inspektimit dhe provave pérfundimtare te pajisjeve nén presion, éshté
procedura e vlerésimit t& konformitetit me & cilén prodhuesi pérmbush detyrimet e pércaktuara
né pikat 2, 4 dhe 7, st dhe siguron e deklaron nén pérgjegjésiné e tij t& vetme se pajisjet nén
presion né fjalé pérmbushin kérkesat e kétij rregulli teknik te aplikueshem pér t&.

2. Dokumentacioni teknik
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Prodhuest duhet t& pergatise dokumentacionin teknik. Dokumentacioni duhet té béjé t¢ mundur
vlerésimin e konformitetit te pajisjes nén presion me kérkesat pérkatése dhe duhet t& pérfshijé
njé analizé te pershtatshme te vlerésimit te rriskut. Dokumentacioni teknik duhet t& specifikojé
kérkesat e zbatueshme dhe t& mbuloje, pér aq sa eshté e aplikueshme vlerésimin pér projektimin,
prodhimin dhe funksionimin e pajisjes nén presion. Dokumentacioni teknik duhet, té¢ pérmbajé
té paktén elementet e méposhtme:

- njé pérshkrim té pérgjithshém t& pajisjeve nén presion,

- vizatime dhe diagrama konceptuale té¢ komponentéve té projektimit dhe prodhimit per
nénbashkésité, qarget, etj,

- pérshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme pér kuptimin e kétyre vizatimeve dhe diagramave dhe
funksionimin e pajisjeve nén presion,

- njé listé t& standardeve t& harmonizuara, te aplikuara térésisht ose pjesérisht, dhe pérshkrimet e
zgjidhjeve té adoptuara pér té plotésuar kérkesat themelore té sigurisé té kétij rregulli teknik ne
rastet kur keto standarde te harmonizuara nuk jané aplikuar. Né rast se standardet e
harmonizuara jané zbatuar pjesérisht, dokumentacioni teknik duhet t& specifikojé pjesét t& cilat
jané zbatuar,

- rezultatet e llogaritjeve t& projektimit, ekzaminimet e kryera, etj, dhe
- raportet e provave.

3. Prodhuesi mban dokumentacionin teknik né dispozicion té autoriteteve pérkatése kombétare
pér njé periudhe jo me pak se 10 viet past pajisjet nén presion jané vendosur né treg.

4. Prodhimi

Prodhuest duhet t& aplikoje njé sistem cilésie t¢ miratuar pér mspektimin pérfundimtar té
produktit dhe provat e pajisjeve nén presion né fjalé si¢ éshté pércaktuar né pikén 5 dhe duhet té
jeté subjekt 1 mbikéqyrjes, si¢ specifikohet né pikén 6.

5. Sistemi i Cilésise

5.1. Prodhuest duhet té paragese njé aplikim pér vlerésimin e sistemit & tij t& cilésisé pér pajisjet
nén presion né fjalé, ndaj nj¢ OEN/OM te zgjedhur prej tyj.

Aplikimi duhet té pérfshijé:

- emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése aplikimi éshté paraqitur nga pérfagésuesi i autorizuar,
emrin e tij dhe adresén, si dhe,

- njé deklaraté me shkrim qé 1 njéjtt aplikimi nuk éshté paraqgitur ndaj ndonj¢ OEN/OM,
- t& gjitha mformatat pérkatése pér llojin e pajisjeve nen presion te parashikuar,

- dokumentacionin né lidhje me sistemin e cilésisé, dhe

- dokumentacionin teknik t& pérmendur né pikén 2.

5.2. Sistemi 1 cilésisé duhet té sigurojé pérputhjen e pajisjes nén presion me kérkesat e kéty
rregulli teknik.

Sipas sistemit t& cilésisé, ¢do pjese e pajisjeve nén presion duhet t& shqyrtohet dhe testohet sipas
pércaktimeve né standardin pérkatés, referuar percaktimeve né nenin 12 ose teste ekuivalente,
dhe vlerésimin e vegante pérfundimtar, referuar pércaktimeve né pikén 3.2 t& Shtojcés I, pér té
siguruar pérputhshmériné e tij me kérkesat e kétyj rregulli teknik .

Té gjitha kriteret, kérkesat dhe dispozitat e adoptuara nga prodhuesi duhet té dokumentohen né
ményré sistenatike dhe t&é rregullt né formén e dokumentave, procedurave dhe udhézimeve té
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shkruara. Ky dokumentacion 1 sistemit t& cilésisé duhet té lejojé njé interpretim té qéndrueshém
té programeve té cilésisé, planeve, manualeve dhe regjistrave te mbikeqyrjes se cilesise.

Ajo duhet t& pérmbajé, né ményré té ve¢anté njé pérshkrim té pérshtatshém té:

- objektivave té cilésisé dhe strukturén organizative, pérgjegjésité dhe kompetencat e menaxhimit
né lidhje me cilésiné e pajisjeve nén presion,

- procedurave te pérdorura pér bashkimin e pérhershém té pjeséve té miratuar né pérputhje me
pikén 3.1.2 t& Aneksit I,

- ekzaminimeve dhe testeve qé duhet t& kryhen pas prodhimit,

- regjistrimeve te cilésisé, té tilla si raportet e mspektimit, t¢ dhénat e provave, té dhénat e
kalibrimit, raportet lidhur me kualifikimet ose miratimet e personelit pérkatés, né veganti té
personelit gé ben bashkimet e pérhershme te pjeséve né pérputhje me pikén 3.1.2 t& Aneksit I,

- masat per monitorimin efektiv te funksionimit t& sistemit t& cilésisé.

5.3. OEN/OM duhet té vlerésojé sistemin e cilésisé pér té pércaktuar nése ai plotéson kérkesat e
referuara né pikén 5.2.

Presupozohet konformiteti me kéto kérkesa né lidhje me elementet e sistemit té cilésisé qé
pérputhen me specifikimet e standardit te harmonizuar pérkatés.

Pérveg pérvojés né sistemet e menaxhimit t& cilésisé, ekip1 1 ngarkuar per inspektim duhet té keté
sé paku njé anétar me eksperiencé ne vlerésimin né terren te pajisjeve nén presion dhe té
teknologjisé pérkatése né fjalé, dhe njohurité e kérkesave t& zbatueshme t& kétij rregulli teknik.
Inspektimi pérfshin njé vizité vlerésimi né ambientet e prodhuesit.

Ekipi1 1 ngarkuar per inspektim duhet té shqyrtojé dokumentacionin teknik t& pércaktuar né pikén
2 pér té verifikuar aftésiné e prodhuesit pér t& identifikuar kérkesat pérkatése té kétyj rregulli
teknik dhe pér té kryer ekzaminimet e nevojshme me géllim sigurimin e konformitetit t& pajisjes
nén presion me kéto kérkesa.

Vendimi 1 njoftohet prodhuesit. Njoftimi duhet t& pérmbajé konkluzionet e mnspektimit dhe
vendimin e arsyetuar t¢ vlerésimit.

5.4. Prodhuesi duhet té pérmbushe detyrimet gé rrjedhin nga sistemi 1 miratuar 1 cilésisé dhe ta
mbaje até né ményré gé té jete 1 pérshtatshém dhe efikas.

5.5. Prodhuesi duhet té mbajé t€ informuar OEN/OM qé ka miratuar sistemin e cilésisé, pér
ndonjé ndryshim g pritet ne t&.

OEN/OM duhet té vlerésojé ndryshimet e propozuara dhe te vendose nése sisterni 1 cilésisé 1
modifikuar vazhdon t& plotésoje kérkesat e referuara né pikén 5.2, ose nése éshté 1 nevojshém njé
rivlerésim.

At duhet té njoftojé prodhuesin pér vendimin e saj. Njoftimi duhet t&¢ pérmbajé konkluzionet e
ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar té vlerésimit.

6. Mbikégyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

6.1. Qéllimi 1 mbikéqyrjes éshté pér te siguruar q¢ prodhuesi plotéson sic duhet detyrimet qgé
rrjedhin nga sistemi 1 miratuar 1 cilésisé.

6.2. Prodhuest, pér géllime té vlerésimit, duhet té lejojé pranine e OEN/OM ne procesin e
prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit dhe duhet t& sigurojé té gjithé informacionin e
nevojshém, né ményré té veganté:

- dokumentacionin e sistemit té cilésisé,

- dokumentacionin teknik t& pérmendur né pikén 2,
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- regjistrin e cilésisé, té tilla si raportet e inspektimit dhe t&¢ dhénat e provave, t¢ dhénat e
kalibrimit, raportet e kualifikimit t& personelit pérkatés, etj.

6.3. OEN/OM duhet té kryejé inspektime periodike pér té siguruar qé prodhuesi mban dhe
zbaton sistemin e cilésisé dhe 1 paraqet prodhuesit njé raport mnspektimi Frekuenca e
mspektimeve periodike duhet té jeté e tillé qé t& mundesoje kryerjen e njé rivlerésimi te ploté ¢do
tre vjet.

6.4. Pérveg késaj OEN/OM mund t& béjé vizita té papritura ne ambjentet e prodhuesit.

Nevoja pér vizita te tilla shtesé, dhe frekuenca e tyre, duhet t& pércaktohet né bazé té programit
te inspektimit te OEN/OM. Né vecanti, né sistemin e vizites se inspektimit duhet te merren ne
konsiderate faktorét né vijim

- kategoria e pajisjeve,

- rezultatet e vizitave t&¢ méparshme té mbikqyrjes,

- nevoja pér té ndjekur veprimet korrigjuese,

- kushtet e veganta lidhur me miratimin e sistemit, sipas rastit,

- ndryshime té réndésishme organizative, masat apo teknikat e prodhimit.

Giaté vizitave té tilla OEN/OM, nése éshté e nevojshme mund té kryeje analiza te produktit pér
té verifikuar qé sistemi 1 cilésisé funksionon st duhet. OEN/OM evropian 1 miratuar duhet ti
sigurojé prodhuesit njé raport té vizités dhe, né qofté se jané kryer teste, njé raport testimi.

7. Markimi CE dhe deklarata CE e konformitetit

7.1. Prodhuest duhet té vendosé markimin CE dhe, nén pérgjegjésiné e OEN/OM pérmendur
né pikén 5.1, numri 1 identifikimit 1 kétyre t& fundit pér ¢do zé individual té pajisjeve nén presion
qé kénaq kérkesat e kétij rregulli teknik.

7.2.Prodhuesi duhet ¢ hartojé me shkrim njé deklaraté CE te konformitetit pér ¢do model pajisje
nen presion dhe ta mbaje at¢ né dispozicion t& autoriteteve kombétare pér nj¢ periudhe jo me
pak se 10 vjet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg. Deklarata e CE e konformitetit
duhet té identifikojé modelin e produktit pér té cilin ai éshté hartuar.

Njé kopje e deklaratés CE t&¢ konformitetit duhet t&¢ vihen né dispozicion & autornteteve
pérkatése sipas kérkesés.

8. Prodhuest, pér njé periudhé ge pérfundon 10 viet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né
treg, duhet t& mbajné né dispozicion té autoriteteve kombétare:

- dokumentacionin e pércaktuar né pikén 5.1,
- ndryshimet e pércaktuara né pikén 5.5, dhe miratimet pérkatése,
- vendimet dhe raportet e OEN/OM té pércaktuara né pikat 5.3, 5.5, 6.3 dhe 6.4.

9. Cdo OEN/OM duhet té nformojé MEI mbi miratimet e sistemit té cilésisé té léshuara apo té
térhequra dhe periodikisht ose né bazé t& kérkesés, duhet té vere ne dispozicion pér autoritetit t&
miratimit listén e miratimevete sistemit té cilésisé, ato te refuzuara, pezulluara ose kufizuara.

10. Pérfagésuesi I autorizuar

Detyrimet e prodhuesit te pércaktuara ne pikat 3, 5.1, 5.5, 7 ¢ 8 mund t& plotésohen nga
pérfagésuest 1 tij 1 autorizuar, né emér dhe nén pérgjegjésiné e tij, me kusht ¢ ato jané té
specifikuara né autorizim noterial.
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9. MODULI F: KONFORMITETI ME TIPIN BAZUAR NI VERIFIKIMIN E
PAJISJEVE NEN PRESION

1. Konformiteti me tipin bazuar né verifikimin e pajisjeve nén presion éshté pjesé e procedurés
me t& cilén prodhuesi pérmbush detyrimet e parashikuara né pikat 2 dhe 5, si dhe siguron dhe
deklaron nén pérgjegjésiné e vetme té tij se pajisjet nén presion jané né pérputhje me dispozitat e
nenit 3, dhe me certifikatén e ekzaminimit CE te tipit dhe pérmbushin kérkesat e kéty rregulli
teknik.

2. Prodhimi

Prodhuest duhet t& marré t& gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar q¢ procesi 1 prodhimit dhe
monitorimi 1 saj t& garantojne pérputhshmériné e produkteve t& prodhuara me tipin e miratuar,
subjekt 1 certifikatés se ekzaminimit CE te tipit, dhe pérmbush kérkesat e kétij rregulli teknik qé
aplikohen pér ta.

3. Verifikimi
OEN/OM 1 zgjedhur nga prodhuesi kryen ekzaminimet dhe testet pér t& verfikuar

konformitetin e pajisjeve nen presioni me tipin e miratuar t& certifikates se ekzaminimit CE te
tipit, me kérkesat e kétij rregulli teknik.

Ekzaminimet dhe testet per verifikimin e konformitetit te pajisjeve nen presioni me kérkesat
pérkatése, duhet t& kryhet nepermjet ekzaminimit dhe provés sé ¢do produkty, si¢ percaktohet né
pikén 4.

4. Verifikimi i konformitetit nepermjet ekzaminimit dhe testimit té ¢do pjese te pajisjeve
nén presion

4.1. Té gjitha pajisjet nén presion duhet t&¢ ekzaminohen individualisht, dhe ndaj tyre aplikohen
teste té pérshtatshme té pércaktuara ne standardet e harmonizuara pérkatése apo testeve
ekuivalente, pér t& siguruar pérputhshméringé e tij, me tipin e pérshkruar né certifikatén e
ekzaminimit CE te tipit, dhe me kérkesat e kétyj rregulli teknik. Né mungesé t& njé standardi té
tillé té harmonizuar, OEN/OM vendos mbi testet qé duhet té kryhen.

Ne veganti OEN/OM:

- verifikon nése personeli qe kryen bashkimin e perhershem te pjeséve dhe testet joshkaterruese,
jané té kualifikuar apo te miratuar né pérputhje me pércaktimet e neneve 3.1.2 dhe 3.1.3 t&
Shtojcés I,

- kontrollon certifikatén e léshuar nga prodhues: 1 materialeve, né pérputhje me nenin 4.3 t&
Aneksit I,

- kryen inspektimin pérfundimtar dhe testet e pércaktuar né nenin 3.2 té Aneksit I dhe
ekzaminon, nése éshté e nevojshme, pajisjet e sigurisé.

4.2. OEN/OM duhet t& léshojé njé certifikaté konformitetit né lidhje me ekzaminimet dhe testet

pajisjeve nén presion.

Prodhuest duhet té mbaje né dispozicion te autoriteteve kombeétare certifikatat e konformitetit
pér inspektim, pér njé¢ periudhe jo me pak se 10 vjet nga data né t& cilén pajisjet nén presion jané
vendosur né treg.

5. Markimi CE dhe deklarata CE e konformitetit

5.1. Prodhuesi vendos markimin CE dhe, nén pérgjegjésiné e OEN/OM té pércaktuar né
paragrafin 3, numrin e identifikimit té kétyj t¢ fundit ndaj ¢do pjese te pajisjes nén presion né
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pérputhje me tipin e miratuar, t& pércaktuar né certifikatén e ekzaminimit CE te tipit, dhe ne
pérputhje me kérkesat e kétij rregulli teknik.

5.2. Prodhuest duhet té hartojé njé deklaraté CE t& konformitetit pér ¢do model t& pajisjeve nén
presion dhe 1 mban ato né dispozicion té autoriteteve kombeétare pér pér njé periudhe jo me pak
se 10 vjet nga data né t& cilén pajisjet nén presion jané vendosur né treg. Deklarata e CE e
konformitetit identifikon modelin e pajisjeve nen presion per té cilét ata 1shin ndértuar.

Njé kopje e deklarates CE te konformitetit duhet te vihet ne dispozicion te autoriteteve
kompetente sipas kerkeses.

Ne marréveshje paraprake me OEN/OM si¢ percaktohet né piken 3 dhe nén pérgjegjésiné e tij,
prodhuesi vendosé mbi pajisjet nén presion numrin e identifikimit te kétij organizmi.

6. Ne marréveshje paraprake me OEN/OM dhe nén pérgjegjésiné e kétyj té fundit, prodhuesi
mund ta vendosé mbi pajisjet nen presion numrin e identifikimit t&¢ kétyy OEN/OM, gjaté
procesit t& prodhimit.

7. Perfaqesuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit mund t& plotésohen nga pérfagésuesi 1 tij 1 autorizuar, né emér dhe nén
pérgjegjésiné e tij, me kusht gé ato te jene specifikuar né njé autorizim noterial. Pérfagésuest 1
autorizuar nuk mund té pérmbushé detyrimet qe 1 perkasin prodhuesit per ¢éshtjet e specifikuara
me pikén 2.

10. MODULI G: KONFORMITETI BAZUAR NE VERIFIKIMIN E NJF SISE

1. Konformiteti bazuar né verifikimin e njésisé éshté procedura e vlerésimit té konformitetit me
té cilén prodhuesi pérmbush detyrimet e pércaktuara né pikat 2, 3 dhe 5, siguron e deklaron nén
pérgjegjésiné e vetme te tij se pajisjet nén presion né fjalé, jané né pérputhje me dispozitat e pikes
4, dhe me kérkesat e kétij rregulli teknik t& aplikueshme ndaj tij.

2. Dokumentacioni teknik

Prodhuesi duhet t& hartoje dokumentacionin teknik dhe ta véré até né dispozicion t&¢ OEN/OM
té pércaktuar né pikén 4.

Dokumentacioni duhet t& béjé té mundur vlerésimin e konformitetit te pajisjes nén presion me
kérkesat pérkatése dhe duhet té pérfshijé njé analizé te pérshtatshém te vlerésimit te rriskut.
Dokumentacioni teknik duhet t& specifikojé kérkesat e zbatueshme dhe t& perfshije vlerésimin e
projektit, prodhimit dhe funksionimit te pajisjes nén presion.

Dokumentacioni teknik duhetté pérmbajé té paktén elementet e méposhtme:

- njé pérshkrim té pérgjithshém té pajisjes nén presion,

- vizatime dhe diagrama konceptuale té komponentéve té projektimit dhe prodhimit per
nénbashkésité, qarget, etj,

- pérshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme pér kuptimine kétyre vizatimeve, diagrameve si dhe
funksionimin e pajisjeve nén presion,

- njé listé té standardeve t¢ harmonizuara te aplikuara térésisht ose pjesérisht referencat e té
cilave jané te publikuara nga DPS, dhe pérshkrimet e zgjidhjeve té perdorura pér té plotésuar
kérkesat themelore té sigurisé sé kétyj rregulli teknik, si dhe rastet kur keto standarde te
harmonizuara nuk jané aplikuar. N& rast se standardet e harmonizuara jané zbatuar pjesérisht,
dokumentacioni teknik duhet t& specifikojé pjesét té cilat jané zbatuar,
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- rezultatet e llogaritjeve t& béra t& projektimit, ekzaminimet e kryera, etj.,
- raportet e provave.

- detajet e duhura né lidhje me miratimin e procedurave t&¢ prodhimit dhe provave, si dhe

kualifikimet ose miratimet e personelit pérkatés, né pérputhje me pikat 3.1.2 dhe 3.1.3 t& Shtojcés
L.

Prodhuest mban dokumentacionin teknik né dispozicion t& autoriteteve pérkatése kombétare pér
njé¢ periudhe jo me pak se 10 vjet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg.

3. Prodhimi

Prodhuesi duhet t&¢ marré té gjitha masat e nevojshme né ményré qé procesi 1 prodhimit dhe
monitorimi 1 saj t& sigurojé konformitetin e pajisjeve nen presion té prodhuara me kérkesat e
zbatueshme té kétyjrregulli teknik.

4. Verifikimi

Nje OEN/OM 1 zgjedhur nga prodhuest kryen ekzaminimet dhe provat e duhura, té pércaktuara
né standardin e harmonizuar pérkatés dhe/ose provat ekuivalente qe ata kané kryer, pér té
kontrolluar konformitetin e pajisjes nén presion me kérkesat e zbatueshme té kétyj rregulli teknik.

Né mungesé té njé standardi té tillé te harmonizuar OEN/OM né fjalé duhet té vendosé pér
provat gé duhet t& kryhen duke aplikuar specifikime te tjera teknike.

Né veganti OEN/OM duhet:
- t& shqyrtojé dokumentacionin teknik te hartuar né lidhje me procedurat e prodhimit,

- & vlerésojé¢ materialet e pérdorura kur kéto nuk jané né pérputhje me standardet e
harmonizuara pérkatése ose me proceduren e aprovimit pér materialet e pajisjeve nén presion,
dhe kontrollon certifikatén e léshuar nga prodhuesi 1 materialeve, né pérputhje me pikén 4.3 t&
Aneksit I,

- te miratoje procedurat pér bashkimin e pérhershem te pjeséve ose t& kontrolloje nése ato jané
miratuar mé paré né pérputhje me pikén 3.1.2 té Aneksit I,

- & verifikoje kualifikimet apo miratimet e kérkuara sipas pikave 3.1.2 dhe 3.1.3 t& Aneksit I,

- t& kryejé inspektimin pérfundimtar té pércaktuara né pikén 3.2.1 & Aneksit I, t& kryejé ose té
keté kryer prova testi pércaktuar né pikén 3.2.2 t& Aneksit I, dhe t& shqyrtojé aksesoret e sigurisé,
nése éshté e aplikueshme.

OEN/OM duhet t¢ léshojé njé certifikaté té konformitetit né lidhje me provat dhe testet e kryera
dhe duhet te vendosi numrin e saj t& identifikimit ne pajisjet nén presion, ose ia delegon kété
pérgjegjési prodhuesit. Prodhuesi mban certifikatat e konformitetit né dispozicion té autoriteteve
kombétare pér njé periudhe jo me pak se 10 vjet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg.

5., Markimi CE dhe deklarata CE e konformitetit

5.1. Prodhuesi duhet té vendosé markimin CE nén pérgjegjésiné e OEN/OM té pércaktuar né
pikén 4, numri 1 identifikimit 1 kétij t¢ fundit duhet te vendoset ne ¢do pjese te pajisjes nén
presion gé kénaq kérkesat e zbatueshme té kétij rregulli teknik.

5.2. Prodhuesi duhet té hartojé njé deklaraté CE t& konformitetit dhe ta mbaje até né dispozicion
té autoriteteve kombétare pér nj¢ periudhe jo me pak se 10 vjet pasi pajisjet nén presion jané
vendosur né treg. Deklarata e CE e konformitetit duhet t& identifikojné pajisjen nén presion pér
té cilin éshté hartuar.

Njé kopje e deklaratés CE té konformitetit duhet t¢ vihen né dispozicion té autoriteteve
] P P
pérkatése sipas kérkesés.
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6. Pérfagésuesi i Autorizuar

Detyrimet e prodhuesit t& pércaktuara né pikat 2 dhe 5 mund t& pérmbushet nga pérfagésuesiity
1 autorizuar, né emér dhe nén pérgjegjésiné e tij, me kusht qé ato t& jené & specifikuara né njé
autorizim noterial.

11. MODULI H: KONFORMITETI BAZUAR NE SIGURIMIN E PLOTE TE
CILESISE

1. Konformiteti bazuar né sigurimin e plot t& cilésisé &shté procedura e vlerésimit té
konformitetit me té cilén prodhuest pérmbush detyrimet e parashikuara né pikat 2 dhe 5, dhe
garanton e deklaron nén pérgjegjésiné e vetme te tij se pajisjet presion plotésojne kérkesat e kétyj
rregulli teknik.

2. Prodhimi

Prodhuest aplikon njé sistem cilésie t& miratuar pér projektimin, prodhimin, inspektimin
pérfundimtar té produktit dhe testimin e pajisjeve nén presion si¢ specifikohet né pikén 3, st dhe
siguron kryerjen e mbikéqyries, sig specifikohet né pikén 4.

3.Sistemi i Cilésise

3.1. Prodhuesi duhet t& paragesé njé aplikim pér vlerésimin e sistemit t& tij té cilésisé prej njé
OEN/OM té zgjedhur prej tij, pér pajisjet nén presion né falé.

Aplikimi duhet té pérfshijé:

- emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése aplikimi &shté paraqitur nga pérfagésuesi 1 autorizuar,
emrin e tij dhe adresén, si dhe,

- dokumentacion:i teknik pér njé¢ model t& ¢do lloj pajisjeje nén presion gé do té prodhohet.
Dokumentacioni teknik duhet té pérmbajé té paktén elementet e méposhtme:

- njé pérshkrim té pérgjithshém t& pajisjeve nén presion,

- vizatime dhe diagrama konceptuale té komponentéve té projektimit dhe prodhimit per
nénashkesite, qarqet, etj,

- pérshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme pér kuptimin e kétyre vizatimeve, diagrameve si dhe
funksionimin e pajisjeve nén presion,

- njé listé té standardeve t¢ harmonizuara te aplikuara térésisht ose pjesérisht referencat e té
cilave jané publikuar nga DPS dhe pérshkrimet e zgjidhjeve t&¢ adoptuara pér té plotésuar
kérkesat themelore t& sigurisé t& kéty rregulli teknik, si dhe rastet kur keto standarde te
harmonizuara nuk jané aplikuar. N& rast se standardet e harmonizuara jané zbatuar pjesérisht,
dokumentacioni teknik duhet t& specifikojé pjesét té cilat jané zbatuar,

- rezultatet e llogaritjeve t& béra t& projektimit, ekzaminimet e kryera, etj.

- raportet e provave.

- dokumentacionin né lidhje me sistemin e cilésisé, dhe

- njé deklaraté me shkrim se 1 njéjtt aplikimi nuk éshté paraqitur ndaj ndonjé¢ OEN/OM tjetér.
3.2. Sisterni 1 cilésisé duhet t& sigurojé pérputhjen e pajisjes nén presion me kérkesat e kéty
rregulli teknik.

Té gjitha kriteret, kérkesat dhe dispozitat e adoptuara nga prodhuesi duhet t¢ dokumentohen né
ményré sistematike dhe té rregullt né formén e politikave, procedurave dhe udhézimeve té
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shkruara. Dokumentacioni 1 sistemnit t& cilésisé duhet té lejojé njé interpretim t& géndrueshém té
programeve té cilésisé, planeve, manualeve dhe regjistrimeve te mbikeqyrijes se cilesise.

At duhet, né ményré té veganté, t& pérmbajé njé pérshkrim té pérshtatshém té:

- objektivave t& cilésisé dhe strukturés organizative, te pérgjegjésive dhe kompetencave te
menaxhimit né lidhje me cilésing e produktit,

- specifikimeve teknike t& projektimit, pérfshiré standardet qé duhet t¢ zbatohen dhe, kur
standardet e harmonizuara pérkatése nuk mund t& zbatohen plotésisht, masat ¢ duhen marre gé
te respektohen kérkesat thelbésore t& kétij rregulli teknik pér pajisjet nén presion,

- teknikave te kontrollit dhe verifikimit te projektit, te proceseve dhe veprimeve sistematike per
projektimin e pajisjeve nén presion qe kane t& béjné me tipin produktit dhe veganérisht né lidhje
me materialet, né pérputhje me pikén 4 t& Aneksit I,

- proceseve te prodhimit, teknikave te kontrollit te sigurisé s¢ cilésisé, proceseve dhe veprimeve
sistematike qé aplikohen, veganérisht procedurat pér bashkimin e pérhershém te pjeséve t&
miratuara né pérputhje me pikén 3.1.2 té Aneksit I,

- ekzaminimeve dhe testeve qé duhet t& kryhen pérpara, gjaté dhe pas prodhimit, dhe frekuencén
me t& cilén ato do t& kryhen,

- regjistrimeve te mbikeqyrjes se cilésisé, t& tilla s1 raportet e inspektimit dhe & dhénat e provave,
té dhénat e kalibrimit, raportet lidhur me kualifikimet ose miratimet e personelit pérkatés, né
veganti ato t& personelit té bashkimin te pérhershém te pjeséve dhe testeve joshkaterruese né
pérputhje me pikat 3.1. 2 dhe 3.1.3 t& Aneksit I, etj,

- mjeteve te monitorimit gé kontrollojné arritjen e cilésisé se kérkuar né projektimin dhe cilésing
e pajisjeve nen presion dhe funksionimin e sistemnit te cilesise né ményré efektive.

3.3. OEN/OM duhet té vlerésojé sistemin e cilésisé pér té pércaktuar nése ai plotéson kérkesat e
referuara né pikén 3.2. OEN/OM do té prezumoje ne konformitet me kéto kérkesa né lidhje me
elementet e sisternit t& cilésisé, ato, té cilat pérputhen me specifikimet pérkatése té standardit te
harmonizuar pérkatés.

Pérveg pérvojés né sistemet e menaxhimit t& cilésisé, ekipi 1 ngarkuar per inspektimin duhet té
keté té paktén njé anétar me eksperiencé si vlerésues né teknologjing e pajisjeve nen presion né
fjalé, dhe njohurité e kérkesave té zbatueshme t& kétij rregulli teknik. Inspektimi pérfshin njé
vizité vlerésimi né ambientet e prodhuesit.

Ekipi 1 ngarkuar me inspektimin duhet t& shqyrtojé dokumentacionin teknik t& pércaktuar né
pikén 3.1, paragrafi 1 dyté, pér té verifikuar aftésiné e prodhuesit pér t& identifikuar kérkesat e
zbatueshme t& kétijrregulli teknik dhe pér & kryer ekzaminimet e nevojshme me géllim qé té
siguroje pérputhshmériné e pajisjes nén presion me kéto kérkesa.

Prodhuest ose pérfagésuesi 1 tij 1 autorizuar duhet & njoftohet pér vendimin. Njoftimi duhet t&

pérmbajé konkluzionet e inspektimit dhe vendimin e arsyetuar té vlerésimit.

3.4. Prodhuesi duhet t& pérmbushe detyrimet qé rrjedhin nga sistemi 1 miratuar 1 cilésisé dhe ta
mbaje até né ményré qé t& mbetet 1 pérshtatshém dhe efikas.

3.5. Prodhuest duhet té mbajé t& informuar OEN/OM qé ka miratuar sistemin e cilésisé pér
ndonjé ndryshim g pritet ne te.

OEN/OM duhet té vlerésojé ndryshimet e propozuara dhe vendos nése sistemi 1 cilésisé 1
modifikuar vazhdon té plotésoje kérkesat e pércaktuara né pikén 3.2, ose nése éshté i nevojshém
njé rrvlerésim.

OEN/OM duhet té¢ njoftojé prodhuesin pér vendimin e saj. Njoftimi duhet t& pérmbajé
konkluzionet e ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar té vlerésimit.
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4. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

4.1. Qéllimi 1 mbikéqyrjes éshté te garantoje qé prodhuesi plotéson st duhet detyrimet gé rrjedhin
nga sistemi 1 cilésisé 1 miratuar.

4.2. Prodhuesi, pér géllime té vlerésimit, duhet té lejojé prezencen e OEN/OM gjate projektimit,
prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit si dhe duhet t1 japé té gjithé informacionin e
nevojshém, né ményré té veganté:

- dokumentacionin e sistemit té cilésisé,

- regjistrat e mbikeqyrjes te sistemit te cilésisé per projektimin, té tilla si rezultatet e analizave,
llogaritjet, testet, etj,

- regjistrat e e mbikeqyrjes se sistemit te cilésisé per prodhimin, si raportet e inspektimit dhe t&
dhénat e provave, té dhénat e kalibrimit, raportet e kualifikimit t& personelit pérkatés, etj.

4.3. OEN/OM duhet t& kryejé kontrolle periodike pér té siguruar qé prodhuesi mban dhe
zbaton sistemin e cilésisé dhe 1 jep prodhuesit njé raport t& mspektimit. Frekuenca e
mspektimeve periodike duhet té jeté e tillé qé t& mundesoje njé rivlerésim te ploté ¢do tre viet.

4.4. Pérveg késaj, OEN/OM mund t& béjé vizita té papritura ne ambjentet e prodhuesit.

Nevoja pér vizita te tilla shtesé, dhe frekuenca e tyre, duhet t& pércaktohet né bazé té programit
te inspektimit nga OEN/OM. Né vecanti, né sistemin e vizites se kontrollit duhet te merren ne
konsiderate faktorét né vijim

- kategoria e pajisjeve,

- rezultatet e vizitave té méparshme té mbikqyrjes,

- nevoja pér té ndjekur veprimet korrigjuese,

- kushtet e veganta lidhur me miratimin e sistemit,

- ndryshime té réndésishme organizative, masave apo teknikave te prodhimit.

Giaté vizitave té tilla OEN/OM, nése éshté e nevojshme, mund té kryeje prova te produktit pér
té verifikuar qé sistemi 1 cilésisé funksionon si duhet. OEN/OM duhet t'1 japé prodhuesit njé
raport té vizités dhe, né qofté se jané kryer teste, njé raport testimi.

5. Markimi CE dhe deklarata CE e konformitetit

5.1. Prodhuest duhet té vendosé markimin CE dhe, nén pérgjegjésiné e OEN/OM pércaktuar
né pikén 3.1, numrin e identifikimit te kétij té fundit ne ¢do pjese t& pajisjeve nén presion gé
kénaq kérkesat e zbatueshme & kétij rregulli teknik.

5.2. Prodhuesi duhet t¢ hartojé njé deklaraté t¢ CE te konformitetit pér ¢do model pajisje nen
presion dhe ta mbaje até né dispozicion té autoriteteve kombétare pér njé periudhe jo me pak se
10 vijet past pajisjet nén presion jané vendosur né treg. Deklarata e CE e konformitetit duhet té
identifikojé modelin e pajisjes nén presion pér té cilin ajo eshte hartuar.

Nijé kopje e deklaratés CE té konformitetit duhet t& vihet né dispozicion té autoriteteve pérkatése
sipas kérkesés.

6. Prodhuesi, pér njé periudhé qe pérfundon 10 vjet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né
treg, duhet t& mbajé né dispozicion t& autoriteteve kombétare:

- dokumentacionin teknik t& pércaktuar né pikén 3.1,

- dokumentacionin né lidhje me sistemin e cilésisé te pércaktuar né pikén 3.1,

- ndryshimet e pércaktuara né pikén 3.4, dhe miratimet pérkatése

- vendimet dhe raportet e OEN/OM té pércaktuara né pikat 3.3, 3.4, 4.3 dhe 4.4.
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7. Cdo OEN/OM duhet t¢ informojé MEI per miratimet e sistemit té cilésisé té léshuara apo té
térhequra dhe duhet qé periodikisht ose né bazé t& kérkesés, té vere ne dispozicion t&¢ MEI listén
e miratimeve te sistemit té cilésisé, ato te refuzuara, pezulluara ose kufizuara.

8. Pérfagésuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit té pércaktuara né pikat 3.1, 3.5, 5 dhe 6 mund t&¢ pérmbushen nga
pérfagésuest 1 tij 1 autorizuar, né emér dhe nén pérgjegiésiné e tij, me kusht gé ato t& jene té
specifikuara né njé autorizim noterial.

12. MODULI H1: KONFORMITETIT BAZUAR NE SIGURIMIN E PLOTE TE
CILESISE DHE KONTROLLIN E PROJEKTIT

1. Konformiteti bazuar né sigurimin e ploté t& cilésisé dhe kontrollin e projektit dhe mbikéqyrjen
e vlerésimit pérfundimtar éshté procedura e vlerésimit t¢ konformitetit me t& cilén prodhuesi
pérmbush detyrimet e parashikuara né pikat 2 dhe 6, garanton dhe deklaron nén pérgjegjésiné e
vetme t& ti se pajisjact nén presion ne fjale kénaqin kérkesat e kétij rregulli teknik.

2, Prodhimi

Prodhuest aplikon njé sistem cilésie t& miratuar pér projektimin, inspektimin perfundimtar te
prodhimin dhe testimin, dhe si¢ pércaktohet né pikén 3 1a nénéshtron mbikéqyrjes si¢
percaktohet né pikén 5. Projekti teknik 1 pajisjeve nén presion duhet te shqyrtohet né pérputhje
me pikén 4.

3. Sistemi i Cilésise

3.1. Prodhuest duhet té paraqese njé aplikim pér vlerésimin e sistemit t& tij t& cilésisé pér pajisjet
nén presion ndaj nj¢ OEN/OM té zgjedhur prej tij.

Aplikimi duhet té pérfshijé:

- emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése aplikimi éshté paraqitur nga pérfagésuesi 1 autorizuar,
emrin dhe adresén e tij, s1 dhe,

- dokumentacioni teknik pér njé model té ¢do tip1 té pajisjeve nén presion pér géllim prodhimi.
Dokumentacioni teknik duhet, kur éshté e aplikueshme, t&¢ pérmbajé té paktén elementet e
méposhtme:

- njé pérshkrim té pérgjithshém t& pajisjeve nén presion,

- vizatime dhe diagrama konceptuale té komponentéve té projektimit dhe prodhimit per
nénashkesite, qarqet, etj,

- pérshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme pér kuptimin e kétyre vizatimeve, diagramave si dhe
funksionimin e pajisjeve nén presion,

- njé listé té standardeve t¢ harmonizuara te aplikuara térésisht ose pjesérisht referencat e té
cilave jané te publikuara nga DPS si dhe pérshkrimet e zgjidhjeve t& adoptuara pér té plotésuar
kérkesat themelore té sigurisé t& kétyj rregulli teknik ne rastet kur keto standarde te harmonizuara
nuk jané aplikuar. Né rast se standardet e harmonizuara jané zbatuar pjesérisht, dokumentaciont
teknik duhet t& specifikojé pjesét té cilat jané zbatuar,

- rezultatet e llogaritjeve t& béra t& projektimit, ekzammimet e kryera, etj, dhe

- raportet e provave
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- dokumentacionin né lidhje me sistemin e cilésisé, dhe

- njé deklaraté me shkrim se 1 njéjt1 aplikimi nuk éshté paragitur edhe ndaj ndonjg OEN/OM
tjetér.

3.2. Sisterni 1 cilésisé duhet t& sigurojé pérputhjen e pajisjes nén presion me kérkesat e kétyj
rregulli teknik qé vlejné pér té.

Té gjitha kriteret, kérkesat dhe dispozitat e adoptuara nga prodhuesi duhet té dokumentohen né
ményré sistematike dhe té rregullt né formén e politikave té shkruara, procedurave dhe
udhézimeve. Ky dokumentacion i sistemit té cilésisé duhet t& lejojé njé interpretim té
géndrueshém t& programeve té cilésisé, planeve, manualeve dhe regjistrimeve te mbikeqyrjes se
cilesise.

At né ményré té veganté duhet té pérmbajé njé pérshkrim t& pérshtatshém:

- te objektivave t& cilésisé dhe strukturés organizative, pérgjegjésité dhe kompetencat e personelit
né lidhje me cilésiné e produktit,

- te specifikimeve teknike t& projektimit, duke pérfshiré standardet qé duhet t& zbatohen, rastet
kur standardet e harmonizuara pérkatése nuk zbatohen né ményré t& ploté, mjetet q&¢ duhet t&
pérdoren pér té siguruar se kérkesat thelbésore té sigurisé sipas kétij rregulli teknik zbatohen pér
pajisjet nén presion.

- te teknikave te kontrollit te verifikimit te projektit dhe nderhyrjeve sistematike per projektimin
e pajisjeve nén presion ne perputhje me tipin e kerkuar, veganérisht né lidhje me materialet,
sipas pércaktimeve té pikés 4 té aneksit I,

- te proceseve pérkatése te prodhimit, te teknikave te kontrollit dhe te garantimit te cilesise, te
proceseve te nderhyrjeve sistematike ge jané te aplikueshme, veganérisht procedurat pér
bashkimin e pérhershém te pjeséve t& miratuara né pérputhje me pikén 3.1.2 té Aneksit I,

- te ekzaminimeve dhe provave q¢ duhet & kryhen pérpara, gjaté dhe pas prodhimit, dhe
frekuencén me té cilén ato duhet t& kryhen,

- regjistrat e mbikeqyrjes se cilésisé, t& tilla si raportet e inspektimit dhe té dhénat e provave, té
dhénat e kalibrimit, raportet lidhur me kualifikimet ose miratimet e personelit pérkatés, né
veganti ato té personelit ge kryen bashkimin e pérhershém te pjeséve dhe testet joshkaterruese né
pérputhje me pikat 3.1. 2 dhe 3.1.3 t& Aneksit I, etj,

- masat e mbikéqyrjes per arritjen e kérkesave té cilésisé sé projektimit té pajisjeve nén presion
dhe funksionimin efektv t& sistemit té cilésisé.

3.3. OEN/OM duhet té vlerésojé sistemin e cilésisé pér té pércaktuar nése at plotéson kérkesat e
pércaktuara né pikén 3.2.

Prezumohet konformitet: me kéto kérkesa né lidhje me elementet e sistemit té cilésisé nése ato
pérputhen me specifikimet e standardit te harmonizuar pérkatés. Pérve¢ pérvojés né sistemet e
menaxhimit t& cilésisé, ekipi 1 inspektimit duhet t& keté sé paku njé anétar me eksperiencé ne
vlerésimin né terren te pajisjeve nén presion dhe té teknologjisé pérkatése né fjalé, si dhe
njohurité e kérkesave té zbatueshme té kétij rregulli teknik. Inspektimi pérfshin njé vizité
vlerésimi né ambientet e prodhuesit.

Vendimi 1 njoftohet prodhuesit. Njoftimi duhet t pérmbajé konkluzionet e mspektimit dhe
vendimin e arsyetuar t¢ vlerésimit.

Ekipi 1 ngarkuar per inspektimin duhet t& shqyrtojé dokumentacionin teknik t&¢ pérmendur né
pikén 3.1, paragrafi 1 dyté, pér té verifikuar aftésmé e prodhuesit pér té identifikuar kérkesat e
zbatueshme té kétyj rregulli teknik dhe pér té kryer ekzaminimet e nevojshme me géllim sigurimin
e konformitetit te pajisjes nén presion me kéto kérkesa.
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Prodhuesi ose pérfagésuesi i tij 1 autorizuar duhet t& njoftohet pér vendimin.
Njoftimi duhet té pérmbajé konkluzionet e inspektimit dhe vendimin e arsyetuar té vlerésimit.

3.4. Prodhuest duhet t& pérmbushe detyrimet qé rrjedhin nga sistemi 1 cilésisé 1 miratuar dhe ta
mbaje até né ményré gé té jete 1 pérshtatshém dhe efikas.

3.5. Prodhuesi duhet t& mbajé t&¢ mformuar OEN/OM, qé ka miratuar sistemin e cilésisé pér
ndonjé ndryshim g pritet ne t&.

OEN/OM duhet té vlerésojé ndryshimet e propozuara dhe te vendose nése sistemi 1 modifikuar
1 cilésisé vazhdon t€ plotésoje kérkesat e pércaktuara né pikén 3.2, ose nése éshté 1 nevojshém njé
rivlerésim.

At duhet t& njoftojé prodhuesin pér vendimin e tij. Njoftimi duhet t& pérmbajé konkluzionet e
ekzaminimit dhe vendimin e arsyetuar té vlerésimit.

3.6. Cdo OEN/OM duhet t& informojé MEI mbi aprovimet e sistemnit té cilésisé té léshuara apo
té térhequra, dhe duhet né ményré periodike ose me kérkesé té tij, te véné né dispozicion listén e
miratimeve te sistemit té cilésisé te refuzuara, pezulluara ose kufizuara.

4. Ekzaminimi i projektit

4.1. Prodhuesi duhet ti parages¢ OEN/OM te pércaktuar né pikén 3.1. njé aplikim pér
ekzaminimin e projektit ¢ ¢do pjese te pajisjeve nén presion ge nuk mbulohet nga njé
ekzaminim paraprak 1 projektit.

4.2. Aplikimi duhet t&¢ mundesoje ekzaminimin e projektimit, procesit te prodhimit dhe
funksionimin e pajisjes nén presion, pér t&¢ vlerésuar pérputhshmérmné me kérkesat e kétij rregulli
teknik q¢ vlejné pér té.

Aplikimi duhet té pérfshijé:
- emrin dhe adresén e prodhuesit,
- njé deklaraté me shkrim se 1 njéjtt aplikim nuk éshté paraqitur edhe ndaj ndonjg¢ OEN/OM,

- dokumentacionin teknik. Dokumentacioni duhet té permbaje vlerésimin e konformitetit te
pajisjes nén presion me kérkesat pérkatése, dhe duhet té pérfshijé njé analizé te pershtatshme te
vlerésimit te rriskut. Dokumentacioni teknik duhet t& specifikojé kérkesat e zbatueshme dhe t&
mbuloje, pér aq sa eshté e réndésishme vlerésimin pér, projektimin, prodhimm dhe funksionimin
e pajisjes nen presion. Dokumentacioni teknik duhet, ku éshté e aplikueshme, t&¢ pérmbajé t&
paktén elementet e méposhtme:

- njé pérshkrim té pérgjithshém té pajisjeve nén presion,

- vizatime dhe diagrama konceptuale té komponentéve té projektimit dhe prodhimit per
nénbashkésité, qarget, etj,

- pérshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme pér kuptimin e kétyre vizatimeve dhe diagramave dhe
funksionimin e pajisjeve nén presion,

- njé listé té standardeve ¢ harmonizuara te aplikuara térésisht ose pjesérisht referencat e té
cilave jané te publikuara nga DPS dhe pérshkrimet e zgjidhjeve t& adoptuara pér t& plotésuar
kérkesat themelore té sigurisé t& kétyj rregulli teknik ne rastet kur keto standarde te harmonizuara
nuk jané aplikuar. Né rast se standardet e harmonizuara jané zbatuar pjesérisht, dokumentacioni
teknik duhet t& specifikojé pjesét té cilat jané zbatuar,

- rezultatet e llogaritjeve t& béra gjate projektimit, ekzaminimet e kryera, etj.,

- raportet e provave te kryera,
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- provat e dokumentuara q¢ vértetojné pérshtatshmériné e projektit teknik. Ky dokumentacion
citon t¢ gjithé dokumentet e pérdorur, veganérisht né qofté se nuk jané zbatuar plotésisht
standardet e harmonizuara pérkatése, dhe pérfshin, rezultatet e testeve té kryera ne laboratorin e
prodhuesit ose, rezultatet e dala prej testimit té kryer nén pérgjegjésiné e tiyj, ne njé tjeter
laborator.

4.3. OEN/OM duhet té shqyrtojé kérkesén, dhe kur projekti 1 plotéson kérkesat e kétyj rregulli
teknik duhet t'1 1éshojé prodhuesit njé certifikaté ekzaminimi CE te projektit. Certifikata duhet té
permbaje emrin dhe adresén e prodhuesit, konkluzionet e ekzammimit, kushtet (nése ka) pér
vlefshméring e saj dhe t¢ dhénat e nevojshme pér identifikimin e projektit t¢ miratuar. Certifikata
mund té keté njé ose mé shumé anekse bashkangjitur.

Certifikata dhe anekset e saj duhet t¢ pérmbajné té¢ gjitha informatat pérkatése pér té lejuar
vlerésimin e konformitetit t& produkteve té prodhuara me projektin e shqyrtuar, dhe kryerjen e
kontrollit, ku éshté e aplikueshme.

Kur projekti nuk 1 pérmbush kérkesat e zbatueshme té kétyj rregulli teknik, OEN/OM duhet té
refuzojé té léshojé njé certifikaté ekzaminimi t& projektimit dhe duhet t& informojé aplikantin,
duke 1 dhéné arsyet e hollésishme pér refuzimin e saj.

4.4. OEN/OM duhet t& ndjeke progresin teknologjik pergjithesisht te njohur dhe te pranuar dhe
te vleresoje nése projekti 1 miratuar mund te mos jete né pajtim me kérkesat e zbatueshme té
kétyj rregulli teknik, si dhe duhet té pércaktojé nése ndryshime te tilla kérkojné hetime t&
métejshme. Nése éshté késhtu, OEN/OM duhet té informojé prodhuesit né pérputhje me
rrethanat.

Prodhuesi duhet t¢ mbajé té informuar trupin e notifikuar qe ka léshuar certifikatén e
ekzaminimit CE t& projektit pér ¢do modifikim t& projektit té miratuar q¢ mund t& ndikojné né
pérputhshmériné me kérkesat thelbésore t& sigurisé sé kéty rregulli teknik ose kushtet pér
vlefshmérmé e certifikatés. Njé modifikim 1 tillé duhet té kérkojé miratim shtesé nga OEN/OM
qé ka léshuar certifikatén e ekzamimimit CE t& projektit né formén e njé shtese t& certifikatés
origjinale te ekzaminimit CE té projektit.

4.5. Cdo OEN/OM duhet t&¢ informojé MEI per certifikatat e ekzaminimit CE t€ projektit
dhe/ose shtesa té saj té qe a1 ka léshuar apo té térhequr, st dhe duhet qé né ményré periodike ose
stpas kérkesés, te véré né dispozicion té MEI listén e certifikatave dhe/ose shtesave te leshuara,
te refuzuara, pezulluara ose kufizuara.

OEN/OM duhet té mbajé njé kopje té certifikatés CE te ekzaminimit té projektimit, anekset dhe
shtesat e saj, s1 dhe dosjen teknike, duke pérfshiré dokumentacionin e paraqitur nga prodhuest
deri né skadimin e vlefshmérisé sé certifikatés.

4.6. Prodhuesi duhet t& mbajé njé kopje t& certifikatés CE te ekzaminimit te projektit, anekset
dhe shtesat e saj se bashku me dokumentacionin teknik né dispozicion té autoriteteve kombétare
pér njé periudhe jo me pak se 10 viet past pajisjet nén presion jané vendosur né treg.

5. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

5.1. Qéllimi 1 mbikéqyrjes éshté pér t'u siguruar qé prodhuesi plotéson sic duhet detyrimet qé
rrjedhin nga sistemi 1 miratuar 1 cilésisé.

5.2. Prodhuesi, pér géllime vlerésimi, duhet té lejojé pjesemarrjen e OEN/OM gjate procesit te
prodhimit, inspektimit, provave dhe magazinimit dhe duhet t'1 sigurojé t& gjithé mformacionin e
nevojshém, né ményré té vecanté:

- dokumentacionin e sistemit té cilésisé,

- dokumentacionin teknik t& pérmendur né pikén 2,
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- regjistrat e mbikeqyrijes se cilésisé, si¢ parashikohet ne pjesen e projektimit t& sistemnit t& cilésisé,
té tilla s1 rezultatet e analizave, llogaritjeve, testeve, etj,

- regjistrat e mbikeqyrjes se cilésisé si¢ parashikuar ne pjesen e prodhimit & sisternit té cilésisé, t&
tilla s raportet e inspektimit dhe té dhénat e provave, té dhénat e kalibrimit, raportet e
kualifikimit t& personelit pérkatés, etj

5.3. OEN/OM duhet té kryejé kontrolle periodike pér té siguruar qé prodhuest mban dhe
zbaton sistemin e cilésisé dhe 1 jep prodhuesit njé raport té mspektimit. Frekuenca e
mspektimeve periodike duhet té jeté e tillé qé t& mundesoje njé rivlerésim té ploté ¢do tre viet.

5.4. Pérveg késaj, OEN/OM mund té béjé vizita t€ papritura ne ambjentet e prodhuesit.

Nevoja pér vizita te tilla shtesé, dhe frekuenca e tyre, duhet t& pércaktohet né bazé té programit
te inspektimit te OEN/OM. Né veganti, né sistemin e vizites se kontrollit duhet te merren ne
konsiderate faktorét né vijim:

- kategoria e pajisjeve,

- rezultatet e vizitave t&é méparshme té mbikqyrjes,

- nevoja pér té ndjekur veprimet korrigjuese,

- kushtet e veganta lidhur me miratimin e sistemit, sipas rastit,

- ndryshime té réndésishme né skemén organizative, politikat apo teknikat e prodhimit.

Giaté vizitave té tilla OEN/OM nése éshté e nevojshme mund té kryeje prova te produktit pér té
verifikuar gé sistemi 1 cilésisé funksionon si¢ duhet. Ai duhet t'1 sigurojé prodhuesit njé raport té
vizités dhe, né qofté se jané kryer testime, njé raport testimi.

5.5. Vézhgimi 1 posagém 1 vlerésimit pérfundimtar

Vlerésimi pérfundimtar, si¢ percaktohet né nenin 3.2 t&¢ Aneksit I 1 nénshtrohet mbikéqyrjes
nepermijet vizitave té paprtura nga OEN/OM. Gjate kétyre vizitave, OEN/OM duhet té kryejé
ekzaminime t& pajisjeve nén presion.

At duhet t'i sigurojé prodhuesit njé raport té vizités dhe né qofté se jané kryer prova njé raport
té provave.

6. Markimi CE dhe deklarata CE e konformitetit

6.1. Prodhuesi duhet té vendosé markimin CE dhe, nén pérgjegjésiné e OEN/OM pércaktuar né
pikén 3.1, numrin e identifikimit t& kétij t& fundit ne ¢do pjese t& pajisjeve nén presion qé¢ kénaq
kérkesat e zbatueshme té kétyj rregulli teknik.

6.2. Prodhuesi duhet t& hartojé njé deklaraté CE té¢ konformitetit pér ¢do model pajisje nen
presion dhe ta vere até né dispozicion € autoriteteve kombétare pér njé periudhe jo me pak se
10 vjet pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg. Deklarata CE e konformitetit duhet té

identifikojé modelin e pajisjeve nén presion pér té cilat ai &shté hartuar duke shenuar aty edhe
numrin e certifikatés ekzaminuese te projektit.

Njé kopje e deklaratés sé konformitetit t&¢ CE, duhet t& vihet né dispozicion & autoriteteve
pérkatése sipas kérkesés.

7. Prodhuest, pér njé periudhé 10 vjegare pasi pajisjet nén presion jané vendosur né treg, duhet t&
mbajé né dispozicion té autoriteteve kombétare:

- dokumentacionin né lidhje me sistemin e cilésisé te pércaktuar né pikén 3.1,
- ndryshimet e miratuara te pércaktuara né pikén 3.5,

- vendimet dhe raportet e OEN/OM té pércaktuar né pikat 3.5, 5.3 dhe 5.4.
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8. Pérfagésuesi i autorizuar

Pérfagésuest 1 autorizuar nga prodhuesi mund té paragesé aplikim si¢ percaktohet né pikat 4.1
dhe 4.2 dhe té pérmbushe detyrimet e pércaktuara né pikat 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 dhe 7, né emér dhe
nén pérgjegjésiné e tij, me kusht qé ato jané t& specifikuara né njé autorizim pérkatés noterial.

ANEKSI IV
DEKLARATA CE E KONFORMITETIT (No XXXX) '
1. Pajisja nen presion ose bashkési a (produkt, lloji, partia ose numiri serial):
2. Emri dhe adresa e prodhuesit dhe, kur éshté e zbatueshme, pérfaqésuesi 1 tij 1 autorizuar:
3. Kjo deklaraté konformiteti léshohet nén pérgjegjésing e vetme té prodhuesit.

4. Objekti 1 deklarimit (identifikimin e pajisjes nén presion ose bashkési seajo duhet té lejoje
gjurmueshméring, kur éshté e nevojshme pér identifikimin e pajisjet nén presion ose té bashkési
sé gé mundéson gjurmueshméring, mund t& pérfshihet njé imazh fotografik apo figure, né se
éshté e nevojéshme pér identifikimin):

- Pérshkrimi 1 pajisjet nén presion ose bashkési sé,
- Procedura e ndjekur e vlerésimit té konformitetit,

- N& rastin e bashkést ve, pérshkrimi 1 pajisjeve nén presion gé pérbejne bashkési ne dhe
procedurat e ndjekura te vlerésimit t& konformitetit,

5. Objektt 1 deklarimit s1 mé sipér éshté né pérputhje me legjislacionin pérkatés:

6. Referencat né standardet e harmonizuara pérkatése t& pérdorura apo referencat ndaj
specifikimeve té tjera teknike né lidhje me t& cilat éshté deklaruar konformiteti:

! Kjo éshté fakultative pér nje prodhues té caktojé njé numér té deklaratés sé konformitetit.
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7. Kur éshté e pérshtatshme, emri, adresa dhe numr 1 OEN/OM 1 cili ka kryer vlerésimin e
konformitetit dhe numrin e referencés pér certifikatén e ekzaminimit CE -tipit & prodhimit,
certifikatén e ekzaminimit CE - té tipit te projektimit, certifikatén e ekzaminimit CE— te tipit té
projektimit ose certifikatén e konformitetit.

8. Informacion plotésues:
Nénshkruar pér dhe né emér té:
(Vendi dhe data e léshimit):
(Emuri, funksioni) (nénshkrimi):

(Kur éshté e pérshtatshme, t& dhénat e nénshkruesit té autorizuar pér t& nénshkruar deklaratén
ligjérisht detyruese pér prodhuesin ose persont 1 autorizuar prej tij.

ANEKSI V
KERKESA TE SIGURISE PER PAJISJET DHE BASHKISI T NN PRESION Ti
VENA NE SHERBIM

1. Fusha e zbatimit

1.1 Dispozitat e kétij Aneksi zbatohen pér pajisjet dhe bashkésité nén presion t& pércaktuara né
nenin 1 t& kétij rregulli teknik, te cilat tashme jané vene ne shérbim.

1.2 Dispozitat e kétij Aneksi 1 pérkasin vlerésimeve t& konformitetit per rastet e meposhteme:

2) Vleresim konformiteti per pajisjet dhe bashkésité nen presion “pas mstalimit” ne momentin
kur 1 vendos ne shérbim, 1 referohet pajisjeve ose bashkésive nén presion gé instalohen apo
montohen per pérdorim nga pérdoruesit per here té pare, te cilat prezumohen se kane plotésuar
kérkesat e pérmendura ne anekset e mésipérme, per garantimitn e funksionimit té sigurté té
pajisjeve dhe bashkésive nen presion.

b) Inspektimet periodike té vleresimit t&¢ konformitetit, kryhen népérmjet inspektimeve apo
kontrolleve teknike periodike, pasi pajisjet apo bashkésité nen presion jané véné né shfrytézim,
nepermjet procedurave dhe né né intervale kohe t& pércaktuara ne kété aneks.

c) Inspektime té jashtézakonshme t& vleresimit té konformitetit, jane inspektime apo kontrolle
teknike té cilat kryhen vetém né rastet kur pajisja apo bashkést a nen presion 1 nenshtrohet
riparimit apo modifikimit, 1 cili ndikon ndaj pérputhshmérisé se tyre me kérkesat e kéty rregulli

teknik.

2. a) Vleresim konformiteti “pas instalimit” pérpara vénies ne shérbim per here te
pare.

2.1 Personi pérgjegjés pér pajisjet ose bashkésité nén presion sipas pércaktimeve té kétyj rregulli
teknik, né zbatim té nenit 16 té ligjit nr.10489, daté 15.12.2011, “Pér tregtimin dhe mbikéqyrjen
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e tregut t& produkteve joushgimore” 1 ndryshuar, éshté 1 detyruar ti regjistrojé kéto pajisje dhe
bashkési prané ISHTT.

2.2 Pérpara aplikimit pér regjistrim, personi pérgjegjés pér pajisjet dhe bashkésité nén presion,
past ka kryer instalimin dhe montimin e tyre, 1a nénshtron kéto inspektimit nga nj¢ OEN/OM.
2.3 Inspektimi, kryhet me kérkesé te personit pergjegjes, dhe ka té béj¢ me verifikimin e
plotésimit t& kérkesave thelbésore té sigurisé sipas aneksit L.

2.4 Né pérfundim té inspektimit, OEN/OM qé ka kryer inspektimin, 1 léshon personit
pérgjegjés njé raport inspektimi me rezultatet e mspektimit t& kryer. Né& rastin kur rezultatet
mspektimit jané negative, dokumenti duhet t& demostroje mospérputhshmériné me kérkesat e
keétij rregulli teknik, duke sjelle si pasoje mos lejimin e vénies né puné t& pajisjes nén presion té
shqyrtuar pérpara se t¢ sillet ne konformitet.

2.5 Mbéshtetur né raportin e inspektimit sipas pikés 2.4 me sipér, dhe dokumentacionit teknik
té treguar né pikén 3.4 t& Aneksit I, dhe Aneksit III, s1 dhe kur pajisja ose bashkésia plotéson
kérkesat e kétyj rregulli teknik, dhe kushtet e instalimit garantojné siguriné e pajisjes, personi
pérgjegjés aplikon per regjistrimin e pajisjes abo bashkésisé nen presion prané ISHTL.

2.6 Lejohet vénia e pérkohéshme né funksionim 1 pajisjes ose 1 bashkésisé, vetém vetém me
gellim kryerjen e vlerésimit té konformitetit per vénien né shérbim té pajisjes apo bashkésisé nen
presion.

2.7 Aksesorét e sigurisé, dispozitivét e kontrollit dhe aksesorét e ndérpregjes, té treguara né
pikén 5, t& kétij aneksi, nuk pérbéjné objekt té vecanté mspektimi per vénien né shérbim. Ata
ndjekin procedurat e pajisjeve nén presion pér té cilat jané destinuar té kryejné funksion
mbrojtés.

2.8 Pérjashtime nga procedura e verifikimit té konformitetit “pas vénies né puné”.

Nuk 1 nénéshtrohen inspektimit pas vénies né shérbim, kategorité e méposhtéme:

2) té gjitha pajisjet dhe bashkésité e pérjashtuara nga pika 2, e nenit 1;

b) fikset e zjarrit portative dhe bombolat portative pér pajisjet e frymémarrijes;

c) enéte thjeshta nen presion té cilat mbulohen nga rregulli teknik "Pér kérkesat thelbésore dhe
vlerésimin e konformitetit t& enéve té thjeshta nén presion”, qé kané temperaturé t& nxehjes

sé¢ mureve nén 200 °C dhe prodhim & presionit me véllimin PS x V mé t& voggl se 5000 bar.;
3. Detyrimi pér vleresim periodik té konformitetit

3.1 Personi pérgjegjés pér pajisjet ose bashkésité nén presion t& pikés 1.1 t& kétyj aneksi, né
zbatim edhe té nenit 16 & ligjit nr.10489, dat¢ 15.12.2011 “Pér tregtimin dhe mbikéqyrjen e
tregut t&¢ produkteve joushqimore” 1 ndryshuar, &shté 1 detyruar t& garantojé gé pajisjet dhe
bashkésité nén presion té véna né shérbim vazhdojné t& jené né pérputhshmér me kérkesat
thelbésore té sigurisé sipas aneksit I, gjaté gjithé periudhés sé pérdorimit t& tyre. A1 ka gjithashtu
detyrimin qé té marré t& gjitha masat pér t& kryer vleresimin periodik t& konformitetit, dhe sipas
rastit rivlerésim konformitet: pér ¢do pajisje apo bashkési nén presion.

3.2 Rezultati pozitiv 1 vleresimit t& kryer, bén t&¢ mundur gé pajisjet dhe bashkésité nén presion

ge 1jané nénshtruar vlerésimit té¢ konformitetit, t¢ mund te vazhdojné té jene ne shérbimimn.

4. Detyrimi pér vleresim t€ jashtézakonshém té konformitetit
4.1 Personi pérgjegjés pér pajisjet ose bashkésité nén presion t& pikés 1.1 t& kétyj Aneksi, né

rastet kur 1a nénshtron ato nj¢ riparimi apo modifikimi sipas pércaktimeve te pikés 10 te kéty
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aneksi, éshté 1 detyruar ge para rivendosjes ne shfrytézim, tia nenshtroje njé vlerésimi té
konformitetit, né ményré qe té garantohet serish se pajisja apo bashkésia nen presion eshte

konforme kérkesave té sigurisé, né perputhje me dispozitat e kétyj rregulli teknik.

5. Verifikimi i aksesoréve dhe i dispozitivéve gjaté inspektimeve

5.1 Né se né kushte té parashikueshme me arsye, ka mundési t& tejkalohen kufijté e pranuar
té presionit ose & temperaturés, pajisja nén presion duhet t& pajiset me kombinimin e duhur t&
dispozitivéve t& mbrojtjes qé garantojné mos tejkalimin e kufijve té lejuar t& presionit e t&
temperaturés té treguara né pikat 2.10 dhe 2.11 t& aneksit 1.

3.2 Zgjedhja e tipit dhe e pérmasimit t& dispozitivéve té mbrojtjes té pikés 5.1, duhet té kryen
nga fabrikuesi duke mbajtur parasysh kushtet e ndryshme t& shfrytézimit dhe té instalimit pér
situata t& ndryshme té regjimit, kalimtare dhe t& emergjencés.

5.3 Pér dispozitivét e pérmendur né pikén 5.2 duhet t& garantohet gé kérkesat e funksionimit
plotésojné kufijté kohoté té vlefshmérisé t& vendosur nga prodhuesit pérkatés.

5.4 Gjaté kryerjes sé inspektimeve t&¢ pérmendur né pikat 2 dhe 4 duhet t& garantohet
ekzistenca dhe funksionimi 1 duhur 1 dispozitivéve t& sigurisé dhe kontrollit sipas pikés 5.1, t&
vendosur né pajisjen apo bashkésiné nen presion.

5.5 Pér verifikimin e funksionimit té dispozitivéve t& treguar né pikat e mésiperme lejohet,
kur éshté mundur, té kryhen prova dhe inspektime né bangoprové ose sisteme té pérshtatéshme
simulimi ¢ riprodhojné ndryshimet e mundéshme t& parametrit t¢ punés né prové ashtu si¢
éshté parashikuar né manualin e udhézimeve operative té pjesés pérbérése né kontekstin e

perdorimit pér té cilin éshté destinuar.

6 Kryerja e vlerésimit periodik te konformitetit

6.1 Pér té pércaktuar periodicitetin e kontrolleve té pajisjeve dhe bashkésive, qé 1 nénshtrohen
"vlerésimit periodik t& konformitetit” t& pérmendur né pikén 1.2 germa b) e kétyj Aneksi, st dhe
pér t& pércaktuar njé metodologji procedurale té njéllojté, t& gjitha pajisjet dhe bashkésité nen
presion sipas pikés 1 klasifikohen duke patur parasysh kategorité e pércaktuara né Nenin 14.

6.2 Me inspektime té vlerésimit periodik t¢ konformitetit kuptohen:

2) verifikimet e integritetit té pércaktuara né pikén 8 te kétyj aneksi,

b) verifikimet e funksionimit t& pércaktuara né pikén 9 te kétyj aneksi.

6.3 Vlerésim periodik i konformitetit te pajisjeve e bashkésive nén presion béhet né pérputhje
me skemén e paragitur né tabelat A dhe B te kétj Aneksi. Shpeshtésia e kétyre inspektimeve
modifikohet kur prodhuesi 1 pajisjeve, né¢ manualin e pérdorimit dhe mirémbajtjes, mund te
diktoje periodicitet t& vlerésimit t& konformitetit te ndryshém nga ai 1 pércaktuar fillimisht, te
referuar ne periudhat kohore té treguara né tabelat e sipérpérmendura, duke 1 kushtuar vémendje
té veganté problemit t& korrozionit dhe erozionit ose veprime té tjera qé mund té véné né
dyshim me kalimin e kohés géndrueshméring strukturore t& pajisjeve apo bashkésve nen
presion.

Pa ndryshuar kufijté¢ kohoré té parashikuar ne tabelat A dhe B t& kétyy Aneksi, dhe ato t&
sugjeruara nga prodhuesi, vlerésimet vijuese do t& kryhen brenda afateve gé rezultojné nga
mspektimi 1 fundit 1 kryer.

6.4 Verifikimet e aksesoréve té sigurisé dhe atyre nén presion ndjekin t& njéjtin periodicitet me

até t& pajisjes nén presion pér té cilén jané destinuar ose me té cilén jané lidhur.
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6.5 Inspektime alternative dhe me periodicitet t& ndryshém nga ato té tabelave A dhe B, por qé
garantojné té njéjtin nivel mbrojtje, mund t& pranohen pér raste specifike dhe pér tipologji t&
pércaktuara, krahas sa parashikohet né udhézuesit e pérdorimit té léshuar nga prodhuest 1 késaj
pajisje, dhe me autorizimin e MEIL kérkesa pérkatése pér pérjashtim nga ky rregull duhet té

paraqitet ne MEI nga pérdoruesi, e shogéruar nga njé relacion teknik justifikues.

TABELA A —Shpeshtésia e vlerésimit periodik t&€ konformitetit, t& pajisjeve nén
presion qé€ pérmbajné fluide t& Grupit 1, pika 1 dhe 2, sipas pércaktimeve te nenit 4

PAJISJA/BASHKESI A NEN PRESION

SHPESHTESIA
E INSPEKTIMEVE

Pajisjet dhe bashkésité e klasifikuara né kategoring
I1I dhe TV

Enét qé¢ pérmbajné gaze té pagéndrueshme qé 1
pérkasin kategorisé nga III né & IV, pér furra té
mdustrisé kimike dhe té ngjashme, gjeneratoré
dhe ené pér léngje t¢ mbinxehur t& dryshém nga
ujt

Pajisjet dhe bashkésité e klasifikuara né kategoring
Tdhe IT

Tubacionet pér gaze, avuj dhe lénge té
mbinxehur té klasifikuar né kategoriné I, IT dhe

11T

Shpeshtia e inspektimeve:

- ¢do 1 vit verifikimi 1 funksionimit
- ¢do 10 vjet: verifikim 1 integritetit

Shpeshtia e inspektimeve:

- ¢do 4 vjet verifikimi 1 funksionimit
- ¢do 10 vijet: verifikim 1 integritetit

Shpeshtia e inspektimeve:
- ¢do 5 vjet verifikimi 1 funksionimit
- ¢do 10 vijet: verifikim 1 integritetit

Tubacionet pér léngje t& klasifikuar né kategoriné

I, I dhe 111

Shpeshtia e inspektimeve:

- ¢do 5 vjet verifikim 1 funksionimit
- ¢do 10 vijet: verifikim 1 integritetit

Enét pér léngje té klasifikuar né kategoriné I, IT e
I

Shpeshtia e inspektimeve:

¢do 2 viet verifikim 1 funksionimit
- ¢do 10 vijet: verifikim iintegritetit

Bashkésité per léngje t& depozituara né sisteme té
médha depozitimi né temperature ambientt

- ¢do 1 vitverfikimi i funksionimit
- ¢do 10 vjet: verifikim 1 integritetit
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Per ato pajisje apo bashkési nen presion te cilat jané vene ne shérbim pérpara vitit 1998,

periodiciteti 1 inspektimit sipas pércaktimeve te tabelés A me sipér, do te jete 1 pérvitshém.

TABELA B — Shpeshtésia e vlerésimit periodik t& konformitetit, t& pajisjeve nén
presion, qé pérmbajné fluide t& Grupit 2, pika 1 dhe 2 sipas pércaktimeve te nenit 4

PAJISJA NEN PRESION

KUFINJTE DHE SHPESHTESIA
E INSPEKTIMEVE

Enét dhe bashkésité q¢ mbajné gaze té
ngjeshur, t& léngézuar dhe t& tretur ose avuyj té
ndryshém nga avulli 1 ujit té klasifikuar né
kategoriné e III dhe t& IV dhe enét e avullit t&
ujit dhe t& ujit t& tejnxehur qé 1 pérkasin
kategorive nga [ né t& IV

Shpeshtia e inspektimeve:

- ¢do vit verifikimi 1 funksionimit
- ¢do 10 vjet: verifikim 1 integritetit

Enét dhe bashkésité qé mbajné gaze té
ngjeshur, t& léngézuar dhe t& tretur ose avuyj té
ndryshém nga avulli 1 ujit té klasifikuar né
kategoriné e I dhe t& IT

Shpeshtia e inspektimeve:

- ¢do vit verifikimi 1 funksionimit
- ¢do 10 vijet: verifikim 1 integritetit

Kaldajat e avullit t& ujit, dhe te ujit te nxehte
mbi 85°C

Shpeshtia e inspektimeve:

- ¢do vit verifikimi 1 funksionimit
- ¢do 2 vjet verifikim vizual 1 brendéshém
- ¢do 10 vjet: verifikim 1 integritetit

Tubacionet pér gaze, avuj dhe léngje t&
mbinxehur t& klasifikuar né kategoriné e I11

dhe TV

Shpeshtia e inspektimeve:

- pér TS < 350 °C, ¢do 10 vjet: verifikim 1
mntegritetit
- ¢do 5 vijet: verifikimi1 1 funksionimit
- per TS > 350 °C
- ¢do 5 vijet: verifikimi1 1 funksionimit
¢do 10 vjet: verifikimi 1 integritetit

Bombolat pér pajisjet e frymémarjes

Shpeshtia e inspektimeve:

- Vertfikimi fillestar pas 4 vijetesh nga vénia ne
shérbim, dhe me pas cdo 5 vjet verifikimi 1
funkstonimit.

- Pér pérdorim jo nén ujé: rishikim funksionimi ¢do

10 vjet pas verifikimit fillestar

Fikset portative

Verifikimi 1 integritetit:
- Gazet jo korrozivé: rishikim ¢do 10 vijet
- Gazet korrozivé: rishikim ¢do 3 vijet

Bashkésité per léngje t& depozituara né
sisteme t€ médha depozitimi né temperature
ambientt

- ¢do 1 vit verifikimi 1 funksionimit
- ¢do 5 vijet: verifikim 1 integritetit
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Per ato pajisje apo bashkési nen presion te cilat jané vene ne shérbim pérpara vitit 1998,
periodiciteti 1 inspektimit sipas pércaktimeve te tabelés B me sipér, do te jete sa gjysma e afatit te
pércaktuar ne kété tabele.

7. Pérjashtime nga vlerésimi periodik i konformitetit.

Pérjashtohen nga detyrimi 1 vlerésimit periodik te konformitetit:

2) Enét gé pérmbajné fluide t&¢ Grupit 2, pérjashtuar avulli 1 ujit, g¢ nuk 1 nénéshtrohen
fenomeneve t& korrozionit té brendéshém dhe té jashtém, kur presioni PS eshte me 1 vogél ose
barabarte me 12 bar, dhe produkti 1 presionit PS me véllimin V nuk 1 kalon 12 000 bar.];

b) Enétme véllim jo mé té larté se 1000 litra dhe me presion PS me 1 vogél ose barabarte me 30
bar, qé bé&jné pjesé né impiantet frigoriferiké né té cilét nuk jané futur ené me véllim dhe presion
mé t& madh se ato t& treguar né germén a) me siper;

c) Enét e avullit t& ujit, jo vetéprodhuese, pér té cilét produkti 1 presionit PS me véllimin V nuk
e tejkalon 300 bar.l., dhe presioni PS nuk e kalon 10 bar;

d) Enét e avullit t& ujit, jo vetéprodhuese, pér t¢ cilat prodhimi 1 presionit PS me véllimin nuk e
kalon 400 bar.l., dhe presioni PS nuk e kalon 10 bar;

e) Gjeneratorét e acetilenit;

f) Tejnxehésat, shkarkuesit, seperatorét e kondensatit, vajndarésit e vendosur gjaté tubacioneve
té avullit ose té gazit, filtrat, fucité e vogla té marrjes dhe shpérndarésit e avullit ose té gazit dhe
ushqyesit automatiké q¢ 1 pérkasin kategorisé I dhe t& II- t& pér té cilét nuk verifikohen kushtet e
pércaktuara né nenin 4, pika 1 dhe 2

g) Té gjitha enét q& mbajné léngje t& Grupit 2;

2) Tubacionet q¢ pérmbajné fluide t& Grupit 2 t& klasifikuara né kategoriné e I dhe II;

b) Fiksat e zjarrit portatvé me pluhur, me shkumé ose me bazé uji me fisheké gazi presioni 1 té

ciléve &shté mé 1 vogél se 18 bar.

8. Verifikimi i integritetit né rastin e inspektimeve periodike té konformitetit .

8.1 Verifikimi 1 integritetit konsiston né inspektimin e pjeséve t& ndryshme me anén e
kontrollit vizual té kryer nga jashté, dhe ku éshté e mundur edhe nga brenda, né kontrollet e
trashésisé sé mureve dhe kontrolle té tjera eventuale q¢ béhen t& nevojéshme pérballé situatave
evidente té démtimit.

8.2 Aty ku prej & dhénave te kontrolleve vizuale dhe me instrumenta, apo vetém me
mstrumenta, hasen difekte qé né njé faré ményre, mund té vené né dyshim shfrytézimin e
métejshém té pajisjes, OEN/OM 1 zgjedhur prej personit pergjegjes, ndérmerr kontrolle té tjera
suplementare pér t& pércaktuar jo vetém ekzistencén e difektit por edhe origjinén e mundéshme
té tij. Kjo me qéllim qé té ndérmerren veprimet e nevojshme t& rivendosjes sé integritetit
strukturor té pjesés pérbérése, si dhe pér té vlerésuar shkallén e sigurisé dhe pérdonmin e
mundéshém t& métejshém. Ne rastet kur, nga konstatimi rezulton se cenohet mtegriteti 1 pajisjes
duke pérbéré rrezik te mundshém per siguriné, OEN/OM léshon njé akt-ndalese shfrytézimi te
métejshém te pajisjes, dhe njofton menjéheré ISHTT per te ndermarre procedurén e ndalimit te
punés se késaj pajisje/bashkéste.

8.3 Pér pajisjet e pikés 1 t& kétyj aneksi, ¢ punojné né kushtet e regjimit pér té cilat fenomenet e
rréshqitshmérisé viskoze mund té jené domethénése, pérveg kontrolleve té treguara né pikat e

méparéshme, duhet t& zbatohen edhe kérkesa specifike teknike né kété fushé.
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8.4 Kur pajisja ka karakteristika t& tilla q¢ nuk mundésojné kushte pér aksesin ne brendési té
pajisjes apo bashkési se, duke mos bere t¢ mundshme inspektimin e ploté, inspektimi per
dhomat e pa inspektueshme kryhet me njé¢ prové presioni me 1.125 heré presionin PS t&
lejueshém, duke pérdorur njé fluid né gjéndje t& lénggt.

8.5 Prania né pjesét tipike & enés, e masave ose shtresave shtese, t¢ brendéshme ose t& jashtéme
plotésisht ose pjesérisht t¢ géndrueshme, ose kur heqgja e & cilave rezulton e démshme pér
mtegritetin e pjeséve t& pajisjeve apo bashkési ve, mund té petbeje shkak pér moskryerjen e
mspektimit té ploté.

8.6 Né rast nevoje dhe parapriré nga predispozicioni 1 pérdoruesit pér ndérmargjen e masave

te duhura t& kujdesit, prova e presionit hidraulik mund té zévendésohet me njé prové presiont
me gaz (ajér ose gaz inert) dhe njé vleré 1.1 heré presionin e lejuar PS. Né& kété rast duhet t& jené
marré té gjitha masat e parashikuara té sigurisé té pércaktuara per kéto raste. Pér kété tip prove
duhet t& aplikohet njé kohé zgjatje minimale prej dy orésh, gjaté sé cilés duhet té verifikohet
mungesa e rénies sé presionit ne pajisje apo bashkési .

8.7 Verifikimi 1 integritetit pér tubacionet nuk pérbén detyrim as pér provén hidraulike, as pér
mspektimin vizual, por pér kontrollet e nevojshme pa shkatérrim pér verifikimim e integritetit té
strukturés.

9.  Verifikimi i funksionimit né rastin e inspektimeve periodike té vlerésimit t&
konformitetit.

9.1 Verifikimi 1 funksionimit konsiston:

2) Né verfikimin e plotésimit t&¢ kushteve té pérdorimit efektiv me ato kushte gé jané
paraqitur né kérkesén pér regjistrim prané ISHTI, né mstruksionet e pérdorimit té
paraqitura prej prodhuesit, dhe sipas rastit, né raportin dhe rezultatet e mspektimit t&
kryer, qé pérfshihen né kérkesén pér regjistrimin e pajisjes nén presion.

b) Né verifikimin e funksionimit té rregullt t& aksesoréve té sigurisé. Verifikimi 1
funksionimit t& aksesoréve t& sigurisé mund t& kryhet me prova né bango, me simulime,
ose, ku nuk vihen né dyshim kushtet e shfrytézimit, duke pércaktuar ndérhyrjen né puné.
Né ményré t& veganté pér valvolat e sigurisé, verifikimi mund & konsistojé né sigurimin e
kryerjes sé tarimit brenda kufijve kohor¢ té¢ vendosur nga prodhuesi dhe sidoqofté

brenda kufijve gé lidhen me periodicitetin e vlerésimeve t& konformitetit.

10 Riparimi dhe modifikimet

10.1 Riparimi konsiston né zévéndésimin e pjeséve t& njé pajisje nén presion, ose Né riparimin
me ose pa saldim, pa sjell ndryshime strukturore ndaj projektit origjinal, ndérsa modifikimi
konsiston né njé ndérhyrje teknike qé ka ndryshuar karakteristikat origjinale, destinacionin dhe
tipin, ose vetém tipin, pas pertudhés se vénies ne shfrytézim.
10.2 Pér pajisjet nen presion te pajisura me njé ¢ertifikaté t& vlefshme konformiteti, sipas
pércaktimeve t& kétyj rregulli teknik, riparimi kryhet duke zbatuar procedurén e treguar mé
poshté:
a) Pérpara ndérhyrjes teknike, personi pérgjegjés 1 komunikon OEN/OM té zgjedhur prej
tij, operacionet e ndérhyrjes se parashikuar té mirembajtjes q¢ do té kryhen, dhe né se
éshté e mundur, procedurat pérkatése t& verifikimit t& parashikuara nga standarti pérkatés

mbi bazén e té cilit eshte prodhuar.
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b) OEN/OM kryen verifikimet e pérputhshmérisé se procedurave te ndjekura nga personi
pérgjegjés, sipas njoftimit te kétyj te fundit ndaj OEN/OM.
10.3 Modifikimi realizohet né konformitet me dispozitat e zbatueshme pér pajisjet dhe
bashkésité nen presion, gjate fazés se prodhimit dhe para vendosjes ne treg, duke ja nénéshtruar
pajisjen apo bashkésing njé procedure vlerésimi t¢ konformitetit né zbatim t& kétj rregullit
teknik. Mbas kryerjes sé modifikimit, pajisja apo bashkésia 1 nénéshtrohet vlerésimit t&
konformitetit pas mstalimit, sipas pikés 2 t& kétij aneks1.
10.4 Pér riparimin e tubacioneve dhe enéve ge shérbejné pér mbajtjen dhe transportimin e
léngjeve duhet t& kihet parasysh procedura e treguar mé poshté:
a) Personi pergjegjes 1 komunikon OEN/OM té perzgjedhur prej tij proceset e punés qé
duhet té kryhen pér léngjet e Grupit 1 qé pérmbahet né pajisjet e kategorisé I, IT dhe III.
Neé kété rast OEN/OM 1 pérzgjedhur, kryen vertifikimet e parashikuara nga standarti apo
akte normative pérkatése.
b) Pér léngjet dhe kategorité gé nuk perfshihen né gérmén a) me sipér, nuk nevojitet t&
behet ndonjé komunikim 1 vegante.
c) Per te gjitha ndérhyrjet riparuese apo modifikuese te kryera, referuar ne gérmat a) dhe b)

me sipér, duhen pasqyruar ne regjistrin pérkatés te pajisjes apo bashkésisé nen presion.
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LISTA E STANDARDEVE TE HARMONIZUARA SHQIPTARE,

QE KANE KARAKTER REFERUES, PER PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TE

PAJISJEVE DHE BASHKESI VE NEN PRESION

Nr. | Referenca dhe titulli 1 standardit té harmonizuar Viti 1
adoptimit st
standard
shqiptar SSH
1 | S SHEN 764-7:2005
Pajisjet e presionit - Pjesa 7: Sistemet e sigurisé pér enét nén presion jo t&
djegshme
2. | $SHEN 1092532008 2005
Flanxhat dhe bashkueset e tyre - Flanxhat rrethore pér tubat, valvolat,
rakorderité, dhe elementét ndihmeés, emértuar PN - Pjesa 3 : Flanxhat prej lidhje
bakrt
3 | S SH EN 1092-4:2004 2004
Flanxhat dhe bashkueset e tyre - Flanxhat rrethore pér tubat, valvolat,
rakorderité, dhe elementét ndihmés, emértuar PN - Pjesa 4 : Flanxhat prej
lidhjesh alumini
4 | S SH EN 1349:2009
Ventilat e rregullimit & progesit industrial 2010
5 | S SHEN 1591-1:2013
Flanxhat dhe bashkueset e tyre - Rregullat e projektimit t& pjeséve bashkuese té
flanxhave rrethore me premistop - Pjesa 1 : Llogaritja
6 | S SH EN 1626:2009 2009
Enét kriogjenike - Valvolat pér pérdorim kriogjenik
7 | $SHEN 1653:1997 2004
Bakér dhe lidhje bakri - Pllaka. fleté. dhe disqe pér boileré. ené me presion dhe
ené mbajtése t& ujit té nxehté
S SH EN 1653:1997/A1:2007 2007
Bakri dhe lidhjet e bakrit. Pllakat, fletét dhe disqet pér (EN
1653:1997/A1:2000)
8 | S SH EN 1759-3:2005 2005
Flanxhat dhe lidhjet e tyre - Emértimi 1 klasés t& flanxhave rrethore pér tuba.
valvolat . pajisjet dhe aksesorét - Pjesa 3 : Flanxhat prej lidhje bakri
9 | S SH EN 1759-4:2005 2005
Flanxhat dhe lidhjet e tyre - Emértimi 1 klasés t& flanxhave rrethore pér tuba.
valvolat . pajisjet dhe aksesorét - Pjesa 4 : Flanxhat prej lidhje alumini
10 | S SH EN 1797:2004 2004
Enét kriogjenike (tejftohése) - Pérputhshméria ndérmjet gazit dhe materialit
11 | S SH EN 1866-1:2007
Fikéset portative t& zjarrit Pjesa 1: Karakteristikat, performance dhe metadata e
provés
12 | S SH EN 1866-2:2014
Fikése zjarri t& 1évizshme - Pjesa 2: Kérkesat pér ndértimin, rezistencén ndaj
presionit dhe provat mekanike pér fikéset, me njé presiont maksimal t& lejuar t&
barabarté ose mé t& ulét se 30 bar, 1 cili pérputhet me kérkesat e EN 1866-1
13 | S SH EN ISO 4126-3:2006 2007

Pajisje mbrojtése pér mbrojtjen kundér presionit t& larté - Pjesa 3: Vlvolate

sigurisé
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14

S SH EN ISO 4126-1:201
Pajisjet e sigurisé pér mbrojtjen nga mbipresioni - Pjesa 1: Valvolat e sigurisé

(ISO 4126-1:2013)

2013

15

S SH EN ISO 9606-1:2013
Provat e kualifikimit t& saldatoréve — Saldimi me shkrirje — Pjesa 1: Celiget

16

S SH EN ISO 9606-2:2004
Provat e kualifikimit t& saldatoréve — Saldimi me shkrirje — Pjesa 2: Alumini dhe
lidhjet e Aluminit

17

S SH EN ISO 9606-3:2004
Prova pér miratimin e saldatoréve - Saldimi me shkrirje - Pjesa 3: Bakri dhe

lidhjet e bakrit

18

S SH EN ISO 9606-4:2004
Prova pér miratimin e saldatoréve - Saldimi me shkrirje - Pjesa 4: Nikeli dhe

lidhjet e nikelit

2004

19

S SH EN ISO 9606-5:2004
Prova pér miratimin e saldatoréve - Saldim1 me shkrirje - Pjesa 5: Titani dhe
lidhjet e titanit. zirtkoni dhe lidhjet e zirkonit

2004

20

S SH EN 10028-1:2007+A1:2009
Produkte llamarine geliku pér pérdorime né presion - Pjesa 1: Kérkesa té
pérgjithshme

2009

21

S SH EN 10213:2007/AC:2008

Derdhjet prej geliku pér pérdorime né presion

22

S SH EN 10216-1:2013

Tuba ¢eliku pa tegel saldimi pér pérdorime né presion - Kushtet teknike t&
shpérndarjes - Pjesa 1: Tuba geliku t& pa lidhur me karakteristika specifike né
temperaturé dhome

S SH EN 10216-2:2013

Tuba ¢eliku pa tegel saldimi pér pérdorime né presion - Kushtet teknike t&
shpérndarjes - Pjesa 2: Tuba geliku t& pa lidhur dhe t& idhur me karakteristika
specifike né temperaturé & larté

S SH EN 10216-4:2013

Tuba ¢eliku pa tegel saldimi pér pérdorime né presion - Kushtet teknike t&
shpérndarjes - Pjesa 4: Tubat ¢eliku t& pa lidhur dhe t& lidhur me karakteristika
specifike né temperaturé t& ulét

S SH EN 10216-2:2013

Tuba ¢eliku pa tegel saldimi pér pérdorime né presion - Kushtet teknike t&
shpérndarjes - Pjesa 2: Tuba ¢eliku t& pa lidhur dhe t& lidhur me karakteristika
specifike né temperaturé & larté

S SH EN 10216-4:2013

Tuba ¢eliku pa tegel saldimi pér pérdorime né presion - Kushtet teknike t&
shpérndarjes - Pjesa 4: Tubat ¢eliku t& pa lidhur dhe té lidhur me karakteristika
specifike né temperaturé té ulét

S SH EN 10216-5:2013
Tuba ¢eliku pa tegel saldimi pér pérdorime né presion - Kushtet teknike t&
shpérndarjes. Pjesa 5: Tuba celiku moks

S SH EN 10217-1:2002

Tuba prej geliku té salduara pér pérdorime né presion - Kushtet e lévrimit -
Pjesa 1 : Tubat prej geliku te pa lidhur me karakteristika specifike né
temperaturén e ambientit
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S SH EN 10217-1:2002/A1:2005

Tuba prej geliku té salduara pér pérdorime né presion - KKushtet e lévrimit -
Pjesa 1 : Tubat prej geliku te pa lidhur dhe t& lidhur té salduar me rrymé
elektrike me karakteristika specifike né temperaturé té larté

23 | SSH EN 10217-7:2014
Tuba prej geliku té saldueshém pér pérdorime né presion - Kushtet teknike té
shpérndardjes - Pjesa 7: Tubat prej eliku té paoksidueshém
24 | S SH EN 10222-1:1998 2004
Farkétimet prej celiku pér pérdorime né presion —pjesa 1: Kérkesa té
pérgjithshme pér stampat e farkétimit t& hapura
S SH EN 10222-1:2004
Farkétimet prej celiku pér pérdorime né presion - Pjesa 1: KKérkesa t&
pérgjithshme pér stampat e farkétimit t& hapura
S SH EN 10269:2013
Celige dhe lidhje t& nikelit pér elementét e fiksimit me vet: specifike t&
pérmirésuara dhe/ose né temperaturé té ulét
24 | S SH EN 10272:2007
Shufrat prej ¢eliku moksidabél. g¢ pérdoren pér presione
26 | S SH EN 10273:2007
Shufrat prej geliku & saldueshém t& laminuara né t& nxehté pér pérdorim né
presione me cilési t& specifikuara pér temperatura té larta
27 | S SH EN 10305-4:2011
Tuba geliku pér zbatime me saktési - Kushtet teknike té& dorézimit - Pjesa 4:
Tubat pa saldim t& laminuar né té ftohté pér sisteme hidraulike dhe
pnCEmatike t& vénies né lévizje
28 | S SH EN 10305-5:2010
Tuba geliku pér pérdorime pregise - Kushtet teknike té shpérndarjes - Pjesa 5:
Tubat katror dhe drejtkéndésh té salduar dhe t& formuar né t& ftohté
29 | S SH EN 10305-6:2005
Tuba ¢eliku pér pérdorime nén presion — Kushtet teknike t& shpérndarjes —
Pjesa 6: Tubat e salduar né té ftohté pér sistemet hidraulike dhe pnCEmatic
30 | S SH EN ISO10931:2005 2007
Sistemet e tubave plastike pér pérdorim industrial PVDF-Kushtet specifike pér
pérbérésit dhe sistemin
31 | SSHEN 12178:2005
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtésisé - DISP ozitwvét e tregimit t& nivelit
té léngut - Kérkesat . provat dhe shénimi
32 | S SH EN 12263:2004
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtésisé - DISP ozitivét e kygjes sé sigurisé
pér kufizimin e presionit - Kérkesat dhe provat
33 | SSH EN 12266-1:2012 2012
Valvolat industriale - Prova e ventiléve - Pjesa 1 : Provat e presionit . procedurat
e provés dhe kriteret e pranimit - Kérkesa té detyrueshme
34 | S SHEN 12266-2:2012 2012
Ventilét industrialé - Prova e ventiléve - Pjesa 2 : Provat, procedurat e provés
dhe krteret e pr
35 | S SH EN 12288:2010 2010
Valvola industriale — Valvolat hyrése me lidhje bakri
36 S SH EN 12334:2001/A1:2007
Valvolat industriale. Ventilat e kontrollit prej gize (EN 12334:2001/A1:2004)
37 | S SH EN 12334:2005 2005





image80.jpeg
Valvolat industriale - Ventilat e kontrollit prej gize

38

S SH EN 12420:2014
Bakér dhe lidhje bakri - Derdhjet

2014

39

S SH EN 12434:2004
Ené tejftohése - Markugé (tuba) fleksibéltejftohés

2004

40

S SH EN 12451:2012
Bakér dhe lidhje bakri — Tuba rrethor pa tegel saldimi pér shkémbyesit e
energjisé

2012

41

S SH EN 12452:2012

Bakér dhe lidhje bakri — Tuba té laminuar, me brinjézime, pa tegel saldimi pér
shkémbyesit e Bakér dhe lidhje bakri — Tuba t& laminuar, me brinjézime, pa
tegel saldimi pér shkémbyesit e energjisé Bakér dhe lidhje bakri — Tuba t&
laminuar, me brinjézime, pa tegel saldimi pér shkémbyesit e energjisé

2012

42

S SH EN 12516-1:2014
Valvolaindrustriale — Qéndrueshmeéria mekanike e trupit — Pjesa 1: Metoda
tabulare pér trupat e valvolave prej ¢eliku

2014

43

S SH EN 12516-2:2014
Valvolaindrustriale — Qéndrueshmeéria mekanike e trupit — Pjesa 2: Metoda
llogaritése pér trupat e valvolave prej geliku

2014

44

S SH EN 12516-3-3:2002/AC:2007
Valvo — Rezistenca mekanike e trupit (skatullés) — Pjesa 3: Metoda
eksperimentale (EN 12516-3:2002/AC:2003) SH EN 12516-3:2002/AC:2003

2007

45

S SH EN 12542:2010

Paisjet dhe pjesét e kémbimit pér GLN — Rezervuarét cilindriké statiké prej
celiku t& salduar, té prodhuar né seri pér gaze t& léngshém té naftes (GLN) t&
cilét kané njé volum jo mé té madh se 13m3 - Projektimi dhe prodhimi

2010

S SH EN 12735-1:2010
Bakri dhe lidhje bakri - Tuba bakri rrethor pa tegel pér kondicionim ajri dhe
ftohje - Pjesa 1: Tubat pér sistemet e tubacioneve

2010

S SH EN 12735-2:2010
Bakri dhe lidhje bakei - Tuba bakri rrethoré pa tegel pér kondicionim ajri dhe
ftohje - Pjesa 2: Tubat pér pajisjet

2010

46

S SH EN 12778:2002/AC:2003
Artikuj pér gatim - Ené me presion pér pérdorim shtépiak

2008

47

S SH EN 12778:2002/A1:2005

Enékuzhing — Presioni 1 pajisjeve t& gatimit pér pérdorim shtépiak

2013

48

S SH EN 12952-1:2004

Kaldaja me tuba uji dhe instalimet ndihmése-pjesa 15: Provat e pranimit

2004

49

S SH EN 12952-2:2011
Kaldajat me tuba uji dhe mstalime ndihmése - Pjesa 2: Materialet pér pjesét nén
presion t€ kaldajave dhe aksesorét (pajisjet ndihmése)

2011

50

S SH EN 12952-3:2011
Boilera me tuba uji dhe instalimet ndihmése - Pjesa 3: Projektim1 dhe llogaritja e
pjeséve nén presion

2011

51

S SH EN 12952-4:2011
Boilera me tuba uji dhe instalimet ndihmése - Pjesa 4: Llogaritjet e jetégjatésisé
sé kaldaja

2011

52

S SH EN 12952-5:2011
Kaldajat me tuba uji dhe mstalime ndihmése - Pjesa 5: Punimi dhe
konstruksioni 1 pjeséve nén presion té boilerit/kaldajés

2011

53

S SH EN 12952-10:2004

2004





image81.jpeg
Kaldajat me tuba uji dhe mstalimet ndihmése - Pjesa 10 : Kérkesat pér
mbrojtjen nga tejkalimi 1 presS SH EN 12952-10:2002

Kaldaja me tuba uji dhe instalimet ndihmése- pjesa 10: Kérkesat pér mbrojtjen
nga tejkalimi 1 presionit

54 | S SH EN 12952-11:2007 2007
Kaldajat me tuba uji dhe mnstalimet ndihmése - Pjesa 11: Kérkesa pér
dispozitivét kufizues té kaldajés dhe t& aksesoréve

55 | S SH EN 12952-12:2006
Tubat e boileréve dhe instalime ndihmése - Kérkesat pér cilésiné e ujit ushqyes
té botlerit dhe cilésisé sé ujit & boilerit

56 | S SH EN 12952-13:2003
Boilera me tuba uji dhe instalime ndihmése - Pjesa 13: Kérkesat pér sistemet e
pastrimit & tubave té shkarkimit t& gazit

57 | S SH EN 12952-13:2003/A1:2003 2003
Kaldajat me tuba uji dhe mnstalimet ndihmése - Pjesa 13: Kérkesat pér sistemet e
pastrimit & tubave té shkarkimit t& gazit

58 | S SH EN 12952-14:2005
Kaldajat me tuba uji dhe mnstalimet ndihmése - Pjesa 14 : I érkesa pér sistemet
DENOX té gypave t& gazit qé pérdorin amonjak t& léngézuar nén presion dhe
tretésiré uji amonjakor

59 | S SH EN 12952-15:2005
Kaldajat me tuba uji dhe mstalimet ndihmése - Pjesa 15 : Provat e pranmmit

60 | S SH EN 12952-16:2005
Boilera me tuba uji dhe instalime ndihmése - Pjesa 16: Kérkesat pér skara dhe
sistemet e djegies sé shtratit t¢ fluidizuar pér 1éndé djegése t& ngurta pér
bolier/kaldajé

61 | S SHEN 12952-18:2012 2012
Boilera me tuba uji dhe instalime ndihmése - Pjesa 18: Instruksionet e
funksionimit

62 | SSHEN 12953-1:2012 2012
Boilera/kaldaja me kémishé - Pjesa 1: T& pérgjithshme

63 | SSH EN 12953-2:2012 2012
Boilera/kaldaja me kémishé - Pjesa 2: Materialet pér pjesét nén presion té
boileréve /kaldajeve dhe aksesoréve

64 | S SH EN 12953-4:2004 2004
Boilera/kaldaja me kémishé - Pjesa 4: Punimi dhe konstruksioni 1 pjeséve nén
presion t€ boilerit/kaldajés

65 | S SH EN 12953-4:2004 2004
Boilera/kaldaja me kémishé - Pjesa 4: Punimi dhe konstruksioni 1 pjeséve nén
presion t€ boilerit/kaldajés

66 | S SH EN 12953-5:2004 2004
Boilera/kaldaja me kémishé - Pjesa 5: Inspektimi1 gjaté konstruksionit.
dokumentimit dhe markimit t& pjeséve nén presion té boilerit/kaldajés

67 | SSHEN 12953-6:2011 2011
Kaldajat me tub tymi- Pjesa 6: Kérkesat pér pajisjet e kaldajés

68 | S SH EN 12953-7:2004 2004
Boilera/kaldaja me kémishé - Pjesa 7: Kérkesat pér sistemet e djegies sé léndéve
té léngéta dhe té gazta pér kaldaja

69 | S SH EN 12953-8:2004 2004

Boilera/kaldaja me kémishé - Pjesa : Kérkesat pér sigurimin kundér presionit té
tepért
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70 | S SH EN 12953-9:2007 2007
Kaldajat me tub zjarri- Pjesa 9: Kérkesa pér dispuzitivét kufizues té kaldajés dhe
aksesoréve
71 | S SH EN 12953-12:2005 2005
Kaldajat me tub zjarri - Pjesa 12 : Kérkesat pér sistemet e zgarave te djegies té
kaldajave me léndé djegése t& ngurté
72 | S SH EN 12953-13:2012 2012
Boilera/kaldaja me kémishé - Pjesa 13:Instruksionet e punés
73 | S SH EN 13121-1:2005 2005
Enét dhe ¢isternat (GRP) pér t'u pérdorur mbi toké - Pjesa 1: Léndét e para -
Konditat e pércaktimit dhe konditat e pranimit
74 | S SH EN 14015:2004 2007
Specifikim pér projektimin dhe prodhimin e rezervuaréve prej ¢eliku, me
saldim, té montuar né vendin e instalimit, vertikal, cilindrik, me fund té sheshté,
té destinuar pér depozitimin e léngjeve né temperaturén e ambientit dhe mé lart
75 S SH EN 13121-3:2008+A1:2010 2010
Enét dhe ¢isternat me material plastic t& pérforcuar me fibra qelqi (GRP) pér t'u
pérdorur mbi toké - Pjesa 3: Projektimi dhe punimi
76 S SH EN 13136:2013 2013
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtésise - Pajisjet e zvogélimit t& presionit
dhe tubacionet e lidhura me to - Metodat pér llogaritjenur mbi toké - Pjesa 4:
Shpérndarja, instalimi dhe mirémbajtja
77 S SH EN 13136:2013 2013
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtésise - Pajisjet e zvogélimit t& presionit
dhe tubacionet e lidhura me to - Metodat pér llogaritjen
78 S SH EN 13175:2014 2007
Pajisje dhe aksesorét pér GLN - Specifikimi dhe provat pér valvolat dhe
rakorderité e rezervuaréve & Gazit té Léngézuar té Naftes (GLN)
79 S SH EN 13148:2010 2010
Bakér dhe lidhje bakri - Rripa té kallajisura né ¢ nxehté
80 S SH EN 13371:2001 2003
Enét kriogjenike-Rakorderité pér servisetkriogjenike
81 S SH EN 13397:2004 2004
Valvolat industrialé - Valvolat me diafragmé t& béré nga materale metalike
82 S SH EN 13445-1:2014 2014
Enét nén presion gé nuk i nénshtrohenzjarit - Pjesa 1: Té pérgjith
83 S SH EN 13445-2:2014 2014
Enét nén presion gé nuk i ekspozohen zjarrit - Pjesa 2: Materialet
84 S SH EN 13445-3:2014 2014
Enét nén presion qé nuk i ekspozohen zjarrit - Pjesa 3: Projektimi1
85 S SH EN 13458-1:2002 2003
Enét kriogjenike- Enét fikse, t& izoluara né vakum- pjesa 1: Kérkesat themelore
86 S SH EN 13458-2:2002 2003
Enét kriogjenike-Enét fikse, té 1zoluara né vakum — pjesa 2: Projektimi,
fabrikimi, inspektimi dhe prova
37 S SH EN 13458-2:2002/AC:2006 2007
88 S SH EN 13458-3:2003 2005
89 Ené tejftohése- Ené t& izoluara statike me vakum (termos)- pjesa 3: Kérkesat
pér veprim
90 | S SH EN 13458-3:2003/A1:2005 2007
91 S SH EN 13480-1:2012 2012
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Tuba metaliké pér mdustriné - Pjesa 1: T¢ pérgjithshme

92

S SH EN 13480-2:2012
Tuba metaliké pér mdustriné - Pjesa 2: Materialet

2012

93

S SH EN 13480-2:2012/A1:2013

Tubacione metaliké pér industriné - Pjesa 2: Materialet

2013

94

S SH EN 13480-3:2012
Tuba metaliké pér mdustriné - Pjesa 3 Projektimi dhe llogaritja

2012

95

S SH EN 13480-4:2012
Tuba metaliké pér mdustriné - Pjesa 4: Prodhimi dhe instalima.

2012

96

S SH EN 13480-4:2012/A1:2013

Tubacione metaliké pér industriné - Pjesa 4: Prodhimi dhe mstalimi

2013

97

S SH EN 13480-5:2012
Tuba metaliké pér mdustriné - Pjesa 5: Inspektimi dhe prova

2012

98

S SH EN 13480-5:2012/A1:2013

Tubacione metaliké pér industriné - Pjesa 5: Inspektimi dhe prova

2013

99

S SH EN 13648-1:2008
Enét kriogjenike. Dispozitivét e sigurisé pér mbrojtjen nga tejkalimi 1 presionit.
Pjesa 1: Valvolat e sigurisépérpérdorimkriogjentk

2008

100

S SHEN 13648-2:2002
Enét kriogjenike-Pajisjet mbrojtése nga mbipresioni-pjesa 2: Pajisjet e mbrojtjes
me disge té thyeshme pér servisinkriogjenik

2003

101

S SH EN 13648-3:2005
Enét kriogjenike (tejftohése) - Pajisjet mbojtése nga mbipresioni - Pjesa 3:
Pércaktimi 1 shkarkimit t& kérkuar - Kapaciteti dhe dimensionimi

102

S SH EN 13709:2010
Valvola industriale — Valvolat me sferé dhe valvolat e kombinuara me sferé prej
celiku

2010

103

S SH EN 13709:2010
Valvola industriale — Valvolat me sferé dhe valvolat e kombinuara me sferé prej
celiku

2010

104

S SH EN 13923:2007
Enét né presion t& pérftuara nga mbéshtjellje teli FRP-Materialet, mbrojtja,
prodhimi dhe provat

2007

105

S SH EN 14071:2004
Valvola sigurie pér rezervuarét e GLN-Pajisjet ndihmése

2007

106

S SH EN 14129:2014
Pajisjet dhe aksesorét pér GLN — Valvolat e lehtésimit (shfryrjes) sé presiont t&
enéve né presion pér GLN

107

S SH EN 14197-1:2005

Ené tejftohése - Ené té izoluara statike pa vakum - Pjesa 1: Kérkesat themelore

2005

108

S SH EN 14197-2:2003 /A1:2006
Ené kriogjenike — Ené statike té 1zoluara pa vakum -Pjesa 2: Projektimi |
prodhimi , inspektimi dhe provat

109

110

S SH EN 14197-2:2003 / AC:2006
Ené kriogjenike — Ené statike té 1zoluara pa vakum -Pjesa 2: Projektimi ,
prodhimi , inspektimi dhe provat

S SH EN 14197-3:2004/A1:2006
Ené kriogjenike - Ené statike t& 1zoluara pa vakum -Pjesa 3: Kérkesat pér
shfrytézimin

111

S SH EN 14197-3:2004/AC:2004

Ené kriogjenike - Ené statike t& 1zoluara pa vakum -Pjesa 3: Kérkesat pér
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shfrytézimin

112

S SH EN 14222:2005
Kaldajat me tub zjarri prej geliku inoksidabél

113

S SH EN 14276-1+A1:2011
Pajisjet nén presion pér sistemet ftohése dhe pompat e nxehtésisé — Pjesa 1:
Enét — Kérkesa t& pérgjithshme

2011

114

S SH EN 14276-2:2007+A1:2011
Pajisjet nén presion pér sistemet ftohése dhe pompat e nxehtésisé - Pjesa 2:
Tubacionet - Kérkesa té pérgjithshme

2011

115

S SH EN 14341:2006
Valvola industriale- Valvola kufizuese (kontrolluese) prej ¢eliku

2007

116

EN 14359:2006

Akumulatoré idropnCEmatiké pér transmisione pnCEmatike

2008

117

S SH EN 14382:2005
Dispozitivét e sigurisé pér stacionet dhe instalimet e rregullimit t& presionit té
gazit- Dispozitivét mbyllés t& sigurisé pér presion pune deri né 100 bar

2005

118

S SH EN 14570:2014
Pajisjet dhe aksesorét pér GLN — Pajisje pér rezervuarét sipérfagsor dhe
néntokésor pér GLN

2014

119

S SH EN 14585-1:20061

Tuba metaliké té valézuar g€ pérdoren nén presion — Pjesa 1:Kérkesat

2007

120

S SH EN ISO 15493:2005

Sistemet e tubacioneve plastike pér zbatime industriale - Akrilonitril - butadien -
stireni (ABS). polivinil kloridi 1 pa plastifikuar (PVC - U) dhe polivinil kloridi 1
kloruar (PVC - C) - Specifikimet pér komponentét dhe sistemnin - Serité metrike

2005

121

S SH EN ISO 15613:2004
Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materialet metalike-
Miratimi me ané t& provés para prodhimit

2007

122

S SH EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materialet metalike -
Prova e procedures sé saldimit - Pjesa 1: Saldimi me hark dhe me gaz 1 geligeve
dhe saldimi me hark 1 nikelit dhe 1 lidhjeve t& nikelit

123

S SH EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materialet metalike -
Prova e procedurés sé saldimit - Pjesa 1: Saldimi me hark dhe me gaz 1 eligeve
dhe saldimi me hark 1 nikelit dhe 1 lidhjeve t& nikelit — Amendament 2 (ISO
15614-1:2004/Amd 2:2012)

124

S SH EN ISO 15614-2:2005/AC:2009
Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materiale metalike.
Prova e procedurés sé saldimit - Pjesa 2:Saldimi me hark 1 aluminit dhe 1

lidhjeve t& tij (ISO 15614-2:2005/Cor 2:2009)

2009

125

S SH EN ISO 15614-2:2007

Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materiale metalike.
Prova e kualifikimit t& proedurés sé saldimit - Pjesa 2:Saldimi me hark 1 aluminit
dhe lidhjeve t& aluminit

126

S SH EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materiale metalike -
Prova e procedurés sé saldimit - Pjesa 4:Dora e fundit e saldimit pér ngjitjen e
aluminit (ISO 15614-4:2005/Cor 1:2007)

2007

127

S SH EN ISO 15614-5:2004

Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave t& saldimit pér materialet metalike-

2007
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pjesa 5: Saldimi me hark 1 titanit, zirkonit dhe lidhjeve t& tyre

128

S SH EN ISO 15614-6:2006
Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materialet metalike-
Prova e kualifikimit t& procedurés sé saldimit-pjesa 6: Saldimi me gaz dhe hark 1

bakrit dhe lidhjeve t& ty

2007

129

S SH EN ISO 15614-7:2007

Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materialet metalike -
Prova e procedurés sé saldimit - Pjesa 7: Saldimi sipérfagésor ISO 15614- 7:
2007)

2008

130

S SH EN ISO 15614-8:2002
Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materialet metalike-
pjesa 8: Saldimi 1 tubave me bashkimet tub&-pllaké

2004

131

S SH EN ISO 15614-11:2004
Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materialet metalike -
Pjesa 11: Saldimi me tuf elektronesh dhe rrezesh lazer

132

S SH EN ISO 15614-12:2014

Specifikimi dhe kualifikimi 1 procedurave té saldimit pér materialet metalike -
Prova e procedurés sé saldimit - Pjesa 12: Saldim me projeksion, me piké dhe
tegel

2014

133

S SH EN ISO 15620:2000

Saldimt-saldimi me férkim 1 materialeve metalike

2004

134

S SH EN ISO 15620:2004

Saldimi - Saldimi me férkim 1 materialeve metalike

135

S SH EN ISO 16135:2006

Valvola industriale-Valvola me sferé prej materiali termoplastik

2007

136

S SH EN ISO 16136:2006
Valvola industriale-Valvola flutur prej materiali termoplastik

2007

137

S SH EN ISO 16137:2008
Valvola industriale- Valvola kufizuese prej materiali termoplastik

2007

138

S SH EN ISO 16138:2007
Valvola industriale-Valvola me membrané prej materiali termoplastik

2007

139

S SH EN ISO 16139:2006
Valvul industriale-Valvola me rubinet prej materiali termoplastik

2007

140

S SH EN ISO 21787-2006
Valvola industriale-Valvola té rrumbullakéta prej materiali termoplastik

2007
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