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VENDIM
Nr. 165, datë 6.10.2016

MBI CERTIFIKIMIN PARAPRAK TË SHOQËRISË “OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT” SHA

Në mbështetje të nenit 3, pika 8; nenit 16; nenet 54 dhe 58, pikat 1, 2, 3, 6 dhe 7, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, vendimit të Këshillit Ministerial nr. D/2011/02/MC-EnC, Traktatit të Komunitetit të Energjisë, të ratifikuar me ligjin nr. 9501, datë 3.4.2006, si dhe neneve 6, 8, 9, pika 1, neni 10, 11 dhe 12 të rregullave “Për certifikimin e operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike”, miratuar me vendimin nr. 154 datë 11.12.2015, të Bordit të ERE-s, nenit 3, pika 1, germa “b”, dhe nenit 15, të rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016, 
duke konsideruar se:
- Ligji nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” është përafruar plotësisht me direktivën 2009/72/KE, të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 13 korrik 2009, “Mbi rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm të energjisë elektrike”, përfshirë kërkesat e parashikuara për certifikimin e operatorëve të sistemit të transmetimit; 
- Në bazë të nenit 54, pika 1, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, Operatori i Sistemit të Transmetimit ushtron veprimtarinë e tij i ndarë nga veprimtaritë e tjera në Sektorin e Energjisë Elektrike, si prodhimi, shpërndarja, tregtimi dhe furnizimi me energji elektrike, në përputhje me parimet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj. 
- Në nenin 58, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, përcaktohet se para se të licencohet për kryerjen e veprimtarisë së operimit të sistemit të transmetimit, Operatori i Sistemit të Transmetimit duhet të certifikohet sipas procedurës së përcaktuar në këtë nen. ERE përcakton kërkesat për aplikim për certifikim të Operatorit të Sistemit të Transmetimit, përfshirë dokumentecionin e nevojshëm që provon përmbushjen e kushteve, sipas nenit 54 të këtij ligji. Aplikimi për certifikim paraqitet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit, në përputhje me kërkesat e miratuara nga ERE. Në këtë nen përcaktohet, gjithashtu, se:
- ERE merr një vendim lidhur me certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit brenda 4 muajve nga data e aplikimit dhe dorëzimit të të gjithë dokumentacionit dhe informacionit të kërkuar. 
- ERE mund të kërkojë nga Operatori i Sistemit të Transmetimit çdo informacion të nevojshëm për përmbushjen e këtij detyrimi. 
- ERE njofton Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë për certifikimin paraprak të Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe merr vendim final brenda 2 muajve nga data e marrjes së opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, duke marrë në konsideratë rekomandimet e tij.
- Nëse vendimi përfundimtar i ERE-s është i ndryshëm nga opinioni i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, ERE duhet të publikojë dhe të arsyetojë shkaqet e mospranimit të tyre, duke informuar Sekretariatin për këtë vendim. 
- ERE monitoron përputhshmërinë e veprimtarisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit me kërkesat e përcaktuara në ligjin për sektorin e energjisë elektrike. ERE rishikon procedurën e certifikimit, të përmendur në pikën 1, të këtij neni, në rastet e mëposhtme: 
a) pas njoftimit nga ana e Operatorit të Sistemit të Transmetimit, në përputhje me pikën 8 të këtij neni; 
b) me nismën e tij, kur ka një dyshim të arsyeshëm se një ndryshim i planifikuar ndikon në të drejtat ose në kontrollin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe mund të çojë në shkelje të dispozitave të nenit 64 ose në rastet kur një shkelje e tillë mund të ketë ndodhur;
- Në bazë të nenit 54, pikat 3, 4, 5, 6, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, përcaktohet se: Duke filluar nga data 1 janar 2016, i njëjti person nuk ka të drejtë që në të njëjtën kohë:
a) të ushtrojë kontroll, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, mbi një të licencuar, që kryen ndonjë nga veprimtaritë e prodhimit apo furnizimit të energjisë elektrike dhe të gazit natyror dhe të ushtrojë kontroll ose ndonjë të drejtë tjetër ndaj Operatorit të Sistemit të Transmetimit ose rrjetit të transmetimit;
b) të ushtrojë kontroll, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, mbi Operatorin e Sistemit të Transmetimit ose mbi rrjetin e transmetimit dhe të ushtrojë kontroll ose të ushtrojë ndonjë të drejtë mbi një të licencuar që kryen ndonjë nga veprimtaritë e prodhimit apo furnizimit të energjisë elektrike dhe të gazit natyror; 
c) të emërojë anëtarët e këshillit mbikëqyrës, bordit drejtues ose organeve që përfaqësojnë ligjërisht Operatorin e Sistemit të Transmetimit apo rrjetin e transmetimit dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të ushtrojë kontroll apo ndonjë të drejtë mbi një të licencuar që kryen ndonjë nga veprimtaritë e prodhimit apo furnizimit të energjisë elektrike dhe të gazit natyror;
ç) të jetë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës, Bordit Drejtues ose organeve të tjera që përfaqësojnë të licencuarin pranë të licencuarve që kryejnë veprimtarinë e prodhimit ose furnizimit të energjisë elektrike dhe të gazit natyror dhe veprimtarinë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit ose rrjetit të transmetimit.
- Neni 54/4 i ligjit: Ndalimet e parashikuara në shkronjat “a”, “b” dhe “c”, të paragrafit më sipër do të zbatohen në mënyrë të veçantë, për:
a) kompetencën për të ushtruar të drejtën e votës;
b) kompetencën për të emëruar Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, Bordit Drejtues ose organeve që përfaqësojnë të licencuarin;
c) të drejtën e mbajtjes së një pjese të shumicës së aksioneve.
- Neni 54/5 i ligjit: Detyrimi i parashikuar më sipër, konsiderohet se është përmbushur, nëse dy ose më shumë shoqëri, të cilat kanë rrjetet e tyre të transmetimit, kanë krijuar një sipërmarrje të përbashkët, e cila vepron si një operator i sistemit të transmetimit në dy ose më shumë shtete. Asnjë shoqëri tjetër nuk mund të jetë pjesë e kësaj sipërmarrjeje të përbashkët, përveç rastit kur shoqëria është përcaktuar si operator i pavarur i sistemit të transmetimit dhe është certifikuar sipas kushteve të përcaktuara në këtë ligj.
- Neni 54/6 i ligjit: Kur personi i përmendur në paragrafin me sipër, është një organ publik që kontrollohet nga shteti, atëherë dy organe të veçanta publike që ushtrojnë kontroll, njëri mbi Operatorin e Sistemit të Transmetimit ose mbi rrjetin e transmetimit dhe tjetri mbi të licencuarin që kryen funksionin e prodhimit ose të furnizimit të energjisë elektrike, do të konsiderohen sikur nuk janë i njëjti person.

- Neni 53, i ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” kërkon që Operatori i Sistemit të Transmetimit të funksionojë si person juridik i licencuar për kryerjen e veprimtarisë së transmetimit të energjisë elektrike, i cili ka në pronësi sistemin e transmetimit dhe respekton parimin e pavarësisë, të përcaktuar në nenin 54 të ligjit siç cituar më sipër. 
Sa më sipër, përmbush kriteret lidhur me themelimin e operatorit në një nga format ligjore të parashikuara dhe mos krijimin e konfuzionit në lidhje me identitetin e tij, i cili duhet të jetë qartësisht i dallueshëm nga i ndërmarrjeve të tjera, 
- Neni 56 i ligjit nr. 43/2015 Për sektorin e energjisë elektrike, ka përcaktuar përgjegjësitë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit në përputhje me detyrat e përcaktuara në ligj. 
- Në çdo rast, bazuar në nenin 58, pika 9, të ligjit nr. 45/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe në përputhje me nenin 14 të rregullores “Për certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit në sektorin e energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 154, të datës 11.12.2015, ERE monitoron përputhshmërinë e veprimtarisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike dhe rishikon procedurën e certifikimit. 
Duke konsideruar se:
- Në përputhje me sa përcaktuar në nenin 8, germa “a”, të rregullores “Për certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike”, miratuar me vendimin e ERE-s, nr. 154, datë 11.12.2015, ku përcaktohet se ndër kriteret që duhet të përmbushen nga aplikuesi për të mundësuar vendimmarrjen dhe certifikimin e tij nga rregullatori konsiston në: 
a) Personi juridik që ka pronësinë mbi Operatorin e Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike nuk duhet të ketë të drejta kontrolli të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në aktivitetet e prodhimit, shpërndarjes, furnizimit apo anasjelltas;
- Në nenin 7 të rregullores së sipërcituar, përcaktohet se, në vijim të zbatimit të të gjitha kërkesave për ndarjen e aktivitetit të operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, shoqëria aplikuese duhet të njoftojë ERE me shkrim dhe duhet të paraqesë:
- kërkesën me shkrim për certifikimin e operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike; 
- dokumentet, të dhënat dhe informacionet e përmendura në kapitullin III të rregullores; dhe
- Pyetësorin e plotësuar për certifikimin e operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, sipas modelit të dhënë në shtojcën e kësaj rregulloreje, përveç rasteve kur shoqëria që ka paraqitur kërkesën është OST e përjashtuar sipas nenit 32, vendimi i përjashtimit të të cilit parashikon një model ndarje të aktivitetit që nuk përcaktohet në ligj dhe pyetësori duhet të hartohet nga ERE në bashkëpunim me Sekretariatin.
- Në nenin 8 të Rregullores për Certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike, janë vendosur kritere që duhet të përmbushen nga aplikuesi për të mundësuar vendimmarrjen dhe certifikimin. Në nenin 11, përcaktohet se ERE do të certifikojë operatorin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, bazuar në procedurat e vendosura në nenin 58, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë Elektrike” dhe në përputhje me këtë rregullore.
Referuar rregullores “Për certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike”, pjesa shtojca, aplikuesi duhet të plotësojë Pyetësorin për certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike, sipas modelit të dhënë në shtojcën e kësaj rregulloreje.
- Paraqitja e aplikimit 
- Siç cituar më sipër, Shoqëria Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike sh.a., me shkresën nr. 4179 prot, datë 13.7.2016, regjistruar në ERE me nr. 545 prot, datë 13.7.2016, ka paraqitur kërkesën, për certifikimin në aktivitetin si Operator i Sistemit të Transmetimit (OST-E), bazuar në nenet 54 dhe 58, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”.
- Kjo kërkesë është shoqëruar me informacionin e nevojshëm, referuar rregullave “Për certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike”, miratuar me vendimin e ERE-s, nr. 154, datë 11.12.2015, si dhe pikës 4, të VKM-së nr. 317, datë 27.4.2016, “Për përcaktimin e autoritetit publik që përfaqëson shtetin si pronar të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike”, e cila përcakton se: menjëherë mbas hyrjes në fuqi të këtij vendimi OST-ja, aplikon në ERE për certifikim në bazë të nenit 58, të ligjit nr. 43/2015.
- Për qëllime të këtij aplikimi, OST sh.a., ka depozituar në ERE, dokumentacionin e listuar sa më poshtë:
- Formularin ku identifikohen dokumentet, të dhënat dhe/ose informacion i paraqitur nga OST sh.a., në aplikim, i cili duhet të trajtohet si informacion konfidencial ose informacion i ndjeshëm tregtar. 
- Deklarata e administratorit të OST sh.a. dhe drejtorit të Drejtorisë Ligjore, sipas neni 9.1/p/iii të rregullores së miratuar me vendimin e ERE-s nr. 154, datë 11.12. 2015. 
- Ekstrakt i Regjistrit Qendror të Biznesit të Malit të Zi për SEE CAO, të datës 8.7.2016 (kopje të noterizuara në gjuhën malazeze, shqipe dhe angleze). 
- Ky aplikim është shoqëruar me dokumentacionin e parashikuar në nenin 9 dhe pjesën shtojca të rregullave “Për certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike”, miratuar me vendimin e ERE-s, nr. 154, datë 11.12.2015. 
- Aplikuesi ka dhënë informacion të plotë mbi emrin e kompanisë, regjistrimin si person juridik, si dhe të dhënat në lidhje me identifikimin e tij si subjekt juridik pranë organeve tatimore (NUIS), të dhëna mbi kapitalin dhe aksionarin e vetëm të saj, vlerën nominale, të dhënat e kontaktit, Adresa; përfaqësuesin e kompanisë në marrëdhëniet me të tretë etj. Referuar sa më sipër, rezulton i paraqitur në përputhje me rregulloren, informacioni i përgjithshëm i kërkuar.
- Referuar pikës II, në pjesën shtojca, aplikuesi ka plotësuar formularin e ndarjes së pronësisë (Ownership Unbundling).
- Në bazë të nenit 54/1, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, Operatori i Sistemit të Transmetimit ushtron veprimtarinë e tij i ndarë nga veprimtaritë e tjera në sektorin e energjisë elektrike, si prodhimi, shpërndarja, tregtimi dhe furnizimi me energji elektrike, në përputhje me parimet dhe kërkesat e përcaktuara në ketë ligj. 
- Aktualisht OST-ja është licencuar për aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike referuar vendimit të ERE-s nr. 24, datë 26.3.2009, Për rinovimin e licencës në aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike. Sa u takon aktiviteteve të tjera, si: prodhimi, shpërndarja, tregtimi dhe furnizimi OST sh.a. nuk rezulton të ushtrojë këto aktivitete.

Për sa përcaktuar në pikën 2, të VKM-së nr. 317, datë 27.4.2016, “Për përcaktimin e Autoritetit Publik që Përfaqëson Shtetin si Pronar të Shoqërive të Sektorit të Energjisë Elektrike”, tanimë rezulton aksioner i vetëm i OST sh.a. me kapital 100% shtetëror MZHETS (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes). 
Gjithashtu, në pikën 1, të VKM-së nr. 317, datë 27.4.2016, është përcaktuar se:
Autoriteti publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive korporata elektroenergjitike shqiptare sh.a. dhe Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. është Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
Në vijim në pikat 3 dhe 5, të VKM-së nr. 317, datë 27.4.2016, është përcaktuar se:
3. Ministri i Energjisë dhe Industrisë dhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes emërojnë anëtarët e këshillave mbikëqyrës të shoqërive të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 brenda tridhjetë ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi duke zbatuar kufizimet e përcaktuara në ligjin nr. 43/2015 Për sektorin e energjisë elektrike . 
5. Ministria e Energjisë dhe Industrisë ushtron të drejtat mbi OST-në në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, dhe fushën e tij të përgjegjësisë shtetërore.
Pra, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ushtron kontroll të drejtpërdrejtë në cilësinë e pronarit për OST sh.a. 
[bookmark: _GoBack]Ministria e Energjisë dhe Industrisë ushtron kontroll të drejtpërdrejtë në cilësinë e pronarit për Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare sh.a. dhe Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Nga sa më sipër, si dhe duke qenë se aktivitetet e transmetimit, prodhimit dhe furnizimit të energjisë elektrike zhvillohen nga subjekte të organizuara në formën e shoqërive tregtare (shoqëri aksionere shtetërore), autoritetet e përmendura me lartë, kryejnë funksionin e Asamblesë së Aksionerëve për shoqëritë respektive, duke marrë çdo vendim që ka në kompetencë Asambleja e Aksionarëve në një shoqëri anonime sipas parashikimeve të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar.

Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes janë dy organet të larta të administratës shtetërore të organizuara sipas ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”.
Ligji nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore” rregullon organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, nëpërmjet përcaktimit të kritereve për krijimin dhe funksionimin e institucioneve shtetërore.
Në nenin 4, organet dhe institucionet e administratës shtetërore është përcaktuar se:
1. Kryeministri dhe ministrat janë organet e larta të administratës shtetërore. Ata drejtojnë dhe mbikëqyrin administratën shtetërore brenda fushës përkatëse të veprimtarisë shtetërore.
2. Administrata shtetërore përbëhet nga këto institucione:
a) Kryeministria;
b) Ministritë;
Institucionet në varësi të Kryeministrit ose të ministrave; 
ç) njësitë e drejtpërdrejta të ofrimit të shërbimeve;
d) agjencitë autonome;
dh) administrata e prefektit.
Marrëdhëniet midis ministrive dhe Këshillit të Ministrave , përcaktohen në nenin 5, ministritë si më poshtë:
1. Çdo ministri drejtohet dhe përfaqësohet nga ministri, në vazhdim ministri përgjegjës. Ministri është përgjegjës përpara Këshillit të Ministrave dhe Kuvendit për tërësinë e veprimtarisë së ministrisë, institucioneve të varësisë dhe agjencive autonome, më poshtë “sistem ministror”, brenda fushës përkatëse të veprimtarisë shtetërore.
2. Këshilli i Ministrave, me propozimin e Kryeministrit, përcakton fushën e veprimtarisë shtetërore në përgjegjësinë e çdo ministrie, në vazhdim “fusha e përgjegjësisë shtetërore”.
3. Ministria kryen të gjitha funksionet administrative brenda fushës përkatëse të përgjegjësisë shtetërore, përveç atyre që u delegohen shprehimisht institucioneve të varësisë apo u ngarkohen me ligj agjencive autonome.


Pra, sa më sipër, secila prej ministrive kryen të gjitha funksionet administrative brenda fushës përkatëse të përgjegjësisë shtetërore. Fusha përkatëse e përgjegjësisë për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë është përcaktuar në vendimin nr. 833, datë 18.9.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë” dhe konkretisht:
II. Ministria e Energjisë dhe Industrisë harton dhe zbaton politika që synojnë garantimin e furnizimit me energji të vendit, shfrytëzimin e burimeve energjetike e minerare në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe dobishmërisë publike, si dhe nxitjen e zhvillimit industrial me standarde sa më miqësore për mjedisin.
III. Ministria e Energjisë dhe Industrisë ushtron veprimtarinë e saj në këto fusha përgjegjësie shtetërore, në përputhje me legjislacionin përkatës:
1. Sektorin e energjisë elektrike;
2. Sektorin e hidrokarbureve (naftë dhe gaz);
3. Sektorin e minierave dhe gjeologjisë;
4. Sektorin e industrisë joushqimore.
Legjislacioni përkatës në bazë të të cilit ushtron veprimtarinë e saj Ministria e Energjisë dhe Industrisë në sektorin e energjisë elektrike është ligji nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe aktet nënligjorë të dala në zbatim të tij. 
Konkretisht roli i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë në raport me OST sh.a. është i përcaktuar në nenet si më poshtë të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”;
Në nenin 4 “Politikat e sektorit të energjisë elektrike” 
1. Këshilli i Ministrave është përgjegjës për politikat e përgjithshme të zhvillimit të sektorit të energjisë elektrike të Shqipërisë, në përputhje me politikat e zhvillimit ekonomik dhe sektorët e tjerë të vendit. 
2. Ministria përgjegjëse për energjinë: 
a) harton Strategjinë Kombëtare të Energjisë, e cila miratohet nga Këshilli i Ministrave dhe përditësohet të paktën çdo pesë vjet. Strategjia Kombëtare e Energjisë përcakton objektivat e zhvillimit të sektorit të energjisë, si dhe rrugët e arritjes së tyre, duke siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë kombëtare për një periudhë afatmesme dhe afatgjatë; 
b) harton programet afatmesme për zhvillimin e sektorit të energjisë elektrike, të cilat miratohen nga Këshilli i Ministrave, në përputhje me Strategjinë Kombëtare të Energjisë; 
c) vlerëson nevojën e ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese dhe fuqizimin e rrjeteve, në përputhje me programet afatmesme, duke marrë parasysh: 
i) bilancet e përgjithshme të pritshme të energjisë elektrike në të ardhmen; 
ii) sigurinë dhe qëndrueshmërinë e furnizimit me energji elektrike; 
iii) koston, duke përfshirë çdo mekanizëm të minimizimit të saj, për këto kapacitete të reja prodhuese; 
ç) mbikëqyr zbatimin e politikave dhe programeve të zhvillimit të sektorit energjetik, në përputhje me zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.
Në nenin 5 “Të dhëna dhe informacione për bilancin e energjisë elektrike” 
1. Çdo person fizik ose juridik që prodhon, transmeton, shpërndan, importon, eksporton ose furnizon energji elektrike është i detyruar të paraqesë pranë ministrisë përgjegjëse për energjinë të dhëna lidhur me veprimtarinë e tij, me qëllim hartimin e politikave të zhvillimit të sektorit energjetik dhe komunikimin me institucionet e specializuara, në kuadrin e angazhimeve ndërkombëtare të Shqipërisë, si dhe përgatitjen dhe publikimin e bilancit vjetor energjetik. 
2. Ministri përgjegjës për energjinë miraton mënyrën dhe formatin e raportimit të të dhënave. 
Në nenin 6 “Rregullat e sigurisë së furnizimit me energji elektrike” 
1. Këshilli i Ministrave, me propozim të ministrit përgjegjës për energjinë, në bashkëpunim me institucionet ose entet e tjera që veprojnë në sektorin e energjisë elektrike, miraton rregullat për sigurinë e furnizimit me energji elektrike, të cilat përfshijnë: 
a) masat për sigurinë e furnizimit me energji elektrike; 
b) masat që ndërmerren për rastet kur rrezikohet siguria e furnizimit; 
c) masat që ndërmerren për rastet e situatave emergjente; 
ç) rolin dhe detyrimet e pjesëmarrësve të tregut të energjisë elektrike, në lidhje me sigurinë e furnizimit me energji elektrike.
Në nenin 31 “Ndërtimi i interkonektorëve të rinj” 
1. Linjat e reja të interkoneksionit që ndërtohen nga Operatori i Sistemit të Transmetimit apo nga investitorët privatë, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për energjinë. 
Në nenin 33 “Linjat direkte” 
1. Të gjithë prodhuesit dhe furnizuesit e energjisë elektrike brenda një territori të caktuar mund të furnizojnë mjediset e tyre, filialet dhe klientët e tyre, nëpërmjet një linje direkte. 
2. Linjat direkte, që ndërtohen për eksportimin e energjisë elektrike nga prodhuesi vendas drejt një konsumatori jashtë vendit, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave, pas marrjes së mendimit nga ana e ERE-s. 
3. Linjat direkte, të cilat ndërtohen për lidhjen e një prodhuesi brenda vendit me një konsumator brenda vendit apo një shoqëri furnizimi që furnizon mjediset e veta apo klientët e vet të kualifikuar, miratohen nga ministri përgjegjës për energjinë, pas marrjes së mendimit nga ana e ERE-s.
4. Kushtet dhe procedurat për ndërtimin e linjave direkte, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
5. Ministri miraton ndërtimin e një linje direkte, edhe në rastet kur aplikuesit i është refuzuar aksesi në rrjet për rastet e parashikuara në nenin 29, të këtij ligji, ose nëse është iniciuar një procedurë për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje, sipas parashikimeve të nenit 24 të këtij ligji. 
6. Ministri refuzon ndërtimin e një linje direkte në rast se dhënia e një autorizimi të tillë, pengon përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik dhe mbrojtjen e klientit, të përcaktuara sipas dispozitave të këtij ligji. Argumentet për një refuzim të tillë duhet të jenë të arsyetuara dhe i njoftohen aplikuesit. 
Në nenin 34 “Standardet teknike dhe të sigurisë në sektorin elektrik” 
1. Rregullat teknike për projektimin, ndërtimin dhe operimin e centraleve të prodhimit të energjisë elektrike, sistemit të transmetimit, sistemit të shpërndarjes, linjave të interkoneksionit ose linjave direkte në Republikën e Shqipërisë, përfshirë edhe rregullat e sigurimit teknik, hartohen nga ministri përgjegjës për energjinë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Standardeve dhe miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
4. Kontrolli i zbatimit dhe mbikëqyrja e rregullave teknike të parashikuara në pikën 1, të këtij neni, për sektorin e energjisë elektrike, kryhen nga inspektorati përgjegjës në varësi të ministrit përgjegjës për energjinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
Në nenin 60 “Zhvillimi i rrjetit të transmetimit” 
1. Operatori i Sistemit të Transmetimit harton një plan dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit, në konsultim me palët e interesuara, dhe e paraqet për miratim në ERE. 
 6. Kur ERE konstaton se Operatori i Sistemit të Transmetimit nuk ka realizuar për tri vite, një investim të parashikuar sipas planit 10-vjeçar, dhe gjykon se investimi është i nevojshëm dhe mund të financohet pa penguar operimin normal të rrjetit, i kërkon atij të marrë një nga këto masa: 
a) të realizojë investimin në fjalë; 
b) të organizojë një procedurë konkurruese për realizimin e investimit në fjalë, të hapur ndaj çdo investitori; 
c) të pranojë rritjen e kapitalit, me qëllim financimin e investimeve të nevojshme. 
7. Kur ERE merr masa, sipas shkronjës “b’, të pikës 6, të këtij neni, mund të detyrojë Operatorin e Sistemit të Transmetimit të zbatojë një ose më shumë nga alternativat e mëposhtme: 
a) të sigurojë financimin nga ndonjë palë e tretë; 
b) të kërkojë ndërtimin nga ndonjë palë e tretë; 
c) të administrojë asetet e reja pas ndërtimit. 
Në këto raste tarifat përkatëse do të mbulojnë kostot e investimeve në fjalë. 
8. ERE në ushtrimin e kompetencave të parashikuara në pikat 1, 6 dhe 7, të këtij neni, duhet të marrë mendimin nga ministri përgjegjës për energjinë. 
Së fundmi në neni 97 “Tregu i energjisë elektrike”
3. Ministri përgjegjës për energjinë, në bashkëpunim me palët e interesuara në sektorin e energjisë elektrike dhe pasi merr mendimin e Autoritetit të Konkurrencës, harton modelin e tregut të energjisë elektrike, që miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave, ku përcaktohen të paktën: 
a) mënyrat e bashkëpunimit ndërmjet pjesëmarrësve të tregut të energjisë elektrike; 
b) marrëdhëniet kontraktore të nevojshme; 

c) informacioni dhe shkëmbimi i të dhënave kryesore, të kërkuara mes pjesëmarrësve të tregut. 
Fusha përkatëse e përgjegjësisë së Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është përcaktuar në vendimin nr. 835, datë 18.9.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes”, të ndryshuar. 
Për sa i përket rolit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes në raport me OST shpjegojmë si më poshtë:
Rezulton se Operatori i Sistemit të Transmetimit, OST sh.a. është e organizuar në formën e një shoqërie aksionere me kapital 100% shtetëror. Kjo gjë është në përputhje me përcaktimet e bëra në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, ku në nenin 53, është përcaktuar se:
- Operatori i Sistemit të Transmetimit 
1. Operatori i Sistemit të Transmetimit është personi juridik i licencuar për kryerjen e veprimtarisë së transmetimit të energjisë elektrike, i cili ka në pronësi sistemin e transmetimit dhe respekton parimin e pavarësisë, të përcaktuar në nenin 54 të këtij ligji. 
3. Këshilli i Ministrave përcakton autoritetin publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të Operatorit të Sistemit të Transmetimit, i cili duhet të jetë i pavarur nga aktivitetet e prodhimit apo furnizimit, në kuptim të nenit 54 të ligjit.
Në zbatim të pikës 3 të nenit 53 të këtij ligji, është miratuar VKM-ja nr. 317 datë 27.14.2016, “Për përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson Shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike”, e cila ka përcaktuar si më poshtë:
1. Autoriteti publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive Korporata Elektroenergjetike Shqiptare sh.a. dhe Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a., është Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
2. Autoriteti publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST), është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.
3. Ministri i Energjisë dhe Industrisë dhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes emërojnë anëtarët e këshillave mbikëqyrës të shoqërive të përcaktuara në pikat 1 dhe 2, duke zbatuar kufizimet e përcaktuara në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. 
- Po kështu në nenin 1, të ligjit nr. 8/2016, ‘Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 7926, datë 20.4.1995, “Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare”, të ndryshuar, është përcaktuar se:
“Ushtrimi i së drejtës së përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore, përfshirë edhe të drejtën e emërimit të anëtarëve të këshillave mbikëqyrës, në shoqëritë elektroenergjetike, bëhet në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, dhe në shoqëritë e gazit natyror bëhet në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror.”
Pra, nga përcaktimet e përmendura këtu më lartë, rezulton se secila nga ministritë e përmendura duhet të kryejnë funksionin e pronarit të aksioneve në shoqëritë përkatëse. Përpara këtij ndryshimi, ishte Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ajo që ushtronte funksionin e pronarit të aksioneve (autoritetin publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve) në të tria shoqëritë.
Për më tepër sqarojmë se, organizimi i tërë veprimtarisë ekonomike në Shqipëri rregullohet nga ligji nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Ky ligj përcakton dhe rregullon statusin e tregtarit, themelimin dhe administrimin e shoqërive tregtare, të drejtat dhe detyrimet e themeluesve, të ortakëve dhe aksionarëve, riorganizimin dhe likuidimin e shoqërive tregtare. Ky ligj është i detyrueshëm edhe për shoqëritë shtetërore.
OST sh.a. në këndvështrimin e organizimit juridik i është nënshtruar ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Pra me konkretisht roli i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes si Autoriteti publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve në raport me OST sh.a. është ai i pronarit të 100% të aksioneve. Kjo ministri sillet ndaj shoqërisë OST sh.a. dhe ushtron ato të drejta dhe ka ato detyrime njëlloj si çdo pronar tjetër privat sillet ndaj aksioneve që ka në një shoqëri aksionere që në Shqipëri është ndërtuar dhe funksionon në bazë të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare”.
Pra , Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes luan rolin e aksionerit të vetëm duke marrë çdo vendim që ka në kompetencë Asambleja e Përgjithshme në një shoqëri anonime sipas parashikimeve të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtarë” të ndryshuar.
Këtë rol për Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare sh.a. dhe Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a., në bazë të nenit 1, të VKM-së nr. 317, datë 27.14.2016, “Për përcaktimin e autoritetit publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike”, e luan Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Rezulton se tashmë Korporata Elektro-energjetike Shqiptare sh.a. dhe Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a., kanë kryer të gjitha procedurat për përmbushjen e këtij detyrimi, duke përmbushur në këtë mënyrë dhe detyrimin e pavarësisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit, nga aktivitetet e prodhimit apo furnizimit, në kuptim të nenit 54 të ligjit.
Për sa i përket Këshillit Mbikëqyrës në nenin 135 “Të drejtat dhe detyrimet” të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare” të ndryshuar, është përcaktuar se:
 2. Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë: 
a) përcaktimin e politikave tregtare; 
b) ndryshime të statutit; 
c) emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit të administrimit (sistemi me një nivel) dhe (në sistemin me dy nivele) të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës. 
Në Statutin e OST sh.a. (neni 13 Këshilli Mbikëqyrës), është përcaktuar se: 
Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga 6 (gjashtë) anëtarë të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme.
Pra Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes emëron anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të OST sh.a. Rezulton se Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes në cilësinë e Asamblesë së Përgjithshme të OST sh.a. dhe në zbatim të pikës 3, të VKM-së nr. 317, datë 27.4.2016, “Për përcaktimin e Autoritetit Publik”, që përfaqëson Shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike” në të cilën është përcaktuar se:
Ministri i Energjisë dhe Industrisë dhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes emërojnë anëtarët e këshillave mbikëqyrës të shoqërive të përcaktuara në pikat 1 dhe 2, duke zbatuar kufizimet e përcaktuara në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ka miratuar me vendimin nr. 4911, datë 14.6.2016 “Për ndryshimin në Këshillin Mbikëqyrës” anëtarët e rinj të Këshillit Mbikëqyrës të OST sh.a. 
Po kështu, Ministria e Energjisë dhe Industrisë në cilësinë e pronarit për Korporata Elektroenergjetike Shqiptare sh.a., dhe Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. në zbatim të pikës 3, të VKM-së nr. 317, datë 27.14.2016, “Për përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson Shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike”, ka miratuar me urdhrin nr. 210, datë 30.6.2016, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të KESH sh.a. dhe me urdhrin nr. 209, datë 30.6.2016, ka miratuar anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të OSHEE sh.a.
Për sa më sipër, konkludojmë se anëtarët e Këshillit e Mbikëqyrës të OST sh.a., janë emëruar nga MZHETTS-ja, duke respektuar kufizimet e imponuara nga neni 54 i ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”
- Në bazë të nenit 54, në pikat 3, 4, 5, 6 përcaktohet se:
3. Duke filluar nga data 1 janar 2016, i njëjti person nuk ka të drejtë që në të njëjtën kohë:
a) të ushtrojë kontroll, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, mbi një të licencuar, që kryen ndonjë nga veprimtaritë e prodhimit apo furnizimit të energjisë elektrike dhe të gazit natyror dhe të ushtrojë kontroll ose ndonjë të drejtë tjetër ndaj Operatorit të Sistemit të Transmetimit ose rrjetit të transmetimit;
b) të ushtrojë kontroll, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, mbi Operatorin e Sistemit të Transmetimit ose mbi rrjetin e transmetimit dhe të ushtrojë kontroll ose të ushtrojë ndonjë të drejtë mbi një të licencuar që kryen ndonjë nga veprimtaritë e prodhimit apo furnizimit të energjisë elektrike dhe të gazit natyror; 

c) të emërojë anëtarët e këshillit mbikëqyrës, bordit drejtues ose organeve që përfaqësojnë ligjërisht Operatorin e Sistemit të Transmetimit apo rrjetin e transmetimit dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të ushtrojë kontroll apo ndonjë të drejtë mbi një të licencuar që kryen ndonjë nga veprimtaritë e prodhimit apo furnizimit të energjisë elektrike dhe të gazit natyror;
ç) të jetë anëtar i këshillit mbikëqyrës, bordit drejtues ose organeve të tjera që përfaqësojnë të licencuarin pranë të licencuarve që kryejnë veprimtarinë e prodhimit ose furnizimit të energjisë elektrike dhe të gazit natyror dhe veprimtarinë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit ose rrjetit të transmetimit.
4. Ndalimet e parashikuara në shkronjat a, b dhe c, të paragrafit me sipër do të zbatohen në mënyrë të veçantë për:
a) kompetencën për të ushtruar të drejtën e votës;
b) kompetencën për të emëruar anëtarët e këshillit mbikëqyrës, bordit drejtues ose organeve që përfaqësojnë të licencuarin;
c) të drejtën e mbajtjes së një pjese të shumicës së aksioneve.
5. Detyrimi i parashikuar me siper, konsiderohet se është përmbushur nëse dy ose më shumë shoqëri, të cilat kanë rrjetet e tyre të transmetimit, kanë krijuar një sipërmarrje të përbashkët, e cila vepron si një operator i sistemit të transmetimit në dy ose më shumë shtete. Asnjë shoqëri tjetër nuk mund të jetë pjesë e kësaj sipërmarrjeje të përbashkët, përveç rastit kur shoqëria është përcaktuar si operator i pavarur i sistemit të transmetimit dhe është certifikuar sipas kushteve të përcaktuara në këtë ligj.
6. Kur personi i përmendur në paragrafin më sipër, është një organ publik që kontrollohet nga shteti, atëherë dy organe të veçanta publike që ushtrojnë kontroll, njëri mbi Operatorin e Sistemit të Transmetimit ose mbi rrjetin e transmetimit dhe tjetri mbi të licencuarin që kryen funksionin e prodhimit ose të furnizimit të energjisë elektrike, do të konsiderohen sikur nuk janë i njëjti person. 
Siç evidentuar më lart në bazë të VKM-së nr. 317, datë 27.4.2016, “Për përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson Shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike”, rezulton se Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është mbajtëse e 100 % të aksioneve të OST sh.a., ndërkohë që MEI është 100 % aksionere e KESH sh.a. dhe OSHEE sh.a., të cilat ushtrojnë përkatësisht aktivitetin e gjenerimit dhe shpërndarjes e furnizimit universal të energjisë elektrike. 
Në këtë mënyrë, për qëllime të ndarjes së pronësisë së OST sh.a., rezulton e kryer kjo ndarje sipas parashikimeve të pikës 6, të nenit 54, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, si dhe në përputhje me sa përcaktuar në nenin 8, germa “a”, të rregullave “Për certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike”, ku përcaktohet se, ndër kriteret që duhet të përmbushen nga aplikuesi për të mundësuar vendimmarrjen dhe certifikimin nga Rregullatori është: a) Personi juridik që ka pronësinë mbi Operatorin e Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike nuk duhet të ketë të drejta kontrolli të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në aktivitetet e prodhimit, shpërndarjes, furnizimit apo anasjelltas;
Në nenin 8, pika 2, germa “b”, të rregullores, përcaktohet se: Personi juridik që ka pronësinë mbi Operatorin e Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike nuk emëron, kontrollon apo është anëtar i bordeve apo strukturave drejtuese në aktivitetet e prodhimit, shpërndarjes, furnizimit apo anasjelltas, si dhe nuk ushtron të drejtën e votës apo të drejtën e maxhorancës së aksioneve;
Kjo kërkesë e rregullores, ka gjetur zgjidhje në kuadër të parashikimeve të VKM-së nr. 317, datë 27.4.2016, “Për përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson Shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike”, shpjeguar në mënyrë të detajuar më lart. 
Në germën “c”, të pikës 2, të nenit 8, të rregullores “Për certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike”, kërkohet të garantohet konfidencialiteti i informacionit komercial që Operatori i Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike zotëron dhe mos transferimi i stafit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike te ndërmarrjet /sipërmarrjet gjeneruese apo furnizuese;
Referuar akteve të brendshme të kompanisë (Kodi i Etikës i OST sh.a. nr. 3952 prot., datë 1.7.2016) rezulton se çdo punonjës i OST sh.a. duhet të respektojë ndër të tjera ruajtjen e konfidencialitetit të informacionit edhe pas largimit nga shoqëria. Në mënyrë të veçantë në nenin 14 të Kodit të Etikës është përcaktuar sa vijon:
Të mbrojnë sigurinë e çdo informacioni konfidencial;, garantojë mbrojtjen e informacionit që marrin dhe të mos e bëjnë atë publik pa autorizim përkatës por pa cenuar zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”, mos përdorimi i informacionit të mbledhur për përfitim personal, të marrë masa e të parandalojë dhe të mbrojë rrjedhjen e informacionit, të mos përdorë marrjen dhe dhënien e informacionit për përfitime të ndryshme ose kur përbën shkak për lindjen e konfliktit të interesave gjatë marrëdhënieve të punës, të mos japin publikojnë apo të nxjerrin për përdorim publik materiale apo informacione që kanë të bëjnë me politikat ose me aktivitetet e OST sh.a. nëse nuk janë të autorizuar. 
Po ashtu në referencë të nenit 64, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, OST sh.a. ka detyrimin e ruajtjes së konfidencialitetit të informacionit të ndjeshëm tregtar. Në këtë nen përcaktohet se:
Operatori i Sistemit të Transmetimit, duke respektuar në çdo rast përcaktimet e nenit 47, të këtij ligji, apo ndonjë detyrim tjetër ligjor për dhënien e informacionit, ruan konfidencialitetin e informacionit të ndjeshëm tregtar, të siguruar gjatë ushtrimit të veprimtarisë dhe parandalon përhapjen në mënyrë diskriminuese të informacionit për veprimtarinë e tij, me qëllim që të krijojë avantazh tregtar të një palë tjetër. 2. OST-ja nuk përhap të dhënat e ndjeshme tregtare të çdo të licencuari tjetër, përveçse kur kjo është e nevojshme për kryerjen e një transaksioni tregtar. Për të siguruar respektimin e plotë të rregullave të përhapjes së informacionit dhe ndarjes së veprimtarive, ERE merr masa që Operatori i Sistemit të Transmetimit dhe çdo i licencuar tjetër të mos përdorin shërbime të përbashkëta, të tilla si shërbime të përbashkëta ligjore, përveç funksioneve të thjeshta administrative apo të teknologjisë së informacionit. 3. Operatori i Sistemit të Transmetimit, gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij, nuk keqpërdor informacionin e ndjeshëm tregtar të siguruar nga palët e treta, në kuadër të ofrimit apo negocimit të aksesit në sistem. 4. Informacioni i nevojshëm që garanton konkurrencën dhe funksionimin normal të tregut bëhet publik.
Sa më sipër kërkuar nga ligji është pasqyruar në aktet e brendshme të OST sh.a., shpjeguar në mënyrë të detajuar në paragrafin më sipër. 
- Në nenin 8, pika 2, germa “d”, kërkohet: Pasja në dispozicion të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike të burimeve të nevojshme financiare, teknike, fizike dhe njerëzore për të realizuar aktivitetin e tij. Lidhur me këtë kriter të rregullores në analizë të dokumentacionit të dorëzuar nga aplikuesi rezulton se: 
Parlamenti Shqiptar, më 30 prill të vitit 2015 miratoi ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, i cili shënon një hap shumë të rëndësishëm për gjithë legjislacionin shqiptar në përgjithësi si një dëshmi e përafrimit të tij me legjislacionin evropian, por ka rëndësi të veçantë për sektorin e energjisë elektrike, për sa i përket organizimit dhe funksionimit të tij. Ky ligj reflekton parashikimet e paketës së tretë legjislative evropiane në fushën e energjisë dhe si rrjedhojë vendos kritere të reja për organizimin dhe funksionimin e shoqërive të sektorit elektroenergjitik dhe tregut të energjisë elektrike. Një vend të veçantë në këto parashikime ligjore, zë Operatori i Sistemit të Transmetimit, si shoqëria e sektorit elektorenergjitik që ka detyrimin për të garantuar sigurinë e gjithë sistemit elektroenergjitik shqiptar. Për këtë, OST-ja duhet të sigurojë pavarësinë e saj nga kompanitë e tjera të sistemit elektroenergjitik nëpërmjet procesit të certifikimit, transparencës në procesin e alokimit të kapaciteteve të transmetimit, sigurimit të energjisë për humbjet dhe shërbimet ndihmëse në tregun e energjisë nëpërmjet procedurave konkurruese dhe transparente, sigurimit të balancimit të sistemit nëpërmjet organizimit dhe operimit të tregut të disbalancave, sigurimit të tarifave transparente për aksesin në rrjetin e transmetimit, pjesëmarrje aktive në organizimin dhe funksionimin e tregut të energjisë elektrike. Duket qartë që ligji i ri, ashtu sikurse edhe synimi për anëtarësimin me të drejta të plota në ENTSO-E, e vendos OST-në përballë shumë detyrimeve dhe si rrjedhojë para një perspektive të re, të cilat kërkojnë përshtatjen e OST-së me një kompani evropiane transmetimi. Që do të thotë zhvillimin e OST-së, jo vetëm si një kompani që përmbush të gjitha kriteret teknike dhe ligjore evropiane, por edhe si një tërësi burimesh njerëzore që e bëjnë të mundur përmbushjen e këtyre kritereve. Edhe struktura organizative e OST sh.a. është konceptuar duke pasur parasysh pikërisht gjithë sa më sipër, me disa drejtori që kryejnë funksione administrative me varësi nga administratori i shoqërisë dhe tri departamentet, që lidhen drejtpërdrejtë me përmbushjen e objektivave ligjore të sipërpërmendura dhe konkretisht:
- Drejtoria e Drejtimit Operativ, Drejtoria e Operatorit të Tregut, Drejtoria e Planifikim Zhvillimit dhe Drejtoria e Shfrytëzim Mirëmbajtje të Transmetimit u riorganizuan në formën e Departamenteve të cilat përfshijnë disa drejtori si më poshtë vijon:
- Departamenti i Operimit që përfshin 4 drejtori: Drejtoria e Planifikimit dhe Zbatimit të Kodit; Drejtoria e Drejtimit Operativ; Drejtoria e Shërbimeve Teknike; Drejtoria e Tregut të Energjisë Balancuese dhe Drejtoria e Humbjeve në Rrjet. Në këtë mënyrë sigurohet që funksionet e operimit të sistemit të përfshijnë edhe planifikimin e transmetimit (zyrë/sektor) që më parë ishte i përfshirë në Drejtorinë e Planifikim Zhvillimit, si një sektor i lidhur drejtpërdrejtë me të dhënat që sigurohen nga operimi i sistemit. Nga ana tjetër krijimi i një drejtorie të veçantë brenda Departamentit të Operimit i ngarkuar posaçërisht me sigurimin e energjisë për humbjet dhe shërbimet ndihmëse në tregun e energjisë nëpërmjet procedurave konkurruese dhe transparente dhe sigurimin e balancimit të sistemit nëpërmjet organizimit dhe operimit të tregut të disbalancave, konsiderohet si një domosdoshmëri e imponuar nga ligji i ri i sektorit të energjisë dhe një kusht i domosdoshëm për mirëfunksionimin e sektorit të energjisë elektrike, në mënyrë transparente dhe në shmangie të çdo diskriminimi.
- Departamenti i Operimit të Tregut, me dy drejtori në përbërje të tij, është konceptuar si një entitet që në një afat maksimal deri në datë 31.12.2017 do të ndahet ligjërisht dhe financiarisht nga OST-ja. Ky departament ashtu sikurse janë të drejtat dhe detyrimet e parashikuara në ligj, do të jetë i ngarkuar me operimin e tregut të energjisë elektrike, me organizimin dhe administrimin e pasqyrave financiare të energjisë elektrike mes pjesëmarrësve të tregut; mbajtjen e llogarive në emër të palëve tregtare për transaksionet e shitblerjes së energjisë elektrike midis palëve, menaxhimin e procesit të regjistrimit të palëve në treg; menaxhimin e procesit të propozimit, miratimit dhe çdo amendimi të Rregullave të Tregut në përputhje me ligjin etj.

- Departamenti i Transmetimit, i cili përfshin Drejtorinë e Implementimit të Projekteve dhe Inxhinierisë dhe Drejtorinë e Shfrytëzim Mirëmbajtjes së Transmetimit. Ky Departament, përfshin dy drejtori:
- Drejtorinë e Implementimit të Projekteve dhe Inxhinierisë, e cila garanton implementimin optimal të projekteve të zhvillimit të rrjetit, të financuara nga komuniteti i donatorëve të huaj. Është përgjegjëse për projektimin, ndërtimin dhe modifikimin e objekteve e të Rrjetit të Transmetimit të OST (linjat, nënstacionet dhe objektet ndihmëse) në përputhje me planet e përcaktuara të investimeve dhe përforcimeve, duke i përshtatur ato me kërkesat e Planifikimit të sistemit dhe me specifikimet teknike, financiare dhe mjedisore të kompanisë. Përcakton politikën mjedisore të OST dhe siguron zbatimin e saj, me qëllim minimizimin e ndikimit në mjedis të aktiviteteve dhe objekteve të saj. Kryen veprimet ligjore për hartimin e dokumentacionit të nevojshëm për fillimin e procedurave të shpronësimit dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të OST-së;
- Drejtorinë e Shfrytëzimit dhe Mirëmbajtjes së Transmetimit, shfrytëzon dhe mirëmban linjat e transmetimit 400 kV, 220 kV 154 kV dhe 110 kV, e nënstacioneve lidhës midis tyre dhe e nënstacioneve pranë burimeve prodhuese të energjisë elektrike me tension 220 kV e lartë. Shfrytëzon dhe mirëmban sistemin e telekomunikacionit në shërbim të OST sh.a. Shfrytëzon dhe mirëmban sistemin e matjes së energjisë elektrike, në objektet brenda OST sh.a. Mirëmban sistemin e mbrojtjes rele dhe sistemet e kontroll-monitorimit të nënstacioneve të OST-së. 
- Siç cituar më lart, OST është e organizuar në Departamente dhe Drejtori, si më poshtë vijon:
- Kabineti: 5 punonjës;
- Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve: 36 punonjës;
- Drejtoria e Prokurimeve: 7 punonjës;
- Drejtoria Ligjore: 6 punonjës;
- Departamenti i Operimit të Sistemit: 47 punonjës;
- Departamenti i Operimit të Tregut: 9 punonjës;
- Departamenti i Transmetimit: 596 punonjës. 
- Numri total i punonjësve është 725.

- Departamenti i Operimit të Sistemit, përfshin dispeçeritë, numër punonjësish 17.
- Departamenti i Transmetimit përfshin punonjësit që kanë për detyrë mirëmbajtjen e rrjetit të transmetimit, me një numër punonjësish 209.
- Të gjitha burimet financiare të OST-së përfshihen në buxhetin/programin ekonomik të vitit përkatës, i cili miratohet nga Këshilli Mbikëqyrës i OST-së, në përputhje me dispozitat e nenit 20/2/h të kompanisë (si përmendet te shpjegimet për nenin 8, pika 2, germa “m”, e këtij vendimi) dhe nga Asambleja e Përgjithshme (e cila nënkupton pronarin e OST-së, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS) në përputhje me dispozitat e nenit 9.2/ç të kompanisë dhe ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe kompanitë tregtare”, neni 135/2/a.
- OST disponon të gjitha mjetet teknologjike, software-et e nevojshme për të kryer aktivitetet e saj, siç përshkruhet më poshtë. 
Përshkrim i përgjithshëm i sistemit SCADA/EMS System
Sistemet SCADA (Mbikëqyrje kontroll dhe përvetësimi i të dhënave) janë një zgjidhje optimale për qendrat e kontrollit, pasi mundësojnë një operim të sigurt dhe eficient të sistemit elektrik. Këto sisteme kanë një përdorim të gjerë në të gjitha infrastrukturat energjetike (prodhim, transmetim dhe shpërndarje). Operatori i Sistemit të Transmetimit Shqiptar, OST sh.a. në qendrën e kontrollit operon me “Net Work Manager SCADA/EMS (Supervisory Control and Data Acquisition / Energy Management System)”, projekt i cili është implementuar në nëntor të 2012-s. Përveç eficiencës në operimin e sistemit, menaxhuesi i rrjetit, është, gjithashtu, një sistem informacioni mbi energjinë, duke i mundësuar vendimmarrësve një proces informacioni të sigurt. 
Menaxhuesi i rrjetit mundëson një ambient i cili inkurajon dhe përmirëson njohjen dhe studimin e sistemit elektroenergjitik, si dhe mjetet e sistemit të menaxhimit të energjisë (EMS tools), duke bërë të mundur që Operatorët të operojnë në mënyrën me optimale të mundshme. Kjo platformë e hapur dhe e gjithanshme lejon integrimin e sistemeve të tjera të informacionit dhe në të njëjtën kohë edhe një nivel të lartë të sigurisë së IT.
Aplikacionet e menaxhuesit të rrjetit janë të ndërtuara mbi një platformë të hapur në një arkitekturë të vetme dhe mund të manovrohen për kontrollin dhe analizën në kohë reale, si dhe për qëllime optimizimi dhe planifikimi. Këto mjete të fuqishme për operimin e rrjetit mundësojnë një operim ditor eficiient dhe të sigurt duke mimizuar shpenzimet kapitale afatgjatë. 
1. SCADA (Mbikëqyrje kontroll dhe përvetësim i të dhënave)
Në sistemin e kontrollit SCADA të Operatorit të Sistemit të Transmetimit Shqiptar, OST sh.a. monitorohen dhe operohen në kohë reale të gjithë nënstacionet 400/220kV, si dhe nënstacionet më të rëndësishme 110kV. Në lidhje me aplikacionet e sistemit SCADA mund të përmendim disa nga më të rëndësishmet:
- Funksionet e përvetësimit të të dhënave, të cilët mundësojnë integrimin e pajisjeve të kontrollit të sistemeve të fuqisë, RTU-ve, si dhe sistemet e kontrollit të nënstacioneve. Protokolli i cili përdoret për komunikimin me RTU-të, si dhe sistemet e kontrollit të nënstacioneve është: IEC 6087-5-104. Komunikimi me qendrat e tjera të kontrollit kryhet nëpërmjet ICCP (Inter-Center Communication Protocol). Aktualisht OST sh.a. përdor ICCP për komunikimin me CGES (Qendra e Kontrollit e Malit të Zi) dhe IPTO (Qendra e Kontrollit e Greqisë). 
- Monitorimi dhe procesimi i eventeve;
- Kontrolli mbikëqyrës dhe ndërlidhës;
- Arkivimi i të dhënave;
- Raportimi dhe llogaritjet;
- Ndërveprimi njeri-makinë.
2. EMS Sistemi i Menaxhimit të Energjisë (Energy Management System). 
Menaxhuesi i rrjetit EMS ofron një potencial të plotë të sistemit të menaxhimit të energjisë. Sistemi i menaxhimit të energjisë (EMS) përmbush objektivat për optimizimin e transmetimit të energjisë, kostot e operimit dhe në të njëjtën kohë ruajtjen e sigurisë së sistemit. Funksionet e tij përfshijnë: 
- Përkrahje në vendimmarrje;
- Planifikim të energjisë;
- Kontroll dhe skedulim të gjenerimit; 
- Monitorimin e rrjetit; 
- Vlerësim të sigurisë; 
- Përmirësim të operimit bazuar në skenarët e shpërndarjes optimale të flukseve të fuqisë;
- Mundëson parashikimin e ngarkesës. 

Moduli i sistemit të menaxhimit të energjisë (EMS) është i përberë nga disa aplikacione të rrjetit, ku secili nga këto aplikacione bashkëvepron me të tjerët, por menaxhohen në mënyrë të veçantë nga njeri-tjetri. Modulariteti i EMS-së ofron një lehtësim në menaxhimin e të gjithë paketës së tij. Aplikacionet e Rrjetit të cilat janë pjesë e EMS-së: 
- Fotografuesi i telemetrisë (SNP-Telemetry Snapshot): Fotografuesi i telemetrisë është përgjegjës për marrjen e matjeve të cilat i nevojiten marrësit të statuseve dhe matjeve (Status and Analog Retrieval). Gjithashtu, është përgjegjës për përditësimin dhe ndryshimin e limiteve, duke bërë shpërndarjen e limiteve të vendosura manualisht ose atyre të llogaritura nga Skedari i vlerave të procesuara dhe matjeve në databazë.
- Marrësi i statusve dhe matjeve (SAR-Status and Analog Retrieval): Funksioni bazë i marrësit të statusit dhe matjeve është të mbledhë/koordinojë të dhënat nga ndërtuesi i modelit të rrjetit (NMB), vlerësuesi i gjendjes së sistemit (SE) dhe rrjedhën e dispeçerimit të energjisë elektrike, Dispatcher Power Flow (DPF). 
- Ndërtuesi i Modelit të Rrjetit (NMB-Network Model Builder): Funksioni i ndërtuesit të modelit të rrjetit përcakton topologjinë aktuale të rrjetit(modeli bus/branch), duke pasur parasysh të dhënat për statuset aktuale të elementeve komutues (çelësat, thikat e linjave, thika e zbarave etj.). NMB-ja, gjithashtu, identifikon rrjetet elektrike në sistemin elektroenergjitik. Topologjia përdoret edhe nga aplikacione të tjera. 
- Vlerësuesi i gjendjes së sistemit (SE-State Estimator): Vlerësuesi i gjendjes së sistemit është komponenti më i rëndësishëm në lidhje me funksionimin e EMS-së dhe përdoret për të njehsuar dhe vlerësuar gjendjen e përgjithshme të sistemit elektroenergjitik.
- Analizuesi i Sigurisë (SA-Security Analysis): Analizuesi i sigurisë është aplikacioni i cili është përgjegjës për përcaktimin, përzgjedhjen, si dhe analizën e kontigjencave. 
3. Sistemi i menaxhimit të gjenerimit (Generation Management System-GMS)
Sistemi i menaxhimit të gjenerimit (GMS) përmban procese, që në kohë reale rregullojnë gjenerimin e fuqisë në përputhje detyrimet operuese dhe ekonomike, mban frekuencën e sistemit, si dhe shkëmbimin ndërkufitar në vlerat e tyre të skeduluara. Duke u nisur nga fakti që Shqipëria ka njësi gjeneruese hidrike, sistemi i kontrollit të gjenerimit mundëson në kohë reale kontrollin dhe menaxhimin e fuqisë hidrike, si dhe të burimeve hidrike. Aktualisht të implementuar në sistemin e kontrollit të gjenerimit kemi: HEC Fierza, HEC Koman dhe HEC Vau i Dejës. 
Në qendrën e kontrollit të OST sh.a. është implementuar vetëm kontrolli automatik i gjenerimit (AGC-Automatic Generation Control). Kontrolli automatik i gjenerimit rregullon daljen e njësive gjeneruese në mënyrë që të mbajë frekuencën e sistemit, si dhe shkëmbimin ndërkufitar në vlerat e tyre të skeduluara në përputhje të plotë me standardet e publikuara nga ENTSO-E.
4. Aplikacione të tjera të menaxhuesit të rrjetit
Objektivat kryesore në operimin e sistemit të energjisë elektrike janë: siguria, kualiteti, besueshmëria dhe ekonomia. Për të përmbushur këto objektiva, si dhe standardet e ENTSOE, përveç këtyre tre komponentëve kryesorë të menaxhuesit të rrjetit (SCADA/EMS/GMS) janë zbatuar edhe aplikacione të tjera të cilat janë pjesë e këtyre komponentëve. 
- ICCP (Inter-Center Communication Protocol): Shkëmbimi në kohë reale i të dhënave ndërmjet qendrave të kontrollit është bërë më i thjeshtë dhe eficent duke përdorur ICCP. ICCP mundëson një platformë dhe ambient të hapur të cilat operojnë në mënyrë të pavarur ndërmjet qendrave të kontrollit. Komunikimi ndërmjet qendrave të kontrollit menaxhohet nëpërmjet pajisjeve të jashtme të cilat janë posaçërisht për këtë komunikim, si dhe sigurohet nga përdorimi i “firewall-it” (siç edhe kërkohet nga standardet e ENSTO-E).
- Heqja automatike e ngarkesës (Load Shedding): Funksioni i heqjes automatike të ngarkesës, mundëson aftësinë për të hequr dhe rivendosur ngarkesën nga një listë e paracaktuar ngarkesash.
- Parashikimi afatshkurtër i ngarkesës (STLF-Short Term Load Forecast): Funksioni i parashikimit afatshkurtër të ngarkesës (STLF) mundëson një parashikim me saktësi të lartë të ngarkesës, për një periudhë deri në 15 ditë përpara. STLF proceson në mënyrë të saktë modelet e ndryshme të cilat karakterizojnë ngarkesën e vendit (ditore, javore dhe sezonale) duke përfshirë edhe influencën e variablave të motit. Saktësia në parashikim përmirësohet me kualitetin e të dhënave historike të ngarkesës dhe variablave të motit të cilat përdoren për të ndërtuar parashikimin.
- Parashikimi i Kongjestioneve (CF-Congestion Forecast): Parashikimi i Kongjestioneve (CF) është një mjet për analizimin e kushteve të rrjetit në të ardhmen duke përfshirë llogaritjen e limiteve të koridoreve të transmetimit. CF është një sekuencë programesh të organizuara brenda NAC dhe të ekzekutuara automatikisht. Mjeti CF suporton një studim “një ditë më para” (24 orë e ardhshme).
Cilësitë më të mëdha të Menaxhuesit të Rrjetit të sistemit SCADA/EMS për operimin e sistemit të transmetimit, përfshijnë:
- Përdorimi optimal i Aseteve të rrjetit të Transmetimit.
- Përmirësimin e sigurisë së rrjetit dhe monitorimin e vazhdueshëm të qëndrueshmërisë së sistemit, duke vënë në dukje kushtet e operimit të cilat mund të çojnë në “blackout” të gjerë.
- Vizualizimin e avancuar dhe identifikimin e situatave të ndryshme nga operatorët, gjë e cila çon në një përmirësim të operimit rrjetit.
- Kualitet të lartë të furnizimit.
Pamje e Përgjithshme e Sistemit të Menaxhimit të Tregut; Platforma Elektronike për Menaxhimin e Tregut të Operatorit të Sistemit të Transmetimit në Shqipëri OST sh.a.
Kjo platformë është e organizuar në tri grupe kryesore funksionale, të cilat janë të ndërlidhura me njëra tjetrën.
Funksioni i OST-së 
- Llogaridhënia dhe vendosja; 
- Skedulimi. 
Platforma e transparencës 
Funksioni i Operimit të Tregut 
Më poshtë janë të paraqitura të gjitha modulet dhe funksionet e tyre:
1.1 Procesi i llogaridhënies dhe vendosja 
Ky proces duhet të përmbushë funksionet e mëposhtme të OST sh.a.:
- Merr automatikisht nga sistemi i matjes ose vendos manualisht matjet e linjës së transmetimit e cila lidh dy pjesë të një sistemi (tieline); 
- Realizohet shkëmbimi ndërkufitar i matjeve horizontalisht ndërmjet TSO-ve dhe informacionet e llogaridhënies dhe vendosjes midis niveleve të ndryshme hierarkike të ENTSO-e RGCE;
- Siguron një standard duke mundësuar një paraqitje uniforme për transmetimin e të dhënave të sakta, të dhënave të llogaridhënies dhe zgjidhjes midis Operatorëve Evropianë të Sistemit të Energjisë Elektrike dhe të gjitha organizatave përkatëse midis hierarkisë së ENTSO-E RGCE. 
1.2 Procesi i skedulimit 
Sistemi i skedulimit duhet të përmbushë të gjitha funksionet e skedulimit dhe raportimit të OST si Operator i Sistemit të Transmetimit (OST) në Shqipëri dhe Operatorit të Bllokut të Kontrollit (CBO) te blloku shqiptar (AL Block). 
Sistemet e skedulimit duhet të mundësojnë funksionet e mëposhtme të OST-së:
- Renditja e proceseve përmes zbatimit të portave;
- Paraqitja e balancës për zonën e balancimit në vend; 
- Paraqitja e Balancës për palën përgjegjëse për balancimin në vend (BRP);
- Paraqitja e totalit të zonave të balancimit, zonave të Kontrollit; 
- Zbulimi dhe menaxhimi i problemeve dhe disbalancave (sigurimi i sinjaleve të perceptueshme dhe vizuale); 
- Paraqitja e shkëmbimeve të energjisë midis zonave të balancimit; 
- Menaxhimi i prodhimit dhe konsumit të deklaruar;
- Zbulimi nëse enti sipas rregullimit sekondar është jashtë radhës; 
- Koordinimi i OST-së (paraqitja e deklarimeve ndërkufitare, deklarimeve të OST-së për import/eksportin);
- Paraqitja e skeduleve të pjesëmarrësve duke ngarkuar dosjet XML;
- Ndryshim i skeduleve të paraqitura; 
- Importi i transmetimit të veçuar në nivel ditor nga veçuesit e kapacitetit të transmetimit; 
- Importi i kontratave për të drejtat e kapacitetit në baza ditore duke ngarkuar dosjet XML; 
- Importi dhe modifikimi kontratave për të drejtat e kapacitetit duke hyrë në kapacitetin e veçuar të transmetimit në nivel vjetor, mujor, javor dhe ditor, si dhe nivelin e përditshëm; 
- Kontrolli nëse kontratat për të drejtat e kapacitetit janë tejkaluar; 
- Kontrolli dhe download i (dosjeve XML) i skeduleve dhe raporteve (pranimi, anomalia dhe konfirmimi);
- Pasqyrim i ngjarjeve, mesazheve dhe logove;

- Paraqitja e informacioneve rreth dispo-nueshmërise së enteve; 
- Shtyrja e mbylljes së portës; 
- Krahasim i kapacitetit të veçuar të përditshëm me nominimin; 
- Krahasimi i imbalancave të skedulimit të ri, me një program skedulimi të mëparshëm;
- Raportet statistikore;
- NTC orare; 
- Përputhshmëria SO-SO; 
- Transmetimi i CAX që do të ndikojë te blloku i kontrollit dhe veçuesit e kapacitetit të transmetimit;
- Dërgimi dhe pranimi i planit total; 
- Prodhimi i dokumenteve të nevojshëm për procesin e raportimit; 
- Llogaritja e rezervave terciare bazuar te skedulimi. 
2. Platforma e transparencës
Bazuar në rregulloren (EU) nr. 5 43/2013, 14 qershor 2013 dhe publikimin e të dhënave për tregjet e energjisë elektrike, është bërë e detyrueshme për shtetet anëtare evropiane që sigurojnë të dhëna dhe janë pronare, paraqitja e të gjithë informacionit që lidhet me energjinë elektrike. 
Kjo platformë përbëhet nga disa fusha kryesore, të tilla si:
- Gjenerimi;
- Ngarkesa;
- Transmetimi;
- Menaxhimi i konxhestioneve;
- Remontet; 
- Balancimi për publikimin përmes platformës së transparencës ENTSO-E. 
Transparenca lidhur me informacionet e tregut të energjisë luan një rol thelbësor në zbatimin e tregut të brendshëm të energjisë elektrike, si dhe për krijimin e tregjeve efikase, likuide dhe konkurruese të shumicës. Gjithashtu, ka një rëndësi të lartë në krijimin e një ambienti të barabartë ndërmjet pjesëmarrësve të tregut, duke shmangur kështu abuzimin dhe duke mundësuar rritjen e sigurisë së furnizimit të energjisë.
Moduli i transparencës do t’i mundësojë OST-së funksionet e mëposhtme:
- Burimi i të dhënave: Burimet e veçanta të të dhënave, të cilat përmbajnë të dhëna që kërkohen nga Rregullorja e BE-së duhet të publikohen. (Së pari, duhen përcaktuar se cilat do të jenë burimet e të dhënave për çdo të dhënë. Për shembull, për disa të dhëna është përgjegjëse OST-ja, disa të dhëna janë nën përgjegjësinë prodhuesit të energjisë elektrike ose Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, apo edhe SEE CAO, i cili publikon të dhëna në emër të OST-së).
- Integrimi i të dhënave: Moduli i cili nxjerr të dhënat e kërkuara nga burimi i të dhënave, transformon ato në një model specifik dhe i ruan ETP bazën e të dhënave për lidhjen e tyre. 
- Procesi i skedulimit: Bën të mundur mbledhjen e të dhënave (siç janë të dhënat e matjes ose sistemi SCADA) dhe më tej i publikon ato në platformë në afatet e mirëpërcaktuara. 
- Procesi i transformimit të të dhënave: Transformon të gjitha të dhënat në formate standarde XML, të përcaktuara paraprakisht nga ENTSO-e dhe pastaj publikimin e tyre te formati i transparencës duke përdorur protokollin MADES. (**dokumenti XML duhet të përputhet me standardet e ENTSO-e). 
- MADES: MADES është kanali i komunikimit i përdorur për paraqitjen e të dhënave te nyja qendrore e TPC, si dhe për markën e njohurive për procesimin e të dhënave.
- Procesi i “Njohjes”: Si rezultat i një formati të paraqitur “Njohja” do të merret për çdo të dhëne të dërguar, për të siguruar që dosja e dërguar është në proces, është marrë dhe nuk ka asnjë problem teknik (p.sh. sintakse) ose problem në aplikacion (p.sh. në rastin kur nuk arrin të identifikohet Zona Detyruese Bidding Zone). 
3. Funksionet e Operatorit të Tregut
3.1 Ndarja e kapaciteteve të internjeksionit 
Ky modul menaxhon procesin e përgjithshëm të ndarjes (alokimit) të kapaciteteve transmetuese të interkoneksionit, duke përfshirë përcaktimin e kapaciteteve dhe aftësive fleksibile për t’u integruar me sisteme të alokimit të kapaciteteve me të cilat operojnë OST-të e vendeve fqinje, si dhe me platforma rajonale për ndarjen e kapaciteteve rajonale.
Në këtë kontekst, kapacitetet transmetuese janë në thelb opsione për përcjellje të energjisë. Një ofertues i suksesshëm ka të drejtën, të marrë kapacitetin e caktuar. Kapaciteti, është një grup i përbërë prej një ose disa blloqesh ku secili prej tyre konsiston në një kapacitet (MW) të disponueshëm për një periudhë kohore. Një ofertues i suksesshëm mund të vendosë për të përdorur qoftë të drejtën për të marrë por edhe për të hequr dorë nga kapaciteti i caktuar.
3.2 Njoftimi i kontratave 
Ky modul mbledh dhe ruan të dhënat dhe informacionet që kanë të bëjnë me kontratat e konkluduara ndërmjet pjesëmarrësve të tregut, si në tregun bilateral ashtu edhe në tregun e centralizuar të energjisë. Ai do të shërbejë si depozitues i të gjithë imformacionit që lidhet me të dhënat e kontratave. Të dhënat që do të përfshihen si nënbashkësi brenda depozitimit kryesor të të dhënave. 
Moduli për njoftimin e kontratës duhet të mundësojë funksionet e mëposhtme të OST-së:
- Të mbajë të dhënat në lidhje me të gjitha kontratat e mbyllura;
- T’i lidhë me përbërësit e menaxhimit të të dhënave për energjinë; 
- T’i lidhë me përbërësit e skedulimit dhe të nominimit;
- Të jetë nënbashkësi e komponentit për depozitimin e të dhënave. 
3.3 Skedulimi dhe nominimi
Ky modul menaxhon procesin e nominimit të skedulit fizik.
Një nominim është një kërkesë për një furnizues për një sasi fizike të energjisë elektrike sipas kushteve të një kontrate të veçantë.
Skedulimi ndan nominimin në kohë sipas një programi skedulimi ditor.
Moduli i skedulimit dhe nominimit duhet të përmbushë funksionet e mëposhtme:
- Të sigurojë raportimin për vlerësimin e fizibilitetit fizik të të gjitha kontratave 
- Të sigurojë raportimin e miratimit teknik për të gjithë kontratat e mbyllura 
- Të sigurojë raportimin e verifikimit të nominimeve me pjesëtarët e tregut 
- Të prodhojë ofertat përfundimtare të pranuara
- Të konsolidojë të gjithë nominimet e mundshme, të vlefshme, të verifikuara dhe të kontraktuara
- Të skedulojë termat për çdo kontratë furnizimi për çdo orë/ interval I përcaktuar për përdoruesit për ditën në avancë. 
- Të skedulojë intervalet e heqjes automatike të ngarkesës (load shedding) aty ku nuk përmbushet kërkesa 
- Të lidhet me një sistem rajonal për parashikimin e ditës në avancë, kur/nëse kjo është funksionale gjatë jetëgjatësisë së sistemit
- Të ofrojë informacion skedulimi për drejtuesin e bllokut të kontrollit
- Të lidhet me sistemin për parashikimin e kërkesës së SCADA (STLF-Parashikimi i Ngarkesës Afat-Shkurtër). Rezultatet nga STLF (parashikimi i ngarkesës afat shkurtër janë në formatin XML bazuar në një skemë të veçantë xsd dhe që mund të hiqen në nga formati xls.
3.4 Menaxhimi i të dhënave për energjinë
Ky është komponenti kryesor që mbledh, proceson, menaxhon dhe arkivon të gjitha të dhënat e nevojshme të energjisë për procesin e duhur financiar. Komponenti duhet të përfshijë një modul faturimi të përcaktuar dhe një modul publikues të përcaktuar.
Procesi i vendosjes duhet të ndërmerret në bazë ditore për ditën paraardhëse. 
Të dhënat e menaxhuara duhet të përfshihen në një nëntabelë brenda depozitimit të të dhënave kryesore. 
Moduli Menaxhimi i të Dhënave të Energjisë duhet të mundësojë funksionet e mëposhtme të OST-së:
- Të përcaktojë furnizimet e kontraktuara; 
- Të përcaktojë furnizimet e disbalancuara;
- Të gjenerojë faturat e përcaktuara;
- Të ndjekë pagesat duke përfshirë marrjen e analizave të vjetra (të shkuara);
- Të ruajë dhe arkivojë të dhënat e energjisë, aktuale dhe të shkuara; 
- Të ruajë dhe arkivojë të dhënat e faturuara, aktuale dhe të shkuara;
- Publikojë të dhënat aktuale të konsumit nga palët tregtare;
- Të lidhet me komponentët për njoftimin e kontratës;
- Të lidhet me komponentët për mekanizmin e balancimit. 
3.5 Depozitimi i të dhënave/raportimi 
Ky modul merr dhe formaton të gjitha të dhënat që do të përdoren për analizat, raportimet dhe publikimet. Nënbashkësitë specifike të të dhënave do të përfshijnë sa më poshtë: 
a) Të dhëna të parashikuara; 
b) Të dhëna të ankandit; 
c) Të dhëna bilaterale të kontratës; 
d) Të dhëna të palës tregtare; 
e) Të dhëna të kontratës; 
f) Të dhëna të skeduluara; 
g) Të dhëna të balancimit; 
h) Të dhëna të vendosjes dhe faturimit; 
i) Të dhëna të bllokut ndërlidhës. 
Moduli i të dhëna depozituese/raportuese duhet të mundësojë funksionet e mëposhtme të OST-së:
- Të sigurojë një formë standarde, konsistente, të pastër dhe të integruar të të dhënave. 
- Të sigurojë të dhëna me strukturë të përshtatshme që të bëjnë të mundur përmbajtjen e të gjitha raportimeve të ndryshme dhe kërkesave analizuese. 
- Të sigurojë dhe të menaxhojë fjalorë të dhënash për mbështetjen e aksesit dhe semantikës. 
- Të sigurojë mjetet për të mbajtur origjinën e të dhënave, konvertimin dhe ngarkimin e të dhënave. 
- Të sigurojë mjetet për menaxhimin e metadatës. (një grup të dhënash që përshkruan dhe jep informacione në lidhje me të dhëna të tjera)
- Të sigurojë mjetet për të mbështetur inteligjencën e biznesit (raportimit dhe radhitjen, panelin e kontrollit, procesin analizues online etj.) 
3.6 Mekanizmi i balancimit
Moduli i llogaritjes së çmimit të tregut të balancimit (BMPC), është përgjegjës për funksionalitetin e nevojshëm të tregut të OST sh.a. për llogaritjen e skedulave dhe çmimit.
Duhet të përmbushen kërkesat e mëposhtme:
- Ndërfaqja e pjesëmarrësve të tregut (MPI), përgjegjëse për funksionimin e nevojshëm për ndërfaqen e pjesëmarrësve të tregut 
- Regjistrimi i pjesëmarrësve të tregut (MPR), përgjegjëse për funksionimin e regjistrimit të pjesëmarrësve të tregut.
Ky modul përllogarit skedulet optimale ekonomike të dispeçerimit për balancimin, duke dhënë:
- Nominimet fizike;
- Ofertat e energjisë rritëse/zbritëse;
- Parashikimi i ngarkesës së sistemit.
Çmimet së bashku me skedulimet e modulit BMPC ruhen në bazën e të dhënave të tregut të OST-se dhe më pas do të publikohen për pjesëmarrësit e tregut. Këto skedula, së bashku me çmimet e ekuilibrit të tregut, do të vihen, gjithashtu, në dispozicion të sistemit të vendosjes.
Moduli i Mekanizmit të Balancimit duhet të përmbushë funksionet e mëposhtme të OST-së: 
Të përllogarisë disbalancat e energjisë aktive (në MW/MWh) ndërmjet livrimit të skeduluar dhe atij aktual, për kontratën e secilit furnizues, në bazë ditore.
- Llogaritja do të ndërmerret në kohë reale, për një ditë më parë.
- Për të aplikuar politikat e çmimeve kontraktuale të rëna dakord (p.sh. – përshkallëzimi i çmimeve për një disbalancim pozitiv (blerja) dhe çmimet për një disbalacim negativ (furnizimi). Disbalancat e vendosura nga OST duhet të hiqen para përcaktimit për të përdorur përshkallëzimin e çmimeve për disbalancat pozitive dhe çmimet për disbalancat negative. 
- Të ofrojë ndërhyrje manuale te çmimet e disbalancave. 
- Të transmetojë detyrimet për disbalancën e llogaritur te pjesëmarrësit e tregut.
- Të lidhet me komponentin e njoftimit të kontratës.
- T’i mundësojë modulit të Menaxhimit të të Dhënave të Energjisë, të dhënat që lidhen me kontratat dhe disbalancat. 
3.7 SHËRBIME NDIHMËSE
Ky komponent menaxhon tregtimin në këtë mekanizëm ku përfshihet procesi i llogaritjes. Shërbimet ndihmëse përfshijnë kontrollin e frekuencës, rregullimin e fuqisë aktive nëpërmjet rezervave primare, sekondare, terciare, si dhe rregullimin e energjisë reaktive.
Moduli i Shërbimeve Ndihmëse duhet të mundësojë funksionet e mëposhtme të OST-së:
- Të llogarisë shërbimet ndihmëse (në MW/MWh) të planifikuara dhe aktuale, në lidhje me çdo kontratë të furnizuesve, me bazë ditore.
- Llogaritja duhet të ndërmerret në kohë reale, për një ditë më parë.
- Të zbatojë politikat e çmimeve kontraktuale të rëna dakord. 
- Të bëjë të mundur ndërhyrjen manuale të çmimeve të shërbimeve ndihmëse.
- Të transmetojë përgjegjësitë e llogaritura të shërbimeve ndihmëse për pjesëmarrësit e tregut.
- Të lidhet me komponentin e njoftimit të kontratës.
- T’i sigurojë komponentit të të dhënave të menaxhimit të energjisë, informacion lidhur me kontratat dhe shërbimet ndihmëse.
Softuer për parashikim automatik të kongjestioneve një ditë në avancë për OST-të e Evropës Juglindore. 
Financuar nga banka KfW, EKC dhe grupi DMS zhvilluan softuerin me zgjidhje automatike për DACF, për OST-të e Evropës Juglindore. Agjencia e ekzekutimit të projektit ishte OST Shqipëri, dhe OST-të e grupit CMMI (Congestion Management and Market Integration) monitoruan procesin e zhvillimit.
Funksionet kryesore të softwer-it përfshijnë:
- Përgatitja e modeleve individuale FO (për parashikimin) në bazë të modeleve të snapshoteve dhe të dhënave të planifikimit.
- Bashkimi dhe përshtatja e modeleve rajonale të rajonit SEE.
- Analizat e DACF bazuar në modelet e bashkuara.
PSS®E 33.1- Aparat Simulator i Sistemit të Energjisë Elektrike për Inxhinieri (PSS/E)
Aparati Simulatori i Sistemit të Energjisë Elektrike për Inxhinieri (PSS/E) është një mjet softuer i cili përdoret për rrjetet elektrike të transmetimit. Është një program i integruar, interaktiv për simulimin, analizimin, dhe për të optimizuar performancën e sistemit të energjisë elektrike dhe ofron karakteristika probabilistike dhe dinamikë të modelimit. Softueri ofron për planifikimin e transmetimit dhe inxhinierët një mjet për përdorim në projektimin dhe funksionimin e rrjeteve të besueshme.
Funksionet kryesore të software janë:
- Zgjidhje të shpejtë dhe të besueshme për shpërndarjen e flukseve të energjisë elektrike për modele të rrjetit deri në 200,000 nyje.
- Analiza të shpejta dhe të qëndrueshme të kontigjencave, duke përfshirë veprimet automatike korrigjuese dhe modelimin e skemës së veprimit korrigjues.
- Mbështetje të plotë nyje-çelës për modelimin e detajuar të topologjisë së nënstacionit. Analiza të automatizuara PV/QV me grafikë gjenerimi. 
- Program automatizimi i fuqishëm dhe përshtatje me të gjitha karakteristikat Python® API.
- Analiza të balancuara dhe të pabalancuara të lidhje të shkurtra, analiza të kontigjencave (deterministike dhe probabilistike).
- Rindërtim grafik të modeleve kontrolluese sipas përdoruesit.
- Ndërfaqe grafike moderne.
- Shpërndarje të plotë të flukseve të fuqisë dhe librari modelesh dinamike, duke përfshirë teknologjitë e reja si pajisjet FACTS dhe turbinat e erës.
- Model ndërtues (Code-based, user-written).
- Lehtësi në ndërtimin e grafikëve të objekteve të integruar.
Ndërtim grafik i modeleve (user-defined) kontrollues. 
EAS (ENTSO-E- Sistemi i Ndërgjegjësimit Awareness System)
Sistem i centralizuar i cili menaxhohet nga dy entitete pritëse (Amprion dhe RTE) dhe ndahet me të gjitha OST-të partnere duke përdorur rrjetin e Electronic Highway. Kjo është një platformë informuese e cila ju pasqyron OST-ve partnere një pamje globale dhe në kohë reale të Rrjetit Evropian të Transmetimit.
Gjithashtu, ka shumë raste ku përdorimi i kësaj platforme është shumë i dobishëm në punën e përditshme të dispecerive, si për shembull në rastin e një disturbance, është e mundur që të identifikohet origjina dhe, gjithashtu, të jetë e dobishme në zgjidhjen e problemit. Përveç kësaj mund të përdoret në rastin kur arrihet një situate kritike. Në këtë rast na lejon që të përfitojmë një vlerësim më të mirë të kushteve dhe arsyeve që çuan në këtë situate.
Në këtë platformë, realizohet ndarja e të gjithë informacionit të kërkuar për sistemin tonë të transmetimit. Informacionet që ndahen janë dy tipa:
Matjet dhe të dhënat automatike në kohë reale për një pasqyrim objektiv të fizikës.
- Treguesit manualë për analizën faktike dhe analizën për përllogaritjen e mundësive të ndryshme (first step analysis): gjendjet e sistemit, mesazhet e paracaktuara ose mesazhet me tekst të lirë.
Për sa përcaktuar në kriteret sipas 714/2009 e EC, lidhur me çështjet e cross border dhe si OST sh.a. i plotëson këto kritere.
OST është nënshkruese e marrëveshjes ITC. 
OST sh.a. ndan të gjitha kapacitetet e ndërlidhura midis linjave të ndërlidhjes për të gjithë kufijtë, përmes ankandeve të organizuara nga SEE CAO. Përjashtimi i vetëm është kufiri Shqipëri-Kosovë, për faktin që Kosova akoma nuk njihet si zonë kontrolli (dhe Serbia nuk merr pjesë në SEE CAO).
Detyrimet për akses në rrjet përgatiten nga OST-ja dhe paraqiten për miratim tek Autoriteti Rregullator, sipas metodës së llogaritjes së tarifës për transmetimin e energjisë elektrike dhe sipas udhëzimeve për aplikimin dhe tarifat për lidhjet e reja ose modifikimin e lidhjeve ekzistuese në rrjetin e energjisë elektrikë të OST-së. 
Tarifat e përmendura më sipër janë transparente, ato marrin në konsideratë nevojën për sigurinë e rrjetit dhe reflektimin e kostove reale të shkaktuara për aq kohë që ato korrespondojnë me ato të një operatori eficient dhe strukturës së rrjetit, dhe aplikohen në mënyrë jodiskriminuese.
Në nenin 8, pika 2, germa “e”, Angazhimi i Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike për përmbushjen e një plani 10-vjeçar zhvillimor të rrjetit i monitoruar dhe aprovuar nga rregullatori; 
Në lidhje me përmbushjen e këtij detyrimi, ligji nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike», ka bërë disa parashikime të cilat përfshijnë dhe përbëjnë detyrimin e OST sh.a. në lidhje me hartimin e një plani 10-vjeçar zhvillimor, që duhet të përmbajë, procedurën e miratimit, procedurën e rishikimit, detyrimin e raportimit në lidhje me këto plane në ERE dhe më konkretisht:
Neni 60, i ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” - zhvillimi i rrjetit të transmetimit
1. Operatori i Sistemit të Transmetimit harton një plan dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit, në konsultim me palët e interesuara, dhe e paraqet për miratim në ERE.
2. 	Plani i zhvillimit të rrjetit duhet të marrë në konsideratë:
a) kërkesën dhe ngarkesën ekzistuese dhe atë të parashikuar;
b) planifikimin urban dhe rajonal të zonës ku shtrihen instalimet e transmetimit;
c) planet e investimeve për rrjetet rajonale të Komunitetit të Energjisë;
ç) legjislacionin e mbrojtjes së mjedisit.
3.	 Plani i zhvillimit të rrjetit duhet të përmbajë:
a)	 masa efikase, në mënyrë që të garantojë përshtatshmërinë e sistemit dhe sigurinë e furnizimit;
b)	 mjetet financiare të parashikuara për investimet në sistemin e transmetimit;
c)	 të gjitha investimet e miratuara dhe të identifikojë investimet e reja, të cilat duhet të zbatohen në tri vitet e ardhshme;
ç) afate të përcaktuara për të gjitha projektet e investimeve;

d) 	informacion për pjesëmarrësit e tregut për infrastrukturën transmetuese kryesore që duhet të ndërtohet ose të përmirësohet gjatë dhjetë viteve të ardhshme.
4. ERE shqyrton planin dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit dhe në rast se vëren se nuk janë përmbushur kushtet e përcaktuara në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni, kërkon nga Operatori i Sistemit të Transmetimit të plotësojë dhe/ose të ndryshojë planin e tij dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit.
5. Operatori i Sistemit të Transmetimit paraqet pranë ERE-s, së bashku me aplikimin për miratimin e tarifës, planin e përditësuar të investimeve për vitin pasardhës. Në rast se Operatori i Sistemit të Transmetimit aplikon për një tarifë për një periudhë rregullatore më të madhe se 1 vit, programi i investimeve do të përmbajë një analizë të investimeve të planifikuara për periudhën rregullatore përkatëse.
	6. Kur ERE konstaton se Operatori i Sistemit të Transmetimit nuk ka realizuar për tri vite, një investim të parashikuar sipas planit 10-vjeçar, dhe gjykon se investimi është i nevojshëm dhe mund të financohet pa penguar operimin normal të rrjetit, i kërkon atij të marrë një nga këto masa:
a) të realizojë investimin në fjalë;
b) të organizojë një procedurë konkurruese për realizimin e investimit në fjalë, të hapur ndaj çdo investitori;
c)	 të pranojë rritjen e kapitalit, me qëllim financimin e investimeve të nevojshme.
7. Kur ERE merr masa, sipas shkronjës “b”, të pikës 6, të këtij neni, mund të detyrojë Operatorin e Sistemit të Transmetimit të zbatojë një ose më shumë nga alternativat e mëposhtme:
a) të sigurojë financimin nga ndonjë palë e tretë;
b) të kërkojë ndërtimin nga ndonjë palë e tretë;
c) të administrojë asetet e reja pas ndërtimit. Në këto raste tarifat përkatëse do të mbulojnë kostot e investimeve në fjalë.
8.	 ERE në ushtrimin e kompetencave të parashikuara në pikat 1, 6 dhe 7, të këtij neni, duhet të marrë mendimin nga ministri përgjegjës për energjinë.
	9.	 ERE harton dhe miraton një rregullore për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planeve të investimit.
Neni 56 - Detyrat e Operatorit të Sistemit të Transmetimit

Operatori i Sistemit të Transmetimit ka këto detyra kryesore: raporton çdo katër muaj në ERE, për:
ii) kërkesat e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe të përdoruesve të sistemit për zhvillimin e rrjetit të transmetimit;
Po kështu ligji ka parashikuar (në nenin 60, pika 9) detyrimin e ERE-s për hartimin dhe miratimin e një rregullore për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planeve të investimit (aktualisht është në proces miratimi rregullorja e re), si dhe të drejtat e ERE-s kundrejt OST sh.a. në lidhje me planin.
Neni 20 - Të drejtat e ERE-s - ERE ka të drejtat e mëposhtme:
d) shqyrton dhe miraton në përputhje me parimin e planifikimit me koston më të ulët, planet e investimeve të operatorëve të transmetimit dhe shpërndarjes dhe monitoron zbatimin e tyre;
Për më tepër, struktura e re organizative dhe rregullorja e re e funksionimit të OST sh.a., ka reflektuar në mënyrë më të qartë dhe më të detajuar nëpërmjet ndarjeve të detyrave të secilës drejtori (shih përshkrimin e detyrave të Departamentit të Transmetimit) dhe angazhimin e OST sh.a. për përmbushjen e një plani zhvillimor.
Neni 8, pika 2, germa “f”, Aftësia e Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike për të përmbushur detyrimet e përcaktuara në rregulloren (EC) No. 714/2009 dhe ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”;
Referuar dokumentacionit depozituar në ERE nga OST sh.a. rezulton se: OST sh.a. menaxhon linjat e transmetimit me nivelet e tensionit duke filluar nga 110 kV në 400 kV, nënstacionet me nivelin më të lartë të tensionit 220 kV dhe 400 kV, si dhe instalime të tjera në përdorim për transmetimin e energjisë elektrike. Sistemi i transmetimit arrin 14 nënstacionet me një fuqi totale transformues të 3876 MVA. Dy nënstacionet kryesore 400/220 kV Tirana 2, respektivisht dhe Elbasan 2, që ka një kapacitet të instaluar prej 600 MVA secili, janë dy nyjat kryesore të sistemit të transmisionit për tranzit energjie nga rrjeti 400 kV (që vijnë nga linjat e interkoneksionit) në rrjetin 220 kV. Nyjat e ngarkesës së sistemit të transmetimit janë kryesisht nënstacionet 110 kV të sistemit të shpërndarjes dhe disa konsumatorë të lidhur direkt me rrjetin e transmetimit. Ka vetëm një 400/110 kV me kapacitet të instaluar prej 300 MVA. Linjat e transmetimit: Tërësia e linjave të sistemit të transmetimit përbëhet nga ato të tensioneve 110 kV, 150 kV, 220 kV dhe 400 kV. Gjatësitë e linjave të transmetimit, sipas niveleve të tensionit janë si më poshtë:
- Linjat e transmetimit 400 kV, 445 km (duke përfshirë edhe linjë të re Tirana 2 - Kosova b);
- Linjat e transmetimit 220 kV, 1145.5 km;
- Linjat e transmetimit 150 kV, 34.4 km;
- Linjat e transmetimit 110 kV 1418.0 km.
Një pjesë e linjave të transmetimit të përmendura më lart të përfshijë edhe linjat e interkonjeksionit me vendet fqinjë në territorin shqiptar si më poshtë:
- Linja e interkoneksionit 400 kV Zemblak (AL) - Kardia (GR), 94.751 km;
- Linja e interkoneksionit 400 kV Tirana 2 (AL) - Podgoricë (ME), 154.706 km;
- Linja e interkoneksionit 220 kV Fierze (AL) - Prizren (KS), 68 km;
- Linja e interkoneksionit 220 kV Koplik (AL) - Podgoricë (ME), 37.765 km;
- Linja e interkoneksionit 150 kV Bistrica (AL) - Myortus (GR), 63.4 km;
- Linja e re e interkoneksionit 400 kV, Tirana 2 (AL) - Kosova b (KS), 242 km është përfunduar në qershor të vitit 2016, por nuk është në funksion. Burimet kryesore të prodhimit të energjisë elektrike me një kapacitet total prej 1475 MW janë të lidhur me rrjetin 220 kV, si dhe disa njësi të tjera të rëndësishme gjeneruese të cilat janë në proces, që do të jetë i lidhur me rrjetin 220 kV.
Rrjeti 400 kV është zhvilluar më vonë, sidomos për interkonjeksionin me sistemet fqinje. Ky është rrjeti kryesor përmes të cilit shkëmbimi i energjisë elektrike me vendet fqinje (në rajon) kryhet, ndërsa asnjë impiant prodhimi i energjisë elektrike kombëtare nuk është e lidhur me të. Fluksi i energjisë që vjen nëpërmjet linjave të interkonjeksionit 400 kV shkon për përdorues, kryesisht nëpërmjet dy shkallëve të transformimit: 400/220 kV dhe 220/110 kV.
OST sh.a. kryen menaxhimin e kapacitetit të kufizuar në përputhje me Rregulloren përkatëse miratuar nga ERE me vendimin nr. 124, datë 21.7.2016. 
Impiantet e prodhimit të energjisë elektrike,
Energjia elektrike në Shqipëri aktualisht është prodhuar 100% nga hidrocentralet. Pjesa më e madhe e prodhimit të vendit të energjisë elektrike kryhet nga kaskada e Drinit: HEC Fierzës, HEC Komanit dhe HEC V. Dejës, të cilat janë të lidhura me rrjetin 220 kV. Kjo kaskadë ka një kapacitet total të instaluar prej 1350 MW dhe arrin një mesatare prej rreth 77% të të gjithë prodhimit të energjisë elektrike. Pjesa tjetër i përket hidrocentraleve të vogla lidhur në rrjetin kV 110 dhe ata të lidhur në rrjetin e sistemit të shpërndarjes.
HEC-et me fuqi totale të instaluar prej 223 MW janë të lidhura në rrjetin 110 kV dhe hidrocentralit e vogla me një total të fuqisë së instaluar prej 181 MW janë të lidhura në sistemin e shpërndarjes. Në këtë mënyrë fuqia totale brezi i sistemit të energjisë në Shqipëri është rreth 1851 MW.
Neni 8, pika 2, germa “g”, Kompetencat e Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike për dhënien dhe menaxhimin e aksesit të palëve të treta, si dhe operimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e sistemit me qëllim përmbushjen afatgjatë të kërkesës nëpërmjet planifikimit të investimeve, ndërtimin dhe komisionimin e infrastrukturës përfshirë dhe procedurën e autorizimit;
Në nenin 27, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, Operatori i Sistemit të Transmetimit duhet të sigurojë lidhjen me rrjetin e transmetimit mbi kushte jodiskriminuese. ERE, në bashkëpunim me operatorët e rrjeteve, miraton rregullat që përcaktojnë kostot që do t’i ngarkohen përdoruesit në lidhje me kushtet e veçanta të pikës së lidhjes. Operatori i Sistemit të Transmetimit nuk ka të drejtë të refuzojë lidhjen në rrjet të një përdoruesi të rrjetit me arsyetimin e kufizimeve të mundshme në të ardhmen të kapaciteteve aktuale të rrjetit apo krijimit të një kufizimi të kapacitetit në pjesë të largëta të sistemit të transmetimit. Operatori i Sistemit të Transmetimit nuk ka të drejtë të refuzojë një pikë lidhjeje të re, bazuar në arsyetimin se do të krijojë kosto shtesë lidhur me nevojën e krijimit të kapaciteteve shtesë të elementeve të sistemit në zonën përreth pikës së lidhjes 3. ERE miraton rregulloren për procedurat për lidhjet e reja, të propozuara nga i licencuari, ku përfshihet edhe metodologjia e llogaritjes së kostove dhe marrëveshja standarde e lidhjes, të cilat janë transparente dhe eficiente për të siguruar lidhjen në mënyrë jodiskriminuese të çdo përdoruesi në rrjetin e transmetimit dhe shpërndarjes. Këto rregulla dhe procedura specifikojnë edhe të drejtat dhe detyrimet e operatorit të rrjetit përkatës dhe të palës që kërkon lidhjen, në veçanti, kushtet për lidhjen, afatet, pikat e matjes, si dhe kufijtë e pronësisë midis sistemit dhe përdoruesit të sistemit
. Neni 8, pika 2, germa “h”, Mbështetjen dhe informacionin nga pronari i Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike për përmbushjen e detyrave; financimin ose miratimin e financimeve të investimeve të miratuara nga rregullatori; mbulimin e detyrimeve për asetet e rrjetit; sigurimin e garancive për të lehtësuar/mundësuar financimin e zgjerimit të rrjetit;
Në lidhje me këtë kriter të rregullores, rezulton se sipas ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, neni 135, pika 2, germat “dh”, “e”, “ë”, “f”, “g”...:
Asambleja e përgjithshme e shoqërisë merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:
dh) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
e) shpërndarjen e fitimeve vjetore;
ë) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
f) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
g) ndryshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta; 
Në përputhje me parashikimet e Statutit të OST sh.a., neni 9, Asambleja e Përgjithshme (pra, pronari i OST sh.a.), merr çdo vendim që ka në kompetencë sipas parashikimeve të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
 Miratimet e mësipërme rezultojnë të jenë marrë sipas:
- Letër nr. 536/1 prot., datë 5.2.2016, i ministrit të MZHETTS-së “Miratim i programit ekonomik të shoqërisë për vitin 2016”.
- Letër nr. 3104/1 prot., datë 28.4.2016, i ministrit të MZHETTS-së “Miratim i ndryshimeve në programin ekonomik të shoqërisë për vitin 2016”.
- Letër nr. 6027/1 prot., datë 28.7.2016 i ministrit të MZHETTS-së “Miratim i bilancit kontabël dhe shpërndarjen e rezultatit të vitit 2015”.
Siç është shpjeguar deri me tani sipas nenit 8, pika 2, germa “h”, rezulton që OST ka të gjithë mbështetjen e nevojshme nga pronarët e saj, për të përmbushur detyrimet; financimin dhe miratimin e financimit të investimeve të miratuar nga rregullatori; mbulimin e përgjegjësive për asetet e rrjetit; duke siguruar garancitë për të lehtësuar /mundësuar financimin e shtimit të rrjetit; 
- Shkresat zyrtare të përmendura më lart dhe në vijim janë dokumente që e vërtetojnë këtë mbështetje:
- Shkresa zyrtare me numër protokolli nr. 536/1, datë 5.2.2016, e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS) “Mbi miratimin e programit ekonomik të kompanisë për vitin 2016”, duhet miratimi i pronarit të OST sh.a. (Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes/MZHETTS), për Programin Ekonomik të Kompanisë për vitin 2016, ku planifikohen të gjitha shpenzimet dhe investimet që priten për kompaninë, bazuar te mjetet financiare. 
- Shkresa zyrtare me numër protokolli nr. 3104/1, datë 28.4.2016, e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS) “Mbi miratimin e ndryshimeve te programi ekonomik i kompanisë për vitin 2016”, duhet miratimi i pronarit të OST-së (Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes/MZHETTS), për ndryshimet e miratuara tashmë të Programit Ekonomik të kompanisë për vitin 2016 (nga shkresa më sipër me numër protokolli nr. 536/1, datë 5.2.2016). Ajo tregon se çdo ndryshim i programit ekonomik të miratuar, i transmetohet pronarit të OST sh.a. dhe paraqitet për miratimin e nevojshëm ligjor.
- Shkresa zyrtare me numër protokolli nr. 6027/1, datë 28.7.2016, e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS) “Për miratimin e bilancit financiar dhe shpërndarjes së rezultatit për vitin”, duhet miratimi i pronarit të OST sh.a. (Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, tregtisë, dhe Sipërmarrjes/ MZHETTS), për bilancin e kompanisë për vitin 2015. 
Neni 8, pika 2, germa “i”, Pasja e aseteve të nevojshme në pronësinë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike, pajisjeve, stafit të punësuar, si dhe të një identiteti komercial të qartë dhe të dallueshëm nga operatorët e tjerë;
Lidhur me këtë kërkesë të rregullores në përputhje me sa depozituar nga OST sh.a. në aplikimin për certifikim rezulton se OST sh.a. ka në pronësi të gjitha asetet listuar në mënyrë të detajuar në pikën 8.2.f), sipas bilancit të OST sh.a. dhe inventarit të aseteve të shoqërisë detajuar si më poshtë: 
Sistemet e transmetimit në pronësi (përfshirë ato në ndërtim) janë paraqitur si më poshtë: Certifikatë pronësie me numrat përkatës të lëshuar nga ZRPP-ja respektive, sipas vendndodhjes së numrave të pasurive. Në analizë të këtij dokumentacioni mbi asetet e OST sh.a. dhe verifikimeve përkatëse të kryera mbi regjistrimin e tyre në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, rezulton se aplikuesi OST sh.a. ka kapacitetet e nevojshme për të ushtruar aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike. 
Aplikuesi OST sh.a. ushtron veprimtarinë në kuadër të Rregulloreve, udhëzuesit, manualet që lidhen me organizimin, operimin, aktivitetin apo nënkontraktimin e shërbimeve, akte këto, të cilat përfshijnë: a) statuti; b) rregullore e funksionimit të OST sh.a.; c) Kodi i Etikës; d) rregullore e lidhjeve të reja; e) Kodi i Transmetimit; f) Kodi i Matjes; g) rregullat e tregut; h) rregullat e ankandeve të alokimit të kapaciteteve të interkonjeksionit SEE CAO. 
Rezulton se OST sh.a., KESH sh.a. dhe OSHEE sh.a., kanë logot dhe emërtimet të ndara dhe qartësisht të dallueshme nga njëra tjetra. Secila prej kompanive ka, gjithashtu, numrin unik të identifikimit (VAT number) në sistem. 
Neni 8, pika 2, germa “j”, Organizimi sipas formave ligjore të përcaktuara nga neni 1 i direktivës 68/151/EEC dhe kuadrit ligjor në fuqi;
Në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi Operatori i Sistemit të Transmetimit (më poshtë referuar si OST sh.a), funksionon si shoqëri aksionare, regjistruar si person juridik me vendimin nr. 31935, datë 14.7.2004, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
Emri i kompanisë: “Operatorit i Sistemit të Transmetimit” sh.a., (OST), NIPT-i përkatës K42101801N, me kapital 100% shtetëror me aksioner të vetëm Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. Kapitali është 9.694.008.000,00 lekë, numri i aksioneve 9.694.008,00, vlera nominale 1 000.
Neni 8, pika 2, germa “k”, Sistemet IT, godinat ku ushtrohet aktiviteti i Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike apo sistemeve të sigurisë dhe aksesit nuk mund të bashkë-shfrytëzohen me ndërmarrje/sipërmarrje të prodhimit apo të furnizimit të integruara vertikalisht apo të kontraktojë të njëjtët ofrues të këtyre shërbimeve;
[bookmark: _Toc399616054]Lidhur me këtë kriter të rregullores, rezulton, ndërtimi i Qendrës së re Kombëtare Dispeçer dhe zyrave qendrore të OST sh.a., si dhe ngritja e një sistemi të ri SCADA/EMS me të gjithë funksionet e tij, i përfituar nga projekti i financuar nga Kooperacioni Italian, në vlerën 23 milionë euro, është padyshim dhe projekti më i rëndësishëm, kyç dhe vendimtar për zhvillimin e rrjetit të transmetimit, në përputhje me parashikimet afatgjata të kërkesës për energji elektrike dhe me planet e zhvillimit të sektorit elektroenergjetik në tërësi. Qendra Kombëtare Dispeçer, e cila është përgjegjëse për operimin e rrjetit, përbën hallkën kryesore të Sistemit të Transmetimit, duke përfshirë edhe operimin e linjave të interkonjeksionit, sipas standardeve teknike të ENTSO-E. Gjithashtu, në vijim të sigurimit të operimit të vazhdueshëm dhe të sigurt të Rrjetit të Transmetimit sipas standardeve të ENTSO-E, në Qendrën Kombëtare Dispeçer, janë implementuar një sërë sistemesh automatike të cilat mundësojnë kontrollin e të gjithë Sistemit. Nëpërmjet këtyre sistemeve automatike mundësohet monitorimi në kohe reale i Rrjetit të Transmetimit dhe operimi i tij nga distanca. Të gjithë këto sisteme dhe funksione, kanë impakt të drejtpërdrejtë në infrastrukturën ku ata janë instaluar. Infrastruktura mundëson një ambient të sigurt për instalimin e sistemeve automatike, duke përmbushur kështu edhe standardet e një qendre dispeçer evropiane. 
Godina e Qendrës së re Kombëtare Dispeçer dhe Zyrat Qendrore të OST-së, janë në pronësi të OST sh.a. sipas certifikatës për vërtetim pronësie lëshuar nga ZVRPP Tiranë, me numër 1168919. Selia qendrore e OST sh.a. rezulton: “Autostrada Tiranë – Durrës, Km 9, Yrshek, Kashar, Tiranë, Shqipëri”, sipas ekstraktit të thjeshtë të shoqërisë lëshuar nga QKR. Vetëm OST sh.a. ka të drejtën e disponimit mbi asetet pronë e OST sh.a., siç shpjeguar më lart. 
Neni 8, pika 2, germa “l”, Audituesi financiar i Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike nuk mund të jetë i njëjti subjekt që kryen auditimin e ndërmarrjeve/sipërmarrjeve gjeneruese apo të furnizimit të integruara vertikalisht;
Audituesi financiar i OST-së rezulton të jenë ekspertët kontabël : Sabina Shytaj, Sokol Toska, Eneida Rrahmani, Remzi Sulo, Irena Pulo, emëruar me letër nr. 8775 prot datë 23.11.2015, të ministrit të MZHETTS-së.
Vërejmë së emërimi i audituesit financiar të OST sh.a. për vitin 2015, është bërë para hyrjes në fuqi të VKM-së nr. 317, datë 27.4.2016, “Për përcaktimin e autoritetit publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike”.
Rezulton se: Sipas ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, neni 135, pika 2, germa “ç”, dhe Statutit të OST-së, neni 9, emërimi i audituesve financiarë të kompanisë është kompetencë e Asamblesë së Përgjithshme. Në kushtet kur sipas VKM-së nr. 317, datë 27.4.2016, “Për përcaktimin e autoritetit publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike”, Asambleja e Përgjithshme e OST sh.a. është MZHETTS-ja dhe Asambleja e Përgjithshme e KESH sh.a. dhe OSHEE sh.a. është MEI. 
Audituesit financiar i KESH sh.a. dhe OSHEE sh.a. emërohen nga Asambleja e Përgjithshme e tyre, pra ministri i MEI-t. 
Neni 8, pika 2, germa “m”, Përbërja dhe kompetencat e Bordit Mbikëqyrës;
Në përputhje me dokumentacionin e dorëzuar sipas pikës 9.1/l, Lista e anëtarëve të organeve kolegjiale të subjektit (bordit mbikëqyrës dhe/ose bordit drejtues) aplikues dhe të aktiviteteve të energjisë rezulton: Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të OST sh.a., sipas urdhrit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 4911 datë 14.6.2016, “Për ndryshimin e Këshillit Mbikëqyrës të OST sh.a.” janë përcaktuar anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës.
Në përputhje me parashikimet e nenit 20 të Statutit të OST-së, Këshilli Mbikëqyrës i OST-së, ka këto kompetenca: Këshilli Mbikëqyrës emëron administratorin e shoqërisë.
Këshilli mbikëqyrës në cilësinë e organit mbikëqyrës, këqyr vënien në zbatim të Politikave tregtare të shoqërisë dhe përputhjen e tyre me ligjin dhe statutin. Ai ka në kompetencë:
a) të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratori;
b) të përgatisë, me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t’i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për t’u marrë, si dhe të zbatojë vendimet e asamblesë;
c) të thërrasë mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;
d) të kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
e) të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;
f) të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, të kryhen me saktësi nga administratori. Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen nga të gjithë e anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës për t’iu paraqitur Asamblesë së Përgjithshme, së bashku me një raport të Këshillit Mbikëqyrës për miratim, dhe një përshkrim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;
g) të sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël do të kryhet të paktën një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur dhe raporti i auditimit, drejtuar asamblesë së përgjithshme, do t’u vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe administratorit. Raporti i Këshillit Mbikëqyrës, përmendur në shkronjën “f” të kësaj pike, duhet të përmbajë edhe mendimin për raportin e auditimit;
h) të miratojë programin vjetor dhe ndryshimet e tij, si dhe veprimtarinë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë të shoqërisë të paraqitur nga administratori;
i) të aprovojë hapjen e veprimtarive ose e njësive të reja (degë, përfaqësi etj. brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë) sipas legjislacionit në fuqi;
j) të përcaktojë shpërblimin e administratorit;
k) të miratojë krijimin e shoqërive të reja dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera, brenda kufijve të ligjit, sipas përcaktimeve të nenit 5, pika 5.1, të këtij statuti. 
Këshilli Mbikëqyrës ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikime dhe kontrolle që ai i çmon të përshtatshme dhe të njihet me dokumentacionin që e gjykon të nevojshëm për përmbushjen e detyrës së tij. Brenda tre muajve nga data e mbylljes së vitit ushtrimor financiar, administratori duhet t’i paraqesë Këshillit Mbikëqyrës llogarite vjetore me qëllim verifikimi dhe kontrolli.
Në rastet e parashikuara në pikat 3, 4 e 5, të nenit 136, të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Këshilli Mbikëqyrës duhet të thërrasë menjëherë Asamblenë e përgjithshme, për të shqyrtuar nëse shoqëria duhet të prishet ose për marrjen e masave të tjera të nevojshme e të përshtatshme. 
Në nenin 23 të statusit janë përcaktuar edhe marrëveshje që kërkojnë autorizim paraprak të Këshillit Mbikëqyrës të cilat janë:
- Të gjitha marrëveshjet që bëhen ndërmjet shoqërisë dhe administratorit apo ndonjë anëtari të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë;
- Marrëveshjet, me të cilat një nga personat e sipërpërmendur lidhet indirekt, apo në të cilat ai lidhet me shoqërinë nëpërmjet një personi ndërmjetës,
- Marrëveshjet që veprojnë ndërmjet shoqërisë dhe një subjekti tjetër ekonomik të një lloji të çfarëdoshëm, në rast se administratori apo një nga anëtarët Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë është pronar, ortak “i pakufizuar”, administrator apo anëtar i drejtorisë së subjektit tjetër ekonomik. 
- Marrëveshjet për marrjen dhe dhënien e huave afatmesme, afatgjata sipas legjislacionit në fuqi. 
Neni 8, pika 2, germa “n”, Garantimi i pavarësisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike në vendimmarrje në lidhje me përmbushjen e detyrave të tij, si dhe në kompetencën për ngritjen e fondeve në tregun kapital nëpërmjet huamarrjes;
Lidhur me këtë kriter, në rregullore, për sa i përket garantimit të pavarësisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit, kompetenca për ngritjen e fondeve në tregun kapital nëpërmjet huamarrjes, lidhet drejtpërdrejtë me planin e investimeve për të cilën është folur në mënyrë të detajuar në sqarimet e nenit 8, pika 2, germa “e”, më lart, i koordinuar edhe me politikat e përgjithshme të zhvillimit të sektorit të energjisë elektrike të Shqipërisë, të miratuara nga Këshilli i Ministrave, i cili shërben si bazë për një proces huamarrjeje nga ana e OST sh.a. Procedura që ndiqet më tej për sa i përket vendimmarrjes nga organet e shoqërisë, mbështetet në parashikimet e bëra në statutin e shoqërisë dhe ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, siç është parashikimi i nenit 23, paragrafi i fundit i Statutit të OST sh.a., ku thuhet se për marrëveshjet për marrjen dhe dhënien e huave afatmesme dhe afatgjata sipas legjislacionit në fuqi, kërkojnë autorizim paraprak të Këshillit Mbikëqyrës të OST sh.a.
Nuk pritet që OST-ja të përfitojë nga kreditë e marra nga institucionet ndërkombëtare financiare, të kanalizuara nga organet qeveritare, në formën e kredive shtesë, siç mund të jenë nga Ministria e Financave ose në formën e marrëveshjeve për kredi, të garantuara nga Ministria e Financave. 
Neni 8, pika 2, germa “o”, Pavarësia e menaxhimit dhe stafit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike bazuar në kompetencat e Bordit Mbikëqyrës të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike në lidhje me rekrutimin, kompensimin dhe përfundimin e marrëdhënieve për drejtuesit ekzekutive apo administratën pasi ka njoftuar rregullatorin mbi procedurat që rregullojnë çështjet e mësipërme dhe nëse ky i fundit nuk ka paraqitur objeksione;
Në përputhje me parashikimet e Statutit të OST-së (neni 20, pika 1), Këshilli Mbikëqyrës i OST-së emëron administratorin e shoqërisë. Në mbështetje të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, të ndryshuar, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, VKM nr. 642, datë 11.10.2005, “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime shtetërore”, udhëzimit nr. 318, datë 8.4.2009, “Për emërimin, funksionimin dhe shpërblimin e Këshillit Mbikëqyrës në shoqëritë anonime shtetërore”, lidhet midis Këshillit Mbikëqyrës dhe administratorit, kontrata e administrimit të shoqërisë. 
Aktualisht si rezultat i ndryshimit të bërë me ligjin nr. 8/2016, “Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 7926, datë 20.4.1995, “Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare”, të ndryshuar, neni 1, në fund të fjalisë së parë, shtohet fjalia me këtë përmbajtje, në të cilën është parashikuar se: “Ushtrimi i së drejtës së përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore, përfshirë edhe të drejtën e emërimit të anëtarëve të këshillave mbikëqyrës, në shoqëritë elektroenergjetike, bëhet në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, dhe në shoqëritë e gazit natyror bëhet në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”.
Së fundmi ka dalë urdhri i ministrit të MZHETTS-së nr. 4911, datë 14.6.2016, “Për ndryshimin e Këshillit Mbikëqyrës të OST sh.a., në bazë të të cilit nga Këshilli i ri Mbikëqyrës me vendimin nr. 17, datë 30.6.2016, të Këshillit Mbikëqyrës të OST sh.a., “Për riemërimin e administratorit të OST sh.a.” dhe vendimin nr. 18, datë 30.6.2016, të Këshillit Mbikëqyrës të OST sh.a., “Për lidhjen e kontratës së administrimit të shoqërisë OST sh.a.” është emëruar administratori dhe është lidhur kontrata e administrimit të shoqërisë. 
Sipas kësaj kontrate, disa nga të drejtat dhe detyrat e administratorit, janë: merr përsipër që të realizojë objektivat që kanë të bëjnë vetëm me veprimtarinë e OST sh.a., të përcaktuara në aktet normative në fuqi, si dhe programet e zhvillimit ekonomik të OST sh.a. Për më tepër nuk duhet që gjatë periudhës që është administrator të jetë aksioner, agjent, konsulent apo i punësuar në shoqëri që kryejnë aktivitete të ngjashme me atë të OST sh.a. dhe të respektojë të gjitha kufizimet e tjera të parashikuara nga ligji nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. Gjithashtu, nëpërmjet deklaratës së depozituar për procesin e certifikimit, është deklaruar nga administratori se është në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në nenin 54 të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe neneve 8 dhe 9, të rregullores së miratuar me vendimin e ERE-s nr. 154, datë 11.12.2015 rregullat “Për certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike” dhe në përputhje me to deklaron se, nuk merr pjesë në aktivitetet e shoqërive elektroenergjetike që kanë lidhje me prodhimin, shpërndarjen dhe ose/ose furnizimin me energji elektrike. Kjo deklaratë është plotësuar edhe nga punonjësit në nivel drejtorësh në shoqëri ku të gjithë kanë deklaruar se nuk marrin pjesë në aktivitetet e shoqërive elektroenergjitike që kanë lidhje me prodhimin, shpërndarjen dhe/ose furnizimin me energji elektrike. 
Për sa i përket përfundimit të marrëdhënieve të punës, në kontratë janë parashikuar rrethanat e përfundimit të punës. Për sa u përket të gjithë punonjësve të shoqërisë OST sh.a. rezulton se marrja në punë, bëhet sipas kritereve të punësimit në OST sh.a., kritere këto të propozuara nga administratori i shoqërisë dhe të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i saj. Këto kritere rishikohen herë pas here dhe aktualisht janë në fuqi kriteret e miratuara me vendimin nr. 11, datë 6.5.2016, të Këshillit Mbikëqyrës të OST sh.a., “Për miratimin e kritereve të punësimit në OST sh.a.”. Në përfundim të procesit të përzgjedhjes, rregullimi i marrëdhënies së punës në OST sh.a. bëhet me kontratë individuale të punës. Kontrata tip e punës ka si bazë ligjore ligjin nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, kontratën kolektive në fuqi, të lidhur me sindikatën e cila ka shumicën e votave nga punonjësit, legjislacionin për sigurimet shoqërore, legjislacionin për tatimin mbi të ardhurat, aktet e funksionimit të shoqërisë ku hyjnë, rregullorja e funksionimit të shoqërisë, rregullat e punës dhe sigurimit teknik dhe Kodi i Etikës. Përcaktimi i pagave bëhet sipas strukturës së pagave dhe udhëzimit mbi aplikimin e tyre në OST sh.a., e propozuar nga administratori i shoqërisë dhe miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë. Punëmarrësi duhet të kryejë në mënyrë të ndërgjegjshme, me cilësi dhe efektivitet, të gjitha detyrat që i jepen nga eprorët, të zhvillojë dhe mbrojë interesat e punëdhënësit dhe të shmangë gjithçka që mund t’i vërë ato në rrezik. Disa nga të drejtat dhe detyrat e punonjësve janë: Duhet të mbajë një disiplinë të lartë në punë në çdo drejtim, duhet të mbajë dhe të ruajë konfidencialitetin për çdo informacion mbi ose në lidhje me punëdhënësin, është plotësisht në dijeni dhe bie dakord që gjatë punësimit të tij duhet të mbajë parasysh dhe të zbatojë të gjitha standardet, politikat, procedurat dhe rregullat e funksionimit apo të brendshme që janë në fuqi apo mund të vendosen nga punëdhënësi kohë pas kohe etj. 
Për sa i përket përfundimit të marrëdhënieve të punës në kontratën individuale tip, janë parashikuar rrethana dhe procedurat përkatëse në nenet 10 dhe 11, “Masat displinore dhe zgjidhja e kontratës”. Këto procedura garantojnë që për zgjidhjen e kontratës së punës, punëdhënësi respekton dhe zbaton të gjitha rregullat dhe procedurat e parashikuara në legjislacionin shqiptar të punës. Në kodin e etikës qartësisht janë të përcaktuara parimet e ushtrimit të detyrës nga punonjësi i OST sh.a. i cili përfshin ndër të tjera, detyrimin e punonjësit për të mbrojtur me besnikëri interesat e ligjshme të shoqërisë OST sh.a.; në kryerjen e detyrave duhet të jetë i ndershëm, efikas, duke pasur parasysh vetëm interesin e shoqërisë, respektimin e drejtuesve, punonjësve të tjerë, shëndetin dhe sigurinë në punë; të mos përfitojë në mënyrë të padrejtë nëpërmjet manipulimit, fshehjes dhe abuzimit të informacionit që ka, në dëm të një personi ose shoqërie tjetër; të mos kërkojë e as të mos pranojë, nga askush si shpërblim para ose sende me vlerë, për kryerjen e detyrave të tij; të ruajë konfidencialitetin e informacionit edhe pas largimit nga shoqëria, sipas përcaktimeve ligjore;
Po ashtu janë përcaktuar edhe rrethanat e konfliktit të interesit nga punonjësi i OST sh.a., veprimtarive të jashtme të punonjësit të OST sh.a., përdorimit dhe përhapjes së informacioneve konfidenciale.
Për sa i përket konfliktit të interesave të punonjësve në nenin 2 “Konflikti i interesit” të Kodit të Etikës së OST sh.a., është parashikuar se kush do të konsiderohet konflikt, cilat janë rastet dhe si do të trajtohen ato. Për më tepër : 
- Konflikt të interesave do të konsiderohen ato raste kur interesi vetjak i punonjësit, ndërhyn në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në interesat e Shoqërisë. 
Interesi vetjak i punonjësit përfshin çdo përparësi në lidhje me veten, familjen, të afërmit deri në shkallë të dytë, personat ose organizatat me të cilat punonjësi ka ose ka pasur marrëdhënie biznesi ose lidhje politike. Konflikti i interesit përfshin, gjithashtu, çdo lloj detyrimi financiar ose civil të punonjësit.
- Punonjësit e OST sh.a. duhet të njohin dhe zbatojnë me korrektësi detyrimet e kuadrit ligjor, që lidhen me parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e detyrave të tyre.
- Për të shmangur konfliktin e interesit dhe rrezikun e përdorimit të gabuar të informacionit, është e nevojshme që punonjësit të këshillohen me drejtuesit e shoqërisë dhe autoritetin përgjegjës për parandalimin e konfliktit të interesave të OST sh.a. 
- Këto raste do të trajtohen sipas ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (i ndryshuar); ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” (i ndryshuar), akteve nënligjore përkatëse dalë në zbatim të tyre, si dhe rregullores së brendshme të Shoqërisë. 
Këto përcaktime janë parashikuar në nenin 2 “Konflikti i interesit” të Kodit të Etikës së OST sh.a.
Po kështu për sa u përket veprimtarive të jashtme të punonjësit të OST sh.a., në nenet 3 dhe 4, të Kodit të Etikës, është parashikuar se:
- Punonjësi nuk duhet të angazhohet në një veprimtari të jashtme që pengon në kryerjen e proceseve të tij të punës, përveçse në ato raste kur kjo është përcaktuar me marrëveshje të bashkëpunimit institucional dhe/ose në veprimtari të jashtme, që dëmton imazhin e shoqërisë. 
- Punonjësi, për çdo rast të konstatuar në kundërshtim me sa më sipër, duhet të informojë Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve (DBNJSH).
- Veprimtaritë, në kuadër të veprimtarive sindikale ose të përfaqësimit të punëmarrësve ose veprimtaritë e mësimdhënies, janë të lejueshme kur ato nuk pengojnë në ushtrimin e detyrës.
Për më tepër, në nenin 14 të Kodit të Etikës është parashikuar përgjegjësia për përdorimin dhe përhapja e informacioneve konfidenciale si më poshtë:
1. Punonjësit kanë përgjegjësi:
a) Të mbrojnë sigurinë e çdo informacioni konfidencial, të OST sh.a.;
b) Të garantojnë mbrojtjen e informacionit që marrin dhe të mos e bëjnë atë publik pa autorizimin përkatës, por pa cenuar zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”;
c) Të ruajnë informacionin e mbledhur për shkak të detyrës funksionale apo detyrës së ngarkuar dhe mos ta përdorin atë për përfitim personal, në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e etikës;
d) Të marrin masa që të parandalojnë dhe të mbrojnë rrjedhjen e informacionit; 
e) Të mos përdorin marrjen dhe dhënien e informacionit, për përfitime të ndryshme ose kur përbën shkak për lindjen e konfliktit të interesave gjatë marrëdhënieve të punës;
f) Të mos japin, publikojnë apo të nxjerrin për përdorim publik, materiale apo informacione që kanë të bëjnë me politikat ose me aktivitetet e OST sh.a., nëse nuk janë të autorizuar.
Neni 8, pika 2, germa “p”, Përjashtimi i punonjëseve të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike, nga e drejta e përfitimit financiar direkt apo indirekt nga shoqëritë e integruara vertikalisht;
Për sa i përket përfitimit financiar, direkt apo indirekt nga shoqëritë e integruara vertikalisht, deri në këtë moment, të vetmet parashikime janë ato të përcaktuara në kontratën tip të punës dhe Kodin Etik në OST sh.a. Për më tepër, ish-shoqëritë e integruara vertikalisht në sistemin energjetik shqiptar janë shoqëri shtetërore ku 100% e pronësisë është e shtetit, pra mundësia e përfitimit si rezultat i pronësisë, është zero. Po kështu edhe për sa i përket përfitimit prej mundësisë së punësimit edhe ajo është e pamundur në kushtet aktuale, edhe kjo si rezultat i faktit që janë shoqëri shtetërore, mënyra e organizimit të punës, oraret e punës të cilat duke ju referuar përcaktimeve në Kodin e Punës, rrjedhimisht e bëjnë të pamundur dypunësimin e punonjësve. 
Referuar ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, neni 3, përkufizime, aplikuesi nuk rezulton të jetë një kompani e organizuar vertikalisht. Specifikisht, “Shoqëri e integruar vertikalisht” është një shoqëri ose grup shoqërish të licencuara në sektorin e energjisë elektrike, ku i njëjti person ose personat, ushtrojnë kontroll mbi këto 6 shoqëri në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë dhe ku shoqëria ose grupi i shoqërive, kryejnë të paktën një prej veprimtarive të transmetimit ose shpërndarjes, si dhe të paktën një prej veprimtarive të prodhimit ose furnizimit me energji elektrike, kërkesa e nenit 54/7 për ndarjen e pronësisë së OST-së është realizuar nëpërmjet VKM-së nr. 317, datë 27.4.2016, “Për përcaktimin e autoritetit publik që përfaqëson shtetin si pronar të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike”. 
Neni 8, pika 2, germa “q”, Kompetencat vendimmarrëse të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike, për lidhjen e prodhuesve në sistem sipas procedurave të miratuara nga rregullatori.
Në bazë të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” neni 27, Operatori i sistemit të transmetimit duhet të sigurojë lidhjen në rrjetet e transmetimit mbi kushte jodiskriminuese në përputhje me rregullat e miratuara nga ERE. Aktualisht OST-ja siguron lidhjen në rrjet në përputhje me udhëzimin e miratuar nga ERE me vendimin nr. 2, datë 10.1.2011. Në këtë dokument, të miratuar nga ERE, janë përcaktuar mënyrat, formati i aplikimit dhe tarifat përkatëse, sipas të cilave paguhen lidhjet e reja, modifikimet ose rritja e kapacitetit të lidhjeve ekzistuese, në rrjetin elektrik të OST-së.
- Për efekt të këtij aplikimi nga OST sh.a., bashkë me kërkesën me shkrim për certifikim janë depozituar dokumentet e parashikuara në nenin 9 të rregullave “Për certifikimin e operatorit të sistemit të transmetimit për energjinë elektrike”, miratuar me vendimin e ERE-s, nr. 154, datë 11.12.2015. 
- Rezulton se pjesa përbërëse e strukturës së OST sh.a., është Departamenti i Operatorit të Tregut që funksionon sipas rregullores së re të funksionimit të shoqërisë, miratuar me vendimin nr. 8, datë 30.3.2016, të Këshillit Mbikëqyrës të OST sh.a., në pajtim me vendimin nr. 154, datë 11.12.2015, të Bordit të ERE-s, “Për funksionimin e Operatorit të Tregut”. 
- Të gjitha dokumentet, të dhënat dhe informacioni i kërkuar sipas nenit 9 të rregullores, janë paraqitur në ERE në gjuhën shqipe dhe atë angleze, me shkrim dhe në mënyrë elektronike. 
ERE ruan konfidencialitetin e informacionit të ndjeshëm tregtar, por mund të kërkojë nga Operatori i Sistemit të Transmetimit çdo informacion të nevojshëm për qëllim të certifikimit, referuar pikës 4 të nenit 58, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. 
- Neni 9, i vendimit të Këshillit Ministerial nr. D/2011/02/MC-EnC, neni 58, pika 6, e ligjit 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, parashikon që ERE, duhet të vërë në dijeni Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë për vendimin e shprehur apo të pashprehur me fjalë për certifikimin e operatorit të sistemit të transmetimit. 
- Referuar kërkesës për certifikim, si dhe analizës dhe vlerësimit të dokumentacionit të depozituar për këtë qëllim nga OST sh.a., në ERE, në mbështetje të nenit 3, pika 8; nenit 16; neneve 54 dhe 58, pika 1, 3 dhe 5, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, vendimit të Këshillit Ministerial nr. D/2011/02/MC-EnC, Traktatit të Komunitetit të Energjisë, të ratifikuar me ligjin nr. 9501, datë 3.4.2006, si dhe neneve 6, 7, 8, 9, pika 1, neneve 10 dhe 12, të rregullave “Për certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike”, miratuar me vendimin nr. 154, datë 11.12.2015, të Bordit të ERE-s, nenit 19, pika 1, germa “b”, të rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016, në mbledhjen e tij të datës 15.7.2016, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga drejtoritë teknike, mbi aplikimin e OST sh.a., për certifikimin në aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike, Bordi ka marrë vendimin nr. 117, datë 15.7.2016 dhe ka vendosur të fillojë procedurat për shqyrtimin e aplikimit për certifikimin në aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike të OST sh.a.
- Në nenin 54, ligji nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” ka përcaktuar se Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike ushtron veprimtarinë e tij i ndarë nga aktivitetet e tjera në sektorin e energjisë elektrike, si prodhimi, shpërndarja, tregtimi dhe furnizimi me energji elektrike, në përputhje me parimet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj. Shoqëria aplikuese, OST sh.a., në vijim të zbatimit të të gjitha kërkesave për ndarjen e aktivitetit të operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, ka paraqitur në ERE listën e dokumenteve, të dhënave dhe informacioneve që duhet të paraqiten nga një shoqëri elektroenergjitike, e cila aplikon për t’u caktuar dhe certifikuar si operator i transmetimit në Shqipëri. Për efekt të këtij aplikimi janë depozituar dokumentet si vijon: 
a) Kërkesa me shkrim për certifikimin e operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike;
b) Dokumentet, të dhënat dhe informacionet e përmendura në kapitullin III të rregullores; neni 9, 
Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s 

VENDOSI:

1. Miratimin paraprak të certifikimit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike OST sh.a. në përputhje me nenin 54, pika 6, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe nenin 9, pika 6, të direktivës 72/2009 EC.
2. Brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, për qëllime të implementimit të parashikimeve të nenit 8, pika 2, germat “c”, “f” dhe “l”, të rregullores “Për certifikimin e operatorit të sistemit të transmetimit për energjinë elektrike”, OST sh.a., të paraqesë në ERE dëshmi që tregon garancinë në lidhje me:
- pavarësinë e audituesit financiar të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike i cili nuk mund të jetë i njëjti subjekt që kryen auditimin e ndërmarrjeve/sipërmarrjeve gjeneruese apo të furnizimit të integruara vertikalisht. 
- OST sh.a. t’i kërkojë Asamblesë së Përgjithshme (MZHETS) sigurimin e shmangies së emërimeve të Audituesve financiarë të njëjtë me kompanitë e integruara vertikalisht.
- Mos-transferimi i stafit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike te ndërmarrjet/sipërmarrjet gjeneruese apo furnizuese;
- OST sh.a. të hartojë rregulla për përmbushjen e detyrimit, mbi ndarjen financiare dhe ligjore, siç parashikuar në nenin 57/2, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. 
- OST sh.a. të marrë masat paraprake dhe të bashkëpunojë brenda kompetencave të saj për realizimin e detyrimit ligjor të përcaktuar në ligj.
3. T’i përcjellë këtë vendim Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, për opinion, ashtu siç përcaktohet në nenin 58, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”.
4. T’i përcjellë këtë vendim Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes, Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe Autoritetit të Konkurrencës.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

KRYETARI
Petrit Ahmeti

VENDIM
Nr. 166, datë 10.10.2016

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES”

Në mbështetje të nenit 16, neni 20, germa “a”; nenit 27, pika 3; nenit 108, pika 3; nenit 110, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike,” si dhe nenit 26 të rregullores “Mbi organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.6.2016, të ERE-s, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 10.10.2016, pasi shqyrtoi relacionin për miratimin e rregullores “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes”, të përgatitur nga drejtoritë teknike; 
konstatoi se:
1. Me vendimin nr. 60, datë 29.4.2016, Bordi i ERE-s vendosi: “Fillimin e procedurave për shqyrtimin e draftrregullores “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes.”
2. Me shkresën nr.350 prot, datë 3.5.2016, “Lidhur me draftet e akteve nënligjore në proces miratimi nga ERE”, Enti Rregullator i Energjisë i ka dërguar për mendim, palëve të interesuara draftin e rregullores “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes.”
3. Me shkresën nr. 350/4, datë 26.5.2016, të MZHETTS-së është shprehur parimisht dakord dhe ka paraqitur disa komente përkatëse lidhur me draftrregulloren “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes”, të cilat janë reflektuar në rregullore. 
4. Në shkresën me nr. 350/1, datë 20.5.2016, Inspektorati Shtetëror Teknike dhe Industrial, pranë MEI-t, ka shprehur dakordësinë e tij lidhur me draftregulloren, duke parashtruar dhe disa komente përkatëse, të cilat u reflektuan në rregullore. 
5. Në shkresën me nr. 350/2, datë 23.5.2016, Ministria e Energjisë dhe Industrisë është shprehur parimisht dakord me draftrregulloren “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes”, duke mos shtuar asnjë koment.
6. Me shkresën nr. 350/8 prot., datë 26.7.2016, ERE i ka dërguar palëve të interesuara një draft të përmirësuar të rregullores “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike”, i propozuar nga shoqëria “OSHEE” sh.a. 
7. Në shkresën me nr. 281/1 prot., datë 8.8.2016, Autoriteti i Konkurrencës, ka shprehur qëndrimin e tij, i cili është reflektuar në rregullore. 
8. Në shkresën me nr. 228/1 prot., datë 29.7.2016, Avokati i Popullit, ka shprehur qëndrimin e tij lidhur me rregulloren, i cili është reflektuar në rregullore.
9. Me shkresën nr. 6101 prot, datë 3.8.2016, MZHETTS-ja është shprehur parimisht dakord me rregulloren.
10. Me shkresën nr. 7425/1 prot., datë 5.8.2016, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) ka shprehur qëndrimin e tij, i cili është reflektuar në rregullore.
Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s 

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Për lidhjet e reja me sistemin e shpërndarjes”, së bashku me anekset përkatëse (tarifat për lidhjet e reja dhe marrëveshja e lidhjes së re).
2. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorëve të njoftojë palët e interesuara për vendimin e Bordit të ERE-s. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

KRYETARI
Petrit Ahmeti

 RREGULLORE 
PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN 
E SHPËRNDARJES

PJESA I 
KËRKESA TË PËRGJITHSHME

[bookmark: _Toc456187937][bookmark: _Toc460937010]1.1 Qëllimi
Qëllimi i kësaj rregulloreje është rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes OSSH dhe Përdoruesve të Sistemit të Shpërndarjes, të cilët kërkojnë të realizojnë një lidhje të re ose të modifikojnë lidhjet e tyre ekzistuese në Sistemin e Shpërndarjes, të përcaktojë procedurat, afatet dhe tarifat për kryerjen e këtij shërbimi nga ana e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes si dhe të realizojë një unifikim të cilësisë së punimeve, standardeve dhe karakteristikave teknike të lidhjeve të reja në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.
[bookmark: _Toc456187938][bookmark: _Toc460937011]1.2 Autoriteti 
Kjo rregullore hartohet bazuar në: 
a) Ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”
b) “Kodin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”
“Metodologjinë e llogaritjes së tarifës së shpërndarjes së energjisë elektrike” 
1.3 Përkufizime
Aplikanti është pala e interesuar që ka aplikuar ose është në proces aplikimi për lidhje të re, modifikim apo rritje të kapacitetit të lidhjes ekzistuese, në rrjetin e OSSH-së.
Aplikim për lidhje është kërkesa për lidhje nga aplikanti për lidhje të re, modifikim të lidhjes ekzistuese, përfshirë dhe rritjen e kapacitetit të lidhjes së vjetër, në rrjetin e OSSH-së.
Tarifa për aplikim (pagesa) është pagesa që kryhet nga aplikanti në kohën kur aplikohet për lidhje, e cila mbulon studimin e pranueshmërisë së lidhjes në rrjetin e Shpërndarjes dhe përgatitjen e dokumentacionit për hartimin e marrëveshjes së lidhjes.
Formati i aplikimit për lidhje janë formate tip për çdo lloj lidhje sipas nivelit të tensionit.

Kapaciteti i lidhjes nënkupton fuqinë e plotë elektrike në MVA të ofruar për lidhje të re ose për rritje kapaciteti të lidhjes ekzistuese.
Data e lidhjes është data në të cilën asetet për lidhje janë apo konsiderohen të jenë plotësisht të lidhura në rrjetin e OSSH-së dhe që vetë OSSH-ja është në gjendje të sigurojë kapacitetin për lidhje.
Oferta për lidhje është një ofertë për lidhje në rrjetin e OSSH-së e dhënë sipas afateve të përcaktuara në këtë rregullore.
Pala përgjegjëse për lidhje është pala që mund të jetë aplikanti ose/dhe OSSH-ja që merr përgjegjësinë për procesin e projektimit, tenderimit, ndërtimit, testimit dhe energjizimit të një lidhjeje.
Asetet e lidhjes janë asetet që përfshijnë pasurinë e luajtshme (pajisjet) dhe pasurinë e paluajtshme (ndërtesat).
Tarifa për mbikëqyrje dhe tarifa për kolaudim janë tarifa për kontrollin dhe vlerësimin e projektit teknik, mbikëqyrjen e ndërtimit, testimit dhe kolaudimit të lidhjes, të cilat paguhen nga aplikanti.
Përdoruesi i sistemit ose përdoruesi është i lidhuri në Sistemin e Shpërndarjes duke qenë konsumator i lidhur direkt, gjenerues. 
Lidhja e re është linjë furnizimi TM, TU, kabinë transformacioni, pajisje të lidhura në rrjetin e Shpërndarjes në pikën/nyjën lidhëse, e përcaktuar me kVA ose MVA, në nivelin nominal të tensionit.
Pika e lidhjes është pika e lidhjes fizike të një përdoruesi me rrjetin e shpërndarjes. 
Pika e dorëzimit është ambienti i instalimit të pajisjeve komutuese të magjistralit TM.
Pika e matjes është vendi fizik ku është realizuar pika e lidhjes dhe ku sistemi i matjes plotëson të gjitha kushtet teknike dhe të saktësisë sipas Kodit të Matjes. Pika fizike e matjes përcaktohet plotësisht nga marrëveshjet midis Palëve.
Ambienti i matjes është vendi fizik në të cilin realizohet matja e energjisë elektrike. 
Ambienti i klientit është vendi fizik ku vendoset tërësia e pajisjeve elektrike të transformimit, që i shërben klientit për furnizimin me energji elektrike të objektit të tij.
[bookmark: _Toc456187939][bookmark: _Toc460937012]1.4 Garantimi i lidhjes në rrjetin e shpërndarjes 
OSSH-ja do të sigurojë lidhjen në rrjetin e shpërndarjes të gjithë palëve të interesuara në përputhje me ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe me kriteret e përcaktuara në këtë rregullore.
 
[bookmark: _Toc456187940][bookmark: _Toc460937013]1.5 Personat që kanë të drejtë të aplikojnë 
Aplikimi për lidhje të re në sistemin e shpërndarjes mund të kryhet nga:
a) Çdo person fizik apo juridik, i cili aplikon për realizimin e një lidhje të re në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike (aplikanti), në përputhje me detyrimet e përcaktuara në aktmarrëveshjen ndërmjet përdoruesit dhe OSSH-së.
b) Përdoruesit ekzistues të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të cilët kërkojnë të realizojnë një lidhje të re ose të modifikojnë lidhjet e tyre ekzistuese në sistemin e shpërndarjes (përdoruesi). 
c) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes nuk do të miratojë kërkesën për lidhje të re, nëse përdoruesi apo Aplikanti nuk ka plotësuar të gjitha kushtet teknike dhe standardet si detyrim për zbatimin e kodeve dhe rregullave në fuqi ose kur rezulton debitor dhe nuk ka shlyer detyrimet e mëparshme ndaj Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. 
[bookmark: _Toc456187941][bookmark: _Toc460937014]1.6 Kërkesa për lidhje të re 
Kërkesa për lidhje të re paraqitet pranë zyrave të OSSH-së, për: 
a) Lidhje të objekteve (banimi apo biznesi) me rrjetin elektrik të sistemit të shpërndarjes; 
b) Rritjen e fuqisë së lidhjes ekzistuese; 
c) Kërkesë për lidhje të përkohshme;
d) Lidhje në sistemin e shpërndarjes të burimeve gjeneruese. 
[bookmark: _Toc456187942][bookmark: _Toc460937015]1.7 Kriteret për vlerësimin e lidhjes së re apo modifikimin e lidhjes ekzistuese 
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes për vlerësimin e një aplikimi për lidhje të re apo modifikim të një lidhjeje ekzistuese do të respektojë kërkesat e: 
1. Ligjit për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe të instalimeve elektrike;
2. Rregullat teknike të përcaktuara në vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave;
3. Kushtet dhe rregullat e përcaktuara në Kodin e Shpërndarjes dhe Kodin e Matjes,
si dhe kriteret si vijon: 
a) vendndodhjen e objektit për të cilin kërkohet lidhja, të plotësohet me koordinatat e konturit të sipërfaqes së tij;
b) distancën e objektit me pikën e lidhjes;
c) rrjetin shpërndarës të OSSH-së; 
d) sigurinë e furnizimit me energji elektrike; 

e) nivelet e rrymave të lidhjes së shkurtër, parametrat teknik, seksioni standard, IP, rryma e lidhjes së shkurtër, koha e veprimit të mbrojtjes;
f) të gjitha aplikimet e tjera për lidhje në të njëjtën pikë të rrjetit të shpërndarjes të OSSH-së. 
Lidhjet e reja apo modifikimet e lidhjes ekzistuese nuk duhet të shkaktojnë efekte negative mbi klientët apo përdoruesit ekzistues dhe as nuk duhet të ndikohen nga efektet negative të klientëve apo përdoruesve ekzistues. Njëkohësisht ajo nuk duhet të shkaktojë efekte negative në rrjetin shpërndarës të OSSH-së, por do të respektojë standardin ISO 18001. 
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të përcaktojë kushtet dhe mënyrën e realizimit të lidhjes së re si dhe parametrat teknik të pajisjeve që do të shërbejnë për lidhjen e klientëve të rinj me Sistemin e Shpërndarjes konform: 
-	 standardeve të harmonizuara shqiptare (neni 34, i ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”); 
-	 standardeve evropiane; 
- 	standardeve të vetë shoqërisë OSSH; 
- rregullave teknike dhe ligjin për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe të instalimeve elektrike.
[bookmark: page7][bookmark: _Toc456187943][bookmark: _Toc460937016]1.8 Leja për hyrjen në objekt 
Përdoruesit apo aplikantët që paraqesin kërkesën për lidhje të re kanë detyrimin që t’i sigurojnë Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) të drejtën për të hyrë në objektet e tyre, duke i krijuar lehtësira të nevojshme, në mënyrë që ky i fundit të arrijë të vlerësojë të gjitha kërkesat dhe kushtet për lidhjen e re. 
[bookmark: _Toc456187944][bookmark: _Toc460937017]1.9 Kërkesat teknike për një lidhje të re 
Të gjitha punimet për realizimin e lidhjes së re në rrjetin shpërndarës të OSSH-së do të bëhen nga Aplikanti, mbi bazë të akt-marrëveshjeve dypalëshe me Operatorin e Shpërndarjes. Aplikanti duhet të respektojë:
a) të gjitha standardet e cilësisë së materialeve sipas normave evropiane të përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes 
b) karakteristikat teknike sipas normave të përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes 
c) seksionet e kabllove dhe rrymat e LSH-së të pajisjeve komutuese, të përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes 
d) nivelin e humbjeve për pajisjet transformuese të furnizimit me energji elektrike të objektit të tij, në mënyrë që t’i përgjigjen zhvillimeve të rrjetit shpërndarës edhe në të ardhmen, si dhe arkitekturën e komunikimit të pajisjeve digjitale me sistemin e Operatorit të Shpërndarjes, të përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes 
e) kontrollin e pajisjeve nga laboratorë të tretë, të akredituar sipas standardeve të EU-së
f) të gjitha normat e sigurimit teknik në përputhje me standardin ISOO 18001 dhe të ligjeve, akteve nënligjore dhe rregullave në fuqi.
Të gjitha punimet me karakter ndërtimor, linjat e furnizimit me energji elektrike dhe pajisjet kryesore të kabinave elektrike (çelat hyrëse /dalëse, çelat e transformatorëve, trans-formatorët e fuqisë, panelet e shpërndarjes së tensionit të ulët, panelet e matjes TM/TU, kabllot lidhëse me rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulet etj.), do të: 
a) kryhen nga aplikanti sipas direktivave të dhëna në studimin e pikës së lidhjes nga OSSH-ja. Projektet duhet të realizohen nga inxhinierë të licencuar duke respektuar kriteret në aneksin 1 
b) zgjidhen në bazë të standardeve dhe kërkesave të përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes dhe në përputhshmëri me një akt-marrëveshje dypalëshe, të mundësohet kontrolli i tyre nga laboratorë të tretë, të akredituar nga EU-ja.
c) instalohen në përputhje me kërkesat dhe kushtet teknike të OSSH-së 
[bookmark: _Toc436054109]d) testohen nga aplikanti në përputhje me të gjitha protokollet dhe detyrimet ligjore në fuqi dhe do të jenë konform standardeve teknike të cilat janë pjesë e marrëveshjes së lidhjes së re. 
e) mbikëqyren dhe kolaudohen nga OSSH-ja.
[bookmark: _Toc456187945][bookmark: _Toc460937018]1.10 Përgjegjësia e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes	
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është përgjegjës, për:
a) Përgatitjen e kushteve teknike të lidhjes së re dhe specifikimet teknike të të gjitha pajisjeve që mund të përfshihen në realizimin e lidhjes së re. 
b) Përgatitjen e kostove respektive për çdo mundësi të realizimit të lidhjes së re, nëse aplikanti e dëshiron si operator ekonomik, për realizmin e instalimit të lidhjes së re të realizuar nga ai.
c) Në zbatim të nenit 27, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, OSSH-ja, në çdo rast, përcakton kriteret dhe kushtet teknike që duhet të plotësohen për lidhjen me rrjetin, pavarësisht përzgjedhjes nga ana e aplikantit të operatorit të licencuar nga organet kompetente, që do të realizojë punimet e lidhjes.
[bookmark: _Toc456187946][bookmark: _Toc460937019]1.11 Përgjegjësia e instalimeve të brendshme elektrike të objektit të aplikuesit.
a) Përdoruesi apo aplikanti, i cili do të furnizohet me energji elektrike nëpërmjet lidhjes së re që kërkohet të realizohet, është përgjegjës për instalimin:
- e të gjitha pajisjeve mbrojtëse nga lidhja e shkurtër; 
- e pajisjeve të mbrojtjes nga lidhja me tokën; 
- e pajisjeve të mbrojtjes nga mbitensionet (atmosferike, ato të komutimit dhe ato të mbrojtjes nga këputja e përcjellësit të neutralit). 
b) Përdoruesi apo aplikanti do të realizojë sistemin e tokëzimit të objektit dhe klientëve të tjerë, të cilët furnizohen me energji elektrike nga kjo lidhje e re, në përputhje me kushtet teknike dhe normat në fuqi. 
c) Përdoruesi apo aplikanti do të garantoje se të gjitha instalimet elektrike në të gjithë objektin që kërkohet të furnizohet me energji elektrike janë kryer, inspektuar dhe provuar nga një subjekt i pajisur me licencë për projektimin dhe instalimin e pajisjeve elektrike në përputhje me rregullat dhe kushtet teknike në fuqi. 
d) Për asnjë aplikant apo përdorues nuk do dalë urdhri i dhënies së tensionit, nëse instalimet e brendshme nuk do të kenë mbrojtjet e përcaktuar në këtë paragraf.
[bookmark: page8]e) Përdoruesi apo aplikanti do të marrë përsipër të çliroj nga çdo lloj përgjegjësie Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes, për çdo lloj detyrimi që lidhet me dëmtime të çdo lloji të rrjetit shpërndarës, të shkaktuara prej instalimeve të brendshme të pajisjeve elektrike në objektin që kërkohet të lidhet me energji elektrike.
[bookmark: _Toc456187947][bookmark: _Toc460937020]1.12 Mënyra e komunikimit 
Si formë komunikimi do të jetë ajo me shkresë zyrtare e shoqëruar me numrin respektiv të protokollit. Gjatë hapave të ndryshëm të zbatimit të procedurave mund të pranohet edhe komunikimi me e-mail midis palëve për efekt të shkëmbimit vetëm të njoftimeve për përfundimin e disa hapave konkrete, sikurse janë të përcaktuar në këtë rregullore. 
[bookmark: _Toc456187948][bookmark: _Toc460937021]1.13 Mënyra e aplikimit 
 Aplikimi për lidhjen e re do të bëhet sipas formularit tip të aplikimit dhe do të kryhet: 
1) Për fuqi të instaluar nga 0-20 kW - pranë zyrave të kujdesit të klientit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, në zonën e banimit të aplikantit. 
2) Për fuqi të instaluar nga 21 deri në 50 kW: 
- Për lidhjet në TU - pranë zyrave të kujdesit të klientit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, në zonën e banimit të aplikantit. 
- Për lidhjet në TM - pranë zyrës së kujdesit të klientit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, në zonën e vendndodhjes së objektit. 
3) Për fuqi të instaluar më shumë se 50 kW - pranë zyrave të Kujdesit të Klientit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, në zonën e vendndodhjes së objektit. 
 Detajet e vendndodhjes së zyrave të kujdesit ndaj klientit, informacion mbi formularin tip që do të përdoret për të aplikuar për lidhje të re si edhe dokumentacionin e plotë që lidhet me kërkesat dhe kushtet teknike që duhet të respektohen për të projektuar dhe realizuar lidhjen e re në çdo rreth, mund të gjenden në adresën përkatëse të internetit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. 
[bookmark: _Toc456187949][bookmark: _Toc460937022]1.14 Kërkesa për furnizim me energji elektrike nga dy burime të pavarura 
1. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të vlerësojë kërkesën për lidhje të re me energji elektrike të objektit nga dy burime të pavarura të energjisë elektrike, në përputhje me Rregullat e Shfrytëzimit dhe Operimit të Sistemit të Shpërndarjes në zbatim të Kodit të Shpërndarjes. 
[bookmark: page9]2. Tarifat respektive për këto raste paraqiten në pjesën IV të kësaj rregulloreje.

[bookmark: _Toc456187950][bookmark: _Toc460937023]PJESA II 
DOKUMENTACIONI I KËRKUAR PËR APLIKIMIN E NJË LIDHJE TË RE.

Për Lidhje të reja në TU
2.1 Fuqia e instaluar 0-20 kW
Aplikanti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike
2. Vërtetimi i identitetit (fotokopje karte identiteti ose pasaporte)
3. Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumenteve të regjistrimit të pronësisë, si: akt shitje, akt dhurimi, akt ndarje prone të patundshme, kontratë qiraje, dokumentacioni përkatës për objektet që janë në proces legalizimi)
4. Fotokopje e Certifikatës së regjistrimit (për subjektet jofamiljare)
5. Genplani i vendndodhjes së objektit në shkallën 1:1000 (dy kopje), (të specifikuara koordinatat e konturit të sipërfaqes së objektit).
6. Deklaratë instalimi dhe protokoll tokëzimi, i lëshuar nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.
2.2. Fuqia e instaluar 20-50 kW
Aplikanti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike.
2. Vërtetimi i identitetit (fotokopje karte identiteti ose pasaporte).
3. Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumenteve të regjistrimit të pronësisë, si: akt shitje, akt dhurimi, akt ndarje prone të patundshme, kontratë qiraje, dokumentacioni përkatës për objektet që janë në proces legalizimi).
4. Fotokopje e certifikatës së regjistrimit (për subjektet jofamiljare).
5. Projekti elektrik i objektit, i miratuar nga organet kompetente sipas legjislacionit në fuqi.
6. Planvendosja e të gjitha pajisjeve në objekt.
7. Licenca e inxhinierit elektrik, i cili ka bërë projektin elektrik të objektit.
8. Genplani i vendndodhjes së objektit në shkallën 1:1000 (dy kopje), (të specifikuara koordinatat e gjurmës së objektit).
9. Deklaratë instalimi dhe protokoll tokëzimi, i lëshuar nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.
10. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përllogaritjen e të dhënave, i kryer nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.
2.3 Fuqia e instaluar 50 - 100 kW
Aplikanti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike.
2. Vërtetimi i identitetit (fotokopje karte identiteti ose pasaporte).
3. Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumenteve të regjistrimit të pronësisë, si: akt shitje, akt dhurimi, akt ndarje prone të patundshme, kontratë qiraje, dokumentacioni përkatës për objektet që janë në proces legalizimi).
4. Fotokopje e certifikatës së regjistrimit (për subjektet jofamiljare).
5. Projekti elektrik i objektit, i miratuar nga organet kompetente sipas legjislacionit në fuqi.
6. Planvendosja e të gjitha pajisjeve në objekt.
7. Licenca e inxhinierit elektrik, i cili ka bërë projektin elektrik të objektit.

8. Genplani i vendndodhjes së objektit në shkallën 1:1000 (dy kopje), (të specifikuara koordinatat e gjurmës së objektit).
9. Deklaratë instalimi dhe protokoll tokëzimi, i lëshuar nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.
10. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përllogaritjen e të dhënave, i kryer nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.
11. Leja e ndërtimit të objektit
12. Grafiku i ngarkesës elektrike
13. Relacion analitik për vlerësimin e cosØ
Për lidhje të reja në TM
Aplikanti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike
2. Vërtetimi i identitetit (fotokopje karte identiteti ose pasaporte)
3. Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumenteve të regjistrimit të pronësisë, si: akt shitje, akt dhurimi, akt ndarje prone të patundshme.
4. Fotokopje e certifikatës së regjistrimit (për subjektet jofamiljare).
5. Projekti elektrik i objektit, i miratuar nga organet kompetente sipas legjislacionit në fuqi.
6. Planvendosja e të gjitha pajisjeve në objekt.
7. Licenca e inxhinierit elektrik, i cili ka bërë projektin elektrik të objektit.
8. Genplani i vendndodhjes së objektit në shkallën 1:1000 (dy kopje), (të specifikuara koordinatat e gjurmës së objektit).
9. Deklaratë instalimi dhe protokoll tokëzimi, i lëshuar nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.
10. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përllogaritjen e të dhënave, i kryer nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.
11. Leja e ndërtimit të objektit.
12. Grafiku i ngarkesës elektrike.
13. Relacion analitik për vlerësimin e cosØ.

[bookmark: _Toc456187951][bookmark: _Toc460937024]PJESA III 
PROCEDURAT E APLIKIMIT PËR NJË LIDHJE TË RE.

3.1 Procedurat dhe afatet kohore për lidhje të re ose për modifikim të një lidhjeje ekzistuese në tension të ulët.
[bookmark: _Toc456187952][bookmark: _Toc460937025]3.1.1 	Procedurat dhe afatet kohore për lidhje të re ose për modifikim të një lidhjeje ekzistuese në tension të ulët për fuqi të instaluar 0 - 20 kW. 
a) Aplikanti bën kërkesën dhe paraqet dokumentacionin pranë zyrave të kujdesit ndaj klientit të OSSH-së. 
- Afati i realizimit të lidhjes së re për këto raste do të jetë: 
i) jo më shumë se 20 ditë pune për fuqi të instaluar deri në 10 kw 
ii) jo më shumë se 20 ditë pune për fuqi të instaluar 10-20 kw 
b) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të inspektojë objektin që kërkon lidhjen me energji elektrike dhe do të kryejë miratimin e pikës dhe menyrës së lidhjes në rrjet. 
c) Llogarit kostot për lidhjen e re.
d) Pas kryerjes nga aplikanti të pagesës së tarifës së lidhjes së re, OSSH zbaton të gjitha procedurat deri në furnizimin me energji elektrike të objektit. 
e) Lidhja me tension dhe furnizimi me energji elektrike do të realizohet në të njëjtën kohë me vendosjen e aparatit matës. 
f) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes regjistron lidhjen e re ose modifikimin e kryer për aplikantin/klientin apo përdoruesin në sistemin e tij të klientëve dhe përgatit kartelën e furnizimit të tij, brenda 3 ditëve pune pas vënies në tension. Operatori i Sistemit vë në dispozicion të aplikantit informacionin e nevojshëm për lidhjen e re ose modifikimin e lidhjes së kryer.
g) Verifikimi i matësit të energjisë elektrike realizohet nga subjekti i pavarur, i autorizuar për verifikimin e matësve të energjisë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. Test raporti i verifikimit të matësit elektrik dorëzohet nga subjekti i pavarur te klienti dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.
h) I gjithë informacioni i lidhjes së re ruhet nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes në mënyrë elektronike dhe dokumentare.
[bookmark: _Toc456187953][bookmark: _Toc460937026]3.1.2 	Procedurat dhe afatet kohore për lidhje të re ose për modifikim të një lidhjeje ekzistuese kur fuqia e instaluar është 21-50 kW në TU.
a) Për rastet kur fuqia e instaluar për një lidhje të re ose për modifikimin e një lidhjeje ekzistuese, është 21-50 kW, në tension të ulët, procedurat dhe afatet kohore do të jenë të njëjta me ato të përcaktuara në pikën 3.1.1 (pika a-d). 
b) Lidhja nën tension dhe furnizimi me energji elektrike do të realizohet nga OSSH-ja me anë të zbatimit të urdhrit të dhënies tension.
c) Në rast se gjatë vënies në tension të objektit, lindin probleme në pajisjet që realizuan lidhjen, atëherë Aplikanti është i detyruar, me shpenzimet e tij, të riparojë pjesën e dëmtuar ose jo funksionale deri sa skema e plotë të funksionojë normalisht, si dhe të paguajë dëmin e shkaktuar.
d) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes regjistron përdoruesin apo aplikantin në sistemin e tij të klientëve dhe përgatit kartelën e furnizimit të tij/tyre brenda 2 ditëve pune pas vënies nën tension. Operatori i Sistemit vë në dispozicion të aplikantit, informacionin e nevojshëm për lidhjen e re ose modifikimin e lidhjes së kryer dhe furnizuesi çdo muaj duhet të kryejë rakordimin me Operatorin e Shpërndarjes.
e) Verifikimi i matësit të energjisë elektrike realizohet nga subjekti i pavarur, i autorizuar për verifikimin e matësve të energjisë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. Test raporti i verifikimit të matësit elektrik dorëzohet nga subjekti i pavarur te klienti dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.
f) I gjithë informacioni i lidhjes së re ruhet nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes në mënyrë elektronike dhe dokumentare.
[bookmark: _Toc456187954][bookmark: _Toc460937027]3.1.3 Procedurat dhe afatet kohore për lidhje të re ose për modifikim të një lidhjeje ekzistuese kur fuqia e instaluar është 50-100 kW në TU.
a) Përdoruesi apo aplikanti duhet të paraqesë projektin elektrik të objektit që kërkohet të furnizohet me energji elektrike. Ky projekt do të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi, të ketë/të pasqyrojë të gjitha detajet konstruktive dhe mënyrën e realizimit të instalimeve të brendshme të tij duke u shoqëruar me relacionin teknik përkatës për të treguar të gjitha ngarkesat elektrike dhe mënyrën e vendosjes së tyre brenda objektit. Projekti do të respektojë kushtet teknike të lidhjes së re që janë pjesë e kësaj rregullore. Ky projekt do të jetë i realizuar dhe përllogaritur nga një inxhinier i licencuar ose kompani e licencuar për projektime elektrike.
b) Periudha e vlerësimit prej Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes të kërkesës së bërë nga përdoruesi apo aplikanti dhe paraqitja për pranim dhe nënshkrimi i propozimit për lidhjen e “Marrëveshjes së lidhjes së re” nuk do të jetë më shumë se 20 ditë pune prej ditës së paraqitjes së aplikimit.
[bookmark: page12]c) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kryejë paraprakisht verifikimin e dokumentacionit të paraqitur nga përdoruesi apo aplikanti dhe nëse aplikimi nuk është i plotë, atëherë Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të njoftojë përdoruesin apo aplikantin me shkrim brenda 5 ditëve pune që nga data kur aplikimi është dorëzuar për vlerësim.
d) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të inspektojë objektin që kërkon lidhjen me energji elektrike dhe në varësi të gjendjes së rrjetit elektrik në atë zonë, do të përgatisë mënyrën e lidhjes së objektit në rrjet. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të përgatisë propozimin dhe marrëveshjen për lidhjen e re dhe do t’ia dërgojë aplikantit për pranim sipas afateve të pikës 3.1.3/b.
e) Propozimi për lidhjen e re, i përgatitur nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes mund të pranohet nga aplikanti jo më vonë se 5 (pesë) ditë pune nga data që Operatori i Sistemit të Shpërndarjes e ka vendosur propozimin e tij në dispozicion të aplikantit.
f) Nëse aplikanti e pranon propozimin atëherë aplikanti do të paguajë detyrimet përkatëse brenda 5 ditëve pune nga njoftimi i propozimit të bërë, përndryshe propozimi bëhet i pavlefshëm dhe ai duhet të aplikojë përsëri për lidhje të re.
g) Llogarit kostot për lidhjen e re.
h) Pas kryerjes nga aplikanti të pagesës së tarifës së lidhjes së re, shlyerjes së detyrimeve të tjera dhe inspektimit brenda 3 ditëve pune nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, përgatitet urdhri për zbatimin e lidhjes së re. Sistemi i matjes së energjisë duhet të instalohet brenda 5 ditëve pune nga dita e nxjerrjes së raportit të instalimit të matjes për lidhjen në TU dhe 10 ditëve pune për lidhjen në TM. Lidhja nën tension dhe furnizimi me energji elektrike do të realizohet nga OSSH-ja me anë të zbatimit të urdhrit të dhënies tension.
i) Verifikimi i matësit të energjisë elektrike realizohet nga subjekti i pavarur, i autorizuar për verifikimin e matësve të energjisë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. Test raporti i verifikimit të matësit elektrik i dorëzohet nga subjekti i pavarur te klienti dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.
j) Pajisjet e lidhjes së re sigurohen, instalohen dhe testohen nga vetë aplikanti.
k) Në rast se gjatë vënies në tension të objektit lindin probleme në pajisjet që realizuan lidhjen, të instaluara nga aplikanti, atëherë aplikanti është i detyruar me shpenzimet e tij të riparojë pjesën e dëmtuar ose jo funksionale deri sa skema e plotë të funksionojë normalisht.
l) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes regjistron aplikantin/përdoruesin në sistemin e tij të klientëve dhe përgatit kartelën e furnizimit të tij brenda 2 ditëve pune pas vënies nën tension.
Nëse në propozimin dhe marrëveshjen e lidhjes së re është parashikuar lidhja e energjisë në tensionin e mesëm dhe aplikanti pranon propozimin atëherë:
a) Aplikanti dorëzon tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes formularin e pranimit të propozimit dhe marrëveshjen e lidhjes së re të nënshkruar. 
b) OSSH-ja zbaton të gjithë procedurat e parashikuara në këtë rregullore.
c) Brenda 2 ditëve pune nga kryerja e pagesës, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të përgatisë urdhrin administrativ për fillimin e projektit në përputhje me kërkesat dhe kushtet teknike të paraqitura në marrëveshjen e lidhjes. 
d) Pas dorëzimit të projektit të detajuar të objektit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes duhet të analizoje atë dhe nëse projekti është në përputhje me kushtet teknike, brenda 2 ditëve pune Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të miratojë projektin dhe njoftojë aplikantin për të kryer të plotë pagesën e tarifës për lidhjen e re. Nëse aplikanti nuk kryen pagesën e tarifës brenda 5 ditëve pune prej momentit të miratimit dhe njoftimit të tij prej Operatorit të Shpërndarjes të mënyrës së lidhjes së tij në tensionin e mesëm të rrjetit shpërndarës, atëherë aplikimi dhe marrëveshja e lidhjes së re do të konsiderohen të pavlefshme dhe ai duhet të aplikojë përsëri për lidhje të re. 
e) Pas pagesës së tarifës së lidhjes së re nga ana e aplikantit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes zbaton të gjitha procedurat për fillimin e punimeve nga Aplikanti. 
f) Me fillimin e punimeve, aplikanti duhet të njoftojë OSSH-në, në mënyrë që ky i fundit të marrë masa për fillimin e procesit të mbikëqyrjes, i cili kryhet nga OSSH.
g) Në rastet kur kabina elektrike si pasuri e paluajtshme është ndërtuar nga aplikanti brenda objektit ose godinës e/i cili/a do të furnizohet me energji, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, do të japë aprovimin që ambienti i përshtatur për kabinë, është brenda kushteve teknike dhe e aksesueshme nga ta. 
h) Pas përfundimit të punimeve, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes merr masa për kryerjen e kolaudimit përfundimtar dhe nëse punimet janë kryer në përputhje me kushtet teknike, atëherë brenda 2 ditëve pune Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kryejë pranimin dhe lejojë vendosjen e instalimit të sistemit të matjes sipas urdhrit të punës. Nëse gjatë kontrollit konstatohen të meta teknike, atëherë aplikanti është i detyruar të përfundojë apo korrigjojë të metat e konstatuara.
i) Pas përfundimit të instalimeve dhe pas marrjes në dorëzim të kabinës elektrike, brenda 1 dite pune Operatori i Sistemit të Shpërndarjes përgatit raportin e vendosjes së sistemit të matjes (matësa, bokse kolektive etj.) së energjisë elektrike, i cili duhet të instalohet brenda 5 ditëve pune nga dita e nxjerrjes së raportit të matjes. 
j) Verifikimi i matësit të energjisë elektrike realizohet nga subjekti i pavarur, i autorizuar për verifikimin e matësve të energjisë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. Test raporti i verifikimit të matësit elektrik, dorëzohet nga subjekti i pavarur te klienti dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.
k) Pas vendosjes së sistemit të matjes, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes përgatit urdhrin e vënies nën tension të pajisjeve. Prova dhe vënia nën tension e pajisjeve do të kryhet brenda 3 ditëve pune dhe do të kryhet nga strukturat përgjegjëse të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. 
l) Në rast se gjatë vënies në tension të objektit lindin probleme në pajisjet që realizuan lidhjen, atëherë aplikanti është i detyruar me shpenzimet e tij të riparojë pjesën e dëmtuar ose jofunksionale, deri sa skema e plotë të funksionojë normalisht. 
m) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes regjistron aplikantin/klientin apo përdoruesin në sistemin e tij të klientëve dhe përgatit kartelën e furnizimit të tij/tyre brenda 5 ditëve pune pas vënies nën tension. Operatori i Sistemit vë në dispozicion të aplikantit/klientit informacionin e nevojshëm për lidhjen e re ose modifikimin e lidhjes së kryer. 
n) Afatet e realizimit të lidhjes së re do të jenë 60 ditë pune të ndara sipas hapave:
Jo më shumë se 25 ditë pune për procedurën e aplikimit tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, kontrollin e aplikimit nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, identifikimin e pikës së lidhjes, përgatitjen e dizajnit dhe llogaritjen e shpenzimeve.
- Jo më shumë se 30 ditë pune për marrjen e lejeve përkatëse dhe realizimin e të gjitha punimeve ndërtimore, që do të kryhen nga aplikanti.
- Jo më shumë se 5 ditë pune për instalimin e sistemit të matjes.
[bookmark: _Toc456187955][bookmark: _Toc460937028]3.1.4 Procedurat dhe afatet kohore për lidhje të re ose për modifikim të një lidhjeje ekzistuese në tension të mesëm TM.
a) Përdoruesi apo Aplikanti duhet të paraqesë projektin elektrik të objektit që kërkohet të furnizohet me energji elektrike. Ky projekt duhet të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi, të ketë/të pasqyrojë të gjitha detajet konstruktive dhe mënyrën e realizimit të instalimeve të brendshme të tij duke u shoqëruar me relacionin teknik përkatës për të treguar të gjitha ngarkesat elektrike dhe mënyrën e vendosjes së tyre brenda objektit. Projekti duhet të respektojë kushtet teknike të lidhjes së re, të cilat janë pjesë e kësaj rregullore. Ky projekt duhet të jetë i realizuar dhe përllogaritur nga një inxhinier i licencuar ose kompani e licencuar për projektime elektrike.
b) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kryejë paraprakisht verifikimin e dokumentacionit të paraqitur nga përdoruesi apo aplikanti dhe nëse aplikimi nuk është i plotë, atëherë Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të njoftojë përdoruesin apo aplikantin me shkrim brenda 5 ditëve pune që nga data kur aplikimi është dorëzuar për vlerësim.
c) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të inspektojë objektin që kërkon lidhjen me energji elektrike dhe në varësi të gjendjes së rrjetit elektrik në atë zonë, do të hartojë studimin e fizibilitetit, do të përgatisë propozimin dhe marrëveshjen për lidhjen e re dhe do t’ia dërgojë aplikantit për pranim sipas afateve. 
d) Propozimi për lidhjen e re, i përgatitur nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes mund të pranohet nga aplikanti jo më vonë se 5 (pesë) ditë pune nga data që Operatori i Sistemit të Shpërndarjes e ka vendosur propozimin e tij në dispozicion të aplikantit.
e) Nëse aplikanti e pranon propozimin, atëherë dorëzon formularin e pranimit të ofertës, nënshkruan aktmarrëveshjen dhe paguan detyrimet përkatëse brenda 5 ditëve pune nga njoftimi i propozimit të bërë, përndryshe propozimi bëhet i pavlefshëm dhe ai duhet të aplikojë përsëri për lidhje të re.
f) Pas pagesës së tarifës së lidhjes së re nga ana e aplikantit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes zbaton të gjitha procedurat për fillimin e punimeve. Punimet do të kryhen nga operatori i licencuar nga organet kompetente, i zgjedhur nga aplikanti për realizimin e lidhjes së re.
g) Me fillimin e punimeve, aplikanti duhet të njoftojë OSSH-në, në mënyrë që ky i fundit të marrë masa për fillimin e procesit të mbikëqyrjes, i cili kryhet nga OSSH-ja.
h) Në rastet kur kabina elektrike si pasuri e paluajtshme është ndërtuar nga aplikanti brenda objektit/godinës e/i cili/a do të furnizohet me energji, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të japë aprovimin që ambienti i përshtatur për kabinë, është brenda kushteve teknike dhe e aksesueshme nga ta.
i) Pajisjet e lidhjes se re sigurohen, instalohen dhe testohen nga aplikanti me shpenzimet e tij.
j) Pas përfundimit të punimeve, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes merr masa për kryerjen e kolaudimit dhe nëse punimet janë kryer në përputhje me kushtet teknike, atëherë brenda 3 ditë pune Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kryejë pranimin. Nëse gjatë kontrollit konstatohen të meta teknike, atëherë aplikanti është i detyruar të përfundojë apo korrigjojë të metat e konstatuara.
k) Pas kolaudimit të instalimeve dhe pas marrjes në dorëzim të kabinës elektrike, brenda 1 dite pune, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes përgatit raportin e vendosjes së sistemit të matjes (matës, bokse kolektive etj.) së energjisë elektrike, i cili duhet të instalohet brenda 5 ditëve pune në TU dhe 10 ditëve pune në TM nga dita e nxjerrjes së raportit të matjes.
l) Verifikimi i matësit të energjisë elektrike realizohet nga subjekti i pavarur, i autorizuar për verifikimin e matësve të energjisë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. Test raporti i verifikimit të matësit elektrik dorëzohet nga subjekti i pavarur te klienti dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.
m) Pas vendosjes së sistemit të matjes, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes përgatit urdhrin e vënies nën tension të pajisjeve. Prova dhe vënia nën tension e pajisjeve do të kryhet brenda 1 dite pune dhe do të kryhet nga strukturat përgjegjëse të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. 
n) Në rast se gjatë vënies nën tension të objektit, lindin probleme në pajisjet që realizuan lidhjen, atëherë aplikanti është i detyruar me shpenzimet e tij të riparojë pjesën e dëmtuar ose jofunksionale deri sa skema e plotë të funksionojë normalisht. 
o) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes regjistron aplikantin/klientin apo përdoruesin në sistemin e tij të klientëve dhe përgatit kartelën e furnizimit të tij/tyre brenda 5 ditëve pune pas vënies nën tension. Operatori i Sistemit vë në dispozicion të aplikantit/klientit informacionin e nevojshëm për lidhjen e re ose modifikimin e lidhjes së kryer. 
p) Afatet e realizimit të lidhjes së re do të jenë 60 ditë të ndara sipas hapave:
- Jo më shumë se 25 ditë për procedurën e aplikimit tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, kontrollin e aplikimit nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, identifikimin e pikës së lidhjes, përgatitjen e dizajnit dhe llogaritjen e shpenzimeve.
- Jo më shumë se 30 ditë për marrjen e lejeve përkatëse dhe realizimin e të gjitha punimeve ndërtimore nga aplikanti.
- Jo më shumë se 5 ditë për instalimin e sistemit të matjes.
[bookmark: _Toc456187956][bookmark: _Toc460937029]3.2 Burimet e reja të gjenerimit të energjisë elektrike 
Aplikimi për lidhje të re për burime të reja të gjenerimit në rrjetin e tensionit të mesëm, do të bëhet pranë zyrave të kujdesit të klientit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, në Tiranë. 
[bookmark: page15]1. Periudha e vlerësimit të kërkesës së bërë nga aplikanti dhe paraqitja për nënshkrim e “Marrëveshjes së lidhjes së re” nuk do të jetë më shumë se 20 ditë pune prej datës së paraqitjes.
2. Aplikanti duhet të paraqesë projektin elektrik të burimit të gjenerimit dhe të linjës së transmetimit deri në pikën e lidhjes të OSSH-së. Ky projekt duhet të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi, të pasqyrojë të gjitha detajet teknike dhe parametrat kryesorë të pajisjeve së bashku me skemën principiale të tij.
3. Aplikanti do të kryejë projektin e lidhjes elektrike të burimit të gjenerimit me sistemin e shpërndarjes, pas nënshkrimit të Marrëveshjes së lidhjes së re.
4. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kryejë paraprakisht verifikimin e dokumenta-cionit të paraqitur nga aplikanti dhe nëse aplikimi nuk është i plotë atëherë Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të njoftojë aplikantin me shkrim brenda 5 ditëve pune prej datës kur aplikimi është dorëzuar për vlerësim.
5. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të inspektojë objektin që kërkon lidhjen me energji elektrike dhe në varësi të gjendjes së rrjetit elektrik në atë zonë, do të përgatisë mënyrën e lidhjes së objektit në rrjet. 
6. Nëse aplikanti bie dakord me ofertën e paraqitur nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes për t’u lidhur në sistemin e tij të shpërndarjes ai duhet të firmosë formularin e pranimit të ofertës brenda afatit prej 10 ditësh kalendarike. Në rast të kundërt propozimi bëhet i pavlefshëm dhe kërkesa për lidhje të re duhet të përsëritet.
7. Nëse aplikanti pranon ofertën, atëherë ai dorëzon formularin e pranimit të ofertës pranë OSSH-së. 
[bookmark: page16]8. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes pas pranimit të ofertës do të lidhë akt-marrëveshjen dypalëshe me subjektin aplikues. Më pas, aplikanti harton projektin e pikës së lidhjes. Pas miratimit, OSSH-ja do të njoftojë aplikantin për kryerjen e pagesës së plotë të tarifës për lidhjen e re. Nëse aplikanti nuk kryen pagesën e tarifës brenda 10 ditëve kalendarike prej momentit të miratimit të mënyrës së lidhjes së tij në rrjetin e shpërndarjes, atëherë aplikimi dhe marrëveshja e lidhjes së re do të konsiderohen të pavlefshëm dhe i interesuari do të duhet të aplikojë përsëri për lidhje të re.
9. Pas pagesës së tarifës së lidhjes së re nga ana e aplikantit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të nxjerrë menjëherë lejen për fillimin e punimeve.
10. Të gjitha punimet për pikën e lidhjes (ambienti i dorëzimit dhe i matjes) do të realizohen nga OSSH-ja. 
11. Të gjitha punimet për ambientin e klientit në pikën e lidhjes dhe linjës së furnizimit me energji elektrike në burimin e energjisë do të realizohen nga aplikanti duke zgjedhur ai subjektin që do të kryejë instalimin e pajisjeve dhe komponentëve të lidhjes së re. 
Instalimi i pajisjeve në Nënstacione që lidhen me traktet e hyrjes së linjave, projektimi dhe instalimi i tyre do të kryhet nga OSSH-ja.
12. Pas përfundimit të punimeve dhe instalimeve, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes brenda 2 ditëve pune është i detyruar të inspektojë dhe të marrë në dorëzim punimet dhe instalimet e kryera nëpërmjet një procesverbali të veçantë. Nëse do të konstatohen të meta, atëherë ato do të riparohen nga ana e OSSH-së.
13. Aplikanti bashkëpunon me blerësin e energjisë elektrike për të realizuar vendosjen e sistemit të matjes së energjisë elektrike në pikën e lidhjes me sistemin e shpërndarjes, në përputhje me kërkesat e Kodit të Matjes.
14.Pas vendosjes së sistemit të matjes, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes përgatit urdhrin e vënies nën tension të pajisjeve. Prova dhe vënia nën tension e pajisjeve do të kryhet brenda 2 ditëve pune dhe do të kryhet nga strukturat përgjegjëse të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.
15. Në rast se gjatë vënies nën tension të objektit, lindin probleme në pajisjet që realizuan lidhjen, atëherë OSSH-ja është e detyruar me shpenzimet e tij të riparojë pjesën e dëmtuar ose jofunksionale deri sa skema e plotë të funksionojë normalisht.
[bookmark: page17]16. Nëse klienti shfrytëzon hapësirat e nënstacioneve për të instaluar pajisjet e tij si në godina dhe jashtë, duhet të paguajë një tarifë qiraje, e cila arrihet me një marrëveshje ndërmjet palëve, sipas dispozitave të Kodit Civil.
[bookmark: _Toc456187957][bookmark: _Toc460937030]3.3 Procedura për zhvendosjen e aseteve të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes 
a) Për nevoja të ndryshme të subjekteve mund të kërkohet të zhvendosen ose të zëvendësohen asete të ndryshme të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (linjë ajrore, linjë kabllore, shtylla, kabina elektrike etj.). 
b) Realizimi i zëvendësimit apo i zhvendosjeve të tilla, do të bëhet vetëm pas miratimit paraprak të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes në përputhje me procedurat dhe afatet e përcaktuara në pikat 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 dhe 3.1.4 të kësaj rregulloreje. 
c) Nëse Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të miratojë zhvendosjen, atëherë ajo do të kryhet sipas kushteve teknike të vetë kompanisë nga aplikanti dhe të gjitha shpenzimet për realizimin e zhvendosjes së aseteve do të përballohen nga aplikanti sipas preventivit të miratuar nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.
[bookmark: page18]d) Pajisjet e lidhjes së re sigurohen, instalohen dhe testohen nga aplikanti me shpenzimet e tij, sipas legjislacionit në fuqi.
e) Tarifa e zhvendosjes së aseteve të OSSH-së hartohen nga OSSH-ja sipas metodologjisë të miratuar nga ERE.

[bookmark: _Toc456187958][bookmark: _Toc460937031]3.4 Mënyra e lidhjes në rrjet e burimeve të energjisë 
a) Burimet e energjisë elektrike do të lidhen në rrjetin shpërndarës pasi Operatori i Sistemit të Shpërndarjes të ketë kryer studimin e lidhjes dhe efektet që sjellin në atë pjesë të rrjetit prania e burimeve të reja të gjenerimit të energjisë elektrike. 
b) Burimet e reja do të preferohej që lidhja e tyre të realizohet në n/stacionet e transformimit dhe nëse kjo mënyrë lidhjeje është e pamundur, atëherë të lidhen si pjesë shtesë e rrjetit ekzistues 6, 10, 20, 35 kV, duke kryer shpenzime shtesë që lidhen me realizimin e lidhjes. 
c) Të gjitha shpenzimet shtesë që lidhen me realizimin e lidhjes, përforcimin e pjesës ekzistuese të rrjetit shpërndarës për efekt të realizimit të lidhjes, shtesat e mundshme në pjesën e tensionit të mesëm 6,10,20,35 kV dhe të tensionit të lartë në N/Stacione (kur kërkohet lidhja në to) do të përballohen nga aplikanti. 
d) Afatet e realizmit të lidhjes të burimeve gjeneruese në sistemin e shpërndarjes të OSSH, nuk duhet të kalojnë më shumë se dy vjet nga miratimi i pikës së lidhjes dhe nëse ky afat kalon, ai duhet të rifreskojë kërkesën për pikë lidhje duke mbartur të gjithë shpenzimet për çdo ndryshim të mundshëm në këtë sistem shpërndarës të OSSH-së. 
[bookmark: _Toc456187959][bookmark: _Toc460937032]3.5 Dokumentacioni që kërkohet për lidhjen e burimeve gjeneruese 
1. Kërkesë për lidhje në rrjetin shpërndarës (formulari i aplikimit). 
2. Fotokopje e vërtetimit të identitetit (kartë identiteti). 
3. Certifikatë regjistrimi në QKB (për subjektet jofamiljare). 
4. Genplan i vendosjes së objektit. 
5. Hartë që të tregojë vendndodhjen e objektit në terren në një shkallë të përshtatshme. 
6. Profilin gjatësor të linjës elektrike dhe të gjitha detajet e tjera teknike që lidhen me të. 
7. Projektin e plotë të nyjës se si do lidhet objekti i ri në rrjetin e shpërndarjes. 
8. Kopje të licencës së inxhinierit elektrik që ka kryer projektimin.
9. Kopje e kontratës (kartelës) së mëparshme që aplikanti mund të ketë pasur. 
[bookmark: page20]10. Kontrata e koncesionit për ndërtimin e burimit gjenerues.
 
11. Llojin e burimit gjenerues dhe parametrat nominalë të tij përfshirë edhe X”(d). 
12. Fuqia maksimale e gjeneruar aktive dhe reaktive. 
13. Skema principiale e brendshme e burimit gjenerues me të gjitha detajet teknike. 
14. Tipi i gjeneratorit sinkron dhe parametrat e tij. 
15. Parametrat kryesorë të transformatorit të fuqisë. 
[bookmark: _Toc456187960][bookmark: _Toc460937033]3.6 Projektimi i kabinës së transformimit dhe mënyrës së lidhjes. 
a) Për pikën e lidhjes së miratuar, aplikanti do të kryejë projektin ndërtimor dhe atë elektrik për kabinën e transformimit (në qoftë se është parashikuar në ofertën e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes) dhe mënyrën e lidhjes së saj me rrjetin e shpërndarjes. Projekti elektrik duhet të realizohet në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
b) Punimet për realizimin e lidhjes së re në ambientet në pronësi të OSSH-së, do të kryhen nga vetë OSSH-ja me pajisjet e përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes, me shpenzimet e aplikantit. Të gjitha punimet e tjera për realizimin e lidhjes së re duhet të bëhen nga vetë aplikanti, sipas ligjeve në fuqi, duke respektuar në këtë mënyrë të gjitha standardet e cilësisë së materialeve dhe karakteristikat teknike sipas normave. Kjo mënyrë do të eliminojë të gjitha të metat e vërejtura gjatë kohës në rrjetin shpërndarës elektrik për menaxhimin aktual apo perspektiv të tij.
c) Projekti do të përmbajë të gjitha kërkesat sipas specifikimeve të mëposhtme: 
1. Planimetria dhe vendndodhja e kabinës së transformimit si pjesë përbërëse e projektit ndërtimor në tërësi. 
2. Projektimi ndërtimor i detajuar i pikës së transformimit (përfshirë të gjitha prerjet tërthore të godinës së kabinës).
3. Plani i vendosjes i të gjitha pajisjeve brenda pikës së transformimit. 
4. Planimetria e vendosjes së kabllove elektrike brenda dhe jashtë kabinës, si edhe prerja tërthore e kanaleve të kabllove.
5. Skema elektrike principale e kabinës elektrike, duke pasqyruar të gjithë parametrat nominalë të pajisjeve elektrike, si edhe të gjitha detajet e tjera që lidhen me realizimin në tërësi të saj. 
temi i tokëzimit të kabinës dhe të gjitha detajet që lidhen me realizimin e tij, brenda dhe jashtë kabinës elektrike 
7. Projektimi i linjave ajrore/linjave kabllore të fuqisë (TM -TU) dhe profili i linjës në shkallën 1:1000.
d) Projektimi dhe përzgjedhja e pajisjeve do të bëhet në përputhje me tipin dhe specifikimet teknike të bëra të njohura paraprakisht nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes pas pranimit të ofertës nga ana e aplikantit. 
e) Projektimi i kabinave do të bëhet sipas tipave të mëposhtëm:
1. Kabina TIP 1: murature për furnizim të godinave të banimit dhe shërbimit.( një ambient) 
Ky tip kabine do të projektohet që të ndërtohet në katin përdhe me dyer të aksesueshme nga jashtë godinës, në afërsi të rrugës. Kjo kabinë do të ketë një ambient, në të cilin do të vendosen të gjitha pajisjet e kabinës. 
2. Kabina TIP 2: Kabina murature për furnizim me energji elektrike të objekteve industriale apo komerciale ( me dy ambiente ).
Ky tip kabine do të vendoset në kufirin e pronësisë të aplikantit me dyer të aksesueshme nga jashtë dhe në afërsi të rrugës me dy ambiente në dispozicion të aseteve të OSSH-së. Në njërin ambient do të vendoset transformatori i fuqisë dhe në ambientin tjetër do të vendosen pajisjet komutuese së bashku me panelin e matjes. Në ambientin e matësit të energjisë do të vendosen dy dyer, ku njëra derë do të jetë e aksesueshme nga jashtë dhe e menaxhuar nga OSSH-ja dhe dera tjetër do të jetë e aksesueshme nga brenda dhe e menaxhuar nga aplikanti. 
3. Kabina TIP 3: murature për furnizim me energji elektrike të objekteve industriale apo komerciale (me tre ambiente)
Ky tip kabine do të vendoset në kufirin e pronësisë të aplikantit me dyer të aksesueshme nga jashtë dhe në afërsi të rrugës.
Kjo kabinë do të ketë dy ambiente në dispozicion të aseteve të OSSH-së dhe një ambient në dispozicion të aseteve të aplikantit. Në njërin ambient do të vendosen pajisjet komutuese, kurse në ambientin tjetër do të vendoset matësi i energjisë. Në ambientin e pajisjeve komutuese do të ketë një derë të aksesueshme nga jashtë e menaxhuar nga OSSH-ja. Në ambientin e matësit të energjisë do të vendosen dy dyer, ku njëra derë do të jetë e aksesueshme nga jashtë dhe e menaxhuar nga OSSH dhe dera tjetër do të jetë e aksesueshme nga brenda dhe e menaxhuar nga aplikanti. Ambienti i tretë në të cilin vendosen pajisjet e transformimit dhe të komutimit të aplikantit do të jetë me derë nga brenda dhe e aksesueshme vetëm nga aplikanti. 
4. Kabina TIP 4: Shtyllore për furnizim të objekteve të ndryshme (grup banesash, komerciale, industriale etj.)
Ky tip kabine do të përdoret për fuqi të transformatorit deri në 250 kva dhe do të vendoset jashtë konturit të sipërfaqes së rrethimit në një distancë jo më larg se 3 ml nga kufiri i pronësisë dhe me linjë furnizimi në TM, e cila kalon në territore publike dhe është lehtësisht e kontrollueshme.
[bookmark: page21][bookmark: _Toc456187961][bookmark: _Toc460937034]3.7 Vlefshmëria e dokumentacionit të paraqitur 
a) Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara dhe duhet të arkivohen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.
b) Nëse nga vlerësimi paraprak i të dhënave të mësipërme, dokumentacioni i paraqitur konsiderohet i pamjaftueshëm, atëherë Operatori i Sistemit të Shpërndarjes ka të drejtë të kërkojë aplikuesit të dhëna shtesë. 

[bookmark: _Toc456187962][bookmark: _Toc460937035]PJESA IV 
TARIFAT PËR LIDHJET E REJA

[bookmark: _Toc456187963][bookmark: _Toc460937036]4.1 Parimet e tarifave 
a) Tarifat për lidhjen me rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike janë përcaktuar në përputhje me objektivat e mëposhtme: 
1. mosdiskriminim; 
2. transparencë që lidhet me përdorimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe pjesëve integrale të tij; 
3. zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes, në mënyrë që të sigurohet ruajtja e nivelit të cilësisë së furnizimit me energji elektrike. 
b) Tarifat për lidhjet e reja janë të njëjta për të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.  
c) Parimi kryesor për detyrimin për realizimin e lidhjes së re është: ai person fizik apo juridik që kërkon ndryshime në rrjetin e shpërndarjes, do të mbulojë të gjitha shpenzimet që lidhen me ndryshimin e rrjetit të shpërndarjes për të realizuar lidhjen e re. 
[bookmark: _Toc456187964][bookmark: _Toc460937037]4.2 Punimet/shërbimet që do të paguhen nga aplikanti 
1. Aplikanti do të paguajë kostot që lidhen me shërbimet që do të kryhen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes dhe që përfshihen në tarifë, si më poshtë: 
[bookmark: page22]- Pranimi dhe procesimi i aplikimit 
- Planifikimi i zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për të mundësuar lidhjen e objektit të ri (studimi i fizibilitetit); 
- Përcaktimi i pikës së lidhjes në Sistemin e Shpërndarjes; 
- Kontrollin dhe miratimin e projektimit të paraqitur nga aplikanti; 
- Furnizimin dhe instalimin e pajisjeve të përfshira në lidhjen e re, e cila do të realizohet nga subjekti i autorizuar sipas legjislacionit në fuqi, kolaudimin e tyre si edhe testimin e të gjitha pajisjeve të përfshira në lidhjen e re.
- Mbikëqyrja, monitorimi dhe kolaudimi i punimeve ndërtimore dhe instalimeve 
- Instalimi i aparateve matëse të energjisë elektrike 
- 50ml kabëll (koaksial ose fuqie sipas rasteve) për instalimin e matësit në klientët e pajisur me matës energjie me boks individual etj. 
- Lidhja me rrjetin e shpërndarjes të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. 
- Vulosjen e bokseve individuale, vulosjen e transformatorëve matës të rrymës dhe tensionit.
2. Punimet/ Shërbimet që do të kryhen dhe përballohen nga aplikanti, janë: 
- Projektimi për realizimin e lidhjes së re; 
- Kryerja e të gjithë punimeve me karakter ndërtimor dhe elektrik (kabina, kanalet e kabllove, pajisjet komutuese , pajisjet transformuese etj.); 
- Koston e pjesës së kabllos më shumë se 50ml, vlera e të cilit do të përcaktohet referuar çmimit mesatar të këtij kabulli në librat e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. (klientët e pajisur me matës energjie me boks individual); 
- Hapja e kanaleve të kabllove për realizimin e nyjave bashkuese me rrjetin ekzistues shpërndarës, materialet elektrike që realizojnë lidhjen me rrjetin ekzistues (terminale, mufte etj.), si dhe rehabilitimin (e përkohshëm dhe të përhershëm) të terrenit, duke përfshirë edhe sistemet rrugore; 
- Testimi i lidhjes së realizuar; 
- Lejet e duhura për ciklin e punës.
[bookmark: _Toc456187965][bookmark: _Toc460937038]4.3 Mënyra e pagesës 
a) Aplikanti duhet të kryejë një pagesë për tarifën e lidhjes së re, e cila mbulon shpenzimet e përcaktuara si më sipër.

[bookmark: page23]b) Aplikanti do të mbulojë vetë shpenzimet e të gjitha punimeve dhe pajisjeve shtesë që janë të nevojshme për të realizuar lidhjen e re.
c) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të zbatojë praktikën e pagesës së plotë në avancë për të gjitha lidhjet e reja apo modifikimin e lidhjeve ekzistuese. 
d) Në fund të kryerjes së punimeve, në rast se OSSH-ja do të jetë operatori i licencuar, i përzgjedhur nga aplikanti, për realizimin e lidhjes së re ose modifikimin e asaj ekzistuese, ajo do të përgatisë një faturë të detajuar të kostove, sasive dhe çmimeve të punimeve dhe materialeve të përdorura faktikisht për realizimin e lidhjes së re ose modifikimin e një lidhjeje ekzistuese, tek e cila në asnjë rast çmimet e përdorura nuk mundet të jenë më të lartë se vlera në treg e të njëjtit mall në momentin e realizimit të punimeve të lidhjes. Në rast diferencash mes preventivit të punimeve dhe kostove reale, palët sipas rastit do të paguajnë diferencat ose rimbursojnë ato palës tjetër.
e) Tarifa e T3 për fuqinë e kërkuar e cila paguhet nga aplikanti, nuk mund të jetë më e lartë se 300% e të ardhurave për frymë. Mbulimi i pjesës tjetër të tarifës që kalon shumën e përcaktuar më sipër, do të jetë objekt i rregullimit nga ERE.
[bookmark: _Toc456187966]4.4 Struktura e tarifave të lidhjes së re 
	a) Tarifat për një lidhje të re ose modifikim lidhjeje ekzistuese (tarifat e lidhjes) do të llogariten duke marrë parasysh parimet e përcaktuara në këtë rregullore.
b) Tarifat e lidhjes do të varen nga kërkesat e aplikantit, disponibiliteti i rrjetit të shpërndarjes te pika e lidhjes, fuqia rezervë (nëse ka) te pika e lidhjes dhe karakteristika të tjera që lidhen me realizimin e saj, duke përfshirë fuqinë e kërkuar dhe nivelin e tensionit
c) Tarifat e lidhjes përbëhen nga tarifat e mëposhtme: T1, T2, T3, dhe T4
T1 – Tarifa e studimit dhe vlerësimit e miratimit të projektimit;
T2 – Tarifa e distancës;
T3 – Tarifa e fuqisë (lekë / kw fuqi të kërkuar);
T4 – Tarifa e shërbimeve për realizimin e lidhjes së re dhe matjes.
4.5 Kushtet e tjera për lidhje në rrjetin shpërndarës
a) Rrjeti i tensionit të ulët 0,4 kV
Fuqia minimale e instaluar për të realizuar lidhjen e energjisë elektrike në tension të ulët 0,4 kV do të jetë deri 5 kW për rrjetin 1-fazor dhe mbi 5 kW për rrjetin 3-fazor.
b) Rrjeti i tensionit 6, 10 kV
Rrjeti me tension 6 dhe 10 kV është në proces kalimi dhe transferimi në rrjetin me shkallë tensioni 20 kV. Në këtë fazë kalimtare, mënyra e realizimit të lidhjeve të reja në rrjetin e tensionit të mesëm 6, 10 kV, kur parashikohet ndërtimi i kabinës elektrike, do të realizohet me thikë-sigurese të TM-së. Aplikanti do të jetë vetë përgjegjës për ndryshimin e pajisjeve dhe kryerjen e punimeve nëse në të ardhmen ky rrjet shpërndarës pranë objektit që është lidhur do të zëvendësohet me rrjetin 20 kV.
c) Rrjeti i tensionit 20 kV
Lidhja e kabinave elektrike në rrjetin shpërndarës me tension 20 kV do realizohet nëpërmjet çelave (paneleve) të TM-së sipas strukturës: çelë hyrje - çelë dalje dhe çelë transformatori.
d) Kabinat shtyllore 6, 10, 20 kV
Kabinat shtyllore do të përdoren kryesisht në zonat rurale por ato mund të ndërtohen edhe në zona urbane, në varësi të analizës dhe vendimit të vetë Operatorit të Sistemit të shpërndarjes.
mënyra e realizimit të tyre do të jetë sipas skemës thikë-Siguresë-Shkarkues dhe fuqia e transformatorit të fuqisë do të jetë 50-250 kVA.
e) Rrjeti i tensionit 35 kV
Pranimi dhe mënyra e realizimit të lidhjeve të reja në rrjetin e tensionit 35 kV do të bëhen në përputhje me strategjinë e zhvillimit dhe rregullat e brendshme të Operatori i Sistemit të Shpërndarjes. Mënyra e realizimit të tyre do të jetë sipas skemës thikë-siguresë-shkarkues dhe fuqia minimale e transformatorit të fuqisë për të pranuar vlerësimin e aplikimeve në këtë rrjet tensioni do të jetë 800 kVA.
f) Fuqizimi i kabinave të transformimit 6, 10, 20 kV në pronësi të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes kryen analizën dhe vlerësimin e njësive të transformimit që ndodhen pranë vend ndodhjes së objektit të ri që kërkon lidhje të re apo shtesë fuqie. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të vlerësojë çdo rast dhe në varësi të gjendjes së rrjetit, gjendjes së kabinës ekzistuese, mundësive reale për transformatorë fuqie rezervë; perspektivës së zhvillimit në atë zonë; ai (OSSH) mund të vendosë të bëj vetë fuqizimin e kabinës ekzistuese dhe aplikanti të lidhet në tensionin e ulët duke paguar tarifat respektive.
4.6 Tarifat për lidhje në tension të ulët
Kjo tarifë aplikohet për rastet kur aplikantit i miratohet lidhja në tension të ulët 0.4 kV
a) Konsumatorë familjarë
T1 = 0 lekë
T2 = sipas tabelës së distancave
T3 = 2,000 lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar)
T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor
b) Konsumatorët jofamiljarë
T1 = 5000 lekë
T2 = sipas tabelës së distancave
T3 = 2.500 lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar)
T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor 
4.7 Tarifat për lidhje në tension të mesëm
Kjo tarifë aplikohet për rastet kur aplikantit i miratohet lidhja në tension të mesëm 6, 10 dhe 20 kV (aplikanti do të ndërtojë kabinë elektrike)
T1 = 14,000 lekë
T2 = sipas tabelës së distancave
T3 = 1.700 lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar)
T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor 
4.8 Tarifat për lidhje në tension të mesëm 35 kV
Kjo tarifë aplikohet për rastet kur aplikantit i miratohet lidhja në tension të mesëm 35 kV
T1 = 14,000 lekë
T2 = sipas tabelës së distancave
T3 = 2,000 lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar)
T4 = 5250 leke për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor 
4.9 Tarifat për shtesë fuqie, modifikim lidhje ose transferim
a) Konsumatorë familjarë
T1= 0 lekë
T2 = sipas tabelës së distancave
T3 = 2,000 lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë të kërkuar) 
T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor 
b) Konsumatorët jofamiljarë në tension të ulët
T1= 0 lekë 
T2; = sipas tabelës së distancave
T3 = 2.500 lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë se kërkuar) 
T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor 
c) Konsumatorët jofamiljarë në tension të mesëm
T1= 0 lekë 
T2; = 14408 lekë për çdo 100 ml linjë
T3 = 1700 lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë të kërkuar) 
T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor 
d) Konsumatorët jofamiljarë në tension 35 kV
T1= 0 lek 
T2; = sipas tabelës së distancave
T3 = 1700 lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë të kërkuar)
T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor 
4.10 Tarifat për lidhje në n/stacione.
Lidhja e re në zbarat e rrjetit shpërndarës të n/stacioneve mund të kryhet duke vlerësuar paraprakisht gjendjen ekzistuese të n/stacionit dhe mundësinë e lidhjes në te.
a) Nëse Operatori i Sistemit të Shpërndarjes disponon çelë në impiantin shpërndarës atëherë aplikanti do të detyrohet të përballojë jo vetëm shpenzimet për ndryshimin e pajisjeve (transformator rryme, kokë kabllo etj.), por edhe këto tarifa shtesë:
Tarifa e përdorimit të çelës eksistuese 150’000 lekë
Tarifa modifikim lidhjeje 50’000 lekë
b) 	Nëse Operatori i Sistemit të Shpërndarjes nuk disponon çelë në impiantin shpërndarës atëherë aplikanti do të sigurojë dhe instalojë vetë çelën në objekt dhe detyrohet të paguajë:
Tarifa modifikim lidhjeje 50’000 lekë
c) 	Nëse Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të instalojë vetë një çelë në objekt për të realizuar lidhjen e kërkuar atëherë aplikanti do të detyrohet të paguajë:
Tarifa e përdorimit të çelës së re 1’000’000 lekë
Tarifë modifikim lidhjeje 50’000 lekë
d) Për të gjitha rastet e mësipërme matja dhe faturimi i energjisë elektrike do të bëhet nëpërmjet një paneli matjeje të vendosur në n/stacion sipas kushteve të përcaktuara në Kodin e Matjes. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është përgjegjës për sigurimin dhe instalimin e sistemit matës respektiv.
4.11 Tarifa për rastet e lidhjes nga disa burime të energjisë elektrike
Në përputhje me pikën 1.14, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të aplikojë një tarifë shtesë për rastet kur kërkohet dhe miratohet realizimi i lidhjes së re nga dy burime energjie të pavarura.
Për këto raste, përdoruesi ose aplikanti do të paguajë tarifën përkatëse për secilën lidhje sipas kësaj rregulloreje. Procedura dhe kushtet do të jenë të njëjta sikurse në rastin kur lidhja do të realizohej nga një burim i vetëm furnizimi.
4.12 Tarifa për lidhjen e burimeve të gjenerimit të energjisë elektrike
Për rastin kur në sistemin e shpërndarjes do të lidhen burime të gjenerimit të energjisë elektrike, tarifa e lidhjes do të përbëhet vetëm nga këto komponentë:
T1 = 10 000 lekë 
T2 = 100 000 lekë
T3 = 0
T4 = Tarifa për kolaudim fillestar të matësit të energjisë elektrike
Në rast se lidhja e burimeve të energjisë do të bëhet në zbarat e rrjetit shpërndarës të n/stacioneve në pronësi të Operatori i Sistemit të Shpërndarjes atëherë do të aplikohen edhe tarifat shtesë sikurse janë përcaktuar në pikën 4.11.
[bookmark: _Toc456187967][bookmark: _Toc460937040]4.13 Kontrolli i kërkesës maksimale për fuqi 
i) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kontrollojë kërkesën maksimale për furnizimin me energji elektrike nga çdo klient i lidhur në tension të ulët duke përdorur automat ngarkese. 
ii) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kontrollojë kërkesën maksimale nga çdo klient të lidhur në tension të mesëm duke përzgjedhur koeficientin e përshtatshëm të transformimit të transformatorit të rrymës.
iii) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kontrollojë nivelet e tensionit maksimal dhe minimal si dhe stakimin e gjeneruesit nga mbrojtja e tensionit maksimal. 
[bookmark: _Toc456187968][bookmark: _Toc460937041]4.14 Sistemi i matjes së energjisë elektrike
i) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është përgjegjës për të siguruar dhe instaluar sistemin e matjes në TU ,TM (boks individual me matës 1-fazor dhe 3-fazor, panel matje TU ,T.M. të kompletuar me matës dhe transformatorë rryme, boks kolektiv të kompletuar me matës, dhe transformatorët e rrymës). 
ii) Për klientët individualë me fuqi të instaluar ≥200 kVA sistemi I matjes do të realizohet nëpërmjet instalimit të çelës së matjes në TM për nivele të tensionit 6 dhe 10 kV.
[bookmark: page31]iii) Për klientët individualë me fuqi të instaluar ≥400 kVA sistemi I matjes do të realizohet nëpërmjet instalimit të çelës së matjes në TM për të nivele të tensionit 20 dhe 35 kV.
iv) Në rastin e burimeve të reja të energjisë, kërkesat për të gjitha elementet e sistemit të matjes duhet të plotësojnë kriteret teknike të blerësit (OSSH). Aplikanti është i detyruar të bashkëpunojë me blerësin në procesin e zgjedhjes dhe instalimit të sistemit të matjes në përputhje me specifikat teknike të blerësit. Sistemi i matjes i instaluar pa miratimin e blerësit OSSH nuk do të konsiderohet i rregullt dhe nuk do të vuloset prej tij. Paraqitja skematike për të gjitha rastet do të realizohet sipas katalogut të matjes (aneksi 2) 
4.15 MIRËMBAJTJA
Lidhjet operohen prej operatorëve të rrjetit, të cilët kanë përgjegjësi për mirëmbajtjen e tyre. Kostoja, për kontrollin dhe mirëmbajtjet parashikuar në Rregulloren e Shfrytëzimit dhe Sigurimit Teknik, paguhet prej përdoruesit, sipas marrëveshjes së dakordësuar mes palëve. 

PJESA V 
PRONËSIA MBI LIDHJEN E RE

5.1 Kufijtë e pronësisë
i) Linjat e lidhjes të tensionit të ulët, si asete të lidhjes do të jenë gjithmonë pronë e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.
ii) Për sa u përket përdoruesve ose aplikantëve që kërkojnë pikë lidhjeje në tension të mesëm, kufijtë e pronësisë do të përcaktohen në çdo rast nga marrëveshje të veçanta ndërmjet palëve. 
iii) Pronësia e aseteve të lidhjes se re, që i shtohen rrjetit ekzistues është e përdoruesit, deri në amortizim të plotë të aseteve apo në përfundim të autorizimit të dhënë, bazuar në marrëveshjen e lidhjes, nënshkruar ndërmjet palëve. Pas amortizimit të plotë të aseteve të lidhjes, pronësia e tyre kalon tek operatori i rrjetit. Lidhjet operohen prej operatorëve të rrjetit, të cilët kanë përgjegjësi për mirëmbajtjen e tyre. Kostoja për mirëmbajtjet paguhet prej përdoruesit, sipas parashikimeve të bëra në pikën 4.15 të kësaj rregullore. 
5.2 Të drejtat e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme
i) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes mund të blejë ose të ketë të drejtën e uzufruktit pa shpërblim mbi pasurinë e paluajtshme me destinacion kabine elektrike, sipas parashikimeve të bëra në legjislacionin në fuqi.
ii) Uzufrukti do të krijohet me marrëveshje noteriale midis palëve, do të regjistrohet në regjistrat e pasurive të paluajtshme dhe do të realizohet në përputhje me dispozitat e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar.
iii) Ndryshimi i pronarit të pasurisë së paluajtshme nuk do të cenojë të drejtën e uzufruktit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes sh.a.
[bookmark: page33][bookmark: _Toc456187969][bookmark: _Toc460937042]
PJESA VI 
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

6.1 	Asetet e paluajtshme të përfituara “pa shpërblim” nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes sipas kësaj rregullore nuk do të përfshihen në bazën e rregulluar të aseteve, për efekt të llogaritjes së tarifave . 
6.2 	Kjo rregullore është objekt rishikimi, me vendim të Bordit të ERE-s, sipas Rregullores së Organizimit Funksionimit dhe Procedurave të ERE-s. 
6.3 Kjo rregullore hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

[bookmark: _Toc292405273][bookmark: _Toc301524907]No. Prot	                             Tiranë, më[          ]

MARRËVESHJE E LIDHJES SË RE
midis Palëve:

AKT - MARRËVESHJE

Kjo marrëveshje lidhet më datë:[                   ]
ndërmjet:
1. Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, (këtu e më poshtë referuar me termin “OSHEE” sh.a); përfaqësuar nga Z._____
2. _______ (këtu e më poshtë referuar me termin _______), përfaqësuar nga z. 
ku:
Klienti ka aplikuar në OSHEE sh.a dhe OSHEE sh.a ka rënë dakord për lidhjen e objektit me Sistemin e Shpërndarjes në Pikën e Lidhjes, që është pjesë e afateve dhe kushteve të kësaj Marrëveshje.

Është rënë dakord si më poshtë:
[bookmark: _Toc292405274][bookmark: _Toc301524908]1. Objekti i Akt-Marreveshjes
Kjo Akt - Marrëveshje ka për objekt, furnizimin me energji elektrike të objektit [                    ]me adresë [                                      ],me kërkesë të vet klientit Z.[                                    ] e cila merr përsipër ndërtimin e kabines elektrike  me  transformator [          ]kVA, [           ] kV, dhe seksion [………………….. mm2] si edhe linjës [ajrore/kabllore] me tension [           ] kV , që do të shërbejne për furnizimin me energji elektrike të objektit për sa më lart  sipas propozimit  datë: [     ], Nr.Prot: [                 ] 
[bookmark: _Toc292405275][bookmark: _Toc301524909]2. Baza ligjore e Akt-Marrëveshjes
- Pjesa e Pestë, seksioni 1, nenet 27, 28, 29 e vijues të ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike “.
- Vendimi nr.166, datë 10.10.2016 të Bordit të ERE “Për miratimin e Rregullores së Lidhjeve të Reja në Sistemin e Shpërndarjes”
-VKM nr.704 datë 29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori. Projektim , Mbikqyrje , Kolaudim” 
[bookmark: _Toc301524910]3. Kushtet e aplikueshme
Kjo marrëveshje (përfshire të gjitha anekset) përcakton Kushtet e Përgjithshme të OSHEE sh.a  për Lidhjen e Klientëve me Sistemin e Shpërndarjes së energjisë elektrike.
[bookmark: _Toc301524911]4.	Marrëveshja për lidhjen
4.1 Për çdo kërkesë për lidhje të re , paraqitur nga Kërkuesi, paraprakisht do të kryhet studimi i fizibilitetit të objektit nga OSHEE, i cili përfshin studimin e domosdoshmërisë së ndërtimit të kabinës së transformacionit si dhe efektet e saj në rrjetin e shpërndarjes sipas pikës 1.7 dhe aneksit 1 të Rregullores së Lidhjeve të Reja si dhe përcakton drejtimin kryesor mbi të cilat do të hartohet projekti i zbatimit.
Tarifa fikse prej 14000 lekësh, për studimin e fizibilitetit, e përllogaritur sipas VKM Nr. 704 , datë 29.10.2014 ,do të paguhet nga Kërkuesi përpara miratimit të Lidhjes së Re, pavarësisht nëse miratohet ose jo. 
4.2 Në varësi të afateve dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje, OSHEE sh.a  bie dakord të lidhë objektin me Sistemin e Shpërndarjes në Piken e Lidhjes dhe pajisjet e lidhjes që do të furnizohen me energji nga data e lidhjes së objektit me afat kohor të papërcaktuar. 

4.3 Përpara fillimit të punimeve për realizimin e lidhjes së re, klienti duhet të paguajë çdo tarifë të përcaktuar në lidhje me ekzekutimin e kësaj marrëveshjeje.
 5. Dokumentacioni i lidhjes së re ne TM
Klienti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm :
1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike
2. Vërtetimi i identitetit (Fotokopje karte identiteti ose  pasaporte)
3. Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumentave të regjistrimit të pronësisë si : Akt shitje, akt dhurimi, akt ndarje prone të patundshme. kontratë qiraje, dokumentacioni përkates për objektet që janë në proces legalizimi.
4. Fotokopje e Certifikates së regjistrimit (për subjektet jofamiljare)
5. Projekti elektrik i objektit i miratuar  paraprakisht në ISHTI (përjashtohen rastet për fuqi të instaluar nën 20 kË) i cili përmban vetëm objektin për të cilin po aplikohet për lidhje të re
6. Planvendosja e të gjitha paisjeve në objekt
7. Licensa e inxhinierit elektrik i cili ka bërë projektin elektrik të objektit
8. Genplani i vendodhjes së objektit shkalla 1:1000 (dy kopje)
9. Deklarate instalimi dhe  protokoll tokëzimi lëshuar nga inxhinier elektrik i paisur me licensë.
10. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përllogaritjen e të dhënave të kryer nga inxhinier elektrik i paisur me licensë.
11. Leja e ndërtimit të objektit, ku të jetë identifikuar ambienti që do të përdoret si kabinë transformacioni
12. Grafiku i ngarkesës elektrike
13. Relacion analitik për vlersimin e cos  Ø
[bookmark: _Toc301524912]6.	Tarifat
6.1 Klienti duhet t’i paguajë OSHEE sh.a të gjitha tarifat e përcaktuara sipas Rregullores së Lidhjeve të Reja dhe kësaj marrëveshje
6.2 Të gjitha shumat e paguara nga Klienti në OSHEE sh.a, sipas kësaj marrëveshje, do të kryhen të plota dhe pa asnjë zbritje dhe pa shtyrje afati.
[bookmark: _Toc301524913]7.	Përfaqësimet
Të dyja palët përfaqësojnë dhe garantojnë njëra-tjetrën vazhdimisht gjatë kohëzgjatjes së Akt - Marrëveshjes  se ato kanë fuqi dhe autoritet të plotë për të lidhur dhe zbatuar këtë marrëveshje. Zbatimi i kësaj marrëveshjeje nuk do të bjerë ndesh, nuk do të shkel ose nuk do të dëmtojë asnjë kontratë, marrëveshje, gjykim, statut, urdhëresë ose rregullore që mund të jenë detyruese për njërën nga Palët. 
[bookmark: _Toc301524914]8.	 Ndryshimet
8.1	 Asnjë ndryshim i kësaj marrëveshjeje nuk do të jetë efektiv nëse nuk bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga të dyja palët.
8.2	 Secila palë mund të lajmërojë në çdo kohë Palën tjetër për të propozuar se kjo Marrëveshje duhet të ndryshohet.  
8.3	 Nëse ndryshimi i propozuar sipas kësaj dispozite nuk pranohet nga palët brenda (1) një muaji nga  data e propozimit, secila Palë mund t’ia dërgojë ERE-s çështjen për zgjidhje. Palët do të jenë të detyruara të pranojnë vendimin e ERE-s dhe ta vënë në zbatim. Dhe, nëse është e mundur, ato mund të lidhin një marrëveshje plotësuese që mund t’i bashkëngjitet kësaj Marrëveshje.
[bookmark: _Toc301524915]9.	E drejta e shfrytëzimit
Klienti do të lejojë punonjësit, nën-kontraktorët, agjentët, ose konsulentët e OSHEE sh.a të hyjnë në ato pjesë të ambienteve të Klientit me qëllim që të kryejnë punime për lidhje ose për modifikime apo për të operuar, lexuar matësat, inspektuar, testuar pajisjet e matjes, punuar me pajisjet e OSHEE sh.a ose të objektit, për të shkëputur Pikën e Lidhjes ose për t’i mundësuar OSHEE sh.a të përmbushë detyrimet e veta sipas kushteve dhe afateve të kësaj Marrëveshjeje. OSHEE sh.a  do t’i jepet akses i sigurt dhe i papenguar. 
Të gjitha të drejtat për akses që i jepen OSHEE sh.a per shfrytezimin e pajisjeve dhe linjës së furnizimit sipas kësaj marrëveshjeje do të përfshijnë: të drejtën e kalimit të automjeteve, të drejtën e ngritjes së impianteve, të drejtën e përdorimit të pajisjeve dhe linjës  sipas nevojave. Këto të drejta janë të nevojshme për të kryer funksionet në bazë të të cilave është dhënë e drejta e aksesit. Të gjitha të drejtat do të ushtrohen pa asnjë tarifë. Punonjësit e OSHEE sh.a do të përpiqen maksimalisht për të bashkëpunuar me klientin gjatë kohës që punojnë në ambientet e klientit.
[bookmark: _Toc301524916]10.	Punimet për lidhjen
10.1	Punimet për realizimin e lidhjes së re në ambientet në pronësi të OSHEE sh.a, do të kryhen nga vetë OSHEE sh.a me pajisjet e përcaktuar nga OSHEE, me shpenzimet e aplikantit. Të gjitha punimet e tjera për realizimin e lidhjes së re, duhet të bëhen nga vetë Aplikanti me shpenzimet e tij, duke respektuar në këtë mënyrë të gjitha standardet e cilësisë së materialeve, karakteristikat teknike sipas normave.
10.2	 Klienti do të kryejë punimet për lidhjen e tij në përputhje me letrën e “Propozimit për Lidhjen e re”  dhe do të marrë ato miratime që janë të nevojshme për këtë qëllim, me shpenzimet e veta (leje ndërtimi , punimesh, miratime të ndryshme, etj). 
10.3	 Verifikimet e rregullave të kryerjes së punimeve dhe instalimeve do të supervizohen nga OSHEE sh.a në bazë të projekteve dhe preventivave përkatës të cilat i vihen në dispozicion kësaj të fundit nga Klienti. Tarifa për kryerjen e shërbimit të supervizimit, e përllogaritur sipas VKM Nr. 704, datë 29.10.2014, do të paguhet nga Klienti pas miratimit të Lidhjes së Re. 
10.4	 Klienti do të njoftojë paraprakisht OSHEE sh.a për perfundimin e punimeve dhe fillimin e proçesit të kolaudimit të objektit dhe instalimeve elektrike nga kjo Shoqëri. 
Tarifa për kryerjen e shërbimit të kolaudimit, e përllogaritur sipas VKM Nr. 704, datë 29.10.2014, do të paguhet nga Klienti pas miratimit të Lidhjes së Re. 
10.5	Klienti nuk do të lidhet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike nëse objekti dhe instalimet elektrike nuk kolaudohen nga OSHEE sh.a, për arsye të mospërputhshmërisë së punimeve me projektin teknik të paraqitur nga Klienti.
10.6 Klienti eshte i detyruar të furnizoje pjesë rezerve ( komutuese) që do të shërbejnë për mirëmbajtjen e kabinës
[bookmark: _Toc292374604][bookmark: _Toc301524917]11.	 Kufizimi i kërkesës për energji elektrike
11.1	Klienti nuk do të furnizohet me energji nëpërmjet Pikës së Lidhjes në rast se tejkalohet fuqia maksimale e kërkuar, siç është rënë dakord në Ofertën e Lidhjes së re. 
11.2	 Në se fuqia maksimale e kërkuar tejkalohet atëherë Klienti duhet të aplikojë për shtesë fuqie sipas regullave dhe tarifave në fuqi.
11.3 Në rastet kur kontrata është ekzistuese dhe Klienti kërkon shtesë fuqie atëherë ai i drejtohet Furnizuesit të tij për të mundësuar këtë proçes. Furnizuesi nga ana e tij i drejton këtë kërkesë Shpërndarjes për kryerjen e të gjithë proçedurave të përshkruara më sipër.
11.4	 Klienti nuk ka të drejtë të shfrytezojë pajisjet e kabinës elektrike dhe linjen e tensionit të mesëm për qëllime të tjera jashtë kesaj marrëveshje.
[bookmark: _Toc292374605][bookmark: _Toc301524918]12.	Faktori i fuqisë dhe simetrizimi i fazës
Klienti do të ndërmarrë të gjitha masat që të ruhet faktori i fuqisë së ngarkesës së plotë në Pikën e Lidhjes për energjinë e importuar në vlerën 0,90.
[bookmark: _Toc301524919]13.	Pajisjet e matjes
13.1 OSHEE sh.a do të instalojë dhe mirëmbajë Pajisjet e Matjes në çdo Pikë të Lidhjes në përputhje me Kodin e Matjes. Verifikimi dhe kolaudimi i pajisjeve të matjes, do të bëhet bazuar në parashikimet e nenit 77 të ligjit Nr.43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”
13.2	 Klienti nuk do të ndërhyjë apo lejojë ndonjë interferencë tek Pajisjet e Matjes dhe do të dëmshpërblejë OSHEE sh.a në rast të ndonjë ndërhyrjeje. 
13.3	 Në rast se njëra nga Palët ka motive për të besuar se Paisjet e Matjes operojnë jashtë klasit të gabimit të lejuar atëherë ajo njofton menjëherë Palën tjetër. Në këtë mënyrë, Paisjet Matëse do të kontrollohen nga Laborator i çertifikuar i pavarur. Nëse gjatë testimit të Paisjeve të Matjes:
a) Rezulton që Pajisjet e Matjes operojnë jashtë klasit të gabimit të lejuar, ato do të ri-kolaudohen ose zëvendësohen dhe shpenzimet e këtij testi si edhe të ri-kolaudimit ose zëvendësimi do të mbulohen nga OSHEE sh.a;
b) Rezulton që Pajisjet e Matjes operojnë brenda klasit të gabimit të lejuar, shpenzimet e këtij ekzaminimi dhe testimi do të paguhen nga Klienti nëse ai (klienti) i ka kërkuar OSHEE sh.a të kryejë testime të tilla për Pajisjet e Matjes. 
13.4 Në rast se gjatë kontrollit të ushtruar nga subjekti i autorizuar për verifikimin e matësve, rezulton që pajisjet e matjes operojnë jashtë klasit të gabimit të lejuar, palet do t’i referohen përcaktimeve të bera në Kodin e Matjes për rregullimin e pasaktësive në matje.
[bookmark: _Toc301524920]14.	Perspektiva e zhvillimit të rrjetit shpërndarës
OSHEE sh.a do të zhvillojë vazhdimisht rrjetin e shpërndarjes dhe zgjidhja afatgjate parashikon zëvendësimin e rrjeteve 6; 10 dhe 35 kV me rrjet me tension 20 kV. Nëse asetet e lidhjes i përkasin një niveli tjetër tensioni (6; 10 ose 35kV) dhe zhvillimi i ardhshëm kërkon zëvendësimin e tyre me një rrjet 20kV, atëherë, këto pajisje si dhe punimet e instalimit do të kryhen nga OSHEE sh.a duke njoftuar paraprakisht Klientin. 
Klienti do të mbaj përgjegjësinë dhe detyrimin për të gjitha shpenzimet  që do të kryhen nga OSHEE sh.a për zëvendësimin e paisjeve me qëllim që ato të përshtaten me nivelin e ri të tensionit.
[bookmark: _Toc301524921]15.	Transferimi i pronësisë së pajisjeve të kabinës
Pronësia e aseteve të lidhjes se re, që i shtohen rrjetit ekzistues është e përdoruesit, deri në amortizim të plotë të aseteve apo në përfundim të autorizimit të dhënë, bazuar në marrëveshjen e lidhjes, nënshkruar ndërmjet palëve. Pas amortizimit të plotë të aseteve të lidhjes, pronësia e tyre kalon tek operatori i rrjetit.
Me mbarimin e Afatit të amortizimit, Klienti është i detyruar të njoftojë OSHEE sh.a për fillimin e proçedurave të kalimit në pronësi të  këtij të fundit të aseteve.
16.Trajtimi i pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme.
a) Operatori i Sistemit te Shpërndarjes mund të blejë ose të ketë të drejtën e uzufruktit pa shpërblim mbi pasurinë e paluajtshme me destinacion kabinë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në legjislacionin në fuqi.
b)  Uzufrukti do të krijohet me marrëveshje noteriale midis palëve, do të regjistrohet në regjistrat e pasurive të paluajtshme dhe do të realizohet në përputhje me dispozitat e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar.
c)  Ndryshimi i pronarit të pasurisë së paluajtshme nuk do të cënojë të drejtën e uzufruktit të Operatori i Sistemit të Shpërndarjes Sh.a.
d) Në çdo kohë, nëse OSHEE sh.a  dhe Pronari i aseteve (Klienti) bien dakord që ky i fundit të dhurojë pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme tek OSHEE sh.a atëhere do të realizohen kontratat përkatëse të dhurimit në bazë të Kodit Civil.  
17.Shfrytëzimi dhe Mirëmbajtja e Lidhjes
Lidhjet, përfshirë lidhjen në TM/TU dhe kabinat e transformacionit, operohen  dhe mirëmbahen nga OSHEE sh.a. Kostoja për kontrollin dhe mirëmbajtjen,  paguhet prej Klientit.





 


Kontrolli dhe Mirëmbajtja do të kryhet në zbatim të Rregullores së Shfrytëzimit dhe Sigurimit Teknik në të cilën parashikohen afatet dhe punimet që duhet të kryhen gjatë remonteve profilaktike dhe të mesme ( Aneks 2) Këto punime do të kryhen sipas grafikeve  të hartuar nga OSHEE sh.a dhe do t’I bëhen të ditur pronarit të aseteve, i cili ka detyrimin të paguajë shërbimin në bazë të situacionit të lëshuar nga OSHEE sh.a 
Kostoja për shfrytëzimin dhe riparimin e difekteve , avarive paguhet prej Klientit, në rast se përgjegjësia është e këtij të fundit 
Në rast se Klienti nuk respekton detyrimet e përcaktuara  në Akt-Marrëveshje atëherë OSHEE sh.a i lind e drejta të kryejë ndërprerjen e energjisë në ambjentin e dorëzimit
Në çdo rast ndryshimi pronësie mbi asetet e Lidhjes përcaktimet në këtë akt-marrëveshje janë të detyrueshme për tu zbatuar edhe nga pronari i ri.
Pronari i aseteve të Lidhjes së Re dhe OSHEE sh.a janë të detyruar t’iu bëjnë me dije këtë akt – marrëveshje të gjithë klienteve që do të furnizohen nga kabina e tij e transformacionit.
[bookmark: _Toc292374608][bookmark: _Toc301524922]18.	Marrëveshja e plotë
Kjo Marrëveshje (së bashku me të gjitha dokumentet bashkëngjitur) përbën marrëveshjen e plotë ndërmjet Palëve për sa i përket subjektit të saj. Kjo Marrëveshje zëvendëson të gjitha marrëveshjet e mëparshme ndërmjet Palëve për sa i përket subjektit të saj. Secila Palë pranon dhe konfirmon se ajo nuk e nënshkruan këtë marrëveshje në besueshmëri të një përfaqësimi, garancie apo sipërmarrje tjetër nga Pala tjetër, nëse nuk reflektohen plotësisht në këtë Marrëveshje.   
[bookmark: _Toc292374609][bookmark: _Toc301524923]19.	Ligji i aplikuar
Marrëveshja do të interpretohet, shpjegohet dhe administrohet nga ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe të dyja Palët do t’i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave shqiptare. 
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Studimi i Tarifave per Lidhjet e Reja

T1 — Tarifa e studimit dhe vlerésimit e miratimit té projektimit _ eshte tarife fikse prej 5000
leke per studimin dhe vleresimin teknik te projektit

T2 - Tarifa distances per lidhje te abonentit ne TU_ ka te beje me largesine ¢ konsumatorit
nga kabina me ¢ afert ¢ transformimit

Vlera mesatare e ndertimit te 100 ml linje TU e dale nga preventive eshte:

LINJA VLERA MESATARE
N HMEREIN km leke 0.1/km leke
1 | Linja kabllore nentokesor 0.4 kV 1 2814372 467380
Linja ajrore kabllore "ABC" 0.4 kV 1 5247074 470721
3 Linja ajrore me tela te gveshur 0.4 1 4921531 295065
kv
MESATARE 12982976 4327659

Per te nxjerre tarifen per 100 ml ne rrjetin TU eshte vepruar ne kete menyre:
» Eshte marre nje kabine 400 kVA me kater dalje me automat 250 A

» Nganje dalje TU furnizohen sipas standarteve t¢ OSHEE- se 40 abonente.

Kosto prej 100 m linje TU per ¢do abonent eshte si me poshte:

TARIFA

Ne EMERTIMI ABONENTE || VLERA/LEKE | /LEKE

1 Linje masatare 20 kV 480 4327659 9016

Pra nga llogaritjet del qe ¢cdo abonent i ri ka nje kontribut shpenzimesh prej 9016 leke per
¢do 100 m linje TU te shtuar

T3-Tarifa distances per lidhjen e abonenteve ne TM ka te beje me largesine e kabines se
transformimit nga nenstacioni me i afert.

Vlera mesatare e ndertimit 100 ml linje TM ¢ dale nga preventive eshte:

LINJA VLERA MESATARE
Nr EMERTIMI
km leke 0.1/km leke
1 || Linja kabllore nentokesor 20 kV 1 6385044 649470
2 | Linja ajrore 20kV 1 1784011 207127
MESATARE 8169055 428299
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Per te nxjerre tarifen per 100 ml linje TM eshte vepruar ne kete menyre:
» Eshte marre nje nenstacion 10 MVA me cos ¢ 0,9 del fugia 9000kW

» Eshte marre nenstacioni me kater fidera dhe del nje fider me P=2250kW
» Ngs do te marrim fugine mesatare te kabines 50 kVA me cos ¢ 0,92 del P= 46 kW

» Atehere ne fiderin ne fuqi 2250 kW do te instalohen 49 kabina transformimi

Kosto per 100 ml linje TM per ¢do abonent eshte si me poshte:

N ABONENT | VLERA/LEK [ TARIFA
T EMERTINMI E E /LEKE
1 | Linje masatare 0.4 kV 49 428299 8741

Pra nga llogaritjet del qe ¢cdo abonent I ri ka nje kontribut prej 8741 leke shpenzime per
¢do 100 m linje TM

T4 — Tarifa e fuqise (leke / kW fugqi te kerkuar) - mbetet ne fuqi tarifa sipas vendimit te Bordit
te Komsionereve te ERE —s nr. 22 dt 25.02.2012

T4 =1.700 Lek/kW (kundrejtfuqise se kerkuar) per aplikim ne TM (familjare&Private)

T4 =2.500 Lek/kW (kundrejtfuqise se kerkuar) peraplikim ne TU (Private)

T4 =2.000 Lek/kW (kundrejtfuqise se kerkuar) peraplikim ne TU (familjare)

TS — Tarifa e sherbimeve per realizimin e lidhjes se re dhe kolaudimit fillestar te matesit
eshte tarife fikse prej 5250 leke per mates monofaze dhe 5462 leke per mates 3 Fazor e

perbehet nga:
1) Tarife per matjen e rezistences se tokezimit.................... 1500 leke
2) Tarife per azhornimin e rrjetit .... 1500 leke
3) Shpenzime administrative .............cocvviviniiini i, 1000 leke
4) Kolaudimi fillestar i matesit
= TONOTAZE e vwnes svmmmosemmes: ts mars omes 1250 leke

mtrefaze oo 1462 leke
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TABELA E TARIFES T2 SIPAS DISTANCES per lidhje ne TU

Largesia nga kabina TM/TU

Vlera e fiksuar e

Vlera e shtuar per

tarifes cdo 100 m
a_ Brenda 200 m 18032 -
Deri ne 700 m
b per 200 m e pare 18032 -
per nje largesi te metejshme 9016
Deri ne 1200 m
¢ per 700 m e pare 63112
per nje largesi te metejshme 18032
Pertej 1200 m
d Per 1200 me e pare 153272
Per nje largesi te metejshme 36064

TABELA E TARIFES T2 SIPAS DISTANCES per lidhje ne TM

Largesia nga kabina TM/TU

Vlera e fiksuar e

Vlera e shtuar per

tarifes cdo 100 m
a_ Brenda 200 m 17482 -
Deri ne 700 m
b per 200 m e pare 17482 -
per nje largesi te metejshme 8741
Deri ne 1200 m
¢ per 700 m e pare 61187
per nje largesi te metejshme 17482
Pertej 1200 m
d Per 1200 me e pare 148597
Per nje largesi te metejshme 34964
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PREVENTIV

Rrjeti ajror me percjelles te cveshur TU 0.6/ 1 kV

PER 100 ml
A - Furnizim Vendosje

Nr Analiza Emertimi i materialit Njesi || Sasi | Cmimi Viera
A/1-SHTYLLA
1 An-8 (3- [ F.V.shtylla b.a.c linja 0.4-10 kV NT- 9/6 m/kN " 3 21540
524) 150/270/5 64,620
5 3497 Ger. dheu gr/shtyll toke te forte kat IV, ~ 1.5 m, sip ~1.5 o 5 1188
m? 6,900
3
5 2-261 Shtrese rere m 0.21 1422 202
5 An-4/(3- [ Struktura monolite betoni C 16/20 " 5 3193
243) (fund/shtyllet+bazament) 44,218
A/2-KABLLO PVCTETU 0,6/1 KV+AKSESORE (DALJETE
PARA)
F.V. Kabell me izolacion XLPE - AL - (4x95) mm? ne
7 L6-73/c shiylle ml 10 878 8.780
3 L6 - F.V. Kabell me izolacion XLPE AL - (4x95) mm? ne i 15 324
73/a.9 kanal 12,360
9 4.141/a7.0 | F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo " 10 16 160
F.V. Koke kablli TU(Gush/izoluar me 4 gishta) 4x(70-
10 L6-86 120) cope 1 8988 5,988
11 L6- 312 [ F.V. Gilza me bullon per percj. ABC 70 -120mm? Y 4 2177 3,708
12 L6-107 || F.V. Pergatitje koke teli me presim sy Cu-AL 95xM12 " 4 1337 5,348
13 L6-312 | F.V. Mbrojtese kablli ne shtylle (2.5m/ cope) " 1 1056 1.056
14 L6-54 | F.V. Fash/metal e jashtme vetbllok. 0.25x12x1200 mm " 5 469 5,345
A/3 - PERCJELLESTE CVESHUR
15 3-511 Traversa metalike per 0.4 ~20 kV me tre izolator ton 0.10 f| 130733 13,058
16 3-514 | Bojatisje traversa metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe 0.10 12249 1,223
17 3568 Pun/izol elektrik linja T/U 0.6/1 kV izol/ mbeshtetes 2 shiylle 5 1458
cope 8,748
18 ME - Montim izolatori mbeshtetes ne traverse cope 12 141
17/34 P 1,692
F.V Shtrirje e terheqje 4 fije teli (percjellesa) makineri, Al
19 3.549/1 an SoRSIOR DS TifE km 0.11 || 199605 21,957
20 L6-312 [ F.V. Morseta AL - AL cope 2 1646 3,292
21 é\/jlﬁi Terheqja dhe ngritja e telit me krahme sek. ( 25- 70)mm? ml 0.00 | 17000 .
22 i\?éi Lidhja e telit ne gafat e izolatorit shtylle || 12 249 2,988
A/S5 - PUNIME CIVILE
23 Analize [ Prerje asfalti me disk ml 20 217 4,340
24 3-46/1 Germ. kanali toke e forte, me krahe, me seksion ~ 0.75 m? m? 2.6 1214 3,107
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25 2-25a Germ. dheu kanale me b~2m, eksk. e shkarkim ne toke " 0.1 245 16
26 3-182/a || Shtrese rere natyrore t=10cm m? 4 287 1,148
27 3-182/c || Shtrese rere natyrore t=20cm " 4 555 2,220
28 2-286 Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere m? 2.5 1493 3,733
29 3200 Shtrgse cakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjesh. " 4 742 2,968
makin
30 3212/ Shtrese stabilizant t=10cm " 4 449 1,796
31 3-222/2 Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri " 4 1664 6,656
1 3206/ Shtrgse e_lsfaltobetom me granil guri kave, 4cm, me i 4 1397 5.588
makineri
A/6- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E
T1J
33 MK-35/70 || F.V. Montim nyje lidhese te izoluara (konektore) cope 1 716 716
34 MK - 144 || F.V. Litar St/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m) m 5 428 2,140
35 MK - 143 [ F.V. Shirit tokezimi 40x4mm v 2 186 372
36 Ml\;f.a— F.V. Elektr/tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m cope 2 1848 3,696
37 L6-312 || F.V. Mors/universale per shkeput/tokezimi per $=9-16mm ! 1 1469 1,469
38 Mag. F. Bullon galvan M12x40 + dado /rondele suste e drejte " 1 80 80
39 L6-107 || F.V. Pergatitje koke teli me presim sy AL - 95 mm? " 1 574 574
A/7- KOLAUDIME
40 L6 -403 | Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove cope 1 1529 1,529
41 L6-402 | Kolaudim irezistences se tokezimit shtylle 1 1121 1,121
42 L6-427 | Matja e rezistences se linjave dhe korigjimi i tyre linje 1 510 510
A/8- TRASPORT
43 3-Cm/17 | Sherbim ving 0.5-1 ton, telesk. h>7m (1,05 ore/shtylle) ore 3:2 3658 11523
45 3-158/5a || Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) Y 8 266 2,243
3/392 . .
46 An/S1 Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km t/km 1.8 400 726
47 3.771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km m? 54 1114 6,012
48 MK - 5/12 || Trasport shtylla betoni 9 ml me krah deri 10 metra cope 0.0 735 .
Vlera leke 281,014
Fondi rezerve 5% leke 14,051
Shuma leke 295,065
T.V.SH. 20% leke 59,013
TOTALI "Rrjeti ajror 0.4 EV" 354,078
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Rrjeti ajror me ABC TU 0.6/ 1 kV PER 100 M

Lidhje ne Kabinen ¢ OSHEE

A - Furnizim Vendosje

Nr Analiza Emertimi i materialit Njesi || Sasi || Crmimi Viera
A/2-SHTYLLA
4 An-8(3-524) || F.V.shtylla b.a.c linja 0.4-10 kV NT- 9/6 mvkN 150/270/5 " 21540 64620
5 An-9 (3-525) || F.V.shtylla b.a.c linja 0.4-10 kV NT- 9/15 m/kN 190/310/5 " { 23173 0
6 3-497/ Ger. dheu gr/shtyll toke te forte kat [V, ~ 1.5 m, sip ~1.5 @ m? 6 1188 6900
9 2-261 Shtrese rere m? 04 l 1422 584
10 An-4/(3-243) || Struktura monolite betoni C 16/20  (fund/shtylle+bazament) 4 5 8193 44218
A/3-KABLLO PVCTETU 0,6/1 KV +AKSESORE (DALJET E PARA)
11 L6 -73/k F.V. Kabell me izolacion XLPE - AL - (4x95) mm? ne shtylle ml 10 878 8780
12 L6 - 73/a9 || F.V. Kabell me izolacion XLPE AL - (4x95) mn? ne kanal " 15 824 12360
13 4.141/a7.0 F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo " 10 i 16 160
14 L6 -86 F.V. Koke kablli TU(Gush/izoluar me 4 gishta) 4x(70-120) cope 1 8988 8988
15 L6 - 312 F.V. Gilza me bullon per percj. ABC 70 -120mm? " 4 2177 8708
16 L6-107 F.V. Pergatitje koke teli me presim sy Cu-AL 95xM12 " 4 1337 5348
17 L6-312 F.V. Mbrojtese kablli ne shtylle (2.5m/ cope) ¥ 1 1056 1056
18 L6-54 F.V. Fash/metal e jashtme vetbllok. 0.25x12x1200 mm " 5 469 2345
A4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+ AKSESORE
19 L6 -73/c F.V. Kabllo "ABC" Al S=95 mm? ml 35 1108 38780
20 L6 -73/c F.V. Kabllo "ABC" Al $=70 mm? o 35 | 873 30555
21 L6 -73/c F.V. Kabllo "ABC" Al S=50 mm? " 35 704 24640
23 L6 -73/c F.V. Kabllo "ABC" Al S=35 mm? " 0 565 0
22 MK-35/70 F.V. Aks/shtyll (qafore) linje tetheqje dy krah D = 150 mm cope 4 1056 4224
53 MK-35/70 | F.V. Aks/shtyll (qafore) linje terheqje dy krah D = 220 mm i 0 1067 0
24 MK-35/70 F.V. Tirant/anker linje ABC ne forme pjastre 4x16/120 mm? " 8 1423 11384
25 MK-35/70 F.V. Nyj/ lidh. te izol (konektore) bashkuese S=16-120 ¥ 8 982 7856
26 Mk -48/132 || F.V. Kok/fund gome percjelles ABC me sek 16-150 mm? " 0 432 0
A/5 - KABLLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+AKSESORE
27 L6 -71/c F.V. Kabell koaksial Cu 1x6/6 mm2 ml 0 546 0
28 L6 -72/c F.V. Kabell Cu 4x10mm2 me izolacion PVC - 0.6/1kV 4 50 767 38350
29 MK -44/45 || F.V. Tel Fei zinguar @ = 4mm (shtritje, ngritje, terheqje) u 40 52 2080
30 Mag. F. Fashet plastike e jashtme per fiksim kablli 2.5x96 mm cope 40 40 1600
31 MK-35/70 F.V. Tirant/abon. me hark geliku per kabell @=(9-17)mm i 1 1215 1215
32 MK-35/70 F.V. Nyj/ lidh te izol (konektore) abonenti S=16-95/1.5-10 " 4 389 1556
33 MK-35/70 || F.V. Nyj/ lidh te izol (konekt) rakor +abon. $16-95/4-35(50) " 4 726 2004
34 L6-312 F.V. Morsete universale me bullon (2.7-9.4) mm 2 cop " 2 1764 3528
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35 L6-312 F.V. Up fiksus metalik @12+ganxhe me forme sy hapur " 2 706 1412
36 MK-35/70 F.V. Aksesor shtyllor (qafore) abonenti D= 150 mm i 1 1071 1071
37 MK-35/70 F.V. Aksesor shtyllor (gafore) abonenti D =220 mm " 0 1332 0
A6 - PUNIME CIVILE
33 Analize || Prerje asfalti me disk ml 20 | 217 4340
39 3-46/1 Germ. kanali toke e forte, me krahe, me seksion ~ 0.75 @ m? 6 1214 7767
40 2-25 Germ. dheu kanale me b~2m, eksk. e shkarkim ne toke d 2 245 303
41 3-182/a Shtrese rere natyrore t=10cm m? ?} j 287 2870
42 3-182/c Shtrese rere natyrore t=20cm " 10 555 5550
43 2-286 Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere m? 10 1493 14930
44 3-209 Shtrese ¢akelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjesh. makin " 10 || 742 7420
45 3-212hb Shtrese stabilizant t=10cm 4y 10 449 4490
46 3-222/2 Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri " 10 1664 16640
47 3-226/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri " 10 | 1397 13970
A/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET
ETL]
48 MK-35/70 F.V. Montim nyje lidhese te izoluara (konektore) cope 1 716 716
49 MK - 144 F.V. Litar St/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m) m 5 428 2140
50 MK - 143 F.V. Shirit tokezimi 40x4mm " 0 186 372
51 MN.2.a-74 || F.V. Elektr/tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m cope 2 1848 3696
52 L6-312 F.V. Mors/universale per shkeput/tokezimi per @=9-16mm * 1 1469 1469
53 Mag. F. Bullon galvan M12x40 + dado /rondele suste e drejte " 1 80 80
54 Le6-107 F.V. Pergatitje koke teli me presim sy AL - 95 mm? 4 2 | 574 1148
A/8 - KOLAUDIME
55 L6-403 || Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove cope i 1529 1529
56 L6-402 || Kolaudim i rezistences se tokezimit shtylle 1 1121 1121
57 L6-427 || Matja e rezistences se linjave dhe korigjimi i tyre linje 510 510
A/9- TRASPORT
58 3- 17 Sherbim ving 0.5-1 ton, telesk. h > 7m (1,05 ore/shtylle) ore 32 3658 11523
60 3-158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) i 14 266 3673
61 3/392 An/51 | Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km t/km 1.8 400 726
62 3771/ Transport betoni me autobetonjere 3.0 km m? 54 1114 6012
Vlera leke 448306
Fondi rezerve 5% leke 22415
Shuma leke 470721
T.V.SH. 20% leke 94144
TOTALI "Rrjeti ajror (ABC) 0.4 kV direkt nga Kabina" 564866
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Rrjeti kabllor TU 1kV ~ PER 100 ml

Nr | Analiz Emertimi i materialit Njesi Sasi Cmimi Viera
L6 - 73/a | F.V. Kabell me izolacion PVC - AL - (4x95) mn? ne kanal ml 819 Vo
1 40,950
% L6 - 73/c F.V. Kabell me izolacion PVC - AL - (4x95) mm? ne grapeta " 876 43.800
3 L6 - 73/a9 [ F.V. Kabell me izolacion PVC AL - (4x95) mn? tubacione " 824 8.240
4 4.141/a7.0 || F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo ml 16 1.600
5 Analize Prerje asfalti me disk " 130 26,000
5 3117 G_erm.me eskav. kanal ~ 2 m prani uji ~Im, kat. IV, shk ne o 149 .
mjet 2},282
o 2 "
7 3. 46 Germ. kanal. ne toke te forte, krahe, me seks. deri 0.75 m 1214 3,885
8 2-37/sb || Transport dheu me auto deri 10 km 467 14.944
o | A& | gV Tubkanalizimi PVC - @200 mm ml 912
523) o 9,120
An-4/3- . : . ”
10 243) Struktura monolite betoni C 16/20 per shtrimin e tubove 8193 3277
11 3-182/¢ Shtrese rere natyrore t = 20cm m? 555 22,200
12 2-286 Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere 1493 37325
13 3-183/c Shtrese zhavor lumi t=20cm " 368 14.720
14 3-209 F.V.Shtr/ gakell mbet. kave t=10 em, perh/ngjesh makine m? 742 20,680
15 3-212/b F.V.Shtrese stabilizant t=10cm " 449 17,960
16 3-222/2 F.V.Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri " 1664 66.560
17 3-226/1 F.V.Shtrese asf/bet. me granil guri kave, 4cm, me makineri " 1397 55.880
18 L6-86 F.V. Koke kablli TU(Gush/izoluar me 4 gishta) 4x(70-120) cope 8988 35.950
19 L6-107 F.V. Pergatitje koke teli me presim sy Cu-AL 95xM12 " 1337 5348
20 L6-312 F.V. Mbrojtese kablli ne shtylle (2.5m/ cope) " 1056 1056
21 L6-54 F.V. Fash/metal e jashtme vetbllok. 0.25x12x1200 mm " 469 2345
Vlera leke 445,124
Fondi rezerve 5% " 22,256
Shuma & 467,380
T.V.SH. 20% " 93,476
TOTALI "Rrjeti kabllor 0.4 V" leke 560,856
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Rrjeti kabllor TM 20 kV PER 100 ml

Furnizim Vendosje

Linje kabllore 20 kV
Nr | Analiza Emertimi i materialit Njesi [ Sasi| Cmimi [ Viera
1 Analize Prerje asfalti me disk ml 208
2 3-117/a Germ.me eskav. kanal ~ 2 m prani uji ~lm, kat. IV, shk ne mjet m? 149
3 3-46/1 Germ. kanal. ne toke te forte, krahe, me seks. deri 0.75 n? " 1214
4 2-37/5b Transport dheu me auto deri 10 km " 467
5 A];'213§2' F.V. Tub kanalizimi PVC - @ 200 mm ml 912
6 2491k || F.V. Tuba PE d =200 mm, t=22.4 mm, Pn 20 i 4397
7 2-262/4 Strukt/ monolite betoni C 16/20 (h=10 cm per tubo) 1=50 mk m? 8525
8 3-182/a Shtrese rere ne kanal h=10 cm m? 287
9 3-182/c Shtrese rere ne kanal h=20 cm " 555
10 L6 -73/a F.V kabéll 20 kV XLPE 1x240 mm?2 ne kanal ml 1510
11 L6 -73/a F.V kabéll 20 kV XLPE 1x240 mm? ne kanal ne tub " 1518
12 || 4.141/a7.0 f F.v. Shirit sinjalizimi per kabllo 20 kV ! 16
13 2-286 F.V.Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere m? 1493
14 3-183/c Shtrese zhavor lumi t=20cm ! 368
15 3-184/a Shtrese zhavori lumi t=30cm " 502
16 3-212 Shtrese ¢akelli t=10/15¢m, makadam, perh/ngjesh makineri 2 507
17 3-212/b Shitrese stabilizant t=10cm ! 449
18 3-222/2 Shtrese binderi me granil gur kave,6 em,me makineri ! 1664
19 3-226/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4 cm, me makineri ! 1397
20 L6 -443/b || F.V. Marketim kabllo e tabela sinjalizimi " 680
21 L6 -87 Berje koke kablli terminale linje 20kV AL 185 mm? (3 faza) set 4915
22 2-37/5b Transport materialesh elektrike me auto deri 10 km ton 467
23 3-Cm-17 Autovinxh 5 ton per materiale ore 3658
24 L6 - 403 Kenotrimi i kabllove dhe kokave te kabllit cope 1529
Shuma leke 618,543
Fondirezerve 5% " 30,927
SHUMA n 649,470
TVSH20% " 129,894
SHUMA "Rrjeti kabllor 20 kV Radial" leke 779,364
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Rrjeti ajror TM 20 kV PER 100 ml

Nr | Analiza Emertimi i materialit NJe51 Sasi Vlera

MK-35/70

1 Asf‘zé“lf F.Vshtylla b.a.c linja 0.4-10 KV NT- 12/15 m/kN 350/350/5 i 2 37129 74,258
3 3-498/ Germ. gropa shtylla toke fort kat IV,~2.5m, sip tabani 1.5m? m? 32 1093 3,541
4 2-262/4 Struktura monolite betoni C 16/20 per fund shtylle " 2.8 8525 23,751
5 2-261 Mbushje dhe ngjeshje me rere per fiksimin e shtyllave b/a " 0.23 1376 312
6 3-511 Traversa metalike per 0.4 ~20kV ton 0.116 | 130733 15,165
7 3-514 Bojatisje traversa metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe ! 0116 [ 12249 1,421
8 3-569/1 | Pun/izol elektrik linja T/M 20kV izolator mbeshtetes 3 cope shtylle 4 3229 12,916
9 MK - 17/34 || Montim izolatori mbeshtetes ne traverse cope 12 141 1,692
10 3-5512 Shtr/terheqje 3 fije teli (percjell) makin. ACSR sek. 70 m/m? " 0.11 || 254866 28,035
11 L6-312 F.V. Morseta AL - AL cope 4 1646 6.584
12 || MK -25/s1 || Terheqja dhe ngritja e telit me krahme sek. ( 95- 185)mm? ml 0.11 17 5
14 | MK -15/31 || Lidhja e telit ne qafat e izolatorit shtylle 2 249 498
15 31\2A/16< 2_1 Berja e nje lozanke ne shtylle me dy izolator per faze E 2 722 1,444
16 || MK -26/52 || Berje bykle percjellese " 2 269 538

17 F.V. Montim nyje lidhese te izoluara (konektore) cope 1 630 630
18 MK - 144 | F.V. Litar St/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m) m 10 381 3,810
19 | MK-143 [ F.V. Shirit tokezimi 40x4mm # 4 163 652
20 || MN.2.a-74 [ F.V. Elektr/tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m cope 2 1659 3,318
21 Analize F.V. Mors/universale per shkeput/tokezimi per @=9-16mm " 1 1298 1,298
22 Mag. F. Bullon galvan M12x40 + dado /rondele suste e drejte " 2 74 148
23 L6-107 F.V. Pergatitje koke teli me presim sy AL - 95 mm? " 3 527 1,581
24 L6-402 Kolaudim i rezistences se tokezimit shtylle 1 1121 1,121

25 3-Cm/17 Autovinxh 5 ton per ngritjen e shtyllave dhe materialeve ore 2.7 3658 9,730
26 2-37/5b Transport dheu e materialesh me auto deri 10 km " 32 457 1,481
27 3-An-54 Transport element betoni dhe b/a me auto deri 50 km ton 2.1 1180 2,478
28 MK -12 Trasport shtylla betoni me krah deri 10 metra cope 11 819 860
Shuma leke 197,264
Fondi rezerve 5% " 9,863
SHUMA " 207,127
TVSH 20% " 41,425
SHUMA "Rrjeti ajror 206V leke 248,553
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