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VENDIM
Nr. 859, datë 7.12.2016

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI - TEMA: SISTEMI 
I ADRESAVE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 11, pika 2, shkronja “dh”, e 16, pika 1, të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Sistemi i adresave”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) dhe autoritetet përgjegjëse për krijimin, ruajtjen dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama
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VENDIM
Nr. 860, datë 7.12.2016

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 284, DATË 13.4.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË PRANIMIT NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE EDHE PËR KANDIDATË TË TJERË, JASHTË SHËRBIMIT CIVIL, 
PËR VITIN 2016”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në lidhjen nr.1, të përmendur në pikën 3, të vendimit nr. 284, datë 13.4.2016, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime: 
1. Në nënndarjen I “Niveli i mesëm drejtues dhe të barasvlershëm” bëhen ndryshimet e mëposhtme:
a) Numri rendor 6 ndryshohet si më poshtë vijon: 
“6. Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve”. 
b) Numri rendor 7 ndryshohet si më poshtë vijon: 
“7. Koordinator (kategoria II-b), në Departamentin e Inovacionit dhe Mirëqeverisjes, në Kryeministri.”.  
 c) Numri rendor 8 ndryshohet si më poshtë vijon:
“8. Drejtor i Drejtorisë së Financave, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.”. 
ç) Numri rendor 13 ndryshohet si më poshtë vijon:
 “13. Drejtor i Repartit të Inspektim Shpëtim Minierave.”.
2. Në nënndarjen II “Niveli i ulët drejtues dhe të barasvlershëm” bëhen ndryshimet e mëposhtme:
a) Numri rendor 22 ndryshohet si më poshtë vijon:
 “22. Sekretar i Përgjithshëm në administratën e Prefektit Fier”. 
b) Numri rendor 23 ndryshohet si më poshtë vijon:

“23. Kapiteni i Portit Vlorë, në Kapiteneritë e Porteve dhe Kontrollin Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare.”. 
c) Numri rendor 24 ndryshohet si më poshtë vijon:
“24. Inspektor në sektorin e inspektimit, në Drejtorinë e Inspektimit të Përgjithshëm, në Ministrinë e Punëve të Brendshme.”.
ç) Numri rendor 25 ndryshohet si më poshtë vijon:
 “25. Drejtor i Drejtorisë së Sporteleve, në Qendrën Kombëtare të Biznesit.”.
d) Numri rendor 26 ndryshohet si më poshtë vijon:
 “26. Drejtor i Drejtorisë së Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
dh) Numri rendor 27 ndryshohet si më poshtë vijon:
“27. Përgjegjës i sektorit të çështjeve sociale dhe koordinimit të projekteve, në Institutin e Integrimit të të Përndjekurve Politikë.”.
e) Numri rendor 34 ndryshohet si më poshtë vijon:
“34. Drejtori i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj.”.
ë) Numri rendor 35 ndryshohet si më poshtë vijon:
“35. Drejtor i Drejtorisë së Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë.”.
f) Numri rendor 36 ndryshohet si më poshtë vijon:
“36. Përgjegjës i sektorit të sigurisë të të dhënave, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
g) Numri rendor 37 ndryshohet si më poshtë vijon:
“37. Përgjegjës i sektorit teknik, në Drejtorinë Ligjore dhe Teknike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
gj)	Numri rendor 38 ndryshohet si më poshtë vijon:
“38. Drejtor i Drejtorisë së Rimbursimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
h) Numri rendor 39 ndryshohet si më poshtë vijon:
“39. Përgjegjës i sektorit të çështjeve jotatimore, në Drejtorinë Ligjore dhe Teknike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
i) Numri rendor 40 ndryshohet si më poshtë vijon:
“40. Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
j) Numri rendor 41 ndryshohet si më poshtë vijon:
“41. Përgjegjës i sektorit të administratës, në Drejtorinë e Administratës dhe Prokurimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
k) Numri rendor 42 ndryshohet si më poshtë vijon:
“42. Përgjegjës i sektorit të përmbushjes, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
l) Numri rendor 43 ndryshohet si më poshtë vijon:
“43. Përgjegjës i sektorit të analizës së riskut, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
ll) 	Numri rendor 45 ndryshohet si më poshtë vijon:
“45. Përgjegjës i sektorit të transferimit të çmimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
m) Numri rendor 46 ndryshohet si më poshtë vijon:
 “46. Përgjegjës i sektorit të kontrollit tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
n) Numri rendor 47 ndryshohet si më poshtë vijon:
“47. Përgjegjës i sektorit të cilësisë dhe standardizimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
nj) Numri rendor 48 ndryshohet si më poshtë vijon:
“48. Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.”.
o) Numri rendor 49 ndryshohet si më poshtë vijon:
“49. Drejtor i Drejtorisë së Analizës dhe IT, në Drejtorinë Rajonale Tatimore të Tatimpaguesve të Mëdhenj.”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

VENDIM 
Nr. 861, datë 7.12.2016

PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “TIRANË–ELBASAN (SHTESA)”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 20 dhe 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, me propozimin e ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Tiranë–Elbasan (shtesa)”. 
2. Shpronësimi bëhet në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.
3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë “arë”, “truall” dhe “objekte”, me vlerë të përgjithshme shpronësimi prej 40 547 395 (dyzet milionë e pesëqind e dyzet e shtatë mijë e treqind e nëntëdhjetë e pesë) lekësh, nga të cilat:
- për pasuritë “arë” dhe “truall”, me sipërfaqe shpronësimi 10 019 m2, me vlerë 5 967 169 (pesë milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë;
- për pasuritë “objekte” me vlerë 34 580 226 (tridhjetë e katër milionë e pesëqind e tetëdhjetë mijë e dyqind e njëzet e gjashtë) lekë. 
4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, për pasuritë “arë”, “truall” dhe “objekte”, prej 40 547 395 (dyzet milionë e pesëqind e dyzet e shtatë mijë e treqind e nëntëdhjetë e pesë) lekësh, të përballohet nga fondi i shpronësimeve, në llogarinë e shpronësimeve, në Bankën e Shqipërisë. 
5. Shpenzimet procedurale, në vlerën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë, të përballohen nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
6. Likuidimi i pronarëve të fillojë pas çeljes së fondit të përcaktuar në pikën 4, të këtij vendimi.
7. Pronarët e pasurive të listës, që i bashkëlidhet këtij vendimi, për të cilat është bërë shënimi “Konfirmuar nga ZVRPP-ja”, “Vërtetim hipotekor”, “Certifikatë pronësie”, të likuidohen, për efekt shpronësimi, në bazë të dokumentacionit të plotë të pronësisë që do të dorëzojnë pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar. 
8. Autoriteti Rrugor Shqiptar, do të kryejë likuidimet, për efekt shpronësimi, në bazë të pikave 4, 5, 6, dhe 7, të këtij vendimi.
9. Brenda 30 ditëve, nga data e miratimit të këtij vendimi, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, në bashkëpunim me Autoritetin Rrugor Shqiptar, të fillojnë procedurat për hedhjen e gjurmës së trupit të rrugës mbi hartat kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit që do t’u vihet në dispozicion nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe, me fillimin e procesit të likuidimit, të fillojë edhe procesi i kalimit të pronësisë, për pasuritë e shpronësuara, në favor të shtetit.
10. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, të pezullojnë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin që do të realizohet procesi i hedhjes së gjurmës së trupit të rrugës mbi hartat kadastrale si dhe kalimi i pronësisë, për pasuritë e shpronësuara.
11. Ngarkohen Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Ministria e Financave, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës dhe Këshilli i Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTRI
Edi Rama







REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS 
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
SEKTORI I SHPRONËSIMEVE 

LISTA E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR EFEKT TË NDËRTIMIT TË SEGMENTIT RRUGOR TIRANË – ELBASAN (SHTESAT)

	 
	PRONARI
	 Z.K.
	 NR. PAS.
	 LLOJI I 
PASURISË
	 
	 
	VLERËSIMET
	 
	SIP. BANESA (m2)
	ÇMIMI (LEKË/m2)
	BANESAT VLERA (LEKË)
	VLERA
TOTALE 
(LEKË)
	SHËNIME

	Nr.
	Emri i pronarit
	
	
	
	SIP. TOTALE
	SIP. (m2)
	ÇMIMI (LEKË/m2)
	VLERA (LEKË)
	
	
	
	
	

	1
	Zylfie Tahir Metani
	2735
	113/13
	arë
	1500
	287
	399
	114513
	 
	 
	 
	114513
	Konfirmim nga ZVRPP-ja

	2
	Zamir Rexhep Metani
	2735
	113/4
	arë
	2050
	361
	399
	144039
	 
	 
	 
	144039
	Konfirmim nga ZVRPP-ja

	3
	Zamir Rexhep Metani
	2735
	125/9
	arë
	5000
	3261
	399
	1301139
	 
	 
	 
	1301139
	Konfirmim nga ZVRPP-ja

	4
	Zamir Rexhep Metani
	2735
	125/2
	arë
	625
	625
	399
	249375
	372.7
	64500
	24039150
	24288525
	Konfirmim nga ZVRPP-ja + leje ndërtimi 3-kt

	5
	Zamir Rexhep Metani
	2735
	115/3
	arë
	510
	510
	399
	203490
	 
	 
	 
	203490
	Konfirmim nga ZVRPP-ja

	6
	Bashkëpronarët Metani
	2735
	115/2/1
	truall
	300
	300
	3560
	1068000
	100
	 
	2801076
	3869076
	Konfirmim nga ZVRPP-ja

	7
	Bashkëpronarët Metani
	2735
	115/3/1
	truall
	300
	300
	3560
	1068000
	120
	64500
	7740000
	8808000
	Konfirmim nga ZVRPP-ja

	8
	Selman Dervishi
	2735
	125/13
	arë
	1300
	816
	399
	325584
	 
	 
	 
	325584
	Konfirmim nga ZVRPP-ja

	9
	Selman Dervishi
	2735
	127/4
	arë
	5800
	1090
	399
	434910
	 
	 
	 
	434910
	Konfirmim nga ZVRPP-ja

	10
	Syrja Hamdi Dervishi
	2735
	127/5
	arë
	7300
	815
	399
	325185
	 
	 
	 
	325185
	Konfirmim nga ZVRPP-ja

	11
	Syrja Hamdi Dervishi
	2735
	125/15
	arë
	2700
	626
	399
	249774
	 
	 
	 
	249774
	Konfirmim nga ZVRPP-ja

	12
	Ramazan Ismail Proga
	1977
	44/66
	arë
	10830
	1028
	470
	483160
	 
	 
	 
	483160
	Certifikatë pronësie

	 
	TOTALI
	 
	 
	 
	 
	10019
	 
	5967169
	592.7
	 
	34580226
	40547395
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1. PERSHKRIM MBI STANDARDIN

Ky dokument p&rmban standardet e specifikimeve teknike t& t& dhénave gjeohapésinore pér ndértimin e
NSDI, duke u mbéshtetur né Direktivén INSPIRE. Autori i kétij produkti &éshté Autoriteti Shtetéror pér
Informacionin Gjeohapésinor (ASIG) dhe né& bashképunim me Drejtoring ¢ Pérgjithshme t& Gjendjes Civile
(DPGJC). Data ¢ publikimit t& versionit Nr.1 &hté Qershor 2016. Emértimi i dokumentit &shté:
ASIG Standard NSDI 2016 SA v.1ku:

ASIG — Autoriteti pérgjegjés pér krijimin e standardit

Standard — Lloji i dokumentit

NSDI — Qéllimi i dokumentit

2016 — Viti 1 krijimit

SA- Tema pér t& cilén &shté krijuar standardi, Sistemi i Adresave
v.1 — Numri i versionit t& standardit

2. HYRJE

2.1. SILEXOHET DOKUMENTI

Ky material &shté i strukturuar ng katér kapituj kryesoré:

1- Pérshkrim mbi standardet — N& kété pjesé jepet emértimi dhe autori i standardeve.

2- Hyrje — N& kété pjesé jepen pérshkrime dhe shpjegime pér t& kuptuar ményrén si organizohet i
gjithé informacioni dhe si mund t& kuptohet mé Iehts.

3- Tema — N& kété pjesé jepen specifikimet teknike pér secilén temé.

4- Anekse — N& kété pjesé jepen informacione shtése, shpjeguese, né ndihmé t& lexuesve.

Pérmbajtja ¢ Kapitullit 3 &shté strukturuar ng 6 pjesé kryesore:

1- Pérshkrimi i temés — Kétu flitet né ményré & pérgjithshme pér pérmbajtjen e temés.

2- Diagramat UML — Kétu jepet Pérmbajtja e Katalogut t& Tipologjive pérkthyer sipas gjuhés UML.

3- Katalogu i Tipologjive — Kétu shpjegohet struktura ¢ temés me t& gjithé elementét e saj pérbérés.

4- Metadata — Kétu jepet referenca pér specifikimet teknike pér metadata-t ¢ temés pérkatése.

5- Sistemi Koordinativ Reference — Kétu pécaktohet Sistemi Koordinativ i Referimit q& &shté
miratuar sipas vendimit Nr, 669 date 7/8/2013 i ndryshuar me vendim Nr. 322, daté 27.4.2016.

6- Cilésia e té dhénave — Kétu jepet njé pérshkrim mbi cilésing e t& dhénave t& clementéve dhe matjes

s€ tyre.




image3.jpg
Diagramat UML ofrojng njé ményré t& shpejté pér t& paré clementét kryesoré t& specifikimeve dhe
marédhéniet mes tyre. Pérkufizimi mbi llojin e objektit, gjeohapésinor, atributet dhe mar&dhéniet jang t&
pérfshira né Katalogun ¢ Tipologjive (Feature Catalogue). Personat t& cilét kang ckspertizé tematike por
nuk jang t& familjarizuar me UML-ng mund ta kuptojné plotésisht pérmbajtjen ¢ modelit t& t& dhénave duke
u fokusuar tek Katalogu i Tipologjive. Pér pérdoruesit, Katalogu i Tipologjive mund t& jeté vecanérisht i
dobishém pér t& kontrolluar nése ai pérmban t& dhénat ¢ nevojshme pér aplikacionet q& ata pérdorin.

N& tabelat e méposhtme jepet njé shpjegim mbi p&rmbajtjen dhe ményrén e organizimit t& informacionit né
tabelat e t& dhénave né& Katalogun e Tipologjive.

Tabela Nr.1, 2, me ané t& njé shablloni, shpjegon ményrén ¢ organizimit t& informacionit né tabelén e
tipologjive dhe t& atributeve t& tyre.

Tabela Nr.3, me ané t& njé shablloni, shpjegon ményrén ¢ organizimit t& informacionit n& tabelén e
kodlistés.

Tabela 1
Emri - Emértimi i tipologjisé
Pérkufizimi: Pérkufizimi sipas direktives INSPIRE pér tipologjing.
Pérshkrimi: Shénime dhe pérshkrime té tjera pér tipologjing.
Tipi 1 tipologjisé Tipi i elementit i cili mund té jeté i kétyre llojeve:
«featureType» - njéelementicilimund té jeté real né terren apo njé fenomen abstrakt
«dataType» - njé element tabelor i cili shérben vetém si tabelé atributesh pér tu

lidhur me njé element tjetér.

«enumeration» «codeList» - listé e parapérgatitur vlerash ku elementi duhet t& marré
vleré. Enumeration nénkupton “renditje vlerash”, ndérsa codeList
nénkupton “listé vlerash ose ndryshe kodlisté”. Né dokument gjenden
té shqipéruara si “Numértimet dhe kod listat™.

«Imported» - t& dhéna t& specifikuara né tema té tjera t& direktivés INSPIRE. N&
dokument gjenden “Té dhénat e Importuara”
Gjeometria Gjeometria e elementit sipas formatit vektor mund t& gjendet né tre forma: piké, linjé
ose polygon.
Abstrakt — kur elementi nuk &shté element real né terren por konsiderohet vetém si
fenomen.
Shuméllojshméria: Lloji dhe numri i vlerave qé mund t& marré atributi:

0..* - mund t& marré shumé lloje vlerash ose asnjé vleré

1..% - mund t& marré minimum 1 vleré ose shumé vlera

0..1 - mund t& mos marré asnjé vleré ose nése merr vlers, duhet té marré vetém 1 vleré

té vetme.
1 - duhet t& marré detyrimisht 1 vlerg
Detyrueshme Po —nése atributi éshté i detyrueshém té plotésohet
Jo —nése atributi nuk éshté 1 detyrueshém té plotésohet
Lidhjet Né tabelén e lidhjeve “LIDHJET” tregohen marrédhéniet hierarkike ndérmjet elementéve

té ndryshém né kété temé po ashtu dhe né temat e tjera. Kéto marrédhénie pasqyrojné
lidhjet gé realizohen né skemat UML.
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Tabela 2

ATRIBUTET

-- Emri --
Emértimi i atributit.

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE t& elementéve.

-- Pérshkrimi --
Shénime dhe pérshkrime té tjera pér elementin.

[ Detyrueshme : Detyrueshméria nése atributi duhet t& marré vleré p.sh: PO]

Tabela 3
ATRIBUTET

¥ Vlera e paré e listés sé gatshme p.sh: Ligjor

-- Emri --
Emértimi i vlerés.

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktives INSPIRE t& elementéve.

¥ Vlera e dyté (etj) e listés sé gatshme p.sh: Jo Ligjor

-- Emri --
Emértimi i vlerés.

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE té elementéve.
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2.1.1. KARAKTERISTIKAT E <<VOIDABLE>> DHE SHUMELLOJSHMERIA.

Stereotipi <<voidable>> pérdoret pér t& pérshkruar ato pérkatési t& objekteve gjeohapésinore t& cilat mund
t& jené ose mund t& mos jené prezente né grupet e t& dhénave gjeohapésinore, edhe pse ato mund t&
ekzistojné né botén reale. Kjo nuk do t& thoté q& kétyre pérkatésive duhet ti jepet njé vlers.

Pér t& gjitha pérkatésité ¢ pércaktuara pér objektet gjeohapésinore duhet t& paraqgitet njé vleré — ose vlera
pérkatése (nése éshté ¢ disponueshme né grupin ¢ t& dhénave q& mirémbahet nga ofruesi i t& dhénave) ose
viera ‘void’. Njé vleré void nénkupton qé& nuk ckziston njé vleré pérkatése né grupet ¢ t& dhénave
gjeohapésinore q& mirémbahen nga ofruesi i t& dhénave ose q& asnjé vleré pérkatése nuk mund t& nxirret
nga vlerat ekzistuese.

Arsyeja e pérdorjes s& vlerés void duhet & paragitet kurdo t& jeté e mundur duke pérdorur njé nga vlerat ¢
listuara né& kod listen VleraE ArsyesSéPavlefshmérisé (VoidReasonValue).

Stereotipi <<voidable>> nuk jep informacion nése karakteristika ckziston ose jo n& botén reale. Kjo
shprehet duke pérdorur shuméllojshméring:

Nése njé karakteristiké mund t& ckzistojé apo mund t& mos ckzistojé né botén reale, vlera minimale do t&
pércaktohet si 0. Psh nése njé adresé ka apo nuk ka njé numér shtépie, shuméllojshméria e pérkatésisé
pérkatése do t& jete 0..1.

Nése pér njé karakteristiké t& caktuar ekziston t& paktén njé vleré né botén reale, vlera minimale do t&
pércaktohet si 1. Psh nése njé njési administrative ka gjithmong t& paktén njé emér, shuméllojshméria e
pérkatésisé pérkatése do té& jete 1..%.

2.1.2. NUMERTIMET DHE KOD LISTAT (ENUMERATION AND CODELIST).

Kod listat modelohen si klasa né skemat e aplikimit por vlerat e tyre menaxhohen jashté skemave t&
aplikimit. N& kod list&, ‘vlera t& tjera” pércakton llojin ¢ pérmbajtjes s& kod listés pércaktuar specifikisht si
m& poshté:

‘jo’ pérfagéson kod lista q& pérmbajné vetém vlera té specifikuara né kété rregullore.

‘té kufizuara’ pérfagéson kod lista t& pérmbajné vlera t& specifikuara né kété rregullore dhe vlera t& tjera
t& limituara t& pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

‘t¢ hapura’ pérfagéson kod lista q& pérmbajné vlera t& specifikuara ng kété rregullore dhe vlera shtesé né
cdo nivel, t& pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

‘po’ pérfagéson kod lista q& pérmbajné vlera t& pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

Vlerat shtesé t& pércaktuara nga ofruesit ¢ t& dhénave nuk duhet t& z&véndésojné apo modifikojné vlerat
ekzistuese t& pércaktuara né rregullore.

N& rastin kur ofruesit e t& dhénave do t& pérdorin kod lista me vlera jo t& pérmbajtura né rregullore, ofruesit
jang t& detyruar ti b&jné kéto vlera bashké me pérkufizimet e tyre, t& disponueshme né njé regjistér. Kjo do
t& mundésojé q& dhe pérdoruesit ¢ tjeré ti kuptojné kéto vlera dhe t& kené mundési ti pérdorin.
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2.13. PARAQITJA E ASPEKTIT KOHOR.

Skemat ¢ aplikimit pérdorin atributin ‘FillimilCiklitJetésor” dhe “PérfundimilCiklitletésor” pér t&
regjistruar jetégjatésing e njé objekti gjeohapésinor.

Atributi “FillimiICiklitJetésor” specifikon datén kur versioni i objektit gjeohapésinor &shté futur apo
ndryshuar né grupin ¢ t& dhénave gjeohapésinore (ng sistem). Atributi “PérfundimilCiklitJetésor”
specifikon datén kur versioni i objektit gjeohapésinor &shté z&véndésuar apo térhequr nga grupi i t& dhénave
gjeohapésinore (né sistem). Kéto vlera kohore nuk kang t& b&jné me karakteristikat kohore t& objektit né
botén reale.

Ndryshimet q& b&hen né atributin “PérfundimilCiklitJetésor” nuk shkaktojné ndryshime né atributin
“FillimilCiklitJetésor”.

g Shénim i réndésishém:

Disa terma né katalogun e tipologjive si p.sh: tipi 1 tipologjisé, etj, nuk jang pérkthyer qéllimisht né gjuhén
Shqipe. Q&llimi parésor &shté & t& mos humbasé kuptimin gjaté pérkthimit dhe s& dyti t& pérdoré njé gjuhé
unike sipas termave t& Direktivés INSPIRE.
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2.2.  DETYRIMET LIGJORE

N& bazg t& ligjit Nr 72/2012, neni 16, “Pér organizimin dhe funksionimin ¢ Infrastrukturés Kombétare t&
Informacionit Gjeohapésinor né Republikén ¢ Shqipérisé”, ASIG &shté pérgjegiés pér krijimin ¢
standardeve pér secilén nga temat ¢ pércaktuara né ligj (neni 11), né pérputhje mé standardet europiane
(direktiva INSPIRE).

Standardet teknike t& t& dhénave gjeohapésinore pér krijimin ¢ NSDI n& Shqipéri, jané pérshtatur nga
specifikimet teknike t& temave pérkatése né direktivén INSPIRE. Pér implementimin e direktivés, kérkohet
qé t& gjithé aktorét t& implementojné disa standarde t& pérbashkéta, t& cilat mundésojné ndérveprimin e
shérbimeve dhe harmonizimin e t& dhénave.

Standardet (Rregullat e Implementimit (IR)) duhet & krijohen pér fushat ¢ méposhtme:

o Metadata — né kété fushé direktiva pércakton standardet sesi metadata-t duhen t& jené. Ky standard
&shté unik dhe i aplikueshém pér t& gjithé institucionet ose palét e treta (si¢ Eshté e pércaktuar né fushén e
veprimit t& késaj direktive), t& cilét do implementojng kété direktive.

0 Specifikimi i té dhénave — standardet ¢ késaj kategorie pérfshijné t& gjitha atributet e objekteve t&
ndryshme t& cilat do t& publikohen. INSPIRE ka pércaktuar disa atribute si bazé & cilat do t& shérbejné pér
publikimin ¢ t& dhénave t& ndryshme. Vendet e ndryshme, né varési té& ligjeve ose nevojave t& brendshme
mund t& shtojné atribute t& tjera, pér ti béré sa mé t& pérdorshme t& dhénat. T€ gjitha t& dhénat q& do t&
shtohen duhet t& jené t& dokumentuara dhe t& aprovuara nga institucionet pérgjegjése lokale.

2.3. FUSHA E VEPRIMIT
Té gjithé autoritetet publike, kompani private apo individét, t& cilét mbajné ose pérpunojné t& dhéna
gjeohapésinore pér llogari t& Institucioneve Publike, jang t& detyruar ti nénshtrohen késaj rregulloreje.

Bazuar n& modelet e proceseve t& biznesit, sistemi i propozuar nga dircktiva INSPIRE ka proceset dhe
ciklin jetésor si mé& poshté:
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Figura 1

Planifikimi — Eshté procesi gjaté & cilit krijohen strukturat e t& dhénave t& nevojshme pér t& publikuar
informacionin né portal. Rezultatet ¢ kétij procesi jang modelet e ndryshme té t& dhénave.

Vlerésimi — Eshté procesi gjaté t& cilit t& dhénat ekzistuese testohen kundrejt modelit. Rezultati i kétij
procesi do jeté gertifikimi 1 t& dhénave ose nevoja pér t& modifikuar t& dhénat pér tu pérshtatur me modelet
e pércaktuara gjaté procesit t& vlerésimit.

Procesimi — Eshté procesi gjaté t& cilit mblidhen dhe manipulohen atributet ¢ t& dhénave pér t& prodhuar
informacion kuptimploté. Manipulimi i tyre b&het kundrejt modeleve t& pércaktuar gjaté planifikimit.
Rezultatet e kétij procesi, jang bashkési t& dhénash t& cilat jang gati pér tu publikuar.

Shpérndarja — Eshté procesi gjaté t& cilit t& dhénat vihen n& dispozicion pér pérdoruesit (Qytetarét,
Autoritetet Publike, Organizatat ose Palét ¢ treta). Pérdoruesi mund t& shkarkojé, pérdorg, analizojé ose t&
citojé ato. Publikimi i t& dhénave bazohet né modelet € ndryshme t& pérdorimit.

Zbulimi — Eshté proces i vazhdueshém mbi t& dhénat e publikuara, gjaté & cilit zbulohen t& dhéna t& reja
ose t& dhéna jo cilésore.

Analiza — Eshté procesi i analizimit t& t& dhénave t& evidentuara né fazén ¢ zbulimit. Gjaté kétij procesi
merret vendimi cfaré do béhet mé t& dhénat q& jang evidentuar.

Pérditésimi — Eshté procesi kur propozohet shtimi, modifikimi ose fshirja ¢ t& dhénave. Ky proces
rregjistrohet nga procesi i analizimit t& t& dhénave ckzistuese dhe t& publikuara.

Arkivimi — Eshté procesi gjaté t& cilit, bashkésité e t& dhénave q& nuk nevojiten t& aksesohen, arkivohen
duke u bazuar né standarde lokale dhe legjislacionin ng fuqi t& vendeve ku implementohet. Rezultati i kétij
procesi jang t& dhénat t& cilat béhen t& pa aksesueshme pér publikun, me akses vetém nga autoritetet
specifike. Kéto t& dhéna vazhdojné & ruhen pér arsye t& pérputhshmérisé me kuadrin ligjor né fuqi ose
standardet specifike.

Shkatérrimi — Eshté procesi gjaté té cilit, t& dhénat béhen t& pa rikuperueshme. Ky proces bazohet né
standarde lokale ose legjislacione né fugqi.
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3. TEMA

3.1. SISTEMI I ADRESAVE
3.1.1. PERSHKRIMI I TEMES

Pérkufizim:

Njé adresé &shté identifikim né ményré t& sakté dhe unik i vendndodhjes s& caktuar t& njé prone, ndértese,
apartamenti apo trualli t& liré ng& shkallé vendi bazuar ng identifikimin e adresés.

Pérshkrim:

“Adresa” pérb&het nga fjalé, numra dhe shenja ortografike, t& renditura sipas njé rregulli t& caktuar, té& cilat
tregojné vendndodhjen e sakté dhe unike t& njé ndértese, apartamenti ose t& njé trualli t& liré. Ajo formohet
nga shkronja t& alfabetit shqip, latin dhe numra arabg.

Adresat shérbejné pér disa géllime t& pérgjithshme, kéto pérfshijng:

Vendndodhje (p.sh. pér vizitat apo dorézimin e postés),

Identifikim (p.sh. n& kontekstin ¢ regjistrimit t& njé ndértese),

Juridiksion (p.sh. autoriteti pérgjegjés pér t& identifikuar pronén nga adresa);
Ndarjet dhe renditjet;

Pérgjigie emergjente.

0O 0O O 0O O

Disa lloje objektesh mund t& jeté i lidhur me pronén. Lloji mé i pérhapur i adresave t& objekteve jang ato t&
lidhura me parcelat ¢ tokés dhe ndértesat (pérfshiré banesa apo apartamente). Né disa vende, objekte t&
llojeve t& t& tjera kané njé adresé, t& tilla si mobilerité, stacionet ¢ pompimit t& ujit, vende ankorimi,
parkingje dhe hambare bujqésore etj. Edhe pse ata nuk marrin kod postar mund t& keng nevojé t& kené njé
adresé pér funksione t& tjera. Kjo &shté e nj&jté si né zonat rurale dhe urbane.

Vendndodhja ¢ njé adrese &shté pércaktuar mé shpesh né njé ményré q& ajo t& identifikojé vendndodhjen
lidhur me objekte t& adresueshme.

Edhe pse t& gjitha sistemet ¢ adresave kombétare ose lokale ndajné koncepte t& ngjashme dhe cilési t&
pérgjithshme, dallimet ckzistojné né standardet formale dhe joformale, rregullat, skemat dhe modelet ¢ t&
dhénave brenda Europés.

Pér t& ilustruar dallimet le t& marrim njé shembull, apartamentet majtas né katin e paré t& hyrjes 6 t&
ndértesés 360 né MainStreet:
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Kati 1 ka dy apartamente:

Njé né t& majté (#24) dhe njé né

t& djathté

Hyrja-Nré6

Ndértesa #360

Edhe né kuadér t& shteteve anétare ka disa mundési si do t& duket adresa ¢ banesés, si njé shembull. N&
tabelén né vijim jang dhéné disa shembuj:

Suedi

Danimarke

Britani e Madhe

Mainstreet 6 1101

Mainstreet 6 1 TV

Kati 1A
6, Mainstreet

12345 Farsta 2400 Kobenhavn NV Fairfield Wandsworth London
SW18 1ED

Hollandg Belgjike Gjermani

Mainstreet 24 Mainstreet 6 bus 3 Mainstreet 6

2500 AA Den Haag 2140 Antwerpen 67 433 Kelkheim

Spanjé Republika Ceke

Mainstreet 6 left 11 Mainstreet 360/6

Cortijo del Marqués Chodov

41037, Ecija (Sevilla) 149 00 Prague 41

SHENIM: Sistemet € adresave né shumé shtete anétare kang & zhvilluar mé miré rregullat pér zonat rurale

N& INSPIRE specifikimi i t& dhénave duhet t& sigurojé njé strukturé t& pérgjithshme, késhtu q& béhet ¢
mundur pér t& shkémbyer kéto adresa. Koncepti i pérgjithshém i adresave, njé pérshkrim hierarkik t& njé
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rruge nga emri i shtetit, pérmes bashkisé, nga rruga pér t& ndértesa dhe banesa &shté e pérfaqésuar né
komponentét ¢ ndryshém t& adresave.

N& projektimin e skemés s& aplikimit pér shkémbimin ¢ adresave brenda Europés &shté pérdorur struktura
¢ pérgjithshme e cila mund t& gjendet n& ¢do shtet anétar. Kjo pérbéhet nga elementet € méposhtém:

- Emri i njésisé administrative (pér shembull emri i Bashkis)

- Emri i adresés s& zon&s(pér shembull emri i qytetit)

- Emri i rruggkalimit (pér shembull emri i rruggs)

- Emri i vendndodhjes s& adresés (pér shembull, numri i shtépis€)

- Kodi postar (pér shembull kodi postar), i cili fillimisht pérdorej pér qéllime t& dérgesés
postare, por tani pérdoret pér aplikim mé & gjerg.

Kombinimi i (disa prej) kétyre komponentéve krijojné (b&jné) njé adresé.
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3.1.2. TERMAT DHE PERKUFIZIMET

Objekt i adresueshém (Addressable object)

Lloji i objektit gjeohapésinor mund t& keté raste, pér t& cilat &shté domethénése t& lidhésh adresat
n& kontekstin e géllimit t& INSPIRE.

Shénim: objektet mé t& zakonshme t& adresueshme jané pronat, parcelat kadastrale, ndértesat, hyrjet
¢ ndértesave, banesat, apartamentet, godinat n& bashképronési, etj. Objekte t& adresueshme
gjithashtu mund t& kérkoni lloje t& tjera t& vendeve apo t& ndértimeve si vende ankorimi, pika
interesi, fusha sportive, parge, terminale trafiku, ndértime teknike, pika ofrimi t& shérbimeve, p.sh.
shérbime postare, etj.

Prong (Property)

Parcela t& tokés dhe / ose objekte fikse bashkangjitur saj.

SHENIMI: mund t& pérfshijng, por nuk éshté i kufizuar né pasuri t& patundshme.
SHENIM2: nuk mund té jeté e kufizuar né vetém né njé marrédhénie me parcelén kadastrale.

Adresa postare (Postal address)
Set detajesh t& cilat, pér njé artikull postar, mundéson pércaktimin e qarté t& njé piké dorézimi
aktuale apo potenciale, zakonisht kombinuar me specifikimin e t& adresuarit dhe/ose email i.

SHENIM pér pérshkrimin e pikave t& dérgesés postare mé s& shumti pérdoren komponentét e
pérbashkéta t& adresave si p.sh emri i rrugékalimit dhe vendosja (numri adresés, etj), pérves kétyre
mund t& pérfshijné dhe emértimet postare t& pércaktuara si: kodi postar dhe identifikuesi kutisé
postare.

Edhe pse kéto emértime postare ishin menduar fillimisht vetém pér pérdorimin ¢ shérbimit postar
veganérisht (kodi postar), shpesh jang miratuar dhe pérdoren pér qéllime t& tjera, si njé identifikues
gjenerik.
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3.1.3.

3:13.L

DIAGRAMAT UML

SKEMA E APLIKIMIT TE ‘SISTEMI I ADRESAVE’

«applicationSchemay
SistemilAdresave

«applicationScheman

{5 + VieraESpecifilimitTeGisometriss
g +ades

5] +EmettimiLokalizuesit

5 +EmriAdresssSeRrethit

5] +ErmilNjesisAdministrative

&5 +ErmiLokalizuest

5 +EmiRmugetalimit

5 +IdentifikiesiAdresss

{5 +KonponentetEAdresave

5 +PerfagesmiAdresss

5 +PershkuesPosare

5 +PleseTeEmit

5 +PozicionimiGjeografik

5] +VleraELInjitT eEmertimitTeLokali zuesit
{5 +VleraELInjitTeEmritTeLokali zuesit
5 +ViersElojitTePjesss

5] +VieraEMetodesSeGjeometriss

5 +VieraEmritT eRrugekalimit

5 + VieraENivelifT eLokalizuest

5] +VieraEStatusit

Lloji Bazé

= + TeDhenatHapsinore

=+ VieraEArsyesSeRavlefdimerist
+VleraEKushtitTeOhjekit
+VleraEP ozicionimityerikal

iy paze)
[
7

i
!

o «applicaganScheman
T ParcelayKadastrale

[ +HfijteKadastral
+YleraENivelitTeZonesKadasrale
+Parcelatkandasrale

B
g I’ZnnaKadaara\e

]
z

” (fromParcelat Kadastrale_OK)

S
S !
Y /
«applicationSchemay
Njésité Administrative

{5 + KufijteAdmini strativ

5 +NiesteAdministrative

5 +AutoritetiQendror

5] + HierarkaENjesiveAdministrative
+VleraEStatusitLigjor
+VleraEStatusitTeknik

(fromKufifie e Nigsive Administrative_OK)

Figura 1- Lidhja e Skemés sé aplikimit sé ‘Sistemit té Adresave’ me temat e tiera.
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3.1.32. NUMERTIMET DHE KOD LISTAT

«codeList»
VleraENiv elitTéLokalizuesit

NiveliAksesimit
NivelilNjéss&
NiveliVendéndodhjes
PikaDerge sésPostare

+ o+ o+ o+

«codeList»
|VleraELloj itTEEmritTéLokalizuesif]

+ EmriHyrjes

+ EmiiNdértests

+ EmiiVendéndodhjes
+ Pérshirimilokalizuesit

«codelList»
VleraELloj itTEEmértimitTéLokalizuesit

IdentifikuesiDérgesésPostare
IdentifikuesIDytélAdresésQorre
IdentifikuesiiNdértesgs
IdentifikuesilPérgjithshémlAdresss
IdentifikuesiNjésive
IdentifikueslParélAdresésQome
IdentifikueslPortésHyrése
IdentifiluesKati

IdentifiluesShkalle

NumrilAdresgs

PikéKilometrike
PrapashtesaEIdentifikuesitT éNdértesés
ShtimiINumritDyT éAdresés
ShtimiINumritT éAdresgs

T S i I

«codelList»
VleraEMetodés SéGj eometrisé

«codeList»
VleraESpecifikimitTé Gjeometrisé

+ NgaAdminigratori
+ NgaPalé&Tjetér
+ NgaTipologjia

«codeList»
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Figura 3 — Numértimet dhe kodlistat.
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3.1.33. TIPOLOGIJIA E TEMES ‘SISTEMI I ADRESAVE’
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3.1.3.4. IMPORTED TYPES
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3.1.35. STRUKTURA E TEMES ‘SISTEMI I ADRESAVE’
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Figura 7 - Struktura e temés ‘Sistemi i Adresave’
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Figura 8- Tipologjia e temés ‘Sistemi i Adresave’
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3.1.4. KATALOGU I TIPOLOGIJISE — FEATURE CATALOGUE

3.1.4.1. PERSHKRIM

““Adresa” pérbéhet nga fjalg, numra dhe shenja ortografike, t& rénditura sipas njé rregulli té caktuar, t& cilat
tregojné vendndodhjen ¢ sakté dhe unike t& njé ndértese, apartamenti ose t& njé trualli t& liré. Ajo formohet
nga shkronja t& alfabetit shqip, latin dhe numra arabé.

Adresa shérben pér t& identifikuar né ményré t& sakté dhe unike vendndodhjen e gdo ndértese, apartamenti
apo trualli t& liré n& shkallg vendi, dhe jep informacion t& strukturuar pér emrin e njésisé s& qeverisjes
vendore / administrative / qytetin ose fshatin / rrugén / ndértesén / numrin ¢ hyrjes / apartamentin / kodin
postar.

Pér t& béré numértimin e ndértesave t& njé bulevardi, rruge, rrugice, sheshi ose parku mé paré caktohet
vendndodhja e ndértesave dhe kufijté e tyre.

Pra, duhet t& pércaktohen cilat ndértesa kang dalje né njé rrugé dhe mund t& marrin adresén e késaj rruge.
N& hartén ¢ NJQV* pércaktohen kufinjt&, nga t& cilat ndértesat do t& jend pjesé e rrugés q& do t& shérbejé
si element i adresés sé tyre.

Ndértesat e ¢do rruge, bulevardi, autostrade, rrugice, sheshi ose parku, q& kané njé emér t& caktuar, duhet
t& kené njé numér rendor t& veganté. P.sh. Nuk mund t& keté né rrugén Qemal Stafa dy ndértesa me t& njéjtin
numér. Duhen shmangur dublikimet € numrave.

P.sh: 92/94/96..100/102...... Rruga: "Qemal Stafa”

Pér bulevardet ose rrugét kryesore, qé takohen né qendrén e gytetit, si piké ¢ nisjes pér numértimet e
ndértesave merret pikérisht qendra e qytetit.

Psh. Neé gendreén e kryeqytetit Tirané takohen kéto rrugé: Rruga e Kavajés /Rruga "Dibrés” /Rruga "Durrésit”/
Blvd " Zogu i Pare.

! NJQV —Njési e Qeverisjes Vendore.




image21.jpg
Numértimi rendor i ndértesave do t& fillojé me numrin mé t& vogél ¢ift apo tek n& vargsi t& krahut t& rrugés,
né pikénisje t& secilés rrugé dhe do t& vazhdojé numérimi i ndértesave né progres gjaté gjithé gjatésisé sé
saj.

Numértimi i ndértesave q& ndodhen pérgjaté rrugéve kryesore, q& nuk krygézohen né qéndrén e qytetit, dhe
né t& gjitha rastet pér t& gjitha rrugét dytésore, numértimi béhet né ményré té tillé q& numrat t& vazhdojné
nga Lindja né Peréndim, nga Jugu n& Veri, nga Verilindja né¢ Jugperéndim dhe nga Juglindja né
Veriperéndim, por jo edhe né drejtim t& kundért;, (shih shembullin mé poshté) .

v |
Piké nisja: extremi jugor

[
4 :| irrugés
]

len

5 3 1 Piké nisja:  extremi
lindor i rrugés

.

iC,
F
o e Y |

Né& qytetet ose fshatrat, q& pérshkohen nga njé lumé ose q& ndodhen né breg t& detit ose ligenit, si pikénisje
mund t& merret pika e kontaktit ose pjesa mé e afért e rrugés me detin, ligenin apo lumin.

P.sh: Né rastin e qytetit té Durrésit qé ndodhet né buzé té detit Adriatik té fillojé numértimi i ndértesave
duke pasur parasysh qé si pikénisje té jeté rruga kryesore mé e afért me detin.

Duke u nisur nga pika e nisjes s& rrugés, bulevardit, rrugicés, sheshit ose parkut, ndértesave, né krahun e
majté t& drejtimit t& tyre, u vihen numra tek 1, 3, 5, 7,9 ...135...1007.. ., ndérsa atyre n& krahun e djathté
numra gift 2, 4, 6, 8 .36........ 1040.....e késhtu me radhg;
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Numra cift
‘ ne krah te djathte

Numra tek
ne krah te
majte

Ndértesave, q¢ ndodhen né rrugica me njé dalje dhe q& vlerésohen si vazhdim i njé rrugés kryesore, u vihen
numra rendoré q& i pérkasin krahut t& majté ose t& djathté t& késaj rruge, nga e cila fillon rrugica pa dalje.

Kur rrugica pa dalje ka emrin ¢ saj, ndértesat q& ndodhen né & dyja anét e rrugicés marrin numér specifik
réndor t& vegantd. Ndértesat q& ndodhen né rrugica me njé dalje dhe g& konsiderohen si vazhdim i rrugés
s& daljes, i vihen numra réndor sipas pozicionit né t& majté ose t& djathté t& rrugés sé& daljes.

— Kjo rrugicé ka
[ ] emér mé vete
. dhe ndértesat
OO n. q¢ kang dalje

a] n€ kété rrugice
|:| - S OO0 adresohen me
O | | emrin e késaj

— rrugice.

Do
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3.1.42. ADRESA

-- Pérkufizim --

““Adresa” pérbéhet nga fjalg, numra dhe shenja ortografike, t& renditura sipas njé rregulli té caktuar, t& cilat
tregojné vendndodhjen ¢ sakté dhe unike t& njé ndértese, apartamenti ose t& njé trualli t& liré. Ajo formohet
nga shkronja t& alfabetit shqip, latin dhe numra arabg.

-- Pérshkrim --

SHENIM 1- Objekti gjeohapésinor, i referuar njé adrese, éshté pércaktuar si "objekt i adresueshém". Ky
"objekt 1 adresueshém" nuk &shté né skemén e aplikimit, por &shté ¢ mundur qé t& pérfagésojé referimin e
adresés pér njé parcelé kadastrale apo njé ndértesé. Megjithatg, ai duhet t& theksohet se ng vende dhe rajone
t& ndryshme, rregulloret pércaktojné llojet ¢ objekteve qé duhet t& konsiderohen si objekte t& adresueshme.

SHENIM 2- Né shumicén e situatave objektet ¢ adresueshme jané aktuale, objekte reale. Megjithaté, adresat
mund tu referohen objekteve, t& cilat jang t& planifikuara, n& ndértim e sipér apo edhe historike.

SHENIM 3- Pérveg identifikimit t& objekteve té adresueshme (si p.sh. ndértesa), adresat jané pérdorur
shumé shpesh nga njé numér i madh i kérkesave t& tjera pér t& identifikuar tipet ¢ objekteve p.sh. statistikat
e qytetaréve q& jetojné né ndértesg, pér tatimin e subjekteve t& biznesit q& ndodhet né kété ndértesg, si dhe
instalimet ¢ shérbimeve

SHENIM 4- Pér qéllime t& ndryshme, identifikimi i njé adresé mund t& pérfagésohet né ményra t& ndryshme
(shih shembullin 3).

SHEMBULL 1- Njé proné¢ mund (pér shembull) t& jeté njé parcelé, toke, ndértess, pjesé ndértese, apo
ndértime t& tjera.

SHEMBULLI 2- N& Holandg objektet kryesore t& adresueshme jang ndértesat dhe banesat t& cilat mund t&
pérfshijng pjesé t& ndértesave, vende ankorimi apo vende pér vendosjen e pérhershme t& shtépive t&
lévizshme. N& Britani t& Madhe ka njé nivel mé t& ulét t& njésisé pér ofrimin ¢ shérbimeve ndérsa né
Republikén Ceke objektet kryesore t& adresueshme jané ndértesat dhe dyert e hyrjes.

SHEMBULLI 3- Adresat mund t& p&rfagésohen ndryshe. N& njé formé t& lexueshme njé adresé né Spanjé
dhe njé adresé né Danimarké do t& mund t& pérfagésohet si ky: "Calle Mayor, 13, Cortijo del Marques,
41037 Ecija, Sevilla, Espafia" apo "Wildersgade 60A, 1r th, 1408 Copenhagen K.. , Danimarka ".

Tipi i elementit — Feature type

KUFIZIMET

95 OCL. VendodhjaEAdresés

AddressPosition
/*Njé adresé duhet t& keté t& pércaktuar sakté pozicionin gjeografik */
inv: self.position -> one(al | al.default = true)
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KUFIZIMET

9B OCL. EVlefshmeDeri

/* Nése vendoset vlera E VlefshmeDeri, ajo duhet t& jeté mé e voné se E VlefshmeNga */
inv: selfvalidTo .isEqual(self.validFrom) or self validTo .isAfter(self validFrom)

98 OCL. PérfundimilCiklitletésor

/* Nése vendoset, vlera PérfundimilCiklitletésor duhet t& jeté mé e voné se FillimilCiklitletésor */
inv: self.endLifespanVersion .isAfter(self beginLifespanVersion)

LIDHJE NDIHMESE

=p Agregimnga «featureType» KomponentétEAdresave tek «featureType» Adresa

ATRIBUTET

# FillimilCiklitJetésor : Daté

-- Emri -
Fillimi i ciklit jetésor

-- Pérkufizimi -
Data né té cilén ky Versioni i objektit gjeohapésinor &shtg krijuar ose ndryshuar né t& dhénat gjeohapésinore.

[ Detyrueshme : PO ]

« IdentifikuesIJashtém : CharacterString
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim--
Identifikues tematike i jashtém pér adresén e objektit gjeohapésinor, i cili mundéson ndérveprimin me sistemet ekzistuese ose
aplikacionet.

-- Pérshkrim-—-

SHENIM 1- Krahasuar me identifikuesit kryesor t& adresés, identifikuesit alternativé nuk jané domosdoshmérisht t&
vazhdueshém né jetégjatésiné e adresave t& objektit gjeohapésinor. Po ashtu, zakonisht kjo nuk &shté unikale dhe né pérgjithési
nuk pérfshin informata mbi versionin e adresave t& objektit gjeohapésinor.

SHENIM 2- Shpesh identifikuesit alternativé t& adresave jané t& pérbéré nga njé grup kodesh q&, pér shembull, t& identifikuarit

¢ rajonit dhe komunés, emrin e rrugékalimit dhe numrin e adresave. Kéta identifikues alternative nuk do t& mbeten shembull i
vazhdueshém né rastin e bashkimit t& dy njésive vendore.

[ Detyrueshme : JO |
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ATRIBUTET

i Inspireld : Identifikues

-- Pérkufizim--
Identifikues i jashtém i objektit gjeohapésinor.

-- Pérshkrim-—-

Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti pérgjegjés, I cili t& mund t&
pérdoret nga aplikacionet e jashtme t& referimit t& objektit gjeohapésinor. Identifikuesi &shté njé identifikues i objektit
gjeohapésinor, jo njé identifikues i fenomenit né boté.

SHENIM 2 Qéllimi kryesor i kétij identifikuesi éshté pér t& mundésuar lidhjet midis burimeve t& ndryshme dhe komponentéve
té adresave.

[ Detyrueshme : PO |

¥ IVlefshémDeri : Date-Oré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim -
Data dhe koha né t& cilén ky version i adresés pérfundon/ose do t& pérfundojé sé pérdoruri ligjérisht.

-- Shénim --
Kjo &shtg data dhe ora e referencés sé adresés e cila nuk mund t& pérdoret mé né veprimet ligjore.

[ Detyrueshme : JO |

¥ IVlefshémNga : Date-Oré

-- Pérkufizim -
Data dhe koha q& ky version i adresés éshté ose do t& jeté i vlefshém ligjérisht.

-- Shénim --

Kjo &shtg data dhe koha kur mund t& pérdoret adresa kombétare né veprimet ligjore.

-- Pérshkrim --
SHENIM kjo daté dhe kohé mund t& vendosen né t& ardhmen pér situatat ku njé adresé apo njé version i njé adresé éshté vendosur
nga autoriteti i duhur pér t& marré fuqi pér njé daté t& ardhshme.

[ Detyrueshme : PO |

¥ Lokalizues : IdentifikuesiAdresés
Shuméllojshméria:[1..*]

-- Pérkufizim--
Njé lokalizues né formen e njé numri rendor apo emértimi, g& i mundéson njé pérdoruesi dallimin nga adresa fginje. Psh

-- Shénim --
Njé lokalizues mund t& jet& numri i shtépisé, numni i katit etj.

[ Detyrueshme : PO |

¢ PérfundimilCiklitletésor : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]
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ATRIBUTET

-- Emri -
Pérfundimi i ciklit jetésor

-- Pérkufizimi -
Data né té cilén ky Versioni i objektit gjeohapésinor &shté pérfunduar.

[ Detyrueshme : JO |

 Pozicionimi : PozicionimiGjeografik
Shuméllojshméria:[1..*]

-- Pérkufizim -
Pozicioni i njé piké karakteristike i cili pérfagéson vendndodhjen e adresés sipas njé specifikimi t& caktuar, duke pérfshiré
informacione mbi origjinén e pozicionit.

[ Detyrueshme : PO ]

¢ Statusi : VleraEStatusit
Shuméllojshméria:[0..1]

-- Pérkufizim -
Vlefshméria e adresés brenda ciklit jetésor (Version) t& adresés sé objektit gjeohapésinor.

-- Pérshkrim --
SHENIM: Ky status né lidhje me adresén nuk éshté karakteristiké e objektit pér t& cilén &shté caktuar adresa (objekti i
adresueshém).

[ Detyrueshme : JO |

LIDHJET
#  Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)

Origjina: (Class) Adresa «featureType» Objektivi: «voidable» AdresaMémé (Class) Adresa
«featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim --
Adresa kryesore (prind) me % cilén &shté e lidhur
fort kjo (nén) adresé.

-- Pérshkrim --

SHENIM 1 Marrédhénia ndérmijet njé séré nén-
adresash dhe adresés kryesore shpesh do t& thoté se
nén adresat pérdorin t& njéjtin lokalizues dhe
komponent t& adresés (pér shembull, emri i adresés
s& zonés, kodi postar) si adresa mémé. Pér secilén
nén-adresé jané pérfshiré lokalizues shtesé t& adresés
pér identifikimin e saj, si p.sh. numri i katit,
identifikuesi i kati, numri i hyrjes.
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LIDHJET

/" Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)

Origjina: (Class) Adresa «featureType»

#  Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)

Origjina: Public (Class) Adresa «featureType»

SHENIM 2 Né disa vende ekzistojné disa nivele dhe
nén-nivele t& adresés mémé. N& vende t& tjera,
koneepti i adresave mémé nuk ekziston; t& gjitha
adresat jané késhtu t& t& njéjtit nivel.

SHEMBULLI 1 Né& njé gytet spanjoll adresa "Calle
Gran Via 8" &shté njé adresé prind ku lokalizuesi"8"
pérfagéson ndértesén. N& ndértesé, nén adresa "Calle
Gran Via 8, dera 3", pérfagéson njé nén-adresé,
ndérsanén adresamé e hollésishme "Calle Gran Via
8, dera 3, shkallé A, kati 5, banesa 1" pérfagéson
adresa e njé banesé t& veganté.

SHEMBULLI 2 Né& Danimarké legjislacioni i
adresave pércaktojn dy lloje t& adresash: prind "t&
nivelit t& qasjes” dhe nén "nivelit njési". N& qytetine
Kopenhagés "Wildersgade 60A" &shté njé adresé
kryesore prind qé& pérfagéson njé hyrje té veganté né
njé ndértesé. Brenda hyrjes, nén adresa ka pérdorur
dyshemené dhe dyert si tregues g& identifikon
banesat individuale si p.sh. "Wildersgade 60A, kati
1, dera e majt&".

SHEMBULLI 3 Né Holandé ekziston vetém njé
nivel i adresave.

Objektivi: «voidable» Ndértesa (Class)
KonstruksionAbstrakt «featureType»
Shuméllojshméria: [0..*]

-- Emri--
Ndértesa

-- Pérkufizim --
Adresa éshté e caktuar ose e lidhur me ndértesén.

-- Pérshkrim --

SHENIM Njé adresé potencialisht mund t& keté njé
ose disa ndértesa. Gjithashtu &shté e mundur (por kjo
nuk éshté shprehur né kété skemé aplikimi) q& disa
adresa jané té lidhura né njé ndértesé t& vetme.

Objektivi: «voidable» Parcelé (Class)
ParcelatKandastrale «featureType»
Shuméllojshméria: [0..*]

-- Pérkufizim --
Parcela kadastrale q& kjo adresg &shté e lidhur.

-- Pérshkrim --
Njé adresé mund té ket lidhje me zero, njé ose
shume parcela kadastrale. Gjithashtu &shté e mundur
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LIDHJET

/" Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)

Origjina: Public (Class) PérfaqésimiAdresés «dataType»

/" Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)

Origjina: Public (Class) Adresa «featureType»

@& shumeé adresa t& lidhen me njé parcelé kadastrale
(kjo nuk &shté e paragitur né keto skema aplikimi).

Objektivi: «voidabley TipariAdresés (Class) Adresa
«featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim --
Referenca pér adresén e objektit gjeohapésinor.

Objektivi: «voidabley AdresaMémé (Class) Adresa
«featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim --
Adresa kryesore (prind) me # cilén &shté e lidhur
fort kjo (nén) adresé.

-- Pérshkrim --

SHENIM 1 Marédhénia ndérmjet njé séré nén
adresash dhe adresés kryesore shpesh do t& thoté se
nén adresat pérdorin t& njéjtin lokalizues dhe
komponent t& adresés (pér shembull, emri i adresés
s& zongs, kodi postar) si adresén mémé. Pér secilén
nén adresé jané pérfshiré lokalizues shtesé té adresés
pér identifikimin e saj, si p.sh. Numri i katit,
identifikuesi i kati, numri i hyrjes.

SHENIM 2 N& disa vende ekziztojné disa nivele t&
dhe nén-nivele t& adresés mémé. N& vende t& tjera,

koneepti i adresave mémé nuk ekziston; t& gjitha
adresat jané késhtu t& t& njéjtit nivel.

SHEMBULLI 1 Né& njé gytet spanjoll adresa "Calle
Gran Via 8" éshté njé adresé prind ku lokalizuesi"8"
pérfagéson ndértesén. N& ndértesé, nén adresa "Calle
Gran Via 8, dera 3", pérfagéson njé nén-adresé,
ndérsanén adresamé e hollésishme "Calle Gran Via
8, dera 3, shkallé A, kati 5, banesa 1" pérfagéson
adresén e njé banesé t& veganté.

SHEMBULLI 2 Né& Danimarké legjislacioni i
adresave pércakton dy lloje t& adresave: prind "t&
nivelit t& qasjes” dhe nén "nivelit njési". N& gytetine
Kopenhagés "Wildersgade 60A" &shté njé adresé
kryesore prind qé& pérfagéson njé hyrje t& veganté né
njé ndértesé. Brenda hyrjes, nén adresa pérdorur
dyshemené dhe dyert si tregues & identifikon
banesat individuale si p.sh. "Wildersgade 60A, kati
1, dera e majt&".

SHEMBULLI 3 Né Holandé ekziston vetém njé
nivel i adresave.
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3.1.4.3. EMRI ADRESES SE BASHKISE

-- Pérkufizim--

Njé tregues, qé pérfaqéson emrin e njé zong gjeografike apo lokalitet me objekte t& adresueshme pér qéllime

adresimi.

-- Pérshkrim--

SHENIM 1- N& disa vende dhe rajone adresa e zongs &shté njé nénndarje e verteté e njé njésie administrative
(p.sh. bashkia), n& ményré qé ¢do adresé e zonés &shté plotésisht brenda komunés dhe né ményré & ¢do
pjesé ¢ bashkisé &shté brenda zonés s¢ adresave. N& vende t& tjera, koncepti 1 emrave t& adresés s& zonés

&shté mé pak i réndésishém né bazé t& nevojave t& veganta.

Tipi i elementit — Feature type

LIDHJE NDIHMESE

4= Gjeneralizim nga «featureType» EmriAdresésSéRrethit tek «featureType» KomponentétEAdresave

ATRIBUTET

¥ Emri : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria:[1..*]

-- Pérkufizim--
Emrat e aplikuar né zonén e adresave.

LIDHJET
#  Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)

Origjina:FillimiICiklitJetésor ~ (Class)  EmriAdresésSéRrethit
«featureType»

-- Pérkufizim --

[ Detyrueshme : PO ]

Objektivi:«voidabley  EmertimilVendit  (Class)
EmértimilVendit «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim --
Emri i vendit q& pérfagéson adresén e zonés.

-- Pérshkrim --

SHENIM: me qgllim q& t& b&jé t& njohur kété lidhje
&shté e réndésishme g& zona e mbuluar nga emi i
vendit t& identifikuar &shté saktésisht e njé&jté me
zonén e mbuluar me emrin e adresés né fjalg.

SHEMBULL Emrni gjeografik "Huskvamna", q&
pérfagéson njé pjesé t& komunés s& Jonkoping né
Suedi, éshté burimi i adresés sé emrit t& zonés,
"Huskvarna".
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3.1.4.4. EMRI I NJESISE ADMINISTRATIVE

-- Pérkufizim --
Njé& komponent i adresés q& pérfaqéson emrin e njé njésie t& administratés, ku njé shtet anétar ka dhe / ose
ushtron t& drejtat juridiksionale, pér qeverisjen lokale, rajonale dhe kombétare.

Tipi i elementit — Feature type

LIDHJE NDIHMESE

4= Gjeneralizim nga «featureType» EmriINjésisé Administrative tek «featureType» KomponentstEAdresave

ATRIBUTET

% Emértimi : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria:[1..*]

-- Pérkufizim--
Emui zyrtar kombétar gjeografik i njésisé administrative, jepet né gjuhé t& ndryshme duke pasur parasysh ku kérkohet.

[ Detyrueshme : PO |
 Niveli : HierarkiaENjésiveAdministrative

-- Pérkufizim--
Niveli i administratés né hierarking administrative kombétare.

[ Detyrueshme : PO ]

LIDHJET
#  Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)

Origjina:(Class) EmriINjésisé Administrative «featureType» Objektivi:  «voidable»  Njé&sitéAdm  (Class)
Njgsité Administrative «featureType»
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizim --
Njésia administrative q& éshté burimi i pérmbajtjes
& emrit t& njésisé administrative.

-- Pérshkrim --

SHEMBULL Njésia administrative (bashkia)
"Gévle" né Suedi éshté burimi i komponentit t&
adresés sé emuit t& njésisé administrative, "Géavle".
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3.1.4.5. EMRII LOKALIZUESIT

-- Pérkufizim--
Emeér i pérvecém i aplikuar pér njé element reale & identifikuar nga lokalizuesi.

-- Pérshkrim--
SHENIM Emri i lokalizuesit mund t& jeté emri i pronés, i ndértesés apo i pjesés s& ndértesés, ose ai mund
t& jeté emri i njé dhomé brenda njé ndértese.

Tipi i elementit — Data type
ATRIBUTET

¥ Emri : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria: ( [1..*]

-- Pérkufizim--
Pjesa e identifikimit t& emrit t& lokalizuesit

-- Pérshkrim-—-
SHENIM 1 Lloji i t& dhénave lejon emra né gjuhé dhe skripte t& ndryshme, si dhe pérfshirjen e emrit alternativ, shpjegues
alternative, emrin historik.

SHENIM 2 Emri i lokalizuesit mund t& jeté emri i pronés, i ndértesés apo pjesés sé ndértesés (p.sh. krahut), ose ai mund t& jeté
emri i njé dhome ose t& ngjashém brenda ndértesés.

SHENIM 3 Ashtu si emri i lokalizuesit éshté gjithashtu e mundur q& t& pérdorin njé tekst pérshkrues qé lejon njé pérdorues &
identifikojé pronén né fjalé.

[ Detyrueshme : PO ]

# Lloji : VleraELlojitTéEmritTéLokalizuesit

-- Pérkufizim--
Lloji i vlerés s& lokalizuesit, e cila mundéson njé kérkesé pér t& interpretuar, njé analizé gramatikore sipas rregullave t& caktuara.

-- Pérshkrim-—-
SHENIM Lloji i mundéson njé pérdoruesi ose njé kérkesé pér t& kuptuar nése emri "Sheshi Shqiponja" éshté pér shembull emér
i njé vendi t& vegants apo e njé ndértese.

[ Detyrueshme : PO |
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3.1.4.6. EMRI I RRUGEKALIMIT

-- Pérkufizim --

Njé element i adresés q& pérfagéson emrin ¢ njé kalimi ose rrugékalimi nga njé vend né tjetrin.

-- Pérshkrim --

SHENIM 1 Njé rruggkalim mund t& jeté rrugé ose kalim ujor

SHENIM 2 Emri i rrugékalimit pérfshin emrat e shesheve dhe t& rrugéve, ato gjithashtu mund t&
pérfagésojné rrjetin e rrugéve té vogla apo shtigjeve p.sh. njé fshat t& voggl ose vendbanim.

Tipi i elementit — Feature type

LIDHJE NDIHMESE

4= Gjeneralizim nga «featureType» EmriRrugékalimit tek «featureType» KomponentétEAdresave

ATRIBUTET

¥ Emri : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméri: [1..%]

--Pérkufizim--
Emri i pérvegém i aplikuar pér rrugékalimin.

-- Pérshkrim --

SHENIM1 Mé shpesh rruggkalimet jané rrugé, né kété situaté emri rrugékalimit éshté emri i rrugés.

LIDHJET
#" Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)

Origjina: (Class) EnriRrugékalimit «featureType»

[ Detyrueshme : PO |

Objektivi: «voidable» transportLink (Class)
TransportLink «featureType»
Shuméllojshméria: [0..*]

-- Pérkufizim —

Njé ose disa lidhje t& rrjetit t& transportit né t& cilén
emri rrugékalimit t& objektit gjeohapésinor ka qénéi
caktuar.

-- Pérshkrim—

SHEMBULL Emui rrugékalimit "Na Pankraci” né
Praha, Republika Ceke, ka gené i caktuar si njé emér
rrugé pér njé numér t& lidhjeve rrugore (segmente t&
1rugés) né qytet.
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3.1.4.7. EMERTIMI I LOKALIZUESIT

-- Pérkufizim--
Nj& numér apo njé sekuencé e karaktereve, q& né ményré unike identifikon lokalizuesin brenda fushés
pérkatése. Identifikimi i ploté i lokalizuesit mund t& pérfshijé njé ose mé shumé tregues t& lokalizuesit

-- Pérshkrim--

SHENIM 1- Emértimi i lokalizuesit éshté caktuar shpesh né bazé t& njé séré rregullash zakonisht té njohura,
i cili mundéson njé pérdorues apo kérkesé pér "analizimin" e informacionit: Numrat ¢ adresés caktohen mé
shpesh né ngjitje, né njé ndértesé, identifikuesi 1 katit pérfaqéson nivelin bazé t& emértimit brenda zongs,
psh, 1,2,3.

SHENIM 2- Ekzistojné disa lloje emértimi t& lokalizuesit, t& tilla si: numri adresés, identifikuesit e
ndértimit, emri i ndértimit.

Tipi i elementit —Data type

ATRIBUTET

% Emertimi : Karakter Varg

--Pérkufizim --
Pjesa e identifikimit t& emértimit t& lokalizuesit pérbéhet nga njé ose mé shumé shifra ose karaktere té tjera.

--Pérshkrim -
SHENIM Vlera éshté shpesh njé kod pérshkrues i caktuar né bazé t& rregullave t& njohur t& caktuar p.sh. né rendin rrités t&
numrave: 0, 1, 2, 3.

[ Detyrueshme : PO ]
% Lloji : VleraELlojitTéEmértimitTéLokalizuesit
--Pérkufizim --
Lloji i vlergs s& lokalizuesit, e cila mundéson njé kérkesé pér tu interpretuar, sipas analizés gramatikore apo rregullave t&
caktuara.
--Pérshkrim —

SHENIM Lloji i mundéson njé pérdoruesi ose njé kérkese pér t& kuptuar nése vlera e "A" éshté p.sh. njé identifikues i njé
ndértesé t& veganté, dere, shkallé apo banesé.

[ Detyrueshme : JO ]. |

3.1.4.8. IDENTIFIKUESI I ADRESES

-- Pérkufizim --

Njé& emértim i lexueshém pér njerézit apo emér qé lejon njé pérdorucs apo kérkesé pér t& dalluar adresén
nga adresat fqinje, né kuadér t& njé emri, emri t& rrethit, emri t& njésisé administrative ose themeluesit
postar, né t& cilén ndodhet adresa.
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-- Pérshkrim --
SHENIM 1- Lokalizuesit mé t& zakonshém jané emértuar t& tilla si njé numér i adresés, numér identifikues
ndértese, ose banesé, si dhe emrin e pronés.

SHENIM 2- Identifikuesit lokalizues jané mé t& qarté dhe kuptimploté né kuadér t& emrit t& rrethit ngjitur
ose kodit postar.

SHENIM 3- Lokalizuesi mund t& pérbéhet nga njé ose mé shumé tregues p.sh, numri adresés, numri
ndértesé ose emri, numri katit, identifikuesi banesés ose dhomés.

SHENIM 4- Lokalizimi i njé adrese mund t& pérbéhet si njé hierarki, ku njé nivel i lokalizuesit identifikon
pronén ¢ paluajtshme ose ndértesén, ndérsa njé tjetér nivel i lokalizuesit identifikon banesén apo
vendbanimet brenda pronés.

Tipi i elementit — Data type
KUFIZIME

98 OCL. EmertimiBosh

/*Nése nuk ekziston emértimi, emri &shté i nevojshém. */
inv: self.designator->isEmpty() implies self name->notEmpty()

98 OCL. EmriBosh

/*Nése nuk ekziston emri, emértimi &shté i nevojshém. */
inv: self.designator->isEmpty() implies self name->notEmpty()

ATRIBUTET

# Emertimi : EmertimiLokalizuesit
Shuméllojshméri: [0..%]

-- Pérkufizim -
Njé numér apo njé sekuencé e karaktereve qé né ményré unike identifikon lokalizuesin brenda fushés pérkatése.

[ Detyrueshme : PO ]

% Emri : EmrilLokalizuesit
Shuméllojshméri: [0..*]

-- Pérkufizim -
Njé emér gjeografik ose tekst pérshkrues i lidhur pér njé karakteristiké t& identifikuar nga lokalizuesi

-- Pérshkrim --
SHENIM 1 Emri lokalizuesit mund t& jeté emri i prongs ose i pérbéré (p.sh. njé pasuri, spital apo qendér tregtare), njé ndértesé
apo pjesé ndértese (p.sh. krahut), ose ajo mund t& jeté emri i njé dhome brenda ndértesés.

SHENIM 2 Ashtu si emri lokalizuesit &shté gjithashtu e mundur q& t& pérdorin njé pérshkrim qé lejon njé pérdorues t& identifikojé
pronén né fjalé.
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ATRIBUTET

Shembull né adresén "Calle Santiago, 15, Elizondo-Baztan, Navarra, Spain” emri ndértimit "Urtekoetxea" éshté njé identifikues

alternativ pér ndértimin "3".

% Niveli : VleraENivelitTéLokalizuesit

-- Pérkufizim -
Niveli né & cilin referohet lokalizuesi

LIDHJET
#  Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)
Origjina: Public (Class) IdentifikuesilAdresés «dataType»

withinScopeOf

[ Detyrueshme : JO ]

[ Detyrueshme : JO |

Objektivi: «voidable» BrendaFushésSé (Class)
KomponentétEAdresave «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim --

Komponenti i adresés q& pércakton fushén brenda t&
cilit lokalizuesi i adresés &shté pércaktuar sipas
rregullave t& qarta.

-- Pérshkrim--

SHENIM 1 Pér caktimin e sakté t& lokalizuesit (p.sh.
numrat e adresés) ekzistojné rregulla t& ndryshme né
vende dhe rajone t& ndryshme. Sipas rregullit mé t&
zakonshém, njé numér adrese duhet t& jeté unik
brenda fushés s& emit t& rrugékalimit. Né fusha t&
tjera, numri adresés &shté unik brenda zonés s&
adresés (p.sh. emri i fshatit) ose themeluesit postar
(p.sh. kodin postar). N& disa zona njé kombinim i
megullave gé aplikohen: p.sh. adresat me dy
lokalizues, secili prej tyre referohet né njé pérbérés
& veganté t& adresave.

SHEMBULLI 1 Né njé dataset tipik europian t&
adresave, pjesa e adresave kané lokalizues t& cilat
jané t& qarté né kuadér t& emrit rrugor (emri
rrugékalimit), ndérsa té tjerét jané t& qarta brenda
emuit t& fshatit apo qarkut.
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3.1.4.9. KOMPONENTET E ADRESAVE

-- Pérkufizim --
Identifikues ose emri specifik gjeografik i vendndodhjes s& njé zone, apo objekti tjetér specifik
gjeohapésinor q& pércakton fushéveprimin ¢ njé adrese.

-- Pérshkrim --

SHENIM 1- Katér nénklasa t& ndryshme t& komponentéve t& adresave jané t& pércaktuara:

- Emri i njésive administrative, t& cilat mund t& pérfshijné emrin ¢ bashkisé, emrin e komunés, emrin ¢
rrethit

-Emri adresés s& zong si p.sh. Emri i fshatit apo vendbanimit.

-Emri rrugékalim, mé shpesh emri rrugor

-Pérshkrimi Postar

N& ményré q& t& ndértojmé njé adresé, kéto nén-klasa jané t& strukturuara shpesh né ményre hierarkike.

SHEMBULL- Kombinimi i lokalizuesit "13" dhe komponentét e adresés "Calle Mayor" (emri
rrugékalimit), "Cortijo del Marques" (emri i zongs s& adresés), "41037" (pérshkruesi postar), "Ecija",
"Sevilla" dhe "Espafia "(emrat e njésive administrative) ¢ bén kété adresé t& veganté me atribute t& qarta
dhe t& lexueshme.

Tipi i elementit — Feature type

KUFIZIME

98 OCL. PérfundimilCiklitletésor

/* Nése vendoset, vlera PérfundimilCiklitletésor duhet t& jeté mé e voné se FillimilCiklitletésor */
inv: self.endLifespanVersion isAfter(self beginLifespanVersion)

LIDHJE NDIHMESE

4= Agregim nga «featureType» KomponentétEAdresave tek «featureType» Adresa

LIDHJE NDIHMESE

=p Gjeneralizim nga «featureType» EmriRrugékalimit tek «featureType» KomponentétEAdresave
=p Gjeneralizim nga «featureType» EmriAdresésSéRrethit tek «featureType» KomponentétEAdresave
= Gjeneralizim nga «featureType» EmrilNjésisé Administrative tek «featureType» KomponentétEAdresave

= Gjeneralizim nga «featureType» PérshkruesiPostare tek «featureType» KomponentétE Adresave
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ATRIBUTET

¥ IVlefshémDeri : Date-Oré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim -
Data dhe koha né t& cilén ky version i adresés pérfundon/ose do t& pérfundojé sé pérdoruri ligjérisht.

-- Shénim --
Kjo &shtg data dhe ora e referencés sé adresés e cila nuk mund t& pérdoret mé né veprimet ligjore.

[ Detyrueshme : JO ]

¥ IVlefshémNga : Date-Oré

-- Pérkufizim -
Data dhe koha qé ky version i adresés éshté ose do t& jeté i vlefshém ligjérisht.

-- Shénim --
Kjo &shté data dhe koha kur mund t& pérdoret adresa kombétare né veprimet ligjore.

-- Pérshkrim --

SHENIM - Kjo daté dhe kohé mund t& vendoset né t& ardhmen pér situatat ku njé adresé apo njé version i njé adresé éshté
vendosur nga autoriteti i duhur pér t& marré fuqi pér njé daté t& ardhshme.

[ Detyrueshme : PO |

¥ FillimilCiklitJetésor : Daté
-- Emri -
Fillimi i ciklit jetésor

-- Pérkufizimi -
Data né té cilén ky Versioni i objektit gjeohapésinor &shté krijuar ose ndryshuar né t& dhénat gjeohapésinore.

[ Detyrueshme : PO ]

 IdentifikuesAlternativ : CharacterString
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim--
Identifikues tematik i jashtém pér adresén e objektit gjeohapésinor, i cili mundéson ndérveprimin me trashégiming e sistemeve
ekzistuese ose aplikacionet.

-- Pérshkrim-—-

SHENIM-1 Krahasuar me identifikuesin kryesor t& adresés, identifikuesi alternativ nuk éshté domosdoshmérishti vazhdueshém
né ciklin jetés sé adresave t& objektit gjeohapésinor. Po ashtu kjo zakonisht nuk &shté unikale dhe né pérgjithési nuk pérfshin
informata mbi versionin e adresave t& objektit gjeohapésinor.

SHENIM 2- Shpesh identifikuesit alternativé t& adresave jané t& parbéré nga njé grup i kodeve, pér shembull, identifikuesit e
rajonit dhe komunés, emrin e rrugékalimit dhe numrin e adresave. Kéta identifikues alternative nuk do t& mbetet t& njéjté né
rastin e bashkimit t& dy komunave.
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ATRIBUTET

[ Detyrueshme : JO |

# Inspireld : Identifikues
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim--
Identifikues i jashtém i objektit gjeohapésinor.

-- Pérshkrim-—
SHENIM1 Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti pérgjegjés, i cili
mund té pérdoret nga aplikacionet e jashtme té referimit t& objektit gjeohapésinor. Identifikuesi &shté njé identifikues i objektit
gjeohapésinor.

SHENIM 2 Qéllimi kryesor i kétij identifikuesi éshté pér t& mundésuar lidhjet midis burimeve t& ndryshme dhe komponentéve
t¢ adresave.

SHEMBULL Komponentet e njé adrese t& njé objekti gjeohapésinor nga Danimarka mund t& kryejné kéto identifikues:
Hapésira: DK_ADR
Identifikues lokale: 0A3F507B2AB032BSE0440003BA298018
Versioni identifikues: 12-02-2008T10: 05: 01 + 01: 00
[ Detyrueshme : PO ]

W PérfundimilCiklitJetésor : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri -
Pérfundimi i ciklit jetésor
-- Pérkufizimi -
Data né té cilén ky Version i objektit gjeohapésinor éshté pérfunduar.
[ Detyrueshme : JO ]

¥ Statusi : VleraEStatusit

Shuméllojshméria: [0..1]
-- Pérkufizim -

Vlefshméria e adresés brenda ciklit jetésor (Version) t& objektit gjeohapésinor.

-- Pérshkrim --
SHENIM ky status né lidhje me adresén nuk éshté prong e objektit pér t& cilén éshté caktuar adresa (objekti i adresueshém).

[ Detyrueshme : JO ]

LIDHJET

#  Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)

Origjina: (Class) KomponentétEAdresave «featureType» Objektivi:  «voidable» VendosurBrenda (Class)
KomponentsétEAdresave «featureType»
-- Pérkufizim-- Shuméllojshméria: [0..*]

-- Pérkufizim --
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LIDHJET

#  Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)

Origjina: (Class) IdentifikuesilAdresés «dataType»

Nj¢ komponent tjetér i adresés brenda t& ecilit
karakteristikat gjeografike pérfagésuasohen nga ky
komponent i adresés qé i éshté vendosur.

-- Pérshkrim --

SHENIM 1- Bashkélidhja mundéson skemén e
aplikimit pér té& shprehur se nén llojet e
komponentéve té adresave né dataset, formon njé
hierarki p.sh. si: emni i rrugékalimit brenda komungs,
brenda rajonit, brenda vendit

SHENIM 2 Shuméllojshméria e bashkélidhjes lejon
até pér t& shprehur se njé emér rrugékalimi &shté
vendosur né njé bashki t& caktuar dhe né njé kod
postar t& caktuar. Ajo éshté gjithashtu e mundur pér
& shprehur, pér shembull, se disa emra rrugékalimi
kalojné kufijté né mes t& bashkive dhe né kété
ményré éshté 1 vendosur brenda mé shumé se njé
bashki.

SHEMBULLI 1- N& Spanjé ekzistojné shumé
objekte gjeohapésinore né rrugékalime me emrit
"Calle Santiago". Bashkélidhjet mund t& shprehin se
njé nga objektet gjeohapésinore ndodhet brenda né
komunén e Albacete. Nga i njéjti shembull, emri i
komunés "Albacete" &shté vendosur né emrin
administrativ (rajonin) e "Castilla La Mancha".

SHEMBULLI 2- Né Danimarké, ekzistonjné disa
emra t& adresés s& zonés si "Strandby”. Né ményré
¢¢ t& identifikojmé njé objekt t& vegantd
gjeohapésinor éshté e nevojshme t& dimé se objekti i
réndésishém  gjeohapésinor ndodhet p.sh. né
komunén e "Frederikshavn”.

Objektivi: «voidable» BrendaFushésSé (Class)
KomponentstEAdresave «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim --

Komponenti i adresés q& péreakton fushén brenda t&
cilit lokalizuesi i adresés &shté pércaktuar sipas
rregullave t& qarta.

-- Pérshkrim—

SHENIM 1 Pér caktimin e sakté t& lokalizuesit (p.sh.
numrat e adresés) ekzistojné rregulla t& ndryshme né
vende dhe rajone t& ndryshme. Sipas rregullit mé t&
zakonshém, njé numér adrese duhet t& jet& unik
brenda fushés s& emit t& rrugékalimit. Né fusha t&
tjera, numri [ adresés éshté unik brenda zonés s&
adresés (p.sh. emri i fshatit) ose themeluesit postar
(p.sh. kodin postar). N& disa zona njé kombinim i
mregullave gé aplikohen: p.sh. adresat me dy
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LIDHJET

lokalizues, secili prej tyre ka referenca né njé
pérbérés té veganté té adresave.

SHEMBULLI 1- N& njé dataset tipik europian t&
adresave, pjesa e adresave kané lokalizues né & cilat
jané t& qarta né kuadér t& emrit rrugor (emwi
rrugékalimit), ndérsa té tjerét jané t& qarta brenda
emuit t& fshatit apo garkut.

3.1.4.10. PIESE TE EMRIT

--Pérkufizim--

Njé pjesé e emrit t& ploté q& rezulton nga nénndarja ¢ emrit né pjesé kuptimore t& vecanta, duke pérdorur
t& nj&jtén gjuh& dhe shkrimin si emri i ploté.

--Pérshkrim-
SHENIM - Secila pjesé e emrit duhet t& jeté ¢ pérshtatshme duke pérdorur llojin ¢ atributit.

Tipi i elementit — Data type
ATRIBUTET

@ Lloji : VleraLlojitTéPjesés
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizim -
Njé Klasifikim i pjesés s& emit sipas kuptimit té saj.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ Pjesa : KarakterVarg
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizim -
Varg karakteresh q& shpreh pjesén e veganté t& emrit duke pérdorur t& njéjtén gjuhé dhe shkrimin si enwi i ploté i rrugékalimit.

[ Detyrueshme : PO ]

3.1.4.11: POZICIONIMI GJEOGRAFIK

-- Pérkufizim--

Pozicioni i njé pike karakteristike e cila pérfaqéson vendndodhjen ¢ adresés sipas njé specifikimi t& caktuar,
duke pérfshiré informacione mbi origjinén ¢ pozicionit.

Tipi i elementit — Data type
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ATRIBUTET

¥ Gjeometria : Piké
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizim--
Pozicioni i pikés e shprehur né koordinata né sistemin gjeohapésinor me referencé t& zgjedhur.

[ Detyrueshme : PO ]

« IParapercaktuar : Boolean
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizim -
Specifikon nése pozicioni éshté apo nuk &shté i konsideruar si i parapércaktuar.

-- Pérshkrim --
SHENIM- Si njé shtet anétar mund & ofrojé disa pozicione t& njé adrese, zakonisht ka njé nevojé pér t& identifikuar pozicionin
(kryesor&). Mundésisht, pozicioni i parapéreaktuar duhet t& jeté ai me saktési mé t& miré.

[ Detyrueshme : JO |

¥ Metoda : VleraEMetodésS&Gjeometrisé
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizim -
Pérshkrim se si dhe nga kush u krijua pozicioni gjeografik i adresés.

-- Pérshkrim --

SHENIM Pozicioni gjeografik mund & krijohet manualisht nga autoriteti i veté adresés, nga njé palé e pavarur (p.sh. nga
vezhguesit né terren apo dixhtalizimit t& hartave) ose ajo mund t& dalé automatikisht nga objekti i adresueshém.

[ Detyrueshme : JO ]

¥ Specifikimi : VleraESpecifikimitTéGjeometrisé
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizim--
Specifikimi dhe péreaktimin e informacionit t& pérdorur pér t& krijuar ose nxjerré pozicionin gjeografiké té adresés.

[ Detyrueshme : JO |

3.14.12. PERFAQESIMI I ADRESES

--Pérkufizim --
Pérfaqésimi i adresés s& njé objekti gjeohapésinor pér pérdorim né skemat e aplikimit t& jashtém, ka nevojé
t& pérfshijé informacione bazg t& adresave né njé ményré & lexueshme.

--Pérshkrim --
SHENIMI: Tipi i t& dhénave pérfshin t& gjitha komponentét € nevojshém pér ta béré adresén e lexueshme
sinjé adresé e pércaktuar e cila lejon identifikimin e adresés s& objekteve gjeohapésinore.p.sh. vendsi, rajoni,
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komuna, rrethi, adresa, kodi postar, emrin ¢ rrugés dhe numrin ¢ adresave. Gjithashtu ajo pérfshin njé
referencé opsionale né adresén e ploté t& objektit gjeohapésinor.

SHENIMI: Tipi i t&¢ dhénés mund t& pérdoret né skemat e aplikimit qé déshirojné q& t& pérfshijé
informacionin adresa, p.sh. né njé grup t& dhénash ku rregjistrohen karakteristikat e ndértesés.
Tipi i elementit — Data type

ATRIBUTET

¥ AdresaZonés : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Pérkufizim -
Emui ose emrat e njé zone gjeografike apo vendndodhjes sé grupeve t&€ njé numéri t& objekteve t& adresueshme pér adresimin e
qéllimeve, pa gené njé njési administrative.

% EmriPostés : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Pérkufizim -
Njé ose mé shumé emra t& krijuar dhe mbajtur pér qéllime postare pér té identifikuar njé nénndarje t& adresave dhe pikat postare
& dérgesés.

 KodiPostar : KarakterVarg
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim -
Njé kod i krijuar dhe mirémbahet pér géllime postare pér t& identifikuar njé nénndarje t& adresave dhe pikat postare t& dérgesave.

¥ Lokalizuesi : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Pérkufizim -
Emértimi i emrit t& lexuesh&m pér njerézit

¥ MatésIPércaktuar : KarakterVarg
humeéllojshméria: [0..%]

-- Pérkufizim -
Njé numér apo njé sekuencé e karaktereve e cila lejon njé pérdorues ose njé kérkesé pér tu interpretuar, analizuar brenda fushés
pérkatése. Njé matés mund té pérfshijé mé shumé matés té pércaktuar.

¥ NjésiAdministrative : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria [1..%]

-- Pérkufizim -
Emri ose emrat e njé njésie administrative, ku njé shtet anétar i ka dhéné dhe / ose ushtron t& drejtat juridiksionale, pér geverisjen
lokale, rajonale dhe kombétare.

¥ Rrugékalim : EmértimetGjeografike
Multiplicity: [0..*]
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ATRIBUTET

-- Pérkufizim -
Emri i pérvegém ose emrat e njé rrugékalimi nga njé vend né tjetrin si njé rrugé apo njé lumé i lundrueshém.

LIDHJET

# Lidhjet (drejtimi:Origjina -> Objektivi)
Origjina: (Class) Pérfagésimi Adresés «dataType» Objektivi: «voidabley TipariAdresés (Class) Adresa
«featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim --
Referenca pér adresén e objektit gjeohapésinor.

3.1.4.13. PERSHKRUESI POSTAR

-- Pérkufizim--
Njé element i adresés qé pérfaqéson identifikimin e njé nénndarje t& adresave dhe pikave t& dérgesés postare
né njé vend, rajon apo qytet pér qéllime postare.

-- Pérshkrim--
SHENIM 1- Pérshkruesi postar pércaktohet me ang t& njé kodi e lidhur me numrin ¢ postés, qytetin apo
rrethin.

SHENIM 2- Né disa vende kodet postare shihen si njé nénndarje e duhur gjeografike t& vendit, né vende t&
tjera kodi postar &shté konsideruar vetém si njé atribut q& karakterizon njé adresé t& numrit t& pikave postare.

SHENIM 3- Pérshkruesit postare jané krijuar dhe zhvilluar né bazé té kérkesave postare (p.sh.logjistikés,
transportit dhe shpérndarjes). Rrjedhimisht, nuk &shté shpesh njé marrédhénie ¢ ngushté ndérmjet zonave
postare dhe njésive administrative né t& nj&jtén zoné.

Tipi i elementit — Data type
KUFIZIME

98 OCL. EmriPostésBosh

/* Nése emri i Postés nuk ekziston, &shté i nevojshém njé Kod Postar. */
inv: self postCode->isEmpty() implies self postName->notEmpty()

9B OCL. KodiPostarBosh

/* Nése Kodi Postar nuk ekziston, éshté i nevojshém njé emér Poste. */
inv: self postCode->isEmpty() implies self postName->notEmpty()
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LIDHJE NDIHMESE

4= Gjeneralizim nga «featureType» PérshkruesiPostare tek «featureType» KomponentétE Adresave

ATRIBUTET

¥ EmriPostés : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria: [0..%]
-- Pérkufizim--
Njé ose mé shumé emra t& krijuar dhe mbajtur pér géllime postare pér t& identifikuar njé nénndarje t& adresave dhe pikat e
dérgesés postare.
-- Pérshkrim--
SHENIM 1- Shpesh emri postés &shté njé identifikim shtesé i postés, né t& cilén i takon kodi i lidhur pas. Pér shembull, ai mund

18 jeté emri i gytetit né & cilin ndodhet zyra. Né& situata t& tjera emri postés mund t& jeté njé pérshkrues i pavarur, ose ajo mund
& jeté njé nénndarje postare lidhur me njé pérshkrues postar mémé (kodi postar dhe enwi postar).

[ Detyrueshme : PO ]
% KodiPostar : KarakterVarg
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizim--

Njé kod i krijuar mirémbahet pér géllime postare pér t& identifikuar njé nénndarje t& adresave dhe pikat e dérgesés postare.

-- Pérshkrim-—-

SHENIMI- Struktura, skema dhe formatet e kodeve postare jané t& ndryshme né vende t& ndryshme. Shpesh elementet e kodit
jané hierarkiké, p.sh. kur karakteri i paré (s) identifikon rajonin (rrethin) e mbuluar nga kodi postar dhe karakteret e ardhshme
pércaktojné nénndarjet.

[ Detyrueshme : PO |

3.1.4.14. VLERA E LLOJIT TE EMRIT TE LOKALIZUESIT

-- Pérkufizim --
Pérshkrimi kuptimorg i emrit t& lokalizuesit

Tipi i elementit — Kod listé

ATRIBUTET
¥ EmriHyrjes :

-- Pérkufizim--
Identifikues t& njé hyrje, suité ose dhomé brenda njé ndértese.
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ATRIBUTET

¥ EmriNdértesés :

-- Pérkufizim--
Emri i ndértesés apo pjesés sé ndértesés.

-- Pérshkrim-—-
SHEMBULL "Krahu Lindor".
¥ EmriVendndodhjes :

--- Pérkufizim--
Emri i pasurive t& patundshme, kompleksit t& ndértimit apo vendndodhjes.

-- Pérshkrim-
SHEMBULL Eni i njé ¢ifligu, gendér tregtare apo kampus universiteti.
¥ PérshkrimiLokalizuesit :

-- Pérkufizim--
Tregimi, pérshkrimi tekstual i vendndodhjes ose objekteve t& adresueshme.

3.1.4.15. VLERA E LLOJIT TE EMERTIMIT TE LOKALIZUESIT

-- Pérkufizim --
Pérshkrimi kuptimor i emértimit t& lokalizuesit

Tipi i elementit — Kod listé

ATRIBUTET

@ IdentifikuesiDérgesésPostare :

-- Pérkufizim -
Identifikues i njé pike t& dorézimit postar.

-- Pérshkrim-—-

Njé kuti zyrtare postare (kuti postare).

" IdentifikuesIDyté[ AdresésQorre :

-- Pérkufizim -

Identifikues i adresés i lidhur me emrin dytésor t& rrugékalimit né njé adresé qorre.
@ IdentifikuesiINdértesés :

-- Pérkufizim -
Identifikues i ndértesés i pérbéré nga numra dhe / ose karaktere.
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ATRIBUTET

¥ IdentifikuesilPérgjithshémIAdresés :
-- Pérkufizim -
Identifikues i adresés i pérbéré nga numra dhe / ose karaktere.
¥ IdentifikuesINjésive :
-- Pérkufizim -
Identifikues t& njé hyrje, banesg, suité ose dhomé brenda njé ndértese.
¢ IdentifikuesIParé[AdresésQorre :
-- Pérkufizim -
Identifikues i adresés lidhur me emrin kryesor t& rrugékalimit né njé adresé qorre.
¢ IdentifikuesIPortésHyrése :
-- Pérkufizim -
Identifikues pér njé hyrje, porté, apo dalje.
 IdentifikuesKati :
-- Pérkufizim -
Identifikues t& njé kati apo niveli brenda njé ndértese.
 IdentifikuesShkalle :
-- Pérkufizim -
Identifikues pér njé shkallé, normalisht brenda njé ndértese.
¥ NumrilAdresés :
-- Pérkufizim -
Identifikues i adresés i pérbéré vetém nga numra
¥ PikéKilometrike :
-- Pérkufizim -

Njé shenjé né njé rrugé, numni i t& ciléve identifikon distancén ekzistuese midis pikés sé origjinés sé rrugés dhe markés, matur
pérgjaté rrugés.

 PrapashtesaEldentifikuesitTéNdértesés :

-- Pérkufizim -
Parashtesé e numrit t& ndértesés.
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ATRIBUTET
-- Pérshkrim --

Shembull né Republikén Ceke numrat e ndértimit mund t& kené prefiks q& b&jné dallimin midis dy llojeve t& ndértesave: "CP"
(numri deskriptive) pér ndértesat me karakter t& pérhershém dhe "c. evid." (numi i regjistrimit) pér banesa t& pérkohshme (p.sh.
garazhe shtépi pushimi).

¥ ShtimilNumritDyTéAdresés :

-- Pérkufizim -

Shtimi i dyté né numrin e adresave.

« ShtimiINumritTéAdresés :

-- Pérkufizim -
Shtimi né numrin e adresave.

-- Pérshkrim --

SHEMBULL P.sh., né Republikén Ceke njé adresé t& re e vendosur né mes t& dy adresat t& vjetra me numrat "2" dhe "3" merr
njé numér "2" me njé shtesé "a" keshtu q& adresa e ploté behet "2A".

3.1.4.16. VLERA E METODES SE GIEOMETRISE

-- Pérkufizim --
Pérshkrim se si dhe nga kush &shté krijuar pozicioni gjeografik i adresés.

-- Pérshkrim --
SHENIM Informacion mbi ¢farg lloji t& karakteristikave gjeohapésinore u krijua pozicioni gjeografik i
adresés s¢ pérfagésuar nga vlera e specifikimit t& gjeometrisé.

Tipi i elementit — Kod listé
ATRIBUTET
¥ NgaAdministratori :
-- Pérkufizim--
Té& pércaktuara dhe t& regjistruara né ményré manuale nga organi zyrtar pérgjegjés pér ndarjen e adresave.
¥ NgaPaléTjetér :
-- Pérkufizim--
Té& pércaktuara (vendosura) dhe té regjistruara me doré nga pala tjetér.
# NgaTipologjia :

-- Pérkufizim--
Dalin automatikisht nga njé objekt tjetér gjeohapésinor INSPIRE e cila ka t& b&jé me adresén ose komponent t& adresés.
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ATRIBUTET

-- Pérshkrim-

SHENIM Kjo metodé nénkupton se pozicioni éshté llogaritur automatikisht p.sh. si njé piké qendrore e poligonit ose linjé q&
pérshkruan funksionin né fjalé.

Shembull: Gjeometria mund t& pérfitohet nga njé ndértesé, parcelé kadastrale, rrugékalim, zona e adresés ose mjésia
administrative.

3.1:4.17. VLERA E NIVELIT TE LOKALIZUESIT

-- Pérkufizim --
Niveli né t& cilén referohet lokalizuesi.

-- Pérshkrim--
SHENIM- Atributi i nivelit t& lokalizuesit mundéson krahasimin e lokalizuesve nga vende t& ndryshme.

Shembull: Né Holandg njé lokalizues i vetém, numri i adresave, identifikon njé njési vendbanimi ose njési
ekonomike t& biznesit (lokalizuesi i njésisé s& nivelit). N& Spanjé deri né katér lokalizues mund t& jeng t&
nevojshém pér t& marré t& nj&jtin nivel t& detajuar: numri adresés, numrin ¢ hyrjes, identifikues i shkallés
dhe identifikues i njé kati dhe hyrje.

Tipi i elementit — Kod listé

ATRIBUTET

 NiveliAksesimit :

-- Pérkufizim -

Lokalizuesi identifikon njé askses t& veganté pér njé parcelé toke, ndértimi ose t& ngjashme me pérdorimin e numrit t& hyrjes
ose identifikues t& ngjashém.

@ NivelilNjésisé :

-- Pérkufizim -
Lokalizuesi identifikon njé pjesé t& veganté t& njé ndértese.

-- Pérshkrimi --

SHEMBULL Niveli i njésisé mund t& jet&, pér shembull, njé banesg, apartament, apo dhomé brenda njé ndértese.
% NiveliVendéndodhyjes :

-- Pérkufizim -

Lokalizuesi identifikon njé parcelé t& caktuar t& tokés, ndértesé apo proné té ngjashme me pérdorimin e numrit t& adresés, numrin
e ndértimit, apo emrin e ndértesés ose pronés.

¥ PikaDergesésPostare :
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ATRIBUTET

-- Pérkufizim -
Lokalizuesi identifikon njé piké t& dérgesés postare.

-- Pérshkrim-—-

Pika e dérgesés postare mund té jeté, p.sh. njé kuti postare, njé kuti private, njé pérgjigje emaili biznesi ose njé marrés me véllim
& madh.

3.1.4.18. VLERA E STATUSIT

-- Pérkufizim --
Vlefshméria aktuale ¢ adresés né botén reale ose t& komponentéve t& saj.

-- Pérshkrim -
SHENIM 1 Ky element mundéson skemé ¢ aplikimit pér t& pérfaqésuar njé cikél t& ploté t& njé adrese dhe
komponentéve t& adresés aktuale, jashté funksionit apo edhe alternative.

Tipi i elementit — Kod listé

ATRIBUTET

@ Aktuale :

-- Pérkufizim--

Adresa e tanishme dhe e vlefshme sipas organit zyrtar kompetent pér pércaktimin e adresave, adresa e pé&rdorur zakonisht.
¥ Alternative :

-- Pérkufizim--

Njé adresé né pérdorim t& pérbashkét, por e ndryshme nga adresa zyrtare si¢ pércaktohet nga organi zyrtar pérgjegjés pér ndarjen
¢ adresave.

¥ Jofunksionale :
-- Pérkufizim--
Njé adresé nuk éshté mé ¢do dité né pérdorim apo shfugizuar nga organi pérgjegjés zyrtar pér pércaktimin e adresave.

¥ Propozuar :
-- Pérkufizim--
Njé adresé né pritje t& miratimit nga ana e organit pérgjegjés zyrtar pér pércaktimin e adresave.

¥ Rezervuar :

-- Pérkufizim--
Njé adresé e rezervuar nga organi pérgjegjés zyrtar pér pércaktimin e adresave, por ende i pa miratuar.
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3.1.4.19. VLERA E LLOJIT TE PJESES

-- Pérkufizim --
Njé klasifikim i pjesés s& emrit sipas kuptimit t& saj me emér t& ploté rrugekalimi.

Tipi i elementit — Kod listé

ATRIBUTET
% Emri:

--Pérkufizim --
Pjesa e emrit pérbén thelbin ose rrénjén e enrit té rrugékalimit.

--Pérshkrim —

Shembull: "Abelheira" né Rua da Abelheira (Cacém, Portugalia), "Madeleine" né Place de la Madeleine (Paris, Francé), "Kristo
Canneregio" né Calle del Christo Canneregio (Venezia, Itali), "Quai" né Unterer Quai (Biel / Bienne, Zvicér) dhe "Strand" né
Little Fillesa Rruga (Dublin, Irlandg).

¥ Kualifikues :

--Pérkufizim --

Pjesa e emrit & pércakton emrin e rrugékalimit.
¥ Lloji:

--Pérkufizim --
Pjesa e emrit tregon kategoring apo 1lojin e rrugékalimit.

--Pérshkrim-—
SHEMBULL "Rua" né Rua da Abelheira (Cacém, Portugalia), "Vendi" né Place de la Madeleine (Paris, Franc), "Calle" né
Calle del Christo Canneregio (Venezia, Itali) dhe "Rruga”, né Little Strand Street (Dublin, Irlandg).

¢ PrapashtesaEEmrit :

--Pérkufizim --
Pjesa e emrit éshté pérdorur pér t& ndaré fjalét lidhése pa réndési klasifikimi nga thelbi i emuit t& rrugékalimit.

3.1.4.20. VLERA EMRIT TE RRUGEKALIMIT

--Pérkufizim--
Emri i pérvecém i aplikuar pér rrugékalimin opsional, duke pérfshiré njé nénndarje t& emrit né pjesé.

-- Pérshkrim--
SHENIMI: Lloji i t& dhénave lejon emra né gjuhé dhe shkrimeve t& ndryshme, si dhe pérfshirjen ¢ emrit
alternativ, emrin ekzistues alternative dhe emrin historik.

SHENIM2: Lloji i t& dhénave opsionale lejon njé pérfagésim t& emrit t& rrugékalimit né nénndarje t&
veganta, pjesé semantike p.sh. "Avenue" + "de la" + "Poste".
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Tipi i elementit — Data Type
ATTRIBUTES

% Emri : EmértimetGjeografike

-- Pérkufizimi -
Emui i duhur i aplikuar né rrugékalim.

-- Pérshkrim-—
SHENIM 1 Emri i ploté i rrugékalimit duhet t& aplikohen n& kété atribut, duke pérfshiré llojin, parashtesé apo kualifikuesit, si
pér shembull "Avenue de la Poste", "Calle del Christo Canneregio” apo "Untere Quai". Emri i pjesés sé atributi mundéson njé
pérfagésim t& néndarjes s& emrit né pjesé t& veganta semantike.
SHENIM 2 Lloji i t& dhénave lejon emra né gjuhg t& ndryshme.

[ Detyrueshme : PO |

¥ PjeséT¢Emit : PjeséTEEmrit
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Pérkufizimi -
Njé ose disa pjesé né t& cilén emri i rrugékalimit mund t& ndahet.

-- Pérshkrim-—--
SHENIM 1 Njé nénndarje e njé emri rrugékalimi né pjesé kuptimore mund t& pérmirésojé analizén gramatikore (p.sh. t& emrave
& shkurtuar) pér géllime t& ofrimit postar.

SHENIM 2 Né disa vende ose rajone dhe pér disa emra rrugékalimi kjo nuk &shté e mundur ose nuk shton vlerén pér nénndajen
e emuit t& rrugékalimit né pjesé.

Shembull né Francé emri rrugékalimit "Avenue de la Poste” mund t& ndahet né kéto pjesé: "Avenue" + "de la" + "Poste".

[ Detyrueshme : JO ]
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3.1.5. METADATA

Pérshtatja e elementeve t& metadatés pércaktohet né Vendimin e Késhillit t& Ministrave nr. 1077, daté
23.12.2015 “Pér krijimin, ruajtjen dhe pérditésimin e metadatave, strukturén e katalogimit dhe afatet e
krijimit t& metadatave specifike pér ¢do temé&™.

3.1.6. SISTEMI REFERENCE, NJESITE E MATIJES DHE RRIETAT GIEOGRAFIKE.

3.1.6.1. SISTEMET STANDARDE TE REFERIMIT, NJESITE E MATJEVE DHE RRIETET

Sistemet e referencés, njésité ¢ matjeve dhe sistemet e rrjeteve gjeografike t& pérfshira ng kété nén-seksion
jang standardet q& do t& pérdoren pér t& gjitha grupet e t& dhénave INSPIRE, pérveg kur ka pérjashtime
specifike t& temés dhe/ose kérkesa t& tjera t& pércaktuara né seksionin 6.2.

A, KORNIZA REFERUESE GIEODEZIKE E SHQIPERISE

Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare q& do t& pérdoret né Republikén ¢ Shqipérisé do t& quhet:

“Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare™ ose shkurt (KRGISH — kodi EPSG: 6870%). KRGISH do t&
pércaktohet duke u mbéshtetur né Kornizén Referuese Gjeodezike Europiane. KRGISH do t& pérdoret né
t& gjitha aplikacionet q& lidhen me pérdorimin e koordinatave né territorin e vendit. Lidhja midis
KRGISHdhe sistemeve t& tjera t& pérdorura né vendin toné do t& béhet duke pérdorur parametrat e
transformimit t& llogaritura pér ¢do rast.

KRGISHpérfshin:

a) parametrat gjeodeziké bazg t& pércaktuar né Sistemin Referues Gjeodezik 1980 (GRS-80) si mé
poshté:
- Rrezja e ckuatorit t& tokés: a = 6 378 137m;
- Konstantja gravitacionale gjeocentrike ¢ tokés duke pérfshiré edhe atmosferén: GM = 3 986 005
x 108 m3 2,
- Faktori dinamik i figurés s& tokés pa pérfshirg baticén ¢ géndrueshme: J2 = 108 263 x 10°%;
- Keétij faktori i korrespondon shtypja né pole: 1/f = 298.257222100882711;
- Shpejtésia kéndore e rrotullimit t& tokés: © =7 292115.0 x 10 'rad.sek™?

b) sistemin koordinativ gjeodezik ETRS 89;

¢) sistemin e lartésive q& realizohet népérmjet reperave t& rrjetit shtetéror t& nivelimit t& pérfshiré né
Rrjetin Unik Europian t& Nivelacionit (UELN) dhe t& pércaktuara n& Sistemin Referues Vertikal
Europian (EVRS) me ndihmén ¢ t& dhénave pér forcén e réndesés t& unifikuara né sistemin
International Gravity Standardization Netgork 1971 (IGSN 1971).

d) sistemin e koordinatave n& plan, i cili mundésohet nga dy projeksione hartografike:
- Projeksioni Térthor Zonal i Merkatorit (TMzn) pér harta né shkallé mé t& madhe se 1:500.000 me

2 Shiko Aneks 4.3
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parametrat ¢ meposhtme:

o Elipsoidi referencé: GRS80

o  Meridiani fillestar: Grinuig

e  Meridiani gendor (MQ): 20°

e  Shkalla ¢ shformimit né meridianin qendror (ko): 1

e Fallco ¢ lindjes: 500 000 m
e Fallco ¢ veriut: Om

- Projeksioni Konik Konform i Lambertit (LCC) pér harta ng shkallg 1:500 000 dhe mé t& vogla.

B. SISTEMET KOORDINATIVE REFERENCE SIPAS INSPIRE

L Datumi

Datumi pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale

Pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale dhe komponentja horizontale
e sistemeve koordinative referencé t& kombinuara t& pérdorura pér t& béré t& disponueshme grupin e té
dhénave gjeohapésinore, si datum do te jet¢ datumi i Sistemit Referencé Tokésor Europian 1989
(ETRS89) né zona brenda kufijve gjeografik t& tij, ose datumi i Sistemit Referencé Tokésor
Ndérkombétar (ITRS) ose sisteme koordinative referencé gjeodezike t& tjera t& pérputhura me ITRS, né
zona q& ndodhen jashté kufijve gjeografik t&¢ ETRS89. T¢ pérputhura me ITRS do t& thoté q& pérkufizimi
i sistemit bazohet né pérkufizimin ¢ ITRS dhe ka njé¢ marrédhénie t& miré-dokumentuar mes dy
sistemeve, sipas EN ISO 19111.

1L Sistemet koordinative referencé

Sistemet koordinative referencé
Grupet e t& dhénave gjeohapésinore do t& béhen t& disponueshme duke pérdorur t& paktén njé prej
sistemeve koordinatave referencé t& caktuara né scksionet 1.3.1, 1.3.2 dhe 1.3.3, pérveg kur géndron
njéri prej kushteve t& caktuara né seksionin 1.3.4.
1.3.1 Sistemet koordinative referencé tre-dimensionale
- Koordinatat karteziane tre-dimensionale bazohen né njé datum t& caktuar ng seksionin 1.2 dhe
pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80 (Sistemi Referencé Gjeodezik 1980).
- Koordinatat gjeodezike tre-dimensionale (gjerésia, gjatésia dhe lartésia elipsoidike) bazohen né
njé datum t& caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat ¢ elipsoidit GRS80.
1.3.2 Sistemet koordinative referencé dy-dimensionale
- Koordinatat gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia dhe gjatésia) bazohen né njé datum t&
caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80.
- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LAEA
(Lambert Azimuthal Equal Area) pér analiza gjeohapésinore dhe raportime, ku duhet t&
pasqyrohen sipérfaqet e vérteta.





image54.jpg
- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LCC
(Lambert Conformal Conic) pér hartografime konforme né territorin e Europés né shkallg t&
barabarta ose mé t& vogla se 1:500 000.

- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion TM
(Transverse Mercator) pér hartografime konforme né territorin ¢ Europés né shkallg t&
barabarta ose mé t& médha se 1:500 000.

1.3.3 Sistemet koordinative referencé té kombinuara

1. Pé&r komponenten horizontale t& sistemit koordinativ referencé t& kombinuar, njé prej sistemeve
koordinative referencé t& caktuara né seksionin 1.3.2 do t& pérdoret.

2. Pér komponenten vertikale, do t& pérdoret njé prej sistemeve koordinative referencé t& méposhtme:

- Pér komponenten vertikale né sipérfaqen tokésore, do t& pérdoret Sistemi Referencé Vertikal
Europian (EVRS) pér t& shprehur lartésité ¢ lidhura me gravitetin brenda kufijve gjeografik t&
keétij sistemi. N& zona t& cilat ndodhen jashté kufijve gjeografik t& EVRS, do t& pérdoren
sisteme referencé vertikale t& tjera t& lidhura me fushén e gravitetit Tokésor pér t& shprehur
lartsité e lidhura me gravitetin.

- Pér komponenten vertikale né atmosferen e lirg, presioni barometrik i konvertuar né lartési
duke pérdour ISO 2533:1975 Atmosferén Standarde Ndérkombétare, ose do t& pérdoren
sisteme referencé té tjera lineare ose parametrike. Aty ku jang pérdorur sisteme referencé
parametrike t& tjera, ato do t& pérshkruhen né njé referencé t& kuptueshme duke pérdorur EN
ISO 19111-2:2012.

- Pé&r komponenten vertikale né zonat detare ku ka njé rang t& ndjeshém batice (ujéra baticor), si
sipérfaqe reference do t& pérdoret Batica mé e ulét Astronomike (LAT).

- Pér komponenten vertikale né zonat detare ku nuk ka njé rang t& ndjeshém batice, né oqeanct e
hapura dhe efektivisht né ujera me t& thella se 200 metra, si sipérfaqe referencé do té pérdoret
niveli mesatar i detit (MSL) ose njé nivel referencé i miré-pércaktuar i afért me MSL.

1.3.3 Sistemet koordinative referencé té tjera
Si pérjashtime, ku mund t& pérdoren sisteme referencé té tjera nga ato t& listuarané 1.3.1, 1.3.2 ose 1.3.3,
jang:

1. Sisteme koordinative referencé t& tjera mund t& caktohen pér temat e t& dhénave
gjeohapésinore specifike né kété Aneks.

2. Pér zonat (regjionet) q& ndodhen jashtg kontinentit t& Europés, Shtetet Anétare (MS) mund t&
pércaktojné sisteme koordinative referencé t& pérshtatshme.

Kodet gjeodezike dhe parametrat ¢ nevojshém pér pérshkrimin e kétyre sistemeve koordinative referencé
dhe t& cilat lejojné veprimet e konvertimit dhe transformimit duhet t& dokumentohen dhe duhet t& krijohet
nj& identifikues, sipas ENISO 19111 dhe ISO 19127.

III.  Paragitja

Sistemet koordinative referencé té pérdorura né shérbimin e shikimit té rrjetit
Pér shfagjen e grupeve t& t& dhénave gjeohapésinore népérmjet shérbimit t& shikimit t& rrjetit sig
specifikohet n& rregulloren nr. 976/2009, s& paku sistemet koordinative referencé pér koordinatat
gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia, gjatésia) do t& jend t& disponueshme.





image55.jpg
IV.  Identifikuesit pér sistemet koordinative referencé

Identifikuesit e sistemeve koordinative referencé
1. Parametrat dhe identifikuesit ¢ sistemit koordinativ referencé do t& menaxhohen né njé ose disa
regjistra t& pérbashkét pér sistemet koordinative referencé.
2. Vetém identifikuesit q& pérmban njé regjistér i pérbashkét do t& pérdoren pér referimin tek sistemet
koordinative referencé t& listuara né kété seksion.
3. Identifikuesit e listuar n& tabelén 2 do t& pérdoren pér referimin tek sistemet koordinative referencé
t& pérdorura né njé grup t& dhénash.

Kéto udhézuese teknike propozojné pérdorimin ¢ http URI-t& t& ofruara nga Open Geospatial Consortium
si identifikues t& sistemit koordinativ referencé (shiko identifikuesit pér CRS-t¢ standard mé& poshtg). Kéto
jang t& bazuara dhe t& drejtojng tek pérkufizimi né regjistrin ¢ parametrave gjeodezik EPSG
(http://www.epsg-registry.org/).

Shénim: Identifikuesit ¢ CRS mund t& pérdoren prsh né:

- Kodimin e t& dhénave,
- Metadatat e grupeve dhe shérbimeve t& t& dhénave, dhe
- Kérkesat pér shérbimet e rrjetit t& INSPIRE.

Tabela 2. http URI-t& pér sistemet koordinative referencé standard:

Sistemi koordinativ referencé | Shkurtimi Identifikuesi http URI

http://www.epsg-
KRGJSH registry.org/export. htm?gml=urn: ogc: de
fers:EPSG:: 6870

Korniza Referuese Gjeodezike
Shqiptare. ETRS89/ Abania

http://www.opengis.net/deficrs/EPSG/0/4

Kartezian 3D né ETRS89 ETRS89-XYZ 036

Gjeodezike 3D né ETRS89 mbi http://

GRS80 ETRS89-GRS80h www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4937
Gjeodezike 2D né ETRS89 mbi http://

GRS80 EIRa8-Gho00 www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Projeksion LAEA 2D ng http://

ETRS89-LAEA

ETRS89 mbi GRS80 www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Projeksion LCC 2D n& ETRS89 ETRSS9-LCC http://

mbi GRS80 www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3034
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Projeksion TM 2D n& ETRS89
mbi GRS80, zona 34N (18°F ETRS89-TM34N
deri 24°F)

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3046

http:/]

Langstne BYRS Eks www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5730

3D t& kombinuara: Gjeodezike
2D né ETRS89 mbi GRS80, dhe | ETRS89-GRS80-EVRS
lartésité EVRS

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7409

C.  SISTEMET E REFERENCES KOHORE

Sistemet e referencés kohore
Sistemi standard i referencés kohore i cituar né pikén 5, Kreu II t&¢ VKM-s& nr. 1077, daté 23.12.2015
“Pér krijimin, ruajtjen dhe pérditésimin e metadatave, strukturén e katalogimit dhe afatet e krijimit t&
metadatave specifike pér ¢do temé”. do té pérdoret, pérveg rastit kur jané caktuar sisteme koordinative t&
referencés kohore té tjera pér tema té t& dhénave gjeohapésinore specifike né ligjin 72/2012.

Shénim 1: Pika 5 ¢ Kreut II t& VKM-s& nr. 1077, dat& 23.12.2015 “Pér krijimin, ruajtjen dhe pérditésimin
¢ metadatave, strukturén ¢ katalogimit dhe afatet e krijimit t& metadatave specifike pér ¢do tem&”’thekson
qé& sistemi standard referencé do t& jeté kalendari Gregorian, me datat ¢ shprehura né pérputhje me ISO
8601.

Shénim 2: ISO 8601 Elementet e t& dhénave dhe formatet e shkémbimit — Shikémbimi i informacionit —
Pasqyrimi i datés dhé orés &shté njé standard ndérkombétar q&¢ mbulon shkémbimin e t& dhénave t& lidhura
datén dhe orén. Q&llimi i kétij standardi &shté q& t& sigurojé njé metodg t& qarté dhe t& miré-pércaktuar pér
pasqyrimin ¢ datés dhe orés, né ményré qé t& shmangen keqinterpretimet ¢ pasqyrimeve numerike t& daté
dhe orés, veganérisht kur t& dhénat transmetohen ndérmjet shteteve me konventa t& ndryshme pér shkrimin
numerik t& datés dhe orés. Standardi organizon t& dhénat né ményré q& afati mé i madh i kohor(viti) shfaqet
fillimisht n& t& dhéna varg dhe vazhdon deri te afati mé i vogél kohor (sekondi). Ajo gjithashtu ofron njé
metodé t& standardizuar pér komunikimin informacionit t& bazuar n& koh& ndérmjet zonave kohore duke i
dhéné njé spostim te Kohés Universale t& Koordinuar (UTC).

Shembull: 1997 (viti 1997); 1997-07-16 (16 Korrik 1997); 1997-07-16T 19:20:30+01:00 (16 Korrik 1997,
19%¢ 20min 30°%, zona kohore UTC+1).

D. NIESITE E MATIEVE

Kérkesa dhe rregulla t€ tjera
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Té gjitha vilerat e matjeve duhet té shprehen népérmjet njésive SI ose jo-SI té pranuara pér pérdorim me
Sistemin Ndérkombétar té Njésive, pérveg kur specifikohet ndryshe pér tema apo tipe specifike té té dhénave
gjeohapésinore.
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3.1.7. CILESIAE TE DHENAVE.

Ky kapitull pérfshin njé pérshkrim mbi cilésing ¢ t& dhénave t& elementéve dhe nén clementéve si dhe
cilésing e matjes s& t& dhénave, q& duhen pérdorur pér t& vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e t& dhénave
pér data setet q& lidhen me t& dhénat gjeohapésinore t& temés Sistemi i Adresave.

Kérkesé
Saltésia e materialeve hartografike, té cilat lidhen me tipologjiné e temés Sistemi i Adresave, duhet té plotésojné
saktésiné ekzistuese té krijimit té kétyre materialeve, deri né momentin e krijimit dhe pércaktimit té saktésisé sé
Hartés pér Kadastrén Multifunksionale. Ndérsa harta bazé pér elementét e rinj qé do krijohen, do 1€ jeté produkti
hartografik gé do té krijohet nga projekti i Fotografimit Ajror i vitit 2015.

Cilésia e t& dhénave t& clementéve, nén-clementéve dhe matjeve duhet t& pérdoret pér t&:

e Specifikuar kérkesat apo rekomandimet lidhur me cilésing e t& dhénave t& rezultateve t&
aplikueshme pér data setet & lidhen me t& dhénat gjeohapésinore pér temén Sistemi i Adresave
o Vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e elmenentéve t& metadatave t& t& dhénave t& dataseteve.

N¢& tabelén ¢ méposhtme paraqiten t& gjithé kérkesat pér cilésing ¢ t& dhénave t& elementéve dhe nén
elementéve q& pérmenden né kété standard. Informacioni i cilésisé s& t& dhénave vlerésohet né nivelin e
objekteve gjeohapésinore, llojet ¢ objekteve gjeohapésinore, grupet ¢ t& dhénave dhe serité ¢ grupeve.

Rekomandim:
Ku ¢shte e pamundur pér té shprehur vierésimin e njé elementi t¢ cilésisé sé té dhénave né ményré sasiore,
vierésimi i elementit duhet té shprehet me njé deklaraté tekstuale si rezultat pérshkrues i cilésisé sé té dhénave.

3.1.7.1. ELEMENTET E CILESISE SE TE DHENAVE:

Elementi i Nén-elementi i
Pjesa cilésisé sé té cilésisé sé t& Pérkufizimi Sfel‘fl e
dhénave dhénave vlerésimit

L Té dhénat e tepérta t8 pranishme né . . .
31711 Kompletuar Komisioni grupin e t& dhénave, si¢ pérshkruhet | Objekt gjeohapésinor

nga objekti i fushéveprimit.

Té dhénat e munguara nga grupi i t&

3.1.7.1.2 | Kompletuar Pérjashtimi dhetisive; Siepershkrukion ngd obiekt Objekt gjechapésinor
1 fushéveprimit.
Lidhja e Koncepti T e ) ) Lloji i objektit
B-17.13 qéndrueshmérisé géndrueshmérisé Respektimi Lregallave-teiskemes gjeohapésinor;
konceptuale ekt
jekti
e s
Lidhjae Fusha e g 5 | Lloji i objektit
. . R kt 1 € territ | s
LA 4 qéndrueshmérisé géndrueshmérisé vleeir'e'): HELLEEdYeLs eHiaere gjeohapésinor,

objekti
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Saktésia Saktési absolute Afrimi me vlerat e koordinatave té ST —
BL7LS pozicionale ose e jashtme raportuara té pranuara si t& vérteta JeXtg]conapesmor
ose té vérteta
B.1.7.1.6 | Saktésia tematike Lloji i Qb_]_ektlt
gjeohapésinor

3.1.7.1.1. KOMPLETUAR - KOMISIONI. (COMPLETENESS — COMMISSION)

Rekomandim:
Komisioni duhet té vlerésohet dhe té dokumentohet duke pérdorur normén e artikujve t¢ tepért t¢ pércaktuara né
tabelat e méposhtme.

Emri Norma e artikujve té tepért

Emri alternativ -

Cilésia e t¢ dhénave t& elementéve Kompletuar

Cilésia e té dhénave té nén-elementéve Komision

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore Shkalla e gabimit

Pérkufizim

Numri i artikujve t8 tepérta né setet e té dhénave né lidhje me
numrin e artikujve gé duhet & ishin té pranishém.

Pérshkrim

Pér ¢do set t& dhénash t& adresés do té keté njé normé se sa
adresa ka né grupin e t& dhénave né krahasim me numrin e
adresave gé pritet. Ka rregulla t& ndryshme né shtetet anétare
t& ndryshme ku objektet reale mund/ do t& kéné adresat dhe se
sl ato objekte té adresueshme mund t& numérohen.

Disa prej objekteve t& adresueshme mund t& mos i pérkasin
ndonjé teme INSPIRE, késhtu matja e cilésisé sé t& dhénave
mund t& japin rezultate devijuese kur zbatohet vetém né
tipologjiné INSPIRE. Masa e cilésisé sé¢ t& dhénave tregon
artikujt e tepért né dataset dhe llogaritet si numri i objekteve t&
adresueshme me adresat né krahasim me numrin e
pérgjithshém t& objekteve t& adresueshme qé duhet apo mund
t& kené adresat.

Ky element i cilésisé mund té japé rezultate t& ndryshme né
lidhje me até se cfard burimi referimi éshté zgjedhur.

Fusha vlerésimit

Setet e t& dhénave.

Fusha raportimit

Setet e t& dhénave.

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Real, pérqgindje, raport

Cilésia e t& dhénave t& strukturds sé vlerave

Burimi referencé

Bazat e t& dhénave q¢ pérmbajng objekte t& adresueshme.

Shembull

N& bazén e t& dhénave zyrtare t& adresave né Spanjé 3.42% e
totalit t& numrit t& adresave jané t& dyfishta né dataset.

Masa identifikuese

3 (ISO/DIS 19157-2012)
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31F12:

Rekomandim:

KOPLETUAR - PERJASHTIMI (COMPLETENESS — OMISSION)

Perjashtimi duhet té vierésohet dhe té dokumentohet duke pérdorur normén e artikujve té tepért té pércaktuara

né tabelat e méposhtme.

Emri

Norma e artikujve té tepért

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave té elementéve Kompletuar
Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve Pérjashtimi
Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore Shkalla e gabimit

Pérkufizim

Numri 1 artikujve t8 hequr né setet e t& dhénave né lidhje me
numrin e artikuyjve qé duhet t& ishin té pranishém.

Pérshkrim

Pér ¢do set té dhénash té adresés do t& keté njé normé se sa
adresa ka né grupin e t& dhénave né krahasim me numrin e
adresave qé pritet. Ka rregulla té ndryshme né shtetet anétare té
ndryshme ku objektet reale mund/ do t& kéné adresat dhe se si
ato objekte té& adresueshme mund t& numérchen. Disa prej
objekteve t& adresueshme mund t& mos 1 pérkasin ndonjé teme
INSPIRE.

Matja e cilésisé sé t& dhénave tregon mungesén e artikujve né
dataset dhe ajo llogaritet si numri 1 objekteve t& adresueshme
me adresat né krahasim me numrin e pérgjithshém té objekteve
té adresueshme qé duhet apo mund té kené adresat Nuk mundet
qé njé grup 1 t& dhénave té adresave t& jené konsideruar shumé
té sakta né varési t& llojeve t& objekteve t& adresueshme.

Fusha vlerésimit Objekte gjechapésinore
Fusha raportimit Objekte gjechapésinore
Parametér -

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Real, pérqindje, raport

Cilésia e t& dhénave t& strukturés té vlerave

Burimi reference

Bazat e t& dhénave qé pérmbajné objekte t& adresueshme.

Shembull

Né Suedi 0.4% e ndértesave té regjistruara, pér té cilat jané t&
detyrueshme adresat, ata nuk jang t& lidhura me ndonjé adresé.
- Né Suedi 2/5 e t8 gjitha ndértesave> 20 m? gé jané regjistruar
né data bazén e t& dhenave gjeografike kombétare nuk mund té
lidhen me njé adresé.

Masa identifikuese

7
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3.1.7.13. LOGIIKA E QENDRUESHMERISE — KONCEPTI I QENDRUESHMERISE. (LOGICAL CONSISTENCY —

CONCEPTUAL CONSISTENCY)

Rekomandim:

Pér testet né géndrueshmériné konceptuale, rekomandohet pér té pérdorur cilésing e té dhénave té nén elementéve

t¢ ‘Logjika e qeéndrueshmérisé— Koncepti i géndrueshmerisé’ dhe masat e ‘Numri i artikujve jo né pérputhje me

rregullat e skemés konceptuale’ dhe ‘Numvri i mbivendosjeve t& paviefshme ¢ sipérfageve’ té pércaktuara né

tabelat e mé poshté:

Emri

Numri i artikujve jo né pérputhje me rregullat ¢ skemés
konceptuale

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave té elementéve

Logjika e géndrueshmérisé

Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve

Koncepti i géndrueshmérisé

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri i gabimit

Numérimin e t& gjithé artikujve né grupet e t& dhénave té cilat

Berladfizim nuk jané né pérputhje me rregullat e skemés konceptuale.
Nése skema konceptuale né ményré t& garté pérshkruan
rregullat, kéto rregulla do té ndigen. Shkeljet kundér rregullave
Pérshkrim té tilla mund t& jené, pér shembull, vendosja e pavlefshme e

tipologjive brenda njé tolerancé té caktuar, dublikimi i
elementéve dhe mbivendosjet té pavlefshme té tyre.

Fusha vlerésimit

Objektet gjeohapésinore, llojet e objekteve gjechapésinore

Fusha raportimit

Setet e t& dhénave

Parametér

Cilésia e t¢ dhénave t8 llojeve té vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave té strukturés sé vlerave

Burimi referencé

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese
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3.1.7.1.4. LOGIIKA E QENDRUESHMERISE — FUSHA E QENDRUESHMERISE. (LOGICAL CONSISTENCY —

DOMAIN CONSISTENCY)

Rekomandim:

Pér testet mbi fushén e géndrueshmérisé, rekomandohet pér té pérdorur cilésing e t¢ dheénave té nén elementéve

t¢ ‘Logjika e géndrueshmérisé— Fusha e géndrueshmérisé’ dhe masat e Numri i artikujve jo né pérputhje me

fushen e tyre t& vierave’ dhe ‘Shkalla e perputhjes sé vierave pér fushat’si¢ éshté specifikuar né tabelén e

méposhtme:

Emri

Numri i artikujve jo né pérputhje me fushén e tyre té
vlerave

Emri alternativ

Cilésia e t&¢ dhénave t& elementéve

Logjika e géndrueshmérisé
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Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve

Fusha e géndrueshmérisé

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri i gabimit

Pérkufizim

Numérimi i té gjithé artikujve né setin e t& dhénave qé nuk jangé
né pérputhje me fushén e tyre t& vlerave

Pérshkrim

Fusha vlerésimit

Objektet gjeohapésinore, llojet e objekteve gjechapésinore

Fusha raportimit

Grupet e té dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Integer

31215
ACCURACY)

Rekomandim:

SAKTESIA E POZICIONIMIT — SAKTESIA ABSOLUTE APO E JASHTME. (ABSOLUTE OR EXTERNAL

Saktesia absolute ose e jashtme duhet té vlerésohet dhe dokumentohet duke pérdorur saktesiné absolute

pozicionale ose saktesiné e jashtme té nén-elementeve dhe vlerén mesatare té pasigurive pozicionale si¢ éshté

specifikuar né tabelén mé poshté.

Emri

Vlera mesatare e gabimit pozicional(1D,2D)

Emri alternativ

Cilésia e té dhénave té elementéve

Saktésia e pozicionimit.

Cilésia e té dhénave t& nén-
elementéve

Saktésia e jashtme apo absolute.

Cilésia e t& dhénave té matjeve
themelore

Jo e aplikueshme

Pérkufizim

Vlera mesatare e gabimit pozicional pér njé grup té pozicioneve ku
pagartésité pozicionale jané pércaktuar si distanca midis njé pozicioni t&
matur dhe asaj c¢faré éshté konsideruar si pozicioni i vérteté pérkatés.

Pérshkrim

Saktésia horizontale
Z
GMKy = \/ é (xEdhéné,i - xEkoanolluaT,i)z/n

2
GMK, = \/Z(YEdhéné,i - y}:‘konrrolluar,i)z/n

ku:

Xganens,i » Yeanens; —jané koordinatat horizontale e pikave té kontrolluara

né grupin e t& dhénave.

Xgkontrolluar,i + Yekontrolluar,; — JaNé koordinatat e pikave té kontrolluara
nga burime t& pa varuara t& njé saktésie
mé té larté

n— &shté numri ipikave té testuara

i - &éshté numri pérkatés 1 pikes.

Gabimi horizontal i pikés pércaktohet nga:





image63.jpg
GMK,

-

3
= \/Z((xlz'dhéné,i = xEkoanolluaT,i)z + O/Edhéné,i = y}:‘kontralluar,i)z)/n

GMK, = [GMK,? + GMK,”

Nése nga llogaritjet kemi GMKy = GMKy,

GMK, = Jz * GMK,* = Jz * GMK,*
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ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Vlera e gabimit vertikal té adresés éshté 5 metra
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3.1.7.1.6. SAKTESIA TEMATIKE

Rekomandim:

Korrektésia e atributeve jo-sasiove duhet t¢ vierésohet dhe té dokumentohet duke pérdorur saktésiné tematike,
Korrektésia e atributeve jo-sasiore té nén- elementeve dhe viera e atributit té matjeve té pasakta si¢ éshté specifikuar

né tabelén e méposhtme.
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Masa identifikuese
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4.2. TE DHENAT E IMPORTUARA

A, Identifikues — (Identifier) - DataType
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nga organi pérgjegjés, i cili mund té pérdoret nga aplikacionet e jashtme té referimit
t& objektit gjeohapésinor.

Base Type

INSPIRE Generic Conceptual Model, version 3.4 [DS-D2.5]
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INSPIRE Data specification on Administrative Units [DS-D2.8.1.4]
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