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VENDIM
Nr. 359, datë 11.5.2016

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI – TEMA: NDËRTESAT”

Në mbështetje të  nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 11, pika 2/l dhe 16,   pika 1, të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeo-hapësinor në Republikën e Shqipërisë”, me pro-pozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave




VENDOSI:

1. Miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Ndërtesat”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) dhe autori-tetet përgjegjëse për krijimin, ruajtjen dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama
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1. PERSHKRIM MBI STANDARDIN

Ky dokument p&rmban standardet e specifikimeve teknike t& t& dhénave gjeohapésinore pér ndértimin e
NSDI, duke u mbéshtetur né Direktivén INSPIRE. Autori i kétij produkti &éshté Autoriteti Shtetéror pér
Informacionin Gjeohapésinor (ASIG) dhe né bashképunim me INSTAT, Drejtoring ¢ Pérgjithshme t&
Gjendjes Civile, ZQRPP dhe ALUIZNI-n. Data e publikimit t& versionit Nr.1 &sht& Tetor 2015. Emértimi
i dokumetit &shté: ASIG Standard NSDI 2015 BU v.1 ku:

ASIG — Autoriteti pérgjegjés pér krijimin e standardit
Standard — Lloji i dokumentit

NSDI — Qéllimi i dokumentit

2015 — Viti 1 krijimit

ND — Tema pér t& cilén &shté krijuar standardi

v.1 —Numri i versionit t& standardit

2, HYRJE
2.1 SILEXOHET KY DOKUMENT

Ky material éshté 1 strukturuar né katér kapity kryesoré:

1- Pérshkrim mbi standardet — N& kété pjesé jepen emértimi dhe autori i standardeve.

2- Hyrje — N& kété pjesé jepen pérshkrime dhe shpjegime pér t& kuptuar ményrén si organizohet 1 gjithé
informacioni dhe si mund t& kuptohet mé lehté.

3- Tema — N& kété pjesé jepen specifikimet teknike pér secilén temé.

4- Anekse — N& kété pjesé jepen informacione shtesé shpjeguese né ndihmé té lexuesve.

Pérmbajtja e Kapitullit 3 éshté strukturuar né 6 pjesé kryesore:

1- Pérshkrimi i temés — Kétu flitet né ményré té pérgjithshme pér pérmbajtjen e temés.

2- Diagramat UML — Pérmbajtja e Katalogut t& Tipologjive pérkthyer sipas gjuhés UML.

3- Katalogu i Tipologjive — Kétu shpjegohet struktura e temés me té gjithé elementét e saj pérbérés.

4- Metadata — Kétu jepen specifikimet teknike pér metadata-t e temés pérkatése.

5- Sistemi koordinativ referencé — N& kété nén kapitull pécaktohet sistemi koordinativ referencé qé éshté
miratuar sipas vendimit Nr. 669 daté 7/8/2013 .

6- Cilésia e té dhénave — Jepet njé pérshkrim mbi cilésing e t& dhénave té elementéve dhe matjes sé tyre.

Diagramat UML ofrojné njé ményré té shpejté pér té paré elementét kryesoré té specifikimeve dhe marrédhéniet mes
tyre. Pérkufizimi mbi llojin e objektit hapésinor, atributet dhe marrédhéniet jané t& pérfshira né Katalogun e
Tipologjive (Feature Catalogue). Personat té cilét kané ekspertizé tematike por nuk jané té familjarizuar me UML-né
mund ta kuptojné plotésisht pérmbajtjen e modelit t& t& dhénave duke u fokusuar tek Katalogu i Tipologjive. Pér
pérdoruesit, Katalogu i Tipologjive mund t& jeté vecanérisht i dobishém pér t& kontrolluar nése ai pérmban té dhénat
e nevojshme pér aplikacionet gé ata pérdorin.

Né tabelat e méposhtme jepet njé shpjegim mbi pérmbajtjen dhe ményrén e organizimit t& informacionit né tabelat e
té dhénave né Katalogun e Tipologjive.

Tabela Nr.1, 2, me ang t& njé shablloni, shpjegon ményrén e organizimit t& informacionit né tabelén e tipologjive dhe
té atributeve té tyre.

Tabela Nr.3, me ané t& njé shablloni, shpjegon ményrén e organizimit t& informacionit né tabelén e kod listés.
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Tabela 1

Emri - Emértimi i tipologjisé

Pérkufizimi:
Pérshkrimi:
Tipi 1 tipologjisé

Gjeometria

Shuméllojshméria:

Detyrueshme

Lidhjet

ATRIBUTET

-- Emri --
Emértimi 1 atributit.

-- Pérkufizimi --

Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE pér tipologjing.
Shénime dhe pérshkrime té tjera pér tipologjing.
Tipi i elementit 1 cili mund té jeté i kétyre llojeve:
«featureType» - njé element i cili mund té jeté real né terren apo njé fenomen abstrakt
«dataType» - njé element tabelor i cili shérben vetém si tabelé atributesh pér tu
lidhur me njé element tjetér. Né document gjendet e shipéruar si
‘tipet e t& dhénave’
«enumeration» - listé e parapérgatitur vlerash ku elementi duhet t& marré vleré.
«codeList» Enumeration nénkupton “renditje vlerash”, ndérsa codeList nénkupton
“listé vlerash ose ndryshe kod listé”. N& dokument gjenden e
shqipéruara “Numértimet dhe kod listat’
«Imported» - t& dhéna t& specifikuara né tema t& tjera t& direktivés INSPIRE. Né
document gjendet e shipéruar si ‘Té dhénat e importuara’
Gjeometria e elementit sipas formatit vektor mund t& gjendet né tre forma: piké, linjé
ose polygon.
Abstrakt — kur elementi nuk éshté element real né terren por konsiderohet vetém si
fenomen.
Lloji dhe numri i vlerave qé mund té marré atributi:
0..% - mund t& marré shumé lloje vlerash ose asnjé vleré
1% - mund t& marré minimum 1 vler& ose shumé vlera
0..1 - mund t& mos marré asnjé vleré ose nése merr vlers, duhet té marré vetém 1 vleré
té vetme.
1 - duhet t& marré detyrimisht 1 vlerg
Po —nése atributi éshté i detyrueshem té plotésohet
Jo —nése atributi nuk éshté i detyrueshém té plotésohet
Né tabelén e lidhjeve “Associations” tregohen marrédhéniet hierarkike ndérmjet
elementéve té ndryshém né kété temé po ashtu dhe né temat e tjera. Kéto marrédhénie
pasqyrojné lidhjet qé realizohen né skemat UML.

Tabela 2

Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE t& elementéve.

-- Pérshkrimi --

Shénime dhe pérshkrime t& tjera pér elementin.

[ Detyrueshme : Detyrueshméria nése atributi duhet t& marré vleré p.sh: PO]
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ASIG

Tabela 3

ATRIBUTET

i Vlera e paré e listés sé gatshme p.sh: Ligjor

-- Emri --
Emértimi i vlerés.

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktives INSPIRE té elementéve.

¥ Vlera e dyté (et)) e listés sé gatshme p.sh: Jo Ligjor

-- Emri --
Emértimi 1 vlerés.

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE t& elementéve.

Gjeometria

o Té&dhéna 2D

Gjeometria e tipologjive paraqitet né hapésiré dy dimensionale. Kjo do té thoté q& gjeometria dy dimensionale jepet

népérmjet koordinatave (X,Y).

Figura 1

o Tédhéna 2.5D

Gjeometria e tipologjive paragitet né hapésiré tre dimensionale me detyrimin g&, pér ¢do vendndodhje (X,Y), ekziston

vetém njé Z.

5|Faqe
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Figura 2
o Tédhéna 3D

Gjeometria e tipologjive paragitet né hapésiré tre dimensionale népérmjet koordinatave (X,Y,Z).

Figura 3

o Komponenté té ndértesave

Cdo nén ndarje apo element i ndértesés, psh mur, ¢ati, dhomé.
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Karakteristikat e <<voidable>> dhe shuméllojshméria.

Stereotipi <<voidable>> pérdoret pér t& pérshkruar ato pérkatési t& objekteve hapésinore t& cilat mund té jené ose
mund t& mos jené prezente né grupet e t& dhénave hapésinore, edhe pse ato mund t& ekzistojné né botén reale. Kjo nuk
do té thoté qé kétyre pérkatésive duhet ti jepet njé vleré.

Pér té gjitha pérkatésité e pércaktuara pér objektet hapésinore duhet te paragitet njé vleré — ose vlera pérkatése (nése
&shté e disponueshme né grupin e t& dhénave qé mirémbahet nga ofruesi i t& dhénave) ose vlera ‘void’. Njé vleré void
nénkupton qé nuk ekziston njé vleré pérkatése né grupet e t& dhénave hapésinore qé mirémbahen nga ofruesi i t&
dhénave ose qé asnjé vleré pérkatése nuk mund té nxirret nga vlerat ekzistuese me kosto té arsyeshme.

Arsyeja e pérdorjes sé vlerés void duhet t& paragitet kurdo té jeté e mundur duke pérdorur njé nga vlerat e listuara né
kod listen VleraEArsyesSéPavlefshmérisé (VoidReasonValue).

Stereotipi <<voidable>> nuk jep informacion nése karakteristika ekziston ose jo né botén reale. Kjo shprehet duke
pérdorur shuméllojshméring:

Neése njé karakteristike mund té ekzistojé apo mund t& mos ekzistojé né botén reale, vlera minimale do t& pércaktohet
s1 0. Psh nése njé adresé ka apo nuk ka njé numér shtépie, shuméllojshméria pérkatése do té jeté 0..1.

Nése pér njé karakteristiké t& caktuar ekziston t& paktén njé vleré né botén reale, vlera minimale do t& pércaktohet si
1. Psh nése njé njési administrative ka gjithmoné t& paktén njé emér, shuméllojshméria pérkatése do t& jetg 1..%

Llojet e kod listave (Enumeration and CodeList)

Kod listat modelohen si klasa né skemat e aplikimit por vlerat e tyre menaxhohen jashté skemave t& aplikimit. Né kod
listg, ‘vlera té tjera’ pércakton llojin e pérmbajtjes sé kod listés pércaktuar specifikisht si mé poshté:

jo' pérfagéson kod lista q& pérmbajné vetém vlera té specifikuara né kété rregullore.

‘t6 kufizuara’ pérfaqéson kod lista té pérmbajné vlera té specifikuara né kété rregullore dhe vlera té tjera té limituara
té pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

‘& hapura’ pérfagéson kod lista q& pérmbajné vlera t& specifikuara né kété rregullore dhe vlera shtesé né ¢do nivel,
té pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

‘po’ pérfagéson kod lista qé pérmbajné vlera té pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

Vlerat shtesé té pércaktuara nga ofruesit e t& dhénave nuk duhet t& zévéndésojné apo modifikojné vlerat ekzistuese t&
pércaktuara né rregullore.

N& rastin kur ofruesit e t& dhénave do té pérdorin kod lista me vlera jo t& pérmbajtura né rregullore, ofruesit jané té
detyruar ti b&jné kéto vlera bashké me pérkufizimet e tyre, t& disponueshme né njé regjistér. Kjo do t& mundésojé qé
dhe pérdoruesit e tjeré t’1 kuptojné kéto vlera dhe t& kené mundési t’1 pérdorin.

Paragqitja e aspektit kohor

Skemat e aplikimit pérdorin atributin “FillimilJetegjatesise” dhe “Mbarimilletegjatesise” pér t& regjistruar
Jjetégjatésing e njé objekti hapésinor.

Atributi “FillimilJetegjatesise” specifikon datén kur versioni 1 objektit hapésinor éshté futur apo ndryshuar né grupin
e t& dhénave hapésinore (né sistem). Atributi “MbarimilJetegjatesise” specifikon datén kur versioni i objektit
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hapésinor éshté zévéndésuar apo térhequr nga grupi i té dhénave hapésinore (né sistem). Kéto vlera kohore nuk kang
té béjné me karakteristikat kohore t& objektit né botén reale.

Ndryshimet q& béhen né atributin  “Mbarimilletegjatesise” nuk shkaktojné ndryshime ng atributin
“FillimilJetegjatesise”.

L Shénim 1réndésishém:

Disa terma né katalogun e tipologjive si p.sh: tipi 1 tipologjisé, etj, nuk jané pérkthyer qéllimisht né gjuhén Shqipe.
Qéllimi parésor &shté qé t& mos humbasé kuptimi gjaté pérkthimit dhe sé dyti t& pérdoret njé gjuhé unike sipas termave
té Direktivés INSPIRE.

8|Faqe
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2.2.  DETYRIMET LIGJIORE

N&é bazé té ligjit Nr 72/2012, neni 16, “Pér organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturés Kombétare t& Informacionit
Gjeohapésinor né Republikén e Shqipérisé”, ASIG éshté pérgjegjés pér krijimin e standardeve pér secilén nga temat
e pércaktuara né ligj (neni 11), né pérputhje me standardet europiane (direktiva INSPIRE).

Standardet teknike té t& dhénave gjeohapésinore pér krijimin e NSDI né Shqipéri, jané pérshtatur nga specifikimet
teknike t& temave pérkatése né direktivén INSPIRE. Pér implementimin e direktivés, kérkohet qé té gjithé aktorét t&
implementojné disa standarde té pérbashkéta, té cilat mundésojné ndérveprimin e shérbimeve dhe harmonizimin e t&
dhénave.

Standardet (Rregullat e Implementimit (IR)) duhet t& krijohen pér fushat e méposhtme:

e} Metadata — né kété fushé direktiva pércakton standardet sesi metadata-t duhen té jené. Ky standard éshté
unik dhe 1 aplikueshém pér t& gjithé institucionet ose palét e treta (si¢ éshté e pércaktuar né fushén e veprimit té késaj
direktive), t& cilét do implementojné kété direktive.

0 Specifikimi i t& dhénave — standardet e késaj kategorie pérfshijné t& gjitha atributet e objekteve t& ndryshme
té cilat do t& publikohen. INSPIRE ka pércaktuar disa atribute si bazé e cila do té shérbejé pér publikimin e t& dhénave
té ndryshme. Vendet e ndryshme, né varési té ligjeve ose nevojave té brendshme mund t& shtojné atribute t& tjera, pér
ti béré sa mé té pérdorshme t& dhénat. Té gjithé t& dhénat q& do té shtohen duhet té jené té dokumentuara dhe t&
aprovuara nga institucionet pérgjegjése lokale.

23. FUSHAE VEPRIMIT

Té gjithé autoritetet publike, kompani private apo individét, t& cilét mbajné ose pérpunojné té dhéna gjeohapésinore
pér llogari té Institucioneve Publike, jané t& detyruar ti nénshtrohen késaj rregulloreje.

Bazuar né modelet e proceseve té biznesit, sistemi i propozuar nga direktiva INSPIRE ka proceset dhe ciklin jetésor
si mé poshté:

Planifikimi Ekzekutimi Shperndarja

Figura 4

9|Faqe
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Planifikimi — Eshté procesi gjaté té cilit krijohen strukturat e té dhénave té nevojshme pér té publikuar informacionin
né portal. Rezultatet e kétij procesi jané modelet e ndryshme té t& dhénave.

Vlerésimi — Eshté procesi gjaté té cilit té dhénat ekzistuese testohen kundrejt modelit. Rezultati i kétij procesi do jeté
certifikimi i t& dhénave ose nevoja pér té modifikuar té dhénat pér tu pérshtatur me modelet e pércaktuara gjaté procesit
té vlerésimit.

Procesimi — Eshté procesi gjaté té cilit mblidhen dhe manipulohen atributet e t& dhénave pér té prodhuar informacion
kuptimploté. Manipulimi i tyre béhet kundrejt modeleve té pércaktuar gjaté planifikimit. Rezultatet e kétij procesi,
jané bashkési t& dhénash té cilat jang gati pér tu publikuar.

Shpérndarja — Eshté procesi gjaté té cilit t¢ dhénat vihen né dispozicion pér pérdoruesit (Qytetarét, Autoritetet
publike, Organizatat ose Palét e treta). Pérdoruesi mund té shkarkojé, pérdoré, analizojé ose & citojé ato. Publikimi i
té dhénave bazohet né modelet e ndryshme t& pérdorimit.

Zbulimi — Eshté proces i vazhdueshém mbi té dhénat e publikuara, gjaté té cilit zbulohen té dhéna té reja ose té dhéna
jo cilésore.

Analiza — Eshté procesi i analizimit té té dhénave té evidentuara né fazén e zbulimit. Gjaté kétij procesi merret vendimi
cfaré do béhet mé té dhénat qé jané evidentuar.

Pérditésimi — Eshté procesi kur propozohet shtimi, modifikimi ose fshirja e t& dhénave. Ky proces regjistrohet nga
procesi 1 analizimit t& t& dhénave ekzistuese dhe té publikuara.

Arkivimi — Eshté procesi gjaté té cilit, bashkésité e té dhénave qé nuk nevojiten té aksesohen, arkivohen duke u bazuar
né standarde lokale dhe legjislacionin né fuqi t& vendeve ku implementohet. Rezultati i kétij procesi jané t& dhénat t&
cilat béhen t& pa aksesueshme pér publikun, me akses vetém nga autoritetet specifike. Kéto té& dhéna vazhdojné t&
ruhen pér arsye té pérputhshmérisé me kuadrin ligjor né fuqi ose standarde specifike.

Shkatérrimi — Eshté procesi gjaté té cilit, t& dhénat béhen té pa rikuperueshme. Ky proces bazohet né standarde lokale
ose legjislacione né fuqi.
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3. TEMA
3.1, NDERTESAT
3.1.1. PERSHKRIMII TEMES

Té dhénat mbi ndértesat jané temé kryesore pér studimet mjedisore. Ndértesat jané vendi ku njerzit jetojné, punojné
dhe kalojné pjesén mé t& madhe t& kohés dhe ku duhet t’ju sigurchen kushte t& mira jetese dhe mbrojtjeje ndaj rreziqeve
(pérmbytjeve, zjarrit, térmeteve et)) dhe ndotjeve (zhurmat, ndotja e ajrit etj). Ndértesat né vetvete mund té meritojné
mbrojtje pér shkak té réndésisé historike apo arkitekturore. Né té njejtén kohé, ndértesat dhe banuesit konsumojné
resurset natyrore (ngrohjen, tokén, materialet e ndértimit) dhe éshté dukshém e nevojshme t& promovohen ndértesat e
géndrueshme dhe t& kontrollohet pérhapja urbane. Ky specifikim t& dhénash adreson kérkesa t& lidhura me raportimet
Europiane si Direktiva e Zhurmave, Direktiva e Cilésisé sé Ajrit, Direktiva e Pérformancés sé Energjisé s8 Ndértesave
dhe Direktiva e Popullsisé dhe Regjistrimit t& Banesave. Direktiva e Pérmbytjeve dhe projekti pér Direktivén e Tokés
jané marré gjithashtu né konsideraté.

Pér mé tepér, tema “Ndértesat” éshté pjesé e t& dhénave referencé qé kérkohen né Infrastrukturén e t& Dhénave
Hapésinore pér t& pérshkruar peisazhin dhe pér shumé aplikime hartash dhe komunikim. Vecanérisht, disa ndértesa
dhe konstruksione pérbé&jné pika referimi t& réndésishme pér udhétarét.

Nén fushéveprimin e temés Ndértesat konsiderohen ndértime mbi ose/dhe néntoké té cilat jané t& destinuara pér
pérdorim ose pérdoren pér strehimin e njerézve, kafshéve, mallrave dhe pér prodhimin e mallrave apo ofrimin e
shérbimeve dhe qé i referohen ¢do strukture t& ndértuar.

Ky specifikim t& dhénash né lidhje me ndértesat adreson rastet me nivel t& larté pérdorimi, ilustruar né figurén mé
poshté. Né& vecanti, ky specifikim t& dhénash adreson Direktivén e Zhurmave, Direktivén e Cilésisé sé Ajrit, Direktivén
e Pérformancés sé Energjisé sé Ndértesave dhe Direktivén e Popullsisé dhe Regjistrimit t& Banesave. Direktiva e
Pérmbytjeve dhe projekti pér Direktivén e Tokés jané marré gjithashtu né konsideraté.

Regjistrimi Njesité urbane Statistika mjedisore / Raportimi
Rreziget natyrore Ndotjet (ajri, Pércaktim i zonave Vendndodhja e
(pérmbytje, zjarri, zhurma, toka) urbane infrastrukturés sé re
termete, rréshkitje wy Y ot v - s

ilésia e habitati ane urbanizimi enaxhimi i
ey Cil habitatit Pl b Menaxh
Ndértesat dhe monitorimi infrastrukturés
Rreziget nga njeriu e Yy
(transporti) géndrueshme Menaxhimi i
Réndésiafi ; trash&gimisé publike
Parandalimi / S }i:.sw 1$eres1 dhe vlerésimi
menaxhimi 1 ki
shpétimit

Harta udhétimi / rreziku Harta qyteti Harta tematike / turistike Modele 3D
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Té dhénat dhe standardet ekzistuese

Ka shumé grupe t&¢ dhénash q¢ pérshkruajné karakteristika té lidhura me ndértimet. Kéto grupe té dhénash jang
kryesisht t& prodhuara nga organizata shtetérore t& miré identifikuara, pérgjithésisht agjensi kombétare kadastrale dhe
hartografike.

Té dhénat e ndértesave ekzistojné né nivele t& ndryshme detajimi si né gjeometri edhe né semantiké. Paraqitja e
sipérfages 2D éshté mé e shpeshta duke pérdorur njollén e ndértimit apo perimetrin e gatisé. Paragitja 3D realizohet
duke pérdorur nivele detajimi té miré pércaktuara né standardin CityGML OGC.

Té gjitha kéto paragitje t& ndryshme kané dobité dhe limitet e tyre. Pér shembull, t& dhénat 3D ofrojné njé mjet t&
mrekullueshém pér té hartuar dhe komunikuar me projektet e urbanizimit por jané larg t& qénit t& pranueshme nga ¢do
lloj softéare-i. Njé tjetér shembull &shté niveli i detajimit t& paraqitjes gjeometrike, ndonése gjeometria e detajuar e
ndértesave mund té jeté e nevojshme pér pérdorim lokal, njé gjeometri mé e pérgjithésuar, qé nénkupton véllim té
dhénash mé t& vogél dhe pér rrjedhojé kohé procesimi mé t& shkurtér, éshté mé e pérshtatshme pér fusha mé té gjéra
nteresi.

Specifikimet e t& dhénave jané bazuar né disa standarde té cilat mund té klasifikohen si fjaloré, klasifikime dhe modele
té dhénash:

o Fjaloré
Standardi ISO 6707 (Building and Civil Engineering)

Standardi DFDD (DGIEG Feature Data Dictionary) éshté standard i hartuar nga komuniteti ushtarak (DETEG: Defence
Geospatial Information Eorking Group); ai ofron terminologji dhe pérkufizime pér tipologjité topografike, pérfshi
ndértesat.

Kodi 1 matjes CLGE (Council of European Geodetic Surveyors) pér sipérfagen e njollés sé ndértesave ka ofruar
referenca pér sipérfagen zyrtare té objekteve.

o Klasifikime
Eurostat ka njé klasifikim hierarkik t& llojeve té ndértimeve né varési té aktivitetit qé ushtrohet nga objekti.
o Modelet e t& dhénave

LADM (Land Administration Domain Model) éshté draft standardi ISO 19512. Eshté njé bazé pér zhvillimin efikas
té sistemit té kadastrés bazuar né Model Driven Architecture. Ai ofron njé piképamje kadastrale mbi ndértesat.

CityGML éshté njé standard OGC pér paraqitjen e modeleve 3D té qyteteve, pérfshi ndértesat. CityGML ofron nivele
té ndryshme detajimi (LoD) pér modelimin e ndértesave:

LoD 0 ofron njé model 2D té ndértesés.

LoD 1 me bllok volumetrik (cati t& sheshts)

LoD 2 me formé catije

LoD 3 me pérshkrim t& sakté t& eksterierit (pérfshire carjet: dyer dhe dritare)

LoD 4 me model interieri

Gjenden dhe dy standarde té tjera q& merren me pérdorime shumé specifike t& ndértesave si:

Aneksi 15 1 ICAO (International Civil Aviation Organisation) ofron modele t& dhénash pér struktura vertikale (pérfshi
ndértesat) & quajtura ATXM (Aeronautical Information eXchange Model).
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THO (International Hydrographic Organisation) ka standardin S-57 i cili pérmban specifikime t& ENC (Electronic
Navigation Charts) dhe njé fjalor. Té dyja pérmbajné informacion lidhur me temén e ndértesave.

Aspekti semantik

Fshté béré njé grumbullim i kérkesave t& ndryshme dhe té shumta té pérdoruesve. Megénése éshté e pamundur t&
realizohet njé harmonizim 1 t& dhénave né nivel europian pér té gjitha kéto kérkesa, ky specifikim t& dhénash ka
pércaktuar disa prioritete ilustruar né imazhin e méposhtém:

Harmonizim i pershtatshem ne nivel Harmonizim i pershtatshem ne
Europian nivel kombetar/lokal

Direktiva |Raste e,dor;mﬂ Direktivat / nismat Direktivat / nismat | Raste perdorimi

INSPIRE nderkombetare Europiane Europiane H lokale

materialelEFasades 4

llojilCatise _ i
sistemilNgrohjes H

performancaknergjitike

H i materialetECatise
s | | MGl T parsticmioysrenese

£ | KertinTeer i
Q i

'% natyraEKonstruksionit | nalyraElnslalimit
0] H

2 | Neshenimi
[ o H

o . - N

o siperfagjaZyrtare
(2} | g H

kel ! = X Lidhja me CP _ vierazyrlere
- |

-5) adresa

‘B E

o

[0) lidhjaMeGazin
—

& : lidhjaMeUjinEPjjshem
£ thellesiaNenToke lidhjaelljratEZe2g
_Gc) i e IchjaMeRrjetinElektrik
g | :

35 ! malerialetEStrukiures ' HoRimet

c §

[o]

o

2

©

K

©

o

o

Figura 5 Hierarkia e semantikés sé kérkesave té pérdoruesit (featureType) jané paragitur me ngjyra té ndézuara ndérsa
pérkatésité e tyre me ngjyra mé té celta

Harmonizimi éshté konsideruar i pérshtatshém né nivel Europian kur ai éshté i bazuar né raste pérdorimi
Ndérkombétare apo Europiane dhe kur nuk pritet té keté probleme té réndésishme realizueshmérie.

Harmonizimi éshté konsideruar i1 pérshtatshém né nivel kombétar/lokal kur ai éshté i bazuar vetém né nivel
kombétar/lokal dhe/ose pritet t& keté probleme realizueshmérie (psh té dhéna zyrtare né varési t& rregulloreve
kombétare, probleme privatésie, mungesé dakordésie né lidhje me qéllimin e temés sé ndértesave).
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Bazuar né kété klasifikim, né kéts specifikim té dhénash jané propozuar dy lloj profilesh semantike:

o Profili normativ bazé — bazuar né t& dhéna gjérésisht té pérdorura, gjérésisht té disponueshme dhe
harmonizimi 1 t& cilave kérkohet né nivel Europian psh pér raportime né Direktivat Mjedisore.

o Profili informativ 1 zgjeruar — bazuar né t& dhéna gjérésisht t& kérkuara, harmonizimi i té cilave nuk &shté
lehtésisht i arritshém né afate t& shkurtra kohore (pshté dhéna qé jané rrallé té disponueshme apo té dhéna harmonizimi
i t& cilave mund/duhet t& béhet né nivel kombétar.

Profili normativ bazé pérfshin t& dhéna topografike themelore (si lartésia, numri i kateve, natyra e objektit, data e
ndértimit etj) dhe t& dhéna zyrtare mé té zgjeruara (si pérdorimi aktual, numri i njésive t& banimit etj). Né figurén e
mésipérme profili bazé pérmban konceptet e shénuara me jeshile.

Profili informativ 1 zgjeruar pérfshin informacion mé té detajuar né lidhje me ndértesat. Ai bazohet né konceptet e
shénuara me rozé né figurén e mésipérme.

Modeli i té dhénave dhe profilet

Modeli i t& dhénave ofron njé qasje fleksibél duke lejuar paragitje t& shumfishta t& ndértesave dhe konstruksioneve.

Feature types jané té paraqitura me ngjyré blu. dbstract application schemas jané té paraqitura me ngjyré jeshile.
Instantiable application schemas jané t& paraqitura me ngjyré té kuge.

Prodhuesit e t& dhénave mund t& zgjerojné profilet e standardit me informacione shtesé jo t& pérfshira né kéts
specifikim t& dhénash, me kusht qé té respektojné rregullat e paragitura né GML.

Feature types Konstruksione
kryesore e te tjera

Semantika
] te shtuara
2 E njejta 4
gjeometri
Gjeometria

gjeometri

" i
1 =semantike e thjeshte + gjeometri 2D Perfshin Bliling Base

2 =semantike e thjeshte + gjeometri 3D
3 = semantike e zgjeruar + gjeometri 2D
4 = semantike e zgjeruar + gjeometri 3D + 3D feature types shtese

Figura 6 Profilet né modelin e té dhénave
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Profili NdértesatBaza pérmban kérkesat qé duhet t& pérfshihen né Rregullat e Implementimit. Ai pérmban lloje
tipologjish t& ndértesave, té pjeséve té ndértesave dhe njé grup & limituar atributesh kryesisht té lidhura me aspektin
kohor (data ndértimi, rinovimi dhe prishje), informacion fizik (lartési, numér katesh, kuota) dhe klasifikimin e
ndértesés sipas aspektit fizik dhe pérdorimit aktual.

Profili Ndértesat2D pérfshin paragitje té ndryshme gjeometrike t& ndértesave si té dhéna 2D ose 2.5D.

Profili Ndértesat3D ka t& njéjtén pérmbajtie semantike si profili Ndértesat2D dhe pér mé tepér lejon paraqitjen
gjeometrike t& ndértesés né njé nga katér nivelet e detajimit t& City GML.

Profilet e zgjeruara pérmbajné rekomandime pér t& siguruar informacion mé t& detajuar pér temén e ndértesave. Krahas
ndértesave dhe pjeséve t& ndértesave, tipologjité e tjera t& paraqitura jané konstruksione, njési ndértimi dhe instalime.

Profili NdertesatBazeEZgjeruar pérshkruan semantika shtesé qé duhet t& pérdoren pér té zgjeruar profilin normativ,
pavarésisht paragitjes gjeometrike té zgjedhur (2D apo 3D).

Profili Ndértesat2DEZgjeruar &shté njé zgjerim semantik 1 Ndértesat2D me atribute tematike shtesé (materiale
ndértimi, sipérfaqe dhe vlera zyrtare, lidhja me rrjetet etj), kategori (njési ndértimi, instalime, konstruksione té tjera)
dhe t& dhéna té tjera referencé (t& dhéna kadastrale dhe adresa).

Profili Ndértesat3DEZgjeruar éshté njé zgjerim 1 Ndértesat3D pér paragitje 3D té pasuruar né nivele t& ndryshme
detajimi. Kétu pérfshihet mundésia pér té paraqitur shumé komponents si kufirin e ndértimit (mure, cati...), carjet
(dyer — dritare) dhe interierin e ndértesés (dhomat, instalimet e brendshme) si dhe teksturat e lidhura me llojet e
tipologjive kryesore. Ky profil pérmban gjithashtu gjithé informacionin semantik té profilit Ndértesat2DEZgjeruar.

I Cfare do jete ne INSPIRE
[l Cfare duhet te jete ne INSPIRE
[[] Cfare mund te jete ne INSPIRE

Zgjerime te percaktuara nga prodhues
te dhenash

Figura 7 Pérmbajtia dhe struktura e skemés sé aplikimit pér temén Ndértesat
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Shtrirja modulare

Ndertesa tipike
I Crare do jete ne INSPIRE

Ndert fike "
{teeﬁeisdae;pseh%:e)e [ Cfare duhet te jete ne INSPIRE

] Cfare mund te jete ne INSPIRE

Ndertesa shume te vogla
dhe konstruksione

Figura 8 Qasja modulare pér shirirjen e temés Ndértesat

Meqénése ekzistojné ndértesa té llojeve dhe madhésive t& ndryshme, né ményré t& ngjashme me qasjen modulare
caktuar pér nivelet e informacionit, ky specifikim pércakton tre nivele prioriteti né lidhje me shtrirjen e temés:

Prioriteti 1 paré, t& dhénat q¢ do té jené né standardin teknik pérfshijné:

o Ndértesat tipike jané ndértesat e konsideruara té tilla nga ¢dokush (qé pérshtaten me t& gjitha pérkufizimet e
ndryshme t& ndértesave), pérgjithésisht pérmbajné aktivitete njerézore (banim, shérbime, tregti etj) dhe kané pérmasa
mesatare ose t& médha (mbi 15-20m?). Kéto lloj ndértesash tipike jané mé tepér né vémendje t& rasteve té pérdorimit
si psh pér regjistrimet, planifikimin hapésinor, modelimin e fenomeneve fizike, vlérésimin e popullsisé né njé zons té
caktuar interesi etj. Shembuyj tipiké té kétyre ndértesave jané shtépité, blloget e banesave, fabrikat, supermarketet etj.

e} Ndértesat specifike (té réndésishme) jané ndértesa té madhésive dhe lartésive té konsiderueshme me aspekte
té vecanta fizike qé 1 béjné ato té pérdorshme si pika referimi dhe kérkohen nga raste pérdorimi si krijimi 1 hartave
turistike, hartave t& udhétimit etj. Shembuyj tipiké t& kétyre ndértesave jané kullat, stadiumet, kishat et).

Prioriteti 1 dyté, t& dhénat q& duhet t& jené né standardin teknik pérfshijné:

o Ndértesat jo tipike pérputhen vetém pjesérisht me pérkufizimet e ndértesave. Ato jané ndértesa pjesérisht té
ndértuara si psh strehime t& néndheshme, parkime, stacione etj. Kéto ndértesa jané té nevojshme dhe kérkohen nga
raste pérdorimi si regjistrimet, studimet mbi habitatet e pasigurta, cénusheméria nga rreziku et).

o Ndértesat ndihmése/suporti jané ndértesa té vogla (rreth 10m?) qé pérdoren vetém né lidhje me njé ndértesé
tjetér mé t& madhe. Si té tilla klasifikohen garazhdet apo strehat e oborreve prané shtépive. Kéto ndértesa ndihmése
mund t& ndikojné né pérdorimin e tokés / mbulesés sé tokés.

o Konstruksionet e tjera pérfshijné konstruksione t& kérkuara nga rastet e pérdorimit t& marra né konsideraté
nga ky specifikim té dhénash. Shembuyj tipiké né kété kategori jané muret e qyteteve, urat, oxhaqet, barrierat akustike
etj.

Prioriteti 1 fundit, t& dhénat q& mund t& jené né standardin teknik pérfshijné t& gjitha ndértesat dhe konstruksionet e
tjera, kryesisht ato shumé t& vogla (1 apo 2m?) si kabina telefonike, statuja etj. Kéto ndértesa apo konstruksione mund
té jené t& nevojshme né nivel lokal pér menaxhimin e aseteve, mbrojtjen e trashégimisé etj.
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Lidhja dhe mbivendosja me temat e tjera

Tema “Ndértesat” ka mbivendosje me tema t& tjera qé kang lidhje me shérbimet geveritare, industring, bujgésing,
transportin, shérbimet hidrografike dhe emértesat gjeografike.

Disa ndértesa dhe konstruksione t& pérfshira né temén “Ndértesat” jané gjithashtu pjesé e temave t& tjera, mé sé
tepérmi shérbimeve (psh njé ndértesé mund t& pérmbajé njé shkollé, burg, spital apo t& jeté pjesé e njé fabrike). Parimi
ipérgjithshém &shté se pér té njéjtat objekte, tema “Ndértesat” fokusohet né aspektin fizik/topografik ndérsa shérbimet
fokusohen né aspektin funksional t& objektit.

Europjane
1/1 000 000 "
kombetare
1/250 000 t
rajonale
1/50 000 !
lokale

shkalla

O—= =

-

=D D~ —

T0OT VIS~ O ~O®

-

1/10 000

1/50

Figura 9 Lidhja dhe mbivendosja mes Ndértesave dhe temave t¢ tjera té INSPIRE
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3.1.2. DIAGRAMAT UML

3.1.2.1. NDERTESAT BAZA

«featureTypen
Konstruk sionAbstrakt

+ Inspireld: Identifikues

«yoidable»
DataENdétimit: DataENgjares [0..1]
DataERinovimit: DataENgjaries [0..1]
DataEShembjes: DataENgjarjes[0..1]
Emértimi: Emétim etGjeografike [0..7]
GjendjaEKongnksionit: VieraEGjendjesSeKonstiuksionit
Kuota: Kuota [0..7]
LartesiaMbiToke: LartésiaMbiToke [0.7]
ReferenceE Jashtme: ReferenceEJashtme [0..7]

Gt e e

«voidable, lifeCyclelnfon
+  FillimilJetégjatésiss: Date
+  MbarimilJetégjatesise: Date [0..1]

«dataT ype»
Gjeometria2DENdértesés
e + Gjeometria: Poligon
N + ReferencaEGjeometrise: Boolean
+ ReferencaEGjeometriseHorizontale: VieraERe ferencesseGjeometriseHonzontale
+ ReferencaEGjeometnissVertikale: volatile VieraEKuotesReferencs [0..1]
«oidabler
+  NatyraENdeérteses: VieraENatyresSeNdertesss [0..7] «voidable»
+  NumrilBanesave: Integer[0..1] + SakesaELlogartuEGjeometristHorizontale: Gjatesi
+  NumrilKateveMbiToks! Integer[0..1] + SaktesiaELloganiturEGjeometriseVertikale: Gjatési [0..1]
+  NumrilNjesiveT eNdetimit: Integer [0..1]
+ PerdorimiAktual: Perdorimiaktual [0.°]

+Plese
«featureTyper «voidabley «leatureT ypen
Nelértess PjeséNdértese

Figura 10 Skema e aplikimit bazé
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3.1.2.2. NDERTESAT 2D

«featureType»
NdertesatBaza::KonstruksionAbstrakt

+ Inspireld: Identifikues

«voidable»
DataENdértimit: DataENgjarjes[0..1]
DataERinovimit: DataENgjarjes[0..1]
DataEShembjes: DataENgjarjes[0..1]
Emértimi: EmétimetGjeografike [0..7]
GjendjaEKonstruksionit: VleraEGjendjesSéKonstruksionit
Kuota: Kuota [0.."]
LartésiaMbiToks: LartésiaMbiToke [0.."]
ReferencéE Jashtme: ReferencéEJashtme [0..7]

«voidable, lifeCyclelnfo»
FillimilJetégjatésisé: Daté

+ MbarimilJetégjatésisé: Daté [0..1]

+ bt F o+

T

«featureType»
NdertesatBaza::Ndértese Abstrakte

«voidable»
NatyraENdénesgs: VleraENatyré sSéNdértesés[0.."]
NumrilBanesave: Integer [0..1]
NumrilKateveMbiTol nteger[0..1]
NumrilNjésive TéNdértimit: Integer [0..1]
PérdorimiAktual: PérdorimiAkual [0..]

+ 4+ o+

«dataType»
NdertesatBaza::Gjeometria2DENdértes és

Gjeometria: Poligon
ReferencaEGjeometrisé: Boolean
ReferencaEGjeometrisé Horizontale: VleraEReferencésSéGjeometriséHorizontale
ReferencaEGjeometrisé Vertikale: volatile VieraEKuotésReferencé [0..1]
«voidable»
+ SakésiaELlogariturEGjeometriséHorizontale: Gjatési
+ SakésaELlogariturEGjeometriséVertikale: Gjatési [0..1]

++ o+

+Pjesé
«featureType» waidabley | (dealureTypes
NdertesatBaza:: NdertesatBaza::
Ndértesé & 05{ PjeséNdértese
«featureType» «feature Type»
Ndértesé PjeséNdértese

+ Gjeometria2D: Gjeometria2DENd&rtesés| + Gjeometria2D: Gjeometria2DENd&rtesgs[1.."]

Figura 11 - Skema e aplikimit 2D
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3.1.2.3. NDERTESAT 3D

«featureTypen
NdertesatBaza::KonstruksionAbstrakt

+ Inspireld: |dentifikues

«oidabler

+ DataENdertimit DataENgjarjes [0.1]

+ DataERinovimit: DataENgjarjes [0..1]

+ DataEShembjes DataENgjarjes([0..1]

+  Emettimi: EmertimetGjeografike [0.7]

+ GjendjaEKonstruksionit: VieraEGjendjesSeKanstrulsionit

+ Kuota: Kuota [0.7]

+ LartesaMbiToke: LartesiaMbiT oke [0.7]

+ ReferenceElashtme: ReferenceElashtme [0.]
«oidable, lifeCyclelnfor

+  FillimilJetégjatesiss: Daté

+ Mbarimil Jetégjatesiss: Daté [0..1]

i

«featureTypen
NdertesatBaza::NdérteseAbstrakte

«voidabler
NatyraENderteses VleraENatyrésSeNderesss [0.7]
NunrilBan esave: Integer[0..1]
NumrilKateveMbiToke: Integer [0..1]
NumrilNjésiveT eNdertimit: Integer [0..1]
PerdorimiAktual: PérdorimiAkual [0.7]

FE o

P

+Pjess
«featureType» woidables | «featureTypen
NdertesaBaza::

§7+| PieséNdértese

A

«featureTyper
Ndsrtesé

+ Gjeometria3DLoD1: GjeometriadDENdértesss oD1 [0..1]

+ Gjeometria3DLoD2: Gjeometria3DENdertesss oD2 [0..1]
«voidabler

+ Gleometria2D: Gjeometria2DENdertesss [0.7]

«featureType»
PjeséNdértese

+ Gjeometria3DLoD1: Gjeometria3DENd&rtesse oD1 [0, 1]

+ Gjeometria3DLoD2: Gjeometria3DENdertessd oD2 [0.1]
«oidabler

+ Gjeometria2D: Gjeometria?DENdsrtesss[0 7]

«dataType»
NdertesatBaza::G] eometria2DENdértesés

+ Gjeometiia: Poligon

+ ReferencaEGjeometriss: Boolean

+ ReferencaEGjeometristHorizontale: VleraEReferen césSeGjeometrissHorizontale

+ ReferencaEGjeometriséVertikale: volatile VleraEKuotesReference [0..1]
wvoidable

+ SaktedaELlogarituEGjeometrissHorizontale: Gjated

+ SaktedaELlogarituEGjeometrise Vertikale: Gjates [0..1]

«dataType»
Gjeometria3DENdértesésLoD

+ GjeometriaMultiSurface: Shumé-siperfageshe [0 1]

+ GjeometriaSolid: Solid [0..1]

woidable»
NderprerjaMeTerrenin: Linjé [0..1]
ReferencaEGjeometriss Vertikale 3DPoshte: VieraEKuotesReference [0..1]
SaltedaEL ogarituEG]eometristVertikale: Gjates [0.1]
SaltesakLlogariturEGjeometrissHorizontale: Gjates [0..1]

?

P
i
-
M

«dataType»
Gjeometria3DENd&rtesésLoD1

i
L

«yoidabler
ReferencaEGjeometriseHorizontale: VleraEReferencesSeGjeometriseHorizontale [0..1]
Referencak GjeometriseVettikaleaDSipsr VieraEReferencesSeGjeometriseHorizontale [0 1]

«dataTyper
Gjeometria3DENd&rtesésLoD2

wyoidabler
+ ReferencaEGjeometriseHorizontale: VieraEReferencesSeGjeometrissHorizantale [0 1]

Figura 12 - Skema e aplikimit 3D
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3.1.2.4. TIPET E TE DHENAVE

«dataType»
Kuota

+ KuotaReferencé: VleraEKuotésReference
+ VleraEKuotés Vierg

«dataType»
DataENgj arj es

«voidable»
+ CdoMoment: Daté [0..1]
+ Fillimi: Daté [0..1]
+ Mbarimi: Daté& [0..1]

«dataType»
LartésiaMbiToké

+ Vlera: Gjatés

«voidable»
+ ReferencaElLartésist: VleraEKuotésReference
+ ReferencaEUlét: VleraEKuotésReference
+ Statud: VleraEStatusitTelartésist

«dataType»
Pérdorimi Aktual

+ PérdorimiAktual: VleraEPérdorimitAktual

«voidable»
+ Pérgindja: Integer

«dataType»
ReferencéEJashtme

+ EmirilSigemitT&Informacionit: CharacterString
+ Referencé: CharacterString
+ Sistemillnformacionit: URI

Figura 13 - Data Types
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3.1.2.5. NUMERTIMI DHE KOD LISTAT.

«codeLigt»
VleraEGjendjesSéKonstruksionit

«codelist»
VleraENatyrés SéNdértesés

EPabanueshme
EProjekuar
EShembur
EShkatemiar
Funksionale
NeNdertim

T e

tags
deyrimi =implementingRule

fialor =
vlera té tiera = jo

ttp://inspire ec europa.eu/codelist/ConditionOfCondructionValue

Bunker
Dige
Fabriks
Far

Kala
Kishe
Kulle
Mulli
Sers
Sinagogs
Stadium
Xhami

R T R

«codeList»
VleraEPérdorimitAktual

Bujqesore
DyBanesa

Industriale
MeShumeseDyBanesa
Nelihme se
Rezidencelndividuale
RezidenceKolektive
RezidencePeom unitetin
Rezidenciale
SherbimePublike
Tregtare
TregtareDheSherbime
Zyra

e

tags
detyrimi = implementingRule
flalor = http:/finspire.e c.europa.eu/codeLig/BuildingNatureValue
vlerate tiera = jo

«codelist»
VleraEKuotésReferencé

tags
detyrimi = implementingRule

fialor = http //finspire.ec.europa eu/codeL ist/CurrentUseValue
vlera té tiera = te kufizuara

KatiM&IUIStMbiT ol
MesatarjaECatiss

Mesatarj aEPrerjesSe ObjeMitMeCating
Mesatarj aEStrehesSe Catiss
MesataaT errenit

NiveliHyies

PikaMeELarte

PjesaEPoshtm eEKonstrulionit
PjesaESipermeE Konstruksionit
PrefjaMeELartsEOb] ektitM eCatine
PrefjaMéELartsEOb] ektitM eT errenin
PrerjaM&EUIStEOb]ekitMeT emenin
PrerjaMeEUItEO] ektitMeCatine
StrehaELartsECatise
StrehaEUletECatise

ST e e e e

«codel isty
VleraEReferencésS&Gjeometris éHorizontale

EKombinuar
KatiMglUIetMbiT oke
KatiPerdhe

NiveliHyies

Perimetri

PerimetriCatise
PerimetriMbiT ok
PikeBrendaNdstesss
PikeBrendaParcel eskadastral e

e

tags
detyrimi =implementingRule
fialor = http://inspire.ec.europa.eu/codeList/ElevationRe ference Value
vlera té tiera = jo

«codelist»
VleraEStatusitTéLartésisé

+ EllogartunvePeéraférsi
+ EMatur

tags
detyrimi = implementingRule

viera té tiera = jo

tags
detyrimi =implementingRule
fialor = hitp:/finspire.ec.europa.eu/codeListHeightStatusvalue
vleratté tiera =jo

fialor = http://inspire.ec.europa.eu/codeListHorizontal GeometryRefrenceValue

Figura 14 Enumetation and Code Lists
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3.1.3. KATALOGUI TIPOLOGIIVE
3.13.1. KATALOGU-BAZA

Sipas konceptit t& CityGML, njé ndértesé komplekse mund té konsiderohet si njé agregim 1 disa PjeséNdértese, sic
tregohet né ilustrimin e méposhtém:

Nje Ndertese me 2
PjeseNdertese

Nga City GML

PjeséNdértese pérdoret pér ndértesa té cilat nuk jané homogjene lidhur me atribute gé kané t& béjné me aspekte
fizike (si lartésia mbi toks, lartésia nén toké, numri i kateve mbi dhe nén tokeé, lloji 1 gatisé), me aspektet kohore (viti
1 ndértimit) apo aspekti funksional (natyra e ndértesés apo pérdorimi aktual).
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B

NAdartaea miind ta ndahat

Ndartaca miind ta naranitat

Ndertesa ne realitet

Ndertesa mund te ndahet ne
dy PjeseNdertese A dhe B
per shkak te perdorimeve
te ndryshme.

Ndertesa mund te paragitet
si nje ndertese e vetme
me te dyja perdorimet.

Ndertesa ne realitet

B

Ndertesa mund te ndahet ne
dy PjeseNdertese Adhe B
per shkak te datave te

ndryshme te ndertimit.

Ndertesa mund te paragitet
si nje ndertese e vetme

me date ndertimi ate me te
hershmen dhe me daten me
re, si date rinovimi.

Shembuyj t& ndarjes sé ndértesés né PjeséNdértese bazuar né numrin e kateve mbi dhe nén toké.

ASIG
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ASIG

A B c
Numri i kateve 3 [4] 4]
mbi toke
Numri i kateve 4] 1 1
nén toke

B C
Numri i kateve 0 8
mbi toke.
Numri i kateve ] 3
nen toke.

Shperndarja A B ]
e kateve. [0.21] [0,12], [18, 21] [0,21]
Shperndarja A B B2 c
e kateve. [0,21] [0,12] [18, 21] [0, 21]
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Fshté né zgjedhje té ofruesit té té dhénave té pércaktojé se cfaré konsiderohet Ndértesé dhe cfaré konsiderohet
PjeséNdértese (nése ky koncept pérdoret). Ky informacion duhet té ofrohet si metadaté

Mé poshté ilustrohen shembuj té kuotave referené pér lloje t& ndryshme ndértesash. Kuota mund té matet né nivele t&
ndryshme t& ndértesés. Kjo duhet t& dokumentohet duke pérdour atributin: KuotaReferencé.
PikaMeELarte

PikaMeELarte

... PjesaESipermeEKonstruksionit PjesaESipermeEKonstruksionit

. MesatarjaECatise
MesatarjaEPrerjesSeObjektitMeCatine

MesatarjaECatise

PrerjaMeELarteEObjektitMeCatine
PrerjaMeEUletEObjektitMeCatine
.. MesatarjaEStrehesSeCatise

-~ StrehaELarteECatise

StrehaEUlelECatise
KatiMelUletMbiToke

PrerjaMeELarteEObjekiteTerrenin
MesatarjaTerronit = NivellHyries
........................... el
- PrerjaMeEUletEObjekltMeTerrenin
PjesaEPoshimeEKonstruksionit

MEé poshté tregohen disa shembuj pér referencén e gjeometrisé horizontale:

kati perdhe perimetri catise perimetri mbi toke perimetri

\

kati me i ulet mbi toke

Kéto dhe vlera té tjera t& parcaktuara gjenden né kod listén VleraEReferencésSéGjeometriséHorizontale.
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3.1.3.1.1. KonstruksionAbstrakt

-- Emri --
Konstruksion abstrakt

-- Pérkufizimi --

Lloj objekti hapésinor abstrakt qé grupon pérkatésité semantike t& ndértesave, pjeséve té ndértesave dhe disa lloje
opsionale objektesh hapésinore qé mund té shtohen, né ményré gé té sigurohet mé tepér informacion pér temén
Ndértesat.

-- Pérshkrimi --
Llojet opsionale t& objekteve hapésinore qé mund ti shtohen profileve bazé pérshkruhen né profilet e zgjeruara. Ato
qé trashégojné atribute nga KonstruksionAbstrakt jané Instalimet dhe KonstruksioneTéTjera.

Tipi i elementit — featureType
ATRIBUTET
 Inspireld : Identifikues

-- Emri --
Inspire Id

-- Pérkufizimi --
Identifikues 1 jashtém i objektit hapésinor.

-- Pérshkrimi --

Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik 1 objektit t& publikuar nga organi pérgjegjés, I cili
mund té& pérdoret nga aplikacionet e jashtme té& referimit t& objektit hapésinor. Identifikuesi &shté njé identifikues 1
objektit hapésinor, jo njé identifikues i fenomenit né boté.

[ Detyrueshme : PO ]

v FillimilJetégjatésisé : Daté

-- Emri --
Fillimi i jetégjatésisé

-- Pérkufizimi --
Data né té cilén ky version i objektit hapésinor éshté futur apo ndryshuar né grupin e té dhénave hapésinore.

[ Detyrueshme : PO |

¥ MbarimilJetégjatésisé : Daté
Shuméllojshmeéria: [0..1]

-- Emri --
Mbarimi 1 jetégjatésisé
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-- Pérkufizimi --
Data né té cilén ky version i objektit hapésinor éshté zévéndésuar apo térhequr nga grupi 1 t& dhénave hapésinore.

[ Detyrueshme : PO |

¥ DataENdértimit : DataENgjarjes
Shuméllojshmeéria: [0..1]

-- Emri --
Data e ndértimit

-- Pérkufizimi --
Data e ndértimit.

[ Detyrueshme : PO |

 DataERinovimit : DataENgjarjes
Shuméllojshmeéria: [0..1]

-- Emri --
Data e rinovimit

-- Pérkufizimi --
Data e rinovimit t& fundit mé t& réndésishém.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ DataEShembjes : DataENgjarjes
Shuméllojshmeéria: [0..1]

-- Emri --
Data e shembjes

-- Pérkufizimi --
Data e shembjes.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ Emértimi : EmértimetGjeografike
Shuméllojshmeéria: [0..%]

-- Emri --
Emértimet gjeografike

-- Pérkufizimi --
Emri i konstruksionit.
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-- Pérshkrimi --
Psh: Big Ben, Kulla Eifel, Sagrada Familia.
[ Detyrueshme : PO |

# GjendjaEKonstruksionit : VleraEGjendjesSéKonstruksionit

-- Emri --
Gjendja e konstruksionit

-- Pérkufizimi --
Statusi 1 konstruksionit.

-- Pérshkrimi --
Psh: funksional, 1 ndértuar, gérrmadhe.

[ Detyrueshme : PO |

¥ Kuota : Kuota
Shuméllojshmeéria: [0..%]

-- Emri --
Kuota

-- Pérkufizimi --
Pérkatési dimensionale vertikalisht e kufizuar q& konsiston né njé pérmasé absolute té referencuar né njé sipérfage
té miré pércaktuar qé konsiderohet si origjing (gjeoid, niveli 1 detit etj).

-- Pérshkrimi --
Burimi: pérshtatur nga pérkufizimi i dhéné né specifikimiet e t& dhénave té temés Kuotat.

[ Detyrueshme : PO ]

@ LartésiaMbiToké : LartésiaMbiToké
Shuméllojshmeéria: [0..%]

-- Emri --
Lartésia mbi toké

-- Pérkufizimi --
Lartésia mbi toké.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Lartésia mbi toké mund té pércaktohet si diferenca midis dy kuotave (asaj né nivelin e tokés dhe kuotés

mé t& larté t& objektit, psh gatisé).

[ Detyrueshme : PO ]
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¢ ReferencéEJashtme : ReferencéEJashtme
Shuméllojshmeéria: [0..%]

-- Emri --
Referencé e jashtme

-- Pérkufizimi --
Referencé ndaj njé sistemi té jashtém informacioni 1 cili pérmban informacion gé lidhet me objektin hapésinor.

-- Pérshkrimi --

Shembulli 1:

Referencé ndaj njé grupi tjetér té dhénash hapésinore i cili pérmban njé tjetér piképamje mbi ndértesat. Referenca
e jashtme mund té& pérdoret pér shembull pér t& siguruar pérputhshméri mes paraqitjeve 2D dhe 3D té t& njéjtave
ndértesa.

Shembulli 2:

Referencé ndaj njé regjistri banesash apo kadastre. Referenca ndaj kétij regjistri mund t& mundésojé gjetjen e
informacionit ligjor lidhur me ndértesat si pronarét apo kriteret e vlerésimit (psh lloji i sistemit t& ngrohjes, gatimit
etj).

Shembulli 3:

Referencé ndaj sistemit té regjistrimit t& lejeve t& ndértimit. Referenca ndaj lejeve t& ndértimit mund té pérdoret
pér t& gjetur informacion mbi aspektet fizike dhe kohore t& ndértesés.

[ Detyrueshme : PO |

LIDHJET
# Lidhjet (drejtimi: Origjina -> Objektivi)

Origjina: (Klasa) Adresa «featureType» Objektivi: «voidable» ndertese (Klasa)
KonstruksionAbstrakt «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri --
Ndértesé

-- Pérkufizimi --
Ndértesa té cilés i 8shté caktuar adresa apo me
& cilén adresa éshté e lidhur.

-- Pérshkrimi --

Shénim: Njé adresé mund t& keté lidhje me
asnjé, njé ose disa ndértesa. Mund edhe gé
njé,disa adresa t& ndryshme t& jené té lidhura
me njé objekt (por kjo nuk shprehet né kéto
skema aplikimi)
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LIDHIJET

# Lidhjet (drejtimi: Burimi -> Destination)

Burimi: (Klasa) AerodromeNode «featureType» Objektivi: «voidabley kullaEKontrollit
(Klasa) KonstruksionAbstrakt «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%*]

-- Emri --
Kulla e kontrollit

-- Pérkufizimi --
Grupi i kullave t& vrojtimit qé i pérkasin njé
aerodromi (aeroport/heliport).

3.1.3.1.2. Ndértesé Abstrakte
-- Emri --
Ndértesé abstrakte

-- Pérkufizimi --
Lloj objekti hapésinor abstrakt qé grupon pérkatésité semantike té llojeve t& objekteve hapésinore Ndértesa dhe
PjeséNdértese.

Tipi i elementit — featureType
ATRIBUTET

# NatyraENdértesés : VleraENatyrésSéNdértesés
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri --
Natyra e ndértesés

-- Pérkufizimi --
Karakteristiké e ndértesés qé e bén até me interes pér pérdorime né harta. Karakteristika mund t& jeté e lidhur me
aspekte fizike apo/dhe funksionale t& ndértesés.

-- Pérshkrimi --

Ky atribut fokusohet né aspektin fizik t& ndértesés megjithaté ky aspekt fizik shpesh heré shprehet pérmes
funksionit (psh stadium, mulli); ky atribut synon t& pérmbushé kryesisht qéllime lidhur me hartat dhe adreson
vetém ndértesa specifike dhe qé bien né sy.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ NumrilBanesave : Integer
Shuméllojshméria: [0..1]
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-- Emri --
Numri i banesave

-- Pérkufizimi --
Numri i banesave.

-- Pérshkrimi --

Njé banesé éshté njé njesi rezidenciale e cila konsiston né njé ose disa dhoma té projektuara pér nevojat e jetés sé
pérditshme.

Shénim: Banesa konsiderohet si njési ndértimi rezidenciale ose, vetém kur ndértesa nuk ka njési ndértimi, ajo
konsiderohet ndértesé rezidenciale.

Shembull: njé ndértesé e vetme banimi mund t& jeté e veguar ose gjysém e veguar. Njé bllok ndértesash do té
pérmbajé njé numér té shumté banesash pércaktuar nga numri i ndértesave individuale.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ NumrilKateveMbiToké : Integer
Shuméllojshmeéria: [0..1]

-- Emri --
Numri i kateve mbi toké

-- Pérkufizimi --
Numri 1 kateve mbi toké.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ NumrilNjésiveT éNdértimit : Integer
Shuméllojshmeéria: [0..1]

-- Emri --
Numri 1 njésive t& ndértimit

-- Pérkufizimi --

Numri i njésive t& ndértimit né ndértess. Njé NjésiNdértimi &shté njé nénndarje e Ndértesés, me aksesin vetjak
nga jashté apo nga njé ambjent i pérbashkét (psh njé njési tjetér ndértimi). Njésia éshté funksionalisht e pavarur
dhe mund t& shitet, jepet me qera apo trashégohet né ményré té pavaruar.

-- Pérshkrimi --

Njésité e ndértimit jané objekte hapésinore qé synojné nén ndarjen e ndértesave dhe/ose pjeséve té ndértesave né
pjesé me té vogla gé trajtohen si subjekte té veganté né jetén e pérditshme. Njé njési ndértimi &shté homogjene né
aspektet e menaxhimit.

Shembull: Kjo mund t& jeté p.sh. njé shtépi né terracé ose njé dyqan brenda njé kompleksi dyqanesh.

Shénim 1: Sipas rregulloreve kombétare, njé njési ndértimi mund té jeté njé banesé, njé podrum, njé garazhd ose
njé banesé, podrum dhe garazhd bashké.
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Shénim 2: Sipas rregulloreve kombétare, njé ndértesé qé éshté njé entitet mé vete né jetén e pérditshme (né rastin
mé tipik njé shtépi familjare) mund t& konsiderohet si njé ndértess e pérbéré nga njé NjésiNdértimi apo si njé
ndértesé e pérbéré nga zero NjésiNdertimi.

[ Detyrueshme : PO |

¢ PérdorimiAktual : PérdorimiAktual
Shuméllojshmeéria: [0..%]

-- Emri --
Pérdorimi aktual

-- Pérkufizimi --
Aktivitetet & zhvillohen brenda né ndértese. Ky atribut adreson kryesisht ndértesat qé strehojné aktivitete
njerzore.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Ky atribut synon té pérmbushé kérkesat e menaxhimit si llogaritjen e popullsisé apo planifikimit t&
hapésirés; ky klasifikim synon t& mbulojé t& gjithé objektet funksionale qé strehojné aktivitete njerzore.

[ Detyrueshme : PO ]

LIDHJET
# Lidhjet (drejtimi: Burimi -> Destination)

Burimi: (Klasa) NdérteséProdhimi «featureType» Objektivi: «voidable» ndertese (Klasa)
Shumellojshmeria: [1] Ndértesé Abstrakte «featureType»
Shumellojshmeria: [0..%*]

3.1.3.1.3. Ndértess
-- Emri --
Ndértesé

-- Pérkufizimi —

Njé ndértesé éshté njé konstruksion i mbyllur mbi dhe/ose néntoké, i pérdorur ose destinuar pér strehimin e njerézve,
kafshéve apo sendeve ose pér prodhimin e mallrave ekonomike.

Shénim: Sipas Ligjitnr. 107/2014 “Pér planifikimin e territorit”- Ndértesé éshté ¢do objekt q& ndértohet ose instalohet
né territor, me vendosje té palévizshme apo t& pérkohshme, dhe qé zhvillohet nén dhe/ose mbi toké.

Tipi i elementit — featureType
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OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
4=Gjenaralizim nga «featureType» Ndertese to «featureType» Ndertese Abstrakte
INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

= Gjenaralizim nga «featureType» Ndertese to «featureType» Ndertese

= Gjenaralizim nga «featureType» Ndertese to «featureType» Ndertese

= Agregim nga «featureType» PjeseNdertese to «featureType» Ndertese

3.1.3.1.4. PjeséNdértese
- Emri --
Pjesé ndértese

-- Pérkufizimi --
Pjesé ndértese quhet njé nén ndarje e ndértesés e cila mund té konsiderohet si ndértesé mé vete.

-- Pérshkrimi --
Shénim 1: Njé pjesé ndértese éshté homogjene lidhur me aspektin fizik, funksional dhe kohor.

Shénim 2: Ndértesé dhe PjeséNdértese ndajné té njéjtat grupe t& dhénash. Njé ndértesé mund té jeté e pérbéré nga
pjesé ndértese me lartési t& ndryshme mbi toké.

Tipi i elementit — featureType
OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

<= Gjenaralizim nga «featureType» PjeseNdertese to «featureT ype» Ndertese Abstrakte

4= Agregim nga «featureType» PjeseNdertese to «featureType» Ndertese
-- Pérkufizim --
Pjesét e ndértimit q& kompozojné ndértesén.

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

= Gjenaralizim nga «featureType» PjeseNdertese to «featureType» PjeseNdertese

= Gjenaralizim nga «featureType» PjeseNdertese to «featureType» PjeseNdertese
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3.1.3.1.5. Gjeometria2DENdértesés
-- Emri --
Gjeometria 2D e ndértesés

-- Pérkufizimi --
Gjeometria dy dimensionale e ndértesés dhe informacioni metadaté se cili element i ndértesés éshté kapur dhe si.

Tipi i elementit — datatype
ATRIBUTET
¥ Gjeometria : GM_Object

-- Emri --
Gjeometria

-- Pérkufizimi --
Paraqitje gjeometrike 2D ose 2.5D.
[ Detyrueshme : PO |

¢ ReferencaEGjeometrisé : Boolean

-- Emri --
Referenca e gjeometrisé

-- Pérkufizimi --
Gjeometria qé duhet t& merret né konsideraté nga shérbimet, pér paraqitje.

-- Pérshkrimi --

Shénim 1: Né rast paraqitjesh t& shuméfishta me pika apo sipérfaqe, rekomandohet qé sipérfaqja t& ofrohet si
gjeometri referencé.

Shénim 2: Paraqitja gjeometrike ReferencaEGjeometrisé sé t& cilés merr vlerén 'true’ mund té pérdoret nga
shérbimet e shkarkimit (EFS) ose nga Geographical Information System (GIS).

[ Detyrueshme : PO |
# ReferencaEGjeometriséHorizontale : VleraeEReferencésSéGjeometriséHorizontale

-- Emri --
Referenca e gjeometrisé horizontale

-- Pérkufizimi --
Element i ndértesds i cili éshté kapur nga koordinatat (X,Y).
[ Detyrueshme : PO |

¥ ReferencaEGjeometrisé Vertikale : VleraEKuotésReferencé
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Referenca e gjeometrisé vertikale

-- Pérkufizimi --

Element i ndértesés q& éshté kapur nga koordinatat vertikale.
[ Detyrueshme : PO |

35|Faqe




image35.jpeg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR m

v SaktésiaELlogariturEGjeometriséHorizontale : Gjatésia

-- Emri --
Saktésia e llogaritur e gjeometrisé horizontale

-- Pérkufizimi --

Saktésia absolute e llogaritur e vendndodhjes sé koordinatave (X,Y) té gjeometrisé sé ndértesés, né Sistemin Zyrtar
té Referencés Koordinative t& INSPIRE. Saktésia absolute e vendndodhjes éshté pércaktuar si vlera mesatare e
pasigurive t& vendndodhjeve pér njé grup vendndodhjesh ku pasigurité pércaktohen si distanca mes njé
vendndodhjeje té matur dhe asaj qé konsiderohet si vendndodhja pérkatése e vértets.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Kjo vleré mesatare mund té vijé nga matjet né njé popullsi homogjene ndértesash ose nga njé llogaritje
bazuar né njohurité mbi procesin e matjes dhe té saktésisé.

[ Detyrueshme : PO |

v SaktésiaELlogariturEGjeometrisé Vertikale : Gjatésia
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Saktésia e llogaritur e gjeometrisé vertikale

-- Pérkufizimi --

Saktésia absolute e llogaritur e vendndodhjes sé koordinatés Z t& gjeometrisé sé ndértesés, né Sistemin Zyrtar t&
Referencés Koordinative t& INSPIRE. Saktésia absolute e vendndodhjes éshté pércaktuar si vlera mesatare e
pasigurive t& vendndodhjeve pér njé grup vendndodhjesh ku pasigurité pércaktohen si distanca mes njé
vendndodhjeje té matur dhe asaj qé konsiderohet si vendndodhja pérkatése e vérteté.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Kjo vleré mesatare mund té vijé nga matjet né njé popullsi homogjene ndértesash ose nga njé llogaritje
bazuar né njohurité mbi progesin e matjes dhe t& saktésisé.

[ Detyrueshme : PO |

3.1.3.1.6. Lartésia
-- Emri --
Gjeometria 2D e ndértesés

-- Pérkufizimi --
Gjeometria dy dimensionale e ndértesés dhe informacioni metadaté se cili element i ndértesés éshté kapur dhe si.

Tipi i elementit — dataType
ATRIBUTET

¢ KuotaReferencé : VleraEKuotésReferencé
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ATRIBUTET

-- Emri --
Kuota referencé

-- Pérkufizimi --
Element ku éshté matur kuota.
[ Detyrueshme : PO ]

¥ VleraEKuotés : DirectPosition

-- Emri --
Vlera e kuotés

-- Pérkufizimi --
Vlera e kuotés.
[ Detyrueshme : PO ]

3.1.3.1.7. DataENgjarjes
-- Emri --
Data e ngjarjes

-- Pérkufizimi —
Data e zhvillimit t& ngjarjes e pércaktuar né té gjitha ményrat e mundshme
Tipi i elementit — dataType

ATRIBUTET

¢ CdoMoment : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Cdo moment

-- Pérkufizimi --
Data e ¢do momenti t& ngjarjes, mes fillimit dhe mbarimit.
[ Detyrueshme : PO |

¢ Fillimi : Datg
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Fillimi

-- Pérkufizimi --
Data kur ngjarja ka filluar.

[ Detyrueshme : PO |
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ATRIBUTET

# Mbarimi : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Mbarimi

-- Pérkufizimi --

Data kur ngjarja ka mbaruar.
[ Detyrueshme : PO ]

3.1.3.1.8. LartésiaMbiToké
-- Emri --
Lartésia mbi toké

-- Pérkufizimi --
Distanca vertikale (e matur ose llogaritur) mes referencés mé té ulét dhe referencés mé t& larté.

Tipi i elementit — dataType
ATRIBUTET

¢ ReferencaELartésisé : VleraEKuotésReferencé

-- Emri --
Referenca e lartésisé

-- Pérkufizimi --
Element i pérdorur si referencé e lartésisé.

-- Pérshkrimi --
Shembull: lartésia e ndértesés éshté matur deri né pikén mé té larté té ndértesés.

[ Detyrueshme : PO ]
¥ ReferencaEUlét : VleraEKuotésReferencé

-- Emri --
Referenca e ulét

-- Pérkufizimi --
Element si referencé e ulét.

-- Pérshkrimi --
Shembull: lartésia e ndértesés éshté matur nga pika mé e ulét né toké.

[ Detyrueshme : PO |

¥ Statusi : VleraEStatusitT éLartésisé
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ATRIBUTET

-- Emri --
Statusi

-- Pérkufizimi --
Meényra si éshté matur lartésia.
[ Detyrueshme : PO |

v Vlera : Gjatésia

-- Emri --
Vlera

-- Pérkufizimi --
Vlera e lartésisé mbi toké.

[ Detyrueshme : PO |

3.1.3.1.9. PérdorimiAktual
-- Emri --
Pérdorimi aktual

-- Pérkufizimi --
Paragitja e detajuar e pérdorimit/eve aktual/e.

Tipi i elementit — dataType

ATRIBUTET

¢ PérdorimiAktual : VleraEPérdorimitAktual

-- Emri --
Pérdorimi aktual

-- Pérkufizimi --
Pérdorimi actual i ndértesés.

-- Pérshkrimi --
Shembull: tregtar.

[ Detyrueshme : PO |

¥ Pérqindja : Integer

-- Emri --
Pérqindja

-- Pérkufizimi --
Raporti né pérqindje i objektit né botén reale pérkushtuar kétij pérdorimi actual.
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ATRIBUTET

-- Pérshkrimi --

Shénim: Pérqindja e pérdorimit éshté pérgjithésisht pérqindja e sipérfaqes sé katit, dedikuar pérdorimit t& caktuar.
Nése nuk éshté ky rasti, rekomandohet té shpjegohet se kujt i referohet pérqindja né metadata.

Shembull: 30 (nése 30% e ndértesés zihet nga aktivitete tregtare).

[ Detyrueshme : PO
3.1.3.1.10. ReferencéEJashtme

-- Emri --
Referencé e jashtme

-- Pérkufizimi --
Referencé ndaj njé sistemi té jashtém informacioni q& pérmban informacion qé ka lidhje me objektin hapésinor.

Tipi i elementit — dataType

ATRIBUTET

v EmrilSistemitTéInformacionit : PT_FreeText

-- Emri --
Emri i sistemit t& informacionit

-- Pérkufizimi --
Emri i sistemit t& jashtém t& informacionit.

-- Pérshkrimi --
Shembull: regjistri Italian i banesave, Kadastra Spanjolle.

[ Detyrueshme : PO |
¥ Referencé : CharacterString

-- Emri --
Referencé

-- Pérkufizimi --
Identifikues tematik i objektit hapésinor apo t& ndonjé informacioni lidhur me objektin hapésinor.

-- Pérshkrimi --

Shénim: kjo referencé shérben si ¢elés 1 jashtém pér t& implementuar lidhjen mes objektit hapésinor né grupin e t&
dhénave gjeohapésinore dhe sistemit t& jashtém té informacionit.

Shembull: referenca kadastrale e njé ndértese té caktuar né regjistrin kombétar kadastral.
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ATRIBUTET

[ Detyrueshme : PO |

@ Sistemillnformacionit : URT

-- Emri --
Sistemi 1 informacionit

-- Pérkufizimi --
Identifikimi uniform i burimeve té sistemit t& jashtém té informacionit.

[ Detyrueshme : PO ]

3.1.3.1.11. VleraEGjendjesSéKonstruksionit
-- Emri --

Vlera e gjendjes s8 konstruksionit

-- Pérkufizimi --

Vleré qé tregon gjendjen e konstruksionit.

Tipi i elementit — codeList
ATRIBUTET

« EPabanueshme

-- Emri --
E pabanueshme

-- Pérkufizimi --
Konstruksioni nuk éshté né gjendje funksionale edhe pse elementét e tij kryesoré (mure, cati) ekzistojné.

-- Pérshkrimi --
Shembull: shtépi dritaret e sé cilés jané thyer apo bllokuar me mure (edhe pse né ndértesé jetojné & pastrehé).

[ Detyrueshme : PO ]
v EProjektuar

-- Emri --
E projektuar

-- Pérkufizimi --
Ndértesa éshté duke u projektuar. Ndértimi nuk ka filluar ende.

[ Detyrueshme : PO ]

¢ EShembur
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ATRIBUTET

-- Emri --
E shembur

-- Pérkufizimi --
Ndértesa éshté shembur dhe nuk ka mé mbetje t& dukshme.

[ Detyrueshme : PO ]
¥ EShkatérruar

-- Emri --
E shkatérruar

-- Pérkufizimi --
Ndértesa éshté shembur pjesérisht dhe disa elements té konstruksionit jané ende t& dukshém.
[ Detyrueshme : PO |

¥ Funksionale

-- Emri --
Funksionale

-- Pérkufizimi --
Ndértesa éshté funksionale.

[ Detyrueshme : PO |
v NéNdértim

-- Emri --
N&é ndértim

-- Pérkufizimi --
Ndértesa éshté né ndértim e sipér dhe nuk éshté ende funksionale.
Kjo ireferohet ndértimeve dhe jo punimeve t& mirémbajtjes.

[ Detyrueshme : PO |

3.1.3.1.12. VleraEPérdorimitAktual
-- Emri --
Vlera e pérdorimit aktual

-- Pérkufizimi --
Lista e vlerave t& mundshme qé mund té tregojné pérdorimin actual t& ndértesés.

-- Pérshkrimi --

Burimi: Kjo kod listé éshté pjesérisht e bazuar dhe pérshtatur nga klasifikimi 1 Eurostatit pér llojet e konstruksioneve
(pér klasifikimin e ndértesave rezidenciale).

Shenim: Vlerat e késaj kod liste aplikohen pér ndértesat ose komponenté ndértesash ku komponentét mund t& jeng
pjesé ndértese (né profilin bazg) ose njési ndértimi (né profilin e zgjeruar).
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Tipi i elementit — codeList
ATRIBUTET
¥ Bujgésore

-- Emri --
Bujgésore

-- Pérkufizimi --
Ndértesé qé pérdoret pér aktivitete bujgésore.

[ Detyrueshme : PO |
# DyBanesa

-- Emri --
Dy banesa

-- Pérkufizimi --
Ndértesé qé éshté e pérbéré nga dy banesa.

-- Pérshkrimi --
Kjo klasé pérfshin shtépi té bashkéngjitura.

[ Detyrueshme : PO |
v Industriale

-- Emri --
Industriale

-- Pérkufizimi --
Ndértesa pérdoret pér aktivitete industriale.

[ Detyrueshme : PO |
¥ MéShuméSeDyBanesa

-- Emri --
Meé shumé se dy banesa

-- Pérkufizimi --
Ndértesé qé pérban té paktén 3 banesa.

-- Pérshkrimi --
Kjo klasé pérfshin shtépi me apartamente me 3 apo mé shumé banesa por pérjashton rezidencat pér komunitetin.

[ Detyrueshme : PO ]

¢ Ndihmése

-- Emri --
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ATRIBUTET
Ndihmése
-- Pérkufizimi --
Ndértesé me pérmasa t& vogla (ose pjesé ndértese) e cila pérdoret vetém né lidhje mé njé ndértesé tjetér mé t&

madhe dhe qé nuk ka t& njéjtin funksion dhe karakteristika si ndértesa kryesore.

-- Pérshrkimi --
Shembull: garazhd.

[ Detyrueshme : PO |

¢ RezidencéIndividuale

-- Emri --
Rezidencé individuale

-- Pérkufizimi --
Ndértesé & pérban vetdm njé banesé.

-- Pérshkrimi --
Kjo vleré pérban shtépi té vecuara, vila, shtépi pushimi ku ¢do banesé ka tarracén individuale dhe hyrjen

individuale direkt nga sipérfaqja e tokés.

[ Detyrueshme : PO ]

¢ RezidencéKolektive

-- Emri --
Rezidencé kolektive

-- Pérkufizimi --
Ndértesé q& pérmban mé tepér se njé banesé.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ RezidencéPérKomunitetin

-- Emri --
Rezidencé pér komunitetin

-- Pérkufizimi --
Ndértesé qé pérmban rezidenca pér komunitetin.

-- Pérshkrimi --
Kjo klasé pérfshin rezidenca pér komunitetin duke pérfshiré rezidenca dhe shérbime pér t& moshuarit, studentét,

fémijét dhe grupe té tjera sociale.

[ Detyrueshme : PO ]
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ATRIBUTET

«# Rezidenciale

-- Emri --
Rezidencial

-- Pérkufizimi --
Ndértesé qé pérdoret pér arsye rezidenciale.

[ Detyrueshme : PO |

v ShérbimePublike

-- Emri --
Shérbime publike

-- Pérkufizimi --
Ndértesa pérdoret pér shérbime publike.

-- Pérshkrimi --
Shembull: shkolla, spitale, ndértesa qeveritare, burgje, stacione transporti etj.

[ Detyrueshme : PO |

¢ Tregtare

-- Emri --
Tregtare

-- Pérkufizimi --
Ndértesé qé pérdoret pér aktivitete tregtare.

-- Pérshkrimi --
Shembull: dyqane, supermarkete, hotele, restorante etj.

[ Detyrueshme : PO ]

@ TregtareDheShérbime

-- Emri --
Tregtare dhe shérbime

-- Pérkufizimi --
Ndértesé qé pérdoret pér aktivitete shérbimi. Kjo vleré adreson ndértesa dhe pjesé ndértese dedikuar sektorit t&

aktiviteteve pérfshi ato jo tregare dhe bamirésie.

[ Detyrueshme : PO ]
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ATRIBUTET
¥ Zyra

-- Emri --
Zyra

-- Pérkufizimi --
Ndértesé qé pérban zyra.

[ Detyrueshme : PO |

3.1.3.1.13. VleraEReferencésS&GjeometriséHorizontale

-- Emri --
Vlera e referencés sé gjeometrisé horizontale

-- Pérkufizimi --
Vlera qé tregojné elementét e marré né konsideraté pér matjen e gjeometrisé horizontale.

Tipi i elementit — codeList

ATRIBUTET

v EKombinuar

-- Emri --
E kombinuar

-- Pérkufizimi --

Gjeometria horizontale e ndértesés éshté pérfituar duke kombinuar gjeometring e ndértesés me gjeometrité e
pjeséve té ndértesés té cilat pérdorin referenca té tjera gjeometrike.

-- Pérshkrimi --

Ndértesé me dy pjesé ndértese, njéra e matur nga kati pérdhe dhe tjetra nga kati mé i ulét mbi toké. Gjeometria né
keété rast éshté pérfituar duke kombinuar gjeometrité e kétyre dy pjeséve.

[ Detyrueshme : PO ]

v KatiMeIUlstMbiToké

-- Emri --
Kati mé i ulét mbi toké

-- Pérkufizimi --
Gjeometria horizontale e ndértesés éshté matur duke pérdorur katin mé t& ulét mbi toké.

-- Pérshkrimi --
Kjo vleré éshté me interes pér konstruksione t& dala konsol dhe pér ndértesa mbi pilota.
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o

ATRIBUTET
[ Detyrueshme : PO |

v KatiPérdhe

-- Emri --
Kati pérdhe

-- Pérkufizimi --
Gjeometria horizontale e ndértesés éshté matur duke pérdorur njollén e katit pérdhe té ndértesés.

[ Detyrueshme : PO |

¥ NiveliHyrjes

-- Emri --
Niveli hyrjes

-- Pérkufizimi --
Gjeometria horizontale e ndértesés pérfagésohet nga njé piké e ndodhur né hyrje té ndértesés.

[ Detyrueshme : PO |

 PerimetriCatisé

-- Emri --
Perimetri gatisé

-- Pérkufizimi --
Gjeometria horizontale e ndértesés éshté matur duke pérdorur perimetrin e ¢atisé.

[ Detyrueshme : PO |

v PikéBrendaNdértesés

-- Emri --
Piké brenda ndértesés

-- Pérkufizimi --
Gjeometria horizontale e ndértesés pérfagésohet nga njé piké e ndodhur brenda né ndértesé.

[ Detyrueshme : PO ]
v PikéBrendaParcelésKadastrale

-- Emri --
Piké brenda parcelés kadastrale
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Gjeometria horizontale e ndértesés paraqitet nga njé piké e ndodhur brenda parcelés kadastrale.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ Perimetri

-- Emri --
Perimetri

-- Pérkufizimi --
Gjeometria horizontale e ndértesés paraqitet nga perimetri mé i jashtém i ndértesés qé pérfshin edhe kufirin e
themeleve.

[ Detyrueshme : PO |

@ PerimetriMbiToké

-- Emri --
Perimetri mbi toké

-- Pérkufizimi --
Gjeometria horizontale e ndértesés paraqitet nga perimetri i ndértesés mbi toké.

[ Detyrueshme : PO |

3.1.3.1.14. VleraENatyrésSéNdértesés
-- Emri --
Vlera e natyrés sé ndértesés

-- Pérkufizimi --
Vlera qé tregojné natyrén e ndértesés.

-- Pérshkrimi --

Shénim 1: Kjo kod listé nuk synon t& jeté gjithé pérfshirése pasi atributi NatyraENdértesés adreson vetém ndértesat
mé tipike.

Shénim 2: Vlerat e pérfshira né kété kod listé adresojné kryesisht (por jo vetém) dy pérdorime ndérkombétare:
fluturimet ajrore ku ndértesat mund té pérbéjné pengesé dhe lundrimet detare ku ndértesat mund t& jené pika
referimi.

Shénim 3: Kjo kod listé duhet t& aplikohet vetém pér ndértesat edhe pse mund t& jeté e aplikueshme edhe pér
konstruksione t& tjera (psh, jo té gjitha digat jané ndértesa).

Tipi i elementit — codeList
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3.1.3.1.15. VleraEKuotésReferencé
-- Emri --
Vlera e kuotés referencé

-- Pérkufizimi --
Listé elementésh t& mundshém qé merren né konsideraté pér matjen e gjeometrisé vertikale.

-- Pérshkrimi --

Shénim: Vlerat e késaj kod liste pérdoren pér té pérshkruar referencén e kuotés kur kuota &shté matur si atribut ose
si koordinaté Z.

Tipi i elementit — codeList

ATRIBUTET

v KatiM&IUlétMbiToké

-- Emri --
Kati mé i ulét mbi toké

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né nivelin e katit mé t& ulét mbi toké.

-- Pérshkrimi --
Kjo vleré éshté me interes pér konstruksione té dala konsol dhe pér ndértesa mbi pilota.

[ Detyrueshme : PO ]

¢ MesatarjaECatisé

-- Emri --
Mesatarja e gatisé

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur diku né ¢ati.

[ Detyrueshme : PO |

¥ MesatarjaEPrerjesSéObjektitMeCating

-- Emri --
Mesatarja e prerjes sé objektit me gating

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né njé nga prerjet e objektit me gating.

-- Pérshkrimi --

Neé rast kur catia &shté simetrike, vlerat MesatarjaEPrerjesMeCating, PrerjaM&ELarté EObjektitMeCating dhe
PrerjaM8EUIStEObjektitMeCating jané ekuivalente dhe marrin vlera t& njéjta.
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ATRIBUTET

[ Detyrueshme : PO ]

¥ MesatarjaEStrehésSéCatisé

-- Emri --
Mesatarja e strehés sé gatisé

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né njé nga strehat e gatisé.

-- Pérshkrimi --
Neé rast kur catia éshté simetrike, vlerat MesatarjaEStrehésSéCatiss, StrehaELartéECatisé dhe StrehaEUlStECatisé

jané ekuivalente dhe marrin vlera t& njéjta.

[ Detyrueshme : PO |

¥ MesatarjaTerrenit

-- Emri --
Mesatarja e terrenit

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né njé nga prerjet e objektit me terrenin.

-- Pérshkrimi --
Né rast sé ndértesa gjendet né terren té sheshté, vlerat MesatarjaT errenit, prerjaMeELarteEObjektitMeTerrenin
dhe PrerjaMéEUIStEObjektitMe Terrenin jané ekuivalente dhe marrin té njejtat vlera.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ NiveliHyrjes

-- Emri --
Niveli hyrjes

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né nivelin e hyrjes pér né objekt.

[ Detyrueshme : PO ]

v PikaMeéELarté

-- Emri --
Pika mé e larté

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né pikén mé té larté té ndértesés pérfshi oxhaqet apo instalime si antenat.
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ATRIBUTET

¥ PjesaEPoshtmeEKonstruksionit

-- Emri --
Pjesa e poshtme e konstruksionit

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né pjesén mé té poshtme t& pérdorshme t& konstruksionit.

-- Pérshkrimi --

Pjesa mé e poshtme e pérdorshme e konstruksionit &shté zakonisht kati mé 1 ulét nén toké.

¥ PjesaESipérmeEKonstruksionit

-- Emri --
Pjesa mé e sipérme e konstruksionit

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né nivelin mé t& larté t& konstruksionit.

-- Pérshkrimi --
Shembull: Kulmi i ¢atisé.

¥ PrerjaMEELartéEObjektitMeCating

-- Emri --
Prerja mé e larté e objektit me gating

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né prerjen mé té larté t& objektit me ¢ating.

¢ PrerjaMéELartéEObjektitMeT errenin

-- Emri --
Prerja mé e larté e objektit me terrenin

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né prerjen mé té larté t& objektit me terrenin.

[ Detyrueshme : PO ]

[ Detyrueshme : PO |

[ Detyrueshme : PO |

[ Detyrueshme : PO ]

[ Detyrueshme : PO ]
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ATRIBUTET

¢ PrerjaMEEUIGEObjektitMeT errenin

-- Emri --
Prerja mé e ulét e objektit me terrenin

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né prerjen mé t& ulét té objektit me terrenin.

[ Detyrueshme : PO ]

v PrerjaMEEUIGEOjektitMeCating

-- Emri --
Prerja mé e ulét e objektit me ¢ating

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né prerjen mé t& ulét t& objektit me ¢ating.

[ Detyrueshme : PO |

@ StrehaELartéECatisé

-- Emri --
Streha e larté e gatisé

-- Pérkufzimi --
Kuota e matur né strehén mé té larté té catisé.

[ Detyrueshme : PO |

v StrehaBUI&tECatisé

-- Emri --
Streha e ulét e ¢atisé

-- Pérkufizimi --
Kuota e matur né strehén mé t& ulét t& catisé.

[ Detyrueshme : PO |

3.1.3.1.16. VleraEStatusitT éLartésisé
-- Emri --
Vlera e statusit t& lartésisé

-- Pérkufizimi --
Vleré qé tregon metodén e pérdorur pér matjen e lartésisé.
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Tipi i elementit — codeList

ATRIBUTET

¥ EMatur

-- Emri --
E matur

-- Pérkufizimi --
Lartésia éshté matur.

[ Detyrueshme : PO ]

@ LlogariturMePéraférsi

-- Emri --
Llogaritur me péraférsi

-- Pérkufizimi --
Lartésia e llogaritur por jo matur.

-- Pérshkrimi --
Shembull: lartésia éshté llogaritur nga numri i kateve apo nga lartésia e ndértesave prang.

[ Detyrueshme : PO |
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3.13.2. KATALOGU-2D

Né disa raste gjeometria horizontale &shté e pérbéré nga disa pjesé. Né kété rast gjeometria do té konsiderohet e
kombinuar. Shembull i vlerés sé¢ kombinuar ilustrohet mé poshté:

PjeseNdertese A eshte matur nga njollae katit perdhe.

PjeseNdertese B eshte matur nga njolla e katit me te ulet
mbi toke.
Gjeometria e Nderteses eshte krijuar duke bashkuar
gjeometrite e A dhe B.

Referenca e gjeometrise horizontale te ndertese do te jete e

kombinuar.

Shembull i paragitjes 2D kur ndértesat kané mbivendosje:
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o

N& rastin e parg, njolla e njé ndértese t& ngritur mbi pilota paraqitet nga shumé sipérfage (ku secila pérfagéson njé
piloté né kéts rast).

N& rastin e paré, njolla e njé ndértese t& ngritur mbi pilota paraqitet nga shumé sipérfage (ku secila pérfagéson njé
piloté né kéts rast).

3.1.3.2.1. Ndértesé

-- Emri --
Ndértesé

-- Pérkufizimi —
Njé ndértesé éshté njé konstruksion i mbyllur mbi dhe/ose néntoké, i pérdorur ose destinuar pér strehimin e njerézve,

kafshéve apo sendeve ose pér prodhimin e mallrave ekonomike.

Tipi i elementit — featureType

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

4 Gjenaralizim from «featureType» Ndértesé to «featureT ype» Ndértesé

[ Detyrueshme : PO |

ATRIBUTET

¥ Gjeometria2D : Gjeometria2 DENdértesés

-- Emri --
Gjeometria 2D

-- Pérkufizimi --
Paraqitje gjeometrike 2D ose 2.5D e ndértesés.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Gjeometria mund t& keté paragitje t& shuméfishta (psh, me piké ose sipérfage).

[ Detyrueshme : PO |

3.1.3.2.2. PjeséNdértese

-- Emri --
Pjesé ndértese

-- Pérkufizimi --
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Pjesé ndértese quhet njé nén ndarje e ndértesés e cila mund t& konsiderohet si ndértesé mé vete.

-- Pérshkrimi --
Shénim 1: Njé pjesé ndértese éshté homogjene lidhur me aspektin fizik, funksional dhe kohor.

Shénim 2: Ndértesé dhe PjeséNdértese ndajné t& njéjtat grupe t& dhénash. Njé ndértesé mund té jeté e pérbéré nga
pjesé ndértese me lartési t& ndryshme mbi toké.

Tipi i elementit — featyreType

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

4= Gjenaralizim from «featureType» PjeséNdértese to «featureType» PjeséNdértese

ATRIBUTET

¢ Gjeometria2D : Gjeometria2DENdértesés
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Emri --
Gjeometria 2D

-- Pérkufizimi --
Paraqitje gjeometrike 2D ose 2.5D e ndértesés.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Gjeometria mund t& keté paragitje t& shuméfishta (psh, me piké ose sipérfage).

[ Detyrueshme : PO ]

3.1.33. KATALOGU-3D
Ndértesat dhe pjesét e ndértesave mund té paraqiten duke pérdorur njé nga katér nivelet e detajimit t& City GML:

a. NéLoDl, ndértesa dhe pjesét e ndértesés paragiten né ményré té pérgjithésuar népérmjet njé modeli bllok 1
cili mund t& arrihet duke ngritur né lartési njé poligon bazé horizontal. N& kété nivel paraqitje, nuk tregohet
forma e gatisé por vetém njé formé e pérgjithésuar e ndértesés.

b. Né LoD2, ndértesa dhe pjesét e ndértesés paraqiten népérmjet njé blloku t& pérgjithésuar, si né LoD1 dhe
kané gjithashtu njé formé catie prototip apo njé formé mbulese.

c. Né LoD3 dhe LoD4, ndértesa dhe pjesét e ndértesés paraqiten me formé t& detajuar ku faqet anésore
pérmbajné carje dhe elements t& tjeré fasade si dhe detaje t& gatisé me element? si papafingo apo oxhaqe.
Gjeometria e jashtme e LoD3 dhe LoD4 éshté e njé&jté. Né ndryshim nga LoD3, LoD4 jep detaje dhe t&
ndarjeve né interier.

Ky kategorizim paraqitjesh mundéson qé:
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a.  Témund t& pérdoret vetém nje lloj LoD pér & gjitha ndértesat né grupin e t& dhénave.
b. Témundté pérdoren LoD té ndryshme pér ndértesa t& ndryshme né grupin e t& dhénave.
c.  Témund té pérdoren LoD t& ndryshme pér t& njéjtat ndértesa.

Pérgjithésisht, né grupet e té dhénave ekzistuese pér ndértesa tipike dhe t& zakonshme pérdoren LoD1 dhe LoD2
ndérsa pér ndértesa té njé réndésie t& vecanté pérdoren LoD3 dhe LoD4.

Nivelet e detajimit sipas City GML:
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Né paraqitjen LoD éshté e nevojshme té dokumentohen vlerat ReferencaEGjeometrisé Vertikale3DSipér dhe
ReferencaEGjeometrisé Vertikale3DPoshté.

************ ReferencaEGjeometriseVertikale3DSiper

..... » ReferencaEGjeometriseVertikale3DPoshte

D ReferencaEGjeometriseHorizontale

3.1.3.3.1. Ndértesé

-- Emri --
Ndértesé

-- Pérkufizimi —
Njé ndértesa éshté njé konstruksion i mbyllur mbi dhe/ose néntoke, i pérdorur ose destinuar pér strehimin e njerézve,

kafshéve apo sendeve ose pér prodhimin e mallrave ekonomike.

Tipi i elementit — featureType

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

4= Gjenaralizim from «featureType» Ndértesé to «featureType» Ndértesé

ATRIBUTET

¢ Gjeometria2D : Gjeometria2 DENdértesés
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri --
Gjeometria 2D

-- Pérkufizimi --
Paraqitje gjeometrike 2D ose 2.5D e ndértesés.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Gjeometria mund t& keté paragitje té shuméfishta (psh, me piké ose sipérfage).

[ Detyrueshme : PO |
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ATRIBUTET

@ Gjeometria3DLoD1 : Gjeometria3DENdértesésLoD1
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Gjeometria 3D LoD1

-- Pérkufizimi --
Paraqitje gjeometrike 3D né nivel detajimi 1 (LoD1) e cila konsiston né njé paraqitje té pérgjithésuar t& kufirit t&
jashtém me sipérfage anésore vertikale dhe poligone me bazé horizontale.

[ Detyrueshme : PO ]

@ Gjeometria3DLoD2 : Gjeometria3DENdértesésLoD2
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Gjeometria 3D LoD2

-- Pérkufizimi --

Paraqitje gjeometrike 3D né nivel detajimi 2 (LoD2) e cila konsiston né njé paraqitje t& pérgjithésuar t& kufirit t&
jashtém me sipérfage anésore vertikale dhe njé formé ¢atie prototip ose mbulesé (nga lista e pércaktuar e formés
sé cative).

-- Pérshkrimi --

Shénim: Format prototip t& cative vijné nga njé listé e pércaktuar formash, né City GML; kjo listé éshté
ekuivalente me kod listén VleraELlojitT éCatisé né profilin 2DEZgjeruar.

[ Detyrueshme : PO |

3.1.3.3.2. PjeséNdértese

-- Emri --
Pjesé ndértese

-- Pérkufizimi --
Pjesé ndértese quhet njé nén ndarje e ndértesés e cila mund t& konsiderohet si ndértesé mé vete.

-- Pérshkrimi --
Shénim 1: Njé pjesé ndértese éshté homogjene lidhur me aspektin fizik, funksional dhe kohor.

Shénim 2: Ndértesé dhe PjeséNdértese ndajné t& njéjtat grupe t& dhénash. Njé ndértesé mund té jeté e pérbéré nga
pjesé ndértese me lartési t& ndryshme mbi toké.

Tipi i elementit — featureType
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OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

4= Gjenaralizim from «featureType» PjeséNdértese to «featureType» PjeséNdértese

ATRIBUTET

¥ Gjeometria2D : Gjeometria2 DENdértesés
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri --
Gjeometria 2D

-- Pérkufizimi --
Paraqitje gjeometrike 2D ose 2.5D e ndértesés.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Gjeometria mund t& keté paragitje t& shuméfishta (psh, me piké ose sipérfage).

[ Detyrueshme : PO |

¥ Gjeometria3DLoD1 : Gjeometria3DENdértesésLoD1
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Ndértesé

-- Pérkufizimi —
Njé ndértesé éshté njé konstruksion i mbyllur mbi dhe/ose néntoké, 1 pérdorur ose destinuar pér strehimin e njerézve,
kafshéve apo sendeve ose pér prodhimin e mallrave ekonomike.

[ Detyrueshme : PO ]

@ Gjeometria3DLoD2 : Gjeometria3DENdértesésLoD2
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Gjeometria 3D LoD2

-- Pérkufizimi --

Paraqitje gjeometrike 3D né nivel detajimi 2 (LoD2) e cila konsiston né njé paraqitje t& pérgjithésuar t& kufirit t&
jashtdm me sipérfage anésore vertikale dhe njé formé catie prototip ose mbulesé (nga lista e pércaktuar e formés
sé cative).

-- Pérshkrimi --
Shénim: Format prototip t& cative vijné nga njé listé e pércaktuar formash, né City GML; kjo listé éshté
ekuivalente me kod listén VleraELlojitT éCatisé né profilin 2DEZgjeruar.

[ Detyrueshme : PO ]
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ATRIBUTET

3.1.3.3.3. Gjeometria3DENdértesésLoD

-- Emri --
Gjeometria 3D e ndértesés LoD

-- Pérkufizimi --
Lloj e dhéne gé grupon gjeometring 3D t& ndértesés ose té pjesés sé ndértesés dhe informacionin metadata
bashkéngjitur késaj gjeometrie.
Tipi i elementit - dataTypes
INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

= Gjenaralizim from «dataType» Gjeometria3DENdértesésLoD2 to «dataType» Gjeometria3DENdértesésLoD

= Gjenaralizim from «dataType» Gjeometria3DENdértesésLoD1 to «dataType» Gjeometria3DENdértesésLoD

ATRIBUTET

¢ GjeometriaMultiSurface : Shumé-sipérfaqéshe
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Gjeometria multi-surface

-- Pérkufizimi --
Paraqitje e kufirit t& jashtém me ané t& Multi Surface, e cila né ndryshim nga paraqitja Solid - mund té mos jeté

topologjikisht e pastér. Né veganti, sipérfaqja e tokés mund té mungojé.

[ Detyrueshme : PO |

¢ GjeometriaSolid : Solid
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Gjeometria solid

-- Pérkufizimi --
Paraqitje e kufirit t& jashtém me ané t& Solid.

[ Detyrueshme : PO ]

6l|Faqe




image61.jpeg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR m

ATRIBUTET

¥ NdérprerjaMeT errenin : Linjé
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Ndérprerja me terrenin

-- Pérkufizimi --
Linjé ose multi-line ku objekti hapésinor (Ndértesé, PjeséNdértese) prek paragitjen e terrenit.

[ Detyrueshme : PO |

v SaktésiaELlogariturEGjeometriséHorizontale : Gjatési
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Saktésia e llogaritur e gjeometrisé horizontale

-- Pérkufizimi --

Saktésia absolute e llogaritur e vendndodhjes sé koordinatave (X,Y) té gjeometrisé sé ndértesés, né Sistemin Zyrtar
té Referencés Koordinative t& INSPIRE. Saktésia absolute e vendndodhjes éshté pércaktuar si vlera mesatare e
pasigurive t& vendndodhjeve pér njé grup vendndodhjesh ku pasigurité pércaktohen si distanca mes njé
vendndodhjeje té matur dhe asaj qé konsiderohet si vendndodhja pérkatése e vértets.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Kjo vleré mesatare mund té vijé nga matjet né njé popullsi homogjene ndértesash ose nga njé llogaritje
bazuar né njohurité mbi procesin e matjes dhe té saktésisé.

[ Detyrueshme : PO

v SaktésiaELlogariturEGjeometrisé Vertikale : Gjatési
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Saktésia e llogaritur e gjeometrisé vertikale

-- Pérkufizimi --

Saktésia absolute e llogaritur e vendndodhjes sé koordinatés Z té gjeometrisé sé ndértesés, né Sistemin Zyrtar t&
Referencés Koordinative t& INSPIRE. Saktésia absolute e vendndodhjes éshté pércaktuar si vlera mesatare e
pasigurive t& vendndodhjeve pér njé grup vendndodhjesh ku pasigurité pércaktohen si distanca mes njé
vendndodhjeje té matur dhe asaj qé konsiderohet si vendndodhja pérkatése e vértets.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Kjo vleré mesatare mund t& vijé nga matjet né njé popullsi homogjene ndértesash ose nga njé llogaritje
bazuar né njohurité mbi procesin e matjes dhe té saktésisé.

[ Detyrueshme : PO ]

# ReferencaEGjeometriséHorizontale3DPoshté : VleraEKuotésReferencé
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
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ATRIBUTET
Referenca e gjeometrisé vertikale 3D poshté

-- Pérkufizimi --
Niveli i lart8sisé té cilit i referohet lartésia e poshtme (vlera Z e poligonit horizontal t& poshtém).

-- Pérshkrimi --
Shembull: NivelilPérgjithshémIT errenit, niveliM&IUl&tIK onstruksionit.

[ Detyrueshme : PO |

3.1.3.3.4. Gjeometria3DENdértesésLoD1

-- Emri --
Gjeometria 3D e ndértesés LoD1

-- Pérkufizimi --
Lloj e dhéne gé grupon metadata specifike bashkéngjitur gjeometrisé 3D kur kéto mundésohen nga njé paragitje
LoD1.

Tipi i elementit - dataType

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

4= Gjenaralizim from «dataType» Gjeometria3DENdértesésLoD1 to «dataType» Gjeometria3DENdértesésLoD

ATRIBUTET

¥ ReferencaEGjeometrisé Horizontale : VleraEReferencésSéGjeometriséHorizontale
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Referenca e gjeometrisé horizontale

-- Pérkufizimi --
Element 1 botés reale 1 kapur nga koordinatat (X,Y) té gjeometrisé LoD1 té& Solid ose MultiSurface.

-- Pérshkrimi --

Shembull: njolla e ndértesés, kufiri i gatisé.
[ Detyrueshme : PO ]

¥ ReferencaEGjeometrisé Vertikale3DSipér : VleraEReferencésSéGjeometriséHorizontale
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Referenca e gjeometrisé vertikale 3D sipér
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ATRIBUTET
-- Pérkufizimi --
Niveli i lart8sisé té cilit i referohet lartésia e sipérme (vlera Z e poligonit horizontal t& sipérm).

-- Pérshkrimi --
Shembull: NivelilPérgjithshémICatisé, NiveliM&IUl&tI Catisé.

[ Detyrueshme : PO |

3.1.3.3.5. Gjeometria3DENdértesésLoD2

-- Emri --
Gjeometria 3D e ndértesés LoD2

-- Pérkufizimi --
Lloj e dhéne gé grupon metadata specifike bashkéngjitur gjeometrisé 3D kur kéto mundésohen nga njé paragitje
LoD2.

Tipi i elementit — datatype

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

4= Gjenaralizim from «dataType» Gjeometria3DENdértesésLoD2 to «dataType» Gjeometria3DENdértesésLoD

ATRIBUTET

# ReferencaEGjeometriséHorizontale : VleraEReferencésSéGjeometriséHorizontale
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Referenca e gjeometrisé horizontale

-- Pérkufizimi --
Element 1 kapur nga koordinatat (X,Y) té gjeometrisé LoD2 té Solid ose MultiSurface.

-- Pérshkrimi --
Shembull: njolla e ndértesés, kufiri i gatisé.

[ Detyrueshme : PO ]
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3.1.4. METADATA

3.1.4.1. ELEMENTET E METADATA-VE

N& tabelén ¢ méposhtme paraqiten kéto elementé:

= Kolona ¢ paré ofron njé referencé t& pjesés pérkatése né Rregulloren ¢ Metadatés, e cila pérmban

njé pérshkrim mé t& hollésishém.
= Kolona e dyt& specifikon emrin e Metadatés.
= Kolona e treté specifikon shuméllojshméring.
= Kolona ¢ katért specifikon gjendjen, sipas t& cilés elementi béhet i detyrueshém.

Pjesae

rregullores s& Elementi i Metadata-ve Shuméllojs | Gjendja

metadatave hméria

1.1 Titulli i burimit 1

1.2 Abstrakti 1 burimit 1

13 Llojii burimit 1

14 Lokalizuesi i burimit 0..% | I detyrueshém, nése njé URL &shté e
disponueshme pér t& pérftuar
informacione té tjera né burim, dhe/ose
shérbimeve t& aksesit.

1.5 Identifikuesi unik i burimit 2

17 Gjuha e burimit 0..* | E detyrueshme, nése burimi pérfshin
informacion né tekst.

2:1 Kategoria e temés 1%

3 Fjalé kyce 1.2

4.1 Kuti e kornizés gjeografike 1.3

5 Referenca kohore 13

6.1 Cikli i jetés 1

6.2 Rezolucioni hapésinor 0..% | I detyrueshém pér grupet e t& dhénave dhe
serive té tyre, nése mund té specifikohet
shkalla e barasvlershme me to ose njé
distancé.

7 Pérputhshméria 1,
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8.1 Kushtet pér aksesin dhe i
pérdorimin

82 Kufizimet e aksesit i
publik

9 Autoriteti pérgjegjés 1%

101 Pika e kontaktit t& metadata-ve 1.2

102 Data e metadata-ve 1

103 Gjuha e metadata-ve 1

3.1.4.2. ELEMENTET E METADATA-VE PER NDERVEPRUESHMERINE

Tabelat pérshkruajné elementét ¢ metadatave t& cilat pérmbajné informacionin € méposhtém:

= Kolona ¢ paré siguron njé referencé pér njé pérshkrim mé t& detajuar.

= Kolona e dyté specifikon emrin e elementit metadata.

= Kolona e treté specifikon shuméllojshméring.

= Kolona ¢ katért specifikon kushtet, nén t& cilat elementi i dhéng béhet i detyrueshem.

N& ményré specifike, metadatat pér temén “Ndértesat” jepen t& tabeluara mé poshté:

Spfﬂﬁklmj i Elementi I
dhénave pér Metadat Kushtet
Temén Ndértesat Hhacataxe
3141 Sistemi I?oordmatlv )
Referencé
Sistemi Referencé i I detyrueshém, n§se grupi 1te "dhénave. hapésmgre ose njé
3142 Pérkohshé nga tipet e vegorive té tij qé pérmban informacion t&
o vronshem pérkohshém g8 nuk i referohen kalendarit gregorian apo
CoordinatedUniversal Time.
3.1.43 Kodimi -
.. - I detyrueshém, né qofté se njé kodim me bazé jo XML
At Rearakteri {Rodimit éshté pérdorur qé té mos suportojé UTF-1
3145 Lloji i Pérfagésimit Metoda e pérdorur hapésinore paraqet informata
o Hapésinor gjeografike
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3.1.4.2.1.

SISTEMI KOORDINATIV REFERENCE

Emri I Elementit Metadata

Sistemi Koordinativ Referencé

Pérkufizimi

Pérshkrimi i Referencés t& Sistemeve Koordinativé té pérdorur né grupin e té
dhénave hapésinore

I50 19115 Numri dhe Emértimi

13. referenceSystemInfo

ISO/TS 19139 referenceSystemInfo
INSPIREI detyrueshém /i

Kushtézuar I detyrueshem
INSPIREShuméllojshméria 1

Llojii té dhénave (ISO 19115
no.)

186. MD_ReferenceSystem

Vlera e fushés

Pér t8 identifikuar sistemin referencé duhet té sigurohet
IdentifikuesiReferencéSistemit (RS Identifikues). SHENIM udhézime mé
specifike, né veganti né vlerat e paracaktuara pér plotésimin e atributeve té
IdentifikuesiReferencéSistemit duhet t& bihet dakord mes shteteve anétare gjaté
fazés sé zbatimit t& mbéshtetjes sé ndérveprimit.

Instruksionet e implementimit

Shembull

referenceSystemIdentifier: code: ETRS 89 codeSpace: INSPIRE RS registry

Shembull i kodimit XML

<gmd:reference SystemInfo>
<gmd:MD_ReferenceSystem>

<gmd:reference Systemldentifier>
<gmd:RS_Identifier>

<gmd:code>

<gco:CharacterString>ETRS89 </gco:CharacterString>
</gmd:code>

<gmd:codeSpace>

<gco:CharacterString>INSPIRE RS registry</gco:CharacterString>
</gmd:codeSpace>

</gmd:RS_Identifier>
</gmd:referenceSystemlIdentifier>
</fgmd:MD_ReferenceSystem>
</gmd:referenceSystemInfo>

Komente

31422

SISTEME KOORDINATIVE REFERENCE TE PERKOHSHEM

Emri i Elementit Metadata

Sistemi Referencé i Pérkohshém

Pérkufizimi

Pérshkrimi i sistemit referencé t& pérkohshém té pérdorur né setin e t& dhénave

Is0 19115 Numri dhe Emértimi

13. referenceSystemInfo

ISO/TS 19139

referenceSystémInfo

INSPIRE I detyrueshém /i
kushtézuar

I detyrueshém, nése grupi i t& dhénave hapésinore ose njé nga tipet e vecorive t&
tij q¢ pérmban informacion t& pérkohshém qé nuk i referohen kalendarit
Gregorian.

INSPIRE Shuméllojshméria

0.
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no.)

186. MD_ReferenceSystem

Vlera e fushés

Asnjé tip specifik nuk éshté pércaktuar né ISO 19.115 pér sistemet e referimit t&
pérkohshme. Késhtu, elementét gjenerik MD_ReferenceSystem dhe referencé
SystemIdentifier (RS _Identifier) do té ofrohen.

Instruksionet e implementimit

Shembull

referenceSystemIdentifier:
code: GregorianCalendar
codeSpace: INSPIRE RS registry

Shembull i kodimit XML

<gmd:reference SystemInfo>
<gmd:MD_ReferenceSystem>
<gmd:reference SystemIdentifier>
<gmd:RS_Identifier>

<gmd:code>
<gco:CharacterString>GregorianCalendar
</gco:CharacterString™>
</gmd:code>

<gmd:codeSpace>

< gco:CharacterString=INSPIRE RS
Registry </gco:CharacterString>
</gmd:codeSpace>
</gmd:RS_Identifier>
</gmdreference SystemIdentifier>
</gmd:MD_ReferenceSystém=>
</gmd:reference SystemInfo>

Komente

3.1423. KODIMI

Emri i Elementit té
Metadatave

Kodimi

Pérkufizimi

Pérshkrimi 1 konstruktit t& gjuhés kompjuterike qé specifikon pérfagésimin e
objekteve t& t& dhénave né njé rekord, fotografi, mesazh, pajisje ruajtje ose né
kanalin e transmetimit

I50 19115 Numri dhe Emértimi

271. distributionFormat

ISO/TS 19139

distributionInfo/MD_Distribution/distributionFormat

INSPIRE I detyrueshém /i .
Cushiz i I detyrueshém,
INSPIRE Shuméllojshméria Logg™

Llojii té dhénave (ISO 19115
no.)

284. MD_Format

Vlera e fushés

Vlerat e pronés (emri, version, specifikim) e specifikuar né nenin 5, do t&
pérdoret pér t& dokumentuar pérzgjedhjen dhe alternativat e kodimit.

Instruksionet e implementimit

Shembull

Emri: <Emri i skemés sé aplikuar> GML skemé aplikimi version: specifikim
version 3.1rc1: D2.8.1.8 Data Specifikimet pér Ndértesat - Udhézime teknike
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Shembull i kodimit XML

<gmd:MD_Format>

<gmd:name>
<gco:CharacterString>SomeApplicationSchema GML
application schema</gco:CharacterString™>
</gmd:name>

<gmd:version>

<gco:CharacterString>3. 1rc1 </gco: CharacterString™>
</gmd:version>

<gmd:specification>

<gco:CharacterString>D2.8.1.8 Data Specification on Hydrography — Technical
Guidelines</gco:CharacterString>
</gmd:specification>

</gmd:MD Format>

Komente

3.1.4.2.4. KARAKTERET E KODIMIT

Emri i Elementit te Metadatave

Karakteret e Kodimit

Pérkufizimi

Karakteri I kodimit pérdoret né setin e t& dhénave.

Is0 19115 Numri dhe Emértimi

ISO/TS 19139

INSPIRE i detyrueshém /i
kushtézuar

I detyrueshém, n& qofté se njé kodim i pérdorur nuk éshté i bazuar né UTF-8.

INSPIRE Shuméllojshméria

Llojii té dhénave (ISO 19115
no.)

Vlera e fushés

Instruksionet e implementimit

Shembull

Shembull i kodimit XML

<gmd:characterSet>

<gmd:MD_CharacterSetCode

codeListValue="885%art2"
codeList="http://standards.iso.org/ittf/Publicly AvailableStandards/T
SO_19139 Schemas/reOrigjinas/Codelist/ ML,_gmxCodelists.xml#
CharacterSetCode">8859-2</gmd:MD_CharacterSetCode>
</gmd:characterSet>

Komente
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BAZS

LLOJI I PERFAQESIMIT HAPESINOR

Emri i Elementit té
Metadatave

Lloji i Pérfaqgésimit Hapésinor

Pérkufizimi

Metodat e pérdorura hapésinore paraqesin informata gjeografike

Is0 19115 Numri dhe
Emértimi

37. spatialRepresentationT ype

ISO/TS 19139

INSPIRE i detyrueshém /i
kushtézuar

I detyrueshém

INSPIRE Shuméllojshméria

L™

Llojii té dhénave (ISO 19115
no.)

B.5.26 MD_SpatialRepresentationT ypeCode

Vlera e fushés

Instruksionet e implementimit

I vlerave té& pérfshiré né listén e koduar ng ISO 19115 (vektor, rrjet, textTable,
TIN, stereoModel, video), vetém vektor, rrjet dhe TIN duhet t& pérdoret.
SHENIM vlerat Lista kodi shtesé mund té pércaktohet bazuar né reagimet nga
zbatimi

Shembull

Shembull i kodimit XML

Komente
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3.1.5. SISTEMI REFERENCE, NJESITE E MATJES DHE RRIETAT GJEOGRAFIKE

SISTEMET STANDARDE TE REFERIMIT, NJESITE E MATJEVE DHE RRIETET

Sistemi referencé, njésité e matjeve dhe sistemet e rrjeteve gjeografike té pérfshira né kété nén-seksion jang
standardet q& do té pérdoren pér t& gjitha grupet e té dhénave INSPIRE, pérve¢ kur ka pérjashtime specifike té temés
dhe/ose kérkesa té tjera t& pércaktuara né seksionin 6.2.

A. KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE E SHQIPERISE

Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare qé do t& pérdoret né Republikén e Shqipérisé do t& quhet:

“Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare 2010” ose shkurt (KRGISH-2010 — kodi EPSG: 6870 1), ku “2010” &shté
indeksi gé lidhet me “epokén” né té cilén jané pércaktuar koordinatat e pikave gjeodezike té monumentalizuara né
territorin e Republikés sé Shqipérisé. KRGISH-2010 do & pércaktohet duke u mbéshtetur né Kornizén Referuese
Gjeodezike Europiane. KRGISH-2010 do té pérdoret né té gjitha aplikacionet gé lidhen me pérdorimin e
koordinatave né territorin e vendit. Lidhja midis KRGISH-2010 dhe sistemeve t& tjera t& pérdorura né vendin tongé
do té béhet duke pérdorur parametrat e transformimit té llogaritura pér ¢do rast.

KRGISH-2010 pérfshin:

a) parametrat gjeodeziké bazé té pércaktuar né Sistemin Referues Gjeodezik 1980 (GRS-80) si mé poshté:
- Rrezja e ekuatorit té tokés: a = 6 378 137m;
- Konstantja gravitacionale gjeocentrike e tokés duke pérfshiré edhe atmosferén: GM =3 986 005 x 10 m®s’
2.
- TFaktori dinamik i figurés sé tokés pa pérfshiré baticén e géndrueshme: J2 =108 263 x 10,
- Kétij faktori i korrespondon shtypja né pole: 1/f = 298.257222100882711;
- Shpejtésia kéndore e rrotullimit té tokés: o =7 292115.0 x 10!'rad sek!

b) sistemin koordinativ gjeodezik ETRS 89,

c) sistemin e lartésive qé realizohet népérmjet reperave té rrjetit shtetéror t& nivelimit t& pérfshiré né Rrjetin
Unik Europian t& Nivelacionit (UELN) dhe té pércaktuara né Sistemin Referues Vertikal Europian (EVRS)
me ndihmén e t& dhénave pér forcén e réndesés t& unifikuara né sistemin International Gravity
Standardization Network 1971 (IGSN 1971).

d) sistemin e koordinatave né plan, i cili mundésohet nga dy projeksione hartografike:
- Projeksioni Térthor Zonal i Merkatorit (TMzn) pér harta né shkallé mé t& madhe se 1:500.000 me parametrat
e meposhtme:

o  Elipsoidi referencé: GRS80

e  Meridiani fillestar: Grinuig

s Meridiani gendror (MQ): 200

e  Shkalla e shformimit né meridianin gendror (ko): 1

s Fallco e lindjes: 500 000 m
e Fallco e veriut: Om

! Shiko Aneks 4.3
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- Projeksioni Konik Konform i Lambertit (LCC) pér harta né shkallg 1:500 000 dhe mé té vogla.

B. SISTEMET KOORDINATIVE REFERENCE SIPAS INSPIRE

1.2 Datumi

Datumi pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale

Pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale dhe komponentja horizontale e
sistemeve koordinative referencé té kombinuara t& pérdorura pér t& béré té disponueshme grupin e t& dhénave
hapésinore, si datum do té jeté datumi i Sistemit Referencé Tokésor Europian 1989 (ETRS89) né zona brenda
kufijve gjeografik t& tij, ose datumi i Sistemit Referencé Tokésor Ndérkombétar (ITRS) ose sisteme koordinative
referencé gjeodezike té tjera té pérputhura me ITRS, né zona gé ndodhen jashté kufijve gjeografik t&¢ ETRS89. Té
pérputhura me ITRS do té thoté qé pérkufizimi i sistemit bazohet né pérkufizimin e ITRS dhe ka njé marrédhénie
t& miré-dokumentuar mes dy sistemeve, sipas EN ISO 19111,

1.3 Sistemet koordinative referencé

Sistemet koordinative referencé
Grupet e té& dhénave hapésinore do té béhen t& disponueshme duke pérdorur t& paktén njé prej sistemeve
koordinatave referencé té caktuara né seksionet 1.3.1, 1.3.2 dhe 1.3.3, pérve¢ kur qéndron njéri prej kushteve t&
caktuara né seksionin 1.3.4.
1.3.1 Sistemet koordinative referencé tre-dimensionale
- Koordinatat karteziane tre-dimensionale bazohen né njé datum t& caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin
parametrat e elipsoidit GRS80 (Sistemi Referencé Gjeodezik 1980).
- Koordinatat gjeodezike tre-dimensionale (gjerésia, gjatésia dhe lartésia elipsoidike) bazohen né njé datum
té caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80.
1.3.2 Sistemet koordinative referencé dy-dimensionale
- Koordinatat gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia dhe gjatésia) bazohen né njé datum té caktuar né
seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80.
- Koordinatat né plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LAEA (Lambert
Azimuthal Equal Area) pér analiza hapésinore dhe raportime, ku duhet té pasqyrohen sipérfaqet e vérteta.
- Koordinatat né plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LCC (Lambert
Conformal Conic) pér hartografime konforme né territorin e Europés né shkallé té barabarta ose mé t&
vogla se 1:500 000.
- Koordinatat né plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion TM (Transverse
Mercator) pér hartografime konforme né territorin e Europés né shkallé t& barabarta ose mé t& médha se
1:500 000.
1.3.3 Sistemet koordinative referencé t&¢ kombinuara
1. Pér komponenten horizontale t& sistemit koordinativ referencé t& kombinuar, njé prej sistemeve koordinative
referencé t& caktuara né seksionin 1.3.2 do té pérdoret.
2. Pér komponenten vertikale, do t& pérdoret njé prej sistemeve koordinative referencé t& méposhtme:
- Pér komponenten vertikale né sipérfagen tokésore, do t& pérdoret Sistemi Referencé Vertikal Europian
(EVRS) pér té shprehur lartésité e lidhura me gravitetin brenda kufijve gjeografik t& kétij sistemi. Né zona
té cilat ndodhen jashté kufijve gjeografik t& EVRS, do té pérdoren sisteme referencé vertikale té tjera t&
lidhura me fushén e gravitetit tokésor pér t& shprehur lartésité e lidhura me gravitetin.
- Pér komponenten vertikale né atmosferén e liré, presioni barometrik 1 konvertuar né lartési duke pérdour
IS0 2533:1975 Atmosferén Standarde Ndérkombétare, ose do té pérdoren sisteme referencé té tjera lineare

T2|Faqe




image72.jpeg
TETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPE

ose parametrike. Aty ku jané pérdorur sisteme referencé parametrike té tjera, ato do té pérshkruhen né njé
referencé t& kuptueshme duke pérdorur EN ISO 19111-2:2012.
- Pér komponenten vertikale né zonat detare ku ka njé rang té ndjeshém batice (ujéra baticor), si sipérfage
referencé do té pérdoret Batica mé e ulét Astronomike (LAT).
- Pérkomponenten vertikale né zonat detare ku nuk ka njé rang t& ndjeshém batice, né oqeanet e hapura dhe
efektivisht né ujéra mé té thella se 200 metra, si sipérfaqe referencé do té pérdoret niveli mesatar i detit
(MSL) ose njé nivel referencé 1 miré-pércaktuar i afért me MSL.
1.3.3  Sistemet koordinative referencé té tjera
Si pérjashtime, ku mund té pérdoren sisteme referencé té tjera nga ato té listuara né 1.3.1, 1.3.2 ose 1.3.3, jané:
1. Sisteme koordinative referencé & tjera mund t& caktohen pér temat e t& dhénave hapésinore specifike né
kété Aneks.
2. Pér zonat (regjionet) q¢ ndodhen jashté kontinentit t& Europés, Shtetet Anétare (MS) mund t& pércaktojné
sisteme koordinative referencé t& pérshtatshme.
Kodet gjeodezike dhe parametrat e nevojshém pér pérshkrimin e kétyre sistemeve koordinative referencé dhe té
cilat lejojné veprimet e konvertimit dhe transformimit duhet t& dokumentohen dhe duhet té krijohet njé identifikues,
sipas ENISO 19111 dhe ISO 19127.

1.4 Paraqitja

Sistemet koordinative referencé té pérdorura né shérbimin e shikimit t€ rrjetit

Pér shfagjen e grupeve té t& dhénave hapésinore népérmjet shérbimit té shikimit té rrjetit si¢ specifikohet né
rregulloren nr. 976/2009, sé paku sistemi koordinativ referencé pér koordinatat gjeodezike dy-dimensionale
(gjerésia, gjatésia) do té jens t& disponueshme.

1.5 Identifikuesit pér sistemet koordinative referencé

Identifikuesit e sistemeve koordinative referencé

1. Parametrat dhe identifikuesit e sistemit koordinativ referencé do t& menaxhohen né njé ose disa regjistra té
pérbashkét pér sistemet koordinative referencé.

2. Vetém identifikuesit q¢ pérmban njé regjistér 1 pérbashkét do té pérdoren pér referimin tek sistemet
koordinative referencé té listuara né kété seksion.

3. Identifikuesit e listuar né tabelén 2 do t& pérdoren pér referimin tek sistemet koordinative referencé té pérdorura
né njé grup t& dhénash.

Kéto udhézues teknike propozojné pérdorimin e http URI-t& té ofruara nga Open Geospatial Consortium si identifikues
té sistemit koordinativ referencé (shiko identifikuesit pér CRS-té standard mé poshté). Kéto jang t& bazuara dhe t&
drejtojng tek pérkufizimi né regjistrin e parametrave gjeodezik EPSG (http://www.epsg-registry.org/).

Shénim: Identifikuesit e CRS mund té pérdoren prsh né:

- Kodimin e t& dhénave,
- Metadatat e grupeve dhe shérbimeve té t& dhénave, dhe
- Kérkesat pér shérbimet e rrjetit t& INSPIRE.
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Tabela 2. http URI-t& pér referencé sistemet koordinative standardé:

Sistemi koordinativ referencé Shkurtimi Identifikuesi http URI
: . ’ http://www.epsg-

Korniza Referuese Gjeodezike ;

P : KRGJSH._2010 registry.org/export.htm?gmi=urn:ogc: def:crs
Shqiptare. ETRS89/ Abania 2010 EPSG-:6870
Kartezian 3D né ETRS89 ETRS89-XYZ http://www.opengis.net/deficrs/EPSG/0/4936
gjl:ggznke 3D g ETRS89 mbi ETRS89-GRS80h http:// www.opengis.net/deficrs/EPSG/0/4937
gﬁgggmke ZDneEIRSSImEL | prposo arsso hitp:// www.opengis.net/deflcrs/EPSG/0/4258
PRSRLARADTIE IR | ermssmr sk http:// www.opengisnet/deflcrs/EPSG/0/3035
mbi GRS80
Projeksion LCC 2D né ETRS89 . ;
i GRSSO ETRS89-LCC http:// www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3034
Projeksion TM 2D né ETRS89 mbi
GRS80, zona 34N (18°W deri ETRS89-TM34N http:// www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3046
24°W)
Lartési né EVRS EVRS http:// www.opengis.net/deflcrs/EPSG/0/5730
3D té kombinuara: Gjeodezike 2D
né ETRS89 mbi GRS80, dhe ETRS89-GRS80-EVRS http.:// www.opengis.net/deflcrs/EPSG/0/7409
lartésité EVRS

C. SISTEMET REFERENCE TE PERKOHSHEM

Sistemet Referencé té pérkohshém

1. Sistemi referencé standard i pérkohshém ireferuar tek pika 5 e pjesés B t& Aneksit tek Rregullorja e Komisionit
(EC) nr. 1205/2008 () do t& pérdoret, pérveg rastit kur jané caktuar sisteme koordinative referencé té
pérkohshme t& tjera pér tema té té dhénave hapésinore specifike né Aneksin II.

Shénim 1: Pika 5 e pjesés B e Aneksit te Rregullores sé¢ Komisionit (EC) nr. 1205/2008 (IR-té e metadatave t&
INSPIRE) thekson gé sistemi referencé standard do té jeté kalendari Gregorian, me datat e shprehura né pérputhje me
ISO 8601.

Shénim 2: ISO 8601 Element t e t¢ dhénave dhe formatet e shkémbimit — Shkémbimi i informacionit — Pasqyrimi i
datés dhe orés éshté njé standard ndérkombétar & mbulon shkémbimin e t& dhénave té lidhura datén dhe orén. Qéllimi
1 kétyj standardi &shté qé té sigurojé njé metods té qarté dhe t& miré-pércaktuar pér pasqyrimin e datés dhe orés, né
ményré qé¢ t& shmangen keqinterpretimet e pasqyrimeve numerike t& datés dhe orés, vecanérisht kur t& dhénat
transmetohen ndérmjet shteteve me konventa t& ndryshme pér shkrimin numerik té datés dhe orés. Standardi organizon
té dhénat né ményré q& termi mé i madh i pérkohshém (viti) shfaqet fillimisht né t& dhéna varg dhe vazhdon deri te
termi mé 1 vogél (sekondi). Ajo gjithashtu ofron njé metodé t& standardizuar pér komunikimin informacionit t& bazuar
né kohé ndérmjet zonave kohore duke duke 1 dhéné njé spostim t& Kohés Universale t& Koordinuar (UTC).

Shembull: 1997 (viti 1997); 1997-07-16 (16 Korrik 1997); 1997-07-16T 19:20:30+01:00 (16 Korrik 1997, 19°¢ 20min
30°%k zona kohore UTC+1).
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D. NJESITE E MATJEVE

Kérkesa dhe rregulla té tjera
2. Té gyitha vlerat e matjeve duhet t& shprehen népérmjet njésive SI ose jo-SI t& pranuara pér pérdorim me
Sistemin Ndérkombétar té Njésive, pérvec kur specifikohet ndryshe pér tema apo tipe specifike té t& dhénave
hapésinore.

75|Faqe




image75.jpeg
AUTORITETI SHT

TEROR PER INFORMACIONIN ¢

HJEOHAPE

3.1.6. CILESIAE TE DHENAVE

Ky kapitull pérfshin njé pérshkrim mbi cilésiné e t& dhénave té elementéve dhe nén elementéve si dhe cilésing e
matjes sé t& dhénave, q& duhen pérdorur pér té vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e t& dhénave pér data setet qé
lidhen me té dhénat hapésinore té temés Ndértesat.

Kérkesé

Saktésia e materialeve hartografike, té cilat lidhen me ftipologjiné e temés Parcelat Kadastrale, duhet té
plotésojné saktésiné ekzistuese té krijimit té kétyre materialeve, deri né momentin e krijimit dhe pércaktimit ¢
saktésisé sé Hartés pér Kadastrén Multifunksionale. Ndérsa harta bazé pér elementét e rinj qé do krijohen, do
té jeté produkti hartografik qé do té krijohet nga projekti i Fotografimit Ajror i vitit 2015.

Cilésia e t& dhénave t& elementéve, nén-elementéve dhe matjeve duhet t& pérdoret pér té:

- Specifikuar kérkesat apo rekomandimet lidhur me cilésing e t& dhénave té rezultateve. Qéllime té
aplikueshme pér data setet qé lidhen me t& dhénat hapésinore pér temén Ndértesat.

- Vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e elmenentéve té metadatave té t& dhénave té dataseteve.

Né tabelén e méposhtme paragiten té gjithé kérkesat pér cilésiné e t& dhénave té elementéve dhe nén elementéve &
pérmenden né kété standard. Informacioni 1 cilésisé sé t& dhénave vlerésohet né nivelin e objekteve hapésinore, llojet

e objekteve hapésinore, setet e té dhénave dhe serité e seteve.

Rekomandim:
Ku ¢shte e pamundur pér té shprehur vierésimin e njé elementi & cilésisé sé t¢ dhénave né ményré sasiore,

vierésimi i elementit duhet té shprehet me njé deklaraté tekstuale si rezultat pérshkrues i cilesisé sé té dhénave.

3.1.6.1. KOMPLETUAR — KOMISIONL (COMPLETENESS — COMMISSION)

Rekomandim:
Komisioni duhet té vlerésohet dhe té dokumentohet duke pérdorur normeén e artikujve té tepért t¢ pércaktuara né

tabelat e méposhtme.
Emri Norma e artikujve t€ tepért
Emri alternativ -
Cilésia e t& dhénave t& elementéve Kompletuar
Cilésia e t& dhénave té nén-elementéve Komision
Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore Shkalla e gabimit
Pérkufizim Numri i artikujve té tepérta né setet e t& dhénave né lidhje me
numrin e artikujve qé duhet & ishin t& pranishém.
Pérshkrim -
Fusha vlerésimit Setet e t& dhénave.
Fusha raportimit Setet e t& dhénave.
Parametér -
Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave Real, pérgindje, raport
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Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Vleré e vetme

Burimi referencé

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull 2% (Setiité dhénave ka 2% pjesé ndértese mé shumé se
modeli I pérgjithshdm)
Masa identifikuese 3 (ISO/DIS 19157-2012)

3.1.62. KOMPLETUAR - PERJASHTIMI. (COMPLETENESS — OMISSION)

Rekomandim:

Perjashtimi duhet té vierésohet dhe té dokumentohet duke pérdorur normén e artikujve té tepért té pércaktuara

né tabelat e méposhtme.

Emri Norma e artikujve té tepért
Emri alternativ -

Cilésia e t& dhénave té elementéve Kompletuar

Cilésia e t& dhénave t& nén-elementéve Pérjashtimi

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore Shkalla e gabimit

Pérkufizim

Numri 1 artikujve t& hequr né setet e t& dhénave né lidhje me
numrin e artikujve qé duhet t8 ishin t8 pranishém.

Pérshkrim -

Fusha vlerésimit Setet e t& dhénave.
Fusha raportimit Setet e t& dhénave.
Parametér

Cilésia e t& dhénave t&8 llojeve té vlerave

Real, pérgindje, raport

Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Vlere e vetme

Burimi referencé

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

0,0189;98,11% ; 11:582

Masa identifikuese

5% (Setiité dhénave ka 5% pjesé ndértese mé pak se modeli I
pérgjithshém)

3.1.63. SAKTESIA E POZICIONIMIT — SAKTESIA ABSOLUTE APO E JASHTME. (ABSOLUTE OR

EXTERNAL ACCURACY)

Rekomandim:

Saktesia absolute ose e jashtme duhet té vierésohet dhe dokumentohet duke pérdorur (Emértimin e matjes, nga
ISO/DIS 19157) si¢ specifikohet né tabelat mé poshté.

Emri

Gabimi mesatar kuadratik njési né planimetri

Emri alternativ

RMSEP

Cilésia e t& dhénave t8 elementéve

Saktésia e pozicionimit.

Cilésia e t& dhénave t& nén-elementéve

Saktésia e jashtme apo absolute.

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Jo e aplikueshme

Pérkufizim

Rrezja e rrethit nga pika e dhéng, né té cilén vlera e vérteté
shmanget me probabilitet P
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Pérshkrim

Vlera e vérteté e koordinatave té matura X dhe Z jané t&
njohura si x¢ sdhe ye.

"
1
G= |2 Comi =2 + G = 3002
i=1

RMSEP = ¢

Fusha vlerésimit

Setiité dhénave.

Fusha raportimit

Setiité dhénave.

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Matje

Cilésia e t&¢ dhénave t& strukturés sé vlerave

Vleré e vetme

Burimi referencé

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese

47 (ISO/DIS 19157-2012)

Rekomandim:

Saktesia absolute ose e jashtme e komponentit vertikal té tipologjisé, duhet té vierésohet dhe t¢ dokumentohet

duke pérdorur gabimin mesatar kuadratik sipas specifikimeve né tabelén méposhté.

Emri

Gabimi mesatar kuadratik

Emri alternativ

RMSE

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Saktésia e pozicionimit.

Cilésia e t& dhénave t& nén-elementéve

Saktésia e jashtme apo absolute.

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Jo e aplikueshme

Pérkufizim

Devijimi standard, ku vlera e vérteté nuk &shté pércaktuar nga
matjet por si apriori.

Pérshkrim

Vlera e vérteté e koordinatés Z té e matur, e njohur si z. Nga
ky pércaktim

RMSE = o,

Fusha vlerésimit

SetiI t& dhénave

Fusha raportimit

SetiI t& dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Matje

Cilésia e t& dhénave t& strukturds sé vlerave

Vleré e vetme

Burimi reference

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese

47 (ISO/DIS 19157-2012)
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3.1.64. PERDORIMI. (USABILITY)

Rekomandim:

Pérdorimi duhet té vierésohet dhe té dokumentohet duke pérdorur ‘Llogaritje té popullimit té rastit, Vierésimi i

vulnerabilitetit t¢ pérdorimit té rastit konform’ sipas specifikimeve né tabelén méposhte.

Shénim: Ky rekomandim aplikohet né té& gjithé setet e t& dhénave gé jané té lidhura me temén “Ndértesat”, ¢farédo

profili qé té pérdoret.

Emri

Llogaritje e popullimit té rastit

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave té elementéve

Elementi pérdorues

Cilésia e t¢ dhénave t& nén-elementéve

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Treguesi I korrektésisé.

Pérkufizim

Tregues qé t& gjithé kérkesat pér llogaritjen e popullimit jané
pérmbushur.

Pérshkrim -
Fusha vlerésimit Setet e t& dhénave
Fusha raportimit Setet e t& dhénave
Parametér -

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Boolean (e vérteté nése R1 dhe RS jané pérmbushur)

Cilésia e t& dhénave t8 strukturéds sé vlerave

Vleré e vetme.

Burimi referencé

Shembull

Masa identifikuese

Emri

Vlerésimi i vulnerabilitetit t€ pérdorimit té rastit konform

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave té elementéve

Elementi pérdorues

Cilésia e t& dhénave t& nén-elementéve

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Treguesi I korrektésisé.

Pérkufizim

Tregues qé t& gjithé kérkesat pér vlerésimi i vulnerabilitetit t&
pérdorimit t& rastit konform jané pérmbushur.

Pérshkrim -

Fusha vlerésimit Setet e t& dhénave
Fusha raportimit Setet e t& dhénave
Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

A (nése R1 dhe R5 jané pérmbushur)
B (nése R1 dhe R4 jané pérmbushur)

Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Vleré e vetme.

Burimi referencé

Shembull

Masa identifikuese

79|Faqe





image79.jpeg
4. ANEKSE

4.1. KATALOGUI TIPOLOGIISE
Nr Emri I elementit Anglisht
BASE
3.1.3.1.1 | AbstractConstuction
3.13.1.2  AbstractBuilding
3.13.1.3 | Building
3.13.1.4  BuildingPart
3.13.1.5  BuildingGeometry2D
3.13.1.6 | Elevation
3.1.3.1.7 | DateOfEvent
3.13.1.8  HeighAboveGround
3.13.1.9 | CurrentUse
3.1.3.1.10 = ExternalReference
313111 ConditionOfConstructionV

alue
3.1.3.1.12 | CurrentUseValue
313113 Ecoerlvz;réﬁlGeometryRefere
3.13.1.14 = BuildingNatureValue
3.1.3.1.15 | ElevationReferenceValue
3.13.1.16 = HightStatusValue

NDERTESAT - 2D

3.13.2.1 | Building

3.1.3.22 | BuildingPart
NDERTESAT - 3D

3.1.3.3.1 | Building

3.13.32  BuildingPart

3.1.3.33 | BildingGeometry3DLoD
31334  BildingGeometry3DLoD1
3.1.3.3.5 | BildingGeometry3DLoD2
ANEKSE

A GeographicalName

B Identifier

EmriI elementit Shqip

KonstruksionAbstrakt
Ndértesé Abstrakte

Ndértesé

PjeséNdértese
Gjeometria2DENdértesés
Lartésia

DataENgjarjes
LartésiaMbiTokeé
PérdorimiAktual

ReferencéEJashtme

VleraEGjendjesSéKonstruk
sionit
VleraEPérdorimitAktual

VleraEReferencésSéGjeom
etris¢Horizontale

VleraENatyrésSéNdértesés
VleraEKuotésReferencé

VleraEStatusitTéLartésisé

Ndértesé
PjeséNdértese

Ndértesé

PjeséNdértese
Gjeometria3DENdértesésL
oD
Gjeometria3DENdértesésL
oD1
Gjeometria3DENdértesésL
oD2

EmertimetGjeografike

Identifikues

Package

Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base
Building Base

Building2D
Building2D

Building3D
Building3D
Building3D
Building3D

Building3D

GeographicalName

Generic Conceptual
Model

Stereotypes

«feature Type»
«feature Type»
«feature Type»
«feature Type»
«dataType»
«dataType»
«dataType»
«dataType»
«dataType»
«dataType»
«codelist»
«codelist»
«codelist»
«codelist»
«codelist»

«codelist»

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«codelist»
«codelist»

«codelist»

«feature Type»
imported
«dataType»
imported
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4.2. TE DHENAT E IMPORTUARA

A.  Kodi i shtetit — (CountryCode) - Kodlisté

Kodilshtetit
Pérkufizim Kodi i shtetit dy-karakteresh sipas udhézuesve Ndérinstitucional t& botuar nga Zyra
e Publikimeve té Bashkimit Europian.
Paketa Base Type 5
Referenca INSPIRE Generic Conceptual Model, version 3.4 [DS-D2.5]
Pérshkrim Shqiperia — Kodi i shtetit = AL

B.  Emértimet Gjeografike — (GeographicalName) - FeatureType

EmértimetGjeografike
Pérkufizim Emértimi i sakté i vendosur njé elementi né realitet.
Paketa Geographical Names
Referenca INSPIRE Data specification on Geographical Names [DS-D2.8.1.3]
Pérshkrim -

C.  Identifikues — (Identifier) - DataType

Kodilshtetit
Pérkufizim Njé objekt identifikues 1 jashtém é&shté njé identifikues unik 1 objektit t& publikuar
nga organi pérgjegjés, té cilat mund té pérdoren nga aplikacionet e jashtme t&
referimit t& objektit hapésinor.
Paketa Base Type
Referenca INSPIRE Generic Conceptual Model, version 3.4 [DS-D2.5]
Pérshkrim -

D.  Zonat detare— (seaarca) — kodlisté

ZonatDetare
Pérkufizim Njé zoné e detit e pércaktuar né bazé t& karakteristikave té tij fizike dhe kimike.
Paketa Sea Regions
Referenca INSPIRE Data specification on Sea Regions [DS-D2.8.1I1.16]
Pérshkrim -

E.  Vija Bregdetare — (Shoreline) — Kodlisté

ZonatDetare
Pérkufizim Cdo kufi ndérmjet sipérfaqes sé tokés dhe detit.
Paketa Sea Regions
Referenca INSPIRE Data specification on Sea Regions [DS-D2.8.1I1.16]
Pérshkrim -
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43.  KODI EPSG PER KRGJSH 2010

g, iematonal Aesoctation of Detailed Report on Projected
di _t % ~Ofland Gas Producers .
£ ¥ 1 .
g P C‘}}’c\} EPSG geodetic parameters Coordinate Reference Syste
\\\\:__.,—y data set version  8.5.4 Search Criteria: 6870
&1 Code: 6870 Name: ETRS89 / Albania 2010
Albania alternative identifier: KRGISH-2010
Base GeogCRS: ETRSS9 CS aves:
Geodetic Datum: European Terrestrial Reference System 1989 Order  Axis Name Abbr Axis Units Orientation
Ellipsoid: GRS 1980 1 Northing X metre north
2 Easting Y metre cast
CS remarks: Used in projected and engincering coordinate reference systems.
Semi-major axis (a) = 6378137 metre

Map Projection:  Albania 2010
Prajection Method: Transverse Mercator

Inverse flattening (1) = 298.257222101

Prime Meridian: Greenwich

Datum origin. Fixed to the stable part of the Eurasian continental plate and Larameter Value Lot of Meusure
consistent with ITRS at the epoch 1989.0. Latitude of natural origin o= o 0" N

Datum remarks: The distinction in usage between ETRFS9 and ETRSE9 is Longitude of natural origin 20° 0 0" E
confused: although in principle conc cptually different in Scale factor at natural origin 1 unity
practice both arc used for the realisation. Pl witiitg 500000

CRS scope: Large and medium scale topographic mapping. cadastral False northing 0 metre
and engincening survey.

CRS remarks. Planimetric component of Albanian Geodetic Reference Framework

(KRGISH) 2010.

Projection remarks: Planimetric component of Albanian Geodetic Reference Framework
(KRGISH) 2010,

CRS info. source. State Authority for Geospatial Information (ASIG). Data source: OGP Revision date: 18-Sep-14  Change id: 2014.008 2014.065
CRS area of use: 3212 Albania - onshore.
EPSG geodesy parameters. Version: 854 of 18 September 2014 Projected Coordinate Reference Systems (detailed) Printed on: 28-Oct-14 Page 1 of |
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