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VENDIM
Nr. 354, datë 11.5.2016

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË TARIFAVE PËR SHËRBIME NË PLANIFIKIM TERRITORI, PROJEKTIM, MBIKËQYRJE DHE KOLAUDIM

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 18, të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Vendimi nr.704, datë 29.10.2014, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”, i ndryshuar, shfuqizohet. 
3. Ngarkohen Ministria e Zhvillimit Urban dhe të gjitha ministritë, institucionet dhe subjektet që investojnë fonde publike apo private në vepra ndërtimi për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
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Edi Rama

	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	Viti 2016 – Numri 85 



	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	Viti 2016 – Numri 85 




Faqe|1

Faqe|4684

[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]























































































































































	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	 Viti 2016 – Numri  



	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	Viti 2016 – Numri  





image87.jpeg
5000 000 0.30

7 500 000 0.25
10 000 000 0.22
20 000 000 0.15
30 000 000 0.12
40 000 000 0.10
50 000 000 0.08
60 000 000 0.07
70 000 000 0.06
100 000 000 0.05
200 000 000 0.04

Tabela. 19 Tabela shogéruese e tarifave, neni 62, pika 1 - shérbimet qé i takojné shérbimeve pér kolaudimin

2.

Tarifa pér ndertesat me kosto te llogaritshme deri 1 000 000 leké é&shté e
pandryshueshme, pér ndértesa me kosto te llogaritshme nga 1~200 milioné leké
tarifat ndérmjetése merren me interpolim, ndérsa mbi 200 milioné leké jané té
pandryshueshme.

Kur kérkohet qé gjaté kolaudimit té béhet edhe shpérndarja e shpenzimeve né
ngarkim té bashképronaréve té ndryshém né varési nga kuotat e bashképronésiség,
tarifat e mésipérme rriten me 30%.

Né raste t& ndryshme dhe pér objekte té réndésisé sé vecanté, kur kolaudatori

zbatimit t& punimeve, tarifat rritet me 20%.

KREU VI
SHERBIMET E RILEVIMIT TOPOGRAFIK

Neni 63
Fusha e veprimit

Shérbimet e rilevimit topografik nénkuptojne mbledhjen e t& dhénave té veprave
ndértimore dhe té komplekseve té parcelave dhe topografisé, prodhimin e
planeve/ planshetave, transferimin e projekteve né terren, si dhe mbikéqyrjen e
realizimit né aspektin topografik, si dhe shérbime, té cilat duhet té kryhen duke
pérdorur teknika dhe instrumenta topografikeé.

Shérbimet e rilevimit topografik pérfshijné:

a) Rilevim pér planifikimin dhe pér projektimin e ndértesave pér veprat
inxhinierike dhe pér strukturat e trasnportit dhe qarkullimit,

b) Rilevim i objekteve pér ndértim dhe pér dokumentacionin pérfundimtar pér
objektet ndértimore, pér veprat inxhinierike dhe pér strukturat e transportit dhe
qarkullimit,




image88.jpeg
¢) Rilevime dhe matje, né lidhje me objektet mbas fazés sé projektimit dhe té
ndértimit, shérbime pér rilevime, qé nuk jane té lidhura me objektin, mbledhja e
té dhénave gjeografike dhe gjeometrike, si dhe shérbime té tjera, té lidhura me
rilevime.

SEKSIONI I
SHERBIME TOPOGRAFIKE NE FAZEN E PROJEKTIMIT

Neni 64
Parimet e tarifave

1. Tarifa pér shérbime bazé, té rilevimit t& projektit varet nga kosto e llogaritshme e
objektit, grupi tarifor, né té cilén bén pjesé shérbimi i rilevimit topografik té
projektit, si dhe nga tabela e parashikuar né nenin 72.

2. Kostot e llogaritshme mund té pércaktohen né bazé té llogaritjes sé kostos sé
ndértimit, pérveg, nése kjo nuk &shté né dispozicion, ose né bazé té vlerésimit t&é
kostos, né qofté se palét kontraktuese bien dakord me shkrim né njé kontraté
paraprake.

3. Kostot e llogaritshme jané kostot e realizimit t& objektit. Ato do té llogariten né bazé
té nenit 4, si dhe:

a) Né rastin e ndértesave dhe ndarjeve funksionale té tyre neni 23;

b) Né rastin e veprave inxhinierike neni35;

¢) Né rastin e strukturave té transportit dhe qarkullimit Neni 41;

¢) Né rastin e PPV-ve dhe PDV-ve, si kosto e llogaritshme do té merret tarifa e
planifikuesit urban, e cila llogaritet sipas Kreut II.

4. Né rastin ndértesave, veprave inxhinierike dhe PDV, si kosto e llogaritshme merret
kostoja e ndértesave, veprave inxhinierike dhe PDV-ve, né pikén 3 t&é kétij neni, pasi
inénshtrohet rregullit té pérqindjeve t& méposhtme:

i) Nén 25,000,000 leké&, 25%;

ii) Ndérmjet 25,000,000 dhe 50,000,000 leké, 20%;
iif)  Ndérmjet 50,000,000 dhe 100,000,000 leké, 18%;
iv) Mbi 100,000,000 leké, 15%.

5. Né rastin e PPV-ve, si kosto e llogaritshme merret kostoja e PPV-ve, né pikén 3 té
kétij neni, pasi i nénshtrohet rregullit té pérqindjeve t& méposhtme:

i) Nén 25,000,000 leké, 20%;

ii) Ndérmjet 25,000,000 dhe 50,000,000 leké&, 15%;
iii) Ndérmjet 50,000,000 dhe 100,000,000 leké, 13%;
iv) Mbi 100,000,000 leké, 10%.

6. Né rastin e strukturave té transportit dhe qarkullimit, si kosto e llogaritshme merret
kostoja ndértimit té tyre.
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7. Pikat 1 deri 4 té kétij neni, si dhe neni 66 dhe neni 67 nuk aplikohen pér shérbimet e
rilevimit topografik, né lidhje me kabllot nén dhe mbi toké, instalimet e transportit
urban me trafik kryesisht urban, pérveg rrugéve ujore, kémbésore, bicikletash dhe
instalimi i platformave hekurudhore. Tarifimi pér projektet e listuara né kété
paragraf mund té vendosen me negocim té liré midis paléve.

Kur njé detyré pérfshin mé shumé se njé objekt shérbimi, atéheré tarifat mund té
llogariten té vecuara.

Neni 65
Fazat e shérbimit

1. Kuadrii shérbimit té rilevimit topografik né fazén e projektimit pérfshijné shérbimet
topografike tokésore, fotogrametrike, pér planifikimin dhe pér projektimin e
ndértesave, t& veprave inxhinierike, t& strukturave té transportit dhe garkullimit.
Kéto shérbime bazé jané pérmbledhur né gjashté faza dhe vlerésohen, mbi bazén e
pérqindje ndaj tarifés sé shérbimit, pércaktuar né nenin 72.

2. Fazat e shérbimit dhe pérgindjet pérkatése, jepen né tabelén e méposhtme:

Pérqindja e tarifés
Nr. | Fazat e projektimit | Pérshkrimi né lidhje me vlerén
totale

Analiza e detyrés sé projektimit
1. |Fazal /termave te refrerences dhe 3%
pércaktimi i bazés sé projektit

Grupimi i pikave té palévizshme

2. |Fazall gjeodezike 15%
Planet e pozicionimit dhe t&

3. | Fazalll rilevimit 52%
Vizatime té piketave

4. | FazalV 15%
Projekti i zbatimit: Piketat pér

5. |FazaV qéllime planifikimi 5%

6. | Faza VI Seksionet gjeologjike

10%

Tabela. 20 Tabela e pérgindjeve mbi tarifén, sipas fazave té shérbimit, pér vilevimet topografike.
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Neni 66

Shérbimet pér rilevimin topografik né fazén e projektimit

1. FazaI: Analiza e detyrés sé projektimit, termave te references, dhe pércaktimi i
bazés sé projektit

i. Shérbimet bazé
a) Gjetja dhe marrja e informacionit dhe dokumentacionit né vendndodhjen ku
&shté planifikuar objekti.
b) Gjetja e dokumentacionit té rilevimit. Inspektimi né vend.
¢) Vendosja e géllimit t& projektit e lidhur relativisht me kérkesat e saktésisé dhe
shkallén e véshtirésisé.

ii. Shérbime té vecanta

Marrja e lejeve me shkrim pér t& hyré né truallin pér ndértim, leje transporti né ujé dhe

leje pér masat e sigurisé ndaj trafikut qé kérkon autorizim.

2. Faza II: Grupimi i pikave té palévizshme gjeodezike

i. Shérbime bazé
a) Identifikimi dhe shénimi i pikave pér pozicionim dhe rilevim.
b) Hartimi i pérshkrimeve pér pikat e palévizshme dhe shogéruar me skemat
pérkatése.
¢) Kryerja e matjeve pér té pércaktuar pikat fikse dhe ato té kontrollit.
¢) Analizimi i matjeve dhe hartimi i rrjetit mbéshtetés gjeodezik dhe até té
rilevimit.

ii. Shérbime té vecanta

a) Analiza e rrjetit dhe grafikut t& punimeve té rilevimit pér rrjete tokésore shumé
ekzakte.

b) Shénimi i piketave pér kérkesa té veganta.

¢) Instalimi i pikave fikse dhe stacionet.

3. Faza III: Planet e pozicionimit dhe té rilevimit

i. Shérbime bazé

a) Studimet topografike/ morfologjike (tokésore/ajrore) duke pérfshiré regjistrimet
e pikave kufizuese.

b) Analiza e matjeve/fotografive ajrore.
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¢) Hartimi i planeve qé paraqesin situatén e objektit duke pérfshiré zonén e
mbuluar nga projekti dhe t& dhénat kadastrale.

¢) Paraqitja e rilevimeve né format té pikézuar, matrica ose né formé vizash
konturuese.

d) Hartimi i njé model terreni té dixhitalizuar.

dh) Prezantim grafik i kanaleve, rrjetit elektrik, kabllot dhe strukturat néntokésore
sipas dokumentacionit ekzistues. Pérfshi rregullat zyrtare bashkékohore.

Té gjitha matjet té jené né format dixhital.

ii. Shérbime té vecanta

a) Pércaktimi dhe rilevimi i strukturave néntokésore.

b) Rilevimi néntoké, nénujé ose natén.

¢) Masa té shumta pér siguriné nga trafiku qé kérkojné autorizim.

¢) Regjistrime té detajuara té projekteve ekzituese dhe strukturave ekzistuese duke
tejkaluar standardet normale topografike; p.sh. fasadat, dhe hapésirat e
brendshme té ndértesave.

d) Pérfshirja e t& dhénave té pronésisé.

dh) Paragqitja e t& dhéna né shkallé té ndryshme.

e) Rilevim jashté zonés té mbuluar nga plani.

&) Pérgatitja e planeve té pozicionit né lidhje me kérkesat ligjore pér procedurat e
pranimit zyrtar.

f) Matje dhe regjistrime t&é kurorave té peméve.

4. Faza IV: Vizatime té piketave
Llogaritja e matjeve gjeometrike bazuar né projekt dhe pérpilimi i dokumentacionit dhe

piketimit

i. Shérbime bazé
a) Piketimi pér projektin
b) Pércaktimi dhe transferimi i vijés referenciale pér objekte lineare né kantier

¢) Pércaktimi dhe transferimi i gjeometrisé sé projektit né kantier pér procedurat e
orientimit dhe té vendosjes sé kondicioneve urbane.

ii. Shérbime té vecanta
Realizimi i logaritjeve optimale qé kané té béjné me gjeometringé e ndértesave
(pérdorimi i tokés, ndarjet dhe sipérfaqet rrugore).

5. Faza V: Projekti i zbatimit: Piketat pér qéllime planifikimi

i. Shérbime bazg
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a) Transferimi né terren i vijés referenciale pér objektet lineare(p.sh. kufiri i
ndértimit)

b) Transferimi i gjurmés sé projektit né terren pér kontrollin e aktit té piketimit t&é
objektit nga organet kompetente.

6. Faza VI: Seksionet gjelogjike

Identifikimi dhe paragitja e profileve gjatésore dhe térthore nga matjet tokésore dhe
fotogrametrike.
Neni 67
Grupet tarifore pér shérbimet e rilevimit topografik, né fazén e projektimit

Grupet tarifore té shérbimeve té rilevimit topografik pércaktohen né bazé t&
vlerésimeve t& méposhtme:

1. Shérbimet sipas grupeve tarifore:

i. Grupi I tarifor:
Shérbime pér té cilat ka kérkesa minimale pér topografing.

a) Cilési shumé té larté té hartave ekzistuese;

b) Kérkesa minimale pér saktési;

c) Cilési shumé té larté pér vargun e pikave ekzistuese pér pozicionimin, si dhe
pikave fikse té lartésisé;

¢) Probleme minimale pérsa i pérket natyrés sé terrenit dhe aksesit té kémbésorit;

d) Pengesa minimale nga zhvillimi ose bimésia;

dh) Pengesa minimale nga trafiku;

e) Dendésia minimale e karakteristikave topografike.

ii. Grupi II tarifor:

Shérbime, pér té cilat ka kérkesa té uléta pér topografing.

a) cilési té miré té hartave ekzistuese,

b) kérkesa modeste pér saktési,

¢) cilési e larté pér vargun e pikave ekzistuese pér pozicionimin, si dhe pikave fikse
té lartésisé,

¢) probleme té vogla, pérsa i pérket natyrés sé terrenit dhe aksesit té kémbésorit,

d) pengesa té vogla nga zhvillimi ose bimésia,

dh) pengesa té vogla nga trafiku,

e) dendési té ulét e karakteristikave topografike.

iii. Grupi III tarifor:

Shérbime, pér té cilat ka kérkesa mesatare pér topografing.
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a) Cilési té kénaqshme té hartave ekzistuese;

b) Kérkesa mesatare pér saktési;

c) Cilési mesatare pér vargun e pikave ekzistuese per pozicionimin, si dhe pikave
fikse té lartésisé;

¢) Probleme mesatare, pérsa i pérket natyrés sé terrenit dhe aksesit té kémbésorit;

d) Pengesa mesatare nga zhvillimi ose bimésia;

dh) Pengesa mesatare nga trafiku;

e) Dendési mesatare e karakteristikave topografike.

iv. Grupi IV tarifor:

Shérbime pér té cilat ka kérkesa mbi mesataren pér topografing.

a) Cilési pothuajse e pérshtatshme té hartave ekzistuese;

b) Kérkesa mbi mesataren pér saktési;

c) Cilési pothuajse té pérshtatshme pér vargun e pikave ekzistuese pér
pozicionimin, si dhe pikave fikse té lartésisé;

¢) Probleme mbi mesataren, pérsa i pérket natyrés se terrenit dhe aksesit té
kémbésorit;

d) Pengesa mbi mesataren nga zhvillimi ose bimésia;

dh) Pengesa mbi mesataren nga trafiku;

e) Dendési mbi mesataren e karakteristikave topografike.

v. Grupi V Tarifor:
1. Rilevime me kerkesa té larta topografike.

a) Harta ekzistuese jo cilésore;

b) Kérkesa me saktési té larté;

¢) Té dhéna jo cilésore mbi pozicionin dhe lartésinée pikave té palévizshme
ekzistuese;

¢) Probleme té rénda pér sa i pérket natyrés sé tokés dhe kalimeve té kémbésoréve;

d) Pengesa shumé té médha nga bimésia;

dh) Pengesa shumé té médha nga trafiku;

e) Dendési shumé e larté topografike..

2. Kur njé ose mé shumé grupe tarifore plotésojné kriteret e nevojshme né lidhje me
projektin e rilevimit, &shté véshtiré té pércaktohet se cili grup tarifor &shté i
pérshtatshém pér projektin. Né kété rast éshté e nevojshme qé té saktésohet njé
sistem i pikézimit, sikurse pérshkruhet né paragrafin 1.3.3.3. mé poshtég, si dhe t&
pércaktohet grupi tarifor, bazuar né shumén totale t& pikéve. Rilevimi mund té
klasifikohet né grupet e méposhtme tarifore:

i)  Grupil tarifor: Rilevim deri né 14 piké;
ii)  Grupi II tarifor: Rilevim nga 15-25 piké;
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iif)  Grupi Il tarifor: Rilevim nga 26-37 piké;
iv)  GrupilV tarifor: Rilevim nga 38-48 piké;
v)  Grupi V tarifor: Rilevim nga 49-60 piké.

3. Pér té pércaktuar grupin e sakté tarifor pér shérbimet e topografisé né fazén e
projektimit, vlerésimi me piké béhet duke reflektuar né shkallén e véshtirésisé sé
kérkesave té véna nga topografi pér kriteret e vlerésimit.

a) Cilésia e hartave ekzistuese;

b) Kérkesa né lidhje me saktésiné e cilésiné e pérmasave ekzistuese té pozicionit
dhe lartésisé pér pikat e palévizshme;

c) Té dhéna mbi pozicionin dhe lartésinée pikave té pa lévizshme ekzistuese;

¢) Probleme pér sa i pérket natyrés sé tokés dhe kalimeve té kémbésoréve;

d) Pengesat nga bimésia;

dh)Pengesat nga trafiku;

e) Densiteti i karakteristikave topografike.

4. Pér té caktuar grupin e sakté té tarifave té rilevimit topografik, béhet vlerésimi si mé

poshté:
Pika i), ii) dhe iii) deriné 5 piké;
Pika iv) v) dhe vi) deri né 10 piké;
Pika vii) deriné 15 piké.

SEKSIONI II
SHERBIMI TOPOGRAFIK NE FAZEN E NDERTIMIT

NENI 68
Parimet e tarifimit

1. Tarifat pér shérbimet bazé lidhur me rilevimet pér ndértime, jané pércaktuar duke ju
referuar kostove té llogaritshme té objektit, grupit tarifor né t&é cilin pérfshihet
projekti i rilevimit dhe tabelés sé tarifave né neni 72.

2. Kostot e llogaritshme mund té llogariten sipas pikés 3, nenit 64. Baza e llogaritjes sé
tarifés pér shérbimin topografik né fazén e ndértimit merret:

i) 80% té kostove té llogaritshme né strukturat e transportit dhe qarkullimit;
ii) 60% e kostove té llogaritshme né ndértesat dhe né veprat inxhinierike.

3. Pikat 1 dhe 2 me sipér dhe neni 69 dhe neni 71 nuk aplikohen pér shérbime rilevimi
qé kané té bé&jné me kabllot mbi dhe nén toké, tunele, galeri ose shpella, instalimet e
transportit urban dhe kryesisht trafikun urban pérvec rrugéve ujore, dhe kalimeve té
kalimtaréve e pér bicikleta, dhe instalimet e platformave hekurudhore. Cmimi pér
projektet e sipérpérmendura mund t&é negociohet mé vete.

4. Pavarésisht nenit 69, tarifat per Fazén III té shérbimit, mund té tarifohen né 45-66%
né rastin e ndértesave.
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Neni 69
Fazat e shérbimit

Kuadri i shérbimit té rilevimit topografik né fazén e ndértimit pérfshijné shérbimet
topografike tokésore, fotogrametrike, pér planifikimin dhe pér projektimin e
ndértesave, té veprave inxhinierike, té strukturave té transportit dhe garkullimit. Kéto
shérbime bazé jané pérmbledhur né katér faza dhe vlerésohen, mbi bazén e pérqindje
ndaj tarifés sé shérbimit, pércaktuar né nenin 72.

Fazat e shérbimit dhe pérqgindjet pérkatése, jepen né tabelén e méposhtme:

Nr. | Fazat e projektimit

Pérshkrimi Pérqindja e tarifés
né lidhje me
vlerén totale

1 |Fazal Shérbimet késhilluese pér 2%
gjeometriné e ndértesés

2 | Fazall Piketime pér ekzekutim 14%

3 |Fazalll Matja e realizimit té punimeve 66%

4 |FazalV Mbikéqytja e aspekteve 18%

topografike né zbatim

Tabela. 21 Tabela e pérgindjeve mbi tarifén, sipas fazave té shérbimit, pér rilevimet topografike, shérbimet e vecanta.

Neni 70

Shérbimet pér rilevimin topografik né fazén e ndértimit

1. Faza I: Shérbimet késhilluese pér gjeometriné e ndértesés

i. Shérbimet bazs

a) Késhillim gjaté fazés sé projektimit, vecanérisht né aspektin e kérkesave té

saktésisé dhe té tolerancave, konceptimi i njé programi matés, pércaktimi i

masave si sistem referencial dhe emértimi i tyre.

b) Pércaktimi i njé programi pér matjet e 1évizshme dhe pér deformimet perfshiré

punét pérgatitore dhe ndihmése né kantier.
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ii. Shérbime té vecanta

a) Pérpilim i grafikut té punimeve pér specifikimet e projektit té rilevimit;
b) Pérgatitja e propozimeve organizative pér ndarjet e kompetencave
pérgjegjésisé pér pikat e takimit gjaté matjes sé objektit.

2. Faza 1I: Piketime pér ekzekutim
i. Shérbimet bazé
a) Pércaktimi i pikés gjeodezike;
b) Pércaktimi dhe transferimi i pikave té palévizshme, horizontale dhe vertikale;
¢) Pérgatitja e skicave té rilevimit dhe i pérshkrimit té pikave referenciale;
¢) Matja pér pércaktimin e pikave té palévizshme dhe té ndérmjetme;
d) Vlerésimi i matjeve dhe pérgatitja e t& dhénave mbi koordinatat dhe lartésité.

3. Faza I11: Matja e realizimit té punimeve

i. Shérbimet bazé
a) Pérgatitja e planit té rilevimit dhe kuotave;

b) Matje pér té prodhuar té tjera pika pozicioni dhe pika té palévizshme dhe té

ndérmjetme

¢) Matje pér té kontrollimin dhe mbajtjen e pikave té palévizshme dhe té

ndérmjetme;

¢) Piketime pér shogérimin e vazhdueshém té pikave strukturore pér pozicionim né

plan dhe lartési.

d) Matje pér té regjistruar lévizjet dhe deformimet e objektit gjaté ndértimit pér pika
té réndésishme strukturore (nuk éshté shérbim bazé pér punimet né ujésjellésa

uré). Matje pér kontroll.

dh) Regjistrime té vazhdueshme gjaté ekzekutimit, té cilat do té reflektohen né

vizatimet e hartuara pas ndértimit.
ii. Shérbime té vecanta

a) Piketimi duke patur parasysh deformimet nén ndikimin e ngarkesave teknike

dhe realizimit/ prodhimit:
b) Testime pér saktésiné e dimensioneve pér komponentét e parafabrikuara;
¢) Matja e punimeve té ndértimit aty ku kérkohet rilevim i vecanté;
¢) Hartimi i vizatimeve gjaté ekzekutimit;
d) Hartimi i vizatimeve t& metejshme pas pérfundimit té shérbimeve bazé.

4. Faza IV: Mbikéqyrja e aspekteve topografike né zbatim

i. Shérbimet bazé

a) Kontrolli gjaté zbatimit t& projektit pér kryerjen e provave/matjeve té formave té

betonit, dhe komponentéve strukturoré;
b) Hartimi i raporteve té rilevimit;

¢) Kryerja e provave/matjeve pér lévizje dhe deformim gjaté ndértimit pér pikat

kryesore strukturore.
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ii. Shérbime té vecanta
a) Kontrolli i llogaritjeve sasiore;
b) Hartimi dhe zbatimi i njé programi afatgjaté pér monitorimin e rilevimit me
qéllim mbikéqyrjen e ndértesés;

¢) Matje né mbéshtetje té pranimit t& punéve né ndértesé ku ka kérkesa té vecanta
pér rilevim.

Neni 71
Grupet tarifore pér shérbime té rilevimit topografik né fazén e projektimit

1. Grupet tarifore pér rilevimin mund té pércaktohet bazuar né kriteret e méposhtme:

i. Grupi I tarifor:
Rilevime gé kané kérkesa minimale topografike.
a) Ndikimi minimal nga struktura e relievit dhe nga karakteristika pér té qarkulluar
mbi t&;
b) Pengesa minimale nga ndértimi dhe bimésia;
¢) Pengesa minimale nga trafiku;
¢) Kérkesa minimale pér saktésing;
d) Kérkesa minimale né lidhje me gjeometriné e objektit;
dh) Pengesa minimale nga veprimtarité né kantier.

ii. Grupi II tarifor:
Rilevime gé kané kérkesa té vogla topografike.
a) Ndikimi i vogél nga struktura e relievit dhe nga karakteristika pér té qarkulluar
mbi t&;
b) Pengesa té vogla nga ndértimi dhe bimésia;
¢) Pengesa té vogla nga trafiku;
¢) Kérkesa té vogla pér saktésing;
d) Kérkesa minimale né lidhje me gjeometriné e objektit;
dh) Pengesaté vogla nga veprimtarité né kantier.
iii. Grupi III tarifor:
Rilevime gé kané kérkesa mesatare topografike.
a) Ndikimi mesatar nga struktura e relievit dhe nga karakteristika pér té qarkulluar
mbi t&;
b) Pengesa mesatare nga ndértimi dhe bimésia;
¢) Pengesa mesatare nga trafiku;
¢) Kérkesa mesatare pér saktésing;
d) Kérkesa mesatare né lidhje me gjeometriné e objektit;
dh) Pengesa mesatare vogla nga veprimtarité né kantier.

iv. Grupi IV tarifor:

Rilevime gé kané kérkesa mbi-mesatare topografike.
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a) Ndikimi mbi mesatar nga struktura e relievit dhe nga karakteristika pér té
qarkulluar mbi t&;

b) Pengesa mbi mesatare nga ndértimi dhe bimésia;

¢) Pengesa mbi mesatare nga trafiku;

¢) Kérkesa mbi mesatare pér saktésing;

d) Kérkesa mbi mesatare né lidhje me gjeometriné e objektit;

dh) Pengesa mbi mesatare vogla nga veprimtarité né kantier.

v. Grupi V tarifor:
Rilevime gé kané kérkesa té larta topografike.
a) Ndikimi shume te larté nga struktura e relievit dhe nga karakteristika pér té
qarkulluar mbi t&;
b) Pengesa shumé té larta nga ndértimi dhe bimésia;
¢) Pengesa shumé té larta nga trafiku;
¢) Kérkesa shumé té larta pér saktésing;
d) Kérkesa shumé té larta né lidhje me gjeometriné e objektit;
dh) Pengesa shumé té lartanga veprimtarité né kantier.

2. Neni 67 dhe nénpika 1 e pikés v, té nenit 67 aplikohet sipas rastit.

3. Pér té pércaktuar grupin e sakté tarifor pér sa i pérket projektit té rilevimit, pikét
duhet té vlerésohen duke reflektuar shkallén e véshtirésisé sé kérkesave té véna nga
topografi pér kriteret e vlerésimit si mé poshté:

i) Ndikimi i strukturave té relievit dhe nga karakteristika pér t& qarkulluar mbi té&;
ii) Pengesa nga ndértimi dhe bimésia;

iif) Pengesa nga trafiku;

iv) Kérkesa pér saktésing;

v) Kérkesa né lidhje me gjeometring e objektit;

vi) Pengesa nga veprimtarité né kantier.

Pika i), deriné 5 piké
Pikaii) iii) iv) dhe v) derin&l0 piké
Pika vi) deri né 15 piké

4. Pasi té jeté béré vlerésimi i pikézuar duhet t'i referoheni nénpikés 1 té pikés v, té
nenit 67, pér té pércaktuar grupin tarifor.

SEKSIONI III
Tabela e tarifave pér shérbimet e rilevimeve topografike

Neni 72
Tabela e tarifave
Tabela e méposhtme e tarifave pércakton tarifat pér shérbimet e renditura né Nenin 63
lidhur me rilevimet topografike.
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Tabela. 22 Tabela shogéruese e tarifave, neni 72— shérbimet e rilevimit topografik.

Neni 73
Shérbime té rilevimit topografik kadastrale

Tabela e méposhtme e tarifave pércakton tarifat pér shérbimet kadastrale lidhur me

rilevimet topografike.
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Nr Lloji I sherbimit Njesia Cmimi/leke
1 | Dixhitalizim i hartave ekzistuese pasuri 100
2 | Informatizim i kartelave te pusurise cope 200
3 | Azhornim i hartave kadastrale | Shkalla 1:500 pasuri 10000

per zone kadastrale Shkalla 1:1000 pasuri 7000
Shkalla 1:2500 pasuri 6000
Plan rilevimi
deri 100 m2 ndertese 16000
nga 101 m2 deri ne 500
m2 ndertese 15000
4 | Plan rilevimi per ndertesa mbi 501 m2 ndertese 25000
deri 50 m2 njesi 15000
nga 51 m2 deri 100 m2 njesi 16000
5 | Planimetri per njesite ne ndertesa | mbi 101 m2 njesi 22000
deri 300 m2 parcel 27000
nga 301 m2 deri ne 1000
m?2 parcel 32000
nga 1000 m2 deri ne 5000
m?2 parcel 40000
6 | Plan rilevimi per parcela mbi 50001 m2 1/m2 10
Plan rilevimi per ndarje ose deri ne 2 parcela cope 27000
7 | bashkim pasurie per cdo ndarje tjeter cope 4000
8 | Konsulence teknike ore/pune 4000

Tabela. 23 Tabela shogéruese e tarifave, neni 73- shérbimet e rilevimit topografik kadastrale.

KREU VII

SHERBIMET E STUDIMEVE TE NDIKIMIT NE MJEDIS

Neni 74

Fazat e studimeve té ndikimit né mjedis

1. Shérbimet bazé, qé i takojné studimeve té ndikimit né mjedis, pér té vlerésuar
gjendjen ekzistuese si pjesé e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, mund té pérmblidhen

nga shérbimet té pércaktuara né nenin 74, né vijim.

Fazat e shérbimit dhe pérqindjet pérkatése jepen né tabelén mé poshté:
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Shérbimet e Pérqindja e tarifés
Nr. studimeve té Pérshkrimi né lidhje me
ndikimit né mjedis vlerén totale

Aplikimi pér VNM paraprake
1 |Fazal 30%

Njoftimi pér rastet qé duhet té

2 |Fazall trajtohen né raportin e thelluar t& 20%
VNM-sé

3 | Faza III Organizimi i dégjesés publike pér
konsultimin e draft raportit t& 20%

VNM-sé té thelluar

4 |FazalV Aplikimi pér deklaraté Mjedisore 30%

Tabela. 24 Tabela e pérgindjeve mbi tarifén, sipas fazave té shérbimit, pér vlerésimet e ndikimit né mjedis

Neni 75
Shérbimet pér studimet e ndikimit né mjedis

1. Faza I: Aplikimi pér VNM paraprake

A) Raportin teknik té projektit t& propozuar, i cili pérmban:
a) géllimin e projektit t& propozuar;
b) planimetriné e vendndodhjes sé projektit;

¢) kufijté e sipérfages né harté topografike, té shoqéruar me koordinatat, sipas sistemit
koordinativ GAUS KRUGE;

¢) fotografi dhe t& dhéna pér pérdorimin ekzistues té sipérfages qé do t& pérdoret
pérkohésisht apo pérheré nga projekti, gjaté fazés sé ndértimit apo funksionimit té
veprimtarisé;

d) informacionin pér qendrat e banuara, né zonén ku propozohet té zbatohet projekti;

dh) skicat dhe planimetrité e objekteve dhe strukturave té projektit, si dhe ményrat dhe
metodat qé do té pérdoren pér ndértimin e objekteve dhe strukturave té projektit;

e) pérshkrimin e proceseve ndértimore dhe teknologjike, pérfshiré kapacitetet prodhuese
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/ pérpunuese, sasité e léndéve té para dhe produktet pérfundimtare té projektit;

&) informacionin pér infrastrukturén e nevojshme pér lidhjen me rrjetin elektrik,
furnizimin me ujé, shkarkimet e ujérave té ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacionin
pér rrugét ekzistuese té aksesit apo nevojén pér hapje té rrugéve té reja;

f) programin pér ndértimin, kohézgjatjen e ndértimit, kohézgjatjen e planifikuar pér
funksionimin e projektit, kohén e mundshme t& pérfundimit t& funksionimit t& projektit
dhe, sipas rastit, edhe fazén e planifikuar té rehabilitimit t& sipérfaqes, pas mbarimit t&
funksionimit té projektit;

g) léndét e para qé do té pérdoren pér ndértimin dhe ményra e sigurimit t& tyre (materiale
ndértimi, ujé dhe energji);

gj) informacionin pér lidhjet e mundshme t& projektit me projekte té tjera ekzistuese
pérreth/ prané zonés sé projektit;

h) informacionin pér alternativat e marra né konsideraté, pér sa i takon pérzgjedhjes sé
vendndodhjes sé projektit dhe teknologjisé qé do té pérdoret;

i) té dhénat pér pérdorimin e léndéve té para gjaté funksionimit, pérfshiré sasité e ujit t&
nevojshém, té energjisé, léndéve djegése dhe ményrén e sigurimit té tyre;

j) aktivitete té tjera qé mund té nevojiten pér zbatimin e projektit, si ndértimi i kampeve apo
rezidencave etj.;

k) informacionin pér lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme pér projektin, né
pérputhje me pércaktimet e béra né legjislacionin né fuqi, si dhe institucionet
kompetente pér lejimin / autorizimin/ licencimin e projektit;

) kopje t& lejeve, autorizimeve dhe licencave gqé disponon zhvilluesi pér projektin e
propozuar, né pérputhje me pércaktimet e béra né legjislacionin né fuqi, si dhe
institucionet kompetente pér lejimin / autorizimin/licencimin e projektit.

B) Raportin paraprak t& VNM-s&, i cili pérmban:

a) pérshkrimin e mbulesés bimore té sipérfages ku propozohet t& zbatohet projekti,
shogéruar dhe me fotografi;

b) informacion pér praniné e burimeve ujore, né sipérfagen e kérkuar nga projekti dhe né
aférsi té tij;

¢) informacion lidhur me identifikimin e ndikimeve t& mundshme, negative, né mjedis, t&
projektit, pérfshiré ndikimet né biodiversitet, ujé, toké dhe ajér;

¢) njé pérshkrim pér shkarkimet e mundshme né mjedis, té tilla si: ujéra té ndotura, gaze
dhe pluhur, zhurma, vibrime, si dhe pér prodhimin e mbetjeve;

d) informacion pér kohézgjatien e mundshme té ndikimeve negative té identifikuara;

dh) té dhéna pér shtrirjen e mundshme hapésinore té ndikimit negativ né mjedis, qé
nénkupton distancén fizike nga vendndodhja e projektit, dhe vlerat e ndikuara qé
pérfshihen né t&;

e) mundésiné e rehabilitimit t& mjedisit t& ndikuar dhe mundésiné e kthimit t& mjedisit
té ndikuar té sipérfages né gjendjen e méparshme, si dhe kostot financiare t& péraférta
pér rehabilitimin;

&) masat e mundshme pér shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative né mjedis;

f) ndikimet e mundshme né mjedisin ndérkufitar (nése projekti ka natyré té tillg).
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2) Njoftimi pér raportin e thelluar t&¢ VNM-sé pérmban:

C) Raportin teknik t& projektit t& propozuar, i cili pérfshin:

a) pérshkrimin e qéllimit té projektit t& propozuar;

b) planimetring e vendndodhjes sé& projektit, ku t& pasqyrohen né harté topografike
kufijté e sipérfages, t& shogéruar me koordinatat sipas sistemit koordinativ GAUS
KRUGE, fotografi dhe t& dhéna pér pérdorimin ekzistues té sipérfaqes qé do té
pérdoret pérkohésisht apo pérheré nga projekti, gjaté fazés sé ndértimit apo
funksionimit té veprimtarisé;

¢) informacionin pér gendrat e banuara né zonén ku propozohet té zbatohet projekti,
shoqéruar me fotografi dhe té dhéna pér distancén e tyre nga vendndodhja e projektit t&
propozuar, si dhe pércaktimin e njésisé sé geverisjes vendore qé administron territorin
ku propozohet projekti;

¢) skicat dhe planimetrité e objekteve té projektit dhe strukturave té projektit;

d) pérshkrimin e proceseve ndértimore dhe teknologjike, pérfshiré kapacitetet prodhuese
/ pérpunuese, sasité e léndéve té para dhe produktet pérfundimtare té projektit;

dh) t&¢ dhéna pér infrastrukturén e nevojshme pér lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin
me ujé, shkarkimet e ujérave t& ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacion pér rrugét
ekzistuese t& aksesit apo nevojén pér hapje té rrugéve té reja;

€) programin pér ndértimin, kohézgjatjen e ndértimit, kohézgjatjen e planifikuar té
funksionimit t& projektit, kohén e mundshme té pérfundimit t& funksionimit té projektit
dhe, sipas rastit, edhe fazén e planifikuar t& rehabilitimit t& sipérfaqes pas mbarimit t&
funksionimit té projektit;

&) ményrat dhe metodat qé do té pérdoren pér ndértimin e objekteve té projektit;

f) léndét e para gé do té pérdoren pér ndértimin dhe ményrén e sigurimit té tyre (materiale
ndértimi, ujé dhe energiji);

gJinformacion pér lidhjet e mundshme té projektit me projekte té tjera ekzistuese
pérreth/ prané zonés sé projektit;

gj) informacion pér alternativat e marra né konsideraté pér sa i takon pérzgjedhjes sé
vendndodhjes sé projektit dhe teknologjisé qé do té pérdoret;

h) t& dhéna pér pérdorimin e léndéve té para gjaté funksionimit, pérfshiré sasité e ujit
té nevojshém, té energjisé, léndéve djegése dhe pér ményrén e sigurimit té tyre;

i) t& dhéna pér aktivitete té tjera gé mund té nevojiten pér zbatimin e projektit, si ndértimi
ikampeve apo rezidencave etj.;

j) informacion pér lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme pér projektin, né pérputhje
me pércaktimet e béra né legjislacionin né fuqi, si dhe institucionet kompetente pér
lejimin / autorizimin/ licencimin e projektit.

k) kopje t& lejeve, autorizimeve dhe licencave qé disponon zhvilluesi pér projektin e
propozuar, né pérputhje me pércaktimet e béra né legjislacionin né fuqi, si dhe
institucionet kompetente pér lejimin / autorizimin/licencimin e projektit.

Q) Informacion pér ndérveprimin me mjedisin t& projektit, i cili pérmban
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a) njé pérshkrim té shkurtér t& mbulesés bimore té sipérfages ku propozohet té zbatohet
projekti, t& shogéruar dhe me imazhe t& marra jo mé voné se 6 muaj nga data e
aplikimit;

b) informacion pér praniné e burimeve ujore né sipérfagen e kérkuar nga projekti dhe né
aférsi té saj;

o) njé identifikim t& ndikimeve t& mundshme negative né mjedis t& projektit, pérfshiré
ndikimet né biodiversitet, ujé, toké, ajér;

¢) njé pérshkrim té shkurtér pér shkarkimet e mundshme né mjedis, té tilla si: ujéra t&
ndotura, gaze dhe pluhur, zhurmég, si dhe prodhimin e mbetjeve;

d) informacion pér kohézgjatjen e mundshme té ndikimeve negative té identifikuara;

dh) t& dhéna pér shtrirjen e mundshme hapésinore té ndikimit negativ né mjedis, qé
nénkupton distancén fizike nga vendndodhja e projektit dhe vlerat e ndikuara qé
pérfshihen né té;

e) mundésiné e rehabilitimit t& mjedisit t& ndikuar dhe mundésiné e kthimit t& sipérfages
sé mjedisit t& ndikuar né gjendjen e méparshme, pérfshiré edhe tokén bujgésore, si
dhe kostot financiare t& péraférta pér rehabilitimin;

&) masat e mundshme pér shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative né mjedis;

f) ndikimet e mundshme né mjedisin ndérkufitar (nése projekti ka natyré té tillg).

2. Faza II: Njoftimi pér rastet qé duhet té trajtohen né raportin e thelluar t&¢ VNM-sé.

3. Faza III: Organizimi i dégjesés publike pér konsultimin e draft raportit t&¢ VNM-sé té
thelluar.

Pas marrjes sé njoftimit nga Agjencia Kombétare t& Mjedisit né kété fazé hartohet projektraporti

i thelluar i VNM-sé dhe organizohet dégjesa me publikun, sipas procedurave té legjislacionit

pérkatés né fuqi pér informimin dhe pérfshirjen e publikut né vendimmartje.

4. FazalV: Aplikimi pér deklaraté Mjedisore
Né pérfundim t&é dégjesés vlerésohen komentet e publikut dhe hartohet Raporti i Thelluar i
VNM-s§, sipas kritereve té legjislacionit pérkatés né fuqi.

Neni 76
Grupet tarifore pér shérbimet bazé, lidhur me studimet e ndikimit né mjedis

1. Tarifat fikse pér shérbimet, lidhur me studimet e ndikimit né mjedis, jané
pércaktuar, duke iu referuar kritereve né vijim:

i. Grupi I tarifor:
Studime té ndikimit né mjedis, né njé shkallé t& ulét véshtirésie, specifikisht pér njé zoné
né studim:
a) Me njé nivel t& ulét té strukturave ekologjikisht té réndésishme,

b) Me njé nivel t& ulét ndryshueshmérie té peizazhit,
¢) Me njé nivel té ulét t& pérdorimit rekreativ,
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¢) Me njé ndryshueshméri t& ulét té kufijve ose té kérkesave té pérdorimit,

d) Me njé nivel t& ulét t& ndjeshmérisé sé presioneve ndaj mjedisit dhe problemeve
té ekosistemit dhe peizazhit,

dh) Projekteve dhe masave me nivel té ulét té intensitetit t& mundshém té
démtimeve;

ii. Grupi II tarifor:
Studime té ndikimit né mjedis, me njé shkallé véshtirésie mesatare, specifikisht pér njé
zoné né studim:

a) Me njé nivel mesatar té strukturave, ekologjikisht té réndésishme,

b) Me njé nivel mesatar ndryshueshmérie té peizazhit,

¢) Me njé nivel mesatar t& pérdorimit rekreativ,

¢) Me njé ndryshueshméri mesatare té kufijve ose té kérkesave té pérdorimit,

d)Me njé nivel mesatar té ndjeshmérisé sé presioneve ndaj mijedisit dhe
problemeve té ekosistemit dhe peizazhit,

dh) Projekteve dhe masave, me nivel mesatar té intensitetit t& mundshém té
démtimeve;

iii. Grupi III tarifor:
Studime té ndikimit né mjedis, me njé shkallé véshtirésie té larté, specifikisht pér njé
zoné né studim:
a) Me njé nivel té variueshém dhe mé t& gjeré té strukturave ekologjikisht té
réndésishme,
b) Me njé shkallé té larté ndryshueshmérie té peizazhit,
¢) Me njé pérdorim rekreativ intensiv,
¢) Me njé ndryshueshméri té larté té kufijve ose té kérkesave té pérdorimit,
d) Me njé nivel té larté t& ndjeshmérisé sé presioneve ndaj mjedisit dhe problemeve
té ekosistemit dhe peizazhit,
dh) Projekteve dhe masave me nivel té larté té intensitetit potencial t& démtimeve.

2. Pér rastet, kur studimet e ndikimit né mjedis kané kritere, té cilat nuk pérfshihen
brenda té njéjtit grup tarifor dhe qé béhen shkas pér pasiguri né pércaktimin e secilit
grup tarifor do t'i pérkojé studimi, atéheré do té ndiqet sistemi i pérllogaritjes sé
pikéve, si¢ parashtrohet né paragrafin 1.1.2.3, né vijim dhe pércaktimi i grupit tarifor
do t&é béhet mbi bazén e shumés totale té pikéve té grumbulluara.

i)  Grupil tarifor: Studime té ndikimit né mjedis deri 16 piké;
ii)  Grupill tarifor: Studime té ndikimit né mjedis me 17-30 piké;
iii)  Grupi lI tarifor: Studime té ndikimit né mjedis me 31-42 piké.

3. Pér té caktuar studimin e ndikimit né mjedis, né grupin tarifor t& duhur, do té
vendosen piké, gé reflektojné shkallén e véshtirésisé pér kérkesat e méposhtme:
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i)
i)
iii)
iv)

v)

vi)

Niveli i strukturave me réndési ekologjike;

Pamja e peizazhit;

Pérdorimi rekreativ;

Kérkesat pér pérdorim, sa i komplikuar éshté destinacioni (shkalla e véshtirésisé
pér arkitektin);

Ndjeshméria ndaj presioneve mjedisore dhe problematikat e ekosistemit té
peizazhit;

Projektet dhe masat, me njé nivel té larté té intensitetit potencial, t& ndikimit né
mjedis:

4. Pér té caktuar grupin e sakté tarifor té studimeve té ndikimit né mjedis, b&het
vlerésimi si mé poshté:

Pika i), ii) iii) dhe iv)  deriné 6 piké;

Pika v) dhe vi) deriné 9 piké.

Neni 77
Tabela e tarifave

Tarifat pér shérbimet bazé, té listuara né nenin 73 dhe 74, né lidhje me studimet e
ndikimit né mjedis, bazohen né tabelén né vijim té tarifave, qé pérmban vlerén e tarifés

minimale dhe maksimale, né pérputhje me sipérfagen totale té zonés né studim, né
hektaré.
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TABELA SHOQERUESE E TARIFAVE TE VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS

SIPERFAQE |[GRUPI TARIFOR T [GRUPITARIFOR 1T [GRUPI TARIFOR I
NE Nga Deri Nea Deri Nga Deri
HEKTARE Leke Leke Leke Leke Leks Leks
05| 9310 11,369 11,369 13,419 13,419 15479
1 11,172 13,643 1,613 16,103 18,574
5 55,860 68,217 63,217 80,515 92,872
10] 111,720 | 136434 135,431 161,029 185,743
20| 203,440 181,85 181,853 214,657 247,564
30) 335160 | 299,128 299,128 356,145 413,251
0| 446880 | 468,794 163,794 562,947 657,101
50] 558,600 | 682,168 682,168 805,147 805,147 928,716
100] 744,726 | 909,263 909,263 | 1,073,284 1,073,264 | 1,237,821
250 1,210116| 1495642 | 149642| 178072 1,780,726 | 2,066,253
500 1873126| 2313968 | 2,313,968 | 2,814,737 2,814,737 | 3,285,505
750 2449189 | 3,001495| 3,001,495 3734316 3734316 | 437669
1000 2978463 | 3,788,179 | 3,783,179 | 4,597,968 4/597,968 | 5,407,684
1250] 3461168 | 4,421,053 | 4,421,053 | 5380789 5,380,769 | 6,340,600
1500] 3,909,168 | 5026000 | 5025000 | 6,142,905 6,142,905 | 7,259,737
1750] 4,397,768 | 5616863 | 5645863 | 6895442 6,895,442 | 8,144,463
2000 4,839,947 | 6205095 | 6205095 | 7,570,168 7,570,168 | 8,935,242
2500 5642737 | 7,232,842 | 77232842 | 8,822,874 8,822,874 | 10,412,979
3000 6422242 | 5167305] 5167,305| 9912442 9,912, 11,657,505
3500 7,085326| 8985347 | 8985347 | 10,885,884 | 10,885,884 | 12,785,979
2000 7,725126| 9741642 | 9741642 | 11,758,600 11,758,600 | 13,775,116
4500 5,272,158 | 10436263 | 10435263 | 12,600,295 | 12,600,255 | 14,763,400
5000] 8,842,326 | 11,130,368 | 11,130,368 | 13,418,779 | 13418779 | 15706821
5500] 9,470,705 | 11,816,663 | 11815663 | 14,163,063 | 14,163,063 | 16,509,021
6000] 10,052,074 | 12,472,232 | 12472232 | 14,892,021| 14,892,001 17,312,179
6500] 10,587,537 | 13,108,421 | 13,103421| 15628863 | 15628863 | 18,149,747
7000] 11,076,063 | 13,726,768 | 13,723,768 | 16,381,474 | 16381474 | 19,034,105
7500] 11,692,726 | 14,485,063 | 14,485063 | 17,077,400 | 17,277,400 | 20,069,737
8000] 12,086,179 | 15202,379 | 15202379 | 18,118,653 | 15,118,653 | 21,034,926
8500] 12,855,979 | 15,954,547 | 15954547 | 19,053,632 | 19,053,632 | 22,152,200
9000] 13,403,011 | 16,683,947 | 16,683,047 | 19,964,884 | 19,064,884 | 23,045,821
9500 13,926,463 | 17,426,537 | 17,425537 | 20,926316 | 20926316 | 24426537
10000] 14426632 | 18,149,747 | 15,149,747 | 21,872,863 | 21,872,863 | 25595905

Tabela 25 Tabela shogeruese e tarifave, neni 76- shérbimet e lidhurme studimet & ndikimit né mjedis,
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KREU VIII
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PERFUNDIMTARE

Neni 78
Dispozitat kalimtare

Ky Manual nuk aplikohet ndaj shérbimeve, qé sigurohen nga ofruesit né zbatim té
kontratave té mbyllura, pérpara datés né té cilén ai hyn né fuqi. Sipas késaj, vazhdojné
té respektohen rregulloret e méparshme.

Neni 79
Shfuqizimet

Vendimi nr.704, daté 29.10.2014, i Késhillit t& Ministrave, “Pér miratimin e manualit té
tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”,
vendimi nr.888, daté 17.12.2014, "Pér disa shtesa e ndryshime né vendimi nr.704,
daté 29.10.2014, té Késhillit t& Ministrave, “Pér miratimin e manualit té tarifave pér

shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”, shfuqizohen.

Neni 80
Hyrja né Fuqi
Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né Fletoren Zyrtare.
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Shtojca 1.
Ref. Nenit 13: Interpolimi

Né rast se kostoja e llogaritéshme (X = vlera e preventivit), éshté njé vleré e cila nuk
gjendet né tabelé atéheré do té pérdorimin formulén e interpolimit pér té gjetur tarifén,
e cila do té llogaritet si mé poshté:

Né fillim do té gjejmé né tabelé kostot e llogaritéshme, mes té cilave ndodhet kostoja e
llogaritéshme (X) pér té cilén duam té llogarisim tarifat.

Kostoja e llogaritéshme K1 me vleré minimale (a) vleré maksimale (b)
Kostoja e llogaritéshme K2 me vleré minimale (c) vleré maksimale (d)
Llogarisim koston minimale/maksimale mes vlerave a dhe b sipas formulés:
H1 = a+ (0+1) x (b-a)

Llogarisim koston minimale/maksimale mes vlerave ¢ dhe d sipas formulés:
H2=c+ (0+1) x (d-¢)

Llogarisim diferencén e kostove té llogaritéshme reale X- K1 = D1
Llogarisim diferencén mes dy kostove K2 - K1 =D2

Llogarisim diferencén minimale/maksimale:
H2 - H1=D3 min
H2 - H1 = D3 max

Formula e interpolimit pér tarifén minimale, do té jeté:

D3min x D1
H1 +
D2

[ (c+0x(d-c)) - (a+0 x (b-a)) | x (X-K1)
a+0x(b-a) + = tarifa minimale
K2 -K1
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Formula e interpolimit pér tarifén maksimale do téjeté :

D3max x D1
H1 +
D2
[ (c+1x(d-c)) - (a+1 x (b-a)) | x (X-K1)
a+ 1x (b-a) + = tarifa maksimale

K2-K1

Pér vlerén e sakté té tarifés bihet dakord mes paléve, gjaté momentit t& nénshkrimit t&
kontratés, ku kjo vleré do té jeté mes kufijve minimalé dhe maksimalé t& mésipérm.




image2.jpeg
MANUALI I TARIFAVE PER SHERBIME NE PLANIFIKIM
TERRITORI, PROJEKTIM, MBIKEQYRJE DHE KOLAUDIM
TIRANE 2016

AKRONIME

AKM- Agjencia Kombétare e Mjedisit
ARM- Agjencia Rajonale e Mjedisit
VNM- Vlerésimi i Ndikimit né Mjedis
PPV -  Plani i Pérgjithshém Vendor
PDV -  Plani i Detajuar Vendor

KKT -  Késhilli Kombétar i Territorit
NJ.Q.V. -Njési té Qeverisjes Vendore

KREUI
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 1l
Fusha e veprimit

1. Ky manual i tarifave vlen pér logaritien e pagesave pér té gjitha shérbimet e
planifikimit, projektimit, mbikéqyrjes dhe kolaudimit, t& kryera nga arkitektét dhe
inxhinierét (porosimarrés), té financuara me fonde publike, t& pérfshira né listén e
punimeve té kétij manuali.

2. Né rastin kur shérbimet e pérmendura né pikén 1, financohen nga subjekte private,
atéheré llogaritja pér tarifat e shérbimeve nuk mund té jené mé té vogla se tarifat
minimale referuese né kété manual.

Neni 2
Pérkufizimet

Pér géllimet e kétij manuali, do té zbatohen pérkufizimet e méposhtme:

1. "Objektet" jané: ndértesat, ndatjet funksionale té brendshme, té tyre, strukturat né
ambientet e jashtme, strukturat mbajtése dhe objektet pér shérbime teknike.

2. "Ndértesat" jané struktura té mbyllura, qé funksionojné né ményré té pavarur, té cilat
mundésojné hyrjen e njerézve dhe jané té pérshtatshme ose té destinuara pér
mbrojtjen e njerézve, kafshéve ose sendeve.

3. "Ndértesa dhe struktura té reja" pérkufizohen si struktura, qé ndértohen ose krijohen

nga fillimi.




image3.jpeg
4.

"Rindértimet" jané objekte, dikur té shkatérruara qé rindértohen né ndértesén
ekzistuese ose mbi elementet strukturoré. Ato klasifikohen si ndértesa té reja, né
qofté se éshté i domosdoshém riprojektimi i tyre.

5. "Zgjerimet" pérkufizohen si shtesa né njé projekt ekzistues.

6.

"Shndérrimet" jané rimodelim i njé projekti ekzistues, qé pérfshin ndryshime
thelbésore né ndértimin e tij ose né pérbérésit strukturoré, qé i shérbejné ndryshimit
té destinacionit;

7. "Modernizimet" jané puné ndértimore, qé kané pér qéllim gé té rrisin vlerén ose

pérdorimet e objektit, pérveg rasteve té pérshkruara né pikat 5, 6 ose 9 té kétij neni.
"Ndarje funksionale té brendshme" pérkufizohen si ndértime apo krijime té
brendshme, qé pérfshijné ndryshime jothelbésore né ndértim ose né elementet
strukturore. Kéto mund té ndodhin, njékohésisht, me shérbimet e mbuluara nga
pika 3-7 té& kétij neni.

"Riparimet" pérkufizohen si puné me qéllime restauruese (sipas projektit t&
méparshém) pér té rikthyer njé projekt né gjendje té pérshtatshme pér funksionin e
caktuar, pérvec punimeve té pércaktuara né pikén 4 té kétij neni, ose qé vijné si
rezultat nga masat e pércaktuara né pikén 7, té kétij neni.

10 "Mirémbaijtja" pérkufizohet si puné, me qéllim pér té ruajtur objektin né gjendjen e

11.

12.

13.

14.

15.

tij té projektimit.

"Struktura né ambientet e jashtme” pérkufizohen si sipérfaqe apo struktura té
projektuara pér ambientet e hapura, apo instalime, té pérfshira brenda strukturave,
ose né ndihmé té tyre.

"Standardet teknike té njehsuara" jané specifikime teknike té shkruara, té cilat
reflektojné opinionin profesional bashkékohor, i pérshtaten konsumatoréve dhe
publikut, lejojné pércaktimin e kostos sé llogaritshme né pérputhje me veté
manualin dhe jané té provuara né praktikeé.

"Preventivat paraprake" pérkufizohen si njé pércaktim i pérafért i shpenzimeve, né
bazé t& projektimit paraprak. Ato jané baza té pérkohshme, pér ¢do planifikim
financiar dhe jané bazuar né gjetjet e projektimit paraprak, llogaritjet sasiore,
informacionit shpjegues, lidhur me faktorét e projektimit, proceset dhe kushtet,
duke pérfshiré informacion mbi truallin e ndértimit, si dhe lidhjen me
infrastrukturén pérreth.

"Llogaritjet e kostove" pérkufizohen si pércaktim i shpenzimeve, né bazé té formés
pérfundimtare t& projektimit. Ato jané té bazuara né vizatimet e rishikuara té
projektimit apo vizatime té detajuara té planeve tip, si dhe llogaritjet sasiore dhe
shpjegimet pérkatése pér llogaritjen dhe vlerésimin e kostove.

"Grupet tarifore" paraqesin shkallén e véshtirésisé sé projektimit t&é njé objekti ose t&é
njé sipérfageje.
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16. “Shérbimet” i referohen shérbimeve té planifikimit dhe studimit urban, projektimit,

9]

mbikéqyrjes dhe kolaudimit.

Neni 3

Shérbimet dhe tipologjité e shérbimit
Shérbimet, né kuptimin e kétij manuali tarifash, jané kategorizuar né: shérbime
themelore, t& vecanta dhe shtesé. Né kreun e II-t&, III, IV, VI dhe VII-té t& kétij
manuali, pércaktohen rregulla té detyrueshme, pér tarifat e shérbimeve themelore.
Shérbimet themelore, pérfshijné shérbime té tilla, qé¢ né pérgjithési jané té
nevojshme, pér té pérmbushur njé kontraté. Kéto shérbime themelore, jané grupuar
té gjitha, né tipologjité e shérbimit.
Shérbimet e vecanta, pérfshijné shérbime té cilat kérkohen si njé modifikim i géllimit
té shérbimit, té fushés sé veprimit, ose marréveshjeve té tjera té klientit. Ato nuk jané
té pérfshira né kuadér té tipologjisé sé shérbimit dhe pér kété arsye mund té
negociohen dhe tarifohen té vecuara nga shérbimet themelore.
Pér shérbime té veganta, té cilat nuk arrihen té sigurohen nga profesionisté brenda
vendit, né kété rast aplikohen rregullat e pércaktuara né aktet ligjore e nénligjore t&
prokurimit publik.

. Shérbimet qé nuk parashikohen té tarifohen sipas tarifave té pércaktuara né kété

manual, vlerésimet e tyre béhet sipas shpenzimeve faktike, duke shtuar mbi kéto
deri 60% pér shpenzimet e ndryshme administrative, né varési nga puna, vendi i
ndértimit dhe shpenzimet shtesé té nevojshme pér kryerjen e kétij shérbimi (pagesa
pér personelin administrativ, kancelaring, shpenzime pér qira, ujé té pijshém, energji
elektrike, telefoni, udhétime e dieta, amortizimin e pajisjeve etj.). Mbi shumén e

pérgjithshme té kétyre shpenzimeve shtohet fitimi i planifikuar né masén 15%.

. Tipologjité e shérbimit t& pércaktuara né kété manual jané té ndara sipas fazave 1-9

paraqitur mé poshté:

FAZATL: Analiza e detyrés sé projektimit /termat e referencés dhe
pércaktimi i bazés sé projektit;

FAZAIL Projektideja paraprake;

FAZAIII: Projektideja pérfundimtare;

FAZA1V: Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit;

FAZA V: Projekti i zbatimit;

FAZA VI Preventivi pérfundimtar;

FAZA VIL Pérgatitja e dokumentacionin pér proceduré tenderimi;

FAZA VIII: Mbikéqyrje;
FAZAIX: Pérgatitja e dokumentacionit pérfundimtar pér kolaudim.
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6. Projektimi i strukturave mbajtése pérfshin vetém fazat e shérbimit I11- VL.

7. Pavarésisht nga pika 5, projektimi i planeve vendore, neni 18 pérfshin gjashté faza,
planifikimi i detajuar vendor, neni 20 pérfshin pesé faza, projektimi i strukturave
mbajtése, neni 48 pérfshin gjashté faza, planifikimi i punimeve té néntokés dhe
themeleve, neni 59 pérfshin tre faza, shérbimet topografike tokésore, fotogrametrike
né fazén e projektimit, neni 65 pérfshin gjashté faza, shérbimi i rilevimit topografik
né fazén e ndértimit, neni 69 pérfshin katér faza, studimi i ndikimit né mjedis, neni
73 pérfshin katér faza. Efektiviteti i kostos sé shérbimit duhet té merret gjithmoné
né konsideraté.

8. Fazat e shérbimit té trajtuara né kreu II-t&, deri né kreun VII-té jané vlerésuar si njé

normé pérqindjeje e tarifave.

Neni 4
Kostot e llogaritshme

Kostot e llogaritshme jané pjesé e kostove té& ndértimit, rindértimit, modernizimit,
mirémbajtjes ose riparimit t& objekteve dhe shpenzimeve té lidhura. Ato duhet té
pércaktohen duke iu referuar standardeve teknike, té pércaktuara ose rregulloreve
administrative mbi bazén e ¢mimeve té punimeve té ndértimit dhe analizave teknike té
tyre né fuqi. Shpenzimet e tatimit mbi vlerén e shtuar nuk pérfshihen né koston e
llogaritshme.

Neni 5
Grupet tarifore
1. Planifikimi i objekteve, projektimi i strukturave me aftési mbajtése klasifikohen

sipas grupeve té méposhtme té tarifimit:

i) Grupil tarifor: kérkesa shumé té vogla planifikuese;
ii)  Grupill tarifor: kérkesa té vogla planifikuese;
iif)  Grupi III tarifor: kérkesa mesatare planifikuese;
iv)  GrupilV tarifor: kérkesa mbi mesataren planifikuese;
v) Grupi V tarifor: kérkesa shumé té larta planifikuese.

2. Pavarésisht nga pika 1 e kétij neni, projektimi i sitemeve teknike &shté klasifikuar
sipas grupeve té méposhtme té tarifimit:

i) Grupil tarifor: kérkesa té vogla planifikuese;
ii) Grupill tarifor: kérkesa mesatare planifikuese;
iif) ~ Grupi IlI tarifor: kérkesa té larta planifikuese.

3. Grupet tarifore pércaktohen né bazé té kritereve t& vlerésimit, pér rregullimin e
tarifave né tipologjité e shérbimit, té trajtuara né kreu II-t, III, IV, VI dhe VII-té.
Klasifikimi, sipas grupeve tarifore individuale, béhet né bazé té kritereve té
vlerésimit apo sistemit té pikézimit, aty ku kjo éshté e zbatueshme.
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Neni 6
Baza pér tarifimin
1. Tarifat pér shérbimet e pércaktuara nga ky manual bazohen:

i) né tipologjiné e shérbimit, pér seksionin II-té dhe IV-ért té kreut IlI, né bazé té
kostove né ngarkim té projektit bazuar né kostot e llogaritshme, ose, nése kjo nuk
éshté né dispozicion, bazuar né kostot vlerésuese, ndérsa pér tipologjité e
shérbimit né seksionin e 1I-té t& kreut I1I, né bazé t& madhésisé sé sipérfages, ose
té njésive llogaritése.

ii) né tipologjiné e shérbimit,

iif) né grupet tarifore,

iv) né tarifat e tabelave shoqéruese,

v) né shérbimet e rindértimit, sipas nenit 27 dhe 28.

2. Né qofté se, né datén e vénies né shérbim nuk ka né dispozicion projekt, si njé
parakusht té llogaritjes sé shpenzimeve ose té logaritjes sé kostos, tarifat t&é
llogariten né bazé té kostove t& matéshme té ndértimit, sipas dispozitave t& kétij
manuali. Kjo do té mundésojé qé palét té bien dakort pér kostot e verifikueshme té

ndértimit.

Neni 7
Pércaktimi i tarifave

1. Tarifa pér shérbimet duhet té jeté njé vleré ndérmjet tarifave minimale dhe
maksimale, t& pércaktuara né kété manual, né pérputhje me ligjin e prokurimit
publik.

2. Nése kostot e llogaritshme té identifikuara, vlerat ose njésité e llogaritjes qéndrojné
jashté vlerave tabelare t&é kétij manuali, tarifat sipas rastit jané mé té uléta apo mé té
larta té llojit apo grupit tarifor pérkatés té shérbimit, si dhe koeficientin e ndryshimit
té tarifave pér até grup tarifor, né nivel rrités apo zbrités pér secilén vleré tabelare,
domethéng, nése kemi njé kosto té llogaritshme mé té larté se vlera né tabelé, tarifa
llogaritet sipas tarifés sé vlerés mé té larté té tabelés e zbritur me koeficientin e
ndryshimit.

3. Né rrethana té jashtézakonshme dhe nése dokumentohet me shkrim, tarifat edhe
mund té jené mé té uléta se sa tarifa minimale, té specifikuara nga ky manual.

4. Tarifat maksimale, t& specifikuara nga ky manual, nuk mund té tejkalohen, pérveg
se né rastin e shérbimeve té jashtézakonshme, apo té shérbimeve qé shtrihen né njé

periudhé té gjaté kohore, pér mé shumé se dy vjet. Né kété rast, marréveshja me
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shkrim &shté e nevojshme. Faktorét, té cilét jané té réndésishém, né drejtim té
caktimit té& punés né grupet tarifore ose pér renditjen e punés né shkallét
minimale/maksimale nuk do t& merren parasysh né rrethana té tilla.

5. Nése, gjaté kohés té vlefshmérisé sé kontratés, ndryshon projekti me kérkesé té
porositésit, duke ndikuar né ndryshimin e kostos sé llogaritshme, vlerat ose njésité e
llogaritjes, atéheré marréveshja mbi té cilén éshté e llogaritur tarifa, duhet t&é
rillogaritet dhe té dokumentohet me shkrim.

6. Nése, nuk éshté réné dakord ndryshe me shkrim, né kohén e dhénies sé kontratés,
tarifat minimale pérkatése, sipas pikés 1 té kétij neni, do té llogariten si¢ éshté réné
dakord. Pérveg, rastit kur marréveshja pér tarifén éshté hartuar né bazé té pikés 1 té
kétij neni, fazat e shérbimit I dhe II t& zonés qé do té zhvillohet do té vlerésohen si
tarifé minimale e pérqindjes sé tarifés pérkatése.

7. Né rastin e uljes sé konsiderueshme té kostove té llogaritshme, qé vijné si rezultat i
punés tekniko-shkencore, ose si zgjidhje té njé ndikimi pozitiv né mjedis dhe qé nuk
ulin standardet e veprés té pérshkruar né kontraté, mund té merret né konsideraté
pagimi i njé “tarife suksesi”. Tarifa e suksesit éshté tarifé shtesé e llogaritur né bazé
té vlerés qé fitohet me tarifén pérkatése. Kufiri minimal dhe maksimal mund té jeté
pjesé e negociatave, q¢ mund té arrijé deri né 20% té tarifés bazé, té fiksuar né
kontraté. Né rastet e rritjes sé kostove té llogaritshme té fiksuara né kontraté, mund
té merret né konsideraté njé ulje e tarifés sé fiksuar né kontraté. Kjo ulje llogaritet né
bazé té vlerés qé fitohet me tarifén pérkatése. Kufiri minimal dhe maksimal mund té
jeté pjesé e negociatave qé mund té arrijé deri né masén 5% té saj.

8. Pér lidhjen e kontratés sé shérbimit dhe pér llogaritjen e tarifés, si bazé merret
vlerésimi i pérafért i kostove té llogaritshme, i cili parashtrohet nga investitori
(porositési) ose pérgatitet nga ofruesi i shérbimit né kryerjen e fazés sé dyté té
shérbimit “Projektideja paraprake”. Né rastin, kur vlerésimi i pérafért i kostos
llogaritet nga ofruesi i shérbimit, atéheré kjo kosto mbart njé tolerancé maksimale
prej 30% nga kostoja pérfundimtare. Kjo kosto shérben si bazé pér lidhjen e
kontratés. Mbas pérfundimit t& fazés sé shtaté t& shérbimit: “Organizimi i
procedurés dhe vlerésimi i tenderit” vendoset “Kostoja e llogaritshme e tenderuar”
dhe béhet rillogaritja e tarifés sé shérbimit, e cila i shtohet kontratés né formén e njé
shtojce. Kjo kosto mbart njé tolerancé maksimale prej 10% nga kostoja e llogaritshme
pérfundimtare. Mbas pérfundimit té fazés sé nénté té shérbimit: “Pérgatitja e
dokumentacionit pérfundimtar pér kolaudim”, béhet kontraktimi i “Kostos sé&
llogaritshme pérfundimtare té objektit”. Kjo kosto éshté kostoja e llogaritshme
pérfundimtare dhe reale dhe mbi kété kosto béhet rillogaritja e tarifés pérfundimtare
té shérbimit.

9. Nése objekti nuk prokurohet pér zbatim brenda 12 muajve nga data e marjes né
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10.

dorézim té projektit, projektuesit i lind e drejta e marrjes sé kostos sé pérafért té
llogaritur né fazén e dyté t& shérbimit duke i zbritur tolerancén maksimale prej 30%.
Ngarkohet ministria pérgjegjése pér zhvillimin urban pér té ofruar mbéshtetjen ndaj

AKSHI-t pér zhvillimin e sistemit informatik pér llogaritjen e tarifave té manualit.

Neni 8
Llogaritja e tarifave né situata té vecanta

Né rast se nuk jané porositur té gjitha fazat e shérbimit té njé tipologjie shérbimi,
atéheré mund té zbatohet vetém pérqindja e tarifés sé lejuar, pér ato faza té
shérbimeve té porositura dhe té fiksuara kontraktualisht.

Né rast se, kontrata nuk i mbulon té gjitha nénfazat e njé faze, atéheré tarifat e
llogaritura dhe t& negociuara pér nénfazat e porositura duhet t& korrespondojné
proporcionalisht me nénfazat e porositura té tipologjisé sé pérgjithshme té
shérbimit. E njéjta gjé vlen, né qofté se ofruesit t&é shérbimit nuk i éshté porositur njé
pjesé e réndésishme e shérbimeve themelore. Gjithsesi, né kéto raste, duhet té merret
parasysh kostoja shtesé pér punén e koordinimit dhe pérpunimit me fazat ose

nénfazat e tjera.

Neni 9
Llogaritja e tarifave pér shérbime té vecanta
Nése vizatimet paraprake ose projektideté pérfundimtare jané porositur si shérbime
té vecanta né kontrata, pér planet urbane té pérdorimit té tokés, ndértesave dhe
ndarjet funksionale té tyre, objekteve né ambiente t& hapura, punimeve inxhinierike,
objekteve té transportit dhe qarkullimit, sistemeve teknike, atéheré tarifimi i
shérbimit pérkatés (té fazés sé shérbimit qé i takon), do té jeté:
i)  Pér projektidené paraprake: tarifa né pérqindje, pér projektidené paraprake,
plus tarifa pjesore, ose deri né maksimum pér fazén e méparshme.
ii) Pér projektidené pérfundimtare: tarifa né pérqindje, pér projektidené
pérfundimtare, plus tarifa pjesore, ose deri né maksimum pér fazén korente té
shérbimit bazé.

Né rast se projektideja paraprake e strukturave, né ambientet e jashtme &shté
porositur si shérbim mé vete, pavarésisht vlerésimeve pér shérbimet né nenin 31,
mund té rritet deri né 60% té tarifés totale.

Neni 10
Planet pérgatitore dhe pérfundimtare té projektit

Nése, me kérkesén e porositésit, hartohen disa projektide paraprake pér té njéjtin

projekt dhe me kérkesa té ndryshme, atéheré tarifat e plota, né pérqindje té

aplikueshme pér kéto faza té shérbimit né nenin 3, pika 5, mund té negociohet né lidhje
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me hartimin paraprak, ose pérfundimtar. Né llogaritjen e tarifés, pér ¢do variant shtesé
duhet té pércaktohet kontraktualisht edhe pérgindja e tarifés né proporcion me
variantin e paré.

Nenill
Kontratat pér projektet e pjesshme

1. Kur kontrata pérfshin disa projekte, atéheré pavarésisht nga paragrafét e
méposhtém tarifat duhet té llogariten ve¢mas pér ¢do projekt. Kjo nuk vlen pér
destinuara qé t& operohen dhe té pérdoren né aférsi kohore dhe fizike, si pjesé e njé
skeme né shkallé té madhe. N& kété rast, tarifa llogaritet si shumé e kostove té
llogaritshme.

2. Kur kontrata pérfshin disa projekte, né thelb té ngjashme, té cilat kané pér qéllim qé
té vendosen né aférsi kohore ose fizike né kushte té ngjashme operative ose ku
projektet jané té projekuara tip ose pér prodhim né seri, normat, népérqindje té
aplikueshme pér fazén e shérbimit 1-7, duhet té reduktohen me 50% pér katér
objektet e para, me 60% nga objekti i pesté deri né té& shtatin, kurse nga i teti dhe né
vazhdim llogaritjet reduktohen né 90%.

3. Kur kontrata pérfshin shérbime, té cilat kané qené mé paré objekt i njé kontrate té
ndryshme né mes té paléve té pranishme kontraktuese, atéheré pika 2 mé lart vlen
né pérputhje me normat né pérqindje aplikuar pér fazat e shérbimit té porositura né
kontratén e re, edhe nése shérbimet nuk kané géllim pér t'u kryer né aférsi kohore
apo fizike.

4. Pikat 1 deri né 3, mé lart, nuk do té zbatohen pér planet vendore. Pér sa kohé qé
specifikimet, gjetjet nga planet e tjera, preventivat fillestare té kostove, si dhe té&
peizazhit, mund té merren té gatshme, né kété rast tarifat duhet té reduktohen né
ményré té arsyeshme. Kjo vlen edhe pér rastet, kur kéto plane i ka hartuar njé

planifikues urban/urbanist tjetér.

Nenil2
Rishikime t&é pjesshme té planeve vendore
Aty ku nénzonat, pjesé e planeve vendore kérkojné pérditésim apo ndryshim, atéheré,
llogaritet tarifa vetém duke iu referuar faktoréve té ndryshuar né pérpunimin e késaj

sipérfaqeje.
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Neni 13
Interpolimi

Tarifat minimale dhe maksimale té lejuara, pér piké t& ndérmjetme té kostove té

llogaritshme, vlerave dhe/ ose njésive té llogaritjes, t& pércaktuara né rreshtat e tabelave

té tarifave, duhet té llogariten me interpolim linear.

1.

Neni 14
Shpenzime mbéshtetése

Shpenzimet mbéshtetése té shkaktuara, nga ofruesi i shérbimit pér plotesimin e
kontratés, nése ato jané t& nevojshme, mund té llogariten mbi shumén e tarifés sé
projektimit.

Palét kontraktuese mund té pércaktojné né momentin e nénshkrimit té kontratés
edhe shérbimet mbéshtetése, té cilat mund edhe té pérjashtohen nése nuk i
nénshtrohen pikés 1 té kétij neni.

Shpenzimet mbéshtetése pérfshijné:

kostot e dérgimit me posté, kostot e transferimit t& té& dhénave, kostot pér
shuméfishimin e vizatimeve, pérfshiré realizimin e filmave dhe fotove;

kostot e mbaijtjes sé njé zyre duke pérfshiré pajisje, ndricim dhe ngrohje;

kostot pér shpenzimet e udhétimeve jashté njé rrezeje prej 15 kilometér nga zyra e
regjistruar e ofruesit t& shérbimit, rimbursohen né bazé té akteve ligjore né fuqi.
shérbime, té cilat nuk jané té parashikuara né kontraté dhe qé duhen béré nga
specialisté t& treté.

Shpenzimet mbéshtetése mund té llogariten né ményré afrofe ose té vértetohen né
ményré té detajuar. Ato njihen vetém né bazé té faturave fiskale, nése nuk éshté réné
dakord pér njé llogaritje afrofe.

Neni 15

Pagesa
Pagesa duhet t& shlyhet, nése né kontraté nuk é&shté pércaktuar ndryshe, kur
shérbimi éshté kryer konform kontratés dhe éshté paraqitur tek porositési njé faturé
e kontrollueshme.
Késtet mund té paguhen né afatet e pércaktuara né kontraté ose né distanca kohore
logjike pér shérbime té kryera dhe té vértetueshme.
Shpenzimet mbéshtetese duhet t& paguhen pas paraqitjes sé fakteve, nése nuk éshté
pérkufizuar ndryshe né kontraté.

Pér modalitete té tjera t& pagesés duhet té bihet dakort me shkrim.
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Nenil6
TVSH
Mbi tarifat pér shérbimet aplikohet vlera eTVSH-sé sipas legjislacionit tatimor né fuqi.

KREU II
PLANET VENDORE

Nenil7
Fusha e veprimit
Produktet e planit t& pérgjithshém vendor (niveli vendor dhe mé lart) pérfshijné
pérgatitien dhe hartimin e planeve, detajimet dhe relacionet e domosdoshme,
pérgatitien e bazés sé t& dhénave GIS dhe materialin hartografik, si dhe proceset e

miratimit.

Neni 18
Planifikimi i pérgjithshém vendor sipas fazave

1. Shérbimet e planifikimit t& pérgjithshém vendor jané pérmbledhur né gjashté faza té
shérbimit dhe vlerésohen né pérputhje me pérqindjet mbi vlerén e tarifés, té
pércaktuar né nenin 19. Fazat e shérbimit dhe pérqindjet pérkatése, jepen né tabelén

mé poshté:
Nr. Fazat e Pérshkrimi Pérqindja e tarifés né
shérbimit lidhje me vlerén totale
1 |[Fazaelré Hartimi i nismés pér fillimin e PPV 1%-5%
dhe miratimi né instancat pérkatése
2 |Fazaell-t& Pérgatitja e analizés sé thelluar 10%-20%
3 | Fazaelll-t¢ Hartimi i planit paraprak 30%
4 | FazaelV-ért Hartimi i planit pérfundimtar 25%
5 | FazaeV-té Hartimi i rregullores 15%
6 |Fazae VI-t& Projekti pérfundimtar pér miratim 5%
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Tabela. 1 Tabela e pérgindjes sé tarifimit sipas fazave té shérbimit té planifikimit té térritorit

Shpjegim: Kur nisma pér fillimin e PPV-sé hartohet pér heré té paré, atéheré kjo fazé duhet

té llogaritet 5%, né rast se kryhet rishikimi i nismés pér fillimin e PPV-sé, kjo fazé duhet té
llogaritet me 1%-3%.

Edhe pér fazén e dyté do té ndiget po e njéjta logjiké si mé lart, pér rastet e hartimit té nismés

peér fillimin e PPV-sé pér heré té paré, pérgatitia e analizés sé thelluar do té llogaritet me 20%,
kurse né rastin kur kryhet rishikimi i hartimit t€ nismés pér fillimin e PPV-sé, pérgatitja e
analizés sé thelluar do té llogaritet me 10%-15%.

2.

4.

5.

Pérmbajtja pér secilén fazé do té respektojé rregulloret e planifikimit t& legjisalcionit
pérkatés.

Neni 19

Tabela e tarifave pér shérbimet, né lidhje me planet e pérgjithshme vendore

Tabela e méposhtme specifikon tarifat minimale dhe maksimale, né lidhje me Planet
e Pérgjithshme Vendore (niveli vendor dhe mé lart), té listuara né nenin 18.

Tarifat do té llogariten, né pérputhje me kriteret e listuara, né paragrafin 3, mé
poshté. Pér secilin nga kriteret 1 deri 3, duhet té llogariten té shképutura pikét dhe
pér llogaritjen e tarifés sé pérgjithshme duhet t& béhet shuma e tyre. Shuma, si
rezultat i mbledhjes sé pikéve té dy kritereve té para, té paragrafit 3, do té pércaktojé
njé grup té vetém tarifor, si¢ pérshkruhet né pikén 7, né vijim. Ndérsa, pikét qé i
takojné kriterit té tretg, do té pércaktojné njé grup tarifor mé vete. Shuma, e kétyre
dy grupeve tarifore, do t&é pércaktojé tarifén e pérgjithshme.

Tarifat duhet t& pércaktohen né bazé té kritereve té méposhtme:

i) Numrii popullsisé ekzistuese, pér kohén kur hartohet plani:
Pér 1 banor - 10 njési té llogaritjes;
ii) Sipérfagja, qé do té planifikohet, duke pérfshiré vetém tokén e deklaruar si toké
truall: Pér 1 hektar - 1800 njési té llogaritjes;
iif) Sipérfaqja qé do té planifikohet, qé pérfshin tokat jo-truall, si psh. tokat
bujqésore, fondi pyjor, tokat e pafrytshme, livadhet, kullotat e t& tjera té
ngjashme me to: Pér 1 hektar - 35 njési té llogaritjes.

Tarifa totale, pér shérbimet né fazat I deri né V, duhet t& arrijné né té paktén
250000 leké.

Ndarja né grupet tarifore pércaktohet né bazé té kritereve t& méposhtme té

vlerésimit pér kérkesat e projektimit:
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i) Kushtet topografike dhe situata gjeologjike;
ii) Kérkesat mjedisore dhe kérkesat ndaj strukturés urbane, mbrojtja ndaj
monumenteve;
iii) Pérdorimi dhe dendésia;
iv) Shkalla e kérkuar e cilésisé pér procesin e planifikim/ projektimit;
v) Lidhja me infrastrukturén ekzistuese;
vi) Mbrojtja e mjedisit dhe kushtet ekologjike.

6. Gjaté pérllogaritjes sé& grupit tarifor, pér hartimin e Planeve t& Pérgjithshme
Vendore, shkalla e véshtirésisé pér secilin zé té pérshkruar né paragrafin 5, mé sipér,
duhet té vlerésohet me 1 deriné 5 piké. Shuma e tyre do té caktojé grupin tarifor, qé
i pérket.

7. Né bazé t& sistemit té pikézimit té pérshkruar né pikén 7, mé poshté béhet
kategorizimi i shérbimit pér planifikimin e pérgjithsém vendor né njé nga grupet

tarifore mé poshté:

i) Grupil Tarifor : deriné 9 pikg,
ii) Grupill Tarifor : 10-14 pike,
iif) Grupi Il Tarifor : 15-19 pike,
iv) GrupilV Tarifor : 20-24 pike,

v) Grupi V Tarifor : 25-30 pike.
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Tabela. 2 Tabela shogéruese e tarifave, neni 19, paragrafi 1 - Planet e Pérgjithshme Vendore.
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Neni 20
Planifikimi i detajuar vendor, sipas fazave

1. Shérbimet, né lidhje me planifikimin e detajuar vendor, jané pérmbledhur né pesé
faza té shérbimit dhe vlerésohen né pérputhje me pérqgindjet mbi vlerén e tarifés, sé

pércaktuar né nenin 21. Fazat e shérbimit dhe pérqindjet pérkatése, jepen né tabelén

mé poshté:
Nr. Fazat e Pérshkrimi Pérqindja e tarifés né
shérbimit lidhje me vlerén totale
Hartimi i nismés pér fillimin e
1 Fazael PDV dhe miratimi né instancat 2.5%
pérkatése

2 Fazaell Pérgatitja e analizés sé thelluar 30%

3 Fazaelll Hartimi i planit paraprak 25%

4 FazaelV Hartimi i planit pérfundimtar 40%

5 Fazae V Projekti pérfundimtar pér miratim 2.5%

Tabela 3 Tabela e pérgindjes sé tarifimit sipas fazave té shérbimin- Planet e Detajuara Vendore

2. Pérmbeaijtja pér secilén fazé do té respektojé rregulloret e planifikimit té legjisalcionit
pérkatés.

Neni 21
Tabela e tarifave pér shérbimet, né lidhje me planet e detajuara vendore

1. Vlerat e tarifave maksimale e minimale pér shérbimet, né lidhje me planet e
detajuara vendore, té listuara né nenin 20, bazohen né zonén e mbuluar nga plani né
hektaré dhe jané té specifikuara né tabelén né vijim.

2. Tarifat jané llogaritur né bazé té madhésisé sé zonés sé mbuluar nga plani, né
propozimin paraprak té planifikimit. Nése zona e mbuluar nga plani &shté
ndryshuar nga rrjedha e procedurave formale, atéheré tarifat pér kéto faza té
shérbimit nuk kryhen, né rastet kur kérkohen ndryshime té madhésisé sé zonés sé
planifikimit, tarifa duhet t& llogaritet né bazé té madhésisé sé shtuar.

3. Ndarja né grupet tarifore pércaktohet né bazé té kritereve t& méposhtme té

vlerésimit pér kérkesat e projektimit:
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i) Kushtet topografike dhe situata gjeologjike;
ii) Kérkesat mjedisore dhe kérkesat ndaj strukturés urbane, mbrojtja ndaj
monumenteve;
iii) Pérdorimi dhe dendésia;
iv) Shkalla e kérkuar e cilésisé pér procesin e planifikim/ projektimit;
v) Lidhja me infrastrukturen ekzistuese;
vi) Mbrojtja e mjedisit dhe kushtet ekologjike.

4. Kur kriteret e vlerésimit i pérkasin grupeve tarifore té ndryshme, duke ngritur
dyshime mbi grupin tarifor, né té cilin duhet t&é futet Plani i Detajuar Vendor pér
territorin, atéheré duhet té béhet vlerésimi me sistemin e pikézimit, né bazé té
paragrafit 5, mé poshté dhe né varési té shumés sé pikéve, kategorizohet né njé nga

grupet tarifore mé poshté:

i) Grupil Tarifor : deri nél0 piké;
ii)  Grupi Il Tarifor : 10-20 pike;
iif)  Grupi Il Tarifor : 21-30 pike.

5. Gjaté pérllogaritjes sé grupit tarifor, pér hartimin e Planeve té Detajuara Vendore,
shkalla e véshtirésisé pér secilin zé t& pérshkruar né paragrafin 1, mé sipér, duhet té

vlerésohet me 1 deriné 5 piké. Shuma e tyre do té caktojé grupin tarifor, qé i pérket.
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TABELA SHOQERUESE E TARIFAVE NENT 21 PARAGRAFI 1 -PLANET E

DETAJUARA VENDORE
SIPERFAQE| GRUPITARIFOR I GRUPI TARIFOR 1T GRUPI TARIFOR III
NE nga [ deri nga | deri nga [ deri
HEKTARE LEKE LEKE LEKE
0.5 33040 111440} 111440 246120 246120 380660
1 66780 203490| 203490 438620 438620 673960
2 132650 354760] 354760 735840 735840 1116500}
3 198800 492520] 492520 996100 996100 1499960]
4 265370 616910] 616910 1219330 1219330 1821610]
5 331520 740530] 740530 1442140 1442140 2143680]
6 398020 848400] 848400 1620850 1620850 2393230
7 456680 942480| 942480 1775130 1775130 2608200|
8 500430]  1025150] 1025150 1925140 1925140 2825130}
9 544460 1105090] 1105090 2066120 2066120 3026730}
10 588210  1184260] 1184260 2206260 2206260 3228680]
11 631470]  1260630] 1260630 2338980 2338980 3417260]
12 675570 1331470] 1331470 2455810 2455810 3580640]
13 719670 1402310] 1402310 2572780 2572780 3743670}
14 758240  1477560] 1477560 2710540 2710540 3943660]
15 794500]  1554700] 1554700 2858240 2858240 4162130]
16 831040]  1632610] 1632610 3006640 3006640 4380250}
17 867720 1710240] 1710240 3154340 3154340 4597950}
18 904260  1787800] 1787800 3302320 3302320 4816910]
19 940940  1865360] 1865360 3450020 3450020 5034960]
20 977130 1942850] 1942850 3598000 3598000 5253080}
21 1013810 2016490] 2016490 3735760 3735760 5455450]
22 1050350] 2090970 2090970 3874710 3874710 5658170}
23 1085770]  2164190] 2164190 4012540 4012540 5861310}
24 1122450 2238180] 2238180 4151140 4151140 6063680
25 1159830] 2312940 2312940 4290090 4290090 6266820]
30 1315720 2669310] 2669310 4990090 4990090 7310520]
35 1457470] 3012170 3012170 5677420 5677420 8343160|
40 1600340] 3344390 3344390 6334580 6334580 9325120}
45 1742930 3658970] 3658970 6943650 6943650 10227840|
50 1885800] 3962140 3962140 7521500 7521500 11080510)
60 2108680 4486930 4486930 8564010 8564010 12640810]
70 2302720 4944380] 4944380 9472680 9472680 14000980}
80 2493260] 5399170  5399170[ 10380160 10380160 15361220]
90 2674000]  5855360] 5855360 11309270 11309270 16762760)
100 2851520  6331780]  6331780] 12298230] 12298230 18264680]

Tabela. 4 Tabela shogéruese e tarifave, neni 21, paragrafi 1 - Planet e Detajuara Vendore.
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Neni 22

Shérbimet e vecanta pér tipologjité e shérbimit té planifikimit

1. Planifikimi i pérgjithshém vendor mund té pérfshijé shérbimet e vecanta té
méposhtme:
i. Hartimi i nismé&s pér fillimin e PPV dhe miratimi né instancat pérkatése
a) Planifikimi i specifikimeve t& projektit;

ii. Pérgatitja e analizés sé thelluar

a) Modele terreni;

b) Punime gjeodezike né objekt;

¢) Pérditésimi i hartave;

¢) Prodhimi i hartave té gjendjes né terren me cilési té larté pér shuméfishim;

d) Zhvillimi i njé dokumentacioni bazé té projektit nga harta, t& burimeve té
ndryshme;

dh) Analiza e fotove ajrore;

e) Pyetésoré pér té marré statistika kryesore pérfshiré kétu dhe analizén e
materialeve dytésore;

&) Survejime statistikore lokale, si dhe identifikimin e nevojave si atyre té
furnizimit, ekonomike, sociale, infrastrukturés sé strehimit, strukturave
kulturale dhe sociale, aty ku nuk jané té pérfshira né shérbimet bazé,
transportit publik, mobilitetit, trafikut dhe sinjalistikés. Kérkime té detajuara
pér pérdorimet aktuale.

iii. Hartimi i planit paraprak
a) Hartimi i “Dokumentit té Politikave".

b) Hartimi i Profilit t& Njésisé sé Qeverisjes Vendore ku pérfshihen: profili social,
demografik, ekonomik, mjedisor, topografik, fizik, urban, mobilitetit;

¢) Hartimi i Analizés SW.O.T, ku pércaktohen pikat e forta, pikat e dobéta,
mundésité dhe kércénimet me té cilat pérballet NJ.Q.V.;

¢) Hartimi i Vizionit pér Zhvillimin e Territorit dhe objektivave strategjike né
mbéshtetje té vizionit;
d) Hartimi i Programeve dhe Politikave né Mbéshtetje té objektivave strategjike;
dh) Hartimi i Planit té veprimit pér realizimin e vizionit dhe objektivave strategjike
pér zhvillimin e territorit.

Késhillohet qé Dokumenti i politikave té hartohet nga veté NjQ.V. Né rastin e
pamundésisé ose pér pamjaftueshméring e burimeve njerézore né Njésiné e Qeverisjes
Vendore ose Qendrore, ky shérbim mund té porositet, por né asnjé rast nuk duhet té
konsiderohet si njé shérbim, i cili mund té kryhet né ményré krejtésisht té pavarur nga
grupi i NJ.Q.V. Grupi i NJ.Q.V. duhet t& bashképunojé me grupin e ofruesve té
shérbimit, qé né kété rast jané planifikuesit urbané.
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a) Asistimi i klientit né marrédhéniet me publikun, pérfshiré kétu broshurat
informative, diskutime me publikun si dhe pérpilimi i dokumenteve té&
nevojshme narrative dhe grafike;

b) Prodhimi i axhendave t&é mbledhjeve, dokumentet dhe raportet;

c) Pérgjegjési pér pérfshirjen e autoriteteve dhe institucioneve publike, q¢ mund

té jené ndikuar nga plani.
iv. Hartimi i planit pérfundimtar

a) Prodhimi i planeve ndihmés, si ato pér trafikun dhe sinjalistika, strukturat
infrastrukturore, riparcelizimi, planet pér shtigjet dhe lévizjen e ujérave, hartat
e pronésisé dhe harta pér kriteret e cilésisé, duke marré parasysh planet e
prodhuara nga specialisté té tjeré né ekipin e planifikimit; Planet e mobilitetit
urban (Plani Urban i Trafikut & Sinjalistikés(PUT&S), Planet e Mobilitetit (PM)
dhe Transporti Publik Urban(TPU)).

b) Ndryshime kryesore, ose rishikim total té planeve pas ndértimit, sidomos kur
kéto hartohen né pérgjigje té kritikave apo sugjerimeve;

¢) Pérgatitja e dokumenteve késhilluese pér autoritet lokale né pérgjigje té
kritikave dhe sugjerimeve;
¢) Pérmbledhje e detajuar pér shfrytézim.

v. Hartimi i rregullores

vi. Projekti pérfundimtar pér miratim

a) Shérbime pér printim;

b) Prodhimi i kopjeve shtesé me ngjyra, té planeve té zonimit (Plani i pérdorimit
té tokés i propozuar, plani pér zhvillimin e infrastrukturés dhe fazat e
zbatimit);

¢) Rishikimi i vizatimeve dhe raporteve shpjeguese pas aprovimit.

2. Planifikimi i detajuar vendor mund té pérfshijé shérbimet e vecanta t& méposhtme:

i. Hartimi i nismés pér fillimin e PDV dhe miratimi né instancat pérkatése

a) ldentifikimi i natyrés dhe shkallés sé ¢do kérkimi shtesé qé mund té nevojitet,
vecanérisht pér rastet e zonave qé kané shkallé té larté urbanizimi dhe
Zhvillimi;

b) Kthim pérgjigjeje pér ¢do propozim individual, hasur gjaté pérgatitjes sé
planit.

ii. Pérgatitja e analizés sé¢ thelluar
a) Mbledhja e té dhénave gjeodezike;
b) Pyetésorét fillestaré (pyetésors, aprovimi i projektit);
¢) Hetimet shtesg, aty ku nuk ekziston planifikim zonal;
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¢) Ofrimi i ndihmés pér identifikimin e mundésive té financimit nga burime
publike;
d) Analiza vizuale e qytetit.

iii. Hartimi i planit paraprak
a) Prodhimi i maketeve.

iv. Hartimi i planit pérfundimtar
a) Vlerésimi dhe prezantimi i masave pér mbrojtjen e mjedisit.

v. Projekti pérfundimtar pér miratim.
a) Prodhimi i kopjeve me ngjyré shtesé té Planit té Detajuar Vendor

KREU III
PLANIFIKIMI I OBJEKTEVE

SEKSIONI I
NDERTESAT DHE NDARJET FUNKSIONALE TE TYRE

Neni 23
Parimet e tarifave
1. Kostot e llogaritshme jané kostot e ndértimit pér shérbimet e lidhura me ndértesat
dhe ndarjet funksionale té tyre.
2. Né kostot e llogaritshme pérfshihen edhe kostot e sistemeve (ngrohje ventilim,
hidrosanitare, elektrike) edhe kur projektuesi nuk i planifikon veté. Né kété rast
kostoja e ndértimit llogaritet :

i) né vlerén e ploté, kur kostot e llogaritshme té sistemeve nuk kalojné 15% té
kostove totale t& projektit;

ii) né 50%, kur kostot e llogaritshme té sistemit, kalojné 15% té& kostos totale t&
projektit.

3. Nuk pérfshihen né kostot e llogaritshme, kostot pér lidhjen me infrastrukturén jo-
publike (individuale, p.sh lidhja me njé pus uji, gé e shpon veté investitori), pajisja
me vepra arti, vepra, té cilat projektuesi nuk i projekton, ose nuk mbikéqyr
teknikisht instalimin e tyre.

Neni 24
Fazat e projektimit té ndértesave dhe ndarjet funksionale té tyre sipas tipologjisé

Tipologjia e shérbimit pér punimet e ndértesave dhe punimeve té brendshme pérfshin
shérbimet, qé lidhen me ndértesa té reja, objekte té reja, rindértim, zgjerim, ndryshim
destinacioni, punimet e modernizimit, shtesat e punimeve té brendshme, mirémbaijtje
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dhe riparime. Shérbimet jané pérmbledhur né nénté faza dhe vlerésohen né pérputhje

me pérqindjet e tarifave né nenin 25, si mé poshté:

Nr. Faza Pérshkrimi Pérqindja e tarifés né lidhje
e projektimit me vlerén totale
1 Fazael Analiza e detyrés sé projektimit 3% pér ndértesat
/pércaktimi i bazés sé projektit 3% pér ndarjet funksionale
2 |Fazaell Projektideja paraprake 7% pér ndértesat
7% pér ndarjet funksionale
3 |Fazaelll Projektideja pérfundimtare 11% pér ndértesat
14% pér ndarjet funksionale
4 |FazaelV Projekti pér miratimin e lejes sé 6% pér ndértesat
ndértimit 2% pér ndarjet funksionale
5 |FazaeV Projekti i zbatimit 32% pér ndértesat
30% pér ndarjet funksionale
6 |FazaeVI Preventivi pérfundimtar 10% pér ndértesat
7% pér ndarjet funksionale
7 | Fazae VIL Pérgatitja e dokumentacionin pér 3% pér ndértesat
proceduré tenderimi 3% pér ndarjet funksionale
8 | Fazae VIIL Mbikéqyrja 25% pér ndértesat
31% pér ndarjet funksionale
9 |FazaelX Pérgatitja e dokumentacionit 3% pér ndértesat
pérfundimtar pér kolaudim 3% pér ndarjet funksionale

Tabela. 5 Tabela shogéruese e tarifave, neni 24 — Ndértesat dhe ndarjet funksionale té tyre.

Neni 25

Ndértesat dhe ndarjet funksionale té tyre sipas tipologjisé, si dhe strukturat né
ambientet e jashtme sipas tipologjisé sé shérbimit

1. Faza I: Analiza e detyrés sé projektimit/termave te referencés dhe pércaktimi i
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i) Shérbimet bazé
a) Qartésimi i kérkesave té detyrés sé projektimit/termave té referencés;
b) Dhénia e konsultave mbi nevojén dhe shkallét e shérbimit;

¢) Formulimii kérkesave pér pérzgjedhjen e specialistéve té tjers té
domosdoshém né procesin e projektimit;

¢) Pérmbledhja e rezultateve.
ii) Shérbimeve té vecanta:

a) Studimi i gjendjes
b) Analiza e vend ndodhjes
¢) Planifikimi i punés
¢) Hartimi i njé programi hapésinor
d) Hartimi i njé programi funksionimi
dh) Verifikimi i réndésisé sé mjedisit
e) Verifikimi i pajtueshmérisé me mjedisin

2. Faza II: Projektideja paraprake (pérgatitja e projektit dhe ecurisé projektuese)
i) Shérbimi bazé

a) Analiza e e bazés materiale dhe e parimeve;

b) Dakordésimi mbi objektivat (kushtet pérreth objektivit, konfliktet eventuale
pér arritjen e objektivit);

c) Pérgatitja e njé katalogu/liste té planeve, qé detajon géllimet e projektit
(objektivat e programit);

¢) Zhvillimi i njé plani konceptual duke pérfshiré edhe alternativa té tjera té
mundshme qé i pérgjigjen kushteve dhe kérkesave té projektit me vizatime
dhe skica, vlerésimi i tyre, zévendésimi i vizatimeve eksperimentale me
vizatime té lira, me shénime pérkatése kur éshté e mundshme;

d) Pérfshirja edhe e shérbimeve té tjera té ofruara nga specialisté e pjesémarés né
projekt;

dh) Qartésimi dhe shpjegimi i rolit t& objektit né planin e qytetit, nén aspektin e
ndérthurjes dhe ndérveprimit té aspekteve funksionale, né gjendjen fizike dhe
teknike, né efikasitetin financiar dhe energjitik (p.sh. koston efektive t&
energjisé, strategjiné e pérdorimit té energjisé dhe pérdorimin e burimeve
energjitike té rinovueshme) dhe né faktorét e mjedisit ose faktorét ekologjiké,
proceset dhe kushtet, si dhe barrén imponuese ekosistemet pérkatése dhe
ndjeshmériné e tyre;

e) Negociatat paraprake me autoritetet vendore dhe specialistét e tjeré té
pérfshiré né projekt pér testimin e mundésisé sé marrjes sé lejes sé ndértimit té
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objektit;

&) Né projektimin e ambienteve té jashtme: mbledhja, vlerésimi dhe shpjegimi i
té dhénave né lidhje me strukturén ekologjike dhe né marrédhénie me
elemente si psh. toka, uji, klima, ajri, flora dhe fauna, plus paraqitja e
shfrytézimit t& hapésirés dhe pércaktimi i strategjisé me shpjegime
informuese vecanérisht né lidhje me peizazhin, pérmirésimin e zonés sé
banuar dhe ndérlidhjet, me bimésiné ekzistuese, mbjellje té reja, duke ndaré
zonén e gjelbérimit, trafikun, ujin, zonat e lojrave dhe zonat sportive,
gjithashtu qartésimi dhe pranimi i kufirit t& projektit dhe harmonizimin me
objektet rrethuese;

f) Parashikimi i kostove;
g) Mbledhja e pérfundimeve e té gjitha aktiviteteve paraprake té projektit;
ii) Shérbimet e vecanta
a) Kérkimi pér mundési zgjidhjesh sipas kérkesave principialisht té kundérta;

b) Plotésim i dokumenteve té planifikimit paraprak mbi bazén e kérkesave té
vecanta;

¢) Hartimi i njé plani financimi;
¢) Hartimi i njé analize objekti- funksionimit, shpenzimeve dhe dobia;
d) Bashkéveprim gjaté gjetjes sé kredisé;

dh) Kryerja e kérkesés paraprake (kérkesé pér ndértim);

e) Pérgatitja e paraqitjeve té vecanta teknike, si p.sh. perspektiva, mostra,
modele;

&) Hartimi i njé plani kohor dhe organizimi.

f) Plotésimi i dokumenteve té planifikimit paraprak né lidhje me masa té vecanta
pér optimizimin e ndértesés dhe pjeséve té ndértimit, té cilat e tejkalojné
masén e zakonshme té punimeve té planifikimit, pér pakésimin e shpenzimit
té energjisé si dhe té emisioneve me léndé té démshme dhe emisioneve té CO»
dhe pér shfrytézimin e energjive té rinovueshme né marréveshje me
pjesémarrés té tjeré specialisté né planifikim. Masa e zakonshme éshté dhéné
pér masa pér kursimin e energjisé népérmjet plotésimit t& kérkesave, té cilat
dalin nga dispozitat ligjore dhe rregullat e njohura né pérgjithési.

3. Faza III: Projekt-ideja pérfundimtare (sistemet dhe planifikimi i integruar).
i) Shérbimi bazé

a) Pérpunimi i konceptit t& projektit (pérpunim hap pas hapi i alternativave té
pérzgjedhura té ndértimit me vizatime) duke marré parasysh planin e
qytetit, funksionin, gjendjen teknike dhe fizike t& ndértimit, eficencén
fianciare dhe energjitike (p.sh. eficencén e energjisé, pérdorimi i burimeve
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enegjitike té rinovueshme) dhe kérkesat mjedisore ose té& zhvillimit té
géndrueshém duke véné né pérdorim ndihmesén e dhéné nga specialistét e
pérfshiré né projekt, dhe kompletimin e projektidesé pérfundimtare.

b) Pérfshirja edhe e shérbimeve té tjera, té ofruara nga specialisté e pjesémarrés
né projekt.

c) Pérshkrimi i projektit, me shpjegime pér masat qé do té ndérmerren pér
mbrojtjen e mjedisit, trashégimisé natyrore dhe vlerave té tjera té késaj
natyre, duke pérfshiré edhe masat pér zévendésimin, sipas legjislacionit né
fuqi.

¢) Pérmbledhja e t& gjithé projektit né formén e vizatimit p.sh. projektidesé
paraprake dhe/ose projektidesé pérfundimtare (shkalla sipas natyrés dhe
madhésisé sé strukturés. Pér sipérfaget e hapura paragqitja té jeté né shkallé
1:500 deri né 1:100, veganérisht me informacione pér pérmirésimin e mjedisit,
masat qé do t&é ndérmeren, masat pér mbrojtjen, mirémbajtjen dhe pér
mbijelljen e diferencuar té gjelbérimit. Pér ndértesat né shkallé 1:50 deri 1:20,
vecanérisht me detaje té mureve ndarése, ngjyra, drita dhe materiale, né rast
té vecants edhe me plane té detajuara pér grupet hapésinore.

d) Negociatat pér mundésiné e marrjes sé lejes sé ndértimit me autoritetet
vendore dhe specialistét e tjeré té pérfshiré né projekt.

dh) Parashikim i kostove sipas manualit te ¢mimeve, té miratuar me akte nén
ligjore, q&  pércaktojné kostot né zonat e banimit ose kérkesave cilésore té
investitorit.

e) Kontrolli i kostove, duke krahasuar llogaritjen e kostos me koston
paraprake.

&) Pérmbledhja e rezultateve té té gjithé dokumentacioneve té projektit.

ii) Shérbimet e vecanta

a) Analizé e alternativave/varianteve dhe vlerésim me studim té shpenzimeve
(optimim).

b) Llogaritja e rentabilitetit.

c) Llogaritja e shpenzimeve duke béré listén e sasive té pajisjeve ose katalogut
té elementeve té ndértimit.

¢) Pérpunimi i masave té vecanta pér optimizimin e ndértesés dhe pjeséve té
ndértimit, té cilat e tejkalojné masén e zakonshme t&é punimeve té
planifikimit, pér pakésimin e shpenzimit té energjisé si dhe té emisioneve me
léndé t& démshme dhe emisioneve té CO» dhe pér shfrytézimin e energjive té
rinovueshme né marréveshje me pjesémarrés té tjeré specialisté né
planifikim. Masa e zakonshme éshté dhéné pér masa pér kursimin e
energjisé népérmjet plotésimit té kérkesave, té cilat dalin nga dispozitat
ligjore dhe rregullat e njohura né pérgjithési.
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4. Faza IV: Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit
i) Shérbimi bazé:

a)

b)

Q)

Pérgatitja e dokumenteve té dorézimit pér miratim dhe lejet e kérkuara, né
bazé té rregullores pér planifikimin urban, duke pérfshiré edhe kérkesat pér
pérjashtime dhe ngrirje/shtyrje kushtesh, duke pérdorur ndihmesén e ofruar
nga specialistét e tjeré té pérfshiré né projekt si edhe ndonjé negocim me
autoritetet publike.

Dorézimi i dokumenteve né entin publik.

Pérfundimi dhe plotésimi nése &shté e nevojshme i kérkesés sé projektit,
pérshkrimet dhe shpenzimet duke pérdorur ndihmesén e specialistéve té
pérfshiré né projekt.

Sistemimet e jashtme dhe punimet e ndértimit: Kontrollimi i kérkesave dhe
lejeve té vecanta qé duhen pér miratimin e kérkesés dhe pér martjen e lejes
té ndértimit.

ii) Shérbime té vecanta:

a)
b)
9

o)}

Bashkéveprim pér sigurimin e aprovimit té fginjéve.

Pérpunimi i dokumenteve pér procedura té vecanta kontrolli.

Mbéshtetje profesionale dhe organizative e ndértuesit né procese
kundérshtimi, procese gjyqsore ose té ngjashme.

Ndryshimi i dokumenteve té miratimit si rezultat rrethanash, pér té cilat nuk
pérgjigjet porosimarrési.

5 Faza V: Projekti i zbatimit
i) Shérbimet bazé:

a)

b)

Q)

Pérpunim dhe detajim i punés sé béré né fazat 3 dhe 4 (zhvillimi dhe
paragqitja hap pas hapi e projektit t& zgjidhur) duke marré parasysh planin e
qytetit, funksionin, gjendjen teknike dhe fizike t& ndértimit, eficencén
fianciare dhe energjitike (p.sh. eficenca e energjisé, pérdorimi i burimeve
enegjitike té rinovueshme) dhe kérkesat e mjedisit ose t& konservimit duke
pérdorur edhe ndihmesén e dhéné nga specialistét e pérfshiré né projekt,
népérmjet njé projekti (vizatimi) t& zbatueshém.

Paraqitja e projektit né formé grafike me té gjitha detajet e nevojshme pér
zbatim p.sh. zbatimi i ploté pérfundimtar, vizatime té detajuara té
konstruksionit né njé shkallé 1:50 deri 1:1, pér strukturat né ambientet e
jashtme né varési té tipit t& ndértesés, né njé shkallé 1:200 deri ne 1:50,
vecanérisht pér bimésing, shoqéruar me relacionin pérkatés.

Pér ndértesa: paraqitje e hollésishme e dhomave dhe apartamenteve né
shkallé 1:25 deri 1:1 me pérshkrimin, pércaktimin e materialeve.

Pérgatitja e bazés, pér specialistét e tjers té pérfshiré né projekt dhe pérfshirja
e tyre né fazén e zbatimit.
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d) Azhornimiivazhdueshém i projektit zbatues gjaté fazés sé zbatimit.

ii) Shérbimet e vecanta:

a) Hartimi i njé pérshkrimi té detajuar té objektit si libér ndértimi pér bazé té
pérshkrimit té shérbimeve me program té punimeve?b.

b) Hartimi i njé pérshkrimi té detajuar té objektit si libér hapésire si bazé té
pérshkrimit té shérbimeve me program té punimeve?.

¢) Kontrolli i pérputhjes sé planeve té zbatimit t& pérpunuara nga sipérmarrja
zbatuese né bazé té pérshkrimit té shérbimit me program shérbimi me
planifikimin e projektit paraprak?.

¢) Punimiimodeleve té detajuara.

d) Kontrolli dhe pranimi i planeve té té tretéve , qé profesionalisht nuk marrin
pjesé né planifikim, pér pérputhjen me planet e zbatimit (p.sh. vizatimet e
studiove nga sipérmartjet, planet e vendosjes sé¢ themeleve dhe bazamentit
nga livruesit e makinerive), pérderisa punét kané té b&jné me komplekse, qé
nuk jané pérfshiré né shpenzimet e llogaritshme.

6. Faza VI: Preventivi pérfundimtar
i) Shérbimet bazé:

a) Pércaktimi dhe mbledhja e masave pér t& prodhuar specifikimet e projektit
duke pérdorur kontributet e dhéna nga specialistét e tjeré té pérfshiré né
projekt.

b) Pérgatitja e preventivit t& detajuar sipas specifikimeve té projektit me
programin e punimeve té ndaré sipas kategorive dhe zérave té punés.

¢) Harmonizimi dhe koordinimi i kategorive t& punés sé projektit té béra nga
specialistét e pérfshiré né planifikimin e projektit.

7. Faza VII shérbimit: Pérgatitja e dokumentacionin pér proceduré tenderimi
i) Shérbimet bazé:

a) Pérmbledhja e dokumenteve té dhénies pér té gjitha fushat e punés.

b) Verifikimi dhe vlerésimi i termave té referencés pérfshiré hartimin e
dokumentacionit pér prokurim.

¢) Akordimi dhe pérmbledhja e punimeve t& atyre qé marrin pjesé
profesionalisht, té cilét bashképunojné gjaté dhénies sé dokumentave.

¢) Llogaritja e shpenzimeve.

d) Bashkéveprim gjaté dhénies sé ofertés.

ii) Shérbimet e vecanta:

1Ky shérbim i vecanté tek pérshkrimi i shérbimit me program shérbimi béhet pjesérisht ose térésisht
shérbim bazé. Né kété rast bien shérbimet pérkatése bazé té késaj faze shérbimi, pérderisa zbatohet
pérshkrimi i shérbimi me program shérbimi.
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a) Kontrolli i vlerave té ofertave nga pérshkrimi i shérbimeve me program té

shérbimeve pérfshiré pasqyrén e ¢cmimeve. 1)

b) Hartimi, kontrolli dhe vlerésimi i pasqyrave té cmimeve sipas kérkesave té

veganta.

8. Faza VIII: Mbikéqyrja e punimeve
i) Shérbimet bazé:

a)

b)

<)

)

d)

Vézhgimi i realizimit té objektit né pérputhshméri me lejet dhe miratimet e
ndértimit, zbatimin e vizatimeve dhe vecantité e projektit me standartet
teknike té pranuara dhe me rregullat né fuqi.

Mbikéqyrje e fazés sé realizimit té strukturave mbajtése té& pércaktuara né
nenin 40, pika 2, nénpika i) dhe ii) pér pérputhshméri me provén e
géndrueshmérisé.

Koordinimi i aktivitetit té specialistéve t& pérfshiré né mbikéqyrjen e
projektit.

Vézhgimi dhe korrigjimi i detajeve t& elementeve té parapérgatitur
(parafabrikateve).

Pérgatitja dhe ndjekja e njé plani dinamik/ program pune (grafiké me kolona).

dh) Mbajtja e ditarit t& kantierit.

)
)

f)
8)

Kryerja e matjeve né kantier né bashképunim me kontraktorin ndértues.

Miratimi dhe pranimi i fazave t& punimeve té ndértimit me pérfshirjen e
specialistéve té tjeré pjesémarrés si né planifikim edhe né mbikéqyrje,
identifikimi i defekteve.

Kontrolli i faturave dhe i kontabilitetit.

Kontrolli dhe pérllogaritja e kostos pérfundimtare reale.

gj) Bérja e kérkesés pér aprovimin (lejet e ndyshme ligjérisht té pércaktuara) nga

h)

)

k)

ana e enteve publike dhe pjesémarrje né kolaudime.

Dorézimi i objektit duke pérfshiré dorézimin dhe pérmbledhjen e té gjithé
dokumenteve té nevojshme p.sh. udhézimet e pérdorimit té paisjeve, raportet
e provave, etj.

Listimi i periudhave té garancive pér riparime t& detyrueshme nga
kontraktorét.

Kontrolli i veprimeve korrigjuese né rast konstatimi t& defekteve té zbuluara
gjaté periudhés sé garancisé kontraktuale dhe né asnje rast jo mé shumé se dy
vijet pas dorézimit té objektit.

Kontrolli dhe raporti i kostos pérfundimtare t& objektit duke krahasuar
faturat e ndértuesve me ¢mimet e kontratave dhe me parashikimin e
shpenzimeve (preventivin).
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ii) Shérbimet e vecanta:
a) Hartimi, mbikéqyrja dhe vazhdimi i shkrimit té planit té pagesave.

b) Hartimi, mbikéqyrja dhe vazhdimi i shkrimit t& planeve té diferencuara té
kohés, shpenzimeve ose kapaciteteve.

9. Faza IX: Pérgatitja e dokumentacionit pérfundimtar, mbikéqyrja pérfundimtare pér
kolaudim
i) Shérbimet bazé:

a) Kontroll né objekt, verifikimi i té metave eventuale té konstatuara brenda afatit
té garancisé dhe jo mé voné se dy vite pas marrjes né dorézim t& punimeve.

b) Mbikéqyrje té veprimeve korrigjuese té defekteve qé u dalluan para skadimit t&
afateve té garancive kontraktuale ose té paktén né dy vitet e para pas pranimit
té punimeve té ndértimit.

¢) Ndihma me detyrimet e sigurisé dhe té garancive.

¢) Mbledhje e vazhdueshme e vizatimeve dhe llogaritjeve qé tregojné rezultatet
pérfundimtare t& projektit.

ii) Shérbimet e vecanta:

a) Pérgatitja e planeve pér gjendjen;

b) Hartimi i listave pér pajisjet dhe inventarin;

c) Pérgatitja e udhézimeve pér mirémbajtjen dhe kujdesin;
¢) Kontrolli i objektit;

d) Administrimi i dokumentacionit dhe i objektit;

dh) Kéqyrja né vend me kémbé pas dorézimt;

e) Mbikéqyrja e punimeve t& mirémbaijtjes;

&) Llogaritja dhe konstatimi i shpenzimeve pér ritarifimin;

f) Verifikimi i analizés sé objektit dhe analizés funksionimit, shpenzimeve dhe
defekteve.

Neni 26
Tabela e tarifave pér shérbimet lidhur me ndértesat dhe ndarjet funksionale té tyre

1. Tabela e méposhtme specifikon vlerat e tarifave minimale dhe maksimale pér
shérbimet né lidhje me ndértesat dhe shtesat e punimeve té brendshme té listuara né
nenin 24:
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Deri
%
7.71
7.66
7.63
7.61
7.59
7.55
7.26
6.96
6.66
6.38
6.19
6.04
5.91
5.77
5.63
5.01
4.80
4.70
4.64
4.49
4.38
4.29
4.22
4.17
4.02
3.88
3.74
3.67
3.66

Nga
%
7.03
6.98
6.96
6.94
6.92
6.89
6.64
6.39
6.13
5.90
5.72
5.57
5.43
5.30
5.16
4.59
4.41
4.31
4.26
4.13
4.04
3.96
3.90
3.86
3.73
3.61
3.50
3.43
3.43

Deri
%
7.03
6.98
6.96
6.94
6.92
6.89
6.64
6.39
6.13
5.90
5.72
5.57
5.43
5.30
5.16
4.59
4.41
4.31
4.26
4.13
4.04
3.96
3.90
3.86
3.73
3.61
3.50
3.43
3.43

Nga
%
6.11
6.08
6.06
6.05
6.04
6.01
5.82
5.62
5.43
5.25
5.09
4.94
4.81
4.67
4.53
4.04
3.88
3.80
3.75
3.66
3.58
3.52
3.48
3.45
3.35
3.26
3.17
3.12
3.12

Deri
%
6.11
6.08
6.06
6.05
6.04
6.01
5.82
5.62
5.43
5.25
5.09
4.94
4.81
4.67
4.53
4.04
3.88
3.80
3.75
3.66
3.58
3.52
3.48
3.45
3.35
3.26
3.17
3.12
3.12

Nga
%
4.74
4.72
4.72
4.71
4.70
4.68
4.58
4.48
4.37
4.28
4.14
4.00
3.86
3.72
3.59
3.21
3.09
3.03
2.99
2.94
2.90
2.87
2.84
2.83
2.77
2.73
2.68
2.65
2.65

Deri
%
4.74
4.72
4.72
4.71
4.70
4.68
4.58
4.48
4.37
4.28
4.14
4.00
3.86
3.72
3.59
3.21
3.09
3.03
2.99
2.94
2.90
2.87
2.84
2.83
2.77
2.73
2.68
2.65
2.65

GRUPITARIFOR II| GRUPITARIFOR III| GRUPITARIFOR IV | GRUPITARIFOR V
Nga
%
3.82
3.82
3.82
3.81
3.81
3.81
3.76
3.72
3.67
3.63
3.51
3.37
3.23
3.10
2.96
2.66
2.56
2.51
2.48
2.46
2.44
2.43
2.42
2.41
2.39
2.37
2.35
2.34
2.34

Deri
%
3.82
3.82
3.82
3.81
3.81
3.81
3.76
3.72
3.67
3.63
3.51
3.37
3.23
3.10
2.96
2.66
2.56
2.51
2.48
2.46
2.44
2.43
242
2.41
2.39
2.37
2.35
2.34
2.34

Nga
%
3.14
3.14
3.15
3.14
3.15
3.15
2.90
2.76
2.62
2.49
2.24
2.17
2,18
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10

2.1
2.1
2.10
2.1
2.1

GRUPITARIFOR I
3.1
3.1
3.14
3.1
3.0:

KOSTOT E
LLOGARITSHME
LEKE
3,579,240
4,200,000
4,900,000
5,600,000
6,300,000
7,000,000
14,000,000
21,000,000
28,000,000
35,000,000
42,000,000
49,000,000
56,000,000
63,000,000
70,000,000
140,000,000
210,000,000
280,000,000
350,000,000
420,000,000
490,000,000
560,000,000
630,000,000
700,000,000
1,400,000,000
2,100,000,000
2,800,000,000
3,500,000,000
3,579,043,160

Tabela. 6 Tabela shoqéruese e tarifave, neni 25 - Ndértesat dhe ndarjet funksionale té tyre sipas tipologjisé, si dhe
strukturat né ambientet e jashtme sipas tipologjisé sé shérbimit

2. Pércaktimi i grupit tarifor, t& shérbimit pér ndértesat, béhet sipas vlerésimit té

shkallés sé véshtirésisé sé kritereve t& méposhtme:
i) Kérkesat, lidhur me integrimin me mjedisin e pérreth;

ii) Gama e funksioneve;

iii) Kérkesat estetike;

iv) Kérkesat e ndértimit;

v) Sistemet teknike;

vi) Punimet e brendshme.
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3. Pércaktimi i grupit tarifor, t& shérbimit, pér shtesa dhe punime té brendshme, béhet
sipas vlerésimit té shkallés sé véshtirésisé sé kritereve té méposhtme:
i) Funksioni;
ii) Kérkesat e ndrigimit;
iii) Kérkesat, né lidhje me ndarjen funksionale té brendshme;
iv) Sistemet teknike;
v) Kérkesat né aspektin e ngjyrés dhe té materialeve;
vi) Detajet konstruktive.

4. Gjaté pérllogaritjes sé grupit tarifor pér ndértesat, shtesat ose punimet e brendshme,
pér té cilat éshté i paqarté pércaktimi i grupit tarifor, atéheré éshté e nevojshme té
pérdoret sistemi i pikézimit, i pérshkruar né pikén 5 né vijim, pér kriteret e
vlerésimit:

i) Grupil tarifor:

ndértesat dhe ndarjet funksionale té brendshme, deri né 10 piké;
ii) Grupi Il tarifor:

ndértesat dhe krijimi i hapésirave dhe punimet e brendshme me 11-18 piké;
iif) Grupi III tarifor:

ndértesat dhe krijimi i hapésirave dhe punimet e brendshme me 19-26 piké;
iv) GrupilV tarifor:

ndértesat dhe krijimi i hapésirave dhe punimet e brendshme me 27-34 piké;
v) Grupi V tarifor:

ndértesat dhe krijimi i hapésirave dhe punimet e brendshme me 35-42 piké.

5. Pér té caktuar grupin e sakté té tarifave té ndértesave dhe ndarjen funksionale té
brendshme, béhet vlerésimi si mé poshté:

i) Pérndértesat sipas paragrafit 2:

pika i) dhe iv) - vi) deriné 6 pikg;
pika ii) dhe iii) deriné 9 piké secila;
ii) Pérndértesat sipas paragrafit 3:
pika i) - iv), deriné 6 piké;
pika v) dhe vi deriné 9 piké secila.
Neni 27

Shérbimet pér ndértesat ekzistuese
1. Né rastin e shndérimit té objektit ekzistues ose né rastin e modernizimeve, aplikohet
njé shtesé e tarifés bazé deri né 50%. Shérbimet né grupin e tarifave pésojné njé
shtesé prej maksimalisht 15%.
2. Tarifat, pér shérbimet né lidhje me projektet, qé pérfshijné shndérrimin dhe
modernizimin, si¢ pércaktohet nga neni 2 pika 6 dhe 7, pércaktohen duke iu referuar
shpenzimeve té pérfshira, grupeve té pagesave, fazave té shérbimit dhe ¢mimit té
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caktuar né té cilin shndérimi, ose modernizimi &shté caktuar né pérputhje me
rrethanat.

Neni 28
Mirémbajtja dhe riparimi

1. Pér shérbimet e aprovuara, t& mirémbajtjes dhe riparimit, t& objekteve, pérqindja pér
mbikéqyrjen e ndértimit rritet deri né 50%.

2. Tarifat pér shérbimet, qé lidhen me mirémbajtjen dhe riparimin e projekteve, duhet
té pércaktohen duke iu referuar shpenzimeve té pérfshira, kategorive té pagesave,
fazave té shérbimit dhe ¢mimit té caktuar, pér té cilin mirémbaijtja dhe riparimi éshté
caktuar né pérputhje me rrethanat.

Neni 29
Grupet tarifore pér ndértesat dhe ndarjet funksionale té brendshme

1.Ndértesat
Tipet e ndértesave, ndahen sipas grupeve tarifore:

i. Grupil tarifor:

Ndértesé me kérkesa shumé té vogla planifikuese, kjo do té thoté me kérkesa shumé té
vogla né lidhjen e saj me ambientin rrethues, njé fushé funksionimi, kérkesa shumé té
vogla pérsa i pérket formés, konstruksionit té thjeshté, pa ose me zgjerim té thjeshté, ku
hyjné:
a) Barakat pér fjetje dhe strehim dhe ndértesa té tjera ndihmése pér pérdorim té
pérkohshém;

b) Salla pushimi, salla lojrash, salla pritjeje, shétitore té mbuluara, korridore
lidhése, salla shérbimi, plevica fushe dhe ndértesa té tjera té thjeshta pér
bujqésing;

¢) Ndértime pér tribuna, konstruksione pér mbrojtje nga koha e keqe.

ii. Grupi Il tarifor:
Ndértesé me kérkesa té vogla planifikuese, kjo do té thoté me kérkesa té vogla né
lidhjen e saj me ambientin rrethues, me pak fusha funksionimi, kérkesa té vogla pérsa i

pérket formés, konstruksione té thjeshta, pajisje teknike té pakta, pa ose me zgjerim té
thjeshté, ku hyjné:

a) Ndértesa banimi té thjeshta me ambiente sanitare dhe té kuzhinés té
pérbashkéta;  Ndértesa garazhesh, parkimi, serra;

b) Salla dhe ndértesa té mbyllura njékatéshe si detyra ndértimi mé vete,
ndértesa sportelesh pagese, ndértesa varkash, punishte té thjeshta pa vinga
me shina;

¢) Salla shitjeje, gendra sanitare dhe pér aksidentet;
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o)}

iii.

Pavione muzike.

Grupi III tarifor:

Ndértesé me kérkesa mesatare planifikuese, kjo do té thoté me kérkesa mesatare né
lidhjen e saj me ambientin rrethues, me disa fusha funksionimi té thjeshta, kérkesa
mesatare pérsa i pérket formés me konstruksione normale ose té& pérdorshme, pajisje
teknike mesatare, me zgjerim normal mesatar ku hyjné:

a)
b)

N

o)

d)

Shtépi banimi, strehime pér banim dhe konvikte me pajisje mesatare;

Qendra fémijésh, kopshte fémijésh, gendra strehimi té pérbashkéta, kampe
pushimi pér té rinjté, shkolla fillore;

Qendra pér kohén e liré pér té rinjté, gendra pér rining, shtépi pér qytetarét,
shtépi studentésh, lokale pér té moshuarit, dhe gendra té tjera pekujdesjeje;
Reparte pune pér industriné pérpunuese té metalit, shtypshkronja, frigoriferé;

punishte, salla té mbyllura dhe ndértesa pér bujqésing, pérderisa ato nuk
pérmenden né grupin e I, Il dhe t& IV.

Ndértesa parkimi té integruara me ményra té tjera shrytézimi;

dh) Ndértesa zyrash me pajisje mesatare, ndértesa tregtie, gendra shitjeje, tregje

)
)

iv.

dhe tregje té médha, salla panairesh, lokale, kantina, menca, ndértesa pér
ekonoming, mbrojtje nga zjarri, qendra shpétimi, ambulanca, qendra pér
pérkujdesje pa pajisje mjekésore dhe teknike, spitale ndihmése;

Ndértesa ekspozitash, ndértesa kinemaje;

Ndértesa gjimnastikore dhe sportive si dhe komplekse, pérderisa nuk
pérmenden né grupin II, IV.

Grupi IV tarifor:

Ndértesé me kérkesa mbi mesatare planifikuese, kjo do té thoté me kérkesa mbi
mesatare né lidhjen e saj me ambientin rrethues, me disa fusha funksionimi me
marrédhénie té shuméllojta, kérkesa mbi mesatare pérsa i pérket formés me kérkesa
konstruktive mbi mesatare, pajisje teknike mbi mesatare, me zgjerim mbi mesatar, ku

hyjné:
a)

b)

Shtépi banimi me pajisje mbi mesataren, shtépi me tarracé, shtépi né kodér,
shtépi njé familjare me punime planifikimi té brendshme pérkatése dhe grupe
shtépishé me intensitet té dendur dhe me puné projektimi mbi mesatare né
troje té vogla, konvikte me pajisje tekniko-mjekésore shtesé:

Punishte gendrore, fabrika birre, ndértesa prodhimi pér industring e
makinave, ndértesa centralesh;

Shkolla, pérjashto shkollat fillore, gendra arsimore, shkolla té larta publike,
shkolla profesionale, shkolla té larta,universitete, akademi, ndértesa me salla
leksionesh, ndértesa laboratori, biblioteka dhe arkiva, ndértesa institucionesh
pér mésim dhe  puné kérkimore, pérderisa nuk pérmenden né grupin V;
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¢) Ndértesa pér bujqésiné me pajisje mbi mesataren, kuzhina t& médha, hotele,
banka, gendra tregtare, bashki, ndértesa parlamentesh dhe gjykatash, si dhe
ndértesa pér administratén me pajisje mbi mesataren; spitale té shkallés sé
kujdesit t& pérgjithshém, spitale specialiteti, spitale me destinacion té vecanté,
gendra terapie dhe rehabilitimi, ndértesa pér clodhje, kurim dhe ripértéritje;

d) Kisha, salla koncertesh, muzeume, skena studioje, salle me shumé funksione
pér qéllime fetare, kulturore e sportive;

dh) Salla pér pishina, qendra sportive cilésore, gendra té médha sportive.
v. Grupi V tarifor:

Komplekse né natyré me kérkesa shumé té larta planifikimi, kjo do té thoté me kérkesa
shumé té larta pér lidhjen me zonén pérreth, kérkesa shumé té larta pér mbrojtjen,
trajtimin dhe zhvillimin e natyrés dhe peizazhit, shumé fusha funksionimi me
marrédhénie té shuméllojshme, kérkesa mbi mesatare kompozimi, kérkesa mbi
normalen pér furnizimin dhe pastrimin e mbeturinave. Né kété grup klasifikohen:

a) Spitale me shkallé pérkujdesjeje té larté, klinika universitare, uzina celiku,
uzinat e shkrirjes, salla pér pérpunim metalesh, uziné koksifikimi;
b) Studio pér radio-televizion, teatér, ndértesé koncertesh, ndértesé skenash.

¢) Ndértesa pér puné kérkimore shkencore (specialitete eksperimentesh).

2. Punime pér ndarjet funksionale té brendshme

Punimet pér ndarjet funksionale t& brendshme té méposhtme, zakonisht i caktohen
grupeve tarifore si vijon:

i. Grupil tarifor

Punime té brendshme hapésiré formuese me kérkesa shumé té vogla planifikimi, kjo do
té thoté me njé fushé funksionimi me kérkesa shumé té vogla lidhur me kompozimin
dhe orientimin ndaj drités, me kérkesa shumé té vogla pér renditjen dhe proporcionet e
ambienteve pa ose me pajisje teknike té thjeshté, me kérkesa shumé té vogla pér
kompozimin e ngjyrave dhe materialeve, me kérkesa shumé té vogla pér kompozimin
konstruktiv té detajeve. N& kété grup klasifikohen:

a) Sipérfaqe té brendshme qarkullimi,

b) Salla té hapura pushimi, loje dhe clodhjeje,

¢) Ambiente té brendshme té thjeshta pér pérdorim té pérkohshém.
ii. Grupi Il tarifor:

Punime té brendshme hapésiré formuese me kérkesa té vogla planifikimi, kjo do té
thoté me mé pak fusha funksionimi, me kérkesa té vogla lidhur me kompozimin e
drités, kérkesa té vogla pér renditjen dhe proporcionet e ambienteve, pajisje teknike t&é
pakta, kérkesa té vogla pér kompozimin e ngjyrave dhe materialeve, kérkesa té vogla
pér kompozimin konstruktiv té detajeve. Né kété grup klasifikohen:
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a) Ambiente té thjeshta banimi, géndrimi dhe zyre, punishte, magazina shitjeje,
ambiente dytésore pér komplekse sportive, kioska té thjeshta shitjeje;

b) Ambiente té brendshme, té cilat kompozohen me mobilje dhe objekte té tjera
Ppajisje té ciésisé sé thjeshté prodhuara né seri.

iii. Grupilll tarifor:

Punime t& brendshme hapésiré formuese me kérkesa mesatare planifikimi, kjo do té
thoté me mjaft fusha funksionimi té thjeshta, kérkesa mesatare lidhur me kompozimin e
drités, kérkesa mesatare pér renditjen dhe proporcionet e ambienteve, pajisje teknike
mesatare, kérkesa mesatare pér kompozimin e ngjyrave dhe materialeve, kérkesa
mesatare pér kompozimin konstruktiv té detajeve. Né kété grup klasifikohen:

a) Ambiente, géndrimi, zyre, pér kohé té lirg, lokale, grupe, banimi, sociale,
mbledhjeje dhe shitjeje, kantina si dhe dhoma hoteli, pér t& sémuré, klasash
dhe banjoje me punime té brendshme dhe pajisje mesatare ose me pajisje
teknike mesatare; stenda panairesh me pjesé sistemi ose pjesé modele;

b) Ambiente té brendshme me kompozim mesatar, té cilét né pjesén mé té madhe
kompozohen me mobilje dhe objekte té tjera pajisjeje té prodhuara né seri.

iv. GrupilV tarifor:

Punime té brendshme hapésiré formuese me kérkesa mbi mesatare planifikimi, kjo do
té thoté me mjaft fusha funksionimi me marrédhenie t& shuméllojshme, kérkesa mbi
mesatare lidhur me kompozimin e drités, kérkesa mbi mesatare pér renditjen dhe
proporcionet e ambienteve, kérkesa mbi mesatare pér pajisje teknike, kérkesa mbi
mesatare pér kompozimin e ngjyrave dhe materialeve, kérkesa mbi mesatare pér
kompozimin konstruktiv té detajeve. Né kété grup klasifikohen:

a) Ambiente banimi, géndrimi, trajtimi, shitjeje, pune, bibliotekash, mbledhjesh,
shogérore, lokalesh, referatesh. Salla leksionesh, ekspozita, panaire, dyqane
speciale, pérderisa nuk pérmenden né grupin II dhe III tarifor;

b) Salla pritjeje dhe sportelesh me punime té brendshme mbi mesataren, me
mobilim té shkallés sé larté ose me pajisje teknike mbi mesataren, p.sh. né
spitale, hotele,banka, gendra té médha tregtare dhe bashki;

¢) Salla parlamenti dhe gjykate, salla pér disa qéllime pér géllime fetare,
kulturore ose sportive;

¢) Punime té brendshme hapésiré formuese té pishinave dhe kuzhinave

ekonomike;
d) Objekte kulti;

dh) Ambiente t& brendshme me kompozim mbi mesatar, duke pérdorur mobilje
dhe objekte t& tjera pajisjeje t& cilésisé sé larté té prodhuara né seri.

v. Grupi V tarifor:
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Punime té brendshme hapésiré formuese me kérkesa shumé té larta planifikimi, kjo do
té thoté me njé numér té madh fushash funksionimi me marrédhénie té shuméllojshme,
kérkesa shumé té larta lidhur me kompozimin e drités, kérkesa shumé té larta pér
renditjen dhe proporcionet e ambienteve, njé pajisje teknike té shuméllojshme dhe me
kérkesa té larta teknike, kérkesa shumé té larta pér kompozimin e ngjyrave dhe
materialeve, kérkesa shumé té larta pér kompozimin konstruktiv té detajeve. Né kété
grup klasifikohen:
a) Salla koncertesh dhe teatri, ambiente studiosh pér radio, televizion dhe teatér;
b) Ambiente biznesi dhe mbledhjeje me kérkesa shumé té larta pér punimet e
brendshme, mobilim té kushtueshém ose me kérkesa té larta teknike;
c) Ambiente té brendshme me pjesé hyrése -holli- me punime té brendshme té
cilésisé mé té larts, mobilim t& kushtueshém ose me kérkesa té vecanta pér
pajisjet teknike.

SEKSIONI II
STRUKTURAT NE AMBIENTET E JASHTME

Neni 30
Parimet e tarifave

1. Pérveg kostove té instalimeve né natyré, kostot e llogaritshme, pér shérbimet
themelore pér strukturat né ambientet e jashtme, né ményré specifike pérfshijné kostot
pér strukturat dhe projektet e méposhtme, ku ofruesi i shérbimit merr pérsipér
planifikimin e tyre teknik dhe/ose mbikéqyr realizimin e tyre:

i) rrjedhave ujore té vetme me elemente té konsiderueshme ekologjike dhe té

peizazhit;
ii) pellgjeve ujgmbledhése;
iii) punimeve tokésore, né shkallé té gjeré, si pjesé e projektimit t& peizazhit;

iv) prerje té thjeshta dhe pérforcime, si njé mjet pér projektimin e peizazhit, nése
kérkohet mbikéqyrije e pércaktuar né Kreun IV;

v) barriera zhurma izoluese, si njé mjet pér projektimin e peizazhit;

vi) strukturat pér mbajtjen e ngarkesave dhe pér pérforcimin e tokés; mbéshtetjet, pa
ngarkesén e trafikut, si njé mjet pér projektimin e peisazhit nése nuk kérkon
shérbime té pércaktuara né Kreun IV;

vii) rrugé-kalimet dhe urat, nése nuk kérkon shérbimet e pércaktuara né Kreun IV;

viii) rrugét e papérshtatshme pér trafikun e rregullt t& makinave, me objekte t&
thjeshta t&é kullimit, plus rrugét e tjera dhe sipérfaqet e shtruara, té planifikuara si
karakteristika t& projektimit né strukturat, né ambient té jashtém, té cilat nuk
kérkojné shérbime té pércaktuara né Kreun IIL
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2. Né vijim nuk pérfshihen né kostot e llogaritshme strukturat né ambientet e jashtme:

i) Ndértesa dhe shpenzimet e listuara né nenin 23, pika 3;

ii) Puna pér themelet dhe sipérfaget e pérfunduara té zonave té kémbésoréve, duke
pérjashtuar kostot e shtrimit té sipérfaqes.

Neni 31

Fazat e projektimit té strukturave né ambientet e jashtme sipas tipologjisé sé

shérbimit

Neni 23, pika 1 vlen, me pérjashtim té rasteve kur jané té lidhura me strukturat, né
ambientet e jashtme. Shérbimet jané pérmbledhur né nénté faza dhe vlerésohen, mbi
bazén e pérqindjeve ndaj tarifés sé shérbimit, t& pércaktuar né nenin 32, né vijim.
Pérqindjet, sipas fazave té shérbimit, jané treguar né tabelén mé poshté:

Nr. Fazat e projektimit Pérshkrimi Pérqindja e tarifés
né lidhje me vlerén
totale
1 Faza e I-ré Analiza e detyrés sé projektimit dhe 3%
pércaktimi i bazés sé projektit
2 Faza e II-t& Projektideja paraprake 10%
3 Faza e IlI-t& Projektideja pérfundimtare 15%
Faza e IV-ért Projekti pér miratimin e lejes sé 6%
4 ndértimit
5 Faza e V-t& Projekti i zbatimit 24%
6 Faza e VI-t& Preventivi pérfundimtar 7%
7 Faza e VII-t& Pérgatitja e dokumentacionin pér 3%
proceduré tenderimi





image37.jpeg
8 Faza e VIII-t¢ Mbikéqyrja 29%
9 Faza e IX-t& Pérgatitja e dokumentacionit 3%
pérfundimtar dhe kolaudim

Tabela. 7 Tabela e pérgindjeve mbi tarifén, sipas fazave té shérbimit, pér strukturat né ambientet e jashtme.

Neni 32
Tabela e tarifave pér shérbimet, qé kané té bé&jné me strukturat
né ambientet e jashtme

1. Tabela e méposhtme specifikon vlerat e tarifave minimale dhe tarifat maksimale pér
shérbimet, né lidhje me strukturat né ambientet e hapura, té listuara né Nenin 31.

2. Pércaktimi i grupit tarifor, t& shérbimit, béhet sipas vlerésimit t& shkallés sé
véshtirésisé sé kritereve té méposhtme:

i)
i)
iii)
iv)

v)

Kérkesat, lidhur me integrimin me mjedisin pérreth;

Kérkesat né drejtim té mbrojtjes, ruajtjes dhe zhvillimit té natyrés dhe peizazhit;
Gama e funksioneve;

Kérkesat estetike;

Lidhja me infrastrukturén ekzistuese.

3. Gjaté llogaritjes sé grupit tarifor, pér strukturat, né ambientet e jashtme, pér té cilat
éshté i paqarté pércaktimi i grupit tarifor, atéheré éshté e nevojshme té pérdoret

sistemi i pikézimit mé poshté pér kriteret e vlerésimit. Pér t& arritur vlerésimin:

Grupi I tarifor:

Strukturat né ambientet e jashtme, deri né 8 piké;
Grupi II tarifor:

Strukturat né ambientet e jashtme me 9-15 piké;
Grupi III tarifor:

Strukturat né ambientet e jashtme me 16-22 piké;
Grupi IV tarifor:

Strukturat né ambientet e jashtme me 23-29 piké;
Grupi V tarifor:

Strukturat né ambientet e jashtme me 30-36 piké.

4. Pér té caktuar grupin e sakté té tarifave té strukturave né ambientet e jashtme, béhet
vlerésimi si mé poshté:

i)

Pér strukturat né ambientet e jashtme:
pikat i), ii) dhe iv); deriné 8 piké;
pikat iii) dhe v) deriné 6 piké.
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Tabela. 8 Tabela shogéruese e tarifave, neni 32, pikal - Strukturat né ambientet e jashtme.

Neni 33

Grupet tarifore dhe klasifik

ityre

imi i

Strukturat né ambient t& hapur, pércaktohen sipas grupeve tarifore t&é méposhtme si

vijon

i. Grupi I tarifor

Komplekse né natyré me kérkesa shumé té vogla planifikimi, kjo do té thoté me kérkesa




image39.jpeg
shumé té vogla pér lidhjen me zonén pérreth, kérkesa shumé té vogla pér mbrojtjen,
trajtimin dhe zhvillimin e natyrés dhe peizazhit, njé fushé funksionimi, kérkesa shumé
té vogla kompozimi, me asnjé ose me pajisje nga mé té thjeshtat pér furnizimin dhe
pastrimin e mbeturinave. Né kété grup klasifikohen:

a) Kompozime terrenesh me mbjellje né natyré té lirg;

b) Gjelbérim me mbjellje pér mbrojtjen nga era;

c) Livadhe lojrash, pjerrési (pista) pér ski dhe rréshqitje pa pajisje teknike.
ii. Grupi Il tarifor:
Komplekse né natyré ne kérkesa té pakta planifikimi, kjo do té thoté me kérkesa t&
pakta pér lidhjen me zonén pérreth, kérkesa té pakta pér mbrojtjen, trajtimin dhe

zhvillimin e natyrés dhe peizazhit me pak fusha funksionimi. Né kété grup
klasifikohen:

a) Sipérfaqe té lira me pérpunime té thjeshta né gendra té vogla banimi, prané
veprave ndértimore té vecanta dhe prané tregjeve bujqésore;

b) Gjelbérim shoqérues prané komplekseve t& qarkullimit, pérderisa nuk
pérmendet né grupin e I dhe té III té tarifave; lidhje me gjelbérim pa ndonjé
pajisje t&é vecanté; sheshe pér lojra me top (fusha futbolli té vogla);

¢) Livadhe lojrash, pjerrési pér ski dhe rréshqitje me pajisje teknike;

¢) Sheshe sportive pa pista vrapimi ose pa pajisje té tjera teknike, kompozim
terreni dhe mbjellje bimésh pér rehabilitimin e landfilleve, vend depozitimeve t&
mbetjeve dhe guroreve;

d) Zona té mbijella rurale pérvec atyre qé mbulohen nga grupi I tarifor, breza té
ngushta té gjelbra midis zonave urbane.

iii.  Grupi III tarifor:

Komplekse né natyré me kérkesa mesatare planifikimi, kjo do té thoté me kérkesa
mesatare pér lidhjen me zonén pérreth, kérkesa mesatare pér mbrojtjen, trajtimin dhe
zhvillimin e natyrés dhe peizazhit, me mjaft fusha funksionimi; kérkesa mesatare
kompozimi; kérkesa normale ose t& zakonshme pér furnizimin (ujé, etj.) dhe pastrimin e
mbeturinave. Né kété grup klasifikohen:

a) Sipérfaqe té lira prané objekteve ndértimore private dhe publike, pérderisa ato
nuk pérmenden né grupin e II, IV ose V té tarifave;

b) Gjelbérim shoqérues prané komplekseve té qarkullimit kérkesa té rritura pér
mbrojtjen, trajtimin dhe zhvillimin e natyrés dhe peizazhit;

¢) Sipérfaqe pér mbrotjen e llojeve dhe Biotop, pérderisa nuk pérmenden né
grupin e [V ose té V té tarifave;

¢) Varrezat e déshmoréve, monumentale dhe historike, statuja dhe obelisk, fusha
té kombinuara loje, komplekse sportive pérderisa nuk pérmenden né grupin
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tarifor IT ose I'V;

d) Zona me specie dhe habitate t& mbrojtura, qé nuk pérmenden né grupet
tarifore IV apo V;

dh) Vende kampingu, tendash dhe pishina, komplekse kopshtarie né periferi té
qytetit pér pérdorim privat.
iv. Grupi IV tarifor:

Komplekse né natyré ne kérkesa mbi mesatare planifikimi, kjo do té thoté me kérkesa
mbi mesatare pér lidhjen me zonén pérreth, kérkesa mbi mesatare pér mbrojtjen,
trajtimin dhe zhvillimin e natyrés dhe peizazhit, mjaft fusha funksionimi me
marrédhénie té shuméllojshme, kérkesa mbi mesatare kompozimi, kérkesa mbi
normalen pér furnizimin dhe pastrimin e mbeturinave. Né kété grup klasifikohen:

a) Sipérfage té& hapura me topografi dhe kushte hapésinore té vecanta, né
struktura private apo publike;

b) Rripa té gjeré, té gjelbér midis zonave urbane, zona té rregulluara dhe t&
gjelbéruara pér kémbésoré, cati té gjelbra me densitet té ulét;

¢) Zona me habitat t& mbrojtur me kérkesa té vecanta apo funksione t& vecanta
habitati;

¢) Obijekte sportive, fusha loje/sportive, stadiume, pishina té hapura, fusha golfi,
varreza publike/ private, parqe, teatro t& hapur (amfiteatér), kopshte té gjelbra
shkollore, shtigje dhe zona pér soditje peizazhi.
v. Grupi V tarifor:
Komplekse né natyré ne kérkesa shumé té larta planifikimi, kjo do té thoté me kérkesa
shumé té larta pér lidhjen me zonén pérreth, kérkesa shumé té larta pér mbrojtjen,
trajtimin dhe zhvillimin e natyrés dhe peizazhit, shumé fusha funksionimi me
marrédhénie té shuméllojshme, kérkesa mbi mesatare kompozimi, kérkesa mbi
normalen pér furnizimin dhe pastrimin e mbeturinave. Né kété grup klasifikohen:
a) Kopshte, oborre me kérkesa té larta prezantimi, kopshte né tarraca dhe cati,
gjelbérime intensive té cative;
b) Sipérfaqe té lira té lidhura me komplekse historike, parqe, kopshte dhe sheshe
historike;
¢) Kopshte botanike dhe zoologjike;
¢) Sipérfaqge té lira me pajisje té vecanta pér kérkesa shfrytézimi té larta, kopshte-
ekspozité.
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SEKSIONI IIT
VEPRA INXHINIERIKE

Neni 34
Fusha e veprimit

Veprat inxhinierike pérfshijné:
1. Strukturat dhe objektet pér furnizim me ujé;
2. Strukturat dhe objektet pér largimin e ujérave té ndotura;

3. Strukturat dhe objektet pér inxhinieri hidraulike, pérvec objekteve té hapura té
pércaktuara né nenin 2, pika 11;

4. Strukturat dhe objektet pér furnizimin dhe largimin e gazrave dhe trupat e ngurté,
duke pérfshiré ndotésit e ujit, léngje, me pérjashtim té objekteve té pércaktuara né
nenin 52;

5. Strukturat dhe objektet pér depozitimin e mbeturinave;

Objekte inxhinierike pér shérbime transporti dhe qarkullimi;

7. Projekte té tjera individuale me pérjashtim té ndértesave dhe antenave té
transmetimit.

o

Neni 35
Parimet e tarifave
1. Kostot e llogaritshme jané kostot e ndértimit t& veprave inxhinierike.
2. Né kostot e llogaritshme pérfshihen edhe kostot e sistemeve teknike edhe kur
projektuesi nuk i planifikon veté. Né kété rast, kostoja e ndértimit llogaritet:

i) Né vlerén e ploté, kur kostot e sistemeve teknike nuk kalojné 15% té kostove totale
té projektit

i) Né 50%, kur kostot e sistemeve teknike, kalojné 15% té kostos totale té projektit.

3. Shpenzimet e méposhtme nuk pérfshihen né kostot e llogaritshme, né rastet kur
projektuesi nuk i planifikon dhe nuk i mbikéqyr:
i) Pérgatitjen e sheshit té ndértimit;
ii) Lidhjen me infrastrukturén publike;
iif) Lidhjen me infrastrukturén publike dhe strukturat e jashtme.
4. Masat e rregullimit t& trafikut gjaté periudhés sé punimeve, pér spostimin dhe
lévizjen e tubave, mobilimin rrugor dhe pajisjet ndihmése, p.sh. shinave.
5. Instalimet e makinerive, té cilat shérbejné pér géllime té vecanta té punimeve
inxhinierike.

Neni 36
Fazat e projektimit té veprave inxhinierike
1. Neni 24, pika 1, fjalia e paré, &shté e vlefshme né pérputhje me rrethanat e
méposhtme.
Shérbimet gé lidhen me fazat e veprave inxhinierike jané t& pérmbledhura né 9 faza
dhe llogariten né bazé té pérqindjeve té tarifave, si né nenin 37, né vijim:
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Nr. Fazat e Pérshkrimi Pérqindja e tarifés né
projektimit lidhje me vlerén totale
1 |Fazaelré Analiza e detyrés sé projektimit 2% pér objektin
/ termat e referencés dhe pércaktimi i
bazés sé projektit 2% rindértim dhe
mirémbajtje
2 | Fazaell-t¢ Projektideja paraprake 15% pér objektin
13% rindértim dhe
mirémbajtje
3 | FazaeIlI-t& Projektideja pérfundimtare 25% pér objektin
4 | FazaelIV-ért Projekti pér miratimin e lejes sé 2% pér objektin
ndértimit
2% rindértim dhe
mirémbajtje
5 | Fazae V-t Projekti i zbatimit 18% pér objektin
30% rindértim dhe
mirémbajtje
6 | Fazae VI Preventivi pérfundimtar 10% pér objektin
10% rindértim dhe
mirémbajtje
7 | Faza e VII-t& Pérgatitja e dokumentacionin pér 5% pér objektin
proceduré tenderimi
5% rindértim dhe
mirémbajtje
8 | Fazae VIII-t& Mbikéqyrja 20% pér objektin

20% rindértim dhe
mirémbajtje





image43.jpeg
9 | Faza e IX-t& Pérgatitja e dokumentacionit 3% pér objektin
pérfundimtar dhe kolaudim
3% rindértim dhe
mirémbajtje

Tabela. 9 Tabela e pérgindjeve mbi tarifén, sipas fazave té shérbimit,pér veprat inxhinierike

Né ndryshim nga vlerésimi i shérbimit pér objektet, e pércaktuar né nenin 34 pika vi)
dhe vii), tarifa e planifikimit t& strukturave mbajtése pér Fazén II &shte 8%.

2. Neni 27 dhe 28, pika 2, zbatohen respektivisht.

Neni 37
Shérbimet pér planifikimin e objekteve ndértimore inxhinierike dhe t&
komunikacionit

1. Faza I Analiza e detyrés sé projektimit/termave té referencés dhe pércaktimi i
bazés sé projektit

i. Shérbime bazé:

a) Sqarimi i shtrimit t& detyrés edhe pér zonén e planifikimit t& strukturés
mbajtése.

b) Vrojtimi i vendit.

¢) Pérmbledhja e géllimeve té planifikimit qé influencojné pér detyrén.
¢) Pérmbledhja e vlerave dokumenteve.

d) Shpjegimi i té dhénave té planit.

dh) Llogaritja e véllimit té¢ punés dhe punimeve paraprake té nevojshme, p. sh.
studime té tabanit t& ndértimit, punime matjeje, mbrojtja nga emisionet; mé tej
pér veprat e komunikacionit: statistika té qarkullimit.

e) Formulimi i ndihmave pér vendimin pér zgjedhjen e pjesémarrésve té tjeré, qé
marrin pjesé profesionalisht né planifikim.

&) Pérmbledhja e rezultateve.
ii) Shérbime té vecanta:
a) Zgjedhja dhe vrojtimi i objekteve t&é ngjashme.

b) Llogaritja e ngarkesave té vecanta, qé nuk jané pércaktuar né normé.

2. Faza II projektide paraprake (Pérgatitja e projektit dhe planifikimit)
Pérpunimi pjeséve té réndésishme té njé zgjidhjeje té detyrés sé planifikimit.
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i. Shérbime bazé

a) Akordimi i géllimeve té pérfytyruara me kushtet anésore, té cilat jepen
vecanérisht nga rregullimi i territorit, planifikimi i ndértimit, planifikimi
detajuar vendor si dhe nga planifikimet vendore dhe kombétare.

b) Studimi i mundésive t& zgjidhjes me influencat mbi kompozimin ndértimor dhe
konstruktiv, pérshtatshméring, rentabilitetin duke respektuar pajtueshmériné
me mjedisin, sigurimi dhe vlerésimi i hartave zyrtare.

¢) Pérpunimi i njé koncepti planifikimi, pérfshiré studimin e zgjidhjeve té
mundshme alternative me kérkesa té njéjta me paraqitje vizatimore dhe
vlerésim duke pérpunuar kontribute t& pjesémarrésve té tjeré, qé marrin pjesé
profesionalisht né planifikim.

¢) Né veprat e komunikacionit: Matje t&é péraférta teknike té qarkullimit t& veprés
sé komunikacionit; llogaritia e emisioneve t& zhurmave nga vepra e
komunikacionit né pika kritike sipas tabelave té vlerave; studimi i masave té
mundshme pér mbrojtjen nga zhurmat, pérjashto studime té detajuara teknike
té zhurmave, né ményré té vecanté né rastet komplekse.

d) Sqarimi dhe shpjegimi i lidhjeve themelore specifike té specialitetit, procese dhe
kushte.

dh) Bisedime paraprake me autoritete dhe pjesémarrés té tjers, qé marrin pjesé
profesionalisht né planifikim, pér aftésing pér miratim, né rast se duhet pér
pagesé (sponsorizim) dhe pjesémartje né shpenzime.

e) Bashkéveprim né shpjegimin e konceptit té planifikimit kundrejt qytetaréve dhe
organeve politike.

&) Pérpunimi i konceptit té planifikimit sipas vérejtjeve dhe propozimeve.

f) Pérgatitja e dokumenteve si ekstrakte nga projektideja paraprake pér pérdorim
pér njé proceduré té rregullimit té territorit.

g) Vlerésimi i shpenzimeve.

gj) Pérmbledhja e té gjitha rezultateve té planifikimit paraprak.

ii. Shérbime té vecanta
a) Pérgatitja e studimeve dobia-shpenzimet.
b) Pérgatitja e dokumenteve topografike dhe hidrologjike.
¢) Llogaritje e sakté e pjeséve té vecanta t&é ndértimit.

¢) Koordinimi dhe paragqitja e pajisjeve dhe linjave tek ndértimi i shinave té trenit.

3. Faza IIl Projektideja pérfundimtare (planifikimi i sistemit dhe i integrimit)
Pérpunimi i zgjidhjes pérfundimtare té detyrés sé projektimi/ termave té referencés.
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i.

Shérbime bazé

a)

b)

o)}
d)

Pérpunimi i konceptit té planifikimit (pérpunimi hap pas hapi i njé zgjidhjeje
vizatimore) duke pasur parasysh té gjitha kérkesat specifike té fushés dhe duke
pérdorur kontributet e pjesémarrésve té tjeré, qé marrin pjesé profesionalisht né
planifikim, deriné projektidené e ploté.

Raport shpjegues.
Llogaritje specifike té fushés, pérjashto llogaritjet e strukturés mbajtése.
Paragqitje vizatimore e té gjithé projektidesé.

Plani i financimit, plani i kohéve té ndértimit dhe i shpenzimeve. Llogaritja dhe
argumentimi ishpenzimeve qé mund té sigurohen me ndihmé (subvencionim)
si dhe pérgatitja e kérkesave pér financim; bashképunim gjaté shpjegimit t&
projektidesé paraprake ndaj qytetaréve dhe organeve publike; Pérpunimi i
projektidesé sipas vérejtjeve dhe propozimeve.

dh) Bisedime me autoritete dhe pjesémarrés té tjerg, qé marrin pjesé profesionalisht

)
)

f)

8)

né planifikim, pér aftésiné pér miratim.
Llogaritja e shpenzimeve.

Kontrolli i shpenzimeve duke krahasuar llogaritien e shpenzimeve me
vlerésimin e shpenzimeve.

Né veprat e komunikacionit: Pércaktimi pérafért i dimensioneve té veprave
ndértimore inxhinierike; pérmbledhja e té gjitha dokumenteve paraprake té
projektidesé; zhvillim i métejshém i projektidesé paraprake deri né projektidené
pérfundimtare; llogaritja e emisioneve té zhurmave té veprés sé komunikacionit
sipas vlerave té tabelave; pércaktimi i masave té nevojshme pér mbrojtjen nga
zhurmat, né rast nevoje duke pérpunuar rezultatet e studimeve té detajuara
teknike pér zhurmat dhe konstatimi i nevojés pér masa mbrojtésé nga zhurmat
né ndértesat e prekura; pércaktimi me llogaritje i veprés sé¢ komunikacionit né
tokat kryesore dhe té vogla; paraqitia e efekteve né pikat detyruese;
dokumentimi i profileve hapésinore té drités; llogaritje té péraférta té fazave
themelore té ndértimit duke pasur parasysh drejtimin e qarkullimit gjaté kohés
sé ndértimit.

Pérmbledhja e té gjitha dokumenteve té projektidesé.

ii. Shérbimet e vecanta

a)

b)
)
9

Sigurimi i ekstrakteve nga libri themeltar, zyra e regjistrimit t& pasurive té
paluajtshme dhe dokumente té tjera zyrtare.

Vazhdimi i studimeve dobi-shpenzime.
Llogaritje tekniko-sinjalistike.

Bashkéveprim gjaté marréveshjeve administrative.
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4. FazalV projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit

Pérpunimi dhe dorézimi i dokumenteve pér procedurat e nevojshme juridike e
ligjore.

i. Shérbimet bazé

a) Pérpunimi i dokumenteve e nevojshme pér procedurat publike e ligjore
pérfshiré kérkesat pér raste pérjashtimore dhe lirime (nga detyrime),
pérmbledhja e dokumentacionit t& veprés ndértimore dhe pérdorimi i
kontributeve té pjesémarrésve té tjerd, qé marrin pjesé profesionalisht né
planifikim.

b) Dorézimii dokumenteve.

¢) Plani pér blerjen e truallit dhe dokumentet pér blerjen e truallit.

¢) Né veprat e komunikacionit; Pérpunimi i rezultateve té studimeve teknike pér
zhurmat.

d) Plotésimi dhe pérshtatja e dokumenteve t& planifikimit, pérshkrime dhe
llogaritje duke pérdorur kontributet e pjesémarrésve té tjeré, qé marrin pjesé
profesionalisht né planifikim.

dh) Bashképunim gjaté shpjegimeve ndaj qytetaréve.

e) Bashkéveprim né procedurén e miratimit t& planit pérfshiré pjesémarrjen né
takime shqyrtimi si dhe bashkéveprim né hartimin e géndrimit ndaj vérejtjeve
dhe propozimeve.

ii. Shérbimet e vecanta
a) Bashkéveprim né sigurimin e aprovimit té t& prekurve.

b) Hartimi i dokumenteve pér themelimin e bashkimeve.

5. Faza V projekti i zbatimit
Pérpunimi dhe paraqitja e planit té zgjidhjes s¢ gatshme pér zbatim.
i. Shérbimet bazé

a) Pérpunimi i rezultateve té fazave té punimeve 3 dhe 4 (pérgatitja hap pas hapi e
zgjidhjes dhe e paragqitjes sé saj) duke pasur parasysh té gjitha kérkesat specifike
té fushés dhe duke pérdorur kontributet e pjesémarrésve té tjeré, qé marrin
pjesé profesionalisht né planifikim, deri né zgjidhjen e afté pér zbatim.

b) Paragqitje vizatimore dhe llogaritése e objektit me té gjitha t& dhénat e vecanta t&é
nevojshme pér zbatimin, pérfshiré vizatime té detajuara né shkallét e kérkuara.

¢) Pérpunimi i bazave pér té tjeré, qé marrin pjesé profesionalisht né planifikim,
dhe integrimi i kontributeve té tyre deri né zgjidhjen e afté pér zbatim.

¢) Vazhdimi i planifikimit t& zbatimit gjaté ndértimit t& objektit.
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ii. Shérbimet e vecanta
Hartimi grafikut té punimeve dhe i planeve té rrjetit.

6. Faza VI preventivi pérfundimtar

Llogaritja e sasive dhe hartimi i dokumentave té tenderit.

i. Shérbimet bazé:

a) Llogaritja e sasive dhe renditja e pozicioneve té vecanta duke pérfshiré
kontributin e pjesémarrésve té tjeré, qé marrin pjesé profesionalisht né
planifikim.

b) Hartimi i dokumenteve té dhénies, né ményré té vecanté i pérshkrimeve té
punéve me listén e punéve si dhe té kushteve té vecanta kontraktuale.

¢) Akordimi dhe koordinimi i dokumenteve té dhénies me pjesémarrésit e tjerg, qé
marrin pjesé profesionalisht né planifikim.

¢) Pércaktimiifazave kryesore té zbatimit.

7. Faza VII pérgatitja e dokumentacionin pér proceduré tenderimi

Pérgatitja e dokumentacionit tekniko-ligjor sipas kritereve té prokurimit.
i. Shérbimet bazé

a) Pérmbledhja e dokumenteve té dhénies pér té gjitha fushat e punés.

b) Verifikimi dhe vlerésimi i termave té referencés pérfshiré hartimin e
dokumentacionit pér prokurim.

¢) Akordimi dhe pérmbledhja e punimeve té atyre qé marrin pjesé profesionalisht,
té cilét bashképunojné gjaté dhénies sé dokumenteve.

¢) Llogaritja e shpenzimeve.

d) Bashkéveprim gjaté dhénies sé ofertés.

ii. Shérbimet e vecanta

Verifikimi dhe vlerésimi i bashképunimeve me operatoré té tjeré dhe i propozimeve pér
ndryshime me konstruksione thelbésisht té ndryshme lidhur me mundésiné teknike
dhe funksionale té realizimit.

8. Faza VIII mbikéqyrja2: Mbikéqyrja e punimeve népérmjet shérbimit té kontrollit t&
mbarévajtjes té té gjithé procesit té zbatimit té punimeve, né pérputhje me projektin,
kushtet teknike t& projektimit, t& zbatimit, si dhe destinacionin e objektit, duke pasur

2 Pér detyrat e mbikéqyrésit referohu akteve ligjore né fuqi.
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parasysh dhe anén ekonomike té tij.
Mbikéqyrja kontrollon:

a) Mbarévajtjen e té gjithé procesit té zbatimit t& punimeve, né pérputhje me
projektin, rregullat teknike t& projektimit, t& zbatimit, si dhe destinacionin e
objektit, duke pasur parasysh dhe anén ekonomike té tij.

b) Hartimi dhe mbikéqyrja e njé grafiku punimesh.

c) Konstatimi i firmave zbatuese pér vonesat né punime.

¢) Marrja e punéve dhe livrimeve né bashképunim me mbikéqyrjen dhe té tjeré qé
marrin pjesé profesionalisht né mbikéqyrjen objektit duke pérgatitur njé
protokoll pér rezultatin e marrjes.

d) Kérkesa pér marrje nga ana e autoriteteve dhe pjesémarrje.

dh) Dorézim i objektit pérfshiré grumbullimin dhe dorézimin e dokumenteve té
kérkuara, p. sh. protokollet e marrjes né dorézim dhe kontrollet e kontrolleve.

e) Grumbullimi i té gjitha dispozitave t& mirémbajtjes sé objektit.

&) Mbikéqyrja e kontrolleve pér aftésiné funksionuese té pjeséve té objektit dhe t&é
gjithé objektit.

f) Lista e afateve té parashkrimit té pretendimeve nga garancité e dhéna.

¢) Konstatimi i shpenzimeve.

gj) Kontrolli i shpenzimeve.

h) Kontrolli i shpenzimeve duke kontrolluar llogarité pérfundimtare té punéve t&
sipérmarrjeve zbatuese t& ndértimit me ¢mimet e kontratés dhe llogaritjen né
vazhdimési té shpenzimeve.

9. Faza IX pérgatitja e dokumentacionit pérfundimtar pér kolaudim
Mbikéqyrje dhe rregullimi i mangésive dhe dokumentimi i rezultatit t& pérgjithshém.

i. Shérbimet bazé

a) Verifikimi me pérgjegjési pér realizimin e objektit, né pérputhje me projektin,
lejen e ndértimit, standardet dhe rregullat teknike.

b) Realizimin e objektit, né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

¢) Pérputhjen e dokumenteve me té dhénat nga matjet né dimension, formé, sasi
dhe cilési.

¢) Pérputhjen e vlerés sé preventivuar dhe té kontraktuar me até t& paraqitur né
situacionin pérfundimtar, si dhe sqarimet pérkatése, né rastet e mospérputhjes.
Mbikéqyrja konstaton mangésité para skadimit té afateve té parashkrimit té té
drejtave nga garancité kundrejt sipérmarrjeve zbatuese.

d) Mbikéqyrje dhe rregullim i mangésive, qé shfagen brenda afateve té
parashkrimit té t& drejtave nga garancité, megjithaté e shumta deri né mbarim
té jo mé shumé se 2 viteve nga marrja né dorézim e punéve.

dh) Bashképunim né dorézimin e punéve té sigurisé.

e) Grumbullim sistematik i paragitjeve vizatimore dhe rezultateve té llogarive t&
objektit.
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Neni 38
Tabela e tarifave, pér shérbimet, né lidhje me punimet e veprave inxhinierike

1. Tabela e méposhtme specifikon tarifat minimale dhe maksimale pér shérbimet, né
lidhje me fazat e veprave inxhinierike né Nenin 36, té listuara pér fushéveprimi né
Nenin 34.

KOSTOT E GRUPI| GRUPI I GRUPI 1l GRUPI IV GRUPI V
LLOGARITSHME TARIFOR TARIFOR TARIFOR TARIFOR TARIFOR
né million LEKE _ . - ] ]
nga deri nga deri nga deri nga deri nga deri
% % % % %

1 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15

2 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15

5 10 11 11 12 12 18 13 14 14 15

10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15

15 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15

20 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15

25 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15

109 | 109

30 9.89 4 4 12 12 13 13 14 14 15
10.1 10.1 | 111 111 121 121

40 9.1]3 316 6 8 8 13.2 13.2 | 14.23
11.5| 115

50 8.49 | 949 | 9.49| 10.5 | 10.5 1 1| 12.51 ] 12.51 | 13.52
10.9| 10.9

60 7.99 | 898 | 898 | 9.97 | 9.97 6 6] 11.94 | 11.94 | 12.93
10.4| 104

70 7.57 | 854 | 854 | 9.52 | 9.52 9 9] 1146 | 1146 | 12.44
10.0 | 10.0

80 7.21| 816 | 816 | 9.13 | 9.13 9 9] 11.04 | 11.04 | 12.01

90 6.88 | 783 | 783 | 878 ] 878 | 973 | 9.73 | 10.67 | 10.67 | 11.63

100 6.6 | 753 | 753 | 847 | 847 | 9.41] 941 ] 1035 | 10.35] 11.29

120 6.1| 702 | 7.02| 794 | 794 | 886 | 8.86 9.78 9.78 | 10.71

140 5.68 | 6.58 | 6.58 | 7.49 | 7.49 8.4 8.4 9.3 93] 10.21

160 5.31 6.2 6.2 7.1 7.1 7.99| 7.99 8.88 8.88 9.78

180 499 | 587 | 587 | 676 | 676 | 764 | 7.64 8.51 8.51 9.4

200 4.7 | 557 | 557 | 6.45 | 6.45| 7.32| 7.32 8.19 8.19 9.06

250 4.09 | 494 | 494 | 579 | 5.79 | 6.64 | 6.64 7.49 7.49 8.35

300 3.59 | 442 | 442 | 5.26 | 5.26 | 6.09 | 6.09 6.92 6.92 7.76

350 3.17 | 399 399 ] 481 ] 4.81| 5.63 | 5.63 6.44 6.44 7.27

400 281 ) 361 ] 361 | 442 | 442 | 522 5.22 6.02 6.02 6.84

450 25| 3.28 | 3.28 | 408 | 4.08 | 487 | 4.87 5.66 5.66 6.46

500 2.5 2 3] 377 ] 377 | 455 4.55 5.33 5.33 6.12
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550 25 = 2 2% 35| 426 4.26 5.03 5.03 5.82
600 25 2 3 35 35 4 4 4.76 4.76 5.54
650 25 2 3 25 25 4 4 4.51 4.51 5.28
700 2.5 3 2 215 215 4 4 4.5 4.5 5.04
750 2.5 2 3 25 2:5 4 4 4.5 4.5 5
800 2:5 2 2 25 25 4 4 4.5 4.5 5
850 25 2 3 2.5 2.5 4 4 4.5 4.5 5
900 25 2 3 255 25 4 4 4.5 4.5 5
950 25 2 2 2% 35 4 4 4.5 4.5 5
1000 25 2 3 25 25 4 4 4.5 4.5 5

Tabela. 10 - Tabela shogéruese e tarifave, neni 38, pika 1 - Punimet e veprave inxhinierike.

2. Pércaktimi i grupit tarifor, t& shérbimit, béhet sipas vlerésimit t& shkallés sé&

véshtirésisé sé kritereve té méposhtme:

i) Faktorét gjeologjiké dhe té néntokés (formacione té géndrueshme, formacione
mesatarisht té qéndrueshme, formacione té dobéta, formacione shumé té dobéta.
Kjo duhet té vlerésohet né pérqindje pér té gjithé gjatésiné e objektit) ;

ii) Sistemet teknike dhe pajisjet;

iif) Integrimi i projektit né mjedisin e tij ose pérreth;

iv) Shkalla e véshtirésisé sé zonave funksionale dhe/ose kérkesat konstruktive dhe

teknike;

v) Kushte té specializuara.

3. Kur kriteret e vlerésimit jané té zbatueshme, pérmes shumés sé njé grupi tarifor pér
objekte té inxhinierisé, atéheré &shté e nevojshme qé té pércaktohen pikat e
llogaritjes, si¢ pérshkruhet né paragrafin 4, né vijim.

Objekti klasifikohet né grupet e méposhtme tarifore, né bazé té shumés sé pikéve té

vlerésimit:
i) Grupil tarifor:
ii) Grupill tarifor:

iii) Grupilll tarifor:

iv) GrupilV tarifor:

v) GrupiV tarifor:

4. Me qéllim, pércaktimin e punéve inxhinierike, pér pércaktimin e grupit tarifor, té
cilat shprehin shkallén e véshtirésisé sé kérkesave gqé duhet té pérmbushen nga

deriné 10 piké;

11-17 pike;
18-25 piké;
26-33 piké;
34-40 pikeé.
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inxhinieri, duhet té pércaktohen kriteret e vlerésimit, si mé poshté:
Sipas pikés 2:

— pikai), i) dhe iii) deriné 5 piké;

- pikaiv) deriné 10 piké;
- vpikav), deriné 15 piké.
Neni 39

Grupet tarifore dhe klasifikimi i tyre

Strukturat e transportit dhe qarkullimit t& méposhtme, zakonisht i caktohen grupeve
tarifore si vijon:

i. Grupi I tarifor

a) Depozita uji, tubacione té ujit pa pika kontrolli;

b) Tubacione té ujérave té zeza pa pika kontrolli (kanalizime té jashtme);

¢) Mirémbaijtja e sistemeve ujitése me gravitet, fushore-kodrinore;

¢) Mirémbaijtja e sistemeve té kullimit me gravitet, fushore-kodrinore;

d) Damba dhe Landfille me lartési mé té vogél se 3 m;
dh) Depozitime, pika grumbullimi dhe stacione t& transferimit t& mbetjeve urbane

pa struktura té tjera shtesé;
e) Rikonstruksioni i strukturave ekzistuese té thjeshta ndértimore.

ii. Grupi II tarifor
a) Sisteme té thjeshta pér nxjerrjen dhe furnizimin me ujé, si: puse, burime ujore,
rezervuar té thjeshté, kontejneré né struktura té parafabrikuara, sisteme
shuarjeje zjarri;
b) Linja té furnizimit me ujé, me lidhje minimale dhe pika té pakta kontrolli, rrjet i
thjeshté i furnizimit me ujé té pijshém (ujésjellés i jashtém);
¢) Linjat e kanalizimeve té ujérave té bardha pér géndrat e banuara;
¢) Punime té trajtimit t& ujit industrial t& depozitave apo té punishteve té ujit té
ndotur, zona filtrimi, basene mbledhése té ujit té shiut, tubacione t&é ujérave té
zeza me degézime minimale dhe me pak pika kontrolli, rrjete té thjeshta t&
ujérave té zeza;
d) Objekte té thjeshta t& pompimit, stacione pompimi dhe makinerité e ujit;
dh) Rikonstruksion i sistemeve ujitése me gravitet fushore -kodrinore ekzistuese;
e) Mirémbaijtja e sistemeve ujitése me gravitet né toka malore;
&) Mirémbajtja e sistemeve ujitése me ngritie mekanike né toka fushore e
kodrinore;
f) Rikonstruksion i sistemeve kulluese me gravitet zona fushore e kodrinore;
g) Mirémbaijtje e sistemeve kulluese me ngritje mekanike;
gj) Mirémbaijtje e digave me material vendi ekzistuese;
h) Mirémbajtja e mbrojtjeve nga pérmbytjet, té fushave bujgésore;
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i) Mirémbajtjen e pritave ekzistuese t& pérrenjve;
j) Damba dhe Landfille me lartési 3 - 6 m;
k) Struktura té thjeshta ndértimore.

iii) Grupi III tarifor

a) Puse té thella, pajisje depozitimi;

b) Impiante té kondicionimi té ujit t& thjeshta, me sisteme me procese mekanike;

¢) Tubacione pér ujé me lidhje dhe pika kontrolli té shumta, rrjeté ujore me lidhje
dhe pika kontrolli té shumta, si dhe sisteme presioni (ujésjellés i jashtém);

¢) Punime pér trajtimet e ujérave té zeza me stabilizim aerob (transformimi né
humus dhe né produkte minerale, nga ajrosja e njétrajtshme e substancave
organike té baltés fundore), pika depozitimi té ujit té ndotur me sisteme
mekanike;

d) Tubacione té ujérave té zeza me pika té shumta lidhjeje dhe kontrolli;

dh) Rrjete t& ujérave té zeza me pika té shumta lidhjeje dhe kontrolli;

e) Sisteme ujitése me gravitet né toka fushore dhe kodrinore;

&) Rikonstruksion i sistemeve ujitése me gravitet né toka malore;

f) Rikonstruksion i sistemeve ujitése me ngritje mekanike, fushore dhe kodrinore;

g) Mirémbaijtja e sistemeve ujitése me ngritje mekanike né toka malore;

gj) Mirémbaijtja e veprave té artit né sisteme ujitése;

h) Sisteme kullimi me gravitet né zona fushore dhe kodrinore;

i) Rikonstruksion i sistemeve kulluese me ngritje mekanike;

j) Mirémbaijtje e veprave té artit né sisteme kulluese;

k) Rikonstruksion i digave me material vendi;

1) Mirémbajtja e digave té betonit;

1) Mirémbaijtja e veprave té marrjes dhe shkarkimit té ujit;

m) Rikonstruksioni i mbrojtjeve nga pérmbytjet, té fushave bujqésore;

n) Mirémbajtja e mbrojtjeve nga pérmbytjet e gendrave té banuara dhe brigjeve
lumore;

nj) Rikonstruksioni i pritave malore né pérren;;

0) Vepra ngritése t&é nivelit té ujit, Veprat e marrjes dhe shkarkuesit e prurjeve
maksimale;

p) Dekantuesit me prurje Q deri 5 m3/s, Basenet e presionit, shkarkuesit e ujérave
té tepért;

q) Kanalet e derivacionit, tunelet e derivacionit, tubacione turbinash, pér Q deri
5m3/s;

r) Damba dhe Landfille me lartési H=6-10m;

rr) Shkarkues i ujérave té tepért né damba me lartési deri ne 10 m;

s) Vepra pér mbrojtjen nga ujérat néntokésore t& dambave me lartési deri né 10m;

sh) Mure mbajtése me lartési deri né 3 m;

t) Kalata portesh, vepra té thjeshta portesh, portat e digés, basene té mbledhjes sé
ujit t& shiut dhe kanaleve me disa lidhje dhe pika kontrolli, sisteme t&
drenazhimit té ujérave té shiut;

th) Tubacione pér léngje dhe gazra qé ndotin ujin, me pak pika lidhjeje dhe
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pika kontrolli, sisteme pér depozitimin e léngjeve qé nuk duhet té pérzihen me
ujé, gendra pompimi pér cisterna betoni, sisteme me njé shkallé ndarjeje pér
ndarjen e léngjeve té lehta, qé nuk jané té pérfshira né grupin tarifor II, rrjete
tubash bosh me pak lidhje;

u) Vend depozitime mbetjesh t&é pérkohshme, pika grumbullimi dhe rikuperimi té
materialeve té papérmendura né grupet tarifore I ose II;

v) Impiante t& pérpunimit t& mbetjeve té pa pérfshira né grupet tarifore 1l ose IV;
Impiante té pérpunimit té materialeve t& mbetura nga ndértimi, té
papérmendura né grupin tarifor 1I;

x) Impiante t& kompostimit t& mbetjeve té biodegradueshme;

xh) Impiante t& kompostimit t& mbetjeve, t& papérmendura né grupin tarifor 1V,
mbyllja e vendeve té ndotura t& papérmendura né grupin tarifor IV;

y) Uranjékalimshe, té papérmendura né grupin tarifor II ose IV;
z) Ura disakalimshe dhe té harkuara, strukturat ngarkesé mbajtése me ankorim,
muret e moleve dhe té pistave, t& papérmendura né grupin tarifor II ose IV;

zh) Mure néntokésore me pilota dhe rrjete, mure me pilota té thella;

aa) Objekte té thjeshta pér mbrojtje nga zhurmat, qé nuk pérmenden né grupet
tarifore II ose IV, por qé kérkojné shérbime, sikurse éshté pércaktuar ne Kreun
4, seksionin I;

bb) Tunele té thjeshta dhe punime shpimesh;

cc) Oxhage me kompleksitet mesatar, kulla me superstruktura, kulla té thjeshta
ajrimi/ ftohjeje;

¢¢) Struktura furnizuese, pér sisteme furnizimi né situata té vecanta, sillos me
objekte ndihmése té thjeshta;

dd) Porte dhe vendnisje anijesh/ varkash, té pa pérfshira né grupin tarifor II ose
1v;

dhdh) Vende ankoruese té thjeshta dhe garazhe néntokésore té vecuara;
ee) Punime té thjeshta kullash apo gérmimesh, punime té& thjeshta shpimi,
ndértime komplekse pér instalimet e ngrohjes gendrore, ndértime té
komplikuara betoni pér sisteme ngrohjeje, stacione treni/tramvaji, té thjeshta
néntokésore.

iv) Grupi IV tarifor

a) Shpime/galeri pér puse néntokésore dhe horizontale, cisterna depozitimi né
formé kullash;

b) Sisteme té pérpunimit té ujit, me procese fizike dhe kimike, sisteme té& thjeshta
pér dekontaminimin e ujerave néntokésore, rrjete tubacionesh pér ujé, me
lidhje dhe kontrolle t& shumta;

c) Sisteme pér trajtimin e ujérave té zeza, qé nuk pérmenden né grupet tarifore I11
ose V;

¢) Sisteme pér trajtimin e baltave, (llumrave);

d) Rrjete tubacioni t& ujérave té zeza, me lidhje dhe pika kontrolli t& shumta;
Sisteme komplekse t& pompimit dhe makinerive ujore;

dh) Sisteme ujitése me gravitet né toka malore;
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e)
&)
f)
g)
gj)
h)
)
)
k)
b
1)
m)
n)
nj)
o)

p)
S))
1)

1)

s)
sh)

t)

th)

y)
z)
zh)

Sisteme ujitése me ngritje mekanike né toka fushore dhe kodrinore;
Rikonstruksioni i sistemeve ujitése me ngritje mekanike né toka malore;
Rikonstruksioni i veprave té artit né sistemet ujitése;
Rikonstruksioni i veprave té artit né sistemet kulluese;

Sisteme kulluese me ngritje mekanike;
Diga me material vendi;
Rikonstruksion i digave té betonit;
Rikonstruksioni i Veprave té marrjes dhe shkarkimit té ujit;
Trajtimi i mbrojtjes dhe pastrimit té rezervuaréve nga mbushjet e ngurta;
Mbrojtja nga pérmbytjet té fushave bujqésore;

Rikonstruksioni i mbrojtjeve nga pérmbytjet té qendrave té banuara;
Rikonstruksionin e mbrojtjes sé brigjeve lumore dhe detare;

Sistemimi i pérrenjve;

Rikonstruksioni i mbrojtjes sé brigjeve té pérrenjve;
Vepra ngritése té nivelit t&é ujit deri né 10 m, vepra e marrjes dhe shkarkuesi i
prurjeve maksimale;
Dekantuesit pér Q=5-10m3/s, basenet e presionit, shkarkuesit e ujérave té
tepért;
Kanalet e derivacionit, tunelet e derivacionit, tubacionet e turbinave, pér Q=5-
10m3/s;
Mirémbaijtja e veprave té vecanta né hidrocentrale;

Damba dhe Landfille me lartési H=10-15m;
Mure mbajtése me lartési 3-6 m;
Vendi i ankorimit té anijeve, pika t& ngarkim shkarkimit, subjekt i baticave ose
veprimtarive pérmbytése, vend parkime anésore, porte subjekt té baticave ose
veprimtarive pérmbytése;
Tubacione pér léngje dhe gazra té rrezikuara nga uji, me lidhje dhe pika
kontrolli t& shumta, sisteme me shumé faza pér ndarjen e léngjeve té lehta,
rrjete tubacionesh bosh me lidhje té shumta;

Sisteme t&é riciklimit dhe pérpunimit té mbetjeve multi-fazore, sisteme
kompostimi;
Sisteme té pérpunimit té mbetjeve té vecanta dhe mbetjeve urbane me kushte
teknike té véshtira, vend depozitime néntokésore té mbetjeve, depozita
mbetjesh, hermetizimi i gropave té vjetra dhe vendeve té kontaminuara, me
kushte teknike té véshtira, sistemet e trajtimit t&é tokés sé kontaminuar;
Ura komplekse, njé apo disakalimshe dhe t& harkuara;

Mole dhe pista né ujé té njé natyre komplekse;
Objekte pér mbrojten nga zhurmat né vendndodhje té komplikuara, gé nuk
kérkojné shérbimet e pércaktuara né Kreun 4, seksionin I, tunelet e thjeshta dhe
punime gérmimesh horizontale;
Oxhage komplekse;
Kulla me superstruktura dhe platforma operimi;
Kulla ftohjeje/ ventilimi t& papérmendura né grupet tarifore Il apo V;

aa) Kanale furnizimi me gropa pér disa tubacione té ndryshme, qé ndértohen né
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kushte té véshtira;

bb) Kulla me blloge modulare dhe objekte ndihmése, skela detare té véshtira,

vende pér daljen e varkave dhe objekte skelash té thata, vende ankorimi té
véshtira, garazhe té véshtira té papérmendura né grupin tarifor III, gérmime
horizontale, vertikale dhe néntokésore té véshtira té papérmendura né grupin
tarifor V.

v) Grupi V tarifor

a)

b)

<)
%)
d)

dh)
e)

Struktura dhe objekte pér proceset me disa faza té pérpunimit té ujit, sisteme
komplekse té dezinfektimit t& ujit;

Punime komplekse té trajtimit t& ujérave té zeza, struktura dhe objekte pér
trajtimin me shumé faza té llumrave;

Stacione komplekse, si stacione pompimi ose gropa néntokésore, objekte pér
ngritjen e anijeve;

Impiante incenerimi, impiante dekompozimi;

Ura dhe tunele, veganérisht té véshtira;

Oxhage veganérisht komplekse;

Kulla me ndértesa sipér tyre, struktura dhe objekte publike té larta, kulla
ftohjeje té véshtira, kulla dhe gérmime vecanérisht té véshtira, stacione
néntokésore lidhése, objekte né det t& hapur;

Stacione t& pompimit dhe rrjeti pér sisteme gazsjellési;

Sisteme ujitése me ngritje mekanike né toka fushore, kodrinore dhe malore;
Vepra arti né sistemet ujitése dhe kulluese;

Diga betoni;

Veprat e marrjes dhe té shkarkimit;

Mbrojtja nga pérmbytjet e gendrave té banuara;

Mbrojtja e brigjeve té pérrenjve, lumore dhe detare;

Vepra ngritése té nivelit t& ujit mbi 10 m, vepra e marrjes dhe shkarkuesi i
prurjeve maksimale;

Dekantuesit pér prurje Q mé shumé se 10m3/s, basenet e presionit, shkarkuesit
e ujérave té tepérta;

Kanalet e derivacionit, tunelet e derivacionit, tubacione turbinash, pér prurje Q
mé shumé se 10m3/s;

Rikonstruksioni i veprave té vecanta né hidrocentrale;

Damba dhe Landfille me lartési H mé té larta se 15m;

Shkarkuesi i ujérave té tepérta té dambés me lartési H mbi 15 m;

Vepra pér mbrojtjen nga ujérat néntokésore t& dambave me lartési H mbi 10m;
Mure mbajtése me lartési H mé shumé se 6 m.
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SEKSIONI IV
STRUKTURAT E TRANSPORTIT DHE QARKULLIMIT

Neni 40
Fusha e veprimit
Strukturat e transportit pérfshijné:

1. Strukturat e trafikut rrugor dhe sinjalistikés, me pérjashtim té rrugéve té bicikletave,
shtigjeve apo hapésirave té jashtme, si¢ pércaktohet né nenin 2, pika 11.

2. Strukturat e trafikut hekurudhor.
3. Strukturat e trafikut ajror.

Neni 41
Parimet e tarifave
1. Kostot e llogaritshme, jané kostot e ndértimit té strukturave té transportit dhe
qarkullimit.

2. Tarifimet e shérbimit, pér fazén e I-ré deri né t& VII-té dhe fazén IX-t&, né rastin e
strukturave té transportit pércaktohen, si né vijim:

i) Kostot pér punimet e gérmimit e mbushjes duke pérfshiré punimet né shkémb
deriné 40 % té kostove té llogaritshme si¢ pércaktohet, né pikén 1, t& kétij neni.

if) 10% té kostove té punimeve inxhinierike, nése ofruesit té shérbimit nuk i éshté
dhéné né té njgjtén kohé detyra pér shérbimet e ndryshme, sipas pikave té
pércaktuara né nenin 42, pér veprat inxhinierike.

3. Kostot e llogaritshme, té méposhtme, pér fazén [-ré deri né té VII-té dhe fazén IX-té,
té nenit 42, né rastin e rrugéve me shumé korsi, qé¢ kané aks dhe pjerrési té
pérbashkét té projektimit, si dhe aks hekurudhor té dyfishté me platformé né njé
nivel, zbatohen vetém me pérqindjen e tarifave t& méposhtme, t&é kostos sé
llogaritshme, t& pércaktuar dhe llogaritur sipas kushteve té pikave 1 dhe 2, t& kétij

neni:
i) Rrugé deri me 2 korsi 100%,
ii) Rrugét me tre korsi 85%,
iii) Rrugét me katér korsi 70%,
iv) Rrugét me mé shumé se katér korsi 60%,
v) Dy trase hekurudhore dhe platformé 90%.

Neni 42
Fazat e projektimit té strukturave té transportit sipas tipologjisé sé shérbimit

1. Shérbimet qé lidhen me fazat e projektimit té strukturave té transportit, jané té
pérmbledhura né 9 faza dhe llogariten né bazé té pérqgindjeve té tarifave, té listuar
né Nenin 43, né vijim:
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Nr. Fazat e Pérshkrimi Pérqindja e tarifés né lidhje me
shérbimit vlerén totale
Per Grupin Per Grupin
Tarifor I~1I1 Tarifor IV~V
1 |Fazaelrd Analiza e detyrés sé 2% 2%
projektimit/ terma reference
dhe pércaktimi i bazés sé
projektit
2 | Faza e II-t& Projekt ideja paraprake 10% 15%
3 | Faza e IlI-t& Projekt ideja pérfundimtare 20% 20%
4 | Faza e IV-ét Projekti pér miratimin e 5% 5%
lejes sé ndértimit
5 | Fazae V-t& Projekti i zbatimit 20% 20%
6 | Faza e VI-t& Preventivi pérfundimtar 10% 10%
7 | Faza e VII-t&é Pérgatitja e 5% 5%
dokumentacionin pér
proceduré tenderimi
8 | Faza e VIII-t& Mbikéqyrja 25% 20%
9 | Faza e IX-té Pérgatitja e 3% 3%
dokumentacionit
petfundimtar per kolaudim

Tabela. 3 Tabela e pérqindjeve mbi tarifén, sipas fazave té shérbimit, pév strukturat e transportit.

2. Nenet 27 dhe 28, pika 2, té zbatohen né pérputhje me rrethanat.
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Neni 43

Shérbimet pér planifikimin e strukturave té transportit sipas tipologjisé sé shérbimit

1

2.

. Analiza e detyrés sé projektimit/termave te referencés dhe pércaktimi i bazés sé

projektit: Gjetja e kushteve pér zgjidhjen e detyrés népérmjet planifikimit.
Projektide paraprake: (Pérgatitja e projektit dhe planifikimit) Pérpunimi pjeséve té
réndésishme té njé zgjidhjeje té detyrés sé planifikimit.

Projekt ideja pérfundimtare: (planifikimi i sistemit dhe i integrimit) Pérpunimi i
zgjidhjes pérfundimtare té detyrés sé planifikimit.

Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit: Pérpunimi dhe dorézimi i dokumentave
pér procedurat e nevojshme juridike e ligjore.

Projekti i zbatimit: Pérpunimi dhe paraqitja e planit té zgjidhjes s¢ gatshme pér
zbatim.

Preventivi pérfundimtar: Llogaritja e sasive dhe hartimi i dokumentave té tenderit.
Pérgatitja e dokumentacionin pér proceduré tenderimi: Pérgatitja e dokumentacionit
tekniko ligjor sipas kritereve té prokurimit.

Mbikéqyrja: Mbikéqyrja e punimeve népérmjet shérbimit té kontrollit té
mbarévajtjes té té gjithé procesit té zbatimit t& punimeve, né pérputhje me projektin,
rregullat teknike t& projektimit, t& zbatimit, si dhe destinacionin e objektit, duke
patur parasysh dhe anén ekonomike té tij.

Pérgatitja e dokumentacionit perfundimtar per kolaudim: Mbikéqyrje dhe rregullimi
imangésive dhe dokumentimi i rezultatit t& pérgjithshém.

Neni 44
Tabela e tarifave pér shérbimet né lidhje me strukturat e transportit

Tabela e méposhtme e tarifimit pércakton tarifat minimale dhe maksimale pér
shérbimet lidhur me strukturat e transportit té pércaktura né nenin 42 me
fushéveprimi té pércaktuar né nenin 40.
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Tabela. 12 Tabela shoqéruese e tarifave - Strukturat e transportit (Qarkullimi)

2. Pércaktimi i grupit tarifor, t& shérbimit, béhet sipas vlerésimit t& shkallés sé
véshtirésisé sé kritereve té méposhtme:

i) Faktorét gjeologjiké dhe té néntokés (formacione té géndrueshme, formacione
mesatarisht té qéndrueshme, formacione té dobéta, formacione shumé té dobéta.
Kjo duhet té vlerésohet né pérqindje pér té gjithé gjatésiné e objektit.) ;

ii) Veprat e artit (rikonstruksione apo ndértime té reja, numri i urave me gjérési deri
né 10 m, mbi 10 m, lartésia e urave, vepra arti etj.);
iif) Integrimi i projektit né mjedisin e tij ose pérreth (fushore, kodrinore, malore me
apo pa bimési dhe/ ose pengesa té tjera);
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iv) Shkalla e véshtirésisé sé zonave funksionale dhe/ose kérkesat konstruktive dhe
teknike ( né varési té gjatésisé sé rrugés automobilistike apo hekurudhore né
pérqindje e cila kalon né zona urbane rurale, 0% deriné 5%, 5% deri né 10%, 10%
deriné 20%, mbi 20% né rikonstruksion apo ndértim té ri. Kérkesa pér bypasse). ;

v) Kushte té specializuara (studime apo punime pér mbrojtjen e ambjentit, kryqézime
né nivel apo disnivel, mbrojtje definitive apo provizore té skarpatave né gérmim,
drenazhime dhe ose parashikimin e rrjeteve té ndryshme infrastrukturore pér
rikonstruksione apo ndértime té reja.).

3. Kur kriteret e vlerésimit jané t& zbatueshme, pérmes shumés sé njé grupi tarifor té
strukturave té transportit dhe qarkullimit, atéheré é&shté e nevojshme pér té
pércaktuar pikat e llogaritjes, si¢ pérshkruhet né paragrafin 4, né vijim.

Objekti klasifikohet né grupet e méposhtme tarifore, né bazé té shumés sé pikave té

vlerésimit:

i) Grupil tarifor: deriné 10 piké;
ii) Grupill tarifor: me 11-17 piké;
iii)  Grupilll tarifor: me 18-25 piké;
iv)  GrupilV tarifor: me 26-33 piké;
v) GrupiV tarifor: me 34-40 pike.

4. Me qéllim, pércaktimin e punéve inxhinierike, pér pércaktimin e grupit tarifor, t&
cilat shprehin shkallén e véshtirésisé sé kérkesave qé duhet té pérmbushen nga
inxhinieri, duhet té pércaktohen né kriteret e vlerésimit, si mé poshté:

Sipas pikés 2
— pikai), ii) deriné 5 piké;
— pika iii) deriné 15 piké;
- pikaiv) deriné 10 piké;
- pikav), deriné 5 piké.

Neni 45
Grupet tarifore dhe klasifikimi i tyre

Strukturat e méposhtme, zakonisht i caktohen grupeve tarifore si vijon:
i. Grupil tarifor:
Objekte me kérkesa shumé té vogla planifikimi, ku hyjné:
a) Rrugé né terren fushor ose me pak thyerje me kushte té thjeshta kullimi té ujérave,
pérjashto rrugét qé nuk kané hyrje né rrugét pér qarkullimin e rregullt té
automjeteve me kushte té thjeshta kullimi té ujrave, si dhe rrugé té tjera dhe

sipérfaqe té pérforcuara, qé planifikohen si element kompozimi pér komplekse né
natyré té hapur dhe pér té cilat nuk kérkohen shérbime sipas Kreut III, Seksionin
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111, sipérfaqe té thjeshta qarkullimi, sheshe parkimi né zona té jashtme.

b)Shina dhe platforma stacionesh treni pa ndérrues dhe kryq, pérderisa nuk
pérmenden né grupin tarifor Il deri V.

ii.  Grupill tarifor:
Objekte me kérkesa té vogla planifikimi, ku hyjné:

a) Rrugé ne terren té thyer né kushte té thjeshta té terrenit dhe t&é kullimi t&é ujrave,
pérjashto rrugét qé nuk kané hyrje né rrugét pér qarkullimin e rregullt t&é
automjeteve me kushte té thjeshta kullimi té ujrave, si dhe rrugé té tjera dhe
sipérfaqe té pérforcuara, qé planifikohen si element kompozimi pér komplekse né
natyré t& hapur dhe pér té cilat nuk kérkohen shérbim sipas Kreut III, Seksionin
11;

b) Rrugé jashté qendrés sé banuar pa pika té vecanta detyruese ose né terren pak té
thyer; pika furnizimi té automjeteve dhe gendra té thjeshta pushimi buzé rrugéve,
rrugé midis fqinjéve dhe rrugé té gjera né zonat e ndértimeve té reja;

¢) Sheshe parkimi brenda gendrave té banuara;

¢) Pika nyje té thjeshta né té njejtén lartési;

d) Shina né sipérfaqe pa pika té veganta detyruese, shina né sipérfage né terren pak té
thyer, shina dhe platforma stacioni té stacioneve té trenit me plane té thjeshta
korsish;

dh) sipérfaqe komunikacioni té thjeshta pér ulje mjetesh t& udhétimit ajror, terrene pér
aeronautiké.
iii. Grupi III tarifor:
Objekte me kérkesa mesatare planifikimi, ku hyjné:
a) Rrugé ne terren té thyer né kushte té véshtira té terrenit dhe té kullimi t& ujrave,

rrugé jashté qendrave té banimit me pika té vecanta detyrimi ose né terren t&é
thyer;

b) Pika té véshtira furnizimi té automjeteve dhe gendra té véshtira pushimi buzé
rrugéve; rrugé dhe sheshe brenda gendrave té banimit, pérderisa nuk pérmenden
né grupin tarifor II, IV ose V;

¢) Zona té kontrollit té trafikut me pérjashtim t&é projektimit té sipérfageve té lira dhe
gjelbérimit pér zonat kémbésore;

¢) Kryqézimet né njé nivel, té thjeshta dhe né disa nivele, zonat me trafik dhe ato me
trafik kamionésh;

d) Hekurudha urbane té papérmendura né grupin tarifor I'V;
dh) Hekurudha né zona rurale pa kushte té vecanta;
e) Hekurudha né zona rurale né terren kodrinor;

&) Hekurudha dhe platforma me shina, né plane lévizje té komplikuara;
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f) Sipérfaqe komunikacioni té véshtira pér ulje mjetesh té udhétimit ajror, spérfage té
thjeshta qarkullimi pér aeroporte.

iv. Grupi IV tarifor:
Objekte me kérkesa mbi mesatare planifikimi, ku hyjné:

a) Rrugé jashté gqéndrave té banimit me njé numér té madh pikash detyruese té
vecanta ose né njé terren shumé té thyer, pérderisa nuk pérmenden né grupin
tarifor V;

b) Rrugé dhe sheshe brenda gendrave té banimit me kérkesa té larta teknike té
qarkullimit ose né pozicione té véshtira urbanistike si dhe zona té krahasueshme t&é
geta nga qarkullimi, pérjashto kompozim té sipérfaqes sé sipérme dhe mbjellje me
bimé pér zona kémbésorésh sipas nenit 10; pika nyje shumé té véshtira né té
njéjtén lartési;

¢) Pika nyje té véshtira né lartési té ndryshme;

¢) Sipérfaqe qarkullimi pér ngarkim-shkarkim né qarkullimin e kombinuar tokésor
té mallrave;

d) Shina té véshtira brenda gendrave té banuara;

dh) Shina né sipérfage me pika té shumta detyruese té vecanta;

e) Shina né sipérfage né terren shumé té thyer, shina dhe platforma stacioni té
stacioneve té trenit me plane shumé té véshtira korsish;

&) Sipérfaqe té véshtira qarkullimi pér aeroporte.

v. GrupiV tarifor:
Objekte me kérkesa shumeé té larta planifikimi, ku hyjné:

a) Rrugé té véshtira malore, rrugé dhe sheshe té véshtira brenda qendrave té banimit
me kérkesa shumé té larta teknike dhe pérsa i pérket qarkullimit ose né situata
shumé té véshtira urbanistike;

b) Pika nyje shumsé té véshtira né lartési té ndryshme;
¢) Shina shumé té véshtira brenda gendrave té banimit.

KREUIV
PROJEKTET SPECIFIKE

SEKSIONI I
PROJEKTIMI I STRUKTURAVE ME AFTESI MBAJTESE

Neni 46
Fusha e veprimit
Strukturat e aftésisé mbajtése jané:

1. Punimet e gérmimit;
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Punimet e muraturés;

Punime betoni dhe betonarme;

Punime té gurit natyral;

Punime té gurit sintetik;

Struktura karpentierie dhe druri;

Punime pér stuktura celiku;

Struktura mbajtése dhe element mbaijtés strukturor té ndyshém nga ato té cituara mé
sipér;

Punime pérfundimtare pér izolim;

10. Punime hidroizolimi dhe mbulim catie;
11. Punime hidraulike;
12. Punimet me materiale metalike dhe punimet pér montimin e struklturave mbajtése

(skeleri);

13. Punime gérmimi pérveg punimeve pér marjen e proves pér studimin e strukturés sé

tokés;

14. Punime pér pérforcimin e fageve té gropés sé themeleve;
15. Depozitim dhe sistemim materialesh;
16. Punime drenazhimi.

Neni 47
Parimet e tarifave

Kostot e llogaritshme té ndértesave dhe strukturave komplekse té lidhura me
strukturén bazé jané 55% té kostos sé ndértimit dhe 10% té kostos sé ndértimit jané
paisjet teknike.

Kostot e llogaritshme né veprat inxhinierike jané kostot e plota pér strukturat e
pércaktuara né nenin 48 té kétij manuali, duke pérfshiré edhe kostot e sistemimit t&é
sheshit té ndértimit.

Nése aplikohet pika 2 né koston e llogaritshme nuk pérfshihen punimet sa mé
poshté:
i) Pérgatitja e sheshit t&é ndértimit,

ii) Nivelimi i sheshit té ndértimit,

iif) Kostot shtesé pér punime té jashtézakonshme pér hapje pusesh,

iv) Hapje e gropash né formé tubi pa strukturé mbajtése,

v) Muret jombajtése me gjerési mé pak se 12 centimetra,

vi) Pllaké betonarme jombajtése né tabanin e themelit,

vii) Kostot shtesé pér procese té vecanta, si té cative, beton i pastér ose veshje
fasadash,

viii) Masa mbrojtése pér punimet nga kushtet atmosferike, si sistemet pér mbrojtjen

4.

nga ngricat dhe ndikimeve té tjera,

ix) Punimet e rifiniturés sé njé ndértese, (punime té gurit natyror, punime té gurit
sintetik, struktura mbajtése druri, punime pér stukturat metalike dhe punime
hidraulike).

x) Shérbimet mbéshtetése t& ndértimit.

Kostot e llogaritshme, pér strukturat mbajtése, né punimet inxhinierike, pérfshijné
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kostot e punimeve dhe kostot e lidhura me shérbimet né vend.
Kur komponentet strukturoré pérdoren rishtazi, aplikohen vlera té reja né ¢do rast.
5. Pér pércaktimin e kostove, palét kontraktuese né rastin e privatit me privat, bien
dakord pér njé pjesé ose térésiné e kostove t& punimeve jo té pérfshira né pikén 1
dhe kostove té listuara né pikén vii/2 , e né rastin e ndértesave, kostot e listuara né
pikén xi~xiv / 1, jané t&é pérfshira pér rastet kur ofruesi i shérbimit, kryen aktivitete
shtesé, né lidhje me strukturat mbajtése, sipas pércaktimeve t& Nenit 49 né
vlerésimin e punimeve té mésipérme.

Neni 48
Fazat e projektimit té strukturave mbajtése

1. Tipologjia e shérbimet themelore, né lidhje me planifikimin e strukturave mbajtése
pér ndértesat, strukturat ndihmése, té lidhura me to, si dhe pér punét inxhinierike
né Nenin 34, pikat 1-5, jané té pérmbledhura né Fazén I-ré deri né t& VI-tg, té
shérbimit, ndérsa pér punét inxhinierike, si¢ pérshkruhet né nenin 34, pikat 6 dhe 7,
né Fazén Il-ré deri né t&VI-té dhe vlerésohen si normé pérqindje ndaj tarifave té
specifikuara né nenin 50:

Nr. Fazat e Pérshkrimi Pérqindja e tarifés né
projektimit lidhje me vlerén totale
1 |Fazaelré Analiza e detyrés sé 3%

projektimit/ termat e referencés dhe
pércaktimi i bazés sé projektit

2 | Fazaell-t¢ Projekt idea paraprake 10%

3 | FazaeIll-t& Projekt idea pérfundimtare 12%

4 | FazaelIV-ért Projekti pér miratimin e lejes sé 30%
ndértimit

5 | FazaeV-t& Projekti i zbatimit 42%

6 | Fazae VIt Preventivi pérfundimtar 3%

Tabela. 13 Tabela e pérgindjeve mbi tarifén, sipas fazave té shérbimit, pér strukturat me aftési mbajtése.

Shérbimet themelore té Fazés I-ré, pér veprat inxhinierike, si¢ pércaktohet né nenin 34,
pika 6 dhe 7, jané pérfshiré né tipologjiné e shérbimit pér punimet inxhinierike, seksioni
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II1, té pérshkruara né nenin 36.
Pavarésisht nga pika 1, Faza V-t&, duhet té tarifohen né 26% té tarifés s& pércaktuar né
nenin 50, pér:
i) Punime betonarmeje, kur ofruesit t& shérbimit nuk i jepet detyra pér té vizatuar
betonforma (kallépe);
ii) Strukturat metalike kur ofruesit t& shérbimit nuk i kérkohet té verifikojé vizatimet
pér pérputhshméring, me realizimin e projektit dhe vizatimet e zbatimit, faza V-té.
iif) Punimet e strukturave té drurit me véshtirési implementimi mé pak se mesatarja.
2. Nenet 27 dhe 28, pika 2, zbatohen respektivisht.

Neni 49
Shérbimet pér planifikimin e strukturve mbajtése

1. Faza I e shérbimit: Analiza e detyrés sé projektimit/ termave té referencés dhe
pércaktimi i bazés sé projektit

Shérbimet bazé.

Qartésimi i kérkesave té detyrés sé projektimit/termave té referencés, pér fushat
specifike té strukturave mbajtése. E réndésishme né kété fazé éshté konsultimi me
inxhinierét dhe arkitektét e projektit.

2. Faza Il e shérbimit: Projekt idea paraprake (pérgatitja e bazave té projektit dhe
pérgatitja pér projektim).

i. Shérbimet bazé.

a) Pér projekte t& veprave inxhinierike, si¢ pércaktohet né nenin 34, pika 6 dhe 7:
ndérthurja e rezultateve sipas fazés I t& shérbimit;

b) Késhillim pér ¢éshtje t& projektimit té strukturés mbajtése, duke marré parasysh
kérkesat mbi stabilitetin, funksionin dhe koston;

¢) Konsulté né piképamjen statiko-konstruktive duke patur parasysh problemet e
géndrueshmérisg, aftésisé pér t'u pérdorur dhe rentabilitetin ekonomik.

¢) Bashkéveprim pér pérpunimin e njé koncepti planifikimi, pérfshiré studimin e
zgjidhjeve té mundshme alternative té strukturés mbajtése me kérkesa té njéjta té
objektit me paragqitje vizatimore. Sqarimi dhe dhénia pércaktimeve konstruktive
kryesore pér strukturén mbajtése p. sh. pér materialet e ndértimit, ményrat e
ndértimit dhe procedurat e prodhimit, rrjetat e konstruksionit dhe llojin e themelit-
bazamentit.

d) Negociatat paraprake me autoritetet lokale dhe specialisté té tjeré té pérfshiré né
projekt né lidhje me pajtueshméring dhe kushtet e miratimit;

dh) Ndihma né logaritjen e kostos paraprake edhe né rastin e ndértesave dhe
objekteve strukturore.
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ii) Shérbime té vecanta
a) Hartimi i llogaritjeve krahasuese pér disa mundési zgjidhjesh nén kushte té
ndryshme té objektit.
b) Pérpilimi i njé plani té ngarkesés , p.sh. si bazé pér vlerésimin e truallit t&
ndértimit dhe konsultén pér bazamentin.

¢) Llogaritje paraprake e verifikueshme e pjeséve themelore mbajtése.

¢) Llogaritje paraprake e verifikueshme e bazamentit.

3. Faza III e shérbimit: Projekt idea pérfundimtare(sistemet dhe integrimi i tyre né
projekt)

i. Shérbimet bazé

a) Zhvillimi i strukturés mbajtése duke marré parasysh planet e propozuara nga
specialistét, si pjesé pérbérése pér hartimin e projektit idesé pérfundimtare,
pérfshiré kétu edhe paraqitjen grafike;

b) Llogaritjet statike dhe matjet e péraférta;

¢) Pércaktime themelore té detajeve konstruktive dhe dimensioneve kryesore té
strukturés mbajtése pér kompozimin e prerjeve térthore mbajtése, sipérfaget e
lira dhe lidhjet e mureve; zhvillimi i traréve mbéshtetés té catisé dhe pikave nyje
si dhe e mjeteve lidhése.

¢) Bashképunimi né pérshkrimin e objektit;

d) Bashképunimi né negociatat me autoritetet lokale dhe specialisté té tjeré té
pérfshiré né projekt né lidhje me kushtet e miratimit;

dh) Ndihma me llogaritjen e kostos edhe né rastin e ndértesave dhe impianteve
strukturore;

e) Ndihma gjaté kontrollit t&é kostos duke krahasuar koston paraprake me koston e
llogaritur.

ii) Shérbime té vecanta

a) Llogaritje e parapélqyer, e verifikueshme dhe e pérshtatshme pér zbatim e
pjeséve kryesore mbaijtése.

b) Llogaritje e parapélqyer, e verifikueshme dhe e pérshtatshme pér bazamentin.

¢) Sasia e punés shtesé né ményré té vecanté té ndértimit ose konstruksioneve té
vecanta, p.sh. sqarimi i detajeve konstruktive.

¢) Llogaritja e parapélqyer e sasive té celikut dhe drurit e strukturés mbajtése dhe
e pjeséve lidhése gé transmetojné forcén, pér njé tenderim, i cili zhvillohet pa
paraqitjen e dokumentave té zbatimit.

d) Raporti gjeologjik dhe sizmik.

4. Faza IV e shérbimit: Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit
i. Shérbimet bazé:

a) Pérmbledhja e llogaritjeve statike té verifikueshme pér konstruksionin mbajtés
duke patur parasysh kérkesat e dhéna e pérshkruara né ligjet dhe normat né
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fuqi;

b) Veprat inxhinierike: Pérshkrimi i kushteve normale té realizimit;

c) Pérgatitja e planeve té strukturave mbaijtés, i planeve té kollonave, pércaktimi i
llojit dhe cilésisé sé materialeve t& ndértimit dhe cilésité e konstruksioneve té
vecanta t& dhéna né vizatimet e projektit té planifikuesit té objektit.

¢) Grumbullimi i dokumentave té planifikimit t& strukturés mbajtése pér
miratimin qé shérben si bazé edhe pér mbikéqyrjen e ndértimit.

d) Negocimi me géndrat (struktura) e testimit dhe inxhinieré qé merren me
testimin e objektit;

dh) Plotésimi dhe rregullimi i logaritjeve dhe planeve.

e) Kompletimi dhe ndryshimi i llogaritjeve dhe vizatimeve.

ii. Shérbimet e vecanta
a) Raporti pér mbrojtjen nga zjarri.

b) Llogaritje statike dhe paragqitje vizatimore pér sigurimin e démeve né sipérfaqe,
pérderisa kéto puné e tejkalojné até qé& éshté parashikuar né rrethanat
ndértimore normale.

¢) Vizatime me pozicione statike dhe dimensione té strukturés mbajtése, me
prerrjet térthore pérforcuese, ngarkesat e qarkullimit dhe llojin dhe cilésing e
materialeve t& ndértimit si dhe té vecantat e konstruksioneve pér tu paragitur
ne kontrollin mbikqyrés té ndértimit né vend té planeve té pozicioneve.

¢) Pérfshirja e gjendjeve té ndértimit né veprat ndértimore inxhinierike, né té cilat
sistemi statik devijon nga ai i gjendjes pérfundimtare.

5.Faza V e shérbimit: Projekti i zbatimit
i. Shérbimet bazé

a) Rishikimi/ ripérpunimi i rezultateve té Fazés I1I-t& dhe IV-ért, t& shérbimit duke
repektuar integrimin e specialiteteve népérmjet planifikimit t& objektit;
b) Pérgatitia e vizatimeve té betonformave/kallepéve si dhe té shtesave té

projektit arkitekturor;

¢) Paraqitje vizatimore e konstruksioneve me udhézime pér vendosjen dhe
zhvendosjen, p.sh. planet e pérforcimeve(betonit), planet e ndértimit me celik,
planet e konstruksioneve prej druri ( jo vizatime té studios).
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¢) Pérpilimi i tabelave té hekurit ose profileve metaliké gjithashtu paragqitja e
llogaritjeve té sasisé sé tij.

ii. Shérbime té vecanta

a) Vizatime t& ndértimeve me elementé celiku dhe druri pérfshiré listén e
profileve, planimetri t& elementéve pér pjesé té parapérgatitura prej celiku
pérfshiré celikun dhe listat e pjeséve.

b) Llogaritja e rrugéve té shtrirjes, pércaktimi i procesit té tendosjes dhe hartimi i
protokollit te tendosjes né ndértimet me betorarme té lojit me tendosje (térhegje)
té gelikut.

¢) Puné té réndésishme, té cilat béhen té nevojshme si rezultat i ndryshimeve té
planifikimit, pér té cilat nuk éshté pérgjegjés punémarrési.

¢) Vizatime karabinaje né ndértimin me betonarme, té cilat né kantierin e ndértimit
nuk kané nevojé pér plotésim népérmjet planeve té planifikuesit té objektit.

6. Faza VI e shérbimit: Preventivi pérfundimtar
i. Shérbimet bazé

a) Pércaktimi i sasisé sé hekurit t& armimit té nevojshém pér beton /armené, sasiné
e hekurit, dhe sasiné e drurit pér teknikat e kornizave si njé kontribut pér
llogaritjet e sasisé nga ana e projektuesit;

b) Llogaritja e pérafért pér sasiné e hekurit dhe lidhjet statikisht té nevojshme pér
ndértimet me strukturé druri dhe mjeteve lidhése dhe pérforcuese té kérkuara
nga ana statike né ndértimet inxhinierike prej druri.

c) Pércaktimet dhe specifikimet e projektit pér té plotésuar llogaritjet sasiore si njé
bazé pér preventivin pér strukturén mbajtése.
ii. Shérbime té vecanta

Kontribut pér pérpilimin e pérmbledhjeve krahasuese té shpenzimeve té strukturés
mbajtése.

Neni 50

Tabela e tarifave pér shérbimet né lidhje me projektimin e strukturave mbajtése

Tabela e méposhtme specifikon normat e tarifave minimale dhe maksimale pér
shérbimet, né lidhje me projektimin e strukturave mbajtése, té listuar né nenin 48.
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GRUPITARIFOR I|GRUPITARIFOR II|GRUPITARIFOR IIJGRUPITARIFOR IV] GRUPITARIFOR V
3.78

KOSTOTE
LLOGARITSHME
LEKE
1,431,640
2,100,000
2,800,000
3,500,000
4,200,000
4,900,000
5,600,000
6,300,000
7,000,000
10,500,000
14,000,000
21,000,000
28,000,000
35,000,000
42,000,000
49,000,000
56,000,000
63,000,000
70,000,000
105,000,000
140,000,000
210,000,000
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420,000,000
490,000,000
560,000,000
630,000,000
700,000,000
1,050,000,000
1,400,000,000
2,100,000,000
2,147,425,840

Tabela. 14 Tabela shogéruese e tarifave, neni 50, pika 1 - Strukturat mbajtése.

Neni 51
Grupet tarifore dhe klasifikimi i tyre

Grupet e tarifave pér planifikimin e strukturave mbajtése jané pércaktuar duke iu
referuar shkallés té véshtirésisé, bazuar né kriteret e méposhtme té vlerésimit:

i.  Grupi I tarifor:
Struktura mbaijtése, qé kané njé nivel shumé té ulét véshtirésie né planifikim.
Struktura té thjeshta, statikisht té caktuara prej druri, hekuri, guri ose betoni, nén
ngarkesa té pérhershme, qé nuk kérkojné pérforcime kundrejt forcave horizontale.
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ii.  Grupi II tarifor:

Struktura mbajtése me njé nivel té ulét véshtirésie né planifikim.

a) Struktura statikisht té caktuara, qé kérkojné llogaritje t& thjeshta, jo t&
paratensionuara ose struktura mikse, nén ngarkesa té pérhershme;

b) Strukturat e tavanit nén ngarkesa té pérhershme, té llogaritura né bazé t&é
tabelave standarde;

¢) Strukturat e muraturés me mure mbajtése té vazhduar deri tek themelet, qé nuk
kérkojné llogaritje, pér pérforcime ndaj ngarkesave horizontale;

¢) Themele pllaké dhe mure mbajtése t& njé tipi té thjeshté.

iii. Grupi III tarifor:
Struktura mbajtése, qé kané njé shkallé mesatare véshtirésie né planifikim.

a) Struktura mbajtése, plane statikisht té caktuara dhe té pacaktuara, qé nuk
pérdorin elementé té paratensionuar;

b) Struktura mikse té thjeshta qé nuk kané nevojé pér llogaritje té tkurrjeve dhe
deformkohés;

¢) Struktura mbajtése pér ndértesa me kontraventime;

¢) Struktura me skelet té lidhur (kontraventime diagonale);

d) Themele me pilota;

dh) Struktura té thjeshta té harkuara;

e) Struktura té thjeshta tip ramé qé nuk pérdorin elemente té paratensionuar;

&) Skela té thjeshta pér mbaijtjen e strukturave inxhinierike;

f) Mure mbajtés té thjeshté té ankoruar.

iv. Grupi IV tarifor:
Struktura mbajtése, qé pérfshijné njé nivel véshtirésie né planifikim mbi mesataren.

a) Struktura komplekse té projektimit konvecional dhe struktura mbajtése, né
llogaritjen e té cilave duhet t& merren parasysh faktorét ndikues, té cilét jané té
véshtiré pér t'u vlerésuar;

b) Sisteme me shumé parametra té panjohur;

¢) Kapriata tre dimensionale;

¢) Struktura horizontale me hapésira té médha, qé llogariten si traré;

d) Struktura statikisht té caktuara, ku lindin forcat e brendshme dhe zhvendosje té
rendit té dyté (efektet PA);

dh) Struktura té thjeshta té tensionuara;

e) Struktura mbajtése komplekse dhe struktura té larta, llogaritjet e té cilave
kékojné pérdorimin e teknikave speciale;

&) Struktura té pérbéra gé nuk jané pérmendur né Grupin IIl ose V té tarifave;

f) Struktura mbajtése té rrjetézuara té thjeshta dhe pllaka té thjeshta té brinjézuara;

g) Struktura mbajtése né zona me sizmicitet deri mesatar;

gj) Themelet pllaké statikisht té pacaktuara dhe komplekse;

h) Themele té thella, themele me pilota, pérforcime té themeleve me metoda
speciale;
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i) Pllaka kéndore me njé hapésiré, pér punime inxhinierike;

j) Struktura té rrjetézuara shuméplanéshe;

k) Struktura té véshtira tip kube;

1) Struktura tip ramé, t& papérmendura né grupet tariforé Il ose V;
11) Skeleri té véshtira pér mbaijtjen e veprave inxhinierike;

m) Mure mbajtés té ankoruar;

n) Struktura murature komplekse.

v. GrupiV tarifor:

Struktura mbajtése qé pérfshijné njé nivel té larté véshtirésie né planifikim. struktura

mbajtése, shumé té véshtira nga piképamja statike dhe dinamike dhe me njé projektim

kompleks.

a) Struktura mbajtése t& véshtira, té tipeve té reja strukturore,

b) Trarét horizontalé tre-dimensionalé dhe kapriatat e pacaktuara tri dimensionale,

¢) Struktura té rrjetézuara té véshtira té pacaktuara me pllaka té brinjézuara,

¢) Struktura mikse té tensionuara,

d) Struktura mbajtése (pllaka, disqe, membrana) té cilat kérkojné aplikimin e
teorisé té elasticitetit,

dh) Struktura té pacaktura, qé kérkojné seksione speciale, nén efektet e rendit té
dyté (PA).

e) Struktura mbaijtése, aftésia mbajtése e té cilave mund té vlerésohen vetém me
ndihmén e modelimimeve kompjuterike, statike dhe dinamike me elemeté té
fundém,

&) Struktura mbajtése né zona shumé sizmike gé nuk jané pérmendur né grupin e
tarifave IV,

f) Struktura té varura té papérmendura né grupin tarifor IV,

¢) Pllaka té vazhduara,

gj) Struktura té rrjetézuara té kubézuara ose kéndore,

h) Struktura ramé, té véshtira me elemente té tensionuar qé kané nevojé pér teste
té aftésisé mbajtése,

i) Skeleri shumé té véshtira pér punime inxhinierike, p.sh. hapésira té¢ médha dhe
struktura té larta,

j) Struktura mbajtése, ngurtésia e lidhjeve té té cilave pérfshihen né llogaritje.

3. Kur kriteret e vlerésimit nuk pércaktojné me saktési grupin tarifor ose kur ka
pasiguri se kujt grupi tarifash duhet t'i pérkasé kjo strukturé, tarifa merret duke
pasur parasysh, se cilit grup tarifash i pérket pjesa mé e madhe e kritereve né piken
2, sikurse dhe réndésiné e tyre pér rastin specifik.
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1.

2.

SEKSIONI II
SISTEMET TEKNIKE

Neni 52
Fusha e veprimit
Shérbimet pér sistemet teknike pérfshijné projektin teknik, si pjesé e projektit t&é
pérgjithshem.
Sistemet teknike pérfshijné impiantet e méposhtme né:
i) Instalimin e sistemit té gazit, ujrave té bardha dhe ujrave té zeza;
ii) Instalimin e sistemit t& ngrohjes, prodhimit;
iii) Instalimin e sistemit té ventilimit;
iv) Instalimin e sistemit té tensionit t& ulét, t& mesém dhe té larté;
v) Instalimin e sistemeve té telekomunikacionin dhe procesimin e té dhénave;
vi) Sistemin transportues;
vii) Instalimin e sistemit me njé qéllim té caktuar, duke pérfshiré instalimin e sistemit
mekaniké dhe elektro-tekniké né objektet civile inxhinierike;
viii) Sistemet e automatizimit t& ndértesés;
ix) Sistemet matjes kontrollit transmetimit té t& dhénave dhe komandimit (sistemi
SCADA).

Neni 53

Parimet e tarifave
Tarifat pér shérbimet, qé kané lidhje me sistemet teknike, vendosen duke iu referuar
kostove té llogaritshme té grupit té sistemit teknik (ujé, ngrohje, instalime elektrike,
etj.), si¢ éshté pércaktuar tek neni 52, pika 2.
Neni 11, pika 1, nuk zbatohet, nése disa grupe impiantesh gé jané té kombinuara
brenda njé grupi ndértesash, si¢ pércaktohen né nenin 52, pika 2, ndértohen dhe
vihen né pérdorim né t& njéjtén kohé, si pjesé e té njéjtit projektim.
Kostot e pa llogaritshme, jané kostot, pér lidhjen e sistemit jo-publik té impianteve té
shérbimit, nése ofruesi i shérbimit nuk i planifikon, nuk i projekton dhe nuk i
mbikéqyr ato.
Kur pjesé té sistemeve teknike zbatohen né ndértime, kontraktorét rregullojné me
kontraté nése kostoja e llogaritshme do té llogaritet e ploté ose pjesérisht. Pika 1, mé
sipér, aplikohet né pérputhje me pérbérésit strukturalé té kostos sé ndértimit, ku
dimensionimi, apo ndértimi i té ciléve preket né ményré domethénése nga sistemet
teknike.

Neni 54
Fazat e projektimit té sistemeve teknike sipas tipologjisé
Tipologjia pér sistemet teknike pérfshin shérbimet e siguruara nga ofruesi i tyre né
lidhje me sistemet e reja, rindértime, zgjerime, shndérrime, proceset e modernizimit,
té mirémbajtjes dhe riparimet. Shérbimet qé i takojné sistemeve teknike
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pérmblidhen, né IX-té faza dhe vlerésohen, né bazé té pérqindjeve té tarifés, sipas
nenit 56 né vijim.

Nr. Fazat e Pérshkrimi Pérqindja e tarifés né
projektimit lidhje me vlerén totale
1 | Faza e paré Analiza e detyrés sé 3%

projektimit/ termat e referencés dhe
pércaktimi i bazés sé projektit

2 | Fazaedyté Projektidea paraprake 11%

3 |Fazaetretd Projekt idea pérfundimtare 15%

4 | Faza e katért Projekti pér miratimin e lejes sé 6%
ndértimit

5 | Fazaepesté Projekti i zbatimit 18%

6 | Faza e gjashté Preventivi pérfundimtar 6%

7 | Faza e shtaté Pérgatitja e dokumentacionin pér 5%

proceduré tenderimi

8 |Fazaetetd Mbikéqyrja 33%
9 | Faza e nénté Pérgatitja e dokumentacionit 3%
pérfundimtar dhe kolaudim

Tabela. 4 Tabela e pérgindjeve mbi tarifén, sipas fazave té shérbimit, pér sistemet teknike

2. Faza 5 e projektimit, ndryshon nga paragrafi 1 nése ofruesi i shérbimit nuk &shté
kontraktuar pér projektimin e hapjeve t&é mureve dhe té pllakave té dyshemeve, né kété
rast llogaritet me 14 % té tarifés sé nenit 56.
3. Nenet 27 dhe 28, zbatohen respektivisht.
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Neni 55
Shérbimet né planifikimin e sistemeve teknike

1. Faza I e shérbimit: Analiza e detyrés sé projektimit dhe pércaktimi i bazés sé
projektit. Gjetja e kushteve pér zgjidhjen teknike té detyrés népérmjet planifikimit.
i. Shérbime bazé.

a) Sqarimi i shtrimit t& detyrés né fushén e pajisjes teknike né marrédheniet me
porosidhénésin dhe planifikuesin e objektit, né ményré té vecanté né principet
teknike dhe té rentabilitetit.

b) Pérmbledhja e rezultateve
ii.Shérbime té vecanta

a) Analiza e sistemit (sqarimi i sistemeve t& mundshme sipas dobisé, punés,
rentabilitetit dhe realizueshmérisé dhe pajtueshmérisé me ambientin).

b) Pérmbledhja e t& dhénave, analiza dhe procese optimimi, p.sh. pér kursimin e
energjisé dhe pajtueshmériné me ambientin.

2. Faza II e shérbimit: Projekt idea paraprake (pérgatitja pér projektim dhe pér
planifikim). (pérgatitia e projektit dhe planifikimit) Pérpunimi pjeséve t&
réndésishme té njé zgjidhjeje té detyrés sé planifikimit.

i. Shérbime bazs.

a) Pérpunimi i njé koncepti té planifikimit me spjegime té péraférta té sistemeve dhe
pjeséve mé té réndésishme té impianteve pérfshiré studimin e zgjidhjeve té
mundshme alternative sipas kérkesave té njéjta té objektit me paragqitje
vizatimore pér integrimin né planifikimin e objektit pérfshiré parastudimin e
rentabilitetit.

b) Hartimi i njé skeme té funksionimit ose figure té vénies né funksionim té ¢do
impianti.

¢) Sqarimi dhe spjegimi i lidhjeve themelore specifike té fushés, proceseve dhe

kushteve.

¢) Bashképunim né bisedimet paraprake me autorite dhe té tjeré, qé marrin pjese
profesionalisht né planifikimin e aftésisé pér t'u miratuar.

d) Bashkéveprim pér vlerésimin e shpenzimeve.
dh) Grumbullimi i rezultateve t& paraplanifikimit.
ii. Shérbime té vecanta

a) Pérpunimi i té dhénave pér planifikimin e té tretéve, p.sh. pér teknikén gendrore
té drités.

b) Déshmi e detajuar pér rentabilitetin ekonomik.
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c) Krahasim i detajuar pér emisionet e léndéve t& démshme.
¢) Llogaritjet e shpenzimeve té prodhimit.
d) Llogaritjet e emisioneve té léndéve té démshme.

dh) Hartimi i pjesés teknike té njé libri t& hapésirés si kontribut pér pérshkrimin e
punés té planifikuesit té objektit.

3. Faza III e shérbimit: Projektidea pérfundimtare (sistemet dhe integrimi i tyre né
projekt)

i. Shérbime bazé
a) Pérpunimi i konceptit té planifikimit (pérpunimi hap pas hapi i njé zgjidhjeje
vizatimore) duke patur parasysh té gjitha kérkesat specifike té fushés si dhe duke
respektuar té gjitha planifikimet e specialitetit t& integruara né planifikimin e
objektit deri né projekt-idene e ploté.
b) Pércaktimi i té gjitha sistemeve dhe pjeséve té Impianteve.
¢) Llogaritja dhe matja si dhe paraqitja vizatimore e té pérshkrimit té impianteve.
¢) Dhénia dhe akordimi i t& gjitha veprimeve t& nevojshme pér planifikimin e
strukturés mbajtése dhe té dhénat pér ngarkesém ( pa pérgatitjen e planit carjeve
dhe prishjeve).
d) Bashképunim né bisedimet me autoritet dhe t& tjers, qé pjesé e strukturave
miratuese. Bashképunim né llogaritjen e shpenzimeve.
dh) Bashképunim né kontrollin e shpenzimeve duke krahasuar llogaritjen e
shpenzimeve me vlerésimin e shpenzimeve.

4. Faza IV e shérbimit: Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit.

i. Shérbime bazé
a) Pérpunimi i dokumentave té nevojshme sipas dispozitave ligjore publike pér lejet
ose aprovimet e nevojshme pérfshiré kérkesat pér pérjashtime dhe lirime si dhe
grumbullimi i kétyre dokumentave pas bisedimeve té nevojshme me autoritetet.
b) Plotésimi dhe pérshtatja e dokumentave té planifikimit , pérshkrimeve dhe
llogaritjeve.

ii. Shérbime té vecanta

a) Kontrolli dhe pranimi i skemave té funksionimit t& planifikuesit té strukturés
mbajtése dhe vizatimeve t& montimit dhe punishtes pér pérputhshméring me
planifikimin,

b) Pérgatitja e planeve pér bashkimin e mjeteve té ndérmarrjes dhe makinave té
véna né dispozicion nga té tjeré.

c) Pérgatitja e planeve té linjave elektrike.

5. Faza V e shérbimit: Projekti i zbatimit
i. Shérbime bazé

a) Pérpunimi i rezultateve té fazave t& punimeve IIl dhe IV ( pérpunimi hap pas
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hapi i paraqitjes sé zgjidhjes) duke repektuar planifikimet e specialitetit t&
integruara népérmjet planifikimit t& objektit.

b) Paraqitje vizatimore e impianteve (paisjeve) me dimensione (jo vizatime pér
montimin dhe punishten).

c) Pérgatitja e planeve pér hapje dhe prishje.

¢) Pérditésimi dhe plotésimi i vazhdueshém dhe i detyuar i vizatimeve

ii. Shérbimet e vecanta

a) Kontrolli dhe pranimi i skemave té funksionimit té planifikuesit té strukturés
mbajtése dhe vizatimeve t& montimit pér pérputhshmériné me planifikimin,

b) Pérgatitja e planeve pér bashkimin e mjeteve té ndérmarrjes dhe makinave té
véna né dispozicion nga té treté.

c) Pérgatitja e planeve té linjave elektrike.

6. Faza VI e shérbimit: Preventivi pérfundimtar

i. Shérbimet bazé
a) Llogaritja e sasive pér pergatitjen e preventivit, né kordinim me specialistét e tjeré
té grupit té projektit;
b) Pérgatitja e preventivit né perputhje me planin e punés dhe né bazé té zonave té
shérbimit dhe pérshkrimi i detyuar i tij.

7. Faza VII e shérbimit: Pérgatitja e dokumentacionit pér proceduré tenderimi.
ii. Shérbime Bazé
8. Pérmbledhja e dokumentave té dhénies pér té gjitha fushat e punés.

9. Verifikimi dhe vlerésimi i termave t& referencés pérfshiré hartimin e
dokumentacionit pér prokurim.

10. Akordimi dhe pérmbledhja e punimeve té atyre qé marrin pjesé profesionalisht, t&
cilét bashképunojné gjaté dhénies sé dokumentave.

11. Llogaritja e shpenzimeve.
12. Bashkéveprim gjaté dhénies sé ofertés.

13. Faza VIII e shérbimit: Mbikéqyrja® e punimeve

i. Shérbime Bazé
a) Mbikqyrja kontrollon mbarévajtjen e té gjitha procesit té zbatimit t& punimeve,
né pérputhje me projektin, rregullat teknike té projektimit, t& zbatimit, si dhe
destinacionin e objektit, duke patur parasysh dhe anén ekonomike té tij.
b) Hartimi dhe mbikqyrja e njé grafiku punimesh.
¢) Konstatimi i firmave zbatuese pér vonesat né punime.

3 Per detyrat e mbikqyresit referohu akteve ligjore ne fuqi.
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¢) Marrja e punéve dhe livrimeve né bashképunim me mbikéqyrjen vendore dhe té
tjeré qé marrin pjese profesionalisht né mbikéqyrjen objektit duke pérgatitur njé
protokoll pér rezultatin e marrjes.

d) Kérkesa pér marrje nga ana e autoriteteve dhe pjesemarrje né até.

dh) Dorézim i objektit pérfshiré grumbullimin dhe dorézimin e dokumentave té
kérkuara, p. sh. protokollet e martjes né dorézim dhe kontrollet e kontrolleve.

e) Grumbullimi i té gjitha dispozitave té mirémbaijtjes sé objektit.

&) Mbikqyrja e kontrolleve pér aftésiné funksionuese té pjeséve té objektit dhe e té
gjithé objektit.

f) Lista e afateve té parashkrimit té pretendimeve nga garancité e dhéna.

¢) Konstatimi i shpenzimeve.

gj) Kontrolli i shpenzimeve.

h) Kontrolli i shpenzimeve duke kontrolluar llogarité pérfundimtare té& punéve té
sipérmarrjeve zbatuese té ndértimit me ¢mimet e kontratés dhe llogaritjen né
vazhdimési té shpenzimeve.

iii. Shérbime té vecanta

a) Kualifikimi dhe udhézimi i personelit té shérbimit.

b) Mbikqytja dhe korrekturé e detajuar tek prodhuesi.

¢) Hartimi, vazhdimi i pérpunimit dhe mbikqyrja e planeve té afateve. (Plani
teknik pérpunimi elektonik i té dhénave).

¢) Pérgatitja e dokumentacionit pérfundimtar pér kolaudim.

14. Faza IX e shérbimit: Pérgatitja e dokumentacionit pérfundimtar dhe pérkujdesja
pér objektin

i. Shérbimet bazé

a) Verifikimi me pérgjegjési pér realizimin e objektit, né pérputhje me projektin,
lejen e ndértimit, standardet dhe rregullat teknike.

b) Realizimin e objektit, né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

¢) Pérputhjen e dokumenteve me t& dhénat nga matjet né dimension, formé, sasi
dhe cilési.

¢) Pérputhjen e vlerés sé preventivuar dhe té kontraktuar me até té paraqgitur né

situacionin pérfundimtar, si dhe sqarimet pérkatése, né rastet e mospérputhjes.

Mbikqgyrja konstaton mangésité para skadimit t& afateve t& parashkrimit té té

drejtave nga garancité kundrejt sipérmarrjeve zbatuese.

d) Mbikéqyrje dhe rregullim i mangésive, qé shfagen brenda afateve t& parashkrimit
té té drejtave nga garancité, megjithaté e shumta deri né mbarim té jo mé shumé
se 2 vjetéve nga martja né dorézim e punéve.

dh) Bashképunim né dorézimin e punéve té sigurisé.

e) Grumbullim sistematik i paraqitjeve vizatimore dhe rezultateve té llogarive té

objektit.

ii. Shérbime té vecanta
a) Pérpunimi i planit pér mirémbajtjen dhe organizimin.
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b) Kontroll inxhiniero-teknik i harxhimit té energjisé dhe i emisioneve té léndéve té
démshme.

Neni 56
Tabela e tarifave pér sistemet teknike
1. Tabela e tarifave né vijim, specifikon tarifat minimale dhe maksimale, sipas grupit
tarifor, pér shérbimet e listuara né nenin 54, sipas instalimeve individuale né
ndértesa.

KOSTOT E GRUPITARIFOR I | GRUPITARIFOR 1T | GRUPI TARIFOR I

LLOGARITSHME|] Nga Deri Nga Deri Nga Deri
LEKE % % % % % %

715820 | 742 962 | 962 1185 | 1183 14.04
1,050,000 6.95 8.98 8.98 11.01 11.01 13.04
1,400,000 6.56 8.44 8.44 10.32 10.32 1220
2,100,000 6.07 775 775 9.42 9.42 11.09
2,800,000 5.74 731 731 8.87 8.87 10.44
3,500,000 5.49 6.99 6.99 8.49 8.49 9.99
4,200,000 5.29 6.74 6.74 821 8.21 9.67
4,900,000 512 6.54 6.54 7.95 7.95 937
5,600,000 49 6.35 635 774 774 913
6,300,000 484 6.19 6.19 754 754 8.89
7,000,000 474 6.06 6.06 738 738 8.70
10,500,000 430 5.49 5.49 6.68 6.68 7.87
14,000,000 201 5.10 5.10 6.18 6.18 727
21,000,000 3.61 455 455 5.49 5.49 6.43
28,000,000 3.39 421 421 5.04 5.04 5.86
350,000,000 033 0.40 0.40 0.48 0.48 0.55
42,000,000 321 3.91 3.91 161 161 531
49,000,000 317 3.83 3.83 450 450 5.16
56,000,000 313 3.78 3.78 142 142 5.07
63,000,000 3.11 373 3.73 436 136 4.99
70,000,000 3.09 3.70 3.70 431 431 192
105,000,000 3.01 3.53 3.53 406 406 459
140,000,000 2.93 3.38 3.38 3.83 3.83 478
210,000,000 281 3.12 3.12 3.44 3.44 3.75
280,000,000 273 297 297 321 321 3.45
350,000,000 267 2.88 2.88 3.09 3.09 3.30
420,000,000 261 279 279 2.98 2.98 3.17
490,000,000 | 254 270 | 270 287 | 287 3.04
525,000,000 2.50 2.66 2.66 2.82 2.82 2.98
536,856,460 2.49 2.64 2.64 2.80 2.80 2.96

Tabela. 56Tabela shogéruese e tarifave, neni 56, pika 1 - Sistemet teknike.
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2. Pércaktimi i grupit tarifor, té shérbimit pér sistemet teknike, béhet sipas vlerésimit t&
shkallés sé véshtirésisé sé kritereve t& méposhtme:
i) Gama e funksioneve,
ii) Integrimi i kérkesave,
iii)  Zhvillimi teknik i kérkuar,
iv) Kriteret inxhinierike,
v) Kérkesat strukturale.
3. Nése sistemet teknike mund té klasifikohen né grupe té ndryshme tarifore, atéheré
tarifa, si¢ éshté pércaktuar né paragrafin 1, té kétij neni, llogaritet duke béré shumén
e tarifave té vecanta. Pér instalimet, qé i pérkasin njé grupi té vecanté tarifash,
pércaktohet gjithmoné njé tarifé e vetme. Pér té llogaritur tarifat e vecanta, sé pari
llogaritet tarifa pér instalimet sipas grupit tarifor, tarifén, qé do té rezultonte né
qofté se, totali i kostove té llogaritshme pér até sistem teknik i pérket vetém atij
grupi tarifash. Tarifa e vetme pércaktohet, mé pas, duke u bazuar né raportin e
kostove totale té tarifueshme té instalimeve, né njé grup tarifash me totalin e kostove
qé tarifohen grupi i ndértimeve.

Neni 57
Grupet tarifore dhe klasifikimi i tyre

Grupet tarifore té objekteve pér impiantet e pajisjes teknike jané:

i. Grupi I tarifor:

a) Sisteme pér gazin, ujin, ujérat e zeza me rrjete t& shkurtra dhe té thjeshta;

b) Sisteme ngrohje me pajisje me djegie t& drejtpérdrejté dhe sisteme té thjeshta té
ngrohjes gendrore, pa kérkesa té vecanta né kontroll, sisteme ajrosje té thjeshta;

¢) Struktura telekomunikacioni té thjeshta dhe me voltazh té ulét;

¢) Sisteme me kanale t& brendshme té thjeshta pér hedhjen e mbeturinave ose
pastrimin e rrobave, sisteme magazinimi té larta, t& papérmendura né grupet
tarifore II ose III;

d) Strukturat e pastrimit kimik;

dh) Sisteme dhe fabrika mjekésore dhe laboratorike pér pajisje elektro-mjekésore,
dentare, té mekanikes mjekésore, optike, si dhe pér pajisie pér klinika té
mjekésisé sé pérgjithshme.

ii. Grupi II tarifor:

a) Struktura pér gazin, ujin, ujérat e zeza me rrjete komplekse tubacionesh, me
ngritje mekanike dhe me presion, me alarme manuale kundra zjarrit;

b) Sisteme té ngrohjes gendrore, me kérkesa té vecanta té rregullimit/kontrollit,
sisteme té ajrosjes me kérkesa té larta né akustiké, pa korrente ajri dhe me
kérkesa pér trajtimin e ajrit (pérveg ftohjes sé ajrit té rregulluar automatikisht);

¢) Struktura kompakte, me voltazh té wulét dhe objekte shpérndarje té
papérmendura né grupet tarifore I ose IlII, instalimet e telekomunikacionit dhe
rrjetet e tyre, si: sistemet e thirrjes, té alarmit, sistemet e ndri¢imit bazuar né
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metodén e pérllogaritjes sé eficencés, instalimet pér mbrojtjen nga rrufeja;

¢) Platforma peshéngritése, vinga té kontrolluar nga toka;

d) Sistemet e raft-magazinimit, lévizése, modulare dhe sistemet e transportuesve
me shirit 1évizés me deri né dy stacione marrje-dhénie, ashensorét e véshtiré té
pavarur, grupe ashensorésh té thjeshté, pa kérkesa té vecanta, sisteme teknike
peshéngritése;

dh) Kuzhina dhe lavanderi né madhési mesatare;

e) Sisteme dhe fabrika mjekésore dhe laboratorike pér pajisje elektro-mjekésore,
dentare, té mekanikés mjekésore, optike, si dhe sisteme nukleare dhe
radiografike me rrezatim t&é vogél, pér mjek té specializuar ose grupe klinikash,
sanatoriume, shtépi té moshuarish, si dhe pavione té thjeshta spitalesh;

&) Struktura laboratorike pér shkolla dhe laboratoré fotografiké.

iii. Grupi III tarifor:

a) Sisteme té& prodhimit té gazit dhe stacione pér rregullimin e presionit t& gazit,
duke pérfshiré rrjetin e tubacioneve, sisteme pér pastrimin dhe detoksifikimin
dhe neutralizimin e ujérave t& ndotura, sisteme pér trajtimin fizik, biologjik dhe
kimik té ujit, impiante uji pér ujéra té zeza dhe kushte higjenike mbi mesataren,
sisteme té automatizuara té fikjes dhe alarmit kundra zjarrit;

b) Impiante t& avullit, impiante t&é ujit t& nxehté, sisteme té véshtira té ngrohjes
gendrore bazuar né teknologji té reja, sistemet e ngrohjes me pompé, ato té
ngrohjes dhe ventilimit né distancé, fabrikat frigoriferike, fabrikat e ventilimit
dhe ftohjes sé rregulluar dhe sisteme me ajér té kondicionuar, qé pérfshijné dhe
fabrikat frigoriferike;

¢) Instalimet me tension té larté dhe t& mesém, gendra té kontrollit t& tensionit té
ulét, linja private t& prodhimit dhe transformimit té energjisé, objektet e
shpérndarjes me furnizim tensioni t& ulét dhe pér llogaritje t& qarkut té shkurtér,
sisteme té lehta bazuar né metodén e pérllogaritjes piké pér piké, t& matjes dhe
kontrollit té tranbsmetimit té t& dhénave dhe komandimit, sisteme t& médha té
telekomunikacionit dhe rrjeteve té tyre;

¢) Grupime ashensorésh me kérkesa té vecanta, sisteme t& kontrolluara
transportuese shirit me mé shumé se dy qendra marrje dhe dhénie, makineri pér
furnizimin e rafteve me sistemet e tyre, sisteme gendrore pér eleminimin e
rrobave, mbetjeve, ose pluhurit, sisteme teknike pér skena té médha, dysheme té
levizshme dhe sistem pér krijimin e dallgéve né pishina, sisteme automatike té
mbrojtjes nga dielli;

d) Kuzhina dhe lavanderi t& médha;

dh) Instalime mjekésore dhe laboratorike pér spitale t& médha, me dhoma trajtimi
dhe ekzaminimi té specializuar, pér klinika dhe institute me funksione
mésimore dhe kérkimore, dhoma pér kontrollimin e klimés me pajisjet
pérkatése, dhoma té posagme me temperaturé té kontrolluar dhe pa pluhur,
sisteme pér pasurimin ose eleminimin e substancave té vecanta, ndérmartje té
médha té sektorit kimik, gendra kérkimore dhe zhvillimore dhe gendra
prodhimi dhe mésimi, klinika.
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SEKSIONI IIT
SHERBIMET QE I TAKOJNE NENTOKES DHE PUNIMEVE NE THEMELE

Neni 58
Parimet e tarifave

1. Shérbimet, gé lidhen me kapacitetin mbajtés té tokés, punime tokésore dhe themele,
jané pér té regjistruar reagimet midis strukturés sé tokés dhe ndértesave, si dhe
mjedisin e saj, pér t& pércaktuar parametrat kryesoré té strukturés sé tokés té
nevojshme pér llogaritje.

2. Shérbimet gé lidhen me kapacitetin mbajtés té tokés, punime tokésore dhe themele,
né ményré té vecanté mund té pérfshijné:

i. Vlerésimi i néntokés dhe puna konsultuese pér pozicionimin e themelit, si njé
bazé pér dimensionimin e tyre si mbajtés ngarkesash né strukturén inxhinierike,
pér aq sa kéto shérbime nuk mund té kryhen me aplikimin e tabelave ose
informacioneve té tjera, té pérfshira né rregulloret e ndértimit né fuqi;

ii. Mbikéqyrja dhe vlerésimi pérgatitor pér vendin e punés;

iii. Kryerja e analizave laboratorike dhe e testeve né terren;

iv. Késhillimi pér sigurimin e strukturave ngjitur;

v. Dhénia e zgjidhjeve, drenazhimi dhe llogaritje té tjera statike t& tokés, ku
shérbime té tilla nuk jané té pérfshira, nga pikén 1 mé lart, ose nga shérbimet e
pércaktuara né nenin 36 ose nenin 48.

vi. Studimet qé pérfshijné tensionet dinamike né llogaritjet e ndértesave apo
themeleve;

vii. Késhillimi mbi masat e ndértimit né shtresat e ngurta shkémbore;
viii. Miratimi dhe pranimi i gérmimeve dhe derdhjeve;

ix. Vlerésimi i pérgjithshém i kapacitetit mbajtés t& strukturés sé tokés dhe
mundésité pér themele, qé nuk lidhen me njé ndértesé t& vecanté ose vepra
inxhinierike.

Neni 59
Fazat e projektimit té shérbimeve té néntokés dhe punimeve né themele

1. Vlerésimet e néntokés dhe késhillimet e punés sé themeleve, si¢ jané pércaktuar né
Neni 58, pika 2, pérfshijné shérbimet né respektim té ndértesave dhe punéve
inxhinierike.

Fazat e shérbimit dhe pérqindjet pérkatése jepen né tabelén mé poshté:




image82.jpeg
Shérbimet qé i
takojné néntokés
dhe punimeve né
themel

Pérqindja e tarifés,
Pérshkrimi né lidhje me
vlerén totale

1. Qartésimi i kérkesave té
projektit;

2. Pércaktimi i strukturés sé tokés
1 Fazal nga dokumentet ekzistuese, duke 15%
specifikuar dhe prezantuar

strukturén e néntokés, sipas
testeve té kérkuara.

1. Analizimi dhe prezantimi i
rezultateve té testeve, laboratorike
dhe né terren pér strukturén e
néntokés;

2 Fazall 2.Vlerésimi i gamés sé lekundjeve 35%
té tokés me pérmbajtje uji;

3. Vlerésimi i néntokés, specifikimi
i parametrave kryesoré né
strukturén e tokés.

1. Paragqitja e rekomandimeve pér
géndrueshméring e themeleve dhe
presionet e lejuara né toké, né rast
té vecanté propozohet dhe
dimensionimi i themelit;

2. Deklaraté mbi cedimet e pritura
nga realizimi i veprés pér té

3 Faza III realizuar shérbimet bazé té 50%
pérfshira né projektin final, si¢
paraqitet tek neni 39;

3. Udhézimet pér té gérmuar
themelet dhe pér té mbajtur edhe
strukturén e thaté,

edhe kontrollimin e ndikimit t&
projektit né strukturat ngjitur.

Tabela. 17 Tabela e pérgindjeve mbi tarifén, sipas fazave té shérbimit, pér néntokén dhe punimet e themeleve.

2. Tarifat pér shérbimet, si¢ tregohen né pikén 1 si mé sipér, mund té pércaktohen
duke iu referuar kostove té llogaritshme, grupit tarifor pér té cilat jané caktuar
themelet dhe tabelés sé tarifave né nenin 60.
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3. Kostot e llogaritshme mund té pércaktohen sipas nenit 47.

4. Nése komisioni nuk i mbulon té gjitha shérbimet e renditura né pikén 1 té kétij neni
atéheré neni 8 zbatohet né pérputhje me rrethanat.

5. Tarifat pér veprat e inxhinierisé, né objekte me gjatési lineare t& madhe, (psh: salla té
médha fabrikash) jané objekte negocimi.

6. Nenill, pikat 1 deriné 3, t& zbatohen né pérputhje me rrethanat.

Neni 60
Tabela e tarifave pér shérbimet qé i takojné néntokés punimeve nén themele

Tabela e méposhtme pércakton tarifat pér shérbimet lidhur me vlerésimin e néntokés
dhe punén késhilluese pér themele.
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Tabela. 18 Tabela shogéruese e tarifave, neni 60, pika 1 - shérbimet gé i takojné néntokés punimeve nén themele.




image85.jpeg
Neni 61
Grupet tarifore dhe klasifikimi i tyre

Grupet tarifore pér vlerésimin e néntokés dhe punés késhilluese pér themelet mund té
pércaktohet né bazé té kritereve té méposhtme:

i. Grupi i tarifor:
Punimi i themeleve qé pérfshin njé shkallé shumé té ulét véshtirésie né planifikim.

Struktura gé ndikohen shumé pak nga cedimi, me mundési zgjidhjeje me njé lloj
themeli té vetém, shtresimi i rregullt i néntokés, aftési mbajtése té njétrajtshme dhe
mundési cedimi, brenda sipérfages sé ndértimit.

ii. Grupi II tarifor:

Punimi i themeleve, qé pérfshin njé shkallé t& ulét véshtirésie né planifikim né ményré
specifike:

a) Struktura, qé ndikohen nga ¢edimi, me mundési zgjidhjeje me lloje t& ndryshme
themeli apo tensione té lokalizuara, fuqimisht t& ndryshme, shtresimi i rregullt i
néntokeés, aftési mbajtése té njétrajtshme dhe mundési cedimi, brenda sipérfages
58 ndértimit;

b) Struktura qé ndikohen pak nga cedimi, me mundési zgjidhjeje me lloje t&
ndryshme themeli, apo tensione té lokalizuara fugimisht té ndryshme, shtresimi i

rregullt i néntokés, aftési mbajtése té njétrajtshme dhe mundési cedimi brenda
sipérfaqes s& ndértimit;

¢) Struktura qé ndikohen pak nga cedimi, me mundési zgjidhjeje me njé lloj té
vetém themeli, shtresimi i parregullt i néntokés, aftési té ndryshme mbajtése dhe
mundési cedimi brenda sipérfaqes sé ndértimit.

iii. Grupi III tarifor:
Punimi i themeleve qé pérfshin njé shkallé mesatare véshtirésie né planifikim.

a) Struktura, qé ndikohen shumé nga cedimi, me mundési pér zgjidhje, shtresimi i
rregullt i néntokés dhe aftési mbajtése té njétrajtshme dhe mundési cedimi brenda
sipérfaqes sé ndértimit;

b) Struktura, qé ndikohen nga cedimi, me mundésie pér zgjidhje me tipe
vendndodhjesh t& ndryshme té themelimit apo tensione té lokalizuara fugimisht
té ndryshme, me shtresim té parregullt t& néntokés, varion aftésia mbajtése dhe
mundési cedimi, brenda sipérfages sé ndértimit;

¢) Struktura, qé ndikohen pak nga cedimi, me mundésie pér zgjidhje me tipe
vendndodhjesh t& ndryshme té themelimit apo tensione té lokalizuara fugimisht
té ndryshme, me shtresim té parregullt t& néntokés, varion aftésia mbajtése dhe
mundési cedimi brenda sipérfaqes sé ndértimit;
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¢) Struktura, qé ndikohen pak nga cedimi, me mundési zgjidhjeje me njé lloj té
vetém themeli, shtresimi i parregullt i néntokés, aftésia mbajtése fuqimisht e
ndryshme dhe mundési cedimi brenda sipérfages sé ndértimit.

iv. Grupi IV tarifor
Punimi i themeleve, qé pérfshin njé shkallé, mbi mesatare.

a) Struktura, qé ndikohen shumé nga cedimi, me shtresézim té parregullt té
néntokés dhe aftési té ndryshme mbajtése dhe mundési mundési cedimi brenda
sipérfaqes sé ndértimit;

b) Struktura, gé ndikohen nga cedimi, me mundési pér zgjidhje me tipe
vendndodhjesh t& ndryshme té themeli apo tensione té lokalizuara fuqimisht té
ndryshme, me shtresim té parregullt t& néntokés dhe aftési mbajtése fuqimisht e
ndryshme dhe mundési cedimi brenda sipérfaqes sé ndértimit;

) Struktura, gé ndikohen pak nga cedimi, me mundési pér zgjidhje me tipe
vendndodhjesh té ndryshme themeli, apo tensione té lokalizuara fuqimisht té
ndryshme, me shtresim té parregullt t& néntokés dhe aftési mbajtése fuqimisht e
ndryshme dhe mundési cedimi brenda sipérfages sé ndértimit.

v. Grupi V tarifor:
Punimi i themeleve qé pérfshin njé shkallé shumé té larté té véshtirésie né planifikim,

Struktura, qé ndikohen shumé nga ¢edimi, shtresimi i parregullt i néntokés, kapaciteti
mbajtés fuqimisht i ndryshém dhe mundési cedimi brenda sipérfaqes sé ndértimit.

Neni 47, paragrafi 3, aplikohet né pérputhje me rrethanat.

KREU V
SHERBIMET PER KOLAUDIMIN

Neni 62
Tarifat pér kualidimin e shérbimeve té ndértimit

1. Gjaté kolaudimit béhet shqyrtimi dhe verifikimi i dokumentacionit dhe provat e
nevojshme pér té vértetuar kérkesat e projektit, kontratés dhe dispozitave té tjera né
fuqi dhe né pérfundim léshohet certifikata e kolaudimit.

Tabela e méposhtme specifikon tarifat minimale dhe tarifat maksimale pér shérbimet e
ndértimit:

Kostot e Tarifa né pérqindje
llogaritshme leke

1000 000 0.85

2 000 000 0.50

2 500 000 0.45
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