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VENDIM
Nr. 142,  datë 22.2.2017

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI. TEMA: EMËRTIMET GJEOGRAFIKE”

Në mbështetje të  nenit 100 të Kushtetutës, të shkronjës “c”, të pikës 2, të  nenit 11, dhe të pikës 1, të nenit 16, të ligjit nr.72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Emërtimet gjeografike”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
[bookmark: _GoBack]2. Ngarkohen ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) dhe autori-tetet përgjegjëse për krijimin, ruajtjen dhe përditë-simin e të dhënave gjeohapësinore për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama


	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	 Viti 2017 – Numri 40



	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	Viti 2017 – Numri 40




Faqe|1

Faqe|2688

STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIM ET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI.  TEMA: EMËRTIMET GJEOGRAFIKE
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]























































































	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	 Viti 2016 – Numri 






















image2.jpg
1. PERSHKRIMI I STANDARDEVE

Ky dokument pérmban standardet ¢ specifikimeve teknike té t& dhénave gjeohapésinore pér ndértimin
e NSDI, duke u mbéshtetur né Direktivén INSPIRE. Autori i kétij produkti &shté Autoriteti Shtetéror
pér Informacionin Gjeohapésinor (ASIG) né bashk&punim me Institutin Gjeografik dhe Infrastrukturén
Ushtarake (IGJIU), si dhe me Institutin ¢ Gjuhésisé dhe t& Letérsisé (IGjL). Data ¢ publikimit t&
versionit Nr. 1 &shté Tetor 2016. Emértimi i dokumentit éshté: ASIG Standard NSDI 2016 EGJ v.1

ku:

ASIG — Autoriteti pérgjegjés pér krijimin e standardit

Standard — Lloji i dokumentit

NSDI — Qéllimi i dokumentit

2016 — Viti 1 krijimit

EGJ- Tema pér t& cilén &shté krijuar standardi: Emértimet gjeografike
v.1 —Numri i versionit t& standardit

2. HYRJE

2.1. SILEXOHET DOKUMENTL

Ky material &shté i organizuar ng katér kapituj kryesoré:

1-
2.

e
4-

Pérshkrimi i standardeve: — N& kété pjesé jepet emértimi dhe autori i standardeve.

Hyrje: — N& kété pjesé jepen pérshkrime dhe shpjegime pér t& kuptuar ményrén si organizohet
i gjithé informacioni dhe si mund t& kuptohet mé lehte.

Tema:- N& kété pjesé jepen specifikimet teknike pér secilén temé.

Anekse: — N& kété pjesé jepen informacione shtése shpjeguese né ndihmé t& lexuesve.

Pérmbajtja ¢ Kapitullit 3 &shté strukturuar ng 6 pjesé kryesore:

1-
2-

3-

4-
5-

6=

Pérshkrimi i temés — Kétu flitet né ményré t& pérgjithshme pér pérmbajtjen e temés.
Diagramat UML — Kétu jepet Pérmbaijtja e Katalogut t& Tipologjive pérkthyer sipas gjuhés
UML.

Katalogu i Tipologjive — Kétu shpjegohet struktura ¢ temés me t& gjithé clementét e saj
pérbérés.

Metadata — Kétu jepen specifikimet teknike pér metadata-t ¢ temés pérkatése.

Sistemi Koordinativ Reference — Kétu pécaktohet referencé sistemi koordinativ qé &shté
miratuar sipas vendimit Nr. 669, daté 7/8/2013, i ndryshuar me vendim Nr. 322, dat& 27.4.2016.
Cilésia e té dhénave —Kétu jepet njé pérshkrim mbi cilésing ¢ t& dhénave t& elementéve dhe
matjes s& tyre.

Diagramet UML ofrojng njé ményré t& shpejté pér t& paré elementet kryesore t& specifikimeve dhe
marrédhéniet mes tyre. Pérkufizimi mbi llojin e objektit gjeohapésinor, atributet dhe marrédhéniet jang
t& pérfshira né ‘Katalogun e tipologjive” (Feature Catalogue). Personat t& cilét kang ekspertizeé tematike,
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por nuk jang t& familjarizuar me UML-ng&, mund ta kuptojné plotésisht pérmbajtjen ¢ modelit t& t&
dhénave duke u fokusuar te Katalogu i tipologjive. Pér pérdoruesit, Katalogu i tipologjive mund t& jeté
veganérisht i dobishém pér t& kontrolluar nése ai pérmban t& dhénat e nevojshme pér aplikacionet q&

ata pérdorin.

N& tabelat ¢ méposhtme shpjegohet pérmbajtja dhe ményra ¢ organizimit t& informacionit né tabelat e
t& dhénave n& Katalogun e tipologjive.

Tabelat nr. 1, 2, me ané t& njé shablloni, shpjegojné ményrén e organizimit t& informacionit ng tabelén
e tipologjive dhe t& atributeve t& tyre.

Tabela nr. 3, me ané t& njé shablloni, shpjegon ményrén e organizimit t& informacionit né tabelén ¢ kod

list&s.

Tabela 1

Emri - Emértimi i tipologjisé

Pérkufizimi
Pérshkrimi
Tipi i tipologjisé

Gjeometria

Shuméllojshméria

I detyrueshém

Rol shoqérimi

Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE pér tipologjiné.
Shénime dhe pérshkrime té tjera pér tipologjiné.
Tipi i elementit q& mund té jeté 1 kétyre llojeve:

«featureType» - njé element q& mund té jeté real né terren apo njé dukuri abstrakte
«dataType» - njé element tabelor qé shérben vetém si tabelé atributesh pér t'u
lidhur me njé element tjetér

«enumeration» «codeList» - listé e parapérgatitur vlerash ku elementi duhet t&
marré vleré. Enumeration nénkupton “renditje vlerash”, ndérsa codeList nénkupton
“listé vlerash ose ndryshe kod liste”. N& dokument gjenden té shqipéruara si
“Numértimet dhe kod listat”.

«Imported» - t& dhéna té specifikuara né tema té tjera té direktivés INSPIRE.
Né& dokument gjenden “Té dhénat e importuara”
Gjeometria e elementit sipas formatit vektor mund té gjendet né tri forma: piké, linjé
ose poligon.
Abstrakt — kur elementi nuk éshté element real né terren, por konsiderohet vetém si
dukuri.
Lloji dhe numri i vlerave qé mund t& marré atributi:
0..* - mund t& marré shumé lloje vlerash ose asnjé vleré
1..%* - mund t& marré minimumi 1 vleré ose shumé vlera
0..1 - mund t& mos marré asnjé vleré ose nése merr vleré, duhet t& marré vetém 1
vleré té vetme.
1 - duhet t& marré detyrimisht 1 vleré
Po —nése atributi éshté i detyrueshém té plotésohet
Jo —nése atributi nuk éshté i detyrueshém té plotésohet

Né& tabelén e lidhjeve “Rol shogérimet” tregohen marrédhéniet hierarkike ndérmjet
elementeve t& ndryshme né kété tems, si dhe né temat e tjera. Kéto marrédhénie
pasqyrojné lidhjet qé realizohen né skemat UML.
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Tabela 2
ATRIBUTET

-- Emri --
Emértimi i atributit

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE 8 elementeve

-- Pérshkrimi --
Shénime dhe pérshkrime té tjera pér elementin

[I detyrueshém: Detyrueshméria nése atributi duhet t& marré vlerg, p.sh: PO]

Tabela 3
ATRIBUTET

¥ Vlera e paré e listés sé gatshme, p.sh: Ligjor

-- Emri --
Emértimi i vlerés

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE té elementeve

¥ Vlera e dyté (et].) e listés sé gatshme, p.sh: Joligjor

-- Emri --
Emértimi 1 vlerés

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE t8 elementeve




image5.jpg
2.1.1. KARAKTERISTIKAT E <<VOIDABLE>> DHE SHUMELLOJSHMERIA

Stereotipi <<voidable>> pérdoret pér t& pérshkruar ato pérkatési t& objekteve gjeohapésinore q&¢ mund
t& jené ose mund t& mos jené t& pranishme né grupet ¢ t& dhénave gjeohapésinore, edhe pse mund t&
ekzistojné né botén reale. Kjo nuk do t& thoté q& kétyre pérkatésive duhet t’u jepet njé vlers.

Pér t& gjitha pérkatésité ¢ pércaktuara pér objektet gjeohapésinore duhet t& paraqitet njé vleré — ose
vlera pérkatése (nése &shté e disponueshme né grupin ¢ t& dhénave q& mirémbahet nga ofruesi i t&
dhénave), ose viera ‘void’. Njé vleré void nénkupton q& nuk ekziston njé vleré pérkatése né grupet e t&
dhénave gjeohapésinore q& mirémbahen nga ofruesi i t& dhénave ose q& asnjé vleré pérkatése nuk mund
t& nxirret nga vlerat ckzistuese.

Arsyeja e pérdorimit t& vlerés void duhet t& paraqitet kurdo q& t& jeté e mundur duke pérdorur njé nga
vlerat ¢ listuara n& kod listén VleraE ArsyesSéPavlefshmérisé (VoidReasonValue).

Stereotipi <<voidable>> nuk jep informacion nése karakteristika ekziston apo jo n& botén reale. Kjo
shprehet duke pérdorur shuméllojshméring:

Nése njé karakteristiké mund t& ekzistojé apo mund t& mos ckzistojé né botén reale, vlera minimale do
t& pércaktohet si 0. P.sh. nése njé adresé ka apo nuk ka njé numér shtépie, shuméllojshméria ¢
pérkatésisé pérkatése do t& jets 0..1.

Nése pér njé karakteristike t& caktuar ekziston t& paktén njé vleré né botén reale, vlera minimale do t&
pércaktohet si 1. P.sh. nése njé& njési administrative ka gjithmong t& paktén njé emér, shuméllojshméria
e pérkatésisé pérkatése do t& jeté 1..%.

2.1.2. NUMERTIMET DHE KOD LISTAT (ENUMERATION AND CODELIST).

Kod listat modelohen si klasa n& skemat ¢ aplikimit, por vlerat ¢ tyre menaxhohen jashté skemave t&
aplikimit. N& kod list&, ‘vlera t& tjera’ pércakton llojin e pérmbajtjes s¢ kod listés, ¢ pércaktuar
specifikisht si mé poshté:

‘jo’ pérfagéson kod lista q& pérmbajné vetém vlera té specifikuara ng kété rregullore.

‘té kufizuara’ pérfaqéson kod lista q& pérmbajné vlera t& specifikuara né kété rregullore dhe vlera té
tjera t& limituara t& pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

‘té hapura’ pérfaqéson kod lista q& pérmbajné vlera t& specifikuara né kété rregullore dhe vlera shtesé
né ¢do nivel, t& pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

‘po’ pérfagéson kod lista q& pérmbajné vlera t& pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

Vlerat shtesé t& pércaktuara nga ofruesit ¢ t& dhénave nuk duhet t& zévendésojné apo t& modifikojng
vlerat ekzistuese t& pércaktuara né rregullore.

N& rastin kur ofruesit e t& dhénave do t& pérdorin kod lista me vlera jo t& pérmbajtura né rregullore,
ofruesit jan& t& detyruar t’i b&jng kéto vlera bashké me pérkufizimet e tyre, t& disponueshme né njé
regjistér. Kjo do t& mundésojé q& dhe pérdoruesit e tjeré t’i kuptojné kéto vlera dhe t& kené mundési t’i
pérdorin.
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2.1.3. PARAQITJAE ASPEKTIT KOHOR

Skemat ¢ aplikimit pérdorin atributin “FillimilCiklitJetésor” dhe “PérfundimilCiklitJetésor” pér t&
regjistruar jetégjatésing e njé objekti gjeohapésinor.

Atributi “FillimiICiklitJetésor” specifikon datén kur versioni i objektit gjeohapésinor &shté futur apo
ndryshuar n& grupin ¢ t& dhénave gjeohapésinore (né sistem). Atributi “PérfundimilCiklitJetésor”
specifikon datén kur versioni i objektit gjeohapésinor &shté zévendésuar apo térhequr nga grupi i t&
dhénave gjeohapésinore (ng sistem). Kéto vlera kohore nuk kang t& b&jné me karakteristikat kohore t&
objektit né botén reale.

Ndryshimet q& b&hen né atributin “PérfundimilCiklitJetésor” nuk shkaktojné ndryshime né atributin
“FillimilCiklitJetésor”.

g Shénim i réndésishém:

Disa terma né Katalogun e tipologjive, sip.sh. FeatureType, DataType etj, nuk jang pérkthyer qéllimisht
né gjuhén shqipe. Q&llimi parésor &shté q& t& mos humbasin kuptimin gjaté pérkthimit dhe s& dyti t&
pérdoret njé gjuh& unike sipas termave t& Direktivés INSPIRE.
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2.2. DETYRIMET LIGJORE

Né& bazé t& ligjit Nr. 72/2012, neni 16, “Pér organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturés Kombétare
t& Informacionit Gjeohapésinor né Republikén e Shqipérisé”, ASIG &shté pérgjegjés pér krijimin e
standardeve pér secilén nga temat e pércaktuara né ligj (neni 11), ng pérputhje me standardet europiane
(direktiva INSPIRE).

Standardet teknike t& t& dhénave gjeohapésinore pér krijimin e NSDI n& Shqipéri jané pérshtatur nga
specifikimet teknike t& temave pérkatése né direktivén INSPIRE. Pér implementimin ¢ direktivés,
kérkohet qé t& gjithé aktorét t& zbatojng disa standarde t& pérbashkéta, & cilat mundésojné ndérveprimin
¢ shérbimeve dhe harmonizimin ¢ t& dhénave.

Standardet (Rregullat ¢ implementimit - IR) duhet t& krijohen pér fushat ¢ m&poshtme:

o Metadata — né kété fushé dircktiva pércakton standardet se si duhen t& jené metadatat. Ky
standard &shté unik dhe i aplikueshém pér t& gjitha institucionet ose palét ¢ treta (sig &shté e pércaktuar
né fushén e veprimit t& késaj direktive), t& cilét do t& implementojng kété direktive.

0 Specifikimi i t& dhénave — standardet ¢ késaj kategorie pérfshijné t& gjitha atributet ¢ objekteve
t& ndryshme q& do t& publikohen. INSPIRE ka pércaktuar disa atribute bazg t& cilat do t& shérbejné pér
publikimin ¢ t& dhénave t& ndryshme. Vendet ¢ ndryshme, né varési té ligjeve ose t& nevojave t&
brendshme, mund t& shtojné atribute t& tjera pér t’i béré sa mé t& pérdorshme t& dhénat. Té gjitha t&
dhénat q& do t& shtohen duhet t& jené t& dokumentuara dhe t& miratuara nga institucionet pérgjegjése
lokale.

2.3. FUSHAE VEPRIMIT
Té gjitha autoritetet publike, kompani private apo individé q& mbajné ose pérpunojné t& dhéna
gjeohapésinore pér llogari t& institucioneve publike, jané t& detyruar t’i nénshtrohen késaj rregulloreje.

Bazuar n& modelet e proceseve t& biznesit, sistemi i propozuar nga direktiva INSPIRE ka proceset dhe
ciklin jetésor si mé& poshté:

Figura 1
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Planifikimi — Esht& procesi gjaté té cilit krijohen strukturat e t& dhénave t& nevojshme pér t& publikuar
informacionin n& portal. Rezultatet ¢ kétij procesi jang modelet ¢ ndryshme t& t& dhénave.

Vlerésimi — Eshté procesi gjaté té cilit t& dhénat ekzistuese testohen kundrejt modelit. Rezultati i kétij
procesi do t& jeté certifikimi i t& dhénave ose nevoja pér t& modifikuar t& dhénat q& t& pérshtaten me
modelet ¢ pércaktuara gjaté procesit t& vlerésimit.

Procesimi — Eshté procesi gjaté té cilit mblidhen dhe modifikohen atributet e t& dhénave pér t& prodhuar
informacion kuptimplot&. Manipulimi i tyre béhet kundrejt modeleve t& pércaktuara gjaté planifikimit.
Rezultatet e kétij procesi jané bashkési t& dhénash gati pér t’u publikuar.

Shpérndarja — Eshté procesi gjaté & cilit t& dhénat vihen né dispozicion pér pérdoruesit (qytetarét,
autoritetet publike, organizatat ose palét ¢ treta). Pérdoruesi mund t& shkarkojé, t& pérdorg, t& analizojé
ose t& citojé t& dhénat. Publikimi i t& dhénave bazohet né modelet e ndryshme t& pérdorimit.

Zbulimi — Eshté proces i vazhdueshém gjaté & cilit zbulohen t& dhéna t& reja ose t& dhéna jocilésore
né t& dhénat ¢ publikuara.

Analiza — Eshté procesi i analizimit t& t& dhénave té evidentuara né fazén e zbulimit. Gjaté kétij procesi
merret vendimi ¢faré do t& béhet mé t& dhénat & jang evidentuar.

Pérditésimi — Eshté procesi kur propozohet shtimi, modifikimi ose fshirja e t& dhénave. Ky proces
regjistrohet nga procesi i analizimit t& t& dhénave ekzistuese dhe t& publikuara.

Arkivimi — Eshté procesi gjaté té cilit bashkésité e t& dhénave qé nuk nevojiten té aksesohen arkivohen
duke u bazuar né standarde lokale dhe né legjislacionin né fuqi t& vendeve ku implementohet. Rezultat
1 kétij procesi jang t& dhénat q& b&hen t& paaksesueshme pér publikun, me akses vetém nga autoritetet
specifike. Kéto t& dhéna vazhdojné t& ruhen pér arsye t& pérputhshmérisé me kuadrin ligjor né fuqi ose
me standardet specifike.

Shkatérrimi — Eshté procesi gjaté té cilit t& dhénat béhen t& parikuperueshme. Ky proces bazohet né
standarde lokale ose né legjislacione né fuqi.
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3. TEMA

3.1. EMERTIMET GJEOGRAFIKE

Emeértimet gjeografike pérfshihen né Ancksin I t& direktivés, q& do t& thoté se ato konsiderohen si t&
dhéna referencé, d.m.th. t& dhéna q& pérb&jné kornizén gjeohapésinore pér njohjen ¢ vendndodhjes
gjeografike né& pérgjithési, si dhe duke béré lidhjen dhe / ose duke treguar informacione t& tjera q&é u
pérkasin fushave specifike tematike, t& tilla si: mjedisi, adresat, menaxhimi i sipérfaqes, shéndeti i
njeriut dhe shumé té tjera.

Emeértimet gjeografike pérdoren gjerésisht né komunikimin e pérditshém pér t'iu referuar objekteve t&
ndryshme natyrore dhe atyre t& béra nga dora ¢ njeriut né botén reale. Rrjedhimisht ato jang t&
ndérlidhura me temat ¢ tjera né INSPIRE. Zakonisht njésive administrative, adresave, elementeve t&
hidrografisé (ligenet, lumen;jté etj.), elementeve t& rrjeteve t& transportit (acroportet, urat etj.) dhe
vendeve t& mbrojtura u referohemi me emrin q& kang.

Emeértimet gjeografike pérdoren s& tepérmi kur kérkoni: informacione né shérbimet e web-it (pérfshiré
gjeoportalet), t& navigoni, t& referoni informacione tematike pér njé vendndodhje (gjeokodim), t&
shfagni informacionin gjeografik né harta dhe ckrane, si dhe kur pé&rpunoni grupe t& dhénash
gjeohapésinore, t& cilat pérbé&jné t& dhéna historike. Pérdorimi i sakté 1 emértimeve gjeografike éshté
njé aspekt parésor i komunikimit t& pérditshém; si pasojé, statusi (zyrtar, historik), karakteristikat
gjuhésore (gjuha, drejtshkrimi, transliterimi pérfundimtar etj.) jang njé interes kryesor pér shumé
pérdorues, pérfshiré agjencité e shtypit, botuesit ¢ hartave, autoritetet etj.

Specifikimi i t& dhénave INSPIRE tek emértimet gjeografiké &éshté pérgatitur duke ndjekur parimin
pjesémarrés t& njé procesi ndértimi me konsensus. Grupi tematik i punés pérgjegjés pér zhvillimin e
specifikimit t& emértimeve gjeografike u ngrit prej ekspertésh nga Belgjika, Finlanda, Gjermania,
Norvegjia dhe Spanja. Procesi i specifikimit u realizua né pérputhje me metodologjing e pérpunuar pér
INSPIRE, duke respektuar kérkesat dhe rekomandimin e Modelit Pérgjithshém Konceptual t&
INSPIRE.

N& jetén e pérditshme, t& nj&jtit vend mund t'i referohesh me disa emra. N& ményré g€ kjo qasje t&
pasqyrohet, elementi gendror i modelit t& t& dhénave t& Emértimeve gjeografiké t& INSPIRE &shté
objekti gjeohapésinor “Emértimi i vendit™, i cili mund t& mbarté njé ose mé shumé emra. Specifikimet
¢ Emértimeve gjeografike mund t& pérdoren pér modelimin ¢ emértimeve né ¢do temé tjetér t&
INSPIRE.

Cdo vend i emértuar ka njé identifikues unik INSPIRE. Mg tej ai karakterizohet nga emértimi(et)
pérfundimtar(e), pérfaqésimi gjeometrik dhe, nése &shté né dispozicion, lloji, lloji lokal, shkalla
treguese ¢ pérdorimit dhe objekti gjeohapésinor i mundshém me t& cilin lidhet. E fundit ndihmon ng
ruajtjen e pérputhjes mes t& dhénave né nivele t& ndryshme detajesh. Veg késaj, duhet t& jepet edhe
informacioni i ciklit jetésor, nése &shté né dispozicion.

Emeértimet gjeografike jang emra t& vértets, q& pérdoren pér entitete né botén reale. T& gjithe emértimet
qé& lidhen me t& nj&jtin entitet né botén reale duhet t& ofrohen me drejtshkrimin e sakté. Nése &shté né
dispozicion, jepen karakteristika t& métejshme pér emrat, t& tilla si: gjuha, burimi dhe statusi i emrit,
shkrimi i pérdorur dhe (sipas rastit) skema e transliterimit'. Nj& atribut specifik pérshkruan nése emri

! Transliterim nénkupton konvertimin € njé fjale nga njé lloj alfabeti n& njé tjetér p.sh. alfabeti grek né
até latin (EAAnveg - Hellenes’).
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&shté njé endonim ose ekzonim. Si pjesé e informacionit gjuh&sor, shqiptimi i emértimit mund t& jepet
ose duke pérdorur Alfabetin Fonetik Ndérkombétar, ose duke lidhur URI21 t& njé skedari zéri.

Ndérveprueshméria mbéshtetet gjithashtu nga njé sistem i pérbashkét referimi dhe nga dispozita pér
paraqitjen vizuale. Pér t& fundit jepen rregulla t& thjeshta pér njé paraqitje t& parazgjedhur.

Vlera kryesore ¢ modelit INSPIRE t& emértimeve gjeografike &shté njé strukturé ¢ thjeshté, por
fleksibél, e cila lejon pérdorimin ¢ emértimeve gjeografike si atribut i njé objekti gjeohapésinor, i
modeluar n& temén “Emértimet gjeografiké™ ose né ¢do temg tjetér t& INSPIRE. Mundésia e lidhjes s&
mé& shumé emrave me t& nj&jtat vende t& emértuara ofron mundésing ¢ integrimit t& gjuhéve t&
minoriteteve dhe t& ekzonimeve, t& cilat pérb&jné njé kontribut t& réndésishém pér shumégjuhésing
evropiane.

3.1.1. PERSHKRIMI I TEMES

Pérkufizimi:

Emeértimi i zonave, 1 rajoneve, i lokaliteteve, i qyteteve, 1 periferive, 1 qyteteve ose i vendbanimeve apo
i ¢do karakteristike gjeografike ose topografike t& interesit publik ose historik. [Direktiva 2007/2/EC]

Pérshkrimi:

Ky specifikim t& dhénash pérshkruan konceptet ¢ lidhura me emértimet gjeografike, p.sh. emértimi 1
sakté q& pérdoret pér njé subjekt natyral, t& béré nga dora ¢ njeriut ose kulturor n& botén reale.
Specifikimi i t& dhénave ndikohet nga situata shumégjuhésore né Europé: njé entitet gjcografik mund
t& ket emra t& ndryshém né njé ose disa gjuhg, po ashtu ¢do emértim mund t& ket grafi t& ndryshme.

Pér shkak t& kétij konteksti shumégjuhésor, ky specifikim pérkufizohet né njé objekt gjeohapésinor qé
&shté ‘emértimi i vendit, ndérsa ‘emértimi gjeografik’ shikohet si informacion i lidhur me vendin ¢
emértuar. Megjithaté, produkti pérqendrohet mé shumé né pérshkrimin e emértimeve, se sa né
pérshkrimin ¢ objekteve gjeohapésinore: né veganti ai pérshkruan karakteristikat e emrave, si¢ &shté
gjuha dhe drejtshkrimi i tyre né shkrime t& ndryshme.

N¢& disa raste emrat mund t& pérdoren si atribute t& objekteve gjeohapésinore t& modeluara né temat e
tjera sipas direktivés INSPIRE. Megjithatg, shpesh, pérkufizimi, klasifikimi, gjeometria dhe atribute t&
tjera t& kétyre objekteve jo domosdoshmérisht korrespondojné me ‘emértimin e vendit’, respektivisht
sipas pércaktimit nga ky specifikim t& dhénash q& fokusohet né aspektet ¢ emrave. Pér mé tepér, entitetet
gjeografike t& emértuara, t& tilla si: ngritjet, ishujt ose formacionet e tokés bregdetare etj., jang modeluar
si objekte gjeohapésinore né tema t& tjera, ndérkohé q& jang modeluar si vende t& emértuara né kété
specifikim.

Emeértimet gjeografike shérbejné si ményré pér t& identifikuar vendndodhjet. Ato mund t& pérdoren s
bashku me informacionin ¢ duhur né entitetin ¢ emértuar, né produkte t& ndryshme, si: harta, botime
zyrtare apo shérbime pérkatése. Botimet zyrtare dhe shérbimet pérkatése i shoqérojné emértimet me
tipologjing pérkatése ose me vendndodhje pérmes koordinatave. Ndér nevoja té tjera, ky specifikim t&
dhénash synon t'i pérgjigjet nevojés pér njé botues zyrtar (shérbim) shumégjuhésh paneuropian, i cili
me shumé mundési do t& ngrihet si pjesé e INSPIRE.

Lloji i vetém i tipologjisé né kété teme &shté lloji ‘Emértimi i vendit’, i cili pérfagéson ¢do entitet t&
botés reale té referuar me njé ose disa emra t& pérvegém. Secili ‘Emértim i vendit’ shoqérohet me njé
ose disa emértime gjeografike, p.sh. me emra t& pérvegém q& aplikohen tek objekti gjeohapésinor,
modeluar me llojin ¢ t& dhénave ‘Emértimi gjeografik’. Emértimet ¢ ndryshme gjeografike t& njé objekti
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t& dhéné gjeohapésinor mund t& jend emrat né gjuhé t& ndryshme ose né forma t& ndryshme (p.sh. format
¢ plota dhe t& shkurtra t& emrave t& shtetit dhe t& njésisé administrative).

Cdo ‘Emértim gjeografik’ mund t& keté njé ose disa grafi, d.m.th. ményra t& veganta t& t& shkruarit, né
njé ose disa shkrime, t& tilla si: latin / romak, grek dhe cirilik, modeluar me llojin ¢ t& dhénave ‘Grafia
e emrit’.

Pér shembull:

e Qytetii Athings mund t& jeté modeluar n& skemé si ‘Emértimi i vendit’.

o Endonimi “Athina” (greqisht) dhe ekzonimi “Athens” (anglisht) jang dy ‘Emértime
gleografike’ t& kétij ‘Emértimi vendi’ unik.

e “Afnva" (shkrim grek) dhe romanizimi i tij standard " Athina" (shkrim latin) jan& dy ‘Grafi t&
emrit’ t& ndryshme pér t& nj&jtin ‘Emértim gjeografik’ <“Athina”.
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3.1.2. DIAGRAMET UML

3.1.2.1. SKEMA E APLIKIMIT TE ‘EMERTIMET GJEOGRAFIKE’

v

«featureType»
EmértimilVendit

+ Gjeometria: NéVarési

+ Inspireld: Identifikues

+ Emérimi: EmértimetGjeografike [1..%]
«Voidable, lifeCyclelnfo»

+ FillimilCiKitJetésor. DataOra

+ PérfundimilCiKitJetésor. DataOra [0..1]

«Voidable»
LlgjiLokal: TekstLokal [1..%]
ShlallaMaksimale: RezolucionilShikimit [0..1]
ObjektiHapésinoriLidhur: Identifikues [0..%]
Lloji: VleraELIojitTéEmértimiT&Vendit [1.4]
ShlallaMinimale: RezolucionilShikimit

+ o+ o+ o+ o+

«dataType»
EmértimetGjeografike

&

+ o+ b+ o+ o+ o+

Grafia: GrafiaEEmrit [1..*]

«voidable»
Gjuha: Text (CharacterString)
Prejardhja: VleraEPrejardhjes
StatusilEmrit: VleraEStatustTEmrit
OrigjinaEEmrit: Text (CharacterString)
GjiniaGramatikore: VleratEGjinisé Gramatikore [0..1]
NumriGramatikor: VleraENumritGramatikor [0..1]
Shgiptimi: ShqiptimilEmrit

«dataType»
GrafiaEEmrit

+ Teksti: Text (CharacterString)
«voidable»

+ SkiptiAlfabetik Text (CharacterString)
+ SkemaEKonvertimit: Text (CharacterString) [0..1]

«dataType»
ShqiptimilEmrit

«voidable»
+ LinkulShqiptmitTéZerit: URI [0..1]
+ ShqiptimiAFN: Text (CharacterString) [0..1]

«codelList»
VleraELlojitTEEmértimiTéVendit

KufijtENjésiveAdminigrative
Ndértesat

Hidrografia

MbulesaETokés
FormaGjeomorfologjike
ZonatEMbrojtura
RijetilTransportit
ZonatEPopulluara

TéTjera

EE I S A

Numertimet dhe Kodlista

«codeList»
VleraENumritGramatikor

«codeList»
VleraE StatusitTeEmrit

+ Njgjes
+ Shumés

Standardizuar
Historik

Zyrtar

Tjera

+ o+ o+ o+

«codeList»

VleraEPrejardhjes

«codelList»
VleratEGjinisé Gramatikore

+ Endonime

+ Ekzonime

+ Femérore
+ Mashkullore
+ Asnjanése

Figure 1: Emértimet gjeografike - T¢ pérgjithshme
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3.1.22. TIPOLOGIJIA E TEMES: EMERTIMET GIEOGRAFIKE - DIAGRAM

v

«featureType»
EmértimilVendit

3

Gjeometria: NéVarés

Inspireld: Identifikues

Emeértimi: EmértimetGjeografike [1..*]
«Voidable, lifeCyclelnfo»
+ FillimilCiKitJetésor. DataOra
+ PérfundimilCiKitJetésor: DataOra [0..1]

«Voidable»
LlojiLokal; TekstLokal [1..]
ShkallaMaksimale: RezolucionilShikimit [0..1]
ObjektiHapé&sinoriLidhur: |dentifikues[0..*]
Lloji: VleraELlojitTEEmértimi TéVendit [1..*]
ShkallaMinimale: RezolucionilShikimit

+ +

+ o+ o+ o+

Figure 2: Tipologjia ¢ temés: Emértimet gjeografike

3.1.23. DIAGRAMII VARESIVE

«applicationSchema»
Emértimet Gj eografike

E + EmértimetGjeografike
E + EmértimilVendit
g + GrafiaEEmrit

«applicationSchemax»
Lloji Bazé

E + ShqiptimilEmrit g + TeDhé&natHapsinore

E + VleraELlojitT éEmé&rtimiT éVendit i
g + VleraENumritGramatikor
S + VleraEPrejardhjes

g + VleraEStatusitT éEmrit

g + VleratEGjinis&Gram atikore

Figure 3: Varésité

E + VleraEArsyesSéPavlefshmérisé
g + VleraEKushtitT €Objektit
+ VleraEPozicionimitVertikal

(from Lioji Bazé&)
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3.1.24. NUMERTIMET DHE KOD LISTAT

Numertimet dhe Kodliga

«codelisg»
VleraELlojitTé EmértimiTéVendit

«codeList»
VleraEStatusitTeé Emrit

«codeList»
VleraEPrejardhjes

KufijtENj&siveAdministrative
Ndértesat

Hidrografia

MbulesaET okés

+ o+ o+ o+

Standardizuar + Endonime
Historik + Ekzonime
Zyrtar
Tjera

FormaGjeomorfologjike
ZonatEMbrojtura

RrjetiITransportit
ZonatEPopulluara
TéTjera

+ o+t o+t o+ o+ o+ o+

«codeList»
VleratEGjiniséGramatikore}

«codelig»
VleraENumritGramatikor

"
i
5

Femé&rore +
Mashkullore "
Asnjanése

Figure 4: Numértimet dhe Kod listat

3.1.2.5. TIPAT E TE DHENAVE - DATA TYPE

«dataType»
GrafiaEEmrit

+ Tekgi: Text (CharacterString)
«voidable»
+ SkiptiAlfabetik: Text (CharacterString)
+ SkemaEKonvertimit: Text (CharacterString) [0..1]]

«dataType»
Shgiptimil Emrit

«voidable»
+ LinkulShgiptmitT&Zerit: URI[0..1]
+ Shaqiptimi AFN: Text (CharacterString) [0..1]

Figure 5:

«dataType»
EmértimetGjeografike

+

+ o+ o+ + o+ o+ o+

Grafia: GrafiaEEmrit [1..%]

«voidable»
Gjuha: Text (CharacterString)
Prejardhja: VleraEPrejardhjes
Status IEmrit: VleraEStatusitT&Emrit
OrigjinaEEmrit: Text (CharacterString)
GjiniaGramatikore: VleratEGjinis&¢Gramatikore [0..1]
NumriGramatikor: VleraENumritGramatikor [0..1]
Shqiptimi: ShqiptimilEmrit

Tipat ¢ t¢ dhénave - Data Type
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3.1.3. KATALOGU I TIPOLOGIJISE — FEATURE CATALOGUE

3.1.3.1. EMERTIMET GJEOGRAFIKE

-- Emri --
Emeértimet gjeografike

-- Pérkufizimi --
Emeértimi i duhur q& i pérket entitetit real né boté

Tipi i elementit - Data type

ATRIBUTE

# Grafia: GrafiaEEmrit
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Emri --
Grafia e emrit

-- Pérkufizimi --
Térésia e shenjave té shkrimit qé pérdoren né njé a né disa gjuhg, térésia e llojeve té shkronjave té dorés e té shtypit
qé pérdoren né njé gjuhgé.

-- Pérshkrimi --
Shénim 1 - Duhet t& pérdoren grafi t& ndryshme vetém pér emrat e paraqitur né shkrime t& ndryshme.

Shénim 2 - Njé emértim gjeografik i veganté duhet t& keté vetém njé grafi né njé shkrim t& dhéné; nése né té njéjtin
shkrim ka grafi t& ndryshme, kjo duhet té kryhet pérmes krijimit t& emértimeve t& ndryshme gjeografike qé lidhen
me t& njéjtin vend t& emértuar.

[T detyrueshém: PO]

¥ GjiniaGramatikore: VleratEGjiniséGramatikore
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri -
Gjinia gramatikore

-- Pérkufizimi --
Kategori gramatikore e emrit qé reflektohet dhe né formén e fjaléve qé lidhen me té.

-- Pérshkrimi —
Shénim 1 - Atributi ka shuméllojshméri (mundési popullimi) [0..1] dhe éshté “voidable”, qé do té thoté se:

- N& rast se koncepti 1 gjinisé gramatikore nuk ka kuptim pér njé emértim té dhéné (d.m.th. atributi nuk &shté 1
aplikueshém), atributi nuk duhet t& plotésohet.

- N& rast se koncepti 1 gjinisé gramatikore ka disa kuptime pér emrin, por &shté i panjohur, atributi duhet t&
plotésohet, por duhet t& jeté "voidable = pa vlerg".

[T detyrueshém: PO]
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ATRIBUTE
# Gjuha: Text (CharacterString)

-- Emri --
Gjuha

-- Pérkufizimi --
Gjuha e emrit e dhéné si njé kod me tre shkronja, né pérputhje me ISO 639-3 ose ISO 639-5.

-- Pérshkrimi --
Shénim 1 - Mg sakté ky pérkufizim i referohet gjuhés sé pérdorur nga komuniteti qé pérdor emrin.

Shénim 2 - Kodi "mul" pér "multilingual” nuk duhet pérdorur. Megjithaté mund t& pérdoret né raste té rralla si
emrat zyrtaré té pérbéré nga dy emra né gjuhé t& ndryshme. Pér shembull, "Vitoria-Gasteiz" &shté njé emér zyrtar
shumégjuhésh né Spanjé.

Shénim 3 - Edhe nése ky atribut éshté "voidable" pér arsye pragmatike, ka njé réndési parésore né disa raste
pérdorimi né kontekstin shumégjuhésh té Europés.
[T detyrueshém: PO]
¥ NumriGramatikor: VleraENumritGramatikor
Shuméllojshméria: [0..1],

- Emri -
Numri gramatikor

-- Pérkufizimi --
Kategoria gramatikore e emrave gé shpreh dallime sasiore.

-- Pérshkrimi --
Shénim 1 - Atributi ka shuméllojshméri (mundési popullimi) [0..1] dhe éshté “voidable”, qé& do té thoté se:

- N& rast se koncepti i numrit gramatikor nuk ka kuptim pér njé emértim té dhéné (d.m.th. atributi nuk éshté 1
aplikueshém), atributi nuk duhet t& plotdsohet.

- Né rast se koncepti i numrit gramatikor ka disa kuptime pér emrin, por éshté i panjohur, atributi duhet té plotésohet,
por & jeté "voidable = pa vlerg".
[T detyrueshém: PO]

# OrigjinaEEmrit: Text (CharacterString)

- Emri -
Origjina e emrit

-- Pérkufizimi --

Burimi i té dhénave origjinale nga éshté marré emértimi gjeografik dhe éshté integruar né grupin e t& dhénave qé e
ofron / publikon até. Pér disa objekte gjeohapésinore t& emértuara mund t'i referohemi sérish grupit té t& dhénave
t& publikuara, nése nuk ka informacion tjetér né dispozicion.

[T detyrueshém: JO]

¥ Prejardhja: VleraEPrejardhjes
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ATRIBUTE

-- Emri --
Prejardhja

-- Pérkufizimi --
Informacioni q& mundéson njohjen e emértimit qé pérdoret / &shté pérdorur né zonén ku objekti gjeohapésinor
ndodhet né ¢astin kur emri éshté / ishte né pérdorim .

[I detyrueshém: JO]

v Shqiptimi: ShqiptimilEmrit

-- Emri --
Shqiptimi

-- Pérkufizimi --
Shqiptimi i duhur, 1 sakté ose standard (standard brenda komunitetit pérkatés gjuhésor) i emértimit gjeografik.

[I detyrueshém: JO]

¥ StatusilEmrit: VleraEStatusitT éEmrit

-- Emri --
Statusi 1 emrit

-- Pérkufizimi --
Informacioni cilésor g mundéson dallimin e vlerésimit qé duhet t'i jepet emértimit né pérputhje me standardizimin
e tij.

-- Pérshkrimi--
Skema e aplikimit t&¢ Emértimeve gjeografike nuk sjell njé parapélgim t& dukshém mes emrave t& ndryshém (p.sh.
endonimet zyrtare) t& njé entiteti specifik né botén reale. Informacioni i nevojshém pér njé parapélqim (p.sh. statusi
gjuhésor 1 zonés administrative ose gjeografike né fjalé) pér njé ¢éshtje t& caktuar duhet t& pérftohet nga té dhéna
& tjera ose nga burime informacioni. Pér shembull, statusi 1 gjuhés & emrit mund t& mésohet pérmes kérkesave pér
gjeometring e vendeve t& emértuara pérkundrejt gjeometrisé sé njésive administrative t& regjistruara nga njé burim
1 caktuar me informacionin e statuseve té gjuhés.

[T detyrueshém: PO]

3.1.32. EMERTIMII VENDIT

-- Emri --
Emértimi i vendit

-- Pérkufizim --
Cdo entitet (subjekt) real botéror, t& cilit i referohen njé ose mé shumé emra t& pérvecém.

Tipi i elementit - Feature type
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ATRIBUTE

v Emértimi: EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria: [1..%],

-- Emri --
Emértimi

-- Pérkufizimi --
Emértimi i vendit
[T detyrueshém: PO]

 FillimilCiklitJetésor: DataOra
-- Emri -
Fillimi i ciklit jetésor
-- Pérkufizimi --
Data né té cilén ky version i objektit gjeohapésinor &shté krijuar ose ndryshuar né t& dhénat gjeohapésinore.
[1 detyrueshém: PO]

¥ Gjeometria: NéVarési

-- Emri -
Gjeometria

-- Pérkufizimi --
Gjeometria e lidhur me vendin e emértuar. Ky specifikim teknik nuk pércakton (detyron) llojin e gjeometrisé sé
elementeve.

-- Pérshkrimi --
Shénim 1 - N& pérgjithési, gjeometria mé e zakonshme pér Emértimin e vendit &shté njé piké referuese (gjeometria
piké - GM_Point), njé gjurmé (gjeometria vijé - GM_Curve) apo njé kuadrat (gjeometria poligon - GM_Surface).

Shénim 2- Nése gjeometria pérshkruan njé gjurmé gjeohapésinore té njé vendi té emértuar, atéheré njé piké
reference apo njé kuadrat mund té gjenerohet automatikisht nga ajo.

Shénim 3 - Pér té eliminuar ndonjé kegkuptim, theksohet qé gjeometria e papércaktuar (null) nuk éshté e lejuar.

Shénim 4 - Gjeometria 3D nuk &shté e nevojshme pér Emértimet gjeografike, por modeli e mundéson nése digka e
tillé sigurohet nga prodhuesi.
[T detyrueshém: PO]

¥ Inspireld: Identifikues

- Emri -
Inspire Id

-- Pérkufizimi --
Identifikues 1 jashtém i objektit gjechapésinor.

-- Pérshkrimi --

Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga organi pérgjegjés, qé¢ mund
& pérdoret nga aplikacionet e jashtme té referimit t& objektit gjeohapésinor. Identifikuesi éshté identifikues i objektit
gjeohapésinor, jo identifikues i dukurisé né boté.
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ATRIBUTE
[T detyrueshém: PO]

w# Lloji: VleraELlojitTéEmértimitTéVendit
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Emri --
Lloji

-- Pérkufizimi --
Karakterizimi i llojit t& entitetit i projektuar nga emértimet gjeografike.

-- Pérshkrimi --

Shénim 1 - Ky atribut duhet té jeté né pérputhje me atributin 'ObjektiHapésinorILidhur'. Mg sakté, nése atributi
'ObjektiHapésinorlLidhur' éshté 1 plotésuar, atributi 'Lloji’ duhet plotésuar dhe vlera(t) e saj duhet t& jeté né
pérputhje me motivin(et) e t& dhénave gjechapésinore t& objektit(eve) pérkatés/e.

Shénim 2 - Edhe nése ky atribut mund té keté disa ndryshime nga atributi 'ObjektiHapésinorILidhur', duhet
plotésuar né ményré qé té lejojé pérdorimin e emértimeve gjeografiké mé vete, pa hyré né grupet e tjera té té dhénave

t& INSPIRE, e cila mund té jeté e nevojshme né shumicén e rasteve.
[T detyrueshém: PO]
¥ LlojiLokal: TekstLokal
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Emri --
Lloji lokal

-- Pérkufizimi --

Karakterizimi i llojit t& entitetit t& projektuar nga emértimi gjeografik, si¢ pércaktohet nga ofruesi i1 t& dhénave,
dhéné té paktén né njérén nga gjuhét zyrtare t& Bashkimit Europian.

[I detyrueshém: JO]
¥ Pérfundimil CiklitJetésor: DataOra

Shuméllojshméria: [0..1]

- Emri -
Pérfundimi i ciklit jetésor

-- Pérkufizimi --
Data né té& cilén ky version i objektit gjeohapésinor éshté pérfunduar.

[I detyrueshém: JO]
¥ ObjektiHapésinorILidhur: Identifikues
Shuméllojshméria: [0..%]

- Emri -
Objekti gjechapésinor 1 lidhur

-- Pérkufizimi --
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Identifikuesi i objektit gjeohapésinor qé pérfagéson té njéjtin entitet, por qé shfaqet né temat t& tjera t& INSPIRE.

-- Pérshkrimi --
Nése nuk jepet asnjé identifikues me tipologjité e temave té tjera t& INSPIRE, kéto tipologji nuk mund té referohen
nga Emértimil Vendit.

[T detyrueshém: PO]

v ShkallaMaksimale: RezolucioniIShikimit
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Shkalla maksimale e rezolucionit né shérbim té shikimit

-- Pérkufizimi --
Rezolucioni 1 shprehur si e anasjella e njé shkallé treguese ose e njé distancé tokésore nén té cilin vendi 1 emértuar
dhe emértimi qé e shogéron nuk duhet té shfaget mé né shérbimin e shikimit.

-- Pérshkrimi --
Shembull 1 - Emrat e zonave t& médha, si vargjet malore, mund t& shfagen né t& gjitha shkallét e shikimit mé t&
médha se 1/100,000. N& kété rast, vlera e cilésisé éshté 100,000.

Shembull 2 - Emrat e fshatrave t& vegjél mund t& shfagen né ¢do shkallé t& madhe. N& kété rast, kjo cilési nuk éshté
e plotésuar.

[T detyrueshém: PO]

¥ ShkallaMinimalet: Rezolucionil Shikimit
Shuméllojshmeéria: [0..1],

-- Emri --
Shkalla minimale né shérbim té shikimit.

-- Pérkufizimi --
Rezolucioni 1 shprehur si e anasjella e njé shkalle treguese ose e njé distance tokésore, mbi t& cilin vendi 1 emértuar
dhe emértimi qé e shogéron nuk duhet t& shfaget mé né shérbimin e shikimit.

-- Pérshkrimi --

Shénim 1 - Ky informacion mund t& pérdoret pér t& pércaktuar nése emértimet e vendit duhet t& shfaget né njé
shkallg t& caktuar t& ekranit, vetém né kontekstin e shérbimeve bazé t& shikimit qé synojné t& tregojné pérmbajtjen
e grupit té té dhénave qé pérmban emrat. Edhe né qofté se ky informacion éshté 1 vlefshém pér njé harté ng
pérgjithési, ai éshté vetém i pérafért; shérbimet hartografike qé synojné té prodhojné harta té cilésisé sé larté duhet
t& mbéshteten patjetér né kritere dhe teknika t& tjera gjaté pérzgjedhjes sé emértimeve pér hartén.

Shénim 2 - Edhe né qofté se ky atribut éshté "Voidable", pér arsye praktike t& lidhura me disponibilitetin e saj né
burimet e té dhénave, ky informacion mund té jeté i pari pér nga réndésia pér shérbimin e shikimit. Ka gjasa t&
médha gé shérbimet e shikimit t& menaxhojné né ményré joefikase emértimet qé e kané bosh kété atribut.

Shembull - Shembujt e méposhtém pérdorin shkallén e rezolucionit pér t& shprehur vlerén e atributit.

- Emrat e qyteteve t& réndésishme né Europé mund t& shfagen né t& gjitha shkallét mé t& médha se 1/ 5,000,000.
Né kété rast, vlera e atributit éshté 5,000,000.

- Emrat e fshatrave t& vegjél mund té shfagen vetém né shkallét mé t& médha se 1/ 25,000. N& kété rast, vlera e
atribut éshté 25,000.

- Emrat e vendeve mund t& shfagen né ¢do shkallé t& vogél. Né kéts rast, ky atribut nuk &shté i mbushur.
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Shénim 3. Nése grupet e té dhénave pérmbajné nivele t& ndryshme t& detajimit pér shkallén e shfagjes, vlerat e
atributeve né “ShkallénMinimale dhe né ShkallénMaksimale” nuk duhet t& mbivendosen, né ményré gé t& shmanget

shfaqgja disa heré e té njéjtéve emra.

Shénim 4. Gjeometria ¢ EmértimitTéVendit duhet té keté njé nivel t& detajeve (d.m.th. rezolucion, saktési etj.) né
pérputhje t& pérafért me shkallét qé lidhen me shérbimin e shikimin.

ROL SHOQERIMI

[T detyrueshém: PO]

Burimi: FillimilCiklitJetésor (Class) EmriAdresésSéBashkisé «featureType»

-- Pérkufizim --

Pérfagéson, qé komponenti i adresés “Emri adresés s& bashkisé” éshté bazuar né elementin "Emértimit gjeografik”

(nga skema e Emértimeve gjeografik).

Burimi: FillimilCiklitJetésor (Class)
EmriAdresésSéBashkisé «featureType»

-- Perkufizim --

Pérfagéson, q¢ komponenti i adresés “Emri adresés sé

bashkisé” éshté bazuar né elementin "Emértimit gjeografik”
(nga skema e Emértimeve gjeografik).

3.1.3.3. GRAFIAE EMRIT

-- Emri --
Grafia ¢ emrit

-- Pérkufizimi --
Meényra ¢ duhur ¢ shkrimit t& emrit

-- Pérshkrimi --

Objektivi: «voidable» Emértimil Vendit (Class)
Emértimil Vendit «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

--Pérkufizim --
Emértimi i vendit qé ky pozicionim pérfagéson.

-- Pérshkrim —

Né ményré qé té popullohet kjo lidhje, éshté e
réndésishme q& zoné e pérfagésuar nga
Emértimi 1 vendit, éshté né pozicionimin e
sakté q& adresa mbulon. Nése nuk pérputhet
atéheré lidhja do t& kemi mospérputhje.
Shembull

Emértimi  gjeografik "Huskvarna", 1 cili
pérfagéson njé pjesé t& bashking "Jonkoping”
né Suedi, éshté burimi i zonés me emértim
adrese , "Huskvarna".".

Shénim - Drejtshkrimi i duhur do t& thoté: shkrimi i nj& emri me shkronjat e sakta, sipas rregullave pér
shkronjén ¢ madhe dhe me shenjat diakritike sipas njé standardi t& pranuar.
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v SkemaEKonvertimit: Text (CharacterString)
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Skema e konvertimit

-- Pérkufizimi --
Metoda e pérdorur pér konvertimin e emrave mes shkrimeve té ndryshme.

-- Pérshkrimi --
Shénim 1- Ky atribut duhet t& plotésohet pér ¢do drejtshkrim té transliteruar. Nése skema e transliterimit t& pérdorur
&shté regjistruar né listat e kodit t& mirémbajtura nga ISO ose UN, atéheré duhet t& parapélgehen kéto kode.

[I detyrueshém: JO]

w SkriptiAlfabetik: Text (CharacterString)

-- Emri --
Skripti alfabetik

-- Pérkufizimi --
Grup simbolesh grafike (pér shembull alfabeti) q& pérdoret né shkrimin e emrit dhe shprehet me kode me katér
shkronja t8 pércaktuara né ISO 15924, sipas rastit.

-- Pérshkrimi --
Shkrimi cirilik, grek, romak / latin.

Shénim 1 - Kodet me katér shkronja pér shkrimin latin (romak), cirilik dhe grek jané pérkatésisht "Latn", "Cyrl"
dhe "Grek".

Shénim 2 - N& raste t& rralla mund t& pérdoren kode té tjera (pér shkrime t& tjera ndryshe nga ai latin, grek dhe
cirilik). Megjithaté, kjo duhet t& pérdoret kryesisht pér emra historiké né shkrime historike.

Shénim 3 - Ky atribut éshté i njé réndésie parésore né kontekstin e shuméllojshmérisé sé shkrimeve (multi-scriptual)
t& Europés.

[T detyrueshém: PO]

i Teksti: Text (CharacterString)

-- Emri --
Teksti

-- Pérkufizimi --
Meényra si éshté shkruar emri.
[T detyrueshém: PO]
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3.1.3.4. SHQIPTIMI I EMRIT
-- Emri --
Shqiptimi i emrit

-- Pérkufizimi --
Shqiptimi i duhur, i saktg ose standard (standard brenda komunitetit pérkatés gjuhésor) i emrit.

Tipi i elementit - Data type

ATRIBUTE

# LinkuIShqiptimit: URI
Shuméllojshméria: [0..1],

- Emri -
Link-u i shqiptimit

-- Pérkufizimi --
Shqiptimi i duhur, i sakté ose standard (standard brenda komunitetit pérkatés gjuhésor) i njé emri, 1 paragitur me
njé link me skedar zéri.

[T detyrueshém: JO]
# ShqiptimiAFN: Text (CharacterString)
Shuméllojshméria: [0..1],

-- Emri --
Shqiptimi sipas AFN

-- Pérkufizimi --

Shqiptimi i duhur, i sakté ose standard (standard brenda komunitetit pérkatés gjuhésor) i njé emri, shprehur sipas
Alfabetit Fonetik Ndérkombétar - AFN (Internatinal Phonetic Alphabet).

[I detyrueshém: JO]

3.1.35. VLERA ELLOJT TE EMERTIMIT TE VENDIT

-- Emri --
Vlera e llojit t& emértimit t& vendit

-- Pérkufizimi --
Lloji i emértimit t& vendit

Tipi i elementit — Kod listé
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v FormaGjeomorfologjike:

-- Pérkufizimi --
Forma gjeomorfologjike e terrenit.

Shembuj

Relievet e ngritura, si: vargmalet, malet, faget dhe majat e maleve, kodra etj.
Relievet e rrafshéta, si: rrafshina, lugina, gryka etj.

Ishuj, ishuj shkémboré, arkipelagé;

Formacionet e tokés bregdetare, si gadishuj, kepa, delta, plazhe shkémb et;j.;
Format tokésore té tjera, té tilla si shpella, gropa etj.

« Hidrografia:

-- Emri --
Hidrografia

-- Pérkufizimi --
Elementet hidrografike, duke pérfshiré zonat detare dhe t& gjithé trupat e tjeré detaré qé lidhen me t&, pérfshiré
basenet lumore dhe nénbasenet.

-- Pérshkrimi --
Pér pérdorimin e Emértimeve gjeografike qé pérfshijné emértimin e vendit né dete dhe oqeane.
Shembuj

e Zonat detare dhe pjesét e saj, si: det, ngushticé, gji, kanal etj.

e  Zonat e yjit né brendési té tilla si ligen, rezervuar, pellg, ngushtica ligenesh etj.;

e Rrjedhjet ujore, si: lumenyj, pérrenj, ujévara etj.;

s Elemente té tjera hidrografike, si akullnaja, fusha t& mbuluara me boré, burime etj.

¥ MbulesaETokés:
-- Pérkufizimi --
Mbulesa fizike dhe biologjike e sipérfages sé tokés, pérfshiré edhe sipérfaget artificiale, sipérfaqet agrikulturore,
pyjet, zonat gjysménatyrore, zonat e lagura, trupat ujoré etj.
Shembuj
s DPyjet

e Zonat e vegjetacionit t& ulét, si shkurre.
e  Zonat e lagura, si: kéneté, mogal etj.

¥ Ndértesat:

-- Pérkufizimi --
Vendndodhja gjeografike e ndértesés.
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--Shembuj--

Objektet publike, si: teatro, muze, librari etj.
Objektet industriale.

Objektet fetare, si: kisha, xhami, teqe, sinagoga etj.
Ndértesat argétuese, si: stadiume et;.

Sitet historike dhe antike.

Monumentet e kulturés.

v KufijtéENjésive Administrative:
-- Pérkufizimi --

Njésité administrative, zona t& ndara ku shtetet anétare kang dhe / ose ushtrojné té drejtat juridike pér qeverisjen
lokale, rajonale dhe kombétare, e ndaré nga kufijté.

Shembuj
e Shteti
o Njésité administrative brenda njé vendi, si: shteti, qarku, bashkia apo njésia administrative.
v Tétjera:
-- Pérkufizimi --
Objekt gjeohapésinor qé nuk pérfshihet né listén e mésipérme té kodlistés.
¥ Rrjeti i transportit :
-- Pérkufizimi--
Rrugg, hekurrudhg, rrjeti 1 transportit ujor dhe ajror dhe infrastruktura qé lidhet me to. Pérfshin lidhjet ndérmjet
rrjeteve té ndryshme.
Shembull:
e Struktura e transportit ajror dhe pajisjet si: aeroportet, heliportet et).
e Struktura e transportit ujor dhe pajisjet si: linjat e trageti, porte, mole etj.
e Struktura e transportit hekurudhor dhe pajisjet si: stacionet e trenit, urat dhe tunelet hekurudhore etj.
L

Struktura e transportit rrugor dhe pajisjet si: stacionet e autobuzave, autostradat, rruget, urat dhe tunelet
rrugore.

¥ ZonatEMbrojtura:

-- Pérkufizimi --
Zoné e caktuar ose e menaxhuar brenda njé kuadri té ligjeve kombétare dhe ndérkombétare.

Shembull
Park kombétar, rezervé natyrore.
¥ ZonatEPopulluara :

-- Pérkufizimi--
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Njé zoné e populluar me njeréz.

Shembull

e Qytete, qyteza, rrethina et).
e Fshatra te vegjel, shtépi té izoluara.

3.1.3.6. VLERA E NUMRIT GRAMATIKOR
-- Emri--

Vlera e numrit gramatikor

-- Pérkufizimi --
Numri gramatikor i Emértimit gjeografik.

Tipi i elementit — Kod listé

ATRIBUTE
v Njgjes:

-- Emri --
Njgjés

-- Pérkufizimi --
Numri njé&jés 1 Emértimit gjeografik.

¥ Shumés:

-- Emri --
Shumés

-- Pérkufizimi --
Numri shumés 1 Emértimit gjeografik.

3.1.3.7. VLERAE PREJARDHIES

-- Emri--
Vlera e prejardhjes

-- Pérkufizimi --
Prejardhja ¢ Emértimit gjeografik.

Tipi i elementit — Kod listé

ATRIBUTE

# Ekzonime:
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-- Emri --
Ekzonim

-- Pérkufizimi --

Emri i pérdorur né njé gjuhé specifike pér njé tipologji gjeografike qé ndodhet jashté zonés ku gjuha flitet gjerésisht
dhe ndryshon né formé nga endonimi(et) pérkatés né zonén ku gjendet kjo tipologji gjeografike.

¥ Endonime:

-- Emri --
Endonim

-- Pérkufizimi --

Emri i pérdorur pér njé tipologji gjeografike, né njé gjuhs t& mirépércaktuar qé ndeshet né té nj&jtén zoné ku gjendet
kjo tipologji.

3.1.38. VLERAE STATUSIT TE EMRIT
-- Emri--
Vlera e statusit t& emrit

-- Pérkufizimi --
Statusi i Emértimit gjeografik &shté informacioni q& i vendoset atij pér ta dalluar gfaré cilésie duhet t’i
vendoset emértimit né pérputhje me standardizimin dhe/ose aktualitetin e tij.

-- Pérshkrimi --
Shénim - Pérkufizimi i sakté i vlergs 'Zyrtar', 'I standardizuar', Historik' dhe 'T& tjeré' mund t& jepet
vetém nga shtetet anétare né pérputhje me ligjet dhe praktikat ¢ tyre.

Tipi i elementit — Kod listé

ATRIBUTE

w Historik:

-- Emri --
Historik

-- Pérkufizimi --
Emértimi historik qé nuk pérdoret aktualisht.

# [ standardizuar:

-- Emri --
I standartizuar
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-- Pérkufizimi --
Emri né pérdorim aktual dhe 1 pranuar apo i rekomanduar nga njé trup me funksion késhillues dhe / ose me té drejté
né marrjen e vendimeve né ¢éshtjet e toponimeve.

v Tétjere:

-- Emri --
Té tjeré

-- Pérkufizimi --
Emértim aktual sipas banoréve té zonés, qé nuk éshté as zyrtar, as i standardizuar.
¥ Zyrtar:

-- Emri --
Zyrtar

-- Pérkufizimi --
Emértimi aktual dhe zyrtar i pércaktuar dhe 1 miratuar nga legjislacioni.

3.1.39. VLERA E GJINISE GRAMATIKORE

-- Emri--
Vlera e gjinisé gramatikore

-- Pérkufizimi --
Gjinia gramatikore ¢ Emértimit gjeografik.

Tipi i elementit — Kod listé

ATRIBUTE

# Mashkullore:

-- Emri --
Mashkullore

-- Pérkufizimi --
Gjinia mashkullore e Emértimit gjeografik.
¥ Femérore:

-- Emri --
Femérore

-- Pérkufizimi --
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Gjinia femérore e Emértimit gjeografik.

¥ Asnjanése:

- Emri -
Asnjanése

-- Pérkufizimi --
Gjinia asnjanése e Emértimit gjeografik.
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3.1.4. METADATA

Pérshtatja e elementeve t& metadatés pércaktohet né Vendimin ¢ Késhillit t& Ministrave nr. 1077, daté
23.12.2015 “Pér krijimin, ruajtjen dhe pérditésimin e metadatave, strukturén e katalogimit dhe afatet ¢
krijimit t& metadatave specifike pér ¢do tem&”.

3.1.5. SISTEMI REFERENCE, NJESITE E MATJES DHE RRIETAT GJIEOGRAFIKE.

3.1.5.1. SISTEMET STANDARDE TE REFERIMIT, NJESITE E MATJEVE DHE RRIETET

Sistemet e referencés, njésité ¢ matjeve dhe sistemet e rrjeteve gjeografike t& pérfshira né kété nén-
seksion jang standardet q& do t& pérdoren pér t& gjitha grupet e t& dhénave INSPIRE, pérveg kur ka
pérjashtime specifike t& temés dhe/ose kérkesa té tjera t& pércaktuara né seksionin 6.2.

A.  Korniza referuese gjeodezike e Shqipérisé

Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare q& do t& pérdoret né Republikén e Shqipérisé do té quhet:

“Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare™ ose shkurt (KRGISH —kodi EPSG: 687(¢%). KRGISH do t&
pércaktohet duke u mbéshtetur né Kornizén Referuese Gjeodezike Europiane. KRGISH do t& pérdoret
né t& gjitha aplikacionet q& lidhen me pérdorimin e koordinatave ng territorin e vendit. Lidhja midis
KRGJISHdhe sistemeve t& tjera t& pérdorura né vendin toné do t& béhet duke pérdorur parametrat ¢
transformimit t& llogaritura pér ¢do rast.

KRGISH pérfshin:

a) parametrat gjcodeziké bazeé t& pércaktuar né Sistemin Referues Gjeodezik 1980 (GRS-80) si
mé poshté:
- Rrezja e ekuatorit t& tokés: a = 6 378 137m;
- Konstantja gravitacionale gjeocentrike e tokés duke pérfshiré edhe atmosferén: GM = 3 986
005 x 10 m3s2;
- Faktori dinamik i figurés s& tok&s pa pérfshiré baticén ¢ qéndrueshme: J2 = 108 263 x 10°%;
- Kétij faktori i korrespondon shtypja ng pole: 1/f = 298.257222100882711;
- Shpejtésia kéndore e rrotullimit t& tok&s: @ =7 292115.0 x 10 'rad.sek™

b) sistemin koordinativ gjeodezik ETRS 89,

¢) sistemin ¢ lartésive q& realizohet népérmjet reperave té rrjetit shtetéror t& nivelimit t& pérfshirg
né& Rrjetin Unik Europian t& Nivelacionit (UELN) dhe t& pércaktuara né Sistemin Referues
Vertikal Europian (EVRS) me ndihmén e t& dhénave pér forcén e réndesés t& unifikuara ng
sistemin International Gravity Standardization Net&ork 1971 (IGSN 1971).

d) sistemin e koordinatave né plan, i cili mundésohet nga dy projeksione hartografike:
- Projeksioni Térthor Zonal i Merkatorit (TMzn) pér harta né shkallé mé t& madhe se 1:500.000

me parametrat € meposhtme:

o Elipsoidi referencé: GRS80

2 Shiko Aneks 4.3
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e Meridiani fillestar: Grinuig

e Meridiani gendor (MQ): 20°

e Shkalla e shformimit n& meridianin qendror (ko): 1

e Fallco e lindjes: 500 000 m
e Fallco e veriut: Om

- Projeksioni Konik Konform i Lambertit (LCC) pér harta ng shkallg 1:500 000 dhe mé t& vogla.

B.  Sistemet koordinative referencé sipas INSPIRE

I Datumi

Datumi pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale

Pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale dhe komponentja
horizontale e sistemeve koordinative referencé t& kombinuara t& pérdorura pér t& béré té
disponueshme grupin e t& dhénave gjeohapésinore, si datum do te jeté datumi i Sistemit Reference
Tokésor Europian 1989 (ETRS89) né zona brenda kufijve gjeografik t& tij, ose datumi i Sistemit
Referenceé Tokésor Ndérkombétar (ITRS) ose sisteme koordinative referencé gjeodezike t& tjera t&
pérputhura me ITRS, né zona q& ndodhen jashté kufijve gjeografik t& ETRS89. T¢& pérputhura me
ITRS do t& thoté q& pérkufizimi i sistemit bazohet n& pérkufizimin ¢ ITRS dhe ka njé marrédhénie t&
miré-dokumentuar mes dy sistemeve, sipas EN ISO 19111.

1L Sistemet koordinative referencé

Sistemet koordinative referencé
Grupet e t& dhénave gjeohapésinore do t& béhen t& disponueshme duke pérdorur t& paktén njé prej
sistemeve koordinatave referencé té caktuara né seksionet 1.3.1, 1.3.2 dhe 1.3.3, pérveg kur géndron
njéri prej kushteve t& caktuara né seksionin 1.3.4.
1.3.1 Sistemet koordinative referencé tre-dimensionale

- Koordinatat karteziane tre-dimensionale bazohen né njé datum t& caktuar ng seksionin 1.2
dhe pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80 (Sistemi Referencé Gjeodezik 1980).

- Koordinatat gjeodezike tre-dimensionale (gjerésia, gjatésia dhe lartésia elipsoidike)
bazohen né njé datum t& caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit
GRS80.

1.3.2 Sistemet koordinative referencé dy-dimensionale

- Koordinatat gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia dhe gjatésia) bazohen né njé datum t&
caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80.

- Koordinatat n& plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LAEA
(Lambert Azimuthal Equal Area) pér analiza gjeohapésinore dhe raportime, ku duhet t&
pasqyrohen sipérfaqget ¢ vérteta.

- Koordinatat n& plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LCC
(Lambert Conformal Conic) pér hartografime konforme ng territorin € Europés né shkallg
& barabarta ose mé t& vogla se 1:500 000.

- Koordinatat n& plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion TM
(Transverse Mercator) pér hartografime konforme né territorin ¢ Europés né shkallg t&
barabarta ose mé t&€ médha se 1:500 000.

1.3.3 Sistemet koordinative referencé té kombinuara
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1. Pé&r komponenten horizontale t& sistemit koordinativ referencé t& kombinuar, njé prej sistemeve
koordinative referencé t& caktuara n& seksionin 1.3.2 do t& pérdoret.

2. Pér komponenten vertikale, do t& pérdoret njé prej sistemeve koordinative referencé t&
mé&poshtme:

- Pér komponenten vertikale né sipérfaqen tokésore, do t& pérdoret Sistemi Referencé
Vertikal Europian (EVRS) pér t& shprehur lartésité e lidhura me gravitetin brenda kufijve
gjeografik t& kétij sistemi. N& zona t& cilat ndodhen jashté kufijve gjeografik t& EVRS, do
& pérdoren sisteme referencé vertikale té& tjera t& lidhura me fushén e gravitetit Tokésor pér
& shprehur lartésité e lidhura me gravitetin.

- Pér komponenten vertikale né atmosferen e liré, presioni barometrik i konvertuar né lartési
duke pérdour ISO 2533:1975 Atmosferén Standarde Ndérkombétare, ose do t&é pérdoren
sisteme referencé té tjera lineare ose parametrike. Aty ku jang pérdorur sisteme referencé
parametrike t& tjera, ato do t& pérshkruhen né njé referencé t& kuptueshme duke pérdorur
ENISO 19111-2:2012.

- Pér komponenten vertikale né zonat detare ku ka njé rang t& ndjeshém batice (ujéra
baticor), si sipérfaqge referencé do t&é pérdoret Batica mé e ulét Astronomike (LAT).

- Pér komponenten vertikale né zonat detare ku nuk ka njé rang t& ndjeshém batice, né
oqeanct e hapura dhe efektivisht né ujera me t& thella se 200 metra, si sipérfaqe referencé
do t& pérdoret niveli mesatar i detit (MSL) ose njé nivel reference i miré-pércaktuar i afért
me MSL.

1.3.3 Sistemet koordinative referencé té tjera
Si pérjashtime, ku mund t& pérdoren sisteme referencé t& tjera nga ato t& listuara né 1.3.1, 1.3.2 ose
1.3.3, jan&:

1. Sisteme koordinative referencé t& tjera mund t& caktohen pér temat ¢ t& dhénave
gjeohapésinore specifike né kété Aneks.

2. Pér zonat (regjionet) q& ndodhen jashtg kontinentit t& Europés, Shtetet Anétare (MS) mund
& pércaktojné sisteme koordinative referencé t& pérshtatshme.

Kodet gjeodezike dhe parametrat ¢ nevojshém pér pérshkrimin ¢ kétyre sistemeve koordinative
referencé dhe t& cilat lejojné veprimet e konvertimit dhe transformimit duhet t& dokumentohen dhe
duhet t& krijohet njé identifikues, sipas EN ISO 19111 dhe ISO 19127.

III.  Paraqitja

Sistemet koordinative referencé té pérdorura né shérbimin e shikimit té rrjetit
Pér shfaqjen e grupeve té t& dhénave gjeohapésinore népérmjet shérbimit t& shikimit t& rrjetit si¢
specifikohet né rregulloren nr. 976/2009, s¢ paku sistemet koordinative referencé pér koordinatat
gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia, gjatésia) do t& jené t& disponueshme.

IV.  Identifikuesit pér sistemet koordinative referencé

Identifikuesit e sistemeve koordinative referencé
1. Parametrat dhe identifikuesit e sistemit koordinativ referencé do t& menaxhohen né njé ose disa
regjistra t& pérbashkét pér sistemet koordinative referencé.
2. Vetém identifikuesit q& pérmban njé regjistér i pérbashkét do t& pérdoren pér referimin tek
sistemet koordinative referencé t€ listuara né kété seksion.
3. Identifikuesit e listuar né tabelén 2 do t& pérdoren pér referimin tek sistemet koordinative
referencé t& pérdorura né njé grup t& dhénash.
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Kéto udhézuese teknike propozojné pérdorimin e http URI-t& t& ofruara nga Open Geospatial
Consortium si identifikues t& sistemit koordinativ referencé (shiko identifikuesit pér CRS-t& standard
m& posht&). Kéto jang t& bazuara dhe t& drejtojné tek pérkufizimi né regjistrin e parametrave gjeodezik
EPSG (http://www.epsg-registry.org/).

Shénim: Identifikuesit e CRS mund t& pérdoren prsh né:

- Kodimin e t& dhénave,

- Metadatat e grupeve dhe shérbimeve t& t& dhénave, dhe

- Kérkesat pér shérbimet e rrjetit t& INSPIRE.

Tabela 2. http URI-t& pér sistemet koordinative referencé standard:

Sistemi koordinativ referencé | Shkurtimi Identifikuesi http URI
: : : http://mww. epsg-
IS<I? r?‘f;?i?ﬁ?; gj}fl;)::iz;ke KRGJSH registry.org/export. htm?gmi=urn:ogc:de
qiptare. frers:EPSG::6870
Kartezian 3D né ETRSSO ETRSS9-XYZ http://www.opengis.net/deficrs/EPSG/0/4

936

mbi GRS80

Gjeodezike 3D né ETRS89 mbi http://
ETRS89-GRS80h
GRS80 www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4937
Gjeodezike 2D né ETRS89 mbi http://
GRS80 ETRS89-GRS80 www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Projeksion LAEA 2D ng http://
ETRS89 mbi GRS80 ELsoseLabs. www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Projeksion LCC 2D né ETRS89 ETRSS9LCC http://

www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3034

Projeksion TM 2D né ETRS89
mbi GRS80, zona 34N (18°F
deri 24°F)

ETRS89-TM34N

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3046

Lartési ng EVRS

EVRS

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5730

3D t& kombinuara: Gjeodezike
2D né ETRS89 mbi GRS80, dhe
lartésité EVRS

ETRS89-GRS80-EVRS

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/ 7409

C. Sistemet e referencés kohore

Sistemet e referencés kohore
Sistemi standard i referencés kohore i cituar né pikén 5, Kreu II t&¢ VKM-s& nr. 1077, daté 23.12.2015
“Pér krijimin, ruajtjen dhe pérditésimin e metadatave, strukturén e katalogimit dhe afatet e krijimit t&
metadatave specifike pér ¢do temé”. do té pérdoret, pérveg rastit kur jané caktuar sisteme koordinative t&
referencés kohore té tjera pér tema té t& dhénave gjeohapésinore specifike né ligjin 72/2012.
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Shénim 1: Pika 5 e Kreut II t&¢ VKM-sé nr. 1077, daté 23.12.2015 “Pér krijimin, ruajtjen dhe
pérditésimin e metadatave, strukturén e katalogimit dhe afatet e krijimit t& metadatave specifike pér ¢do
tem&”’thekson q& sistemi standard referencé do t& jeté kalendari Gregorian, me datat ¢ shprehura né
pérputhje me ISO 8601.

Shénim 2: ISO 8601 Elementet e té dhénave dhe formatet e shkémbimit — Shkémbimi i informacionit
— Pasqyrimi i datés dhé orés &shté njé standard ndérkombétar q& mbulon shkémbimin ¢ t& dhénave t&
lidhura datén dhe orén. Q&llimi i kétij standardi &shté q& t& sigurojé njé metodé t& qarté dhe t& miré-
pércaktuar pér pasqyrimin e datés dhe orés, né ményré qé t& shmangen keqinterpretimet e pasqyrimeve
numerike t& daté dhe orés, veganérisht kur t& dhénat transmetohen ndérmjet shteteve me konventa t&
ndryshme pér shkrimin numerik t& datés dhe orés. Standardi organizon t& dhénat n& ményré q& afati mé
i madh i kohor(viti) shfaqet fillimisht n& t& dhéna varg dhe vazhdon deri te afati mé i vogél kohor
(sekondi). Ajo gjithashtu ofron njé metodg t& standardizuar pér komunikimin informacionit t& bazuar
né koh& ndérmjet zonave kohore duke i dhéné njé spostim te Kohé&s Universale t& Koordinuar (UTC).

Shembull: 1997 (viti 1997); 1997-07-16 (16 Korrik 1997); 1997-07-16T 19:20:30+01:00 (16 Korrik
1997, 19° 20™i» 30, zona kohore UTC+1).

D. Njésité e matjeve

Kérkesa dhe rregulla té tjera

Té gjitha vilerat e matjeve duhet té shprehen népérmjet njésive SI ose jo-SI té pranuara pér pérdorim
me Sistemin Ndérkombétar té Njésive, pérveg kur specifikohet ndryshe pér tema apo tipe specifike té té
dhénave gjeohapésinore.
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3.1.6. CILESIA E TE DHENAVE.

Ky kapitull pérfshin njé pérshkrim mbi cilésing e t& dhénave t& elementéve dhe nén elementéve si dhe
cilésing e matjes sé t& dhénave, q& duhen pérdorur pér t& vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e t&
dhénave pér grupet e t& dhénave g lidhen me t& dhénat gjeohapésinore t& temés Emértimet gjeografike.

Kérkesé
Saltésia e materialeve hartografike, té cilat lidhen me tipologjiné e temés Emértimet Gjeografike, duhet té
plotésojné saktésiné ekzistuese té krijimit té kétyre materialeve, deri né momentin e krijimit dhe pércaktimit té
saktésisé sé Hartés pér Kadastrén Multifunksionale. Ndérsa harta bazé pér elementét e rinj qé do krijohen, do
té jeté produkti hartografik qé do té krijohet nga projekti i Fotografimit Ajror i vitit 2015.

Cilgsia e t& dhénave t& clementéve, nén-clementéve dhe matjeve duhet t& pérdoret pér té:

e Specifikuar kérkesat apo rekomandimet lidhur me cilésing ¢ t& dhénave t& rezultateve t&
aplikueshme pér grupet e t& dhénave q& lidhen me t& dhénat gjeohapésinore pér temén
Emeértimet gjeografike

o Vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e elmenentéve t& metadatave té t& dhénave t& grupeve té t&
dhénave.

N& tabelén ¢ méposhtme paraqiten t& gjithe kérkesat pér cilésing e t& dhénave t& elementéve dhe nén
elementéve q& pérmenden né kété standard. Informacioni i cilésisé s& t& dhénave vlerésohet né nivelin
¢ objekteve gjeohapésinore, llojet e objekteve gjeohapésinore, grupet e t& dhénave dhe serité e grupeve.

Rekomandim:

Ku éshté e pamundur pér té shprehur vierésimin e njé elementi té cilésisé sé t¢ dhénave né ményré sasiore,
vierésimi i elementit duhet té shprehet me njé deklavaté tekstuale si rezultat pérshkrues i cilésisé sé t&
dhénave.

3.1.6.1. ELEMENTET E CILESISE SE TE DHENAVE:

Elementi i Nén-elementi i
Pjesa cilésisé sé té cilésisé sé té Pérkufizimi Sfera e vlerésimit
dhénave dhénave
o s Té dhénat e pérjashtuara nga grupi | Tipii objekt
3.1.6.1.1 | Kompletimi Pérjashtimi i té dhenave, si¢ pérshlruhen nga | gjeohapésinor
objekti 1 fushéveprimit.
< : > Pérputhja oy x 2 Tipi 1 objektit
3.1.6.12 | Perputhja logjike konceptuale ibatlml i megullave té skemés gjeohapésinor; objekti
onceptuale ) S
gjeohapésinor
3.1.6.1.3 | Pérputhja logjike Pérpu_thj_a & Zbatimi i vlerave té fushave t& L.l o)1 L OPJ.ekm -
domain-it® domain-it gjeohapésinor; objekti
gjeohapésinor

3 Domain — kuptimi n& dokumentin “Rregullat e ndérveprushmériné sé té dhénave, grupeve té té
dhénave dhe shérbimeve gjeohapésinore”
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Saktésia Saktési absolute Afrimi me vlerat e koordinatave t& Objekt sieohapési
#L6.14 pozicionale ose e jashtme raportuara t& pranuara si té vérteta Jextgleonapesnor
ose té vérteta
3.16.1.1. KOMPLETUAR —PERJASHTIMI. (COMPLETENESS — OMISSION)

Rekomandim:

Pérjashtimi duhet t¢ vierésohet dhe 1 dokumentohet duke pérdorur normeén e artikujve té tepért té

péreaktuara né tabelat e méposhtme.

Emri

Norma e artikujve té tepért

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve Kompletimi
Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve Pérjashtimi
Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore Shkalla e gabimit

Numri i artikujve t& hequr né grupin e t& dhénave né lidhje me

Redkitiin numrin e artikujve gé duhet té ishin té pranishém.
Pérshkrim -

Fusha vlerésimit Tipi 1 objektit gjechapésinore/ grupet e té dhénave
Fusha raportimit Grupet e t& dhénave

Parametér -

Cilésia e t& dhénave t& llojeve t& vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Burimi referencé

Bazat e t& dhénave qé pérmbajné objekte t& adresueshme.

Shembull
Masa identifikuese 10
3.1.6.1.2. PERPUTHIJA LIGIORE — PERPUTHJA KONCEPTUALE. (LOGICAL CONSISTENCY — CONCEPTUAL
CONSISTENCY)
Rekomandim:

Pér testimet mbi pérputhjen konceptuale, rekomandohet pérdorimi i nén-elementit té cilesisé sé t¢ dhénave

té ‘Pérputhja logjike— Pérputhja konceptuale’ dhe masat e ‘Numri i artikujve jo né pérputhje me rregullat e

skemés konceptuale’, té pércaktuara né tabelat e mé poshté:

Emri

Numri i artikujve jo né pérputhje me rregullat e skemés
konceptuale

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Pérputhja ligjore

Cilésia e t& dhénave t& nén-elementéve

Pérputhja konceptuale

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri i gabimit

Numérimin e t& gjithé artikujve né grupet e t& dhénave té cilat

Perknfizim nuk jané né pérputhje me rregullat e skemés konceptuale.
Nése skema konceptuale né ményré t& garté pérshkruan
rregullat, kéto rregulla do té ndigen. Shkeljet kundér rregullave
Pérshkrim & tilla mund té jens, pér shembull, vendosja e pavlefshme e

tipologjive brenda njé tolerancé té caktuar, dublikimi i
elementéve dhe mbivendosjet té pavlefshme té tyre.
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Fusha vlerésimit

Objektet gjeohapésinore / tipet e objekteve gjeohapésinore

Fusha raportimit

Grupet e t& dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t8 llojeve té vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Burimi referencé

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese

10

3.16.1.3. PERPUTHJA LOGIIKE - PERPUTHJA E DOMAIN-IT. (LOGICAL CONSISTENCY - DOMAIN

CONSISTENCY)

Rekomandim:

Pér testimet mbi pérputhjen konceptuale, rekomandohet pérdorimi i nénelementit té cilésisé s¢ ‘Pérputhja

logjike — Perputhja e domain-it’ dhe masés s¢ ‘Numvi i artikujve jo né pérputhje me fushén e tyre té vierave’

dhe si¢ éshté specifikuar né tabelen e méposhtme:

Emri

Numri i artikujve jo né pérputhje me fushén e tyre té
vlerave

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Pérputhja logjike

Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve

Pérputhja e domain-it

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri 1 gabimit

Pérkufizim

Numérimi i té gjithé artikujve né grupin e t& dhénave qé nuk
jané né pérputhje me fushén e tyre té vlerave

Pérshkrim

Fusha vlerésimit

Objektet gjeohapésinore / tipet e objekteve gjeohapésinore

Fusha raportimit

Grupet e t& dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve t& vlerave

Integer

3.1.6.1.4. SAKTESIA E POZICIONIMIT — SAKTESIA ABSOLUTE APO E JASHTME. (ABSOLUTE OR EXTERNAL

ACCURACY)

Rekomandim:

Saktesia absolute ose e jashtme duhet té vierésohet dhe dokumentohet duke pérdovur saktesiné absolute

pozicionale ose saktesiné e jashime té nén-elementeve dhe vlerén mesatare ¢ pasigurive pozicionale sig éshté

specifikuar né tabelén mé poshte.

Emri Vlera mesatare e gabimit pozicional(1D,2D)

Emri alternativ -

Cilésia e t& dhénave té elementéve Saktésia e pozicionimit.

Cilésia e t& dhénave té nén-
elementéve

Saktésia e jashtme apo absolute.
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Cilésia e t& dhénave té matjeve
themelore

Jo e aplikueshme

Pérkufizim

Vlera mesatare e gabimit pozicional pér njé grup té pozicioneve ku
Ppagartésité pozicionale jané pércaktuar si distanca midis njé pozicioni té
matur dhe asaj ¢faré &shté konsideruar si pozicioni i vérteté pérkatés.

Pérshkrim

Saktésia horizontale?

&
P 2
GMKy = \/ § (xEdhéné,i xEkontTolluaT,i) /"

3
GMKy = \/Z(YEdhéné,i - y}:‘kontralluar,i)z/n

ku:

Xpanens,i » YEdnens; —jané koordinatat horizontale e pikave té kontrolluara

né grupin e t& dhénave.

Xkontrolluar,i » YEkontroluar,: — Jan€ koordinatat e pikave t& kontrolluara
nga burime té pa varuara té njé saktésie
mé té larté

n— &shté numri i pikave té testuara

i - &shté numri pérkatés 1 pikes.

Gabimi horizontal 1 pikés pércaktohet nga:

GMK,

2
= \/Z((xlz'dhéné,i - xEkontTolluaT,i)z + (Ymhéné,i - y}:‘kontrolluar,i)z)/n

GMK, = [GMK,? + GMK,®

Nése nga llogaritjet kemi GMKy = GMKy,

GMK, = Jz * GMK,* = Jz * GMK,*

GMK, = 1,4142 « GMK, = 14142 «GMK,,

Supozohet sikur gabimet sistematike jané eliminuar né ményrén mé té
miré t& mundshme. Nése gabimet jané té shpérndara né ményré
normale dhe t& pavaruara né secilin komponent (x, z) njé koeficient
(faktor) 2,4477 pérdoret pér té llogaritur saktésing horizontale me nivel
besimi 95% (Greenwalt and Schultz 1968). Kur zbatohen kushtet e
mésipérme, GMKy = GMKy, vlera e saktésisé horizontale referuar
NSSDA duhet t& llogaritet nga formula:

Saktésia, = 24477 + GMKy = 2,4477 « GMKy
Saktésia, = 24477 + GMK, /1,4142

Saktésia, = 1,7308 « GMK,

4 Shiko “Standardin kombétar pér raportimin e saktésisé sé té dhénave gjeohapésinore”
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Fusha vlerésimit

Objektet gjeohapésinore / tipet e objekteve gjeohapésinore

Fusha raportimit

Grupet e té dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave té llojeve té
vlerave

Matje

Cilésia e t& dhénave té strukturés té
vlerave

Burimi referencé

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese

28
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4. ANEKSE

4.1. KATALOGU I TIPOLOGIIVE

Nr Emri i elementit Anglisht Emri i elementit Shqip Tema Tipi
Emértimet Gjeografike
: i : - Geographical
3.1.4.1 GeographicalName EmértimetGjeografike Notas «dataType»
3.1.42 NamedPlaced EmértimilVendit IC\}TZ;% Saphlcal «feature Type»
3.1.43 SpellingOfName GermézimilEmrit Geographical sdatalyper
Names
3.1.45 PronunciationOfName ShqiptimilEmrit (eoprpptiical cdatalypey
Names
3.1.46 | NamedPlaceTypeValue VleraELlojitTéEmértimitTé Vendit IC\}TZ;% Saphlcal SGodLastey
3.1.47 GrammaticalNumberValue | VleraENumritGramatikor IC\}TZ;% Saphlcal «CodListe»
3.1.48  NameStatusValue VleraEStatusitTéEmrit IC\}TZ;% Saphlcal «CodListe»
3.1.49 GrammaticalGenderValue | VleraEGjiniséGramatikore IC\}TZ;% Saphlcal «CodListe»
ANEKSE
Gt «dataType»
A Identifier Identifikues Conceptual — teyg
Model
4.2. TE DHENAT E IMPORTUARA
A, Identifikues — (Identifier) - DataType
Kodilshtetit
Pérkufizim Njé objekt identifikues 1 jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar
nga organi pérgjegjés, 1 cili mund t& pérdoret nga aplikacionet e jashtme té
referimit t& objektit gjechapésinor.
Paketa Base Type
Referenca INSPIRE Generic Conceptual Model, version 3.4 [DS-D2.5]
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43. KODI EPSG PER KRGJSH

Intemational Association of Detailed Report on Projected OGP

Oil and Gas Producers

EPSG geodetic parameters Coo ceS S

data set version  8.5.4 Search Criteria: 6870
#1 Code: 6870 Name: ETRS89 / Albania 2010

Albania alternative identifier: KRGISH-2010
Base GeogCRS: ETRS$9 5 s
Geodetic Datum: European Terrestrial Reference System 1989 Order  Axis Name Abbr Avxis Units Orientation
Ellipsoid: GRS 1980 1 Northing X metre north
2 Easting ¥ metre cast

CS remarks: Used in projected and engincering coordinate reference systems.
Semi-major axis (a) = 6378137 metre
Map Projection:  Albania 2010
Projection Method: Transverse Mercator

Inverse flattening (1) = 298 257222101

Prime Meridian. Greenwich

Datum origin Fixed to the stable part of the Eurasian continental plate and Pursamcter N Parameter Value Ui of Measure
consistent with ITRS at the cpoch 1989.0. Latitude of natural origin 0° o0 [ B

Datum remarks The distinction in usage between ETRFS9 and ETRSS9 is Longitude of natural origin 20° 0 0" E
confused: although in principle conceptually different in Sonle Bucdor it mabwcid veigin ' e
practice both are used for the realisation. Fara—" 500000 -

CRS scope: Large and medium scale topographic mapping. cadastral False northing 0 metre
and engineering survey.

CRS remarks: Planimetric component of Albanian Geodetic Reference Framework

(KRGISH) 2010.
Projection remarks: Planimetric component of Albanian Geodetic Reference Framework
(KRGISH) 2010
CRS info. source: State Authority for Geospatial Information (ASIG). Data source: OGP Revision date: 18-Scp-14  Change id: 2014.008 2014.065
CRS area of use: 3212 Albania - onshore.

EPSG geodesy parameters. Version: 854 of I8 Scptember 2014 Projected Coordinate Reference Systems (detailed) Printed on: 28-Oct-14 Page 1 of |





image1.wmf

