

VENDIM
Nr. 106, datë 19.5.2022 

MBI MIRATIMIN E RREGULLORES SË PËRDORIMIT TË TERMINALIT TË 
GAZIT NATYROR TË LËNGSHËM (GNL)

Në mbështetje të nenit 16, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; neneve 16, 17 dhe 74, të ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar; nenit 16, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 96, datë 17.6.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 19.5.2022, pasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga drejtoritë teknike me nr. 668/8 prot., datë 17.5.2022, “Mbi miratimin e rregullores së përdorimit të terminalit të gazit natyror të lëngshëm (GNL)”,
konstatoi se: 
- Me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 268, datë 28.12.2020, u vendos fillimi i procedurës për miratimin e “Rregullores për përdorimin e terminalit të gazit natyror të lëngshëm (rregullorja e GNL-së)”.
- Me shkresën nr. 6/3 prot., datë 8.1.2021, u publikua njoftimi në medien e shkruar, për 2 ditë me radhë, në gazetat “Tema” dhe “Panorama”, me qëllim mbledhjen e opinioneve dhe sygjerimeve nga palët e interesit.
- Gjithashtu, me shkresën nr. 39 prot., datë 11.1.2021, ERE u kërkoi palëve të interesit: Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), Autoritetit të Konkurencës (AK), Shoqatës së Mbrojtjes së Konsumatorit Shqiptar, Zyrës për Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqatës “Konsumatori në fokus”, Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Albpetrol” sh.a., “Albgaz” sh.a., “Phoenix Petroleum” sh.a., “C.G.C.” sh.p.k., “Balkgaz” sh.p.k., “TAP AG Albania” sh.p.k., “GSA” sh.p.k. dhe Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, të dërgojnë opinionet dhe sugjerimet, në lidhje me këtë draftrregullore.
- Rezulton se MIE, me anë të shkresës nr. 423/1 prot., datë 28.1.2021, protokolluar në ERE me shkresën nr. 39/1 prot., datë 1.2.2021, u shpreh parimisht dakort për fillimin e procedurës mbi miratimin e rregullores dhe nuk ka patur propozime të tjera konkrete nga palët e interesit të cituara më sipër.
- Sekretariati i energjisë ka përcjellë me e-mail-in e datës 25 shkurt 2021, opinionin e tij, në lidhje me draftrregulloren, si dhe nuk ka pasur propozime të tjera konkrete nga palët e interesit të cituara më sipër.
- Sipas dispozitave të ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar, operimi i sistemeve të GNL-së kryhet nga operatorët e sistemit të GNL-së, të cilët janë persona juridikë, të licencuar nga ERE. Nisur nga kriteri i efikasitetit dhe bilancit ekonomik, mund të ketë një ose më shumë operatorë të GNL-së. 
- Rregullorja e përdorimit të terminalit të gazit natyror të lëngshëm është zhvilluar duke ndjekur parimet e përgjithshme të transparencës, mosdiskriminimit të përdoruesve të terminalit, sigurisë dhe besueshmërisë së terminalit, si dhe efikasitetit teknik dhe ekonomik të funksionimit të terminalit.
- Rregullorja përcakton termat dhe kushtet e përgjithshëm të përdorimit të terminalit të Gazit natyror të lëngshëm dhe politikën e alokimit të gazit natyror.
Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren e përdorimit të terminalit të gazit natyror të lëngshëm (GNL), bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Drejtoria gazit natyror të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t’i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të Bordit, në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 45 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti
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Miratuar me Vendimin e Bordit t¢ ERE-s nr.106, daté, 19/05/2022

RREGULLORE E PERDORIMIT TE TERMINALIT TE
GAZIT NATYROR Ti LENGSHEM (GNL)

KREU I
DISPOZITA Tk PERGJITHSHME

Neni 1
Autoriteti

Kjo Rregullore hartohet n& zbatim t& nenit 16, nenit 74, neneve 82 deri 88 t& Ligjit nr.
102/2015, “Pér Sektorin e Gazit Natyror” t& ndryshuar, si dhe n& pérputhje me “Kodin e
Rrjetit t& Transmetimit t& Gazit Natyror” dhe “Kodin ¢ Matjes s& Gazit Natyror”.

Neni 2
Qéllimi

(1) Rregullorja ¢ pérdorimit t& terminalit t& Gazit Natyror t& Léngshém (kétej e tutje:
Regullorja ¢ GNL-s&), pércakton njé térési rregullash q& vendosin funksionimin e
terminalit t& gazit natyror t& 1&ngshém (kétej e tutje: Terminali i GNL-s&), dhe né ményré
t& veganté pércakton se si do t& kryhen aktivitetet dhe se si do t8 bashk&punojné operatorét e
sistemit t& GNL-s&, duke patur parasysh rregullat e pérgjithshme tekniko - ekonomike lidhur
me:

1. Karakteristikat dhe kushtet teknike;
2. Ndértimin, mirémbajtjen dhe funksionimin e terminalit t& GNL-s&,
3. Marrédhéniet kontraktuale dhe kushtet e pérgjithshme t& pérdorimit t& terminalit t&
GNL-sé&;
. Rezervimin dhe pérdorimin e Kapacitetit t& Terminalit t& GNL-s&;
5. Rregullat e matjes dhe rregullat e shpérndarjes;
6. Publikimin dhe shkémbimin e t8 dhénave t& Terminalit t& GNL-sé.

(2) Rregullorja ¢ GNL-s& do t& zbatohet nga Operatori i Sistemit t& GNL-s& (kétej e tutje:
Operatori), Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s&, si dhe subjekte t& tjers, pjesémarrés né
tregun e gazit natyror, & synojné t& b&hen pérdorues t& Terminalit, sipas licencés
pérkatése, t& léshuar nga ERE, n& pérputhje me pércaktimet ¢ nenit 22 t& Ligjit nr.
102/2015, “Pér Sektorin e Gazit Natyror”, t& ndryshuar

(3) Rregulloja ¢ GNL-s& bazohet né& parimet e pérgjithshme t& transparencés,
mosdiskriminimit, sigurisé, besueshmérisg, efikasitetit teknik dhe ekonomik t& funksionimit
t& Terminalit t& GNL-s& né zbatim t& legjislacionit q& rregullon tregun e gazit natyror, né
pérputhje me detyrimet g8 rrjedhin nga Traktati i Komunitetit t& Energjisé.

(4) Pjesé integrale ¢ Rregullores s& GNL-s& jané Shtojca I “Termat dhe Kushtet ¢ Pérgjithshme
& Pérdorimit t&8 Terminalit t& Gazit Natyror t& Léngshém” dhe Shtojca II “Politika ¢ Alokimit t&
Gazit Natyror”.
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Neni 3
Pérkufizime

ermat e pérdorur né€ Rre oren e -s& kané kuptimet e pércaktuara né:
1T pérd. Rregull GNL-sé kang kupti péreak
(i) Ligjin nr. 102/2015 “Pér Sektorin e Gazit Natyror” t& ndryshuar;

(ii) Kodin e Rrjetit t& Transmetimit t& Gazit Natyror” miratuar me vendim t& bordit t&
ERE-s Nr. 68, daté 22.04.2020;

(iii) Rregulloren pér Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat ¢ ERE-s, miratuar me
vendimin e bordit t& ERE-s nr. 96, daté 17.06.2016.

(2) Pérveg termave t& pérmendur né paragrafin 1, termat individuale né Rregulloren ¢ GNL-
s& kané kéto kuptime:

Transportuesi GNL — njé anije transportuese GNL e caktuar nga Pérdoruesi i Terminalit
pér t& shkarkuar GNL-n& né Terminal, né lidhje me t& cilén Operatori ka t& drejté t& kryejé
inspektim, mbikéqyrje dhe aprovim né& pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-sé dhe ligjet ng
fuqi.

Furnizuesi GNL — personi juridik q& furnizon Pérdoruesit ¢ Terminalit me GNL, i cili
mund t& jeté gjithashtu edhe Pérdorues 1 Terminalit.

Pérdoruesi i Terminalit — Pérdorues i sistemit ose personi i autorizuar q& ¢ pérfagéson
personin juridik bazuar né njé transaksion juridik, prokuré ose ligj, dhe g& ka lidhur njé
Marréveshje Pérdorimi Terminali dhe Marréveshje t& Pérdorimit t& Pérbashkét t& Terminalit
me Operatorin.

Operatori — Operatori i sistemit t& GNL-s&, i cili &shté person juridik i licencuar nga ERE
dhe i cili &shté investitori dhe pronar i Terminalit.

Operatori i Njésive Lundruese té Rigazifikimit — personi juridik i cili, sipas Marréveshjes
s& Funksionimit dhe Mirémbajtjes, t& lidhur me Operatorin, kryen veprimtaring e
funksionimit dhe mbikéqyrjen e punds dhe &shté pérgjegjés pér mirémbajtjen e Njésive
Lundruese t& Ruajtjes dhe Rigazifikimit.

Njésia Lundruese e Rigazifikimit — njésia lundruese e ruajtjes dhe rigazifikimit me
mundésing e rimbushjes s& GNL-sé&.

Nominim nénkupton njoftimin paraprak nga njé Tregtar/Furnizues pér Transportuesin (qé
né rastin ¢ Nominimit t& njéanshém mund t& béhet nga njé Tregtar/Furnizues Aktiv tek OST
Aktive né emér t& Palés pérkatése t& Tregtaréve/Furnizuesve) 8 sasive t& tyre t& Nominuara.
Nominimi Ditor — dorézimi nga Pérdoruesi i Terminalit te Operatori i njé sasie t& caktuar t&
Gazit Natyror pér shpérndarje né Pikén e Dorézimit pér Ditén pasuese t& Gazit.

Rinominimi nénkupton njé Nominim t& dorézuar nga njé Tregtar/Furnizues pér njé Dité t&
caktuar Gazi pas afatit pér konfirmimin ¢ Nominimit fillestar pér até Dité Gazi.

Ankorimi — koha e lejuar gjaté s& cilés Transportuesi i GNL-s& &shté né molin e
Ruajtjes dhe Rigazifikimit t& GNL-s& n& pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-sé&.

GNL-ja e Huazueshme — pérfshin GNL-n& e konsumuar pér nevoja teknologjike, ¢ cila
caktohet pér huazim nga njé Huadhénés te njé Huamarrés i GNL-s& né pérputhje me njé
Program t& miratuar t& Shérbimit t& Pérdoruesit t& Terminalit t& GNL-s&.

Humbja teknike— do t& thot& niveli i lejuar i humbjeve t& GNL-s& n& Terminal & mund t&
arrijé né maksimumin % t& sasisé totale t& marré t& GNL-s& né Terminal né pérputhje me
Shtojcén II t& ké&saj Rregullore.
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Humbje jo teknike—humbje ¢ GNL-s& né Terminal q& mund t& tejkalojé -% t& sasisé totale
t& GNL-s& t8 marré né Terminal, né pérputhje me Shtojcén II t& Rregullores.

Humbja totale e gazit — sasia ¢ GNL-s&, e shprehur né kwh, q& pérfshin humbjen teknike t&
gazit dhe humbjen joteknike t& gazit t& llogaritur né pérputhje me Shtojcén II t& Rregullores
s& GNL-sé.

Gabimi né Matje — pasiguria maksimale ¢ lejueshme né pikat matése t& sasisé s& GNL-s&
dhe GNL-s¢ sé rigazifikuar, t& treguar né kwh, e cila mund t& arrijé maksimumin 1% t& sasisé
s€ matur.

Ruajtja Fizike — Ruajtja ¢ GNL-s& né Terminal, & starton & nga momenti i shkarkimit t&
ploté t& ngarkesés né pronési t& njé Pérdoruesi specifik t& Terminalit t& GNL-s& né Terminal,
pérfshiré dhe humbjen e gazit natyror, deri n& heqgjen e ploté t8 ngarkesés nga Terminali i GNL-
s&, né pérputhje me ké&té Rregullore.

Rezervimi i Kapacitetit Vjetor — rezervimi i kapacitetit t& gazit natyror pér vitet e
ardhshme i kryer né pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-s&.

Sistemi i té dhénave i Operatorit — njé sistem informacioni népé&rmjet t& cilit Operatori dhe
Pérdoruesit ¢ Terminalit mund t& shkémbejné informacion duke iu referuar programit t&
shérbimit, nominimit, udh&zimeve operacionale pér shérbimet ¢ ofruara, pjesés s& mbetur s&
GNL-s§, sasisé s&¢ huazuar dhe t& kthyeshme t& GNL-s&, cilésisé s& gazit si dhe informacione
18 tjera t& réndésishme.

Raporti i cilésisé dhe sasisé pér GNL-né e shkarkuar né Terminal — njé dokument &
konfirmon shumén ¢ GNL-s s& shkarkuar nga njé Transportues i GNL-s& né Terminal, né
pérputhje me procedurén dhe kushtet e pércaktuara né Rregulloren e GNL-s&.

Certifikatat e cilésisé dhe sasisé — certifikatat ¢ cilésisé dhe sasisé sé& ngarkesave t& 1&shuara
né portin ¢ ngarkimit pér llogari t& Transportuesit t& GNL-s&.

Detyrimet Portuale — detyrimet portuale, tarifat, kostot portuale, térheqjet dhe t& gjitha kostot e
tjera né lidhje me transportuesin ¢ GNL-s& ose ngarkesén e tij q& do t& ankorohet né Terminalin e
GNL-sé.

Urdhri i Shkarkimit t& GNL-s& — kérkesé nga Pérdoruesi i Terminalit tek Operatori pér
njé sasi specifike t& ngarkesés q& do t& shkarkohet n& Terminal.

Ruajtja e sasisé s&¢ GNL-sé né rezervuaré pas shkarkimit — sasia minimale ¢ GNL-s& ng
rezervuaré, ¢ shprehur né m’, e cila do & jeté vazhdimisht e disponueshme né rezervuarét e
ngarkesave t& njésisé lundruese t& ruajtjes dhe rigazifikimit t& kontrolluar nga Operatori.
Kapacitet — &shté sasia maksimale e rrjedhés s& gazit, ¢ shprehur né metér kub pér njési
normale ose né njési energjie pér ¢do njési kohe, q& i &shté dhéné ¢do pérdoruesi t& rrjetit,
sipas kontratés s& transportit t& lidhur me Operatorin e Sistemit t8 Transmetmit (OST) apo
kontratat ¢ tjera t& lidhura me Operatorin e Sistemit t& Depozitimit t& GNL-s&.

Kapaciteti i Rigazifikimit t¢ GNL-s€ — sasia ¢ GNL-s&, ¢ shprehur né kwh, q8 Pérdoruesi i
Terminalit t& GNL-sé& ka t& drejté t& rigazifikojé duke p&rdorur shérbimin e rigazifikimit t&
GNIL-s¢& gjaté njé periudhe specifike né pérputhje me programin e shérbimit.

Kapacitet i kontraktuar -&shté kapaciteti i depozités ose kapaciteti q¢ OST-ja apo
operatori i sistemit t& GNL-s& ka pércaktuar pér ¢do pérdorues t& rrjetit, népérmjet kontratés
s& transportit t& lidhur me OST-né apo ¢do lloj kontrate tjetér t& lidhur respektivisht me
Operatorin e Sistemit t& GNL-s&.

Kapacitet i impiantit t€ GNL — &shté kapaciteti i terminalit t& GNL-s&, né t& cilin b&het
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léngézimi i gazit natyror, importimi, shkarkimi, shérbime ndihmése, depozitimi i
pérkohshém dhe rigazifikimi i GNL-s&.

Kapaciteti Minimal i Pranueshém i Rigazifikimit t€¢ GNL-s& — sasia mé ¢ ulét e
kapacitetit t& rigazifikimit t& GNL-s& pér t& cilin aplikanti pranon & t& shpémdahet né rast
se kérkesa e rigazifikimit t& GNL-sé tejkalon kapacitetin e liré, kur shérbimi po
kontraktohet.

Kapaciteti Minimal i Sistemit t€¢ Transmetimit t¢ Kontraktuar — sasia mé e ulét e
kapacitetit t& sistemit t& transmetimit, ¢ shprehur né kwh, t& cilén Pérdoruesi i Terminalit do
ta kontraktojé me operatorin e sistemit t& transmisionit pér vitin e ardhshém t& gazit né rast
t& kontraktimit t& Shé&rbimeve t& Rigazifikimit t& GNL-s& n& procedurén vjetore t&
kontraktimit t& Shérbimeve t& Rigazifikimit s& GNL-s&, dhe ¢ cila &shté llogaritur duke
pjesétuar kapacitetin ¢ Rigazifikimit t& GNL-s& (alokuar njé Pérdoruesi specifik t&
Terminalit pér vitin e ardhshém t& gazit) me numrin e ditéve né vitin ¢ gazit.

Kapacitetet e Papérdorura — Kapaciteti i Rigazifikimit t&8 GNL-sé&, t& cilin Pérdoruesi i
Terminalit nuk ka ndérmend ta pérdoré dhe/ose nuk e pérdor brénda afateve t8 pércaktuara
né Programin e Shérbimit.

Kapaciteti i disponueshém — kapaciteti i rigazifikimit t& GNL-s& q& nuk &shté alokuar.
Kapaciteti Teknologjik i Terminalit t& GNL-s& — kapaciteti maksimal i rigazifikimit t& GNL-
s& q& Operatori mund t& kontraktojé me Pérdoruesit ¢ Terminalit t& GNL-s&, bazuar ng
shérbimet e rigazifikimit t& GNL-s& né& lidhje me karakteristikat teknike t& Terminalit,
mundésité teknike t& sistemit t& transmetimit dhe faktoré t& tjeré.

Kushtet kufizuese Metorologjike — kushte t& cilat, sipas studimit detar ose sipas njé urdhri
t& personit pérgjegjés né port ose me urdhér t& autoritetit portual, vonojné ose parandalojné
Transportuesin ¢ GNL-sé t&8 ankorojé né vendndodhjen e Terminalit, ose né bazé t& t& cilave
zotéruesi i Transportuesit t& GNL-s& vlerSson se nuk &shté e sigurté t& ankorojé
Transportuesin ¢ GNL-s& né vendndodhjen ¢ Terminalit.

Programi i Shérbimit Vjetor i Miratuar — Programi i detyrueshém vjetor i Shérbimit né t&
cilin tregohet pér secilin Pérdorues t& Terminalit, projeksioni i rigazifikimit dhe dérgimi i
kapaciteteve nga Terminali, si dhe koha ¢ ankorimit t& Transportuesve t& GNIL-sé me sasité e
treguara t& ngarkesave né njé vit gazi pér ¢do Pérdorues t& Terminalit.

Programi i Shérbimit Mujor i Miratuar— Programi i shérbimit i detyrueshém mujor né t&
cilin tregohet pér secilin Pérdorues Terminali, projeksioni i rigazifikimit dhe dé&rgimi i
kapaciteteve nga Terminali, si dhe koha ¢ ankorimit t& Transportuesve t& GNL-s& me sasité
e treguara t& ngarkesave, me datat né muajin tjetér t& gazit pér ¢do Pérdorues Terminali.
Programi i Shérbimit — Programi i shérbimit vjetor dhe/ose mujor t& rigazifikimit t& GNL-
s& t& Pérdoruesit t& Terminalit t& GNL-s& mbi bazén e t& cilit Operatori ofron shérbime gjaté
njé periudhe specifike né pérputhje me kushtet ¢ shérbimit sipas dispozitave t8 Rregullores
$8 GNL-s¢ dhe kushteve teknike t8 Terminalit t& GNL-sé&.

Programi i Pérbashkét i shérbimit té Terminalit — njé program i konsoliduar i sh&rbimit
t& Terminalit i pérgatitur nga Operatori i Terminalit.

Mirémbajtja e Terminalit — punime t& rregullta dhe t& jashtézakonshme, pérfshiré punimet
né lidhje me skelén lundruese té thaté, t& nevojshme pér funksionimin e sigurt dhe t&
besueshém t& Terminalit gjaté s& cilit shérbimet e Operatorit pezullohen, ose
disponueshméria e tyre shté e kufizuar.

Termat dhe Kushtet e Pérgjithshme — Termat dhe Kushtet ¢ Pérgjithshme t&
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zbatueshme pér sigurimin e Shérbimeve té Rigazifikimit t& GNL-s&, si dhe ¢do shérbim
sekondar t& Operatorit, shpjeguar tek Shtojca I ¢ Rregullores s& GNL-s&.

Gazi i avulluar nga vlimi — gaz i krijuar nga rigazifikimi i GNL-s& né& rezervuarét e
ngarkesave t& njésisé lundruese t& ruajtjes dhe rigazifikimit.

Dité Gazi — njé periudhé kohe prej 24 orésh duke filluar ¢do dit& n& 06:00 t& méngjesit
t& dités D dhe duke pérfunduar né 06:00 t& méngjesit t& D + 1 dité.

Aplikanti — furnizuesi i gazit ose Pérdoruesi ekzistues i Terminalit q& ka paraqitur njé
kérkesé pér alokimin e kapacitetit t& rigazifikimit t& GNL-s&.

Pérfaqésues ligjor — njé person juridik i regjistruar pér shérbimet e agjencisé detare q&
kryen shérbimet prané agjencisé detare né emér dhe pér pérfitimin e klientit n& lidhje me
mbérritjen dhe géndrimin e Transportuesve t& GNL-s& né port, duke pérfshiré administrimin
e aktiviteteve t& kérkuar t& Transportuesit t& GNL-sé dhe t& ngarkesave té tij.

Miratimi pér ankorimin — njé njoftim q& l&shohet nga personi pérgjegjés i Transportuesit
t& GNL-s& pér Transportuesit ¢ GNL-s& pér fillimin e shkarkimit t& ngarkesave.
Konfirmimi i Ringarkimit — nj& vértetim i 1&shuar nga Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s&
qé vérteton kérkesén e tij pér rimbushjen e sasive t8 caktuara t& GNL-sé nga Njésia
Lundruese e Ruajtjes dhe Rigazifikimit tek Transportuesi i GNL-s&.

Sasia e kthyeshme e GNL-sé — Sasia ¢ GNL-s8 & do t& kthehet nga Huamarrési te
Huadhénési i GNL-sé, e cila korrespondon me shumén e huazuar t& GNL-s&.

Sasia e huazuar e GNL-s& — sasia e GNL-s& q& do t& merret nga Huamarrési, duke pérfshirg
humbjen e gazit pér sasing e gazit t& huazuar nga Huadhénési.

Rregulli i zbatuar né pikat e interkonjeksionit — rregulli i zbatuar né daljen nga
Terminali i GNL-s& g& &shté gjithashtu pika e hyrjes né sistemin e transmetimit, pra né pikén e
shpémdarjes né rast t& njé ndryshimi né sasing e nominimeve ditore né procesin e pérputhjes.
Oraret e ankorimit né terminal — koha ¢ parashikuar e mbérritjes s& Transportuesit t& GNL-
$& né Terminal.

Shkarkimi i GNL-s€ — shkarkimi i ngarkesés s& Transportuesit t& GNL-s& né Terminal.
Huamarrési i GNL-s& — njé Pérdorues i Terminalit t& GNL-s& q& merr hua sasing ¢ GNL-s&
nga njé Pérdorues tjetér i Terminalit i GNL-sé&.

Huadhénési i GNL-s& — njé Pérdorues i Terminalit t& GNL-s& (q& &shté pronari i GNL-s&)
qé 1 jep hua nj& Pérdoruesi tjetér t& Terminalit t& GNL-s& (q& &shté njé¢ Huamarrés i GNL-
88).

Lista e verifikimit té Sigurisé sé Anijes/Bregut — njé dokument & regjistron procedurén e
kontrollit t& t& gjitha parakushteve t& pércaktuara pér fillimin e shkarkimit t& GNL-sg, i cili
nénshkruhet nga pérfagésuesi i Transportuesit t& GNL-s& dhe Terminalit t& GNL-s& pasi t&
keté pérfunduar procedura.

Vlerésimi i sasisé sé Rigazifikimit s¢ GNL-sé& — sasia ¢ GNL-s& q& mund t8 rigazifikohet
né Terminal gjaté njé dite gazi, m&é ¢ madhe se norma minimale ¢ lejuar e rigazifikimit t&
GNL-s& dhe mé& e vogél se shkalla maksimale ¢ lejuar e rigazifikimit t& GNL-s& n& pérputhje
me kushtet teknike t8 Terminalit t&§ GNL-sé.

Cilésia standarde e GNL-sé& — specifikimi i cilésisé s8 sasisé s& GNL-s& q& shkarkohet ng
Terminal dhe/ose ruhet né rezervuarét ¢ Terminalit t&8 GNL-s& né pérputhje me Rregulloren
e GNL-s&.
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Cilésia jo Standarde e GNL-s& — sasia ¢ GNL-s& & nuk korrespondon me standardet e
cilésisé sipas specifikimit t8 cil8sisé sé& gazit natyror né pérputhje me kété Rregullore.

Loti Standard i Ngarkesave — sasia ¢ GNL-sé ¢ caktuar dhe réné dakort né pérputhje me
kété Rregullore.

Tarifa —&shté ¢mimi i shérbimit t& ofruar nga palét ¢ p&rmenduara né kété rregullore, i
vendosur né bazé t& metodologjisé s& llogaritjes sé tarifave t& miratuara nga ERE.

Tregu primar &shté tregu i shitblerjes s& kapaciteteve drejtpérdrejt nga OST-ja ose Operatori
i Sistemit t& Depozitimit t& GNL-s&.

Tregu sekondar &shté tregu ku tregtohen kapacitetet, pérveg kapaciteteve t& tregtueshme né
tregun primar.

Kushtet Teknike té Terminalit t¢ GNL-s& — pérshkrimi i holl&sishém i termave dhe
kushteve t& zbatueshme pér Pérdoruesin e Terminalit dhe Transportuesit ¢ GNL-s&, t&
karakteristikave teknike t& Terminalit t& GNL-s&, miratimit t& Transportuesve t& GNL-s&,
mbérritjen, lidhjen, ankorimin/nxjerrjen nga ankorimi dhe progedurat ¢ shkarkimit si dhe
kushte t& tjera t& pérdorimit t& Terminalit, t& cilat pércaktohen nga Operatori dhe publikohen
né fagen e tij t& internetit.

Ngarkesa — sasia ¢ GNL-s& q& do t& shkarkohet nga Transportuesi i GNL-s& né Terminal.
Slot — periudha ndérmjet mbérritjeve t& dy Transportuesve t& GNL-sé&.

Shpérndarja e Gazit — shpérndarja ¢ gazit natyror né pikén e shpérndarjes.

Pika e shpérndarjes — pika né t& cilén tubacioni i lidhjes s& Terminalit t& GNL-s& &shté i
lidhur me sistemin e transmetimit.

Pika e shkarkimit — pika ku fllanxhat e daljes s& linjave t& shkarkimit t& Transportuesit
t& GNL-sé lidhen me fllanxhat hyrése t& linjave t& ngarkimit t& GNL-s& te Njésia
Lundruese e Rigazifikimit.

Rezervimi i Kapacitetit té Rigazifikimit Afatshkurtér — progedura gjaté s& cilés alokohet
Kapaciteti Afatshkurtér i Rigazifikimit t& GNL-s&, q& shérbimi i rigazifikimit t& GNL-s& t&
kontraktohet kur ka slote t& lira dhe kapacitet t& disponueshém, q& kryhet pas pérfundimit t&
rezervimit vjetor t& kapacitetit né pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-s&.

Marréveshja pér Pérdorimin e Terminalit té¢ GNL-sé- njé marréveshje e lidhur midis
Operatorit dhe njé Pérdoruesi t& Terminalit q& pércakton t& drejtat dhe detyrimet reciproke.
Marréveshja e Pérbashkét e Pérdorimit té Terminalit t& GNL-s& — njé marréveshje e
lidhur midis Operatorit dhe t& gjithé Pérdoruesve t& Terminalit q& pércakton t& drejtat dhe
detyrimet e ndérsjella né lidhje me pérdorimin e pérbashkét t& Terminalit t& GNIL-sé&.
Shérbimet e Rigazifikimit té GNL-sé — shérbimet e ofruara nga Operatori duke béré t&
mundur q& Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s& t& pérdoré Terminalin né pé&rputhje me
Rregulloren e GNL-s&.

Shérbimet Sekondare — shérbime t& tjera t& q& ofrohen nga operatori i terminalit t&
GNL-s& t& cilat nuk pérshihen né procesin e rigazifikimit sipas parashikimeve t& késaj
rregulloreje.

Ngarkesa e Konfirmuar — ngarkesé ¢ konfirmuar e cila nuk duhet t& kalojé kufirin
maksimal t& lejuar pér ngarkim t& sigurt, minus sasiné e GNL-s& né rezervuarét ¢ ngarkesave
né momentin ¢ shkarkimit plus GNL-n& e rigazifikuar gjaté shkarkimit t& GNL-s& nga
Transportuesi i GNL-s& né Njésine Lundruese t& Rigazifikimit.
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Ruajtja Virtuale — t& dhéna virtuale/kompjuterike pér ruajtjen dhe pérdorimin e pérbashkét
18 Terminalit.
Sasia pér Pérdorim té Brendshém — pérdorimi total i brendshém i GNL-s& dhe/ose gazit
natyror nga Njésia Lundruese e Rigazifikimit q& pérfshin GNL-né e pérdorur si karburant.
Kalendari i mbérritjes — njé periudhé kohore e caktuar pér njé Transportues GNL pér t&
arritur né Terminal.
Fluks té Kapaciteteve né Terminal — njé situaté n& t& cilén kérkesa pér kapacitet t&
rigazifikimit t& GNL-s& tejkalon kapacitetin teknologjik t& Terminalit ose kapacitetin &
&shté i disponueshém.
Kérkesa pér Alokimin e Kapaciteteve té Rigazifikimit té GNL-sé — njé kérkesé e
paraqitur pér alokimin e kapacitetit t& rigazifikimit t& GNL-s& né dispozicion dhe pér
kontraktimin e shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-sé&.
Pérdoruesi i Pérbashkét i Terminalit — njé Pérdorues i Terminalit t& GNL-s&, g8 ka
nénshkruar njé Marréveshje t& Pérdorimit t8 Terminalit t& Pérbashkét t8 GNL-s& me
pronarin ¢ GNL-s& s& ose Pérdoruesit e tjeré t& Terminalit t& GNL-s&.
Pérdorimi i Pérbashkét i Terminalit — pérdorimi i njékohshém i shérbimeve t&
rigazifikimit t& GNL-s& nga disa Pérdorues t& Terminalit t& GNL-s& né pérputhje me
Rregulloren e GNL-sé&.

KREU I

KARAKTERISTIKAT DHE KUSHTET TEKNIKE Ti TERMINALIT Ti GNL-SK

Neni 4
Kushtet Teknike té Terminalit t&¢ GNL-sé&

(1) Terminali i GNL-s& do t& pérfshijé:

1. Rezervuarét e ruajtjes t& GNL-s8, njésité e gazifikimit, linjat pér ngarkim/shkarkim
dhe pajisje t& tjera né Njésiné Lundruese t& Ruajtjes dhe Rigazifikimit;

2. Njé mol t& pérbéré nga anije dhe mjete ankorimi, pompé ngarkimi/shkarkimi me
presion t& larté dhe njé platformé gazi me presion té larté;

3. Tubacionet lidhése t& gazit dhe infrastruktura t& tjetra t8 gazit né Terminalin e
GNL-sg, duke pérfshiré njé stacion mirémbajtjeje t& tubacioneve; dhe,

4. Pajisjet e tjera, pjesét, instrumentet, shtesat, infrastrukturén dhe pajisjet e pérdorura pér
funksionimin, menaxhimin dhe mirémbajtjen ¢ Terminalit t& GNL-sé&.

(2) Operatori &shté pérgjegjés pér projektimin, ndértimin, funksionimin e rregullt,
menaxhimin, zhvillimin dhe mirémbajtjen ¢ Terminalit né pérputhje me legjislacionin ne
fuqi.

(3) Operatori do t& kryejé aktivitetet e pérmendura né paragrafin (2) t& kétij neni né
ményré qé t& sigurojé funksionimin e rregullt t& Terminalit t& GNL-s& né nivelin mé t&
larté t& mundshém t& sigurisé, besueshmérisé, disponueshmérisé dhe efikasitetit pér
Pérdoruesit e Terminalit t8 GNL-s&.

(4) Operatori do t& pérgatisé dhe publikojé n& faqen e tij t& internetit kushtet teknike t&
Terminalit.
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(5) Pérdoruesit e Terminalit t& GNL-s& do t& veprojné né& pérputhje me kushtet teknike t&
Terminalit t& referuar né paragrafin (4) t& kétij neni.
(6) Nése kushtet teknike t& Terminalit t8 GNL-s& t8 pé&rmendur né pikén 4 t& ké&tij neni
ndryshohen ndjeshém gjaté Marréveshjes sé Pérdorimit t& Terminalit, né ményré qé ato t&
ndikojné né siguriné dhe pozicionin tregtar t& Pérdoruesit t& Terminalit, Pérdoruesi i
Terminalit ka t& drejté t& anulojé shérbimin e réné dakord né pérputhje me Shtojcén I t&
késaj Rregullore.

KREU III

ZHVILLIMI DHE NDERTIMI I TERMINALIT TE GNL-SE

Neni 5
Plani i Zhvillimit dhe Ndértimit té Terminalit t&¢ GNL-sé

(1) Operatori do t& pérfundojé t& gjitha aktivitetet e kérkuara pér zhvillimin e Terminalit t&
GNL-s& jo mé voné se fillimi i vitit t& gazit, sipas k&saj Rregullore.

(2) Afatet ¢ ndértimit mund t& ndryshohen né rast t& forcés madhore ose né rast t&
rrethanave té tjera jashté kontrollit ose pérgjegjésisé s& Operatorit, t& cilat pérfshijné
pamundésing pér t’u lidhur me sistemin e transmetimit.

(3) Operatori &shté pérgjegjés pér zhvillimin e Terminalit t& GNL-s&.

(4) Ndértimi i Terminalit t8 GNL-s& kryhet sipas planit t& zhvillimit t& tij, i cili miratohet
nga Operatori né pérputhje me legjislacionin e gazit natyror q& rregullon tregun e gazit.

Neni 6
Menaxhimi dhe Mbikéqyrja e Terminalit té¢ GNL-sé
(1) Operatori do t&:

1. Informoj s& paku ¢do tre muaj nga nénshkrimi i Marréveshjes sé Pérdorimit t& Terminalit,
Pérdoruesit ¢ Terminalit, mbi dinamikén e ndértimit dhe fillimin e pritshém t& vénies né
puné t& Terminalit;

2. Informoj Pérdoruesit ¢ Terminalit pesé muaj para datés s& parashikuar t& vénies né puné
t& Terminalit, pér datén e pritshme t& fillimit t& punimeve;

3. Pérditésoj dhe siguroj rregullisht informacione pér Pérdoruesit ¢ Terminalit, né
ményré & ata t& kené informacion né kohé& pér datén e pritshme t& fillimit t& ofrimit
t& shérbimeve té& rigazifikimit t& GNL-s§, sikurse t& réna dakord.

(2) Operatori do t& sigurojé funksionimin, menaxhimin, mirémbajtjen dhe mbikéqyrjen e
rregullt t& funksionimit t§ Terminalit, duke marré parasysh t& drejtat dhe detyrimet e
Pérdoruesve t& Terminalit, operatorit t& sistemit t& transmetimit, operatorit t& Njésisé
Lundruese t& Rigazifikimit, portit dhe t& autoritetit portual.

Neni 7

Lidhja me Sistemin e Transmetimit té Gazit

(1) Terminali t& GNL-s& do t& lidhet me sistemin e transmetimit t& gazit t& Republikés s&
Shqipérisé.
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(2) Lidhja e Terminalit t& GNL-s& me sistemin e transmetimit do t& sigurojé parakushtet pér
furnizim t& sigurt dhe t& besueshém t8 gazit nga Terminali né sistemin ¢ transmetimit dhe do
& kryehet né pérputhje me ligjislacionin qé& rregullon aktivitetin e tregut te gazit natyror.

(3) Operatori dhe operatori i sistemit t& transmetimit, né pérputhje me Kodin e Rrjetit t&
Sistemit t& Transmetimit, do t& pérfundojné njé marréveshje qé rregullon t& drejtat dhe
detyrimet ¢ ndérsjella né lidhje me sistemet e lidhura t& gazit, pérfshiré koordinimin kur
caktohet kapaciteti i terminalit dhe kapaciteti i sistemit t& transmetimit né dalje nga
Terminali i GNL-s& q& &shté edhe hyrja né sistemin e transmetimit.

(4) Operatori siguron shkémbimin né kohé t& t& dhénave dhe informacionit me operatorin
e sistemit t& transmetimit, né pérputhje me rregullat pér shkémbimin e t& dhénave t&
pérshkruara nga rregullat e rrjetit t& sistemit t& transmetimit t& miratuara né pérputhje me
legjislacionin g& rregullon tregun e gazit natyror.

(5) Pérdoruesit e Terminalit q& kontraktojngé Shérbimet ¢ Rigazifikimit t& GNL-s& gjaté
rezervimit vjetor t& kapacitetit, (pérvegse né rastet kur pércaktohet ndryshe né ligjet &
rregullojné energjing, rregullimin e aktivitetit t& energjisé dhe tregun e gazit,), sigurojné
kapacitetin e sistemit t& transmetimit né dalje nga Terminali i cili &shté edhe hyrja né
sistemin e transmetimit dhe lidhin njé marréveshje me operatorin ¢ sistemit t& transmetimit
pér keté qéllim.

(6) Pérdoruesit ¢ Terminalit do t& kontraktojné kapacitetin minimal t& sistemit t&
transmetimit t& kontraktuar né pérputhje me paragrafin (5) t& kétij neni,.

(7) Gjaté pérgatitjes s& programit t& shérbimit vjetor, Operatori do t& kérkojé nga operatori
i sistemit t& transmetimit informacionin mbi kapacitetet ¢ rezervuara té sistemit t&
transmetimit né dalje nga Terminali i GNL-s& né pérputhje me paragrafin 6 t& kétij neni.

(8) Pérdoruesi i Terminalit & Kontrakton Kapacitete Afatshkurtra Rigazifikuese t& GNL-
s& do t’i dorézojé Operatorit evidencat ¢ méposhtme:

1. Kérkesén e paraqitur nga Pérdoruesi i Terminalit pér kapacitetin pérkatés t& sistemit
t& transmetimit t& kontraktuar né dalje nga Terminali, q& &shté gjithashtu hyrja né
sistemin e transmetimit;

2. Kérkesén e paraqgitur nga Pérdoruesi i sistemit t& transmetimit q& merr pérsipér
gazin nga Pérdoruesi i Terminalit, pér alokimin e kapaciteteve afatshkurtra
rigazifikuese t& GNL-s& pér kapacitetin pérkatés t& sistemit t& transmetimit t&
kontraktuar n& dalje nga Terminali, q& &sht& edhe hyrja né sistemin e transmetimit.

KREU IV
SHERBIMET E RIGAZIFIKIMIT T GNL-SE NGA OPERATORI

Neni 8
Sigurimi i Shérbimeve
(1) Operatori do t& sigurojé shérbimin e rigazifikimit t& GNL-s& dhe shérbimet
sekondare.
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(2) Sigurimi i shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-s& mund t& jeté i kufizuar né ményré t&
veganté né rastet ¢ pérshkruara nga kjo Rregullore, duke pérfshiré, por pa u kufizuar, ng
mirémbajtjen ¢ Terminalit, kushtet e pafavorshme t& motit, dhe arsye t& tjera t&
pércaktuara né ké&té Rregullore.

(3) N& ményré q& Operatori t& sigurojé ofrimin e njékohshém dhe t& barabarts t8
Shérbimeve t& Rigazifikimit t& GNL-s& pér t& gjithé Pérdoruesit ¢ Terminalit, Operatori
dhe Pérdoruesit ¢ Terminalit do t& nénshkruajné njé Marréveshje t& Pérbashkét té
Pérdorimit t& Terminalit.

(4) Njé Pérdorues iri i Terminalit q& kontrakton Shérbime t& Rigazifikimit t& GNL-s& pas
pérfundimit t& procedurave t& tenderimit, do t& nénshkruajé njé Marréveshje t& Pérbashkét
t& Pérdorimit t& Terminalit.

Neni 9
Shérbimet e Rigazifikimit té¢ GNL-sé

(1) Shérbimet e Rigazifikimit t& GNL-s& pérfaqésojné njé térési t& shérbimeve t&
méposhtme t& lidhura dhe t8 varura reciprokisht si t& specifikuara mé posht&:

Pranimi dhe ankorimi i Transportuesit t& GNL-s& né Terminalin ¢ GNL-s&;
Shkarkimi i GNL-sé&;

Ruajtja fizike dhe virtuale e GNL-s&;

Rigazifikimi i GNL-s&; dhe,

5. Shpérndarjen e gazit né pikén e shpérndarjes.

S N .

(2) Operatori do t& refuzojé shérbimet e rigazifikimit t& GNL-s& nése Pérdoruesi i
Terminalit nuk arrin t& sigurojé:

1. nj& Transportues t& GNL-s§, i cili &hté n& pérputhje me kushtet teknike t&
Terminalit t& GNL-sé&;

2. marrjen me sukses t& t& gjitha miratimeve me t& gjitha kontrollet e pérshkruara né
kété Rregullore dhe kushtet teknike t& Terminalit;

3. shpérndarjen e ngarkesés brenda koh&s s& ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s& t&

specifikuar né programin e shérbimit i miratuar;

specifikimin e cilésisé s& gazit natyror t& lejuar né pérputhje me kété Rregullore;

shkarkimin e ngarkesave n& pérputhje me kété Rregullore;

6. nominimin ¢ kapacitetit t& rigazifikimit t8 GNL-s& dhe/ose kapacitetit t& sistemit t&

s

transmetimit; dhe,
7. pér arsye t& tjera t& pérshkruara né kété Rregullore, Marréveshjen ¢ Pérdorimit t&
Terminalit dhe Marréveshjen e Pérdorimit t& Pérbashkét t& Terminalit t&8 GNL-sé&.
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KREU V
KONTRAKTIMI I SHERBIMEVE TE RIGAZIFIKIMIT Ti GNL-SE DHE
ALOKIMI I KAPACITETEVE PER RIGA ZIFIKIMIN E GNL-SE

Neni 10
Kontraktimi i shérbimeve té rigazifikimit t¢ GNL-sé

(1) Operatori do t& kryejé kontraktimin e shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-s&, (n&
kwh), pas pérfundimit t& njé procedure t& hapur e cila duhet t& jeté jo-diskriminuese dhe
transparente sipas dispozitave t& ligjit 102/2015 “Pér Sektorin e Gazit Natyror”, t&
ndryshuar dhe kushteve t& pérgjithshme t& furnizimit me gaz natyror, t& miratuara nga
ERE.

(2) Kérkesa pér rezervimin vjetor t& kapacitetit publikohet né fagen e internetit té
Operatorit jo m& voné se data 15 maj e ¢do viti gazi, né rast se ka kapacite t&
disponueshme; Nése gjaté rezervimit vjetor t8 kapacitetit nuk merret asnjé kérkesé ose i
gjithé kapaciteti né dispozicion &shté alokuar, pavarésisht nga ky afat, operatori publikon
njé& kérkesé e cila do jeté pér njé Rezervim Afatshkurtér t8 kapacitetit t& rigazifikimit t&
GNL-sé.

(3) Kérkesa duhet t& keté t& specifikuar kapacitetin ¢ disponueshém pér ¢do vit gazi dhe
afatin e fundit pér paraqitjen e kérkesés, ku afati nuk duhet t& jeté mé i shkurtér se 15 dité
dhe nuk duhet t& kalojé 30 dité. Kérkesa duhet t& pérmba;jé t& paktén sa mé poshté vijon:

1. Emrin dhe adresén e furnizuesit t& gazit ose tregtarit t& gazit;

2. Informacion mbi kontaktin e furnizuesit t& gazit ose tregtarit t& gazit;

3. Informacion mbi kontaktet pér shkémbimin e informacionit, njoftimet dhe
komunikimet e ndérsjellta;

4. Rezervimet, né vitet e gazit, pér rezervimin vjetor t& kapaciteteve té rigazifikimit
t& GNL-sé;

5. Sasing e kapaciteteve t& kérkuara t& rigazifikimit t& GNL-s& pér njé vit gazi, I
rezervuar si kapaciteti afatshkurtér i rigazifikimit t& GNL-s&, (n& kwh/d); dhe,

6. Kapacitetin minimal t& pranueshém té rigazifikimit t& GNL-s& s& kérkuar pér ¢do
vit gazi, (né kwh/d).

(4) Furnizuesi i gazit q¢ do t& pérdoré Terminalin ¢ GNL-s&, duhet t& paraqesé t&
plotésuar brenda afatit formularin e kérkes&s, i cili publikohet né fagen e internetit t&
operatorit si dhe duhet t& paraqesé Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit t& GNL-s& dhe
Marréveshjen ¢ Pérdorimit t& Terminalit t& Pérbashkét t& GNL-s& me Operatorin dhe t&
gjithé Pérdoruesit ¢ Pérbashkét t& Terminalit t& GNL-s&.

(5) Aplikanti i cili nuk &shté njé Pérdorues ekzistues i Terminalit t& GNL-sé& duhet t’i
paraqesé Operatorit dokumentat ¢ méposhtme:
1. Njé kopje t& vértetuar t& certifikatés s& regjistrimit t& personit juridik dhe ose
dokumentave t& tjera themeluese.
Njé licencé t& furnizimit me gaz natyror dhe/ose tregtisé te miratuar nga ERE dhe
3. Dokumenta té& tjera me kérkesé t& Operatorit si t& parashikuara né kété Rregullore.
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(6) Duke paraqitur njé kérkesé pér alokimin e kapaciteteve té rigazifikimit t& GNL-sé&,
aplikanti pranon dhe bie dakord me ké&t& Rregullore dhe detyrimin pér t& nénshkruar njé
Marréveshje Pérdorimi t& Terminalit t& GNL-s& dhe njé Marréveshje t& Pérdorimit t&
Pérbashkét t& Terminalit t& GNL-s&, n& pérputhje me kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-s&
t& alokuara nga Operatori né pérputhje me procedurat e pércaktuara né kété Rregullore.

(7) Operatori vleréson vlefshméring ¢ kérkesave jo mé voné se pesé dité pas skadimit t&
afatit pér paraqitjen e njé kérkese pér caktimin ¢ kapaciteteve t& rigazifikimit t& GNL-s&,
dhe informon aplikantin pér kété.

(8) Operatori do t& ftojé aplikantin t& korrigjojé manggsité dhe t& dorézojé kérkesén e
korrigjuar, pér njé afat jo mé shumé se pesé dité, nése rezulton se ka mungesé ose mangési
né dokumentacionin e kérkuar.

(9) Operatori ka t& drejté t& refuzojé kérkesén pér alokimin e kapaciteteve té&
rigazifikimit t& GNL-s& né rastet vijuese:

1. Kérkesa nuk &shté paraqitur né pérputhje me kérkesat né kété nen;

2. Aplikanti e ka paraqitur kérkesén pas pérfundimit t& afatit pér dorézim;

3. Aplikanti nuk arriti t& korrigjojé ose plotésojé kérkesén ose dokumentacionin né

pérputhje me paragrafin (8) t& kétij neni; dhe/ose,

4. Aplikanti nuk ka plotésuar dokumentacionin sipas paragrafit (5) t& kétij neni.
(10) Operatori, jo mé& voné se 15 dité pas skadimit t& afatit pér paraqitjen e kérkesés pér
alokimin e kapaciteteve t& rigazifikimit t& GNL-s&, do t& njoftoj kérkuesin, pér refuzimin e
kérkesés.

Neni 11

Rregullat e alokimit té kapaciteteve té rigazifikimit t€ GNL-sé

(1) Operatori do t& alokojé kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-s& jo mé& voné se 10 dité
pune pas skadimit t& afatit pér dorézimin e kérkesés pér alokimin e kapaciteteve t&
rigazifikimit t& GNL-s&.

(2) Nése sasia e kapacitetit t& disponueshém &shté mé ¢ madhe ose ¢ barabarté me sasing
totale t& t& gjitha kapaciteteve t& kérkuara t& rigazifikimit t& GNL-s& n& njé vit gazi, duke
marré parasysh kushtet teknike t8 Terminalit t& GNL-s&, Operatori do t& alokojé
kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-s& n& pérputhje me kérkesat ¢ kérkuesit.

(3) Nése sasia totale e kapaciteteve t& kérkuara té8 rigazifikimit t& GNL-s& né njé vit gazi
tejkalon sasing e kapaciteteve t& disponueshme, Operatori do t& alokojé kapacitetet e
rigazifikimit t& GNL-s& n& pérputhje me:

1. Kriterin ¢ kapacitetit mé& t& larté t& rigazifikimit t& GNL-s& t& kérkuar, ku avantazhi i
jepet aplikantit q& ka kérkuar sasing mé& t& madhe t& kapacitetit t& rigazifikimit t& GNL-
s& né njé vit gazi,

2. Rregullin e kapacitetit minimal mé& t& ulét t& pranueshém t& rigazifikimit t&€ GNL-s&, ku
avantazhi do t’i jepet aplikantit q& ka kérkuar kapacitetin minimal mé t& ulét t8
pranueshém t& rigazifikimit t& GNL-s& pér até vit gazi, kur dy ose mé& shumé aplikants
kérkojné t& nj&jtén kapacitet té rigazifikimit;
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3. Rregullin ¢ kapacitetit total mé t& larté t& kérkuar t& rigazifikimit t&8 GNL-s& dhe
kapacitetin minimal mé& t& ulét t& rigazifikimit t& GNL-s&.

(4) N& rast t8 mbingarkesés s& kapacitetit t& rigazifikimit t& GNL-s&, Operatori do t&
zbatojé procedurat ¢ menaxhimit t& mbingarkesss pér géllimin e kthimit t& kapacitetit t&
papérdorur t& rigazifikimit t& GNL-s& né& treg, dhe do ta ofrojé até n& progesin e
kontraktimit t& kapacitetit t& rigazifikimit t& GNL-s&.

(5) Operatori, né pérputhje me paragrafin (4) t& kétij neni, mund t& kérkojé kapacitetin e
papérdorur t& rigazifikimit t& GNL-s& nga Pérdoruesi i Terminalit nése Pérdoruesi i
Terminalit nuk ka ndérmend t& pérdoré Terminalin n& vitin e ardhshém t& gazit né
pérputhje me planin e shérbimit vjetor t& aprovuar.

(6) Operatori do t& njoftoj, Pérdoruesin e Terminalit pér kapacitetin ¢ papérdorur t& marré
plotésisht ose pjesérisht, dhe do ta ofrojé n& procedurén e kontraktimit t& kapacitetit t&
rigazifikimit t& GNL-s&.

(7) Pérdoruesi i Terminalit, t& cilit i &shté marré kapaciteti i papérdorur, gézon t& gjitha t&
drejtat dhe detyrimet sipas Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit né lidhje me k&t
kapacitet deri n& momentin e alokimit t& kapacitetit tek njé Pérdorues tjetér Terminali,
pérveg rastit t& parashikuar n& paragrafin (8) t& kétij neni, dhe njoftohet nga Operatori.

(8) Pas marrjes s& njoftimit t& pérmendur n& paragrafin (6) t& kétij neni, Pérdoruesi i
Terminalit nuk do t& keté t& drejté t& shesé kapacitetin ¢ marré t8 rigazifikimit t& GNL-s&
né tregun sekondar.

(9) Operatori brenda pesé ditéve nga alokimi i kapaciteteve, publikon njoftimin i cili
pérmban informacion mbi aplikantin, kapacitetet e rigazifikimit t&¢ GNL-s& (n& kwh/d) ose
tregon q& kapacitetet ¢ kérkuara t& rigazifikimit t& GNL-s& nuk mund t& alokohen né
pérputhje me kété Rregullore.

Neni 12
Marréveshjet pér alokimin e kapaciteteve té rigazifikimit

(1) Operatori do t’i paraqesé aplikantit njé marréveshje pér pérdorimin ¢ terminalit dhe
njé& marréveshje t& pérbashkét t& pérdorimit t& terminalit, s& cilés i jané ndaré kapacitetet e
rigazifikimit t& GNL-s&.

(2) Nése kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-s& i jané alokuar aplikantit q& &shté edhe
Pérdoruesi i Terminalit, Operatori do t& pérgatisé njé shtojcé t8 marréveshjes ekzistuese t&
Pérdorimit t& Terminalit né lidhje me kéto kapacitet dhe do t’ia paragesé Pérdoruesit t&
Terminalit pér nénshkrim.

(3) Menjéheré pas marrjes s&€ kérkesés pér caktimin e kapaciteteve té rigazifikimit t& GNL-
s& aplikanti nénshkruan marréveshjet ¢ pérmendura né paragrafin (1), dhe shtojcén ng
paragrafin (2) t8 kétij neni, brenda shtaté ditéve dhe i dorézon tek Operatori, né t& kundért
do t& konsiderohet sikur marreveshjet nuk jang lidhur.

(4) Operatori do t& publikojé né fagen e tij t& internetit kontratén, njé formular mbi
marréveshjen ¢ pérdorimit t& terminalit, dhe formularin ¢ Marréveshjes s& Pérdorimit t&
Pérbashkét t& Terminalit.
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(5) Me nénshkrimin e t& gjitha marréveshjeve, aplikanti do t& bé&het Pérdoruesi i
Terminalit me t& drejtén e pérdorimit t& shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-sé& né pérputhje
me rregullat pér pérdorimin ¢ shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-s&, dhe programin e
shérbimit t& miratuar né shumén e kapaciteteve t& rigazifikimit t& GNL-sé& t& alokuara pér
té.

(6) Kapacitetet e rigazifikimit t8 GNL-s& mund t& pérdoren vetém pasi t& jeté réné dakord
pér programin e shérbimit né pérputhje me procedurat dhe kushtet ¢ pércaktuara né kété
Rregullore, dhe pasi Pérdoruesi i Terminalit t& keté marré programin e shérbimit t&
miratuar.

Neni 13
Rezervimi i Kapacitetit Afatshkurtér té Rigazifikimit

(1) Rezervimi pér Kkapacitetet afatshkurtra t& rigazifikimit t¢ GNL-s& mund t&
kontraktohet, nése pas rezervimit vjetor t& kapaciteteve ka akoma kapacitete t8
disponueshme.

(2) Operatori pérditéson dhe publikon informacionin mbi kapacitetet né dispozicion dhe
formularin ¢ kérkesés pér rezervimin e kapacitetit afatshkurtér t& rigazifikimit t& GNL-s&
duke marré parasysh programet e miratuara t& shérbimeve dhe kushtet teknike t& Terminalit
né pérputhje me kété Rregullore.

(3) Aplikanti, do t& paraqesé kérkesén pér alokimin e rezervimit t& kapacitetit afatshkurtér
t& rigazifikimit t&8 GNL-s& tek Operatori, jo m& voné se 60 dité para pérdorimit t&
planifikuar t& shérbimeve t& Rigazifikimit t& GNL-s&.

(4) Operatori ka t& drejté t& aprovojé njé kérkesé t& paraqgitur jashté afatit t& pércaktuar né
paragrafin (3) t& kétij neni kur nuk ndikon né shérbimet ¢ kontraktuara t& pérdoruesve t&
tjerd t& terminalit, funksionimin e rregullt dhe t& sigurté t& terminalit; punét e planifikuara
t& mirémbajtjes; programin ¢ shérbimeve t& miratuar dhe kushtet e tjera t& pércaktuara né
kété Rregullore.

Neni 14

Sigurimi i Shérbimeve té Rigazifikimit t&¢ GNL-s€ bazuar né Kapacitetin e Alokuar
Afatshkurtér té Rigazifikimit t¢ GNL-sé

(1) Sigurimi i shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-s& né bazé t& kapacitetit afatshkurtér t&

alokuar t& rigazifikimit t& GNL-s& rregullohet vetém kur jané pérmbushur kushtet e

méposhtme:

1. Ndryshimet jan& n& pérputhje me progedurat dhe kushtet ¢ pércaktuara né kéto
rregulla;

2. Ndryshimet jang n& pérputhje me kushtet teknike t& Terminalit;

3. Ndryshimet nuk ndikojng, ose jané aprovuar, né kohén ¢ ankorimit té transportuesve t&
GNL t& Pérdoruesve t& tjeré t& Terminalit; dhe,

4. Ndryshimet nuk ndikojné né kapacitetet ¢ rigazifikimit t& GNL-s& t& Pérdoruesve t& tjeré
t8 Terminalit.
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(2) Pérdoruesit ¢ Terminalit do t’i pérgjigjen kérkesés pér ndryshim brénda pesé ditéve
nga data né& t& cilén Operatori paraqet njé kérkesé me shkrim pér ndryshimin e programit té
shérbimit t& miratuar.

(3) Nése t& gjithé Pérdoruesit ¢ Terminalit nuk kané& paragitur njé pérgjigje me shkrim tek
Operatori, ata do t& konsiderohen & jané dakort me ndryshimin e programit t& shérbimit t&
miratuar.

(4) Pérdoruesi i Terminalit ka t& drejté t& refuzojé kérkesén pér kapacitet t& alokuar
afatshkurtér t& rigazifikimit t& GNL-s&, duke njoftuar me shkrim Operatorin brenda 15
ditéve nga njoftimi pér alokimin pér kéto arsye:

1. Nuk jané né gjendje ta p&rdorin até pér kété qéllim;
2. Kapaciteti Afatshkurtér i Rigazifikimit t& GNL-s& &shté mé pak se sa kérkohet;

3. Pérdoruesit e tjeré t& Terminalit nuk kané dhéné pélgimet e tyre pér t& ndryshuar
programet ¢ miratuara t& shérbimeve.

(5) Operatori do t& ofrojé njé& kapacitet t& till& t8 ri t& disponueshém né rezervimin vjetor t&
kapaciteteve, nése kapaciteti teknik i Terminalit zgjerohet pér shkak t& njé kapaciteti teknik
t& sistemit t& transmetimit, apo t& njé pérditésimi t& Njésisé Lundruese dhe Rigazifikimit
ose pér ndonjé arsye tjetér, por nuk do t& ndikojé né t& drejtat dhe detyrimet e pérdoruesve
ekzistues t8 terminalit.

KREU VI
TREGU PER KAPACITETET E RIGA ZIFIKIMIT TF, GNL-SE DHE
Ti KAPACITETEVE Tk GNL-SE

Neni 15

Kontraktimi dhe transferimi i kapaciteteve té kontraktuara té
rigazifikimit t€ GNL-sé
(1) Pérdoruesi i terminalit t& GNL-s& ka t& drejté t& tregtojé kapacitete t& papérdorura né
tregun sekondar duke kontraktuar transferimin e Kkapaciteteve t& kontraktuara té&
rigazifikimit t& GNL-s& ose transferimin ¢ t& drejtave pér pérdorimin e tyre, né bazé t&
Marréveshjes t& Pérdorimit t& Terminalit t& GNL-s&.

(2) Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s& do t& kets t& drejtén e tregtisé pér GNL-n& né
Rezervuarét e terminaleve t& GNL-s& me ose pa transferimin e kapaciteteve t& papérdorura.

(3) Formati i kontratés s& transferimit t& pérmendura né pikat 1 dhe 2 t& kétij neni do t&
publikohet né fagen ¢ internetit t& Operatorit.

(4) Pérdoruesi i terminali t& GNL-sé& i transferon t& drejtat dhe detyrimet pér kapacitetet e
rigazifikimit t& GNL-s&, q& rrjedhin nga Marréveshja e Pérdorimit t& Terminalit t& GNL-s&,
dhe gézon t& gjitha t& drejtat dhe detyrimet e tjera t& lidhura me Operatorin, & nuk jang
subjekt i kétij transferimi.

(5) Duke transferuar t& drejtén né kapacitetet ¢ kontraktuara t& rigazifikimit t8 GNL-s&,
pérdoruesi i terminalit t& GNL-sé i transferon blerésit t& drejtén pér t& pérdorur kapacitetet
e rigazifikimit t& GNL-s& pa ndikuar né marrédhéniet kontraktuale bazuar né Marréveshjet
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¢ lidhura t& Pérdorimit t& Terminalit t& GNL-s& me Operatorin ¢ sistemit t& transmetimit.

(6) Transferuesi do t& mbetet Palé e Marréveshjes dhe mbajtés i t& gjitha t& drejtave
pérveg t& drejtés pér t& pérdorur kapacitetet ¢ rigazifikimit t& GNL-s& q& &sht& objekt i
transferimit, si dhe detyrimet q& rrjedhin nga Marréveshja e lidhur e Pérdorimit t&
Terminalit t& GNL-sé&.

Neni 16

Tregtimi i kapaciteteve té rigazifikimit t&€ GNL-sé dhe
kapaciteteve t& GNL-sé

(1) Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-sé& pér t& tregtuar kapacitete t& rigazifikimit t& GNL-s&
ose GNL-sg, paraget pér miratim, jo mé voné se pesé dité para transferimit, nj& formular t&
kontratés s& transferimit tek Operatori.

(2) Operatori pasi miraton né pérputhje me kété Rregullore, tregtimin pér kapacitete, i cili
do bé&het pjesé integrale ¢ marréveshjes s& pérdorimit t& terminalit t&8 GNL-s&, njofton
transferuesin dhe/ose blerésin, t& cilét mund t& térhigen nga tregtimi deri né miratimin e
késaj kérkese.

(3) Furnizuesi i gazit q& paraqet kérkesé pér tregtimin e kapaciteteve t& rigazifikimit dhe

g8 nuk &shté Pérdorues i Terminalit t& GNL-s&, pérpara se t& tregtojé me Operatorin duhet

qé:

1. t& plotesojé kérkesat pér Pérdoruesit ¢ Terminalit t& GNL-s& t& pércaktuara né ké&té
Rregullore;

2. t& nénshkruaj njé Marréveshje Pérdorimi t& Terminalit t& GNL-s& dhe njé Marréveshje
t8 Pérdorimit t& Pérbashkét t& Terminalit t& GNL-sé.

(4) Nése Pérdoruesi i ri i Terminalit t& GNL-s& ka tregtuar né tregun sekondar, dhe kérkon
kapacite shtesé¢ t& rigazifikimit t8 GNL-s& duke provuar se ckziston kapaciteti i
rigazifikimit t& GNL-s&, ka t& drejté t& kontraktojé kapacite shtesé t& rigazifikimit t8 GNL-
s& né pérputhje me procedurat e referuara né nenet 14 dhe 15 t& k&saj Rregullore.

(5) Operatori do t& refuzojé kérkesén e kontratés pér transferimin e kapaciteteve t&
kontraktuara té rigazifikimit t& GNL-s& dhe/ose kontratén pér transferimin e t& drejtés pér t&
pérdorur kapacitetet e kontraktuara t& rigazifikimit t& GNL-sé dhe/ose kontratén pér
transferimin e GNL-s& né situatat ¢ méposhtme:

1. Bler&si nuk &shté njé Pérdorues i Terminalit t&8 GNL-s& dhe/ose;

2. Blerési ka ndonjé borxh t& papaguar ndaj Operatorit dhe/ose;

3. Informacioni nga formulari i plotésuar i transferimit nuk pérputhet me
Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit t& GNL-s& t& lidhur midis blerésit dhe
transferuesit.

(6) Operatori nxit lidhjen e kontratave dhe procedurave t& harmonizuara me impiante GNL-

je pér tregun primar, pér t8 lehtésuar tregun sekondar t& kapaciteteve, dhe lejon njohjen e
transferimit t& t& drejtave t8 kapacitetit fillestar, kur kjo &shté njoftuar nga pérdoruesit e
sistemit dhe bén me dije ERE-n pér kéto kontrata dhe procedura t& harmonizuara.
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(7) Operatori merr masa t& arsyeshme pér té lejuar & t& drejtat ¢ kapaciteteve t& jené lirisht
t& tregtueshme, pér t8 lehtésuar q& ky proces t& kryhet né ményré transparente dhe
jodiskriminuese

(8) Operatori kryhen edhe shérbime sekondare t& cilat nuk lidhen me procesin e rigazifikimit
dhe q& ofrohen pér pérdoruesit e terminalit t& GNL-s&.

KREU VII
PROGRAMI I SHERBIMIT PR PERDORIMIN E TERMINALIT t& GNL-s&

Neni 17
Programi i Shérbimit V jetor dhe Mujor

(1) Operatori, pér t& siguruar funksionimin e vazhdueshém, efikas dhe t& sigurt t&
Terminalit t& GNL-s&, duhet t& aprovojé njé program vjetor shérbimi pér secilin Pérdorues
t& Terminalit dhe njé program t& pérbashkét vjetor t& shérbimit.

(2) Programi i shérbimeve vjetore t& miratuara pér secilin Pérdorues Terminali t& GNL-s&

duhet t& pérfshijé informacionin & ka t& b&jé me até Pérdorues dhe sa mé poshté vijon:

1. nj& parashikim t& kapaciteteve t& rigazifikimit t& GNL-s&¢ dhe shpérndarjes nga
Terminali i GNL-s&, t& shrehur né kwh/d, pér vitin ¢ ardhshém t& gazit, né t8 cilin &shté
pérllogaritur sasia e kapaciteteve t& rigazifikimit t& GNL-s& pér muaj dhe dité t& vitit;

2. Oraret e ankorimit t8 Transportuesve t& GNL-sé dhe sasiné ¢ ngarkesés & do t&
shkarkohet né Terminal;

3. Emrat ¢ Transportuesve t& GNL-s& dhe numrat identifikues t& anijeve sipas Organizatés
Ndérkombétare Detare (numri IMO), nése dihen né kohén e pérgatitjes s& programit t&
shérbimit vjetor.

(3) Programi i shérbimit t& pérbashkét vjetor publikohet né fagen e internetit t& Operatorit

dhe pérmban sa me poshté vijon:

1. oraret e mbérritjes s& Transportuesve t& GNL-s&;

2. projeksionin e rigazifikimit t& GNL-s& dhe shpérndarjen nga Terminali i GNL-sg, e
shprehur né kwh/d, e llogaritur n& ményré kumulative pér secilén dité t& vitit pér t&
gjithé Pérdoruesit e Terminalit t& GNL-sé&; dhe,

3. numrin e ngarkesave t& njé Transportuesi t& GNL-sé&.

(4) Operatori miraton dhe publikon né& faqen e tij t& internetit, njé program mujor shérbimi
pér secilin Pérdorues t& Terminalit t& GNL-s& bazuar né programin e miratuar vjetor t&
shérbimit dhe Kapacitetet Afatshkurtra Rigazifikuese t& GNL-s& nése ato jané kontraktuar
até muaj.

(5) Operatori u siguron Pérdoruesve t& Terminalit t& GNL-s&, shérbimet e rigazifikimit t&
GNL-s& né pérputhje me programin e shérbimit mujor té miratuar.

(6) Operatori gjaté pérgatitjes s& programit t& shérbimit, mbledh informacion dhe
bashké&punon me Pérdoruesit ¢ Terminalit t& GNL-s&, n& pérgatitjen ¢ programit t& duhur t&
shérbimit i cili &sht& i pranueshém pér t& gjithé Pérdoruesit ¢ Terminalit t& GNL-s&, ng
ményré t& tillg qé& secilit Pérdorues i Pérbashkét i Terminalit q& huazon sasing ¢ GNL-sé t’i
kthehet kjo sasi sipas programit t& shérbimit.
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(7) Pas miratimit t& kétij programi, Operatori ka t& drejté t’i mohojé ofrimin e shérbimit t&
rigazifikimit dhe shpérndarjes s& GNL-s& atij Pérdoruesi i cili nuk ka rén& dakord pér njé
kapacitet minimal t& kontraktuar t& sistemit t& transmetimit n& pérputhje me kété
Rregullore.

Neni 18
Plani i programit té Shérbimit vjetor

(1) Operatori publikon planin e programit t& Shérbimit vjetor né fagen e tij t& internetit,
duke marré parasysh mirémbajtjen e planifikuar t& Terminalit t& GNL-s&.

(2) Cdo pérdorues i terminalit t& GNL-s&, deri mé 16 korrik t& ¢do viti, do t’i dorézojé
Operatorit formularin ¢ plotésuar t& planit e programit t& shé&rbimit vjetor pér vitin e
ardhshém sipas informacionit t& kérkuar né nenin 17, paragrafi2 e Rregullores s& GNL-s&.

(3) Plani i programit t& shérbimit vjetor i paraqitur nga ¢do Pérdorues i Terminalit t&
GNL-s& duhet t& jeté né zbatim t& kushteve teknike t& terminalit t& GNL-s& dhe duhet t&
keté t& specifikuar si vijon:

1. Intervalet ¢ kohé&s s& ankorimit midis dy Transportuesve t& GNL-s&, e cila nuk do t& jets
mé e shkurtér se tre dité duke marré parasysh sasing ¢ ngarkesés dhe shkallén mé té&
larts té rigazifikimit t& GNL-s&;

2. Datén e ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s& dhe nése data ¢ sakté e ankorimit t&
Transportuesve t& GNL-s& nuk dihet, mund t& specifikohet njé daté mbérritje jo mé e
gjaté se gjashté dit& né planin vjetor t& programit t& shérbimit dhe jo mé e gjaté se dy
dité né planin mujor t& programit t& shérbimit, brenda t& cilit Pérdoruesi i Terminalit t&
GNL-sé& &shté i detyruar t& ankorojé Transportuesin ¢ GNL-s& né Terminal;

3. Parashikimin e kapaciteteve t& rigazifikimit t& GNL-s& dhe shpémdarjen nga Terminali
i GNL-s& né njé& dité t& caktuar, i cili nuk duhet t& jetd mé i larté se norma maksimale e
lejuar e rigazifikimit t& GNL-s& ose mé& i ulét se norma minimale ¢ lejuar e
rigazifikimit t& GNL-s&, n& pérputhje me kushtet teknike t& Terminalit.

4. Kufizimet e kapacitetit t& sistemit t& transmetimit né dalje nga Terminali i GNL-s&, i
cili &shté gjithashtu hyrja né sistemin e transmetimit; dhe,

5. Kushtet e tjera pér funksionimin e rregullt dhe t& sigurté t& Terminalit t8 GNL-s& né
pérputhje me kushtet teknike t& Terminalit t& GNL-sé&.

(4) Operatori, jo m& voné se dy dité pune pas pérfundimit t& afatit pér dorézimin e planit
vjetor t& programit t& shérbimit, kontrollon nése planet jané né pérputhje me pércaktimet né
paragrafet 2 dhe 3 t& kétij neni, n& t& kundért Operatori do t’i kérkojé Pérdoruesit t&
Terminalit t& GNL-s& t& paraqesé planin e pérditésuar jo mé voné se pesé dité nga kérkesa.

(5) Operatori, jo m& voné se dhjeté dité pas pérfundimit t& afatit t& fundit pér dorézimin e
planit dhe pasi ka kontrolluar nése planet jané t8 koordinuara reciprokisht, do té&:

1. miratojé planin e programit t& shérbimit pér njé Pérdorues t& veganté t& Terminalit t&
GNL-sé&;

2. dorézojé programin e miratuar pér secilin Pé&rdorues t& Terminalit t& GNL-s&;

unifikojé t8 gjitha planet dhe do t& vendosé njé program t& pérbashkét shérbimi; dhe,

4. dorézojé te ¢gdo Pérdorues i Terminalit t8 GNL-s& njé program t& pérbashkét shérbimi
ankorimi.

=




image19.jpg
Neni 19
Koordinimi i Programit té Shérbimit Vjetor

(1) Operatori dhe Pérdoruesit ¢ Terminalit t& GNL-s& bien dakort pér t& miratuar dhe/ose
ndryshuar planet vjetore t& shérbimit. N& rast se ka mospérputhje t& planeve, Operatori
brenda 7 ditéve njofton Pérdoruesin dhe mé pas koordinon procedurén e negociatave t&
pérbashkéta qé& pérfshijné t& gjithé Pérdoruesit ¢ Terminalit t& GNL-s&.

(2) Operatori, pas pérfundimit t& negociatave t& pérbashkéta dhe jo mé& voné se 15 dité nga
fillimi i negociatave duhet :

1. t& ndérmarré veprime né pérputhje me nenin 18, paragrafi (5), pika 1, 2 dhe 4 t& késaj
Rregullore, nése Pérdoruesit e Terminalit t&€ GNL-s& kang arritur njé marréveshje; ose,

2. t& dérgojé njé njoftim me shkrim te Pérdoruesit ¢ Terminalit t& GNL-sé& pér pérfundimin
e negociatave nése palét nuk kang arritur t& koordinojné planet vjetore.

(3) Operatori ka t& drejté t& marré njé vendim pérfundimtar né lidhje me programin e
shérbimit, nése Pérdoruesit ¢ Terminalit t& GNL-s& nuk kané& arritur njé marréveshje pér
planet e programit t& shérbimit vjetor, dhe jo mé& voné se 10 dit& nga paraqitja ¢ njoftimit me
shkrim t& pérmendur né paragrafin 2, pika 2 i kétij neni, korrigjon planin e secilit Pérdorues
né pérputhje me rregullat e pérmendura né kété Rregullore.

Neni 20
Pérgatitja e Programit té Shérbimit Vjetor nga Operatori

(1) Operatori do t& pérgatisé nj& program vjetor shérbimi, duke marré parasysh:

1. Kérkesat ¢ Pérdoruesit t& Terminalit t& GNL-s& sipas planit t& programit t& shérbimit
vjetor;

2. Ngarkesa e ruajtur ¢ GNL-sé& né rezervuarg, ¢ kérkuar pér funksionimin e Terminalit t&
GNL-sé;

3. Humbjen e sasisé s& gazit;
Sasiné ¢ GNL-sé né Terminal;

5. Kushtet pér funksionimin optimal t& Terminalit t& GNL-s& dhe faktors t& tjer§, né
ményré qé t& sigurohet funksionim i vazhdueshém, efikas dhe i sigurté i Terminalit t&
GNL-s8.

(2) Bazuar né programin t& shérbimit vjetor, Operatori do t& pércaktojé nése ka dité né t&
cilat:

1. Kapacitetet e kérkuara t& rigazifikimit t& GNL-s& jan& nén normén minimale t& lejuar t&
rigazifikimit né pérputhje me kushtet teknike t& Terminalit t& GNL-s&;

2. Ka bllokim té terminalit t& GNL-sé&;

3. Ka mbivendosje né intervalet kohore t& planifikuara t& ankorimit t& Transportuesve té
GNL-sé.

(3) Operatori do t’i sigurojé Pérdoruesve t& Terminalit t& GNL-s& & kan& kérkuar
kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-s&, normén minimale t& lejuar t& rigazifikimit t& GNL-s&
né pérputhje me paragrafin (2) pikén 1 t& kétij neni, duke:
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1. mitur proporcionalisht kepacitetet e rigazifikimit te GNL-s2 qé jane zvogeluar per ate
Perdorues te Teminalit t2 GNL-se ne ditet ne b cila ka bllokim te Terminalit te GNL-
s, dhe,

2. mitur proporcionalisht kapacitetin e rigazifikimit te GNL-se qe eshte uhur per a2
Perdorues te Terminalit te GNL-sé ne ditet gjate 2 njgfit interval kohe, ne te cilin
kapacitetet totale t rigazifikimit te GNL-se per te gjithe Perdoruesit e Terminalit te
GNL-sé jané me b larta se niveli minimal i lejuar i rigazifikimit te GNL-se.

(4) Ne rast t2 mbingarkesss se Terminalit t2 GNL-sé ne nje dite t2 vetme, Operatori do te
zvogeloje kaparitetet ¢ rigazifikimit te GNL-se tekc Perdoruesit e Terminalit te GNL-se qe
eerkuan kapacitetet e rigazifikinit te GNL-52 ne ate dite, e llogaritur si me poshte

U>s
U=S+V
Ui

V=V x—
K =U-V,

K
U —sasits totale té kapaciteteve té rigazifikimitts GNL-sé sé kerkuar,

Uy —sasite e kapariteteve té rigazifikimit te GNL-sé sé kerkuar per perdorues individual te
terminalit te GNL-se;

V - tepricatotale e kapaciteteve te rigazifikimit te GNL-sé;
(duke tejkaluar maksitmumin e 1guar nga shicala e rigazi Skimit te GNL-s6)

Vi —teprica e kepaiteteve te d okuararv té rigazifikimit te GNL-se per perdorues indivinal
te terminalit,

§ ~maksimum i lguar { rigazi fkimit t2 GNL-se;

K sasite e rigazifikimit per perdorimin dhe farksionimin e terminalit te GNL-se

(5) Operatori ng menyre proporcionale do 12 alokoje, nese eshte e mundur brenda te njejtit
musj, kaparitetet e rigazifikimit t2 GNL-sé g2 ] e zvogeluar proporcionalisht per ditet ne te
cilat ka bllokim te Teminalit te GNL-sé dhe ne t cilin jane zvogeluzr kapacitetet
rigaifikimit t2 GNL-se, ku Operatori do te marre parasysh funksionimin optimal dhe te
sigurte te Terminalit te GNL-se.

(6) Nese sasia totale e kapaciteteve t2 rigazi fiimit te GNL-se te rrifur ose t2 redukiuar muk
mund te ridlokohet gjate mje intervli kohe te cakha ne perputhje me megallat e
permendura n kete nen, kapavitetet e mbetura te rigazifikinnit t GNL-sé do te rialokohen
gjete intervalit Heter kohor.
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Neni 21
Kapaciteti Mesatar i Rigazifikimit té¢ GNL-sé

(1) Operatori do t’i alokojé ¢do pérdoruesi t& Terminalit t& GNL-sé mesataren e kapacitetit
t& rigazifikimit t& GNL-s& s& tij pér t& gjitha ditét e vitit t& ardhshém nése nuk arrihet
koordinimi i programeve vjetore.

(2) Kapacitetet mesatare t& rigazifikimit t& GNL-s& do t& llogariten duke pjesétuar
kapacitetet vjetore t& rigazifikimit t& GNL-s& t& secilit Pérdorues t& Terminalit t& GNL-s&
pér vitin e pérdorimit t& terminalit, me numrin e ditéve t& pérdorimit t& tij pér vitin e
ardhshém, duke i zbritur numrin e ditéve t8 caktuara pér mirémbajtjen ¢ Terminalit t& GNL-
s&.

(3) Nése kapacitetet mesatare t& rigazifikimit t& GNL-s& t& pérmendura né pikén 2 t& kétij
neni, jan& mé& t& vogla se niveli minimal i lejuar i rigazifikimit t& GNL-s& Operatori
rezervon t& drejtén pér t& rialokuar kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-s8 né njé ményré t&
tillg qé& t& sigurojé funksionimin optimal dhe t& sigurté t& Terminalit t& GNL-s&.

Neni 22
Planifikimin e ngarkesave sipas programeve

(1) Operatori i pércaktimit t& kapaciteteve t& rigazifikimit t8 GNL-s& pér vitin e ardhshém,
me qéllim planifikimin e ngarkesave sipas programeve dhe n& respektim t& planeve t&
paraqitura do t& caktojé:

1. Orarin e ankorimit dhe intervalet kohore s& Transportuesve t& GNL-s&;

2. Transportuesit dhe sasinég e ngarkesés;

3. Ngarkesén ¢ mbajtur t& GNL-s& né rezervuar; e nevojshme pér funksionimin e
Terminalit t& GNL-sé&;

Humbjen e sasisé s& gazit;

Sasiné ¢ GNL-sé né Terminal;

Kushtet pér funksionimin optimal t& Terminalit t8 GNL-s&; dhe,

Oy Wk

Faktorg t& tjerg, né ményré & t& sigurohet funksionim i vazhdueshém, efikas dhe i
sigurté i Terminalit t& GNL-s&.

(2) Me géllim t& mirémbajtjes dhe funksionimit t8 vazhdueshém t& Terminalit t& GNL-s&,
koha e ankorimit t& Transportuesit t& paré t&¢ GNL-sé né Terminal né vitin e ardhshém do t&
jeté jo mé& voné se njé dité para se t& shkarkohet sasia ¢ GNL-sé& te ngarkesa q& duhet t&
mbahet né rezervuare), né pérputhje me kushtet teknike t& Terminalit t& GNL-sé&.

(3) Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s& do t& sigurojé mbérritjen ¢ Transportuesit t& paré t&
GNL-s&, jo mé& voné se afati i t& parashikuar né két& nen dhe do t& dorézojé ngarkesén né
Terminalin ¢ GNL-s& né ményré q& Operatori t& mund t& ofrojé shérbimet e kontraktuara.

Neni 23
Alokimi i kapaciteteve té rigazifikimit t¢ GNL-sé

(DIntervali i paré kohor mbaron kur sasia ¢ GNL-s& né Terminal, pér shkak t& rigazifikimit
t& GNL-s& dhe/ose humbjes sé gazit, arrin né ngarkesén e mbajtur t& GNL-s& né rezervuarét
e kérkuar pér funksionimin e Terminalit t& GNL-s&.
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(2)Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s& & ka siguruar ankorimin ¢ Transportuesit t& paré t&
GNL-s& pér njé vit, fillon rimbushjen e ngarkesave (pasi ka planifikuar né njé ményré
kumulative, kapacitetet mé t& larta t& rigazifikimit t& GNL-s& pér t& gjitha ditét e intervalit t&
paré kohor, duke pérfshiré edhe humbjen ¢ mundshme t& gazit, duke marré parasysh sasiné e
ngarkes&s sipas planit t& programit t& shérbimit vjetor).

(3)N&se gjaté alokimit né intervalin e paré kohor verifikohet se sasia e kthyeshme e GNL-s&
t& ¢do Pérdoruesi t& Terminalit t8 GNL-s& arrin mé& shumé se gjysma e sasisé mesatare t&
ngarkesés s& atij Pérdoruesi t& Terminalit, ky i fundit, siguron alokimin e Transportuesit t&
paré GNL duke kthyer sasing te huadhénési i GNL-s&. Gjysma e ngarkesés mesatare do t&
llogaritet bazuar n& sasité e ngarkesave t& parashikuara né planin vjetor t8 programit t&
shérbimit t& huamarrésit t& GNL-sé, t8 cilit nuk i &sht& caktuar akoma nj& vend pér alokim.

(4)Me pérjashtim t& paragrafit (3) t& kétij neni, ky Pérdorues Terminali nuk do t& sigurojé
alokimin e Transportuesit t& paré t& GNL-s& (kur, sipas planit t& programit t& sh&rbimit
vjetor t& huadhénésit t& GNL-s&, huamarrési i GNL-s& nuk ka vendosur t& pérdor kapacitetet
e rigazifikimit t8 GNL-s& né até slot), dhe do t& sigurojé alokimin e Transportuesit t& GNL-
s& né vendin mé t& afért me vendin né t& cilin huadhénési i GNL-s& planifikoi t& pérdoré
kapacitetet ¢ rigazifikimit t& GNL-s&.

(5)N&se gjaté caktimit t& slotit t& alokimit verifikohet se sasia e kthyeshme e ¢do pérdoruesi
terminali tejkalon gjysmén e shumés mesatare t& ngarkesés, vendi i paré do t’i alokohet
pérdoruesit t& terminalit t& GNL-s& & ka huazuar i pari kété sasi, ndérsa Pérdoruesve t& tjers
t& Terminalit t&§ GNL-s& slotet do t’u ndahen sipas radhé&s s& huazimit.

(6)Nése Huamarrési i GNL-s8 nuk ka vendin e alokimit pér t& béré kthimin e sasisé pér
sasing q& &shté mé& shumé se gjysma e ngarkesés sé tij mesatare parashikuar né programin e
shérbimit t& miratuar vjetor t& vitit aktual, atéherd pér vitin e ardhshém do t& zbatohet
rregulli i referuar né paragrafin (2) t& kétij neni.

(7)Nése do t& jené disa Pérdorues t& Terminalit t& GNL-s& q& do p&rmbushin kushtet pér
alokimin e sloteve t& para ose t& ndonjérés prej sloteve pasuese né pérputhje me rregullat e
pérmendura né ké&té rregullore, atéheré Pérdoruesi i Terminalit t&8 GNL-s& qé ka paraqitur i
pari planin vjetor t& shérbimit do t& sigurojé vendin e paré t& ankorimit pér Transportuesin e
GNL-sé.

(8)Pas caktimit t& vendit t& par&, Operatori do t& alokojé secilin vend pasues né ményré t&
pérshtatshme duke zbatuar rregullat ¢ sipérpérmendura.

(9)Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s8 q& merr hua nga pérdoruesit e tjeré dhe nuk e kthen
kété sasi pas 60 ditéve duhet t& informojé operatorin, jo mé vong se 60 dit& pérpara fillimit
t& pérdorimit t& kapaciteteve t8 rigazifikimit t8 GNL-s&, pér marreveshjet 8 tregojné
kontraktimin e sasisé pér furnizimin ¢ GNL-s&.

(10)Né&se Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s& nuk vepron né pérputhje me paragrafin 9 t&
kétij neni, do t& konsiderohet se nuk ka pérmbushur detyrimin pér t& dorézuar t& gjithé
ngarkesén dhe ndaj tij do t8 zbatohen rregullat e vendosura nga Operatori dhe Pérdoruesit e
tjeré né pérputhje me t& drejtat dhe detyrimet e pérshkruara nga kjo rregullore.
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Neni 24
Propozime pér ndryshime né programin e shérbimit vjetor té miratuar

(1) Cdo Pérdorues i Terminalit t& GNL-s& kur bén parashikimin pér muajin vijues, ka t&
drejté, gjaté gjithé vitit, t’i paraqesé Operatorit edhe nj& propozim t& ndryshimeve né
programin e shérbimit vjetor t& miratuar, pérfshiré edhe oraret ¢ ankorimit 8 Transportuesit
t& GNL-sé.

(2) Operatori i Terminalit t& GNL-s& né& rast se i konfirmon ndryshimet do t’i pérgjigjet
Pérdoruesit brenda pesé ditéve t& punés nga marrja e njé propozimi té tillé dhe i miraton
vetém nése jang pérmbushur né ményré kumulative kushtet ¢ méposhtme:

1. kushtet e parashikuara n& nenin 18, paragrafi 2 dhe 3 t& Rregullores s&¢ GNL-s&;

2. ndryshimet jané n& pérputhje me shkallén minimale t& lejuar t8 rigazifikimit t& GNL-s&,
si dhe shkallén maksimale t& lejuar t& rigazifikimit t& GNL-s& né pérputhje me kushtet
teknike t& Terminalit t& GNL-sé;

3. ndryshimet plotésojné kérkesat e sigurisé;

4. nuk ndryshojné programet ¢ miratuara vjetore t& shérbimeve, pérfshiré parashikimin e
orareve t& ankorimit t& Transportuesve t8 GNL-s& dhe t& Pérdoruesve t& tjeré t&
Terminalit t& GNL-sé; dhe,

5. né&se Pérdoruesi i Terminalit q& propozon ndryshimin ka marré p&lgimin me shkrim nga
Pérdoruesit e tjeré t& Terminalit.

Neni 25
Plani i programit té shérbimit mujor

(1) Plani i programit t& sh&rbimit mujor pérpilohet nga Pérdoruesi i Terminalit q& p&rdor
shérbimet ¢ rigazifikimit t& GNL-s& sipas programit t& shérbimit vjetor t& miratuar, dhe i
dorézohet Operatorit t& Terminalit t& GNL-s& jo mé& voné se tridhjeté e pesé dité para fillimit
t& ¢do muaji t& vitit t& pérdorimit t& terminalit t& GNL-s&, ku duhen t& specifikohen
informacion né lidhje me:

1. kapacitetet e sakta t& rigazifikimit t& GNL-s& pér secilén dité t& muajit vijues;

2. kohén e ankorimit s& Transportuesve t& GNL-s&, e cila do jeté jo m& shumsé se dy dit&,
brenda t& cilit Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s& &sht& i detyruar t& ankorojé
Transportuesin ¢ GNL-s& n& Terminal,

3. Transportuesit ¢ GNL-s& q& do t& ankorohen né Terminal né muajin vijues, (t& paktén
emrat ¢ tyre, numrat ¢ organizatave ndérkombétare detare, regjistrimin dhe/ose datén e
miratimit né Terminal;

4. secilén ngarkesé t& planifikuar pér t’u dorézuar, duke treguar sasiné e sakté dhe cilésing
¢ planifikuar t& GNL-s&, né portin e ngarkimit t& Transportuesit t& GNL-s& dhe né
Terminal; dhe,

5. Pérfagésuesin ligjor, nése ka.

(2) Nése Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s& nuk paraget njé plan mujor t& programit t&
shérbimit pér muajin vijues deri né skadimin e afatit t& pérmendur né paragrafin (1) t& kétij
neni, Operatori i Terminalit t& GNL-s& do t& pércaktojé nj& program t& shérbimit mujor g& i
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referohet atij, bazuar né informacionin nga programi i shérbimit vjetor t& miratuar pér até
Pérdorues t& Terminalit.
Neni 26
Ndryshime né planin e programit té shérbimit mujor

(1) Pérdoruesit e Terminalit t& GNL-s& mund t& b&jn& ndryshime né planin e programit t&
shérbimit mujor, né rast se rezultojné devijime, t& cilat jané t8 specifikuara né programin e
shérbimit vjetor t& miratuar ose programin e shérbimit mujor t& miratuar gjaté Rezervimit t&
Kapacitetit Afatshkurtér ng lidhje me rigazifikimin ¢ GNL-s&, dhe né pérputhje me kushtet
teknike t8 Terminalit t& GNL-sé.

(2) Pérdoruesi paraget me shkrim, mé shumé se njé heré gjaté njé viti, kérkesén pér t& béré
ndryshimet e nevojshme, kur ka devijime pér:

1. kohén e parashikuar t& mbérritjes s& Transportuesve t& GNL-sé&, dhe t& ankorimit

2. sasiné mujore t& GNL-s& q& do t& dorézohet dhe q& &shté e destinuar pér shpérndarje né
Terminalin ¢ GNL-sé&;

3. kapacitetet e rigazifikimit t&8 GNL-s&, por jo m& shumé se 10% t& sasisé s& GNL-s&.

(3) Devijimet nga sasia mujore ¢ GNL-s& pér shpémdarjen né Terminal si dhe kapacitetet ¢
rigazifikimit t& GNL-s&, t& cilat tejkalojné 10% t& sasis€ t& dakortésuar né programin e
shérbimit vjetor t& miratuar ose programin ¢ shérbimit mujor t& miratuar gjaté rezervimit t&
kapacitetit afatshkurtér né lidhje me kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-s&, dhe q& jan& né
pérputhje me kushtet teknike t& Terminalit t& GNL-sé&, lejohen veganérisht nése plotésohen
kushtet ¢ mé&poshtme:

1. Operatori i Terminalit t&¢ GNL-s& dhe Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s& q& propozojné
devijimin kang arritur njé marréveshje mbi devijimin e propozuar; dhe,

2. Devijimi nuk ndikon né programin ¢ miratuar t& shérbimeve t& pérdoruesve té tjers t&
terminalit t& GNL-s&, ose nése ndikon n& programet ¢ miratuara t& shérbimeve té&
pérdoruesve t& tjeré t& terminalit, pérdoruesi i terminalit q& propozon devijimin ka marré
pélgimin me shkrim nga t& gjithé pérdoruesit e tjeré t& terminalit.

(4) Pérdoruesit e tjeré duhet t& konfirmojé me shkrim pér devijimin brenda 5 ditéve nga
kérkesa & ka marré nga Operatori. Nése Pérdoruesi i Terminalit t& GNL-s8 nuk pérgjigjet
brénda kétij afati do t& konsiderohen se ai nuk pajtohet me devijimet nga programin e
shérbimit vjetor t& miratuar.

(5) Do té& konsiderohet devijim nga programi i shérbimit vjetor/mujor t& miratuar t&
Pérdoruesit t& Terminalit t8 GNL-s& atSheré kur sasia aktuale ¢ GNL-s& s& shkarkuar sipas
rregullave te matjes dhe/ose kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-s& t& pérdorura aktualisht,
ndryshojné nga sasia ¢ GNL-s& e planifikuar pér shpémdarjen né Terminal dhe/ose
parashikimin dhe kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-sé&.

(6) Operatori ka t& drejté t& rregullojé sasing e ngarkesés s& shkarkuar ng Terminal dhe/ose
kapacitetet e rigazifikimit t&¢ GNL-s& t8 Pérdoruesit t& Terminalit t& GNL-s& (pérgjegjés pér
devijimin), por jo mé& shumé se devijimi i miratuar pér sasiné ¢ GNL-s& nga orari vjetor ose
mujor i miratuar i shérbimit, nése orari i pérbashkét vjetor i shérbimit b&het i papajtueshém
me kushtet teknike t& Terminalit t& GNL-s&, me pérjashtim t& paragrafit 1 dhe 2 t& kétij neni.
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(7) Operatori bén koordinimin e planeve t& shérbimeve mujore pér ¢do Pérdorues
Terminali pasi ata kané& dhéné konfirmimet e tyre pér ¢do devijim té& secilit.

(8) Operatori konfirmon planet e shérbimeve mujore, jo mé voné se pesé dité nga dita q&
plani 8shté dorézuar, duke zbatuar rregullat né k&té Rregullore dhe e publikon né fagen e tij
18 internetit.

(9) Né& rastet kur planet ¢ programit t& shérbimit mujor t& miratuar nuk pérputhen,
Operatori do t& pérgatisé njé plan qé do t& keté t& shénuar mospérputhjet e treguara duke
béré korrigjimin n& pérputhje me programin e shérbimit vjetor t& miratuar dhe do t&
paraqesé programin e shérbimit mujor t& miratuar dhe programin e pérbashkét t& shérbimeve
mujore t& miratuar tek Pérdoruesit ¢ Terminalit t& GNL-sé&.

Neni 27
Ndryshimet né ményrén e funksionimit té Terminalit t¢ GNL-sé&

(1) Operatori ka t& drejté t& ndryshojé ményrén e funksionimit t& Terminalit t& GNL-s&
dhe/ose programet ¢ shérbimeve t& miratuara vetém né situata t& jashtézakonshme qé
paraqesin rrezik pér funksionimin e pandérpreré, efikas dhe t& sigurté t& Terminalit t& GNL-
s&, duke marré parasysh pér aq sa &shté e mundur, kérkesat ¢ Pérdoruesve t& Terminalit t&
GNL-sé.

(2) Operatori ka t& drejté t8 kryej ndryshime né progamin vjetor t& miratuar, kur nuk &shté
né gjendje q& t& mirémbajé Terminalin ¢ GNL-s& si¢ pércaktohet né dispozitat ¢ késaj
Rregulloreje.

(3) Operatori do t& pérditésoj programin ¢ shérbimit t& pérbashkét t8 miratuar duke siguruar
qé programet ¢ modifikuara t& mos pérb&jné kércénim pér funksionimin e pandérprers,
efikas dhe t& sigurt t& Terminalit t& GNL-s&, si dhe brenda 7 diteve nga dorézimi i programit
t& miratuar te Pérdoruesit ¢ Terminalit t& GNL-s&, bén publikimin e kétij programi né fagen
e tij t& internetit.

KREU VIII
PERDORIMI I PERBASHKET I TERMINALIT Ti GNL-SK

Neni 28
Sasia e GNL-sé& né rezervuaré

(1) Pérdoruesit e Terminalit pér t& siguruar pérdorimin e pérbashkét t& terminalit, shérbimet
e rigazifikimit t& GNL-s&, pranimin dhe rigazifikimin ¢ ngarkesave si dhe pér t& siguruar
funksionimin e pandérprerg, efikas dhe t& sigurt t& Terminalit, do t& veprojné né zbatim t&
rregullave pér pérdorimin e pérbashkét t& terminalit né pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-s&,
Marréveshjen e Pérdorimit t& Pérbashkét t& Terminalit dhe Marréveshjen ¢ Pérdorimit t&
Terminalit.

(2) Operatori, gjate venies ne pune t& Terminalit, do t& sigurojé me shpenzimet ¢ veta
ngarkesen ¢ GNL-sé né rezervuaré dhe do t& jeté pérgjegjés qé kjo sasi t& jeté e tille & t&
sigurojé funksionimin né kushte optimale t& Terminalit.
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(3) Operatori, gjaté pérgatitjes dhe miratimit t& programit t& shérbimit vjetor dhe/ose mujor,
do t& sigurojé q& sasia ¢ pérmendur né paragrafin 2 t& kétij neni t& mbahet gjithmong ng
rezervuarét e Terminalit pér shkak t& ankorimit t& rregullt t& ngarkesés.
(4) Shpenzimet g& lidhen me mirémbajtjen ¢ GNL-s& do t& pérballohen nga Pérdoruesi i
Terminalit n& rastet e méposhtme:
1. kur ka vonesé n& mbérritjen e Transportuesit t& GNL-s& & tejkalon kohén e
ankorimit me t& paktén 5 dité né pérputhje me programin t& shérbimit mujor t& miratuar
dhe/ose
2. kur Transportuesi i GNL-s& i njé Pérdoruesi t& caktuar t& Terminalit nuk mbérrin
dhe nuk po ankoron né Terminal né pérputhje me programin ¢ shérbimit t& miratuar.
(5) N& rastet e pérmendura né paragrafin 4 t& kétij neni, Pérdoruesi i Terminalit, pérgjegjés
pér até rast, do t& rimbursojé pér sasing e GNL-sg, tek ai Pérdorues i Terminalit, i cili &shté
duke dorézuar ngarkesén e paré sipas radhé&s t& programit t& shérbimit t& miratuar.
(6) Me pérjashtim t& rasteve t& pérmendura né paragrafin (4) t8 kétij neni, kostot q& lidhen
me mirémbajtjen e ngarkeses se mbajtur te GNL-s& né rezervuare do t& pérballohen nga
Operatori i Terminalit.

Neni 29
Mbulimi i shpenzimeve pér sasiné e GNL-sé

(1) Pér géllime t& pérdorimit t& pérbashkét t& terminalit, sasia ¢ GNL-s& & duhet t& lihet ng
rezervuarét ¢ Terminalit, (duke pérjashtuar sasié e mbajtur t& GNL-s& né rezervuaré té
kérkuar pér funksionimin e rregullt t& Terminalit), mund t& pé&rdoret nga pérdoruesit e
pérbashkét t8& GNL-sg&, pavardsisht nga fakti q& ata nuk jan& pronar t& GNL-s& &
rigazifikohet, duke respektuar rregullat e méposhtme:

1. Kur, n& pérputhje me planin e miratuar t& shérbimit t& Pérdoruesit t& Terminalit, GNL-ja e
dorézuar nga Huadh&nési i GNL-sé& rigazifikohet, dhe dérgimi i ngarkesés sé& Huamarrésit t&
GNL-s& nuk parashikohet né até periudhé sipas planit t& miratuar t& shérbimit, Huamarrési I
GNL-s& merr hua njé pjesé t& GNL-s&, pa njé marréveshje t& veganté, por duke marré
parasysh sasiné e huazuar t& GNL-s&, né pérputhje me orarin e miratuar t& shérbimit t&
pérbashkét;

2. Sasia ¢ huazuar ¢ GNL-s&, pér qéllime t& pérdorimit t& pérbashkét t& terminalit,
konsiderohet t8 jets huazuar pérkohé&sisht nga Huadhénési i GNL-sé& dhe sasia ¢ kthyeshme e
GNL-s& konsiderohet t& jeté sasia GNL-ja q& Huamarré&si i GNL-s& do t'i kthejé Huadhé&nésit
t& GNL-sé;

3. Sasia ¢ huazueshme ¢ GNL-s& &shté e barabarté me sasing e kthyeshme t& GNL-s&, duke
pérfshiré humbjen e teknike dhe joteknike t& gazit t8 Pérdoruesit t& Terminalit, t& cilin
Huamarrési i GNL-s€ do t’ia kthejé Huadhénésit t& GNL-s&, (matur né vlerén e energjisé).

4. Pérdoruesve t& pérbashkét t& Terminalit u ndahet e njéjta sasi ¢ huazueshme ¢ GNL-s&
deri né shumén e vértetuar t& GNL-sg, duke pérfshiré humbjen ¢ teknike dhe joteknike t&
gazit t& Pérdoruesit t& Terminalit gjaté periudhés sé rigazifikimit t& GNL-sé&.

5. Sasia e kthyeshme ¢ GNL-s& shpérmdahet n& ményré t& tills q& sasia ¢ GNL-s& qé u
huazua pér heré t& paré t& kthehej e para, bazuar né sasiné e GNL-s& sé& rivendosur gjaté
periudhés sé rigazifikimit t& GNL-s8, pérfshiré humbjen teknike dhe joteknike t& gazit t&
Pérdoruesit t& Terminalit, ndérsa né rast se Pérdoruesve t& Pérbashkét t& Terminalit ju &shté
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ndaré sasia e kthyeshme ¢ GNL-s& e s& nj&jtés periudhg, sasia mé& e ulét e kthyeshme e
GNL-sé do t& kthehet e para.

(2) Dispozitat e pérmenduara sa mé sipér nuk do t& zbatohen kur:

1. Terminali, pér shkak t& pérdorimit t& tij n& ¢do kohé, i &shté dashur t& punojé né njé
ményré qé¢ mund t& ¢ojé né shfagjen e njé rreziku, pér funksionimin ¢ pandérpreré, efikas
dhe t& sigurt t& Terminalit,

2. Sipas mendimit t& arsyetuar t& Operatorit t& Terminalit, zbatimi i kétyre dispozitave
mund t& pérb&jé njé kércénim pér funksionimin e pandérpreré, efikas dhe t& sigurt t&
Terminalit n& njé situaté t& veganté.

(3) N& rastin e pé&rmendur né paragrafin 2 t& kétij neni, Operatori i Terminalit do t& njoftojé
menjéheré t& gjithé Pérdoruesit e Terminalit.

Neni 30
Marréveshja e Pérdorimit té Pérbashkét té Terminalit

(1) Operatori i Terminalit do t& publikojé né& fagen e tij t8 internetit Marréveshjen e
Pérdorimit t& Pérbashkét t& Terminalit.
(2) Pér géllimin e arritjes s& pérdorimit t8 pérbashkét sa mé efikas t& terminalit, Pérdoruesit
¢ Pérbashkét t& Terminalit kané t& drejté t& bien dakord pér kushte t& ndryshme t& pérdorimit
& pérbashkét t& terminalit (t8 ndryshme nga ato t& pérshkruara né Marréveshjen e Pérdorimit
t& Pérbashkét t& Terminalit), q& nuk do t& jené n& kundérshtim me t& drejtat dhe detyrimet e
Pérdoruesve t& Terminalit dhe/ose Operatorit t& Terminalit dhe nuk do t& pérb&jné kércénim
pér funksionimin e pandérprerég, efikas dhe t& sigurt t& Terminalit.
(3) Pérdoruesit ¢ Terminalit t& cilét, né pérputhje me paragrafin 2 t& kétij neni, kané réné
dakord pér terma dhe kushte t& ndryshme, do t& lidhin nj& Marréveshje t& re t& Pé&rdorimit t&
Pérbashkét t& Terminalit e cila do t& jeté e vlefshme nga momenti i nénshkrimit t& saj nga
Operatori.
(4) Operatori kontrollon nése:
1. Kushtet ¢ Marréveshjes s& re t& Pérdorimit t8 Pérbashkét t& Terminalit sigurojné
pérdorim t& pérbashkét t& terminalit me parashikimin e njékohshém t& shérbimeve t&
rigazifikimit t& GNL-s& pér t& gjithé Pérdoruesit e Terminalit n& njé ményré jo-
diskriminuese dhe sigurojné funksionim t& pandérpreré, efikas dhe t& sigurt t&
Terminalit; dhe
2. Kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-s& shfrytézohen né ményré sa mé efigente t& jeté e
mundur.

Neni 31
Garancia Bankare

(1) Pér t& siguruar detyrimet & lidhen me pérdorimin ¢ pérbashkét t& terminalit, pérfshiré
edhe detyrimin pér t& siguruar dérgimin e ngarkesés, Pérdoruesit ¢ Terminalit duhet t& bien
dakord pér njé garanci bankare & i dérgohet Operatorit si instrument i cili siguron:

1. Plot&simin e detyrimit pér t& dorézuar t& gjithé ngarkesén;

2. Detyrimin e kthimit t& sasisé s& kthyeshme t& GNL-s&;
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3. Detyrimin ¢ Pérdoruesit t& Pérbashkét t& Terminalit pér t& kompensuar humbjet e
Pérdoruesve t& tjeré t& Terminalit g& vijné nga mospérmbushja e detyrimeve dhe &
rezulton né pamundésing e kthimit ose te kthimit jo t& pérshtatshém prej tij t& sasisé s&
GNL-sé; dhe
4. Cdo dém & rrjedh nga/ose né lidhje me shkeljen e detyrimeve t8 Pérdoruesit t&
Pérbashkét t& Terminalit t& parashikuar né Rregulloren ¢ GNL-s& dhe Marréveshjen e
Pérdorimit t8 Pérbashkét t& Terminalit.
(3) Rregullat pér llojin, sasing, dorézimin dhe aktivizimin e garancisé bankare, referuar ng
paragrafin (1) t& kétij neni, pércaktohen n& Marréveshjen e Pérdorimit t& Pérbashkét t&
Terminalit.
(4) Nése Pérdoruesit ¢ Terminalit t& Pérbashkét nuk kané arritur njé marréveshje té
pérbashkét pér garanciné bankare t& pérmendur né paragrafin (1) t& kétij neni ose nése njé
Pérdorues i Pérbashkét i Terminalit nuk pajtohet me vendimin ¢ Pérdoruesve t& tjeré t&
Pérbashkét t& Terminalit, ata do t& njoftojné Operatorin jo mé vong se 30 dité para fillimit t&
vitit t& ardhshém t& gazit.
(5)Pérdoruesi i Pérbashkét i Terminalit ose Pérdoruesi i Pérbashkét i Terminalit q& nuk
pajtohet me vendimin ¢ Pérdoruesve t8 tjeré t8 Pérbashkét t& Terminalit, do t’i paraqesé
Operatorit garancing bankare referuar né paragrafin (4) t& kétij neni jo mé& voné se 15 dité&
pas marrjes s& kérkesés nga Operatori, dhe jo mé& voné se 15 dité para fillimit t& vitit t&
ardhshém t& gazit.
(6) Garancia bankare ¢ pérmendur né paragrafin (4) t& kétij neni do t& jeté e vlefshme pér t&
gjithé periudhén e vitit t& gazit dhe t& paktén 60 dité pas kohés s& parashikuar t& ankorimit s&
Transportuesit t& fundit t& GNL-s& né pérputhje me programin ¢ shérbimit t& miratuar vjetor
pér vitin e ardhshém t& gazit.
(7) Kur Pérdoruesi i Pérbashkét i Terminalit déshton né kryerjen e dérgesés sé ngarkesés ose
nuk kryen dorézimin né& kohé t& ngarkesés, sipas programit t& shérbimit t& miratuar pér até
Pérdorues t& Terminalit, ai do t& njoftojé Operatorin jo mé& vong se shtaté dité para ardhjes sé&
planifikuar t& transportuesit pér até Pérdorues t& Terminalit. Menjéheré pas marrjes sé
njoftimit, Operatori njofton t& gjithé ata Pérdorues t& Pérbashkét t8 Terminalit, t& ciléve u
preken t& drejtat dhe detyrimet.
(8) Pér rastin ¢ pé&rmendur né paragrafin (7) t& k&tij neni, Operatori do t& aktivizojé
garancing bankare t& Pérdoruesit t& Pérbashkét t& Terminalit pérgjegjés, duke pérjashtuar
Pérdoruesit ¢ Pérbashkét t& Terminalit ge nuk jane pérgjegjés pér démin e shkaktuar, dhe do
t& démshpérblejé t& gjithé Pérdoruesit e Pérbashkét t& Terminalit né masén e specifikuar né
Marréveshjen e Pérdorimit t& Pé&rbashkét t& Terminalit, deri né shumén e garancisé bankare
t8 aktivizuar.
(9) Né& ¢do rast, brenda 24 oréve pasi Operatori ka dorézuar njé njoftim me qéllimin pér t&
aktivizuar garanciné bankare, né pérputhje me paragrafin (8) t& kétij neni, Pérdoruesit e
Pérbashkét t& Terminalit do t& njoftojné Operatorin nése kané arritur njé marréveshje pér
ndonje formé tjetér t& shlyerjes se démshpérblimit. Né&se Pérdoruesit ¢ Pérbashkét té
Terminalit nuk paraqesin njé pérgjigie me shkrim brénda afatit t& pé&rmendur né k&t
paragraf, Operatori do t& aktivizojé garancing bankare.
(10) Pérdoruesi i Pérbashkét i Terminalit, pérgjegjés pér pikat ¢ pérmendura n& paragrafin 7
t& kétij neni, do t& kompensojé t& gjitha pretendimet ¢ Pérdoruesve t& Pérbashkét t8
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Terminalit t& cilat nuk jang zgjidhur me aktivizimin e garancisé bankare t& referuar né
paragrafin 8 t& kétij neni pér démin e shkaktuar.

(11) N& rast se pérdoret garancia bankare ose shuma ¢ garancisé bankare do t& koordinohet
pér njé arsye tjetér, si dhe nése rregullohet periudha e vlefshmérisé sé garancisé bankare, né
ményré & garancia bankare t8 jeté né pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-s& dhe
Marréveshjen ¢ Pérdorimit t& Pérbashkét t& Terminalit, Pérdoruesi i Terminalit do t&
paraqesé njé garanci t& re bankare ose do t& modifikojé garancing bankare t& paraqitur jo mé
voné se 15 dité nga ndodhja e ngjarjes q& &shté shkaku pér paraqitjen e garancisé bankare t&
re ose t& modifikuar.

(12) Operatori nuk do t& jeté pérgjegjés pér ndonjé shkelje t& detyrimeve t& Pérdoruesit t&
Pérbashkét t& Terminalit & rrjedh nga Marréveshja e Pérdorimit t& Pérbashkét t& Terminalit,
si psh refuzimi i mundshém i pagesés bazuar né garancingé bankare t& Pé&rdoruesit t&
Pérbashkét t& Terminalit nga banka.

(13) Dispozitat ¢ termave dhe kushteve t& pérgjithshme do t& zbatohen mutatis mutandis
(ndryshimet ¢ nevojshme pa ndikuar né ¢&shtjen kryesore) pér llojin, dorézimin dhe zgjatjen
e garancisé bankare.

(14) Nése njé Pérdorues i ri i Terminalit aderon né Marréveshjen ekzistuese t8 Pérdorimit t&
Pérbashkét t& Terminalit, ai do t& negociojé né mirébesim me Pérdoruesit ¢ Pérbashkét
ekzistues t& Terminalit n& lidhje me sigurimin e garancisé bankare me qé&llim t& sigurimit t&
pretendimeve né lidhje me pérdorimin e pérbashkét t& terminalit. Pérdoruesi i ri i Terminalit
do t8 paraqesé garancisé bankare t& réné dakord tek Operatori brenda 15 ditéve nga
nénshkrimi i Marréveshjes s& Pérdorimit t& Pérbashkét t& Terminalit.

KREU IX
KUSHTET E PERDORIMIT TE TERMINALIT

Neni 32
Procedura e Miratimit té Transportuesit té¢ GNL-sé

(1) Pérdoruesi i Terminalit duhet te sigurojé q& rregullat, né kohén e ankorimit n& Terminal,
pér Transportuesit e GNL-s& g& jané caktuar t& ankorojng, t& jené né pérputhje me standardet
dhe kushtet ndérkombétare t& zbatueshme pér kéto anije né lundrimin nd&rkombétar,
veganérisht standardet dhe kushtet e pércaktuara né Kodin Ndérkombétar pér Ndértimin dhe
Pajisjet ¢ Anijeve q& Transportojné Gaze t& Léngshém né& Kodin Ndérkombétar i Gazit,
Konventa SOLAS dhe Konventat Ndérkombétare t& pranuara brenda Organizatés
Ndérkombétare Detare (IMO), si dhe rregulloret e vendosura né pérputhje me regjistrin né t&
cilin &shté Transportuesi i GNL-s&.

(2) Transportuesi i GNL-s& duhet t& posedojé t& gjitha gertifikatat dhe dokumentat e
vlefshme t& kérkuara pér até anije, lista e t& cilave &shté unifikuar dhe pérditésuar né
dokumentin “Lista ¢ Certifikatave dhe Dokumentave q& Kérkohen pér t& qené Transportues
né Bordin e Anijeve” dhe lejet ¢ nevojshme pér hyrjen dhe kryerjen ¢ veprimtarive né port
q& plotésojné t& gjitha kushtet operacionale t& portit dhe Operatori.

(3) Lejimi 1 Transportuesit t& GNL-sé& né Terminal do t& kryhet né pérputhje me progedurat
e pranimit pér Transportuesin ¢ GNL-s& t8 pérshkruara né Rregulloren ¢ GNL-s& dhe kushtet
teknike t& Terminalit.




image30.jpg
( 4) Operatori do t& publikojé né fagen e tij t& internetit formularin ¢ kérkesés pér pranimin e
Transportuesit t&8 GNL-s&.

( 5) Operatori pasi verifikon né&se &shté plotésuar formulari i lejimit, regjistron
Transportuesin ¢ GNL-s& jo mé voné se 60 dité para se t8 caktohet orari i mbérritjes sé tij,
ose jashté kétij afatit pér raste t& veganta t& pércaktuara nga Operatori.

( 6) Nése plotésohen kushtet e referuara né paragrafét 1 deri né 5 t& kétij neni, Operatori do
& 18shojé nj& gertifikaté t& pranimit pér mbérritjen n& Terminal t8 Transportuesit t&€ GNL-s&
tek aplikanti, jo m& voné se brenda pesé ditéve nga marrja ¢ kérkesés dhe do e regjistrojé
Transportuesin ¢ GNL-s& né regjistrin e Operatorit.

( 7) Operatori ka t& drejté t& kérkoj& pérséritjen e procedurés sé lejimit, pérmendur né ké&té
nen, né rast se pas 18shimit te certifikatés s& pranimit t& ankorimit t& Transportuesit t& GNL-
s& ndodhin ndryshime né lidhje me numrin ¢ IMO, vendin e regjistrimit, dokumentat,
licencat, personat pérgjegjés t& shoqérisé administruese t& Transportuesit t& GNL-s& dhe/ose
pronarét e tij.

(8)Pas ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s& né port, personi pérgjegjés i portit dhe/ose
Operatori (dhe/ose pérfaqésuesi i tij ligjor), do t& kryejné t& gjitha kontrollet e parashikuara
mé sipér pér t& vendosur dhe siguruar qé Transportuesi i GNL-s& &shté ankoruar me até njési
lundruese.

(9)Pérdoruesi i Terminalit do t& jeté pérgjegjés nése pronari, operatori, zotérues i
Transportuesit t& GNL-s&, déshtojné t& kryejné detyrat e tyre ose t& pérmbushin kushtet pér
miratimin e Transportuesit t& GNL-s& pér shkak t& t& cilave Transportuesi i GNL-s& nuk ka
marré njé miratim dhe/ose nuk ka hyré né port dhe/ose nuk ka kryer ankorimin.

(10) Operatori, do t& publikojé dhe pérditésojé né fagen e tij t& internetit, listén e miratuar t&
Transportuesve t& GNL-sé q& mbérrijné né Terminal.

Neni 33
Procedura e Regjistrimit t€é Transportuesit t¢ GNL-sé

(1) Pérdoruesi i Terminalit siguron q& pronari/operatori i Transportuesit t& GNL-s&, ose
kapiteni/komandanti i Transportuesit t& GNL-s8, ose pérfagésuesi ligjor, ose personi i
caktuar nga pronari ose operatori i Transportuesit t& GNL-s&, i paraqet Operatorit njé
formular t8 kompletuar t& kérkesés pér regjistrim pér Transportuesin ¢ GNL-s& jo mé& vong
se 14 dité nga afati i vler8suar i ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s& n& Terminal.

(2) Operatori i Terminalit do t& publikojé kérkesén e regjistrimit pér Transportuesin ¢ GNL-
s& né fagen e tij t& internetit.

(3) Informacioni né lidhje me datén dhe kohé&n e nisjes nga porti i ngarkimit dhe orarin e
ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s& né Terminal, do t& tregohet né kérkesén e regjistrimit
pér Transportuesin ¢ GNL-s&.

(4) Operatorit do t’i paraqitet n& vijim pérveg kérkesés sé& regjistrimit p&r Transportuesin e
GNL-sé, edhe :

1. Fatura e Ngarkesave

2. Raporti i Ngarkesave

3. Shfagja ¢ Ngarkesave

4. Certifikata e origjings s& Ngarkesés

5. Certifikata e cilésisé s& Ngarkesés
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6. Certifikata e sasisé s& Ngarkesés
7. Fleta e t& Dhénave t& Sigurisé s& Transportit
8. Deklarata pér aktivitetet e transportuesit né portin ¢ ngarkimit
9. Njoftim nga komandanti i Transportuesit t& GNL-s& pér marrjen ¢ dokumentave t&
sipérpérmendura.
Neni 34
Informacion mbi oraret e ankorimit pér Transportuesit t&¢ GNL-sé né Terminal

(1) Pérdoruesi i Terminalit ose pérfagésuesi ligjor i tyre siguron q& zotéruesi i
Transportuesit t& GNL-s& ose perfaqésuesi ligjor i tyre , t& pérditésojné rregullisht
kalendarin orareve t& ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s& n& Terminal dhe g& t& dhénat e
pérditésuara t’i dorézohen Operatorit, portit dhe autoritetit kompetent t& portit brenda
afateve t& méposhtme:

- 96 oré para kohé&s s& parashikimit t& ankorimit t& Transportuesit t&§ GNL-s& né Terminal, ku
njoftimi do t& pé&rmbajé informacion mbi gjendjen e ngarkesés, temperaturén e vlerésuar t&
ngarkesés, presionin ¢ GNL-s& né rezervuar, sasiné e ngarkesés pér shkarkim né njésing
lundruese t& ruajtjes dhe rigazifikimit dhe né veganti ¢do mangési aktuale ose t& pritshme
operacionale né Transportuesin ¢ GNL-sé i cili ka ose mund t& keté nj&é ndikim né& hyrjen e
Transportuesit t& GNL-s& né port dhe/ose ankorimin e Transportuesit t& GNL-s& dhe/ose
géndrimin e Transportuesit t& GNL-s& né port dhe/ose shkarkimin e t& GNL-s&,

- 72 oré para kohé&s s& parashikimit t& ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s& n& Terminal;

- 48 oré para kohés s& parashikimit t& ankorimit t&8 Transportuesit t& GNL-s& né Terminal;

- 24 oré para kohé&s s& parashikimit t& ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s& né Terminal.
(2) Nga momenti kur koha e ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s&é n& Terminal &shté
parashikuar t& jeté brenda 24 oréve, koha ¢ parashikuar e ankorimit t& Transportuesit t&
GNL-s& né Terminal do t& pérditésohet ¢do gjashté oré.

(3)Nése kalendari i orareve t& ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s& né Terminal &shté
dorézuar si¢ referohet né kété nen, dhe ndryshon pér mé shumé se gjashté oré, Pérdoruesi i
Terminalit do t& sigurojé menjéheré q& Zotéruesi i Transportuesit t& GNL-s& dhe/ose
perfagesuesi i tij t& njoftojné Operatorin, portin dhe autoritetin kompetent portual pér kohén
e sakté t& ankorimit t& Transportuesit t& GNL-s& né Terminal.

Neni 35
Miratimi pér ankorimin né Terminal

(1) Pérdoruesi i Terminalit siguron ose garanton qé zotéruesi i1 Transportuesit t& GNL-s& ose
njé pérfagésues ligjor t’i paraqesi Operatorit miratimin pér ankorimin né Terminal
menjéheré pasi t& jens pérmbushur kushtet ¢ mé&poshtme:
1. Transportuesi i GNL-s& ka mbérritur né vendin e caktuar t& Portit;
2. Autoriteti kompetent portual, personi kompetent q& administron portin dhe autoritetet
kompetente miratojné lejen e kérkuar & Transportuesi i GNL-s&, t& hyjé né port dhe t&
ankorojé né Terminal.
3. Transportuesi i GNL-s& ka paraqitur kérkesén pér t8 gjitha shérbimet portuale t&
nevojshme pér ankorimin n& Terminal;, dhe
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4. Pérdoruesi i Terminalit dhe/ose palét e tjera t& treta kang siguruar pér Transportuesit
e GNL-s¢ t& gjitha lejet e nevojshme pér t& kryer shkarkimin e GNL-s&, dhe se
Transportuesi i GNL-s& &shté i gatshém pér t& kryer kété operacion.
(2) Nése jané pérmbushur kushtet e pérmendura né paragrafin 1, (pikat 1 deri né 4 t& kétij
neni) dhe Operatori ka marré miratimin pér ankorimin né Terminal, ai do t& jap& njoftimin e
miratimit pér ankorimin né Terminal pér Transportuesin ¢ GNL-s& dhe/ose, né rastin e
pérmendur né Nenin 37 t8 Rregullores s& GNL-sé&, njé njoftim qé& tregon kohén e ankorimit
t& Transportuesit t& GNL-sé&.
(3) Nése kushtet e pérmendura né paragrafin 1, (pikat 1 deri 4 t& kétij neni nuk jang
pérmbushur), Operatori mund t& refuzojé miratimin pér ankorimin né Terminal, me kusht &
t& informojé Pérdoruesin e Terminalit pér arsyet e refuzimit dhe t& kérkojé paraqitjen e njé
miratimi tjetér pér ankorimin né terminal, i cili plotéson t& gjitha kérkesat ¢ pérmendura ng
kété nen.
(4) Operatori ka t& drejté t& refuzojé ankorimin e Transportuesit t&€ GNL-s& né Terminal nése
Pérdoruesi i Terminalit nuk ka arritur t& paragesé urdhrin e shkarkimit t& GNL-s& jo mé&
voné se dy dité para mbérritjes sé Transportuesit t& GNL-sé&.
(5) Operatori, nése pér arsyet e pérmendura né ké&té nen, refuzon ankorimin e Transportuesit
t& GNL-s&¢ né Terminal, do t& njoftojé zoteruesin e Transportuesit t& GNL-s& ose
Perfaqesuesin e tyre ligjor, dhe autoritetin kompetent portual.
(6) Transportuesi i GNL-s& q& mbérrin né port dhe/ose dorézon miratimin pér ankorimin né
Terminal ose njé urdhér shkarkimi t& GNL-s& para ose pas koh&s s& mbérritjes, t&
specifikuar né programin e shérbimit t& miratuar mujor, mund t& ankorohet né Terminal
vetém nése jand pérmbushur né ményré kumulative t& gjitha kushtet e méposhtme:
1. Nuk parandalon ankorimin ¢ Transportuesve t& tjers t& GNL-sé sipas programit t&
shérbimit t& miratuar mujor; dhe
2. Ankorimi i Transportuesit t& GNL-sé& nuk paraqet rrezik pér funksionimin e sigurt, t&
rregullt dhe optimal t& Terminalit.
(7) N& rastin e pérmendur né paragrafin 6 t& kétij neni, kur Operatori refuzon t& pranojé
ankorimin e Transportuesit t& GNL-s& n& terminal, ai do t& pércaktojé njé koh& tjetér t&
ankorimit né pérputhje me Rregulloren e GNL-s&.

Neni 36
Koordinimi i ankorimit pér Transportuesit e GNL-sé

(1) Nése dy ose m& shumé Transportues t& GNL-s& arrijné né Terminal né t& nj&jtén kohg,
por jo sipas koh&s s& mbérritjes t& miratuar, Operatori do t& sigurojé qé Transportuesit e
GNL-s¢ t& koordinohen pér ankorim né pérputhje me programin ¢ méposhtém sipas késaj
pérparésie:
1. Ankorimi me vonesé i Transportuesit t& GNL-s&, pér t& cilin &shté paraqitur njoftimi
i fillimit pas koh&s s& mbérritjes, me kusht q& koha tjetér e mbérritjes t& mos jeté
planifikuar,
2. Ankorimi mé& shpejt i Transportuesit t& GNL-s&, pér t& cilin &shté paraqitur njoftimi i
fillimit pé&rpara kohés s& mbérritjes dhe g8 nuk &shté refuzuar nga Operatori.
(2) Njé Transportuesi t& GNL-s& q& &shté me vonesé mund t’i refuzohet ankorimi né
Terminal pérpara Transportuesit t& GNL-s& g &shté mé shpejt, nése Operatori pércakton qé
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ankorimi i Transportuesit t& GNL-s& & &shté me vonesé do t& pengojé ankorimin e
Transportuesit t8 GNL-s& qe eshté mé shpejt kur fillon koha e mbérritjes sé tij.

(3) Pérdoruesit ¢ Terminalit mund t& bien dakord pér rregulla t& ndryshme nga sa cituar né
kété nen, pér t& cilat do t& njoftojné me shkrim Operatorin.

(4) Né rastin e pérmendur n& paragrafin 3 t& kétij neni, Operatori miraton marréveshjen e
Pérdoruesve t& Terminalit dhe vepron né pérputhje me rrethanat, pérveg se rastit kur kjo do
18 rrezikojé funksionimin e sigurt t& Terminalit.

Neni 37
Kohézgjatja e transportuesit té¢ GNL-sé

(1) Kohézgjatja e lejueshme pér pjesén standard t8 ngarkesés &shté 30 oré rresht, dhe nése
sasia ¢ GNL-s& s8 shkarkuar nuk &shté njé pjesé standard e ngarkesés, Operatori dhe
Pérdoruesi i Terminalit do t& bien dakord pér njé kohézgjatje mé t& gjaté ose mé t& shkurtér
18 lejueshme, né varési t& sasisé sé ngarkesave.
(2) Me pérjashtim t& paragrafit 1 t& k&tij neni, Kohé&zgjatja ¢ lejueshme do t& zgjatet pér ¢do
periudhé vonese e cila &shté shkaktuar nga nj& ose mé shumé arsye si vijon:
1. Norma e véllimit t& rrjedhjes gjaté shkarkimit t&€ GNL-s& nga Transportuesi i GNL-s&
né Terminal 8shté mé& e vogél se norma e specifikuar né specifikimet e Transportuesit t&
GNL-s&, dhe mé e vogél se norma e specifikuar né karakteristikat teknike t& Terminalit.
2. Cdo periudhé gjaté sé& cilés mbérritja né Terminal, ankorimi, shkarkimi i GNL-s&
dhe/ose largimi nga Terminali vonohet ose parandalohet pér shkak t& Ngjarjes s& Forcés
Madhore;
3. Cdo periudhé gjaté s& cilés shkarkimi i GNL-s& parandalohet pér shkak t& déshtimit
ose situatave t& jashtézakonshme n& Terminal ose né Transportuesin ¢ GNL-s&, dhe
mund t& rezultojé n& njé rrezik pér jetén ose shéndetin e njerézve, déme t&
konsiderueshme materiale, ndotje t& mjedisit, etj.;
4. Pér shkak t& motit t& pafavorshém dhe/ose kushteve te motit detar né port.
(3) N& rastin ¢ pérmendur né paragrafin 2, pika 1 e ké&tij neni, Operatori do t& kompensojé
shpenzimet e béra pér Pérdoruesin e Terminalit pér shkak t& koh&zgjatjes s& lejuar t&
pushimit duke zbatuar né ményré t& pérshtatshme dispozitat e Shtojcés I t& Rregullores sé&
GNL-sé.
(4) Kohé&zgjatja aktuale fillon si mé& poshté:
1. Kur Transportuesi i GNL-s& paraqet njoftimin e fillimit brenda koh&s s& mbérritjes, por
duhet q& t& jeté gjashté oré pas paraqitjes t& njoftimit t& fillimit dhe koha ¢ géndrimit t&
Transportuesit te GNL-sé& t& jeté e shkurtér.
2. Kur Transportuesi i GNL-s& paraget njoftimin ¢ miratimit t& ankorimit pérpara kohés s&
mbérritjes, né datén e méparshme, gjashté oré pas paraqitjes t& njoftimit t& gatishmérisé; dhe
né kohén né t& cilén Transportuesi i GNL-s& u ankorua né Terminal.
3. Kur Transportuesi i GNL-s& paraqet njoftimin e fillimit pas kohes s& mbérritjes né kohén
e ankorimit né Terminal
5) Koha aktuale e qéndrimit do t& vazhdojé derisa tubi fleksibel i fundit i ngarkimit t& jeté
shképutur dhe zotéruesi i Transportuesit t& GNL-s8, q8 konfirmon ngarkesén q& &shté
shkarkuar plotésisht né Terminal, dhe Transportuesi i GNL-s& t& niset nga Terminali pa
shkarkuar ose shkarkuar plotésisht ngarkesén e tij.
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Neni 38
Urdhéri i shkarkimit t€ GNL-sé

(1) Pérdoruesi i Terminalit do t’i paraqesé Operatorit njé urdhér shkarkimi t&€ GNL-s& jo mé&
voné se dy dité para koh&s s& mbérritjes.
(2) Operatori do t& publikojé né fagen e tij t& internetit njé formular t& urdhrit t& shkarkimit
t& GNL-sé.
(3) Nése Pérdoruesi i Terminalit nuk arrin t8 paraqesé ose dorézojé njé urdhér pér
shkarkimin ¢ GNL-s& pas skadimit t& afatit t& pérmendur né paragrafin 1 t& kétij neni,
Operatori ka t& drejté t& refuzojé ankorimin e Transportuesit t& GNL-sé&.
(4) Sasia totale e shkarkimit t& GNL-s& né& urdhérin e shkarkimit t& GNL-sé&, krahasuar me
sasité né programin e shérbimit t& miratuar vjetor dhe mujor, mund t& devijojé vetém nése
nuk &shté né kundérshtim me kufizimet e pérmendura né Nenin 36 t& k&saj Rregullore dhe
kushtet teknike t& terminalit.
(5) Operatori do t& miratojé urdhrin e shkarkimit t& GNL-s& vetém nése Nominimi i
pérgjithshém 1 t& gjithé Pérdoruesve t& Terminalit &shté mbi nivelin minimal t& ulét t&
rigazifikimit t& GNL-s& gjaté gjithé kohés s& lejueshme t& Transportuesit t& GNL-sé&.
(6) Népérmjet pérjashtimit nga afati i fundit pér dorézimin ¢ nominimit ditor t8 parashikuar
né ké&t& Rregullore, Nominimi ditor né rastin e shkarkimit t& GNL-s& do t’i dorézohet
Operatorit s& bashku me dorézimin e urdhrit t& shkarkimit t& GNL-s&.
(7) Operatori i Terminalit do t& pranojé sasingé e GNL-s& n& Terminal si¢ &shté specifikuar
né urdhrin ¢ shkarkimit t& GNL-s&, sipas konfirmimit nga Operatori né pérputhje me
progedurat e pérshkruara né kushtet teknike t& Terminalit.
(8) Gjaté shkarkimit t& GNL-s&, zotéruesi i Transportuesit t& GNL-s& dhe/ose Pérfagésuesi i
tij ligjor duhet t& veprojé né pérputhje me urdhrat, udhézimet, rregullat dhe kérkesat e tjera
né lidhje me aktivitetet né port dhe né Terminal, t& pércaktuara nga personi pérgjegjés né
port dhe Operatori.
(9) Shkarkimi i GNL-s&¢ mund t& kryhet vetém nése plotésohen né ményré kumulative
kushtet ¢ mé&poshtme:
1. Transportuesi GNL-s& ka t& gjithé dokumentacionin e nevojshém pér shkarkimin e
GNL-s& dhe &shté i autorizuar, né pérputhje me rregulloret nga Pérdoruesi i Terminalit
dhe/ose palét e treta, pér t8 kryer shkarkimin e GNL-s& né njé& kohé& t& dakord&suar; dhe
2. Procedura e verifikimit &shté pérfunduar né pérputhje me kushtet nga lista e sigurisé
s& anijes/portit.

Neni 39
Refuzimi i shkarkimit te GNL-sé

(1) Operatori ka t& drejté t& mos fillojé shkarkimin ¢ GNL-s& ose t& ndalojé shkarkimin e
GNL-s& dhe t& kérkojé q& Transportuesi i GNL-s& t& mos ankorojé nga Terminali dhe t&
lejojé hyrjen né Terminal pér Transportuesit e tjeré t& GNL-s& né ndonjé nga rastet e
méposhtme:

1. Nése &shté marré urdhér i justifikuar nga autoriteti kompetent portual;

2. Nése &shté marrs urdhér i justifikuar nga personi kompetent g8 administron portin;
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3. Nése progedura e kontrollit t& parakushteve t& pérshkruara nuk &shté pérfunduar, ose
parakushtet nuk jané p&rmbushur n& pérputhje me kushtet nga lista e sigurisé sé&
anijes/portit.

4. Nése Transportuesi i GNL-s& nuk ndjek (ose ndjek né ményré jo t8 duhur) urdhérat
dhe/ose udhézimet e autoritetit pérkatés t& portit dhe/ose personit kompetent qé
administron portin, dhe/ose Operatorit, progedurat e pérshkruara né kushtet teknike t&
Terminalit ose Rregullores s& GNL-s& ose kushte t& tjera t& nevojshme pér kryerjen e
aktiviteteve né port dhe né Terminal, p&rfshiré rregulloret e sigurisg;

5. Nése bazuar n& vendimin e Operatorit ose personit kompetent q& administron portin,
se gjendja e Transportuesit t& GNL-s& ose shkarkimi i GNL-s& paraqet njé rrezik pér
jetén ose shéndetin e njerézve, rrezik pér pronén, mjedisin dhe/ose funksionimin e
Terminalit;

6. Nése ngarkesa ¢ dorézuar nuk korrespondon me specifikimet e cilésisé sé& gazit
natyror;

7. N& rast t& rrethanave t& tjera t& specifikuara né Rregulloren ¢ GNL-s& dhe/ose
Marréveshjen ¢ Pérdorimit t8 Terminalit dhe/ose t& cilat jang jashtd kontrollit t&
Operatorit.

Neni 40
Pérfundimi i shkarkimit t&€ GNL-s&

(1) Pas pérfundimit t& shkarkimit t& GNL-s&, Transportuesi i GNL-s& do t& largohet nga
Terminali sa mé& shpejt t& jeté e mundur dhe do t& lejojé hyrjen né Terminal te Pérdoruesve
18 tjeré, pérveg se nése autoriteti pérkatés i portit dhe/ose personi kompetent & administron
portin 1&shon njé& urdhér t& ndryshém nga Transportuesi i GNL-sé ose nése Operatori ka
aprovuar njé progeduré t& ndryshme t8 ankorimit dhe/ose aksesit t& njé Transportuesi tjetér
t& GNL-sé.
(2) Nése Transportuesi i GNL-s& nuk arrin t& ankorojé brenda kohé&zgjatjes t& lejuar ose pas
pérfundimit t& shkarkimit t& GNL-s&, Operatori mund t& caktojé njé tarifé si¢ pércaktohet né
Shtojcén 1t& Rregullores s& GNL-s&.
(3) Zotéruesi i Transportuesit t& GNL-s& dhe Operatori kryejné shkarkimin ¢ GNL-s& né
pérputhje me kérkesat e sigurisé.
(4) Operatori &shté pérgjegjés pér kryerjen e duhur t& operacioneve t& shkarkimit t&€ GNL-s&
né Terminal derisa tubat fleksibél t& shkarkimit t& GNL-s& t& Terminalit t& shképuten nga
Transportuesi i GNL-s&.
(5)Operatori nuk &shté pérgjegjés pér ndonjé humbje, shpenzim dhe démtim t& drejtpérdrejté
ose t& térthorté, nga Pérdoruesi i Terminalit, Transportuesi i GNL-s&, pronari ose operatori i
tij, komandanti, Furnizuesi i GNL-sg, transportuesi dhe/ose ndérmjetési, Perfagesuesi ligjor
si dhe ¢do palé tjetér e treté e lidhur né rastet e méposhtme:
1. Operatori nuk ka filluar shkarkimin e GNL-s&, ose ka ndaluar shkarkimin e filluar t&
GNL-s&, ose ka vepruar né pérputhje me kushtet ¢ Rregullores s& GNL-s& né rastet kur
sasisa ¢ GNL- s& nuk i plotéson specifikimet ¢ cil8sisé s& gazit natyror dhe/ose
2. Shkarkimi i GNL-s& vonohet ose kalon me ndérprerje pér shkak t& rrethanave jashté
kontrollit t& Operatorit pér t& cilat Operatori nuk &shté pérgjegjés.
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Neni 41
Rigazifikimi i GNL-sé&

(1) Sasité e GNL-s8 pér rigazifikim p&rcaktohen né pérputhje me programin e shérbimit t&
miratuar vjetor dhe mujor.

(2) Operatori do t& rigazifikojé sasiné e GNL-s& né& pérputhje me Nominimin ditor t&
konfirmuar nga ana e Pérdoruesit t& Terminalit.

(3) Sasia ¢ GNL-s& qé& &shté rigazifikuar dhe dérguar né pikén e shpérndarjes do té llogaritet
pér secilin Pérdorues t& Terminalit dhe &shté ¢ barabarté me sasiné e gazit t& alokuar né
pérputhje me kushtet e pércaktuara né Shtojcén II t& Rregullores s& GNL-s&.

Neni 42
Nominimi ditor i sasive té€ GNL-sé

(1) Pérdoruesi i Terminalit q& déshiron t& pérdoré kapacitetet e rigazifikimit t& GNL-s&, né
baza ditore dhe né ditét e punds dhe ato jo t& punés, do t’i paragesé Operatorit informacion
mbi Nominimin ditor t8 sasisé s& gazit n& kwh/oré ose nm’e cila do t& jeté dorézuar né pikén
e furnizimit n& ditén tjetdr t& gazit. S& bashku me ké&té nominim Pérdoruesi i Terminalit
mund t& paraqesé nominime pér ditét né vijim t& muajit aktual.
(2) Pérdoruesi i Terminalit siguron kété transferim né sistemin e transmetimit né pérputhje
me Kodin e Ryjetit t& Sistemit t& Transmetimit, dhe Pérdoruesi i Terminalit do t&:
1. Propozojé kapacitetin e duhur t& sistemit t& transmetimit né hyrjen né sistemin e
transmetimit, q& &shté edhe dalja nga Terminali; ose
2. Sigurojé q& pérdoruesi i sistemit t& transmetimit q& merr pérsipér gazin nga
Pérdoruesi i Terminalit, t& propozojé kapacitetin e duhur t& sistemit t& transmetimit ng
hyrjen né sistemin e transmetimit, e cila &shté edhe dalja nga Terminali.
(3) Informacioni nga paragrafi 1 ose 2 i kétij neni dorézohet pér secilén oré t8 dités s& gazit
q& propozohet.
(4) Pas marrjes s& propozimeve ditore, Operatori do t& verifikojé nése propozimet jané né
pérputhje me programin e shérbimeve t& miratuar vjetor dhe/ose mujor.
(5) Operatori dhe operatori i sistemit t& transmetimit do t& shkémbejné informacionin nga
propozimet ditore né ményré & t& pérputhen me nominimet dhe, né rast t& ndryshimeve ng
nominimet ¢ marra, t& zbatojné rregullat né pérputhje me Kodin e Rrjetit t& Sistemit t&
Transmetimit.
(6) Nominimi ditor i njé Pérdoruesi t& Terminalit t& veganté do t& jeté n& pérputhje me
programin ¢ shérbimit t8 miratuar mujor, me and t& t& cilit Operatori do t& aprovojé
nominimin ditor t& paraqitur nga Pérdoruesi i Terminalit vetém kur kushtet ¢ méposhtme
plotésohen n& ményré kumulative:
1. Kushtet e pérmendura né paragrafin 3 t8 kétij neni jané& pérmbushur;
2. N& rast t& devijimeve nga Nominimet ditore nga programi i shérbimeve t& miratuar
mujor, ato jané né pérputhje me kushtet e referuara né kété Rregullore;
3. Nominimi i pérgjithshém ditor i t& gjithé Pérdoruesve t& Terminalit né nj& dits t&
veganté t& gazit &shté mbi nivelin e lejuar t& rimarrjes minimale dhe nén shkallén
maksimale t& lejuar t& rigazifikimit, n& pérputhje me kushtet teknike t& Terminalit.
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(7) Operatori do t& publikojé né& faqgen ¢ tij t& internetit formularin ditor t& paraqitjes sé&
nominimit.

(8) Operatori ka t& drejté t& rregullojé nominimin e paraqitur ditor t& Pérdoruesit t&
Terminalit, né ményré qé sasia totale aktuale t& GNL-s& q& devijojng, t& rregullohen me
sasite ¢ GNL-s& nga programi i shérbimit i miratuar vjetor dhe/ose mujor.

(9) Nése Operatori refuzon Nominimin ditor, ata do t& njoftojné Pérdoruesin ¢ Terminalit
brénda 30 minutash pér arsyet e refuzimit t& Nominimit.

(10) Né&se Operatori refuzon rinominimin, nominimi ose rinominimi i fundit i pranuar &shtg i
vlefshém.

(11) Nominimi ose rinominimi i fundit pér njé dité& t& caktuar gazi t& pranuar nga Operatori
&shté detyrues pér Pérdoruesin ¢ Terminalit.

(12) Né&se Pérdoruesi i Terminalit nuk arrin t& paragesé nominimin ditor ose Operatori nuk e
miraton nominimin ditor t& paraqitur, sasia ¢ GNL-s& pér rigazifikimin né ditén tjetér t&
gazit do t& konsiderohet e barabarté me sasiné e gazit nga programi i shérbimit i miratuar
mujor. Nése nuk ka njé program t& sh&rbimit t& miratuar mujor, konsiderohet se sasia
nominale ¢ GNL-s& pér rigazifikimin n& ditén tjetér t& gazit &shté e barabarté me sasiné e
gazit nga programi i miratuar vjetor i shérbimit.

KREU X
SPECIFIKIMI DHE MATJA E CILESISE SK GNL-SE DHE GAZIT NATYROR
TE RIGAZIFIKUAR

Neni 43
Specifikimi i Cilésisé s&¢ GNL-sé

(1) Pérdoruesi i Terminalit do t& sigurojé qé cilésia e dérguar né Terminal né kohén e
Shkarkimit korrespondon me specifikimin e cil8sisé s& gazit natyror dhe i pérgjigjet cilésisé
standarde t& gazit natyror t& specifikuar né Termat dhe Kushtet e Pérgjithshme pér
Furnizimin me gaz né kohén e shpérndarjes s& gazit t& rigazifikuar né sistemin e
transmetimit.

(2) Operatori nuk &shté pérgjegjés pér cilésing e ngarkesés q& dorézohet né Terminal.

(3) Operatori do t& sigurojé q& pérmbajtja dhe specifikimet e gazit t& rigazifikuar t& dérguar
né pikén e shpérndarjes korrespondojné me cilésiné standarde t& gazit natyror t& specifikuar
né Termat dhe Kushtet ¢ Pérgjithshme pér Furnizimin me Gaz dhe né rastet ¢ pérzierjes sé
GNL-s& né rezervuarét e Terminalit derisa Pérdoruesit ¢ Terminalit t& pérdorin shérbimet e
rigazifikimit t& GNL-s& né pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-s&.

(4) Pérdoruesi i Terminalit do t& marré parasysh q& parametrat e cilésisé s8 GNL-s&
ndryshojné me kalimin e koh&s dhe Operatori do t8 miratojé ankorimin dhe/ose Shkarkimin
e GNL-sé vetém nése GNL né& Transportuesin ¢ GNL-s& pérputhet me specifikimet e cilésisé
s& gazit natyror t& referuara ng paragrafin 6 t& kétij neni.

(5) Operatori, do t& njoftojé palén tjetér nése ata kane dijeni se ngarkesa ekzistuese ose
ngarkesa ¢ dorézuar pérfagéson ose mund t& pérfaqésojé GNL jashté specifikimit.

(6) Operatori duhet t& sigurojé & cilésia e ngarkesés s& dérguar né Terminal n& kohén e
shkarkimit korrespondon me specifikimet né tabelén e méposhtme t& cilésisé s& gazit
natyror:
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IPérbérja kimike

[Metan (CH4)

[Etan (C2H6)

[Propan (C3HS) dhe hidrokarburet mé té larta
[Dioksid karboni (CO2)

Oksigjen (02)

IPérmbajtja e squfurit

Squfuri total (S)

Sulfid hidrogjeni dhe sulfonid karbonil total

(H2S +COS)

IVlera té tjera

[Vlera mé e larté e ngrohjes Hg (kwh/m3)

[Vlera mé e ulét e ngrohjes Hg (kwh/m3)
[Wobbe mé e larté - indeksi Wg (kwh/m3)

[Wobbe mé e ulét - indeksi Wd (kwh/m3)
[Dendésia relative

T& gjitha vlerat i referohen véllimit t& gazit prej 1 m® n& presion absolut t& gazit prej 101,325
Pa (1.01325 bar) dhe temperaturés s& gazit prej 288.15 K (15°C).

(7) Nése specifikimi i cil&sisé s& gazit natyror, referuar né paragrafin 6 t& kétij neni,
ndryshon ndjeshém gjaté Marréveshjes sé Pérdorimit t& Terminalit, Pérdoruesi i Terminalit
ka t& drejté t& anulojé shérbimin e réné dakord n& pérputhje me Shtojcén I t8 Rregullores sé&
GNL-sé.

Neni 44

Sasia e GNL-sé e destinuar pér Shkarkim
(1) Operatori do t& ndérmarré veprimet ¢ duhura pér t& pércaktuar se GNL e destinuar pér
Shkarkim n& Terminal dhe/ose GNL & po shkarkohet né Terminal, korrespondon me
specifikimin e cil8sisé s& gazit natyror dhe do t8 parandalojé ¢do Shkarkim t& GNL-sé ¢ cila,
né pérputhje me specifikimet e cilésisé s& gazit natyror, konsiderohet si sasi ¢ GNL-s& jashté
specifikimit.
(2) Pas marrjes sé& kérkesés pér regjistrim pér Transportuesin ¢ GNL-s&, Operatori do t&
refuzojé njé kérkesé t& tillé nése sasia ¢ GNL-s& e specifikuar né até kérkesé nuk
korrespondon me specifikimet ¢ cilésisé s& gazit natyror dhe sasia ¢ GNL-s& konsiderohet
jashté Specifikimit.
(3) Nése né pérputhje me paragrafin 2 t& kétij neni nuk &shté e mundur t& pércaktohet sasia e
GNL-sé jashté specifikimit, Operatori do t& ndalojé shkarkimin e saj, né rastin kur gjaté
marrjes s& mostrave vértetohet se cilésia e sasisé ¢ GNL-s& nuk korrespondon me
specifikimin e cilésisé s& gazit dhe do t& konsiderohet jashté specifikimit.
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Neni 45
Cilésia dhe Sasia e Matur e GNL-s&

(1) Cilésia e gazit dhe sasia ¢ GNL do t& maten dhe pércaktohen né pérputhje me dispozitat
e neneve 48, 49 dhe 50 t& Rregullores s& GNL-sé&.

(2) Operatori, me kérkesé t& vegants t& Pérdoruesit t& Terminalit, bazuar né t& dhéna
historike dhe supozime t& tjera n& dispozicion, paraprakisht parashikon ndryshimet ng
cilésing e sasisé s& GNL-s& & ruhen fizikisht n8 Terminal dhe do t& pérllogarisé kohén kur
sasia e GNL-s& mund t& dalé jashté specifikimit, sipas termave t& specifikimit t& cil&sisé.

Neni 46
Raporti i pérkohshém i cilésisé dhe sasisé s€ GNL-sé

(1) Para shkarkimit t& sasisé¢ s& GNL-s& do t& kontrollohet nése jan& pérmbushur kushtet e
referuara né Nenin 49, paragrafét 1 — 3 t& Rregullores s& GNL-sé&.

(2) Operatori, Pérdoruesi i Terminalit marrin pjesé né matjet e ngarkesave, para dhe pas
shkarkimit t& sasisé s& GNL-s& né Terminal, duke pérfshiré matjen e sasisé s& GNL-s& &
mbetur, véllimit, temperaturés dhe presionit né rezervuarét e Transportuesit GNL-s&.

(3) Gjaté shkarkimit t& ngarkesés né terminal, do t& pérgatitet njé raport i cilésisé dhe sasisé
s& GNL-sg, bazuar né t& dhénat pér sasiné e ngarkesés q& do t& sigurohen nga zoteruesi i
Transportuesit t&¢ GNL-s& ose komandanti i tij, si dhe me t& dhénat e cil8sisé s& GNL-s& dhe
sasing e GNL-sé e cila sigurohet nga Operatori.

(4) Raporti i pérkohshém i cilésisé dhe sasisé s& GNL-s& pér GNL-n& qé& shkarkohet ng
Terminal do t& pérgatitet brenda 24 oréve pas pérfundimit t& shkarkimit t& sasisé s& GNL-s&,
dhe raporti pérfundimtar i cilésisé dhe sasisé s& GNL-s& pér GNL-n& e shkarkuar ng
Terminal do t& pérgatitet brenda 72 orésh pas pérfundimit t& shkarkimit t& sasisé s& GNL-s&,
pérveg se né rastin e pérmendur né Nenin 49, paragrafi 6 i Rregullores s& GNL-s&.

(5) Té gjitha raportet, urdhérat, specifikimet dhe dokumentacioni tjetér n& lidhje me
rezultatet e matjeve s8 parametrave té cilésisé s& GNL-s& do t& verifikohen nga njé subjekt i
pavarur, né prani t8 Operatorit dhe Pérdoruesit t& Terminalit ose pérfagésuesit t& autorizuar
t8 Pérdoruesit Terminal.

(6) Operatori né ¢do koh& duhet t& marrg, pérdoré dhe mirémbajé pajisjet pér marrjen e
mostrave t& sasisé s& GNL-sg, dhe pércaktimin e cilésisé s8 GNL-sé s& shkarkuar, si dhe ¢do
pajisje tjetér matje apo analize q& duhen pér t& kryer t& gjitha matjet dhe analizat e
pérshkruara t& GNL-s& nga njésia e magazinimit dhe rigazifikimit.

Neni 47
Matja e GNL-sé sé shkarkuar

(1) Pérdoruesi i terminalit duhet t& sigurojé q&, kur t& shkarkohet sasia ¢ GNL-sg, ng
Transportuesin ¢ GNL-s&, matja ¢ sasisé dhe cil&sisé s& GNL-s& t& kryhet né pérputhje me
standardet ndérkombétare ISO duke ju referuar kushteve dhe rregullave q& drejtojné
progedurat e marrjes sé mostrave dhe frekuencén e tyre.
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(2) ISO10976: 2015, ose njé standard mé i ri & e shfuqizon dhe e z&vendéson ké&té t& fundit,
do t& konsiderohet kérkesa minimale q& duhet t& plotésohet pér t& pércaktuar nivelin e sasisé
s& GNL-s§&, né rezervuarét e transportuesit, temperaturén, presionin dhe specifikimet teknike
pér Transportuesin GNL.

(3) T¢ gjithé matésit, kromatografét e gazit dhe pajisjet e tjera t& matjes né Terminal, t&
pérdorura pér t& matur sasiné dhe cilésing ¢ GNL & shkarkohet nga Transportuesi GNL do
t& kalibrohen dhe certifikohen nga laborators t& pavarur t& akredituar, n& pérputhje me
rregullat ¢ profesionit dhe standardet ndérkombétare t& zbatueshme né fuqi.

(4) Operatori siguron qé&, kur shkarkohet sasia ¢ GNL-s& né Terminal, sasia dhe cilésia e
GNL-s& matet né pérputhje me standardet ndérkombétare ISO duke ju referuar kushteve dhe
rregullave qé& drejtojné procedurat ¢ marrjes sé mostrave dhe frekuencén e tyre.

(5) Sasia e GNL-s& s& shkarkuar do t& llogaritet né vlerat mé t& larta dhe mé t& uléta t&
ngrohjes.

(6) Sasia e GNL t& shkarkuar ¢ shprehur n& vlerén mé t& ulét t& ngrohjes do t& llogaritet
sipas formulés vijuese:

E = (V xdxHm/nev) -~ Qr — Qpog

Ku:
E — &shté sasia ¢ GNL t& shkarkuar e shprehur né kwh NMC (Normal Meter Cub)

V — &shté sasia ¢ GNL t& shkarkuar e shprehur né m3

d — &shts dendésia e GNL e shprehur né kg / m3 (kilograms pér metér kub GNL)

Hpn / nev — 8shté vlera mé e ulét e ngrohjes sé masés GNL e shprehur né kwh / kg

Qbog — &shté vlera e energjisé s& gazit t& pérdorur nga Transportuesi i GNL gjaté shkarkimit
t& GNL shprehur né kwh NMC

Qy — &shté vlera energjetike e gazit ¢ kthyer né Transportuesin ¢ GNL gjaté Shkarkimit t&
GNL shprehur né kwh NMC

Llogaritja ¢ shprehur né vlerén mé t& ulét t& ngrohjes pércaktohet né pérputhje me kushtet ¢
méposhtme:

- vlera mé& e ulét e ngrohjes e matur né njé presion prej 1.01325 bar,

- vlera mé e ulét e ngrohjes e matur né njé temperaturé prej 15 °C/ 15°C.

(7) Sasia ¢ GNL-s& s& shkarkuar e shprehur né vlerén mé t& larté t& ngrohjes do t& jeté
llogaritur sipas formulés s& méposhtme:

E=(V xdx Hm/gev) - Qr ~ Qpog

Ku:
E — &shté sasia ¢ GNL t& shkarkuar e shprehur né kwh ose NMC (Normal Metér Kub)

V — &shté sasia e GNL t& shkarkuar e shprehur né m3

d — &shts dendésia e GNL e shprehur né kg / m3 (kilograms pér metér kub GNL)
Hp / gov — &shté vlerams e larté e ngrohjes ¢ masés GNL e shprehur né kwh / kg

Qbog — &shté vlera energjetike e gazit e pérdorur nga Transportuesi GNL gjaté Shkarkimit t&
GNL shprehur né kwh ose NMC
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Qy — &shté vlera e energjisé sé gazit t& kthyer né Transportuesin GNL gjaté Shkarkimit t&
GNL t& shprehur né kwh ose NMC

Llogaritjet kryhen n& vlerén mé t& ulét dhe t& larté t& ngrohjes né pérputhje me kushtet ¢
méposhtme t& matjes:

- vlera mé e ulét e ngrohjes ¢ matur né njé presion prej 1.01325 bar dhe njé temperaturé
prejl5 °C / 15°C,

- vlera mé e larté ¢ ngrohjes e matur n& njé presion prej 1.01325 bar dhe njé temperaturé
prejl5 °C / 15°C,

(8) Shndérrimi i vlerés mé t& ulét t& ngrohjes s& gazit né vlerén mé t& larté t8 ngrohjes sé
gazit &shté kryer né ményrén e méposhtme:

Hm/gev = Hm/nev /0.901
(9) T& gjitha llogaritjet duhet t& jené né pérputhje me ISO6976: 2016, ose njé standard mé t&
ri & e shfugizon dhe e z&vendé&son kété t& fundit.

Neni 48
Marrja e mostrave té sasisé sé¢ GNL-sé

(1) Nése nuk konfirmohet ndryshe nga Operatori, cilésia e sasisé s& GNL-sé& s& shkarkuar
pércaktohet nga njé kromatograf gazi si sistemi primar dhe sistemi i marrjes s& mostrave me
ndérprerje duke pérdorur kontenierin ¢ mostrés me presion t8 vazhdueshém / pistoni
lundrues (CP / FP) si njé sistem backup —i.

(2) Cdo kampionim i GNL-s& dhe t& gjitha procedurat né lidhje me marrjen e mostrave té
GNL-sg, pérfshiré kampionimin ¢ GNL-s& gjaté shkarkimit t8 GNL-s& nga Transportuesi i
GNL-s& n& Terminal kryhet né pérputhje me ISO 8943, ose njé standard mé t& ri q& e
shfuqizon dhe e z&vend&son ké&té t& fundit.

(3) Nése cilésia e sasisé s& GNL-s& s& shkarkuar pércaktohet nga sistemi rezervé, Operatori
gjithashtu do t& marré mostrat dhe do t'i vendosé ato né tre ené CP / FP gjaté shkarkimit t&
GNL-s& t& cilat vulosen nga subjekti i pavarur i pranishém gjaté marrjes s8 mostrave, dhe
kostoja e marrjes s& mostrave do t& mbulohet nga Operatori.

(4) Nj& ené e standarte(CP/FP) pér analizg, ena e dyté &shté né dispozicion t& Pérdoruesit t&
terminalit, ndérsa ena e treté mbahet nga Operatori pér njé periudhé prej 30 ditésh ose derisa
Operatori dhe Pérdoruesi Terminal t& nénshkruajné certifikatén e pranimit t& ngarkesés.

(5) Nése Pérdoruesi i Terminalit ushtron t& drejtén e pérdorimit t& k&saj mostre, ajo do t&
kthehet brénda pesé ditéve pune, nga dita e marrjes sé mostrés.

(6) Pérdoruesi i Terminalit ka t& drejté t& kundérshtojé saktésing e analizés sé cilésisé s&
GNL brénda 30 ditéve nga data né t& cilén Pérdoruesi i Terminalit ka marré pjesén e tij t&
mostrés ose nuk ka pranuar t& nénshkruajé gertifikatén e pranimit t& ngarkesés.

(7) Me pérjashtim t& paragrafit 5 t& kétij neni, nése pérdoruesi i terminalit kundérshton
saktésing e analiz8s s& cil8sisé s& sasisé s& GNL-s& t& kryer nga Operatori, Pérdoruesi i
Terminalit ka t& drejté qé t& mos e kthej sasing e mbajtur si mostér deri né datén e dorézimit
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t& ankuesit tek Operatori, por né ¢do rast, Pérdoruesi i Terminalit duhet ta kthejé kontejnerin
e mostrés brenda 90 ditéve nga martja.

(8) N& rast t& njé kundérshtimi referuar paragrafit 6 t& kétij neni, Operatori dhe Pérdoruesi i
terminalit do t& bien dakord pér laboratorin e akredituar, né t& cilin mostra do t& paraqitet pér
analiza.

Neni 49
Cilésia e GNL-sé

Pér pércaktimin e cilésisé s GNL-s& do t& certifikohet dhe kalibrohet pajisja ¢ matjes t&
gazit né pérputhje me rregullat dhe praktika pérkatése qé& vértetohet nga subjekti i pavarur
dhe/ose Pérdoruesi i terminalit ose pérfagésuesi i tij, Operatori dhe/ose pérfagésuesi i
operatorit t& sistemit t& transmetimit pérpara vénies né puné t& Terminalit dhe pas ¢do
kalibrimi.

Neni 50
Rezultatet pé cilésiné e sakté té GNL-sé

(1) Nése sistemi i t& dhénave pér matjen ¢ gazit né terminal dhe sistemi rezervé (back-up)
nuk funksionon, cilésia ¢ sasisé s& GNL-s& t& shkarkuar do t& pércaktohet né bashk&punim
me subjektin ¢ pavarur, bazuar né raportin e ngarkesés dhe kushtet aktuale t8 transportimit
ku cilésia e sasisé s& GNL-s& e pércaktuar né portin ¢ ngarkimit konsiderohet e sakté.

(2) N& rastin e paragrafit 1 t& kétij neni, cilésia e sasisé s& GNL-s& s& shkarkuar do t&
pércaktohet n& bazé t& t8 dhénave pér cilésing e sasisé s& GNL-sé t& raportuara nga porti i
ngarkimit dhe gjaté transportimit, dhe né mungesé t& t& dh&nave t& mjaftueshme pér t&
pércaktuar cilésing ¢ GNL-s&, do t& merret parasysh versioni mé i fundit i manualit teknik t&
miratuar.

(3) Nése Pérdoruesi i terminalit dhe Operatori bien dakord & t& paktén njé nga rezultatet
nuk ofron supozimin e sakté pér cilésing e GNL-s&, Operatori dhe Pérdoruesi Terminal, né
mirébesim dhe n& bashképunim me subjektin ¢ pavarur do t& zgjedhin njé metodé t&
pranueshme pér t& pércaktuar cilésiné ¢ GNL-s&.

KREU XI
AUDITIMI I GNL-SK DHE SASIVE Ti GAZIT TE DOREZUARA

Neni 51
Aksesi né Sistemin e té dhénave té Operatorit

(1) Operatori do t'u sigurojé Pérdoruesve t& terminalit akses né informacionin mbi sasing e
GNL-s§ t& vendosur né rezervuarét ¢ terminalit né pronési t& njé pérdoruesi terminali si dhe
pér sasing dhe cilésing e GNL-s& né terminal.

(2) Aksesi né& informacionin e pérmendur né paragrafin 1 t& kétij Neni mund t& sigurohet nga
Operatori pérmes sistemit t& t& dhénave t& Operatorit.
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(3) Me kérkess t& justifikuar t& Pérdoruesit t& terminalit, Operatori siguron akses né t& gjitha
t& dhénat né lidhje me pércaktimin e cilésisé dhe sasisé s& gazit n& pérputhje me Shtojcén 11
& késaj rregulloreje.

(4) Operatori do t& kryejé inventarizimin ¢ GNL-s& né Terminal t& paktén njé heré né vit,
dhe kur gjaté inventarizimit t& pércaktohet se sasia ¢ GNL-s& s& disponueshme né Terminal
ndryshon nga sasité ¢ GNL-sé t& llogaritura né bazé t& llogarive operative, pérmes s cilés
diferenca nuk e tejkalon humbjen teknike, atSheré teprica ose mungesa ¢ GNL-sé& u
pércaktohet pérdoruesve t& Terminalit né ményré proporcionale me kapacitetet e
rigazifikimit t& GNL-s& t& pérdorura gjaté periudhés pér t& cilén &shté kryer inventarizimi.
(5) Mungesa e sasisé s& GNL g8 tejkalon humbjen teknike do t'i caktohet humbjes sé gazit t&
Operatorit t8 cilén Operatori do t'ua kompensojé pérdoruesve t& Terminalit né pérputhje me
dispozitat né Shtojeén II t& késaj rregulloreje.

(7) Pérdoruesi i Terminalit ka t& drejté t& kérkojé nga Operatori kryerjen e njé inventari t&
posacém né pérputhje me dispozitat e Shtojcés II t8 késaj rregulloreje.

(8) Nése gjaté inventarit t& posagém pércaktohet se humbja teknike nuk &shté tejkaluar,
Pérdoruesi Terminal g8 kérkon kété inventar do t'i kompensojé Operatorit t& gjitha kostot ¢

béra pér shkak t& tij.
KREU XII
MIREMBAJTJA E TERMINALIT
Neni 52

Njoftimi pér kryerjen e mirémbajtjeve té planifikuara

(1) Operatori do t& njoftojé Pérdoruesit e Terminalit pér kryerjen ¢ mirémbajtjeve t&

planifikuara si vijon:

1. Cdo vit jo m& voné se data 1 korrik, Operatori nxjerr njé njoftim né fagen e tij t& internetit

pér planin vjetor t& mirémbajtjes pér vitin e ardhshém t& gazit qé tregon pezullimin ose

kufizimin e planifikuar t& shérbimit t& rigazifikimit t& GNL-s&,

2. Operatori do t& keté t& drejté t& kryejé puné mirémbajtjeje né ditét e pa specifikuara né

planin e rregullt t& mirémbajtjes t& kryer deri mé 1 korrik, me kusht g8 koh&zgjatja ¢ tyre e

pérgjithshme s& bashku me punén e planifikuar vjetore t& mirémbajtjes t& mos kalojé shtaté

dité dhe t& mundé&sojé pérdorimin e rregullt t& shérbimi i rigazifikimit, ku Pérdoruesit e

Terminalit do t& njoftohen pér datat e sakta t& kryerjes s& punimeve t8 mirémbajtjes jo mé

voné se 60 dité para fillimit t& punimeve;

3. Operatori do t& keté t& drejté t& kryejé puné pér mirémbajtjen e skelés né pérputhje me

rregulloret detare dhe né rastet kur nuk rrezikohet funksionimi i sigurt i Terminalit; jeta ose

shéndeti i njerézve, mjedisi ose prona ¢ Operatorit dhe / ose Pérdoruesit t& Terminalit, do t&

njoftojé pér rregullimin e ruajtjes dhe njésisé sé rigazifikimit lundrues jo mé voné se 30 dité

pasi t& mé&sojé pér domosdoshméring e njé riparimi.

(2) Né& lidhje me paragrafin 1 t& kétij neni, Operatori né njé masé t& arsyeshme do t& kérkojé:
1. T& kryejé puné mirémbajtjeje kur vézhgimet rregullatore dhe ligjore dhe / ose kur
mirémbajtja e planifikuar po ndodh né sistemin e transmetimit né p&rputhje me orarin e
njoftuar vjetor t& mirémbajtjes t& operatorit t& sistemit t& transmetimit;
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2. T& kryejé punimet ¢ mirémbajtjes né nj& daté tjetér, e cila normalisht duhet t& kryhet
gjaté ¢do afati mbérritjeje t& Transportuesit t& GNL-sé né ményré & t& ndérhyjé sa mé
pak né t& drejtat e pérdoruesve t& Terminalit.
(3) Operatori do t& ket& t& drejtén t& kufizojé dhe/ose t& pezullojé pérdorimin ¢ Terminalit
dhe sigurimin ¢ Shérbimeve t8 Rigasifikimit t& GNL-s& dhe shérbimeve sekondare gjaté
periudhés, dhe deri n& masén gé& lidhet me punét e mirémbajtjes t& cilat do t& kryhen pasi
Pérdoruesit ¢ Terminalit t& njoftohen né pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-s&.
(4) Punime t& mirémbajtjes s& jashtézakonshme q& shkaktojné pezullim né& rigazifikimin e
GNL-s& ose kufizojné shérbimin e kontraktuar mund t& kryhen vetém nése démtimi mund t&
rezultojé né rrezik pér jetén dhe shéndetin e njeriut, déme materiale ose ndotje t& mjedisit.
(5) Operatori do t& njoftoj me shkrim Pérdoruesit ¢ Terminalit pér punét e mirémbajtjes s&
jashtézakonshme, menjéheré pasi t& mésojé se jané t& domosdoshme punime té tilla.
(6) Pérdoruesit e Terminalit do t& marrin parasysh punimet e rregullta dhe t&
jashtézakonshme t8 mirémbajtjes dhe do t& bashk&punojné né mirébesim me Operatorin pér
& rregulluar oraret e tyre t& aprovuara vjetore dhe mujore t& shérbimeve t& mirémbajtjes.
(7) Operatori, né rast t& mirémbajtjes sé jashtézakonshme, do t& jeté pérgjegjés pér ¢do
démtim t& Pérdoruesve t& Terminalit né pérputhje me Shtojcén It& Rregullores s& GNL-s&.

KREU XIII
NDRYSHIMET DHE KUFIZIMET E SHFRYTEZIMIT TE TERMINALIT

Neni 53
Funksionimi i vazhdueshém, i rregullt dhe i sigurt i Terminalit

(1) Pér t8 siguruar funksionimin e vazhdueshém, t& rregullt dhe t& sigurt t& Terminalit dhe
pér t& ofruar rregullisht shérbime t& rigazifikimit t&¢ GNL-s&, Operatori ka t& drejté t& zbrazg
rezervuarét ¢ njésisé sé& depozitimit dhe rigazifikimit lundrues duke pérdorur kapacitetet e
rigazifikimit t& GNL-s& ose duke pérdorur njé ményré tjetér pér t& hequr sasiné ¢ GNL-s& &
i pérket Pérdoruesit t& Terminalit n& rastet kur:
1. Transportuesi GNL-s& arrin sipas planit t& miratuar t& shérbimit dhe rezervuarét e
njésisé s& magazinimit dhe rigazifikimit lundrues nuk jané mjaftueshém bosh pér t&
marré ngarkesén e ploté sepse njé ose mé shumé pérdorues t& terminalit nuk pérdorin
kapacitetet e rigazifikimit t&¢ GNL-s& n& pérputhje me orarin e shérbimit dhe shérbimin
¢ planifikuar;
2. Specifikimi i cil8sisé s& gazit natyror né rezervuarét ¢ njésisé s& depozitimit dhe
rigazifikimit lundrues nuk pé&rputhet me specifikimin e cilésisé s& gazit natyror;
3. Heqja e sasisé s& GNL-s& ose gazit natyror nga njésia lundruese e ruajtjes dhe
rigazifikimit &shté masé e nevojshme pér t& garantuar siguriné e jetés ose shéndetit t&
njerézve, mjedisit ose ekziston rreziku i démtimit mé& t& madh material t& prongs sé&
Operatorit ose Pérdoruesi i Terminalit.
(2) N& rastin ¢ pérmendur né paragrafin 1 t& kétij neni, Operatori ka t& drejté t& shesé GNL
dhe / ose gaz, duke zbatuar né ményré t& pérshtatshme rregullat pér shitjen e gazit né njé
proceduré t& shitjes s& hapur tek ofertuesi mé i miré, pér pérfitim t& Pérdoruesit t&
Terminalit, sasia e gazit e t& cilit po shitet.
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(3) Shitja ¢ gazit n& pérputhje me k&t& nen do t& konsiderohet njé shérbim sekondar i
Operatorit dhe do t& tarifohet né p&rputhje me listén ¢ gmimeve pér kéto shérbime.

(4) Operatori do t& marré masa t8 arsyeshme pér t& réné dakord pér zbatimin e veprimeve té
pérshkruara né kété nen me Pérdoruesit ¢ Terminalit, né ményré qé t& zvogélohen rreziqet
dhe / ose humbjet ¢ Pérdoruesit t& Terminal dhe / ose t& Operatorit.

(5) Sasia e GNL -s& q& &shté rigazifikuar dhe dérguar nga terminali ose &shté hequr ndryshe
nga rezervuari i njésisé sé magazinimit dhe rigazifikimit lundrues né rastet ¢ pérmendura ng
paragrafin 1 pikat 1 ose 2 t& kétij neni, do t& zbritet nga pérdoruesi i Terminalit.

(6) Nése rezervuarét e njésisé s& depozitimit dhe rigazifikimit rezulton sasi jashté
specifikimit dhe e cila nuk mund t8 rigazifikohet dhe dérgohet né sistemin e transmetimit
dhe & &shté n& pronési t& shumé Pérdoruesve t& Terminalit, Operatori do t& specifikojé até
Pérdorues t& Terminalit ose Pérdoruesit qe veprimet ose mosveprimet t& t8 ciléve kané sjell§
kété situats.

(7) Nése t& paktén njé Pérdorues Terminal nuk pajtohet me vendimin e pé&rmendur né
paragrafin 6 t& kétij neni, Pérdoruesi i terminalit ka t& drejté t8 informojé Operatorin pér k&té
brénda tri ditéve pas dorézimit t& vendimit.

(8) N& rastin e pérmendur né paragrafin 7 t& ké&tij Neni, t& gjithé Pérdoruesit ¢ Terminalit
dhe Operatori, brenda dhjeté ditésh, do t& zgjedhin nj& ekspert t& pavarur i cili do t& marré
vendimin pérfundimtar, dhe né rast se Pérdoruesit ¢ Terminalit nuk zgjedhin njé ekspert t&
pavarur brenda afatit t& caktuar, ai do t8 zgjidhet nga Operatori.

(9) Té gjitha shpenzimet ¢ béra q& lidhen me sasind ¢ GNL-sé jashté specifikimit t&
pérmendur né paragrafin 6 t& ké&tij Neni do t& pérballohen nga Pérdoruesi i Terminalit.

Neni 54
Ndryshimi i kapaciteteve té rigazifikimit t&¢ GNL-sé

(1) Operatori do t& keté t& drejtén t& ndryshojé kapacitetet e rigazifikimit t8 GNL-s& nga
plani i miratuar i shérbimit dhe / ose plani i orareve t& mbérritjes s& Transportuesve GNL-sé&
né rastet e méposhtme:
1. Pezullimi ose kufizimi i shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-s& né rastet e
pérshkruara né kété nen; dhe / ose
2. Pérfundimi i t& paktén njé Marréveshjeje Pérdorimi ne Terminal para skadimit t& saj;
dhe / ose
3. Ndodhja e rreziqeve pér funksionimin e pandérpreré, efikas dhe t& sigurt t&
Terminalit.
(2) Operatori do t& kérkojé t& zbatojé ndryshimet e pérmendura né paragrafin 1 t& kétij neni
né njé ményré t& tille q& t& ndikojé minimalisht né orarin e miratuar t& Pérdoruesve t&
Terminalit, veprimet ¢ t& ciléve nuk ishin shkaku i ndryshimeve t& pérmendura.
(3) N& rastin e pérmendur né paragrafin 1 t& kétij neni, Operatori do t& informojé Pérdoruesit
Terminalé pér ¢do ndryshim né& oraret ¢ miratuara t& shérbimeve brenda 24 oréve. Oraret ¢
rregulluara t& shérbimeve t& publikuara nga Operatori do t8 jené t& detyrueshém pér t& gjithé
Pérdoruesit e Terminalit.
(4) N rast t& démtimit sipas paragrafit 1 t& kétij neni, Pérdoruesi Terminal ose Operatori, né
varési t& kush &shté pérgjegjés pér démin e shkaktuar, do t& démshpérblejé Pérdoruesit e
tjerd t& Terminalit ose Operatorin né pérputhje me Shtojcén 1t& Rregullores s& GNL-sé&.
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Neni 55
Kufizimi ose Pezullimi i Shérbimeve

(1) Operatori do t& keté t& drejtén t& kufizojé ose pezullojé ofrimin e shérbimit t&
rigazifikimit t& GNL-s& sipas procedurés dhe kushteve t& pércaktuara né ligjet q& rregullojné
tregun e gazit dhe kété Rregullore.
(2) N& rastin e pérmendur né& paragrafin 1 t8 ké&tij Neni, Operatori do t& informojé
Pérdoruesin Terminal pér arsyet e kufizimit ose pezullimit t& ofrimit t& shérbimeve t&
rigazifikimit t& GNL-sé&.
(3) Me kufizimin ose pezullimin e ofrimit t& shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-s&,
Operatori do t& pérpiqet t'i sigurojé Pérdoruesit Terminal njé afat t8 arsyeshém pér t&
rregulluar hapésirén e pérdorimit t& shérbimit t& rigazifikimit t& GNL-s&.
(4) Operatori do t& keté t& drejtén t& kufizojé ose pezullojé ofrimin e shérbimeve t&
rigazifikimit t8 GNL-s& pa ndonjé defekt t& Pérdoruesve t& Terminalit, né ményré qé t&
mbrojé interesin publik, funksionimin ¢ pandérpreré dhe t8 sigurt t& Terminalit, ose né raste
t& tjera t& parashikuara shprehimisht nga ligjet q& rregullojné energjing, rregullimin e
aktivitetit t& energjisé, tregun ¢ gazit ose Rregulloren ¢ GNL-s&, marréveshjen e pérdorimit
& terminalit ose marréveshjen e pérbashkét t& pérdorimit t& terminalit, duke pérfshiré por pa
u kufizuar né rastet:
1. Kur &shté e nevojshme pér t& parandaluar njé aksident né Terminal ose né
Transportuesin GNL, dhe / ose pér t& parandaluar rrezikun pér jetén ose shéndetin e
personave, mjedisit dhe / ose pronds, né rastet ¢ Ngjarjeve t& Forcés Madhore, veprime
t& paautorizuara nga palét e treta dhe / ose aksidentet, defektet ose arsye té tjera teknike;
2. Kur &shté e nevojshme pér shkak t8 motit t& pafavorshém dhe / ose kushteve
meteorologjike, dhe / ose forcés madhore, dhe / ose kushteve t& jashtézakonshme t8
funksionimit t& Terminalit, si¢ pércaktohet né Kushtet Teknike t& Terminalit.
(5) N& rast t& njé kufizimi ose pezullimi t& shérbimit t& rigazifikimit t& GNL-s& pér shkak t&
rrethanave g8 i atribuohen pérgjegjésisé s& operatorit, Operatori do t& jeté pérgjegjés pér
démin e shkaktuar te Pérdoruesit ¢ Terminalit né pérputhje me Shtojcén I t8 Rregullores sé&
GNL-sé.
(6) Operatori ka t& drejté t& pezullojé ose kufizojé ofrimin e shérbimit t& rigazifikimit t&
GNL tek Pérdoruesit ¢ Terminalit pa njoftim paraprak né rastet e specifikuara né paragrafin
4 t& kétij neni, si dhe né rast t& njé aksidenti, defekti ose déshtimi né Terminal dhe/ose né
Transportuesin GNL dhe/ose pajisjet pérkatése, dhe t& njoftojé Pérdoruesin e Terminalit me
shkrim.
(7) Operatori do t& keté t8 drejtén t& pezullojé ose kufizojé pérdorimin ¢ Terminalit pérveg
se né rastin ¢ gabimit t& Pérdoruesit t& Terminalit kur kjo parashikohet shprehimisht né k&t
Rregullore dhe / ose Marréveshja e Pérdorimit t& Terminalit dhe / ose Marréveshja e
Pérbashkét ¢ Pérdorimit t& Terminalit duke pérfshirg, por pa u kufizuar né kéto situata:
1. Pérdoruesi i Terminalit ose njé person tjetér kompetent pér Transportuesin GNL
déshton t& verifikojé si¢ duhet pajtueshméringé e Transportuesit t& GNL-s& me
Terminalin, n& pérputhje me Kushtet Teknike t& Terminalit;
2. Cilésia ¢ GNL-s8 n& Terminal nuk pérputhet me specifikimet ¢ cilésisé sé& gazit
natyror;
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3. Pérdoruesi i Terminalit nuk ka paguar tarifén e Operatorit pér Shérbimet ¢ ofruara
ose tarifat e tjera t& detyrueshme, gjobat ose nuk ka siguruar njé instrument t& vlefshém
18 sigurisé s& pagesés.
(8) N& rastin e pérmendur né paragrafin 7, pika 1 t& kétij neni, Operatori do t& njoftojé
Pérdoruesin Terminal, jo m& von& se 24 oré pas marrjes s& vendimit pér pezullim ose
kufizim t& ofrimit t& sh&rbimeve t& rigazifikimit t& GNL-s& né lidhje me arsyen, kohén dhe
kohé&zgjatjen e pezullimit ose kufizimit.
(9) N& rastin e pérmendur né paragrafin 7, pika 2 e kétij neni, Operatori menjéheré pas
pezullimit ose kufizimit t& ofrimit t& shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-s& do t& njoftojé
Pérdoruesin ¢ Terminalit me shkrim pér arsyen, kohén dhe koh&zgjatjen ¢ pezullimit ose
kufizimit.
(10) N& rastin e pérmendur né paragrafin 7, pika 3 t& kétij neni, Operatori jo mé& voné se 10
dit& para pezullimit ose kufizimit t& ofrimit t& shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-s&, do t&
njoftojé Pérdoruesin ¢ Terminalit me shkrim pér arsyen, kohén dhe koh&zgjatjen e pezullimit
ose kufizimit, dhe do ti sigurojé Pérdoruesit t& Terminalit njé afat t& duhur pér t& eleminuar
arsyet e pezullimit ose kufizimit. Nése Pérdoruesi i Terminalit nuk arrin t& eleminojé arsyet
brenda afatit t& parashikuar, Operatori do t& keté t& drejtén t& pérfundojé Marréveshjen e
Pérdorimit t& Terminalit dhe Marréveshjen ¢ Pérdorimit t& Pérgjithshém t& Terminalit pér
shkak t& sjelljes jo t& miré t8 Pérdoruesit Terminal.
(11) Né& ¢do rast t& pérmendur né kété nen, né rast t& njé pezullimi ose kufizimi t& ofrimit t&
shérbimeve t& rigazifikimit t& GNL-s&, Operatori do t'u dérgojé njé njoftim t& gjithg
Pérdoruesve t& Terminalit, t& drejtat dhe detyrimet e t& ciléve preken nga ky pezullim ose
kufizim.

KREU XIV
SHITJA E GNL-SK OSE GAZIT NATYROR Ti PERDORUESIT Tit
TERMINALIT Ni NJiE PROCEDURIE T HAPUR

Neni 56
Shitja e GNL-s€ ose Gazit Natyror me Proceduré té Hapur

(1) Pérdoruesi i Terminalit do t& rigazifikoj& dhe dorézojé t& gjithé sasing e GNL-s& & &shté
né Terminal dhe g& &shté né zotérim t& tij para skadimit t& Marréveshjes s& Pérdorimit t&
Terminalit n& pérputhje me dispozitat ligjore pérkatése.

(2) N& rast se Pérdoruesi i Terminalit nuk e rigazifikon dhe dorézon t& gjithé sasing e GNL-
s& né pérputhje me paragrafin 1 t& kétij neni né kohén e duhur, Operatori bazuar né njé
proceduré t& hapur t& shitjes, do t'i shesé ofertuesit mé t& miré t& gjithé /ose njé pjesé t&
sasisé s8 GNL-sé t& parigazifikuar dhe/ose gazit natyror.

(3) Shitjet e gazit t& pérmendura né paragrafin 2 t& ké&tij neni né procedurén e hapur do t&
konsiderohen shérbime sekondare t& Operatorit dhe do t& tarifohen né pérputhje me listén e
¢mimeve pér shérbime sekondare.

(4) Pas pérfundimit t& progedurés s& hapur t& shitjes, Operatori do t& transferojé t& ardhurat e
shitjeve tek Pérdoruesi i Terminalit pasi t& ket& shlyer pretendimet e tij ndaj Pérdoruesit t&
terminalit, si m& poshté:

- ¢mimi i shérbimit t& shitjes s& GNL-s& ose gazit natyror t& pa térhequr;
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- ¢do borxh pér shérbimet ¢ ofruara gjaté afatit t& Marréveshjes s& Pérdorimit Terminal,
- kostoja e magazinimit fizik dhe virtual t& sasisé s& GNL t& caktuar pér Pérdoruesin e
Terminalit q& korrespondon me shumén e tarifés sé ruajtjes s8 gazit pér periudhén nga
skadimi i Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit deri né datén e shitjes s& gazit;
- ¢do dém & p&son Operatori pér shkak t& mos térheqjes sé gazit natyror;
- ¢do pretendim tjetér q& Operatori ka né lidhje me ndonjé shérbim t& ofruar né Pérdoruesit
t8 Terminalit.
KREU XV
SHPERBLIMI I DEMIT

Neni 57
Shpérblimi i démit per operatorin dhe/ose Pérdoruesin e terminalit

(1) Operatori. do t& kompensojé démin e shkaktuar né pérputhje me kushtet e pércaktuara né
Shtojcén 1t& Rregullores s& GNL-sé&.

(2) Pérdoruesi i Terminalit do t& kompensojé démin né pérputhje me kushtet e pércaktuara
né Shtojcén I8 Rregullores s& GNL-sé&.

KREU XVI
PUBLIKIMI DHE SHKEMBIMI I Ti DHENAVE

Neni 58
Bashképunimi Operacional

(1) Operatori dhe operatori i sistemit t& transmetimit do t& pérfundojné marréveshjen e
pérmendur né Nenin 7, paragrafi 4 i Rregullores s& GNL-s¢ jo m& vong se fillimi i vitit t&
gazit natyror.

(2) Operatori do t& shkémbejé t& dhéna me pjesémarrdsit ¢ tregut t& gazit natyror sig
pércaktohet né dispozitat ¢ Rregullores s& GNL-s&, dhe pér géllime t& progedurave té&
rezervimit, krijimin ¢ planeve t& shérbimit, Nominimin dhe raportimin, si dhe informacione
& tjera né pérputhje me ligjet q& i takojne tregut te gazit natyror.

(3) Shkémbimi i t& dh&nave t& referuara né paragrafin 2 t& kétij neni do t& béhet pérmes
sistemit informativ te Operatorit dhe / ose pérmes postés elektronike, pérveg se parashikohet
ndryshe né kété Rregullore.

Neni 59
Publikimi i té dhénave

(1) Operatori do t& publikojé dhe azhornojé rregullisht informacionin né fagen e tij t&
internetit.

(2) Operatori do t& publikojé né fagen e tij t& internetit t& paktén sa vijon:

1. Rregulloren s& bashku me shtojcat;

2. Kushtet teknike té Terminalit;

3. Detajet ¢ kontaktit dhe adresa e postés elektronike pér shpémdarjen e informacionit dhe
komunikimin me entitetet ¢ energjisé;
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4. Informacion mbi kapacitetin e rezervimit vjetor;

5. Informacion mbi kapacitetin ¢ prenotimit t& progedurés s& rigazifikimit afatshkurtér t&
GNL-sé;

6. Informacion mbi kapacitetet e shpérndara dhe t& disponueshme t& rigazifikimit t& GNL-
sé;

7. Orarin ¢ pérbashkét t& shérbimeve;

8. Listén e miratuar t& Transportuesve t& GNL-s&;

9. Informacion né lidhje me ndodhjen ¢ rrethanave dhe / ose kushteve, ndryshime & mund
t& kend ndikim né funksionimin dhe pérdorimin e rregullt t& Terminalit;

10. Informacion mbi situatat emergjente dhe ngjarjet e forcés madhore,

11. Linkun e informacionit t& publikuar nga operatori i sistemit t& transmetimit mbi
kapacitetet teknike t& sistemit t& transmetimit né pikén e dorézimit;

12. Orarin ¢ mirémbajtjes;

13. Formularin e aplikimit pér aksesin dhe formularin ¢ kontratés pér pérdorimin e
informacionit né gendrén e t8 dhénave t& informacionit t& Operatorit;

14. Informacione t& tjera n& pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-sé&.

(3) Operatori do t& publikojé né& fagen e tij t& internetit informacionin né& pé&rputhje me
Formularin eTransparencés (GLE) né udhézimet e Infrastrukturés s& Gazit né Europé.

(4) Operatori do t'u sigurojé t& gjithé paléve t& interesit akses né informacionin né lidhje me
shérbimet e rigazifikimit t& GNL dhe shérbimet sekondare.

(5) Pérdoruesi i Terminalit do t'i paraqesé Operatorit kérkesat, njoftimet dhe informacionet ¢
tij n& pérputhje me procedurat dhe nén kushtet e pérshkruara n& ké&t& Rregullore,
Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit dhe Marréveshjen e Pérbashkét t& Pérdorimit t&
Terminalit.

(6) Pérdoruesit ¢ Terminalit dhe Operatori duhet t& paraqesin kérkesat, njoftimet dhe
informacionet ¢ tyre me e-mail dhe/ose pémmes sistemit t8 informacionit, pérveg nése
kérkohet dorézimi i kopjeve origjinale t& dokumenteve né pérputhje me dispozitat e
Rregullores s& GNL-s& ose t& udhézimeve t& Operatorit.

Neni 60
Shkémbimi i te dhénave midis Operatorit dhe Pérdoruesit

(1) Pér géllime t& shkémbimit t& t& dhénave pérmes sistemit t& informacionit t& operatorit t&
terminalit, Operatori dhe Pérdoruesi i Terminalit do t& lidhin kontratén e pérdorimit t&
sistemit t& informacionit.

(2) Pas pérfundimit t& kontratés s& pérmendur né paragrafin 1 t& kétij neni, Operatori do t&
caktojé njé llogari pérdoruesi, njé fjaldkalim hyrjeje dhe t& drejtat e pérdoruesit, dhe ti
sigurojé pérdoruesit t& terminalit akses né platformén e informacionit t& Operatorit.

(3) Kérkesat, njoftimet dhe/ose informacionet e paraqitura né pérputhje me nenin 60
paragrafi 5 i Rregullores s& GNL-sé& do t& konsiderohen t& paraqitura si¢ duhet nése ato jang
dorézuar né emér t& Pérdoruesit t& Terminalit ose nga personi i autorizuar prej tij.

(4) Operatori dhe Pérdoruesi i Terminalit do t& marrin t& gjitha masat pér t& siguruar
shkémbimin e informacionit n& pérputhje me ligjet dhe rregullat e sigurisé s& shkémbimit t&
informacionit.
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(5) Shk&mbimi i informacionit midis Operatorit dhe Pérdoruesit t& Terminalit do t& kryhet
né gjuhén Shqipe kur Pérdoruesi i Terminalit &shté regjistruar né Republikén ¢ Shqipérisé,
pérndryshe né gjuhén Angleze, pérveg nése &shté réné dakord ndryshe nga palét.

(6 ) Operatori dhe Pérdoruesi i Terminalit do t& informojné palén tjetér pa vonesé pér situata
emergjente ose ngjarje ose kushte q& mund t& ndikojné né zbatimin e Rregullores s& GNL-s&
dhe / ose Marréveshjes sé& Pérdorimit t& Terminalit.

(7 ) Nése paraqitet rrezik né lidhje me ndodhjen e rrethanave qé rrezikojné Transportuesin
ose ngarkesén e GNL-s&, jetén dhe shéndetin e personave, pronés ose mjedisit, Pérdoruesi i
Terminalit ose pérfagésuesi i tij i autorizuar, menjéheré pasi t8 mésojé pér njé rrethans t&
tillg, pa vonesé, do t& njoftojé Operatorin me telefon, t& paktén ¢do katér oré, pér ndryshimet
e rrethanave deri né eliminimin e ploté t& rrezikut.

KREU XVII
DISPOZITA PERFUNDIMTARE

Neni 61
Amendime te rregullores

(1) Me kérkesé t& paléve té interesuara, né rast se ka paqartési né lidhje me dispozitat ¢ késaj
Rregulloreje, bordi i ERE-s, do t& hartojé informacione shpjeguese.

(2) Rregullorja ¢ GNL-s& si dhe Shtojca I dhe Shtoja II, rregullohen dhe interpretohen né
pérputhje me legjislacionin Shqiptar dhe amendohen me vendim t& bordit t& ERE-s.

Neni 62
Hyrja ne fuqi

Rregullorja ¢ GNL-s&, Shtojca I dhe Shtoja II, miratohet me vendimin ¢ Bordit ¢ ERE-sé nr.
daté .......... dhe hyn né fuqi pas botimit n& Fletoren Zyrtare.
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Miratuar me Vendimin e Bordit té ERE-s nr.106, daté, 19/ 05/2022
SHTOJCA 1

TERMAT DHE KUSHTET E PERGJITHSHME Ti PERDORIMIT T
TERMINALIT TK GAZIT NATYROR Ti LENGSHEM

Neni 1
Objekti

Subjekti i kétyre Termave dhe Kushteve t& Pérgjithshme &shté t& pércaktojé t& drejtat
dhe detyrimet reciproke t& Operatorit dhe Pérdoruesve t& Terminalit (kétej e tutje:
Palg) dhe t& pércaktojé Kushtet dhe Afatet q& aplikohen pér sigurimin e shérbimit t&
Operatorit.

Neni 2
Pérkufizime

Termat e pérdorur kétu, né& rast se nuk pércaktohen ndryshe né két& shtojcg, kang
kuptimin si t& pércaktuar tek Rregullorja ¢ GNL-sé dhe rregulloret e tjera t& tregut t&
sektorit t& gazit natyror.

Neni 3
Marréveshja e Pérdorimit té Terminalit

(1) Pér t& marré shérbimet e Operatorit, Pé&rdoruesi i Terminalit duhet t& nénshkruajé me
Operatorin njé Marréveshje Pérdorimi pér Terminalin, pjesa pérbérése ¢ s& cilés jané
edhe kéto Terma dhe Kushte t& Pérgjithshme.

(2) Marréveshja e Pérdorimit t& Terminalit midis t& tjerave duhet t& p&rmbajé terma
specifiké né& lidhje me:

- informacionin mbi subjektet ¢ sektorit t& gazit natyror t& cilat kané né&nshkruar
Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit;

- kapacitetin e rigazifikimit t& GNL-s& alokuar pér Pérdoruesit ¢ Terminalit pér njé vit t&
gazit gjaté Marréveshjes sé Pérdorimit t& Terminalit,

- kohé&zgjatjen ¢ Marréveshjes s8 Pérdorimit Terminalit dhe

- kushte t& tjera si¢ mund t& bien dakord midis Operatorit dhe Pérdoruesit t& Terminalit.

Neni 4
Té drejtat dhe detyrimet qé€ lindin nga Shérbimi i Kontraktuar

(1) Operatori dhe Pérdoruesi i Teminalit duhet t& kryejé shérbimet e kontraktuara né
pérputhje me dispozitat e pércaktuara tek Rregullorja ¢ GNL-sé&, tek kéto Terma dhe
Kushte t& Pérgjithshme dhe tek Marréveshja ¢ Pérdorimit t& Terminalit.

(2) Operatori i Sistemit t& Impiantit t& GNL-s& ka kéto detyra:

1. operon, mirémban e zhvillon njé impiant GNL-je t& sigurt, t& géndrueshém dhe
efigent, pér t& siguruar njé treg t& hapur, duke marré masat e nevojshme pér mbrojtjen e
mjedisit, si dhe garanton mjete t& mjaftueshme pér t& pérmbushur detyrimet e shérbimit;
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2. merr miratimin pér pérdorimin ¢ impianteve ekzistuese t& sistemit, né pérputhje me

nenin 11 t& ligjit 102/2015 “Pér Sektorin e Gazit Natyror” t& ndryshuar;;

3. lidh impiantin ¢ GNL-s8 me sistemin e transmetimit, né pé&rputhje me rregullat

teknike t& sistemit t& transmetimit dhe me rregullat pér pérdorimin ¢ impianteve t&

GNL-sé;

4. vendos njé sistem matés t8 rrjedhave hyrése dhe dalése, si dhe t& parametrave té

cilésisé s& gazit;

5. shkarkon dhe rigazifikon GNL-né&, sipas kontratave t& nénshkruara;

6. siguron kushte objektive, t& nj&jta dhe jodiskriminuese, pér akses né impiantin e

GNL-sg, sipas dispozitave t& ligjit 102/2015“Pé&r Sektorin e¢ Gazit Natyror” té&

ndryshuar; dhe kushteve t& pérgjithshme t& furnizimit me gaz natyror, t& miratuara nga

ERE, sipas neneve 16 ¢ 75 t& kétij ligji;

7. i siguron ¢do operatori tjetér t& sistemit, informacion t& mjaftueshém pér t& garantuar

qé transportimi dhe depozitimi i gazit natyror t& b&hen né pérputhje me operimin e

sigurt dhe efigent t& sistemeve t& ndérlidhura;

8. siguron, paraprakisht, brenda njé afati t& arsyesh&m, informacion t& rregullt pér

pjesémarrésit e tregut t& gazit, pér véllimin dhe datén e mbylljes s& operimit t& impiantit

t& GNL-sé dhe reduktimin e pritshém t& kapaciteteve t& impiantit t& GNL-s&,

9. mbron informacionin konfidencial, me natyré tregtare, t& marré gjaté kryerjes sé&

veprimtarisé sé tij;

(3) Operatori i Sistemit t& Impiantit t& GNL-s& ka t& drejté q&:

1.t& refuzoj aksesin n& impiant, né rastet ¢ parashikuara né nenet 43 ¢ 79 te ligjit

102/2015“Pér Sektorin ¢ Gazit Natyror” t& ndryshuar;

2. t& blej gaz natyror pér konsumin ¢ vet dhe pér mbulimin e humbjeve t& gazit né

impiantin ¢ GNL-s&;

3. & kufizoj ose t& ndaloj, pérkoh&sisht, shkarkimin dhe rigazifikimin ¢ GNL-s&, né

rast t&:

- njé kércénimi t8 drejtpérdrejté t& jetss sé njerézve, shéndetit dhe pasurisé, me géllim
eliminimin e kércénimeve té tilla;

- njé situate krize dhe me géllim parandalimin e saj;

- punimeve t& planifikuara t& mirémbajtjes dhe t& rindértimit t& impianteve t& GNL-
sé&;

- mosrespektimit, nga njé pérdorues, t& detyrimeve té tij kontraktuale.

(4) Pérdoruesi i Terminalit ka t& drejté t&:

1. Ket& akses né Terminal né pérputhje me dispozitat e ligjeve & rregullojné tregun e

gazit natyror, Rregullat ¢ GNL-sé& si dhe me Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit.

2. Pérdor shérbimin t& kontraktuar né pérputhje me Rregullat dhe Pérdorimin e

Terminalit.

3. Tregétoj kapacitetet e papérdorura né tregun sekondar né pérputhje me dispozitat e

kétyre Rregullave.

Neni 5
Shérbimet e kyera né Terminal

(5)Pérdoruesi i Terminalit duhet t&:
- Shlyejé plotésisht faturat ¢ l&shuara nga Operatori pér shérbimet né terminal dhe
detyrime t& tjera pagese kur ato dalin nga Marréveshja ¢ Pérdorimit t& Terminalit, dhe
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duhet ti dorézojé Operatorit instrumentin e sigurisé sé pagesés (Garancin Bankare) né
pérputhje me kéto Terma dhe Kushte t& Pérgjithshme;

- t& sigurojé kushte teknike pér t& komunikuar me Operatorin;

- t& sigurojé q& sasisa ¢ GNL-s& ¢ shpémdaré &shté né pérputhje me specifikimin e
cilésisé s& GNL-sé;

- q& pérdorimi i shérbimeve t& jeté né pérputhje me axhendat e miratuara té shérbimeve;

- q& pérdorimi i shérbimeve t& Terminalit t& jeté né pérputhje me kushtet teknike t&
Terminalit;

- q& pér ¢do ndryshim tek rrethanat g8 mund t& ¢ojné né& pérfundimin e Marréveshjes s&
Pérdorimit t& Terminalit ose & kand t& b&jné me zbatimin e Marréveshjes s& Pérdorimit
t& Terminalit t& njoftojé Operatorin;

- t& jet& pérgjegjés pér transportimin dhe ankorimin e secilés ngarkesé q& Pérdoruesi i
Terminalit ka t& drejté t& shkarkojé né Terminal né& pérputhje me Kushtet Teknike t&
Terminalit dhe Rregullat;

- t& sigurohet g& kapaciteti i sistemit t& transmetimit ose furnizuesi i gazit ka marré
gazin prej tyre né dalje t& Terminalit q& &shté gjithashtu hyrja né sistemin e transmetimit
né pérputhje me Rregullat, dhe

- t& garantojé konfidencialitetin e informacioneve qé jané véné né& dispozicion té
Pérdoruesit t& Terminalit.

Neni 6
Tarifa e shérbimit té rigazifikimit

(1) Pérdoruesi i Terminalit duhet t& paguajé tarifén e shérbimit t& rigazifikimit né
Terminal, pavarésisht nése ata e kané pérdorur apo jo shérbimin e rigazifikimit t&¢ GNL
dhe q& korrespondon me kapacitetet ¢ kontraktuara t& rigazifikimit t& GNL.

(2) Tarifa ¢ shérbimit t& rigazifikimit pércaktohet dhe llogaritet né pérputhje me
Metodologjing e llogaritjes s& tarifés pér shérbimin e rigazifikimit pér operatorin e
sistemit t& GNL-sé& t& miratuar nga ERE.

Neni 7
Pagesat dhe Metoda e faturimit

(1) Operatori duhet ti dorézojé Pérdoruesit t& Terminalit njé faturé pér shérbimet e
ofruara né muajin e kaluar jo mé voné se dita ¢ 15 ¢ muajit aktual.

(2) Faturat e 18shuara nga Operatori do t& likujdohen nga Pérdoruesi I Terminalit brénda
15 dit& nga data né t& cilén Operatori 1&shoi faturén.

(3) Nése dita e fundit e afatit t& pérmendur né paragrafin 2 t& kétij neni i takon njé dite
qé nuk &shté dité pune, dita e ardhshme ¢ punés llogaritet si dita ¢ fundit e afatit.

(4) Detyrimi i pagesés do t& konsiderohet i kryer né datén kur pagesat kané kaluar tek
llogaria e Operatorit.
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(5) Data e pagesés do t& fillojé né datén e faturimit t& treguar né faturé.

(6) Pér ¢do dité vonesé né pagimin e tarifave, Pérdoruesi i Terminalit do t& paguajé
interesin ¢ parazgjedhur ligjor t& vlefshém pér periudhén pérkatése.

(7) N& rast t& ndonjé mospérputhjeje brénda zérave individualé ose shumave té
faturuara nga Operatori, Pérdoruesi i Terminalit do t& keté t& drejté t'i dérgojé Operatorit
njé kundérshtim me shkrim, duke p&mendur zérat dhe arsyet pérkatése pér njé
mosmarréveshje té tillé dhe shumén e diskutuar (k&tu dhe mé poshté: Njoftimi i
Mospérputhjes)

(8) Pérdoruesi i Terminalit duhet t& tregojé zérat dhe arsyet ¢ kundérshtimit t& faturds
dhe t& tregojé shumén e kundérshtuar.

(9) Pasi Operatori t& marré Njoftimin pér Mospérputhje referuar né paragrafin 1 t& kétij
Neni, Operatori do t'i pérgjigjet kétij njoftimi jo mé& voné se 10 dité.

(10) Operatori dhe Pérdoruesi i Terminalit duhet t& pérpigen t& arrijné né njé
marréveshje me shkrim né mirébesim brénda 10 ditésh kalendarike nga data né t& cilén
Pérdoruesi i Terminalit ka marré pérgjigjen e Operatorit, g& do t& thot8 pas p&rfundimit
18 afatit p&r dorézimin e pérgjigjes né pérputhje me paragrafin 2 t& kétij neni.

(11) Njoftimi pér mospérputhje t& faturés nga paragrafi 10 i kétij neni nuk e shtyn
pagimin e detyrimeve t& papaguara sipas faturés sé marré.

(12) Té& gjitha shumat ¢ specifikuara tek kéto Kushte dhe Terma t& Pérgjithshme do t&
konsiderohen t& jen& pa TVSH, derisa t& specifikohet ndryshe. Nése TVSH-ja &shté e
ngarkueshme pér ¢do pagesé t& béré nga njé Palé né lidhje me Marréveshjen e
Pérdorimit t& Terminalit ose pérfundimin e Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit,
Pala q& bén pagesén do t'i paguajé Palés q& merr pagesén njé shumé t& barabarté me
TVSH-ng, pérveg pagesés t& shumés qé duhet paguar.

(13) Operatori nuk do t& jeté pérgjegjés pér kostot dhe shpenzimet e béra pér njé pals t&
treté nga Pérdoruesi i Terminalit, duke pérfshiré t& gjitha detyrimet doganore dhe / ose
t& importit, akcizat, taksén e transportit ose taksat e tjera né lidhje me GNL, tarifat e
portit dhe shérbimet e pilotimit, dhe t& gjitha shpenzimet ¢ tjera t& ngjashme qé lidhen
me Transportuesin GNL.
Neni 8
Garancia Bankare pér permbushjen e detyrimeve

(1) N& ményré q& t& sigurojé t& gjitha detyrimet e pagesave t& Pérdoruesve té
Terminalit bazuar tek Marréveshja e Pérdorimit t8 Terminalit dhe detyrimet &
rezultojné nga pérfundimi i saj, Pé&rdoruesi Terminal duhet t& ofrojé Garancine Bankare
pér Operatorin sipas kétyre Termave dhe Kushteve t& Pérgjithshme.

(2) Garancia Bankare do t& jeté e vlefshme dhe efektive pér gjaté gjithé periudhés s&
marréveshjes pér t& cilén jané kontraktuar shérbimet e rigazifikimit t& GNL, nga data ¢
hyrjes né fuqi t& Marréveshjes s& Pérdorimit te Terminalit, si¢ pércaktohet né
Marréveshjen e Pérdorimit te Terminalit dhe t& paktén 60 dit& pas perfundimit t&
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Marréveshjes s& Pérdorimit te Terminal ose pas pérmbushjes s& t& gjitha detyrimeve t&
Pérdoruesit te Terminalit né rast t8 pérfundimit t& Marréveshjes s& Pérdorimit te
Terminalit.

(3) Me pérjashtim t& paragrafit 2 t& ké&tij neni, p&ér marréveshjet ¢ nénshkruara pas
pérfundimit t& Progedurés s& Hapur, t& cilat kryhen para fillimit t& planifikvar t&
funksionimit t& Terminalit, garancia bankare do t& dorézohet né pérputhje me rregullat
pér zbatimin e fazés s& rezervimit t& kapacitetit detyrues, q& nénkupton jo mé voné se
gjashté muaj para funksionimit t& Terminalit dhe do t& rinovohet para ¢do viti gazi gjaté
Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit.

(4) Garancia Bankare ¢ paraqitur gjaté dorézimit t8 ofertés né procesin e prokurimit me
progeduré t& hapur do t8 jetd e vlefshme deri né momentin e dorézimit t& Garancisé
Bankare t& pérmendur né paragrafin 3 t& kétij neni.

(5)T¢ gjitha shpenzimet né lidhje me Garancing Bankare pérfshiré dhe veté Garancing
do t& pérballohen nga Pérdoruesi Terminal.

Neni 9
Kontraktimi dhe certifikata e garancisé sé projektit

(1) Pérdoruesi Terminal do t& ofrojé Garanciné Bankare pér kontraktimin e shérbimeve
gjaté rezervimit vjetor t& kapacitetit né pérputhje me kété nen.

(2) Pérdoruesi i Terminalit me nj& vlerésim t& paktén BBB nga S & P / Fitch ose Baa2
nga Moody's FC LT ose Pérdoruesi i Terminalit pa njé vlerésim t& tillg, por qé ka njé
Filial me njé vler&sim t& tillg, nuk do t& sigurojé Garancing Bankare pér periudhén kur
Terminali Pérdoruesi ose Filiali i tij kan& njé vlerésim t& tillé, me kusht qé& t'i dorézojé
Operatorit sa mé& poshté:

1. d&shmi se Pérdoruesi i Terminalit ose Filialit te tij ka njé vler&sim t& till&; dhe

2. njé garanci t& korporatés me njé klauzolé pérmbarimi t& 1&shuar nga Pérdoruesi i
Terminalit (nése Pérdoruesi i Terminalit ka vlerésimin pérkatés), ose njé garanci té
korporatés me njé klauzolg t& ekzekutimit t& l&shuar nga Filiali (nése Filiali ka
vlerésimin pérkatés), me t& cilin Filiali si njé garantues solidar ndaj Pérdoruesit te
Terminalit garanton, q& Pérdoruesi ge perdor Terminalin do t& shlyejé t& gjitha
borxhet q& dalin nga Marréveshja ¢ Pérdorimit Terminal. Pérmbajtja ¢ garancisé sé&
korporatés do t& jeté e pranueshme nga Operatori dhe do t& specifikojé g8 ligji
shqiptar &shté ligji qeverisés pér detyrimet nga garancia e korporatés dhe se ¢do
mosmarréveshje do t& vendoset nga gjykata kompetente shqiptare.

(3) Pér kompanité q& nuk pérmbushin asnjé nga kriteret ¢ pérmendura né paragrafin 2 t&
kétij neni, Pérdoruesi i Terminalit do t& sigurojé Garanciné Bankare né shumén qé
korrespondon me 50% t& tarifave totale pér pérdorimin ¢ Terminalit plus TVSH (nése
TVSH zbatohet) pér vitin ¢ ardhshém t& gazit.

(4) Garancing Bankare referuar ne paragrafin 3 te kétij neni sigurohet si mé poshté:
1. njé& depozité parash né euro (n& qofté se Pérdoruesi i Terminalit ka njé vend t&
regjistruar jashté Republikés s& Shqipéris€), ose né leké (né qofté se Pérdoruesi i
Terminalit ka njé vend t& regjistruar né Republikén ¢ Shqipérisé), duke e depozituar
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shumén né llogaring bankare t& depozités s& Operatorit; ose
2. njé garanci bankare e pakushtézuar dhe ¢ pakthyeshme qé paguhet "me kérkesé té
paré" dhe "pa kundérshtim" nga njé bank& & pranohet nga Operatori, me
pérmbajtjen ¢ saj t8 pranueshme nga Operatori, ¢ 18shuar pér periudhén e
vlefshmérisé s& paku 60 dité pas perfundimit t& vitit tjetér t& gazit, t& cilin
Pérdoruesi i Terminalit do t& rinovojé né pérputhje me Nenin 19 t& kétyre Termave
dhe Kushteve t& Pérgjithshme, né ményré q& Operatori gjaté gjithé periudhés sé
Garancia Bankare t& mbajé njé Garanci t& vlefshme n& pérputhje me kéto Terma dhe
Kushtet e Pérgjithshme.
(5) N& rastin ¢ kontraktimit t& shérbimeve t& rigazifikimit t&¢ GNL-s& tek rezervimi
vjetor i kapaciteteve t& rigazifikimit GNL, Pérdoruesi i Terminalit duhet t& paragese
Garancine Bankare jo mé& vong se 15 dité para fillimit t& vitit t& gazit né t& cilin &shté
kontraktuar shé&rbimi, né llogaringé e Operatorit. Operatori do t'i kthejé Garancing
Bankare Pérdoruesit te Terminalit me kérkesén e tij, me kusht q& Pérdoruesi i
Terminalit t& keté pérmbushur sig¢ duhet t& gjitha detyrimet e tij sipas Marréveshjes sé&
Pérdorimit t& Terminalit.

Neni 10
Garancia Bankare pér shérbimet e kontraktuara

(1) Pér shérbimet e kontraktuara gjaté Rezervimit Afatshkurtér t8 Kapacitetit, Garancia
Bankare do t& jeté pér njéqind pér qind (100%) e pagesave totale t& pérdorimit t&
Terminalit pér vitin ¢ kontraktuar t& gazit, plus TVSH nése ajo zbatohet, dhe sigurohet
si mé poshté:

1. nj& depozité cash né llogaring bankare t& Operatorit né euro (nése Pérdoruesi i
Terminalit ka njé vend t& regjistruar jashté Republikés s& Shqipérisé), ose né Leké (nése
Pérdoruesi i Terminalit ka njé vend t& regjistruar n& Republikén e Shqipérisé); ose

2. njé& garanci bankare ¢ pakushtézuar dhe ¢ pakthyeshme qé paguhet "né ményre t&
pérshpejtuar" dhe "nuk kundérshtohet" nga njé bank& & pranohet nga Operatori, ¢
l&shuar pér periudhén e vlefshmérisé t& paktén 60 dité pas pérfundimit t& shérbimit t&
kontraktuar.

(2) Pérdoruesi i Terminalit do t& paragesé Garancing Bankare jo mé vong se 15 dité pas
nénshkrimit t& Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit né rastin e Rezervimit
Afatshkurtér t& Kapacitetit.

(3) Nése Pérdoruesi i Terminalit ose njé Filial i tij q& ofron njé garanci pushon sé&
vlerésuari BBB nga S& P/ Fitch ose Baa2 nga Moody's FC LT, Pérdoruesi i Terminalit
do ti dorézojé Operatorit njé Garancing Bankare t& re né né pérputhje me termat dhe
kushtet e pérgjithshme, brenda 15 ditéve nga data ¢ ndryshimit t& vlerésimit.

(4) Pér géllimet e parashikuara n& kéto dispozita né rast se njé institucion financiar q&
siguron Garanciné Bankare pushon s& geni i pranueshém nga Operatori, Pérdoruesi i
Terminalit, me kérkesé t8 Operatorit, do t& paraqesé brenda 15 ditéve njé Garanci
Bankare t& re pér t& nj&jtén sasi, terma dhe pérmbajtje t& pranueshme nga Operatori t&
1&shuar nga njé institucion financiar i pranueshém nga Operatori.

(5) Nése Pérdoruesit ¢ Terminalit kang kontraktuar shérbimet e rigazifikimit t&¢ GNL pér
disa vite radhazi t& gazit, ata do t& rinovojné dhe paraqesin njé garanci té re bankare jo




image57.jpg
mé voné se 15 dit& pune para fillimit t& ¢do viti tjetér t& gazit sipas kétyre Termave dhe
Kushteve t& Pérgjithshme.

(6) Garancia bankare do t& 18shohet n& formé t& shkruar né gjuhén shqipe dhe dokument
origjinal ¢ shkruar me gérma latine. Nése Pérdoruesi paraqet njé garanci bankare né njé
gjuhé t& huaj, duhet t& sigurohet njé pérkthim i noterizuar né gjuhén shqipe i garancisé
bankare.

(7) N& rast se garancia ¢ re bankare nuk l&hohet brenda afatit t& pérmendur né
paragrafin 1 t& kétij neni ose nése institucioni financiar g8 1&shon garancing bankare nuk
&shté mé i pranueshém nga Operatori, dhe Pérdoruesi i Terminalit nuk mund t& sigurojé
njé garanci t& re bankare né pérputhje me termat dhe kushtet e pérgjithshme, Operatori
do t& keté t& drejtén t8 térheqé garancing bankare dhe t8 depozitojé fondet pérkatése si
kolateral n& cash né njé llogari né ruajtje t& Operatorit.

(8) Pér t& shmangur dyshimet, Operatori nuk do ti paguajé Pérdoruesit t& Terminalit
asnjé interes né depozitén e pérmendur né paragrafin 4 t8 kétij neni. N& rast se Operatori
ka interes né depozité, interesi i tillé nuk do t& llogaritet automatikisht né pérmbushjen e
detyrimeve t& Pérdoruesit t& Terminalit sipas Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit,
por ai do t& shtohet né shumén totale t& depozités dhe Operatori do t& autorizohet t&
pérdoré até sipas kushteve, t& njéjtat sipas t& cilave Operatori &shté i autorizuar t&
pérdoré mbéshtetjen e kredisé sipas Termave dhe Kushteve t& Pérgjithshme.

(9) Nése Pérdoruesi i Terminalit nuk pé&rmbush ndonjé nga detyrimet e tij t& pagesés
sipas Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit, Operatori do t& keté t& drejtén t&
aktivizojé dhe t& pérdoré garanciné bankare. Operatori nuk do t& pérdoré garancing
bankare pér qéllimin e shlyerjes sé kérkesave t& papaguara ndaj Pérdoruesit t& Terminal
para skadimit t& tre (3) ditéve (pune) nga data e maturimit t& kérkesés pérkatése ndaj
Pérdoruesit t& Terminal.

(10) N& rastin kur Operatori pérdor garancing bankare pér shlyerjen e detyrimeve t&
Pérdoruesit t& Terminalit, pavar&sisht faktit nése garancia bankare &shté pérdorur né t&
gjithé shumén ose vetdém pjesérisht, Pérdoruesi i Terminalit do t& marré pérsipér ti
dorézojé Operatorit njé Garanci Bankare, n& shumén e cila korrespondon me shumén e
pérdorur t& garancisé, brenda 10 ditéve nga data kur Operatori e pérdori k&té garanci.

(11) Nése Pérdoruesi Terminal nuk arrin t& japé njé Garancia Bakare brénda afatit t&
pérmendur né paragrafin 10 t& kétij neni, Operatori do t& keté t& drejtén t& pérfundojé
Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit.

Neni 11
Démshpérblim nga Operatori

(1) Operatori do t& mbrojé&, démshpérblejé dhe ruaj Pérdoruesit ¢ Terminalit ndaj t&
gjitha démtimeve, si rezultat i ndonjé pike mé poshté:

1. ¢do démi n& pronési t& Operatorit, ose né prondsi t& Palés s& Démshpérblyer t&
Operatorit; ose
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2. ¢do démtim personal ose vdekje (pérfshiré démtimin fatal, sémundjen ose pandemi) e
punonjésve t& Operatorit, personelit ose personelit t& shérbimit ose atyre t& ndonjé prej
Paléve t& Zhdémtuara t8 Operatorit; ose

3. ¢do dhe t& gjitha démet ose démtimet mjedisore, pérfshiré gjobat e vendosura nga njé
autoritet kompetent, pérfshiré démet pér kontrollin, heqjen, rehabilitimin, rivendosjen
dhe pastrimin e t& gjitha mbetjeve ose ndotjes, q& vijné nga ose pér shkak t& mbetjeve
ose ndotjes q& vijné nga zjarri, krateri, kullimi, rrjedhja ose ndonjé rrjedhje tjetér e
pakontrolluar ose ¢ paligjshme e 1&ngjeve, gazit, ujit ose substancave t& tjera, qé burojné
nga ndonjé prej pronave t& Operatorit ose prona ¢ ndonjé prej Paléve t& Zhdémtuara té
Operatorit, pérfshiré derdhjet ose rrjedhjet e karburantit, lubrifikantéve, vajrave ,
ngjités, bojéra, tretés, gakéll, mbeturina ose kanalizim.

Neni 12
Démshpérblimi nga Pérdoruesi i Terminalit

(1) Pérdoruesi i Terminalit duhet t& mbroj&, démshpérblejé dhe mbajé Palét q& do t&
Démshpérblehen nga Operatori ndaj ¢do dhe t& gjitha démtimeve, si rezultat i ndonjé
pike mé& poshté:

1. ¢do démi n& pronesi t& Pérdoruesit te Terminalit, ose n& prondsi t& Palés s&
Démshpérblyer t& Pérdoruesit te Terminalit; ose

2. ¢do démtim personal ose vdekje (pérfshiré démtimin fatal, sémundjen) ¢ cilitdo prej
punonjésve, personelit ose stafit t& shérbimit t& Pérdoruesit t& Terminalit ose atyre t&
ndonjé prej Paléve t& Démshpérblyera t& Pérdoruesit t& Terminalit; ose

3. ¢do dhe t& gjitha démet ose démtimet mjedisore, pérfshiré gjobat e vendosura nga njé
autoritet kompetent, pérfshiré démet pér kontrollin, heqjen, rehabilitimin, rivendosjen
dhe pastrimin ¢ t& gjithé mbeturinave ose ndotjes, q& vijné nga ose pér shkak té
mbeturinave ose ndotjes gé vijné nga zjarri, krateri, kullimi, rrjedhja ose ndonjé rrjedhje
tjetér e pakontrolluar ose e paligjshme e 1&ngjeve, gazit, ujit ose substancave t& tjera, qé
burojné nga ndonjé prej pronave t& Pérdoruesit t& Terminalit ose prona t& ndonjé prej
Paléve t& Démshpérblyera t& Pérdoruesit t& Terminalit, pérfshiré derdhjet ose rrjedhjet e
karburantit, lubrifikantéve, vajrave, ngjités, bojéra, tretés, ¢akéll, ujé, mbeturina ose
kanalizim.

(2) Pala e cila ka t& drejtén e démshpérblimit né pérputhje me Termat dhe Kushtet t&
Pérgjithshme duhet t& informojé menjéheré palén tjetér & &shté e detyruar t8
kompensojé ¢do kérkesé pér démet q& do t& démshpérblehen.

(3) Pala g& ka t& dejtén e kompensimit do t& keté t& drejté t& kontestojé, t& mbrojé dhe t&
filloj& njé proces gjyqésor (dhe t& angazhojé késhilltar ligjor sipas zgjedhjes s& tij né
lidhje me sa mé& sipér) né lidhje me ¢do kérkesg, veprim, padi ose progedim nga ndonjé
palé tjetér q& pretendon ose kundér sé cilés pretendohet, dhe & rezulton nga ¢do ¢éshtje
né lidhje me t& cilén ata kané t& drejté pér démshpérblim, ndérsa shpenzimet e
arsyeshme do ti nénshtrohen njé démshpérblimi t& till§, me kusht q& pala q& &shté
pérgjegjése pér démshpérblimin e palés tjetér do t& keté t& drejtén t8 marré pérsipér dhe
t& kontrollojé mbrojtjen n& lidhje me pretendimin, veprimin, padiné ose progedimin me
shpenzimet ¢ veta dhe pérmes késhilltarit ligjor t& zgjedhur prej saj.

(4) Asnjé palé e cila ka t& drejtén pér démshpérblim nuk &shté e detyruar t8 zgjidhs
kérkesat, veprimet, padité ose progedurat né lidhje me t& cilat ata kané t& drejté pér
démshpérblim nga pala tjetér, pa pélqimin paraprak me shkrim t& palés tjetér
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pérgjegjése pér démshpérblimin nése njé palé tjetér plotéson kérkesat e pérmendura tek
ky nen pélqimi i t& cilit nuk do t& mbahet ose shtyhet n& ményré t& paarsyeshme.

Neni 13
Riparimet e demtimeve ne terminal

(1) Operatori (ose ndonjé prej filialeve té tij) duhet t& keté t& drejtén t8 ndérmarré ¢do
hap t& nevojshém né lidhje me riparimin & i ngarkohet ¢do pale t& démshpérblyer t&
Pérdoruesit t& Terminalit.

(2) N& masén ku Pérdoruesi i Terminalit 8shté pérgjegjés pér démtimin e mjedisit né
pérputhje me Termat dhe Kushtet e Pérgjithshme, Pérdoruesi i Terminalit do t&
démshpérblejé Operatorin pér kostot e riparimit dhe/ose shlyerjes dhe Operatori nuk do
t& jeté pérgjegjés ndaj Pérdoruesit t& Terminalit né lidhje me veprimet e riparimit
dhe/ose t& shlyerjes.

(3) Pérdoruesi Terminal gjithashtu do t& démshpérblejé Operatorin né masén kur
veprimet e Operatorit ose Filialit t& tij shkaktojné démtime t& métejshme, nése:

1. Veprimet nga Operatori ose filialet ¢ tij jané ndérmarré me pélqimin paraprak me
shkrim t& Pérdoruesit t& Terminalit; ose

2. Operatori ose Filialet (degét) e tij kérkohet q& sipas ligjit t& ndérmarrin veprime t&
tilla riparimi; ose

1. Veprimet nga Operatori jané ndérmarré né bashképunim me Kompania e sigurimeve
t& Pérdoruesit t& Terminalit dhe ¢do autoritet kompetent pérkatés.

(4) Pavarésisht paragrafit 3 t& kétij neni, nése Operatori ose filiale t& tij kan& vepruar me
neglizhencé t& réndg ose sjellje t& pavullnetshme né marrjen e veprimeve té pérmendura
né paragrafin 3 t& kétij neni, Pérdoruesi i Terminalit nuk do t& jeté i detyruar t&
démshpérblejé Operatorin ose ndonjé prej filialeve té tij, né rastet kur veprimet e
Operatorit ose Filialeve t& tij shkaktojné déme t& métejshme.

Neni 14
Detyrimet e kamat Vonesave

(1) Nése, pér shkak t& ndonjé veprimi ose mosveprimi t& Pérdoruesit t& Terminalit,
Transportuesit GNL ose drejtuesit/komandantit t& Transportuesit GNL, shkarkimi i
ngarkesave nuk pérfundon brenda kohés s& lejuar, Pérdoruesi i Terminalit do t'i paguajé
Operatorit kompensimin pér kohén shtesé pér ¢do ngarkesé t& konfirmuar sig

parshikohet mé& poshté:

— njé pagesé pér Transportuesit GNL me njé kapacitet bruto deri ng m3 né

shumén prej LEKE né dité, né lidhje me kohén shtesé dhe/ose Ngarkesén e

Konfirmuar;

— njé pagesé pér Transportuesit GNL me njé kapacitet bruto midis m3 dhe
m3 né& shumén prej LEKE né dité, né lidhje me kohén shtesé dhe /

ose Ngarkesen e Konfirmuar;

— njé pagesé pér Transportuesit GNL me njé kapacitet bruto prej mbi m3

né shumén prej LEKE né dité, né lidhje me kohén shtesé dhe/ose

Ngarkesén e Konfirmuar; dhe

— kostot aktuale t& justifikuara t& transportit t& Gazit Natyror t& Léngshém (Boil-Off
costs) nga Pérdoruesi i Terminal gjaté kohés shtesé.

(2) Pérdoruesi i Terminalit duhet ti paguajé Operatorit kamatvonesén nése, pér shkak t&
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ndonjé veprimi ose mosveprimi t& Pérdoruesit t& Terminalit, Transportuesit t& GNL, ose
Transportuesit kryesor t&€ GNL, shkarkimi i Transportit nuk p&rfundon brénda Periudhés
s& Lejuar, si mé& poshté:

— njé pagesé pér Transportuesit GNL me njé kapacitet bruto deri né m3 ng

shumén prej LEKE né dits, né lidhje me periudhén shtesé dhe/ ose

Ngarkesen e Konfirmuar;

—njé pagesé pér Transportuesit GNL me njé kapacitet bruto midis m3 dhe
m3 né shumén prej LEKE né dité, né lidhje me periudhén

shtesé dhe/ose Ngarkesén e Konfirmuar,

— njé pagesé pér Transportuesit GNL me njé kapacitet bruto prej mbi m3 né

shumén prej LEKE né dité, né lidhje me periudhén shtese dhe/ose

Ngarkesén e Konfirmuar; dhe

— kostot aktuale t& justifikuara t& transportit t& Gazit Natyror t& Léngshém (Boil-Off
costs) nga Pérdoruesi i Terminal gjaté periudhés shtesé.

(3) N& ¢do rast t& parshikuar né ké&té nen, kompensimi pér kamat vonesén do t&
llogaritet né bazé proporcionale.

Neni 15
Pérgjegjésia pér démet

(1)Asnjéra palé nuk do t& jeté pérgjegjése ndaj palés tjetér pér démet indirekte t&
shkaktuara nga neglizhenca e palés q& ka shkaktuar démin.

(2) Pagesa pér démshpérblimin paguhet brénda 20 ditéve t& punés pas marrjes sé faturds
s& démshpérblimit. Kur data e pagesés nuk &shté njé dité pune, pagesa do t& b&het né
ditén tjetér t& ardhshme t& punés.

(3) Té& gjitha faturat ¢ démshpérblimit do t& 1&shohen dhe paguhen né euro, pérveg kur
Pérdoruesi i Terminalit ka njé vend t& regjistruar né Shqipéri, né kété rast shuma né
faturé do t& paguhet n& Leké né pérputhje me kursin kémbimit t& Bank&s s& Shqipérisé
né datén e 18shimit t& faturés.

(4) Fatura e démshpérblimit mund t& kundé&shtohet nga Pala q& e ka marré ose t&
ndryshohet (modifikohet) nga Pala qé e ka 18shuar at§, me ané t& nj& njoftimi me shkrim
dérguar Palés tjetér brénda njé periudhe prej gjashté muajsh nga marrja ose dérgimi i
saj, sipas rastit.

Neni 16
Forca Madhore

(1) Forcé madhore nénkupton ¢do ngjarje dhe / ose rrethané, ndodhja dhe ndikimi i t&
cilave &shté pértej kontrollit t& arsyeshém té Paléve, dhe efektet e sé cilés nuk mund t&
parandalohen ose shmangen. Forca Madhore do t& pérfshijé, pér shembull, ngjarjet ose
rrethanat e méposhtme:

— ¢’rregullimet atmosferike, pérmbytje, rrufe, tajfune, tornado, uragane ose stuhi t&
médha, térmete, shpérthime vullkanike, rréshqitje toke, rréshqitje, valé baticash, cunami
ose katastrofa t& tjera natyrore;
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— luftérat, bllokadat (e vendeve, porteve ose aeroporteve), sanksionet ndérkombétare t&
tregtisé ndérkombétare, embargo, kryengritje, trazira, akte piraterie, trazira civile,
terrorizém, akte t& armiqve publik, sabotim, pushtime, revolucion ose marrje ¢ pushtetit
nga ushtria ose mjete t& tjera jo-ligjore;

— ¢do grevé, bllokim ose ¢rregullime industrial né njé port ose objekt tjetér, né té cilin
&shté ankoruar Njésia e Kapacitetit Qarkullues dhe Rigazifikimit nga e cila ose ku do t&
kalojé ajo;

— mbetje kimike ose radioaktive ose rrezatim jonizues;

— zjarri, aksidenti, shembja strukturore ose shpérthimi;

— pérplasjet, rrénojat e anijeve, rreziget ¢ lundrimit dhe detare
— epidemitg, plagét ose karantina;

— shkelje e sigurisé kibernetike ose sulmet né internet;

— pengesat zanore;

— katastrofat e aviacionit;

— vendimi i Qeverisé s& Republikés s& Shqipérisé i miratuar sipas rregulloreve qé
drejton sektorin e energjisé né rast ¢rregullimi né tregun e brendshém pér shkak té
mungesds s& papritur ose t& vazhdueshme t8 energjisé, démtimit t8 sovranitetit dhe
integritetit t& vendit dhe katastrofave natyrore ose teknologjike (situata emergjente);

— déshtimi, vonesa ose refuzimi i paligjshém ose diskriminues nga ¢do autoritet
kompetent pér t& dhéng, modifikuar ose rinovuar njé leje t& nevojshme pér Operatorin
ose Pérdoruesin e Terminalit pér t& pérmbushur detyrimet e tij sipas Marréveshjes sé&
Pérdorimit t& Terminalit, ose térheqja, modifikimi, anulimi ose revokimi nga ky
autoriteti kompetent i njé leje t& tillg, pérveg rasteve kur njé déshtim i tillg, vonesé e
paligjshme ose diskriminuese ose refuzim ose térheqgje, modifikim, anulim ose revokim
&shté shkaktuar nga faji i Operatorit ose Pérdoruesit t& Terminalit (pérfshiré shkeljen
ose shkeljen e termave dhe kushteve dhe detyrimeve t& ¢do leje ekzistuese ose kérkess
tjetér),

— shtetézimi, konfiskimi, shpronésimi, blerja ¢ detyrueshme, pezullimi ose kufizimi i
¢farédo pasurie (pérfshiré Njesing ¢ Kapacitetit Qarkullues dhe Rigazifikimit) nga ¢do
autoritet kompetent.

(2) Sa mé& shpejt t& jet& e mundur pas ndodhjes s& njé ngjarje q& Pala e mendon se mund
te rezultoje n& njé Forcé Madhore, dhe né ¢do rast brenda tre ditéve kalendarike nga
data e ndodhjes sé& njé Force Madhore, Pala ¢ Prekur duhet t& njoftojé pér Ndodhjen e
Forcés Madhore, Palén tjetér duke e pérshkruar né detaje t& arsyeshme:

1. ngjarja q& shkakton pretendimin ¢ mundshém ose aktual t& Forcés Madhore, duke
pérfshiré por pa u kufizuar tek vendi dhe koha kur ka ndodhur njé ngjarje e tillg;

2. deri né masén e njohur ose t8 pércaktuar, detyrimet g& mund t& jené ose jané vonuar
ose parandaluar gjaté performancés dhe periudhds s& vlerSsuar gjaté s& cilés njé
performancé e tille mund t& ndérpritet ose zvogélohet, duke pérfshiré edhe shkallén e
vlerésuar t& njé uljeje t& tills t& performancés; dhe
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3. t8 dhéna t& detajuara t& aktiviteteve q& duhet t& zbatohen pér t& siguruar rifillimin e
ploté t& kryerjes normale t& detyrimeve sipas Marréveshjes s8 Pérdorimit t& Terminalit.

(3) Njoftimet e pérmendura né paragrafin 1 t& kétij neni plotésohen dhe perditesohen né
intervale t& arsyeshme gjaté periudhés sé Forcés Madhore, duke specifikuar veprimet e
ndérmarra pér t& korrigjuar rrethanat qé shkaktohen nga kjo Forcé Madhore dhe datén
kur Forca Madhore dhe efektet ¢ saj pritet t& pérfundojné. Pala e Prekur do t& b&jé
pérpjekje t8 arsyeshme pér t& zbutur efektet ¢ Forcés Madhore dhe pér t& rifilluar
kryerjen normale t& detyrimeve sipas Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit, sa mé
shpejt qé t& jeté e mundur.

(4) N& masén & kryerja e detyrimeve nga Pala e prekur pengohet ose vonohet nga njé
Forcé Madhore, kéto detyrime do t& ndérpriten dhe Pala e prekur nuk do t& jets
pérgjegjése pér mospérmbushjen sé& tyre gjatSékohézgjatjes sé Forcés Madhore. Pala e
Prekur do t& pérpiqet q& t& lehtésojé efektet e forcés madhore dhe t& rifillojé
performancén sa mé shpejt q& t& jeté e mundur. Pala e prekur do t& jeté pérgjegjése pér
démet pér ¢do vonesé ose déshtim n& performancé nése nuk pérpiqget pér t& kapércyer
ose zbutur efektet ¢ Forcés Madhore,

(5) Kur Operatori éshté Pala ¢ prekur nga forca madhore, Pérdoruesi i Terminalit do t&
vazhdojé ti paguajé Operatorit tarifén e kapacitetit t& rigazifikimit t& GNL-s& né raport
me shérbimet & ofrohet aktualisht.

(6) Kur Pérdoruesi i Terminalit &shté Pala e prekur nga forca madhore, do t& vazhdojé ti
paguajé Operatorit tarifén e kapacitetit t& rigazifikimit t& GNL-s& n& shumén e ploté pér
30 ditét e para pas Forcés Madhore, né shumén 75% t& shumés s& ploté pér 30 ditét e
ardhshme, dhe 50% t& shumés sé& ploté pér koh&zgjatjen e mbetur t& Forcés Madhore.

(7) Nése njé ose mé shumé Forca Madhore parandalojné ose vonojné Palén e Prekur pér
t& kryer t& gjitha ose njé pjesé thelbésore t& detyrimeve t& saj ose ndonjé prej
detyrimeve t& saj sipas Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit, pér njé periudhé t&
vazhdueshme prej 3 muajsh ose mé shumé, atéhers Pala qé& nuk &shté Palé e Prekur do
18 keté t& drejtén t& pérfundojé Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit.

(8) N& ményré & Pala q& nuk preket nga forca madhore t& keté t& drejtén t& ndérpresé
Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit, pérveg kushteve t& parashikuara né paragrafin
4 t& kétij neni, né rast t& njé forcé madhore, Pala duhet t& parandalohet nga pérdorimi i
pandérpreré i Kapaciteti t& rigazifikimit t& GNL n& shumén prej t& paktén 30% t&
kapacitetit t& kontraktuar t& rigazifikimit t& GNL pér até vit gazi, né pérputhje me
Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit.

(9) N& rastin ¢ njé Force Madhore, kur nuk rregullohet nga kéto Terma dhe Kushte t&
Pérgjithshme, Palét do t& kené t& drejta dhe detyrime si¢ parashikohen né rregulloret q&
rregullojné sektorin e energjisé dhe rregulloret q& rregullojné detyrimet civile.

(10) Nése, né ¢do kohé& Njésia e Kapacitetit Qarkullues dhe Rigazifikimit:

— pérfundon n& humbje totale, tarifa pér pérdorimin e Terminalit nuk do te paguhet dhe
Operatori mund t& pérfundojé Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit né kohén dhe
ditén e humbjes sé& tij; ose
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— deklarohet né humbje totale, tarifa ¢ Pérdorimit t& Terminalit nuk do t& paguhet dhe
Operatori mund t& pérfundojé Marréveshjen ¢ Pérdorimit t& Terminalit né kohén dhe
ditén né t& cilén nénshkruesit e Njésisé s& Kapacitetit Qarkullues dhe t& Rigazifikimit
dakordésojné q& &shté njé humbje totale konstruktive, ¢ kompromentuar, ¢ rregulluar
ose, nése njé marréveshje e tillé nuk &shté arritur me nénshkruesit ¢ Njésisé sé&
Kapacitetit Qarkullues dhe t8 Rigazifikimit, né ditén kur gjykohet nga njé gjykats
kompetente se humbja totale ka ndodhur; ose

— &shté zhdukur, atéhere tarifa pér pérdorimin e Terminalit nuk do t& paguhet dhe
Operatori mund t& pérfundojé Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit né kohén dhe
ditén kur &shté dégjuar pér heré t& fundit né lidhje me Njésing e Kapacitetit Qarkullues
dhe t& Rigazifikimit.

Neni 17
Ndérprerja e Shérbimeve te kontraktuara

(1) Operatori mund t& pérfundojé ofrimin ¢ t& gjitha shérbimeve & u nénshtrohen
kétyre Termave dhe Kushteve t& Pérgjithshme nése Pérdoruesi i Terminalit nuk ka
shlyer pér mé& shumé se 30 dité dy fatura t& njépasnjéshme té paraqitura pér pérdorimin
¢ Terminalit né pérputhje me Nenin 6 t& kétyre Termave dhe Kushteve t& Pérgjithshme
ose ka njé shkelje mé t& gjaté t& detyrimit t& pagesés nga Pérdoruesi Terminal, ose nése
Pérdoruesi Terminal nuk ka arritur t8 rinovojé Garancing Bankare né pérputhje me kéto
Terma dhe Kushte t& Pérgjithshme.

(2) Shkelje e zgjatur e detyrimeve t& pagesés referuar né paragrafin 1 t& kétij neni nga
Pérdoruesi i Terminalit do t& konsiderohet se ekziston, nése borxhi nuk paguhet brenda
10 ditéve t& punés nga data né t& cilén kérkesa &shté paraqitur pérmes email-it,
sh&rbimit korrier ose sistemit dhe nése Pérdoruesi i Terminalit nuk paguan kété shums
ose raporton ndonjé mospérputhje sipas kétyre Termave dhe Kushteve t& Pérgjithshme.

(3) Ndérprerja e Shérbimeve do t& hyjé né fugi nga momenti kur Pérdoruesi i Terminalit
njoftohet pér ndérprerjen, pérveg se pér shérbimet ¢ kontraktuara pér Ditén e Gazit né
proges, pér t& cilat pezullimi do t& hyjé né fuqi nga Dita tjetér ¢ Gazit.

(4) Pasi Pérdoruesi i Terminalit t& keté kryer n& ményre vullnetare pagesé pér t& gjitha
shumat e papaguara s& bashku me interesin pérkatés, si dhe t& gjitha shumat fikse &
ishin grumbulluar gjaté periudhés s& ndérprerjes s& shérbimeve, Operatori menjéheré do
18 rifillojé ofrimin e Shérbimeve, dhe rifillimi né fjalé do t& jeté efektiv nga Dita tjetér e
Gazit pasi t& keté njoftuar Pérdoruesin e Terminalit pér rivendosjen e ofrimit t&
shérbimeve.

(5) N& rast t& njé kufizimi ose pérfundimi t& ofrimit t& shérbimit pér shkak t& rrethanave
qé 1 ngarkohen detyrimeve t8 Operatorit dhe pér t& cilat Operatori &shté pérgjegjés né
pérputhje me kéto Terma dhe Kushte t& Pérgjithshme, Rregullat dhe Marréveshja e
Pérdorimit t& Terminalit, kur démi ka ndodhur pér Pérdoruesit ¢ Terminalit, Operatori
&shté pergjegjes pér shpenzimet e béra pér Pérdoruesit ¢ Terminalit.

(6) Né& ¢do rast, ndérprerja nuk do ta ¢lirojé Pérdoruesin e Terminalit nga detyrimi i tij
pér t& p&rmbushur t& gjitha detyrimet ¢ papaguara t& pagesés ose ndonjé nga ato qé
mund t& lindin n& t& ardhmen, pérfshiré interesin e papaguar t& pérllogaritur.
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(7) Gjaté periudhés s& ndérprerjes s& Shérbimeve, Pérdoruesi i Terminalit nuk do t&
rezervojé Kapacitete shtesé t& Rigazifikimit t& GNL-s&.

Neni 18
Mirémbajtja dhe kohézgjatja e marréveshjes

(1) Gjaté mirémbajtjes s& Terminalit, Operatori do t& keté t& drejté t& ndérpresé
pjesérisht ose plotésisht Shérbimet, si¢ specifikohet né pérputhje me Rregulloren e
GNL-sé.

(2) Operatori ka t& drejté t& kufizojé ose ndérpresé Shérbimet edhe né raste t& tjera kur
njé e drejté ose detyrim i tillé parashikohet sipas legjislacionit t& miratuar per sektorin ¢
gazit natyror
(3)Marréveshja e Pérdorimit t& Terminalit do t& pushojé t& jeté efektive me pérfundimin
¢ Periudhés s& Shérbimit (kétu dhe mé poshté: Data e Fundit t& Shérbimeve).

(4) Operatori mund t& pérfundojé Marréveshjen ¢ Pérdorimit t& Terminalit pér arsyet e
méposhtme:

1. bazuar n& marréveshjen e pérbashkét nga t& dy Palét;

2. né rastet e njé zgjatje t& Forcés Madhore ose humbjes s& Njésisé s& Kapacitetit
Qarkullues dhe t& Gazifikimit né pérputhje me dipsozitat ¢ Termave dhe Kushteve t&
Pérgjithshme;

3. pas pérfundimit t& periudhés 30-ditore kur Pérdoruesi i Terminalit njoftohet pér
ndérprerjen e ofrimit t& shérbimit pér shkak t& mos pagimit t& tarifés s&¢ Terminalit nése
arsyet e ndérprerjes nuk jané eliminuar,

4. nése, pér shkak t& mospérputhjes t& Pérdoruesit t& Terminalit me detyrimet &
rrjedhin nga Marréveshja ¢ Pérdorimit t& Terminalit, Operatori ndérpret shérbimet mé
shumé se katér heré brenda njé viti. N& kété rast, pérpara se t8 ushtrojé t& drejtén pér t&
pérfunduar Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit, Operatori do ti mundesojé njé
periudhé shtesé jo mé shumé se 10 dité q& Pérdoruesi i Terminalit ti jap fund késaj
situate. Nése periudha e parashikuar pérfundon dhe Pérdoruesi i Terminalit nuk e
rregullon situatén, Marréveshja e Pérdorimit t& Terminalit do t& konsiderohet ¢
pérfunduar né bazé t& ligjit.

5. nése Pérdoruesi i Terminalit nuk arrin t& sigurojé ose rinovojé Garancine Bankare;

6. nése Pérdoruesi i Terminalit nuk arrin t& b&jé njé sigurim t& detyrueshém brenda 60
ditéve nga marrja e njoftimit nga Operatori, sipas Marréveshjes s& Pérdorimit t&
Terminalit;

7. né rastin kur Pérdoruesi i Terminalit shkel ndonj& nga detyrimet e tij t& tjera materiale
sipas Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit, dhe shkelja nuk rregullohet brenda 10
ditéve nga dorézimi i njoftimit t& pérfundimit; nése periudha ¢ parashikuar kalon dhe
Pérdoruesi i Terminalit né mungesé nuk e rregullon situatén, Marréveshja ¢ Pérdorimit
t& Terminalit do t& konsiderohet e pérfunduar né bazé t& ligjit;

8. nése Pérdoruesi i Terminalit nuk paguan detyrimet sipas Marréveshjes sé& Pérdorimit
t& Terminalit edhe pasi Operatori t& keté njoftuar pér njé periudhé shtesé.

9. Marréveshja e pérdorimit t& terminalit do t& p&rfundojé né datén e pérfundimit t&
shérbimeve.
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Neni 19
Zgjidhja e Mosemarreveshjeve midis Paléve

(1) Palét do t’i zgjidhin me mirékuptim mosmarréveshjet e tyre, né rast t& kundért do t’i
drejtohen ERE-s, dhe mé& pas gjykatss kompetente pér zgjidhjen ¢ mosmarréveshjes.
(2)Pérdoruesi i Terminalit mund t& ndérpresé/pérfundojé Marréveshjen ¢ Pérdorimit t&
Terminalit pér arsyet e m&poshtme:

1. n& bazé t& njé marréveshje dypaléshe nga t& dy Palét;

2. né rastet e shtyrjes/zgjatjes s& Forcés Madhore;

3. kur Operatori shkel ndonjé nga detyrimet e tjera sipas Marréveshjes s& Pérdorimit t&
Terminalit, nése shkelja nuk rregullohet brenda dhjeté (10) ditéve nga dordzimi i
njoftimit t& ndérprerjes; ose nése periudha e parashikuar pérfundon dhe Operatori nuk e
rregullon situatén, Marréveshja e Pérdorimit t& Terminalit do t& konsiderohet ¢
pérfunduar si parashikohet ne ligj;

4. ndse, né ndonjé vit kalendarik t& Marréveshjes sé& Pérdorimit t& Terminalit,
pérgjegjésia e Operatorit ndaj t& gjithé Pérdoruesve t& Terminalit pér mosdhénien e
Shérbimeve tejkalon shumén milion Leké), dhe pérgjegjésia e tij ndaj
secilit Pérdorues individual t& Terminalit tejkalon pjesén proporcionale t& shumés
maksimale né fjalg, e cila pércaktohet né pérputhje me Kapacitetet ¢ Rigazifikimit t&
GNL t& kontraktuara nga njé Pérdorues i Terminalit.

(2) Nése pérfundimi i Marréveshjes s& Pérdorimit t8 Terminalit ndodh para skadimit t&
datés s& pérfundimit t& shérbimit, Pé&rdoruesi i Terminalit do t'i paguajé Operatorit njé
shumé ekuivalente me tarifat pér pérdorimin ¢ Terminalit g& Pérdoruesi i Terminalit do
ti kishte paguar Operatorit deri né Datén e Pérfundimit t& Shérbimit. Detyrimi i
pérgjithshém, i grumbulluar i Pérdoruesit t& Terminalit ndaj Operatorit, bazuar ose né
lidhje me kété pérfundimin t& Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit né asnjé rast
nuk duhet t& tejkalojé shumén milion Lek& Kufizimi i detyrimit t&
pérmendur né k&t paragraf nuk do t& zbatohet né rastin e sjelljes sé& pahijshme ose
neglizhencés t& Operatorit. Shuma t& tilla do t& paguhen plotésisht né datén e
pérfundimit t& Marréveshjes s& Pérdorimit Terminal.

Neni 20
Politikat e Sigurimit té pronés

(1) Operatori do t& jetd pérgjegjés pér marrjen dhe mirémbajtien e politikave t&
sigurimit né lidhje me Terminalin dhe ¢do proné tjetér t& Operatorit q&8 Operatori e
konsideron t& pérshtatshme, duke pérfshiré sa mé poshte:

— t& gjitha rreziqet ¢ sigurimit t& démit t& pronds né lidhje me vendin e ankorimit t&
anijeve (jetty) dhe tubacionit;

— trupi i papérshkruar nga uji i anijes (hull) dhe makinerité (pér rreziget detare dhe t&
luftés) si dhe sigurimi i mbrojtjes dhe démshpérblimit n& lidhje me Njésing ¢ Kapacitetit
Qarkullues dhe t& Rigazifikimit;

— 18 gjitha rreziget e sigurimit t& ngarkesave GNL-s& né& lidhje me GNL né ¢do kohé& q&
GNL ose gazi &shté né Terminal,
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— sigurimi i detyrimit t& Operatorit; dhe

— pérgjegjésine ¢ punonjésit dhe / ose sigurimin e kompensimit t& punonjésit nése
kérkohet sipas legjislacionit né fuqi.

(2)Pérdoruesi i Terminalit do t& jeté pérgjegjés pér marrjen dhe mirémbajtjen, me
shpenzimet e tij, t& politikave t& sigurimit n& lidhje me Transportuesin GNL dhe ¢do
proné tjetér t& Pérdoruesit t& Terminalit t& cilén Pérdoruesi i Terminalit ¢ konsideron t&
pérshtatshme, duke pérfshiré sa vijon:

— trupi i papérshkruar nga uji i anijes (hull) dhe makinerité (pér rreziget detare dhe t&
luftés) si dhe sigurimi i mbrojtjes dhe démshpérblimit né lidhje me Transportuesin
GNL-sé;

— sigurimin e ploté t& pérgjithshém t8 paléve t& treta; dhe

— pérgjegjésing e punonjésit dhe / ose sigurimin e kompensimit t& punonjésit nése
kérkohet sipas legjislacionit né fuqi.

(3) Me pérjashtim té rasteve & kang t& b&jné me veprime t& cilat do t& njoftohen né
pérputhje me Rregullate GNL-s&, t& gjitha komunikimet e tjera ndérmjet Paléve & kané
t& b&jné me Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit do t& dérgohen me posté t& rregullt
ose me posté elektronike.

Neni 21
Transferimi i te drejtave

(1) Tregtimi tek kapaciteti i rigazifikimit t& GNL né& tregun sekondar &shté i mundur
né pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-sé&.

(2) As Pérdoruesi i Terminalit dhe as Operatori nuk mund t8 transferojné pjesérisht ose
térésisht Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit, as t& caktojné t& drejta nga
Marréveshja e Pérdorimit t& Terminalit pa miratimin paraprak me shkrim té Pal&s tjetér,
pélgim i cili nuk do t& jepet pa u arsyetuar, nése pérfituesi (pala e re) pérmbush t& gjitha
kérkesat né pérputhje me Rregulloren ¢ GNL-s&, Termat dhe Kushtet ¢ Pérgjithshme
dhe Marréveshjen e Pérdorimit t& Terminalit.

(3) Kufizimi i t& drejtave t& transferimit sipas Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit,
t& pérmendur né paragrafin mé sipér t& kétij neni, nuk do t& zbatohet nése Operatori u
dorrézon paléve t& treta pretendimet ndaj Pérdoruesit t& Terminalit sipas Marréveshjes
s& Pérdorimit t& Terminalit me qéllim sigurimin e financimit t& Terminalit.

Neni 22
Konfidencialiteti

(1) Pérdoruesi i Terminalit dhe Operatori duhet:

— t& ruajné né ményré konfidenciale dhe mos ¢ ndajné (térésisht ose pjesérisht) me
ndonjé palé t& treté kushtet e Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit ose ndonjé
informacion tjetér i tij q& i &shté shpémdaré nga/ose pér llogari t& Palés tjetér tek
Marréveshja e Pérdorimit t& Terminalit (me gojé, me shkrim ose n& ndonjé formé tjetér)
né lidhje me Marréveshjen ¢ Pérdorimit t& Terminalit, pérveg se:
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1. me pélgimin paraprak me shkrim t& Palés tjetér, ose
2. ajo kérkohet nga autoriteti rregullator, gjykata ose organi tjetér kompetent, ose

3. kjo kérkohet sipas legjislacionit;

— t& mos pérdoré informacione konfidenciale pérveg atyre qé lidhen me Marréveshjen ¢
Pérdorimit t&¢ Terminalit; dhe

— t& sigurojé qé punonjésit e saj, anétarét e Bordit Drejtues ose Késhillit Mbik&qyrés,
aksionerét, anétarét e shoqatés, bashképunétorét, ké&shilltarét ¢ jashtém ose ndonjé
person i treté i angazhuar nga Pala, anétarét ¢ saj ose aksionerét ¢ saj, t& mbajné t&
fshehté dhe t& trajtojné si konfidenciale t& gjithé informacionin konfidencial.

(2) Detyrimet e konfidencialitetit t& parashikuara né baz& t& ké&tij neni do t&
mbizotérojné ndaj ¢do ndérprerje t& Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit ose
transferimi i t& drejtave dhe detyrimeve t& Pérdoruesit t& Terminalit dhe/ose Operatorit
sipas Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit pér njé periudhé tre (3) vjet pas késaj
ndérprerje ose transferimi t& Marréveshjes s& Pérdorimit t& Terminalit.

Neni 23
Legjislacioni i aplikueshem

(1) Marréveshja e Pérdorimit t& Terminalit dhe Marréveshja e Pérbashkét ¢ Pérdorimit
t& t& Terminalit dhe ¢do mosmarréveshje ose pretendim & lind ose ka lidhje me t8, do
t& rregullohet dhe interpretohet né pérputhje me legjislacionin Shqiptar, duke
pérjashtuar zbatimin e rregullave t& konfliktit t& ligjit q& do ti referoheshin zbatimit t&
ligjit t& njé shteti tjetér.

(2) Nése gjaté kohés q& &shts e vlefshme tek Marréveshja e Pérdorimit t& Terminalit
modifikohen ose ndryshohen dispozitat e ligjeve dhe rregulloreve t8 tjera q& ishin né
fuqi né& kohén e fillimit t& Marréveshjes s& Pérdorimit t&¢ Terminalit, ato ndikojné
thelb&sisht n& dispozitat ekonomike ose tregtare t& Marréveshjes s& Pérdorimit t&
Terminalit ose mbi interesa t& tjeré thelbésoré t& paléve né marréveshje, palét né
marréveshje do t8 hyjné né diskutime per modifikimin ose ndryshimin ¢ Marréveshjes
s& Pérdorimit t8 Terminalit pér t& siguruar ekuilibrin ¢ interesave dhe rezultatet e
planifikuara ekonomike t& paléve né marréveshje q& ekzistonin n& kohén & &shté
nenshkruar Marréveshja ¢ Pérdorimit t& Terminalit dhe t& cilat jan& né pérputhje me
dispozitat ¢ Marréveshjes s& Pérfunduar t& Pérdorimit te Terminalit.

(3) Dispozitat e paragrafit 1 t& kétij neni nuk do t& zbatohen né rast t& ndryshimeve né
ligjet dhe rregulloret e tjera q& rregullojné marrédhéniet e punés, mbrojtjen e natyrés
dhe mjedisit, mbrojtjen ¢ shéndetit t& njeriut, shéndetin dhe siguring né puné, mbrojtjen
e njerézve dhe siguring e pronés.

(4) Nése palét nuk arrijné njé marréveshje né pérputhje me dispozitat e paragrafit 1 t&
kétij neni, Pérdoruesi i Terminalit do t& keté t& drejté t& pérfundojé Marréveshjen e
Pérdorimit t& Terminalit né pérputhje me dispozitat ¢ Termave dhe Kushteve t&
Pérgjithshme.
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Miratuar me Vendimin e Bordit té¢ ERE-s nr._106_, daté, 19 /05 /2022
SHTOJCA II

POLITIKA E ALOKIMIT TE GAZIT NATYROR

Neni 1
Dispozitat e pérgjithshme

(1) Politika e Alokimit t& Gazit Natyror pércakton parimet ¢ kontabilitetit t& gazit
natyror t& disponueshém né Terminal.

(2) Politika e alokimit t& gazit natyror u hartua n& pérputhje me aktet pérkatése ligjore t&
Republikés s& Shqipérisé.

(3) Ky botim i Politikés s& Alokimit t& Gazit Natyror do t& jeté pjesé integrale e
Rregullave.

(4) Politika e Alokimit t& Gazit Natyror zbatohet né pérputhje me parimet e
transparencés dhe promovimit, mosdiskriminimit t& Pérdoruesve t& Terminalit si dhe
qartésisé, objektivitetit dhe racionalizimit.

(5) Operatori ushtron t& drejtén e pronésisé ndaj sasisé s& gazit natyror t& mbetur né
tubacionin lidhé&s t& Terminalit, i nevojshém pér t& mbajtur funksionimin e pandérpreré
t8 Terminalit.

(6) Sasia e gazit natyror né Terminal, q& i pérket secilit Pérdorues t& Terminalit dhe
Operatorit, do t& llogaritet né ményré individuale.

(7) Sasia e gazit natyror do t& llogaritet me njési t& energjisé (kWh).

Neni 2
Pérkufizime

(1) Periudha e Raportimit &shté periudha pér t& cilén béhet inventari i gazit natyror né
Terminal.

(2) Pérkufizime t8 tjera t& politikés s& alokimit t& gazit natyror do t& merren ashtu
sikurse pércaktohen né Rregulla.

Neni 3
Llogaritja e GNL sé né Terminal

(1) N& pérputhje me procedurat dhe kushtet e pércaktuara né Rregulloren ¢ GNL-sg,
subjekti 1 pavarur do t& pérgatisé njé Raport t& Cilésisé dhe Sasisé duke specifikuar
informacionin ¢ méposhtém:

-informacion i pérgjithshém i ngarkesave (emri i Transportuesit GNL-sé&, iteneratin e
udhétimit t& Transportuesit GNL-s&, Terminalit t& ngarkimit t& ngarkesés, Pérdoruesit t&
Terminalit ose pérfaq8suesit t& autorizuar q& ushtron té& drejtén e pronésisé né lidhje me
ngarkesén),

- t& dhénat e matjes sé sasisé s& ngarkesés né rezervuarét e Transportuesit GNL-sé& para
dhe pas shkarkimit t& ngarkesave;
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- véllimi i GNL-s& (m3) né rezervuarét ¢ Transportuesit t& GNL-s& para dhe pas
Shkarkimit t& Ngarkesave;

- temperatura ¢ GNL-s& né Transportuesin ¢ GNL-sé para Shkarkimit t& GNL-s&;
- dendésia e GNL-s& e pércaktuar né temperaturén e specifikuar;
- vlera mesatare mé e ulét e ngrohjes s& GNL-s& dhe parametrat ¢ cil8sisg;

- sasia e gazit natyror ¢ kthyer né Transportuesin ¢ GNL-s&; gjaté shkarkimit t& GNL-s&;
dhe llogaritja e tij;

- sasia e gazit natyror t& konsumuar nga Transportuesi i GNL-s&; gjaté shkarkimit t&
GNL-sg, dhe llogaritja e tij;

- sasia e gazit natyror t& konsumuar nga Transportuesi i GNL-s&; gjaté transportimit t&
GNL-sé dhe llogaritja e tij;

- sasia ¢ GNL-s& shkarkuar né Terminal, né njési energjie (kWh), v&llimi (m*) dhe masa
(kg).

(2) Bazuar n& Raportin e Cilssisé dhe Sasisé t& pérgatitur nga subjekti i pavarur,
Operatori do t& pérgatisé njé certifikaté t& pranimit t& Transportit t& nénshkruar nga
pérfagésuesit e Operatorit t& GNL-s& dhe Pérdoruesit t& Terminalit. Certifikata e
pranimit t8 ngarkesés pércakton sasiné e GNL-s& né& njési t& energjisé (kWh) dhe
véllimit (m®).

(3) Sasia totale ¢ GNL-s& s& rigazifikuar né Terminalin pér Dité Gazi pércaktohet né
pikén hyrése né sistemin e transmetimit nga pajisjet ¢ matjes t& instaluara né Stacionin ¢
Matjes s& Gazit (GMS).

(4) Pérdoruesi i Terminalit do t'i sigurojé Operatorit Nominimin Ditor pér gé&llim
alokimin e sasisé s& gazit né pikén e shpérndarjes (formulari do t& publikohet nga
Operatori né fagen e tij t& internetit).

(5) Sasia totale aktuale ¢ GNL-s& t& rigazifikuar pér Dité Gazi do t'u caktohet
Pérdoruesve t& Terminalit né proporcion me nominimet Ditore dhe do t& llogaritet né
pérputhje me formulén e dhéné mé poshté. Nése njé Pérdorues Terminali déshton t&
paraqesé njé nominim Ditor, sasia ¢ GNL-s& ¢ nominuar pér rigazifikim né Dité Gazi do
t& konsiderohet e barabarté me sasing e specifikuar pér njé Dité pérkatése t& Gazit né
Programin Mujor t& aprovuar s& fundmi, ose Programin Vjetor.

(6) Sasia totale aktuale e GNL e rigazifikuar pér Dité Gazi do ti caktohet Pérdoruesit t&
Terminalit, sipas formulés s& mé&poshtme:

P

15

DF = DP x
' Iruf

Df- éshté sasia e gazit natyror qé rigazifikohet né Terminalin pér Dité Gazi pér njé
Pérdorues pérkatés t& Terminalit (kWh);

DF - &shté sasia totale e gazit natyror e rigazifikuar né Terminalin pér Dité Gazi (kWh),
UF- ashts kapaciteti i rigazifikimit t& Terminalit, i eméruar nga njé Pérdorues Terminali
pérkatés (kWh),

n - &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit.
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(7) Sasia e GNL né& njési t8 energjisé (kWh) do t& llogaritet sipas formulés vijuese
E=Vsep X d X Hm

Ku:

E - &shté sasia ¢ GNL e shprehur si energji (kWh);

Vsgp X - 8shté sasia e GNL e shprehur né njési véllimi (m3) né temperaturén e matjes;

d - &shté dendSsia mesatare ¢ GNL (kg / (m3) n& véllimin mesatar t& matjes s&

temperaturés;

Hm - 8shté vlera mesatare mé e ulét e ngrohjes s&¢ GNL (kWh / kg)

(8) Sasia e gazit natyror t& rigazifikuar né njésité e energjisé (kWh) do t& llogaritet
sipas formulés vijuese:
E=V;p x Hm
Ku:
E - &shté sasia ¢ GNL e shprehur si energji (kWh);
Vip - 8shté sasia e gazit natyror e shprehur né njési t& véllimit (m3);
Hm - &shté vlera mesatare mé e ulét e ngrohjes s& GNL ((kWh / m3).

(9) Sasia ¢ GNL e shprehur né njési t& masés (kg) do t& llogaritet sipas formulés
vijuese:
M=Vssp X d
Ku:
M - 8shté sasia ¢ GNL e shprehur né njési t& masés (kg);
Vsgp- éshté sasia e GNL e shprehur né njési t& véllimit (m3) né temperaturén ¢ matjes;
d - &shté dendésia mesatare ¢ GNL (kg / (m3) né njé temperature mesatare t& matjes sé&
véllimit.
(10) Sasia e gazit natyror e shprehur né njési t& masés (kg) do t& llogaritet sipas
formulés vijuese:
M=Vg;p X d
Ku:
M - &shté sasia e gazit natyror e shprehur né njési t& masés (kg);
Vip- &shté sasia e gazit natyror e shprehur né njési t& véllimit (m3),
d - &shté dendésia mesatare ¢ GNL (kg / m3).

Neni 4
Llogaritja e humbjes sé Gazit né Terminal

(1) Cdo ditg, Operatori do t& llogarisé sasiné e humbjes s& gazit né Terminal pér Dité
Gazi, si mé& poshté:
1. Humbja totale e gazit t& Terminalit pér dité gazi do t& pércaktohet né pérputhje me
formulén e mé&poshtme:

GP =K% —K'—pP—-pF
Ku:
G?- &shts sasia e GNL sé konsumuar pér Ditén e Gazit pér nevojat teknologjike t&
Terminalit (kWh),
KO- &shté sasia e GNL né Terminal né fillim t& Dités s& Gazit (kWh);
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K - gshté sasia e GNL né Terminal né fund t& Dités sé Gazit (kWh),
PP - &shté sasia e GNL e pranuar né Terminal pér Ditén e Gazit (kWh),
DP - &shté sasia e gazit natyror t& rigazifikuar né Terminal pér Dité Gazi (kWh).

2. Humbja e lejueshme do t& pércaktohet né pérputhje me formulén e méposhtme:
DGFS <0,02 x PS
Ku:
GY - &shté humbja e lejueshme pér Vit Gazi (kWh);
PC - gshté sasia e GNL e pranuar né Terminal pér Vit Gazi (kWh).

3. Humbja e palejueshme do t& pércaktohet né pérputhje me formulén e méposhtme:
NG = G — DG©
Ku:
NGC - éshté Humbja e Palejueshme pér Vit Gazi (kWh)
G Y- &shté Humbja totale e gazit pér Vit Gazi (kWh),
DG - éshts Humbja e Lejueshme pér Vit Gazi (kWh).

(2) Me géllim alokimin ¢ Humbjes totale t& gazit n& Terminal, Operatori do t&
péreaktojé, ¢do dité pune t8 Terminalit, sasiné e GNL s& ruajtur virtualisht q& i pérket
secilit Pérdorues t& Terminalit né fillim t& ¢do Dite Gazi, bazuar né formulat dhe
parimet e méposhtme:

Sasia e GNL-sé& ruajtur virtualisht q& i pérket secilit Pérdorues t& Terminalit né fillim t&
¢do Dite Gazi do t& llogaritet n& pérputhje me formulén e méposhtme:

S) =8P =D = GI 7 4 Py + AP — dPf — A, — N,
Ku:
SP — &shts sasia e GNL sé ruajtur virtualisht q& i pérket Pérdoruesit pérkatés té
Terminalit ng fillim t& Dités s& Gazit (kWh),
SP71_ &shts sasia e GNL sé ruajtur virtualisht q& i pérket Pérdoruesit pérkatds t&
Terminalit né fillim t& dités s& méparshme t& gazit (kWh),
DF~1_ sshté sasia e GNL e rigazifikuar ng Ditén e méparshme té Gazit pér Pérdoruesin
pérkatés t& Terminalit (KWh);
GF~1_ sshts humbja e gazit t& Pérdoruesit t& Terminalit pér Ditén e Méparshme t& Gazit
(kWh);
Pp; — &shté sasia e GNL e pranuar né Terminal nga njé Pérdorues pérkatés i Terminalit,
ose & planifikohet t& pranohet né Terminal (n& kWh), si pjesé e Programit t&
Pérdoruesve t& Terminalit q& ishte aprovuar mé paré nga Operatori,
delL kur, né njé Dité Gazi, sasia e rregulluar ¢ GNL &shté planifikuar t& pranohet né
Terminal nga njé Pérdorues pérkatés i Terminalit, dhe kjo sasi &shté e aprovuar nga
Operatori, eshté ndryshimi midis sasisé s& rregulluar t& GNL-sé planifikuar t& pranohet
né Terminal tek njé Pérdorues pérkatés i Terminalit dhe sasisé pérkatése t& GNL-s&
planifikuar mé& paré pér tu pranuar né Terminal pér Pérdoruesin pérkatés te Terminalit,
sikurse pérshkruhet né pérkufizimin e Pp;
N& Ditén e Gazit, kur sasia ¢ GNL-s& e pranuar né Terminal pér Pérdoruesin pérkatés t&
Terminalit miratohet nga Operatori i Terminalit, diferenca midis sasisé aktuale t& GNL-
s& s& pranuar né Terminal tek Pérdoruesi pérkatés i Terminalit dhe sasisé pérkatése t&
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planifikuar s& fundmi t& GNL-s& t& Pérdoruesit pérkatss t& Terminalit t& pérdorur me
qéllim llogaritjen e sasisé s& ruajtur t& GNL-s&, duke marré n& konsideraté situatén e
pércaktuar né Pp;.

A; — &shté sasia e gazit natyror t& humbur gjaté njé aksidenti ose keqfunksionimi, e
caktuar tek Pérdoruesi pérkatés i Terminalit (kWh),

N; — &éshté mungesa (teprica) ¢ sasisé s& GNL-s& ¢ zbuluar gjaté njé inventari dhe e
caktuar pér Pérdoruesin pérkatés t& Terminalit (kWh);

i€[1;n];

n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit.

(3) Nése Pérdoruesi i Terminalit fillon t& pérdoré Shérbimet pér Rigazifikimin ¢ GNL-
s& pasi sasia ¢ GNL-s& s& Pérdoruesit t& Terminalit t& jeté pranuar né Terminal, ose nése
njé Pérdorues Terminal tashmé ka pérdorur Shérbimet pér Rigazifikimin ¢ GNL-s& dhe
sasia ¢ mbetur ¢ GNL-s& s& ruajtur virtualisht &shté ¢ mjaftueshme pér pérdorimin e
shérbimit (pérfshiré humbjen e gazit t& Pérdoruesit t& Terminalit), atSherd sasia
pérkatése ¢ GNL-s& s& Pérdoruesit t& Terminalit ¢ pranuar né Terminal me qéllim
llogaritjen e sasisé s& GNL s& ruajtur virtualisht do t& konsiderohet ¢ pranuar né Ditén e
fundit t& Gazit t& Shkarkimit t& GNL-s&

(4) Nése Pérdoruesi i Terminalit fillon t& pérdoré Shérbimet pér Rigazifikimin ¢ GNL-
s& pérpara se sasia ¢ GNL-s& s& Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit t& jet& pranuar né
Terminal, ose n&se Pérdoruesi i Terminalit tashmé& ka pérdorur Shérbimet pér
Rigazifikimin ¢ GNL dhe sasia ¢ mbetur ¢ GNL s& Pérdoruesit t& Terminalit &shté e
pamjaftueshme pér pérdorimin e shérbimit (pérfshiré humbjen e gazit t& Pérdoruesit t&
Terminalit), atéheré, me qéllim llogaritjen e sasisé sé ruajtur t& GNL, sasia tjetér e GNL
s& planifikuar t& pranohet né Programin e miratuar t& Pérdoruesit t& Terminalit do t&
zhvendoset né Ditén e Gazit né t& cilén sasia e mbetur ¢ ruajtur virtualisht ¢ GNL &shté
e pamjaftueshme pér pérdorimin e shérbimit.

(5) Alokimi i Humbjes totale t& gazit né njé dité pune t& Terminalit pér secilin
Pérdorues t& Terminalit do t& pércaktohet ¢do Dité Gazi nga Operatori, né pérputhje me

formulén vijuese
0
13

R

GF =GP x

Ku:

GF — &shté humbja e gazit t& Pérdoruesit t& Terminalit pér Dité Gazi;

G? — &shté Humbja totale e gazit né terminalin pér Dité gazi;

SP — &shté sasia ¢ GNL -sé e ruajtur virtualisht q& i pérket Pérdoruesit pérkatés té
Terminalit ng fillim t& Dités s& Gazit (kWh),

i€[1;n];

n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit

(6) Alokimi, pér secilin Pérdorues t8 Terminalit, t8 Humbjes totale t& gazit, Humbjes s&
Lejueshme dhe t& Palejueshme né njé dité pune t& Terminalit, pércaktohet nga Operatori

¢do Vit Gazi, né pérputhje me formulén e mé&poshtme:
G
i

GFf = G% x
' Irpf

Ku:
Gf — &shts humbja totale e gazit t& Pérdoruesit té Terminalit pér Vit Gazi;
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G Y — &shté Humbja totale e gazit né Terminal pér Vit Gazi;
Pf — &shté sasia totale e gazit e pranuar ¢do vit né Terminal pér njé pérdorues individual
(kWh);
i€[1;n]
n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit

DGF < 0,02 x Pf
Ku:
GP — sshté humbja e Lejueshme e Pérdoruesit t& Terminalit pér Vit Gazi
Pf — Sasia totale vietore e gazit ¢ pranuar né terminal pér ¢do Pérdorues
i€[1;n];
n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit

NGf = Gf — DGf
Ku:
NGE - éshté Humbja e Palejueshme e Pérdoruesit t& Terminalit pér Dité Gazi,
Gf— éshts humbja e gazit t& Pérdoruesit t& Terminalit pér Vit Gazi,
DGE— sshté Humbja e Lejueshme e Pérdoruesit t& Terminalit pér Vit Gazi
i€[1;n];
n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit
(7)N& rastin kur rigazifikimi i GNL-s& nuk zhvillohet né Terminal pér shkak t& njé
defekti t& Pérdoruesit t& Terminalit, Humbja totale ¢ gazit né terminalin pér Dité Gazi
do t'u caktohet Pérdoruesve t& Terminalit g8 jan& pérgjegjés pér prishjen e procesit t&
rigazifikimit, né proporcion me sasingé ¢ GNL t& nominuar prej tyre dhe do t& llogaritet
sipas formulés vijuese:

p GPxUf
L Uf

Ku:
GP -sshts humbja e gazit pér Dité Gazi nga Pérdoruesi i Terminalit q& &shté pérgjegjés
pér ndérprerjen e procesit t& rigazifikimit né Terminal (kWh)
G? — &shté Humbja Totale e Gazit né Terminal pér Dité Gazi (kWh),
UF — &shté sasia e eméruar e GNL pér rigazifikimin e GNL nga Pérdoruesi pérkatés i
Terminalit q& &shté pérgjegjés pér ndérprerjen e procesit t& rigazifikimit né Terminal
(kWh),
i€[l; K],
k — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit q& jang pérgjegjés pér ndérprerjen e procesit
18 rigazifikimit né Terminal

(8)N& rastet kur Shkarkimi i GNL-s& vazhdon pér mé shumé se 1 (njé) Dité Gazi,
humbja totale e gazit n& Terminal do t& llogaritet si mé& poshté&:

-Sasia ¢ GNL né Terminal do t& matet para dhe pas operacioneve t& Shkarkimit t& GNL
-s& dhe humbja totale e gazit n& Terminal do t& pércaktohet pér t& gjithé periudhén e
Shkarkimit t& GNL -s& Llogaritja ¢ humbjes totale t& gazit n& Terminal pas pérfundimit
t& t& Shkarkimit t& GNL-s& kryhet sipas procedurés normale deri né fund t& asaj dite.
Humbja totale e gazit né Terminal gjaté Shkarkimit t& GNL-s& do t& ndahet
proporcionalisht n& Ditét pérkatése t& Gazit gjaté t& cilave po ndodhte shkarkimi i GNL-
s& pér Pérdoruesit e Terminalit.
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(9) Humbja totale ¢ gazit n& Terminal do t& kompensohet pér Pérdoruesit ¢ Terminalit
nga Operatori kur ndérpriten dispozitat ¢ Shérbimit t& Terminalit pér shkak t&
Mirémbajtjes s& Terminalit (pérveg rastit kur punimet e lartpérmendura t8 Mirémbajtjes
s& Terminalit jané t& nevojshme pér shkak dhe/ose faj t& Pérdoruesve t& Terminalit ose
né rastin e njé Force Madhore).
(10) Pérdoruesit e Terminalit do t& kompensohen nga Operatori pér Humbjen e
Palejueshme né Terminal.
(11) Me géllim kompensimin e Pérdoruesve t& Terminalit, Operatori do t& llogarisé,
pérshtatshmérisht né fund t& Vitit t8 Gazit, humbjen joteknike t& akumuluar gjaté vitit
t& Gazit, n& pérputhje me formulén vijuese:
Ku:

Ci=NGF*W
C; — &shté sasia q& i duhet kompensuar Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit né lekg,
NGE — &shts humbja e gazit né Terminal pér shkak t& njé Pérdoruesi pérkatés té
Terminalit (kWh), t& akumuluar pérgjaté Vitit t& Gazit;
W — &shté vlera e indeksit t& gazit né Europé né ditén kur do t& b&het kompesimi (emimi
do t& pércaktohet sipas raportit t& indeksit t& bursés s& gazit né Leké pér ditén q& vjen
para dités né t& cilén do t& b&het kompensimi)
i€[1;n];
n — &shté numri i pérdoruesve t& Terminalit,
Faktori i konvertimit GCV né NCV &shté 0,901

Neni 5
Sasia e huazueshme té GNL-sé

(1) Progedurat pér transferimin e sasisé s& huazueshme t& GNL-s&, kthimin e sasisé s&
GNL-s¢ dhe llogaritja e tij rregullohen me marréveshjen e pérbashkét t& pérdorimit t&
terminalit.

(2) Huamarrja e ngarkesave dhe/ose ngarkesa e kthimit pér ditén ¢ méparshme t& gazit
do t& pérgatitet deri né orén 11 t& dités tjetér t& punés.

(3) N& pérputhje me kushtet dhe dispozitat e késaj Politike t& Alokimit t& Gazit Natyror,
huazimit t& Pérdoruesit Terminal t& GNL-sé& do t'i ngarkohet si vijon: Humbja totale e
Gazit né Terminal qé& i atribuohet sasisé s& GNL-s¢ t8 rigazifikuar, Mungesa (teprica) e
GNL-sé e pércaktuar gjaté inventarizimit, humbja totale ¢ Gazit né Terminal pér shkak
18 fajit t& Pérdoruesit t& Terminalit dhe humbja e teknike.

(4) Sasia e huazueshme / e kthyeshme e GNL-s& do t& pérfshijé sasing e rigjetur t&
GNL-s& qé& 1 atribuohet huamarrésit t& GNL -s&, humbjen totale t& gazit t& Terminalit q&
i atribuohet sasisé s& rigjeneruar t& GNL -s&, mungesés s& GNL -s& (tepricés) t&
pércaktuar gjaté inventarit dhe & i atribuohet shumés s& huazueshme t8 GNL -s&,
Humbja totale e gazit né Terminal pér faj t& Pérdoruesit t& Terminalit dhe Humbja e
Lejueshme.
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Neni 6
Balancimi i Hogaritjes sé Gazit Natyror

(1)Cdo dité pune Operatori do t& pércaktojé sasing aktuale t& GNL-sé& né dispozicion né
Terminal, né fund t8 ¢do Dite Gazi pér secilin Pérdorues t& terminalit sipas formulés
vijuese:

Kl=K)+PF —-DFf —GF —RF +1Z
Ku:
K& — &shté sasia e GNL -sé e njé Pérdoruesi pérkatés té Terminalit né fund té njé Dite
Gazi (kWh)
K — éshts sasia e GNL -5 e njé Pérdoruesi pérkatés t& Terminalit né fillim t& njé Dite
Gazi (kWh) e cila do t& korrespondojé me sasiné ¢ GNL -s& s& Pérdoruesit pérkatés t&
Terminalit n& fund t& Dités s& mé&parshme t& Gazit;
PP — &shts sasia e GNL -sé s& shkarkuar ng Terminal pér Dité Gazi pér Pérdoruesin
pérkatés t& Terminalit (kWh)
PP — &shté sasia GNL e rigazifikuar pér Dité Gazi pér Pérdoruesin pérkatés t&
Terminalit (kWh)
GF — ashts humbja totale e Gazit né Terminal pér Dité Gazi pér Pérdoruesin pérkatés t&
Terminalit (kWh)
RF — &shté sasia e disponueshme (e marré) ¢ GNL -sé s& Pérdoruesit pérkatds té
Terminalit pér Dité Gazi (kWh)
LP — &shté sasia e kthyeshme (e kthyer) e GNL -sé s& Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit
pér Dité Gazi (kWh)
i€[1;n];
n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit

Neni 7
Raportet e llogaritjes sé gazit natyror

(1) Pér géllime t& menaxhimit operacional, ¢gdo dité pune Operatori do t& dérgojé me
posté elektronike njé Raport t& llogaritjes sé gazit natyror, duke pérfshiré sasiné e GNL-
s& n& prondsi t& nj& Pérdoruesi Terminal pérkatés né fillim dhe né fund t& Dités s& Gazit,
sasing ¢ GNL-s& & &shté pranuar né Terminal, sasing & &shté rigazifikuar dhe sasing e
huazueshme dhe t& kthyeshme t& GNL-s¢&, si dhe humbjen totale e gazit t& Pérdoruesit t&
Terminalit.

(2) Me pérfundimin e muajit raportues, gjaté 10 (dhjetd) ditéve t& para t& punds sé
muajit vijues, Operatori do t& dérgojé me e-mail tek Pérdoruesit e Terminalit njé Raport
mbi llogaritjen e gazit natyror pér muajin raportues, duke pérfshiré sasiné ¢ GNL-s& né
pronési t& Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit gjaté muajit raportues, sasiné e GNL-s& ¢
cila u pranua né Terminal, sasiné e ricaktuar, humbjen totale ¢ gazit t& Pérdoruesit t&
Terminalit si dhe rezultatet e inventarit t8 atribuara tek pérdoruesit pérkatés t&
terminalit, t& cilat duhen nénshkruar nga Pérdoruesi i Terminalit brenda 3 (tre) dité
pune pas datés s& Raportit.

(3) Pas pérfundimit t& Vitit t& Gazit, gjaté 10 (dhjetd) ditéve t& para t& punds s& muajit
vijues, Operatori do t& dérgojé me e-mail tek Pérdoruesit ¢ Terminalit njé Raport mbi
llogaritjen e gazit natyror pér vitin raportues, duke pérfshiré sasiné e GNL-s& né pronési
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t& Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit né Vitin e Llogaritjes s& Gazit, sasiné ¢ GNL-s& e
cila u pranua né Terminal dhe sasia ¢ rigazifikuar né Vitin ¢ Llogaritjes s& Gazit,
humbjen totale t& Gazit t& Pérdoruesit t& Terminalit n& Vitin ¢ Llogaritjes sé Gazit,
rezultatet ¢ inventarit & i atribuohen Pé&rdoruesit pérkatés t& Terminalit ng Vitin e
Llogaritjes s& Gazit si dhe treguesit ¢ humbjes joteknike t& akumuluar gjaté vitit t&
Llogaritjes s& Gazit.

Neni 8
Inventari i Gazit Natyror

(4) Operatori do t& kryejé njé inventar t& gazit natyror t& depozituar né Terminal s& paku
njé heré né vit, duke ndjekur procedurén e pércaktuar me akte ligjore. Nése &shté e
nevojshme, Operatori do t8 kryejé inventaré dhe inventaré t& jashtézakonshém
Transportues pér Transportues "Cargo to Cargo" pas pérfundimit t& Marréveshjes sé&
Pérbashkét t& Pérdorimit t& Terminalit. Pér géllime t& llogaritjes, Operatori do t& kryejé
inventare mujore t& gazit natyror.

(5) Operatori do t8 informojé Pérdoruesit ¢ Terminalit pér inventarin e planifikuar jo mé
voné se 10 (dhjet) dité kalendarike para fillimit t& inventarit.

(6) Pérfagésuesit ¢ Pérdoruesve t8 Terminalit kané t& drejté t& marrin pjesé né inventar.
Pérdoruesit ¢ Terminalit do t& informojné Operatorin pér géllimin e tyre pér t& marré
pjesé né inventar jo mé vond se 5 (pesé) dité kalendarike para fillimit t& inventarit.
(7)Njé inventar i jashtézakonshém né& Terminal mund t&8 kryhet pas marrjes sé njé
kérkese t8 arsyeshme nga Pérdoruesi i Terminalit, duke ndjekur progedurén ¢ dhéné mé
poshté:

1. Pérdoruesit ¢ Terminalit e kuptojné se pér t& siguruar funksionimin e pandérpreré dhe
efikas t& Terminalit, mundésité e Operatorit pér t& kryer inventarin jang t& kufizuara

2. Pérdoruesi i Terminalit q& déshiron q& inventari i jashtézakonshém t& kryhet né
Terminal do ti paragesé Operatorit njé kérkesé pér kryerjen e inventarit té
jashtézakonshém. N& kérkesén pér kryerjen e inventarit t& jashtézakonshém, Pérdoruesi
i Terminalit duhet t& tregojé arsyet objektive t& kérkesés dhe t& pércaktojé datén dhe
kohén e déshiruar t& inventarit. Pérdoruesi i Terminalit do t'ia paraqesé kérkesén
Operatorit jo m& voné se 20 (njézet) dité kalendarike pérpara datés s& déshiruar t8
inventarit.

3. Pas marrjes s8 kérkesés pér kryerjen e inventarit t& jashtézakonshém, Operatori do t&
marré njé vendim pér aprovimin ose refuzimin e tij brénda 5 (pesg) ditéve kalendarike
pas datés s& marrjes sé kérkesés.

4. Pas marrjes s& njé vendimi pér t& aprovuar kérkesén, Operatori do t& informojé
Pérdoruesit ¢ Terminalit pér inventarin ¢ planifikuar t& jashtézakonshém, datén dhe
kohén e tij jo m& voné se né ditén e punés pas datés s& miratimit t& vendimit.

5. Pas marrjes s8 njé vendimi pér t& refuzuar kérkesén, Operatori do t& informojé
Pérdoruesin e Terminalit, duke specifikuar arsyet pér refuzimin e kérkesés pér t& kryer
njé inventar t& jashtézakonshém, jo mé& voné se né ditén e punés pas datés s& miratimit
8 vendimit.

(8) Pér géllime t& inventarit periudha ¢ inventarit konsiderohet si periudha nga data e
pérfundimit t& inventarit mé t& fundit t& kryer n& Terminal deri né datén e fillimit t&
inventarit aktual, vjetor ose t& jashtézakonshém.Me urdhér t& Operatori pércaktohet
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data dhe ora e inventarit, pércaktohet komisioni i inventarit dhe emérohet njé kryetar t&
komisionit t& inventarit.

(9)Mungesa (teprica) ¢ GNL-s& e evidentuar gjaté inventarit i ngarkohet Pérdoruesve t&
Terminalit né pérpjesétim me sasiné e rigazifikuar t& GNL-s&, sipas formulés s&

méposhtme:
DF
Ni=NX =
' XDf
Ku:
N; — &shté mungesa totale ¢ GNL-s& (tepricé) ¢ njé Pérdoruesi pérkatés t& Terminalit
(kWh);

N — &shté mungesa totale ¢ GNL-s& (tepricé), ¢ identifikuar né inventar (kWh),

DF - &shté sasia e gazit natyror e rigazifikuar te Pérdoruesi pérkatés i Terminalit né
Terminal gjaté periudhés raportuese (kWh);

i€[1;n];

n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit.

(10)Kur rigazifikimi i GNL-s& nuk kryhet né Terminal, mungesa (teprica) ¢ GNL-s& ¢
zbuluar gjaté inventarit do t'u caktohet Pérdoruesve t& Terminalit né proporcion me
sasing e GNL-s¢& né fillim t& Dités s& Gazit, sipas formulés s& méposhtme:

KD

15

KL

Ni:NX

Ku:

N; — &shté& mungesa ¢ GNL-s& (tepricé) q& i pérket Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit
(kWh); N — &shté mungesa totale ¢ GNL-sé& (teprica) ¢ identifikuar né inventar (kWh),
K &shté sasia e GNL-s& qé i pérket Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit né fillimin e
dités s& gazit (kWh);,

i€[1;n];

n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit.

(11) Pasi t& jet& pércaktuar njé mungesé qé tejkalon pasiguring e matjes sé& lejueshme,
komisioni i inventarit mund t& fillojé njé hetim né ményré g& t& sigurojé njé shpjegim
zyrtar t8 ndryshimit.

(12) Pas kryerjes sé& inventarit t& GNL-s&, komisioni i inventarit do t& pérgatisé njé
pérmbledhje t& inventarit dhe dokumentet né lidhje me matjet e sasisé s8 GNL-s&,
mungesén (tepricén) e identifikuar dhe caktimin tek Pérdoruesit ¢ Terminalit.
Pérmbledhja e inventarit duhet t& nénshkruhet nga t& gjithé anétarét e komisionit t&
inventarit & morén pjesé né inventar.

Neni 9
Hetimi i aksidenteve ose keqfunksionimeve té ndodhura né Terminal

(1) Hetimi i aksidenteve ose keqfunksionimeve t& ndodhura né Terminal do t& kryhet né
pérputhje me procedurén e pércaktuar né aktet ligjore t& Republikés s& Shqipérisé.

(2) Operatori, jo mé& von& se brenda 4 (katér) oréve pas zbulimit t& aksidentit ose
déshtimit, do t& informojé& autoritetet pérkatése Shqipétare dhe Pérdoruesit ¢ Terminalit
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pér aksidentin ose keqfunksionimin né Terminal, dhe do t& publikojé njé njoftim né
fagen e internetit t& Operatorit.

(3) Do t& ngrihet njé Komision i Hetimit me qéllim kryerjen ¢ njé hetimi t& aksidentit
ose keqfunksionimit né Terminal, si¢ parashikohet né& aktet pérkatése ligjore t&
Republikés s& Shqipérisé.

(4) Sasia e gazit natyror t& humbur gjaté aksidentit ose keqfunksionimit dhe sasia e
GNL-sé & nuk &shté rigazifikuar si rezultat i aksidentit ose keqfunksionimit do t&
llogaritet gjaté hetimit t& aksidentit ose keqfunksionimit.

(5) Pasi t& jeté hetuar zhvillimi i njé aksidenti ose keqfunksionimi né Terminal,
certifikata e formularit t& p&rcaktuar me akte juridike do t& pérpilohet dhe nénshkruhet
nga t& gjithé anétarét e komisionit g8 morén pjesé né hetim.

(6) Korrigjimet ¢ dhéna mé& poshté do t& b&hen né dokumentet ¢ llogaritjes s& gazit
natyror t& Operatorit né bazé t& certifikatés s& hetimit t& aksidentit ose keqfunksionimit,
& pérgatitur dhe miratuar nga komisioni i hetimit:

1. E gjithé sasia e gazit natyror t& humbur si rezultat i njé aksidenti ose keqfunksionimi
do t'u caktohet Pérdoruesve t& Terminalit, né proporcion me sasing e tyre t& GNL né
Terminal nég fillim t& Dités s& Gazit kur ndodhi aksidenti ose keqfunksionimi dhe do t&
llogaritet sipas formulés s& dhéné mé poshté:

0
A= AX =
' I Kp
Ku:
A; — &shté sasia e gazit natyror t& humbur gjaté aksidentit ose keqfunksionimit, ¢

caktuar pér Pérdoruesin pérkatés t& Terminalit (kWh);
A — &shté sasia totale e gazit natyror t& humbur gjaté aksidentit ose keqfunksionimit
(kWh);
KP- &shts sasia e GNL-sé e planifikuar pér njé Pérdorues pérkatés t& Terminalit né
fillim t& dités s& gazit kur ndodhi aksidenti i keqfunksionimit (kWh),
i€[1;n];
n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit.
2. Sasia e gazit natyror né dokumentet e llogaritjes do t& zvogélohet n& ményré adekuate
né lidhje me sasing e gazit natyror t& humbur gjaté aksidentit ose keqfunksionimit dhe i
caktohet Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit, dokument i cili nénshkruhet nga Operatori
dhe pérfagésuesit ¢ Pérdoruesit t& Terminalit.
3. Nése komisioni i hetimit konstaton se aksidenti ose keqfunksionimi ka ndodhur né
Terminal pér faj t& Operatorit, Operatori do t& rimbursojé sasiné e gazit natyror t&
Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit, t& humbur gjaté aksidentit ose keqfunksionimit sipas
formulés mé poshté:

Ci=A;xW
Ku:
C; — &shté sasia q& do t'i rimbursohet Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit (lekg);
A; — 8shté sasia ¢ GNL-sé& s& humbur gjaté aksidentit ose keqfunksionimit, q& do ti
caktohet Pérdoruesit pérkatés t& Terminalit (kWh),
W — &shté vlera e indeksit t8 gazit né Europé (CEGH) né ditén pér t& cilén duhet t&
paguhet kompensimi(¢gmimi i pércaktuar sipas raportit t& indeksit CEGHIX t& njé& dite
para dités pér t& cilén do t& paguhet kompensimi);
i€[1;n];
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n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit.

4. Sasia e GNL-s& & nuk rigazifikohet si rezultat i aksidentit ose keqfunksionimit do t&
llogaritet si diferencé midis sasisé s& GNL-s& sé rigazifikuar dhe sasisé s& GNL-s& q&
kérkohet té rigazifikohet né pérputhje me Programin Mujor brenda periudhés ndérmjet
aksidentit ose keqfunksionimit dhe rikuperimit t& ploté t& funksionimit t& Terminalit:

n
S:ZUiA—DA
i
Ku:

S —sasia ¢ GNL-sé e parigazifikuar si rezultat i aksidentit ose keqfunksionimit (kWh);
Uf-sasia e GNL-sé q& kérkohet té rigazifikohet né periudhén ndérmjet aksidentit ose
keqfunksionimit dhe rikuperimit t& ploté i funksionimit t§ Terminalit, né funksion t&
sasisé s8 GNL-s& & do t& rigazifikohet sipas Programit Mujor,

DA-sasia ¢ GNL-sé sé rigazifikuar brénda periudhés ndérmjet aksidentit ose
keqfunksionimit dhe rikuperimit t& ploté t& funksionimit t& Terminalit (kWh),

i€[1;n];

n — &shté numri i Pérdoruesve t& Terminalit.

(7) Démi i pésuar pér shkak t& mosrigazifikimit t& njé sasie t& GNL-s& gjaté aksidentit
ose keqfunksionimit do t& rimbursohet n& pérputhje me procedurat ¢ pércaktuara nga
Rregullat, Kriteret dhe Kushtet ¢ Pérgjithshme dhe me Marréveshjen ¢ Pérdorimit t&
Terminal.




