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Për një shtesë në vendimin nr.646, datë 12.12.2002 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e standardeve dhe të kushteve teknike të projektimit dhe të zbatimit në fushat e industrisë dhe të energjetikës, të cilat duhet të marrin statusin “Rregulla teknike”, të detyrueshme për zbatim”“

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 17 të ligjit nr.8464, datë 11.3.1999 “Për standardizimin”, me propozimin e Ministrit të Industrisë dhe të Energjetikës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S i:

Në lidhjen nr.1, që i bashkëlidhet vendimit nr.646, datë 12.12.2002 të Këshillit të Ministrave, shtohen edhe standardet, sipas lidhjes, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano


Lidhja
Vazhdimi i lidhjes nr.1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.646, datë 12.12.2002

Lista e standardeve të detyrueshme aktualisht në fuqi, që miratohen në “Rregulla teknike” të detyrueshme për zbatim.
I. Naftë, gaz dhe produkte nafte
23.S.Sh. 31: 1997lëndë djegëse për automjete me motora diezel gazoil (prodhim vendi)

IV. Produkte kimike
	Emërtimi
	Standard me kërkesat themelore

	35. Acid nitrik teknik
	STASH 1305-88
Përmbajtja e HNO3 në %
Përmbajtja e metaleve të rënda në %

	36. Acid sulfurik teknik
	1305-88
Përmbajtja e H2SO4 në %
Përmbajtja e metaleve të rënda në %
Përmbajtja e arsenikut në %

	37. Acid klorhidrik teknik
	1307-88
Përmbajtja e HCL në %
Përmbajtja e metaleve të rënda në %
Përmbajtja e arsenikut në %

	38. Ujë amoniakal
	1582-89
Përmbajtja e NH4OH në %
Përmbajtja e arsenikut në %

	39. Karbonat natriumi teknik
	1310-97
Vetëm përmbajtja e lëndëve të patretshme

	40. Sodë kaustike teknike
	1311-87
Përmbajtja e NaOH në %
Përmbajtja e oksidit të hekurit

	41. Sapun tualet
	2162-88
Alkaliniteti i lirë në %
Kloruret në %

	42. Sapun rrobash
	1513-87
Alkaliniteti i lirë në %
Kloruret në %

	43. Pluhur larës
	1357-93
pH
Përmbajtja e fosfateve në %

	44. Tretësira për larje rrobash
	2898-87
pH
Përmbajtja e fosfateve në %


	46. Sulfat bakri teknik
	1374-88
Përmbajtja e plumbit në %
Përmbajtja e arsenikut në %

	47. Sulfat magnezi teknik
	1312-87
Përmbajtja e lëndëve të patretshme në %

	48. Bojë shkrimi
	2273-87
Përmbajtja e lëndës së thatë në %

	49. Qiri dhe parafinë
	2166-88
Përcaktimi i pikës së shkrirjes

	50. Shampo
	3959-87
pH
Densiteti

	51. Pastë dhëmbësh
	1639-87
pH
Përmbajtja e kalciumit në %

	52. Bojë vaji, bojë zmalto
	916-87
Fuqia mbuluese

	53. Bojë muresh
	921-87
Përmbajtja e lëndëve të patretshme në ujë në %

	54. Letër ofset
	896-88
Përmbajtja e hirit në %

	55. Letër gazete
	895-88
Përmbajtja e hirit në %

	56. Letër tipografike
	2640-89
Përmbajtja e hirit në %

	57. Letër shkrimi
	894-88
Përmbajtja e hirit në %



