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Për miratimin e afateve të përdorimit të armëve, të teknikës e të pajisjeve të forcave të armatosura dhe të rregullave për trajtimin e tyre pas heqjes nga armatimi dhe përdorimi

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikave 7 e 11 të nenit 14 të ligjit nr.8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit e të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimn e Ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

1. Miratimin e afateve të përdorimit të armëve, mjeteve dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura, sipas tabelave nr.1 dhe nr.2 që i bashkëlidhen këtij vendimi.
2. Në Forcat e Armatosura, arma, mjeti ose pajisja të hiqen nga përdorimi me urdhër të autoritetit përkatës sipas pikës 5 të këtij vendimi, kur janë plotësuar:
a) vitet e përdorimit, sipas tabelave nr.1 e nr.2;
b) kilometrat e përshkruara, sipas tabelës nr.1;
c) orët e punës të kryera, sipas tabelës nr.1;
ç) numri i të shtënave, të kryera sipas tabelës nr.2.
3. Të gjitha mjetet, pajisjet dhe armatimi, që hiqen nga përdorimi në Forcat e Armatosura, por që kanë vlera përdoruese në gjendjen që janë, lejohen të shiten, sipas legjislacionit në fuqi.
4. Mjetet, pajisjet dhe armatimi, që hiqen nga përdorimi në forcat e Armatosura, por që nuk mund të shiten si mjete dhe pajisje ushtarake, lejohen t’u nënshtrohen procedurave të asgjësimit, demilitarizimit dhe tjetërsimit të pronës shtetërore.
5. Procedurat dhe përgjegjësitë për heqjen nga përdorimi të armëve, mjeteve dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura janë si më poshtë vijon:
a) Për anijet, avionët, helikopterët dhe raketat tokë-ajër, propozimi për heqjen nga përdorimi të bëhet nga Ministri i Mbrojtjes dhe të miratohet nga Kryeministri;
b) Për armatimin, raketat portative dhe municionet luftarake, mjetet e blinduara, mjetet e transportit dhe sistemet e pajisjet e ndërlidhjes, propozimi për heqjen nga përdorimi të bëhet nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura dhe të miratohet nga Ministri i Mbrojtjes;
c) Për pajisjet fushore, makineritë dhe pajisjet e mirëmbajtjes, të komunikimit telefonik, kompjuterike dhe të shëndetësisë, propozimi për heqjen nga përdorimi të bëhet nga komandanti i forcës ose i komandës mbështetëse përkatëse dhe të miratohet nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura.
ç) Për burimet e ushqimit elektrik të ndërlidhjes dhe për të gjitha pajisjet e tjera, që nuk përfshihen në shkronjat “a”, “b”, e “c”, propozimi për heqjen nga përdorimi të bëhet nga komandantët e brigadave/regjimenteve dhe të miratohet nga komandanti i forcës ose i komandës mbështetëse përkatëse.
6. Ministri i Mbrojtjes të paraqesë për miratim në Këshillin e Ministrave afatet e përdorimit për armët, mjetet dhe pajisjet, që përdoren nga Forcat e Armatosura, për të cilat nuk janë miratuar afate përdorimi në tabelat që i bashkëlidhen këtij vendimi.
7. Vendimi nr.617, datë 4.12.2002 i Këshillit të Ministrave “Për heqjen nga armatimi dhe përdorimi të një pjese të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura dhe për asgjësimin ose çmontimin dhe shitjen e tyre”, i ndryshuar, zbatohet vetëm për mjetet dhe pajisjet ushtarake, që janë hequr nga përdorimi, sipas tabelave që i bashkëlidhen vendimit të mësipërm.
8. Të ardhurat, që do të realizohen sipas pikës 3 të këtij vendimi, të ndahen përkatësisht:
- 10 për qind Buxhetit të Shtetit;
- 90 për qind Ministrisë së Mbrojtjes, për t’u përdorur për nevojat e modernizimit dhe të ristrukturimit të Forcave të Armatosura.
9. Ngarkohet Ministria e Mbrojtjes të nxjerrë udhëzimin përkatës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha


AFATET E PëRDORIMIT Të ARMëVE, TEKNIKëS DHE PAJISJEVE Të FORCAVE Të ARMATOSURA Të REPUBLIKëS Së SHQIPëRISë

Tabela nr.1

PËR MJETET DHE PAJISJET USHTARAKE

	I.
	Mjete të blinduara
	Jetëgjatësia
në vite
	Jetëgjatësia
në kilometra
	Jetëgjatësia
në orë pune

	1.
	Transportues i blinduar me zinxhirë (TRBL)
	30 vjet
	
	750 moto/orë

	2.
	Transportues i blinduar me goma 
	25 vjet
	
	800 moto/orë

	3.
	Tërheqës
	35 vjet
	
	750 moto/orë

	4.
	Tank model 59
	35
	
	750 moto/orë

	II.
	ANIJE
	Jetëgjatësia
në vite
	
	

	1.
	Anije transporti e madhe
	40
	
	

	2.
	Minahedhëse e madhe (MHM)
	40
	
	

	3.
	Gjuajtës detar i madh (GJDM)
	40
	
	

	4.
	Gjuajtës detar i vogël (GJDV)
	40
	
	

	5.
	Katër silurues
	40
	
	

	6.
	Anije patrulluese e madhe (A.65 Foot)
	40
	
	

	7.
	Anije silure kapëse
	40
	
	

	8.
	Kateri i radës
	40
	
	

	9.
	Rimorkiator
	40
	
	

	10.
	Cisternë
	40
	
	

	11.
	Dok lundrues
	40
	
	

	12.
	Motoskaf
	25
	
	

	13.
	Anije polumbare
	40
	
	

	14.
	Motogomë
	25
	
	

	15.
	Motobarkë
	25
	
	

	
	
	
	
	

	III.
	MJETET AJRORE
	Jetëgjatësia
në vite
	
	Jetëgjatësia
në orë pune

	1.
	Avion Uti-Mig-17 (Stërvitje)
	
	
	4200 orë/pune

	2.
	II-28 (Bombardues) Stërvitje
	
	
	7200 orë/pune

	3.
	Avion Mig-19
	
	
	3600 orë/pune

	4.
	Avion Jak
	
	
	6000 orë/pune

	5.
	Helikopter AB-205
	35
	
	Përcaktohet nga uzina riparuese

	6.
	Helikopter AB-206
	35
	
	Përcaktohet nga uzina riparuese

	7.
	Avion fotografimi AN-2
	
	
	4800 orë/pune

	IV.
	MJETE TRANSPORTI
	Jetëgjatësia
në vite
	Jetëgjatësia
në kilometra
	Jetëgjatësia
në orë pune

	1.
	Motoçikletë
	9
	45 000
	

	2.
	Autoveturë komerciale
	10
	200 000
	

	3.
	Autobus
	17
	300 000
	

	4.
	Mikrobus
	12
	240 000
	

	5.
	Autoambulancë komerciale
	12
	150 000
	

	6.
	Autoveturë rikonicioni
	14
	220 000
	

	7.
	Autoambulancë taktike
	14
	140 000
	

	8.
	Kamionçinë
	14
	210 000
	

	9.
	Kamion i lehtë
	18
	180 000
	

	70.
	Kamion i mesëm
	18
	180 000
	

	11.
	Kamion i rëndë
	20
	270 000
	

	12.
	Rimorkio
	20
	160 000
	

	13.
	Autobot i mesëm
	20
	200 000
	

	14.
	Autobot i rëndë
	18
	180 000
	

	15.
	Rimorkiator
	22
	220 000
	

	16.
	Kamion vetëshkarkues
	18
	180 000
	

	17.
	Vinç pirun
	20
	160 000
	

	18.
	Autovinç
	20
	200 000
	

	19.
	Buldozer i mesëm me goma
	20
	120 000
	

	20.
	Buldozer i rëndë me goma
	20
	160 000
	

	21.
	Buldozer me zinxhirë
	20
	
	6000

	22.
	Eskavatorë dhe mjete dhengarkuese
	20
	
	8000

	
	
	
	
	

	V.
	PAJISJET FUSHORE
	Jetëgjatësia
në vite
	
	Jetëgjatësia
në orë pune

	1.
	Furrë mekanike fushore
	17
	
	1000

	2.
	Karro kuzhina
	17
	
	1000

	3
	Dushe fushore
	10
	
	1000

	4.
	Lavanteri fushore
	10
	
	1000

	5.
	Gjenerator me benzinë
	12
	
	1000

	6.
	Gjenerator diezel deri 10 Kw
	15
	
	2500

	7.
	Gjenerator diezel mbi 10 Kw
	15
	
	5000

	8.
	Pajisje frigoriferike
	15
	
	120 000

	9.
	Soba gatimi fushore
	10
	
	1000

	10.
	Pajisje për pastrimin e ujit
	20
	
	1000

	
	
	
	
	

	VI.
	MAKINERI DHE PAJISJE TË MIRËMBAJTJES
	
	
	

	1.
	Makineri dhe pajisje metalprerëse, vënë në punë para 1990
	33
	
	

	2.
	Makineri dhe pajisje metalprerëse, vënë në punë pas 1990
	20
	
	

	3.
	Makineri e pajisje elektronike, vënë në punë para 1990
	22
	
	

	4.
	Makineri e pajisje elektronike, vënë në punë para 1990
	17
	
	

	5.
	Makineri e pajisje përpunim druri, vënë në punë para 1990
	22
	
	

	6.
	Makineri dhe pajisje punim druri, vënë në punë pas 1990
	18
	
	

	7.
	Makineri dhe pajisje (kaldajat), vënë në punë para 1990
	16
	
	

	8.
	Makineri dhe pajisje (kaldajat), vënë në punë pas 1990
	13
	
	

	9.
	Pajisje e instrumente testuese, vënë në punë para 1990
	16
	
	

	10.
	Pajisje e instrumente testuese, vënë në punë pas 1990
	12
	
	

	11.
	Makineri e pajisje teknologjike (elektropompa, elektrovinca, kompresor), vënë në punë para 1990
	8
	
	

	12.
	Makineri e pajisje teknologjike (elektropompa, elektrovinça, kompresor), vënë në punë pas 1990
	6
	
	

	
	

	VII.
	SISTEMET DHE PAJISJET E NDËRLIDHJES

	a-
	Pajisjet e HF në brezin e frekuencës
	Jetëgjatësia në vite
	
	Jetëgjatësia në orë pune

	1.
	RF-5200
	20 vjet
	
	

	2
	RF-5800
	25 vjet
	
	

	3.
	ANPRS/138
	20 vjet
	
	

	4.
	Radiomodem RF 5710 W, 5710 A
	20 vjet
	
	

	5.
	Fieldeworks
	20 vjet
	
	

	6.
	Ndërfaqës
	20 vjet
	
	

	7.
	Getwey
	20 vjet
	
	

	8.
	Hub taktik
	20 vjet
	
	

	9.
	SSB
	25 vjet
	
	

	b
	Pajisjet e VHF/UHF në brezin e frekuencës 30-300 MHz

	1
	Rf-5800
	20 vjet
	
	

	2
	Radiostacion SEM-25
	10 vjet
	
	

	3
	Radiostacionm SEM 35
	10 vjet
	
	

	4
	Radiostacion SEM 52
	15 vjet
	
	

	5
	Radiostacion SEM 70
	25 vjet
	
	

	6
	Radiostacion SEM 80
	25 vjet
	
	

	7
	Radiostacion SEM 90
	25 vjet
	
	

	8
	Radiostacion RT 3600
	15 vjet
	
	

	9
	Radiostacion VRC
	20 vjet
	
	

	10
	Radiostacion AN/PRC 77
	10 vjet
	
	

	11
	Reperditor në brezin e frekuencave (136-174) MHz
	20 vjet
	
	

	12
	Radio bazë në brezin e frekuencave (136-174) MHz
	15 vjet
	
	

	13
	Radio Mobil në brezin e frekuencave (136-174) MHz
	15 vjet
	
	

	14
	Radio dore në brezin  e frekuencave (136-174)MHz
	10 vjet
	
	

	c.
	Pajisje radiorele në brezin e frekuencave 
70 MHz 38 Ghz
	
	

	1
	Radio rele dixhitale
	25 vjet
	
	

	2
	Radio rele analoge
	10 vjet
	
	

	ç.
	Pajisje të komunikimit telefonik
	
	
	

	1
	Central telefonik elektronik deri në 120 nr.
	10 vjet
	
	

	2
	Central telefonik elektronik deri në 250 nr.
	20 vjet
	
	

	3
	Central telefonik elektronik mbi 250 nr.
	15 vjet
	
	

	4
	Aparat telefonik satelitor 
	20 vjet
	
	

	5
	Aparat telefonik automatik
	10 vjet
	
	

	6
	Aparat fax
	10 vjet
	
	

	
	
	
	
	

	VIII
I.
	BURIMET E USHQIMIT ELEKTRIK (BUE)
	Jetëgjatësia në vite
	
	Jetëgjatësia në orë pune

	1
	UPS për personal kompjuter
	2-3 vjet
	
	

	2
	UPS qendror
	20 vjet
	
	

	3
	Stabilizator
	20 vjet
	
	

	4
	Radrizator
	20 vjet
	
	

	5
	Karikues për pila
	10 vjet
	
	

	6
	Gjenerator
	15 vjet
	
	

	
	
	
	
	

	IX.
	PAJISJET KOMPJUTERIKE
	Jetëgjatësia në vite
	
	Jetëgjatësia në orë pune

	1
	Personal kompjuter
	10 vjet
	
	

	2
	Lap Top
	10 vjet
	
	

	3
	Printer
	10 vjet
	
	

	4
	Rack
	25 vjet
	
	

	5
	Koncetrator
	10 vjet
	
	

	6
	Modem HDSL
	5 vjet
	
	

	7
	Modem SHDSL
	5 vjet
	
	

	8
	SEITCH
	10 vjet
	
	

	9
	Analizator LAN-i
	20 vjet
	
	

	10
	Router
	15 vjet
	
	

	11
	Tape Dive
	10 vjet
	
	

	12
	Skaner
	20 vjet
	
	

	13
	Server
	20 vjet
	
	

	14
	Fotokopje
	10 vjet
	
	

	
	
	
	
	

	X.
	PAJISJE SHËNDETËSIE
	
	
	

	1
	Kompjuter tomografie
	10 vjet
	
	

	2
	ECHO
	10 vjet
	
	

	3
	Aparat rontgeni
	15 vjet
	
	



Afatet e përdorimit të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë

Tabela nr.2

	Nr.
	Arma, teknika dhe pajisja
	Jetëgjatësia 
në vite
	Sasia e qitjeve (me regjim zjarri teknik normal)
	Jetëgjatësia 
në orë pune

	I
	Armatimi
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Pistoleta
	
	5 000
	

	2
	Pushkë snajper
	
	7 000
	

	3
	Automatik
	
	12 000
	

	4
	Mitroloz i lehtë
	
	15 000
	

	5
	Mitroloz kompanie
	
	10 000
	

	6
	Mitroloz i rëndë
	
	10 000
	

	7
	Granatëhedhëse e lehtë Kundërtank (GHLKT) 
	
	1 000
	

	8
	Mortajë 60 mm
	
	5 000
	

	9
	Mortajë 82 mm
	
	6 000
	

	10
	Top 75 mm
	
	5 000
	

	11
	Pistoleta shenjëdhënëse
	
	5 000
	

	12
	Obuz 122 mm
	
	4 500
	

	13
	Top 122 mm
	
	4 500
	

	14
	Top obuz 152 mm
	
	4 500
	

	15
	Mitroloz KA 12.7 mm
	
	9 000
	

	16
	Top KA 37 mm
	
	7 000
	

	17
	Raketë portative (shtrat lëshimi)
	10 vjet
	
	

	18
	Top KA 57 mm
	
	7 000
	

	19
	Raketa tokë-ajër (SAM 2)
	25 vjet
	
	






