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PËR MIRATIMIN E LISTËS ME NUMRAT DHE TITUJT E STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE, ME KARAKTER REFERUES, PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË ENËVE TË THJESHTA NËN PRESION
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 2 të ligjit nr.9779, datë 16.7.2007 “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave
 
VENDOSI:
 
Miratimin e listës me numrat dhe titujt e standardeve të harmonizuara shqiptare, që i bashkëlidhen këtij vendimi, të cilat do të shërbejnë si dokumente reference, për prezumimin e konformitetit të enëve të thjeshta nën presion, sipas kërkesave thelbësore, të përcaktuara në vendimin nr.889, datë 19.12.2007 të Këshillit të Ministrave “Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të enëve të thjeshta nën presion”.
 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
 KRYEMINISTRI
Sali  Berisha


LISTA E STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE QË KANË KARAKTER REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË ENËVE TË THJESHTA NËN PRESION, SIPAS VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.889, DATË 19.12.2007

	Nr.
	Referenca dhe titulli i standardit të harmonizuar
	Viti i adoptimit si standard  shqiptar
S SH
	Mënyra e adoptimit
(me faqe të parë, Fp, ose me përkthim të plotë Pp)

	1.
	S SH EN 286-1:1998
Enë të thjeshta në presion rezistente ndaj zërit, që shërbejnë për mbajtjen e ajrit ose të azotit -Pjesa 1: Enët në presion për përdorim të përgjithshëm
	2003
	Fp

	
	S SH EN 286-1:1998/A1:2002
	2003
	Fp

	
	S SH EN 286-1:1998/A2:2005
	2007
	Fp

	
	S SH EN 286-1:1998/AC:2002
	2007
	Fp

	2
	S SH EN 286-2:1992
Enë të thjeshta në presion të lartë, pa ngrohje, për mbajtje azoti dhe ajri – Pjesa 2: Enë në presion të lartë për frena me ajër dhe sisteme ndihmëse për automjete me motor dhe për rimorkiot e tyre
	1997
	Fp

	
	S SH EN 286-2:1992/AC:1992
	2007
	Fp

	3
	S SH EN 286-3:1994
Enët e thjeshta nën presion që nuk i ekspozohen zjarrit, të destinuara të mbajnë ajër dhe azot- Pjesa 3: Enët nën presion prej çeliku, të destinuara për pajisje frenimi me ajër dhe pajisje pneumatike ndihmëse për lokomotiva dhe vagonë hekurudhorë

	2003
	Fp

	4
	S SH EN 286-4:1994 
Enët e thjeshta nën presion që nuk i ekspozohen zjarrit, të destinuara të mbajnë ajër dhe azot-Pjesa 4: Enët nën presion prej lidhjeje alumini, të destinuara për pajisje frenimi me ajër dhe pajisje pneumatike për lokomotiva dhe vagonë hekurudhorë
	2003
	Fp

	5
	S SH EN 287-1:2004
Prova miratuese për saldatorë-Saldimet me shkrirje-Pjesa 1: Çeliqet
	2007
	Fp

	
	S SH EN 287-1:2004/A2:2006
	2007
	Fp

	
	S SH EN 287-1:2004/AC:2004
	2007
	Fp

	6
	S SH EN 571-1:1997
Provat pa shkatërrim-Provat me depërtim-Pjesa 1:Parime të përgjithshme
	2001
	Fp

	7
	S SH EN 583-1:1998
Prova pa shkatërrim. Kontrolli ultrasonik–Pjesa 1: parime të përgjithshme
	2002
	Fp

	8
	S SH EN 970:1997
Kontrolli pa shkatërrim të saldimit me shkrirje – Kontrolli pamor

	2007
	Fp

	9
	S SH EN 1011-1:1998
Saldimi-Rekomandime për saldimin e materialeve metalike-Pjesa 1: Udhëzim i përgjithshëm për saldimin me hark


	2000
	Fp

	10
	S SH EN 1290:1998
Provat pa shkatërrim të saldimeve-Provat e saldimeve me grimca magnetike
	2006
	Fp

	11
	S SH EN 1330-3:1997
Provat pa shkatërrim-terminologjia-Pjesa 3. Termat që përdoren në provat industriale radiografike
	2002
	Fp

	12
	S SH EN 1714:1997
Provat pa shkatërrim të saldimeve-Provat ultrazanore të bashkimeve të salduara
	2000
	Fp

	13
	S SH EN ISO 6520-1:1998
Proceset e saldimit dhe bashkimeve të përhershme - Klasifikimi i defekteve gjeometrike në materialet metalike-Pjesa 1: Saldimi me shkrirje
	2003
	Fp

	14
	S SH EN 10207:2005
Çeliqe për enë në presion të thjeshtë-Kushtet teknike të furnizimit të fletëve, shiritave dhe shufrave prej çeliku
	2007
	Fp

	15
	S SH EN 12062:1997
Provat pa shkatërrim të saldimeve-Rregulla të përgjithshme për materialet metalike
	2000
	Fp

	16
	S SH EN ISO 15614-1:2004
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materiale metalike-Prova e kualifikimit të procedurës së saldimit-Pjesa 11:Saldimi me rreze elektronesh dhe rreze lazër
	2007
	Fp

	17
	S SH EN ISO 15614-2:2005
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materiale metalike-Prova e kualifikimit të procedurës së saldimit-Pjesa 2:Saldimi me hark i aluminit dhe lidhjeve të aluminit
	2007
	Fp




