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PËR PËRCAKTIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE, QË KANË KARAKTER REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË ASHENSORËVE
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 2, pika 19, e 27 të ligjit nr.9779, datë 16.7.2007 “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Përcaktimin e standardeve të harmonizuara shqiptare, që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit të ashensorëve, sipas listës që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2.  Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilave janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 1 të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezumimin e konformitetit të ashensorëve me kërkesat thelbësore, të përcaktuara në vendimin nr.91, datë 27.1.2009 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të ashensorëve””.
3. Ngarkohet Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e  këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha





















LISTA E STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE QË KANË KARAKTER REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË ASHENSORËVE, SIPAS VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.91, DATË 27.1.2009

	Nr.
	Referenca dhe titulli i standardit të harmonizuar
	Viti i adoptimit si standard shqiptar S SH
	Mënyra e adoptimit
(me faqe të parë,
Fp. ose me përkthim
të plotë, Pp)

	1
	S SH EN 81-1: 1998
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve –
Pjesa 1: Ashensorët elektrikë
	1999
	Fp

	
	S SH EN 81-1: 1998/A1:2005
	2009
	

	
	S SH EN 81-1: 1998/AC:1999
	2007
	

	2
	S SH EN 81-2: 1998
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve –
Pjesa 2: Ashensorët hidraulikë
	1999
	Fp

	
	S SH EN 81-2: 1998/A1:2005
	2009
	

	
	S SH EN 81-2: 1998/AC:1999
	2007
	

	3
	S SH EN 81-28: 2003
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve –
Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave – 
Pjesa 28: Alarm që vepron në largësi për ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave
	2006
	Fp

	4
	S SH EN 81-58: 2003
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve –
Ekzaminimi dhe provat – Pjesa 58: Prova e zjarrqëndrueshmërisë së dyerve të zbritjes në kate
	2006
	Fp

	5
	S SH EN 81-70: 2003
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve –
Zbatime të veçanta në ashensorët e udhëtarëve dhe për mallrat e tyre – Pjesa 70: Mundësia e hyrjes në ashensorë për persona, përfshirë persona me aftësi të kufizuar/invalidë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 81-70: 2003/A1:2004
	2007
	

	6
	S SH EN 81-71: 2005+A1:2006
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve –
Zbatime të veçanta në ashensorët e udhëtarëve dhe për mallrat e tyre – Pjesa 71:Ashensorë rezistent ndaj shkatërrimit
	2009
	Fp

	7
	S SH EN 81-72: 2003
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve –
Zbatime të veçanta në ashensorët e udhëtarëve dhe për mallrat e tyre – Pjesa 72:Ashensorët e zjarrfikësave
	2006
	Fp

	8
	S SH EN 81-73: 2005
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve –
Zbatime të veçanta në ashensorët e udhëtarëve dhe për mallrat e tyre – Pjesa 73: Sjellja e ashensorëve në rastin e zjarrit
	2007
	Fp

	9
	S SH EN 12016:2004+A1:2008
Kompatibiliteti elektromagnetik–Standarde të familjes së produkteve për ashensorët. Shkallët mekanike dhe konvejerët për pasagjerët – Rezistenca 
	2009
	Fp

	10
	S SH EN 12385-3:2004+A1:2008
Kavo çeliku-Siguria-Pjesa3:Informacion për përdorimin dhe mirëmbajtjen
	2009
	Fp

	11
	S SH EN 12385-5:2002
Kabllo çeliku-Siguria-Pjesa 5:Kabllo me damarë për ashensorët
	2006
	Fp

	
	S SH EN 12385-5:2002/AC:2005
	2008
	

	12
	S SH EN 13015:2001+A1:2008
Mirëmbajtja e ashensorëve dhe e shkallëve mekanike – Rregullat për instruksionet e mirëmbajtjes
	2009
	Fp

	13
	S SH EN 13411-7:2006+A1:2008
Fundet për kavot me fije çeliku – Siguria – Pjesa 7: Xhunto konike simetrike
	2009
	Fp



