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Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; irritim i
aparatit t8 frymémarrjes
(seksioni 3.8)

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; narkozé
(seksioni 3.8)

P234 |Mbajeni vetém né kontejner| Substanca dhe pérzierje | Tipat A, B, C,
origjinal. vete-reaguese D,E, F
(seksioni 2.8)
Perokside organike Tipat A, B, C,
(seksioni 2.15) D,E F
Gérryese pér metalet 1
(seksioni 2.16)
Kodi | Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér pérdorim
8 2 3) rrezikut ©)
G
P235 Mbajeni freskét. Léngje q& marrin flaké 1,23

(seksioni 2.6)

Substanca dhe pérzierje
veté-reaguese

Tipat A, B, C,

(Seksioni 2.8) D, E, F
Substanca dhe pérzierje
veté-nxehése 1,2

(seksioni 2.11)

Perokside organike
(seksioni 2.15)

Tipat A, B, C,
D,E F
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— nése eksplozivi

Eksplozivé Ndarjet 1.1, &shté i ndjeshém nga
P240 | Tokézoje/lidhe kontejnerin (seksioni 2.1) 1.2, 1.3, 1.4, ana elektrostatike.
dhe pajisjen marrése. - .
) ) — nése materiali i
Léngje qé. marrin flaké ndjeshém nga ana
(seksioni 2.6) 123 elektrostatike &shts pér
ringarkim.
— nése produkti &shté
i pagéndrueshém sa t&
gjenerojé atmosfers t&
rrezikshme.
— nése materiali i
Substanca té ngurta qé ndjeshém nga ana
marrin flaké 1,2 elektrostatike &shts pér
(seksioni 2.7) ringarkim.
...Prodhuesi/furnizuesi
& specifikojé pajisjet e
P241 Pérdomi pajisje Léngje q& marrin flaké 1,2, 3 tjera.
elektrike/ventiluese/ndriguo (seksioni 2.6)
se kundér shprthimit. ...Prodhuesi/furnizue
Substanca t& ngurta q& si t& specifikojé
marrin flaké 1,2 pajisjet e tjera.
(seksioni 2.7)
— nése ndodhin re
pluhuri.
P242 | Pérdorni vetém mjete q& Léngje q& marrin flaké 1,2,3
nuk 1&shojné shkéndija. (seksioni 2.6)
P243 | Merrni masa paraprake Léngje q& marrin flaké 1,2,3
kundér shkarkimeve statike. (seksioni 2.6)
P244 Mbajini valvolat e Gaze oksiduese 1
reduksionit pa graso dhe (seksioni 2.4)
vaj.
P250 | Mos e bluaj/godit/....férko. Eksplozivé Ndarjet 1.1, |... Prodhuesi/furnizuesi
(seksioni 2.1) 1.2, 1.3, 1.4, [t& specifikojé trajtimin e
1.5 ashpér t& aplikueshém.
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Kodi | Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoriae | Kushtet pér pérdorim
€8 2) 3) rrezikut &)
)
P251 | Mos e shpo apo digj edhe Aerosole 1,23
pas pérdorimit. (seksioni 2.3)
Toksicitet akut —
P260 |Mos thithni pluhurin/tymin/ frymémarrje 1,2 Prodhuesi/furnizuesi t&
gazin/mjegullén/avujt/spérkal (seksioni 3.1) specifikojé kushtet e
tjen. aplikueshme.
Toksicitet pér njé organ t& 1,2
destinuar specifik -
ekspozim i vetém
(seksioni 3.8)
Toksicitet pér njé organ t& 1,2
destinuar specifik —
ekspozim i pérséritur
(seksioni 3.9)
Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, 1C [— Specifikoni t& mos

(seksioni 3.2)

Toksicitet pér riprodhimin
— efektet né ose népérmjet
ushqyerjes me gji
(seksioni 3.7)

Kategori shtesé

thithni pluhurat ose
mjegullat.

— nése jand t&
thithshme, pjesézat e
pluhurit ose mjegullave
mund t& ndodhin gjaté
pérdorimit.

P261

Mos thithni pluhurin/tymin/
gazin/mjegullén/avujt/spérkal
tjen.

Toksiciteti akut — 3,4
frymémarrje
(seksioni 3.1)
INdjeshméri né frymémarrje| 1, 1A, 1B
(seksioni 3.4)
Ndjeshméri t& 18kurés 1, 1A, 1B

(seksioni 3.4)

Prodhuesi/furnizuesi t&
specifikojé kushtet e
aplikueshme.

- Mund t& hiqej né qofts
se P260
&shté dhéné né etiketé
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Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; irritim 1
aparatit t8 frymémarrjes
(seksioni 3.8)

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; narkozé
(seksioni 3.8)

P262

T& mos bjeré né sy, 18kurs
apo né rroba.

Toksiciteti akut — dermal
(seksioni 3.1)

1,2

P263

Shmangni kontaktin gjaté
shtatzénisé/dhénies s& gjirit.

Toksiciteti riprodhues—
efektet né ose népérmjet
ushqyerjes me gji
(seksioni 3.7)

Kategori shtesé

P264

Lajeni ... térésisht pas
trajtimit.

Toksiciteti akut —oral
(seksioni 3.1)

1,2,3, 4

Toksiciteti akut — dermal
(seksioni 3.1)

1,2

Prodhuesi / furnizuesi t&
specifikojé pjesét e
trupit g8 té lahen pas
trajtimit.

Gérryerje e 18kurés
(seksioni 3.2)

1A, 1B, 1C

Kodi
1)

Deklaratat parandaluese

)

Klasa e rrezikut

3

Kategoria e
rrezikut

G

Kushtet pér pérdorim
)

Trritimi 1 18kurés
(seksioni 3.2)

Trritimi i syrit
(seksioni 3.3)
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riprodhimin— efektet ng

ose népérmjet ushqyerjes
me gji

(seksioni 3.7)

Toksicitet pér Kategori shtesé

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém
(seksioni 3.8)

1,2

Toksicitet pér njé organ t&

destinuar specifik —

ekspozim i pérséritur
(seksioni 3.9)

P270 [Mos hani ushqim, pini léngje
ose pini duhan kur pérdorni

ké&té produkt.

Toksiciteti akut — oral
(seksioni 3.1)

1,2,3,4

Toksiciteti akut — dermal
(seksioni 3.1)

1,2

Toksicitet pér
riprodhimin— efektet né
ose népérmjet ushqyerjes
me gji
(seksioni 3.7)

Kategori shtesé

Toksicitet pér njé organ t&

destinuar specifik -

ekspozim i vetém
(seksioni 3.8)

1.2

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik —
ekspozim i pérséritur

(seksioni 3.9)

P271

Pérdoreni vetém jashté ose
né vende t& ventiluara miré.

Toksiciteti akut —
frymémarrje
(seksioni 3.1)

1,2,3, 4
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Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; irritim 1
aparatit t& frymémarrjes
(seksioni 3.8)

Toksicitet pér njé organ t& 3
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; narkozé
(seksioni 3.8)
Rrobat e punés t& ndjeshméri t& 18kurés
ndotura/kontaminuara nuk (seksioni 3.4) 1, 1A, 1B
P272 |duhet t& lejohen jashté vendit)
t& punés.
P273 Shmangni shkarkimet, E démshme pér mjedisin 1 né qofté se ky nuk &shté
derdhjet né mjedis. ujor — rrezik akut ujor pérdorimi i caktuar.
(seksioni 4.1)
E démshme pér mjedisin 1,2, 3, 4
ujor - rrezik afatgjat ujor
(seksioni 4.1)
Kodi Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoria e | Kushtet pér pérdorim
1) 2 3) rrezikut 3
G
P280 Vishni dorashka Eksplozivé Eksplozivé i |Prodhuesi/furnizuesi t&
mbrojtése/rroba (seksioni 2.1) pagéndrueshém| specifikojé llojin e
mbrojtése/mbrojtése pér Ndarjet 1.1, pajisjes.
fytyrén /syté. 1.2, 1.3, 1.4, — T¢ specifikojé
1.5 mbrojtjen e fytyrés.
Léngje q& marrin flaké 1,2,3 Prodhuesi/furnizuesi t&

(seksioni 2.6)

specifikojé llojin e
pajisjes.
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Substanca t& ngurta qé
marrin flaké
(seksioni 2.7)

1,2

— T¢ specifikojé
dorashkat mbrojtése
dhe mbrojtien e syve/

ftyrés.

Substanca dhe pérzierje
veté-reaguese
(seksioni 2.8)

Tipat A, B, C,
D,E F

Léngje piroforike
(seksioni 2.9)

Substanca t& ngurta
piroforike
(seksioni 2.10)

Substancat dhe pérzierjet
Veté-nxehése
(seksioni 2.11)

1,2

Substancat dhe pérzierjet t&
cilat n& kontakt me ujin,
clirojné gaze q& marrin
flaks
(seksioni 2.12)

1,2, 3

Léngje oksiduese
(seksioni 2.13)

1,2:3

Substanca t& ngurta
oksiduese
(seksioni 2.14)

1,2, 3

Perokside organike
(seksioni 2.15)

Tipat A, B, C,
D,E F

Toksicitet akut — dermal
(seksioni 3.1)

1,2,3, 4

Prodhuesi/furnizuesi t&
specifikojé llojin e
pajisjes.
— T¢ specifikojé
dorashkat/rrobat
mbrojtése.
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Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, 1C |Prodhuesi/furnizuesi t&
(seksioni 3.2) specifikojé llojin e
pajisjes.
— T¢ specifikojé
dorashkat/rrobat
mbrojtése dhe
mbrojtjen e syve/
ftyrés.
Irritim i 18kurés 2 Prodhuesi/furnizuesi t&
(seksioni 3.2) specifikojé llojin e
pajisjes.
Ndjeshméri t& 18kurés 1, 1A, 1B — T¢ specifikojé
(seksioni 3.4) dorashkat mbrojtése.
Démtim serioz i 1 Prodhuesi/furnizuesi t&
syrit/irritim i syrit specifikojé llojin e
(seksioni 3.3) pajisjes.
— T¢ specifikojé
Irritim i syrit 2 mbrojtésen e syve/
(seksioni 3.3) Jytyrés.
Kodi |Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoria e rrezikut| Kushtet pér
1) t& pérgjigjes 3 “@® pérdorim
@) )
Prodhuesi/furniz
Mutagjenicitet pér gelizat 1A, 1B, 2 uesi té
embrionale specifikojé
(seksioni 3.5) llojin e pajisjes
Prodhuesi/furniz
Karcinogjenicitet 1A, 1B, 2 uesi té
(seksioni 3.6) specifikojé
llojin e pajisjes
Prodhuesi/furniz
Toksicitet pér riprodhimin 1A, 1B, 2 uesi té
(seksioni 3.7) specifikojé
llojin e pajisjes
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P282 Vishni dorashka & Gaze nén presion Gaz i léngét
izolojné t& (seksioni 2.5) frigoriferik
ftohtin/mbrojtése pér
fytyrén/syté.
P283 Vishni rroba & i Léngje oksiduese (seksioni 1
rezistojné ose e vonojné 2.13)
zjarrin/flakén
Substanca te ngurta oksiduese 1
(seksioni 2.14)
P284 Toksicitet akut — frymé&marrje 1,2 Prodhuesi/furniz
[N& rast ajrosje t& (seksioni 3.1) uesi té
papérshtatshém], mbani specifikojé
mbrojtje respiratore. Ndjeshméri né frymémarrje 1, 1A, 1B pajisjen.
(seksioni 3.4)

-Teksti né
kllapa
katrore mund
té  pérdoret
nése
informacioni
shtesé  éshté
véné né
dispozicion
me  kimikatin
né pikén e
pérdorimit gé
shpjegon  se
cfaré lloji
ventilimi(ajro
sje) do té jeté
e
pérshtatshme
pér pérdorim
té sigurt.

Trajtojeni me gaz inert. | Substancat dhe pérzierjet te
P231 + | Mbrojeni nga lagéshtia. cilat ne kontakt me ujin, 1,2, 3
P232 clirojné gaze q& marrin flaké

(seksioni 2.12)
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P235 + Mbajeni freskét. Substancat dhe pérzierjet veté- 1,2
P410 Mbrojeni nga drita e nxehése
diellit. (seksioni 2.11)
Tabela 6.3
Deklaratat parandaluese — Pérgjigja
Kodi | Deklaratat parandaluese pér Klasa e rrezikut Kategoria e |Kushtet pér pérdorim
[€)) pérgjigjen 3) rrezikut ()
€] “
P301 NESE GELLTITET: Toksiciteti akut — oral 1,2, 3, 4
(seksioni 3.1)
Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, I1C
(seksioni 3.2)
Rrezik aspirimi 1
(seksioni 3.10)
Léngje piroforike 1
P302 NESE NE LEKURE: (seksioni 2.9)
Toksicitet akut — dermal 1,2,3, 4
(seksioni 3.1)
Irritim 1 18kurés 2
(seksioni 3.2)
Ndjeshméri t& 18kurés 1, 1A, 1B
(seksioni 3.4)
Deklaratat parandaluese pér
Kodi pérgjigjes Klasa e rrezikut Kategoria e |Kushtet pér pérdorim
1 2 3) rrezikut )
#
P303 NESE NE LEKURE (ose | Léngje q& marrin flaké |1, 2, 3
flokg): (seksioni 2.6)
Gérryerje e l&kurés 1A, 1B, 1C

(seksioni 3.2)
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P304

NESE THITHET:

Toksiciteti akut —
frymémarrje
(seksioni 3.1)

1,23, 4

Gérryerje e 18kurés
(seksioni 3.2)

1A, 1B, 1C

Ndjeshméri ng
frymémarrje
(seksioni 3.4)

1, 1A, 1B

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; irritim i
aparatit t&§ frymémarrjes
(seksioni 3.8)

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém;

narkozg
(seksioni 3.8)

P305

NESE NE SY:

Gérryerje e 18kurés
(seksioni 3.2)

1A, 1B, 1C

Dém i réndé né sy/irritim i
syrit
(seksioni 3.3)

Trritim i syrit
(seksioni 3.3)

P306

NESE NE RROBA:

Léngje oksiduese
(seksioni 2.13)

Substanca t& ngurta
oksiduese
(seksioni 2.14)

P308

NE QOFTE SE
ekspozoheni ose

Mutagjenicitet i gelizave
embrionale (seksioni 3.5)

1A, 1B, 2
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shqetésoheni:

N& qofté se ekspozoheni
ose nése nuk ndiheni miré.

(seksioni 3.7)

Karcinogjenicitet
(seksioni 3.6) 1A, 1B, 2
Toksicitet riprodhues  |1A, 1B, 2

Toksicitet pér
riprodhimin— efektet né
ose népérmjet ushqyerjes

me gji

(seksioni 3.7)

Kategori shtesé

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém
(seksioni 3.8)

1,2

Kodi  [Deklaratat parandaluese pér Klasa e rrezikut Kategoria e |Kushtet pér pérdorim
[@)) pérgjigjen 3) rrezikut (©)
@ #
P310 Menjé&heré telefononi njé | Toksicitet akut — oral 1,2,3
QENDER HELMIMI apo (seksioni 3.1) ... Prodhuesi /
njé doktor/mjek. furnizuesi t&
Toksicitet akut — dermal 1,2 specifikojé burimin e
(seksioni 3.1) duhur t& késhillave
emergjente mjekésore
Toksicitet akut — 1,2
frymémarrje
(seksioni 3.1)
Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, 1C
(seksioni 3.2)
Dém iréndé né sy/irritim i 1
syrit
(seksioni 3.3)
Rrezik aspirimi 1

(seksioni 3.10)
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P311

Telefononi nj¢ QENDER
HELMIMI apo njé
doktor/... .

Toksicitet akut —
frymémarrje
(seksioni 3.1)

INdjeshméri né frymémarrje
(seksioni 3.4)

1, 1A, 1B

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém
(seksioni 3.8)

1,2

... Prodhues /
furnizues t&
specifikojé burimin e
duhur t& késhillave
emergjente mjekésore

P312

Telefononi njé QENDER
HELMIMI apo njé
doktor/... nése nuk ndiheni
miré.

Toksicitet akut — oral
(seksioni 3.1)

Toksiciteti akut — dermal
(seksioni 3.1)

3,4

Toksicitet akut —
frymémarrje
(seksioni 3.1)

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; irritim i
aparatit t& frymémarrjes
(seksioni 3.8)

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; narkozé
(seksioni 3.8)

...Prodhuesi /
furnizuesi t&
specifikojé burimin e
duhur t& késhillave
emergjente mjeké&sore

P313

Mermi késhilla/vémendje
mjekésore.

Trritimi i 18kurés
(seksioni 3.2)

2,3

Trritimi i syrit
(seksioni 3.3)

Ndjeshméri t& 18kurés

1, 1A, 1B
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(seksioni 3.7)

Mutagjenicitet i gelizés 1A, 1B, 2
embrionale
(seksioni 3.5)
Karcinogjenicitet 1A, 1B, 2
(seksioni 3.6)
Toksicitet pér riprodhimin | 1A, 1B, 2

Kodi [Deklaratat parandaluese pér| Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
H pérgjigje 3) rrezikut pérdorim
@ C)] )
Toksicitet pér riprodhimin
— efektet né ose népérmjet| Kategori
ushqyerjes me gji shtesé
(seksioni 3.7)
P314 Mermi késhilla/vémendje | Toksicitet pér njé organ t&
mjekésore nése nuk ndiheni|  destinuar specifik — 1,2
miré. ekspozim i pérséritur
(seksioni 3.9)
Merri menjéheré Gaze nén presion Gaz i 1éngét
P315 késhilla/vémendje (seksioni 2.5) frigoriferik
miekésore.
... Referojuni
udhézimeve
P320 Trajtim specifik urgjent Toksiciteti akut — 1,2 plotésuese té

(Shihni ... ne kété etikete).

frymémarrje
(seksioni 3.1)

ndihmés s& paré.

— nése kérkohet
administrim i
menjéhershém i
antidotés
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P321

Trajtim specifik (Shihni ...
ne kété etikets).

Toksicitet akut — oral
(seksioni 3.1)

1,2,3

... Referojuni
udhé&zimeve
plotésuese t&
ndihmés sé paré.
— nése kérkohet
administrim i
menjéhershém i
antidotés.

Toksiciteti akut—dermal
(seksioni 3.1)

1,2,3,4

... Referojuni
udhé&zimeve
plotésuese t&
ndihmés sé paré.
— nése kérkohen
masa té
menjéhershme,
agjentét specifik
pastrues, jané té
késhillueshém

Toksiciteti akut —
frymémarrje
(seksioni 3.1)

... Referojuni
udhézimeve
plotésuese t&
ndihmés sé& paré.
— nése kérkohen
masa té
menjéhershme
specifike.

Gérryerje e 18kurés
(seksioni 3.2)

1A, 1B, 1C

Trritim 1 1&kurés
(seksioni 3.2)

Ndjeshméri t& 18kurés
(seksioni 3.4)

1, 1A, 1B

...Referojuni
udhézimeve
plotésuese 8
ndihmés s& paré
Prodhuesi/furnizu
esi  mund 1€
specifikojé njé
agjent  pastrues
nése duhet
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Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém (seksioni

... Referojuni
udhé&zimeve
plotésuese té
ndihmés s& paré.
— nése kérkohen

3.8) masa té
menjéhershme.
Kodi Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
[€)) pér pérgjigjen 3) rrezikut pérdorim
@ & &)
P330 Shpélani gojén. Toksiciteti akut —oral 1,2,3,4
(seksioni 3.1)
Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, 1C
(seksioni 3.2)
P331 Mos provokoni t8 vjella. Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, 1C
(seksioni 3.2)
Rrezik aspirimi
(seksioni 3.10) 1
Irritimi i 18kurés
P332 Nése ndodh irritim 1 (seksioni 3.2) 2,3
1&kurés.
P333 Nése ndodh irritim ose Ndjeshméri t& 18kurés 1, 1A, 1B
skugje e 18kurés. (seksioni 3.4)
Léngje piroforike
(seksioni 2.9) 1
o Substanca t8 ngurta
P334 Zhyteni né ujé t.e piroforike 1
ftohté/mbéshtilleni me (seksioni 2.10)
fasho t& lagur.
Substancat dhe pérzierjet t& 1,2

cilat n& kontakt me ujin,
clirojné gaze q& marrin
flaks

(seksioni 2.12)
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P335 Higni pjesét e dala té Substanca t& ngurta 1
1&kurés. piroforike
(seksioni 2.10)
Substancat dhe pérzierjet t& 1,2
cilat n& kontakt me ujin,
clirojné gaze q& marrin
flaks
(seksioni 2.12)
P336 Shkrini pjesét e ngrira me Gaze nén presion Gaz i 1éngét
ujé te vakét. Mos i férkoni (seksioni 2.5) frigoriferik
pjesét e prekura.
P337 Nése vazhdon irritimi i Irritim i syrit 2
syrit: (seksioni 3.3)
P338 Higni lentet e kontaktit, Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, I1C
nése keni dhe nése &shté e (seksioni 3.2)
leht& pér ta béré. Vazhdoni
shpélarjen. P,
Dém i rénd& né sy/irritimi i 1
syrit
(seksioni 3.3)
Trritimi i syrit 2
(seksioni 3.3)
Kodi |Deklaratat parandaluese pér| Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
1) pérgjigjen 3) rrezikut pérdorim
@) ) )
P340 Lévizeni t& démtuarin né Toksicitet akut — 1,2,3, 4
ajér t& freskét dhe mbajeni frymémarrje
né prehje né njé pozicion (seksioni 3.1)
komod pér frymémarrje.
Gérryerje e 1ekurés 1A, 1B, 1C

(seksioni 3.2)
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Toksicitet pér njé organ t& 8
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; irritim i
aparatit t& frymémarrjes
(seksioni 3.8)
Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik - 3
ekspozim i vetém; narkozé
(seksioni 3.8)
P342 Nése pérjetoni simptoma [Ndjeshméri né frymémarrje| 1, 1A, 1B
respiratore (seksioni 3.4)
P351 Shpélajeni me kujdes me Gérryerje ¢ l8kurés 1A, 1B, 1C
ujé pér disa minuta. (seksioni 3.2)
Dém i rénd& né sy/irritimi i
syrit 1
(seksioni 3.3)
Trritim i syrit 2
(seksioni 3.3)
Toksicitet akut — dermal 1,2,3, 4 ... Prodhuesi/
(seksioni 3.1) furnizuesi mund
18 specifikojé njé
P352 [Lajeni humé dh jent ifik
i mestimsapm dhe i s 2 | dentpecif
(seksioni 3.2) sshtd o
pérshtatshme, ose
Ndjeshméri t& 18kurés 1, 1A, 1B mund t&
(seksioni 3.4) rekomandojé njé
agjent pastrimi
alternativé né
raste té
jashtézakonshme
nése uji 8shté
qartésisht i
papérshtatshém
Léngje q& marrin flaké
(seksioni 2.6) 1,2,3





image24.jpg
P353

Shpélajeni 1&kurén me
ujé/dush.

Gérryerje e 18kurés
(seksioni 3.2)

1A, 1B, 1C

Kodi [Deklaratat parandaluese pér Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
() pérgjigjen 3) rrezikut pérdorim
@) G &)
P360 Shpélajini menjéhers rrobat] Léngje oksiduese 1
dhe 1&kurén e kontaminuar (seksioni 2.13)
me shume ujé pérpara se €™ Substanca 16 ngurta 1
higni rrobat. oksiduese
(seksioni 2.14)
P361 Largojini/hiqini t& gjitha | Léngje q& marrin flaké 1,2,3
rrobat e kontaminuara (seksioni 2.6)
menjéhere. Toksicitet akut — dermal 1,2, 3
(seksioni 3.1)
Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, 1C
(seksioni 3.2)
P362 Higqini rrobat e Toksicitet akut —  dermal 4
kontaminuara. (seksioni 3.1)
Irritim i 18kurés
(seksioni 3.2) 2
Ndjeshméri t& 18kurés 1, 1A, 1B
(seksioni 3.4)
P363 [ lani rrobat e kontaminuaral Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, 1C
pérpara ripérdorimit. (seksioni 3.2)
Ndarjet 1.1,
Eksplozivé 1.2, 1.3, 1.4,
P370 N& rast zjarri: (seksioni 2.1) 1.5
Gaze oksiduese 1
(seksioni 2.4)
Léngje q& marrin flaké 1,2,3
(seksioni 2.6)
Substanca t& ngurta qé 1,2

marrin flaké
(seksioni 2.7)

Substanca dhe pérzierje

Tipat A, B, C,

veté-reaguese D,E F
(seksioni 2.8)
Léngje piroforike 1

(seksioni 2.9)
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Substanca t& ngurta
piroforike
(seksioni 2.10)

Substancat dhe pérzierjet t& 1,2,3
cilat n& kontakt me ujin,
clirojné gaze q& marrin
flakg
(seksioni 2.12)
Léngje oksiduese 1,2, 3
(seksioni 2.13)
Substanca té ngurta 1,2, 3
oksiduese
(seksioni 2.14)
P371 N& rast zjarri t& madh dhe Léngje oksiduese 1
& sasive t&€ médha. (seksioni 2.13)
Substanca t& ngurta 1
oksiduese
(seksioni 2.14)
P372 Rrezik shpérthimi né rast Eksplozivé Eksploziv i — me
Zjarri. (seksioni 2.1) pagéndrueshém | pérjashtim t&
dhe Ndarjet 1.1, rastit kur
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |eksplozivét jang
MUNICION
1.4S DHE
KOMPONENTE
TE TII.
P373 MOS e fikni zjarrin kur Eksplozivé Eksploziv i
zjarri arrin eksplozivét. (seksioni 2.1) pagéndrueshém
dhe Ndarjet 1.1,
12,13, 14,15
— nése
P374 Fikeni zjarrin me kujdes | Eksplozivé (seksioni 2.1) Ndarja 1.4 |eksplozivét jané
normal nga njé largési e MUNICION
arsyeshme. 1.4S DHE
KOMPONENTE
TE T1J.
Substanca dhe pérzierje
P375 Zjarrin fikeni nga larg se kal vete-reaguese Tipat A, B
rrezik shpérthimi. (seksioni 2.8)
Léngje oksiduese
(seksioni 2.13) 1
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Substanca t& ngurta

oksiduese 1
(seksioni 2.14)
P376 Ndalojeni rrjedhjen nése Gaze oksiduese 1
&shté e sigurt pér tu béré. (seksioni 2.4)
P377 Rrjedhje zjarri nga gazi: Gaze q& marrin flakg 1,2
Mos e fikni deri sa rrjedhja (seksioni 2.2)
t& mund t& mbyllet me
siguri
P378 Pérdorni ... pér shuarje. Léngje q& marrin flaké 1,2,3
(seksioni 2.6) Prodhuesi/fumiz
- - uesi duhet t&
Substanca.te ngu“rta qé specifikojé
marr.ln ﬂake L2 mjetet e duhura
(seksioni 2.7) — nése uji it
rrezikun.
Substanca dhe pérzierje | Tipat A, B, C,
vets-reaguese D, E F
(seksioni 2.8)
Léngje piroforike 1
(seksioni 2.9)
Substanca t& ngurta 1
piroforike
(seksioni 2.10)
Substancat dhe pérzierjet t& 1,2,3
cilat n& kontakt me ujin,
clirojné gaze q&é marrin
flakg
(seksioni 2.12)
Léngje oksiduese 1,2.3
(seksioni 2.13)
Substanca t& ngurta
oksiduese 1,2, 3
(seksioni 2.14)
P380 Evakuoni zonén. Eksplozivé Eksploziv i
(seksioni 2.1) pagéndrueshém
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Eksplozivé
(seksioni 2.1)

Ndarjet 1.1,
12,13, 14,15

Substanca dhe pérzierje

veté-reaguese Tipat A, B
(seksioni 2.8)
Léngje oksiduese 1
(seksioni 2.13)
Substanca t& ngurta
oksiduese 1

(seksioni 2.14)

Kodi Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
) pér pérgjigjen 3) rrezikut pérdorim
2 ) )
Eliminoni t& gjithé burimet|  Gaze q& marrin flaké
P381 e ndezjes nése &shté e (seksioni 2.2) 1,2
sigurt pér tu béré.
P390 Thitheni até q& &shté Gérryese pér metalet 1
derdhur pér t& parandaluar (seksioni 2.16)
démin.
P391 Mblidheni até qé derdhet. | E démshme pér mjedisin 1
ujor — rrezik akut ujor
(seksioni 4.1)
E démshme pér mjedisin 1,2
ujor — rrezik afat gjaté ujor
(seksioni 4.1)
Toksiciteti akut  — oral ... Prodhuesi /
P301 +P310 NESE GELLTITET: (seksioni 3.1) 1,2,3 furnizuesi t&
Telefononi njé QENDER - — specifikojé
HELMIMI apo njé Rrezﬂ.( aspiumi burimin e duhur
doktor/... (seksiom..10) 1 & keéshillave
urgjente
mjekésore.
... Prodhuesi /
P301 +P312| NESE GELLTITET: Toksiciteti akut — oral 4 furnizuesi t&
Telefononi njé QENDER (seksioni 3.1) specifikojé

HELMIMI apo njé
doktor/... nése nuk
ndjeheni mire.

burimin e duhur
t& késhillave

urgjente





image28.jpg
P301+P330| NESE GELLTITET: Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, 1C
+P331 Shpélani gojén. Mos (seksioni 3.2)
provokoni t& viella.
Kodi Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
1) pér pérgjigjen 3) rrezikut pérdorim
@ @) )
P302 +P334| NESE NE LEKURE: Léngje piroforike 1
Zhyteni ne ujé te (seksioni 2.9)
ftohte/mbéshtilleni me
fasho t& lagur.
... Prodhuesi /
Toksiciteti akut — dermal 1,2, 3.4 furnizuesi
(seksioni 3.1) mund t&
specifikojé njé
P302 +P352| NESE NE LEKURE: Tesstian Tekurss 2 agjent pastrimi
Lajeni me shumé sapun (seksioni 3.2) nése &shté e
dhe ujé Ndjeshméri t& 18kurés pershtatslzlmf:,
(seksioni 3.4) 1, 1A, 13 | Otemund(C
rekomandojé
njé agjent
pastrimi
alternativé né
raste té
jashtézakonshm
e kur uji éshté
qartésisht i
papérshtatshém.
NESE NE LEKURE (ose | Léngje q& marrin flaké 1,2,3
flok&): Largoni/higni t& (seksioni 2.6)
gjitha rrobat e
P303 + P361 | kontaminuara. Shpélajeni )
+P353 lékurén me ujé/dush. Geérryerje e lekurés 1A, 1B, 1C
(seksioni 3.2)
Toksicitet akut —
INESE THITHET: Lévizeni frymémarrje 1,2,3,4
P304 + t& démtuarin né ajér t& (seksioni 3.1)
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P340 freskét dhe mbajeni né
prehje né njé pozicion Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, 1C
komod pér frymémarrje. (seksioni 3.2)
INdjeshméri né frymémarrje 1, 1A, 1B
(seksioni 3.4)
Toksicitet pér njé organ t& 3
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; irritim 1
aparatit t& frymémarrjes
(seksioni 3.8)
Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik - 3
ekspozim i vetém; narkozé
(seksioni 3.8)
P305+ | NESE NE SY: Shpélajeni Gérryerje e lékurés 1A, 1B, 1C
P351 + me kujdes me ujé pér disa (seksioni 3.2)
P338 minuta. Hiqni lentet e
kontaktit, nése keni dhe ot An ko ot e
e Kt ss . Dém i réndé né sy/irritimi i 1
nése &shté e lehte pérta skt
béré. Vazhdoni shpélarjen. {seksioni43)
Trritim i syrit 2
(seksioni 3.3)
P306 + NESE NE RROBA: Léngje oksiduese 1
P360 Shpélajini menjéheré rrobat (seksioni 2.13)
dhe l8kurén e kontaminuar
me shume ujé pépara se t& Substanca & ngurta 1
higni rrobat. Slsiduese
(seksioni 2.14)
... Prodhues /
P308 + NE QOFTE SE Toksicitet pér njé organ t& 1,2 furnizues t&
P311 ekspozoheni ose destinuar specifik - specifikoni

shqetésoheni: Telefononi
njé QENDER HELMIMI/
doktor/...

ekspozim i vetém,
(seksioni 3.8)

burimin e duhur
t& késhillave
urgjente

mjekésore.
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P308 +
P313

NE QOFTE SE
ekspozoheni ose
shqetésoheni: Merrni
késhilla/vémendje
mjekésore.

Mutagjenicitet i gelizave 1A, 1B, 2
embrionale
(seksioni 3.5)
Karcinogjenicitet 1A, 1B, 2
(seksioni 3.6)
Toksicitet pér riprodhimin 1A, 1B, 2
(seksioni 3.7)
Toksicitet pér riprodhimin
— efektet né ose népérmjet|  kategoria
ushqyerjes me gji shtesé

(seksioni 3.7)
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Kodi Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
(€D)] 18 pérgjigjes 3) rrezikut pérdorim
@ # )]
P332 +P313| Nése ndodh irritim 1 Irritim i 18kurés 2
1&kurés: Merrni (seksioni 3.2)
késhilla/vémendje
mjekésore.
Nése ndodh irritimi ose Ndjeshméri t& 18kurés 1, 1A, 1B
P333 + P313 | skugqja e 1&kurés: Merrni (seksioni 3.4)
késhilla/vémendje
mjekésore.
Higni pjesét e dala té Substanca t& ngurta 1
1&kurés. Zhyteni né ujé té piroforike
P335 + P334| ftohté/mbéshtilleni me (seksioni 2.10)
fasho t& lagur. Substancat dhe pérzierjet t&
cilat né kontakt me ujin, 1,2
clirojné gaze q& marrin
flakg
(seksioni 2.12)
P337 + P313 | Nése vazhdon irritimi i Irritim i syrit 2
syrit: Mermi (seksioni 3.3)
késhilla/vémendje
mjekésore.
Nése pérjetoni simptoma ... Prodhuesi /
respiratore: Telefononi |[Ndjeshméri ng frymémarrje 1, 1A, 1B furnizuesi t&
njé QENDER HELMIMI (seksioni 3.4) specifikojé
P342 +P311| apo njé doktor/mjek. burimin e duhur t&
késhillave urgjente
mjekésore.
P361 + [Hiqini menjéheré t& gjithaToksiciteti akut — dermal 1,23
P364 rrobat e kontaminuara dhe (seksioni 3.1)
i lani pérpara
ripérdorimit.
Hiqini menjéhers t& gjithaToksiciteti akut — dermal 4
rrobat e kontaminuara dhe (seksioni 3.1)
P362 + i lani pérpara
P364 ripérdorimit. o
Irritimi i 18kurés 2

(seksioni 3.2)
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Ndjeshméri né 18kuré 1, 1A, 1B
(seksioni 3.4)
P370 + P376 | N& rast zjarri: Ndalojeni Gaze oksiduese 1
rrjedhjen nése &shté e (seksioni 2.4)
sigurt pér tu béré.
P370 + P378 |N& rast zjarri: Pérdomi...| Léngje q& marrin flaké 1,2,3
pér shuarje. (seksioni 2.6) Prodhuesi/furnizue
Substanca té ngurta qé si duhet t&
marrin flaké L2 specifikojé mjetet
(seksioni 2.7) € d}lhurﬁ- )
Substanca dhe pérzierje T nesewn it
rrezikun

veté-reaguese
(seksioni 2.8)

Tipat A, B, C, D,
E, F

Léngje piroforike
(seksioni 2.9)

Substanca t& ngurta
piroforike
(seksioni 2.10)

Substancat dhe pérzierjet t&
cilat n& kontakt me ujin,
clirojné gaze q& marrin

flaks
(seksioni 2.12)

1,2, 3

Léngje oksiduese
(seksioni 2.13)

1,2,3

Substanca t& ngurta
oksiduese
(seksioni 2.14)

1,2, 3

P370 + P380

N& rast zjarri: Evakuoni
zonén.

Eksplozivé
(seksioni 2.1)

Ndarjet 1.1,
1.2,13,1.4,1.5

P370 + P380
+P375

N& rast zjarri: Evakuoni
zonén. Zjarrin fikeni nga
larg se ka rrezik
shpérthimi.

Substanca dhe pérzierje
veté-reaguese
(seksioni 2.8)

Tipat A, B
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P371 + P380 |N& rast zjarri t& madh dhe Léngje oksiduese 1
+P375 sasive t& médha: (seksioni 2.13)
Evakuoni zonén. Zjarrin Substanca t€ ngurta
fikeni nga larg se ka oksiduese 1
rrezik shpérthimi. (seksioni 2.14)
Tabela 6.4
Deklaratat parandaluese - Magazinimi
Kodi Deklarata parandaluese pér Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
(@))] magazinimit 3 rrezikut pérdorim
2 6] &)
... né pérputhje
P401 Magazinojeni ... Eksplozivé Eksplozivi  |me legjislacionet
(seksioni 2.1) pagéndrueshém né
dhe Ndarjet 1.1, [vend/rajon/ndérk|
1.2,1.3, 1.4, 1.5 |ombétare (duhet
18 specifikohet).
Substancat dhe pérzierjet t&
P402 |Magazinojeni né njé vend t&| cilat né kontakt me ujin, 1,2,3
thatg. clirojné gaze q& marrin
flaké
(seksioni 2.12)
Gaze q& marrin flakg
P403  |Magazinojeni né njé vend t& (seksioni 2.2) 1,2 nése produkti
ajrosur mirg. Gaze oksiduesse &shté 1
(seksioni 2.4) 1 paqéndrueshém

sa té gjenerojé

Gaze nén presion

Gaz i shtypur

atmosferé té
rrezikshme.

(seksioni 2.5)

Gaz i léngét

Gaz i léngét
frigoriferik

Gaz i shpérberé

Léngje q& marrin flaké
(seksioni 2.6)

12,3

Substanca dhe pérzierje

Tipat A, B, C, D,

veté-reaguese

E. F
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Toksiciteti akut —
frymémarrje
(seksioni 3.1)

1,2, 3

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; irritim i
aparatit t& frymémarrjes
(seksioni 3.8)

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; narkozé

(seksioni 3.8)

P404

Magazinojeni né njé
kontejner te mbyllur.

Substancat dhe pérzierjet t&
cilat né kontakt me ujin,
clirojné gaze q& marrin
flaké
(seksioni 2.12)

1,2, 3

P405

Magazinojeni té kygur.

Toksiciteti akut — oral
(seksioni 3.1)

1,2, 3

Toksiciteti akut — dermal
(seksioni 3.1)

1,2, 3

Toksiciteti akut —
frymémarrje
(seksioni 3.1)

1,2, 3

Gérryerje e 18kurés
(seksioni 3.2)

1A, 1B, 1C

Mutagjenicitet pér gelizat
embrionale
(seksioni 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogjenicitet
(seksioni 3.6)

1A, 1B, 2

Toksicitet pér riprodhimin
(seksioni 3.7)

1A, 1B, 2

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém
(seksioni 3.8)

1,2
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Toksicitet pér njé organ t& 3
destinuar specifik -
ekspozim i vetem ; irritim 1
aparatit t& frymémarrjes
(seksioni 3.8)
Toksicitet pér njé organ t& 3
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; narkozé
(seksioni 3.8)
Rrezik aspirimi 1
(seksioni 3.10)
P406 |Magazinojeni né kontejneré|  Gérryese pér metalet 1
q& i rezistojné gérryerjes/... (seksioni 2.16) Prodhuesi/furn
me veshje t& brendshme izuesi duhet t&
specifikojé
materialet e
tjera t&
pérputhshme.
P407  |Ruani njé hapésiré ajri midis| Substancat dhe pérzierjet 1,2
stivave/paletave. Veté-nxehése
(seksioni 2.11)
P410 Mbrojeni nga drita e diellit | Aerosole q& marrin flaké 1,2,3
(seksioni 2.3)
Gaze nén presion —Mund t&
(seksioni 2.5) Gaz i shtypur higet pér
gazet e
mbushur né
cilindra te
transportuesh
&m gazi né
perputhje me
udhézimet ¢
ambalazhimit
P200 1
Rekomandim

eve te
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Gaz i léngét

Kombeve te
Bashkuara

Gaz i shpérberé

per
Transportin e
Mallrave te
Rrezikshme,
Rregulloret
model, me
perjashtim te
rastit nése

kéto gaze
jané subjekt 1
dekompozimi
t ose
polimerizimit
(t8 ulet).
Substancat dhe pérzierjet
veté-nxehése 1,2
(seksioni 2.11)
Perokside organike Tipat A, B, C, D,
(seksioni 2.15) E, F
Substanca dhe pérzierje .
P411 Magazinojeni né veté-raguese Tipat A, B, C, D, |Prodhuesi/fumi
temperatura qé nuk i (seksioni 2.8) E, F zuesi duhet t&
kalojné ... ... ©C/...OF. Peroksi.de 9rganike Tipat A, B, C,D, tesg;c;il:sﬂzn
(seksioni 2.15) E, F
P412 Mos e ekspozoni né Aerosole 1,2,3
temperatura qé i kalojné 50 (seksioni 2.3)
0¢/122 OF,
Magazinojeni masat rifuxhio
P413  mé&té médhase ... kg/... Ibs| Substancat dhe pérzierjet 1,2 Prodhuesi/furniz
né temperatura qé nuk i veté-nxehése uesi duhet t&
kalojné ...C/...OF. (seksioni 2.11) specifikojé
masén dhe
temperaturén.
P420 Magazinojeni larg nga Substanca dhe pérzierje |Tipat A, B, C, D,

materialet e tjera

veté-reaguese
(seksioni 2.8)

E. F
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Substancat dhe pérzierjet

veté-nxehése
(seksioni 2.11)

1,2

Perokside organike
(seksioni 2.15)

Tipat A, B, C, D,
E, F

P422

Magazinojeni pérmbajtjen
nén ...

Léngje piroforike
(seksioni 2.9)

Substanca t& ngurta
piroforike
(seksioni 2.10)

Prodhuesi/furniz
uesi duhet t&
specifikojé
I&ngun e duhur
ose gazin inert.

P402 +
P404

Magazinojeni né njé vend t&
thaté. Magazinojeni né njé
kontejner t& mbyllur.

Substancat dhe pérzierjet t&
cilat né kontakt me ujin,
clirojné gaze q& marrin
flaké
(seksioni 2.12)

1,2, 3

P403 +
P233

Magazinojeni né njé vend t&
ajrosur miré. Mbajeni
kontejnerin t& mbyllur fort.

Toksiciteti akut —
frymémarrje
(seksioni 3.1)

1,2, 3

— nése
produkti &shtg i
paqéndrueshém
sa té gjenerojé

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; irritim i
aparatit t& frymémarrjes
(seksioni 3.8)

atmosferé t&
rrezikshme.

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; narkozé
(seksioni 3.8)

P403 +
P235

Magazinojeni né njé vend t&
ventiluar miré. Mbajeni
freskét.

Léngje q& marrin flaké
(seksioni 2.6)

1,2, 3

Substanca dhe pérzierje
veté-reaguese
(seksioni 2.8)

Tipat A, B, C, D,
E, F
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P410 +
P403

Mbrojeni nga drita e diellit.
Magazinojeni né njé vend t&
ventiluar miré.

Gaze nén presion
(seksioni 2.5)

Gaz i shtypur

Gaz i lénggzuar

Gaz i shpérbéré

= Mund t&
hiqet pér gazet
¢ mbushur né
cilindra te
transportueshé
m gaziné
perputhje me
udhézimet e
ambalazhimit
P200 1
Rekomandimev|
e te Kombeve
te Bashkuara
per Transportin
e Mallrave te
Rrezikshme,
Rregulloret
model, me
perjashtim te
rastit nése kéto
gaze jané
subjekt i
dekompozimit
ose
polimerizimit
(18 ulet)

P410 +
P412

Mbrojeni nga drita e diellit.
Mos e ekspozoni né
temperatura qé i kalojné 50

OC/.229F.

Aerosole
(seksioni 2.3)

1,2,3

P411 +
P235

Magazinojeni né
temperatura qé nuk i
kalojng ... ©C/...OF.

Mbajeni freskét.

Perokside organike
(seksioni 2.15)

Tipat A, B, C, D,
E, F

Prodhuesi/furniz
uesi duhet t&
specifikojé
temperaturén.

Tabela 6.5

Deklaratat parandaluese — Asgjesimi

Kodi
(H

Deklaratat parandaluese pér
Asgjesimin

@

Klasa e rrezikut

€))

Kategoria e
rrezikut

“

Kushtet pér
pérdorim

)
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né pérputhje me

P501 Hidheni Eksplozivé (seksioni 2.1) Eksploziv i legjislacionin né
pérmbajtjen/kontejnerin paqéndrueshém vend /
né ... dhe Ndarjet 1.1, |rajon/kombétare /
1.2,1.3, 1.4, |ndérkombétare (t&
1.5 specifikohen).
Léngje q& marrin flaké
(seksioni 2.6) 1,2,3
Substanca dhe pérzierje
vete-reaguese Tipat A, B, C, D,
(seksioni 2.8) E, F
Substanca dhe pérzierje t&
cilat n& kontakt me ujin, 1,2, 3
clirojné gaze & marrin
flakg
(seksioni 2.12)
Léngje oksiduese
(seksioni 2.13) 1,2,3
Substanca t& ngurta
oksiduese 1,2, 3
(seksioni 2.14)
Perokside organike Tipat A, B, C, D,
(seksioni 2.15) E, F
Toksicitet akut —oral
(seksioni 3.1) 1,2,3, 4
Toksicitet akut — dermal 1,2,3, 4
(seksioni 3.1)
Toksicitet akut —
frymémarrje 1,2
(seksioni 3.1)
Gérryerje e 18kurés 1A, 1B, IC
(seksioni 3.2)
Kodi |Deklaratat parandaluese pér| Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
[€)) Asgjesimin 3) rrezikut pérdorim
2 1G] )
INdjeshméri né frymémarrje| 1, 1A, 1B

(seksioni 3.4)





image40.jpg
Ndjeshméri t& 18kurés
(seksioni 3.4)

1, 1A, 1B

Mutagjenicitet pér gelizat
embrionale
(seksioni 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogjenicitet
(seksioni 3.6)

1A, 1B, 2

Toksicitet pér riprodhimin
(seksioni 3.7)

1A, 1B, 2

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém
(seksioni 3.8)

1,2

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; irritim i
aparatit t& frymémarrjes
(seksioni 3.8)

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik -
ekspozim i vetém; narkozé
(seksioni 3.8)

Toksicitet pér njé organ t&
destinuar specifik —
ekspozim i pérséritur

(seksioni 3.9)

1,2

Rrezik aspirimi
(seksioni 3.10)

E démshme pér mjedisin
ujor — rrezik akut ujor
(seksioni 4.1)
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E démshme pér mjedisin
ujor — rrezik afatgjaté ujor
(seksioni 4.1)

1,2,3, 4

E démshme pér shtresén e
ozonit
(seksioni 5.1)

P502

Referojuni

prodhuesit/furnizuesit pér

informacion pér

rikuperimin/riciklimin

E démshme pér shtresén e
ozonit
(seksioni 5.1)

Deklaratat parandaluese do t& merren nga kjo Pjesé e Shtojcés IV dhe do t& pérzgjidhen ng

PJESA 2: DEKLARATAT PARANDALUESE

pérputhje me Pjesén 1.

Tabela 1.1 Deklaratat parandaluese — T& pérgjithshme

P101 iGjuha
IN&se duhet késhillé mjekésore, mbajeni
AL kontejnerin ose etiketén e produktit afér
P102 iGjuha
AL Mbajeni larg fémijéve.
IP103 iGjuha
AL [Lexoni etiketén pérpara pérdorimit.

Tabela 1.2 Deklaratat parandaluese - Parandalimi

P201 iGjuha
AL Merri udhézime t8 vecganta pérpara pérdorimit.
P202 iGjuha





image42.jpg
Mos e trajto deri sa t& jené lexuar dhe kuptuar t&

AL lgjitha paralajmérimet e sigurisé
P210 iGjuha
Mbajeni larg t& nxehtit/shkéndijave/flakéve t&
AL hapura/sipérfageve t& nxehta. — Ndalohet
duhani.
P211 iGjuha
Mos e spérkatni né flake t& hapur ose ne burim
AL tietér ndezjeje..
P220 iGjuha
IMbajeni/magazinojeni larg nga
AL veshjet/.../materiale t& djegshme
P221 iGjuha
Mermi ¢do masé pér t& shmangur pérzierjen me
AL materiale t& djegshme.
P222 iGjuha
AL Mos lejoni kontaktin me ajrin.
P223 iGjuha
Mbajini larg ¢do kontakti t& mundshém me ujin,
AL
P230 iGjuha
AL Mbajeni t& lagur me...
P231 iGjuha
AL [Trajtojeni me gaz inert.
P232 iGjuha
AL IMbrojeni nga lagéshtia.
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IP233 iGjuha
AL Mbajeni kontejnerin t& mbyllur fort.
P234 iGjuha
AL Mbajeni vetém né kontejner origjinal.
[P235 iGjuha
AL Mbajeni freskét.
P240 iGjuha
[Toké&zoje/lidhe kontejnerin dhe pajisjen
AL marrése.
P241 iGjuha
[Pérdorni pajisje elektrike/ventiluese/ndriguese
AL kund&r shpérthimit.
P242 iGjuha
[Pérdorni vetém mjete q& nuk 18shojné
AL shkéndija.
[P243 iGjuha
IMerrmi masa paraprake kundér shkarkimeve
AL statike.
P244 iGjuha
AL IMbajini valvolat ¢ reduksionit pa graso dhe vaj.
P250 iGjuha
AL Mos e bluaj/godit/....férko.
P251 iGjuha
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AL

Mos e shpo apo digj edhe pas pérdorimit.

P260 IGjuha
AL Mos thithni pluhurin/tymin/gazin/mjegullén/
avullin/spérkatjen.
P261 Gjuha
Shmangni thithjen e
AL pluhurit/tymit/gazit/mjegullés/ avullit/spérkatjes.
P262 Gjuha
AL [T mos bjers né sy, 1&kuré apo né rroba.
P263 Gjuha
Shmangni kontaktin gjaté shtatzénisé/dhénies sé&
AL lojirit.
P264 Gjuha
[Lajeni....térésisht pas trajtimit.
AL
P270 Gjuha
IMos hani, pini ose pini duhan kur pérdorni kéts
AL produkt.
P271 Gjuha
[Pérdoreni vetém jashté ose né vende t&
[EN ventiluara miré.
P272 Gjuha
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[Rrobat e punés t& kontaminuara nuk duhet t&
AL llejohen jashté vendit t& punés.
P273 Gjuha
Shmangni shkarkimet né mjedis.
AL
P280 Gjuha
[Vishni dorashka mbrojtése/rroba
AL Imbrojtése/mbrojtése pér fytyrén/syté.
P282 Gjuha
[Vishni dorashka q& izolojné t& ftohtin/mbrojtése
AL pér fytyrén/syté.
[P283 Gjuha
[Vishni rroba qé i rezistojné ose e vonojné
AL jarrin/flakén
P284 Gjuha
[N& rast mos ajrosje t& duhur | Mbani mbrojtje
AL respiratore.
P231 + P232 (Gjuha
[Trajtojeni me gaz inert. Mbrojeni nga lagéshtia.
AL
P235 + P410 Gjuha
IMbajeni freskét. Mbrojeni nga drita e diellit.
AL
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SHTOJCA IV

LISTA E DEKLARATAVE PARANDALUESE

N& pérzgjedhjen e deklaratave parandaluese né pérputhje me Piken 6 dhe Piken 11.4, te Kreut
III, t& k&tij Vendimi, furnizuesit mund t& kombinojné Deklaratat Parandaluese t& dhéna ng
Tabelén mé poshts, duke pasur parasysh qartésingé dhe kuptueshméring e késhillés
parandaluese.

N& rastin kur kllapat katrore [...] shfagen rreth njé teksti né njé deklaraté parandaluese né
kolonén (2), teksti né kllapa katrore nuk &shté i pérshtatshém/vlen pér ¢do rast dhe duhet t&
pérdoret vetém né& rrethana t& caktuara. Pér kéto raste, kushtet e pérdorimit sébashku me
shpjegimin se kur duhet t& pérdoret teksti né fjalg, jepen né kolonén (5).

N& rastin kur njé shenjé backslash (1) apo shenjé diagonale [/] shfaqet prané tekstit t& deklaratés
parandaluese né kolonén(2), njé zgjedhje duhet t& b&het midis frazave q& diagonalia [/] ndang
né pérputhje me udhézimet e dhéna né kolonén (5).

N& rastin kur tre pika t& plota [...] shfagen né& njé& tekst t& deklaratés parandaluese né kolonén
(2), detajet mbi informacionin qé duhet t& jepen tregohen né kolonén (5).

PJESA 1: KRITERE PER PERZGJEDHJEN E DEKLARATAVE PARANDALUESE

Tabela 6.1 Deklarata parandaluese — Té& pérgjithshme

Kodi Deklarata t& pérgjithshme Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
(€3] parandaluese 3) rrezikut pérdorim
@ “ &)
Nése duhet késhillg
P10l mjeké&sore, mbajeni sité jeté e Produkte t&
kontejnerin ose etiketén e pérshtatshme konsumit
produktit afér.
o o sité jets e Produkte t&
P102 Mbajeni larg fémijéve. pérshiatshme Konsumit
P103 Lexoni etiketén pérpara sité jets e Produkte t&
pérdorimit. pérshtatshme konsumit
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Tabela 1.3 Deklaratat parandaluese - Pérgjigja

P301 Gjuha
INESE GELLTITET:
AL
P302 Gjuha
INESE NE LEKURE:
AL
IP303 Gjuha
INESE NE LEKURE (ose floké):
AL
P304 Gjuha
INESE THITHET:
AL
IP305 Gjuha
INESE NE SY:
AL
IP306 Gjuha
INESE NE RROBA:
AL
[P308 Gjuha
INE QOFTE SE ekspozoheni ose jeni t&
AL shgetésuar:
P310 Gjuha
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IMenjéhers telefononi njé QENDER HELMIMI

AL lapo njé doktor/...
P311 Gjuha
Telefononi nj¢ QENDER HELMIMI apo njé
AL doktor/... .
P312 Gjuha
Telefononi njé¢ QENDER HELMIMI apo njé
AL doktor/... nése nuk ndjeheni mire.
IP313 Gjuha
IMerrni késhilla/vémendje mjekésore.
AL
P314 Gjuha
IMerrni késhilla/vémendje mjekésore nése nuk
AL ndiheni mire.
IP315 Gjuha
IMerrni menjéheré késhilla/vémendje mjekésore.
IP320 Gjuha
[Trajtim specifik &shté urgjent (shihni ... n& kété
AL etikets).
P321 Gjuha
[Trajtim specifik (shihni ... n& ké&té etiketé).
AL
IP330 Gjuha
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Shpélani gojén.

AL
P331 Gjuha
IMos PROVOKONI vijellje.
AL
P332 Gjuha
INése ndodh irritim i 18kurés:
AL
IP333 Gjuha
INése ndodh irritim ose skugje e 18kurés:
AL
IP334 Gjuha
Zhyteni n& ujé t& ftohté/mbéshtilleni me fasho t&
AL lagur.
IP335 Gjuha
[Higni pjesét e dala t& 18kurés.
AL
P336 Gjuha
Shkrini pjesét e ngrira me ujé t& vakét. Mos i
AL férkoni pjesét e prekura.
IP337 Gjuha
INése vazhdon irritimi i syrit:
AL
IP338 Gjuha





image49.jpg
[Higni lentet e kontaktit, nése keni dhe nése &shté

AL e lehté pér ta béré. Vazhdoni shpélarjen.
P340 Gjuha
[L&vizeni t& démtuarin né ajér t& freskét dhe
AL Imbajeni né prehje né njé pozicion komod pér
frymémarrje.
P342 Gjuha
IN&se pérjetoni simptoma respiratore
AL
P351 Gjuha
Shpélajeni me kujdes me ujé pér disa minuta.
AL
IP352 Gjuha
[Lajeni me shume ujé/....
AL
IP353 Gjuha
Shpélajeni 18kurén me ujé/dush.
AL
[P360 Gjuha
Shpélajini menj&heré rrobat ¢ kontaminuara dhe
AL lekurén me shume ujé pérpara se t& higni rrobat.
P361 Gjuha

hiqini t& gjitha rrobat ¢ kontaminuara menjéherg.
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P362 Gjuha
[Hiqini rrobat e kontaminuara.
AL
IP363 Gjuha
[ lani rrobat e kontaminuara pérpara
AL ripérdorimit.
P364 Gjuha
[Dhe i lani para rip&érdorimit.
AL
IP370 Gjuha
IN&E rast zjarri:
AL
P371 Gjuha
IN& rast zjarri t& madh dhe t& sasive t& médha.
AL
P372 Gjuha
[Rrezik shpérthimi né rast zjarri.
AL
IP373 Gjuha
IMos e fikni zjarrin kur zjarri arrin eksplozivét.
AL
P374 Gjuha
[Fikeni zjarrin me kujdes normal nga njé largési
AL e arsyeshme.
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IP375 Gjuha
Zjarrin fikeni nga larg se ka rrezik shpérthimi.
AL
P376 Gjuha
INdalojeni rrjedhjen nése &shté e sigurt pér tu
AL bérs.
P377 Gjuha
Rrjedhje zjarri nga gazi:
AL IMos e fikni deri sa rrjedhja t& mund t& mbyllet
Ime siguri.
P378 Gjuha
[Pérdorni ... pér shuarje.
AL
IP380 Gjuha
[Evakuoni zonén.
AL
P381 Gjuha
[Eliminoni t& gjithé burimet ¢ ndezjes nése Eshté
AL e sigurt pér tu béré.
P390 Gjuha
[Thitheni até q& &shté derdhur pér t8 parandaluar
AL démin.
P391 Gjuha

IMblidheni até qé derdhet.
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P301 + P310 [Gjuha
INESE GELLTITET: Menjéheré telefononi
AL njé QENDER HELMIMI apo njé doktor/...
P301 + P312 [Gjuha
INESE GELLTITET: Telefononi njé
AL QENDER HELMIMI apo njé doktor/... nése
nuk ndiheni mirég.
P301 + P330 (Gjuha
+ P331
INESE GELLTITET: shpélani gojén. Mos
AL [provokoni t& vijella.
P302 + P334 (Gjuha
INESE NE LEKURE: Zhyteni né ujé té
AL ftohté/mbéshtilleni me fasho t& lagur.
P302 + P352 (Gjuha
INESE NE LEKURE: Lajeni me shumé
AL wjé/....
P303 + P361 [Gjuha
+ P353
INESE NE LEKURE (ose floké):
AL [Largoni/hiqni t& gjitha rrobat e kontaminuara.
Shpélajeni 1&kurén me uj&/dush.
P304 + P340 |Gjuha
INESE THITHET: Lévizeni t& démtuarin ng
AL ajér t& freskét dhe mbajeni né prehje né njé
pozicion komod pér frymémartje.
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P305 + P351  [Gjuha
+ P338
INESE NE SY: Shpélajeni me kujdes me ujé
AL pér disa minuta. Higni lentet e kontaktit nése
lkeni dhe nése &shté e lehté pér ta bérg.
\Vazhdoni shpélarjen.
P306 + P360  [Gjuha
INESE NE RROBA: Shpélajini menjéhers
AL rrobat dhe 18kurén e kontaminuar me shumé
uj& pérpara se t& higni rrobat.
P308 + P311 [Gjuha
INE QOFTE SE ekspozoheni: Telefononi njé
AL QENDER HELMIMI apo njé doktor/...
P308 + P313  [Gjuha
INE QOFTE SE ekspozoheni ose shqetésoheni:
AL Merrni késhilla/vémendje mjekésore.
P332 + P313  |Gjuha
IN&ése ndodh irritimi i 16kurés: Merrni
AL ké&shillé/vémendje mjeké&sore.
P333 + P313  |Gjuha
IN&se ndodh irritimi ose skuqja e 18kurés:
AL Merrni ké&shillé/vémendje mjekésore.
P335 + P334  |Gjuha
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Higni pjesét e dala t& 18kurés. Zhyteni né ujé

AL t& ftohts/mbéshtilleni me fasho t& lagur.
P337 + P313  |Gjuha
IN&se vazhdon irritimi i syrit: Merri
AL késhillé/vémendje mjeké&sore.
P342 + P311  |Gjuha
IN&se pérjetoni simptoma respiratore:
AL Telefononi njé QENDER HELMIMI apo njé
doktor/...
P361 + P364 Gjuha
Higini t& gjitha rrobat e kontaminuara
AL menj&heré dhe i lani pérpara ripérdorimit.
P362 + P364 Gjuha
Hiqini t& gjitha rrobat e kontaminuara
AL imenj&heré dhe i lani pérpara ripérdorimit.
P370 + P376  |Gjuha
IN& rast zjarri: Ndalojeni rrjedhjen nése éshté
AL le sigurt pér tu béré.
P370 + P378  |Gjuha
IN& rast zjarri: Pérdomi ... pér shuarje.
1
P370 + P380  [Gjuha

AT

IN& rast zjarri: Evakuoni zonén.
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[P370 + P380 [Gjuha
+ P375

IN& rast zjarri: Evakuoni zonén. Zjarrin fikeni
AL nga larg se ka rrezik shpérthimi.

P371 + P380  Gjuha
+ P375

IN& rast zjarri t& madh dhe sasive t& médha:
AL [Evakuoni zonén. Zjarrin fikeni nga larg se ka
rrezik shpérthimi.

Tabela 1.4 Deklaratat parandaluese - Magazinimi

P401 iGjuha
Magazinojeni ...
1
P402 iGjuha
Magazinojeni né njé vend t& thaté.
1
P403 iGjuha
Magazinojeni ne njé vend t& ventiluar mirg.
1
P404 iGjuha
Magazinojeni né njé kontejner t& mbyllur.
1
P405 iGjuha
Magazinojeni t& kygur.
1
P406 iGjuha

Magazinojeni né kontejneré qe i rezistojné
AL eérryerjes/... me veshje t& brendshme
rezistente
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Tabela 6.2 Deklaratat parandaluese — Parandalimi

Kodi |Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoria e rrezikut Kushtet pér
[€)) parandaluese 3) @ pérdorim
@) ()
Eksplozivé
(seksioni 2.1) Eksploziv i
pagéndrueshém
Mutagjenicitet pér gelizat
embrionale 1A, 1B, 2
(seksioni 3.5)
Merrni udhézime té Karc11<n(.)g] e;r;lcgtet 14,18, 2
P201 veganta pérpara {Seksioni. 356)
pérdorimit.
Toksicitet pér riprodhimin 1A, 1B, 2

(seksioni 3.7)

Toksicitet pér riprodhimin —
efektet né ose népérmjet
ushqyerjes me gji
(seksioni 3.7)

Kategori shtesé

P202

Mos e trajto deri sa t& jeng
lexuar dhe kuptuar t&
gjitha paralajmérimet e
sigurisé

Eksplozivé Eksploziv i
(seksioni 2.1) pagqéndrueshém
Mutagjenicitet pér gelizat 1A, 1B, 2
embrionale
(seksioni 3.5)
Karcinogjenicitet 1A, 1B, 2
(seksioni 3.6)
Toksicitet pér riprodhimin 1A, 1B, 2

(seksioni 3.7)
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P407 iGjuha
[Ruani njé hapésiré ajri midis stivave/paletave.
AL
P410 iGjuha
Mbrojeni nga drita e diellit.
1
P411 iGjuha
Magazinojeni né& temperatura q& nuk 1
AL aloiné ... OC/OF.
P412 Gjuha
Mos e ekspozoni né temperatura q& i kalojné
AL 500C/1220F.
P413 Gjuha
Magazinojeni masat rifuxhio mé t& médha
AL se ... kg/... Ibs n& temperatura q& nuk i
kalojné ...C/...OF.
P420 Gjuha
Magazinojeni larg nga materialet e tjera.
AL
P422 Gjuha
Magazinojeni pérmbajtjet nén ...
AL
P402 + P404  (Gjuha
Magazinojeni né vend t& thats. Magazinojeni
AL né njé& kontejner t& mbyllur.
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P403 + P233  (Gjuha
Magazinojeni né njé vend t& ventiluar miré.
AL Mbajeni kontejnerin t& mbyllur fort.
P403 + P235  |Gjuha
Magazinojeni né njé vend t& ventiluar mirg.
AL Mbajeni freskét.
P410 + P403  (Gjuha
IMbrojeni nga drita e diellit. Magazinojeni né
AL nj& vend t& ventiluar miré.
P410 + P412  (Gjuha
Mbrojeni nga drita e diellit. Mos e ekspozoni
AL né temperatura gé i kalojné 50 ©C/122°F.
P411 + P235  (Gjuha
Magazinojeni né& temperatura q& nuk i
AL kalojné ... ©C/...9F. Mbajeni freskét.
Tabela 1.5 Deklaratat parandaluese - Asgjesimi
P501 Gjuha
Hidheni pérmbajtjen/kontejnerin né ...
AL
P502 Gjuha
Referojuni prodhuesit/furnizuesit pér
AL informacion pér rikuperimin/riciklimin
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Gaze t& ndezshém (duke
pérfshiré
Gazet kimikisht t&
pagéndrueshém)
(seksioni 2.2)

AB
(Gaze kimikisht t&
pagéndrueshém)

Kodi | Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér
1) parandaluese 3) rrezikut pérdorim
@) “ )
P210 Mbajeni larg nga t& Eksplozivé Ndarjet 1.1,
nxehtit/ shkéndijat/flakét (seksioni 2.1) 1.2, 1.3, 1.4,
e hapura/ ipérfaqet e 1.5
nxehta. Gaze q& marrin flaké
Ndalohet duhani. (seksioni 2.2) 1,2
Aerosole (seksioni 2.3) 1,2,3
Léngje q8 marrin flaké
(seksioni 2.6) 1,2,3
Substanca t& ngurta q& marrin
flake 1,2

(seksioni 2.7)

Substanca dhe pérzierje veté-

reaguese Tipat A, B, C, D,
(seksioni 2.8) E, F
Léngje piroforike
(seksioni 2.9) 1
Substanca t& ngurta piroforike
(seksioni 2.10) 1
Léngje oksiduese
(seksioni 2.13) 1,2,3
Substanca t& ngurta oksiduese
(seksioni 2.14) 1; 2,3

Perokside organike
(seksioni 2.15)

Tipat A, B, C, D,
E, F





image4.jpg
P211 | Mos e spérkatni né flaké Aerosole 1,2
t& hapur ose né burim (seksioni 2.3)
tjetér ndezjeje.
Gaze oksiduese (seksioni 2.4) ...Prodhuesi/furniz
P220 | Mbajeni/magazinojeni 1 uesi t& specifikojé
larg nga materialet e
veshjet/.../materiale te | Substanca dhe pérzierje veté- |Tipat A, B, C, D,| papérputhshme.
djegshme. reaguese E, F
(seksioni 2.8)
Léngje oksiduese 1 — specifikoni q&
(seksioni 2.13) t& mbahen larg
rrobave dhe
materialeve té tjera
& papérputhshme.
2,3 Prodhuesi/furnizue
si 18 specifikojé
materialet e
papérputhshme.
Substanca t& ngurta oksiduese 1 — specifikoni ge
(seksioni 2.14) te mbahen larg
rrobave dhe
materialeve te tjera
te papérputhshme.
2,3
Prodhuesi/furnizue
si t& specifikojé
Perokside organike Tipat A, B, C, D, materialet e
(seksioni 215) E, F papérputhshme_
Kodi | Deklaratat parandaluese Klasa e rrezikut Kategoria e Kushtet pér pérdorim
€8 2) 3) rrezikut )
#
P221 Merrni ¢do masé pér té Léngje oksiduese 1,2,3 ... Prodhuesi/furnizuesi

shmangur pérzierjen me

(seksioni 2.13)

It& specifikojé materialet e





image5.jpg
materiale t& djegshme./...

Substanca te ngurta
oksiduese
(seksioni 2. 14)

1,2,3

papérputhshme.

P222

Mos lejoni kontaktin me
ajrin.

Léngje piroforike
(seksioni 2.9)

Substanca te ngurta
piroforike
(seksioni 2.10)

P223

Mos lejoni kontaktin me
ujin

Substancat dhe pérzierjet t&
cilat, né kontakt me ujin,
clirojné gaze q& marrin
flaké
(seksioni 2.12)

1,2

P230

Mbajini te lagur me...

Eksplozivé
(seksioni 2.1)

Ndarjet 1.1,
1.2, 1.3, 1.5

. Prodhuesi/furnizuesi
It& specifikojé materialet e
papérputhshme.

— nése tharja rrit
rrezikun e shpérthimit,
pérjashtuar aq sa
nevojitet pér proceset e
prodhimit ose operimit
(p.sh.. nitroceluloze).

P231

Trajtojeni me gaz inert.

Substancat dhe pérzierjet t&
cilat, né kontakt me ujin,
clirojné gaze & marrin
flaké
(seksioni 2.12)

1,2,3

P232

Mbrojeni nga lagéshtia.

Substancat dhe pérzierjet t&
cilat, né kontakt me ujin,
clirojné gaze q&é marrin

flaké (seksioni 2.12)

1,2,3

P233

Mbajeni kontejnerin te
mbyllur fort.

Léngje q& marrin flaké
(seksioni 2.6)

1,2,3

Toksiciteti akut —
frymémarrje
(seksioni 3.1)

1,2,3

— nése produkti &shté i
pagéndrueshém sa té
gjenerojé atmosfers t&
rrezikshme.





