VENDIM
Nr. 709, datë 1.12.2017

Për MIRATIMIN E PLANIT TË DYTË DHE TË TRETË KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR EFIÇENCËN E ENERGJISË PËR SHQIPËRINË, 
2017–2020

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 7, pika 1, të ligjit nr. 124/2015, datë 12.11.2015, “Për efiçencën e energjisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

1. Miratimin e Planit të Dytë dhe të Tretë Kombëtar të Veprimit për Efiçencën e Energjisë për Shqipërinë, 2017–2020, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Senida Mesi































PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
PLANI I DYTË DHE I TRETË KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR EFIÇENCËN E ENERGJISË PËR SHQIPËRINË, 
2017–2020
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Nga modelimi, jané identifikuar 2 skenaré t¢ mundshém qé mund té pérfshihen né PKVEE.

Skenari i Paré, fokusohet né tipologjiné e ndértesave ku rikonstruksionet jané me kosto
efektive mé té larté dhe té cilat mund té zgjidhen si prioritet nga piképamja sociale, té cilat
jang, Spitale dhe Kopshtet pér té cilat parashikohet rikonstruktimi i 545,000 m?, né zonén
klimatike C ku kosto totale e investimit éshté 40 Mil. EUR né periudhén 2018-2020 dhe
pérbén rreth 8% té stokut total té ndértesave publike ose 2% né vit (10 Mil. EUR/ Vit)

Té gjitha kopshtet dhe spitalet né zonén e klimés C do té rikonstruktohen duke pasur
parasysh nivelin e moderuar té performancés t& pércaktuar masat pér pérmirésimin e
performances se energjisé.

Skenari i Dyté, parashikon t& njéjtén sasi investimi t& shpérndaré né té gjitha zonat né
ményré proporcionale me ndarjen e sipérfaqes sé ndértesave sipas tipit t& ndértesave.
Ky skenar sugjeron 530,000 m? sipérfaqe té rikonstruktuar t¢ shpérndaré proporcionalisht né
tre zonat ku kosto 40 mil. EUR do té aplikohet né 8 % té sipérfaqes se ndértimeve ose 2% / vit
qe perben 10 mil. EUR né Vit

Aktivitetet e planifikuara pér PKVEE-né e re

Miratimi i ligjit pér eficiencén e energjisé (124/2015) dhe miratimi i ligjit pér performancén
energjetike té ndértesave (116/2016), ofrojné bazén mbi té cilén mund té krijohet njé strategji
e re pér eficencén e energjisé né Shqipéri. Kjo pérfshin krijimin e Agjencisé pér Eficiencén e
Energjisé (AEE) dhe Fondit pér Eficiencén e Energjisé, hartimin e akteve nénligjore e mjeteve
rregullatore t& nevojshme, dhe mé e réndésishmja zbatimin e njé séré masash té reja, si¢
propozohet né kété PKVEE.

Masat e propozuara kétu dhe objektivat pér eficiencén e energjisé t& krijuara prej tyre,
transpozimit té Direktives sé EE-sé. Ato pérfshijné kursimet né energjiné primare dhe
pérdorimin fundor dhe pér kété té fundit adresojné masa pér pérdorimin e energjisé né
ndértesa, proceset industriale dhe transportin, si dhe respektimin e réndésisé sé rolit model
qé duhet t& luajé sektori publik.

Tabelat paraqesin, pérkatésisht, njé pasqyré té té gjitha masave té propozuara pér kursimin e
energjisé primare dhe finale, sé bashku me kursimet e pritshme deri né 2018, si dhe deri né
2020. Kursimet e pritshme té energjisé pér njé séré masash nuk jané dhéné ose pér shkak se
kérkohet puné shtesé, pérpara se ato t6 mund té vlerésohen me njé nivel té arsyeshém besimi
(ky &shté rasti pér pjesén mé té madhe t€ masave né energjiné primare), ose ato jané masa
mbéshtetése qé ndihmojné né kursimin e energjisé, por veté nuk rezultojné drejtpérdrejt né
kursime (ky éshté rasti pér masat horizontale).

Kérkesa pér financime publike ne PKVEE-né e re

Zbatimi i masave t&é propozuara pér EE-né né Shqipéri, do té varet nga atraktiviteti i kostos sé
atyre masave, né krahasim me koston e energjisé né mungesé té tyre. Konkurrueshméria e
kostos do té varet nga ¢gmimet e tregut, subvencionet, politikat dhe mirégenien dhe vendimet
e konsumatorit. Parashikimet e penetrimit té teknologjive té ndryshme né treg dhe vendimet
e konsumatorit jané ¢éshtje qé po fitojné terren né modelimin e politikave energjetike dhe
qarget vendimmarrése né BE, megjithaté ende nuk jané publikuar kérkime té mjaftueshme
pér té kryer analizé gjithépérfshirése. Né té vérteté, masat specifike né kuadér t& késaj
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Indeksi i masés

Pérshkrimi

T2
Kategoria Masat e informimit
Afati kohor Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020
Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Masé e re
Qéllimi/ Pérshkrim i Zhvillimi i fushatés sé informimit dhe edukimit
shkurtér té integruar me synim kryesor térhegjen e

vémendjes sé njerézve mbi ndikimet negative
té garkullimit individual me mjete motorike
dhe efektet pozitive t& l1évizjes me bigiklets,
edges né kémbé dhe pérdorimit t& transportit
publik, mund té rezultojé né kursime té
konsiderueshme té energjisé. Fushata mund té
pérfshijé evenimente pér forcimin e imazhit té
transportit publik, platformat e mésimit
elektronik, iniciativat e dités pa automjete,
promovimin e transportit té géndrueshém,
transportit publik, automjeteve me emetime t&
uléta, kombinimin e njé grupi personash pér té
udhétuar né té njéjtin automjet etj.

Né ményré té veganté, pér t'u prezantuar
konceptin e lévizshmérisé elektrike
politikanéve, sipérmarrésve, vendimmarrésve,
qytetaréve etj, duhet & promovimi i
teknologjive t& lévizshmérisé elektrike té
zbatohet né ményré t& pérshtatshme. Prandaj,
pér ilustrimin e nocionit, avantazheve,
mangésive, mundésive dhe sfidave té tij éshté i
nevojshém njé promovim cilésor.

Pérdoruesi fundor i synuar

Qarkullimi i udhétaréve me automjete private
dhe publike (t¢ gjitha ményrat e transportit).

Grupi i synuar

Qytetarét dhe drejtuesit e mjeteve, me fokus té
veganté tek té rinjté, personat juridiké

Aplikimi rajonal

Kombétar (iniciativa duhet té hartohet dhe
bazohet tek burimet e informacionit né nivel
kombeétar).

Rajonal (autoritetet lokale mund té duan gé
zbatimin e iniciativés t'ia pérshtatin territorit t&
tyre).

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e

energjisé gé pérbéjné masé;

Duhet té ndigen disa hapa pune:

e Njé anketé mbi karakteristikat, sjellien
dhe nevojat konkrete té grupit té
synuar

o Nj¢ plan veprimi pér fushatén e
informimit  (materiale  promovimi,
workshop-e dhe kurse trajnimi)

e Evenimente pér forcimin e imazhit té
transportit publik dhe lévizshmérisé
elektrike

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencén e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020
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o Integrimi i gytetaréve né diskutimet
mbi ¢éshtjet e lévizshmérisé dhe
proceset e planifikimit, népérmjet
evenimenteve publike, trailer-ave né
TV dhe radio, si dhe artikujve né
gazeta

Fushata duhet t& marré parasysh vendosjen e
reklamave (branding) pér té promovuar
pérdorimin e ményrave té géndrueshme té
transportit.

Eshté shumé e reéndésishme ge té fitojme

mbéshtetje politike me shembuj pozitivé té
fushatave té suksesshme.

Buxheti dhe burimi financiar

Duhet té mbulohen kostot pér mbledhjet e
koordinimit, si dhe trajnimin e stafit pérgjegjés
pér zbatimin e aktiviteteve. Gjithashtu, duhet
té merren né konsideraté kostot pér
organizimin dhe zbatimin e éorkshop-eve dhe
kurseve té trajnimit. Pérfshirja e grupeve té
ndryshme té interesit mund té rezultojé né njé
ndatje t€ shpenzimeve té fushatave (media,
organizimi vullnetar, etj.).

Fondet totale t&é kérkuara: 11.2 Milion ALL né
vit. Si burim kryesor financimi propozohet
Ministria e Infrastrukturés dhe
Energjisé/Fondi pér Efigiencén e
Energjisé/Fonde té tjera, me mbéshtetien e
buxheteve té autoriteteve lokale dhe Komisionit
Evropian.

Organi zbatues

Ministria e
AFE+a

Infrastrukturés dhe Energjisé/

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé/ AEE-
ja

Kursimet e energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve gé rezultojné

Efektet e késaj mase do té regjistrohen duke
pérdorur treguesit LP, né pérputhje me
rekomandimet e KE-sé pér transportin rrugor
(treguesit P.8 dhe P.9).

Kursimet e pritshme né 2015 | /

sipas PKVEE-sé II

Kursimet e arritura né 2015 /
Kursimet e pritshme té | 1.2 ktoe
energjisé né 2018 3683tCO,
Ndikimi i pritshém tek | 3.0 ktoe
kursimet e energjisé né 2020 | 9208tCO,

Supozimet

Jané parashikuar té zhvillohen, né nivel
kombétar, 6 éorkshop-e e trajnime dhe 1
eveniment pér lévizshmériné e géndrueshme.
Gjithashtu, jané parashikuar programe vjetore
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edukimi mbi lévizshméring pér shkollat dhe
kompanité. Pérveg késaj, éshté parashikuar
pérgatitia e materialeve informuese dhe
pajisjeve teknike me vleré 7 Milion ALL né vit.
Supozohet gé fushata do té ndikojé tek njé
numeér i madh qytetarésh dhe, sé fundi, do té
sjellé kursime, deri né 10% té karburantit, pér
drejtues mjeti.

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

Kjo masé mund té konsiderohet si horizontale
né sektorin e transportit dhe ndikon pothuajse
té gjitha masat e tjera. Kursimet e vlerésuara
konsiderohen té jené vetém rezultat i fushatés
dhe pérjashtojné masat e tjera.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Promovimi i transportit té integruar

Indeksi i masés

T3

Kategoria

Pérshkrimi

Masat e informimit dhe organizimit

Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime té médha,
amendime dhe pérmirésime: Masa &shté
vazhdim, pérmirésim dhe plotésim i masés
sé méparshme “Promovimi i egjes né kémbé
dhe lévizjes me bigikleta”.

Qéllimi/ Pérshkrim i
shkurtér

Bllokimi i trafikut po béhet njé problem né
rritje pér gytetet dhe ka njé ndikim té larté né
rriten e panevojshme té konsumit té
karburantit. Prandaj,  zhvillimi i
géndrueshém i sistemeve té transportit urban
duhet promovuar pérmes:
e optimizimit té logjistikés né gytet
pér transportin e mallrave
e menaxhimit inteligjent t& hapésirave
té parkingut publik
e ofrimit t& mbéshtetjes pér zhvillimin
e infrastrukturés pér ciklistét dhe
kémbésorét

e  prezantimit t&é skemave car-sharing
né qytete

Pérdoruesi fundor i synuar

Automjetet rrugore, rrugét pér bigikleta,
zonat e kémbésoréve

Grupi i synuar

Shoferét, giklistét dhe kémbésorét

Aplikimi rajonal

Urban/Kombétar

Informacion  mbi | Lista dhe pérshkrimi i
zbatimin veprimeve pér kursimin e

energjisé gé  pérbgné

- Pér té kontribuar né ményré aktive né
pérmirésimin e efigiencés sé energjisé né
logjistikén urbane té transportit té mallrave,

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencén e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020
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masén

masa kryesisht do té pércaktojé udhézime
pér rritien e eficiencés sé transportit t&
mallrave, mbi bazén e té cilave do té&
zhvillohen trajnime pér operatorét e
shérbimit té dhénies sé automjeteve me gira;

- Pér kérkesat e zbatimit té menaxhimit
inteligjent t& hapésirave té parkingut publik,
do té jeté e nevojshme té pércaktohen
udhézime mbi bazén e té cilave mund té
miratohen vendime pér pérjashtime ose
zbritje tarifash pér pérdorimin e shérbimeve
té parkingut publik, nga automjete gé jané
migésore me mjedisin. Pér té lehtésuar njé
transferim  gradual drejt pérdorimit té
teknologjive té géndrueshme né transportin
né zonat urbane, do té jeté e nevojshme té
prezantohet njé akses i diferencuar né
hapésirat e parkingut publik, duke i dhéné
né kété meényré, zgjidhjeve me mé shumé
eficiencé té energjisé dhe mé migésore me
mjedisin, njé mundési pér t'u krijuar né treg;

- Dubhet té rritet gjatésia e rrugéve me
trotuare, rrugica e kryqézime té vazhduara
dhe té lidhura, duhet té pérmirésohen
gjerésité, sipérfaget dhe ndrigimi rrugor i
korsive té bigikletave, si dhe duhet té
zbatohet, né masén maksimale, parkimi pér
bigikletat dhe sistemet e bigikletave publike
né gytet;

- Pér té zbatuar skemén car-sharing, si
njé nga masat pér rriten e efigiencés sé
energjisé né transport, propozohet futja e
njépasnjéshme né skemé e njé numri té
mjaftueshém automjetesh, né vit, né gytetet
mé té médha.

Buxheti dhe burimi
financiar

Né fazén e paré, duhen marré parasysh
kostot gé lidhen me  shpenzimet
institucionale, si dhe me kérkimet e studimet
e pérshtatshme qé mbéshtesin
vendimmarrésit (rreth 28 Milion ALL).
Platforma e zbatimit pér logjistikén e
transportit té€ mallrave, parkingun inteligjent
dhe skemén car sharing, si edhe pérmirésimet
e rrugéve pér bigikleta dhe kémbésoré,
vlerésohen né 1'260 milioné ALL. Si burim
kryesor financimi propozohet Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé/Fondi pér
Eficiencén e Energjisé, me mbéshtetjen e
buxheteve té autoriteteve lokale dhe
Komisionit Evropian.

Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe
Energjisé/ AEE-ja/Pushteti Vendor

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe
Energjisé/ AEE-ja/Pushteti Vendor

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencén e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020
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Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/ matjen e
kursimeve gé rezultojné

Efektet e késaj mase do té regjistrohen duke
pérdorur treguesit LP, né pérputhje me
rekomandimet KE-sé pér transportin rrugor
(treguesit P.8 dhe P.9).

Kursimet e pritshme né | 0.139 ktoe
2015 sipas PKVEE-sé 11

Kursimet e arritura né 2015 | /

Kursimet e pritshme té | 3.143 ktoe
energjisé né 2018 3,540 tCO,
Ndikimi i pritshém tek | 7.384 ktoe
kursimet e energjisé né 22,865 tCO,

2020

Supozimet

Supozohet gé kérkohen 2 vjet pér vlerésimin
teknik (studimet, plani i biznesit, etj.) dhe
negociatat institucionale pér optimizimin e
logjistikés  sé  transportit t& mallrave,
menaxhimin e parkingut publik dhe skemén
car sharing. Kur té zbatohet, optimizimi i
logjistikés sé transportit t& mallrave mund t&
rezultojé né njé rritje té faktorit té ngarkesés
deri né 5% né periudhén afatshkurtér (3 vjet
pas zbatimit) dhe 10% né periudhén afatgjaté
(10 vijet pas zbatimit).

Eksperienca e vendeve dhe qyteteve
evropiane ka treguar gé njé automjet né
skemén car sharing zévendéson rreth 4-8
automjete té rregullta. Pér té zbatuar skemeén
car sharing, si njé nga masat pér rritjen e
eficiencés sé  energjisé né transport,
propozohet prezantimi i njépasnjéshém né
skemé, deri né 2020, i njé minimumi prej 100
automjetesh, né vit, né gytetet mé t& médha.
Pérveg késaj, vlerésohet qé kursimet prej 2
litra/100 km pér automjet, né krahasim me
flotén ekzistuese, mund té arrihen nése né
skemé futen automjetet mé efigiente.
Propozohet gé, deri né 2020, té futen 1,500
bigikleta publike né territoret e qyteteve mé
té médha shqiptare.

Duke supozuar qé gjatésia mesatare e
udhétimit ditor t€ njé bigiklete publike né
qytet éshté 5.5 km, pritet q&, deri né 2020,
integrimi i tyre né lévizshmériné urbane, si
njé nga zgjidhjet, mund té ndihmonte né
shmangien e rreth 3.5 milionéve km, t& cilat
banorét ndoshta do t'i bénin me automjetet e
tyre.

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

/
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Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Etiketimi energjetik i automjeteve t& reja

Indeksi i masés

T4

Pérshkrimi

Kategoria

Informimi dhe rregullimi

Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: Zbatimi deri né fund t& 2018; efekti i
masés deri né 2020 e mé tej

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: masé nga PKVEE-
jal

Qéllimi/ Pérshkrim i
shkurtér

Pér t¢ ndihmuar drejtuesit e mjeteve gé té
zgjedhin automjete té reja me konsum té ulét t&
karburantit, Shqipéria duhet té sigurcjé qé
konsumatoréve t'u  ofrohet informacioni
pérkatés, pérfshiré etiketén qé tregon efigiencén
e karburantit dhe emetimet e CO» pér
automjetin. Masa synon té  rrisé
ndérgjegjésimin = e konsumatorit =~ mbi
pérdorimin e karburantit dhe emetimet e CO,
né automjetet e reja té udhétaréve. Pér mé
tepér, kompanité shtetérore duhet t& blené ose
marrin me gira automjete gé konsumojné mé
pak karburant dhe si rijedhojé emetojné mé
pak CO..

Pérdoruesi fundor i synuar

Automjetet rrugore

Grupi i synuar

Importuesit dhe tregtuesit e automjeteve

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion mbi

zbatimin

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e

energjisé gé pérbéjné masé

Miratimi i sistemit t& BE-sé pér etiketimin
energjetik té automjeteve té reja me klasat A-G,
sipas emetimeve t€ CO,  Detyrimi pér
importuesit e  automjeteve/tregtuesit e
automjeteve gé t'u tregojné klientéve etiketén e
energjisé.

Buxheti dhe burimi financiar

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé -
pérmirésimi i rregulloreve brenda buxhetit

Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

Kursimet e energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve gé rezultojné

Efektet e késaj mase do té regjistrohen duke
pérdorur treguesit LP, né pérputhje me
rekomandimet KE-se pér transportin rrugor
(treguesit P.8 dhe P.9).

Kursimet e pritshme né 2015
sipas PKVEE-sé II

/
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Kursimet e arritura né 2015 /

Kursimet e pritshme t& | /

energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 3497 ktoe
kursimet e energjisé né 2020 | 10,827 tCO,

Supozimet

Supozohet ¢ 40% e blerésve té automjeteve t&
reja do té marrin né konsideraté blerjen e njé
automjeti me klasé energjie mé té miré
(mesatarisht me 8% mé pak konsum té
energjisé).

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

/

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Stimujt financiaré pér automjetet me
eficiencé té energjisé

Indeksi i masés

Té

Kategoria

Instrumente financiare

Pérshkrimi
Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Masé e re

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Fshté e nevojshme qé geveria t& hapé njé
linjé¢ t& vecanté bashkéfinancimi pér
géllime specifike, t& tilla si blerja e
automjeteve elektrike (automobila, skutera,
autobusé), blerja e automjeteve hibride,
kamionéve dhe traktoréve me efigiencé té
energjisé dhe riciklimi i automjeteve té
vijetra pér skrap (duke supozuar
zévendésimin e automjeteve té vjetra me
automjete té reja Euro 6¢).

Pérdoruesi  fundor i
synuar

Automjetet rrugore

Grupi i synuar

Individét dhe personatjuridiké

Aplikimi rajonal

Kombétar

6Rre,gullorja (EC) Nr. 715/2007 e Parlamentit Evropian dhe e Késhillit, e datés 20 gershor 2007, mbi miratimin e
llojit té automjeteve motorike, né lidhje me emetimet nga automjetet e lehta té udhétaréve dhe ato tregtare

(Euro 5 dhe Euro &), dhe pér aksesin mbi informacionin pér riparimin dhe mirémbajtjen e automjeteve
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Informacion mbi | Lista dhe pérshkrimi i

zbatimin veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbé&né
masén

Aktualisht né Shqipéri, nuk ka ndonjé
dispozité qeveritare qé krijon ndonjé
skemé stimulimi pér blerjen e automjeteve
mé té pastra dhe mé eficiente.

Qeveria do t& hartojé njé skemé té stimujve
financiaré pér t& ndihmuar konsumatorét
qé té blejné automjete mé té pastra dhe mé
eficiente dhe té zévendésojné automjetet e
vjetra me automjete té reja.

Buxheti dhe  burimi

Shuma e kérkuar nga Ministra e Financave

financiar dhe Ekonomisé/Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé/Fondi pér
Eficiencén e Energjisé, me mbéshtetjen e
buxheteve t& autoriteteve lokale dhe
Komisionit Evropian éshté 280 Milion ALL
né vit.

Organi zbatues Ministria e Infrastrukturés  dhe

Energjisé/ AFE-ja

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés  dhe
Energjisé/ AFE-ja

Kursimet e | Metoda pér
energjisé monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Kjo masé do t& monitorohet duke pérdorur
metodén e vlerésimit

multiplikativ, sinergjia

Kursimet e pritshme né | /

2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né | /

2015

Kursimet e pritshme té | 2.2 ktoe

energjisé né 2018 4211 tCO»

Ndikimi i pritshém tek | 3.4 ktoe

kursimet e energjisé né | 19577 ¢CO,

2020

Supozimet Cdo vit do t& zévendésohen 1,000
automjete t& vjetra me automjete té reja,
nga té cilat 10% do té jené elektrike ose
hibride plug in.

Mbivendosjet, efekti | /

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Transporti intermodal i udhétaréve dhe i
mallrave

Indeksi i masés

T7
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Pérshkrimi

Kategoria

Infrastrukturé, planifikimi strategjik, dhe
masat e organizimit dhe informimit

Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Masa éshté
vazhdim, pérmirésim dhe plotésim i
masave t& méparshme “Pérmirésimi i
shérbimeve hekurudhore ndérmjet
gendrave  kryesore”, “Pérmirésimi i
shérbimeve té transportit hekurudhor té
mallrave né rajonet me transportin mé té
madh t& mallrave” dhe “Pérmirésimi i
transportit publik né bashki”.

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Kjo masé fokusohet tek transporti i
mallrave dhe i udhétaréve dhe potenciali
qé ajo ofron pér lehtésimin e linjave
rrugore dhe uljen e konsumit t&
karburantit, duke pérdorur infrastrukturén
hekurudhore dhe té autobuséve publiké.
Né ményré qé té zbatohet kjo masé, éshté e
nevojshme qé t& ofrohet njé infrastrukturé
e pérshtatshme, té jené né dispozicion dhe
lehtésisht t& aksesueshme stacionet e
unifikuara t& transportit publik, gendrat e
informimit mbi ofertén e transportit
ndérqytetés/rajonal dhe té pércaktohet njé
planifikim i besueshém i zhvillimit t&
linjave hekurudhore.

Pérdoruesi  fundor i

synuar

Transporti publik - autobusé dhe

hekurudhé

Grupi i synuar

Qytetarét, kompanité qé
transportin publik

operojné

Aplikimi rajonal

Kombétar /lokal

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbéné
masén

Pérmirésimi i transportit publik né
Shqipéri kérkon veprime specifike, si
planifikimi i besueshém i linjave
ndérqytetése dhe rajonale, pércaktimi i
linjave hekurudhore prioritare, ndértimi i
linjave té reja dhe modernizimi i linjave
ekzistuese, ofrimi i shérbimit té
informacionit, lehtésisht té8 aksesueshém,
pér nivelin ndérqytetés, mundésisht edhe
me bileta & integruara me shérbimet lokale
dhe ofrimi i stacioneve t& unifikuara t&
transportit publik, lehtésisht té
aksesueshme, p-sh. terminalet e
autobuséve té lidhur me transportin lokal
tokésor.
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Strategjia pér pércaktimin e planifikimit té
pérgjithshém dhe futja graduale e
pérmirésimeve duhet t& zhvillohet né nivel
kombétar dhe lokal.

Ministra e Financave dhe
Ekonomisé/Ministria e Infrastrukturés dhe
Energjisé/Fondi pér Eficiencén e Energjisé,
me mbéshtetjen e buxheteve té autoriteteve
lokale dhe Komisionit Evropian. Kostot
varen nga véllimi i punimeve té
prejardhura  dhe vlerésohen né disa
milioné euro.

Buxheti  dhe burimi
financiar
Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
dhe organet lokale

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Efektet e késaj mase do té regjistrohen
duke pérdorur treguesit LP, né pérputhje
me rekomandimet e KE-sé pér transportin

rrugor dhe hekurudhor.
Kursimet e pritshme né | /
2015 sipas PKVEE-sé I
Kursimet e arritura né | /
2015
Kursimet e pritshme té | /
energjisé né 2018
Ndikimi i pritshém tek | 5.283 ktoe
kursimet e energjisé né | 14360 tCO,

2020

Supozimet

Me zbatimin e sistemit t& pérgjithshém té
informacionit dhe modernizimin e linjave,
deri né 2020, gjatésia e udhétimit pér
udhétarét (me autobus dhe hekurudhé)
dhe pér mallrat (me hekurudhé) né
transportin publik mund té rritet deri né
5% né t& njéjtin vit, duke pasur parasysh
situatén aktuale né transportin publik.
Gjatésia e pérgjithshme e udhétimit né
transportin publik mund t& rritet me 40%,
gjaté pesé viteve t& ardhshme, pas
zbatimit, duke sjellé  kursime té
konsiderueshme té energjisé, si dhe
pérfitime té konsiderueshme mjedisore.

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

/
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PKVEE-je mund t'i nénshtrohen ve¢gmas vlerésimeve té plota té ndikimit rregullator pér t&
vlerésuar kostot neto pér zbatimin e tyre, si pér sektorin publik ashtu edhe até privat. Kjo do
té thoté masat e parashikuara né kété dokument do kené plane konkrete zhvillimi dhe plane
té ndérhyrjeve té métejshme, té cilat, do té japin té dhéna mé konkrete mbi zbatimin e
masave.

Ky dokument adreson pritshméring pér reduktimin e energjisé né ményre realiste, i cili, vjeni
mbéshtetur né 3 prioritete (sektori i ndértesave, Industrisé dhe Transporti) dhe i jep shembull
ekzemplar veprimeve t& Qeverise. Kjo nénkupton se pér té arritur objektivin (6.8% deri né
2020) nevojiten masa té financuara drejtpérdrejt nga Buxheti.

Tabelat e méposhtme paraqesin gjithashtu njé vlerésim té kostove direkte nga buxheti publik
pér masat e propozuara dhe té kostuara, kur vlerésime té tilla jané t&¢ mundura. Pér mé tepér,
masat e propozuara pérfshijné aktivitete t& cilat kané pérfitime té konsiderueshme mé té gjera
sesa eficienca e energjisé, veganérisht né lidhje me pérmirésimin e infrastrukturés sé
transportit dhe furnizimit me ujé, dhe prandaj njé krahasim direkt i efektivitetit t& kostos
ndérmjet masave mund té jeté ¢orientues.
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Emértimi i masés pér kursimin e energjisé Modernizimi i sistemit té semaforéve dhe
futja e menaxhimit té automatizuar té
trafikut

Indeksi i masés T8

Kategoria Infrastrukturé

Pérshkrimi

Afati kohor Fillimi: 2018

Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Masé e re

Qéllimi/Pérshkrim i|Instalimi i njé treguesi vizual pér
shkurtér kohézgjatien e drités sé kuqe do t& rrisé
ndérgjegjésimin e drejtuesve t& mjeteve
mbi mundésiné pér t& vendosur nése do té
fikin motorin, ndérsa presin né trafik né
njé kryqézim rruge. Mbéshtetia e
integrimit t& semaforéve t& tillé né
kryqézimet me trafik do t& kontribuojé né
uljen  sistematike t& konsumit t&
karburantit né transport, duke iu ofruar
drejtuesve t& mjeteve njé informacion té
pérshtatshém dhe né kohé rreth lévizjeve
né njé kryqézim, mbi bazén e té cilit njé
drejtues mjeti mund té vendosé nése do t&
fiké motorin me opsionin stari-stop.
Kursime shtesé mund té arrihen nga
modernizimi i rrjetit t& komunikimit
ndérmjet sinjaleve té trafikut dhe me futjen
e dritave LED qé kané jetégjatési mé té
madhe, konsum mé t& ulét t& energjisé
elektrike dhe cilési mé t& mira optike, t&
cilat ulin ndjeshém kostot e mirémbajtjes,
ndikojné né fluksin e trafikut dhe siguriné
e trafikut, pér shkak té zévendésimit t&
shpeshté e llambave ekzistuese.
Gjithashtu, éshté e nevojshme té vendosen
bazat pér mundésiné e futjes sé kontrollit
adaptiv, né kohé reale, t& trafikut né
qytetet e médha.

Pér mé tepér, eksperienca e vendeve
evropiane tregon qé kufizimi i shpejtésisé
né nivelet poshté standardit, vecanérisht
né autostrada, éshté njé kontribut i madh
drejt uljes sistematike t& konsumit té
karburantit né transportin  rrugor.
Megjithaté, zbatimi mé i rrepté i kufijve
ekzistues té shpejtésisé, me tolerancé mé té
ulét pér tejkalimin e kufijve, mund té sillte
rezultate shumé té mira né vetvete.
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Pérdoruesi  fundor i

synuar

Automjetet rrugore

Grupi i synuar

Organet lokale, qytetet, automjetet

Aplikimi rajonal

Kombétar /lokal

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbéné
masén

Aktivitetet e propozuara né kuadér té
masés:
e Zhvillimi i Planit t& Veprimit pér
zévendésimin e sistemit ekzistues
t& semaforéve dhe instalimin e
dritave LED dhe treguesve
vizualé. Né lidhje me kété,
bashkité duhet té zhvillojné plane
transporti t& standardizuara qé
véné theksin tek EEja e
semaforéve brenda territorit té

tyre.

e Studimi i mundésisé sé futjes sé
kontrollit adaptiv, né kohé reale, t&
trafikut né qytetet e médha.

e Krijimi i infrastrukturés sé

nevojshme.
Gjithashtu, pér menaxhim mé t& ploté t&
trafikut, éshté e nevojshme t& zhvillohet
dhe vlerésohet efekti i masés si mé poshté:

e Zhvillimi i njé sistemi t& vetém té
kontrollit t& trafikut; prokurimi
dhe instalimi i rreth 100 pajisjeve -
kamera digjitale, me opsionin e
matjes sé shpejtésisé sé automjetit.
Lidhja e kamerave né njé sistem t&
vetém dhe transmetimi i t&
dhénave né gendrén e vetme t&
pérpunimit té t& dhénave.

e Zhvillimi i njé qendre t& vetme t&é
pérpunimit & & dhénave
(kontrolle pér  shkelésit e
rregullave té trafikut - pronarét e
automjeteve, si dhe printimi e
shpérndarja e gjobave té
vendosura né té gjithé territorin e
Shqipérisé).

Buxheti  dhe  burimi

financiar

Kostot e modernizimit t& pajisjeve né 100
kryqézime vlerésohen né 609 Milion ALL.
Fondet e planifikuara qé kérkohen pér
zbatimin e sistemit t& kontrollit t& trafikut
arrijné né 175 Milion ALL. Megjithaté,
zbatimi do té paraprihet nga njé studim i
detajuar, i cili do té pércaktojé géllimin e
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sakté t& masés dhe fondet e kérkuara.
Studimi do t& hartohet nga njé konsulent
teknik dhe do t& prokurohet e financohet
nga Ministria e Infrastrukturés dhe
Energjisé. Fondet e kérkuara pér studimin
vlerésohen né: 14 Milion ALL.

Si burimi kryesor i fondeve propozohet
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
/Pushteti Vendor.

Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
/Pushteti Vendor

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
/Pushteti Vendor

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Pér t& vlerésuar suksesin e zbatimit t&
masés, duhet t& monitorohet numri i
semaforéve té zévendésuar. Efektet, né
kuptimin e kursimeve t& energjisé,
mbulohen nga treguesit LP pér transportin
rrugor, né pérputhje me rekomandimet e
KE-sé.

Kursimet e pritshme né | /

2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né | /

2015

Kursimet e pritshme té | 4.0 ktoe

energjisé né 2018 24,749 tCO,

Ndikimi i pritshém tek | 15.1 ktoe

kursimet e energjisé né 32,655 tCO,

2020

Supozimet Masa propozon zévendésim té
njépasnjéshém té semaforéve ekzistues né
100 kryqézime rruge, deri né 2020. Kjo do
té sjellé uljen e konsumit t& karburantit, si
edhe kursime té energjisé qé rezultojné nga
vendosja e llambave LED.
Toleranca mé e ulét pér tejkalimin e kufijve
maksimalé t& shpejtésisé né autostrada do
té sjellé uljen e konsumit t& karburantit me
2% né autostrada, né transportin e
udhétaréve.

Mbivendosjet, efekti | /

multiplikativ, sinergjia

Efektet e vlerésuara social-ekonomike té masave sasiore né sektorin e transportit paraqiten

né Tabelén 19.
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Tabela 19 Efektet social-ekonomike té masave né sektorin e transportit

Masa Kursimet Punésim i ri (vende
vjetore té pune)
karburantit
(Milion ALL)
Tl 420 1
T2 462.0 2
T3 1,134.0 5
T4 532.0 2
T6 518.0 2
T7 8120 4
T8 4,606.0 21

Masat horizontale

Mé poshté jepet njé listé pérmbledhése e té gjitha masave horizontale t& propozuara. Pér
shkak té natyrés sé masave horizontale, pér pjesén mé té madhe té aktiviteteve t&
propozuara, ende nuk ka té dhéna té mjaftueshme pér té vlerésuar kursimet potenciale, pasi
pjesa mé e madhe e masave pérfaqésojné aktivitete promocionale qé mund té monitorohen,
por jo té vlerésohen.

Masat, té cilat paraqiten né Tabela mé poshté, pérfshijné veprime té cilat nuk lidhen ngushté
me njé sektor apo degé specifike, por konsiderohen thelbésore pér zbatimin dhe
monitorimin e té gjitha veprimeve t& mbéshtetura né & gjithé sektorét. Ato pérqendrohen
kryesisht né mbledhjen dhe vlerésimin e informacionit pérkatés, si dhe ofrimin e mbéshtetjes
financiare népérmjet programeve operacionale.

Prandaj, éshté e véshtiré té pércaktohen né sasi efektet e masave té listuara, megjithaté, kjo
nuk duhet t& pakésojé réndésiné e atyre aktiviteteve.

Tabela 20 Lista pérmbledhése e masave horizontale

Indeksi | Emértimi i masés pér | Pérdoruesi Kursimet e | Financimi
kursimin e energjisé fundor pritshme té | total i
synuar energjisé né | kérkuar
2020 (ktoe) | (para
publike),
Milion ALL
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H1

Faturimi informativ, .Fushatat
e ndérgjegjésimit, Edukimi
dhe trajnimi pér eficiencén e
energjisé.

Konsumi i
energjisé

elektrike,

energjisé  pér
ngrohje, gazit
natyror dhe ujit
né banesa,
industri,

shérbime dhe
sektorin publik.
Te gjiths
sektorét dhe i
gjithé konsumi,
nga qytetarét
tek organet
publike dhe
industria

14

420

H2

Promovimi i Kontraktimit t&
Performancés Energjetike

Te gjithe
sektorét dhe i
gjithé konsumi

12

14.0

H3

Auditimet energjetike  dhe
menaxhimi i energjisé né
kompanité e médha

Konsumi i té
gjitha burimeve
té energjisé dhe
i ujit né
kompanité e

médha

11

H4

Krijimi i njé sistemi té
integruar informacioni pér
monitorimin dhe zbatimin e
politikave pér eficiencén e
energjisé

Konsumi
primar dhe
final; kjo masé
do té
monitoronte
zbatimin e
masave,
programeve,
planeve  dhe
projekteve pér
eficiencén e
energjisé né té
gjithé sektorét e
konsumit final
dhe primar.

11

140.0

H5

Ndérhyrjet pér pérdorim me
eficiencé té energjisé - sistemi i
furnizimit me ujé

Sistemet e
furnizimit me
ujé

91

3920
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Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Faturimi informativ, Fushatat e
ndérgjegjésimit, Edukimi dhe trajnimi
pér eficiencén e energjisé.

Indeksi i masés

Pérshkrimi

Hi1

Kategoria Informimi dhe masat e detyrueshme té
informimit

Afati kohor Fillimi: 2018

Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime té médha,
amendime dhe pérmirésime: Masa éshté
vazhdim dhe pérmirésim i masave té
méparshme “Fushatat e ndérgjegjésimit
pér eficiencén e energjisé né sektorin e
banesave” dhe “Informimi dhe fushatat e
ndérgjegjésimit pér pérdoruesit
fundoré”.

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Fatura energjie té qarta dhe té
kuptueshme (energjia elektrike, energjia
pér ngrohje dhe gazi natyror). Kjo do té
rrisé ndérgjegjésimin e konsumatoréve
mbi ményrén e konsumimit té energjisé
prej tyre. TFaturat duhet té pérmbajné
krahasime, né formé grafike, t& konsumit
né periudhén e faturimit té vitit aktual
dhe konsumit né periudhén
korresponduese té vitit t& méparshém.
Faturat duhet t& bazohen né konsumin
aktual.  Faturat duhet té pérmbajné,
gjithashtu, informacion se ku mund t&
merren késhilla pér konsumin e energjisé
né ményré efigiente, si dhe
rekomandohet t& vendoset njé numér
telefoni jeshil (pa pagesé). Gjithashtu
fushatat e informimit jané pérpjekur t&
rrisin  ndérgjegjésimin e grupeve @
synuara rreth pérfitimeve dhe
mundésive té pérmirésimit té eficiencés
sé energjisé. Nése jané duke u zbatuar
masa gjithépérfshirése, qé kérkojné
financime, é&shté provuar se rinovimi
integral éshté masa mé eficiente dhe me
koston mé efektive. Megjithaté, nése
masat né fjalé jané ‘masa t& vogla’,
fushatat mé eficiente jané ato t& kryera né
njé periudhé t& kufizuar kohe dhe qé
synojné aktivitete specifike, pér shembull
termoizolimi i ndértesave, ndri¢imi mé
eficient, etj. Fushatat e informimit duhet
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t'u drejtohen té gjithé pjesémarrésve t&
pérfshiré né arritien e objektivit t@
pérmirésimit té eficiencés sé energjisé.
Pérveg aktiviteteve té synuara, kérkohet
edhe njé faqe e vetme interneti qé
pérmban té gjithé informacionin pér t&
gjitha palét e interesuara, nga qytetarét
tek industria.

Pérdoruesi fundor i
synuar

Konsumi i energjisé elektrike, energjisé
pér ngrohje, gazit natyror dhe ujit né
banesa, industri, shérbime dhe sektorin
publik.

Grupi i synuar

Shpérndarésit dhe furnizuesit e energjisé
elektrike, energjisé pér ngrohje dhe gazit
natyror; menaxherét e ndértesés.

Aplikimi rajonal Kombétar
Informacion mbi | Lista dhe pérshkrimi i - Detyrimet e
zbatimin veprimeve pér kursimin operatoréve/furnizuesve duhet
e energjisé qé pérbé&jné té pércaktojné qé, t& paktén njé
masén heré né vit, t'u shpérndajné

konsumatoréve t& tyre njé faturé
qé specifikon si mé poshté:

e Konsumin né krahasim me té
njéjtén  periudhé té& vitit té
méparshém - Pasqyré grafike dhe
me tabela

e Propozimin e masave qé mund té
ndérmerren nga klienti né
ményré qé e pakésohet
monitorimi

e DPikat e informacionit, pérfshiré
fagen kryesore té internetit, ku
konsumatorét mund té gjejné
informacion té métejshém

- Zbatimi i fushatés sé
pérgjithshme kombétare né
media duhet t&é kryhet me
aktivitete qé& synojné grupet
individuale té pérdoruesve
dhe/ose llojet individuale t&
konsumit final t& energjisé.
Aktivitete t& tilla duhet té&
shoqérohen me njé mbéshtetje
financiare. Prezantimi i ¢do
programi bashkéfinancimi duhet
té shoqérohet me aktivitete t&
fuqishme promocionale.

- Pércaktimi (edhe ai sasior) i
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kérkesave dhe mundésive té
sektorit té ndértimit né Shqipéri
me synimin pér té ndihmuar né
arritjen e objektivave kombétare
ambicioze pér eficiencén e
energjisé dhe pér té lehtésuar
transformimin e sektorit té&
ndértimit me teknologji dhe
kérkesa té reja. Pérfituesve té
sektorit publik duhet t'u ofrohet
edukim  dhe trajnim  mbi
késhilltarét e energjisé pér té
gjitha  ndértesat e médha
(administrata shtetérore
gendrore, njésité e vetéqeverisjes
lokale dhe rajonale). Duhet t&é
hartohen udhézuesit kombétaré
pér krijimin e njé sistemi edukimi
t¢ vazhduar mbi eficiencén e
energjisé  pér punétorét e
ndértimit  (aktualé dhe &
ardhshém). Duhet t& zhvillohet
sistemi pér vlerésimin e tregut té
njé force pune té kualifikuar.
Zbatimi i kétyre sistemeve duhet
té sjellé rrijen e aplikimit té
eficiencés sé energjisé dhe
burimeve té energjive té
rinovueshme né praktikén e
pérditshme té ndértimit,
népérmjet pérmirésimit té
njohurive teknike praktike t&é
punétoréve né  Kkantier, té
specializuar pér té gjitha fazat e
ndértimit t&¢ njé ndértese, si dhe
pér procedurat e mirémbajtjes sé
saj. Hartimi i njé plani dhe
programi edukimi e trajnimi dhe
organizimi i edukimit dhe
trajnimit sistematik e t& vazhduar
té punétoréve té ndértimit. Pér té
siguruar cilési né ndértimin e
ndértesave, zbatimi i projektit
duhet t rrisé numrin e
punétoréve té trajnuar
profesionalisht ose t& trajnojé
zanatcinjté dhe sipérmarrésit qé
kané njohuri teknike té
mjaftueshme ose qé jané té
specializuar né ndértimin e
ndértesave qé konsumojné pak
energji, ndértesave pasive ose
atyre qé konsumojné pothuajse
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Zero energji.

Buxheti  dhe
financiar

burimi

Buxheti i parashikuar &shté 42 Milion
ALL. Ky buxhet parashikohet té
financohet nga Fondi pér Eficiencén e
Energjisé

Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Efekti i késaj mase mund té mbulohet
nga treguesit LP, né pérputhje me
rekomandimet e Komisionit Evropian.

Kurse zbatimi i fushatés si masé mund t&
monitorohet duke pérdorur njé metodé
me bazé kérkimin. Kjo masé é&shté njé
parakusht pér informimin e t& gjitha
paléve té interesuara dhe zbatimin e
masave t€ fjera pér eficiencén e energjisé.

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé 11

/

Kursimet e arritura né | /

2015

Kursimet e pritshme t& | 0.5 ktoe
energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 1.4 ktoe

kursimet e energjisé né
2020

Supozimet

Praktika ka treguar qé éshté e pamundur
té izolohen efektet e késaj mase dhe qé
mé e mira éshté qé masa t& monitorohet
duke pérdorur treguesit LP. Prandaj,
vlerésimet e efekteve t& késaj mase nuk
jepen mé.

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

Kjo masé mund té keté efekte, kryesisht,
né sektorin e banesave dhe efektet né
kuptimin e kursimeve t& energjisé do t&
tregohen pér até sektor. Gjithashtu Ko
masé plotéson masén ‘Promovimi i
shérbimeve energjetike’, e cila do t&
pérdoret gjithashtu pér té edukuar
publikun e gjeré mbi shérbimet
energjetike, ofruesit e shérbimeve
energjetike e t& tjera
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Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Promovimi i Kontraktimit t&
Performancés Energjetike dhe
Shérbimeve Energetike

Indeksi i masés

H2

Pérshkrimi

Kategoria

Informimi dhe masat e detyrueshme té
informimit

Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Masa éshté
vazhdim dhe pérmirésim i masés sé
méparshme “Promovimi i Kontraktimit t&
Performancés Energjetike dhe ndricimi
rrugor né bashki”.

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Kjo masé synon rritjen e ndérgjegjésimit t&
pérdoruesve e ndértesés dhe
transformimin e tregut drejt ndértesave mé
eficiente. Zhvillimi i njé fushate informimi
pér té rritur ndérgjegjésimin e grupeve té
synuara rreth pérfitimeve dhe mundésive
té zbatimit t& masave pér eficiencén e
energjisé, népérmjet kontraktimit té
performancés energjetike dhe shérbimeve
energjetike.  Informimi dhe edukimi i
publikut t& gjeré rreth kompanive ESCO,
modeleve EPC dhe ESC. Pérgatitja dhe
mbajtja e dokumenteve pér shérbimet
energjetike, kontraktimin e performancés
energjetike dhe ofruesit e kontraktuar pér
furnizimin me energji.

Pérdoruesi  fundor i

synuar

Té gjithé sektorét dhe i gjithé konsumi

Grupi i synuar

Pronarét e njésive t& banimit (qytetarét),
njésité e vetéqeverisjes lokale dhe rajonale,
sektori publik, qytetarét, kompanité -
ofruesit e shérbimeve energjetike, klientét e
shérbimeve energjetike, bankat dhe
institucionet e tjera, té cilat duhet t&
monitorojné kompanité né financimin e
shérbimeve energjetike.

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbéné
masén

Aktivitetet e ardhshme:

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
do t& pérgatisé njé grup rregullash pér
hartimin e rregulloreve mbi
kualifikimet/kérkesat qé duhen
pérmbushur nga ofruesit e shérbimeve
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Tabelal Pasqyra e masave né energjiné primare sé bashku me vlerésimin e zbatimit té tyre

Kursimete | Kursimete Kosto mil Reduktimet | Reduktimet
N Emértimii A T 5 pritshme | pritshme té ALL d = e karbonit e karbonit Entiteti Kategoria e
L METHIELLMASES PEr XASIM. € ENCIBNSE | tune2018 |  ne 2020 e né 2018 né2020 | pérgjegjes masés
[ ktoe] [ktoe] [tCO2] [tCO2]
S S . Prodhimi i
F1 Rivitalizimi i hidrocentraleve ekzistuese 6 18.1 30,800 KESH -
energjisé
Zévendésimi i transformatoréve jo eficienté OST .
E2 Instalimi i nénstacioneve dhe linjave té reja. 101 9 16,800 658.0 1,280.0 OSHEE Infrastrukturé
pe. | L mbjece Gles setmintmate die 9 10 . 530.0 650.0 | OSHEE Opetimi
Optimizimi i konfigurimit t& rrjetit TM
KURSIME TE ENERG]JISE PRIMARE 251 471 47,600.0 1,188.0 1,930.0
Tabela 2/1 Pasqyra e masave regullatore dhe Informuese né energjiné finale sé bashku me vlerésimin e zbatimit té tyre
Kursimet e Kursimet e i K1.1r51met G.!. Kursimet e
. o . - | Kostomil. | pritshme t& p o S p
e R - s .. . | pritshmeté | pritshme té 2 : pritshme té Entiteti Kategoria e
Nr. Emértimi i masés pér kursimin e energjisé R ... | ALLderi karbonit - b -
energjisé né | energjisé né 2020 @ 2018 karbonit né | pérgjegjés masés
2018 [ktoe] | 2020 [ktoe] [coy | 20200co?]
Krijimi dhe funksionimi i Fondit té Eficencés Rreeullatore &
R2 sé& Energjisé neni 19- 24 t& ligjit 124 /2015 "Pér 0.9 49 560.0 1,170.0 3,291.0 MIE/MFE & -
. b . Infrastrukturé
Eficencén e Energjisé", (2018-2020).
Hartimi dhe miratimi i akteve nénligjore né
funksion té Performancés sé Energjisé né
Ndértesa lidhur me metodologjine
R3 kombétare e llogaritjes t& PEN - kostos 3.61 9.1 28.0 1,487.0 7,167.0 MIE/ AEE Rregullatore
optimale pér kérkesat minimale tédhe
pérdorimi i sistemeve alternative me eficencé
té larté pér sistemet teknike.
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energjetike.

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
do té pérpilojé dhe mbajé t&¢ dhéna té
personave juridiké, ofruesve té shérbimeve
energjetike. Ajo do té& trajnojé ofruesit e
shérbimeve energjetike mbi metodén e
vetme té raportimit pér kursimet e arritura
népérmjet Sistemit qendror t& Matjes dhe
Verifikimit t& Kursimeve.

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
do t& caktojé njé vend gendror (piké
kontakti) tek e cila pérdoruesit fundoré do
t& kené mundési t&¢ marrin informacion
mbi shérbimet energjetike dhe ofruesit e
tyre. Kjo do té arrihet, ndérmjet & fjerash,
népérmjet projektimit té njé portali éeb mbi
shérbimet energjetike. Projekti i njé portali
&eb mbi shérbimet energjetike do té lejojé
qytetarét qé té vlerésojné informacionin.

Duhet t& organizohen aktivitete té
métejshme edukimi/trajnimi pér grupet e
synuara  (qé  synojné  projektuesit,
planifikuesit dhe operatorét e tjeré té cilét
marrin pjesé né arriten e objektivit pér
rrifen e  eficiencés sé  energjisé).
Projektuesve duhet t'u ofrohet edukimi
dhe trajnimi mbi aplikimin e sistemeve t&
furnizimit me energji alternative, me
eficiencé té larté. Kjo duhet t& koordinohet
me masén ‘Edukimi dhe trajnimi mbi
eficiencén e energjisé’.

Buxheti dhe  burimi | Buxheti i parashikuar éshté 14 Milion ALL.

financiar Ky buxhet parashikohet té financohet nga
Fondi pér Eficiencén e Energjisé

Organi zbatues Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

(AEE-ja)

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Kjo masé mund t& monitorohet duke
pérdorur njé metodé me bazé kérkimin.
Kjo masé éshté njé parakusht pér éshté njé
parakusht pér monitorimin né ményré t&
suksesshme t8 Kkursimeve té8 arritura,

népérmjet  aplikimit t&  shérbimeve
energjetike.

Kursimet e pritshme né | /

2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né | /

2015
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Kursimet e pritshme té | 0.3 ktoe

energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 1.2 ktoe

kursimet e energjisé né

2020

Supozimet i

Mbivendosjet, efekti | Kjo masé mbivendoset dhe éshté njé

multiplikativ, sinergjia

vazhdim i t& gjitha masave qé po zbatohen
ose qé mund t& zbatohen népérmjet
modelit t& ofrimit t& shérbimeve
energjetike.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Udhe-treguesi pér Auditimet dhe
menaxhimin e energjisé pér
konsumatorét e médhenj té energjisé

Indeksi i masés

H3

Pérshkrimi

Kategoria

Informimi dhe masat e detyrueshme té
informimit

Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Masa éshté
vazhdim dhe pérmirésim i masés sé
méparshme “Zbatimi i auditimeve
energjetike né ndértesat e shérbimit”.

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Kjo masé duhet t&é sigurojé mbéshtetje pér
vlerésimin e potencialit t& kursimeve té
energjisé né kompanité e médha,
népérmjet bashkéfinancimit t& zbatimit t&
auditimeve energjetike sipas ligjit pér EE-
né nr. 124/2015. Pér menaxhimin
gjithépérfshirés té energjisé né kompani do
té merret parasysh standardi ISO 50001
dhe udhézimet e ngjashme.

Pérdoruesi  fundor i

synuar

Konsumi i té gjitha burimeve té energjisé
dhe wjit né kompanité e médha

Grupi i synuar

Kompanité e médha

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbéné
masén

Aktivitetet e ardhshme:

Amendimet e rregulloreve do té lidhen me
detyrimet e kryerjes sé auditimeve
energjetike né kompanité e médha. Kjo
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masé pérpiget t& ndihmojé kompani té tilla
né  pérmbushjen e  detyrimit &
sipérpérmendur, duke u dhéné atyre njé
pjesé té subvencioneve pér kryerjen e
auditimeve energjetike.

Deri né fund t&8 2018, Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé do t& hartojé
skemén e Auditimit Energjetik pér
Industringé. Objektiva e hartimit t& Skemés
sé Auditimit Energjetik pér Industriné
éshté krijimi dhe promovimi i njé skeme
pér konsumatorét e médhenj (zbatimi i
masave me kosto efektive duhet t& jeté njé
kusht pér auditimet energjetike, i cili éshté
né pérputhje me detyrimin ligjor dhe
duhet t&  sigurohet monitorimi i
pérmbushjes sé detyrimit né fjalé), krijimi
dhe promovimi i njé skeme pér
konsumatorét e tjeré industrialé, né vecanti
pér konsumatorét e médhénj dhe vegmas
pér degé té vecanta té industrisé.

Buxheti dhe  burimi | Buxheti i parashikuar éshté 33.6 Milion

financiar ALL. Ky buxhet parashikohet té financohet
nga Fondi pér Eficiencén e Energjisé

Organi zbatues Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

(AEE-ja)

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Kjo masé do t& monitorohet duke pérdorur
metodén PL ex-ante.

Kursimet e pritshme né | /

2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né | /
2015

Kursimet e pritshme té | 0.1 ktoe
energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 1.1 ktoe

kursimet e energjisé né
2020

Supozimet

Kursimet e energjisé qé rezultojné nga veté
auditimi energjetik pércaktohen mbi bazén
e potencialeve té vlerésuara té paraqitura
né raportin final t& auditimit energjetik.
Supozohet qé do té arrihen té paktén 5% e
atyre potencialeve. Pér shkak t& mungesés
sé t& dhénave mbi konsumin total t&
energjisé nga kompanité e médha, né fillim
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té zbatimit t& késaj mase nuk éshté e
mundur t& vlerésohen uljet e pritshme t&
konsumit t& energjisé qé rezultojné vetém
nga kjo masé deri né 2020.

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

/

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Krijimi i njé sistemi té integruar
informacioni pér monitorimin,
verifikimin dhe zbatimin e politikave pér
eficiencén e energjisé

Indeksi i masés

H4

Pérshkrimi

Kategoria

Mekanizma pér arritjen dhe monitorimin e
kursimeve té energjisé

Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: masé e re

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Sistemi i integruar do té jeté njé bazé pér
zbatimin e masave té pércaktuara né
planet kombétare té veprimit né kuptimin
e monitorimit t& zbatimit t& t& gjitha
masave, llogariteve metodologjike t&
kursimeve, hartimit t& rregulloreve pér
eficiencén e energjisé, lehtésimin e zbatimit
t& masave, integrimin e t& gjithé
pjesémarrésve dhe pérdoruesve fundoré.

Pérdoruesi  fundor i
synuar

Konsumi primar dhe final; kjo masé do té
monitoronte zbatimin e masave,
programeve, planeve dhe projekteve pér
eficiencén e energjisé né té gjithé sektorét e
konsumit final dhe primar.

Grupi i synuar

Té gjitha palét e detyruara né zbatimin e
masés (organet ekzekutive) t& pércaktuara
né kété plan veprimi.

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbé&né
masén

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé e
planifikon kété aktivitet né buxhet.

Projekti i zhvillimit t& njé sistemi té
integruar informacioni duhet té fillojé nga
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
né gjashtémujorin e paré té 2018.

Zhvillimi i sistemit kryhet né faza dhe
zhvillimi shtesé varet nga kérkesat e
ardhshme té KE-sé dhe detyrimet.
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Deri né fund t& 2018, Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé do t&é
ndértojé sistemin bazé, i cili do t&
mbéshtesé aktivitetet, raportet e zbatimit
pér geveriné e Republikés sé Shqipérisé.
Sistemi i integruar i informacionit duhet té
mundésojé:

Raportimin e rregullt mbi zbatimin e
masave, programeve dhe planeve pér
eficiencén e energjisé;

Analizén e  zbatimit té masave,
programeve dhe planeve, si dhe
rekomandimet pér periudhén e ardhshme
dhe rishikimin e planeve, masave dhe
programeve;

Identifikim mé té lehté t& pengesave né
zbatimin e masave, planeve dhe
programeve;

Mbéshtetje pér koordinimin e zbatimit té
politikave pér eficiencén e energjisé;
Mbéshtetje pér hartimin e rregulloreve
kombétare pér eficiencén e energjisé dhe
mbéshtetje pér hartimin e dokumenteve t&
planifikimit kombétar;

Kontributin né té gjithé sistemin e zbatimit
té politikave pér eficiencén e energjisé.

Buxheti dhe  burimi | Fondi pér Eficiencén e Energjisé - 140
financiar Milion ALL
Organi zbatues Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

(AFEE-ja)

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Né nivel kombétar, kjo masé aplikon
llogaritien e masave, programeve dhe
planeve t& zbatuara pér eficiencén e
energjisé, né pérputhje me metodén PL dhe
LP.

Kursimet e pritshme né | /

2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né | /
2015

Kursimet e pritshme té& | 0.5 ktoe
energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 1.1 ktoe

kursimet e energjisé né
2020
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Supozimet

/

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

Kjo masé éshté né pérputhje me té gjitha
masat e pércaktuara né planet e veprimit,
si dhe me palét e fjera té detyruara.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Raportet e auditimit dhe ndérhyrjet pér
pérdorim me eficiencé té energjisé ne
sistemet e furnizimit me ujé dhe
kanalizimet.

Indeksi i masés

H5

Pérshkrimi

Kategoria

Infrastrukturé, planifikimi strategjik, dhe
masat e organizimit dhe informimit

Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: masé e re

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Sektori i ujit né Shqipéri po pérballet me
sfida té réndésishme, pérsa i pérket ofrimit
té ujit t& pijshém né ményré & sigurté, té
pérballueshme dhe t& géndrueshme. Né&
pérpjekjet e tyre pér t¢ mbuluar t& gjitha
shpenzimet operative, shumé ndérmartje
ujésjellési  pérballen me sistemet e
pompimit, qé shpesh jané té vjetra, t& pa
mirémbajtura dhe t& amortizuara, (d.m.th.
sistemi pérbéhet nga pompat, motorét,
tubacionet e thithjes dhe shpérndarjes dhe
rezervuarét). Si  rezultat, shumé
ndérmartje ujésjellési kané shpenzime pér
energjiné qé zéné 30-40% té shpenzimeve
operative direkte dhe pér disa ndérmartje
ujésjellési kjo shifér shkon mbi 50%. Njé
pérgindje shumé e konsiderueshme e
kérkesés pér energji, né Shqipéri, vjen si
pasojé e ofrimit t& shérbimeve té ujit dhe
kanalizimeve, shérbime qé karakterizohen
nga shumé inefigienca e qé kané potenciale
té larta pér t'u pérmirésuar.

Pérdoruesi  fundor i

synuar

Sistemet e furnizimit me ujé

Grupi i synuar

Qytetarét

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e

Pér té siguruar pérdorim mé t& miré té
energjisé, me njé ulje t& konsiderueshme té
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zbatimin

energjisé qé pérbéné
masén

sasisé sé wujit qé duhet t& pompohet,
kérkohen sisteme té reja pompimi, me
pompa e motoré eficienté, dhe ulje e sasisé
shumé té larté té ujit qé nuk sjell t& ardhura
(uji q& ka “humbur” pérpara se t& arrijé
konsumatorin).

Pas investimeve né sistemet e pompimit,
me eficiencé té energjisé, pér pjesén mé té
madhe té ndérmarrjeve té ujésjellésit do t&
jeté e mundur gé té rriten orét e furnizimit
dhe t& shkohet drejt arritjes sé furnizimit
24 oré duke ofruar né kété ményré njé
shérbim shumé mé t& pérmirésuar.
Megjithaté, kjo do té rrisé konsumin e
energjisé dhe si rrjedhojé edhe shpenzimet
operative. Né periudhén afatgjaté, pritet
qé Kjo t& keté njé efekt shumé pozitiv mbi
operimet e pérgjithshme.

- Ulja e humbjeve t& ujit né nivelin e
konsumatorit rezulton né uljen e
shifrave té& prodhimit pér banor

- Kénaqgésia dhe gatishméria mé e
miré e konsumatorit pér té paguar
shérbimet e ujit/ujit t& ndotur sjell
njé eficiencé mé t& miré @
arkétimeve dhe fluksit t& parasé
(cash-floé)

- Ulja e numrit e
plasjeve/rrjedhjeve dhe humbjeve
teknike népérmjet presioneve mé
té géndrueshme t& punés dhe
menaxhimit mé t& miré té presionit

Subvencionet e synuara nga qeveria
gendrore pér t& pérmirésuar operimin dhe
eficiencén e energjisé, né vend té pagesés
sé thjeshté té faturave t& prapambetura té
energjisé elektrike, financimi i donatoréve
(grantet dhe/ose huaté nga programet
ekzistuese ose zhvillimi i njé fondi té ri t&
dedikuar), huaté nga bankat e nivelit té
dyté pér bashkiné pérkatése.

Péraférsisht 3'920 milion ALL.

Buxheti dhe  burimi
financiar
Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé,
né bashképunim me ndérmarijet e
ujésjellésit, né varési té bashkisé

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé,
né bashképunim me ndérmarrjet e
ujésjellésit, né varési té bashkisé

Kursimet

Metoda pér
monitorimin/matien e

Monitorimi pérmes mbledhjes sé& té
dhénave operative, t& besueshme dhe té
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energjisé

kursimeve qé rezultojné

sakta. Kjo do t'u mundésojé ndérmarrjeve
té ujésjellésit t& raportojné arritjet tek
Njésia Benchmarking dhe Enti Rregullator
i Ujitt si edhe tek Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé, qé kérkohet
né kontekstin e pércaktimit sasior t&
kontributit t&¢ kétyre masave pér té arritur
objektivat e eficiencés sé energjisé.

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé I

/

Kursimet e arritura né | /

2015

Kursimet e pritshme té | 2.3 ktoe
energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 9.1 ktoe

kursimet e energjisé né
2020

Supozimet

Kursimet bazohen né té dhénat operative
qé jané né dispozicion nga Nijésia
Benchmarking, prané Drejtorisé  sé
Pérgjithshme té Ujésjellés Kanalizimeve, né
varési té Ministrisé sé Infrastrukturés dhe
Energjisé, té analizuara nga programi i
GIZ-it pér reformén né sektorin e ujit.
Kursimet e energjisé nga ndérhyrjet pér
pérdorim me eficiencé t& energjisé
pércaktohen mbi bazén e ruajtjes sé status
quo té& operimit aktual, d.m.th. ruajtja e té
njéjtave oré pune.

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

/

Efektet e vlerésuara social-ekonomike té masave sasiore horizontale paraqiten né Tabela .

Tabela 21 Efektet social-ekonomike té masave horizontale

Masa Kursimet Punésimi i ri (vende
vjetore té pune)
léndés djegése
(Milion ALL)
H5 1482 40
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3.3.3 Pérmbledhje e kursimeve totale finale té energjisé
Modelimi i konsumit dhe pércaktimi i objektivit

Modelimi i kérkesés pér energji éshté kryer duke pérdorur MAED-in (Modeli pér Analizén e
Kérkesés pér Energji). MAED-i éshté program kompjuterik i pérgatitur dhe mirémbajtur
nga ANEA (Agjencia Ndérkombétare e Energjisé Atomike). MAED-i vleréson kérkesat e
ardhshme pér energji bazuar né skenarét afatmesém deri afatgjaté t& zhvillimeve social-
ekonomike, teknologjike dhe demografike. Kérkesa pér energji éshté ndaré né njé numér té
madh té kategorive té pérdoruesve fundoré qé i korrespondojné produkteve dhe shérbimeve
té ndryshme né sektoré té ndryshém. Pér njé skenar t& dhéng, jané vlerésuar ndikimet e
faktoréve nxités socialé, ekonomiké dhe teknologjiké. Kéto jané kombinuar pér t& dhéné njé
panoramé té pérgjithshme té rritjes sé kérkesés pér energji né té ardhmen. Bazuar né
eficiencén e pajisjeve t& pérdoruesve fundoré éshté pérllogaritur energjia e dobishme, si dhe
kérkesa pér energji finale. Detajet e plota, sektor pas sektori, jepen né Shtojcén A4.

Skenari i pérshkruar né Shtojcén A4 éshté bazuar né supozimin se, deri né vitin 2020, nuk do
té miratohet dhe zbatohet asnjé politike energjetike e re, qé do té thoté se kuadri ligjor dhe
politik do té jeté i njéjté me kété t&é sotmin. Né kété skenar, éshté supozuar aktiviteti i
zakonshém, gjé e cila sugjeron se nuk do té& keté ndryshime rrénjésore né sjelljen e
qytetaréve, d.m.th. parashikohen banesat, biznesi dhe industria. Megjithaté, ky skenar ende
merr né konsideraté penetrimin “pasiv” té teknologjive té reja dhe mé eficiente népérmjet
blerjes sé pajisjeve elektroshtépiake, automjeteve, makinerive dhe pajisjeve té tjera té reja.

Né ményré qé té jepet njé véshtrim i pérgjithshém i efekteve qé masat pér eficiencén e
energjisé, t& propozuara né kété PKVEE, do té kené mbi konsumin total té energjisé né
Shqipéri, aktivitetet u modeluan, duke pérdorur pérqasjen PL, dhe u krahasuan me skenarin
bazé.
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Figura7 Konsumi final i energjisé né Shqipéri sipas skenaréve té ndryshém
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Tabela 2 paraqet kérkesén finale pér energji deri né vitin 2020 pér dy skenaré - skenarin bazé
d.m.th. skenarin me politikat energjetike ekzistuese dhe skenarin ePKVEE-sé, d.m.th skenari
me zbatimin e masave pér efi¢iencén e energjisé, té propozuara né kété dokument.

Tabela 2 Konsumi final i energjisé né Shqipéri sipas skenaréve té ndryshém

Njésite | 2013 | 2014 2015 | 2016 |2017 |2018 | 2019 2020

Skenari bazé ktoe 2,045 | 2,012 | 2148 | 2,255 |2345 | 2439 | 2536 | 2638

Skenari i | ktoe 5 6 7 2328 | 2,400 |2457 | 2514
PKVEE-s&

Kur té zbatohen masat e propozuara pér efi¢iencén e energjisé, ato do té pérllogariten né
shifrén 123 ktoe té kursimeve té energjisé né 2020. Kjo pérbén rreth 7 % té konsumit final t&

energjisé, referuar DSHE-sé.
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Vleresimi i potencalit t& kursimit t& energjisé
dhe strategjia e pér rinovimin e stokut té
ndértesave PRIVATE, pércaktimi i kostos
optimale pér eficencén e energjisé per
ndértesat qé parashikohet ti nénshtrohen njé
rinovimi té réndésishém dhe rregullat per
ndertsa te reja me performance te larte.
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Figura8 Pérqindja e kursimeve pér ¢do sektor

Industria
Horizontale

59
6% i

Ndértesa
49%
Transporti
40%

Kjo figuré paraqet pérqindjen e kursimeve qé zé ¢do sektor né kursimet totale té energjisé, t&
cilat u llogaritén né kété analizé.

Kosto totale e masave t& propozuara éshté 56 milioné euro pér té gjithé sektorét e analizuar
té konsumit final, me detajet qé jepen né seksionet qé vijojné.

Pérve¢ konsumit final, kursime té energjisé mund té arrihen edhe né sektorét e
transformimit, transmetimit dhe shpérndatjes sé energjisé, té cilét pritet t& kapin vlerén mbi
40 ktoe né 2020. Pér shkak té karakterit afatgjaté té investimeve dhe aktiviteteve né sektorin
e energjisé, efekti i ploté i masave t& propozuara do té jeté i dukshém pas periudhés sé marré

né studim.

Figura paraqet pérqindjet qé zéné sektoré té ndryshém né kursimet totale qé rezultojné nga
masat e propozuara, né 2020. Megjithaté, éshté e réndésishme & vihet né dukje se
pérqindjet né Figura jané vetém orientuese, pasi nuk éshté e mundur & vlerésohen dhe
pétllogariten efektet e disa prej aktiviteteve té planifikuara. Gjithashtu, disa prej masave
nuk japin direkt kursime té energjisé, por krijojné njé kuadér pozitiv ligjor, institucional dhe
financiar, si dhe mjedis mé té pérshtatshém. Kjo éshté veganérisht e vérteté pér masat
horizontale.

Kontributi i ¢do sektori né objektivin e kursimeve finale té energjisé, prej 123 ktoe, né 2020
&shté si mé poshté:

O  49% e objektivit pér kursime té energjisé mund té arrihet népérmjet masave né
sektorin e ndértesave. N&é kété skenar, kursimet do t& jené rrjedhojé e pérgatitjes
dhe miratimit t& akteve nénligjore pér kérkesat e eficiencés sé energjisé né
ndértesa, né lidhje me veshjen e jashtme té ndértesave dhe sistemet teknike t&
ndértesés. Kjo pérfshin ndértesat e reja dhe ekzistuese (ndértesa banimi pér njé
familje, ndértesa banimi me shumé familje dhe ndértesa jo-banimi). Kursimet
finale do t& vijné nga rinovimi i veshjes termike t& ndértesave ekzistuese,
pérmirésimit té eficiencés sé energjisé né sistemet e ngrohjes, ftohjes, ujit té
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ngrohté, ndri¢imit, ashensoréve dhe pajisieve t&é tjera té transportit, si dhe
instalimeve elektrike. Kursimet mund t& vijné edhe prej restaurimit t&
ndértesave ekzistuese, duke u klasifikuar né njé kategori mé té larté. Ky
pérfshin gjithashtu zbatimin e sistemeve inteligjente dhe rinovimin e stokut t&
pajisjeve elektrike.

O  40% e objektivit pér kursime té energjisé mund té arrihet népérmjet masave né
sektorin e transportit, duke filluar me ndryshimet e ményrave té transportit, si
p-sh. promovimi i transportit té integruar, i cili pérfshin masat pér njé transport
urban t& géndrueshém, si edhe transportin intermodal té udhétaréve dhe
mallrave, duke vazhduar me masat qé lidhen me njé pérdorim mé eficient té
transportit, si p.sh. kurset pér njé drejtim eficient té automjeteve, fushatave &
informimit dhe ndérgjegjésimit, etj.

O 5% e objektivit pér kursime té energjisé mund té arrihet népérmjet masave pér
kursimin dhe eficiencén e energjisé t& fokusuara né sektorin e industrisé.
Kursimet do té vijné si pasojé e pérgatitjes sé kérkesave minimale té eficiencés sé
energjisé pér proceset industriale, kryerjes sé auditimeve energjetike, si dhe
marréveshjeve vullnetare dhe si pasojé e krijimit té njé organi té pérhershém né
nivel kombétar, me kompetenca dhe pérgjegjési pér aktivitetet dhe politikat pér
eficiencén e energjisé né nivel kombétar.

O 6% e objektivit pér kursime té energjisé mund té arrihet népérmjet masave
horizontale qé lidhen me ndri¢cimin publik, prokurimet publike & gjelbra,
faturimin informativ, fushatat e ndérgjegjésimit, edukimin dhe trajnimin,
promovimin e EPC-sé, auditimet energjetike dhe krijimin e njé sistemi té
integruar informacioni pér monitorimin e zbatimit té politikave té hartuara pér
eficiencén e energjisé.

Vendosja e prioriteteve pér masat

Masat e ndryshme, té pérshkruara né Seksionin 3.3.2, pérfshijné masat pér té cilat éshté
tashmé duke u pérgatitur legjislacioni mbéshtetés dhe ményra e zbatimit. Pér mé tepér, si¢
shtjellohet né nén-seksionet e vecanta té kétij raporti qé vijojné, ka njé rrugé kritike dhe
ndérvarési ndérmjet masave té ndryshme, ndérsa pengesat e ndeshura ndryshojné né
ményré té konsiderueshme. Prandaj, gjykohet e dobishme qé t& pércaktohen prioritetet pér
masat pér t& ndihmuar né pérqendrimin e pérpjekjeve dhe siguruar qé zbatimi éshté
ndérmarré né ményrén mé eficiente. Né Figurén 9, mé poshté, jané paraqitur: masat me
prioritet té larté me ngjyré té kuqe, masat me prioritet t& mesém me ngjyré portokalli dhe ato
me prioritet mé té ulét me ngjyré t& verdhd, duke treguar gjithashtu dhe afatin kohor &
pritshém pér zbatimin e tyre.

Masat me prioritet té larté pérbéjné veprimet e detyrueshme sipas DEE-sé dhe PEN-sé, dhe
né shumicén e rasteve éshté marré tashmé angazhim pérmes ligjeve. Kéto masa lidhen me
sektorin e ndértesave dhe sektorin publik, si dhe me masat horizontale ndér-sektoriale. Pér
té gjitha kéto masa, duhet té fillojé menjéheré puna pér aktet nénligjore pérkatése, né rastet
kur nuk ka filluar tashmé. N& lidhje me masat né sektorin e ndértesave, rrugét kritike pér
zhvillimin e sistemeve dhe proceseve mbéshtetése té kérkuara jané shijelluar né
Seksionin 4.11. Vémendje e veganté i kushtohet masés horizontale H6 mbi monitorimin dhe
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verifikimin, krijimi i té cilave mundéson raportim té sakté mbi masat dhe kursimet
shoqéruese té energjisé. Njé pérjashtim bén masa e transportit T8, e cila vlerésohet té keté
potencialin mé té larté pér kursimin e energjisé nga té gjitha masat e propozuara né kété
PKVEE dhe si e tillé meriton statusin ‘me prioritet t& larté’ pér t& maksimizuar mundésité e
arritjes sé objektivit t&é kursimit té energjisé pér 2020.

Ngjyra e gjelbér tregon fazén pérgatitore qé mbulon planet, konsultimet, rregulloret,
proceset dhe infrastrukturén pér ¢do masé. Si¢ mund té shihet, éshté i nevojshém fillimi i
aktiviteteve pérgatitore pér té gjitha masat, brenda 2018, nése ato duhet té zbatohen dhe
ofrojné kursime né njé afat kohor né pérputhje me kété raport.

Figura 9 Vendosja e prioriteteve dhe afati kohor pér zbatimin e masave
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3.4 Sektori publik
3.4.1 Roli model i sektorit publik
Statusi i zbatimit

Shqipéria pranon réndésiné e rolit model qé sektori publik jep né pérmirésimet e eficiencés
sé energjisé dhe nxitjen e tregut pér produkte dhe shérbime me efigiencé té energjisé.
Tashmé, njé numér projektesh pilote kané filluar, duke pérfshiré:

O Ministria pérgjegjése pér zhvillimin urban, Drejtoria e Shérbimeve Urbane dhe
Strehimit (MZHU/DSHUS), sé bashku me bashkité, ka ndérmarré projekte
pilote pér EE-né (tre ndértesa MFH né Lezhé, Kor¢é dhe Lushnjé) qé kushtojné
rreth 200,000 € né total. Jané planifikuar disa projekte pilote shtesé né pjesé té
ndryshme té Shqipérisé (né 2017, njé projekt éshté planifikuar né Bashking
Puké).

O Njé program rinovimi pér ndértesat publike népérmjet Programit t¢ EE-sé &
BER-eve (12 milioné €) t& KfW-sé. Projekte pilote pérfshijné rinovimin dhe BER-
et pér: 3 kopshte (2009-2011) dhe Qytetin Studenti nr. 2 (5 ndértesa, 5.3 milioné €,
né vazhdim, pérfshin edhe pérdorimin e SWH-ve).

O Neé 2014-2015, MIE dhe AKBN-ja kané zbatuar, né kuadér té njé programi
ndérkufitar t& BE-sg, njé program 1.6 milioné € pér EE-né né Bashkité e Lezhés
dhe Lushnjés, i cili konsiston né rehabilitimin (PEE) e 10 shkollave.

Kuadri ligjor mbéshtetés

Pér té pérshpejtuar kété progres, neni 5 i ligjit pér eficiencén e energjisé kérkon qé politika
kombétare pér eficiencén e energjisé té mbéshtetet ndér té tjera né parimin e transformimit t&
sektorit publik né njé model/shembull t& miré, népérmjet investimeve, mirémbajtjes dhe
pérdorimit eficient t& pajisjeve qé konsumojné energji, pérdorimit t& shérbimeve energjetike
dhe masave té fjera pér pérmirésimin e eficiencés sé energjisé.

Masat e synuara dhe veprimet e planifikuara

Dihet qé sektori publik pérfshin njé larmi nén-sektorésh dhe né kété ményré entitetet,
angazhimi i té cilave do té jeté i nevojshém pér zbatimin me sukses, mundésisht duke
pérfshiré ndérmjet té fjerave dhe ndértesat e qeverisé qendrore, ndértesat e autoriteteve
vendore dhe shérbimet publike (ndri¢imi rrugor, uji dhe mbefjet), spitalet, kolegjet, shkollat,
policia, ushtria, strehimi social, agjencité publike dhe aeroportet.

Pérveg fushave t¢ shqyrtuara mé poshté dhe né Seksionin 5.3 mbi ndértesat e qeverisé

qendrore, aspekte t& tjera kryesore té njé roli model mund té pérfshijné krijimin dhe
zbatimin e programeve pragmatiste t&¢ menaxhimit té energjisg, si¢ parashikohet né nenin 10
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té ligjit pér eficiencén e energjisé qé trajton Menaxherét e Energjisé. Kéta mund té fokusohen
né praktikat e mira t& operimit dhe mirémbajtjes (pérfshiré sjelljen), duke pérfshiré regjimet
emira té M&V-sé dhe publikimin/komentet e rezultateve pér punonjésit dhe menaxhimin.

3.4.2 Roli udhéheqés i sektorit publik né PEN-né
Statusi i zbatimit

Ndérsa zbatimi, pérve¢ projekteve pilote té pérmendura mé sipér, deri tani ka qené i
ngadalté, auditimet energjetike t& kryera népérmjet programit té KIW-sé tregojné se
ndértesat publike té geverisé qendrore dhe bashkive kané potencial t¢ madh pér kursimin e
energjisé népérmjet masave pér EE-né. Né té vérteté éshté vlerésuar qé konsumi mesatar i
energjisé né sektorin e ndértesave ka potencial t& ulét me 10-35%, si rezultat i zbatimit t& njé
programi gjithépérfshirés pér EE-né. Pérfitime shtesé, pérve¢ uljes sé emetimeve, pérfshijné
fatura mé té uléta, rritje té sigurisé sé furnizimit me energji (népérmjet uljes té importit) dhe
standarde mé té larta té komfortit.

Analizat vlerésojné se ndérmjet 30% dhe 50% (né varési té numrit t& gradé-ditéve té ngrohjes
té vendndodhjes) e konsumit té energjisé elekirike né ndértesat publike pérdoret pér té
siguruar ngrohjen. Ky nivel pritet té rritet né vitet qé vijné, duke sjellé njé rritje té standardit
té jetesés, pasi ndértesat aktuale ofrojné njé ngrohje me cilési té ulét, sidomos ndértesat
bashkiake. Pér kété arsye, marrja né konsideraté e faktit sesi mund té sigurohet ngrohje
shtesé né ményré mé eficiente do té jeté njé ¢éshije e réndésishme pér t'u trajtuar né kété
PKVEE.

Konsumi/ pérdorimi varet nga tipi dhe qéllimi i ndértesés, por mund té pérfshijé ndri¢imin,
ngrohjen e hapésirave, konsumin e pajisjeve elektrike, ventilimin dhe kondicionimin e ajrit,
gatimin dhe pérgatitjen e ujit t& ngrohté. Masat pér EE-né ka t& ngjaré té fillojné me
termoizolimin, dritaret eficiente dhe instalimin e sistemeve eficiente té ngrohjes sé
hapésirave (qé nuk pérdorin energji elektrike).

Kuadri ligjor mbéshtetés

Shqipéria ka miratuar njé ligj t& vecanté qé transpozon DPEN-&. Ky Ligj 116/2016 pérfshin
kérkesat sipas Direktivés sé ndryshuar né kété piké, qé éshté, se:

O  Pas 31 dhjetorit 2019, ndértesat e reja né pérdorim dhe né pronési té autoriteteve
publike duhet t& pérmbushin pércaktimet e NKEZ-ve (shih Seksionin 3.1.2).

Pér ndértesat sipérfagja e shirytézueshme e katit té té cilave kalon 500 m?, dhe té cilat jané né
pérdorim dhe pronési té njé autoriteti publik dhe vizitohen shpesh nga publiku i gjeré, njé
certifikaté e performancés energjetike duhet t& shfaqet né njé vend té pérshtatshém dhe
qartésisht té dukshém pér publikun (duke filluar nga 9 korriku 2019, kufiri i sipérfaqes do té
ulet né 250 m?) - procedurat pér certifikatén e performancés energjetike (pérfshiré dhe aktet
nénligjore mbéshtetése) priten té pérgatiten nga fundi i 2018.
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Masat e synuara dhe veprimet e planifikuara

Njé grup veprimesh jané propozuar né Seksionin 3.3.2 pér té lejuar zbatimin e kérkesave t&
PEN-sé né Shqipéri. Duke theksuar rolin e réndésishém qé sektori publik luan né fillimin e
kétyre reformave, masat e sektorit t& ndértesave né ményré specifike adresojné pérgatitjen e
akteve nénligjore mbéshtetése qé pérfshijné origjinén e standardeve me kosto optimale dhe
zbatimin e NKEZ-ve me synime prioritare pér sektorin publik. Pér mé tepér, masa R9
adreson kérkesat qé ndértesat publike té shfaqin certifikatat energjetike té tyre, duke
publikuar njé listé me masat qé ato do té zbatojné.

Institucionet pérgjegjése

MIE dhe MZHU-ja jané bashkérisht pérgjegjése pér pérgatitjen e akteve nénligjore dhe
zbatimin e masave té identifikuara pér ndértesat publike né Seksionin 3.3.2.

3.4.3 Masat specifike pér prokurimet publike
Statusi i zbatimit

Masa e propozuar P2 qé pérshkruhet né Seksionin 3.3.2 i referohet Prokurimeve Publike t&
Gjelbra té produkteve dhe shérbimeve. Kjo masé ishte pérfshiré edhe né PKVEEné I, por
zbatimi u vonua pér shkak t& mungesés sé legjislacionit té nevojshém.

Kuadri ligjor mbéshtetés

Veprimet pér t¢ mbyllur kéto boshllége kané filluar népérmjet miratimit té ligjit pér
eficiencén e energjisé, né néntor 2015. Neni 9, paragrafi 1, kérkon qé Késhilli i Ministrave me
propozimin e ministrit pérgjegjés pér energjing, t& pérfshijé specifikimet teknike pér
minimumin e eficiencés sé energjisé pér produktet qé kané njé ndikim né konsumin e
energjisé.

Standarde t¢ tilla minimale do t& kérkojné gjithashtu pérgatife me qéllim krijimin e
kushteve qé kjo masé t& zbatohet. Procesi i pérgatitjes dhe miratimit do t& pérfshijé
pérpunimin e detajuar té kritereve teknike pér produkte t& veganta (duke iu referuar, kur
8shté e pérshtatshme, standardeve té etiketimit energjetik), udhézues pér pérdorimin e tyre
nga autoritetet kontraktuese (pér t'u ndaré me autoritetet gendrore dhe lokale), trajnim t&
stafit té administratés publike dhe pérfshitjen e tyre né sistemet e monitorimit.

Kéto standarde do té pérgatiten qé t& jené né pérputhje me ligjin pér prokurimet publike
(9643/2006 t&é ndryshuar). Ky ligj pércakton gjithashtu Agjenciné e Prokurimeve Publike
(APP) si institucioni gendror pérgjegjés pér prokurimet publike.

Masat e synuara dhe veprimet e planifikuara

Masa P1 nga Seksioni 3.3.2 mbi ndri¢imin publik me efi¢iencé té energjisé mund edhe t&
kategorizohet si njé mbéshtetje pér prokurimet publike. Si konsumatoré t¢ médhenj, sipas
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nenit 16 & ligjit pér eficiencén e energjisé, bashkité e médha do té jené té detyruara t'i
nénshtrohen auditimit energjetik dhe té plotésojné rekomandimet e auditimit. Pérmirésime
té tilla pér eficiencén e energjisé né ndri¢cimin publik jané pérfshiré né ményré té qarté né
nenin 24 t& ligjit pér eficiencén e energjisé, si njé masé e pérshtatshme pér t&é pérfituar
financim nga Fondi i Eficiencés sé Energjisé.

Si¢ u pérmend né Seksionin 3.4.2 mé sipér, sektorit publik i kérkohet té marré rolin drejtues
pér zbatimin e PEN-&s. Masa R5 reflekton kérkesat e reja pér prokurimin e ndértesave me
eficiencé té energjisé nga autoritetet publike, duke theksuar se & gjitha ndértesat e reja né
pérdorim dhe pronési t& autoriteteve publike do t& pérmbushin pércaktimet e ndértesave me
konsum energji pothuajse zero, duke filluar nga fundi i dhjetorit 2018.

Institucionet pérgjegjése

Pérgatitja e standardeve teknike éshté njé pérgjegjési e MEIL-t, por mund t& kalojé tek
Agjencia pér Eficiencén e Energjisé ose tek ndonjé institut teknik i pérshtatshém, me
miratimin e Késhillit té¢ Ministrave né rastin mé té paré. Megjithaté, kéto standarde do t&
kérkojné pérditésime periodike, nga entiteti i pércaktuar, né ményré qé té sigurohet qé kéto
standarde té jené té harmonizuara me pérparimet teknike, si dhe me kérkesa té tjera t&
Komunitetit Evropian, lidhur me kété ¢éshtje. Procesi aktual i miratimit mund té jeté subjekt
i ndryshimeve né ményré qé té sigurohet zbatimi né kohé i ndryshimeve té kritereve.
Trajnimi do t& jeté i nevojshém pér agjentét zbatues - né ményré & vecanté APP-ja dhe
autoritetet lokale.

3.5 4.5 Programet e informimit té konsumatorit dhe
trajnimi

Statusi i zbatimit

Masat e parashikuara pér kété kategori nga PKVEE-ja I jané shtyré kryesisht pér shkak t&
vonesave né miratimin e ligjit pér eficiencén e energjisé, si dhe krijimit té Agjencisé sé
dedikuar pér Eficiencén e Energjisé, e cila parashikohet té drejtojé shumé prej iniciativave.
Megjithaté, disa aktivitete jané ndérmarré dhe pérfshijné; njé program i GIZ-it pér auditimin
energjetik dhe menaxhimin e energjisg, i cili ka trajnuar deri tani 50 menaxheré objektesh né
Shqipéri; njé program i métejshém nga Universiteti Politeknik i Tiranés (UPT), i cili ka
certifikuar rreth 75 auditues té energjisé; dhe kompania e shpérndarjes, OSHEE, e cila duke
filluar nga viti 2014 ka ndérmarré njé fushaté pér EE-né dhe pérmirésimin e humbjeve
teknike dhe jo-teknike qé rezultoi né uljen e rreth 300-400 GWh (rreth 26-34 ktoe), pér vitet
2014 dhe 2015.

Né Shqipéri, bankat e nivelit t& dyté kané krijuar njé eksperiencé dhe njohuri shumé té mira
né lidhje me masat pér EE-né, népérmjet programeve té mbéshtetura nga IFC-ja, KIW-ja dhe
Fondi ‘Green for Growth’. Qé prej vitit 2010, IFC-ja ka mbéshtetur tre banka (Credins, Societe
Generale, Union) dhe katér institucione mikrofinanciare, né lidhje me programet pér EE-né
(kryesisht pér sektorin e banesave). Q& prej vitit 2009, KfW-ja ka mbéshtetur me asistencé
teknike bankén ProCredit, e cila ka pérdorur linjat e saj t& kreditimit pér hua pér EE-né (pér
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sektorin e banesave dhe NVM-t¢). BKT+ja ka njé linjé kreditimi nga Fondi ‘Green for Growth’
me njé fond prej 8 milioné € dhe éshté duke zbatuar masat pér EE-né né sektorin e banesave
dhe NVM-té.

Tregu financiar shqiptar ka njé kosto relativisht t& ulét t& financimit t& borxhit, e kushtézuar
nga njé normé interesi e ulét e bonove té thesarit. Bankat jané duke huazuar né nivelin 4.9-
5.5% pér hua té sigurta dhe 7-8.5% pér hua té pasigurta.

O  Bankat kané njé likuiditet té larté (over-liguidity) dhe jané né treg pér ofrimin e
produkteve té reja financiare, pjesa mé e madhe e bankave jané aktive né

kérkimin e produkteve té reja pér huadhénie.

O  Bankat e pérmendura mé sipér kané linja kreditimi té dedikuara pér eficiencén e
energjisé. Eficienca e energjisé éshté mbuluar direkt ose indirekt nga produkte t&
ndryshme huaje né bankat e fjera népérmjet huave

shuméqélliméshe/ gjithéqélliméshe.
O  Nevojat pér asistencé teknike té identifikuara nga bankat pérfshijné:

O  Ekspertizén - mbi praktikat mé t& mira, karakteristikat e projekteve pér
EE-né né sektorin e banesave dhe performancén financiare.

O  Dizenjimin e produktit, vlerésimin e projektit, kujdesin teknik.

O  Marketingun dhe reklamimin e produktit.

O  Mbéshtetjen ligjore - pérgatitja e akteve nénligjore, mbéshtetja pér zbatim.
O  Trajnimin pér bankierét mbi aftésité teknike.

O  Fushatat pér rrifjen e ndérgjegjésimit dhe mjetet/ materialet pér to.
Kuadri ligjor mbéshtetés

Miratimi i ligjit pér eficiencén e energjisé tani ofron bazén mbi té cilén do té zbatohen
veprime sapo t& pérgatiten aktet nénligjore té nevojshme. Né té vérteté, njé tjetér parim i
politikés kombétare pér eficiencén e energjisé, si¢ pércaktohet né nenin 5 té ligjit pér
eficiencén e energjisé, éshté edukimi dhe rritja e ndérgjegjésimit t& publikut t& gjeré dhe
pérdoruesve fundoré né lidhje me nevojén dhe pérfitimet nga ulja e konsumit jo efigient t&
energjisé. Ndérkohé, neni 15, i dedikohet ofrimit té informimit dhe trajnimit. Kjo kérkon qé

Agjencia e re pér Eficiencén e Energjisé té:
O  Publikojé, né fagen e saj zyrtare té internetit, informacion mbi mekanizmat,
botimet, kuadrin financiar dhe ligjor i cili mund té ndihmojé né arritjen e

kursimeve té energjisé.

O Informojé konsumatorin final mbi metodat dhe praktikat e ndryshme qé
shérbejné pér té rritur kursimet e energjisé.
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O  Ofrojé trajnime pér institucionet qeveritare dhe autoritetet vendore, audituesit e
energjisé, si dhe menaxherét e energjisé.

Neni 24 i ligjit pér eficiencén e energjisé lejon gjithashtu qé financimet, népérmjet Fondit pér
Eficiencén e Energjisé, t¢ drejtohen tek programe qé ofrojné fushata ndérgjegjésimi dhe
aktivitete edukimi né lidhje me efi¢iencén e energjisé.

Etiketimi energjetik éshté gjithashtu i njohur si njé bazé pér rrifjen e informimit té
konsumatorit mbi eficiencén e energjisé. Shqipéria ka miratuar ligjin pér informacionin e
konsumit té energjisé dhe burimeve t& tjera té produkteve me ndikim né energji (ligji nr.
68/2012), i cili transpozon Direktivén 2010/30/EU mbi etiketimin energjetik. Megjithaté,
pér zbatimin e ploté té tij kérkohen disa akte nénligjore.

Masat e synuara dhe veprimet e planifikuara

Njé numér masash t& reja jané propozuar pér t'u zbatuar, si¢jepet né ményré té detajuar né
Seksionin 3.3, té cilat lidhen me rritjen e informimit t€ konsumatorit, rritjen e ndérgjegjésimit
dhe trajnimin. Kéto pérfshijné masat horizontale H1 dhe H6, t& cilat mbulojné faturimin
informativ, fushatat e informimit, edukimin dhe trajnimin, promovimin e kontraktimit t&
performancés energjetike, auditimin energjetik dhe monitorimin e zbatimit (duke lejuar
komentet e publikut mbi arritjet).

Njé fushaté specifike e informimit dhe edukimit propozohet pér transportin, né masén T2,
pér t& inkurajuar ndarjen modale dhe zgjedhjet me eficiencé té energjisé né transportin
privat dhe publik.

Institucionet pérgjegjése

Organi drejtues pér sigurimin e pérhapjes sé informacionit mbi masat pér eficiencén e
energjisé, politikave dhe mekanizmave, si edhe trajnimet pérkatése, éshté planifikuar té jeté
Agjencia pér Eficiencén e Energjisé. Megjithaté, éshté gjithashtu i nevojshém angazhimi i
ministrive té tjera pér ¢éshtje specifike sektoriale (p.sh. transporti dhe bujqésia), si edhe
sigurimi i bashképunimit dhe aftésive t&¢ marketingut t&¢ kompanive private. Né ményré
specifike, si¢ u pérmend mé sipér, bankat e nivelit t& dyté kané njé rol té réndésishém pér t&
luajtur né ofrimin e masave dhe marketingun e mundésive financiare pér to.

Né ményré té ngjashme, masat qé mbéshteten dhe zbatohen nga operatori i shpérndarjes

dhe furnizuesit e energjisé do t& kérkojné qé kéto entitete té sigurojné njé marketing té
pérshtatshém té mundésive tek konsumatorét.
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3.6 4.6 Detyrimet e kompanive energjetike pér té
promovuar kursimin e energjisé tek konsumatorét
fundoré

Statusi i zbatimit

Deri tani nuk ka asnjé detyrim pér kompanité energjetike lidhur me uljen e konsumit final t&
energjisé nga pérdoruesit fundoré (megjithése strategjité pér uljen e humbjeve né
transmetim dhe shpérndarje jané duke u pérgatitur, si¢ u trajtua mé sipér né Seksionin 2.2).

Kuadri ligjor mbéshtetés

Si¢ pérmendet mé poshté, njé rregullim vullnetar mund té kérkohet fillimisht me OSHEE-né
pér t'u mbéshtetur nga masat alternative (& tilla si marréveshjet vullnetare té propozuara
me konsumatorét e médhenj). Marréveshjet vullnetare sipas ligjit pér eficiencén e energjisé
kérkohet té jené transparente, jo diskriminuese, dhe t¢ pérmbajné informacion mbi
objektivat sasiore, sipas fazave, procesin e monitorimit dhe raportimit. Aty ku supozohet qé
mbéshtetja financiare té kérkohet nga Fondi pér Eficiencén e Energjisé, kjo gjé lejohet sipas
nenit 12 dhe nenit 19, té cilét né ményré té qarté lejojné qé kompanité e furnizimit me energji
té pérfitojné nga Fondi. Megjithaté, njé marréveshje vullnetare supozohet té jeté efektive
vetém me miratimin e ministrit pérgjegjés pér energjiné.

Pér mé tepér, neni 24 lejon qé pérmirésimet e matjes dhe faturimit informativ nga kompanité
energjetike mund té mbéshteten nga Fondi pér Eficiencén e Energjisé. Pér kété qéllim, masa
H1 e propozuar, pérfshin njé detyrim pér furnizuesit qé t'u ofrojné konsumatoréve
informacion, mbi baza vjetore, duke specifikuar konsumin e tyre né krahasim me vitin e
méparshém, propozimin mbi masat qé mund té ndérmetren pér té ulur konsumin dhe pér t&
treguar se ku mund té gjendet informacion shtesé.

Masat e synuara dhe veprimet e planifikuara

Njé skemé zyrtare Detyrimi pér Efi¢iencén e Energjisé (EEO) aktualisht nuk éshté propozuar
pér Shqipéring, kjo pér shkak té kushteve aktuale té tregut (p.sh. mungesa e eksperiencés né
marketingun dhe zbatimin e masave pér EE-né nga pérdoruesit fundoré, mungesa e
gatishmérisé sé tregut pér njé skemé té mundshme komplekse). Megjithaté, kompania e
shpérndarjes dhe kompanité e furnizimit me energji do té kené ende njé rol té réndésishém
pér t& ndihmuar né arritjen e objektivave té PKVEE-sé. Késhtu qé, propozohet qé kompania
e shpérndarjes/furnizuesi publik, (OSHEE) t& vendosé objektivat e tij né bashképunim me

Agjencia mund té ofrojé késhilla/asistencé mbi masat pér EE-né, kriteret minimale pér
kursimin e energjisé, t& cilat mund té konsiderohen t& pranueshme pér t'u llogaritur né
plotésimin e objektivave, dhe marrjen e praktikave mé té mira nga jashté. Kjo ndjek
pérqasjen e njé numri t& Shteteve Anétare té BE-sé, té tilla si Irlanda dhe Austria, t& cilat
filluan skemat e tyre EEO me marréveshje vullnetare, pérpara se té procedonin me njé
skemé zyrtare EEO. Masat duhet té jené té kualifikuara pér t'u mbéshtetur nga Fondi pér
Eficiencén e Energjisé, ndérsa kostot e detyrueshme pér OSHEE-né duhet té konsiderohen si
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shpenzime operative t& pranueshme pér qéllime rregullatore. Masat e méposhtme jané
shembuj t¢ formave & veprimeve pér EE-né, té parashikuara pér t'u mbéshtetur dhe
promovuar nga OSHEE-ja dhe/ ose népérmjet masave paralele qé mbéshtesin EE-né té cilat
mund t& kontribuojné drejt kérkesave t& nenit 7 t8¢ DEE-sé (p.sh. masa R6 lidhur me
mbéshtetjen financiare pér pérmirésimin e EE-sé né veshjen e jashtme t&é ndértesés dhe
sistemin e ngrohjes). Bazuar né eksperiencén e vendeve té tjera, mund té ndodhé qé vetém
njé pjesé e vogél e kostove mé efektive té kétyre masave t& miratohen né masé té madhe.

Masat e méposhtme pér EE-né jané masa t&€ mundshme pér sektorin e banesave:

O

O

O o o o

Pérdorimi i ndri¢imit me eficiencé té energjisé;

Pérdorimi i frigoriferéve, makinave larése, makinave pjatalarése me eficiencé &
energjisé, dhe pajisjeve shtépiake (“produkteve té bardha”) té tjera me konsum
té madh té energjisé;

Pérdorimi i kondicioneréve té ajrit me efigiencé té energjisé;
Pérdorimi i pompave té nxehtésisé me eficiencé té energjisé;
Futja né pérdorim e releve termike/releve t&é kohés pér boilerét elekiriké;

Futja né pérdorim e Ngrohésve Dielloré t¢ Ujit pér té zévendésuar boilerét

elektrikg; etj.

Masat e méposhtme pér EE-né jané masa t¢ mundshme pér sektorin e shérbimeve publike
dhe private:

(]

(]

Futja né pérdorim e Ngrohésve Dielloré té Ujit pér té zévendésuar boilerét

elektriké.
Pérdorimi i sistemeve gendrore té kondicionimit t& ajrit me efigiencé té energjisé.
Pérdorimi i ndri¢imit me eficiencé té energjisé;

Pérdorimi i frigoriferéve, makinave larése, makinave pjatalarése me eficiencé té
energjisé, dhe pajisjeve shtépiake (“produkte té bardha™) té tjera me konsum t&
madh té energjisé¢;

Pérdorimi i pompave t& nxehtésisé me eficiencé té energjisé; etj.

Masat e méposhtme pér EE-né jané masa t&¢ mundshme pér sektorin e industrisé:

(]

(]
(]
(]

Futja né pérdorim e motoréve elektriké me eficiencé té energjisé;
Pérmirésimi i faktorit té fuqisé;
Futja né pérdorim e ndri¢imit me efi¢ciencé té energjisé;

Menaxhim méi miré pér t& ulur konsumin e energjisé;
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O  Futja né pérdorim e teknologjive té reja industriale, té cilat konsumojné mé pak
energji (intensitet energjetik mé té ulét); efj.

Institucionet pérgjegjése

Institucionet kryesore pérgjegjése pér t& sjellé kursimet e energjisé jané operatori i
shpérndarjes/furnizuesi publik me pakicé, OSHEE-ja, Agjencia pér Eficiencén e Energjisé
(né varésiné e MEI-t), si edhe ERE pér qéllimet rregullatore. Entitete té tjera té pérfshira né
zbatim do té jené Fondi pér Eficiencén e Energjisé, krijuesit e skemés dhe bashképunétorét
(p-sh. bashkité dhe bankat e nivelit t& dyté) dhe kompanité e shérbimeve energjetike.

3.7 Tregu pér shérbimet energjetike
Statusi i zbatimit

Shqipéria ka njé potencial té konsiderueshém nga kontraktimi i performancés energjetike,
pavarésisht gjendjes té dobét té stokut aktual t& ndértesave. Ndérsa pengesat pér zbatimin e
kontraktimit t& shérbimeve energjetike pér sektorin e banesave jané t&¢ médha, kursime t&
konsiderueshme jané t&¢ mundshme né ndértesat publike dhe sektorét e tregtisé dhe
industrisé.

Né Shqipéri, kompanité e shérbimeve energjetike (ESCO) duhet té pajisen me licencg, sipas
ligjit nr. 10081 “Peér licencat, autorizimet dhe lejet né Republikén e Shqipérisé”. Megjithaté, tregu
pér ESCO-t dhe kontraktimi i performancés energjetike né vend kané qené té kufizuara nga
mungesa e njé kuadri rregullator té qarté dhe procesit té licencimit, opsioneve té financimit
dhe stimujve, si dhe njohjes sé kostove dhe pasjes sé eksperiencés né furnizim.

Né Shqipéri ka disa shoqata tregtare té fuqishme, té cilat mund té sigurojmé koordinimin e
zhvillimit té tregut pér produkte dhe shérbime me EE, gjé qé sjell njé furnizim té ndaré dhe
mungesé t& opsioneve dhe ekspertizés pér sigurimin e masave pér EE-né. Kjo mungesé e
tregut pér furnizimin me produkte dhe shérbime me EE éshté njé kufizim pér zhvillimin e
kétij sektori. Kombinimi i njé furnizimi té pakoordinuar té tregut me mungesén e kodeve t&é
praktikés dhe niveleve té uléta t& informimit lidhur me kriteret pér EE-né (p.sh. népérmjet
etiketimit), ¢on drejt vendimeve pér blerjen e produkteve bazuar né ¢mimin mé té liré sesa
né cilésing. Kjo nxjerr né pah réndésiné shtesé jo vetém pér zbatimin e njé platforme té forté
té monitorimit dhe verifikimit, por gjithashtu edhe zbatimin e standardeve té garantimit t&
cilésisé né mbéshtetje t& masave pér EE-né.

Kuadri ligjor mbéshtetés

Neni 181 ligjit pér eficiencén e energjisé, té sapo miratuar, ka pér qéllim té ofrojé bazat pér té
luftuar kété ¢éshtje. Ky nen kérkon qé Ministri i Infrastrukturés dhe Energjisé té miratojé
kategorité, kushtet, kérkesat e kualifikimit e té ekspertizés profesionale qé duhet té kené
kompanité qé do té licencohen. Shérbimet energjetike mund té sigurohen me negocim té liré
ndérmjet paléve, té termave dhe kushteve, pérvegse kur ato sigurohen nga njé program i
financuar nga Fondi pér Eficiencén e Energjisé. Né kéto rrethana, Ministri i Infrastrukturés
dhe Energjisé, me propozimin e Agjencisé pér Eficiencén e Energjisé, do té miratojé kontrata
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standarde pér shérbimet energjetike. Aktet nénligjore pérkatése pér zbatimin e kétij procesi
kérkohen t& pérgatiten dhe miratohen deri né néntor 2017.

Pérderisa mundésité e financimit tregtar né kété fushé vazhdojné t¢ mungojné, né fazat e
para té zhvillimit té tregut Fondi pér Eficiencén e Energjisé mund té jeté njé burim shumé i
réndésishém pér financim. Neni 24 i ligjit pér eficiencén e energjisé, paragrafi 4, kérkon qé
financimi i shérbimeve energjetike nga Fondi duhet t'i nénshtrohet procedurave té hapura
konkurruese.

Masat e synuara dhe veprimet e planifikuara

Masa e propozuar H4, “Promovimi i Kontraktimit t& Performancés Energjetike”, éshté
rrjedhojé e kétij kuadri ligjor. Me qéllim té rritjes maksimale t& potencialit t& ESCO-ve,
promovimi/marketingu i mundésive, si¢ identifikohen nga masa e propozuar H4, éshté
jetésor, vecanérisht duke marré parasysh nivelin e ulét té njohurive né ministri dhe zyrat e
prokurimeve té bashkive, lidhur me format e kontratave té shérbimeve energjetike. Kjo
masé do t& jeté ngushtésisht e harmonizuar me trajnimin e audituesve té energjisé dhe
pérditésimin e rregullave t& prokurimeve publike me qéllim qé té reflektohen kriteret e EE-
sé dhe kostot e ciklit té jetégjatésisé.

Detajet financiare pér investimet ESCO, t& prokuruara nga njé agjenci publike kérkojné
sqarimin - qé do té thoté se investime ¢ tilla qé garantohen nga kursimet e energjisé nuk
duhet té jené borxh publik dhe se pagesat sipas EPC-sé duhet té jené plotésisht té lejuara si
njé z¢& i buxhetit (aktualisht kérkojné miratim nga Thesari).

Ndérsa né Shqipéri buxhetet shumévjecare lejohen me miratimin e ministrisé pérgjegjése
pér financat, aktualisht entitetet publike duhet t& pérgatisin parashikimet 3-vjecare. Prandaj
propozohet planifikimi buxhetor afatgjaté dhe miratimi i pagesave, sipas njé EPC-je, si njé zé
buxheti plotésisht i lejuar.

Institucionet pérgjegjése

MIE éshté pérgjegjése pér pérgatitien e akteve nénligjore té kérkuara (pér t'u miratuar nga
Késhilli i Ministrave) mbi kategorité, kushtet, kérkesat e kualifikimit e t&é ekspertizés
profesionale qé duhet té kené kompanité e shérbimeve energjetike. Megjithaté, zbatimi me
sukses i késaj mase do té kérkojé pérfshirjen e shumé entiteteve shtetérore, duke pérfshiré
ministriné pérgjegjése pér financat me ndihmén lidhur me ndryshimet né udhézimet pér
buxhetin, Agjenciné pér Eficiencén e Energjisé dhe Fondin pér Eficiencén e Energjisé né
nxitjen dhe mbéshtetjen me financime té projekteve ESCO, si edhe sigurimin e trajnimeve
pér specialistét e prokurimeve mbi ményrén si té trajtohen tenderat ESCO, pér APP-né dhe
bashkité né shqyrtimin e ESCO-ve né prokurimet publike.

Nga ana e tregut, krijimi dhe zhvillimi i shoqatave tregtare dhe kodeve pérkatése t&

praktikés, si edhe thellimi i kuptimit té kontraktimit ESCO nga bankat e nivelit t& dyté do t&
jené té dyja shumé té réndésishme.
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3.8 4.8 Llogaritjet e kostos optimale

Ligji 116/2016 mbi Performancén Energjetike té Ndértesave (PEN) kérkon njé Metodologji
Kombétare Llogaritjeje (MKLL), e cila té pérgatitet bashkérisht nga Ministria pérgjegjése pér
energjiné dhe Ministria pérgjegjése pér ndértimin. MKLL-ja do té jeté metodologjia pér t&
llogaritur performancén e integruar té njé ndértese apo njésive té ndértesés. Ajo do t&
pérdoret pér logaritjen e niveleve t& kostos optimale té kérkesave té performancés
energjetike pér ndértesat, njésité dhe elementét e ndértesave qé gjithashtu do ¢ mundésojné
pérgatitjen e certifikatés t& performancés energjetike (EPC). Aktet nénligjore pérkatése pritet
qé té pérgatiten.

Dihet se kryerja e llogaritjeve t& kostos optimale qéndron né rrugé kritike pér t¢ mundésuar
pérshtatshmériné e masave t& propozuara qé pérshkruhen pér sektorin e ndértesave né
Seksionin 3.3. Né vazhdim té zhvillimit t& tyre, njé studim éshté i nevojshém pér njé grup
ndértesash referencg, pérfaqésuese té njé game té llojeve té ndértesave dhe té vlefshme si pér
ndértesat e reja (gjithé ndértesén) ashtu edhe pér rinovimet e ndértesave ekzistuese (pjesé t&
ndértesés).

3.9 4.9 Strategjia pér rritjen e ndértesave me konsum
energjie pothuajse zero

Ligji 116/2016 pér PEN (trajtuar gjerésisht né Seksionin 4.11 mé poshté) kérkon qé Ministria
pérgjegjése pér ndértimin té pérgatisé njé plan kombétar pér rrifjen e numrit t& ndértesave
me konsum energjie pothuajse zero né Shqipéri. Plani do té pérfshijé

O Pércaktimin e detajuar té ndértesave me konsum energjie pothuajse zero, né
kushtet e Shqipérisé, me njé referencé bazuar né njé tregues numerik pér
konsumin e energjisé primare (kWh/m?2 pér vit).

O  Objektivin qé t& gjitha ndértesat e reja duhet t& pérmbushin kété pércaktim, deri
mé 31 dhjetor 2020.

O  Objektivin qé té gjitha ndértesat e reja, né pérdorim dhe pronési té autoriteteve
publike, duhet t& pérmbushin kété pércaktim, deri mé 31 dhjetor 2018.

O  Objektivin e ndérmjetém pér pérmirésimin e performancés té ndértesave té reja
dhe té stokut té ndértesave ekzistuese.

O  Objektivat e ndryshme né varési té kategorisé sé ndértesés.

O Informimin pér masa politike dhe financiare shtesé apo masa té tjera té
nevojshme pér té arritur kéto objektiva. Plani duhet t&€ marré né konsideraté
instrumentet mé té pérshtatshém dhe né ¢do tre vjet, duke filluar nga 30 qershori
2015, té listojé masat ekzistuese, si edhe té propozojé masa dhe instrumente t&
tjera.
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3.104.10 Masat alternative pér sistemet e ngrohjes dhe
kondicionimit té ajrit

Politika mbi inspektimin periodik té sistemeve té ngrohjes dhe kondicionimit té ajrit duhet
ende té pércaktohet né Shqipéri. Késhtu, ligji qé éshté hartuar pér transpozimin e DPEN-sé
lejon mundésiné e inspektimit periodik té sistemeve t& ngrohjes me kaldaja me njé fuqi
efektive t& ngrohésve té hapésirés mé t& madhe se 20kW dhe pér sistemet e kondicionimit té
ajrit me njé fuqi efektive mé té madhe se 12 kW, dhe gjithashtu pér mundésiné e pérdorimit
té ‘masave alternative” pér té gjithé apo njé pjesé t& gamés sé sistemeve té tilla té ngrohjes
dhe kondicionimit té ajrit. Megjithaté, synimi aktual éshté qé té paktén instalimet e médha
t'i nénshtrohen inspektimeve periodike, né pérputhje me kérkesat e PEN-sé, dhe ko do té
fillojé né tetor 2018 pér sistemet e ngrohjes dhe né prill 2018 pér sistemet e kondicionimit t&
ajrit.

3.114.11 Masa pér té mbéshtetur zbatimin e DPEN-sé

Kuadri ligjor mbéshtetés

Ligji pér performancén energjetike t& ndértesave éshté hartuar dhe éshté gati pér tu
miratuar nga Kuvendi i Republikés sé Shqipérisé. Ligji transpozon kérkesat e Direktivés
2010/31/EU, por zbatimi i ploté lidhet me pérgatitien e akteve nénligjore shoqéruese qé
pérfshijné:

O Njé Metodologji Kombétare Llogaritjeje (MKLL) pér llogaritjen e performancés
energjetike té integruar té njé ndértese apo njésive t& ndértesés dhe té pérdorura
né llogaritjen e niveleve t& kostos optimale t& kérkesave té performancés
energjetike pér ndértesat, njésité dhe elementét e ndértesés qé do t&€ mundésojné
pérgatitjen e certifikatés sé performancés energjetike (EPC).

O  Kérkesat minimale pér performancén energjetike té ndértesave (e llogaritur né
pérputhje me MKLL-ng).

O  Kérkesat e sistemit pér performancén e pérgjithshme energjetike, instalimin dhe
dimensionimin e pérshtatshém, pérshtatjen dhe kontrollin e sistemeve teknike t&
ndértesés né ndértesat ekzistuese.

O Metodologjing pér llogaritjen e niveleve t& kostos optimale té kérkesave té
petformancés energjetike pér ndértesat, njésité dhe elementét e ndértesave.

O  Kérkesat minimale té performancés dhe kérkesat pér pérdorimin e sistemeve
alternative me eficiencé té larté pér ndértesat me konsum energjie pothuajse
Zero.

O  Procedurat me ané té té cilave do té kryhet certifikimi energjetik i ndértesave dhe
njésive t& ndértesave, si edhe tipi, modeli, pérmbajtja, dhe procedurat pér
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léshimin dhe regjistrimin e certifikatés sé performancés energjetike té ndértesés
pérkatése.

O  Procedurat pér inspektimin e sistemeve té ngrohjes dhe kondicionimit té ajrit.

O  Kérkesat pér ekspertizén dhe aftésing e njé eksperti t& pavarur pér procedurat e
certifikimit, procedurat e operimit, regjistrimit, procedurat e supervizionit dhe
trajnimit.

O Kodi i praktikés pér ekspertét e pavarur qé kryejné certifikimin energjetik té
ndértesave dhe njésive t& ndértesave.

O  Sistemin e pavarur t& kontrollit pér té verifikuar EPC-né me ané té njé kontrolli
té vlefshmérisé sé té dhénave té hedhura pér ndértesén dhe njésiné e ndértesés,
té cilat pérdoren pér léshimin e certifikatés té performancés energjetike dhe &
rezultateve té pasqyruara né certifikaté.

Masat e synuara pér zbatim

Masat specifike qé duhen ndérmarré né mbéshtetje té zbatimit té ligjit pér PEN jané trajtuar
né seksionet e mésipérme, sé bashku me institucionet pérgjegjése respektive. Né Figura
jané paraqitur rrugét kritike pér pérmbushjen e tre elementéve kygé té metodologjisé sé
kostos optimale, kérkesat pér performancén energjetike dhe NKEZ-t8, si dhe certifikimin e
performancés energjetike t¢ ndértesave. Si¢c u vu né dukje, ka njé ndérvarési t&
konsiderueshme, prandaj ka njé réndési t¢ madhe koordinimi dhe afatet kohore pér secilén
nga punét.
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Figura 10 Hapat kryesore dhe rruga kritike pér zbatimin e masave té PEN-sé

METODOLOGJIA E
KOSTOS OPTIMALE

Neni 5 i DPEN-sé

Metodologjia e
llogaritjes teknike

Pércaktimi i
ndértesave referuese

Metoda e analizés sé
ciklit té jetégjatésisé

Analiza dhe ri-testimi
irezultateve

Pérgatitja e raportit

Minimumi 3 deri 6
muaj

KERKESAT E
PERFORMANCES
ENERGJETIKE DHE

NKEZ-té

Neni 9 i DPEN-sé

Rezultatet e analizés
sé kostos optimale

Pércaktimi i NKEZ-ve

ndérmjetme pér
standardet e PE-sé

veprimeve pér
ngritjen e kapac.

Konsultime me palét
e interesuara

Pérgatitja'e planit té
veprimit/udhérréfye
sit

Minimumi 3 deri4
muaj

CERTIFIKIMI |
PERFORMANCES
ENERGJETIKE

Nenet 11-13 dhe 17
té DPEN-sé

Konsultim me palét e
interesuara

Metodologjité e
llogaritjes teknike

Proj®
certifikatave pér PE-

programeve
kompjuterike

Trajnimi dhe
kualifikimi

Krijimi Tkodeve,
procedurave dhe
rregullave

Brokurimi
i sistemeve admin. &
Tl-sé

Langimi i sistemit té
certifikimit té PE-sé&

Minimumi 12 deri
20 muaj

4 Masat politike pér zbatimin e DEE-sé

4.1
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Pér palét kontraktuese t& Komunitetit té Energjisé ku bén pjesé dhe Shqipéria, transpozimi i
Direktivés 2012/27/EU (Pér Eficiencén e Energjisé) u bé e detyrueshme me vendim té
Keéshillit t& Ministrave (D/2015/08/MC-EnC) té mbajtur né Tirané, Shqipéri. Data e fundit
pér transpozimin e ploté t& EED pér té gjitha palét kontraktuese té¢ Komunitetit té energjisé
éshté Tetor 2017. Direktiva vendos njé séré detyrimesh té cilat duhet t& jeté njé pjesé e
PKVEE-sé né bazé té parimeve EED té cilat duhet té¢ dorézohen né Sekretariatin e
Komunitetit té Energjisé deri né fund té Prill-it 2019 (shih figurén x).

Né krahasim me shtetet anétare té BE-s¢, ku afati i fundit pér transpozimin e EED ishte para
dorézimit t&¢ PKVEE-sé treté, pér palét kontraktuese t¢ Komunitetit té¢ Energjis¢, PKVEE e
treté éshté menduar té jeté e pérgatitur né bazé té formatit t¢ PKVEE-sé sé¢ dyté (pér shtetet
anétare té BE-s¢€) , por me shtesén e Kapitullit qé kané té béjné me masat e planifikuara t&
politikés DEE-sé.

1
© Preparation >! {EED NEEAP
© ‘Transitional NEEAP 15.10.2017. 1 1'30.04.2019.

@ Implementation

National energy saving targets and projections of
primary and final consumption in 2020
Inventory of central governmental buildings
publicly available (m2 and energy consumption)

Implementation 1% annual renovation of central
overmental buildings according to (1) or (2) below

(1) Minimum performance standards
(2) Alternative approach

ARTICLES

Cnergy Cfficiency Obligation Schemes set up &
targets

Implementation 0,5% (2017 and 2018) and 0,7%
(2019 and 2020)

Option to combine utilities obligation and i
alternative measures

@ Annual reporting CPs to ECS 30.06.2018. :

A\ Notification to ECS I

¢ ECS assessment to MC 30.05.2019.

Figura x, Kohezgjatja e implementimit tw DEE-sw (Nenet 3, 5 dhe 7).

Né Figurén x, jepet afati kohor pér raportimin e rezultateve sipas DEE-s¢. Mund té vérejmé
se neni 3, i cili, merret me objektivat e pérgjithshme kombétare té kursimit t& energjisé
mbulon periudhén Qershor 2018 duke pérfunduar néPrill 2018. Né kété periudhé kalimtare
NEEAP i paré 2011-2018 duhet té jené i vlefshém, derisa NEEAP i dyté dhe i treté, i cili,
éshté hartohet plotésisht nén DEE duhet té jené té pérgatitur. Transpozimi i ploté i DEE-sé
pritet nga mesi i Tetor 2018, qé do té thoté hartimi i legjislacionit t& ri pér Eficencén e
Energjisé dhe pérgatitjen e legjislacionit dytésor né format e vendimeve, rregulloreve dhe
urdhéresave.

Megjithaté, Neni 7 i cili merret me Skemat Detyruese pér Eficencén e Energjis¢ (SDEE) duhet
té japé rezultatet duke filluar nga fillimi i vitit 2018. Vlerésimi i réndésisé sé¢ kétij detyrimi
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béhet mé kompleks nga fakti se neni 7, i DEE-sé, pavarésisht instrumentit té zbatimit
(skemat e detyrimit ose masave alternative), jané kumulative pér cdo vit dhe me zbatimin

vetém né njé vit té vetém mund t& rrezikohet se objektivat nuk do té arrihet né fund té
periudhés (fundi i 2020).

Pér sa i pérket nenit 5 lidhur me rinovimin vjetor té ndértesave né pronési dhe né pérdorim
nga institucionet publike duhet té fillojé¢ né fillimin e 2018, pas skadimit té afatit pér
transpozimin e ploté té DEE-sé. Pér té8 dy nenet e pérmendura té kursimit té energjisé
objektivat (pérgindjet) jané t& ndryshme né krahasim me shtetet anétare té BE-sé. Mé shumé
pér kété temé do té jepet né paragrafét qé pérshkruajné kéto dy nene.

Eshté e réndésishme té thuhet se afatet pér nene té vecanté pér zbatimin e DEE-sé né palét
kontraktuese SKE-sé jané né grup té pérgjithshme me zhvendosjen ne kohé me 3 vjet né
krahasim me shtetet anétare t& BE-sé. Kjo do té thoté se pérpjekje té konsiderueshme do té
duhet t& investohen né palét kontraktuese SKE-sé¢ duke pasur parasysh se koha né
dispozicion pér implementim éshté mé e shkurtér sesa né shtetet anétare t&8 BE-s&. N& anén
tjetér, palét kontraktuese SKE-s¢ mund t& mésojné nga pérvoja shteteve antare té BE-sg,
praktikat e mira dhe t& kéqija gjaté implementimit.

@ Preparation (estimation)
I D N Y
Strategy for mobilising investments in residential 1
and commercial buildings 1
L)
-Tresho\dforEnergy Efficient public purchasing N
-Pena\ties for non-compliance A7-A11
Assessment of high efficiency cogeneration and
efficient district heating and cooling
Certification and acreditatioin schemens according Ll
to A2(9) EPBD for EnC !
.
— .
A Notification to ECS 15.10.2017. !
> ECS assessment to MC 30.11.2018.

N& Figurén x jepet plani kohor pér zbatimin e neneve té ndryshme, duke pérfshiré njoftimin
e kérkuar né SKE lidhur me artikyj té ndryshém nga DEE-ja. Me ngjyré té verdhé té dhéna
né figurén x pérfagésojné kohén indikative pér pérgatitien e studimeve té ndryshme,
raportetve dhe konkluzioneve té nevojshme pér t& dhéné mendimet dhe njoftimin sipas
afateve.

Figura 3, paraget DEE-sw né blloge, né blloku blu jané objektivat qé vijné nga neni 3 si
objektiva tregues kombétar, Neni 7 si skema t& detyrueshme pwr kursimet e pérdorimit
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pérfundimtar té energjisé me blloge t&é kuge t& cilat duhet t& mbéshtesé zbatimin dhe
pérmbushjen e objektivave & pérgjithshme deri né vitin 2020 dhe mé tej dhe blloge
portokalli paragesin elementet t& cilat duhet t& kontribuojné dhe té shtyjné vendet pér t&
arritur objektivat.

Ju lutem vini re, se né kutiné e gri t& errét rishikimi dhe monitorimi éshté treguar i cili duhet
té keté vend té spikatur né t& gjithé procesin.

Indicative national efficiency targets (rt. 3
EU 2020 target
& beyond
(At 163, Rec 2

Binding end-use savings targets (A7
Supply

Review &
monitoring

®
%

[ e

—— Setting the targets.
procurement (4
o Reaching the targets
' B+ Getting on track
I National building renovation strategies & plans (art 4 S
| Fisnancing the measures (41,20

Transpozimi i Direktivés pér Efigiencén e Energjisé pér Shqipériné mbéshtetet mbi ligjin pér
efigiencén e energjisé (ligji nr. 124/2015), i cili transpozon shumé prej kérkesave t&é
Direktivés 2012/27 /EU.

Ndérsa dy nga kéto pjesé té legjislacionit parésor jané miratuar dhe i treti pritet té miratohet
sé shpejti, mbetet pér t'u kryer njé puné e konsiderueshme pér pérgatijen e akteve
nénligjore té nevojshme pér zbatimin e ploté. Pérgatitja e kétyre akteve nénligjore dhe
institucioneve, si Agjencia pér Efigiencén e Energjisé dhe Fondi pér Efigiencén e Energjisé,
konsiderohen si pengesat kryesore pér t'u kapércyer me géllim pér té arritur pérputhshméri
té ploté me detyrimet e DEE-sé. Detajet e késaj strukture institucionale dhe kuadrit financiar
jepen né Seksionin 6.

Ligji pér eficiencén e energjisé éshté miratuar zyrtarisht nga Kuvendi i Republikés sé
Shqipérisé, né néntor 2015. Ligji parashikon bazén pér transpozimin e kérkesave t& nenit 3
(objektivat), nenit 6 (blerjet nga organet publike), nenit 8 (auditimet energjetike dhe
menaxhimi i energjis€), nenet 9-11 (matja dhe faturimi), nenet 12 dhe 17 (informimi dhe
trajnimi) dhe nenit 18 (shérbimet energjetike). Pér mé tepér, neni 24 i cili detajon programet
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Tabela 2/2 Pasqyra e masave zbatuese né energjiné finale sé bashku me vlerésimin e zbatimit té tyre

Kursimet | Kursimet Kursimet Kurselmet
e 8 e fod € prltfhme € prltfhme Kosto mil. | Kosto mil. | € prltfhme pritshme s 5
Emértimi i masés pér kursimin e 16 té té . Entiteti Kategoria e
ST energjisé energjisé energjisé ALt AU karbonit e érgjegjés masés
& i rel 2018 2020 » Karbonit | P81¢8)
né 2018 né 2020 né 2018 1 2020
[ktoe] [ktoe] [tCO2] [tco2]
Rinovim i stokut té ndértesave publike
me 2% cdo vit té sipérfaqes sé
ngrohur/ftohur pér ndértesat qé jané né .
administrim ose pérdorim nga njé ARE/Fondi Infra
RI10 ; e p maganye 18 41 2,100.0 5,600.0 2,000.0 49130 pér EE/ o
autoritet publik ose nga institucionet qé JPushieti strukturé
sigurojné njé shérbim ndaj publikut, me Vendor
gellimin pér pérmbushjen e kérkesave
minimale t& performancés sé energjisé.
" s 3 T MIE/ AEE/
P1 P"rogram} .I.\/Idrl(,‘lml Publik me Eficiencé 12 3.9 1918 334.0 ) } T In.strun.lent
té Energjisé o financiar
EE-né)
Auditimet energjetike pér ndérrmajet
industriale t& kategorizuara si
konsumatoré t& médhenj té energjisé, t& MIE/AEE/ Instrument
12 | cilét, sipas skemes detyruese, 1.2 23 79.8 152.9 = = Fondi pér y K
. o . - financiar
nénshkruajné marreveshje vullnetare ne EE-né
perputhje me nenin 12 té ligjit 124 /2015
"Pér Eficencén e Energjisé".
g, | S perdredmine auipmjetng 37 118 35 203.0 7320 | MIE/AFE | Informimi
ményré eficiente (eco-driving)
T2 | Fushatat e informimit dhe edukimit 1.2 3 56.0 3,683.0 9,208.0 MIE/AEE Informimi
Pushteti
T3 | Promovimi i transportit t& integruar 3.1 7.4 1,288.0 15,540.0 22,865.0 | Vendor & Informimi

MIE/AEE
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qé mund té financohen nga Fondi pér Eficiencén e Energjisé do té lejonte transpozimin e
nenit 7, duke pérdorur rrugén e masave alternative.

Aktet nénligjore kérkohen té miratohen brenda 12 muajve nga miratimi i ligjit pér efi¢iencén
e energjisé. Aspektet me réndésiné mé té madhe pérfshijné:

O Kategorité, kushtet dhe kualifikimet e kérkuara pér Menaxherét e Energjisé
pérderisa duhet t& emérohen nga konsumatorét publiké ose privaté té
kategorizuar si konsumatoré té médhenj té energjisé.

O Kategorité, kushtet dhe kualifikimet e kérkuara pér léshimin e licencave pér
Auditues té Energjisé dhe ve¢mas pér Kompanité e Shérbimeve Energjetike.

O DPolitikén kombétare pér efigiencén e energjisé dhe monitorimin e zbatimit
mbéshtetur né dokumentin bazé té Strategjisé Kombétare t& Energjisé (aktualisht
po pérgatitet nga MIE me ndihmén e USAID-it).

O Pércaktimin e treguesve dhe metodologjive pér monitorimin e zbatimit t& kétij
plani sé bashku me kérkesat pér raportim.

O  Urdhrin mbi formén dhe formatin e dorézimit té t¢ dhénave energjetike tek
Agjencia pér Eficiencén e Energjisé nga konsumatorét e energjisé (kur kérkohet).

O Udhézime mbi pércaktimin e konsumit té energjisé termike né ndértesat e
pérbashkéta qé nuk kané matje individuale.

O Udhézime mbi tipin dhe frekuencén e informacionit té dhéné nga Agjencia pér
Eficiencén e Energjisé (p.sh. mekanizmat pér eficiencén e energjisé, kuadrin
ligjor dhe financiar, trajnimi i audituesve dhe menaxheréve té energjisé).

O DPérgatitien e kontratave standarde pér projektet e mbéshtetura nga Fondi pér
Eficiencén e Energjisé.

O  Formatin dhe afatet e pagesave pér auditimet energjetike.

Né vazhdim té atyre mé sipér, ligji pér eficiencén e energjisé gjithashtu duket t& ofrojé
garantimin e burimeve & kénaqshme pér té pérgatitur dhe administruar njé séré sistemesh
teknike dhe proceduriale té nevojshme pér zbatimin e ligjit pér PEN (pérshkruar né
Seksionin 4.11). Njé pjesé shtesé e legjislacionit mbéshtetés pér masat e DEE-sé éshté dhe
ligji pér informacionin e konsumit té energjisé dhe burimeve t& tjera té produkteve me
ndikim né energji (ligji nr. 68/2012).

4.2 5.2 Strategjia pér rinovimin e ndértesave (Neni 4)

Njé Strategji e ploté pér Rinovimin e Ndértesave né Shqipéri mbetet ende pér t'u pérgatitur.
Ky seksion pérmban njé paraqitje té zhvillimeve kryesore, té cilat do té jené komponentét
kryesoré té strategjisé. Megjithaté, puna bazé pér njé strategji té tillé filloi me hartimin e
raportit “Tipologjia e stokut ¢ ndériesave rezidenciale né Shgipéri dhe modelimi i transformimit té
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tij me karbon € ulét”7, né kuadér t& Programit t&é Evropés Juglindore pér Mbéshtetjen e
Zhvillimit me Emetime té Uléta (MZHEU) me kontributin e MEI-t, MTI-s¢ dhe AKBN-sé.
Raporti kategorizon ndértesat rezidenciale, llogarit performacén e tyre energjetike termike
né tre zona klimatike, projekton paketat e standardizuara té rinovimit dhe llogarit kursimet
e mundshme t& energjisé dhe investimet e kérkuara sipas llojit t& ndértesés. Raporti
vleréson qé me zbatimin e paketave té propozuara, shérbimet e energjisé termike mund t&
ulen me 27%, kur krahasohen me situatén e zakonshme.

Statusi i zbatimit dhe kuadri ligjor mbéshtetés

Si¢ u pérmend né hyrjen e kétij seksioni, MIE éshté né procesin e harmonizimit dhe
transpozimit té legjislacionit pér eficiencén e energjisé dhe performancén energjetike t&
ndértesave, t& cilat do t& jené té pérshtatshme pér ndértesat e reja té banimit dhe
rikonstruksionin e stokut ekzistues. Ministria pérgjegjése pér zhvillimin urban ka né
mandatin e saj hartimin e politikave pér banesat me kosto té pérballueshme, duke pérfshiré
politikat pér rikonstruksionin e banesave. Né mbéshtetje t& késaj, Ministria pérgjegjése pér
zhvillimin urban sapo ka miratuar dhe rregulloret pér kompanité e menaxhimit dhe
personat fizikg, t& cilét do té krijojné shumé mundési pér ndérmartjet e vogla dhe té mesme
qé té fillojné punén pér rikonstruksionin e stokut ekzistues.

Pas miratimit t& ligjit ¢ pérmendur mé sipér dhe Vendimit pérkatés té Késhillit té
Ministrave, u mendua se zbatimi do té fillonte menjéheré, por nuk ndodhi késhtu gjaté
periudhés 2003-2005 dhe né té vérteté, gjaté periudhés 2014-2015, u vuné re vetém
pérmirésime té vogla. AKBN-ja ka audituar 10 bashkité mé té médha té vendit (gjaté 2011-
2013), me qéllim qé té kontrollojé zbatimin e ligjit pér ruajtjen e energjisé né ndértesa. Nga
auditimet u vu re se asnjé nga bashkité e audituara nuk e ka zbatuar ligjin né shkallé t&
madhe (niveli aktual éshté vlerésuar té jeté jo mé shumé se 15-20%). Pérveg késaj,
Inspektoriati i Ndértimit (né varési té Ministrisé pérgjegjése pér zhvillimin urban), i cili né t&
njéjtén kohé éshté edhe institucioni pérgjegjés pér kontrollin e zbatimit té lejeve/ projekteve
té miratuara té ndértimit, ka mungesa né kuptimin e nevojshém té ligjit dhe mungesa né
ekspertizén teknike pér zbatimin e kérkesave té ligjit.

Projektimi dhe ndértimi i ndértesave duhet t& pérmbushé parametrat tekniké té nevojshém
pér ruajtjen, kursimin dhe pérdorimin me efigiencé té energjisé. Sipas vendimit t&
pérmendur mé sipér, té gjitha ndértesat qé do té ndértohen duhet té respektojné koeficientin
véllimor e normativ t& humbjeve termike (Gv), si dhe té parashikojné vendosjen e instalimit
termik t&é ngrohjes gendrore ose vendore.

Pas miratimit té ligjit pérfundimtar mbi performancén energjetike t& ndértesave, Kodi
Energjetik i Ndértesave né Shqipéri duhet té rishikohet, pér t& paré nése kérkohen
pérditésime ose ndryshime. Ligji éshté né pérputhje dhe konvergjencé t¢ ploté me
Direktivén Evropiane “Mbi Performancén Energjetike té Ndértesave” (“PEN”).  Ligji né
lidhje me PEN-¢ do t& miratojé objektivat mé kryesore té késaj Direktive: t& ulé konsumin e
energjisé dhe té ulé emetimet nga sektori i ndértesave, me qéllim qé té lejoj¢ BE-né dhe
pérfaqésues té vendeve té tjera evropiane té pérmbushin té gjitha detyrimet.

7Raporti,gjende‘( né adresén http://sled.rec.org/documents/SLED Albania BUILDING ENG.pdf
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Megjithése kursimet e energjisé me potencialin mé t¢ madh duhet té arrihen né sektorin e
banesave, pengesat pér zbatim jané té konsiderueshme. Zhvillimi né shkallé t& gjeré i
kredive tregtare éshté i mundur vetém né njé shkallé t¢ kufizuar, duke marré parasysh
gjendjen e ekonomisé dhe pér shkak t& nivelit té larté té shpenzimeve té pérgjithshme; pér
stokun e ndértesave ekzistuese skemat si ESCO né sektorin e banesave nuk kané té ngjaré t&
jené efektive né periudhén afatshkurtér.

Masat e synuara pér t'u pérfshiré né Strategjiné pér Rinovimin e
Ndértesave

Masat e shumta t¢ propozuara né kété PKVEE do té kontribuojné drejt Strategjisé pér
Rinovimin e Ndértesave né Shqipéri. Kéto pérfshijné bazat pér pérgatitjen e rregulloreve té
pérshtatshme, kryerjen e llogaritjeve té kostos optimale, pércaktimin e objektivave pér
NKEZ-t& dhe léshimin e certifikatave té ndértesave. Fazat e ndryshme té zbatimit t& kétyre
veprimeve jepen né Seksionin 4.11 dhe do & kérkojné pérpunim né Strategfiné pér
Rinovimin e Ndértesave. Po késhtu, pérmirésimet e veshjes sé jashtme té ndértesés dhe
sistemet e energjisé mund té kryhen népérmjet pérfshirjes sé kompanive t& shérbimeve, si¢
pérshkruhet né Seksionin 4.6 dhe skemat e tjera té financimit té ofruara nga bankat e nivelit
t& dyts.

Institucionet pérgjegjése

MIE me mbéshtetjen e MZHU-sé do t¢ mbajné pérgjegjésing finale pér pérgatitien e
Strategjisé pér Rinovimin e Ndértesave dhe zbatimin e saj. Megjithaté, ashtu si me tregun
pér shérbimet energjetike, shumé entitete té tjera do té nevojiten t& pérfshihen, si nga sektori
publik ashtu dhe sektori privat. Kéto do té pérfshijné ministri t& tjera dhe APP-né pér t&
siguruar qé standardet e eficiencés sé energjisé jané pérfshiré né ményré té drejté né
procedurat e prokurimeve dhe vendimet pér ndértesat e reja apo té rinovuara. Ngritja a
kapaciteteve dhe njohurive t& ndértuesve, furnizuesve, shoqatave té tyre dhe bankave t&
nivelit t& dyté do té jeté njé element i réndésishém né shpérndarjen e suksesshme, e cila né
ményré té dobishme mund t& mbéshtetet nga ana e ndérmarrjeve, si edhe nga Agjencia pér
Efigiencén e Energjisé. Kéto entitete do té kené nevojé pér konsultime gjaté pérgatitjes sé
strategjisé.

43 5.3 Ndértesat e qeverisé qendrore (Neni 5)

Statusi i zbatimit

Ndértesat e qeverisé gendrore pérfaqésojné vetém njé pjesé té vogél t& stokut t&
pérgjithshém t& ndértesave dhe masat pér EE-né né ndértesat publike té qeverisé qendrore
dhe bashkive pérbéjné njé kontribut relativisht té vogél né potencialin e pérgjithshém t&
kursimeve té energjisé né Shqipéri. Megjithaté, fillimi i zbatimit t& masave pér kursimin e
energjisé né kéto ndértesa éshté i réndésishém, pasi ato jané né gjendje té sigurojné kursime
té ndjeshme t& energjisé dhe késhtu do té shérbejné si njé shembull pozitiv pér iniciativat e
fjera pér EE-né né Shqipéri, bazuar edhe né projektet pilote t¢ ndérmarra né kuadér t&
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programit t& KfW-sé pér EE-né. Né anén e furnizimit, kjo do té krijonte mundési reale pér
kompanité e ndértimit, ngrohjes dhe kondicionimit t&é ajrit dhe kéto kompani do t& punojné
pér té rritur aftésité dhe njohurité e tyre me qéllim qé t& fitojné kontrata pér zbatimin e
masave pér EEné né stokun e ndértesave. Pasi té pérfundohet me sukses zbatimi i njé
numri projektesh té tilla, disa nga kéto kompani do t& zhvillohen dhe transformohen né
ESCO.

Kuadri ligjor mbéshtetés

Njé pérshkrim i kuadrit ligjor pér t& mbéshtetur pérmirésimet pér EE-né né ndértesat
publike éshté dhéné né Seksionin 3.4.2.

Gijithashtu, MIE do té pérgatisé aktet nénligjore, si¢ éshté e detyruar té veprojé né pérputhje
me ligjin pér EE-né, lidhur me masat pér financim dhe mekanizmat financiaré pér efi¢iencén
e energjisé.

Masat e synuara pér zbatim

Masat pér t& ndihmuar né pérmbushjen e objektivit mbulojné njé numér masash té cilat jané
trajtuar né seksionet e méparshme. Kéto pérfshijné zbatimin e auditimit energjetik,
certifikimin e ndértesave, pérfshirjen e kérkesave pér eficiencén e energjisé né kriteret e
prokurimeve publike, né ményré qé vetém ndértesat e njé standardi t&¢ larté t& EE-sé t&
mund té merren me gira apo blihen nga entitetet qeveritare, krijimin e tregut pér ESCO-t,
dhe mbéshtetjen financiare nga Fondi pér Eficiencén e Energjisé.

Institucionet pérgjegjése

MIE éshté pérgjegjése pér propozimin e kuadrit t& nevojshém ligjor dhe rregullator qé duhet
té krijohet, ndérsa Agjencia pér Eficiencén e Energjisé propozohet t& marré rolin drejtues né
monitorimin e progresit kundrejt objektivave dhe té sigurojé qé masat ndihmése té pérdoren

plotésisht. Gjithashtu, Ministria e Zhvillimit Urban do té luajé njé rol kryesor népérmjet
bashképunimit me MEI-n né hartimin e rregulloreve té nevojshme dhe zbatimit té tyre.

4.4 Blerjet nga organet publike (Neni 6)

Raportuar né Seksionin 3.4.3.

4.5 Skema detyruese pér eficiencén e energjisé dhe masat
politike alternative (Neni 7)

Raportuar né Seksionin 4.6.
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4.6 Auditimet energjetike dhe sistemet e menaxhimit (Neni
8)

Statusi i zbatimit

Auditimet energjetike dhe certifikimi pér ndértesat rezidenciale dhe ato t& shérbimit, si edhe
pér konsumatorét industrialé ishin té parashikuara edhe né PKVEE-né I, sé bashku me
masat pérkatése. Lidhur me kété ishte i parashikuar edhe trajnimi i stafit t& menaxheréve t&
ndértesave pér t&é monitoruar konsumin e energjisé né ndértesat publike.

Si¢ u vu né dukje mé sipér, GIZ-i ka zbatuar njé program té auditimit energjetik dhe
menaxhimit té energjisé, i cili deri tani ka trajnuar 50 menaxheré té energjisé né Shqipéri dhe
njé program tjetér nga Universiteti Politeknik i Tiranés (UPT) ka certifikuar rreth 75 auditues
té energjisé. Megjithaté, njé zbatim mé i pérhapur u pengua nga mungesa e kapaciteteve pér
trajnimin e audituesve dhe vonesave né miratimin e legjislacionit mbéshtetés. Né t& vértetd,
pérgatitja e njé kurrikule t¢ qarté dhe krijimi i njé Komisioni Licencues pér pérgatitjen dhe
licencimin e audituesve té energjisé pér ndértesat dhe objektet industriale jané hapa t&
réndésishém qé duhen ndérmarré.

Kuadri ligjor mbéshtetés

Ligji pér efigiencén e energjisé i miratuar sé fundi, krijon njé bazé mé té shéndoshé pér &
mundésuar njé metodologji t¢ harmonizuar pér auditimet energjetike. Nenet 16 dhe 17
parashikojné pérkatésisht qéllimin e nivelit té larté pér auditimet energjetike dhe rolin e njé
audituesi té energjisé. Auditimet energjetike jané t& detyrueshme pér konsumatorét e
médhenj té energjisé (& pércaktuar si konsumatoré me njé konsum vjetor té energjisé mé &
madh se ekuivalenti i 3 milioné kWh), si pér konsumatorét publiké dhe privaté dhe/ose ¢do
aplikues tek Fondi pér Eficiencén e Energjisé.

Auditimet duhet t& kryhen ¢do tre vjet ose kurdoheré qé njé objekt industrial apo ndértesé
merret né dorézim ose rinovohet. Formati do té pércaktohet né aktet nénligjore dhe
rezultatet duhet t& dorézohen prané Agjencisé pér Eficiencén e Energjisé. Veprimet e
rekomanduara nga auditimet duhet t& zbatohen brenda dy viteve nga pranimi i rezultateve
té auditimit.

Sipas nenit 10 té ligjit pér eficiencén e energjisé, té gjithé konsumatorét e médhenj t&
energjisé duhet té emérojné njé Menaxher Energjie, pérgjegjés pér mirémbajtjen e pajisjeve
qé konsumojné ¢do formé energjie, pér pérmirésimin dhe mbikéqyrjen e metodave t&
pérdorimit té energjisé dhe kryerjen e detyrave & tjera pér pérdorimin racional t& energjisé
né industri dhe ndértesa.

Aktet nénligjore pérkatése kérkohet té pérgatiten deri né néntor 2018. Kjo do t& mundésojé
zbatimin e njé séré masash té propozuara, si¢ detajohet né Seksionin 3.3 mé poshté, dhe qé

pérbéhet nga hapat e méposhtme:

O DPérgatitja e akteve nénligjore né lidhje me auditimet energjetike té ndértesave
dhe ndérmarrjeve industriale;
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O DPérgatitja e metodologjisé bazuar né standardet ndérkombétare pér auditimet
energjetike té ndértesave dhe ndérmarrjeve industriale;

O Hartimi i kurrikulés me njohurité e nevojshme pér t'u njohur nga kandidatét, t&
cilét do té testohen pér té marré licencén e audituesit té energjisé pér ndértesat
dhe ndérmarrjet industriale;

O  Kurijimi i Komitetit té Licencimit; dhe

O Krijimi i regjistrit t& audituesve té energjisé & licencuar pér ndértesat dhe
ndérmarrjet industriale.

Masat e synuara dhe veprimet e propozuara

Auditimi energjetik éshté né vetvete njé masé e propozuar dhe njé veprim i nevojshém qé
lejon zbatimin e métejshém té masave té propozuara. Masa horizontale H5 buron nga ligji
pér zbatimin e auditimeve energjetike té detyrueshme dhe sistemeve t& menaxhimit pér
konsumatorét e médhenj té energjisé, publiké dhe privaté. Kjo parashikon mbéshtetje pér
zbatimin e auditimit energjetik, e cila mund té jeté financiare (p.sh. bashkéfinancim nga
Fondi pér Eficiencén e Energjisé) apo teknike (p.sh. trajnim i audituesve té energjisé). Né
ményré té ngjashme, masa 12 mbi auditimet energjetike t& ndérmarrjeve té vogla dhe &
mesme.

Trajnimi pér auditimin energjetik, qé né ményré tipike konsiderohet si njé vlerésim i
ndértesés, mbéshtet skemén e certifikimit energjetik t& ndértesave (EPC), e cila do té krijohet
sipas masés R9 (qé veté buron nga t& dhénat e Metodologjisé Kombétare té Llogaritjes).
Skema EPC do téjeté e detyrueshme pér ndértesat apo njésité e ndértesave té reja (qé shiten
ose jepen me qira), pjesé t&é ndértesave qé shiten ose jepen me qira, me njé matés té ndaré t&
energjisé, e kérkuar nga qiramarrési apo pronari i ardhshém, apo ndértesa té rinovuara nga
tetori 2018.

Auditimet energjetike, sé bashku me etiketimin energjetik dhe EPC-né, parashikojné
pjesérisht mjedisin mbéshtetés edhe pér masat P1 mbi ndri¢imin publik, I1 mbi kérkesat
minimale pér eficiencén e energjisé pér motorét elektriké, ndri¢imin dhe furrat industriale,
dhe I3 mbi marréveshjet vullnetare me konsumatorét e médhenj industrialé.

Institucionet pérgjegjése

Pérgjegjésia pér pérgatitien e akteve nénligjore qé pércaktojné procesin e kryerjes sé
auditimeve energjetike mbetet tek MIE dhe Agjencia pér Eficiencén e Energjisé. Kérkohet
miratimi nga ministri pérgjegjés pér ndértimin, si edhe bashképunimi dhe pérfshirja e
ministrisé pérgjegjése pér zhvillimin urban éshté njé faktor i réndésishém pér t& matur
zbatimin. Né ményré té ngjashme, pérgatitja e procedurave t& EPC-sé do té jeté njé pérpjekje
e kombinuar e MEI-t dhe MZHU-sé.

Ndihma pér zbatimin do t& drejtohet nga Agjencia pér Eficiencén e Energjisé, e cila do té jeté

organi qé léshon EPC-né, si edhe do té ndihmojé né dhénien e trajnimeve t& nevojshme pér
audituesit dhe menaxherét e energjisé, do té sigurojé qé kapacitetet teknike jané té
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disponueshme pér njé zbatim efektiv. Trajnime té tilla mund t& jené njé projekt i
pranueshém pér té pérfituar mbéshtetje nga Fondi pér Eficiencén e Energjisé.

4.7 Matja dhe faturimi (Neni 9-11)

Statusi i zbatimit

Njé projekt pilot pér instalimin e matésve inteligjenté nga Deutsche Telekom né Tirané u
langua né 2015. Iniciativa té tjera jané né fazén e planifikimit me kompaniné e shpérndarjes
OSHEE, e cila ka filluar testimin e futjes né pérdorim té kartave me parapagim pér
furnizimin me energji elektrike, si edhe nxitjen e pérdorimit t& kioskave informative né
qytetet kryesore. Kompania njoftoi se planifikon t& fusé né pérdorim matésit inteligjents,
deri né 2019, si edhe forma té tjera té matésve, t& cilét mund té lexohen automatikisht, duke
eliminuar késhtu mbi ose nén faturimin.

Kuadri ligjor mbéshtetés

Neni 14 i ligjit pér efi¢iencén e energjisé parashikon bazén pér vendosjen e matésve
individualé pér té gjithé konsumatorét finalé né njé ndértesé me shumé njési edhe ku kjo gjé
nuk &shté teknikisht e mundur (p.sh. sistemet e pérbashkéta t& ngrohjes dhe ftohjes),
pércakton qé aktet nénligjore do t& pérgatiten pér t& pércaktuar shpémdarjen ndérmjet
pérdoruesve. Agjencia pér Eficiencén e Energjisé éshté pérgjegjése pér pérgatitien e
udhézimeve té tilla, si edhe pér miratimin e tyre nga ministri pérgjegjés pér energjing.

Si¢ u vu né dukje né Seksionin 2.4.2, neni 78 i ligjit pér sektorin e energjisé elektrike, i
miratuar né prill 2015, lidhet me “sistemet e matésve inteligjenté”. Ligji kérkon qé operatori
i shpérndarjes, brenda njé viti nga hyrja né fuqi e ligjit, té pérgatisé njé vlerésim ekonomik
(pér t'u miratuar nga ministri pérgjegjés pér energjing) mbi formén dhe afatet kohore pér
futjen né pérdorim té sistemeve t&é matésve inteligjenté né Shqipéri.

Masat e synuara dhe veprimet e propozuara

Masa H1 mbi faturimin informativ éshté projektuar né ményré qé t& pérmbushé kérkesat e
DEE-sg, nenit 10, paragrafit 3(c) dhe Shtojcés VII, qé pércakton informacionin qé duhet tu
jepet konsumatorevé fundoré me faturat.

Institucionet pérgjegjése

Entiteti kryesor pérgjegjés pér zbatimin e veprimeve té nevojshme éshté operatori i
shpérndarjes, OSHEE, me mbikéqytjen e MEI-t dhe ERE-s.
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4.8 5.8 Nxitja e pérdorimit & ngrohjes dhe ftohjes
eficiente (Neni 14)

Si edhe pér Strategjiné e Rinovimit t& Ndértesave, njé vlerésim i potencialit pér koogjenerim
me efigiencé té larté dhe ngrohjes e ftohjes sé pérqendruar efigiente pér Shqipériné mbetet
ende pér t'u pérgatitur. Megjithaté, ky seksion pérmban njé paraqitje t¢ zhvillimeve
kryesore té cilat do t& pérbéjné komponentét kryesoré té strategjisé.

Nxitja e Prodhimit t&¢ Kombinuar t& Nxehtésisé dhe Energjisé (CHP) né shkallé té vogél pér
pérdorim industrial ishte njé masé e pérfshiré né PKVEE-né I, por qendra e kompetencés qé
ishte parashikuar dhe nxitja e rregullimit nuk u krye. Megjithaté, disa aktivitete jané kryer,
pérfshiré njé studim fizibiliteti nga UNIDO pér pérdorimin e biomasés pér furnizimin me
nxehtési dhe energji pér sektorin e prodhimit té vajit t& ullirit. Ky projekt, i cili u zbatua né
partneritet me ministriné pérgjegjése pér energjing, ministring pérgjegjése pér mjedisin,
AKBN-én dhe Shoqatén Shqiptare té Prodhuesve té Vajit t& Ullirit (SHSHPVU), synonte
rritjen e pérdorimit t& biomasés né 15 NVM-e pilote, me njé kapacitet prej rreth 1-1.5 MW
dhe me njé kosto prej rreth 4.5 milioné €.

Né ményré mé té pérgjithshme, pranohet té jené mé shumé se 20 ngrohje t& pérqendruara
dhe 7 njési CHP né pérdorim né Shqipéri. Kéto jané, megjithése, kryesisht operacione shumé
té vogla qé furnizojné ndértesa t&¢ médha individuale publike ose disa apartamente té reja
dhe pjesa e kombinuar e tregut té tyre né furnizimin me nxehtési éshté e papérfillshme.
Pavarésisht, kjo ndodh pér arsye té pasjes né Shqipéri té rajoneve me klimé té ftohté dhe
densitet t¢ larté té ndértesave qé ofron njé potencial té larté pér zgjidhje lokale dhe
komunale.

Masa I3 mbi marréveshjet vullnetare me konsumatorét e médhenj dhe auditimet e

nevojshme qé kéto duhet té ndérmarrin, do té mbéshtesé zbatimin e CHP-&s né kété sektor,
atje ku kéto auditime do t'i identifikojné si njé zgjidhje me kosto efektive.

49 5.9 Transformimi, transmetimi, shpérndarja e
energjisé dhe pérgjigjja e kérkesés (Neni 15)

Raportuar né Seksionin 2.4.2.

4.105.10 Mundésia pér kualifikim, akreditim dhe skemat
e certifikimit (Neni 16)

Statusi i zbatimit

PKVEE-a I parashikoi disa masa qé synonin trajnimin e profesionistéve mbi efi¢iencén e
energjisé. Kéto pérfshinin kurse trajnimi pér specialistét né sektorin e ndértimit, trajnim pér
stafin e menaxhimit t¢ ndértesave t& sektorit t¢ shérbimeve, nxitjen e kontraktimit té
performancés energjetike dhe trajnimin e audituesve té energjisé pér industring. Pér fat t&

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencén e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020




image154.jpeg
Pérmbajtia

keq, shumé pak progres éshté arritur pér shkak té mungesés sé njé kuadri rregullator t&
qarté pér t& mbéshtetur certifikimin dhe akreditimin e punonjésve, si edhe drejtimin
institucional dhe mbéshtetjen financiare pér qéllimet e trajnimit. Péjashtim béjné programet
e trajnimit té parashikuara pér audituesit dhe menaxherét e energjisé, si¢ u vu né dukje né
Seksionin 4.6.

Kuadri ligjor mbéshtetés

Ligji pér eficiencén e energjisé parashikon ndryshimet e nevojshme té ligjeve me qéllim qé té
korrigjohet sa mé sipér dhe té hapet rruga pér Shqipériné qé té pérmbushé kérkesat e nenit
16 té DEE-sé. Kategorité, kushtet dhe kérkesat e kualifikimit pér menaxherét e energjisé pér
konsumatorét e médhenj do t& pérgatiten nga aktet nénligjore, sipas nenit 10 t& ligjit pér
eficiencén e energjisé. Kérkesa té ngjashme jané béré edhe pér aktet nénligjore né mbéshtetje
té Audituesve té Energjisé, né nenin 17, dhe Furnizuesve té Shérbimeve Energjetike, né
nenin 18.

Masat e synuara dhe veprimet e propozuara

Shqipéria pranon nevojén pér té vazhduar dhe intensifikuar pérpjekjet pér trajnim, si¢
mbéshtetet nga neni 15 i ligjit pér eficiencén e energjisé, dhe programet e trajnimit jané t&
pranueshme pér t'u mbéshtetur nga Fondi pér Eficiencén e Energjisé. Masa e propozuar H3
ka pér objektiv ofrimin e trajnimeve mbi eficiencén e energjisé pér punétorét e sektorit t&
ndértimit né njé ményré qé t& mbéshtesé si¢ duhet nxitjen dhe zgjerimin e kompanive &
shérbimeve energjetike.

Institucionet pérgjegjése

Pritet qé Agjencia pér Eficiencén e Energjisé dhe Fondi pér Eficiencén e Energjisé t& marrin
rolin kryesor né trajnimin e stafit, si edhe mirémbajtjen dhe shpérndarjen e listés sé
furnizuesve té akredituar pér auditimet energjetike, menaxheréve té energjisé dhe
kompanive t& shérbimeve energjetike.

4.115.11 Shérbimet energjetike (Neni 18)

Raportuar né Seksionin 3.7.
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5.1 6.1 Organet dhe organizatat pérgjegjése

Grupi i punés ndérministror

Pérgatitja ¢ PKVEE-sé éshté drejtuar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé dhe
mbéshtetur nga Grupi i Punés Ndérministror (GPN) qé pérfshin tre ministrité e pérmendura
mé sipér, ministriné pérgjegjése pér mjedisin, ministriné pérgjegjése pér zhvillimin
ekonomik dhe ministriné pérgjegjésepér bujqésing, AKBN-én dhe organin e statistikave
kombétare, INSTAT, mbéshtetja e té cilit né mbledhjen e t& dhénave éshté jetike pér njé
progres efektiv monitorimi.

Rekomandohet qé ky GPN té vazhdojé gjaté procesit t& zbatimit dhe realizimit t& késaj
PKVEE-je, né ményré qé t& sigurojé pérgatitjen né kohé t& legjislacionit me mbéshtetje
ndérministrore dhe realizimin e veprimeve pér kursimin e energjisé né pérputhje me
objektivat kombétare. Propozohen mbledhje, & paktén katér heré né vit, pér té siguruar
efektivitetin e kétij organi. GPN-ja do t& sigurojé njé koordinim té pérgjithshém dhe
mbikéqyrjen e zbatimit t&¢ PKVEE-sé.

Kujdes duhet ti kushtohet krijimit & nén-grupeve pér zona sektoriale t& veganta dhe
pjesémarrjes sé entiteteve shtesé né mbledhjet e kétyre nén-grupeve (p.sh. KESH, OSHEE,
ERE dhe OST pér masat primare té energjisé). Nén-grupe té tilla mund, gjithashtu, t&
kérkojné té krijojné forumet e grupeve té interesit me pjesémarrjen e organeve jo-publike pér
té vepruar si njé kanal pér dhénie informacioni, konsultime/komente dhe ngritje
kapacitetesh.

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

Pérgjegjésia kryesore pér pérgatitjen dhe zbatimin e politikave energjetike dhe pér mé tepér
té politikave pér eficiencén e energjisé, mbetet tek Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé.
Céshtjet e politikave kombétare dhe akteve nénligjore té vecanta, né vazhdim kérkojné
miratimin e Késhillit t&¢ Ministrave.

Deri tani, pérgatitja e masave pér eficiencén e energjisé éshté koordinuar nga Drejtoria i
Energjive t&¢ Rinovueshme dhe Eficiencés sé Energjisé né MEI, ndérsa zbatimi éshté
mbéshtetur nga Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore (AKBN). MIE éshté parashikuar
té drejtojé Agjenciné pér Eficiencén e Energjisé, qé pérshkruhet mé poshté.

Agjencia pér Eficiencén e Energjisé
Ligji pér efigiencén e energjisé né nenin 25 parashikon krijimin e njé Agjencie té dedikuar
pér Eficiencén e Energjisé, si njé entitet i vecante, né varési t& MEI-t, dhe pérgjegjése pér

zbatimin e politikave pér efigiencén e energjisé dhe nxitjen e masave pér eficiencén e
energjisé. Agjencia do té ngarkohet me detyrén pér té pérgatitur, zbatuar dhe monitoruar
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kété PKVEE dhe masat e miratuara népérmjet tij né té gjithé sektorét. Ligji pér eficiencén e
energjisé kérkon qé Agjencia té pérgatisé aktet nénligjore pér t'u miratuar nga ministri, si¢
parashikohet né ligj, t& pérgatisé standarde dhe rregullore té tjera teknike pér eficiencén e
energjisé, té nxisé dhe shpérndajé informacion lidhur me programet pér eficiencén e
energjisé, t& koordinojé programet e trajnimit, t¢ administrojé gjobat dhe t& verifikojé
auditimet.

Njé detyré tjetér e réndésishme e Agjencisé éshté vlerésimi i projekteve qé aplikojné tek
Fondi pér Eficiencén e Energjisé (shiko mé poshté) dhe t'i béjé propozime Fondit lidhur me
dhénien e financimeve. Agjencia, gjithashtu, do t&é jeté institucioni qé do té kryejé
monitorimin vjetor pér zbatimin e masave pér EE-né, qé do té krijojé dhe do té mirémbajé
platformén pérkatése dhe do té pérgatisé raportet vietore qé lidhen me pérmbushjen e
objektivave pér EE-né (bazuar né qasjet PL dhe LP).

Njé listé e ploté e pérgjegjésive té dhéna nga ligji pér eficiencén e energjisé jepet mé poshté.

O  Té pérgatisé, zbatojé dhe monitorojé politikat dhe programet pér pérdorimin me
eficiencé té energjisé né ¢do sektor; banesa, shérbimet, industria, transporti dhe
bujqésia.

O Té pérgatisé dhe monitorojé Planin Kombétar té¢ Veprimit pér Eficiencén e
Energjisé.

O  Té paraqesé ¢do vit, tek ministri pérgjegjés pér energjing, njé raport té detajuar
lidhur me zbatimin e Planit Kombétar té Veprimit pér Eficiencén e Energjisé.

O Té bashképunojé me autoritete publike qendrore dhe lokale, kompanité qé
operojné ndérmarrje industriale dhe organizata t& tjera jo-fitimprurése pér
krijimin dhe pérditésimin e njé baze t& dhénash energjetike, duke pérfshiré edhe
pérgatitjen e katalogéve pér eficiencén e energjisé dhe pér zbatimin e masave pér
nxitjen e eficiencés sé energjisé.

O  Té pérgatisé dhe t'i propozojé ministrit aktet nénligjore té nevojshme pér nxitjen
e eficiencés sé energjisé, si¢ parashikohet né ligj.

O Té pérgatisé standarde teknike, norma dhe rregullore qé synojné rritjen e
eficiencés sé energjisé pér pajisje, aparatura, prodhim makinerie dhe energjie,
transport, shpérndarje dhe konsum, pér ¢do sektor, banesa, shérbimet, industria,
transporti dhe bujqésia.

O  Té vlerésojé teknikisht projekte pér investime né fushén e efigiencés sé energjisé
qé, subjekte té interesuara, kané aplikuar tek Fondi.

O Ti propozojé Fondit ndihmé financiare pér projekte qé kané aplikuar pér
financime nga Buxheti i Shtetit dhe burime té tjera t& brendshme dhe té jashtme,
pér t& ndérmarré masa pér eficiencén e energjisé, né pérputhje me dispozitat e
nenit 12, paragrafit 3 té ligjit.
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O Té pérgatisé kontrata model pér t'u pérdorur pér shérbimet energjetike, té
financuara nga Fondi, dhe qé jané miratuar nga ministri, si dhe t'i publikojé ato
né fagen zyrtare té saj.

O Té koordinojé programet pér eficiencén e energjisé t& financuara nga
institucionet dhe organizatat ndérkombétare, t¢ bazuara né marréveshjet
qeveritare.

O Té bashképunojé me institucionet dhe organizatat kombétare dhe
ndérkombétare me synim pérdorimin me eficiencé té energjisé dhe uljen e
ndikimit negative né mjedis.

O Té japé késhillime falas pér autoritetet publike té administratés lokale,
administratorét e ndértesave publike dhe atyre pér qéllime banimi pér
pérgatitjen dhe zbatimin e projekteve pér eficiencén e energjisé.

O  Té bashképunojé me institucionet e akredituara pér t'u informuar mbi testimet
dhe masat e ndérmarra me qéllim plotésimin e standardeve kombétare pér
eficiencén e energjisé.

O  Té pérgatisé dhe koordinojé programet e trajnimit.

O Té késhillojg¢ programet pér eficiencén e energjisé, t€ pérgatitura nga
konsumatorét finalé.

O  Té mbéshtesé dhe késhillojé fushatat e ndérgjegjésimit publik dhe aktivitete t&
fera edukimi qé lidhen me nxitjen e pérdorimit me eficiencé té energjisé dhe
kursimin e energjisé.

O  Té verifikojé, nése konsiderohet e nevojshme, saktésiné e t& dhénave né raportet
e pérgatitura nga audituesit e energjisé.

Fondi pér Eficiencén e Energjisé

Fondi pér Eficiencén e Energjisé qé propozohet éshté njé gur themeli né politikén e
financimit pas masave té paraqitura né kété dokument. Megjithése hapésira pér financime
qé ky Fond mund t& japé éshté e kufizuar, ai mund té veprojé si njé mjet i fuqishém pér
lehtésimin e madhésive t& nevojshme té financimeve tregtare. Krijimi i Fondit &éshté
parashikuar né nenet 19 deri 24 té ligjit pér eficiencén e energjisé. Fondi do té drejtohet nga
njé Bord Drejtorésh té eméruar nga Kryeministri, me propozim té ministrit pérgjegjés pér
energjing. Zbatimi i aktiviteteve té Fondit do t& drejtohet nga njé Drejtor Ekzekutiv i
eméruar nga Bordi i Drejtoréve. Do té pérgatitet njé statut dhe manual pér procedurat e
funksionimit t& Fondit.

Vegorité, proceset dhe veprimet pér zhvillimin e Fondit jané trajtuar né ményré té detajuar
né Seksionin 6.2 mé poshté.
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Ministria pérgjegjése pér zhvillimin urban

Ministria e Zhvillimit Urban do t& ngarkohet qé t& ndihmojé MEI-n né pérgatitjen e akteve
nénligjore pér performancén energjetike t& ndértesave dhe proceset e auditimit energjetik.
Zbatimi i masave pér ndértesat, gjithashtu, do t& drejtohet nga té dy ministrité né mbéshtetje
té bashkive.

Késhillat pér Rregullimin e Territorit, t& cilat miratojné lejet e ndértimit.

Inspektoriatet e Planifikimit Urban (& cilat jané pjesé e Ekipit t& Sekretariatit Teknik t&
Késhillit té Territorit té Bashkisg). Kéta punésojné eksperté t& cilét shqyrtojné
dokumentacionin e projektit té ndértimit té aplikuar pérpara se ato t'i paraqiten pér miratim
pérfundimtar Késhillit té Territorit té Bashkisé.

Inspektoriati i Ndértimit, i cili kontrollon zbatimin e lejeve/projekteve té miratuara t&
ndértimit.

Ministria pérgjegjése pér telekomunikacionin

Ministria pérgjegjése pér telekomunikacionin éshté pérgjegjése pér dhénien e licencave
profesionale pér kryerjen e aktiviteteve té zbatimit té punimeve né ndértesé.

Ministria pérgjegjése pér transportin dhe infrastrukturén

Ministria pérgjegjése pér transportin dhe infrastrukturén, né bashképunim me bashkité,
8shté pérgjegjése pér zbatimin e té gjitha masave qé lidhen me transportin.

Autoritetet Lokale

Entitete né nivelin e qeverisjes vendore né ményré té vecanté (né nivel bashkie dhe komune)
do té kené njé rol t& réndésishém né zbatimin e iniciativave té sektorit publik.

5.2 6.2 Financimi

Masat e ndérmarra gjaté PKVEE-sé I ishin kryesisht té kryera ose me mbéshtetjen direkte té
njé institucioni financiar ndérkombétar (IFN)/donator, ose té kryera népérmjet kredive t&
dhéna nga bankat e nivelit t¢ dyté, t¢ mbéshtetura nga njé IFN/donator. Kjo mbéshtetje
erdhi nga burime financiare dhe teknike. Njé mbéshtetje ndérkombétare e tillé mund té
vazhdojé, por pér té pérshkallézuar veprimet pér eficiencén e energjisé kérkohet qé té vihen
né dispozicion fonde vendase mé t& médha (publike dhe private).

Fondi pér Eficiencén e Energjisé

Né ményré qé té realizohen shumé nga masat e ndryshme t€ pérshkruara, Shqipéria e
konsideron té nevojshme krijimin e njé Fondi pér Eficiencén e Energjisé (FEE), si njé
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mekanizém té mbéshtetjes financiare pér zbatimin e projekteve pér EE-né né sektorét
publiké dhe privaté.

Financimi i Fondit pér Eficiencén e Energjisé éshté parashikuar té béhet ndér té tjera nga
buxheti i shtetit shqiptar (i kufizuar né disa lloje projektesh t& pérgatitura pér sektorin
publik), donatoré té huaj, té cilét financojné aktivitetet dhe ofrojné shérbimet. Programet qé

do t& mbéshteten nga fondi népérmjet granteve, kredive, garancive financiare dhe metodave
té jera té financimit jané dhéné mé poshté:

O investime qé synojné pérmirésimin e efi¢iencés sé energjisé tek konsumatorét
finalé;

O investime qé synojné pérmirésimin e eficiencés sé energjisé né prodhim,
transmetim dhe shpérndarjen e energjisé;

O  investime qé synojné pérmirésimin e eficiencés sé energjisé né ndrigimin publik;

O investime qé synojné pérmirésimin e efi¢giencés sé energjisé né furnizimin me ujé
dhe trajtimin e ujérave té zeza;

O pérgatitje e projekteve té demonstrimit me qéllim qé t& shikohen dhe testohen
teknologji & reja energjetike ose zgjidhje t& reja pér organizimin e sektorit t&
energjisé;

auditimet energjetike té kryera né sektorin publik;

pérmirésime té matjes dhe faturimit informativ;

aktivitete kérkimi dhe zhvillimi pér rritjen e eficiencés sé energjisé;

O O o o

fushatat e ndérgjegjésimit dhe aktivitete edukimi né lidhje me eficiencén e
energjisé; dhe;

O  programe té financuara si rezultat i marréveshjeve vullnetare, té propozuara nga
Agjencia.

Atje ku legjislacioni dhe procedurat e kérkojné, do t&é pérdoren procedura t& hapura konkurruese
pér t& miratuar ndarjen e fondeve.

Megjithaté, mbeten njé numér sqarimesh qé duhen adresuar, lidhur me burimet qé nevojiten pér
fondin dhe né ményré té vecanté se sa financime té shtetit jané t& disponueshme pér fondin dhe
¢faré mund t& gjenerohet népérmjet aktiviteteve t& fondit - dhe se si duhet té pérdoren kéto
burime té ardhurash.

Fondi pér Eficiencén e Energjisé, né vetvete, do t& keté mjete financiare t& kufizuara pér té
pérmbushur té gjitha objektivat e pérmendura né kété PKVEE. N&é té vérteté, mund té shikohet
si njé mjet pér t& influencuar burime financiare mé t& médha nga palé té jashtme (IFN-t& dhe
donatorét, si edhe bankat e nivelit t& dyté - shih mé poshtg).

Pér té béré kéts, Fondi pér EE-ng, pérveg financimeve direkte, ka mundésing té japé garanci pér
kredité, borxh t& ndérvarur, financim t& boshllékut t& investimit (investment gap financing) ose t&é
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ofrojé ulje t& normés sé interesit duke bleré pjesé té saj (interest-rate buy-downs). Aktualisht kéto
mundési po merren né konsideraté pér Shqipériné. Sipas kétyre pérqasjeve, Fondi mund té:

a lehtésojé kredité pér projektet qé nuk do t& pérfitonin financime nga bankat e nivelit
te dyté pa pasur njé garanci,

O pérmirésojé termat financiaré pér projektet, né krahasim me kredité aktuale té dhéna
nga bankat e nivelit t& dyté, me periudhé té shkurtra shlyerjeje dhe interes t&é larté
vijetor, dhe

a mund t& mbéshtesé zhvillimin e industrisé sé Kompanive té Shérbimit Energjetik
(ESCO) népérmjet garantimit té kredive t& kétij tipi t& ri huamarrési.

Burime té tjera financimi

Si¢ u vu né dukje mé sipér, Fondi pér EE-né do t& jeté né vetvete i kufizuar né kapacitete dhe né
gjendje t& japé vetém njé pjesé té vogél té fondeve t& kérkuara. Me mbéshtetjen e IFN-ve
(Korporata Ndérkombétare Financiare, KfW dhe Banka Evropiane e Investimeve) dhe
donatoréve ndérkombétare (PNUD-i, Fondi Global pér Mjedisin), bankat vendase kané qené t&
pérfshira né ofrimin e linjave t& kreditimit pér eficiencén e energjisé né pérmirésimin e veshjes sé
jashtme t& ndértesave, pérmirésimin e pajisjeve dhe makinerive t& proceseve industriale.
Megjithaté, njohurité dhe kuptimi i projekteve ESCO éshté mé pak i pérhapur, prandaj diskutimi
dhe koordinimi mé i miré, ndérmjet Fondit pér Eficiencén e Energjisé dhe bankave t& nivelit t&
dyté, pér té fituar terren né kété sektor duhet té jeté njé prioritet pér vlerésimin e periudhés
tjetér.

Forma ekzakte, pérzierja dhe nivelet e mbéshtetjes sé¢ mundur do té varen nga sektori me
pjesén mé ¢ madhe t& fondeve publike (d.m.th. pjesén mé t& vogél té mbéshtetjes t& fondeve
té sektorit privat) me gjasa pér t'u kérkuar pér investime té konsideruara si me njé risk t&
larté.
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Kategorité dhe shembujt e masave pér eficiencén e energjisé tek

pérdoruesit fundoré
Kategoria Shembuj
1 Rregullore Standarde dhe norma:

1.1 Kodet e Ndértimit dhe zbatimi

1.2 Standard et minimale té performancés energjetike té pajisjeve

2 Informacioni dhe masat e
detyrueshme t& informimit
(p-sh. etiketimi i detyrueshém)

2.1 Fushatat e fokusuara té informimit

2.2 Skemat e etiketimit té energjisé (t& detyrueshme ose vullnetare)
2.3 Qendrat e Informimit

2.4 Auditimet Energjetike

2.5 Trajnimi dhe edukimi

2.6 Demonstrimi

2.7 Roli model i sektorit publik

2.8 Matja dhe faturimi informativ

4 Marréveshje vullnetare dhe
instrumente bashképunuese

4.1 Marréveshje vullnetare me kompanité industriale

4.2 Marréveshje vullnetare me organizatat tregtare ose institucionale
4.3 Prokurime publike qé pérfshijné efigiencén e energjisé

4.4 Blerja e sasive té médha me ¢gmim mé té ulét

4.5 Prokurimi i teknologjisé

5 Shérbimet energjetike pér
kursimet e energjisé

5.1 Garancia e kontratave pér kursimet e energjisé
5.2 Financimi me palé té treta
5.3 Kontraktimi i performancés energjetike

5.4 Kontraktimi i energjisé

6. Masa specifike né transport

6.1. Ndryshimi modal

6.2. Cmimi (p.sh. tarifa pér zonat me trafik)

7 Mekanizma t& kursimit té
energjisé dhe kombinime té
tjera té (nén) kategorive té
méparshme

7.1 Detyrimi i shérbimit publik pér kompanité energjetike mbi
kursimet e energjisé, pérfshiré “Certifikatat e bardha”

7.2 Marréveshje vullnetare me kompanité e prodhimit, transmetimit
dhe shpérndarjes sé energjisé

7.3 Fondet dhe trustet pér efigiencén e energjisé
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Informacion plotésues mbi llogaritjen Lart-Poshité té ecurisé sé
kursineve té energjisé

A21 Metoda LP pér vlerésimin e progresit

Metodat LP té llogaritjeve pérdorin t& dhénat e mbledhura pér sektor ose né nivel kombétar,
si njé pikénisje pér vlerésimin sasior t& energjisé sé kursyer, dhe i pérdorin ato pér t& nxjerré
grupin e treguesve pér eficiencén e energjisé. Pér shkak t& mungesés sé ndarjes, né nivel
produkti dhe nén-sektori, tregues té tillé nuk jané né gjendje qé t'i atribuojné kursimet e
energjisé zbatimit t& masave specifike pér eficiencén e energjisé. Megjithaté, ato mund té
ofrojné njé tregues té nivelit & larté té trajektores sé ploté t& ecurisé sé konsumit t& energjisé
dhe progresit té eficiencés sé energjisé né njé nivel makroekonomik.

Pavarésisht thjeshtésisé sé saj relative dhe saktésisé sé ulét, metoda LP, pér vlerésimin e
tendencave té eficiencés sé energjisé dhe té progresit, varet nga sasia e madhe e té dhénave,
pér t& qené kuptimplote dhe efektive. Té dhéna té tilla shtrihen pértej sektorit energjetik,
pér té pérfshiré grupe t& tjera t& dhénash makroekonomike dhe sektoriale.
Disponueshmeéria e té dhénave té kérkuara ndryshon sipas vendit dhe mund té keté nevojé
pér modelim ose gjykim eksperti pér té kapércyer boshlléget, ndérsa cilésia do té dobésohet
nga mungesa e gjithépérfshirjes sé duhur, pér shkak, pér shembull, t& njé “ekonoMIE né
hije” t¢ madhe. Si rrjedhim, besueshméria e ¢do rezultati t&é nxjerré varet nga cilésia dhe
madhésia e burimit té t& dhénave. Kjo analizé nénvizon se ku jané veganérisht t¢ dukshme
kufizime té tilla pér Shqipéring.

Vlerésimi LP i kursimeve té energjisé pér periudhén 2010-2014 (me referencé vitin 2009, si
‘viti baz&’) éshté béré kryesisht duke pérdorur metodologjiné e hartuar né platformén e
monitorimit, verifikimit dhe vlerésimit ((“M&V&V”), e hartuar nga GIZ-i dhe Instituti i
Energjisé Hrvoje Pozar (“EIHP”) pér vendet e Komunitetit t& Energjisé. Modeli LP i
M&V&V-sé ndjek parimet e krijuara nga projekti ODYSSEE-MURES dhe ofron njé numér
treguesish LP brenda katér sektoréve, sektorit té banesave, shérbimeve, transportit dhe
industrisé, t& ndaré né tregues té preferuar (“P”) dhe minimalé (“M”). Treguesit e nivelit M
jané né ményré tipike mé pak té sakté sesa treguesit e nivelit P dhe ofrojné né kété ményré
njé pérshkrim mé pak té ndaré té gjendjes sé kursimeve té energjisé né vendin qé po
shqyrtohet. Megjithaté, pér shkak t&€ mungesés sé té dhénave té detajuara né Shqipéri, ky
rishikim varet shumé nga treguesit e nivelit M, me disa pérshtatje, si¢ pérshkruhen né
Tabela 3 t&¢ méposhtme.

Modelit dhe treguesve i jané béré rregullime pér ti béré ato t& pérshtatshme pér
monitorimin e situatés né Shqipéri. Kéto jané:

8
http://www.odyssee-mure.eu
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Sektori i bujqésisé né Shqipéri éshté né ményré té konsiderueshme mé i madh
sesa mesatatja evropiane dhe si i tillé i éshté shtuar modelit si sektori i pesté

(pérfshiré peshkimin); dhe

Ashtu sikurse né njé séré vendesh té jera né rajon, né Shqipéri, ka njé pérdorim
té gjeré t& energjisé elektrike pér ngrohjen e hapésirave. Megjithaté, struktura e
modelit té parazgjedhur vetém e pérshtat pérdorimin e energjisé jo elektrike pér
ndryshimin klimatik. Prandaj, ne e kemi ndryshuar modelin pér té investiguar
efektet e klimés vjetore né pérdorimin e energjisé jo elektrike si dhe elektrike né
sektorin e banesave dhe até té shérbimeve.

Té dhénat e transportit rrugor, né udhétar-km, dhe t& mallrave té transportuara,
né ton-km, jané né dispozicion. Kéto nuk jané né nivelin qé do té mundésonte
pérdorimin e treguesve t& preferuar, por mé tepér njé ndryshim i treguesit “M5”
(shih tabelén e méposhtme) t& EE-sé né transportin rrugor, duke ditur qé &
dhénat qé ekzistojné pér regjistrimet e véllimit t¢ automjeteve jané marré
parasysh, pérveg treguesit minimal té parazgjedhur. Pér shkak t&€ mungesés sé t&
dhénave pér 2009, ky tregues alternativ mund té llogaritej vetém pér vitet 2011-
2014.

Njé pérshkrim i shkurtér jepet pér ¢do tabelé, duke pérmendur burimet e t¢ dhénave dhe
kufizimet e tyre. Pérshkrime mé té detajuara té t& dhénave t&é hedhura dhe burimeve té tyre
jepen né raportin e ploté - Raporti mbi zbatimin e PKVEE-sé s¢ Paré, janar 2017. Vihet re se
ndérsa kéta tregues jané miratuar pér periudhén e shqyrtuar 2010-2014, pér llogaritjen e
kursimeve té ardhshme, nga masat e identifikuara né raportin kryesor, pritet t¢ pérdoren
metodologji mé té avancuara LP dhe PL, duke pasur parasysh zhvillimet né monitorimin e
Pproceseve té propozuara. Kéto trajtohen né Seksionin 3.3.1 té raportit kryesor.

Tabela 3 Pasqyra e treguesve LP t&é pérdorur pér llogaritjen dhe raportimin e kursimeve té

arritura té energjisé

Sektori Treguesi i | Pérshkrimi
Modelit LP i GIZ-
it/ FIHP-sé!
Banesa M1 Konsumi i energjisé jo elektrike né banesa né toe pér

banesé (pérshtatur pér kushtet klimaterike)

M1 Konsumi i energjisé jo elektrike né banesa né toe pér
banesé (i papérshtatur pér kushtet klimaterike)

M2 Konsumi i energjisé elektrike né banesa né kWh pér
banesé
M2 Konsumi i energjisé elektrike né banesa né kWh pér
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banesé (i pérshtatur pér kushtet klimaterike)

Shérbime M3 Konsumi i energjisé jo elektrike né sektorin e
shérbimeve né toe pér ekuivalent me kohé té ploté (i
pérshtatur pér kushtet klimaterike)

M3 Konsumi i energjisé jo elektrike né sektorin e
shérbimeve né toe pér ekuivalent me kohé té ploté (i
papérshtatur pér kushtet klimaterike)

M4 Konsumi i energjisé elekirike né sektorin e
shérbimeve né kWh pér ekuivalent me kohé té ploté

M4' Konsumi i energjisé elekirike né sektorin e
shérbimeve né toe pér ekuivalent me kohé té ploté (i
pérshtatur pér kushtet klimaterike)

Transporti M5 Konsumi i energjisé sé automjeteve rrugore né toe
pér ekuivalent makine

M5 Konsumi i energjisé sé automjeteve rrugore bazuar né
gramé nafté ekuivalente (goe) pér ton-km dhe goe pér
udhétar-km

Mo Konsumi i energjisé né transportin hekurudhor né
goe pér ton-km

M7 Konsumi i energjisé né transportin me rrugé té
brendshme ujore né koe pér ton-km

Industria M8 Konsumi i energjisé sé nén-sektoréve té industrisé pér
vlerén e shtuar

Bujqésia M93 Konsumi i energjisé né bujqési pér vlerén e shtuar

Shénime: 1: Treguesit e shénuar me thonjéza teke (‘) pérshtatin treguesit standardé pér t&

pérfshiré pérdorimin e energjisé elektrike pér ngrohjen e hapésirave brenda Shqipérisé.

2: Vlerat e konsumit té energjisé né nivel nén-sektori nuk u identifikuan né kodimin NACE
(shih Seksionin A2.4 pér detaje t& métejshme).

3: Ky éshté njé tregues shtesé “minimal”, pérve¢ atyre té propozuara né studimin e GIZ-
it/ EIHP-sé, pér té pérfshiré pérqindjen e larté t& pérdorimit t& energjisé né sektorin e

bujqésisé né Shqipéri.
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Si njé pérshtatje e métejshme, né nxjerrjen e kursimeve totale t& energjisé, ne kemi devijuar
nga modeli standard i GIZ-it/ EIHP-sé, pasi pér treguesit e pérdorimit té energjisé, ndérmjet
viteve té ndryshme, ai pérfshin vetém uljet, por jo rritjet. Pér shkak t& ndryshimeve t&
médha té treguesve ndér vite, si dhe ndryshimeve né burimin e energjisé, nga pérdorimi i
energjisé jo elektrike né elektrike, mospérfshirja e rritjeve té tilla do té rezultonte né njé
mbivlerésim té konsiderueshém té kursimeve reale té arritura. Pér shembull, ulja e
pérdorimit té energjisé jo elektrike, pér shkak t& ndryshimit té 1éndés djegése pér ngrohje,
mund té klasifikohet si njé “kursim energjie”, pa llogaritur rritjen pérkatése né pérdorimin e
energjisé elektrike.

A2.2  Treguesit LP dhe kursimet e energjisé né sektorin e
banesave

Sektori i banesave zé pérqindjen e dyté mé té madhe t& konsumit final t& energjisé né
Shqipéri, pas transportit. Sektori ka zéné njé pérqindje relativisht t& qgéndrueshme té
konsumit total final té energjisé, gjaté periudhés sé shqyrtuar 2009-2014, duke ndryshuar
nga 26% né 30%, pa njé tendencé té qarté gjaté periudhés. Né terma absolute, konsumi i
energjisé né banesa ishte 11% mé i larté né vitin 2014 sesa né 2009, né 546 ktoe krahasuar me
487 ktoe, megjithaté kjo rritje nuk ka qené e géndrueshme gjaté periudhés sé shqyrtuar.

Konsumi i energjisé né sektorin e banesave pérfshin njé mori shérbimesh energjetike
pérfshiré ngrohjen e hapésirave, kondicionimin e ajrit, ujin e ngrohté, gatimin, ndrigimin
dhe pajisjet elektroshtépiake. Pérpara dhe gjaté periudhés sé shqyrtuar ka pasur njé
tendencé drejt pérdorimit té energjisé elektrike pér ngrohjen e hapésirave sesa té druve &
zjarrit dhe, pér rrjedhojé, mbingarkesé mé té madhe té infrastrukturés sé energjisé elektrike.

Kjo tendencé mund té vihet re tek rezultatet qé tregojné njé rritje té konsumit final té
energjisé né sektorin e banesave, nga pérdorimi i energjisé elektrike. Né vitin 2009, 54% e
konsumit final t& energjisé né banesa vinte nga pérdorimi i energjisé jo elektrike, duke réné
né nivelin 44% né vitin 2014.

Tabela 4 tregon konsumin e energjisé né sektorin e banesave té ndaré né konsum elektrik
dhe jo elektrik. Tabela 5 pérshkruan treguesit né toe pér banesé té llogaritur pér ¢do vit, si
edhe numrin e vlerésuar té banesave, ndérsa Tabela 6 dhe Figura paraqesin njé pérmbledhje
té kursimeve té energjisé té llogaritura me treguesit LP, si rezultat i pérmirésimeve té
Eficiencés sé Energjisé (EE) né sektorin e banesave. Procesi i llogaritjes éshté pérshkruar né
Raportin mbi zbatimin e PKVEE-sé s¢ Paré.

Tabela 4 Pérdorimi i energjisé né sektorin e banesave

Nén-sektori Nijésia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Pérdorimet e energjisé jo elektrike! ktoe 261 265 241 233 234 240
Pérdorimet e energjisé elektrike ktoe 224 223 233 263 332 301

Shénim 1: Pérjashtuar energjia diellore
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Si¢ u shpreh mé lart, strukturat institucionale kané nevojé qé té zhvillohen dhe sqarohen né
ményré qé masat e parashikuara né kété PKVEE té zbatohen lehtésisht. Né vecanti, ligji pér
eficiencén e energjisé parashikon krijimin e Agjencisé pér Eficiencén e Energjisé, né varési t&
MIE-s. Ligji pér efi¢iencén e energjisé kérkon gjithashtu qé Agjencia té hartojé aktet nénligjore
qé duhen miratuar nga ministri, si¢ parashikohet né ligj, standarde dhe rregullore t¢ tjera
teknike pér eficiencén e energjisé, t& promovojé dhe pérhapé informacionin rreth programeve
pér eficiencén e energjisé, t& koordinojé programe trajnimi, t& administrojé gjobat dhe verifikojé
auditimet. Detaje té métejshme mbi detyrat dhe pérgjegjésité e Agjencisé jepen né Seksionin 6.

Ndérsa Agjencia pér Eficiencén e Energjisé do té keté njé réndési jetike né lehtésimin e zbatimit
dhe monitorimit té veprimeve, si njé entitet né varési t& MEI-t, ajo nuk do té jeté né gjendje qé t&
sigurojé bashképunim ndérministror dhe delegim té pérgjegjésive. Prandaj, pér té ofruar njé
rrugé komunikimi dhe bashképunimi ndérmjet ministrive, mbi dorézimin e planit, propozohet
njé Grup Ndérministror Puné (GNP). Njé GNP qé pérfshin ministrité dhe agjencité kryesore,
me MIEn si entiteti drejtues, éshté krijuar tashmé gjaté hartimit t&¢ PKVEE-sé dhe né kété
ményré pritet qé té vazhdojé né njé formé té ngjashme gjaté zbatimit té tij, duke u takuar t&
paktén 4 heré né vit.

Rishikimi i objektivave pér kursimin e energjisé dhe arritjet

Si¢ vihet né dukje mé sipér né Seksionin 0, vlerésimi i kursimeve té arritura gjaté periudhés
2010-2014 (pérfshiré), né lidhje me zbatimin e PKVEE-sé I, éshté sfidues pér shkak té kufizimeve
né ekzistencén e té dhénave, qéllimin dhe cilésing e tyre. Megjithaté, aty ku ekzistonin t&
dhénat e mjaftueshme pér kryerjen e vlerésimit, u zhvillua analiza PL pér masat. Kjo analizé
arriti né pérfundimin qé kursimet kumulative t& energjisé t& arritura deri né fund té 2015 u
vlerésuan né 16.4 ktoe, qé éshté baras me rreth 0.9% té konsumit referues t&é DSHE-sé. Kjo u
krahasua me njé objektiv (té ekstrapoluar) prej 5.2% dhe ndérsa analiza nuk mund té pérfshinte
té gjitha veprimet e zbatuara deri tani, hendeku éshté qartésisht i konsiderueshém dhe pér t&
pérshpejtuar veprimin pér masat e propozuara né kété dokument, pér periudhén deri né 2020,
nénvizon réndésiné e krijimit, né ményré t& suksesshme, t& mjedisit té pérshtatshém
(institucional, rregullator dhe financiar). Pjesa mé e madhe e kursimeve té energjisé né
periudhén e deritanishme kishin lidhje me pérmirésimet e veshjes sé jashtme té ndértesave dhe
kolektorét dielloré pér ngrohjen e ujit né sektorét e banesave dhe shérbimeve, duke theksuar
potencialin e madh t&é ndértesave né Shqipéri pér kursime té energjisé.

Shqipéria ruan njé objektiv té kursimeve kumulative t& energjisé, deri né fund t&é 2018, t&
barasvlershém me 9% t& konsumit referues t& DSHE-sé (qé éshté baras me 168 ktoe, pérsa i
pérket konsumit final t& energjisé, ose 10 heré mé shumé se kursimet kumulative qé vlerésohet
té jend arritur deri né fund té 2015). Megjithaté, pér shkak té kalimit t& kohés dhe faktit qé
rregulloret mbéshtetése, financimi dhe modelimi i skemés ende duhet té hartohen dhe
zbatohen, ky objektiv nuk éshté realisht i arritshém. Késhtu qé&, pér té pérshpejtuar veprimet
pér efigiencén e energjisé, propozohet qé té zbatohen masa t& mjaftueshme né ményré qé, deri
né 2020, kursimet kumulative té energjisé té arrijné sa mé afér kétij niveli qé t& jeté e mundur.
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Tabela 5 Treguesit e sektorit t&€ banesave

Kodi | Treguesi Njésia 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

M1 Pérdorimet e energjisé jo elektrike, t& | toe/banesé | 0.26 0.26 0.21 0.20 0.23 0.25
pérshtatura me klimén

M2 Pérdorimet e energjisé elektrike toe/banesé | 0.23 0.22 0.23 0.26 0.32 0.29

Treguesit alternativé:

M1 Pérdorimet e energjisé jo elektrike, té | toe/banesé | 0.26 0.26 0.24 0.23 0.23 0.23
papérshtatura me klimén

M2 Pérdorimet e energjisé elektrike, t& toe/banesé | 0.23 0.22 0.22 0.25 0.32 0.30
pérshtatura me klimén

Numri i banesave (000's) [ 995 T 1,004 [ 1,012 ] 1,003 [ 1,033 | 1,044

Tabela 6 Kursimet e energjisé né sektorin e banesave té llogaritura me treguesit LP1?

Kodi | Kursimet e energjisé - BANESA | Njésia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 I;‘gé‘;lzztﬁe

M1 Pérdorimet e energjisé jo elektrike, t& ktoe -2 51 12 -27 -17 18
pérshtatura me klimén

M2 Pérdorimet e energjisé elektrike ktoe 3 -9 -27 -67 34 -66
Kursimet totale me treguesit M ktoe 2 42 -15 94 17 -48

Treguesit alternativé:

M1 Pérdorimet e energjisé jo elektrike, t& ktoe -1 26 11 1 -1 34
papérshtatura me klimén

M2 Pérdorimet e energjisé elektrike, té ktoe 3 -1 -25 -78 3 -73
pérshtatura me klimén
Kursimet totale me treguesit M” ktoe 2 26 -14 -77 2 -39

Shénime: 1. Shifrat negative té kursimeve pérfaqésojné rritje

2. Shifrat né ¢do koloné pér vitin X pérfaqésojné kursimet pér vitin X né raport me vitin X-1.
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Figura 11 Totali me treguesit minimalé (té pérshtatur) pér sektorin e banesave sipas viteve
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Rezultatet nuk ofrojné njé evidencé té qarté té njé pérmirésimi t& qéndrueshém té EE-sé. Né
vitet 2011 dhe 2012, u vu re njé rénie e pérdorimit té energjisé pér banesé, krahasuar me vitin
2009 dhe 2010. Kjo nuk mund té shpjegohet me ndryshime té klimés (p.sh. kérkesé mé e
madhe pér ngrohje) sepse treguesit e pérshtatur me klimén tregojné njé zvogélim edhe mé t&
madh né pérdorimin e energjisé pér banesé pér kéto vite. Kjo mospérputhje mund t&
debatohet, si pasojé e njé niveli mé té ulét t& humbjeve jo-teknike né kéto vite, por nuk ka
prova t& qarta pér té shpjeguar kété tendencé, vecanérisht kur merren né konsideraté
temperaturat mé té ftohta dhe, si rrjedhojé, kérkesé e pritshme mé e larté pér ngrohje né kéto
vite. Megjithaté, kjo tendencé u pérmbys né vitet 2013 dhe 2014, té cilat demonstruan njé
nivel té larté té konsiderueshém té pérdorimit t& energjisé pér banesé dhe pérdorimit t&
energjisé elektrike, né veganti.

Pér t¢ kontrolluar ndryshimet strukturore, t¢ cilat mund t& nxisin ndryshime té
pashpjegueshme té treguesve té eficiencés sé energjisé, u pérdorén dy parametra t&
pérbashkét, si PBB-ja dhe ¢mimi i tregut pér energjiné. PBB-a pér banor, né ¢mime
konstante, u rrit me njé nivel té vlerésuar prej 17%, ndérmjet 2009 dhe 2014, duke u ulur nga
rreth 5% né 2010 né rreth 2% né 2013 dhe 2014, por mbeti pozitive gjaté periudhés sé
shqyrtuar. Cmimi i energjisé elekirike, i raportuar nga ERE dhe Eurostat-i, ishte
pérgjithésisht konstant gjaté késaj periudhe. Prandaj, asnjé parametér nuk mund t&
shpjegojé luhatshméring e paré né Figura .
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A2.3  Treguesit LP dhe kursimet e energjisé né sektorin e
shérbimeve

Sektori i shérbimeve pérfshin sé bashku sektorin publik dhe aktivitetin tregtar jo-industrial
(qé njihet gjithashtu si “sektori terciar”). Ashtu si né sektorin e banesave, pérgindja e
konsumit final t& energjisé né sektorin e shérbimeve ka mbetur e géndrueshme gjaté
periudhés sé shqyrtuar, duke zéné nga 8% deri 9% té té gjithé konsumit. Kjo éshté né
kontrast me pritshmérité e PKVEE-sé I, qé parashikoi njé rritje t& géndrueshme té pérqindjes
sé sektorit t& shérbimeve me zhvillimin e ekonomisé shqiptare, duke u rritur né rreth 14%
deri né vitin 2014.

Né terma absolute, konsumi i energjisé né kété sektor ishte 6% mé i larté né vitin 2014 sesa
né 2009, né nivelin 176 ktoe krahasuar me 166 ktoe.

Gijithashtu, e pérbashkét me sektorin e banesave, éshté tendenca e forté drejt pérdorimit mé
té madh té energjisé elektrike né raport me konsumin e energjisé jo elektrike, me njé hendek
prej 58% deri né 42%, né favor té energjisé elektrike, né vitin 2009, e qé shkon nga 69% deri
né 31%, né favor té energjisé elektrike, né vitin 2014.

Tabela 7 paraqet pérdorimin e energjisé né sektorin e shérbimeve, t& ndaré né pérdorim té
energjisé elektrike dhe pérdorim t& energjisé jo elektrike. Tabela 8 pérmbledh treguesit né
toe pér punonjés t& logaritur pér ¢do vit, ndérsa Tabela9 dhe Figura paraqesin njé
pérmbledhje t¢ kursimeve t& energjisé t& llogaritura me treguesit LP, si rezultat i
pérmirésimeve té EE-sé né sektorin e shérbimeve.

Si¢ theksohet né Seksionin A2, paraqiten si vlerat e pérshtatura me klimén, ashtu edhe ato t&
papérshtatura me klimén. Fshté konsideruar se pér shumé aktivitete t& réndésishme té
sektorit t¢ shérbimeve, si furnizimi me ujé, pérshtatja me klimén ka gjasa t& mos jeté e
réndésishme dhe né kété ményré, vlerat e papérshtatura me klimén japin njé vlerésim mé
realist té kétij aktiviteti.

Tabela 7 Pérdorimi i energjisé né sektorin e shérbimeve

Nén-sektori Nijésia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Konsumi i energjisé jo elektrike! ktoe 67.8 523 53.0 40.2 54.8 51.8
Konsumi i energjisé elektrike ktoe 93.7 102.9 | 111.6 | 114.0 | 1271 | 118.0

Note 1: Pérjashtuar energjia diellore
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Tabela 8 Treguesit né sektorin e shérbimeve

Kodi | Treguesi Njésia 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

M3 Konsumi i energjisé jo elektrike, i toe/punonjés | 0.18 0.13 012 0.09 0.14 0.14
pérshtatur me klimén

M4 Konsumi i energjisé elektrike toe/punonjés | 0.24 0.26 0.27 0.28 0.32 0.29

Treguesit alternativé:

M3 Konsumi i energjisé jo elektrike, i toe/punonjés | 0.18 0.13 013 0.10 0.14 0.13
papérshtatur me klimén

M4 Konsumi i energjisé elektrike, i toe/punonjés | 0.24 0.26 0.24 0.25 0.32 0.31
pérshtatur me klimén

Tabela 9 Kursimet e energjisé né sektorin e shérbimeve té llogaritura me treguesit LP

Kumu
Kodi || b coeciie - Njesia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | lative
SHERBIME 2009-
2014
M3 Konsumi i energjisé jo elektrike, ktoe 17 7 11 -20 1 17
i pérshtatur me klimén
M4 Konsumi i energjisé elektrike ktoe -7 -3 -6 -14 12 -19
Kursimet totale me treguesit ktoe 10 4 5 -34 14 2
M
Treguesit alternativé:
M3 Konsumi i energjisé jo elektrike, ktoe 17 2 11 -15 4 20
i papérshtatur me klimén
M4 Konsumi i energjisé elektrike, i ktoe -7 8 -4 -28 6 -27
pérshtatur me klimén
Kursimet totale me treguesit ktoe 10 10 7 -43 10 -7
M
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Figura 12 Totali me treguesit minimalé (t& pérshtatur) pér sektorin e shérbimeve sipas
viteve

, B

Totali vijetor me treguesit minimalé
(M3'+M4’) [ktoe]

2010 2011 2012 2013 2014

Né kombinim, treguesit nuk tregojné pérmirésim t& pérgjithshém té EE-sé né sektorin e
shérbimeve, me ulje t& pérdorimit té energjisé jo elekirike pér punonjés qé pothuajse
balancohet nga rritja e pérdorimit t& energjisé elektrike pér punonjés. Ndérsa ka pasur njé
rénie né konsumin total t& energjisé né té katér vitet, ka pasur njé rrifje té dukshme t&
konsumit total té energjisé né vitin 2013, né terma absolute, si dhe pér punonjés.

Sektori i shérbimeve ndahet né dy nén-sektoré: shérbimet publike dhe shérbimet private.
Tradicionalisht, sektori i shérbimeve publike pér té siguruar ngrohjen, éshté mbéshtetur tek
teknologjia e vjetér dhe jo eficiente, dhe skema specifike me EE jané futur né sektorin publik.
Njé ndarje e treguesve té EE-sé ndérmjet kétyre dy nén-sektoréve do té ishte njé analizé e
dobishme. Megjithaté, informacioni i sakté apo metoda e pérdorur pér ndarjen e konsumit
ndérmjet sektoréve té shérbimeve publike dhe private, aktualisht, nuk éshté né dispozicion
té ekipit té konsulentéve.

Informacioni mbi numrin e punonjésve pér secilin prej nén-sektoréve jepet né Tabela . Kjo
tabelé tregon uljen e forcave té punés né sektorin publik, qé neutralizohet nga numri né rritje
i punonjésve né sektorin privat. Megjithaté, ka njé dyshim té qenésishém lidhur me shifrat e
nxjetra pér numrin e punonjésve duke pasur parasysh problemet me regjistrimin e sakté t&
punonjésve.

Tabela 30 Numri i punonjésve né sektorin e shérbimeve private dhe publike

Sektori 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Punonjés té sektorit publik 166,430 166,338 165,100 164,400 163,900 163,885
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Sektori 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Punonjés t& sektorit publik 166,430 166,338 165,100 164,400 163,900 163,885

Punonjés té sektorit t& shérbimeve t&
sektorit privat 218,806 228,758 250,235 238,426 234,315 244,717

Burimi: INSTAT

A2.4  Treguesit LP dhe kursimet e energjisé né sektorin e
industrisé

Pérqindja e konsumit final t& energjisé né sektorin e industrisé ishte mé e larté né vitin 2014,
me rreth 20% té konsumit total final té energjisé sesa né 2009, kur shifra ekuivalente ishte
16%. Megjithaté, rritja nuk ishte as e géndrueshme, as konsekuente gjaté periudhés
pesévjegare té shqyrtuar dhe prandaj nuk mund t& deklarohet me siguri se pérfaqéson njé
tendencé té qarté. Megjithaté, vihet re se PKVEE-ja I nuk parashikoi njé rritje t& pérqindjes
né mbi 20% deri né vitin 2018, pasi pérqindja kryesisht ka gené e géndrueshme ndérmjet
viteve 2010 dhe 2017, me 15% deri 16%. Pra, ishte parashikuar njé rritje e pérqindjes, por né
njé daté t& mévonshme sesa u vérejt né té dhénat. Né terma absolute, konsumi final i
energjisé né sektorin e industrisé ishte 52% mé i larté né vitin 2014 sesa né 2009, né nivelin
417 ktoe krahasuar me 276 ktoe.

Sipas dokumentit té pérditésuar té Strategjisé Kombétare t& Energjisé, sektori i industrisé
ndahet né nén-sektorét e méposhtém: metalurgji, kimi, materiale ndértimi, miniera,
ushqim/ pije/ duhan, tekstil/lékuré/képucg, dru/letér/stampim, mekanike dhe té tjera.
Burimet e energjisé né sektorin e industrisé konsumohen pér vénien né puné té fuqive
motorike, procesin e ngrohjes me temperatura té uléta dhe té larta, si dhe pér procese t&
ndryshme té elektrolizés. Né sektorin e industrisé, nén-sektorét e hekurit dhe ¢elikut
(prodhimi i ferrokromit), cimentos, ushqimit dhe materialeve té ndértimit (tullat, fegullat)
jané konsumatorét kryesoré té energjisé.

Njé pérqindje e madhe e rritjes sé pérdorimit té energjisé né vitin 2014, krahasuar me vitet e
méparshme, vjen nga sektori i hekurit dhe celikut, ku ndryshimet né funksionimin e
impiantit t& celikut Kurum né Elbasan, dhe industria e ferrokromit me dy impiante né
Elbasan dhe Burrel, patén njé ndikim té réndésishém né kérkesén pér energji. Industria
ushqimore, e pijeve dhe e duhanit, si dhe industria tekstile, e lékurés dhe e veshjeve patén
rritle mé t& qéndrueshme né pérdorimin e energjisé, gjaté periudhés sé shqyrtuar.
Megjithése vlera e shtuar né ekonomi u rrit pér t& dy kéto grupime té industrisé, né rastin e
industrisé ushqimore, t& pijeve dhe té duhanit, kjo nuk ishte e mjaftueshme pér t&
mundésuar njé pérmirésim té eficiencés sé energjisé (intensiteti i energjisé pér njési té vlerés
sé shtuar).

Tabela paraqet pérdorimin e energjisé né sektorin e industrisé, té ndaré sipas grupimeve té
industrisé. Tabela 310 paraqet treguesit né gtoe pér milioné leké shqiptare (mln leké) t&

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencién e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020




image172.jpeg
Informacion plotésues mbi llogaritjen Lart-Poshité té ecurisé sé

kursineve té energjisé

llogaritur pér ¢do vit me ¢mimet e viteve té méparshme, ndérsa Tabela dhe Figura
paraqesin njé pérmbledhje té kursimeve té energjisé té llogaritura me treguesit LP, si rezultat
i pérmirésimeve té EE-sé né sektorin e industrisé. Ndatja sektoriale jepet sipas klasifikimit
té NACE Rev. 2 i vitit 20069, qé pérdoret pér raportimin e PBB-sé. Megjithaté, raportimi i
konsumit final t& energjisé ndjek njé klasifikim t& ndryshém té aktiviteteve ekonomike, i cili
kérkon supozime dhe pérfagéson njé burim gabimi t¢ mundshém né logaritet e
méposhtme. Detajet e supozimeve t& pérdorura paraqiten né Raportin mbi zbatimin e PKVEE-

sé I.

Tabela 31 Pérdorimi i energjisé né sektorin e industrisé

Nén-sektori? Nijésia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Industria e nxjerrjes s&é mineraleve ktoe 13.9 5.5 5.6 6.2 7.0 7.4
Industria ushqimore, e pijeve & e duhanit ktoe 28.9 37.5 45.9 49.4 48.9 57.2
Industria tekstile, e lékurés & e veshjeve ktoe 11.9 12.3 12.5 14.2 16.2 18.0
Letra dhe stampimi ktoe 8.5 8.1 8.3 9.2 10.4 114
Industria kimike ktoe 234 17.0 17.1 18.0 19.1 19.0
Industria e xhamave, qeramikés & e ktoe

materialeve t&é ndértimit 86.7 157.2 | 194.8 | 1449 | 129.7 | 1544
Industria e hekurit & gelikut dhe e metaleve ktoe

me ngjyré 31.0 3L.1 30.1 272 29.6 110.8
Inxhinieria & ind ustria e metaleve té tjera ktoe 6.8 77 7.8 6.6 6.6 7.0
Industri té tjera ktoe 65.4 31.2 35.7 35.0 37.9 354

Shénim 1: Nén-sektorét jané rialokuar nga té dhénat e Bilancit Energjetik né pérputhje me
klasifikimin NACE Rev. 2 qé pérdoret pér raportimin e PBB-s¢. Pér detaje shih Raportin mbi

zbatimin e PKVEE-s¢ sé Paré.

Tabela 310 Treguesit né sektorin e industrisé

Kodi | Treguesi Unit! 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
M8 Industria e nxjerrjes sé mineraleve gtoe/min leké 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1
M8 Industria ushqimore, e pijeve & e gtoe/min leké 3.7 4.4 4.7 5.2 6.0
duhanit
M8 Industria tekstile, e lékurés & e gtoe/min leké 0.9 0.7 0.8 0.8 0.9
veshjeve
M8 Letra dhe stampimi gtoe/min leké 2.1 1.3 1.5 2.0 2.3
M8 Industria kimike gtoe/minleké | 17.9 10.7 9.9 10.6 11.7 | 10.2
M8 Industria e xhamave, qeramikés & e | gtoe/mln leké
materialeve té ndértimit 0.5 1.1 0.9 0.9 1.6
M8 Industria e hekurit & gelikut dhe e gtoe/min leké
metaleve me ngjyré 3.7 2.0 2.6 23 7.8
M8 Inxhinieria & industria e metaleve t&¢ | gtoe/mln leké
tjera 34 4.7 4.3 3.7 3.8
M8 Industri té tjera gtoe/minleké | 17.9 7.8 6.7 8.7 7.9

Shénim 1: Lekét shqiptare jepen né ¢mimet e viteve t& méparshme

® Klasifikimi statistikor i aktiviteteve ekonomike né Komunitetin Evropian (NACE}
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Burimi: PBB-ja e raportuar nga INSTAT deri mé 2013; vlerat pér 2014 jané bazuar né
projektin e Strategjisé sé Energjisé té Shqipérisé (MEI/ AKBN) - pér detaje shih PKVEE-né e
Paré.

Tabela 33 Kursimet e energjisé né sektorin e industrisé té llogaritura me treguesit LP

Kodi I&‘%%g‘%f:“erg]“e | Njesia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 I;‘gé‘;lzztﬁe

M8 Industria e nxjerrjes sé ktoe 9.9 3.5 2.0 11 1.1 51.6
mineraleve

M8 Industria ushqimore, e ktoe 0.7 -8.7 -2.2 -5.4 -7.1 -22.1
pijeve & e duhanit

M8 Industria tekstile, e ktoe 1.7 2.0 -2.9 -0.4 -0.5 -0.1
lékurds & e veshjeve

M8 Letra dhe stampimi ktoe 7.1 -0.8 -1.6 -2.3 -1.7 -1.0

M8 Industria kimike ktoe 11.4 15 -1.3 -1.9 2.8 14.3

M8 Industria e xhamave, ktoe -75.5 -31.5 324 5.3 -70.0 -107.6
qeramikés & e
materialeve té ndértimit

M8 Industria e hekurit & ktoe 9.3 12:7 -6.3 3.3 -77.6 -58.6
celikut dhe e metaleve me
ngjyré

M8 Inxhinieria & industria e ktoe -24 0.5 0.5 1.2 -0.3 -0.7
metaleve té tjera

M8 Industri té tjera ktoe 49.5 -3.9 5.4 -8.7 3.5 4.3

M8 Kursimet totale me ktoe 12 -25 26 -8 -150 -80
treguesit M

Figura 13 Totali me treguesit minimalé pér sektorin e industrisé sipas viteve
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Treguesit nuk tregojné pérmirésim t& pérgjithshém t€ EE-sé né sektorin e industrisé.
Pérkundrazi né 2014, pati njé rritje drastike té konsumit té energjisé né industri dhe njé rritje
té ndjeshme té konsumit té energjisé né industri pér vleré t& shtuar, si edhe njé rritje té
pérgjithshme gjaté gjithé periudhés 2009 deri né 2014. Ky ndryshim né vitin 2014 i
atribuohet kryesisht industrisé sé metaleve bazé dhe “industrisé sé xhamit, geramikés & té
materialeve té ndértimit”. Arsyet pér kété rritje té konsiderueshme té intensitetit t& energjisé
né kéta nén-sektoré nuk dihen. Megjithaté, vihet re qé shifrat e industrisé sé metaleve jané
shumé té ndikueshme ndaj ndryshimeve né grupin e kufizuar té té dhénave. Nuk ka pasur
njé rritje té qarté né madhésiné e vlerds sé shtuar, pér 2014, né té njéjtén ményré si pér
konsumin e energjisé. Kjo gjé krijon disa dyshime lidhur me metodologjiné e raportimit t&
pérdorur dhe qéndrueshmérisé sé saj gjaté gjithé periudhés (p.sh. nése gjenerimi-vetjak
éshté raportuar né ményré té vazhdueshme). Prandaj, ndryshimet e vérejtura né pérdorimin
e energjisé mund t'i atribuohen mé shumé luhatjeve t& prodhimit dhe ¢gmimeve t& tregut
sesa veprimeve pér eficiencén e energjisé.

A2.5  Treguesit LP dhe kursimet e energjisé né sektorin e
transportit

Transporti né Shqipéri éshté rritur né ményré té shpejté qé nga viti 2000. Pérveg rritjes sé
numrit t& automjeteve, po pérmirésohet dhe infrastruktura, késhtu qé ngarkesa totale e
trafikut mund té vazhdojé té rritet edhe mé shumé. Sektori i transportit konsumon sasi té
konsiderueshme té energjisé (kryesisht né formén e naftés dhe benzinés). Sektori i
transportit z8 pérqindjen mé t€ madhe té konsumit final & energjisé né Shqipéri. Kjo
pérqindje ka mbetur relativisht e gqéndrueshme gjaté periudhés sé shqyrtuar, ndérmjet
niveleve 41% dhe 43% té konsumit total dhe né pjesén dérrmuese kryesohet nga transporti
rrugor né kontrast me transportin hekurudhor dhe transportin me rrugg té brendshme ujore.
Sipas standardeve evropiane, pérgindja e pérgjithshme e transportit éshté veganérisht e
larté, dhe né PKVEE-né I ishte parashikuar té ulej né rreth 36%, deri né vitin 2014, dhe nén
30%, deri né vitin 2018.

Né terma absolute, konsumi i energjisé sé kétij sektori ishte 8% mé i larté né vitin 2014 sesa
né 2009, né nivelin 816 ktoe krahasuar me 754 ktoe.

Tabela paraqet pérdorimin e energjisé né sektorin e transportit, t& ndaré sipas llojeve té
transportit. Tabela paraqet treguesit standardé minimalé t& llogaritur pér ¢do vit né njésité
pérkatése.

Tabela 34 Pérdorimi i energjisé né sektorin e transportit

Nén-sektori Nijésia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Automjetet rrugore ktoe 721.8 | 7285 | 723.9 | 6964 | 7466 | 7793
Transporti hekurudhor ktoe 3.0 3.0 3.0 2.7 2.9 2.1

Transporti i brendshém ujor! ktoe 11.2 6.5 20.0 18.0 317 33.7
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Tabela 35 Treguesit standardé né sektorin e transportit

Kodi | Treguesi Njésia 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
M5 Automjetet rrugore toe/mak. ek. 1.03 0.99 1.05 1.12 1.08 1.04
M6 Transporti hekurudhor gtoe/ tkbr 17.7 15.2 19.3 30.1 37.4 185
M7 Transporti i brendshém ujor! gtoe/tkm 14.4 5.2 13.8 12.3 20.3 204

Shénim 1: Transporti i brendshém ujor pérfshin rrugét ujore bregdetare dhe ato té brendshme

Rezultatet nuk tregojné ndonjé ményré apo tendencé té gqéndrueshme né konsumin e
energjisé né sektorin e transportit (kryesisht pér transportin rrugor). Energjia e pérdorur
nga automjeti ekuivalent ka pasur rritje gjaté gjithé periudhés sé shqyrtuar. Megjithaté t&
dhénat e ofruara nga Instituti i Transporteve, pér vitet 2010-201410, tregojné qé distancat né
kilometra qé kryejné udhétarét dhe mallrat e transportuara jané rritur gjithashtu, si¢
paraqitet né Tabela. Tabela pérfshin treguesit shtesé pér “konsumin e energjisé sé
automjeteve dhe autobuséve né gramé nafté ekuivalente pér udhétar-km (goe/ pkm)”, si dhe
“konsumin e energjisé té kamionéve dhe automjeteve té lehta né goe pér ton-km”. Kursimet
qé rezultojné né ktoe jané quajtur tregues alternativ M5 dhe paraqiten né Tabela . Pér t&
nxjerré kéto té dhéna, éshté pérdorur njé supozim i ndarjes sé konsumit té karburantit né
30% kamionét, 60% makinat dhe 10% autobusét. Kuptohet qé té dhénat né Tabela nuk
pérfshijné véllimet brenda zonave urbane, té cilat do té rezultojné né treguesit M5, disi t&
fryra, né terma absolute, por ende konsiderohen njé tregues i preferuar pér efigiencén
relative sesa stoget e automjeteve.

Tabela 36 Vlerésimi i transportit t& udhétaréve dhe mallrave

Parametri Nijésia 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Udhétimet e udhétaréve M.p.km N/A | 7,665 | 8359 | 8468 | 8,030 | 8432
Mallrat e transportuara M.t.km N/A | 1,661 | 2,010 | 1,860 | 1,949 | 2,077

Burimi: Instituti i Transporteve

Tabela 37 Treguesit e ndryshuar té sektorit té transportit

Kodi | Treguesi Njésia 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
MY Automjetet dhe autobusét goe/p.km - 66.5 60.6 57.6 65.1 64.7
Kamionét dhe automjetet e lehta goe/t.km - 131.6 | 1081 | 1123 | 1149 | 1126

Shifrat tregojné qé pavarésisht uljes sé numrit & automjeteve té mallrave, t& regjistruara
ndérmjet 2010 dhe 2011, pati njé rritje té shpejté té véllimit t& mallrave té transportuara. Né&
2011, u pa gjithashtu njé rritje e dukshme e treguesit udhétar-km, pavarésisht njé rritjeje
margjinale té véllimit té automjeteve dhe njé uljeje t&é numrit té autobuséve. Rezultati ofron
njé panoramé shumé té ndryshme té treguesit standard “M5”, duke treguar njé rritje t&
madhe té eficiencés sé energjisé né vitin 2011, e ndjekur nga njé rénie e shpejté né vitin 2013.
Pér shkak se ky tregues i ndryshuar pérdor shifrat e pérdorimit aktual sesa thjesht stokun e
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Prandaj, objektivat qé dalin pér 2018 dhe 2020, mbi bazén e masave té pérfshira né kété PKVEE,
paraqiten né Tabelén 3 dhe Tabelén 4 t& méposhtme. Tabela e paré ndalet né ményré specifike
tek kursimet finale té energjisé (té paraqitura edhe né formé grafike né Figura 2), té ndara sipas
sektoréve, ndérsa tabela e dyté paraqet kursimet e energjisé primare dhe asaj finale.

Tabela 3 Objektivat kombétaré orientues té kursimeve finale té energjisé sipas sektoréve

Kursimet e vierésuara té energjisé Kursimet e vierésuara té energjisé

Ndarja e objektivit né sektoré hE 2018 {krce) n€20201kice)
Nga masat (PL) Nga masat (PL)

Banesa 10.66 37.43
Shérbime 6.27 16
Industri 3.7 6.9
Transport 14.2 49.49
Horizontale 3.7 13.9
Totali (njési ekuivalente): 38.5 123.7
Totali (GWh): 447.8 1,438.6
Pérgindja (%) krahasuar me skenarin bazé 2.1% (krahasu;l(')rlr; skenarin bazé 6.8% (krahasu;:]zmoe) skenarin bazé

Figura 2 Objektiva kombétare orientuese e kursimeve finale té energjisé sipas sektoréve

Banesa Banesa
W Shérbime W Shérbime
Industri Industri
Transport Transport
m Horizontale m Horizontale

Kursimet e vlerésuara né 2018 [ktoe] Kursimet e vlerésuara né 2020 [ktoe]
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automjeteve, ai konsiderohet relativisht mé i besueshém dhe si i tillé éshté pérdorur né
Ppjesén e mbetur té raportit.

Tabela dhe Figura paraqesin njé pérmbledhje t¢ kursimeve t& energjisé t& llogaritura me
treguesit LP, si rezultat i pérmirésimeve té EE-sé né sektorin e transportit.

Tabela 38 Kursimet e energjisé né sektorin e transportit té llogaritura me treguesit LP

Kumul
Kodi I;Ef;'s‘;gelfnnerg"“ " | Njesia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ;(?OV;_
2014
M5 Automjetet rrugore ktoe 01 97 18 -65 8 55
M6 Transporti hekurudhor ktoe 0 -1 -1 -1 2 0
M7 Transporti i brendshém ujor ktoe 12 -13 2 -12 0 -10
Kursimet totale me ktoe 12 83 19 -78 10 45
treguesit M
Shénim 1: Nuk ka té dhéna né dispozicion, supozohen zero

Figura 14 Totali me treguesit minimalé (t& ndryshuar) pér sektorin e transportit sipas

viteve

Totali vietor me treguesit minimalé

(Transporti) [ktoe]

100

2010 2011

2012

2013

Rezultatet tregojné pak té dhéna pér njé tendencé ose pérmirésim té efigiencés sé karburantit
gjaté periudhés.

Pér mé tepér, ka pasur shqetésime t& médha né lidhje me raportimet pér kontrabandé té
naftés dhe qéndrueshmériné né pérpilimin e statistikave zyrtare, t& cilat mund t& ndikojné
tek shifrat dhe pengojné nxjerrjen e konkluzioneve kuptimplote nga ndryshimet e

llogaritura té treguesve pér pérmirésimin e EE-sé gjaté gjithé periudhés sé shqyrtuar.
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A2.6  Treguesit LP dhe kursimet e energjisé né sektorin e
bujgqésisé

Bujgésia éshté njé nga sektorét kryesoré té ekonomisé né Shqipéri, qé kontribuon me rreth
20% té vlerés sé shtuar né ekonomi. Gjaté dekadés sé fundit, pavarésisht njé séré
problemesh strukturore, sektori ka pasur njé rrije té moderuar. Zgjerimi i sektorit, gjaté
periudhés 2009-2014, mendohet té keté kontribuar né performancén e pérgjithshme t&
ekonomisé né vend. Pérveg késaj, rritja e gmimeve té produkteve bujqésore né tregjet
botérore pércjell stimujt e duhur pér rritjen afatgjaté t& prodhimit té késaj dege té ekonomisé
shqiptare. Pér mé tepér, zhvillimet dhe reformat strukturore (qé synojné rritjen e eficiencés
né prodhimin bujqésor, lehtésimin e aksesit t& produkteve bujgésore né tregun e brendshém
dhe tregjet e huaja, si dhe mbéshtetjen financiare té bizneseve dhe fermave té kétij sektori)
jané konsideruar si njé prioritet i politikave ekonomike té ardhshme.

Né pérputhje me vendin e saj t& réndésishém né ekonominé shqiptare, sektori i bujqésisé zé&
njé pjesé shumé mé té madhe & konsumit té energjisé né Shqipéri sesa mesatarja evropiane,
prandaj éshté menduar qé té analizohet mé miré si njé sektor i ndaré nga industria.
Megjithaté pérqindja e bujqésisé vetém (pérjashtuar peshkimin) ka réné gjaté periudhés sé
shqyrtuar, nga 5.4% né vitin 2009 (120 ktoe) né 3.9% né 2014 (114 ktoe), ndérsa konsumi i
energjisé né peshkim éshté rritur. PKVEE-ja I parashikoi njé pérqindje shumé mé té larté
dhe konstante, ndérmjet vlerave 11% dhe 12%. Arsyet pér kété ndryshim thelbésor té
shifrave nuk jané té sigurta, por vihet re q¢ PKVEE-ja I ka cituar qé bujqésia pérbén 43% t&
PBB-sé ose rreth dyfishi i asaj qé éshté identifikuar pér vitet qé po shqyrtohen. Né terma
absolute, konsumi i energjisé né kété sektor ishte 5% mé i ulét né vitin 2014 sesa né 2009.

Tabela paraqet pérdorimin e energjisé né sektorin e bujqésisé, t& ndaré sipas grupimeve té
nén-sektoréve. Mé pas, Tabela paraqet treguesit pérkatés né gtoe pér milioné leké shqiptare
(mlIn leké 2008) té llogaritur pér ¢do vit dhe sé bashku me Figura 15 paraqet njé pérmbledhje
té kursimeve té energjisé té llogaritura me treguesit LP, si rezultat i pérmirésimeve té EE-sé
né sektorin e bujqésisé. Pér shkak té rritjes sé aktivitetit ekonomik né kété sektor, gjaté
periudhés sé shqyrtuar, treguesi i EE-sé tregon njé pérmirésim t& konsiderueshém, duke
qené njé t& tretat mé i ulét, pérsa i pérket konsumit té energjisé pér njési té vlerds sé shtuar,
né vitin 2014 sesa né 2009.

Tabela 39 Pérdorimi i energjisé né sektorin e bujqésisé

Nén-sektori Nijésia 2009 [ 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014
Bujgésia ktoe 94.5 79.0 75.7 81.2 75.5 80.0
Peshkimi ktoe 25.0 20.0 25.0 22.0 27.2 34.2
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Tabela 40 Kursimet e energjisé né sektorin e bujqésisé té llogaritura me treguesit LP dhe

treguesit e tjeré shoqérues

Kodi Igb‘;zé“s‘ir CREBISE = | Njesiat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 I;‘gé‘;lzztﬁe

M10 Konsumi i energjisé né gtoe/ 0.64 | 048 0.43 0.41 0.41 043 -
bujqési, pyje dhe peshkim mALL
pér vleré té shtuar

M10 Bujqésia, pyjet dhe ktoe 31 10 4 1 5 41
peshkimi

Shénime 1: Lekét shqiptaré jepen né ¢mimet e vitit t& kaluar.

Figura 15 Totali me treguesit minimalé pér sektorin e bujqésisé sipas viteve

Totali vijetor me treguesit minimalé

A2.

(Bujgésia) [ktoe]

2010

2011

2012

7  Pérmbledhje e treguesve LP

2013

2014

Né Tabela éshté paraqitur konsumi final i energjisé pér ¢do sektor sipas viteve , bazuar né t&
dhénat e Bilancit Energjetik. Njé pérmbledhje e treguesve LP t&é kursimeve né Shqipéri, t&
mbledhura pér secilin sektor, paraqitet né Tabela 411 t6 méposhtme. Kjo tabelé pérdor
treguesit M té ndryshuar (qé shénohen me thonjéza teke né Tabela 3).

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencién e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020





image179.jpeg
Informacion plotésues mbi llogaritjen Lart-Poshité té ecurisé sé
kursineve té energjisé

Tabela 41 Bilanci energjetik sipas sektoréve (ktoe)

SEKTORIL 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Banesa 487 489 479 501 572 546
Shérbime 166 160 171 160 188 176
Industri 276 307 356 311 305 417
Transport 754 759 767 737 802 816
Bujgési 120 99 101 103 103 114
Té tjeral 65 64 41 5 0 0

TOTALR2 1,871 | 1,879 | 1,913 | 1,817 | 1,971 | 2,070
Ndryshimi nga viti i méparshém 9 34 -96 154 99

Shénim 1: Té tjera supozohet té pérfshijé té dhénat e pakategorizuara. Nuk ka té dhéna pér kété kategori pér
vitet 2013 dhe 2014.

Shénim 2: Totali éshté ai qé raportohet né grupin e té dhénave té Bilancit Energjetik, té cilat pérmbajné disa
mospérputhje té vogla nga shumatorja e té gjithé sektoréve.

Tabela 411 Totali i kursimeve té arritura té energjisé té llogaritura me treguesit LP

SEKTORI 2010 2011 2012 2013 2014
Banesa 2 26 -14 =77 25
Shérbime 10 10 i -43 10
Industri 12 -25 26 -8 -150
Transport 12 83 19 -78 10
Bujqesi 31 10 4 1 5
TOTALI 67 104 42 -205 -110
Kursimet kumulative totale 67 171 213 8 -102
Kursimet kumulative totale si pérqindje e objektivit t&

PKVEE-sé I (energjia mesatare finale gjaté periudhés 2004~ 3.6% 9.1% 11.4% 0.4% -5.4%
2008 (pérfshiré))

Mbi bazén e kétyre té dhénave LP, éshté e véshtiré pér t& nxjerré madje edhe konkluzione
paraprake, né lidhje me suksesin apo pér zbatimin e ndonjé mase pér eficiencén e energjisé.
Vetém né vitin 2010 u vu re njé pérmirésim i pérgjithshém, krahasuar me vitin e méparshém,
me rritje t& llogaritura pér secilin prej viteve pasuese. Né t& vérteté, kumulativja totale
sugjeron njé dobésim t& pérgjithshém té treguesve t& EE-sé gjaté gjithé periudhés sé
shqyrtuar.

Megjithaté, mungesa e ndatjes sé té dhénave dhe pasiguria mé e madhe gjaté plotésimit té
tyre, pengon njé ndarje té ploté té efekteve me synimin pér té pércaktuar shkallén né té cilén
rezultatet jané ndikuar nga faktoré té tillé si:

O  Shqgipéria ka njé ekonomi t& madhe né hije, e cila nuk raportohet né shifra
zyrtare. Njé studim i Bankés Botérore, né 2010, ka vlerésuar qé ekonomia
shqiptare né hije luhatet ndérmjet 33% dhe 36% té& PBB-sé, gjaté periudhés 1999-
2007, megjithése ekzistojné pasaktési t&¢ médha tek shifrat!l. Pér shkak t&

! Banka Botérore (2010), Shadow EconoMIE s All over the World (Ekonomité né hije né té gjithé botén), Vlerésimet e
reja pér 162 vende, nga viti 1999 deri 2007, gjenden né
https: / /openknowledge.worldbank.org/bitstream /handle /10986 /3928 / WPS5356. pdf?sequence=1
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madhésisé sé saj, ményra sesi kjo ekonomi né hije ndikon konsumin e energjisé
dhe EE-né (pérsa i pérket konsumit té energjisé té paregjistruar, si dhe aktivitetit
ekonomik t& paregjistruar) mund t& luajé njé rol té réndésishém né nxjertjen e
shifrave Lart-Poshté.

Metoda LP, e pérdorur, nuk i shpjegon plotésisht ndryshimet strukturore né
ekonomi dhe ndryshimet né stilin e jetés sé qytetaréve (rishikimi sipérfagésor i
efektit t& PBB-sé pér banor dhe ndryshimeve t& ¢mimit t& energjisé elektrike né
treg né sektorin e banesave tregon se kéto parametra nuk shpjegojné ndryshimet
e véna re tek rezultatet).

Tabela 12 krahason nivelin absolut t& konsumit final té energjisé pér vitet 2009-2014
krahasuar me até t& parashikuar né PKVEE-né I. Mund té shihet qé konsumi total final ka
qené vazhdimisht mé i ulét sesa pritshmérité, ndérsa rritja e PBB-sé ka qené rreth gjysma e
asaj té pérdorur né parashikimet e PKVEE-sé I (4.5%). Megjithaté, kéto ndryshime nuk japin
njé shpjegim té qarté rreth mungesés sé pérmirésimit té treguesve té eficiencés sé energjisé.

Tabela 12 Krahasimi i konsumit total final té energjisé me parashikimet e PKVEE-sé¢ I

B ontmitiell Unit | 2009 2010 2011 2012 2013 2014
energ]lse

Te dhénat e bilancit | kioe | 1,871 1,879 1,913 1,817 1,971 2,070
energjetik

Parashikimii PKVEE- | ktos | 1,861 1,908 1,961 2,019 2,083 2,155
sél

Diferenca % 1% -2% -2% -11% -6% -4%

Prandaj, konkluzionet e LP-sé jané si mé poshté:

(]

Objektivi kombétar orientues i pércaktuar né PKVEE-né 1, i shprehur né terma t&
konsumit final té energjisé, ishte objektivi i kursimeve vjetore t& energjisé prej
168 ktoe pér vitin 2018, me njé objektiv t& ndérmjetém prej 26 ktoe pér vitin 2012.

Mbi bazén e njé analize LP, vitet 2010 deri 2012 demonstrojné kursimet vjetore t&
pérgjithshme & energjisé té identifikuara nga treguesit e EE-sé. Vértet, nga fundi
i 2012, treguesit LP tregojné njé tepricé t& konsiderueshme té kursimeve
kumulative, krahasuar ose me objektivin prej 3% ose me nivelin mé té ulét prej
26 ktoe, té cituara né PKVEE-né 1.

Megjithaté, duke u pérpjekur pér té pérfshiré t& dhénat e disponueshme deri né
vitin 2014, ndryshimi kumulativ total né konsumin final t& energjisé, né lidhje
me treguesit referues té EE-sé, gjaté periudhés pesévjecare 2010-2014, tregohet si
rritje né masén prej 102 ktoe. Né ményré té pérkohshme, kjo do té tregonte qé
progresi éshté dukshém mé i ulét se trajektorja e kérkuar pér t& pérmbushur
objektivin e PKVEE-sé I pér vitin 2018, sipas DSHE-sé.
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Niveli i larté i luhatjes ndérmjet pérmirésimeve dhe pérkeqésimeve té treguesve
té EE-sé pér té gjithé sektorét, gjaté periudhés sé shqyrtuar, éshté shqetésues dhe
hedh dyshime mbi besueshmériné e tyre, si njé masé e sakté e tendencave reale
né sektorin energjetik shqiptar. Gjithashtu, rezultatet e vérejtura mund ti
atribuohen mé shumé luhatjeve té prodhimit dhe ¢mimeve qé nuk jané
identifikuar né ményré t& sakté sesa veprimeve pér eficiencén e energjisé.

Eshté shumé e réndésishme té vihet né dukje gé ka kufizime té konsiderueshme
pér njé numér aspektesh t¢ t¢ dhénave statistikore né dispozicion pér kété
analizé LP. N& té vérteté kombinimi i pérdorimit t& njé numri t& vogél &
treguesve “minimalé” me saktési té ulét, sé bashku me pasigurité qé ekzistojné
né t& dhénat themelore, bén qé ndonjé konkluzion i nxjerré t& jeté sipérfaqésor
dhe kryesishti tepért. Edhe nése t& dhéna té tilla do té ishin t& plota, do té ishte
e nevojshme té koordinoheshin konkluzione té tilla me njé analizé mé té thelluar
PL, me synimin pér t& identifikuar komponentét specifiké qé kontribuojné tek
kursimet e energjisé né sektoré individualé.

Vetém kéto rezultate negative nuk duhen konsideruar si domethénie té asaj qé
Shqipérisé i kérkohet t& bgjé, pér t& rikuperuar njé pérkeqésim té Eficiencés sé
Energjisé gjaté periudhés sé shqyrtuar 2009-2014, né pércaktimin e objektivave
pér Direktivén mbi Eficiencén e Energjisé deri né 2020. Né ményré té arsyeshme,
kéto rezultate theksojné nevojén pér pérdorimin e njé teknike monitorimi
rigoroze ¢ nga mé té mirat pér matjen e kursimeve né t¢ ardhmen dhe
krahasimin e tyre me objektivat e véna.

né ményré qé té pérpiqemi té vlerésojmé lidhjen ndérmjet masave pér EE-né dhe kursimeve
té energjisé dhe té arrijmé njé nivel té kénaqshém besimi dhe sigurie pér konkluzionet.

A3.1

Burimet e té& dhénave

Ky seksion paraqet njé analizé sasiore poshté-lart (“PL”) t& masave té miratuara pér EE-né.
Né mungesé té njé platforme monitorimi, jané marré né konsideraté tre burime t& dhénash:

]

Té dhéna qé lidhen me programe specifike pér pérmirésimin e EE-sé duke
pérfshiré t& dhénat e kredive bankare dhe projektin e PNUD-it pér kolektorét
dielloré pér ngrohjen e ujit;
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O  Té dhéna té marra nga anketimi i furnizuesve té pajisjeve, i kryer né 2013; dhe

O Té dhéna té marra nga Drejtoria e Doganave qé monitoron importet e
produkteve me EE né Shqipéri.

Kéto trajtohen, sipas radhés, né nén-seksionet e méposhtme.

A3.2 Té dhéna qé lidhen me programe specifike pér
pérmirésimin e EE-sé

Si¢ shihet né raportin kryesor, pjesa mé e madhe e masave té pérfshira né PKVEE-né I jané
ende pér t'u zbatuar. Né kété qasje alternative ndaj analizés PL, fokusi kryesor i veprimeve
té ndérmarra né periudhén e shqyrtuar 2010-2014, ka qené pérditésimi ose zévendésimi i
produkteve dhe pajisjeve mé té vjetra me produkte e pajisje me mé shumé eficiencé t&
energjisé dhe mbéshtetja pér rikonstruksionet me efigiencé té energjisé, pérmes skemave té

kredive té buta qé ofrohen nga bankat.

Gjaté muajve shtator dhe tetor 2015, ekipi i konsulentéve zhvilloi diskutime me bankat qé
matrin pjesé né skemén e kredive pér té mbéshtetur zbatimin e masave pér eficiencén e
energjisé. Ky nén-seksion detajon analizén PL, bazuar né té dhénat e marra nga bankat
piesémarrése. Kjo analizé nuk éshté gjithépérfshirése, pasi ajo nuk mbulon kursimet e
pérftuara nga mjetet rregullatore, informimi, marréveshjet vullnetare dhe financimet
publike. Gjithashtu, ajo nuk mbulon masat e vecanta pér eficiencén e energjisé, t&
ndérmarra né sektorin e industrisé.

Pér mé tepér, analiza déshton né pérfshirjen e efekteve multiplikative té arritura nga skemat
e bankés pérmes stimulimit té tregjeve pér produktet me EE. Né mungesé té njé platforme
monitorimi, njé vlerésim i tillé gjithépérfshirés i rritjes sé penetrimit té produkteve me EE
mund té arrihet vetém népérmjet t& dhénave t& detajuara t¢ furnizimit t& pajisjeve.
Pasigurité shtesé dhe paragjykimet e mundshme né grupet e t¢ dhénave pérfshijné
supozimin qé kredité pérbéjné 100% té kostos sé njé mase, pérfshiré instalimin (diskutimet
me bankat sugjerojné qé pér kredi té vogla, té cilat pérbéjné pjesén mé té madhe té linjave t&
kreditimit, ky éshté kryesisht rasti), supozimin qé “efekti free-rider’ (pérmes té cilit masat qé
do t& ishin zbatuar gjithsesi kané ndihmuar né uljen e kostos sé njé kredie) nuk ndodh dhe
supozimet pér kursimet e energjisé pér masé. Llogaritjet supozojné qé edhe kursimet qé
vijné nga té gjitha masat e zbatuara vazhdojné pér periudhén e ploté té shqyrtuar dhe pér
thjeshtési i atribuohen njé viti t& ploté té kursimeve nga viti i instalimit. Prandaj, rezultatet e
prezantuara kétu duhet té trajtohen me kujdes.

Megjithaté, pjesa mé e madhe e masave té pérfshira né PKVEE-né I jané ende pér tu
zbatuar. Fokusi kryesor i veprimeve té ndérmarra né periudhén e shqyrtuar 2010-2014, ka
qené pérditésimi ose zévendésimi i produkteve dhe pajisjeve mé té vjetra me produkte e
Ppajisje me mé shumé eficiencé & energjisé dhe mbéshtetja pér rikonstruksionet me eficiencé
té energjisé, pérmes skemave té kredive té buta qé ofrohen nga bankat.
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Metoda PL pér matjen e kursimeve

Si¢ u trajtua mé sipér, skemat e kredive pér produktet me EE té ofruara nga bankat nuk
pérputhen me masat e parashikuara né PKVEE-né I, por i kalojné ato. Prandaj, né vend t&
vlerésimit t& kursimeve kundrejt ¢do mase t&¢ PKVEE-sé I, analiza PL e pérshkruar kétu,
vleréson kursimet e energjisé t& arritura nga masat e méposhtme té standardizuara qé
mbéshteten nga bankat:

O Ngrohja e wjit: zévendésimi i boileréve elektriké jo eficienté me boileré me
etiketé A (1), instalimi i kolektoréve dielloré pér ngrohjen e ujit (2)

O  Pajisjet shtépiake: zévendésimi i makinave larése dhe frigoriferéve (3)

O Kondicionimi i ajrit: instalimi i kondicioneréve (me etiketé A) dhe i sistemeve
qendrore efigiente pér kondicionimin e ajrit (4)

O Ngrohja dhe izolimi: instalimi i kaldajave eficiente pér ngrohjen e hapésirave
dhe sistemeve t& ngrohjes qendrore (5), zévendésimi i dritareve (6), dyert e
jashtme (7), muret e jashtme (8), ¢atia/ tarracat (9)

O  Transporti: zévendésimi i kamionéve té vjetér me kamioné eficienté (10)
O Bujgésia: zévendésimi i traktoréve té vjetér me traktoré eficienté (11)

Shumé prej kétyre masave kalojné ndérmjet sektoréve té ndryshém, si¢ paraqitet né Tabela .
Pjesét relative sipas sektoréve jané vlerésuar nga diskutimet me pérfaqésuesit e bankave.
Pérveg listés sé mésipérme, disa banka kané mbéshtetur edhe masat né sektorin e industrisé
qé lidhen me pérmirésimin e pajisjeve t& proceseve industriale. Kursimet e energjisé qé
lidhen me masa té tilla, zakonisht, do té llogariten ose népérmjet kursimeve té matura ose
vlerésimeve t& shkallézuara inxhinierike sesa népérmjet metodés? sé supozimit t&
kursimeve t& energjisé pér mé shumé masa qé pérsériten, si ato té listuara mé sipér.
Megjithaté, éshté i disponueshém informacioni pér auditimet e detajuara energjetike t&
objekteve industriale, t& kryera nga Besim Islami né kuadér té Fondit “Green for Growth”
(GGF), pér periudhén prill 2013 deri shtator 2015. Prandaj, kéto jané pérfshiré si njé grup i
masave shtesé jo standarde:

O  Pajisje industriale: pérmirésimi i pajisjeve qé konsumojné shumé energji qé
pérdoren né proceset industriale (12)

Pérsa i pérket lidhjes ndérmjet masave té mbéshtetura nga bankat dhe masave té PKVEE-sé
I, PKVEE-ja propozon instrumente t& caktuara financiare (instrumente promocionale pér
instalimin e kolektoréve dielloré pér ngrohjen e ujit né sektorét e banesave dhe t&

Kursimet e supozuara té energjisé nxirren nga rezultatet e pérmirésimeve té méparshme té energjisé té
maonitoruara né ményré té pavarur né instalime té ngjashme

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencién e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020




image184.jpeg
Informacion plotésues mbi llogaritjen Poshté-Lart té ecurisé sé
kursineve té energjisé

shérbimeve, pérkatésisht #R3 dhe #57) qé lidhen me linjat e kreditimit. Ka mé pak lidhje t&
dukshme pér llojin jetér té masave. Pjesa mé e madhe e masave rregullatore (standardet pér
ndértesat, pajisjet elektrike, etj.) t¢ PKVEE-sé I nuk jané zbatuar plotésisht dhe supozohet t&
mos kené pasur ndikim né zhvillimin e masave té mbéshtetura nga bankat. Né lidhje me
masat e informimit, si aktivitetet e promovuara nga sektori publik edhe aktivitetet e bankave
supozohet se kané kontribuar né zhvillimin e produkteve pér pérmirésimin e EE-sé.

Tabela 44 Lidhja ndérmjet masave pér EE-né qé mbéshteten nga bankat dhe masat e
PKVEE-sé I

Masat e mbéshtetura nga bankat Sektorét pérkatés  Lidhja me masat e PKVEE-sé I
B S I TRB

1 Zévendésimi i boileréve elektriké jo x x x
eficienté me boileré me etiketé A

2 Instalimi i sistemeve t& kolektoréve x x x Jané zbatuar si¢ parashikohet né
dielloré pér ngrohjen e ujit masat #R3 dhe #57 t&é PKVEE-sé
I

3  Zévendésimi i makinave larése dhe x x x
frigoriferéve jo eficienté me ato me etiketé
A

4  Instalimi i kondicioneréve (me etiketé A) x x
dhe sistemeve gendrore eficiente pér
kondicionimin e ajrit
5 Instalimi i kaldajave eficiente pér x x x X
ngrohjen e hapésirave dhe sistemeve t&
ngrohjes gendrore

6  Zévendésimi i dritareve t& vjetra me x x x
dritare efigiente

7  Zévendésimi i dyerve té jashtme té vjetra x x  x
me dyer hermetike dhe eficiente

8 Instalimi i termoizolimit t& mureve t& x x x

jashtme

9  Instalimi i termoizolimit #x x x
catisé /tarracave

10 Zévendésimi i kamionéve t& vjetér me X

kamioné efigienté

11 Zévendésimi i traktoréve té vjetér me x Nuk &shté parashikuar né
traktoré eficienté PKVEE-né I
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Masat e mbéshtetura nga bankat Sektorét pérkatés  Lidhja me masate PKVEE-sé I
12 Pérmirésimi i pajisjeve qé konsumojné X I ngjashém me veprimet e
shumé energji qé pérdoren né proceset parashikuara né PKVEE-né I,
industriale masa #I5, por nuk éshté kryer
népérmjet marréveshjeve

formale me agjenci shtetérore

Pér t& vlerésuar kursimet e energjisé qé rezultojné nga kéto programe qé mbéshteten nga
bankat, shuma e kredive té disbursuara pér secilén masé té listuar né Tabela , gjaté
periudhés 2010-2014, éshté pérkthyer né kursime t& energjisé (né GWh/vit). Pér kété, ne
kemi pérdorur supozimet e kostos pér njési dhe kursimeve t&€ energjisé pér njési, si¢
shpjegohet né ményré té detajuar né Raportin mbi zbatimin e PKVEE-sé s¢ Paré.

Seksionet e méposhtme paraqesin rezultatet e pérkohshme té késaj analize.
Kursimet e energjisé PL té vlerésuara sipas masave

Tabela e méposhtme paraqet rezultatet e pérkohshme t& késaj analize PL. Tabela
pérmbledh kursimet e energjisé LP sipas pérdorimit fundor (ndri¢imi, ngrohja e ujit, pajisjet
elektrike, efj.) pér té gjitha masat dhe pér t& pesé sektorét. Tabela dhe Figura paraqet
ndarjen sipas masave dhe sektoréve. Kéto té dhéna korrespondojné me kursimet e reja nga
masat e reja té zbatuara né secilin vit. Kursimet kumulative trajtohen mé poshté.

Tabela 45 Kursimet e reja té energjisé t¢ arritura sipas llojit té pérdoruesit fundor (pér té
gjitha masat dhe sektorét)

Kursimi i energjisé nga pérdoruesi fundor ~ Kursimet e reja té energjisé té arritura né vit (né GWh)

2010 2011 2012 2013 2014

Ngrohja e ujit 30.89 9.14 10.61 10.20 7.00
Pajisjet elektrike 0.00 0.00 0.00 0.15 012
Kondicionimi i ajrit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Ngrohja e hapésirave 1.44 6.83 7.61 7.68 4.83
Kamioné té rinj 13.48 1091 9.46 146 277
Traktoré t& rinj 8.89 7.19 6.24 2.94 558
Pajisje industriale 0.00 0.00 0.00 244 1.05
Totali nga masat (PL) (GWh) 55 34 34 25 21

Totali nga masat (PL) (ktoe) 4.7 2.9 2.9 2.1 1.8
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Tabela 4 Pasqyra e objektivave dhe e kursimeve té arritura/té parashikuara té energjisé, si

pér energjiné primare, ashtu dhe até finale

Energjia primare Energjia finale
DSHE DPEN
Objektivi Kursimete | Objektiviikursimeve | Kursimet finale té Objektivi pér
(ktoe) arritura/par | finalé té energjisé, sic | energjisé té arritura shtépité me
ashikuara té pércaktohet né (pér 2015) ose té konsum energjie
energjisé PKVEE-né e paré/té parashikuara (pér pothuajse zero (Té
(ktoe) dyté ose né versionin 2018) (né terma gjitha ndértesat e
mé té fundit nése absolute (ktoe)) reja, pérgindja (%)
éshté rishikuar (né ose shtréngimi i
terma absolute (ktoe)) kérkesave pér
petformancén
energjetike)
2012 N/A N/A 26 10.5
2015 N/A N/A o7 16.4 #
2018 40 = 39 =
2020 154 = 124 = Pért'u
konfirmuar

* Pér shkak se PKVEE-ja e dyté nuk éshté hartuar pér Shqipéring, objektivi pér 2015 éshté marré
ai 1 pérfshiré né PKVEE e paré, ndérsa objektivat pér 2018 dhe 2020 jané ato qé dalin né kuadér
té kétij dokumenti.

Megjithaté, theksohet qé objektivat sasiore t& mésipérme pér kursimet e energjisé pérfaqésojné
vetém njé element t& objektivave t& késaj PKVEE-je. Mé gjerésisht shihen si:

e Njé mjet pér té stimuluar dhe zhvilluar tregjet pér ofrimin e produkteve dhe shérbimeve
me efigiencé té energjisé, duke pérfituar késhtu ekonomia e Shqipérisé.

e Pérmirésim i standardeve té jetesés pér qytetarét e Shqipérisé, pérmes rritjes sé komfortit
dhe uljes sé emetimeve.

o Kontribut ndaj arritjes sé qéllimeve té Shqipérisé pér ndryshimet klimatike.

e Ndihmé né modernizimin e transportit, industrisé dhe shérbimeve.

Tirane me 2.9.2017
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Figura 16 Kursimet e reja té energjisé té arritura sipas llojit té pérdoruesit fundor (pér té

gjitha masat dhe sektorét)
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Tabela 46 Kursimet e reja té energjisé té arritura sipas masave dhe sektoréve

Emértimi i masés pér kursimin e Pérdoruesi  Sektorét Kursimet e reja té energjisé té arritura
energjisé fundor i né vit (né GWh)
synuar 2010 2011 2012 2013 2014

Zévendésimi i boileréve Ngrohja e Banesa 0.00 0.00 0.00 001 0.01
elébikerjp eftciente e bullors: e Shérbime 000 000 000 001 001
me etiketé A pér ngrohjen e ujit

Industria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transporti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bujqésia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalimi i kolektoréve dielloré Ngrohja e Banesa 1464 376 3.85 323 153
pér ngrohjen e ujit it Shérbime 1625 436 510 467 419
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Emértimi i masés pér kursimin e Pérdoruesi  Sektorét Kursimet e reja té energjisé té arritura
energjisé fundor i né vit (né GWh)
synuar

2010 2011 2012 2013 2014
Industria 0.00 1.01 1.66 227  1.26
Transporti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bujgésia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zévendésimi i makinave larése Pajisjet Banesa 0.00 0.00 0.00 005 0.04
dhe frigoriferéve jo eficienté me elektrike

ato me etiketd A Shérbime 0.00 0.00 0.00 0.08  0.06

Industria 0.00 0.00 0.00 001 0.01
Transporti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bujqésia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalimi i kondicioneréve (me Kondicionim Banesa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
ctket?t A) dhe sistemeve iiajrit Shérbime 000 000 000 000 001
gendrore efigiente pér
kondicionimin e ajrit Industria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transporti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bujqésia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalimi i kaldajave eficiente Ngrohja e Banesa 0.11 0.52 0.56 042 027

pér ngrohjen e hapésirave dhe hapésirave

sistemeve t€ ngrohjes qendrore  dhe izolimi hethime 0.28 1.34 142 126 079

Industria 0.00 0.00 0.00 044 028
Transporti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bujgésia 0.00 0.00 0.00 022 014

Zévendésimi i dritareve té vjetra Ngrohja e Banesa 0.03 0.28 0.31 024 016
me dritare efigiente hapésirave

. .. . Shérbime 0.06 047 0.52 045 029
dhe izolimi

Industria 0.04 0.32 0.35 045 0.29
Transporti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bujqésia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zévendésimi i dyerve té jashtme Ngrohja e Banesa 0.00 0.05 0.05 004 003
& yotramedyes lormetikerdhe Mpestan® op e DOL 008 009 008 005
efigiente dhe izolimi

Industria 0.00 0.04 0.04 006 0.04

Transporti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bujqésia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalimi i termoizolimit t& Ngrohja e Banesa 0.23 0.87 1.04 088 059
mureve t& jashtme hapésirave

Shérbime 0.29 1.06 1.28 113 075
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Emértimi i masés pér kursimin e Pérdoruesi  Sektorét Kursimet e reja té energjisé té arritura
energjisé fundor i né vit (né GWh)
synuar

2010 2011 2012 2013 2014
dhe izolimi  [nqystria 003 011 013 041 028
Transporti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bujqésia 000 000 000 000 0.00

Instalimi i termoizolimit t& Ngrohja e Banesa 0.10 0.49 0.53 038 021
catisé/ tarracave hapésirave

... . Shérbime 0.23 1.08 1.15 0.87 048
dhe izolimi

Industria 0.03 0.12 0.13 034 019
Transporti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bujgésia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zévendésimi i kamionéve t& Kamioné t& Transporti 13.48 10.91 9.46 146 2.77
vjetér rinj
Zévendésimi i traktoréve t& Traktoré t& Bujqésia 8.89 7.19 6.24 294 558
vjetér rinj
Zévendésimi i pajisjeve  t& Té ndryshém Industria 0.00 0.00 0.00 244 1.05
proceseve industriale
Shuma e kursimeve (GWh) 55 34 34 25 21
Shuma e kursimeve (ktoe) 4.7 2.9 2.9 21 1.8

Kursimet e energjisé PL sipas sektoréve

Tabela mbledh kursimet e energjisé pér té pesé sektorét bazuar né analizén e mésipérme PL.
Kéto kursime krahasohen me objektivat e PKVEE-sé I, té paraqitura né Tabela 138, pér
secilin vit té periudhés sé shqyrtuar, si dhe me objektivat pér vitin 2018. Vihet re qé ndérsa
PKVEE+a I pércaktoi njé objektiv t& ndérmjetém prej 3% té konsumit mesatar vjetor, gjaté
periudhés referuese, i miratuar pér 2012, vlera e kursimit té energjisé qé lidhet me & u
deklarua 26 ktoe, e cila éshté aktualisht ekuivalente me rreth 1.4% té konsumit mesatar gjaté
periudhés referuese. Kuptohet qé ky objektiv mé i ulét u pércaktua pér shkak t& miratimit t&
voné t& PKVEE-sé, né shtator 2011, dhe se realizimi i nivelit prej 3% do té ishte i
paarritshém. Rezultati neto éshté qé kursimet priteshin té ecnin me njé ritém mé té ulét deri
né fund té 2012, pérpara se té rriteshin né vitet 2013-2018.

Tabela 47 Kursimet kumulative té energjisé nga analiza PL sipas sektoréve

Sektori Kursimet kumulative té energjisé (GWh)
2010 2011 2012 2013 2014

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencién e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020




image189.jpeg
Informacion plotésues mbi llogaritjen Poshté-Lart té ecurisé sé
kursineve té energjisé

Sektori Kursimet kumulative té energjisé (GWh)

2010 2011 2012 2013 2014
Banesa 15.13 21.11 27.46 32.73 35.56
Shérbime 17.10 2549 35.06 43.60 50.24
Industria 0.10 1.69 3.99 10.44 13.83
Transporti 1348 2439 33.85 3531 38.08
Bujqésia 8.89 16.08 22382 2547 31.19
Totali kumulativ (GWh) 55 89 123 148 169
Totali kumulativ (ktoe) 4.7 7.6 10.5 12.7 145

% kumulative (krahasuar
me konsumin referues té
DSHE-s&) 0.25% 0.41% 0.56% 0.69% 0.79%

Tabela 138 Objektivat kombétare orientuese pér periudhén afatshkurtér (2012)13 dhe

afatgjaté (2018)

Objektivi kombétar orientues né 2018 (GWh) 1953
Objektivi kombétar orientues né 2018 (ktoe) 168
Objektivi kombétar orientues i ndérmjetém né 2012 (GWh) 302
Objektivi kombétar orientues i ndérmjetém né 2012 (ktoe) 26
Sektorét Objektivi i sektorit (GWh)

2010 2011 2012 2013 2014 2018
Banesa 19.38 38.76 58.14 120.16 182.17 430.23
Shérbime 19.38 38.76 58.14 110.47 162.79 372.09
Industria 23.26 46.51 69.77 139.53 209.30 488.37
Transporti 31.01 62.02 93.02 178.29 263.57 604.65
Bujqésia 7.75 15.50 23.26 29.07 34.88 58.14
Totali kumalativ (GWh) 101 202 302 578 853 1953
Totali kumalativ (ktoe) 9 17 26 50 73 168
% e konsumit referues té
DSHE-sé 0.5% 0.9% 1.4% 2.7% 3.9% 9.0%

Bshifra pér vitet e tjera, pérveg 2012 dhe 2018, éshté vlerésuar duke supozuar progresion linear té objektivit
té kursimeve té€ energjisé deri né fund té 2012, e mé pas e ndaré nga 2013 deri né 2018.
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Si¢ paraqitet né Figura 17, vlerésimi i mésipérm tregon se kursimet direkte t& energjisé t&
kombinuara nga pérmirésimi i efi¢iencés sé energjisé, i mbéshtetur nga skemat e kredive

3.9%). Ndonése ka njé séré pasigurish né llogaritjen e shifrés, si rrjedhojé e supozimeve dhe
vlerésimeve pér koston e njésisé dhe kursimet e supozuara, sidoqofté kjo paraqet progres t&
konsiderueshém. Nxitési i vetém mé i madh i késaj arrifjeje ka qené futja né pérdorim e
kolektoréve diellore pér ngrohjen e ujit dhe, si rrjedhojé, rritja e diversifikimit té masave pér
kursimin e energjisé duhet té jeté njé prioritet pér PKVEE-né tjetér.

Figura 17 Kursimet e energjisé sipas analizés PL né krahasim me objektivin sipas viteve

3.5°
3.0
1.5
: I I I
- I
o.M
2013

2010 2011 2012 2014

W Objektivii PKVEE-s2 | Rezultatet e analizés PL

Né nivel sektorial kursimet kumulative, gjaté periudhés 2010-2014 ( pérfshiré), pér sektorét e
banesave, shérbimeve dhe t& bujqésisé vlerésohen té kené arritur respektivisht rreth 20%,
30% dhe 50% té objektivave t&¢ PKVEE-sé I. Megjithaté, pérpjekjet né industri dhe transport
kané mbetur ndjeshém mbrapa, dhe kursimet vlerésohen té jené respektivisht rreth 5 dhe
10% té objektivit té tyre. Vihet re qé pér industriné né veganti, ky rezultat mund té jeté
pjesérisht pér shkak té mungesés sé té dhénave pér kursimet e matura té energjisé qé vijné
nga pérmirésimet me kérkesé té klientéve, pér pajisjet e proceseve industriale dhe qé pér
kété arsye nuk éshté modeluar né kété analizé.

Progresi né té gjithé sektorét ishte mé i shpejté né vitet e hershme 2010-2012, ndérsa
ngadalésimi né vitet 2013-2014 mund ti atribuochet dobésisé sé pérgjithshme té ekonomisé
shqiptare qé kufizonte dhénien e kredive.
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A3.3 Té dhéna t& marra nga anketimet e furnizuesve té
padjisjeve

Shtojca IV e DSHE-sé sugjeron pérdorimin e té dhénave té shitjes sé pajisjeve, direkt nga
prodhuesit ose shitésit me pakicé. Fshté e véshtiré qé té merren grupe té dhénash té
besueshme pér Shqipéring, pasi pér pjesén mé & madhe & pajisjeve, vendi nuk mbulohet
ende nga agjencité mé t¢ médha t& mbledhjes sé t¢ dhénave té tregut, qé do té thoté se
kérkohen anketime té dedikuara. Njé anketim i tillé u krye nga Besim Islami, pjesé e ekipit
konsulent, pér logari té¢ GIZ-it né prill 2013, qé mbulon vitet 2007-2012 (pérfshiré), pér
Ppajisjet e méposhtme:

O Ndrigimi: zévendésimi i llambave inkandeshente me llamba CFL dhe
zévendésimi i llambave fluoreshente té vjetra me llamba moderne T5 dhe LED

O Ngrohja e wjit: zévendésimi i boileréve elektriké jo eficienté me boileré me
etiketé A

O  Pajisjet shtépiake: zévendésimi i makinave larése dhe frigoriferéve

O Kondicionimi i ajrit: instalimi i kondicioneréve (me etiketé A) dhe i sistemeve
qendrore efigiente pér kondicionimin e ajrit

Pér vitet 2013 dhe 2014, nuk ka té dhéna né dispozicion. Qasja e zakonshme pér té vlerésuar
ndikimin e masave pér EE-né né t& dhéna té tilla, éshté té nxirret tendenca referuese e
aktivitetit t¢ zakonshém (BAU), duke pérdorur t¢ dhéna nga periudha pérpara zbatimit t&
masave pér EE-né (té tilla si fushatat e informimit). Kjo pérdoret pér t'u pérpjekur pér t&
ndjekur se cila do té ishte norma e pritshme e rritjes sé pjesés sé tregut t& pajisjeve me EE,
gjaté periudhés sé shqyrtuar, né mungesé t& masave pér EE-né. Cdo rritje mbi kété normé i
atribuohet masave pér EE-né. Njé avantazh i késaj metodologjie, krahasuar me até té
pérdorur né Seksionin A3.2, éshté se ajo pérdor “efektin multiplikativ” t& stimulimit t&
tregut né masat pér EE-né, pértej atyre qé marrin pjesé direkt né skemat e EE-sé.

Pér kété studim nuk ka ¢ dhéna né dispozicion, para vitit 2007, qé do té thoté se nuk mund
té krijohet njé tendencé referuese BAU e géndrueshme kundrejt té cilés t& vlerésohet rritja qé
mund t1i atribuohet masave pér EE-né. Pér mé tepér, megjithése pérfshihen t& gjithé
furnizuesit kryesoré né Shqipéri, anketimet nuk jané gjithépérfshirése dhe né kété ményré
tregu total éshté vlerésuar mbi bazén e pjesés sé tregut té atyre furnizuesve té pajisjeve nga
té cilét u mblodhén té dhénat. Si rezultat, vlerésimet e kursimeve té energjisé, qé nxirren
nga té dhénat e mbledhura né kété ményré, nuk jané pérfshiré brenda késaj analize PL.
Megjithaté, pér té ofruar njé ilustrim té efektit potencial, rezultatet pér ndrig¢imin qé
supozojné (né mungesé té t& dhénave referuese afatgjaté) njé normé rritjeje normale té
pajisjeve me EE prej 3%, jepen né Tabela té méposhtme. Tabela supozon njé ndarje prej 50%
pér sektorin e banesave, 40% pér sektorin e shérbimeve dhe 10% pér sektorin e industrisé.
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Tabela 49 Efekti ilustrues i EE-sé tek ndricimi duke pérdorur metodén e anketimit pér

pajisjet

Sektori Kursimet kumulative té energjisé (GWh)

2009 2010 2011 2012
Numri total i vlerésuar i njésive 418,445 435,182 465,645 516,866
Referenca (me 3% rritje) 418,445 430,998 448,237 479,614
Qé i atribuohet masés pér EE-né 4,184 17,407 37,252
Banesa 0.30 1.27 2.71
Shérbime 0.27 113 242
Industria 0.10 043 0.92
Transporti 0.00 0.00 0.00
Bujgésia 0.30 1.27 2.71
Totali (GWh) 0.7 2.8 6.1
Totali (ktoe) 0.1 0.2 0.5

A3.4 Té dhéna t& marra nga Drejtoria e Doganave

Drejtoria e Doganave ofroi t& dhéna, pér periudhén 2009-2014, né lidhje me importet dhe
eksportet e produkteve specifike qé jané té pérshtatshme nga piképamja e EE-sé. Kéto
pérfshijné:
O  Ndrigimi: pérfshiré lloje t& ndryshme té teknologjive
Ngrohja e ujit: boilerét dhe kolektorét dielloré pér ngrohjen e ujit

O
O  Pajisjet shtépiake: soba gatimi, zévendésimi i makinave larése dhe frigoriferéve
O

Ngrohja e hapésirave dhe kondicionimi i ajrit: pompat e nxehtésisé,
kondicionerét, ventilatorét

(]

Materialet e termoizolimit

O  Automjetet, kamionét dhe traktorét

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencién e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020





image193.jpeg
Informacion plotésues mbi llogaritjen Poshté-Lart té ecurisé sé
kursineve té energjisé

Produktet klasifikohen sipas kodeve té tyre 8-shifrore HSM, secili kod i shogéruar nga
informacioni mbi sasité e importeve dhe eksporteve, ¢mimet njési dhe pesha. Duke
supozuar qé prodhimi lokal né Shqipéri éshté i papérfillshém pér pjesén mé t&€ madhe té
kategorive té mésipérme, informacioni i doganave teorikisht mund t¢ ofrojé njé pasqyré
shumé té dobishme té konsumit t¢ mallrave qé pérmirésojné EE-né. Kjo qasje paraqitet né
Tabela pér sobat e gatimit; duke treguar totalin e importeve dhe eksporteve dhe konsumin
lokal si diferencé e tyre. Té dhénat e doganave, né ményré té ngjashme me té dhénat nga
anketimet e furnizuesve (Seksioni A3.3) do té pérfshinin gjithashtu “efektin multiplikativ” t&
simulimit & tregut né masat pér EE-né.

Fatkeqésisht, klasifikimi aktual i mallrave &shté né njé nivel grupimi qé nuk lejonte
pérdorimin e duhur & t& dhénave né kété fazé. Klasifikimi aktual i mallrave nuk éshté
mjaftueshmérisht i ndaré pér té lejuar diferencimin e mallrave sipas efigiencés sé tyre t&
energjisé. Kjo do té kérkonte kryerjen e vlerésimeve sasiore té produkteve t& pérshtatshme
pér analizén toné, pra duke ulur saktésing. Shembuj té késaj jané si mé poshté:

O  Konsumi total i sobave té gatimit, sipas Tabela , éshté 1.2 milioné gjaté periudhés
5-vjecare. Kjo shifér éshté mé e larté sesa numri total i banesave né Shqipéri,
duke sugjeruar qé lloje té jera té produkteve vendosen nén & njéjtén kategori.

O  Pér materialet e izolimit, duke i shtuar konsumit lokal deri né 25 milioné € gjaté
periudhés 5-vjecare, nuk éshté e mundur t& diferencohet se ¢faré éshté e
destinuar pér izolimin e veshjeve té jashtme té ndértesave dhe ¢faré pérdoret né
industri (p.sh. pér paketim).

O Ndérsa produktet e ndrigimit pérfshijné ndryshimin ndérmjet llambave
inkandeshente dhe tubave fluoreshente. Nuk ka asnjé diferencim pér
teknologjité mé té reja, t€ tilla si lambat CFL dhe LED, me sa duket pérfshihen
né kategoriné “Té tjera”.

O Cmimet e uléta pér njési né importimin e automjeteve dhe traktoréve sugjerojné
qé njé pjesé e madhe e tyre (mundésisht mbi 90%) jané té pérdorura, prandaj nuk
duhet té konsiderohen me efigiencé té energjisé.

Tabela 50 Importet dhe eksportet e sobave té gatimit

Totali
Shuma 2010 2011 2012 2013 2014 2010-14
Euro 4,801,644 4,840,801 5485359 5,109,252 4,536,188 24,773,245
Importuar
né Shqipéri Copé 213,780 185,337 426,154 230,971 229,378 1,285,620
Eksportuar Euro 63,432 83,475 67,250 122,018 136,550 472,725

¥Ppérshkrimi i harmonizuar i mallrave dhe sistemi i kodimit
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Totali
Shuma 2010 2011 2012 2013 2014 2010-14
nga
Shqipéria Copé 722 2,134 7,028 24,809 38,337 73,030
. Euro 4,738,213 4,757,326 5418109 4,987,234 4,399,638 24,300,520
Mbetur né
Shqipéri Copé 213,059 183,202 419,126 206,161 191,041 1,212,590

Bashképunimi i métejshém ndérmjet Drejtorisé pér EE-né né MIE dhe Drejtorisé sé
Doganave, vecanérisht né lidhje me klasifikimin e mallrave, mund té lejonte diferencimin e
produkteve né njé ményré qé éshté e pérshtatshme pér té ndjekur pérmirésimet e EE-sé. Ky
bashképunim duhet inkurajuar pér analizé dhe monitorim té ardhshém, pasi né t&é ardhmen
e afért, ai ka potencialin pér t& qené rruga mé eficiente e marrjes sé t& dhénave té besueshme.

A3.5 Pérmbledhja e analizés PL

Rishikimi i statusit aktual t¢ masave pér EE-né, t& propozuara né PKVEE-né I, arrin né
konkluzionet kryesore té méposhtme:

O DPjesa mé e madhe e masave t& parashikuara né PKVEE-né e I nuk jané zbatuar
dhe nuk ka pasur njé monitorim dhe raportim té centralizuar mbi ndikimet qé
kané pasur masat té cilat jané zbatuar. Kjo pérfshin ndjekjen e veprimeve dhe
raportimin e progresit, pérve¢ matjes sé ndikimit t& kursimit té energjisé.

O  Duket qé ka pasur njé mungesé t& kuptimit ndér-qeveritar dhe té pérkushtimit
pér PKVEE-né I, kérkesave té tij, si edhe urgjencés dhe réndésisé t& pérgatitjes
dhe miratimit t& legjislacionit nxités dhe mbéshtetés. Pér kété arsye, éshté
shumé e réndésishme té garantohet krijimi i strukturave institucionale t&
pérshtatshme (p.sh. grupet e punés ndérministrore) pér pérgatitjen dhe zbatimin
e PKVEE-sé tjetér.

(] Megjithaté, disa veprime té réndésishme jané ndérmarré, pérfshiré edhe disa
veprime qé nuk jané parashikuar né PKVEEné I. Pjesa mé e madhe e tyre kané ndodhur né
sajé t& mbéshtetjes sé donatoréve népérmjet kredive té buta t¢ dhéna nga bankat lokale.
Kéto programe kané mbéshtetur pjesén mé t& madhe té veprimeve pér pérmirésimin e
eficiencés sé energjisé dhe formojné bazén e analizés sasiore té kryer.

(] Analiza PL vleréson pérkohésisht qé kursimet kumulative t& energjisé t&
akumuluara nga kéto skema té kredisé bankare, pér periudhén e shqyrtuar 2010-2014
(pérfshiré), mund té pérbéné rreth njé t& pestén e kursimeve té synuara t¢ PKVEE-sé I
(kursimet kumulative té energjisé kundrejt konsumit referues té energjisé vlerésohen rreth
0.8% deri né fund té 2014, krahasuar me objektivin prej 3.9%).
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(] Kontributi mé i madh pér kété objektiv éshté futja né pérdorim e kolektoréve
dielloré pér ngrohjen e wjit, né kuadrin e programit t¢ PNUD-it, dhe ndonése kjo pérfagéson
njé program shumé té suksesshém, rritja e diversifikimit t& masave dhe e pérdoruesve
fundoré té synuar duhet té jeté njé prioritet pér PKVEE-né tjetér.

(] Pavarésisht mungesés (dhe duke ditur kufizimet qé trashégon kjo metodé e
zgjedhur e cila mund té rezultojé jo e drejté), kjo megjithaté pérfaqéson njé progres té
dukshém pér pérmirésimet e eficiencés sé energjisé né Shqipéri.

(] Kursimet kumulative qé rezultojné nga analiza PL pér sektorét e banesave,
shérbimeve dhe bujqésisé vlerésohen pérkohésisht té kené arritur respektivisht rreth 20%,
30% dhe 50% té objektivave té tyre né PKVEE-né I pér 2014, por kursimet e vlerésuara pér
sektorét e transportit dhe industrisé pérmbushin respektivisht vetém rreth 5% dhe 10% té
objektivave té tyre pérkatése. Kjo ndodh sepse fokusi i kredive t& dhéna pér pajisjet ka qené
i pérqendruar tek pérmirésimet né pajisjet pér ndértesat.

(| Mbéshtetja e donatoréve i éshté ofruar edhe bashkive pér disa programe pilote
pér rinovimin e ndértesave né sektorin e shérbimeve. Fokusi i programeve té tilla pilote ka
qené disi mé i ngushté dhe intervistat e kryera, si pjesé e hartimit t& kétij raporti, kané véné
né dukje se burimet mund t& kené qené mé tepér té pérqendruara né disa projekte me cilési
shumé t& larté, né vend t¢ mé shumé pérmirésimeve pér njé numér mé té madh té
pétfituesve potencialé.

Ndérsa analiza sasiore, sipas metodés PL, jep disa nota optimiste, pérmirésimet e eficiencés
sé energjisé jané varur shumé nga instrumentet financiare t¢ mbéshtetura nga fondet e
donatoréve, ndérsa ka pasur njé mungesé t& njé progresi né fushén rregullatore. Prandaj,
ekziston njé nevojé urgjente pér miratimin e masave rregullatore, t& kombinuara me masat
pér ngritjen e kapaciteteve té lojtaréve kryesoré institucionalé dhe té tregut, me qéllim qé t&
arrihet njé 1évizje né rritje dhe té sigurohet njé ndikim i qéndrueshém dhe afatgjaté. Pér mé
tepér, nivelet e larta t& pasaktésisé né rezultat, né ményré té vecanté pér analizén LP, por
edhe pér até PL, theksojné nevojén pér pérdorimin e njé teknike monitorimi rigoroze e nga
mé té mirat pér matjen e kursimeve né té ardhmen dhe krahasimin e tyre me objektivat e
véna. Kétyre ¢éshtjeve u duhet dhéné njé shqyrtim mé serioz gjaté pérgatitjes t& PKVEE-sé
tjetér.

Ky seksion paraqet njé parashikim t& konsumit t& energjisé pér Shqipéring, me njé pérshkrim
té parametrave kryesoré dhe supozimeve té pérdorura né procesin e modelimit. Qé&llimi i
kétij ushtrimi éshté té ofrohet njé skenar bazé kundrejt té cilit mund té vlerésohen kursimet
dhe té paraqiten njékohésisht dy skenaré té ndryshém té konsumit t¢ ardhshém - njéri me
aplikimin e politikave energjetike aktuale dhe aktiviteteve normale t& biznesit dhe tjetri me
zbatimin e té gjitha aktiviteteve té propozuara, né kété dokument, pér eficiencén e energjisé.

Baza pér parashikimet e konsumit t& dobishém té energjisé pér qéllime termike né banesa
éshté numri i parashikuar i banoréve dhe i banesave. Pér sektorin e shérbimeve, pércaktuesi
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BE Bashkimi Evropian

BERZH Banka Evropiane pér Rindértim dhe Zhvillim
BNRZH Banka Ndérkombétare pér Rindértim dhe Zhvillim
DEE Direktiva pér Eficiencén e Energjisé

DPEN Direktiva pér Performancén Energjetike t&é Ndértesave
DSHE Direktiva e Shérbimeve Energjetike

ECA Economic Consulting Associates

EE Eficienca e Energjisé

ENTSO-e Rijeti Evropian i Operatoréve té Sistemit té Transmetimit t& Energjisé Elektrike
EPC Kontraktimi i Performancés Energjetike

ERE Enti Rregullator i Energjisé

ESCO Kompani pér Shérbime Energjetike

GLN Gaz iléngézuar i naftés

GPN Grup Pune Ndérministror

GWh Gigavat-oré

HEC Hidrocentral

IFN Institucion Financiar Ndérkombétar

INDC Kontributi Kombétar i Pikésynuar

INSTAT Instituti Shqiptar i Statistikave

Ktoe Kilo-toné nafté ekuivalente

LED Dioda qé emetojné drité

LP Lart-Poshté (Top-Down)

M&V(&V) Monitorimi, Verifikimi (dhe Vlerésimi)

MAED Modeli pér Analizén e Kérkesés pér Energji

MIE Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

MFH Shtépi me shumé familje

MKLL Metodologjia Kombétare e Llogaritjes

NACE Klasifikimi statistikor i aktiviteteve ekonomike né Komunitetin Evropian
NKEZ Ndértesa me Konsum Energjie Pothuajse Zero

PBB Prodhimi i Brendshém Bruto

PKVEE Plani Kombétar i Veprimit pér Eficiencén e Energjisé
PL Poshté-Lart (Bottom-Up)

SFH Shtépi me njé familje

SKE Sekretariati i Komunitetit t&¢ Energjisé

SKZHI Strategjia Kombétare pér Zhvillim dhe Integrim

SPL Sistemi i Planifikimit té Integruar

SWH Kolektorét dielloré pér ngrohjen e ujit

T(L/M/U) Tensioni (I larté /I mesém /1 ulét)

UNEFCCC Konventa Kuadér e Kombeve té Bashkuara pér Ndryshimet Klimatike
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kryesor éshté sipérfagja e katit, e kombinuar me zhvillimin e produktit té brendshém bruto,
ndérsa né sektorin e industrisé, pércaktuesi kryesor i ndryshimeve té pérdorura né model
8shté produkti i brendshém bruto dhe struktura e tij. Treguesit kryesoré t& aktivitetit, né
sektorin e transporteve, jané popullsia dhe zhvillimet e supozuara té teknologjisé dhe
ményrave té sjelljes.

Modelimi i kérkesés pér energji, me qéllim vlerésimin e masave t& ndryshme pér eficiencén e
energjisé, éshté kryer duke pérdorur MAED-in (Modeli pér Analizén e Kérkesés pér
Energji). MAED-i éshté program kompjuterik i pérgatitur dhe mirémbajtur nga ANEA
(Agjencia Ndérkombétare e Energjisé Atomike). MAED-i vleréson kérkesat e ardhshme pér
energji bazuar né skenarét afatmesém deri afatgjaté t& zhvillimeve social-ekonomike,
teknologjike dhe demografike. Kérkesa pér energji éshté ndaré né njé numér t¢ madh té
kategorive t& pérdoruesve fundoré qé i korrespondojné mallrave dhe shérbimeve €
ndryshme né sektoré t¢ ndryshém. Nga njé skenar i dhéng, jané vlerésuar ndikimet e
faktoréve nxités socialé, ekonomiké dhe teknologjiké. Kéto jané kombinuar pér t& dhéné njé
panoramé té pérgjithshme t& rritjes sé ardhshme t& kérkesés pér energji. Bazuar né
eficiencén e pajisjeve t& pérdoruesve fundoré éshté vlerésuar energjia e dobishme, si dhe
kérkesa pér energji finale.

A4 Modeli pér Analizén e Kérkesés pér Energji

Modeli MAED vleréson kérkesat e ardhshme pér energji bazuar né skenarét afatmesém deri
afatgjaté t& zhvillimeve social-ekonomike, teknologjike dhe demografike. Modeli lidh né
ményré sistematike kérkesén specifike pér energji pér prodhimin e produkteve dhe ofrimin
e shérbimeve té ndryshme, ¢ identifikuara né model, me faktorét korrespondues socialg,
ekonomiké dhe teknologjiké qé ndikojné kété kérkesé. Kérkesa pér energji éshté ndaré né
njé numér té madh té kategorive t& pérdoruesve fundoré; secili i korrespondon njé shérbimi
té dhéné ose prodhimit & njé produkti t& dhéné. Natyra dhe niveli i kérkesés pér produkte
dhe shérbime éshté né funksion té disa faktoréve pércaktues, pérfshiré rritjen e popullsisé,
numrin e personave pér banesé, numrin e pajisjeve elekirike né banesa, lévizshmériné e
njerézve dhe preferencat pér ményrat e transportit, prioritetet kombétare pér zhvillimin e
industrive t& caktuara ose sektoréve ekonomiké, rritjen e eficiencés sé llojeve té caktuara t&
Ppajisjeve, penetrimit né treg té teknologjive té reja ose formave té energjisé etj. Tendencat e

ekzogjene.

Kuptimi i kétyre faktoréve pércaktues lejon vlerésimin e kategorive t& ndryshme té kérkesés
pér energji pér secilin sektor té ekonomisé t& marré né konsideraté. Kérkesa totale pér
energji pér secilén kategori té pérdoruesve fundoré grupohet né katér sektoré kryesoré
“konsumatoré té energjisé”: industria (pérfshiré bujqésing, ndértimin, minierat dhe
prodhimin), transporti, shérbimet dhe banesat. Modeli ofron njé kornizé sistematike t&
kontabilitetit pér vlerésimin e efektit té njé ndryshimi né ekonomi ose né standardin e jetesés
sé popullsisé tek kérkesa pér energji, duke pérdorur njé qasje poshté-lart.
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Figura 1 Skema e pérdorur pér té pércaktuar energjiné e dobishme dhe kérkesén finale
pér energji né MAED

Breakdown of the economy by sector: Industry Transport Service Household |

v

Scenario assumptions I

Sub-scenarios on socioeconomic Sub-scenarios on technological evolution
development (e.g. efficiency improvement, change in
(e.g- economic growth, life style, population...) energy intensity, market penetration...)
Social needs Level of economic Technological determinants
activity: production (e.g. dwel nsulation,
of goods and services vehicle efficiency...)

Non-substitutable energy require Substitutable energy requirements
(e.g. motor fuels, spe (e.g. heat, cooking...)

Useful energy demand
( eam for industrial processes,
gy for hot water production...)

Penetration of various altemnative forms
of final energy ( e.g., electricity, fossil i
fuels, solar...)

s and appliances
l Final energy demand I
Electricity demand Demand for other final energy forms
(e.g. fossil fuels, solar, district heating, traditional

fuels...)

| Efficiency of proc

Pikénisja pér pérdorimin e modelit MAED éshté ndértimi i modelit té konsumit té energjisé
né vitin bazg, né kuadér t&€ modelit. Kjo kérkon pérpilimin dhe rakordimin e té dhénave té
nevojshme nga burime t& ndryshme, duke nxjerré e llogaritur parametra té ndryshém hyrés
dhe duke i pérshtatur ato pér té krijuar bilancin energjetik té vitit bazé. Kjo ndihmon pér ta
kalibruar modelin sipas situatés specifike t& vendit.

Hapi tjetér éshté zhvillimi i skenaréve té ndryshém, specifike sipas situatés dhe objektivave
té njé vendi. Skenarét mund té ndahen né dy nén-skenaré:

O njéri lidhet me sistemin social-ekonomik qé pérshkruan karakteristikat
themelore té zhvillimit social dhe ekonomik té vendit;
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O i dyti lidhet me faktorét teknologjiké qé ndikojné né llogaritjen e kérkesés pér
energji, pér shembull, eficienca dhe potenciali i penetrimit né treg té ¢do forme
alternative té energjisé dhe teknologjie pér pérdoruesit fundoré.

Celési i skenaréve té& mundshém dhe t& dobishém &shté konsistenca e brendshme e
supozimeve, vecanérisht pér zhvillimin social, ekonomik dhe teknologjik. FEshté e
nevojshme té kuptohet miré ndérveprimi dinamik midis forcave té ndryshme nxitése ose
faktoréve pércaktues. Rezultati i modelit, d.m.th. kérkesa e ardhshme pér energji, éshté
vetém njé reflektim i supozimeve té kétyre skenaréve. Vlerésimi i rezultatit dhe modifikimi
i supozimeve fillestare éshté procesi bazé nga i cili nxirren rezultate t& arsyeshme.

Modeli fokusohet né ményré ekskluzive tek kérkesa pér energji dhe né ményré mé specifike
tek kérkesa pér shérbime té caktuara energjetike. Kur forma té ndryshme energjie, pra
energjia elektrike, léndét djegése fosile etj., konkurrojné pér njé kategori t& dhéné
pérdoruesish fundoré té kérkesés pér energji, kjo kérkesé llogaritet sé pari si sasi e energjisé
sé dobishme dhe mé pas konvertohet né energji finale, duke marré né konsideraté
penetrimin né treg dhe eficiencén e ¢do burimi alternativ energjie, qé specifikohen si
parametra skenarésh. Pérdorimet e energjisé sé pazévendésueshme, té tilla si karburantet
pér automjete, energjia elekirike pér pérdorime specifike (elektroliza, ndri¢imi etj.) llogariten
direkt si sasi e energjisé finale.

A4.2 Konsumi final i energjisé né sektorin e banesave

Pércaktuesit kryesoré té konsumit t& energjisé né sektorin e banesave jané popullsia dhe
numri i banesave, d.m.th. madhésia e banesés. Pér géllime t& kétij studimi, éshté pérdorur
parashikimi i popullsisé, i publikuar nga Banka Botérore, i cili tregon njé tendencé t&
ngjashme rritjeje ashtu si edhe parashikimet e publikuara nga Divizioni pér Popullsiné i
Departamentit té Céshtjeve Ekonomike dhe Sociale té Sekretariatit t¢ Kombeve t&
Bashkuara.

Serité kohore té numrit té personave pér banesé né vendet e zhvilluara evropiane dhe né
vendet né tranzicion tregojné qé numri i personave pér banesé ulet me rritjen e standardit t&
jetesés. Megjithaté, kjo ulje né vendet né tranzicion ndodh relativisht shpejt dhe disa nga
vendet né tranzicion jané tashmé shumé afér nivelit t& banesave me dy persona, ekuivalente
me pjesén mé té madhe t& vendeve té zhvilluara evropiane. Ulja ndodh pér shkak té plakjes
sé popullsisé dhe ményrés sé jetesés, sipas té cilés pérqindja e banesave me njé anétar dhe dy
anétaré po rritet né ményré konstante. Né Shqipéri, numri i personave pér banesé pritet té
ulet nga 3.92, né 2013, né 3.50, né 2020.

Me uljen e numrit t& personave pér banesé dhe me njé numér té krahasueshém té banoréve,
numri i njésive t& banimit po rritet. Kjo lévizje reflektohet né rrifjen e numrit té njésive t&
banimit né qytetet e médha, pasi popullsia atje rritet né ményré intensive dhe numri i
personave pér banesé ulet mé shpejt sesa né qytetet mé & vogla dhe, né veganti, né zonat
rurale.
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Sipas statistikave té ofruara nga INSTAT-i dhe Banka Botérore, sipérfaqja e banimit t&
banesés mesatare né Shqipéri éshté 57 m?, shifér qé éshté né ményré té konsiderueshme mé e
ulét sesa mesatarja e BE-sé. Fshté parashikuar njé rritje e métejshme e sipérfaqes mesatare té
banimit, e cila korrespondon me tendencén dhe dinamikat e rritjes sé sipérfaqeve té banimit
né vendet evropiane, késhtu qé né 2020 sipérfaqja e banimit pér banesé, né Shqipéri, do &
jeté 62 m2.

Tabela 51 Popullsia dhe banesat né Shqipéri

2013 2020
Popullsia milioné 2.899 2.939
Madhésia e | person/ banesé 3.92 3.61
banesés
Banesat milioné 0.740 0.813

Burimi: Banka Botérore, INSTAT

Né model, matja bazé e standardit t& ngrohjes, éshté sipérfagja e ngrohur. Sipérfagja e
ngrohur e banesés mesatare u pércaktua mbi bazén e té dhénave statistikore dhe té dhénave
té bilancit energjetik. Pjesa e sipérfages sé ngrohur zé 51% té sipérfaqges totale t& banimit
(faktori i ngarkesés) dhe éshté rezultat i aftésisé blerése t& popullsisé, druve té zjarrit né
dispozicion, ¢mimit té energjisé elekirike dhe prioriteteve té jetés qé vijné nga tradita e
trashégimia kulturore. Prandaj, me rritjen standarde, rrija e métejshme e pjesés sé
sipérfaqes sé ngrohur, deri né 2020, do té zéré 63% té sipérfaqes totale té njésive té banimit.

Tabela 52 Banesat e banuara sipas sipérfaqes

Urbane Rurale Totali

Mépak se40 m2 | 128,943 89,041 217,984
40-69 m2 159,832 155,508 315,340
70-99 m2 77,499 44,007 121,726
100-129 m2 25,699 15,181 40,880
B0 m2 e mé| 952 4,413 13,935
shumé

Totali 401,495 308,370 709,865

Burimi: INSTAT
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Modeli MAED pércaktoi, pér vitin 2013 né Shqipéri, konsumin e nxehtésisé sé dobishme pér
ngrohjen e hapésirave né 115 kWh/m? té sipérfaqes sé ngrohur. Ky konsum specifik éshté
njé matje e cilésisé sé termoizolimit ose humbjeve t& nxehtésisé sé shtépive dhe banesave.
Kjo matje éshté e pérafért, pasi ajo pérmban ndryshueshmériné e kohézgjatjes sé ngrohjes
dhe temperaturés né njé sipérfaqe banimi. Kur ky konsum ndahet sipas gradé-oréve, i
ndjekur nga e ashtuquajtura vlera K (vlera e humbjeve té nxehtésisé té standardizuara né
gradé-oré), ai mund té krahasohet me humbjet e nxehtésisé sé rajoneve dhe vendeve té tjera.
Gradé-ditét jané ditét té cilat pércaktojné kushtet klimaterike té njé viti t6 vecanté dhe sa mé
té larta té jend, aq mé té larta jané nevojat objektive pér ngrohjen e hapésirave. Sipas t&
dhénave meteorologjike zyrtare pér Shqipéring, gradé-ditét e pérshtatura bazuar né numrin
e njésive t& banimit né bashkité individuale, pér 2013, ishin 1,539 dhe mesatarja afatgjaté, e
pérdorur né modelimin e konsumit, éshté 1,450.

Né Shqipéri, pér 2013, u pércaktua vlera K prej 3.12 Wh/m?2/°C/oré, e cila pérfagéson
humbje relativisht té larta. Pér shembull, né Kroaci, humbjet jané pak mé té uléta dhe, né
pérgjithési, vlera K né rajon éshté rreth 3. Vendet evropiane béné pérpjekje, né ményré &
vazhdueshme, pér té ulur humbjet e nxehtésisé né stokun e tyre té banesave, megjithaté jo t&
gjiitha me intensitet t&é njgjte. Né kontrast, vendet skandinave jané té njohura pér
pérkushtimin e tyre té larté, né ményré tradicionale, tek masat pér eficiencén e energjisé,
d.m.th. Danimarka ka pérgjysmuar humbjet e saj t& energjisé, né periudhén nga 1973 deri né
1980.

Supozohet se deri né 2020 ulja relative né humbjen e nxehtésisé do t& arrijé né 0.6% me
prishjen e moderuar té stokut ekzistues t& banesave dhe nivelit ekzistues t¢ ndértimit t&
njésive t€ reja té banimit. Né skenarin bazé, supozohet qé, deri né 2020, aplikimi i
termoizolimit do té jeté né njé nivel qé mund té arrihet pa marré ndonjé masé té vecanté pér
eficiencén e energjisé.

Figura2 Shpérndarja e prefekturave sipas zonave
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Né sajé té t& dhénave té disponueshme té Censusit 2011, té kryer nga INSTAT-i, ishte e
mundur té shpérndahej konsumi i energjisé termike né banesa, sipas pérdoruesve fundoré t&
ndryshém dhe rajoneve gjeografike t& Shqipérisé.

Tabela 53 Banesat né Shqipéri

Ngrohje
direkte Ngrohje
. me . | Ngrohje me
Rajoni | Kondicioner lli) grfc(])ihéif)?; energji ng;(()]};f me léndé n P(?h'e
elektrike GLN | djegése SOl
té jera

Zona 1 16.8% 9.6% 12.7% 38.7% 28.6% 1.6% 8.8%
Zona 2 6.3% 2.3% 4.8% 72.7% 16.0% 0.8% 3.4%
Zona 3 1.4% 0.2% 0.9% 95.7% 2.0% 0.6% 0.6%
Shqipéria | 11.3% 6.0% 8.6% 57.5% 20.8% 1.2% 5.9%

Burimi: INSTAT (Censusi 2011)

Energjia e dobishme pér gatim pér banesé, e kalibruar nga modeli, éshté relativisht e larté
krahasuar me vendet evropiane dhe éshté rreth 1 500 kWh/ banesé. Kjo éshté né pérputhje
me normat social-ekonomike té Shqipérisé dhe éshté parashikuar qé né té ardhmen t&é ulet si
Ppasojé e uljes sé numrit t& personave pér banesé, si dhe ndryshimit gradual t& ciklit ditor t&
punés dhe vendit mé té larté qé zé shérbimi i ushqimeve né sektorin e shérbimeve krahasuar
me nivelin aktual. Energjia e pérdorur pér gatim pritet té arrijé 1 050 kWh/banesé né
periudhén afatgjaté (né 30 vitet e ardhshme), megjithaté né periudhén afatshkurtér ulja do &
jeté mé e vogél dhe si rjedhojé konsumi specifik pér gatim pritet qé né 2020 t& jeté 1 370
kWh/banesé.

Energjia specifike e dobishme pér ftohje né banesa éshté analizuar dhe llogaritur duke
pérdorur modelin MAED. Energjia e nevojshme pér ftohje u llogarit duke zbritur konsumin
e energjisé pér ngrohje, ftohje, gatim dhe pajisje shtépiake nga konsumi total i energjisé né
banesé. Né Shqipéri energjia totale e dobishme pér ftohje éshté modeluar té jeté 4 500 kWh
Ppér banesé né vit.
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Figura 20 Parashikimi i konsumit final té energjisé né banesa

)00
B Gazinatyror
300

700 - - - - o Solari
o momm e

500 B Gazii lengazuari nafte

ktoe

400 o Sisteme termike diellore

® Ngrohjae pérgendruar

200
Energji ktrike
100
W Biomasa (pelet

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Drutg e zjarrit

a, briketa)

Konsumi i energjisé sé dobishme pér ngrohjen e ujit pér banor éshté né nivel mé té ulét se
450 kWh/banor dhe éshté parashikuar qé, deri né 2020, t& rritet né 500 kWh/banor, qé do t&
¢onte né njé kérkesé mesatare té energjisé sé dobishme prej 1800 kWh/banesé.

Né 2013, konsumi mesatar i energjisé elektrike pér pajisjet e banesave ishte 1 733
kWh/banesé dhe pritet qé né 2020 té rritet né 2 000 kWh/ banesé.

Figura paraqet parashikimin e konsumit final t¢ energjisé né banesa pér skenarin e
aktivitetit té zakonshém, d.m.th. pa masat shtesé pér eficiencén e energjisé. Né periudhén e
analizuar, konsumi i té gjitha formave t& energjisé pritet té rritet, me energjiné termike
diellore qé ka rritjen mé té larté - trefish. Né& 2020, konsumi total final i energjisé, do té jeté
795 ktoe, qé pérfagéson njé rritje prej 26%, gjaté periudhés 7 vjegare, nisur nga konsumi prej
630 ktoe. Konsumi mesatar i energjisé, gjaté periudhés pesévjecare pérpara 2013, ishte 516
ktoe.

A4.3 Konsumi final i energjisé né sektorin e shérbimeve

Metoda pér parashikimin e kérkesés pér energji né sektorin e shérbimeve u pérdor né
ményré té ngjashme me até né sektorin e banesave. N&é sektorin e shérbimeve éshté e
mundur té pércaktohen disa nén-sektoré. Shumé shpesh shérbimet jané modeluar né total si
njé sektor, pasi t& dhénat ekonomike dhe té energjisé, qé lidhen me nén-sektoré individualé,
jané & dispozicion vetém né vendet mé té zhvilluara ekonomikisht. Burimet e léndés
djegése pér konsum final, qé konkurrojné t& mbulojné nevojat pér energji té dobishme né
sektorin e shérbimeve né Shqipéri, jané té njéjta si pér sektorin e banesave. Pércaktuesi
kryesor i nevojave pér energji né sektorin e shérbimeve éshté sipérfagja totale e ndértesave
dhe objekteve tregtare e publike. Sipérfagja e vlerésuar éshté 5 m? pér banor dhe
parashikohet qé deri né 2020 t& rritet né 7 m? pér banor.
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Krahasuar me intensitetet e energjisé t& sektoréve té shérbimeve né vendet evropiane,
intensiteti i konsumit t& nxehtésisé né sektorin e shérbimeve né Shqipéri éshté né njé nivel
pak mé té ulét sesa intensiteti mesatar i energjisé pér vendet né tranzicion. Parashikohet qé
intensiteti i energjisé i konsumit té energjisé termike do té ulét né ményré graduale.

Vlerésohet qé pér té siguruar ftohjen gjaté muajve me temperatura té larta, aktualisht, rreth
40% e sipérfaqes totale t& sektorit té shérbimeve éshté e pajisur me kondicioneré dhe
supozohet qé deri né 2040 kjo pérqindje do té rritet né 50%. Né periudhén afatgjaté
kategoria dominuese né konsumin e energjisé sé dobishme pér ngrohjen dhe kondicionimin
e ajrit, né sektorin e shérbimeve, éshté kondicionimi i ajrit.

Figura 23 Parashikimi i konsumit final té energjisé né sektorin e shérbimeve
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Struktura e konsumit final té energjisé qé parashikohet né sektorin e shérbimeve, né
periudhén nga 2013 deri né 2020, paraqitet né Figura 23. Pérsa i pérket banesave, forma
dominuese e energjisé éshté energjia elektrike, e cila pritet té rritet né terma absolute, por me
pérgindjen e saj né strukturén totale té energjisé qé qéndron né nivelin prej 67%. Konsumi
mesatar i energjisé né sektorin e shérbimeve, gjaté periudhés pesévjecare pérpara 2013, ishte
195 ktoe.

A4.4  Konsumi final i energjisé né sektorin e industrisé

Rritja e produktit té brendshém bruto (PBB) éshté pércaktuesi mé me ndikim i kérkesés pér
energji né industri. Rritja vjetore e PBB-sé sé Shqipérisé, nga 2013 deri né 2020, u pércaktua
né diskrecionin e FMN-sé (Fondi Monetar Ndérkombétar - Baza e té dhénave t& World
Economic Outlook, Prill 2015) dhe éshté 3.87%. Aktualisht, PBB-ja pér banor né Shqipéri éshté
3914 USD:ps/ banor dhe pritet qé né 2020 té rritet né 5000 USD,gps/ banor.

Tabela 54 Rritja e PBB-sé sé Shqipérisé deri né 2020 (FMN)

[ Njesite  [2013 [2014 [2015 2016 [2017 J2018 [2019 [2020
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PBB, Ndryshimi
¢mimet né 1393 |[2102 |3.029 [4.000 |4.500 |4.500 |4.500 |4.500
konstante | pérqindje

Burimi: Fondi Monetar Ndérkombétar

Pérveg rritjes sé PBB-sé, struktura e PBB-sé ka njé ndikim té madh tek konsumi i energjisé.
Struktura bazé e PBB-sé pérbéhet nga tre sektoré: primar - bujqésia, dytésor - industria dhe
terciar - shérbimet.

Né procesin e zhvillimit té njé shoqérie, bujqésia zé njé pérqindje té konsiderueshme né
fazén e hershme té zhvillimit. Né procesin e zhvillimit té¢ métejshém, pérqgindja e kétij
segmenti tkurret, ndérsa pérqindja e industrisé rritet. Né ekonomité e zhvilluara pérqindja
dominuese i pérket shérbimeve, e ndjekur nga industria dhe mé pas bujgésia. Pér vendet
mé té zhvilluara t& Evropés, pérgindja e bujqésisé varion nga 2% deri né 7%, pérgindja e
industrisé po ulet gradualisht nga 30% né vetém nén 20% dhe pérqindja e shérbimeve arrin
mbi 70%. Pér vendet né tranzicion, pérgindja e bujqésisé né PBB-né totale po ulet né ményré
té shpejté, pérgindja e shérbimeve po rritet, ndérsa pérqindja e industrisé, pér disa nga kéto
vende, éshté ndérmjet 20% dhe 30% dhe pér disa prej tyre ajo rritet nga rreth 10% drejt 20%.

Tabela 55 Struktura e PBB-sé né Shqipéri

2013 2020

PBB totale miliardé 11.35 14.80
USD:2o0s

Bujqésia % 225 19.8
Miniera % 57 57
Prodhimi % 17.5 18.7
Shérbime % 52.0 53.2
Sektori % 24 2.7
energjetik

Burimi: Fondi Monetar Ndérkombétar, Banka Botérore, Kérkimi Global i HSBC-sé

Pérqindja e bujqésisé né Shqipéri né 2013 éshté relativisht e larté dhe deri né 2020 do t& ulet
nga 22.5% né 20% té PBB-sé totale, ndérsa pérqindja e industrisé dhe shérbimeve do té rritet.

PBB-ja e industrisé pérfshin minierat, sektorin energjetik dhe prodhimin. Prodhimi ka
pérqindjen dominuese né sektorin e industrisé né Shqipéri dhe pritet t& rritet mé tej me
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zhvillimin e ekonomisé. Né strukturén e PBB-sé totale, pérgindja e prodhimit né Shqipéri,
né 2013, ishte 17.5% dhe kjo éshté njé pérqgindje relativisht e larté krahasuar me vendet e
zhvilluara ekonomikisht. Prandaj, né 2020, rritja e prodhimit pritet t& ndalojé né nivelin prej
19%.

Figura 22 Parashikimi i konsumit final té energjisé né industriné e prodhimit
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Konsumi total final i energjisé, né periudhén deri né 2020, pritet té rritet 30%, me energjiné
elektrike dhe gazin natyror si té vetmet forma té energjisé, pérqindja relative e té cilave né
strukturén totale do té rritet, nga 38% né 40% pér energjiné elektrike dhe nga 1.6 % né 9.4 %
pér gazin natyror, i cili gjendet aktualisht vetém né disa zona né Shqipéri. Gazi natyror
pritet t& jeté mé gjerdsisht i disponueshém, nga 2020, dhe sektori i industrisé pritet té jeté njé
konsumator i réndésishém nxités pér zhvillimin e tregut t¢ gazit natyror né Shqipéri.
Konsumi mesatar né sektorin e industrisé, pér periudhén pesévijecare deri né 2013, ishte 323
ktoe.

Figura 23 Parashikimi i konsumit final té energjisé né bujqési dhe ndértim
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1 Hyrje

J T Jd

PKVEE+a I u hartua né pérputhje me transpozimin e Direktivés sé BE-sé 2006/32/KE
(DSHE) me Vendimin e Késhillit Ministerial t& Komunitetit t& Energjisé té vitit 2009. Plani u
miratua nga Qeveria e Shqipérisé, né shtator 2011, dhe parashikoi arritjen e kursimeve
kumulative vjetore té energjisé prej 3% né vitin 2012 dhe 9% né vitin 2018, t& llogaritura si
pérqindje e konsumit mesatar final té energjisé, pér periudhén pesévjecare 2004-2008
(pérfshiré).

DSHE-ja u shfuqizua, pér Shtetet Anétare té BE-sé, me Direktivén 2012/27/BE (DEE), e cila
u miratua nga Komuniteti i Energjisé mé 16 tetor 2015. DEE-ja i ka béré njé séré ndryshimesh
dhe shtesash DSHE-s¢, pérfshiré zévendésimin e objektivit t& vetém té konsumit final t&
energjisé lart-poshté pér vitin 2018 me njé objektiv orientues pér vitin 2020, i shprehur né
termat e treguesve primaré, si dhe finalé té energjisé. DEE-ja kérkon hartimin e PKVEE-ve
té pérditésuara, né pérputhje me kérkesat e reja dhe mé té gjera té Direktivés.

Ky dokument synon t& ofrojé njé véshtrim gjithépérfshirés mbi statusin e zbatimit dhe
planet e ardhshme t& politikave pér eficiencén e energjisé né Shqipéri, si dhe
pérputhshméring e tyre me angazhimet e vendit né kuadrin e Komunitetit t& Energjisé.
Prandaj, ai hedh drite mbi strategjiné e Shqipérisé pér té transpozuar si kérkesat e Direktivés
pér Eficiencén e Energjisé (DEE), ashtu edhe té Direktivés pér Performancén Energjetike t&
Ndértesave (PEN), duke pérfshiré masat pér EE-né qé ndikojné né furnizimin me energji
primare, transformimin, transmetimin dhe shpérndarjen e energjisé, si dhe né konsumin
final t& energjisé.

Ky dokument éshté strukturuar sipas modelit pér “Planin e Treté Kombétar t& Veprimit pér
Efigiencén e Energjisé”, t& ofruar nga Sekretariati i Komunitetit té Energjisé né tetor 2015.
Pér shkak t¢ mungesés sé njé PKVEE-je te II# pér Shqipéring, ky dokument &shté né
pérputhje me PKVEE-né e I, por pérfshin progresin qé nga hartimi i PKVEE-sé L
Seksionet jané si mé poshté:

O  Seksioni 2 detajon objektivat dhe strategjité pér kursimet e energjisé primare, sé
bashku me masat e propozuara qé synojné furnizimin, transformimin,
transmetimin dhe shpérndarjen e energjisé.

O  Seksioni 3 detajon objektivat, strategjité dhe masat qé synojné uljen e konsumit
final t& energjisé. Kéto masa nén-ndahen né:

u] Masa né sektorin e ndértesave
O  Masané sektorin publik
O  Masa né industri (pérfshiré bujqésing)

m] Masa né transport
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Konsumi i energjisé né bujqési dhe nén-sektori i ndértimit ka njé tendencé t& ngjashme, si
pjesa e mbetur e sektorit té industrisé, me njé rritje t& konsumit té energjisé né 2020, né
krahasim me 2013, qé ishte 32%. Konsumi mesatar pér periudhén pesévjecare ishte 105 ktoe.

A4.5 Konsumi final i energjisé né sektorin e transportit

Kérkesa pér energji né sektorin e transportit llogaritet direkt né aspektin e energjisé finale, si
njé funksion i kérkesés totale pér transportin e udhétaréve (udhétar-kilometra) dhe t&
mallrave (ton-kilometra), ndarja e késaj kérkese sipas ményrave konkurruese (automjet,
autobus, aeroplan, kamion, tren etj.) dhe nevojat specifike pér energji dhe faktorét e
ngarkesés pér secilén ményré. Pér transportin e udhétaréve, ndarja béhet pér transportin
urban (brenda qytetit) dhe transportin ndérqytetés.

Kérkesa totale pér transportin llogaritet e ndaré pér mallrat dhe udhétarét, sipas faktoréve
makroekonomiké dhe stilit té jetesés.

Né rastin e transportit t& mallrave, kérkesa llogaritet si njé funksion i kontributit t& PBB-sé (t-
km/ USD) nga nén-sektorét e bujqésisé, ndértimit, minierave, prodhimit dhe shérbimeve dhe
nga sektori energjetik. Té dhénat e llogaritura, té ruajtura né model, pérfshijné aktivitetin e
pérgjithshém té transportit té mallrave, intensitetet e energjisé t& ményrave té transportit t&
mallrave dhe konsumin e energjisé sé nén-sektorit té transportit té mallrave, sipas ményrave
té transportit dhe llgjit t& karburantit.

Pritet q&, né periudhén 2015 deri né 2020, norma mesatare vjetore e rritjes sé treguesit ton-
km téjeté 4.5%. Ndarja modale e transportit té mallrave jepet né figurén e méposhtme.

Figura 24 Ndarja modale e transportit t& mallrave

9% [N NN BN TN B | B
80% "

W Kamionima e benzing
70% > s bwnak

W Kamion ivogélme GLN
60% & Kamio 5 -
50% ® Kamion imadh me targs t2 huaj
40% B Tren
30% m Varka
20% W Kamionii g
10% W Kamion i madh me nafté

0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencién e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020




image207.jpeg
Informacion plotésues mbi llogaritjen e objektivit té kursimeve
finale té energjisé

Kérkesa pér transportin e udhétaréve pércaktohet nga popullsia totale, popullsia qé jeton né
qytetet e médha dhe distanca mesatare e udhétimit, ndérqytetés dhe brenda qytetit, pér
person.

Té dhénat e llogaritura nga modeli pér udhétimin urban pérfshijné nivelet e aktivitetit t&
udhétimit (udhétar-km), sipas ményrave té ndryshme té transportit, intensitetet e energjisé
té kétyre ményrave dhe konsumin e energjisé sé nén-sektorit té transportit ndérqytetés té
udhétaréve, sipas ményrés dhe lojit t& léndés djegése.

Pritet qé, né periudhén 2015 deri né 2020, norma mesatare vjetore e rritjes sé distancés sé
udhétimit né transportin brenda qytetit (km/person/dité) té jeté 5%. Ndarja modale e
transportit urban t& udhétaréve jepet né figurén e méposhtme.

Figura 25 Ndarja modale e transportit urban (brenda qytetit) té udhétaréve
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Variablat e skenarit kryesor pér transportin ndérqytetés t& udhétaréve jané distanca e
udhétimit ndérqytetés pér person pér vit (pritet qé, né periudhén 2015 deri né 2020, norma
mesatare vjetore e rritjes té jeté 5.5% ), pronésia e automjetit (raporti i popullsisé me numrin
total t& automjeteve; pritet qé, né periudhén 2015 deri né 2020, norma mesatare vjetore e
rénies té jeté 0.8% me rénien finale afatgjaté né 3 persona pér automjet né 2040), distanca
mesatare e udhétimit pér automjet pér vit dhe faktorét e ngarkesés.

Bazuar né informacionin e méparshém, u llogarit udhétimi ndérqytetés i kryer me
automjete. Pjesa e mbetur e udhétimit ndérqytetés té udhétaréve supozohet se kryhet me
ményrat e transportit publik. Udhétimi ndérqytetés, i ndaré sipas llojeve t& automjeteve,
jepet né figurén e méposhtme.
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Figura 26 Ndarja modale e automjeteve né transportin ndérqytetés té udhétaréve
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Né 2020, karburantet dominuese né sektorin e transportit jané parashikuar té jené nafta me
88% dhe benzina me 11% té konsumit total té energjisé né transport.

Figura 27 Parashikimi i konsumit final t& energjisé né transport
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Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé éshté pérgjegjése pér zhvillimin e njé platforme
monitorimi dhe verifikimi (M&V) né Shqipéri (duke ia deleguar kété detyré Agjencisé pér

Eficiencén e Energjisé, pas krijimit té saj).
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Pér t¢ mbledhur dhe llogaritur t& dhénat, sipas metodés PL, nevojitet njé platformé integrale
e M&V-sé. Platformat e M&V-sé mbledhin informacion mbi projektet e regjistruara,
zbatimin e tyre, kursimet e energjisé, emetimet e CO, dhe koston e zbatimit. Kursimet e
energjisé mund té vlerésohen madje edhe kur pér njé projekt té zbatuar jané né dispozicion
té dhéna té kufizuara (viti i ndértimit té ndértesés, sipérfaqja e ngrohur, viti i zbatimit).

Projekti i financuar nga BE-ja, multEE, synon té pérmirésojé vazhdueshmériné dhe cilésiné
e planifikimit t& politikave pér eficiencén e energjisé dhe zbatimin népérmjet skemave
inovative t¢ monitorimit dhe verifikimit, si dhe népérmjet koordinimit té pérmirésuar
ndérmjet niveleve té ndryshme té administratés.

Qasja e multEE-sé ndaj skemave t& M&V-sé éshté inovative. Projekti synon t& plotésojé
platformat e M&V-sé, té afta pér regjistrimin dhe monitorimin e té dhénave dhe progresit
kundrejt objektivave pér njé numér té caktuar té planeve té politikave energjetike. Kjo qasje
éshté tashmé duke u zbatuar né Kroaci, ku pérdorimi i saj pér autoritetet kombétare e
rajonale dhe qytetet e médha parashikohet né ligjet dhe aktet nénligjore. Né periudhén
afatgjaté, njé detyrim i tillé ligjor mund té jeté njé mundési pér promovimin e pérdorimit t&
qéndrueshém té sistemit. Sistemi aktual do t& pérshtatet dhe zhvillohet mé tej né kuadér t&
multEE-sé. Si pér projektet qé lidhen me PKVEE-ng, edhe pér masat qé lidhen me planet e
fjera pér eficiencén e energjisé, do té krijohet njé ndérfaqe pérdoruesi unike, duke ofruar njé
panoramé té ploté mbi arritjet dhe boshlléqet e mbetura.

MultEEja pérdor pérvojén e fituar nga veté partnerét e projektit dhe partneri kryesor. Sfidat
e identifikuara né terren lidhur me zbatimin e skemave efektive t&¢ monitorimit dhe
mekanizmave t& koordinimit pér eficiencén e energjisé i shtyjné partnerét e multEE-sé t&
bashkojné forcat pér té gjetur zgjidhje efektive.

MultEEja synon qé sistemet e M&V-sé té jené té afta pér t&é pérfshiré, né t& njéjtén kohs,
masat e zbatuara dhe masat e planifikuara nga plane té ndryshme (PKVEE-té, SEAP-té -
Planet e Veprimit pér Energji t& Qéndrueshme, etj.), népérmjet njé mjeti t& pérbashkét, duke
lejuar njé proces pérsérités t& planifikimit té politikave dhe njohuri mé té mira rreth arritjeve
té projekteve dhe rezultateve mé té mira, pérsa i pérket eficiencés sé energjisé dhe/ose
pakésimit t& CO». Né kundérshtim me pjesén mé té madhe té skemave ekzistuese té M&V-
sé, & cilat bazohen né analizén lart-poshté té statistikave mbi energjing, koncepti multEE
bazohet né mbledhjen e té dhénave sipas metodés poshté-lart.

Megjithése, eficiente dhe t& dobishme, skemat e M&V-sé do té mbeten gjithmoné vetém
mjete. Pér té pérmirésuar bashképunimin, ato duhet t& veprojné si pika fokale pér aktorét né
nivel kombétar, rajonal dhe lokal. Né té vértetd, njé platformé e integruar M&V kérkon
qarkullimin e informacionit t& punés dhe krijimin e mekanizmave té koordinimit. MultEE e
adreson kété sfidé nga njé kéndvéshtrim qé e vendos até ménjané nga projektet e tjera né
fusha t& ngjashme:

O Do té mbulohet zinxhiri i ploté i planifikimit dhe zbatimit, nga ministrité, si
adresat kryesore, tek rajonet dhe qytetet.
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O  Mekanizmat e koordinimit, t& zhvilluara né kuadér t&¢ multEE-sé, nuk mbulojné
as PKVEE-tg, as planet lokale/rajonale (d.m.th. SEAP-t8), por té gjitha llojet e
planeve (pér eficiencén) energjetike.

O  Me e réndésishmja, mekanizmat e koordinimit, né kuadér t& multEE-sé, jané t&
lidhura me njé masé konkrete, zhvillimin dhe zbatimin e njé skeme M&V. Né&
kété ményré, koordinimi mund té vendoset menjéheré né praktiké, duke shkuar
pértej pérpjekjeve konceptuale té kryera né kuadér té projekteve té tjera.

Né kuadrin e Direktivés pér Eficiencén e Energjisé (2012/27/EC), koordinimi efektiv i
masave pér eficiencén e energjisé po béhet gjithmoné e mé i réndésishém, duke inkurajuar
zhvillimin e planeve lokale té veprimit pér efi¢iencén e energjisé. Paraté publike té kursyera
nga skemat e vecanta t& monitorimit dhe moskoherencat mund té pérdoren pér t&é
mbéshtetur zhvillimin e atyre planeve, duke pérfshiré gjithmoné edhe mé shumé qytete né
rrugén pér njé té ardhme mé t€ qéndrueshme té energjisé. Duke miratuar njé qasje &
integruar, multEEja trajton disa hapa té ciklit té politikave.

Mé shumé detaje mbi aktivitetet e projektit dhe pikat e kontaktit mund té gjendet né fagen e
internetit t& projektitt www.multee.eu. Faqgja e internetit éshté burimi mé i ploté i
informacionit rreth projekteve dhe materialeve & pérgatitura deri tani.

Tabela e méposhtme ofron njé vlerésim orientues té kursimeve t& pritshme t&é karbonit, t&
shoqéruara me zbatimin e masave té ndryshme, né kuadér t& késaj PKVEE-je. Vihet re qé
pér masat té cilat synojné vetém energjiné energjike, faktori i supozuar éshté zero, duke
matré parasysh dominimin e larté té energjisé hidrike né furnizimin vendas. Ky éshté njé
vlerésim i kujdesshém, pasi Shqipéria éshté njé importues neto i energjisé elektrike dhe
vendet e saj fqinje kryesisht e prodhojné energjiné elekirike nga linjitet. Megjithaté
konsiderohet njé supozim i arsyeshém pér kété nivel vlerésimi dhe éshté né pérputhje me
até té pérdorur né studimin SLED. Faktorét e tjeré té emetimeve nxitren nga vlerat e
paracaktuara IPCCC.
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Tabela 56 Pasqyra e masave sé bashku me vlerésimin e kursimit té karbonit

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Kursimet e
pritshme té
karbonit né
2018 [tCO2]

Kursimet e
pritshme té
karbonit né 2020
[tCO2]

R2

Krijimi dhe funksionimi i Fondit té Eficencés sé
Energjisé neni 19- 24 t& ligjit 124 /2015 "Pér Eficencén
e Energjisé", (2018-2020).

1,170.0

3,291.0

R3

Hartimi dhe miratimi i akteve nénligjore né funksion
té Performancés sé Energjisé né Ndértesa:

- metodologja kombétare e llogaritjes t&¢ PEN

- kostos optimale pér kérkesat minimale t¢ PEN

- pérdorimi i sistemeve alternative me eficencé té
larté pér sistemet teknike t& ndéresave.

R4

Vleresimi i potencalit t& kursimit t& energjisé dhe
strategjia e pér rinovimin e stokut té ndértesave
PRIVATE, pércaktimi i kostos optimale pér
eficencén e energjisé per ndértesat qé parashikohet ti
nénshtrohen njé rinovimi té réndésishém dhe
rregullat per ndertsa te reja me performance te larte.

1,487.0

7,167.0

R5

Vleresimi i potencalit t& kursimit t& energjisé dhe
strategjia e pér rinovimin e stokut té ndértesave
PUBLIKE, pércaktimi i kostos optimale pér eficencén
e energjisé per ndértesat qé parashikohet ti
nénshtrohen njé rinovimi té réndésishém dhe
rregullat per ndertsa te reja me performance te larte.

R6

Hartimi i skemave mbéshtetése financiare pér
pérmirésimin e performancés sé energjisé, né
veshjen e jashtme té ndértesave dhe sistemet teknike
té ndértesés.

R7

Hartimi i njé planit t& veprimit pér té rritur numrin e
ndértesave me performancé afér zero-energji.

2,341.0

3,665.0

R8

Pércaktimi i klases sé energjisé pér produktet gé
kané njé ndikim té drejtpérdrejté ose t& térthorté né
konsumin e energjisé, té cilat pérmbushin kérkesat
minimale té eficencés sé energjisé, si¢ pércaktohet né
ligjin 124 /2015 "Pér Eficencén e Energjisé" dhe ligjin
68/2012 "Pér informacionin e konsumit t& energjisé
dhe burimeve té tjera t& produkteve me ndikim né
energji".

R9

Certifikimi energjetik i ndértesave
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Rinovim i stokut té ndértesave publike me 2% cdo
vit té sipérfaqes sé ngrohur /ftohur pér ndértesat qé
jané né administrim ose pérdorim nga njé autoritet

Edukimi dhe trajnimi pér eficiencén e energjisé.

R10 publik ose nga institucionet qé sigurojné njé shérbim 2,000.0 4913.0
ndaj publikut, me gellimin pér pérmbushjen e
kérkesave minimale t& performancés sé energjisé.
P1 Programi’Ndricimi Publik me Efi¢iencé t& Energjisé’ ) }
P2 Miratimi i rregullave pér Prokurimet publike 't&
gjelbra’ me fokus ndértesat publike i B
n Kérkesat minimale té eficiencés sé energjisé pér
proceset industriale dhe skemat detyruese. - -
Auditimet energjetike pér ndérrmajet industriale té
kategorizuara si konsumatoré t¢ médhenj té
12 energjisé, té cilét, sipas skemes detyruese,
nénshkruajné marreveshje vullnetare ne perputhje i i
me nenin 12 té ligjit 124 /2015 "Pér Eficencén e
Energjisé".
Marréveshjet vullnetare pér ndérmarjet industriale
té kategorizuara si konsumatoré t& médhenj té
jic] energjisé, té flle"t, nens.hkrua]ne .marreye.sl.l!e 3,148.0 6,009.0
vullnetare né pérputhje me nenin 12 té ligjit
124/2015 "Pér Eficencén e Energjisé".
T Trajnim pér drejtimin e automjetit né ményré
eficiente (eco-driving) 293.0 732.0
T2 Fushatat e informimit dhe edukimit 3,683.0 9,208.0
T3 Promovimi i transportit té integruar 15,5400 22,865.0
T4 Etiketimi energjetik i automjeteve té reja . 10,827.0
T6 Stimujt financiaré pér automjetet me eficiencé té
energjisé 4,211.0 10,527.0
T7 Transporti intermodal i udhétaréve dhe i mallrave - 16,360.0
T8 Modernizimi i sistemit t&é semaforéve dhe futja e
menaxhimit té automatizuar té trafikut 24,749.0 92,655.0
H1 Faturimi informativ, .Fushatat e ndérgjegjésimit, } .
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Vlerésimi i kursimeve té karbonit

H2

Promovimi i Kontraktimit t& Performancés
Energjetike dhe Shérbimeve Energetike

H3

Udhe-treguesi per Auditimet dhe menaxhimin e
energjisé pér konsumatorét e médhenj té energjisé

H4

Krijimi i njé sistemi té integruar informacioni pér
monitorimin, verifikimin dhe zbatimin e politikave
pér eficiencén e energjisé

H5

Raportet e auditimit dhe Ndérhyrjet pér pérdorim
me eficiencé té energjisé ne sistemet e furnizimit me
ujé dhe kanalizimet.

Totali pér 2018/2020

58,622.00

188,219.00
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Zbatimi i masave té propozuara pér EE-né né Shqipéri, do té varet nga atraktiviteti i kostos
sé atyre masave, né krahasim me koston e energjisé né mungesé té tyre. Konkurrueshméria
e kostos do té varet nga ¢mimet e tregut, subvencionet, politikat dhe sjellja e vendimet e
konsumatorit. Parashikimet e penetrimit té teknologjive té ndryshme né treg dhe vendimet
e konsumatorit jané ¢éshtje qé po fitojné terren né modelimin e politikave energjetike dhe
qarqet vendimmarrése né BE, megjithaté ende nuk jané publikuar kérkime té mjaftueshme
pér t& kryer analizé gjithépérfshirése. Né té vérteté, masat specifike né kuadér t& késaj
PKVEE-je mund t'i nénshtrohen ve¢mas vlerésimeve té plota t& ndikimit rregullator pér t&
vlerésuar kostot neto pér zbatimin e tyre, si pér sektorin publik ashtu edhe até privat.

Tabelat e méposhtme paraqesin njé vlerésim té kostove direkte nga buxheti publik pér masat
e propozuara, kur vlerésime t& tilla jané t& mundura. Pér mé tepér, masat e propozuara
pérfshijné aktivitete té cilat kané pérfitime t& konsiderueshme mé & gjera sesa eficienca e
energjisé, vecanérisht né lidhje me pérmirésimin e infrastrukturés sé transportit dhe
furnizimit me ujé, dhe prandaj njé krahasim direkt i efektivitetit t& kostos ndérmjet masave
mund té jeté ¢orientues.

Tabela 14 Pasqyra e masave né energjiné primare sé bashku me vlerésimin e zbatimit té

tyre
Nir. Emértimi i masés pér kursimin e energjisé Kosto e vlerésuar pér Entiteti pérgjegjés
sektorin publik,
milion ALL
Al Rivitalizimi i hidrocentraleve ekzistuese 20800 KESH
Zévendésimi i transformatoréve jo efigienté
E2 | Instalimi i nénstacioneve dhe linjave té reja. 16’800 OST/OSHEE
Ulja e humbjeve fikse né transformatoré dhe
E3 | Optimizimi i konfigurimit t& rrjetit TM Nuk éshté vlerésuar OSHEE
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Tabela 15 Pasqyra e masave né energjiné finale sé bashku me vlerésimin e zbatimit té

tyre

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Kosto e vlerésuar
pér sektorin
publik, milion
ALL

Entiteti pérgjegjés

R1

Krijimi dhe funksionimi i Agjencisé pér Eficencén e
Energjisé, neni 25 té ligjit 124 /2015 "Pér Eficencén e
Energjisé", (2018-2020).

345.0

MEI/MF

R2

Krijimi dhe funksionimi i Fondit té Eficencés sé
Energjisé neni 19- 24 t& ligjit 124 /2015 "Pér Eficencén
e Energjisé", (2018-2020).

215.0

MEI/MF

R3

Hartimi dhe miratimi i akteve nénligjore né
funksion té Performancés sé Energjisé né Ndértesa:
- metodologja kombétare e llogaritjes t& PEN

- kostos optimale pér kérkesat minimale t¢ PEN

- pérdorimi i sistemeve alternative me eficencé té
larté pér sistemet teknike t& ndéresave.

28.0

MEI/ AEE

R4

Vleresimi i potencalit t& kursimit té energjisé dhe
strategjia e pér rinovimin e stokut té ndértesave
PRIVATE, pércaktimi i kostos optimale pér
eficencén e energjisé per ndértesat qé parashikohet ti
nénshtrohen njé rinovimi té réndésishém dhe
rregullat per ndertsa te reja me performance te larte.

36.7

MEI/ AEE

R5

Vleresimi i potencalit t& kursimit t& energjisé dhe
strategjia e pér rinovimin e stokut té ndértesave
PUBLIKE, pércaktimi i kostos optimale pér
eficencén e energjisé per ndértesat qé parashikohet ti
nénshtrohen njé rinovimi té réndésishém dhe
rregullat per ndertsa te reja me performance te larte.

33.6

MEI/ AEE

R6

Hartimi i skemave mbéshtetése financiare pér
pérmirésimin e performancés sé energjisé, né
veshjen e jashtme té ndértesave dhe sistemet teknike
té ndértesés.

14.0

MEL/AEE Fondi pér
EE-né)/ MZHU

R7

Hartimi i njé planit t& veprimit pér té rritur numrin e
ndértesave me performancé afér zero-energji.

28.0

MEI/ AEE
MZHU
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m] Masa horizontale

O  Pérvegnjé deklarate té qéllimit té politikave, népérmjet detajimit té masave
té ndryshme té propozuara dhe objektivave té pérgjithshme, seksioni ofron
gjithashtu njé rishikim cilésor té progresit né secilin prej segmenteve &
médha té tregut pér EE-né.

O  Seksioni 4 ndalet né ményré specifike né transpozimin e kérkesave kryesore té
DEE-sé, duke trajtuar statusin e zbatimit, pengesat kryesore, legjislacionin
mbéshtetds, aktivitetet e planifikuara dhe institucionet pérgjegjése. Kur ky
informacion éshté dhéné mé paré né Seksionin 3, jepet referenca pérkatése.

O Seksioni 5 detajon kuadrin institucional dhe iniciativat e planifikuara t&
financimit.

DEE-ja éshté njé Direktivé e objektivave dhe bazohet né veprim, éshté ndér-sektoriale né
mbulimin e saj, duke adresuar t& gjithé sektorét e pérdoruesve fundorég, si edhe aspektet e
furnizimit me energji. DPEN-ja éshté Direktivé qé bazohet né veprim dhe adreson segmente
té veganta té tregut, si dhe mbéshtet ose shton veprimet dhe objektivat e DEE-sé. N& kété
kuptim, né hierarki ajo éshté né varési t& DEE-sé dhe né kété ményré kérkesat pérkatése jané
reflektuar né fushat e néngrupeve té ndryshme té eficiencés sé energjisé, t& detajuara né
Seksionin 3.

Pérshkrimet e masave specifike né kété PKVEE paraqiten né formé tabelore né Seksionin 2.3,
pér ato qé adresojné kursimet né furnizimin me energji primare, dhe Seksionin 3.3 pér ato qé
adresojné kursimet e konsumit final té energjisé. Pjesa e mbetur e Seksionit 3, sé bashku me
Seksionin 4, trajtojné mé tej sesi kéto masa individuale sé bashku adresojné kérkesat e
ndryshme sipas DEE-sé dhe DPEN-sé.

.

2 Objektivat dhe masat pér kursimet e energjisé
primare

2.1 Objektivat e energjisé primare, parashikimet e
konsumit té energjisé primare

Prodhimi total i energjisé primare né Shqipéri, né 2013, ishte 2,041 ktoe dhe konsumi i
brendshém bruto ishte 2,346 ktoe, ndérsa importet neto ishin 894 ktoe. Né krahasim me
2009, kjo éshté njé rritje e konsumit t& brendshém bruto prej 12% dhe njé rritje e prodhimit
primar prej 62%, ndérsa importet neto u ulén me 37%.

Struktura e konsumit t& brendshém bruto paraqitet né Figura 3. Pérgindja e larté e “naftés
bruto, gazit té 1éngézuar t& naftés dhe nénprodukteve té naftés gjysmé té pérpunuara” vjen
pér shkak t& konsumit té léndés djegése nga motorét né sektorin e transportit, i cili ishte
802 ktoe dhe konsumohet kryesisht né transportin rrugor.
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Pércaktimi i klases sé energjisé pér produktet qé
kané njé ndikim té drejtpérdrejté ose té térthorté né
konsumin e energjisé, té cilat pérmbushin kérkesat

RS minimale t& eficencés sé energjisé, si¢ pércaktohet né MZHEETS/
ligjin 124 /2015 "Pér Eficencén e Energjisé" dhe ligjin 14.0 MEIl/ AEE
68/2012 "Pér informacionin e konsumit t& energjisé
dhe burimeve té tjera té produkteve me ndikim né
energji".

R9 Certifikimi energjetik i ndértesave ) MEI/ AEE
Rinovim i stokut té ndértesave publike me 2% cdo
vit té sipérfaqes sé ngrohur/ftohur pér ndértesat qé MZHU/MIE
jané né administrim ose pérdorim nga njé autoritet S

R10 . s s Sk e (AEE)/Fondi pér EE-
publik ose nga institucionet qé sigurojné njé shérbim 5,600.0 . .

" " o e g o . né/Pushteti Vendor
ndaj publikut, me gellimin pér pérmbushjen e
kérkesave minimale t& performancés sé energjisé.
MIE (AEE)/Fondi

P1 Programi ‘Ndri¢imi Publik me Eficiencé té Energjisé’ pér EE-né /Pushteti

B Vendor
Miratimi i rregullave pér Prokurimet publike “t& M?.EI/ AE]?. Eondi

P2 ; s % ; pér EE-né/ MM/
gjelbra” me fokus ndértesat publike 28.0 MEF
Kérkesat minimale té eficiencés sé energjisé pér

n proceset industriale dhe skemat detyruese. 36.7 (AEE)
Auditimet energjetike pér ndérrmajet industriale t&
kategorizuara si konsumatoré t¢ médhenj té

12 energjisé, té cilét, sipas skemes detyruese, MIE (AEE)/Fondi
nénshkruajné marreveshje vullnetare ne perputhje 153.0 pér EE-né
me nenin 12 té ligjit 124/2015 "Pér Eficencén e
Energjisé".

Marréveshjet vullnetare pér ndérmarjet industriale
té kategorizuara si konsumatoré t& médhen;j té

3 energjisé, té cilét, nénshkruajné marreveshje 9.8 MIE (AEE)
vullnetare né pérputhje me nenin 12 t& ligjit :
124/2015 "Pér Eficencén e Energjisé".

Ti Trajnim pér drejtimin e automjetit né ményré MTI (e mbéshtetur
eficiente (eco-driving) 35 nga AEF)

: . . MTI (e mbéshtetur

T2 Fushatat e informimit dhe ed ukimit 56.0 nga AEE)

Pushteti
b i S Vendor/MTI
T3 Promovimi i transportit té integruar 1,288.0 /mbéshtetur nga
AEE
po g o z e 5 MTI & MM/
T4 Etiketimi energjetik i automjeteve té reja . mbéshtetur nga AEE
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Te Stimuijt financiaré pér automjetet me efigiencé té MTI/Fondi pér EE-
energjisé 1,400.0 né/Pushteti Vendor
T7 Transporti intermodal i udhétaréve dhe i mallrave . MTI
T8 Modernizimi i sistemit t& semaforéve dhe futja e MI;}II/s}r;ti:sz:fl(r’rn/ 5
menaxhimit té automatizuar té trafikut 798.0 . ..g
Fondi pér EE-né
H1 Fatur%ml. 1nf0rmét1.v, ..Flishat.a.te nflerg]eg]es.l.m"lt, MEI/ AEE
Edukimi dhe trajnimi pér eficiencén e energjisé. 42.0
Promovimi i Kontraktimit té Performancés
H2 Energjetike dhe Shérbimeve Energetike 14.0 MEI/ AEE
3 Udhe:trfggem per Audlh{net dl.l.e mer.la?fhlmm"e i MEI/ AEE
energjisé pér konsumatorét e médhenj € energjisé 33.6
Krijimi i njé sistemi t& integruar informacioni pér
H4 monitorimin, verifikimin dhe zbatimin e politikave 140.0 MEI/ AEE
pér eficiencén e energjisé i
Raportet e auditimit dhe Ndérhyrjet pér pérdorim MTI (e mbéshtetur
H5 me efigiencé té energjisé ne sistemet e furnizimit me nga AEFE)/Fondi pér
e 3,920.0 .
ujé dhe kanalizimet. EE-né)
Totali pér 2018/2020 14,236.90
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Figura 3 Struktura e konsumit té brendshém bruto t& Shqipérisé

Energjia Nxehtésiae Léndé djegéseta ngurta
diellore _ péarftuar 3%
0%

Gazinatyror

0% 1%

Naftabruto, GLN-ja&
nénproduktet e naftés
glysmété pérpunuara
53%

Burimi: Bilanci Energjetik i Shqipérisé 2014 (AKBN)

Energjia elekirike pérdoret kryesisht né banesa, tregti dhe né sektorin publik dhe né 2013
konsumi bruto ishte 459 ktoe. Pjesa e mbetur e konsumit t& energjisé elekirike vinte nga
sektori i industrisé.

Pér t¢ llogaritur humbjet e ndodhura né transformimet e energjisé, si dhe transmetimin e
shpérndarjen e saj, dm.th. t& llogaritet energjia primare (furnizimi) qé kérkohet pér té
plotésuar konsumin specifik final t& energjisé (kérkesa), nga té dhénat e bilancit energjetik u
nxorén faktorét e konvertimit. Keta faktoré jané pérdorur pér té logaritur lidhjen ndérmjet
konsumit té brendshém bruto dhe konsumit final té energjisé. Ia vlen té theksohet se asnjé
nga format e energjisé, pérveg energjisé elektrike, nuk ka konstatuar humbje né shpérndarje

Sipas nenit 2 t& DEE-sé, ‘’konsumi i energjisé primare” pérkufizohet si konsumi i brendshém
bruto i burimeve té energjisé, duke pérjashtuar burimet qé pérdoren pér géllime jo
energjetike.

Faktorét e nxjerré t& konvertimit, t& pérdorur né pjesén e mbetur t& studimit, jepen né
Tabelén 5. Supozohet qé faktorét e konvertimit do té mbeten té njéjté pér 8 gjithé periudhén
e studimit.

Tabela 5 Faktorét e konvertimit nga energjia finale tek ajo primare

Léndé djegése té ngurta 1.00
Nafta bruto, GLN+a, | 1.01
nénproduktet e naftés

Biomasa 1.00
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Energjia elektrike 1.35

Nxehtésia e pérfituar 146

Burimi: Bilanci Energjetik i Shqipérisé 2014 (AKBN) dhe llogaritjet e EIHP-sé

2.2 Lista e strategjive qé adresojné kursimet e energjisé
primare

Pér té ofruar njé kuadér parimesh operative qé mundésojné planifikimin e politikave
qeveritare, né ményré té koordinuar, koherente dhe té integruar, Shqipéria ka miratuar njé
Sistem Planifikimi té Integruar (SPI). Njé karakteristiké kryesore e SPI-sé éshté Strategjia e
dyté Kombétare pér Zhvillim dhe Integrim (SKZHIII), e cila pérshkruan objektivat
kombétare té zhvillimit social, demokratik dhe ekonomik pér periudhén 2015-2020.

SKZHI-II ofron njé séré treguesish dhe objektivash qé synojné furnizimin me energji,
transformimin, transmetimin dhe shpérndarjen e energjisé né Shqipéri. Né lidhje me
sektorin e energjisé elektrike, kéto pérfshijné rritjen e prodhimit té energjisé elektrike nga
hidrocentralet, uljen e humbjeve né sistemin e transmetimit dhe shpérndarjes, diversifikimin
e burimeve té prodhimit dhe fuqizimin e interkonjeksionit me vendet fqinje.

Objektivat e métejshme pér té pérmirésuar efigiencén, pérjashtuar energjing elektrike,
pérfshijné modernizimin e kapacitetit pérpunues té naftés bruto, duke integruar sektorin e
gazit né Shqipéri né nismat evropiane dhe rajonale & lidhjes sé gazit dhe duke zhvilluar
Master Planin pér gazifikimin e Shqipérisé (pérfshiré ndértimin e infrastrukturés pér t&
furnizuar konsumatorét e médhenj té energjisé), megjithése rezultatet e kétyre nismave
pritet t& kené ndikim mé té gjeré né periudhén pas 2020.

Né mbéshtetje t& SKZHI-II, Qeveria e Shqipérisé po pérgatit njé séré strategjish sektoriale.
Kéto pérfshijné Strategjiné Kombétare t& Energjisé 2017-2030, e cila do té ofrojé njé deklaraté
té politikave pér sektorin e energjisé dhe éshté aktualisht duke u pérgatitur.

Zhvillimi i hidrocentraleve té vegjél, i burimeve té eréds, i energjisé diellore dhe i biomasés
jané edhe objektiva t& politikave pér Shqipéring, me PKVBER-né e miratuar sé fundmi, qé
synon njé pérgindje té barasvlershme me 38% té konsumit final t& energjisé deri ne vitin
2020.

Si Operatori i Sistemit té Transmetimit (OST), edhe Operatori i Shpérndarjes sé Energjisé
Elektrike (OSHEE) kané  planifikuar dhe vazhdojne t¢ ndérmarrin investime pér
pérmirésimin e rrjetit me synimin pér té ulur humbjet né sistemin e energjisé elektrike. Kéto
nisma po mbéshteten nga fondi i Bankés Ndérkombétare pér Rindértim dhe Zhvillim
(BNRZH), prej 150 milioné USD (rreth 135 milioné €), i cili synon pérmirésimin e
besueshmeérisé dhe qéndrueshmérisé financiare té sektorit t& energjisé elektrike né Shqipéri.
Qéllimi i deklaruar i OSHEE-sé éshté ulja e humbjeve té energjisé elektrike nga 31.8% né
2015, né 19.8% né 2018, si¢ paraqitet né Figura . Ndérkohé qé vetém humbjet teknike
deklarohen nga OSHEE té jené 21.04% né 2015 dhe parashikohet t& ulen né 16.8% né 2018. Si
pjesé e késaj iniciative, OSHEE-ja ka kryer studimin/vlerésimin pér instalimin e pajisjeve
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inteligjente t€¢ matjes dhe infrastrukturés shoqéruese té¢ komunikimeve dhe kontrollit t&
avancuar qé synon pérmirésimin e dhénies sé informacionit mbi humbjet, kryerjen e
leximeve automatike dhe uljen e té ardhurave té pambledhshme, vjedhjes sé energjisé
elektrike dhe matjes sé gabuar.

2.2.1 Humbjet teknike te OSHEE dhe parashikimet pér periudhén 2016
-2018

Niveli i humbjeve teknike pér vitin 2015, sipas studimit t& Divizionit t& Shitjes né
OSHEE, éshté shume i larté, 20.6%. Edhe pér vitin 2017 niveli i humbjeve teknike
pritet té jeté i njéjté pasi efekti i investimeve t& reja qé do té futen né puné do té japin
efektin e tyre té ploté né vitin 2018:

Nga analiza e llogaritjes sé humbjeve teknike t¢ kompanisé OSHEE.sha pér vitin 2015
duket se humbjet mé t¢ médha jané né Tirané (509 GWh) t¢ ndjekura nga Fieri (123 GWh),
Shkodra dhe Durresi. Humbjet mé té ulta jané né Korge dhe Elbasan ku né nivel prefekture
arijné pérkatésisht né 43 dhe 52 GWh, por krahasuar me energjiné e konsumuar jané 16 dhe
15%. Analiza e métejshme del né kéto pérfundime:

- Del e domosdoshme vazhdimi i zévendésimit té rrjetit 6/10 kV me rrjetin me tension
20kV;

- Zévendésimi i rrjeteve TU me pércjellésa ajror t& zhveshur me pergjellésa ajror té
izoluar me vetémbajtje ABC;

- Ndértimi i nénstacioneve elektrike 110/20kV

Parashikimet tregojne se humbjet teknike né shperndarje do té jené:

Tabela 4. Humbjet teknike né sistemin e shperndarjes sé energjisé elekirike (OSHEE) |

Kategorite e | Humbjet% 2016 - energjia sipas Ne % | Humbjetsipas | Humbjet %
Tensionit tensionit MWh tensionit

35kV 6.74% 22,947 0.49% 1,547 0.28%
20kV 2.51% 319,090 6.77% 8,009 1.43%
10-6 kV 9.53% 540,154 11.46% 51,477 9.20%
04 kv 13.00% 3,833,135 81.29% 498,308 89.09%
Total 20.60% 4,715,325 559,340 100.00%

Tabela 5. OSHEE - Tregues té Bilancit 2015 dhe parashikime té humbjeve 2017-2018

2015 2016 2017 2018
Energji Totale né rrjetin e OSHEE Sh.a (MWh) 6,490,058 | 6376428 | 5,864,027 | 4,986,438
Humbjet totale né OSHEE Sh.a (MWh) 2,033,984 | 1,657,871 | 1,331,134 987,315
Humbjet totale né OSHEE Sh.a (%) 31.34% 26.00% 22.70% 19.80%
Humbjet né OSHEE Sh.a (MWh) 2,192,939 | 1,814,042 | 1,474,756 | 1,109,442
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Humbjet né OSHEE Sh.a (%) 28.89% 23.55% 20.25% 17.35%
Humbjet teknike né Njésité e TL. (MWh) 158,954 156,171 143,622 122,128
Humbjet teknike ne Njésite e TL (%) 2.45% 2.45% 2.45% 2.45%
Energji pér Zonate OSHEE Sh.a (MWh) 6,490,058 | 6376428 | 5,864,027 | 4,986,437
Humbjet né Zonat e OSHEE Sh.a 2,033,984 | 1,657,871 | 1,331,134 987,315
Humbjet né zonat e OSHEE Sh.a (%) 28.89% 23.55% 20.25% 17.35%
Humbjet Teknike (MWh) 1,365,508 | 1,153,496 | 1,037,933 837,722
Humbjet Teknike (%) 21.04% 18.09% 17.70% 16.80%

Figura 6 Objektivat e deklaruara té OSHEE-sé pér uljen e humbjeve té energjisé né

rrjetin e shpérndarjes sé energjisé elektrike né Shqipéri

Humbjet e energ|
ol

0,0%

2015 2018

Treguesit qé duhen monitoruar pér objektivat e tjera energjetike qé lidhen me furnizimin me
energji primare jané:

(]

Plane afat shkurtra: Brenda vitit 2017 té gjithé konsumatorét industrialé me fuqgi
mbi 200kVA do té pajisen me matje né TM té shoqeruar me bateri kondensatore
nga ana TU. Kjo do t& thoté se brenda 2017 kéta konsumatoré me
transformatoré té vit prodhimit pérpara vitit 1993 do t& zévéndesohen me
transformatore té rinj té cilat plotesojné kushtet e eficencés sé energjisé.

Plane afat mesme: Brénda njé periudhe 2 vjecare né té gjithé qytetet e medha si
(Tirane, Durres, Fier, Vloré dhe Shkodér) té gjitha kabinat elektrike
transformuese TM/ TU 400kVA e larte né pronesi t&¢ OSHEE apo té subjekteve té
treté dhe rregjim ngarkimi mbi 80% té jené té pajisur me bateri kondensatoré nga
ana TU. Né fazén e paré brenda 2 vjetesh t& gjithé konsumatorét industrial me
transformatoré vit prodhimi nga viti 1993-2000 do té zévéndésohen me té rinj.
Né fazén e dyté, brénda 3 vjetesh t& gjithé konsumatorét industrial me vit
prodhimi 2000-2007 dhe t¢ OSHEE me transformatoré vit prodhimi nga viti
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1993-2000 do t& procedohet me zévéndesim dhe plotésim té kritereve té
reduktimit t6 humbjeve teknike.

O Planet afat gjata. Brénda njé periudhe 3-4 vjecare t& gjitha kabinat elektrike
transformuese TM/ TU 400kVA e larte né pronesi t&¢ OSHEE apo té subjekteve té
treté dhe rregjim ngarkimi mbi 80% té jené té pajisur me bateri kondensatoré nga
ana TU. Po keshtu brenda 4 vjetésh té gjithé kabinat né pronési t¢ OSHEE
me transformatoré vit prodhimi nga  vitit 2000-2007 té procedohet me
zévéndésim dhe plotésim té kritereve té reduktimit t& humbjeve teknike

Pér arritjen e objektivave té pércaktuara né SKZHI-II, MIE éshté pércaktuar si entiteti
pérgjegjés kryesor, me ndihmén e Entit Rregullator t& Energjisé dhe Agjencisé Kombétare t&
Burimeve Natyrore.

2.3 Plani Kombétar i Veprimit pér Burimet e Energjisé sé
Rinovueshme

Shqipéria miratoi Planin e saj Kombétar té Veprimit pér Burimet e Energjisé sé Rinovueshme
(PKVBER), i cili pércakton objektivin qé, deri né 2020, 38% e konsumit final t& energjisé té
jeté nga burimet e energjive t& rinovueshme dhe pércakton masat e synuara pér
pérmbushjen e tij. Pér té siguruar pérputhshméring ndérmjet dokumenteve, né kété PKVEE
éshté pérdorur trajektorja e konsumit final té energjisé, e identifikuar né PKVBER-né.

2.4 Masat pér kursimet e energjisé primare

2441 Masat pér kursimin e energjisé né anén e furnizimit

Masat pér kursimin e energjisé né anén e furnizimit u pérzgjodhén mbi bazén e raporteve
vjetore té Entit Rregullator té Energjisé, informacionit t¢ dhéné drejtpérdrejt nga OST-ja dhe
OSHEE-ja lidhur me pérmirésimet e efigiencés sé energjisé né rrjetet e transmetimit dhe
shpérndarjes dhe sektorin e prodhimit té energjisé elektrike.
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Tabela 6 Lista pérmbledhése e masave né anén e furnizimit

Indeksi Emértimi i masés pér kursimin e Pérdoruesi Kursimet e Financimi
energjisé fundor i pritshme té | total i kérkuar

synuar energjisé né (para

2020 (ktoe) publike),
Milion ALL
Rivitalizimi i hidrocentraleve
. HEC-et ,
E1 ekzistuese . 18.06 30800
ekzistuese

Zévendésimi i transformatoréve jo
eficienté Instalimi i nénstacioneve OST dhe

E2 19 16800
dhe linjave té reja. OSHEE
Ulja e humbjeve fikse né

B t'rans.forn.lat.ore dl.le th‘muz;mu i OSHEE 10 i
konfigurimit té rijetit TM

Tabelat e méposhtme pérmbledhin masat pér kursimin e energjisé qé synojné furnizimin me
energji.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé Rivitalizimi i hidrocentraleve ekzistuese
Indeksi i masés El

Kategoria Prodhimi i energjisé elektrike
Pérshkrimi

Afati kohor Fillimi: 2018

Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Masé e re

Qéllimi/Pérshkrim i | Rivitalizimi i HEC-eve ekzistuese pérfshin
shkurtér zévendésimin e pajisjeve primare dhe
sekondare me synimin pér t& rritur fuqiné
e instaluar, gatishmériné operative dhe
disponueshmériné e hidrocentraleve. Kjo
masé qé kérkon shumé kapitale do té rrisé
prodhimin e ardhshém t&é HEC-eve dhe
pérmirésojé parametrat e tyre operativé,
duke mundésuar ofrimin e shérbimeve
ndihmése pér OST-né qé mund t& sjellin
gjithashtu uljen e humbjeve né rrjet.

Pérdoruesi  fundor i | HEC-et ekzistuese
synuar

Grupi i synuar KESH
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Aplikimi rajonal

/

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbé&né
masén

Aktivitetet e ardhshme:

Rivitalizimi i HEC-it t& Komanit

Kryerja e masés sé propozuar kérkon
vlerésimin e kushteve aktuale té pajisjeve
ekzistuese, primare dhe sekondare, né
HEC-in e Komanit dhe kryerjen e té gjitha
aktiviteteve té nevojshme pér rivitalizimin
né faza: projektimi i rikonstruksionit t&
hidrocentralit dhe kryetja e rinovimit dhe
riparimi i pajisjeve  ekzistuese, me
zévendésimin e pajisjeve primare dhe
sekondare, kur é&shté e nevojshme,
(zévendésimi i mundshém i rotorit t&
gjeneratorit shoqéruar me zévendésimin
dhe riparimin e pajisjeve ekzistuese té&
kontrollit, matjes, mbrojtjes dhe
sinjalizimit).

Rivitalizimi i HEC-it t& Vaut t& Dejés
Kryerja e masés sé propozuar kérkon té
njéjtin grup veprimesh pér HEC-in e Vaut
té Dejés, si¢ pérshkruhet mé lart pér HEC-
in e Komanit.

Buxheti  dhe  burimi

financiar

Rivitalizimi i HEC-it t& Komanit
KESH/Fonde té tjera (BERZH, WB, KFW,
GIZ, etj): péraférsisht deri né 21°000 Milion
ALL, deri né 2020 (né rastin e zévendésimit
té rotorit t& gjeneratorit).

Rivitalizimi i HEC-it t&¢ Vaut té Dejés
KESH/(BERZH, WB, KFW, GIZ, etj):
péraférsisht deri né 9800 Milion ALL, deri
né 2020 (né rastin e zévendésimit t& rotorit
té gjeneratorit).

Organi zbatues

KESH

Autoriteti monitorues

KESH dhe MEI

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Krahasimi i energjisé elektrike t& prodhuar
né rrethana t& krahasueshme hidrologjike,
pérpara dhe pas rivitalizimit.

Analiza dhe krahasimi i disponueshmérisé
sé njésive dhe eficiencés, pérpara dhe pas
rivitalizimit.

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé I

/

Kursimet e arritura né
2015
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Kursimet e pritshme té | Rivitalizimi i HEC-it t¢ Komanit

energjisé né 2018 Rritja e pritshme e prodhimit t& energjisé
hidrike né HEC-in e Komanit &shté
50 GWh/ vit.

Rritja e pritshme né disponueshmériné e
njésive éshté 5%.

Rivitalizimi i HEC-it t&¢ Vaut té Dejés

Rritja e pritshme e prodhimit t& energjisé
hidrike né HEC-in e Vaut t& Dejés éshté
20 GWh/vit.

Rritja e pritshme né disponueshmériné e
njésive éshté 5%.

Kursimet totale jané baras me: 6.019 ktoe.

Ndikimi i pritshém tek | Rivitalizimi i HEC-it t&¢ Komanit

kursimet e energjisé né Rritja e pritshme e prodhimit té energjisé
2020 hidrike né HEC-in e Komanit né sasiné prej
150 GWh, pér periudhén 2018-2020.
Rivitalizimi i HEC-it t& Vaut t& Dejés

Rritja e pritshme e prodhimit t& energjisé
hidrike né HEC-in e Vaut té Dejés né
sasiné prej 60 GWh, pér periudhén 2018-
2020.

Kursimet totale jané baras me: 18.058 ktoe.

Supozimet Arritja e t& paktén rrethanave hidrologjike
mesatare;  sigurimi i fondeve &
mjaftueshme pér masén; pérfundimi i
aktiviteteve t& masés sipas qéllimit t&

planifikuar.
Mbivendosjet, efekti | Asnjé nga faktorét e réndésishém qé mund
multiplikativ, sinergjia té ndikojné performancén e planifikuar t&

aktiviteteve t& sipérpérmendura, nuk
synonin pérmirésimin e sistemit té
menaxhimit t& hidrocentraleve.

24.2 Masat pér kursimin e energjisé né transformimin, transmetimin
dhe shpérndarjen e energjisé

Duke marré parasysh ligjin pér sektorin e energjisé elektrike (ligji nr. 43/2015), ky nén-
seksion trajton transpozimin e nenit 15 t& DEE-sé, duke adresuar ményrén sesi eficienca e

energjisé mund & stimulohet pérmes tarifave té rrjetit, dizenjimit té tregut ndaj reagimit t&
kérkesés, si dhe planifikimit té rrjetit.

Kriteret e eficiencés sé energjisé né tarifat dhe rregulloret e rrjetit

Stimulimi i pérdorimit eficient té energjisé, népérmjet tarifave té rrjetit, arrihet mé sé miri
nése sigurohet qé tarifat reflektojné koston dhe né kété ményré stimulojné pérdorimin
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racional t€ energjisé. Megjithaté, shkalla né té cilén komponenté té tillé, qé reflektojné
koston, mund té zbatohen né pércaktimin e tarifave, lidhet me kufizimet praktike né tregun
aktual. Né ményré té ngjashme, hegja e komponentéve t& démshém pér eficiencén e
pérgjithshme (pérfshiré eficiencén e energjisé) kérkon hegjen e komponentéve qé nuk
reflektojné koston dhe qé si té tillé stimulojné konsumin jo efigient t&é energjisé.

Neni 21 i ligjit pér sektorin e energjisé elektrike parashikon parimet e vendosjes sé tarifave
pér operimin dhe shérbimet e rrjetit, t& cilat pérfshijné nevojén qé tarifat té reflektojné kostot
reale. Si¢ parashikohet nga Enti Rregullator i Energjisé (ERE), metodologjité e tarifave
aktuale té transmetimit dhe shpérndarjes jané nxjerré nga ligji i méparshém pér sektorin e
energjisé elektrike (ligji nr. 9072/2003), por synojné té ndjekin té njéjtat parime pérsa i pérket
reflektimit t& kostos.

Kérkesa pik dhe ¢mimi sipas kohés se pérdorimit

Pérveg tarifave té energjisé, Shqipéria adopton edhe tarifat e kérkesés pik (ose “tarifat e
kapacitetit”), si pér pérdorimin e tarifave té sistemit né transmetim (TU0S), edhe pérdorimin
e tarifave t& sistemit né shpérndarje (DU0S). Kéto tarifa synojné qé t& reflektojné koston, né
ményré qé tarifat e para t& mbulojné shpenzimet kapitale (kryesisht kostot e ofrimit t&
infrastrukturés pér kapacitet), ndérsa tarifat e dyta synojné té mbulojné kostot operative (&
cilat shkallézohen mé shumé me konsumin e energjisé). Njé “tarifé matjeje” e vecanté pér
lidhjen e konsumatorit reflekton koston e matjes sé energjisé té pérdorur nga konsumatori.

Konsumatorét e lidhur né sistemin e transmetimit dhe konsumatorét e lidhur né sistemin e
shpérndarjes, té pajisur me matés té pérshtatshém, gjaté periudhés 12-mujore, paguajné njé
tarifé kapaciteti bazuar né kapacitetin e tyre mé té larté, té kontraktuar e t& garantuar, ose
ngarkesén pik. Konsumatorét e lidhur né sistemin e shpérndarjes, té cilét nuk jané té pajisur
me matés t& pérshtatshém paguajné vetém njé tarife pér energjiné.

Pérdorimi i tarifés né kohén e kérkesés pik stimulon konsumatorét t& ulin kérkesén e tyre
pik ose duke e zhvendosur ngarkesén pér t& zbutur profilet e kérkesave t& tyre ose
népérmjet uljes sé konsumit té pérgjithshém. Megjithaté, njé qasje qé reflekton mé shumé
koston do té ishte nése tarifa e pérdorimit do t&é bazohej tek piku i sistemit dhe jo piku i
konsumatorit. Pér té shmangur pérfitimin né ményré té padrejté & atyre qé, rastésisht, kané
njé kérkesé shumé té ulét né njé oré té vetme pik, tarifa do t& shpérndahet ndérmjet tre
ngarkesave pik mé té larta.

Né ményré alternative, dhe veganérisht pas futjes sé teknologjisé inteligjente t& matjes,
mund té merret né konsideraté ¢mimi sipas kohés sé pérdorimit ose edhe ¢mimi sipas kohés
reale, me anén e té cilit mund té pércaktohen ex-ante periudhat pik nga operatori i rrjetit (qé
ka akses né informacionin mé té miré mbi pikun e sistemit sesa mbi konsumatorét dhe ndaj
pérdoret pér t& parashikuar ndodhjen e tij).

Tarifimi sipas vendndodhjes
Shqipéria faturon té gjitha tarifat e pérdorimit té rrjetit (pa pérfshiré tarifat e lidhjes) tek

ngarkesa sesa tek prodhimi. Ngarkesa (kérkesa), né ményré tipike, éshté mé pak né gjendje
té zhvendoset sesa prodhimi (furnizimi) né pérgjigje té sinjaleve té ¢mimit, té cilat mund t&
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pengojné sjelljen eficiente. Megjithaté, stimuyj té tillé pér prodhimin do t& funksiononin
vetém nése do té miratohen tarifat e rrjetit qé lidhen me vendndodhjen dhe jo tarifat e
mesatarizuara (si¢ pérdoren né Shqipéri). Duke pasur parasysh qé prodhimi né Shqipéri
éshté gjithsesi i bazuar tek energjia hidrike, éshté e diskutueshme nése stimujt e
vendndodhjes do té kishin mé tepér efekt tek vendimet pér investime.

Trajtimi i humbjeve

Shqipéria adopton rregulloren e ¢mimit tavan (me pérmirésimet e efigiencés), si pér
Operatorin e Sistemit t&¢ Transmetimit, ashtu dhe pér até té Shpérndarjes. Humbjet
vlerésohen dhe pérfshihen né nxjerrjen e té ardhurave té lejuara, por jo té trajtuara si kosto
qé barten. Prandaj, operatorét e sistemit stimulohen pér t& minimizuar humbjet, pasi ¢do e
ardhur shtesé, nga performanca mé e miré né skenarin bazé, ruhet nga entitetet pérkatése.
Gjithashtu, né llogaritjet e tarifave né rrjetin e transmetimit dhe shpérndarjes, ERE, bazuar
né nivelin e humbjeve té vérejtura né rijet, lejohet & aplikojé stimuj shtesé qé bazohen tek
performanca.

2.4.3 Masa pér lehtésimin dhe promovimin e reagimit té kérkesés

Tregu i pakicés né Shqipéri mbetet i rregulluar né ményré t& konsiderueshme, por
Metodologjia e llogaritjes sé tarifave té rregqulluara té shitjes me pakicé, e publikuar nga ERE, lejon
elementin e ¢gmimit sipas kohés sé pérdorimit. Tarifat e furnizimit pér té gjithé kategorité e
konsumatoréve, pérjashtuar konsumatorét familjarg, ofrojné nivele mé té larta né kohén pik,
pérveg nivelit bazé mé & ulét.

Krijimi i ndarjes ose fleksibilitetit shtesé t& tarifave sipas kohés sé pérdorimit mund t&
lehtésohet nga futja né pérdorim e matésve inteligjenté. Neni 78 i ligjit pér sektorin e
energjisé elektrike, i miratuar né prill 2015, lidhet me “sistemet inteligjente t& matjes”. Ligji
kérkon qé Operatori i Shpérndarjes, brenda njé viti nga data e hyrjes sé tij né fuqi, pérgatit
vlerésimin ekonomik (pér t'u miratuar nga ministri pérgjegjés pér energjing), pérfshiré
formén dhe afatin kohor pér futjen e sistemeve inteligjenté t& matjes né Shqipéri. Njé projekt
pilot qé do té drejtohet nga Deutsche Telekom né Tirané éshté languar né 2015.

Né maj 2015, OSHEE-ja publikoi njé “Plan pér Modernizimin e Rryjetit”, i cili béri
studimin/vlerésimin pér futjen e matésve t& automatizuar pér 200,000 klienté, me njé
kursim vjetor té vlerésuar prej 23.9 milioné USD, krahasuar me koston e investimit fillestar
prej 35 milioné USD. Kéto kursime té vlerésuara arrihen nga aftésia pér té kryer lexime
automatike dhe ulin té ardhurat e pambledhshme, vjedhjen e energjisé elektrike dhe matjen
e gabuar. Inkurajimi i pagesés sé sakté dhe qé reflekton koston duhet t&é stimulojé
pérdorimin mé efigient té energjisé.

Gjithashtu, instalimi i matésve inteligjenté t& matjes (& avancuar), sé bashku me
infrastrukturén e pérshtatshme té komunikimeve dhe kontrollit t& avancuar mund té lejojé
qé né & ardhmen té pérdoren mé shumé mekanizma té sofistikuar pér reagimin ndaj
kérkesés, té tilla si sistemet TOU (sipas kohés sé pérdorimit), si dhe duke béré t¢ mundur
menaxhimin né kohé reale t& rrjetit t& shpérdarjes. OSHEE-ja, né diskutime me Bankén
Botérore, ka raportuar objektivin qé matés t& tillé & vendosen né 20,000 nyje t&
transformatoréve né rrjet, si edhe pér 50,000 klienté jo familjaré.
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Né lidhje me integrimin e reagimit t& kérkesés né tregjet e shérbimeve ndihmése, neni 8 i
ligjit t& ri pér sektorin e energjisé elektrike kérkon eliminimin e pengesave qé ndalojné
pérdorimin e kontratave té furnizimit me ndérprerje. Kapitulli VIII i Rregullave té Tregut
(2008) adreson procedurat aktuale té prokurimeve té shérbimeve shtesé dhe Shtojca A
thekson pérfshirjen e ngarkesés me ndérprerje si burim potencial i shérbimeve. Ky kapitull
kérkon qé Operatori i Sistemit t& Transmetimit, OST, té¢ marré né konsideraté burimet mé
ekonomike pér kéto shérbime - sidomos rezervén dytésore dhe terciare.

Megjithaté, aktualisht nuk ka procedura t¢ qarta prokurimi dhe modalitete teknike t&
pércaktuara pér kompanité né anén e kérkesés qé té marrin pjesé né kéto tregje. Prandaj, né
kuadér té ligjit t& 1i pér sektorin e energjisé elekirike, ERE, mund té marré né konsideraté
rezervén terciare, duke kérkuar qé OSTHa té ofrojé informacion t¢ mjaftueshém e t&
reklamuar né ményré té qarté né fagen e saj té internetit, duke pérfshiré:

O  afatin kohor té ankandeve t& pritshme pér rezervé terciare;
O  rregullat e pjesémartjes;

O  kérkesat minimale teknike pér pjesémarrje (dhe potenciali pér bashkim pér t&
lehtésuar pérmbushjen e kérkesave teknike)

O formularét e aplikimit dhe kontratat paraprake.
Eficienca e energjisé né dizenjimin dhe operimin e rrjetit

Nenin 56 i ligjit pér sektorin e energjisé elektrike, i miratuar sé fundmi, pérfshin si njé detyré
té Operatorit té Sistemit t& Transmetimit, kryerjen e njé analize vjetore t& humbjeve né rrjetin
e transmetimit, si dhe hartimin e zbatimin e masave pér uljen e humbjeve dhe masave t&é
fjera pér eficiencén e energjisé. Né ményré té ngjashme, neni 75 kérkon qé Operatori i
Shpérndarjes té marré parasysh né planet e tjj t¢ investimit efigiencén e energjisé.

Pér té pérmirésuar eficiencén e energjisé né dizenjimin dhe operimin e rrjetit éshté
propozuar qé té zbatohet grupi i masave té méposhtme.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé Zévendésimi i transformatoréve jo
eficienté Instalimi i nénstacioneve dhe
linjave té reja.

Indeksi i masés E2
Kategoria Infrastrukturé
Pérshkrimi
Afati kohor Projekt afatgjaté (pér shembull 10 ose 20
viet
Masé e re
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Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Zévendésimi i transformatoréve té vijetér jo
eficienté me transformatoré t& rinj, né
pérputhje me Direktivén e KE-sé pér Eko-
Dizajnin.

Vijetérsia mesatare e transformatoréve né
Shqipéri éshté afro 40 vjet. Zévendésimi i
tyre do té jeté pjesé e ¢do plani pér
zhvillimin e rrjetit dhe zgjedhja e
transformatoréve mé té kushtueshém, por
me eficiencé té energjisé, duhet analizuar
duke marré parasysh uljen e humbjeve t&
energjisé elektrike gjaté jetégjatésisé sé&
pajisies, né vend t& kryerjes sé
shpenzimeve kapitale vetém.

Brenda késaj mase, vlerésimet do té
paraqiten pér zévendésimin e supozuar té
75% té transformatoréve.

kursimeve gé rezultojné

Pérdoruesi  fundor i | OSHEE-ja
synuar
Grupi i synuar OSHEE-ja
Aplikimi rajonal Kombétar
Informacion mbi | Lista dhe pérshkrimi i | Kapaciteti —mesatar i instaluar né
zbatimin veprimeve pér kursimin e | nénstacionet e TM/TU éshté 202 kVA.
energjisé qé pérbé&né | Humbjet vjetore t&  energjisé né
masén transformatorét e vjetér, me fuqi nominale
prej 100 kVA ose 400 kVA, jané né ményré
tipike ndérmjet 1.5% dhe 3% té energjisé sé
transformuar, ndérsa né transformatorét e
rinj ato duhet té jené nén 1%.
Buxheti dhe burimi | OSHEE/Fonde té tjera (BERZH, WB, KFW,
financiar GIZ, etj):
Duke supozuar zévendésimin e 75% té
transformatoréve (njésité mé ineficiente)
dhe ¢gmimin mesatar prej 30 euro/kVA,
buxheti mund t& vlerésohet ndérmjet
100 milioné € dhe 120 milioné € (14'000-
16’800 milion ALL)
Organi zbatues OSHEE-ja
Autoriteti monitorues OSHEE-ja dhe MEI
Kursimet e | Metoda pér | Matjet dhe llogaritiet e humbjeve &
energjisé monitorimin/matjen e | energjisé/ngarkesés sé transformatoréve t&

vjetér dhe té rinj.

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé I

Humbjet teknike té& energjisé né OSHEE
jané analizuar né até masé qé &
mundésonin njé vlerésim té pérafért té
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efektit t& masave pér eficiencén e energjisé.

Kursimet e arritura né | Nuk ka t& dhéna.
2015

Kursimet e pritshme té | Kursimet totale qé vlerésohen té jené rreth
energjisé né 2018 (10.1 ktoe) deri né 2018.

Ndikimi i pritshém tek | Kursimet totale t& t& gjithé projektit
kursimet e energjisé né | (zévendésimi i 75% té transformatoréve)

2020 vlerésohen té jené rreth (19 ktoe) deri né
2020.
Supozimet Né llogaritjet e vlerésimeve t& humbjeve, u

béné supozimet e méposhtme:

¢ Ngarkesa mesatare e
transformatoréve 60%

¢ Koha e pérdorimit t& ngarkesés pik
3000 oré

e Té dhénat pér humbjet e
transformatorit, pa ngarkesé dhe
me ngarkesé, t& ngjashme me ato
té pérdorura né ish Jugosllavi

e DPjesa mé e madhe e humbjeve
teknike né tensionin e ulét (TU)

(rreth 89.09)
Mbivendosjet, efekti | Instalimi i transformatoréve té rinj mund t&
multiplikativ, sinergjia kombinohet me kalimin nga tensioni i

mesém i punés (TM) prej 6 kV ose 10 kV né
20 kV, me optimizim té njéhershém té
ngarkesave té transformatorit (zhvendosja
e transformatoréve 6 kV dhe 10 kV té cilét
zévendésohen me ata 20 kV).

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé Ulja e humbjeve fikse né transformatoré
dhe Optimizimi i konfigurimit té rrjetit
™

Indeksi i masés E3

Kategoria Operimi (organizative)

Pérshkrimi

Afati kohor Optimizimi sezonal veré/dimér

Jané parashikuar ndryshime té médha,
amendime dhe pérmirésime: Masé e re

Qéllimi/Pérshkrim i Ulja e humbjeve fikse né transformatoré,
shkurtér pa i zévendésuar ato, mund té arrihet duke
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ulur numrin e transformatoréve té
aktivizuar né sistem, né dy ményra:

¢ duke eliminuar hapate
transformimit, duke pérdorur
zévendésimin/dublimin e linjave
té tensionit t& ulét me tension t&
larté, pa pérdorimin e
transformatoréve té ndérmjetém,
ose

e duke fikur transformatorét né
periudhat e kérkesés sé ulét né
nénstacionet me dy ose mé shumé
transformatoré té kérkuar pér
ngarkesén pik.

Megjithaté, t& dyja zgjidhjet mund té conin
né vazhdueshméri mé t& ulét té furnizimit
té konsumatoréve.

Pérvec humbjeve, ka disa kritere t& tjera qé
ndikojné né konfigurimin e rrjetit, té tilla si
vazhdimi i furnizimit ose procedurat e
zakonshme ose t& parashikuara té
operimit. Duke u kujdesur pér humbjet,
mund té rezultojné disa kursime.
Konfigurimi optimal i rjetit, né lidhje me
humbjet, éshté gjithashtu i arritshém me
gjeneratoré té shpérndaré (DG) té lidhur né
rrjetin TM, duke supozuar madhési
optimale qé mundéson konsumimin e
energjisé elektrike t& prodhuar afér
vendndodhjes sé tyre.

Modelet mé komplekse, duke marré
parasysh kontrollin e njésive t&¢ DG/BER-
ve, pérfshiré depozitimin e energjisé né
rrjet, duke iu pérshtatur sinjaleve operative
té ¢mimit dinamik, kérkojné komunikim t&
pérparuar dhe infrastrukturén pér kontroll
(SmartGrids).

Pérdoruesi fundor i OSHEE-ja
synuar

Grupi i synuar OSHEE-ja
Aplikimi rajonal Kombétar

Informacion mbi
zbatimin

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbé&jné
masén

Fikja e transformatoréve eliminon humbjet
shogéruese.

Humbjet né linja rriten me katrorin e
ngarkesés, ndaj optimizimi i gjatésive t&
ushqyesit né rijetet TM (6 kV - 20 kV)
mund t& kontribuojé né uljen e humbjeve.
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Buxheti dhe burimi
financiar

OSHEE-ja.

Buxheti varet nga operimi i rrjetit (p.sh.
SCADA, manual, prania e punonjésve né
nénstacione).

Nuk ka t& dhéna.

Organi zbatues

OSHEE-ja

Autoriteti monitorues

OSHEE-ja, Ministria e Infrastrukturés dhe
Energjisé

Kursimet e
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Humbjet teknike té energjisé né OSHEE
jané analizuar né até masé qé té
mundésonin njé vlerésim té pérafért té
efektit t& masave pér eficiencén e energjisé.
Matjet dhe llogaritjet e humbjeve té
energjisé/ ngarkesés né transformatoré.

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé I

Ulja e humbjeve né transformatorét
TL/TM dhe TM/TM, pér shkak té fikjes sé&
transformatoréve gjaté sezonit me
ngarkesé t& ulét mund, pér shembull, t&
jeté e nivelit prej 10%.

Kursimet e arritura né
2015

Nuk ka té& dhéna.

Kursimet e pritshme t&
energjisé né 2018

Kursimet totale qé vlerésohen té jené rreth
(9.0 ktoe) deri né 2018.

Ndikimi i pritshém tek
kursimet e energjisé né
2020

Kursimet totale qé vlerésohen té jené rreth
(10 ktoe) deri né 2020.

Supozimet

Nuk ka t& dhéna.

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

/
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3 Kursimet finale té energjisé né sektorét e pérdoruesve
fundoré

3.1 Rishikimi i objektivave pér kursimin final 1é energjisé
dhe arritjet e kursimit final té energjisé

3.1.1 Objektivat kombétare té pérgjithshme pér kursimin e energjisé
nga pérdoruesit fundoré dhe progresi drejt arritjes sé tyre

Duke marré né konsideraté peshén relative té masave né pérdorimin e energjisé nga
pérdoruesit fundoré, objektivi i energjisé primare, i paraqitur né Seksionin 3.1, mund t&
konvertohet edhe né njé nivel té barasvlershém orientues té kursimeve finale té energjisé,
duke pérdorur faktorét e paraqitur né Tabelén 5.

Arritja e objektivit t& ndérmjetém 2015 pér pérdorimin e energjisé nga
pérdoruesit fundoré

Rishikimi i progresit t& deritanishém té kursimeve té energjisé né Shqipéri éshté i véshtiré,
pasi nuk éshté krijuar asnjé platformé monitorimi dhe verifikimi pér raportimin e sakté
poshté-lart (PL), ndérsa kufizimet né qéllimin dhe cilésiné e statistikave kombétare pengojné
modelimin e besueshém lart-poshté (LP). Mé tepér detaje mbi vlerésimin e tentuar LP
paraqiten né Shtojcén A2. Nga 38 masat e parashikuara né PKVEE-né I, zbatimi i shumé prej
tyre u vonua nga ngadalésimi i progresit té pritshém né hartimin dhe miratimin e
legjislacionit mbéshtetés, si edhe nga mungesa e njé agjencie té dedikuar. Kéto ¢éshtje
trajtohen né ményré té detajuar né seksionet e méposhtme.

Aktiviteti i matshém qé éshté kryer ishte kryesisht né formén e asistencés financiare (huaté
dhe grantet) pér pérmirésimin e eficiencés sé energjisé né veshjet e jashtme té ndértesave,
pér kolektorét dielloré pér ngrohjen e ujit, pér automjetet e transportit té mallrave dhe
traktorét mé eficientd, dhe né njé masé mé té vogél, pér pajisjet me eficiencé té energjisé. Té
dhénat pér kéto programe, me pérjashtim té kolektoréve dielloré pér ngrohjen e ujit, u
morén, pér ¢do institucion financiar, né formén e mbéshtetjes financiare né vit té paraqitur
né nivel t& grupuar. Njé pérshkrim i ploté i analizés sé kryer, me synimin pér té vlerésuar
kursimet e energjisé t& arritura népérmjet kétyre programeve nga kéto té dhéna, paraqitet né
Shtojcén A3. Njé pérshkrim mé i ploté i analizés sé kryer, duke pérdorur metodologjité Lart-
Poshté dhe Poshté-Lart, pérfshihet né dokumentin “Raport mbi zbatimin e PKVEE-s¢ I”. Té
dyja analizat lidhen me periudhén 2010-2014 (pérfshiré). Pér té ruajtur strukturén e
raportimit, t& kérkuar nga Sekretariati i Komunitetit t¢ Energjisé (SKE), kétu jané raportuar
kursimet e vlerésuara, pérfshiré vitin 2015, népérmjet té cilave supozohet qé kursimet e reja
té arritura brenda vitit, 1 janar deri 31 dhjetor 2015, té jené té barabarta me ato té arritura né
2014.

Tabela 7 mbledh kursimet e energjisé, bazuar né analizén PL, té pérshkruar né Shtojcén A3.
Kéto kursime krahasohen me objektivat e pérfshira né PKVEE-né 1. Vihet re qé ndérsa
PKVEE+a I pércaktoi fillimisht njé objektiv té ndérmjetém prej 3% té konsumit mesatar
vjetor, gjaté periudhés referuese, i miratuar pér 2012, vlera e kursimit t& energjisé qé lidhet
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me té u ndryshua né 26 ktoe, e cila éshté aktualisht ekuivalente me rreth 1.4% t&é konsumit
mesatar gjaté periudhés referuese. Ky objektiv mé i ulét u pércaktua pér shkak té miratimit
té voné té PKVEE-s¢, né shtator 2011, dhe se realizimi i nivelit prej 3% do té ishte i
paarritshém. Rezultati neto éshté qé kursimet priteshin té ecnin me njé ritém mé té ulét deri
né fund té 2012, pérpara se té rriteshin né vitet 2013-2018.

Tabela 7 Objektivi kombétar orientues pér 2015 dhe arritja e tij

Objektivi i kursimeve finale té energjisé | Kursimet finale té energjisé, & arritura ose
té parashikuara
né terma absolute Pérgindja né terma absolute | Pérgindja (% )(krahasuar
(ktoe) (% )(krahasuar me (p.sh. ktoe) me konsumin referues té
konsumin referues té DSHE-sé)
DSHE-s¢)
2015 (periudha e 97.0 5.2% 164 0.88%
ndérmjetme)

Theksohet se rezultatet e mésipérme nuk jané njé vlerésim gjithépérfshirés i kursimeve t&é
energjisé né Shqipéri. Pérveg faktit ¢ mbulon njé numér & kufizuar masash, analiza nuk
parashikon né ményré & ploté pérfshirjen e efekteve multiplikative té arritura nga skemat
bankare pérmes stimulimit t& tregjeve pér produkte me EE. Né anén jetér, supozohet qé
nuk ka asnjé efekt negativ “free-rider’ (pérmes té cilit masat qé do té ishin zbatuar gjithsesi
kané ndihmuar né uljen e kostos sé njé kredie).

Kursimet e pritshme né lidhje me objektivin e pérgjithshém té 2018 pér
pérdorimin e energjisé nga pérdoruesit fundoré dhe objektivi orientues i
2020

Bazuar né masat e ndryshme té trajtuara né nén-seksionet e méposhtme, éshté nxjerré
objektivi orientues i kursimeve té energjisé pér Shqipériné qé paraqitet né Tabelén 8. Vihet
re qé objektivi orientues i 2018 déshtoi qé té arrijé nivelin prej 169 ktoe t& pérfshiré né
PKVEE-né I pér té njéjtin vit. Megjithaté, pér shkak té kohés sé shkurtér t& mbetur, pérpara
pérmbushjes sé synuar té tij dhe kérkesave té mbetura pér hartimin e akteve nénligjore dhe
rregulloreve, si dhe modelimit qé nevojitet pér zbatimin e skemave, ky objektiv nuk
konsiderohet realist. Késhtu qé, propozohet qé népérmjet pérshpejtimit té veprimeve, deri
né 2020, kursimet kumulative finale t& energjisé t'i afrohen kétij niveli me njé objektiv &
kursimeve finale té energjisé prej 123.7 ktoe.

Tabela 8 Objektivi kombétar orientues pér 2018 dhe 2020 dhe arritja e tij

Objektivi i kursimeve finale té energjisé
né terma absolute Pérgindja (%) si raport i sasisé referuese té PKVEE-s¢ I
(ktoe)
2018 (periudha e 38.5 ktoe 2.1% e sasisé referuese
pérgjithshme)
2020 123. 7 ktoe 6.8% e sasisé referuesve
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Shénim 1: “Sasia referuese” lidhet me konsumin mesatar vjetor final t& energjisé pér vitet
2004-2008 (pérfshiré), si¢ llogaritet né PKVEE-né 1.

Figura 5 Kursimet kumulative té energjisé té arritura/té synuara qé nga 2010

140

1ara/té sy

Kursimet kumulative t
vlerés

0 -

2015* 2018 2020

Shénim*: Shifra pér 2015 éshté vlerésuar sipas analizés sé pérmbledhur né Tabela dhe tekstit
shoqérues

3.1.2 Objektivi kombétar pér konsumin e energjisé né ndértesat
ekzistuese dhe rritien e numrit té ndértesave me konsum
energjie pothuajse zero (NKEZ)

Njé pjesé e vecanté dhe mé vete e legjislacionit parésor mbi performancén energjetike t&
ndértesave (“Ligji 116/2016 i PEN-s&”) éshté pérgatitur dhe éshté né pérputhje me
dispozitat e Direktivés sé BE-sé pér Performancén Energjetike té¢ Ndértesave (PEN),
ndryshuar né 2010 (Direktiva 2010/ 31/ BE). Shqipéria miratoi kété ligj nr 116 dt 10.11.2016.

Ligji i PEN-sé pérfshin dispozitat pérkatése pér ndértesat me konsum energjie pothuajse
zero (NKEZ) dhe né kété ményré krijon bazén pér identifikimin e objektivit (ve) kombétar
pérkatés dhe pérgatitien e njé plani pér realizimin e objektivit (ve). Né ményré specifike,
dispozitat pérkatése té ligjit t& PEN-sé parashikojné ndér té jera qé:

O DPérgjegjésia pér pérgatitien e planit do ti mbetet ministrisé pérgjegjése pér
energjiné dhe asaj pérgjegjése pér ndértimin

O  Objektivat qé pas datés 31 dhjetor 2018, & gjitha ndértesat e reja qé jané né
pérdorim nga autoritetet publike duhet t'i pérmbahen kétij detyrimi;

O  Objektivat qé pas datés 31 dhjetor 2020, t& gjitha ndértesat e reja duhet t'i
pérmbahen kétij detyrimi;
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O  Objektivat e ndérmjetme jané vendosur pér pérmirésimin e performancés sé
ndértesave t& reja dhe stokut t& ndértesave ekzistuese, té cilat mund t&é
diferencohen sipas kategorisé sé ndértesés.

Aktualisht, objektivat nuk jané vendosur dhe plani pérkatés nuk éshté hartuar. Megjithaté,
qéllimi éshté qé deri mé 31 dhjetor 2019, autoritetet pérkatése duhet té:

O Hartojné planin kombétar (pjesé e Planit Kombétar té Veprimit pér Eficencén e
Energjisé) pér rritjen e numrit t&8 NKEZ-ve né Shqipéri.

O  Hartojne Strategjiné pér Rinovimin e Ndertesave Publike (ministria e energjisé
dhe ajo e ndértimit)

O  Pércaktojné kérkesat minimale t& performancés dhe kérkesat pér pérdorimin e
sistemeve alternative me efigiencé té larté pér Stokun e Ndertesave Publike dhe
Private, si edhe numurin e NKEZ-t¢ (ministria pérgjegjése pér energjiné dhe ajo
e ndértimit, miratuar me Vendim té Késhillit t& Ministrave).

3.1.3 Objektiva té tjera dhe/ose parashikime pér arritien e Objektivit
té kursimeve té energijisé finale

Ndonése objektiva té tilla nuk jané né ményré specifike formale, ndarja né nivel sektori,
bazuar né parashikimet e kursimit final té energjisé, paraqitet né Tabelén 9 dhe Figura . Si¢
mund té shihet, sektori i banesave zé& pérqindjen mé té madhe, duke reflektuar qéllimin pér
pérmirésimin e stokut té ndértesave né kété fushé. Megjithaté, theksohet qé kéto pérqindje
jané vetém orientuese, pasi nuk éshté e mundur t& vlerésohen dhe pércaktohen né sasi
efektet e disa prej aktiviteteve té planifikuara. Gjithashtu, disa prej masave nuk ofrojné
direkt kursime té energjisé, por krijojné kuadér pozitiv ligjor, institucional e financiar dhe
mjedis mé té pérshtatshém. Kjo éshté veganérisht e vérteté pér masat horizontale.

Tabela 9 Ndarja e objektivit té kursimit final té energjisé sipas sektoréve

Kursimet e vlerésuara té Kursimet e vlerésuara té energjisé
jisé né 2018 {(kt & 2020 (kt:
Ndarja e objektivit né sektorgé EDetgloe it {ktoe) L {ktoe)
Nga masat {PL) Nga masat {PL)

Banesa 10.66 37.43
Shérbime 6.27 16
Industri 3.7 6.9
Transport 14.2 49.49
Horizontale 3.7 13.9
Totali {njési ekuivalente): 38.5 123.7
Totali (GWh): 447.8 1,438.6
Pérqindja (%) krahasuar me skenarin 2.1% {krahasuar me skenarin 6.8% {krahasuar me skenarin
bazé bazé 2018) bazé 2020)
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Figura 6 Ndarja e objektivit té kursimit final té energjisé sipas sektoréve

Banesa Banesa
M Shérbime M Shérbime
Industri Industri
Transport Transport
M Horizontale M Horizontale
Kursimet e vlerésuara né 2018 [ktoe] Kursimet e vlerésuara né 2020 [ktoe]
3.2 Strategjité kombétare qé kané ndikim né kérkesén

finale
Strategjia Kombétare pér Zhvillim dhe Integrim

Projekti i SKZHI-II, i paraqitur né Seksionin 2.1, éshté pérdorur pér té kuptuar sesi ndikimi i
objektivave kombétare té politikave energjetike, si dhe i objektivave kombétare pér sektorét
e jeré t& ekonomisé, mund té ndikojé mbi parashikimet e konsumit final t& energjisé dhe
lehtésing e zbatimit té masave qé lidhen me efigiencén e energjisé.

Rritja pérmes pérdorimit t& géndrueshém té burimeve formon njé shtyllé & politikave
strategjike né kuadér t&é SKZHI-sé dhe energjia (veganérisht furnizimi me energji elektrike,
me kosto efektive) éshté identifikuar nga Qeveria e Shqipérisé, né mbéshtetje té késaj shtylle,
si njé nga gjashté prioritetet e politikave kombétare. Besueshméria e ulét dhe performanca
financiare e dobét, vecandrisht i ndérmarrjes sé shpérndarjes sé energjisé elektrike jané
shgetésimet mé t& médha, ndérsa ulja e humbjeve t& energjisé elekirike (teknike dhe jo
teknike) dhe rritja e nivelit té¢ arkétimeve nga pagesat citohen si objektiva strategjike.
Aktivitetet né kété fushé mund t& kené ndikime té dobishme e té réndésishme mbi
eficiencén e energjisé, vecandrisht né kuadér té kérkesave té nenit 15, si¢ trajtohet né
Seksionin 24.

Né ményré té vecanté pér eficiencén e energjisé, SKZHI-II vé né dukje se miratimi i PKVEE-
sére dhe transpozimi i kuadrit ligjor mbi Performancén Energjetike t&é Ndértesave (Direktiva
2010/31/KE) jané objektiva strategjike pér Shqipéring. Njé draft tregues tjetér qé duhet
monitoruar dhe qé lidhet me konsumin final éshté synimi i uljes sé intensitetit t& energjisé
nga 0.338 kgoe /1000 euro né 2014, né 0.301 kgoe/100 euro né 2020.

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencén e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020




image39.jpeg
Pérmbajtia

Ashtu si pér energjiné primare, pér arrijen e objektivave t& pércaktuara né SKZHI-II, MIE
éshté pércaktuar si entiteti pérgjegjés kryesor, me ndihmén e Entit Rregullator té Energjisé
dhe Agjencisé Kombétare té Burimeve Natyrore.

Kontributi Kombétar i Pikésynuar

Objektivi kombétar i pikésynuar (INDC) éshté pjesé e procesit t&é Konventés Kuadér té
Kombeve t¢ Bashkuara pér Ndryshimet Klimatike (UNFCCC) pér pércaktimin dhe
pérmbushjen e objektivave pér uljen e emetimeve né nivel ndérkombétar. Né pérputhje me
vendimin 1/CP.19 dhe vendimin 1/CP.20 t&¢ UNFCCC-sé, INDC-té e vendeve pércaktojné
objektivat qé lidhen me uljen e emetimeve, mbi bazén e kushteve ekonomike dhe industriale
vendase. Shqipéria ka pércaktuar njé objektiv t& skenarit bazé, i cili synon njé nivel
kursimesh (ulje t&¢ emetimeve té CO; me 11.5% deri né 2030) nén nivelin e trajektores sé
parashikuar té skenarit bazé.

Plani i Qéndrueshém i Transportit dhe Plani Kombétar i Transportit pér
Shqipériné

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE), me mbéshtetjen e BERZH-it, po harton njé
Plan t&¢ Qéndrueshém Transporti (PQT) pér Shqipériné. PQT-ja kérkon té parashikojé
emetimet dhe konsumin e energjisé né sektorin e transportit, t6 pércaktojé objektivat e
qéndrueshmérisé pér sektorin e transportit dhe t& dorézojé njé Plan Veprimi pér politikat
dhe masat.

Ndérkohé, Plani Kombétar i Transportit parashikon si objektivé té pérgjithshme ofrimin e
njé sistemi t& sigurté, té besueshém, eficient dhe plotésisht té integruar, t& transportit dhe
infrastrukturés, qé do té plotésojé nevojat pér transportin e mallrave dhe udhétaréve, ndérsa
do téjeté i géndrueshém nga piképamja mjedisore dhe ekonomike. Né vitet e fundit, éshté
béré progres i konsiderueshém né ndértimin e infrastrukturés rrugore té nevojshme, i cili
mund té rezultojé né rritje té aktivitetit t& transportit rrugor né periudhén e ardhshme.
Gijithashtu, progres i konsiderueshém éshté arritur edhe né transportin detar, ku porti i
Durrésit dhe disa porte té jera té vogla po vazhdojné té rrisin qarkullimin e tyre té mallrave.
Nga ana tjetér, né transportin hekurudhor, infrastruktura dhe mirémbajtja vazhdon t&€ mos
financohet mjaftueshém, shpejtésité e operimit jané t& uléta dhe qarkullimi éshté né rénie t&
vazhdueshme.

Sfidat kryesore té identifikuara né SKZHI-II pér elementét thelbésoré té transportit lidhen
me integrimin e ményrave t& ndryshme té transportit pér té rritur eficiencén e sistemit,
pérmirésimin e infrastrukturés sé transportit rrugor né pérputhje me standardet e BE-sé
duke siguruar mbrojtjen e mjedisit, zbatimin e politikave t& pérshtatshme, té cilat sjellin
pérmirésime né menaxhim dhe performancé, si dhe me modernizimin e métejshém.
Objektivat strategjike qé lindin nga kéto sfida jané rritja e densitetit té rrugéve kombétare
dhe ulja e kohés mesatare té udhétimit ndérmjet qyteteve té médha (rritja e volumit vjetor t&
transportit t& udhétaréve dhe mallrave), rritja e volumit té transportit hekurudhor &
udhétaréve dhe mallrave pérmes integrimit té métejshém té rrjetit hekurudhor kombétar né
rrjetet hekurudhore rajonale, zhvillimi i transportit detar pér té arritur standardet evropiane
dhe rritja e efigiencés sé transportit ajror.
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Stoku i ndértesave té banimit né Shqipéri dhe eficenca e energjisé 2020.

Kérkesa pér energji nga sektori i ndértesave té banimit pérbén njé sfidé té¢ madhe pér
Shqipéring. Né vitin 2013, ky sektor ishte pérgjegjés pér 30 pér qind t& konsumit fundor
kombétar té energjisé dhe pér 60 pér qind té konsumit kombétar té energjisé elektrike.
Pérgjithésisht, banesat shqiptare ngrohen pjesérisht pér pak oré né dité. Pérdorimi i
vazhdueshém i sobave té vjetra me dru zjarri sjell probleme té shumta pér mjedisin dhe
shéndetin.

SLED ofroi hartimin e politikave pér eficencén e energjisé dhe zbutjen e ndikimeve t&
ndryshimeve klimatike pér sektorin e ndértesave t& banimit né Shqipéri. Projekti selektoi
njézet kategori pérfaqésuese té ndértesave té banimit, t& cilave ju &shté llogaritur
performanca energjetike termike né tre zona klimatike, jané hartuar paketat e
standardizuara té rikonstruksionit, éshté logaritur kursimi i mundshém i energjisé, dhe
investimet e kérkuara né varési té tipit t& ndértesés. Gjithashtu éshté pércaktuar shkalla dhe
struktura e konsumit té energjisé né té tashmen dhe né té ardhmen sipas kategorisé sé
moshés sé ndértesés, tipit té ndértesds, zonés klimatike, dhe pérdorimit fundor té energjisé.

Konsulenti propozoi dy paketa né shtesé t&é kuadrit té sotém té politikave, té cilat kané si
qéllim ta shndérroje stokun e ndértesave té banimit né ndértesa me nivelin minimal t&
harxhimit té energjisé dhe ¢lirimit t& karbonit deri né vitin 2050. Eshté vlerésuar shkalla e
pérpjekjeve té nevojshme pér té arritur kéto objektiva t& matura pér sipérfaqen e dyshemesé
(banimit) t& marre né konsiderate, si edhe investimet e kérkuara. Sé fundi, eshte vlerésuar
kursimi i energjisé, kostot e kursyera lidhur me energjing, impakti né shkarkimet e CO2 qé
dhe kosto-efektshmériné e paketave té ndérhyrjevel.

Modeli simulimit nga poshté-lart éshté zbatuar pér & gjithé periudhén kohore 2015 deri né
vitin 2030. Jané marré né shqyrtim vetém shérbimet lidhur me energjiné termike té ofruar
né ndértesat e banimit pér ngrohjen/ftohjen e hapésirés, ftohjen dhe ngrohjen e ujit. Modeli
nuk ka marré né konsideraté pérdorimin e energjisé pér pajisjet shtépiake, ndricimin dhe
gatimin. Shkarkimet e drejtpérdrejta dhe té térthorta t& CO2 jané marré né konsideraté né
analizat e studimit. Studimi u pérqendrua né dhénien e pérgjigjes pér:

Nivelet e sotme dhe tendencat e té ardhmes né konsumin pérfundimtar té
energjisé elektrike dhe shkarkimet e CO2 né sektorin e ndértesave té banimit.

Gjetjet se konsumi pérfundimtar i energjisé né vitin 2015 né sektorin e banimit pér shérbimet
e energjisé termike ishte 4.9 miliardé kWh, nga té cilat 54% pérmbusheshin nga energjia
elektrike, 37% nga lénda drusore dhe 9% nga gazi i léngét. Sektori shkarkoi 96 mijé toné
CO2 i bashkélidhur me konsumin e gazit t& léngét. Energjia pérfundimtare e konsumuar e
pétllogaritur mbi bazén e vegorive gjeometrike dhe termike té ndértesave si dhe vecorité e
sistemeve té instaluara energjisé ndryshojné né ményré thelbésore nga balanca e energjisé.
Pér kété shkak, konsumi pérfundimtar i energjisé u kalibrua kundrejt balancés duke
korrigjuar nivelin e sotém t¢ komfortit termik, shprehimisht sipérfagja e pjesshme e
dyshemesé e ngrohur dhe e ftohur dhe kohézgjatja e ngrohjes dhe ftohjes sé hapésirés.

! http://sled.rec.org/building.html
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Gjithashtu, né skenarin e referencés, konsumi pérfundimtar i energjisé pér shérbimet
termike pritet t& zbresé me 17% gjaté periudhés 2015 - 2030 dhe do t& mbrijé né 4.1 miliardé
kWh né vitin 2030. Duke ndjekur tendencat e tregut, ne supozojmé njé rritje t& shpejté t&
ngrohjes me energji elektrike té banesave ekzistuese. Pér kété shkak, gjaté periudhés 2015 -
2030 konsumi i energjisé elektrike do té rritet aférsisht me 2.2% /vit, ndérsa konsumi i druve
té Zjarrit dhe gazit t& léngét do té ulet respektivisht me aférsisht 11% /vit dhe 10% /vit. Né
vitin 2030, shkarkimet e CO2 do té z&éné 23% té nivelit té tyre né vitin 2015, ndikuar kryesisht
prej ndryshimit né lojit t8 energjisé, kalimit nga gazi i léngét tek energjia elektrike. Kérkesa
pér energji né ndértesat ekzistuese pritet té zvogélohet pavarésisht rritjes sé konfortit termik
pér shkak té pérmirésimeve ge lidhen me periudhén e pérdorimit té ndértesés duke mare né
konsiderate rritmin e rinovimit te ndértesave té stokut ekzistues me 2.8% /vit.

Segmentet prioritare té sektorit pér politikébérjen.

Né kéndvéshtrimin afatgjaté, éshté e réndésishme té sigurohet qé ndértesat e ndértuara pas
vitit 1991 té jené té rinovuara, meqé ato do té zéné rreth 43% té konsumit pérfundimtar té
energjisé né kété sektor né vitin 2030. Ndértesat e reja do t& konsumojné 18% té konsumit
pérfundimtar t& energjisé né vitin 2030. Pér kété arsye éshté e réndésishme ti jepet pérparési
zbatimit té kodit té¢ ndértesave, me qéllim qé té shmanget domosdoshméria e
rikonstruksionit t& kétyre ndértesave né té ardhmen.

Shtépité e veguara apo gjysém té vecuara jané njé pérparési e qarté pér politiké-bérjen sepse
né vitin 2030, 72% e konsumit pérfundimtar té energjisé pér energji termike do té vijé nga
kéto banesa. N& vitin 2030, gjysma e konsumit pérfundimtar té energjisé do t&é ndodhé né
zonén klimatike B (zonén e klimés sé buté), e ndjekur nga zona klimatike A (bregdeti) dhe

né fund prej zonés klimatike C (zona malore).

Sot, ngrohja e hapésirés zé& pjesén mé t&€ madhe t&é konsumit pérfundimtar t& energjisé, por
ajo do t& vijé duke u zvogéluar né t& ardhmen. Por né dallim me kété, pjesa pér ftohjen e
hapésirés pritet t& rritet né ményré t& ndjeshme. Né pérgjithési, né vitin 2030, Ngrohja e
hapésirés, ngrohja e ujit, dhe ftohja e hapésirés do té jené pérgjegjése respektivisht pér 56%,
15% dhe 29% té konsumit pérfundimtar té energjisé.

Cfaré paketash té politikave jané t¢é mundura?

Sipas skenarit t&¢ moderuar SLED, né vitin 2018 Shqipéria do t& miratojé kodin energjetik te
ndértimit (Metodologjine Kombétare t&¢ PEN), i cili do t& ndikojé né performancén e
ndértesave té reja dhe atyre qe i neneshtrohen rinovimit té¢ madh.

Pér té siguruar qé té gjitha ndértesat ekzistuese, qé do té mbeten edhe pas vitit 2050 dhe qé
do té rikonstruktohen deri né kété kohé, supozohet se Shqipéria do té fusé stimuj financiaré
pér investitorét né sektorin e banimit. Kéto pérfshijné futjen e kredive me normé té ulét
interesi pér 90% té familjeve né shtépi t& vequara ose gjysém té vecguara si dhe futjen e
ndihmés né formé grantesh pér pjesén e mbetur prej 10% té kétyre familjeve. Gjithashtu,
kétu pérfshihet edhe futja e kredive pér 10% banesave familjare tashmé té rikonstruktuara
dhe pallateve me shumé apartamente banimi; kjo pjesé supozohet té rritet me 90% deri né
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vitin 2050. Pjesa e mbetur e banesave familjare né varg ose soleté betoni dhe pallateve me
shumé apartamente banimi duhet té pérfitojné grante.

Eshte e domosdoshme ge kodet energjetike té ndértimit qe do te miratohen brenda 2018, né
vitin 2022 duhet te parashikohet nje kod energjetik edhe mé i rrepté, me kérkesa qé
petfshijne jo vetem nderhytjet ne izolimin termik por edhe vendosjen e sistemit termik me
eficence te larte. Me qéllim qé tregu té pérgatitet, Shqipéria duhet t& zbatojé kredité me
interesa t& ulta pér ndértimin e ndértesave té reja né ményré té arrijé performancén e
kérkuar prej kodit té ndértesave té vitit 2022.

Pér té siguruar kryerjen e rinovimit te ndertesave te stokut egzistues, Shqipéria duhet té fusé
stimujt financiaré pér investitorét e sektorit t¢ ndértesave té banimit. Deri né vitin 2022,
duhet té jepen stimujt financiaré, né ményré qé té arrihet shkalla e performancés sipas
modelit me karbon te ulet.

Parashikimet e kursimi final te energjisé dhe zvogélimi i shkarkimeve té
co2.

Duke konsideruar skenarin e moderuar t&¢ SLED, né vitin 2030, konsumi pérfundimtar i
energjisé pér shérbimin e energjisé termike do té zvogélohet deri né 3.0 miliardé kWh, ose 27
pérqind mé i vogél se niveli baze i vitit 2015. Shkarkimet e COz té lidhura me to do té jené 73
pérqind mé té ulta se niveli pérkatés.

Pjesa mé e madhe e energjisé sé kursyer do t& vijé prej ndértesave té konstruktuara né
periudhén 1991 dhe 2000, dhe ndértesave té reja. Lidhur me tipin e ndértimit, pjesén mé &
madhe té energjisé pérfundimtare té kursyer do ta kené shtépité individuale. Zona klimatike
B (zona e mesme) dominon potencialin pér sasiné e energjisé sé kursyer, e ndjekur prej
zonés klimatike A (bregdeti), dhe zona klimatike C (zona malore). Kursimi mé i madh i
energjisé do té jeté prej ngrohjes/ ftohjes sé sipérfaqes sé banimit.

Sa do ti kushtojné kéto pérpjekje qeverisé dhe aktoréve té tjere?

SLED vendos nje strategji per rinovimin e ndertesave pér periudhén 2015 deri né 2030.
Konsulentet gjykojne se duhet té jené rinovuar te pakten 1.1 milioné m?, ose 2.5 pérqind e
sipérfaqes sé pérgjithshme t& dyshemesé sé ndértesave private te cilat perbejne nje stok prej
40 milion m2. Gjithashtu, né kété skenar éshté e pérfshiré edhe sipérfaqja e re e ndértuar —
rreth 1.1 milioné m? ¢do vit. Ky transformim kérkon investime t¢ réndésishme qé duhen
kryer prej aktoréve té ndryshém.

Kostoja e investimeve té pérgjithshme pér rinovimin e ndértesave éshté 1.1 miliardé EURO
pér periudhén nga 2015 né 2030, ose 72 milioné EURO né vit. Pér mé tepér, kostot shtesé t&
investimeve né ndértesat e reja duhet té jené 593 milioné EURO né periudhén nga 2015 deri
né 2030, ose 40 milioné né vit. Né rastin e ndértesave té ngritura sé fundji, kostot e skenarit t&
investimeve pérfshijné vetém kostot shtesé té investimit, meqé ndértimi do ti keté t&
pérfshira né ¢do rast edhe kostot e komponenteve dhe sistemeve té ndértimit.

Duke supozuar njé zbritje prej 4 pérqind, kostot shtesé t& skenarit t& moderuar t¢ SLED pér

periudhén nga 2015 deri né 2030 jané 2.3 EURO pér m2. Kostot e energjisé sé kursyer do t&
jené mesatarisht 3.8 EURO pér m? pér sipérfaqet e reja ku éshté kryer rinovimi né kété
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periudhé. Kjo nénkupton se investimet né skenarin e moderuar té SLED dalin me fitim.
Eshté e réndésishme té theksojmé se kostot e energjisé sé kursyer jané mé t& larta se kostot
vjetore té investimit pér kété skenar né & gjithé vendin, por jo pér té gjitha kategorité e
ndértesave. Pér pak kategori té ndértesave, kostot e energjisé sé kursyer jané mé té ulta se
kostot vjetore shtesé t& investimeve, prandaj investimet shtesé nuk mbulojné shpenzimin e
béré. Rritja e pérqindjes sé zbrifjes né mé shumé se 9 pérqind e bén investimin jo térheqés
pér té gjithé skenarin. Analiza éshté kryer duke supozuar njé rritje t&¢ mundshme t&é ¢mimit
té energjisé.

Stoku i ndertesave Publike dhe eficenca e energjise 2020.

Nje studim i financuar nga ADA (Austrian Developement Agency) dhe REC Europe,
SLED2, siguroi informacion pér modelimin sektorial t¢ stokut té ndértesave publike t&
Shqipérisé me qellim strategjiné e rinovimit té tyre me Eficencén e Energjise. Njé element
ky¢ i arritur né kété studim éshté identifikimi i tipologjisé sé ndértesave publike pér
Shqipéring, i cili nuk ka ekzistuar mé paré. Bazuar né studim jané identifikuar gjashté
kategori né bazé sipas funksionit té ndértesave Publike qe mirémbahen nga buxheti gendror
dhe Lokal: (i) konvikte, (ii) spitale, (iii) kopshte, (iv) zyra, (v) shkolla dhe (vi) universitete.
Eshté vlerésuar kérkesa pér energji pér ¢do kategori.

Treguesit, té tillé si energjia e furnizuar pér burime t€ energjisé, energjia primare dhe
¢lirimet e dyoksidit te karbonit jané pércaktuar pér ngrohje/ftohje, ujé té ngrohté sanitar,
ventilim dhe ndri¢im. Analiza u bazua né auditimet energjetike né 70 ndértesa té selektuara
sipas zonés klimatike (nga nje stok me 690 té tilla). Sé fundi, u pércaktuan opsione
komplekse té rikonstruksionit, njé paketé standarde dhe njé ambicioze e rikonstruksionit,
dhe u pércaktua kursimi i energjisé. Kostot specifike e investimeve jané paraqitur edhe sipas
kategorisé té ndértesés dhe masés.

Raporti pérfundon me njé analizé t& kostove dhe pérfitimeve té rikonstruksioneve né pér
eficencén termike t& ndértesave publike shqiptare né mbaré vendin. Sé pari, éshté kryer
analiza tradicionale financiare bazuar né krahasimin e flukseve financiare hyrése dhe dalése
té lidhura me rikonstruksionet né eficencén termike t& ndértesave publike. Analiza
financiare éshté pérgatitur duke marré parasysh investimet kapitale, shpenzimet e
instalimit dhe mirémbajtjes, si dhe kostot e ruajtura té energjisé.

Eshté béré identifikimi dhe kosto e pérfitimeve té tjera lidhur me pérmirésimin e eficencés
termike pértej kursimeve té kostove té energjisé. Kéto pérfitime pérfshijné, pérveg té tjerave
(i) komfortin termik, (i) shmangiet e clirimeve t¢ CO2, (iii) shmangie e efekteve
ekonomike nga ndotésve ajrit, (iv) punésimin, dhe (v) rritjen ekonomike

Se fundi, éshté kryer analiza duke pérdorur kurbat e kursimit té furnizimit té energjisé. Né
rastin toné, njé kurbé e energjisé finale karakterizon kursimet e mundshme té energjisé nga
njé grup i paketave té rikonstruktimit té energjisé termike té aplikuara pér llgje t& ndryshme
té ndértimit si njé funksion i kostos pér njési.
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Stoku i ndértesave publike dhe klasifikimi

U vlerésuan 6.6 milioné m? sipérfaqe e target grupit té llojeve kryesore té ndértesave
publike, shifér qe nuk pritet t& ndryshoje né menyre té konsiderueshme. Nderkohe qe
klasifikimi sipas Tipologjisé tregon se rreth 75% ose %4 e sipérfaqes &shté e z&né nga
ndértesa & pérdoren pér qéllime arsimore, 13% Zyrat dhe 11% Spitalet. Analiza tregon se
57% ,8shté e vendosur né zonén e klimés A, 26% né zonén klimatike B dhe 17% é&shté né
zonén klimatike C.

Kosto e Rikonstruksionit dhe prioritete

Né ményré qé té rikonstruktojmé té gjitha ndértesat publike shqiptare né nivelin e
pérmirésimit té¢ moderuar, nevojiten 500 milioné Euro ose 70 Miliardé ALL . Kostot e
investimeve pér m? jané mé & ulét né kategoriné e ndértimit té konvikteve, e ndjekur nga

kopshtet dhe shkollat.

Prioriteti sipas kérkesés pér investim klasifikohet fillimisht pér Kopshtet, & ndjekur nga
Shkollat, Spitalet dhe Zyrat. Investimi mé i madh éshté i nevojshém né zonén klimaterike A.

Kursimet mé té larta ¢ kérkesés pér energji primare dhe fundore, si dhe reduktimet e
emetimeve te CO2 pér m? jané pa médyshje né ndértesat e zonés klimatike C. Kéta tregues
jané dy heré mé té vegjél pér t& zonat klimatike A dhe B, dallimi midis tyre nuk éshté dhe aq
i réndésishém. Kursimet me te larta te kérkesés pér energji primare dhe pér m? jané né

konvikte, spitale dhe zyra

Zona Klimatike A z& pjesén mé t& madhe té kursimeve finale té energjisé né vlera absolute
pér shkak t¢ numrit mé t¢ madh t& ndértesave né zonén klimatike A se sa né zonén
klimatike C. Pér sa i pérket potencialit absolut pér kursime fillestare dhe pérfundimtare ,
kopshtetjané ne radhé & paré, te ndjekur nga shkollat dhe spitalet. Né kushtet e kursimeve
té mundshme té shkarkimeve CO2, potenciali mé i madh éshté né spitale dhe kopshte.

Kursimet e Vlerésuara

Kursimet Mesatare t& Energjisé sipas jetégjatésisé sé rikonstruktimit jané 4.4 EUR/m? né vit,
ose 76 EUR/m? gjaté gjithé jetégjatésisé. Ndersa Totali i Kursimeve te kostos sé energjisé
éshté 29 milion EUR/vit dhe 502 milioné EUR gjaté jetégjatésisé. Pothuajse 45% e saj éshté
né zonén klimaterike A pér shkak té numrit te madh té ndértesave. Kursimet mé té larta te
kostos sé energjisé pér m? jané té ofruara nga spitalet, te ndjekur nga konviktet. Shpenzimet
e kursyera té energjisé pér m? né zonén klimaterike C jané mé shumé se dy heré mé té larta
se ato né zonén klimaterike A dhe jané 65% mé té larta se ato né zonén klimaterike B.

Rikonstruksionet e universiteteve nuk jané financiarisht t& realizueshme, nése vetém
shpenzimet e ruajties se energjisé do t&€ merren si pérfitime (vetéshlyetje mé & larté se
jetégjatesisa, raporti kosto-benefit mé i larté se 1, NPV negative, IRR negative). Gjithashtu,
rikonstruksionet e shkollave dhe kopshteve, nuk do t& jené financiarisht térheqése (NPV
negative, raporti kosto -benefit mé e larté se 1). Konviktet dhe spitalet jané financiarisht t&
realizueshme pér rikonstruksione ndérsa zyrat jané né kufi té fizibilitetit.
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Vecanérisht té larta jané edhe efektet né GDP dhe punésim. Nése té gjitha kéto pérfitime do
té merren parasysh né analizén financiare, kost-efektiviteti i rikonstruksioneve t& eficencés
termale i té gjitha llojeve te ndértesave publike do té jeté shumé mé i larté.

Skenari i pérmirésimit standard té eficencés se energjisé.

Figura 1 paraqet potencialin kumulativ pér kursimet e energjisé fundore si njé funksion i
kostos sé energjisé sé kursyer pér té gjithé vendin. Figura ilustron se tipat e ndértesave t&
cilét kumulativisht jané né gjendje té furnizojné me potencialin mé té madh té kursimit jang,
kopshtet, shkollat dhe spitalet. Zyrat gjithashtu ofrojné potencial t¢ madh pér kursimin e
energjisé.

Nése té gjitha rikonstruksionet né vend do t& ndérmerren, ato do t& ndihmojé té kursehen
210 GWh/vit. (16 ktoe). Né qofté se vetém ndértesat mé sipér do té rikonstruktohen, kostoja
e té cilave éshté mé pak se 0.1 euro/kWh atéheré 62 GWh/vit. (5.3 ktoe) mund té kursehen.

Nése supozohet gjithashtu se ndértesat furnizohen plotésisht me energji elektrike, me
¢mimet aktuale té rikonstruksioneve, ato jané me kosto-efektive né té gjitha ndértesat me
pérjashtim té shkollave & zonés klimatike C, si dhe e konviktet né zonat klimatike A dhe B
duke supozuar se ¢gmimi i energjisé elektrike do té indeksohet me 1.5% /vit. Né terma realé,
rikonstruksionet e té gjitha llojeve té ndértesave né zonén klimatike C, si dhe konvikte dhe
spitalet né zonén e klimés B do té béhet kosto efektive. Konkluzione & ngjashme, mund t&
nxitren edhe duke krahasuar koston e energjisé sé konservuar me ¢mime t& tjera té energjisé.

Figura: Kurba e Furnizimit me energjiné e kursyer, Sipas Skenarit t& pérmirésimit 1
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Pérmbledhje ekzekutive
Politika Kombétare pér Eficiencén e Energjisé

Sektori i energjisé konsiderohet nga Qeveria e Shqipérisé si njé sektor strategjik pér
zhvillimin ekonomik té vendit. Pér t& ofruar njé kuadér parimesh operative qé mundésojné
planifikimin e politikave geveritare, né ményré té koordinuar, koherente dhe té integruar,
Shqipéria ka miratuar njé Sistem Planifikimi té Integruar (SPI). Njé karakteristiké kryesore e
SPI-sé éshté Strategjia e dyté Kombétare pér Zhvillim dhe Integrim (SKZHI-I), e cila
pérshkruan objektivat kombétare t& zhvillimit social, demokratik dhe ekonomik pér
periudhén 2015-2020.

SKZHI-II identifikon furnizimin me energji, né ményré té sigurté dhe me kosto efektive, si njé
objektiv kryesor té politikave pér Shqipéring. Kjo éshté pércaktuar né kuadér t& qéllimeve
mé té gjera ekonomike, qé pérfshijné njé normé rritjeje reale t& pérkohshme e t& synuar t&é
Prodhimit té Brendshém Bruto (PBB) prej 4.9%, deri né 2020. Kjo éshté né kontrast me njé
normé rritjeje té ngadalésuar, megjithése pozitive, ndérmjet 2009 dhe 2013, e shkaktuar
Ppjesérisht nga efektet e krizés financiare globale t& 2008-2009 qé ende vazhdojné.

Konsumi final i energjisé né Shqipéri u rrit né ményré graduale, ndérmjet 2007 dhe 2011,
pérpara se t& tkurrej né 2012, qé pérkon me njé ngadalésim té ekonomisé shqiptare, si¢
paraqitet né Figura 1. Kjo rénie e konsumit né 2012 ishte vecanérisht e dukshme né nén-
sektorin e ndértimit dhe sektorin e transportit, té cilét jané t¢ ndjeshém ndaj prodhimit
ekonomik. Megjithaté, pavarésisht se rritja e PBB-sé mbeti e ulét, prapéseprapé konsumi i
energjisé u rrit né ményré té shpejté, né 2013, kryesisht pér shkak té rritjes sé kérkesés né
sektorin e banesave. Mé pas, né 2014, konsumi pésoi njé rritje t& madhe té métejshme,
kryesisht né sajé té sektorit t&é hekurit dhe gelikut. Si pérmbledhje, gjaté periudhés 2009-2014,
konsumi final i energjisé u rrit nga 1,871 ktoe né 2,070 ktoe. Kjo pérfaqéson njé rritje prej
rreth 11%, por norma e rritjes nuk ishte e géndrueshme gjaté periudhés.

Figura 1 Konsumi final i energjisé gjaté periudhés sé shqyrtuar
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Burimi: Bilanci Energjetik i Shqipérisé 2009-2014, AKBN; INSTAT

Plani i Paré Kombétar i Veprimit pér Eficiencén e Energjisé né Shqipéri u hartua né pérputhje
me transpozimin e Direktivés sé Bashkimit Evropian (BE) 2006/32/KE (Direktiva e
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Skenarét e Rinovimit té ndértesave publike té parashikuvara né PKVEE
2018-2020

Nga modelimi i kryer, jané identifikuar 2 skenaré t&¢ mundshém té cilét mund té pérfshihen
né planin kombétar PKVEE.

Skenari i Paré, fokusohet né tipologjiné e ndértesave ku rikonstruksionet jané me kosto
efektive mé té larté dhe té cilat mund t& zgjidhen si prioritet nga piképamja sociale, & cilat
jané, Spitale dhe Kopshtet pér té cilat parashikohet rikonstruktimi i 545,000 m2, né zonén
klimatike C ku kosto totale e investimit éshté 40 Mil. EUR né periudhén 2018-2020 dhe
pérbén rreth 8% té stokut total té ndértesave publike ose 2% né vit (10 Mil. EUR/ Vit)

Té gjitha kopshtet dhe spitalet né zonén e klimés C do té rikonstruktohen duke pasur
parasysh nivelin e moderuar t& performancés té pércaktuar masat pér pérmirésimin e
performances se energjisé.

Skenari i Dyté, parashikon té njéjtén sasi investimi t& shpérndaré né té gjitha zonat né
ményré proporcionale me ndarjen e sipérfages sé ndértesave sipas tipit t& ndértesave.
Ky skenar sugjeron 530,000 m? sipérfaqe té rikonstruktuar té shpérndaré proporcionalisht né
tre zonat ku kosto 40 mil. EUR do t& aplikohet né 8 % té sipérfages se ndértimeve ose
2% /vit qe perben 10 mil. EUR né Vit

Té gjitha ndértesat do té rikonstruktohen duke pasur parasysh nivelin e e moderuar t&
performancés té pércaktuar masat pér pérmirésimin e performances se energjisé.

3.3 Masat né pérdorimin fundor dhe kursimet finale té
energjisé

3.3.1 Metodologijia e llogaritjes

Si¢ trajtohet né Seksionin 4.1, asnjé platformé monitorimi dhe verifikimi nuk éshté zbatuar
pér periudhén e deritanishme (2010-2014), ndérsa shumé prej masave té propozuara né
PKVEE-né I nuk arritén kursime, gjaté periudhés sé shqyrtuar, pér shkak qé dhe pse u
miratua shumé herét (né vitin 2005) ligji “Pér Eficencén e Energjisé”, por nuk gjeti
mbéshtetje me daljen e akteve nénligjore té nevojshme pér zbatimin e tij. Gjithashtu,
mungesa e grupeve té t& dhénave statistikore kombétare t& sigurta pengoi kryerjen e njé
analize Lart-Poshté, duke pérdorur treguesit e preferuar, ndérsa analiza e kryer me treguesit
minimalé dha rezultate kontradiktore dhe té pasigurta. Si rezultat, metodologjia e llogaritjes
e pérdorur pér té vlerésuar kursimet e energjisé té arritura pérpara pérfundimit t&é kétij
raporti (domethéné njé metodologji Poshté-Lart e pérshtatur, bazuar né modelin e
rekomanduar deri né masén qé e lejonin grupet e té dhénave) ndryshon nga ajo e propozuar
pér monitorimin dhe analizimin e kursimeve t& ardhshme. Detajet e analizés sé tentuar,
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Lart-Poshté dhe Poshté-Lart, té kursimeve t& energjisé, pér periudhén 2010-2014, paraqiten
pérkatésisht né Shtojcat A2 dhe A32.

Duke lejuar zbatimin e platformés sé M&V-sé, si dhe statistikave t& pérmirésuara,
metodologjia e propozuar e llogaritjes sé kursimeve té energjisé, qé rezultojné nga masat e
prezantuara né seksionin e méposhtém, deri né 2020, paraqiten né Tabelén 10 dhe

Tabelén 11.

Tabela 10 Pasqyra e metodave LP té pérdorura pér llogaritjen dhe raportimin e kursimeve

t€ arritura t€ energjisé

Treguesi LP

Sektori

Mundésia e llogaritjes

Numri i masés pér kursimin e energjisé,
qé éshté vlerésuar duke pérdorur
treguesin LP

P1

P2

P3

P4

P5

M1

M2

Banesa

ANESEN

AR

R1,R2, R3, R4, R6, R7, R10

P6

P7

M3

M4

Shérbime

R1,R2, R3, R4, R6

P8

Al pér P8

P9

A2 pér P9

P10

P11

P12

P13

M5

M6

M7

Transport

T1, T3 T6,T7

P14

A3 pér P14

M8

Industri

A ESESEY R RV RN RNEN ENEN ENENANENENE

1,12, 13

Monitorimi i objektivave pér eficiencén e energjisé, qofté né nivel lokal, rajonal apo
kombétar, kérkon vlerésimin e ndikimeve té politikave dhe masave pér eficiencén e
energjisé, pérsa i pérket kursimeve té energjisé, dhe si pasojé e kontributit té tyre né
objektivin pér eficiencén e energjisé. Ndikimet e mundshme té politikave dhe masave té
tilla, nga njéra ané, mund té vlerésohen sipas metodés lart-poshté, d.m.th. népérmjet
treguesve specifiké, té tillé si konsumi i energjisé né banesa pér ngrohje pér m2. Nga ana
fjetér, metodat e ashtuquajtura poshté-lart mund & pérdoren pér té vlerésuar ndikimin e

% N& kohén e zhvillimit té analizés, té dhénat pér 2015 nuk ishin né dispozicion. Pér té ruajtur

pérputhshmériné me kérkesat e raportimit, né vlerésimin e progresit kundrejt objektivit t& ndérmjetém pér

2015, supozohet gé kursimet e reja té energjisé né 2015 té jené té njéjta me ato né 2014.
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masave té vetme pér efigiencén e energjisé. Megjithaté, ato lejojné vlerésimin a masave t&
vetme, jo vetém pérsa i pérket kursimeve t&é energjisé, por edhe pérsa i pérket efektivitetit t&
kostos sé tyre, i shprehur si kosto né raport me ndikimin e kursimit té energjisé (p.sh.
euro/kWh). Kursimet e energjisé té arritura népérmjet zbatimit t& njé mase té vetme pér
eficiencén e energjisé mund t&€ mblidhen pér té vlerésuar kursimet totale té energjisé né njé

fushé specifike (p.sh. ngrohja).

Qéllimi i metodave PL té pérdorura pér llogaritje éshté qé té ofrohen udhézime pér
vlerésimin e ndikimeve té masave pér eficiencén e energjisé. Aty pérfshihen njé mori e
masave pér eficiencén e energjisé pér té cilat jané pérdorur metodat poshté-lart té llogaritjes

sé kursimeve, d.m.th. formula specifike llogaritjeje.

Pér té zbatuar kéto metoda llogaritjeje, jané pérdorur vlerat e llogaritjes specifike pér vendin,
té ashtuquajturat vlerat e parapércaktuara, (p.sh. mund té aplikohen skenari bazé pér
llogaritjen e kursimeve té energjisé nga rinovimi i ndértesave ekzistuese, kérkesa mesatare
pér ngrohjen e hapésirave né stokun e ndértesave né njé periudhé té dhéné, né njé vend t&
vecanté). Megjithaté, duhet té theksohet se kursimet e llogaritura me metodat poshté-lart
jané para sé gjithash teorike, veganérisht kur pér llogaritjen e kursimeve pérdoren vlerat e
paracaktuara, né vend té vlerave specifike t& projektit, d.m.th. vlerat specifike pér ndértesén

qé éshté rinovuar.

Kursime té tilla t& llogaritura quhen kursime té supozuara, né krahasim me kursimet e
matura, ku kursimet nga njé masé e veganté jané “(...) pércaktuar népérmjet regjistrimit t&
uljes aktuale t& pérdorimit té energjisé, duke marré né konsideraté faktoré té tillé si
shtueshméria, zénia, nivelet e prodhimit dhe moti, té cilét mund té ndikojné tek konsumi” 3.
Format e tjera té llogaritjes sé ndikimit té masave pér eficiencén e energjisé, sipas metodés
poshté-lart, jané kursimet e shkallézuara dhe kursimet e survejuara.

Tabela 11 Pasqyra e metodave PL té pérdorura pér llogaritjen dhe raportimin e
kursimeve té arritura té energjisé

Metoda PL

Metodé e rekomanduar nga
KE/metodé kombétare

Numri i masés pér kursimin e energjisé, qé éshté
vlerésuar duke pérdorur treguesin PL

Rinovimi i ndértesave
ekzistuese rezidenciale
dhe terciare

KE

R6, R7

Futja e kodeve t&
ndértimit pér ndértesat
e reja rezidenciale dhe
terciare dhe promovimi
i ndértesave pértej
kodeve té ndértimit

KE

R1, R2, R4

Zévendésimi ose pajisje
té reja elektroshtépiake
(pajisjet e ftohta,
makinat larése, makinat
pér larjen e enéve,
televizorét, etj.) né
ndértesat rezidenciale.

KE

R10

Faturimi informativ

KE

H1

® Direktiva pér Efigiencén e Energjisé, Shtojca V, fage 35.
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Metoda PL Metodé e rekomanduar nga Numri i masés pér kursimin e energjisé, qé éshté
KE/metodé kombétare vlerésuar duke pérdorur treguesin PL

Zévendésimi i
motoréve elektriké qé
sigurojné energji
18vizése né industri, ri-
dimensionimi i
motoréve elektriké KE 11,12,13
rrotullues, motoré me
shpejtési t&
ndryshueshme,
ndrigimi né ndértesat
industriale

Ndrigimi rrugor me

T . KE P1
efigiencé té energjisé

Teknologjité alternative

€ automijeteve KE 6

Drejtimi i automjetit né
ményré efigiente (Eco- KE T1
driving)

Ndryshime modale né

bransport KE T3,T7

Pjesa mé e madhe e formulave t& paraqitura né Tabelall jané marré nga publikimi i
Komisionit Evropian “Rekomandime mbi metodat e matjes dhe verifikimit né kuadér t&
Direktivés 2006/32/KE mbi pérdorimin me eficiencé & energjisé pér pérdoruesit fundoré
dhe shérbimet energjetike”, ndérsa disa formula jané zhvilluar né kuadér té projektit té BE-
sé¢ multEE pér monitorimin e zbatimit t¢ Direktivés 2006/32/KE mbi pérdorimin me
eficencé té energjisé pér pérdoruesit fundoré dhe shérbimet energjetike (DSHE) dhe
Direktivés 2012/ 27/ BE pér eficiencén e energjisé (DEE).

3.3.2 Té gjitha masat individuale

Zbatimi i masave té propozuara pér EE-né né Shqipéri, do té varet nga atraktiviteti i kostos
sé atyre masave, né krahasim me koston e energjisé né mungesé té tyre. Konkurrueshméria
e kostos do té varet nga ¢mimet e tregut, subvencionet, politikat dhe sjellja e vendimet e
konsumatorit. Parashikimet e penetrimit té teknologjive té ndryshme né treg dhe vendimet
e konsumatorit jané ¢éshtje qé po fitojné terren né modelimin e politikave energjetike dhe
qarqet vendimmarrése né BE, megjithaté ende nuk jané publikuar kérkime té mjaftueshme
pér té kryer analizé gjithépérfshirése. Prandaj, pjesa e mbetur e kétij seksioni do té paraqesé
kostot direkte t& pérllogaritura nga buxheti publik pér masat e propozuara dhe vlerésimi i
kostove totale shtesé pér individét qé éshté rezultat i detyrimeve ligjore shtesé, kur
vlerésime té tilla jané t& mundshme.

Ky seksion do té paraqesé gjithashtu vlerésimet e efektit/ pérfitimit shtesé té aktiviteteve pér
eficiencén e energjisé tek punésimi. Pér shkak se né Shqipéri nuk ka kérkime
gjithépérfshirése pér kété ¢éshije, vlerésimi kryhet duke pérdorur raportin “Vende pune né
sektorin e energjisé deri né 2030: Njé Analizé Globale”, e pérgatitur nga Rutovitz, J., dhe
Atherton, A, pér Greenpeace International, nga Instituti pér t¢ Ardhmen e Qéndrueshme,
Universiteti i Teknologjisé, Sidnej, né 2009.
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Nga raporti i sipérpérmendur, faktorét e punésimit pér kursimet né sektoré té ndryshém
jané:

O Banesa: 5.70 vende pune/ktoe
O  Tregti: 7.21 vende pune/ktoe
O Industri: 3.14 vende pune/ ktoe
O  Pajisje dhe elektronika: 11.86 vende pune/ ktoe
O  Transporti: 0.70 vende pune/ktoe
O Ndérmarrjet e shérbimeve:  0.35 vende pune/ktoe

Faktorét e sipérpérmendur lidhen me vendet e punés, té krijuara pér ¢do ktoe té energjisé
finale t& kursyer/ulur. Eshté e réndésishme t& pérmendet gé shifrat e mésipérme jang
rezultat i kérkimit t& kryer né nivelin e OECD-sé pér Evropén dhe mund té jené t& ndryshme
né rastin e situatés specifike social-ekonomike né Shqipéri. Megjithaté, pasi nuk ka né
dispozicion mé shumé kérkime té fokusuara dhe specifike, kéto shifra ofrojné njé orientim
fillestar mbi potencialin. Megjithaté pér shkak té nivelit tepér té ulét t& konsumit t& energjisé
pér banor né Shqipéri, né krahasim me vendet e vlerésuara, shifrat e dhéna ka té ngjaré t&
jené konservative.

Cmimet mesatare t& léndéve djegése t& ndryshme, né 2014, jepen né tabelén e méposhtme.
Né ményré qé masat pér eficiencén e energjisé t& jené me kosto efektive, vlera monetare e

kursimeve neto té energjisé duhet té jeté mé e larté sesa kostot monetare té atyre masave.

Cmimet me pakicé té 1éndéve djegése t& ndryshme té pérdorura né llogaritje jané:

O Drugarri 10 euro/ MWh

O  Solar 70 euro / MWh
O Qymyr 12 euro /MWh
O GLN 29 euro / MWh
O  Energjielektrike - banesa 68 euro / MWh
O  Energji elektrike - tregti 100 euro /MWh

Pas konvertimit, gmimet e pérdorura né llogaritje jané:

O Drugarri 116.3 keuro/ ktoe
O  Solari 814.1 keuro/ktoe
O Qymyr 139.5 keuro/ ktoe
O GLN 337.3 keuro/ktoe
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O  Energji elektrike - banesa 790.8 keuro/ ktoe

O  Energji elektrike - tregti 1,163.0 keuro/ ktoe

Pér té mundésuar lehtésiné dhe qartésing e rezultateve u llogarit kosto specifike e energjisé
pér ¢do sektor, bazuar né miksin e konsumit final t& energjisé, d.m.th. si njé kosto mesatare e
ponderuar.

O  Banesa: 559,885 EUR/ ktoe
O  Tregti: 622,644 EUR/ ktoe
O  Industri: 474,962 EUR/ktoe
O  Transport: 1,098,448 EUR/ ktoe

Bazuar né vlerat e propozuara mé sipér, t& gjitha masat vlerésohen né lidhje me koston
specifike té vendosur pér buxhetin publik, koston specifike té pérdoruesve privaté,
periudhén e thjeshté t¢ kthimit té¢ investimit dhe efektin e masave t& propozuara tek
punésimi né Shqipéri.

Masat né sektorin e ndértesave

Njé listé pérmbledhése e t& gjitha masave té propozuara pér eficiencén e energjisé, né lidhje
me ndértesat, jepet mé poshté, sé bashku me kursimet e pritshme t& energjisé né 2020, né

ktoe, dhe financimin publik t& kérkuar.

Tabela 12 Lista pérmbledhése e masave né sektorin e ndértesave

v Financimi
Lhasiimie total i kérkuar
. | Emértimii masés pér kursimin e Pérdoruesi pritshme t&é
Indeksi i " e (para
energjisé fundor i synuar | energjisé né . i
2020 [Kktoe] publike), mil.
ALL
Krijimi dhe funksionimi i Fondit t&
R2 Eficencés sé Energjisé neni 19- 24 t¢ | Konsumatorét e 28
ligjit 124 /2015 "Pér Eficencén e energjisé i 215.0
Energjisé", (2018-2020).
Ndértesat private
Hartimi dhe miratimi i akteve ekzistuese dhe té
nénligjore né funksion té reja mé njé ose
Performancés sé Energjisé né shumé
Ndértesa: apartamente,
- metodologja kombétare e Ndértesat private
R3 llogaritjes t& PEN ekzistuese dhe té 9.1 28.0
- kostos optimale pér kérkesat reja tregtare jo :
minimale té8 PEN rezidenciale,
- pérdorimi i sistemeve alternative | Ndértesat
me eficencé té larté pér sistemet ekzistuese dhe t&
teknike té ndéresave. reja publike jo
rezidenciale.
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Vleresimi i potencalit t& kursimit t&
energjisé dhe strategjia e pér
rinovimin e stokut té ndértesave
PRIVATE, pércaktimi i kostos
optimale pér eficencén e energjisé

Stoku ekzistues i
Ndértesave
private ekzistuese
dhe té reja mé njé

nga njé autoritet publik ose nga
institucionet qé sigurojné njé
shérbim ndaj publikut, me gellimin

réndésishém

Ra per ndértesat qé parashikohet ti ose shumé 20 36.7
nénshtrohen njé rinovimi té apartamente, dhe
réndésishém dhe rregullat per tregtare jo
ndertsa te reja me performance te rezidenciale.
larte.
Vleresimi i potencalit t& kursimit t&
energjisé dhe strategjia e pér
rinovimin e stokut té ndértesave
PUI.SL]KE/ !.Jércjaktin}.i i kostos G Stoku ekzistues i
RS ophma"le pér ef.l.(;encen e. energ]l.se e 083
per ndértesat qé parashikohet ti Publike 33.6
nénshtrohen njé rinovimi t& v
réndésishém dhe rregullat per
ndertsa te reja me performance te
larte.
Hartimi i skemave mbéshtetése Konbifmaton
. p s e s fundor/Ndértesat
financiare pér pérmirésimin e ; i
Ro erformancés sé energjisé, né ekzistuese qé i 45
Deip . ergist, nénshtrohen njé 14.0
veshjen e jashtme té ndértesave rinovimi &
dhe sistemet teknike t& ndértesés. .
réndésishém.
Hartimi i njé planit t& veprimit pér
R7 té rritur numrin e ndértesave me Ndértesat e reja 1.2 8.0
performancé afér zero-energji. i
Pércaktimi i klases sé energjisé pér
produktet gé kané njé ndikim t&
drejtpérdrejté ose té térthorté né
konsumin e energjisé, té cilat Pajisjet qé kané
pérmbushin kérkesat minimale té ndikim té
RS eficencés sé energjisé, sic drejtpérdrejté ose 31
pércaktohet né ligjin 124 /2015 "Pér | té térthorté né : 14.0
Eficencén e Energjisé" dhe ligjin konsumin e
68/2012 "Pér informacionin e energjisé.
konsumit té energjisé dhe
burimeve té tjera té produkteve me
ndikim né energji".
Ndértesat e reja
dhe ekzistuese qé
R9 Certifikimi energjetik i ndértesave inénshtrohen njé 4.2
rinovimi t& -
réndésishém
Rinovim i stokut té ndértesave
P.}lbhke mei2 oile Vlt & sulperfaqef Ndértesat publike
sé& ngrohur/ftohur pér ndértesat qé .
R10 jané né administrim ose pérdorim q.e ! r}enshtr.o hen 41
njé rinovimi té 5,600.0
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pér pérmbushjen e kérkesave
minimale té performancés sé
energjisé.

Né faget e méposhtme jepen pérshkrime t& detajuara té secilés masé té propozuar pér
eficiencén e energjisé, sé bashku me supozimet e pérdorura pér té llogaritur kursimet dhe
vlerésuar kostot.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé Krijimi dhe funksionimi i Fondit t& Eficencés
sé Energjisé neni 19- 24 té ligjit 124/2015 "Pér
Eficencén e Energjisé", (2018-2020).

Indeksi i masés R2
Kategoria Rregullatore & Infrastrukture
Pérshkrimi
Afati kohor Fillimi: 2018
Mbarimi:

Mbéshtetur né kérkésén e ligjit 124/2015 “Pér
Eficencén e Energjisé”, neni 19,20,21,22,23 dhe
24 éshté punuar nga Drejtoria e RES&EE né
MIE mbi Draft kuadrin ligjor i krijimit dhe
funksionimit pér Fondit té Eficencés sé&

Energjisé.
Qéllimi/ Pérshkrim i | Synohet krijimi i njé Fondi té Eficencés sé
shkurtér Energjisé si organizaté jofitimprurése, qé ka pér

qéllim dhénien e mbéshtetjes financiare dhe
menaxhimin e projekteve pér zhvillimin e njé
tregu pér pérmirésimin e efigencés sé energjisé
si dhe programeve t& mbéshteties té
konsumatoréve fundoré né rastet e kryerjes sé
investimeve me kosto dhe risk té larté. Fondi
pérdoret pér nxitjen e programeve pér
pérmirésimin e efigencés sé energjisé pér
shogérité e shérbimeve energjetike, eksperté té
pavarur té energjisé, auditues energjetiké,
shpérndarésit e energjisé, operatorét e sistemit
té shpérndarjes, shoqérité e shitjes me pakicé té
energjisé dhe operatorét e pajisjeve efigente., etj.

Pérdoruesi fundor i synuar Konsumatorét né sektorét rezidencialg, té
shérbimeve,  industrisé,  transportit  dhe
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bujqésisé, dhe atyre ndérsektoriale.

Grupi i synuar

- Shogérité e prodhimit t& energjisé;
- Shogérité e shpérndarjes sé energjisé;
- Shogérité e shitjes me pakicé té energjisé;

- Konsumatorét fundoré té energjis

- Siguruesit e masave té pérmirésimit té
efigencés sé energjisé.

Aplikimi rajonal

Né shkallé vendi

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbéjné masén

Fondi krijon mundésiné pér té financuar
politikat dhe programet pér pérdorimin efigent
té energjisé qé éshté njé nevojé e mbéshtetetjes
kryesore qé do té keté zbatimi i kétij Plan
Veprimi Kombétar pér Eficencén e Energjisé.
Krijimi dhe funksionimi me cilési profesionale
dhe kapacitet teknik té larté t& Fondit éshté
direkt e lidhur me implementimin e késaj
PKVEE-je. Po ashtu si AEE-ja dhe Fondi éshté
Institucion kryesor qé do té kontribucjé né
financimin drejtperdrejté té masave t¢ NEEAP :
R3, R4, RS, R6, R7, RS, R9, R10

P1, P2

1,12, 13

H1, H2, H3, H4, H5

T1, T2, T3, T4, T5,T6,T7,T8

Buxheti dhe burimi financiar

Nuk pritet barré financiare shtesé né detyrén e
miratimit t¢ VKM pér krijimin e Fondit, por
duke géné sé éshté institucion i ri i krijuar jané
marré né konsideraté infrastruktura dhe
operimi i kétij institucion gjaté periudhés 2018-
2020.

Sipas njé kostimi paraprak pér krijimin dhe
funksionimin té FEE, parashikohet qé buxheti i
parashikuar pér krijimin dhe funksionimin e
FEE-sé nga 2018-2020 éshté 215 mil ALL.

Pér krijimin dhe funksionimin e Fondit,

parashikohet té financohet nga Buxheti i Shtetit,

por Buxheti i Fondit qé do investohet pér

Eficencén e Energjisé parashikohet té financohet

nga:

1. fondet e pérfituara nga marréveshjet
ndérmjet Republikés sé Shqipérisé, Késhillit
té Ministrave dhe donatoréve té ndryshém
pér financimin e projekteve, té zbatuara nga
Fondi i Efigencés sé Energjisé;

2. fondet nga buxheti i shtetit, nga individé
dhe institucione, brenda dhe jashté
Republikés s& Shqipérisé, sipas
marréveshjeve pérkatése;

3. fondet nga bashkéfinancimi i pérfituesve
dhe i njésive té qeverisjes vendore;

4. té ardhurat e pérfituara nga aktivet e saj
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dhe shérbimet e ofruara;

5. kontributet materiale nga programet
dypaléshe dhe shumépaléshe dhe nga
organizata té ndryshme jofitimprurese;

6. burime té tjera, té lejuara nga legjislacioni
né fugi.

Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE)
/ Ministria e Financave dhe Ekonomisé (MFE)

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE)
né bashképunim me
dhe Ekonomisé (MFE)

Ministriné e Financave

Kursimet e energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

-  Metoda - LP dhe PL; rezultatet do té
pérdoren pér té konfirmuar ose ndryshuar
treguesit karakteristiké pér metodén PL t&
llogaritjes sé kursimeve.

- Kursimet do té maten népérmjet
pérpunimit té t& dhénave té pérftuara nga
rezultatet e projekteve qé monitorohen nga
AEE-ja dhe t¢ dhénave t& tjera té
mbledhura nga AEE-ja sic pérshkruan ligji
124/2015 “Pér Eficencén e Energjisé” dhe
ligjit “Pér Performancén e Energjisé né
Ndértesa”.

Kursimet e pritshme né 2015
sipas PKVEE-sé 11

Kursimet e arritura né 2015

-/ masé ere

Kursimet e pritshme té&

energjisé né 2018

Né lidhje me vlerésimin e kursimeve té
pritshme nga krijimi i Fondit pér Eficencén e
Energjisé, theksojmé qé nuk ka njé ndikim té
drejtpérdrejt, por e vlerésuar nga ekipi i MEI-t,
e vlerésuar né cilésiné e implementimit té
masave rezulton té kursehet rreth

0.6 ktoe
1,170 tCO; (e kombinuar me R1)

Ndikimi i pritshém tek
kursimet e energjisé né 2020

2.8 ktoe
3,291 tCO;» (e kombinuar me R1)

Supozimet

Né kushtet ideale pér implementimin masave
qé pérmban kjo PKVEE duhet gé Fondi pér
Eficencén e Energjisé té jeté e krijuar dhe té jeté
funksional né fillim t& 2018. Kjo pér shkakun se
FEE
réndésishém financiar pér implementimin e
shumé nga masat qé pérmban kjo PKVEE.

éshté e njé instrument shumé i

Mbivendosjet, efekti

multiplikativ, sinergjia

Krijimi i FEE-s¢ nuk ka mbivendosje té&
detyrave. Efekti i FEE-s¢é mund té ndikoje né
krijimin e njé instrumenti financiar garant pér
projektet e investimeve me kosto dhe risk té
larté. FEE i hap rrugé skemave té ndryshme t&é
financimit t& projekteve té eficencés sé energjisé.
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Shérbimeve Energjetike - DSHE) dhe me Vendimin e Késhillit Ministerial t¢ Komunitetit t&
Energjisé t& vitit 2009. Plani u miratua nga Qeveria e Shqipérisé, né shtator 2011, dhe
parashikoi arritjen e kursimeve vjetore t& energjisé prej 3% né vitin 20121 dhe 9% né vitin
2018, té llogaritura si pérqgindje e konsumit mesatar final t& energjisé pér periudhén
pesévjecare 2004-2008 (pérfshire).

Me VKM Nr.348 dt. 11.05.2016 “ Pér Miratimin e Strategjisé Kombétare pér zhvillim dhe
integrim 2015-2020” pér sektorin e energjisé, SKZHI 2015-2020 nxjerr né pah objektiva
strategjike shtesé, t& cilat pérfshijné njé numér objektivash qé kané réndési pér zbatimin e
masave pér eficiencén e energjisé:

e Uljen e intensitetit t& energjisé me mbi 12.5%, deri né 2020, krahasuar me nivelin e
2012

e Dlotésimi i angazhimeve t& Shqipérisé né kuadrin e iniciativés 20/20/20, me
pérmirésimi i eficencés sé energjisé dhe ulja e emetimeve té karbonit (CO2);

e Menaxhimi i kérkesés pér energji pérmes rritjes sé eficencés té pérdorimit té energjisé,
sidomos né sektorin e ndértesave;

¢ Uljen e humbjeve té energjisé elektrike né rrjetin e shpérndarjes deri né 14%, deri né
2018;

Né lidhje me ndryshimet klimatike, Shqipéria ka paraqitur objektivin e saj kombétar té
pikésynuar (INDC), i cili éshté pjesé e procesit t& Konventés Kuadér té Kombeve té Bashkuara
pér Ndryshimet Klimatike (UNFCCC), pér pércaktimin dhe pérmbushjen e objektivave pér
uljen e emetimeve né nivel ndérkombétar. Né pérputhje me vendimin 1/CP.19 dhe
vendimin 1/CP.20 t&¢ UNFCCC-sé, INDC-té e vendeve pércaktojné objektivat qé lidhen me
uljen e emetimeve, mbi bazén e kushteve ekonomike dhe industriale vendase. Shqipéria ka
pércaktuar njé objektiv té skenarit bazé, i cili synon njé nivel kursimesh (ulje té emetimeve t&
CO2 me 11.5%, deri né 2030) nén nivelin e trajektores sé parashikuar té skenarit bazé.

Pér té pérmirésuar performancén e sektorit té energjisé né Shqipéri dhe pér t& pérmbushur
objektivat e mésipérme, ka zhvillime té konsiderueshme. Pér kété qéllim, Plani Kombétar i
Veprimit pér Burimet e Energjisé sé Rinovueshme (PKVBER), pér periudhén 2015-2020, u
miratua nga Késhilli i Ministrave mé 20 janar 2016, i cili pércakton planin pér arritjen e
objektivit té vitit 2020, q& 38% e konsumit final t& energjisé té jeté nga burimet e energjive t&
rinovueshme.

Né lidhje me Efigiencén e Energjisé (EE), ligji i referimit pér eficiencén e energjisé (ligji nr.
124/2015) u miratua né néntor 2015, i cili transpozon shumé prej kérkesave t& Direktivés
2012/27/BE (“Direktiva pér Eficiencén e Energjisé”). Né ményré té ngjashme ligji nr.
116/2016 Pér Performancén Energjetike t& Ndértesave (PEN), i cili transpozon Direktivén
2010/31/BE (“Direktiva pér Performancén Energjetike t& Ndértesave”) - njé fushé me
potencial té larté né Shqipéri, jané referenca té qarta pér zhvillimin e eficencés se energjisé.

Sé bashku, kéto ligje krijojné bazén mbi té cilén mund té ngrihet njé kuadér rregullator mé i
ploté, mund té krijohet struktura institucionale dhe mbéshtetja financiare, si dhe té zbatohen
né ményré té suksesshme masat e parashikuara né kuadér té késaj PKVEE-je té re. Né t&

! Ndérsa objektivi i ndérmjetém i pércaktuar éshté 3%, njé objektiv mé i ulét prej 26 ktoe (rreth 1.4% e sasisé
referencé) paraqitet né Tabelén 5 té faqges 14 té PKVEE-sé |, me synimin pér té reflektuar njé qéllim realist né
kohén e miratimit.
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Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Hartimi dhe miratimi i akteve nénligjore né
funksion té Performancés sé& Energjisé né
Ndértesa:

- metodologja kombétare e llogaritjes t& PEN

- kostos optimale pér kérkesat minimale té
PEN

- pérdorimi i sistemeve alternative me efigencé
té larté pér sistemet teknike té ndéresave.

Indeksi i masés

R3

Kategoria

Pérshkrimi

Rregullatore

Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime, amendime dhe
pérmirésime t¢ VKM Nr. 38, date 16.1.2003:
Nevojitet rregullore e re pér kérkesat minimale
t8 sistemeve teknike t& ndértesds, bazuar né
analizén e kostos optimale dhe normat qé
mbéshtesin PEN-&.

Qéllimi/ Pérshkrim
shkurtér

Krijimi i njé¢ metodologjie kombétare llogaritje
té performancés sé energjisé t&é ndértesave qé do
té pérdoret pér llogaritjen e nivelit t& kostove
optimale té kérkesave té performancés sé
energjisé t& ndértesave, njésive dhe elementéve
té ndértesave, me géllim vlerésimin dhe
plotésimin e certifikatave té performancés sé
energjisé. Gjithashtu nevoja pér llogaritjen e
kostove optimale pér kerkesat minimale t& PEN
dhe pércaktimi i kérkesave minimale t&
sistemeve teknike té ndértesés jané gellimi
kryesor i késaj mase.

Pérdoruesi fundor i synuar

- Ndértesat e reja dhe ekzistuese qé i
nénshtrohen njé rinovimi té réndésishém

- Ndértesat ekzistuese dhe té reja me njé
apartament.

- Ndértesat ekzistuese dhe té reja me shumé
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apartamente.

- Ndértesat ekzistuese dhe té reja tregtare jo
rezidenciale

- Ndértesat ekzistuese dhe té reja publike jo
rezidenciale

Grupi i synuar

- Konsumatorét fundoré té

ndértesa;

energjisé né

- Siguruesit e masave té pérmirésimit té
efigencés sé energjisé.

- Pronarét e ndértesés,

- Pérdoruesit e ndértesés,

energjisé qé pérbéjné masén

- Projektuesit
Aplikimi rajonal Né shkallé vendi
Informacion mbi | Lista dhe pérshkrimi i | Efigienca minimale e kérkuar pér ndértesat dhe
zbatimin veprimeve pér kursimin e | sistemet teknike té saj duhet t& pércaktohet nga

llogaritja e kostos optimale té t& gjithé ndértesés
dhe sistemit teknik té saj.

Buxheti dhe burimi financiar

Nuk pritet barré financiare shtesé né detyrén e
miratimit t& ligjit pér performancén energjetike
té ndértesave; Krijimi i metodologjisé,
pércaktimi i kérkesave minimale me kosto
optimale pér ndértesat, pérdorimi i sistemeve
alternative me efigencé té larté pér sistemet
teknike t& ndéresave (R3) pérfshin numrin e
kategorive té ndértesave té pérdorura pér té
pércaktuar stokun e ndértesave. Llogaritjet me
ané té metodologjisé sé kostos optimale pér
secilén kategori pérfshijné pércaktimin e
sistemit t& referimit t& ndértesave dhe
procedurat e optimizimit pér sistemin teknik,
bazuar né konsumin final t& energjisé.

Kjo mase rregullatore nuk ka ndikim né
buxhetin e shtetit pasi éshté masé qé do té
hartohet nga AEE-ja, por vetém né raste
konsulence té jashtme bazuar né
minimal t¢ modelimit t& nevojitur, kosto e
zbatimit té késaj mase éshté 28 Mil ALL pér
kategoriné e ndértesave qé mund té mbulohen
nga FEE ose Fonde té tjera.

nivelin

Organi zbatues

MIE (AEE)

Autoriteti monitorues

MIE (AEE)

Kursimet e energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Metoda - LP dhe PL; rezultatet do té pérdoren
pér t& konfirmuar ose ndryshuar treguesit
karakteristiké pér metodén PL té llogaritjes sé
kursimeve.

Kursimet e pritshme né 2015
sipas PKVEE-sé II

Kursimet e arritura né 2015

-/masé e re
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Kursimet e pritshme t&

energjisé né 2018

Kérkesa aktuale pér energji né ndértesa, bazuar
né energjiné finale, pér shkak té ndryshimeve té
rregullores, pritet té ulet e vlerésuar kjo me kéto
rezultate kursimesh.

3.61 ktoe

1,487 tCO2 (e kombinuar me R4)

Ndikimi i pritshém tek
kursimet e energjisé né 2020

9.1 ktoe
7,167 tCO2 (e kombinuar me R4)

Supozimet

Pér implementim sa me té shpejté té késaj mase
(R3) duhet qé brénda 2018 té jeté miratuar
MKLL dhe kosto optimale pér kérkesat
minimale t¢ PEN. Kjo do té ndikonte né
kursimin e energjisé né ndértesa dhe né
pérdorimi i sistemeve alternative me efigencé t&é
larté pér sistemet teknike té ndéresave.

Mbivendosjet, efekti

multiplikativ, sinergjia

Ndérveprimi me kérkesat e performancés
energjetike pér veshjen e jashtme té ndértesés
népérmijet llogaritjes sé kostos optimale.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Vlerésimi i potencalit t& kursimit té
energjisé dhe strategjia e pér rinovimin e
stokut té ndértesave PRIVATE,
pércaktimi i kostos optimale pér
eficencén e energjisé per ndértesat qé
parashikohet ti nénshtrohen njé rinovimi
té réndésishém dhe rregullat pér ndértsa
té reja me performancé té larte.

Indeksi i masés R4
Kategoria Rregullatore
Pérshkrimi
Afati kohor Fillimi: 2018

Mbarimi: 2020

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Té mbéshtesé me informacionin e
nevojshém pér hartimin e politikave pér
eficencén e energjisé dhe zbutjen e
ndikimeve t& ndryshimeve klimatike pér
sektorin e ndértesave t& banimit né
Shqipéri.

Pérdoruesi  fundor i

synuar

- Ndértesat e reja dhe ekzistuese private
qé i nénshtrohen njé rinovimi t&
réndésishém

- Ndértesat ekzistuese dhe té reja private
me njé apartament.

- Ndértesat ekzistuese dhe té reja private
me shumé apartamente.

- Ndértesat ekzistuese dhe té reja private
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tregtare jo rezidenciale

Grupi i synuar

- Konsumatorét fundoré té energjisé né
ndértesa;

- Siguruesit e masave t& pérmirésimit té
eficencés sé energjisé.

- Pronarét e ndértesés,

- Pérdoruesit e ndértesés,

- Projektuesit

Aplikimi rajonal

Né shkallé vendi

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i

veprimeve pér kursimin e

energjisé  qé
masén

pérbéjné

Hartimi dhe zbatimi i njé modeli simulimi
nga poshté-lart t&¢ zbatueshém pér té gjithé
periudhén kohore deri né vitin 2030.
Marrja né shqyrtim i shérbimeve lidhur me
energjiné termike t& ofruar né ndértesat e
banimit, shprehimisht pér ngrohjen e
hapésirés, ftohjen e hapésirés dhe ngrohjen
e ujit.

- Identifikimi i kategorive pérkatése té
ndértesave.

- Llogaritia e performancés energjitike
termike sipas 3 zonave Klimatike.

- Hartimi i paketave té standartizuara t&
rikonstruksionit.

- Pércaktimi i kursimit t& mundshém t&
energjisé né shkallé véndi.

- Pércaktimi i investimit t&é kérkuar né
varési té ndértesés.

- Pércaktimi i shkallés dhe strukturés sé
konsumit té energjisé né té tashmen
dhe t& ardhmen sipas kategorisé sé :

e moshés sé ndértesés

e tipit t&é ndértesés

e zonés klimatike

e pérdorimit fundor t& energjisé.
Sugjerimi i paketave shtesé t& kuadrit t&
sotém té politikave té cilat kané si géllim ta
shndérojé stokun e ndértesave t& banimit
né ndértesa me nivelin zero t& harxhimit t&
energjisé dhe clirimit t& karbonit deri né
vitin 2050.
- Vlerésimi i

e kursimit t& energjisé

e kostot e kursyera lidhur me

energjiné
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¢ shkarkimete CO2 té shmangura

e kosto-efekshméria e paketave té
rinovimit.

Buxheti  dhe
financiar

burimi

Nuk pritet barré financiare shtesé né
detyrén e vleresimit i potencalit t& kursimit
té energjisé dhe strategjia e pér rinovimin e
stokut té ndértesave PRIVATE, pércaktimi
i kostos optimale pér eficencén e energjisé
per ndértesat qé parashikohet i
nénshtrohen njé rinovimi t& réndésishém
dhe rregullat per ndertsa te reja me
performance te larte.

Kjo masé rregullatore nuk ka ndikim né
buxhetin e shtetit pasi éshté masé qé pjesa
mé e madhe e studimit éhté kryer nga
projekti SLED dhe merret né konsideraté
pér tu ripunar pér periudhén 2018-2020, e
cila, do té hartohet nga AEE-ja, por vetém
né raste konsulence té jashtme bazuar né
nivelin minimal t& modelimit té nevojitur,
kosto e zbatimit t& késaj mase éshté 36.7
Mil ALL.

Organi zbatues

MIE (AEE)

Autoriteti monitorues

MIE (AEE)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Metoda - LP dhe PL; rezultatet do té
pérdoren pér t& konfirmuar ose ndryshuar
treguesit karakteristiké pér metodén PL té
llogaritjes sé kursimeve.

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né
2015

-/masé e re

Kursimet e pritshme té
energjisé né 2018

Pér shkak té krijimit t& késaj rregulloreje,
pritet t& ulet e vlerésuar kjo me kéto
rezultate kursimesh.

1.1 ktoe

1,487 tCO; (e kombinuar me R3)

Ndikimi i pritshém tek
kursimet e energjisé né
2020

3.5 ktoe
7,167 tCO; (e kombinuar me R3)

Supozimet

Kjo do té ndikonte né indentifikimin e
potencialit pér kursimin e energjisé né
ndértesat private dhe né marrjen e masave
me kosto optimale né pérdorimin i
sistemeve alternative me efigencé té larté
pér sistemet teknike t& ndéresave private.
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Mbivendosjet, efekti | Ndérveprimi me kérkesat e performancés
multiplikativ, sinergjia energjetike pér veshjen e jashtme té
ndértesés népérmjet llogaritjes sé kostos
optimale.
Emértimi i masés pér kursimin e energjisé Vlerésimi i potencalit té& kursimit té

energjisé dhe strategjia e pér rinovimin e
stokut té ndértesave PUBLIKE,
pércaktimi i kostos optimale pér
eficencén e energjisé pér ndértesat qé
parashikohet ti nénshtrohen njé rinovimi
té réndésishém dhe rregullat pér ndértsa
té reja me performancé té larté.

Indeksi i masés R5
Kategoria Rregullatore
Pérshkrimi
Afati kohor Fillimi: 2018

Mbarimi: 2020

Qéllimi/Pérshkrim i|Té mbéshtesé me informacionin e
shkurtér nevojshém pér hartimin e politikave pér
eficencén e energjisé dhe zbutjen e
ndikimeve t& ndryshimeve klimatike pér
sektorin e ndértesave t& banimit né
Shqipéri. Studimi duhet t& sigurojé
informacion pér modelimin sektorial t&
stokut t& ndértesave publike t& Shqipérisé.
Njé element kyc éshté identifikimi i
tipologjisé sé ndértesave publike pér
Shqipériné.

Ofrimi i njé mjeti pér gjykimin e skenaréve
té eficentimit t& ndértesave publike sipas
standartéve té eficencés dhe konfortit
Pércaktimi i njé kostoje mesatare pér
rindértimin, né m2 , duke marré parasysh
té gjitha kérkesat e eficencés energjitike pér
tu  pérfshiré né  parashikimet e
prokurimeve publike.

Pérdoruesi  fundor i Stoku i Ndértesave ekzistuese dhe té
synuar reja Publike si:

* Ndértesave Qeveritare,
* Kopshte,

¢ Shkolla,

* Spitale,

¢ Universitete

¢ Konvikte.

Grupi i synuar - Konsumatorét fundoré té energjisé né
ndértesa;
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- Siguruesit e masave t& pérmirésimit té
eficencés sé energjisé.

- Pronarét
(Institucionet/ Administratorét) e
ndértesés,

- Pérdoruesit e ndértesés,
- Institucione té Prokurimeve publike
- Projektuesit

Aplikimi rajonal

Né shkallé vendi

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e

energjisé  qé
masén

pérbéjné

Meényra e mbledhjes sé t& dhénave t& kétij
studimi &shté Poshté-Lart. Modelimi i
skenaréve té eficencés sé energjisé bazohet
mbi t& dhénat e marra né térren.

Zhvillohet njé anketim i ndértesave sipas
kategorive pérkatése té identifikuara.

Té dhénat e pérftuara mbi
Elementet konstruktiv t& ndértesés
Sistemet teknike

Pérpunohen pér t& gjykuar nevojén e
ndértesave pérfagqésuese pér rinovim.

Kéto té dhéna bashké me kostot mesatare
t& elementéve t& ndértimit do &
pércaktojné njé kosto pér m2 t& rinovimit
té ndaré sipas kategorisé sé ndértesés.

Kéto kosto do té shérbejné si piké referimi
pér prokurimet publike konform me
kérkesat e eficencés sé energjisé.

Rezultatet specifike t& pritshme.

- Vlerésimi i kérkesés pér energji pér ¢do
kategori.

- Pércaktimi i treguesve pér ngrohje, ujé
té ngrohté sanitar dhe ftohje, t& tillé si:
e energjia fundore
® energjia primare
e clirimete dyoksidit te karbonit.

- Pércaktimi i opsioneve komplekse té
rikonstruksionit,

. njé paketé standarde dhe
. njé paketé ambicioze
- Pércaktimi i kursimi i energjisé.
- Paraqita e kostove specifike t&

investimeve edhe sipas kategorisé t&
ndértesés dhe masés.

- Analizé t& kostove dhe pérfitimeve té
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rikonstruksioneve pér eficencén
termike té ndértesave publike shqiptare
né mbaré vendin.

- Kryerja e analizés  tradicionale
financiare bazuar né krahasimin e
flukseve financiare hyrése dhe dalése t&
lidhura me rikonstruksionet né
eficencén  termike t& ndértesave
publike.

- Analizé financiare duke marré

parasysh investimet kapitale,
shpenzimet e instalimit dhe
mirémbajtjes, si dhe kostot e ruajtura t&
energjisé.

- Identifikimi dhe monetarizimi i
pérfitimeve t& fjera t& pérmirésimit t&
efikasitetit termik pértej kursimeve t&
kostove té energjisé. Kéto pérfitime
pérfshijné :
¢ komfort termik,
¢ shmangiete clirimeve t& CO2,

e shmangie e efekteve ekonomike
nga ndotésve ajrit,

e punésimin,

e rritjen ekonomike

Buxheti  dhe  burimi

financiar

Vlerésimi i potencalit t& kursimit té
energjisé dhe strategjia e pér rinovimin e
stokut té ndértesave PUBLIKE, pércaktimi
i kostos optimale pér eficencén e energjisé
pér ndértesat qé parashikohet ti
nénshtrohen njé rinovimi t& réndésishém
dhe rregullat pér ndértsa té reja me
performancé té larté.

Kjo masé rregullatore nuk ka ndikim né
buxhetin e shtetit pasi éshté masé qé pjesa
mé e madhe e studimit éhté kryer nga
projekti SLED dhe merret né konsideraté
pér tu ripunar pér periudhén 2018-2020, e
cila, do t& hartohet nga AEE-ja, por vetém
né raste konsulence t& jashtme bazuar né
nivelin minimal t& modelimit té nevojitur,
kosto e zbatimit t& késaj mase éshté 33.6
Mil ALL.

Organi zbatues

MIE (AEE)

Autoriteti monitorues

MIE (AEE)

Kursimet

Metoda
monitorimin/matjen

pér
e

Metoda - LP dhe PL; rezultatet do té
pérdoren pér t& konfirmuar ose ndryshuar
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energjisé

kursimeve qé rezultojné

treguesit karakteristiké pér metodén PL t&
llogaritjes sé kursimeve.

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né
2015

-/masé e re

Kursimet e pritshme té
energjisé né 2018

Pér shkak té krijimit t& késaj rregulloreje,
pritet t& ulet e vlerésuar kjo me kéto
rezultate kursimesh.

0.8 ktoe
2,341 tCO, (e kombinuar me R6 dhe R7)

Ndikimi i pritshém tek
kursimet e energjisé né
2020

2.83 ktoe
3,665 tCO; (e kombinuar me R6 dhe R7)

Supozimet

Kjo do t& ndikonte né indentifikimin e
potencialit pér kursimin e energjisé né
ndértesat publike dhe né marrjen e masave
me kosto optimale né pérdorimin i
sistemeve alternative me efigencé té larté
pér sistemet teknike té ndéresave publike.

Mbivendosjet, efekt
multiplikativ, sinergjia

Ndérveprimi me kérkesat e performancés
energjetike pér veshjen e jashtme té
ndértesés népérmjet llogaritjes sé kostos
optimale.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Hartimi i skemave  mbéshtetése
financiare pér pérmirésimin e
performancés sé energjisé, né veshjen e
jashtme té& ndértesave dhe sistemet
teknike té ndértesés.

Indeksi i masés

R6

Pérshkrimi

Kategoria

Hartimi i akteve rregullatore pér skemat e
financimit dhe subvencionimit nga Fondi
pér Eficencén e Energjisé dhe/ose Huaté
(té buta dhe/ose té subvencionuara)

Afati kohor

Fillimi: 2010
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar hartime t& akteve té reja
rregullatore, amendime dhe pérmirésime
né lidhje me kété mase

Qéllimi/Pérshkrim i

shkurtér

Krijimi i skemave t& ndryshme &
financimit dhe subvecionimit nga Fondi i
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Eficencés sé Energjisé. Po ashtu mund té

implementohen linjat e kreditimit t&
ofruara nga institucione financiare
ndérkombétare pér banesat, shérbimet
private dhe klientét industrialé, né

koordinim me Qeveriné e Shqipérisé.

Pérdoruesi  fundor i

synuar

- Ndértesat e reja dhe ekzistuese qé i
nénshtrohen njé rinovimi té
réndésishém

- Ndértesat ekzistuese dhe té reja me njé
apartament.

- Ndértesat ekzistuese dhe té reja me
shumé apartamente.

- Ndértesat ekzistuese dhe € reja
tregtare jo rezidenciale
- Ndértesat ekzistuese dhe t& reja

publike jo rezidenciale

Grupi i synuar

- Konsumatorét fundoré té energjisé né
ndértesa;

- Siguruesit e masave t& pérmirésimit té
eficencés sé energjisé.
- Pronaréte ndértesés,

- Pérdoruesit e ndértesés,

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbé&né
masén

Subvecionimet dhe skemat méshtetése té
ofruara pér furnizimin dhe instalimin e
masave me ndikim né kursimin e energjisé
si psh. funizimi dhe instalimi i boileréve
me EE dhe sistemeve eficenté t& ngrohjes
gendrore, zévendésimi i produkteve si
dritareve, dyerve, termoizolimi i mureve
dhe i catisé me ato me eficente né kursimin
e energjisé.

Buxheti dhe  burimi

financiar

Fondi i Eficencés sé Energjisé/MIE
(AEE)/Fonde t& tjera (IFC, GIZ, EBRD,
Banka Lokale, etj.)

Kjo mase rregullatore nuk ka ndikim né
buxhetin e shtetit pasi éshté masé qé do t&
hartohet nga AFEE-ja, por vetém né raste
konsulence té jashtme parashikohet njé
buxhet prej 14 Milion ALL qé mund t&
mbulohen nga FEE ose Fonde té tjera.

Organi zbatues

Fondi i Eficencés sé Energjisé/MIE
(AEE)/Fonde t& tjera (IFC, GIZ, EBRD,
Banka Lokale, etj.)

Autoriteti monitorues

MIE (AEE)
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vértetd, ligji pér eficiencén e energjisé parashikon njé detyrim ligjor, i cili mungonte mé paré,
pér Agjenciné pér Eficiencén e Energjisé qé té hartojé njé¢ PKVEE pér Shqipériné.

PKVEE parashikon njé plan sesi kéto zhvillime do té arrijné objektivat e Shqipérisé pér
eficiencén e energjisé dhe pérmbushin detyrimet e saj né kuadér té Direktivés 2012/27/BE
(“DEE"), e cila u miratua nga Komuniteti i Energjisé, mé 16 tetor 2015, duke mbuluar edhe
aspektet pérkatése t& DPEN-sé.

Pikat kryesore té PKVEE-sé

Kjo PKVEE e re pér Shqipériné rishikon arritjet e PKVEE-sé I, pér periudhén 2010-2014, dhe
mé pas pérshkruan njé plan pér pérmbushjen e objektivave té reja qé dalin, pér periudhén
deri né vitin 2020.

Arritjet e PKVEE sé paré, 2011-2018

Shqipéria nuk pérballoi njé séré sfidash né zbatimin e masave qé pérmbahen né PKVEE-né I
té miratuar nga Qeveria né Shtator 2011. Shumé prej masave kérkuan bashképunimin e
ministrive dhe entiteteve té tjera jashté ministrisé pérgjegjése pér ekonominé dhe ministrisé
pérgjegjése pér infrastrukturén dhe energjiné. Megjithaté, mirékuptimi, koordinimi
ndérministror, dhe si rrjedhojé mbéshtetja me akte ligjore dhe financiare pér planin mungoi,
duke penguar integrimin e masave né planet sektoriale. Gjithashtu, miratimi i ligjit pér
eficiencén e energjisé, i kérkuar pér plotésimin e kuadrit ligjor dhe rregullator pér krijimin e
tregut pér shérbimet energjetike, pér Agjenciné e dedikuar pér EE-né dhe Fondin pér EE-nég,
u vonuan sé tepérmi. Pér mé tepér, disa masa nuk ishin realiste, si pérsa i pérket afateve
kohore té propozuara, ashtu edhe gadishmerisé pér té monitoruar dhe implementuar ato.

Pavarésisht véshtirésive t& mésipérme, pak progres éshté béré pér EE-né né Shqipéri. Jané
zhvilluar njé séré projektesh pilote pér rinovimin e ndértesave publike, éshté kryer trajnim
pér audituesit dhe menaxherét e energjisé, dhe me mbéshtetjen e institucioneve financiare
ndérkombétare (IFN) dhe donatoréve, bankat vendase ofruan linja kreditimi pér masat pér
eficiencén e energjisé, kryesisht pér pérmirésimin e veshjeve té jashtme té ndértesés.

Vlerésimi formal i kursimeve té energjisé té arritura nga masat e mésipérme éshté penguar
nga mungesa e njé platforme monitorimi dhe verifikimi, sipas t¢ cilés do té llogariteshin
kursimet me metodén “Poshté-Lart” (PL) (Bottom-Up), ndérsa ekzistenca dhe cilésia e ulet
statistikave kombétare ka kufizuar dobishméring e metodés “Lart-Poshté” (LP) (Top-Down).
Prandaj, pér t¢ mundésuar raportim té sakté e né kohé, gjaté periudhés sé mbuluar nga kjo
PKVEE e re, éshté paré si masé prioritare krijimi i platformes sé monitorimit dhe verifikimit
té masave.

Prioritetet pér kursimin e energjisé pér PKVEE e re.

Stoku i ndértesave té banimit né Shqipéri dhe eficenca e energjisé 2020.

Kérkesa pér energji nga sektori i ndértesave t¢ banimit pérbén njé sfidé té¢ madhe pér
Shqipéring. Né vitin 2013, ky sektor ishte pérgjegjés pér 30 pér gind té konsumit fundor
kombétar té energjisé dhe pér 60 pér qind té konsumit kombétar t&é energjisé elektrike.
Pérgjithésisht, banesat shqiptare ngrohen pjesérisht pér pak oré né dité. Pérdorimi i
vazhdueshém i sobave t& vjetra me dru zarri sjell probleme té shumta pér mjedisin dhe
shéndetin.
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Kursimet e | Metoda pér
energjisé monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Eshts pérdorur njé metodé PL e pérshtatur,
e nxjerré nga metodologjité e
harmonizuara, si¢ pérshkruhet né Shtojcén
A3.

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé I

Masa nuk éshté pérfshiré né PKVEE-né I

Kursimet e arritura né
2018

1.2 ktoe
2,341 tCO; (e kombinuar me R5 dhe R7)

Kursimet e pritshme té
energjisé né 2020

4.5 ktoe
3,665 tCO; (e kombinuar me R5 dhe R7)

multiplikativ, sinergjia

Supozimet e Supozohet se qé kjo masa t&
implementohet pér rinovimin e
stokut té ndértesavé private dhe
publike

Mbivendosjet, efekti e DPér té parandaluar mbivendosjet e

projekteve t& njéjta duhet &
organizohet mbledhja e
pérgendruar e t& dhénave.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Hartimi i njé planit t& veprimit pér té
rritur  numrin e  ndértesave  me
performancé afér zero-energji.

Indeksi i masés R7
Kategoria Rregullatore
Pérshkrimi
Afati kohor Fillimi: 2018

Mbarimi: 2020

Parashikohet hartimi i njé plan veprimi pér
t& rritur numrin e ndértesave me
performancé afér zero-energji. - masé e re.

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Ndértesat me konsum energjie pothuajse
zero jané domosdoshméri pér arritjen e
géllimeve dhe pércaktimin e drejtimit pér
ndértesat e reja dhe ato té rinovuara.
Llogaritjet e kostos optimale né masaén R3
dhe dhe vlerésimi i potencialit t& kursimit
né masat R4 dhe R5, si njé rezultat dytésor,
japin informacion mbi koston e ciklit t&
jetégjatésisé pér ndértesat ekzistuese,
d.m.th. kérkesa pér energji me koston
efektive mé t& ulét pér NKEZ-té.

Pérdoruesi  fundor i
synuar

- Ndértesat e reja dhe ekzistuese qé i
nénshtrohen njé rinovimi té
réndésishém
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- Ndértesat ekzistuese dhe té reja me njé
apartament.

- Ndértesat ekzistuese dhe té reja me
shumé apartamente.

- Ndértesat ekzistuese dhe € reja
tregtare jo rezidenciale.
- Ndértesat ekzistuese dhe & reja

publike jo rezidenciale.

Grupi i synuar

- Konsumatorét fundoré té energjisé né
ndértesa;

- Siguruesit e masave t& pérmirésimit té
eficencés sé energjisé.
- Pronaréte ndértesés,

- Pérdoruesit e ndértesés,

kursimeve qé rezultojné

Aplikimi rajonal Né shkallé vendi
Informacion mbi | Lista dhe pérshkrimi i | Pas zbatimit té standardeve qé mbéshtesin
zbatimin veprimeve pér kursimin e | PEN-&, kérkesat minimale pér ndértesat e
energjisé qé pérbé&né | reja  dhe ato ekzistuese duhet &
masén pércaktohen sipas metodologjisé sé kostos
optimale.
Pércaktimi i NKEZ-ve duhet t& vendoset
pérpara afatit aktual t& zbatimit pér té
lejuar pérshtatjen e sektorit t& ndértimit me
kérkesat e ardhshme.
Buxheti dhe  burimi | Fondi i Eficencés sé Energjisé/MIE
financiar (AEE)/Fonde t& tjera (IFC, GIZ, EBRD,
Banka Lokale, etj.)
Kjo mase rregullatore nuk ka ndikim né
buxhetin e shtetit pasi éshté masé qé do &
hartohet nga AEE-ja, por vetém né raste
konsulence té jashtme parashikohet njé
buxhet prej 28 Milion ALL qé mund t&
mbulohen nga FEE ose Fonde té tjera
Organi zbatues MIE (AEE)
Autoriteti monitorues MIE (AEE)
Kursimet e Metoda pér Metoda - LP dhe PL; rezultatet do té
energjisé monitorimin/matjen e pérdoren pér t& konfirmuar ose ndryshuar

treguesit karakteristiké pér metodén PL t&
llogaritjes sé kursimeve

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né
2015

-/ masé e re

Kursimet e pritshme té

Kursimet e pritshme nga kjo masé jané
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energjisé né 2018

0.8 ktoe kursime né 2018.
2,341 tCO, (e kombinuar me R5 dhe R6)

Ndikimi i pritshém tek
kursimet & energjisé né

1.2 ktoe kursime né& 2020.
3,665 tCO; (e kombinuar me R5 dhe R6)

multiplikativ, sinergjia

2020

Supozimet Performanca energjetike aktuale e veshjes
sé jashtme té ndértesés; numri i ndértesave
té ndértuara né vit.

Mbivendosjet, efekti | Ndérveprimi me kérkesat e performancés

energjetike pér sistemet e ndértesés -
kérkohet fuqi e instaluar mé e ulét
efigienca e sistemeve t&é ndértesés.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Pércaktimi i klases s& energjisé pér
produktet qé kané njé ndikim t&
drejtpérdrejté ose t& térthorté né konsumin
e energjisé, té cilat pérmbushin kérkesat
minimale t& eficencés sé& energjisé, sig
pércaktohet né& ligjin 124/2015 "Pér
Eficencén e Energjisé" dhe ligjin 68/2012
"Pér informacionin e konsumit t& energjisé
dhe burimeve t& tjera t& produkteve me
ndikim né energji".

Indeksi i masés

R8

Kategoria

Pérshkrimi

Informimi dhe masat e informimit t&
detyrueshém; Instrumentet financiare

Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime, amendime dhe
pérmirésime: Masa éshté vazhdim dhe
pérmirésim i masave té méparshme
“Legjislacioni dhe zbatimi i kuadrit ligjor pér
etiketimin e pajisieve me ndikim né
konsumin e energjisé” dhe “Zbatimi i
standardeve minimale pér pajisjet
elektroshtépiake”.

Qéllimi/ Pérshkrim i
shkurtér

Etiketimi i pajisieve me ndikim né konsumin
e energjisé, sipas klasave té efigiencés, bazuar
né standardet evropiane, &shté prezantuar
me si¢ pércaktohet né ligjin 124/2015 "Pér
Eficencén e Energjisé" dhe ligjin 68/2012
"Pér informacionin e konsumit t& energjisé
dhe burimeve té tjera t&é produkteve me
ndikim né energji", nga pajisjet pér pérdorim
shtépiak, népérmjet etiketimit dhe
informacionit standard té produkteve”. Pér
zbatimin e tij duhet té pérgatiten aktet
nénligiore me standardet minimale pér
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pajisjet me ndikim né konsumin e energjisé.
Gjithashtu, duhet té krijohet programi i
bashkéfinancimit pér prokurimin e pajisjeve
mé efigiente gé gjenden né treg, si dhe
zévendésimin e pajisjeve té vijetra.

Pérdoruesi fundor i synuar

Konsumatorét fundor / Pajisjet me ndikim
né konsumin e energjisé

Grupi i synuar

- Konsumatorét fundoré té energjisé né
ndértesa;

- Siguruesit e masave t€ pérmirésimit té
eficencés sé energjisé.

- Pronarét e ndértesés,
- Pérdoruesit e ndértesés,
- Qytetarét

Aplikimi rajonal

Kombétar

kursimeve gé rezultojné

Informacion  mbi | Lista dhe pérshkrimi i | Duhet té zbatohet kuadri rregullator pér
zbatimin veprimeve pér kursimin e | etiketimin energjetik t€ pajisieve me ndikim
energjisé  gqé  pérbéné | né energji dhe Eko-dizajnin, pérfshiré aktet
masén nénligjore t& nevojshme.
Programi pér bashkéfinancimin e prokurimit
té pajisieve mé efigiente gé gjenden né treg, si
dhe zévendésimin e pajisjeve t& vjetra, té cilat
po higen nga pérdorimi, duhet té hartohet
nga MEF dhe AEE-ja.
Buxheti dhe burimi | MEF - 14 Mil ALL pér Programin
financiar
Organi zbatues MEF e mbéshtetur nga MIE (AEE)
Autoriteti monitorues MEF / MIE (AEE)
Kursimet e | Metoda pér | Metoda PL do té pérdoret pér t& monitoruar
energjisé monitorimin/ matjen e | suksesin e skemés sé bashkéfinancimit pér

blerjen e pajisjeve té reja. Pér té monitoruar
efektin e pérgjithshém té skemés sé etiketimit
té pajisjeve, sipas efigiencés sé energjisé, do té
pérdoren treguesit LP.

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé 11

/

Kursimet e arritura né 2015

Asnjé kursim i arritur

Kursimet e pritshme té | 0.61 ktoe

energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 3.1 ktoe

kursimet e energjisé né

2020

Supozimet Kursimet mund té vlerésohen né 5% té

konsumit t&é pérgjithshém té energjisé
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elektrike nga pajisjet né banesa.

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

Pér té parandaluar mbivendosjet e projekteve
té njéjta duhet té organizohet mbledhja e
pérgendruar e té dhénave.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Certifikimi energjetik i ndértesave

Indeksi i masés

RO

Kategoria

Pérshkrimi

Informimi dhe masat e detyrueshme té
informimit

Afati kohor

Fillimi: 2018

Mbarimi: 2020

Eshté parashikuar krijimi i njé akti
rregullator i ri ku procedurat dhe kushtet e
certifikimit t&é performancés sé energjisé té
ndértesave  si dhe modeli, pérmbajtja,
kushtet e regjistrimit té certifikatés s&
performancés sé energjisé té ndértesave
pérkatése sipas parashikimit t¢ Nenit 11 té
ligjit t& PEN,  pércaktohen Vendim t&
Keéshillit t¢ Ministrave, sipas propozimit t&
ministrisé pérgjegjése pér energjiné dhe
ministrisé  pérgjegjése  pér ¢éshtjet e
planifikimit dhe zhvillimit té territorit.

Qéllimi/ Pérshkrim i
shkurtér

Né pérputhje me kuadrin ligjor té ri té
Performancés sé Energjisé sé Ndértesave.

Pérdoruesi fundor i synuar

Ndértesat e reja dhe ato ekzistuese

Grupi i synuar

- Konsumatorét fundoré té energjisé né
ndértesa;

- Siguruesit e masave t€ pérmirésimit té
eficencés sé energjisé.

- Pronarét e ndértesés,

- Pérdoruesit e ndértesés,

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion ~ mbi | Lista dhe pérshkrimi i

zbatimin veprimeve pér kursimin e
energjisé  gé  pérbéné
masén

Pér té harmonizuar cilésiné dhe metodén e
zbatimit té auditimeve energjetike do té
miratohet njé metodologji kombétare e
kryerjes  sé auditimeve  energjetike.
Auditimet  Energjetike  dhe  certifikimi
energjetik i ndértesave duhet té kryhen nga
eksperté té trajnuar dhe té autorizuar, ndaj
duhet té krijohet programi dhe procesi i
trajnimit té tyre. Duhet té krijohet regjistri i
ekspertéve té miratuar dhe i certifikatave
energjetike t& léshuara, i cili mund té keté
elementé té pérbashkét pér auditimin e ploté
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dhe dhénien e certifikatave pér ndértesat.
Duhet té prezantohen aktet nénligjore t&
méposhtme:

e Rregullorja pér certifikimin
energjetik dhe auditimet energjetike
té ndértesave

e Rregullorja pér personat qé kryejné
auditime energjetike dhe certifikim
energjetik

e Metodologjia e  kryerjes  sé
auditimeve energjetike

Gertifikimi i performancés sé energjisé né
ndértesa duhet té jeté i detyrueshém pér:

(a) Té gjithé ndértesat ose njésité e
ndértesave té cilat do té shiten ose do té jepen
me qira;

(b)  Té gjithé ndértesat té cilat ndértohen
ose do ti nénshtrohen rinovimit té
réndésishém;

() Té gjithé ndértesat qé jané né
pérdorim nga njé autoritet publik ose nga
institucionet qé sigurojné njé shérbim ndaj
publikut dhe gé frekuentohen shpesh nga
publiku, té cilat kané njé sipérfage té
shfrytézueshme deri né 500 m2. Duke filluar
nga data 9 Korrik 2018, kérkesa pér kufirin e
mésipérm té sipérfages sé shfrytézueshme do
té zvogélohet deri né 250 m2. Né kété rast
certifikatat e performancés sé energjisé duhet
té vendosen né vende qartésisht t& dukshme
nga publiku..

Pronari i ndértesés ekzistuese do té sigurojé
qé certifikata e energjisé té behet pjesé
integrale e kontratés sé shitjes/qirasé, kur
ndértesa shitet ose jepet me gira. Té gjitha
ndértesat ekzistuese gé shiten, jepen me gira,
duhet té véné né dispozicion té blerésit ose
qiramarrésit certifikatén e energjisé.
Ndértesat publike duhet t& shfagin né
ményré publike certifikatén e energjisé, e cila
pérfshin njé listé té masave pér rritjen e
eficiencés sé energjisé.

Buxheti dhe burimi
financiar

Fondi i Eficencés sé Energjisé/MIE
(AEE)/Fonde té tjera (IFC, GIZ, EBRD, Banka
Lokale, etj.)

Kjo mase rregullatore nuk ka ndikim né
buxhetin e shtetit pasi éshté masé qé do té
hartohet nga AEEja dhe do té vihet né
funksion népérmjet trupés sé Audituesvé té
Energjisé dhe ESCO-ve, té cilét, do té
zhvillojné procesin e certifikimeve
energjetike. Kjo skeme certifikimi mund té
jeté dhe skeme subvencionimi né kuader té
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marrveshjeve vullnetare népérmjet
konsumatoréve té médhenj - AEE-sé dhe
Fondit té EE-sé.

Organi zbatues

MIE (AEE)

Autoriteti monitorues

MIE (AEE)

Kursimet e
energjisé

Metoda pér
monitorimin/ matjen e
kursimeve gé rezultojné

PL sipas metodologjisé pér M& V&V

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé 11

Kursimet e arritura né 2015

Asnjé kursim i arritur

Kursimet e pritshme té | 0.34 ktoe

energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 4.2 ktoe

kursimet e energjisé né

2020

Supozimet Kursimet mund té vlerésohen né 5% té
konsumit té energjisé, pér skenarin bazé, t&
paragitur né auditimet energjetike.

Mbivendosjet, efekti | Kjo masé mund té mbivendoset me

multiplikativ, sinergjia

Auditimet Energjetike dhe menaxhimin e
energjisé né kompanité e médha dhe
auditimet energjetike té ndérmarrjeve té
vogla dhe t& mesme. Nése auditimi
energjetik kryhet me géllim léshimin e
certifikatés energjetike, atéheré efektet jepen
né kété masé.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Rinovim i stokut té ndértesave publike
me 2% cdo vit té sipérfages sé
ngrohur/ftohur pér ndértesat qé jané né
administrim ose pérdorim nga njé
autoritet publik ose nga institucionet qé
sigurojné njé shérbim ndaj publikut, me
gellimin pér pérmbushjen e kérkesave
minimale té performancés sé energjisé.

Indeksi i masés R10
Kategoria Rregullatore
Pérshkrimi
Afati kohor Fillimi: 2018

Mbarimi: 2020
Sugjerim né raportin pérfundimtar té
projektit SLED pér ndértesat publike.
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Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Qéllimi i késaj masé @&shté rinovimi i
ndértesave qé jané né administrim ose
pérdorim nga njé autoritet publik ose nga
institucionet qé sigurojné njé shérbim ndaj
publikut, sipas kritereve qé pérmbushin
kérkesave minimale t& performancés sé
energjisé.

Pérdoruesi  fundor i
synuar

Ndértesat publike qé i nénshtrohen njé
rinovimi té réndésishém.

Grupi i synuar

Stoku i Ndértesave ekzistuese dhe té reja
Publike si:

- Ndértesave Qeveritare,
- Kopshte,

- Shkolla,

- Spitale,

- Universitete

- Konvikte.

Aplikimi rajonal

Né shkallé vendi

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbéné
masén

Kjo masé parashikon njé sasi investimi té
shpérndaré né té gjitha zonat né ményré
proporcionale me ndatjen e sipérfages sé
ndértesave sipas tipit té ndértesave.

Ky skenar sugjeron rinovimin e 530,000
m?2 sipérfaqe té ndértesave publike.

E shpérndaré proporcionalisht né territorin
e Shqipérisé sipas kategorisé sé ndértesave
dhe ndarjes sé tyre né zonat Kimatike.

Kjo pérbén 8 % té sipérfaqes sé stokut total
té ndértesave publike.

Investimi mendohet t& pérfshijé 2% té
stokut né vit, me njé kosto prej 1.4 Miliard
ALL.

Impakti i punésimit sipas studimit SLED
llogaritet t& jeté 5987 t& punésuar pér
periudhén  2018-2020 nése do té
implementohet masa e ploté.

Té gjitha ndértesat do té rikonstruktohen
duke  pasur  parasysh nivelin e
performancés té pércaktuar nga masa
rregullatore R5.

Buxheti dhe  burimi
financiar

Fondi i Eficencés sé Energjisé/MIE
(AFE)/Fonde t& tjera (IFC, GIZ, EBRD,
Banka Lokale, etj.)

Buxheti i kérkuar pér rikonstruktimin e
ndértesave né té cilat kursimi i energjisé do
té ishte mé i ndjeshém éshté 5440 Milion
ALL.
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Kjo mase implementuese ka ndikim né
buxhetin e shtetit pasi éshté masé qé
kérkon investim té& drejtpérdrejté né né
ndértesat qé pérdoren nga autoritetet
publike. Nése kjo masé do t& mund té
trajtohet me njé plan konkret zhvillimi
mund t& kété hapsira pér t& krijuar
partneritet investimi ose té zhvillohen
skema investimi népérmjet kompanive
ESCO-ve dhe Pushtetit Vendor ose
partneritet Publik-Privat. Kjo masé varet
shumé nga potenciali i kursimit pér té
vendosur mbi skemat e financimit pér
implementimin e késaj mase. Po ashtu kjo
mund té jeté dhe skeme subvencionimi né
kuader t& marrveshjeve  vullnetare
népérmjet konsumatoréve t& médhenj -
AEE-sé dhe Fondit t& EE-sé.

Organi zbatues MIE (AEE)né/Fondi i EE-sé/Pushteti
Vendor/Fonde té tjera
Autoriteti monitorues MIE (AEE)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/ matjen e
kursimeve qé rezultojné

Metoda - LP dhe PL; rezultatet do té
pérdoren pér t& konfirmuar ose ndryshuar
treguesit karakteristiké pér metodén PL t&
llogaritjes sé kursimeve

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né
2015

-/ masé e re

Kursimet e pritshme té
energjisé né 2018

Kursimet e pritshme nga kjo masé jané
1.8 ktoe kursime né 2018.
2,000 tCO,

Ndikimi i pritshém tek
kursimet & energjisé né
2020

4.1 ktoe kursime né 2020.
4,913 tCO,

Supozimet Performanca energjetike aktuale e veshjes
sé jashtme té ndértesés; numri i ndértesave
publike qé i nénshtrohen rinovimit té
réndésishém né vit.

Mbivendosjet, efekti | Ndérveprimi me kérkesat e performancés

multiplikativ, sinergjia

energjetike pér sistemet e ndértesés -
kérkohet fuqi e instaluar mé e ulét
efigienca e sistemeve té ndértesés.
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Tabela 13.a Efektet social-ekonomike t&€ masave né ndértesa nga Investime té Buxhetit
Publik/ Fondi pér EE-né

Masa Financimi total nga Buxheti publik/ Fondi | Kursimet | Punésim i
pér EE-né (Mil ALL) vjetore té | ri (vende

léndés pune)
djegése
(Mil ALL)

R1,R2,R3,R4,R5,R6 Rregullatore/Krijim institucioni | 700 3178 168

RS Rregullatore 14 344 23

R9 Informim i detyrushém - 465 31

Tabela 13.b Efektet social-ekonomike té masave né ndértesa nga Investime té Buxhetit
publik/Fondi pér EE-né/Fonde té tjera

Masa Financimi total shtesé¢ i kérkuar Buxheti | Kursimet | Punésim i
publik/Fondi pér EE-né/Fonde té tjera (Mill | vjetore t& | ri (vende
ALL) léndés pune)
djegése
(Mil ALL)
R10 Infrastrukturé 5440 668+ 1'497

Né lidhje me financimet pér rinovimin stokut t& ndértesave kérkohen investime té médha.
Eshté e qarté se kostot e kétyre investimeve nuk mund té mbulohen vetém prej buxhetit dhe
parave publike. Qéllimi i qeverisé éshté té pérdoré mjete t& politikave dhe buxhetin e parave
publike pér t& nxitur e shtuar investimet private pér ndértimin dhe rikonstruksionin e
ndértesave mé eficente né aspektin termik. Pér té siguruar qé té gjitha ndértesat ekzistuese,
qé do t& mbeten edhe pas vitit 2050 dhe qé do té rikonstruktohen deri né kété kohé,
supozojmé se Shqipéria do té fusé stimyj financiaré pér investitorét né sektorin e banimit.
Kéto pérfshijné futjen e kredive me normé té ulét interesi pér 90% té familjeve né shtépi té
veguara ose gjysém té vecuara si dhe futjen e ndihmés né formé grantesh pér pjesén e
mbetur prej 10% té kétyre familjeve. Gjithashtu, kétu pérfshihet edhe futja e kredive pér 10%
banesave familjare tashmé té rikonstruktuara dhe pallateve me shumé apartamente banimi;
kjo pjesé supozohet té rritet me 90% deri né vitin 2050. Pjesa e mbetur e banesave familjare
né varg ose soleté betoni dhe pallateve me shumé apartamente banimi duhet t& pérfitojné
grante.

Pra, sic parashikohet skenarin e moderuar t&¢ SLED, né periudhén 2015 deri né 2020 do té
jené rikonstruktuar 6.4 milion m2 ose 1.6 milion m2 né vit ose 2.5% e stokut né vit. Kostoja e
investimeve t& pérgjithshme pér rikonstruksionin e ndértesave éshté 85.7 Miliardé ALL pér
periudhén nga 2018 né 2020, ose 21.4 Miliardé ALL né vit. Pérfitimet e pritshme nga kostot

“* Ky kursim prej 668 Mil ALL &shté llogaritur vetém pér periudhén 2018-2020. Kjo do té thoté qé kosto e
investimit pér vitet e para nuk kthehet menjéheré nga kursimet e pritshme.

Plani i Dyté dhe i Treté Kombétar i Veprimit pér Eficencén e Energjisé pér Shqipériné, 2017-2020




image4.jpeg
Jane propozuar dy paketa né shtesé té kuadrit té sotém t& politikave, té cilat kané si qéllim ta
shndérroje stokun e ndértesave t& banimit né ndértesa me nivelin minimal t& harxhimit t&
energjisé dhe clirimit té karbonit deri né vitin 2050. Fshté vlerésuar shkalla e pérpjekjeve té
nevojshme pér té arritur kéto objektiva té matura pér sipérfaqen e dyshemesé (banimit) t¢
marre né konsiderate, si edhe investimet e kérkuara. Eshté vlerésuar kursimi i energjisé,
kostot e kursyera lidhur me energjing, impakti né shkarkimet e CO2 qé dhe kosto-
efektshmériné e paketave té ndérhyrjeve2.

Gjetjet se konsumi pérfundimtar i energjisé né vitin 2015 né sektorin e banimit pér shérbimet
e energjisé termike ishte 4.9 miliardé kWh, nga té cilat 54% pérmbusheshin nga energjia
elektrike, 37% nga lénda drusore dhe 9% nga gazi i léngét. Sektori shkarkoi 96 mijé toné CO2
i bashkélidhur me konsumin e gazit t¢ léngét. Energjia pérfundimtare e konsumuar e
pétllogaritur mbi bazén e vegorive gjeometrike dhe termike té ndértesave si dhe vecorité e
sistemeve té instaluara energjisé ndryshojné né ményré thelbésore nga balanca e energjisé.
Pér kété shkak, konsumi pérfundimtar i energjisé u kalibrua kundrejt balancés duke
korrigjuar nivelin e sotém t& komfortit termik, shprehimisht sipérfagja e pjesshme e
dyshemesé e ngrohur dhe e ftohur dhe kohézgjatja e ngrohjes dhe ftohjes sé hapésirés.

Duke ndjekur tendencat e tregut, ne supozojmé njé rritje té shpejté t& ngrohjes me energji
elektrike t¢ banesave ekzistuese. Pér kété shkak, gjaté periudhés 2015 - 2030 konsumi i
energjisé elektrike do té rritet aférsisht me 2.2% /vit, ndérsa konsumi i druve té zjarrit dhe
gazit t& léngét do té ulet respektivisht me aférsisht 11% /vit dhe 10% /vit. Né& vitin 2030,
shkarkimet e CO2 do té zéné 23% té nivelit t& tyre né vitin 2015, ndikuar kryesisht prej
ndryshimit né llgjit té energjisé, kalimit nga gazi i 1éngét tek energjia elektrike. Kérkesa pér
energji né ndértesat ekzistuese pritet t& zvogélohet pavarésisht rritjes sé konfortit termik pér
shkak t¢ pérmirésimeve qe lidhen me periudhén e pérdorimit t& ndértesés duke mare né
konsiderate rritmin e rinovimit te ndértesave té stokut ekzistues me 2.8% / vit.

Eshte e domosdoshme ge kodet energjetike té ndértimit ge do te miratohen brenda 2018 dhe
ne né vitin 2022 duhet te parashikohet nje kod energjetik edhe mé i rrepté, me kérkesa qé
petfshijne jo vetem nderhyrjet ne izolimin termik por edhe vendosjen e sistemit termik me
eficence te larte. Me qéllim qé tregu t& pérgatitet, Shqipéria duhet té zbatojé kredité me
interesa té ulta pér ndértimin e ndértesave té reja né ményré té arrijé performancén e kérkuar
prej kodit té ndértesave té vitit 2022.

Pér té siguruar kryerjen e rinovimit te ndertesave te stokut egzistues, Shqipéria duhet té fusé
stimujt financiaré pér investitorét e sektorit té ndértesave té banimit. Deri né vitin 2022, duhet
té jepen stimujt financiaré, né ményré qé té arrihet shkalla e performancés sipas modelit me
karbon te ulet.

Stoku i ndertesave Publike dhe eficenca e energjise 2020.

Nje studim i financuar nga ADA (Austrian Developement Agency) siguroi informacion pér
modelimin sektorial t& stokut t¢ ndértesave publike t& Shqipérisé me qellim strategjiné e
rinovimit té tyre me Eficencén e Energjise. Njé element kyc¢ i arritur né kété studim éshté
identifikimi i tipologjisé sé ndértesave publike pér Shqipéring, i cili nuk ka ekzistuar mé paré.
Bazuar né studim jané identifikuar gjashté kategori né bazé sipas funksionit t& ndértesave
Publike ge mirémbahen nga buxheti qendror dhe Lokal: (i) konvikte, (ii) spitale, (iii) kopshte,

2 http://sled.rec.org/building.html
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e energjisé sé kursyer kundrejt skenarit t& references vlerésohen né 6.3 Miliardé ALL deri né
vitin 2020.

Gjithashtu, nga ky rinovim i stokut té ndértesave private pér periudhén 2018-2020
vlerésohet té shmangen reth 4700 ton CO2 té cliruara né atmosferé. Kéto té dhéna &
mésipérme do té jené subjekt i skemave financuesé nga Fonde té eficencés sé energjisé pér
sektorin privat t& banesave, kredive t& buta pér EE nga Bankat, strategjive té rinovimit t&
stokut t& ndértesave privaté, etj.

Masat né sektorin publik

Njé listé pérmbledhése e té gjitha masave té propozuara pér efigiencén e energjisé qé lidhen
me sektorin publik (pérjashtuar ato qé tashmé jané identifikuar né tekstin e mésipérm dhe
qé lidhen me ndértesat) jepet mé poshté, sé bashku me kursimet e pritshme té energjisé né
2020, né ktoe, dhe financimin publik té kérkuar né euro.

Tabela 14 Lista pérmbledhése e masave né sektorin publik

Indeksi | Emértimi 1 masés  pér | Pérdoruesi Kursimet e | Financimi
kursimin e energjisé fundor i | pritshme té | total i
synuar energjisé né | kérkuar nga
2020 (ktoe) buxheti
publik,
(Milion
ALL)
P1 Programi ‘Ndri¢imi Publik me | Konsumi i|3.9 -
Eficiencé té Energjisé” energjisé
elektrike  pér
ndricimin
publik
P2 Miratimi i rregullave pér | Té gjitha lojet | 12.1 28
Prokurimet publike ‘té gjelbra” | e konsumit t&
me fokus ndértesat publike energjisé = né
sektorin publik
Emértimi i masés pér kursimin e energjisé Programi ‘Ndri¢imi Publik me Efigiencé

té Energjisé”

Indeksi i masés Pr1
Kategoria Instrumente financiare, shérbime
Pérshkrimi energjetike pér kursimet e energjisé
Afati kohor Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020
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Fshté parashikuar krijimi i njé akti
rregullator i ri ku parashikohen kryerja e
shérbimeve energjetike qé pérfshihen njé
ose mé shumé veprimtari apo masa pér
pérmirésimin e eficencés sé energjisé dhe
kursimin e energjisé sipas parashikimit t&
Nenit 18 té ligjit t& 124/2015 pér EE: Masa
éshté vazhdim dhe pérmirésim i masés sé
méparshme “Promovimi i Kontraktimit t&
Performancés Energjetike dhe ndrigimi
rrugor né bashki”

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Kjo masé nxit eficiencén e energjisé né
sistemet e ndricimit publik népérmjet
mekanizmave t€ ndryshém financiaré:
bashkéfinancimi i masave dhe shérbimeve
energjetike t& kompanive ESCO.

Pérdoruesi  fundor i Konsumi i energjisé elektrike pér
synuar ndri¢imin publik
Grupi i synuar - Personat pérgjegjés pér ndricimin

publik, kompanité,

- Konsumatorét fundoré té energjisé,

- Siguruesit e masave t& pérmirésimit té
eficencés sé energjisé né ndricimin
publik-  Ofruesit e  shérbimeve
energjetike (ESCO-t).

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbéné
masén

Sektori publik duhet t& detyrohet té
organizojé menaxhimin e energjisé dhe t&
zbatojé masat pér eficiencén e energjisé né
ndértesat e saj dhe né ndricimin publik
(me detyrimin e kryerjes sé auditimeve
energjetike  periodike). Duhet &
prezantohet akti ligjor pér mbrojtjen nga
ndotja e ndricimit, me detyrimet pér t&
pérpiluar  planet e  veprimit pér
pérputhshmériné e ndricimit publik me
standardet e pérshtatshme dhe pér t&
raportuar ¢do vit mbi aktivitetet e
zbatuara. Personat pérgjegjés do té
stimulohen pér té shfrytézuar potencialet e
tyre pér kursime té energjisé, népérmjet
pérdorimit t& shérbimeve energjetike, pa
vendosur barré buxhetore.

Programi i detajuar pér rinovimin e
ndricimit publik duhet t& hartohet nga
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AFE-ja) né bashképunim me Pushtetin
Vendor. Zbatimi i Programit duhet t&
filloj¢ né 2018. Programi duhet, ndér té
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fera, té pérfshijé dhe zhvillojé
komponentét inovativé pér mekanizma té
ndryshém financiaré.

Fondi i Eficencés sé Energjisé/MIE
(AEE)/Pushteti Vendor/Fonde t& tjera
(IFC, GIZ, EBRD, Banka Lokale, etj.)

Kjo mase implementuese ka ndikim nése
do té& implementohet nga buxheti i shtetit
pasi éshté masé qé kérkon investim té
drejtpérdrejté né sistemin e ndricimit
publik. Nése kjo masé do t& mund té
trajtohet me njé plan konkret zhvillimi
mund t& kété hapsira pér t& krijuar
partneritet investimi ose té zhvillohen
skema investimi népérmjet kompanive
ESCO dhe Pushtetit Vendor ose partneritet
Publik-Privat. Kjo masé varet shumé nga
potenciali i kursimit pér t& vendosur mbi
skemat e financimit pér implementimin e
késaj mase. Po ashtu kjo mund té jeté dhe
skeme subvencionimi né kuader t&
marrveshjeve vullnetare népérmjet
konsumatoréve t¢ médhenj - AFE-sé dhe
Fondit t& EE-sé.

Buxheti i parashikuar pér implementimin e
késaj mase éshté 334 Mil ALL deri né 2020.

Buxheti  dhe  burimi
financiar
Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AFEE-ja) / Fondi pér EE-né / Pushteti
Vendor

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

PL sipas metodologjisé pér M& V& V-né

Kursimet e pritshme né | /

2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né | /
2015

Kursimet e pritshme té | 1.2 ktoe
energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 3.9 ktoe

kursimet e energjisé né
2020

Supozimet

Kursimi mund t& vlerésohet né 450 KWh
né vit pér ndricues. Zévendésimi i 10,000
ndriguesve né vit.
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Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

Pér t& parandaluar mbivendosjet e
projekteve té njéjta duhet té organizohet
mbledhja e pérgendruar e t& dhénave.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Prokurimet publike ‘té gjelbra”

Indeksi i masés

P2

Pérshkrimi

Kategoria

Rregullatore

Afati kohor

Fillimi: 2018
End: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Masa éshté
vazhdim dhe pérmirésim i masés sé
méparshme “Kérkesat pér prokurimet
publike t& produkteve me EE”.

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Fshté e nevojshme qé té fillojné aktivitetet
té cilat mund t'u ofrojné specialistéve té
prokurimeve publike njohurité ligjore dhe
teknike pér pérfshirjen dhe vlerésimin e
kérkesave té eficiencés sé energjisé né
procedurat e prokurimeve publike, duke
zbatuar kriterin e ofertés ekonomike mé té
favorshme, pérmes analizés sé kostos sé
ciklit té jetégjatésisé.

Pérdoruesi  fundor i

synuar

Té gjitha llojet e konsumit té energjisé né
sektorin publik, pérfshiré konsumin e
karburanteve nga automjetet e pérdorura
nga sektori publik.

Grupi i synuar

Personat kompetenté pér prokurimet
publike né nivel kombétar dhe LRSGU-je.

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbéné
masén

Aktivitetet e ardhshme:

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
népérmjet AFEF-sé, né bashképunim me
Ministrité e linjés dhe organet e tjera
pérkatése, duhet & Thartojné njé
udhérréfyes (udhézime) pér integrimin e
kérkesave té eficiencés sé energjisé né
procedurat e prokurimeve publike, i cili do
té pérfshinte edhe pérpunimin e detajuar té
kritereve teknike pér prokurimin e gjelbér
té produkteve t& caktuara. Me udhézim t&
qeverisé, ky udhérréfyes (udhézime) duhet
tu dérgohet t& gjitha institucioneve
shtetérore dhe autoriteteve lokale dhe
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rajonale.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit duhet t&
koordinojé projektin e Planit Kombétar té
Veprimit pér Prokurimet Publike t&
Gjelbra, i cili do t& identifikojé palét e
interesuara dhe masat kryesore qé duhet t&
ndérmerren, né nivel kombétar dhe lokal,
pér té arritur integrim mé t€ miré té
kritereve té prokurimeve publike té gjelbra
né procedurat e prokurimeve publike.

Pasi t& hartohet udhérréfyesi, duhet t&
pérgatiten dhe zbatohen kurset dhe
aktivitetet e tjera t& edukimit pér
punonjésit e administratés  publike,
gendrore dhe lokale, qé do té& kryejné
prokurimet, si dhe duhet t& krijohet njé
sistem monitorimi pér pérdorimin e
kritereve té gjelbra.

Buxheti dhe  burimi | Fondi i Eficencés sé Energjisé/ MIE (AEE)/
financiar /MM/ MEF/Pushteti Vendor
Organi zbatues MIE (AEE)/Fondi pér EE-né/MM/ MEF

Autoriteti monitorues

MIE (AEE)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Efektet e késaj mase monitorohen
népérmjet pérdorimit t& metodés PL, t&
rekomanduar nga Komisioni Evropian, si
dhe metodés kombétare t& vlerave t&
referencés.

Kursimet e pritshme né | /

2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né | /

2015

Kursimet e pritshme té | 5.07 ktoe
energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 12.1 ktoe

kursimet e energjisé né
2020

Supozimet

Duke pasur parasysh mungesén e
aktiviteteve (prokurimet publike) té cilave
mund t'u alokohen kursime té energjisé
gjaté periudhés sé méparshme, nuk éshté e
mundur qé t& alokohen kursimet e
vlerésuara as né 2018, as né 2020.
Megjithaté, kur té fillojé zbatimi i késaj
mase, do t& krijohet njé sistem pér
monitorimin e  efekteve, népérmjet
metodés PL, dhe si rrjedhojé pritet qé t&
jeté e mundur té llogariten kursimet e
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energjisé pér kété masé né periudhén e

ardhshme.
Mbivendosjet, efekti | Prokurimi i produkteve me EE do té
multiplikativ, sinergjia kryhet jo vetém pér pajisjet (do té zbatohet

standardi i ndértesave té reja publike dhe
né kété ményré do té reflektohet né
prokurimet publike).

Efektet e vlerésuara social-ekonomike té masave sasiore né sektorin publik paraqiten né
Tabelén 15 a dhe b.

Tabela 15.a Efektet social-ekonomike té masave né sektorin publik nga Investime té
Buxhetit Publik/ Fondi pér EE-né/Fonde té tjera

Masa Financimi total nga Buxheti publik/ | Kursimet | Punésim i
Fondi pér EE-né/Fonde té tjera (Mil | vjetoreté | ri (vende
ALL) léndés pune)
djegése
(Mil
ALL)
P1 Infrastrukturé 334 635 48

Tabela 15.b Efektet social-ekonomike té masave né sektorin publik nga Investime té
Buxhetit publik/Fondi pér EE-né

Masa Financimi total shtesé i kérkuar Buxheti | Kursimet | Punésim i
publik/Fondi pér EE-né (Mill ALL) vijetore té | ri (vende
léndés pune)
djegése
(Mil
ALL)
P2 Regullatore 28 1333 5

Masat né industri dhe NVM-té

Njé listé pérmbledhése e té gjitha masave té propozuara pér eficiencén e energjisé, né lidhje
me sektorin e industrisé, jepet né Tabelén 16 mé poshté, sé bashku me kursimet e pritshme
té energjisé né 2020, né ktoe, dhe financimin publik té kérkuar né euro, pér ato aktivitete ku
vlerésimi ishte i mundur.
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Tabela 16 Lista pérmbledhése e masave né industri

Indeksi | Emértimi i masés pér kursimin | Pérdoruesi Kursimet e | Financimi
e energjisé fundor i | pritshme té | total
synuar energjisé né | kérkuar
2020 (ktoe) (para
publike),
Milion ALL
1 Kérkesat minimale té eficiencés | Sektori i|3.7 36.7
sé  energjisé pér proceset | industrisé
industriale dhe skemat
detyruese.
12 Auditimet  energjetike  pér | Ndértesat e |23 153
ndérrmajet industriale té | ndérmarrjeve
kategorizuara si konsumatoré té | industriale t&
médhenj té energjisé, té cilét, | kategorizuara
sipas skemes detyruese, | si
nénshkruajné marreveshje | konsumatoré
vullnetare ne perputhje me nenin | t¢ médhenj t&
12 t& lgiit 124/2015 "Pér | energjisé.
Eficencén e Energjisé".
3 Marréveshjet  vullnetare pér | Kompanité 0.9 9.8
ndérmarjet industriale té | industriale
kategorizuara si konsumatoré t&
médhenj t& energjisé, té cilét,
nénshkruajné marreveshje
vullnetare né pérputhje me nenin
12 & ligjit 124/2015 "Pér
Eficencén e Energjisé".

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Kérkesat minimale té eficiencés sé
energjisé pér proceset industriale dhe
skemat detyruese.

Indeksi i masés 11
Kategoria Kategoria: Rregullimi / Nénkategoria:
Pkl Standardet minimale té& performancés
energjetike t& pajisjeve
Afati kohor Fillimi: 2018

Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Masé nga
PKVEE-ja I
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Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Né sektorin e industrisé, né shumé raste,
deri né 70% e konsumit total t& energjisé
elektrike  konsumohet nga  motorét
elektriké qé sigurojné energji lévizése. Si
pasojé, ato pérfaqésojné njé potencial tepér
té larté pér kursime, kryesisht pér shkak se
masat dhe programet sistematike nuk
zbatohen né kété sektor. N&é té shumtén e
rasteve, zévendésimi i motorit elektrik
brenda transmisionit elektrik nuk éshté i
mjaftueshém. Fshté mé tepér e nevojshme
té pérdoren sisteme té rregulluara duke
instaluar inverter fuqie (frekuenca), ku
kursimet e energjisé mund té realizohen
népérmjet sasisé optimale t& prurjeve
fluide, e cila nénkupton pérshtatjen ndaj
situatés reale né proces.

Kursimet vijné nga ulja e kostos sé
pérdoruesit fundor, si dhe nga ulja e fuqisé
sé instaluar (pik). Pér operimin e
pérshtatshém t&  motoréve  elektriké
kérkohet energji reaktive si dhe aktive,
késhtu qé rekomandohet instalimi i njé
pajisjeje, qendrore ose lokale, pér
kompensimin e fuqisé reaktive, e cila ul
koston e pérdoruesit fundor dhe ul
humbjet né rrjetin e transmetimit dhe né
kété ményré konsumin e energjisé primare.

Masa do t& synoj edhe kaldajat
industriale, ndérsa aktivitetet e tjera t& nén-
sektoréve t& industrisé do té analizohen
dhe vlerésohen népérmjet auditimeve
energjetike specifike té impiantit dhe
pérmirésimeve té eficiencés sé energjisé.

Pérdoruesi  fundor i

synuar

Sektori i industrisé

Grupi i synuar

Kryesisht kompanité industriale

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbéné
masén

Aktivitetet né té ardhmen:

e Zhvillimi dhe zbatimi kérkesave
minimale té eficiencés sé energjisé

pér proceset industriale dhe
skemat detyruese, né lidhje me
ligjin nr. 124/2015, pér

racionalizimin e konsumit té&
energjisé elektrike me vlerésimin e
efektivitetit e kostos sé
pérmirésimeve, me njé
metodologji t& thjeshté qé zbatohet
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pothuajse né t& gjitha impiantet
industriale

e Kirijimi i modeleve té favorshme té
bashkéfinancimit me zhvillimin e
mekanizmave t& garancisé.

e Trajnimi i Menaxheréve &
Energjisé né sektorin e industrisé

Kjo masé rregullatore do té hartohet nga
AFE-ja dhe nuk pritet t& ndikim né
buxhetin e shtetit, por vetém né rastet e
konsulencés sé huaj ose shpenzimeve né
rritjen e kapaciteteve teknike té AEE-sé né
fushén e EE-sé né proceset industriale do té
kérkojé njé buxhet té llogaritur prej 36.7
Milion ALL.

Burimi i bashkéfinancimit:

Fondi i Eficencés sé Energjisé/MIE (AEE)
/Fonde t& tjera (IFC, GIZ, EBRD, Banka
Lokale, etj.)

Buxheti dhe  burimi
financiar
Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Monitorimi i ndikimit t& kétyre masave
realizohet  népérmjet  pérdorimit &
metodés PL t&¢ Komisionit Evropian. Né&
pérgjithési éshté e mundur t& pérdoret
parimi i “kursimit t¢ matur”, bazuar né
matjet e kryera pérpara dhe pas zbatimit t&
masave pér eficiencén e energjisé.

Kursimet e pritshme né
2015 sipas PKVEE-sé I

/

Kursimet e arritura né | /

2015

Kursimet e pritshme té& | 2.25 ktoe
energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 3.70 ktoe

kursimet e energjisé né
2020

Supozimet

Deri né 70% e konsumit total t& energjisé
elektrike ~ konsumohet nga motorét
elektriké qé sigurojné energji lévizése.
Kursimet ekonomike jané mé té uléta se
ato teknike, por megjithaté
mjaftueshmérisht té larta qé kjo masé t&
jeté  ekonomikisht e  realizueshme.
Kompanité duhet t& inkurajohen qé té
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zbatojné programe t& integruara pér
zévendésimin  dhe  pérmirésimin e
motoréve elektriké & sigurojné energji
lévizése dhe jo t& pérdorin zgjidhje
emergjente pér raste té vecanta. Auditimet
energjetike té standardizuara japin njé
vlerésim t& qéllimit dhe potencialit pér
zbatimin e késaj mase qé lehtéson mé tej
financimin, nése ka modele t& zhvilluara
financimi.

Né kété model supozohet qé, deri né 2018,
té zévendésohet 10% e pajisjeve ekzistuese
industriale t& vjetéruara (motorét elektriké)
dhe 10% tjetér deri né 2020.

Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

Njé numér i konsiderueshém i motoréve t&
vjetér elektriké, qé pérdoren aktualisht,
jané mbi kapacitetin e duhur - duke
zbatuar kété masé do t& ulej fuqia e
instaluar, si edhe kostot pérkatése, dhe do
té shmangeshin mbingarkesat e papritura
té rrjetit.

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Auditimet energjetike pér ndérrmajet

industriale té kategorizuara si
konsumatoré t&¢ médhenj té energjisé, té
cilét, sipas skemes detyruese,

nénshkruajné marreveshje vullnetare ne
perputhje me nenin 12 té ligjit 124/2015
"Pér Eficencén e Energjisé".

Indeksi i masés

2

Kategoria

Instrumente financiare, informimi

Pérshkrimi
Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Kjo masé
éshté vazhdim dhe pérmirésim i masés sé
méparshme: “Skema e auditimit pér
industring”.

Qéllimi/Pérshkrim i
shkurtér

Objektiva e késaj mase éshté ofrimi i i
mbéshtetjes financiare ndérmarrjeve pér
ndérrmajet industriale t& kategorizuara si
konsumatoré t& médhenj té energjisé, t&
cilét, sipas skemes detyruese, nénshkruajné
marreveshje vullnetare ne perputhje me
nenin 12 té ligjit 124/2015 "Pér Eficencén e
Energjisé", né ményré qé ato té prezantojné
dhe zbatojné aktivitetet pér pérmirésimin e
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(iv) zyra, (v) shkolla dhe (vi) universitete. Fshté vlerésuar kérkesa pér energji pér ¢do
kategori.

Eshté béré identifikimi dhe kosto e pérfitimeve t& tjera lidhur me pérmirésimin e efigencés
termike pértej kursimeve té kostove té energjisé. Kéto pérfitime pérfshijng, pérveg té tjerave
(i) komfortin termik, (ii) shmangiet e clirimeve té¢ CO2, (iii) shmangie e efekteve ekonomike
nga ndotésve ajrit, (iv) punésimin, dhe (v) rritjen ekonomike

U vlerésuan 6.6 milioné m? sipérfaqe e target grupit té llojeve kryesore té ndértesave publike,
shifér qe nuk pritet t& ndryshoje né menyre té konsiderueshme. Nderkohe qe klasifikimi
sipas Tipologjisé tregon se rreth 75% ose % ¢ sipérfages &shté ¢ z&né& nga ndértesa qé
pérdoren pér géllime arsimore, 13% Zyrat dhe 11% Spitalet. Analiza tregon se 57% ,&shté e
vendosur né zonén e klimés A, 26% né zonén klimatike B dhe 17% é&shté né zonén klimatike
C.

Kosto e Rikonstruksionit dhe prioritete

Prioriteti sipas kérkesés pér investim klasifikohet fillimisht pér Kopshtet, t& ndjekur nga
Shkollat, Spitalet dhe Zyrat. Investimi mé i madh éshté i nevojshém né zonén klimaterike A.

Kursimet mé té larta t¢ kérkesés pér energji primare dhe fundore, si dhe reduktimet e
emetimeve te CO2 pér m? jané pa médyshje né ndértesat e zonés klimatike C. Kéta tregues
jané dy heré mé té vegjél pér té zonat klimatike A dhe B, dallimi midis tyre nuk éshté dhe aq i
réndésishém. Kursimet me te larta te kérkesés pér energji primare dhe pér m? jané né

konvikte, spitale dhe zyra

Zona Klimatike A z& pjesén mé t&é madhe t& kursimeve finale t& energjisé né vlera absolute
pér shkak té numrit mé té madh & ndértesave né zonén klimatike A se sa né zonén klimatike
C. Pér sa i pérket potencialit absolut pér kursime fillestare dhe pérfundimtare , kopshtet jané
ne radhé té paré, te ndjekur nga shkollat dhe spitalet. Né kushtet e kursimeve té mundshme
té shkarkimeve CO2, potenciali mé i madh éshté né spitale dhe kopshte.

Kursimet Mesatare t& Energjisé sipas jetégjatésisé sé rikonstruktimit jané 4.4 EUR/m? né vit,
ose 76 EUR/m? gjaté gjithé jetégjatésisé. Ndersa Totali i Kursimeve te kostos sé energjisé
éshté 29 milion EUR/vit dhe 502 milioné EUR gjaté jetégjatésisé. Pothuajse 45% e saj éshté né
zonén klimaterike A pér shkak t& numrit te madh t& ndértesave. Kursimet mé té larta te
kostos sé energjisé pér m? jané té ofruara nga spitalet, te ndjekur nga konviktet. Shpenzimet e
kursyera té energjisé pér m2 né zonén klimaterike C jané mé shumé se dy heré mé té larta se
ato né zonén klimaterike A dhe jané 65% mé té larta se ato né zonén klimaterike B.

Rikonstruksionet e universiteteve nuk jané financiarisht té realizueshme, nése vetém
shpenzimet e ruajtjes se energjisé do té merren si pérfitime (vetéshlyerje mé té larté se
jetégjatesisa, raporti kosto-benefit mé i larté se 1, NPV negative, IRR negative). Gjithashtu,
rikonstruksionet e shkollave dhe kopshteve, nuk do té jené financiarisht térheqése (NPV
negative, raporti kosto -benefit mé e larté se 1). Konviktet dhe spitalet jané financiarisht t&
realizueshme pér rikonstruksione ndérsa zyrat jané né kufi té fizibilitetit.

Vecanérisht té larta jané edhe efektet né GDP dhe punésim. Nése té gjitha kéto pérfitime do té
merren parasysh né analizén financiare, kost-efektiviteti i rikonstruksioneve té eficencés
termale i té gjitha llojeve te ndértesave publike do té jeté shumé mé i larté.

Skenarét e Rinovimit té ndértesave publike té parashikuara né PKVEE 2018-2020
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eficiencés sé energjisé dhe kryesisht pér
kryerjen e auditimeve energjetike me cilési
té larté dhe menaxhimin e vazhdueshém té
energjisé (prezantimi i standardeve
ndérkombétare, té tilla si ISO 50001), si dhe
pér promovimin e aktiviteteve
promocionale-edukuese pér punonjésit.

Pérdoruesi  fundor i

synuar

Ndértesat e ndérmarrjeve pér ndérrmajet
industriale & kategorizuara si
konsumatoré t& médhenj t& energjisé, t&
cilét, sipas skemes detyruese, nénshkruajné
marreveshje vullnetare ne perputhje me
nenin 12 & ligjit 124/2015 "Pér Eficencén e
Energjisé".

Grupi i synuar

Ndérrmajet industriale t& kategorizuara si
konsumatoré t& médhenj té energjisé

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé pérbéné
masén

Aktivitetet e ardhshme:

Pér ndérrmajet industriale té kategorizuara
si konsumatoré t& médhenj té energjisé qé
duan t& pérmirésojné eficiencén e energjisé
né kompanité e tyre do té keté dy lloje
mbéshtetjesh:

Mbéshtetje financiare - njé thirje pér
tender pér financimin e auditimeve
energjetike t& ndértesave té ndérrmajet
industriale & kategorizuara si
konsumatoré t& médhenj té energjisé.

Mbéshtetie  edukuese - Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé (AEE-ja) do
té hartojé, deri né fund té 2018, metodologji
standarte pér zhvillimin e procesit té
auditimit né ndérmarjet industriale. Kjo
mund t& shérbejé pér informimin né
procesin e auditimit té ndérrmajeve
industriale e kategorizuara si
konsumatoré t¢ médhenj té energjisé. Né
pérputhje me kriteret ekzistuese, do t&
shpallet thirrja pér tender pér ofruesin e
aktiviteteve edukuese. FEshté roli i
Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé
pér té specifikuar se cila kritere duhet t&
pérmbushé edukimi.

Aktivitetet edukuese duhet t& mbulojné
céshtjet e méposhtme:

Prezantimi i njé sistemi t& menaxhimit té
energjisé
Auditimi energjetik

Projektet e pérmirésimit té eficiencés sé
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energjisé

Buxheti  dhe
financiar

burimi

MIE (AEE)/Fondi pér Eficiencén e
Energjisé - Buxheti parashikohet t& jeté
rreth 152.9 Milion ALL vetém né rastet kur
marrin mbeshtetje financiare nga Fondi
népérmjet marrveshjeve vullnetare. Ky
éshté njé buxhet qé duhet té parashikohet
né buxhet publik vettm kur ka
marréveshje vullnetaré.

Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Efektet e késaj mase monitorohen
népérmjet pérdorimit t& metodés PL, t&
rekomanduar nga Komisioni Evropian, si
dhe metodés kombétare t& vlerave
referuese né dispozicion.

Kursimet e pritshme né | /

2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né | /
2015

Kursimet e pritshme té | 1.2 ktoe
energjisé né 2018

Ndikimi i pritshém tek | 2.3 ktoe

kursimet e energjisé né
2020

Né pérgjithési, kursimet e arritura né
vendet e tjera, né lidhje me kété masé, jané
shumé té uléta. Arsyet lidhen ose me
mungesén e interesit nga sektori tregtar
ose me kérkimin e burimeve t& tjera té
(bashké) financimit.

Supozimet
Mbivendosjet, efekti
multiplikativ, sinergjia

Kjo masé mbivendoset me masén
horizontale  ”Auditimet  Energjetike”.
Megjithaté, kur vlerésohen efektet, sektorét
e vecanté analizohen né ményré té ndaré
dhe kursimet e arritura listohen vetém né
njé nga masat, né ményré qé kursimet té
mos numérohen dy heré.
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Emértimi i masés pér kursimin e energjisé Marréveshjet vullnetare pér ndérmarjet
industriale té kategorizuara si
konsumatoré t&é médhenj té energjisé, té
cilét, nénshkruajné marreveshje
vullnetare né pérputhje me nenin 12 t&
ligjit 124/2015 "Pér Eficencén e Energjisé".

Indeksi i masés 3
Kategoria Kategoria: Marréveshjet vullnetare /
Pérshkrimi Nénkategoria: Marréveshjet vullnetare me

kompanité industriale

Afati kohor Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime t& médha,
amendime dhe pérmirésime: Vazhdim i

masés nga PKVEE-ja I
Qéllimi/Pérshkrim i | Synimi i késaj mase éshté krijimi i parimit
shkurtér t& njé rrije t& synuar té eficiencés sé

energjisé pérmes detyrimeve vullnetare t&
konsumatoréve té energjisé - kompanive
industriale. Né kuadér t& késaj:

e kérkimi i kapaciteteve e
ekspertéve  t&  disponueshém,
pérfshirja e tyre né pércaktimin e
teknologjive industriale
energjetike me réndési, né kuadér
té pérdorimit racional t& energjisé,
dhe né hartimin e skemave
detyruese pér rritjen e eficiencés sé
energjisé né industri

e aktivitetet e kérkimit ~ pér
prezantimin e skemés sé
marréveshjeve vullnetare,
népérmjet njé studimi fizibiliteti i
cili do t& pércaktonte parimet e

pérzgjedhjes sé kompanive
industriale qé pérshtaten né
konceptin e marréveshjeve
vullnetare

e pércaktimi i metodologjisé pér
ndjekjen e zbatimit e
marréveshjeve

e krijimi i stimujve t& pérshtatshém
pér marréveshjet vullnetare
efektive
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e Lkérkimi dhe pérzgjedhja e
kompanive industriale, me
rezultate t& déshmuara né rritjen e
eficiencés sé energjisé, té cilat
mund t& pérfshihen né skemén e
marréveshjeve

e krijimi i monitorimit t& energjisé
dhe menaxhimit t& energjisé né
kompanité e pérzgjedhura

Pérdoruesi  fundor i

synuar

Kompanité industriale

Grupi i synuar

¢ Konsumatorét e
energjisé

médhenj té

e  Agjencia pér Eficiencén e Energjisé

energjisé  qé
masén

pérbéjné

Aplikimi rajonal Né shkallé vendi
Informacion mbi | Lista dhe pérshkrimi i | Brenda skemés sé marréveshjeve
zbatimin veprimeve pér kursimin e | vullnetare, veprimet marrin né konsideraté

zbatimin e masave né proceset industriale
qé:

e kursejné energji elektrike, ose
népérmjet masave pér eficiencén e
energjisé apo me kosto efigiente,
ose népérmjet ndryshimit &
sjelljes,

e kursejné energji termike dhe si
rrjedhojé  1éndén  djegése  pér
prodhimin e saj ose qé ndérrojné
léndén djegése pér prodhim mé &
pastér dhe mé eficient, duke marré
né konsideraté nxehtésiné pér
proceset industriale, nxehtésingé
indirekte, pérdorimin e nxehtésisé
dytésore etj.

e kursejné ujé dhe burime té tjera té
réndésishme.

¢ Reduktime té pritshme té CO2.

Buxheti dhe  burimi

financiar

Masat synojné sektorin privat, me
shpenzimet e tij, por si masé rregullatore
Kjo do té hartohet nga AFE-ja. Kosto e
hartimit t& modelit pér krijimin e njé
sistemi té marréveshjeve vullnetare, me
kriteret pér kompanité me té cilat mund té
lidhin marréveshje vullnetare, dhe metodat
pér ndjekjen e arritjeve dhe pérzgjedhjen e
stimujve té propozuar pér pjesémarrje né
marréveshje vullnetare, kap shumén rreth
9.8 Milion ALL. Pas nénshkrimit té
kontratés, Fondi pér Eficiencén e Energjisé
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mund té japé mbéshtetje t& pjesshme
financiare pér kryerjen e njé procesi
auditimi energjetik ose zbatimin e masave
pér eficiencén e energjisé.

Organi zbatues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Autoriteti monitorues

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
(AEE-ja)

Kursimet
energjisé

Metoda pér
monitorimin/matjen e
kursimeve qé rezultojné

Duhet té krijohet njé metodologji pér
aktivitetet e ardhshme (metoda PL mund
té krijohet pér ¢do masé té standardizuar
ose mund té kérkohet njé vlerésim i
kursimeve).

Kursimet e pritshme né | /

2015 sipas PKVEE-sé I

Kursimet e arritura né | /

2015

Kursimet e pritshme t& | 0.25 ktoe
energjisé né 2018 3,148 tCO,
Ndikimi i pritshém tek | 0.9 ktoe
kursimet e energjisé né | ¢ 009 tCO,
2020

Supozimet /
Mbivendosjet, efekti | /

multiplikativ, sinergjia

Efektet e vlerésuara social-ekonomike té masave sasiore né sektorin e industrisé paraqiten

né Tabelén 17.

Tabela 17.a Efektet social-ekonomike té masave né sektorin e industrisé nga Investime té
Buxhetit Publik/ Fondi pér EE-né

Masa Financimi total nga Buxheti publik/ Fondi | Kursimet | Punésim i
pér EE-né (Mil ALL) vjetore té | ri (vende

léndés pune)
djegése
(Mil ALL)

I1 Rregullatore 36.7 602 13

2 Instrument Financiar 152.9 374 8

3 Rregullatore 9.8 146 3
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Masat né transport

Né Shqipéri shihen tendenca né rritje té aktiviteteve té transportit, ndérsa legjislacioni i
Bashkimit Evropian (me té cilin Qeveria e Shqipérisé kérkon té harmonizohet) synon t'i
pérgjigjet sfidés globale pér zbutjen e ndryshimeve klimatike. Prandaj, sektori i transportit
né Shqipéri duhet té zbatojé masat qé pérmirésojné né ményré té konsiderueshme eficiencén
e energjisé pér t'i hapur rrugén uljes sé emetimeve. Qeveria mund té luajé njé rol t&
réndésishém né sektorin e transportit, d.m.th. pér krijimin e transportit me eficiencé &
energjisé, né mbaré vendin, geveria do t&é krijojé kushte t¢ favorshme dhe mbéshtesé
iniciativa lokale. Ky angazhim éshté thelbésor, pasi jané strategjité kombétare dhe planet e
veprimit, té tilla si ky dokument, sé bashku me legjislacionin shoqérues, qé mbéshtesin
politikat lokale. Njé politiké gjithépérfshirése pér té rritur eficiencén e energjisé né sistemin
e transportit do té adresojé té tre nivelet e transportit me efigiencé té energjisé; eficiencén e
sistemit, eficiencén e udhétimit dhe até t& automjeteve. Eficienca e sistemit lidhet me
ményrén si krijohet kérkesa pér transport (dhe ményrat e ndryshme t& transportit).
Infrastruktura dhe strukturat e qytetit ndikojné né kérkesén pér transport - njé strukturé
urbane e dendur me pérdorime mikse éshté thelbésore pér eficiencén e larté té sistemit, pasi
pérfshin distanca mé té shkurtra udhétimi dhe ndryshimin modal nga transporti rrugor (i
cili kérkon hapésira té¢ médha) tek ményrat mé eficiente & transportit, té tilla si ecja, lévizja
me bigikleté dhe transporti publik. Eficienca e udhétimit lidhet me konsumin e energjisé pér
ményrat e ndryshme té transportit.

Parametrat kryesore té eficiencés sé udhétimit jané epérsia relative e ményrave té ndryshme
té transportit (ndarja modale) dhe faktori i ngarkesés sé automjeteve. Njé ményré efektive e
rritjes sé eficiencés sé energjisé éshté inkurajimi i udhétaréve qé té pérdorin ményra mé
eficiente transporti, té tilla si transporti publik dhe mjetet e pamotorizuara. Pérveg
transportit té udhétaréve, efigienca e energjisé duhet té rritet edhe né transportin e mallrave.
Transporti i mallrave éshté veganérisht eficient pér shkak té faktorit té larté té ngarkesés.
Gjithashtu, autoriteti kombétar do t& mbéshtesé pérhapjen e teknologjive eficiente né treg,
duke rritur ndérgjegjésimin dhe krijuar stimuj pér konsumatorét qé té blené automjete me
mé shumé eficiencé té energjisé. Né kété kontekst, ky dokument identifikon dhjeté masat
kryesore pér eficiencén e energjisé né sektorin e transportit, t& cilat do té rezultojné né njé
sistem mé t& miré transporti dhe ményra mé té rehatshme udhétimi, né uljen e ndotjes sé
ajrit dhe t¢ zhurmés, me njé ndikim pozitiv tek shéndeti i njerézve dhe jetueshméria né
qvtet, né uljen e démeve né mjedis, si né nivel lokal dhe global, né rritjen e
konkurrueshmérisé dhe atraktivitetit t& qyteteve dhe té ardhurave shtesé pér qytetet qé
mund t&é investohen né infrastrukturén e re té transportit dhe kontribuojné né uljen e
kostove té jashtme té transportit. Zbatimi i pérshtatshém i masave té pércaktuara né kété
dokument mund té rezultojé né uljen e rreth 200,000 tonéve CO;, deri né fund t& 2020.

Njé listé pérmbledhése e té gjitha masave té propozuara pér eficiencén e energjisé, né lidhje

me transportin, jepet mé poshté, sé bashku me kursimet e pritshme té energjisé né 2020, né
ktoe, dhe financimin e kérkuar.
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Tabelal Lista pérmbledhése e masave né transport
Indeksi | Emértimi i masés pér kursimin e | Pérdoruesi Kursimet e | Financimi
energjisé fundor i | pritshme té | total
synuar energjisé né | kérkuar
2020 (ktoe) (para
publike),
Milion ALL
T1 Projekti pilot i trajnimit pér | Automjetet e | 11.8 3.50
drejtimin e automjetit né ményré | udhétaréve,
eficiente (eco-driving) automjetet e
transportit t&é
mallrave dhe
autobusét
T2 Fushatat e informimit dhe | Qarkullimii |3 56.00
edukimit udhétaréve
me automjete
private dhe
publike (t&
gjitha
ményrat e
transportit)
3 Promovimi i transportit té Automjetet 7.4 1,288.00
integruar rrugore,
rrugét pér
bicikleta,
zonat e
kémbésoréve
T4 Etiketimi energjetik i automjeteve | Automjetet 3.497
té reja rrugore
T6 Stimujt financiaré pér automjetet | Automjetet 34 1,400.00
me efigiencé té energjisé rrugore
17 Transporti intermodal i Transporti 5.3
udhétaréve dhe i mallrave publik - me
autobus dhe
hekurudhor
T8 Modernizimi i sistemit t& Automjetet 151 798.00
semaforéve dhe futja e rrugore
menaxhimit t& automatizuar t&
trafikut

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé

Projekti pilot i trajnimit pér drejtimin e
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automjetit né ményré eficiente (eco-driving)

Indeksi i masés

T1

Pérshkrimi

Kategoria

Masat e informimit

Afati kohor

Fillimi: 2018
Mbarimi: 2020

Jané parashikuar ndryshime té médha,
amendime dhe pérmirésime: Masa &shté
nxjerré nga masat “Ményra e drejtimit té
automjetit” dhe “Kurset pér drejtimin e
automjetit né meényré efigiente (eco driving)
pér drejtuesit profesionisté t&é kamionéve”, té
propozuara né PKVEE-né 1.

Qéllimi/ Pérshkrim i
shkurtér

Eco-driving njihet si nj¢ nga masat mé
eficiente pér promovimin e efigiencés sé
energjisé né nivelin e BE-sé. Fillimi i projektit
pilot, né nivel kombétar, pér Eco-driving
mund té provonte pérfitimin nga rritja e
ndérgjegjésimit té té gjithé qytetaréve dhe
drejtuesve té mjeteve né Shqipéri, mbi
avantazhet e kétij stili modern, inteligjent dhe
migésor me mijedisin, t& drejtimit té&
automjetit, pérmes zbatimit aktiv  t&
trajnimeve pér drejtimin e automjetit né
ményré efigiente (eco-driving) pér drejtuesit
(ekzistues) t& mijeteve té pajisur me leje
drejtimi. Bazuar né mésimet e nxjerra nga
projekti pilot, mund té merret né konsideraté
mé pas kryerja e njé fushate té ploté, né
shkallé mé té gjers. Pérveg drejtuesve té
mjeteve té pajisur tashmé me leje drejtimi,
autoshkollat duhet t& zhvillojné kurse mbi
pasojat e stilit t&é drejtimit té automjetit né
ményré ekologjike.

Pérdoruesi fundor i synuar

Automjetet e udhétaréve, automjetet e
transportit té mallrave dhe autobusét

Grupi i synuar

Drejtuesit e automjeteve té udhétaréve,
drejtuesit e autobuséve né transportin publik
dhe drejtuesit e automjeteve publike dhe
private té transportit t&é mallrave

Aplikimi rajonal

Kombétar

Informacion
zbatimin

mbi

Lista dhe pérshkrimi i
veprimeve pér kursimin e
energjisé qé  pérbgné
masén

Propozohet, deri né 2020, trajnimi i njé
minimumi  prej 1,000 drejtuesish  t&
automjeteve té udhétaréve, té pajisur me leje
drejtimi. Pritet gé trajnimi gé po kryhet pér
eco-driving do t'u mundésojé té gjithé
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piesémarrésve  uljen e  konsumit  t&
karburantit mesatarisht deri né 18%5 me
kusht gé ata té zbatojné né praktiké parimet
eco-driving.

Propozohet, deri né 2020, trajnimi i njé
minimumi prej 50 drejtuesish t& automjeteve
té transportit té mallrave. Me zbatimin e
késaj mase, pritet gé konsumi i karburantit t&
ulet mesatarisht me deri né 8%, pér
pjesémarrés. Me pérfundimin e trajnimit,
¢do drejtuesi mjeti do t'i léshohet certifikata e
veganté pér pérfundimin e trajnimit eco-
driving.

Propozohet, deri né 2020, trajnimi i njé
minimumi prej 30 drejtuesish t& autobuséve.
Me zbatimin e késaj mase, pritet & konsumi i
karburantit té ulet mesatarisht me deriné 8%,
pér pjesémarrés. Me pérfundimin e trajnimit,
¢do drejtuesi mjeti do ti léshohet certifikata e
vecanté pér pérfundimin e trajnimit eco-
driving.

Pér zbatimin e kétij aktiviteti, kérkohet
martja né puné e instruktoréve dhe
inspektoréve té trajnuar jashté fushéveprimit
té aktiviteteve té tyre té zakonshme.

Buxheti dhe burimi | Fondet totale té kérkuara: 148.4 Mil ALL (30
financiar Mil ALL né vit). Si burim financimi
propozohet Ministria e Infrastrukturés dhe
Energjisé/Fondi pér Efigiencén e
Energjisé/Fonde té tjera me mbéshtetjen e
buxheteve té autoriteteve lokale dhe
Komisionit Evropian.

Organi zbatues Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé/

AFEF-ja
Autoriteti monitorues Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé/

AFEFE-ja
Kursimet e | Metoda pér | Kjo masé do té monitorohet duke pérdorur
energjisé monitorimin/ matjen e | metodén me bazé kérkimin. Pér té
kursimeve gé rezultojné monitoruar né ményré sistematike kursimet,

para sé gjithash, do té jeté e nevojshme té
hartohet njé listé kombétare pér t& gjithé
pjesémarrésit né trajnimin eco-driving. Té
dhénat e pjesémarrésve mund té mbahen
pérmes njé liste t& tillé dhe me ané t&
pyetésoréve periodiké mund té mblidhet
informacion pér kursimet e arritura pas
pérfundimit té trajnimit.

® IEE Projekti Eco-driving - Zbatimi i pérhapur pér kursantét pér drejtues mjetesh dhe drejtuesit e mjeteve té
pajisur me leje drejtimi - rezultatet e rastit studimor té EIHP-sé
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Kursimet e pritshme né | /
2015 sipas PKVEE-sé 11

Kursimet e arriturané 2015 | /

Kursimet e pritshme té | 3.7 ktoe
energjisé né 2018 293 tCO,

Ndikimi i pritshém tek | 11.8 ktoe
kursimet e energjisé né | 732 4CO,
2020

Supozimet Supozohet té kryhen mé shumé se 200 kurse
té  shkurtra trajnimi pér drejtuesit e
automjeteve té udhétaréve, automjeteve té
transportit té mallrave dhe autobuséve, né
vit.  Supozohet gé 50% e drejtuesve té
mjeteve do té ndryshojné zakonet e tyre, pas
kryerjes sé kursit, dhe ata do té arrijné
kursime mesatare té karburantit prej 12% pér
automjetet e udhétaréve dhe 8% pér
automjetet e transportit té mallrave dhe
autobusét. Supozohet qé gjatésia mesatare e
udhétimit pér drejtuesit e automjeteve té
udhétaréve éshté 12,000 km, pér drejtuesit e
automjeteve té transportit té mallrave 30,000
km dhe pér drejtuesit e autobuséve 35,000
km.  Supozohet gé konsumi mesatar i
karburantit té automjeteve té udhétaréve
éshté 7.9 litra/100 km pér automjetet me
nafté dhe 9.4 litra/100 km pér automjetet me
benziné (me ndarjen: 78% automjete me nafté
dhe 22% automjete me benziné), konsumi
mesatar i automjeteve té transportit té
mallrave é&shté 32.3 litra/100 km, dhe i
autobuséve 35 litra/ 100 km.

Mbivendosjet, efekti | /
multiplikativ, sinergjia

Emértimi i masés pér kursimin e energjisé Fushatat e informimit dhe edukimit
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