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PËR MIRATIMIN E NOMENKLATURËS SË KLASIFIKIMIT TË LLOJEVE TË NDËRTIMIT (KN)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, dhe të pikës 5, të nenit 24, të ligjit nr. 17/2018, “Për statistikat zyrtare”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


VENDOSI:

1. Miratimin e zbatimit të nomenklaturës së klasifikimit të llojeve të ndërtimit (KN), të miratuar, paraprakisht, nga Komisioni Kombëtar për Nomenklaturën, sipas lidhjes 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
2. Nomenklatura e klasifikimit të llojeve të ndërtimit zbatohet për mbledhjen, klasifikimin dhe publikimin e të dhënave statistikore, zyrtare, për aktivitetin e ndërtimit. 
3. Instituti i Statistikave kryen përditësimin e informacionit statistikor, zyrtar, duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi. 
4. Ngarkohen Instituti i Statistikave, agjencitë statistikore, ministritë e linjës dhe institucionet qendrore e vendore për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Erion Braçe

KLASIFIKIMI I LLOJEVE TË DËRTIMIT
KN
VERSIONI FINAL
AL

PJESA I
HYRJE

Shënime të përgjithshme
1. Klasifikimi i Llojeve të Ndërtimit (KN) është hartuar duke u bazuar në Klasifikimin Qendror të Produkteve (KQP), versioni provizional, publikuar në vitin 1991 nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Sipas KQP-së, divizioni 52, “Ndërtime” ndahet në dy kategori: “Ndërtesa” dhe “Punime inxhinierike”, të cilat janë përdorur dhe në KN si grupime kryesore.
KN-ja, në të njëjtën kohë përpiqet të jetë konsistente me rekomandimet e aplikuara në këtë fushë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara:
-përkufizimet për sa u përket statistikave të banesave dhe ndërtimit për vendet e rajonit KEE/ të OKB-së (1994)[footnoteRef:1]; dhe [1: 	 Standarde Statistikore dhe Studime, nr. 43, United Nations, New York, 1994.] 

	-rekomandimet për regjistrimet e popullsisë dhe banesave të viteve 1990 në rajonin[footnoteRef:2] KEE. [2: 	 Standarde Statistikore dhe Studime, nr. 40, United Nations, New York, 1987.] 

2. Krahasuar me strukturën e KQP-së versioni i “Ndërtesave” në Klasifikimin e Llojeve të Ndërtimit (KN) është ndarë nivel më të detajuar dhe përfshin një numër të konsiderueshëm treguesish shtesë. 
3. KN-ja është hartuar për t’i shërbyer qëllimeve të ndryshme si statistikat mbi aktivitetin e ndërtimit, raporte ndërtimi, regjistrimet e popullsisë dhe banesave, statistikat e çmimeve mbi punimet në ndërtim dhe llogarive kombëtare. Krahas kësaj, KN-ja mund të përdoret për definicionet e ndërtimeve të cilat do të nevojiten si informacion kryesor për variabla specifike si (lejet e ndërtimit, prodhimi në ndërtim) referuar treguesve afatshkurtër. Gjithashtu, KN është hartuar për t’u përdorur për të gjithë procesin jetësor të një ndërtimi: ndryshimet gjatë përdorimit, rikonstruksionet, shkatërrimi. Së fundmi, KN-ja mund të përdoret si klasifikim standard në prokurimin e tenderave të punëve publike të inicuara nga Komisioni.
4. Klasifikimi përdor një sistem dhjetor dhe përfshin:
	2seksione 	(1-shifror);
	6 divizione	 (2-shifror);
	20 grupe	 (3-shifror);
	46 klasa  	(4-shifror).
5.	 Ky publikim përbëhet nga tri pjesë:
	Pjesa I	. Hyrje;
	Pjesa II	. Struktura;
	Pjesa III. Shënime shpjeguese.
Parimet e klasifikimit
6. Në këtë klasifikim, ndërtimet ndahen në dy kategori “Ndërtesa” dhe “Punime inxhinierike”. Në kuadër të këtyre seksioneve KN dallon në radhë të pare duke u bazuar në projektin teknik dhe përdorimin e veçantë të strukturës (p.sh.: ndërtesa tregtare, strukturat e rrugëve, sisteme të furnizimit me ujë, tubacione) dhe, në veçanti, për ndërtesat, duke u bazuar në qëllimin kryesor të përdorimit të tyre (rezidenciale, jorezidenciale). 
 Vendi ku do të ndërtohet, pronësia dhe institucioni të cilit janë kritere të parëndësishme për këtë klasifikim dhe nuk janë marrë në konsiderate, përjashto ndonjë rast të veçantë. 
7. Punimet inxhinierike janë klasifikuar duke u bazuar në projektet teknike inxhinierike, të cilat përcaktojnë qëllimin e strukturës së ndërtimit. 
Përkufizime
8. Ndërtimet janë struktura të lidhura me tokën të bëra me materiale ndërtimi dhe elementë të tjerë të nevojshëm për të ndërtimin e tyre. Në këtë kuadër, përgatitja e tokës, mbjellja etj., për qëllime bujqësore nuk klasifikohen si ndërtime.
9. Ndërtesat janë struktura të mbuluara të cilat mund të përdoren të ndara, të ndërtuara për qëllime të përhershme, të përshtatshme për mbrojtjen e njerëzve, kafshëve ose objekteve.
Ndërtesat jo domosdoshmërish duhet të kenë mure. Është e mjaftueshme që ato të jenë të mbuluara, por duhet të ketë një ndarje e cila dallon qëllimin e veçantë të përdorimit të tyre.
 Një ndërtesë e veçuar është çdo lloj ndërtese e cila nuk është e ngjitur, nuk kufizohet me ndonjë strukturë tjetër; gjithashtu, në rastet e strukturave të ndërlidhura (p.sh.: ndërtesë e lidhur vetëm nga një krah ose shtëpi të veçuara pjesë të një ambient të përbashkët), secila njësi e ndarë nga njësitë e tjera nga një mur zjarri nga dyshemeja në çati do të konsiderohet si një ndërtesë individuale.
Për arsye teknike, ndërtesat, gjithashtu, përfshijnë një ndarje të veçante përdorimi të ndërtimeve nëntokësore të cilat mund të shfrytëzohen nga individët dhe janë të përshtatshme për të siguruar mbrojtjen e tyre, të kafshëve ose objekteve. (p.sh.: streha nëntokësore, spitale nëntokësore, dyqane nëntokësore, garazhe nëntokësore).
	Ndërtesat janë ndarë në ndërtesa rezidenciale dhe në ndërtesa jorezidenciale.
10. Ndërtesat rezidenciale janë ndërtime ku të paktën gjysma e sipërfaqes së objektit do të shfrytëzohet për qëllime banimi. Në rast se më pak se gjysma e sipërfaqes së objektit do të shfrytëzohet për qëllime banimi; ndërtesa duhet të klasifikohet në kategorinë e ndërtesave jorezidenciale duke u bazuar në qëllimin e projektit të hartuar.
11. Ndërtesat jorezidenciale janë ndërtime ku të paktën gjysma e sipërfaqes së objektit do të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme nga ato të banimit. Në rast se të paktën gjysma e sipërfaqes së do të shfrytëzohet për qëllime banimi, ndërtesa duhet klasifikuar si ndërtesë rezidenciale.
12. Sipërfaqja e shfrytëzueshme gjithsej nuk përfshin:
- zonat e ndërtimit (zonat ndarëse, kolonat, shtyllat, akset, oxhaqet);
- zonat funksionale për përdorimet ndihmëse (zonat e zëna për instalime të ajrit të kondicionuar, gjeneratorët);
- rrugëkalimet (sipërfaqet e përbashkëta, ashensorët, shkallët lëvizëse).
Pjesa e sipërfaqes së shfrytëzueshme gjithsej të një ndërtese për qëllime rezidenciale përfshin zonat për gatim, dhomat e ndenjes dhe ato të gjumit, bodrumet, dhe dhomat e tjera të përbashkëta të përdorura nga pronarët e njësisë së banimit.
13. Punimet inxhinierike janë të gjitha llojet e ndërtimit të cilat nuk klasifikohen si ndërtesa: hekurudha, rrugë, ura, autostrada, pistat e fushës së aviacionit, diga etj.
Udhëzime për klasifikimin e ndërtimeve
14. Njësia e cila do të përdoret për klasifikimin, në përgjithësi është ndërtimi individual (ndërtesa, rrugë, tubacione etj.). Në raste specifike është e mundur për ta aplikuar atë vetëm si një prone e tërë.
15. Për ndërtimet komplekse të përbëra, për shembull, nga një grup ndërtesash, secila ndërtesë duhet të klasifikohet si një njësi e veçante. Në rast se, për shembull, një shkollë përbëhet nga një ndërtesë shkolle dhe nga një hostel, ndërtesa e shkollës duhet të klasifikohet te 1263, ndërsa hosteli i përket 1130. Megjithatë, siç u përmend më lart, nëse nuk kemi të dhëna të detajuara, kompleksi duhet të klasifikohet te 1263.
16. Siç u përmend më parë, ndërtimet klasifikohen duke u bazuar te përdorimi i veçantë i tyre. Ndërtimet e përdorura ose projektuara për disa qëllime (p.sh.: një rezidencë e kombinuar, hotel dhe ndërtesë zyrash) duhet t’i caktohen një klasifikimi të vetëm, duke u bazuar te përdorimi kryesor i tyre. Përdorimi kryesor duhet të përcaktohet si më poshtë:
-Qëllimet e ndryshme të ndërtimit me sipërfaqen e shfrytëzueshme të veçantë gjithsej të tyre, duhet të llogariten, sipas qëllimit/përdorimit të ndarë dhe bazuar në klasifikim.
-Atëherë ndërtimi klasifikohet sipas metodës “lart–poshtë”: ndërtimit në fillim i caktohet seksioni 1-shifror (ndërtesa ose punime inxhinierike), e cila mbulon pjesën më të madhe të sipërfaqes gjithsej; pastaj, duhet t’i caktohet seksionit 2-shifror (ndërtesa rezidenciale, ndërtesa jorezidenciale, infrastruktura e transportit etj.) me pjesën më të madhe në seksion. Në rastin pasardhës duhet t’i caktohet grupit 3-shifror me pjesën më të madhe në divizion. Në fund të klasës 4-shifrore me pjesën më të madhe të sipërfaqes gjithsej në grup.
17. Ky rregull mund të ilustrohet në bazë të shembullit teorik të mëposhtëm:
Sipërfaqja e shfrytëzueshme gjithsej e një ndërtese ndahet në:

	
Lloji i përdorimit
	Përqindja e sipërfaqes së shfrytëzueshme gjithsej
	
KN Klasa

	Banesë me 4 kate
	30%			
	1122

	Zyra të njësive kredituese
	10%
	1220

	Farmaci dhe dyqane
	20%
	1230

	Librari					
	30%
	1262

	Institucione të kujdesit shëndetësor
	10%
	1264



Në këto raste ndërtesa klasifikohet si më poshtë:
- në divizionin 2-shifror 12 “Ndërtesat jorezidenciale”, sepse kjo mbulon përqindjen më të madhe (70%);
- në grupin 3-shifror 126 “Ndërtesat për argëtim publik, edukim ose spitale dhe institucione të kujdesit shëndetësor”, sepse kjo mbulon përqindjen më të madhe (40%) në divizionin 12;
- së fundmi në klasën 4-shifrore 1262 “Muzeume dhe librari”, sepse kjo mbulon përqindjen më të madhe (30%) në njësinë e grupit 126.






PJESA II
STRUKTURA

	1.
	NDËRTESA
	KQP referencë

	
	
	
	
	
	

	
	11
	Ndërtesa rezidenciale (ndërtesa banimi)
	

	
	
	111
	
	Banesa me një kat
	

	
	
	
	1110
	Banesa me një kat
	 52 111.p1

	
	
	112
	
	Banesa me dy ose më shumë kate
	

	
	
	
	1121
	Banesa me dy kate
	 52 111.p2

	
	
	
	1122
	Banesa me tri ose më shumë kate
	 52 119.p1

	
	
	113
	
	Rezidenca për komunitetet
	

	
	
	
	1130
	Rezidenca për komunitetet
	 52 119.p2

	
	
	
	
	
	

	
	12
	Ndërtesa jorezidenciale
	

	
	
	121
	
	Hotele dhe ndërtesa të ngjashme 
	

	
	
	
	1211
	Ndërtesa për hotele 
	 52 124.p1

	
	
	
	1212
	Ndërtesa të tjera për akomodim afatshkurtër 
	 52 124.p2

	
	
	122
	
	Ndërtesa për zyra 
	

	
	
	
	1220
	Ndërtesa për zyra 
	 52 122.p1

	
	
	
	
	
	

	
	
	123
	
	Ndërtesa për tregti me shumicë e pakicë 
	

	
	
	
	1230
	Ndërtesa për tregti me shumicë e pakicë 
	 52 122.p2

	
	
	124
	
	Ndërtesa trafiku dhe komunikacioni
	

	
	
	
	1241 
	Ndërtesa komunikacioni, stacione, terminale dhe ndërtesa të lidhura 
	 52 122.p3

	
	
	
	1242
	Ndërtesa për garazhe 
	 52 122.p4

	
	
	125
	
	Ndërtesa industriale dhe depo
	

	
	
	
	1251
	Ndërtesa industriale 
	 52 121.p1

	
	
	
	1252
	Depozita, kapanone dhe depo
	 52 121.p2

	
	
	126
	
	Argëtim publik, edukim, spitale ose institucione të tjera kujdesi
	

	
	
	
	1261
	Ndërtesa për argëtim publik
	 52 123

	
	
	
	1262
	Muzeume dhe librari
	 52 125.p1

	
	
	
	1263
	Shkolla, universitete dhe ndërtesa kërkimore
	 52 125.p2

	
	
	
	1264
	Spitale ose ndërtesa për institucione kujdesi
	 52 126

	
	
	
	1265
	Salla Sporti
	 52 279.p1

	
	
	127
	
	Ndërtesa të tjera jorezidenciale
	

	
	
	
	1271
	Ndërtesa bujqësore (ferma) jorezidenciale
	 52 129.p1

	
	
	
	1272 
	Ndërtesa të përdorura si vende të shenjta dhe për aktivitete fetare
	 52 129.p2

	
	
	
	1273
	Monumente historike ose të mbrojtura
	 52 129.p3

	
	
	
	1274 
	Ndërtesa të tjera të paklasifikuara 
	 52 129.p4



	
	2. PUNIME INXHINIERIKE
	KQP referencë

	
	21
	Infrastruktura e transportit
	

	
	
	211
	
	Autostrada, rrugë urbane dhe interurbane
	

	
	
	
	2111 
	Autostrada
	 52 211.p1

	
	
	
	2112
	Rrugë urbane dhe interurbane
	 52 211.p2

	
	
	212
	
	Hekurudha
	

	
	
	
	2121 
	Hekurudha të distancave të gjata
	 52 212.p1

	
	
	
	2122
	Hekurudha urbane
	 52 212.p2

	
	
	213
	
	Pistat e fushës së aviacionit
	

	
	
	
	2130 
	Pistat e fushës së aviacionit
	 52 213

	
	
	214
	
	Ura, mbikalime të larta, tunele dhe metro
	

	
	
	
	2141
	Ura dhe mbikalime të larta
	 52 221 + 52 222

	
	
	
	2142 
	Tunele dhe metro
	 52 223 + 52 224

	
	
	215
	
	Porte, kanale të lundrueshme, diga dhe sisteme të tjera të furnizimit me ujë
	

	
	
	
	2151
	Porte dhe kanale të lundrueshëm
	 52 232

	
	
	
	2152
	Diga
	 52 233

	
	
	
	2153
	Ujësjellës, sisteme furnizimi me ujë për ujitje dhe kultivim
	 52 231 + 52 234

	
	22
	Linja tubacionesh, telekomunikacioni dhe elektrike
	

	
	
	221
	
	Tubacione të linjave të gjata, telekomunikacioni dhe elektrike
	

	
	
	
	2211
	Tubacione gazi dhe vaji të linjave të gjata 
	 52 241.p2

	
	
	
	2212
	Tubacione uji të linjave të gjata 
	 52 241.p1

	
	
	
	2213
	Tubacione telekomunikacioni të linjave të gjata 
	 52 242

	
	
	
	2214
	Tubacione elektrike të linjave të gjata
	 52 243

	
	
	222
	
	Tubacione dhe kabllo vendorë
	

	
	
	
	2221
	Linja vendore të furnizimit me gaz
	 52 250.p1

	
	
	
	2222
	Linja vendore të furnizimit me ujë
	 52 250.p2

	
	
	
	2223
	Linja vendore të ujërave të zeza
	 52 250.p3

	
	
	
	2224
	Linja vendore elektrike dhe kabllo telekomunikacioni
	 52 250.p4

	
	23
	Ndërtime komplekse në kantieret industriale
	

	
	
	230
	
	Ndërtime komplekse në kantieret industriale
	

	
	
	
	2301
	Punime ndërtimi për gërmime dhe nxjerrje
	 52 261

	
	
	
	2302
	Ndërtime në centralet elektrike
	 52 262

	
	
	
	2303
	Ndërtime në fabrikat kimike
	 52 263

	
	
	
	2304
	Fabrika të industrisë së rendë, të paklasifikuara në vend tjetër
	 52 269

	
	24 
	Punime të tjera inxhinierike
	

	
	
	241
	
	Ndërtime sporti dhe rekreacioni
	

	
	
	
	2411
	Terrene sportive
	 52 271

	
	
	
	2412
	Ndërtime të tjera sportive dhe rekreacioni
	 52 279.p2

	
	
	242 
	
	Punime të tjera inxhinierike të paklasifikuara në vend tjetër
	

	
	
	
	2420
	Punime të tjera inxhinierike të paklasifikuara në vend tjetër
	 52 290



Pjesa III
Shënime shpjeguese

	1 
	
	
	
	NDËRTESA

	
	
	
	
	

	
	11 
	
	
	Ndërtesa rezidenciale (ndërtesa banimi)

	
	
	111
	1110
	Ndërtesa banimi me një kat

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	Shtëpitë e veçuara njëkatëshe, si: vilat, shtëpitë e drurit, shtëpitë në pyje, në ferma, në fshat, shtëpitë verore dhe ato të pushimit etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 Shtëpitë e veçuara në ambient të përbashkët, ku secila banesë ka çatinë e saj dhe një hyrje direkte nga sipërfaqja e tokës

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtesat jorezidenciale fermere 1271

	
	
	112
	
	Ndërtesa banimi me dy ose më shumë kate

	
	
	
	1121
	Ndërtesa banimi me dy kate

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 shtëpitë e veçuara ose gjysmë të veçuara me dy kate 

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 shtëpitë e veçuara ose shtëpitë e veçuara në ambient të përbashkët, ku secila banesë ka çatinë e saj dhe një hyrje direkte nga sipërfaqja e tokës 1110

	
	
	
	1122
	Ndërtesa banimi me tri ose më shumë kate

	
	
	
	
	 Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtesa të tjera rezidenciale si pallate, blloqe pallatesh, apartamente banimi me tri ose më shumë kate

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 rezidencat për komunitetet 1130

	
	
	
	
	-	 hotelet 1211

	
	
	
	
	-	 hotstelet për të rinj, kampet e pushimit dhe shtëpitë verore 1212

	
	
	113
	1130
	Rezidencat për komunitetet

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtesat rezidenciale për komunitetet, ku përfshihen rezidencat dhe qendrat e shërbimit për fëmije, studentë dhe grupe të tjera sociale, azilet, hostelet për punonjësit, hostelet për të pastrehët, jetimoret etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 spitalet dhe klinikat 1264

	
	
	
	
	-	 ndërtesa institucionale me shërbim mjekësor 1264

	
	
	
	
	-	 burgjet, kazermat 1274

	
	12
	
	
	Ndërtesa jorezidenciale

	
	
	121
	
	Hotele dhe ndërtesa të ngjashme

	
	
	
	1211 
	Hotele 

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 hotele, motele, pensione dhe ndërtesa të tjera të ngjashme, me ose pa restorant

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	- 	restorantet dhe baret

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 restorantet në ndërtesa apartamentesh 1122

	
	
	
	
	-	 hostelet për të rinj, strehët malore, kampet e pushimit 1212

	
	
	
	
	-	 restorantet në qendrat tregtare 1230

	
	
	
	1212
	Ndërtesa të tjera akomodimi afatshkurtër

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 hostelet për të rinj, strehët malore, kampet e pushimit për fëmije ose familje, shtëpi të tjera pushimi të paklasifikuara në vend tjetër

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 hotelet dhe ndërtesa të ngjashme 1211

	
	
	
	
	-	 parqet për argëtim në kohën e lirë 2412

	
	
	122
	1220
	Ndërtesa për zyra

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtesa të përdorura si vende biznesi, për qëllime administrative, banka, zyra postare, zyra bashkiake, zyra qeveritare etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	- 	salla konferencash dhe kongresesh, salla gjygjësore, godina parlamentare

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 zyra në ndërtesa të përdorura më së shumti për qëllime të tjera

	
	
	123
	1230
	Ndërtesa tregtie me shumicë dhe pakicë

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 qendrat tregtare, dyqanet, butikët, marketet në ambiente të brendshme, sallat e përdorura për panaire, ekspozita, ankande, stacionet e shërbimit etj. 

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 dyqanet në ndërtesa të përdorura më së shumti për qëllime të tjera

	
	
	124
	
	Ndërtesa trafiku dhe komunikacioni

	
	
	
	1241
	Ndërtesa komunikacioni, stacione, terminale dhe ndërtesa të lidhura

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtime dhe instalime të aeroporteve civile dhe ushtarake, stacione hekurudhore, stacione autobusi dhe porte për ankorim, stacione makinash elektrike dhe teleferiku

	
	
	
	
	-	 ndërtesa radioje dhe televizioni, ndërtesat me antena për sinjal telefonik, qendra telekomunikacioni etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin: 

	
	
	
	
	-	 hangarët e aeroplanëve, godina të kontrollit hekurudhor etj. 

	
	
	
	
	-	 kabinat e telefonit

	
	
	
	
	-	 kullat e ndriçimit

	
	
	
	
	-	 kullat e kontrollit të trafikut ajror

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 stacione shërbimi 1230

	
	
	
	
	-	 depozita rezervimi, kapanone dhe depo 1252

	
	
	
	
	-	 linjat hekurudhore 212

	
	
	
	
	-	 pistat e avionëve 2130

	
	
	
	
	-	 linja dhe antena telekomunikacioni 2213, 2224

	
	
	
	
	-	 terminale të hidrokarbureve 2303

	
	
	
	1242
	Ndërtesa për garazhe

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	- 	garazhe (tokësore dhe nën tokësore) dhe parkime të mbuluara të automjeteve

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 parkingje dhe strehë për biçikleta

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 vendparkime automjetesh në ndërtesa të përdorura më së shumti për qëllime të tjera

	
	
	
	
	-	 stacione shërbimi 1230

	
	
	125
	
	Ndërtesa industriale dhe depo

	
	
	
	1251
	Ndërtesa industriale

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtesa të mbuluara të përdorura për prodhim industrial, fabrika, thertore, kantina, fabrika prodhimi automjetesh etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 depozita rezervimi, kapanone, depo 1252

	
	
	
	
	-	 ndërtesa jorezidenciale fermash 1271

	
	
	
	
	-	 instalime komplekse industriale (nënstacione energjie, rafineri etj.) të cilat nuk kanë karakteristikat e një ndërtese 230

	
	
	
	1252
	Depozita, kapanone dhe depo

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 depozita dhe cisterna

	
	
	
	
	-	 depozita për vaj dhe gaz

	
	
	
	
	-	 kapanone për drithëra, çimento ose grupime të tjera të thata

	
	
	
	
	-	 frigoriferë dhe depo të tjera të specializuara

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 zona magazinimi

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 kapanone bujqësore dhe ndërtesa magazinimi për produkte bujqësore 1271

	
	
	
	
	-	 cisterna të mëdha uji për furnizim 2222

	
	
	
	
	-	 terminale hidrokarboni 2303

	
	
	126
	
	Argëtim publik, edukim, spitale ose institucione të tjera kujdesi

	
	
	
	1261
	Ndërtesa argëtimi publik

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	- 	kinematë, sallat e koncerteve, salla operash, teatro etj.

	
	
	
	
	-	 salla mbledhjesh dhe salla multifunksionale të përdorura më së shumti për argëtim publik

	
	
	
	
	- kazinotë, cirqet, salla muzike, salla kërcimi dhe diskoteka etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 muzeumet, galeritë e artit 1262

	
	
	
	
	-	 salla sporti 1265

	
	
	
	
	-	 parqet për argëtim në kohën e lirë 2412

	
	
	
	1262
	Muzeume dhe librari

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 muzeume, galeritë e artit, libraritë dhe qendrat kërkimore

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtesat e arkivave

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 monumentet historike 1273

	
	
	
	1263
	Shkolla, universitete dhe ndërtesa të përdorura për qëllime kërkimore

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtesa të përdorura për edukim parashkollor, nëntëvjeçar dhe të mesëm (shkolla infermierie, shkolla teknike, shkolla gjuhe, shkolla sportive, shkolla artistike, kolegje etj.); shkolla të formimit profesional; shkolla të tjera. 

	
	
	
	
	-	 ndërtesa të përdorura për arsim të lartë (përfshi të gjithë llojet e arsimit të lartë) dhe qëllime kërkimore shkencore; laboratorë kërkimorë.

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 shkolla speciale për fëmije me aftësi të kufizuara

	
	
	
	
	-	 kolegje për arsimim të mëtejshëm

	
	
	
	
	-	 stacione të parashikimit të motit, kulla vëzhgimi

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 konviktet shkollore 1130

	
	
	
	
	-	 hostelet për studentë 1130

	
	
	
	
	-	 libraritë 1262

	
	
	
	
	-	 spitalet universitare 1264

	
	
	
	1264
	Spitale ose ndërtesa të tjera kujdesi

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 institucione të cilat ofrojnë shërbim mjekësor për persona të sëmurë ose të plagosur

	
	
	
	
	-	 sanatoriume, spitale të qëndrimit afatgjatë, spitale psikiatrike, dispanseritë, maternitete etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 spitale universitare, spitale burgjesh ose të forcave të armatosura

	
	
	
	
	-	 ndërtesa të përdorura për kurim termal, terapi me ujë deti, funksione rehabilitimi, transfuzion gjaku, mbledhje të qumështit të gjirit, trajtim veterinarie etj.

	
	
	
	
	-	 ndërtesa institucionale me shërbime rezidenciale, infermierie ose kujdesi mjekësor për të moshuarit, njerëzit me aftësi të kufizuara etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 rezidencat ose banesat me asistencë sociale për të moshuarit ose njerëzit me aftësi të kufizuara etj. 1130

	
	
	
	1265
	Sallat e sportit

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	- 	ndërtesa të përdorura për sporte në salla të mbyllura (basketboll dhe fusha tenisi, pishina, salla gjimnastike, pista skish, fusha të hokejit në akull etj.) të cilat mundësojnë lehtësira për spektatorët (vende për t’u ulur) dhe për pjesëmarrësit (dushe dhe dhoma zhveshje etj.)

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 salla multifunksionale të cilat përdoren kryesisht me qëllim argëtimin publik 1261

	
	
	
	
	-	 terrene sportive të përdorura për sporte ajrore, fusha të hapura tenisi, pishina të pambuluara etj. 2411

	
	
	127
	
	Ndërtesa të tjera jorezidenciale

	
	
	
	1271
	Ndërtesa bujqësore jorezidenciale

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtesa fermash dhe ndërtesa magazinimi të përdorura për bujqësi, stalla lopësh, ahure, stalla derrash, vathë kopesh, kolibe, kotece industriale, hambarë, hangarë dhe ndërtesa bujqësore, qilarët, qilarë verërash, serat, kapanone bujqësore etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 kopshtet botanike dhe zoologjike 2412

	
	
	
	1272
	Ndërtesa të përdorura si vende të shenjta dhe për aktivitete fetare

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 kishat, teqetë, xhamitë, sinagogat etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 varrezat, sallonet e homazheve, krematioriumet

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtesat fetare të përdorura si muze 1262

	
	
	
	
	-	 monumentet historike etj. 1273

	
	
	
	1273
	Monumente historike ose të mbrojtura

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	- 	monumentet historike ose të mbrojtura, të çdo lloji, të cilat nuk përdoren për qëllime të tjera

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	- 	rrënojat e mbrojtura, gërmimet arkeologjike dhe faqet prehistorike

	
	
	
	
	-	 statujat dhe përkujtimoret, ndërtimet artistike ose dekorative

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 muzeumet 1262

	
	
	
	
	-	 ndërtesat fetare 1272

	
	
	
	1274
	Ndërtesa të tjera të paklasifikuara në vend tjetër

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 qendrat e riedukimit, burgjet dhe qendrat e paraburgimit, kazermat për forcat e armatosura, godina shërbimi policie dhe zjarrfikëseje

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 struktura si stacionet e autobusëve, tualetet publike, lavanderitë etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 kabinat telefonike 1241

	
	
	
	
	-	 spitalet e qendrave të riedukimit, burgjeve dhe forcave të armatosura 1264

	
	
	
	
	-	 punimet inxhinierike ushtarake 2420

	
	
	
	
	


	2
	
	
	
	PUNIME INXHINIERIKE

	
	21
	
	
	Infrastruktura e transportit

	
	
	211
	
	Autostrada, rrugë urbane dhe interurbane

	
	
	
	2111
	Autostrada

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 autostrada dhe rrugë për distanca të gjata trafiku, përfshi rrethrrotullimet dhe mbikalimet

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 instalimet për ndriçim, sinjalistikë, siguri rrugore dhe parkingje 

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 stacionet e shërbimit në autostrada,(autogrillat) 1230

	
	
	
	
	-	 urat dhe autostradat në nivel të lartë 2141

	
	
	
	
	-	 tunelet dhe metrotë 2142

	
	
	
	2112
	Rrugë urbane dhe interurbane

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 rrugët në brendësi të qyteteve dhe fshatrave, rrugët nëpër pyje (parkingjet e hapura, mbikalimet, degëzimet, rrethrrotullimet etj.) rrugët, sheshet, rrugicat, korsitë, rrugët e pa shtruara, rrugë lidhëse, rrugë fermash, trotuare, korsi biçikletash etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 instalimet për ndriçim, sinjalistikë, siguri rrugore dhe parkingje

	
	
	212 
	
	Linjat hekurudhuore

	
	
	
	2121
	Hekurudhat e distancave të gjata

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 linjat kryesore hekurudhore, binarët, kalimet e trenave, linjat e ndarjeve të trenave etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 instalimet për ndriçim, sinjalistikë, siguri dhe elektrifikim

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 stacionet hekurudhore 1241

	
	
	
	
	-	 urat hekurudhore 2141

	
	
	
	
	-	 tunelet hekurudhore 2142

	
	
	
	2122
	Hekurudha urbane

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 hekurudhat metropolitane, nëntokësore; linjat hekurudhore të varura ose në lartësi të mëdha; linjat urbane, të ndara nga llojet e tjera të trafikut, tramvajet etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 instalimet për ndriçim, sinjalistikë, siguri dhe elektrifikim

	
	
	213 
	2130 
	Pistat e fushës së aviacionit

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 pista për ulje-ngritje

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	- 	instalimet për ndriçim, sinjalistikë dhe siguri

	
	
	214
	
	Ura, mbikalime të larta, tunele dhe metro 

	
	
	
	2141
	Ura dhe mbikalime të larta

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 rrugë ose ura hekurudhore prej metali, betoni ose materiale të tjera, përfshi strukturat për mbikalime të larta

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 instalimet për ndriçim, sinjalistikë dhe siguri
- 	ura të lëvizshme, rruga-urat, urat në ferma e pyje dhe urat për këmbësorë

	
	
	
	2142
	Tunele dhe metro

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 autostradat, rrugë dhe tunele hekurudhore, metrotë

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin

	
	
	
	
	- 	instalimet për ndriçim, sinjalistikë dhe siguri

	
	
	215 
	
	Porte, kanale të lundrueshëm, diga dhe sisteme të tjera të furnizimit me ujë

	
	
	
	2151
	Porte dhe kanale të lundrueshëm

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 porte detare ose lumenjsh ( mole, vende për të ankoruar mjetin etj.)

	
	
	
	
	-	 kanale të lundrueshëm

	
	
	
	
	-	 punime në lumenj dhe ndërtimet e kanaleve ( ura kanalesh dhe tunele), skela dhe argjinatura

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 porte ushtarake

	
	
	
	
	-	 kantieret detare

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 faret 1241

	
	 
	
	
	-	 digat dhe ndërtime të tjera ujë mbajtëse 2152

	
	
	
	
	-	 terminalet bregdetare dhe lumore të hidrokarbureve 2303

	
	
	
	
	-	 marinat e mjeteve të vogla lundruese 2412

	
	
	
	2152
	 Diga

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 digat dhe ndërtime të tjera ujë mbajtëse të ngjashme për çfarë do lloj qëllimi: hidro-elektrike, ujitje, rregullim rrjedhash, parandalime përmbytjesh

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 pritat, struktura mbrojtjeje të brigjeve

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 stacione të energjisë hidroelektrike 2302

	
	
	
	2153
	Ujësjellës, sisteme furnizimi me ujë për ujitje dhe kultivim

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	- 	kanalet ujitëse dhe ndërtime të tjera të furnizimit me ujë për qëllime të kultivimit të tokës 

	
	
	
	
	- 	ujësjellësit

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 punimet për vepra kulluese dhe kanalet kulluese

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 ujësjellësit si monumente historike 1273

	
	
	
	
	-	 diga 2152

	
	
	
	
	-	 tubacionet e ujit 2212, 2222

	
	22
	
	
	Linja tubacionesh, telekomunikacioni dhe elektrike

	
	
	221
	
	Tubacione të linjave të gjata, telekomunikacioni dhe elektrike

	
	
	
	2211
	Tubacionet e linjave të gjata të gazit dhe ujit 

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 linja të gjata me rrugë tokësore, nëntokësore ose tubacione nënujore për transportimin e naftës dhe nënprodukteve të saj dhe gazit 

	
	
	
	
	-	 linja të gjata me rrugë tokësore, nëntokësore ose tubacione nënujore për produkte kimike dhe të tjera

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 stacionet e pompimit

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 tubacionet e ujit 2212, 2222

	
	
	
	
	-	 linjat urbane të furnizimit me gaz 2221

	
	
	
	
	-	 terminalet e hidrokarbureve 2303

	
	
	
	2212
	Tubacione uji të linjave të gjata

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 linja të gjata me rrugë tokësore, nëntokësore ose tubacione nënujore për transportimin e ujit

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	- 	stacionet ujëmbledhëse, filtruese dhe pompuese

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 kanalet kulluese dhe ujësjellësit 2153

	
	
	
	
	-	 tubacionet vendore për furnizimin me ujë 2222

	
	
	
	2213
	Linja telekomunikacioni të distancave të gjata

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 linja të gjata me rrugë tokësore, nëntokësore ose linja nënujore telekomunikacioni, sisteme transmetimi, rrjete radioje ose televizioni, kulla transmetimi, infrastrukture komunikimi të radiove etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 linjat elektrike 2214

	
	
	
	
	-	 rrjetet urbane të telekomunikacionit 2224

	
	
	
	2214
	Linja elektrike të distancave të gjata

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 linja të gjata me rrugë tokësore ose linja nëntokësore të shpërndarjes elektrike të tensionit të mesëm ose të lartë

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 stacione, nënstacione dhe shtylla transmetimi

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 instalimet për ndriçimin e rrugëve 2111, 2112

	
	
	
	
	-	 linjat urbane të shpërndarjes së fuqisë elektrike dhe instalimet ndihmuese 2224

	
	
	222
	
	Tubacione dhe kabllo vendorë

	
	
	
	2221
	Linjat vendore të furnizimit me gaz

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 tubacionet vendore tokësore ose nëntokësore për transportimin e gazit

	
	
	
	2222
	Linjat vendore të furnizimit me ujë

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 tubacionet vendore për transportimin e ujit të nxehtë, avullit ose ajrit të kompresuar

	
	
	
	
	- 	kullat e ujit, puset, tubacione uji të veçanta etj.

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 sistemet e ujitjes 2153

	
	
	
	
	-	 sisteme të pastrimit të ujit 2223

	
	
	
	2223
	Tubacione vendore të ujërave të zeza

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 rrjetet e kanalizimit dhe kolektorët e ujërave të zeza

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	- 	impiante të trajtimit të ujërave të zeza

	
	
	
	2224
	Kabllot vendorë të elektricitetit dhe telekomunikacionit

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 kabllo vendorë të elektricitetit dhe të telekomunikacionit (tokësore ose nëntokësore) dhe sisteme ndihmuese (stacionet dhe nënstacionet, shtyllat telegrafike etj.)

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	- 	kabllo të televizioneve vendore dhe antenat e përbashkëta

	
	23
	230
	
	Ndërtime komplekse në kantieret industriale

	
	
	
	
	Ky seksion përfshin ndërtimet komplekse industriale (stacione të prodhimit të energjisë, rafineritë etj.) të cilat nuk kanë karakteristikat e një ndërtese

	
	
	
	2301
	Punime ndërtimi për gërmime dhe nxjerrje

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 punime dhe ndërtime në miniera, nxjerrjen e hidrokarbureve, guroret, shfrytëzimin e gropave të zhavorrit etj. 

	
	
	
	
	 -	 punime suvaje, çimentoje, tullash, tjegullash etj.

	
	
	
	2302
	Punime në centralet elektrike

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 stacione të energjisë termike ose hidraulike dhe pajisjet për gjenerimin e energjisë elektrike, p.sh. stacione qymyrguri, stacione të fuqisë nukleare, stacione të energjisë së erës

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	- 	impiante për trajtimin dhe përpunimin e materialeve nukleare

	
	
	
	
	-	 furra e djegies (inceneratorë) të mbetjeve;

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 digat 2152

	
	
	
	
	-	 linjat elektrike, përfshi stacionet dhe nënstacionet 2214

	
	
	
	2303
	Fabrikat kimike

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 punimet me përbërje kimike, fabrikat ose rafineritë petrokimike

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 terminalet e hidrokarbureve

	
	
	
	
	- 	fabrika të produkteve me përmbajtje të lartë karboni, uzina gazi

	
	
	
	2304
	Fabrikat e industrisë së rëndë, të paklasifikuara në vend tjetër

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 punimet e industrisë së rëndë si furrat e shkrirjes, fabrika metalore, uzina shkrirje metalore etj.

	
	24
	
	
	Punime të tjera inxhinierike

	
	
	241 
	
	Ndërtime sporti dhe rekreacioni

	
	
	
	2411 
	Terrenet sportive

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	- terrenet për sporte të luajtura më së shumti në ambiente të hapura si futbolli, bejsbolli, regbija, sportet detare, pistat për gara me makina, biçikleta dhe kuaj

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 salla sportive për sporte të luajtura në ambiente të brendshme 1265

	
	
	
	
	-	 kënde lojërash, parqet për argëtim në kohën e lirë 2412

	
	
	
	
	-	 kurse golfi 2412

	
	
	
	
	-	 instalime portuale për marinën 2412

	
	
	
	2412
	Ndërtime të tjera sportive dhe rekreacioni

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 parqet për argëtim në kohën e lirë dhe ndërtime të tjera në ajër të hapur përfshi (pistat e skive, teleferikët etj.), fusha golfi, qendra hipizmi, instalime në porte të cilat do të përdoren kryesisht për sporte ujore, pajisje për plazhe.

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 kopshtet dhe parqet publike, kopshtet botanike dhe zoologjike

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 strehët malore 1212

	
	
	
	
	-	 stacione makinash elektrike dhe teleferiku 1241

	
	
	
	
	-	 ndërtesa për argëtim publik 1261

	
	
	
	
	-	 ndërtesa të kopshteve zoologjike dhe botanike 1261

	
	
	
	
	-	 sallone sporti1265

	
	
	242
	2420 
	Punime të tjera inxhinierike të paklasifikuara në vend tjetër

	
	
	
	
	Kjo klasë përfshin:

	
	
	
	
	-	 punime inxhinierike ushtarake, p.sh. fortesa, bunkerët, poligone qitjeje, qendrat e testimeve ushtarake etj.

	
	
	
	
	-	 punime të tjera inxhinierike të paklasifikuara në vend tjetër, përfshirë qendrat për lëshime hapësinore

	
	
	
	
	Kjo klasë, gjithashtu, përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtime industriale ose urbane të braktisura

	
	
	
	
	- 	magazinimi i mbetjeve;

	
	
	
	
	Kjo klasë nuk përfshin:

	
	
	
	
	-	 ndërtesa aeroportuale 1241

	
	
	
	
	-	 kazermat 1274

	
	
	
	
	-	 portet ushtarake 2151





