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[bookmark: _Toc428956783][bookmark: _Toc428956923][bookmark: _Toc54354968]
1. PËRSHKRIMI I STANDARDEVE
Ky dokument përmban standardet e specifikimeve teknike të të dhënave gjeohapësinore për ndërtimin e NSDI-së, duke u mbështetur në direktivën INSPIRE. Autori i këtij produkti është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG). Data e publikimit të versionit nr. 13 është shtatori 2017. Emërtimi i dokumentit është: ASIG_Standard_NSDI_2017_ ZM_v.1, ku:
ASIG – autoriteti përgjegjës për krijimin e standardit;
Standard – lloji i dokumentit;
NSDI – qëllimi i dokumentit;
2017 – viti i krijimit;
ZM – tema për të cilën është krijuar standardi “Zonat e mbrojtura”, e cila i referohet temës “Protected Sites” të direktivës INSPIRE.
v.1 – numri i versionit të standardit.
[bookmark: _Toc428956926][bookmark: _Toc54354969]2. HYRJE
[bookmark: _Toc533154552][bookmark: _Toc875312][bookmark: _Toc27469430][bookmark: _Toc27484760][bookmark: _Toc54354970]2.1 Qëllimi
Ky dokument përcakton specifikimet teknike, për të dhënat gjeohapësinore të temës “Zonat e mbrojtura”, temë e cila është përcaktuar në nenin 11, shkronja “g”, e pikës 2, të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”. 
Ky dokument publikohet si standard që përcakton rregullat bazë të implementimit të NSDI[footnoteRef:2] në Shqipëri, me qëllim përdorimin e tij nga autoritetet publike përgjegjëse, për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapësinor, që të arrihet një kuptueshmëri unike dhe korrekte e të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore, për të realizuar ndërveprueshmërinë midis tyre. [2: NSDI – Infrastruktura Kombëtare e Informacionit Gjeohapësinor.] 

[bookmark: _Toc54354971]2.2 Si lexohet dokumenti.
2.2.1 Struktura e dokumentit
Ky dokument është i organizuar në katër kapituj kryesorë:
1. Përshkrimi i standardeve – Në këtë pjesë jepet emërtimi dhe autori i standardeve.
2. Hyrje – Në këtë pjesë jepen përshkrime dhe shpjegime për të kuptuar mënyrën si organizohet i gjithë informacioni dhe si mund të kuptohet më lehtë.
3. Tema – Në këtë pjesë jepen specifikimet teknike për secilën temë.
4. Anekse – Në këtë pjesë jepen informacione shtesë shpjeguese në ndihmë të lexuesve.
Përmbajtja e kapitullit 3 është strukturuar në 4 pjesë kryesore:
3.1 Përshkrimi i temës – Këtu flitet në mënyrë të përgjithshme për përmbajtjen e temës, si dhe detajohen diagramet UML dhe Katalogu i tipologjive.
3.2 Metadata – Këtu jepen specifikimet teknike për metadatat e temës përkatëse. 
3.3 Sistemi Koordinativ Referencë – Këtu përcaktohet sistemi koordinativ referencë (KRGJSH)
3.4 Cilësia e të dhënave – Këtu jepet një përshkrim mbi cilësinë e të dhënave të elementeve dhe matjes së tyre.
2.2.2 DIAGRAMET UML DHE KATALOGU I TIPOLOGJISË
Diagramet UML ofrojnë një mënyrë të shpejtë për të parë elementet kryesore të specifikimeve dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Përkufizimi mbi llojin e objektit gjeohapësinor, atributet dhe marrëdhëniet janë të përfshira në Katalogun e tipologjive (Feature Catalogue). Personat të cilët kanë ekspertizë tematike, por nuk janë të familjarizuar me UML-në, mund ta kuptojnë plotësisht përmbajtjen e modelit të të dhënave, duke u fokusuar te Katalogu i tipologjive. Për përdoruesit e aplikacioneve, Katalogu i tipologjive mund të jetë i dobishëm për të kontrolluar nëse ai përmban të dhëna të nevojshme për përdorim. 
Në tabelat e mëposhtme shpjegohet përmbajtja dhe mënyra e organizimit të informacionit, në tabelat e të dhënave, në Katalogun e tipologjive.
Tabelat nr. 1, 2, me anë të shembujve, shpjegojnë mënyrën e organizimit të informacionit, në tabelën e tipologjive dhe të atributeve të tyre.
Tabela nr. 3, me anë të një shembulli, shpjegon mënyrën e organizimit të informacionit, në tabelën e kodlistës.



Tabela 1 
	Emri - Emërtimi i tipologjisë

	Përkufizimi
	Përkufizimi për tipologjinë.

	Përshkrimi
	Shënime dhe përshkrime të tjera për tipologjinë.

	Lloji i tipologjisë
	Tipi i elementit që mund të jetë i këtyre llojeve:
 “FeatureType”, një element që mund të jetë real, në terren apo një dukuri abstrakte
 “DataType”, një element tabelor, që shërben vetëm si tabelë atributesh, për t’u lidhur me një element tjetër
“Enumeration” “codeList”, listë e parapërgatitur vlerash, ku elementi duhet të marrë vlerë. Enumeration nënkupton “renditje vlerash”, ndërsa codeList nënkupton listë vlerash ose ndryshe “kodlistë”. Në dokument gjenden të shqipëruara si “Numërtimet dhe kodlistat”.
“Union”, një mbulesë topologjike e dy ose më shumë grupeve të të dhënave gjeohapësinore, që ruan tiparet, të cilat bien brenda shtrirjes gjeohapësinore të të dyja grupeve të të dhënave hyrëse.
“Imported”, të dhëna të specifikuara në tema të tjera të direktivës INSPIRE. Në dokument gjenden të shqipëruara, si “Të dhënat e importuara”

	Gjeometria
	Gjeometria e elementit sipas formatit vektor mund të gjendet në tri forma: pikë, linjë, poligon.
“Abstrakt”, kur elementi nuk është element real në terren, por konsiderohet vetëm si dukuri.

	Shumëllojshmëria
	Lloji dhe numri i vlerave që mund të marrë atributi:
0..* – mund të marrë shumë lloje vlerash ose asnjë vlerë;
1..* – mund të marrë minimumi 1 vlerë ose shumë vlera;
0..1 – mund të mos marrë asnjë vlerë ose nëse merr vlerë, duhet të marrë vetëm 1 vlerë të vetme;
1 – duhet të marrë detyrimisht 1 vlerë.

	I detyrueshëm
	Po – nëse atributi është i detyrueshëm të plotësohet 
Jo – nëse atributi nuk është i detyrueshëm të plotësohet

	Rol-shoqërimi
	Në tabelën e lidhjeve “Rol-shoqërime” tregohen marrëdhëniet hierarkike ndërmjet elementeve të ndryshme në këtë temë, si dhe në temat e tjera. Këto marrëdhënie pasqyrojnë lidhjet që realizohen në skemat UML.

	Atributet
	“Atribut” janë informacione të bashkëngjitura në format tabelor te tipologjitë gjeohapësinore. 



Tabela 2 
	ATRIBUTET 

	 -- Emri --
 Emërtimi i atributit
 -- Përkufizimi --
 Përkufizimi i elementeve
 -- Përshkrimi --
 Shënime dhe përshkrime të tjera për elementin
[I detyrueshëm: Detyrueshmëria nëse atributi duhet të marrë vlerë, p.sh.: PO] 



Tabela 3
	ATRIBUTET

	[image: ] Vlera e parë e listës së gatshme, p.sh.: ligjor 
 -- Emri --
 Emërtimi i vlerës
 -- Përkufizimi --
 Përkufizimi i elementeve.

	[image: ] Vlera e dytë (etj.) e listës së gatshme, p.sh.: joligjor
 -- Emri --
 Emërtimi i vlerës
 -- Përkufizimi --
 Përkufizimi i elementeve.



2.2.3 Karakteristikat “voidable” dhe shumëllojshmëria
Stereotipi “voidable” përdoret për të përshkruar ato karakteristika të objekteve gjeohapësinore, që mund të jenë ose mund të mos jenë të pranishme në grupet e të dhënave gjeohapësinore edhe pse mund të ekzistojnë në realitet. Kjo nuk do të thotë që këtyre përkatësive duhet t’u jepet një vlerë.
Për të gjitha karakteristikat, e përcaktuara për objektet gjeohapësinore, duhet të paraqitet një vlerë – ose vlera përkatëse (nëse është e disponueshme në grupin e të dhënave që mirëmbahet nga ofruesi i të dhënave), ose vlera “void”. Një vlerë “void” nënkupton që nuk ekziston një vlerë përkatëse, në grupet e të dhënave gjeohapësinore, që mirëmbahen nga ofruesi i të dhënave ose që asnjë vlerë përkatëse nuk mund të nxirret nga vlerat ekzistuese.
Arsyeja e përdorimit të vlerës “void” duhet të paraqitet kurdo që të jetë e mundur, duke përdorur një nga vlerat e listuara në kodlistën VleraEArsyesSëPavlefshmërisë (VoidReasonValue), e cila përmban: 
- E panjohur (Unknown)
-- Përkufizimi --
Vlera korrekte për këtë element gjeohapësinor nuk njihet ose është e pamatshme nga krijuesi i të dhënave. 
-- Përshkrimi --
Shembull. Kur “kuota e sipërfaqes së një trupi ujor nga niveli i detit” e një liqeni të caktuar, nuk është matur, atëherë arsyeja e pavlefshmërisë së kësaj karakteristike mund të jetë “E panjohur”.
- E papopulluar (Unpopulated)
-- Përkufizimi --
Kjo karakteristikë nuk është pjesë e databazës së mirëmbajtur nga krijuesi i të dhënave. Pavarësisht kësaj kjo e dhënë mund të ekzistojë. 
-- Përshkrimi --
Shembull. Kur “kuota e sipërfaqes së një trupi ujor nga niveli i detit” nuk është e përfshirë në grupin e të dhënave që përmban objektin gjeohapësinor të liqenit, atëherë vlera e kësaj karakteristike mund të jetë “E papopulluar”
- Konfidenciale (Withheld).
-- Përkufizimi --
Kjo karakteristikë mund të ekzistojë por është konfidenciale.
-- Përshkrimi --
Shembull. Të dhënat personale të popullsisë, të cilat ekzistojnë, por që nuk mund të shfaqen pasi mbrohen nga legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave personale. 
Stereotipi “voidable” nuk jep asnjë informacion nëse ekziston një karakteristikë në realitet. Kjo shprehet duke përdorur shumëllojshmërinë:
Nëse një karakteristikë mund të ekzistojë apo mund të mos ekzistojë në realitet, vlera minimale do të përcaktohet si 0. P.sh., nëse një adresë ka apo nuk ka një numër shtëpie, shumëllojshmëria përkatëse do të jetë 0..1.
Nëse për një karakteristikë të caktuar ekziston të paktën një vlerë në realitet, vlera minimale do të përcaktohet si 1. P.sh., nëse një njësi administrative ka gjithmonë të paktën një emër, shumëllojshmëria përkatëse do të jetë 1..*.
2.2.4 MBULIMET – COVERAGES 
Funksionet e mbulimit Coverages përdoren për të përshkruar karakteristikat e një fenomeni të botës reale që zhvillohet në kohë dhe /ose hapësirë. Shembuj tipikë të tyre janë temperaturat, lartësitë, imazheritë etj. Një mbulim përmban një grup vlerash, të cilat shoqërohen me një element gjeohapësinor, kohor, kohor-gjeohapësinor. Domeinet tipike gjeohapësinore janë grupe pikash (p.sh., vendndodhja e sensorëve), kurbat përcaktuese (p.sh., izolinjat), rrjetet (p.sh., ortoimazheria, modelet e lartësive) etj.
Në skemat e aplikimit të INSPIRE, funksionet e mbulimit janë përcaktuar si veti të llojeve të objekteve gjeohapësinore, ku lloji i vlerës së kësaj karakteristike është realizim i një prej llojeve të specifikuara në SSH EN ISO 19123:2007.
Për të përmirësuar përputhjen me standardet e mbulimit në nivelin e zbatimit (p.sh., ISO 19136 dhe OGC, Shërbimi i Mbulimit në Internet) dhe për të përmirësuar harmonizimin ndërtematik, për përdorimin e mbulimeve në INSPIRE, një skemë e aplikimit për llojet e mbulimit është përfshirë në modelin konceptual të përgjithshëm “Generic Conceptual Model”.
Kjo skemë aplikimi përmban llojet e mëposhtme të mbulimit:
- Rrjeti i Mbulimit i Korrigjuar (rektifikuar): Mbulimi, domeini i të cilit përbëhet nga një rrjet i korrigjuar, një rrjet për të cilin ka një transformim përfundimtar midis koordinatave të rrjetit dhe koordinatave të sistemit koordinativ referencë (shih figurën 1, majtas).
- Rrjeti i Mbulimit Referencë: Mbulimi, domeini i të cilit përbëhet nga një rrjet referimi, një rrjet i lidhur me një transformim që mund të përdoret për të kthyer vlerat e koordinatave të rrjetit në vlerat e koordinatave të referuara në një sistem referimi koordinativ (shih figurën 1, djathtas).
Aty ku është e mundur përdoren vetëm këto lloje mbulimi (ose një nëntip i tyre) në skemat e aplikimit në INSPIRE.

[image: ][image: ]
Figura 1: Shembuj të një rrjeti të korrigjuar (majtas) dhe një rrjeti referues (djathtas)

2.2.5 NUMËRTIMET DHE KODLISTAT (ENUMERATION AND CODELIST)
Kodlistat modelohen si klasa në skemat e aplikimit, por vlerat e tyre menaxhohen jashtë skemave të aplikimit. Në kodlistë, “vlera të tjera” përcakton llojin e përmbajtjes së kodlistës, e përcaktuar specifikisht si më poshtë:
- “jo” përfaqëson kodlista, që përmbajnë vetëm vlera të specifikuara në këtë dokument;
- “të kufizuara” përfaqëson kodlista, që përmbajnë vlera të specifikuara në këtë dokument dhe vlera të tjera të limituara të përcaktuara nga ofruesi i të dhënave;
- “të hapura” përfaqëson kodlista që përmbajnë vlera të specifikuara në këtë dokument dhe vlera shtesë në çdo nivel, të përcaktuara nga ofruesi i të dhënave;
- “po” përfaqëson kodlista që përmbajnë vlera të përcaktuara nga ofruesi i të dhënave.
Vlerat shtesë të përcaktuara nga ofruesit e të dhënave nuk duhet të zëvendësojnë apo të modifikojnë vlerat ekzistuese të përcaktuara në dokument.
Në rastin kur ofruesit e të dhënave do të përdorin kodlista me vlera jo të përmbajtura në dokument, ofruesit janë të detyruar t’i bëjnë këto vlera bashkë me përkufizimet e tyre, të disponueshme në një regjistër. Kjo do të mundësojë që dhe përdoruesit e tjerë t’i kuptojnë këto vlera dhe të kenë mundësi t’i përdorin.
2.2.6 PARAQITJA E DIMENSIONIT KOHOR
Skemat e aplikimit përdorin atributin “FillimiICiklitJetësor” dhe “PërfundimiICiklitJetësor” për të regjistruar jetëgjatësinë e një objekti gjeohapësinor.
Atributi “FillimiICiklitJetësor” specifikon datën kur versioni i objektit gjeohapësinor është futur apo ndryshuar në grupin e të dhënave gjeohapësinore (në sistem). Atributi “PërfundimiICiklitJetësor” specifikon datën kur versioni i objektit gjeohapësinor është zëvendësuar apo tërhequr nga grupi i të dhënave gjeohapësinore (në sistem). Këto vlera kohore nuk kanë të bëjnë me karakteristikat kohore të objektit në botën reale.
Ndryshimet që bëhen në atributin “PërfundimiICiklitJetësor” nuk shkaktojnë ndryshime në atributin “FillimiICiklitJetësor”. 
· Shënim i rëndësishëm
Disa terma në Katalogun e tipologjive, si p.sh., FeatureType, DataType etj., nuk janë përkthyer qëllimisht në gjuhën shqipe. Qëllimi parësor është që të mos humbasin kuptimin gjatë përkthimit dhe së dyti të përdoret një gjuhë unike, sipas termave të direktivës INSPIRE.
[bookmark: _Toc54354972]2.3 DETYRIMET LIGJORE
Në bazë të nenit 16, të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, ASIG-u është përgjegjës për krijimin e standardeve për secilën nga temat e përcaktuar në ligj (neni 11), në përputhje me standardet evropiane (direktiva INSPIRE). 
Standardet teknike të të dhënave gjeohapësinore për krijimin e NSDI-së në Shqipëri janë përshtatur nga specifikimet teknike të temave përkatës në direktivën INSPIRE. Për implementimin e direktivës, kërkohet që të gjithë aktorët të zbatojnë disa standarde të përbashkëta, të cilat mundësojnë ndërveprimin e shërbimeve dhe harmonizimin e të dhënave.
Standardet (Rregullat e implementimit - IR) duhet të krijohen për fushat e mëposhtme: 
- Metadata – Në këtë fushë direktiva përcakton standardet se si duhen të jenë metadatat. Ky standard është unik dhe i aplikueshëm për të gjitha institucionet ose palët e treta (siç është e përcaktuar në fushën e veprimit të kësaj direktive), të cilat do të implementojnë këtë direktivë.
- Specifikimi i të dhënave – Standardet e kësaj kategorie përfshijnë të gjitha atributet e objekteve të ndryshme që do të publikohen. INSPIRE ka përcaktuar disa atribute bazë të cilat do të shërbejnë për publikimin e të dhënave të ndryshme. vendet e ndryshme, në varësi të ligjeve ose të nevojave të brendshme, mund të shtojnë atribute të tjera për t’i bërë sa më të përdorshme të dhënat. Të gjitha të dhënat që do të shtohen duhet të jenë të dokumentuara dhe të miratuara nga institucionet përgjegjëse lokale.
[bookmark: _Toc54354973]2.4 FUSHA E VEPRIMIT
Të gjitha autoritetet publike, kompani private apo individë që mbajnë ose përpunojnë të dhëna gjeohapësinore për llogari të institucioneve publike, janë të detyruar t’i nënshtrohen këtij dokumenti.
Bazuar në modelet e proceseve të biznesit, sistemi i propozuar nga direktiva INSPIRE ka proceset dhe ciklin jetësor si më poshtë:
[image: ]
Figura 2: Proceset e ciklit jetësor

“Planifikimi” është procesi gjatë të cilit krijohen strukturat e të dhënave të nevojshme për të publikuar informacionin në portal. Rezultatet e këtij procesi janë modelet e ndryshme të të dhënave. 
“Vlerësimi” është procesi gjatë të cilit të dhënat ekzistuese testohen kundrejt modelit. Rezultati i këtij procesi do të jetë certifikimi i të dhënave ose nevoja për të modifikuar të dhënat që të përshtaten me modelet e përcaktuara gjatë procesit të vlerësimit.
“Procesimi” është procesi gjatë të cilit mblidhen dhe modifikohen atributet e të dhënave për të prodhuar informacion kuptimplotë. Manipulimi i tyre bëhet kundrejt modeleve të përcaktuara gjatë planifikimit. Rezultatet e këtij procesi janë bashkësi të dhënash gati për t’u publikuar.
“Shpërndarja” është procesi gjatë të cilit të dhënat vihen në dispozicion për përdoruesit (qytetarët, autoritetet publike, organizatat ose palët e treta). Përdoruesi mund të shkarkojë, të përdorë, të analizojë ose të citojë të dhënat. Publikimi i të dhënave bazohet në modelet e ndryshme të përdorimit.
“Zbulimi” është proces i vazhdueshëm gjatë të cilit zbulohen të dhëna të reja ose të dhëna jocilësore në të dhënat e publikuara.
“Analiza” është procesi i analizimit të të dhënave të evidentuara në fazën e zbulimit. Gjatë këtij procesi merret vendimi çfarë do të bëhet më të dhënat që janë evidentuar.
“Përditësimi” është procesi kur propozohet shtimi, modifikimi ose fshirja e të dhënave. Ky proces regjistrohet nga procesi i analizimit të të dhënave ekzistuese dhe të publikuara.
Arkivimi është procesi gjatë të cilit bashkësitë e të dhënave që nuk nevojiten të aksesohen arkivohen, duke u bazuar në standarde lokale dhe në legjislacionin në fuqi të vendit ku implementohet. Rezultat i këtij procesi janë të dhënat që bëhen të paaksesueshme për publikun, me akses vetëm nga autoritetet specifike. Këto të dhëna vazhdojnë të ruhen për arsye të përputhshmërisë me kuadrin ligjor në fuqi ose me standardet specifike. 
“Shkatërrimi” është procesi gjatë të cilit të dhënat bëhen të parikuperueshme. Ky proces bazohet në standarde lokale ose në legjislacione në fuqi.
[bookmark: _Toc54354974]3. TEMA
[bookmark: _Toc54354975]3.1.1 Zonat e mbrojtura
[bookmark: _Toc522000164][bookmark: _Toc875318][bookmark: _Toc27642093][bookmark: _Toc54354976]3.1.2 Parathënie
Tema “Zonat e mbrojtura” përfshin zona të cilat janë pjesë tokësore dhe/ose detare të dedikuara posaçërisht për mbrojtjen dhe ruajtjen e diversitetit biologjik dhe të burimeve natyrore dhe kulturore, të shoqëruara dhe menaxhuara përmes mjeteve ligjore ose mjeteve të tjera efektive.
Zonat e mbrojtura mund të gjenden në mjedise tokësore, ujore dhe/ose detare dhe mund të jenë nën pronësi publike ose private. Ato mund të përfshijnë lokalitete me objektiva mbrojtjeje të përcaktuara nga sektorë të ndryshëm dhe në bazë të objektivave të ndryshëm. Objektivat për mbrojtje mund të përfshijnë: ruajtjen e natyrës; mbrojtjen dhe ruajtjen e diversitetit biologjik dhe të burimeve natyrore; mbrojtjen e objekteve të krijuar nga njeriu, ku përfshihen ndërtesat, objektet arkeologjike dhe historike, objekte të tjera kulturore ose vende me vlerë specifike gjeologjike, hidrogjeologjike ose gjeomorfologjike. Zonat e mbrojtura mund të marrin mbrojtje, për shkak të më shumë se një lloj objektivi dhe mund të kenë një status të dyfishtë ose të shumëfishtë të përcaktimit. Zonat e mbrojtura mund të ndryshojnë shumë në arsyet e mbrojtjes, përcaktimin dhe menaxhimin e tyre.
Kjo temë është e lidhur me shumë prej temave të renditura në nenin 11, të ligjit nr. 72/2012, si: 
- përdorimi i tokës; 
- zonat me përdorim të kufizuar; 
- zonat ekologjike;
- habitatet;
- shpërndarja e specieve.
Tema “Zonat e mbrojtura”, në lidhje me informacionin gjeohapësinor që përmban, ndahet në dy nëntema: 
- zonat e mbrojtura natyrore;
- trashëgimia kulturore.
[bookmark: _Toc54354977]3.2 PËRSHKRIMI I NËNTEMËS “ZONAT E MBROJTURA NATYRORE”
[bookmark: _Toc27642096][bookmark: _Toc54354978]3.2.1 PARATHËNIE
Sipas Bashkimit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), një zonë e mbrojtur është një zonë e tokës dhe/ose detit e dedikuar posaçërisht për mbrojtjen dhe ruajtjen e diversitetit biologjik dhe të burimeve kulturore natyrore dhe menaxhohet përmes mjeteve juridike ose mjeteve të tjera efektive.
Zonat e mbrojtura mund të marrin mbrojtje, për shkak të më shumë se një lloj objektivi dhe mund të ketë një status të dyfishtë ose shumëfishte të përcaktimit. Ky përshkrim i përgjithshëm përshkruan një gamë të gjerë të zonave të mbrojtura, por në praktikë, çdo zonë ndryshon shumë në arsyet e mbrojtjes, përcaktimit dhe menaxhimit të tij. Përveç specifikimit të të dhënave të temës “Zonat e mbrojtura”, ekzistojnë edhe një numër specifikash të tjera për zonat e mbrojtura në nivel kombëtar, evropian dhe ndërkombëtar. Natura 2000 është një specifikim i rëndësishëm, që është përdorur si një input në specifikimet e të dhënave INSPIRE në zonat e mbrojtura dhe është referuar në këtë dokument.
Ky specifikim identifikon një skemë aplikimi të thjeshtë të zonave të mbrojtura me një grup shumë të kufizuar të atributeve themelore, duke përfshirë gjeometrinë, identifikuesin, emrin dhe datën e themelimit ligjor dhe referencën e dokumenteve. Këtu përfshihen vetëm zonat e mbrojtura natyrore (jo trashëgimia kulturore).
Në të gjitha rastet, zonat e mbrojtura kanë një vendndodhje, kufi dhe zonë të njohur, bazuar në marrëveshje ose vendime formale, ligjore ose administrative. Të gjitha zonat e mbrojtura kanë kufij të dallueshëm të tyre, që të përcaktohen në lidhje me ndonjë lloj objekti tjetër gjeohapësinor.
[bookmark: _Toc54354979]3.2.2 SKEMA E APLIKIMIT DHE DIAGRAMI UML PËR NËNTEMËN “ZONAT E MBROJTURA NATYRORE”
[image: ]

Figura 3: Zonat e Mbrojtura Natyrore
[bookmark: _Toc54354980]
3.2.3 KATALOGU I TIPOLOGJISË
[bookmark: BKM_ABB3612C_5B71_4B5B_8F38_34F7929A2744][bookmark: _Toc54354981]3.2.3.1 LLOJET E EMËRTIMIT
-- Emri--
Llojet e emërtimit
--Përkufizimi--
Një tip të dhëne e disenjuar për të përmbajtur një destinacion për zonën e mbrojtur, duke përfshirë skemën e përcaktimit të përdorur dhe vlerën brenda asaj skeme.
- Tipi i elementit-
DataType
[bookmark: BKM_49BF721E_C10A_43F2_9DB2_60C610097DDB]
	ATRIBUTE

	[image: ] PërqindjaSipasEmërtimit: Përqindja 
Shumëllojshmëria: [0..1]
 -- Emri --
 Përqindja sipas emërtimit
-- Përkufizimi --
Përqindja që bie në emërtimin e zonës. Kjo është përdorur në veçanti për kategorizimin e IUCN. Nëse një vlerë nuk jepet për këtë atribut, supozohet të jetë 100%.
[I detyrueshëm: JO]

	[image: ] Emërtimi: VleratEPërcaktimit 
Shumëllojshmëria: [0..1]
 -- Emri --
 Emërtimi
-- Përkufizimi --
Emërtimi aktual i zonës.
[I detyrueshëm: JO]

	[bookmark: BKM_78D1A81D_4BE4_4295_AC66_2BAEEEC39B60][image: ] SkemaEEmërtimit: VleratESkemesSëEmërtimeve 
Shumëllojshmëria: [0..1]
 -- Emri --
 Skema e emërtimit
-- Përkufizimi --
Skema nga e cila vjen kodi i emërtimit.
[I detyrueshëm: PO]



[bookmark: BKM_E21647CF_51B0_4233_ABDE_F08E47F68C7E]3.2.3.2 LLOJET E KLASIFIKIMIT
-- Emri--
Llojet e klasifikimit
--Përkufizimi--
Tipi bazë abstrakt, për kodlistat që përmbajnë klasifikimin dhe tipat e emërtimit, nën skema të ndryshme.
--Përshkrimi--
Disa prej listave të emërtimeve dhe klasifikimeve janë të mbyllura (për shembull, Natura 2000), ndërsa disa ndryshojnë rregullisht.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
[bookmark: _Toc54354983]3.2.3.3 ZONË E MBROJTUR
--Emri--
Zonë e mbrojtur
--Përkufizimi--
Një zonë e caktuar ose e menaxhuar në kuadrin e legjislacionit ndërkombëtar, të komunitetit dhe atë kombëtar për të arritur objektiva specifikë të ruajtjes.
--Përshkrimi--
Çdo zonë e mbrojtur ka një kufi të përcaktuar nëpërmjet marrëveshjeve, formave ligjore, administrative ose vendimeve. Krijimi i një zone të mbrojtur normalisht mbështetet nga legjislacioni dhe në këtë mënyrë u jepet rëndësi vendimeve rreth ndryshimit të përdorimit të tokës dhe planifikimit gjeohapësinor. Çdo zonë normalisht zgjidhet si një shembull përfaqësues i një burimi më të gjerë dhe përzgjidhet nëpërmjet një qasje formale të bazuar në kritere. Një zonë e mbrojtur mund të jetë një shtrirje e vazhduar e tokës/detit ose një koleksion i zonave të ndara diskrete, që së bashku përfaqësojnë një zonë të vetme zyrtare të mbrojtur. Kjo klasë ka atributet, kufizimet dhe lidhjet që janë pjesë e skemës së aplikimit të thjeshtë.
-Tipi i elementit-
FeatureType
[bookmark: BKM_E361621F_0CB4_49CF_8762_AF5A8C90982D]
	ATRIBUTE

	[image: ] DataELigjërimit: Datë-Orë 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Data e ligjërimit
-- Përkufizimi --
Data kur u krijua zona e mbrojtur. Kjo është data kur u krijua objekti në realitet dhe jo data e paraqitjes së saj në një sistem informacioni.
-- Përshkrimi --
Shënim. Në rastin e zonave nga Natura 2000, një zonë e mbrojtur mund të kalojë nëpër disa faza të ndryshme (për shembull, propozohet si SCI, e konfirmuar si SCI, e caktuar si SAC). Një version i ri i faqes është krijuar për secilën prej këtyre fazave të ndryshme (për shkak se ka një ndryshim në përcaktimin), dhe versioni i ri duhet të ketë datën në të cilën skena e re është caktuar ligjërisht si DataLigjoreEThemelimit (për shembull, kur është caktuar si një SAC, versioni për SAC do të ketë datën e përcaktimit si datë e ligjërimit).
[I detyrueshëm: PO]

	[image: ]EmërtimiIZonës: LlojiIEmërtimit
Shumëllojshmëria: [0..1]
 --Emri--
Emërtimi i zonës
-- Përkufizimi --
Emërtimi i zonës së mbrojtur.
-- Përshkrimi --
Emërtimi i zonës kërkohet, ku përcaktimi mund të jetë i disponueshëm, duke përdorur një numër skemash të ndryshme përcaktimesh, të gjitha këto mund të vendosen në kodlistën të VleratESkemësSëEmërtimit.
[I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_C2A59962_0B54_4E64_8916_64814CA12263][image: ] DokumentiILigjërimit: Citim
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
 Dokumenti i ligjërimit
-- Përkufizimi--
Një citim teksti, që i referohet aktit ligjor që krijoi zonën e mbrojtur.
[I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_C6555295_8EA2_40AD_8119_C7FF27B25C73][image: ] EmërtimiIKlasifikimit: LlojiIEmërtimit 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
 Emërtimi i klasifikimit
-- Përkufizimi–
Emërtimi i skemës së klasifikimit.
[I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_3854E5CA_FE09_46CA_97E7_FD54B17A14F1][image: ] EmërtimiIZonësSëMbrojtur: EmërtimetGjeografike 
Shumëllojshmëria: [0..*]
-- Emri--
Emërtimi i Zonës së Mbrojtur
-- Përkufizimi --
Emri i zonës së mbrojtur.
-- Përshkrimi--
Shënim 1. Mund të shprehen disa emra në gjuhë të ndryshme.
Shënim 2. Rekomandohet që gjuha e emrit (pjesë e llojit të të dhënave EmërtimetGjeografike) të plotësohet aty ku është e mundur. Ky është një atribut i rëndësishëm identifikues i një zone të mbrojtur.
[I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_07BC78A0_0A71_4C20_8B86_1AE3763867EA][image: ] FillimiICiklitJetësor: Datë-Orë 
Shumëllojshmëria: [0..1]
-- Emri --
Fillimi i ciklit jetësor
-- Përkufizimi --
Data dhe koha në të cilën ky version i objektit gjeohapësinor ishte futur ose ndryshuar në grupin e të dhënave gjeohapësinore.
-- Përshkrimi --
Shënim. Meqenëse ky informacion nuk është gjithmonë i regjistruar automatikisht nga sistemi, por mund të kapet manualisht, dhënia e kohës nuk është e nevojshme këtu. Kjo është arsyeja pse Pozicionimi është zgjedhur si lloj i vlerës në vend të Datë-Orë, që megjithatë, përdoret shpesh në specifikimet e tjera të të dhënave INSPIRE.
[I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_32AB8C73_8C3D_4552_8537_701A855D4E80][image: ] Gjeometria: NëVarësi
Shumëllojshmëria: [0..1]
-- Emri --
Gjeometria
-- Përkufizimi--
Gjeometria që përcakton kufirin e zonës së mbrojtur.
-- Përshkrimi--
Gjeometria mund të përcaktohet nga një gamë e gjerë metodash, duke përfshirë survejimin, digjitalizimin ose referencën vizuale ndaj karakteristikave natyrore ose kufijve kadastralë dhe mund të përcaktohet nga dokumenti ligjor që krijon zonën e mbrojtur. Gjeometria e përfshirë në një grup të dhënash që përdor këtë model të të dhënave ruhet si një gjeometri fikse nga koordinatat, jo duke iu referuar kufijve natyrorë, kadastralë ose administrativë, edhe pse fillimisht mund të jenë përcaktuar nga këto.
[I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_2BD02ABD_697B_4AF9_80ED_568560D13A34][image: ] InspireID: Identifikues 
Shumëllojshmëria: [0..1]
-- Emri--
 Inspire ID
-- Përkufizimi--
Identifikuesi i objektit të jashtëm të zonave të mbrojtura.
-- Përshkrimi--
Shënim. Një identifikues i objektit të jashtëm është një identifikues i veçantë i objektit i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor, jo një identifikues i fenomenit në realitet.
[I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_8B94FDFD_53E0_4F50_BC5F_6240CCCA97FC][image: ] KlasifikimiIZonës: LlojetEKlasifikimeve 
Shumëllojshmëria: [1..*]
-- Emri--
Klasifikimi i zonës
-- Përkufizimi--
Klasifikimi i zonës së mbrojtur.
-- Përshkrimi--
Kërkohet të paktën një emërtim, por mund të përdoren emërtime, duke përdorur një numër të skemave të ndryshme të emërtimit, të cilat mund të vendosen në kodelistën VleratESkemësSëEmërtimit.
[I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_22B1FE37_2E43_4202_8FCD_56C375C84C25][image: ] LlojetEZonaveTëMbrojtura: VleratELlojeveTëZonaveTëMbrojtura 
Shumëllojshmëria: [0..1]
-- Emri--
 Llojet e zonave të mbrojtura
-- Përkufizimi--
Zonat e mbrojtura mjedisore, sipas llojit të interesit për të cilin ka marrë statusin e mbrojtjes.
[I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_0979BC7D_9AF8_4B4A_968D_47356A3C20A3][image: ] PërfundimiICiklitJetësor: Datë-Orë 
Shumëllojshmëria: [0..1]
-- Emri--
 Përfundimi i ciklit jetësor.
-- Përkufizimi --
Data dhe koha në të cilën ky version i objektit gjeohapësinor u zëvendësua ose u veçua në grupin e të dhënave gjeohapësinore.
-- Përshkrimi --
Shënim. Meqenëse ky informacion nuk është gjithmonë i regjistruar automatikisht nga sistemi, por mund të kapet manualisht, dhënia e kohës nuk është e nevojshme këtu. Kjo është arsyeja pse Pozicionimi është zgjedhur si lloj i vlerës në vend të Datë-Orë.
[I detyrueshëm: JO]

	[bookmark: BKM_DA2D7A64_46FA_4AC2_A65D_3486AA2E56A3][image: ] QëllimiIMbrojtjesSëZonës: VleratEQëllimitTëMbrojtjes 
Shumëllojshmëria: [1..*]
-- Emri--
 Qëllimi i mbrojtjes së zonës
-- Përkufizimi--
Klasifikimi i zonës së mbrojtur bazuar në qëllimin e mbrojtjes.
-- Përshkrimi--
Zona mund të ketë më shumë se një klasifikim.
[I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_1D8EF5E6_F48A_4A40_B23E_81CC686024A3][image: ] Zonimi: VleratEZonimit
Shumëllojshmëria: [0..1]
-- Emri--
 Zonimi
-- Përkufizimi--
Klasifikim i territorit të zonës së mbrojtur, sipas rëndësisë së habitateve dhe të ekosistemeve që bëjnë pjesë në to.
[I detyrueshëm: JO]


[bookmark: BKM_98B3750C_D623_4F55_A800_4E729AC08062][bookmark: _Toc54354984]3.2.3.4 VLERAT E SKEMËS SË EMËRTIMEVE
-- Emri--
Vlerat e skemës së emërtimit
-- Përkufizimi--
Skema e përdorur për të caktuar një emërtim për zonat e mbrojtura.
-- Përshkrimi--
Shënim 1. Skemat mund të njihen ndërkombëtarisht (p.sh., Natura 2000 ose skemat e Rrjetit Emerald), ose mund të jenë skema kombëtare (për shembull, emërtimet e përdorura për ruajtjen e natyrës në një vend të caktuar).
Shënim 2. Në mënyrë tipike, kjo kodlistë do të zgjerohet me skemat e kodeve të përdorura brenda Shteteve Anëtare.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
[bookmark: BKM_9A375B34_9B60_43BF_8AF6_1A62EEAA7226]
	ATRIBUTE

	[image: ]IUCN
 -- Emri --
 IUCN
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur ka një klasifikim dhe përdorur skemën e klasifikimit të Bashkimit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës.

	[bookmark: BKM_AB6B6A1A_061D_4256_BDD4_DB89ADBA1A74][image: ]KonventaETrashëgimisëBotëroreUNESCO
 -- Emri --
 Konventa e Trashëgimisë Botërore UNESCO
-- Përkufizimi--
Zonat e Mbrojtura kane një emërtim sipas Konventës së Trashëgimisë Botërore UNESCO.

	[bookmark: BKM_965FEAAB_ABA4_4CF5_902C_12D8814CC3CF][image: ]KonventaRamsar 
 -- Emri --
 Konventa Ramsar
-- Përkufizimi--
Zonat e mbrojtura kane një emërtim sipas Konventës Ramsar.
-- Përshkrimi--
Konventa Ramsar siguron kuadrin për veprim kombëtar dhe bashkëpunim ndërkombëtar për ruajtjen dhe mirëpërdorimin e ligatinave dhe burimeve të tyre.

	[bookmark: BKM_6DC097A9_0DEB_4C64_BBA5_51F834D48FD2][image: ]Natura2000 
 -- Emri --
 Natura 2000
-- Përkufizimi--
Zonat e mbrojtura kanë një emërtim, sipas direktivës së habitateve (92/43/EEC) ose direktivës së shpendëve (79/409/EEC).

	[bookmark: BKM_432757DE_85E4_4D52_BE3A_031DD4A2E566][image: ]ProgramiIUNESCONjeriuDheBiosfera:
 -- Emri --
 Programi UNESCO, Njeriu dhe Biosfera
-- Përkufizimi--
Zonat e mbrojtura kane një emërtim sipas programit UNESCO, Njeriu dhe Biosfera.

	[bookmark: BKM_12211010_D22A_434C_966D_1377E8746103][image: ] RegjistriKombëtarIMonumenteve 
 -- Emri --
 Regjistri kombëtar i monumenteve
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur ka një klasifikim, duke përdorur skemën e klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_F8F41928_4C1A_4393_8228_22343E98DC70][image: ] RrjetiEmerald
 -- Emri --
 Rrjeti Emerald
-- Përkufizimi--
Zonat e mbrojtura kanë një emërtim sipas RrjetitEmerald.
-- Përshkrimi--
Rrjeti Emerald është një rrjet ekologjik për të ruajtur florën dhe faunën e egër dhe habitatet e tyre natyrore në Evropë.


[bookmark: BKM_5BE118A6_DA54_4217_8462_498A62302F2B]
[bookmark: _Toc54354985]3.2.3.5 VLERAT E ZONIMIT TË ZONAVE TË MBROJTURA
-- Emri --
Vlerat e zonimit të zonave të mbrojtura
-- Përkufizimi --
Vlerat e mundshme të klasifikimit të zonimit për zonat e mbrojtura. Klasifikim i territorit të zonës së mbrojtur sipas rëndësisë së habitateve dhe ekosistemeve që bëjnë pjesë në to. 
-Tipi i elementit-
[bookmark: BKM_35D9A066_01DE_4A81_BB82_0B4FFA62D684]Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ] ZonaA 
 -- Emri --
 Zona A
-- Përkufizimi--
Klasifikim i rëndësisë së parë.

	[bookmark: BKM_A9DABB7F_A163_4221_BD88_C99BAB8876B6][image: ] ZonaB 
 -- Emri --
 Zona B
-- Përkufizimi– 
Klasifikim i rëndësisë së dytë.

	[bookmark: BKM_4D808B15_1CF1_4FB3_AAB2_91288E218AB4][image: ] ZonaC 
 -- Emri --
 Zona C
-- Përkufizimi– 
Klasifikim i rëndësisë së tretë.

	[bookmark: BKM_BD757727_0778_48F4_A1DD_0A53855C5970][image: ] ZonaD 
 -- Emri --
 Zona D
-- Përkufizimi--
Klasifikim i rëndësisë së katërt.



[bookmark: _Toc54354986]3.2.3.6 VLERAT E LLOJEVE TË ZONAVE TË MBROJTURA
-- Emri --
Vlerat e llojeve të zonave të mbrojtura
-- Përkufizimi--
Zonat e mbrojtura mjedisore, sipas llojit të interesit për të cilin ka marrë statusin e mbrojtjes.
-Tipi i elementit-
Kodlistë

	[bookmark: BKM_23D16582_391C_4BDF_B0F1_9F8387803F79]ATRIBUTE

	[image: ] Kombëtare 
 -- Emri --
 Kombëtare
-- Përkufizimi--
Zonë me interes kombëtar.

	[bookmark: BKM_974FCB0E_6D03_46FD_A367_23D262BF0D12][image: ] Ndërkombëtare 
 -- Emri --
Ndërkombëtare
-- Përkufizimi—
Zonë me interes ndërkombëtar



[bookmark: _Toc54354987]3.2.3.7 VLERAT E QËLLIMIT TË MBROJTJES
 -- Emri –
 Vlerat e qëllimit të mbrojtjes
-- Përkufizimi--
Klasifikimi i zonave të mbrojtura bazuar në qëllimin e mbrojtjes.
-Tipi i elementit-
Kodlistë

	[bookmark: BKM_9D03FD7D_F19D_4F79_A6D3_D12919CBBFBD]ATRIBUTE

	[image: ] RuajtjaENatyrës 
 -- Emri–
 Ruajtja e natyrës
-- Përkufizim --
Zona e mbrojtur që ka si qëllim ruajtjen e diversitetit biologjik.

	[bookmark: BKM_86523A9D_1B94_4876_A4FC_40BF38ECB07A][image: ]RuajtjaEArkeologjisë
 -- Emri –
 Ruajtja e arkeologjisë
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur që ka si qëllim ruajtjen e trashëgimisë arkeologjike.

	[bookmark: BKM_971A6370_22C7_4710_8D86_8FF8F78992FA][image: ] RuajtjaETrashëgimisëKulturore 
 -- Emri –
 Ruajtja e trashëgimisë kulturore
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur që ka si qëllim ruajtjen e trashëgimisë kulturore.

	[bookmark: BKM_0B814BF9_B2CB_453B_B1BE_A9CC9F66E643][image: ] QëndrueshmëriaEkologjike 
 -- Emri –
 Qëndrueshmëria ekologjike
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur që ka si qëllim ruajtjen e qëndrueshmërisë ekologjike.

	[bookmark: BKM_740A6290_A67E_48AD_A4D5_130E14ECC9A8][image: ] Peizazhi 
 -- Emri –
 Peizazhi
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur që ka si qëllim ruajtjen e karakteristikave të peizazhit.

	[bookmark: BKM_93961662_76A6_4A19_A086_3FC45ACEB24A][image: ]Mjedisi 
 -- Emri –
 Mjedisi
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur që ka si qëllim ruajtjen e qëndrueshmërisë së mjedisit.

	[bookmark: BKM_6E2B5D2D_DB0D_4312_ACC2_DCC0590075F5][image: ] Gjeologjia 
 -- Emri –
 Gjeologjia
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur që ka si qëllim ruajtjen e karakteristikave gjeologjike.



[bookmark: _Toc54354988]3.2.3.8 VLERAT SIPAS IUCN-së
-- Emri –
 Vlerat sipas IUCN-së
-- Përkufizimi--
Një kodlistë për skemën e klasifikimit të Bashkimit Ndërkombëtar të Ruajtjes së Natyrës.
-- Përshkrimi--
Kategoritë e zonave të mbrojtura mjedisore (sipas kategorizimit IUCN) janë:
1. Kategoria I;
2. Kategoria II;
3. Kategoria III;
4. Kategoria IV;
5. Kategoria V;
6. Kategoria VI.

-Tipi i elementit-
[bookmark: BKM_2E3DA672_0D1B_4B78_9BFA_A5B37D8E4FE5]Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ] MonumentNatyror 
 -- Emri –
 Monument natyror
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument natyror, sipas skemës së klasifikimit të IUCN-së, kategoria III.

	[bookmark: BKM_97CC0702_DA7E_464F_B0DF_D6C0BC690974][image: ] ParkKombëtar
 -- Emri –
Park kombëtar
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një park kombëtar sipas skemës së klasifikimit të IUCN-së, kategoria II.

	[bookmark: BKM_0F6D4BBA_1645_43A3_A2AE_8610D056209A][image: ] PeizazhIMbrojtur 
 -- Emri –
 Peizazh i mbrojtur
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një peizazh i mbrojtur tokësor ose detar, sipas skemës së klasifikimit të IUCN, kategoria V. Këtu bën pjesë edhe kurora e gjelbër.

	[bookmark: BKM_7602BBED_0506_498C_9A07_4BA5659E2D78][image: ] RezervaStrikteNatyrore 
 -- Emri –
 Rezerva strikte natyrore
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një rezervë strikte natyrore, sipas skemës së klasifikimit të IUCN-së, kategoria I-a. 

	[bookmark: BKM_230EDCCF_7155_47D7_A40B_1D20DE6E7512][image: ] ZonaEEgër 
 -- Emri –
 Zona e egër
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një zonë e egër sipas skemës së klasifikimit të IUCN-së, kategoria I-b.

	[bookmark: BKM_AC143E98_5A27_459E_882F_6CD77824088E][image: ] ZonaEMenaxhimitTëSpecieve/Habitatit 
 -- Emri –
 Zona e menaxhimit të specieve/habitateve
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një zonë për menaxhimin e specieve dhe habitatateve, sipas skemës së klasifikimit të IUCN, kategoria IV.
Këtu bëjnë pjesë dhe parqet natyrore bashkiake.

	[bookmark: BKM_401C7E67_A3B1_4687_8286_57DF1CDA166C][image: ] ZoneEmbrojturEBurimeveTëMenaxhuara: 
 -- Emri –
 Zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara.
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara, sipas skemës së klasifikimit të IUCN-së, kategoria VI.


[bookmark: _Toc54354989]3.2.3.9 VLERAT SIPAS NATURA 2000
-- Emri –
 Vlerat sipas Natura 2000
-- Përkufizimi --
Një kodlistë për skemën e emërtimit të Natura 2000.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	[bookmark: BKM_DE847772_0812_4E1F_B43F_8D1E363C8A63]ATRIBUTE

	[image: ]ZonëEMbrojturEVeçantëEPropozuar 
 -- Emri –
 Zonë e mbrojtur e veçantë e propozuar.
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur është propozuar si një zonë me mbrojtje të veçantë, sipas Natura 2000. 

	[bookmark: BKM_FC9F40AC_1DAE_4A7C_A76A_9FE3B32DFDBF][image: ] ZonëEVeçantëRuajtjeje 
 -- Emri –
 Zonë e veçantë ruajtjeje
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur është emërtuar si një zonë e veçantë ruajtjeje, sipas Natura 2000.

	[bookmark: BKM_DEB43432_7851_4FD1_B630_7879B101D95D][image: ]ZonëMeInteresPërKomunitetin 
 -- Emri –
 Zonë me interes për komunitetin
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur është emërtuar si një zonë me interes për komunitetin, sipas Natura 2000.

	[bookmark: BKM_0838E6EB_1DDB_4FDE_ADF7_96444932F655][image: ] ZonëMeInteresPërKomunitetinEPropozuar 
 -- Emri –
 Zonë me interes për komunitetin e propozuar
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur është propozuar si një zonë me interes për komunitetin, sipas Natura2000.

	[bookmark: BKM_B67CE861_9760_4B2A_91C9_92DC823B0C4C][image: ] ZonëMeMbrojtjeTëVecantë 
 -- Emri –
 Zonë me mbrojtje të veçantë
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur është emërtuar si një zonë me mbrojtje të veçantë.



[bookmark: BKM_FE2E9F5F_29BE_4D81_A773_058532159CC3][bookmark: _Toc54354990]3.2.3.10. VLERAT SIPAS PROGRAMIT UNESCO, NJERIU DHE BIOSFERA
-- Emri –
 Vlerat sipas Natura 2000
-- Përkufizimi--
Një kodlistë sipas skemës së klasifikimit të Programit të Trashëgimisë Botërore Njeriu dhe Biosfera.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	[bookmark: BKM_57669324_FD2E_4C67_9CC6_AF67C47A3C57]ATRIBUTE

	[image: ] RezervaEBiosferës 
 -- Emri –
 Rezerva e biosferës
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur është emërtuar si rezervë e biosferës, sipas Programit të Trashëgimisë Botërore, Njeriu dhe Biosfera.


[bookmark: BKM_2E54BF36_C88B_41DA_9497_9500850E9BC3]
[bookmark: _Toc54354991]3.2.3.11 VLERAT SIPAS PROGRAMIT UNESCO TË TRASHËGIMISË BOTËRORE
-- Emri –
 Vlerat sipas programit UNESCO të trashëgimisë botërore
-- Përkufizimi--
Një kodlistë sipas skemës së emërtimit të trashëgimisë botërore (UNESCO).
-Tipi i elementit-
Kodlistë
[bookmark: BKM_318EB31E_E42B_407F_80B2_79D3A8244317]
	ATRIBUTE

	[image: ] Kulturore: 
 -- Emri –
 Kulturore
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur është emërtuar si një zonë e trashëgimisë kulturore botërore.

	[bookmark: BKM_F1D65180_4FFB_4564_9392_D9947197734F][image: ] Natyrore: 
 -- Emri –
 Natyrore
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur është emërtuar si një zonë e trashëgimisë natyrore botërore.

	[bookmark: BKM_1A1E08DE_3491_4556_A46A_D6A808B66496][image: ] TëPërziera: 
 -- Emri –
 Të përziera
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur është emërtuar si një zonë e përzier e trashëgimisë botërore.



[bookmark: BKM_35976E7B_CA98_4B76_B154_80578AE7AF06][bookmark: _Toc54354992]3.2.3.12 VLERAT SIPAS RAMSAR
 -- Emri –
Vlerat sipas Ramsar
-- Përkufizimi--
Një kodlistë sipas skemës së emërtimit të Konventës Ramsar.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ] ZonatRamsar 
 -- Emri –
 Zonat Ramsar
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur është emërtuar sipas Konventës Ramsar.



[bookmark: _Toc54354993]3.2.3.13 VLERAT E REGJISTRIT TË EMËRTIMEVE TË MONUMENTEVE KOMBËTARE
 -- Emri –
Vlerat e regjistrimit të emërtimeve të monumenteve kombëtare
-- Përkufizimi--
Një kodlistë për skemën e klasifikimit të Regjistrit Kombëtar të Monumenteve
-Tipi i elementit-
Kodlistë
[bookmark: BKM_32F20CCD_972F_4D39_8316_2E38C4CB3FE3]
	ATRIBUTE

	[image: ] AgrikulturorDheJetësor 
 -- Emri –
 Agrikulturor dhe jetësor
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument agrikulturor ose jetësor, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_E253DBBE_3211_4161_8E53_C58FDD69FDA4][image: ] Argëtues 
 -- Emri –
 Argëtues
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument argëtues, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_CFEDE912_B601_4BFF_8026_7170A1DB8E67][image: ] Civil 
 -- Emri –
Civil
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument civil, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_7C1173DE_791A_4CAB_AB9B_DD25DBC7A3D8][image: ] Detar 
 -- Emri –
Detar
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument detar, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_47C6D25B_5855_4A69_B300_8B97C73D05EE][image: ] Edukues 
 -- Emri –
Edukues
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument edukues ,sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_F60BE2CA_A7C7_4967_A744_58E9FDA05AE7][image: ] FurnizimiMeUjëDheDrenazhimi 
 -- Emri –
Furnizimi me ujë dhe drenazhimi
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument i furnizimit me ujë dhe drenazhimit, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_54F91C34_1989_4628_874D_4D952D544E8C][image: ] Industrial
 -- Emri –
Industrial
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument industrial, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_9CA23B63_14C4_4198_AB94_958204907FD5][image: ] Komunikues: 
 -- Emri –
Komunikues
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument komunikimi, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_7E44520E_6349_4A11_A921_F1758A472C8E][image: ] Mbrojtje 
 -- Emri –
Mbrojtje
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument mbrojtje, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_E6278497_9C93_423D_9886_BC23DA5C7228][image: ] Monument 
 -- Emri –
Monument
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument, me disa forma të paklasifikuara, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave të Monumenteve Kombëtare

	[bookmark: BKM_DF2D6A05_E8CE_478F_814C_F9EB62A620B7][image: ] ParqeDheHapësiraUrbane 
 -- Emri –
Parqe dhe hapësira urbane
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument park ose hapësirë urbane, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_9CA521FF_657F_4F82_B5C6_B264B9417E73][image: ] Përkujtimor 
 -- Emri –
Përkujtimor
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument përkujtimor, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_0E7CDA3E_D411_4512_96A6_193B28A744B8][image: ] RitualeFetareDheFunerale: 
 -- Emri –
Rituale, fetare dhe funerale 
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument fetar, ritual ose funeral, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_8C561A4D_E5BD_4847_9077_B9545C48B5BE][image: ] ShëndetiDheMirëqenia 
 -- Emri –
Shëndeti dhe mirëqenia
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument shëndeti dhe mirëqenie, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_7D51E734_562B_478D_898A_D64933FE5E3B][image: ] Transporti 
 -- Emri –
Transporti
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument i transportit, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_EBFB9B79_2708_496D_9A18_141EE1D15FEF][image: ] Tregtar: 
 -- Emri –
 Tregtar
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument tregtar, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_0B4EF629_E2C1_4F8D_96DB_CE4462E036F4][image: ] Vendës 
 -- Emri –
Vendës
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument vendas, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.

	[bookmark: BKM_6E1CCEA3_1522_4C84_AEBB_7FB1BC084A84][image: ] Vendbanim 
 -- Emri –
Vendbanim
-- Përkufizimi--
Zona e mbrojtur klasifikohet si një monument vendbanimi, sipas skemës së klasifikimit të Regjistrave Kombëtarë të Monumenteve.



[bookmark: _Toc54354994]3.3 PËRSHKRIMI I NËNTEMËS “TRASHËGIMIA KULTURORE”
[bookmark: _Toc54351384][bookmark: _Toc54354995]3.3.1 PARATHËNIE
Trashëgimi kulturore është tërësia e pasurive kulturore, materiale dhe jomateriale, si pjesë e pasurisë kombëtare të një vendi, të cilat shprehin, identitetin, njohuritë traditat, besimet, si dhe pasuritë kulturore të peizazhit. Pasuri kulturore të trashëgimisë kulturore janë:
Pasuri kulturore të paluajtshme, ku përfshihen:
- Arkeologjike: gjurmët materiale të aktivitetit të njeriut, të cilat janë të pandashme nga mjedisi në të cilin ato janë krijuar, duke u identifikuar nëpërmjet gërmimeve arkeologjike;
- Historike: ndërtesat, instalimet, strukturat e tjera, që kanë lidhje me ngjarje historike dhe personalitete historike; 
- Arkitektonike dhe strukturore: ndërtesat, instalimet, strukturat, pjesë apo kombinime të tyre, të cilat kanë vlera historike, estetike, teknike, kulturore, teknologjike, hapësinore dhe funksionale;
- Artistike: veprat e arteve të bukura dhe të aplikuara, të cilat janë elemente të pandashme të mjedisit në të cilin ndodhen ose për të cilin ato janë krijuar;
- Urbane: pjesë të dallueshme të territoreve dhe të komuniteteve, elemente të të cilave janë të ndërlidhura në hapësirë dhe mund të dallohen topografikisht;
- Arti në park dhe kopsht: parqe historike dhe kopshte me rëndësi për zhvillimin e artit dhe shkencës në kopsht;
- Etnografik: provat materiale të stilit të jetesës, zejtarisë, aftësitë, ritualet dhe besimet që kanë të bëjnë me mjedisin hapësinor;
- Shtigje kulturore: kombinimi i një rruge historike, pjesë e një rruge tradicionale dhe sitet e bashkëngjitura të trashëgimisë kulturore të paluajtshme dhe peizazheve.
- Pasuri kulturore të luajtshme, ku përfshihen:
- Arkeologjike: objekte të luajtshme, të zbuluara nën tokë, në sipërfaqe të saj ose nënujë, duke dëshmuar përkatësinë e tyre në epoka dhe qytetërime të studiuara nga arkeologjia;
- Etnografike: sende të luajtshme, që dëshmojnë për mënyrën e jetesës dhe të punës, traditat, zakonet, ritualet, besimet dhe zejtarinë, të cilat mundësojnë studimin e karakteristikave etnike dhe ndryshimet në kulturën materiale e jomateriale;
- Historike: pasuri të luajtshme, të lidhura me evente të rëndësishme historike dhe personalitete;
- Artistike: veprat e arteve të bukura në të gjitha teknikat dhe varietetet e tyre, duke përfshirë mostrat filatelike;
- Teknike: produkte të kulturës teknike;
- Arkivat: dokumente me rëndësi kulturore e shkencore, pavarësisht nga koha, vendndodhja dhe teknika e ekzekutimit të tyre; dorëshkrime me vlera kulturore, që datojnë para përfundimit të shekullit të 18-të, botime të vjetra, të rralla dhe të vlefshme, me rëndësi shkencore, kulturore, poligrafike ose bibliografike;
- Letrare: vlera kulturore dokumentare dhe fizike, që lidhen me historinë e përgjithshme të letërsisë.
- Pasuri kulturore jomateriale, ku përfshihen:
- Folklori muzikor instrumental; folklori instrumental; folklori gojor; folklori koreografik; folklori muzikor vokal; lojërat popullore të ruajtura në kujtesë, të shkruara ose të regjistruara;
- Artet popullore të shfaqjes, ritualet dhe spektaklet popullore;
- Dukuritë, njohjet dhe praktikat e vjetra tradicionale, të lidhura me natyrën dhe gjithësinë;
- Dijebërja, lidhur me artizanatin dhe gatimet tradicionale;
- Besimet, doket dhe zakonet popullore;
- Praktikat folklorike, me shprehjet e ndryshme të tyre;
- Aftësi dhe dije të lidhura me zanatet tradicionale, si: zanatet folklorike, zanatet për kostumet tradicionale, për arkitekturën folklorike, për aspektet shtëpiake;
- Format e jetëzimit të gjuhës shqipe dhe të gjuhëve të komuniteteve të tjera;
Pasuri kulturore materiale dhe jomateriale, që zbulohen ose krijohen, pavarësisht nga pronësia, mbrohen nga shteti. Institucionet shtetërore, të specializuara sipas kritereve shkencore, bëjnë përcaktimin e vlerave të objekteve të trashëgimisë kulturore, të deklaruara si të tilla, pronë e çdo personi fizik apo juridik, si dhe dokumentimin e tyre. Këto objekte, në mënyrë të detyrueshme, duhet të regjistrohen në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore, e cila lëshon pasaportën e objektit në bazë të këtyre të dhënave. Çdo ndryshim i pronësisë së objektit duhet të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore. 
[bookmark: _Toc54351385][bookmark: _Toc54354996][bookmark: _Toc492304938][bookmark: _GoBack]3.3.2 SKEMA E APLIKIMIT DHE DIAGRAMI UML PËR NËNTEMËN “TRASHËGIMIA KULTURORE”

[image: ]
[bookmark: _Toc492304940]Figura 4: Skema e aplikimit për nëntemën “Trashëgimia kulturore”
[bookmark: _Toc54351386][bookmark: _Toc54354997]
3.3.3 KATALOGU I TIPOLOGJISË
[bookmark: _Toc492304942][bookmark: _Toc54351387][bookmark: _Toc54354998][bookmark: _Toc492304941]3.3.3.1 ARKEOLOGJIA
--Emri--
Arkeologjia 
-Përkufizimi-
Fusha e arkeologjisë përfshin pasuritë arkeologjike që janë monumente, vendbanime historike të llojeve të ndryshme, objekte ose pjesë veprash ndërtimore apo vendbanimesh, të dala prej gërmimeve arkeologjike, me vlera-historiko kulturore.
-Përshkrimi-
Fusha e arkeologjisë përbëhet nga 7 gjini.
-Tipi i elementit-
FeatureType
[bookmark: BKM_65AFA1CB_4BDB_4C29_BDE7_FB34E54BEE5F]
	ATRIBUTE

	[image: ]Gjinia: GjinitëEArkeologjisë 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Gjinia e arkeologjisë
--Përkufizimi--
Gjinia e arkeologjisë është një nënfushë, e fushës së arkeologjisë. 
-Përshkrimi-
Gjinitë e arkeologjisë janë vendbanim, kala/fortifikim, ndërtime sociale/kulturore, zonifikime, vendvarrime, ndërtime kulti, ndërtime inxhinierike.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc492304943][bookmark: _Toc54351388][bookmark: _Toc54354999]3.3.3.2 ARKITEKTURA
--Emri--
Arkitekturë
-Përkufizimi-
Fusha e arkitekturës përfshin objekte të trashëgimisë ndërtimore materiale–individuale ose jo, të cilat mbartin një tërësi vlerash të spikatura arkitektonike, historike, kulturore dhe etnografike, si dëshmi e pranisë dhe e veprimtarisë njerëzore në një territor të caktuar dhe me rëndësi shkencore e kulturore.
-Përshkrimi-
Fusha e arkitekturës përbëhet nga 7 gjini.
-Tipi i elementit-
FeatureType
[bookmark: BKM_F9585EDD_A38C_4A84_AA3D_CBBAEFE56BB4]
	ATRIBUTE

	[image: ] Gjinia: GjinitëEArkitekturës 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Gjinia e arkitekturës
-Përkufizimi-
Gjinia e arkitekturës është një nënfushë e fushës së arkitekturës. 
-Përshkrimi-
Gjinitë e arkitekturës janë arkitekturë kulti, vepra inxhinierike, arkitektura e traditës, zonifikime, ndërtime të projektuara, varre monumentalë, kala/fortifikim. 
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc492304944][bookmark: _Toc54351389][bookmark: _Toc54355000]3.3.3.3 ARTI
--Emri--
Arti
- Përkufizimi-
Fusha e artit përfshin veprat e artit material të fushave të ndryshme: pikturë, skulpturë, mozaik, vepra artizanale, me vjetërsi mbi 100-vjeçare, të cilat ruhen për rëndësinë e tyre historike, kulturore, etnografike dhe shkencore, si dhe dokumente arkivore me rëndësi historike kombëtare ose dorëshkrime, botime, libra ose periodikë me vlera të veçanta historike dhe bibliografike.
-Përshkrimi-
Fusha e artit përbëhet nga 2 gjini.
-Tipi i elementit-
FeatureType

	[bookmark: BKM_FFAFF981_7D28_4D86_9FB8_98E283A09A7B]ATRIBUTE

	[image: ] Gjinia: GjinitëEArtit 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Gjinia e artit
--Përkufizimi--
Gjinia e artit është një nënfushë e tipologjisë së artit. 
-Përshkrimi-
Gjinitë e artit janë vepra arti të luajtshme dhe vepra arti të paluajtshme.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: BKM_385F547D_EBF5_48DE_BB46_376C2A58577C][bookmark: _Toc492304945][bookmark: _Toc54351390][bookmark: _Toc54355001]3.3.3.4 GJINITË E ARKEOLOGJISË
--Emri--
Gjinitë e arkeologjisë
-Përkufizimi-
Gjinitë e arkeologjisë janë 5 nënndarje të fushës së arkeologjisë.
-Përshkrimi-
Gjinitë e arkeologjisë janë vendbanim, kala/fortifikim, ndërtime sociale/kulturore, zonifikime, vendvarrime, ndërtime kulti, ndërtime inxhinierike.
-Tipi i elementit-
DataType

	ATRIBUTE

	[image: ] Kala/Fortifikim: VleratEGjinisëKala/Fortifikim 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Kala/fortifikime
-Përkufizimi-
Janë ato objekte të trashëgimisë kulturore në gjendje rrënojë ose të plotë, me funksion fillestar mbrojtje, ku mund të strehoheshin trupa ushtarake ose civile, pa dallim të periudhës së ndërtimit.
-Përshkrimi-
Objektet e fortifikimit mund të jenë ndërtuar në mbrojtje të një vendstrehimi individual ose të një grup- ndërtesash, apo të një qendre të tërë banimi.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_FB533B26_5141_40F6_B709_3F775F58F567][image: ] NdërtimeSociale/Kulturore: VleratEGjinisëNdërtimeSociale/Kulturore 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Ndërtime sociale/kulturore
-Përkufizimi-
Janë ato objekte të trashëgimisë kulturore, që i përkasin kryesisht periudhës antike dhe funksioni fillestar i së cilave ka qenë me karakter shoqëror, sportiv, kulturor ose administrativ. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_28626B8F_02C3_4A7A_AEC7_7DAAFCEF6368][image: ] Vendbanim: VleratEGjinisëVendbanim 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Vendbanim
-Përkufizimi-
Janë ato objekte të trashëgimisë kulturore arkeologjike, në të cilat është dëshmuar prania dhe veprimtaria e jetës njerëzore, që nga gjurmët më të hershme në prehistori deri në antikitet. 
-Përshkrimi-
Këto vendbanime mund të jenë natyrore (shpella) ose të ndërtuara nga njeriu. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_EFCACFD8_4012_4B90_BA21_0780A57A640D][image: ] Vendvarrime: VleratEGjinisëVendvarrime 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Vendvarrime
-Përkufizimi-
Janë ato objekte të trashëgimisë kulturore arkeologjike, pa dallim periudhe në të cilën janë krijuar, në gjendje rrënojë apo të plotë, të dala nga gërmimet arkeologjike ose jo.
-Përshkrimi-
Këto objekte kanë shërbyer si vendvarrime që në kohën e ndërtimit të tyre, mund të jenë varre të veçuara ose të organizuara në varrezë.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_7BCC778B_E8CD_4530_A7C7_19BD4F672A15][image: ] Zonifikime: VleratEGjinisëZonifikimeArkeologjike 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Zonifikime
-Përkufizimi-
Janë ato zona, kufijtë e së cilave dhe rregullorja përkatëse e administrimit janë të përcaktuara nëpërmjet aktesh nënligjore.
-Përshkrimi-
Zonifikimet kanë për qëllim mbrojtjen në tërësinë e tyre të: vlerave kulturore, pezazhistike dhe mjedisore; rrënojave arkeologjike mbi dhe nëntokësore, të një objekti, parku arkeologjik ose të një zone arkeologjike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] NdërtimeKulti: VleratEGjinisëNdërtimeKulti 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Ndërtime kulti
-Përkufizimi-
Ndërtime kulti.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] NdërtimeInxhinierike: VleratEGjinisëNdërtimeInxhinierike 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Ndërtime inxhinierike
-Përkufizimi-
Ndërtime inxhinierike.
 [I detyrueshëm: PO]


[bookmark: _Toc492304947][bookmark: _Toc54351391][bookmark: _Toc54355002][bookmark: _Toc492304950]3.3.3.5 GJINITË E ARTIT
--Emri--
Gjinitë e artit
--Përkufizimi--
Gjinitë e artit janë dy nënndarje të fushës së artit. 
--Përshkrimi--
Gjinitë e artit janë vepra arti të luajtshme dhe vepra arti të paluajtshme.
-Tipi i elementit-
[bookmark: BKM_2D6B4664_F8D6_452D_8056_C5E71BDCE584]DataType
	ATRIBUTE

	[image: ] VepraArtiTëLuajtshme: VleratEGjinisëVepraArtiTëLuajtshme 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Vepra arti të luajtshme
--Përkufizimi--
Janë ato objekte të trashëgimisë kulturore, fizikisht të lëvizshëm nga pozicioni i tyre krijimit ose i gjetjes.
--Përshkrimi--
Këto objekte kanë vjetërsi mbi 100-vjeçare dhe janë të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_B32FA7DB_F2F3_46AC_BA35_FFD63826EF00][image: ] VepraArtiTëPaluajtshme: VleratEGjinisëVepraArtiTëPaluajtshme 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Vepra arti të paluajtshme
--Përkufizimi--
Janë ato objekte të trashëgimisë kulturore, me vjetërsi mbi 100-vjeçare, pjesë integrale e një objekti ndërtimor, monument kulture ose jo, shkëputja e të cilëve nga pozicioni fillestar është i pamundur. 
 [I detyrueshëm: PO]


[bookmark: _Toc492304946][bookmark: _Toc54351392][bookmark: _Toc54355003]3.3.3.6 Gjinitë e arkitekturës
--Emri--
Gjinitë e arkitekturës
--Përkufizimi--
Gjinitë e arkitekturës janë 5 nënndarje të fushës së arkitekturës.
-Përshkrimi-
Gjinitë e arkitekturës janë arkitekturë kulti, vepra inxhinierike, arkitektura e traditës, zonifikime, ndërtime të projektuara, varre monumentalë, kala/fortifikim. 
-Tipi i elementit-
DataType
	ATRIBUTE

	[image: ] NdërtimeTëProjektuara: VleratEGjinisëNdërtimeTëProjektuara 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Ndërtime të projektuara
-Përkufizimi-
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, të cilët ruhen për vlerat e tyre arkitektonike dhe historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës në të cilën janë ndërtuar. 
-Përshkrimi-
Në këtë grup futen objekte të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shekullit të 20-të. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_B4937A73_6119_44C3_88BA_08B8CCCA7DBC][image: ] ArkitekturaETraditës: VleratEGjinisëArkitekturaETraditës 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Arkitektura e traditës
-Përkufizimi-
Janë ato objekte të trashëgimisë kulturore (ndërtesa pa projekt ose të ndërtuara nga mjeshtrit), të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike, si dëshmi konkrete e stilit të arkitekturës vernakulare, e cila në thelb të saj ka ndërtimin e objektit kryesisht banesë, në funksion të nevojave lokale të njeriut, familjes ose komunitetit; përdorimin e materialeve ndërtimore lokale, si dhe reflekton traditat lokale të ndërtimit.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_15479C10_D98E_4D8F_8EF3_B0E3E39C7658][image: ] ArkitekturëKulti: VleratEGjinisëArkitekturëKulti 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Arkitekturë kulti 
--Përkufizimi--
Janë objektet e trashëgimisë kulturore materiale, të cilat mbartin vlera me karakter historik, arkitektonik ose shpirtëror, domethënëse për besimet e ndryshme fetare ose për besimin pagan. 
--Përshkrimi--
Këto objekte janë me vjetërsi kryesisht mbi 100-vjeçare.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_EEF1FC09_1CB9_4EAB_94CA_75E2158B652F][image: ] VepraInxhinierike: VleratEGjinisëVepraInxhinierike 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Vepra inxhinierike
--Përkufizimi--
Janë të gjithë ato objekte të trashëgimisë kulturore me karakter ndërtimor, të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë njerëzore dhe mjeshtërisë ndërtimore, të kohës në të cilën janë ndërtuar.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_D3FAE837_8536_49C8_A114_A2A1647D9135][image: ] Zonifikime: VleratEGjinisëZonifikimeArkitekture 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Zonifikime
--Përkufizimi--
Janë ato zona, kufijtë e të cilave, si dhe rregullorja përkatëse e administrimit, janë të përcaktuara nëpërmjet aktesh nënligjore.
--Përshkrimi--
Zonifikimet kanë për qëllim mbrojtjen në tërësinë e tyre të vlerave kulturore dhe peizazhistike të një objekti, ansambli arkitektonik ose urban, apo të një qendre historike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] VarreMonumantale: VleratEGjinisëVarreMonumentale 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Varre monumentale
-Përkufizimi-
Varre monumentale.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] Kala/Fortifikim: VleratEGjinisëKala/Fortifikim
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Kala/fortifikim
-Përkufizimi-
Kala/fortifikim.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc54351393][bookmark: _Toc54355004]3.3.3.7 TRASHËGIMIA KULTURORE
[bookmark: BKM_2946AE0F_31D5_4234_992C_384DDBCEF9D9][bookmark: RRJETIIMBULIMITTËLARTËSIVE_END][bookmark: BKM_6AEB821F_8A0A_442B_B9B2_A70837395094][bookmark: ELEMENTËTVEKTORTËLARTËSIVE_START]--Emri--
Trashëgimia kulturore
-- Përkufizim--
Trashëgimia kulturore është pasuria kulturore dhe materiale me vlera historiko-kulturore.
-Tipi i elementit-
FeatureType
[bookmark: BKM_2A53BBA9_A0EA_41ED_9724_1F148C8A3E3C]
	ATRIBUTE

	[image: ] DataELigjërimit: Datë-Orë 
Shumëllojshmëria: [0..1]
 --Emri--
 Data e ligjërimit
-- Përkufizimi --
Data kur u krijua zona e mbrojtur. Kjo është data e krijimit të objektit në realitet dhe jo data e paraqitjes së tij në një sistem informacioni.
-- Përshkrimi --
Shënim. Në rastin e zonave nga Natura 2000, një zonë e mbrojtur mund të kalojë nëpër disa faza të ndryshme (për shembull, propozohet si SCI, e konfirmuar si SCI, e caktuar si SAC). Një version i ri i faqes është krijuar për secilën prej këtyre fazave të ndryshme (për shkak se ka një ndryshim në përcaktimin) dhe versioni i ri duhet të ketë datën në të cilën skena e re është caktuar ligjërisht si DaraLigjoreEThemelimit (për shembull, kur është caktuar si një SAC, versioni për SAC do të ketë datën e përcaktimit si Datë e ligjërimit).
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_F02F919E_209D_461B_A370_338F2E2704C8][image: ] DokumentiILigjërimit: CI-Citation 
Shumëllojshmëria: [0..1]
 --Emri--
 Dokumenti i ligjërimit
-- Përkufizimi --
Një URL ose citim teksti që i referohet aktit ligjor që krijoi zonën e mbrojtur.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_D0E1B6BF_E0CD_46DD_B3DD_7DF1DF54C670][image: ] Emërtimi: EmërtimetGjeografike 
Shumëllojshmëria: [0..1]
 --Emri--
 Emërtimi
-- Përkufizimi--
Emërtimi gjeografik i zonës së mbrojtur.
-- Përshkrimi --
Shënim 1. Mund të shprehen disa emra në gjuhë të ndryshme.
Shënim 2. Rekomandohet që gjuha e emrit (pjesë e llojit të të dhënave të EmërtimeveGjeografike) të plotësohet aty ku është e mundur. Ky është një atribut i rëndësishëm identifikues i një zone të mbrojtur.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_2F9ABFB6_2D05_4E61_A077_DD37C1D631AB][image: ] FillimiICiklitJetësor: Datë-Orë 
Shumëllojshmëria: [0..1]
-- Emri --
Fillimi i ciklit jetësor
-- Përkufizimi --
Data dhe koha në të cilën ky version i objektit gjeohapësinor është futur ose ndryshuar në grupin e të dhënave gjeohapësinore.
-- Përshkrimi --
Shënim. Meqenëse ky informacion nuk është gjithmonë i regjistruar automatikisht nga sistemi, por mund të kapet manualisht, dhënia e kohës nuk është e nevojshme. Kjo është arsyeja pse Pozicionimi është zgjedhur si lloj i vlerës në vend të Datë-Orë, që megjithatë, përdoret shpesh në specifikimet e tjera të të dhënave INSPIRE.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_B456E247_349D_4F28_8687_A94A13491736][image: ] Gjeometria: Në varësi 
Shumëllojshmëria: [0..1]
-- Emri --
Gjeometria
-- Përkufizimi--
Gjeometria që përcakton kufirin e zonës së mbrojtur.
-- Përshkrimi--
Gjeometria mund të përcaktohet nga një gamë e gjerë metodash, duke përfshirë survejimin, digjitalizimin ose referencën vizuale ndaj karakteristikave natyrore ose kufijve kadastralë dhe mund të përcaktohet nga dokumenti ligjor që krijon zonën e mbrojtur. Gjeometria e përfshirë në një grup të dhënash që përdor këtë model të të dhënave ruhet si një gjeometri fikse nga koordinatat, jo duke iu referuar kufijve natyrorë, kadastralë ose administrativë, edhe pse fillimisht mund të jenë përcaktuar.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_B6AA9FCC_10CF_49C4_8CBF_768B27687AF4][image: ] InspireID: Identifikues 
Shumëllojshmëria: [0..1]
-- Emri --
Inspire ID
-- Përkufizimi--
Identifikuesi i objektit të jashtëm të zonave të mbrojtura.
-- Përshkrimi--
Shënim. Një identifikues i objektit të jashtëm është një identifikues i veçantë i objektit i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor, jo një identifikues i fenomenit në realitet.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_C4960055_A710_49A9_8497_1BD44352316B][image: ] PërfundimiICiklitJetësor: Datë-orë 
Shumëllojshmëria: [0..1]
-- Emri--
 Përfundimi i ciklit jetësor.
-- Përkufizimi --
Data dhe koha në të cilën ky version i objektit gjeohapësinor zëvendësohet ose veçohet në grupin e të dhënave gjeohapësinore.
-- Përshkrimi --
Shënim. Meqenëse ky informacion nuk është gjithmonë i regjistruar automatikisht nga sistemi, por mund të kapet manualisht, dhënia e kohës nuk është e nevojshme këtu. Kjo është arsyeja pse Pozicionimi është zgjedhur si lloj i vlerës në vend të Datë-Orë, që megjithatë, përdoret shpesh në specifikimet të tjera të INSPIRE.
 [I detyrueshëm: JO]



[bookmark: _Toc54351394][bookmark: _Toc54355005]3.3.3.8 VLERAT E GJINISË KALA/FORTIFIKIM
[bookmark: BKM_5FFE8DDC_6C07_4A4D_BAB3_78AA081C5B7B]--Emri--
Vlerat e gjinisë Kala/fortifikim
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë Kala/fortifikim ku paraqiten në formën e rrënojave arkeologjike.
-Tipi i elementit-
Kodlistë

	[bookmark: BKM_7DF61603_A5B3_44C7_9640_095BB280DF69]ATRIBUTE

	[image: ] FortifikimMeLedhe 
--Emri--
Fortifikim me ledhe
--Përkufizimi--
Janë fortifikime që i përkasin periudhës së neolotit, me funksion mbrojtës, të ndërtuar në mënyrë të çrregullt për të krijuar një pengesë të çfarëdoshme. 
--Përshkrimi--
Mund të jenë me gurë në terrenet kodrinore ose me trungje në terrenet fushore.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_CED93647_5C11_44E4_8264_665B98EBD79C][image: ] FortifikimMeMureGuri/FortifikimStrategjik 
--Emri--
Fortifikim me mure guri/fortifikim strategjik
--Përkufizimi--
Janë ndërtime strategjike me karakter mbrojtës, që i përkasin kryesisht periudhës që nga antikiteti i vonë deri në fund të mesjetës, ndërtuar me mure guri, në funksion të forifikimeve më të mëdha.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_BEC160BA_F0BA_4AAA_A60E_F21A7C61E312][image: ] FortifikimMeMuraturë 
--Emri--
Fortifikim me muraturë
--Përkufizimi--
Janë ndërtime me karakter mbrojtës, që i përkasin kryesisht periudhës që nga brunxi i mesëm deri në mesjetën e hershme, ndërtuar me mure guri, me qëllim mbrojtjen e vendbanimeve të atëhershme.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_576AA7F3_B51E_409D_8DBF_26AD254F7DF5][image: ] MurFortifikimi 
--Emri--
Mur fortifikimi
--Përkufizimi--
Janë ndërtime me karakter mbrojtës, që i përkasin kryesisht periudhës që nga antikiteti i vonë deri në fund të mesjetës, ndërtuar me mure guri, me qëllim mbrojtjen e popullsisë në rast mësymjesh.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_B73C0156_AECE_46B1_AEEF_F7F49C4C1038][image: ] FortifikimNaturor/Shkëmbinj 
--Emri--
Fortifikim natyror/shkëmbinj
--Përkufizimi--
Janë struktura natyrore/shkëmbore, të shfrytëzuara nga popullsia si vendqëndrim për mbrojtje në rast mësymjesh.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc492304955][bookmark: _Toc54351395][bookmark: _Toc54355006]3.3.3.9 VLERAT E GJINISË VENDBANIME
--Emri--
Vlerat e gjinisë Vendbanime
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë Vendbanime.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	[bookmark: BKM_505A2C11_F9B5_4314_B17A_C1B77F1AAAD1]ATTRIBUTES

	[image: ] Shpellë 
--Emri--
Shpellë
--Përkufizimi--
Janë formacione natyrore shkëmbore në të cilat është vërtetuar prania e njeriut prehistorik, duke e shfrytëzuar si vendbanim.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] VendbanimMesjetar
--Emri--
Vendbanim prehistorik
--Përkufizimi--
Janë struktura guri, në gjendje rrënoje, të ndërtuara në periudhën mesjetar me funksion banim.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_0DD3BF7C_FD86_46A1_AF52_871909C2E637][image: ] Kështjellë
--Emri--
Gradishta/kështjellë
--Përkufizimi--
Janë struktura prej guri ose tulle, në gjendje rrënojë, të ndërtuara gjatë periudhës romake, me funksion banim.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_4DC39E18_2B72_4540_B613_A4E649CA901F][image: ] VendbanimPrehistorik 
--Emri--
Vendbanim mesjetar
--Përkufizimi--
Janë territoret ku është vërtetuar prania e njeriut, veprimtarisë njerëzore nëpërmjet strukturave prej druri, mbi- ose nëntokësore të përdorura si vendbanime që nga periudhat e hershme të prehistorisë.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_B6E66775_E330_45BF_B5ED_0ACD88D2ACE1][image: ] BanesëTëPeriudhësAntike 
--Emri--
Banesë të periudhës antike - rrënojë arkeologjike
--Përkufizimi--
Territore ku është dëshmuar prania dhe veprimtaria njerëzore nëpërmjet strukturave të banimit të ndërtuara me gurë ose tullë, gjatë periudhës antike; paraardhëset e qyteteve antike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_F8C62B85_5BD3_4AB8_9257_D6AED8F91DDA][image: ] VendbanimAntik 
--Emri--
Vendbanim antik
--Përkufizimi--
Vendbanim i cili nuk ka ngjashmëri me asnjë nga tipologjitë e gjinisë Vendbanim.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_93736F11_E5F0_46A8_A161_2B45F7DB7633][image: ] QytetAntik 
--Emri--
Qytet antik
--Përkufizimi--
Janë komplekse ndërtesash të ndërtuar kryesisht në antikitet.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc492304952][bookmark: _Toc54351396][bookmark: _Toc54355007]3.3.3.10 VLERAT E GJINISË NDËRTIME SOCIALE/KULTURORE
--Emri--
Vlerat e gjinisë Ndërtime sociale/kulturore
---Përkufizimi---
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë Ndërtime Sociale/Kulturore.
-Tipi i elementit-
Kodlistë

	ATRIBUTE

	[image: ] Forum/Shesh 
--Emri--
Forum/shesh
--Përkufizimi--
Hapësira publike ku zhvillohej jeta politike, sociale dhe tregtare, në qytetet e periudhës romake.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_DBC5F494_E29A_415B_AB7F_00CF966F9405][image: ] NdërtesaAdministrative 
--Emri--
Ndërtesa administrative
--Përkufizimi--
Struktura në gjendje rrënojë me karakter administrativ, pjesë integrale e qyteteve antike, ndërtuar me gurë të gdhendur. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_35E0DDE0_7978_45C2_8731_BF765413025C][image: ] Stadium 
--Emri--
Stadium
--Përkufizimi--
Struktura në gjendje rrënoje me karakter sportiv, pjesë integrale e qyteteve antike, ndërtuar me gurë të gdhendur, me planimetri në formën e një patkoi të zgjatur.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_FB71F0C1_C198_426A_BABC_10E848FC4D42][image: ] Teatër/Amfiteatër 
--Emri--
Teatër/amfiteatër
--Përkufizimi--
Struktura në gjendje rrënoje me karakter shoqëror/kulturor ose sportiv, pjesë integrale e qyteteve antike, ndërtuar me gurë të gdhendur, me planimetri në formë “D” ose “U” (teatër) ose eliptike (amfiteatër)
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_65D26108_7856_4530_ABB7_DE1490E56797][image: ] Tjetër 
--Emri--
Tjetër
--Përkufizimi--
Ndërtim shoqëror/kulturor, i cili nuk ka ngjashmëri me asnjë nga tipologjitë e gjinisë NdërtimShoqëror/Kulturor.
 [I detyrueshëm: PO]


[bookmark: _Toc492304958][bookmark: _Toc54351397][bookmark: _Toc54355008]3.3.3.11 VLERAT E GJINISË ZONIFIKIME ARKEOLOGJIKE
--Emri--
Vlerat e gjinisë ZonifikimeArkeologjike
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë ZonifikimeArkeologjike.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
[bookmark: BKM_74E7C621_14D5_4BDB_973F_8C3E8DA29493]
	ATRIBUTE

	[image: ] ParkArkeologjik 
--Emri-
Park arkeologjik
--Përkufizimi--
“Park Arkeologjik” është territori i përcaktuar me kufij të qartë që përfshin dëshmi të rëndësishme arkeologjike të mbitokës, nëntokës dhe nënujit dhe bashkëprani të pasurive historike, peizazhit kulturor, i organizuar me elemente të një muzeu në natyrë. 
-Përshkrimi-
Rregullore e Parkut Arkeologjik është akti nënligjor i hartuar specifikisht për çdo Park Arkeologjik, me qëllim caktimin e rregullave për mënyrën e administrimit, mbrojtjen, konservimin dhe restaurimin e Parkut Arkeologjik.

	[bookmark: BKM_647B6B04_EAC0_4C22_93B9_2F040065CD54][image: ] ZonaArkeologjike“A”dhe“B” 
--Emri-
Zona arkeologjike “A” dhe “B”
--Përkufizimi--
“Zonë Arkeologjike” është vendi ose peizazhi natyror ku ka objekte arkeologjike, të luajtshme ose të paluajtshme, të gërmuara ose jo, që janë gjendur ose gjenden në sipërfaqe, nën tokë ose nën ujërat territoriale shqiptare, që mund të studiohen duke përdorur metoda arkeologjike. Në varësi të intensitetit dhe rëndësisë arkeologjike kategorizohen në zona “A” dhe zona “B”. 
--Përshkrimi--
Zonifikimi miratohet me VKM, sipas propozimit të ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore.
Në zonat arkeologjike “A” është e ndaluar çdo lloj ndërhyrjje me karakter ndërtimor. Në zonat arkeologjike “B” lejohen ndërtimet e reja në rastet e përcaktuara në rregulloren e administrimit të këtyre zonave, pas miratimit nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë. Rregullore e zonës arkeologjike është akti nënligjor i hartuar specifikisht për çdo zonë arkeologjike, me qëllim caktimin e rregullave për mënyrën e administrimit, mbrojtjen, konservimin dhe restaurimin të rrënojave arkeologjike brenda zonës.

	[bookmark: BKM_E2BA6E75_C609_49C7_954C_2A956D02C7CF][image: ] ZonëMbrojtëseMonumenti 
--Emri-
Zonë mbrojtëse monumenti
--Përkufizimi--
“Zonë mbrojtëse” është një territor i përcaktuar me kufij të qartë jashtë qendrës historike, ansamblit arkitektonik/urban, kompleksit arkitektonik. 
--Përshkrimi--
Territori rreth zonës arkeologjike dhe monumentit të kulturës, roli i të cilit është mbrojtja e vlerave të këtyre pasurive kulturore dhe sigurimi i dritës, perspektivës, peizazhit kulturor, shikimit, shijimit dhe përdorimit nga publiku.

	[image: ] SitArkeologjikMeStatusPasuriBotërore 
--Emri--
Sit arkeologjik me status pasuri botërore
--Përkufizimi--
Sit arkeologjik me status pasuri botërore.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc492304956][bookmark: _Toc54351398][bookmark: _Toc54355009]3.3.3.12 VLERAT E GJINISË VENDVARRIME
--Emri--
Vlerat e gjinisë Vendvarrime
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë Vendvarrime.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ] Tjetër 
--Emri--
Tjetër
--Përkufizimi--
Vendvarrim i cili nuk ka ngjashmëri me asnjë nga tipologjitë e gjinisë Vendvarrim.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_C9A95587_743B_458F_8C4D_8648CA931B7B][image: ] Tuma/Nekropol
--Emri--
Tuma/nekropol
--Përkufizimi--
Hapësirë e veçuar e pozicionuar në periferi të qyteteve antike ose përgjatë rrugëve natyrore, e përdorur për një periudhë të gjatë kohore për varrosjen e të vdekurve. Mund të jenë në formë drejtkëndore ose me zhvillim unazor të rrumbullakët ose ovale, të vendosura në terren kodrinor ose të sheshtë.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_95CF3BF1_92FC_4194_9865_3877F0B58A62][image: ] Tyrbe 
--Emri--
Tyrbe
--Përkufizimi--
Varr monumental i periudhës mesjetare, me formë planimetrike poligonale, mbuluar me kupolë dhe që i kushtohej një kleriku bektashian.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_CF77BCCE_0ADF_448C_9649_FA3C918EBA58][image: ] VarrezëAntike 
--Emri--
Varrezë antike
--Përkufizimi--
Hapësirë e veçuar, e përdorur për varrosjen e të vdekurve, ku nëpërmjet materialit arkeologjik të zbuluar është vërtetuar t’i përkasë periudhës antike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_F8E35D0E_FFE9_4483_8556_C30DC7FB480B][image: ] VarrezëMesjetare 
--Emri--
Varrezë mesjetare
--Përkufizimi--
Hapësirë e veçuar, e përdorur për varrosjen e të vdekurve, ku nëpërmjet materialit arkeologjik të zbuluar është vërtetuar t’i përkasë periudhës mesjetare.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_94F4E33D_94E5_4057_B6DD_5A62422E1D55][image: ] VarrMonumental 
--Emri--
Varr monumental
--Përkufizimi--
Varr i trajtuar në formën e një ndërtese, me fasadë të ngjashme me një tempull klasik, kushtuar një personaliteti të rëndësishëm, në botën antike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] VarrezëAntike
--Emri--
Varrezë antike
--Përkufizimi--
Varrezë antike.
 [I detyrueshëm: PO]


[bookmark: _Toc54351399][bookmark: _Toc54355010]3.3.3.13 VLERAT E GJINISË NDËRTIME KULTI
--Emri--
Vlerat e gjinisë Ndërtime kulti
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë Ndërtime Kulti ku paraqiten në formën rrënojave arkeologjike.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ] NdërtimeKulti 
--Emri--
Ndërtime kulti
--Përkufizimi--
Ndërtime kulti.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] Tempull 
--Emri--
Tempull
--Përkufizimi--
Tempull.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] Kishë 
--Emri--
Kishë
--Përkufizimi--
Kishë.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] Manastir 
--Emri--
Manastir
--Përkufizimi--
Manastir.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] Sinagogë 
--Emri--
Sinagogë
--Përkufizimi--
Sinagogë.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc54351400][bookmark: _Toc54355011]3.3.3.14 VLERAT E GJINISË NDËRTIME INXHINIERIKE
--Emri--
Vlerat e gjinisë Ndërtime Inxhinierike
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë NdërtimeInxhinierike.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ] NdërtimeTëKarakteritInxhinierik 
--Emri--
Ndërtime të karakterit inxhinierik
--Përkufizimi--
Ndërtime të karakterit inxhinierik.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc492304954][bookmark: _Toc54351401][bookmark: _Toc54355012]3.3.3.15 VLERAT E GJINISË ARKITEKTURË KULTI
--Emri--
Vlerat e gjinisë ArkitekturëKulti
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë ArkitekturëKulti.
-Tipi i elementit-
Kodlistë

	ATRIBUTE

	[image: ] ElementPërbërësObjektKulti 
--Emri--
Element përbërës i objektit të kultit
--Përkufizimi--
Janë elemente arkitektonike ose dekorative, pjesë integrale e objekteve të kultit, të cilat nuk janë monument kulture në tërësinë e të gjithë komponentëve, por janë vlerësuar si me rëndësi vetëm për shkak të elementeve të veçantë.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_9A9EFEE6_BE70_43A8_BA49_A94A4A175E9B][image: ] Kishë 
--Emri--
Kishë
--Përkufizimi--
Janë ato objekte kulti, në gjendje rrënojë ose jo, pa dallim të periudhës së ndërtimit të tyre, për të cilat është vërtetuar që kanë qenë ndërtuar ose përdorur nga bashkësi të besimtarëve të krishterë (ortodoksë ose katolikë) për falje, rite ose shërbesa të ndryshme fetare.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_7F587225_834B_44C0_BF93_8FF419C4F2E2][image: ] KomplekseIslamike 
--Emri--
Komplekse islamike
--Përkufizimi--
Janë komplekset e ndërtesave të kultit mysliman në gjendje rrënojeë ose jo, pa dallim të periudhës së ndërtimit, të krijuar në shërbim të komunitetit mysliman, për shërbesa fetare, edukim, strehim të përkohshëm dhe qendra bamirësie.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_38277474_BAD0_4AE6_BA6A_216BB489F1DD][image: ] Manastir 
--Emri--
Manastir
--Përkufizimi--
Janë komplekset e ndërtesave të kultit të krishterë, në gjendje rrënoje ose jo, pa dallim të periudhës së ndërtimit, të krijuar për një komunitet murgjish, murgeshash ose besimtarëve të tjerë, që ia patën kushtuar jetën e tyre zotit. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_52C89736_0C17_4197_B743_26FF3BFA6B7C][image: ] Sinagoga 
--Emri--
Sinagoga
--Përkufizimi--
Janë ato objekte kulti, në gjendje rrënoje ose jo, pa dallim të periudhës së ndërtimit të tyre, për të cilat është vërtetuar që kanë qenë ndërtuar ose përdorur nga bashkësi të besimtarëve hebrenj, për falje ose rite të ndryshme fetare.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_718E4181_CFD9_47CA_B398_2623B2A9DB15][image: ] Tempuj 
--Emri--
Tempuj
--Përkufizimi--
Janë ndërtesat e kultit kushtuar faljes dhe adhurimit të një ose disa perëndive, kryesisht të ndërtuar përpara lindjes së krishtërimit. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_09708852_AC36_4599_BFD5_2A7FDC318E0E][image: ] Teqe 
--Emri--
Teqe
--Përkufizimi--
Janë ato objekte kulti, në gjendje rrënojë ose jo, pa dallim të periudhës së ndërtimit të tyre, për të cilat është vërtetuar që kanë qenë të ndërtuara ose të përdorura nga bashkësi të besimtarëve bektashinj, për falje ose shërbesa të ndryshme fetare.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_F4A98E43_4177_46DF_9B24_50692C4F936B]
[image: ] Tjetër 
--Emri--
Tjetër
--Përkufizimi--
Objekt kulti i cili nuk ka ngjashmëri me asnjë nga tipologjitë e gjinisë ArkitekturëKulti.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_184C0248_5FD0_4940_BBE3_F1FDD59CEA2B][image: ] Xhami 
--Emri--
Xhami
--Përkufizimi--
Janë ato objekte kulti, në gjendje rrënoje ose jo, pa dallim të periudhës së ndërtimit të tyre, për të cilat është vërtetuar që kanë qenë të ndërtuara ose të përdorura nga bashkësi të besimtarëve myslimanë, për falje dhe rite të ndryshme fetare.
[I detyrueshëm: PO]

	[image: ] KomplekseReligjioze 
--Emri--
Komplekse religjioze
--Përkufizimi--
Komplekse religjioze.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] Qelë 
--Emri--
Qelë
--Përkufizimi--
Qelë.
 [I detyrueshëm: PO]


[bookmark: _Toc492304957]
[bookmark: _Toc54351402][bookmark: _Toc54355013]3.3.3.16 VLERAT E GJINISË VEPRA INXHINIERIKE
--Emri--
Vlerat e gjinisë VepraInxhinierike
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë VepraInxhinierike.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ]Akuadukt/SistemUjësjellësi 
--Emri--
Akuadukt/Sistem ujësjellësi
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_2114DD6B_F3AB_41B6_A1A9_523D19260376][image: ] Cisternë 
--Emri--
Cisternë
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_3F213A14_CEBA_4A2D_93C2_8337D369BC00][image: ] DepoKripe 
--Emri--
Depo kripe
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje funksionale ose jo, të cilat ruhen për shkak të vlerave historike, dëshmi e mjeshtërisë tradicionale të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_108BDD16_76E7_4A62_B549_D68AE8BEF439][image: ] Dërstil 
--Emri--
Dërstil
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_5CBD7469_95CC_42F5_8E68_D9C7E5CAD8E0][image: ] Diga/bende 
--Emri--
Diga/bende
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_7059A8B4_E43A_4FFA_B434_85345C71E289][image: ] FragmentRruge 
--Emri--
Fragment rruge
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, segmente të plota ose vetëm fragmente të shkëputura, pa dallimin e kohës së ndërtimit të tyre, të cilat ruhen për shkak të vlerave arkitektonike/inxhinierike si dëshmi e veprimtarisë dhe mjeshtërisë së kohës në të cilën janë ndërtuar, si edhe mund të ruhen për shkak të vlerave historike, si dëshmi e një ngjarjeje të ndodhur në një kohë të caktuar në këto fragmente.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_2DC64938_560F_45C9_838F_CF30B343CCC8][image: ] Gurore 
--Emri--
Gurore
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, miniera për nxjerrjen e materialeve të ndërtimit, kryesisht të periudhës antike, që ruhen për shkak të vlerave të lëndës së parë që prodhohej në to, si dëshmi e cilësisë së saj dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_3E4918CC_0B86_4953_B6AB_84F629F0AF34][image: ] Hamam 
--Emri--
Hamam
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_DFC201C9_D834_4DDF_853D_C6EC80F782C5][image: ] Krua/çezmë 
--Emri--
Krua/çezmë
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_BA7CFF1E_5514_474F_A20D_D14D72E05C18][image: ] KullaESahati 
--Emri--
Kulla e sahatit
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_B35523E9_77DA_4E0A_9037_EFDC6B373FCD][image: ] Mulli 
--Emri--
Mulli
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_2C8EA5BB_8D59_4730_95C1_C94E170D5EDC][image: ] Puse 
--Emri--
Puse
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_41864847_EB3B_4A95_9400_7E6E433DF8A0][image: ] SistemKanalizimi 
--Emri--
Sistem kanalizimi
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_87AB691B_47BF_4832_BEF2_DA5E06209217][image: ] Stera 
--Emri--
Stera
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, kryesisht pjesë përbërëse e banesave të ndryshme, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_D3DEA08A_4CC1_474E_B0CC_D64A68476C9C][image: ] Terma/StacionRrugor 
--Emri--
Terma/stacion rrugor
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_D240516F_10B5_47CE_8787_567F30F14146][image: ] Tjetër 
--Emri--
Tjetër
--Përkufizimi--
Vepër inxhinierike e cila nuk ka ngjashmëri me asnjë nga tipologjitë e gjinisë VepraInxhinierike. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_4057E273_389D_44D8_BE0F_41AD4C627A20][image: ] Urë 
--Emri--
Urë
--Përkufizimi--
Janë objekte të trashëgimisë kulturore, në gjendje rrënoje, të pjesshme ose të plota, që ruajnë funksionin e tyre fillestar ose jo, si dhe pa dallimin e kohës së ndërtimit, të cilat ruhen për shkak të vlerave të tyre arkitektonike, inxhinierike ose teknologjike, si dëshmi e veprimtarisë dhe e mjeshtërisë tradicionale të kohës në të cilën janë ndërtuar. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] Rrugë 
--Emri--
Rrugë
--Përkufizimi--
Rrugë. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] Park/shesh
--Emri--
Park/shesh
--Përkufizimi--
Park/shesh. 
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc492304953][bookmark: _Toc54351403][bookmark: _Toc54355014]3.3.3.17 VLERAT E GJINISË ARKITEKTURA E TRADITËS
--Emri--
Vlerat e gjinisë Ndërtime e traditës
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë ArkitekturaETraditës.
[bookmark: BKM_033A18C0_93AF_4326_BCD3_2A3C45C6FF44]-Tipi i elementit-
Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ] BanesaFshatare 
--Emri--
Banesa fshatare
--Përkufizimi--
Janë struktura banimi të thjeshta me vjetërsi mbi 100-vjeçare, që përfshin ngrehinën për banim familjar, ndërtimet ndihmëse përbri dhe hapësirën e oborrit, të cilat pasqyrojnë kulturën popullore fshatare në të cilën janë ndërtuar.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_B47AE6C4_0A3B_4609_9F62_CF57684A66E5][image: ] BanesaQytetare 
--Emri--
Banesa qytetare
--Përkufizimi--
Janë struktura banimi të thjeshta ose komplekse, me vjetërsi mbi 100-vjeçare, që përfshin ngrehinën për banim familjar, ndërtimet ndihmëse përbri dhe hapësirën e oborrit, të cilat pasqyrojnë kulturën popullore qytetare të kohës në të cilën janë ndërtuar.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_8D10B0D4_33F7_4999_9F2B_7F1709664A8A][image: ] BanesëEFortifikuar/BanesaTëTipitKulle 
--Emri--
Banesë e fortifikuar
--Përkufizimi--
 Banesë e fortifikuar me mure fortifikuese. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_E54FBF84_9FBD_44A1_8408_9E6B3A87AD91][image: ] ElementPërbërësBanese 
--Emri--
Element përbërës banese
--Përkufizimi--
Janë elemente arkitektonike ose dekorative, pjesë integrale e banesave, të cilat nuk janë monument kulture në tërësinë e të gjithë komponentëve, por janë vlerësuar si me rëndësi vetëm për shkak të elementeve të veçanta.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_0F63C771_33ED_4A7A_A0EC_867956513BDA][image: ] Tjetër 
--Emri--
Tjetër
--Përkufizimi--
Ndërtim i arkitekturës vernakulare që nuk ka ngjashmëri me asnjë nga tipologjitë e gjinisë ArkitekturaETraditës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] AnsambëlArkitektonik 
--Emri--
Ansambël arkitektonik
--Përkufizimi--
“Ansambël arkitektonik” është tërësia e një numri ndërtesash të cilat i lidh një koncept i njëjtë krijues.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] AnsambëlHistorik 
--Emri--
Ansambël historik
--Përkufizimi--
“Ansambël historik” është bashkësia e vlerave urbanistiko-arkitektonike me vlera historike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] AnsambëlUrban 
--Emri--
Ansambël urban
--Përkufizimi--
“Ansambël urban” është bashkësia e vlerave urbanistiko-arkitektonike me një qendër qytetare, e cila mund të formohet prej një ose disa pjesëve të një zone banimi.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] Han 
--Emri--
Han
--Përkufizimi--
Han.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc492304959][bookmark: _Toc54351404][bookmark: _Toc54355015]3.3.3.18 VLERAT E GJINISË ZONIFIKIME ARKITEKTURE
--Emri--
Vlerat e gjinisë ZonifikimeArkitekture
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë ZonifikimeArkitekture.
-Tipi i elementit-
Kodlistë

	ATRIBUTE

	[image: ] AnsambelArkitektonik 
--Emri--
Ansambël arkitektonik
--Përkufizimi--
“Ansambël arkitektonik” është tërësia e një numri ndërtesash të cilat i lidh një koncept i njëjtë krijues.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_02F7F035_EE2E_4133_9E7F_57F6291C2C89][image: ] AnsambelHistorik 
--Emri--
Ansambël historik
--Përkufizimi--
“Ansambël historik” është bashkësia e vlerave urbanistiko-arkitektonike me vlera historike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_89F2A482_92F7_40A4_A2F7_151B28F93A78][image: ] AnsambëlUrban 
--Emri--
Ansambël urban
--Përkufizimi--
“Ansambël urban” është bashkësia e vlerave urbanistiko-arkitektonike me një qendër qytetare, e cila mund të formohet prej një ose disa pjesëve të një zone banimi.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_D7EB541F_3D34_4098_826F_615DCFBC7A6D][image: ] QendërHistorike/ZonëEMbrojtur 
--Emri--
Qendër historike/zonë e mbrojtur
--Përkufizimi--
“Qendër historike” është një territor i dallueshëm urban, që përbëhet nga elemente të trashëgimisë kulturore materiale, ku përfshihen, përveç strukturës urbane, elemente arkitektonike, mjedisore, kulturore, historike, pasazhe brenda dhe rreth zonës, dëshmitë arkeologjike, panoramat, profilet urbane, perspektivat dhe pikat e referencës.
“Zonë e mbrojtur” është një territor i përcaktuar me kufij të qartë jashtë qendrës historike, ansamblit arkitektonik/urban, kompleksit arkitektonik dhe monumentit të kulturës, roli i të cilit është mbrojtja e vlerave të këtyre pasurive kulturore dhe sigurimi i dritës, perspektivës, peizazhit kulturor, shikimit, shijimit dhe përdorimit nga publiku.
--Përshkrimi--
Rregullore e qendrës historike është akti nënligjor i hartuar specifikisht për çdo qendër historike, për caktimin e rregullave për mënyrën e administrimit, mbrojtjen, konservimin dhe restaurimin e qendrës historike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_3348569B_0534_4AF8_BE90_DF1BB6B432D7][image: ] QytetMuze 
--Emri--
Qytet muze
--Përkufizimi--
“Qytet muze” është një qendër qytetare që mbrohet nga shteti për vlerat historiko-kulturore.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_57245159_FD55_4D76_99A8_3135C7A560C5][image: ] Tjetër 
--Emri--
Tjetër
--Përkufizimi--
Zonifikim arkitekture, i cili nuk ka ngjashmëri me asnjë nga tipologjitë e gjinisë ZonifikimeArkitekture.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_00CB11CD_672E_48E8_98F7_32DB965AB2DD][image: ] ZonëMbrojtëseMonumenti 
--Emri--
Zonë mbrojtëse monumenti
--Përkufizimi--
“Zonë mbrojtëse” është një territor i përcaktuar me kufij të qartë jashtë qendrës historike, ansamblit arkitektonik/urban, kompleksit arkitektonik dhe monumentit të kulturës, roli i së cilit është mbrojtja e vlerave të këtyre pasurive kulturore dhe sigurimi i dritës, perspektivës, peizazhit kulturor, shikimit, shijimit dhe përdorimit nga publiku.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] ZonifikimePërRuajtjenEVleraveArkitektonikeUrbane 
--Emri--
Zonifikime për ruajtjen e vlerave arkitektonike urbane
--Përkufizimi--
Zonifikime për ruajtjen e vlerave arkitektonike urbane.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] FshatRrënojë
--Emri--
Fshat rrënojë
--Përkufizimi--
Fshat rrënojë.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] QendërHistorikeMeStatusPasuriBotërore
--Emri--
Qendër historike me status pasuri botërore
--Përkufizimi--
Qendër historike me status pasuri botërore.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] AnsambëlMuze
--Emri--
Ansambël muze
--Përkufizimi--
Ansambël muze.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc492304951][bookmark: _Toc54351405][bookmark: _Toc54355016]3.3.3.19 VLERAT E GJINISË NDËRTIME TË PROJEKTUARA
--Emri--
Vlerat e gjinisë NdërtimeTëProjektuara
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë NdërtimeTëProjektuara.
-Tipi i elementit-
[bookmark: BKM_4A06B3A1_498B_4946_B5E2_CA350BF9F067]Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ] Administrative 
--Emri--
Administrative
--Përkufizimi--
Janë ndërtesa me funksion administrativ të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20-të, të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike ose historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_FA089E0C_A78F_44C7_9800_C63CB02AD76F][image: ] Arsimore 
--Emri--
Arsimore
--Përkufizimi--
Janë ndërtesa me funksion arsimor të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20-të, të cilat ruhen për vlerat e tyre kryesisht historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_42705571_DAFF_443F_B342_55B227933FE5][image: ] GodinaSocial-KulturoreOseSportive 
--Emri--
Godina social-kulturore ose sportive
--Përkufizimi--
Janë ndërtesa me funksion social-kulturore ose sportive të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20-të, të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike ose historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_3C042144_6306_4CF7_951D_C2411D6EC324][image: ] Hotel 
--Emri--
Hotel
--Përkufizimi--
Janë ndërtesa me funksion rezidencial të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20-të, të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike ose historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_C67D2B1D_5D72_4C53_82CA_72635540D4CC][image: ] Industriale 
--Emri--
Industriale
--Përkufizimi--
Janë ndërtesa industriale të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20, të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike ose historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_6C9FE8E6_287F_4567_8462_C11CC01FFB96][image: ] InstitucionePenitenciare (burgje) 
--Emri--
Institucione penitenciare (burgje)
--Përkufizimi--
Janë ndërtesa me funksion penitenciar të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20, të cilat ruhen për vlerat e tyre historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_2A25BE16_BD6C_4A19_94DF_6D11F8FF4091][image: ] RezidencialeIndividuale 
--Emri--
Rezidenciale individuale
--Përkufizimi--
Janë rezidenca individuale të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20-të, të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike ose historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_0C542E94_85AD_45DB_9912_E584AA85C5F7][image: ] RezidencialeKolektive 
--Emri--
Rezidenciale kolektive
--Përkufizimi--
Janë rezidenca kolektive të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20-të, të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike ose historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_67E3A7F4_D9E5_41C0_BB8C_7C26909A335A][image: ] Spitalore 
--Emri--
Spitalore
--Përkufizimi--
Janë ndërtesa spitalore të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20-të, të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike ose historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_8BDC44A0_DFFD_405F_9659_2E1A95821DD5][image: ] Tjetër 
--Emri--
Tjetër
--Përkufizimi--
Ndërtesë e projektuar, e cila nuk ka ngjashmëri me asnjë nga tipologjitë e gjinisë NdërtimeTëProjektuara.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_6A41599B_3F61_4A01_9CC4_C792C75E556A][image: ] Tregtare: 
--Emri--
Tregtare
--Përkufizimi--
Janë ndërtesa me funksion tregtar të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20-të, të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike ose historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_59A4CCB0_1A9F_4D32_A72F_7BF1D16EDDCC][image: ] TregtareDheRezidenciale
--Emri--
Tregtare dhe rezidenciale
--Përkufizimi--
Janë ndërtesa me funksion të përzier tregtar dhe rezidencial të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20-të të cilat ruhen për vlerat e tyre arkitektonike ose historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_85CE23CF_F3DB_4A31_8F63_BD90C8618FE6][image: ]Ushtarake
--Emri--
Ushtarake
--Përkufizimi--
Janë ndërtesa me funksion ushtarak të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së parë të shek. të 20-të, të cilat ruhen për vlerat e tyre historike, të ndërtuara mbi bazën e një projekti të hartuar nga arkitektë ose inxhinierë të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] AnsambëlArkitektonik 
--Emri--
Ansambël arkitektonik
--Përkufizimi--
“Ansambël arkitektonik” është tërësia e një numri ndërtesash, të cilat i lidh një koncept i njëjtë krijues.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] AnsambëlHistorik 
--Emri--
Ansambël historik
--Përkufizimi--
“Ansambël historik” është bashkësia e vlerave urbanistiko-arkitektonike me vlera historike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] AnsambëlUrban 
--Emri--
Ansambël urban
--Përkufizimi--
“Ansambël urban” është bashkësia e vlerave urbanistiko-arkitektonike me një qendër qytetare, e cila mund të formohet prej një ose disa pjesëve të një zone banimi.
 [I detyrueshëm: PO]


[bookmark: BKM_899CEFD9_D790_43ED_9DD0_2DB1DAE0BFAA][bookmark: _Toc492304948]
[bookmark: _Toc54351406][bookmark: _Toc54355017]3.3.3.20 VLERAT E GJINISË VARRE MONUMENTALË
--Emri--
Vlerat e gjinisë VarreMonumentalë
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë VarreMonumentale.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ] VendvarrimeMeVleraArkitektonike 
--Emri--
Vendvarrime me vlera arkitektonike
--Përkufizimi--
Vendvarrime me vlera arkitektonike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] VarrMonumental 
--Emri--
Varr monumental
--Përkufizimi--
Varr monumental.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] Tyrbe 
--Emri--
Tyrbe
--Përkufizimi--
Tyrbe.
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc54351407][bookmark: _Toc54355018]3.3.3.21 VLERAT E GJINISË KALA/FORTIFIKIM
--Emri--
Vlerat e gjinisë Kala/fortifikim
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të Kala/fortifikim.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	ATRIBUTE

	[image: ] FortifikimeMeMuraturëMeVleraArkitektonike 
--Emri--
Fortifikime me muraturë me vlera arkitektonike
--Përkufizimi--
Fortifikime me muraturë me vlera arkitektonike.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] VendbanimIFortifikuar 
--Emri--
Vendbanim i fortifikuar
--Përkufizimi--
Vendbanim i fortifikuar.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] VendStrehimiIFortifikuar 
--Emri--
Vendstrehimi i fortifikuar
--Përkufizimi--
Vend strehimi i fortifikuar.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] FortifikimStrategjik 
--Emri--
Fortifikim strategjik
--Përkufizimi--
Fortifikim strategjik.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] MurFortifikimi 
--Emri--
Mur fortifikimi
--Përkufizimi--
Mur fortifikimi.
[I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc54351408][bookmark: _Toc54355019]3.3.3.22 VLERAT E GJINISË VEPRA ARTI TË LUAJTSHME
--Emri--
Vlerat e gjinisë VepraArtiTëLuajtshme
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë VepraArtiTëLuajtshme.
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	[bookmark: BKM_E3D12255_CAD6_4A02_8F32_8F0FFECE39FA]ATRIBUTE

	[image: ] Ikona 
--Emri--
Ikona
--Përkufizimi--
Prodhimi artistik me karakter fetar (të krishterë), me vjetërsi mbi 100-vjeçare, që mbart vlera të veçanta fetare, historike ose artistike, të realizuara nëpërmjet pikturimit të portretit të një shenjti mbi një panel kryesisht prej druri, që përdorej si objekt lutjeje dhe përkushtimi në kishat ortodokse. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_21E8F93D_06C0_4D6A_A8A9_77CA8A823765][image: ] ObjekteTëLuajtshme 
Shumëllojshmëria: [0..1]
--Emri--
Objekte të luajtshme
---Përkufizimi---
Gjetjet arkeologjike me vlerë artistike, fragmente ose të plota, pa dallim periudhës së cilës i përkasin si dhe të jenë të regjistruara në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore. 
--Përshkrimi--
Mund të jenë enë qeramike, elemente zbukurimi, mjete pune, stela varri, kapitele ose fragmente kolonash etj.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_B0E21DE0_BA35_4063_BC29_E83F84DE275C][image: ] Skulptura(buste/statuja) 
--Emri--
Skulptura (buste/statuja)
--Përkufizimi--
Prodhimi artistik me vjetërsi mbi 100-vjeçare, që mbartin vlera të veçanta historike ose artistike, realizuar me materiale prej mermeri, guri, balte, druri ose metali, arritur nëpërmjet gdhendjes, modelimit ose derdhjes, në formën e një figure antropomorfe, zoomorfe, floreale etj. 
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] ObjekteNëAllçi/Gur/Qeramikë 
--Emri--
Objekte në allçi, gur, qeramikë
---Përkufizimi--
Objekte në allçi, gur, qeramikë. 
--Përshkrimi--
Objekte në allçi, gur, qeramikë, pjesë e koleksioneve të lidhura me gjinitë e fushës së arkeologjisë (1), si dhe me gjinitë e arkitekturës së fortifikimeve (21), arkitekturës së traditës (25), arkitekturës së kultit (23), veprave inxhinierike (24), ndërtimeve të projektuara (26).
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] ObjekteNëMetalDheQelq 
--Emri--
Objekte në metal dhe qelq
---Përkufizimi---
Objekte në metal dhe qelq. 
--Përshkrimi--
Objekte në metal dhe qelq, pjesë e koleksioneve të lidhura me gjinitë e fushës së arkeologjisë (1), si dhe me gjinitë e arkitekturës së fortifikimeve (21), arkitekturës së traditës (25), arkitekturës së kultit (23), veprave inxhinierike (24), ndërtimeve të projektuara (26).
 [I detyrueshëm: PO]


[bookmark: BKM_B4DAF3BA_931B_4C2D_9E36_6281FB980A85][bookmark: _Toc492304949]
[bookmark: _Toc54351409][bookmark: _Toc54355020]3.3.3.23 VLERAT E GJINISË VEPRA ARTI TË PALUAJTSHME
--Emri--
Vlerat e gjinisë VepraArtiTëPaluajtshme
--Përkufizimi--
Një kodlistë e tipologjive përbërëse të gjinisë VepraArtiTëPaluajtshme
-Tipi i elementit-
Kodlistë
	[bookmark: BKM_10EEA0DB_2B13_48EE_B5B5_F1185A55753A]ATRIBUTE

	[image: ] ArtiShkëmbor/PikturaShkëmbore 
--Emri--
Arti shkëmbor/piktura shkëmbore
--Përkufizimi--
Gjurmët e artit shkëmbor në prehistori; mund të jenë skicat, pikturat, gdhendjet mbi shkëmb, petroglifet ose piktografet.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_7839D162_9C67_4386_95A4_E95C661A3024][image: ] Ikonostase 
--Emri--
Ikonostase
--Përkufizimi--
Parapet prej guri ose druri të gdhendur, që ndan absidën dhe sanktuarin nga naosi në kisha dhe që shërben për vendosjen e ikonave.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_3514C474_B669_41F7_BB79_F3BFE4920B63][image: ] Mbishkrime 
--Emri--
Mbishkrime
--Përkufizimi--
Strukturë shkronjash ose imazhesh piktografike të gdhendura mbi sipërfaqen e një blloku guri, paneli qeramike ose pllake metalike, si një dokument me karakter publik, fetar ose privat.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_E6B08A7F_CD36_42E1_9ACF_9BB381E9AA7F][image: ] Mozaikë 
--Emri--
Mozaikë
--Përkufizimi--
Vepër arti e realizuar si shtrojë ose veshje dekorative, në të cilën zaje guri ose kubikë të vegjël prej mermeri, guri, xhami ose qeramike (tesera) që ngjiten mbi një sipërfaqe.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_A17C5FED_8D9B_4998_92B4_4FA9E1D4B286][image: ] PikturaMurale 
--Emri--
Piktura murale
--Përkufizimi--
Vepër artistike e zhanrit pikturë, me vjetërsi mbi 100-vjeçare, realizuar mbi sipërfaqe murale nëpërmjet teknikës a fresco ose a seco.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_865F4E79_B96B_40A8_A3FA_CAEE2C28FF58][image: ] TavaneKarakteristike 
--Emri--
Tavane karakteristike
--Përkufizimi--
Vepër arti unikale, me vjetërsi mbi 100-vjeçare, pjesë përbërëse e një ndërtese monument kulture ose jo, realizuar nëpërmjet gdhendjes dhe ndërthurjes së drurit dhe që dëshmon për aftësinë e lartë të mjeshtërve të kohës.
 [I detyrueshëm: PO]

	[bookmark: BKM_F4E77CB1_9AE5_49FC_A5B1_661452C517EF][image: ] Tjetër 
--Emri--
Tjetër
--Përkufizimi--
Vepër arti e cila nuk ka ngjashmëri me asnjë nga tipologjitë e gjinisë VepraArtiTëPaluajteshme.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] ObjekteTëPaluajtshme 
--Emri--
Objekte të paluajtshme
--Përkufizimi--
Objekte të paluajtshme.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] ZbukurimeNëDru 
--Emri--
Zbukurime në dru
--Përkufizimi---
Zbukurime në dru. 
--Përshkrimi--
Zbukurimore në dru (tavane karakteristikë, elemente dekorativë me gdhendje në dru pjesë e gjinive të arkitekturës së traditës, arkitekturës së kultit, veprave inxhinierike, ndërtimeve të projektuara.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] ElementeDekorativeNëAllçi/Gur/Qeramikë 
--Emri--
Elemente dekorative në allçi, gur, qeramikë
---Përkufizimi---
Elemente dekorative në allçi, gur, qeramikë. 
--Përshkrimi--
Elemente dekorative në allçi, gur, qeramikë, pjesë e gjinive të fushës së arkeologjisë, si dhe gjinive të arkitekturës së fortifikimeve, arkitekturës së traditës, arkitekturës së kultit, veprave inxhinierike, ndërtimeve të projektuara.
 [I detyrueshëm: PO]

	[image: ] ElementeDekorativëeNëMetalDheQelq
--Emri--
Elemente dekorative në metal dhe qelq
---Përkufizimi---
Elemente dekorative në metal dhe qelq. 
--Përshkrimi--
Elemente dekorative në metal dhe qelq, pjesë e gjinive të fushës së arkeologjisë (1), si dhe gjinive të arkitekturës së fortifikimeve (21), arkitekturës së traditës (25), arkitekturës së kultit (23), veprave inxhinierike (24), ndërtimeve të projektuara (26).
 [I detyrueshëm: PO]



[bookmark: _Toc27642123][bookmark: _Toc54355021]3.4 METADATA
Përshtatja e elementeve të metadatës përcaktohet në rregulloren sipas vendimit nr. 1077, datë 23.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, ruajtjen dhe përditësimin e metadatave, strukturën e katalogimit dhe afatet e krijimit të metadatave specifike për çdo temë”. 
[bookmark: _Toc493767170][bookmark: _Toc875331][bookmark: _Toc27642124][bookmark: _Toc54355022]3.5 KODI EPSG PËR KRGJSH-në
Referenca gjeodezike e të dhënave gjeohapësinore mbështetet në Kornizën Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH), miratuar me vendimin nr. 669, datë 7.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për përcaktimin, krijimin dhe realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH), si Metadatë”, të ndryshuar me vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 322, datë 27.4.2016, dhe nr. 359, datë 29.5.2019.
Kodi EPSG për Kornizën Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH) është: EPSG – 6870.
[bookmark: _Toc27642125][bookmark: _Toc54355023]3.6 CILËSIA E TË DHËNAVE
Ky kapitull përfshin një përshkrim mbi cilësinë e të dhënave të elementeve dhe nënelementeve si dhe cilësinë e matjes së të dhënave, që duhen përdorur për të vlerësuar dhe dokumentuar cilësinë e të dhënave për grupet e të dhënave që lidhen me të dhënat gjeohapësinore të temës “Zonat e mbrojtura”.
Cilësia e të dhënave të elementeve, nënelementeve dhe matjeve duhet të përdoret për të:
- specifikuar kërkesat apo rekomandimet lidhur me cilësinë e të dhënave të rezultateve të aplikueshme për grupet e të dhënave që lidhen me të dhënat gjeohapësinore për temën “Zonat e Mbrojtura”;
- vlerësuar dhe dokumentuar cilësinë e elementeve të metadatave të të dhënave të grupeve të të dhënave.

Tabela 3: Elementet e cilësisë së të dhënave të përdorura në temën “Zonat e mbrojtura”
	
Pjesa

	
Elementi i cilësisë së të dhënave
	
Nënelementi i cilësisë së të dhënave

	
Përkufizimi

	
Sfera e vlerësimit
	
Sfera e vlerësimit

	3.1.4.1

	Kompletimi

	Komision


	Numri i artikujve të tepërta në grupet e të dhënave, në lidhje me numrin e artikujve që duhet të ishin të pranishëm.
	Llojet e objekteve hapësinore, grupet e të dhënave
	Vlerësim

	3.1.4.2

	Kompletimi

	Përjashtimi

	Numri i artikujve të hequr në grupet e të dhënave, në lidhje me numrin e artikujve që duhet të ishin të pranishëm.
	Llojet e objekteve hapësinore, grupet e të dhënave
	Vlerësim

	3.1.4.3

	Logjika e qëndrueshmërisë 
	Koncepti i qëndrueshmërisë

	Numërimin e të gjithë artikujve në grupet e të dhënave, të cilat nuk janë në përputhje me rregullat e skemës konceptuale.
	Objektet hapësinore, llojet e objekteve hapësinore
	Vlerësim

	3.1.4.4

	Logjika e qëndrueshmërisë 
	Fusha e qëndrueshmërisë 
	Numërimi i të gjithë artikujve në grupin e të dhënave, që nuk janë në përputhje me fushën e tyre të vlerave.
	Objektet hapësinore, llojet e objekteve hapësinore
	Vlerësim

	3.1.4.5
	Saktësia pozicionale

	Saktësia absolute dhe e jashtme
	Devijimi standard, ku vlera e vërtetë nuk vlerësohet nga vëzhgimet, por dihet një përparësi një tregues i saktësisë së grupit të të dhënave si një agregat.
	Llojet e objekteve hapësinore, grupet e të dhënave

	
Vlerësim



[bookmark: _Toc492469454][bookmark: _Toc54355024]3.6.1 KOMPLETIMI - AUTORIZIMI (COMPLETNESS-COMMISSION)
Rekomandim 
Autorizimi duhet të vlerësohet dhe dokumentohet, duke përdorur shkallën e artikujve të tepërt dhe numrin e shembujve të veçorisë së dublikuar, siç specifikohet në tabelat më poshtë.
	Emri
	Norma e artikujve të tepërt

	Emri alternativ
	-

	Cilësia e të dhënave të elementeve 
	Kompletuar

	Cilësia e të dhënave të nënelementeve
	Komision

	Cilësia e të dhënave matjeve themelore
	Shkalla e gabimit

	Përkufizim
	Numri i artikujve të tepërt në grupet e të dhënave, në lidhje me numrin e artikujve që duhet të ishin të pranishëm

	Përshkrim
	-

	Fusha vlerësimit
	Llojet e objekteve hapësinore, grupet e të dhënave.

	Fusha raportimit
	Grupet e të dhënave

	Parametër
	-

	Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave 
	Real, përqindje, raport

	Cilësia e të dhënave të strukturës të vlerave
	-

	Burimi reference
	SSH EN ISO 19157:2013 Geographic information – Cilësia e të dhënave

	Shembull
	

	Masa identifikuese
	3



[bookmark: _Toc492469455][bookmark: _Toc54355025]3.6.2 KOMPLETIMI – PËRJASHTIMI (COMPLETNESS–OMMISSION)
Rekomandim 
Përjashtimi duhet të vlerësohet dhe të dokumentohet duke përdorur normën e artikujve të tepërt të përcaktuar në tabelat e mëposhtme. Vlerësimi i tipit të objektit gjeohapësinor dhe shtrirja rekomandohet sidomos për izoipset vektor të objektit gjeohapësinor për rrjetin e mbulimit të lartësisë.
	Emri
	Norma e artikujve të tepërt

	Emri alternativ
	-

	Cilësia e të dhënave të elementeve 
	Kompletuar

	Cilësia e të dhënave të nënelementeve
	Përjashtimi

	Cilësia e të dhënave matjeve themelore
	Shkalla e gabimit

	Përkufizim
	Numri i artikujve të hequr në grupet e të dhënave, në lidhje me numrin e artikujve që duhet të ishin të pranishëm.

	Përshkrim
	-

	Fusha vlerësimit
	Llojet e objekteve hapësinore, grupet e të dhënave

	Fusha raportimit
	Grupet e të dhënave

	Parametër
	-

	Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave 
	Real, përqindje, raport

	Cilësia e të dhënave të strukturës të vlerave
	-

	Burimi reference
	SSH EN ISO 19157:2013 Geographic information – Cilësia e të dhënave

	Shembull
	-

	Masa identifikuese
	7


[bookmark: _Toc438197209][bookmark: _Toc463871939][bookmark: _Toc477157110]
[bookmark: _Toc492469456][bookmark: _Toc54355026]3.6.3 PËRPUTHJA LIGJORE – PËRPUTHJA KONCEPTUALE (LOGICAL CONSISTENCY – CONCEPTUAL CONSISTENCY)
Rekomandim
Për testimet mbi përputhjen konceptuale, rekomandohet përdorimi i nënelementit të cilësisë së të dhënave të “Përputhja logjike – Përputhja konceptuale” dhe matjet e ‘Shkalla e mospajtueshmërisë ,në përputhje me rregullat e skemës konceptuale”, të përcaktuara në tabelat e më poshtme:
	Emri
	Norma e artikujve jo në përputhje me rregullat e skemës konceptuale

	Emri alternativ
	-

	Cilësia e të dhënave të elementeve 
	Logjika e qëndrueshmërisë

	Cilësia e të dhënave të nënelementeve
	Koncepti i qëndrueshmërisë

	Cilësia e të dhënave matjeve themelore
	Numri i gabimit

	Përkufizim
	Numërimin e të gjithë artikujve në grupet e të dhënave, të  cilat nuk janë në përputhje me rregullat e skemës konceptuale

	Përshkrim
	Nëse skema konceptuale, në mënyrë të qartë ose të padyshimtë përshkruan rregullat, këto rregulla do të ndiqen. Shkeljet kundër rregullave të tilla mund të jenë, për shembull, vendosja e pavlefshme e tipologjive brenda një tolerance të caktuar, dublikimi i elementeve dhe mbivendosjet të pavlefshme të tyre.

	Fusha vlerësimit
	Objektet hapësinore, llojet e objekteve hapësinore

	Fusha raportimit
	Grupet e të dhënave

	Parametër
	-

	Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave 
	Integer 

	Cilësia e të dhënave të strukturës të vlerave
	-

	Burimi reference
	SSH EN ISO 19157:2013 Geographic information – Cilësia e të dhënave

	Shembull
	-

	Masa identifikuese
	10



[bookmark: _Toc477157111][bookmark: _Toc492469457][bookmark: _Toc54355027]3.6.4 PËRPUTHJA LIGJORE – PËRPUTHJA ME DOMEININ (LOGICAL CONSISTENCY – DOMAIN CONSISTENCY)
Rekomandim 
Për testimet mbi përputhjen me domeinin, rekomandohet përdorimi i nenelementit të cilësisë të të dhënave të Përputhjes Logjike – Përputhjes me domeinin dhe matjes së shkallës së vlerës së mos-përputhshmërisë së domeinit, siç është specifikuar më poshtë:
	Emri
	Norma e artikujve jo në përputhje me domeinin e vlerës së tyre

	Emri alternativ
	-

	Cilësia e të dhënave të elementeve 
	Logjika e qëndrueshmërisë

	Cilësia e të dhënave të nënelementeve
	Fusha e qëndrueshmërisë 

	Cilësia e të dhënave matjeve themelore
	Numri i gabimit

	Përkufizim
	Numërimi i të gjitha artikujve në grupin e të dhënave që nuk janë në përputhje me fushën e tyre të vlerave

	Përshkrim
	-

	Fusha vlerësimit
	Objektet hapësinore, llojet e objekteve hapësinore

	Fusha raportimit
	Grupet e të dhënave

	Parametër
	-

	Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave 
	Integer



[bookmark: _Toc438197211][bookmark: _Toc432581322][bookmark: _Toc463871941][bookmark: _Toc477157114][bookmark: _Toc492469458][bookmark: _Toc54355028]3.6.5 SAKTËSIA E POZICIONIMIT – SAKTËSIA ABSOLUTE APO E JASHTME (POSITIONAL ACCURACY - ABSOLUTE OR EXTERNAL ACCURACY)
Rekomandim 
Saktësia absolute ose e jashtme duhet të vlerësohet dhe dokumentohet duke përdorur gabimin mesatar kuadratik, siç është specifikuar në tabelën e mëposhtme. 

	Emri
	Vlera mesatare e gabimit pozicional

	Emri alternativ
	RMSE

	Cilësia e të dhënave të elementeve 
	Saktësia e pozicionimit

	Cilësia e të dhënave të nënelementeve
	Saktësia absolute dhe e jashtme

	Cilësia e të dhënave matjeve themelore
	E paaplikueshme

	Përkufizim
	Devijimi standard, ku vlera e vërtetë nuk vlerësohet nga vëzhgimet, por dihet një përparësi, një tregues i saktësisë së grupit të të dhënave si një agregat

	Përshkrim
	Vlera e vërtetë e një Z të vëzhguar njihet si zt. prej kësaj, vlerësuesi: 
σz = 
Kjo masë është një tregues i saktësisë së karakteristikave brenda grupit të të dhënave ose tipit të funksionit dhe duhet të pasqyrojë veçorinë brenda grupit të të dhënave ose tipit të funksionit që është më pak i saktë.

	Fusha vlerësimit
	Llojet e objekteve hapësinore, grupet e të dhënave

	Fusha raportimit
	Grupet e të dhënave

	Parametër
	-

	Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave 
	Integer

	Cilësia e të dhënave të strukturës të vlerave
	-

	Burimi reference
	SSH EN ISO 19157:2013 Geographic information – Cilësia e të dhënave

	Shembull
	

	Masa identifikuese
	39



[bookmark: _Toc492469459][bookmark: _Toc54355029]4. ANEKSE
[bookmark: _Toc875344][bookmark: _Toc27642129][bookmark: _Toc54355030][bookmark: _Toc428955995][bookmark: _Toc432581326]4.1 ANEKSI A – KATALOGU I TIPOLOGJISË

	Nr.
	Emri i elementit anglisht
	Emri i elementit shqip
	Nëntema
	Tipi

	MODELI DIGJIITAL I LARTËSIVE

	3.2.3.1
	DesignationType
	LlojiIEmërtimit
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	DataType

	3.2.3.2
	DesignationValue
	LlojetEKlasifikimeve
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Kodlistë

	3.2.3.3
	ProtectedSite
	ZonëEMbrojtur
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	FeatureType

	3.2.3.4
	DesignationSchemeValue
	VleratESkemësSëEmërtimeve
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Kodlistë

	3.2.3.5
	ZoningOfProtectedSiteValue 
	VleratEZonimitTëZM
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Kodlistë

	3.2.3.6
	TypeOfProtectedSiteValue
	VleratELlojeveTëZM
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Kodlistë

	3.2.3.7
	ProtectionClassificationValue
	VleratEQëllimitTëMbrojtjes
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Enumeration

	3.2.3.8
	IUCNDesignationValue
	VleratSipasIUCN
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Kodlistë

	3.2.3.9
	Natura2000DesignationValue
	VleratSipasNatura2000
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Kodlistë

	3.2.3.10
	UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue
	VleratSipasProgramitUNESCONjeriuDheBiosfera
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Kodlistë

	3.2.3.11
	UNESCOWorldHeritageDesignationValue
	VleratSipasProgramitUNESCOTëTrashëgimisëBotërore
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Kodlistë

	3.2.3.12
	RamsarDesignationValue
	VleratSipasRamsar
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Kodlistë

	3.2.3.13
	NationalMonumentsRecordDesignationValue
	VleratERegjistritTëEmërtimeveTëMonumenteveKombëtare
	ZonatEMbrojturaNatyrore
	Kodlistë

	3.3.3.1
	Archeology
	Arkeologjia
	TrashëgimiaKulturore
	FeatureType

	3.3.3.2
	Architecture
	Arkitektura
	TrashëgimiaKulturore
	FeatureType

	3.3.3.3
	Art
	Arti
	TrashëgimiaKulturore
	FeatureType

	3.3.3.4
	GenderOfArcheology
	GjinitëEArkeologjisë
	TrashëgimiaKulturore
	DataType

	3.3.3.5
	GenderOfArt
	GjinitëEArtit
	TrashëgimiaKulturore
	DataType

	3.3.3.6
	GenderOfArchitecture
	GjinitëEArkitekturës
	TrashëgimiaKulturore
	DataType

	3.3.3.7
	CulturalHeritage
	TrashëgimiaKulturore
	TrashëgimiaKulturore
	FeatureType

	3.3.3.8
	GenderOfFortress/FortificationValue 
	VleratEGjinisëKala/Fortifikim
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.9
	GenderOfResidenceValue
	VleratEGjinisëVendbanime
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.10
	GenderOfSocial/CulturalBuildingsValue
	VleratEGjinisëNdërtimeSociale/Kulturore
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.11
	GenderOfArchaeologicalZoningValue
	VleratEGjinisëZonifikimeArkeologjike
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.12
	GenderOfBurialSiteValue
	VleratEGjinisëVendvarrime
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.13
	GenderOfCultConstructionsValue
	VleratEGjinisëNdërtimeKulti
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.14
	GenderOfEngineeringConstructionsValue
	VleratEGjinisëNdërtimeInxhinierike
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.15
	GenderOfCultArchitectureValue
	VleratEGjinisëArkitekturëKulti
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.16
	GenderOfEngineeringWorksValues
	VleratEGjinisëVepraInxhinierike
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.17
	GenderOfArchitectureTraditionValue
	VleraEGjinisëArkitekturaETraditës
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.18
	GenderOfArchitectureZoningValue
	VleratEGjinisëZonifikimeArkitekture
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.19
	GenderOfProjected ConstructionsValue
	VleratEGjinisëNdërtimeTëProjektuara
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.20
	GenderOfMonumentalTombsValue
	VleratEGjinisëVarreMonumentalë
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.21
	GenderOfFortress/FortificationValue
	VleratEGjinisëKala/Fortifikim
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.22
	GenderOfMovableArtëorkValue
	VleratEGjinisëVepraArtiTëLuajtëshme
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë

	3.3.3.23
	GenderOfNonMovableArtëorkValue
	VleratEGjinisëVepraArtiTëPaluajtëshme
	TrashëgimiaKulturore
	Kodlistë
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+ ZonaEMenaxhimitTëSpecieve/Habitatit

+ MonumentNatyror

+ ZoneEmbrojturEBurimeveTëMenaxhuara

+ PeisazhIMbrojtur

«codeList»

VleratERegjistritTëEmërtimeveTëMonumenteveKombëtare

+ AgrikulturorDheJetësor

+ Civil

+ Përkujtimor

+ Tregëtar

+ Komunikues

+ Mbrojtje

+ Vendas

+ Edukues

+ ParqeDheHapësiraUrbane

+ ShëndetiDheMirëqënia

+ Industrial

+ Detar

+ Monument

+ Argëtues

+ RitualeDheFuneraleFetare

+ Vendbanim

+ Transporti

+ FurnizimiMeUjëDheDrenazhimi

«codeList»

VleratSipasRamsar

+ ZonatRamsar

«codeList»

VleratSipasProgramitUNESCONjeriuDheBiosfera

+ RezervaEBiosferës

«codeList»

VleratSipasProgramitUNESCOTëTrashëgimisëBotërore

+ Natyrore

+ Kulturore

+ TëPerziera

«CodeList»

VleratELlojeveTëZonaveTëMbrojtura

+ Komëtare

+ Ndërkombëtare


image6.emf
«CodeList»

VleratEGjinisëKala/Fortifikim

+ FortifikimMeLedhe

+ FortifikimMeMuraturë

+ MurFortifikimi

+ FortifikimMeMureGuri/FortifikimStrategjik

+ FortifikimNaturor/Shkembinj

«featureType»

Arti

+ Gjinia: GjinitëEArtit

«featureType»

Arkitektura

+ Gjinia: GjinitëEArkitekturës

«featureType»

Arkeologjia

+ Gjinia: GjinitëEArkeologjisë

«dataType»

GjinitëEArkeologjisë

+ Vendbanim: VleratEGjinisëVendbanime

+ Kala/Fortifikim: VleratEGjinisëKala/Fortifikim

+ NdërtimeShoqërore/Kulturore: VleratEGjinisëNdërtimeSociale/Kulturore

+ Zonifikime: VleratEGjinisëZonifikimeArkeologjike

+ Vendvarrime: VleratEGjinisëVendvarrime

+ NdërtimeKulti: VleratEGjinisëNdërtimeKulti

+ NdërtimeInxhinierike: VleratEGjinisëNdërtimeInxhinierike

«featureType»

TrashëgimiaKulturore

+ Gjeometria: Ne_varesi

+ InspireID: Identifikues

«Voidable»

+ DataELigjërimit: Datë-orë

+ DokumentiILigjërimit: CI-Citation

+ Emërtimi: EmërtimetGjeografike

«lifeCycleInfo»

+ FillimiICiklitJetësor: Datë-orë

+ PërfundimiICiklitJetësor: Datë-orë

«dataType»

GjinitëEArkitekturës

+ ArkitekturëKulti: VleratEGjinisëArkitekturëKulti

+ VepraInxhinierike: VleratEGjinisëVepraInxhinierike

+ ArkitekturaETraditës: VleratEGjinisëArkitekturaETraditës

+ Zonifikime: VleratEGjinisëZonifikimeArkitekture

+ NdërtimeTëProjektuara: VleratEGjinisëNdërtimeTëProjektuara

+ VarreMonumentalë: VleraEGjinisëVarreMonumentalë

+ Kala/Fortifikim: VleraEGjinisëKala/Fortifikim

«dataType»

GjinitëEArtit

+ VepraArtiTëLuajtshme: VleratEGjinisëVepraArtiTëLuajtshme

+ VepraArtiTëPaluajtshme: VleratEGjinisëVepraArtiTëPaluajtshme

«CodeList»

VleratEGjinisëVendbanime

+ Shpellë

+ VendbanimPrehistorik

+ Kështjellë

+ VendbanimMesjetar

+ BanesëTëPeriudhësAntike

+ VendbanimAntik

+ QytetAntik

«CodeList»

VleratEGjinisëNdërtimeSociale/Kulturore

+ Teater/Amfiteater

+ Stadium

+ NdërtesaAdministrative

+ Forum/Shesh

+ Tjetër

«CodeList»

VleratEGjinisëZonifikimeArkeologjike

+ ParkArkeologjik

+ ZonaArkeologjike"A"Dhe"B"

+ ZonëMbrojtëseMonumenti

+ SitArkeologjikMeStatusPasuriBotërore

«CodeList»

VleratEGjinisëVendvarrime

+ VarrezëAntike

+ VarrezëMesjetare

+ Tuma/Nekropol

+ VarrMonumental

+ Tyrbe

+ Tjetër

«CodeList»

VleratEGjinisëVepraArtiTëLuajtshme

+ ObjekteTëLuajtshme

+ Skulptura(Buste/Statuja)

+ Ikona

+ ObjekteNëAllçi/Gur/Qeramikë: ObjekteNëAllçi,Gur,Qeramikë

+ ObjekteNëMetalDheQelq: ObjekteNëMetalDhe Qelq

«CodeList»

VleratEGjinisëVepraArtiTëPaluajtshme

+ PikturaMurale

+ Mozaikë

+ ArtiShkëmbor/PikturaShkëmbore

+ Ikonostase

+ TavaneKarakteristike

+ Mbishkrime

+ Tjetër

+ ObjekteTëPaluajtshme

+ ZbukurimeNëDru: ZbukurimeNë Dru

+ ElementëDekorativëNëAllçi/Gur/Qeramikë: Elementë DekorativëNëAllçi/Gur/Qeramikë

-  ElementëDekorativëNëMetalDheQelq: ElementëDekorativëNëMetalDhe Qelq

«CodeList»

VleratEGjinisëArkitekturëKulti

+ Tempuj

+ Sinagoga

+ Kishë

+ Manastir

+ Xhami

+ Teqe

+ KomplekseIslamike

+ ElementPërbërësObjektKulti

+ Tjetër

+ KomplekseReligjoze

+ Qelë

«CodeList»

VleratEGjinisëVepraInxhinierike

+ Mulli

+ Diga/Bende

+ Akuadukt/SistemUjësjellësi

+ Krua/Cezme

+ Puse

+ Dërstil

+ Terma/StacionRrugor

+ Hamam

+ Urë

+ FragmentRruge

+ KullaSahati

+ Stera

+ Gurore

+ DepoKripe

+ SistemKanalizimi

+ Cisternë

+ Tjetër

+ Rrugë

+ Emri: Park/Shesh

«CodeList»

VleratEGjinisëArkitekturaETraditës

+ BanesaQytetare

+ BanesaFshatare

+ BanesëEFortifikuar/BanesaTëTipitKulle

+ ElementPërbërësBanese

+ Tjetër

+ AnsambëlArkitektonik

+ AnsambëlHistorik

+ AnsambëlUrban

+ Han

«CodeList»

VleratEGjinisëZonifikimeArkitekture

+ QendërHistorike/ZonëEMbrojtur

+ AnsambëlArkitektonik

+ AnsambëlHistorik

+ AnsambëlUrban

+ ZonëMbrojtëseMonumenti

+ Tjetër

+ QytetMuze

+ ZonifikimePërRuajtjenEvleraveArkitektonikeUrbane

+ FshatRrënojë

+ QëndërHistorikeMeStatusPasuriBotërore

+ AnsambëlMuze

«CodeList»

VleratEGjinisëNdërtimeTëProjektuara

+ RezidencialeIndividuale

+ RezidencialeKolektive

+ Administrative

+ Industriale

+ Spitalore

+ Tregtare

+ GodinaSocialKulturoreOseSportive

+ TregtareDheRezidenciale

+ Arsimore

+ Hotel

+ Ushtarake

+ InstitucionePenitenciare(Burgje)

+ Tjetër

+ AnsambëlArkitektonik

+ AnsambëlHistorik

+ AnsambëlUrban

«CodeList»

VleratEGjinisëNdërtimeKulti

+ NdërtimeKulti

+ Tempull

+ Kishë

+ Manastir

+ Sinagogë

«CodeList»

VleratEGjinisëNdërtimeInxhinierike

+ NdërtimeTëKarakteritInxhinierik

«CodeList»

VleratEGjinisëVarreMonumentalë

+ VendvarrimeMeVleraArkitektonike

+ VarrMonumental

+ Tyrbe

«CodeList»

VleratEGjinisëKala/Fortifikim

+ FortifikimeMeMuraturëMeVleraArkitektonike

+ VendbanimIFortifikuar

+ VendStrehimIFortifikuar

+ FortifikimStrategjik

+ MurFortifikimi


