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Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë“, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në sektorin e administratës publike.
2. Instituti i Statistikave (INSTAT) t’i dërgojë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës të kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit, të nxjerra në bazë të të dhënave të dërguara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, një kopje të të cilave kjo drejtori ia dërgon ministrisë së sipërpërmendur.
3. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.
4. Mënyra e miratuar e analizës teknike të përdoret si bazë edhe për programin kompjuterik të llogaritjes së kostos nga shoqëritë sipërmarrëse.
5. Ngarkohet Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit për përditësimin, çdo 6 muaj, të analizave teknike të çmimeve, në faqen e vet të internetit.
6. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit, Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe Drejtoria e Përgjtihshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.
7. Vendimi nr.709, datë 18.6.2009 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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	                                                    M A N U A L I    1
	
	
	
	
	

	
	
	                                              PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT
	
	

	 
	NR.
	 
	 
	 
	Shpenzime
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	 
	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	 
	8%
	10%
	 

	1
	1.1/p
	Prodhim gur kave
	m3
	609
	48.7 
	60.9 
	719 

	2
	1.3/p
	Prodhim gur lumi
	m3
	320
	25.6 
	32.0 
	378 

	3
	1.4/p
	Prodhim rere lumi
	m3
	544
	43.5 
	54.4 
	642 

	4
	1.10/p
	Prodhim rere natyrore shtufi
	m3
	565
	45.2 
	56.5 
	666 

	5
	1.11/p
	Prodhim rere e lare shtufi
	m3
	600
	48.0 
	60.0 
	708 

	6
	1.14/p
	Prodhim zhavor lumi
	m3
	308
	24.7 
	30.8 
	364 

	7
	1.11/p
	Prodhim rere lavatriçe
	m3
	824
	66.0 
	82.4 
	973 

	8
	1.11/1
	Prodhim zall (granil) lavatriçe
	m3
	480
	38.4 
	48.0 
	566 

	9
	1.19/p
	Prodhim çakell per betone
	m3
	549
	43.9 
	54.9 
	648 

	10
	1.19/1p
	Prodhim çakell makinerie
	m3
	479
	38.3 
	47.9 
	565 

	11
	1.19/2p
	Prodhim çakell gurore
	m3
	319
	25.5 
	31.9 
	377 

	12
	1.19/3p
	Prodhim rere guri
	m3
	1504
	120.3 
	150.4 
	1775 

	13
	1.20/p
	Prodhim gelqere e pa shuar
	ton
	4973
	397.8 
	497.3 
	5868 

	14
	1.20/1
	Prodhim gelqere e shuar ( qull )
	ton
	6488
	519.0 
	648.8 
	7655 

	15
	1.21/p
	Prodhim llaç gelqere 1 : 3
	m3
	3455
	276.4 
	345.5 
	4077 

	16
	1.22/p
	Prodhim llaç gelqere 1 : 2
	m3
	4002
	320.1 
	400.2 
	4722 

	17
	1.23/p
	Prodhim llaç i perzier M - 15
	m3
	3020
	241.6 
	302.0 
	3564 

	18
	1.23/1
	Prodhim llaç i perzier M - 25
	m3
	3766
	301.3 
	376.6 
	4444 

	19
	1.23/2
	Prodhim llaç i perzier M - 50
	m3
	4183
	334.7 
	418.3 
	4936 

	20
	1.23/3
	Prodhim llaç i perzier M - 75
	m3
	4206
	336.5 
	420.6 
	4963 

	21
	1.24/1
	Prodhim llaç çimento M - 25 ( 1 : 6 )
	m3
	3267
	261.4 
	326.7 
	3855 

	22
	1.24/2
	Prodhim llaç çimento M - 50 ( 1 : 4.5 )
	m3
	3646
	291.7 
	364.6 
	4302 

	23
	1.24/3
	Prodhim llaç çimento M - 75 ( 1 : 4 )
	m3
	3777
	302.2 
	377.7 
	4457 

	24
	1.24/p
	Prodhim llaç çimento M - 100 ( 1 : 3 )
	m3
	5296
	423.7 
	529.6 
	6249 

	25
	1.25/p
	Prodhim llaç çimento M - 200 ( 1 : 2 )
	m3
	6713
	537.0 
	671.3 
	7921 

	26
	1.26/1
	Prodhim betoni C - 6/10 ( me zall )
	m3
	3799
	304.0 
	379.9 
	4483 

	27
	1.26/2
	Prodhim betoni C - 6/10 ( me çakell )
	m3
	3970
	317.6 
	397.0 
	4684 

	28
	1.27/1
	Prodhim betoni C - 7/10 ( me zall )
	m3
	4203
	336.3 
	420.3 
	4960 

	29
	1.27/2
	Prodhim betoni C - 7/10 ( me çakell )
	m3
	4291
	343.3 
	429.1 
	5063 

	30
	1.28/p
	Beton C - 12/15 ( Me zall )
	m3
	4444
	355.6 
	444.4 
	5244 

	31
	1.28/1
	Prodhim betoni C - 12/15 (Me çakell)
	m3
	4552
	364.2 
	455.2 
	5372 

	32
	1.29/p
	Prodhim betoni C - 16/20 (Me zall)
	m3
	4819
	385.5 
	481.9 
	5686 

	33
	1.29/1
	Prodhim betoni C - 16/20 (Me çakell)
	m3
	4971
	397.7 
	497.1 
	5866 
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	34
	1.30/p
	Prodhim betoni C -20/25 (Me zall)
	m3
	5036
	402.9 
	503.6 
	5942 

	35
	1.30/1
	Prodhim betoni C - 20/25 (Me çakell)
	m3
	5242
	419.4 
	524.2 
	6186 

	36
	1.31/p
	Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall)
	m3
	5787
	462.9 
	578.7 
	6828 

	37
	1.31/1
	Prodhim betoni C - 25/30 (Me çakell)
	m3
	5962
	477.0 
	596.2 
	7035 

	38
	1.34/p
	Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall)
	m3
	7312
	584.9 
	731.2 
	8628 

	39
	1.34/1
	Prodhim betoni C - 37/45 (Me çakell)
	m3
	7610
	608.8 
	761.0 
	8980 

	40
	1.37/p
	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje  8 ~ 10 cm
	m3
	12157
	972.5 
	1215.7 
	14345 

	41
	1.38/p
	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm
	m3
	9425
	754.0 
	942.5 
	11121 

	42
	1.39/p
	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm
	m3
	8096
	647.7 
	809.6 
	9553 

	43
	1.40/p
	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm
	m3
	7398
	591.9 
	739.8 
	8730 

	44
	1.41/p
	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me  brinje 41 ~ 50 cm
	m3
	7070
	565.6 
	707.0 
	8342 

	45
	1.45/p
	Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3
	m3
	7165
	573.2 
	716.5 
	8455 

	46
	1.47/p
	Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25  mure te holle
	m3
	11280
	902.4 
	1128.0 
	13310 

	47
	1.48/p
	Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate
	m3
	10814
	865.1 
	1081.4 
	12760 

	48
	1.49/p
	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.069m3 / m2, C - 16/20 h = 30 cm
	m2
	815
	65.2 
	81.5 
	962 

	49
	1.50/p
	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.109m3  /m2, C - 25/30 h = 40 cm
	m2
	1154
	92.3 
	115.4 
	1362 

	50
	1.51/p
	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima  h = 16 cm
	m2
	1187
	95.0 
	118.7 
	1401 

	51
	1.52/p
	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima  h = 25 cm
	m2
	1879
	150.3 
	187.9 
	2217 

	52
	1.53/p
	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm
	m3
	7835
	626.8 
	783.5 
	9245 

	53
	1.54/p
	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm ne lart
	m3
	7645
	611.6 
	764.5 
	9021 

	54
	1.55/p
	Prodhim soleta b/a parapergatitura 75 x 75 x 3 cm, C 16/20 per taraca
	cope
	285
	22.8 
	28.5 
	337 

	55
	1.56/p
	Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima
	m2
	875
	70.0 
	87.5 
	1032 

	56
	1.57/p
	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30
	m2
	1311
	104.9 
	131.1 
	1547 

	57
	1.58/p
	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30
	m2
	1134
	90.7 
	113.4 
	1338 

	58
	1.59/p
	Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30
	m2
	1394
	111.5 
	139.4 
	1645 

	59
	1.60/p
	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta
	m2
	1953
	156.2 
	195.3 
	2304 

	60
	1.62/p
	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta
	m2
	1720
	137.6 
	172.0 
	2030 

	61
	1.64/p
	Prodhim soleta "V" C - 37/45 (me avull)
	m2
	610
	48.8 
	61.0 
	720 

	62
	1.72/p
	Panele te plota horizontale b/a C - 16/20
	m3
	7511
	600.9 
	751.1 
	8863 

	63
	1.73/p
	Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm
	cope
	52
	4.2 
	5.2 
	61 

	64
	1.74/p
	Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm
	cope
	66
	5.3 
	6.6 
	78 

	65
	1.75/p
	Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm
	cope
	35
	2.8 
	3.5 
	42 

	66
	1.76/p
	Prodhim betonite C - 16/20
	m3
	6712
	536.9 
	671.2 
	7920 

	67
	1.78/p
	Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera
	cope
	427
	34.1 
	42.7 
	504 

	68
	1.79/p
	Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per minjera
	cope
	259
	20.7 
	25.9 
	305 








	 
	NR.
	 
	 
	 
	Shpenzime
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	 
	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	 
	8%
	10%
	 

	69
	1.81/p
	Pllaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm per kanale
	cope
	156
	12.5 
	15.6 
	185 

	70
	1.85/p
	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm2
	kg
	86
	6.9 
	8.6 
	101 

	71
	1.86/p
	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2
	kg
	81
	6.4 
	8.1 
	95 

	72
	1.87/p
	Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2
	kg
	89
	7.1 
	8.9 
	105 

	73
	1.88/p
	Pergatitje  hekuri Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 per elment b/a, te para pergatitur
	kg
	83
	6.7 
	8.3 
	98 

	74
	1.89/p
	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, б = 6500 kg/cm2 tulla sap
	kg
	90
	7.2 
	9.0 
	106 

	75
	1.99/p
	Pergatitje konstruksione metalike te perbera
	ton
	91792
	7343.4 
	9179.2 
	108315 

	76
	1.100/p
	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta
	ton
	89897
	7191.8 
	8989.7 
	106078 

	77
	1.102/p
	Pergatitje kapriata me hekur betoni
	ton
	104872
	8389.7 
	10487.2 
	123749 

	78
	1.105/p
	Pergatitje kapriata metalike me profile
	ton
	118439
	9475.1 
	11843.9 
	139758 

	79
	1.107/p
	Pergatitje shkalle metalike me hekur Ø e profile
	ton
	91583
	7326.6 
	9158.3 
	108067 

	80
	1.111/p
	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha
	ton
	157935
	12634.8 
	15793.5 
	186364 

	81
	1.111/p
	Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha
	ton
	144106
	11528.5 
	14410.6 
	170045 

	82
	1.114/p
	Prodhim mastiçë bitumi
	ton
	43174
	3453.9 
	4317.4 
	50945 

	83
	1.115/pa
	Penobetoni me polisterol
	m3
	3388
	271.0 
	338.8 
	3998 

	84
	1.117/p
	Bazamak shkalle me granil
	m2
	916
	73.3 
	91.6 
	1080 

	85
	1.117/p
	Pragje dritare me granil
	m2
	845
	67.6 
	84.5 
	997 

	86
	1.120/p
	Parapet ballkon me granil
	m2
	809
	64.7 
	80.9 
	954 

	87
	1.123/p
	Shpatulla dritare granili
	m2
	657
	52.6 
	65.7 
	775 

	88
	1.122/p
	Parapet muri rrethus granil
	m2
	798
	63.8 
	79.8 
	942 

	89
	1.124/p
	Bordura betoni 12x25cm
	M
	249
	19.9 
	24.9 
	293 

	90
	1.125/p
	Bordura betoni 25x25cm
	M
	459
	36.7 
	45.9 
	542 

	91
	1.126/p
	Bordura betoni 15x35cm
	M
	398
	31.8 
	39.8 
	469 

	92
	1.127/p
	Bordura betoni 20x35cm
	M
	496
	39.7 
	49.6 
	585 

	93
	1.128/p
	Bordura betoni 25x35cm
	M
	609
	48.7 
	60.9 
	718 

	94
	1.129/p
	Tuba betoni Ø 200 mm
	M
	298
	23.8 
	29.8 
	351 

	95
	1.130/p
	Tuba betoni Ø 300 mm
	M
	513
	41.1 
	51.3 
	606 

	96
	1.131/p
	Tuba betoni Ø 400 mm
	M
	680
	54.4 
	68.0 
	802 

	97
	1.132/p
	Tuba betoni Ø 500 mm
	M
	1047
	83.8 
	104.7 
	1235 

	98
	1.133/p
	Tuba betoni Ø 600 mm
	M
	1203
	96.3 
	120.3 
	1420 

	99
	1.129/1p
	Tub betoni Ø 200mm, me mbeshtetje
	M
	431
	34.4 
	43.1 
	508 

	100
	1.130/1p
	Tub betoni Ø 300mm, me mbeshtetje
	M
	622
	49.8 
	62.2 
	734 

	101
	1.131/1p
	Tub betoni Ø 400mm, me mbeshtetje
	M
	873
	69.8 
	87.3 
	1030 

	102
	1.132/1p
	Tub betoni Ø 500mm, me mbeshtetje
	M
	1206
	96.5 
	120.6 
	1423 

	103
	1.133/1p
	Tub betoni Ø 600mm, me mbeshtetje
	M
	1431
	114.5 
	143.1 
	1689 

	104
	1.138/p
	Dritare druri kase binar
	m2
	5975
	478.0 
	597.5 
	7050 
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	105
	1.139/p
	Dritare druri kase bylme
	m2
	6208
	496.6 
	620.8 
	7325 

	106
	1.143/p
	Dritare druri dyfishe
	m2
	9221
	737.7 
	922.1 
	10881 

	107
	1.153/p
	Vetrate druri
	m2
	4172
	333.7 
	417.2 
	4923 

	108
	1.148/p
	Prodhim dritare metalike
	ton
	125788
	10063.0 
	12578.8 
	148429 

	109
	1.166/p
	Dyer druri kashe derrase
	m2
	5818
	465.4 
	581.8 
	6865 

	110
	1.182/p
	Dyer metalike
	ton
	147704
	11816.3 
	14770.4 
	174291 

	111
	1.189/1p
	Pllaka granili boje 25/25 cm
	m2
	561
	44.9 
	56.1 
	662 

	112
	1.190/1p
	Pllaka granili boje 30/30 cm
	m2
	615
	49.2 
	61.5 
	726 

	113
	1.188/1p
	Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm
	m2
	799
	63.9 
	79.9 
	942 

	114
	1.192/1p
	Pllaka mozaik boje 40/40 cm
	m2
	1540
	123.2 
	154.0 
	1817 

	115
	1.201/1p
	Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2
	m2
	2530
	202.4 
	253.0 
	2986 

	116
	1.201/1p
	Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2
	m2
	2325
	186.0 
	232.5 
	2743 

	117
	1.32/p
	Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm
	M
	3328
	266.2 
	332.8 
	3927 

	118
	1.33/p
	Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm
	M
	3434
	274.8 
	343.4 
	4053 

	119
	1.34/p
	Prodh tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm
	M
	4495
	359.6 
	449.5 
	5304 

	120
	1.35/p
	Prodh tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm
	M
	6181
	494.5 
	618.1 
	7294 

	121
	1.36/p
	Prodh tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm
	M
	8721
	697.7 
	872.1 
	10291 

	122
	1.48/p
	Prodhim soletone b/a C - 16/20 per ura
	m3
	6994
	559.5 
	699.4 
	8253 

	123
	1.49/p
	Prodhim pilota b/a C - 16/20,  per ura
	m3
	7283
	582.6 
	728.3 
	8594 

	124
	1.50/p
	Prodhim lugje e pila b/a C - 16/20 
	m3
	9011
	720.9 
	901.1 
	10633 

	125
	1.51/p
	Prodhim mbajtese e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik
	m3
	10707
	856.5 
	1070.7 
	12634 

	126
	1.52/p
	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100
	cope
	3470
	277.6 
	347.0 
	4094 

	127
	1.53/p
	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150
	cope
	3999
	319.9 
	399.9 
	4718 

	128
	1.54/p
	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280
	cope
	4974
	397.9 
	497.4 
	5869 

	129
	1.55/p
	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450
	cope
	6864
	549.1 
	686.4 
	8100 

	130
	1.56/p
	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600
	cope
	8682
	694.5 
	868.2 
	10244 

	131
	1.57/p
	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada
	m3
	11390
	911.2 
	1139.0 
	13441 

	132
	1.58/p
	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per priza,hyrje dalje.
	m3
	9317
	745.3 
	931.7 
	10994 

	133
	1.59/p
	Prodhim lugje te vegjel b/a C - 16/20
	m3
	9262
	741.0 
	926.2 
	10929 

	134
	1.60/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hekurudha C - 16 / 20 me H.D = 2 M
	m3
	7459
	596.7 
	745.9 
	8801 

	135
	1.61/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hekurudha C - 16 / 20 me H.D = 3 ~ 4 M
	m3
	7325
	586.0 
	732.5 
	8643 

	136
	1.62/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hekurudha C - 20/25  me H.D = 5 ~ 6 M
	m3
	7244
	579.5 
	724.4 
	8548 

	137
	1.63/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hekurudha C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M
	m3
	7959
	636.7 
	795.9 
	9392 

	138
	1.64/p
	Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha
	m3
	9617
	769.4 
	961.7 
	11349 

	139
	1.65/p
	Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha
	m3
	8211
	656.9 
	821.1 
	9689 

	140
	1.66/p
	Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha
	m3
	7122
	569.7 
	712.2 
	8403 

	141
	1.67/p
	Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura
	m3
	12099
	967.9 
	1209.9 
	14276 








	 
	NR.
	 
	 
	 
	Shpenzime
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	 
	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	 
	8%
	10%
	 

	142
	1.68/p
	Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura
	m3
	12209
	976.7 
	1220.9 
	14406 

	143
	1.69/p
	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura
	m3
	12943
	1035.5 
	1294.3 
	15273 

	144
	1.70/p
	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto
	m3
	12325
	986.0 
	1232.5 
	14544 

	145
	1.71/p
	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore
	m3
	10663
	853.0 
	1066.3 
	12582 

	146
	1.72/p
	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm
	m2
	371
	29.7 
	37.1 
	438 

	147
	1.73/p
	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm
	m2
	4695
	375.6 
	469.5 
	5540 

	148
	1.74/p
	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m
	m3
	6225
	498.0 
	622.5 
	7345 

	149
	1.75/p
	Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m
	m2
	285
	22.8 
	28.5 
	336 

	150
	1.81/p
	Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø 6 ~10 mm
	ton
	85661
	6852.9 
	8566.1 
	101080 

	151
	1.82/p
	Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø > 12 mm
	ton
	78368
	6269.4 
	7836.8 
	92474 

	152
	1.83/p
	Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik, Ø > 12mm
	ton
	86488
	6919.0 
	8648.8 
	102055 

	153
	1.81/1p
	Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm
	ton
	93764
	7501.1 
	9376.4 
	110641 

	154
	1.82/1p
	Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakonshem Ø > 12 mm
	ton
	82307
	6584.5 
	8230.7 
	97122 

	155
	1.83/1p
	Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik, Ø > 12mm
	ton
	90508
	7240.6 
	9050.8 
	106799 

	156
	1.84/p
	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 per elment b/a te para pergatitur
	ton
	106881
	8550.5 
	10688.1 
	126120 

	157
	1.84/1p
	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 per tulla sap.
	ton
	91652
	7332.1 
	9165.2 
	108149 

	158
	1.84/2p
	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 element b/a te vegjel
	ton
	109157
	8732.5 
	10915.7 
	128805 

	159
	1.85/p
	Pergatitje detale metalike ne b/a
	ton
	131637
	10531.0 
	13163.7 
	155332 

	160
	1.86/a
	Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer
	ton
	3179
	254.3 
	317.9 
	3751 

	161
	1.87/p
	Prodhim binder me "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil guri e rere te lare
	ton
	4009
	320.8 
	400.9 
	4731 

	162
	1.87/1p
	Prodhim binder me "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil zalli e rere te lare
	ton
	3563
	285.0 
	356.3 
	4204 

	163
	1.87/2p
	Prodhim binder "Fab" 8 ~ 10 T/ore,granil guri,rere bituminoze
	ton
	3413
	273.0 
	341.3 
	4027 

	164
	1.87/3p
	Prodhim binder "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil zalli, rere bituminoze
	ton
	3162
	253.0 
	316.2 
	3731 

	165
	1.89/p
	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe
	ton
	3817
	305.4 
	381.7 
	4504 

	166
	1.89/1p
	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe
	ton
	3546
	283.7 
	354.6 
	4184 

	167
	1.89/2p
	Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil guri,rere bituminoze
	ton
	3206
	256.5 
	320.6 
	3783 

	168
	1.89/3p
	Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil zalli,rere bituminoze
	ton
	2956
	236.5 
	295.6 
	3489 

	169
	1.91/p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8 ~ 10 T/ore,granil guri,rere te lare
	ton
	4887
	391.0 
	488.7 
	5767 

	170
	1.91/1p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8 ~ 10 T/ore,granil zalli,rere te lare
	ton
	4420
	353.6 
	442.0 
	5215 

	171
	1.91/2p
	Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 8 ~ 10 T/ore,granil guri,rere bitumi
	ton
	4382
	350.6 
	438.2 
	5171 

	172
	1.91/3p
	Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 8 ~ 10 T/ore,granil zalli,rere bitumi
	ton
	3884
	310.7 
	388.4 
	4583 

	173
	1.93/p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere te lare
	ton
	4695
	375.6 
	469.5 
	5541 

	174
	1.93/1p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rere te lare
	ton
	4227
	338.2 
	422.7 
	4988 

	175
	1.93/2p
	Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 15 T/ore,granil guri,rere bitumin
	ton
	4173
	333.8 
	417.3 
	4924 

	176
	1.93/3p
	Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 15T/ore,granil zalli,rere bitumin
	ton
	3620
	289.6 
	362.0 
	4271 

	177
	1.91/2p
	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri
	ton
	25884
	2070.7 
	2588.4 
	30543 

	178
	1.94/p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35 ~ 110 KV
	ton
	87259
	6980.7 
	8725.9 
	102965 

	179
	1.95/p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV
	ton
	90841
	7267.3 
	9084.1 
	107193 
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	180
	1.96/p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV
	ton
	95240
	7619.2 
	9524.0 
	112383 

	181
	1.96/1p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV
	ton
	90876
	7270.0 
	9087.6 
	107233 

	182
	97 - 98
	Bazamente b/a per shtylla metalike T L
	m3
	7904
	632.3 
	790.4 
	9327 

	183
	1.99/p
	Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L
	m3
	10478
	838.2 
	1047.8 
	12364 

	184
	1.101/p
	Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV
	ton
	96738
	7739.0 
	9673.8 
	114150 

	185
	1.101/1
	Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV
	ton
	94062
	7525.0 
	9406.2 
	110993 

	186
	1.101/2
	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV
	ton
	91651
	7332.1 
	9165.1 
	108149 

	187
	1.101/3
	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV
	ton
	93827
	7506.2 
	9382.7 
	110716 

	188
	1.101/4
	Pergatitje konstruksion metalik per antena radio & televizion
	ton
	113938
	9115.1 
	11393.8 
	134447 

	189
	1.101/5
	Pergatitje konstruksion metalik per çentina tunelesh
	ton
	103083
	8246.6 
	10308.3 
	121637 

	190
	1.101/6
	Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku
	ton
	108700
	8696.0 
	10870.0 
	128266 

	191
	1.101/7
	Pergatitje konstruksion tuba çeliku per ngritje shtyllash
	ton
	103362
	8268.9 
	10336.2 
	121967 

	192
	185/p
	Prodhim e ngarkim zhavori per h/centrale me eskavator 4m3
	m3
	44
	3.5 
	4.4 
	52 

	193
	186/p
	Prodhim e ngarkim argjile per h/centrale me eskavator 1m3
	m3
	76
	6.1 
	7.6 
	89 

	194
	187/p
	Prodhim argjile per betonet e diafragmes ne h/centrale
	m3
	4601
	368.1 
	460.1 
	5429 

	195
	188/p
	Prodhim ankera me hekur  te zakonshem
	ton
	96962
	7756.9 
	9696.2 
	114415 

	196
	188/1
	Prodhim ankera me hekur periodik
	ton
	103602
	8288.1 
	10360.2 
	122250 

	197
	191/p
	Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 15 cm per pilota boshllek
	M
	260
	20.8 
	26.0 
	307 

	198
	192/p
	Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 20 cm per pilota boshllek
	M
	318
	25.5 
	31.8 
	376 

	199
	193/p
	Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 25 cm per pilota boshllek
	M
	370
	29.6 
	37.0 
	436 

	200
	194/p
	Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 27 cm per pilota boshllek
	M
	389
	31.1 
	38.9 
	459 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Shënime teknike:

1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit shqiptar dhe europian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, jane marrë 16.7% në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009.
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	ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NR
	
	
	
	Shpenzime te
	Fitimi
	

	NR.
	
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	Maximum
	TOTALI

	
	ANALIZE
	
	
	
	max 8%
	10%
	

	
	
	PUNIME  ÇPYLLEZIMI
	
	
	
	

	1
	3.1
	Skarifikim bari me lopate
	m2
	7
	1
	0.7
	8

	2
	3.2
	Prerje bime te vogla ø-10cm
	m2
	9
	1
	0.9
	11

	3
	3.3
	Prerje e sistemim pemesh  ø 10 - 20 cm
	cope
	47
	4
	4.7
	55

	4
	3.4
	Prerje e sistemim pemesh  ø 21 - 40 cm
	cope
	140
	11
	14
	165

	5
	3.5
	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm
	cope
	373
	30
	37.3
	441

	6
	3.6
	Prerje e sistemim pemesh ø > 76 cm
	cope
	887
	71
	88.7
	1047

	7
	3.7
	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla    
	m2
	23
	2
	2.3
	28

	8
	3.8
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 10-20 cm
	cope
	70
	6
	7
	83

	9
	3.9
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 21-40 cm
	cope
	117
	9
	11.7
	138

	10
	3.1
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 41-75 cm
	cope
	257
	21
	25.7
	303

	11
	3.11
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø > 76 cm
	cope
	420
	34
	42
	496

	12
	3.12
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 10-40 cm
	cope
	154
	12
	15
	182

	13
	3.13
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 41-75 cm
	cope
	225
	18
	23
	266

	14
	3.14
	Shkulje pemeve, me eksploziv     ø 76 cm
	cope
	350
	28
	35
	413

	15
	3.15
	Shkulje pemeve, me buldozer     ø 15-30 cm
	cope
	75
	6
	8
	89

	16
	3.16
	Shkulje pemeve, me buldozer     ø 31 cm
	cope
	225
	18
	23
	266

	
	
	PUNIME  GERMIMI
	
	
	
	

	17
	3.17
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje
	m3
	226
	18
	23
	267

	18
	3.17/a
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m
	m3
	307
	25
	31
	362

	19
	3.18
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje
	m3
	375
	30
	37
	442

	20
	3.18/a
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m
	m3
	450
	36
	45
	532

	21
	3.19
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje
	m3
	553
	44
	55
	653

	22
	3.19/a
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m
	m3
	649
	52
	65
	766

	23
	3.2
	Germim shkembi me seksion te lire me krahe ne shkemb te bute pa hedhje
	m3
	179
	14
	18
	211

	24
	3.20/a
	Germim shkembi,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,me dhe pa hedhje, transp.karro dore -10 m
	m3
	438
	35
	44
	516

	25
	3.21/a
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe,ne shkemb me hedhje
	m3
	527
	42
	53
	622

	26
	3.21/b
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 10 m 
	m3
	630
	50
	63
	744

	27
	3.21/c
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 20 m 
	m3
	651
	52
	65
	768

	28
	3.21/d
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv
	m3
	183
	15
	18
	216

	29
	3.22
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, pa hedhje
	m3
	508
	41
	51
	599

	30
	3.22/a
	Germim shkembi, seksion te lire, me krahe, ne shkemb te forte,    me hedhje
	m3
	680
	54
	68
	803

	31
	3.22/b
	Germim shkembi, seksion te lire, ne shkemb te forte, me / pa hedhje,  transp.karro dore, deri 10 m
	m3
	820
	66
	82
	968

	32
	3.23
	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje
	m3
	97
	8
	10
	114

	33
	3.23/1
	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me  hedhje              
	m3
	313
	25
	31
	369

	34
	3.24
	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa  hedhje              
	m3
	131
	10
	13
	155

	35
	3.24/a
	Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, pa hedhje                               
	m3
	322
	26
	32
	380

	36
	3.25/a
	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.
	m3
	293
	23
	29
	346

	37
	3.25/b
	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.
	m3
	420
	34
	42
	496

	38
	3.25/c
	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.
	m3
	612
	49
	61
	722

	39
	3.26/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute.
	m3
	352
	28
	35
	416

	40
	3.26/b
	Germim me krahe sek detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.
	m3
	467
	37
	47
	551

	41
	3.26/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte.
	m3
	668
	53
	67
	788

	42
	3.27/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute.
	m3
	393
	31
	39
	464

	43
	3.27/b
	Germim me krahe seksion detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zakonshme.
	m3
	531
	42
	53
	627

	44
	3.27/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte.
	m3
	736
	59
	74
	869

	45
	3.28/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute.
	m3
	314
	25
	31
	370

	46
	3.28/b
	Germim me krahe seksion detyruar, me b - 1m, h=1.5 m, toke e zakonshme.
	m3
	449
	36
	45
	530

	47
	3.28/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte.
	m3
	654
	52
	65
	771

	48
	3.29/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.
	m3
	377
	30
	38
	445

	49
	3.29/b
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.
	m3
	499
	40
	50
	589

	50
	3.29/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte.
	m3
	714
	57
	71
	843

	51
	3.29/d
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.
	714
	433
	35
	43
	511

	52
	3.30/a
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb i bute.
	m3
	578
	46
	58
	682

	53
	3.30/b
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb.
	m3
	873
	70
	87
	1030

	54
	3.30/c
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb i forte
	m3
	1219
	97
	122
	1438

	55
	3.31/a
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb i bute.
	m3
	634
	51
	63
	748

	56
	3.31/b
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb.
	m3
	930
	74
	93
	1098

	57
	3.31/c
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb i forte.
	m3
	1273
	102
	127
	1503

	58
	3.32/a
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkemb i bute.
	m3
	698
	56
	70
	824

	59
	3.32/b
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkemb mesatar.
	m3
	996
	80
	100
	1175

	60
	3.33/a
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb i bute.
	m3
	763
	61
	76
	900

	61
	3.33/b
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb.
	m3
	1059
	85
	106
	1249

	62
	3.33/c
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb i forte.
	m3
	1404
	112
	140
	1657

	63
	3.34/a
	Germim shkembi bute, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m.
	m3
	421
	34
	42
	497

	64
	3.34/b
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb .
	m3
	463
	37
	46
	547

	65
	3.34/c
	Germim shkembi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m.
	m3
	551
	44
	55
	650

	66
	3.35/a
	Germim shkembi bute, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m.
	m3
	476
	38
	48
	561

	67
	3.35/b
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m.
	m3
	518
	41
	52
	611

	68
	3.35/c
	Germim shkembi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m.
	m3
	608
	49
	61
	718

	69
	3.36/a
	Germim shkembi bute, seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m.
	m3
	540
	43
	54
	637

	70
	3.36/b
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m.
	m3
	582
	47
	58
	687

	71
	3.36/c
	Germim shkembi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m.
	m3
	671
	54
	67
	792

	72
	3.37/a
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb i bute.
	m3
	605
	48
	61
	714

	73
	3.37/b
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb.
	m3
	646
	52
	65
	763

	74
	3.37/c
	Germim shkembi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m.
	m3
	737
	59
	74
	869

	75
	3.38
	Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m²
	m3
	848
	68
	85
	1000

	76
	3.39
	Germim kanalesh ne shkemb, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m²
	m3
	1276
	102
	128
	1506

	77
	3.4
	Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m²
	m3
	1888
	151
	189
	2228

	78
	3.41
	Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m²
	m3
	755
	60
	75
	891

	79
	3.42
	Germim kanalesh ne shkemb mesatar, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m²
	m3
	1041
	83
	104
	1228

	80
	3.43
	Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m²
	m3
	1462
	117
	146
	1725

	81
	3.44
	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te bute
	m3
	408
	33
	41
	482

	82
	3.45
	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te zakonshme
	m3
	619
	49
	62
	730

	83
	3.46
	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te forte
	m3
	864
	69
	86
	1019

	84
	3.44/1
	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²
	m3
	490
	39
	49
	578

	85
	3.45/1
	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²
	m3
	770
	62
	77
	909

	86
	3.46/1
	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²
	m3
	1097
	88
	110
	1294

	87
	3.44/2
	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion  0.75- 1.5 m²
	m3
	467
	37
	47
	551

	88
	3.45/2
	Germim kanalesh toke e zakomshme, me krahe, me seksion  0.75- 1.5 m²
	m3
	712
	57
	71
	840

	89
	3.46/2
	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion  0.75- 1.5 m²
	m3
	1015
	81
	102
	1198

	90
	3.44/3
	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m²
	m3
	455
	36
	46
	537

	91
	3.45/3
	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m²
	m3
	689
	55
	69
	812

	92
	3.46/3
	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m²
	m3
	980
	78
	98
	1157

	93
	3.47/a
	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te bute
	m3
	117
	9
	12
	138

	94
	3.47/b
	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke zakonshme
	m3
	170
	14
	17
	201

	95
	3.47/c
	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te forte
	m3
	170
	14
	17
	201

	96
	3.47/1a
	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute
	m3
	95
	8
	10
	113

	97
	3.47/1b
	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak
	m3
	141
	11
	14
	166

	98
	3.47/1c
	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte
	m3
	176
	14
	18
	207

	99
	3.48/a
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute
	m2
	19
	1
	2
	22

	100
	3.48/b
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme
	m2
	41
	3
	4
	48

	101
	3.48/c
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te forte
	m2
	54
	4
	5
	63

	102
	3.49/a
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute
	m2
	13
	1
	1
	15

	103
	3.49/b
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute
	m2
	19
	1
	2
	22

	104
	3.49/c
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute
	m2
	22
	2
	2
	26

	105
	3.50/a
	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e bute.
	m3
	190
	15
	19
	224

	106
	3.50/b
	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e zak.
	m3
	266
	21
	27
	314

	107
	3.50/c
	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e forte.
	m3
	289
	23
	29
	342

	108
	3.51/a
	Hedhje me lopate dheu , ne toke te bute.
	m3
	107
	9
	11
	127

	109
	3.51/b
	Hedhje me lopate dheu , ne toke te zakonshme.
	m3
	161
	13
	16
	190

	110
	3.51/c
	Hedhje me lopate dheu , ne toke te forte.
	m3
	173
	14
	17
	204

	111
	3.51/1a
	Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te bute.
	m3
	211
	17
	21
	249

	112
	3.51/1b
	Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te zak.
	m3
	190
	15
	19
	224

	113
	3.51/1c
	Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te forte.
	m3
	179
	14
	18
	211

	114
	3.52/a
	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e bute
	m3
	107
	9
	11
	127

	115
	3.52/b
	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e zakonshme
	m3
	161
	13
	16
	190

	116
	3.52/c
	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e forte
	m3
	173
	14
	17
	204

	117
	3.52/1a
	Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb i bute
	m3
	258
	21
	26
	304

	118
	3.52/1b
	Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb mesatar
	m3
	288
	23
	29
	340

	119
	3.52/1c
	Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb I forte
	m3
	312
	25
	31
	368

	120
	3.53/a
	Shtohet per cdo 10 m transport dheu i bute
	m3
	22
	2
	2
	26

	121
	3.53/b
	Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e zak.
	m3
	27
	2
	3
	32

	122
	3.53/c
	Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e forte
	m3
	29
	2
	3
	34

	123
	3.53/1
	Shtohet per cdo 10 m transport copa shkembi te bute,mes,forte
	m3
	21
	2
	2
	25

	124
	3.54/a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 100 m
	m3
	369
	30
	37
	435

	125
	3.54/e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 500 m
	m3
	569
	46
	57
	672

	126
	3.54/1e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 1000 m
	m3
	820
	66
	82
	968

	127
	3.55/a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 100 m
	m3
	470
	38
	47
	555

	128
	3.55/e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 500 m
	m3
	718
	57
	72
	847

	129
	3.55/1e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 1000 m
	m3
	1027
	82
	103
	1212

	130
	3.56/a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 100 m
	m3
	578
	46
	58
	682

	131
	3.56/e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 500 m
	m3
	858
	69
	86
	1012

	132
	3.56/1e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 1000 m
	m3
	1208
	97
	121
	1425

	133
	3.57/a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 100 m
	m3
	701
	56
	70
	828

	134
	3.57/e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 500 m
	m3
	1042
	83
	104
	1230

	135
	3.57/1e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 1000 m
	m3
	1468
	117
	147
	1732

	136
	3.58/a
	Germim e transport shkembi, me vagona ne largesi 100 m
	m3
	443
	35
	44
	523

	137
	3.58/e
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 500 m
	m3
	817
	65
	82
	964

	138
	3.58/1e
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 1000 m
	m3
	1284
	103
	128
	1515

	139
	3.59/a
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h=1.5 m
	m3
	410
	33
	41
	483

	140
	3.59/b
	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m²,  toke e zak. me h = 1.5 m
	m3
	530
	42
	53
	625

	141
	3.59/c
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke e forte me h=1.5m
	m3
	732
	59
	73
	863

	142
	3.60/a
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h = 2.5 m
	m3
	467
	37
	47
	551

	143
	3.60/b
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te zak. me h = 2.5 m
	m3
	631
	51
	63
	745

	144
	3.60/c
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te forte me h = 2.5 m
	m3
	861
	69
	86
	1016

	145
	3.61/a
	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke te bute me h = 3.5 m
	m3
	534
	43
	53
	631

	146
	3.61/b
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te zak me h = 3.5 m
	m3
	747
	60
	75
	881

	147
	3.61/c
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te forte me h = 3.5 m
	m3
	1011
	81
	101
	1193

	148
	3.62/a
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h = 4.5 m
	m3
	595
	48
	60
	702

	149
	3.62/b
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te zak me h = 4.5 m
	m3
	854
	68
	85
	1008

	150
	3.62/c
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te forte me h = 4.5 m
	m3
	1148
	92
	115
	1355

	151
	3.63/a
	Germim themel  (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me krahe
	m3
	721
	58
	72
	850

	152
	3.64/a
	Germim themel (gropa) sip10-30 m²,shkemb bute, h= 2.5 m, krahe zak.
	m3
	791
	63
	79
	933

	153
	3.65/a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 3.5 m, krahe
	m3
	884
	71
	88
	1043

	154
	3.66/a
	Germim themel  (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h=4.5m, krahe,e zak
	m3
	966
	77
	97
	1139

	155
	3.63/1a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me krahe,
	m3
	937
	75
	94
	1106

	156
	3.64/1a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me krahe,
	m3
	1017
	81
	102
	1200

	157
	3.65/1a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me krahe
	m3
	1110
	89
	111
	1310

	158
	3.66/1a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h= 4.5 m,me krahe,
	m3
	1203
	96
	120
	1420

	159
	3.63/2a
	Germim themel  (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte,  h= 1.5 m,me krahe,
	m3
	1261
	101
	126
	1488

	160
	3.64/2a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m,me krahe,
	m3
	1342
	107
	134
	1584

	161
	3.65/2a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte,  h= 3.5 m,me krahe,
	m3
	1436
	115
	144
	1694

	162
	3.66/2a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte,  h= 4.5 m,me krahe,
	m3
	1517
	121
	152
	1791

	163
	3.67/a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, me h=1.5m,me makineri,
	m3
	516
	41
	52
	609

	164
	3.67/b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h=1.5m,makineri, prani uji
	m3
	551
	44
	55
	651

	165
	3.68/a
	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h= 2.5 m, makineri,
	m3
	598
	48
	60
	706

	166
	3.68/b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji
	m3
	633
	51
	63
	747

	167
	3.69/a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h=3.5m,makineri,
	m3
	680
	54
	68
	802

	168
	3.69/b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji
	m3
	727
	58
	73
	857

	169
	3.70/a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb  bute,  h= 4.5 m,me makineri.
	m3
	785
	63
	78
	926

	170
	3.70/b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 4.5m, mak, prani uji
	m3
	843
	67
	84
	995

	171
	3.67/1a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri.
	m3
	552
	44
	55
	651

	172
	3.67/1b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	587
	47
	59
	692

	173
	3.68/1a
	Germim themel  (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m, makineri.
	m3
	633
	51
	63
	748

	174
	3.68/1b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb,h= 2.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	680
	54
	68
	803

	175
	3.69/1a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me makineri.
	m3
	688
	55
	69
	812

	176
	3.69/1b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb , h=3.5m, makineri, prani uji
	m3
	762
	61
	76
	899

	177
	3.70/1a
	Germim themel  (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri.
	m3
	809
	65
	81
	954

	178
	3.70/1b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=4.5m,makineri, prani uji
	m3
	867
	69
	87
	1023

	179
	3.67/2a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=1.5m,me makineri
	m3
	639
	51
	64
	754

	180
	3.67/2b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 1.5 m,mak, prani uji
	m3
	674
	54
	67
	795

	181
	3.68/2a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m, makineri.
	m3
	720
	58
	72
	850

	182
	3.68/2b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m,mak, prani uji
	m3
	767
	61
	77
	905

	183
	3.69/2a
	Germim themel  (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 3.5 m,me makineri.
	m3
	814
	65
	81
	960

	184
	3.69/2b
	Germim theme (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h=3.5m, mak, prani uji
	m3
	872
	70
	87
	1029

	185
	3.70/2a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m,me makineri.
	m3
	907
	73
	91
	1070

	186
	3.70/2b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji
	m3
	965
	77
	97
	1139

	187
	3.71
	Germim shkembi bute seksion lire, mina te vogla,me krahe, pa hedhje
	m3
	347
	28
	35
	410

	188
	3.71/1
	Germim shkembi bute seksion lire,me mina te vogla,me krahe, me hedhje
	m3
	561
	45
	56
	662

	189
	3.71/2
	Germim shkembi bute seksion lire, mina te vogla,  krahe, me transport -10 m
	m3
	612
	49
	61
	722

	190
	3.71/3
	Germim shkembi bute seksion lire, mina te vogla, krahe, me transport -50 m
	m3
	690
	55
	69
	815

	191
	3.72
	Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe, pa hedhje
	m3
	624
	50
	62
	736

	192
	3.72/1
	Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe, me hedhje
	m3
	822
	66
	82
	970

	193
	3.72/2
	Germim shkembi seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, transport -10 m
	m3
	915
	73
	92
	1080

	194
	3.72/3
	Germim shkembi seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, transport -50 m
	m3
	997
	80
	100
	1177

	195
	3.73
	Germim shkembi forte seksion te lire, mina te vogla,me krahe, pa hedhje
	m3
	969
	77
	97
	1143

	196
	3.73/1
	Germim shkembi forte seksion lire, mina te vogla,me krahe, me hedhje.
	m3
	1155
	92
	116
	1363

	197
	3.73/2
	Germim shkembi forte seksion lire, mina te vogla, me krahe, transport -10 m
	m3
	1272
	102
	127
	1501

	198
	3.73/3
	Germim shkembi forte seksion lire, mina te vogla, me krahe, transport -50 m
	m3
	1365
	109
	137
	1611

	199
	3.74
	Germim shkembi bute seksion te lire, mina te vogla, me kompresor, pa hedhje 
	m3
	258
	21
	26
	304

	200
	3.74/1
	Germim shkembi bute seksion lire, mina te vogla, me kompresor, me hedhje 
	m3
	480
	38
	48
	566

	201
	3.74/2
	Germim shkembi bute seksion lire,mina te vogla, kompresor, transport -10m 
	m3
	515
	41
	51
	607

	202
	3.74/3
	Germim shkembi buten seksion lire, mina te vogla, kompresor, transport -50m 
	m3
	608
	49
	61
	717

	203
	3.75
	Germim shkembi seksion lire, mina te vogla,  kompresor, pa hedhje 
	m3
	340
	27
	34
	401

	204
	3.75/1
	Germim shkembi  seksion te lire,  mina te vogla, kompresor, me hedhje 
	m3
	538
	43
	54
	635

	205
	3.75/2
	Germim shkembi seksion lire, mina te vogla, me kompresor,  transport -10m 
	m3
	620
	50
	62
	731

	206
	3.75/3
	Germim shkembi seksion lire, me mina te vogla, kompresor, transport -50m 
	m3
	713
	57
	71
	842

	207
	3.76
	Germim shkembi forte seksion lire, mina te vogla,kompresor,pa hedhje
	m3
	486
	39
	49
	573

	208
	3.76/1
	Germim shkembi forte seksion te lire, mina te vogla, kompresor, me hedhje
	m3
	673
	54
	67
	794

	209
	3.76/2
	Germim shkembi forte sek lire,mina te vogla, kompresor, transport -10 m
	m3
	789
	63
	79
	931

	210
	3.76/3
	Germim shkembi forte seksion lire, mina te vogla, kompresor, transport -50 m
	m3
	883
	71
	88
	1041

	211
	3.77
	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te bute, me krahe
	m3
	1052
	84
	105
	1242

	212
	3.78
	Germim ne themele e kanale, mina e vogla, shkemb mesatar, me krahe
	m3
	1665
	133
	166
	1965

	213
	3.79
	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te forte, me krahe
	m3
	2558
	205
	256
	3019

	214
	3.8
	Germim  ne themele e kanale, mina e vogla, shkemb te bute, kompresor
	m3
	801
	64
	80
	945

	215
	3.81
	Germim  ne themele e kanale, mina e vogla, ne shkemb mesatar, kompresor
	m3
	1130
	90
	113
	1334

	216
	3.82
	Germim  ne themele e kanale, mina e vogla, ne shkemb te forte, kompresor
	m3
	1474
	118
	147
	1739

	217
	3.83/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	270
	22
	27
	318

	218
	3.83/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	245
	20
	25
	289

	219
	3.84/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	296
	24
	30
	349

	220
	3.84/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	270
	22
	27
	318

	221
	3.85/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	299
	24
	30
	353

	222
	3.85/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	271
	22
	27
	320

	223
	3.86/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	329
	26
	33
	388

	224
	3.86/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	298
	24
	30
	351

	225
	3.87/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	165
	13
	16
	194

	226
	3.87/b
	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	149
	12
	15
	176

	227
	3.88/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	296
	24
	30
	349

	228
	3.88/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	270
	22
	27
	318

	229
	3.89/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	191
	15
	19
	225

	230
	3.89/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	175
	14
	18
	207

	231
	3.90/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	210
	17
	21
	248

	232
	3.90/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	191
	15
	19
	225

	233
	3.91/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	116
	9
	12
	136

	234
	3.91/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	103
	8
	10
	122

	235
	3.92/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	128
	10
	13
	151

	236
	3.92/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	116
	9
	12
	136

	237
	3.93/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	135
	11
	13
	159

	238
	3.93/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	121
	10
	12
	142

	239
	3.94/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	149
	12
	15
	176

	240
	3.94/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	135
	11
	13
	159

	241
	3.95/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	130
	10
	13
	153

	242
	3.95/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	117
	9
	12
	138

	243
	3.96/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	142
	11
	14
	167

	244
	3.96/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	128
	10
	13
	151

	245
	3.97/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke
	m3
	156
	12
	16
	184

	246
	3.97/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	140
	11
	14
	165

	247
	3.98/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	151
	12
	15
	178

	248
	3.98/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	137
	11
	14
	161

	249
	3.99/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	142
	11
	14
	167

	250
	3.99/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	151
	12
	15
	178

	251
	3.100/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	156
	12
	16
	184

	252
	3.100/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	163
	13
	16
	192

	253
	3.101/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	96
	8
	10
	113

	254
	3.101/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	86
	7
	9
	101

	255
	3.102/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	106
	8
	11
	125

	256
	3.102/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	96
	8
	10
	113

	257
	3.103/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	116
	9
	12
	137

	258
	3.103/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	104
	8
	10
	123

	259
	3.104/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	118
	9
	12
	139

	260
	3.104/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	106
	8
	11
	125

	261
	3.105/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	130
	10
	13
	153

	262
	3.105/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	118
	9
	12
	139

	263
	3.106/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	142
	11
	14
	168

	264
	3.106/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	128
	10
	13
	151

	265
	3.107/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	83
	7
	8
	98

	266
	3.107/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	74
	6
	7
	88

	267
	3.108/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	92
	7
	9
	109

	268
	3.108/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	83
	7
	8
	98

	269
	3.109/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	99
	8
	10
	117

	270
	3.109/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	88
	7
	9
	104

	271
	3.110/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	104
	8
	10
	122

	272
	3.110/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	92
	7
	9
	109

	273
	3.111/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	115
	9
	11
	135

	274
	3.111/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	104
	8
	10
	122

	275
	3.112/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	124
	10
	12
	146

	276
	3.112/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	110
	9
	11
	130

	277
	3.113/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	55
	4
	6
	65

	278
	3.113/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	48
	4
	5
	56

	279
	3.114/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	60
	5
	6
	71

	280
	3.114/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	53
	4
	5
	62

	281
	3.115/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	65
	5
	7
	77

	282
	3.115/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	58
	5
	6
	68

	283
	3.116/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	63
	5
	6
	74

	284
	3.116/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	55
	4
	6
	65

	285
	3.117/a
	Germim dheu me ekskavator  2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	70
	6
	7
	83

	286
	3.117/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	63
	5
	6
	74

	287
	3.118/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	75
	6
	8
	89

	288
	3.118/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	68
	5
	7
	80

	289
	3.119/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	154
	12
	15
	182

	290
	3.119/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	140
	11
	14
	165

	291
	3.120/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	170
	14
	17
	201

	292
	3.120/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	154
	12
	15
	182

	293
	3.121/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	184
	15
	18
	217

	294
	3.121/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	168
	13
	17
	198

	295
	3.122/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	204
	16
	20
	241

	296
	3.122/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	180
	14
	18
	212

	297
	3.123/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	224
	18
	22
	264

	298
	3.123/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	200
	16
	20
	236

	299
	3.124/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	244
	20
	24
	288

	300
	3.124/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	220
	18
	22
	260

	301
	3.125/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	83
	7
	8
	98

	302
	3.125/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	77
	6
	8
	90

	303
	3.126/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	92
	7
	9
	109

	304
	3.126/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	83
	7
	8
	98

	305
	3.127/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	99
	8
	10
	117

	306
	3.127/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	90
	7
	9
	106

	307
	3.128/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	124
	10
	12
	146

	308
	3.128/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	113
	9
	11
	133

	309
	3.129/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	137
	11
	14
	162

	310
	3.129/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	124
	10
	12
	146

	311
	3.130/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	149
	12
	15
	175

	312
	3.130/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	135
	11
	14
	159

	313
	3.131/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	55
	4
	6
	65

	314
	3.131/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	50
	4
	5
	59

	315
	3.132/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	60
	5
	6
	71

	316
	3.132/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	55
	4
	6
	65

	317
	3.133/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	65
	5
	7
	77

	318
	3.133/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	60
	5
	6
	71

	319
	3.134/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	98
	8
	10
	115

	320
	3.134/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	88
	7
	9
	103

	321
	3.135/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	108
	9
	11
	127

	322
	3.135/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	98
	8
	10
	115

	323
	3.136/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	118
	9
	12
	139

	324
	3.136/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	108
	9
	11
	127

	325
	3.137
	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	403
	32
	40
	475

	326
	3.138
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	245
	20
	25
	289

	327
	3.139
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	175
	14
	18
	207

	328
	3.140/a
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m buldozer S-80/100
	m3
	28
	2
	3
	32

	329
	3.140/b
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m buldozer S-80/100
	m3
	105
	8
	11
	124

	330
	3.146/a
	Germim e transport dheu, kategoria I-re, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	52
	4
	5
	61

	331
	3.146/b
	Germim e transport dheu, kategoria I-re, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	152
	12
	15
	179

	332
	3.146/1a
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	15
	1
	2
	18

	333
	3.146/1b
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	42
	3
	4
	50

	334
	3.141/a
	Germim e transport dheu, kategoria II-te, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	38
	3
	4
	44

	335
	3.141/b
	Germim e transport dheu, kategoria II-te, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	118
	9
	12
	139

	336
	3.147/a
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	70
	6
	7
	83

	337
	3.147/b
	Germim e transport dheu, kategoria II-te, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	182
	15
	18
	215

	338
	3.147/1a
	Germim e transport dheu, kat e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	21
	2
	2
	25

	339
	3.147/1b
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	51
	4
	5
	60

	340
	3.142/a
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	55
	4
	6
	65

	341
	3.142/b
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	140
	11
	14
	165

	342
	3.148/a
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	78
	6
	8
	92

	343
	3.148/b
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	224
	18
	22
	264

	344
	3.148/1a
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	30
	2
	3
	35

	345
	3.148/1b
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	60
	5
	6
	71

	346
	3.143/a
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	25
	2
	3
	30

	347
	3.143/b
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	63
	5
	6
	74

	348
	3.149/a
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	38
	3
	4
	45

	349
	3.149/b
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	114
	9
	11
	135

	350
	3.149/1a
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	12
	1
	1
	14

	351
	3.149/1b
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	3
	0
	0
	4

	352
	3.144/a
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	33
	3
	3
	38

	353
	3.144/b
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	75
	6
	8
	89

	354
	3.150/a
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	54
	4
	5
	64

	355
	3.150/b
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	146
	12
	15
	172

	356
	3.150/1a
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	21
	2
	2
	25

	357
	3.150/1b
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	36
	3
	4
	42

	358
	3.145/a
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	43
	3
	4
	50

	359
	3.145/b
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	95
	8
	10
	112

	360
	3.151/a
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	70
	6
	7
	83

	361
	3.151/b
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	202
	16
	20
	238

	362
	3.151/1a
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	27
	2
	3
	32

	363
	3.151/1b
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	45
	4
	5
	53

	364
	3.152/a
	Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m
	m3
	68
	5
	7
	80

	365
	3.152/b
	Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m
	m3
	120
	10
	12
	142

	366
	3.155/a
	Transport shkemb i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	94
	8
	9
	111

	367
	3.155/b
	Transport shkemb i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	192
	15
	19
	227

	368
	3.155/1a
	Transport shkemb i bute, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	30
	2
	3
	35

	369
	3.155/1b
	Transport shkemb i bute, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	54
	4
	5
	64

	370
	3.153/a
	Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m
	m3
	75
	6
	8
	89

	371
	3.153/b
	Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m
	m3
	145
	12
	15
	171

	372
	3.156/a
	Transport shkemb i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	108
	9
	11
	127

	373
	3.156/b
	Transport shkemb i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	230
	18
	23
	271

	374
	3.156/1a
	Transport shkemb mes, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	36
	3
	4
	42

	375
	3.156/1b
	Transport shkemb mes, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	66
	5
	7
	78

	376
	3.154/a
	Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m
	m3
	85
	7
	9
	100

	377
	3.154/b
	Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m
	m3
	168
	13
	17
	198

	378
	3.157/a
	Transport shkemb i forte i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	140
	11
	14
	165

	379
	3.157/b
	Transport shkemb i forte i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	314
	25
	31
	371

	380
	3.157/1a
	Transport shkemb i forte i coptuar, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	42
	3
	4
	50

	381
	3.157/1b
	Transport shkemb i forte i coptuar, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	78
	6
	8
	92

	382
	3.158/a
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
	m3
	95
	8
	9
	112

	383
	3.158/e
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
	m3
	389
	31
	39
	458

	384
	3.159/a
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
	m3
	109
	9
	11
	128

	385
	3.159/e
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
	m3
	410
	33
	41
	483

	386
	3.160/a
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
	m3
	137
	11
	14
	161

	387
	3.160/e
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
	m3
	448
	36
	45
	529

	388
	3.161
	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3
	m2
	18
	1
	2
	21

	389
	3.161/1
	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3
	m2
	16
	1
	2
	19

	390
	3.161/2
	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3
	m2
	12
	1
	1
	14

	391
	3.162
	Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, S=80/100
	m2
	40
	3
	4
	47

	392
	3.162/1
	Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer,   DT- 54/75
	m2
	34
	3
	3
	40

	393
	3.163
	Rrafshim e ngjeshje dheu ne mbushje me buldozer,   S-80/100
	m3
	43
	3
	4
	51

	394
	3.164
	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe
	m3
	85
	7
	8
	100

	395
	3.165
	Shtrim trare nen ekskavator 1.0 m3
	m2
	23
	2
	2
	27

	396
	3.165/a
	Shtrim trare nen ekskavator 0.5 m3
	m2
	22
	2
	2
	26

	397
	3.166
	Pastrim balte me buldozer, S=80/100
	m2
	5
	0
	1
	6

	398
	3.167
	Sheshim, nivelim me grejder +/- 10cm
	m2
	4
	0
	0
	5

	399
	3.168
	Ngjeshje dheu me buldozer, S=80/100
	m2
	13
	1
	1
	15

	400
	3.169
	Ngjeshje dheu me buldozer, DT-54/75
	m2
	16
	1
	2
	19

	401
	3.17
	Perforcim themelesh h~3m, me lende
	m2
	279
	22
	28
	330

	402
	3.171
	Perforcim themelesh h>3m, me lende
	m2
	309
	25
	31
	365

	403
	3.172
	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 2m
	m3
	203
	16
	20
	240

	404
	3.173
	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 4m
	m3
	406
	32
	41
	479
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	405
	3.178
	Ndertim kasonete ne toke te bute 
	m2
	322
	26
	32
	380

	406
	3.179
	Ndertim kasonete ne toke mesatare 
	m2
	427
	34
	43
	504

	407
	3.18
	Ndertim kasonete ne toke te forte 
	m2
	595
	48
	60
	702

	408
	3.181
	Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute 
	m2
	610
	49
	61
	720

	409
	3.182/a
	Shtrese rere natyrore t=10cm
	m2
	162
	13
	16
	192

	410
	3.182/b
	Shtrese rere natyrore t=15cm
	m2
	248
	20
	25
	293

	411
	3.182/c
	Shtrese rere natyrore t=20cm
	m2
	333
	27
	33
	393

	412
	3.183/a
	Shtrese zhavor lumi t=10cm
	m2
	104
	8
	10
	123

	413
	3.183/b
	Shtrese zhavor lumi t=15cm
	m2
	155
	12
	16
	183

	414
	3.183/c
	Shtrese zhavor lumi t=20cm
	m2
	201
	16
	20
	237

	415
	3.184/a
	Shtrese zhavor lumi t=30cm
	m2
	311
	25
	31
	367

	416
	3.184/b
	Shtrese zhavor lumi t=40cm
	m2
	413
	33
	41
	487

	417
	3.187
	Shtrese çakulli, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	175
	14
	17
	206

	418
	3.188
	Shtrese çakulli, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	257
	21
	26
	303

	419
	3.189
	Shtrese çakulli, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	339
	27
	34
	400

	420
	3.19
	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	162
	13
	16
	192

	421
	3.191
	Shtrese çakulli mbeturine, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	238
	19
	24
	281

	422
	3.192
	Shtrese çakulli mbeturine, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	240
	19
	24
	283

	423
	3.193/a
	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim
	m2
	131
	10
	13
	154

	424
	3.193/b
	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim
	m2
	229
	18
	23
	270

	425
	3.193/c
	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim
	m2
	340
	27
	34
	401

	426
	3.194
	Shtrese çakulli mbeturine, t=30cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	436
	35
	44
	514

	427
	3.195
	Prishje shtrese kalldremi t=16cm, me krah
	m2
	53
	4
	5
	62

	428
	3.195/1
	Prishje shtrese kalldremi t=20cm, me krah
	m2
	64
	5
	6
	76

	429
	3.196
	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me krah
	m2
	41
	3
	4
	48

	430
	3.196/1
	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me krah
	m2
	67
	5
	7
	78

	431
	3.197
	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri
	m2
	29
	2
	3
	35

	432
	3.197/1
	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri
	m2
	41
	3
	4
	48

	433
	3.198
	Cilindrim kasonete me rul
	m2
	11
	1
	1
	12

	434
	3.198
	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul
	m2
	14
	1
	1
	16

	435
	3.199
	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul
	m2
	14
	1
	1
	16

	436
	3.199/1
	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul
	m2
	15
	1
	2
	18

	437
	3.201
	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul
	m2
	14
	1
	1
	17

	438
	3.201/1
	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul
	m2
	16
	1
	2
	19

	439
	3.202
	Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm
	m2
	29
	2
	3
	34

	440
	3.203
	Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm
	m2
	29
	2
	3
	34

	441
	3.204
	Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim
	m2
	22
	2
	2
	26

	442
	3.204/1
	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim
	m2
	31
	2
	3
	36

	443
	3.205
	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	110
	9
	11
	130

	444
	3.205/1
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	161
	13
	16
	190

	445
	3.205/2
	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	203
	16
	20
	240

	446
	3.206
	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	310
	25
	31
	366

	447
	3.207
	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	102
	8
	10
	120

	448
	3.207
	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	119
	10
	12
	140

	449
	3.208
	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	172
	14
	17
	203

	450
	3.209
	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri
	m2
	282
	23
	28
	333

	451
	3.21
	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur  makineri
	m2
	334
	27
	33
	394

	452
	3.211
	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm,  perhapur e ngjeshur makineri
	m2
	385
	31
	38
	454

	453
	3.212
	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri
	m2
	218
	17
	22
	257

	453/1
	3.212/a
	Shtrese stabilizanti t=5cm
	m2
	124
	10
	12
	147

	453/2
	3.212/b
	Shtrese stabilizant t=10cm
	m2
	217
	17
	22
	256

	453/3
	3.212/c
	Shtrese stabilizant t=15cm
	m2
	311
	25
	31
	367

	453/4
	3.212/d
	Shtrese stabilizant t=20cm
	m2
	407
	33
	41
	481

	
	
	PUNIME  ASFALTIMI
	
	
	
	

	454
	3.213
	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri
	m2
	947
	76
	95
	1117

	455
	3.214
	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri
	m2
	728
	58
	73
	859

	456
	3.215
	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri
	m2
	714
	57
	71
	842

	457
	3.216
	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri
	m2
	533
	43
	53
	629

	458
	3.217
	Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil
	m2
	374
	30
	37
	442

	459
	3.218
	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm
	m2
	184
	15
	18
	217

	460
	3.219
	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil  ~ 5mm
	m2
	110
	9
	11
	129

	461
	3.22
	Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah
	m2
	355
	28
	35
	419

	462
	3.220/1
	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri
	m2
	372
	30
	37
	439

	463
	3.221
	Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah
	m2
	459
	37
	46
	542

	464
	3.221/1
	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri
	m2
	478
	38
	48
	563

	465
	3.222
	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah
	m2
	561
	45
	56
	662

	466
	3.222/1
	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri
	m2
	583
	47
	58
	687

	
	
	ANALIZA  TEKNIKE  TE  REJA
	
	
	

	467
	3.222/2
	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri
	m2
	688
	55
	69
	811

	468
	3.222/3
	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri
	m2
	793
	63
	79
	935

	469
	3.222/4
	Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri
	m2
	898
	72
	90
	1059

	470
	3.222/5
	Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri
	m2
	1003
	80
	100
	1183

	471
	3.222/6
	Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.
	m2
	1108
	89
	111
	1307

	472
	3.223
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah
	m2
	300
	24
	30
	354

	473
	3.223/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri
	m2
	314
	25
	31
	370

	474
	3.224
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah
	m2
	433
	35
	43
	511

	475
	3.224/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri
	m2
	446
	36
	45
	526

	476
	3.225
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah
	m2
	503
	40
	50
	593

	477
	3.225/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri
	m2
	517
	41
	52
	610

	478
	3.226
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah
	m2
	567
	45
	57
	669

	479
	3.226/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri
	m2
	578
	46
	58
	682

	480
	3.226/2
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri
	m2
	710
	57
	71
	837

	481
	3.226/3
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri
	m2
	841
	67
	84
	993

	482
	3.226/4
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri
	m2
	973
	78
	97
	1148

	483
	3.226/5
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri
	m2
	1105
	88
	110
	1304

	484
	3.226/6
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri
	m2
	1236
	99
	124
	1459

	485
	3.226/7
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri
	m2
	1314
	105
	131
	1550

	486
	3.227
	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah
	m2
	337
	27
	34
	397

	487
	3.227/1
	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri
	m2
	354
	28
	35
	418

	488
	3.228
	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah
	m2
	435
	35
	43
	513

	489
	3.228/1
	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri
	m2
	453
	36
	45
	535

	490
	3.229
	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah
	m2
	531
	42
	53
	627

	491
	3.229/1
	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
	m2
	552
	44
	55
	652

	492
	3.229/2
	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri
	m2
	651
	52
	65
	769

	493
	3.229/3
	Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri
	m2
	750
	60
	75
	886

	494
	3.229/4
	Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri
	m2
	849
	68
	85
	1002

	495
	3.229/5
	Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri
	m2
	949
	76
	95
	1119

	496
	3.229/6
	Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak.
	m2
	1048
	84
	105
	1236

	497
	3.23
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah
	m2
	288
	23
	29
	340

	498
	3.230/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri
	m2
	300
	24
	30
	354

	499
	3.231
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah
	m2
	413
	33
	41
	487

	500
	3.231/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri
	m2
	426
	34
	43
	502

	501
	3.232
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah
	m2
	479
	38
	48
	565

	502
	3.232/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri
	m2
	493
	39
	49
	582

	503
	3.233
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah
	m2
	539
	43
	54
	637

	504
	3.233/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
	m2
	551
	44
	55
	650

	505
	3.233/2
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri
	m2
	675
	54
	68
	797

	506
	3.233/3
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri
	m2
	800
	64
	80
	944

	507
	3.233/4
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri
	m2
	925
	74
	93
	1092

	508
	3.233/5
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri
	m2
	1050
	84
	105
	1239

	509
	3.233/6
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri
	m2
	1175
	94
	117
	1386

	510
	3.233/7
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri
	m2
	1248
	100
	125
	1473

	
	
	PUNIME  BETONI  E  BETONARMEJE
	
	
	

	511
	3.234
	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur
	m3
	4903
	392
	490
	5785

	512
	3.235
	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur
	m3
	5373
	430
	537
	6340

	513
	3.236
	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur
	m3
	4808
	385
	481
	5674

	514
	3.237
	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur
	m3
	5148
	412
	515
	6074

	515
	3.238
	Struktura monolite betoni C 6/10 
	m3
	5374
	430
	537
	6341

	516
	3.239
	Struktura monolite betoni C 7/10 
	m3
	5775
	462
	577
	6814

	517
	3.24
	Struktura monolite betoni C 12/15 
	m3
	6058
	485
	606
	7148

	518
	3.241
	Struktura te holla monolite betoni C 12/15 
	m3
	6399
	512
	640
	7551

	519
	3.242
	Struktura monolite betoni C 12/15 
	m3
	6230
	498
	623
	7352

	520
	3.243
	Struktura monolite betoni C 16/20 
	m3
	6765
	541
	677
	7983

	521
	3.243/1
	Struktura te holla monolite betoni C 16/20
	m3
	6906
	552
	691
	8149

	522
	3.244
	Struktura monolite betoni C 20/25
	m3
	7241
	579
	724
	8544

	523
	3.244/1
	Struktura te holla monolite betoni C 20/25
	m3
	7381
	590
	738
	8709

	524
	3.245
	Struktura monolite betoni C 25/30
	m3
	8058
	645
	806
	9508

	525
	3.245/1
	Struktura te holla monolite betoni C 25/30
	m3
	8118
	649
	812
	9579

	526
	3.246
	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25
	m3
	7525
	602
	752
	8879

	527
	3.247
	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30
	m3
	8391
	671
	839
	9902

	528
	3.248
	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37
	m3
	8498
	680
	850
	10028

	529
	3.249
	F V soletone b/a C 16/20
	m3
	12028
	962
	1203
	14193

	530
	3.25
	F V pilota b/a C 16/20
	m3
	9602
	768
	960
	11330

	531
	3.251
	Ngulja e  pilota b/a me batipal
	m
	2102
	168
	210
	2480

	532
	3.252
	Ngulja e  pilota b/a me ekskavator batipal
	m
	2654
	212
	265
	3131

	533
	3.253
	Ngulja e  pilota b/a me traktor batipal
	m
	3004
	240
	300
	3544

	534
	3.254
	F V lugje e pila b/a te parapergatitura
	m3
	20265
	1621
	2027
	23913

	535
	3.255
	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m
	cope
	4535
	363
	454
	5351

	536
	3.256
	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m
	cope
	5397
	432
	540
	6368

	537
	3.257
	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m
	cope
	6795
	544
	680
	8018

	538
	3.258
	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m
	cope
	9614
	769
	961
	11344

	539
	3.259
	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m
	cope
	11851
	948
	1185
	13984

	540
	3.26
	F V mbajtese e bazamente lugje b/a C 16/20 parabolik
	m3
	23987
	1919
	2399
	28305

	541
	3.261
	F V elemente b/a C 16/20 per kaskada
	m3
	19801
	1584
	1980
	23365

	542
	3.262
	F V element b/a C 16/20 per priza,hyrje dalje, me krah
	m3
	15264
	1221
	1526
	18012

	543
	3.263
	F V element lugje te vegjel b/a C 16/20, me krah
	m3
	15525
	1242
	1553
	18320

	544
	3.264
	F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m
	m3
	11893
	951
	1189
	14034

	545
	3.265
	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m
	m3
	16903
	1352
	1690
	19946

	546
	3.266
	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m
	m3
	12805
	1024
	1280
	15110

	547
	3.268
	F V tombino kendrejte b/a C 16/20
	m3
	12790
	1023
	1279
	15093

	548
	3.269
	F V kollona e rama b/a per hekurudha C 16/20
	m3
	15605
	1248
	1561
	18414

	549
	3.27
	F V kollona e rama b/a per hekurudha C 25/30
	m3
	16357
	1309
	1636
	19301

	550
	3.271
	F V trare "T"per ura rruge, h/udha C 20/25, HD~10m
	m3
	22757
	1821
	2276
	26853

	551
	3.272
	F V trare "T"per ura rrugore C 20/25, HD15~20m
	m3
	23797
	1904
	2380
	28080

	552
	3.273
	F V trare "T" C 25/30, per ura rruge me HD15~20m, hekurudhe HD ~15m
	m3
	24636
	1971
	2464
	29070

	553
	3.274
	F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD >20m 
	m3
	23848
	1908
	2385
	28140

	554
	3.275
	F V trare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD >15m,pa solete 
	m3
	21631
	1730
	2163
	25525

	555
	3.276
	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >20m, montim me vinç tip "Urebeli" 
	m3
	21719
	1738
	2172
	25629

	556
	3.277
	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >15m, montim me vinç tip "Urebeli" 
	m3
	19503
	1560
	1950
	23013

	557
	3.278
	F V pllaka betoni C 12/15, t = 5cm, pa llaç
	m2
	659
	53
	66
	777

	558
	3.279
	F V pllaka betoni C 12/15, t = 10 cm, pa llaç
	m2
	1043
	83
	104
	1231

	559
	3.28
	F V pllaka b/a C 12/15, 1x1 e 2x2m, t = 10 cm, mbi llaç
	m3
	1991
	159
	199
	2349

	560
	3.281
	F V pllaka b/a C 16/20, t = 3.5 cm, mbi llaç
	m3
	2128
	170
	213
	2512

	561
	3.282
	F V blloqe betoni C 7/10, 100x100x100 dhe 100x100x50cm
	m3
	8053
	644
	805
	9503

	562
	3.283
	F V blloqe betoni C 7/10, 80x80x80 dhe 60x60x60cm
	m3
	8314
	665
	831
	9811

	563
	3.284
	F V blloqe betoni C 7/10, 50x50x50 dhe 40x40x40cm
	m3
	8567
	685
	857
	10109

	564
	3.285
	F V blloqe betoni C 7/10, cilinder Ø 40 ~ 60 cm
	m3
	9980
	798
	998
	11777

	565
	3.286
	F V blloqe betoni C 7/10, cilinder Ø 70 ~ 100 cm
	m3
	9288
	743
	929
	10960

	
	
	PUNIME  HEKUR  BETONI
	
	
	
	

	566
	3.287
	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm
	ton
	117643
	9411
	11764
	138819

	567
	3.288
	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm
	ton
	108927
	8714
	10893
	128534

	568
	3.289
	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm
	ton
	113977
	9118
	11398
	134493

	569
	3.29
	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm
	ton
	163137
	13051
	16314
	192501

	570
	3.290/1
	F V hekur betoni ne qeramike armuar Ø3~5mm
	ton
	128319
	10266
	12832
	151417

	571
	3.291
	F V hekur betoni karkase te salduar, Ø 6 ~ 10mm
	ton
	124866
	9989
	12487
	147342

	572
	3.292
	F V hekur betoni karkase te salduar, Ø > 12 mm
	ton
	129142
	10331
	12914
	152388

	573
	3.293
	F V hekur periodik karkase te salduar, Ø > 12 mm
	ton
	119042
	9523
	11904
	140470

	574
	3.294
	F V detaje metalike ne b/a
	ton
	165334
	13227
	16533
	195094

	575
	3.295
	Zgjatim hekuri 2 xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 18~22mm, < Ø baze
	ml xhunt
	1925
	154
	193
	2272

	576
	3.296
	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 24~30mm, < Ø baze.
	ml xhunt
	3502
	280
	350
	4132

	577
	3.297
	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 32 ~36mm, < Ø baze.
	ml xhunt
	4707
	377
	471
	5554

	578
	3.295/1
	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 18~22mm, = Ø baze
	ml xhunt
	2270
	182
	227
	2679

	579
	3.296/1
	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 24~30mm, = Ø baze.
	ml xhunt
	3987
	319
	399
	4705

	580
	3.297/1
	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 32~36mm, = Ø baze.
	ml xhunt
	5532
	443
	553
	6528

	581
	3.298
	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 18~22mm, < Ø baze
	ml xhunt
	1600
	128
	160
	1888

	582
	3.299
	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 24~ 0mm, < Ø baze.
	ml xhunt
	2902
	232
	290
	3424

	583
	3.3
	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 32~36mm, < Ø baze.
	ml xhunt
	3882
	311
	388
	4581

	584
	3.298/1
	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 18~22mm, = Ø baze
	ml xhunt
	1870
	150
	187
	2207

	585
	3.299/1
	Zgjatim hekuri  2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 2~30mm, = Ø baze.
	ml xhunt
	3287
	263
	329
	3879

	586
	3.300/1
	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 32~36mm, = Ø baze.
	ml xhunt
	4557
	365
	456
	5377

	587
	3.301
	Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 12 ~ 16mm
	ml xhunt
	602
	48
	60
	711

	588
	3.302
	Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 18 ~ 30mm
	ml xhunt
	1656
	132
	166
	1954

	
	
	PUNIME  SKELERIE  DHE  KALLEPI
	
	
	

	589
	3.303
	Skele metalike deri 10m
	m2
	95
	8
	9
	112

	590
	3.304
	Skele sherbimi druri
	m2
	568
	45
	57
	670

	591
	3.305
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara
	m2
	357
	29
	36
	421

	592
	3.306
	Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara
	m2
	598
	48
	60
	705

	593
	3.307
	Kallep per soleta ne ura te vogla
	m2
	468
	37
	47
	552

	594
	3.308
	Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash
	m2
	640
	51
	64
	755

	595
	3.309
	Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark
	m2
	538
	43
	54
	635

	596
	3.31
	Kallep me derrasa te veçuara, per fuga
	m2
	239
	19
	24
	282

	597
	3.311
	Kallep inventari i zakonshem
	m2
	661
	53
	66
	780

	598
	3.312
	Kallep inventari i me ngaterresa
	m2
	886
	71
	89
	1045

	599
	3.313
	Pergatitje kallep metalik ( perdorimi 120-150 here = 8879/135 )
	m2
	8266
	661
	827
	9754

	600
	3.314
	Panele derrase per mure, themele e pila
	m2
	541
	43
	54
	639

	601
	3.315
	Panele derrase per soleta e trare
	m2
	741
	59
	74
	874

	602
	3.316
	Kallep me panele druri per themele e mure
	m2
	1193
	95
	119
	1408

	603
	3.317
	Kallep me panele druri per pila e ballna e mure
	m2
	1012
	81
	101
	1194

	604
	3.318
	Kallep me panele druri per soleta te vogla
	m2
	1275
	102
	127
	1504

	605
	3.319
	Kallep me panele druri per soleta e trare
	m2
	1223
	98
	122
	1443

	606
	3.32
	Kallep me panele per veshje kanale me beton
	m2
	678
	54
	68
	800

	
	
	NDERTIMI  I  VEPRAVE  TE  ARTIT
	
	
	

	607
	3.321
	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15
	m3
	3187
	255
	319
	3760

	608
	3.322
	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25
	m3
	3418
	273
	342
	4033

	609
	3.323
	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50
	m3
	3547
	284
	355
	4185

	610
	3.324
	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25
	m3
	4813
	385
	481
	5679

	611
	3.325
	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50
	m3
	4941
	395
	494
	5831

	612
	3.326
	Mur mbajtes e themele me gur te thate
	m3
	2665
	213
	267
	3145

	613
	3.331
	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave  1x1x1 m
	m3
	3177
	254
	318
	3749

	614
	3.332
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave  1x1x1.5 m
	m3
	3124
	250
	312
	3687

	615
	3.333
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave  1x1x2 m
	m3
	2850
	228
	285
	3363

	616
	3.334
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave  1x2x2 m
	m3
	2567
	205
	257
	3029

	617
	3.335
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x1x0.25m
	m3
	5343
	427
	534
	6305

	618
	3.336
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x1x0.5m
	m3
	3891
	311
	389
	4591

	619
	3.337
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  2x2x1.5m
	m3
	2253
	180
	225
	2658

	620
	3.338
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x2x0.5m
	m3
	3599
	288
	360
	4247

	621
	3.339
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x3x0.5m
	m3
	3468
	277
	347
	4092

	622
	3.34
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x2x1.5m
	m3
	2637
	211
	264
	3112

	623
	3.351
	Ndertim panele gur kave
	m3
	1463
	117
	146
	1727

	624
	3.352
	Mbushje me gur kave
	m3
	1128
	90
	113
	1331

	625
	3.353
	Mbushje me shkemb te germuar me pare
	m3
	432
	35
	43
	510

	626
	3.354
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm
	m
	656
	52
	66
	774

	627
	3.355
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm
	m
	1156
	93
	116
	1364

	628
	3.356
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 400mm
	m
	1597
	128
	160
	1885

	629
	3.357
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 500mm
	m
	2311
	185
	231
	2726

	630
	3.358
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 600mm
	m
	2749
	220
	275
	3244

	631
	3.359
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 800mm
	m
	6725
	538
	673
	7936

	632
	3.36
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1000mm
	m
	8948
	716
	895
	10559

	633
	3.361
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1200mm
	m
	12231
	978
	1223
	14433

	634
	3.362
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1500mm
	m
	17235
	1379
	1723
	20337

	635
	3.363
	Tombino me tuba betoni   Ø 400, mbi shtrese betoni
	m
	2027
	162
	203
	2392

	636
	3.364
	Tombino me tuba betoni   Ø 500, mbi shtrese betoni
	m
	2875
	230
	287
	3392

	637
	3.365
	Tombino me tuba betoni   Ø 600, mbi shtrese betoni
	m
	3505
	280
	351
	4136

	638
	3.366
	Tombino me tuba betoni   Ø 800, mbi shtrese betoni
	m
	7931
	634
	793
	9358

	639
	3.367
	Tombino me tuba betoni   Ø 1000, mbi shtrese betoni
	m
	10648
	852
	1065
	12565

	640
	3.368
	Tombino me tuba betoni   Ø 1200, mbi shtrese betoni
	m
	14494
	1160
	1449
	17103

	641
	3.369
	Tombino me tuba betoni   Ø 1500, mbi shtrese betoni
	m
	20464
	1637
	2046
	24148

	642
	3.37
	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 700 mm, per h/udha, ne zhavor
	m
	6169
	494
	617
	7280

	643
	3.371
	Tombino me tuba b/a, hekur periodiik Ø 700 mm, per h/udha, zhavor
	m
	6169
	494
	617
	7280

	644
	3.372
	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1000 mm, per h/udha, ne zhavor
	m
	8565
	685
	857
	10107

	645
	3.373
	Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø 1000mm, per h/udha,ne zhavor
	m
	8616
	689
	862
	10167

	646
	3.374
	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1500 mm, per h/udha, ne zhavor
	m
	16762
	1341
	1676
	19779

	647
	3.375
	Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø1500mm, per h/udha,ne zhavori
	m
	16762
	1341
	1676
	19779

	648
	3.376
	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave
	m3
	1224
	98
	122
	1444

	649
	3.377
	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi
	m3
	1150
	92
	115
	1357

	650
	3.378
	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak
	m3
	1347
	108
	135
	1589

	651
	3.382
	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar krah
	m3
	1510
	121
	151
	1782

	652
	3.379
	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale
	m3
	1385
	111
	138
	1634

	653
	3.38
	Ndertim drenazhi,mbushje me argjile
	m3
	630
	50
	63
	744

	654
	3.381
	Ndertim drenazhi me tuba qeramike
	ml
	144
	12
	14
	170

	655
	3.383
	Ndertim drenazhi me kashte gruri mbi tuba qeramike
	ml
	13
	1
	1
	16

	656
	3.384
	Ndertim drenazhi me mbeturina plastmasi (pvc)
	ml
	24
	2
	2
	28

	657
	3.385
	Konstruksion metalik i zakonshem, per sera
	ton
	125252
	10020
	12525
	147798

	658
	3.386
	Konstruksion metalik i xinguar, per sera
	ton
	145978
	11678
	14598
	172254

	659
	3.388
	Furnizim vendosje, xhama 4 mm, ne sera
	m2
	1104
	88
	110
	1303

	660
	3.389
	Instalim per ajrim me 25 % hapje
	m2
	295
	24
	30
	348

	661
	3.39
	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm
	m
	432
	35
	43
	510

	662
	3.391
	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm
	m
	442
	35
	44
	521

	663
	3.392
	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat
	m
	117
	9
	12
	139

	664
	3.393
	Veshje e kunetave, me kalldrem
	m2
	489
	39
	49
	577

	665
	3.394
	Veshje e kunetave, me kalldrem e llaç çimento
	m2
	761
	61
	76
	898

	
	
	PERGATITJE  E  MONTIM  PILOTA  E  PALANKOLA
	
	

	666
	3.395
	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 15 cm
	cope
	1925
	154
	193
	2272

	667
	3.395/1
	Pergatitje pilota druri, Ø 15 cm, per diference ± 1m
	cope
	347
	28
	35
	409

	668
	3.396
	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 20 cm
	cope
	2921
	234
	292
	3447

	669
	3.396/1
	Pergatitje pilota druri, Ø 20 cm, per diference ± 1m
	cope
	491
	39
	49
	579

	670
	3.397
	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 25 cm
	cope
	4399
	352
	440
	5191

	671
	3.397/1
	Pergatitje pilota druri, Ø 25 cm, per diference ± 1m
	cope
	744
	59
	74
	877

	672
	3.398
	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 30 cm
	cope
	6247
	500
	625
	7372

	673
	3.398/1
	Pergatitje pilota druri, Ø 30 cm, per diference ± 1m
	cope
	1068
	85
	107
	1260

	674
	3.399
	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 35 cm
	cope
	8257
	661
	826
	9743

	675
	3.398/1
	Pergatitje pilota druri, Ø 35 cm, per diference ± 1m
	cope
	1429
	114
	143
	1687

	676
	3.4
	Pergatitje palankola druri 5 cm
	m2
	1219
	97
	122
	1438

	677
	3.401
	Pergatitje palankola druri  7 cm
	m2
	1793
	143
	179
	2116

	678
	3.402
	Pergatitje palankola druri  10 cm
	m2
	2303
	184
	230
	2717

	679
	3.403
	Pergatitje e vendosje kaseta druri deri 200 cm3
	m3
	10872
	870
	1087
	12829

	680
	3.404
	Pergatitje e vendosje kaseta druri 201 ~ 300 cm3, per palankola
	m3
	10733
	859
	1073
	12665

	681
	3.405
	Pergatitje e vendosje kaseta druri 301 ~ 400 cm3, per themele urash
	m3
	8633
	691
	863
	10187

	682
	3.406
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke e bute
	m
	536
	43
	54
	632

	683
	3.406/1
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke mesatare
	m
	961
	77
	96
	1134

	684
	3.407
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 21~35 cm, ne toke e bute
	m
	805
	64
	81
	950

	685
	3.407/1
	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute
	m
	1413
	113
	141
	1667

	686
	3.408
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke e bute
	m
	386
	31
	39
	456

	687
	3.408/1
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke mesatare
	m
	764
	61
	76
	901

	688
	3.409
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21~35 cm, ne toke e bute
	m
	649
	52
	65
	766

	689
	3.409/1
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21~35 cm, ne toke mesatare
	m
	1075
	86
	107
	1268

	690
	3.41
	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke e bute
	m
	219
	18
	22
	258

	691
	3.410/1
	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke mesatare
	m
	385
	31
	39
	454

	692
	3.411
	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21~ 35 cm, ne toke e bute
	m
	236
	19
	24
	279

	693
	3.411/1
	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21~ 35 cm, ne toke mes
	m
	403
	32
	40
	475

	694
	3.412
	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute
	m
	2006
	161
	201
	2368

	695
	3.412/1
	Ngulje palankola druri me batipal motorrik h=2m, toke mesatare
	m
	3489
	279
	349
	4117

	696
	3.413
	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute
	m
	1015
	81
	102
	1198

	697
	3.414
	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke mesatare
	m
	1441
	115
	144
	1700

	
	
	URA  DRURI  DHE  METALIKE
	
	
	

	698
	3.415
	Ura druri.   Ndertimi i kembeve te urave
	m3
	21082
	1687
	2108
	24877

	699
	3.415/1
	Ura druri.   Ndertimi i strukturtes mbajtese 
	m3
	16806
	1344
	1681
	19831

	700
	3.415/2
	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela 
	m3
	4141
	331
	414
	4886

	701
	3.415/3
	Ura druri.  Shtese me derrasa, 5 cm
	m2
	908
	73
	91
	1071

	702
	3.415/4
	Ura druri.  Shtese me derrasa, 8 cm
	m2
	1308
	105
	131
	1543

	703
	3.416
	Ura druri.  Parmake me lende Ø
	m
	1537
	123
	154
	1813

	704
	3.416
	Ura druri.  Parmake me lende te sharruar
	m
	1577
	126
	158
	1860

	705
	3.418
	Ura druri.  Zberthim, skele
	m3
	1680
	134
	168
	1983

	706
	3.419
	Ura druri.  Zberthim, shtresa 5 - 8 cm
	m3
	446
	36
	45
	527

	707
	3.42
	Ura druri. Zberthim parmake
	m
	980
	78
	98
	1157

	708
	3.421
	Vendosje ura beli te perhershme tip SS-0.48t/m
	m
	58870
	4710
	5887
	69466

	709
	3.422
	Vendosje ura beli te perhershme tipSD~0.69t/m
	m
	83519
	6681
	8352
	98552

	710
	3.423
	Vendosje ura beli te perhershme tipST~0.89t/m
	m
	107457
	8597
	10746
	126799

	711
	3.424
	Vendosje ura beli te perhershme tipDD~1.03t/m
	m
	124498
	9960
	12450
	146907

	712
	3.425
	Vendosje ura beli te perhershme tipDT~1.45t/m
	m
	174938
	13995
	17494
	206426

	713
	3.426
	Vendosje ura beli te perhershme tipTD~1.53t/m
	m
	183824
	14706
	18382
	216912

	714
	3.427
	Vendosje ura beli te perhershme tipTT~2.08t/m
	m
	250391
	20031
	25039
	295462

	715
	3.421/2
	Çmontim ura beli tip SS ~ 0.48 t/m
	m
	1625
	130
	163
	1918

	716
	3.422/2
	Çmontim ura beli  tip SD ~ 0.69 t/m
	m
	1935
	155
	194
	2284

	717
	3.423/2
	Çmontim ura beli tip ST ~ 0.89 t/m
	m
	2563
	205
	256
	3024

	718
	3.424/2
	Çmontim ura beli tip DD ~ 1.03 t/m
	m
	3090
	247
	309
	3647

	719
	3.425/2
	Çmontim ura beli  tip DT ~ 1.45t/m
	m
	4210
	337
	421
	4968

	720
	3.426/2
	Çmontim ura beli tip TD ~ 1.53 t/m
	m
	4210
	337
	421
	4968

	721
	3.427/2
	Çmontim ura beli tip TT ~ 2.08 t/m
	m
	6076
	486
	608
	7169

	722
	3.428
	Montim - çmontim ura beli per skele, tip SS
	m
	24047
	1924
	2405
	28376

	723
	3.429
	Montim - çmontim ura beli per skele, tip SD
	m
	44423
	3554
	4442
	52419

	724
	3.43
	Montim - çmontim ura beli per skele, tip ST
	m
	65787
	5263
	6579
	77629

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VIJA  DEKOVILI  E  MIREMBAJTJE  RRUGE
	
	
	

	725
	3.431
	Ndertim vija dekovili te perhershme
	ml
	3577
	286
	358
	4221

	726
	3.432
	Ndertim vija dekovili te perkohshme
	ml
	3487
	279
	349
	4114

	727
	3.433
	Vija dekovili levizje 3 m
	ml
	290
	23
	29
	343

	728
	3.434
	Vija dekovili zberthim vije
	ml
	57
	5
	6
	67

	729
	3.435
	Vendosje nderruese ne vij dekovili
	cope
	1634
	131
	163
	1928

	730
	3.436
	Levizje nderruese ne vij dekovili
	cope
	1590
	127
	159
	1876

	731
	3.437
	Zberthim nderruese ne vij dekovili
	cope
	1138
	91
	114
	1343

	732
	3.438
	Vendosje pllake rrotulluese (xhirevole)
	cope
	410
	33
	41
	484

	733
	3.439
	Levizje pllake rrotulluese (xhirevole)
	cope
	397
	32
	40
	468

	734
	3.44
	Zberthim pllake rrotulluese (xhirevole)
	cope
	284
	23
	28
	336

	735
	3.441
	Amortizim shina ne linje dekovili
	ml
	190
	15
	19
	224

	736
	3.442
	Amortizim vagon dekovili
	op
	672
	54
	67
	793

	737
	3.443
	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re
	m2
	12048
	964
	1205
	14217

	738
	444/445
	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te
	m2
	5987
	479
	599
	7064

	739
	3.446
	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm,  kat I-re
	m2
	17317
	1385
	1732
	20434

	740
	447/448
	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm,kat II-III te
	m2
	11280
	902
	1128
	13310

	741
	3.449
	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm,  kat I-re
	m2
	30185
	2415
	3018
	35618

	742
	450/451
	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 8cm,kat II-III te
	m2
	14691
	1175
	1469
	17336

	743
	3.452
	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam  kat I-re
	m2
	12670
	1014
	1267
	14950

	744
	453/454
	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat II-IIIte
	m2
	6335
	507
	633
	7475

	
	
	PUNIME  ME  SONDA  NE  U R A
	
	
	

	745
	3.455
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke ranore.
	m
	14040
	1123
	1404
	16567

	746
	3.456
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavore.
	m
	27180
	2174
	2718
	32072

	747
	3.457
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke shkembor
	m
	43920
	3514
	4392
	51826

	748
	3.455/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore.
	m
	14760
	1181
	1476
	17417

	749
	3.456/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor
	m
	27720
	2218
	2772
	32710

	750
	3.457/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb
	m
	44640
	3571
	4464
	52675

	751
	3.458
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, ne betone.
	m
	88920
	7114
	8892
	104926

	752
	3.459
	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20 m, toke ranore.
	m
	28800
	2304
	2880
	33984

	753
	3.46
	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke zhavore.
	m
	42300
	3384
	4230
	49914

	754
	3.457/8
	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb.
	m
	71820
	5746
	7182
	84748

	755
	3.459/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore
	m
	29520
	2362
	2952
	34834

	756
	3.460/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor
	m
	42300
	3384
	4230
	49914

	757
	3.457/9
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb
	m
	72540
	5803
	7254
	85597

	758
	3.461
	Shpim me sonda"UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke ranore.
	m
	43560
	3485
	4356
	51401

	759
	3.462
	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke zhavore.
	m
	65520
	5242
	6552
	77314

	760
	3.461/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40 m, toke ranore.
	m
	43560
	3485
	4356
	51401

	761
	3.462/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor
	m
	66240
	5299
	6624
	78163

	762
	3.463
	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m,
	m
	18000
	1440
	1800
	21240

	763
	3.463/1
	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1m, 20 ~ 40 m,
	m
	20160
	1613
	2016
	23789

	764
	3.464
	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, ~ 20 m,
	m
	30240
	2419
	3024
	35683

	765
	3.464/1
	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m,
	m
	32400
	2592
	3240
	38232

	766
	3.465
	Rishpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m,
	m
	41580
	3326
	4158
	49064

	767
	3.465/1
	Rishpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m,
	m
	43740
	3499
	4374
	51613

	768
	3.466
	Pastim pusesh nga argjil Ø 1 m, para betonimit, ~ 20 m
	m
	4920
	394
	492
	5806

	769
	3.466/1
	Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, ~ 40m
	m
	9840
	787
	984
	11611

	770
	3.467
	Pastim pusesh nga argjil Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 20 m
	m
	11070
	886
	1107
	13063

	771
	3.467/1
	Pastim pusesh nga argjil Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 40 m
	m
	22140
	1771
	2214
	26125

	772
	3.468
	Pastim pusesh nga argjil Ø 2 m, para betonimit, ~ 20 m
	m
	19680
	1574
	1968
	23222

	773
	3.468/1
	Pastim pusesh nga argjil Ø 2 m, para betonimit, ~ 40 m
	m
	39360
	3149
	3936
	46445

	774
	3.469
	Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, me ajr ~ 20 m
	m
	6105
	488
	611
	7204

	775
	3.47
	Punime per puse, beton per puse UKS, C 16/20
	m3
	9104
	728
	910
	10742

	776
	3.470/1
	Punime per puse, beton per puse UKS, C 20/25
	m3
	9755
	780
	975
	11510

	777
	3.471
	Pergatitje e vendosje,puse kasete derrase 1.5x1.5x1m
	m2
	625
	50
	62
	737

	778
	3.472
	Pergatitje e vendosje, ne puse tuba llamarine
	ton
	113764
	9101
	11376
	134241

	779
	3.473
	Pergatitje e vendosje, ne puse, tretesire argjile
	ton
	2320
	186
	232
	2738

	
	
	PUNIME  HEKURUDHORE
	
	
	
	

	780
	3.474
	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te drejta
	km
	1877419
	150193
	187742
	2215354

	781
	3.475
	F V traversa nen shina 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m
	km
	2086241
	166899
	208624
	2461764

	782
	3.476
	F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta
	km
	1773264
	141861
	177326
	2092452

	783
	3.476/1
	F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me gozhde, te drejta
	km
	1755759
	140461
	175576
	2071796

	784
	3.474/1
	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja kryesore
	km
	3655929
	292474
	365593
	4313996

	785
	3.476/2
	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja te dyta
	km
	3055791
	244463
	305579
	3605833

	786
	3.477
	F V shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje kryesore te drejta
	km
	10424254
	833940
	1042425
	12300620

	787
	3.478
	F V shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje ne kthese me R < 600 m
	km
	10763602
	861088
	1076360
	12701050

	788
	3.479
	F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta
	km
	10251079
	820086
	1025108
	12096273

	789
	3.48
	F V ne vije hekurudhore, shina S-42 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta
	km
	8259630
	660770
	825963
	9746363

	790
	3.477/1
	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore
	km
	8853334
	708267
	885333
	10446934

	791
	3.479/1
	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore
	km
	8662534
	693003
	866253
	10221790

	792
	3.481
	F V ne vije hekurudhore, nderuese importi 
	km
	175348
	14028
	17535
	206911

	793
	3.481/1
	F V ne vije hekurudhore, nderuese importi 
	km
	272848
	21828
	27285
	321961

	794
	3.482
	Çmontim i nderueseve 
	cope
	15171
	1214
	1517
	17902

	795
	3.483
	Ndertim shtrese ballasti me zhavorr
	m3
	1166
	93
	117
	1376

	796
	3.484
	Ndertim shtrese ballasti me çakell
	m3
	1137
	91
	114
	1342

	797
	3.485
	F V kundershina, S- 49 me tirfon
	km
	7592665
	607413
	759267
	8959345

	798
	3.486
	F V kundershina, S- 42 me gozhde
	km
	6537324
	522986
	653732
	7714042

	799
	3.487
	Furnizim vendosje kundra rreshqitese
	ton
	93340
	7467
	9334
	110141

	800
	3.488
	Ngritje e linjes me dy shtresa druri
	km
	707154
	56572
	70715
	834442

	801
	3.488/1
	Ngritje e linjes me traversa b/a
	km
	1720623
	137650
	172062
	2030335

	802
	3.489
	Ngritje e linjes me 1 shtrese ballast
	km
	289153
	23132
	28915
	341200

	803
	3.49
	Ngritje e linjes e pare
	km
	103863
	8309
	10386
	122558

	804
	3.491
	Ngritje e linjes e dyte
	km
	128370
	10270
	12837
	151477

	805
	3.492
	Drejtim linjes gjate vijes
	km
	37344
	2988
	3734
	44066

	806
	3.493
	Drejtim linjes perfundim
	km
	46680
	3734
	4668
	55082

	807
	3.494
	Ndertim mbrojtese lende
	cope
	25082
	2007
	2508
	29597

	808
	3.495
	Ndertim mbrojtese metali
	cope
	53505
	4280
	5351
	63136

	809
	3.496
	Ndertim modinash lende
	m3
	12080
	966
	1208
	14254

	
	
	LINJA T / L       GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE
	
	

	810
	3.497
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	350
	28
	35
	413

	811
	3.497/a
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	595
	48
	60
	702

	812
	3.497/b
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	805
	64
	81
	950

	813
	3.497/c
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke e bute kat I II, ~1.5m, sip tabani 4 m2
	m3
	315
	25
	32
	372

	814
	3.497/d
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	443
	35
	44
	523

	815
	3.497/e
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2
	m3
	630
	50
	63
	744

	816
	3.498
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	385
	31
	39
	454

	817
	3.498/a
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	584
	47
	58
	689

	818
	3.498/b
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	805
	64
	81
	950

	819
	3.498/c
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2
	m3
	385
	31
	39
	454

	820
	3.498/d
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	584
	47
	58
	689

	821
	3.498/e
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2
	m3
	805
	64
	81
	950

	822
	3.499
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	513
	41
	51
	606

	823
	3.499/a
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke mes kat III, ~3.5m, sip tabani 1.5m2
	m3
	875
	70
	88
	1033

	824
	3.499/b
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	1167
	93
	117
	1377

	825
	3.499/c
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2
	m3
	467
	37
	47
	551

	826
	3.499/d
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	735
	59
	74
	868

	827
	3.499/e
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	992
	79
	99
	1171

	828
	3.5
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~1.5m, sip tab 2 m2
	m3
	1120
	90
	112
	1322

	829
	3.500/a
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	2602
	208
	260
	3071

	830
	3.500/b
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~1.5m, sip tab 2 m2
	m3
	3863
	309
	386
	4558

	831
	3.500/c
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~1.5m, sip tab 4 m2
	m3
	689
	55
	69
	812

	832
	3.500/d
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb, ~1.5m, sip tabani 4 m2
	m3
	1435
	115
	144
	1694

	833
	3.500/e
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~1.5m, sip tab 4 m2
	m3
	2754
	220
	275
	3250

	834
	3.501
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~2.5m, sip tab 2 m2
	m3
	1202
	96
	120
	1418

	835
	3.501/a
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	2684
	215
	268
	3167

	836
	3.501/b
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 2.5 m, sip 2 m2
	m3
	3944
	316
	394
	4654

	837
	3.501/c
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip  4 m2
	m3
	770
	62
	77
	909

	838
	3.501/d
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	1517
	121
	152
	1790

	839
	3.501/e
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip  4 m2
	m3
	2836
	227
	284
	3346

	840
	3.502
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2
	m3
	1284
	103
	128
	1515

	841
	3.502/a
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 3.5 m, sip 2 m2
	m3
	2766
	221
	277
	3264

	842
	3.502/b
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 3.5 m, sip 2 m2
	m3
	4038
	323
	404
	4765

	843
	3.502/c
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2
	m3
	852
	68
	85
	1005

	844
	3.502/d
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	1599
	128
	160
	1887

	845
	3.502/e
	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip  4 m2
	m3
	2918
	233
	292
	3443

	846
	3.503
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip  2 m2
	m3
	515
	41
	51
	608

	847
	3.503/a
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	657
	53
	66
	775

	848
	3.503/b
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip  2 m2
	m3
	907
	73
	91
	1070

	849
	3.503/c
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip  4 m2
	m3
	445
	36
	44
	525

	850
	3.503/d
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip  4 m2
	m3
	517
	41
	52
	610

	851
	3.503/e
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip 4 m2
	m3
	662
	53
	66
	781

	852
	3.504
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip  2 m2
	m3
	597
	48
	60
	704

	853
	3.504/a
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2
	m3
	727
	58
	73
	858

	854
	3.504/b
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip 2 m2
	m3
	965
	77
	97
	1139

	855
	3.504/c
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip  4 m2
	m3
	515
	41
	51
	608

	856
	3.504/d
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	598
	48
	60
	706

	857
	3.504/e
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip  4 m2
	m3
	744
	59
	74
	878

	858
	3.505
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip  2 m2
	m3
	690
	55
	69
	814

	859
	3.505/a
	Germim dheu mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip  2 m2
	m3
	820
	66
	82
	968

	860
	3.505/b
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip  2 m2
	m3
	1070
	86
	107
	1263

	861
	3.505/c
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2
	m3
	608
	49
	61
	718

	862
	3.505/d
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	692
	55
	69
	816

	863
	3.505/e
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip 4 m2
	m3
	825
	66
	83
	974

	864
	3.506
	Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike
	m3
	20377
	1630
	2038
	24045

	865
	3.507
	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark
	ton
	145660
	11653
	14566
	171879

	866
	3.508
	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark
	ton
	149544
	11964
	14954
	176462

	867
	3.509
	Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv
	ton
	182131
	14571
	18213
	214915

	868
	3.51
	Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv
	ton
	159295
	12744
	15930
	187969

	869
	3.511
	Traversa metalike per      0.4 ~ 10 kv
	ton
	126654
	10132
	12665
	149452

	
	
	BOJATISJE  SHTYLLE  TENSION  I  LARTE
	
	
	

	870
	3.512
	Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1vaj, ne vaske
	ton
	4125
	426
	532
	6277

	871
	3.513
	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaji, me pistolete
	ton
	7485
	762
	952
	11237

	872
	3.514
	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe
	ton
	8225
	828
	1035
	12216

	873
	3.515
	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim
	ton
	1898
	172
	215
	2537

	874
	3.516
	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1
	ton
	2767
	271
	339
	3995

	
	
	LINJA  T/U  04 - 10 KV.  SHTYLLA  ME  LENDE  E  TE  CENTRIFUGUARA.
	

	875
	3.517
	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme
	m3
	29919
	2700
	3375
	39823

	876
	3.518
	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A"
	m3
	24378
	2229
	2786
	32874

	877
	3.518/1
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10 kv,ndrmjetese,NH-6m,130/210/4
	cope
	24883
	2087
	2608
	30777

	878
	3.519
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja0.4-10kv,traktor,ndermj,NH-7m,130/223/4
	cope
	25748
	2167
	2708
	31957

	879
	3.52
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NH-7m, 130/243/5
	cope
	25748
	2167
	2708
	31957

	880
	3.521
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m,130/236/5
	cope
	26998
	2267
	2833
	33432

	881
	3.522
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5
	cope
	26998
	2267
	2833
	33432

	882
	3.523
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-8m, 190/297/5
	cope
	26998
	2267
	2833
	33432

	883
	3.524
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermjet, NM-9m,150/270/5
	cope
	28498
	2387
	2983
	35202

	884
	3.525
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT- 9 m,190/310/5
	cope
	28498
	2387
	2983
	35202

	885
	3.526
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-10m,150/283/5
	cope
	30248
	2527
	3158
	37267

	886
	3.527
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-10m,190/323/5
	cope
	30248
	2527
	3158
	37267

	887
	3.528
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-12m, 190/350/5
	cope
	35548
	2951
	3688
	43521

	888
	3.529
	FV shtylla centifuguara M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ankerore NT 2X10 190/323
	cope
	78023
	6734
	8417
	99322

	889
	3.53
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-1 kv, traktor, ankerore NT 2X12 190/350
	cope
	88623
	7582
	9477
	111830

	890
	3.531
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor,kalimtare 1x15  297/390/7
	cope
	89788
	7752
	9691
	114349

	891
	3.531/1
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15  190/297/8
	cope
	91038
	7852
	9816
	115824

	892
	3.532
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15  297/390/7
	cope
	217232
	19016
	23770
	280491

	893
	3.532/1
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor,kalimtare 2x15 190/297/8
	cope
	219732
	19216
	24020
	283441

	
	
	LINJA  T/L  35  KV.  SHTYLLA   TE  CENTRIFUGUARA
	
	

	894
	3.533
	FV shtylla centifuguara T/L  35kv,ndermjetese,35NVII,18m,350/483/10m ø 350/8 m
	cope
	154245
	28584
	35730
	421617

	895
	3.534
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIII,20m,350/483/10m ø 350/10m
	cope
	157931
	38424
	48030
	566749

	896
	3.535
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 35NVIIF,18m,350/483/10m ø 350/8m
	cope
	154245
	13011
	16264
	191913

	897
	3.536
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet 35NVIISH,16m,350/483/10mø350/6m
	cope
	151995
	22379
	27974
	330095

	898
	3.537
	FV shtylla centifuguara T/L  35kv, ndermjet,35NT VIIIISHF,8 m,350/483/10mø50/8m
	cope
	154681
	32139
	40173
	474047

	899
	3.538
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8
	cope
	149745
	12651
	15814
	186603

	900
	3.539
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35 N2, 22m, 50/483/10m 190/350/12
	cope
	163183
	13722
	17153
	202406

	901
	3.54
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 5 NT2,18m,350/483/10m  90/350/12
	cope
	162795
	13011
	16264
	191913

	902
	3.541
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT2,22m,350/483/10m 190/350/12
	cope
	163219
	13725
	17157
	202448

	903
	3.542
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT3,19.4m,350/449/7.4m190/350/12
	cope
	163219
	13725
	17157
	202448

	904
	3.543
	FV shtylla centifuguara T/L35kv ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5
	cope
	260944
	21740
	27175
	320660

	905
	3.544
	FV shtylla centifuguara T/L 35 v, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8
	cope
	265444
	22500
	28125
	331870

	
	
	LINJA  T/L  110  E  220  KV.  SHTYLLA   TE  CENTRIFUGUARA
	
	

	906
	3.545
	FV shtylla centrifug T/L110/220kv,nderm110kv,110NB4,2m,350/483/10mø350/12m
	cope
	164445
	13902
	17378
	205057

	907
	3.546
	FV shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv,110NB5,20m,50/483/10mø50/10m
	cope
	159145
	13478
	16848
	198803

	908
	3.547
	Shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nderm220 kv,220NB1,2x20m ø400/8m ø 400/12m
	cope
	221205
	18831
	23539
	277764

	
	
	L I N J A    T / L.    S H T R I R J E    E    T E R H E Q J E    T E L I
	
	

	909
	3.548
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 25m/m²
	cope
	163856
	95586
	119483
	1409897

	910
	3.549
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 35m/m²
	km
	213163
	137388
	165833
	2020574

	911
	3.55
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 50 m/m²
	km
	277163
	191788
	239735
	2828877

	912
	3.551
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 70 m/m²
	km
	355938
	258528
	323160
	3813292

	913
	3.552
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 95 m/m²
	km
	471989
	349159
	436449
	5150100

	914
	3.553
	Shtylla centrifugT/L110/ 220kv,nd 110kv,110NB4,22m,350/483/10mø350/12m
	km
	578924
	439835
	549794
	6487571

	915
	3.554
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 185 m/m²
	km
	854234
	673411
	841764
	9932817

	916
	3.548/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m²
	km
	86973
	14620
	18275
	215649

	917
	3.549/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 35 m/m²
	km
	99311
	18566
	23208
	273852

	918
	3.550/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 50 m/m²
	km
	117836
	24490
	30613
	361231

	919
	3.551/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 70 m/m²
	km
	142736
	32458
	40573
	478759

	920
	3.552/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 95 m/m²
	km
	172773
	42060
	52575
	620389

	921
	3.553/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 120 m/m²
	km
	202173
	51468
	64335
	759157

	922
	3.554/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 185 m/m²
	km
	284073
	77676
	97095
	1145725

	923
	3.548/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 25 m/m²
	km
	96571
	18134
	22668
	267480

	924
	3.549/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 35 m/m²
	km
	121983
	26544
	33180
	391528

	925
	3.550/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 50 m/m²
	km
	135031
	33178
	41473
	489379

	926
	3.551/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 70 m/m²
	km
	176873
	44700
	55875
	659329

	927
	3.552/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 95 m/m²
	km
	239353
	63872
	79840
	942116

	928
	3.553/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m²
	km
	277891
	76622
	95778
	1130178

	929
	3.554/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri,al-celik, seksion 185 m/m²
	km
	400136
	117070
	146338
	1726786

	930
	3.555
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m²
	km
	696416
	177982
	222478
	2625235

	931
	3.556
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m²
	km
	874861
	236702
	295878
	3491355

	932
	3.557
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 4mm²
	km
	19656
	6101
	7626
	89992

	933
	3.558
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 6 mm²
	km
	22376
	8413
	10516
	124094

	934
	3.559
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 10 mm²
	km
	27976
	13173
	16466
	194304

	935
	3.56
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm²
	km
	36536
	20449
	25561
	301625

	936
	3.561
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm²
	km
	49756
	31486
	39357
	464418

	937
	3.562
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 35 mm²
	km
	69382
	45783
	57228
	675293

	938
	3.563
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 50 mm²
	km
	88102
	61695
	77118
	909995

	939
	3.560/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 16 mm²
	km
	20611
	3406
	4257
	50238

	940
	3.561/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 25 mm²
	km
	24211
	4558
	5697
	67230

	941
	3.562/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 35 mm²
	km
	31647
	6162
	7702
	90886

	942
	3.563/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 50 mm²
	km
	37872
	8154
	10192
	120268

	943
	3.559/2
	Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 10mm²
	km
	19248
	3024
	3779
	44598

	944
	3.560/2
	Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 16 mm²
	km
	23018
	4272
	5339
	63006

	945
	3.561/2
	Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 25 mm²
	km
	27468
	5720
	7149
	84364

	946
	3.562/2
	Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 35mm²
	km
	37701
	8687
	10859
	128134

	947
	3.563/2
	Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 50 mm²
	km
	44371
	10895
	13619
	160702

	948
	3.564
	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35
	km
	71426
	17581
	21977
	259323

	949
	3.565
	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50
	km
	84911
	22045
	27557
	325167

	950
	3.566
	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70
	km
	114781
	31933
	39917
	471015

	951
	3.567
	Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50
	km
	169822
	44090
	55113
	650335

	
	
	LINJA   T/L   -   IZOLIMI  ELEKTRIK  NE  LINJA
	
	
	

	952
	3.568
	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes,T/U me 2cope
	shtylla
	1199
	96
	120
	1422

	953
	3.569
	Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv  3 cope
	shtylla
	2809
	227
	283
	3341

	954
	3.57
	Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh.
	shtylla
	2360
	215
	268
	3168

	955
	3.571
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares
	shtylla
	9196
	742
	927
	10938

	956
	3.572
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm²
	shtylla
	28644
	2327
	2909
	34325

	957
	3.573
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm²
	shtylla
	28644
	2327
	2909
	34325

	958
	3.576
	Punime izolimi elektrik linja, TL-35kv, shtese per linja  shtylla ankeror cdo tip
	shtylla
	1247
	147
	183
	2165

	959
	3.577
	Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv,  ne shtylla ndermjetese cdo tel
	shtylla
	26216
	2119
	2649
	31261

	960
	3.578
	Punime izolimi elektrik linja, 110 kv,  shtylla ndermjetese cdo tel ≤ 120 mm²
	shtylla
	70626
	5749
	7186
	84798

	961
	3.579
	Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel > 120 mm²
	shtylla
	70626
	5749
	7186
	84798

	962
	3.58
	Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. zakonshem
	shtylla
	62435
	5029
	6286
	74181

	963
	3.581
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. girland
	shtylla
	119118
	9571
	11964
	141178

	964
	3.582
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ankerore
	shtylla
	251927
	20324
	25405
	299781

	965
	3.583
	Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. zakonshem
	shtylla
	125055
	10070
	12588
	148538

	966
	3.584
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. Girland
	shtylla
	238295
	19145
	23931
	282386

	967
	3.585
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ankerore
	shtylla
	497809
	40085
	50106
	591255

	968
	3.586
	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 300
	shtylla
	84042
	3286
	4107
	48462

	969
	3.587
	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel,            Açl - 400
	shtylla
	85992
	3286
	4107
	48462

	970
	588-589
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 35 kv, me girland ne tela 120 mm²
	shtylla
	6403
	908
	1135
	13396

	971
	590-591
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 110 kv, me girland ne tela 120 mm²
	shtylla
	6403
	908
	1135
	13396

	972
	3.592
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark tek
	shtylla
	16675
	1578
	1972
	23269

	973
	3.593
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark dyshe
	shtylla
	24853
	2327
	2908
	34319

	974
	3.594
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe tek
	shtylla
	25930
	2494
	3117
	36785

	975
	3.595
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe dyshe
	shtylla
	38551
	3685
	4607
	54358

	976
	3.596
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ndermjetese
	shtylla
	10378
	1020
	1274
	15038

	977
	3.597
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 3 -110kv, shtylla ankeror me tel ne toke
	shtylla
	4863
	567
	709
	8364

	978
	3.598
	Vendosje denfeka ne linja T/L,35-110kv, ne shtylla ankeror tel  terhequr
	shtylla
	12531
	1196
	1495
	17644

	979
	3.599
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 1 qark
	shtylla
	13288
	1140
	1425
	16817

	980
	3.6
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 2 qarqe
	shtylla
	30931
	2875
	3593
	42399

	981
	3.601
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 1 qark
	shtylla
	7763
	829
	1037
	12232

	982
	3.602
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 2 qarqe
	shtylla
	14583
	1532
	1915
	22600

	983
	3.603
	Shirit togezimi
	ton
	242758
	19420.64
	24275.8
	286454

	984
	3.604
	Togezim Trosi per linja T / L 35 - 100 kv
	shtylla
	875
	71.61344
	89.5168
	1056

	985
	3.605
	Togezim Trosi per linja T / L 220 kv
	shtylla
	1836
	241.4648
	301.831
	3562

	986
	3.606
	Vendosja zbritesa ne trosin e izoluar
	shtylla
	15496
	1253.7356
	1567.1695
	18493

	987
	3.606/1
	Skalle metalike ne shtylla T / L
	ton
	162622
	13907.2536
	17384.067
	205132

	988
	3.607
	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros  - 50 mm²
	cope
	299
	41.5558
	51.94475
	613

	989
	3.608
	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela tros 70-120 mm²
	cope
	553
	74.3012
	92.8765
	1096

	990
	3.609
	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros >120 mm²
	cope
	870
	108.6544
	135.818
	1603

	991
	3.61
	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 220 kv, tela Acl - 300, 400 mm²
	cope
	1658
	180.4724
	225.5905
	2662

	992
	3.611
	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø ≤ 50 mm²
	cope
	1004
	105.8616
	132.327
	1561

	993
	3.612
	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø > 50 mm²
	cope
	1074
	121.8616
	152.327
	1797

	994
	3.613
	Pergatitje e  vendosje kunderpesha betoni M - 150 ( cope 3 )
	shtylla
	19215
	1547.02672
	1933.7834
	22819

	
	
	LINJA  T/L  -  KUNDER  PESHA,  PUNIME  NE  N/STACIONE
	
	

	995
	3.614
	Pergatitje e  vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)
	shtylla
	1409
	113.88776
	142.3597
	1680

	996
	3.615
	Pergatitje e  vendosje kalesa te perkoheshme perfshi heqjen
	cope
	2791
	252
	315
	3717

	997
	3.615/1
	Pergatitje e  vendosje konstruksione metalike per N/stacione
	ton
	170572
	15799
	19749
	233036

	998
	3.615/2
	F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 356/483
	ml
	821
	72
	90
	1061

	999
	3.615/3
	F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 297/390
	ml
	821
	72
	90
	1061

	1000
	3.615/4
	F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 203/297
	ml
	821
	72
	90
	1061

	1001
	3.615/5
	Pergatitje e  vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)
	ml
	821
	72
	90
	1061

	1002
	3.615/6
	F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 190/297
	ml
	821
	72
	90
	1061

	1003
	3.615/7
	F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 190/350
	ml
	821
	72
	90
	1061

	1004
	3.615/8
	F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 400
	ml
	821
	72
	90
	1061

	1005
	3.615/9
	F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 300
	ml
	821
	72
	90
	1061

	1006
	615/10-615/17
	F V shtylla te centifug  N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9
	ml
	253
	21
	26
	307

	1007
	615/18
	Nderprerje me linjat, T / Ulet
	cope
	64780
	5926
	7408
	87414

	1008
	615/19
	Nderprerje me linjat, telefonike
	cope
	71906
	6609
	8262
	97489

	1009
	615/20
	Nderprerje me linjat, T / L,  6 - 10 kv
	cope
	118152
	10751
	13439
	158577

	1010
	615/21
	Nderprerje me linjat, T / L,  35 kv
	cope
	82405
	7326
	9158
	108064

	1011
	615/22
	Nderprerje me linjat, T / L, 110 kv
	cope
	167260
	13770
	17212
	203102

	
	
	PUNIME  TE  NDRYSHME
	
	
	
	

	1012
	3.616
	Bordura betoni 12x25 cm
	m
	458
	50
	63
	742

	1013
	3.617
	Bordura betoni 15x35 cm
	m
	669
	75
	94
	1114

	1014
	3.618
	Bordura betoni 20x35 cm
	m
	850
	99
	123
	1454

	1015
	3.619
	Bordura betoni 25x35 cm
	m
	1010
	116
	145
	1711

	1016
	3.62
	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka
	m2
	1076
	122
	153
	1803

	1017
	3.621
	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster
	m2
	573
	56
	70
	829

	1018
	3.622
	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell
	m2
	337
	48
	60
	712

	1019
	3.623
	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor
	m2
	341
	46
	57
	676

	1020
	3.624
	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum
	m2
	302
	31
	39
	458

	1021
	3.625
	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum
	m2
	572
	52
	65
	771

	1022
	3.626
	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum
	m2
	1044
	97
	121
	1423

	1023
	3.627
	H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum
	m2
	1518
	141
	176
	2078

	1024
	3.628
	Lluster cimento 2 cm 1: 2
	m2
	239
	22
	28
	331

	1025
	629- 630
	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri
	m2
	365
	33
	42
	494

	1026
	631-632
	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni
	m2
	340
	31
	39
	459

	1027
	3.633
	Fugature llac cimento M - 50, Mur guri
	m2
	194
	18
	22
	263

	1028
	3.634
	Fugature me bitum
	m
	82
	8
	11
	124

	1029
	3.635
	Fugature 4x4 me bitum e litar lini  t = 10-15 cm
	m
	628
	19
	23
	274

	1030
	3.636
	Parmake ure, metalik I gatshem
	kg
	125
	13
	16
	185

	1031
	3.637
	Parmake ure, kolona B. A. + tub hekuri
	m
	5471
	186
	232
	2737

	1032
	3.638
	Tub shkarkimi gize
	kg
	237
	21
	27
	315

	1033
	3.639
	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm
	m2
	1058
	221
	276
	3262

	1034
	3.64
	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure
	m2
	486
	60
	75
	888

	1035
	3.641
	Ndertim gardhi, lesa
	m2
	226
	31
	39
	456

	1036
	3.642
	Veshje me plisa bari
	m2
	55
	7
	9
	111

	1037
	3.643
	Mbjellje bari ne skarpat
	m2
	20
	3
	3
	40

	1038
	3.644
	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe
	ton
	121420
	12696
	15870
	187261

	1039
	3.645
	Furnizim vendosje gure kilometrik, rrugore
	cope
	401
	34
	42
	495

	1040
	3.646
	Furnizim vendosje gure kilometrik, hekurudhor
	cope
	674
	56
	70
	825

	1041
	3.647
	Furnizim vendosje gure kilometrik, hektometrik
	cope
	647
	58
	72
	854

	1042
	3.648
	Konstruksione metalike (per 1 perdorim), per bunkera 
	ton
	29860
	2571
	3214
	37926

	1043
	3.649
	Konstruksione metalike kolona e diagonale
	ton
	39202
	3337
	4172
	49226

	1044
	3.65
	Shtrese zhavorri nen beton ose pllaka
	m3
	1364
	129
	162
	1908

	1045
	3.651
	Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri
	m2
	949
	91
	114
	1341

	1046
	3.652
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200
	m
	741
	39
	49
	579

	1047
	3.653
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150
	m
	560
	31
	39
	465

	1048
	3.654
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100
	m
	363
	19
	24
	280

	1049
	3.654/1
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80
	m
	296
	16
	20
	232

	1050
	3.655
	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.
	cope
	14279
	1379
	1724
	20343

	1051
	3.656
	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh
	cope
	21132
	2012
	2515
	29676

	1052
	3.657
	Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s,50x60 HD-4m
	cope
	14501
	1420
	1775
	20948

	1053
	3.658
	Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut
	cope
	13008
	1203
	1504
	17743

	
	
	PUNIME  TE  NDRYSHME  PER  KULLIM  UJITJE
	
	

	1054
	3.659
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''B''
	cope
	75273
	7080
	8850
	104433

	1055
	3.66
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''BD-1''
	cope
	85032
	8185
	10232
	120732

	1056
	3.661
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''B''
	cope
	134187
	12024
	15030
	177353

	1057
	3.662
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''BD-1''
	cope
	150196
	13168
	16459
	194222

	1058
	3.663
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''B''
	cope
	183625
	16895
	21119
	249204

	1059
	3.664
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''BD-1''
	cope
	211381
	19193
	23992
	283103

	1060
	3.665
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''B''
	cope
	254498
	22989
	28736
	339089

	1061
	3.666
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''BD-1''
	cope
	227646
	20230
	25287
	298389

	1062
	3.667
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''B''
	cope
	440030
	39933
	49916
	589008

	1063
	3.668
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''BD-1''
	cope
	498841
	44847
	56058
	661490

	1064
	3.669
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon
	cope
	152419
	13752
	17190
	202838

	1065
	3.67
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m 
	cope
	9070
	840
	1050
	12385

	1066
	3.671
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon
	cope
	263418
	23738
	29673
	350141

	1067
	3.672
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m 
	cope
	16397
	1502
	1878
	22159

	1068
	3.673
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon
	cope
	252019
	22227
	27783
	327842

	1069
	3.674
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m 
	cope
	16924
	1483
	1854
	21876

	1070
	3.675
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon
	cope
	403894
	35883
	44854
	529280

	1071
	3.676
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m 
	cope
	26146
	2319
	2899
	34203

	1072
	3.677
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem, sifon
	cope
	347715
	30934
	38668
	456280

	1073
	3.678
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m 
	cope
	21653
	1966
	2458
	29004

	1074
	3.679
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon
	cope
	615287
	54961
	68701
	810668

	1075
	3.679
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon
	cope
	615287
	54961
	68701
	810668

	1076
	3.68
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m 
	cope
	37592
	3405
	4256
	50223

	1077
	3.681
	Shandore me lende stazhionuar
	m3
	45179
	4746.36
	5932.95
	70009

	
	
	KAPITULLI  XVII    PUNIME NENTOKESORE  ( NE TUNELE )
	
	

	1078
	682-684
	Germim e trans 100m dekovil  tunele, çekiç pneumatik, seksion ~ 5m2, K = 1 ~ 5
	m3
	2287
	322
	403
	4755

	1079
	685-686
	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~ 5m2, K=6~8
	m3
	3185
	488
	610
	7196

	1080
	687-689
	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~10m2,K=1~5
	m3
	1568
	213
	267
	3145

	1081
	690-691
	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~10m2,K=6~8
	m3
	1954
	282
	353
	4162

	1082
	692-694
	Germim e trans 100m dekovil tunele,çekiç pneumatik,seksion ~ 20m2,K =1~5
	m3
	1393
	191
	238
	2813

	1083
	695-696
	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~ 20m2, K = 6 ~ 8
	m3
	1766
	254
	317
	3746

	1084
	697-699
	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~40m2,K=1~5
	m3
	1322
	175
	219
	2582

	1085
	700-702
	Germim e trans 100m dekovil tunele,çekiç pneumatik,seksion ~40m2, K 6~8
	m3
	1398
	191
	239
	2821

	1086
	703-705
	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik,seksion ~ 60m2,K=1~5
	m3
	1162
	154
	192
	2270

	1087
	706-708
	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik,seksion ~ 60m2,K=6~8
	m3
	1166
	158
	197
	2324

	1088
	709-711
	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion >60m2, K = 1 ~ 5
	m3
	1067
	141
	176
	2073

	1089
	712-714
	Germim e trans 100m dekovil tunele,çekiç pneumatik,seksion >60m2,K=6~8
	m3
	1036
	137
	171
	2022

	1090
	715-717
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5
	m3
	1658
	171
	213
	2518

	1091
	718-720
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10
	m3
	1795
	176
	220
	2601

	1092
	721-723
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5
	m3
	1116
	115
	144
	1697

	1093
	724-726
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8
	m3
	1185
	117
	146
	1721

	1094
	727-729
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5
	m3
	978
	101
	126
	1484

	1095
	730-732
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8
	m3
	1023
	100
	125
	1478

	1096
	3.733
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2
	m3
	1939
	447
	558
	6588

	1097
	3.733/1
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2
	m3
	1714
	357
	446
	5260

	1098
	3.733/2
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2
	m3
	1519
	279
	348
	4110

	1099
	3.733/3
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion  >  60 m2
	m3
	1444
	249
	311
	3667

	1100
	3.734
	Ngarkim shkembi mbi mjet ne tunele me seksion  >  60 m2
	m3
	229
	22
	28
	331

	1101
	3.735
	Pergatitje e vendit te germuar, para betonimit
	m2
	446
	49
	62
	727

	1102
	3.736
	Shpim vrima ne tunel me makine shpimi
	m
	258
	27
	34
	399

	1103
	3.736/2
	Shpim vrima ne tunel me pistolete
	m
	255
	22
	27
	321

	1104
	3.736/1
	Veshje tuneli me pllaka plastmasi 2 mm
	m2
	2395
	192
	240
	2836

	
	
	PUNIME  PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME  E  HEKURI  PER  TUNELE
	

	1105
	3.737
	Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme
	m3
	9935
	1271
	1588
	18741

	1106
	3.738
	Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme
	m3
	15422
	1924
	2405
	28378

	1107
	3.742
	Perforcime ne tunele, metalike
	ton
	7515
	708
	885
	10443

	1108
	3.743
	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 10 m²
	m2
	555
	71
	88
	1041

	1109
	3.744
	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 30 m²
	m2
	593
	76
	95
	1123

	1110
	3.745
	Kallepe per tunele, per mure,  metalike  ~ 30 m²
	m2
	570
	71
	88
	1041

	1111
	3.746
	Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 10 m²
	m2
	734
	93
	116
	1369

	1112
	3.747
	Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 30 m²
	m2
	889
	113
	142
	1670

	1113
	3.748
	Kallepe per tunele, per qemere metalike  ~ 10 m²
	m2
	543
	63
	78
	922

	1114
	3.749
	Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 30 m²
	m2
	584
	66
	83
	974

	1115
	3.75
	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I
	m2
	2651
	326
	408
	4811

	1116
	3.751
	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I I
	m2
	2028
	247
	308
	3637

	1117
	3.752
	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale
	m2
	3718
	452
	564
	6660

	1118
	3.753
	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta
	m2
	6047
	734
	918
	10832

	1119
	3.754
	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 0 m², per nderprerje betoni
	m2
	2109
	250
	312
	3687

	1120
	3.755
	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion >30m², per nderprerje betoni 
	m2
	298
	42
	52
	616

	1121
	3.755/1
	Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale.
	m2
	3773
	462
	578
	6820

	1122
	3.756
	Beton C 25/30  per tunele, me krahe e vibrim, ne mure ~ 10m²
	m3
	8566
	945
	1181
	13942

	1123
	3.757
	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure ~ 30m²
	m3
	8970
	993
	1241
	14643

	1124
	3.757/1
	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim,ne mure > 30m²
	m3
	9162
	1015
	1269
	14977

	1125
	3.758
	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, qemer ~ 10 m²
	m3
	9065
	1004
	1255
	14809

	1126
	3.759
	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, qemer ~ 30 m²
	m3
	9469
	1052
	1314
	15510

	1127
	3.759/1
	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, qemer > 30 m²
	m3
	9664
	1074
	1343
	15847

	1128
	3.76
	Beton C 20/25 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa ~10m²
	m3
	8123
	883
	1103
	13019

	1129
	3.760/1
	Beton C 20/25 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa ~ 30m²
	m3
	8336
	908
	1135
	13388

	1130
	3.760/2
	Beton C 20/25 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa >30m²
	m3
	8336
	908
	1135
	13388

	1131
	3.761
	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe ~ 30 m²
	m3
	7862
	862
	1078
	12715

	1132
	3.761/1
	Beton C 25/30  per tunele, me beton pompe > 30 m²
	m3
	8205
	861
	1076
	12701

	1133
	3.761/2
	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 5 cm
	m2
	1744
	189
	236
	2782

	1134
	3.761/3
	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm
	m2
	1448
	159
	198
	2339

	1135
	3.762
	Hekur beton i zakonshem 6 ~ 10 , ne tunele me S > 30 m²
	ton
	127336
	13013
	16267
	191945

	1136
	3.763
	Hekur beton i zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m²
	ton
	131818
	12506
	15632
	184460

	1137
	3.764
	Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m²
	ton
	136919
	15253
	19066
	224981

	1138
	3.765
	Ankera  ø ne tunele, me hekur te zakonshem
	ton
	244634
	28895
	36119
	426202

	1139
	3.766
	Ankera  ø ne tunele, me hekur periodik
	ton
	251082
	43381
	54226
	639869

	1140
	3.766/1
	Vendosje rrjeti teli ne tunele
	m2
	1899
	207
	258
	3048

	1141
	3.767
	Transport ne tunel me k dore, formacion natyror shkembor, deri 20 m
	m3
	358
	49
	61
	722

	1142
	3.767/1
	Transport ne tunel me k dore, formacion natyror me dhera, deri 20 m
	m3
	285
	39
	49
	574

	1143
	767/2
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore,gure, 20 m
	m3
	278
	38
	47
	560

	1144
	767/3
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, tulla,  20 m
	000/c
	781
	107
	133
	1574

	1145
	767/4
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, llac e beton, 20 m
	m3
	300
	41
	51
	605

	1146
	767/5
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, zhavorr e rere, 20 m
	m3
	249
	34
	42
	501

	1147
	3.768
	Transport me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor 100 m
	m3
	357
	49
	61
	720

	1148
	768.a
	Transport me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor, cdo +50m
	m3
	30
	4
	5
	61

	1149
	768/1
	Transport ne tunel me vagona shtike, me krahe, formacion natyror dhera 100 m
	m3
	303
	41
	52
	612

	1150
	768/1a
	Transport ne tunel me vagona shtike,me krahe, formacion nat dhera,cdo+50 m
	m3
	30
	4
	5
	61

	1151
	768/2.
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, gure, transp. 100 m
	m3
	303
	41
	52
	612

	1152
	768/2a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, krahe, gure, transp.Cdo+50 m
	m3
	37
	5
	6
	75

	1153
	768/3
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, tulla, transp. 100 m
	000/c
	959
	131
	164
	1934

	1154
	768/3a
	Te ndryshme ne tunel, transp. vagona shtike, me krahe, tulla, transp. Cdo+50 m
	000/c
	61
	8
	10
	122

	1155
	768/4
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac e beton, 100m
	m3
	303
	41
	52
	612

	1156
	768/4a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac beton,Cdo+50m
	m3
	37
	5
	6
	75

	1157
	768/5
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, zhavorr e rere, -100m
	m3
	320
	44
	55
	645

	1158
	768/5a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, krahe, zhavor, rere, Cdo +50 m
	m3
	30
	4
	5
	61

	1159
	768/6
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, krahe, cimento thase, -100 m
	ton
	289
	40
	49
	583

	1160
	768/6a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike,krahe, cimento, Cdo +50 m
	ton
	30
	4
	5
	61

	1161
	768/7
	Transport ne tunel me vagona shtike, krahe, hekur ø shine tuba metalike,~100m
	ton
	310
	42
	53
	626

	1162
	768/7a
	Transport me vagona shtike, me krahe, hekur ø shine tuba metalike, cdo +50 m
	ton
	37
	5
	6
	75

	1163
	768/8
	Transport me vagona shtike, me krahe, lende druri, ~ 100 m
	ton
	273
	37
	47
	550

	1164
	768/8a
	Transp.me vagona shtike, me krahe, lende druri, transp.cdo +50 m
	ton
	30
	4
	5
	61

	1165
	3.769
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 10m
	m3
	43
	3
	4
	51

	1166
	3.769/b
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shtufe 50 m
	m3
	75
	6
	8
	89

	1167
	3.769/1
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 10m
	m3
	68
	5
	7
	80

	1168
	3.769/1b
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shkemb bute 50 m
	m3
	120
	10
	12
	142

	1169
	3.769/2
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 10m
	m3
	75
	6
	8
	89

	1170
	3.769/2b
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shkemb mesatar 50 m
	m3
	128
	10
	13
	150

	1171
	3.769/3
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 10m
	m3
	86
	7
	9
	101

	1172
	3.769/3b
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shkemb forte 50 m
	m3
	167
	13
	17
	196

	1173
	3.77
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 10m
	m3
	70
	6
	7
	83

	1174
	3.770/b
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shtufe 50 m
	m3
	202
	16
	20
	238

	1175
	3.770/1
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 10m
	m3
	94
	8
	9
	111

	1176
	3.770/1b
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shkemb bute 50 m
	m3
	192
	15
	19
	227

	1177
	3.770/2
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 10m
	m3
	94
	8
	9
	111

	1178
	3.770/2b
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shkemb mesatar 50 m
	m3
	230
	18
	23
	271

	1179
	3.770/3
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 10m
	m3
	140
	11
	14
	165

	1180
	3.770/3b
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shkemb forte 50 m
	m3
	314
	25
	31
	371

	1181
	3.771
	Transport betoni me autobetonjere 0.5 km
	m3
	300
	58
	72
	850

	1182
	3.771/a
	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km
	m3
	325
	62
	78
	920

	1183
	3.771/b
	Transport betoni me autobetonjere 1.5 km
	m3
	488
	94
	117
	1381

	1184
	3.771/c
	Transport betoni me autobetonjere 2.0 km
	m3
	675
	130
	162
	1912

	1185
	3.771/d
	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km
	m3
	700
	134
	168
	1982

	1186
	3.771/e
	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km
	m3
	738
	142
	177
	2089

	
	
	PUNIME  SIPERFAQESORE  NE  H/CENTRALE
	
	

	1187
	3.772
	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem
	m3
	658
	83
	103
	1220

	1188
	3.772/1
	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte
	m3
	698
	76
	95
	1124

	1189
	3.773
	Germim shkembi me matrapik ne siperfaqe, e ngarkim ne mjet
	m3
	1331
	230
	288
	3395

	1190
	3.774
	Germim prani uji e ngarkim zhavorr me gure te medhenj
	m3
	282
	33
	41
	487

	1191
	3.775
	Germim prani uji e ngarkim flish ne shtratin e lumit per ndertim centr.
	m3
	430
	54
	67
	791

	1192
	3.777
	Pergatitje e vendit te germimit para betonit
	m3
	302
	40
	50
	589

	1193
	3.778
	Shpim birash me pistolete, ne dysheme e mure ne siperfaqe
	m
	197
	17
	21
	248

	1194
	3.779
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV, hekur betoni zakonshem ø 6-10
	ton
	25331
	1237
	1546
	18247

	1195
	3.78
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV, hekur betoni zakonshem ø ≥ 12
	ton
	18876
	1644
	2055
	24253

	1196
	3.78 1
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV, hekur betoni periodik
	ton
	18476
	1612
	2015
	23781

	1197
	3.782
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, ankera ø zakonshem 
	ton
	63683
	5168
	6460
	76234

	1198
	3.783
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, ankera ø periodik
	ton
	63683
	5168
	6460
	76234

	1199
	3.784
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV udhezues metalik per porta e rrjeta
	ton
	21204
	1656
	2070
	24430

	1200
	3.785
	Kallepe me lende druri, per portale, mure e blloqe te nderteses centralit
	m2
	1054
	100
	125
	1472

	1201
	3.786
	Kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta
	m2
	2905
	274
	342
	4038

	1202
	3.787
	Kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes
	m2
	2857
	264
	330
	3898

	1203
	3.789
	Kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit
	m2
	3662
	337
	422
	4977

	1204
	3.79
	Kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave
	m2
	2437
	226
	282
	3331

	1205
	3.791
	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 1.5 mm
	m2
	1942
	172
	215
	2533

	1206
	3.791/1
	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 2 mm
	m2
	2448
	216
	270
	3180

	1207
	3.791/2
	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm
	m2
	3029
	267
	333
	3934

	1208
	3.792
	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine bakri t = 1.5 mm
	m2
	2693
	1763
	2204
	26008

	1209
	3.792/1
	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine bakri t = 2 mm
	m2
	3497
	2335
	2919
	34440

	1210
	3.792/2
	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm
	m2
	4319
	2920
	3649
	43063

	1211
	3.792/3
	Ndertim fugash me gome speciale, shirit
	m
	2202
	198
	248
	2924

	1212
	3.792/4
	Ndertim fugash me gome speciale,"T" ne plan
	m
	4680
	419
	524
	6184

	1213
	3.792/5
	Ndertim fugash me gome speciale,"+" ne plan
	m
	4908
	438
	547
	6457

	1214
	3.792/6
	Ndertim fugash me gome speciale, me kend te gjere  ne plan
	m
	4329
	387
	484
	5713

	1215
	3.792/7
	Ndertim fugash me gome speciale, me T e V ne hapesire
	m
	4329
	387
	484
	5713

	1216
	3.793
	F.V. rrjete gabioni ne skarpat
	m2
	232
	19
	24
	280

	1217
	3.794
	Diafragma e betonit ne dige
	m3
	48792
	4220
	5275
	62240

	
	
	PUNIME  NGRITJE  KANTJERI
	
	
	

	1218
	3.801
	Ngritje kantjeri, depo me skelet b/a dhe tulla 12 cm
	m2
	7568
	791
	988
	11660

	1219
	3.81
	Ngritje kantjeri, zyra me skelet b/a dhe tulla 12 cm
	m2
	13851
	1469
	1836
	21660

	1220
	3.815
	Ngritje kantjeri, fjetore me skelet b/a dhe tulla 12 cm
	m2
	12579
	1285
	1606
	18955

	1221
	3.83
	Ngritje kantjeri, tetoje me skelet b/a, mbulesa eternit
	m2
	4855
	480
	600
	7075

	1222
	3.837
	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli
	m2
	1216
	123
	154
	1820

	
	
	
	
	
	
	
	

	Shenime teknike:
	
	
	
	
	
	
























	MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT
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	                               M A N U A L I    4
	
	
	
	

	
	
	     ANALIZA  TEKNIKE  PER  PUNIMET  DHE  INSTALIMET TEKNOLOGJIKE
	
	

	
	
	                                           TETOR 2009
	
	
	
	

	
	NR.
	
	
	
	Shpenzime
	Fitimi
	

	NR.
	AN.
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	%
	TOTALI

	
	MANUALI
	
	
	Leke
	8%
	10
	Leke

	1
	4.1
	F.V Konstruksione metalike te perbera
	Ton
	140133
	11211
	14013
	165357

	2
	4.2
	F.V Kapriata me shume profile
	Ton
	149301
	11944
	14930
	176175

	3
	4.3
	Konstruksione metalike te thjeshta
	Ton
	141035
	11283
	14104
	166421

	4
	4.4
	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile
	Ton
	135885
	10871
	13588
	160344

	5
	4.5
	Shkalle metalike me llamarine te riguar 
	Ton
	141619
	11329
	14162
	167110

	6
	4.6
	Sheshe te perhershem 1 Ton
	Ton
	141020
	11282
	14102
	166403

	7
	4.7a
	Sheshe te perkohshem 1 Ton
	Ton
	13451
	1076
	1345
	15872

	8
	4.7b
	Sheshe te perkohshem (Per 1 Ton rezervuar.)
	Ton
	4523
	362
	452
	5337

	9
	4.8
	Trare e kollona me llamarine
	Ton
	255420
	20434
	25542
	301396

	10
	4.9
	Konstruksione te vogla, varese, etj.
	Ton
	155105
	12408
	15511
	183024

	11
	4.1
	Jastek llamarine per tubo, etj.
	Ton
	163592
	13087
	16359
	193039

	12
	4.11
	Rezervuar metalik deri 3 ton copa
	Ton
	155361
	12429
	15536
	183326

	13
	4.12
	Rezervuar metalik mbi 3 ton copa
	Ton
	144652
	11572
	14465
	170690

	14
	4.13
	Rezervuar metalik me kapacitet  3000 m3
	Ton
	151411
	12113
	15141
	178665

	15
	4.14
	Rezervuar metalik me kapacitet  5000 m3
	Ton
	152490
	12199
	15249
	179938

	16
	4.15
	Rezervuar metalik me kapacitet  11000 m3
	Ton
	151515
	12121
	15151
	178788

	17
	4.16
	Rezervuar metalik tip ne tynel
	Ton
	151201
	12096
	15120
	178417

	18
	4.17
	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ9200
	Ton
	379861
	30389
	37986
	448237

	19
	3.18
	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ4500
	Ton
	316429
	25314
	31643
	373386

	20
	4.19
	Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa
	Ton
	466253
	37300
	46625
	550179

	21
	4.2
	Rezervuar me llamarine inox mbi 3 ton copa
	Ton
	470443
	37635
	47044
	555122

	22
	4.21
	Kazan e vaska deri 500 kg copa
	Ton
	115492
	9239
	11549
	136281

	23
	4.22
	Bunkera metalike drejtkendore
	Ton
	138832
	11107
	13883
	163822

	24
	4.23
	Bunkera metalike rrethore
	Ton
	148945
	11916
	14894
	175755

	25
	4.24
	Nyje lidhese per makineri
	Ton
	164408
	13153
	16441
	194002

	26
	4.25
	Shina vinc ure te zakonshme
	Ton
	183759
	14701
	18376
	216836

	27
	4.26
	Shina vinc ure mbi gome
	Ton
	197593
	15807
	19759
	233160

	28
	4.27
	Veshje kaldaje me llamarine deri 3 mm
	Ton
	157424
	12594
	15742
	185760

	29
	4.28
	Veshje kaldaje me llamarine mbi 3 mm
	Ton
	151585
	12127
	15159
	178871

	30
	4.29
	Veshje vaske me flete plumbi
	Ton
	402216
	32177
	40222
	474615

	31
	4.3
	Gazgolder teleskopik
	Ton
	179350
	14348
	17935
	211633

	32
	4.31
	Koncentrator metalik
	Ton
	172705
	13816
	17270
	203792

	33
	4.33
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze  
	Ton
	193865
	15509
	19387
	228761

	34
	4.34
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar  
	Ton
	217588
	17407
	21759
	256754

	35
	4.35
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze  
	Ton
	181638
	14531
	18164
	214333

	36
	4.36
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar  
	Ton
	204513
	16361
	20451
	241326

	37
	4.36/1
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini  
	Ton
	506262
	40501
	50626
	597390

	38
	4.37
	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, ll.zeze  
	Ton
	299465
	23957
	29947
	353369

	39
	4.38
	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, ll.zinguar  
	Ton
	318224
	25458
	31822
	375505

	40
	4.39
	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, ll.zeze  
	Ton
	284981
	22798
	28498
	336277

	41
	4.4
	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar  
	Ton
	301357
	24109
	30136
	355601

	42
	4.40/1
	F.V.Pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini  
	Ton
	549410
	43953
	54941
	648304

	43
	4.41
	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte  
	Ton
	168934
	13515
	16893
	199342

	44
	4.42
	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor  
	Ton
	162832
	13027
	16283
	192141

	45
	4.43
	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte  
	Ton
	297562
	23805
	29756
	351123

	46
	4.44
	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor  
	Ton
	293072
	23446
	29307
	345825

	47
	4.45
	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, detale te ndryshme  
	Ton
	547388
	43791
	54739
	645918

	48
	4.46
	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, kendrejte  
	Ton
	457984
	36639
	45798
	540422

	49
	4.47
	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, rrethor  
	Ton
	399806
	31985
	39981
	471772

	50
	4.48
	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, kendrejte  
	Ton
	631933
	50555
	63193
	745681

	51
	4.49
	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, rrethor
	Ton
	474876
	37990
	47488
	560354

	52
	4.51
	F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku 
	Ton
	173930
	13914
	17393
	205237

	53
	4.52
	F.V. pjese speciale φ÷200 per gazsjellesa ne territorin e veprave
	Ton
	412476
	32998
	41248
	486721

	54
	4.53
	F.V. pjese speciale φ÷500 per gazsjellesa ne territorin e veprave
	Ton
	292243
	23379
	29224
	344847

	55
	4.59
	F.V. tuba celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	125199
	10016
	12520
	147735

	56
	4.6
	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	130773
	10462
	13077
	154313

	57
	4.61
	F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	150755
	12060
	15075
	177891

	58
	4.62
	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	138317
	11065
	13832
	163214

	59
	4.63
	F.V. tuba gize me fllanxha per bateri ftohese   
	Ton
	229754
	18380
	22975
	271110

	60
	4.64
	F.V. pjese speciale gize me fllanxhe per bateri ftohese   
	Ton
	307156
	24572
	30716
	362444

	61
	4.65
	F.V. tubacione celiku per gazsjellesa te jashtem  
	Ton
	168403
	13472
	16840
	198715

	62
	4.66
	F.V. pjese speciale celiku per gazsjellesa te jashtem  
	Ton
	203121
	16250
	20312
	239683

	63
	4.67
	F.V. zmusim tubo celiku per gazsjellesa   
	Ton
	2970
	238
	297
	3505

	64
	4.68
	F.V. pastrim e prerje koka tubo celiku te perdorur per gazsjellesa   
	Ton
	2362
	189
	236
	2787

	65
	4.69
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ300
	Ton
	151352
	12108
	15135
	178596

	66
	4.7
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ600
	Ton
	144630
	11570
	14463
	170664

	67
	4.71
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ800
	Ton
	139316
	11145
	13932
	164393

	68
	4.72
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800
	Ton
	135867
	10869
	13587
	160323

	69
	4.73
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ300
	Ton
	150752
	12060
	15075
	177887

	70
	4.74
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ600
	Ton
	144150
	11532
	14415
	170097

	71
	4.75
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ800
	Ton
	138836
	11107
	13884
	163827

	72
	4.76
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >φ800
	Ton
	135387
	10831
	13539
	159757

	73
	4.77
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve ÷φ89
	Ton
	207750
	16620
	20775
	245144

	74
	4.78
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve >φ90
	Ton
	185252
	14820
	18525
	218597

	75
	4.79
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra ÷φ89
	Ton
	208225
	16658
	20822
	245705

	76
	4.8
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra >φ90
	Ton
	186552
	14924
	18655
	220131

	77
	4.81
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ89
	Ton
	190661
	15253
	19066
	224980

	78
	4.82
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ250
	Ton
	183676
	14694
	18368
	216737

	79
	4.83
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada >φ250
	Ton
	177604
	14208
	17760
	209573

	80
	4.84
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke ÷φ200
	Ton
	183714
	14697
	18371
	216782

	81
	4.85
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke >φ200
	Ton
	182564
	14605
	18256
	215425

	82
	4.77/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, ÷φ89
	Ton
	217802
	17424
	21780
	257006

	83
	4.78/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, >φ90
	Ton
	194028
	15522
	19403
	228953

	84
	4.79/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, ÷φ89
	Ton
	218277
	17462
	21828
	257566

	85
	4.80/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, >φ90
	Ton
	195153
	15612
	19515
	230281

	86
	4.81/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ89
	Ton
	199196
	15936
	19920
	235052

	87
	4.82/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ250
	Ton
	191394
	15311
	19139
	225844

	88
	4.83/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, >φ250
	Ton
	187865
	15029
	18786
	221680

	89
	4.86
	F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve
	Ton
	519649
	41572
	51965
	613186

	90
	4.87
	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ÷100
	Ton
	537961
	43037
	53796
	634793

	91
	4.88
	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100
	Ton
	544643
	43571
	54464
	642678

	92
	4.89
	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte > φ100
	Ton
	516027
	41282
	51603
	608911

	93
	4.9
	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne furra ÷ φ100
	Ton
	561382
	44911
	56138
	662430

	94
	4.91
	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte ÷ φ100
	Ton
	599253
	47940
	59925
	707119

	95
	4.92
	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte > φ100
	Ton
	579289
	46343
	57929
	683560

	96
	4.93
	F.V. tuba teknologjike celik 12CrMo ne reparte e estakada > φ100
	Ton
	604205
	48336
	60421
	712962

	97
	4.91/2
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte÷φ100
	Ton
	253263
	20261
	25326
	298850

	98
	4.92/2
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >φ100
	Ton
	237438
	18995
	23744
	280176

	99
	4.94
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷φ100
	Ton
	448889
	35911
	44889
	529689

	100
	4.95
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >φ100
	Ton
	427844
	34228
	42784
	504856

	101
	4.96
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi ÷φ100
	Ton
	522242
	41779
	52224
	616246

	102
	4.97
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi >φ100
	Ton
	415835
	33267
	41583
	490685

	103
	4.98
	F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik ÷φ100
	Ton
	926806
	74144
	92681
	1093631

	104
	4.99
	F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik >φ100
	Ton
	745510
	59641
	74551
	879702

	105
	4.1
	F.V. tuba speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik e pergatitje>φ100
	Ton
	837198
	66976
	83720
	987894

	106
	4.101
	F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin÷φ200
	Ton
	298177
	23854
	29818
	351848

	107
	4.102
	F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin>φ200
	Ton
	249807
	19985
	24981
	294773

	108
	4.103
	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)÷φ90
	Ton
	366301
	29304
	36630
	432235

	109
	4.104
	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)>φ90
	Ton
	272763
	21821
	27276
	321860

	110
	4.105
	F.V. radiatore me tuba celiku per avull
	Ton
	226668
	18133
	22667
	267468

	111
	4.106
	F.V. radiatore me tuba celiku per uje
	Ton
	193651
	15492
	19365
	228508

	112
	4.112
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile
	m2
	431
	34
	43
	508

	113
	4.112/a
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare
	m2
	321
	26
	32
	379

	114
	4.112/b
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile
	m2
	313
	25
	31
	370

	115
	4.112/d
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare
	m2
	215
	17
	22
	254

	116
	4.112/c
	Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio
	m2
	98
	8
	10
	115

	117
	4.108
	Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa
	m2
	2775
	222
	277
	3274

	118
	4.109
	Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin
	m2
	3222
	258
	322
	3802

	119
	4.11
	Pastrim siperfaqe metalike,pastrim tubo me tetraklorur
	Ton
	8852
	708
	885
	10445

	120
	4.111/a
	Pastrim siperfaqe metalike, konstruksione metalike te ndryshme, me rere kuarci
	m2
	1747
	140
	175
	2062

	121
	4.113/1
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ÷φ25
	çift
	1266
	101
	127
	1494

	122
	4.113/2
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ25÷φ50
	çift
	2648
	212
	265
	3125

	123
	4.113/3
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ50÷φ80
	çift
	4286
	343
	429
	5058

	124
	4.113/4
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ100
	çift
	4981
	398
	498
	5878

	125
	4.113/5
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ125
	çift
	6477
	518
	648
	7643

	126
	4.113/6
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ150
	çift
	8398
	672
	840
	9910

	127
	4.113/7
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ175
	çift
	9632
	771
	963
	11366

	128
	4.113/8
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ200
	çift
	11050
	884
	1105
	13039

	129
	4.113/9
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ250
	çift
	16126
	1290
	1613
	19029

	130
	4.113/10
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16,φ300
	çift
	18410
	1473
	1841
	21723

	131
	4.113/11
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ350
	çift
	23284
	1863
	2328
	27475

	132
	4.113/12
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ400
	çift
	31611
	2529
	3161
	37301

	133
	4.113/13
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ450
	çift
	39922
	3194
	3992
	47108

	134
	4.113/14
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ500
	çift
	53261
	4261
	5326
	62848

	135
	4.113/15
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ600
	çift
	77039
	6163
	7704
	90906

	136
	4.114/1
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, ÷φ25
	cope
	775
	62
	77
	914

	137
	4.114/2
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16,φ25 ÷φ50
	cope
	1544
	124
	154
	1822

	138
	4.114/3
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ50÷φ80
	cope
	2211
	177
	221
	2608

	139
	4.114/4
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ100
	cope
	2903
	232
	290
	3425

	140
	4.114/5
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ125
	cope
	3789
	303
	379
	4471

	141
	4.114/6
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ150
	cope
	4912
	393
	491
	5796

	142
	4.114/7
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ175
	cope
	5562
	445
	556
	6563

	143
	4.114/8
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ200
	cope
	6686
	535
	669
	7890

	144
	4.114/9
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ250
	cope
	9513
	761
	951
	11225

	145
	4.114/10
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ300
	cope
	10820
	866
	1082
	12768

	146
	4.114/11
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ350
	cope
	13650
	1092
	1365
	16107

	147
	4.114/12
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ400
	cope
	18720
	1498
	1872
	22089

	148
	4.114/13
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ450
	cope
	23599
	1888
	2360
	27847

	149
	4.114/14
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ500
	cope
	31561
	2525
	3156
	37242

	150
	4.114/15
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ600
	cope
	45758
	3661
	4576
	53995

	151
	4.115/1
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ25
	çift
	2725
	218
	273
	3216

	152
	4.115/2
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ50
	çift
	5100
	408
	510
	6018

	153
	4.115/3
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ65
	çift
	6890
	551
	689
	8131

	154
	4.115/4
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ100
	çift
	9909
	793
	991
	11692

	155
	4.115/5
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ125
	çift
	13088
	1047
	1309
	15444

	156
	4.115/6
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ150
	çift
	16320
	1306
	1632
	19258

	157
	4.115/7
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ200
	çift
	20983
	1679
	2098
	24760

	158
	4.115/8
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ250
	çift
	31164
	2493
	3116
	36774

	159
	4.115/9
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ300
	çift
	37089
	2967
	3709
	43765

	160
	4.115/10
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ350
	çift
	47065
	3765
	4707
	55537

	161
	4.115/11
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ400
	çift
	60278
	4822
	6028
	71128

	162
	4.115/12
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ450
	çift
	76650
	6132
	7665
	90448

	163
	4.115/13
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ500
	çift
	101700
	8136
	10170
	120005

	164
	4.115/14
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ600
	çift
	145179
	11614
	14518
	171311

	165
	4.116/1
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ25
	cope
	1574
	126
	157
	1857

	166
	4.116/2
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ50
	cope
	2868
	229
	287
	3384

	167
	4.116/3
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ65
	cope
	3969
	318
	397
	4684

	168
	4.116/4
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ80
	cope
	4704
	376
	470
	5550

	169
	4.116/5
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ100
	cope
	5664
	453
	566
	6684

	170
	4.116/6
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ125
	cope
	7516
	601
	752
	8869

	171
	4.116/7
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ150
	cope
	9414
	753
	941
	11109

	172
	4.116/8
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ200
	cope
	12243
	979
	1224
	14447

	173
	4.116/9
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ250
	cope
	18154
	1452
	1815
	21422

	174
	4.116/10
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ300
	cope
	21694
	1736
	2169
	25599

	175
	4.116/11
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ350
	cope
	27577
	2206
	2758
	32541

	176
	4.116/12
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ400
	cope
	34499
	2760
	3450
	40709

	177
	4.116/13
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ450
	cope
	43787
	3503
	4379
	51668

	178
	4.116/14
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ500
	cope
	57726
	4618
	5773
	68117

	179
	4.116/15
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ600
	cope
	82003
	6560
	8200
	96763

	180
	4.117/1
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ25
	çift
	4705
	376
	470
	5552

	181
	4.117/2
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ50
	çift
	8653
	692
	865
	10210

	182
	4.117/3
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ65
	çift
	12213
	977
	1221
	14412

	183
	4.117/4
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ80
	çift
	14030
	1122
	1403
	16555

	184
	4.117/5
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ100
	çift
	19969
	1598
	1997
	23564

	185
	4.117/6
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ125
	çift
	30630
	2450
	3063
	36144

	186
	4.117/7
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ150
	çift
	44135
	3531
	4413
	52079

	187
	4.117/8
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ200
	çift
	65494
	5240
	6549
	77283

	188
	4.117/9
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ250
	çift
	95699
	7656
	9570
	112925

	189
	4.117/10
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300
	çift
	125856
	10068
	12586
	148510

	190
	4.117/11
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ350
	çift
	174060
	13925
	17406
	205391

	191
	4.117/12
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ400
	çift
	237585
	19007
	23759
	280350

	192
	4.118/1
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ25
	cope
	2678
	214
	268
	3160

	193
	4.118/2
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ50
	cope
	4844
	388
	484
	5716

	194
	4.118/3
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ65
	cope
	7166
	573
	717
	8456

	195
	4.118/4
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ80
	cope
	8134
	651
	813
	9598

	196
	4.118/5
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ100
	cope
	11272
	902
	1127
	13302

	197
	4.118/6
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ125
	cope
	17352
	1388
	1735
	20476

	198
	4.118/7
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ150
	cope
	24902
	1992
	2490
	29384

	199
	4.118/8
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ200
	cope
	37438
	2995
	3744
	44177

	200
	4.118/9
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ250
	cope
	56717
	4537
	5672
	66926

	201
	4.118/10
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ300
	cope
	72893
	5831
	7289
	86014

	202
	4.118/11
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ350
	cope
	97652
	7812
	9765
	115229

	203
	4.118/12
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ400
	cope
	132844
	10628
	13284
	156756

	204
	4.119/1
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ25
	çift
	3084
	247
	308
	3639

	205
	4.119/2
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ50
	çift
	5894
	471
	589
	6955

	206
	4.119/3
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ65
	çift
	7997
	640
	800
	9436

	207
	4.119/4
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ80
	çift
	10257
	821
	1026
	12103

	208
	4.119/5
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ100
	çift
	14315
	1145
	1432
	16892

	209
	4.119/6
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ125
	çift
	18903
	1512
	1890
	22305

	210
	4.119/7
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ150
	çift
	24345
	1948
	2434
	28727

	211
	4.119/8
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ175
	çift
	38119
	3050
	3812
	44980

	212
	4.119/9
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ200
	çift
	44059
	3525
	4406
	51990

	213
	4.119/10
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ225
	çift
	55776
	4462
	5578
	65815

	214
	4.119/11
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ250
	çift
	63045
	5044
	6305
	74393

	215
	4.119/12
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ300
	çift
	87819
	7025
	8782
	103626

	216
	4.119/13
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ350
	çift
	109371
	8750
	10937
	129057

	217
	4.119/14
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ400
	çift
	171503
	13720
	17150
	202374

	218
	4.120/1
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ25
	çift
	5373
	430
	537
	6341

	219
	4.120/2
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ50
	çift
	11208
	897
	1121
	13225

	220
	4.120/3
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ65
	çift
	16553
	1324
	1655
	19532

	221
	4.120/4
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ80
	çift
	19398
	1552
	1940
	22889

	222
	4.120/5
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ100
	çift
	27506
	2200
	2751
	32457

	223
	4.120/6
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ125
	çift
	41707
	3337
	4171
	49214

	224
	4.120/7
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ150
	çift
	57023
	4562
	5702
	67287

	225
	4.120/8
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ175
	çift
	68191
	5455
	6819
	80466

	226
	4.120/9
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ200
	çift
	93190
	7455
	9319
	109964

	227
	4.120/10
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ225
	çift
	119908
	9593
	11991
	141491

	228
	4.120/11
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ250
	çift
	141964
	11357
	14196
	167517

	229
	4.120/12
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ300
	çift
	215534
	17243
	21553
	254330

	230
	4.120/13
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ350
	çift
	287620
	23010
	28762
	339392

	231
	4.120/14
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ400
	çift
	352352
	28188
	35235
	415775

	232
	4.121/1
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ25
	cope
	8643
	691
	864
	10199

	233
	4.121/2
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ50
	cope
	26430
	2114
	2643
	31187

	234
	4.121/3
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ85
	cope
	41753
	3340
	4175
	49268

	235
	4.121/4
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ100
	cope
	50196
	4016
	5020
	59232

	236
	4.121/5
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ125
	cope
	72141
	5771
	7214
	85126

	237
	4.121/6
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ150
	cope
	84650
	6772
	8465
	99887

	238
	4.121/7
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ175
	cope
	113804
	9104
	11380
	134289

	239
	4.121/8
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ200
	cope
	144376
	11550
	14438
	170364

	240
	4.121/9
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ250
	cope
	196690
	15735
	19669
	232094

	241
	4.121/10
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ300
	cope
	256410
	20513
	25641
	302563

	242
	4.121/11
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ350
	cope
	344986
	27599
	34499
	407083

	243
	4.121/12
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ400
	cope
	511388
	40911
	51139
	603438

	244
	4.121/13
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ450
	cope
	643032
	51443
	64303
	758778

	245
	4.121/14
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ500
	cope
	814112
	65129
	81411
	960652

	246
	4.121/15
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ600
	cope
	1173102
	93848
	117310
	1384261

	247
	4.121/16
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ800
	cope
	2027378
	162190
	202738
	2392306

	248
	4.121/17
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ1000
	cope
	3069487
	245559
	306949
	3621995

	249
	4.122/1
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ25
	cope
	12068
	965
	1207
	14241

	250
	4.122/2
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ50
	cope
	37768
	3021
	3777
	44566

	251
	4.122/3
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ85
	cope
	62500
	5000
	6250
	73750

	252
	4.122/4
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ100
	cope
	79508
	6361
	7951
	93820

	253
	4.122/5
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ125
	cope
	109565
	8765
	10956
	129286

	254
	4.122/6
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ150
	cope
	147361
	11789
	14736
	173886

	255
	4.122/7
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ200
	cope
	241738
	19339
	24174
	285251

	256
	4.122/8
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ250
	cope
	359936
	28795
	35994
	424724

	257
	4.122/9
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ300
	cope
	517503
	41400
	51750
	610653

	258
	4.122/10
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ350
	cope
	665890
	53271
	66589
	785750

	259
	4.122/11
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ400
	cope
	956573
	76526
	95657
	1128756

	260
	4.122/12
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ450
	cope
	1179743
	94379
	117974
	1392097

	261
	4.122/13
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ500
	cope
	1398642
	111891
	139864
	1650398

	262
	4.123/1
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ50
	cope
	9075
	726
	907
	10708

	263
	4.123/2
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ65
	cope
	11588
	927
	1159
	13674

	264
	4.123/3
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ80
	cope
	14123
	1130
	1412
	16665

	265
	4.123/4
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ100
	cope
	19357
	1549
	1936
	22842

	266
	4.123/5
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ125
	cope
	25660
	2053
	2566
	30278

	267
	4.123/6
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ150
	cope
	32309
	2585
	3231
	38125

	268
	4.123/7
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ200
	cope
	50339
	4027
	5034
	59400

	269
	4.123/8
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ250
	cope
	71958
	5757
	7196
	84911

	270
	4.123/9
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ300
	cope
	101837
	8147
	10184
	120168

	271
	4.123/10
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ350
	cope
	149268
	11941
	14927
	176136

	272
	4.123/11
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ400
	cope
	176731
	14139
	17673
	208543

	273
	4.123/12
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ450
	cope
	279355
	22348
	27935
	329639

	274
	4.123/13
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ500
	cope
	327081
	26166
	32708
	385956

	275
	4.123/14
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ600
	cope
	445311
	35625
	44531
	525467

	276
	4.123/15
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ800
	cope
	1003283
	80263
	100328
	1183874

	277
	4.123/16
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ1000
	cope
	2030952
	162476
	203095
	2396524

	278
	4.124/1
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ50
	cope
	27392
	2191
	2739
	32322

	279
	4.124/2
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ65
	cope
	35719
	2858
	3572
	42149

	280
	4.124/3
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ80
	cope
	40876
	3270
	4088
	48234

	281
	4.124/4
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ100
	cope
	55933
	4475
	5593
	66001

	282
	4.124/5
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ125
	cope
	77933
	6235
	7793
	91961

	283
	4.124/6
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ150
	cope
	96913
	7753
	9691
	114357

	284
	4.124/7
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ200
	cope
	152398
	12192
	15240
	179830

	285
	4.124/8
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ250
	cope
	248332
	19867
	24833
	293032

	286
	4.124/9
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ300
	cope
	324813
	25985
	32481
	383280

	287
	4.124/10
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ350
	cope
	430732
	34459
	43073
	508263

	288
	4.124/11
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ400
	cope
	556433
	44515
	55643
	656591

	289
	4.125/1
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ25
	cope
	4489
	359
	449
	5298

	290
	4.125/2
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ50
	cope
	13211
	1057
	1321
	15589

	291
	4.125/3
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ80
	cope
	26885
	2151
	2689
	31725

	292
	4.125/4
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ100
	cope
	32961
	2637
	3296
	38894

	293
	4.125/5
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ125
	cope
	41622
	3330
	4162
	49114

	294
	4.125/6
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ150
	cope
	55705
	4456
	5571
	65732

	295
	4.125/7
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ175
	cope
	83594
	6688
	8359
	98641

	296
	4.125/8
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ200
	cope
	107323
	8586
	10732
	126641

	297
	4.125/9
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ250
	cope
	152740
	12219
	15274
	180233

	298
	4.125/10
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ300
	cope
	196329
	15706
	19633
	231668

	299
	4.125/11
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ350
	cope
	234517
	18761
	23452
	276730

	300
	4.125/12
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ400
	cope
	304563
	24365
	30456
	359385

	301
	4.125/13
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ450
	cope
	375243
	30019
	37524
	442787

	302
	4.125/14
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ500
	cope
	466617
	37329
	46662
	550608

	303
	4.125/15
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ600
	cope
	722137
	57771
	72214
	852122

	304
	4.126/1
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ25
	cope
	4234
	339
	423
	4997

	305
	4.126/2
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ50
	cope
	8951
	716
	895
	10562

	306
	4.126/3
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ80
	cope
	14735
	1179
	1474
	17388

	307
	4.126/4
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ100
	cope
	20811
	1665
	2081
	24557

	308
	4.126/5
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ125
	cope
	28707
	2297
	2871
	33874

	309
	4.126/6
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ150
	cope
	38530
	3082
	3853
	45466

	310
	4.126/7
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ175
	cope
	49844
	3988
	4984
	58816

	311
	4.126/8
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ200
	cope
	64873
	5190
	6487
	76550

	312
	4.126/9
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ250
	cope
	97850
	7828
	9785
	115463

	313
	4.126/10
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ300
	cope
	125793
	10063
	12579
	148435

	314
	4.126/11
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ350
	cope
	170767
	13661
	17077
	201505

	315
	4.126/12
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ400
	cope
	231063
	18485
	23106
	272655

	316
	4.126/13
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ450
	cope
	291243
	23299
	29124
	343667

	317
	4.126/14
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ500
	cope
	366117
	29289
	36612
	432018

	318
	4.126/15
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ600
	cope
	558412
	44673
	55841
	658926

	319
	4.127/1
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ25
	cope
	8278
	662
	828
	9769

	320
	4.127/2
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ50
	cope
	25369
	2030
	2537
	29935

	321
	4.127/3
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ80
	cope
	52494
	4200
	5249
	61943

	322
	4.127/4
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ100
	cope
	64167
	5133
	6417
	75717

	323
	4.127/5
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ125
	cope
	80927
	6474
	8093
	95493

	324
	4.127/6
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ150
	cope
	108647
	8692
	10865
	128204

	325
	4.127/7
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ200
	cope
	209565
	16765
	20957
	247287

	326
	4.127/8
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ250
	cope
	298835
	23907
	29883
	352625

	327
	4.127/9
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ300
	cope
	382567
	30605
	38257
	451429

	328
	4.127/10
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ350
	cope
	458341
	36667
	45834
	540842

	329
	4.127/11
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ400
	cope
	591843
	47347
	59184
	698375

	330
	4.128/1
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ25
	cope
	7189
	575
	719
	8484

	331
	4.128/2
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ50
	cope
	13961
	1117
	1396
	16474

	332
	4.128/3
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ80
	cope
	20885
	1671
	2089
	24645

	333
	4.128/4
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ100
	cope
	31461
	2517
	3146
	37124

	334
	4.128/5
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ150
	cope
	55957
	4477
	5596
	66029

	335
	4.128/6
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ200
	cope
	90043
	7203
	9004
	106251

	336
	4.128/7
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ250
	cope
	141478
	11318
	14148
	166944

	337
	4.128/8
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ300
	cope
	228285
	18263
	22828
	269376

	338
	4.128/9
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ350
	cope
	317455
	25396
	31745
	374596

	339
	4.128/10
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ400
	cope
	425213
	34017
	42521
	501752

	340
	4.128/11
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ500
	cope
	796147
	63692
	79615
	939453

	341
	4.128/12
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ600
	cope
	1226637
	98131
	122664
	1447432

	342
	4.129/1
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ25
	cope
	4306
	344
	431
	5081

	343
	4.129/2
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ50
	cope
	8054
	644
	805
	9504

	344
	4.129/3
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ80
	cope
	12339
	987
	1234
	14560

	345
	4.129/4
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ100
	cope
	16925
	1354
	1692
	19971

	346
	4.129/5
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ150
	cope
	35144
	2812
	3514
	41470

	347
	4.129/6
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ200
	cope
	56123
	4490
	5612
	66225

	348
	4.129/7
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ250
	cope
	78493
	6279
	7849
	92622

	349
	4.129/8
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ300
	cope
	104955
	8396
	10495
	123847

	350
	4.129/9
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ350
	cope
	147061
	11765
	14706
	173532

	351
	4.129/10
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ400
	cope
	197333
	15787
	19733
	232853

	352
	4.129/11
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ450
	cope
	225980
	18078
	22598
	266657

	353
	4.129/12
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ500
	cope
	275587
	22047
	27559
	325193

	354
	4.129/13
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ600
	cope
	406251
	32500
	40625
	479376

	355
	4.130/1
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ25
	cope
	13795
	1104
	1380
	16278

	356
	4.130/2
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ50
	cope
	26962
	2157
	2696
	31815

	357
	4.130/3
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ80
	cope
	40798
	3264
	4080
	48141

	358
	4.130/4
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ100
	cope
	61331
	4906
	6133
	72370

	359
	4.130/5
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ125
	cope
	86026
	6882
	8603
	101510

	360
	4.130/6
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ150
	cope
	109104
	8728
	10910
	128743

	361
	4.130/7
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ200
	cope
	175345
	14028
	17535
	206907

	362
	4.130/8
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ250
	cope
	276722
	22138
	27672
	326532

	363
	4.130/9
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ300
	cope
	445987
	35679
	44599
	526264

	364
	4.130/10
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ350
	cope
	621337
	49707
	62134
	733177

	365
	4.130/11
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ400
	cope
	832203
	66576
	83220
	982000

	366
	4.130/12
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ450
	cope
	1167265
	93381
	116727
	1377373

	367
	4.130/13
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ500
	cope
	1565587
	125247
	156559
	1847393

	368
	4.130/14
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ600
	cope
	2415336
	193227
	241534
	2850096

	369
	4.131/1.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  2x1.5mm2
	m
	114
	9
	11
	135

	370
	4.131/1.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x2.5mm2
	m
	142
	11
	14
	167

	371
	4.131/1.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x4mm2
	m
	186
	15
	19
	219

	372
	4.131/1.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2
	m
	233
	19
	23
	275

	373
	4.131/1.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2
	m
	343
	27
	34
	405

	374
	4.131/1.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x16mm2
	m
	482
	39
	48
	568

	375
	4.131/1.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2
	m
	702
	56
	70
	828

	376
	4.131/1.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x35mm2
	m
	936
	75
	94
	1105

	377
	4.131/1.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2
	m
	1285
	103
	128
	1516

	378
	4.131/1.10
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x70mm2
	m
	1723
	138
	172
	2033

	379
	4.131/1.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2
	m
	2233
	179
	223
	2634

	380
	4.131/1.12
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x120mm2
	m
	2811
	225
	281
	3317

	381
	4.131/1.13
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2
	m
	3451
	276
	345
	4072

	382
	4.131/1.14
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x185mm2
	m
	4192
	335
	419
	4946

	383
	4.131/1.15
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2
	m
	5311
	425
	531
	6267

	384
	4.133/1.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x1.5mm2
	m
	89
	7
	9
	105

	385
	4.133/1.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x2.5mm2
	m
	99
	8
	10
	117

	386
	4.133/1.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x4mm2
	m
	117
	9
	12
	138

	387
	4.133/1.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  2x6mm2
	m
	130
	10
	13
	154

	388
	4.133/1.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2
	m
	177
	14
	18
	208

	389
	4.133/1.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x16mm2
	m
	213
	17
	21
	252

	390
	4.133/1.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2
	m
	284
	23
	28
	335

	391
	4.133/1.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x35mm2
	m
	352
	28
	35
	415

	392
	4.133/1.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2
	m
	453
	36
	45
	535

	393
	4.133/1.10
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x70mm2
	m
	558
	45
	56
	658

	394
	4.133/1.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2
	m
	653
	52
	65
	770

	395
	4.133/1.12
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x120mm2
	m
	821
	66
	82
	968

	396
	4.133/1.13
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2
	m
	963
	77
	96
	1136

	397
	4.133/1.14
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x185mm2
	m
	1124
	90
	112
	1326

	398
	4.133/1.15
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2
	m
	1331
	106
	133
	1571

	399
	4.131/2.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x1.5mm2
	m
	128
	10
	13
	151

	400
	4.131/2.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x2.5mm2
	m
	163
	13
	16
	192

	401
	4.131/2.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x4mm2
	m
	226
	18
	23
	267

	402
	4.131/2.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x6mm2
	m
	292
	23
	29
	344

	403
	4.131/2.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2
	m
	442
	35
	44
	521

	404
	4.131/2.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x16mm2
	m
	635
	51
	63
	749

	405
	4.131/2.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2
	m
	941
	75
	94
	1110

	406
	4.131/2.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35mm2
	m
	1278
	102
	128
	1508

	407
	4.131/2.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2
	m
	1760
	141
	176
	2077

	408
	4.131/2.10
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70mm2
	m
	2400
	192
	240
	2832

	409
	4.131/2.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2
	m
	3177
	254
	318
	3749

	410
	4.131/2.12
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120mm2
	m
	3998
	320
	400
	4718

	411
	4.131/2.13
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2
	m
	4942
	395
	494
	5832

	412
	4.131/2.14
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185mm2
	m
	6083
	487
	608
	7178

	413
	4.131/2.15
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2
	m
	7714
	617
	771
	9103

	414
	4.133/2.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x1.5mm2
	m
	90
	7
	9
	106

	415
	4.133/2.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x2.5mm2
	m
	98
	8
	10
	116

	416
	4.133/2.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x4mm2
	m
	124
	10
	12
	147

	417
	4.133/2.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x6mm2
	m
	139
	11
	14
	164

	418
	4.133/2.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2
	m
	192
	15
	19
	226

	419
	4.133/2.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x16mm2
	m
	234
	19
	23
	277

	420
	4.133/2.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2
	m
	315
	25
	32
	372

	421
	4.133/2.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35mm2
	m
	402
	32
	40
	474

	422
	4.133/2.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2
	m
	517
	41
	52
	610

	423
	4.133/2.10
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70mm2
	m
	659
	53
	66
	778

	424
	4.133/2.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2
	m
	814
	65
	81
	961

	425
	4.133/2.12
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120mm2
	m
	1016
	81
	102
	1198

	426
	4.133/2.13
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2
	m
	1214
	97
	121
	1433

	427
	4.133/2.14
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185mm2
	m
	1485
	119
	149
	1752

	428
	4.133/2.15
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2
	m
	1751
	140
	175
	2066

	429
	4.131/3.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x1.5mm2
	m
	148
	12
	15
	174

	430
	4.131/3.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x2.5mm2
	m
	198
	16
	20
	234

	431
	4.131/3.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x4mm2
	m
	269
	22
	27
	318

	432
	4.131/3.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x6mm2
	m
	358
	29
	36
	422

	433
	4.131/3.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2
	m
	556
	44
	56
	656

	434
	4.131/3.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x16mm2
	m
	813
	65
	81
	960

	435
	4.131/3.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2
	m
	1219
	98
	122
	1439

	436
	4.131/3.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35+25mm2
	m
	1556
	124
	156
	1836

	437
	4.131/3.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2
	m
	2007
	161
	201
	2368

	438
	4.131/3.10
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70+35mm2
	m
	2776
	222
	278
	3276

	439
	4.131/3.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2
	m
	3809
	305
	381
	4494

	440
	4.131/3.12
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120+70mm2
	m
	4723
	378
	472
	5573

	441
	4.131/3.13
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2
	m
	5904
	472
	590
	6967

	442
	4.131/3.14
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185+95mm2
	m
	7073
	566
	707
	8346

	443
	4.131/3.15
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2
	m
	9218
	737
	922
	10877

	444
	4.133/3.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x1.5mm2
	m
	97
	8
	10
	115

	445
	4.133/3.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x2.5mm2
	m
	114
	9
	11
	134

	446
	4.133/3.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x4mm2
	m
	134
	11
	13
	158

	447
	4.133/3.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x6mm2
	m
	156
	12
	16
	184

	448
	4.133/3.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2
	m
	223
	18
	22
	263

	449
	4.133/3.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x16mm2
	m
	280
	22
	28
	330

	450
	4.133/3.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2
	m
	386
	31
	39
	455

	451
	4.133/3.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35+25mm2
	m
	473
	38
	47
	558

	452
	4.133/3.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2
	m
	557
	45
	56
	657

	453
	4.133/3.10
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70+35mm2
	m
	747
	60
	75
	882

	454
	4.133/3.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2
	m
	1034
	83
	103
	1220

	455
	4.133/3.12
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120+70mm2
	m
	1164
	93
	116
	1373

	456
	4.133/3.13
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2
	m
	1394
	112
	139
	1645

	457
	4.133/3.14
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185+95mm2
	m
	1694
	135
	169
	1999

	458
	4.133/3.15
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2
	m
	2019
	162
	202
	2382

	459
	4.132/1.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x1.5mm2
	m
	123
	10
	12
	145

	460
	4.132/1.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x2.5mm2
	m
	150
	12
	15
	177

	461
	4.132/1.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x4mm2
	m
	195
	16
	19
	230

	462
	4.132/1.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x6mm2
	m
	244
	20
	24
	288

	463
	4.132/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10mm2
	m
	371
	30
	37
	438

	464
	4.132/1.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x16mm2
	m
	507
	41
	51
	598

	465
	4.132/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25mm2
	m
	723
	58
	72
	853

	466
	4.132/1.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x35mm2
	m
	954
	76
	95
	1125

	467
	4.132/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50mm2
	m
	1271
	102
	127
	1499

	468
	4.132/1.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x70mm2
	m
	1697
	136
	170
	2003

	469
	4.132/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95mm2
	m
	2198
	176
	220
	2593

	470
	4.132/1.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x120mm2
	m
	2750
	220
	275
	3245

	471
	4.132/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150mm2
	m
	3376
	270
	338
	3984

	472
	4.132/1.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x185mm2
	m
	4102
	328
	410
	4841

	473
	4.132/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240mm2
	m
	5204
	416
	520
	6141

	474
	4.134/1.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x  1.5mm2
	m
	94
	8
	9
	111

	475
	4.134/1.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x  2.5mm2
	m
	103
	8
	10
	122

	476
	4.134/1.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x4  mm2
	m
	121
	10
	12
	142

	477
	4.134/1.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x6  mm2
	m
	132
	11
	13
	156

	478
	4.134/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10  mm2
	m
	198
	16
	20
	233

	479
	4.134/1.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x16  mm2
	m
	228
	18
	23
	270

	480
	4.134/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25  mm2
	m
	289
	23
	29
	341

	481
	4.134/1.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x35  mm2
	m
	346
	28
	35
	409

	482
	4.134/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50  mm2
	m
	421
	34
	42
	496

	483
	4.134/1.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x70  mm2
	m
	507
	41
	51
	598

	484
	4.134/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95  mm2
	m
	583
	47
	58
	688

	485
	4.134/1.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x120  mm2
	m
	710
	57
	71
	838

	486
	4.134/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150  mm2
	m
	826
	66
	83
	975

	487
	4.134/1.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x185  mm2
	m
	959
	77
	96
	1131

	488
	4.134/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240  mm2
	m
	1125
	90
	112
	1327

	489
	4.132/2.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x1.5mm2
	m
	136
	11
	14
	160

	490
	4.132/2.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x2.5mm2
	m
	170
	14
	17
	201

	491
	4.132/2.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x4mm2
	m
	233
	19
	23
	275

	492
	4.132/2.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x6mm2
	m
	301
	24
	30
	355

	493
	4.132/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x10mm2
	m
	471
	38
	47
	555

	494
	4.132/2.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x16mm2
	m
	645
	52
	64
	761

	495
	4.132/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x25mm2
	m
	938
	75
	94
	1107

	496
	4.132/2.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x35mm2
	m
	1262
	101
	126
	1489

	497
	4.132/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50m2
	m
	1729
	138
	173
	2040

	498
	4.132/2.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x70m2
	m
	2349
	188
	235
	2772

	499
	4.132/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95m2
	m
	3105
	248
	311
	3664

	500
	4.132/2.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x120m2
	m
	3880
	310
	388
	4579

	501
	4.132/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150m2
	m
	4790
	383
	479
	5652

	502
	4.132/2.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x185m2
	m
	5886
	471
	589
	6945

	503
	4.132/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240m2
	m
	7468
	597
	747
	8812

	504
	4.134/2.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 1.5mm2
	m
	95
	8
	9
	112

	505
	4.134/2.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 2.5mm2
	m
	102
	8
	10
	121

	506
	4.134/2.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 4mm2
	m
	125
	10
	12
	147

	507
	4.134/2.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 6mm2
	m
	138
	11
	14
	163

	508
	4.134/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2
	m
	210
	17
	21
	248

	509
	4.134/2.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 16mm2
	m
	245
	20
	25
	289

	510
	4.134/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 25mm2
	m
	313
	25
	31
	370

	511
	4.134/2.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 35mm2
	m
	387
	31
	39
	456

	512
	4.134/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 50mm2
	m
	467
	37
	47
	551

	513
	4.134/2.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 70mm2
	m
	583
	47
	58
	687

	514
	4.134/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 95mm2
	m
	707
	57
	71
	834

	515
	4.134/2.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 120mm2
	m
	877
	70
	88
	1035

	516
	4.134/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 150mm2
	m
	1037
	83
	104
	1223

	517
	4.134/2.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 185mm2
	m
	1256
	100
	126
	1482

	518
	4.134/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 240mm2
	m
	1462
	117
	146
	1726

	519
	4.132/3.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x1.5mm2
	m
	161
	13
	16
	190

	520
	4.132/3.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x2.5mm2
	m
	211
	17
	21
	249

	521
	4.132/3.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x4mm2
	m
	283
	23
	28
	333

	522
	4.132/3.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x6mm2
	m
	372
	30
	37
	440

	523
	4.132/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10mm2
	m
	583
	47
	58
	687

	524
	4.132/3.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x16mm2
	m
	838
	67
	84
	989

	525
	4.132/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25mm2
	m
	1240
	99
	124
	1463

	526
	4.132/3.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x35+25mm2
	m
	1573
	126
	157
	1856

	527
	4.132/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25mm2
	m
	1969
	158
	197
	2324

	528
	4.132/3.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x70+35mm2
	m
	2713
	217
	271
	3201

	529
	4.132/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50mm2
	m
	3706
	296
	371
	4373

	530
	4.132/3.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x120+70mm2
	m
	4573
	366
	457
	5396

	531
	4.132/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95mm2
	m
	5713
	457
	571
	6742

	532
	4.132/3.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x185+95mm2
	m
	6834
	547
	683
	8064

	533
	4.132/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150mm2
	m
	8916
	713
	892
	10520

	534
	4.134/3.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x1.5 mm2
	m
	107
	9
	11
	127

	535
	4.134/3.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x2.5 mm2
	m
	122
	10
	12
	143

	536
	4.134/3.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x4 mm2
	m
	139
	11
	14
	164

	537
	4.134/3.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x6 mm2
	m
	158
	13
	16
	186

	538
	4.134/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10 mm2
	m
	237
	19
	24
	279

	539
	4.134/3.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x16 mm2
	m
	283
	23
	28
	334

	540
	4.134/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25 mm2
	m
	374
	30
	37
	441

	541
	4.134/3.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x35+25 mm2
	m
	447
	36
	45
	527

	542
	4.134/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25 mm2
	m
	499
	40
	50
	589

	543
	4.134/3.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x70+35 mm2
	m
	655
	52
	66
	773

	544
	4.134/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50 mm2
	m
	893
	71
	89
	1053

	545
	4.134/3.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x120+70 mm2
	m
	989
	79
	99
	1167

	546
	4.134/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95 mm2
	m
	1172
	94
	117
	1383

	547
	4.134/3.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x185+95 mm2
	m
	1417
	113
	142
	1672

	548
	4.134/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150 mm2
	m
	1667
	133
	167
	1967

	549
	4.135/1.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x1.5 mm2
	m
	173
	14
	17
	204

	550
	4.135/1.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x2.5 mm2
	m
	202
	16
	20
	239

	551
	4.135/1.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x4 mm2
	m
	251
	20
	25
	296

	552
	4.135/1.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2
	m
	302
	24
	30
	357

	553
	4.135/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2
	m
	408
	33
	41
	482

	554
	4.135/1.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  2x16mm2
	m
	553
	44
	55
	652

	555
	4.135/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  2x25mm2
	m
	783
	63
	78
	924

	556
	4.135/1.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x35mm2
	m
	1028
	82
	103
	1213

	557
	4.135/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2
	m
	1367
	109
	137
	1613

	558
	4.135/1.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x70mm2
	m
	1816
	145
	182
	2142

	559
	4.135/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2
	m
	2338
	187
	234
	2759

	560
	4.135/1.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x120mm2
	m
	2944
	236
	294
	3474

	561
	4.135/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  2x150mm2
	m
	3595
	288
	359
	4242

	562
	4.135/1.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x185mm2
	m
	4348
	348
	435
	5131

	563
	4.135/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  2x240mm2
	m
	5487
	439
	549
	6474

	564
	4.136/1.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar  2x1.5mm2
	m
	145
	12
	15
	171

	565
	4.136/1.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar   2x2.5mm2
	m
	155
	12
	16
	183

	566
	4.136/1.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x4mm2
	m
	175
	14
	17
	206

	567
	4.136/1.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2
	m
	190
	15
	19
	224

	568
	4.136/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x10mm2
	m
	234
	19
	23
	276

	569
	4.136/1.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x16mm2
	m
	272
	22
	27
	321

	570
	4.136/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x25mm2
	m
	346
	28
	35
	409

	571
	4.136/1.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x35mm2
	m
	417
	33
	42
	492

	572
	4.136/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x50mm2
	m
	515
	41
	51
	607

	573
	4.136/1.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x70mm2
	m
	622
	50
	62
	734

	574
	4.136/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x95mm2
	m
	719
	58
	72
	849

	575
	4.136/1.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x120mm2
	m
	920
	74
	92
	1086

	576
	4.136/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x150mm2
	m
	1065
	85
	106
	1256

	577
	4.136/1.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x185mm2
	m
	1229
	98
	123
	1450

	578
	4.136/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x240mm2
	m
	1439
	115
	144
	1699

	579
	4.135/2.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x1.5mm2
	m
	187
	15
	19
	221

	580
	4.135/2.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x2.5mm2
	m
	224
	18
	22
	264

	581
	4.135/2.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x4mm2
	m
	292
	23
	29
	345

	582
	4.135/2.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x6mm2
	m
	363
	29
	36
	428

	583
	4.135/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2
	m
	507
	41
	51
	598

	584
	4.135/2.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x16mm2
	m
	706
	56
	71
	833

	585
	4.135/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2
	m
	1023
	82
	102
	1207

	586
	4.135/2.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x35mm2
	m
	1371
	110
	137
	1618

	587
	4.135/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2
	m
	1843
	147
	184
	2175

	588
	4.135/2.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70mm2
	m
	2494
	199
	249
	2943

	589
	4.135/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2
	m
	3285
	263
	329
	3877

	590
	4.135/2.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120mm2
	m
	4128
	330
	413
	4871

	591
	4.135/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2
	m
	5083
	407
	508
	5997

	592
	4.135/2.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185mm2
	m
	6236
	499
	624
	7358

	593
	4.135/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2
	m
	7885
	631
	789
	9305

	594
	4.136/2.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x1.5mm2
	m
	145
	12
	15
	172

	595
	4.136/2.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x2.5mm2
	m
	154
	12
	15
	182

	596
	4.136/2.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x4mm2
	m
	182
	15
	18
	215

	597
	4.136/2.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x6mm2
	m
	198
	16
	20
	234

	598
	4.136/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2
	m
	248
	20
	25
	293

	599
	4.136/2.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x16mm2
	m
	275
	22
	27
	324

	600
	4.136/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2
	m
	376
	30
	38
	443

	601
	4.136/2.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x35mm2
	m
	466
	37
	47
	549

	602
	4.136/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2
	m
	577
	46
	58
	681

	603
	4.136/2.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70mm2
	m
	722
	58
	72
	852

	604
	4.136/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2
	m
	880
	70
	88
	1038

	605
	4.136/2.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120mm2
	m
	1113
	89
	111
	1314

	606
	4.136/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2
	m
	1314
	105
	131
	1551

	607
	4.136/2.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185mm2
	m
	1588
	127
	159
	1874

	608
	4.136/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2
	m
	1856
	149
	186
	2191

	609
	4.135/3.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x1.5 mm2
	m
	208
	17
	21
	245

	610
	4.135/3.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x2.5 mm2
	m
	263
	21
	26
	310

	611
	4.135/3.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x4 mm2
	m
	340
	27
	34
	401

	612
	4.135/3.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x6 mm2
	m
	436
	35
	44
	514

	613
	4.135/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2
	m
	623
	50
	62
	735

	614
	4.135/3.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x16 mm2
	m
	888
	71
	89
	1047

	615
	4.135/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25 mm2
	m
	1306
	104
	131
	1541

	616
	4.135/3.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x35+25 mm2
	m
	1652
	132
	165
	1950

	617
	4.135/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2
	m
	2090
	167
	209
	2466

	618
	4.135/3.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70+35 mm2
	m
	2872
	230
	287
	3389

	619
	4.135/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2
	m
	3920
	314
	392
	4626

	620
	4.135/3.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120+70 mm2
	m
	4847
	388
	485
	5719

	621
	4.135/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2
	m
	6038
	483
	604
	7124

	622
	4.135/3.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185+95 mm2
	m
	7216
	577
	722
	8515

	623
	4.135/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2
	m
	9378
	750
	938
	11066

	624
	4.136/3.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  4x1.5 mm2
	m
	153
	12
	15
	181

	625
	4.136/3.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  4x2.5 mm2
	m
	171
	14
	17
	202

	626
	4.136/3.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  4x4 mm2
	m
	193
	15
	19
	228

	627
	4.136/3.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  4x6 mm2
	m
	217
	17
	22
	256

	628
	4.136/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  4x10 mm2
	m
	279
	22
	28
	330

	629
	4.136/3.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  4x16 mm2
	m
	338
	27
	34
	399

	630
	4.136/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  4x25 mm2
	m
	447
	36
	45
	528

	631
	4.136/3.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  3x35+25 mm2
	m
	537
	43
	54
	633

	632
	4.135/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x50+25 mm2
	m
	617
	49
	62
	727

	633
	4.135/3.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x70+35 mm2
	m
	810
	65
	81
	956

	634
	4.135/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x95+50 mm2
	m
	1102
	88
	110
	1300

	635
	4.136/3.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x120+70 mm2
	m
	1260
	101
	126
	1487

	636
	4.136/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x150+95 mm2
	m
	1492
	119
	149
	1760

	637
	4.136/3.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x185+95 mm2
	m
	1794
	144
	179
	2117

	638
	4.136/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x240+150 mm2
	m
	2122
	170
	212
	2503

	639
	4.141/1.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2
	m
	934
	75
	93
	1103

	640
	4.141/1.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x16mm2
	m
	1193
	95
	119
	1407

	641
	4.141/1.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2
	m
	1548
	124
	155
	1826

	642
	4.141/1.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2
	m
	1874
	150
	187
	2211

	643
	4.141/1.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2
	m
	2389
	191
	239
	2819

	644
	4.141/1.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2
	m
	3107
	249
	311
	3666

	645
	4.141/1.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2
	m
	3919
	314
	392
	4624

	646
	4.141/1.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2
	m
	4752
	380
	475
	5607

	647
	4.141/1.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2
	m
	5680
	454
	568
	6703

	648
	4.141/1.10
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2
	m
	6874
	550
	687
	8111

	649
	4.141/1.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2
	m
	8605
	688
	860
	10154

	650
	4.141/2.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2
	m
	685
	55
	69
	808

	651
	4.141/2.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x16mm2
	m
	794
	64
	79
	937

	652
	4.141/2.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2
	m
	925
	74
	93
	1092

	653
	4.141/2.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2
	m
	1002
	80
	100
	1183

	654
	4.141/2.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2
	m
	1144
	92
	114
	1350

	655
	4.141/2.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2
	m
	1365
	109
	136
	1610

	656
	4.141/2.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2
	m
	1554
	124
	155
	1833

	657
	4.141/2.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2
	m
	1770
	142
	177
	2089

	658
	4.141/2.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2
	m
	1953
	156
	195
	2304

	659
	4.141/2.10
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2
	m
	2276
	182
	228
	2686

	660
	4.141/2.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2
	m
	2641
	211
	264
	3117

	661
	4.142/1.1
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2
	m
	210
	17
	21
	248

	662
	4.142/1.2
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 5x1.5 mm2
	m
	228
	18
	23
	269

	663
	4.142/1.3
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 6x1.5 mm2
	m
	245
	20
	25
	289

	664
	4.142/1.4
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 7x1.5 mm2
	m
	262
	21
	26
	310

	665
	4.142/1.5
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2
	m
	323
	26
	32
	381

	666
	4.142/1.6
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 12x1.5 mm2
	m
	390
	31
	39
	461

	667
	4.142/1.7
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 14x1.5 mm2
	m
	430
	34
	43
	507

	668
	4.142/1.8
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 16x1.5 mm2
	m
	469
	38
	47
	554

	669
	4.142/1.9
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 19x1.5 mm2
	m
	524
	42
	52
	618

	670
	4.142/1.10
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2
	m
	565
	45
	57
	667

	671
	4.142/1.11
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 24x1.5 mm2
	m
	623
	50
	62
	735

	672
	4.142/1.12
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 27x1.5 mm2
	m
	677
	54
	68
	799

	673
	4.142/1.13
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2
	m
	740
	59
	74
	873

	674
	4.142/1.14
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2
	m
	870
	70
	87
	1027

	675
	4.142/1.15
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2
	m
	258
	21
	26
	305

	676
	4.142/1.16
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 5x2.5 mm2
	m
	287
	23
	29
	339

	677
	4.142/1.17
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 6x2.5 mm2
	m
	315
	25
	31
	372

	678
	4.142/1.18
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 7x2.5 mm2
	m
	342
	27
	34
	403

	679
	4.142/1.19
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2
	m
	438
	35
	44
	517

	680
	4.142/1.20
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 12x2.5 mm2
	m
	524
	42
	52
	619

	681
	4.142/1.21
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 14x2.5 mm2
	m
	585
	47
	59
	691

	682
	4.142/1.22
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 16x2.5 mm2
	m
	648
	52
	65
	765

	683
	4.142/1.23
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 19x2.5 mm2
	m
	738
	59
	74
	871

	684
	4.142/1.24
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2
	m
	802
	64
	80
	946

	685
	4.142/1.25
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 24x2.5 mm2
	m
	893
	71
	89
	1054

	686
	4.142/1.26
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 27x2.5 mm2
	m
	991
	79
	99
	1169

	687
	4.142/1.27
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2
	m
	1089
	87
	109
	1284

	688
	4.142/1.28
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2
	m
	1305
	104
	130
	1540

	689
	4.142/1.29
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2
	m
	348
	28
	35
	411

	690
	4.142/1.30
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 5x4 mm2
	m
	395
	32
	39
	466

	691
	4.142/1.31
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 6x4 mm2
	m
	437
	35
	44
	516

	692
	4.142/1.32
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 7x4 mm2
	m
	484
	39
	48
	571

	693
	4.142/1.33
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2
	m
	640
	51
	64
	755

	694
	4.142/3.1
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2
	m
	232
	19
	23
	274

	695
	4.142/3.2
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 5x1.5 mm2
	m
	253
	20
	25
	298

	696
	4.142/3.3
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 6x1.5 mm2
	m
	273
	22
	27
	323

	697
	4.142/3.4
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 7x1.5 mm2
	m
	294
	24
	29
	347

	698
	4.142/3.5
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2
	m
	367
	29
	37
	433

	699
	4.142/3.6
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 12x1.5 mm2
	m
	441
	35
	44
	520

	700
	4.142/3.7
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 14x1.5 mm2
	m
	487
	39
	49
	575

	701
	4.142/3.8
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 16x1.5 mm2
	m
	534
	43
	53
	630

	702
	4.142/3.9
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 19x1.5 mm2
	m
	600
	48
	60
	708

	703
	4.142/3.10
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2
	m
	650
	52
	65
	768

	704
	4.142/3.11
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 24x1.5 mm2
	m
	719
	57
	72
	848

	705
	4.142/3.12
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 27x1.5 mm2
	m
	785
	63
	78
	926

	706
	4.142/3.13
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2
	m
	859
	69
	86
	1014

	707
	4.142/3.14
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2
	m
	1016
	81
	102
	1199

	708
	4.142/3.15
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2
	m
	289
	23
	29
	341

	709
	4.142/3.16
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 5x2.5 mm2
	m
	325
	26
	32
	383

	710
	4.142/3.17
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 6x2.5 mm2
	m
	357
	29
	36
	421

	711
	4.142/3.18
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 7x2.5 mm2
	m
	389
	31
	39
	459

	712
	4.142/3.19
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2
	m
	504
	40
	50
	595

	713
	4.142/3.20
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 12x2.5 mm2
	m
	601
	48
	60
	709

	714
	4.142/3.21
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 14x2.5 mm2
	m
	675
	54
	67
	796

	715
	4.142/3.22
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 16x2.5 mm2
	m
	750
	60
	75
	885

	716
	4.142/3.23
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 19x2.5 mm2
	m
	857
	69
	86
	1012

	717
	4.142/3.24
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2
	m
	933
	75
	93
	1101

	718
	4.142/3.25
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 24x2.5 mm2
	m
	1044
	84
	104
	1232

	719
	4.142/3.26
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 27x2.5 mm2
	m
	1161
	93
	116
	1370

	720
	4.142/3.27
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2
	m
	1278
	102
	128
	1508

	721
	4.142/3.28
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2
	m
	1537
	123
	154
	1814

	722
	4.142/3.29
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2
	m
	395
	32
	39
	466

	723
	4.142/3.30
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 5x4 mm2
	m
	451
	36
	45
	532

	724
	4.142/3.31
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 6x4 mm2
	m
	502
	40
	50
	592

	725
	4.142/3.32
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 7x4 mm2
	m
	558
	45
	56
	659

	726
	4.142/3.33
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2
	m
	745
	60
	74
	879

	727
	4.142/2.1
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2
	m
	198
	16
	20
	234

	728
	4.142/2.2
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 5x1.5 mm2
	m
	218
	17
	22
	257

	729
	4.142/2.3
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 6x1.5 mm2
	m
	237
	19
	24
	280

	730
	4.142/2.4
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 7x1.5 mm2
	m
	256
	21
	26
	302

	731
	4.142/2.5
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2
	m
	325
	26
	32
	383

	732
	4.142/2.6
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 12x1.5 mm2
	m
	391
	31
	39
	462

	733
	4.142/2.7
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 14x1.5 mm2
	m
	436
	35
	44
	514

	734
	4.142/2.8
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 16x1.5 mm2
	m
	481
	38
	48
	567

	735
	4.142/2.9
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 19x1.5 mm2
	m
	544
	43
	54
	641

	736
	4.142/2.10
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2
	m
	591
	47
	59
	698

	737
	4.142/2.11
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 24x1.5 mm2
	m
	656
	52
	66
	774

	738
	4.142/2.12
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 27x1.5 mm2
	m
	719
	58
	72
	849

	739
	4.142/2.13
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2
	m
	790
	63
	79
	932

	740
	4.142/2.14
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2
	m
	939
	75
	94
	1108

	741
	4.142/2.15
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2
	m
	254
	20
	25
	299

	742
	4.142/2.16
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 5x2.5 mm2
	m
	287
	23
	29
	339

	743
	4.142/2.17
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 6x2.5 mm2
	m
	318
	25
	32
	375

	744
	4.142/2.18
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 7x2.5 mm2
	m
	348
	28
	35
	411

	745
	4.142/2.19
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2
	m
	458
	37
	46
	541

	746
	4.142/2.20
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 12x2.5 mm2
	m
	550
	44
	55
	649

	747
	4.142/2.21
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 14x2.5 mm2
	m
	621
	50
	62
	733

	748
	4.142/2.22
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 16x2.5 mm2
	m
	694
	56
	69
	819

	749
	4.142/2.23
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 19x2.5 mm2
	m
	798
	64
	80
	941

	750
	4.142/2.24
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2
	m
	871
	70
	87
	1027

	751
	4.142/2.25
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 24x2.5 mm2
	m
	978
	78
	98
	1154

	752
	4.142/2.26
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 27x2.5 mm2
	m
	1091
	87
	109
	1287

	753
	4.142/2.27
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2
	m
	1203
	96
	120
	1420

	754
	4.142/2.28
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2
	m
	1454
	116
	145
	1715

	755
	4.142/2.29
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2
	m
	357
	29
	36
	421

	756
	4.142/2.30
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 5x4 mm2
	m
	411
	33
	41
	485

	757
	4.142/2.31
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 6x4 mm2
	m
	459
	37
	46
	542

	758
	4.142/2.32
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 7x4 mm2
	m
	513
	41
	51
	606

	759
	4.142/2.33
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2
	m
	692
	55
	69
	817

	760
	4.143/1
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x( ÷6) mm2
	cope
	923
	74
	92
	1090

	761
	4.143/2
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(10÷25)mm2
	cope
	1437
	115
	144
	1696

	762
	4.143/3
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(35÷95)mm2
	cope
	2202
	176
	220
	2599

	763
	4.143/4
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(120÷240)mm2
	cope
	3578
	286
	358
	4222

	764
	4.143/5
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(÷6)mm2
	cope
	1108
	89
	111
	1308

	765
	4.143/6
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(10÷25)mm2
	cope
	1745
	140
	174
	2059

	766
	4.143/7
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(35÷95)mm2
	cope
	2705
	216
	271
	3192

	767
	4.143/8
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(120÷240)mm2
	cope
	4459
	357
	446
	5262

	768
	4.143/9
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(÷6)mm2
	cope
	1315
	105
	131
	1551

	769
	4.143/10
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(10÷25)mm2
	cope
	2040
	163
	204
	2407

	770
	4.143/11
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(35÷95)mm2
	cope
	3144
	252
	314
	3710

	771
	4.143/12
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(120÷240)mm2
	cope
	5276
	422
	528
	6226

	772
	4.144/1
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(÷6)mm2
	cope
	1636
	131
	164
	1930

	773
	4.144/2
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(10÷25)mm2
	cope
	2283
	183
	228
	2694

	774
	4.144/3
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(35÷95)mm2
	cope
	3264
	261
	326
	3851

	775
	4.144/4
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(120÷240)mm2
	cope
	4557
	365
	456
	5378

	776
	4.144/5
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(÷6)mm2
	cope
	1975
	158
	197
	2330

	777
	4.144/6
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(10÷25)mm2
	cope
	2571
	206
	257
	3034

	778
	4.144/7
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(35÷95)mm2
	cope
	3844
	308
	384
	4536

	779
	4.144/8
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(120÷240)mm2
	cope
	5452
	436
	545
	6434

	780
	4.144/9
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(÷6)mm2
	cope
	2115
	169
	212
	2496

	781
	4.144/10
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(10÷25)mm2
	cope
	2824
	226
	282
	3333

	782
	4.144/11
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(35÷95)mm2
	cope
	4205
	336
	420
	4962

	783
	4.144/12
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(120÷140)mm2
	cope
	6080
	486
	608
	7175

	784
	4.145/1
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, te thata, per kabllo 3x(10÷25) mm2
	cope
	4193
	335
	419
	4948

	785
	4.145/2
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, te thata, per kabllo 3x(35÷95)mm2
	cope
	5558
	445
	556
	6558

	786
	4.145/3
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, te thata, per kabllo 3x(120÷240)mm2
	cope
	7820
	626
	782
	9228

	787
	4.145/4
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, me hepoksid, per kabllo 3x(10÷25)mm2
	cope
	4791
	383
	479
	5654

	788
	4.145/5
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, me hepoksid, per kabllo 3x(35÷95)mm2
	cope
	6842
	547
	684
	8073

	789
	4.145/6
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, me hepoksid, per kabllo 3x(120÷240)mm2
	cope
	10356
	828
	1036
	12220

	790
	4.147/1
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x1.5mm2
	cope
	1518
	121
	152
	1791

	791
	4.147/2
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (7÷10)x1.5mm2
	cope
	2100
	168
	210
	2478

	792
	4.147/3
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (12÷19)x1.5mm2
	cope
	2871
	230
	287
	3388

	793
	4.147/4
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (24÷37)x1.5mm2
	cope
	4313
	345
	431
	5089

	794
	4.147/5
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x2.5mm2
	cope
	1665
	133
	167
	1965

	795
	4.147/6
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (7÷10)x2.5mm2
	cope
	2316
	185
	232
	2733

	796
	4.147/7
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (12÷19)x2.5mm2
	cope
	3205
	256
	321
	3782

	797
	4.147/8
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (24÷37)x2.5mm2
	cope
	4923
	394
	492
	5809

	798
	4.147/9
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x4mm2
	cope
	1852
	148
	185
	2186

	799
	4.147/10
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (7÷10)x4mm2
	cope
	2556
	205
	256
	3017

	800
	4.149/1
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2
	km
	22169
	1773
	2217
	26159

	801
	4.149/2
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,sexion 1.5mm2
	km
	28616
	2289
	2862
	33766

	802
	4.149/3
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2
	km
	38642
	3091
	3864
	45598

	803
	4.149/4
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2
	km
	53524
	4282
	5352
	63159

	804
	4.149/5
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2
	km
	78668
	6293
	7867
	92828

	805
	4.149/6
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2
	km
	104839
	8387
	10484
	123710

	806
	4.149/7
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2
	km
	195541
	15643
	19554
	230738

	807
	4.149/8
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2
	km
	289266
	23141
	28927
	341334

	808
	4.149/9
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2
	km
	389729
	31178
	38973
	459880

	809
	4.149/10
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2
	km
	544096
	43528
	54410
	642034

	810
	4.149/11
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare sexion 70mm2
	km
	749514
	59961
	74951
	884426

	811
	4.149/12
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2
	km
	998698
	79896
	99870
	1178463

	812
	4.150/1
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2
	km
	38422
	3074
	3842
	45338

	813
	4.150/2
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2
	km
	74699
	5976
	7470
	88145

	814
	4.150/3
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2
	km
	84630
	6770
	8463
	99863

	815
	4.150/4
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2
	km
	99369
	7950
	9937
	117256

	816
	4.150/5
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2
	km
	121821
	9746
	12182
	143748

	817
	4.150/6
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2
	km
	179312
	14345
	17931
	211588

	818
	4.150/7
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2
	km
	248865
	19909
	24887
	293661

	819
	4.150/8
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2
	km
	354423
	28354
	35442
	418220

	820
	4.150/9
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2
	km
	445542
	35643
	44554
	525740

	821
	4.150/10
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2
	km
	595218
	47617
	59522
	702357

	822
	4.150/11
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2
	km
	798773
	63902
	79877
	942552

	823
	4.150/12
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2
	km
	1045621
	83650
	104562
	1233833

	824
	4.165
	F.V. tuba gazi per instalime elektrike (pa kutite shperndarese), 
	Ton
	293559
	23485
	29356
	346400

	825
	4.166
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ11÷13
	km
	68998
	5520
	6900
	81418

	826
	4.166/1
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ14÷17
	km
	73119
	5850
	7312
	86280

	827
	4.166/2
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ18÷21
	km
	78270
	6262
	7827
	92359

	828
	4.166/3
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ22÷26
	km
	106077
	8486
	10608
	125171

	829
	4.166/4
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ27÷30
	km
	126681
	10134
	12668
	149484

	830
	4.166/5
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ31÷36
	km
	147285
	11783
	14729
	173796

	831
	4.151/a1 4.152/a1 4.153/a1
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x1.5
	km
	69405
	5552
	6940
	81898

	832
	4.151/a2 4.152/a2 4.153/a2
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x2.5
	km
	97135
	7771
	9713
	114619

	833
	4.151/a3 4.152/a3 4.153/a3
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x4
	km
	133863
	10709
	13386
	157959

	834
	4.151/a41 4.152/a41 4.152/a41 
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x1.5
	km
	89632
	7171
	8963
	105766

	835
	4.151/a42 4.152/a42 4.153/a42
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x1.5
	km
	108539
	8683
	10854
	128076

	836
	4.151/a51 4.152/a51 4.153/a51
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x2.5
	km
	124861
	9989
	12486
	147336

	837
	4.151/a52 4.152/a52 4153/a52
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x2.5
	km
	156221
	12498
	15622
	184341

	838
	4.151/a61 4.152/a61 4.153/a61
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x4
	km
	178471
	14278
	17847
	210596

	839
	4.151/a62 4.152/a62 4.153/a62
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta 4x4
	km
	226325
	18106
	22633
	267064

	840
	4.151/b1 4.152/b1 4.153/b1
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x1.5
	km
	72906
	5832
	7291
	86029

	841
	4.151/b2 4.152/b2 4.153/b2
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x2.5
	km
	100636
	8051
	10064
	118750

	842
	4.151/b3 4.152/b3 4.153/b3
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x4
	km
	137364
	10989
	13736
	162090

	843
	4.151/b41 4.152/b41 4.153/b41
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x1.5
	km
	91880
	7350
	9188
	108419

	844
	4.151/b42 4.152/b42 4.153/b42
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x1.5
	km
	110424
	8834
	11042
	130300

	845
	4.151/b51 4.152/b51 4.153/b51
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x2.5
	km
	128362
	10269
	12836
	151467

	846
	4.151/b52 4.152/b52 4.153/b52
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x2.5
	km
	159722
	12778
	15972
	188472

	847
	4.151/b61 4.152/b61 4.153/b61
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x4
	km
	181972
	14558
	18197
	214727

	848
	4.151/b62 4.152/b62 4.153/b62
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x4
	km
	229826
	18386
	22983
	271195

	849
	4.151/1 4.152/1 4153/1
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x1.5
	km
	284158
	22733
	28416
	335306

	850
	4.151/2 4.152/2 4.153/2
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x2.5
	km
	311338
	24907
	31134
	367379

	851
	4.151/3 4.152/3 4.153/3
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x4
	km
	347473
	27798
	34747
	410018

	852
	4.151/41 4.152/41 4.153/41
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x1.5
	km
	312478
	24998
	31248
	368724

	853
	4.151/42 4.152/42 4.153/42
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x1.5
	km
	331204
	26496
	33120
	390820

	854
	4.15/51 4.152/51 4.153/51
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x2.5
	km
	346916
	27753
	34692
	409361

	855
	4.151/52 4.152/52 4.153/52
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x2.5
	km
	377974
	30238
	37797
	446009

	856
	4.151/61 4.152/61 4.153/61
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x4
	km
	399554
	31964
	39955
	471474

	857
	4.151/62 4.152/62 4.153/62
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x4
	km
	446943
	35755
	44694
	527393

	858
	4.153/2.1
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x1.5
	km
	299197
	23936
	29920
	353053

	859
	4.153/2.2
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x2.5
	km
	327064
	26165
	32706
	385936

	860
	4.153/2.3
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x4
	km
	363253
	29060
	36325
	428638

	861
	4.153/2.41
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x1.5
	km
	321587
	25727
	32159
	379472

	862
	4.153/2.42
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x1.5
	km
	343403
	27472
	34340
	405215

	863
	4.153/2.51
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x2.5
	km
	355337
	28427
	35534
	419297

	864
	4.153/2.52
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x2.5
	km
	390182
	31215
	39018
	460414

	865
	4.153/2.61
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x4
	km
	405651
	32452
	40565
	478668

	866
	4.153/2.62
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x4
	km
	456757
	36541
	45676
	538973

	867
	4.154/1
	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit
	cope
	331
	26
	33
	391

	868
	4.154/2
	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit
	cope
	438
	35
	44
	517

	869
	4.154/3
	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit
	cope
	362
	29
	36
	427

	870
	4.155/a
	F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit
	cope
	341
	27
	34
	403

	871
	4.155/b
	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit
	cope
	523
	42
	52
	617

	872
	4.155/c
	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit
	cope
	374
	30
	37
	442

	873
	4.155/4
	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike
	cope
	73
	6
	7
	87

	874
	4.155/5
	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike
	cope
	106
	8
	11
	125

	875
	4.155/1
	F.V. portollampa te zakoneshme
	cope
	129
	10
	13
	152

	876
	4.155/3
	F.V. siguresa t/ulet
	cope
	416
	33
	42
	491

	877
	4.156
	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, pa shirit alumini
	Ton
	274241
	21939
	27424
	323604

	878
	4.157
	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, me shirit alumini
	Ton
	357204
	28576
	35720
	421500

	879
	4.158
	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili poshte izolatoreve
	Ton
	310335
	24827
	31034
	366196

	880
	4.159
	F.V.Linje trole me percjelles hekur shirit poshte izolatoreve
	Ton
	713863
	57109
	71386
	842358

	881
	4.16
	F.V.Linje trole me percjelles hekur φ poshte ose lirisht mbi izolatore
	Ton
	567361
	45389
	56736
	669486

	882
	4.161/a
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 2.5mm2
	km
	1152072
	92166
	115207
	1359445

	883
	4.161/b
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 4mm2
	km
	1222893
	97831
	122289
	1443014

	884
	4.161/c
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 6mm2
	km
	1309898
	104792
	130990
	1545680

	885
	4.161/d
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 10mm2
	km
	1486943
	118955
	148694
	1754593

	886
	4.161/e
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 16mm2
	km
	1774600
	141968
	177460
	2094028

	887
	4.161/f
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 25mm2
	km
	2180278
	174422
	218028
	2572728

	888
	4.161/g
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 35mm2
	km
	2515149
	201212
	251515
	2967876

	889
	4.161/h
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 50mm2
	km
	2941072
	235286
	294107
	3470465

	890
	4.161/1a
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 2.5mm2
	km
	1757735
	140619
	175774
	2074127

	891
	4.161/1b
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 4mm2
	km
	1828450
	146276
	182845
	2157571

	892
	4.161/1c
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 6mm2
	km
	1922395
	153792
	192240
	2268426

	893
	4.161/1d
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 10mm2
	km
	2109275
	168742
	210928
	2488945

	894
	4.161/1e
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 16mm2
	km
	2384668
	190773
	238467
	2813908

	895
	4.161/1f
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 25mm2
	km
	2810963
	224877
	281096
	3316936

	896
	4.161/1g
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 35mm2
	km
	3160483
	252839
	316048
	3729370

	897
	4.161/1h
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 50mm2
	km
	3646353
	291708
	364635
	4302697

	898
	4.161/2a
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 2.5mm2
	km
	2121923
	169754
	212192
	2503869

	899
	4.161/2b
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 4mm2
	km
	2192554
	175404
	219255
	2587214

	900
	4.161/2c
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 6mm2
	km
	2286499
	182920
	228650
	2698069

	901
	4.161/2d
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 10mm2
	km
	2473649
	197892
	247365
	2918906

	902
	4.161/2e
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 16mm2
	km
	2786116
	222889
	278612
	3287617

	903
	4.161/2f
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 25mm2
	km
	3212411
	256993
	321241
	3790645

	904
	4.161/2g
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 35mm2
	km
	3561931
	284954
	356193
	4203079

	905
	4.161/2h
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 50mm2
	km
	4047801
	323824
	404780
	4776405

	906
	4.162
	F.V.shina elektrike Cu ne n/stacione e impiante shperndarese
	Ton
	1911048
	152884
	191105
	2255037

	907
	4.162/1
	F.V.shina elektrike Al ne n/stacione e impiante shperndarese
	Ton
	2841259
	227301
	284126
	3352685

	908
	4.163
	F.V.shina elektrike Cu ne reparte elektrolize
	Ton
	1534248
	122740
	153425
	1810412

	909
	4.163/1
	F.V.shina elektrike Al ne reparte elektrolize
	Ton
	1497725
	119818
	149772
	1767315

	910
	4.163/2
	F.V.shina elektrike Cu ne furra shkrirje elektrike 
	Ton
	2258068
	180645
	225807
	2664520

	911
	4.164
	F.V.konstruksione te vogla elektrike 
	Ton
	363101
	29048
	36310
	428459

	912
	4.164/1
	F.V.rrethime mbrojtese me rrjete teli te thurur 
	Ton
	261065
	20885
	26106
	308056

	913
	4.164/2
	F.V.Rrethime mbrojtese me rrjete teli te stampuar
	Ton
	262268
	20981
	26227
	309477

	914
	4.164/3
	F.V.Rrethime mbrojtese me llamarine te zeze
	Ton
	269266
	21541
	26927
	317734

	915
	4.167
	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit
	Ton
	385548
	30844
	38555
	454947

	916
	4.167/1
	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur φ
	Ton
	383576
	30686
	38358
	452619

	917
	4.168
	F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik 
	Ton
	321292
	25703
	32129
	379125

	918
	4.169
	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit 
	Ton
	544299
	43544
	54430
	642272

	919
	4.169/1
	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit 
	Ton
	544299
	43544
	54430
	642272

	920
	4.17
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 4x(2x1.5)     
	km
	300787
	24063
	30079
	354928

	921
	4.170/1
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 7x(2x1.5)     
	km
	483245
	38660
	48324
	570229

	922
	4.170/2
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 14x(2x1.5)     
	km
	826222
	66098
	82622
	974941

	923
	4.171
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA;EU;LB 2x1.5     
	km
	79267
	6341
	7927
	93535

	924
	4.172
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 4 φ 6x1     
	km
	904893
	72391
	90489
	1067774

	925
	4.172/1
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 7 φ 6x1     
	km
	1528008
	122241
	152801
	1803050

	926
	4.172/2
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 14 φ 6x1     
	km
	2955746
	236460
	295575
	3487780

	927
	4.173
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 1 φ 6x1     
	km
	93335
	7467
	9333
	110135

	928
	4.174
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 4 φ 6x1     
	km
	152107
	12169
	15211
	179486

	929
	4.175
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 7φ 6x1     
	km
	214792
	17183
	21479
	253455

	930
	4.176
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 14 φ 6x1     
	km
	327429
	26194
	32743
	386366

	931
	4.177
	F.V.tuba per marrje impulsi inox φ8÷φ18
	Ton
	1518411
	121473
	151841
	1791725

	932
	4.178
	F.V.tuba celiku pa tegel per marrje impulsi φ8÷φ18
	Ton
	1219820
	97586
	121982
	1439387

	933
	4.179
	F.V.tuba celiku me tegel per marrje impulsi φ1/2"
	Ton
	534536
	42763
	53454
	630753

	934
	4.18
	F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ6 mm
	Ton
	2963315
	237065
	296331
	3496711

	935
	4.181
	F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ8÷18 mm
	Ton
	2328639
	186291
	232864
	2747793

	936
	4.182
	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per linja ajri
	Ton
	292329
	23386
	29233
	344948

	937
	4.183
	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per kip
	Ton
	317004
	25360
	31700
	374064

	938
	4.1/p
	Pergatitje konstruksione metalike te perbera
	Ton
	125972
	10078
	12597
	148647

	939
	4.2/p
	Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile
	Ton
	131772
	10542
	13177
	155491

	940
	4.3/p
	Pergatitje konstruksione te thjeshta
	Ton
	128605
	10288
	12861
	151754

	941
	4.4/p
	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ
	Ton
	121850
	9748
	12185
	143783

	942
	4.5/p
	Pergatitje shkalle me llamarine te riguar 
	Ton
	128518
	10281
	12852
	151651

	943
	4.6/p
	Pergatitje sheshe te perhershem  
	Ton
	128318
	10265
	12832
	151415

	944
	4.8/p
	Pergatitje trare e kolona me llamarin   
	Ton
	219214
	17537
	21921
	258673

	945
	4.9/p
	Pergatitje konstruksione te vogla, varese, etj.    
	Ton
	142508
	11401
	14251
	168160

	946
	4.10/p
	Pergatitje jastek llamarine per tuba, etj    
	Ton
	151523
	12122
	15152
	178797

	947
	4.11/p
	Pergatitje rezervuar deri 3ton/copa me llamarine te zeze     
	Ton
	124556
	9964
	12456
	146976

	948
	4.19/p
	Pergatitje rezervuare deri 3 ton/copa me llamarine inox      
	Ton
	449683
	35975
	44968
	530626

	949
	4.21/p
	Pergatitje kazane e vaska deri 500 kg/copa       
	Ton
	106135
	8491
	10613
	125239

	950
	4.22/p
	Pergatitje bunkera kendrejt me llamarine te zeze        
	Ton
	124228
	9938
	12423
	146589

	951
	4.23/p
	Pergatitje bunkera rrethore me llamarine te zeze        
	Ton
	134264
	10741
	13426
	158431

	952
	4.24/p
	Pergatitje konstruksione per nyje lidhese makine        
	Ton
	148498
	11880
	14850
	175228

	953
	4.33/p
	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zeze       
	Ton
	157381
	12591
	15738
	185710

	954
	4.34/p
	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zinguar       
	Ton
	179881
	14391
	17988
	212260

	955
	4.35/p
	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zeze       
	Ton
	144863
	11589
	14486
	170938

	956
	4.36/p
	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zinguar      
	Ton
	167513
	13401
	16751
	197665

	957
	4.36/1p
	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine alumini      
	Ton
	466850
	37348
	46685
	550882

	958
	4.37/p
	Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zeze       
	Ton
	237771
	19022
	23777
	280569

	959
	4.38/p
	Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zinguar       
	Ton
	256521
	20522
	25652
	302694

	960
	4.39/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zeze       
	Ton
	224599
	17968
	22460
	265027

	961
	4.40/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zinguar       
	Ton
	241949
	19356
	24195
	285499

	962
	4.40/1p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine alumin       
	Ton
	489662
	39173
	48966
	577801

	963
	4.41/p
	Pergatitje tuba kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	144039
	11523
	14404
	169966

	964
	4.42/p
	Pergatitje tuba rrethor me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	134879
	10790
	13488
	159157

	965
	4.43/p
	Pergatitje pjese speciale kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	231603
	18528
	23160
	273291

	966
	4.44/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	245698
	19656
	24570
	289924

	967
	4.45/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim, detale te ndryshme ajrimi        
	Ton
	410381
	32830
	41038
	484249

	968
	4.46/p
	Pergatitje tuba kendrejt me flete plastike        
	Ton
	407072
	32566
	40707
	480345

	969
	4.47/p
	Pergatitje tuba rrethor me flete plastike        
	Ton
	357772
	28622
	35777
	422170

	970
	4.48/p
	Pergatitje pjese speciale kendrejt me flete plastike        
	Ton
	534604
	42768
	53460
	630833

	971
	4.49/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me flete plastike        
	Ton
	402720
	32218
	40272
	475210

	972
	4.69/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ300mm        
	Ton
	131407
	10513
	13141
	155061

	973
	4.70/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ600mm        
	Ton
	125148
	10012
	12515
	147675

	974
	4.71/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ800mm        
	Ton
	120646
	9652
	12065
	142362

	975
	4.72/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ >800mm        
	Ton
	117545
	9404
	11755
	138703

	976
	4.105/p
	Pergatitje radiator me tuba celiku per avull         
	Ton
	213047
	17044
	21305
	251396

	977
	4.106/p
	Pergatitje radiator me tuba celiku per uje        
	Ton
	178224
	14258
	17822
	210304
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	978
	141/b3.1
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x10mm2
	m
	1222
	98
	122
	1442

	979
	141/b3.2
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x16mm2
	m
	1548
	124
	155
	1826

	980
	141/b3.3
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x25mm2
	m
	1989
	159
	199
	2347

	981
	141/b3.4
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x35mm2
	m
	2379
	190
	238
	2807

	982
	141/b3.5
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x50mm2
	m
	2970
	238
	297
	3505

	983
	141/b3.6
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x70mm2
	m
	3813
	305
	381
	4499

	984
	141/b3.7
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x95mm2
	m
	4763
	381
	476
	5621

	985
	141/b3.8
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x120mm2
	m
	5662
	453
	566
	6681

	986
	141/b3.9
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x150mm2
	m
	6724
	538
	672
	7935

	987
	141/b3.10
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x185mm2
	m
	8094
	648
	809
	9551

	988
	141/b3.11
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x240mm2
	m
	10082
	807
	1008
	11896

	989
	4.141/b4.1
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x10mm2
	m
	960
	77
	96
	1133

	990
	4.141/b4.2
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x16mm2
	m
	1128
	90
	113
	1331

	991
	4.141/b4.3
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x25mm2
	m
	1334
	107
	133
	1574

	992
	4.141/b4.4
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x35mm2
	m
	1461
	117
	146
	1724

	993
	4.141/b4.5
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x50mm2
	m
	1684
	135
	168
	1987

	994
	4.141/b4.6
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x70mm2
	m
	2011
	161
	201
	2373

	995
	4.141/b4.7
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x95mm2
	m
	2318
	185
	232
	2735

	996
	4.141/b4.8
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x120mm2
	m
	2619
	209
	262
	3090

	997
	4.141/b4.9
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x150mm2
	m
	2919
	234
	292
	3444

	998
	4.141/b4.10
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x185mm2
	m
	3400
	272
	340
	4012

	999
	4.141/b4.11
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x240mm2
	m
	3993
	319
	399
	4712

	1000
	4.141/a1.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2
	m
	1494
	120
	149
	1763

	1001
	4.141/a1.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2
	m
	1830
	146
	183
	2160

	1002
	4.141/a1.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2
	m
	2366
	189
	237
	2792

	1003
	4.141/a1.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2
	m
	3017
	241
	302
	3559

	1004
	4.141/a1.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2
	m
	3823
	306
	382
	4511

	1005
	4.141/a1.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2
	m
	4718
	377
	472
	5568

	1006
	4.141/a1.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2
	m
	5645
	452
	565
	6661

	1007
	4.141/a1.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2
	m
	6833
	547
	683
	8063

	1008
	4.141/a1.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2
	m
	8557
	685
	856
	10097

	1009
	4.141/a2.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2
	m
	868
	69
	87
	1024

	1010
	4.141/a2.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2
	m
	955
	76
	96
	1127

	1011
	4.141/a2.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2
	m
	1117
	89
	112
	1318

	1012
	4.141/a2.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2
	m
	1269
	102
	127
	1498

	1013
	4.141/a2.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2
	m
	1453
	116
	145
	1715

	1014
	4.141/a2.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2
	m
	1726
	138
	173
	2036

	1015
	4.141/a2.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2
	m
	1906
	152
	191
	2249

	1016
	4.141/a2.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2
	m
	2224
	178
	222
	2625

	1017
	4.141/a2.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2
	m
	2581
	207
	258
	3046

	1018
	141/a3.1
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2
	m
	1790
	143
	179
	2112

	1019
	141/a3.2
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2
	m
	2238
	179
	224
	2641

	1020
	141/a3.3
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x50mm2
	m
	2839
	227
	284
	3350

	1021
	141/a3.4
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x70mm2
	m
	3589
	287
	359
	4235

	1022
	141/a3.5
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x95mm2
	m
	4519
	361
	452
	5332

	1023
	141/a3.6
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x120mm2
	m
	5462
	437
	546
	6445

	1024
	141/a3.7
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x150mm2
	m
	6506
	520
	651
	7677

	1025
	141/a3.8
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x185mm2
	m
	7849
	628
	785
	9262

	1026
	141/a3.9
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x240mm2
	m
	9800
	784
	980
	11564

	1027
	141/a4.1
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x25mm2
	m
	1129
	90
	113
	1332

	1028
	141/a4.2
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x35mm2
	m
	1316
	105
	132
	1553

	1029
	141/a4.3
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x50mm2
	m
	1540
	123
	154
	1817

	1030
	141/a4.4
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x70mm2
	m
	1775
	142
	177
	2094

	1031
	141/a4.5
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x95mm2
	m
	2062
	165
	206
	2433

	1032
	141/a4.6
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x120mm2
	m
	2406
	192
	241
	2839

	1033
	141/a4.7
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x150mm2
	m
	2688
	215
	269
	3172

	1034
	141/a4.8
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x185mm2
	m
	3144
	252
	314
	3710

	1035
	141/a4.9
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x240mm2
	m
	3699
	296
	370
	4365

	1036
	4.141/a5.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2
	m
	1701
	136
	170
	2007

	1037
	4.141/a5.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2
	m
	2141
	171
	214
	2527

	1038
	4.141/a5.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x50mm2
	m
	2718
	217
	272
	3208

	1039
	4.141/a5.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2
	m
	3447
	276
	345
	4068

	1040
	4.141/a5.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2
	m
	4351
	348
	435
	5134

	1041
	4.141/a5.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2
	m
	5330
	426
	533
	6289

	1042
	4.141/a5.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2
	m
	6354
	508
	635
	7498

	1043
	4.141/a5.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2
	m
	7673
	614
	767
	9054

	1044
	4.141/a5.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2
	m
	9587
	767
	959
	11313

	1045
	4.141/a6.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2
	m
	1069
	85
	107
	1261

	1046
	4.141/a6.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2
	m
	1262
	101
	126
	1489

	1047
	4.141/a6.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2
	m
	1462
	117
	146
	1725

	1048
	4.141/a6.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2
	m
	1691
	135
	169
	1995

	1049
	4.141/a6.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2
	m
	1969
	158
	197
	2324

	1050
	4.141/a6.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2
	m
	2330
	186
	233
	2750

	1051
	4.141/a6.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x150mm2
	m
	2607
	209
	261
	3077

	1052
	4.141/a6.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2
	m
	3055
	244
	305
	3604

	1053
	4.141/a6.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2
	m
	3599
	288
	360
	4247




Shënime teknike: 

Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësit, janë marrë 16.7% në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009.
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Shenime teknike:

1. Ne analizat teknike betonet jana paragitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit

Shaqiptar dhe Europian, SSH-EN 206.

2. Cimentoja eshte paragitur sipas klasave bazuar ne standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Ne analizat teknike Sigurimet shogerore, ge paguhen nga punedhenesi, jane marre 16.7%

ne zbatim te VKM Nr.700, date 18.06.2009.
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