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Nr.310, datë 13.4.2011

PËR MIRATIMIN E FORMËS SË INFORMACIONEVE TREMUJORE, VJETORE, PËRFUNDIMTARE DHE PËRMBAJTJEN E PLANIT VJETOR TË PUNËS NGA ANA E ZOTËRUESVE TË LEJEVE MINERARE TË SHFRYTËZIMIT ME KARRIERË PËR GRUPIN E MINERALEVE NDËRTIMORE

Në zbatim të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 25, shkronjat “ç” e “d”, dhe nenit 56, pika 2 të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”;

URDHËROJ:

1. Formati i informacionit tremujor për veprimtarinë minerare të realizuar nga zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore, duhet të jetë në përputhje me formatin e përshkruar në aneksin 1 të këtij urdhri. Ky informacion duhet të dorëzohet pranë institucionit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN), jo më vonë se data 15 e muajit që vijon, për çdo tremujor. Mosdorëzimi në afat i këtij informacioni dënohet me masën administrative gjobë prej 100 000 (njëqind mijë) lekësh për çdo shkelje në përputhje me nenin 45, pika 1/ç të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
2. Formati i informacionit vjetor për veprimtarinë minerare të realizuar nga zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore, duhet të jetë në përputhje me formatin e përshkruar në aneksin 2 të këtij urdhri. Ky informacion duhet të dorëzohet pranë institucionit të AKBN-së çdo vit, jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga përfundimi i vitit përkatës. Mosdorëzimi në afat i këtij informacioni dënohet me masën administrative gjobë prej 150 000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekësh për çdo shkelje në përputhje me nenin 45, pika 1/d të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
3. Formati dhe përmbajtja e planit vjetor të punës të parashikuar për t’u realizuar gjatë veprimtarisë minerare të vitit në vazhdim, të përcaktuar në përputhje me datën efektive të dhënies së lejes nga zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore, duhet të jetë në përputhje me planin e zhvillimit të veprimtarisë minerare të miratuar në lejen e tyre minerare dhe sipas formatit të përshkruar në aneksin 3 të këtij urdhri. Ky plan duhet të dorëzohet pranë institucionit të AKBN-së jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike përpara përfundimit të vitit, llogaritur nga data e hyrjes në fuqi të lejes, për çdo vit. Mosdorëzimi në afat i këtij informacioni dënohet me masën administrative gjobë 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë për çdo shkelje, në përputhje me nenin 45, pika 1/dh të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
4. Subjektet minerare të cilat përmbajtjen e planit vjetor të punës nuk e kanë realizuar në përputhje me pikën 3 të këtij urdhri, kanë të drejtë që brenda periudhës së përcaktuar në pikën 3 të këtij urdhri të bëjnë përmirësimin e tij. 
5. Subjektet minerare të pajisura me leje minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore, duhet që në përfundim të afatit të lejes, apo përfundimit të saj përpara këtij afati të përgatitin raportin përfundimtar për zhvillimin e veprimtarisë minerare, që duhet të jetë në përputhje me formatin e përshkruar në aneksin 4 të këtij urdhri, ku duhet të përshkruajnë në mënyrë të detajuar investimet e realizuara gjatë shfrytëzimit, punimet minerare të kryera në zonën e tij të lejuar, shoqëruar me vizatimet inxhinierike. Mosdorëzimi i këtij informacioni dënohet me masën administrative gjobë 300 000 (treqind mijë) lekë në përputhje me nenin 45, pika 1/ë të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
6. Subjektet minerare të pajisura me leje minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore, duhet të realizojnë planin e mbylljes së veprimtarisë minerare dhe planin e rehabilitimit përfundimtar të zonës së tyre, të lejuar në përputhje me kërkesat e ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
7. Institucioni i AKBN-së, jo më vonë se 30 ditë pas përfundimit të çdo tremujori, duhet të dorëzojë në METE raportin përmbledhës për veprimtarinë minerare të subjekteve, të pajisura me lejet minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore, që duhet të përmbajë të dhëna për:
i) realizimin e prodhimit; 
ii) realizimin e investimeve; 
iii) vlerën e produkteve të shitura; 
iv) vlerën e punimeve minerare të realizuara; 
v) vlerën e operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare.
8. Institucioni i AKBN-së, jo më vonë se 30 ditë pas përfundimit të çdo gjashtëmujori, duhet të dorëzojë në METE raportin përmbledhës për veprimtarinë minerare të subjekteve, të pajisura me lejet minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore, që duhet të përmbajë të dhëna për:
i) respektimin e realizimit të projektit minerar;
ii) realizimin e operacioneve e të punimeve minerare dhe depozitimin e mbetjeve minerare;
iii) lëvizjen e rezervave minerare;
iv) kryerjen e operacioneve minerare në përputhje me normat e ruajtjes së mjedisit minerar, duke u këshilluar me autoritetet e qeverisjes vendore të zonës minerare.
9. Institucioni i AKBN-së, jo më vonë se 60 ditë pas përfundimit të çdo viti, duhet të dorëzojë në METE raportin përmbledhës për veprimtarinë minerare të subjekteve, të pajisura me lejet minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore, që duhet të përmbajë të dhëna për:
i) realizimin e prodhimit; 
ii) realizimin e investimeve; 
iii) vlerën e produkteve të shitura; 
iv) vlerën e punimeve minerare të realizuara; 
v) vlerën e operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare;
vi) respektimin e realizimit të projektit minerar;
vii) realizimin e operacioneve e të punimeve minerare dhe depozitimin e mbetjeve minerare;
viii) lëvizjen e rezervave minerare;
ix) kryerjen e operacioneve minerare në përputhje me normat e ruajtjes së mjedisit minerar, duke u këshilluar me autoritetet e qeverisjes vendore të zonës minerare.
10. Institucioni i AKBN-së propozon masat administrative në METE, për çdo subjekt minerar, për çdo rast të mosrespektimit të pikave 1, 2, 3 dhe 5 të këtij urdhri.
11. Institucioni i AKBN-së vlerëson raportin përfundimtar të veprimtarisë minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore dhe realizimin e planit të mbylljes dhe planit të rehabilitimit të çdo subjekti minerar dhe i paraqet për miratim ministrit vlerësimin e tij, në përputhje me kërkesat e ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
12. Institucioni i AKBN-së vlerëson dhe miraton vlerat e garancive financiare vjetore për realizimin e planit të investimit dhe planit të rehabilitimit progresiv e përfundimtar të mjedisit jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga data e paraqitjes së tyre. Tejkalimi i këtij afati i konsideron këto vlera të miratuara.
13. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet institucioni i AKBN-së dhe drejtoria përgjegjëse në METE që trajton problematikat e lejeve minerare.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

MINISTRI I Ekonomisë, tregtisë dhe Energjetikës 
Nasip Naço


ANEKSI 1
Formati i informacionit tremujor për veprimtarinë minerare që dorëzohet në AKBN nga zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimorE

1. Periudha raportuese
a) Tremujori i ……. viti ……..
2. Të dhëna mbi zotëruesin e lejes minerare
a) Emri i subjektit sipas QKR-së: .......................................................................
b) Identifikimi i lejes minerare: leje minerare shfrytëzimi me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore nr......., datë...../...../...........
c) Emri dhe mbiemri i zotëruesit të lejes: ..............................................................
d) Lloji i mineralit për të cilin është dhënë leja: .......................................................
e) Adresa e selisë së subjektit: ............................................................................
f) Emri dhe mbiemri i administratorit: ..................................................................
g) Nr. i telefonit / faksit: ..................................................................................
h) Emërtimi i njësisë vendore ku kryhet aktiviteti: ....................................................
i) Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................................................
j) Data e përfundimit të licencës profesionale të drejtuesit teknik: .................................

3. Formati i tabelës informuese tremujore
	Nr.
	
	Emërtimi
	Njësia
	Parashikimi
	Realizimi
	%

	1
	
	Realizimi i prodhimit
	tonë/m3
	
	
	

	
	a
	Produkte minerare në total
	tonë/m3
	
	
	

	
	b
	Prodhim minerali sipas produkteve
	
	
	
	

	
	b1
	Sasia e produktit të 1-rë
	tonë/m3
	
	
	

	
	b2
	Cilësia 
	%
	
	
	

	
	b3
	Sasia e produktit të 2-të
	tonë/m3
	
	
	

	
	b4
	Cilësia 
	%
	
	
	

	
	b5
	Sasia e produktit të 3-të
	tonë/m3
	
	
	

	
	b6
	Cilësia 
	%
	
	
	

	
	b7
	Etj................................
	tonë/m3
	
	
	

	
	b8
	...............................
	%
	
	
	

	
	c
	Produkte të përpunuara
	
	
	
	

	
	c1
	Sasia
	tonë/m3
	
	
	

	
	c2
	Cilësia 
	%
	
	
	

	2
	
	Realizimi i investimeve dhe punimeve gjeologo-minerare
	
	
	
	

	
	a
	Vlera totale e investimeve (b+c+ç)
	lekë
	
	
	

	
	a1
	Kapitale
	lekë
	
	
	

	
	a2
	Përgatitore
	lekë
	
	
	

	
	b
	Punime gjeologjike 
	lekë
	
	
	

	
	b1
	Rilevim gjeologjik, harta 1:25000 
	
	
	
	

	
	b2
	Rilevim gjeofizik, harta 1:25000 
	
	
	
	

	
	b3
	Rilevim gjeokimik, harta 1:25000 
	
	
	
	

	
	b4
	Marshute - prerje të shkallëve nga 1:25000 deri në shkallën 1:1000 
	
	
	
	

	
	b5
	Kanale
	ml
	
	
	

	
	b6
	Puseza  
	ml
	
	
	

	
	b7
	Shpime kërkim-zbulimi
	ml
	
	
	

	
	b8
	Galeri  
	ml
	
	
	

	
	b9
	Etj.............................
	................
	
	
	

	
	b10
	...........................
	..............
	
	
	

	
	c
	Makineri, pajisje, ndërtim, montime 
	lekë
	
	
	

	
	ç
	Punime minerare
	lekë
	
	
	

	
	ç1
	Galeri
	ml
	
	
	

	
	ç2
	Shpime 
	ml
	
	
	

	
	ç3
	Shtrim shinash
	ml
	
	
	

	
	ç4
	Punime ajrimi
	lekë
	
	
	

	
	ç5
	Zbulim dheu
	tonë/m3
	
	
	

	
	ç6
	Etj...................................
	............
	
	
	

	
	ç7
	.....................................
	..........
	
	
	

	3
	
	Vlera e produkteve të shitura
	
	
	
	

	
	a
	Vlera e produkteve minerare të shitura në total
	lekë
	
	
	

	
	a1
	Vlera në lekë e produkteve të shitura në vend
	lekë
	
	
	

	
	a2
	Çmimi mesatar i shitjes gjatë periudhës tremujore
	lekë/tonë/m3
	
	
	

	
	a3
	Vlera në lekë/USD e produkteve të shitura në eksport
	lekë
	
	
	

	
	a4
	Çmimi mesatar i shitjes gjatë periudhës tremujore
	USD/tonë/m3
	
	
	

	4
	
	Rehabilitim mjedisi
	
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve për rehabilitimin e mjedisit
	lekë
	
	
	

	
	b
	Operacionet e kryera për rehabilitim mjedisor
	
	
	
	

	
	b1
	Pyllëzim
	m2
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu
	m3
	
	
	

	
	b3
	Riparim sipërfaqe
	m2
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	

	5
	
	Menaxhim i mbetjeve
	lekë
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve për menaxhimin e mbetjeve
	lekë
	
	
	

	
	b
	Operacionet e kryera për menaxhimin e mbetjeve
	
	
	
	

	
	b1
	Sipërfaqe depozitim mbetjesh
	m2
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu për diga
	m3
	
	
	

	
	b3
	Trajtim ujërash
	m3
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	

	6
	
	Numri i fuqisë punëtore
	nr.
	
	
	


Shënim. Shitjet të shoqërohen me fotokopje të faturave përkatëse.

Zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit
Emër, mbiemër, firmë
Vula
Vendi dhe data

ANEKSI 2
Formati i informacionit vjetor për veprimtarinë minerare që dorëzohet në AKBN nga zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimorE

1. Raporti financiar e teknik duhet të dorëzohet pranë AKBN-së, çdo vit jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga përfundimi i vitit përkatës të llogaritur me datën efektive dhe duhet të përmbajë një raport informativ mbi realizimin e prodhimit, investimeve, vlerën e produkteve të shitura, punimeve minerare të realizuara, operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare, në përputhje me detyrimet e tij të lejes minerare dhe planin vjetor të ndarë në kapitujt e mëposhtëm:
a) Realizimi i prodhimit;
b) Realizimi i investimeve të dhëna për vlerën punimeve minerare të realizuara, vlerën e operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare;
c) Të dhëna për vlerën e produkteve të shitura, taksave të paguara;
d) Raportin markshederik për lëvizjen e rezervave minerare;
e) Vlerësimin krahasues për respektimin e realizimit të projektit minerar, realizimin e operacioneve e të punimeve minerare, depozitimin, trajtimin, menaxhimin e mbetjeve minerare dhe rehabilitimin mjedisor në përputhje me normat e ruajtjes së mjedisit minerar.
Në mënyrë më të detajuar për aspektet gjeologjike:
i) Relacion i shkurtër gjeologjik mbi rezultatet e punimeve të kryera;
ii) Volumet e punimeve sipërfaqësore të kryera, si: rilevim gjeologjik,; gjeofizik, gjeokimik, marshute - prerje të shkallëve nga 1:25000 deri në shkallën 1:1000, të shoqëruara me hartat dhe prerjet gjeologjike përkatëse;
iii) Volumet e punimeve minerare të kryera, si: kanale, puseza, zhveshje gjeologjike, shpime kërkim-zbulimi, galeri të shoqëruar me dokumentime gjeologjike, skica, foto, planimetri të punimeve të kryera, prerje kërkim-zbulimi në shkallët 1:100 -1:1000;
iv) Sasia e provave të marra për studime kërkim-zbulimi minerar, si dhe rezultatet e analizave të kryera në rajonin e licencuar;
v) Informacion mbi punimet e kryera për rehabilitimin e mjedisit, si: mbyllje transhesh, puseza, mbyllje galerish, mbjellje pemësh etj.
Në mënyrë më të detajuar për aspektet minerare:
i) Frontet ku është zhvilluar veprimtaria minerare dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet me detyrimet e lejes minerare dhe programit vjetor;
ii) Raportin markshederik për lëvizjen e rezervave të shoqëruar me planimetritë e punimeve të kryera, prerjet në shkallët 1:100 -1:1000:
iii) Gjendjen e punimeve minerare të shoqëruar me skica, foto, planimetri, prerje në shkallë 1:100 -1:1000;
iv) Veprimtaria minerare për menaxhimin e trajtimin e mbetjeve dhe rigjenerimin e mjedisit;
v) Shpenzimet financiare në lekë mbi punimet e kryera, sipas zërave dhe në total, krahasimi i tyre me realizimin e programit të investimit, të përcaktuar në projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare;
vi) Llogaritjet e realizimit të programit të investimit për të vlerësuar garancinë e realizimit të programit të investimit;
vii) Informacion për respektimin e kërkesave të sigurisë në punë dhe mbrojtjes së shëndetit të punonjësve;
viii) Informacion për plotësimin e kërkesave të nismës për transparencë në industrinë nxjerrëse;
ix) Shpjegime dhe argument mbi mosrealizimet eventuale të programit vjetor për periudhën raportuese;
x) Çdo shpjegim tjetër që zotëruesi i lejes minerare e gjykon të arsyeshme t’ia bëjë të njohur strukturës përgjegjëse.
2. Në përfundim të pjesës narrative, Raporti financiar e teknik duhet të përmbajë, gjithashtu, tabelat e përshkruara më poshtë.
Tabelat përmbledhëse të veprimtarisë minerare vjetore të subjektit minerar ..................... të pajisur me lejen minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore nr..........., datë ...../....../................
1. Periudha raportuese
a) Periudha vjetore .../...../…….. - ..../..../........
2. Të dhëna mbi zotëruesin e lejes minerare
a) Emri i subjektit sipas QKR-së: ........................................................................
b) Identifikimi i lejes minerare: leje minerare shfrytëzimi me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore nr......., datë...../...../...........
c) Emri dhe mbiemri i zotëruesit të lejes: ..............................................................
d) Lloji i mineralit për të cilin është dhënë leja: .......................................................
e) Adresa e selisë së subjektit: ............................................................................
f) Emri dhe mbiemri i administratorit: ..................................................................
g) Nr. i telefonit / faksit: ..................................................................................
h) Emërtimi i njësisë vendore ku kryhet aktiviteti: ....................................................
i) Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................................................
j) Data e përfundimit të licencës profesionale të drejtuesit teknik: .................................
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3. Formati i tabelës informuese vjetore
	Nr.
	
	Emërtimi
	Njësia
	Parashikimi
	Realizimi
	%

	1
	
	Realizimi i prodhimit
	tonë/m3
	Tr.1
	Tr.2
	Tr.3
	Tr.4
	Viti
	Tr.1
	Tr.2
	Tr.3
	Tr.4
	Viti
	

	
	a
	Produkte minerare në total
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	Prodhim minerali sipas produkteve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Sasia e produktit të 1-rë
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3
	Sasia e produktit të 2-të
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5
	Sasia e produktit të 3-të
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b6
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7
	Etj................................
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b8
	...............................
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c
	Produkte të përpunuara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c1
	Sasia
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Realizimi i investimeve dhe punimeve gjeologo-minerare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera totale e investimeve (b+c+ç)
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a1
	Kapitale
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a2
	Përgatitore
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	Punime gjeologjike 
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Rilevim gjeologjik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Rilevim gjeofizik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3
	Rilevim gjeokimik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4
	Marshute - prerje të shkallëve nga 1:25000 deri në shkallën 1:1000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5
	Kanale 
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b6
	Puseza  
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7
	Shpime kërkim-zbulimi
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b8
	Galeri  
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b9
	Etj.............................
	................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b10
	...........................
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c
	Makineri, pajisje, ndërtim, montime etj.
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç
	Punime minerare
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç1
	Galeri
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç2
	Shpime 
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç3
	Shtrim shinash
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç4
	Punime ajrimi
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç5
	Zbulim dheu
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç6
	Etj...................................
	............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç7
	.....................................
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Vlera e produkteve të shitura
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera e produkteve minerare të shitura në total
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a1
	Vlera në lekë e produkteve të shitura në vend
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a2
	Çmimi mesatar i shitjes gjatë periudhës tremujore
	lekë/tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a3
	Vlera në lekë/USD e produkteve të shitura në eksport
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a4
	Çmimi mesatar i shitjes gjatë periudhës tremujore
	USD/tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Rehabilitim mjedisi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve për rehabilitimin e mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	Operacionet e kryera për rehabilitim mjedisor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Pyllëzim
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3
	Riparim sipërfaqe
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Menaxhim i mbetjeve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve për menaxhimin e mbetjeve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	Operacionet e kryera për menaxhimin e mbetjeve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Sipërfaqe depozitim mbetjesh
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu për diga
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3
	Trajtim ujërash
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Numri i fuqisë punëtore
	nr.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Pagesat e taksave lokale
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Pagesa e taksave qendrore
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Pagesa e rentës minerare
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Pagesa për sipërfaqen e zonës së lejuar minerare
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Pagesat për sigurimin e jetës së punëtoreve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Pagesat e sigurimeve shoqërore
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Pagesa e garancisë së planit të investimeve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Pagesa e garancisë së planit të rehabilitimit të mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Shënim. Shitjet, pagesat të shoqërohen me fotokopje të faturave përkatëse. 

4. Tabela e gjendjes dhe lëvizjes së rezervave
	Nr.
	Lloji dhe kategoria e
rezervave
	Gjendja e rezervave
në fillim të vitit raportues.../.../.....-...../..../.......
	Konsumi i rezervave gjatë vitit .../.../.....-...../..../.......
	Gjendja e rezervave
në fund të vitit raportues

	
	
	
	Planifikuar
	Realizuar
	

	
	
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)

	1
	A (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	B (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	C1 (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	C2 (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Totali nga këto:
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Të përgatitura (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Të gatshme (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	



Zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit
Emër, mbiemër, firma
Vula 
Vendi dhe data

ANEKSI 3
Formati i planit vjetor të punës për veprimtarinë minerare që dorëzohet në AKBN nga zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimorE

1. Plani vjetor i veprimtarisë minerare për vitin pasardhës, duhet të dorëzohet pranë AKBN-së çdo vit 30 (tridhjetë) ditë kalendarike përpara përfundimit të vitit përkatës, të llogaritur me datën efektive të lejes minerare dhe duhet të përmbajë në mënyrë të specifikuar dhe të detajuar në tremujorë, kapacitetet e prodhimit, vlerën e investimeve dhe operacionet që do të kryhen nga ana e subjektit gjatë veprimtarisë së tij minerare njëvjeçare.
2. Subjektet minerare në kapitull të veçantë duhet të paraqesin vlerësimin e tyre për vlerat e garancisë për realizimin e planit të investimit dhe garancisë për realizimin e planit të rehabilitimit, në përputhje dhe të harmonizuar në kohë, me të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në lejen minerare. 
3. Institucioni i AKBN-së jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga data e paraqitjes së planit vjetor minerar miraton vlerat e garancisë për realizimin e planit të investimit dhe garancisë për realizimin e planit të rehabilitimit. Në rast mosmiratimi, AKBN-ja e njofton zotëruesin e lejes minerare për arsyet e këtij mosmiratimi. Nëse kjo përgjigje nuk kthehet brenda këtij afati, plani dhe vlerat e garancive quhen të miratuara.
4. Plani vjetor i veprimtarisë minerare duhet të bashkëshoqërohet me dokumentet e mëposhtme teknike:
Për veprimtarinë e kërkim-zbulimit:
i) Rilevim gjeologjik, gjeofizik, gjeokimik, marshute-prerje të shkallëve nga 1:25000 deri në shkallën 1:1000, të shoqëruara me hartat përkatëse;
ii) Punimet minerare që do të kryhen, si: kanale, puse, zhveshje, shpime, galeri të shoqëruara me dokumentime, skica, planimetri, prerje në shkallë 1:500, dhe sasia e provave që do të merren, sipas llojeve të analizave.
iii) Operacionet e punës që do të kryhen për rehabilitimin e mjedisit, së bashku me shpenzimet financiare në lekë për realizimin e projektit të kërkim-zbulimit, sipas zërave dhe në total.
Për veprimtarinë e shfrytëzimit:
a) Hartën gjeologo-topografike të minierës 	shkalla 1:500 ose 1:1000;
b) Planimetrinë e përgjithshme të karrierës me punimet e hapjes, të azhurnuar deri në fund të periudhës raportuese, planimetritë e horizonteve, profilet kryesore, projeksioni vertikal ku me ngjyra të ndryshme të shënohen: punimet e planifikuara dhe ato të kryera në shkallën 1:200 ose 1:500;
c) Pasaportën e shfrytëzimit; 
d) Pasaportat e punimeve kryesore; 
e) Sheshet e depozitimit të sterileve e mbetjeve në shkallën 1:200 ose 1:500;
f) Masat e programuara për rehabilitimin progresiv dhe përfundimtar të mjedisit në shkallën 1:200 ose 1:500.
5. Plani vjetor i veprimtarisë minerare duhet të përmbajë tabelat e mëposhtme.

1. Formati i tabelës së planit vjetor minerar
	Nr.
	
	Emërtimi
	Njësia
	Parashikimi

	1
	
	Parashikimi i prodhimit
	tonë/m3
	Tr.1
	Tr.2
	Tr.3
	Tr.4
	Viti

	
	a
	Produkte minerare në total
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	b
	Prodhim minerali sipas produkteve
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Sasia e produktit të 1-rë
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	b2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	

	
	b3
	Sasia e produktit të 2-të
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	b4
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	

	
	b5
	Sasia e produktit të 3-të
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	b6
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	

	
	b7
	Etj................................
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	b8
	...............................
	%
	
	
	
	
	

	
	c
	Produkte të përpunuara
	
	
	
	
	
	

	
	c1
	Sasia
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	c2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	

	2
	
	Parashikimi i investimeve dhe punimeve gjeologo-minerare
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera totale e investimeve (b+c+ç)
	lekë
	
	
	
	
	

	
	a1
	Kapitale
	lekë
	
	
	
	
	

	
	a2
	Përgatitore
	lekë
	
	
	
	
	

	
	b
	Punime gjeologjike 
	lekë
	
	
	
	
	

	
	b1
	Rilevim gjeologjik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Rilevim gjeofizik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	

	
	b3
	Rilevim gjeokimik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	

	
	b4
	Marshute - prerje të shkallëve nga 1:25000 deri në shkallën 1:1000 
	
	
	
	
	
	

	
	b5
	Kanale 
	ml
	
	
	
	
	

	
	b6
	Puseza  
	ml
	
	
	
	
	

	
	b7
	Shpime kërkim-zbulimi
	ml
	
	
	
	
	

	
	b8
	Galeri 
	ml
	
	
	
	
	

	
	b9
	Etj.............................
	................
	
	
	
	
	

	
	b10
	...........................
	..............
	
	
	
	
	

	
	c
	Makineri, pajisje, ndërtim, montime etj.
	lekë
	
	
	
	
	

	
	ç
	Punime minerare
	lekë
	
	
	
	
	

	
	ç1
	Galeri
	ml
	
	
	
	
	

	
	ç2
	Shpime 
	ml
	
	
	
	
	

	
	ç3
	Shtrim shinash
	ml
	
	
	
	
	

	
	ç4
	Punime ajrimi
	lekë
	
	
	
	
	

	
	ç5
	Zbulim dheu
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	ç6
	Etj...................................
	............
	
	
	
	
	

	
	ç7
	.....................................
	..........
	
	
	
	
	

	3
	
	Vlera e garancisë financiare për realizimin e planit të investimeve
	lekë
	
	
	
	
	

	4
	
	Parashikimi i të ardhurave
	lekë
	
	
	
	
	

	5
	
	Operacionet e parashikuara për rehabilitim progresiv dhe përfundimtar të mjedisit
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve të parashikuara për rehabilitimin e mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	

	
	b
	Operacionet e parashikuara për rehabilitim progresiv dhe përfundimtar të mjedisit
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Pyllëzim
	m2
	
	
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu
	m3
	
	
	
	
	

	
	b3
	Riparim sipërfaqe
	m2
	
	
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Vlera e parashikuar për menaxhimin e mbetjeve
	lekë
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve të parashikuara për menaxhimin e mbetjeve
	lekë
	
	
	
	
	

	
	b
	Operacionet e parashikuara për menaxhimin e mbetjeve
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Sipërfaqe depozitim mbetjesh
	m2
	
	
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu për diga
	m3
	
	
	
	
	

	
	b3
	Trajtim ujërash
	m3
	
	
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Numri i fuqisë punëtore që parashikohet
	nr.
	
	
	
	
	

	8
	
	Vlerësimi i pagesës për garancinë e planit të investimeve
	lekë
	
	
	
	
	

	9
	
	Vlerësimi i pagesës për garancinë e planit të rehabilitimit të mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	



2. Tabela e gjendjes dhe lëvizjes së rezervave
	Nr.
	Lloji dhe kategoria e
rezervave
	Gjendja e rezervave në fillim të vitit raportues 
.../.../.....-...../..../.......
	Konsumi i planifikuar i rezervave gjatë vitit .../.../.....-...../..../.......

	
	
	
	Planifikuar
	Realizuar

	
	
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)

	1
	A (tonë)
	
	
	
	
	
	

	2
	B (tonë)
	
	
	
	
	
	

	3
	C1 (tonë)
	
	
	
	
	
	

	4
	C2 (tonë)
	
	
	
	
	
	

	
	Totali nga këto:
	
	
	
	
	
	

	a
	Të përgatitura (tonë)
	
	
	
	
	
	

	b
	Të gatshme (tonë)
	
	
	
	
	
	



Inxhinieri i licencuar Topograf ose Marshejder 	 		Emër, mbiemër 	nr. licencës ...... 	firmë
Inxhinieri i licencuar Gjeolog 					Emër, mbiemër 	nr. licencës ......		firmë
Inxhinieri i licencuar Minerar 					Emër, mbiemër 	nr. licencës ......		firmë
Inxhinieri i licencuar Pasurues (kur ka objekte përpunimi) 	Emër, mbiemër 	nr. licencës ......			firmë
Drejtuesi Teknik 						Emër, mbiemër 	nr. licencës ......			firmë
Zotëruesi i lejes minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit
Emër, mbiemër, firmë
Vula 
Vendi dhe data

ANEKSI 4
Formati i Raportit Përfundimtar për veprimtarinë minerare që dorëzohet në AKBN nga zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimorE

1. Raporti Përfundimtar duhet të dorëzohet pranë AKBN-së për vlerësim, në përfundim të afatit të lejes minerare dhe duhet të përmbajë një raport të detajuar informativ mbi realizimin e prodhimit, investimeve, vlerën e produkteve të shitura, punimeve minerare të realizuara, shfrytëzimin e rezervave dhe gjendjen e rezervave të mbetura, operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare, dhe situatën përfundimtare mjedisore pas realizimit të rehabilitimit në përputhje me detyrimet e tij të lejes minerare dhe planin e veprimtarisë minerare të ndarë në kapitujt e mëposhtëm:
a) Realizimi i prodhimit gjatë periudhës së lejes minerare;
b) Realizimi i investimeve vjetore dhe në total, të dhëna për vlerën e punimeve minerare të realizuara, vlerën e operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare;
c) Të dhëna për vlerën e produkteve të shitura, taksave të paguara;
d) Raportin markshederik për lëvizjen e rezervave minerare dhe gjendjen përfundimtare të tyre;
e) Vlerësimin krahasues për respektimin e realizimit të projektit minerar, realizimin e operacioneve e të punimeve minerare, depozitimin, trajtimin, menaxhimin e mbetjeve minerare dhe rehabilitimin mjedisor në përputhje me normat e ruajtjes së mjedisit minerar;
f) Raportin vlerësues për rehabilitimin përfundimtar të mjedisit dhe depozitimit të mbetjeve minerare së bashku me masat që propozohen për monitorimin postminerar.
Në mënyrë më të detajuar për aspektet gjeologjike:
i) Relacion i plotë gjeologjik që përmban rilevim gjeologjik, gjeofizik, gjeokimik, marshute - prerje të shkallëve në shkallën 1:1000, të shoqëruara me hartat dhe prerjet gjeologjike përkatëse.
Në mënyrë më të detajuar për aspektet minerare:
i) Frontet ku është zhvilluar veprimtaria minerare dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet me detyrimet e lejes minerare;
ii) Raportin markshederik për lëvizjen e rezervave të shoqëruar me planimetritë e punimeve, prerjet në shkallët 1:100 -1:1000 dhe gjendjen përfundimtare të rezervave;
iii) Gjendjen e punimeve minerare të shoqëruar me skica, foto, planimetri, prerje në shkallët 1:100 -1:1000 dhe propozimet përkatëse për monitorim postminerar;
iv) Përshkrim të aktiviteteve për menaxhimin e trajtimin e mbetjeve dhe rigjenerimin e mjedisit;
v) Vlerën vjetore dhe totale të investimit të realizuar;
vi) Vlerën vjetore dhe totale të prodhimit të realizuar.
2. Në përfundim të pjesës narrative, Raporti financiar e teknik duhet të përmbajë, gjithashtu, tabelat e përshkruara më poshtë.
Tabelat përfundimtare të veprimtarisë minerare të subjektit minerar ..................... të pajisur me lejen minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore nr..........., datë ...../....../................
1. Të dhëna mbi zotëruesin e lejes minerare
a) Emri i subjektit sipas QKR-së: ........................................................................
b) Identifikimi i lejes minerare: leje minerare shfrytëzimi për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyret dhe bitumet nr......., datë...../...../...........
c) Emri dhe mbiemri i zotëruesit të lejes: ..............................................................
d) Nr. i telefonit / faksit: ..................................................................................
e) Lloji i mineralit për të cilin është dhënë leja: ......................................................
f) Emërtimi i njësisë vendore ku është kryer aktiviteti: .............................................
g) Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik (ose drejtuesve teknikë që mund të jenë ndryshuar gjatë periudhës së lejes): ........................................................................
2. Formati i tabelës përfundimtare
	Nr.
	
	Emërtimi
	Njësia
	Vitet
	% në raport me parashikimin e planit të veprimtarisë minerare

	
	
	
	
	1
	2
	3
	..
	.
	.
	..
	..
	..
	Totali
	

	1
	
	Realizimi i prodhimit
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Produkte minerare në total
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a1
	Sasia
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	Produkte të përpunuara në total
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Sasia
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Realizimi i investimeve në total
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Makineri, pajisje, ndërtim, montime etj.
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Vlera e produkteve të shitura në total
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Vlera në lekë/USD e produkteve të shitura në eksport
	lekë/USD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Vlera në lekë e veprimeve për rehabilitimin e mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Vlera në lekë e veprimeve për mbylljen e objekteve minerare
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Vlera në lekë e veprimeve për menaxhimin e mbetjeve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Sipërfaqe depozitim mbetjesh
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Numri i fuqisë punëtore
	nr.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Pagesat e taksave në total 
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Pagesa e rentës minerare në total
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Pagesa e garancisë së planit të investimeve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Pagesa e garancisë së planit të rehabilitimit të mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Tabela e gjendjes dhe lëvizjes së rezervave
	Nr.
	Lloji dhe kategoria e
rezervave
	Gjendja e rezervave
në fillim të veprimtarisë minerare .../.../.....
	Konsumi i rezervave gjatë periudhës së lejes minerare .../.../.....-...../..../.......
	Gjendja e rezervave
në fund të periudhës së lejes minerare

	
	
	
	Planifikuar
	Realizuar
	

	
	
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)

	1
	A (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	B (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	C1 (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	C2 (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Totali nga këto:
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Të përgatitura (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Të gatshme (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	



Inxhinieri i licencuar topograf ose marshejder 	 	Emër, mbiemër nr. licencës ...... 		firmë
Inxhinieri i licencuar gjeolog 				Emër, mbiemër nr. licencës ......	firmë
Inxhinieri i licencuar minerar 				Emër, mbiemër nr. licencës ......	firmë
Inxhinieri i licencuar pasurues (kur ka objekte përpunimi) Emër, mbiemër nr. licencës ......		firmë
Drejtuesi teknik 					Emër, mbiemër 	nr. licencës ......		firmë

Zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit
Emër, mbiemër, firmë
Vula 
Vendi dhe data


URDHËR
Nr.311, datë 13.4.2011

PËR MIRATIMIN E FORMËS SË INFORMACIONEVE TREMUJORE, VJETORE, PËRFUNDIMTARE DHE PËRMBAJTJEN E PLANIT VJETOR TË PUNËS NGA ZOTËRUESIT E LEJEVE MINERARE TË KËRKIMIT-ZBULIMIT-SHFRYTËZIMIT PËR GRUPIN E MINERALEVE TË ÇMUARA DHE GJYSMË TË ÇMUARA

Në zbatim të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 27 pika 2 dhe nenit 56 pika 2 të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”;

URDHËROJ:

1. Formati i informacionit tremujor për veprimtarinë minerare të realizuar nga zotëruesi i lejes minerare të kërkimit-zbulimit-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara, duhet të jetë në përputhje me formatin e përshkruar në aneksin 1 të këtij urdhri. Ky informacion duhet të dorëzohet pranë institucionit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN) jo më vonë se data 15 e muajit që vijon, për çdo tremujor. Mosdorëzimi në afat i këtij informacioni dënohet me masën administrative gjobë prej 100 000 (njëqind mijë) lekësh për çdo shkelje, në përputhje me nenin 45, pika 1/ç të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
2. Formati i informacionit vjetor për veprimtarinë minerare të realizuar nga zotëruesi i lejes minerare të kërkimit-zbulimit-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara duhet të jetë në përputhje me formatin e përshkruar në aneksin 2 të këtij urdhri. Ky informacion duhet të dorëzohet pranë institucionit të AKBN-së çdo vit, jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga përfundimi i vitit përkatës. Mosdorëzimi në afat i këtij informacioni dënohet me masën administrative gjobë prej 150 000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekësh për çdo shkelje në përputhje me nenin 45, pika 1/d të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
3. Formati dhe përmbajtja e planit vjetor të punës së parashikuar për t’u realizuar gjatë veprimtarisë minerare të vitit në vazhdim, të përcaktuar në përputhje me datën efektive të dhënies së lejes nga zotëruesi i lejes minerare të kërkimit-zbulimit-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara, duhet të jetë në përputhje me planin e zhvillimit të veprimtarisë minerare të miratuar në lejen e tyre minerare dhe sipas formatit të përshkruar në aneksin 3 të këtij urdhri. Ky plan duhet të dorëzohet pranë institucionit të AKBN-së jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike përpara përfundimit të vitit, llogaritur nga data e hyrjes në fuqi të lejes për çdo vit. Mosdorëzimi në afat i këtij informacioni dënohet me masën administrative gjobë 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë për çdo shkelje në përputhje me nenin 45, pika 1/dh të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
4. Subjektet minerare të cilat përmbajtjen e planit vjetor të punës nuk e kanë realizuar në përputhje me pikën 3 të këtij urdhri, kanë të drejtë që brenda periudhës së përcaktuar në pikën 3 të këtij urdhri të bëjnë përmirësimin e tij. 
5. Subjektet minerare të pajisura me leje minerare të kërkimit-zbulimit-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara, duhet që në përfundim të afatit të lejes apo përfundimit të saj përpara këtij afati të përgatitin raportin përfundimtar për zhvillimin e veprimtarisë minerare, që duhet të jetë në përputhje me formatin e përshkruar në aneksin 4 të këtij urdhri. Në raport të përshkruhen në mënyrë të detajuar investimet e realizuara gjatë shfrytëzimit, punimet minerare të kryera në zonën e tij të lejuar, shoqëruar me vizatimet inxhinierike. Mosdorëzimi i këtij informacioni dënohet me masën administrative gjobë 300 000 (treqind mijë) lekë në përputhje me nenin 45, pika 1/ë të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
6. Subjektet minerare të pajisura me leje minerare të kërkimit-zbulimit-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara, duhet të realizojnë planin e mbylljes së veprimtarisë minerare dhe planin e rehabilitimit përfundimtar të zonës së tyre të lejuar në përputhje me kërkesat e ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
7. Institucioni i AKBN-së jo më vonë se 30 ditë pas përfundimit të çdo tremujori duhet të dorëzojë në METE, raportin përmbledhës për veprimtarinë minerare të subjekteve të pajisura me lejet minerare të kërkimit-zbulimit-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara, i cili duhet të përmbajë të dhëna për:
i) realizimin e prodhimit; 
ii) realizimin e investimeve; 
iii) vlerën e produkteve të shitura; 
iv) vlerën e punimeve minerare të realizuara; 
v) vlerën e operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare.
8. Institucioni i AKBN-së jo më vonë se 30 ditë pas përfundimit të çdo gjashtëmujori, duhet të dorëzojë në METE raportin përmbledhës për veprimtarinë minerare të subjekteve të pajisura me lejet minerare të kërkimit-zbulimit-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara, që duhet të përmbajë të dhëna për:
i) respektimin e realizimit të projektit minerar;
ii) realizimin e operacioneve e të punimeve minerare dhe depozitimin e mbetjeve minerare;
iii) lëvizjen e rezervave minerare;
iv) kryerjen e operacioneve minerare në përputhje me normat e ruajtjes së mjedisit minerar, duke u këshilluar me autoritetet e qeverisjes vendore të zonës minerare.
9. Institucioni i AKBN-së jo më vonë se 60 ditë pas përfundimit të çdo viti, duhet të dorëzojë në METE raportin përmbledhës për veprimtarinë minerare të subjekteve të pajisura me lejet minerare të kërkimit-zbulimit-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara, i cili duhet të përmbajë të dhëna për:
i) realizimin e prodhimit; 
ii) realizimin e investimeve; 
iii) vlerën e produkteve të shitura; 
iv) vlerën e punimeve minerare të realizuara; 
v) vlerën e operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare;
vi) respektimin e realizimit të projektit minerar;
vii) realizimin e operacioneve e të punimeve minerare dhe depozitimin e mbetjeve minerare;
viii) lëvizjen e rezervave minerare;
ix) kryerjen e operacioneve minerare në përputhje me normat e ruajtjes së mjedisit minerar, duke u këshilluar me autoritetet e qeverisjes vendore të zonës minerare.
10. Institucioni i AKBN-së, për çdo rast të mosrespektimit nga subjektet minerare të pikave 1, 2, 3 dhe 5 të këtij urdhri, propozon masat administrative në METE.
11. Institucioni i AKBN-së vlerëson raportin përfundimtar të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara, dhe realizimin e planit të mbylljes dhe planit të rehabilitimit të çdo subjekti minerar dhe i paraqet për miratim ministrit vlerësimin e tij në zbatim të kërkesave të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
12. Institucioni i AKBN-së vlerëson dhe miraton vlerat e garancive financiare vjetore për realizimin e planit të investimit dhe planit të rehabilitimit progresiv e përfundimtar të mjedisit jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga data e paraqitjes së tyre. Tejkalimi i këtij afati i konsideron këto vlera të miratuara.



13. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet institucioni i AKBN-së dhe drejtoria përgjegjëse në METE që trajton problematikat e lejeve minerare.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

MINISTRI I Ekonomisë, tregtisë dhe Energjetikës
Nasip Naço

ANEKSI 1
Formati i informacionit tremujor për veprimtarinë minerare që dorëzohet në AKBN nga zotëruesi i lejes minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara

1. Periudha raportuese
a) Tremujori i ……. viti ……..
2. Të dhëna mbi zotëruesin e lejes minerare
a) Emri i subjektit sipas QKR-së: ........................................................................
b) Identifikimi i lejes minerare: leje minerare kërkim-zbulim-shfrytëzimi për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara nr......., datë...../...../...........
c) Emri dhe mbiemri i zotëruesit të lejes: ..............................................................
d) Lloji i mineralit për të cilin është dhënë leja: .......................................................
e) Adresa e selisë së subjektit: ...........................................................................
f) Emri dhe mbiemri i administratorit: .................................................................
g) Nr. i telefonit / faksit: ..................................................................................
h) Emërtimi i njësisë vendore ku kryhet aktiviteti: ....................................................
i) Forma e veprimtarisë minerare (nëntokë ose sipërfaqe): ..........................................
j) Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................................................
k) Data e përfundimit të licencës profesionale të drejtuesit teknik: ...............................

3. Formati i tabelës informuese tremujore
	Nr.
	
	Emërtimi
	Njësia
	Parashikimi
	Realizimi
	%

	1
	
	Realizimi i prodhimit
	tonë/m3
	
	
	

	
	a
	Produkte minerare në total
	tonë/m3
	
	
	

	
	b
	Prodhim minerali sipas produkteve
	
	
	
	

	
	b1
	Sasia e produktit të 1-rë
	tonë/m3
	
	
	

	
	b2
	Cilësia 
	%
	
	
	

	
	b3
	Sasia e produktit të 2-të
	tonë/m3
	
	
	

	
	b4
	Cilësia 
	%
	
	
	

	
	b5
	Sasia e produktit të 3-të
	tonë/m3
	
	
	

	
	b6
	Cilësia 
	%
	
	
	

	
	b7
	Etj................................
	tonë/m3
	
	
	

	
	b8
	...............................
	%
	
	
	

	
	c
	Produkte të përpunuara
	
	
	
	

	
	c1
	Sasia
	tonë/m3
	
	
	

	
	c2
	Cilësia 
	%
	
	
	

	2
	
	Realizimi i investimeve dhe punimeve gjeologo-minerare
	
	
	
	

	
	a
	Vlera totale e investimeve (b+c+ç)
	lekë
	
	
	

	
	a1
	Kapitale
	lekë
	
	
	

	
	a2
	Përgatitore
	lekë
	
	
	

	
	b
	Punime gjeologjike 
	lekë
	
	
	

	
	b1
	Rilevim gjeologjik, harta 1:25000 
	
	
	
	

	
	b2
	Rilevim gjeofizik, harta 1:25000 
	
	
	
	

	
	b3
	Rilevim gjeokimik, harta 1:25000 
	
	
	
	

	
	b4
	Marshute - prerje të shkallëve nga 1:25000 deri në shkallën 1:1000 
	
	
	
	

	
	b5
	Kanale 
	ml
	
	
	

	
	b6
	Puseza  
	ml
	
	
	

	
	b7
	Shpime kërkim-zbulimi
	ml
	
	
	

	
	b8
	Galeri  
	ml
	
	
	

	
	b9
	Etj.............................
	................
	
	
	

	
	b10
	...........................
	..............
	
	
	

	
	c
	Makineri, pajisje, ndërtim, montime 
	lekë
	
	
	

	
	ç
	Punime minerare
	lekë
	
	
	

	
	ç1
	Galeri
	ml
	
	
	

	
	ç2
	Shpime 
	ml
	
	
	

	
	ç3
	Shtrim shinash
	ml
	
	
	

	
	ç4
	Punime ajrimi
	lekë
	
	
	

	
	ç5
	Zbulim dheu
	tonë/m3
	
	
	

	
	ç6
	Etj...................................
	............
	
	
	

	
	ç7
	.....................................
	..........
	
	
	

	3
	
	Vlera e produkteve të shitura
	
	
	
	

	
	a
	Vlera e produkteve minerare të shitura në total
	lekë
	
	
	

	
	a1
	Vlera në lekë e produkteve të shitura në vend
	lekë
	
	
	

	
	a2
	Çmimi mesatar i shitjes gjatë periudhës tremujore
	lekë/tonë/m3
	
	
	

	
	a3
	Vlera në lekë/USD e produkteve të shitura në eksport
	lekë
	
	
	

	
	a4
	Çmimi mesatar i shitjes gjatë periudhës tremujore
	USD/tonë/m3
	
	
	

	4
	
	Rehabilitim mjedisi
	
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve për rehabilitimin e mjedisit
	lekë
	
	
	

	
	b
	Operacionet e kryera për rehabilitim mjedisor
	
	
	
	

	
	b1
	Pyllëzim
	m2
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu
	m3
	
	
	

	
	b3
	Riparim sipërfaqe
	m2
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	

	5
	
	Menaxhim i mbetjeve
	lekë
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve për menaxhimin e mbetjeve
	lekë
	
	
	

	
	b
	Operacionet e kryera për menaxhimin e mbetjeve
	
	
	
	

	
	b1
	Sipërfaqe depozitim mbetjesh
	m2
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu për diga
	m3
	
	
	

	
	b3
	Trajtim ujërash
	m3
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	

	6
	
	Numri i fuqisë punëtore
	nr.
	
	
	


Shënim. Shitjet të shoqërohen me fotokopje të faturave përkatëse.

Zotëruesi i lejes minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit
Emër, mbiemër, firmë
Vula 
Vendi dhe data




















ANEKSI 2
Formati i informacionit vjetor për veprimtarinë minerare që dorëzohet në AKBN nga zotëruesi i lejes minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara

1. Raporti financiar e teknik duhet të dorëzohet pranë AKBN-së, çdo vit jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga përfundimi i vitit përkatës të llogaritur me datën efektive dhe duhet të përmbajë një raport informativ mbi realizimin e prodhimit, investimeve, vlerën e produkteve të shitura, punimeve minerare të realizuara, operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare në përputhje me detyrimet e tij të lejes minerare dhe planin vjetor të ndarë në kapitujt e mëposhtëm:
a) Realizimi i prodhimit;
b) Realizimi i investimeve të dhëna për vlerën punimeve minerare të realizuara, vlerën e operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare;
c) Të dhëna për vlerën e produkteve të shitura, taksave të paguara;
d) Raportin markshederik për lëvizjen e rezervave minerare.
e) Vlerësimin krahasues për respektimin e realizimit të projektit minerar, realizimin e operacioneve e të punimeve minerare, depozitimin, trajtimin, menaxhimin e mbetjeve minerare dhe rehabilitimin mjedisor në përputhje me normat e ruajtjes së mjedisit minerar.
Në mënyrë më të detajuar për aspektet gjeologjike:
i) Relacion i shkurtër gjeologjik mbi rezultatet e punimeve të kryera;
ii) Volumet e punimeve sipërfaqësore të kryera, si: rilevim gjeologjik, gjeofizik, gjeokimik, marshute - prerje të shkallëve nga 1:25000 deri në shkallën 1:1000, të shoqëruara me hartat dhe prerjet gjeologjike përkatëse;
iii) Volumet e punimeve minerare të kryera, si: kanale, puseza, zhveshje gjeologjike, shpime kërkim-zbulimi, galeri të shoqëruar me dokumentime gjeologjike, skica, foto, planimetri të punimeve të kryera, prerje kërkim-zbulimi në shkallët 1:100 -1:1000;
iv) Sasia e provave të marra për studime kërkim-zbulimi minerar, si dhe rezultatet e analizave të kryera në rajonin e licencuar;
v) Informacion mbi punimet e kryera për rehabilitimin e mjedisit, si: mbyllje transhesh, puseza, mbyllje galerish, mbjellje pemësh etj.
Në mënyrë më të detajuar për aspektet minerare:
i) Frontet ku është zhvilluar veprimtaria minerare dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet me detyrimet e lejes minerare dhe programit vjetor;
ii) Raportin markshederik për lëvizjen e rezervave të shoqëruar me planimetritë e punimeve të kryera, prerjet në shkallët 1:100-1:1000;
iii) Gjendjen e punimeve minerare të shoqëruar me skica, foto, planimetri, prerje në shkallët 1:100 -1:1000;
iv) Veprimtaria minerare për menaxhimin e trajtimin e mbetjeve dhe rigjenerimin e mjedisit;
v) Shpenzimet financiare në lekë mbi punimet e kryera, sipas zërave dhe në total, krahasimi i tyre me realizimin e programit të investimit, të përcaktuar në projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare;
vi) Llogaritjet e realizimit të programit të investimit për të vlerësuar garancinë e realizimit të programit të investimit;
vii) Informacion për respektimin e kërkesave të sigurisë në punë dhe mbrojtjes së shëndetit të punonjësve;
viii) Informacion për plotësimin e kërkesave të nismës për transparencë në industrinë nxjerrëse;
ix) Shpjegime dhe argumente mbi mosrealizimet eventuale të programit vjetor për periudhën raportuese;
x) Çdo shpjegim tjetër që zotëruesi i lejes minerare e gjykon të arsyeshme t’ia bëjë të njohur strukturës përgjegjëse.
2. Në përfundim të pjesës narrative, Raporti financiar e teknik duhet të përmbajë, gjithashtu, katër tabelat e përshkruara më poshtë.
Tabelat përmbledhëse të veprimtarisë minerare vjetore të subjektit minerar ..................... të pajisur me lejen minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara nr..........., datë ...../....../................
1. Periudha raportuese
a) Periudha vjetore .../...../…….. - ..../..../........
2. Të dhëna mbi zotëruesin e lejes minerare
a) Emri i subjektit sipas QKR-së: ........................................................................
b) Identifikimi i lejes minerare: leje minerare kërkim-zbulim-shfrytëzimi për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara nr......., datë...../...../...........
c) Emri dhe mbiemri i zotëruesit të lejes: ..............................................................
d) Lloji i mineralit për të cilin është dhënë leja: .......................................................
e) Adresa e selisë së subjektit: ............................................................................
f) Emri dhe mbiemri i administratorit: ..................................................................
g) Nr. i telefonit / faksit: ..................................................................................
h) Emërtimi i njësisë vendore ku kryhet aktiviteti: ....................................................
i) Forma e veprimtarisë minerare (nëntokë ose sipërfaqe): ..........................................
j) Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................................................
k) Data e përfundimit të licencës profesionale të drejtuesit teknik: ...............................

2651


3. Formati i tabelës informuese vjetore
	Nr.
	
	Emërtimi
	Njësia
	Parashikimi
	Realizimi

	%

	1
	
	Realizimi i prodhimit
	tonë/m3
	Tr.1
	Tr.2
	Tr.3
	Tr.4
	Viti
	Tr.1
	Tr.2
	Tr.3
	Tr.4
	Viti
	

	
	a
	Produkte minerare në total
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	Prodhim minerali sipas produkteve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Sasia e produktit të 1-rë
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3
	Sasia e produktit të 2-të
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5
	Sasia e produktit të 3-të
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b6
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7
	Etj................................
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b8
	...............................
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c
	Produkte të përpunuara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c1
	Sasia
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Realizimi i investimeve dhe punimeve gjeologo-minerare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera totale e investimeve (b+c+ç)
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a1
	Kapitale
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a2
	Përgatitore
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	Punime gjeologjike 
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Rilevim gjeologjik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Rilevim gjeofizik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3
	Rilevim gjeokimik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4
	Marshute - prerje të shkalleve nga 1:25000 deri në shkallën 1:1000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5
	Kanale 
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b6
	Puseza  
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b7
	Shpime kërkim-zbulimi
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b8
	Galeri  
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b9
	Etj.............................
	................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b10
	...........................
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c
	Makineri, pajisje, ndërtim, montime etj.
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç
	Punime minerare
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç1
	Galeri
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç2
	Shpime 
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç3
	Shtrim shinash
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç4
	Punime ajrimi
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç5
	Zbulim dheu
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç6
	Etj...................................
	............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ç7
	.....................................
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Vlera e produkteve të shitura
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera e produkteve minerare të shitura në total
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a1
	Vlera në lekë e produkteve të shitura në vend
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a2
	Çmimi mesatar i shitjes gjatë periudhës tremujore
	lekë/tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a3
	Vlera në lekë/USD e produkteve të shitura në eksport
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a4
	Çmimi mesatar i shitjes gjatë periudhës tremujore
	USD/tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Rehabilitim mjedisi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve për rehabilitimin e mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	Operacionet e kryera për rehabilitim mjedisor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Pyllëzim
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3
	Riparim sipërfaqe
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Menaxhim i mbetjeve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve për menaxhimin e mbetjeve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	Operacionet e kryera për menaxhimin e mbetjeve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Sipërfaqe depozitim mbetjesh
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu për diga
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b3
	Trajtim ujërash
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Numri i fuqisë punëtore
	nr.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Pagesat e taksave lokale
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Pagesa e taksave qendrore
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Pagesa e rentës minerare
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Pagesa për sipërfaqen e zonës së lejuar minerare
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Pagesat për sigurimin e jetës së punëtorëve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Pagesat e sigurimeve shoqërore
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Pagesa e garancisë së planit të investimeve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Pagesa e garancisë së planit të rehabilitimit të mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Shënim. Shitjet, pagesat të shoqërohen me fotokopje të faturave përkatëse. 

4. Tabela e gjendjes dhe lëvizjes së rezervave
	Nr.
	Lloji dhe kategoria e
rezervave
	Gjendja e rezervave në fillim të vitit raportues
.../.../.....-...../..../.......
	Konsumi i rezervave gjatë vitit .../.../.....-...../..../.......
	Gjendja e rezervave 
në fund të vitit raportues

	
	
	
	Planifikuar
	Realizuar
	

	
	
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)

	1
	A (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	B (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	C1 (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	C2 (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Totali nga këto:
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Të përgatitura (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Të gatshme (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	



Zotëruesi i lejes minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit
Emër, mbiemër, firmë
Vula 
Vendi dhe data

ANEKSI 3
Formati i planit vjetor të punës për veprimtarinë minerare që dorëzohet në AKBN nga zotëruesi i lejes minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara

1. Plani vjetor i veprimtarisë minerare për vitin pasardhës duhet të dorëzohet pranë AKBN-së çdo vit 30 (tridhjetë) ditë kalendarike përpara përfundimit të vitit përkatës të llogaritur me datën efektive të lejes minerare dhe duhet të përmbajë në mënyrë të specifikuar dhe të detajuar në tremujorë, kapacitetet e prodhimit, vlerën e investimeve dhe operacionet që do të kryhen nga ana e subjektit gjatë veprimtarisë së tij minerare njëvjeçare.
2. Subjektet minerare, në kapitull të veçantë, duhet të paraqesin vlerësimin e tyre për vlerat e garancisë për realizimin e planit të investimit dhe garancisë për realizimin e planit të rehabilitimit në përputhje dhe të harmonizuar në kohë me të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në lejen minerare. 
3. Institucioni i AKBN-së, jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga data e paraqitjes së planit vjetor minerar miraton vlerat e garancisë për realizimin e planit të investimit dhe garancisë për realizimin e planit të rehabilitimit. Në rast mosmiratimi, AKBN-ja e njofton zotëruesin e lejes minerare për arsyet e këtij mosmiratimi. Nëse kjo përgjigje nuk kthehet brenda këtij afati, plani dhe vlerat e garancive quhen të miratuara.
4. Plani vjetor i veprimtarisë minerare duhet të bashkëshoqërohet me dokumentet e mëposhtme teknike.
Për veprimtarinë e kërkim-zbulimit:
i) Rilevim gjeologjik, gjeofizik, gjeokimik, marshute-prerje të shkallëve nga 1:25000 deri në shkallën 1:1000, të shoqëruara me hartat përkatëse;
ii) Punimet minerare që do të kryhen, si: kanale, puse, zhveshje, shpime, galeri të shoqëruara me dokumentime, skica, planimetri, prerje në shkallën 1:500 dhe sasia e provave që do të merren, sipas llojeve të analizave;
iii) Operacionet e punës që do të kryhen për rehabilitimin e mjedisit, së bashku me shpenzimet financiare në lekë për realizimin e projektit të kërkim-zbulimit, sipas zërave dhe në total.
Për veprimtarinë e shfrytëzimit:
i) Hartën gjeologo-topografike të minierës 	shkalla 1:500 ose 1:1000;
ii) Planimetrinë e përgjithshme të minierës me punimet e hapjes, të azhurnuar deri në fund të periudhës raportuese, planimetritë e horizonteve, profilet kryesore, projeksioni vertikal, ku me ngjyra të ndryshme të shënohen: punimet e planifikuara dhe ato të kryera në shkallën 1:200 ose 1:500;
iii) Pasaportën e shfrytëzimit; 
iv) Pasaportat e punimeve kryesore; 
v) Skemën principale hapësinore të ajrimit, ku të shënohen rrymat e hyrjes dhe daljes së ajrit;
vi) Sheshet e depozitimit të sterileve e mbetjeve në shkallën 1:200 ose 1:500;
vii) Masat e programuara për rehabilitimin progresiv dhe përfundimtar të mjedisit në shkallën 1:200 ose 1:500.
5. Plani vjetor i veprimtarisë minerare duhet të përmbajë tabelat e mëposhtme.

1. Formati i tabelës së planit vjetor minerar
	Nr.
	
	Emërtimi
	Njësia
	Parashikimi

	1
	
	Parashikimi i prodhimit
	tonë/m3
	Tr.1
	Tr.2
	Tr.3
	Tr.4
	Viti

	
	a
	Produkte minerare në total
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	b
	Prodhim minerali sipas produkteve
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Sasia e produktit të 1-rë
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	b2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	

	
	b3
	Sasia e produktit të 2-të
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	b4
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	

	
	b5
	Sasia e produktit të 3-të
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	b6
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	

	
	b7
	Etj................................
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	b8
	...............................
	%
	
	
	
	
	

	
	c
	Produkte të përpunuara
	
	
	
	
	
	

	
	c1
	Sasia
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	c2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	

	2
	
	Parashikimi i investimeve dhe punimeve gjeologo-minerare
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera totale e investimeve (b+c+ç)
	lekë
	
	
	
	
	

	
	a1
	Kapitale
	lekë
	
	
	
	
	

	
	a2
	Përgatitore
	lekë
	
	
	
	
	

	
	b
	Punime gjeologjike 
	lekë
	
	
	
	
	

	
	b1
	Rilevim gjeologjik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Rilevim gjeofizik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	

	
	b3
	Rilevim gjeokimik, harta 1:25000 
	
	
	
	
	
	

	
	b4
	Marshute - prerje të shkallëve nga 1:25000 deri në shkallën 1:1000 
	
	
	
	
	
	

	
	b5
	Kanale 
	ml
	
	
	
	
	

	
	b6
	Puseza  
	ml
	
	
	
	
	

	
	b7
	Shpime kërkim-zbulimi
	ml
	
	
	
	
	

	
	b8
	Galeri  
	ml
	
	
	
	
	

	
	b9
	Etj.............................
	................
	
	
	
	
	

	
	b10
	...........................
	..............
	
	
	
	
	

	
	c
	Makineri, pajisje, ndërtim, montime etj.
	lekë
	
	
	
	
	

	
	ç
	Punime minerare
	lekë
	
	
	
	
	

	
	ç1
	Galeri
	ml
	
	
	
	
	

	
	ç2
	Shpime 
	ml
	
	
	
	
	

	
	ç3
	Shtrim shinash
	ml
	
	
	
	
	

	
	ç4
	Punime ajrimi
	lekë
	
	
	
	
	

	
	ç5
	Zbulim dheu
	tonë/m3
	
	
	
	
	

	
	ç6
	Etj...................................
	............
	
	
	
	
	

	
	ç7
	.....................................
	..........
	
	
	
	
	

	3
	
	Vlera e garancisë financiare për realizimin e planit të investimeve
	lekë
	
	
	
	
	

	4
	
	Parashikimi i të ardhurave
	lekë
	
	
	
	
	

	5
	
	Operacionet e parashikuara për rehabilitim progresiv dhe përfundimtar të mjedisit
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve të parashikuara për rehabilitimin e mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	

	
	b
	Operacionet e parashikuara për rehabilitim progresiv dhe përfundimtar të mjedisit
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Pyllëzim
	m2
	
	
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu
	m3
	
	
	
	
	

	
	b3
	Riparim sipërfaqe
	m2
	
	
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Vlera e parashikuar për menaxhimin e mbetjeve
	lekë
	
	
	
	
	

	
	a
	Vlera në lekë e veprimeve të parashikuara për menaxhimin e mbetjeve
	lekë
	
	
	
	
	

	
	b
	Operacionet e parashikuara për menaxhimin e mbetjeve
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Sipërfaqe depozitim mbetjesh
	m2
	
	
	
	
	

	
	b2
	Mbushje dheu për diga
	m3
	
	
	
	
	

	
	b3
	Trajtim ujërash
	m3
	
	
	
	
	

	
	b4
	Kanalizime 
	ml
	
	
	
	
	

	
	b5
	Etj...............
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Numri i fuqisë punëtore që parashikohet
	nr.
	
	
	
	
	

	8
	
	Vlerësimi i pagesës për garancinë e planit të investimeve
	lekë
	
	
	
	
	

	9
	
	Vlerësimi i pagesës për garancinë e planit të rehabilitimit të mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	



2. Tabela e gjendjes dhe lëvizjes së rezervave
	Nr.
	Lloji dhe kategoria e
rezervave
	Gjendja e rezervave në fillim të vitit raportues
.../.../.....-...../..../.......
	Konsumi i planifikuar i rezervave gjatë vitit .../.../.....-...../..../.......

	
	
	
	Planifikuar
	Realizuar

	
	
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)

	1
	A (tonë)
	
	
	
	
	
	

	2
	B (tonë)
	
	
	
	
	
	

	3
	C1 (tonë)
	
	
	
	
	
	

	4
	C2 (tonë)
	
	
	
	
	
	

	
	Totali nga këto:
	
	
	
	
	
	

	a
	Të përgatitura (tonë)
	
	
	
	
	
	

	b
	Të gatshme (tonë)
	
	
	
	
	
	



Inxhinieri i licencuar topograf ose marshejder 	 		Emër mbiemër 	nr. licencës ...... firmë
Inxhinieri i licencuar gjeolog 					Emër mbiemër 	nr. licencës ...... firmë
Inxhinieri i licencuar minerar 					Emër mbiemër 	nr. licencës ...... firmë
Inxhinieri i licencuar pasurues (kur ka objekte përpunimi) 	Emër mbiemër 	nr. licencës ...... firmë
Drejtuesi teknik 						Emër mbiemër 	nr. licencës ...... firmë
Zotëruesi i lejes minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit
Emër, mbiemër, firmë
Vula, 
Vendi dhe data

ANEKSI 4
Formati i Raportit Përfundimtar për veprimtarinë minerare që dorëzohet në AKBN nga zotëruesi i lejes minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara

1. Raporti përfundimtar duhet të dorëzohet pranë AKBN-së për vlerësim, në përfundim të afatit të lejes minerare dhe duhet të përmbajë një raport të detajuar informativ mbi realizimin e prodhimit, investimeve, vlerën e produkteve të shitura, punimeve minerare të realizuara, shfrytëzimin e rezervave dhe gjendjen e rezervave të mbetura, operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare, dhe situatën përfundimtare mjedisore pas realizimit të rehabilitimit në përputhje me detyrimet e tij të lejes minerare dhe planin e veprimtarisë minerare të ndarë në kapitujt e mëposhtëm:
a) Realizimi i prodhimit gjatë periudhës së lejes minerare;
b) Realizimi i investimeve vjetore dhe në total, të dhëna për vlerën e punimeve minerare të realizuara, vlerën e operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare;
c) Të dhëna për vlerën e produkteve të shitura, taksave të paguara;
d) Raportin markshederik për lëvizjen e rezervave minerare dhe gjendjen përfundimtare të tyre;
e) Vlerësimin krahasues për respektimin e realizimit të projektit minerar, realizimin e operacioneve e të punimeve minerare, depozitimin, trajtimin, menaxhimin e mbetjeve minerare dhe rehabilitimin mjedisor në përputhje me normat e ruajtjes së mjedisit minerar;
f) Raportin vlerësues për rehabilitimin përfundimtar të mjedisit dhe depozitimit të mbetjeve minerare së bashku me masat që propozohen për monitorimin postminerar.
Në mënyrë më të detajuar për aspektet gjeologjike:
i) Relacion i plotë gjeologjik, që përmban rilevim gjeologjik, gjeofizik, gjeokimik, marshute - prerje në shkallën 1:1000, të shoqëruara me hartat dhe prerjet gjeologjike përkatëse.
Në mënyrë më të detajuar për aspektet minerare:
i) Frontet ku është zhvilluar veprimtaria minerare dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet me detyrimet e lejes minerare;
ii) Raportin markshederik për lëvizjen e rezervave të shoqëruar me planimetritë e punimeve, prerjet në shkallët 1:100-1:1000 dhe gjendjen përfundimtare të rezervave;
iii) Gjendjen e punimeve minerare të shoqëruara me skica, foto, planimetri, prerje në shkallët 1:100 -1:1000 dhe propozimet përkatëse për monitorim postminerar;
iv) Përshkrim të aktiviteteve për menaxhimin e trajtimin e mbetjeve dhe rigjenerimin e mjedisit;
v) Vlerën vjetore dhe totale të investimit të realizuar;
vi) Vlerën vjetore dhe totale të prodhimit të realizuar.
2. Në përfundim të pjesës narrative, Raporti financiar e teknik duhet të përmbajë, gjithashtu, tabelat e përshkruara më poshtë.
Tabelat përfundimtare të veprimtarisë minerare të subjektit minerar ....................., të pajisur me lejen minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara nr..........., datë ...../....../................
1. Të dhëna mbi zotëruesin e lejes minerare
a) Emri i subjektit sipas QKR-së: .......................................................................
b) Identifikimi i lejes minerare: leje minerare kërkim-zbulim–shfrytëzimi për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara nr......., datë...../...../...........
c) Emri dhe mbiemri i zotëruesit të lejes: ...................................................
d) Nr. i telefonit / faksit: ..............................................................................
e) Lloji i mineralit për të cilin është dhënë leja: ......................................................
f) Emërtimi i njësisë vendore ku është kryer aktiviteti: .............................................
g) Forma e veprimtarisë minerare (nëntokë ose sipërfaqe): ........................................
h) Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik (ose drejtuesve teknikë që mund të jenë ndryshuar gjatë periudhës së lejes): ........................................................................

2. Formati i tabelës përfundimtare
	Nr.
	
	Emërtimi
	Njësia
	Vitet
	% Në raport me parashikimin e planit të veprimtarisë minerare

	
	
	
	
	1
	2
	3
	..
	.
	.
	..
	..
	..
	Totali
	

	1
	
	Realizimi i prodhimit
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	Produkte minerare në total
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a1
	Sasia
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	Produkte të përpunuara në total
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Sasia
	tonë/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b2
	Cilësia 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Realizimi i investimeve në total
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Makineri, pajisje, ndërtim, montime etj.
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Vlera e produkteve të shitura në total
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Vlera në lekë/USD e produkteve të shitura në eksport
	lekë/USD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Vlera në lekë e veprimeve për rehabilitimin e mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Vlera në lekë e veprimeve për mbylljen e objekteve minerare
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Vlera në lekë e veprimeve për menaxhimin e mbetjeve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Sipërfaqe depozitim mbetjesh
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Numri i fuqisë punëtore
	nr.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Pagesat e taksave në total 
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Pagesa e rentës minerare në total
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Pagesa e garancisë së planit të investimeve
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Pagesa e garancisë së planit të rehabilitimit të mjedisit
	lekë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Tabela e gjendjes dhe lëvizjes së rezervave
	Nr.
	Lloji dhe kategoria e
rezervave
	Gjendja e rezervave në fillim të veprimtarisë minerare
.../.../.....
	Konsumi i rezervave gjatë periudhës së lejes minerare .../.../.....-...../..../.......
	Gjendja e rezervave
në fund të periudhës së lejes minerare

	
	
	
	Planifikuar
	Realizuar
	

	
	
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)
	Sasi (tonë)
	Cilësi (%)

	1
	A (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	B (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	C1 (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	C2 (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Totali nga këto:
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Të përgatitura (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Të gatshme (tonë)
	
	
	
	
	
	
	
	



Zotëruesi i lejes minerare të kërkim-zbulim-shfrytëzimit
Emër, mbiemër, firmë
Vula 
Vendi dhe data


