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PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI, TEMA - KUFIJTË  E NJËSIVE ADMINISTRATIVE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 11, pika 2, shkronja “d” dhe 16, pika 1, të ligjit nr.72/2012, “Për organizimin dhe funksio-nimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informa-cionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inova-cionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e dokumentit “Standardet shtetë-rore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri, tema - Kufijtë e njësive administrative”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) dhe autoritetet përgjegjëse për krijimin, ruajtjen dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore, për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama
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1. PERSHKRIM MBI STANDARDIN

Ky dokument pé&rmban standardet ¢ specifikimeve teknike té& t& dhénave gjeohapésinore pér ndértimin
e NSDL duke u mbéshtetur né Direktiven INSPIRE. Autori i kétij produkti &shté Autoriteti Shtetéror
pér Informacionin Gjeohapésinor (ASIG). Data e publikimit t& versionit Nr.1 &sht¢ Korrik 2015.
Emeértimi i dokumetit &shté: ASIG_Standard_NSDI_2015_AU_v.1 ku:

ASIG — Autoriteti pérgjegjés pér krijimin e standardit
Standard — Lloji i dokumentit

NSDI - Qéllimi i dokumentit

2015 — Viti i krijimit

AU — Tema pér t& cilén &shté krijuar standardi

v.1 —Numri i versionit t& standardit

2. HYRJE

2.1. SILEXOHET DOKUMENTL
Ky material &shté i strukturuar ng katér kapituj kryesoré:

1. Pérshkrim mbi standardet — N& kété pjesé jepen emértimi dhe autori i standardeve.

2. Hyrje — N& kété pjesé jepen pérshkrime dhe shpjegime pér t& kuptuar ményrén si organizohet
i gjith& informacioni dhe si mund t& kuptohet mé lehte.

3. Tema — N& kété pjesé jepen specifikimet teknike pér secilén temé.

4. Anekse — N& kété pjesé jepen informacione shtesé shpjeguese né ndihmé t& lexuesve.

Pérmbajtja ¢ kapitullit 3 &shté e strukturuar pér secilén temé né katér pjesé kryesore:

1- Pérshkrimi mbi temén — Kjo pjesé flet né ményré t& pérgjithshme pér pérmbajtjen e temés.

2- UML - Kjo pjesé flet pér pérmbajtjen e Katalogut t& Tipologjisé pérkthyer sipas gjuh&s UML.

3- Katalogu I Tipologjisé — Kjo pjesé flet pér strukturén ¢ temés me gjithe elementét pérbéres t&
saj.

N¢ tabelat ¢ méposhtme jepet njé shpjegim mbi pérmbajtjen dhe ményrén e organizimit t&
informacionit né tabelat ¢ t& dhénave né katalogun ¢ tipologjisé.

Tabela Nr.1, 2, me ané t& njé shablloni, shpjegon ményrén e organizimit t& informacionit né
tabelén e tipologjisé dhe t& atributeve té tyre.

Tabela Nr.3;me ané & njé shablloni, shpjegon ményrén ¢ organizimit t& informacionit ng
tabelén e kodlistés.

<% Shénim i réndésishém:

Disa terma né katalogun e tipologjisé si p.sh: Tipi i tipologjisé, etj, nuk jané pérkthyer
qéllimisht né gjuhén Shqipe. Qéllimi parésor éshté qé t& mos humbasé kuptimi gjaté pérkthimit
dhe sé dyti té pérdoret njé giuhé unike sipas termave té Direktivés INSPIRE.
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Tabela nr.1: Elementé shpjegues pér katalogun e tipologjisé.

Emri - Emértimi i tipologjisé

Perkufizimi:
Pérshkrimi:
Tipi i tipologjisé

Gjeometria

Shuméllojshméria:

Detyrueshme

Lidhjet

| Perkufizimi sipas direktives INSPIRE pér tipologjing.
Shénime dhe pérshkrime t€ tjera pér tipologjiné.

Tipi i elementit, i cili mund t& jetg i kétyre llojeve:

«featureType» - njé element i cili mund t& jet& real ng terren apo njé fenomen
abstrakt

«dataType» - njé element tabelor i cili shérben vetém si tabelg atributesh
pér tu lidhur me njé element tjetér.

«enumeration - listé e parapérgatitur vlerash ku elementi duhet t& marré vlerg
dhe codeList»  njérén nga kéto.Enumeration nénkupton ‘“Renditje vlerash”,

ndérsa codList nénkupton ‘Listé vlerash”

| «Imported»  -t& dhéna t& specifikuara né tema t€ tjera t& direktivés INSPIRE.

Gjeometria ¢ elementit sipas formatit vektor mund t& gjendet ng tre forma: piké,
linjé ose polygon.

Abstrakt — kur elementi nuk &shté element real né terren por mendohet vetém si
fenomen.

| Lloji dhe numri i vierave q& mund t& marré atributi

0..* - mund t& marré shumé lloje vlerash ose asnjé vlerg

1..* - mund t& marré minimum 1 vleré ose shumé vlera

0..1 - mund t& mos marr& asnjé vleré ose nése merr vleré duhet t& marré vetém 1
vleré & vetme.

1 - duhet t& marré detyrimisht 1 vlerg

| Po — nése atributi &shté i detyrueshém t& plotésohet
Jo — nése atributi nuk &shté i detyrueshém t& plotésohet

N& tabelén e lidhjeve “Associations” tregohen marrédhéniet hierarkike ndermjet
elementéve t& ndryshme si né kété temé po ashtu dhe né temat e tjera. Kéto

| marrédhénie pasqyrojng lidhjet q¢ realizohen né skemat UML.

Tabela nr.2: Shablloni i tabelés sé atributeve pér Tipin e Tipologjisé: FeatureType dhe DataType

ATRIBUTET

v Emértimi i atributit : Viera qé merr atributi, p.sh:
v FillimilJetégjatésisé : Daté

Shuméllojshméria: Lloji dhe numri i vierave qé mund té marré atributi p.sh: [0..1]

-- Emri --

Emértimi i atributit.

-- Pérkufizimi --

Pérkufizimi sipas direktives INSPIRE t& elementéve.

-- Pérshkrimi --

Shénime dhe pérshkrime t& tjera pér elementin.

[ Detyrueshme : Detyrueshméria nése atributi duhet té marré vleré p.sh: PO]

Tabela nr.3: Shablloni i tabelés sé atributeve pér Tipin e Tipologjisé: Enumeration dhe CodList
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ATRIBUTET

#Vlera e pare e listés sé gatshmep.sh: Ligjor

-- Emri --
Emértimi i verés.

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktives INSPIRE t& elementéve.

#Vlera e dyté (etj) e listés sé gatshme p.sh: Jo Ligjor

-- Emri --
Emértimi i vlergs.

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktives INSPIRE t& elementéve.

4- Metadata - Kétu jepen specifikimet teknike pér metadatat e temés pérkatése.
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2.2. DETYRIMET LIGJORE

N& bazé t& ligjit Nr 72/2012, neni 16, “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturés Kombétare
t& Informacionit Gjeohapésinor né Republikén e Shqipérise”ASIG &shté pérgjegjés pér krijimin e
standardeve pér secilén nga temat e pércaktuara né ligj (neni 11), ng pérputhje me standardet europiane
(direktiva INSPIRE).

Standardet teknike t& t& dhénave gjeohapésinore pér krijimin e NSDI né Shqipéri, jané pérshtatur nga
specifikimet teknike t& temave pérkatése né direktivén INSPIRE. Pér implementimin ¢ direktivés,
kérkohet q& t& gjithé aktorét t& implementojné disa standarde t& pérbashkéta, t& cilat mundésojné
ndérveprimin e shérbimeve dhe harmonizimin e t& dhénave.

Standardet (Rregullat e Implementimit (IR)) duhet t& krijohen pér fushat ¢ méposhtme:

e Metadata — Standardet ¢ késaj kategorie pércaktojné sesi metadatat duhet t& jens. Kéto
standarde jan& unike dhe t& aplikueshém pér t& gjithé institucionet ose palét ¢ treta (si¢ &shté e
pércaktuar n& fushén e veprimit t& késaj direktive), t& cilét do implementojné kété direktive.

o Specifikimi i té dhénave — Standardet e késaj kategorie pérfshiné t& gjithé atributet e objekteve
t& ndryshém t& cilét do t& publikohen. INSPIRE ka pércaktuar disa atribute si bazg e cila do
shérbejé pér publikimin e t& dhénave t& ndryshme. Vendet e ndryshme, né varési t& ligjeve ose
nevojave t& brendshme mund t& shtojné atribute t& tjera, pér t& béré sa mé t& pérdorshme t&
dhénat. Tg gjitha t& dhénat q& do shtohen duhet t& jeng té dokumentuara dhe t& aprovuara nga
institucionet pérgjegjése lokale.

2.3. FUSHA E VEPRIMIT.

Té gjithé autoritetet publike, kompani private apo individ, t& cilét mbajné ose pérpunojné t& dhéna
gjeohapésinore pér llogari t& Institucioneve Publike, jang t& detyruar ti nénshtrohen késaj rregulloreje.

Bazuar n& modelet e proceseve t& biznesit, sistemi i propozuar nga direktiva INSPIRE ka proceset dhe
ciklin jetésor si mé& poshté:

Arkivimi

Planifikimi Validimi Ekzekutimi Shperndarja Zbulimi Analizimi

Perditesimi

Planifikimi — Esht& procesi gjaté & cilit krijohen strukturat e t& dhénave t& nevojshme pér t& publikuar
informacionin n& portal. Rezultatet ¢ kétij procesi jang modelet € ndryshme t& t& dhénave.
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Vlerésimi — Eshté procesi gjaté té cilit t& dhénat ekzistuese testohen kundrejt modelit. Rezultatet e kétij
procesi do jené gertifikimi i t& dhénave ose nevoja pér t& modifikuar t& dhénat pér tu pérshtatur me
modelet ¢ pércaktuara gjaté procesit t& vlerésimit.

Procesimi — Eshté procesi gjaté t& cilit mblidhen dhe manipulohen atributet e t& dhénave pér t& prodhuar
informacion kuptimploté. Manipulimi i tyre béhet kundrejt modeleve t& pércaktuar gjaté planifikimit.
Rezultatet e kétij procesi, jang bashkési t& dhénash & cilat jang gati pér tu publikuar.

Shpérndarja — Eshts procesi gjaté té cilit t& dhénat vihen né dispozicion pér pérdoruesit (qytetarét,
autoritetet publike, organizatat ose palét e treta). Pérdoruesi mund t’i shkarkojé, pérdorg, analizojé ose
t’i citojé ato. Publikimi i t& dhénave bazohet né modelet e ndryshme t& pérdorimit.

Zbulimi — Eshté proces i vazhdueshém mbi t& dhénat e publikuara, gjaté té cilit zbulohen t& dhéna t&
reja ose t& dhéna jo cilésore.

Analiza — Eshté procesi i analizimit t& t& dhénave t& evidentuara né fazén e zbulimit. Gjaté kétij procesi
merret vendimi cfaré do béhet mé t& dhénat q& jang evidentuar.

Pérditésimi — Eshté procesi kur propozohet shtimi, modifikimi ose fshirja e t& dhénave. Ky proces
regjistrohet nga procesi i analizimit t& t& dhénave ekzistuese dhe t& publikuara.

Arkivimi — Eshté procesi gjaté té cilit, bashkésité e t& dhénave q& nuk nevojiten t& aksesohen, arkivohen
duke u bazuar né standardet lokale dhe né legjislacionin né fuqi t& vendeve ku implementohet. Rezultati
i kétij procesi jané t& dhénat t& cilat béhen t& pa aksesueshme pér publikun, me akses vetém nga
autoritetet specifike. Kéto t& dhéna vazhdojné t& ruhen pér arsye t& pérputhshmérisé me kuadrin ligjor
n& fuqi ose standardet specifike.

Shkatérrimi — Eshté procesi gjaté té cilit, t& dhénat béhen t& pa rikuperueshme. Ky proces bazohet né
standardet lokale ose legjislacionet ng fuqi.
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3. TEMA

3.1. KUFIJITE E NJESIVE ADMINISTRATIVE
3.1.1. PERSHKRIMII TEMES

Sipas pérkufizimit t& direktivés, Kufijté e Njésive Administrative jang: Njésité e ndarjeve administrative
t& sipérfaqeve ku shteti ka dhe/ose ushtron t& drejtat juridike pér qeverisjen lokale, rajonale dhe
nacionale, t& ndara nga kufijté e njésive administrative. Eshté e réndésishme t& pérmendet q& njésité
administrative klasifikohen sipas strukturgs hierarkike ndérsa pér nga ana ¢ modelimit t& t& dhénave
ndahen ng dy skema aplikimi q& jang: Njésité administrative dhe Kufijté detaré.

Njésité administrative.

Elementi kryesor i skemés s& aplikimit t& Njésive Administrative &shté tipologjia Njésité Administrative
e q¢ ka elementin gjeometrik t& sipérfaqes. Sipas direktivés INSPIRE ¢do njési duhet t& pérmbajé njé
identifikues unik, gjithashtu ato pérshkruhen nga emértimi gjeografik, vendodhja e tyre, kodi
administrativ nacional dhe niveli hierarkik sipas strukturés administrative t& vendit. Gjithashtu
gjeometria ¢ kufijve administrativ duhet t& jeté linjé q& mbulon t& gjithé njésité administrative.

Rondi 1 Roudi 11 Resdi 111 ResdIV

Figura 1- Ndarjet administrative né Shqipéri pér 4 rendet kryesore respektivisht: Shteti, Qarku,
Bashkité dhe Njésité Administrative.

Hierarkia ¢ ndarjes administrative pér territorin ¢ Shqipérisé, fillon me nivelin mé t& larté q& éshté Rendi
1 — rangu nacional (territori i Shqipéris€). Rendi 2, 3, 4 dhe 5 pércaktohen sipas pérkufizimeve t& ligjit
Nr. 115/2014 “Pér ndarjen administrativo-territoriale t& njésive t& qeverisjes vendore né republikén ¢
Shqipérisé” pérkatésisht: Qarqet, Bashkité, Njésité Administrative dhe Fshatra/Qytete.

Ndarja administrativo-territoriale me 61 bashki bazohet né metodologjing e zonave funksionale. Pér t&
krijuar 61 bashkité ¢ reja, jang bashkuar bashkité dhe komunat ckzistuese t& cilat formojng 1 zong
funksionale né piképamjen ¢ kritereve teknike t& miratuara nga Komisioni i Posatgém Parlamentar. Té
gjitha njésité e reja vendore t& nivelit bazé quhen bashki. Komunat dhe bashkité e vjetra t& pérkufizuara
n& Ligjin nr. 8652 daté 31.7.2000 “Pér organizimin dhe funksionimin ¢ qeverisjes vendore”, qé
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pérthithen nga njésia e re vendore, do t& konsiderohen me ligj si néndarje t& bashkisé t& quajtura njési
administrative, t& cilat do ruajné kufijté ekzistues.

Neni 2 i ligjit nr. 115/2014 ‘Pér ndarjen administrative-territoriale t& njésive t& qeverisjes vendore né
Republikén e Shqipérisé’l, i referohet gendrave té bashkive t& reja, shtrirjes territoriale dhe néndarjet ¢
bashkive, t& cilat pércaktohen né tabelat dhe hartat q& i bashkélidhen ligjit dhe jang pjesé pérbérése e
tij. Fshatrat dhe qytetet n& pérbérje t& bashkive dhe komunave ekzistuese mbarten si & tilla edhe me
ndarjen ¢ re administrativo-territoriale.

Kufijté detaré.

Kufijté detaré jang vija apo rripa t& detit pércaktuar sipas disa traktateve dhe konventave ndérkombétare,
ku shtetet bregdetare ckzekutojné té drejtat ¢ tyre juridiksionale. Kéto t& drejta jang krijuar nga
Konventa e Kombeve t& Bashkuara mbi Ligjin e Deteve (UNCLOS). Vija bazé shérben si referencé nga
e cila kufijté e jashtém t& detit territorial jang t& matur, shérben si referencé pér t& llogaritur frymén ¢
detit territorial, ndérkoh& q& pércakton kufijté e jashtem t& zonave t& tjera detare. N& ndryshim nga
njésité administrative, k&tu nuk aplikohet struktura hierarkike. Gjithsesi, ato ndajné t& nj&jtat specifika
q& kang njésité administrative, si identifikuesin unik, gjeometring etj.

N& figurén ¢ méposhtme (figl2) paragitet né ményré t& pérgjithésuar profili i ogeanit botéror me géllim
shpjegimin ¢ elementéve pérbérés té tij.

Niveli siperfagesor i ogeanit

1
I
2000 }
I

f =

@ @ (€) @
Pjerresia mes 2% 7% 1% <1% Ngritjet ogeanike 5%
Siperfagja 7% 8% 5% 80%
Thellesia mes | 130 2250 4000 4000-4750
(m) 6000

Hapesira kufizuese e kontinentit

Kontinenti (Continental margin)

Baseni ogeanik

Figura 12— Profili ogeanik i paraqitur né ményré skematike.

Shelfi detar pérfagéson pjesén e oqeanit botéror q& shtrihet prang brigjeve kontinentale, karakterizohet
nga njé pjerrési e buté rreth 2%, dhe z& rreth 7% t& sipérfaqes sé pérgjithshme t& ogeaneve. Shelfi detar
pérbéhet nga shelfi i brendshém, q& shtrihet nga vija bregore e ujit deri né thellésing 70m nga shelfi i
jashtém, q& shtrihet nga thellésia 70m deri né théllésing 200m. Shelfi nuk &shté karakteristiké e ¢do
hapésire kufizuese kontinentale dhe né raste t& veganta ai mund t& keté njé shtrirje nga vija bregore
(buza e ujit) deri né 1500km. Gjérésia mesatare e shelfit &shté 78 km, ndérsa thellésia mesatare &shté
mreth 133 m.

! Aneks 4.3
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N& vazhdim t& shelfit detar shtrihet pjerrésia kontinentale, q& z& rreth 8% t& sipérfaqes s& pérgjithshme
t& oqeaneve dhe karakterizohet nga njé reliev i aksidentuar. Pjerrésia kontinentale ka njé pjerrési nga
1° prané grykéderdhjeve t& lumejve t& médhenj deri né 6° prané brigjeve t& pjerréta, me njé pjerrési
mesatare rreth 4° ose 7%. Thellésia e pjerrésisé kontinentale varion nga 1500m deri 3000m.

N& vazhdim t& pjerrésisé kontinentale shtrihet ngritja kontinentale, q& z& rreth 5% t& sipérfaqes sé
pérgjithshme t& oqeaneve dhe karakterizohet nga njé reliev me pjerrési mé t& buté rreth 1%, me thellési
nga 4000m deri 6000m. Ngritja kontinentale njihet si fundi sedimentar i detit apo oqeanit.

Té tre kéto hapésira t& profilit ogeanik pérb&jng formacionin kodrinor nénujor, z&né njé sipérfaqe sa
gjysma e sipérfaqes s& kontinenteve dhe konsiderohen si vazhdim i kontinentit deri ng basenin oqeanik.

Pértej kétj kufiri kodrinor nénujor shtrihet baseni oqeanik, q& z& rreth 80% t& sipérfaqes s¢
pérgjithshme t& oqeaneve dhe fillon me “humnerén oqeanike™, q& &shté pothuajse ¢ rrafshét me pjerrési
q& nuk kalon 1%,.

N& mesin e oqeaneve gjenden “ngritjet oqeanike™ me njé pjerrési rreth 5%, né mes t& cilave ndodhet
kreshta apo vargmali oqeanik, me male nénujore q& ngrihen deri né 2000m nga fundi i oqeanit. Prang
ngritjeve oqeanike gjenden lugina oqeanike, ku ndodhen kodra t& vogla por dhe kanione, ¢& arrijné
deri né thellésing 10000m.
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3.1.2. SkEmA UML

8:1.2:1. STRUKTURA E PAKETES — KUFIITE E NJESIVE ADMINISTRATIVE

«applicationSchema»
Nj ésité Administrative

g + KufijtéAdminigtrativ

é + NjédtéAdministrative

é + AutoritetiQéndror

g + HierarkiaENjé&siveAdminigrative
[E3 + VleraEStatusitLigjor

E5 + VleraEStatusitT eknik

Specifikimet teknike - Kufijté e Njésve Adminidrative

«applicationSchema»
Kufijté Detar

g + KufijtéDetar
E + SegmentilVijéBazés

e = - g + VijaBazé

g + VleraELlojeveTéSegmenteveTéVijaveBazé

@ + VleratELlojeveT&ZonaveUjore
@ + ZonaDetare

T
I
1
!
I
;
I
1
1
\I/
«applicationSchema»
Emértimet Gjeografike

g + EmértimetGjeografike

g + Emértimilvedit

g + Germé&zimilEmrit

é + VleraEPrejardhjes

E + VleraEStatusitT éEmrit

g + VleratEGjinistGram atikore
S + VleraTemé&sS&EEmrit

g + VleratENumritGramatikor

(from Emértimet Gjeografike)

N\ /
\ g

«applicationSchema»
Lloji Bazé

—m—m -

g + TeDhénatHapsinore

5 + VleraEArsyesSéPaviesfshmérisd
S + VleraEKushtitT&Objekit

£3 + VleraEPozicionimitVertikal

(fromBase Type)

Skema 1: Struktura e paketés
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8.1 2.2. NIESITE ADMINISTRATIVE: TE PEGITHSHME

+Administron +Adminigrohet nga

«voidable» 0.5 «oidable» 0.

«featureType»
Njésitéhdministrative
«featureType» + Emettimi: EmétimetGjeografite [1.7] NivelMelLartéINjésise
KufijtéAdministrativ + Gleometia Poligon avoltiable 0

+ ldAltemative: ldLokale
+ Gleometia: Linje & Inspireld: Identifilues o<—
+ |dAltemative: ldLakale aKufi +Njés adm + KodiKombétar. CharacterSting
+ Inspireld: Identifies vt iaies «widables |+ NiveliNacional: HierarkiaENjes veAdministrative
+ NiveliNacional: HierardaEN]siveAdminisrative [1. 3] + Shteti: KodilShtetit
+  Shteti: KodiiShtetit >

H 17| woidables

«voidable, lifeCyclelnfo» + AutoritetiQendror. AutoritetiQendror [1.7]
+ Fillimiletegjatesis: Date

+ EmertimiNacionalinivelit: Charactersting [1.7]
+ Mbarimiletégjatésise: Date [0.1]

«voidables
+ Statuslegal VieraEStatustLigjor = "Ligjor*
+ StatusTeknik VieraEStatus tTeknik = "Pemuthet!

«aidable, lifeCyclelnfa» +NivelMelUIetiNjesise
+ Fillimiletégjatesise: Date «oidable» 0.7
+ MbarimilJetegjatesiss: Daté [0..1]

constraints
{NiveliMélLarteINjesise Administrative)

«CadeList> {NiveliM elUIetiNjesiseAdm inistrative}
[HierarkiaEN] ésiveAdministrativ,

Rendi1
Rendi2

«dataType»
AutoritetiQ éndror

Rendi3
Rendid
Rendis

+ Emettimi: EmetimetGleagrafiie

«aidanle»
+ Gjeametia: Piké

«enumeration CodeL is» «enumeration CodeL i
VleraE StatusitTeknik VleraE StatusitLig or

Pémuthet Ligjor

NukP émputhet Joligjor

Skema 2: Njésité Administrative: Té pégjithshme

3.1.2.3. KUFITE ADMINISTRATIVE
«featureTypen
Kufijté Administrativ

N o + Gjeometia: Linje
HierarkiaENj ésiveAdministrative B iive: dLolals
O + Inspireld: Identifilues i Njss adm

+ NiveliNacional: HierariaENjésve Adminisrative [1..3 e
; gensg g e e J [ woidepley odabier | «_ftg_i:rejypte»t_
+ Rendi j ésitéAdministrative
+ Rendi4 «woidable, lifeCyclelnfor A
+ Rendis + FillimilJetegjatedse: Date ol

+ Mbarimil Jetégjatesise: Daté [0..1]

aoidable»
+ StatusLegal: VieraEStatusitLigjor = "Ligjor"
+ StatusTelnik VieraEStatusitTelnik= "Pérputhet”

«enumeration CodeListy «enumeration,CodeListy
VieraEStatusitligior | VieraEStatusitTeknik
Ligior Pemuthet
Joligjor NuHPErputhet

Skema 3: Kufijté Administrativé
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3.1.2.4.

+Administron

«oidable» 0.* o

NIESITE ADMINISTRATIVE

+/Administrohet

«voidable» 0.%

«leatureT yper
Nj&sits Administrative

+NivelMelLarteINjésise
«voidable» 0.1

Emertimi: EmértimetGjeografike [1..7]
Gjeometria: Poligon
IdAltemative: IdLokale
Inspireld: Identifikues
KodiKombeétar: CharacterSting
NiveliNacional: Hi erardaENjesive Administrative
Shteti: Kodilshtetit

«yoidable»

+  Autoriteti Qendror: Autoriteti Qéndror [1..%]

+  EmetimiNacionallnivelit: CharacterString [1..7]

e

«voidable, lifeCycleInfoy
+ FillimilJetégjatesiss: Date
+  Mbarimiletsgjatesiss: Daté [0..1]

Ko<—

+NivelMelUletINjéesise
«voidable» 0%

constraints
{NiveliMeILarte INje s ssAdministrative}
NiveliMelUIstINjésiseAdministrative)

«dataTypen
Autoriteti Q& ndror

+  Emetimi: EmertimetGjeografike

«voidable»
+ Gjeometria: Piks

«dataType»
Emértimet Gjeografike::Em&rtimetG] eografike

2

S

Gemezimi: GermezimilEmit [1..7]
«voidable»
GliniaGramatikore: VleratEGjiniseGramatikore [0..1]
Gjuha: CharacterString
NumriGramatikor: VieratENumritGramatikor [0..1]
OrigjinaEEmiit: CharacterSting
Prejardhja: VleraEPrejardhjes
StatusiIEmit: VleraE StatusitT $Emrit

«CodelList»
HierarkiaENjésiveAdministrative

Rendi1
Rendi2
Rendi3
Rendi4
Rendi5

EEE——

Skema 4: Njésité Administrative

L2085

ENUMERATION DHE CODELIST

«CodelList»

HierarkiaENjésive Administrative

«enumeration,CodelList»
VleraEStatusitLigj or

Ligjor
Joligjor

+ o+ o+ o+ o+

Rendi1
Rendi2
Rendi3
Rendi4
Rendi5

«enumeration,CodelList»
VleraEStatusitTeknik

Pémputhet
NukPérmuthet

Skema 5: Enumeration Dhe CodelList
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3.1.2:6. IMPORTED TYPES
«dataType»
«dataType» Lloji Bazé::TeDhénatHapsinore::Identifikues
Emértimet Gj eografike::EmértimetGjeografike
+ |dLokale: CharacterString
+ Germézimi: Gemé&zimilEmrit [1..%] + Krjuesilemrit: CharacterString
«voidable» «lifeCyclelnfo, voidable»
+ GjiniaGramatikore: VleratEGjinis&Gramatikore [0..1] + |dEversionit: CharacterString [0..1]
+ Gjuha: CharacterString
+ NumriGramatikor: VleratENumritGramatikor [0..1]
+ OrigjinaEEmrit: CharacterString
+ Prejardhja: VleraEPrejardhjes
+ Statud|Emrit: VleraEStatusitT&Emrit

Skema 6: Imported Types

8.1.27. DIAGRAMA LIDHESE ME TEMEN ADRESAT
featureType»
m NjésitéAdministrative
KonponentétEAdresave

«featureType» L3 Gjeomelri.a: l?-’oligon

SistemilAdresav e::Emrilnj ésisé Administrative & IdAIfemanve. It.il._okale
+NjésitéAdm 1| + Inspireld: Identifikues

+ Eméimi: EmérimetGjeografike [1..7] «voidable» «voidable»
+ Nivell: HierarkiaEN ésiveAdministrative + AutoritetiQéndror: AutoritetiQéndror [1.."]

Skema 7: Diagrama lidh&se me temén Adresat

8:1:2.8: DIAGRAMA LIDHESE ME TEMEN PARCELAT

«featureType»
Parcelat Kadastrale::ParcelatKandastrale

+ Etiketa: CharacterString
+ Gjeometria: Poligon
+ Inspireld: Identifikues
+ ReferencaKombétareKadastrale: CharacterString
+NjésitéAdm )
«featureType» voidables «voidable»

EvlefshmeDeri: Daté [0..1]
EvlefshmeNga: Daté [0..1]
PikaReference: Pik& [0..1]
VleraEsipérfages: Sipérfage [0..1]

Njésité Administrative

+ o+ o+ o+

«lifeCyclelnfo, voidable»
+ Fillimiljetégjatésisé: Daté
+ Mbarimiljetégjatésisé: Daté [0..1]

Skema 8: Diagrama lidhése me temén Parcelat
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3.1.2.9. KUFITE DETARE - TE PERGIITHSHME
«eatureType» «codeList>
VijaBazé VleraELloj ev eTéS egmentev eTéVij aveBazé|
+ IdAltemative: IdLokale + Arkipelagjike
+ Inspireld: Identifikues + Drejté

«lifeCyclelnfox»
+ FillimilJetégjatésisé: Daté

+ Normale

+ MbarimilJetégjatésisé: Daté [0..1]
+VijaBazé 1.0
«voidable»
+segmenti
9 & 1."
«dataType»
SegmentilVijéBazés
«featureType»
ZonaDetare + Gjeometria: Linj§
+ Llojilsegmentit: VieraELlojeve TéSegmenteveTéVijaveBazg
+ Gjeometria: Poligon
+ IdAlternative: IdLokale
+ Inspireld: Identifikues
+ Llojilzonés: VleratELlojeve TéZonaveUjore|
+ Shteti: KodilShtetit
«voidable»
+ Emértimi: EmértimetGjeografike [0..7]
«lifeCyclelnfo, voidable» «codelList»
+ FillimilJetégjatésisé: Daté VieratELlojeveTéZon
+ Mbarimil Jetégjatésisé: Daté [0..1]
ShelfiKontinental
UjratEbréndshme
UjratTenitoriale
+Kufijté ZonatEkskuziveEkonomike
«voidable» 1.7 ZonatVazhduese
«featureType»
Kufij téDetar
+ Gjeometria
+ IdAlterantive: IdLokale
+ Inspireld: Identifikues
+ Shteti: KodilShtetit [1..2]
«lifeCyclelnfo»
+ FillimilJetégjatési Daté
+ MbarimilJetégjatésisé: Daté [0..1]
«voidable»
+ StatusiLigjor: VleraEStatusitLigjor
+ StatusiTeknik VieraEStatusitTeknik
Figure 1: Kufijté Detaré - T¢ pérgjithshme
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31210, ZONA DETARE
«featureType»
ZonaDetare
«codelList»
+ Gjeometria: Poligon VleratELlojeveTéZonaveUj ore|
+ IdAltemative: IdLokale - N
+ Inspireld: Identifikues i >helfiKontinental
+ Llojilzonés: VieratELlojeveTéZonaveUjoref 4 Uj.ratEbrFTnd.shme
+ Shteti: KodilShtetit g aiTemiicnalg
i + ZonatEksduziveEkonomike
<<vo|dab.le>.> ) ) + ZonatVazhduese
+ Emértimi: EmértimetGjeografike [0..*]
«lifeCyclelnfo, voidable»
+ FillimilJet&gjatésisé: Daté
+ MbarimilJet&gjatésiss: Daté [0..1]
Figure 2: Zona Detare
31211 KUFUTE DETARE
«featureType»
KufijtéDetar
+ Gjeometria: Linjé
+ IdAlterantive: |dLokale
+ Inspireld: Identifikues
+ Shteti: KodilShtetit [1..2]

«lifeCyclelnfo»
+ FillimilJetégjatés
+ MbarimilJetégjate

s: Daté
- Daté [0..1]

«voidable»
+ StatusiLigjor: VleraEStatusitLigjor
+ StatusiTeknik VieraEStatusitTeknik

Figure 3: Kufijté Detaré
3.1.2.12 VA BAZE

«dataType»
SegmentilVijéBazés

+ Gjeometria: Linjé
+ Llojilsegmentit: VieraELIojeveT&SegmenteveT éVijaveBazg

+segmenti 1\q =

«codeList»
VleraELloj eve Té Segmenteve TéVijaveBazé

+ Arkipelagjike
+ Drejte
+ Nomale

«featureType»
VijaBazé

+ IdAltemative: IdLokale

+ Ingpireld: Identifikues
«lifeCyclelnfo»

+ FillimilJetégjatésisé: Daté

+ MbarimilJetégjatésisé: Dat& [0..1]

Figure 4: Vija Bazg
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8.1:2.13; ENUMERATIONS DHE CODELISTS
«codeLig» et
VleraELlojeveTéSegmenteve TéVijaveBazé VieratELlojeveTéZonav eUj ore
+ Atipelagjike + ShelfiKontinental
= Dreite + UjratEbréndshme
Nl + UjratTenitoriale
+ ZonatEksduziveEkonomike
+ ZonatVazhduese
«L_e.r?urn"eratio_n,_Code!_ist» «enumeration,Codelist»
Nj ésite Admlnl_stratl\{e.. Njésité Administrative::
VleraEStatusitTeknik VleraEStatusitLigjor
Pémuthet Ligjor
NukPé&muthet Joligjor
Figure 5: Enumerations dhe CodeLists
3.1.2.14. IMPORTED TYPES
«dataType»
«dataType» Emértimet Gjeografike::EmértimetGjeografike

Lloji Bazé::TeDhénatHapsinore::ldentifikues

+ |dLokale: CharacterString
+ Krjuesilemrit: CharacterString

«lifeCyclelnfo, voidable»
+ |dEverdonit: CharacterString [0..1]

Figure 6:

«voidable»
Gjuha: CharacterString

OrigjinaEEmrit: CharacterString
Prejardhja: VleraEPrejardhjes

+ o+ o+ o+ o+

+ Gemézimi: GemézimilEmrit [1..%]

GjiniaGramatikore: VleratEGjinis¢Gramatikore [0..1]

NumriGramatikor: VleratENumritGramatikor [0..1]

StatusilEmrit: VleraEStatustT&Emrit

Imported types
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INFORMACIONIN GIEOHAPE

AUTORI

3.1.3. KATALOGU I TIPOLOGIISE - FEATURE CATOLOGUE

1. NJESITE ADMINISTRATIVE

MENAXHIMI T IDENTIFIKUESIT

Krahas identifikuesit t& INSPIRE (Inspire Id), ¢do objekt hapésinor i Njésive Administrative mbart njé
atribut me Kodin Kombétar pér njési (atributi KodiKombétar = nationalCode). Ky kod vepron si njé
identifikues tematik dhe kjo mund t& jeté edhe unike kur paraprihet me Kodin E Shtetit si prefix
(KodilShteti = CountryCode).

MODELIMI I REFERENCAVE TE OBJEKTIT

Referencat e brendshme

Cdo njési administrative ¢ nivelit t& sipérm pérbéhet nga njési t& nivelit mé t& ulét, dhe ¢do njési t&
nivelit mé t& ulét &shté e lidhur me njé njési t& nivelit t& larts. Njésité administrative jané t& kufizuara
nga kufijté

Referencat e jashtme

N& shumicén ¢ vendeve evropiane njésité administrative vendore i referohen kufijve t& parcelave
kadastrale. Kéto referenca nuk jang modeluar né kété skemé aplikimi.

Pérfaqésimi gjeometrik

Ne& kéte specifikim teknik ng dy struktura alternative gjeometrike t& vegorive t& kufijve, jang dhéné:

Struktura e paré &shté ajo q& synon t& mbéshtesé shkarkimin e informacionit masiv t& mbledhur né njé
formé t& dosjeve t& t& dhénave.

Struktura e dyté &shté me e pérshtatshme pér paragitjen ¢ njésive administrative dhe zonave detare duke
pérdorur shérbimet e shikimit, si dhe shkarkimin selektiv t& njé pjesé t& vogél t& rasteve, duke pérdorur
qasje t& drejtpérdrejté t& shérbimeve t& shkarkimit.

Té dy strukturat jan& n& pérputhje t& ploté me skemat ¢ aplikimit t& Njesive Administrative dhe Kufijve
Detarg. Pérdoruesi mund t& vendosé pér t& zbatuar strukturén q& i pérshtatet mé s& miri qéllimeve té tij
individuale.

SHENIM: Dy pjesét e méposhtme shpjegojné strukturat ¢ pérmendura t& aplikuara né skemén e
aplikimit Njésité Administrative, por ata jan& njélloj t& vlefshme pér skemén e aplikimit Kufijté Detaré,
pérveg marrédhénieve hierarkike, t& cilat nuk jang t& pércaktuara pér kété skemé.

Modeli i sheshté i karakteristikave gjeometrike té kufijve
Né& kété model gjeometrik, karakteristikat e kufijve administrativ pérfagésohen si mé poshté:

1. Cdo tipar i kufijve administrativ korrespondon me njé kurbé t& vendosur midis dy nyjeve t&
réndésishme t& grafikut topologjikal t& themeluar né lidhje me nivelin mé& t& ulét t& hierarkisé
administrative kombétare.

2. Cdo tipar i vetém i kufijve administrativ mund t'i referohet njé ose mé shumé nivele hierarkike p.sh.
Karakteristikat kufijve administrativ pérfaqésojné njé pjesé t& kufijve kombétar, pjesé e nivelit t& dyté
t& kufijve dhe njé pjesé e nivelit t& trets t& kufijve.

3. Cdo njési administrative funksionon n& bashképunim me t& gjitha tiparet q& prekin kufijté
administrative.
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4. Cdo karakteristiké e kufijve administrativé lidhet me t& gjitha karakteristikat q& prekin njésité
administrative nga t& gjitha nivelet e hierarkisé
administrative. BF1

Modeli gjeometrik  shpjegohet me shembullin e

méposhtém.
BF4
Supozojmé situatén ¢ méposhtme pér karakteristikat e
zongs (raste t&
Njésive
Administrative):
BF3 BF3

Kéto poligone pérfagésojné njésité administrative né tre
nivele:

a) Niveli kombétar 1: AU1 poligoni pérfaqéson njé Shtet;

b) Niveli kombétar 2: AU2 dhe AU3 poligonet pérfaqésojné
rajone; AU2 + AU3 topologjikisht t& barabarté me AU1

¢) Niveli kombétar 3: AU4 dhe AUS pérfaqésojné njésité e nivelit mé t& ulét; AU4 + AUS topologjikisht
t& barabarté me AU2

Pér AU3 nuk ka nénndarje t& métejshme.

Niveli 2 topologjikisht &shté ekuivalent me level 1 e hierarkisé administrative.
Niveli 3 nuk &shté topologjikisht i barabarté me nivelet 1 dhe 2.

Karakteristika t& kufijve (BF = rastet e objektit hapésinor t& tipit Kufijté Administrative) jang ndértuar
bazuar né strukturén topologjike t& t& gjithe (duke pérfshiré t& gjitha nivelet administrative) gjeometrisé
s& kufijve. Cdo BF t& pérbéhet nga vetém njé kurbé e cila &shté ndértuar né mes dy nyjeve t& lidhura né
rrjet topologjik.

Atributi ‘NiveliNacional” ¢ BF pérmban t& gjitha nivelet pérkatése t& hierarkisé administrative ng kéte
shembull kulmet ¢ méposhtme jané identifikuar:

Pikat P3, P35, P7, and P8 jan& nyje né strukturén topologjike,
t& gjitha pikat e tjera jang pika t& ndérmjetme.

Ateherég, kthesa dhe karakteristikat e kufijve jan& ndértuar si

vijon:

C1=(P7,P1,P2,P3)=BF1
Me nivelKombetar=1, 2
C2 = (P3, P4, P5)=BF2
Me nivelKombetar =1, 2, 3
C3 = (P53, P6, P7) = BF3
Me nivelKombetar =1, 2, 3
C4 = (P7,P8) =BF4

Me nivelKombetar =2, 3
C5 = (P8, P3) =BF5

Me nivelKombetar =2, 3
C6 = (P8, P5) = BF6

Me nivelKombetar =3
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Pérfundimisht, lidhjet ¢ méposhtme ndérmjet kufijve dhe njésive administrative duhet t& ndértohen:

BOUNDARY = UNIT UNIT - BOUNDARY
BF1 < AU1, AU3 AU1 > BF1, BF2, BF3
BF2 <& AU1, AUZ, AUS AU2 - BF2, BF3, BF4, BFS
BF3 <& AU1, AUZ, AU4 AU3 > BF1, BF4, BFS
BF4 & AU2, AU3, AU4 AU4 > BF3, BF4, BF6
BFS 2 AU2, AU3, AUS AUS - BFZ, BF5, BF6
BFE 2 AU4, AUS

Né& kété model gjeometrik, karakteristikat e kufijve administrativé pérfaqésohen si mé poshté:

1. Cdo tipar i vetém i kufijve administrativé pérfagéson saktésisht njé kufi administrativ t& themeluar
né nivel t& caktuar t& hierarkisé administrative kombétare.

2. Karakteristikat ¢ kufijve administrative (q& &shté, kufijté midis njésive administrative) jang
identifikuar n& ¢do nivel hierarkik psh: Karakteristikat ¢ kufijve administrativ pérfaqésojné kufijté
kombétarg, tiparet ¢ kufijve administrativ pérfaqésojné nivelin ¢ dyté t& kufijve, tiparet ¢ kufijve
administrativ pérfaqésojné nivelit e treté t& kufijve etj.

3. Gjeometria e karakteristikave t& kufijve administrativé korrespondon me t& gjithé linjén ¢

demarkacionit t& pércaktuar pér njésiné administrative né t& nj&jtin nivel si n& nivelin e kufijve.

4. Cdo karakteristiké ¢ njésive administrative lidhet vetém me kufijté ¢ vendosur né nivel q&

korrespondon me nivelin ¢ késaj njésie administrative.

5. Cdo karakteristiké e kufijve administrativé lidhet vetém pér njésité administrative q& jang t& ndara
nga ky kufi dhe kang t& nj&jtin nivel administrativ si niveli i kétij kufiri.

Modeli gjeometrik shpjegohet me shembullin ¢ m&poshtém.

SHEMBULL
Ky shembull ¢ konsideron saktésisht t& nj&jtén situaté, si¢ diskutohet né rastin ¢ modelit t& sheshté

gjeometrik.

Kéto poligone pérfaqésojné njési administrative né tre nivele:
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a) Niveli kombétar 1: AU poligoni pérfaqéson njé vend,
b) Niveli kombétar 2: AU2 dhe AU3 poligonet
pérfagésojngé rajone; AU2 + AU3 topologjikisht t&
barabarté me AU1

¢) Niveli kombétar 3: AU4 dhe AUS pérfaqésojng njésité e
nivelit mé t& ulét; AU4 + AUS topologjikisht jang t&
barabarté me AU2

Niveli 2 topologjikisht &shté ekuivalent me nivelin 1 t&

hierarkisé administrative.

Niveli 3 nuk &shté topologjikisht i barabarté me nivelet 1 dhe 2.

Pérveg késaj, poligonet q& pérfagésojné vendet ngjitur me AU1 jang futur pér t& evidentuar faktin se
nyjet e fillimit dhe t& fundit t& nivelit t& kufijve t& vendit nuk jang t& detyruara t& takohen me nyjet e
fillimit / fundit t& disa t& kufijve rajonalé. Kéto jan& emértuar AU-X, AU-Y, dhe AU-Z.
Karakteristikat e kufijve administrativ jan& pércaktuar né ményré t& pavarur né ¢do nivel, dhe jané t&
bazuara né strukturén topologjike t& krijuar ¢ ndaré pér ¢do nivel hierarkik administrativ kombétar. Cdo
kufi administrativ &shté e pérfaqésuar gjeometrikisht nga njé kurbé e vetme(C), e cila &sht& pércaktuar
pér njé néngrup t& zgjedhur t& nyjeve q& pérfagésojné linjén kufitare ndérmjet dy njésive.
Karakteristikat e ‘nivelitNacional” t& kufijve administrativ (BF) korrespondojné me nivelin ng t& cilin
ky kufi &shté themeluar.

Né& kéte shembull jang identifikuar kulmet € méposhtme:

- Nyjet P10, P3 dhe P9 jané nyjet e fillimit/fundit
& kufijve kombétaré né mes AU1 dhe AUX, AU1
dhe AU-Y, AU1 dhe AU-Z;

- Nyjet P7 and P3 jané nyjet ¢ fillimit/fundit t&
kufijve rajonalé ndérmjet AU2 dhe AU3

- Nyjet P5 and P8 jang nyjet ¢ fillimit/fundit t&
nivelit mé t& ulét t& kufijve ndérmjet AU4 dhe AUS

Nyjet ¢ fillimit dhe t& fundit t& kufijve

ndérkombétarg nuk jané t& detyruar t& takojné nyjet
e fillimit/fundit t& disa kufijve rajonalé. Bazuar né nyjet e identifikuara ng kufijté t& méposhtém né tre
nivelet e strukturés administrative mund t& pércaktohen:

BF1.1 BF1.2

Karakteristikat ¢ kufijve administrativé jang
ndértuar si vijon:

kufijté kombétaré (hierarchyLevel = 1):

> BF1.1=C1 (P9, P5, P6, P7, P1, P10)
BF1.2=C2 (P10, P2, P3)

BF1.3 = C3 (P3, P4, P9)
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Karakteristikat e kufijve administrativé jané ndértuar si
vijon:

Kufijté rajonale (hierarchyLevel = 2):

BF2.1=C2.1 (P7,PL, P10, P2, P3)

BF2.2=C2.2 (P3, P4, P9, P5, P6, P7)

BF2.3=C2.3 (P7, P8, P3)

Karakteristikat ¢ kufijve administrativé jané ndértuar si
vijon:

Kufijté lokale (hierarchyLevel = 3):
BF3.1=C3.1=(P5,P6, P7,P8)

BF3.2=C3.2(P8, P5)

BF3.3 = C3.3 (P8, P3, P4, P9, P5)

S& fundi, lidhja ¢ méposhtme ndérmjet kufijve dhe njésive administrative duhet t& ndértohet:

BOUNDARY = UNIT

UNIT > BOUNDARY

national boundaries:

BF1.1 = AU1 (boundary with AU-X)
BF1.2 = AU1 (boundary with AU-Y)
BF1.3 = AU1 (boundary with AU-Z)

regional boundaries:
BF2.3 = AU2, AU3
BF2.2 > AU2
BF2.1 > AU3

national units:
AU1 > BF1.1, BF1.2, BF1.3

regional units:
AU2 - BF2.1, BF2.2
AU3 - BF2.1, BF2.3

local boundaries:
BF3.1 > AU4
BF3.2 > AU4, AU5
BF3.3 > AU5

local units:
AU4 - BF3.1, BF3.2
AU5 - BF3.2, BF3.3
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1.1. KUFUTE ADMINISTRATIVE- (ADMINISTRATIVE BOUNDERY)

-- Emri --
Kufijté Administrativé

-- Pérkufizimi --
Njé vijé ndarése ndérmjet dy njésive administrative.

Tipi i elementit - featureType
ATRIBUTET
v FillimilJetégjatésisé : Daté
-- Emri --
Fillimi i jetégjatésisé

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t& cilén ky version i objektit hapésinor &shté krijuar ose ndryshuar né t& dhénat
hapésinore.

[ Detyrueshme : PO]

# Gjeometria : Linjé

-- Emri --
Gjeometria

-- Pérkufizimi --
Gjeometria e kufirit t& njésisé administrative.
[ Detyrueshme : PO ]

v Inspireld : Identifikues

-- Emri --
Inspire id

-- Pérkufizimi --
Objekti 1 jashtém indetifikues i1 objektit hapésinor.

-- Shénim --

Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti
pérgjegjés, I cili mund t& pérdoret nga aplikacionet e jashtme t& referimit t& objektit hapésinor.
Identifikuesi &shté njé identifikues 1 objektit hapésinor, jo njé identifikues i fenomenit n& boté.

[ Detyrueshme : PO ]
w IdAlterantive : IdLokale Public

-- Emri --
1d alternative

-- Perkufizimi -
Identifikues i jashtém alternativ i objektit hapé&sinor.
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AUTORITETI SHTE]]

ATRIBUTET

-- Pershkrimi --

Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti
pérgjegjés.i cili mund t& pérdoret nga aplikacionet e jashtme t& referimit t& objektit hapésinor.
Identifikuesi &shté njé identifikues 1 objektit hapésinor, jo njé identifikues i fenomenit né boté.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ MbarimilJetégjatésisé : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Mbarimi i jetégjatésise
-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t& cilén ky version i objektit hapésinor &shté pérfunduar.
[ Detyrueshme : JO |

# NiveliNacional : HierarkiaENjésive Administrative
Shuméllojshméria: [1..3]

-- Emri --
Niveli nacional

-- Pérkufizimi --
Hierarkia e t& gjitha njésive administrative fqinje ku ky kufi bén pjesé.

[ Detyrueshme : PO ]

@ Shteti : KodilShtetit

-- Emri --
Shteti

-- Pérkufizimi --
Kodi i shtetit dy-karakteresh sipas udh&zuesit ndérinstitucional t& botuar nga Zyra e Publikimeve t&
Bashkimit Evropian.

[ Detyrueshme : PO ]
@ Statusilegal : VleraEStatusitLigjor,Vlera ¢ parazgjedhur = "Ligjor"

-- Emri --
Statusi legal

-- Pérkufizimi --
Statusi ligjor 1 kufirit administrativ.

-- Shénim --

Statusi ligjor &shté konsideruar né aspektin e marréveshjes politike apo mosmarréveshjeve t& njésive
administrative t& ndara nga ky kufi.
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AUTORITETI SHTE

ATRIBUTET
[ Detyrueshme : PO ]

v StatusiTeknik : VleraEStatusitTeknik , Vlera ¢ parazgjedhur = "Pérputhet”

-- Emri --
Statusi teknik

-- Pérkufizimi --
Statusi teknik i kufirit administrativ.

-- Shénim --

Statusi teknik 1 kufirit &sht¢ konsideruar n& kuptim t& pérputhjes apo t& mos pérputhjes t& tij me kufijté
e t& gjitha ndarjeve administrative. Pérputhja ¢ kulmeve do t& thoté se jang pérdorur t& nj&jtat
koordinata.

[ Detyrueshme : PO ]

LIDHJET

# Lidhjet (drejtimi:Dy-anshém)

Origjina: «voidable» Njési administrative (Class) Objektivi:«voidable» Kufi (Class)
Njésite Administrative «featureType» KufijtéAdministrativé «featureType»
Shuméllojshméria: [1..*] Shuméllojshméria: [1..%]

1.2. NJESITEADMINISTRATIVE — (ADMINISTRATIVE UNITS)

-- Emri --

Njésité Administrative

-- Pérkufizimi --

Njésia e administratés, ku njé shtet anétar ka dhe / ose ushtron t& drejtat juridiksionale, pér qeverisjen

lokale, rajonale dhe kombétare.

Tipi i elementit - featureType

ATRIBUTET

 AutoritetiQéndror : AutoritetiQ&ndror
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Emri --
Autoriteti géndror

-- Pérkufizimi -
Qendra pér administratén kombétare ose lokale
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ATRIBUTET
[ Detyrueshme : JO ]

# Emértimi : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Emri --
Emértim

-- Pérkufizimi --
Emri zyrtar kombétar gjeografik i njésisé administrative, duke pasur parasysh disa gjuhé kur kérkohet.

[ Detyrueshme : PO ]

# EmértimiNacionallnivelit : CharacterString
Shuméllojshméria: [1..*]

-- Emri --
Emértimi i nacional i nivelit

-- Pérkufizimi --
Emri i nivelit ng hierarking administrative kombétare, né t& cilén njésia administrative &shté themeluar

[ Detyrueshme : PO ]
» FillimilJetégjatésisé : Daté

-- Emri --
Fillimi i jetégjatésisé

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t& cilén ky version i objektit hapésinor &shté krijuar ose jang ndryshuar t& dhénat
hapésinore

[ Detyrueshme : PO ]
# Gjeometria : Poligon

-- Emri --
Gjeometria.

-- Pérkufizimi --
Gjeometria e njésisé administrative.

[ Detyrueshme : PO ]
w Inspireld : Identifikues

-- Emri --
Inspire id

-- Pérkufizimi -
Objekti i jashtém indetifikues i objektit hapésinor
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ATRIBUTET

- -Shénim - -

Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti
pérgjegjés, i cili mund t& pérdoret nga aplikacionet ¢ jashtme t& referimit t& objektit hapésinor.
Identifikuesi &shté njé identifikues 1 objektit hapésinor, jo njé identifikues i fenomenit né boté.

[ Detyrueshme : PO ]
w IdAlterantive : IdLokale Public

-- Emri --
1d alternative

-- Perkufizimi --
Identifikues i jashtém alternativ 1 objektit hapésinor.

-- Pershkrimi --

Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti
pérgjegjés, i cili mund t& pérdoret nga aplikacionet ¢ jashtme t& referimit t& objektit hapésinor.
Identifikuesi &shté njé identifikues 1 objektit hapésinor, jo njé identifikues i fenomenit n& boté.

[ Detyrueshme : PO ]

# KodiKombétar : CharacterString

-- Emri --
Kodi kombétar

-- Pérkufizimi --
Identifikues tematik q& i korespondon kodeve kombétare administrative t& pércaktuara né ¢do vend.

[ Detyrueshme : PO ]

@ MbarimilJetégjatésisé : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Mbarimi i jetégjatésise

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t& cilén ky version i objektit hapésinor &shté pérfunduar.

[ Detyrueshme : JO |
« NiveliNacional : HierarkiaENjésive Administrative

-- Emri --
Niveli nacional

-- Pérkufizimi --
Hierarkia e t& gjithé njésive administrative fqinje ku ky kufi bén pjesé.

[ Detyrueshme : PO ]
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ATRIBUTET

« Shteti : KodilShtetit

-- Emri --
Shteti

-- Pérkufizimi --

Kodi i shtetit dy-karakteresh sipas udhézues ndérinstitucional t& botuar nga Zyra ¢ Publikimeve t&

Bashkimit Evropian.

LIDHJET

# Lidhjet (drejtimi:Dy-anshém)

Origjina: «voidable» Administrohet nga (Class)

Njésite Administrative «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

# Lidhjet (drejtimi:Dy-anshém)

Origjina: «voidable» Njési administrative (Class)

Njésité Administrative «featureType»
Shuméllojshméria: [1..*]

# Lidhjet (drejtimi:Origjina ->Objektivi)

-- Perkufizim --

[ Detyrueshme : PO ]

Objektivi: «voidable» Administron
(Class) Njésité Administrative
«teatureType»

Shuméllojshméria: [0..%]

Objektivi: «voidable» Kufi (Class)
KufijtéAdministrativé «featureType»
Shuméllojshméria: [1..%]

Njésia administrative e nivelit mé t& ulét pérmban njésing bazé t& pronés(parcela kadastrale).

Origjina: (Class) NjésiaBazgEProngs «featureType»

# Lidhjet (drejtimi:Dy-anshém)

Origjina: «voidable» Administrohet nga (Class)

Njésité Administrative «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

# Lidhjet (drejtimi:Origjina ->Objektivi)

Objektivi: «voidable» administrativeUnit
(Class) Njésité Administrative
«featureType»

Shuméllojshméria: [1]

Objektivi: «voidable» Administron
(Class) Njésité Administrative
«teatureType»

Shuméllojshméria: [0..*]
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AUTORITETI SHTE
LIDHJET
Origjina: (Class) Emrilnjésisé Administrative Objektivi: «voidable» NjésitéAdm (Class)
«featureType» NjésiteéAdministrative «featureType»

Shuméllojshméria: [1]

# Lidhjet (drejtimi:Origjina ->Objektivi)

Origjina: (Class) AreaStatisticalUnit «featureType» Objektivi: «voidable» administrativeUnit
(Class) Njésité Administrative
«featureType»

Shuméllojshméria: [0..%]

# Lidhjet (drejtimi:Origjina ->Objektivi)

-- Pérkufizim --

Parcelat kadastrale mund ti pérkasin njé Njésie administrative.

Njésia administrative e nivelit mé t& ulét pérmban parcelén kadastrale.

Origjina: (Class) ParcelatKandastrale «featureType» Objektivi: «voidable» NjésitéAdm (Class)

NjésitéAdministrative «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

1.3. AUTORITETI QENDROR — (RESIDENCE OF AUTHORITY)

-- Emri --
Autoriteti Qéndror

-- Pérkufizimi --
Té dhéna q& pérfaqésojné emrin dhe pozicionin e gendrés s& administratés kombétare ose lokale

Tipi i elementit - DataType

ATRIBUTET
v Emértimi : EmértimetGjeografike

-- Emri--
Emértimi

-- Pérkufizimi --
Emeértimi i autoritetit qéndror
# Gjeometria : Piké

-- Emri--
Gjeometria.
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Pozicionimi gjeografik i autoritetit géndror.

1.4. HIERARKIA E NJESIVE ADMINISTRATIVE — (ADMINISTRATIVE HIERARCHY LEVEL)

-- Emri --
Hierarkia e Njésive Administrative

-- Pékufizimi --

Nivelet ¢ administratés né hierarking administrative kombétare. Kjo kodlisté pasqyron nivelin né
piramidén hierarkike t& strukturés administrative, ¢ cila &shté e bazuar ng ndarjen gjeometrike t&
territoreve.

Tipi i elementit - Codelist

ATRIBUTET

# Rendil :

-- Emri --
Rendi i paré

-- Pérkufizimi--
Niveli me i larté kombétar i hierarkisé administrative. Niveli i shtetit

¢ Rendi2:

-- Emri --
Rendi i dyté

-- Pérkufizimi --
Niveli i dyté i hierarkisé administrative. Niveli i qarkut.

Rendi3 :

v
-- Emri --

Rendi i tretd

-- Pérkufizimi --
Niveli i treté i hierarkisé administrative. Niveli i bashkisé.

Rendi4 :

v
-- Emri --
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ATRIBUTET
Rendi i katért

-- Pérkufizimi --

Niveli i katért i hierarkisé administrative, njésité administrative.

Rendi5 :

b
-- Emri --

Rendi i pesté

-- Pérkufizimi --
Niveli i pesté i hierarkisé administrative, fshatrat, qytetet ose njésité bashkiake.

1.5. VLERAE STATUSIT LIGJOR— (LEGAL STATUS VALUE)

-- Emri --
Vlera e statusit ligjor

-- Pérkufizimi --
Pérshkrimi i statusit ligjor t& kufijve administrativé.

Tipi i elementit - Enumeration

ATRIBUTET
v Ligjor :

-- Emri --
Ligjor

-- Pérkufizim --
Pér vendodhjen ¢ kufirit &shté réné dakort nga njésité administrative kufitare. Kufiri &shté i fiksuar.
w Joligjor :

-- Emri --
Jo ligjor

-- Pérkufizim --

Nuk &shté réng dakort ndérmjet njésive administrative kufitare pér caktimin ¢ vendodhjes s& kufirit
ndarés, mund t& ndryshohet.
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1.6. VLERAE STATUSIT TEKNIK — (TECHNICAL STATUS VALUE)

-- Emri --
Vlera e statusit teknik

-- Pérkufizimi --
Pérshkrimi i gjendjes teknike t& kufijve administrative.

Tipi i elementit - Enumeration

ATRIBUTET

@ Pérputhet :

-- Emri --
Pérputhet

-- Pérkufizim --
Kufiri i njésisé administrative fqinje pérputhet dhe kulmet e tij bien né t& njéjtat koordinata.
# NukPérputhet :

-- Emri --
NukPérputhet

-- Pérkufizim --
Koordinatat e kulmeve t& kufirit t& njésisé administrative kufitare nuk pérputhen
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3. KUFIITE DETARE (MARINE UNITS)

Lloji i objektit hapésinor “Zona Detare” pérfaqéson cdo zong né det, t& pércaktuar nga traktatet
dhe konventat ndérkombétare, ku njé shtet bregdetar ekzekuton t& drejtat e tij juridike. Zong detare
klasifikohet m& tej si njé lloj i caktuar zone detare me ané t& atributit “Ilojilzon&s™. Dallohen llojet e
zonave né vijim: ujrat ¢ brendshme, deti territorial, zona vazhduese, zona ekskluzive ekonomike dhe
shelfi kontinental.

Ne& varési t& llojit t& zonés, t& drejtat juridike t& njé shteti bregdetar mund t& kené t& b&jné me detin,
dyshemeng ¢ ogeanit, néntokén, burimet dhe hapésirén ajrore mbi det. Pasi jang pércaktuar, zonat detare
q& pérdoren ndér t& tjera pér qéllime kadastrale, administrative, ekonomike (psh. peshkim, eksplorim
dhe shfrytézim) apo arsye sigurie.

Cdo zoné duhet t& jeté ¢ kufizuar nga kufiri detar. Kufiri detar &shté njé vijé q& ndan cdo juridiksion
detar (psh. peshkim, nafté dhe resurse t& tjera t& detit ashtu si dhe pérdorime t& tjera t& detit). Kufiri
detar mund t& jeté i dyfishté:

- mund t& pércaktojé kufirin ¢ jashtém t& zongs detare t& njé shteti bregdetar

- mund t& pérfaqésojé njé kufi t& zonds detare t& shteteve me brigje pérballg ose fqinje

Kufiri detar shté gjithmong temé e traktateve ndérkombétare mes shteteve dhe né kontekstin ligjor mbi
t& ka gjithmon& marréveshje ose mosmarréveshje. N& rast kur kufiri detar qéndron mes dy shteteve
fqinje, ai duhet t& pérb&jé njé zgjatje natyrore t& kufirit administrativ né toké.

Né figurén 13 paragiten zonat ¢ ujrave dhe ményra ¢ ndarjes sé tipologjisé sé tyre.

Ujrat
nderkombétare

Shelfi kontinental

Zona ekskluzive ekonomike
deri né 200 milje (370 km)

< Vija bazé

<«—— Vija

bregdetare

Figura 13. Zonat e ujrave dhe tipologjia e Kufijve detar
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AUTORITETI SHTETE

3.1. KUFUTE DETARE - (MARINE BOUNDARY)

-- Emri --
Kufijté detarg

-- Pérkufizimi --
Njé linjé q& pérshkruan ndarjen e ¢do lloji t& juridiksionit detar.

-- Shénim --

Kufiri detar pérfaqéson edhe zonat detare pértej vijés bregdetare t& shtetit si: ujrat territorial, zona
vazhduese, zona ekskluzive dhe shelfi continental.

Kufinjté detaré jané njé element i ndjeshém politik sepse ndikon n& juridiksionin e shteteve bregdetare
q& lidhen me peshkimin, burimet néntokésore etj.

Tipi i elementit - featureType

ATRIBUTET
v FillimilJetégjatésisé : Daté
-- Emri --
Fillimi i jetégjatésisé

-- Pérkufizim--
Data dhe koha né t& cilén ky version i objektit hapésinor &shté krijuar ose ndryshuar né t& dhénat
hapésinore.

[ Detyrueshme : PO ]

# Gijeometria : Linjé

-- Emri --
Gjeometria

-- Pérkufizimi --
Gjeometria e kufirit detar.

[ Detyrueshme : PO ]

w Inspireld : Identifikues

-- Emri --
Inspire id

-- Pérkufizimi --
Objekti 1 jashtém indetifikues 1 objektit hapésinor.

-- Shénim --

Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti
pérgjegjés, i cili mund t& pérdoret nga aplikacionet ¢ jashtme t& referimit t& objektit hapésinor.
Identifikuesi i pérket objektit hapé&sinor, jo fenomenit ng boté.

34|Faqe




image34.jpg
FROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR B\ m

N

AUTORITETI SHTE

ATRIBUTET
[ Detyrueshme : PO ]

@ IdAlterantive : IdLokale Public

-- Emri --
1d alternative

-- Pérkufizimi --
Identifikues i jashtém alternativ 1 objektit hapésinor.

-- Pérshkrimi --

Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti
pérgjegjés, i cili mund t& pérdoret nga aplikacionet ¢ jashtme t& referimit t& objektit hapésinor.
Identifikuesi 1 pérket objektit hapésinor, jo fenomenit né boté.

[ Detyrueshme : PO ]

¥ MbarimilJetégjatésisé : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Mbarimi i jetégjatésisé

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t& cilén ky version i objektit hapésinor &shté pérfunduar.

[ Detyrueshme : JO |

w Shteti : KodilShtetit
Shuméllojshméria: [1..2]

-- Emri --
Shteti

-- Pérkufizimi --
Vendi t& cilit i pérket kufiri detar.

-- Shénim --

Nése kufiri ndan dy zona detare g& i pérkasin t& nj&jtit vend, vetém ky vend duhet t& specifikohet. Nése
kufiri i ndan zonat detare q& u pérkasin vendeve fqinjg, t& dy vendet duhet t& specifikohen.

[ Detyrueshme : PO ]
@ StatusiLigjor : VleraEStatusitLigjor

-- Emri --
Statusi ligjor

-- Pérkufizimi --
Statusi ligjor 1 kufirit detar.

-- Shénim --
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Statusi ligjor sipas terminologjisé konsiderohet si nj& marréveshje apo mosmarréveshje politike e
kufijve detarg.

[ Detyrueshme : PO ]
w StatusiTeknik : VleraEStatusitTeknik

-- Emri --
Statusi teknik

-- Pérkufizimi --
Statusi teknik i kufirit detar.

-- Shénim --
Statusi teknik 1 kufirit detar &shté konsideruar né kuptim topologjik t& pérputhjes apo mos-pérputhjes

me kufijté e zonave detare t& ndara nga ky kufi. Kulm-pérputhje nénkupton pérdorimin ¢ t& nj&jtave
koordinata.

[ Detyrueshme : PO ]

LIDHJET
# Lidhjet (drejtimi:Objektivi ->Origjina)
Origjina: «voidable» Kufijté (Class) KufijtéDetar Objektivi: (Class) ZonaDetare

«featureType» «eatureType»
Shuméllojshméria: [1..*]

3.2. SEGMENTII VIIEBAZES — (BASELINE SEGMENT)

-- Emri --
Segmenti i vijébazés

-- Pérkufizimi --
Segment i vijé bazés nga e cila pércaktohen kufijté ¢ jashtém t& detit territorial.

Tipi i elementit - dataType

ATRIBUTET
# Gijeometria : Linjé

-- Emri --
Gjeometria

-- Pérkufizimi --
Gjeometria e segmentit t& vijés baze.

[ Detyrueshme : PO ]
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ATRIBUTET

# Llojilsegmentit : VleraELlojeveTéSegmenteve TéVijaveBazeé

-- Emri --
Lloji i segmentit

-- Pérkufizimi --
Lloji i vijés bazg i pérdorur pér kété segment.

[ Detyrueshme : PO ]

3.3. VI4BAZE — (BASELINE)

-- Emri --
Vija bazg

-- Pérkufizimi --

Vija bazg &shté vija kryesore gjaté bregdetit, e cila mbyll gjiret, grykat, lumen;jté, gishtézat ¢ gadishujve
dhe ujrat e arkipelagéve

-- Shénim --

Kjo vijé merret pér situatén q& krijon niveli mé i ulét i zbaticave, i pércaktuar né hartat detare ose
topografike. Nga kjo vijé me mé pak hyrje-dalje pércaktohen edhe kufijté ¢ zonave t& tjera detare né
vazhdim, si dhe kufijté detaré midis shteteve kufitare ose pérballg njéri tjetrit.

Tipi i elementit - featureType
ATRIBUTET
v FillimilJetégjatésisé : Daté

-- Emri --
Fillimi 1 jétégjatésisé
-- Pérkufizimi --

Data dhe koha ng t& cilén ky version i objektit hapésinor &shté krijuar ose ndryshuar ng t& dhénat
hapésinore.

[ Detyrueshme : PO ]
w Inspireld : Identifikues

-- Emri --
Inspire id

-- Pérkufizimi --
Objekti i jashtém indetifikues i objektit hapésinor

-- Shénim--
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AUTORITETI SHTE]]

ATRIBUTET
Nj& objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti
pérgjegjés, 1 cili mund t& pérdoret nga aplikacionet e jashtme t& referimit t& objektit hapésinor.
Identifikuesi 1 pérket objektit hapé&sinor, jo fenomenit ng boté.

[ Detyrueshme : PO ]
w IdAlterantive : IdLokale Public

-- Emri --
1d alternative

-- Pérkufizimi --
Identifikues i jashtém alternativ 1 objektit hapé&sinor.

-- Pérshkrimi --

Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti
pérgjegjés, i cili mund t& pérdoret nga aplikacionet ¢ jashtme t& referimit t& objektit hapésinor.
Identifikuesi 1 pérket objektit hapésinor, jo fenomenit né boté.

[ Detyrueshme : PO ]

@ MbarimilJetégjatésisé : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Mbarimi i jetégjatésise

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t& cilén ky version i objektit hapésinor &shté pérfunduar.

[ Detyrueshme : PO ]

LIDHJET
# Lidhjet (drejtimi:Origjina ->Objektivi)
Origjina: (Class) ZonaDetare «featureType» Objektivi: «voidable» VijaBazé (Class)

VijaBazg «feature Type»
Shuméllojshméria: [1..%]

3.4. VLERAE LLOJEVE TE SEGMENTEVE TE VIJAVE BAZE — (BASELINE SEGMENT TYPE VALUE)

-- Emri --
Vlera ¢ llojeve t& segmentéve t& vijave baze.

-- Pérkufizimi --
Llojet ¢ vijés bazé t& pérdorur pér t& matur gjerésing e detit territorial.

Tipi i elementit - Codelist
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ATRIBUTET
@ Arkipelagjike :

-- Emri --
Arkipelagjike
-- Pérkufizimi --

Vija bazé pér matjen e gjerésisé s& detit territorial &shté vija bazg e drejté q& bashkon pikat ¢ kufijve t&
jashtém t& ishujve dhe shkémbinj t& thaté nénujoré t& arkipelagut.

[ Detyrueshme : PO ]
# Drejté :

-- Emri --
Drejté

-- Pérkufizimi --

Vija baz& pér matjen ¢ gjerésisé s& detit territorial &shté vija bazg e drejté ¢ pércaktuar duke bashkuar
pikat ¢ duhura.

[ Detyrueshme : PO ]
# Normale :

-- Emri --
Normale

-- Pérkufizimi --

Vija bazé normale pér matjen ¢ gjerésisé s& detit territorial &shté vija e nivelit-té-ulét pérgjaté bregdetit
si e shénuar ng grafikét né shkallg t& madhe e njohur zyrtarisht nga shteti bregdetar.

[ Detyrueshme : PO ]

3.5. VLERAT E LLOJEVE TE ZONAVE UJORE — (MARINE ZONE TYPE VALUE)

-- Emri --
Vlerat ¢ llojeve t& zonave ujore

-- Pérkufizimi --
Llojet ¢ zonave ujore.

Tipi i elementit - Codelist

ATRIBUTET

# ShelfiKontinental :

-- Emri --
Shelfi kontinental
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-- Pérkufizimi--
Njé& zoné& detare pértej detit territorial t& njé shteti bregdetar, kufiri I jashtém i t& cilit &shté i pércaktuar
né pérputhje me nenin 76 t& Konventés s& Kombeve t& Bashkuara mbi Ligjin e Detit.

¢ UjratEbrendshme :

-- Emri --
Ujrat ¢ brendshme

-- Pérkufizimi--

Ky term pérfshin t& gjithé ujrat q& ndodhen brenda njé shteti si ligene, lumenj, porte, si dhe t& gjithé ujrat
detare q& ndodhen brenda vijés bazé. Ujrat ¢ brendshme jang pjesé integrale e territorit t& njé shteti,
brenda t& cilit veprojné t& gjitha ligjet e kétij shteti.

v UjratTerritoriale :

-- Emri --
Ujrat territoriale

-- Pérkufirzimi --

Ujrat territoriale pérfaqésojné njé zone detare ose rrip detar me gjérési 12 milje detare ose 22.2 km nga
vija bazé. Brenda ujrave territoriale shteti ka sovranitet t& kufizuar vetém pér kalimin e padémshém ose
transit t& anijeve t& huaja. Sovraniteti i shtetit pérfshin fundin e detit, néntokén, si dhe hapésirén ajrore.

¢ ZonatEkskluziveEkonomike :

-- Emri --
Zona ekskluzive ekonomike

-- Pérkufizimi--

Kjo zonég pérfaqéson njé zoné para detit territorial, & shtrihet deri né 200 milje detare (370km) nga vija
bazé. Brenda késaj zone shteti bregdetar ka t& drejtén e sovranitetit pér qéllime kérkimore dhe
shfrytézimi, t& drejtén e pronésisé dhe t& ruajtjes s& burimeve natyrore né ujé, fundin ¢ detit dhe néntokén
pérkatése. Shteti ka gjithashtu t& drejtén e kérkimeve shkencore detare, krijimin dhe pérdorimin ¢ ishujve
artificialg, e instalimeve dhe ndértimeve, si dhe t& mbrojtjes sé mjedisit.

v ZonatVazhduese :

-- Emri --
Zona vazhduese

-- Pérkufizimi --

Pérfaqéson njé zoné para detit territorial, brenda s& cilés shteti mund t& ushtrojé kontroll pér té
parandaluar ose dénuar kundravajtésit & nuk zbatojng rregullat doganore, shkelésit e rregullave fiskale,
sanitare, etj. Kjo zong shtrihet né 12 milje t& tjera, d.m.th. 24 milje nga vija bazg.
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3.6. ZONA DETARE — (MARINE ZONE)

-- Emri --
Zona Detare

-- Pérkufizimi --

Njé rrip 1 detit pércaktohet nga traktatet dhe konventat ndérkombétare, ku shteti bregdetar ushtron t&
drejtat juridiksionale.

-- Pérshkrimi --

Zona &shté caktuar me g&llim ruajtjen apo siguring: kadastrale, administrative, ekonomike etj. Ajo nuk

&shté krijuar pér t& rregulluar menaxhimin ¢ mjedisit apo pér mbrojtjen e mjedisit.

Tipi i elementit — featureType

ATRIBUTET

# Emértimi : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri --

Emeértimi

-- Pérkufizimi --

Emeértimi i zonés ujore.

[ Detyrueshme : PO ]

v FillimilJetégjatésisé : Daté

-- Emri --
Fillimi i jétégjatésisé

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha ng t& cilén ky version i objektit hapé&sinor &shté krijuar ose ndryshuar ng t& dhénat
hapésinore.

[ Detyrueshme : PO ]
# Gjeometria : Poligon

-- Emri --
Gjeometria

-- Pérkufizimi --
Gjeometria e sipérfages q& mbulon zona detare

[ Detyrueshme : PO ]
w Inspireld : Identifikues

-- Emri --
Inspire id
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Objekti 1 jashtém indentifikues i objektit hapésinor
-- Shénim --

INj& objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoritetipérgjegjés,
i cili mund t& pérdoret nga aplikacionet e jashtme t& referimit t& objektit hapésinor.Identifikuesi i pérket
lobjektit hapésinor, jo fenomenit né boté. [ Detyrueshme : PO ]

@ IdAlterantive : IdLokale Public

-- Emri --
1d alternative

-- Perkufizimi --
Identifikues i jashtém alternativ 1 objektit hapésinor.
-- Pershkrimi --

INj& objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& publikuar nga autoriteti pérgjegjés,
i cili mund t& pérdoret nga aplikacionet ¢ jashtme t& referimit t& objektit hapésinor. Identifikuesi i pérket
objektit hapésinor, jo fenomenit né boté. [ Detyrueshme : PO |

# Llojilzongs : VleratELlojeveTéZonaveUjore

-- Emri --
Lloji i zonés

-- Pérkufizimi --
Lloji i zonés ujore.

[ Detyrueshme : PO ]

# Mbarimilletégjatésisé : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Mbarimi i jetégjatésise

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t& cilén ky version i objektit hapésinor &shté pérfunduar.

[ Detyrueshme : JO |

# Shteti : KodilShtetit

-- Emri --
Shteti.

-- Pérkufizimi -
Vendi té cilit i pérket zona detare.

42|Faqe




image42.jpg
o
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR ASI@

ATRIBUTET

[ Detyrueshme : PO ]

LIDHJET

#Lidhjet (drejtimi:Origjina ->Objektivi)

Origjina: (Class) ZonaDetare «featureType»

Q&llimi:VijaBazg (Class) VijaBregdetare
«featureType»

# Lidhjet (drejtimi:Origjina ->Objektivi)

Origjina: (Class) ZonaDetare «featureType»

Qéllimi: seaArea (Class) ZonatDetare
«featureType»

# Lidhjet (drejtimi:Origjina ->Objektivi)

Origjina: (Class) ZonaDetare «featureType»

Q&llimi: «voidable» VijaBazg (Class)
VijaBazg «feature Type»
Shuméllojshméria: [1..%]

# Lidhjet (drejtimi:I pa pércaktuar)

Origjina: (Class) ZonaDetare «featureType»

Q&llimi: sea (Class) Sea «featureType»

/ Lidhjet (drejtimi:Objektivi ->Origjina)

Origjina: «voidable» Kufijté (Class) KufijtéDetar
«featureType»
Shuméllojshméria: [1..*]

Qéllimi: (Class) ZonaDetare
«teatureType»
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3.1.4. METADATA

3.1.4.1. ELEMENTET E METADATA-VE

N& tabelén ¢ méposhtme paraqiten kéto elemente:

= Kolona e paré ofron njé referencé t& pjesés pérkatése né Rregulloren e Metadatés, e cila
pérmban njé pérshkrim mé t& hollgsishém.

= Kolona ¢ dyté& specifikon emrin e Metadatés.

= Kolona e treté specifikon shuméllojshméring.

= Kolona ¢ katért specifikon gjendjen, sipas t& cilés elementi b&het i detyrueshém.

Pjesa e

rregullores

sété Elementi i Metadata-ve Shumélloj | Gjendja

dhénave shméria

1.1 Titulli i burimit 1

12 Abstrakti i burimit 1

13 Lloji i burimit 1

14 Matési i burimit 0..* |I detyrueshém, nése njé URL &shté e
disponueshme  pér t&  pérftuar
informacione t& tjera né burim, dhe/ose
shérbimeve t& aksesit.

1.5 Identifikuesi unik i burimit 1.

1.7 Gjuha burimore 0..* |E detyrueshme, nése burimi pérfshin
informacion ng tekst.

2.1 Kategoria ¢ temés 1.*

3 Fjalé kyge Tee™

4.1 Geographic bounding box 1.

5 Referenca ¢ pérkohshme 1.*

6.1 Prejardhja 1

6.2 Rezolucioni hapésinor 0..* | I detyrueshém pér grupet e t& dhénave dhe
serive t& tyre, nése mund t& specifikohet
shkalla e barasvlershme me to ose njé
distancé.

7 Pérshtatja 1.*

8.1 Kushtet pér aksesin dhe Tee™

pérdorimin
82 Kufizimet ¢ aksesit 1.%
publik
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N
9 Autoriteti pérgjegjés 1.
10.1 Pika ¢ kontaktit metadata-ve 1.%
10.2 Data metadata-ve 1
10.3 Gjuha metadata-ve 1

3.1.4.2. ELEMENTET E METADATA-VE PER NDERVEPRUESHMERINE

Tabelat pérshkruajné elementé t& metadatave & cilat pérmbajé informacionin e méposhtém:
¢ Kolona ¢ paré siguron njé referencé pér njé pérshkrim mé t& detajuar.

¢ Kolona ¢ dyté specifikon emrin ¢ elementit metadata.

¢ Kolona e treté specifikon shuméllojshméring.

» Kolona ¢ katért specifikon kushtet, nén t& cilat elementi i dhéné béhet i detyrueshem.

N& ményré specifike, metadatat pér temén Kufijté e Njésive Administrative jepen t& tabeluara mé
poshté:

Specifikimi i té
dhénave pér

Temén Kufijté e | Elementi Metadata Kushtet
Njésive
Administrative
Referenca ¢ Sistemit | 1 -
3141 Koordinativ
Refsrencss 0.% |1 _detyrue_shém, nése _grupi i_t_é dhénave ha}_)ésinore ose
3142 Pérkohshme ¢ nj€ nga tipet ¢ Vegorive & tij q& pérmban 1_nforma01_on
o Sistomit t& pérkohshém q& nuk i referohet kalendarit gregorian
apo CoordinatedUniversal Time.
3.143 Kodimi 1% | -
.. - 0... I detyrueshém, né& qofté se njé& kodim me bazé jo XML
3144 Karakteri i Kodimit éshtg pérdorur & t‘élé mos sui)]ottojé UTF-1 !
3145 Lloji i Pérfaqésimit | 1...* | Metodat ¢ pérdorura hapésinore paragésin informata

Hapésinor gjeografike

3.1.4.3. REFERENCA E SISTEMIT KOORDINATIV

Emri I Elementit Metadata | Referenca e Sistemit Koordinativ

Pérkufizimi Pérshkrimi i Referencés s¢ Sistemeve Koordinativ t& pérdorur né grupin
¢ t& dhénave hapésinore

Iso 19115 Numri dhe | 13. referenceSystemlInfo
Emértimi
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ISO/TS 19139 referenceSystemInfo

INSPIREI detyrueshém /i | I detyrueshem

kushtézuar

INSPIREShuméllojshméria 1

Lloji i t& dhénave (ISO 19115 | 186. MD ReferenceSystem

no.)

Vlera ¢ fushés Pér t& identifikuar referencé sistemin duhet t& sigurohet Identifikuesi i

Referencé Sistemit (RS_Identifikues). SHENIM udhézime mé specifike,
né veganti né vlerat ¢ paracaktuara pér plotésimin e atributeve té
Identifikuesit t& Referencé Sistemit duhet réné dakord mes shteteve
angtare gjaté fazés s& zbatimit t& mbéshtetjes s& ndérveprimit.

Instruksionet e implementimit

Shembull

referenceSystemldentifier: code: ETRS 89 codeSpace: INSPIRE RS
registry

Shembull i kodimit XMI,

<gmd:referenceSystemInfo>
<gmd:MD_ReferenceSystem>
<gmd:referenceSystemldentifier>

<gmd:RS Identifier>

<gmd:code>

<gco:CharacterString>ETRS89 </gco:CharacterString>
</gmd:code>

<gmd:codeSpace>

<gco:CharacterString>INSPIRE RS registry</gco:CharacterString>
</gmd:codeSpace>

</gmd:RS Identifier>
</gmd:referenceSystemIdentifier>

</gmd:MD_ ReferenceSystem>
</gmd:referenceSystemInfo>

Komente

3.1.4.4. REFERENCA E PERKOHSHME E SISTEMIT KOORDINATIV

Emri i Elementit Metadata

Reference e Pérkohshme e Sistemit

Pérkufizimi

Pérshkrimi i sistemeve t& pérkohshme t& referencés t& pérdorura né setin
¢ t& dhénave

Iso 19115 Numri
Emértimi

dhe

13. referenceSystemInfo

ISO/TS 19139

referenceSystémInfo

INSPIRE I detyrueshém /i
kushtézuar

I detyrueshém, nése grupi i t& dhénave hapésinore ose njé nga tipet e
vecorive t& tij q& pérmban informacion t& pérkohshém q& nuk i referohet

kalendarit Gregorian.
INSPIRE Shumgllojshméria | 0..*
Lloji i t& dhénave (ISO 19115 | 186. MD ReferenceSystem
no.)
Vlera ¢ fushés Asnjé tip specifik nuk &shté pércaktuar né ISO 19.115 pér sistemet e

referimit & pérkohshém. Késhtu, clementet gjenerik
MD ReferenceSystem dhe referencé SystemlIdentifier (RS Identifier) do
& ofrohen.

Instruksionet e implementimit

Shembull

referenceSystemldentifier:
code: GregorianCalendar
codeSpace: INSPIRE RS registry

Shembull i kodimit XMIL

<gmd:referenceSystemInfo>
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<gmd:MD_ReferenceSystem>
<gmd:referenceSystemldentifier>
<gmd:RS Identifier>

<gmd:code>
<gco:CharacterString>GregorianCalendar
</gco:CharacterString™>
</gmd:code>

<gmd:codeSpace>

< gco:CharacterString>INSPIRE RS
Registry  </gco:CharacterString>
</gmd:codeSpace>

</gmd:RS Identifier>
</gmd:referenceSystemIdentifier>
</gmd:MD_ReferenceSystém>
</gmd:referenceSystemInfo>

Komente

3.1.4.5. KODIMI

Emri i Elementit Metadata

Kodimi

Pérkufizimi

Pérshkrimi i konstruktit t& gjuhés kompjuterike q& specifikon
pérfaqésimin e objekteve t& t& dhénave né njé rekord, fotografi, mesazh,
pajisje ruajtje ose né kanalin ¢ transmetimit

Iso 19115 Numri dhe | 271. distributionFormat

Emertimi

ISO/TS 19139 distributionInfo/MD Distribution/distributionFormat

INSPIRE I detyrueshém /i | I detyrueshém,

kushtézuar

INSPIRE Shumgllojshméria | 1...*

Lloji i t& dhénave (ISO 19115 | 284. MD Format

no.)

Vlera ¢ fushés Vlerat e prongs (emri, version, specifikim) e specifikuar, do t& pérdoret

pér t& dokumentuar pérzgjedhjen dhe alternativat e kodimit.

Instruksionet ¢ implementimit

Shembull

Emri: <Emri i skemés s& aplikuar> GML skemé aplikimi version:
specifikim version 3.1rcl: D2.8.1.8 Data Specifikimet pér Kufijté e
Njésive Administrative - Udh&zime teknike

Shembull i kodimit XML

<gmd:MD_Format>

<gmd:name>
<gco:CharacterString>SomeApplicationSchema GML
application schema</gco:CharacterString>
</gmd:name>

<gmd:version>

<gco:CharacterString>3. 1rc1</gco: CharacterString>
</gmd:version>

<gmd:specification>

<gco:CharacterString>D2.8.1.8 Data Specification on Hydrography —
Technical Guidelines</gco:CharacterString>
</gmd:specification>

</gmd:MD Format>

Komente
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3.1.4.6. KARAKTERET E KODIMIT

Emri i Elementit Metadata

Karakteret e Kodimit

Pérkufizimi

Karakteri I kodimit pérdoret né setin e t& dhénave.

Iso 19115 Numri dhe Emertimi

ISO/TS 19139

INSPIRE i detyrueshém /i | I detyrueshém, né qofté se njé kodim i pérdorur nuk &shté i bazuar né UTF-
kushtézuar 8.

INSPIRE Shumgllojshméria 0...*

Lloji i t& dhénave (ISO 19115

no.)

Vlera e fushés

Instruksionet ¢ implementimit

Shembull

Shembull i kodimit XML

<gmd:characterSet>

<gmd:MD_CharacterSetCode

codeListValue="885%art2"
codeList="http://standards.iso.org/ittf/Publicly AvailableStandar
ds/ISO 19139 Schemas/reOrigjinas/Codelist ML _gmxCodelist
s.xml#CharacterSetCode">8859-
2</gmd:MD_CharacterSetCode>

</gmd:characterSet>

Komente

3.1.4.7. LLOJI I PERFAQESIMIT HAPESINOR

Emri i Elementit Metadata

Lloji i Pérfaqésimit Hapésinor

Pérkufizimi

Metodat ¢ pérdorura hapésinore paraqgésin informata gjeografike

Iso 19115 Numri dhe

Emertimi

37. spatialRepresentationType

ISO/TS 19139

INSPIRE i detyrueshém /i | I detyrueshém

kushtézuar

INSPIRE Shumgllojshméria L™

Lloji i t& dhénave (ISO 19115 | B.5.26 MD_SpatialRepresentationTypeCode
no.)

Vlera e fushés

Instruksionet e implementimit

I vlerave t& pérfshira KodListén ¢ ISO 19115 (vektor, rrjet, textTable, TIN,
stéreoModel, video). Vetém vektor, rrjet dhe TIN duhet t& pérdoren.
SHENIM : Vlerat KodList& shtesé¢ mund t& pércaktohen bazuar né reagimet
nga zbatimi.

Shembull

Shembull i kodimit XML

Komente
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3.1.5. SISTEMET REFERENCE, NJESITE E MATJEVE DHE RRIETAT GJEOGRAFIKE

3.1.5.1. SISTEMET STANDARDE TE REFERIMIT, NJESITE E MATJEVE DHE RRIETET

Sistemet e referencés, njésité ¢ matjeve dhe sistemet e rrjeteve gjeografike t& pérfshira né kété nén-
seksion jang standardet q& do t& pérdoren pér t& gjitha grupet e t& dhénave INSPIRE, pérveg kur ka
pérjashtime specifike t& temés dhe/ose kérkesa té tjera t& pércaktuara né seksionin 6.2.

A. KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE E SHQIPERISE

Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare qé do t& pérdoret né Republikén ¢ Shqipérisé do t& quhet:

“Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare 2010 ose shkurt (KRGISH-2010 — kodi EPSG: 6870 2), ku
20107 &shté indeksi q& lidhet me “epokén” né t& cilén jané pércaktuar koordinatat ¢ pikave gjeodezike
t& monumentalizuara né territorin € Republikés s& Shqipérisé. KRGISH-2010 do t& pércaktohet duke u
mbéshtetur né Kornizén Referuese Gjeodezike Europiane. KRGISH-2010 do t& pérdoret né t& gjitha
aplikacionet q& lidhen me p&rdorimin e koordinatave ng territorin e vendit. Lidhja midis KRGISH-2010
dhe sistemeve t& tjera t& pérdorura né vendin tong do t& béhet duke pérdorur parametrat ¢ transformimit
t& llogaritura pér ¢do rast.

KRGISH-2010 pérfshin:

a) parametrat gjeodeziké bazé t& pércaktuar né Sistemin Referues Gjeodezik 1980 (GRS-80) si me
poshte:
- Rrezja ¢ ckuatorit t& tokés: a = 6 378 137m;
- Konstantja gravitacionale gjeocentrike e tokés duke pérfshiré edhe atmosferén: GM = 3 986
005 x 10°* m’s%,
- Faktori dinamik i figurés s& tok&s pa pérfshirg baticén ¢ qéndrueshme: J2 = 108 263 x 10°%;
- Kétij faktori i korrespondon shtypja ng pole: 1/f = 298.257222100882711;
- Shpejtésia kéndore e rrotullimit t& tokés: © =7 292115.0 x 10 rad.sek™?

b) sistemin koordinativ gjcodezik ETRS 89;

¢) sistemin ¢ lartésive q& realizohet népérmjet reperave té rjetit shtetéror t& nivelimit t& pérfshiré ng
Rijetin Unik Europian t& Nivelacionit (UELN) dhe t& pércaktuara né Sistemin Referues Vertikal
Europian (EVRS) me ndihmén ¢ t& dhénave pér forcén e réndesés t& unifikuara né sistemin
International Gravity Standardization Network 1971 (IGSN 1971).

d) sistemin e koordinatave ng plan, i cili mund&sohet nga dy projeksione hartografike:
- Projeksioni Térthor Zonal i Merkatorit (TMzn) pér harta né shkallé mé t& madhe se 1:500.000
me parametrat ¢ méposhtme:

o Elipsoidi referencé: GRS80

o  Meridiani fillestar: Grinuig

e  Meridiani gendor (MQ): 20°

e Shkalla ¢ shformimit n& meridianin qendror (ko): 1

e Fallco ¢ lindjes: 500 000 m
e Fallco ¢ veriut: Om

- Projeksioni Konik Konform i Lambertit (LCC) pér harta ng shkallg 1:500 000 dhe mé t& vogla.

2 Shiko Aneks 4.3
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1.2 Datumi

Datumi pér sistemet koordinative referencé, dy-dimensionale dhe tre-dimensionale

Pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale dhe komponenten
horizontale t& sistemeve koordinative referencé t& kombinuara, t& pérdorura pér t& béré t&
disponueshme grupin ¢ t& dhénave hapésinore, si datum do te jeté datumi i Sistemit Reference
Tokésor Evropian 1989 (ETRS89) né zona brenda kufijve gjeografiké té tij, ose datumi i Sistemit
Reference Tokésor Ndérkombétar (ITRS) apo sisteme koordinative gjeodezike referencé té tjera t&
pérputhura me ITRS, né zona q& ndodhen jashté kufijve gjeografike t& ETRS89. Té pérputhura me
ITRS do t& thot& q& pérkufizimi i sistemit bazohet ng pérkufizimin ¢ ITRS dhe ka njé marrédhénie t&
miré-dokumentuar mes dy sistemeve, sipas EN ISO 19111.

1.3 Referencé sistemet koordinative

Referencé sistemet koordinative

Grupet ¢ t& dhénave hapésinore do t& béhen t& disponueshme duke pérdorur t& paktén njé prej
sistemeve koordinatave referencé, té caktuara né seksionet 1.3.1, 1.3.2 dhe 1.3.3, pérveg kur qéndron
njéri prej kushteve & caktuara né seksionin 1.3.4.

1.3.1 Sistemet koordinative referencé tre-dimensionale

- Koordinatat karteziane tre-dimensionale bazohen né njé datum t& caktuar ng seksionin 1.2
dhe pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80 (Referencé Sistemi Gjeodezik 1980).

- Koordinatat gjeodezike tre-dimensionale (gjerésia, gjatésia dhe lartésia elipsoidike)
bazohen né njé datum t& caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit
GRS80.

1.3.2 Sistemet koordinative referencé dy-dimensionale

- Koordinatat gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia dhe gjatésia) bazohen né njé datum t&
caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80.

- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LAEA
(Lambert Azimuthal Equal Area) pér analiza hapé&sinore dhe raportime, ku duhet t&
pasqyrohen sipérfaqet ¢ vérteta.

- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LCC
(Lambert Conformal Conic) pér hartografing konforme né territorin e Evropés né shkallé t&
barabarta ose mé t& vogla se 1:500 000.

- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion TM
(Transverse Mercator) pér hartografing konforme né territorin € Evropés né shkallg t&
barabarta ose mé t&€ médha se 1:500 000.

1.3.3 Sistemet koordinative referencé té kombinuara

1. Pér komponenten horizontale t& sistemit koordinativ referencé t& kombinuar, do t& pérdoret njé
prej sistemeve koordinative referencé t& caktuara né seksionin 1.3.2.

2. Pér komponenten vertikale, do t& pérdoret njé prej sistemeve koordinative reference, t&
méposhtme:
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- Pér komponenten vertikale né sipérfaqen tokésore, do t& pérdoret Referencé Sistemi
Vertikal Evropian (EVRS) pér t& shprehur lartésité e lidhura me gravitetin brenda kufijve
gjeografik t& kétij sistemi. N& zona t& cilat ndodhen jashté kufijve gjeografik t& EVRS, do
t& pérdoren sisteme vertikale referencé té tjera t& lidhura me fushén e gravitetit tok&sor pér
t& shprehur lartésité ¢ lidhura me gravitetin.

- Pé&r komponenten vertikale n& atmosferen e liré, presioni barometrik i konvertuar né lartési
duke pérdour ISO 2533:1975 Atmosferen Standarte Ndérkombétare, ose do t& pérdoren
sisteme referencé té tjera lineare ose parametrike. Aty ku jang pérdorur sisteme referencé
parametrike t& tjera, ato do t& pérshkruhen né njé referencé & kuptueshme duke pérdorur
ENISO 19111-2:2012.

- Pér komponenten vertikale né zonat detare ku ka njé rang t& ndjeshém batice (ujéra
baticor), si sipérfaqe referencé do té pérdoret Batica mé e ulét Astronomike (LAT).

- Pé&r komponenten vertikale né zonat detare ku nuk ka njé rang t& ndjeshém batice, né
oqeanet ¢ hapura dhe efektivisht né ujéra mé t& thella se 200 metra, si sipérfaqe referencé
do t& pérdoret niveli mesatar i detit (MSL) ose njé nivel reference i miré-pércaktuar i afért
me MSL.

1.3.3 Referencé sistemet koordinative té tjera

Si pérjashtime, ku mund t& pérdoren referencé sisteme t& tjera nga ato t& listuara né 1.3.1, 1.3.2 ose
1.3.3, jang:

1. Sisteme koordinative referencé t& tjera mund t& caktohen pér temat ¢ t& dhénave hapésinore
specifike né kété Aneks.

2. Pér zonat (regjionet) q& ndodhen jasht& kontinentit t& Evropés, Shtetet Anétare (MS) mund
t& pércaktojné r sisteme koordinative eferencé t& pérshtatshme.

Kodet gjeodezike dhe parametrat ¢ nevojshém pér pérshkrimin e kétyre sistemeve koordinative
referencé dhe t& cilat lejojné veprimet e konvertimit dhe transformimit duhet t& dokumentohen dhe
duhet t& krijohet njé identifikues, sipas EN ISO 19111 dhe ISO 19127.

1.4 Paraqitja

Sistemet koordinative referencé té pérdorura né shérbimin e shikimit té rrjetit

Pér shfagjen ¢ grupeve t& t& dhénave hapésinore népérmjet shérbimit t& shikimit t& rrjetit sig
specifikohet né rregulloren nr. 976/2009, s& paku sistemet koordinative referencé pér koordinatat
gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia, gjatésia) do t& jené t& disponueshme.

1.5 Identifikuesit pér referencé sistemet koordinative

Identifikuesit e referencé sistemeve koordinative

1. Parametrat dhe identifikuesit ¢ sistemit koordinativ referencé do t& menaxhohen né njé ose disa
regjistra t& pérbashkét pér reference sistemet koordinative.

2. Vetém identifikuesit q& pérmban njé regjistér i pérbashkét do t& pérdoren pér referimin tek
sistemet koordinative referencé t€ listuara né kété seksion.

3. Identifikuesit ¢ listuar né tabelén 2 do t& pérdoren pér referimin tek sistemet koordinative
referencé t& pérdorura né njé grup t& dhénash.
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Kéto udhézuese teknike propozojng pérdorimin ¢ http URI-t& t& ofruara nga Open Geospatial
Consortium si identifikues t& sistemit koordinativ referencé (shiko identifikuesit pér CRS-t& standard
mé poshté). Kéto jané t& bazuara dhe t& drejtojné tek pérkufizimi ng regjistrin ¢ parametrave gjeodezik

EPSG (hitp:/www.epsg-

registry.org/).

Shénim: Identifikuesit ¢ CRS mund t& pérdoren prsh né:

- Kodimin ¢ t& dhénave,

- Metadatat e grupeve dhe shérbimeve t& t& dhénave, dhe

- Kérkesat pér shérbimet e rrjetit t& INSPIRE.

Tabela 2. http URI-t& pér sistemet koordinative referencé, standarde:

Referencé sistemi koordinativ | Shkurtimi Identifikuesi http URI

Korniza Referuese Gjeodezike http://www.epsg-

Shqiptare. ETRS89/ Abania | KRGJSH_ 2010 registry.org/export. htm?gml=urn: ogc: de
2010 feers:EPSG:: 6870

Kartezian 3D nd ETRS89 ETRS89-XYZ, http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4

936

Gjeodezike 3D né ETRS89 mbi
GRS80

ETRS89-GRS80h

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4937

Gjeodezike 2D né ETRS89 mbi
GRS80

ETRS89-GRS80

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258

Projeksion LAEA 2D ng | ETRS89-LAEA http://
ETRS89 mbi GRS80 www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Projeksion LCC 2D n&¢ ETRS89 | ETRS89-LCC http://
mbi GRS80 www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3034

Projeksion TM 2D n& ETRS89
mbi GRSS80, zona 34N (18°W
deri 24°W)

ETRS89-TM34N

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3046

Lartési ng EVRS

EVRS

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5730

3D t& kombinuara: Gjeodezike
2D ng ETRS89 mbi GRS80, dhe
lartésité EVRS

ETRS89-GRS80-EVRS

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7409

C. REFERENCE SISTEMET E PERKOHSHME

Sistemet Referencé té pérkohshme

1. Sistemireferencé standard i pérkohshém i referuar tek pika 5 e pjesés B t& Aneksit tek Rregullorja
¢ Komisionit (EC) nr. 1205/2008 (**) do t& pérdoret, pérveg rastit kur jang caktuar sisteme
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koordinative referencé t& pérkohshme t& tjera pér tema t& t& dhénave hapésinore specifike né
Ancksin II.

Shénim 1: Pika 5 ¢ pjesés B ¢ Ancksit te Rregullores s¢ Komisionit (EC) nr. 1205/2008 (IR-t& e
metadatave t& INSPIRE) thekson g sistemi standard referencé do t& jeté kalendari Gregorian, me datat
e shprehura né pérputhje me ISO 8601.

Shénim 2: ISO 8601 Elementet e té dhénave dhe formatet e shkémbimit — Shkémbimi i informacionit
— Pasqyrimi i datés dhe i orés &hté njé standard ndérkombétar q& mbulon shkémbimin ¢ t& dhénave t&
lidhura me datén dhe orén. Qé&llimi i kétij standardi &shté q& t& sigurojé njé metodg t& qarté dhe t& mirg-
pércaktuar pér pasqyrimin e datés dhe orés, né ményré qé t& shmangen keqinterpretimet e pasqyrimeve
numerike t& datés dhe orés, vecanérisht kur t& dhénat transmetohen ndérmjet shteteve me konventa t&
ndryshme pér shkrimin numerik t& datés dhe orés. Standardi organizon t& dhénat né ményré q& termi
mé i madh i pérkohshém (viti) shfaqet fillimisht n& t& dhéna varg dhe vazhdon deri te termi mé i vogél
(sekondi). Ajo gjithashtu ofron njé metodg t& standardizuar pér komunikimin e informacionit t& bazuar
né& koh& ndérmjet zonave kohore duke duke i dhéné njé spostim te Kohés Universale t& Koordinuar
(UTC).

Shembull: 1997 (viti 1997); 1997-07-16 (16 Korrik 1997); 1997-07-16T 19:20:30+01:00 (16 Korrik
1997, 19° 20™i» 30** zona kohore UTC+1).

D. NJESITE E MATJEVE

Kérkesa dhe rregulla té tjera

2. T& gjitha vlerat ¢ matjeve duhet t& shprehen népérmjet njésive SI ose jo-SI t& pranuara pér
pérdorim me Sistemin Ndérkombétar t& Njésive, pérveg kur specifikohet ndryshe pér tema apo
tipe specifike t& t& dhénave hapésinore.
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3.1.6. CILESIA E TE DHENAVE

Ky kapitull pérfshin njé pérshkrim mbi cilésing e t& dhénave t& elementéve dhe nén elementéve si dhe
cilésing e matjes sé& t& dhénave, q& duhen pérdorur pér t& vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e t&

dhénave pér data setet & lidhen me t& dhénat hapésinore t& temés Kufijté e Njésive Administrative.

Kérkesé

Saktésia e materialeve hartografike, té cilat lidhen me tipologjiné e temés Kufijté e Njésive
Administrative, duhet té plotésojné saktésiné ekzistuese té krijimit té kétyre materialeve, deri né
momentin e krijimit dhe pércaktimit té saktésisé sé Hartés pér Kadastrén Multifunksionale. Ndérsa
harta bazé pér elementét e rinj qé do krijohen, do té jeté Ortoimazheria qé do té krijohet nga
projekti i Fotografimit Ajror i vitit 2015.

Cilésia e t& dhénave t& elementéve, nén-clementéve dhe matjeve duhet t& pérdoret pér t&:

- Specifikuar kérkesat apo rekomandimet lidhur me cilésing ¢ t& dhénave dhe rezultateve t&
aplikueshme pér data setet q& lidhen me t& dhénat hapésinore pér temén Kufijté e Njésive
Administrative.

- Vlergsuar dhe dokumentuar cil&sing e elmenentéve t& metadatave t& t& dhénave t& dataseteve.

N& tabelén ¢ méposhtme paraqiten t& gjithe kérkesat pér cilésing e t& dhénave t& elementéve dhe nén
elementéve q& pérmenden né kété standard. Informacioni i cilésisé sé t& dhénave vlerésohet né nivelin

¢ objekteve hapésinore, llojet e objekteve hapésinore, setet e t& dhénave dhe serité e seteve.

Rekomandim:
Ku éshté e pamundur pér té shprehur vierésimin e njé elementi & cilésisé sé té dhénave né ményré
sasiore, vierésimi i elementit duhet té shprehet me njé deklaraté tekstuale si rezultat pérshkrues i

cilésisé sé té dhénave.

3.3.1.1. KOMPLETUAR — KOMISION. (COMPLETENESS — COMMISSION)

Rekomandim:
Komisioni duhet té vierésohet dhe té dokumentohet duke pérdorur normén e artikujve té tepért té

pércaktuar né tabelat e méposhtme.

Emri Norma e artikujve té tepért

Emri alternativ -

Cilésia e t& dhénave t& clementéve Kompletuar

Cilgsia e t& dhénave t& nén-clementéve Komision

Cilgsia e t& dhénave t& matjeve themelore Shkalla e gabimit

Pérkufizim Numri i artikujve t& tepért né setet ¢ t& dhénave né lidhje
me numrin ¢ artikujve q& duhet t& ishin t& pranishém.

Pérshkrim -

Fusha vlergsimit Setet ¢ t& dhénave.
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Fusha raportimit

Setet e t& dhénave.

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve t& vlerave

Real, pérqindje, raport

Cilésia e t& dhénave t& strukturds t& vlerave

Burimi reference

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese

3

3.3.1.2. KOMPLETUAR — PERJASHTIMI. (COMPLETENESS — OMISSION)

Rekomandim:

Pérjashtimi duhet té vierésohet dhe té dokumentohet dulke pérdorur normén e artikujve té tepért té

pércaktuar né tabelat e méposhtme.

Emri

Norma e artikujve té tepért

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve Kompletuar
Cilésia e t& dhénave t& nén-clementéve Pérjashtimi
Cilésia e t& dhénave t& matjeve themelore Shkalla e gabimit

Pérkufizim

Numri i artikujve t& hequr né setet e t& dhénave né lidhje
me numrin ¢ artikujve q& duhet t& ishin t& pranishém.

Pérshkrim -

Fusha vlergsimit Objektet hapésinore

Fusha raportimit Llojet ¢ objekteve hapésinore, Setet e t& dhénave.
Parametér

Cilgsia e t& dhénave t& llojeve t& vlerave

Real, pérqindje, raport

Cilésia e t& dhé&nave t& strukturés s& vlerave

Burimi reference

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

0,0189; 98,11%; 11:582

Masa identifikuese

7

3.3.1.3. LOGJIKA E QENDRUESHMERISE — KONCEPTI I QENDRUESHMERISE. (LOGICAL CONSISTENCY —

CONCEPTUAL CONSISTENCY)

Rekomandim:

Pér testet né géndrueshmériné konceptuale, rekomandohet té pérdoret cilésia e té dhénave té nén

elementéve t& ‘Logjika e géndrueshmérisé— Koncepti i géndrueshmérisé’ dhe masat e ‘Numri i

artikujve jo né pérputhje me rreguilat e skemés konceptuale’ dhe Numri i mbivendosjeve

paviefshme té sipérfageve’ té pércaktuara né tabelat e mé poshté:

Emri

Numri i artikujve jo né pérputhje me rregullat e
skemés konceptuale

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& clementéve

Logjika ¢ géndrueshmérisé

Cilgsia e t& dhénave t& nén-clementéve

Koncepti i géndrueshmérisé

Cilésia e t& dhénave t& matjeve themelore

Numri i gabimit
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Pérkufizim Numérimin ¢ t& gjithé artikujve né setet e t& dhénave t&
cilat nuk jang n& pérputhje me rregullat e skemés
konceptuale.

Pérshkrim Nése skema konceptuale né ményré t& qarté ose t&
padyshimté pérshkruan rregullat, kéto rregulla do t&
ndigen. Shkeljet kundér rregullave t& tilla mund t& jeng,
pér shembull, vendosja ¢ pavlefshme e tipologjive brenda
njé tolerancé t& caktuar, dublikimi i elementeve dhe
mbivendosjet t& pavlefshme t& tyre.

Fusha vlergsimit Objektet hapésinore, llojet e objekteve hapésinore

Fusha raportimit Setet ¢ t& dhénave

Parametér -

Cilgsia e t& dhénave t& llojeve t& vlerave Integer

Cilésia e t& dhénave t& strukturés t& vlerave | -

Burimi reference ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull -

Masa identifikuese 10

3.3.1.4. LOGJIKA E QENDRUESHMERISE — FUSHA E QENDRUESHMERISE. (LOGICAL CONSISTENCY — DOMAIN

CONSISTENCY)

Rekomandim:

Pér testet mbi fushén e géndrueshmérisé, rekomandohet té pérdoret cilésia e té dhénave té nén

elementéve té ‘Logjika e géndrueshmérisé— Fusha e qéndrueshmérisé’ dhe masat e Numri i

artikujve jo né pérputhje me fushén e tyre té vilerave’ dhe ‘Shkalla e pérputhjes sé vierave pér

fushat’si¢ éshté specifikuar né tabelén e méposhtme:

Emri

Numri i artikujve jo né pérputhje me fushén e tyre té
vlerave

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& clementéve

Logjika ¢ géndrueshmérisé

Cilésia ¢ t& dhénave t& nén-clementéve

Fusha ¢ qéndrueshmérisé

Cilésia e t& dhénave t& matjeve themelore

Numri i gabimit

Pérkufizim

Numérimi i t& gjithé artikujve né setin e t& dhénave q& nuk
jané né pérputhje me fushén e tyre t& vlerave

Pérshkrim -

Fusha vlergsimit Objektet hapésinore, llojet e objekteve hapésinore
Fusha raportimit Setet ¢ t& dhénave

Parametér -

Cilgsia e t& dhénave t& llojeve t& vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave t& strukturds t& vlerave

Burimi reference

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese
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3.3.1.5. LOGJIKA E QENDRUESHMERISE — TOPOLOGJIA E QENDRUESHME. (LOGICAL CONSISTENCY —

TOPOLOGICAL CONSISTENCY)

Rekomandim:

Topologjia e géndrueshme duhet té vierésohet dhe té dokumentohet nga: Numri i lidhjeve té

gabuara piké-kurbé, Numri i lidhjeve té munguara pér shikak té mos-mbivendosjes, Numri i lidhjeve

té munguara pér shkak té kalimit té njé uré/rrugé, Numri i lidhjeve té munguara pér shkak té

mbivendosjes, Numri i gabimeve té veté-ndérprerjeve, Numri i gabimeve té vete-mbivendosjes,

Numri i lidhjeve té rrjedhés ujore poshté gjatésisé sé pragut, Numri i lidhjeve té rrjedhés ujore

poshté giatésisé sé pragut, Numri i lidhjeve t& mbyllura té rrjedhés wore, Numri i lidhjeve té

shuméanshme té rrjedhés wore, té specifikuara, né tabelat e méposhtme.

Cilgsité e topologjisé s& qéndrueshme t& nén-clementéve rekomandohen me qéllim q& t& ndértojné njé

rrjet t& mbyllur hidrologjik t& ‘pastér’.

Emri Numri i lidhjeve té gabuara piké-kurbé
Emri alternativ Pika pa lidhje

Cilésia e t& dhénave t& elementéve Logjika ¢ géndrueshmérisé

Cilésia e t& dhénave t& nén-clementéve Topologjia e géndrueshme

Cilésia e t& dhénave t& matjeve themelore

Numri i gabimit

Pérkufizim

Numri i lidhjeve t& gabuara t& pike-kurbé ng setin ¢ t&
dhénave.

Pérshkrim

Ekziston njé lidhje piké-kurbé ku kthesat ¢ ndryshme
preken. Kéto kthesa kang njé marrédhénie t& brendshme
topologjike q& do t& pasqyrojné formén ¢ vértets. Nése
lidhja piké-kurbé &shté né kundérshtim me rrjedhén e
pérgjithshme, lidhja piké-kurbé &shté e gabuar né lidhje
me kété masé & cilésisé sé t& dhénave. Cilésia ¢ t& dhénave
numéron numrin ¢ gabimeve t& kétij lloji.

Fusha vler&simit

Setet ¢ t& dhénave

Fusha raportimit

Setet ¢ t& dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve t& vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave t& strukturds t& vlerave

Burimi reference

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull -
Masa identifikuese 21
Emri Numri i lidhjeve té munguara pér shkak té mos-

mbivendosjes

Emri alternativ

mos-mbivendosje

Cilésia e t& dhénave t& clementéve

Logjika ¢ géndrueshmérisé

Cilgsia ¢ t& dhénave t& nén-clementéve

Topologjia ¢ géndrueshme

Cilgsia e t& dhénave t& matjeve themelore

Numri i gabimit

Pérkufizim

Numri i elementéve né setin ¢ t& dhénave, q& pérputhen pér
shkak t& mos-mbivendosjes.

Pérshkrim

Mungesat ¢ lidhjes q& tejkalojngé Tolerancén e lidhjes
konsiderohen si gabime né qofté se tipologjité reale jang
lidhur me kufijté e njésive administrative.
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Fusha vler&simit Objektet hapésinore
Fusha raportimit Llojet ¢ objekteve hapésinore, Setet e t& dhénave
Parametér Distanca ¢ kérkuar nga mbarimi i njé vije t& képutur.

Cilésia e t& dhénave t& llojeve t& vlerave

Integer

Cilésia ¢ t& dhénave 18 strukturés t& vlerave

Vleré ¢ vetme

Burimi reference

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese
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3.3.1.6. SAKTESI4 E POZICIONIMIT — SAKTESIA ABSOLUTE APO E JASHTME. (POSITION ACCURACY —

ABSOLUTE OR EXTERNAL ACCURACY)

Rekomandim:

Saktésia absolute dhe e jashtme duhet té vierésohet apo té dokumentohet duke u pérdorur Viera

mesatare e pasigurive pozicionale, e cila specifikohet si né tabelé:

Emri

Vlera mesatare e pasigurive pozicionale

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Saktésia e pozicionimit

Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve

Saktésia absolute dhe e jashtme

Cilésia e t& dhénave t& matjeve themelore

E pa aplikueshme

Pérkufizim

Vlera mesatare e pasigurive pozicionale pér mjé grup té
pozicioneve ku paqartésité pozicionale jané pércaktuar si
distanca mes njé pozicioni t& matur dhe até gé konsiderohet si
pozicioni i vértetd

Pérshkrim

Pér njé numér pikash (N), pozicioni i matur jepet si koordinata
Xmi dhe ymi né varési té dimensionit né té cilin pozicioni i pikés
&shté matur. Njé set koordinatash xti dhe yti konsiderohet si
pozicioni i vérteté. Gabimet llogariten me formulén:

1D ei=|Xmi - X4
2D: &= sqrt [(Si - Xa)® += (Vi - ¥6)°]

Gabimi mesatar 1 pozicionit horizontal absolut apo t& jashtém
llogaritet me:

1 N
e=— ei
Njé kriter pér krijimin e korespondencés duhet té shprehet (p.sh.
té lejojé korespondencén me pozicionin mé t& afért,
korespondencat né kulme apo pérgjaté vijave). Kriteri pér t&
gjetur pikat koresponduese duhet t& raportohet me rezultatin e

vlerésimit t& cilésisé sé t& dhénave.
Ky mates cilésie &shté ndryshe nga devijimi standard.

Fusha vlerésimit

Setet e t& dhénave

Fusha raportimit

Setet e t& dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t8 llojeve té vlerave

Matje

Cilésia e t& dhénave t& strukturés té vlerave

Vleré e vetme

Burimi reference

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese
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4. ANEKSE

4.1.

Nr

KATALOGU I TIPOLOGJISE

Tabelé shpjeguese mbi lidhjen e tipologjisé né temén Kufijté ¢ Njésive Administrative né Shqip dhe t&
asaj Administrative Units n& Anglisht.

Emri I elementit
Anglisht

AdministrativeBoundary

1.1
12 AdministrativeUnit
13 ResidenceOfAuthority
AdministrativeHierarchy
1.4
Level
15 LegalStatusValue
16 TechnicalStatusValue
2.1  MaritimeBoundary
2.2 | BaselineSegment
2.3 | Baseline
24 BaselineSegmentTypeVa
" lue
95 MaritimeZoneTypeValue
2.6 | MaritimeZone
ANEKSE
A | CountryCode
B GeographicalName
C | Identifier
D  SecaArea
E | ShoreLine

Emri I elementit Shqip

KufijtéAdministrative

NjésitéAdministrative

AutoritetiQéndror

HierarkiaENjésiveAdmin
istrative

VleraEStatusitLegal

VleraEStatusitTeknik

KufijteDetarg
SegmentilvijésBaze
VijaBazg

VieratEllojeveTéSegmen
titTEVijésBaze

VleratEllojeveTéZonave
Ujore

ZonaDetare

KodilShtetit
EmertimetGjeografike
Identifikues
SiperfageDetare

VijéBregdetare

Package

AdministrativeUn
its

AdministrativeUn
its

AdministrativeUn
its

AdministrativeUn
its

AdministrativeUn
its

AdministrativeUn
its

MaritimeUnits
MaritimeUnits
MaritimeUnits

MaritimeUnits
MaritimeUnits

MaritimeUnits

Generic
Conceptual Model
GeographicalNam
c

Generic
Conceptual Model

Sea Region

Sea Region

Stereotypes

«featureType»

«teatureType»

«dataType»

«odelist»

«odelist»

«odelist»

«eatureType»
«dataType»
«eatureType»

«odelist»

«odelist»

«eatureType»

«odeList»
imported
«teatureType»
imported
«dataType»
imported
«featureType»
imported
«eatureType»
imported
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42. IMPORTED TYPE

A. Kodi i shtetit(CountryCode) - Kodlisté

Kodilshtetit
Pérkufizim Kodi i shtetit dy-karakteresh sipas udh&zuesit ndérinstitucional t& botuar
nga Zyra e Publikimeve t& Bashkimit Evropian.
Paketa Base Type 5
Referenca INSPIRE Generic Conceptual Model, version 3.4 [DS-D2.5]
Pérshkrim Shqipéria — Kodi i shtetit = AL

B. Emértimet Gjeografike — (GeographicalName) - Feature Type

EmertimetGjeografike
Pérkufizim Emeértimi i sakté i vendosur njé elementi né realitet.
Paketa Geographical Names
Referenca INSPIRE Data specification on Geographical Names [DS-D2.8.1.3]
Pérshkrim -

C. Identifikues — (Identifier) - DataType

KodiIshtetit
Pérkufizim Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t&
publikuar nga autoriteti pérgjegjés, i cili mund t& pérdoret nga aplikacionet
¢ jashtme t& referimit t& objektit hapésinor.
Paketa Base Type
Referenca INSPIRE Generic Conceptual Model, version 3.4 [DS-D2.5]
Pérshkrim -

D. Zonat detare— (SeaArea) —Kodlisté

ZonatDetare
Pérkufizim Njé zoné e detit ¢ pércaktuar né bazé t& karakteristikave t& tij fizike dhe
kimike.
Paketa Sea Regions
Referenca INSPIRE Data specification on Sea Regions [DS-D2.8.111.16]
Pérshkrim -

E. Vija Bregdetare — (Shoreline) — Kodlisté

ZonatDetare
Pérkufizim | Cdo kufi ndermijet sipérfaqes sé tokés dhe detit.
Paketa Sea Regions
Referenca INSPIRE Data specification on Sea Regions [DS-D2.8.111.16]
Pérshkrim -

43. LIGI NR

115/2014 (I NDRYSHUAR) “PER NDARJEN ADMINISTRATIVO-

TERRITORIALE TE NIESIVE TE QEVERISJES VENDORE NE REPUBLIKEN E
SHQIPERISE”
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Tabelat sipas ligjit Nr. 115/2014 (I ndryshuar ) “Pér ndarjen administrative-territoriale
té njésive t& geverisjes vendore né Republikén e Shqipérisé”

Emértimi, shtrirja territoriale, kufijté, gendra, njésité administrative pérbérése té ¢do njésie té Qeverisjes
vendore dhe nénndarjet e tyre jané t& pércaktuara né hartat dhe né tabelat bashkélidhur:

QARKU BERAT
Nijési té geverisjes vendore —
Nr. Qendra ) Qendsa e N e Qytetet dhe fohatrat né pérbéric €€ tyre
Qarku Q,:km Bashkia Bashkisé pérbérése
Berat Qyteti Berat
i Tshatrat; Malinat, Bilcé, Drobonik, Bardhaj i Ri, Starové, Velabisht, Veterrik,
Remanicé, Gjoroven, Palikésht, Veleshnje, Duhanas, Kodras
" Fshatrat; Lapardha 1, Lapardha 2, Qereshik, Balibardhé, Dyshnik, Morave,
Berat Qyteti Ullinjas, Vodéz e Sipérme, Orizaj, Otllak
Berat Sinie Fshatrat; , Mbolan, Mbjeshové, Mbreshtan, Galing, Sadovicé, Paftal,
) Kamgisht, Levan, Velcan, Osménzez 2, Plashnik i Vogél, Molisht
Fshatrat; Bogdan i Poshtém, Bogdan i Sipérm, Dardhé, Karkanjoz, Kostren 1
Roshnik Madh, Kostren i Vogél, Mimias, Perisnak, Qafé Dardhé, Roshnik Qendér,
Roshnik i Vogél, Vojnik, Rabjak
Ura- Vajgurore Qyteti Ura Vajgurore, Fshatrat; Bistrovicé, Konisbalté, Pashalli, Vokopolé,
Qeti [Tpo e Fshatrat; Poshnjc, Polizhan, Giflik, Arréz, Agim, Banaj, Gajdé, Malas Gropé,
Ura Vajgurore Ura - Syzez, Sheq Gajdé, Hingé, Kug
Vajgurore [ oo Fshatrat, Kutalli, Sqepur, Drenovice, Samaticé, Pobrat, Réréz, Protoduar,
Gorican Qendér, Gorican Clirim, Malas Breg
Cukalat Fshatrat; Donofrosé, Slanicé, Cukalat, Allambres, Kroting, Ceté
Kugové Qyteti Kugové
Kozare F§halrg\; Ha\lnlthas, Kozare, Feras Kozare, Salcé Kozare, Vlashuk, Demollaré,
oo Qyteti Fier Mimar, Zdravé, Gegé, Drizé, Frashér
Kugové | Perondi Fshatrat; Perondi, Magjaté, Tapi, Goraj, Velagosht, Rreth Tapi, Poloviné
it Fshatrat; Lumas, Luzaj, Péllumbas, Katundas, Zelevizhdé, Belesové, Méndrak,
Qyteti Sheqés, Bardhaj, Pashtraj, Vodéz, Krekéz, Koritéz
T, Berat B?m Corovodé Qyteti Corovodé
Fshatrat; Zogas, Kalanjas, Dhores, Veseshté, Polené, Osofé, Grepcké, Liqeth,
Qendér Skrapar | Rehovicé, Orizaj, Cerové, Veleshnié, Nishicé, Sharové, Cerenisht, Buzug,
Munushtir, Radésh, Korité, Mollas, Gradec, Vérzhezhé, Slatinjé, Stroré
Bogove Fshatrat; Bogové, Kakruké, Dobrushé, Pérparim, Bargullas, Novaj, Nishové,
Jaupas, Selan
Véndreshé Fshatrat; Lavdar, Spathar'g, Therepel, Valé, Véndreshé e Madhe 1, Véndreshé e
Vogél 2, Véndreshé e Malit 3, Ibro
Skrapar Qe [oo Fshatrat; Gepan, Muzhaké, Rog, Zabérzan i Ri, Zabérzan, Blezéncke, Malind,
Corovodé Muzhéncké, Sevran i madh, Sevran i Vogél, Qeshibes, Strénec, Kakos, Prishté
Potori Fshatrat; Potom, Gjergjové, Kop(éncke, Gérmeny, Visocké, Qafé, Helmés,
Backé, Melské, Nikollaré, Dyrmish, Staravecké
Leshne Fshatrat; Turbohové, Kapmove, Krasté, Krushové, Faqekug, Gostencke,
Leshnje, Viushé, Bérsaké
Gierbé Fshatrat; Mélové, Zaloshnié, Gjerbés, Ujanik, Gradec, Strafické, Vishanj, Barci 1,
JeT0sS Bargi 2, Kug, Rehové, Grémsh, Gjogovicé, Flog
Zhepé Fshatrat; Grevé, Posten, Kovaganj, Gurazez, Gorrotat, Cericé, Zhepé, Leskové,
Trebél, Duncké, Rromas, Térrové, Dobrenj, Buranj, Luadh, Shpatanj
Poligan Qyteti Poligan
Fshatrat, Térpan, Teman, Paraspuar, Tozhar, \okopolé, Dodovec, Rehov,
Poligan Qyteti | Térpan Zhapokiké, Gorogjaf, Panarit, Plashnik i Madh, Lugas, Zhitom i Madh, Zhitom i
Poligan Vogl
Vertop Fshatrat; Mbrakull, \ értop, Kapinové, Zgérbonjé, Vodicé, Fushé Peshtan,
Peshtan, Drenové, Lybeshé, Tomor i Madh, Tomor i Vogel, Bregas
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QARKU DIBER
Nijési € geverisjes vendore Ocadmic Nigsité o
Nr. Qarku Qendrae Bashkia Bashkisé adn:mnfu_-_anve Qytetet dhe fshatrat né pérbérje té tyre
Qarkut pérbérése
Peshkopi Qyteti Peshkopi
Tshatrat; Tomin, Brezhdan, Cetush, Dohoshisht, Pilafe, Pollozhan,
Tomin Rrashnapojé, Selane, Ushtelenxé, Bahute, Staravec, Shimgan, Zimur,
Zdojan
M Fshatrat; Melan, Cerjan, Rabdisht, Zagrad, Begjunec, Trepgé, Grevé,
elan e S G e :
Inicé, Bellové, Pejkeé, Piegé, Trené
Fshatrat; Kastriot, Brest i Sipérm, Brest i Poshtém, Kishavec, Kandér,
Kastriot Kukaj,Vakuf, Fushé-Kastriot, Borovjan, Deshat, Limjan, Sohodoll,
Sohodoll i Vogél, Vrenit, Pérgegie
Luré Tshatrat; Fushé-Luré, Borie-Luré, Arth, Guré-Luré, Luré e Vietér,
Arrémollé, Krej-Luré, Pregi-Luré, Sumej, Vlashej
Tshatrat; Maqellaré, Bllaté e Poshtme, Bllaté e Sipérme, Burim, Cemnen,
Magellart Fushé ¢ Vogél, Katund i Vogel, Keérgisht i Sipérm, Kécisht i Poshté,
Kllobgisht, Kovashicé, Majtaré, Pocest, Pesjak, Podgore, Voinik, Dovolan,
. Ercbaré, Grezhdan, Herbel, Popinar, Gradec
Dibér Pssm‘)‘ o — Tshatrat; Muhurr, Bulag, Fushé-Muhurr, Hurdhé-Muhuzr, Reeth-Kale,
P Shqath, Vajmédhej
Taiini Fshatrat; Katund 1 Ri, Hotesh, Lishan i Poshtém, Lishan i Sipérm, Arap i
uzni 5
rm, Arap i Poshtém
Selishté I'shatrat; Selishté, Kacni, Lukan, Murré, Qafé-Murré, Selishté e Sipérme
Sllové Fishatrat; Sllové, Kallé, Veshé, Zall-Kalis, Dypjaké, Palaman, Sllating,
ové e
umbat, Venisht, 1'rojak
e Doin { hl;a:m; Ceren, Kullas, Ploshtan, Radomir¢, Shullan, TejzZ, Ujémisé,
Zall.Dardhé ]js}?mmf; %al]:})urt.ihi‘, Lashkizé, Lugje), Menesh, Nezhaj, Qa, Soricé,
Shénlleshén, Tartaj
ZallReg Fshatrat; Zall-Reg, Bardhaj-Reg, Draj-Reg, Gur-Reg, Hurdhé Reg, Kraj-
Reg, Ndérshené, Qafdraj, Tharké
1II. Fushé Cidhén | I'shatrat; [Fushé Cidhén, Bllice, Lage, Rrenz
Qyteti Arras Fshatrat; Arras, Gur 1 Zi, Lasrcj, Kodér Leshaj, Mustafe, Smé ¢ Sipérme,
DIBER PESHKOPI Siné e Poshtme, Cidhén, Gryké Noké
Bulgizé Qteti Bulgiz, Fshatrat; Vajkal nrl, Vajkal nr 2
= g?ga Keasté, Fhatrat; Gjon, Lené, Peshk, Val, Savee, Males,
érfushas
Fush&-Bulqizé | Ishatrat; Fushé - Bulqizé, Dushaj, Dragua, Kocaj
Fshatrat; Zerqan, Krajké, Peladhi, Smollik, Sofracan, Sopot, Strikcan,
Térnové e Madhe, Témové ¢ Vogel, Valikardhé, Zall-Sopot, Zall-Strikan,
Zerqan Godvi
s Qyteti " Fshatrat; Shupenzé, Vlashaj, Bos Homesh, Okshatiné, Kovashicé,
Bulgizé Bu}l’;izé Shupenzé Zogiai, Shmsgai, Fongian Mahe Giuras, Bllacé
iarih Fshatrat; Gjonicé e Sipérme, Gjorice ¢ Poshtme, Gerenec 1 Sipérm,
joncs Cerenec i Poshtém, Vicisht, Lubalesh
Fshatrat; Ostren 1 Madh, Radovesh, Kojavec, Lejgan, Orzhanové,
Ostren Okshtun i Madh, Oreshnié, Okshtun i Vogél, Ostren i Vogél, Tugep,
Lladomericé, Pasinké, Térbac
; Fshatrat; Klenjé, Gjinovec, Trebisht- Balaj, Trebisht- Gelebi, Trebisht-
Trebisht Mucing, Vérmice
ucing, Vérmnicé
Burrel Qyteti Burrel
Baz Fshatrat; Baz, Fushé-Baz, Rreth Baz, Karicé, Drita
Der Fshatrat; Derjan, Urxallé, Barbullej, Dukagjin, Gjogaj, Lam i Madh, Zall
erjan G .
Sjocaj
it Qyteti | Rukaj Fshatrat; Brug, Prellé, Rremull, Rukaj, Lac, Uraké
Burrel Macukull Fshatrat; Macukull, Dej Macukull, Shélli, Vig, Shgefén
Comel Fshatrat; Komsi, l_(odtr Qerre, Frankth, Selixé, German, Batér e Vogel,
Batér e Madhe, Midhé, Fshati Burrel, Zall-Shoshaj
Lis Fshatrat; Lis, Vinjoll, Gjalish, Burgajet, Zenisht, Shoshaj, Mallunxé
Uléz Tishatrat; Qyteti Uléz, Kokérdhok, Stojan, Madhesh, Lundre, Bushkash
— Qyteti Klos, Fshatrat; Bejné, Klos Katund, Shéngjun, Plani 1 Bardhe,
¢ Fullget, Dars, Fshat, Bel, Unjate, Pleshé, Cerrujé, Patin, Bérshi
Klos QK};:)C: 2 Xibér Tshatrat; Xibér Murriz, Petralbé, Shkallé, Xibér Hane, Gur i Bardhé, Keté
Sug Fshatrat; Kurdari, Kurqela, Skénderaj, Sug, Kujtim,
Gurré Fshatrat; Rrip¢, Gurré e Vogél, Mishtér, Shulbatér, Dom, Gurré ¢ Madhe
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QARKU DURRES
Niési € qeverisjes vendore
Qendra Nijésité
Dx. Qarku Qendee Bashkia e administrative Qytetet dhe fshatrat né pérbérje té tyre
Qsiot Bashkisé | pérbérése
Durrés Qyteti Durrés
S Qyteti Sukth, Fishatrat; Hamallaj, Kullé, Perlat, Vadardhé, Rushkull,
Hidrovori
B Fshateat; Likmetaj, Kértushaj, Kapidanaj, Gusica), Laléz, Kuraten, Bz,
g Drag, Shetai,
Durrés gy“f‘ i Tshatrat; Katundi i Ri, Jubé, Qerret, Flaké, Bisht-Kaméz, Rinia, Frzen,
urrés Katundi i ri Sukth, Adsiatik
Sukth, Adriatil
R Tishatrat; Rrashbull, Arapaj, Shénavlash, Shkallnur, Manskurs, Romanat,
rashbull i 54
Bozanshije, Xhafzotaj,
Manéz Qyteti Manéz, Fshatrat; Armath, Borg, Hamallaj, Kameras, Radé,
Shkallé, Fshat Manéz
Shijak Qyteti Shijak
- Fishatrat; Maminas, Karres, Viashaj, Karpen, Bodinak, Metallé, Bilalas,
Mamibas Rubiek
1L Durrés Qyteti Shijak Qteti Fshatrat; Xhafzotaj, Pjezt, Reeth, Sallmone, Koxhas, Borake, Guza,
& 5 jal et . shatrat; Xhafzotaj, Pjezé, Rrcth, Sallmone, Koxhas, Borake, Guzaj,
Durrés Shijak Xhafzotaj S ———
— Fshatrat; Gjepalaj, Hardhisht¢, Gizmeli, minas 1 Vogdl, Likesh,
Giepalaj et L‘hohin:q, Shetél i
Krujé Qyteti Kruié, Fshatrat; Barkanesh, Picérrage, Brret
x| Qyteti Fushé Krujé, Fshatrat; Fushé Kruié, Arrameras 1, Lo 1, Hasan,
Eushé:Knyjé Ji\)mshk 1, Halil, Zgérdhesh, Zallé, Luze 2, Larushke 2, Arrameras 2
= Tishatrat; Bubg, Bilaj, Budull, Mazht — Madhe, Mazh — Vogel, Mallkug,
b Murging
Qyteti P — : —
Krujé te | v E:l:f;lm(,lec] apizé, Qercké, Rinas, Virjon, Buran, Mukaj, Kurcaj,
humang Fishatrat; Kodér-Thumant, Borizané, Derven, Graméz, Thumant,
Bushnesh, Dukagjin i Ri, Sukth-Vendas, Miliska, Derven Kodér,
Cadbd Fshatrat; Cudhi-Zall, Noje, Mafsheq, Shqez&, Shkreté, Cudhi — Kan,
Kroi Madh, Bruz-Zall, Bruz-Mal, Reansé
QARKU ELBASAN
Niési & qeverisjes vendore Qendra Njésite
Nr. endra e g e administrative Qytetet dhe fshatrat né pérbérje t€ tyre
Qarku QQarkut Dashica Bashkisé pérbérése = peene Y
Elbasan Qutet Elbasan
: | Fshatra; Labinot-Tushé, Godolesh, Griqan 1 Sipéem, Grigan §
Labinot-Fushe | p, 1 tam, Xibeaks, Mengel e ¢
. Fshatrat; Labinot-Mal, Guni Zi, Sericé, Lamollé, Bené, Lugashi,
HabimoENMal Qafé, Qerret, Shimil, Dritas =
o Fshatrat; Gjinar, Lleshan, Valesh, Pashtresh, Derstlé, Lukan,
AL Sterstan, Xibresh, Maskarth, Kaferr, Pobrat
R Fshatrat; Shushic, Shelcan, Mz, Hajdaran, Fush-Bul, Vasjan,
Polis i Voggl, Polis Vale, Vreshtaj
R Fshatrat; Gjergjan, Bujaras, Gjonmé, Keshtjelle, Kodér Bujaras,
Jerg) Murigan, Thané
Sy | Bumar Fshatrat; Brancsh, Bivelle, Prec e Sipérme, Cerujé, Kortt,
Elbasan o il Mollagiesh, Krrabé ¢ Vogl, Prec e Poshtme, Stafaj
o Tshatrat; Shirgjan, Bathes, Bujqés, Jagodiné, Kuqan, Kryezjarr,
Shirgjan Mickta
IV. | Elbasan E?g:::n Tregan Fshatrat; Tregan, Blerimas, Bizhdan, Cikallesh, Gurisht, Kacivel
Kyeyk, Mugan, Shinavlash, Shilbater, Trepsenisht, Tudan
e Fshatrat; Gracen, Plangaricé, Terbag, Bodin, Shingjin, Gjorm,
Pajengé, Mamel, Dopaj
Fshatrat; Bradashesh, Baléz Lart, Baléz Poshté, Kusarth, Kozan,
Bradashesh Karakullak, Letan, Reilé, Shtemaj, Ulén, Katund i Ri, Fikas, Petresh,
Shémbill, Shijon, Recan, Gurabardh
Zavaliné Fshatrat; Zavaling, Sclté, Kamican, Joronishté, Nezhan, Burrishtc
Saite Fshatrat; Papér, Broshke, Murras, Valas, Vidhas, Pajun, Bizhute,
r-Sallak, Vidhas-Hasgiel, Lugai, Jatesh, Balldre, Ullishtaj
Cérrik Qyteti Cerrk
e Tshateat; Gostme, Giyeal, Shiepany, Shushict, Shtermen, Malase,
- Qyteti Cartalloz
Coerdle Cérik | Molias Fishatrat; Mollas, Selitg, Kamuna, Dragot, Topojan, Linas, Dasar
Shalés Fshatrat; Shalés, Licaj, Kurtall, Xibraké, Xheric, Kodras
Kios Fshatrat; Klos, Selvias, Qyrkan, Lumas, Qaf¢, Flog, Trung, Banje
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Tshatrat; Belsh Qéndér, Cepe, Dushk, Belsh, Stanaj, Shkozé, Qafé

Belsh Shallé, Scferan, Trojas, Shkéndi, Gradisht, Marinéz, Shiith
. [ Grekan Tishatrat; Grekan, Déshiran, Guras, Renés
Belsh %{;:: Kajan Tishatrat; Kajan, Dragot, Lisaj, Dragot-Dumre, Gjinuk, Gjolen,
Turbull, Cestije, Merhoj, Drizaj
Fierzé Tishatrat; Fier€, Hardhi, Cerrage, Kosove
Rrasé Tishatrat; Reasé ¢ Sipérme, Shegas, Gur 1 Bardhé, Rrasé ¢ Poshtme
Pegin Qyteti Pegin
Fshatrat; Pajové, Gryksh 1 Madh, Bishgem, Paulesh, Bishgem
Pajové Fushé, Legit, Lazarej, Haspiraj, Hasnjok, Cengelaj, Garunjé ¢
Paprit, Cacabej
S Fshatrat; Kariné, Kazije, Rozejé, Progér, Sinametaj, Drangaj,
. rne i& e Vool
P | 2 T il i TS
T E— Tishatrat; Pérparim, Galush, 1isnajé, Bicaj, Caushaj, Fatish, Garunié
il ¢ Madhe, Arven, Gjevur, Kodras, Lolaj, Katesh, Copanaj, Urugaj
Gioca Tishatrat; Gjocaj, Bregas, Celhakaj, Kurtaj, \ ashaj, Rumbullak,
1004 Hasmashaj, Bardhas, Blinas, Sallbegaj
— Fshatrat; Shezé ¢ Madhe, Karthneké, Shezé ¢ Vogdl, Pekisht, Trash,
ezé o S s
Algiinai, Gryksh i Vogél
Gramsh Qyteti Gramsh
Fshatrat, Pishaj, Trashovice, Shémrizg, Ostenth, Gurréz, Cerunié,
Pishai Gekin, Qerret, Kogai, Viné, Fshat-Gramsh, Drizé, Cingar i Sipérm,
Cingar i Poshtém, Galigat, Kotorr, Giergjoviné, Stroré, Liras,
Tervol
Fshatrat; Kodoviat, Bratilé, Bular, Kishté, Kokel, Posnovishe,
Kodovjat Shelean, Bérsnik i Poshtém, Bérsnik Sipérm, Mashan, Broshtan,
amshe
atrat, Kukur, Grazhdan, Gribé, Kalaj, Mukaj, Rashtan, Rmath,
Kukur e s
) Snosém, Sojnik
Gramsh Qyteti A. Fshatrat; Kushové, Bregas, Gieraqing, Dumberas, Bérsnik, UIov,
Gramsh | Kushové ot DR
Sotiré, Kerpicé
) Fshatrat; Lenic, Bicaj, Grabove e Poshtme, Grabove ¢ Sipérme,
Lenie ’ ,
Kurate, Valth
Porogan Tshatrat; Porogan, Lleshan, Gieré, Kabash, Holtas
P— Fshatrat; Skénderbegas, Bletés, Fmmen, Fushéz, Harunas, Kotké,
Kullollas, Lemnushé, Narté, Siman, Sémbérdheni, Vidhan, Zenelas
St Fshatrat; Sult, Mazrek, Dushk, Kukugové, Kutérqar, Kodér Zgjupe,
Zgjup Fushé, Dufshan, Grekan
Tuie Fshatrat; Tunjé, Duzh, Trmanj, Jange Qéndér, Jange Mal, Katérhs,
Lubinjé, Oban, Prrenias, Plepas, Saraselé, Tunjé ¢ Re
Librazhd Qyteti Librazhd
Tshatrat; Librazhd Qéndér, Areéz, Babie, Doréz, Dragostunie,
Qendér Librazhd | Kuturman, Gizavesh, Librazhd Katund, Marinaj, Qarrishté,
Spathar, Togéz, Mergizé, Semes
T Fshatrat; Hotolisht, Dardhé, Vulgan, Buzgaré, Kokreve, Vehgan,
" Xhyré, Cercan
Librazhd Qytett ; Fshatrat; Lunik, Prevall, Deanovice, Kostenf, Letém, Zgosht,
Librazhd | Lunik S
oshoris]
S ::shmmc; Stébleve, Zabzun, Borove, Llang?, Sebisht, Moglict,
rodan
Polis Fshatrat; Polis, Miraké, Gostimé, Sheh, Guréshpaté, Vilan
Oreaje Fshatrat; Orenié, Floq, Gurakug, Ballgiin, Rinas, Zdrajsh Verr,
Zdrajsh, Neshté, Méxixé, Funarés
Prrenjas Qyteti Prrenias, Fshatrat; Prrenjas-Fshat, Rrashtan
Qs Fshatrat; Qukés Shkumbin, Qukés Skénderbej, Skroske, Menik,
2 Qyteti Gurré, Bérzeshté, Fané, Karkavec, Dritaj, Pishkash, Pishkash Veri
Prrenjas Prrenjas ,u Fshatrat; Rrajcé, Sutaj, Skénderbej, Bardhaj, Katjel, Kotodesh,
Rrajcé 2
Uraké
Stravaj Fshatrat; Stravaj, Stranik, Farret, Shqiponié, Sopot
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QARKU FIER
Njési té geverisjes vendore
Njesite
Nl Qarku Qé:fk':f Bashkia g:::;l“s ¢ | admini :'ve Qytetet dhe fshatrat né pérbérje (€ tyre
Qyteti Fier
S Fishateat; Cakean, Cakean 1 Ry, Flog, Buz Madh, Hambar, Varibop, Viose,
Kreshpan, Gjorgos, Vreshtas, Gorishové, Gjone
Mbrostar Ura_| Fshatrat, Mbrostar, Verss, Vajkan, Petov, Kallmi i Madh, Kallmi 1 Vogdl
bl Fshatrat; Libofshe, Recth Libofsh, Vanaj, Daullas, Agimm, Metaj,
Gozhdaras, Havaleas, Ndérnénas, Hasturkas, Adsiatik
N Tshatrat; Glicim, Mujalli, Grecalli, Daullas, Afam i Ri, Vadhizé, Zhupan,
Qendér o
. Drizé, Drizé Myrteza, Romét
Fier %’;ﬁ" —— Fshatrat; Dérmenas, Pojan, Kryegjaté, Havalcas, Hoxharé, Radostng, Sula),
Hamil, Mugaj, Baltéz, Povelgé, Darézezé e Re
Topoie Fshateat; Topoié, Seman, Gjokall, Sheq Marinas, Sheq, Fushé, Gryke,
Seman i Ri, Kavakll
— Fihatrat; Levan, Ferras, Peshtan | Madh, Peshtan 1 Vogél, Shiyllas, Bishan,
Bashkim, Bogové, Marting, Pishé Poro,
- Fshatrat; Frakull ¢ Madhe, Frakull ¢ Vogél, Ade, Peshtan Bregas, Kafara),
Kashishté, Sheq Musalala, Cerven
Portéz Fishatrat; Portéz, Mbyet, Plyk, Kraps, Lalar, Patos Fshat
< Patos Quyteti Patos, Fshatrat; Kugar, Dukas, Rérés, Margéllic, Rusinjé, Griz, Banaj
Patos gi:g's‘ Zharéz Fshatrat; Zharéz, I'shat i Ri, 'rashér, Verbas, Sheqishté, Beliné
Ruzhdie FFshatrat; Ruzhdie, Sigecé, Giynaqaré, Drenie, Kasnicé
Roskovec Qyrteti Roskove, Fshatrat; Jagodiné
Wonlesrse Qyteti Kuman Fshatrat; Kuman, Marinéz, Vidhishté, Luar
Roskovec | Kurjan Fshatrat; Kurjan, Mbérs, Ngieqan, Viosh
Strum Tishatrat; Strum, Arapaj, Suk 1, Suk 2, Velmish
Lushnjé Qyteti Lushnie, Fshatrat; Karbunaré, Saver
2 Fshatrat; Toshkes, Zhelizhan, Delisufay, Bicakaj 1 vietér, Alkaj, 1462 3 R,
Alllaj Gukas i Ri, Mazh,
ukas 1 K1, Mazha)
Bubullimé Fshatrat; Bubullimé, Gskaj, Gjonas, Halilaj, Pireé, Kamaishtt, Imsht
Hysgjokaj Fshateat; Hysgiokaj, Kurtin, Canakaj, Kupaj, Lekaj
Golem Fshatrat; Golem § Madh, Allprenaj, Shegas, Hajdaraj, Plug, Golems 1 Vogdl
v. Fier Qyteti Fier D “shatrat; Gramsh, Dushk Peqin, Konjat, Zham Fshat, Dushk i Madh, Zham
ushk & 3
Sektor, Thanasaj
) Qyteti . Fshatrat, Karbunaré ¢ Sipérme, Mollas, Kashara), Kashtébardhe,
Lushnje Luz:mjc Karbunaré Stankarbunaré, Zgjané, ]Enla,, Skilaj, Murizé I’cqa)n , Bigakaj
Ballagat Fshatrat; Ballagat, Gjuzaj, Garunjas, Giyshaj, Jazexhi, Manasufaj, Xibrak
Tshatrat; Jeta ¢ Re, Kosové ¢ Vogd, Fier Shegan, Kogaj, Barbullingé, Ginar,
FierShegan | Scjmenas, Than, Gukas i Vietér, Murriz Kozare, Qerret i Vietér, Qerret i i,
Bicakaj i Ri
Kolonie Fshatrat; Koloné, Gorre, Bishqethtm, Lumth, Rrapés Fshat, Shaku,
Ardenicé, Bitaj, Rrapés Sektor
Sy Fshatrat; Krutic ¢ Sipérme, Krutje ¢ Poshtme, Ficr 1 R, Zhym, Reupay, 1fa]
e i Vietér, Kadiaj, Ngurrés i Madh, Ngursés i Vogdl, Arrés, Gjaz
A Qteti Divjaké Fshatrat; Mizé, Xengé, Germen i Madh, Germen) 1 Vogil,
Hallvashias, Bregas, Dushk Cam, Zhamec, Bishtcukas
= Tshatrat; Germé Shkumbin, Germé Proshke, Sulzotaj, Germé € Sipérme,
rbuf S )
. Térbuf, Shinepremte, Cermé Pasha
Divjaké lggl‘::e Grabjan Fishatrat; Grabjan, Stravec, Forras
G Tishatrat, Kémishtaj, Mertish, Goricaj, Sops, Ficr Seman, Gradishic,
Gungas, Spolet, Babunjé
Tshatrat; Remas, Mugias, Karavasta F'shat, Gure, Kryekug, Kamenice,
Remas st Adsank
aravasta e re, Adsiatil
Ballsh Qyteti Ballsh
. Tshatrat; Visoké, Belishové, Belistan, Drenové, Drenové Fushé, Kash,
QeaderDikas | 1yt Nowcie: Lavdar, Tagilee Iofiead; Dilkas
Greshicé Fshatrat; Greshicé, Greshicé e Re
. Quteti | Aranitas Tshatrat; Aranitas, Panahor, Kalenjé, Chir, Metoh, Cycen
Mallakastér | plych [ Hekal Tishatrat; Hekal, Klos, Mollaj, Rromés
Ngragan Fshatrat; Ngracan, Riban
Kuté Fshatrat; Kuté, Drizar, Anébreg, Corrush, Pogém
Fratar Fshatrat; Behaj, Damés, Gadurové, Malas, Kremenar, Ninésh
Selité Tshatrat; Selité, Gierbés, Kapaj, Cérrile
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Nijési té geverisjes vendore

Qarku

VI.

Gjirokastér

Qendra e
Qarkut

Qyteti

Gjirokastér

Bashkia Qeapese administrative Qytetet dhe fshatrat né pérbérje (€ tyre
pérbérése
Gjirokastér Qyteti Girok:
Cepo Fshatrat; Fu: Zhulat, Taroniné¢, Mashkulloré,
Palokastér, Cepun, Kodér, Plesat, Kardhig, Prongji, Humelicé
Lazarat Ishatrat; Lazarat, Kordhoce
2 Picar Iishatrat; Picar, Shtépéz, Kolonjé, Golem, Kaparjel
Gjirokastér G.Qy‘e“ 1 oy Fishatrat; Qesorat, Dhoksat, Kélléz, Mingul, Nokové, Ernd,
jirokastér Lunxhéri .
Giat, Kakoz, Karjan, Valare
P Fshatrat; Andon Pogi, Hundékug, Térbug, Labové ¢ Madhe,
Labovi ¢ Vogél
Antigoné Tshatrat; Asim Zeneli, Arshi Lengo, Kring, Tranoshisht,
tlgOl‘lE s, hi
Saraginisht
Libohove Qyteti Libohove
i Qyteti Qéndér Libohové gs?atrlajt;‘Labovjc ¢ Svip.»cn?c, Labové ¢ Poshtme, Suhé, Stegopull,
ohové Libohové .u lo, Drino, Ncpm? ishté i
z 5 Fishatrat; Sheper, Nivan, Koncké, Vithug, Hoshtevé, Doshnicé,
agone Zhej, Lliar, Topové, Nderan
Tepelené Qyteti Tepelené
: " . | Fishatrat; Dukaj, Salari, Turan, Mamaj, Veliqot, Béngé, Dragot,
Tepelené TSYC‘]‘:;E QenderTepelea® | pecitiv Mastiphsing Destitn, Motnced, Lokl Kodts Tt
P Lopés Fshatrat; Sinanaj, Matohasanaj, Doréz, Dhémblan, Lab Martallo
Kurvelesh Fshatrat; Progonat, Lekdush, Gusmar, Nivicé, Rexhin
Memaliaj Qyteti Memaliaj
5o Fshatrat; Memaliaj Fshat, Vasjar, Cerrilé, Miriné, Damés,
Memaliaj Fshat | oo s Bylysh
Fshatrat; Izvor, Luftinié, Luftnié ¢ Sipérme, Rrapaj, Rabic,
Luftinje Gllave ¢ Vogel, Maricaj, Arréz ¢ Madhe, Vagalat, Tosk
Qe Martalloz, Dervishaj, Zhapokiké, Zhapokiké ¢ Sipérme, Ballaj,
Memaliaj Memaliaj Luadhaj i i
i Ishatrat; Buz, Kalemaj, Badér, Kurtjez, Golemaj, Arréz ¢ Vogdl,
Shalés, Xhafaj, Gllavé, Selcké, Selcké ¢ Vogél, Komar, Bardhaj
Krahés Fshatrat; Krahés, Kral Sipérm, Zhulaj, Lulézim, Levan,
Allkomemaj, Kalivag, Pérparim, Leshnié, Xhaxhaj
Tshatrat; Qesarat, lliras, Amanikaj, Tog, Anévjosé, Koshtan,
Qesarat K b
amcisnt
Pérmet Qyteti Pérmet
o Tshatrat; Gargové, Vilaho — Psilloteré, Biovizhdé, Zhepe,
Carcove Dragové, lliar — Munushtir, Strémbec, Péllumbar, Kanikol
Frashér l~‘sha§mt; Frashér, Zavalan, Ogren — Kostrec, Gostivisht, Mican,
Vércisht, Kreshové, Soropull
Pérmet Qyteti Pérmet Tishatrat; Petran, Leshnicé, Leus, Lipé, Qilarishté, Badilonjé,
Petran Benjé — Novoselé, Delving, Kaludh, Lupcké, Gjinakar,
Ogdunan, Lipivan-Trabozishté, Tremisht, Bodar
Fshatrat; ové, Bual, Kosing, Rapcké, Mokricé-Zleushé,
Qendér Piskové | Kutal, Kosové, Hotové, Odrican, Raban, Alipostivan, Borocke,
Gosnisht, Pagri, Pacomit, Grabové, Argové
Keéleyré ereti Kéleyré, Fshatrat; Fshat Kélcyré, Mbrezhdan, Maleshové,
Limar, Leskaj
Fshatrat; Ballaban, Vinokash, Vinokash Fushé, Komarak,
Ballaban Mazhar, Kondas, Psar, Ball, Kajc¢, Pavar, Toshkéz, Bubés 1,
Bubés 2, Beqaraj
Kélcyré Qyteti Kélcyré Fishatrat; Suké, Goricé, Fshat i Ri, Rodenié, Podgoran, Podgoran
Suké& Fushg, Ujmiré, Zhepové, Shelq, Topojan, Luar, Delilaj,
Corogunj, Taroniné
Fshatrat; Beduqas, Tolar, Panarit, Riban, Vatibop, Kuqar,
Déshnicé Meértinjé, Xhanai, Bénjé, Fratar, Senican, Katundishté, Leskovec,
Gérdas, Kodrishté
Fshatrat; Dervican, Goranxi, Vanistér, Haskové, Dhuvian,
Dropull i Poshtém | Sofratiké, Terihat, Goricé, Frashtan, Lugar, Grapsh, Peshképi e
Sipérme, Peshképi ¢ Poshtme, Gliné, Vrahogoranxi, Radat
Dicgall Fshati Tishatrat; Jorgucat, Zervat, Bularat, Bodrishté, Kérré, Vodhing,
P Jorgucat | Dropulli Sipérm | Pepel, Klishar, Selo, Likomil, Lloviné, Krioner, Sotiré, Llongo,

Koshovicé, Drité, Kakavie, Vrisera

Pogon

Fshatrat; Polican, Skore, Sopik, Gatistér, Mavrojer, Hllomo,
Selcké
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QARKU KORCE
Nijési té geverisjes vendore
Njesie
Nr. Qendra : Qendra e S, stz
Qarku Qarkut Bashkia Bashkisé ad:;l:::;::;:ve Qytetet dhe fshatrat né pérbérje té tyre
Korgé Qytet Korgd
- Fshatrat, Bulgarce, Lumalas, Biranj, Melcan, Poroding, Dishnict,
Qénder Bulgaree | gumoll Belorta, Kug i Zi, Bare, Ciflig, Malavee, Nevigisht
Tishateat; Voskop, Dérsnik, Polen, Vingan, Goskove Lart,
Voskop Goskové Poshté, Damiance
Voskopojé Fshatrat; Voskopojé, Shipské, Krushové, Gjonomadh, Lavdar
. e Fshatrat; Lekas, Marjan, Gjonbabas, Gurmujas, Shkozan, Xcrje
Korgé eti Korgé | Lek S o) g Y 3 icluaal
¢ Qyteti Korgé | Lekas Tudas, Giergievicé, Lavdar Brozdovee, Mazrek, Poponivé
Tshatrat; Vithkug, Leshnje, Gjanc, Lubonjé, Rehové, Roshar,
Vithkuq Trebické, Grabocké, Treské, Stratobrdh, Panasi, Shyllé,
Cemericé
Mollaj Tshatrat; Mollaj, Flog, Pulahé, Uie Bardhé, Kamenic
Breaadi Fshatrat; Drenové, Mborjc, Boboshticé, Moravé, Qatrom,
Ravonik, Turan, Dardhé
Matiq Qyteti Maliq, Fshatrat, Kolance, Goce, Gjyras, Bické, Fshat
Malig, Plovisht
i Fshatrat; Libonik, Drithas, Vlogisht, Vashtémy, Pocesté, Symiz,
Klocé, Shkozé, Kembithekér, Beras, Zboq, Memél, Manastirec
Tishatrat, Zvarisht, Dolan, Lozhan, Lozhan 1 Ri, Semisht, Tresove,
Goré Strelcé, Shalcs, Selcé, Velan, Mesmal, Mogan, Mialtas, Marjan,
Desmiré, Qéncké, Babien, Dolanec
Maliq Qyteti Maliq Fshatrat, Moglicé, Gopesh, Dobérean, Malq-Opar, Gurkug,
Moglicé Bardhas, Zcrec, Dushar, Torovec, Shpatmal Peshtan, 1umai,
Protopapé, Osoié, Gurshgipe, Kucaké, Nikollaré
Vreshtas Fshatrat; Vreshtas, Sheqeras, Bregas, Podgoric
- Fshatrat; Pirg, Gurishté, Zvining, Leminot, Qershizé, Kakag,
g Shgitas, Veliterné, Sovian, Novosel:
T
Pojan ¥ shtﬁmnt, I)()]an, {\ a
Burimas, Pendavinj, Terové, Rov, Orman, Rémbec
Pustee Fshati Pustes Fshatrat; Pustec, Diellas, Lajthizé, Zaroshké,
Pustec Vogél, Goricé ¢ Madhe, Kallamas, Gollomboc
Erseké Qyteti Erseké
o Tishatrat; Staric, Bejkove, Psar, Sclemice, Kreshovs, Gostvisht,
Vi Korgé e Qendér Erseké | Léngés, Kodras, Kabash, Borové, Tag Qéndér, Tag Poshté, Tag
Larté, Rehové, Giong, Prodan
Leskovik Quteti Leskovik
Tishateat; Pobick, Cercké, Radat, Radové, Postenan, Lashove,
Qénder Leskovik | Peshtan, Podé, Kovagisht, Vrepcké, Gérmenj, Radan, Glin,
: Giirakar
Kolonjé gfi":l:; —— Tishatra; Novoselé, Mesigh®, Kagjinas, Zharkan, Piskal, Vitish,
Shijan, Kadug, Ndésrmasr, Mbreshtan
— Tshateat; Barmash, Leshnjc, Shalés, Gozhdorazhd, Samjollas,
Kamnik, Bénicz, Radimisht, Arréz, Rajan
i Fshatrat; Mollas, Skorovot, Qinam, Vodicé, Qafzez, Helmds,
Shtike, Pepellash, Butké, Kozel, Milec, Bezhan, Boshani, Blush
Fshateat, Clirim, Qesarak, Kaltan, Qyteze, Sclenicé ¢ Pishés,
Clirim Luaras, Léncké, Kurtez, Orgocké, Qinam- Radovické, Radovické,
Psar i Z
Bilisht Qutet Bilisht
= Fshateat, Bitincke, Tren, Buzliqen, Vémik, Vishocicé, Kug,
QendérBilisht | 00 s Kapshticé, Trestenik, Kurilé
T Fshateat; Hogisht, Grace, Baban, Stropan, Egmenik, Pérparima,
Sessil Qyreti Grapsh, Gipan, Borsh, Bradvicé
Biishe [ Tshatrat; Progér, Mangurisht, Cangony, Pilur, Vranisht, BickE,
Rakické, Shyec
Fshatrat; Miras, Vidohove, Areéz, Geté, Qytezt, Simicé, Nikohcg,
Miras Menkulas, Pongaré, Braganj, Koshnicé, Dobranj, Fitore, Zicisht,
Giyres, Sul
Pogradec Qyteti Pogradec
Udenisht Fshatrat, Udenisht, Memlisht, Cervenaké, Piskupat, Lin, Bugez
- Fshatrat; Bugimas, Tushemisht, Peshképs, Gurras, Géshténas,
b St Remeni, Vérdové, Bahcallek
" Remenj, Vérdové,
Pogradec ng’;‘:d'ec pa— Fshateat; Carrave, Blacé, Bletas, Alarup, Pretushé, Grabovict,
Nizhavec, Kodras, Leshnicé, Lumas, Qershizé
—— }thira;‘?:r;ﬁn :;ropcke, Grunjas, Prenisht, Derdushé, Osnar,
Trebinjé Tshatrat; Trebinjé, Cezmé ¢ Madhe, Cezmé e Vogdl, Hondish,
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pérmc, Lléngé, Plenisht, Hoshtect, Zemed, Potgozhan,
Maliné, Kalivag, Pevelan, Dunicé, Guri i Bardhé

Iishatrat; Proptisht, Rodokal Sipér, Rodokal Poshté, Homezh,

Proptisht Slabinjé, Somotiné, Krickové, Sclcé ¢ Poshtme, Homean, Vérri,
Golik, Shitiné, Baribardhé, Sclishté, Zallrore
Tishatrat, Velgan, Buzahishté, Shpellé, Bishnicé, Jollé, Tosnik,
Yelgan Laktesh, Senights - ;
QARKU KUKES
Nijési té geverisjes vendore
endra Niésite
Nr Qarku Qendrate Bashkia b e admirllistrative Qytetet dhe fshatrat né pérbérje té tyre
Qarkut Bashkisé | pérbérése
Kukés Qyteti Kukés; Fshatrat; Gostil, Drinas
il Tshatrat; Shémi, Shtané, Petkaj, Mgulle, Cam, Gdheshte, Pisté, Spas,
Shikaj, Dukagjin, Kalimash, Kryemadh
o Fshatrat; Bushat, Bicaj, Osmane, Mholaj, Mustafaj, Nangé, Kolesjan,
Bicaj ; g >
Domaj, Gabricé, Térshené
Ujmisht Fshatrat; Lusén, Zallé, Malgene, Resk, Ujmisht, Skavice, Tejdrine
Térthore Fshatrat; Moriné, Bardhoc 1, Bardhoc 2, Breg-Lumd, Pobreg, Gjegian
Shtigén Fshatrat; Shtigén, Koder Lume, Krenze, Giallicé
" Qyteti | Zapod Fshatrat; Orgjost, Kosharisht, Pakisht, Zapod, Orcikél, Bele, Loimé
Kukes Kukés [ g e Tshatrat; Shishtavec, Novosj, Kollovoz, Shtrezé, Borje, Oreshké,
Topojan Fshatrat; Topojan, Xhaferraj, Turaj, Brekije, Nimcé
Bushtricé Tshatrat; Bushtricé, Giegie, Matranxh, Palush, Vilé, Barrug, Shpat
Gryk-Cajé Tshatrat; F'shat, Gaié, Buzémadhe, Shkinak
Kalis Tishatrat; Geshtejé, Kodér-Geshtejé, Kalis, Gurré, Pralisht
Surroj Fshatrat; Cinamak, Fusharé, Surroj, Aliaj
Arrén Fshatrat; Arrén, Arréz, Barré, Vérni, Tejmollé
it s Qyteti Kolsh Fshatrat; Kolsh, Maméz, Myc-Maméz
Kukés Krumé Qyteti Krume, Fshatrat; Krumé, Gajrep, Cahan, Mujaj-Daje, Zahrisht,
ai? Fajza Fshatrat; I'ajza, Vranisht, Tregtan, Likeni i Kug, Metaliaj, Brenogé
Has gﬁ; Gjinaj Fshatrat; Gjinaj, Pusi i Thaté, Mye-Has, Domai, Pogaj, Kishaj
Golaj Fshatrat; Golaj, Nikoliq, Bardhai, Perollaj, Viahen, Letaj, Peraj,
Dobruné, Zgiee, Qarr, Helshan, Kosturr
Bajram Curri Qyteti Bajram Curri
Fierzé Qyteti Fierz&, Fshatrat; Tpla, Dushaj i Poshtém, Degé, Breg-Lum
Lekbibaj Tishatsat; Brist, Salce, Palg, Pesai, Gjonpepaj, Lekb 2j, Shengierg),
Curraj i Poshtém, Betoshe, Qetreg Mulaj, Curraj i Sipérm
Margegai Fshatrat; Margeg, Fushé Lumi, Koganaj, Shoshan, Lagja Pagés,
Qyteti Bradoshnicé, Dragobi, Gerem, Valboné, Rragam
Tropojé Bajram | Llugaj Tshatrat; Bukové, Jaho Salihi, Llugaj, Luzhé, Rrez-Mali, Rragam
Curri [ Fshatrat; Bujan, Rosujé, Dojan, Markaj, Gri, Lekurtaj, Selimaj, Bllaté,
b GricRe
Byws Tshatrat; Pac, Zherké, Viad, Gorraj-Velic, Berishé, Visogt, Mash, Zogaj,
Prush, Kepenck, Kam, Lenig,
Tropofé Fibatrat; Asté, Kojel, Vigidol, Kasaj, Gegaj, Busai, Papaj, Sopor, Babint,
Begaj, Shumice-Ahmetaj, Myhejan, Kovag, Kérmajé, Shkélzen
QARKU LEZHE
Nijési té qeverisjes vendore
Qendra Nijésité
N Qarku Qendra.e Bashkia e administrative Qytetet dhe fshatrat né pérbérje (€ tyre
Qarkait Bashkisé | pérbérése
Lezhé Qyteti Lezhé
_r teti Shéngjin, Fshatrat; Ishull-Shéngjin, Ishull- Lezhé, Mali-Shéngjin,
Shéngjin ﬁi];. Rencit, Kodér Mull i N
Zejmen Fshatrat; Zejmen, Tresh, Prucll, Berzane, Pllant, Markatomaj, Spiten
. xtatm; Shénkol, Ril€, Tale 1, Tale 2, Barbullojé, Gryké-Lumi, Gajush,
< 4 Tshatrat; Balldren, Mali-Kakariq, Qéndér-Kakariq, Gocaj, Balldren 1 K,
IX. | Lezhe Qytetd Lezhé Qyeed | Balldeen Torovicé, Malecaj, Koljakaj 8 ]
Ll Lezhé et Fshatrat; Kallmet i Madh, Kallmet i Vogél, Rraboshté, Mérgi
Blinisht Fshatrat; Blinisht, Troshan, Fishté, Krainé, Piraj, Bagel, Kodhel
Dajg Tishatrat; Dajg, Gjadér, Gramsh, Mabe, Dragush, Kotérr, Zojs
G Fshatra; Ungrej, Kashniet, Gjobardhaj, Kalivac, Ras-Buté, Zinaj, Fregen,
ik Kaluer, Sukaxhi
Tshatrat; Kolsh, Gjash, Kacinar, Patale), Lalm, Lalm Lukaj, Velé, Manati,
Kolsh s o
Gryké, Barbullojé ¢ Re
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atrat; Ndérfushas, Ndérfan, Gziq, Tarazh, Jell
Rréshen cn, Sheshai, Fushé-Lumth, Malaj, Malaj Epérm, Tené,
Lurth, Bukmiré, Kulmé
Qyteti Rubik, Fshatrat; Fierzé, Bulshizé, Fang, Rasfik, Katund 1 Victér,
Rubik /, Recia ¢ Zezé, Recia e Velés, Vau Shkezé, Reethi § Sipérm,
Livadhéz, Bulger
e Jyteti Kurbnesh, Fshatrat; Lufaj, Bardhaj, 1ekundé, Zaps, Kthellc ¢
5 Sipérme, Kurbnesh-fshat, Mérkurth, Kumbull
Mirdité R?eys b il Irzsha(rat, Perlat Qendér, Perlat i Sipérm, Shebe, Tha, Trojé, Prosek,
rushkull, Ujé, Shtrezé
Fshatrat; Klos, Shtrungaj, Bisaké, IFan, Zall-Xhuxhé, Katundi i Ri, Konaj,
Fan Shéngjin, Petoq, Xhuxhé, Dardhéz, Thirré, Sang, [Hebe, Domgjon,
Giakétz, Munellé
Qyteti Reps, Fshatrat; Kullaxhi, Blinisht, Pshqesh, Mashtérkor, Shém,
Orosh Gryké Oros in, Bulshar, Planct, Ndérshen, Nénshejt, Kodér-Spag,
Gurth-Spag, Lajthizs
Kaginar Fshatrat; Kaginar, Arréz, Kuzhnen, Simon, Shéngiergj, Shtuf, Shprdhez
Lag Qyteti Lag, Fshatrat; Lag (Sanxhak)
i Qteti Mamurras, Fshatrat; Fushc-Mamurras, Shpérthet, Shéms, Zheic,
lamurras o 5 ~
i Katund i Ri, Gjorm, Drojé
Kurbin Qﬁ:‘“ Qteti Milot, Fshatrat; Skuraj, Mal Milot, Fusht Milot, Mal 1 Bardhé, Mal
$ | Milot i Bardhé i Sipérm, Gallaté, Sclité, Gemac, Vinjol, Shullaz, Prozhmé,
Delbnisht, Ferr-Shkopet, Shkopet
Fushé-Kuge I'shatrat; ushé - Kuqge, Adriatik, Patok, Gorre, Guriiz
QARKU SHKODER
Nijési & qeverisjes vendore
Qendra Nijésité
e Qarku Qendra ¢ Bashkia e administrative Qytetet dhe fshatrat né pérbérje té tyre
Qarkut 2% AT
Bashkisé pérbérése
Koplik Qyteti Koplik
Tishatrat; Gruemiré, Boric i Vogel, Grudé-Fushé, Grilé, Kurté, Linaj-
Gruemiré egg-lepurosh, Omaraj, Reash, Vorfé, Demiraj, Ktosh, Gjormé,
Mshaerré, Vajush, Boric i Madh, Kerraj
Kastrat Qyteti Bajzé, Fshatrat; Ivanaj, Aliaj, Gradec, I Tot, Jeran, Pjetroshan,
. Qyteti Rapshé, Vukpalaj, Premal, Goraj-Budishté, Kastrat, Bratosh
Malési e Madhe x 5 = = TR e = =
Koplik K Fshatrat; Tamaré, Brojé, Kozhnje, Selcé, Vukél, Lépushé, Vermosh,
elmend Nk
Qendér Fshatrat; Bogic-Palvar, Dobér, Jubicé, Kamicé-Flaké, Kalldrun,
Koplik i Sipérm, Stérbeg, Lohe ¢ Poshtme
Shkrel Fshatrat; ch:xj, Bogé, Bzheté, Bzheté-Markaj, Lohe e Sipérme, Vrith,
Vg Kurtaj, Zagoré, Qaf-Gradé, Reg, Rrepisht, Kokpapaj
Shkodér Qyteti Shkodér
% Fshatrat; Obliké, Babot, Muriqan, Shtuf, Dramosh, Obliké e Sipérme,
Ana e Malit | G\l Velingg Vidhgar i
Bérdicé Fshatrat; Béttdicc € Madhe, Bérdice e mesme, Bérdice e siperme,
Trush, Beltoje, Mali Hebaj
= Fshatrat; Daj¢, Samrisht  Ri, Samrisht 1 Sipérm, Belaj, Mali 1 Gjyma,
¢ Pentar, Rrushkull, Mushan, Darragat, Suka-Dajg, Shirg
GuriiZi Fshatrat; Guri 1 Zi, Juban, Ganjollé, Kug, Rrencé, Vukatan, Gajtan,
% uri i Zi :
. Qyteti . Rragam, Sheldi, Mazrek, Shpor
X | Shkodér g oger Shkodér Qyteti — Fishatrat; Mes, Dragog, Boks, Kullj, Myselim, Drisht, Ura ¢ shirente,
Shkodér | Postrib? Domen, Shakoté, Prekal, Viléz
Pult Fshateat; Pog, Kir, Gjuraj, Plan, Xhan, Brugaj, Mgull
—_— Fshatrat; Dobrag, Grudé e Re, Shtoj i Ri, Guci € Re, Shtoj 1 Vietér,
Zues, Golem, Hot i Ri, Blezan, Bardhai
Shalé TFshatrat; Breg—Lurm, Abat, Nicaj-Shale, Lekaj, Vuksanaj, Pecaj, Theth,
Nderlysaj, Gimaj, Nénmavrig, Lotaj
Shosh Tishatrat; Ndrejaj, Nikaj-Shosh, Palaj, Pepsumaj, Brashté
R Fshatrat; Velipojé, Pulaj, Luarzé, Baks-Rrjoll, Gomsiqe, Baks 1 Ri,
Velipoie Puls, Rec i R, Cas, Mal, Kol !
Vau-Dejis gytctct Vau Pclcs, F§hnuat; Mjedé, Spatharé, Shelqet, Kag, Narag,
ush, Karmé, Gomsige
Fshatrat; Bushat, S] &, Plezhé, Kosmag, Stajké, Ashté, Rranxa,
Bushat Fshat i Ri, Mali i Jushit, Plepan-Konaj, Melgush, Barbullush, Kukél,
Qyteti Hoten
Vau -Dejés Vau- Vig-Mnelé Fshatrat; Mnelé ¢ Madhe, Mnelé e Vogél, Vig
Dejés Hajmel Tishatrat; Hajmel, Dheu i Leht?, Pistull, Pacram, Nénshaté
T Fshatrat; Koman, Qerret, Arré, Vilé, Telum, Kllogjen, Malagji-Kajvall,
emal s TRy ® *
Toplané, Sermé, Gushté
— Fshatrat; Vuljakai-Gega, Palaj- Gushaj, Bent, Kron 1 Madh, Barcollg,
Vukaj, Uk-Bibaj
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Puké Qyteti Puké, Fshatrat; Puké, Lajthizé
Py Tshatrat, Dom, Gjegjan, Gojan 1 Vogdl, Reas, Kuzhnen, Gojan 1
Iegian Madh, Shkozé, Kiméz, Kalivare, Mesul
Puké Qyteti Rrapé Tishatrat; Breg, Rrapé, Kabash, Buhot, Bicaj, Blinisht, Lumzi, Mece
Puké @ Fshatrat, Qeléz, Bushat, Dushnezé, Midhé, Buzhalé, Dedaj, Levrusbk,
Qeléz Ukth, Qerreti Vogel
Tishatrat, Qerret, Luf, Dush, Karmé, Keiré, Luf-Plan, Korthpulé,
Qerret Kaftall, Tejkodér, Gomsige, Viith, Plet
Fushé-Arréz | Qyteti Fushé-Arrés, Fshatrag, Fushé-Arrés, Mical, Luméardhe
—— Fshatrat; Fier€, Porav, Bugion, Kokdod, Arst, Miliska, Mczi, Aprip-
ierzé G}
A gl"s‘:: Blerim Fshatrat; Flet, Xcth, Kulumi, Trun, Blerim, Dardhé, Qebik
el ip— Tshatrat; Qafé-Mali, Armiraj, Striqe, Mollkuge, Lajthizé, Lumbardhe,
e Tug, Kryezi, Orosh
g, Kryes, Oros
- Tshatrat; Iballé, Sapag, Levosh, Berishé e Vogdl, Berishé Vends,
Berishé ¢ Sipérme, Shopel, Mértur
QARKU TIRANE
Njési té geverisjes vendore
Niésité
Ne | Qaiko Qé“‘i:“ ¢ Bashkia g,‘“:: ¢ | administrative Qytetet dhe fshatrat né pérbérje té tyre
arkut ashkisé pérbérése
Njsia bashkiake nx1, Njésia bashkiake
Fiani bashkiake nr.4, Niésia
Njésia bashliake nr.8, Niésia bashkiake nr.9, Niésia bashkiake nr.10, Niésia
bashkiake nr.11
- Fshatrat; Petrelé, Mullet, Stérmas, Picall, Shénkoll, Gurré ¢ Madhe, Gurté e Yogel,
Daias, Barbas, Iikas, Mangull, Qcha, Shytaj, Hekal, Kryez, Percéllesh, Durishté
Farké Fshatrat; Farké ¢ Madhe, 'arké ¢ Vogdl, Lundér, Mjull Bathore, Sauk, Schté
B Fshateat; Linz&, Shishtufing, Tujan, Brrar, Ferraj, Priské ¢ Madhe, Surrel,
J Lanabreges, Shkallé, Qafmollé, Darshen, Selbé, Murth
e Tshatrat; Zall-Bastar, Bastar 1 Mesé "~ Mursiz, Viléz, ZalF Mner, Mner 1
Sipérm, Bulgesh, Zall Dait, Be ingjin i Vogel, Sclité Mali
atrat; Tbé, Béxzhité, Dobresh, Tbé ¢ Poshtme, Péllumbas, Mihajas-Cirmé, Kus,
: Firavesh, Klojké, Pashlashesh, Lugé-Shalqizé, Rozaveré
Tirané .?l"':‘; Krrabé Quteti Krrab, Fshatrat Mushgeta, Skuteré
S Fishatrat; Baldushk, Mummajes, Fushas, Balshaban, Shpaté, Isufmucaj,
Mustafakocai, Kogaj, Kakunj, Vesqi, Parret, Shénkoll, Vrap, Shpat i Sipérm
T Tshatrat; Shéngjergj, Veri, Uré, Burimas, Shéngjin, Facesh, Bizé, Fage, ParpuG,
Shéngjergj Vikurne, Do, Dese e R
v Tishatrat; Vagarr, Allgaté, Arbané, Bulticé, Damjan-Fortuzaj, Gropay, Lam,
i Prush, Vishaj, Sharré
Kashar Tishatrat; Kashar, Y zbetish, Mézez, Yrshel, Katundii Ri, Kus, Mazrek
xL e Fshatrat; Pezé ¢ Madhe, Pezé Helmés, Pezé e Vogd, Varosh, Maknor, Doréz,
Gror, Grecé, Pajané, Giysylkané
— Tishatrat, Ndrog, Zbarge, Kergukje, Zhurie, Lagie ¢ Re, Pinet, Sauqet,
= i o4 Calabérzezé, Shesh, Grebllesh, Ménik
Tiran& | Qyteti Tirané Fshatrat; Zall - Herr, Dritas, Gerkezé-Moring, Qinam, Kallmet, Herra, Pinar,
ZalcHert Priské ¢ Vogel, Radhesh
| Kaméz Qutets Kaméz, Fshatrat; Bathore, Laknas, Valias, Frutkulnuré, Bulgesh, Zal-Mner
Kaméz lgy‘“f‘ Bagi Fshatrat; Paskugan, Babrru Qéndér, Kodér ¢ Kuqe, Shpat, Fusht ¢ Kérgikéve,
mez spimgan Kodér Babrru, Paskugan Fushé, Paskugan Kodér
- Qyteti Voré, Fshatrat; Voré, Marginet, Shargé, Gérdec, Giokaj, Kuc, Marikaj,
Picar
Voré Qyteti Voré [ Fshatrat; Prezt, Ahmetaq, Palag, Fushé Prez&, Gieg- Kodér, Ndémnjerés, Breg -
rexs Shkozé
Bérxullé Fshatrat; Bérxullé, Muka, Domie
Kavajé Qyteti Kavajé
Synej Fishatrat; Synej, Butag, Reikaj, Hajdaraj, Pecinaj, Rrakull, Bago
. [TuziVogél | Tishatrag Tuz i Vogel, Vorrozen, Beden, Blerima)
Kavajé gﬂy;:: Gl Fshatrat; Golem, Kryemédhej, Tiaj, Seferaj, Golemas, Qeret, Karpen, Zik-Xhafaj,
) olem) Kanaparaj, Agonas, Karpen i Ri
T nias Tishatrat; Helmas, Zikular, Lis-Patros, Shtodhé, Geté, Momél, Habila, Gollakaj,
Kiryezi, Cikallesh
Rrogozhiné | Qyteti Rrogozhiné, Fshat; Rrogozhing
Keyevidh Tishatrat; Kryevidh, Balla, Rreth-Greth, Patké-Milot, Zhabjak, Spanesh, Spillc,
Domén, Stérbeg, Shardushk, Kazie
| Quted p : Fishatrat; Sinaballaj, Methasanaj, Hazdushk, Hamentaj, Kogaj Sheshaj, Thartor,
Rrogozhing ng):zhiné Stuaballaj Rrostej, Fliballije, Demarkaj
s Tshatrat; 1ekaj, Haizaj, German, Zambish, Mushnik, Mk, Okshtur, Luz i
) Madh, Shkozet , Kryeluza
Gosé Fshatrat; Gosé ¢ Madhe, Gosé ¢ Vogél, Kalush, Kércukaj, Vilé-Balla)
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QARKU VLORE

Nijési té qeverisjes vendore

Nr Qendta Qendra Nijésité
Qarku Q“kmc Bashkia e administrative Qytetet dhe fshatrat né pérbérje té tyre
Bashkisé pérbérése
Vioré Qyteti Vioré
Orikum Qyteti Orikum, 'shatrat; Dukat, Dukat Fshat, Tragjas, Radhimé
Qendér Viore | Fshatrat; Bestrové, Babicc ¢ Madhe, Babicé ¢ Vogél, Hoshtimé, Kanin,
it Qyteti Kérkové, Narté, Sherishté, Panaja, Xhyhering, Zvérnec, Sazan
AL —— Tshatrat, Novosclé, Aliban, Bishan, Mifol, Poro, Déllenjé, Delisuf,
vores Trevllazér, Cerkoving, Skrofotiné, Fitore, Akérni
Shushicé Fshatrat; Shushicé, Bunavi, Beshisht, Grabian, Drithas, Mekat,
Llakatund, Geprat, Risili
Selenicé Qyteti Selenicé
Fshatrat; Armen, Karbunaré, Rromés, Treblové, Lubonic, Picar,
Armen
Mesarak
- Tshatrat; Vllahiné, Kocul, Mértiraj, Rexhepaj, Hadéraj, Mallkeq, Gérnee,
Vllahing S 5 7 5
o Peté, Kropisht, Vezhdanisht, Peshképi, Penkové
Selenicé e e " Fshatrat; Koté, Gumenic, Hysoverdhé, Lapardha, Mavrovd, Mazhar,
i Vajzé, Vodicé, Shkallé Mayvrové, Drashovicé
Fshatrat; Sevaster, Golimbas, Dushkarak, Shkozé, Mazhar, Plogé,
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KODI EPSG PER KRGISH 2010

Infemalicrnl Associalion of Detailed Report on Projected
©Oil and Gas Producers <
EPSG geodetic paramters Coordinate Reference Systems
data set version  8.5.4 Search Criteria- 6870
#1 Code: 6870 Name: ETRS89 / Albania 2010
Albania alternative identifier: KRGISH-2010
Base GeogCRS: ETRSE9 CS axes:
Geodetic Datum: European Terrestrial Refercnce System 1989 Order  Axis Name Abbr Asis Units Orientation
Ellipsoid: GRS 1980 1 Northing X metre north
2 Easting ¥ metre east
CS remarks: Used in projected and engincering coordinate reference systems.
Semi-major axis (a) = 6378137 metre
Inverse flattening (1) = 298 257222101 Map Projection:  Albania 2010
Projection Method: Transverse Mercator
Prime Meridian Greenwich
Datum origin Fixed o the stable part of the Eurasian contincatal plate and Lanumeter Value Lng o Measure
consistent with ITRS at the cpoch 1989.0. Latitude of natural origin 0° 0 0" N
Datum remarks The distinction in usage between ETRFS9 and ETRSK9 is Longitude of natural origin 20° o 0 8
o ek s i omcepmaly S Scale fickor st naturel origin 1 i
P S e Ty Falsc casting 500000 metre
CRS scope: Large and medium scale topographic mapping. cadastral False northing 0 metre
and engincering survey.
CRS remarks Planimetric component of Albanian Geodetic Reference Framework
(KRGJSH) 2010,
Projection remarks: Planimetric component of Albanian Geodetic Reference Framework
(KRGISH) 2010.
CRS info. source: State Authority for Geospatial Information (ASIG). Data source: OGP Revision date: 18-Sep-14  Change id: 2014.008 2014.065

CRS area of use. 3212 Albania - onshore.

EPSG geodesy paramcters. Version: 8.5.4  of 18 September 2014

Projected Coordinate Reference Systems (detailed) Printed on: 28-Oct-14 Page 1 of |
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